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Рис.1 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 

по городам Республики Казахстан в феврале 2010 года
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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за февраль 2010 года.

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 77 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах наблюдений в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2),  Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5),  Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и поселке Глубокое (1) и на 21 автоматических постах наблюдений в 8 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1).
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являлись значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 2). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который в большинстве городах республики рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городов (Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау, Караганда, Риддер и Актобе) (рис. 1). 

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдался в г.Алматы (ИЗА5 – 13,8) (рис. 1). 
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Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами.

В целом по городам Казахстана средние концентрации диоксида азота и фенола составляли выше 1 ПДК, а формальдегида – выше 2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0 ПДК, оксида углерода, аммиака, фтористого водорода, фенола и сероводорода превышали 1 ПДК, взвешенных веществ - 1,0 ПДК.

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК в 6 городах; диоксида серы: средние – в 3 городах, максимальные – в 1 городе; оксида углерода: средние – в 1 городе, максимальные – в 8 городах; диоксида азота: средние – в 11 городах, максимальные – в 18 городах; аммиака: средние – в 2 городах, максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: максимальные – в 1 городе; фенола: средние – в 4 городах, максимальные – в 5 городах; формальдегида: средние – в 6 города, максимальные – в 1 городе; сероводорода: максимальные – в 1 городе. 

Качество поверхностных вод за февраль 2010 года

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 151 гидрохимических створах, распределенных  на  61 водных объектах, в том числе на 48 реках, 3 озерах, 9 водохранилищах и 1 канале.
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 1).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который использовался для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 2).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 11 рек, 1 водохранилище, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 23 реки, 8 водохранилищ и 1 озеро (рис. 2; 3) (таблица 1).

К классу "загрязненных" отнесено 9 рек: реки – Брекса, Ульби (ВКО), Урал, Чаган, Деркул (ЗКО), Тогызак (Костанайская), Нура (Карагандинская и Акмолинская области), Токташ, Карабалта (Жамбылская область) (рис. 2; 3) (таблица 1). 

К классу "грязных" относятся реки Илек (Актюбинская), Кара-Кенгир (Карагандинская), озеро Султанкельды и канал Нура-Есиль (Акмолинская область). Состояние качества воды рек Тихая, Глубочанка (ВКО) и озеро Бийликоль (Жамбылская область) характеризуются как "очень грязные", реки Красноярка (ВКО) и Шерубайнура (Карагандинская) - как "чрезвычайно грязные".
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Рис 2. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках на территории

Республики Казахстан
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Рис3. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах

на территории Республики Казахстан

Таблица 1
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в феврале 2010 года

превышающих ПДК

	
	февраль

 2009 года
	январь

2010 года
	февраль

 2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	1,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,64 (2кл.)

чистая
	0,89 (2кл.)

чистая
	Цинк(2+)
Медь
	0,0205

0,00138
	2,1

1,4

	р.Ертис

(Павлодарская)
	0,72 (2кл.)

чистая
	0,69 (2кл.)

чистая
	0,74 (2кл.)

чистая
	Медь
	0,00223
	2,2

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	0,35 (2кл.)

чистая
	0,60 (2кл.)

чистая
	0,77 (2кл.)

чистая
	БПК5
	3,26
	1,6

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,50 (2кл.)

чистая
	0,61 (2 кл.)

чистая
	0,61 (2 кл.)

чистая
	Медь
	0,0014
	1,4

	р.Брекса

(ВКО)
	3,16 (4 кл.)

загрязнённая
	3,38 (4 кл.)

загрязнённая
	3,02 (4 кл.)

загрязнённая
	Цинк(2+)
Медь

Азот нитритный

Аммоний солевой 
	0,0725

0,0065

0,03

0,6
	7,3

6,5

1,6

1,2

	р.Тихая

(ВКО)
	8,14 (6 кл.)

очень
грязная
	9,58 (6 кл.)

очень грязная
	7,14 (6 кл.)

очень
грязная
	Цинк(2+)
Медь

Аммоний солевой Азот нитритный

БПК5
	0,267

0,0092

1,24

0,05

3,17
	26,7

9,2

2,5

2,3

1,6

	р.Ульби

(ВКО)
	3,64 (4 кл.)

загрязнённая
	3,19 (4 кл.)

загрязнённая
	3,72 (4 кл.)

загрязнённая
	Цинк(2+)
Медь

Марганец
	0,1763

0,00227

0,012
	17,6

2,3

1,2

	р.Глубочанка

(ВКО)
	5,57 (5 кл.)

грязная
	1,81 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	6,88 (6 кл.)

очень
грязная
	Цинк(2+)

Медь

Марганец

Аммоний солевой 
	0,1783

0,01375

0,0684

0,96
	17,8

13,8

6,8

1,9

	р.Красноярка

(ВКО)
	19,64 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	25,95 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	24,72 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Цинк(2+)
Медь

Марганец 
	1,2675

0,013

0,0675
	126,8

13,0

6,8

	р.Оба

(ВКО)
	0,93 (2 кл.)

чистая
	0,60 (2 кл.)

чистая
	0,46 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,66 (2 кл.)

чистая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	1,21 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо(2+)
	0,002

0,006
	2,0

1,2

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,59 (2 кл.)

чистая
	0,60 (2 кл.)

чистая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	р.Урал

(Атырауская)
	0,69 (2 кл.)

чистая
	0,69 (2 кл.)

чистая
	1,03 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь
	0,0011
	1,1

	р.Урал (ЗКО)
	1,15 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,76 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,70 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный
Сульфаты

Фенолы

Аммоний солевой
	0,047

168,0

0,0015

0,65
	2,4

1,7

1,5

1,3

	р.Чаган (ЗКО)
	1,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,79 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,44 (4 кл.)

загрязнённая
	Аммоний солевой Сульфаты

Фенолы 

Железо общее 
	2,02

205,5

0,002

0,19
	4,0

2,1

2,0

1,9

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,33 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,92 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,02 (4 кл.)

загрязнённая
	Железо общее

Фенолы

Сульфаты

Азот нитритный
	0,25

0,0022

201,0

0,036
	2,5

2,2

2,0

1,8

	р.Илек

(Актюбинская)
	3,75 (4 кл.)

загрязнённая
	6,54 (6 кл.)

очень грязная
	5,24 (5 кл.)

грязная
	Бор

БПК5
Азот нитритный
	0,45

3,13

0,03
	26,3

1,6

1,5

	р.Тобол

(Костанайская)
	2,31 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,67 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Медь

Хлориды
	330,7

0,0033

354,8
	3,3

3,3

1,2

	р.Аят

(Костанайская)
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь


	253,6

0,002
	2,5

2,0

	р.Тогызак

(Костанайская)
	5,15 (5 кл.)

грязная
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,94 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

 
	0,010

422,7
	10,0

4,2

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	0,88 (2 кл.)

чистая
	1,99 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,79 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Цинк(2+)
Сульфаты
	0,0048

0,021

151,0
	4,8

2,1

1,5

	р.Есиль

(СКО)
	0,96 (2 кл.)

чистая
	1,77 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,71 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Цинк(2+)
Сульфаты 

Никель
	0,0049

0,016

161,0

0,0134
	4,9

1,6

1,6

1,3

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,36 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88  (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Медь

Магний
	351,0

0,04

0,00167

58,0
	3,5

1,8

1,7

1,5

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,78 (2 кл.)

чистая
	0,58 (2 кл.)

чистая
	0,64 (2 кл.)

чистая
	Фториды
	0,84
	1,1

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Фториды
Хлориды
	459,0

0,0033

1,91

476,7
	4,6

3,3

2,6

1,6

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	4,99 (5 кл.)

грязная
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,35 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Медь 

Аммоний солевой
	0,05

183,0

0,0012

0,55
	2,6

1,8

1,2

1,1

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,69 (2 кл.)

чистая
	0,82 (2 кл.)
чистая
	0,71 (2 кл.)

чистая
	Сульфаты
	126,0
	1,3

	оз.Копа

(Акмолинская)
	3,25 (4 кл.)

загрязнённая
	2,15 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,95 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Хлордиы

Фториды
	456,0

104,0

557,0

1,07
	4,6

2,6

1,9

1,4

	 оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	3,94 (4 кл.)

загрязнённая
	4,14 (5 кл.)

грязная
	5,48 (5 кл.)

грязная
	Сульфаты

Магний

Хлориды

БПК5

Фториды
	1271,0

167,0

1081

6,95

1,82
	12,7

4,2

3,6

3,5

2,4

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	4,02 (5 кл.)

грязная
	4,71 (5 кл.)

грязная
	4,02 (5 кл.)

грязная
	Сульфаты

БПК5

Магний 

Азот нитритный

Аммоний солевой 
	673,5

4,34

85,6

0,03

0,78
	6,7

2,2

2,1

1,6

1,6

	р.Нура

(Акмолинская)
	3,88 (4 кл.)

загрязнённая
	2,40 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,12 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Фториды

Аммоний солевой 
	0,16

545,0

1,4

0,86
	8,0

5,5

1,9

1,7

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,09 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,53 (4 кл.)

загрязнённая
	2,56 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь

Аммоний солевой Цинк(2+)
	0,119

0,004

1,31

0,016
	5,9

4,0

2,6

1,6

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	12,20 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	7,92 (6 кл.)

очень
грязная
	5,16 (5 кл.)

грязная
	Медь

Азот нитритный

Аммоний солевой Нефтепродукты
	0,015

0,102

2,51

0,21
	15,0

5,1

5,0

4,2

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	6,06 (6 кл.)

очень
грязная
	6,39 (6 кл.)

очень
грязная
	11,80 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Азот нитритный Аммоний солевой

БПК5
Медь 

Нефтепродукты
	0,660

12,6

6,68

0,0024

0,12
	33,0

25,2

3,3

2,4

2,4

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	2,76 (4 кл.)

загрязнённая
	3,15 (4 кл.)

загрязнённая
	2,00 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь 

Нефтепродукты

Цинк(2+)
	0,0057

0,14

0,012
	5,7

2,8

1,2

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,25 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,83 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Цинк(2+)

	0,0039

0,014
	3,9

1,4

	р.Иле

(Алматинская)
	1,76 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,93(2 кл.)

чистая
	0,98(2 кл.)

чистая
	Медь 
	0,0022


	2,2



	р.Текес

(Алматинская)
	0,88 (2 кл.)

чистая
	1,31 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,96 (2 кл.)

чистая
	Медь 

Железо общее
	0,0015

0,12
	1,5

1,2



	р.Турген

(Алматинская)
	0,92 (2 кл.)

чистая
	
	0,83 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,0012


	1,2



	р.Шарын

(Алматинская)
	2,00 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0014

0,002


	1,4

2,0



	р.Шилик

(Алматинская)
	1,74 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фториды

Фенолы
	0,0011

1,15

0,004
	1,1

1,5

4,0

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,07(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,0026


	2,6



	р.Баянкол

(Алматинская)
	0,63 (2 кл.)

чистая
	
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0050

0,003


	5,0

3,0



	р.Каркара

(Алматинская)
	0,76 (2 кл.)

чистая
	
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь


	0,0028


	2,8

	р.Есик

(Алматинская)
	2,72 (4 кл.)

загрязненная
	
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Железо общее

	0,0030

0,15


	3,0

1,5



	р.Каскелен

(Алматинская)
	1,86 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь


	0,0035


	3,5



	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,69 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,81 (2 кл.)

чистая
	1,09 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь 

Фенолы


	0,0012

0,0025


	1,2

2,5



	вдхр Куртинское

(Алматинская)
	2,16 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,69 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фториды

Азот нитритный
	0,0052

1,00

0,042
	5,2

1,3

2,1

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	2,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы

Фториды

Азот нитритный
	0,0012

0,002

1,44

0,043
	1,2

2,0

1,9

2,2

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	2,38 (4 кл.)

загрязненная
	0,93 (2 кл.)

чистая
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды


	0,0020

0,90


	2,0

1,2



	р.Есентай

(г.Алматы)
	2,38 (4 кл.)

загрязненная
	0,79 (2 кл.)

чистая
	1,33 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы

Азот нитритный
	0,0020

0,0015

0,045
	2,0

1,5

2,2

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	2,73 (4 кл.)

загрязненная
	1,00 (2 кл.)

чистая
	1,06 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды

Фенолы
	0,0018

0,95

0,0017
	1,8

1,2

1,7

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,26 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,43 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0044

0,15
	4,4

1,5

	р.Шу

(Жамбылская)
	1,91 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,83 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,87 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Азот  нитритный
	0,0043

0,23

0,041
	4,3

2,3

2,1

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,47 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,37 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,58 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0046

0,18
	4,6

1,8

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,19 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,07 (4кл.)

загрязнённая
	2,13 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Сульфаты

БПК5
	0,0038

0,28

273,0

3,86
	3,8

2,8

2,7

1,9

	р.Карабалта

(Жамбылская)
	2,42 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,68 (4кл.)

загрязнённая
	3,12 (4кл.)

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Железо общее
	0,0064

500,0

0,49
	6,4

5,0

4,9

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,69 (4кл.)

загрязнённая
	1,95 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,24 (4кл.)

загрязнённая
	Медь

БПК5

Сульфаты

Железо общее

Фенолы
	0,0046

8,95

418,0

0,37

0,002
	4,6

4,5

4,2

3,7

2,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	3,97 (4кл.)

загрязнённая
	6,93 (6 кл.)

очень
грязная
	7,19 (6 кл.)

очень
грязная
	БПК5
Сульфаты

Фенолы

Медь

Фториды
	25,7

802,0

0,004

0,0028

1,56
	25,7

8,0

4,0

2,8

2,1

	  вдхр           Ташуткельское 

(Жамбылская)
	1,85 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,73 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,58 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

БПК5
Железо общее

Азот нитритный
	0,0034

3,71

0,14

0,027
	3,4

1,9

1,4

1,4

	р.Келес

(ЮКО)
	2,64 (4кл.)

загрязнённая
	3,65 (4 кл.)

загрязнённая
	2,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Магний
	922,0

82,7
	9,2

2,1

	р.Бадам

(ЮКО)
	3,13 (4кл.)

загрязнённая
	3,17 (4 кл.)

загрязнённая
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

НефтепродуктыСульфаты

Магний
	0,004

0,18

221,0

56,6
	4,0

3,6

2,2

1,4

	р.Бугунь 

(ЮКО)
	0,54 (2 кл.)
чистая
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92 (2 кл.)
чистая
	Железо(2+)

	0,01
	2,0

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,85 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,73 (4 кл.)

загрязнённая
	1,86 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Нефтепродукты Магний
Азот  нитритный

БПК5
	423,0

0,14

53,5

0,024

3,35
	4,2

2,8

1,3

1,2

1,1

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	1,67 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,08 (4 кл.)

загрязнённая
	1,78 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот  нитритный

Сульфаты

Магний
	0,08

389,0

49,3
	4,0

3,9

1,2

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,85 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,66 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Магний
	300,0

0,003

86,3
	3,0

3,0

2,2


В феврале 2010 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения поверхностных вод реки Красноярка (Восточно-Казахстанская область) по цинку (2+) (таблица 2).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 24 случаях на 10 водных объектах: р.Илек – 6 случаев (Актюбинская область), река Шерубайнура (Карагандинская область) – 2 случая, озеро Бийликоль (Жамбылская область) – 1 случай, река Сокыр (Карагандинская область) – 2 случая, река Брекса (Восточно-Казахстанская область) - 1 случай, река Нура (Карагандинская область, Акмолинская область) – 5 случаев, река Тихая (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая, река Ульби (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая, река Глубочанка (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая, река Красноярка (Восточно-Казахстанская область) – 1случай (таблица 2).

Таблица 2

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Шерубайнура, Карагандинская,

2 км ниже с.Асыл
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой
	12,6
	25,2

	
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Азот нитритный
	0,660
	33,0

	р.Сокыр, Карагандинская,

район автодорожного моста

	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой
	12,8
	25,6

	
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Азот нитритный
	0,570
	28,5

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой
	0,424
	21,2

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	22.02.10
	Аммоний солевой
	11,3
	22,6

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	22.02.10
	Азот нитритный
	0,424
	21,2

	р.Илек, Актюбинская,
г.Алга, 1 км  выше  шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,51
	63,5

	р. Илек, Актюбинская,
г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	1,08
	27,6


	р.Илек, Актюбинская,
г.Актобе , 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,47
	10,6

	р.Илек, Актюбинская,
г.Актобе, 0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,18
	11,8

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,20
	14,2

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,24
	30,0

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.абдикадир
	1 ВЗ
	12.02.2010 
	БПК5
	25,7
	25,7

	Брекса, ВКО,

г.Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,145
	14,5

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,173
	17,3

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,361
	36,1

	.Ульби, ВКО,

рудн.Тишинский 50 м выше сброса шахтных вод
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,196
	19,6

	 Ульби, ВКО, рудн.Тишинский 4,8 км ниже сброса шахтных вод; у автодорожного моста
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,293
	29,3

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	15.02.10
	Цинк (2+)
	2,535
	253,5

	
	1 ВЗ
	
	Марганец (2+)
	0,122
	12,2

	р.Глубочанка, ВКО очистных сооружений п.Белоусовка
	1 ВЗ
	15.02.2010
	Цинк (2+)
	0,422
	42,2

	р.Глубочанка, ВКО с.Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1 ВЗ
	15.02.2010
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	Канал Нура- Есиль, Акмолинская голова канала
	1 ВЗ
	
	Растворенный кислород
	2,35
	

	р. Нура, Акмолинская с.Коргалжын, Акмолинская 
	1 ВЗ
	23.02.10
	Растворенный кислород
	2,14
	

	Итого
	24 ВЗ

	
	1 ЭВЗ


1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (№1 - ул. Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова и Сейфуллина; №3 - ул.Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат» уг. ул.Богенбая), в том числе на 3 наземных автоматических комплексах «СКАТ» (№ 1 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №2 - ул. Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №3 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий») (рис. 1.1, Приложение1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода. 

[image: image3.jpg]



Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Астана

В феврале в г. Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 57 %, диоксиду азота – 30 %, фтористому водороду – 7 % (рис.1.2).
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          Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным  веществам 4,6 ПДК, по диоксиду азота – 3,3 ПДК, по фтористому водороду – 2,6 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в                        г.Астана, в сравнении с январем 2010 года, увеличился, в сравнении с февралем 2009 года значительно не изменился (рис.1.3). 
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В г. Кокшетау функционирует один стационарный пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. 
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г. Кокшетау

В г. Кокшетау ориентировочный индекс загрязнения атмосферы по четырем веществам составил 0,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 53%, диоксиду серы – 30%, оксиду углерода – 17% (рис.1.5).
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В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Кокшетау, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.1.6).
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Рис.1.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Кокшетау


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, озера Копа, Султанкельды и канал Нура-Есиль) (рис. 1.9).

Поверхностные воды реки Кеттыбулак и водохранилища Вячеславское по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,64-0,71). В водохранилище Вячеславское концентрация сульфатов составила 1,3 ПДК, в реке Кеттыбулак – фторидов 1,1 ПДК.

Поверхностные воды рек Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, озера Копа характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,35-2,19)                  (рис. 1.7; 1.8; 1.9). В реке Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов, меди, азота нитритного и магния в пределах 1,5-3,5 ПДК. В реке Ак-Булак средние концентрации сульфатов составили 4,6 ПДК, меди – 3,3 ПДК, фторидов – 2,6 ПДК, хлоридов – 1,6 ПДК. В реке Сары-Булак превышение ПДК наблюдалось по азоту нитритному 2,6 ПДК, сульфатам 1,8 ПДК, меди 1,2 ПДК и аммонию солевому 1,1 ПДК. В озере Копа концентрации сульфатов, магния, хлоридов и фторидов находились в пределах 1,4-4,6 ПДК.

Поверхностные  воды реки Нура характеризуется как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,12). Превышения ПДК отмечены по азоту нитритному 8,0 ПДК, сульфатам 5,5 ПДК, фторидам 1,9 ПДК и аммонию солевому 1,7 ПДК. 

Уровень загрязненности озера Султанкельды и канала Нура-Есиль соответствуют 5 классу качества "грязные" (ИЗВ = 4,02-5,48) (рис.1.7). В обоих водных объектах содержание сульфатов находилось в пределах 6,7-12,7 ПДК, магния – 2,1-4,2 ПДК, БПК5 – 2,2-3,5 ПДК. В озере Султанкельды содержание хлоридов составило 3,6 ПДК и фторидов 2,4 ПДК, в канале Нура-Есиль азота нитритного и аммония солевого 1,6 ПДК.

По сравнению с февралем 2009 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское и канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в реке Сары-Булак и озере Копа – улучшилось, а в озере Султанкельды – ухудшилось (рис. 1.7).
В сравнении с январем 2010 года  качество воды рек Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, Сары-Булак, озерах Султанкельды, Копа, водохранилища Вячеславское и канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в реке Нура –  ухудшилось (рис.1.7). 

С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
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Рис 1.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 
на территории Акмолинской области
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Рис.1.8 Характеристика качества поверхностных вод на водных объектах г. Астаны

На территории Акмолинской области было отмечено в 2 случая высокого загрязнения поверхностных вод – река Нура и канал Нура-Есиль. В реке Нура и канале Нура-Есиль наблюдались снижение концентрации растворенного кислорода от 2,35 до 2,14 мг/л (таблица 3).

Таблица 3

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	канал Нура- Есиль, Акмолинская, голова канала
	1 ВЗ
	03.02.10
	Растворенный кислород
	2,35
	

	р. Нура, Акмолинская с.Коргалжын 
	1 ВЗ
	23.02.10
	Растворенный кислород
	2,14
	

	Всего
	2 ВЗ
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Рис. 1.9 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области

1.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 3 стационарных измерительных комплексах "СКАТ" (Санаторий «Щучинск», Государственный национальный парк «СКФМ Боровое») (рис. 1.10, приложение 1). Станция обеспечивала автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида, диоксида серы и пыли (Приложение 1). 
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Рис.1.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско–Боровской курортной зоны за февраль 2010 года
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Киши Шабакты, Бурабай, Улкен Шабакты и Шортан) (рис. 1.12).

По результатам наблюдений наиболее загрязненным водным объектом является зеро Киши Шабакты, где качество воды характеризуется как «очень грязная» - 6 класс при ИЗВ – 7,53. Превышения ПДК выявлены по четырем показателям: хлориды – 6,6 ПДК, магний – 9,8 ПДК, сульфаты – 13,6 ПДК и фториды – 14,0 ПДК (рис. 1.11).
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Рис.1.11 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества «умеренно загрязненная» (ИЗВ=1,52). Превышения ПДК выявлены по фторидам 4,0 ПДК, магнию – 2,4 ПДК и меди 1,0 ПДК(рис. 1.11). 

Качество воды озере  Улкен Шабакты  характеризуется как «загрязненная» - 4 класс при ИЗВ – 3,31. Содержание сульфатов составило 2,4 ПДК, магния– 2,0 ПДК, меди – 1,0  ПДК. 

Качество воды озера Шортан оценивается как "умеренно загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,64). Превышения ПДК наблюдались по меди 1,0 ПДК и фторидам 6,5 ПДК.

По сравнению с февралем 2009 года и с январем 2010 года качество воды во всех  водных объектах осталось на прежнем уровне (табл. 4, рис. 1.11).

Таблица 4
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в феврале 2010 года

превышающих ПДК

	
	февраль

 2009 года
	январь

2010 года
	февраль

 2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай- пос.Боровое
	1,41 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,32 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,52 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Магний

Фториды
	0,001

95,2

2,97
	1,0

2,4

4,0

	оз.Улкен Шабакты, пос.Боровое
	3,94 (4 кл.)

загрязнённая
	3,48 (4 кл.)

загрязнённая
	3,31 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Магний

Сульфаты
	0,001

79,6

243
	1,0

2,0

2,4

	оз.Шортан – г.Щучинск
	1,93 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,66 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,64 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды
	0,001

4,90
	1,0

6,5

	оз. Киши Шабакты - с. Акылбай
	9,42 (6 кл.)

очень
грязная
	7,68 (6 кл.)

очень
грязная
	7,53 (6 кл.)

очень
грязная
	Хлориды

Магний

Сульфаты

Фториды
	1967

393

1358

10,5
	6,6

9,8

13,6

14,0
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Рис. 1.12 Характеристика качества поверхностных вод
 Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находятся в пределах 0,10-0,19 мкЗв /ч, и не прывышали естественного фона.

1.7  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-х метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Акмолинской области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня. 
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 – Авиагородок, 14; №4 – ул. Белинского, 5; №5 – ул. Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Актобе

В феврале 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 76 % (рис.2.2).
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В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Актобе, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.2.3).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.5).

Поверхностные воды реки Илек характеризуются как "грязные" (5 класс, ИЗВ=5,24). Превышения ПДК отмечены по бору 26,3 ПДК, БПК5 1,6 ПДК, азоту нитритному 1,5 ПДК. 

Качество воды в реке Илек, по сравнению с февралем 2009 года, ухудшилось, по сравнению с январем 2010 года качество – улучшилось (рис 2.4). 
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Рис 2.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Актюбинской области 

В феврале на территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрировано 6 случаев высокого загрязнения (таблица 5).

Таблица 5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод реки Илек

за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Илек, Актюбинская,
г.Алга, 1 км  выше  шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,51
	63,5

	р. Илек, Актюбинская,
г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	1,08
	27,6

	р.Илек, Актюбинская,
г.Актобе , 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,47
	10,6

	р.Илек, Актюбинская,
г.Актобе,  0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,18
	11,8

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,20
	14,2

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	05.02.2010
	Бор
	0,24
	30,0

	Всего
	6 ВЗ


2.3 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) Актюбинской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находятся в пределах 0,05-0,16 мкЗв /ч.,и не прывышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
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Рис.2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области

3.Состояние загрязнения окружающей среды по Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения  атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных   постах (№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол ул.Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - ул. Маречека угол ул.Б.Момышулы; №26 - м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249), из-них 5 наземных автоматических комплексов «СКАТ» (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция.юрайон аэропорта; №30  - ул. Р.Зорге,14; №31 - мкр. Жулдыз, 20; №28  - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») и 6 высотных автоматических комплексах (№1 – проспект им. Абая, ДГП «Институт горного дела» им.Кунаева Д.А.»; № 2 - ул. Тимирязева 74, КазНу им. Аль-Фараби; №3 – ул. Жандосова, 55, КазЭУ им. Т. Рыскулова; № 4 – м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26; № 5 – ул. Сатпаева, 22 КазНТУ им. К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (рис.3.0, Приложение 1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида 
[image: image20.jpg]



Рис.3.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Алматы

В феврале 2010 года в г. Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 13,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 37%, по диоксиду азота – 31%, по взвешенным веществам – 12%, по оксиду углерода – 9% (рис.3.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,4 ПДК, оксида углерода – 4,0 ПДК, взвешенных веществ – 2,2 ПДК, фенола и формальдегида превышала 1 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Алматы, в сравнении с январем 2010 значительно не изменился,  в сравнении с февралем 2009 года увеличился (рис.3.2).
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Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 стационарных постах, №1 и № 12 (таблица 6).

Таблица 6 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Алматы

в феврале 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,001
	0,002

	
	Свинец
	0,005
	0,02

	
	Мышьяк
	0,000
	0,000

	
	Хром
	0,004
	0,003

	
	Медь
	0,111
	0,06


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (№1 - ул. Гагарина, 216) (Рис.3.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
[image: image23.jpg]<

oy

analEpri T3P

wep





Рис.3.3 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г. Талдыкорган

В феврале 2010 года ориентировочный индекс загрязнения атмосферы по двум примесям составил 1,6. Наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по оксиду углерода – 58% (рис.3.4).
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Максимальная из разовых концентраций оксида углерода достигала 2,0 ПДК, взвешенных веществ – 1,0 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Талдыкорган, в сравнении с январем 2010 года значительно не изменился, в сравнении с февралем 2009 года снизился (рис.3.5).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 16-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Турген, Шарын, Шилик, Коргас, Баянкол, Каркара, Есик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и водохранилищах Капшагай, Куртинское, Бартогай) (рис.3.8).

Качество воды рек Иле, Текес, Турген, Коргас, оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,83-0,98) (рис. 3.6). Во всех реках превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 1,2-2,6 ПДК. В реке Текес также отмечены концентрации железа общего 1,2 ПДК. (рис.3.7).

Качество воды рек Шарын, Шилик, Баянкол, Каркара, Есик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и водохранилищ Капшагай, Куртинское, Бартогай соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,05-1,77). Во всех водных объектах отмечены превышения ПДК по меди в пределах 1,1-5,2 ПДК. В реках Шарын, Шилик, Баянкол, Есентай, Улькен Алматы, водохранилищах Капшагай и Бартогай концентрации фенолов находилось в пределах 1,5-3,0 ПДК. В реках Шилик, Киши Алматы, Улькен Алматы, водохранилищах Куртинское и Бартогай также отмечена концентрация фторидов в пределах 1,2-1,9 ПДК, в реке Есентай, водохранилищах Куртинское и Бартогай азота нитритного – 2,1-2,2 ПДК. В реке Есик средняя концентрация железо общего составила 1,5 ПДК. 

По сравнению с февралем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Текес, Турген, Шарын, Шилик, Коргас, Каскелен и водохранилищах Капшагай, Куртинское, Бартогай не изменился, в реках Иле, Есик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы – снизился, а в реках Баянкол и Каркара – возрос (рис. 3.6). 

В сравнении с январем 2010 года уровень загрязненности воды в реке Иле не изменился, в реках Текес, Коргас – снизился, а в реках Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и водохранилищах Капшагай, Куртинское и Бартогай – возрос. (рис. 3.6).

С территории Алматинской области река Иле втекает в озеро Балкаш (Карагандинская область).
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Рис 3.6 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Алматинской области
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Рис.3.7 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис.3.8 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
4. Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных  постах (№1 – проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – пр.Сатпаева, ул.Владимирская), в том числе 1 автоматический наземный комплексе "СКАТ" (станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии) (рис.4.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака, пыли, диоксида углерода, сероводорода, озона. 
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Рис.4.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Атырау

В феврале 2010 года в г. Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  2,3. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 70% и по оксиду углерода – 17% (рис. 4.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Атырау, в сравнении с январем 2010 года значительно не изменился, в сравнении с февралем 2009 года – снизился (рис.4.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (реки Урал, Кигач и приток Шароновка).

Результаты анализов показали, что поверхностные воды реки Кигач характеризуется как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,94) (рис. 4.3). 
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Рис 4.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
Качество воды реки Урал и притока Шароновка соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,03-1,21) (рис. 4.3). В обеих реках отмечены превышения ПДК по меди в пределах 1,1-2,0 ПДК. Также в притоке Шароновка отмечена концентрация железа(2+) 1,2 ПДК. 

По сравнению с февралем 2009 года и январем 2010 года качество воды реки Кигач существенно не изменилось, в реке Урал и притоке Шароновка – ухудшилось (рис. 4.3).
На территории Атырауской области река Урал втекает в Каспийское море.
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Рис.4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области

4.3 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,13 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

4.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосферы 
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции г. Атырау, путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске велись на 5 стационарных постах (№1 – ул. Рабочая, 6,; №5 – ул. Кайсенова, 30; №7 – ул.Перво-Октябрьская, 216 (ст.Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 – пр.Сатпаева, 12) (рис.5.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, хлора, формальдегида и мышьяка.[image: image34.jpg]


Рис.5.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Усть-Каменогорск
В феврале 2010 года в г. Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 9,5.  Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 40%, по взвешенным веществам и  диоксиду серы – 20%, фенолу - 12%, (рис.5.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота в феврале месяце составила 3,1 ПДК, взвешенных веществ, оксида углерода и фенола превысили на 1 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорск, в сравнении с январем 2010 года понизился, в сравнении с февралем 2009 года – значительно не изменился (рис.5.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Риддере велось на 2 стационарных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.3).
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Рис. 5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Риддер

В феврале 2010 года в г. Риддере индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,3.  Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 35%, диоксиду серы – 20%, фенолу – 15%, взвешенные вещества – 14% (рис.5.4).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,7 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Риддер, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.5.5).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.6).
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Рис.5.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Семей

В феврале 2010 года в г. Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 2,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 29%, по диоксиду азота – 27%, по взвешенным веществам – 19%, по оксиду углерода – 18% (рис.5.7).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,6 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Семей, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года понизился (рис. 5.8).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном  посту (№1 - ул.Ленина,15) (рис.5.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.9 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в п. Глубокое

В феврале 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,1. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 66%, по взвешенным веществам – 18% (рис.5.10).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила - 2,7ПДК, взвешенных веществ – 1,0 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с январем 2010 года понизился, в сравнении с февралем 2009 года – значительно не изменился (рис.5.11).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано.

5.5 Качество поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Оба, Глубочанка, Брекса, Тихая, Красноярка и Ульби) (рис.5.13)

Качество воды рек Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Оба оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,46-0,89) (рис. 5.12). В реках Ертис и Буктырма средние концентрации меди составили 1,4 ПДК, в реке Кара Ертис – БПК5 1,6 ПДК. В реке Ертис также отмечена концентрация цинка(2+) 2,1 ПДК.
Поверхностные воды рек Брекса и Ульби характеризуются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,02-3,72). Превышение ПДК отмечались по цинку(2+) и находились в пределах 7,3-17,6 ПДК, по меди – 2,3-6,5 ПДК. В реке Брекса отмечены концентрации азота нитритного 1,6 ПДК, аммония солевого 1,2 ПДК, в реке Ульби – марганца 1,2 ПДК (рис.5.12). 

Воды рек Тихая и Глубочанка оцениваются как "очень грязные" (6 класс, ИЗВ=6,88-7,14). Превышение ПДК отмечались по цинку(2+) в пределах 17,8-26,7 ПДК, меди – 9,2-13,8 ПДК, аммонию солевому – 1,9-2,5 ПДК. В реке Тихая также отмечены концентрации азота нитритного 2,3 ПДК, БПК5 1,6 ПДК, в реке Глубочанка – марганца 6,8 ПДК. 

Уровень загрязненности реки Красноярка соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязные" (ИЗВ=24,72). Средние концентрации цинка(2+) составили 126,8 ПДК, меди 13,0 ПДК и марганца 6,8 ПДК. Наблюдался 1 случай экстремально-высокого загрязнения (таблица №1).

По сравнению с февралем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка и Оба существенно не изменился, в р. Глубочанка – возрос, а в р. Ертис – снизился. 

В сравнении с январем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка и Оба существенно не изменился, в р. Глубочанка – возрос. 

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область.
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Рис. 5.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории

Восточно-Казахстанской области

В феврале на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 1 случай экстремально-высокого загрязнения на реке Красноярка и 8 случаев высокого загрязнения поверхностных вод (таблица 7).

Таблица 7

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Брекса, ВКО,

г.Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,145
	14,5

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,173
	17,3

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,361
	36,1

	.Ульби, ВКО,

рудн.Тишинский 50 м выше сброса шахтных вод
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,196
	19,6

	 Ульби, ВКО,рудн.Тишинский 4,8 км ниже сброса шахтных вод; у автодорожного моста
	1 ВЗ
	16.02.2010
	Цинк (2+)
	0,293
	29,3

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	15.02.10
	Цинк (2+)
	2,535
	253,5

	
	1 ВЗ
	
	Марганец (2+)
	0,122
	12,2

	р.Глубочанка , ВКО

очистных сооружений п.Белоусовка
	1 ВЗ
	15.02.2010
	Цинк (2+)
	0,422
	42,2

	р.Глубочанка,  ВКО

с.Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1 ВЗ
	15.02.2010
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	Всего
	8 ВЗ
	1 ЭВЗ
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Рис.5.13 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области

5.6 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно в 16-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Зайсан, Жалгызтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршум, Риддер, Дмитреевка, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Баршатас, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

5.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягуз, Бахты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск, Баршатас) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области  составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (№1 ул. Шымкентская,22 №2 ул. Рысбек батыра,15; №1 ул.  Ниеткалиева; №3 угол ул. Абая и Толеби; №4 ул. Байзак батыра, 162) в том числе на 1 автоматическом наземном комплексе "СКАТ" (ул. Сатпаева и проспект Джиимбета) (рис. 6.0, Приложение 1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона. 
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Рис.6.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Тараз

В феврале 2010 года в г. Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 41% и диоксиду азота – 27% (рис.6.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота и оксида углерода превышала 2 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Тараз, в сравнении с январем 2010 года и  с февралем 2009 года понизился (рис.6.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

6.2. Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Токташ, Беркара Аксу, Карабалта озеро Бийликоль и водохранилище Ташуткельское) (рис.6.4).

Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу и водохранилища Ташуткельское соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,54-2,13) (рис. 6.3). Во всех водных объектах отмечены превышения ПДК по меди в пределах 3,4-4,6 ПДК, железо общего – 1,4-2,8 ПДК. В реке Шу наблюдались концентрации азота нитритного 2,1 ПДК, в реке Аксу – сульфатов 2,7 ПДК, БПК5 1,9 ПДК, в водохранилище Ташуткельское – БПК5 1,9 ПДК и азота нитритного 1,4 ПДК. 
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Рис.6.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Жамбылской области

Поверхностные воды рек Токташ и Карабалта характеризуются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,12-3,24) (рис. 6.3). Превышение ПДК отмечались по сульфатам в пределах 4,2-5,0 ПДК, железо общему – 3,7-4,9 ПДК, меди – 4,6-6,4 ПДК. В реке Токташ отмечена концентрация БПК5 4,5 ПДК и фенолов 2,0 ПДК. 

Состояние поверхностных вод озера Бийликоль соответствует 6 классу качества "очень грязные" (ИЗВ=7,19) (рис. 6.3). Содержание БПК5 составило 25,7 ПДК, сульфатов 8,0 ПДК, фенолов 4,0 ПДК, меди 2,8 ПДК и фторидов 2,1 ПДК. 
По сравнению с февралем 2009 года загрязненность рек Талас, Шу, Асса,  Аксу, Токташ и водохранилища Ташуткельское значительно не изменилась, в реке Карабалта и озера Бийликоль – возросла.

В сравнении с январем 2010 года загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, озера Бийликоль и водохранилищаТашуткельское значительно не изменилась, а в реке Токташ – возросла (рис.6.3).
Высокое загрязнение поверхностных вод на территории Жамбылской области было отмечено в 1 случае – озеро Бийликоль (таблица 8).

Таблица 8

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения  ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.абдикадир
	1 ВЗ
	12.02.2010 
	БПК5
	25,7
	25,7

	
	1 ВЗ
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Рис.6.4 Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области

6.3 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,14-0,16 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся в 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Жамбылской области составила 1,4 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимого уровня.
7. Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 автоматическом наземном комплексе "СКАТ" (угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.0, приложение 1). Станция обеспечивала автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли. 
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Рис.7.0 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г. Уральск

7.2 Качество поверхностных вод на территории Западно- Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3-х водных объектах (реки Урал, Чаган и Деркул) (рис.7.2).

Качество поверхностных вод на реках Урал, Чаган и Деркул характеризуются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,70-3,44). Во всех реках наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,7-2,1 ПДК, фенолов – 1,5-2,2 ПДК. В реке Урал также отмечена концентрация азота нитритного 2,4 ПДК, аммония солевого 1,3 ПДК, в реке Чаган – аммония солевого 4,0 ПДК и железо общего 1,9 ПДК, в реке Деркул – железо общего 2,5 ПДК и азота нитритного 1,8 ПДК (рис.7.1).
По сравнению с февралем 2009 года и январем 2010 года качество воды рек Урал, Деркул, Чаган ухудшилось (рис.7.1). 

С территории Западно-Казахстанской области река Урал втекает в Атыраускую область.
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Рис 7.1 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Западно-Казахстанской области
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Рис.7.2 Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахсатнской области
7.3 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,10-0,12 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак)путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимую норму.
8. Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (№1- аэрологическая станция р-н аэропорта «Городской»; №3 - угол ул.Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 - Бирюзова,15 новый Майкудук; №7 ул.Ермекова,116) (рис. 8.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Караганда

В феврале 2010 года в г. Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду-39%, фенолу-32% и диоксиду азота-13% (рис.8.1).
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Максимальная из разовых концентраций оксида углерода, диоксида азота и фенола превышала  1 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Караганде, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года понизился (рис.8.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано.

8.2 Состояние загрязнения  атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся на 3 стационарных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ №6, ул.Уалиханова на север; №3 - ул.Ленина, уг.ул. Алимжанова; №4 – Больничный городок) (рис 8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Балхаш

В феврале 2010 года индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в г.Балхаш составил 1,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 43%, диоксиду азота – 31%, оксиду углерода – 18% и диоксиду серы – 8% (рис.8.4).
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Максимальная из разовых концентраций диоксид азота составила 2,1 ПДК и диоксида серы – 1,1 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Балхаш в сравнении с январем 2010 года значительно не изменился и  с февралем 2009 года понизился (рис.8.5).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 стационарных постах: № 1  и №3 (таблица 9).

Таблица 9 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Балхаш
в январе 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,001
	0,003

	
	Свинец
	0,095
	0,3

	
	Мышьяк
	0,013
	0,004

	
	Хром
	0,011
	0,01

	
	Медь
	0,240
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу  Жезказган 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Жезказгане велись на 2 стационарных постах (№2 - ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 - ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.6). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис. 8.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Жезказган

В феврале 2010 года в г.Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,2. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 43%, взвешенным веществам – 29%, и диоксиду азота – 18% (рис.8.7).
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Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,3 ПДК, взвешенных веществ – 2,0 ПДК и диоксида азота – 1,5 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Жезказгане, в сравнении с январем 2010 года значительно не изменился, в сравнении с февралем 2009 года – понизился (рис.8.8).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

8.4 Состояние атмосферного воздуха по  городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Темиртау велись на 3 стационарных постах (№3 - ул.Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 – 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.9 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Темиртау

В феврале 2010 года в г.Темиртау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдались по фенолу – 50%, аммиаку – 20% и взвешенным веществам – 10% (рис.8.10).
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Максимальная из разовых концентраций фенола составила 4,4 ПДК, сероводорода – 4,3 ПДК, аммиака – 3,6 ПДК, диоксида азота – 2,0 ПДК, взвешенных веществ – 1,4 ПДК и  оксида углерода - 1,0 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Темиртау, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года- понизился (рис.8.11).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

8.5 Качества поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5-ти водных объектах (реки Кара-Кенгир, Шерубайнура, Нура, водохранилищ Самаркандское, Кенгирское) (рис.8.13). 

Поверхностные воды водохранилищ Кенгирское и Самаркандское характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,34-2,00). Средние концентрации меди находились в пределах 3,9-5,7 ПДК, цинка(2+) – 1,4-2,8 ПДК. В вдхр Кенгирское также отмечена концентрация нефтепродуктов 2,8 ПДК. 
Уровень загрязненности реки Нура соответствует 4 классу качества "загрязненная" (ИЗВ=2,56). Средние концентрации азота нитритного составили 5,9 ПДК, меди 4,0 ПДК, аммония солевого 2,6 ПДК и цинка(2+) 1,6 ПДК.

Поверхностные воды реки Кара-Кенгир по качеству оценивается как "грязная" (5 класс, ИЗВ=5,16) (рис. 8.12). В реке Кара-Кенгир средние  концентрации меди составили 15,0 ПДК, азота нитритного 5,1 ПДК, аммония солевого 5,0 ПДК и нефтепродуктов 4,2 ПДК.

Уровень загрязненности рек Шерубайнура соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязный" (ИЗВ=11,80). В реке Шерубайнура превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 33,0 ПДК, аммонию солевому 25,2 ПДК, БПК5 3,3 ПДК, меди и нефтепродуктам 2,4 ПДК. 

По сравнению с февралем 2009 года качество воды водохранилища Самаркандское не изменилось, в реках Нура, Шерубайнура – ухудшилось, а в реке Кара-Кенгир и водохранилище Кенгирское – улучшилось (рис. 8.12). 

В сравнении с январем 2010 года качество воды реки Нура и водохранилища Самаркандское существенно не изменилось, в реке Кара-Кенгир и водохранилище Кенгирское – улучшилось, а в реке Шерубайнура – ухудшилось. 

С территории Карагандинской области река Нура втекает в Акмолинскую область.
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Рис 8.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Карагандинской области

В феврале на территории Карагандинской области по течению реки Нуры зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения (ВЗ), по реке Шерубайнура - 2 случая ВЗ, по реке Сокыр - 2 случай ВЗ (таблица 10).

Таблица 10

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за февраль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Шерубайнура, Карагандинская,

2 км ниже с.Асыл
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой
	12,6
	25,2

	
	1 ВЗ
	04.02.2010 г
	Азот нитритный
	0,660
	33,0

	р.Сокыр, Карагандинская,

район автодорожного моста

	ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой
	12,8
	25,6

	
	1ВЗ
	04.02.2010 г
	Азот нитритный
	0,570
	28,5

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1ВЗ
	04.02.2010 г
	Аммоний солевой 
	0,424
	21,2

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1ВЗ
	22.02.10
	Аммоний солевой 
	11,3
	22,6

	р.Нура, Карагандинская, Нижний бьеф Интумакского вдхр, 100 м ниже плотины
	1ВЗ
	22.02.10
	Азот нитритный
	0,424
	21,2

	Всего
	7 ВЗ
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Рис.8.13Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской области

8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна р. Нура

по Карагандинской области за февраль 2010 года

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проводились   на Самаркандском водохранилище,  р.Нуре, начиная в районе железнодорожной станции Балыкты до а.Акмешит, р.Шерубайнура, р.Сокыр, канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ТОО ХМЗ «Темиртауский электрометаллургический комбинат». 

На Самаркандском водохранилище отбор поверхностных вод проводится в 2-х пунктах контроля: проран и 0,5 км выше плотины. Качества поверхностных вод Самаркандского водохранилища характеризуется как «умеренно-загрязненная», (ИЗВ – 2,27, 3 класс).  Превышения ПДК наблюдались по меди 3,2 ПДК,  азоту нитритному - 2,9 ПДК, сульфатам - 4,3 ПДК, фенолу - 2,0 ПДК.  Максимальная концентрация общей ртути достигало 0,00007 мг/л, марганца – 0,053 мг/л (Приложении 6,7,8).

В целом по длине р.Нура  качество поверхностных вод соответствует к  4 классу «загрязненные», ИЗВ – 3,25. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди 3,2 ПДК, аммоний солевому 3,9 ПДК, сульфатам – 4,4 ПДК азоту нитритному – 6,9 ПДК. Максимальная концентрация общей ртути составляет  0,00015 мг/л, общего марганца -0,33 мг/л (Приложения 6,7,8).

В районе створа «Канал объединенного сброса сточных вод промышленных предприятий г.Темиртау» качества поверхностных вод соответствует к 4 классу – «загрязненная», ИЗВ – 2,80. Содержание аммония солевого составили 2,8 ПДК, азота нитритного -5,4 ПДК, сульфатам - 4,4 ПДК, меди - 3,2 ПДК. Максимальные концентрации общей ртути составляли 0,0002 мг/л, общего марганца – 0,33 мг/л (Приложении 6,7,8).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища качество поверхностных вод соответствует к 6 классу «очень грязная», ИЗВ – 6,20.  Содержание аммония солевого составили 12,6 ПДК, азота нитритного - 17,2 ПДК, сульфатов - 3,5 ПДК, меди - 2,3 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/л, общего марганца – 0,46мг/л (Приложении 6,7,8). 

Основным притоком р.Нура является река Шерубайнура (2 км ниже с. Асыл). Качество поверхностных вод  относится к 7 классу «чрезвычайно-грязная», ИЗВ – 11,8. Содержание аммония солевого достигали 25,2 ПДК, азота нитритного - 33,0 ПДК, сульфатов - 2,7 ПДК, меди - 2,4 ПДК (Приложение 6,7,8).

Существенное влияние на загрязненностью реки Шерубайнура оказывает ее правый приток реки Сокыр, качество воды характеризуется как «чрезвычайно грязная», (ИЗВ – 11,1, 7 класс). Содержание азота нитритного составили 28,5 ПДК, аммония солевого - 25,6 ПДК, меди - 2,6 ПДК, сульфатов - 2,5 ПДК (Приложения 6,7,8).

[image: image70.png]dpessbmaiino

11,00
rpAsHan,
7 Knacc
9,00
OueHb rpAsHan, 500
6 knacc
7.00
TpAsHan,
L 500
5 knacc
3arpasHeHHan,
4knace 3.00
VirepeHHo 200
3arpAsHEHHaA,
3Kknacc
Yucran, 2 knace
0,00

$eepane

dbeepane

W CamapKaHACKoe BAXP.

 Kaman 06beAuHEHHOTO CBpOca

W p.Hypa, Hikwmii Goed MnTymakcrore

AP,

pHypa

= p.Cokbip

 p WepyGaiinypa





Рис.8.13 Индекс загрязненности воды водных объектов бассейна р.Нура
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Рис.8.14 Характеристика качества реки Нура Карагандинской области
8.7 Радиационный гамма-фон

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно в 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Рудниковский) Карагандинской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое  атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся в 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельнодопутимого уровня.
9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2стационарных  постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 - ул.Баймагамбетова, 36) (рис.9.0). Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Костанай

В феврале 2010 года в г.Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4 . Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 46%, диоксиду серы – 22% и оксиду углерода – 20% (рис.9.1).
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Максимальная из разовых концентраций оксид углерода составила 4,2 ПДК и диоксида азота – 2,2 ПДК.

В феврале 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Костанай, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.9.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3-х водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4).

Реки Тобол и Аят по качеству оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,58-1,67) (рис. 9.3). В обеих реках превышение ПДК наблюдалось по сульфатам и меди в пределах 2,0-3,3 ПДК. В реке Тобол также отмечены концентрации хлоридов 1,2 ПДК.
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Рис 9.3.  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Костанайской области

Состояние качества воды реки Тогызак характеризуется как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,94) (рис. 9.3). Превышение ПДК наблюдалось по меди 10,0 ПДК и сульфатам 4,2 ПДК.

В сравнении с февралем 2009 года качество воды рек Тобол, Аят существенно не изменилось, в реке Тогызак – улучшилось.

В сравнении с январем декабрем 2009 года качество воды рек Тобол, Аят существенно не изменилось, в реке Тогызак – ухудшилось (рис.9.3).
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Рис.9.4 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области

9.3 Радиационный гамма-фон

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Джетыгара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
10. Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Кызылорде велись на 1 стационарном посту (№1 – микрорайон Шугла д.24-а, ул. Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения посто по отбору проб воздуха в г. Кызылорда

В феврале 2010 года в г.Кызылорда ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду серы – 47%, диоксиду азота – 42% и оксиду углерода – 10% (рис.10.2).
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             Максимальная из разовых концентраций диоксид азота составила 1,4 ПДК.

В феврале 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Кызылорда, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, увеличился (рис.10.3).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

10.2 Состояние атмосферного воздуха Приаралья за февраль 2010 года

Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах. При проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха в районах южной  и северной промышленной зоны,  рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть", и центральной площади (Рис.10.4 )
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Рис.10.4 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха  
в г. Кызылорда

Максимально  разовая концентрация диоксида азота составила 1,4 ПДК (табл.1.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В феврале 2010 года индекс загрязнения атмосферного воздуха увеличился в 1,3 раза по сравнению с январем 2010 года.
Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах нормы.
По сравнению с январем 2010 года наблюдалось уменьшение концентрации по диоксиду азота в 10,8 раза и по диоксиду серы в 2,5 раза.

По остальным веществам существенных изменении не наблюдалось (табл.11).

Таблица 11
Характеристика состояния атмосферного воздуха г. Кызылорда

за февраль 2010 года (по данным маршрутных постов)

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Январь

2010 г
	Февраль

2010 г
	Январь

2010 г
	Февраль

2010 г
	Январь

2010 г
	Февраль

2010 г
	Январь

2010 г
	Февраль

2010 г

	Южная промзона  (КМРТЦ)
	0,0
	0,24
	0,40
	0,16
	1,2
	0,12
	0,2
	0,2

	Северная промзона (ГКП "КЭЦ")
	0,0
	0,24
	0,27
	0,12
	1,1
	0,12
	0,4
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,0
	0,08
	0,36
	0,14
	0,71
	0,24
	0,6
	1,4

	Мкр «Акмешит»
	0,0
	0,16
	0,31
	0,17
	1,3
	0,12
	0,2
	0,2

	Центр. площадь
	0,0
	0,08
	0,26
	0,16
	0,9
	0,24   
	0,4
	0,8


10.3 Качество поверхностных вод на территории Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 1 водном объекте в реке Сырдарья (рис.10.5).

Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,66) (рис. 10.4). Средняя концентрация сульфатов меди составила 3,0 ПДК, магния 2,2 ПДК. 

По сравнению с февралем 2009 года и январем 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.4).
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Рис.10.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Кызылординской области
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Рис.10.5 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской области
10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

В феврале 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производился в г.Кызылорда на водозаборе горводоканала (вода, поступающая из р.Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на горводозаборе и водопроводной воды перед поступлением ее в сеть (Рис.10.6).
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Рис.10.6 Схема по отбору проб питьевой воды в г. Кызылорда

В районах области отбор проб воды производился на районных водозаборах (вода с р. Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 4), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 5).

Наиболее низкого качества питьевая вода в открытых водоемах и в водопроводной воде. В открытых водоемах: цветность – 6,4 ПДК, мутность – 6,1 ПДК, жесткость – 2,3 ПДК, сухой остаток – 1,3 ПДК, сульфаты – 1,04 ПДК. В воде из водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по  сухому остатку – 1,4 ПДК, мутность – 6,5 ПДК, жесткость – 1,9 ПДК.

Несколько лучше качество питьевой воды из глубинных скважин: мутность – 1,0 ПДК, сухой остаток – 1,1 ПДК (таблица 12).  

По г. Кызылорда  качество питьевой воды в феврале 2010 года по сравнению с январем 2010 года значительно не изменилось. Значительное увеличение наблюдается по цветности в 4,1 раза.

Таблица 12

Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  

г. Кызылорды

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за январь

2010 года
	за февраль

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Жесткость

Сульфаты
	39

5,77

1310

17,5

590
	1,6

3,8

1,3

2,5

1,2
	159

9,2

1272

16

520
	6,4

6,1

1,3

2,3

1,04

	
	Глубинные 

скважины
	Мутность

Сухой остаток
	-

-
	-

-
	1,5

1101
	1,0

1,1

	
	Водопровод 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Жесткость
	-

2,1

1102

16


	-

1,4

1,1

2,2


	-

9,8

1439

13,5
	-

6,5

1,4

1,9


10.5 Радиационный гамма-фон на территории Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области.

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,10 мкЗв /ч., и не прывышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям в г. Кызылорда

Согласно пункту 5.3.1. "Норм радиационной безопасности" (НРБ – 99), допустимое значение эффективной дозы, обусловленное суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

При проведении маршрутных обследований мощности экспозиционной дозы радиационного гамма-фона в районах южной (КМРТЦ) и северной  (ГКП "КЭЦ") промышленной зоны, рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть", и центральной площади показали что, уровень радиационного фона находится в пределах допустимой нормы (0,08-0,20 мкЗ/ч), что не представляет практической опасности для населения города (табл.13).

В феврале 2010 года радиационный гамма-фон в г.Кызылорде по сравнению с январем 2010 года существенно  не изменилось (табл.13).

 Таблица 13

Радиационный мониторинг г. Кызылорды

	Наименование населенного пункта
	Гамма-фон (мкЗв/ч) местности

	
	за январь 2010 года
	за февраль 2010 года

	
	Мин.

значен.
	Макс. значен.
	Сред.

значен.
	Мин. значен.
	Макс. значен.
	Сред.

значен.

	Южная промзона
	0,09
	0,14
	0,11
	0,10
	0,17
	0,14

	Северная промзона
	0,10
	0,14
	0,12
	0,10
	0,17
	0,13

	Рынок Сыбага
	0,10
	0,13
	0,11
	0,09
	0,14
	0,12

	Акмечеть
	0,12
	0,20
	0,16
	0,08
	0,20
	0,14

	Центральная площадь
	0,10
	0,18
	0,14
	0,10
	0,20
	0,14


10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень
10.8 Медицинский отчет за февраль 2010 года по г. Кызылорда
За февраль 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по г.Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. На основании  данных видно, что всего по 5-ти точкам Кызылорды  переболели 5 человек. Пациенты жалобались на кашель в горле, першение в горле, на слабость и на головную боль.   
        По исследованям  за февраль месяц в районе Южной промзоне особых изменений не было. По Северной промзоне по категорий в возрасте  от 1 до 6 лет у одной  наблюдаемой  выявлено  острое респираторное  заболевание, в возрасте от 25 до 40 лет у одного наблюдаемого также   выявлено  ОРЗ, что составляет  по Северной промзоне 25%  от  всех  наблюдаемых  лиц. Это связано с неблагоустроенностью этого района.

     По наблюдению  лиц в районе  рынка  Сыбаға  в возрасте  от 12 до 18 лет у одного   обнаружено   ОРЗ,  что  сост

    По району центральной плащади   в возрасте  от 12 до 18  лет у одного  наблюдаемого  выявлено  острое респираторное  заболевание,  что составляет    12,5 %  от общих    наблюдаемых  по этому району.

      По микрорайону Акмечеть  в возрасте  старше 40 лет и выше  у одного наблюдаемого выявлено обострение хронического бронхита, что составляет    12,5 %  от общих    наблюдаемых  по этому району(Таблица 15).
Состояние здоровья населения г. Кызылорды за февраль 2010 года
Таблица 14
	ФИО
	Опрос.
	УЗИ.
	Замеры
	Осмотр

	
	
	
	Температура тела
	Пульс.
	Давление .
	Прослушивание органов.
	Вес.
	перкуссия
	пальпация
	Зева
	Языка
	Телесного покрова

	Дети от 1 до 6 лет

	5
	4
	-
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	
	1
	-
	37,5
	N
	N
	Жесткое дых.
	Жесткое дых.
влажные хрипы
	ОРЗ
	N
	Гиперемия зева
	N
	N

	Подростки от 12 до 18 лет

	5
	3
	-
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	
	2
	-
	37,8-37,9
	N
	N
	Жесткое дых.
	N
	ОРЗ
	N
	Гиперемия зева
	N
	N

	Средний возраст от 25 до 40 лет

	5
	4
	-
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	
	1
	-
	37,7
	N
	N
	Жесткое дых.
	N
	ОРЗ
	N
	Гиперемия зева
	N
	N

	Старший возраст от 40 и выше

	5
	4
	-
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	
	1
	-
	37,7
	N
	N
	Жесткое дых.
влажные хрипы
	N
	Хр. бронхит в ст. обострен.
	N
	Гиперемия зева
	N
	N

	Итого
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание – нормально

ОРЗ – острое респираторное заболевание

11. Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (№ 3 – 1 микрорайон) (рис.11.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и серной кислоты.
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Рис.11.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Актау

В феврале 2010 года в г.Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по аммиаку – 33%, диоксиду азота – 31% и взвешенным веществам – 25% (рис.11.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК.

В феврале 2010 года в сравнении с январем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Актау значительно не изменился, в сравнении с февралем 2009 года – понизился (рис.11.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

11.2 Состояние атмосферного воздуха на территории специальной экономической зоны  "Морпорт Актау".
Наблюдения за состоянием  атмосферного  воздуха  проводились  на  1 стационарном посту на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау".

На территории СЭЗ "Морпорт-Актау" по данным наблюдений индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,9.

По данным наблюдений средняя концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная концентрация суммарных углеводородов составила 2,3 ПДК, диоксида азота 1,2 ПДК, концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы (табл.15).

Таблица 15
Загрязнение воздушного бассейна по данным наблюдений на территории СЭЗ "Морпорт Актау" за февраль 2010 года

	Название
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	примесей
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,8
	0,3
	0,6
	0

	Диоксид серы
	0,007
	0,1
	0,016
	0,0
	0

	Сульфаты
	0,004
	
	0,01
	0,0
	0

	Оксид углерода
	0,08
	0,0
	1,0
	0,2
	0

	Диоксид азота
	0,017
	0,4
	0,1
	1,2
	2

	Аммиак
	0,02
	0,5
	0,04
	0,2
	0

	Серная кислота
	0,014
	0,1
	0,04
	0,1
	0

	Суммарные углеводороды
	1,1
	
	2,3
	2,3
	33


По сравнению с февралем 2009 года и январем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился (рис.11.3, табл. 16).
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Таблица 16
Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

на территории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Название
	Индекс загрязнения атмосферы

	примесей
	февраль 2009 года
	январь 2010 года
	февраль 2010 года

	Взвешенные
	1,07
	0,62
	0,75

	Диоксид серы
	0,06
	0,11
	0,14

	Диоксид азота
	0,41
	0,12
	0,33

	Аммиак
	0,50
	0,63
	0,58

	Серная кислота
	0,10
	0,06
	0,08

	ИЗА5
	2,2
	1,5
	1,9


11.3 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" за февраль 2010 года

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром шестивалентный).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,86-8,05 (слабощелочная).
На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,59-6,07 мг/л (норма 6 мг/л).

Морская вода во всех точках акватории характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=1,01-1,17, 3 класс) (рис. 11.4). Превышения ПДК отмечались по марганцу в пределах 2,0-2,5 ПДК. Содержание остальных примесей находилось в пределах допустимой нормы.
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Рис. 11.3 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ
По сравнению с февралем  2009 года и  январем 2010 года качество морской воды во всех точках акватории значительно не изменилось (табл.17).

Таблица 17
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за февраль 2010 года

	
	февраль 2009 года
	январь 2010 года
	февраль 2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,81 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,07 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,17 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,124
	2,5

	Точка 2
	1,49 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,09 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,14 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,112
	2,2

	Точка 3
	1,04 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,03 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,100
	2,0

	Фоновая 

точка
	1,03 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,31 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,01 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,105
	2,1


11.4 Радиационный гамма-фон
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) Мангистауской области. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,10-0,11 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

11.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышало предельно-допустимого уровня.
12. Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 стационарных постах (№1 – пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - ул.Айманова, 2б) (рис.12.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Павлодар

В феврале 2010 года в г.Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 31%, оксиду углерода – 26%, диоксиду азоту – 15%, хлористому водороду – 13% и фенолу – 12% (рис.12.1).
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Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 2,2 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Павлодаре, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.12.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

12. 2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в г. Екибастуз ведется на 1 стационарном посту (№2 - 8 микрорайон Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.3).
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Рис.12.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Екибастуз

В феврале 2010 года в г.Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 40%, диоксиду серы – 29% и взвешенным веществам – 25% (рис.12.4).
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В феврале 2010 года в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Экибастуз  не изменился (рис.12.5).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на  1 водном объекте – в р.Ертис (рис.12.7).

Качество воды рек Ертис оценивается как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,74) (рис.12.6). Средняя концентрация меди составила 2,2 ПДК. 
По сравнению с февралем 2009 года и январем 2010 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменился (рис.12.6).

 [image: image95.png]09
08
07
06
05
04
-8

0.2
01

2009 roaa

$eepane

20107083

AHBapL.

20107083

$eepans

W p.EpTuc





Рис 12.6. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис.12.7 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области

12.4 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,11-0,18 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории области составила 1,3  Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
13. Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Петропавловск.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (№1 - ул.Айыртауская,5, пересечение ул. Валиханова; №3 - ул.Букетова,16,пересечение ул.Мира) и 1 автоматическом наземном комплексе "СКАТ" (ул. Уалиханова, пересечение ул. Я. Гашека) (рис. 13.0, приложение 1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона.
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Рис.13.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Петропавловск

В феврале 2010 года в г.Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил  4,3. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 32%, диоксиду азота – 27% и взвешенным веществам – 17% (рис.13.1).
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Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,0 ПДК, диоксид азота – 1,3 ПДК.

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Петропавловск, в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года, значительно не изменился (рис.13.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4)

Поверхностные воды рек Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,71-1,79) (рис. 13.3). Во всех водных объектах отмечены средние концентрации сульфатов в пределах 1,5-1,6ПДК, цинка(2+) 1,6-2,1 ПДК, меди – 1,5-1,6 ПДК, и в реке Есиль - по никелю 1,3 ПДК.

По сравнению с февралем 2009 года качества воды р.Есиль и водохранилища Сергеевское ухудшилось (рис13.3). 

В сравнении с январем 2010 года качества воды рек Есиль и водохранилища Сергеевское значительно не изменилось (рис13.3). 
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Рис. 13.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис.13.4 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области
13.3 Радиационный гамма-фон 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,09-0,12 мкЗв /ч., и не прывышали естественного фона.

13.4   Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Павлодарской области составила 1,3 Бк/м2., что не превышает предельно-допустимого уровня.
14. Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской  области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (№1 – пр.Абая,32 и 1 Мая; №2 – площадь Ордабасы, Казыбек би и Толе би; №3 – ул.Попова, ул.Алдиярова и ул.Белинского; №8 – ул.Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод») (рис. 14.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида.
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Рис.14.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Шымкент

В феврале 2010 года в г.Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,9. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 75%, диоксиду и азота – 11% (рис.14.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,2 ПДК и оксида углерода – 1,2 ПДК. 

В феврале 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Шымкенте в сравнении с январем 2010 года и с февралем 2009 года  увеличился (рис.14.2).
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Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в феврале не зарегистрировано. 

14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4).

Качество воды реки Бугунь оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,92) (рис. 14.3). Превышение ПДК отмечено по железу(2+) 2,0 ПДК (рис. 14.4).
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Рис. 14.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
Качество воды рек Сырдарья, Келес, Бадам и водохранилища Шардаринское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,78-2,24) (рис. 14.3). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам в пределах 2,2-9,2 ПДК. В реке Келес также отмечена концентрация магния 2,1 ПДК, в реке Бадам – меди 4,0 ПДК, нефтепродуктов 3,6 ПДК, магния 1,4 ПДК. В реке Сырдарья и водохранилище Шардаринское содержание магния находилось в пределах 1,2-1,3 ПДК, азота нитритного – 1,2-4,0 ПДК. В вдхр Шардаринское также наблюдались концентрации нефтепродуктов 2,8 ПДК и БПК5 1,1 ПДК.

По сравнению с февралем 2009 года качество воды рек Сырдарья, Бугунь и водохранилища Шардаринское существенно не изменилось, в реках Келес и Бадам – улучшилось (рис.14.3).

В сравнении с январем 2010 года качество воды в реках Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь и водохранилища Шардаринское – улучшилось (рис.14.3). 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.
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Рис.14.4 Характеристика качества поверхностных вод на водных объектах

Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон 
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находятся в пределах 0,14-0,16 мкЗв /ч., и не прывышало естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Южно-Казахстанской области составила 1,7 Бк/м2. изменился.

Приложение 1

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за февраль 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация
	Максимальная

концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Алматы
(наземные)
	27
	Диоксид серы
	0,221
	4,4
	0,575
	1,1

	
	
	Оксид углерода
	0,613
	0,2
	6,106
	1,2

	
	
	Диоксид азота
	0,054
	1,4
	0,264
	3,1

	
	
	Оксид азота
	0,006
	0,1
	0,547
	1,4

	
	28


	Диоксид серы
	0,133
	2,7
	0,672
	1,3

	
	
	Оксид углерода
	1,358
	0,5
	10,728
	2,1

	
	
	Диоксид азота
	0,067
	1,7
	0,288
	3,4

	
	
	Оксид азота
	0,028
	0,5
	0,427
	1,1

	
	29
	Диоксид серы
	0,133
	2,7
	0,570
	1,1

	
	
	Оксид углерода
	1,994
	0,7
	19,086
	3,8

	
	
	Диоксид азота
	0,069
	1,7
	0,403
	4,7

	
	
	Оксид азота
	0,024
	0,4
	0,413
	1,0

	
	30
	Диоксид серы
	0,139
	2,8
	0,953
	1,9

	
	
	Оксид углерода
	1,348
	0,4
	15,432
	3,1

	
	
	Диоксид азота
	0,084
	2,1
	0,501
	5,9

	
	
	Оксид азота
	0,036
	0,6
	0,607
	1,5

	
	31
	Диоксид серы
	0,024
	0,5
	0,186
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	1,373
	0,5
	9,656
	1,9

	
	
	Диоксид азота
	0,095
	2,4
	0,506
	5,9

	
	
	Оксид азота
	0,063
	1,1
	0,362
	0,9

	Алматы
(высотные)
	КазНТУ
	Оксид углерода
	0,259
	0,1
	3,194
	0,6

	
	КазНУ
	Оксид углерода
	0,829
	0,3
	6,161
	1,2

	
	Институт Горного Дела
	Оксид углерода
	1,152
	0,4
	6,453
	1,3

	
	Акимат Алатауского района
	Оксид углерода
	0,682
	0,2
	4,003
	0,8

	
	РКГИОВ
	Оксид углерода
	0,829
	0,3
	6,161
	1,2

	
	КазЭУ им.Т.Рыскулова
	Оксид углерода
	0,189
	0,1
	1,504
	0,3

	Астана
	1
	Диоксид серы
	0,006
	0,1
	0,014
	0,03

	
	
	Оксид углерода
	0,784
	0,3
	4,449
	0,9

	
	
	Диоксид азота
	0,048
	1,2
	0,220
	2,6

	
	
	Оксид азота
	0,002
	0,03
	0,004
	0,01

	
	2
	Диоксид серы
	0,009
	0,2
	0,035
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,058
	0,02
	2,743
	0,5

	
	
	Диоксид азота
	0,038
	0,9
	0,250
	2,9

	
	
	Оксид азота
	0,0002
	0,003
	0,001
	0,004

	
	3
	Диоксид серы
	0,006
	0,1
	0,014
	0,03

	
	
	Оксид углерода
	0,631
	0,2
	1,725
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,066
	1,6
	0,250
	2,9

	
	
	Оксид азота
	0,0003
	0,01
	0,007
	0,02

	СКФМ Боровое
	
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,009
	
	0,052
	

	
	
	Диоксид серы
	0,014
	0,3
	0,040
	0,1

	
	1
	Оксид углерода
	0,070
	0,02
	0,163
	0,03

	
	
	Диоксид азота
	0,006
	0,2
	0,019
	0,2

	
	
	Озон
	0,001
	0,03
	0,001
	0,01

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,163
	
	1,588
	

	
	2
	Диоксид серы
	0,770
	15,4
	4,289
	8,6

	
	
	Оксид углерода
	0,099
	0,03
	0,490
	0,1

	
	
	Озон
	0,001
	0,03
	0,004
	0,02

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,030
	
	0,119
	

	
	
	Оксид углерода
	0,088
	0,03
	0,445
	0,1

	
	
	Озон
	0,045
	1,5
	0,045
	0,3

	Атырау
	
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,015
	
	0,066
	

	
	
	Диоксид серы
	0,008
	0,2
	0,043
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,054
	0,02
	0,701
	0,1

	
	6
	Диоксид азота
	0,029
	0,7
	0,151
	1,8

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,08
	0,123
	0,3

	
	
	Озон
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,0

	
	
	Аммиак
	0,004
	0,1
	0,045
	0,2

	Петропавловск
	
	Оксид углерода
	0,498
	0,2
	4,295
	0,9

	
	5
	Диоксид азота
	0,010
	0,3
	0,051
	0,6

	
	
	Оксид азота
	0,007
	0,1
	0,168
	0,4

	
	
	Озон
	0,000
	0,0
	0,0002
	0,001

	
	
	Аммиак
	0,007
	0,2
	0,039
	0,2

	Тараз
	
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,044
	
	0,276
	

	
	
	Диоксид серы
	0,012
	0,2
	0,090
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,614
	0,2
	10,335
	2,1

	
	6
	Диоксид азота
	0,005
	0,1
	0,057
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,002
	0,04
	0,088
	0,2

	
	
	Озон
	0,035
	1,2
	0,132
	0,8

	
	
	Сероводород
	0,001
	
	0,012
	1,5

	
	
	Аммиак
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	Уральск
	
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,008
	
	0,032
	

	
	
	Диоксид серы
	0,013
	0,3
	0,122
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,637
	0,2
	6,24
	1,2

	
	5
	Диоксид азота
	0,026
	0,6
	0,080
	0,9

	
	
	Оксид азота
	0,009
	0,2
	0,104
	0,3

	
	
	Озон
	0,032
	1,1
	0,057
	0,4

	
	
	Сероводород
	0,000
	
	0,007
	0,8

	
	
	Аммиак
	0,009
	0,2
	0,049
	0,2


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических измерительных комплексов «СКАТ», результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

Приложение 2

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 3

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 4

Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 5

Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде 

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

	Приложение 6 
Состояние качества поверхностных вод бассейна р.Нура  по гидрохимическим показателям за февраль 2010 года (II программа)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Характеристика качества воды
	Ингредиенты
	Средняя
	Кратность

	Наименование створа,
	индекс загрязненности воды
	и показатели
	концент
	превы

	реки
	февраль
	февраль
	качества воды
	рация,
	шения

	
	
	
	2009 года
	2010 года
	
	
	мг/л
	ПДК

	1. р.Нура, 

жд. ст. Балыкты

 

 

     
	1,66 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	1,84 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	Сульфаты
	 
	439
	4,4

	
	
	
	Медь
	 
	0,0015
	1,5

	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,4

	
	
	
	Нефтепродукты
	0,05
	1,0

	2.Самаркандское вдхр.,

район прорана

 

 

    
	1,52 (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	2,16 (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	Сульфаты
	 
	439
	4,4

	
	
	
	Азот нитритный
	0,057
	2,9

	
	
	
	Медь
	 
	0,0025
	2,5

	
	
	
	Фенол
	 
	0,002
	2,0

	3. Самаркандское вдхр.

   0,5 км выше плотины

 

 
	1,6  (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	1,97 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	Сульфаты
	 
	430
	4,3

	
	
	
	Медь
	 
	0,0039
	3,9

	
	
	
	Цинк
	 
	0,014
	1,4

	
	
	
	Фенол
	 
	0,001
	1,0

	Самаркандское вдхр.

 

 

  
	1,6 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	2,27  (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	Сульфаты
	 
	434,5
	4,3

	
	
	
	Медь
	 
	0,0032
	3,2

	
	
	
	Азот нитритный
	0,057
	2,9

	
	
	
	Фенол
	 
	0,002
	2,0

	4. р.Нура, "1 км выше

  объединенного сброса 

АО "Арселор Миттал Темиртау"

и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	1,62 (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	1,81 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	Сульфаты
	 
	476
	4,8

	
	
	
	Медь
	 
	0,0036
	3,6

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	5.Канал объединенного

   сброса  АО "Арселор Миттал Темиртау"

и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	2,07 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	2,8 (4 кл.)

загрязненная
	Азот нитритный
	0,107
	5,4

	
	
	
	Сульфаты
	 
	439
	4,4

	
	
	
	Медь
	 
	0,0032
	3,2

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,41
	2,8

	6.р.Нура "1 км ниже

  объединенного сброса 

АО "Арселор Миттал Темиртау"

и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	2,12 (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	2,83 (4 кл.)

загрязненная


	Азот нитритный
	0,110
	5,5

	
	
	
	Сульфаты
	457
	4,6

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,56
	3,1

	
	
	
	Медь
	 
	0,0026
	2,6

	7.р.Нура,

отделение Садовое,

1км ниже селения 
	*


	3,12 (4кл.)

загрязненная


	Азот нитритный
	0,141
	7,1

	
	
	
	Сульфаты
	 
	485
	4,9

	
	
	
	Медь
	 
	0,0031
	3,1

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,29
	2,6

	8.р.Нура, "5,7 км ниже

  объединенного сброса 

АО "Арселор Миттал Темиртау"

и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	2,99 (4 кл.)

загрязненная


	2,78 (4 кл.)

загрязненная


	Азот нитритный
	0,108
	5,4

	
	
	
	Сульфаты
	439
	4,4

	
	
	
	Медь
	 
	0,0038
	3,8

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,07
	2,1

	9.р.Нура, с.Молодецкое

 
	2,82 (4 кл.)

загрязненная


	2,98 (4 кл.)

загрязненная


	Азот нитритный
	0,129
	6,5

	
	
	
	Сульфаты
	457
	4,6

	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,16
	2,3

	11.р.Нура, Нижний бьеф

Интумакского вдхр.

 

 
	3,85 (4 кл.)

загрязненная


	6,2 (6 кл.)

очень

грязная


	Азот нитритный
	0,344
	17,2

	
	
	
	Аммоний солевой
	6,32
	12,6

	
	
	
	Сульфаты
	 
	348
	3,5

	
	
	
	Медь
	 
	0,0023
	2,3

	12.р.Нура, с.Акмешит

 

 

 
	2,8 (4 кл.)

загрязненная


	4,61 (5 кл.)

грязная


	Азот нитритный
	0,190
	9,5

	
	
	
	Медь
	 
	0,0067
	6,7

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,44
	4,9

	
	
	
	Сульфаты
	384
	3,8

	р.Нура

(в целом по реке)

 

 
	2,31 (3 кл.)

умеренно

загрязненная


	3,25 (4 кл.)

загрязненная


	Азот нитритный
	0,137
	6,9

	
	
	
	Сульфаты
	436
	4,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,93
	3,9

	
	
	
	Медь
	 
	0,0032
	3,2

	13. р.Сокыр,

район автодорожного моста
	5,62 (5 кл.)

грязная
	11,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	Азот нитритный
	0,570
	28,5

	
	
	
	Аммоний солевой
	12,8
	25,6

	
	
	
	Медь
	 
	0,0026
	2,6

	
	
	
	Сульфаты
	247
	2,5

	14. р.Шерубайнура,

2 км ниже с.Асыл

 

 


	6,06 (6 кл.)

очень

грязная


	11,8 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная


	Азот нитритный
	0,660
	33,0

	
	
	
	Аммоний солевой
	12,6
	25,2

	
	
	
	Сульфаты
	274
	2,7

	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4


	Приложение7 

Результаты анализа общей ртути за февраль 2010 года (II программа)

	

	

	

	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	Концентрация общей ртути, мг/л

	№ п/п
	Наименование пункта отбора
	Средняя
	Максимальная

	 
	проб
	концентрация
	концентрация

	1
	р.Нура, жд.ст.Балыкты
	0,00005
	0,00005

	2
	Самаркандское вдхр., проран
	0,00007
	0,00007

	3
	Самаркандское вдхр., 0,5 км выше плотины
	0,00006
	0,00006

	4
	р.Нура, "1 км выше объединенного сброса
	0
	0,0001

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	5
	Канал объединенного сброса
	0,00018
	0,0002

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	6
	р.Нура, "1 км ниже объединенного сброса
	0,00012
	0,00015

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	7
	р.Нура, отделение Садовое, 1км ниже села
	0,00011
	0,00011

	8
	р.Нура, "5,7 км ниже объединенного сброса
	0,00011
	0,00013

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	9
	р.Нура, с.Молодецкое
	0,00007
	0,00011

	10
	р.Нура, Нижний бьеф Интумакского вдхр.
	0,00003
	0,00009

	11
	р.Нура,с.Акмешит
	 
	 
	0
	0

	12
	р.Сокыр, район автодорожного моста
	0
	0

	13
	р.Шерубайнура, с.Асыл
	0
	0

	Примечание: 0 - отсутствие содержания общей ртути

	Приложение 8

Результаты анализа общего марганца за февраль 2010 года  (II программа)

	

	 
	 
	 
	 
	 
	Концентрация общего марганца, мг/л

	№ 
	Наименование пункта отбора проб
	средняя
	максимальная

	 п/п
	
	концентрация
	концентрация

	1
	р.Нура, жд.ст.Балыкты
	0,160
	0,160

	2
	Самаркандское вдхр., проран
	0,053
	0,053

	3
	Самаркандское вдхр., 0,5 км выше плотины
	0,032
	0,032

	4
	р.Нура, "1 км выше объединенного сброса
	0,120
	0,160

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	5
	Канал объединенного сброса
	0,200
	0,330

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	6
	р.Нура, "1 км ниже объединенного сброса
	0,210
	0,330

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	7
	р.Нура, отделение Садовое, 1км ниже села
	0,140
	0,140

	8
	р.Нура, "5,7 км ниже объединенного сброса
	0,200
	0,270

	 
	сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	 
	 

	9
	р.Нура, с.Молодецкое
	0,230
	0,300

	10
	р.Нура, Нижний бьеф Интумакского вдхр.
	0,440
	0,460

	11
	р.Нура,с.Акмешит
	 
	 
	0,370
	0,370

	12
	р.Сокыр, район автодорожного моста
	0,230
	0,230

	13
	р.Шерубайнура, с.Асыл
	0,250
	0,250
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Рис.5.7 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы, 
г.Семей за февраль 2010 года
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Рис.3.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Талдыкорган за февраль 2010 года

0.69

0.95



Sheet1

				ИЗА

		Взвешенные		0.69

		Оксид углерода		0.95






_1331478757.xls
Диаграмма1

		Диоксид серы

		Оксид углерода

		Диоксид азота

		Оксид азота

		Формальдегид



ИЗА

Рис.2.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Актобе
 за февраль 2010 года
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Астана
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Астана 
за февраль 2010 года
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Рис.1.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Кокшетау
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Рис.1.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Кокшетау 
за февраль 2010 года
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Рис.3.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Алматы 
за февраль 2010 года
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Рис.2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Актобе
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Рис.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Алматы
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Рис.5.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 
определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Усть-Каменогорск за февраль 2010 года
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Рис.4.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Атырау 
за февраль 2010 года
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Рис.3.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Талдыкорган
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Рис.4.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Атырау
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Рис.5.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Риддер за февраль 2010 года

1.13

1.63

0.6

2.73

1.22

0.51

0.21



Sheet1

				ИЗА

		Взвешенные		1.13

		Диоксид серы		1.63

		Оксид углерода		0.6

		Диоксид азота		2.73

		Фенол		1.22

		Формальдегид		0.51

		Мышьяк		0.21






_1331478732.xls
Диаграмма1

		февраль 2009 года

		январь 2010 года

		февраль 2010 года



ИЗА

Рис.5.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы 
по г.Усть-Каменогорск
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Рис.5.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Риддер
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Рис.8.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Балхаш за февраль 2010 года
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Рис.6.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Тараз за февраль 2010 года
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Рис.5.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
пос.Глубокое за февраль 2010 года
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Рис.5.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Семей

5.8

4.3

2.7



Sheet1

				февраль 2009 года		январь 2010 года		февраль 2010 года

				5.8		4.3		2.7






_1331478716.xls
Диаграмма1

		февраль 2009 года

		январь 2010 года

		февраль 2010 года



ИЗА

Рис.5.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по пос.Глубокое
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Рис.8.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Караганда за февраль 2010 года
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Рис.6.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Тараз
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Рис.8.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Караганда
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Рис.10.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Кызылорда за февраль 2010 года
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Рис.8.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Темиртау за февраль 2010 года
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Рис.8.7 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Жезказан за февраль 2010 года
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Рис.8.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Балхаш
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Рис.8.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Жезказган
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Рис.9.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Костанай за февраль 2010 года
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Рис.8.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Темиртау
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Рис.9.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Костанай
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Рис.11.3 Динамика индекса загрязнения атмосферы  
на территории СЭЗ "Морпорт Актау"
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Рис.11.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Актау за февраль 2010 года
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Рис.10.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Кызылорда
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Рис.11.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Актау
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Рис.12.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Экибастуз
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Рис.12.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Павлодар
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Рис.12.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Павлодар за февраль 2010 года
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Рис.12.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Экибастуз за февраль 2010 года
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Рис.13.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Петропавловск
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Рис.13.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Петропавловск за февраль 2010 года
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Рис.14.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)
по г.Шымкент
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Рис.14.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 
г.Шымкент за февраль 2010 года

0.74

0.11

0.64

1.06

7.4



Sheet1

				ИЗА

		Взвешенные		0.74

		Диоксид серы		0.11

		Оксид углерода		0.64

		Диоксид азота		1.06

		Формальдегид		7.4






_1331474159.bin

