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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за апрель 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 8 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), г. Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 12 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 8 городов (Алматы, Шымкент, Темиртау, Актобе, Усть-Каменогорск, Астана, Караганда, и Жезказган) (рис.2).
По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдался в г.Алматы (ИЗА5 – 10,4) (рис.2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 

по городам Республики Казахстан в апреле 2010 год
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Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами. 

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК в 10 городах; диоксида серы: максимальные – в 2 городах; оксида углерода: максимальные – в 4 городах; диоксида азота: максимальные – в 18 городах; аммиака: средние и максимальные – в 2 городах; фтористого водорода: максимальные – в 3 городах; фенола: максимальные – в 4 городах; формальдегида: средние – в 7 городах; сероводорода и хлористого водорода: максимальные – в 2 городах, суммарного углеводорода: максимальные – в 1 городе.

В целом по городам Казахстана средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака и фенола составляли выше 1 ПДК, а формальдегида – выше 2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака, сероводорода, фтористого водорода, фенола и хлористого водорода превышали 1 ПДК, оксида углерода составила 1,0 ПДК. 

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 164 гидрохимических створах, распределенных на 71 водных объектах,  в том числе на 55 реках, 5 озерах, 9 водохранилищах и 2 каналах (таблица 2).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).
Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).
Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 9 рек, 1 водохранилище, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 25 рек, 5 водохранилищ,4 озера и 2 канала (рис. 3, 4) (таблица 1).
К классу "загрязненных" отнесено 19 рек, 2 водохранилища: реки – Брекса, Оба (ВКО), Чаган, Деркул, Большой Узень (ЗКО), Орь, Эмба (Актюбинская), Убаган (Костанайская), Сары-Булак (Акмолинская), Нура, Шерубайнура (Карагандинская), Шилик (Алматинская), Шу, Аксу, Карабалта, Токташ (Жамбылская), Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилищ Куртинское (Алматинская) и Шардаринская (ЮКО) (рис. 3, 4) (таблица 1). 

К классу "грязных" относятся реки Тихая, Ульби (ВКО), Илек (Актюбинская), водохранилище Кенгирское (Карагандинская). Состояние качества воды рек Глубочанка, Красноярка (ВКО), озер Бийликоль (Жамбылская) характеризуются как "очень грязные", река Кара-Кенгир (Карагандинская) – как "чрезвычайно грязная".

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за апрель 2010 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10

	1
	пр.Шароновка
	1


	р.Ертис
	1
	р.Брекса
	1
	р.Тихая
	1
	р.Глубочанка
	1
	р.Кара-Кенгир

	2
	р.Кигач
	2
	р.Кара Ертис
	2
	р.Оба
	2
	р.Ульби
	2
	р.Красноярка
	
	

	3
	р.Урал (Атырауская)
	3
	р.Буктырма
	3
	р.Чаган
	3
	р.Илек (Актюбинская)
	3
	оз.Бийликоль
	
	

	4
	р.Кеттыбулак
	4
	р.Урал (ЗКО)
	4
	р.Деркул
	4
	вдхр Кенгирское


	
	
	
	

	5
	р.Каркара
	5
	р.Малый Узень
	5
	р.Большой Узень
	
	
	
	
	
	

	6
	р.Каскелен
	6
	р.Тобол
	6
	р.Орь
	
	
	
	
	
	

	7
	р.Баянкол
	7
	р.Аят
	7
	р.Эмба
	
	
	
	
	
	

	8
	р.Улькен Алматы
	8
	р.Тогызак

	8
	р.Убаган
	
	
	
	
	
	

	9
	р.Катта-Бугунь
	9
	р.Есиль
	9
	р.Сары-Булак
	
	
	
	
	
	

	10
	вдхр Вячеславское
	10
	р.Жабай
	10
	р.Нура (Карагандинская)
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	р.Ак-Булак
	11
	р.Шерубайнура
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р.Нура (Акмолинская)
	12
	р.Шилик
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р.Иле
	13
	р.Шу
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р.Шарын
	14
	р.Аксу
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Текес
	15
	р.Карабалта
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Коргас
	16
	р.Токташ
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Турген
	17
	р.Келес
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р.Есик
	18
	р.Бадам
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Киши Алматы
	19
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Есентай
	20
	вдхр Куртинское
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р.Талас
	21
	вдхр Шардаринское
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Беркара
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р.Бугунь
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр Каратомарское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхр Капшагай
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	вдхр Бартогай
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	оз.Маркаколь


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	оз.Шалкар
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	оз.Султанкельды
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	36
	кан.Ертис-Караганда
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках 

Республики Казахстан
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям
	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в апреле 2010 года

превышающих ПДК

	
	апрель

2009 года
	март

2010 года
	апрель

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,82 (2кл.)

чистая
	1,39 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Аммоний солевой

Медь

Азот нитритный
	0,31

0,78

0,0013

0,02
	3,1

1,5

1,3

1,0

	р.Ертис

(Павлодарская)
	0,72 (2кл.)

чистая
	0,68 (2кл.)

чистая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Медь


	0,07

0,001
	3,3

1,0

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,68 (2кл.)

чистая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

БПК5

Железо общее
	0,0018

3,37

0,12
	1,8

1,7

1,2

	р.Буктырма

(ВКО)
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,44 (2 кл.)

чистая
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Медь
	0,59

0,0014
	5,9

1,4

	р.Брекса

(ВКО)
	4,48 (5 кл.)

грязная
	2,86 (4 кл.)

загрязнённая
	2,65 (4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее

Медь

Цинк(2+)
Азот нитритный
	0,58

0,0041

0,039

0,02
	5,8

4,1

3,9

1,0

	р.Тихая

(ВКО)
	6,15 (6 кл.)

очень

грязная
	4,72 (5 кл.)

грязная
	5,84 (5 кл.) грязная


	Цинк(2+)
Аммоний солевой

Медь

Железо общее
	0,211

2,62

0,0042

0,32
	21,1

5,2

4,2

3,2

	р.Ульби

(ВКО)
	4,50 (5 кл.)

грязная
	2,19 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	4,11 (5 кл.) грязная


	Цинк(2+)

Марганец

Медь

Железо общее
	0,135

0,038

0,031

0,31
	13,5

3,8

3,1

3,1

	р.Глубочанка

(ВКО)
	3,48 (4кл.)

загрязнённая
	2,44 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	7,61 (6 кл.) очень
грязная
	Цинк(2+)

Марганец


	0,388

0,039
	38,8

3,9

	р.Красноярка

(ВКО)
	4,89 (5 кл.)

грязная
	17,99  (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	8,67 (6 кл.) очень
грязная
	Цинк(2+)

Медь

Марганец

Аммоний солевой
	0,432

0,0031

0,024

1,16
	43,2

3,1

2,4

2,3

	р.Оба

(ВКО)
	2,68 (4 кл.)

загрязнённая
	0,63 (2 кл.)

чистая
	3,25 (4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее

Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь
	0,94

1,63

0,06

0,0013
	9,4

3,2

2,7

1,3

	оз.Маркаколь

(ВКО)
	
	
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь
	2,95

0,03

0,001
	5,89

1,45

1,00

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,39 (2 кл.)

чистая
	0,91 (2 кл.)

чистая
	0,63 (2 кл.)

чистая
	Медь

Цинк(2+)
	0,001

0,010
	1,0

1,0

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,43 (2 кл.)

чистая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	Медь

Цинк(2+)
	0,001

0,010
	1,0

1,0

	р.Урал

(Атырауская)
	0,31 (2 кл.)

чистая
	0,81 (2 кл.)

чистая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	Железо(2+)-

Цинк(2+)
	0,006

0,010-
	1,2

1,0

	р.Урал (ЗКО)
	2,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,54 (4 кл.)

загрязнённая
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Фенолы

Хром(6+)

Азот нитритный
	0,44

0,0022

0,05

0,058
	4,4

2,2

2,5

2,9

	р.Чаган (ЗКО)
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,43 (4 кл.)

загрязнённая
	2,90 (4 кл.)
загрязнённая

	Азот нитритный Железо общее Фенолы

Аммоний солевой
	0,098

0,44

0,0027

0,83
	4,9

4,4

2,7

1,66

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,67 (5 кл.)

грязная
	3,17 (4 кл.)
загрязнённая
	Азот нитритный Железо общее Фенолы

Аммоний солевой
	0,124

0,36

0,003

0,65
	6,2

3,6

3,0

1,3

	р.Большой Узень (ЗКО)
	2,16 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,62 (4 кл.)

загрязнённая
	2,70 (4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Хлориды

Фенолы

Аммоний солевой
	418

1227

0,0016

0,7
	4,18

4,09

1,6

1,4

	р.Малый Узень (ЗКО)
	1,84 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,05 (4 кл.)

загрязнённая
	2,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Фенолы

Сульфаты

Железо общее
	0,069

0,0018

127

0,11
	3,45

1,8

1,27

1,1

	оз.Шалкар

(ЗКО)
	1,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,89 (5 кл.)

грязная
	2,06 (3 кл.)

умеренно загрязнённая


	Хром(6+)
Железо общее

Фенолы

Азот нитритный
	0,07

0,23

0,002

0,032
	3,5

2,3

2,0

1,6

	р.Илек

(Актюбинская)
	3,60 (4 кл.)

загрязнённая
	5,91 (5 кл.)

грязная
	4,27 (5 кл.)

грязная
	Аммоний солевой
Бор

БПК5
Азот нитритный

Сульфаты
	5,62

0,15

5,21

0,029

126
	11,2

8,5

2,6

1,4

1,2

	р.Орь

(Актюбинская)
	0,73 (2 кл)

чистая
	
	2,76 (4 кл.)

загрязнённая

	Аммоний солевой
БПК5
Азот нитритный

Сульфаты
	3,12

6,95

0,069

193
	6,2

3,4

3,4

1,9

	р.Эмба

(Актюбинская)
	0,65 (2 кл)

чистая
	
	3,57 (4 кл.)

загрязнённая
	Аммоний солевой
БПК5
Сульфаты

Азот нитритный
	6,20

10,2

175

0,02
	12,4

5,1

1,7

1,0

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,53 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,53 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты

БПК5
	0,003

204

4,86
	3,0

2,0

2,43

	р.Аят

(Костанайская)
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,70 (4 кл.)

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,005

0,004

122
	5,0

4,0

1,2

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	7,99 (6 кл.)

очень
грязная
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	7,81
	3,91

	вдхр Каратомарское (Костанайская)
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	1,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,0003

0,002

126
	3,0

2,0

1,2

	р.Убаган

(Костанайская)
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	3,19 (4 кл.)

загрязнённая

	Сульфаты

Фенолы

Медь

Хлориды
	623

0,005

0,005

641
	6,2

5,0

5,0

2,1

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	
	1,83 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Никель

Цинк(2+)

Сульфаты
	0,0045

0,022

0,021

156
	4,5

2,2

2,1

1,5

	р.Есиль

(СКО)
	1,01  (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,92 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,94 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Никель

Сульфаты

Цинк(2+)
	0,005

0,019

175

0,010
	5,0

1,9

1,7

1,0

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,50  (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,66 (4 кл.)

загрязнённая
	1,28 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный

Сульфаты
	0,0035

0,025

112
	3,5

1,2

1,1

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,65 (2 кл)

чистая
	0,69 (2 кл.)

чистая
	0,64 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,001
	1,0

	р.Жабай

(Акмолинская)
	
	
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,01
	8,5


	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	1,75  (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,02 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,23 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,0086

156

0,07
	8,6

1,5

1,4

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	2,64 (4 кл.)

загрязнённая
	1,74 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный

Сульфаты

Аммоний солевой
	0,0078

0,057

198

0,82
	7,8

2,8

1,9

1,6

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,39 (2 кл.)

чистая
	0,92 (2 кл.)

чистая
	0,51 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,001
	1,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	0,61 (2 кл)

чистая
	2,96 (4 кл.)

загрязнённая
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Нефтепродукты
	0,005

0,05
	5,0

1,0

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	2,94 (4 кл.)

загрязнённая
	7,89 (6 кл.)

очень грязная
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород

Медь

Азот нитритный
	5,97

0,002

0,034
	2,01

2,0

1,7

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,82 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,32 (5 кл.)

грязная
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

	0,0035

148
	3,5

1,4

	р.Нура

(Акмолинская)
	1,38 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,52 (4 кл.)

загрязнённая
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

	0,003

134
	3,0

1,3

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,13 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,91 (4 кл.)

загрязнённая
	2,74 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь

Аммоний солевой Сульфаты
БПК5
	0,11

0,004

1,33

211

3,20
	5,5

4,0

2,6

2,1

1,6

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	17,7 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	6,38 (6 кл.)

очень грязная
	12,0 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Медь

Нефтепродукты
Азот нитритный

Аммоний солевой
	0,054

0,46

0,083

1,28
	54,0

9,2

4,1

2,5

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	4,57 (5 кл.)

грязная
	15,60 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	3,72 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный Аммоний солевой

Медь

Цинк(2+)
БПК5
	0,174

2,22

0,0037

0,026

4,24
	8,7

4,4

3,7

2,6

2,1

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	3,0 (4 кл.)

загрязнённая
	4,63 (5 кл.)

грязная
	4,73 (5 кл.)

грязная
	Нефтепродукты Медь
Азот нитритный

Аммоний солевой
	0,51

0,010

0,074

1,03
	10,2

10,0

3,7

2,0

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	2,80 (4 кл.)

загрязнённая
	0,92 (2 кл.)

чистая
	1,60 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь
Азот нитритный

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0034

0,042

0,08

113
	3,4

2,1

1,6

1,1

	кан.Ертис-Караганда

(Карагандинская)
	1,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,84 (3 кл.)

умеренно
загрязнённая
	Медь
Железо общее

Азот нитритный
	0,0059

0,15

0,021
	5,9

1,5

1,0

	р.Иле

(Алматинская)
	2,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь
Сульфаты

Железо общее
	0,0029

114

0,10
	2,9

1,1

1,0

	р.Шилик (Алматинская)
	1,51 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,52 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь
Железо общее

Нефтепродукты
	0,0104

0,13

0,05
	10,4

1,3

1,0

	р.Шарын

(Алматинская)
	1,61 (3 кл.)

умеренно загрязнённая я
	
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь
Железо общее

Сульфаты
	0,0025

0,18

115
	2,5

1,8

1,1

	р.Текес

(Алматинская)
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Железо общее

Нефтепродукты
	0,0025

0,18

0,05
	2,5

1,8

1,0

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы
	0,0048

0,001


	4,8

1,0



	р.Турген

(Алматинская)
	2,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Азот нитритный

Железо общее
	0,0025

0,041

0,17
	2,5

2,0

1,7

	р.Каркара

(Алматинская)
	2,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	0,95 (2 кл.) чистая
	Медь

Фенолы
	0,0015

0,001
	1,5

1,0

	р.Есик

(Алматинская)
	1,93(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,45 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Медь
Железо общее

Фториды

Нефтепродукты
	0,0095

0,16

0,85

0,05
	9,5

1,6

1,1

1,0

	р.Каскелен

(Алматинская)
	1,81 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	0,88 (2 кл.) чистая
	Фториды


	1,22
	1,63

	р.Баянкол

(Алматинская)
	1,49 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	0,68 (2 кл.) чистая
	Медь

	0,0012
	1,2

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,93(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь
Сульфаты
Железо общее
	0,0021

120

0,10
	2,1

1,2

1,0

	вдхр Куртинское (Алматинская)
	1,81 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,86

(4кл.)

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный
Сульфаты
Фториды
	0,0101

0,048

183

1,15
	10,1

2,4

1,8

1,53

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	1,49 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,15 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,0035
	3,5

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	1,42 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Медь

Фториды

Азот нитритный Железо общее
	0,0035

1,24

0,029

0,11
	3,5

1,6

1,4

1,1

	р.Есентай

(г.Алматы)
	1,21(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды

Железо общее

Нефтепродукты
	0,0042

0,80

0,11

0,055
	4,2

1,1

1,1

1,1

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	0,96 (2 кл.)

чистая
	2,09 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,88 (2 кл.)

чистая


	Медь

Фториды

Фенолы
	0,0014

0,95

0,001
	1,4

1,3

1,0

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,56 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,61 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,72 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь

Фенолы

Нефтепродукты
	0,35

0,0028

0,002

0,05
	3,5

2,8

2,0

1,0

	р.Шу

(Жамбылская)
	1,95 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,20 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,09 (4кл.)

загрязнённая

	Железо общее

БПК5

Медь

Нефтепродукты
	0,65

10,1

0,0046

0,05
	6,5

5,0

4,6

1,0

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,49 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,44 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы

Железо общее
	0,0032

0,002

0,15
	3,2

2,0

1,5

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,08 (4кл.)

загрязнённая

	Железо общее

БПК5

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,8

11,2

183

0,07
	8,0

5,6

1,83

1,4

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	3,61 (4кл.)

загрязнённая
	4,14 (5 кл.)

грязная
	3,71 (4кл.)

загрязнённая

	Железо общее

Сульфаты

Медь

БПК5

Фенолы
	0,80

440

0,032

6,05

0,003
	8,0

4,4

3,2

3,0

3,0

	р.Беркара

(Жамбылская)
	1,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,20 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,09 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее
	0,003

0,17
	3,0

1,7

	р.Токташ

(Жамбылская)
	3,23 (4кл.)

загрязнённая
	2,15 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,85 (4кл.)

загрязнённая

	Медь

Железо общее

Сульфаты

Фенолы
	0,005

0,46

400

0,002
	5,0

4,6

4,0

2,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	4,85 (5 кл.) грязная
	6,92 (6 кл.)

очень
грязная
	6,90 (6 кл.) очень
грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь

Фториды

Железо общее
	26,7

800

0,0024

1,46

0,17
	26,7

8,0

2,4

1,9

1,7

	р.Келес

(ЮКО)
	1,63 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,11 (4кл.)

загрязнённая
	3,55 (4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь

Магний
	0,008

605

0,003

82,3
	8,0

6,0

3,0

2,06

	р.Бадам

(ЮКО)
	1,92 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,53 (4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Медь

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,007

0,003

250

0,08
	7,0

3,0

2,5

1,6

	р.Бугунь

(ЮКО)
	0,52 (2 кл)

чистая
	1,27(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	0,005

0,062

0,003

0,07
	5,0

3,1

3,0

1,4

	р.Катта-Бугунь (ЮКО)
	0,31 (2 кл)

чистая
	0,56 (2 кл.)
чистая
	0,63(2 кл.)

чистая
	Фенолы


	0,001


	1,0



	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,81(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,85 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,17 (4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь

Магний
	0,007

596

0,003

77,8
	7,0

5,9

3,0

1,95

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	2,59 (4кл.)

загрязнённая
	2,51 (4кл.)

загрязнённая
	2,71 (4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь

Магний
	0,006

456

0,003

70,6
	6,0

4,5

3,0

1,7

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,89 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Магний

Железо общее
	348

0,003

106,7

0,13
	3,48

3,0

2,67

1,3


В апреле 2010 года высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 35 случаях на 9 водных объектах (таблица 3).
Таблица 3
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод за апрель 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	1,12
	56,0

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «5,7 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	0,353
	17,7

	Нура, Карагандинская, с.Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	0,504
	25,2

	р.Кара-Кенгир, Карагандинская, г.Жезказган,0,5 км ниже  сброса сточных вод предприятий Корпорации «Казахмыс»
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Медь 
	0,124
	124,0

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Алга, 1 км  выше  шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,26
	15,29

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,27
	16,13

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,40
	10,85

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,41
	24,12

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	5,58
	11,17

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,35
	20,82

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,08
	10,16

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	05.04.2010
	бор
	0,49
	28,82

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	бор
	0,32
	18,91

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,67
	11,34

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе,  0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.04.2010
	бор
	0,27
	15,88

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	5,97
	11,94

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,19
	11,28

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	6,25
	12,50

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.04.2010
	бор
	0,25
	14,71

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	8,31
	16,63

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Бор
	0,17
	10,00

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Аммоний солевой
	6,86
	13,72

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	05.04.2010
	бор
	0,23
	13,53

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	7,34
	14,67

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Аммоний солевой
	6,72
	13,45

	р.Орь,Актюбинская область, с.Бугетсай 0,3 км ниже села
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Аммоний соленвой
	5,46
	10,93

	р.Орь,Актюбинская область, с.Бугетсай 0,3 км ниже села
	1 ВЗ
	20.04.2010
	Аммоний  солевой
	5,94
	11,86

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	15.04.2010 
	БПК5
	26,7
	26,7

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,787
	78,7

	р.Глубочанка, ВКО, с. Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,384
	38,4

	р.Ульби, ВКО,

50  км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Цинк (2+)
	0,225
	22,5

	р. Ульби,  ВКО 
рудник Тишинский  4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Цинк (2+)
	0,229
	22,9

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,866
	86,6

	р. Тихая, ВКО
г. Риддер, 0,1  км  ниже сброса  цинкового завода
	1 ВЗ
	14.04.2010 
	Цинк (2+)
	0,190
	19,0

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	14.04.2010 
	Цинк (2+)
	0,232
	     23,2

	Итого:
	35 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1-1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1), в том числе: 

- на 4 ручных постах (№1 - ул. Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 - ул.Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат» уг. ул.Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№5 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №6 - ул. Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №7 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 4).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Астана
Таблица 4

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за апрель 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Астана
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	1,537
	-
	2,902
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,001
	0,03
	0,005
	0,01

	
	
	Оксид углерода
	0,132
	0,04
	0,692
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,098
	2,4
	0,251
	3,0

	
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,652
	-
	2,487
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,002
	0,04
	0,007
	0,01

	
	
	Оксид углерода
	0,279
	0,1
	0,702
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,022
	0,6
	0,080
	0,9

	
	7
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,673
	-
	1,636
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,002
	0,05
	0,022
	0,04

	
	
	Оксид углерода
	0,283
	0,1
	0,633
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,024
	0,6
	0,083
	1,0


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты наблюдений данных автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В апреле в г.Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 70%, диоксиду азота – 26 %, оксиду углероду и фтористому водороду – 2 % (рис.1.2).
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Максимальная из разовых концентраций взвешенных  веществ составила 9,8 ПДК, фтористого водорода – 3,0 ПДК, диоксида азота – 2,8 ПДК, оксида углерода – 1,0 ПДК. 

В апреле 2010 года в г.Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года увеличился (рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Астана


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В г.Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кокшетау
Средние и максимальные концентраций загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 5).
Таблица 5

Состояние атмосферного воздуха  г.Кокшетау в апреле 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Диоксид серы
	0,024
	0,5
	0,078
	0,2
	-

	Оксид углерода
	0,05
	0,02
	1
	0,2
	-

	Диоксид азота
	0,019
	0,5
	0,05
	0,6
	-


В апреле 2010 года в г.Кокшетау кратность ПДК максимальной концентрации загрязняющих веществ, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года не изменился (таблица 6). 
Таблица 6

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Кокшетау

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	апрель 2009 года
	март 2010 года
	апрель 2010 года

	Взвешенные

вещества
	0,0
	0,0
	0,0

	Диоксид серы
	-
	0,05
	0,2

	Оксид углерода
	0,4
	0,2
	0,2

	Диоксид  азота 
	-
	0,6
	0,6


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.7).
Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. Наблюдались превышения ПДК по меди 3,5 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. Превышения ПДК отмечены по меди 3,0 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК.
Между двумя реками существует канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала Нура-Есиль зафиксированы превышения по меди 3,5 ПДК и сульфатам 1,4 ПДК.

На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское, в поверхностных водах которого превышение ПДК наблюдалось по меди до 1 ПДК.
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по меди – 8,6 ПДК, сульфатам – 1,5 ПДК, нефтепродуктам – 1,4 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по меди 7,8 ПДК, азоту нитритному 2,8 ПДК, сульфатам 1,9 ПДК и аммонию солевому 1,6 ПДК. 

В реке Кеттибулак в районе кордон Золотой Бор концентрации меди составили 1,0 ПДК.
Одним из основных притоков реки Есиль является река Жабай. Река Жабай протекает через город Атбасар Акмолинской области. Превышение нормы наблюдалось по меди 8,5 ПДК.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. На озере концентрации меди составили 5,0 ПДК, нефтепродуктов 1,0 ПДК.

Озера Султанкельды одно из озер в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (12,6 ПДК), магнию (4,2 ПДК), меди (4,0 ПДК), хлоридам (3,6 ПДК). БПК5 (3,5 ПДК). Содержание растворенного кислорода маленькое - 5,97 мг/дм3.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистым" отнесены река Кеттыбулак и водохранилище Вячеславское; "умеренно-загрязненные" - реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Жабай, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды; "загрязненные" - река Сары-Булак (рис. 1.5; 1.6; 1.7).
В сравнении с апрелем 2009 года качество воды рек Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, водохранилища Вячеславское и канала Нура-Есиль значительно не изменилось, в озере Копа – ухудшилось, а в озере Султанкельды - улучшилось.
В сравнении с мартом 2010 года качество воды рек Кеттыбулак, Ак-Булак, водохранилища Вячеславское значительно не изменилось, а в реке Есиль, Нура, канала Нура-Есиль, озерах Копа и Султанкельды – улучшилось, а в реке Сары-Булак – ухудшилось (рис.1.5).
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов г.Астаны
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - г. Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №1 Государственный национальный парк «Бурабай»; №2 СКФМ «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода и озона (таблица 7).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 7
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за апрель 2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	-
	0,052
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,017
	0,3
	0,049
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,083
	0,03
	0,182
	0,04

	
	
	Диоксид азота
	0,008
	0,2
	0,019
	0,2

	
	
	Озон
	0,001
	0,03
	0,001
	0,01

	
	
	Диоксид углерода
	0,095
	-
	0,235
	-

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,110
	-
	1,791
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,023
	0,5
	0,107
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,095
	0,03
	0,540
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,009
	0,2
	0,019
	0,2

	
	
	Озон
	0,001
	0,03
	0,001
	0,01

	
	
	Диоксид углерода
	0,005
	-
	0,065
	-

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,022
	-
	0,180
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,103
	2,1
	0,396
	0,8

	
	
	Оксид углерода
	0,402
	0,1
	48,948
	9,8

	
	
	Диоксид азота
	0,007
	0,2
	0,089
	1,0

	
	
	Оксид азота
	0,001
	0,02
	0,030
	0,1

	
	
	Озон
	0,001
	0,03
	0,001
	0,01

	
	
	Диоксид углерода
	0,037
	-
	0,045
	-

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,060
	-
	0,826
	-

	
	
	Диоксид серы
	0,021
	0,4
	0,061
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,636
	0,2
	3,747
	0,7

	
	
	Диоксид азота
	0,004
	0,1
	0,010
	0,1

	
	
	Диоксид углерода
	0,035
	-
	0,061
	-


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).
Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 2 классу качества "чистая" (ИЗВ=0,42) (рис. 1.9, рис. 1.10). Превышение ПДК выявлено по меди до 1,0 ПДК.
Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «чистая» 2 класс, при ИЗВ – 0,66. Содержание фторидов составило 1,2 ПДК, меди - 1,0 ПДК.
Качество воды озера Шортан оценивается как "чистая" (2 класс, ИЗВ=1,00) (рис. 1.9, рис. 1.10). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 3,0 ПДК и меди 1,0 ПДК.
По результатам наблюдений загрязненным водным объектом является озеро Киши Шабакты, где качество воды характеризуется как «умеренно-загрязненная» - 3 класс при ИЗВ – 1,90. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 4,4 ПДК, фторидам 2,4 ПДК, меди 2,0 ПДК и нефтепродуктам 1,4 ПДК (таблица 8).
По сравнению с апрелем 2009 года и с мартом 2010 года, качество воды во всех водных объектах улучшилось (таблица 8, рис. 1.9).  

Таблица 8
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в апреле 2010 года

превышающих ПДК

	
	апрель

 2009 года
	март

 2010 года
	апрель

 2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	1,22 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,52 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,42 (2 кл.)

чистая

	Медь


	0,001
	1,0

	оз.Улькен

Шабакты

пос.Боровое
	2,86 (4 кл.)

загрязнённая
	3,31 (4 кл.)

загрязнённая
	0,66 (2 кл.)

чистая

	Фториды

Медь


	0,95

0,001
	1,2

1,0

	оз.Шортан

г.Щучинск
	2,00 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,64 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,00 (2 кл.)

чистая
	Фториды

Медь


	2,30

0,001
	3,0

1,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	7,53 (6 кл.)

очень
грязная
	1,90 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Фториды

Медь
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6  Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Акмолинской области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - ул. Белинского,5; №5 – ул.Ломоносова,7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актобе

В апреле 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,2. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 70 % и диоксиду азоту – 14 % (рис.2.2).
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Рис.2.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  

г.Актобе  за апрель 2010 года
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В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Актобе, в сравнении с мартом 2010 года значительно не изменился, в сравнении с апрелем 2009 года понизился (рис.2.3).
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Рис.2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Актобе


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек, Орь, Эмба (рис. 2.5).
Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по прежнему остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 8,5 ПДК, аммонию солевому 11,2 ПДК, БПК5 2,6 ПДК, азоту нитритному 1,4 ПДК, сульфатам 1,2 ПДК.
Река Орь – левый приток Урала. Превышения ПДК отмечены по аммонию солевому 6,2 ПДК, БПК5 и азоту нитритному 3,4 ПДК, сульфатам 1,2 ПДК.
Река Эмба является одной из крупнейших рек в области. Превышения нормы зафиксированы по аммонию солевому -12,4 ПДК, БПК5 -5,1 ПДК,сульфатам - 1,7 ПДК, азоту нитритному 1,0 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "загрязненным" отнесены - реки Орь, Эмба; "грязной" – река Илек (рис. 2.5).
По сравнению с апрелем 2009 года, качество воды рек Илек, Орь, Эмба ухудшилось, а в сравнении с мартом 2010 года качество воды реки Илек существенно не изменилось (рис 2.4).
На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 21 случаев высокого загрязнения, по реке Орь – 2 случая ВЗ (таблица 9).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 

Таблица 9

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод реки Илек

за апрель 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Алга, 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,26
	15,29

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,27
	16,13

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,40
	10,85

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга, 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,41
	24,12

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	5,58
	11,17

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,35
	20,82

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,08
	10,16

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 1 км выше города
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,49
	28,82

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,32
	18,91

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	5,67
	11,34

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,27
	15,88

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	5,97
	11,94

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Бор
	0,19
	11,28

	
	1 ВЗ
	15.04.2010
	Аммоний солевой
	6,25
	12,50

	рИлек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,25
	14,71

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	8,31
	16,63

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Бор
	0,17
	10,00

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Аммоний солевой
	6,86
	13,72

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный,
1 км выше села
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Бор
	0,23
	13,53

	
	1 ВЗ
	05.04.2010
	Аммоний солевой
	7,34
	14,67

	
	1 ВЗ
	16.04.2010
	Аммоний солевой
	6,72
	13,45

	р.Орь, Актюбинская,

с.Бугетсай 0,3 км ниже села
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Аммоний солевой
	5,46
	10,93

	р.Орь, Актюбинская, с.Бугетсай 0,3 км ниже села
	1 ВЗ
	20.04.2010
	Аммоний солевой
	5,94
	11,86

	
	23 ВЗ
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,23 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                             на территории Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.0), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол ул.Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - ул. Маречека угол ул.Б.Момышулы; №26 - м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция, район аэропорта; №30 - ул. Р.Зорге,14; №31 - мкр. Жулдыз 20; №28 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 10); 
- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект им. Абая, ДГП «Институт горного дела» им.Кунаева Д.А.»; № 2 - ул. Тимирязева 74, КазНу им. Аль-Фараби; №3 - ул. Жандосова, 55, КазЭУ им. Т. Рыскулова; № 4 - м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26; № 5 - ул. Сатпаева, 22 КазНТУ им. К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (таблица 11). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида. 
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Рис. 3.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Алматы

Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных 

автоматических постов за апрель 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Алматы
	27
	Диоксид серы
	0,0542
	1,1
	0,6491
	1,3

	
	
	Оксид углерода
	0,2628
	0,1
	1,8206
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,0256
	0,6
	0,1538
	1,8

	
	
	Оксид азота
	0,0014
	0,0
	0,5154
	1,3

	
	28
	Диоксид серы
	0,106
	2,1
	0,880
	1,8

	
	
	Оксид углерода
	0,707
	0,2
	5,814
	1,2

	
	
	Диоксид азота
	0,062
	1,6
	0,217
	2,6

	
	
	Оксид азота
	0,012
	0,2
	0,188
	0,5

	
	29
	Диоксид серы
	0,090
	1,8
	0,663
	1,3

	
	
	Оксид углерода
	1,442
	0,5
	13,917
	2,8

	
	
	Диоксид азота
	0,024
	0,6
	0,187
	2,2

	
	
	Оксид азота
	0,018
	0,3
	0,427
	1,1

	
	30
	Диоксид серы
	0,067
	1,3
	0,775
	1,6

	
	
	Оксид углерода
	0,808
	0,3
	6,292
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,054
	1,3
	0,199
	2,3

	
	
	Оксид азота
	0,012
	 0,2 
	0,205
	0,5

	
	31
	Диоксид серы
	0,047
	0,9
	0,225
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,358
	0,1
	2,646
	0,5

	
	
	Диоксид азота
	0,074
	1,9
	0,230
	2,7

	
	
	Оксид азота
	0,012
	0,2
	0,217
	0,5


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

высотных автоматических постов за апрель 2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,6
	0,2
	4,3
	0,9

	
	2
	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	3,8
	0,8

	
	3
	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	3,4
	0,7

	
	4
	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	4,5
	0,9

	
	5
	Оксид углерода
	0,5
	0,2
	3,7
	0,7

	
	6
	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	2,4
	0,5


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;
В апреле 2010 года в г. Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 10,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 45%, диоксиду азота – 31%, взвешенным веществам – 15%, диоксиду серы – 7% (рис.3.1).
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Рис.3.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих 

индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Алматы за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота 2,7 ПДК, оксиду углерода – 2,6 ПДК, взвешенных веществ – 2,2 ПДК. 

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Алматы, в сравнении с мартом 2010 и с апрелем 2009 года, понизился (рис.3.2).
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Рис.3.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Алматы


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 12).
Таблица 12 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Алматы

в апреле 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,001
	0,003

	
	Свинец
	0,022
	0,07

	
	Мышьяк
	0,004
	0,001

	
	Хром
	0,009
	0,01

	
	Медь
	0,034
	0,02


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул. Гагарина, 216, Джабаева) (Рис.3.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.3 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Талдыкорган

В апреле 2010 года максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,2 ПДК, взвешенных веществ не превышала допустимую норму (таблица 13).

Таблица 13
Состояние  атмосферного воздуха  г.Талдыкорган в апреле 2010 года
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,10
	0,7
	0,6
	1,2
	1,3

	Оксид углерода
	0,9
	0,3
	3
	0,6
	


В апреле 2010 года в г.Талдыкорган кратность ПДК максимальной концентрации загрязняющих веществ, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года, значительно не изменился (таблица 14). 
Таблица 14
Максимальные концентрации загрязняющих веществ

 в атмосферном воздухе  г.Талдыкорган
	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	апрель 2009 года
	март 2010 года
	апрель 2010 года

	Взвешенные

вещества
	0,4
	0,6
	1,2

	Оксид углерода
	0,6
	1
	0,6


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 16 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай) (рис.3.6).
Река Иле берёт свое начало в горах Тянь-Шань на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены повышенния содержания меди 2,9 ПДК, сульфатов – 1,1 ПДК и железа общего 1,0 ПДК. 

Реки Коргас и Текес также являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Основными загрязняющими веществами поверхностных вод реки Коргас являются медь (4,8 ПДК) и фенолы(1,0 ПДК). В реке Текес превышения ПДК отмечены по меди 2,5 ПДК, железу общему 1,8 ПДК и нефтепродуктам 1,0 ПДК.
Река Иле образует созданное искусственно водохранилище Капшагай, в поверхностных водах которого концентрации меди составили 2,1 ПДК, сульфатов 1,2 ПДК, железа общего 1,0 ПДК.

Качество воды на всем протяжении реки Улькен Алматы формируется, в основном, под влиянием поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком. По данным наблюдений содержания меди, фторидов и фенолов составили 1,0 - 1,4 ПДК (на территории г. Алматы).
Река Киши Алматы является загрязненным притоком реки Иле, протекающим в густонаселенной зоне, где превышения норм наблюдались по меди 3,5 ПДК, фторидам 1,6 ПДК, азоту нитритному и железу общему в пределах 1,4-1,1 ПДК, соответственно(в районе г.Алматы).
В верховьях реки Есентай (на территории г. Алматы) прослеживаются следующие концентрации загрязняющих веществ: медь – 4,2 ПДК, фториды, железо общее, нефтепродукты на уровне 1,1 ПДК.

В реке Шилик концентрации меди достигали 7,5 ПДК, железа общего 1,3 ПДК, нефтепродуктов 1,0 ПДК.
В реке Шарын превышения нормы отмечены по меди до 2,5 ПДК, железу общему 1,8 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК.
К характерным загрязняющим веществам воды реки Турген относились  медь (2,5 ПДК), азот нитритный (2,0 ПДК), железо общее (1,7 ПДК).
Незначительные превышения меди и фенолов в пределах 1,0-1,5 ПДК отмечаются в воде реки Каркара.
В реке Есик превышения ПДК зафиксированы по меди до 9,5 ПДК, железу общему 1,6 ПДК, фторидам 1,1 ПДК, нефтепродуктам (1,0 ПДК).
Концентрации фторидов превышали ПДК в 1,6 раз в воде реки Каскелен.
В реке Баянкол отмечено незначительное превышение концентрации меди до 1,2 ПДК.
Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются медь (10,1 ПДК), азот нитритный (2,4 ПДК), сульфаты (1,8 ПДК), фториды (1,5 ПДК).
В воде водохранилища зафиксированы концентрации меди на уровне 3,5 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистым" отнесены реки Каркара, Каскелен, Баянкол, Улькен Алматы; "умеренно-загрязненные" - реки Иле, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Есик, Есентай, Киши Алматы и водохранилищах Капшагай и Бартогай; "загрязненные" - река Шилик и водохранилища Куртинское (рис. 3.4, 3.5, 3.6).
По сравнению с апрелем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Иле, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Есик, Улкен Алматы, Киши Алматы, Есентай и водохранилищах Капшагай и Бартогай не изменился, в реке Шелек и водохранилище Куртинское – возрос, а в реках Каркара, Каскелен, Баянкол - снизился.

В сравнении с мартом 2010 года качество поверхностных вод в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, водохранилище Капшагай существенно не изменилось, в реке Улькен Алматы - улудшилось (рис. 3.4).
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Рис 3.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 
на территории Алматинской области
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Рис. 3.5 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод Алматинскойобласти
3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.0), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 - пр.Сатпаева, ул.Владимирская); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 15).
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Рис.4.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Атырау

Таблица 15
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического наземного поста за апрель 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *
концентрация
	Максимальная * *
Концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,013
	
	0,286
	

	
	
	Диоксид серы
	0,011
	0,2
	0,044
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,054
	0,02
	1,628
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,046
	1,1
	0,286
	3,4

	
	
	Оксид азота
	0,013
	0,2
	0,366
	0,9

	
	
	Озон
	0,021
	0,7
	0,145
	0,9

	
	
	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,0

	
	
	Аммиак
	0,015
	0,4
	0,036
	0,2

	
	
	Диоксид углерода
	683,706
	
	920,316
	


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В апреле 2010 года в г.Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  6,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 54%, диоксиду азота - 31% (рис. 4.1).
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Рис.4.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих 

индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Атырау 

за апрель 2010 года

Аммиак

6%

Взвешенные

54%

Диоксид серы

2%

Оксид углерода

7%

Диоксид азота

31%


Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,0 ПДК, диоксида азота и сероводорода превышали 1 ПДК. 

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Атырау, в сравнении с мартом 2010 года увеличился,  в сравнении с апрелем 2009 года, понизился (рис.4.2).
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Рис.4.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Атырау


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка).

Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения. Поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и  впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где, по данным наблюдений, превышения допустимых норм наблюдались по соединениям цинка (1,0 ПДК) и железа (2+) (1,2 ПДК).

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые втекают в Каспийское море. В протоке Шароновка отмечены превышения меди и цинка на уровне 1,0 ПДК.

Поверхностные воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуются как "чистые" (рис. 4.4). 
По сравнению с апрелем 2009 года и мартом 2010 года качество воды рек Урал, рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось (рис.4.3). 
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Рис 4.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
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Рис. 4.4 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимого уровня.
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Рис. 4.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                           на территории Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (ст.Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Усть-Каменогорск
В апреле 2010 года в г.Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 31%, формальдегиду - 25% и диоксиду серы – 20% (рис.5.1).
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Рис.5.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Усть-Каменогорск за апрель 2010 года

Формальдегид

25%
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Диоксид азота

31%

Фенол

13%


Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,6 ПДК, фенола – 2,3 ПДК,  взвешенных веществ, диоксида серы, фтористого водорода и хлористого водорода превышали 1 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске, в сравнении с мартом 2010 года увеличился, в сравнении с апрелем 2009 года понизился (рис.5.2).
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Рис.5.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Усть-Каменогорск


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Риддере велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.3).
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Рис. 5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Риддер

В апреле 2010 года в г.Риддере индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 27%, диоксиду серы – 23%, фенолу – 21% (рис.5.4).
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Рис.5.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Риддер за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,6 ПДК. 

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Риддер, в сравнении с мартом 2010 года увеличился, в сравнении с апрелем 2009 года значительно не изменился (рис.5.5).
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Рис.5.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Риддер


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

5.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.6).
[image: image43.png]



Рис.5.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Семей

В апреле 2010 года в г. Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 4,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 50%, диоксиду азота и взвешенным веществам – 19% (рис.5.7).
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Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,5 ПДК и диоксида азота – 1,1 ПДК.
В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Семей, в сравнении с мартом 2010 года увеличился, в сравнении с апрелем 2009 года значительно не изменился (рис.5.8).
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Рис.5.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Семей


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул.Ленина,15) (рис.5.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.9 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в п.Глубокое

В апреле 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,9. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 61%, фенолу – 21% (рис.5.10).


[image: image47.wmf]







Рис.5.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

пос.Глубокое за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0 ПДК. 

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с мартом 2010 года увеличился, в сравнении с апрелем 2009 года существенно не изменился  (рис.5.11).
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Рис.5.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по пос.Глубокое


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.
5.5 Качество поверхностных вод на территории                                 Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 9 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка и Оба и оз. Маркаколь) (рис.5.13).
Река Кара Ертис с территории Китайской Народной Республики впадает в озеро Зайсан, и является трансграничной рекой. По комплексу гидрохимических показателей превышения ПДК выявлены по меди (1,8 ПДК), легококисляемым органическим веществам (по БПК5) (1,7 ПДК) и железу общему (1,2 ПДК). 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. Река Буктырма является правым притоком Ертиса и превышений ПДК наблюдалось по железу общему (5,9 ПДК) и меди (1,4 ПДК).

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по железу общему - 5,8 ПДК, меди – 4,1 ПДК, цинку(2+)– 3,9 ПДК, азоту нитритному – 1,0 ПДК.
Река Тихая образуется при слиянии реки Брекса и является загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечались по цинку(2+) – 21,1 ПДК, меди – 4,2 ПДК, железу общему – 3,2 ПДК и аммонию солевому – 5,2 ПДК. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по цинку(2+) 13,5 ПДК, марганцу – 3,8 ПДК, меди – 3,1 ПДК, железу общему – 3,1 ПДК. 

Река Глубочанка малый правобережный приток реки Ертис загрязненный водоисточник. Наблюдались превышения по цинку(2+) 38,8 ПДК, марганцу – 3,9 ПДК.

Река Красноярка является одним из основным и наиболее загрязненным правобережным притоком реки Ертис. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку(2+) – 43,2 ПДК, меди - 3,1 ПДК, марганцу - 2,1 ПДК и аммонию солевому – 2,3 ПДК.
Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышения ПДК загрязняющих веществ составляли: железо общее – 9,4 ПДК, аммоний солевой – 3,2 ПДК, азот нитритный – 2,7 ПДК, медь - 1,3 ПДК.

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение нормы наблюдались по азоту нитритному –1,0 - 3,3 ПДК, железу общему - 3,1 ПДК, меди в пределах 1,0-1,3 ПДК, аммония солевого – 1,5 ПДК. 
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "умеренно-загрязненные" - реки Ертис, Кара Ертис, Буктырма и озера Маркаколь; "загрязненная" – реки Брекса и Оба, "грязная" - река Тихая и Ульби; "очень грязная" – реки Красноярка и Глубочанка (рис. 5.13).
Загрязненность поверхностных вод бассейна тяжелыми металлами продолжает оставаться высокой.
По сравнению с апрелем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Ульби и Оба существенно не изменился, в реках Брекса и Тихая снизился, в реках Глубочанка, Красноярка - возрос.
В сравнении с мартом 2010 года качество поверхностных вод реки Брекса, Тихая существенно не изменилось, в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Глубочанка, Ульби, Оба – ухудшилось, а в реке Красноярка - улучшилось (рис.5.12).
В апреле на территории Восточно-Казахстанской области по реке Глубочанка – 2 случая высокого загрязнения, по реке Ульби – 2 случая ВЗ, по реке Красноярка – 1 случай ВЗ, по реке Тихая– 2 случая ВЗ (таблица 16, рис.5.13).
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Рис. 5.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области

Таблица 16
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за апрель 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концен
трация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Глубочанка, ВКО,
с.Белоусовка, 0,5 км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,787
	78,7

	р.Глубочанка, ВКО, с. Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,384
	38,4

	р.Ульби, ВКО,

50 км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Цинк (2+)
	0,225
	22,5

	р. Ульби, ВКО 
рудник Тишинский  4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Цинк (2+)
	0,229
	22,9

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	13.04.2010
	Цинк (2+)
	0,866
	86,6

	р. Тихая, ВКО
г.Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	14.04.2010 
	Цинк (2+)
	0,190
	19,0

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	14.04.2010 
	Цинк (2+)
	0,232
	23,2

	
	7 ВЗ
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Рис. 5.13 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6  Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.14).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.7  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.14). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.14 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.0), из них:

- на 4 ручных постах (№1 ул. Шымкентская,22; №2 ул. Рысбек батыра,15 угол ул. Ниеткалиева; №3 угол ул. Абая и Толеби; №4 ул. Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - ул. Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона
(таблица 17).
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Рис.6.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Тараз

Таблица 17
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за апрель 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,045
	
	0,507
	

	
	
	Диоксид серы
	0,002
	0,05
	0,016
	0,03

	
	
	Оксид углерода
	0,494
	0,2
	6,792
	1,4

	
	
	Диоксид азота
	0,001
	0,03
	0,016
	0,2

	
	
	Оксид азота
	0,001
	0,02
	0,055
	0,1

	
	
	Озон
	0,035
	1,2
	0,085
	0,5

	
	
	Сероводород
	0,001
	
	0,012
	1,5

	
	
	Аммиак
	0,000
	0,0
	0,001
	0,003

	
	
	Диоксид углерода
	688,0
	
	805,4
	


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В апрель 2010 года в г.Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 42% и диоксиду азота – 26% (рис.6.1).
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Рис.6.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих 

индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Тараз за апрель 2010 года



Формальдегид

42%

Взвешенные

13%

Оксид углерода

7%

Диоксид азота

26%

Фтористый водород

12%


Максимальная из разовых концентраций по диоксиду азота составила 2,1 ПДК, фтористому водороду – 1,2 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Тараз, в сравнении с мартом 2010 года значительно не изменился,  в сравнении с апрелем 2009 года понизился (рис.6.2).
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Рис.6.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Тараз

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара и озеро Бийликоль) (рис.6.4).
Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по железу общему 3,5 ПДК и меди 2,8 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, нефтепродуктам 1,0 ПДК. В реке Шу наблюдались повышенные концентрации железа общего 6,5 ПДК, БПК5 5,0 ПДК, меди 4,6 ПДК, нефтепродуктов 1,0 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана, и является трансграничной рекой, которая впадает в водохранилище Ташуткольское. Содержания меди составили 5,0 ПДК, железа общего 4,6 ПДК, сульфатов 4,0 ПДК, фенолов 2,0 ПДК. 

Река Карабалта трансграничная река с Киргизской республикой. Река впадает на территорию Республики Казахстан в водохранилище Ташуткольское, где превышения ПДК отмечались по железу общему  8,0 ПДК, сульфатам – 4,4 ПДК, меди – 3,2 ПДК, БПК5 – 3,0 ПДК,фенолам – 3,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 8,0 ПДК, БПК5 5,6 ПДК, сульфатам 1,8 ПДК и нефтепродуктам 1,4 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, где основными загрязняющими веществами являются медь (3,2 ПДК), фенолы (2,0 ПДК), железо общее (1,5 ПДК).

Русло реки Беркара втекает в озеро Бийликоль, где отмечены концентрации меди 3,0 ПДК, железа общего 1,7 ПДК.

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектам. Превышения ПДК отмечены по БПК5 составило 26,7 ПДК, сульфатам 8,0 ПДК, меди 2,4 ПДК, фторидов 1,9 ПДК, железу общему 1,7 ПДК. В апреле наблюдался 1 случай ВЗ (таблица 18, рис. 6.4).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "умеренно-загрязненным" отнесены реки Талас, Асса, Беркара; к "загрязненным" - Шу, Токташ; Аксу, Карабалта; "очень-грязная" - озеро Бийликоль (рис. 6.4).
По сравнению с апрелем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Карабалта, Беркара, Токташ значительно не изменился, в реке Шу, Аксу и озера Бийликоль – возрос.

В сравнении с мартом 2010 года качество воды рек Талас, Асса, Беркара озера Бийликоль значительно не изменилось, в реке Шу, Аксу, Токташ – возросло, а в реке Карабалта – улучшилось (рис. 6.3).
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Рис.6.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

Таблица 18
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за апрель 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения  ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская, 
зона отдых "Ветерок",

с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир
	1 ВЗ
	15.04.10
	БПК5
	26,7
	26,7

	
	1 ВЗ
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Рис. 6.4  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,3 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                          на территории Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.0). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 19)
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Рис.7.0 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Уральск

Таблица 19
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за апрель 2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	
	0,003
	

	
	
	Диоксид серы
	0,018
	0,4
	0,172
	0,3

	
	
	Оксид углерода
	0,414
	0,1
	0,437
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,021
	0,5
	0,073
	0,9

	
	
	Оксид азота
	0,006
	0,1
	0,076
	0,2

	
	
	Озон
	0,037
	1,2
	0,073
	0,5

	
	
	Сероводород
	0,000
	
	0,001
	0,1

	
	
	Аммиак
	0,009
	0,2
	0,055
	0,3

	
	
	Диоксид углерода
	664,4
	
	1096,8
	


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

7.2 Качество поверхностных вод на территории                               Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, озеро Шалкар) (рис.7.2).
В целом часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. Основным загрязняющими веществами реки Урал на территории Западно-Казахстанской области являются фенолы, железо общее, азот нитритный, хром шестивалентный в пределах 2,2-4,4 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по азот нитритному – 4,9 ПДК, железу общему 4,4 ПДК, фенолам 2,7 ПДК, аммонию солевому 1,66 ПДК.
В реке Деркул средние за год концентрации азота нитритного, железа общего, фенолов и аммония солевого находились в пределах 1,3-6,2 ПДК.
В реке Большой Узень содержания сульфатов составили 4,18 ПДК, хлоридов 4,09 ПДК, фенолов 1,6 ПДК и аммонию солевому 1,4 ПДК. 

В реке Малый Узень содержания азота нитритного, фенолов, сульфатов, железа общего находились в пределах 1,1-3,4 ПДК.
В озере Шалкар средние концентрации хрома шестивалентного составили 3,5 ПДК железа общего 2,3 ПДК,  фенолов 2,0 ПДК и азота нитритного 1,6 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "умеренно-загрязненным" отнесены – река Урал, Малый Узень, озеро Шалкар; "загрязненным" - реки Чаган, Деркул, Большой Узень (рис 7.2).
По сравнению с апрелем 2009 года качество воды рек Урал, Малый Узень, озеро Шалкар существенно не изменилось, рек Чаган, Деркул, Большой Узень - ухудшилось.
По сравнению с мартом 2010 года качество воды рек Чаган, Большой Узень существенно не изменилось, в реках Урал, Деркул, Малый Узень и озере Шалкар – улучшилось (рис.7.1). 
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Рис 7.1 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция р-н аэропорта «Городской»; №3 - угол ул.Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 - Бирюзова,15 новый Майкудук; №7ул.Ермекова,116) (рис.8.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Караганда

В апреле 2010 года в г.Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду 44%, фенолу - 33% и диоксиду азота - 11% (рис.8.1).
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Рис.8.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих 

индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Караганда за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций фенола составила 1,0 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Караганде, в сравнении с мартом 2010 года понизился, в сравнении с апрелем 2009 года значительно не изменился (рис.8.2).
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Рис.8.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Караганда


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Балхаш

В апреле 2010 года в г.Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 2,2. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 58%, диоксиду азота – 18% и  диоксиду серы – 12% (рис.8.4).
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Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 6,6 ПДК, диоксида серы – 3,9 ПДК, диоксида азота – 1,3 ПДК и оксида углерода – 1,0 ПДК.

В апреле 2010 года в г.Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года значительно не изменился (рис.8.5).
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Рис.8.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Балхаш


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 - м-н  Сабитовой возле СШ №6, ул.Уалиханова на север и №3 - ул.Ленина, уг.ул. Алимжанова (таблица 20).
Таблица 20
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Балхаш

в марте 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий                                       
	0,003
	0,01

	
	Свинец
	0,068
	0,2

	
	Мышьяк
	0,012
	0,004

	
	Хром
	0,013
	0,01

	
	Медь
	0,139
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.6). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Жезказган

В апреле 2010 года в г.Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 44%, фенолу – 29% и диоксиду азота - 17% (рис.8.7).
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Рис.8.7 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Жезказан за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций в апреле составила по взвешенным веществам 2,6 ПДК, фенолу– 2,4 ПДК и диоксиду азота – 1,8 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Жезказгане, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года, значительно не изменился (рис.8.8).
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Рис.8.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Жезказган


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 - ул.Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.9 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Темиртау

В апреле 2010 года в г.Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 38%, аммиаку – 30% и взвешенным веществам – 15% (рис.8.10).
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Рис.8.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Темиртау за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,5 ПДК, диоксида азота – 3,2 ПДК, сероводорода и аммиака – 3,0 ПДК, взвешенных веществ и оксида углерода - 2,8 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Темиртау, в сравнении с мартом 2010 года существенно не изменился, в сравнении с апрелем 2009 года- увеличился (рис.8.11).
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Рис.8.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Темиртау


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис - Караганда) (рис.8.13). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 5,5 ПДК, меди 4,0 ПДК, аммония солевого 2,6 ПДК сульфатов 2,1 ПДК, БПК5 1,6 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 8,7 ПДК, аммонию солевому 4,4 ПДК, меди 3,7 ПДК, БПК5 3,0 ПДК, цинку 2,6 ПДК, БПК5 2,1 ПДК.
Река Кара-Кенгир в районе города Жезказган сток воды зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загярзняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (54 ПДК), нефтепродукты (9,2 ПДК), азот нитритный (4,1 ПДК), аммоний солевой (2,5 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам 10,2 ПДК, меди 10,0 ПДК, азота нитритному 3,7 ПДК, аммонию солевому 2,0 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское концентрации меди превышали норму до 3,4 ПДК, азота нитритного 2,1 ПДК, нефтепродуктов 1,6 ПДК, сульфатов 1,1 ПДК.
Основными загрязняющими веществами канала Ертис – Караганда являются медь (5,9 ПДК), железо общее (1,5 ПДК), азот нитритный (1,0 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: «умеренно-загрязненная» - реки водохранилище Самаркандское и канал Ертис – Караганда; "загрязненная" – реки Нура и Шерубайнура; "грязная" - водохранилище Кенгирское; "чрезвычайно-грязная" - река Кара-Кенгир (рис.8.13).
По сравнению с апрелем 2009 года качество воды реки Кара – Кенгир и канала Ертис - Караганда не изменилось, в реке Нура и водохранилище Кенгирское – ухудшилось, а в реке Шерубайнура и водохранилище Самаркандское – улучшилось (рис. 8.12). 

В сравнении с мартом 2010 года качество воды реки Нура, водохранилища Кенгирское существенно не изменилось, в реке Кара-Кенгир и водохранилище Самаркандское – ухудшилось, а в реке Шерубайнура – улучшилось (рис. 8.12).
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Рис 8.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
В апреле на территории Карагандинской области по течению реки Нуры зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения (ВЗ), по реке Кара-Кенгир – 1 случай ВЗ (таблица 21). 
Таблица 21
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за апрель 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	1,12
	56,0

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «5,7 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	0,353
	17,7

	Нура, Карагандинская, с.Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	06.04.2010
	Азот нитритный
	0,504
	25,2

	р.Кара-Кенгир, Карагандинская, г.Жезказган,0,5 км ниже  сброса сточных вод предприятий Корпорации «Казахмыс»
	1 ВЗ
	14.04.2010
	Медь 
	0,124
	124,0

	
	4 ВЗ
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Рис. 8.13  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна р. Нура по Карагандинской области за апрель 2010 года

В апреле месяце пробы поверхностных вод отбирались с началом подъема воды в русле реки Нуры, с верховья реки в районе жд.ст.Балыкты до с.Коргалжын, а также на реках Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура и на Канале объединенного сброса сточных вод «АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат». Класс качества поверхностных вод по реке Нуре соответствовал 4 классу «загрязненные», при ИЗВ=2,69).   

В пункте наблюдения на р.Кокпекты (устье) качество поверхностных вод характеризовалось 4 классом «загрязненные», ИЗВ=3,40. Отмечались превышения ПДК по аммонию солевому до 2,9 ПДК, азоту нитритному до 9,7 ПДК, меди до 4,1 ПДК, сульфатам до 2,4 ПДК (Приложение 8).

Ниже впадения в р. Нура притока, р.Кокпекты, в районе створа жд.ст. Балыкты качество поверхностных вод оценивалось 3 классом «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,04. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и азоту нитритному до 2,8 ПДК, меди до 4,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3 (Приложение 8, 9).
По сравнению с апрелем месяцем прошлого года уровень загрязненности вод Самаркандского водохранилища снизился с 4 класса «загрязненные» до 3 класса  «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,60. Снизилось содержание меди с 4,7 ПДК до 2,9 ПДК, цинка с 6,6 ПДК до 1,2 ПДК. Превышения допустимой нормы по азоту нитритному соответствовало 2,1 ПДК и 3,1 ПДК, нефтепродуктам – 1,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути находилось в пределах 0,00009 мг/дм3 (Приложение 8, 9). 

В пункте контроля р.Нура г.Темиртау «1км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО«Темиртауский электрометаллургический комбинат» класс качества поверхностных вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,31. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 2,0 ПДК, меди до 4,7 ПДК, нефтепродуктам 2,2 ПДК, сульфатам до 3,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00011 мг/дм3 (Приложение 8, 9).
В районе створа г.Темиртау «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО«Темиртауский электрометаллургический комбинат» качество вод снизилось относительно апреля месяца прошлого года и марта месяца этого года с 4 класса «загрязненные»(ИЗВ=3,28; 2,96) до 6 класса «очень грязные», при ИЗВ=6,73. За счет таяния снегов и смыва с прилегающих территорий, в период весеннего половодья, повысилось содержание азотосодержащих веществ: аммония солевого до 6,7 ПДК, азота нитритного до 23,6 ПДК (случай ВЗ за 06.04.10г до 56,0 ПДК). Также превышения ПДК отмечались по меди до 2,7 ПДК, нефтепродуктам до 4,6 ПДК, БПК-5 до 2,0 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути – 0,00040 мг/дм3, максимальное – 0,00067 мг/дм3(Приложение 8,9).
В пунктах наблюдения р.Нура г.Темиртау «1 км ниже и  5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО«Темиртауский электрометаллургический комбинат» качество вод соответствует 4 классу «загрязненные», при ИЗВ=3,61; 3,89. Уровень содержания в воде азота нитритного повысился до 8,2 ПДК и 10,4 ПДК (случай ВЗ от 06.04.10г до 17,7 ПДК и 25,2 ПДК). Превышения ПДК отмечались по меди в пределах 3,3-5,2 ПДК, аммонию солевому и БПК-5 в пределах 1,9-3,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00562 мг/дм3 (створ «1 км ниже…) и 0,00194 мг/дм3 (створ «5,7 км ниже…) (Приложение 8, 9).

В пункте отбора р.Нура «отделение Садовое» класс качества поверхностных вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные», при ИЗВ=2,50. Загрязненность вод характеризовалась повышенным содержанием азота нитритного, цинка, сульфатов до 2,9 ПДК, меди до 5,3 ПДК. Максимальное содержание общей ртути – 0,00304 мг/дм3(Приложение 8, 9).

В районе створа р.Нура с.Молодецкое по сравнению с апрелем месяцем прошлого года качество поверхностных вод ухудшилось, класс качества вод снизился с 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,14 до 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,99. Повысилось содержание меди с 2,1 ПДК до 6,1 ПДК. Содержание азота нитритного осталось на уровне 4,9 ПДК, цинка – 2,1 ПДК, сульфатов – 3,4 ПДК. Максимальное содержание общей ртути – 0,00053 мг/дм3 (Приложение 8, 9). 

Качество вод Интумакского водохранилища, в пунктах наблюдения верхнего и нижнего бьефов,  осталось на уровне аналогичного месяца прошлого года – 4 класс «загрязненные», ИЗВ=2,59; 2,97. По сравнению с прошлым месяцем качество вод в районе нижнего бьефа Интумакского вдхр улучшилось, класс качества повысился с 6 класса «очень грязные», ИЗВ=7,08 до 4 класса «загрязненные». Снизился уровень содержания в водах аммония солевого с 16 ПДК до 3,4 ПДК, азота нитритного с 21,2 ПДК до 6,8 ПДК. Превышения ПДК отмечались по меди в пределах 3,8-4,9 ПДК, нефтепродуктам и БПК-5 в пределах от 1,7 ПДК до 2,4 ПДК. Максимальные концентрации общей ртути достигали 0,00019 мг/дм3(Приложение 8, 9).

В створе р.Нура с.Акмешит класс качества поверхностных вод осталось прежним – 4 класс «загрязненные», ИЗВ=2,70. Загрязненность характеризовалась повышенным содержанием аммония солевого до 2,5 ПДК, азота нитритного до 5,6 ПДК, меди до 3,7 ПДК, цинка и БПК-5 до 1,9 ПДК. Концентрации ртути достигали 0,00005 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

В пунктах отбора р.Нура п.Киевка, с.Романовка уровень загрязненности соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,72; 2,41, где загрязняющими веществами являлись медь, цинк, сульфаты в пределах до 2,1 ПДК. В створе с.Романовка уровень азота нитритного достигал 3,95 ПДК, нефтепродуктов – 5,2 ПДК.  Содержание общей ртути – 0,00005 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

В пунктах наблюдения р.Нура с.Сабынды, с.Коргалжин класс качество вод повысилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 3 класса «умеренно-загрязненные» (ИЗВ=2,31; 1,71) до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ= 2,85; 2,57. Повысился уровень содержания  азота нитритного с 1,2 ПДК до 5,1 ПДК, нефтепродуктов с 1,6 и 3,4 ПДК до 6,6 ПДК, при повышенном содержании БПК-5 до 2,9 ПДК. Концентрации общей ртути в районе с.Сабынды достигали 0,00006 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

Качество вод реки Сокыр улучшилось относительно прошлого месяца, класс качества вод понизился с 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=14,6 до 5 класса «грязные», ИЗВ=4,42. Снизилось содержание аммония солевого с 29,8 ПДК до 3,98 ПДК, азота нитритного с 45,4 ПДК до 9,6 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди до 5,5 ПДК, цинку до 2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00006 мг/дм3 

(Приложение 8, 9).

В пункте контроля р.Шерубайнура (2 км ниже с.Асыл) относительно марта месяца этого года класс качества вод понизился с 7 класса «чрезвычайно грязные», ИЗВ=15,5 до 5 класса «грязные», ИЗВ=4,21. В период паводка снизилось содержание аммония солевого с 30,0 ПДК до 3,58 ПДК, азота нитритного с 51,5 ПДК до 9,4 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди до 5,3 ПДК, цинку до 3,1 ПДК. Концентрации общей ртути отмечались на уровне 0,00009 мг/дм3 (Приложение 8, 9).
8.7 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.14).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.14). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.14 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 - ул.Баймагамбетова, 36) (рис.9.0). Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Костанай

В апреле 2010 года в г.Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,9. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 45% и диоксиду серы – 23% (рис.9.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК и оксида углерода – 1,0 ПДК.

В апреле 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Костанай, в сравнении с мартом 2010 года значительно не изменился, в сравнении с апрелем 2009 года понизился (рис.9.2).
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Рис.9.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Костанай


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 5 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, Убаган и водохранилище Каратомарское) (рис.9.4).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышения ПДК зафиксированы по меди 3,0 ПДК, БПК5- 2,4 ПДК и сульфатам 2,0 ПДК.

Для регулирования стока, а так же с целью накопления воды для дальнейшего ее использования, на реке Тобол построены множества водохранилищ, одним из которых является водохранилище Каратомарское. Превышения ПДК выявлены по меди (3,0 ПДК), фенолам (2,0 ПДК) и сульфатам (1,2 ПДК).

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Содержание меди составило 5,0 ПДК, фенолов 4,0 ПДК, сульфатов 1,2 ПДК.

В реке Тогызак значение БПК5 составило 7,81 мг/Одм3. 

Превышение нормы в реке Убаган зафиксированы по сульфатам (6,2 ПДК), фенолам (5,0 ПДК), меди (5,0 ПДК), хлоридам (2,1 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: к "умеренно-загрязненная" отнесена реки Тобол; Аят, Тогызак и водохранилище Каратомарское; "загрязненные" – река Убаган (рис. 9.4).
В сравнении с апрелем 2009 года качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак и водохранилище Каратомарское существенно не изменилось, в реках Убаган – ухудшилось.
В сравнении с мартом 2010 года качество воды реки Тобол существенно не изменилось, в реках Аят, Тогызак и водохранилище Каратомарское – улучшилось (рис.9.3).
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Рис 9.3. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.4 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Кызылорде велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла д.24-а, ул. Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

В апреле 2010 года в г.Кызылорда максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК (таблица 22).
Таблица 22
Состояние  атмосферного воздуха  г.Кызылорда в апреле 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,04
	0,3
	0,4
	0,8
	-



	Диоксид серы
	0,135
	2,7
	0,204
	0,4
	-

	Оксид углерода
	1,2
	0,4
	2
	0,4
	-

	Диоксид азота
	0,078
	2,0
	0,12
	1,4
	32,1


В апреле 2010 года в г.Кызылорда кратность максимальной концентрации взвешенных веществ в сравнении с мартом 2010 года значительно не изменилась, в сравнении с апрелем 2009 года понизилась, а концентрации диоксида серы, диаксида азота и оксида углерода существенно не изменились  (таблица 23) 

Таблица 23
Максимальные концентрации загрязняющих веществ

 в атмосферном воздухе  г.Кызылорда

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	апрель 2009 года
	март 2010 года
	апрель 2010 года

	Взвешенные

вещества
	1,8
	1,0
	0,8

	Диоксид серы
	0,8
	0,6
	0,4

	Оксид углерода
	0,4
	0,4
	0,4

	Диоксид  азота 
	1,2
	1,9
	1,4


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах г.Кызылорда за апрель 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах. Маршрутные обследования атмосферного воздуха проводились в районах южной  и северной промышленной зоны, рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть", и центральной площади (Рис.10.2)
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах нормы (таблица 24).

В апреле 2010 года увеличение концентрации наблюдалось по  взвешенным веществам 1,5 раза, по диоксиду серы в 1,7 раза по сравнению с мартом 2010 года (таблица 24).
Таблица 24
Характеристика состояния атмосферного воздуха г.Кызылорда

за апрель 2010 года по данным маршрутных постов

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Март 

2010 г


	Апрель 

2010 г.
	Март 

2010 г


	Апрель 

2010 г.
	Март 

2010 г


	Апрель 

2010 г.
	Март 

2010 г


	Апрель 

2010 г.

	Южная промзона  (КМРТЦ)
	0,7
	0,2
	0,27
	0,2
	0,71
	0,5
	0,2
	0,2

	Северная промзона (ГКП "КЭЦ")
	0,8
	0,3
	0,17
	0,1
	0,82
	0,6
	0,4
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,5
	0,2
	0,14
	0,2
	2,0
	1,1
	0,4
	0,2

	Мкр «Акмешит»
	0,2
	0,2
	0,23
	0,4
	1,9
	0,6
	0,4
	0,2

	Центр. площадь
	0,2
	0,3
	0,21
	0,1
	1,6
	1,2
	0,4
	0,2


10.3 Качество поверхностных вод на территории                 Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам (3,4 ПДК), меди (3,0 ПДК), магнию (2,6 ПДК) и железу общему (1,3 ПДК).

Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (рис. 10.4). По сравнению с апрелем 2009 года и мартом 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод                      Кызылординской  области
10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
В апреле 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производился в г.Кызылорда на водозаборе горводоканала (вода, поступающая из р.Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на горводозаборе и водопроводной воды перед поступлением ее в распределительную сеть (Рис.10.5).
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Рис.10.5 Схема по отбору проб питьевой воды в г.Кызылорда

В районах области отбор проб воды производился на районных водозаборах (вода с р. Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 4), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 5).
По данным наблюдений, наиболее низкого качества питьевая вода в открытых водоемах и в водопроводной воде. В открытых водоемах: цветность – 4,1 ПДК, мутность – 6,0 ПДК, сухой остаток – 1,3 ПДК, железо – 6,7 ПДК. В воде из водопроводной сети превышения ПДК наблюдались по  сухому остатку – 1,5 ПДК, мутность – 5,2 ПДК, цветность – 1,9 ПДК.

Несколько лучше качество питьевой воды из глубинных скважин: сухой остаток – 1,0 ПДК (таблица 25).
Таблица 25
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  г.Кызылорды 

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	 за март

2010 года
	за апрель 

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Жесткость

Сульфаты

Магний 

Железо 
	102

4,2

1374

12,5

-

79,04
	4,1

2,8

1,4

1,8

-

2,0
	102

9,01

1318

-

-

-

2,0
	4,1

6,0

1,3

-

-

-

6,7

	
	Глубинные 

скважины
	Мутность

Сухой остаток
	-

1001,1
	-

1,0
	-

1010,2
	-

1,0

	
	Водопровод 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Жесткость
	57

2,84

1336

-
	2,3

1,9

1,3

-
	48

7,73

1533

-
	1,9

5,2

1,5

-


10.5 Радиационный гамма-фон на территории Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.6).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям г.Кызылорды

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) в апреле месяце по г.Кызылорда (южной и северной промышленной зоны, рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть" и центральной площади) находился в допустимых пределах (0,06-0,19 мкЗ/ч), что не представляет практической опасности для населения города. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Медицинский отчет за апрель 2010 года по г.Кызылорда

За апрель 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по г.Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано 40 пациентов, по 4 категориям по 10 человек, согласно схеме плана наблюдений. По результатам обследования видно, что 2 человека переболели острым респираторным заболеванием, 1 человек, в возрасте 25-40 лет, переболел хроническим бронхитом в стадии обострения и 1 человек переболел гипертонической болезнью II стадии. 

Из переболевших ОРЗ 1 человек возраста 1-6 лет в Северной промзоне, 1 человек в центральной площади. В микрорайоне Акмечеть 1 человек переболел хроническим бронхитом. Кроме простудных заболеваний в Южной промзоне, в возрасте 25-40 лет, 1 человек переболел гипертонической болезнью II стадии (А/Д 150/100 мм.рт.ст), который имел наследственный фактор с предрасположенностью к повышению А/Д. После амбулаторного лечения состояние нормализовалась.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 3 – 1 микрорайон; №4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау") (рис.11.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актау

В апреле 2010 года в г.Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 47%, аммиаку – 30% и диоксиду азота – 16% (рис.11.1).

[image: image90.wmf]







Рис.11.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Актау за 

апрель 2010 года



Аммиак

30%
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Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ и суммарных углеводородов превышали 2 ПДК, диоксида азота и аммиака – 1 ПДК.

В апреле 2010 года в г.Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с мартом 2010 года увеличился, в сравнении с апрелем 2009 года значительно не изменился (рис.11.2).
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Рис.11.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Актау


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром шестивалентный).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 6).
На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,56-8,11 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,77-6,12 мг/л (норма 6 мг/л).

Морская вода в 1-ой и во 2-ой точках акватории характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=1,03-1,11, 3 класс), а в 3-ей и фоновой точках – как "чистая" (ИЗВ=0,89-0,93, 2 класс) (рис. 11.3). Во всех точках акватории превышения ПДК отмечались по марганцу в пределах 1,4-2,3 ПДК. Содержание остальных примесей находилось в пределах допустимой нормы.
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Рис. 11.3 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ
По сравнению с апрелем 2009 года и  мартом 2010 года качество морской воды 1-ой и во 2-ой точках акватории значительно не изменилось, на 3-ей и фоновой точке – улучшилось (рис 11.3, таблица 26).

Таблица 26
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за апрель 2010 года

	
	апрель

2009 года
	март 

2010 года
	апрель

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,13 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,115
	2,3

	Точка 2
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Марганец
	0,100
	2,0

	Точка 3
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,06 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,93 (2 кл.)

чистая
	Марганец
	0,08
	1,6

	Фоновая 

точка
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,89 (2 кл.)

чистая
	Марганец
	0,07
	1,4


11.3 Состояние почвы на территории СЭЗ "Морпорт Актау" за весенний период 2010 года

Наблюдения за состоянием почв проведены в 10 точках территории СЭЗ: 1 точка – СЭЗ причал №7, набережная зерновой терминал, 2 точка – СЭЗ возле заправочной станции, 3 точка – СЭЗ Экологический пост, 4 точка – СЭЗ административное здание "Морпорт Актау", 5 точка – СЭЗ набережная, причал № 8, 6 точка – СЭЗ пограничный пост, 7 точка – СЭЗ набережная, причал № 6, 8 точка – СЭЗ набережная, причал № 5, 9 точка – территория СЭЗ, 10 точка – территория СЭЗ.

Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов  и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, цинк, никель).

Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 7).

Кроме 3-ой точки (СЭЗ экологический пост), концентрация хрома(6+) составила 1 ПДК, остальные определяемые примеси не превышают допустимую норму (таблица 27).

Таблица 27
Характеристика загрязнения почв металлами на территории

СЭЗ "Морпорт Актау" за весенний период 2010 года

	Место отбора
	Примеси
	Q, мг/кг
	Q, ПДК

	1 точка – СЭЗ причал №7
	Медь
	1,12
	0,37

	
	Марганец
	2,11
	0,001

	
	Хром (6+)
	0,04
	0,8

	
	Нефтепродукты, %
	0,016
	 

	
	Свинец
	0,001
	0,000

	
	Цинк
	0,09
	0,004

	
	Никель
	0,42
	0,11

	2 точка – СЭЗ возле

заправочной станции
	Медь
	1,02
	0,34

	
	Марганец
	2,04
	0,001

	
	Хром (6+)
	0,04
	0,8

	
	Нефтепродукты, %
	0,028
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,11
	0,005

	
	Никель
	0,32
	0,08

	3 точка – СЭЗ Экологический пост
	Медь
	0,51
	0,17

	
	Марганец
	3,06
	0,002

	
	Хром (6+)
	0,05
	1,0

	
	Нефтепродукты, %
	0,018
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,1
	0,004

	
	Никель
	0,48
	0,12

	4 точка – административное здание

СЭЗ "Морпорт Актау"
	Медь
	н/о
	 

	
	Марганец
	1,27
	0,001

	
	Хром (6+)
	0,03
	0,6

	
	Нефтепродукты, %
	0,015
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,08
	0,003

	
	Никель
	0,22
	0,06

	5 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	0,09
	0,03

	
	Марганец
	1,35
	0,001

	
	Хром (6+)
	0,03
	0,6

	
	Нефтепродукты, %
	0,014
	 

	
	Свинец
	0,002
	0,000

	
	Цинк
	0,15
	0,007

	
	Никель
	0,35
	0,09

	6 точка – СЭЗ пограничный пост
	Медь
	1,23
	0,41

	
	Марганец
	1,47
	0,001

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	0,013
	 

	
	Свинец
	0,001
	0,000

	
	Цинк
	0,07
	0,003

	
	Никель
	0,37
	0,09

	7 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	1,11
	0,37

	
	Марганец
	1,26
	0,001

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	0,009
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,05
	0,002

	
	Никель
	0,34
	0,09

	8 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	1,1
	0,37

	
	Марганец
	1,25
	0,001

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	0,008
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,1
	0,004

	
	Никель
	0,48
	0,12

	9 точка – территория СЭЗ
	Медь
	0,07
	0,02

	
	Марганец
	1
	0,001

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	н/о
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,12
	0,005

	
	Никель
	0,42
	0,11

	10 точка – территория СЭЗ
	Медь
	0,09
	0,03

	
	Марганец
	1,14
	0,001

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	н/о
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,08
	0,003

	
	Никель
	0,34
	0,09


*Q, мг/кг - концентрация примеси, в мг/кг

*Q, ПДК - концентрация примеси, кратная ПДК

11.4 Состояние донных отложений моря на территории СЭЗ "Морпорт Актау" за весенний период 2010 года

Наблюдения за состоянием донных отложений моря проведены на 10 точках акватории СЭЗ. В донных отложениях моря определялось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром шестивалентный, свинец, цинк, никель). В пробах донных отложений моря содержание меди находилось в пределах 1,02-2,01 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), марганца – 1,00-1,81 мг/кг, хрома (6+) - 0,02-0,04 мг/кг, нефтепродуктов - 0,006-0,01% (в отдельных точках не обнаружено), свинца - 0,001-0,002 мг/кг, цинка - 0,11-0,30 мг/кг, никеля - 0,11-0,42 мг/кг (таблица 28).

Таблица 28
Результаты исследования загрязнения донных отложений моря
на территории СЭЗ "Морпорт Актау" за весенний период 2010 года

	№
	Анализируемые
	Точки отбора

	
	компоненты
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Медь, мг/кг
	1,02
	1,24
	н/о
	н/о
	1,23
	2,01
	1,11
	1,34
	1,54
	1,24

	2
	Марганец, мг/кг
	1,64
	1,7
	1,11
	1,81
	1,72
	1,00
	1,21
	1,44
	1,64
	1,21

	3
	Хром (VI), мг/кг
	0,03
	н/о
	н/о
	0,04
	0,03
	н/о
	н/о
	н/о
	0,02
	н/о

	4
	Нефтепродукты, %
	0,007
	н/о
	0,006
	0,008
	0,009
	н/о
	0,01
	0,009
	0,01
	н/о

	5
	Свинец, мг/кг
	н/о
	0,001
	н/о
	н/о
	0,002
	н/о
	н/о
	0,001
	0,001
	н/о

	6
	Цинк, мг/кг
	0,18
	0,24
	0,11
	0,17
	0,28
	0,3
	0,17
	0,25
	0,13
	0,16

	7
	Никель, мг/кг.
	0,11
	0,2
	0,17
	0,4
	0,24
	0,16
	0,42
	0,12
	0,24
	0,14


11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,06-0,10 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - ул. Айманова, 2б) (рис.12.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Павлодар

В апреле 2010 года в г.Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 48%, фенолу – 26%, оксиду углероду – 11% (рис.12.1).
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Рис.12.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Павлодар за апрель 2010 года

Фенол
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Диоксид азота

7%
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Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 4,0 ПДК, взвешенных веществ – 3,4 ПДК, хлористого водорода – 2,0 ПДК, диоксида азота – 1,4 ПДК и фенола – 1,0 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Павлодар, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года увеличился (рис.12.2).
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Рис.12.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Павлодар


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в г.Екибастуз ведется на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.3).
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Рис.12.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Екибастуз

В апреле 2010 года в г.Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил  1,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 31%, диоксиду серы – 25% и взвешенным веществам – 23% (рис.12.4).
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Рис.12.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Екибастуз за апрель 2010 года

Диоксид азота

31%

Оксид углерода

6%

Диоксид серы

25%

Взвешенные 

вещества



23%


Максимальная концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК. 

В апреле 2010 года в г.Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с мартом 2010 года значительно не изменился, в сравнении 

с апрелем 2009 года увеличился (рис.12.5).
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Рис.12.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Екибастуз


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на 1 водном объекте в р.Ертис (рис.12.7).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.
На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК отмечены по азоту нитритному (3,3 ПДК) и меди (1,0 ПДК). 
Качество воды рек Ертис оценивается как "умеренно-загрязненная".

По сравнению с апрелем 2009 года и мартом 2010 года уровень загрязненности воды в реке Ертис возрос(рис.12.6).
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Рис 12.6. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.7 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.8).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.8). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.0), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 - ул.Айыртауская,5, пересечение ул. Валиханова; №3 - ул.Букетова,16,пересечение ул.Мира) 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол ул.Уалиханова и ул.Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 29).
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Рис.13.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Петропавловск

Таблица 29
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за апрель 2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Петропавловск
	5
	Оксид углерода
	0,420
	0,1
	3,160
	0,6

	
	
	Диоксид азота
	0,018
	0,5
	0,095
	1,1

	
	
	Оксид азота
	0,007
	0,1
	0,106
	0,3

	
	
	Озон
	0,081
	2,7
	0,205
	1,3

	
	
	Аммиак
	0,008
	0,2
	0,019
	0,1

	
	
	Диоксид углерода
	509,640
	-
	895,590
	-


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В апреле 2010 года в г.Петропавловске индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 34%, диоксиду азота – 28% и взвешенным веществам – 15% (рис.13.1).
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Рис.13.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), 

г.Петропавловск за апрель 2010 года
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Максимальная из разовых концентраций оксида углерода и диоксид азота составила 1,2 ПДК, фенола – 1,0 ПДК.

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Петропавловск, в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года, значительно не изменился (рис.13.2).
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Рис.13.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Петропавловск


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

13.2 Качество поверхностных вод на территории                                       Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине р. Есиль – г.Сергеевка; г. Петропавловск и с. Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по меди 4,5 ПДК, никелю 2,2 ПДК, цинку(2+) 2,1, сульфатам 1,5 ПДК.

В водохранилище Сергеевское г. Сергеевка содержание меди составило 5,0 ПДК, никеля 1,9 ПДК, сульфатов 1,7 ПДК, цинка(2+) 1,0 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как "умеренно-загрязненная" (рис. 13.4).

По сравнению с апрелем 2009 года и мартом 2010 года качества воды реки Есиль существенно не изменилось (рис13.3).
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Рис. 13.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.4 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,08-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 - пр.Абая,32 и 1 Мая; №2 - площадь Ордабасы, Казыбек би и Толе би; №3 - ул.Попова, ул.Алдиярова и ул.Белинского; №8 - ул.Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.0).
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Рис.14.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Шымкент

В апреле 2010 года в г.Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 72% (рис.14.1).
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Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК и оксида углерода – 1,0 ПДК. 

В апреле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Шымкенте в сравнении с мартом 2010 года и с апрелем 2009 года  существенно не изменился (рис.14.2).
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Рис.14.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5)

по г.Шымкент


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано. 

14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4).
Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является с.Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по фенолам (6,0 ПДК), сульфатам (4,5 пДК), меди (3,0 ПДК), магнию (1,7 ПДК). С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.
В реке Катта-Бугунь отмечено незначительное превышение концентрации фенолов до 1,0 ПДК.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по фенолам 8,0 ПДК, сульфатам 6,0 ПДК, меди 3,0 ПДК, магнию 2,1 ПДК.
Основное загрязнение в реке Бадам происходит за счет фенолов 7,0 ПДК, меди 3,0 ПДК,  нефтепродуктов 1,6 ПДК. Из главных ионов содержание сульфатов превысило норму до 2,5 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами реки Бугунь являются фенолы (5,0 ПДК), азот нитритный (3,1 ПДК), медь (3,0 ПДК), нефтепродукты (1,4 ПДК).

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по фенолам 7,0 ПДК, сульфатам 5,9 ПДК, меди 3,0 ПДК, магнию 1,9 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: "чистая" - река Катта-Бугунь, "умеренно-загрязненная" - река Бугунь "загрязненным" – реки Келес, Сырдарья, Бадам, и водохранилище Шардаринское (рис. 14.4).

По сравнению с апрелем 2009 года качество воды рек Сырдарья и Ката-Бугунь существенно не изменилось, в реках Келес, Бадам, Бугунь, водохранилище Шардаринское – ухудшилось.

В сравнении с мартом 2010 года качество воды рек Сырдарья, Келес, Бугунь, Катта-Бугунь значительно не изменилось, в реке Бадам и водохранилище Шардаринское – ухудшилось (рис.14.3).
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Рис. 14.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.4 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанкой области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.5)
Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,14 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                         на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 5
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 6
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 7
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву
	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец
	32,0

	Медь
	3,0

	Хром (6+)
	0,05

	Марганец
	1500

	Никель
	4,0

	Цинк
	23,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод бассейна р. Нура                                                       по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за 1 квартал 2010 года

	
	апрель

2009 года
	апрель

2010года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	р. Кокпекты
	
	3,40 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	1,43

0,193

0,0041

2,35
	2,9

9,6

4,1

2,3

	р. Нура,

жд.ст. Балыкты
	1,17 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,04 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь
	1,42

0,056

0,004
	2,8

2,8

4,0

	вдхр. Самаркандское, 

г. Темиртау район прорана
	2,88 (4 кл.)

загрязненные
	1,60 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк
	0,061

0,0029

0,012
	3,1

2,9

1,2

	вдхр. Самаркандское 

г. Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	1,60 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,042

0,0034

0,08

113
	2,1

3,4

1,6

1,1

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор МитталТемиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,31 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,04

0,0047

0,11

373
	2,0

4,7

2,2

3,7

	Канал объединенного сброса сточных вод АО « Арселор МитталТемиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	3,28 (4 кл.)

загрязненные
	6,73 (6 кл.)

очень грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	3,37

0,472

0,0027

0,23
	6,7

23,6

2,7

4,6

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор МитталТемиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	2,93 (4 кл.)

загрязненные
	3,61 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	1,97

0,164

0,0027

387
	3,9

8,2

2,7

3,9

	р. Нура, отделение Садовое,

1 км ниже селения


	-
	2,99 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	1,21

0,145

0,0033

400
	2,4

7,3

3,3

4,0

	р. Нура, 

г. Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор МитталТемиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	2,48 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	3,89 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	1,09

0,207

0,0052

291
	2,2

10,4

5,2

2,9

	р. Нура, отделение Садовое
	
	2,50 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,058

0,0053

0,024

291
	2,7

5,3

2,4

2,9

	р. Нура,  с. Молодецкое
	2,14 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,99 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,097

0,0061

0,021

339
	4,8

6,1

2,1

3,4

	р. Нура, верхний бъеф Интумакского вдхр.
	3,22 (4 кл.)

загрязненные
	2,59 4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,062

0,0049

0,12

283
	3,1

4,9

2,4

2,8

	р. Нура, нижний бъеф Интумакского вдхр.
	2,99 (4 кл.)

загрязненные
	2,97 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	1,72

0,135

0,0038

0,08
	3,4

6,7

3,8

1,6

	р. Нура,  с. Акмешит
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	2,70 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Цинк
	1,27

0,112

0,0037

0,019
	2,5

5,6

3,7

1,9

	р. Нура,  п. Киевка
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,72 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,051

0,0022

0,020

209
	2,5

2,2

2,0

2,1

	р. Нура, с. Романовка
	2,08 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,41 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,079

0,0023

0,26

156
	3,9

2,3

5,2

1,6

	р. Нура, с. Сабынды
	2,31 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,85 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Нефтепродукты
	0,062

0,0025

0,002

0,33
	3,1

2,5

2,0

6,6

	р. Нура, с. Коргалжын
	1,71 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Нефтепродукты
	0,102

0,0031

0,018

0,10
	5,1

3,1

1,8

2,0

	р. Шерубайнура,

2 км ниже п. Асыл
	4,95 (5 кл.)

грязные
	4,21 (5 кл.)

грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Цинк
	1,79

0,188

0,0053

0,031
	3,6

9,4

5,3

3,1

	р. Сокыр, 

район автодорожного моста
	5,16 (5 кл.)

грязные
	4,42 (5 кл.)

грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Цинк
	1,99

0,192

0,0055

0,028
	3,9

9,6

5,5

2,8


Приложение 9
Содержание общей ртути в поверхностных водах  бассейна р. Нура 

за апрель 2010 года

	№ 
	Наименование пункта отбора,


	Средние

концентрации, мг/л
	Максимальные концентрации, мг/л

	1
	р. Кокпекты
	0
	0

	2
	р. Нура, ж.д.ст. Балыкты
	0,00005
	0,00009

	3
	Самаркандское вдхр., район Прорана
	0,00004
	0,00007

	4
	Самаркандское вдхр., 0,5 км выше плотины
	0,00005
	0,00009

	5
	р. Нура, г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и  ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00004
	0,00011

	6
	Канал объединенного сброса сточных вод  АО "Арселор МитталТемиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00040
	0,00067

	7
	р. Нура,  г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00221
	0,00562

	8
	р. Нура, отделение Садовое, 

1км ниже селения
	0,00194
	0,00304

	9
	р. Нура, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00109
	0,00194

	10
	р. Нура, с. Молодецкое
	0,00037
	0,00053

	11
	р. Нура, Верхний бьеф Интумакского вдхр. 
	0,00018
	0,00019

	12
	р. Нура, Нижний бьеф Интумакского вдхр. 
	0,00002
	0,00005

	13
	р. Нура, п. Киевка 
	0,00005
	0,00005

	14
	р. Нура, с. Акмешит 
	0,00003
	0,00005

	15
	р. Нура, с. Романовка 
	0
	0

	16
	р. Нура, с. Сабынды 
	0,00006
	0,00006

	17
	р. Нура, с. Коргалжин
	0
	0

	18
	р. Сокур, р-н автодорожного моста
	0,00006
	0,00006

	19
	р. Шерубайнура, п. Асыл
	0,00009
	0,00009

	Примечание: 0 - отсутствие содержания общей ртути
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