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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за май 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 8 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), г.Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 12 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городов (Шымкент, Алматы, Жезказган, Актобе, Темиртау, Риддер, Тараз) (рис.2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам 

Республики Казахстан в мае 2009 и 2010 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдался в г.Шымкент (ИЗА5 – 11,8) (рис.2).
В сравнении с маем 2009 года в городах Шымкент, п. Глубокое, Петропавловск, Актау, Костанай, Экибастуз, Талдыкорган, Кокшетау, уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Тараз, Атырау, Семей Балкаш-понизился, в городах Жезказган, Темиртау, Риддер, Астана, Кызылорда, Павлодар отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис.2).

Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами. 

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние -10 городах, максимальные - в 11 городах; диоксида серы: средние и максимальные – в 2 городах; оксида углерода: максимальные – в 2 городах; диоксида азота: средние – в 13 городах, максимальные - в 16 городах; аммиака: средние и максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: максимальные – в 3 городах; фенола: средние и максимальные- в 5 городах; формальдегида: средние – в 7 городах; сероводорода, хлористого водорода  и суммарного углеводорода: максимальные – в 1 городе.

В целом по городам Казахстана средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака и фенола составляли выше 1 ПДК, а формальдегида – выше 2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ, диоксида азота, фтористого водорода, фенола  превышали 1 ПДК, хлористый водород  составил 1,0 ПДК. 

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 180 гидрохимических створах, распределенных на 70 водных объектах: на 54 реках, 5 озерах, 9 водохранилищах и 2 каналах (таблица 2).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 8 рек, 1 водохранилище, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 21 река, 4 водохранилища, 2 озера и 2 канала: реки Кара Ертис, Брекса, Тихая, Глубочанка, Красноярка, Оба, Орь, Эмба, Ак-Булак, Сары-Булак, Шерубайнура, Иле, Коргас, Шарын, Баянкол, Каркара, Есик, Турген, Шу, Аксу, Токташ, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Куртинское, Капшагай, Бартогай, озера Султанкельды и Балкаш (Карагандинская) (рис. 3, 4) (таблица 1).

К классу "загрязненных" отнесено 22 реки, 3 водохранилища, 2 озера (рис. 3, 4) (таблица 1). 

К классу "грязных" относятся реки Ульби, Илек (Актюбинская), Убаган, Карабалта, Текес, водохранилище Кенгирское (Карагандинская). Состояние качества воды реки Кара-Кенгир и озера Бийликоль характеризуются как "очень грязные".

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за май 2010 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10

	1
	пр.Шароновка
	1


	р.Ертис
	1
	р.Кара Ертис 

р.Брекса
	1
	р.Ульби
	1
	р.Кара-Кенгир

	2
	р.Кигач
	2
	р.Буктырма
	2
	р. Брекса
	2
	р.Илек

(Актюбинская)
	2
	оз.Бийликоль

	3
	р.Урал 

(Атырауская)
	3
	р.Урал (ЗКО)
	3
	р.Тихая
	3
	р.Убаган
	
	

	4
	р. Илек (ЗКО)
	4
	р.Чаган
	4
	р.Глубочанка
	4
	р.Карабалта
	
	

	5
	р.Тобол
	5
	р.Деркул
	5
	р.Красноярка
	5
	р.Текес
	
	

	6
	р.Аят 

	6
	р.Тогызак
	6
	р.Оба
	6
	вдхр Кенгирское
	
	

	7
	р.Улькен Алматы
	7
	р.Есиль
	7
	р.Орь
	
	
	
	

	8
	р.Катта-Бугунь
	8
	р.Кеттыбулак
	8
	р.Эмба
	
	
	
	

	9
	вдхр Вячеславское
	9
	р.Жабай
	9
	р.Ак-Булак
	
	
	
	

	
	
	10
	р.Нура
	10
	р.Сары-Булак
	
	
	
	

	
	
	11
	р.Киши Алматы
	11
	р.Шерубайнура
	
	
	
	

	
	
	12
	р.Есентай
	12
	р.Иле
	
	
	

	
	
	13
	р.Шилик
	13
	р.Коргас
	
	
	

	
	
	14
	р.Каскелен
	14
	р.Шарын
	
	
	

	
	
	15
	р.Талас
	15
	р.Баянкол
	
	
	

	
	
	16
	р.Асса
	16
	р.Каркара
	
	
	

	
	
	17
	р.Беркара 
	17
	р.Есик
	
	
	

	
	
	18
	р.Бугунь
	18
	р.Турген
	
	
	

	
	
	19
	р.Сырдарья 

(Кызылординская)
	19
	р.Шу
	
	
	

	
	
	20
	р.Келес
	20
	р.Аксу
	
	
	

	
	
	21
	р.Бадам
	21
	р. Токташ
	
	
	

	
	
	22
	вдхр Сергеевское
	22
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	

	
	
	23
	вдхр Самаркандское
	23
	вдхр Куртинское
	
	
	

	
	
	24
	вдхр Шардаринское
	24
	вдхр Капшагай
	
	
	

	
	
	25
	вдхр Каратомарское
	25
	вдхр Бартогай
	
	
	

	
	
	26
	оз.Копа
	26
	оз.Султанкельды
	
	
	

	
	
	27
	оз. Улкен Алматы
	27
	оз. Балкаш

(Карагандинская)
	
	
	

	
	
	28
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	
	

	
	
	29
	канал Кушум
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках 

Республики Казахстан
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае 2010 года

превышающих ПДК

	
	май

2009 года
	апрель

2010 года
	май 

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Крат
ность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязнённая

	1,39 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,30 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Медь

Азот нитритный

Цинк(2+)
	0,58

0,0036

0,04

0,012
	5,8

3,6

1,7

1,2

	р.Ертис

(Павлодарская)
	2,58 (4 кл.)

загрязнённая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,47 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Железо общее

Азот нитритный
	0,0031

0,28

0,02
	3,1

2,8

1,0

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	0,89 (2 кл.)

чистая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,89 (4 кл.)
загрязнённая
	Азот нитритный

Железо общее

Медь
	0,16

0,40

0,0034
	7,8

4,0

3,4

	р.Буктырма

(ВКО)
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Железо общее

Аммоний солевой
	0,0046

0,39

0,57
	4,6

3,9

1,0

	р.Брекса

(ВКО)
	3,86 (4 кл.)

загрязнённая
	2,65 (4 кл.)
загрязнённая
	3,51 (4 кл.)
загрязнённая
	Цинк(2+)
Железо общее

Медь

Аммоний солевой
	0,076

0,64

0,0051

0,54
	7,6

6,4

5,1

1,0

	р.Тихая

(ВКО)
	3,31 (4 кл.)

загрязнённая
	5,84 (5 кл.) грязная


	3,50 (4 кл.)
загрязнённая
	Цинк(2+)
Железо общее

Медь
	0,088

0,61

0,0043
	8,8

6,1

4,3

	р.Ульби

(ВКО)
	3,11 (4 кл.)

загрязнённая
	4,11 (5 кл.) грязная


	5,89 (5 кл.)

грязная
	Железо общее

Цинк(2+)

Медь

Марганец
	1,35

0,10

0,0082

0,014
	13,4

10,0

8,2

1,4

	р.Глубочанка

(ВКО)
	4,21 (5 кл.)

грязная
	7,61 (6 кл.) очень
грязная
	3,83 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Цинк(2+)

Марганец

Аммоний солевой
	0,0118

0,063

0,021

0,84
	11,8

6,3

2,1

1,6

	р.Красноярка

(ВКО)
	5,83 (5 кл.)

грязная
	8,67 (6 кл.) очень
грязная
	3,46 (4 кл.)
загрязнённая
	Цинк(2+)

Железо общее

Медь

Аммоний солевой
	0,075

0,47

0,0046

1,50
	7,5

4,7

4,6

2,9

	р.Оба

(ВКО)
	3,37 (4 кл.)

загрязнённая
	3,25 (4 кл.)
загрязнённая
	2,84 (4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее

Медь

Марганец

Аммоний солевой
	0,84

0,0054

0,012

0,55
	8,4

5,4

1,2

1,1

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,43 (2 кл.)

чистая
	0,63 (2 кл.)

чистая
	0,70 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,001
	1,0

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,56 (2 кл.)

чистая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	Медь


	0,001
	1,0

	р.Урал

(Атырауская)
	0,38 (2 кл.)

чистая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	0,87 (2 кл.)

чистая
	Сульфаты

Медь

Марганец
	115

0,001

0,01
	1,1

1,0

1,0

	р.Урал (ЗКО)
	1,34 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Азот нитритный Фенолы

Хром (6+)
	0,38

0,05

0,0023

0,028
	3,8

2,5

2,3

1,4

	р.Чаган (ЗКО)
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,90 (4 кл.)
загрязнённая

	1,83 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Фенолы

Азот нитритный Аммоний солевой
	0,31

0,0025

0,026

0,57
	3,1

2,5

1,3

1,1

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,17 (4 кл.)
загрязнённая
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы

Железо общее

Аммоний солевой

Азот нитритный
	0,0027

0,17

0,60

0,025
	2,7

1,7

1,2

1,2

	Канал Кушум

(ЗКО)
	1,09 (3кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,95 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Азот нитритный

Фенолы
	0,46

0,044

0,0021
	4,6

2,2

2,1

	р.Илек

(ЗКО)
	2,52 (4 кл.)

загрязнённая
	
	0,86 (2 кл.)

чистая
	Железо общее Фенолы
	0,15

0,0012
	1,5

1,2

	р.Илек

(Актюбинская)
	3,95 (4 кл.)

загрязнённая
	4,27 (5 кл.)

грязная
	5,71 (5 кл.)

грязная
	Бор
Аммоний солевой
Азот нитритный

Сульфаты БПК5
Раств. кислород
	0,26

6,13

0,046

183

3,13

7,38
	15,4

12,2

2,3

1,8

1,6
1,6

	р.Орь

(Актюбинская)
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,76 (4 кл.)

загрязнённая

	2,80 (4 кл.)

загрязнённая
	Аммоний солевой
БПК5

	5,94

6,09


	11,9

3,1


	р.Эмба

(Актюбинская)
	0,96 (2 кл)
чистая
	3,57 (4 кл.)

загрязнённая
	3,27 (4 кл.)

загрязнённая
	Аммоний солевой
БПК5
Сульфаты

Магний
	5,65

6,01

255

56,1
	11,3

3,0

2,5

1,4

	р.Тобол

(Костанайская)


	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,91 (2 кл)
чистая
	Сульфаты


	213
	2,1

	р.Аят

(Костанайская)
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,71 (2 кл)
чистая
	Сульфаты


	139
	1,3

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,31 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты

БПК5
Аммоний солевой
	0,007

164

4,11

0,52
	7,0

1,6

1,3

1,0

	вдхр Каратомарское (Костанайская)
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

БПК5
Сульфаты
	0,003

4,52

147
	3,0

1,5

1,4

	р.Убаган

(Костанайская)
	4,60 (5 кл.)

грязная
	3,19 (4 кл.)

загрязнённая

	5,98 (5 кл.)

грязная
	Сульфаты

Фенолы

Хлориды

Аммоний солевой
	1669

0,009

2127

1,19
	16,7

9,0

7,0

2,3

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	0,70 (2 кл)
чистая
	1,93 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,60 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Никель

Железо общее

Сульфаты
	0,0034

0,022

0,16

130
	3,4

2,2

1,6

1,3

	р.Есиль

(СКО)
	0,94 (2 кл)
чистая
	1,94 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,72 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Никель
	0,0046

166

0,0146
	4,6

1,6

1,4

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,24  (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,28 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,004

134
	4,0

1,3

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,60 (2 кл)
чистая
	0,64 (2 кл.)

чистая
	1,35 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,005
	5,0

	р.Жабай

(Акмолинская)
	0,79 (2 кл)
чистая
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,004

121,0
	4,0

1,2

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,41  (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,23 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,77 (4 кл.)

загрязнённая
	Фториды

Сульфаты

Медь

Хлориды
	6,77

614

0,004

689
	9,0
6,1
4,0

2,3

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	3,00 (4 кл.)

загрязнённая
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	3,43 (4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Азот нитритный

БПК5
Магний
	569

0,005

0,091

4,70

88,0
	5,6

5,0

4,6
2,4
2,2

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,61 (2 кл.)

чистая
	0,51 (2 кл.)

чистая
	0,62 (2 кл.)

чистая
	Медь 


	0,001
	1,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,74 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь 

Сульфаты

Магний

Нефтепродукты
	0,004

243

55,2

0,05
	4,0

2,4

1,3

1,0

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	2,38 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,74 (4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Хлориды

Медь

Фториды
	757

698

0,004

0,86
	7,5

6,9

4,0

1,1

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,70 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

БПК5
	0,005

231

3,28
	5,0

2,3

1,0

	р.Нура

(Акмолинская)
	1,16 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Фториды
	0,004

230

0,95
	4,0

2,3

1,2

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,74 (4 кл.)

загрязнённая
	1,43 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Цинк(2+)
Медь
Фенолы
	0,054

0,018

0,0015

0,001
	2,7

1,8

1,5

1,0

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	15,90 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	12,0 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	9,22 (6 кл.) очень
грязная
	Медь
Нефтепродукты Азот нитритный

Цинк(2+)

БПК5
	0,027

0,84

0,13

0,023

3,16
	27,0

16,8

6,9

2,3

1,6

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	3,85 (4 кл.)

загрязнённая
	3,72 (4 кл.)

загрязнённая
	3,62 (4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Цинк(2+)
Нефтепродукты
	0,18

3,88

0,021

0,09
	9,0

7,7

2,1

1,8

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	4,03 (5 кл.)

грязная
	4,73 (5 кл.)

грязная
	5,35 (5 кл.)

грязная
	Медь

Нефтепродукты Цинк(2+)
Аммоний солевой
	0,021

0,34

0,017

0,60
	21,0

6,8

1,7

1,2

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	3,09 (4 кл.)

загрязнённая
	1,60 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Цинк(2+)
Медь
Азот нитритный
	0,017
0,0013

0,022
	1,7
1,3

1,1

	оз.Балкаш

(Карагандинская)
	2,68 (4 кл.)

загрязнённая
	
	2,68 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Цинк(2+)
Фенолы
	0,012

0,012

0,001
	12,0

1,2

1,0

	р.Иле

(Алматинская)
	1,78 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,48 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы
	0,0159

0,002
	15,9

2,0

	р.Шилик (Алматинская)
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,52 (4 кл.)

загрязнённая
	2,36 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0101

0,14
	10,1

1,4

	р.Шарын

(Алматинская)
	2,34 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,78 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Фенолы
	0,0182

0,15

0,001
	18,2

1,5

1,0

	р.Текес

(Алматинская)
	1,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	5,09 (5 кл.)

грязная
	Медь

Железо общее


	0,0226

0,53
	22,6

5,3

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,12 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы
	0,0157

0,001
	15,7

1,0

	р.Турген

(Алматинская)
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,54 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный
Железо общее

Фенолы
	0,0093

0,038

0,17

0,001
	9,3

1,3

1,7

1,0

	р.Каркара

(Алматинская)
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,95 (2 кл.) чистая
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы

Железо общее
	0,0098

0,002

0,18
	9,8

2,0

1,8

	р.Есик

(Алматинская)
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,45 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	2,54 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Нефтепродукты
	0,0106

0,16

0,05
	10,6

1,6

1,0

	р.Каскелен

(Алматинская)
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,88 (2 кл.) чистая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы

Сульфаты

Фториды
	0,0072

0,0025

106

0,78
	7,2

2,5

1,0

1,0

	р.Баянкол

(Алматинская)
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,68 (2 кл.) чистая
	2,68 (4кл.)

загрязнённая
	Медь


	0,0132
	13,2

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	2,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,93 (4кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы

Железо общее
	0,0184

0,002

0,10
	18,4

2,0

1,0

	вдхр Куртинское (Алматинская)
	3,04 (4 кл.)

загрязнённая
	2,86

(4кл.)

загрязнённая
	3,86 (4кл.)

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Азот нитритный
Натрий
	0,0143

365

0,044

217
	14,3

3,6

2,2

1,8

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	2,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,15 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,62 (4кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0126

0,001
	12,6

1,0

	оз.Улькен Алматы

(Алматинская)
	1,07  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь

Фенолы
	0,19

0,0018

0,001
	1,9

1,8

1,0

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	1,88 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды


	0,0021

1,05
	2,1

1,4

	р.Есентай

(г.Алматы)
	1,64 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,42 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,73 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный
Медь

Фториды
	0,094

0,0028

0,78
	4,7

2,8

1,0

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	1,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,88 (2 кл.)

чистая


	0,78 (2 кл.)

чистая


	Медь

Фенолы


	0,0015

0,001
	1,5

1,0

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,24 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,72 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,76 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Медь

Фенолы

БПК5
Железо общее
	0,0035

0,002

3,73

0,17
	3,5

2,0

1,8

1,7

	р.Шу

(Жамбылская)
	2,28 (3кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,09 (4кл.)

загрязнённая

	3,10 (4кл.)

загрязнённая

	Железо общее

БПК5
Медь

Фенолы

Нефтепродукты
	0,94

5,65

0,002

0,002

0,05
	9,4

2,8

2,0

2,0

1,0

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,13 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,44 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Железо общее

Медь

Фториды

Нефтепродукты
	0,29

0,002

1,38

0,06
	2,9

2,0

1,8
1,2

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,57 (4кл.)

загрязнённая
	3,08 (4кл.)

загрязнённая

	3,02 (4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

Медь

Сульфаты
Фенолы
БПК5
	0,75

0,0032

294

0,002
3,5
	7,5

3,2

2,9

2,0
1,8

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	3,72 (4кл.)

загрязнённая
	3,71 (4кл.)

загрязнённая

	4,87 (5 кл.) грязная
	Сульфаты
Железо общее

Медь

Фенолы
БПК5
	1000

0,97

0,0042

0,003
3,2
	10,0
9,7

4,2

3,0
1,6

	р.Беркара

(Жамбылская)
	1,21 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,09 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,27(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0024

0,24
	2,4

2,4

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,29 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,85 (4кл.)

загрязнённая

	3,27 (4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты
Фенолы

Медь

БПК5
	0,57

552

0,003

0,0029

3,58
	5,7

5,5

3,0

2,9

1,7

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	4,42 (5 кл.) грязная
	6,90 (6 кл.) очень
грязная
	6,09 (6 кл.) очень
грязная
	БПК5
Сульфаты
Фенолы

Медь

Фториды
	22,1

800

0,002

0,0019

1,4
	22,1

8,0

2,0

1,9

1,8

	р.Келес

(ЮКО)
	1,61 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,55 (4кл.)

загрязнённая
	2,45 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы
Сульфаты

Медь 

Магний
	0,005

471

0,002

76,5
	5,0

4,7

2,0

1,9

	р.Бадам

(ЮКО)
	1,89 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,53 (4кл.)

загрязнённая
	2,26 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы
Сульфаты

Медь 

Магний
	0,007

255

0,002

40,1
	7,0

2,5

2,0

1,0

	р.Бугунь

(ЮКО)
	0,47 (2 кл)
чистая
	2,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,89 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы
Азот нитритный
Сульфаты
	0,005
0,063

134
	5,0
3,1

1,3

	р.Катта-Бугунь (ЮКО)
	0,37 (2 кл)
чистая
	0,63 (2 кл.)

чистая
	0,51 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	2,52 (4кл.)

загрязнённая
	3,17 (4кл.)

загрязнённая
	2,23  (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы Сульфаты

Медь

Азот нитритный
	0,005

365

0,002

0,032
	5,0

3,6

2,0

1,6

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	2,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,71 (4кл.)

загрязнённая
	3,24 (4кл.)

загрязнённая

	Фенолы

Азот нитритный

Сульфаты

Медь
	0,007

0,10

432

0,002
	7,0

5,0

4,3

2,0

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	2,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,80 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Медь

Железо общее
	308

104

0,002

0,19
	3,0

2,6

2,0

1,9


Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 23 случаях ВЗ на 9 водных объектах: р.Ульби - 5 случаев, р.Красноярка - 1 случай, р. Брекса - 1 случай (ВКО), р.Илек - 11 случай, р.Эмба -1 случай (Актюбинская), р.Аят - 1 случай (Костанайская), оз.Бийликоль -1 случай (Жамбылская), р. Ак-Булак - 1 случай, р. Сары-Булак - 1 случай (г. Астана) (таблица 3).

Таблица 3

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод 

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Эмба, Актюбинская, 1 км ниже села Сага
	1 ВЗ
	12.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Алга, 1 км  выше  шламовых прудов
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,26
	15,29

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,69
	11,38

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 1 км  выше города
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,43
	10,86

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	бор
	0,33
	19,41

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,32
	18,82

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	6,38
	12,76

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,33
	19,41

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	6,32
	12,64

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,32
	18,82

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	13.05.2010 
	БПК5
	22,1
	22,1

	р.Ульби, ВКО,

50 км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,152
	15,2

	р. Ульби, ВКО, в черте  г. Усть- Каменогорск, 1,45 км  выше устья  р. Ульба; у автодорожного  моста  (0,9)
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	2,09
	20,9

	
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,212
	21,2

	р. Ульби,  ВКО, в черте  г. Усть- Каменогорск, 1,45 км  выше устья  р. Ульба; у автодорожного  моста  (0,1)
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	1,97
	19,7

	р. Ульби, ВКО,  г. Усть- Каменогорск , 21 км выше города
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	2,84
	28,4

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	р. Брекса, ВКО
г. Риддер, 0,6 км выше устья
	1 ВЗ
	14.05.2010 
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	р.Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1 ВЗ
	03.05.2010
	Никель
	0,106
	10,6

	р.Сары-Булак, г. Астана,0,2 км выше до впадения в р. Есиль 
	1 ВЗ
	18.05.2010
	Азот  нитритный
	0,298
	14,9

	р.Ак-Булак, г. Астана, 1м под ж.д. мостом
	1 ВЗ
	12.05.2010
	Фториды
	9,44
	12,6

	Итого:
	23 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,06-0,25 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,2-1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1), в том числе: 

- на 4 ручных постах (№1 - ул. Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 - ул.Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат» уг. ул.Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№5 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №6 - ул. Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №7 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 4).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Астана
Таблица 4

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Астана
	5
	SO2 (Диоксид серы)
	 0,026
	 0,53
	0,04 
	 0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,068
	0,02
	0,65400
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,078
	1,9
	0,206
	2,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0002
	0,00
	0,0003
	0,00

	
	6
	SO2 (Диоксид серы)
	0,077
	1,54
	0,206
	0,41

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,090
	0,0
	0,359
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,086
	2,2
	0,185
	2,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0002
	0,003
	0,0004
	0,001

	
	7
	SO2 (Диоксид серы)
	0,104
	2,08
	0,157
	0,31

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,105
	0,03
	0,432
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,104
	2,60
	0,157
	1,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0002
	0,0
	0,0005
	0,00


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты наблюдений данных автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В мае 2010 года в г.Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,3. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 70%, диоксиду азота – 26 %, оксиду углероду и фтористому водороду – 2 % (рис.1.2).
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Астана, за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 9,8 ПДК, диоксида азота – 3,5 ПДК, фтористого водорода – 1,8 ПДК. 

В мае 2010 года в г.Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с апрелем 2010 года понизился, в сравнении с маем 2009 года, увеличился (рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Астана

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае  не зарегистрировано.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В г.Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.

[image: image9.jpg]



Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кокшетау
В мае 2010 года средняя концентрация по диоксиду серы составила 1 ПДК. Средние концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота не превышали ПДК.

Максимальные концентраций загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 5).

Таблица 5

Состояние атмосферного воздуха  г.Кокшетау в мае 2010 года
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Диоксид серы
	0,05
	1,005
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	0,01
	0,005
	1
	0,2
	-

	Диоксид азота
	0,002
	0,04
	0,01
	0,1
	-


В мае 2010 года в г.Кокшетау кратность ПДК максимальной концентрации загрязняющих веществ, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем  2009 года, не изменилась (таблица 6). 
Таблица 6

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Кокшетау
	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	май  2009 года
	апрель 2010 года
	май 2010 года

	Взвешенные вещества
	0,2
	0,0
	0

	Диоксид серы
	-
	0,2
	0,4

	Оксид углерода
	0,4
	0,2
	0,2

	Диоксид  азота 
	-
	0,6
	0,1


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. Наблюдались превышения ПДК по меди 4,0 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. Превышения ПДК отмечены по меди 4,0 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, фторидам 1,2 ПДК.

Между двумя реками существует канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала Нура-Есиль зафиксированы превышения по меди 5,0  ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, БПК5 1,0 ПДК.

В воде водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышение ПДК наблюдалось по меди до 1 ПДК.
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, протекающие на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения норм по фторидам – 9,02, меди – 4,0 ПДК, сульфатам – 6,14 ПДК, хлоридам– 2,3 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по сульфатам 5,6 ПДК, меди 5,0 ПДК, азоту нитритному 4,5 ПДК, БПК5 2,3 ПДК и магнию 2,2 ПДК. 

В реке Кеттибулак в районе кордон Золотой Бор концентрации меди составили 5,0 ПДК.

Одним из основных притоков реки Есиль является река Жабай. Река Жабай протекает через город Атбасар Акмолинской области. Превышение нормы наблюдалось по меди 4,0 ПДК и сульфатам 1,2 ПДК.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. На озере концентрации меди составили 4,0 ПДК, сульфатов 2,4 ПДК, магния 1,3 ПДК, нефтепродуктов 1,0 ПДК.

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (7,5 ПДК), меди (4,0 ПДК), хлоридам (6,9 ПДК), фторидам (1,1 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистому" водному объекту отнесен водохранилище Вячеславское; "умеренно-загрязненные" - реки Есиль, Нура, Жабай, Кеттыбулак, канал Нура-Есиль, озеро Копа; "загрязненные" - реки Ак-Булак, Сары-Булак и озеро Султанкельды (рис. 1.5; 1.6; 1.7). В сравнении с маем 2009 года качество воды рек Есиль, Сары-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское, озера Копа и канала Нура - Есиль значительно не изменилось, а в реках Кеттыбулак, Жабай, Ак-Булак и озера Султанкелды – ухудшилось. В сравнении с апрелем 2010 года качество воды рек Есиль, Жабай, Нура, Сары-Булак, водохранилища Вячеславское, канала Нура-Есиль и озера Копа значительно не изменилось, в реках Кеттыбулак, Ак-Булак, озере Султанкельды – ухудшилось (рис.1.5).
На территории Акмолинской области на реках Сары-Булак и Ак-Булак зарегистрированы по 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 7).

Таблица 7
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за май 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Сары-Булак, г. Астана,0,2 км выше до впадения в р. Есиль 
	1 ВЗ
	18.05.2010
	Азот  нитритный
	0,298
	14,9

	р.Ак-Булак, г. Астана, 1м под ж.д. мостом
	1 ВЗ
	12.05.2010
	Фториды
	9,44
	12,6
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов г.Астаны
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - г. Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 СКФМ «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода и озона (таблица 8).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,006
	 
	0,080
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,012
	0,2
	0,056
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,061
	0,02
	0,749
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,007
	0,2
	0,030
	0,4

	
	
	Озон
	0,003
	 
	0,012
	0,0

	
	
	Диоксид углерода
	0,001
	0,0
	0,002
	0,0

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,078
	 
	1,102
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,051
	1,0
	0,020
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,103
	0,03
	0,617
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,010
	0,2
	0,045
	0,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,015
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,029
	1,0
	0,029
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	 
	 
	 
	0,0

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,015
	 
	0,093
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,008
	0,2
	1,127
	2,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	1,028
	0,34
	5,231
	1,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,004
	0,1
	0,039
	0,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,0
	0,107
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	 
	0,0
	 
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	 
	 
	 
	0,0

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,009
	 
	0,034
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,005
	0,1
	0,032
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,566
	0,19
	4,139
	0,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,010
	0,3
	0,028
	0,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,0
	0,078
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	 
	0,0
	 
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	 
	 
	 
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества "загрязненная" (ИЗВ=1,21) (рис. 1.9, рис. 1.10). Превышение ПДК выявлено по меди (3,0 ПДК) и фторидам (2,8 ПДК).

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная» 4 класс, при ИЗВ – 2,76. Содержание фторидов составило 10,4 ПДК, меди - 2,0 ПДК, сульфатов 1,8 ПДК, магния 1,5 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как "умеренно-загрязненная" (2 класс, ИЗВ=2,19) (рис. 1.9, рис. 1.10). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 5,6 ПДК и меди 5,0 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «загрязненная» - 4 класс при ИЗВ – 3,87. Превышения ПДК выявлены по хлоридам 11,1 ПДК, фторидам 8,5 ПДК, сульфатам 6,7 ПДК, меди 3,0 ПДК (таблица 8).

По сравнению с маем 2009 года, качество воды озер Улкен Шабакты и Шортан значительно не изменилось, а в озере Бурабай ухудшилось. 

По сравнению с апрелем 2010 года, качество воды во всех водных объектах ухудшилось (таблица 9, рис. 1.9).
Таблица 9
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае 2010 года

превышающих ПДК

	
	май

2009 года
	апрель

 2010 года
	май

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	0,85 (2 кл)
чистая
	0,42 (2 кл.)

чистая

	1,21 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды


	0,003

2,10
	3,0

2,8

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,88 (4кл.)

загрязнённая
	0,66 (2 кл.)

чистая

	2,76 (4кл.)

загрязнённая
	Фториды Медь

Сульфаты

Магний
	7,85

0,002

184

60,4
	10,4

2,0

1,8

1,5

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,87 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,00 (2 кл.)

чистая
	2,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь


	4,21

0,005
	5,6

5,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	1,90 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,87 (4кл.)

загрязнённая
	Фториды

Сульфаты

Хлориды

Медь


	6,38

679

1113

0,003
	8,5

6,7

11,1

3,0
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6  Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Акмолинской области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - ул. Белинского,5; №5 – ул.Ломоносова,7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актобе

В мае 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 71 % и диоксиду азоту – 13 % (рис.2.2).
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Рис.2.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  г.Актобе за май  2010 года

В мае  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Актобе, в сравнении с апрелем 2010 года не изменился, в сравнении маем 2009 года понизился (рис.2.3).
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Рис.2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актобе

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек, Орь, Эмба (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и, по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 15,4 ПДК, аммонию солевому 12,2 ПДК, азоту нитритному 3,4 ПДК, сульфатам 1,8 ПДК, БПК5 1,6 ПДК. Содержание растворенного кислорода небольшое - 7,38 мг/дм3.

Река Орь – левый приток Урала. Превышения ПДК отмечены по аммонию солевому 11,9 ПДК, БПК5 3,1 ПДК.
Река Эмба является одной из крупнейших рек в области. Превышения нормы зафиксированы по аммонию солевому -11,3 ПДК, БПК5 -3,0 ПДК, сульфатам – 2,5 ПДК, магнию – 1,4 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "загрязненным" отнесены - реки Орь, Эмба; "грязным" – река Илек (рис. 2.5).

По сравнению с маем 2009 года, качество воды рек Илек, Орь, Эмба ухудшилось, а в сравнении с апрелем 2010 года реках Илек, Орь, Эмба - существенно не изменилось (рис 2.4).

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 11 случаев высокого загрязнения, по реке Эмба – 1 случая ВЗ (таблица 10).

[image: image20.png]MpA3HaA, 5 knace

3arpAsHeHHan, 4knacc

YiepeHHo
3arpAsHeHHanA, 3 Knace

l Yucran, 2 Knacc

Mmaii 2009+,

anpens 20107

maii 2010r.

Hp.Wnex
M p.Ops
Wp.3mba





Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 

Таблица 10
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек и Эмба

за май 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Эмба, Актюбинская, 1 км ниже села Сага
	1 ВЗ
	12.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Алга, 1 км  выше  шламовых прудов
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,26
	15,29

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,69
	11,38

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 1 км  выше города
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,43
	10,86

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	бор
	0,33
	19,41

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	5,65
	11,30

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,32
	18,82

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	6,38
	12,76

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,33
	19,41

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	07.05.2010
	Аммоний солевой
	6,32
	12,64

	
	1 ВЗ
	11.05.2010
	Бор
	0,32
	18,82

	Итого:
	12 ВЗ
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,25 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.0), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол ул.Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - ул. Маречека угол ул.Б.Момышулы; №26 - м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция, район аэропорта; №30 - ул. Р.Зорге,14; №31 - мкр. Жулдыз 20; №28 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 11); 
- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект им. Абая, ДГП «Институт горного дела» им.Кунаева Д.А.»; № 2 - ул. Тимирязева 74, КазНу им. Аль-Фараби; №3 - ул. Жандосова, 55, КазЭУ им. Т. Рыскулова; № 4 - м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26; № 5 - ул. Сатпаева, 22 КазНТУ им. К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (таблица 12). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида. 
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Рис. 3.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Алматы

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Алматы
	27
	Диоксид серы
	0,011
	0,2
	0,37
	0,7

	
	
	Оксид углерода
	0,173
	0,1
	1,86
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,022
	0,5
	0,16
	1,9

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,1
	0,60
	1,5

	
	28
	Диоксид серы
	0,060
	1,2
	0,45
	0,9

	
	
	Оксид углерода
	0,443
	0,1
	2,38
	0,5

	
	
	Диоксид азота
	0,025
	0,6
	0,14
	1,7

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,1
	0,10
	0,3

	
	29
	Диоксид серы
	0,020
	0,4
	0,15
	0,3

	
	
	Оксид углерода
	1,220
	0,4
	8,15
	1,6

	
	
	Диоксид азота
	0,043
	1,1
	0,17
	2,0

	
	
	Оксид азота
	0,010
	0,2
	0,25
	0,6

	
	30
	Диоксид серы
	0,098
	2,0
	0,26
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,243
	0,1
	1,22
	0,2

	
	
	Диоксид азота
	0,047
	1,2
	0,11
	1,3

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,1
	0,03
	0,1

	
	31
	Диоксид серы
	0,015
	0,3
	0,22
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	0,241
	0,1
	1,64
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,023
	0,6
	0,17
	2,0

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,0
	0,13
	0,3


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	5,0
	1

	
	2
	Оксид углерода
	0,1
	0,03
	2,3
	0,5

	
	3
	Оксид углерода
	0,2
	0,06
	4,0
	0,8

	
	4
	Оксид углерода
	0,2
	0,06
	2,7
	0,5

	
	5
	Оксид углерода
	0,1
	0,03
	3,2
	0,6

	
	6
	Оксид углерода
	0,0
	0
	1,9
	0,4


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;
В мае 2010 года в г. Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 9,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 50 %, диоксиду азота – 29 %, взвешенным веществам – 13% (рис.3.1).
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Рис.3.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Алматы за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота 2,6 ПДК, взвешенных веществ – 1,8 ПДК, оксиду углерода – 1,4 ПДК. 

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Алматы, в сравнении с апрелем  2010 года, не изменился, в сравнении с маем 2009 года - понизился (рис.3.2).
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Рис.3.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Алматы

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 13).

Таблица 13 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Алматы в мае 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,006

	
	Свинец
	0,061
	0,204

	
	Мышьяк
	0,002
	0,001

	
	Хром
	0,024
	0,016

	
	Медь
	0,127
	0,063


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по г.Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул. Гагарина, 216, Джабаева) (Рис.3.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.3 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Талдыкорган

В мае  2010 года максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ и оксид углерода не превышала допустимую норму (таблица 14).

Таблица 14
Состояние  атмосферного воздуха  г.Талдыкорган в мае  2010 года
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,09
	0,62
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	0,21
	0,07
	2
	0,4
	-


В мае 2010 года в г.Талдыкорган кратность максимальной концентрации взвещенных веществ в сравнении с апрелем 2010 года понизился, в сравнении с маем 2009 года не изменился, максимальные концентрации оксида углерода в сравнении с маем 2009 года и апрелем 2010 года, не изменился (таблица 15). 
Таблица 15
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Талдыкорган

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	май 2009 года
	апрель 2010 года
	май  2010 года

	Взвешенныевещества
	0,4
	1,2
	0,4

	Оксид углерода
	0,4
	0,6
	0,4


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 17 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, озера Улькен Алматы) (рис.3.6).

Река Иле берёт свое начало в горах Тянь-Шань на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены повышения содержания меди 15,9 ПДК, фенолов 2,0 ПДК. 

Реки Коргас и Текес также являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Основными загрязняющими веществами поверхностных вод реки Коргас являются медь (15,7 ПДК) и фенолы(1,0 ПДК). В реке Текес превышения ПДК отмечены по меди 22,6 ПДК, железу общему 5,3 ПДК.

Река Иле образует созданное искусственно водохранилище Капшагай, в поверхностных водах которого концентрации меди составили 18,4 ПДК, фенолов 2,0 ПДК.

Качество воды на всем протяжении реки Улькен Алматы формируется, в основном, под влиянием поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком. По данным наблюдений содержания меди и фенолов составили 1,0 - 1,5 ПДК (на территории г. Алматы).

В реке Киши Алматы превышения норм наблюдались по меди 2,19 ПДК и фторидам 1,4 ПДК.

В верховьях реки Есентай (на территории г. Алматы) прослеживаются следующие концентрации загрязняющих веществ: азот нитритный – 4,7 ПДК, медь – 2,8 ПДК, фториды -1,0 ПДК.

В реке Шилик концентрации меди достигали 10,1 ПДК, железа общего 1,4 ПДК.

В реке Шарын превышения норм отмечены по меди до 18,2 ПДК, железу общему 1,5 ПДК, фенолам 1,0 ПДК.

К характерным загрязняющим веществам воды реки Турген относились  медь (9,3 ПДК), азот нитритный (1,9 ПДК), железо общее (1,7 ПДК), фенолы (1,00 ПДК).

В воде реки Каркара отмечены превышения ПДК по меди (9,8 ПДК), фенолам (2,0 ПДК), железу общему (1,8 ПДК).

В реке Есик превышения ПДК зафиксированы по меди до 10,6 ПДК, железу общему 1,6 ПДК, нефтепродуктам (1,0 ПДК).

В воде реки Каскелен наблюдались превышения ПДК по меди 7,0 ПДК, фенолам 2,5 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК, фторидам 1,0 ПДК.

В реке Баянкол отмечено незначительное превышение концентрации меди до 13,2 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются медь (14,3 ПДК), азот нитритный (2,2 ПДК), сульфаты (3,7 ПДК), натрий (1,8 ПДК).

В воде водохранилища Бартогай зафиксирована концентрация меди на уровне 12,6 ПДК.

Содержания железа общего, меди, фенолов в воде озера Улкен Алматы превышали норму в пределах 1,0-1,9 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистым" отнесены река Улькен Алматы; "умеренно-загрязненные" - реки Шилик, Каскелен, Есентай, Киши Алматы; "загрязненные" - реки Иле, Шарын, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Баянкол, озеро Улкен Алматы, водохранилища Куртинское,  Капшагай и Бартогай; "грязная" – река Текес (рис. 3.4, 3.5, 3.6).

По сравнению с маем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Шилик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, водохранилище Куртинское и озере Улкен Алматы не изменился, в реке Иле, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Баянкол, водохранилищах Капшагай и Бартогай - возрос, а в реке Улкен Алматы - снизился.

В сравнении с апрелем 2010 года качество поверхностных вод в реках Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы и водохранилище Куртинское существенно не изменилось, в реках Шилик – улучшилось, в реках Иле, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, водохранилищах Капшагай и Бартогай - ухудшилось (рис. 3.4).
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Рис 3.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области
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Рис. 3.5 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод Алматинскойобласти
3.4 Качество поверхностных вод бассейна оз.Балкаш по результатам экспедиционных наблюдений за май 2010 года
В мае 2010 года в низовье реки Иле пробы отбирались в 8 контрольных точках. По длине реки качество воды характеризуется как «умеренно загрязненное» (ИЗВ=1,23-1,91, 3 класс). Во всех точках превышения ПДК отмечаются по содержанию меди в пределах 2,8-5,7 ПДК.

В районах Тасмурунского канала, урочища Тамгалытас, Баканасский канал, мост Кунаева, п.Баканас и притока Ир превышение нормы наблюдались по фенолам в пределах 2,0-3,0 ПДК, а также в Тасмурунском канале также по марганцу.

В районах аула Жидели и Баканасский канал концентрация сульфатов и свинца составила до 3,7 ПДК.

В районе п. Акколь превышения ПДК наблюдались по фторидам, а в урочище Тамгалытас по свинцу (таблица 16).

Таблица 16

Состояние качества поверхностных вод бассейна оз. Балкаш

по экспедиционным данным

	Точки

отбора
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды за май

2009 года
	Ингредиенты и показатели

качества воды
	Средняя  концен-трация,  мг/дм3
	Кратность превы-

шения

ПДК

	Тасмурунский канал
	1,36 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фенолы

Марганец
	0,0028

0,002

0,012
	2,8

2,0

1,2


	ур. Тамгалытас
	1,51 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Фенолы

Медь

Свинец
	0,003

0,0028

0,11
	3,0

2,8

1,1

	Баканасский канал
	1,53 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фенолы

Сульфаты

Свинец
	0,0038

0,002

106

0,11
	3,8

2,0

1,1

1,1

	Мост им. Кунаева
	1,86 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фенолы
	0,0051

0,003
	5,1

3,0

	п. Баканас
	1,91 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фенолы
	0,0057

0,003
	5,7

3,0

	п. Акколь
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фториды
	0,0032

0,85
	3,2

1,1

	пр. Ир
	1,36 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь

Фенолы
	0,003

0,002
	3,0

2,0

	аул Жидели
	1,63 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Свинец

Медь

Сульфаты
	0,37

0,0032

106
	3,7

3,2

1,1


3.5 Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна оз.Балкаш за май 2010 года

Отбор проб донных отложений произведен в низовье реки  Иле пробы отбирались в 8 контрольных точках. В пробах донных отложений анализированы содержания ионов тяжелых металлов (кадмий, свинец, медь, хром, никель, мышьяк, марганец) (таблица 17).

Таблица 17
Результаты анализа донных отложений бассейна поверхностных вод бассейна оз. Балкаш за май 2010 года

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	Cu
	Cr
	Ni
	As
	Mn

	1
	р. Иле – п. Баканас
	0,001
	4,4
	4,8
	8,6
	5,6
	750
	0,001

	2
	р. Иле – Баканасский канал
	0,001
	4,02
	4,2
	6,4
	3,8
	718,4
	0,001

	3
	р. Иле – ур. Тамгалытас
	0,001
	5,5
	4,9
	5,1
	1,7
	745,2
	0,001

	4
	р. Иле – Тасмурунский канал
	0,001
	5,5
	6,02
	8,5
	5,6
	753,2
	0,001

	5
	р. Иле – мост им.Конаева
	0,08
	5,4
	7,86
	10,15
	4,5
	711,3
	0,08

	6
	р. Иле – аул Жидели
	0,045
	8,6
	10,5
	9,8
	6,3
	746,5
	0,045

	7
	р. Иле – пр. Ир
	0,035
	4,5
	5,97
	8,3
	5,97
	639,2
	0,035

	8
	р. Иле – п.Акколь
	0,015
	5,2
	6,87
	8,8
	5,4
	672,3
	0,015


3.6  Состояние загрязнения почвы бассейна оз.Балкаш 
тяжёлыми металлами за май 2010 года

Отбор проб почв произведен на берегах р. Иле по 8 контрольным точкам. Результаты исследования показали, в почвенном покрове низовья бассейна реки Иле отмечаются загрязнения никелем в пределах 2,7-3,8 ПДК и мышьяком – 3,2-5,8 ПДК (таблица 18).
Таблица 18
Характеристика загрязнения почв тяжёлыми металлами

	Место отбора
	Примеси
	Весна

	
	
	Q, мг/кг
	Q, ПДК

	р. Иле – ур. Тамгалытас
	Кадмий
	0,006
	0,01

	
	Свинец
	8,8
	0,28

	
	Медь
	9,13
	0,28

	
	Никель
	13,65
	3,4

	
	Мышьяк
	11,5
	5,8

	
	Марганец
	754,6
	0,50

	р. Иле – Тасмурунский канал
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	6,7
	0,21

	
	Медь
	9,5
	0,29

	
	Никель
	12,5
	3,1

	
	Мышьяк
	10,3
	5,2

	
	Марганец
	762,3
	0,51

	р. Иле – п. Баканас
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	6,1
	0,19

	
	Медь
	6,5
	0,20

	
	Никель
	11,7
	2,9

	
	Мышьяк
	8,9
	4,5

	
	Марганец
	755,4
	0,50

	р. Иле – Баканасский канал
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	5,9
	0,18

	
	Медь
	7,5
	0,23

	
	Никель
	11,1
	2,8

	
	Мышьяк
	7,65
	3,8

	
	Марганец
	738,1
	0,49

	р. Иле – п. Акколь
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	Свинец
	6,8
	0,21

	
	Медь
	8,13
	0,25

	
	Никель
	11,01
	2,8

	
	Мышьяк
	6,3
	3,2

	
	Марганец
	710,5
	0,47

	р. Иле – аул Жидели
	Кадмий
	0,045
	0,09

	
	Свинец
	8,6
	0,27

	
	Медь
	11,25
	0,34

	
	Никель
	14,96
	3,7

	
	Мышьяк
	10,87
	5,4

	
	Марганец
	764,7
	0,51

	р. Иле – пр. Ир
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	7,4
	0,23

	
	Медь
	9,42
	0,29

	
	Никель
	13,7
	3,4

	
	Мышьяк
	7,3
	3,7

	
	Марганец
	685,4
	0,46

	р. Иле – мост Конаева
	Кадмий
	0,087
	0,17

	
	Свинец
	9,1
	0,28

	
	Медь
	10,9
	0,33

	
	Никель
	15,3
	3,8

	
	Мышьяк
	9,8
	4,9

	
	Марганец
	701,8
	0,47


Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг

*Q, ПДК концентрация металлов, кратная ПДК
3.7 Характеристика состояния поверхностных и сточных вод накопителя сточных вод Сорбулак за май 2010 года

Наблюдения за загрязнением сточных вод проводились на 4-х объектах (ПСК водохранилище, точка №10; ПСК вододелитель, точка 3; накопитель Сорбулак, плотина №1; накопитель Сорбулак, плотина №2). Основными критериями качества сточных вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) орошения (Приложение 10). По результатам сточных вод ПДК суммы ионов в точке «Плотина №1», «Плотина №2» составляет 1,4 ПДК. В точке «Плотина №1» ПДК сульфатов составляет 1,1. По остальным показателям превышение не обнаружено.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводились на 3-х водных объектах (реки Иле-ниже сброса сточных вод, 37 км., р. Курты – у входа Куртинского водохранилище., р. Курты у выхода Куртинского водохранилища). Во всех пунктах контроля превышение наблюдались по меди в пределах 15,7-25,1 ПДК, сульфатам – 1,1-5,2 ПДК. В реке Курты перед впаданием в водохранилище Куртинское и реки Иле - ниже впадения канала в реки Иле, концентрация железа общего составила до 1,8 ПДК.
В реке Курты перед впадением в Куртинское водохранилище и у выхода из Куртинского водохранилище концентрация натрия находилось в пределах 2,0-2,6 ПДК. В реке Курты у выхода из Куртинского водохранилище и реке Иле ниже впадения канала в реки Иле концентрация фенола достигало до 3,0 ПДК. Остальные определяемые ингредиенты не превышали допустимую норму (таблица 19).

Таблица 19
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям за май 2010 года

	Наименование водного объекта и пункта контроля
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Курты перед впадением в Куртинское вдхр.
	5,64 (5 кл.)

грязная
	Медь
	0,025
	25,1

	
	
	Сульфаты
	365
	3,7

	
	
	Натрий
	245
	2,0

	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	р.Курты -у выхода из Куртинского вдхр.
	5,68 (5 кл.)

грязная
	Медь
	0,0230
	23,0

	
	
	Сульфаты
	519
	5,2

	
	
	Натрий
	311
	2,6

	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р.Иле -ниже впадения канала в р.Иле 
	3,77 (4 кл.)

загрязненная
	Медь
	0,0157
	15,7

	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	Сульфаты
	106
	1,1


3.8 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.0), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 - пр.Сатпаева, ул.Владимирская); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 20).
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Рис.4.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Атырау

Таблица 20
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная * *

Концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,013
	 
	0,560
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,015
	0,3
	0,056
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,090
	0,0
	25,072
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,039
	1,0
	0,320
	3,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,007
	0,1
	0,537
	1,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,023
	0,8
	0,500
	3,1

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,019
	0,5
	0,047
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	619,9
	 
	827,1
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В мае  2010 года в г.Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 5,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 54%, диоксиду азота - 31% (рис. 4.1).
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Рис.4.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Атырау за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,4 ПДК, диоксида азота превышала 1,4 ПДК. 

В мае  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Атырау, в сравнении с апрелем 2010 года не изменился, с маем  2009 года понизился (рис.4.2).
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Рис.4.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Атырау

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.
4.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области за май 2010 года

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

По данным наблюдений на месторождениях Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл максимальные концентрации всех определяемых примесей находились в пределах нормы (таблица 21).
Таблица 21
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях

Атырауской области за май 2010 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация,


	
	
	мг/м3
	Кратность

превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,3
	0,6

	
	Диоксид серы
	0,070
	0,14

	
	Оксид углерода
	0,51
	0,10

	
	Диоксид азота
	0,070
	0,82

	
	Аммиак
	0,02
	0,10

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,67
	0,13

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,50

	Доссор
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,67
	0,13

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,50

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,01

	
	Оксид углерода
	1,12
	0,22

	
	Диоксид азота
	0,05
	0,59

	
	Аммиак
	0,02
	0,10

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,05
	0,21

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,02
	0,10

	
	Сероводород
	0,003
	0,38


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка).

Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения. Поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где, по данным наблюдений, превышения допустимых норм наблюдались по сульфатам, меди, марганцу в пределах 1,0 ПДК.

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые втекают в Каспийское море. В  рукаве Кигач и протоке Шароновка отмечены превышения меди на уровне 1,0 ПДК.

Поверхностные воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуются как "чистые" (рис. 4.4). 
По сравнению с маем 2009 года и апрелем 2010 года качество воды рек Урал, рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось (рис.4.3).
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Рис 4.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
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Рис. 4.4 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Атырауской области за май 2010 года

На территории Атырауской области наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов. Опрелелялись: прозрачность, соленость, цветность, температура, взвешенные вещества, водородный показатель, растворенный кислород, % нас. кислород, удельная электропроводность, магний, хлориды, сульфаты, жесткость, минерализация, гидрокарбонаты, кальций, БПК5, аммоний солевой, азот нитритный, азот нитратный, сумма азота, железо общее, железо(2+), медь, хром общий, хром(6+), хром(3+), летучие фенолы, цинк, бор, марганец, кремний, фтор, фосфаты.

Содержание гидрохимических показателей сравнилось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 6).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества поверхностных вод (Приложение 3).

Прибрежные станции. Наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях морского судоходного канала (2 точки),  в районе Тенгизского месторождения (5 точек) и взморья реки Урал (5 точек).

Морской судоходный канал. На прибрежных станциях судоходного канала концентрации взвешенных веществ находились в пределах 30-32 мг/л, величина рН–7,9-8,0 (слабощелочная), жесткость – 8,3-8,5 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,5-9,9 мг/л (норма 6 мг/л). Качество морской воды оценивается как "чистое" (ИЗВ=0,84, 2 класс). Превышения ПДК не наблюдалось. 

Тенгизское месторождение. На прибрежных станциях месторождения концентрации взвешенных веществ находились в пределах 27-31 мг/л, величина рН–7,1-8,0 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 8,2-8,8 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,8-11,2 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,30, 3 класс). Превышение нормы отмечено по хрому(6+) 2,7 ПДК, остальные определяемые примеси не превышали допустимые нормы.

Взморье реки Урал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 23-29 мг/л, величина рН–7,5-7,9 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 9,1-9,3 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,8-11,3 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "умеренно загрязненные " (ИЗВ=1,45, 3 класс). Превышение ПДК наблюдалось по хрому(6+) 3,0 ПДК.

Станции вековых разрезов. Наблюдения за качеством морских вод проводились на станциях векового разреза острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек) и на дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек).

В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы концентрации взвешенных веществ находились в пределах 20-24 мг/л, величина рН–7,6-8,0 (слабощелочная), жесткость – 9,1-9,4 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 11,3-11,9 мг/л (норма 6 мг/л). Качество морской воды оценивается как "умеренно загрязненные " (ИЗВ=1,11, 3 класс). Превышение ПДК наблюдалось по хрому(6+) 1,6 ПДК.

По сравнению с маем 2009 года качество морских вод на прибрежной станции морской судолходный канал существенно не изменилось, в прибрежных станциях взморье р.Урал, Тенгизского месторождения, в разрезах острава Шалыги-Кулалы и допольнительном разрезе «А» и «В» - улучшилось.

В дополнительном разрезе «А» и «В» концентрации взвешенных веществ находились в пределах 17-21 мг/л, величина рН–7,0-7,6 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 9,2-9,6 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,6-10,8 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "умеренно загрязненные " (ИЗВ=1,16, 3 класс). Превышение ПДК наблюдалось по хрому(6+) 2,3 ПДК (таблица 22).

Таблица 22
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Атырауской области

	Наименование станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Среднее содержание загрязняющих

веществ превышающих ПДК

за май 2010 года

	
	май 2009 года
	май

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Прибрежные станции

	Морской судоходный канал
	0,61 (2 кл.)
чистая
	0,84 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	Взморье р.Урал
	0,50 (2 кл.)
чистая
	1,45 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Хром (6+)
	0,06
	3,0

	Тенгизское

месторождение
	0,61 (2 кл.)

чистая
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Хром (6+)
	0,054
	2,7

	Вековые разрезы

	Острова залива Шалыги-Кулалы
	0,58 (2 кл.)

чистая
	1,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Хром (6+)
	0,03
	1,6

	Допольнительные разрезы «А» и «В»
	-
	1,16 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Хром (6+)
	0,046
	2,3


4.5 Состояние донных отложений моря на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов на территории Атырауской области за весенний период 2010 года

Отбор проб донных отложений проводился в мае 2010 года на прибрежных станциях морского судоходного канала р.Урал (2 станции), в районе Тенгизского месторождения (5 станции), взморья р.Урал (5 станции) и на станциях векового разреза Шалыги-Кулалы (7 станции), Допольнительных разрезах А и В (9 станции). Анализировалось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, хром (6+), кадмий, никель, марганец, свинец и цинк).

Морской судоходный канал р. Урал.  В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 435-488 мг/кг, меди 0,5 мг/кг, хрома (6+) - 0,2-0,5 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 3,1-3,5 мг/кг, марганца – 6,0-6,1 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 4,0 мг/кг.

Тенгизское месторождение. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 320-345 мг/кг, меди 0,6-1,0 мг/кг, хрома (6+) - 0,2-1,2 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 3,5-4,9 мг/кг, марганца – 5,3-6,5 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 3,9-4,1 мг/кг.

Взморье р.Урал. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 340-563 мг/кг, меди 0,9-1,8 мг/кг, хрома (6+) - 0,1-1,2 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 2,4-5,9 мг/кг, марганца – 5,2-6,4 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 4,3-4,9 мг/кг.

Станция вековых разрезов Шалыги-Кулалы. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 325-523 мг/кг, меди 1,4-2,9 мг/кг, хрома (6+) - 0,3-1,2 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 5,1-8,6 мг/кг, марганца – 5,9-9,7 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 3,3-5,4 мг/кг.

Допольнительные разрезы А и В. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 325-620 мг/кг, меди 1,9-2,2 мг/кг, хрома (6+) - 0,9-1,2 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никелья 6,0-7,9 мг/кг, марганца – 5,1-6,7 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 4,9-6,0 мг/кг.

4.6 Состояние загрязнения почвы на месторождениях Атырауской области за весенний период 2010 года

Наблюдения за состоянием почв проводились по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 7).
На месторождение Забурунье возле скважины №9-1 (1 точка) содержание цинка составило 1,1 ПДК, в остальных точках определяемые примеси в пределах нормы. На месторождениях Жанбай, Доссор, Косшагыл и Макат концентрации определяемых примесей не превышают допустимую норму (таблица 23).

Таблица 23
Характеристика загрязнения почв металлами на месторождениях

Атырауской области за весенний период 2010 года

	Месторождение
	Место отбора
	Примеси
	Q, мг/кг
	Q, ПДК

	Жанбай
	1- возле Буровой ПНБК 1-я Нац буровая комп. Пр-воРоссия
	Кадмий
	0,17
	0,34

	
	
	Свинец
	2,10
	0,07

	
	
	Медь
	2,14
	0,06

	
	
	Хром
	3,34
	0,56

	
	
	Цинк
	11,40
	0,50

	
	
	Нефтепродукты
	1,12
	 

	
	2 – возле нефтяного насоса С-30
	Кадмий
	0,12
	0,24

	
	
	Свинец
	6,01
	0,19

	
	
	Медь
	2,45
	0,07

	
	
	Хром
	3,12
	0,52

	
	
	Цинк
	11,10
	0,48

	
	
	Нефтепродукты
	1,42
	 

	
	3 – возле дороги
	Кадмий
	0,11
	0,22

	
	
	Свинец
	6,44
	0,20

	
	
	Медь
	3,21
	0,10

	
	
	Хром
	2,02
	0,34

	
	
	Цинк
	14,21
	0,62

	
	
	Нефтепродукты
	0,008
	 

	
	4 – 1 км от населенного пункта
	Кадмий
	0,17
	0,34

	
	
	Свинец
	3,00
	0,09

	
	
	Медь
	1,17
	0,04

	
	
	Хром
	1,40
	0,23

	
	
	Цинк
	5,10
	0,22

	
	
	Нефтепродукты
	1,00
	 

	
	5 – возле старой скважины
	Кадмий
	0,17
	0,34

	
	
	Свинец
	3,17
	0,10

	
	
	Медь
	1,46
	0,04

	
	
	Хром
	1,02
	0,17

	
	
	Цинк
	11,03
	0,48

	
	
	Нефтепродукты
	0,004
	 

	Забурунье
	1 – возле скважины № 9-1
	Кадмий
	0,15
	0,30

	
	
	Свинец
	5,21
	0,16

	
	
	Медь
	4,10
	0,12

	
	
	Хром
	2,40
	0,40

	
	
	Цинк
	25,10
	1,09

	
	
	Нефтепродукты
	2,00
	 

	
	2 – возле скважины №111
	Кадмий
	0,08
	0,16

	
	
	Свинец
	2,15
	0,07

	
	
	Медь
	1,17
	0,04

	
	
	Хром
	2,07
	0,35

	
	
	Цинк
	8,00
	0,35

	
	
	Нефтепродукты
	1,50
	 

	
	3 – 1 км от пос.Шатай
	Кадмий
	0,05
	0,10

	
	
	Свинец
	2,57
	0,08

	
	
	Медь
	2,18
	0,07

	
	
	Хром
	1,08
	0,18

	
	
	Цинк
	10,17
	0,44

	
	
	Нефтепродукты
	1,73
	 

	
	4 – возле скважины № 9
	Кадмий
	0,17
	0,34

	
	
	Свинец
	3,54
	0,11

	
	
	Медь
	2,05
	0,06

	
	
	Хром
	2,87
	0,48

	
	
	Цинк
	12,16
	0,53

	
	
	Нефтепродукты
	2,55
	 

	
	5 – 500м от дороги
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	3,25
	0,10

	
	
	Медь
	1,05
	0,03

	
	
	Хром
	3,14
	0,52

	
	
	Цинк
	11,30
	0,49

	
	
	Нефтепродукты
	2,20
	 

	Доссор
	1 – 500 м от нефтезаправки
	Кадмий
	0,11
	0,22

	
	
	Свинец
	4,80
	0,15

	
	
	Медь
	3,00
	0,09

	
	
	Хром 
	1,42
	0,24

	
	
	Цинк
	14,72
	0,64

	
	
	Нефтепродукты
	1,60
	 

	
	2 – 250 м от дороги, въезд в поселок Доссор
	Кадмий
	0,09
	0,18

	
	
	Свинец
	4,14
	0,13

	
	
	Медь
	1,70
	0,05

	
	
	Хром
	3,12
	0,52

	
	
	Цинк
	11,70
	0,51

	
	
	Нефтепродукты
	2,80
	 

	
	3 – на выезде из Доссора, возле трассы Доссор-Макат
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	3,09
	0,10

	
	
	Медь
	2,20
	0,07

	
	
	Хром 
	3,02
	0,50

	
	
	Цинк
	10,12
	0,44

	
	
	Нефтепродукты
	2,00
	 

	
	4 – в районе железной дороги и ТЭЦ
	Кадмий
	0,11
	0,22

	
	
	Свинец
	3,34
	0,10

	
	
	Медь
	2,04
	0,06

	
	
	Хром
	2,14
	0,36

	
	
	Цинк
	14,11
	0,61

	
	
	Нефтепродукты
	3,00
	 

	
	5 - парк Мунайшы
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	
	Свинец
	3,14
	0,10

	
	
	Медь
	1,17
	0,04

	
	
	Хром
	2,22
	0,37

	
	
	Цинк
	4,50
	0,20

	
	
	Нефтепродукты
	4,20
	 

	Макат
	1 – 1 км от резервуара возле заправочной станции
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	5,14
	0,16

	
	
	Медь
	3,20
	0,10

	
	
	Хром
	3,12
	0,52

	
	
	Цинк
	12,10
	0,53

	
	
	Нефтепродукты
	3,07
	 

	
	2 - в районе электростанции
	Кадмий
	0,12
	0,24

	
	
	Свинец
	2,69
	0,08

	
	
	Медь
	2,52
	0,08

	
	
	Хром
	2,75
	0,46

	
	
	Цинк
	11,05
	0,48

	
	
	Нефтепродукты
	4,08
	 

	
	3 - возле дэпо ж/д
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	3,12
	0,10

	
	
	Медь
	1,20
	0,04

	
	
	Хром
	2,29
	0,38

	
	
	Цинк
	10,08
	0,44

	
	
	Нефтепродукты
	3,60
	 

	
	4 - 500 м от дороги возле резервуара
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	5,15
	0,16

	
	
	Медь
	3,25
	0,10

	
	
	Хром
	2,17
	0,36

	
	
	Цинк
	18,00
	0,78

	
	
	Нефтепродуктыыы
	1,10
	 

	
	5 – возле завода КазТрансГаз
	Кадмий
	0,15
	0,30

	
	
	Свинец
	5,03
	0,16

	
	
	Медь
	4,20
	0,13

	
	
	Хром
	2,40
	0,40

	
	
	Цинк
	12,40
	0,54

	
	
	Нефтепродукты
	2,20
	 

	Косшагыл
	1 – возле скважины № 212
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	
	Свинец
	4,02
	0,13

	
	
	Медь
	1,42
	0,04

	
	
	Хром 
	1,08
	0,18

	
	
	Цинк
	5,51
	0,24

	
	
	Нефтепродукты
	0,002
	 

	
	2 – возле скважины №2005
	Кадмий
	0,05
	0,10

	
	
	Свинец
	1,08
	0,03

	
	
	Медь
	0,08
	0,00

	
	
	Хром
	0,67
	0,11

	
	
	Цинк
	3,14
	0,14

	
	
	Нефтепродукты
	0,003
	 

	
	3 – 500 м до населенного пункта
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	
	Свинец
	3,84
	0,12

	
	
	Медь
	0,48
	0,01

	
	
	Хром
	1,26
	0,21

	
	
	Цинк
	5,16
	0,22

	
	
	Нефтепродукты
	0,002
	 

	
	4 – 500 м от KazTransoil
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	
	Свинец
	18,50
	0,58

	
	
	Медь
	0,20
	0,01

	
	
	Хром
	0,58
	0,10

	
	
	Цинк
	3,81
	0,17

	
	
	Нефтепродукы
	0,001
	 

	
	5 – 500 м от добывающих скважин
	Кадмий
	0,05
	0,10

	
	
	Свинец
	1,50
	0,05

	
	
	Медь
	0,55
	0,02

	
	
	Хром
	0,17
	0,03

	
	
	Цинк
	2,10
	0,09

	
	
	Нефтепродукты
	0,002
	 


*Q, мг/кг - концентрация примеси, в мг/кг

*Q, ПДК - концентрация примеси, кратная ПДК

4.7 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (ст.Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Усть-Каменогорск
В мае 2010 года в г.Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 34 %, диоксиду азота – 28 %, диоксиду серы и фенолу  – 15 % (рис.5.1).
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Рис.5.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Усть-Каменогорск за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ- 4 ПДК фенола – 2,6 ПДК,  диоксида азота составила - 2,5  ПДК, фтористого водород – 1,4 ПДК, диоксида серы – 1,2 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем  2009 года - понизился (рис.5.2).
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Рис.5.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Усть-Каменогорск

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Риддере велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.3).
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Рис. 5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Риддер

В мае 2010 года в г.Риддере индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,1. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 29%, диоксиду серы – 22%, фенолу – 20% , взвешенным веществам – 16%, формальдегиду – 13% (рис.5.4).


[image: image41.emf]16%

22%

29%

20%

13%

Взвешенные вещества

Диоксид серы

Диоксид азота

Фенол

Формальдегид


Рис.5.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Риддер за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0 ПДК, фенола составила 1 ПДК. 

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Риддер, в сравнении с апрелем  2010 года не изменился, в сравнении с маем 2009 года, увеличился (рис.5.5).
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Рис.5.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Риддер

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

5.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.6).
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Рис.5.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Семей

В мае 2010 года в г. Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 4,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 39 %, диоксиду азота – 29%  и взвешенным веществам – 16 % (рис.5.7).
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Рис.5.7 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Семей за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 1,8 ПДК и диоксида азота – 1,2 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Семей, в сравнении с апрелем  2010 года не изменился, в сравнении с маем 2009 года, понизился (рис.5.8).
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Рис.5.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Семей

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул.Ленина,15) (рис.5.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.9 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в п.Глубокое

В мае 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 62%, фенолу – 19 %, взвешенным веществам – 11% (рис.5.10).
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Рис.5.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), пос.Глубокое за май  2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,8 ПДК, фенола - 1,4 ПДК. 

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с апрелем  2010 года и с маем 2009 года, не изменился (рис.5.11).
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Рис.5.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по пос.Глубокое

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.

5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка и Оба) (рис.5.13).

Река Кара Ертис с территории Китайской Народной Республики впадает в озеро Зайсан, и является трансграничной рекой. По комплексу гидрохимических показателей превышения ПДК выявлены по азоту нитритному (7,8 ПДК), железу общему (4,0 ПДК), меди (3,4 ПДК).
Река Ертис вытекает из озера Зайсан. Река Буктырма является правым притоком Ертиса и превышений ПДК наблюдалось по меди (4,6 ПДК), железу общему (3,9 ПДК) и аммонию солевому (1,0 ПДК).

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по цинку(2+)– 7,6 ПДК, железу общему – 6,4 ПДК, меди – 5,1 ПДК, аммонию солевому – 1,0 ПДК.

Река Тихая образуется при слиянии реки Брекса и является загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечались по цинку(2+) – 8,8 ПДК, железу общему – 6,1 ПДК и меди – 4,3 ПДК.
Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по железу общему –13,4 ПДК, цинку(2+) 10,0 ПДК, меди – 8,2 ПДК, марганцу – 1,4 ПДК.
Река Глубочанка малый правобережный приток реки Ертис, загрязненный водоисточник. Наблюдались превышения по меди 11,8 ПДК, цинку(2+) 6,3 ПДК, марганцу – 2,1 ПДК, аммонию солевому – 1,6 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку(2+) – 7,5 ПДК, железу общему – 4,7 ПДК,  меди – 4,6 ПДК и аммонию солевому – 2,9 ПДК.
Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышения ПДК загрязняющих веществ составляли: железо общее – 8,4 ПДК, медь – 5,4 ПДК, марганец – 1,2 ПДК, аммоний солевой – 1,1 ПДК.

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения норм наблюдались по меди в пределах 3,1-3,6 ПДК, железу общему – 2,8 – 5,8 ПДК, азоту нитритному –1,0 – 1,7 ПДК, цинку – 1,2 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "умеренно-загрязненные" - реки Ертис, Буктырма; "загрязненная" – реки Кара Ертис, Брекса, Тихая, Глубочанка, Красноярка и Оба; "грязная" - река Ульби (рис. 5.13).

Загрязненность поверхностных вод бассейна тяжелыми металлами продолжает оставаться высокой.

По сравнению с маем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая и Оба существенно не изменился, в реках Глубочанка и Красноярка снизился, в реках Кара Ертис, Ертис (Павлодарская), Ульби - возрос.
В сравнении с апрелем 2010 года качество поверхностных вод реки Ертис, Буктырма, Брекса, Ульби, Оба существенно не изменилось, в реках Кара Ертис – ухудшилось, а в реках Красноярка, Тихая и Глубочанка - улучшилось (рис.5.12).

В мае на территории Восточно-Казахстанской области по реке Ульби – 5 случаев ВЗ, по реке Красноярка – 1 случай ВЗ, по реке Брекса– 1 случай ВЗ (таблица 24, рис.5.13).
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Рис. 5.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области

Таблица 24
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за май 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концен

трация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Ульби, ВКО,

50 км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,152
	15,2

	р. Ульби, ВКО, в черте  г. Усть- Каменогорск, 1,45 км  выше устья  р. Ульба; у автодорожного  моста  (0,9)
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	2,09
	20,9

	
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,212
	21,2

	р. Ульби,  ВКО, в черте  г. Усть- Каменогорск, 1,45 км  выше устья  р. Ульба; у автодорожного  моста  (0,1)
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	1,97
	19,7

	р. Ульби, ВКО,  г. Усть- Каменогорск , 21 км выше города
	1 ВЗ
	01.05.2010
	Железо общее
	2,84
	28,4

	р.Красноярка, ВКО

3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка,

0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	14.05.2010
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	р. Брекса, ВКО
г. Риддер, 0,6 км выше устья
	1 ВЗ
	14.05.2010 
	Цинк (2+)
	0,149
	14,9

	
	7 ВЗ
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Рис. 5.13 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6  Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.14).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.7  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.14). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.14 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.0), из них:

- на 4 ручных постах (№1 ул. Шымкентская,22; №2 ул. Рысбек батыра,15 угол ул. Ниеткалиева; №3 угол ул. Абая и Толеби; №4 ул. Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - ул. Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона
(таблица 25).
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Рис.6.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Тараз

Таблица 25
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,035
	 
	0,716
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,020
	0,4
	0,073
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,416
	0,1
	7,77
	1,6

	
	
	Диоксид азота
	0,003
	0,1
	0,057
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,002
	0,03
	0,131
	0,3

	
	
	Озон
	0,037
	1,2
	0,072
	0,4

	
	
	Сероводород
	0,005
	 
	0,031
	3,9

	
	
	Аммиак
	0,009
	0,2
	0,001
	0,0

	
	
	Диоксид углерода
	0,035
	0,01 
	0,716
	 0,14 


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В май 2010 года в г.Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 40% , диоксиду азота – 26%, взвешенные вещества-16%, фтористому водороду-11% (рис.6.1).
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Рис.6.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Тараз за май  2010 года

Максимальная из разовых концентраций по взвешенным веществам -3,2 ПДК, диоксиду азота составила 2,9 - ПДК, фтористому водороду – 1,5 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Тараз, в сравнении с апрелем 2010 года не изменился, в сравнении с маем 2009 года понизился (рис.6.2).
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Рис.6.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Тараз

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара и озеро Бийликоль) (рис.6.4).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 3,5 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, БПК5 1,8 ПДК и железу общему 1,7 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: железо общее 9,4 ПДК, БПК5 2,8 ПДК, медь и фенолы – 2,0 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана, и является трансграничной рекой, которая впадает в водохранилище Ташуткольское. Содержания железа общего составили 5,7 ПДК, сульфатов 5,5 ПДК, фенолов 3,0 ПДК, меди 2,9 ПДК, по БПК5 1,7 ПДК.
Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по сульфатам 10,0 ПДК, железу общему - 9,7 ПДК, меди – 4,2 ПДК, фенолам – 3,0 ПДК, БПК5 – 1,6 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 7,5 ПДК, меди 3,2 ПДК,  сульфатам 2,9 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, БПК5 1,7 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, где основными загрязняющими веществами являются железо общее (2,9 ПДК), медь (2,0 ПДК), фториды (1,8 ПДК), нефтепродукты (1,2 ПДК).

Русло реки Беркара втекает в озеро Бийликоль, где концентрации меди и железа общего составили 1,4 ПДК.

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектам. Превышения ПДК отмечены по БПК5 и составили 22,1 ПДК, сульфатам 8,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, меди 1,9 ПДК, фторидо 1,8 ПДК. (таблица 18, рис. 6.4).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "умеренно-загрязненным" отнесены реки Талас, Асса, Беркара; к "загрязненным" - Шу, Аксу, Токташ; "грязная" – река Карабалта; "очень-грязная" - озеро Бийликоль (рис. 6.4).

По сравнению с маем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Аксу, Беркара значительно не изменился, в реке Шу, Карабалта, Токташ и озера Бийликоль – возрос. В сравнении с апрелем 2010 года качество воды рек Талас, Шу, Аксу, Асса, Токташ, Беркара, озера Бийликоль значительно не изменилось, в реке Карабалта – ухудшилось (рис. 6.3).

В мае на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 26).
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Рис.6.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

Таблица 26
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за май 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения  ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская, 
зона отдых "Ветерок",

с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир
	1 ВЗ
	13.05.2010 
	БПК5
	22,1
	22,1

	
	1 ВЗ
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Рис. 6.4  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,7 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.0). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 27)
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Рис.7.0 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Уральск

Таблица 27
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,003
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,012
	0,2
	0,092
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,429
	0,1
	2,86
	0,6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,015
	0,4
	0,072
	0,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,006
	0,1
	0,070
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,046
	1,5
	0,093
	0,6

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,009
	0,2
	0,035
	0,2

	
	
	Диоксид углерода
	615,0
	 
	863,8
	 


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Илек, канал Кушум) (рис.7.2).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. Основным загрязняющими веществами реки Урал на территории Западно-Казахстанской области являются железо общее, фенолы, азот нитритный, хром (6+) в пределах 1,4-3,8 ПДК.

В реке Илек концентрации железа общего и фенолов находились в пределах 1,2-1,5  ПДК.
По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему 3,1 ПДК, фенолам 2,5 ПДК, азоту нитритному – 1,3 ПДК, аммонию солевому 1,1 ПДК.
В реке Деркул концентрации фенолов, железа общего, азота нитритного и аммония солевого находились в пределах 1,2-2,7 ПДК.

В канале Кушум концентрации железа общего составили 4,6 ПДК, азота нитритного 2,2 ПДК, фенолов 2,1 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистым" - река Илек, "умеренно-загрязненным" отнесены - реки Урал, Чаган, Деркул, канал Кушум (рис 7.2).

По сравнению с маем 2009 года качество воды рек Урал, Чаган, Деркул и канала Кушум существенно не изменилось, в реке Илек - улучшилось.

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды реки Урал не изменилось, в реках Чаган, Деркул – улучшилось (рис.7.1). 
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Рис 7.1 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция р-н аэропорта «Городской»; №3 - угол ул.Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 - Бирюзова,15 новый Майкудук; №7ул.Ермекова,116) (рис.8.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Караганда

В мае 2010 года в г.Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,3. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 41%, фенолу – 32% и диоксиду азота – 13% (рис.8.1).
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Рис.8.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Караганда за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксид азота составила 1,9 ПДК, взвешенные вещества -1 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Караганде, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем 2009 года, понизился (рис.8.2).
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Рис.8.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Караганда

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Балхаш

В мае 2010 года в г.Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 1,9. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 46 %, диоксиду азота – 22 %,  диоксиду серы – 17 % и оксиду углерода – 15% (рис.8.4). 
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Рис.8.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Балхаш за май  2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,2 ПДК, диоксида серы – 1,9 ПДК.

В мае  2010 года в г.Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с апрелем 2010 года не изменился, в сравнении с маем 2009 года, понизился (рис.8.5).
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Рис.8.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Балхаш

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах: №1 и №3 (таблица 28).

Таблица 28
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Балхаш в марте 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий                                       
	0,003
	0,01

	
	Свинец
	0,068
	0,2

	
	Мышьяк
	0,012
	0,004

	
	Хром
	0,013
	0,01

	
	Медь
	0,139
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.6). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.6 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Жезказган

В мае 2010 года в г.Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 42 %, фенолу – 39% и диоксиду азота – 11 % (рис.8.7).
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Рис.8.7 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Жезказан за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам - 2,6  ПДК, фенолу– 2,3 ПДК и диоксиду азота – 1,3 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Жезказгане, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем 2009 года, увеличился (рис.8.8).
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Рис.8.8 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Жезказган

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 - ул.Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.9 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Темиртау

В мае 2010 года в г.Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,3. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 41 %, аммиаку – 24 % и взвешенным веществам – 17 % (рис.8.10).
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Рис.8.10 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Темиртау за май  2010 года

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,8 ПДК, диоксида азота – 2,1  ПДК, аммиака и  взвешенным  веществам  – 1,8 ПДК, сероводорода -1,1 ПДК,  и оксида углерода – 1,2 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Темиртау, в сравнении с апрелем 2010 года существенно не изменился, в сравнении с маем 2009 года- увеличился (рис.8.11).
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Рис.8.11 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Темиртау

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.13, рис.8.14). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 2,7 ПДК, меди 1,5 ПДК, цинку 1,8 ПДК, фенолам 1,0 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 9,0 ПДК, аммонию солевому 7,7 ПДК, цинку 2,1 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК.
Река Кара-Кенгир в районе города Жезказган сток воды зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (27,0 ПДК), нефтепродукты (16,8 ПДК), азот нитритный (6,9 ПДК), цинк (2,3 ПДК) и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) 1,6 ПДК.
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 21,0 ПДК, нефтепродуктам 6,8 ПДК, цинку 1,7 ПДК, аммонию солевому 1,2 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское концентрации цинка, меди и  азота нитритного превышали норму до 1,7 ПДК.
Основным загрязняющим веществом озера Балкаш является медь (12,0 ПДК). Также, отмечены превышения ПДК по цинку и фенолам до 1,2 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: «умеренно-загрязненная» - реки Нура и водохранилище Самаркандское; "загрязненная" – река  Шерубайнура и озеро Балкаш (рис.8.13); "грязная" - водохранилище Кенгирское;  "очень грязная"- река Кара Кенгир (рис.8.14).

По сравнению с маем 2009 года качество воды рек Нура, Шерубайнура, водохранилища Кенгирское и озера Балкаш не изменилось, в реке Кара – Кенгир и водохранилище Самаркандское – улучшилось (рис. 8.12). 

В сравнении с апрелем 2010 года качество воды реки Шерубайнура, водохранилища Кенгирское и Самаркандское существенно не изменилось, а в реке Нура и Кара-Кенгир– улучшилось (рис. 8.12).
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Рис 8.12 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.13  Характеристика качества поверхностных вод озера Балхаш
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна р. Нура по Карагандинской области за май 2010 года

В мае месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине р.Нура, в системе Коргалжинских озер, канале Нура –Ишим, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК».

Класс качества поверхностных вод, в целом, по реке Нуре повысился относительно апреля месяца этого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,69 до 3 класса «умеренно загрязненные воды», при ИЗВ=1,60 (Приложение 8).

В пункте наблюдения на р.Кокпекты (устье) качество вод соответствовало 4 классу «загрязненные», ИЗВ=2,75. Отмечались превышения ПДК по азоту нитритному до 6,7 ПДК, меди и сульфатам до 3,3 ПДК, фенолам до 2,0 ПДК (Приложение 8).

Ниже впадения в р.Нура притока р.Кокпекты, в районе створа жд.ст. Балыкты качество поверхностных вод не изменилось – 3 класс «умеренно загрязненные воды», ИЗВ=1,49. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и меди до 2,3 ПДК, цинку и сульфатам до 1,3 ПДК и 1,7 ПДК (Приложение 8).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно загрязненные воды», при ИЗВ=1,14; 1,10. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, цинку, сульфатам и азоту нитритному на уровне 1,1-1,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (Приложение 8).

В пункте контроля р.Нура г.Темиртау «1км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,18. Превышения ПДК наблюдались по меди, цинку, сульфатам до 1,7 ПДК (Приложение 8). 

Уровень загрязненности в районе створа г. Темиртау «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» снизился относительно апреля месяца этого года с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=6,73 до 4 класса «загрязненные», при ИЗВ=2,80. Снизилось содержание азота нитритного с 23,6 ПДК до 8,3 ПДК, меди с 2,7 ПДК до 1,4 ПДК, нефтепродуктов с 4,6 ПДК до 3,6 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути достигало 0,00066 мг/дм3, максимальное – 0,00068 мг/дм3 (Приложение 8,9).

В пунктах наблюдения р.Нура г.Темиртау «1 км ниже и  5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» класс качества вод повысился относительно прошлого месяца с 4 класса «загрязненные» (ИЗВ=3,61; 3,89) до 3 класса «умеренно-загрязненные воды» (ИЗВ=1,96; 2,09), соответственно. Снизилось содержание азота нитритного с 8,2 ПДК и 10,4 ПДК до 4,8 ПДК, меди с 3,3 ПДК до 1,5 ПДК, сульфатов с 4,0 ПДК до 2,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00030 мг/дм3 и 0,00049 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

В пункте наблюдения р.Нура «отделение Садовое» класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,85. Загрязненность вод характеризовалась повышенным содержанием азота нитритного до 4,6 ПДК, меди и цинка до 1,5 ПДК, сульфатов до 2,3 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00025 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

В районе створа р.Нура с.Молодецкое качество вод улучшилось, по сравнению с прошлым месяцем, класс качества повысился с 4 класса «загрязненные воды» до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,76. Снизилось содержание азота нитритного с 4,9 ПДК до 2,5 ПДК, меди с 6,1 ПДК до 1,9 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути – 0,00012 мг/дм3, максимальное – 0,00024 мг/дм3(Приложение 8, 9).

Качество вод Интумакского водохранилища в районе верхнего и нижнего бьефов не изменилось, относительно мая месяца прошлого года. По сравнению с апрелем месяцем этого года класс качества повысился с 4 класса «загрязненные» (ИЗВ=2,59; 2,97) до 3 класса «умеренно-загрязненные» (ИЗВ=2,07; 1,57). В районе нижнего бьефа снизилось содержание азота нитритного с 6,8 ПДК до 1,7 ПДК. В районе верхнего бьефа уровень содержания азота нитритного практически не изменился (4,0 ПДК), снизилось содержание меди с 4,9 ПДК до 1,1 ПДК. Содержание нефтепродуктов и сульфатов достигало 2,9 ПДК, максимальное содержание общей ртути – 0,00014 мг/дм3(Приложение 8, 9).

В пунктах отбора р.Нура с.Акмешит, п.Киевка, с.Романовка, с.Сабынды, с.Коргалжин уровень загрязненности вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды» (ИЗВ в пределах 1,37-2,26). В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года качество вод не изменилось. Относительно апреля месяца этого года качество вод улучшилось в районе с.Сабынды и с.Коргалжин с 4 класса «загрязненные воды» (ИЗВ=2,85; 2,57) до 3 класса «умеренно-загрязненные воды». Загрязняющими компонентами, в этом месяце, являлись: медь в пределах 1,6-4,0 ПДК, сульфаты до 1,8 ПДК. Содержания общей ртути отмечались в пунктах с.Акмешит до 0,00009 мг/дм3, п.Киевка до 0,00006 мг/дм3 (Приложение 8, 9).

Качество вод р.Сокыр не изменилось, уровень загрязненности соответствовал 5 классу «грязные воды», ИЗВ=4,48. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 8,9 ПДК, азоту нитритному до 9,3 ПДК, цинку до 2,6 ПДК, сульфатам до 3,5 ПДК (Приложение 8).

В пункте контроля р.Шерубайнура с.Асыл класс качества поверхностных вод соответствовал 5 классу «грязные воды», ИЗВ=4,16. Содержание азота нитритного и аммония солевого наблюдалось в пределах 8,4 ПДК и 9,3 ПДК, цинка до 2,1 ПДК, сульфатов до 3,5 ПДК (Приложение 8).

На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на озерах Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай.

Качество вод оз.Шолак осталось на уровне мая месяца прошлого года - 3 класс «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,10. Превышения ПДК наблюдались по меди до 3,7 ПДК, цинку до 2,0 ПДК, сульфатам до 4,2 ПДК, нефтепродуктам до 1,4 ПДК (Приложение 8).

Качество вод оз. Есей соответствовало 5 классу «грязные воды», ИЗВ=5,85. Озеро Есей – соленое озеро с высоким минеральным составом (6775 мг/дм3), с содержанием сульфатов до 17,9 ПДК, хлоридов до 7,78 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 4,1 ПДК, меди до 2,5 ПДК, БПК5 до 2,0 ПДК (Приложение 8).

Качество вод оз.Султанкельды снизилось, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,32 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,80. Превышения ПДК наблюдались по меди до 4,1 ПДК, цинку до 3,0 ПДК, сульфатам до 6,08 ПДК, хлоридам до 2,3 ПДК, при минеральном составе 2310 мг/дм3 (Приложение 8).

Качество вод оз. Кокай повысилось относительно мая месяца 2009 г. с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,67 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,24. Превышения ПДК наблюдались по меди до 1,6 ПДК, нефтепродуктам до 2,8 ПДК, сульфатам до 5,3 ПДК, хлоридам до 2,31 ПДК, при минеральном составе 2215 мг/дм3 (Приложение 8).

Качество поверхностных вод на канале Нура-Ишим соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,32; 1,94. Превышения ПДК наблюдались по меди до 4,9 ПДК, цинку до 2,0 ПДК, нефтепродуктам в пределах 1,2-5,6 ПДК, сульфатам до 1,9 ПДК (Приложение 8).

8.7 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.14).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.14). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.14 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 - ул.Баймагамбетова, 36) (рис.9.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Костанай

В мае 2010 года в г.Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,1. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 51%, диоксиду серы – 23%, оксид углерода-15% и взвешеные вещества-11% (рис.9.1).
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Рис.9.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Костанай за май  2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,4 ПДК.

В мае 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Костанай, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем 2009 года, не изменился (рис.9.2).
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Рис.9.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Костанай

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 5 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, Убаган и водохранилище Каратомарское) (рис.9.4).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышение ПДК зафиксировано по сульфатам 2,1 ПДК.

Для регулирования стока, а так же с целью накопления воды для дальнейшего ее использования, на реке Тобол построены множества водохранилищ, одним из которых является водохранилище Каратомарское. Превышения ПДК выявлены по меди (3,0 ПДК), БПК5 (1,5 ПДК) и сульфатам (1,4 ПДК).

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Содержание сульфатов в воде реки составило 1,3 ПДК.

В реке Тогызак превышения ПДК отмечены по меди 7,0 ПДК, сульфатам 1,6 ПДК, БПК5 – 1,3 ПДК, аммонию солевому - 1,0 ПДК.
Превышение нормы в реке Убаган зафиксированы по сульфатам (16,7 ПДК), фенолам (9,0 ПДК), хлоридам (7,0 ПДК), аммонию солевому (2,3 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: к  "чистым" отнесены реки Тобол и Аят; "умеренно-загрязненные" - река Тогызак и водохранилище Каратомарское; "грязные" – река Убаган (рис. 9.4).
В сравнении с маем 2009 года качество воды рек Тогызак, Убаган и водохранилище Каратомарское существенно не изменилось, а в реках Тобол и Аят - улучшилось.

В сравнении с апрелем 2010 года качество воды реки Тогызак и водохранилище Каратомарское существенно не изменилось, в реках Тобол и Аят - улучшилось, в реке Убаган - ухудшилось (рис.9.3).

В мае на территории Костанайской области по реке Аят зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 29).

Таблица 29
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за май 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1 ВЗ
	03.05.2010
	Никель
	0,106
	10,6
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Рис 9.3. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.4 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г.Кызылорде велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла д.24-а, ул. Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

В мае 2010 года в г.Кызылорда максимальная из разовых концентраций взвешенным веществам- 1,8 ПДК, по диоксиду азота составила 1,3 ПДК (таблица 30).

Таблица 30
Состояние атмосферного воздуха г.Кызылорда в мае 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,07
	0,45
	0,9
	1,8
	1,4

	Диоксид серы
	0,13
	2,70
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	1,3
	0,42
	2
	0,4
	-

	Диоксид азота
	0,08
	2,0
	0,1
	1,3
	27,8


В мае 2010 года в г.Кызылорда кратность максимальной концентрации взвешенных веществ в сравнении с апрелем  2010 года увеличилась, в сравнении с маем 2009 года не изменилась, максимальные концентрации диоксида серы, диаксида азота и оксида углерода существенно не изменились  (таблица 31) 

Таблица 31
Максимальные концентрации загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе г.Кызылорда

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	май  2009 года
	апрель 2010 года
	май 2010 года

	Взвешенные

вещества
	1,0
	0,8
	1,8

	Диоксид серы
	0,3
	0,4
	0,4

	Оксид углерода
	0,4
	0,4
	0,4

	Диоксид  азота 
	0,9
	1,4
	1,3


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах г.Кызылорда за май 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах. При проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха в районах южной  и северной промышленной зоны, рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть", и центральной площади содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах нормы (Рис.10.2, таблица 24).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

В мае 2010 года, превышение максимальной из разовых концентраций наблюдалось в Южной промзоне (КМРТЦ) по диоксиду азота, 1,1 ПДК, остальные загрязнющие вещества не превышали допустимую норму (таблица 32).

Таблица 32
Характеристика состояния атмосферного воздуха г.Кызылорда

за май 2010 года по данным маршрутных постов
	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, мг/м3

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК 
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК 
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК 
	мг/м3
	кратность

превышения 

ПДК 

	Южная промзона  (КМРТЦ)
	0,18
	0,4
	0,264
	0,5
	0,09
	1,1
	1,0
	0,2

	Северная промзона (ГКП "КЭЦ")
	0,17
	0,3
	0,089
	0,2
	0,05
	0,6
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,09
	0,2
	0,098
	0,2
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	Мкр «Акмешит»
	0,09
	0,2
	0,084
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	Центр. площадь
	0,09
	0,2
	0,075
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам 3,0 ПДК, магнию 2,6 ПДК, меди 2,0 ПДК и железу общему 1,9 ПДК.

Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (рис. 10.4). По сравнению с маем 2009 года и апрелем 2010 года, качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод
Кызылординской  области
10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
В мае 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производился в г.Кызылорда на водозаборе горводоканала (вода, поступающая из р.Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на горводозаборе и водопроводной воды перед поступлением ее в распределительную сеть (Рис.10.5).
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Рис.10.5 Схема по отбору проб питьевой воды в г.Кызылорда

В районах области отбор проб воды производился на районных водозаборах (вода с р. Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 4), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 5).

По данным наблюдений, наиболее низкого качества питьевая вода в открытых водоемах и в водопроводной воде. В открытых водоемах: цветность – 4,2 ПДК, мутность – 6,0 ПДК, сухой остаток – 1,3 ПДК, сульфаты – 1,1 ПДК. В воде из водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по  сухому остатку – 1,8 ПДК, цветность – 2,7 ПДК, сульфаты – 1,1 ПДК.

Несколько лучше качество питьевой воды из глубинных скважин: сухой остаток – 1,4 ПДК (таблица 33).

Таблица 33
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования г.Кызылорды 

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за апрель 

2010 года
	за май

2010 г.

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация мг/л
	Кратно

сть пре

вышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Железо
	102

9,01

1318

-

2,0
	4,1

6,0

1,3

-

6,7
	104

9,01

1327

540

-
	4,2

6,0

1,3

1,1

-

	
	Глубинные 

скважины
	Сухой остаток
	1010,2
	1,0
	1392
	1.4

	
	Водопровод 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты
	48

7,73

1533

-
	1,9

5,2

1,5

-
	68

-

1818

560
	2,7

1,8

1,1


10.5 Радиационный гамма-фон на территории Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.6).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям г.Кызылорды

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) в апреле месяце по г.Кызылорда (южной и северной промышленной зоны, рынка "Сыбаға", микрорайона "Акмечеть" и центральной площади) находился в допустимых пределах (0,08-0,16 мкЗ/ч) , что не представляет практической опасности для населения города. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Медицинский отчет за май 2010 года по г.Кызылорда

В мае 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда было обследовано 40 человек, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. По данным результатов обследования всего 1 человек переболел с острым респираторным заболеванием по южному региону в возрасте свыше 40 лет. В сравнении с предыдушим месяцем состояние здоровья населения по области намного стабилизировалось. Это можно связать с потеплением погоды.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 3 – 1 микрорайон; №4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау") (рис.11.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актау

В мае 2010 года в г.Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 40%, аммиаку и диоксиду азота – 27 % (рис.11.1).
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Рис.11.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Актау за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций суммарных углеводородов превышали  3,4  ПДК, взвешенных веществ 2,6 ПДК, диоксида азота – 1,9 ПДК.

В мае 2010 года в г.Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с апрелем  2010 года понизился, в сравнении с маем 2009 года, не изменился (рис.11.2).
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Рис.11.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актау

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром шестивалентный).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 6).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0-3,0 мг/л, величина рН морской воды 7,74-8,07 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,87-6,07 мг/л (норма 6 мг/л).

Во всех точках акватории морская вода акватории характеризуется как как "чистые" (ИЗВ=0,66-0,83, 2 класс) (рис. 11.3). В 1-ой точке акватории превышения ПДК отмечалось по цинку и нефтепродуктам выше 1 ПДК. Содержание остальных примесей находилось в пределах допустимой нормы. Во всех остальных точках акватории превышения не наблюдались.
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Рис. 11.3 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ

По сравнению с маем 2009 года качество морской воды во всех точках акватории улучшилось (рис 11.3, таблица 26).

По сравнению с апрелем 2010 года качество морской воды на 3-ей и фоновой точке значительно не изменилось, в 1-ой и во 2-ой точках акватории– улучшилось (рис 11.3, таблица 34).

Таблица 34
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за май 2010 года

	
	май

2009 года
	апрель

2010 года
	май

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,13 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	Цинк (2+)
Нефтепродукты
	0,05

0,053
	1,0

1,1

	Точка 2
	1,00 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Точка 3
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,93 (2 кл.)

чистая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Фоновая 

точка
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,89 (2 кл.)

чистая
	0,66 (2 кл.)

чистая
	
	
	


11.3 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на станциях вековых разрезов Мангистауской области
Наблюдения за качеством морских вод на станциях вековых разрезов проводились по девяти контрольным точкам на трех станциях Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень.

В разрезе Кендерли-Дивичи величина рН морской воды составило 7,4-8,0 (нейтральная и слабощелочная), взвешенных веществ - 2,0 мг/л. Концентрация растворенного кислорода находилась в пределах 5,8-6,2 мг/л (норма 6 мг/л).

В разрезе Песчанный-Дербент величина рН морской воды находилась в пределах 7,7-8,0 (слабощелочная), растворенного кислорода – 5,8-6,1 мг/л (норма 6 мг/л). Значение взвешенных веществ 2,0 мг/л.

В разрезе Мангышлак-Чечень величина рН морской воды находилась в пределах 7,4-8,2, (нейтральная и слабощелочная), растворенного кислорода - 5,8-6,1 мг/л (норма 6 мг/л), взвешенных веществ – 2,0 мг/л.

Качество морской воды на всех разрезах оценивалось как "чистые" (ИЗВ=0,73-0,78, 2 класс). На всех разрезах превышения ПДК не наблюдались. Содержание аммония солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железо общего, цинка, фенолов, нефтепродуктов, сульфатов, хрома(6+), никеля, свинца, марганца, меди не превышало допустимую норму (таблица 35).
Таблица 35
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на станциях вековых разрезов Мангистауской области

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды за май 2010 года
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК 

за май 2010 года

	
	
	Ингредиенты
	Средняя

концент

рация,

мг/л
	Кратность

превы шения

ПДК

	Мангышлак-Чечень
	0,77 (2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	Песчанный-Дербент
	0,78 (2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	Кендерли-Дивичи
	0,73 (2 кл.)

чистая
	-
	-
	-


11.4 Состояние донных отложений моря на станциях вековых разрезов на территории Мангистауской области за весенний период 2010 года
Пробы донных отложений моря отобраны на станциях вековых разрезов Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень.

В пробах донных отложений моря содержание марганца находилось в пределах 1,1-2,2 мг/кг, хрома(6+) - 0,02-0,04 мг/кг, нефтепродуктов - 0,005-0,01%, цинка - 0,04-0,10 мг/кг, никеля 0,12-0,21 мг/кг, свинца 0,001 мг/кг (отдельных точках не обнаружено), меди - 1,10-2,67 мг/кг.
11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08-0,11 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - ул. Айманова, 2б) (рис.12.0). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Павлодар

В мае 2010 года в г.Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 60%, фенолу – 14% (рис.12.1).
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Рис.12.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Павлодар за май 2010 года

Максимальная  из разовых концентраций   взвешенных веществ составила  – 2,4 ПДК, хлористого водорода – 2,0 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Павлодар, в сравнении с апрелем  2010 года  не изменился , в сравнении с маем 2009 года, увеличился (рис.12.2).
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Рис.12.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Павлодар

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в г.Екибастуз ведется на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.3).
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Рис.12.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Екибастуз

В мае 2010 года в г.Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил  1,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 37%, взвешенным веществам – 27%, диоксида серы и оксида углерода – 18% (рис.12.4).
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Рис.12.4 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Екибастуз за май 2010 года

В мае 2010 года в г.Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем 2009 года, значительно не изменился (рис.12.5).

[image: image100.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

май 2009 года апрель  2010 года май 2010 года

0,8

1,6

1


Рис.12.5 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Екибастуз

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на 1 водном объекте в р.Ертис (рис.12.7).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК отмечены по меди 3,1 ПДК, железу общему 2,8 ПДК, азоту нитритному 1,0 ПДК.
Качество воды рек Ертис оценивается как "умеренно-загрязненная".

По сравнению с маем 2009 года уровень загрязненности воды в реке Ертис снизился, а сравнении с апрелем 2010 года, качество воды в реке существенно не изменилось (рис.12.6).

[image: image101.png]BarpAsHeHHadA,
4 xnacc

YmepeHHO

3arpAsHeHad,
3 wrace

M p.Epmuc

Yucrad, 2 KIace

15
L]

Mai 2009r. anpenb2010r. Mman 2010r.





Рис 12.6. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.7 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.8).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.8). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.0), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 - ул.Айыртауская,5, пересечение ул. Валиханова; №3 - ул.Букетова,16,пересечение ул.Мира) 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол ул.Уалиханова и ул.Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 36).
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Рис.13.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Петропавловск

Таблица 36
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за май 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,029
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	 
	 
	 
	 

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,327
	0,1
	20,824
	4,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,021
	0,5
	0,111
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,008
	0,1
	0,139
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,092
	3,1
	0,226
	1,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	 
	 
	 
	 

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,010
	0,2
	0,023
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	533,4
	 
	797,9
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В мае 2010 года в г.Петропавловске индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 35%, диоксиду азота – 27% и взвешенным веществам – 17 %, оксиду углерода – 12% (рис.13.1).
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Рис.13.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Петропавловск за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксид азота составила 1,3 ПДК.

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Петропавловск, в сравнении с апрелем 2010 года и с маем 2009 года, значительно не изменился (рис.13.2).
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Рис.13.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Петропавловск

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине р. Есиль – г.Сергеевка; г. Петропавловск и с. Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по меди 4,6 ПДК, сульфатам 1,6 ПДК, никелю 1,4 ПДК.

В водохранилище Сергеевское г. Сергеевка содержание меди составило 3,4 ПДК, никеля 2,2 ПДК, железа общего 1,6 ПДК, сульфатов 1,3 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как "умеренно загрязненное" (рис. 13.4).

По сравнению с маем 2009 года качество воды реки Есиль и водохранилище Сергеевское ухудшилось, а по сравнению с апрелем 2010 года - существенно не изменилось (рис13.3).
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Рис. 13.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.4 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,08-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 - пр.Абая,32 и 1 Мая; №2 - площадь Ордабасы, Казыбек би и Толе би; №3 - ул.Попова, ул.Алдиярова и ул.Белинского; №8 - ул.Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.0).
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Рис.14.0 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Шымкент

В мае 2010 года в г.Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,8. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 72%, взвешенным веществам – 12% (рис.14.1).
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Рис.14.1 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Шымкент за май 2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,4 ПДК. 

В мае 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Шымкенте, в сравнении с апрелем 2010 года увеличился, в сравнении с маем 2009 года, не изменился (рис.14.2).
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Рис.14.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Шымкент

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано. 

14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является с.Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по фенолам (7,0 ПДК), азоту нитритному (5,0 ПДК), сульфатам (4,3 ПДК), меди (2,0 ПДК). С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по фенолам 5,0 ПДК, сульфатам 4,7 ПДК, меди 2,0 ПДК, магнию 1,9 ПДК.

Основное загрязнение в реке Бадам происходит за счет фенолов 7,0 ПДК, меди 2,0 ПДК. Из главных ионов содержания магния и сульфатов превысили норму в пределах 1,0 - 2,5 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами реки Бугунь являются фенолы (5,0 ПДК), азот нитритный (3,1 ПДК), сульфаты (1,3 ПДК).
В реке Катта-Бугунь превышение нормы не наблюдалось.
В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по фенолам 5,0 ПДК, сульфатам 3,6 ПДК, меди 2,0 ПДК, азоту нитритному 1,6 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: "чистая" - река Катта-Бугунь; "умеренно-загрязненная" - реки Келес, Бадам, Бугунь и водохранилище Шардаринское; "загрязненная" – реки Сырдарья (рис. 14.4).

По сравнению с маем 2009 года качество воды рек Келес, Бадам и Ката-Бугунь существенно не изменилось, в реках Сырдарья и Бугунь – ухудшилось, в водохранилище Шардаринское – улучщилось.

В сравнении с апрелем 2010 года качество воды рек Сырдарья, Бугунь, Катта-Бугунь значительно не изменилось, а в реках Келес, Бадам и водохранилище Шардаринское – улучшилось (рис.14.3).
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Рис. 14.3  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.4 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанкой области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.5)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                         на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 5
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 6
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 7
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец
	32,0

	Медь
	3,0

	Хром (6+)
	0,05

	Марганец
	1500

	Никель
	4,0

	Цинк
	23,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод бассейна р. Нура                                                       по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за май 2010 года

	
	май

2009 года
	май

2010года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	р. Кокпекты
	
	2,75 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты

Фенолы
	0,133

0,003

3,26

0,002
	6,6

3,0

3,3

2,0

	р. Нура,

жд.ст. Балыкты
	1,72 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	1,49 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Цинк

Сульфаты
	1,07

0,0023

0,013

170
	2,1

2,3

1,3

1,7

	вдхр. Самаркандское, 

г. Темиртау район прорана
	2,35 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,14 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Медь

Цинк

Сульфаты
	0,0012

0,016

157
	1,2

1,6

1,6

	вдхр. Самаркандское 

г. Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,87 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,021

0,0012

0,016

148
	1,1

1,2

1,6

1,5

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор МитталТемиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,90 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	1,18 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Медь

Цинк

Сульфаты
	0,0015

0,015

170
	1,5

1,5

1,7

	Канал объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,68 (4 кл.)

загрязненные
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Нефтепродукты
	0,166

0,0014

0,022

0,18
	8,3

1,4

2,2

3,6

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор МитталТемиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	2,40 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,96 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Цинк

Сульфаты

Фенолы
	0,085

0,016

250

0,002
	4,2

1,6

2,5

2,0

	р. Нура, отделение Садовое,


	-
	1,85 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты

Цинк
	0,092

0,0015

226

0,015
	4,6

1,5

2,3

1,5

	р. Нура, 

г. Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор МитталТемиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	2,42 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,09 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты

Цинк
	0,095

0,0017

287

0,019
	4,7

1,7

2,9

1,9

	р. Нура,  с. Молодецкое
	2,33 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,76 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,049

0,0019

0,10

305
	2,5

1,9

2,0

3,1

	р. Нура, верхний бъеф Интумакского вдхр.
	2,45 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,07 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,08

0,0011

0,12

287
	4,0

1,1

2,4

2,9

	р. Нура, нижний бъеф Интумакского вдхр.
	2,61 (4 кл.)

загрязненные
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,033

0,016

0,09

218
	1,6

1,6

1,8

2,2

	р. Нура,  с. Акмешит
	2,20 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,41 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,027

0,0016

0,016

156
	1,3

1,6

1,6

1,6

	р. Нура,  п. Киевка
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,37 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Сульфаты
	0,003

179
	3,0

1,8

	р. Нура, с. Романовка
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,85 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,026

0,0043

0,11

174
	1,3

4,3

2,2

1,7

	р. Нура, с. Сабынды
	2,45 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,004

0,024

0,20

183
	4,0

2,4

4,0

1,8

	р. Нура, с. Коргалжын
	2,16 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,95 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,004

0,14

157
	4,0

2,8

1,6

	р. Шерубайнура,

2 км ниже п. Асыл
	4,56 (5 кл.)

грязные
	4,16 (5 кл.)

грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Цинк

Сульфаты
	4,19

0,186

0,021

348
	8,4

9,3

2,1

3,5

	р. Сокыр, 

район автодорожного моста
	4,47 (5 кл.)

грязные
	4,48 (5 кл.)

грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Цинк

Сульфаты
	4,46

0,186

0,026

348
	8,9

9,3

2,6

3,5

	Коргалжинские озера, 

оз. Шолак
	1,87 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,10 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0037

0,02

0,07

418
	3,7

2,0

1,4

4,2

	Коргалжинские озера, 

оз. Есей
	-
	5,85 (5 кл.)

грязная
	Аммоний солевой

Медь

Сульфаты

Хлориды
	2,04

0,0025

1791

2335
	4,1

2,5

17,9

7,8

	Коргалжинские озера, 

оз. Султанкельды
	2,32 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Цинк

Сульфаты

Хлориды
	0,0041

0,03

608

684
	4,1

3,0

6,1

2,3

	Коргалжинские озера, 

оз. Кокай
	2,67 (4кл.)

загрязненные
	2,24 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты

Хлориды
	0,0016

0,14

530

692
	1,6

2,8

5,3

2,3

	Канал Нура-Ишим №1
	
	2,32 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0031

0,017

0,28

196
	3,1

1,7

5,6

2,0

	Канал Нура-Ишим №2
	
	1,94 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0049

0,02

0,06

191
	4,9

2,0

1,2

1,9


Приложение 9
Содержание общей ртути в поверхностных водах  бассейна р. Нура 

за май 2010 года

	№ 
	Наименование пункта отбора,


	Средние

концентрации, мг/л
	Максимальные концентрации, мг/л

	1
	р. Кокпекты
	0
	0

	2
	р. Нура, ж.д.ст. Балыкты
	0
	0

	3
	Самаркандское вдхр., район Прорана
	0
	0

	4
	Самаркандское вдхр., 0,5 км выше плотины
	0
	0

	5
	р. Нура, г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и  ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0
	0

	6
	Канал объединенного сброса сточных вод  АО "Арселор МитталТемиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00066
	0,00068

	7
	р. Нура,  г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00022
	0,00030

	8
	р. Нура, отделение Садовое, 

1км ниже селения
	0,00025
	0,00025

	9
	р. Нура, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и ХМЗ ТОО "ТЭМК"
	0,00038
	0,00049

	10
	р. Нура, с. Молодецкое
	0,00012
	0,00024

	11
	р. Нура, Верхний бьеф Интумакского вдхр. 
	0
	0

	12
	р. Нура, Нижний бьеф Интумакского вдхр. 
	0,00012
	0,00014

	13
	р. Нура, п. Киевка 
	0,00006
	0,00006

	14
	р. Нура, с. Акмешит 
	0,00005
	0,00009

	15
	р. Нура, с. Романовка 
	0
	0

	16
	р. Нура, с. Сабынды 
	0
	0

	17
	р. Нура, с. Коргалжин
	0
	0

	18
	р. Сокур, р-н автодорожного моста
	0
	0

	19
	р. Шерубайнура, п. Асыл
	0
	0

	20
	Коргалжинские озера, оз. Шолак
	0
	0

	21
	Коргалжинские озера, оз. Есей
	0
	0

	22
	Коргалжинские озера, оз. Султанкельды
	0
	0

	23
	Коргалжинские озера, оз. Кокай
	0
	0

	24
	Канал Нура-Ишим №1
	0
	0

	25
	Канал Нура-Ишим №1
	0
	0

	Примечание: 0 - отсутствие содержания общей ртути


Приложение 10

Расчет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (Спдс)

	№

п.п
	Наименование
загрязняющих

веществ
	ПДК орошения

Спдк
г/м3
	Фоновая

концент. Сф

г/м3
	Концетр.

стоков, г/м3
Сст ср.

факт
	Коэффициент

К
	Расчетная концентр.

Спдс К*(Спдк-Сф)+Сф
г/м3
	Допустимая концентрац. C’пдс

г/м3

	1
	Азот аммонийный
	30,000
	2,000
	18,686
	0,739
	22,688
	22,688

	2
	Азот нитратов
	45,000
	0,800
	1,811
	0,739
	33,457
	33,457

	3
	Азот нитритов
	3,300
	0,700
	0,227
	0,739
	2,621
	2,621

	4
	Вещества взвешенные
	1000,000
	45,400
	17,614
	0,739
	750,712
	45,400

	5
	Гидрокарбонаты
	350,000
	200,300
	278,949
	0,736
	310,907
	310,907

	6
	Железо
	5,000
	0,600
	0,829
	0,739
	3,851
	3,851

	7
	Кальций
	140,000
	41,500
	47,994
	0,739
	114,277
	114,277

	8
	Кобальт
	0,050
	0,009
	0,008
	0,739
	0,039
	0,039

	9
	Магний
	85,000
	14,600
	17,556
	0,739
	66,615
	66,515

	10
	Марганец
	0,200
	0,039
	0,055
	0,739
	0,158
	0,158

	11
	Медь
	0,200
	0,044
	0,001
	0,739
	0,159
	0,159

	12
	Нефтепродукты
	10,000
	0,120
	0,023
	0,739
	7,420
	7,420

	13
	Никель
	0,200
	0,007
	0,006
	0,739
	0,150
	0,150

	14
	Сероводород
	0,500
	0,000
	0,024
	0,739
	0,369
	0,369

	15
	Свинец
	0,200
	0,005
	0,004
	0,739
	0,149
	0,149

	16
	СПАВ
	3,000
	0,200
	0,240
	0,739
	2,269
	2,269

	17
	Стронций
	7,000
	0,500
	0,207
	0,739
	5,303
	5,303

	18
	Сульфаты
	350,000
	69,100
	69,100
	0,739
	276,645
	276,645

	19
	Фосфаты
	6,000
	1,900
	3,671
	0,739
	4,929
	4,929

	20
	Фториды
	5,000
	0,900
	0,829
	0,739
	3,929
	3,929

	21
	Хлориды
	350,000
	56,100
	64,957
	0,739
	272,989
	272,989

	22
	Хром
	0,100
	0,011
	0,041
	0,739
	0,077
	0,077

	23
	Цинк
	2,000
	0,200
	0,007
	0,739
	1,530
	1,530

	Утвержденные свойства СВ

	24
	Минерализация
	1000,000
	455,000
	545,844
	0,739
	857,677
	857,677

	25
	Акт. реакция рН, ед
	6,5-8,5
	8,500
	7,357
	
	
	7,357

	26
	Прозрачность, см
	
	15,900
	21,843
	
	
	21,843

	27
	Жесткость, мг-экв/л.
	<1
	3,300
	3,910
	
	
	3,910

	28
	Щелочность мг-экв/л
	6-12
	3,300
	4,729
	
	
	4,729

	29
	БПК5
	
	24,300
	9,429
	0,739
	6,346
	6,346

	30
	ХПК
	
	54,300
	22,914
	0,739
	14,180
	14,180

	Бактериологические анализы

	31
	ОМЧ
	100000
	12000,000
	3141,143
	
	
	3141,143

	32
	Коли-индекс
	10000
	240000,000
	392261
	
	
	392251,4286

	33
	Гельминты
	
	0,000
	0,000
	
	
	0,000

	34
	Токсичность
	
	н/т
	н/т
	
	
	н/т
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