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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за июнь 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: города Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), Станция комплексного фонового мониторинга «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), Государственный национальный природный парк «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных местах (Приложение 5). 
Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 13 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 6 городов (Шымкент, Алматы, Атырау, Усть-Каменогорск, Актобе, Тараз) (рис.2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам 

Республики Казахстан за июнь  2009 и 2010 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 14,5) (рис.2).

В сравнении с июнем 2009 года в городах Шымкент, Атырау, Тараз, Петропавловск, Костанай, Экибастуз, Талдыкорган, Кокшетау, Балкаш, Риддер, Астана, Жезказган, Темиртау уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Семей, поселке Глубокое, Актау – понизился, в городах Кызылорда, Павлодар отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис.2).

Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами. 

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние -7 городах, максимальные - в 9 городах; диоксида серы: средние – в 2 городах, максимальные – в 1 городе; оксида углерода: средние -1 городе, максимальные – в 6 городах; диоксида азота: средние – в 11 городах, максимальные - в 17 городах; аммиака: средние  и максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: средние- 1 городе, максимальные – в 3 городах; фенола: средние – в 6 городах  и максимальные – в 7 городах; формальдегида: средние – в 8 городах и максимальные – в 2 городах; сероводорода, суммарных углеводородов: максимальные – в 1 городе.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 183 гидрохимических створах, распределенных на 70 водных объектах: 51 реках, 5 озерах, 10 водохранилищах и 1 канал (таблица 2).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесены 5 рек, 3 водохранилища: реки Кара Ертис, Ертис (ВКО), ручей Кеттыбулак, проток Шароновка и рукав Кигач; водохранилища Вячеславское Буктырма, Усть–Каменогорское; к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 32 реки, 6 водохранилищ, 1 озеро и 1 канал: реки Ертис (ВКО), Буктырма, Красноярка, Оба, Емел, Аякоз, Урал, Чаган, Деркул,  Утва, Тобол, Аят, Есиль, Нура (Акмолинская), Киши Алматы, Иле, Шилик, Шарын, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Талас, р.Шу, Асса, Беркара, Сырдарья, Бугунь, Келес, Бадам, водохранилища Сергеевское, Самаркандское, Шардаринское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, канал Нура-Есиль и озеро Копа.

К классу "загрязненная" вода относится 15 рек, 3 озера: реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Илек (Актюбинская), Тогызак, Ак-Булак,  Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Есентай, Улькен Алматы, Текес, Аксу, Токташ,  Карабалты, озера Улкен Алматы, Султанкельды, Балкаш (Карагандинская). 
Состояние качества воды реки Кара-Кенгир, озера Бийликоль и водохранилища Кенгирское характеризуются как "очень грязная". Качество воды реки Шерубайнура характеризуется как  «чрезвычайно грязная» (рис. 3, 4) (таблица 1).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июнь 2010 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10,0
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ 6,01-10,0

	1
	р. Ертис (Павлодар)
	1


	р.Ертис (ВКО)
	1
	р.Брекса
	 1 оз.Бийликоль
	1 р.Шерубайнура

	2
	р.Кара Ертис 


	2
	р.Буктырма
	2
	р.Тихая
	2 р.Кара-Кенгир
	

	3
	пр. Шароновка
	3
	р.Красноярка
	3
	р.Ульби
	3 вдхр Кенгирское
	

	4
	р.Кигач
	4
	р.Оба
	4
	р.Глубочанка
	
	

	5
	р.Кеттыбулак
	5
	р.Емел
	5
	р.Илек (Актюбинская)
	
	

	6
	вдхр Вячеславское
	6
	р. Аякоз
	6
	р.Тогызак
	
	

	7
	вдхр. Буктырма
	7
	р.Урал 
	7
	р.Ак-Булак
	
	

	8
	вдхр. Усть - Камен.
	8
	р.Чаган
	8
	р.Сары-Булак
	
	

	
	
	9
	р.Деркул
	9
	р.Нура (Карагандинская)
	
	

	
	
	10
	р. Утва
	10
	р.Есентай

	
	

	
	
	11
	р.Тобол
	11
	р.Улькен Алматы
	
	

	
	
	12
	р.Аят 
	12
	р.Текес
	
	

	
	
	13
	р.Есиль
	13
	р.Аксу
	
	

	
	
	14
	р.Нура (Акмолинская)
	14
	р. Токташ
	
	

	
	
	15
	р.Киши Алматы
	15
	р. Карабалты
	
	

	
	
	16
	р.Иле
	16
	оз. Улкен Алматы
	
	

	
	
	17
	р.Шилик
	17
	оз.Султанкельды
	
	

	
	
	18
	р.Шарын
	18
	оз. Балкаш (Карагандинская)
	
	

	
	
	19
	р.Коргас
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Турген
	
	
	
	

	
	
	21
	р.Каркара
	
	
	
	

	
	
	22
	р.Есик
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Каскелен
	
	
	
	

	
	
	24
	р.Баянкол


	
	
	
	

	
	
	25
	р.Талас
	
	
	
	

	
	
	26
	р.Шу
	
	
	
	

	
	
	27
	р.Асса
	
	
	
	

	
	
	28
	р.Беркара 
	
	
	
	

	
	
	29
	р.Сырдарья
	
	
	
	

	
	
	30
	р.Бугунь
	
	
	
	

	
	
	31
	р.Келес
	
	
	
	

	
	
	32
	р.Бадам
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр Сергеевское
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр Шардаринское
	
	
	
	

	
	
	36
	вдхр Капшагай
	
	
	
	

	
	
	37
	вдхр Куртинское
	
	
	
	

	
	
	38
	вдхр Бартогай
	
	
	
	

	
	
	39
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	

	
	
	40
	оз.Копа
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2010 года,

превышающих ПДК


	
	июнь

2009 года
	май

2010 года
	июнь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	1,37

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,30 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Медь


	0,317

0,0023
	3,1

2,3

	р.Ертис

(Павлодарская)
	0,84

(2 кл.)
чистая
	1,47 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92

(2 кл.)
чистая
	Медь

Железо общее


	0,0017

0,15


	1,7

1,5



	р.Кара Ертис

(ВКО)
	0,86

(2 кл.)
чистая
	2,89 (4 кл.)
загрязнённая
	0,97

(2 кл.)
чистая
	Железо общее

Медь


	0,187

0,0018
	1,8

1,8

	р.Буктырма

(ВКО)
	1,13

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,11

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь


	0,004
	4,0

	р.Брекса

(ВКО)
	5,16

(5 кл.)

грязная
	3,51 (4 кл.)
загрязнённая
	3,24

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Железо общее

Цинк

Марганец
	0,0106

0,37

0,0309

0,0109
	10,6

3,7

3,1

1,1

	р.Тихая

(ВКО)
	3,92

(4 кл.)
загрязнённая
	3,50 (4 кл.)
загрязнённая
	2,86

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Цинк

Железо общее

Марганец
	0,0076

0,043

0,265

0,017
	7,6

4,3

2,6

1,7

	р.Ульби

(ВКО)
	3,20

(4 кл.)
загрязнённая
	5,89 (5 кл.)

грязная
	2,99

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Железо общее

Цинк

Марганец
	0,0056

0,52

0,041

0,020
	5,6

5,2

4,1

2,0

	р.Глубочанка

(ВКО)
	2,00

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,83 (4 кл.)
загрязнённая
	2,80

(4 кл.)
загрязнённая
	Цинк

Медь

Аммоний солевой

Железо общее
	0,060

0,0055

1,03

0,18
	6,0

5,5

2,0

1,8

	р.Красноярка

(ВКО)
	5,44

(5 кл.)

грязная
	3,46 (4 кл.)
загрязнённая
	2,12

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк

Медь

Аммоний солевой

Железо общее
	0,044

0,0029

1,29

0,185
	4,4

2,9

2,6

1,8

	р.Оба

(ВКО)
	2,00

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,84 (4 кл.)
загрязнённая
	2,25

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Медь

Аммоний солевой
	0,64

0,0036

1,10
	6,4

3,6

2,19

	вдхр Буктырма

(ВКО)
	0,67 (2кл)
чистая
	
	0,72

(2 кл.)
чистая
	Медь


	0,0017
	1,7

	вдхр Усть-Каменогорское

(ВКО)
	0,75 (2кл)
чистая
	
	0,59

(2 кл.)
чистая
	Медь


	0,0012
	1,2

	р. Емел
	
	
	1,45

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Аммоний солевой

Медь
	257

1,40

0,85

0,001
	2,5

1,9

1,7

1,0

	р. Аякоз
	
	
	1,02

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фториды

Аммоний солевой

Сульфаты
	0,0015

1,0

0,62

103
	1,5

1,3

1,2

1,0

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,62

(2 кл.)

чистая
	0,70 

(2 кл.)

чистая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	Сульфаты

Медь

Хром шестивалентнЦинк
	105

0,001

0,02

0,01
	1,0

1,0

1,0

1,0

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,38

(2 кл.)

чистая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	0,79

(2 кл.)

чистая
	Медь

Сульфаты

Цинк
	0,0011

107

0,01
	1,1

1,0

1,0

	р.Урал

(Атырауская)
	0,51

(2 кл.)

чистая
	0,87 (2 кл.)

чистая
	1,13

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк

Хром шестивалентн

Медь
	0,02

0,028

0,001
	2,0

1,4

1,0

	р.Урал (ЗКО)
	1,60

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

БПК5
Хром шестивалентн

Фенолы
	0,18

3,11

0,03

0,0011
	1,8

1,5

1,5

1,1

	р.Чаган (ЗКО)
	1,22

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,83 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

БПК5
Фенолы

Аммоний солевой
	0,26

3,6

0,0012

0,52
	2,6

1,8

1,2

1,0

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,05

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,66 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,31

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Аммоний солевой

Фенолы

Железо общее
	4,72

0,90

0,0014

0,11


	2,3

1,8

1,4

1,1

	р. Утва (ЗКО)
	1,05

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,57

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Азот нитритный

БПК5
Фенолы

Сульфаты
	0,26

0,036

3,16

0,0014

130
	2,6

1,8

1,5

1,4

1,3

	р.Илек

(Актюбинская)
	4,19

(5 кл.)

грязная
	5,71 

(5 кл.)

грязная
	3,50

(4 кл.)

загрязнённая
	Бор

Аммоний солевой
	0,30

0,61
	17,6

1,2

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,91 (2 кл)
чистая
	1,36

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,003

221
	3,0

2,2

	р.Аят

(Костанайская)
	1,52

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,71 

(2 кл)
чистая
	2,07

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фенолы

Сульфаты


	0,006

0,003

149
	6,0

3,0

1,5



	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,51

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,57

(4 кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Медь

Сульфаты

БПК5
	0,008

0,003

200

3,30
	8,0

3,0

2,0

1,6

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	1,32

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,60 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Цинк

Никель

Сульфаты
	0,0044

0,029

0,0165

116
	4,4

2,9

1,6

1,1

	р.Есиль

(СКО)
	0,96

(2кл.) чистая
	1,72 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,64

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Никель 

Сульфаты


	0,0041

0,0185

153
	4,1

1,8

1,5

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,19 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,08

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,0023

152
	2,3

1,5

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,63

(2кл.) чистая
	1,35 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,99

(2кл.) чистая
	Медь


	0,003
	3,0

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	1,96

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,77 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,51

(4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Медь

Хлориды
	478

2,94

0,0033

506
	4,7

3,9

3,3

1,7

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	3,68

(4 кл.)

загрязнённая
	3,43 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,91

(4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Магний

Хлориды
	683

0,0042

101

739
	6,8

4,2

2,5

2,4

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская
	0,70 

(2 кл.)

чистая
	0,62 

(2 кл.)

чистая
	0,62 

(2 кл.)

чистая
	Медь 


	0,001
	1,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,11

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,74 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,51

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь 

Сульфаты

Магний

Хлориды
	0,003

245

56,3

305
	3,0

2,4

1,4

1,0

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	2,59

(4 кл.)

загрязнённая
	2,74 

(4 кл.)

загрязнённая
	3,19

(4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Магний

Хлориды 
	767

0,005

103

680
	7,6

5,0

2,5

2,2

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,77

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,70 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,003

228
	3,0

2,3

	р.Нура

(Акмолинская)
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,73

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,004

327
	4,0

3,2

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,65 

(4 кл.)

загрязнённая

	1,43 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,75

(4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Цинк

БПК5

Аммоний солевой

Нефтепродукты
	0,19

0,017

3,24

0,75

0,07
	9,6

1,7

1,6

1,5

1,4

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	10,7 (7 кл.)
чрезвычайногрязная
	9,22 

(6 кл.) очень
грязная
	7,44 

(6 кл.)
очень
грязная 
	Медь

Нефтепродукты
Азот нитритный
Аммоний солевой 

БПК5
	0,026

0,37

0,099

1,63

4,48
	26,0

7,4

4,9

3,2

2,2

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	48,0

 (7 кл.)
чрезвычайногрязная

	3,62 (4 кл.)

загрязнённая
	35,1

(7 кл.)
чрезвычайногрязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Цинк

БПК5

Нефтепродукты
	1,19

7,20

0,025

4,70

0,09
	59,5

14,4

2,5

2,3

1,8

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	3,86

(4 кл.)

загрязнённая
	5,35 

(5 кл.)

грязная
	6,47

(6 кл.)

очень грязная
	Медь

Нефтепродукты

Цинк
	0,018

0,86

0,015
	18,0

17,2

1,5

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,78 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	БПК5

Цинк

Фенолы
	3,32

0,011

0,001
	1,6

1,1

1,0

	оз.Балкаш

(Карагандинская)
	2,49 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,68 (4 кл.)

загрязнённая
	2,89 (4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Цинк

Фенолы

Нефтепродукты
	0,013

0,010

0,001

0,05
	13,0

1,0

1,0

1,0

	р.Иле

(Алматинская)
	1,31

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,48 (4 кл.)

загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Фенолы
	0,0074

0,11

0,001
	7,4

1,1

1,0

	р.Шилик (Алматинская)
	0,75

(2 кл.)

чистая
	2,36 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,39

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Фенолы

	0,0100

0,12

0,001
	10,0

1,2

1,0

	р.Шарын

(Алматинская)
	0,88

(2 кл.)

чистая
	3,78 (4 кл.)

загрязнённая
	1,58

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты
Железо общее

Магний
	0,0039

154

0,14

41,8
	3,9

1,5

1,4

1,0

	р.Текес

(Алматинская)
	2,58

(4 кл.)

загрязнённая
	5,09 (5 кл.)

грязная
	2,75

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0106

0,38
	10,6

3,8

	р.Коргас

(Алматинская)
	0,76

(2 кл.)

чистая
	3,12 (4 кл.)

загрязнённая
	1,91

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы
	0,0083

0,001
	8,3

1,0

	р.Турген

(Алматинская)
	1,38

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,54 (4 кл.)

загрязнённая
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Фенолы
	0,0031

0,15

0,001


	3,1

1,5

1,0

	р.Каркара

(Алматинская)
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее Фенолы


	0,0025

0,16

0,001
	2,5

1,6

1,0

	р.Есик

(Алматинская)
	1,59

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,54 (4 кл.)

загрязнённая
	2,49

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Нефтепродукты
	0,0099

0,18

0,001
	9,9

1,8

1,0

	р.Каскелен

(Алматинская)
	1,39

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,63

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0056

0,002
	5,6

2,0

	р.Баянкол

(Алматинская)
	0,89

(2 кл.)

чистая
	2,68 (4кл.)

загрязнённая
	1,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный

	0,0021

0,027
	2,1

1,3

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,19

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,93 (4кл.)

загрязнённая
	1,49

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее Фенолы


	0,0048

0,11

0,001
	4,8

1,1

1,0

	вдхр Куртинское (Алматинская)
	1,28

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,86 (4кл.)

загрязнённая
	2,37

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0102

0,001


	10,2

1,0

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,62 (4кл.)

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0075

0,001
	7,5

1,0

	оз.Улькен Алматы

(Алматинская
	0,96

(2 кл.)

чистая
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,12

(4кл.)

загрязнённая
	Медь

Фториды


	0,0152

1,00
	15,2

1,3

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,05 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,13

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая 
	Медь

Фенолы

Фториды


	0,0078

0,002

1,00
	7,8

2,0

1,3

	р.Есентай

(г.Алматы)
	1,43

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,73 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	3,73

(4кл.)

загрязнённая
	Медь

Фенолы


	0,0182

0,0015
	18,2

1,5

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	1,67

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,78 (2 кл.)

чистая


	3,62

(4кл.)

загрязнённая
	Медь

Фториды
	0,0184

0,75
	18,4

1,00

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,43 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,76 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,25

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее

Фенолы

Нефтепродукты
	0,0026

0,15

0,001

0,05
	2,6

1,5

1,0

1,0

	р.Шу

(Жамбылская)
	2,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	3,10 

(4кл.)

загрязнённая

	2,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	БПК5

Медь

Железо общее

Фенолы

Нефтепродукты
	12,7

0,0032

0,18

0,001

0,05
	6,3

3,2

1,8

1,0

1,0

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,60

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,53 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,30

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Медь

Железо общее

Фенолы

Нефтепродукты
	0,0024

0,18

0,001

0,05
	2,4

1,8

1,0

1,0

	р.Аксу

(Жамбылская)
	1,86

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,02 

(4кл.)

загрязнённая
	3,27

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

БПК5

Сульфаты

Медь

Фенолы
	0,61

7,90
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0,0038

0,001
	6,1

3,9

3,9

3,8

1,0

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	2,47

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	4,87 (5 кл.) грязная
	3,31

(4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Железо общее

БПК5
	989

0,0035

0,29

3,56
	9,9

3,5

2,9

1,7

	р.Беркара

(Жамбылская)
	0,93

(2 кл.)

чистая


	1,27
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,24

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Железо общее


	0,0032

0,15
	3,2

1,5

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,77

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,27 (4кл.)

загрязнённая
	2,72

(4 кл.)
загрязнённая
	БПК5

Сульфаты

Железо общее

Медь

Фенолы
	8,65

413

0,34

0,0026

0,001
	4,3
4,1

3,4

2,6

1,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	5,97

(5 кл.) грязная
	6,09 

(6 кл.) очень
грязная
	7,30

(6 кл.) очень
грязная

	БПК5

Сульфаты

Фториды

Медь

Железо общее
	27,0

913

2,08

0,0021

0,21
	27,0

9,1

2,7

2,1

2,1

	р.Келес

(ЮКО)
	2,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,45 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,02

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Азот нитритный

	653

91,2

0,033
	6,5

2,2

1,6

	р.Бадам

(ЮКО)
	2,28

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,26 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,19 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Магний

	250

0,002

43,2
	2,5

2,0

1,0

	р.Бугунь

(ЮКО)
	0,49

(2 кл.)

чистая


	1,89 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,04

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты


	0,003

154
	3,0

1,5

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,23  (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Магний


	384

0,05

51,0
	3,8

2,6

1,2

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	1,42 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,24 

(4кл.)

загрязнённая

	1,57

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Магний
	413

0,043

64,5
	4,13

2,1

1,6

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,84

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,80 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты

Медь

Магний
	0,58

320

0,003

78,1
	5,8

3,2

3,0

1,9


Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 2 случаях на 2 водных объектах: река Шерубай-Нура – 1 случай ЭВЗ, река Сокыр – 1 случай ЭВЗ (Карагандинская).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 20 случаях на 6 водных объектах: река Илек – 5  случаев ВЗ (Актюбинская), река Нура  - 9 случаев ВЗ, река Шерубай-Нура – 2 случая ВЗ, река  Сокыр – 2 случая ВЗ (Карагандинская), озеро Бийликоль – 1  случай ВЗ (Жамбылская), река Глубочанка – 1 случай ВЗ (Восточно-Казахстанская).

Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,06-0,18 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1 - 1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1), в том числе: 

- на 4 ручных постах (№1 - ул. Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 - ул.Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат» уг. ул.Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№5 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №6 - ул. Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №7 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 3).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Астана
Таблица 3
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за июнь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная 

концентрация  



	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения
 ПДК

	Астана
	5
	SO2 (Диоксид серы)
	0,086
	1,72
	0,13
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,054
	0,02
	0,23500
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,0003
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0732
	1,22
	0,1890
	0,47

	
	6
	SO2 (Диоксид серы)
	0,082
	1,63
	0,128
	0,26

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,069
	0,0
	0,315
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0492
	0,820
	0,0940
	0,235

	
	7
	SO2 (Диоксид серы)
	0,100
	1,99
	0,131
	0,26

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,087
	0,03
	0,140
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,103
	2,57
	0,221
	2,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0004
	0,0
	0,0006
	0,00


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты наблюдений данных автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В июне 2010 года в городе Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,7. Наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 62 %, диоксиду азота – 25 %, фтористому водороду -11 % (рис.1.2).
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Астана за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 9,8 ПДК, фтористого водорода – 4,9 ПДК, диоксида азота – 4,7 ПДК. 

В июне 2010 года в городе Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с июнем 2009 года и маем 2010 года, значительно не изменился (рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Астана

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кокшетау
В июне 2010 года максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода находились в пределах допустимой нормы (таблица 4).

Таблица 4
Состояние атмосферного воздуха города Кокшетау за июнь 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	-

	Диоксид серы
	0,05
	0,99
	0,12
	0,24
	-

	Оксид углерода
	0,08
	0,026
	1
	0,2
	-

	Диоксид азота
	0,007
	0,03
	0,01
	0,12
	-


В июне 2010 года в городе Кокшетау кратность ПДК максимальной концентрация взвешенных веществ, в сравнении с июнем 2009 года, понизилась. В мае 2010 года кратность ПДК максимальной концентрации диоксида серы, оксид углерода, диоксида азота не изменилась (таблица 5). 
Таблица 5
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Кокшетау

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	июнь 2009 года
	май 2010 года  
	июнь 2010 года

	Взвешенные вещества
	1,2
	0
	0

	Диоксид серы
	0,02
	0,24
	0,24

	Оксид углерода
	0,4
	0,2
	0,2

	Диоксид азота
	0,9
	0,12
	0,12


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.5, 1.6, 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. Наблюдались превышения ПДК по меди 2,3 ПДК, сульфатам 1,5 ПДК. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. Превышения ПДК отмечены по меди 4,0 ПДК, сульфатам 3,2 ПДК.

Между двумя реками протекает канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала зафиксированы превышения по меди 3,0  ПДК, сульфатам 2,3 ПДК.

В поверхностных водах водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышение ПДК наблюдалось по меди до 1 ПДК.
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, пртекающих на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения норм по сульфатам – 4,7 ПДК, фторидам – 3,9, меди – 3,3 ПДК, хлоридам– 1,7 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по сульфатам 6,8 ПДК, меди 4,2 ПДК, магнию 2,5 ПДК, хлоридам 2,4 ПДК (рис.1.6). 

В реке Кеттыбулак в районе кордон Золотой Бор концентрации меди составили 3,0 ПДК.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. На озере концентрации меди составили 3,0 ПДК, сульфатов 2,4 ПДК, магния 1,4 ПДК, хлоридов 1,0 ПДК.

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (7,6 ПДК), меди (5,0 ПДК), магнию (2,5 ПДК), хлоридам (2,2 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к «чистым» водным объектам отнесены водохранилище Вячеславское и река Кеттыбулак; «умеренно-загрязненным» - реки Есиль, Нура, канал Нура-Есиль, озеро Копа; «загрязненным» - реки Ак-Булак, Сары-Булак и озеро Султанкельды (рис. 1.5; 1.6; 1.7).

В сравнении с июнем 2009 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак Сары-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское, озера Копа и канала Нура - Есиль значительно не изменилось, а в реках Ак-Булак и оз. Султанкелды – ухудшилось. 

В сравнении с маем 2010 года качество воды рек Есиль, Ак-Булак,  Сары-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское, канала Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды значительно не изменилось, в реке Кеттыбулак наблюдается улучшение (рис.1.5). 
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов г.Астаны
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - г.Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 СКФМ «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода и озона (таблица 6).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за июнь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,012
	 
	0,833
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,106
	2,1
	0,499
	1,0

	
	
	Оксид углерода
	0,089
	0,03
	0,309
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,002
	0,0
	0,016
	0,2

	
	
	Оксид азота
	0,003
	 
	0,012
	0,0

	
	
	Озон
	0,002
	0,1
	0,003
	0,0

	
	
	Диоксид углерода
	0,038
	 
	0,078
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,028
	 
	0,389
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,057
	1,1
	0,116
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,108
	0,04
	0,459
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,006
	0,2
	0,051
	0,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,1
	0,381
	1,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,029
	1,0
	0,029
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,005
	 
	0,079
	9,9

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,010
	 
	0,071
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,008
	0,2
	1,127
	2,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,219
	0,07
	0,589
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,004
	0,1
	0,060
	0,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,0
	0,091
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,029
	1,0
	0,029
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,036
	 
	0,043
	5,4

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,035
	 
	0,259
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,068
	1,4
	0,102
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,281
	0,09
	0,554
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,004
	0,1
	0,018
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,0
	0,011
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	 
	0,0
	 
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,035
	 
	0,058
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества «загрязненная» (ИЗВ=1,40). Превышение ПДК выявлено по меди (3,0 ПДК) и фторидам (2,8 ПДК).

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная» 4 класс, при ИЗВ – 3,05. Содержание фторидов составило 11,2 ПДК, меди - 2,0 ПДК, сульфатов 1,9 ПДК, магния 1,7 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как «умеренно – загрязненная» (3 класс, ИЗВ=2,09). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 5,9 ПДК и меди 4,0 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «загрязненная» - 5 класс при ИЗВ – 5,32. Превышения ПДК выявлены по фторидам 11,2 ПДК, сульфатам 9,2 ПДК, хлоридам 5,4 ПДК, меди 3,0 ПДК (таблица 7, рис. 1.9).  
По сравнению с июнем 2009 года, качество воды озер Улкен Шабакты и Шортан значительно не изменилось, а в озере Бурабай улучшилось. 

По сравнению с маем 2010 года, качество воды озер Бурабай, Улкен Шабакты и Шортан значительно не изменилось, а в озере Киши Шабакты ухудшилось (таблица 7, рис. 1.9).  
Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2010 года

превышающих ПДК

	
	июнь

2009 года
	май

 2010 года
	июнь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	3,00

(4 кл.)

загрязнённая
	1,21 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды


	0,003

2,12
	3,0

2,8

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,49

(4 кл.)

загрязнённая
	2,76 (4кл.)

загрязнённая
	3,05

(4 кл.)

загрязнённая
	Фториды Медь

Сульфаты

Магний
	8,42

0,002

189

70,6
	11,2

2,0

1,9

1,7

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,60

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,09

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь


	4,43

0,004
	5,9

4,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	3,87 (4кл.)

загрязнённая
	5,32

(5 кл.)

грязная
	Фториды

Сульфаты

Хлориды

Медь
	8,45

922

1638

0,003
	11,2

9,2

5,4

3,0
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6  Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 

[image: image16.jpg]) .EmH,qblKorlb ‘Apiﬁan?f

OATﬁaca " (2
o %)‘KaﬂTblp OEpét,MEHfay

~@AcTaHa

&aw%praﬂmbﬁ* o

(@





Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - ул. Белинского,5; №5 – ул.Ломоносова,7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актобе

В июне 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,0. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 70 % и диоксиду азоту – 14 % (рис.2.2).
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Рис.2.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  г.Актобе за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 2,2 ПДК. 

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года понизился, в сравнении с маем 2010 года не изменился (рис.2.3).
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Рис.2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актобе

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 17,6 ПДК, аммонию солевому 1,2 ПДК. Качество воды реки Илек оценивается как «загрязненная».

По сравнению с июнем 2009 года и маем 2010 года, качество воды реки Илек улучшилось (рис 2.4).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 5 случаев высокого загрязнения (таблица 8).

Таблица 8
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек

за июнь 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	03.06.2010
	бор
	0,56
	32,94

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	07.06.2010
	бор
	0,36
	21,18

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе,  0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	03.06.2010
	бор
	0,25
	14,71

	р. Илек,

Актюбинская,

п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	04.06.2010
	бор
	0,21
	12,35

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	04.06.2010
	бор
	0,25
	14,71
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол ул.Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - ул. Маречека угол ул.Б.Момышулы; №26 - м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция, район аэропорта; №30 - ул. Р.Зорге,14; №31 - мкр. Жулдыз 20; №28 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 9); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект им. Абая, ДГП «Институт горного дела» им.Кунаева Д.А.»; № 2 - ул. Тимирязева 74, КазНу им. Аль-Фараби; №3 - ул. Жандосова, 55, КазЭУ им. Т. Рыскулова; № 4 - м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26; № 5 - ул. Сатпаева, 22 КазНТУ им. К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (таблица 10). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Алматы

Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за июнь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Диоксид серы
	0,018
	0,4
	0,27
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,203
	0,1
	0,93
	0,2

	
	
	Диоксид азота
	0,014
	0,4
	0,13
	1,5

	
	
	Оксид азота
	0,002
	0,0
	0,21
	0,5

	
	28
	Диоксид серы
	0,042
	0,8
	0,41
	0,8

	
	
	Оксид углерода
	0,336
	0,1
	1,90
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,031
	0,8
	0,15
	1,8

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,1
	0,08
	0,2

	
	29
	Диоксид серы
	0,030
	0,6
	0,26
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,774
	0,3
	4,96
	1,0

	
	
	Диоксид азота
	0,058
	1,5
	0,25
	2,9

	
	
	Оксид азота
	0,058
	1,0
	0,68
	1,7

	
	30
	Диоксид серы
	0,068
	1,4
	0,23
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,278
	0,1
	1,41
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,048
	1,2
	0,17
	2,0

	
	
	Оксид азота
	0,010
	0,2
	0,10
	0,2


	
	31
	Диоксид серы
	0,011
	0,2
	0,19
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	0,238
	0,1
	1,63
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,027
	0,7
	0,15
	1,7

	
	
	Оксид азота
	0,004
	0,1
	0,11
	0,3


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за июнь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	3,5
	0,9

	
	2
	Оксид углерода
	0,1
	0,04
	1,6
	0,4

	
	3
	Оксид углерода
	0,3
	0,09
	4,3
	0,4

	
	4
	Оксид углерода
	0,1
	0,03
	2
	0,2

	
	5
	Оксид углерода
	0,2
	0,07
	2
	0,0

	
	6
	Оксид углерода
	0,003
	0,00
	0,9
	0,0


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;
В июне  2010 года в городе Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 11,6. Из них наибольший  наблюдался по формальдегиду – 59%, диоксиду азота – 22%, взвешенным веществам – 11% (рис.3.2).
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Рис.3.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Алматы за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 2,9 ПДК, по взвешенным веществам – 2,6 ПДК, по оксиду углерода – 2,4 ПДК, формальдегиду – 1,2 ПДК. 

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, понизился, с маем 2010 года – увеличелся (рис.3.3).
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Рис.3.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г. Алматы

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 11).

Таблица 11 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Алматы за июнь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0.001
	0.003

	
	Свинец
	0.02
	0.06

	
	Мышьяк
	0.002
	0.0003

	
	Хром
	0.024
	0.01

	
	Медь
	0.1
	0.04


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул. Гагарина, 216, Джабаева) (Рис.3.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Талдыкорган

За июнь 2010 года максимальная из разовых концентраций оксида углерода, взвешенных веществ не превышало предельно допустимую концентрацию (таблица 12).
Таблица 12
Состояние  атмосферного воздуха города Талдыкорган за июнь  2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,09
	0,63
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	0,40
	0,13
	2
	0,4
	-


В июне 2010 года в городе Талдыкорган кратность превышения максимальной концентрации взвешенных веществ , в сравнении с июнем  2009 года и маем 2010 года, увеличилась. Кратность превышения максимальной концентрации оксида углерода не изменилась (таблица 13). 
Таблица 13
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Талдыкорган

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	июнь

 2009 года
	май 

2010 года 
	июнь 2010 года

	Взвешенные вещества
	0,4
	0,4
	1,2

	Оксид углерода
	0,6
	0,4
	0,6


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 17 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, озеро Улкен Алматы) (рис.3.5, 3.6, 3.7).

Река Иле берёт свое начало в горах Тянь-Шань на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены повышения содержания меди 7,4 ПДК, железа общего 1,1 ПДК, фенолов 1,0 ПДК. 

Реки Коргас и Текес также являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Основными загрязняющими веществами поверхностных вод реки Коргас являются медь (8,3 ПДК) и фенолы(1,0 ПДК). В реке Текес превышения ПДК отмечены по меди 10,6 ПДК, железу общему 3,8 ПДК.

Река Иле образует созданное искусственно водохранилище Капшагай, в поверхностных водах которого концентрации меди составили 4,8 ПДК, железа общего 1,1 ПДК, фенолов 1,0 ПДК.

Качество воды на всем протяжении реки Улькен Алматы формируется, в основном, под влиянием поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком. По данным наблюдений содержания меди и фенолов составили 18,4-1,0 ПДК, соответственно (на территории г. Алматы).

В реке Киши Алматы превышения норм наблюдались по меди (7,8 ПДК), фенолам (2,0 ПДК) фторидам (1,3 ПДК).

В верховьях реки Есентай, на территории города Алматы, прослеживаются следующие концентрации загрязняющих веществ: медь – 18,2 ПДК, фенолы – 1,5 ПДК.

В реке Шилик концентрации меди достигали 10,1 ПДК, железа общего 1,2 ПДК, фенолов 1,0 ПДК.

В реке Шарын превышения нормы отмечены по меди до 3,9 ПДК, сульфатам 1,5 ПДК, железу общему 1,4 ПДК, магнию 1,0 ПДК.

К характерным загрязняющим веществам воды реки Турген относятся  медь (3,1 ПДК), железо общее (1,5 ПДК), фенолы (1,00 ПДК).

В воде реки Каркара отмечены превышения ПДК по меди (2,5 ПДК), железу общему (1,6 ПДК), фенолам (1,00 ПДК).

Загрязненность реке Есик характеризуется превышениями ПДК по меди до 9,9 ПДК, железу общему 1,8 ПДК, нефтепродуктам (1,0 ПДК).

В воде реки Каскелен наблюдались превышения ПДК по меди 5,6 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В реке Баянкол отмечены превышения концентрации меди 2,1 ПДК и азота нитритного 1,3 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются медь (10,2 ПДК) и фенолы (1,0 ПДК).

В воде водохранилища Бартогай зафиксированы концентрации меди (7,5 ПДК) и фенолов (1,00 ПДК).

В воде озера Улкен Алматы превышения ПДК отмечены по меди (15,2 ПДК) и фторидам (1,3 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: «умеренно-загрязненные» - реки Иле, Шилик, Шарын, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, водохранилища Капшагай и Куртинское и Бартогай; «загрязненные» - реки Текес, Есентай, Улькен Алматы, озеро Улкен Алматы (рис. 3.5, 3.6, 3.7).

По сравнению с июнем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Иле, Текес, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Киши Алматы, водохранилищах Капшагай, Куртинское, Бартогай не изменился, в реках Шилик, Шарын, Коргас, Баянкол, Есентай, Улкен Алматы и озере Улкен Алматы - возрос.

В сравнении с маем 2010 года качество поверхностных вод в реках Шелек, Каскелен, Киши Алматы, и водохранилище существенно не изменилось, в реке Иле, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Баянкол, водохранилищах Капшагай, Куртинское и Бартогай – улучшилось, в реке Есентай, Улкен Алматы и озере Улкен Алматы наблюдается  ухудшение (рис. 3.5).
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Рис 3.5 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области
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Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.7 Характеристика качества поверхностных вод Алматинскойобласти
3.4 Качество поверхностных вод Балкаш – Алаколького бассейна по результатам экспедиционных наблюдений за июнь 2010 года

В июне 2010г. были проведены экспедиционные обследования юго-восточной части озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер, в ходе которых были отобраны пробы на 18 контрольных точках.

На озере Балкаш пробы были отобраны в 3 точках: пристань Бурлю-Тобе, залив Карашиган и на акватории зоны отдыха Лепсы. В водах озера Балкаш наблюдается повышенная минерализация воды - 5719 мг/дм3 при жесткости 26,7 мг-экв/дм3, рН воды - 8. Преобладающими ионами в воде являются сульфаты и ионы натрия, индекс воды по Алекину SNаII.

По акватории юго-восточной части озера Балкаш ИЗВ колеблется в пределах 9,21-9,81. В районе пристани Бурлю-тобе качество воды характеризуется «очень грязной» - 6 класс при ИЗВ – 9,21. Обнаружены высокие загрязнения (ВЗ) по ионам сульфатов (21,3 ПДК), и натрия (11 ПДК) (таблица 14).  Превышения ПДК выявлены по меди (13,08 ПДК), сумме ионов (5,84 ПДК), никелю (2,9ПДК), магнию (8,2 ПДК), хлоридам (4,24) и фторидам (2,71 ПДК) (таблица 15). 

Качество воды в заливе Карашиган относится к 6 классу – «очень грязная», ИЗВ составил 9,81. Здесь отмечается ВЗ воды по содержанию сульфатов (20 ПДК) и ионов натрия (11ПДК) (таблица 14). Также выявлены превышения ПДК по меди (19,7 ПДК), сумме ионов (5,66 ПДК), ионам магния (7,6 ПДК), хлоридов (3,75ПДК) и калия (2,08ПДК). Содержание общего железа составило 1,5 ПДК,  фторидов (2,9 ПДК) (таблица 15). 

Качество воды в акватории зоны отдыха Лепсы относится к 6 классу – «очень грязная», ИЗВ составил 9,72. Здесь отмечается ВЗ воды по содержанию сульфатов (19,9 ПДК) и ионов натрия (11,1 ПДК) (таблица 14).

В реке Лепсы пробы отбирались в поселке Толебаева и станции Лепсы. Средняя минерализация воды 222 мг/дм3 при жесткости 2,3 мг-экв/дм3, рН воды составила 7,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и натрия (НСО3- и Nа+), индекс воды по Алекину СNаII.

Качество воды реки Лепсы в районе поселка Толебаева относится к 4 классу – «загрязненная» при ИЗВ – 3,23, превышения ПДК выявлены по содержанию меди (16,5 ПДК). Ниже по течению, качество воды улучшилось до 3 класса – «умеренно загрязненная», ИЗВ в станции Лепсы составил 2,05. Загрязнение воды наблюдается по содержанию меди (7,7 ПДК) и за счет фторидов (1,9 ПДК) (таблица 15). 

В реке Аксу пробы отбирались на станции Матай. Средняя минерализация воды 192 мг/дм3 при жесткости 1,92 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,8. Преобладающими ионами в воде реки Аксу являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са+), индекс воды по Алекину ССаII.

Качество воды характеризуется как «загрязненная» - 4 класс с ИЗВ – 3,54, при повышенном содержании железа общего (2,1 ПДК) и меди (17,3 ПДК) (таблица 15). 

В реке Каратал пробы отбирались выше города Талдыкорган и в поселке Екпенды. Средняя минерализация воды 116 мг/дм3 при жесткости 1,28 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Преобладающими ионами в воде реке Каратал являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII (таблица 15).

Уровень загрязненности воды выше города Талдыкорган составил 3,16, соответственно качество воды относится к 4 классу – «загрязненная». Загрязнение реки отмечается за счет меди (15,1 ПДК) и железу общему (2,3 ПДК). Ниже по течению, в поселке Екпенды качество воды также относится 4 классу. ИЗВ составил 3,12, превышения ПДК  выявлены по меди (12,9 ПДК) и никелю (2,09 ПДК) (таблица 15). 

В реке Тентек пробы отбирались в поселке Ынталы. Средняя минерализация воды 95,8 мг/дм3 при жесткости 1,08 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,38. Преобладающими ионами в воде реки Тентек являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

В реке Тентек ИЗВ составил 2,15, соответственно качество воды относится к 2 классу – «чистая». Превышение ПДК выявлено по содержанию меди (8,34 ПДК) (таблица 15). 

В озере Алаколь пробы отбирались в поселке Сагат. Средняя минерализация воды 5953 мг/дм3 при жесткости 20 мг-экв/дм3, рН воды составил 9,0. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия, индекс воды по Алекину SNаII (таблица 15).

Качество воды озера Алаколь относится к 6 классу - «очень грязная», ИЗВ составил 9,29. Выявлено 1 ВЗ по содержанию сульфатов в воде озера (22,3 ПДК) (таблица 14). Наряду с этим отмечаются превышения ПДК по содержанию меди (20,6 ПДК), сумме ионов (5,95 ПДК), магнию (5,75 ПДК), никели (2,73 ПДК) и фторидам (1,13 ПДК) (таблица 15). 

В реке Жаманты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Средняя минерализация воды 135 мг/дм3 при жесткости 1,52 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,56. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

Качество воды реки Жаманты характеризуется как «умеренно загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,11. Превышения ПДК выявлены по содержанию меди (3,31 ПДК) (таблица 15). 

В реке Ыргайты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Средняя минерализация воды 108 мг/дм3 при жесткости 1,24 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,23. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

Качество воды реки Ыргайты характеризуется как «умеренно-загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,64. Превышения ПДК отмечаются по содержанию меди (6,52 ПДК) (таблица 15). 

В озере Жаланашколь пробы отбирались в районе дамбы. Средняя минерализация воды 1670 мг/дм3 при жесткости 9,16 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,95. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия (НСО3- и Na+), индекс воды по Алекину SNаII(таблица 15).

Качество воды озера Жаланашколь относится к 5 классу – «грязная» со значением ИЗВ – 5,57, при повышенном содержании меди (20,1 ПДК), сульфатов (7,2 ПДК), ионов натрия (2,8 ПДК), магния (2,5 ПДК), и фторидов (1,53 ПДК) (таблица 15). 

В реке Емель пробы отбирались в гидропосту реки Емель. Средняя минерализация воды 578 мг/дм3 при жесткости 5,4 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,08. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия (НСО3- и Na+), индекс воды по Алекину SNаII (таблица 15).

Качество воды реки Емель характеризуется как «загрязненная» - 4 класс, ИЗВ составил 3,52. Превышения ПДК отмечаются по содержанию меди (17,2 ПДК) и сульфатам (1,63 ПДК) (таблица 15). 

В реке Катынсу пробы отбирались в районе автодорожного моста. Средняя минерализация воды 188 мг/дм3 при жесткости 2,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,47. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

Качество воды реки Катынсу относится к 3 классу – «умеренно-загрязненная» с ИЗВ – 1,62, при повышенном содержании меди (6,7 ПДК). 

В реке Урджар пробы отбирались в города Урджар. Средняя минерализация воды 181 мг/дм3 при жесткости 1,92 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,73. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

Качество воды реки Урджар относится к 3 классу – «умеренно-загрязненная» с ИЗВ – 1,42, при повышенном содержании меди (6,15 ПДК). 

В реке Егинсу пробы отбирались ниже водохранилища. Средняя минерализация воды 240 мг/дм3 при жесткости 2,56 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,75. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+), индекс воды по Алекину ССаII.

Значение ИЗВ реке составил 2,31, соответственно качество воды относится к 3 классу – «умеренно-загрязненная». Загрязнение воды отмечается по содержанию меди (10,7 ПДК) и железу 2-х валентному (1,2 ПДК). 

В озере Сасыкколь пробы отбирались в районе поселка Рыбачье. Средняя минерализация воды 406 мг/дм3 при жесткости 3,96 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,57. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и натрия (НСО3- и Nа+), индекс воды по Алекину СNаII.
Качество воды озера Сасыкколь характеризуется как «загрязненная» - 4 класс, ИЗВ составил 3,81. Превышения ПДК отмечаются по содержанию   меди (19,2 ПДК) (таблица 15).

Изменения качества поверхностных вод в бассейне озера Балкаш по сравнению с аналогичным периодом 2009 года можно увидеть на рисунке 3.8. По рекам Аксу, Каратал, Тентек, Катынсу и озеру Сасыкколь качество воды ухудшилось. В озерах Балкаш и Жаланашколь качество воды осталось без изменений. Улучшения качества воды отмечаются в реках Лепсы, Ыргайты и в озере Алаколь.
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Рис. 3.8 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

Балкаш-Алакольского бассейна

Таблица 14

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши 

за июнь 2010 года

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концен-трация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	Озеро Балкаш пристань Бурлю-Тобе
	2 ВЗ
	16.06.10г.
	Сульфаты 
Кальций 
	2133
1375
	21,3
11,5

	Озеро Балкаш залив Карашиган
	2 ВЗ
	16.06.10г.
	Сульфаты 
Кальций 
	1998
1323
	19,9
11,0

	Озеро Балкаш зона отдыха Лепсы
	2 ВЗ
	17.06.10г.
	Сульфаты 
Натрий
	1998
1328
	19,9
11,1

	Озеро Алаколь поселок Сагат
	1 ВЗ
	09.06.10г.
	Сульфаты
	2229
	22,3

	Всего:
	7 ВЗ
	


Таблица 15

Состояние качества поверхностных вод Балкаш-Алакольского бассейна

по экспедиционным данным за июнь 2010 города 

	Гидрохимический створ
	ИЗВ
	Ингредиенты и показатели
качества воды
	Средняя  концен-трация,  мг/дм3
	Кратность превышения
ПДК

	
	2 квартал 2009года
	2 квартал 2010года
	
	
	

	озеро Балкаш (восточная часть)

	поселок Бурлю-Тобе
	8,27 
(6 кл.) 
Очень грязная
	9,21 
(6 кл.) 
Очень грязная
	Сульфаты 
Кальций
Магний 
Медь 
	2133
1375
326
0,0131
	21,3
11,5
8,5
13,1

	залив Карашиган
	13,42 
(7 кл.) 
Чрезвычайно грязная
	9,81 
(6 кл.) 
Очень грязная
	Сульфаты
Кальций Магний 
Медь
	1998
1323
303
0,0192
	19,9
11
7,6
19,2

	Зона отдыха Лепсы
	8,2 
(6 кл.)
Очень грязная
	9,72 
(6 кл.) 
Очень грязная
	Сульфаты 
Натрий 
Медь
	1998
1328
0,0186
	19,9
11,1
18,6

	река Лепсы

	поселок Толебаева
	5,33 
(5 кл.) 
Грязная
	3,23 
(4 кл.) 
Загрязненная 
	Медь
	0,0165
	16,5

	станция Лепсы
	1,66 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	2,05 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
Фториды 
	0,0077
1,44
	7,7
1,9

	река Аксу

	станция Матай
	1,12 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	3,54 
(4 кл.) 
Загрязненная
	Медь
Железо общ.
	0,00173
0,21
	17,3
2,1

	река Каратал

	город Талдыкорган
	1,54 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	3,16 
(4 кл.) 
Загрязненная
	Медь
	0,0151
	15,1

	поселка Екпенды
	0,66 
(2 кл.)
Чистая
	3,12 
(4 кл.) 
Загрязненная
	Медь
Никель 
Железо общ.
	0,0129
0,021
0,2
	12,9
2,1
2

	озеро Алаколь

	поселок Сагат
	14,00 
(7 кл.) 
Чрезвычайно грязная
	9,29 
(6 кл.) 
Очень грязная
	Сульфаты 
Медь
Магний
	2229
0,0206
230
	22,3
20,6
5,75

	река Тентек

	поселок Ынталы
	0,85 
(2 кл.)
Чистая
	2,15 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
Железо общ.

	0,0083
0,2
	8,3
2

	река Жаманты

	Автодорожный мост
	2,22 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	1,11 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
	0,0033
	3,3

	река Ыргайты

	Автодорожный мост
	4,33 
(5 кл.) 
Грязная
	1,64 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
	0,0065
	6,5

	озеро Жаланашколь

	Дамба
	5,15 
(5 кл.) 
Грязная
	5,57 
(5 кл.) 
Грязная
	Сульфаты
Медь
Магний
Фториды
	720
0,0201
97,8
1,15
	7,2
20,1
2,4
1,53

	река Емель

	гидропост  Емель
	2,65 
(4 кл.) 
Загрязненная
	3,52 
(4 кл.) 
Загрязненная
	Сульфаты
Медь

	163
0,0172

	1,63
17,2


	река Катынсу

	Автодорожный мост
	0,91 
(2 кл.)
Чистая
	1,62 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
	0,0067
	6,7

	река Урджар

	ниже города Урджар
	1,50 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	1,42 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
Железо общ.

	0,0061
0,11
	6,1
1,1

	река Егинсу

	ниже водохранилища
	1,03 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	2,31 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	Медь
Железо общ.
	0,0107
0,12
	10,7
1,2

	озеро Сасыкколь

	поселок Рыбачье
	1,86 
(3 кл.) 
Умеренно загрязненная
	3,81 
(4 кл.) 
Загрязненная 
	Медь
	0,0197
	19,7


3.5 Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна            озера Балкаш за июнь 2010 года

Отбор проб донных отложений производился 18 контрольных точках (таблица 16).

В пробах донных отложений анализированы содержания ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, медь, никель, марганец, хром). 

Количество проб (1500 гр), методика отбора регламентирована соответствующим ГОСТом. 

Содержание тяжелых металлов в реках и озерах Балхаш-Алакольского бассейна колеблется в широких пределах от 0,001 до 755 мг/л.

Таблица 16

Результаты анализа донных отложений озера Балкаш-Алакольского бассейна                     за июнь 2010 года

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	Cu
	Cr
	Ni
	As
	Mn

	1
	река Каратал -  выше города Талдыкорган
	0,15
	0,17
	8,9
	12,05
	2,95
	3,44
	755,2

	2
	река Каратал – поселок Екпенды
	0,12
	0,37
	9,6
	12,3
	2,6
	3,04
	560,9

	3
	река Аксу – станция Матай
	0,05
	2,97
	5,8
	8,9
	2,45
	1,4
	645,2

	4
	река Лепсы – поселок Толебаева
	0,02
	2,8
	5,37
	7,75
	1,3
	1,19
	550,7

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,1
	3,95
	7,1
	6,7
	1,8
	1,28
	603,2

	6
	озеро Балкаш – залив Карашаган
	0,02
	3,52
	9,87
	8,4
	1,7
	2,13
	598,6

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,02
	2,97
	8,4
	7,01
	1,95
	5,51
	686,3

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,01
	3,17
	8,1
	6,4
	1,7
	3,71
	706,4

	9
	озеро Сасыкколь – поселок Рыбачье
	0,17
	9,8
	16,97
	19
	5,4
	2,25
	536,4

	10
	Река Тентек – поселок Ынталы
	0,12
	5,67
	13,51
	8,9
	4,05
	1,31
	633,5

	11
	озеро Алаколь – поселок Сагат
	0,02
	4,77
	9,54
	7,8
	1,65
	1,97
	530,9

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,02
	6,12
	14,4
	14,01
	3,9
	0,71
	425,6

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,02
	2,95
	8,7
	9,4
	2,8
	1,92
	740,5

	14
	река Катынсу – автомост
	0,12
	8,87
	27,9
	25,3
	9,35
	3,27
	737,8

	15
	Река Урджар – город Урджар
	0,05
	5,57
	9,61
	10,5
	2,25
	1,65
	638,1

	16
	река Егинсу - автомост
	0,02
	3,52
	10,01
	9,2
	1,25
	1,13
	610,8

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,2
	8,67
	15,94
	9,45
	3,65
	0,17
	560,3

	18
	река Жаманты - автомост
	0,1
	5,87
	16,64
	3,64
	1,4
	0,57
	480,3


3.6 Состояние загрязнения почвы бассейна озера Балкаш тяжёлыми металлами за июнь 2010 года

В июне 2010 года в ходе экспедиционных обследований произведен отбор проб почвы на берегах водоохранных зон по 18 контрольным точкам (таблица 17) 

В пробах почвы определялось содержание кадмия, свинца, меди, хрома, никеля, мышьяка, марганца. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 11). 

В почве бассейна реки Каратал выше города Талдыкорган превышения ПДК выявлены по содержанию хрома (2,11 ПДК) и мышьяка (2,5 ПДК). 

В почве района станции Матай реки Аксу выявлено повышенное содержание хрома (1,8 ПДК). 

В почвенном покрове бассейна реки Лепсы отмечаются превышения ПДК по хрому (1,7 ПДК) и мышьяку (1,4 ПДК). 

На побережье восточной части озера Балкаш отмечаются загрязнение почвы хромом (1,7 ПДК), превышение ПДК по мышьяку обнаружено на берегу бухты Бурлю-Тобе (1,4 ПДК). 

В районе поселка Рыбачье озера Сасыколь превышения отмечаются в почве по содержанию хрома (2,7 ПДК). 

В поселке Ынталы реки Тентек обнаружены повышенные концентрации хрома (2,9 ПДК).

В почвенном покрове побережья озера Алаколь  отмечаются превышения ПДК по хрому (2,9 ПДК) и мышьяку  (1,8 ПДК). 

В районе дамбы озера Жаланашколь повышенные концентрации хрома (2,8 ПДК) и мышьяка (1,9 ПДК). 

В грунтах района гидропоста Емель реки Емель отмечаются превышения по содержанию хрома (2,3 ПДК).

В районе автомоста реки Катынсу отмечается загрязнение почвы по содержанию мышьяка (1,6 ПДК).

В почве района города Урджар реки Урджар повышенные концентрации по хрому (2,9 ПДК) и мышьяку (1,3 ПДК).

В почвенном покрове района реки Егинсу наблюдаются повышенные содержания хрома (2,9 ПДК).
В почвенном покрове реки Ыргайты обнаружено загрязнение хромом (2,9 ПДК) и мышьяком (1,3 ПДК).

В районе автомоста реки Жаманты обнаружены повышенные концентрации хрома (2,5 ПДК).

Таблица 17

Характеристика  загрязнения почвы тяжёлыми металлами

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	Cu
	Cr
	Ni
	As
	Mn

	1
	река Каратал - выше города Талдыкорган
	0,35
	20,6
	14,7
	12,67
	11,01
	4,99
	804,3

	2
	река Каратал – поселок Екпенды
	0,2
	0,37
	13,36
	14,4
	3,85
	4,6
	680,5

	3
	река Аксу –станция Матай
	0,05
	5,35
	7,2
	11,8
	2,95
	1,9
	680,4

	4
	река Лепсы-поселокТолебаева
	0,07
	5,45
	9,1
	10,03
	4,1
	2,13
	732,1

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,05
	3,32
	7,8
	9,37
	1,85
	2,81
	647,4

	6
	озеро Балкаш – залив Карашиган
	0,05
	6,42
	7,6
	9,1
	1,6
	1,73
	604,3

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,15
	12,3
	9,85
	11,2
	2,75
	2,77
	667,4

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,05
	4,12
	7,6
	9,5
	2,45
	1,2
	509,5

	9
	озеро Сасыкколь – поселок Рыбачье
	0,07
	8,67
	15,76
	16
	4,7
	3,56
	704,2

	10
	река Тентек – поселок Ынталы
	0,02
	12,27
	19,86
	17,87
	5,85
	1,86
	637,8

	11
	озеро Алаколь – поселок Сагат
	0,17
	18,22
	22,12
	17,7
	6,55
	3,5
	718,5

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,07
	19,6
	21,3
	16,6
	7,15
	3,79
	727,4

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,02
	5,42
	13,3
	13,8
	2,96
	0,29
	701,3

	14
	река Катынсу – автомост
	0,12
	8,87
	27,9
	25,3
	9,35
	3,27
	737,8

	15
	река Урджар – город Урджар
	0,32
	30,0
	24,9
	17,6
	5,6
	2,5
	786,9

	16
	река Егинсу - автомост
	0,1
	8,12
	18,45
	16,24
	4,86
	1,71
	640,3

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,32
	30,02
	24,9
	17,6
	5,6
	2,5
	786,9

	18
	река Жаманты - автомост
	0,05
	15,65
	29,75
	15,1
	5,25
	3,68
	754,1


3.7 Характеристика состояния поверхностных и сточных вод накопителя сточных вод Сорбулак за июнь 2010 года

Наблюдения за загрязнением сточных вод проводились на 4-х объектах (водохранилище Правобережного Сорбулакского канала (ПСК), точка №10; ПСК вододелитель, точка 3; накопитель Сорбулак, плотина №1; накопитель Сорбулак, плотина №2).Основными критериями качества сточных вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) орошения (Приложение 12). По результатам сточных вод ПДК суммы ионов в точке «Плотина №1» 1,35 ПДК, «Плотина №2» составляет 1,33 ПДК. По остальным показателям превышение не обнаружено.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводились на 3-х водных объектах (река Иле -ниже впадения канала в реке Иле, реке Курты –перед впадением в Куртинское водохранилище и у выхода из Куртинского водохранилища).

В реке Курты перед впадением в Куртинское водохранилище  и у выхода из Куртинского водохранилище качество воды характеризуются как – «грязные» (ИЗВ=4,92-5,02, 5 класс). Превышение наблюдались по меди в пределах 20,1-20,6 ПДК, сульфатам 3,8-4,4 ПДК, натрию 2,1-2,2 ПДК.

Также, перед впадением в Куртинское водохранилище концентрация железа общего составила 2,8 ПДК, а у выхода из Куртинского водохранилище - никеля 1,6 ПДК. 

В реке Иле ниже впадения канала в реки Иле качества воды характеризуется как – «загрязненная» (ИЗВ=2,85, 4 класс), концентрация меди составила 9,2 ПДК, фенолов 5,0 ПДК, сульфатов 1,1 ПДК (таблица 18).

Таблица 18
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июнь 2010 года

	Наименование водного объекта и пункта контроля
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты
	Средняя концентрация, мг/л
	Кратность

превышения

ПДК

	р.Курты перед впадением в Куртинское вдхр.
	5,02 (5 кл.)

грязная
	Медь
	0,0206
	20,6

	
	
	Сульфаты
	375
	3,8

	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	
	
	Натрий
	263
	2,2

	р.Курты -у выхода из Куртинского вдхр.
	4,92 (5 кл.)

грязная
	Медь
	0,0201
	20,1

	
	
	Сульфаты
	442
	4,4

	
	
	Натрий
	246
	2,1

	
	
	Никель
	0,0161
	1,6

	р.Иле -ниже впадения канала в р.Иле 
	2,85 (4 кл.)

загрязненная
	Медь
	0,0092
	9,2

	
	
	Фенолы
	0,005
	5,0

	
	
	Сульфаты
	106
	1,1


3.8 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 - пр.Сатпаева, ул.Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 19).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Атырау

Таблица 19
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за июнь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,081
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,034
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,057
	0,0
	6,190
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,018
	0,5
	0,660
	7,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,0
	0,519
	1,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,044
	1,5
	0,500
	3,1

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,004
	0,1
	0,038
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	170,7
	 
	761,8
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В июне 2010 года в городе Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,5. Из них наибольший наблюдался по взвешенным веществам – 61%, диоксиду азота – 31% (рис. 4.2).
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Рис.4.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Атырау за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 3,4 ПДК, диоксида азота 1,5 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года не изменился, в сравнении с маем 2010 года – увеличился (рис.4.3).
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Рис.4.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Атырау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
4.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области за июнь 2010 года

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На месторождениях Забурунье и Доссор максимальная концентрация только взвешенных веществ составила 1,0 ПДК. По данным наблюдений на месторождениях Жанбай, Макат, Косшагыл максимальные концентрации всех определяемых примесей находились  в пределах нормы (таблица 20).
Таблица 20
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях

Атырауской области за июнь 2010 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация,

	
	
	мг/м3
	Кратность
превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,010
	0,20

	
	Оксид углерода
	0,58
	0,12

	
	Диоксид азота
	0,070
	0,82

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,64
	0,13

	
	Диоксид азота
	0,08
	0,94

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Доссор
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,75
	0,15

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,50

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,012
	0,02

	
	Оксид углерода
	2,05
	0,41

	
	Диоксид азота
	0,08
	0,94

	
	Аммиак
	0,021
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,50

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,012
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,94
	0,19

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,005
	0,63


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.5).
Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения. Поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и  впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где, по данным наблюдений, превышения допустимых норм наблюдались по цинку (2,0 ПДК), хрому шестивалентному (1,4 ПДК), меди (1,0 ПДК).

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые втекают в Каспийское море. В  рукаве Кигач отмечены превышения меди, сульфатов и цинка в пределах 1,0-1,1 ПДК. В протоке Шароновка наблюдались превышения ПДК по сульфатам, меди, хрому шестивалентному и цинку на уровне 1,0 ПДК.

Поверхностная вода рукава Кигач и протока Шароновка по качеству характеризуются как «чистая»; реки Урал -  «умеренно-загрязненная» (рис. 4.5). 
По сравнению с июнем 2009 года и маем 2010 года качество воды рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось; реки Урал ухудшилось (рис.4.4).
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Рис 4.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
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Рис. 4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (ст.Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Усть-Каменогорск
В июне 2010 года в городе Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался  формальдегид – 47%, диоксид азота – 21%, фенол – 14%, диоксид серы – 12% (рис.5.2).
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Рис.5.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Усть-Каменогорск за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила – 4,5 ПДК, фенола- 3,9 ПДК, хлористого водорода и фтористого водорода-1,5 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Усть-Каменогорске, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года –понизился, в сравнении с маем в 2010 года – увелечился (рис.5.3).

[image: image40.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

июнь  2009 года май 2010 года июнь 2010 года

9,3

6,7

8,2


Рис.5.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Усть-Каменогорск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддере велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.4).
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Рис. 5.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Риддер

В июне 2010 года в городе Риддере индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,5. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду серы – 25 %, по диоксиду азота и фенолу – 20% ,  по формальдегиду- 19%, по  взвешенным веществам – 16% (рис.5.5).
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Рис.5.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Риддер за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,5 ПДК, фенола составила 1,1 ПДК,

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года и с маем 2010 года, значительно не изменился (рис.5.6).
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Рис.5.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Риддер

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 
5.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.7).
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Рис.5.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Семей

В июне  2010 года в городе Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  5,0 . Наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 31%, диоксиду азота – 28%, по диоксиду серы – 20%, взвешенным веществам – 12% (рис.5.8).
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Рис.5.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Семей за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций фенола и диоксида азота составила – 1,2 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года, понизился. В сравнении с маем 2010 года значительно не изменился (рис.5.9).
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Рис.5.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Семей

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул.Ленина,15) (рис.5.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.10 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в п.Глубокое

В июне 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 67%, фенолу – 18% (рис.5.11).
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Рис.5.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), поселок Глубокое за июнь 2010 года
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3 ПДК. 

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года,понизился.В сравнении с маем 2010 года не изменился (рис.5.12).
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Рис.5.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по поселку Глубокое

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 13 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емел, Аякоз, водохранилища Буктырма и Усть - Каменогорское) (рис.5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17).

Река Кара Ертис с территории Китайской Народной Республики впадает в озеро Зайсан, и является трансграничной рекой. По комплексу гидрохимических показателей превышения ПДК выявлены по железу общему (1,8 ПДК), меди (1,8 ПДК). 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение нормы наблюдались по меди в пределах 1,7-2,3, железу общему 1,5– 3,1 ПДК. Река Ертис с территории Восточно-Казахстанской области втекает в Павлодарскую область. 

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и превышений ПДК наблюдалось по меди (4,0 ПДК).

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по меди – 10,6 ПДК, железу общему – 3,7 ПДК, цинку– 3,1 ПДК, марганцу – 1,1 ПДК.

Река Тихая образуется при слиянии реки Брекса и является загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечались по меди – 7,6 ПДК, цинку – 4,3 ПДК, железу общему – 2,6 ПДК и марганцу – 1,7. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по меди – 5,6 ПДК, железу общему –5,2 ПДК, цинку 4,1 ПДК, марганцу – 2,0 ПДК. 

Река Глубочанка малый правобережный приток реки Ертис, также является загрязненным водоисточником. Наблюдались превышения по цинку 6,0 ПДК, меди 5,5 ПДК, аммонию солевому – 2,0 ПДК, железу общему –1,8 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 4,4 ПДК, меди – 2,9 ПДК, аммонию солевому – 2,6 ПДК, железу общему – 1,8 ПДК.
Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышения ПДК загрязняющих веществ составляли: железо общее – 6,4 ПДК, медь – 3,6 ПДК, аммоний солевой – 2,2 ПДК.

В водохранилищах Буктырма и Усть – Каменогорское превышения ПДК отмечены по меди в пределах 1,2 – 1,7 ПДК.

Трансграничная река Емель берет свое начало на территории Китайской Народной Республики и на территории Республики Казахстан река впадает в озеро Алаколь. Основными загрязняющими веществами реки Емель являются следующие ингредиенты: сульфаты (2,5 ПДК), фториды (1,9 ПДК), аммоний солевой (1,7 ПДК), медь (1,0 ПДК).

Река Аякоз впадает в восточную часть озера Балкаш. В реке зафиксированы превышения ПДК по меди, фторидам, аммонию солевому, сульфатам в пределах 1,0-1,5 ПДК.
Загрязненность поверхностных вод бассейна тяжелыми металлами продолжает оставаться высокой.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: 2 класс, вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис (Павлодарская), Емель, Аякоз, водохранилища Буктырма и Усть-Каменогорское; 3 класс, «умеренно-загрязненным» - реки Ертис (ВКО), Буктырма, Красноярка, Оба,; 4 класс «загрязненная» – реки Брекса, Тихая, Ульби, и Глубочанка (рис.5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17).
По сравнению с июнем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Тихая, Ульби, Оба, водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорск существенно не изменился, в реках Брекса и Красноярка снизился, в реке Глубочанка  – возрос.
В сравнении с маем 2010 года качество поверхностных вод реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Глубочанка существенно не изменилось, а в реках Красноярка, Ертис (Павлодарский), Кара Ертис, Оба, Ульби  - улучшилось (рис.5.13).
В июне на территории Восточно-Казахстанской области по реке Глубочанка отмечен 1 случай ВЗ (таблица 21, рис.5.17).
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Рис. 5.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области

Таблица 21
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за июнь 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Глубочанка, ВКО, 

с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	02.06.2010
	Цинк (2+)
	0,154
	15,4
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5.14 Характеристика качества поверхностных вод рек Аякоз и Емель                Восточно-Казахстанской области
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5.15 Характеристика качества поверхностных вод Усть-Каменогорского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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5.16 Характеристика качества поверхностных вод Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.17 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области в июне 2010 года
река Кара Ертис. 
В июньской пробе перифитона реки Кара Ертис было определено всего 4 вида диатомовых водорослей. Частота встречаемости - 1. Индекс сапробности равен 1,96, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 

В створе гидропоста в черте села Боран в составе макрозообентоса обнаружено 8 таксонов, из них личинок поденок – 4, личинок двукрылых – 3 и клопы. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 4, доля оксиреофильных видов – 5-%. Значение биотического индекса составило 8, II класс качества, воды чистые (Приложение 1).
Проба воды реки Кара Ертис отбранная в июне 2010 г. не оказывает острого токсического действия на живые организмы, т.к. процент погибших дафний составляет 0 % (Приложение 2).
река Ертис. 
На «условно фоновом» створе реки Ертис в пробе определено 13 видов водорослей. Доминируют диатомовые с о-β валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 1,91. 

Ниже по течению на створе «0,35 км ниже понтонного моста» на левом берегу количество отобранных видов увеличивается до 14. Доминирующий комплекс также представлен о-β-сапробами. Индекс сапробности равен 1,77, что соответствует III классу качества. 

Правый берег этого же створа характеризуется уменьшением видового разнообразия. Всего в пробе было обнаружено 9 видов водорослей. Частота их встречаемости также невелика и равна 1-3 по глазомерной шкале. Индекс сапробности равен 1,81, III класс качества. Вода умеренно-загрязненная. 

На створе «в черте села Прапорщиково» продолжается тенденция уменьшения видового состава. В пробе определено 6 видов водорослей. Частота встречаемости их равна 1-2. Наряду с о-β-сапробами превалируют α-сапробы. Значение индекса сапробности увеличивается до 2,13, но остается в пределах III класса качества. 

На заключительном створе в пробе было обнаружено всего 2 вида водорослей. Частота встречаемости их равна 1, ввиду этого рассчитать индекс сапробности считаем некорректным. 

На створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорского ГЭС» в составе макрозообентоса обнаружены личинки хирономид, гаммарусы, олигохеты. Значение биотического индекса равно 5, IV класс качества, воды загрязненные.

На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,1)» в составе макрозообентоса обнаружены личинки ручейников, хирономид, гаммарусы, олигохеты. Значение биотического индекса равно 5, IV класс качества, воды загрязненные.

На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,9)» качество воды соответствовало V классу, воды грязные, значение биотического индекса модифицированного равнялось 3. Здесь были отловлены лишь личинка двукрылой Tipula sp. и клопы.

В черте с. Прапорщиково качество воды соответствовало IV классу,  биотический индекс модифицированный равен 4, воды загрязненные. Здесь в пробе были зафиксированы гаммарусы, хирономиды, клопы.
На створе «1 км ниже впадения реки Красноярка, в черте села Предгорное» в составе макрозообентоса обнаружены лишь хирономиды. Значение биотического индекса равно 1, VI класс качества, воды очень грязные (Приложение 1).

В среднем, по показателям состояния макрозообентоса качество воды реки Ертис на участке от плотины Усть-Каменогорской ГЭС до с. Предгорное в июне 2010 г. соответствовало IV классу – воды загрязненные.
Пробы воды реки Ертис, отобранные в июне 2010 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали. Процент погибших дафний на всех створах составил 0 % (Приложение 2). 

река Буктырма. 
По показателям перифитона качество поверхностных вод реки Буктырма на двух точках исследования мало отличается. На створе, расположенном выше села Лесная Пристань в пробе обнаружено 12 видов водорослей. Частота встречаемости их изменяется в пределах от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,95, что соответствует III классу качества воды. 

Ниже впадения реки Березовка видовое разнообразие равно 10, частота встречаемости 1-3. Индекс сапробности равен 1,68, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 

Степень развития донных сообществ беспозвоночных реки Буктырма на створе «0,3 км выше села Лесная Пристань» в июне 2010 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (биотический индекс модифицированный = 10). Здесь были отловлены  личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, моллюски. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 16, доля оксиреофильных видов 73%.

На втором створе «в черте села Зубовка» в пробе макрозообентоса присутствовали личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клещи, олигохеты. Значение биотического индекса модифицированного составило 9, II класс качества, воды чистые (Приложение 1).

Пробы воды реки Буктырма, отобранные в июне 2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе «0,3 км выше села Лесная Пристань» процент погибших дафний составил 6,7% (Приложение 2).
Реки Брекса, Тихая, Ульби (рудник Тишинский). 
Динамика развития обрастаний водотоков окрестностей города Риддер в июне, как и в прошлом месяце не имеет какой-либо закономерности. 

Качество воды реки Брекса  на «условно фоновом» створе оценивается I классом, вода очень чистая. В пробе было зафиксировано 10 видов водорослей, с частотой встречаемости 1-3. Индекс сапробности равен 0,98. 

На второй точке контроля в  пробе перифитона было определено 6 видов водорослей. Доминирующий комплекс представлен х-о-сапробами. Индекс сапробности равен 0,76, что соответствует I классу качества воды.

На створе реки Тихая, расположенном выше сброса цинкового завода в пробе обнаружено 9 видов водорослей. Максимальное значение частоты встречаемости-5 принадлежит х-о-сапробу Ceratoneis arcus. Остальные виды имеют частоту встречаемости 1-2.  Индекс сапробности равен 0,66, что соответствует I классу качества воды, очень чистая.

Ниже по течению количество отобранных видов увеличилось до 14. Превалирующее положение занимают также х-о-сапробы, частота встречаемости их равна 7. Индекс сапробности равен 0,93, I класс качества, вода очень чистая. 

Качество воды на реке Ульби в черте рудника Тишинский на створе «50 м выше сброса рудника Тишинский» соответствует I классу, вода очень чистая. В пробе было определено 10 видов водорослей, индекс сапробности равен 0,98. 

Ниже сбросов шахтных вод рудника Тишинский значение индекса сапробности рассчитать не удалось из-за недостаточного количества отобранных видов.  
На створе «6,8 км выше города Риддер» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 23 таксона: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, гаммарусы. Показатель ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 17, доля оксиреофильных видов 74%. Значение биотического индекса модифицированного составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые.

В створе «0,6 км выше устья реки Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксированы личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, олигохеты. Значение биотического индекса составило 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. 

Качество воды реки Тихая по показателям макрозообентоса на первом створе соответствовало II классу - воды чистые, значение биотического индекса модифицированного= 9. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 6, доля оксиреофильных видов 67%. На створе  «0,5 км ниже г. Риддера» в составе макрозообентоса доминировали оксиреофильные виды (личинки поденок, веснянок, ручейников), также присутствовали личинки двукрылых, олигохеты. Значение индекса модифицированного равно 10, I класс качества, воды очень чистые.

В составе макрозообентоса реки Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружен 21 таксон донных беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, олигохеты, жуки. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 14, доля оксиреофильных видов 67%. Значение биотического индекса модифицированного составило 10, I класс качества, воды очень чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала II классу качества вод, воды чистые. Здесь были отловлены личинки поденок, двукрылых и  клещи. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 4, доля оксиреофильных видов – 50%.

В целом, качество вод водотоков окрестностей г. Риддера по показателям макрозообентоса улучшилось и соотвествовало II  классу – воды чистые (Приложение 1).

Анализ проб поверхностных вод рек Брекса, Тихая, Ульби (рудник Тишинский), отобранных в июне 2010 года, показал наличие острой токсичности на одном створе (Приложение 2).

река Ульби (г. Усть-Каменогорск). 
Июньская альгофлора реки Ульби довольно разнообразна. На «условно фоновом» створе в пробе определено 22 вида водорослей. Превалируют виды с х-о-валентной сапробностью. Частота встречаемости их равна 7-9. Индекс сапробности равен 0,90, что соответствует I классу качества, вода очень чистая.   Ниже по течению, на левобережной части реки, обрастания также достаточно богаты. В пробе обнаружено 11 видов водорослей. Как и на первом створе доминирующее положение принадлежит х-о-сапробам. Частота встречаемости 7. Индекс сапробности равен 1,35, II класс качества. 

Правый берег, этого же створа представлен 9 видами диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,17, что соответствует II классу качества. Вода чистая. 

На «условно фоновом» створе «21 км выше города Усть-Каменогорска» в черте поселка Каменный Карьер качество воды река Ульби соответствовало I классу, воды очень чистые. Значение биотического индекса модифицированного составило 10. В составе макрозообентоса обнаружен 21 таксон - это личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, клопы, водяные клещи, олигохеты. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 13, доля оксиреофильных видов 62%.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество воды оценено V классом, грязная. В пробе присутствовали лишь клопы. Биотический индекс равен 3.

На левом берегу значение биотического индекса модифицированного составило 7, III класс качества – воды умеренно загрязненные. В донных сообществах беспозвоночных присутствовали личинки веснянок, поденок, двукрылых, клопы, водяные клещи. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 2, доля оксиреофильных видов 40% (Приложение 1).
Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в июне 2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах  «21 км выше города Усть-Каменогорск, в черте поселка Каменный Карьер» и «1,45 км выше устья реки Ульба (левый берег) у автодорожного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 13,3 и 3,3% соответственно. На заключительном створе погибших дафний не обнаружено (Приложение 2).
река Глубочанка. 
По показателям развития перифитона качество воды на реке Глубочанка в июне 2010 года оценивается III классом. На первом створе в пробе зафиксировано 10 видов водорослей. Индекс сапробности равен 2,05, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики в пробе обнаружено 12 видов водорослей. Превалирующее положение занимают виды  с α-валентной сапробностью. Частота встречаемости их равна 9. Остальные виды имеют частоту встречаемости 1-5. Индекс сапробности равен 2,19, III класс качества воды.

На заключительном створе определено 7 видов диатомовых водорослей, с частотой встречаемости 1-5. Индекс сапробности равен 2,03. III класс качества, вода умеренно-загрязненная.  

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 9 таксонов  – личинки поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, олигохеты. Значение биотического индекса модифицированного составило 8, II класс качества, вода чистая. Значение ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равно 4, доля оксиреофильных видов 44%. 

Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики было обнаружено 4 таксона  – личинки ручейников и двукрылых. Значение биотического индекса модифицированного составило 5, IV класс качества, вода загрязненная. Значение ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равно 2, доля оксиреофильных видов 50%. 

На заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» качество воды соотвествовало III классу, умеренное загрязнение. Значение биотического индекса модифицированного – 6. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов)– 3, доля оксиреофильных видов 60% (Приложение 1).

Поверхностные воды р. Глубочанка в июне 2010 г. острой токсичности не показали, однако на створах «5,5 км выше сброса хозфекальных вод п. Белоусовский» и «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод п. Белоусовский» наблюдалась гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 3,3 и 23,3% соответственно. На заключительном створе погибших дафний не обнаружено (Приложение 2).
река Красноярка. 
Качество воды реки Красноярка по показателям перифитона на створе, расположенном выше впадения реки Березовка оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе зафиксировано 12 видов водорослей. Массового развития достигли о-β и α – сапробы. Индекс сапробности равен 1,83.

Ниже впадения реки Березовка в пробе определено 6 видов водорослей, из них диатомовых 4 вида и зеленых 2 вида. Индекс сапробности равен 2,28. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 


По показателям макрозообентоса в июне 2010 г. качество вод реки Красноярка на фоновом створе соответствовало II классу – чистые. Здесь были обнаружены личинки поденок, двукрылых, гаммарусы, олигохеты. Значение биотического индекса модифицированного составило 8.
На створе, ниже сбросов Березовского рудника в составе макрозообентоса обнаружены личинки ручейников и хирономиды. Значение биотического индекса модифицированного составило 5, IV класс качества, воды загрязненные (Приложение 1).
Пробы воды реки Красноярка в июне 2010 г. не оказывают острого токсического действия на живые организмы. На первом створе расположенном выше впадения р. Березовка погибших дафний не обнаружено, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 46,7% (Приложение 2).  
река Оба. 
Пробы перифитона отобранные на реке Оба в весенне-летний период  довольно разнообразны. На створе «0,3 км выше города Шемонаиха» в пробе обнаружено 13 видов диатомовых водорослей. Частота встречаемости их равна 1-5. Индекс сапробности равен 1,38. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению в черте села Камышенка качество воды также соответствует III классу. Количество отобранных видов равно 12. Значение индекса сапробности  равно 1,38. Вода умеренно-загрязненная.
На створе «0,3 км выше города Шемонаиха» в составе макрозообентоса  обнаружены личинки веснянок, поденок и клопы. Значение биотического индекса модифицированного – 7, III класс качества, умеренное загрязнение. 
На створе «в черте с. Камышенка» реки Оба степень развития донных сообществ беспозвоночных соответствовала IV классу качества, воды загрязненные. В пробе присутствовали клопы, хирономиды и олигохеты. Значение биотического индекса модифицированного составило 4, значение ЕРТ (индекс оксиреофильных видов)– 0 (Приложение 1).
В пробах воды рекиОба в мае 2010 года в результате биотестирования погибших дафний не обнаружено, т.е. вода не оказывает острого токсического действия на живые организмы (Приложение 2).
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.18).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.18). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.18 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 ул. Шымкентская,22; №2 ул. Рысбек батыра,15 угол ул. Ниеткалиева; №3 угол ул. Абая и Толеби; №4 ул. Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - ул. Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона
(таблица 22).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Тараз

Таблица 22
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июнь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,036
	 
	0,910
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,006
	0,1
	0,031
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,284
	0,1
	10,63
	2,1

	
	
	Диоксид азота
	0,004
	0,1
	0,100
	1,2

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,05
	0,373
	0,9

	
	
	Озон
	0,031
	1,0
	0,071
	0,4

	
	
	Сероводород
	0,003
	 
	0,020
	2,4

	
	
	Аммиак
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	Диоксид углерода
	562,562
	0,01 
	770,536
	 0,14 


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В июне 2010 года в городе Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 39 %, диоксиду азота – 27%, фтористому водороду – 14%, по  взвешенным веществам – 11% (рис.6.2).
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Рис.6.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г. Тараз за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций по диоксиду азота – 2,5 ПДК, фтористому водороду – 2,1  ПДК, оксид углерода составил -  1,4 ПДК, взвешенным веществам -1,2 ПДК, 

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года и в сравнении с маем 2010 года, значительно не изменился (рис.6.3).
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Рис.6.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Тараз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 
6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара и озеро Бийликоль) (рис.6.5).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 2,6 ПДК, железу общему 1,5 ПДК и фенолам 1,0 ПДК, нефтепродуктам 1,0 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: БПК5 6,3 ПДК, медь 3,2 ПДК, железо общее 1,8 ПДК, фенолы 1,0 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана, и является трансграничной рекой, которая впадает в водохранилище Ташуткольское. Содержания легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) составили 4,3 ПДК, сульфатов 4,1 ПДК, железа общего 3,4 ПДК, меди 2,6 ПДК, фенолов 1,0 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по сульфатам – 9,9 ПДК, меди – 3,5 ПДК, железу общему  2,9 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 6,1 ПДК, БПК5 3,9 ПДК, сульфатам 3,9 ПДК, меди 3,8 ПДК,  фенолам 1,0 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, где основными загрязняющими веществами являются медь (2,4 ПДК), железо общее (1,8 ПДК), фенолы (1,0 ПДК), нефтепродукты (1,0 ПДК).

Русло реки Беркара втекает в озеро Бийликоль, где концентрации меди и железа общего составили 3,2 - 1,5 ПДК, соответственно.

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектам. Превышения ПДК отмечены по БПК5 27,0 ПДК, сульфатам 9,1 ПДК, фторидов 2,7 ПДК, меди 2,1 ПДК, железу общему 2,1 ПДК. 
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: 3 класс, вода «умеренно-загрязненная» отнесены реки Талас, Шу, Асса, Беркара; 4 класс, вода «загрязненная» - Аксу, Токташ, Карабалта; 6 класс, вода «очень-грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.4, 6.5).

По сравнению с июнем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Асса значительно не изменился, в реке Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ и озера Бийликоль – возрос.

В сравнении с маем 2010 года качество воды рек Талас, Аксу, Асса, Беркара, Токташ озера Бийликоль значительно не изменилось, в реках Шу, Карабалта наблюдается улучшение (рис. 6.4).

В июне на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 23).
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Рис.6.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

Таблица 23
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за июнь 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 

месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	17.06.2010 
	БПК5
	27,0
	27,0


[image: image60.jpg]340007000 O

7 biIKbIGAl
xgmegee

*03. Kapa6apkackonb
.

34 000 Meters

YcnosHble 0603HaueHus:

XapaKTepucTuka KadecTsa BoAbI: * Bhicokoe 3arpaHerue (B3)

YMepeHHO 3arpsisHeHHas - 3 knacc Pexu

- BarpsisHeHHas - 4 knacc 's Osepa 1 BOAOXPAHMIMILA

- Oueb rpsasHas - 6 knacc ,l/ze TyHKT KOHTPONA Ka4ecTsa BOAL!





Рис. 6.5  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,5 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 24)
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Уральск

Таблица 24
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за июнь  2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,003
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,017
	0,3
	0,176
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,449
	0,1
	4,94
	1,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,016
	0,4
	0,063
	0,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,007
	0,1
	0,077
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,021
	0,7
	0,070
	0,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,005
	0,1
	0,048
	0,2

	
	
	Диоксид углерода
	621,867
	 
	798,526
	 


**Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Утва) (рис.7.3).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. Основным загрязняющими веществами реки Урал на территории Западно-Казахстанской области являются железо общее (1,8 ПДК), БПК5 (1,5 ПДК), хром шестивалентный (1,5 ПДК),  фенолы (1,1 ПДК).

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему 2,6 ПДК, БПК5 1,8 ПДК, фенолам 1,2 ПДК, аммонию солевому 1,0 ПДК.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по БПК5 2,3 ПДК, аммонию солевому 1,8 ПДК, фенолам 1,4 ПДК, железу общему 1,1 ПДК.

Загрязненность в реке Утва характеризуется превышениями ПДК по железу общему 2,6 ПДК азоту нитритному 1,8 ПДК,  БПК5 1,5 ПДК, фенолам 1,4 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК.
Качество воды всех обследованных водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис 7.2, 7.3).

По сравнению с июнем 2009 года и маем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось (рис.7.2). 
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Рис 7.2 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.3  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция р-н аэропорта «Городской»; №3 - угол ул.Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 - Бирюзова,15 новый Майкудук; №7ул.Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Караганда

В июне  2010 года в городе Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,8. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 40%, фенолу – 32% и диоксиду азота – 14% (рис.8.2).
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Рис.8.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Караганда за июнь  2010 года
Максимальная из разовых концентраций оксид углероду- 1,4 ПДК, диоксид азота  и по фенолу составила -1,3 ПДК, по взвещенным веществам -1 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганде, в сравнении аналогичным периодом  2009 года, понизился. В сравнении с маем 2010 года значительно не изменился (рис.8.3).
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Рис.8.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Караганда

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Балхаш

В июне 2010 года в городе Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 1,9. Из них наибольший ИЗА в воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 42 %, диоксиду серы – 23 %, диоксиду азота – 20%  и оксиду углерода – 15% (рис.8.5). 
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Рис.8.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Балхаш за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила - 6,7 ПДК, диоксида азота – 1,7  ПДК,  взвешенных веществ составила 1,4 ПДК.

В июне  2010 года в городе Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с аналогичным периодом  009 года и с маем 2010 года, не изменился (рис.8.6).
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Рис.8.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Балхаш

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах: №1 и №3 (таблица 25).

Таблица 25
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Балхаш

За июнь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий 
	0.006
	0.02

	
	Свинец
	0.3
	0.9

	
	Мышьяк
	0.04
	0.013

	
	Хром
	0.01
	0.007

	
	Медь
	0.02
	0.01


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.

[image: image72.jpg]



Рис.8.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Жезказган

В июне 2010 года в городе Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,8. Наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 50%, взвешенным веществам – 27%, и диоксиду азота – 12% (рис.8.8).
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Рис.8.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Жезказан за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу– 2,5 ПДК, взвешенным веществам – 2,2  ПДК и диоксиду азота – 1,7 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года, значительно не изменился. В сравнении с маем 2010 года – понизился  (рис.8.9).
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Рис.8.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Жезказган

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 - ул.Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Темиртау

В июне 2010 года в городе Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,9. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 42%, аммиаку – 19% и взвешенным веществам – 16%, по оксиду углерода – 13%  (рис.8.11).
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Рис.8.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Темиртау за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентрации оксида углерода и сероводорода составила  – 3,0 ПДК, взвешенных  веществ  – 2,6 ПДК, диоксида азота-1,8 ПДК, фенола 1,6 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года, значительно не изменился. В сравнении с маем 2010 года, понизился (рис.8.12).
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Рис.8.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Темиртау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 9,6 ПДК, цинку 1,7 ПДК, легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1,6 ПДК, аммонию солевому 1,5 ПДК, нефтепродуктам 1,4 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 59,5 ПДК, аммонию солевому 14,4 ПДК, цинку 2,5 ПДК, легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 2,3 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК.

Сток воды реки Кара-Кенгир, в районе города Жезказган, зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (26,0 ПДК), нефтепродукты (7,4 ПДК), азот нитритный (4,9 ПДК), аммонию солевому (3,2 ПДК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) 2,2 ПДК.
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 18,0 ПДК, нефтепродуктам 17,2 ПДК, цинку 1,5 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1,6 ПДК, цинку 1,1 ПДК, фенолам 1,0 ПДК.

Основным загрязняющим веществом озера Балкаш является медь (13,0 ПДК). Также, отмечены превышения ПДК по цинку, фенолам, нефтепродуктам на уровне 1,0 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: «умеренно-загрязненная» - водохранилище Самаркандское; «загрязненная»– река  Нура и озеро Балкаш; «очень грязная»- река Кара Кенгир и водохранилище Кенгирское;  «чрезвычайно грязная» – река Шерубайнура (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15).

По сравнению с июнем 2009 года качество воды рек Нура, Шерубайнура, водохранилище Самаркандское не изменилось, в реке Кара – Кенгир – улучшилось; в водохранилище Кенгирское и озере Балкаш - ухудшилось (рис. 8.13). 

В сравнении с маем 2010 года качество воды реки Кара-Кенгир, водохранилище Самаркандское и озере Балкаш существенно не изменилось, Нура, Шерубайнура и водохранилища Кенгирское - ухудшилось (рис. 8.13).

Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 1 случае  на реке Шерубай-Нура.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод было отмечено реке Нура -9 случая ВЗ, реки  Шерубай-Нура - 2 случая ВЗ (таблица 26).

Таблица 26
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, 
месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	14.06.2010
	Азот нитритный
	0,410
	20,5

	
	1 ВЗ
	22.06.2010
	Азот нитритный
	0,492
	24,6

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «5,7 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	14.06.2010
	Азот нитритный
	0,408
	20,4

	
	1 ВЗ
	22.06.2010
	Азот нитритный
	0,379
	19,0

	Нура, Карагандинская, отделение Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	14.06.2010
	Азот нитритный
	0,467
	23,4

	
	1 ВЗ
	22.06.2010
	Азот нитритный
	0,432
	21,6

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км выше сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	14.06.2010
	Азот нитритный
	0,636
	31,8

	
	1 ВЗ
	22.06.2010
	Азот нитритный
	0,784
	39,2

	р.Нура, Карагандинская, верхний бьеф Интумакского вдхр. 4,8 км по руслу реки ниже с. Актобе
	1 ВЗ
	17.06.2010
	Азот нитритный
	0,510
	25,5

	р. Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	17.06.2010
	Азот нитритный
	1,19
	59,5

	
	1 ВЗ
	17.06.2010
	Аммоний солевой
	7,20
	14,4

	
	1 ЭВЗ
	24.06.2010
	Азот нитритный
	3,78
	189
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Рис 8.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод озера Балхаш
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Рис. 8.15  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Справка о состоянии поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июнь 2010 года

Река Нура. Согласно результатам анализа, альгофлора июня богата и разнообразна. Встречены представители всех основных групп водорослей. Численность диатомовых уменьшилась, значительного развития достигли зеленые и сине-зеленые водоросли. Они составили 89% от общей численности. Общая численность в среднем составила 1,23 тыс.кл/мл при биомассе 8,273 мг/л. Это в несколько раз больше, чем в прошлом месяце. Число видов в пробе варьировало от 13 до 24. Наиболее загрязненный участок по показателям индекса сапробности - нижний бъеф Интумакского водохранилища. В среднем, индекс сапробности составил 1,95. Класс качества воды третий – «умеренно-загрязненные» воды.
Видовой состав зоопланктона в июне не отличался большим разнообразием. Преобладали веслоногие рачки Cyclops strenuus, Eucyclops serrulatus. Ветвистоусые рачки и коловратки присутствовали в небольшом количестве. Наиболее загрязненными являлись створы 1 км выше и ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау. Индекс сапробности варьировал от 1,50 до 1,96. Качество воды соответствовало третьему классу, т.е. «умеренно- загрязненные» воды (Приложение 3).
Река Шерубай-Нура. Фитопланктон июня не отличался большим разнообразием. По-прежнему доминантами являлись диатомовые водоросли. Сине-зеленые водоросли отсутствовали. Средняя численность составила 0,24 тыс.кл/мл, биомасса – 5,299 мг/л. Численность, по сравнению с маем месяцем незначительно уменьшилась, биомасса увеличилась за счет развития крупных организмов. Качество воды несколько улучшилось, что показывает индекс сапробности (1,82), но осталось в пределах 3 класса.
В пробе на зоопланктон присутствовали веслоногие рачки и коловратки. Общая численность увеличилась и составила 2,5 тыс.экз.м³ при биомассе 15,35 мг/м³. Индекс сапробности равен 2,14.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. «умеренно-загрязненные» воды (Приложение 3).
Река Кара-Кенгир. В процентном соотношении основных групп водорослей существенных изменений не замечено. По-прежнему, основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли, причем, развитие диатомовых было очень сильное. Они составили 94% от общей биомассы.  Число видов в пробе в среднем составило 5, численность – 0,20 тыс.кл/мл (уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым месяцем), биомасса – 9,519 мг/л ( увеличилась в 2,5 раза за счет нахождения в воде колоний диатомовой водоросли Melozira varians). Индекс сапробности составил 1,91, что соответствует 3 классу.
Видовой состав зоопланктона  был представлен ветвистоусыми, веслоногими рачками, а также коловратками. Преобладали коловратки Keratella guadrata, K. Cochlearis, Brachionus calyciflorus.  Среднее число видов в пробе было равно 6, численность в среднем составила 4,75 тыс экз.м³ при биомассе 42,2 мг/м³. Индекс сапробности в среднем составил 1,82, что соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненных» вод (Приложение 3). 

Озеро Балхаш. Фитопланктон июня разнообразен. Усиленно развивались сине-зеленые водоросли. Плотность прочих водорослей была значительной. По видовому разнообразию  доминировали диатомовые, наибольшего количественного развития достигли колонии сине-зеленых водорослей. Средняя численность увеличилась по сравнению с маем месяцем и составила 0,37 тыс.кл/мл, биомасса составила 0,876 мг/л. Индекс сапробности составил 1,92. Класс воды третий – «умеренно-загрязненные» воды.  

Состав зоопланктона был стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность составила 2,35 тыс экз.м³ при биомассе 46,75 мг/м³.  Индексы сапробности  менялись в пределах  от 1,70 до 1,96 и соответствовали 3 классу «умеренно-загрязненных» вод (Приложение 4).
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за июнь 2010 года (2 программа)

В июне месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, в системе Коргалжинских озер, канале Нура – Ишим, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.16, 8.17, 8.18).

В устьевой части реки Кокпекты качество вод, как и в мае месяце этого года, соответствовало 4 классу «загрязненные», ИЗВ=3,60. Превышения ПДК отмечались по азоту нитритному до 9,4 ПДК, аммонию солевому, меди и сульфатам в пределах от 2,6 ПДК до 3,6 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

Ниже впадения в реку Нура притока реки Кокпекты, в районе железнодорожной станции Балыкты качества воды, по сравнению с июнем месяцем прошлого года, улучшилось с 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,69 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,67. Снизилось содержание азота нитритного с 1,6 ПДК до 1,3 ПДК, меди с 4,1 ПДК до 2,3 ПДК, цинка с 4,1 ПДК до 1,8 ПДК, сульфатов с 4 ПДК до 3,1 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

Качество вод Самаркандского водохранилища не изменилось и соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,54 и 1,23 (рис.). Превышения допустимой нормы наблюдались по цинку, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 1,1-2,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 28, рис. 8.18).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» уровень загрязненности вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,27. Превышения ПДК наблюдались по меди, цинку, нефтепродуктам до 1,6 ПДК, сульфатам до 1,9 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 28, рис. 8.18).

Уровень загрязненности в районе створа город Темиртау, канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» повысился, соответственно качество поверхностных вод  ухудшилось относительно аналогичного месяца прошлого года и мая месяца этого года с 4 класса «загрязненные воды» (ИЗВ=3,45) до 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=7,86. Повысилось содержание азота нитритного с 8,3 ПДК до 35,5 ПДК (2 случая ВЗ). Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 2,5-3,2 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути достигало 0,00155 мг/дм3, максимальное - 0,00196 мг/дм3 (таблица 28, рис. 8.18).

В пунктах наблюдения, расположенных ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, 1 и 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК», отделение Садовое, уровень загрязненности воды возрастает по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  с 3 класса «умеренно-загрязненные воды» до 5 класса «грязные воды», ИЗВ=5,56; 5,23; 4,60, соответственно. Значительно возросли содержания азота нитритного с 4,8 ПДК до 22,6 ПДК (6 случаев ВЗ). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому, нефтепродуктам, сульфатам, цинку, меди в пределах 1,4-2,8 ПДК. Максимальные концентрации общей ртути отмечались в пределах 0,00038 мг/дм3 – 0,00084 мг/дм3 (таблица 28, рис. 8.18).

В пункте контроля реки Нура села Молодецкое качества воды ухудшилось относительно прошлого месяца с 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,76 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,51. Повысилось содержание азота нитритного с 2,5 ПДК до 7,1 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди, цинку до 1,5 ПДК, сульфатам до 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00021 мг/дм3 (таблица 28, рис. 8.18).

Далее по течению реки, в районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод ухудшилось относительно аналогичного месяца прошлого года и мая месяца этого года с 3 класса «умеренно-загрязненные воды» (ИЗВ=2,42; 2,07) до 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,63. Значительно повысился уровень содержания азота нитритного с 4,0 ПДК до 17,7 ПДК (1 случай ВЗ). Содержание других загрязняющих веществ: цинка, нефтепродуктов, сульфатов находилось в пределах 1,7-2,9 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища класс качества поверхностных вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,00. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, цинку, сульфатам до 2,2 ПДК, аммонию солевому до 3,1 ПДК. Содержания общей ртути не превышало 0,00008 мг/дм3 (таблица 28, рис. 8.18).

Качество вод в пунктах наблюдений реки Нура село Акмешит, поселок Киевка, село Романовка соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,37; 1,69; 1,94. Уровень содержания азота нитритного достигал 4,4 ПДК в створе с. Акмешит. Содержание цинка находилось в пределах 1,6-2,3 ПДК, меди до 3,2 ПДК, сульфатов в пределах 2,4 – 3,1 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

Индекс загрязненности воды в створе реки Нура село Сабынды возрастает относительно июня месяца прошлого года и мая месяца этого года с 3 класса «умеренно-загрязненные воды» до 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,78. Повысилось содержание нефтепродуктов с 2,0 ПДК до 7,2 ПДК. Уровень содержания меди и цинка остался прежним 2,4 - 3,1 ПДК. Сульфаты превышали допустимую норму в 2,4 раза (таблица 28, рис. 8.18).

В пункте контроля реки Нура село Коргалжин класс качества поверхностных вод не изменился – 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,14. Уровень загрязненности вод характеризовался повышенным содержанием азота нитритного до 1,4 ПДК, меди до 3,4 ПДК, цинка до 2,0 ПДК, нефтепродуктов до 4,8 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

Качество вод реки Сокыр ухудшилось относительно прошлого месяца с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,48 до 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=23,7. Повысилось содержание аммония солевого с 8,9 ПДК до 9,1 ПДК, азота нитритного с 9,3 ПДК до 124 ПДК (1 случай ВЗ и 1 случай ЭВЗ). Превышения ПДК наблюдались по цинку, сульфатам в пределах 2,4-3,7 ПДК (таблица 27, 28, рис. 8.18).

Ухудшилось качество вод и по реке Шерубай-Нура. По сравнению с июнем месяцем прошлого года класс качества вод значительно возрастает с 5 класса «грязные», ИЗВ=4,16 до 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=25,1. Значительно повысилось содержание азота нитритного с 9,3 ПДК до 133,5 ПДК (1 случай ВЗ и 1 случай ЭВЗ). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 9 ПДК, цинку до 2,4 ПДК, сульфатам до 3,2 ПДК (таблица 28, рис. 8.18).

На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на оз. Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай (таблица 28, рис. 8.17).

Качество вод озера Шолак осталось на уровне аналогичного периода прошлого года и мая месяца текущего года – 3 класс «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,62. Превышения ПДК наблюдались по меди и цинку до 2,4 ПДК, сульфатам и хлоридам в пределах 1,4 – 2,6 ПДК.

Класс качества поверхностных вод озера Есей снизился относительно июня месяца прошлого года с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=7,73 до 5 класса «грязные воды», ИЗВ=5,01. Также сократились концентрации  сульфатов с 27,6 ПДК до 15,6 ПДК, хлоридов с 12,9 ПДК до 7,3 ПДК, при высоком минеральном составе 5900 мг-экв./дм3. Уровень содержания меди и цинка – 2,3 ПДК.

Качества вод озера Султанкельды улучшилось относительно июня месяца этого года с 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,80 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,44. Снизилось содержание меди с 4,1 ПДК до 3,2 ПДК, сульфатов с 6,1 ПДК до 5,9 ПДК. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому до 1,9 ПДК, нефтепродуктам до 2,2 ПДК.

Уровень загрязнения поверхностных вод озера Кокай, значительно уменьшился по сравнению с  июнем месяцем прошлого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,33 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,39. Снизилось содержание нефтепродуктов с 7,0 ПДК до 3,6 ПДК. Содержания цинка, сульфатов, хлоридов отмечены в пределах 2,0-5,0 ПДК.

Качество вод на канале Нура-Есиль соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,91; 1,79. Превышения ПДК отмечались по меди до 3,2 ПДК, цинку до 2,5 ПДК, сульфатам до 2,4 ПДК (таблица 30, рис. 8.17).

Таблица 27
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод за июнь 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концен-трация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	4. р.Сокыр, Карагандинская, 

район автодорожного моста
	1 ВЗ
	16.06.10г
	Аммоний солевой
	6,54
	13,1

	
	1 ВЗ
	16.06.10г
	Азот нитритный
	1,17
	58,5

	
	1 ЭВЗ
	23.06.10г
	Азот нитритный
	3,78
	189,0


Таблица 28
Состояние качества поверхностных вод бассейна р. Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за июнь 2010 года

	
	июнь

2009 года
	июнь

2010 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	р. Кокпекты
	
	3,60 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Медь

Сульфаты
	0,187

1,78

0,0026

339
	9,4

3,6

2,6

3,4

	р. Нура,

жд.ст. Балыкты
	2,69 (4 кл.)

загрязненные
	1,67 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,026

0,0023

0,018

313
	1,3

2,3

1,8

3,1

	вдхр. Самаркандское, 

г. Темиртау район прорана
	3,11 (4 кл.)

загрязненные
	1,54 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,012

0,14

174
	1,2

2,8

1,7

	вдхр. Самаркандское 

г. Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,21 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,23 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,011

0,06

148
	1,1

1,2

1,6

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,07 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	1,27 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0016

0,011

0,06

192
	1,6

1,1

1,2

1,9

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	3,45 (4 кл.)

загрязненные
	7,86 (6 кл.)

очень грязные
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,71

1,25

0,16

296
	35,5

2,5

3,2

3,0

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	3,56 (4 кл.)

загрязненные
	5,56 (5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,451

1,35

252

0,14
	22,6

2,7

2,5

2,8

	р. Нура, отделение Садовое,


	-
	5,23 (5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Цинк

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,45

0,019

270

0,10
	22,5

1,9

2,7

2,0

	р. Нура, 

г. Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	3,50 (4кл.)

загрязненные
	4,60 (5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты

Цинк
	0,394

0,0017

274

0,015
	19,7

1,7

2,7

1,5

	р. Нура,  с. Молодецкое
	3,26 (4 кл.)

загрязненные
	2,51 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,141

0,0013

0,015

287
	7,1

1,3

1,5

2,9

	р. Нура, верхний бъеф Интумакского вдхр.
	2,42 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	4,63 (5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,353

0,017

0,13

287
	17,7

1,7

2,6

2,9

	р. Нура, нижний бъеф Интумакского вдхр.
	2,69 (4 кл.)

загрязненные
	2,00 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Цинк

Сульфаты
	0,042

1,54

0,02

217
	2,0

3,1

2,0

2,2

	р. Нура, с. Акмешит
	1,91 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,37 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,088

0,023

0,10

292
	4,4

2,3

2,0

2,9

	р. Нура,  п. Киевка
	2,02 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,69 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Сульфаты

Цинк
	0,003

313

0,016
	3,0

3,1

1,6

	р. Нура, с. Романовка
	1,95 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,94 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0032

0,021

0,06

243
	3,2

2,1

1,2

2,4

	р. Нура, с. Сабынды
	2,25 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0031

0,024

0,36

243
	3,1

2,4

7,2

2,4

	р. Нура, с. Коргалжын
	2,15 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,14 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Нефтепродукты
	0,027

0,0034

0,02

0,24
	1,4

3,4

2,0

4,8

	р. Шерубайнура,

2 км ниже п. Асыл
	33,8 (7 кл.)

чрезвычайно грязные
	25,1 (7 кл.)

чрезвычайно грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Цинк

Сульфаты
	4,48

2,67

0,024

322
	9,0

133,5

2,4

3,2

	р. Сокыр, 

район автодорожного моста
	40,2 (7 кл.)

чрезвычайно грязные
	23,7 (7 кл.)

чрезвычайно грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Цинк

Сульфаты
	4,54

2,48

0,024

365
	9,1

124,0

2,4

3,7

	Коргалжинские озера, 

оз. Шолак
	2,03 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,62 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Хлориды

Сульфаты
	0,0021

0,024

418

261
	2,1

2,4

1,4

2,6

	Коргалжинские озера, 

оз. Есей
	7,73 (6кл.)

очень грязная
	5,01 (5 кл.)

грязная
	Медь

Цинк

Сульфаты

Хлориды
	0,002

0,023

1560

2179
	2,0

2,3

15,6

7,3

	Коргалжинские озера, 

оз. Султанкельды
	2,19 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,44 (3кл.)

умеренно загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,95

0,0032

591

0,11
	1,9

3,2

5,9

2,2

	Коргалжинские озера, 

оз. Кокай
	3,33 (4кл.)

загрязненные
	2,39 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты

Хлориды
	0,02

0,18

504

691
	2,0

3,6

5,0

2,3

	Канал Нура-Ишим №1
	
	1,91 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0025

0,023

0,09

243
	2,5

2,3

1,8

2,4

	Канал Нура-Ишим №2
	
	1,79 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0032

0,025

0,06

226
	3,2

2,5

1,2

2,3
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Рис.8.16 Индекс загрязненности воды водных объектов бассейна р.Нура
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Рис.8.17 Характеристика качества поверхностых вод Коргалжинских озер

Карагандинской области
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Рис.8.18 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области

8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.19).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.19). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.19 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 - ул.Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Костанай

В июне 2010 года в города Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 55 %, диоксиду серы – 20%, взвешенные вещества – 14% и оксид углерода – 11% (рис.9.2).
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Рис.9.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Костанай за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила – 1,5 ПДК.

В июне 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Костанай, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года и с маем 2010 года, не изменился (рис.9.3).
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Рис.9.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Костанай

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4, 9.5).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышение ПДК зафиксировано по меди 3,0 ПДК, сульфатам 2,2 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Содержание меди в воде реки составило 6,0 ПДК, фенолов 3,0 ПДК, сульфатов 1,5 ПДК.

В реке Тогызак превышения ПДК отмечены по фенолам 8,0 ПДК, меди  3,00 ПДК, сульфатам 2,0 ПДК, БПК5 – 1,6 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Тобол и Аят; вода «загрязненная» – река Тогызак (рис. 9.5). 

В сравнении с июнем 2009 года качество воды рек Тобол и Аят  существенно не изменилось, а в реке Тогызак ухудшилось.

В сравнении с маем 2010 года качество воды во всех водных объектах ухудшилось (рис.9.4).
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Рис 9.4. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.5 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image90.jpg]iy
0)
%)

I W
> 0 KeTbikapa . .

1

. T'amma-don

. T'amMa-OH H IIIOTHOCTH





Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла д.24-а, ул. Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

В июне 2010 года в городе Кызылорда максимальная из разовых концентраций  диоксид азота составила- 1,3 ПДК (таблица 29).

Таблица 29
Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда за июнь  2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,06
	0,4
	0,3
	0,6
	-

	Диоксид серы
	0,12
	2,4
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	1,3
	0,4
	2
	0,4
	-

	Диоксид азота
	0,07
	1,8
	0,11
	1,3
	24,4


В июне 2010 года в городе Кызылорда кратность максимальной концентрация  взвешенных веществ в сравнении с июнем 2009 года не изменилась, а в сравнении с маем 2010 года  понизилась. Кратность ПДК максимальной концентрации  диоксида азота в сравнении с июнем 2009 года увеличелось, а с маем 2010 года не изменилась  (таблица 30).

Таблица 30
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городе Кызылорда

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной 

концентрации загрязняющих веществ  

	
	июнь

 2009 года
	май 

2010 года 
	июнь 2010 года

	Взвешенные  вещества
	0,6
	1,8
	0,6

	Диоксид серы
	0,29
	0,4
	0,4

	Оксид углерода
	0,4
	0,4
	0,4

	Диоксид азота
	0,8
	1,3
	1,3


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрированы.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах городе Кызылорда за июнь 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах. При проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха в районе «Северная промзона» показало, что в июне 2010 года диоксид серы превысил 1,1 ПДК. В районе «рынка Сыбага» превышения наблюдались по диоксиду азота -1,0 ПДК, в районе «Южной промзоны» - 1,6 ПДК. В районе центральной площади и микрорайоне «Акмечеть» содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах нормы (Рис.10.2, таблица 31).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

Таблица 31
Характеристика состояния атмосферного воздуха городе Кызылорда
за июнь 2010 года по данным маршрутных постов.

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Май   

2010 г.
	Июнь  

2010 г.
	Май   

2010 г.
	Июнь 

2010 г.
	Май   

2010 г.
	Июнь  

2010 г.
	Май   

2010 г.
	Июнь  

2010 г.

	Южная промзона
	0,4
	0,4
	0,5
	0,2
	1,1
	1,6
	0,2
	0,4

	Северная промзона 
	0,3
	0,7
	0,2
	1,1
	0,6
	0,2
	0,2
	0,6

	Рынок «Сыбага»
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,7
	1,0
	0,4
	0,4

	Мкр «Акмечеть»
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,9
	0,5
	0,2
	0,4

	Центр. площадь
	0,2
	0,4
	0,1
	0,1
	0,8
	0,8
	0,4
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.3, 10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по железу общему (5,8 ПДК), сульфатам (3,2 ПДК), меди (3,0 ПДК), магнию (1,9 ПДК).

Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (рис. 10.4). 

По сравнению с июнем 2009 года и маем 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод
Кызылординской  области
10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
В июне 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производился с городского водозабора - водопроводной воды перед поступлением в распределительную сеть, с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на городском водозаборе (Рис.10.5).
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Рис.10.5 Схема по отбору проб питьевой воды в г.Кызылорда

В районах области отбор проб воды производился на районных водозаборах с открытого водоема (вода с реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 8), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 9).

По данным наблюдений, наиболее низкого качества питьевая вода в открытых водоемах и в водопроводной воде. В открытых водоемах: цветность – 1,7 ПДК, мутность – 1,5 ПДК, медь – 1,7 ПДК, железо – 2,0 ПДК. В воде из водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 2,5 ПДК, цветность – 1,2 ПДК.

По городу Кызылорда в июне 2010 года по качеству питьевой воды наблюдается значительное улучшение по сравнению с маем 2010 года. Уменьшение концентрации в открытых водоемах: цветность в 2,5 раза, мутность в 4,0 раза. В водопроводной сети уменьшение концентрации наблюдается цветность в 2,2 раза (таблица 32).

Таблица 32
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования г.Кызылорды 

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за май 

2010 года 
	за июнь

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Медь 

Железо 
	104

9,01

1327

540

-

-
	4,2

6,0

1,3

1,1

-

-
	42

3,8

-

-

1,71

0,60
	1,7

1,5

-

-

1,7

2,0

	
	Глубинные

скважины
	Сухой остаток
	1392
	1.4
	-
	-

	
	Водопровод
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты
	68

-

1818

560
	2,7

1,8

1,1
	30

3,7

-

-
	1,2

2,5

-

-


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.6).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям города Кызылорды

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по г.Кызылорда и Кызылординской области находился в допустимых пределах (0,07-0,17 мкЗ/ч) , что не представляет практической опасности для населения города. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения
В июне 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по г.Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. В ходе обследований наблюдается стабилизация состояния здоровья населения, лишь по Южному региону у одной обследуемой в возрасте от 40 и выше наблюдался хронический полиартрит в стадии обострения. Это можно связать с ее возрастным изменением (обследуемой 80 лет).
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау.) (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха на территории                          СЭЗ «Морпорт Актау»

В июне 2010 года в городе Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,6. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 39 %, аммиаку – 28%, диоксиду азота – 21% (рис.11.3).
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Рис.11.3 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Актау за июнь 2010 года
Максимальная из разовых концентраций суммарных углеводородов превышали  1,9  ПДК, аммиаку- 1,5 ПДК, взвешенных веществ 1 ПДК.

В июне 2010 года в городе Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, понизился. В сравнении с маем не изменился (рис.11.4).
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Рис.11.4 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
11.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях   Мангистауской области за июнь 2010 года

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на месторождениях Дунга (3 точки) и Жетыбай (3 точки).

На месторождение Дунга во всех точках отбора максимальные концентрации суммарных углеводородов находились в пределах 1,9-2,5 ПДК, а содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и серной кислоты не превышало допустимой нормы. На месторождение Жетыбай все определяемые примеси не превышали ПДК (таблица 33).

Таблица 33
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области за июнь 2010 года

	Наименование

примеси
	Максимальная концентрация

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Месторождение Дунга – 09.06.2010 г.

	
	1 точка
	2 точка
	3 точка

	Взвешенные вещества
	0,28
	0,56
	0,11
	0,22
	0,23
	0,46

	Диоксид серы
	0,007
	0,01
	0,004
	0,01
	0,009
	0,02

	Сульфаты
	0,004
	
	0,001
	
	0,002
	

	Оксид углерода
	0,04
	0,01
	0,02
	0,00
	0,02
	0,00

	Диоксид азота
	0,022
	0,26
	0,039
	0,46
	0,025
	0,29

	Аммиак
	0,036
	0,18
	0,027
	0,14
	0,038
	0,19

	Серная кислота
	0,044
	0,15
	0,038
	0,13
	0,047
	0,16

	Суммарные углеводороды
	0,7
	0,70
	0,05
	0,05
	0,03
	0,03

	Месторождение Жетыбай – 09.06.2010 г.

	Взвешенные вещества
	0,17
	0,34
	0,11
	0,22
	0,17
	0,34

	Диоксид серы
	0,007
	0,01
	0,006
	0,01
	0,007
	0,01

	Сульфаты
	0,001
	
	0,001
	
	0,005
	

	Оксид углерода
	0,06
	0,01
	0,05
	0,01
	0,03
	0,01

	Диоксид азота
	0,028
	0,33
	0,008
	0,09
	0,02
	0,24

	Аммиак
	0,035
	0,18
	0,023
	0,12
	0,037
	0,19

	Серная кислота
	0,039
	0,13
	0,047
	0,16
	0,05
	0,17

	Суммарные углеводороды
	2,5
	2,5
	2,3
	2,3
	1,9
	1,9


11.3 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+)).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 10).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,9-8,1 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,72-6,00 мг/л (норма 6 мг/л).

Во всех точках акватории морская вода акватории характеризуется как как «чистые» (ИЗВ=0,65-0,77, 2 класс) (рис. 11.5). Превышения ПДК не наблюдались.

	[image: image101.png]YiMepeHHo
3arpAsHeHHan,
3knacc

umncTan, 2 knace

2
15 MToukal
M Touka 2
MTouka 3

M doHoBm TouKa

wioHs 2009 ropga mai 2010roga woHs 2010 ropa





	
	
	
	
	
	
	


Рис. 11.5 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ

По сравнению с июнем 2009 года качество морской воды во всех точках акватории улучшилось (рис 11.5, таблица 34).

По сравнению с маем 2010 года качество морской воды на всех точках акватории значительно не изменилось  (рис 11.5, таблица 34).
Таблица 34
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за июнь 2010 года

	
	июнь

2009 года
	май

2010 года
	июнь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,06 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	0,72 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Точка 2
	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Точка 3
	1,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Фоновая 

точка
	1,12 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,66 (2 кл.)

чистая
	0,65 (2 кл.)

чистая
	
	
	


11.4 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях, на станциях вековых разрезов и месторождениях Мангистауской области за июнь 2010 года
Наблюдения за состоянием морских вод  проведены на трех морских прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас.

На всех прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 2,0-3,0 мг/л, величина рН морской воды 7,5-8,1 (нейтральная и слабощелочная). Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,7-6,0 мг/л (норма 6 мг/л).

Морская вода на прибрежных станциях оценивалась как «чистая» (ИЗВ=0,79-0,85, 2 класс). На станции Форт-Щевченко незначительные превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам 1,1 ПДК. На остальных прибрежных станциях определяемые примеси находились пределах нормы (таблица 35).
По сравнению с июнем 2009 года качество морской воды на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Каламкас и Фетисово улучшилось (таблица 35).
Наблюдения за качеством  морских вод   велись  на месторождениях Каражанбас и Арман.

На месторождениях величина рН морской воды находилось в пределах 7,87-8,03 (слабощелочная), растворенного кислорода - 5,77-6,00 мг/л (норма 6 мг/л) и концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л.

Качество морской воды на месторождениях оценивалось как «чистая» (ИЗВ=0,81-0,88, 2 класс) (таблица 35).
На месторождении Каражанбас в морской воде содержание хрома(6+)  и марганца составила 1 ПДК, а на месторождение Арман отмечена незначительная концентрация нефтепродуктов 1 ПДК. Содержание остальных определяемых примесей находилось в пределах допустимой нормы (таблица 35).
По сравнению с июнем 2009 года качество морских вод на месторождениях улучшилось (таблица 35).

Таблица 35
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и месторождениях Мангистауской области 

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за июнь 2010 года

	
	июнь

2009 года
	июнь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концентрация, мг/л
	Кратность превы шения ПДК

	Форт-Шевченко
	1,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,79 (2 кл.)

чистая
	Нефтепродукты


	0,053


	1,1



	Фетисово
	1,11 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,85 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Каламкас
	1,16 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	Марганец
	0,05
	1,0

	Каражанбас
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,81 (2 кл.)

чистая
	Хром (6+)

Марганец
	0,02

0,05
	1,0

1,0

	Арман
	1,14 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,88 (2 кл.)

чистая
	Нефтепродукты
	0,05
	1,0


11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08-0,10 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - ул. Айманова, 2б) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Павлодар

В июне 2010 года в городе Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 45%, фенолу – 26 %, оксид углерода – 11 % (рис.12.2).
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Рис.12.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Павлодар за июнь 2010 года

Максимальная  из разовых концентраций взвешенных веществ составила  – 2,0  ПДК, диоксиду азота- 1,2  ПДК, фенолу – 1,1 ПДК,   хлористый водород – 1,0 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года, увеличился. В сравнении с маем 2010 года значительно не изменился (рис.12.3).
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Рис.12.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Павлодар

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В июне 2010 года в городе Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил  0,9. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 36 %, диоксида серы– 23 %, оксиду углерода – 21%, взвешенным веществам – 20%, и (рис.12.5).
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Рис.12.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Екибастуз за июнь 2010 года
В июне  2010 года в городеЕкибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года и в сравнении с маем 2010 года, значительно не изменился (рис.12.6).
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Рис.12.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Екибастуз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на 1 водном объекте в р.Ертис (рис.12.8).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК отмечены по меди (1,7 ПДК), железо общее (1,5 ПДК).
Качество воды рек Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с июнем 2009 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось. По сравнению с маем 2010 года качество воды в реке улучшилось (рис.12.7).
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Рис 12.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.8 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.9). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 - ул.Айыртауская,5, пересечение ул. Валиханова; №3 - ул.Букетова,16,пересечение ул.Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол ул.Уалиханова и ул.Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 36).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Петропавловск

Таблица 36
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июнь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	 
	0,008
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,001
	 
	0,040
	 

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,126
	0,0
	2,960
	0,6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,018
	0,5
	0,095
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,008
	0,1
	0,162
	0,4

	
	
	O3 (Озон)
	0,082
	2,7
	0,251
	1,6

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,003
	 

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,010
	0,2
	0,024
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	502,1
	 
	743,2
	 


** Учитывая, что в настоящее время ведется работа по калибровке и подготовке к поверке оборудования автоматических постов, результаты данных наблюдений автоматических комплексов не являются официальными и не учитываются при определении индекса загрязнения атмосферы;

В июне 2010 года в городе Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,0. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 36%, диоксиду азота – 26 % и взвешенным веществам – 15 %, оксиду углерода – 12%, по  фенолу – 11% (рис.13.2).
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Рис.13.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Петропавловск за июнь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций  оксида углерода составила 1,4 ПДК, диоксиду азота- 1,2 ПДК.

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и с маем 2010 года, не изменился (рис.13.3).
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Рис.13.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Петропавловск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
13.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4, 13.5)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине реки Есиль – город Сергеевка; город Петропавловск и села Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по меди 4,1 ПДК, никелю 1,8 ПДК, сульфатам 1,5 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержание меди составило 4,4 ПДК, цинка 2,9 ПДК, никеля 1,6 ПДК, сульфатов 1,1 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как «умеренно-загрязненная» (рис. 13.5).

По сравнению с июнем 2009 года качество воды реки Есиль ухудшилось, водохранилища Сергеевксое существенно не изменилось, а по сравнению с маем 2010 года в вышеуказанных водных объектах качество воды существенно не изменилось (рис.13.4).
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Рис. 13.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.5 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,08-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 - пр.Абая,32 и 1 Мая; №2 - площадь Ордабасы, Казыбек би и Толе би; №3 - ул.Попова, ул.Алдиярова и ул.Белинского; №8 - ул.Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Шымкент

В июне 2010 года в городе Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 12,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 76%, взвещенным веществам – 11% (рис.14.2).
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Рис.14.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Шымкент за июнь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций  диоксида азота – 6 ПДК, оксида углерода – 3,4 ПДК, формальдегид - 2,4 ПДК и взвешенные вещества составили -1,2 ПДК. 

В июне 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года, не изменился.В сравнении с маем 2010 года, увеличился (рис.14.3).
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Рис.14.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Шымкент

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4, 14.5).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является село Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам (4,1 ПДК), азоту нитритному (2,1 ПДК), магнию (1,6 ПДК). 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 6,5 ПДК, магнию 2,2 ПДК, азоту нитритному 1,6 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по сульфатам 2,5 ПДК, меди 2,0 ПДК, магнию 1,0 ПДК.

Превышения ПДК по реке Бугунь отмечены по фенолам (3,0 ПДК), сульфатам (1,5 ПДК).

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 3,8 ПДК, азоту нитритному 2,6 ПДК, магнию 1,2 ПДК.

Качество воды во всех исследуемых водных объектах относится к 3 классу, вода «умеренно-загрязненная» (рис. 14.5).

По сравнению с июнем 2009 года качество воды рек Сырдарья, Келес, Бадам и водохранилище Шардаринское существенно не изменилось, в реках Бугунь– ухудшилось.

В сравнении с июнем 2010 года качество воды рек Келес, Бадам, Бугунь, водохранилище Шардаринское значительно не изменилось, а в реке Сырдарья  – улучшилось (рис.14.4).
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Рис. 14.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.5 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанкой области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.6)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июнь 2010г

	№

п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	Предыдущий период
	Отчетный период

	1
	Кара Ертис
	с. Буран
	в створе гидропоста
	
	8
	-
	II

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,91
	5
	IV
	IV

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(01)
	1,77
	5
	IV
	IV

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(09)
	1,81
	3
	III
	V

	
	
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.У-Ка; в черте села Прапорщиково
	2,13
	4
	V
	IV

	
	
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1 км ниже впадения р.Красноярка
	1,6
	1
	III
	VI

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	1,95
	10
	II
	I

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	1,82
	9
	I
	II

	4
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	0,98
	10
	I
	I

	
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	0,76
	7
	II
	III

	5
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	0,66
	9
	I
	II

	
	
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	0,93
	10
	I
	I

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудника
	0,98
	10
	II
	I

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника
	-
	8
	III
	II

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.У-Ка; в черте п.Каменный Карьер
	0,9
	10
	-
	I

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста
	1,35
	7
	-
	III

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста
	1,17
	3
	-
	V

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский
	2,05
	8
	II
	II

	
	
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста
	2,19
	5
	III
	IV

	
	
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	2,03
	6
	-
	III

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	1,83
	8
	II
	II

	
	
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	2,28
	5
	-
	IV

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	1,38
	7
	II
	III

	
	
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка
	1,38
	4
	II
	IV


Приложение 2
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за июнь 2010г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость тест-объектов в пробе (%)
	Влияние острого токсического действия на тест-объекты

	1
	Кара Ертис
	с.Буран
	в створе гидропоста
	100
	не оказывает

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста
	100,0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста
	100,0
	не оказывает

	
	
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.У-Ка; в черте села Прапорщиково
	100,0
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	100,0
	не оказывает

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	93,3
	не оказывает

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	100,0
	не оказывает

	4
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	76,0
	не оказывает

	
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	73,3
	не оказывает

	5
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	50,0
	оказывает

	
	
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	60
	не оказывает

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудн.Тишинский
	63,3
	не оказывает

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	70,0
	не  оказывает

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.У-Ка; в черте п.Каменный Карьер
	86,7
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста
	96,7
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста
	100,0
	не оказывает

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. Вод о/с п.Белоусовский
	96,7
	не оказывает

	
	
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. dод о/с Белоусовский,
	76,7
	не оказывает

	
	
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100,0
	не оказывает

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	100,0
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника;
	53,3
	не оказывает

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	
	
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка
	100,0
	не оказывает


Приложение 3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июнь 2010 года

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества

воды

	
	
	
	
	Зоопланктон
	Фитопланктон
	Перифитон
	

	1
	река Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объединенных сбросов сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,50
	1,98
	-
	3

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объединенных сбросов сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,81
	1,97
	-
	3

	3
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объединенных сбросов сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,96
	1,83
	1,74
	3

	4
	-//-
	Нижний бьеф

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,80
	2,00
	-
	3

	5
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,88
	1,98
	-
	3



	6
	река Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	2,14
	1,82
	2,17
	3

	7
	река Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса сточных вод предприятия корпорации «Казахмыс»
	1,55
	1,72
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия корпорации «Казахмыс», 4,7км н/плот.
	1,89
	2,10
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	6,5 км ниже сброса сточных вод предприятия корпорации «Казахмыс»
	2,02
	1,91
	-
	3

	10
	Самаркандское

водохранилище
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,74
	1,73
	-
	3

	11
	Кенгирское водохранилище
	г. Жезказган
	0,1км А15 от реки Кара-Кенгир
	1,75
	1,82
	-
	3


Приложение 4

Состояние качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской области по гидробиологическим показателям

 за июнь 2010 года

	№
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества

воды

	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	город Балхаш
	8,0 км от северного берега  
	1,85
	1,83
	3

	2
	- // -
	20 км от северного берега 
	1,64
	1,96
	3

	3
	-// -
	38,5 км от северного берега 
	1,78
	2,13
	3

	4
	Залив Тарангалык
	0,7 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,77
	1,76
	3

	5
	- // -
	2,5 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,72
	1,99
	3

	6
	Бухта Бертыс
	6,5 км  по А 210 гр. от юж. оконечности 

от острова Зеленый 
	1,70
	1,80
	3

	7
	- //-
	1,2 км от западного берега по А 107 гр.от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,96
	2,03
	3

	8
	- //-
	3,1 км от западного берега по А 107 гр.от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,77
	1,83
	3

	9
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от западного берега по А 128 гр.от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,82
	1,95
	3

	10
	- //-
	2,3 км от западного берега по А 128 гр.от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,85
	1,93
	3


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 9
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 10
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Медь (валовая форма)
	33

	Хром (подвижная форма)
	3,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец (валовая форма)
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (валовая форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 12
Расчет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ
(Спдс ПДК сточных вод)

	№

п.п
	Наименование
загрязняющих

веществ
	ПДК орошения

Спдк

г/м3
	Фоновая

концент. Сф

г/м3
	Концетр.

стоков, г/м3
Сст ср.

факт
	Коэффициент

К
	Расчетная концентр.

Спдс К*(Спдк-Сф)+Сф

г/м3
	Допустимая концентрац. C’пдс

г/м3

	1
	Азот аммонийный
	30,000
	2,000
	18,686
	0,739
	22,688
	22,688

	2
	Азот нитратов
	45,000
	0,800
	1,811
	0,739
	33,457
	33,457

	3
	Азот нитритов
	3,300
	0,700
	0,227
	0,739
	2,621
	2,621

	4
	Вещества взвешенные
	1000,000
	45,400
	17,614
	0,739
	750,712
	45,400

	5
	Гидрокарбонаты
	350,000
	200,300
	278,949
	0,736
	310,907
	310,907

	6
	Железо
	5,000
	0,600
	0,829
	0,739
	3,851
	3,851

	7
	Кальций
	140,000
	41,500
	47,994
	0,739
	114,277
	114,277

	8
	Кобальт
	0,050
	0,009
	0,008
	0,739
	0,039
	0,039

	9
	Магний
	85,000
	14,600
	17,556
	0,739
	66,615
	66,515

	10
	Марганец
	0,200
	0,039
	0,055
	0,739
	0,158
	0,158

	11
	Медь
	0,200
	0,044
	0,001
	0,739
	0,159
	0,159

	12
	Нефтепродукты
	10,000
	0,120
	0,023
	0,739
	7,420
	7,420

	13
	Никель
	0,200
	0,007
	0,006
	0,739
	0,150
	0,150

	14
	Сероводород
	0,500
	0,000
	0,024
	0,739
	0,369
	0,369

	15
	Свинец
	0,200
	0,005
	0,004
	0,739
	0,149
	0,149

	16
	СПАВ
	3,000
	0,200
	0,240
	0,739
	2,269
	2,269

	17
	Стронций
	7,000
	0,500
	0,207
	0,739
	5,303
	5,303

	18
	Сульфаты
	350,000
	69,100
	69,100
	0,739
	276,645
	276,645

	19
	Фосфаты
	6,000
	1,900
	3,671
	0,739
	4,929
	4,929

	20
	Фториды
	5,000
	0,900
	0,829
	0,739
	3,929
	3,929

	21
	Хлориды
	350,000
	56,100
	64,957
	0,739
	272,989
	272,989

	22
	Хром
	0,100
	0,011
	0,041
	0,739
	0,077
	0,077

	23
	Цинк
	2,000
	0,200
	0,007
	0,739
	1,530
	1,530

	Утвержденные свойства СВ

	24
	Минерализация
	1000,000
	455,000
	545,844
	0,739
	857,677
	857,677

	25
	Акт. реакция рН, ед
	6,5-8,5
	8,500
	7,357
	
	
	7,357

	26
	Прозрачность, см
	
	15,900
	21,843
	
	
	21,843

	27
	Жесткость, мг-экв/л.
	<1
	3,300
	3,910
	
	
	3,910

	28
	Щелочность мг-экв/л
	6-12
	3,300
	4,729
	
	
	4,729

	29
	БПК5
	
	24,300
	9,429
	0,739
	6,346
	6,346

	30
	ХПК
	
	54,300
	22,914
	0,739
	14,180
	14,180

	Бактериологические анализы

	31
	ОМЧ
	100000
	12000,000
	3141,143
	
	
	3141,143

	32
	Коли-индекс
	10000
	240000,000
	392261
	
	
	392251,4286

	33
	Гельминты
	
	0,000
	0,000
	
	
	0,000

	34
	Токсичность
	
	н/т
	н/т
	
	
	н/т
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