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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за июль 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), г.Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 5). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 9 городов (Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Жезказган, Темиртау, Тараз, Риддер, Караганда) (рис.2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за июль 2009 и 2010 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в июле 2010 года наблюдался в г.Алматы (ИЗА5 – 14,7) (рис.2).

В сравнении с июлем 2009 года в городах Алматы, Темиртау, Тараз, Семей, Астана, Петропавловск, Костанай, Актау, Павлодар, Балхаш, Экибастуз, загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Шымкент, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск, поселок Глубокое - понизился, в городах Жезказган, Риддер отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис.2).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние - 7 городах, максимальные - в 8 городах; диоксида серы: средние - в 2 городах, максимальные – в 1 городе; оксида углерода: максимальные – в 3 городах; диоксида азота: средние – в 12 городах, максимальные - в 16 городах; аммиака: средние  и максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: максимальные – в 2 городах; фенола: средние – в 5 городе  и максимальные - в 7 городах; формальдегида: средние – в 7 городах и максимальные – в 1 городе, мышьяка: максимальные - в 1 городе; хлористого водорода: максимальные-в 2 городах

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 182 гидрохимических створах, распределенных на 60 водных объектах,  в том числе на 43 реках, 6 озерах, 8 водохранилищах и 3 каналах (таблица 1).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 9 рек, 3 водохранилища, 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис (ВКО), Буктырма, Оба, Урал (Атырауская область), Катта – Бугунь, ручей Кеттыбулак, проток Шароновка, рукав Кигач; водохранилища Усть – Каменогорское, Буктырма, Вячеславское, канал Кушум; к классу "умеренно загрязненных" водных объектов отнесены 20 рек, 4 водохранилищ, 5 озеро и 2 канала: реки Ертис (Павлодарская), Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Орь, Эмба, Тобол, Аят, Есиль, Ак-булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Сырдарья, Келес, Бадам, водохранилища Сергеевское, Самаркандское, Шардаринское, Капшагай, каналы Нура – Есиль и Ертис – Караганда, озера Улькен Алматы, Копа, Шалкар, Султанкельды, Балкаш.

К классу "загрязненная" вода относится 10 рек и 1 водохранилища: реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Илек (Актюбинская), Тогызак, Нура (Карагандинская), Коргас, Токташ, Карабалты и водохранилище Кенгирское. 
К классу «грязная» вода относится 5 рек: Сары-булак, Иле, Текес, Шу, Аксу.

Состояние качества воды реки Красноярка и озера Бийликоль характеризуется как "очень грязная". Качество воды рек Шерубайнура и Кара-Кенгир характеризуется как «чрезвычайно грязная» (рис. 3, 4) (таблица 1).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан
Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июнь 2010 года

	2 класс

"чистая" ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,00
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10,0
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ >10,0

	1
	р.Ертис (ВКО)
	1
	р. Ертис (Павлодарск.)
	1
	р.Брекса
	1
	р.Сары-Булак
	1
	оз.Бийликоль
	1
	р.Шерубайнура

	
	р.Кара Ертис
	2
	р.Урал (ЗКО)
	2
	р.Тихая
	2
	р.Иле
	2
	р.Красноярка
	2
	р.Кара-Кенгир

	2
	р.Буктырма
	3
	р.Чаган
	3
	р.Ульби
	3
	р.Текес
	
	
	
	

	3
	р.Оба
	4
	р.Деркул
	4
	р.Глубочанка
	4
	р.Шу
	
	
	
	

	4
	пр. Шароновка
	5
	р. Орь
	5
	р.Илек (Актюбинская)
	5
	р.Аксу
	
	
	
	

	5
	р.Кигач
	6
	р. Эмба
	6
	р.Тогызак
	
	
	
	
	
	

	6
	р.Урал (Атырауск.)
	7
	р.Тобол
	7
	р.Нура (Карагандинск.)
	
	
	
	
	
	

	7
	р.Кеттыбулак
	8
	р.Аят 
	8
	р.Коргас
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Катта-Бугунь
	9
	р.Есиль
	9
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	

	9
	вдхр Вячеславское
	10
	р.Ак-Булак
	10
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	

	10
	вдхр. Буктырма
	11
	р.Жабай
	11
	вдхр Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	11
	вдхр. Усть –Камен.
	12
	р.Нура (Акмолинская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	канал Кушум
	13
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р.Есентай

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р.Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Келес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	вдхр Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	вдхр Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхр Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	кан.Ертис - Караганда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	оз. Улкен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	оз. Шалкар
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз.Султанкельды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	оз. Балкаш
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июле 2010 года,

превышающих ПДК

	
	июль 2009 г.
	июнь

2010 г.
	июль 2010 г.
	Ингредиенты
	Средняя концентрация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	0,77 (2 кл.)

чистая
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,83

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)


	0,0025
	2,5

	р.Ертис

(Павлодарская)
	1,01

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92

(2 кл.)
чистая
	1,15

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Медь (2+)


	0,0046
	4,6

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	1,13 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,97

(2 кл.)
чистая
	0,73

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)


	0,0018
	1,8

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,83 

(2 кл.)

чистая
	1,11

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,64

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0013
	1,3

	р.Брекса

(ВКО)
	4,26 

(5 кл.)

грязная
	3,24

(4 кл.)
загрязнённая
	2,95

(4 кл.)
загрязнённая
	Аммоний солевой

Цинк 

Медь (2+)


	3,07

0,049

0,0045


	6,1

4,9

4,5

	р.Тихая

(ВКО)
	6,02 

(6 кл.)

очень грязная
	2,86

(4 кл.)
загрязнённая
	3,74

(4 кл.)
загрязнённая
	Аммоний солевой

Медь (2+)

Цинк

Марганец
	4,86

0,0052

0,048

0,014
	9,7

5,2

4,8

1,4



	р.Ульби

(ВКО)
	2,68 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,99

(4 кл.)
загрязнённая
	3,29

(4 кл.)

загрязнённая
	Цинк

Аммоний солевой

Медь (2+)

Марганец
	0,076

2,41

0,0043

0,018
	7,7

4,8

4,3

1,8



	р.Глубочанка

(ВКО)
	1,88 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,80

(4 кл.)
загрязнённая
	2,95

(4 кл.)
загрязнённая
	Цинк

Медь

Аммоний солевой


	0,088

0,004

1,23


	8,8

4,0

2,4



	р.Красноярка

(ВКО)
	6,42 

(6 кл.)

очень грязная
	2,12

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	6,16

(6 кл.)

очень грязная
	Цинк

Медь (2+)

Марганец 

Аммоний солевой


	0,271

0,0055

0,017

0,81
	27,1

5,5

1,7

1,6

	р.Оба

(ВКО)
	0,82

(2 кл.)

чистая
	2,25

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,63

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0019
	1,9

	вдхр Буктырма

(ВКО)
	0,57 

(2 кл.)

чистая
	0,72

(2 кл.)
чистая

	0,97

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0033
	3,3

	вдхр Усть-Каменогорское

(ВКО)
	0,50 

(2 кл.)

чистая
	0,59

(2 кл.)
чистая
	0,77

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0012

0,11
	1,2

1,1

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,49

(2 кл.)

чистая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	0,73

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Кигач

(Атырауская)
	1,00

(2 кл.)

чистая
	0,79

(2 кл.)

чистая
	0,83

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,0011

108,0


	1,1

1,1



	р.Урал

(Атырауская)
	0,50 

(2 кл.)

чистая
	1,13

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,77

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал (ЗКО)
	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,13

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Фенолы

Азот нитритный


	0,13

0,0012

0,022


	1,3

1,2

1,1



	р.Чаган (ЗКО)



	1,13

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

БПК5
Фенолы

Азот нитритный


	0,2

3,43

0,0012

0,025


	2,0

1,7

1,2

1,2



	р.Деркул

(ЗКО)
	1,17

(3 кл.)

умеренно загрязнённая


	1,31

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Азот нитритный

Фенолы

Железо общее


	3,50

0,028

0,0013

0,12


	1,7

1,4

1,3

1,2



	канал Кушум
	1,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	0,95

(2 кл.)

чистая
	Фенолы

Железо общее

Азот нитритный
	0,0012

0,12

0,022
	1,2

1,2

1,1

	озеро Чалкар
	1,98

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	1,93

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Хлориды

Фенолы

Хром (6+)

Сульфаты


	1623,6

0,0018

0,03

139,5
	5,4

1,8

1,5

1,4

	р.Илек

(Актюбинская)
	3,50

(4 кл.)

загрязнённая
	3,50

(4 кл.)

загрязнённая
	3,26

(4 кл.)

загрязнённая
	Бор

БПК5
Сульфаты

Азот нитритный 
	0,207

5,24

176,0

0,03
	12,2

2,6

1,8

1,5

	р.Орь (Актюбинская)
	0,58

(2 кл.)

чистая
	-
	1,77

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

БПК5
Сульфаты


	0,075

5,62

141,0


	3,7

2,8

1,4



	р. Эмба(Актюбинская)
	0,79

(2 кл.)

чистая
	-
	1,42

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Сульфаты

Хлориды

Магний


	5,44

191,0

331,0

43,5


	2,7

1,9

1,1

1,1



	р.Тобол

(Костанайская)


	1,32

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,36

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,28

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)


	232,0

0,002


	2,3

2,0



	р.Аят

(Костанайская)
	1,52 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,07

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,07

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты


	304,0


	3,0

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,17 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,57

(4 кл.)

загрязнённая
	2,79

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+) 

Фенолы

Сульфаты

Аммоний солевой


	0,007

0,005

173,3

0,72


	7,0

5,0

1,7

1,4

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	1,09 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,42

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Цинк

Железо общее

Сульфаты


	0,0031

0,0183

0,14

111,0
	3,1

1,8

1,4

1,1

	р.Есиль

(СКО)
	1,14

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,64

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	1,55

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

Никель 

Сульфаты


	0,0032

0,17

0,0157

125,0
	3,2

1,7

1,6

1,2

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,08

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,26

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,0026

186,0
	3,0

1,9

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,71

(2 кл.)
чистая
	0,99

(2кл.) чистая
	0,63

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,07 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,51

(4 кл.)

загрязнённая
	2,34

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Хлориды 

Магний


	504,7

3,02

575

63,0
	5,0

4,0

2,0

1,6

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	9,33

(6 кл.)

очень грязная
	2,91

(4 кл.)

загрязнённая
	4,83

(5 кл.)

грязная
	Раств. кислород

Сульфаты

Медь (2+)

Аммоний солевой 

Фториды

БПК5

	2,31

372,4

0,0024

0,95

1,40

3,60


	17,3

3,7

2,4

1,9

1,9

1,8

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,56 

(2 кл.)
чистая
	0,62 

(2 кл.)

чистая

	0,84

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,002
	2,0

	р. Жабай

(Акмолинская)
	0,84 

(2 кл.)
чистая
	-
	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,006

145,0
	6,0

1,4

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,13

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,51

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,38

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+)

Магний

Хлориды
	252,0

0,002

56,3

337,0
	2,5

2,0

1,4

1,1

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	2,54 

(4кл.)

загрязнённая
	3,19

(4 кл.)

загрязнённая
	3,24

(4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний

Хлориды 


	689,0

0,006

101,0

694,0
	6,9

6,0

2,5

2,3

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,54

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,85

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5

	337,0

0,0025

4,97


	3,4

2,5

2,5



	р.Нура

(Акмолинская)
	2,87

(4 кл.)

загрязнённая
	1,73

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,78

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5
Магний


	310,7

0,003

4,41

42,7
	3,1

3,0

2,2

1,1

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,87

 (4 кл.)

загрязнённая
	2,75

(4 кл.)

загрязнённая
	2,80

(4 кл.)

загрязнённая

	Азот нитритный

Сульфаты

Медь (2+)

Цинк


	0,182

257,0

0,002

0,015
	9,1

2,6

2,0

1,5

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	20,50

(7кл.)

 чрезвычайно

грязная
	7,44 

(6 кл.)
очень
грязная 
	10,9

(7кл.)

 чрезвычайно

грязная
	Азот нитритный

Нефтепродукты

Медь (2+)

Сульфаты

БПК5


	0,622

0,62

0,01

817,0

5,82
	31,1

12,4

10,0

8,2

2,9

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	13,20 

(7кл.)

 чрезвычайно

грязная
	35,1

(7 кл.)
чрезвычайногрязная
	20,8

(7 кл.)
чрезвычайногрязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Сульфаты

Цинк


	2,28

2,23

278,0

0,02
	114,0

4,5

2,8

2,0

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	4,08

(5 кл.)

грязная
	6,47

(6 кл.)

очень грязная
	3,83

(4 кл.)

загрязнённая
	Нефтепродукты
Медь (2+)

Сульфаты

БПК5

Цинк
	0,43

0,0085

209,0

3,71

0,012
	8,6

8,5

2,1

1,9

1,2

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,97

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,05 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	Сульфаты

Цинк

Медь (2+)

Азот нитритный


	209,0

0,016

0,0012

0,023
	2,1

1,6

1,2

1,1

	канал Ертис - Караганда
	1,96

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	-
	1,59

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	Нефтепродукты

Медь (2+)

Аммоний солевой 


	0,155

0,0028

0,54
	3,1

2,8

1,1

	оз.Балкаш

(Карагандинская)
	2,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,89 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)


	0,010


	10,0



	р.Иле

(Алматинская)
	1,59 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	4,39

(5 кл.)

грязная 
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0218

0,18


	21,8

1,8



	р.Текес

(Алматинская)
	1,29 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,75

(4 кл.)

загрязнённая
	4,66

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)


	0,024
	24,0

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,10 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,91

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	3,78

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,019


	1,9



	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,75 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,49

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,08

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0088


	8,8



	оз.Улькен Алматы

(Алматинская)
	1,61 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,12

(4кл.)

загрязнённая
	1,78

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный

Железо общее


	0,0058

0,039

0,11
	5,8

1,9

1,1

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	2,77 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,13

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая 
	1,83

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0064

0,16


	6,4

1,6



	р.Есентай

(г.Алматы)
	3,04 

(4 кл.)

загрязнённая
	3,73

(4кл.)

загрязнённая
	1,66

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фенолы

Железо общее


	0,0048

0,002

0,14
	4,8

2,0

1,4

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	2,96 

(4 кл.)

загрязнённая
	3,62

(4кл.)

загрязнённая
	1,67

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0056

0,19
	5,6

1,9

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,33 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,25

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,92

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Железо общее

БПК5

Медь

Аммоний солевой 


	0,31

5,9

0,0025

0,61


	3,1

3,0

2,5

1,2



	р.Шу

(Жамбылская)
	2,19 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	4,17

(5 кл.)

грязная 
	Железо общее

БПК5

Медь


	1,22

12,3

0,0038


	12,2

6,1

3,8



	р.Асса

(Жамбылская)
	2,19 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,30

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь

БПК5


	0,27

0,0022

3,14


	2,7

2,2

1,6



	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,05 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,27

(4кл.)

загрязнённая
	4,21

(5 кл.) грязная
	Железо общее

БПК5

Медь

Сульфаты

Фенолы
	0,99

11,0

0,004

291,0

0,002
	9,9

5,5

4,0

3,0

2,0

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	3,56 

(4 кл.)
загрязнённая
	3,31

(4кл.)

загрязнённая
	3,31

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты

Медь

БПК5

Нефтепродукты
	0,77

413,0

0,004

3,90

0,06
	7,7

4,1

4,0

2,0

1,2

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,86 

(4 кл.)
загрязнённая
	2,72

(4 кл.)
загрязнённая
	3,90

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

БПК5

Железо общее

Медь

Фенолы
	692,0

11,7

0,44

0,0035

0,002
	7,0

5,8

4,4

3,5

2,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	4,52 

(5 кл.) грязная
	7,30

(6 кл.) очень
грязная

	7,64

(6 кл.) очень
грязная

	БПК5

Сульфаты

Железо общее 

Медь

Фториды
	29,2

932,0

0,24

0,0022

1,44
	29,2

9,3

2,4

2,2

1,9

	р.Келес

(ЮКО)
	1,96

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,02

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,38

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы

Азот нитритный

Медь
	596

0,003

0,045

0,002
	5,9

3,0

2,2

2,0

	р.Бадам

(ЮКО)
	1,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,19 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,69

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы

Медь 


	0,004

0,003


	4,0

3,0



	р. Катта –бугунь

(ЮКО)
	0,41

(2 кл.)

чистая


	
	0,39

(2 кл.)

чистая


	-
	-
	-

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,86

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,12

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Фенолы

Медь 


	0,069

307

0,003

0,002
	3,4

3,0

3,0

2,0

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	1,68

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,95

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь


	0,004

356

0,002


	4,0

3,5

2,0



	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,91

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь

Железо общее

БПК5


	323,3

0,003

0,22

3,20
	3,2

3,0

2,2

1,1


Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 2 случаях на 2 водных объектах: р. Шерубай-Нура - 1 случай ЭВЗ, р. Сокыр – 1 случай ЭВЗ (Карагандинская).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 29 случаях на 10 водных объектах: р. Сары-булак – 3 случая ВЗ (Акмолинская), р.Нура - 8 случаев ВЗ, р. Кара – Кенгир – 2 случая ВЗ (Карагандинская), оз.Бийликоль-1 случай ВЗ (Жамбылская), р. Улби – 1 случай ВЗ, Глубочанка-1 случай ВЗ , Красноярка – 1 случай ВЗ (Восточно-Казахстанская), р. Тогызак – 4 случая ВЗ (Костанайская), оз. Балкаш – 6 случаев ВЗ, оз. Алаколь - 2 случая ВЗ (Алматинская) 
Радиационное состояние приземного слоя атмосферы по 
Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,08-0,20 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1 – 2,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1), в том числе: 

- на 4 ручных постах (№1 - ул. Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 - ул.Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат» уг. ул.Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№5 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №6 - ул. Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №7 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 4).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Астана
Таблица 3
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за июль 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная 

концентрация  



	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения
 ПДК

	Астана
	5
	SO2 (Диоксид серы)
	0,013
	0,25
	0,117
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,209
	0,07
	0,172
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,027
	0,7
	0,018
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,011
	0,18
	0,389
	0,97

	
	6
	SO2 (Диоксид серы)
	0,051
	1,02
	0,124
	0,25

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,007
	0,0
	0,010
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,044
	1,1
	0,098
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,091
	1,5
	0,196
	0,5

	
	7
	SO2 (Диоксид серы)
	0,078
	1,6
	0,226
	0,5

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,043
	0,01
	0,180
	0,05

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,054
	1,4
	0,142
	1,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,005
	0,1
	0,225
	0,6


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В июле 2010 года в городе Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,9. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 66%, диоксиду азота – 27 % (рис.1.2).
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), г. Астана за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам - 9,0 ПДК, диоксида азота-5,2 ПДК, фтористого водорода-2,2 ПДК. 

В июле 2010 года в городе Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 не изменился (рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Астана

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
[image: image9.jpg]



Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кокшетау
В июле  2010 года средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 4).

Таблица 4
Состояние атмосферного воздуха г.Кокшетау за июль 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	-

	Диоксид серы
	0.03
	0.5
	0,06
	0,1
	-

	Оксид углерода
	0,2
	0,06
	3
	0.6
	-

	Диоксид азота
	0.001
	0,01
	0.01
	0.1
	-


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрированы.

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. Наблюдались превышения ПДК по меди 3,0 ПДК, сульфатам 1,9 ПДК. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. Превышения ПДК отмечены по сульфатам 3,1 ПДК, меди 3,0 ПДК, БПК52,2 ПДК, магнию 1,1 ПДК.

Между двумя реками существует канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала Нура-Есиль зафиксированы превышения по сульфатам 3,4 ПДК, меди и  БПК5 на уровне 2,5 ПДК.

В воде водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль превышение ПДК наблюдалось меди до 2,0 ПДК.
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 5,0 ПДК, фторидам – 4,0, хлоридам– 2,0 ПДК, магнию – 1,6 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,7 ПДК, меди 2,4 ПДК, аммонию солевому и фторидам на уровне 1,9 ПДК, БПК5-1,8 ПДК, содержание растворенного кислорода снизилось - 2,31 мг/л.

В реке Кеттибулак в районе кордон Золотой Бор превышении ПДК не обнаружено.

В реке Жабай превышения ПДК отмечены по меди (6,0 ПДК) и сульфатам (1,4 ПДК).

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. На озере концентрации меди и сульфатов составили 2,0-2,5 ПДК, хлоридов и магния в пределах 1,1-1,4 ПДК.

Озера Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (6,9 ПДК), меди (6,0 ПДК), магнию (2,5 ПДК), хлоридам (2,3 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к "чистым" водным объектам отнесены водохранилище Вячеславское и р. Кеттыбулак; "умеренно-загрязненным" - реки Есиль, Ак-Булак, Жабай, Нура, канал Нура-Есиль, озеро Копа; "загрязненным" - оз. Султанкельды; «грязным» - река Сары-Булак (рис. 1.5; 1.6; 1.7).

В сравнении с июлем 2009 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, водохранилища Вячеславское, озер Копа и Султанкелды, канала Нура - Есиль значительно не изменилось, в реке Жабай – ухудшилось, в реках Сары-Булак и Нура–улучшилось.
В сравнении с июнем 2010 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак,  Нура, водохранилища Вячеславское, канала Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды значительно не изменилось, в р. Ак-Булак– улучшилось, в реке Сары-Булак - ухудшилось (рис.1.5). 
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов г.Астаны

Высокое загрязнение поверхностных вод на территории Акмолинской области было отмечено в 3 случаях – в реке Сары - Булак (таблица 5).

Таблица 5
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод

за июль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Сары-Булак, г. Астана, ниже ж.д. моста
	1 ВЗ
	15.07.2010
	15.07.2010
	Растворенный 

кислород
	0,91
	

	р. Сары-Булак, седьмая насосная (пересечение с 9 мая)
	1 ВЗ
	15.07.2010
	15.07.2010
	Растворенный 

кислород
	1,08
	

	р. Сары-Булак, 0,2 км выше до впадения в р. Есиль
	1 ВЗ
	15.07.2010
	15.07.2010
	Растворенный 

кислород
	2,12
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - г.Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 СКФМ «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода и озона (таблица 7).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за июль  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,005
	 
	0,103
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,050
	1,0
	0,098
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,109
	0,04
	0,552
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,009
	0,2
	0,029
	0,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,005
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,002
	0,1
	0,003
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,049
	 
	0,059
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,022
	 
	0,736
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,082
	1,6
	0,145
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,092
	0,03
	0,458
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,005
	0,1
	0,072
	0,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,0
	0,066
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,029
	1,0
	0,029
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,007
	 
	0,096
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,006
	 
	0,122
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,011
	0,2
	0,019
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,175
	0,06
	0,8
	0,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,005
	0,1
	0,101
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,1
	0,172
	0,4

	
	
	O3 (Озон)
	0,021 
	0,7
	 0,021 
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,037
	 
	0,043
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,017
	 
	0,175
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,092
	1,8
	0,249
	0,5

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,242
	0,08
	2,164
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,020
	0,5
	0,132
	1,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,0
	0,014
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,473
	15,8
	0,636
	4,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,035
	 
	0,400
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества "загрязненная" (ИЗВ=1,28). Превышение ПДК выявлено по меди (3,0 ПДК) и фторидам (2,7 ПДК).

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная» 4 класс, при ИЗВ –2,89. Содержание фторидов составило 11,1 ПДК, сульфатов 1,9 ПДК, магния 1,8 ПДК, нефтепродуктов – 1,2 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,56). Превышения ПДК наблюдались по меди 7,0 ПДК и фторидам 6,0 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «грязная» - 6 класс при ИЗВ – 7,46. Превышения ПДК выявлены по фторидам 11,4 ПДК, сульфатам 9,5 ПДК, магнию 8,5 ПДК хлоридам 6,0 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,57 мг/л (таблица 7, рис. 1.9). 
По сравнению с июлем 2009 года, качество воды озер Бурабай, Улкен Шабакты значительно не изменилось, а в озере Шортан ухудшилось. 

По сравнению с июнем 2010 года, качество воды озер Бурабай, Улкен Шабакты значительно не изменилось, а в озерах Шортан и Киши Шабакты ухудшилось (таблица 7, рис. 1.9). 

Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июле 2010 года

превышающих ПДК

	
	июль

2009 года
	июнь

2010 года
	июль

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	1,05

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,28

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь 

Фториды
	0,003

2,01
	3,0

2,7

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,64

(4кл.)

загрязнённая
	3,05

(4 кл.)

загрязнённая
	2,89

(4 кл.)

загрязнённая

	Фториды

Сульфаты

Магний

Нефтепродукты
	8,31

194,0

72,4

0,06
	11,1

1,9

1,8

1,2

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,09

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,56

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь 

Фториды
	0,007

4,51
	7,0

6,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	5,32

(5 кл.)

грязная
	7,46

(6 кл.)

очень грязная
	Фториды

Сульфаты

Магний

Раств. кислород

Хлориды
	8,52

951,0

340,0

3,57

1799
	11,4

9,5

8,5

8,4

6,0
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - ул. Белинского,5; №5 – ул.Ломоносова,7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Актобе

В июле 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,1. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду –69 % и диоксиду азоту – 13 % (рис.2.2).
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Рис.2.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  г.Актобе за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 1,9 ПДК. 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Актобе, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года-понизился, а в сравнии с июнем 2010 года - не изменился (рис.2.3).
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Рис.2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актобе

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек, Орь и Эмба (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и на сегодняшний день, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. По прежнему, сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 12,2 ПДК, БПК5 2,6 ПДК, сульфатам 1,8 ПДК, азоту нитритному 1,5 ПДК. 

В реке Орь превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 3,7 ПДК, БПК5 2,8 ПДК, сульфатам 1,4 ПДК. 

В реке Эмба превышения ПДК отмечены по БПК5 2,7 ПДК, сульфатам 1,9 ПДК, хлоридам и магнию на уровне 1,1 ПДК.
Качество воды реки Илек оценивается как "загрязненная", рек Эмба и Орь - «умеренно - загрязненная».
По сравнению с июлем 2009 года качество воды в реке Илек существенно не изменилось, в реках Орь и Эмба ухудшилось, в сравнении с июнем 2010 года качество воды реки Илек не изменилось, а в реках Орь и Эмба в июне 2010 г. наблюдения не велись (рис 2.4).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области

2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол ул.Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - ул. Маречека угол ул.Б.Момышулы; №26 - м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция, район аэропорта; №30 - ул. Р.Зорге,14; №31 - мкр. Жулдыз 20; №28 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект им. Абая, ДГП «Институт горного дела» им.Кунаева Д.А.»; № 2 - ул. Тимирязева 74, КазНу им. Аль-Фараби; №3 - ул. Жандосова, 55, КазЭУ им. Т. Рыскулова; № 4 - м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26; № 5 - ул. Сатпаева, 22 КазНТУ им. К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (таблица 9). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Алматы

Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за июль  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Диоксид серы
	0,003
	0,1
	0,322
	0,6

	
	
	Оксид углерода
	0,182
	0,1
	0,999
	0,2

	
	
	Диоксид азота
	0,015
	0,4
	0,135
	1,6

	
	
	Оксид азота
	0,002
	0,0
	0,627
	1,6

	
	28
	Диоксид серы
	0,030
	0,6
	0,285
	0,6

	
	
	Оксид углерода
	0,310
	0,1
	2,462
	0,5

	
	
	Диоксид азота
	0,0003
	0,0
	0,114
	1,3

	
	
	Оксид азота
	0,000
	0,0
	0,030
	0,1

	
	29
	Диоксид серы
	0,001
	0,0
	0,010
	0,0

	
	
	Оксид углерода
	1,026
	0,3
	4,958
	1,0

	
	
	Диоксид азота
	0,058
	1,4
	0,317
	3,7

	
	
	Оксид азота
	0,036
	0,6
	0,571
	1,4

	
	30
	Диоксид серы
	0,078
	1,6
	0,478
	1,0

	
	
	Оксид углерода
	0,486
	0,2
	1,929
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,088
	2,2
	0,644
	7,6

	
	
	Оксид азота
	0,017
	0,3
	0,329
	0,8

	
	31
	Диоксид серы
	0,016
	0,3
	0,224
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	0,176
	0,1
	1,672
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,045
	1,1
	0,229
	2,7

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,1
	0,133
	0,3


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за июль 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,30
	0,10
	2,60
	0,8

	
	2
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	1,60
	0,4

	
	3
	Оксид углерода
	0,30
	0,10
	3,90
	0,5

	
	4
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	2,20
	0,2

	
	5
	Оксид углерода
	0,20
	0,07
	2,40
	0,0

	
	6
	Оксид углерода
	0,00
	0,00
	0,90
	0,0


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В июле  2010 года в городе Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 14,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду–65%, диоксиду азота–17%, взвешенным веществам – 11% (рис.3.2).
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Рис.3.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Алматы за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 2,7 ПДК, оксиду углерода-2,0 ПДК, формальдегиду – 1,6 ПДК, взвешенным веществам – 1,4 ПДК. 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года-не изменился, а в сравнении с июнем 2010 года- увеличился (рис.3.3).
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Рис.3.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Алматы

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Алматы за июль 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,001
	0,003

	
	Свинец
	0,033
	0,1

	
	Мышьяк
	0,001
	0,0003

	
	Хром
	0,024
	0,016

	
	Медь
	0,079
	0,04


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул. Гагарина, 216, Джабаева) (Рис.3.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Талдыкорган

В июле 2010 года средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 11).
Таблица 11
Состояние  атмосферного воздуха  г.Талдыкорган за июль  2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0.1
	0,6
	0,2
	0,4
	-

	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	2,0
	0,4
	-


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, водохранилища Капшагай, озеро Улкен Алматы) (рис.3.6).

Река Иле берёт свое начало в горах Тянь-Шань на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены повышения содержания меди 21,8 ПДК, железа общего 1,8 ПДК. 

Реки Коргас и Текес также являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. В реке Коргас превышения ПДК отмечены по меди  24,0 ПДК, а в Текес 1,9 ПДК.
Река Иле образует созданное искусственно водохранилище Капшагай, в поверхностных водах которого концентрации меди составили 8,8 ПДК.

Качество воды на всем протяжении реки Улькен Алматы формируется, в основном, под влиянием поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком. По данным наблюдений содержания железа общего составила 5,6 ПДК, меди 1,9 ПДК.

В реке Киши Алматы превышения норм наблюдались по меди (6,4 ПДК), железу общему (1,6 ПДК).

В верховьях реки Есентай (на территории г. Алматы) прослеживаются следующие концентрации загрязняющих веществ: медь – 4,8 ПДК, фенолы – 2,0 ПДК, железо общее – 1,4 ПДК.

В воде озера Улкен Алматы превышения ПДК отмечены по меди (5,8 ПДК), азоту нитритному (1,9 ПДК), железу общему (1,1 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода "умеренно-загрязненная" - реки Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, озеро Улкен Алматы; вода "загрязненная" - река Коргас; вода «грязная» - реки Иле и Текес (рис. 3.5, 3.6).

По сравнению с июлем 2009 года уровень загрязненности воды в водохранилище Капшагай, озере Улкен Алматы не изменился, в реках Иле, Текес, Коргас - возрос, в реке Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы- снизился.

В сравнении с июнем 2010 года качество поверхностных вод в реке Киши Алматы и водохранилище Капшагай существенно не изменилось, в реках Есентай, Улкен Алматы и озере Улкен Алматы – улучшилось, в реках Иле, Текес, Коргас - ухудшилось (рис. 3.7).
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Рис 3.5 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области

[image: image28.png]YcnoeHble 0603HaueHUs:
xapanspm:ruxa KayecTea BOAbI:

'YMepeHHO 3arpsisHeHHas-3 Knacc

— P

" Osepa v BOAOXpaHUNMLLa

2/ TIYHT KOHTPONS Ka4ecTsa BoAbI





Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
[image: image29.png]KpaHunuue

adxp.Kypmusc,

-~

5800029000 O 58 000 Meters
T

YcnoBHble 0603HauYeHus:

XapaktepucTtuka kayecTsa BoAbl:
YMepeHHo 3arpsid3HeHHas-3 knacc

- BarpsisHeHHasi - 4 knacc

- MpsizHas- 5 knacc

—— PeKkn

" Osepa 1 BogoxpaHunuia

K)a TyHT KOHTpONSA kKayecTea BoAb!





Рис. 3.7 Характеристика качества поверхностных вод Алматинскойобласти
3.4 Характеристика состояния поверхностных и сточных вод накопителя сточных вод Сорбулак за июль 2010 года

Наблюдения за загрязнением сточных вод проводились на 4-х объектах (ПСК водохранилище, точка №10; ПСК вододелитель, точка 3; накопитель Сорбулак, плотина №1; накопитель Сорбулак, плотина №2).Основными критериями качества сточных вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) орошения (приложение 12). По результатам сточных вод превышение ПДК обнаружено по  сумме ионов и сульфатов. В точке «Плотина №2»  концентрация сумма ионов составила 1,2 ПДК, в точке ПСК водохранилище №3 концентрации сумма ионов и  1,2 сульфатов находилось в пределах 1,1-1,2 ПДК. По остальным показателям превышение не обнаружено.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводились на 3-х водных объектах (река Иле -ниже впадения канала в р.Иле, р. Курты –перед впадением в Куртинское водохранилище и у выхода из Куртинского водохранилища). 

В реке Курты перед впадением в Куртинское водохранилище, у выхода из Куртинского водохранилище и в реке Иле ниже впадения канала в реки Иле качества воды характеризуются как – «умеренно загрязненные» (ИЗВ=1,05-2,48, 3 класс).  Превышение  наблюдались   по  меди в пределах 3,0-5,0 ПДК, сульфатам - 3,8-4,9 ПДК, натрию  - 2,0-2,1 ПДК, магнию – 1,2 ПДК (таблица 12).

Таблица 12
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июль 2010 года

	Наименование водного объекта и пункта контроля
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Курты перед впадением в Куртинское вдхр.
	2,25 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь
	0,005
	5,0

	
	
	Сульфаты
	384
	3,8

	
	
	Натрий
	243
	2,0

	
	
	Магний
	46
	1,2

	р.Курты -у выхода из Куртинского вдхр.
	2,48 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Сульфаты
	490
	4,9

	
	
	Медь
	0,0049
	4,9

	
	
	Натрий
	250
	2,1

	
	
	Магний
	49
	1,2

	р.Иле -ниже впадения канала в р.Иле 
	1,05  (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,8 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 - пр.Сатпаева, ул.Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 13).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Атырау

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за июль 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,013
	 
	0,4
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,001
	0,0
	0,042
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,050
	0,0
	6,192
	1,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,020
	0,5
	0,511
	6,0

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,1
	0,105
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,008
	0,3
	0,155
	1,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,001
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,015
	0,4
	0,038
	0,2

	
	
	CO2(Диоксид углерода) 
	924,5
	 
	682,8
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В июле 2010 года в городе Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,9. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 44%, диоксиду азота - 31% (рис. 4.2).
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Рис.4.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Атырау за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам - 2,8 ПДК и диоксиду азота -1,5 ПДК. 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Атырау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года -понизился, а в сравнении с июнем 2010 года - не изменился (рис.4.3).
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Рис.4.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Атырау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, рукав Кигач и проток Шароновка).

Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения, поступающей на территорию Западно-Казахстанской области с территории Российской Федерации и затем впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где превышения допустимых норм не наблюдались (рис. 4.5).

В рукаве Кигач наблюдались концентрации сульфатов и меди на уровне 1,1 ПДК, а в протоке Шароновка превышении ПДК не обнаружено. 

Все обследуемые водные объекты характеризуются как "чистые" (рис. 4.4). 
В сравнении с июлем 2009 года качество воды всех обследуемых водных объектов существенно не изменилось. В сравнении с июнем 2010 года в реке Урал качество воды улучшилось, в р. Кигач и пр. Шароновка- не изменилось (рис. 4.4). 
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Рис 4.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
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Рис. 4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области

4.3 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Атырауской области за июль 2010 года
Наблюдения за состоянием морских вод на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов проводились в июле 2010 года на территории Атырауской области. Опрелелялись: прозрачность, соленость, цветность, температура, взвешенные вещества, водородный показатель, растворенный кислород, % нас. кислород, удельная электропроводность, магний, хлориды, сульфаты, жесткость, минерализация, гидрокарбонаты, кальций, БПК5, аммоний солевой, азот нитритный, азот нитратный, сумма азота, железо общее, железо(2+), медь, хром общий, хром(6+), хром(3+), летучие фенолы, цинк, бор, марганец, кремний, фтор, фосфаты.

Прибрежные станции Наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях морского судоходного канала (2 точки),  в районе Тенгизского месторождения (5 точек) и взморья р.Урал (5 точек).

Морской судоходный канал На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 19-21 мг/л, величина рН–7,4-7,6 (нейтральная, слабощелочная), жесткость – 5,6-5,8 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 8,3-8,5 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ=0,68, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Тенгизское месторождение На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 9-16 мг/л, величина рН–7,7-8,1 (слабощелочная), жесткость – 3,2-5,2 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 7,1-7,5 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ=0,84, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Взморье р.Урал На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 10-12 мг/л, величина рН–6,8-7,5 (нейтральная), жесткость – 3,1-4,0 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 6,8-7,5 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ=0,89, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Станции вековых разрезов Наблюдения за качеством морских вод проводились на станциях векового разреза острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек) и на дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек).

В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы концентрации взвешенных веществ находились в пределах 8-14 мг/л, величина рН–7,7-8,4 (слабощелочная), жесткость – 2,7-3,5 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 6,6-7,3 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ=0,84, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

В дополнительном разрезе «А» и «В» концентрации взвешенных веществ находились в пределах 6-10 мг/л, величина рН–7,6-8,5 (слабощелочная), жесткость – 3,5-3,7 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 6,6-7,0 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ=0,89, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

По сравнению с июлем 2009 года качество морских вод на всех прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов улучшилось (табл.14).
Таблица 14
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Атырауской области

	Наименование станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – 

характеристика качества воды

	
	июль 

2009 года
	июль

2010 года

	Морской судоходный канал
	1,09 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,68  (2 кл.)
чистая

	Взморье р.Урал
	1,68 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,89  (2 кл.)
чистая 

	Тенгизское 

месторождение
	1,03 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,84  (2 кл.)
чистая

	Острова залива Шалыги-Кулалы
	1,28 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,84  (2 кл.)
чистая

	Допольнительные разрезы «А» и «В»
	1,62 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,89  (2 кл.)
чистая


4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,11 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (ст.Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Усть-Каменогорск
В июле 2010 года в городе Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,4. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 42%, диоксиду азота –22%, диоксиду серы – 16%, фенолу – 12% (рис.5.2).
[image: image38.png]42%

M X/10puUCTbIi BOAOPOL,
W [JuoKcua, cepbl

M Ouokcug asota

M deron

A ®opmanbaerus,





Рис.5.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Усть-Каменогорск за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по  диоксиду азота – 2,6 ПДК, фенолу - 2,5 ПДК, хлористому водороду - 1,7 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, понизился (рис.5.3).
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Рис.5.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Усть-Каменогорск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.4).
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Рис. 5.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Риддер

В июле 2010 года в городе Риддер индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,3. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 24% , диоксиду азота и диоксиду серы – 23%, формальдегиду – 16%, взвешенным веществам – 14% (рис.5.5).
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Рис.5.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Риддер за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,6 ПДК, фенолу-1,1 ПДК. 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- увеличился, а сравнении с июнем 2010 года - не изменился (рис.5.6).
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Рис.5.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Риддер

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.7).
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Рис.5.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Семей

В июле 2010 года в городе Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 5,1. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по диоксиду азота – 35%, фенолу – 27 %, взвешенным веществам и диоксиду серы – 13 % и оксиду углерода – 12% (рис.5.8).
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Рис.5.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Семей за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-1,6 ПДК, диоксиду азота – 1,2 ПДК 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Семей, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года не изменился (рис.5.9).
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Рис.5.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Семей

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - ул.Ленина,15) (рис.5.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.10 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в п.Глубокое

В июле 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 51%, фенолу – 29 % (рис.5.11).
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Рис.5.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), пос. Глубокое за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-1,3 ПДК.
В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- понизился, а в сравнении с июнем 2010 года -не изменился (рис.5.12).
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Рис.5.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по пос.Глубокое

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

5.5 Качество поверхностных вод на территории 
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 11-ти водных объектах (реки Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Обь, водохранилища Буктырма и Усть - Каменогорское) (рис.5.13, 5.14, 5.15, 5.16,).
Река Кара Ертис является трансграничной рекой, протекает с территории Китайской Народной Республики и впадает в озеро Зайсан. Превышение ПДК отмечено по меди на уровне 1,8 ПДК. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей превышение норм наблюдалось по меди 2,5ПДК. 

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и превышение ПДК отмечено по меди 1,3 ПДК.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому  6,1 ПДК, цинку 4,9 ПДК, меди(2+) 4,5 ПДК.

Река Тихая образуется при слиянии реки Брекса, также загрязненный водный объект. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому  9,7 ПДК, меди(2+) 5,2 ПДК, цинку 4,8 ПДК, марганцу 1,4 ПДК.

Река Ульби является загрязненным притоком реки  Ертис. Превышения ПДК отмечались по цинку 7,7 ПДК, аммонию солевому 4,8 ПДК, меди(2+) 4,3 ПДК, марганцу 1,8 ПДК.

Река Глубочанка малый правобережный приток реки Ертис, загрязненный водоисточник. Наблюдались превышения по цинку 8,8 ПДК, меди(2+) 4,0 ПДК, аммонию солевому 2,4 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис. В воде обнаружены концентрации цинка 27,1 ПДК, меди(2+) 5,5 ПДК марганца и аммония солевого до 1,7 ПДК.
Река Оба  является правым притоком Ертиса. Превышение ПДК отмечено по меди(2+) 1,9 ПДК. 

В водохранилищах Усть-Каменогорское и Буктырма превышения ПДК отмечены по меди на уровне 1,2 – 3,3 ПДК, соответственно. Также, в водохранилище Усть-Каменогорское зафиксировано незначительное превышение концентрации железа общего на уровне 1,1 ПДК.

Загрязненность поверхностных вод бассейна реки Ертис тяжелыми металлами продолжает оставаться высокой.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Буктырма, Кара Ертис, Ертис, Оба, водохранилища Буктырма и Усть Каменогорское; вода "загрязненная" – реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка; вода «очень гразная» - река Красноярка (рис.5.13, 5.14, 5.15, 5.16,).
По сравнению с июлем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Буктырма, Ульби, Красноярка, Оба, водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорск существенно не изменился, в реках Кара Ертис, Брекса, Тихая, снизился, в реке Глубочанка – возрос.
В сравнении с июнем 2010 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорск существенно не изменилось, а в реках Ертис, Буктырма, Оба - улучшилось, в реке Красноярка– ухудшилось (рис.5.13).
В июле на территории Восточно-Казахстанской области по реках Глубочанка, Красноярка, Ульби отмечены по 1 случаю ВЗ (таблица 15, рис.5.16).
[image: image49.png]OueHb rpAsHan
6 knace

rpAsHan, 5 knacc I

3arpAsHeHHan, 4Knacc

YiepeHHo sarpasHeHan,
3 knacc

Nionb 2009 1.

HioHb 2010 T. nionb 2010 T.

mp.Epric (BKO)
=p.Epmic (Masroaapckas)
“p.KapaEptne
#p.ByKTbIpIa
mp.Bpexca
“p.Tias
p.Ynsou
=p.LaySouanKa
wp.Kpacospra
“p.06a
“Baxp. Yerb-Kauenoropexoe.

«Baxp. ByKTbIpHa





Рис. 5.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области

Таблица 15
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за июль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Ульба,  ВКО, 1,45км выше устья р.Ульба, у автодорожного моста 

(вертикаль 0,9)
	1 ВЗ
	07.07.2010
	08.07.2010
	Цинк (2+)
	0,174
	17,4

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	12.07.2010
	13.07.2010
	Цинк (2+)
	0,178
	17,8



	р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	12.07.2010
	13.07.2010
	Цинк (2+)
	0,542
	54,2
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5.14 Характеристика качества поверхностных вод Усть-Каменогорского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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5.15 Характеристика качества поверхностных вод Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.16 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области в июле 2010 года
р. Ертис

На «условно фоновом» створе р. Ертис в пробе обнаружен 21 вид водорослей. Доминируют диатомовые, зеленые представлены двумя видами и сине-зеленые  одним видом водорослей. Индекс сапробности равен 1,72. 
Ниже по течению на створе «0,35 км ниже понтонного моста» на левом берегу количество отобранных видов равно 19. Доминирующий комплекс  представлен о-β-сапробами. Индекс сапробности равен 1,86, что соответствует III классу качества. 

На правом берегу количество отобранных видов равно 20. В массе присутствуют х-α-сапробы. Индекс сапробности равен 1,62. III класс качества, вода умеренно-загрязненная. 

На створе «в черте с. Прапорщиково» в пробе определено 24 вида водорослей.  Наряду с х-α -сапробами превалируют β-сапробы. Значение индекса сапробности равно 1,74. Вода умеренно-загрязненная. 

На заключительном створе в пробе обнаружено 22 вида водорослей. Доминируют диатомовые – 20 видов. Зеленые представлены одним видом Cosmarium formosulum (β), с частотой встречаемости – 5. Сине-зеленые представляет Oscillatoria limosa (β-α), с частотой встречаемости – 2. Индекс сапробности равен 1,8, III класс качества.

В июле месяце на створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорска ГЭС» в составе макрозообентоса обнаружены личинки поденок, хирономид, гаммарусы.  Значение биотического индекса равно 6, III класс качества, вода умеренно загрязненная. Появывлени в составе макрозообентоса личинок поденок свидетельствует об улучшении качества воды в июле текущего года на данном створе.
На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,1)» в составе макрозообентоса обнаружены личинки поденок, хирономид, гаммарусы, клопы. Значение биотического индекса равно 6, III класс качества, вода умеренно загрязненная.
На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,9)» качество воды соответствовало  IV классу, воды загрязненные, значение биотического индекса модифицированного равнялось 5. По сравнению с прошлым месяцем качество воды улучшилось.

В черте с. Прапорщиково качество воды соответствовало III  классу, биотический индекс модифицированный равен 6, воды умеренно загрязненные. Здесь в пробе были зафиксированы личинки поденок, гаммарусы, хирономиды, клопы.На створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» в составе макрозообентоса обнаружены личинки ручейников, хирономид, мошки, двукрылые. Значение биотического индекса равно 5, IV класс качества, воды загрязненные.

В среднем, по показателям состояния макрозообентоса качество воды р. Ертис на участке от плотины Усть-Каменогорского ГЭС до с. Предгорное в июле 2010 г. улучшилось и оценено III классом – воды  умеренно загрязненные Приложение 1.
Пробы воды р. Ертис, отобранные в июле 2010 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорского ГЭС» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) Приложение 2.

р. Буктырма

По показателям развития перифитона качество поверхностных вод р. Буктырма на 2 точках исследования практически одинаково. На створе, расположенном выше с. Лесная Пристань количество отобранных видов увеличилось в 2 раза, по сравнению с июнем и  равно 23.  Доминирующий комплекс представлен х-α и ά-сапробами. Индекс сапробности равен 1,95, что соответствует III классу качества воды.

Ниже впадения р. Березовка видовое разнообразие несколько уменьшилось,  пробе определено 15 видов водорослей.  Частота встречаемости их изменяется от 1 до 3. Индекс сапробности  равен 1,75, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в июле 2010 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (биотический индекс модифицированный - 10). Здесь были отловлены  личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи, гаммарусы. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 13, доля оксиреофильных видов 68%.

На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе макрозообентоса присутствовали личинки поденок, ручейников, двукрылых, клещи, клопы. Значение биотического индекса модифицированного составило 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные Приложение 1.
Пробы воды р. Буктырма, отобранные в июле 2010 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали. На створе расположенном выше с. Лесная Пристань процент погибших дафний составил 3,3%, на втором створе «в черте с. Зубовка» процент погибших дафний составил 13,3% Приложение 2.

р.Брекса, р.Тихая, р.Ульби (рудн.Тишинский)

По показателям развития перифитона качество воды водотоков окрестностей г. Риддер в июле 2010 года оценивается III классом качества.  На всех створах наблюдения отмечается увеличение видового богатства 

На р. Брекса  на «условно фоновом» створе в пробе был обнаружен  21 вид водорослей. Индекс сапробности равен 0,50. 

На второй точке контроля в  пробе перифитона было определено 27 видов водорослей. Индекс сапробности равен 1,82, вода умеренно-загрязненная.

На створе р. Тихая, расположенном выше сброса цинкового завода в пробе обнаружено 25 видов водорослей.  Максимальное значение частоты встречаемости-7 принадлежит β-сапробу.  Индекс сапробности равен 1,56, что соответствует III классу качества воды, умеренно-загрязненная.

Ниже по течению количество отобранных видов равно22. Превалирующее положение занимают также β -сапробы, частота встречаемости их равна 9. Индекс сапробности равен 1,67,  вода умеренно-загрязненная. 

Качество воды на р. Ульби в черте рудника Тишинский на створе «50 м выше сброса руд. Тишинский» как и на предыдущих точках отбора остается в пределах III класса. В пробе было определено 19 видов водорослей, индекс сапробности равен 1,71. Ниже сбросов шахтных вод руд. Тишинский значение индекса сапробности увеличилось до 1,9. Видовое разнообразие также увеличилось и равно 27.  
На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 24 таксона: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, гаммарусы, водяные клещи. Показатель ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 14, доля оксиреофильных видов 58%. Значение биотического индекса модифицированного составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые.

В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксированы личинки поденок, ручейников, двукрылых, водяные клещи. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые. 

Качество воды р. Тихая по показателям макрозообентоса на первом створе соответствовало II классу - воды чистые, значение БИМ = 8. Индекс ЕРТ равен 4, доля оксиреофильных видов 50%. На створе  «0,5 км ниже г. Риддера» в составе макрозообентоса доминировали оксиреофильные виды (личинки поденок, веснянок, ручейников), также присутствовали личинки двукрылых. Значение биотического индекса модифицированного – 9, II класс качества, воды чистые.

В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 14 таксонов донных беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, двукрылых, олигохеты, водяные клещи. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов)– 14, доля оксиреофильных видов 43%. Значение биотического индекса модифицированного составило 9, II класс качества, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса также соответствовала II классу качества вод, воды чистые. Здесь были отловлены личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых и  клещи. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 8, доля оксиреофильных видов – 57%.

В целом, качество вод водотоков окрестностей г. Риддера по показателям макрозообентоса соотвествовало II  классу – воды чистые Приложение 1.
Пробы воды р.Брекса в июле 2010 г. в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «6,8 км выше г.Риддера» погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не установлено. На втором створе наблюдалась 100%  гибель дафний, вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы.

Пробы воды р. Тихая, отобранные в июле 2010 года, не оказывают острого токсического действия на живые организмы, на обеих точках контроля погибших дафний не обнаружено  

В пробе воды р. Ульби, отобранной выше сбросов Тишинского рудника острого токсического действия не обнаружено, процент погибших дафний составил 10%. На створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский», дафнии погибли 66,7%, что говорит о наличии острой токсичности Приложение 2.

р . Ульби (г. Усть-Каменогорск)

Июльская альгофлора р. Ульби очень богата и разнообразна. На «условно фоновом» створе в пробе определено 39 вида водорослей. Превалируют виды с х-ά-валентной сапробностью. Частота встречаемости их равна 7. Индекс сапробности равен 1,74, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.

Ниже по течению, на левобережной части реки, обрастания также достаточно богаты. В пробе обнаружено 34 вида водорослей. Как и на первом створе доминирующее положение принадлежит х-ά-сапробам. Частота встречаемости 5. Индекс сапробности равен 1,84, III класс качества. 

Правый берег, этого же створа представлен 30 видами диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,82, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 

На «условно фоновом» створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер качество воды р. Ульби соответствовало II классу, воды чистые. Значение биотического индекса модифицирован составило 8. В составе макрозообентоса обнаружено 8 таксонов - это личинки поденок, ручейников, двукрылых, клопы. Индекс ЕРТ(индекс оксиреофильных видов) равен 5, доля оксиреофильных видов 63%.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество воды оценено III классом, воды умеренно загрязненные. В пробе присутствовали  лишь  клопы, личинки поденок, ручейников, хирономиды.. Биотический индекс равен 6.

На левом берегу значение биотического индекса модифицированного составило 7, III класс качества – воды умеренно загрязненные. В донных сообществах беспозвоночных присутствовали личинки поденок, ручейников,  двукрылых, клопы, водяные клещи. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равен 2, доля оксиреофильных видов 33% Приложение 1

Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в июле 2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако во всех  створах  наблюдалась незначительная гибель  дафний. На створе «21 км выше г. Усть-Каменогорск в черте п. Каменный Карьер» процент погибших дафний составил 13,3%, на створах «1,45 км выше устья р. Ульби (левый берег) у автодорожного моста» и «1,45 км выше устья р. Ульби (правый берег) у автодорожного моста» процент пгибших дафний составил 16,7 и 3,3% соответственно Приложение 2.

р. Глубочанка

По показателям развития перифитона качество воды на р. Глубочанка в июле 2010 года оценивается III классом. На первом створе в пробе зафиксировано 19 видов водорослей. Индекс сапробности равен 2,07, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики в пробе обнаружено 14 видов водорослей. Превалирующее положение занимают диатомовые -11 видов, зеленые представлены 3 видами. Частота встречаемости их равна 1-5. Индекс сапробности равен 1,95, III класс качества воды.

На заключительном створе в пробе определено 11 видов водорослей, с частотой встречаемости 1-7. Индекс сапробности равен 1,67. III класс качества, вода умеренно-загрязненная.  

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 8 таксонов  – личинки поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, моллюски. Значение биотического индекса модифицированного составило 8, II класс качества, вода чистая. Значение ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) равно 5, доля оксиреофильных видов 63%. 

Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики было обнаружено 4 таксона  – личинки ручейников и двукрылых. Значение биотического индекса модифицированного составило 5, IV класс качества, вода загрязненная. Значение ЕРТ равно 2, доля оксиреофильных видов 50%.

На заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» качество воды соотвествовало II классу, воды чистые. Значение биотического индекса модифицированного – 8. Индекс ЕРТ (индекс оксиреофильных видов) – 5, доля оксиреофильных видов 55% Приложение 1.
Поверхностные воды р. Глубочанка в июле 2010 г. острой токсичности не показали. В пробах воды на всех створах погибших дафний не обнаружено Приложение 1.

р. Красноярка

Качество воды р. Красноярка по показателям перифитона на створе, расположенном выше впадения р. Березовка  оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе зафиксировано 16 видов водорослей. Массового развития достигли о-β  – сапробы. Индекс сапробности равен 1,81.

Ниже впадения р. Березовка в пробе определено 9 видов водорослей, из них диатомовых 8 вида и зеленых 1 вид. Индекс сапробности равен 1,74. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 

По показателям макрозообентоса в июле 2010 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало III классу – умеренное загрязнение. Здесь были обнаружены личинки поденок, двукрылых, гаммарусы, олигохеты. Значение биотического индекса модифицированного составило 7.
На створе, ниже сбросов Березовского рудника в составе макрозообентоса обнаружены личинки ручейников, жуков и хирономиды. Значение биотического индекса модифицированного составило 5, IV класс качества, воды загрязненные Приложение 1.

Пробы воды р. Красноярка в июле 2010 г. в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» погибших дафний не обнаружена, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы Приложение 2.

р.Оба

Пробы перифитона отобранные на р. Оба в июле на 2 контролируемых точках различны. На створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» в пробе обнаружено всего 6 видов  водорослей. Частота встречаемости их равна 1. Индекс сапробности равен 1,84. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению в черте с. Камышенка количество отобранных видов увеличилось до 20. В массе представлены х-ά-сапробы, частота встречаемости их 9.  Значение индекса сапробности  равно 1,8. Вода умеренно-загрязненная.

На створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» в составе макрозообентоса  обнаружены личинки поденок, ручейников, хирономиды, водяные клещи. Значение биотического индекса модифицированного – 8, II класс качества, воды чистые.     

На створе «в черте с. Камышенка» степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Оба  также соответствовала II классу качества, воды чистые. В пробе присутствовали личинки поденок, ручейников, жуков, клопы, водяные клещи, хирономиды и гаммарусы. Значение биотического индекса модифицированного составило 9, значение ЕРТ(индекс оксиреофильных видов) – 6, доля оксиреофильных видов 55% Приложение 1.
Пробы воды р.Оба отобранные в июле 2010 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе «в черте с. Камышенка» процент погибших дафний составил 3,3% Приложение 2.
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.18).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.18). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.18 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 ул. Шымкентская,22; №2 ул. Рысбек батыра,15 угол ул. Ниеткалиева; №3 угол ул. Абая и Толеби; №4 ул. Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - ул. Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона
(таблица 16).

[image: image54.jpg]



Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Тараз

Таблица 16
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июль  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,0393
	 
	0,592
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,011
	0,2
	0,052
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,520
	0,2
	7,420
	1,5

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	20,000
	500,0
	0,026
	0,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,048
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,027
	0,9
	0,062
	0,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,003
	 
	0,020
	2,5

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	CO2 (Диоксид углерода)
	612,0
	 
	768,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В июле 2010 года в городе Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,4. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 39%, диоксиду азота – 27%, взвешенным веществам-14% и фтористому водороду – 12% (рис.6.2).
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Рис.6.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г. Тараз за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота- 2,1 ПДК, фтористому водороду – 1,2 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Тараз, в сравнении с июнем 2009 года и июлем 2010 года не изменился (рис.6.3).
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Рис.6.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Тараз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта и озеро Бийликоль) (рис.6.5).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по железу общему 3,1 ПДК, БПК5 3,0 ПДК, меди 2,5 ПДК, аммонию солевому 1,2 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: железо общее 12,2 ПДК, БПК5 6,1 ПДК, медь 3,8 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана, и является трансграничной рекой, которая впадает в водохранилище Ташуткольское. Содержания сульфатов составили 7,0 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 5,8 ПДК, железа общего 4,4 ПДК, меди 3,5 ПДК, фенолов 2,0 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по железу общему 7,7 ПДК, сульфатам – 4,1 ПДК, меди – 4,0 ПДК, БПК5 – 2,0 ПДК, нефтепродуктам – 1,2 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 9,9 ПДК, БПК5 5,5 ПДК, меди 4,0 ПДК,  сульфатам 3,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, где основными загрязняющими веществами являются железо общее (2,7 ПДК), медь (2,2 ПДК), БПК5 (1,6 ПДК).

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектам. Превышения ПДК отмечены по БПК5 29,2 ПДК, сульфатам 9,3 ПДК, железу общему 2,4 ПДК, меди 2,2 ПДК, фторидам 1,9 ПДК. 
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода "умеренно-загрязненная" - реки Талас, Асса; вода "загрязненная" - Токташ, Карабалта; вода "грязная" – реки Шу, Аксу; вода "очень-грязная" - озеро Бийликоль (рис. 6.4).

По сравнению с июлем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Карабалта, Токташ значительно не изменился, в реке Шу, Аксу и озера Бийликоль – возрос.

В сравнении с июнем 2010 года качество воды рек Талас, Асса, Карабалта, Токташ и озера Бийликоль значительно не изменилось, в реках Шу, Аксу - ухудшилось (рис. 6.4).

В июле на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 17).
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Рис.6.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области
Таблица 17
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за июль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	01.07.2010
	06.07.2010
	БПК5
	29,2
	29,2
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Рис. 6.5  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,6 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 18)
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Уральск

Таблица 18
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за июль  2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	 
	0,004
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,023
	0,5
	0,185
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,846
	0,3
	5,255
	1,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,015
	0,4
	0,060
	0,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,007
	0,1
	0,085
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,013
	0,4
	0,092
	0,6

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,015
	1,9

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,007
	0,2
	0,061
	0,3

	
	
	(CО2)Диоксид углерода
	662,8
	 
	808,3
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

7.2 Качество поверхностных вод на территории 
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, канал Кушум, озеро Чалкар) (рис.7.3).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. Основным загрязняющими веществами реки Урал на территории Западно-Казахстанской области являются азот нитритный, фенолы, железо общее на уровне 1,1-1,3 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по азот нитритному, фенолам, БПК5, железу общему на уровне 1,2 – 2,0 ПДК.
В реке Деркул превышения ПДК отмечены по железу общему, фенолам, азот нитритному, БПК5 1,2- 1,7 ПДК.

В канале Кушум превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, фенолам на уровне 1,1-1,2 ПДК.

В озере Шалкар превышения ПДК зафиксированы по хлоридам 5,4 ПДК, сульфатам, хрому (6+), фенолам на уровне 1,4-1,8 ПДК.
Качество воды всех обследованных водных объектов оценивается слеующим образом: вода «чистая» - канал Кушум; "умеренно-загрязненная" – реки Урал, Чаган, Деркул и озеро Шалкар (рис 7.2).

По сравнению с июлем 2009 года качество воды канала Кушум улучшилось, а во всех остальных водных объектах не изменилось. 

В сравнении с июнем 2010 года качество воды в реках Урал, Чаган, Деркул существенно не изменилось (рис.7.3). 
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Рис 7.2 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.3  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.4).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция р-н аэропорта «Городской»; №3 - угол ул.Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 - Бирюзова,15 новый Майкудук; №7ул.Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Караганда

В июле 2010 года в города Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 39 %, фенолу – 34% и диоксиду азота – 15% (рис.8.2).
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Рис.8.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Караганда за июль  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота и  фенолу -1,5 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганде, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года - понизился, а в сравнении с июнем 2010 года не изменился (рис.8.3).
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Рис. 8.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Караганда

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г. Балхаш

В июле 2010 года в городе Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 1,7. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 47 %, диоксиду азота – 23 %, оксиду углерода – 18%,  диоксиду серы – 12% (рис.8.5). 

[image: image68.png]M B3peweHHble BewecTsa
M [JnoKkcua cepbl
4 Okeup yrnepoga

™ [lnokcug asota





Рис.8.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Балхаш за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду серы – 1,2 ПДК, диоксиду азота-1,1 ПДК.

В июле 2010 года в городе Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, значительно не изменился (рис.8.6).
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Рис.8.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Балхаш

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 19).

Таблица 19
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе г.Балхаш

 за июнь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0.004
	0.01

	
	Свинец
	0.1
	0.5

	
	Мышьяк
	0.03
	0.01

	
	Хром
	0.02
	0.01

	
	Медь
	0.07
	0.03


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.

[image: image70.jpg]



Рис.8.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Жезказган

В июле 2010 года в городе Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,8. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 44%, взвешенным веществам – 34%, и диоксиду азота – 15% (рис.8.8).
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Рис.8.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Жезказан за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам – 3,2 ПДК, фенолу– 2,5 ПДК, диоксиду азота – 1,5 ПДК, диоксиду серы- 1,2 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказгане, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, увеличился (рис.8.9).
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Рис.8.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Жезказган

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 - ул.Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Темиртау

В июле 2010 года в городе Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,7. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 51%, аммиаку – 19% и взвешенным веществам – 15% (рис.8.11).
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Рис.8.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Темиртау за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по фенолу составила - 4,0 ПДК, оксиду углерода – 2,0 ПДК, взвешенным  веществам- 1,6 ПДК, аммиаку- 1,4 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года не изменился, а в сравнении с июнем 2010 года увеличился (рис.8.13).
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Рис.8.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Темиртау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 7-и водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис – Караганда, озеро Балкаш) (рис.8.15). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 9,1 ПДК, цинку, меди, сульфатам на уровне 1,5 – 2,6 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 114,0 ПДК, аммонию солевому 4,5 ПДК, сульфатам 2,8 ПДК, цинку 2,0 ПДК.

Река Кара-Кенгир в районе города Жезказган сток воды зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются азот нитритный (31,1 ПДК), нефтепродукты (12,4 ПДК), медь (10,0 ПДК), сульфаты (8,2 ПДК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) 2,9 ПДК.
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам 8,6 ПДК, меди (2+) 8,5 ПДК, сульфатам 2,1 ПДК, БПК5 1,9 ПДК, цинку 1,2 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по азоту нитритному, меди(2+), цинку, сульфатам на уровне 1,1 – 2,1 ПДК.

В воде канала Ертис – Караганда превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам 3,1 ПДК, меди 2,8 ПДК, аммонию солевому 1,1 ПДК.

Основным загрязняющим веществом озера Балкаш является медь (10,0 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: «умеренно-загрязненная» - канал Ертис – Караганда, водохранилище Самаркандское, озеро Балкаш; "загрязненная" – река Нура, водохранилище Кенгирское; "чрезвычайно грязная" – реки Кара Кенгир и Шерубайнура (рис. 8.14 8.15). 
По сравнению с июлем 2009 года качество воды рек Нура, Кара – Кенгир, Шерубайнура, водохранилище Самаркандское, канала Ертис – Караганда, озера Балкаш не изменилось, в водохранилище Кенгирское – улучшилось (рис.8.13).  

В сравнении с июнем 2010 года качество воды рек Нура, Шерубайнура и водохранилища Самаркандское существенно не изменилось, реки Кара-Кенгир - ухудшилось; в водохранилище Кенгирское и озере Балкаш - улучшилось (рис. 8.13).
Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 1 случае  на реке Шерубай-Нура.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод было отмечено в следующих реках: река Нура - 8 случаев ВЗ, река Кара - Кенгир - 2 случая ВЗ (таблица 20).

Таблица 20
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	0,677
	33,9

	
	1 ВЗ
	13.07.2010
	14.07.2010
	Азот нитритный
	0,204
	10,2

	р.Нура, Карагандинская, г.Темиртау «5,7 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	0,361
	18,1

	
	1 ВЗ
	13.07.2010
	14.07.2010
	Азот нитритный
	0,427
	21,4

	р. Нура, Карагандинская, отделение Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	0,383
	19,2

	
	1 ВЗ
	13.07.2010
	14.07.2010
	Азот нитритный
	0,230
	11,5

	р. Нура, Карагандинская, г.Темиртау «1 км выше сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау»
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	0,894
	44,7

	
	1 ВЗ
	13.07.2010
	14.07.2010
	Азот нитритный
	0,692
	34,6

	р. Кара-Кенгир, Карагандинская, г. Жезказган, 0,5 км  ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации «Казахмыс»
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	0,705
	35,3

	р. Кара-Кенгир, Карагандинская, г. Жезказган, 6,5 км  ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации «Казахмыс»
	1 ВЗ
	02.07.2010
	03.07.2010
	Азот нитритный
	1,16
	58,0

	р. Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ЭВЗ
	08.07.2010
	09.07.2010
	Азот нитритный
	3,00
	150,0
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Рис 8.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод озера Балхаш
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Рис. 8.15  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Справка о состоянии поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июль 2010 года

р. Нура

       Согласно результатам анализа качественный и количественный состав фитопланктона  в отчетный период был менее богат и разнообразен. Численность альгофлоры уменьшилась в 1,29 раза, биомаасса снизилась в 1,18 раза  по сравнению с данными предыдущего месяца. Доминировали  диатомовые и зеленые водоросли - 95% от общей биомассы. Сине-зеленые и прочие водоросли приняли  незначительное участие в создании биомассы.       

       Число видов в пробе варьировало в пределах от 6 до 20, общая численность фитопланктона  составила 0,95 тыс.кл/мл., общая биомасса – 6,983 мг/л. Наиболее высокий индекс сапробности (2,04) зарегистрирован на створе «1,0км ниже объед. сброса ст.вод…». В среднем, индекс сапробности составил 1,92, что соответствует 3 классу  "умеренно- загрязненных" вод.

       Основу перифитона составили диатомовые водоросли. Индекс сапробности (2,06), рассчитанный по перифитону, соответствует 3 классу «умеренно-загрязненных» вод.        

      Видовой состав зоопланктона, по сравнению с прошлым месяцем, незначительно снизился. Средняя численность его составила 3,32 тыс. экз.м³ , а биомасса 42,94 мг/м³. Зоопланктон в пробах был представлен веслоногими и ветвистоусыми рачками. Наиболее загрязненным являлся створ "5,7 км ниже объед. сброса ст. вод". Преобладали  бетамезосапробные организмы. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,58 до 1,92 и в среднем составил 1,79. Качество воды соответствовало 3 классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 3).
р.Шерубай-Нура

      Исследования проводились на одном створе по 3 показателям. 

В пробах на фитопланктон доминировали диатомовые водоросли, которые составили 100% от общей биомассы. Видовое разнообразие уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем до 4 видов. Количественные показатели уменьшились в 2,18 раза. Средняя численность составила 0,11 тыс. кл/мл, средняя биомасса 0,344 мг/л.  Индекс сапробности был равен 1,83, что соответствует 3 классу  - «умеренно-загрязненных» воды.
      В пробе на зоопланктон  преобладали  веслоногие рачки и коловратки. Численность снизилась и составила 1,75 тыс.экз.м³  (это в 1,4 раза меньше, чем в прошлом месяце)  при  этом биомасса  составила 5,8 мг/м³. Индекс сапробности равен 1,81 и  остался в пределах 3 класса (Приложение 3).
 р. Кара-Кенгир    

           Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые  водоросли. Сине-зеленые и прочие водоросли отсутствовали. В среднем число видов в пробе было равно 6. Численность составила 0,12 тыс. кл/мл, биомасса 2,955 мг/мл. Индекс сапробности  составил  1,86, что соответствует 3 классу «умеренно-загрязненных» вод.    

           Видовой состав зоопланктона  в июле месяце не отличался большим разнообразием. В пробах преобладали веслоногие рачки и коловратки. Максимальная численность (5,5 тыс.экз.м³) отмечалась на створе: "4,7 км ниже сброса ст. вод". Качество воды соответствовало 3 классу, т.е "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 3).
 озеро Балхаш

         Июльские пробы на фитопланктон  были небогаты. Основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли – 86% от общей биомассы. Сине-зеленые водоросли были развиты незначительно. Прочие водоросли отсутствовали. В среднем численность фитопланктона составила 0,12 тыс. кл/мл при биомассе 0,295 мг/л. Индекс сапробности был равен 1,87. Вода « умеренно-загрязненная».  

         Видовой состав зоопланктона беден  и представлен только веслоногими рачками. Средняя численность по водоему составила 2,11 тыс.экз.м³ при  биомассе 36,5 мг/м³. Индекс  сапробности варьировал в пределах от 1,55 до 1,93. Класс воды - третий. Качество вод – « умеренно-загрязненные» (Приложение 4).
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за июль 2010 года (2 программа)

В июле месяце пробы поверхностных вод отбирались в пунктах наблюдения по р.Нуре начиная с жд.ст.Балыкты до с.Акмешит, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура и на Канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» (рис. 8.16, 8.17, 8.18).

     В пункте наблюдения на р.Кокпекты (устье) класс качества поверхностных вод повысился, по сравнению с прошлым месяцем с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,60 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,70. Снизилось содержание аммония солевого и азота нитритного с 3,6 ПДК и 9,4 ПДК до 0,9 ПДК, меди с 2,6 ПДК до 1,3 ПДК. Содержание цинка и нефтепродуктов осталось на уровне 1,1 ПДК, сульфатов – 4,4 ПДК. (таблица 22, рис. 8.18).

 Ниже впадения в р.Нуру притока р.Кокпекты, в районе створа жд.ст.Балыкты качество вод не изменилось – 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,15. Превышения ПДК отмечались по меди до 2,1 ПДК, цинку и сульфатам до 1,7 ПДК (таблица 22, рис. 8.18)..

     Качество вод Самаркандского водохранилища осталось на уровне 3 класса «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,50 - 1,34. Превышения ПДК наблюдались по меди, сульфатам в пределах 1,9-2,6 ПДК, азоту нитритному, цинку и нефтепродуктам в пределах 1,1-1,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано таблица 22, рис. 8.18)..

       В пункте контроля р.Нура г.Темиртау «1км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» качество вод соответствует 3 классу «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,21. Класс качества вод не изменился. Превышения предельно допустимой нормы наблюдалось по меди, цинку, нефтепродуктам и сульфатам в пределах 1,1-1,7 ПДК. Содержание общей ртути не отмечалось (таблица 22, рис. 8.18).. 

     В районе створа г.Темиртау «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО«Темиртауский электрометаллургический комбинат» качество вод ухудшилось относительно аналогичного месяца прошлого года, класс качества вод снизился с 5 класса «грязные», ИЗВ=4,07 до 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=7,58. Повысилось содержание азота нитритного с 14,4 ПДК до 35,2 ПДК (3 случая ВЗ). Относительно июня месяца этого года качество вод не изменилось (6 класс «очень грязные воды»). Превышения ПДК наблюдались по меди, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 2,1-3,0 ПДК, БПК5 до 1,6 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути составило 0,00102 мг/дм3, максимальное – 0,00122 мг/дм3 (таблица 22, рис. 8.18). .

    В пунктах наблюдения, расположенных ниже впадения «Канала объединенного сброса сточных вод» -  р.Нура г.Темиртау «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО«Темиртауский электрометаллургический комбинат», р.Нура отделение Садовое, р.Нура г.Темиртау «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО«Темиртауский электрометаллургический комбинат» класс качества поверхностных вод снизился с 4 класса «загрязненные воды» до 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,86; 4,49; 4,83, соответственно. Содержание меди колебалось от 2,6 ПДК до 4,0 ПДК, нефтепродукты и сульфаты находились в пределах 2,4-3,1 ПДК. Максимальные концентрации общей ртути отмечались в пределах 0,00028-0,00138 мг/дм3 (таблица 22, рис. 8.18).

   В пункте контроля р.Нура с.Молодецкое качество вод улучшилось. Класс качества повысился относительно июля месяца прошлого года и июня месяца этого года с 4 класса «загрязненные воды» (ИЗВ=3,75; 2,51) до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,26. Снизилось содержание азота нитритного с 7,1 ПДК до 5,7 ПДК, меди с 4,0 ПДК до 1,9 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по цинку до 1,7 ПДК, сульфатам до 2,8 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути достигало 0,00014 мг/дм3, максимальное – 0,00023 мг/дм3 (таблица 22, рис. 8.18)..

   Ниже по течению реки Нуры, в районе «Верхнего бьефа Интумакского водохранилища» класс качества поверхностных вод снизился по сравнению с июлем месяцем 2009г (3 класс «умеренно-загрязненные воды»), а относительно прошлого месяца повысился (5 класс «грязные воды») до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,91. Улучшение качества вод, произошло за счет снижения содержания азота нитритного с 17,7 ПДК до 9,4 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди, нефтепродуктам, БПК5 в пределах 1,3-1,9 ПДК, сульфатам до 2,96 ПДК. Максимальное содержание общей ртути составило 0,00016 мг/дм3 (таблица 22, рис. 8.18).

   В районе «Нижнего бьефа Интумакского вдхр.» класс качества вод повысился относительно аналогичного месяца прошлого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,65 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,03. Снизилось содержание азота нитритного с 4,5 ПДК до 2,5 ПДК, меди с 2,5 ПДК до 1,7 ПДК, сульфатов с 3,0 ПДК до 2,6 ПДК. Превышения ПДК отмечались по нефтепродуктам до 2,6 ПДК, БПК5 до 2,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 22, рис. 8.18).   Ниже по течению реки, в пункте р.Нура с.Акмешит качество вод соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,75. Индекс загрязнения вод определялся по содержанию в водах меди (2,4 ПДК), цинку (1,3 ПДК), нефтепродуктам (1,2 ПДК), сульфатам (3,1 ПДК), БПК5 (1,9 ПДК).

       Уровень загрязненности поверхностных вод по р.Нуре (от жд.ст.Балыкты до с.Акмешит) в июле месяце характеризовался значением ИЗВ=2,84, что соответствует 4 классу «загрязненные воды» (таблица 22, рис. 8.18).

   Качество вод р.Сокыр ухудшилось, по сравнению с июлем месяцем прошлого года, класс качества вод снизился с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=9,61 до 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=27,8. Повысилось содержание аммония солевого с 4,3 ПДК до 9,6 ПДК, азота нитритного с 114,0 ПДК (1 случай ЭВЗ). Превышения ПДК наблюдались по цинку, сульфатам, БПК5 в пределах 2,0-2,6 ПДК(таблица 21, рис. 8.18).

    Качество вод р.Шерубайнура не изменилось – 7 класс «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=20,8. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 4,5 ПДК, азоту нитритному до 150 ПДК (1 случай ЭВЗ), цинку до 2,0 ПДК, сульфатам до 2,8 ПДК (таблица 21, рис. 8.18).



     Таблица 21
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши за июль 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ЭВЗ
	08.07.2010
	09.07.2010
	Азот нитритный
	3,00
	150,0

	р. Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже сброса бывшей шахты Сокурская
	1 ЭВЗ
	08.07.2010
	09.07.2010
	Азот нитритный
	2,28
	114,0

	2 ЭВЗ




Таблица 22
Состояние качества поверхностных вод бассейна р. Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за июль 2010 года

	
	июль 2009 г.
	июль 2010 г.
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	р. Кокпекты
	-


	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

БПК5

Медь

Цинк
	435

5,29

0,0013

0,011
	4,4

2,6

1,3

1,1

	р. Нура,

жд.ст. Балыкты
	1,84

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Цинк
	0,0021

174

0,012
	2,1

1,7

1,2

	вдхр. Самаркандское, 

г. Темиртау район прорана
	2,52

(4 кл.)

загрязнённая


	1,50

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Медь

Сульфаты

Нефтепродукты

Азот нитритный
	0,0026

191

0,09

0,022
	2,6

1,9

1,8

1,1

	вдхр. Самаркандское 

г. Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,02

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Нефтепродукты

Медь

Цинк
	209

0,08

0,0015

0,013
	2,1

1,6

1,5

1,3

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,79

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,21

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Нефтепродукты

Цинк
	0,0017

165

0,06

0,011
	1,7

1,7

1,2

1,1

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  ХМЗ ТОО «ТЭМК»

	4,07

(5 кл.)

грязная
	7,58

(6 кл.)

очень грязная
	Азот нитритный

Сульфаты

Нефтепродукты

Медь

БПК5


	0,703

296

0,14

0,0021

3,15
	35,2

3,0

2,8

2,1

1,6

	р. Нура, 

г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	3,76

(4 кл.)

загрязнённая


	4,86

(5 кл.)

грязная


	Азот нитритный

Сульфаты

Медь

Цинк

БПК5
	0,375

313

0,0027

0,022

3,02


	18,8

3,1

2,7

2,2

1,5

	р. Нура, отделение Садовое,


	-
	4,49

(5 кл.)

грязная


	Азот нитратный

Медь

Сульфаты

Нефтепродукты

БПК5
	0,303

0,0040

313

0,12

3,21


	15,2

4,0

3,1

2,4

1,6

	р. Нура, 

г. Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» 
	4,62

(5 кл.)

грязная


	4,83

(5 кл.)

грязная


	Азот нитритный

Сульфаты 

Медь

Нефтепродукты

БПК5
	0,379

278

0,0026

0,12

3,45


	19,0

2,8

2,6

2,4

1,7



	р. Нура,  с. Молодецкое
	3,75

(4 кл.)

загрязнённая


	2,26

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Медь

Цинк
	0,114

278

0,0019

0,017


	5,7

2,8

1,9

1,7



	р. Нура, верхний бъеф Интумакского вдхр.
	2,31

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	2,91

(4 кл.)

загрязнённая


	Азот нитритный

Сульфаты

БПК5

Нефтепродукты

Медь
	0,188

296

3,75

0,07

0,0013
	9,4

3,0

1,9

1,4

1,3



	р. Нура, нижний бъеф Интумакского вдхр.
	2,65

(4 кл.)

загрязнённая
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Нефтепродукты

Азот нитритный

БПК5

Медь

	261

0,13

0,049

4,06

0,0017
	2,6

2,6

2,5

2,0

1,7

	р. Нура,  с. Акмешит


	2,02

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,75

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь

БПК5

Цинк

Нефтепродукты
	313

0,0024

3,76

0,013

0,06
	3,1

2,4

1,9

1,3

1,2

	р. Нура (в целом по реке)
	2,94

(4 кл.)

загрязнённая


	2,84

(4 кл.)

загрязнённая


	Азот нитритный

Сульфаты

Медь

Нефтепродукты

БПК5
	0,162

266

0,0023

0,09

3,11
	8,1

2,7

2,3

1,8

1,6

	14.р.Сокыр,

район автодорожного моста
	9,61

(6 кл.)

очень грязная
	27,8

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Сульфаты

Цинк

БПК5
	3,00

4,81

261

0,020

3,94
	114,0

9,6

2,6

2,0

2,0    

	15.р.Шерубайнура,

2 км ниже с.Асыл


	13,2

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	20,8

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Сульфаты

Цинк
	2,28

2,23

278

0,020
	150,0

4,5

2,8

2,0
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Рис.8.16 Индекс загрязненности воды водных объектов бассейна р.Нура
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Рис.8.18 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области

8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.19).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.19). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.19 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 - ул.Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
[image: image82.jpg]



Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Костанай

В июле 2010 года в городе Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 58 %, диоксиду серы – 21%, оксиду углерода – 11% (рис.9.2).
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Рис.9.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Костанай за июль  2010 года

Максимальная из разовых концентраций по диоксиду азота составила - 2,1 ПДК.

В июле 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в города Костанай, в сравнении с  июлем 2009 года и июнем 2010 года, не изменился (рис.9.3).
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Рис.9.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Костанай

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышение ПДК зафиксировано по меди и сульфатам в пределах 2,0-2,3 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. В воде обнаружено повышенное содержание сульфатов - 3,0 ПДК.

В реке Тогызак превышения ПДК отмечены по меди 7,0 ПДК, фенолам 5,0 ПДК, сульфатам 1,7 ПДК, аммонию солевому – 1,4 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода "умеренно-загрязненная" - реки Тобол и Аят; вода "загрязненная" – река Тогызак (рис. 9.4). 

В сравнении с июлем 2009 года качество воды рек Тобол и Аят  существенно не изменилось, а в реке Тогызак ухудшилось.

В сравнении с июнем 2010 года качество воды во всех водных объектах не изменилось (рис.9.3).
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Рис 9.4. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
Высокое загрязнение поверхностных вод на территории Костанайской области было отмечено в 4 случаях – в реке Тогызак (таблица 23).

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод

за июль 2010 года

Таблица 23
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Тогызак, г.Костанай 1 км выше управления горводоканал
	1 ВЗ
	12.07.10
	12.07.10
	Марганец
	0,245
	24,5

	р. Тогызак, г.Костанай, 3 км ниже сброса
	1 ВЗ
	12.07.10
	12.07.10
	Марганец
	0,221
	22,1

	р. Тогызак, с. Гришенка, 0,2 км от села 
	1 ВЗ
	12.07.10
	12.07.10
	Марганец
	0,150
	15,0

	р. Тогызак, ст. Тогызак, 1,5 км к СЗ
	1 ВЗ
	12.07.10
	12.07.10
	Марганец
	0,240
	24,0
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  Рис. 9.5 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,20 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла д.24-а, ул. Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

В июле 2010 года в городе Кызылорда максимальная из разовых концентраций  диоксид азота составила- 1,2 ПДК (таблица 24).

Таблица 24
Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда за июль  2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,05
	0,3
	0,3
	0,6
	

	Диоксид серы
	0,1
	2,5
	0,2
	0,4
	

	Оксид углерода
	1,2
	0,4
	2
	0,4
	

	Диоксид азота
	0,1
	1,9
	0,1
	1,2
	24,4


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрированы.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах городе Кызылорда за июль 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах. При проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха в  июле 2010 года  показало, что в районе «Южной промзоны»  (ГКП "КЭЦ") диоксид азота превысил в 1,2 ПДК. Превышения наблюдалось по взвешенным веществам на «рынке Сыбага» - 1,2 ПДК, в «Южной промзоне» - 1,6 ПДК, в микрорайоне «Акмечеть» - 1,8 ПДК.  В «Центральной площади» содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах нормы (Рис.10.2, таблица 25).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха в г.Кызылорда

Таблица 25
Характеристика состояния атмосферного воздуха г. Кызылорда

за июль 2010 года по данным маршрутных постов.

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Июнь  

2010 г.
	Июль  

2010 г.
	Июнь 

2010 г.
	Июль  

2010 г.
	Июнь  

2010 г.
	Июль  

2010 г.
	Июнь  

2010 г.
	Июль  

2010 г.

	Южная промзона  (КМРТЦ)
	0,4
	1,6
	0,2
	0,2
	1,6
	1,2
	0,4
	0,2

	Северная промзона (ГКП "КЭЦ")
	0,7
	0,6
	1,1
	0,4
	0,2
	0,7
	0,6
	0,6

	Рынок «Сыбага»
	0,7
	1,2
	0,2
	0,2
	1,0
	0,3
	0,4
	0,2

	Мкр «Акмешит»
	0,7
	1,8
	0,2
	0,4
	0,5
	0,3
	0,4
	0,2

	Центр. площадь
	0,4
	0,1
	0,1
	0,4
	0,8
	0,3
	0,4
	0,6



В июле 2010 года увеличение концентрации наблюдается по  взвешенным веществам: «Южная промзона» в 4,0 раза, рынок «Сыбага» в 1,7 раза, мкр. «Акмечеть» в 2,6 раза. По диоксиду серы: мкр. «Акмечеть» в 2,0 раза, «Центральная площадь» в 4,0 раза. По диоксиду азота: «Северная промзона» в 3,5 раза. По оксиду углерода: «Центральная площадь» в 1,5 раза, по сравнению с июнем 2010 года.

10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 1 водном объекте в реке Сырдарья (рис.10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станция Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок Жосалы) превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,2 ПДК, меди 3,0 ПДК, железу общему 2,2 ПДК, БПК5 1,1 ПДК. Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (рис. 10.3).

По сравнению с июлем 2009 года и июнем 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).

[image: image90.png]YmepenHo 2

3arpAIHEHHAA
3 xace 15
"p.Coipaapba

t

Ynucrad,

2 xnace 0,5

%

0 T T J

nionb 2009 r. HioHb 2010 1. nions 2010 r.





Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод
Кызылординской  области
10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области

В июле 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды перед поступлением в распределительную сеть, с открытого водоема (вода, поступающая из р.Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на городском водозаборе (Рис.10.5).
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Рис.10.5 Схема по отбору проб питьевой воды в г.Кызылорда

В районах области отбор проб воды производился на районных водозаборах с открытого водоема (вода с р. Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 8), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 9).

Наиболее низкого качества питьевая вода в открытых водоемах и в водопроводной воде. В открытых водоемах: цветность – 5,4 ПДК, мутность – 4,6 ПДК, сухой остаток – 1,3 ПДК, сульфаты – 1,2 ПДК, железо – 2,3 ПДК. 

В воде из водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по  сухому остатку – 1,1 ПДК, цветность – 2,6 ПДК, мутность – 1,9  ПДК,  магний – 1,1 ПДК.

Несколько лучше качество питьевой воды из глубинных скважин: сульфат – 1,1 ПДК, магний – 1,1 ПДК (таблица 26).

Таблица 26
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования

 г. Кызылорды 

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за июнь

2010 года
	за июль

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Медь 

Железо 
	42

3,8

-

-

1,71

0,60
	1,7

1,5

-

-

1,7

2,0
	136

6,9

1350

610

-

0,69
	5,4

4,6

1,3

1,2

-

2,3

	
	Глубинные 

скважины
	Сульфат 

Магний 
	-

-
	-

-
	530

42,6
	1,1

1,1

	
	Водопровод 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Магний  


	30

3,7

-

-
	1,2

2,5

-

-
	65

2,9

1150

42,6
	2,6

1,9

1,1

1,1



По г. Кызылорда  в июле 2010 года по сравнению с июнем 2010 года увеличение концентрации наблюдаются в открытых водоемах: цветность в 3,2 раза, мутность в 3,1 раза, железо в 1,1 раза; в водопроводной сети:  цветность в 2,2 раза.

10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.6).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям города Кызылорды

Согласно пункту 5.3.1. "Норм радиационной безопасности" (НРБ – 99), допустимое значение эффективной дозы,  обусловленное суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения

За июль 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по г.Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. В ходе обследований наблюдается стабилизация состояния здоровья населения, лишь в Южном регионе у одной обследуемой в возрасте от 40 и выше наблюдался хронический полиартрит в стадии обострения. Это можно связать с ее возрастным изменением (т.е. обследуемой 80 лет). В возрасте 25-40 лет, также по южному региону у одной обследуемой гипертоническая болезнь ІІ стадии.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау.) (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в г.Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха на территории                          СЭЗ «Морпорт Актау»

В июле 2010 года в городе Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 55%, аммиаку – 21%, диоксиду азота – 14 % (рис.11.3).
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Рис.11.3 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Актау за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота составила – 3,0 ПДК, взвешенным веществам- 1,2 ПДК.

В  июле 2010 года в городе Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, не изменился (рис.11.4). 
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Рис.11.4 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Актау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+)).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 6).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,67-8,12 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,83-6,10 мг/л (норма 6 мг/л).

Во всех точках акватории морская вода акватории характеризуется как как "чистые" (ИЗВ=0,69-0,78, 2 класс) (рис. 11.3). Превышения ПДК не наблюдались.
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Рис. 11.3 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ

По сравнению с июлем 2009 года качество морской воды во всех точках акватории улучшилось, а в сравнении с июнем 2010 года качество морской воды на всех точках акватории значительно не изменилось  (рис 11.3, таблица 27).

Таблица 27
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды

	
	июль

2009 года
	июнь

2010 года
	июль

2010 года

	Точка 1
	1,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,72 (2 кл.)

чистая
	0,75 (2 кл.)

чистая

	Точка 2
	1,69 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,78 (2 кл.)

чистая

	Точка 3
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	0,69 (2 кл.)

чистая

	Фоновая 

точка
	1,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,65 (2 кл.)

чистая
	0,72 (2 кл.)

чистая


11.3 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08-0,10 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

11.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - ул. Айманова, 2б) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Павлодар

В июле 2010 года в городе Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 38 %, взвешенным веществам – 33%, оксиду углерода- 13 % (рис.12.2).
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Рис.12.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Павлодар за июль 2010 года

Максимальная  из разовых концентраций составила по взвешенным вещества – 1,8 ПДК, фенолу – 1,4 ПДК, хлористому водороду – 1,1 ПДК.

За июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Павлодар, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, не изменился (рис.12.3).
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Рис.12.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Павлодар

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в г.Екибастуз ведется на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Екибастуз

В июле 2010 года в городе Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил  1,1. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду серы– 28% , диоксиду азота и взвешенным веществам – 27 %, оксиду углерода-18% (рис.12.5).
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Рис.12.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Екибастуз за июль 2010 года

В июле 2010 года в городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010, значительно не изменился(рис.12.6). 
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Рис.12.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Екибастуз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на 1 водном объекте - в р.Ертис (рис.12.7).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территорию  Российской Федерации. На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение ПДК отмечено по меди на уровне 4,6 ПДК. 
Качество воды рек Ертис оценивается как "умеренно - загрязненная".   

По сравнению с июлем 2009 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось. В сравнении с июнем 2010 года качество воды в реке ухудшилось (рис.12.8).
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Рис 12.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.8 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области

12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.9). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 - ул.Айыртауская,5, пересечение ул. Валиханова; №3 - ул.Букетова,16,пересечение ул.Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол ул.Уалиханова и ул.Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 28).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Петропавловск

Таблица 28
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июль  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	 
	0,004
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,001
	0,01
	0,051
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,140
	0,0
	2,568
	0,5

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,015
	0,4
	0,072
	0,9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,010
	0,2
	0,124
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,058
	1,9
	0,276
	1,7

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	 
	0,051
	6,4

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,008
	0,2
	0,028
	0,1

	
	
	CO2 (Диоксид углерода)
	472,1
	 
	611
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В июле  2010 года в городе Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,2. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 38%, диоксиду азота – 29%, взвешенным веществам – 14 % (рис.13.2).
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Рис.13.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Петропавловск за июль 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по  диоксиду азота – 1,1 ПДК.

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск, в сравнении с аналогичным периодом  2009 года -значительно не изменился, а в сравнении с июнем 2010 года - понизился (рис.13.3).
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Рис.13.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Петропавловск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

13.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.5)

Анализ качества воды реки Есиль проводился на участке реки Есиль – г.Сергеевка; г. Петропавловск и в створе – с. Долматово.             

В реке Есиль превышения ПДК отмечены по меди(2+) 3,2 ПДК, сульфатам, железу общему, никелю на уровне 1,2-1,7 ПДК.

В водохранилище Сергеевское  - г. Сергеевка концентрации меди составила3,1 ПДК, сульфатов, железа общего, цинка находились на уровне 1,1 – 1,8 ПДК.

Поверхностные воды рек Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как "умеренно-загрязненные" (рис. 13.4). 

По сравнению с июлем 2009 года и июнем 2010 года качество воды в реке Есиль, водохранилища Сергеевксое  существенно не изменилось (рис13.4).
[image: image112.png]YMepeHHo 2
3arpASHEHHaEA,
3 Kknacc 15
Yucran,
2 knacc 05
[

wons 2009+,

WioHb. 20107,

wione 201071

M epxp Cepreesckoe
opEcnns





Рис. 13.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.5 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 - пр.Абая,32 и 1 Мая; №2 - площадь Ордабасы, Казыбек би и Толе би; №3 - ул.Попова, ул.Алдиярова и ул.Белинского; №8 - ул.Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в г.Шымкент

В июле  2010 года в городе Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,3. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 69 %, взвешенным веществам – 16% (рис.14.2).
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Рис.14.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), г.Шымкент за июль  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода– 4,0 ПДК, диоксиду азота- 1,9 ПДК. 

В июле 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкенте, в сравнении с июлем 2009 года и июнем 2010 года, понизился (рис14.3).
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Рис.14.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Шымкент

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 
14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Катта -Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.5).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является с.Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по фенолам (4,0 ПДК), сульфатам (3,5 ПДК), меди (2,0 ПДК). 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 5,9 ПДК, фенолам 3,0 ПДК, азоту нитритному 2,2 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по фенолам 4,0 ПДК, меди 3,0 ПДК.

Превышении ПДК по реке Катта –Бугунь не наблюдались.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по азоту нитритному 3,4 ПДК, сульфатам и фенолам 3,0 ПДК, меди 2,0 ПДК.

Качество воды во всех исследуемых водных объектах характеризуется следующим образом: вода «чистая» - река Катта – Бугунь; вода "умеренно-загрязненная" – реки Сырдарья, Келес, Бадам, водохранилище Шардаринское (рис. 14.5).

По сравнению с июлем 2009 года и июнем 2010 года качество воды во всех обследуемых водных объектах существенно не изменилось (рис.14.4).
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Рис. 14.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.5 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанкой области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.6)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,14-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1

Состояние качества поверхностных вод в Восточно – Казахстанской области по токсикологическим показателям за июль 2010г 

	№

п/п
	Водный объект

 

 
	Пункт контроля

 

 
	Створ (привязка)

 

 
	Выживаемость

 тест-объектов

в пробе (%)

	Влияние острого
токсического действияна тест-объекты

	 
	
	
	
	
	

	1
	река Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС

	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 

	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 

	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.Усть Каменогорска; в черте села Прапорщиково
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р. Красноярка
	100,0
	не оказывает

	2
	река Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	86,7
	не оказывает

	3
	река Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	90,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	6,7
	  оказывает

	4
	река Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	100
	не оказывает

	5
	река Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудн.Тишинский
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных  вод рудника Тишинский
	33,3
	 оказывает

	6
	река Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть Каменогорска; в черте п.Каменный Карьер
	86,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста
	83,3
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста
	96,7
	не оказывает

	7
	река Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорож-
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100,0
	не оказывает

	8
	река Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника
	0,0
	  оказывает

	9
	река Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха в черте с.Камышенка
	93,3
	не оказывает


Приложение 2

Состояние качества поверхностных вод в Восточно – Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июль 2010г

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,72
	6
	IV
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(01)
	1,86
	6
	IV
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(09)
	1,62
	5
	V
	IV

	 
	 
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г. Усть Каменогорска; в черте села 
	1,74
	7
	IV
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1 км ниже впадения р.Красноярка
	1,8
	4
	VI
	IV

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	1,73
	10
	I
	I

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	1,75
	6
	II
	III

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	1,5
	10
	I
	I

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	1,82
	8
	III
	II

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1,56
	8
	II
	II

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	1,67
	9
	I
	II

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод  рудн.Тишинский  
	1,71
	9
	I
	II

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,9
	9
	II
	II

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск


	21 км выше г. Усть Каменогорска; в черте  п.Каменный Карьер 
	1,74
	8
	I
	II

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	1,84
	7
	III
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	1,82
	6
	V
	III

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. Вод о/с п.Белоусовский
	2,07
	8
	II
	II

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. Вод о/с Белоусовский,
	1,95
	5
	IV
	IV

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1,67
	8
	III
	II

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	1,81
	7
	II
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника; 
	1,74
	5
	IV
	IV

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	1,84
	8
	III
	II

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка
	1,8
	9
	IV
	II


Приложение 3

Состояние качества поверхностных вод в Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июль 2010 года

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	с. Шешенкара
	3 км ниже села, в створе водпоста


	1,58


	1,99
	2,03
	3

	2
	-//-
	ж.д.ст. Балыкты
	2,0 км ниже жд.ст., 2,0 км выше села, 2,0 км ниже впад. реки Кокпекты
	1,80
	1,78
	-
	3

	3
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,80
	1,87
	-
	3

	4
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,78
	2,04
	-
	3

	5
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,92
	1,97
	2,10
	3

	6
	-//-
	Нижний бьеф 

Интумакского вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,84
	1,91
	-
	3

	7
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,79


	1,85
	-
	3

	8
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,81
	1,83
	2,12
	3

	9
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,60
	1,65
	-
	3

	10
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,93
	2,06
	-
	3

	11
	-//-.
	-//-
	6,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,85
	1,89
	-
	3

	12
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,68
	1,89
	-
	3

	13
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А15 от реки Кара-Кенгир
	1,62
	1,99
	-
	3


Приложение 4

Состояние качества поверхностных вод в Карагандинской области по гидробиологическим показателям на озере Балхаш за июль 2010 года
	№

п/п


	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	Южная часть
	22 км А 253° от устья реки Иле
	1,73
	1,88
	3

	2
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер А 131° от мыса Карагаш
	1,64
	2,20
	3

	3
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от отдельного гидрологического поста (ОГП)
	1,78
	2,09
	3

	4
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,66
	2,02
	3

	5
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,57
	1,63
	3

	6
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,77
	1,81
	3

	7
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,53
	1,72
	3

	8
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,65
	1,84
	3

	9
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,65
	2,21
	3

	10
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,70
	1,75
	3

	11
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,66
	1,76
	3

	12
	Залив Малый Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,66
	1,75
	3

	13
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал 1,7 км А 311° от сев окон. п-ва Сары-Есик
	1,59
	1,76
	3

	14
	о. Алгазы
	25 км по А 55° от сев окон о-ва Куржин
	1,67
	1,91
	3

	15
	Северо-Восточная часть
	5,5 км по А 353° от устья р.Каратал 
	1,56
	1,66
	3


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 9
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 10
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Медь (валовая форма)
	33

	Хром (подвижная форма)
	3,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец (валовая форма)
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (валовая форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 12
Расчет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ
(Спдс ПДК сточных вод)

	№

п.п
	Наименование
загрязняющих

веществ
	ПДК орошения

Спдк

г/м3
	Фоновая

концент. Сф

г/м3
	Концетр.

стоков, г/м3
Сст ср.

факт
	Коэффициент

К
	Расчетная концентр.

Спдс К*(Спдк-Сф)+Сф

г/м3
	Допустимая концентрац. C’пдс

г/м3

	1
	Азот аммонийный
	30,000
	2,000
	18,686
	0,739
	22,688
	22,688

	2
	Азот нитратов
	45,000
	0,800
	1,811
	0,739
	33,457
	33,457

	3
	Азот нитритов
	3,300
	0,700
	0,227
	0,739
	2,621
	2,621

	4
	Вещества взвешенные
	1000,000
	45,400
	17,614
	0,739
	750,712
	45,400

	5
	Гидрокарбонаты
	350,000
	200,300
	278,949
	0,736
	310,907
	310,907

	6
	Железо
	5,000
	0,600
	0,829
	0,739
	3,851
	3,851

	7
	Кальций
	140,000
	41,500
	47,994
	0,739
	114,277
	114,277

	8
	Кобальт
	0,050
	0,009
	0,008
	0,739
	0,039
	0,039

	9
	Магний
	85,000
	14,600
	17,556
	0,739
	66,615
	66,515

	10
	Марганец
	0,200
	0,039
	0,055
	0,739
	0,158
	0,158

	11
	Медь
	0,200
	0,044
	0,001
	0,739
	0,159
	0,159

	12
	Нефтепродукты
	10,000
	0,120
	0,023
	0,739
	7,420
	7,420

	13
	Никель
	0,200
	0,007
	0,006
	0,739
	0,150
	0,150

	14
	Сероводород
	0,500
	0,000
	0,024
	0,739
	0,369
	0,369

	15
	Свинец
	0,200
	0,005
	0,004
	0,739
	0,149
	0,149

	16
	СПАВ
	3,000
	0,200
	0,240
	0,739
	2,269
	2,269

	17
	Стронций
	7,000
	0,500
	0,207
	0,739
	5,303
	5,303

	18
	Сульфаты
	350,000
	69,100
	69,100
	0,739
	276,645
	276,645

	19
	Фосфаты
	6,000
	1,900
	3,671
	0,739
	4,929
	4,929

	20
	Фториды
	5,000
	0,900
	0,829
	0,739
	3,929
	3,929

	21
	Хлориды
	350,000
	56,100
	64,957
	0,739
	272,989
	272,989

	22
	Хром
	0,100
	0,011
	0,041
	0,739
	0,077
	0,077

	23
	Цинк
	2,000
	0,200
	0,007
	0,739
	1,530
	1,530

	Утвержденные свойства СВ

	24
	Минерализация
	1000,000
	455,000
	545,844
	0,739
	857,677
	857,677

	25
	Акт. реакция рН, ед
	6,5-8,5
	8,500
	7,357
	
	
	7,357

	26
	Прозрачность, см
	
	15,900
	21,843
	
	
	21,843

	27
	Жесткость, мг-экв/л.
	<1
	3,300
	3,910
	
	
	3,910

	28
	Щелочность мг-экв/л
	6-12
	3,300
	4,729
	
	
	4,729

	29
	БПК5
	
	24,300
	9,429
	0,739
	6,346
	6,346

	30
	ХПК
	
	54,300
	22,914
	0,739
	14,180
	14,180

	Бактериологические анализы

	31
	ОМЧ
	100000
	12000,000
	3141,143
	
	
	3141,143

	32
	Коли-индекс
	10000
	240000,000
	392261
	
	
	392251,4286

	33
	Гельминты
	
	0,000
	0,000
	
	
	0,000

	34
	Токсичность
	
	н/т
	н/т
	
	
	н/т
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