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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за сентябрь 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 5). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 9 городов (Шымкент, Темиртау, Алматы,  Жезказган, Тараз, Усть-Каменогорск, Астана, Актобе, Караганда  ) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за сентябрь 2009 и 2010 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в сентябре 2010 года наблюдался в городе Шымкент  (ИЗА5 – 11,9) (рис. 2).

В сравнении с сентябром 2009 года в городах Алматы, Актобе, Караганда, Атырау, Петропавловск, Костанай, Актау, Кокшетау, Экибастуз, Талдыкорган  загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Павлодар, поселок Глубокое - понизился, в городах Шымкент, Темиртау, Жезказган, Астана Кызылорда, Семей, Тараз, Балхаш отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – в 9 городах, максимальные - в 11 городах; диоксида серы: средние - в 3 городах, максимальные – в 1 городе; оксида углерода: максимальные – в 9 городах; диоксида азота: средние – в 14 городах, максимальные - в 18 городах; аммиака: средние  – в 1 городе; фтористого водорода: средние – в 1 городе  и максимальные - в 2 городах; сероводорода: максимальные – в 1 городе; фенола: средние и максимальные в 6 городах; формальдегида: средние – в 6 городах; хлористого водорода: максимальные-в 2 городах, суммарного углеворода и хлора: максимальные в 1 городе.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 150 гидрохимических створах, распределенных на 53 водных объектах: 40 реках, 5 озерах, 7 водохранилищах и 1 канал (таблица 3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесены 7 рек, 1 водохранилище: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, ручей Кеттыбулак, р. Урал (Атырауский), проток Шароновка и рукав Кигач; водохранилища Вячеславское; к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 23 реки, 4 водохранилищ, 2 озеро и 1 канал: реки Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Утва, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Сырдарья, Келес, Бадам, водохранилища Сергеевское, Самаркандское, Шардаринское, Ташуткельское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Улкен Алматы.
К классу "загрязненная" вода относится 8 рек, 1 водохранилище, 1 озеро: реки Глубочанка, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Шу, Аксу, Токташ, водохранилище Капшагай, озеро Балкаш.
Состояние качества воды реки Карабалта, озера Султанкелды характеризуются как "грязная". Качество воды рек Илек (Актюбинская), Кара-Кенгир, водохранилища Кенгирское, озеро Бийликоль характеризуется как  «очень грязная» (рис. 3, 4) (таблица 1, 2, 3).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках
 Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за сентябрь 2010 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р.Кара Ертис 
	1
	р.Брекса
	1
	р.Глубочанка
	1
	р. Карабалты
	1
	р.Илек (Актюбинская)
	
	

	2
	р. Ертис
	2
	р.Тихая
	2
	р.Шерубайнура
	2
	оз.Султанкельды
	2
	р.Кара-Кенгир
	
	

	3
	р.Буктырма


	3
	р.Ульби
	3
	р.Иле 
	
	
	3
	вдхр Кенгирское
	
	

	4
	р.Оба
	4
	р.Красноярка
	4
	р.Текес
	
	
	4
	оз.Бийликоль
	
	

	5
	пр. Шароновка
	5
	р.Урал (ЗКО)
	5
	р.Коргас
	
	
	
	
	
	

	6
	р.Кигач
	6
	р.Чаган
	6
	р.Шу
	
	
	
	
	
	

	7
	р.Урал (Атырауская)
	7
	р.Деркул
	7
	р.Аксу
	
	
	
	
	
	

	8
	р.Кеттыбулак
	8
	р. Утва
	8
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	

	9
	вдхр Вячеславское
	9
	р.Тобол
	9
	вдхр Капшагай
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	р.Аят
	10
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	р.Тогызак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р.Есиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р.Ак-Булак
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р.Сары-Булак
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Нура
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Есентай

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р.Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Талас
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р.Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р.Келес
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхр Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхрШардаринское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Ташуткельское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз. Улкен Алматы
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за сентябрь 2010 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,1-27,0
	36
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Оба, Тобол, Тогызак, Аят, Есиль, Сары Булак, Кеттибулак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес,  Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткельсоке, озера  Султанкельды,  Балкаш, Улькен Алматы, Бийликоль, канал Нура-Есиль.

	2
	Сульфаты
	1,1-13,3
	22
	реки Илек (ЗКО), Деркул, Утва, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Ташуткельское, Шардаринское, озера Копа, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль 

	3
	Железо общее
	1,2-13,3
	11
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Утва, Шу, Асса, Аксу, Карабалта,Токташ, Сырдарья (Кызылординская), озеро Бийликоль.

	4
	БПК5
	1,5-27,5
	20
	реки Тихая, Глубочанка, Красноярка, Чаган, Деркул, Утва, Тогызак, Нура, Кара-Кенгир, Шу, Аксу, Токташ, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, Ташуткельское, канал Нура-Есиль, озеро Копа, Султанкелди, Бийликоль

	5
	Азот нитритный
	1,1-9,3
	11
	реки Тихая,  Ульби, Деркул, Утва, Урал (ЗКО), Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Кара-Кенгир,  Сырдарья (ЮКО), Бадам, водохранилища Ташуткельское, Шардаринское

	6
	Фенолы
	1,1-3,0
	7
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Утва, Бадам, Карабалта, Токташ

	7
	Магний
	1,1-2,9
	8
	реки Есиль (Акмолинская), Нура (Акмолинская), Келес, Сырдарья (ЮКО), водохранилище Шардаринское, озеро Копа, Султанкельды, канал Нура - Есиль

	8
	Нефтепродукты
	1,2-28,0
	7
	реки Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Асса, Аксу,  водохранилища Кенгирское, Самаркандское.

	9
	Аммоний солевой
	1,2 - 4,3
	4
	реки Глубочанка, Тихая, Брекса, Красноярка

	10
	Цинк 
	1,1-9,0
	4
	реки Глубочанка,  Красноярка, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир

	11
	Фториды 
	2,4-2,7
	2
	реки Ак-Булак, озеро Бийликоль

	12
	Никель
	1,3-1,6
	2
	река Есиль (СКО), водохранилища Сергеевское

	13
	Бор
	26,0
	1
	река Илек (Актюбинская)

	14
	Растворенный кислород
	3,47 мг/л
	1
	озеро Султанкельды

	15
	Хром (6+)
	2,9
	1
	река Илек (Актюбинская)
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в сентябре 2010 года,

превышающих ПДК

	
	сентябрь

2009 года
	август

2010 года
	сентябрь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	0,75 

(2 кл.)

чистая
	0,53

(2 кл.)

чистая
	0,54

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Ертис

(Павлодарская)
	0,59 

(2 кл.)

чистая
	0,66

(2 кл.)
чистая
	0,49

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	0,47 

(2 кл.)

чистая
	0,61

(2 кл.)

чистая
	0,41

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,51 

(2 кл.)

чистая
	1,03

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,32

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Брекса

(ВКО)
	2,92

(4 кл.)
загрязнённая
	1,75

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+) 

Аммоний солевой


	0,0035

0,60
	3,5

1,2

	р.Тихая

(ВКО)
	2,58 

(4 кл.)
загрязнённая
	2,83

(4 кл.)
загрязнённая
	1,64

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Аммоний солевой

БПК5

Азот нитритный
	0,0032

1,29

3,18

0,022


	3,2

2,6

1,6

1,1

	р.Ульби

(ВКО)
	2,82 

(4 кл.)
загрязнённая
	2,29

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,20

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный


	0,003

0,022
	3,0

1,1

	р.Глубочанка

(ВКО)
	1,61 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,99

(4 кл.)
загрязнённая
	2,80

(4 кл.)
загрязнённая
	Цинк

Аммоний солевой

БПК5
	0,090

2,15

3,53
	9,0

4,3

1,8

	р.Красноярка

(ВКО)
	9,98 

(6 кл.)

очень грязная
	6,07

(6 кл.)

очень грязная
	1,94

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк

Аммоний солевой

БПК5
	0,049

1,56

3,33
	4,9

3,1

1,7

	р.Оба

(ВКО)
	0,73 

(2 кл.)

чистая
	0,83

(2 кл.)

чистая
	0,53

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)


	0,0011
	1,1

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,77 

(2 кл.)

чистая
	0,89

 (2 кл.)

чистая
	0,86

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,60 

(2 кл.)

чистая
	0,98

(2 кл.)

чистая
	0,62

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал

(Атырауская)
	0,81 

(2 кл.)

чистая
	0,93

(2 кл.)

чистая
	0,92

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал (ЗКО)
	1,42 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,66

(2 кл.)

чистая
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Азот нитритный 

Сульфаты

Фенолы
	0,23

0,027

134,0

0,0011
	2,3

1,3

1,3

1,1

	р.Чаган (ЗКО)
	1,63 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Фенолы

Железо общее
	3,84

0,0014

0,12
	1,9

1,4

1,2

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,61 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,61

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,44

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Азот нитритный 

Фенолы

Железо общее

Сульфаты
	3,86

0,037

0,0015

0,14

126,0
	1,9

1,8

1,5

1,4

1,3

	р. Утва (ЗКО)
	1,50 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,67

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Азот нитритный

БПК5
Фенолы

Сульфаты
	0,28

0,038

3,36

0,0016

136,0
	2,8

1,9

1,7

1,6

1,4

	р.Илек

(Актюбинская)
	5,83 

(5 кл.)

грязная
	4,39

(5 кл.)

грязная
	6,70

(6 кл.)

очень грязная
	Бор

Хром (6+)
	0,44

0,058
	26,0

2,9

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,56 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,36

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,17

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты


	0,002

197,0
	2,0

2,0

	р.Аят

(Костанайская)
	1,88

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,78

(2 кл.)
чистая
	1,29

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь


	218,0

0,002
	2,2

2,0

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,83 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,40

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,48

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты 

БПК5
	285,0

0,002

3,46
	2,8

2,0

1,7

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	2,15 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,03

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Никель


	0,0017

0,013
	1,7

1,3

	р.Есиль

(СКО)
	1,81

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,45

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Никель 

Сульфаты


	0,0038

0,0164

111,0
	3,8

1,6

1,1

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,46

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,28

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,24

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний


	231,0

0,002

44,0
	2,3

2,0

1,1

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,53 

(2 кл.)

чистая
	0,58

(2 кл.)
чистая
	0,69

(2кл.) чистая
	Медь (2+)


	0,002
	2,0

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,20

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,56

(4кл.)

загрязнённая
	1,52

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды


	315,7

2,02
	3,2

2,7

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	3,40 

(4 кл.)
загрязнённая
	2,03

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)


	232,4

0,0022
	2,3

2,2

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская
	0,56 

(2 кл.)

чистая
	0,65

(2 кл.)

чистая
	0,61

(2кл.) чистая
	-


	-
	-

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,36

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,41

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,52

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

БПК5

Магний

Хлориды
	279,0

3,68

63,1

363,0
	2,8

3,7

1,6

1,2

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	2,65

 (4 кл.)
загрязнённая
	3,09

(4кл.)

загрязнённая
	4,28

(5 кл.)

грязная
	Кислород

Сульфаты

Магний

Хлориды 

БПК5

Медь (2+)
	3,47

720,0

117,0

789,0

4,55

0,002
	8,6

7,2

2,9

2,6

2,3

2,0

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,81

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,71

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,87

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5

Магний
	377,0

0,003

4,21

47,6
	3,8

3,0

2,1

1,2

	р.Нура

(Акмолинская)
	1,64 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,60

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,83

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

БПК5

Медь (2+)

Магний
	372,0

4,97

0,002

51,4
	3,7

2,5

2,0

1,3

	р.Нура

(Карагандинская)
	1,67

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,46

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,85

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

БПК5 

Цинк
	0,066

0,0025

0,09

3,04

0,013
	3,3

2,5

1,8

1,5

1,3

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	10,84

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	8,52

(6 кл.)

 очень грязная
	9,24

(6 кл.)
очень
грязная
	Медь

Нефтепродукты
Азот нитритный
Аммоний солевой 

БПК5
	0,027

0,68

0,138

2,38

4,80
	27,0

13,6

6,9

4,8

2,4

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	8,08

(6 кл.)

очень грязная
	2,96

(4 кл.)

загрязнённая
	2,74

(4 кл.)

загрязнённая
	Азот нитритный

Нефтепродукты 

Медь

Цинк
	0,186

0,12

0,0019

0,011
	9,3

2,4

1,9

1,1

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	2,35

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	5,31

(5 кл.)

грязная
	8,64

(6 кл.)

очень грязная
	Нефтепродукты 
Медь

БПК5
	1,40

0,020

3,87
	28,0

20,0

1,9

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	0,94 

(2 кл.)

чистая
	1,96

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,65

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Нефтепродукты БПК5


	0,0037

0,11

4,25


	3,7

2,2

2,1



	оз.Балкаш

(Карагандинская)
	2,87 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,24

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,78

(4 кл.)

загрязнённая

	Медь (2+)


	0,013
	13,0

	р.Иле

(Алматинская)
	1,60

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	4,43

(5 кл.)

грязная
	3,94

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0199
	19,9

	р.Текес

(Алматинская)
	4,22

 (5 кл.)

грязная
	3,98

(4 кл.)

загрязнённая
	2,64

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0124
	12,4

	р.Коргас

(Алматинская)
	2,30 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,46

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,20

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0158
	15,8

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,32 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,95

(2 кл.)

чистая
	3,73

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее 


	0,0186

0,11
	18,6

1,1

	оз.Улькен Алматы

(Алматинская
	3,13 

(4 кл.)

загрязнённая
	1,74

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0032
	3,2

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	3,03 

(4 кл.)

загрязнённая
	1,02

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,08

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,003
	3,0

	р.Есентай

(г.Алматы)
	2,11 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,85

(2 кл.)

чистая
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,003
	3,0

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	0,79 

(2 кл.)

чистая
	0,99

(2 кл.)

чистая
	1,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь


	0,004
	4,0

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,68 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,80

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0026

0,12
	2,6

1,2

	р.Шу

(Жамбылская)
	1,48

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,46

(4кл.)

загрязнённая
	3,08

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

БПК5

Медь (2+)

Нефтепродукты
	0,64

9,85

0,004

0,06
	6,4

4,9

4,0

1,2

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,51 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,44

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)

Нефтепродукты
	0,27

0,002

0,06
	2,7

2,0

1,2

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,11 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,34

(5 кл.) грязная
	2,88

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

БПК5

Сульфаты

Медь (2+)

Нефтепродукты
	0,51

8,85

375,0

0,002

0,06
	5,1

4,4

3,8

2,0

1,2


	р.Карабалты

(Жамбылская)
	4,14

 (5 кл.)

грязная
	5,04

(5кл.)

грязная
	4,15

(5кл.)

грязная
	Сульфаты

Железо общее

Медь (2+)

Фенолы
	1326,0

0,51

0,003

0,002
	13,3

5,1

3,0

2,0

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,45

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,11

(5кл.)

грязная
	2,78

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

БПК5

Медь (2+)

Железо общее

Фенолы
	451,0

6,90

0,003

0,30

0,002
	4,5

3,4

3,0

3,0

2,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	5,21

 (5 кл.) грязная
	6,63

(6 кл.) очень
грязная

	7,43

(6 кл.) очень
грязная
	БПК5

Сульфаты

Фториды

Железо общее Медь (2+)
	27,5

970,0

1,78

0,21

0,002
	27,5

9,7

2,4

2,1

2,0

	вдхр. Ташуткельское (Жамбылская)
	1,84

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	1,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
БПК5

Сульфаты
	0,0021

0,036

3,02

141,0
	2,1

1,8

1,5

1,4

	р.Келес

(ЮКО)
	2,51

 (4 кл.)
загрязнённая
	1,97

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Магний


	749,0

62,0
	7,5

1,5

	р.Бадам

(ЮКО)
	1,58

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь 

Фенолы
Сульфаты

Азот нитритный
	0,005

0,003

202,0

0,025
	5,0

3,0

2,0

1,2

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,49 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,46

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,59

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Азот нитритный


	519,0

53,5

0,024
	5,2

1,3

1,2

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	1,56

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,59

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,73

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Магний
	509,0

0,047

60,2
	5,1

2,3

1,5

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,64 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,80

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,77

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 
Железо общее

Медь


	323,3

0,32

0,002
	3,2

3,2

2,0


Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за  сентябрь 2010 года

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 20 случаях на 6 водных объектах: оз. Балхаш – 9 случаев ВЗ, оз. Алаколь-3 случая ВЗ, оз. Жаланашколь-1 случай ВЗ (Алматинская), оз.Бийликоль-1 случай ВЗ (Жамбылская), Глубочанка-1 случай ВЗ  (Восточно-Казахстанская), р. Илек – 5 случаев  ВЗ (Актюбинская)  ( таблица 4).
Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	08.09.2010
	13.09.2010
	БПК5
	27,5
	27,5

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,71
	41,76

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,29
	17,06

	р.Илек,

Актюбинская,

пос. Георгиевка,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	03.09.2010 
	06.09.2010 
	Бор
	0,62
	36,47

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села п 
	1 ВЗ
	03.09.2010 
	06.09.2010ж
	Бор
	0,62
	36,47

	р. Илек, г.Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,26
	15,29

	оз. Балкаш, Алматинская, п. Бурлю-Тобе
	1 ВЗ
	1 

  18.08.2010 
	13.09.10

	Натрий
	1442
	12

	
	1 ВЗ
	
	
	Сульфаты 
	2402
	24

	
	1 ВЗ
	
	
	Медь 
	0,0395
	39,5

	оз. Балкаш, Алматинская, залив Карашаган
	1 ВЗ
	1

16.08.2010 
	13.09.10
13.09.10
13.09.10
	Натрий
	1433
	11,9

	
	1 ВЗ
	
	
	Сульфаты 
	2036,8
	20,4

	
	1 ВЗ
	
	
	Медь
	0,0431
	43,1

	оз. Балкаш, зона отдыха Лепсы
	1 ВЗ
	1

17.08.2010 
	13.09.10
13.09.10
13.09.10
	Натрий
	1433,
	11,9

	
	1 ВЗ
	
	
	Сульфаты
	2085
	20,9

	
	1 ВЗ
	
	
	Медь
	0,0369
	36,9

	оз. Алаколь,  поселок Сагат
	1 ВЗ
	23.08.2010 
	13.09.10
	Натрий
	1938
	16,2

	
	1 ВЗ
	
	
	Сульфаты
	2642
	26,4

	
	1 ВЗ
	
	
	Медь
	0,0367
	36,7

	оз. Жаланашколь, Алматы-дамба
	1 ВЗ
	24.08.10
	13.09.10
	Медь
	0,0374
	37,4

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Цинк (2+)
	0,239
	23,9

	Итого:
	20 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1 – 2,1 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1), в том числе: 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№5 - Коргальжинское шоссе, район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Мунайтпасова, район насосно-фильтровой станции; №7 - проспект Туран, район спорткомплекса «Каспий»). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимые сульфаты, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за сентябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная 

концентрация  


	

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения
 ПДК

	Астана
	5
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,07
	0,01
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,05
	0,02
	0,29
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,03
	0,7
	0,12
	1,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,02
	0,35
	0,07
	0,17

	
	6
	SO2 (Диоксид серы)
	0,05
	1,05
	0,12
	0,24

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,13
	0,0
	0,23
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,05
	1,3
	0,22
	2,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,04
	0,648
	0,21
	0,533

	
	7
	SO2 (Диоксид серы)
	0,05
	0,91
	0,11
	0,22

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,40
	0,13
	2,60
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,09
	2,17
	0,28
	3,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,05
	0,8
	0,21
	0,51


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В сентябре 2010 года в городе Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,7. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 69 %, диоксиду азота – 28 % (рис.1.2).
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город  Астана за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам – 9,8 ПДК, диоксиду азота-2,9 ПДК.

В сентябре 2010 года в городе Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с сентябром 2009 года и августом 2010 года, увеличился (Рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Астана

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода,диоксидаазота.
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В сентябре 2010 года максимальные концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 6).

Таблица 6

Состояние атмосферного воздуха города Кокшетау за сентябрь 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	-

	Диоксид серы
	0,03
	0,58
	0,18
	0,4
	-

	Оксид углерода
	0,37
	0,12
	1
	0,2
	-

	Диоксид азота
	0,004
	0,10
	0,03
	0,4
	-


1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.5, 1.6, 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. Наблюдались превышения ПДК по магнию, меди, сульфатам на уровне 1,1 – 2,3 ПДК. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. Превышения ПДК отмечены по магнию, меди, БПК5, сульфатам 1,3 – 3,7 ПДК.

Между двумя реками протекает канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала зафиксированы превышения по магнию, БПК5, меди, сульфатам  впределах 1,2 – 3,8 ПДК.

В поверхностных водах водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышение ПДК не наблюдалось.
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, пртекающих на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения норм по сульфатам – 3,2 ПДК, фторидам – 2,7 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по сульфатам и меди 2,2 – 2,3 ПДК (рис.1.6). 

В реке Кеттыбулак в районе кордон Золотой Бор концентрации меди составили 2,0 ПДК.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. На озере концентрации хлоридов, магния, сульфатов составили 1,2 – 2,8 ПДК. А также, превышение ПДК наблюдается по БПК5 – 3,7 ПДК.

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (7,2 ПДК), магнию (2,9 ПДК), хлоридам (2,6 ПДК), БПК5 (2,3), меди (2,0 ПДК). 

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,47 мг/л.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к «чистым» водным объектам отнесены водохранилище Вячеславское и река Кеттыбулак; «умеренно-загрязненным» - реки Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, канал Нура-Есиль, озеро Копа; «грязным» - озеро Султанкельды (рис. 1.5; 1.6; 1.7).

В сравнении с сентябрем 2009 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское, озера Копа и канала Нура - Есиль значительно не изменилось, а в озере Султанкелды – ухудшилось, в реке Сары-Булак – улучшилось.
В сравнении с августом 2010 года качество воды рек Есиль, Кеттыбулак, Сары-Булак, Нура, водохранилища Вячеславское, канала Нура-Есиль, озера Копа значительно не изменилось, в реке Ак-Булак, наблюдается улучшение; в озере Султанкельды качество воды  ухудшилось (рис.1.5). 
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода и озона (таблица 7).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 7
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за сентябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,05
	 
	3,57
	 

	
	
	Диоксид серы
	1,81
	36,3
	3,82
	7,6

	
	
	Оксид углерода
	0,04
	0,01
	0,30
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,019
	0,5
	0,08
	0,9

	
	
	Оксид азота
	0,001
	 
	0,01
	0,0

	
	
	Озон
	0,069
	2,3
	0,13
	0,8

	
	
	Диоксид углерода
	847
	 
	1578
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,015
	 
	0,32
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,050
	1,0
	0,14
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,324
	0,11
	1,30
	0,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,059
	1,5
	0,50
	5,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,012
	0,2
	0,41
	1,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,002
	0,1
	0,010
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	120
	 
	185
	

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,006
	 
	0,090
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,12
	2,3
	0,220
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	1,8
	0,59
	3,7
	0,7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,037
	0,9
	0,068
	0,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,034
	0,6
	0,092
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,044
	1,5
	0,13
	0,8

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	790
	 
	885
	

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,018
	 
	0,42
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,008
	0,2
	0,06
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,60
	0,20
	5,30
	1,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,014
	0,3
	0,137
	1,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,011
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,017
	0,6
	0,072
	0,5

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	654
	 
	744
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества «загрязненная» (ИЗВ=1,15). Превышение ПДК выявлено по фторидам (3,1 ПДК) и меди (2,0 ПДК).

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная» 4 класс, при ИЗВ – 3,11. Содержание фторидов составило 12,0 ПДК, сульфатов 2,1 ПДК, меди - 2,0 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как «умеренно – загрязненная» (3 класс, ИЗВ=1,53). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 6,3 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «очень грязная» - 6 класс при ИЗВ – 6,61. Превышения ПДК выявлены по фторидам 12,3 ПДК, сульфатам 12,0 ПДК, магний 8,8 ПДК, хлоридам 6,0 ПДК (таблица 8, рис. 1.9).  
По сравнению с сентябрем 2009 года, качество воды озер Улкен Шабакты и Шортан значительно не изменилось, а в озере Бурабай ухудшилось. 

По сравнению с августом 2010 года, качество воды озер Улкен Шабакты и Шортан значительно не изменилось, а в озере Бурабай, Киши Шабакты ухудшилось (таблица 8, рис. 1.9).  
Таблица 8
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в сентябрь 2010 года

превышающих ПДК

	
	сентябрь

2009 года
	август

 2010 года
	сентябрь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	0,84 (2 кл.)

чистая
	0,99

(2 кл.)
чистая
	1,15

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь


	2,30

0,002
	3,1

2,0

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,07 (4 кл.)
загрязнённая
	2,87

(4 кл.)

загрязнённая
	3,11

(4 кл.)
загрязнённая
	Фториды Сульфаты

Медь

Магний
	9,00

207,0

0,002

73,3
	12,0

2,1

2,0

1,8

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,42 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,02

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды


	4,74
	6,3

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	4,94

(5 кл.)

грязная
	6,61

(6 кл.)
очень грязная
	Фториды

Сульфаты

Магний

Хлориды
	9,20

1172,0

352,0

1806,0
	12,3

12,0

8,8

6,0
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6  Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В сентябре 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  7,5. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду –66  % и диоксиду азоту – 15 % (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  город Актобе за сентябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 2,2 ПДК, сероводороду-1,7 ПДК. 

В сентябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года-не изменился,а в сравнении с августом 2010 года – понизился (рис.2.3).
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Рис. 2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актобе

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 26,0 ПДК, хрому (6+) 2,9 ПДК. Качество воды реки Илек оценивается как «очень грязная».

По сравнению с сентябрем 2009 года и августом 2010 года, качество воды реки Илек ухудшилось (рис 2.4).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 5 случаев высокого загрязнения (таблица 9).

Таблица 9
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек

за сентябрь 2010 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,71
	41,76

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,29
	17,06

	р.Илек,

Актюбинская,

пос. Георгиевка,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	03.09.2010 
	06.09.2010 
	Бор
	0,62
	36,47

	р.Илек,

Актюбинская, п.Целинный, 

1 км выше села п 
	1 ВЗ
	03.09.2010 
	06.09.2010ж
	Бор
	0,62
	36,47

	р. Илек, г.Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Бор
	0,26
	15,29
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 - улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу»; №29 - аэрологическая станция, район аэропорта; №30 - улица Р.Зорге,14; №31 - микрорайон Жулдыз 20; №28 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 10); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая, ДГП «Институт горного дела» имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 - улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К. Сатпаева; № 6 проспект Достык 125-А, Госпиталь ИОВ РК) (таблица 11). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за сентябрь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Диоксид серы
	0,002
	0,0
	0,171
	0,3

	
	
	Оксид углерода
	0,243
	0,1
	1,686
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,021
	0,5
	0,197
	2,3

	
	
	Оксид азота
	0,178
	3,0
	0,669
	1,7

	
	28
	Диоксид серы
	0,022
	0,4
	0,445
	0,9

	
	
	Оксид углерода
	0,722
	0,2
	4,231
	0,8

	
	
	Диоксид азота
	0,039
	1,0
	0,210
	2,5

	
	
	Оксид азота
	0,022
	0,4
	0,480
	1,2

	
	29
	Диоксид серы
	0,011
	0,2
	0,249
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	1,629
	0,5
	6,726
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Оксид азота
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	30
	Диоксид серы
	0,175
	3,5
	0,375
	0,8

	
	
	Оксид углерода
	0,491
	0,2
	1,929
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,088
	2,2
	0,644
	7,6

	
	
	Оксид азота
	0,017
	0,3
	0,329
	0,8

	
	31
	Диоксид серы
	0,010
	0,2
	0,259
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,230
	0,1
	1,911
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,045
	1,1
	0,252
	 

	
	
	Оксид азота
	0,004
	0,1
	0,161
	0,4


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за сентябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,30
	0,10
	6,00
	1,2

	
	2
	Оксид углерода
	0,20
	0,07
	5,20
	0,3

	
	3
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	5,80
	1,4

	
	4
	Оксид углерода
	0,00
	0,00
	1,40
	0,4

	
	5
	Оксид углерода
	0,30
	0,10
	6,90
	1,4

	
	6
	Оксид углерода
	0,00
	0,00
	2,00
	0,40


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В сентябре 2010 года в городе Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 10,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 58 %, диоксиду азота – 19 %, взвешенным веществам – 14 % (рис. 3.2).
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Рис. 3.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Алматы за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 2,5 ПДК, оксиду углерода-1,8 ПДК. 

В сентябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и августом  2010 года, значительно не изменился (рис. 3.3).
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Рис. 3.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Алматы

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 12).

Таблица 12 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы за сентябрь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,007

	
	Свинец
	0,029
	0,1

	
	Мышьяк
	0,002
	0,0

	
	Хром
	0,022
	0,0

	
	Медь
	0,319
	0,2


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В сентябре  2010 года максимальные концентрации взвещенных веществ состовила-1,4 ПДК, а максимальная концентрация оксида углерода в пределах допустимой нормы (таблица 13).

Таблица 13
Состояние  атмосферного воздуха  город Талдыкорган за сентябрь 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,10
	0,68
	0,7
	1,4
	1,3

	Оксид углерода
	1,12
	0,37
	4
	0,8
	


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, водохранилище Капшагай,  озеро Улкен Алматы) (рис.3.5, 3.6, 3.7).

Река Иле берёт свое начало в горах Тянь-Шань на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечено повышение содержание меди 19,9 ПДК. 

Реки Коргас и Текес также являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Превышения ПДК в поверхностных водах рек Текес и Коргас отмечены по меди на уровне 12,4-15,8, соответственно. Река Иле образует созданное искусственно водохранилище Капшагай, в поверхностных водах которого концентрации меди составили 18,6 ПДК, железа общего 1,1 ПДК.

В реках Улкен Алматы, Киши Алматы, Есентай превышение ПДК наблюдался по меди в пределах 3,0-4,0 ПДК.

В воде озера Улкен Алматы превышение ПДК наблюдался по меди на уровне 3,2 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: «умеренно-загрязненные» - реки Есентай, Улькен Алматы, Киши Алматы, озеро Улкен Алматы; «загрязненные» - реки Иле, Текес, Коргас, водохранилище Капшагай (рис. 3.5, 3.6, 3.7).

По сравнению с сентябрем 2009 года уровень загрязненности воды в реке Есентай не изменился, в реках Иле, Коргас, водохранилище Капшагай, Киши Алматы, Улкен Алматы – возрос; в реке Текес и озере Улкен Алматы – снизился.

В сравнении с августом 2010 года качество поверхностных вод в реках Текес, Киши Алматы, озере Улкен Алматы существенно не изменилось, в реке Иле– улучшилось, в реке Коргас, Есентай, Улкен Алматы, водохранилище Капшагай наблюдается  ухудшение (рис. 3.5).
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Рис 3.5 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области

[image: image28.jpg]YMepeHHo 3arpsa3HeHHast - 3 knacc

=
o
1]
©
m
[
(&}
9]
T
©
~
£
o
(o8
=
I
o
~
[
I
>
C

YcnoBHble 0603HaYeHus

XapakTepucTtuka kayectsa BoAbl
r Osepa 1 BogoxpaHunuiia

mmms Pekn





Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.7 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области
3.4 Характеристика состояния поверхностных и сточных вод накопителя сточных вод Сорбулак за сентябрь 2010 года

Наблюдения за загрязнением сточных вод проводились на 4-х объектах (ПСК водохранилище, точка №10; ПСК вододелитель, точка 3; накопитель Сорбулак, плотина №1; накопитель Сорбулак, плотина №2).Основными критериями качества сточных вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) орошения (Приложение 12).

По результатам сточных вод превышение ПДК обнаружено по  сумме ионов и сульфатов. В точке «Плотина №2» сумма ионов составляет 1,23 ПДК; «Плотина №1» сумма ионов составляет 1,08 ПДК. В точке «Плотина №2» ПДК сульфатов составляет 1,01. По остальным показателям превышение не обнаружено.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводились на 3-х водных объектах (река Иле -ниже впадения канала в р.Иле, р. Курты –перед впадением в Куртинское водохранилище и у выхода из Куртинского водохранилища). 

В реке Курты перед впадением в Куртинское водохранилище, у выхода из Куртинского водохранилище и в реке Иле ниже впадения канала в реки Иле качества воды характеризуются как – «умеренно загрязненные» (ИЗВ=1,05-2,20, 3 класс).  Превышение  наблюдалось   по  меди в пределах 2,2-4,9 ПДК.

В районе р.Курты перед впадением в Куртинское водохранилище концентрация сульфатов составила 1,2 ПДК, азота нитритного 1,4 ПДК, у выхода из Куртинского водохранилище  превышения нормы отмечены по сульфатом 3,8 ПДК, фторидом 1,7 ПДК и натрию 1,6 ПДК, а р.Иле -ниже впадения канала в р.Иле концентрация фторидов составила 1,1 ПДК (таблица 14).

Таблица 14
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям за сентябрь 2010 года

	Наименование водного объекта и пункта контроля
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превышенияПДК

	р.Курты перед впадением в Куртинское вдхр.
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь
	0,0049
	4,9

	
	
	Сульфаты
	115
	1,2

	
	
	Азот нитритный
	0,028
	1,4

	р.Курты -у выхода из Куртинского вдхр.
	2,20 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь
	0,0045
	4,5

	
	
	Сульфаты
	375
	3,8

	
	
	Фториды
	1,29
	1,7

	
	
	Натрий
	193
	1,6

	р.Иле -ниже впадения канала в р.Иле 
	1,05  (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	Фториды
	0,85
	1,1

	
	
	
	
	


3.5 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.8).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 15).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 15
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за сентябрь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,008
	 
	0,470
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,000
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,008
	0,2
	0,245
	2,9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,1
	0,387
	1,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,250
	8,3
	0,311
	1,9

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,004
	0,1
	0,232
	1,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	532,7
	 
	746,8
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В августе 2010 года в городе Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 4,8. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам -45 %, диоксиду азота - 31% (рис. 4.2).
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Рис. 4.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Атырау за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам – 1,6 ПДК и диоксиду азота -1,3 ПДК. 

В сентября  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года -не изменился, а в сравнении с августом 2010 года -понизился (рис. 4.3).
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Рис.4.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Атырау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

4.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области за сентябрь 2010 года

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На всех месторождениях максимальная концентрация взвешенных веществ находилось в пределах 1,0-2,4 ПДК, все остальные определяемые примеси находились  в пределах нормы (таблица 16).
Таблица 16
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области за сентябрь 2010 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация,

	
	
	мг/м3
	Кратность
превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,18

	
	Оксид углерода
	0,64
	0,13

	
	Диоксид азота
	0,060
	0,71

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,001
	0,13

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,8
	1,6

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,57
	0,11

	
	Диоксид азота
	0,05
	0,59

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,001
	0,13

	Доссор
	Взвешенные вещества
	1,2
	2,4

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,07
	0,21

	
	Диоксид азота
	0,07
	0,82

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,001
	0,13

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,16
	0,23

	
	Диоксид азота
	0,05
	0,59

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,001
	0,13

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,014

	
	Оксид углерода
	1,02
	0,20

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,001
	0,13


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.5).
Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения. Поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и  впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где, по данным наблюдений, превышения допустимых норм не наблюдались.

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые втекают в Каспийское море. В  рукаве Кигач и протоке Шароновка превышении ПДК не наблюдались.

Поверхностная вода реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка по качеству характеризуются как «чистая» (рис. 4.5). 
По сравнению с сентябрем 2009 года  качество воды во всех обследуемых водных объектах существенно не изменилось, а по сравнению с августом 2010 года качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось (рис.4.4).
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Рис 4.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области
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Рис. 4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image36.jpg]@ ravva-don *oe JP‘O B

. T'amMMa-()OH H IIIOTHOCTH





Рис. 4.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В сентябре 2010 года в городе Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,9. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота –32 %, формальдегиду – 28 %, диоксиду серы – 18 %, фенолу – 14%, взвещенным веществам-13 %  (рис. 5.2).
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Рис. 5.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Усть-Каменогорск за сентябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по  диоксиду азота – 4,8 ПДК, фенолу – 3,2 ПДК, фтористому водороду-2,4 ПДК, хлористому водороду – 1,7 ПДК, диоксиду серы, взвещенным веществам и оксиду углерода-1,6 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске, в сравнении с сентябром 2009 года - понизился, а в сравнении с августом 2010 года – значительно не изменился (рис. 5.3).
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Рис.5.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Усть-Каменогорск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддере велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.4).
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Рис. 5.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В сентябре  2010 года в городе Риддер индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 5,4. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота -25 %,  диоксиду серы – 24 %, фенолу – 22 % , взвешенным веществам – 16 %, формальдегиду – 13 %  (рис. 5.5).
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Рис. 5.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Риддер за сентябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,3 ПДК.

В сентябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- понизился,а в сравнении с августом 2010 года- значительно не изменился (рис.5.6).
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Рис. 5.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Риддер

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.7).
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Рис.5.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В сентябре  2010 года в городе Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 4,9. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 40 %, диоксиду азота – 21%, взвешенным веществам – 18 % (рис. 5.8).
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Рис. 5.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Семей за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-3,4 ПДК, диоксиду азота – 1,2 ПДК 

В сентябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, в сравнении с сентябром 2009 года-увеличился, а в сравнении с августом 2010 года - не изменился (рис. 5.9).
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Рис. 5.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Семей

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.10 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое
В сентябре 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,7. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 60 %, фенолу – 21 % (рис. 5.11).
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Рис. 5.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), поселок Глубокое за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота- 3,1 ПДК, фенолу-1,6 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- понизился, а в сравнении с августом 2010 года -увиличелся (рис. 5.12).


[image: image48.emf]0

1

2

3

4

5

6

сентябрь 2009 года август 2010 года сентябрь 2010 года

5,5

3,4

4,7


Рис.5.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по поселок Глубокое

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба) (рис.5.13, 5.14).

Река Кара Ертис с территории Китайской Народной Республики впадает в озеро Зайсан, и является трансграничной рекой. По комплексу гидрохимических показателей превышении ПДК не выявлены. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение нормы не наблюдались. Река Ертис с территории Восточно-Казахстанской области втекает в Павлодарскую область. 

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и в реке превышении ПДК не наблюдалось.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по меди – 3,5 ПДК, аммонию солевому 1,2 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по меди – 3,2 ПДК, аммонию солевому 2,6 ПДК, БПК5 – 1,6 ПДК, азоту нитритному 1,1 ПДК. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по меди – 3,0 ПДК, азоиу нитритному 1,1 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 9,0 ПДК, аммонию солевому – 4,3 ПДК, БПК5 – 1,8 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 4,9 ПДК, аммонию солевому – 3,1 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК.
Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышение ПДК отмечено по меди 1,1 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба; «умеренно-загрязненным» - реки Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка; «загрязненная» – реки Глубочанка (рис.5.13, 5.14).

По сравнению с сентябрем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Оба существенно не изменился, в реках Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка снизился, в реке Глубочанка  – возрос.
В сравнении с августом 2010 года качество поверхностных вод реки Ертис, Кара Ертис, Брекса, Ульби, Глубочанка, Оба,  существенно не изменилось, а в реках Буктырма, Тихая, Красноярка улучшилось (рис.5.13).
В сентябре на территории Восточно-Казахстанской области по реке Глубочанка отмечен 1 случай ВЗ (таблица 17, рис.5.14).
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Рис. 5.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области

Таблица 17
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за сентябрь 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	02.09.2010
	06.09.2010
	Цинк (2+)
	0,239
	23,9
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Рис. 5.14 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области в сентябре 2010 года
река Ертис

В пробах перифитона, отобранных на реке Ертис в сентябре месяце практически на всех створах  наблюдается незначительное уменьшение значений индексов сапробности. Так, на створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорской ГЭС» значение индекса сапробности равно 1,87. В пробе определено 18 видов водорослей, из них 16 видов диатомовых и 2 вида зеленых водорослей. 
Ниже по течению на створе «0,35 км ниже понтонного моста» на левом берегу значение индекса сапробности равно 1,82. Количество отобранных видов равно 21, из которых 17 видов диатомовых 2 вида зеленых и 2 вида сине-зеленых водорослей. На правом берегу количество отобранных видов увеличилось до 26. Индекс сапробности равен 1,81.  

Как и в прошлом месяце выгодно отличается створ «в черте села Прапорщиково». В пробе определено 27 видов водорослей, из которых 21 вид составляют диатомовые, 5 видов зеленые  и 1 вид сине-зеленые.  Значение индекса сапробности равно 1,68, вода умеренно-загрязненная. 

На заключительном створе в пробе обнаружено 22 вида водорослей, из которых доминирующую роль занимают диатомовые. Индекс сапробности равен 1,74, вода умеренно-загрязненная.

Таким образом, по показателям перифитона качество воды реки Ертис оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная.

В сентябре 2010 г. на створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорский ГЭС» качество воды по показателям макрозообентоса по сравнению с августом не изменилось. В составе макрозообентоса зафиксировано два таксона беспозвоночных – гаммарусы и личинки хирономид. Значение биотического индекса равно 4, что соответствует IV классу качества, вода загрязненная. 
На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,1)» в сентябре месяце качество воды по макрозообентосу также не изменилось по сравнению с августом. В составе макрозообентоса обнаружены гаммарусы, пиявки и личинки хирономид. Биотический индекс равен 4. Класс качества вод IV – вода загрязненная.

На створе «0,35 км ниже понтонного моста (0,9)» в составе макрозообентоса определено 13 таксонов, включая личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клопов, стрекоз, а также пиявки и малощетинковые черви. Доля оксиреафильных видов составила 30,8%. Биотический индекс равен 9, что соответствует II классу качества воды – чистая.

В черте с. Прапорщиково в сентябре месяце было отобрано 11 таксонов беспозвоночных – это личинки ручейников, гаммарусы, пиявки, личинки двукрылых, водяные клещи. Наиболее разнообразно представлена группа личинки ручейников, на долю которых приходится 45 %. Качество воды по сравнению с летними месяцами практически не изменилось и соответствовало III классу – умеренно загрязненные. Значение БИМ* составило 7. 

На створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» качество воды в сентябре месяце по показателям развития макрозообентоса значительно улучшилось по сравнению с летними месяцами. В пробе донных сообществ макробеспозвоночных было зафиксировано 9 таксонов, из них 4 являются индикаторами чистых вод. Значение биотического индекса повысилось с 5 в августе до 7 в сентябре. Качество воды оценено II классом вода чистая.

В среднем, по показателям состояния макрозообентоса качество воды р. Ертис на участке от плотины Усть-Каменогорского ГЭС до с. Предгорное в сентябре 2010 года.  оценено III классом – воды  умеренно загрязненные (Приложение 1).

Пробы воды реки Ертис, отобранные в сентябре 2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах в «черте села Прапорщиково» и «1 км ниже впадения реки Красноярка, в черте села Предгорное» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%). На остальных точках погибших тест-обьектов не обнаружено (Приложение 2).

река Буктырма

В сентябре 2010 года качество воды на реке Буктырма по показателям перифитона оценивается III классом. На обоих контролируемых участках по сравнению с прошлым месяцем, фиксируется увеличение значений индексов сапробности 

 Так, на створе, расположенном выше села Лесная Пристань значение индекса сапробности равно 1,76 (в прошлом месяце – 1,64). Количество отобранных видов  равно 23.  Основу перифитона составляют диатомовые водоросли с х и β валентной сапробностью. Отдел зеленые водоросли представлен двумя видами. Сине-зеленые также представлены двумя видами с β и β-ά  валентной сапробностью.

На створе, расположенном ниже впадения реки Березовка значение индекса сапробности увеличилось до 1,89 (в прошлом месяце – 1,62), что обусловлено массовым развитием  сине-зеленой водоросли  Oscillatoria formosa с ά-валентной сапробностью. Зеленые представлены  β-сапробными видами. Из диатомовых доминируют о-β и β-сапробы, с частотой встречаемости - 7.
Степень развития донных сообществ беспозвоночных реки Буктырма на створе «0,3 км выше села Лесная Пристань» в сентябре 2010 года соответствовала II классу качества вод – воды чистые (БИМ - 9). Здесь были отловлены  личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клещи, гаммарусы. Индекс ЕРТ** – 12,  доля оксиреофильных видов 86%.

На втором створе «в черте села Зубовка» в пробе макрозообентоса присутствовали личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клещи, клопы, олигохеты. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды  чистые. Индекс ЕРТ –  6,  доля оксиреофильных видов 82% (Приложение 1)..

В результате биотестирования поверхностных вод реки Буктырма острой токсичности не зарегистрировано. Однако на втором створе «в черте села Зубовка» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2).  

река Брекса, река Тихая, река Ульби (рудник Тишинский)

По показателям развития перифитона качество воды водотоков окрестностей города Риддер в сентябре 2010 года оценивается III классом качества.  Исключение составляет «условно фоновый» створ на реке Брекса, где качество воды соответствует II классу. Индекс сапробности на этом створе равен 1,43. В пробе определено 23 вида водорослей, из которых зеленые и сине-зеленые представлены двумя видами, остальное количество приходилось на долю диатомовых водорослей. Доминирующие позиции занимала Cymbella ventricoza, частота встречаемости которой составила 9.

На второй точке контроля в  пробе перифитона было определено 35 видов водорослей. Наибольшая частота встречаемости по глазомерной шкале здесь отмечалась для α-сапробной зеленой водоросли Snigeoclonium tenue, которая является индикатором загрязнения. Индекс сапробности, рассчитанный для этой точки отбора немного выше, чем на эталонном створе, и составлял 1,55, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.

На створе реки Тихая, расположенном выше сброса цинкового завода в пробе обнаружено 27 видов водорослей, из которых 4 вида зеленых, 1 вид сине-зеленых и 22 таксона диатомовых водорослей. На этом створе массового развития достигли зеленые водоросли рода хламидомонад, которые являются индикаторами органического загрязнения. Видовую принадлежность для этих водорослей установить не удалось, поэтому при расчете индекса сапробности они не учитывались. Индекс сапробности равен 1,57, что соответствует III классу качества воды, умеренно-загрязненная.

Ниже по течению количество обнаруженных видов равно 31. Доминирующие позиции занимают диатомовые водоросли, из которых наибольшая частота встречаемости отмечалась для Navicula minima. На этом створе встречались эвгленовые водоросли, рода Euglena, которые развиваются в загрязненных водоемах. Индекс сапробности составил 1,73, вода умеренно-загрязненная. 

Качество воды на реке Ульби в черте рудника Тишинский на створе «50 м выше сброса рудника Тишинский» оценивается  III классом. В пробе определено 26 видов водорослей, из них диатомовых – 19 видов, зеленых – 5 видов и 2 вида сине-зеленых.  Индекс сапробности равен 1,83. 

Ниже сбросов шахтных вод рудника Тишинский отобрано 28 видов водорослей. Наибольшая частота встречаемости отмечалась для диатомовых β-мезосапробных водорослей Surirella angustata и Surirella ovata. Значение индекса сапробности на этом створе достигло наибольшего значения по сравнению с остальными точками отбора, и составило  1,9, что соответствовало III классу качества – умеренное загрязнение. 
На створе «6,8 км выше города Риддер» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 22 таксона: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, гаммарусы. Показатель ЕРТ равен 14, доля оксиреофильных видов 64%. Значение БИМ составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые. В створе «0,6 км выше устья реки Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксированы личинки веснянок,  ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые. Показатель ЕРТ равен 3, доля оксиреофильных видов 43%.

Качество воды реки Тихая по показателям макрозообентоса на первом створе соответствовало II классу - воды чистые, значение БИМ = 8. Индекс ЕРТ равен 5, доля оксиреофильных видов 71%. На створе  «0,5 км ниже города Риддера» в составе макрозообентоса обнаружено 6 таксонов: личинки поденок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ – 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Показатель ЕРТ равен 2, доля оксиреофильных видов 33%.

В составе макрозообентоса реки Ульби в точке «50 км выше сброса рудника Тишинский» обнаружено 9 таксонов донных беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, олигохеты. Индекс ЕРТ – 3, доля оксиреофильных видов 33%. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса также соответствовала V классу качества вод, воды грязные. Здесь были отловлены лишь личинки двукрылых. Биотический индекс равен 3. 

В целом, по сравнению с прошлым месяцем качество вод водотоков окрестностей города Риддер по показателям макрозообентоса ухудшилось и соотвествовало III  классу – воды умеренно загрязненные(Приложение 1).
В результате биотестирования поверхностных вод реки Брекса погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не зарегистрировано.
Пробы воды реки Тихая, отобранные в сентябре 2010 года,  оказывают острое токсическое действие на живые организмы.  На первом  створе  расположенном выше сброса процент  погибших дафний составил 100%,  на втором створе дафнии погибли 93,3%, что говорит о наличии острой токсичности. 
Пробы воды реки Ульби, отобранные в сентябре 2010 года, не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 0%. На створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский» процент погибших дафний составил 3,3% (Приложение 2).

река Ульби (город Усть-Каменогорск)

Качество воды на реке Ульби по показателям перифитона в сентябре 2010 года несколько ухудшилось. Среднее значение индекса сапробности по сравнению с прошлым месяцем увеличилось с 1,77 до 1,88, но осталось в рамках III класса.  Так, на «условно фоновом» створе индекс сапробности равен 1,95. В пробе определено всего 20 видов водорослей (в августе – 25, в июле - 39). В массе встречаются виды с β-валентной сапробностью. Частота встречаемости их равна 9, вода умеренно-загрязненная.    

   Ниже по течению, на  створе «1,45 км выше устья (0,1)» в пробе было обнаружено 25 видов водорослей. Как и на первом створе доминирующее положение принадлежит о-β и β-сапробам. Индекс сапробности равен 1,89, вода умеренно-загрязненная. 

На створе «1,45 км выше устья (0,9)» показатель  индекса сапробности равен 1,80. В пробе определено 23 вида водорослей. Доминируют диатомовые водоросли с о-β и β-валентной сапробностью. Частота встречаемости их равна 7.  

В целом, по показателям перифитона качество воды на реке Ульби оценивается  III классом, вода умеренно-загрязненная. 

На «условно фоновом» створе «21 км выше города Усть-Каменогорска» в черте поселка Каменный Карьер качество воды реки Ульби соответствовало III классу, воды умеренно загрязненные. Значение БИМ составило 7. В составе макрозообентоса обнаружено 8 таксонов - это личинки веснянок, ручейников, двукрылых, водяные клещи, клопы. Индекс ЕРТ равен 4, доля оксиреофильных видов 50%.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество воды оценено IV классом, воды загрязненные. В пробе присутствовали  лишь  клопы, личинки ручейников, двукрылых. БИ равен 5. Индекс ЕРТ равен 1, доля оксиреофильных видов 20%.
На левом берегу значение БИМ составило 9, II класс качества – воды чистые. В донных сообществах беспозвоночных присутствовали личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, клопы. Индекс ЕРТ равен 6, доля оксиреофильных видов 43% (Приложение 1).

Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте города Усть-Каменогорска в сентябре  2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. На створах «1,45 км выше устья реки Ульби (левый берег) у автодорожного моста» и «1,45 км выше устья реки Ульби (правый берег) у автодорожного моста» процент погибших дафний составил 6,67 и 3,3% соответственно. На створе «21 км выше города Усть-Каменогорска в черте поселка Каменный Карьер» погибших тест-обьектов не обнаружено (Приложение 2).
река Глубочанка

По показателям развития перифитона качество воды на реке Глубочанка в сентябре 2010 года оценивается III классом. На первом створе в пробе зафиксировано 25 видов водорослей, из них диатомовых – 21 вид, зеленых – 3 вида и сине-зеленых 1 вид.  Индекс сапробности равен 2,0, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики в пробе обнаружено 17 видов водорослей. Превалирующее положение занимают диатомовые -14 видов, зеленых – 2 вида и сине-зеленые представлены 1 видом- Oscillatoria limosa.  Индекс сапробности равен 1,93, III класс качества воды.
На заключительном створе в пробе определено всего 13 видов водорослей.  Также доминируют диатомовые -11 видов, зеленые- 1 вид и сине-зеленые – 1 вид. Индекс сапробности равен 2,02. III класс качества, вода умеренно-загрязненная.  

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 8 таксонов  – личинки поденок, ручейников, стрекоз, жуков, двукрылых, гаммарусы. Значение БИМ составило 7, III класс качества, вода умеренно загрязненная. Значение ЕРТ равно 2, доля оксиреофильных видов 25%. 

Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики было обнаружено 5 таксона – личинки ручейников, двукрылых, олигохеты, клопы. Значение БИМ составило 5, IV класс качества, вода  загрязненная. Значение ЕРТ равно 1, доля оксиреофильных видов 20%. 

На заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» качество воды соотвествовало II классу, воды чистые. Значение БИМ – 8. Индекс ЕРТ – 6, доля оксиреофильных видов 86% (Приложение 1).
Поверхностные воды реки Глубочанка в сентябре 2010 года острой токсичности не показали, однако на створе «0,5 км ниже сброса сточных вод хвостохранилища обогатительной фабрики рудника Белоусовский» наблюдалась гибель дафний, процент погибших дафний составляет 3,3%. На первом и на заключительном створе погибших дафний не обнаружено (Приложение 2).
река Красноярка
По показателям развития перифитона качество воды реки Красноярка на первом створе соответствует III классу качества. Значение индекса сапробности равно 1,90. Как и в прошлом месяце, высокий показатель индекса сапробности обусловлен присутствием большого количества х-ά и ά-сапробов, частота встречаемости их 5-7. Всего в пробе определено 25 видов водорослей. 

На втором створе, расположенном ниже впадения реки Березовка в пробе определено 15 видов водорослей. Доминирующий комплекс представлен β-сапробами, частота встречаемости их равна 7. Индекс сапробности равен 1,88, что соответствует  III классу  качества, вода умеренно-загрязненная. 

По показателям макрозообентоса в сентябре 2010 года качество вод реки Красноярка на фоновом створе соответствовало III классу – умеренное загрязнение. Здесь были обнаружены личинки поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, олигохеты, клопы. Значение БИМ составило 7. Индекс ЕРТ – 4, доля оксиреофильных видов 44%.
На створе, ниже сбросов Березовского рудника в составе макрозообентоса обнаружены личинки ручейников, двукрылых, вислокрылка, гаммарусы. Значение БИМ составило 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Индекс ЕРТ – 1, доля оксиреофильных видов 17% (Приложение 1).

Пробы воды реки Красноярка в сентябре 2010 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» погибших дафний не обнаружено, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» ппроцент погибших дафний составил 93,3%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2).
река Оба

В пробе перифитона отобранной на реке Оба в сентябре месяце  на створе «0,3 км выше города Шемонаиха» определено 18 видов  водорослей,  Доминируют диатомовые, зеленые представлены двумя видами, сине-зеленые одним видом. Частота встречаемости невысокая и варьирует от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,81. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению в черте села Камышенка количество отобранных видов равно 20, из них диатомовых – 13, зеленых – 6 и сине-зеленых – 1 вид. Частота встречаемости, как и на первом створе невысокая и равна 1-5.  Значение индекса сапробности равно 1,70, что значительно меньше, чем в прошлом месяце (в августе 2,06). Вода умеренно-загрязненная, III класс качества.

На створе «0,3 км выше города Шемонаиха» в составе макрозообентоса  обнаружены личинки веснянок, поденок, ручейников, стрекоз, хирономиды. Значение БИМ – 9, II класс качества, воды чистые. Значение ЕРТ равно 9, доля оксиреофильных видов 82%. 

На створе «в черте села Камышенка» степень развития донных сообществ беспозвоночных реки Оба  также соответствовала I классу качества, воды очень чистые. В пробе присутствовали личинки веснянок, поденок, ручейников, моллюски, клопы, гаммарусы, водяные клещи. Значение БИМ составило 10, значение ЕРТ – 9, доля оксиреофильных видов 56% (Приложение 1)
В результате биотестирования поверхностных вод реки Оба погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не зарегистрировано (Приложение 2).
Примечание: БИМ* - биотический индекс модифицированный; ЕРТ** - индекс оксиреофильных видов
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.15).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.15). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.15 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 18).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 18
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за сентябрь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,055
	 
	0,861
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,011
	0,2
	0,046
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,767
	0,3
	10,880
	2,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,0
	0,016
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,05
	0,093
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,014
	0,5
	0,038
	0,2

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,002
	 
	0,023
	2,9

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	677,5
	 
	842,8
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В сентябре 2010 года в городе Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 35 %, диоксиду азота – 26 %, фтористому водороду-18 %, взвешенным веществам-13 % (рис. 6.2).
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Рис.6.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город  Тараз за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода-3,2 ПДК, диоксиду азота- 2,7 ПДК, фтористому водороду – 2,3 ПДК, взвещенным веществам-1,6 ПДК.
В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, в сравнении с сентябром 2009 года-понизился, а в сравнении августом 2010 года не изменился (рис. 6.3).
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Рис. 6.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Тараз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, водохранилище Ташуткельское, озеро Бийликоль) (рис.6.5).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 2,6 ПДК, железу общему 1,2 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: железо общее 6,4 ПДК, БПК5 4,9 ПДК, медь 4,0 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана, и является трансграничной рекой, которая впадает в водохранилище Ташуткольское. Содержания сульфатов составили 4,5 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 3,4 ПДК, а также, железа общего, меди, фенолов на уровне 2,0 – 3,0 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по сульфатам – 13,3 ПДК, железу общему  5,1 ПДК, меди – 3,0 ПДК, фенолы – 2,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 5,1 ПДК, БПК5 4,4 ПДК, сульфатам 3,8 ПДК, меди 2,0 ПДК,  нефтепродуктам 1,2 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, где основными загрязняющими веществами являются железо общее (2,7 ПДК), медь (2,0 ПДК), нефтепродукты (1,2 ПДК).

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектам. Превышения ПДК отмечены по БПК5 27,5 ПДК, сульфатам 9,7 ПДК, фторидов 2,4 ПДК, железу общему 2,1 ПДК, меди 2,0 ПДК. 

В водохранилище Ташуткельское наблюдался превышения ПДК по сульфатам, БПК5, азоту нитритному, меди на уровне 1,4 – 2,1 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» отнесены реки Талас, Асса и водрхранилище Ташуткельское; вода «загрязненная» - Шу, Аксу, Токташ; вода «грязная» - река Карабалта; вода «очень-грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.4, 6.5).

По сравнению с сентябрем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Карабалта, водохранилище Ташуткельское значительно не изменился, в реках Шу, Аксу, Токташ и озера Бийликоль – возрос.

В сравнении с августом 2010 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Карабалта, озера Бийликоль значительно не изменилось, в реках Аксу, Токташ наблюдается улучшение (рис. 6.4).

В июне на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 19).
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Рис.6.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

Таблица 19
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за сентябре 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	08.09.2010
	13.09.2010
	БПК5
	27,5
	27,5
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Рис. 6.5  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,5 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 20).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 20
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за сентябрь 2010 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	 
	0,003
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,009
	0,2
	0,099
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,797
	0,3
	5,369
	1,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,047
	1,2
	0,160
	1,9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,028
	0,5
	0,871
	2,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,007
	0,2
	0,007
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,009
	1,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,007
	0,2
	0,531
	2,7

	
	
	Диоксид углерода
	654,8
	 
	930,4
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Утва) (рис.7.3).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. Основным загрязняющими веществами реки Урал на территории Западно-Казахстанской области являются железо общее (2,3 ПДК), азот нитритный и  сульфаты (1,3 ПДК), фенолы (1,1 ПДК).

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по БПК5 1,9 ПДК, фенолам 1,4 ПДК, железу общему 1,2 ПДК.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по БПК5 1,9 ПДК, азоту нитритному 1,8 ПДК, фенолам 1,5 ПДК, железу общему 1,4 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК.

Загрязненность в реке Утва характеризуется превышениями ПДК по железу общему 2,8 ПДК азоту нитритному 1,9 ПДК,  БПК5 1,7 ПДК, фенолам 1,6 ПДК, сульфатам 1,4 ПДК.
Качество воды всех обследованных водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис 7.2, 7.3).

По сравнению с сентябрем 2009 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось, а по сравнению с августом 2010 года качестов воды реки Урал – ухудшилось, а в реках Чаган, Деркуд, Утва существенно не изменилось (рис.7.2). 
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Рис 7.2 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.3  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области
7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 – 0.12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 уица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В сентябрь 2010 года в города Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 7,0. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 35 %, формальдегиду – 34 %, и диоксиду азота – 17% (рис. 8.2).
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Рис. 8.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Караганда за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,8 ПДК, фенолу-1,6 ПДК,  и оксида углероду – 1,4 ПДК.
В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- значительно не изменился, а в сравнении августом 2010 года- понизился (рис.8.3).
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Рис. 8.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Караганда

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В сентябре 2010 года в городе Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 2,1. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 56 %, диоксиду азота – 25 % (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Балхаш за сентябрь 2010 года
Максимальная из разовых концентраций составила по взвещенным веществам-2,2 ПДК, диоксиду азота-1,6 ПДК.

В сентябре 2010 года в городе Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с сентябром 2009 года и с июлем 2010 года, значительно не изменился (рис. 8.6).


[image: image67.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

сентябрь 2009 года август  2010 года сентябрь   2010 года

1,3

2,3

2,1


Рис. 8.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по город Балхаш

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 21,22).

Таблица 21
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

 за август 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,002
	0,01

	
	Свинец
	0,120
	0,4

	
	Мышьяк
	0,037
	0,01

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,075
	0,04


Таблица22
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

 за сентябрь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,005
	0,02

	
	Свинец
	0,185
	0,6

	
	Мышьяк
	0,041
	0,014

	
	Хром
	0,006
	0,00

	
	Медь
	0,062
	0,03


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В сентябре 2010 года в городе Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,3. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 44 %, фенолу– 30% и диоксиду азота – 20 % (рис. 8.8).
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Рис. 8.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Жезказган за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам – 2,6 ПДК, фенолу– 2,4  ПДК, диоксиду азота– 2,1 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган в сравнении с сентябром 2009 года и августом 2010 года,увиличелся (рис. 8.9).
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Рис. 8.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Жезказган

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В сентябре 2010 года в городе Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 11,6. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 59 %, взвешенным веществам – 17% (рис. 8.11).
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Рис. 8.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Темиртау за сентябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-3,3 ПДК, диоксиду азота -2,6 ПДК, взвешенным веществам- 2,2 ПДК, оксиду углерода– 1,6 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и августом 2010 года увеличился (рис. 8.12).
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Рис.8.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по г.Темиртау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному, меди, нефтепродуктам, легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5),    цинку в пределах 1,3 – 3,3 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 9,3 ПДК,  нефтепродуктам 2,4 ПДК, меди 1,9 ПДК, цинку 1,1 ПДК.

Сток воды реки Кара-Кенгир, в районе города Жезказган, зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (27,0 ПДК), нефтепродукты (13,6 ПДК), азот нитритный (6,9 ПДК), аммонию солевому (4,8 ПДК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) 2,4 ПДК.
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам  28,0 ПДК, меди 20,0 ПДК, БПК5 1,9 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по меди 3,7 ПДК, нефтепродуктам 2,2 ПДК, легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 2,1 ПДК.

Основным загрязняющим веществом озера Балкаш является медь (13,0 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: «умеренно-загрязненная» - река  Нура водохранилище Самаркандское; «загрязненная»– река Шерубайнура и озеро Балкаш; «очень грязная»- река Кара Кенгир и водохранилище Кенгирское;  (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15).

По сравнению с сентябрем 2009 года качество воды рек Нура и озере Балкаш не изменилось, в реке Кара – Кенгир, Шерубайнура, – улучшилось; в водохранилище Кенгирское, водохранилище Самаркандское - ухудшилось (рис. 8.13). 

В сравнении с августом 2010 года качество воды реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура водохранилище Самаркандское существенно не изменилось; а в водохранилище Кенгирское и озере Балкаш - ухудшилось (рис. 8.13).
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Рис 8.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод озера Балхаш
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Рис. 8.15  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Справка о состоянии поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за сентябрь 2010 года

р. Нура

Согласно результатам анализа, альгофлора сентября богата и разнообразна, но численность и биомасса уменьшились по сравнению с данными августовских проб. Встречены представители всех основных групп водорослей. Сине-зеленые водоросли стали развиваться в меньшем количестве, их процент от общей биомассы уменьшился на 8. Численность диатомовых увеличилась с 4 до 7% от общей численности в связи с уменьшением температуры воды.  Общая численность в среднем составила 1,22 тыс.кл/мл при биомассе 10,415 мг/л. Число видов в пробе варьировало от 11 до 25. Наиболее загрязненный участок по показателям индекса сапробности -"1,0 км ниже сброса ст. вод… (2,11)." В среднем, индекс сапробности составил 1,97. Класс качества воды третий - "умеренно-загрязненные" воды. 

         Видовой состав зоопланктона в период наблюдения не богат. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 57% от общего количества  планктона. Доминировали такие виды, как: Eucyclops serrulatus, Cyclops strenuous. Ветвистоусые рачки составили 21% от общего количества,  коловратки – 22%.. Общая численность в среднем составила 8,85 тыс. экз. м ³ при биомассе 345,11 мг/м³.  Наиболее загрязненными являлись створы в районе г. Темиртау. Индекс сапробности варьировал в пределах  от 1,68 до 1,96 и в среднем составил 1,78.  Качество воды соответствовало третьему классу,  т.е "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 3).
р.Шерубай-Нура      

Фитопланктон сентября значительно уменьшился по сравнению с прошлым месяцем. По-прежнему доминантами являлись диатомовые водоросли. Сине-зеленые водоросли отсутствовали. В общем, средняя численность составила 0,12 тыс.кл/мл, биомасса – 2,365 мг/л. Индекс сапробности увеличился с 2,05 до 2,18, но  качество воды осталось в пределах третьего класса.   
В пробе на зоопланктон присутствовали веслоногие рачки и коловратки. Общая численность  составила 2,75 тыс.экз.м³ при биомассе 10,07 мг/м³. Индекс сапробности равен 2,23.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 3).

р. Кара-Кенгир 

Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли. Преобладали диатомовые водоросли, они составили 83% от общей биомассы.  Число видов в пробе в среднем составило 8, общая численность – 0,18 тыс.кл/мл, общая биомасса – 2,048 мг/л. Индекс сапробности незначительно уменьшился, что говорит о некотором улучшении качества воды и составил 1,87. Качество воды соответствует третьему классу - "умеренно-загрязненные" воды.    

Видовой состав зоопланктона  был представлен  веслоногими рачками и коловратками. Преобладали коловратки Keratella guadrata, K. Cochlearis, Brachionus calyciflorus.  Среднее число видов в пробе было равно 2, численность в среднем составила 1,75 тыс экз.м³ при биомассе 9,84 мг/м³. Индекс сапробности в среднем составил 1,75, что соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненных» вод (Приложение 3).  

озеро Балхаш

В пробах сентябрьского фитопланктона количество сине-зеленых водорослей значительно уменьшилось, количество зеленых водорослей увеличилось. Основная биомасса создавалась за счет диатомовых водорослей. Плотность прочих водорослей была значительной. В среднем, общая численность составила 0,16 тыс.кл/мл при  биомассе 0,705 мг/л. Индекс сапробности равен 1,96. Класс воды третий - "умеренно-загрязненные" воды.  

Состав зоопланктона  стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность составила 2,60 тыс экз.м³ при биомассе 58,42 мг/м³.  Индексы сапробности  менялись в пределах  от 1,65 до 1,96 и соответствовали 3 классу «умеренно-загрязненных» вод (Приложение 4).
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за сентябрь 2010 года (2 программа)

В сентябре месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.16, 8.17).

В устьевой части реки Кокпекты класс качества поверхностных вод оценивался 4 классом «загрязненные воды», ИЗВ=3,68. Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 9,7 ПДК, меди до 4,7 ПДК, нефтепродуктам и сульфатам до 2,8 ПДК.   (таблица 23, рис. 8.17).

Ниже впадения в реку Нура притока реки Кокпекты, в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод не изменился – 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,40. Превышения ПДК отмечались по меди- 2,1 ПДК, нефтепродуктам и сульфатам до 3,6 ПДК, азоту нитритному до 4,4 ПДК (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод Самаркандского водохранилища остается без изменений и соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,91 и 1,67. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 1,2-3,0 ПДК.  (таблица 23, рис. 8.17).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,31. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 1,3 ПДК, меди, нефтепродуктам и сульфатам в пределах 1,7 - 2,2 ПДК. (таблица 23, рис. 8.17).

В районе створа город Темиртау, канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод ухудшилось относительно сентября месяца прошлого года, класс качества вод возрастает с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,30 до 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,37.  Повысилось содержание азота нитритного с 4,6 ПДК до 5,4 ПДК, нефтепродуктов с 1,8 ПДК до 10,8 ПДК, сульфатов с 4,0 ПДК до 5,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00210 мг/дм3, среднемесячное – 0,00133 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В пунктах наблюдения, расположенных ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау «1км  ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», отделение Садовое качество поверхностных вод соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,92; 2,08. Уровень содержания азота нитритного не превышал 4,8 ПДК, меди, нефтепродуктов и сульфатов – 2,5 ПДК. Максимальные концентрации общей ртути находились в пределах 0,00208 – 0,00318 мг/дм3, среднемесячное содержание общей ртути варьирует от 0,00138 мг/дм3 до 0,00188 мг/дм3. (таблица 23, рис. 8.17).

В пункте наблюдения река Нура город Темиртау «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» относительно сентября месяца прошлого года качество поверхностных вод ухудшилось с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,17 до 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,59. Повысилось содержание азота нитритного с 4,9 ПДК до 5,9 ПДК, меди с 1,7 ПДК до 2,0 ПДК, нефтепродуктов с 1,6 ПДК до 2,6 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам до 2,7 ПДК, БПК5 до 1,8 ПДК. Среднемесячное содержание общей ртути достигало 0,00072 мг/дм3, максимальное – 0,00117 мг/дм3.

          В пункте контроля реки Нура села Молодецкое класс качества вод не изменился – 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,46. Содержание меди, нефтепродуктов, сульфатов, БПК5 не превышало 2,7 ПДК, азот нитритный – 4,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00060 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Далее по течению реки, в районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища уровень загрязнения вод возрастает, качество вод ухудшилось относительно сентября месяца прошлого года с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,19 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,94. Повысилось содержание азота нитритного с 3,1 ПДК до 9,0 ПДК.  Превышения ПДК аммония солевого, меди, сульфатов, БПК5 находилось в пределах 1,9-2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00007 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод остается без изменений сравнительно с аналогичным периодом 2009 года и оценивалось 3 классом «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,82. Содержание аммония солевого, азота нитритного, меди, сульфатов, БПК5 находилось в пределах 1,5-3,1 ПДК. (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,83. Уровень содержания меди, азота нитритного, нефтепродуктов находился в пределах 1,2-1,8 ПДК, сульфатов до 4,0 ПДК, БПК5 до 2,1 ПДК. Максимальное содержание общей ртути зарегистрировано на уровне 0,00005 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод реки Сокыр значительно улучшилось относительно сентября месяца 2009 года с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=9,68 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,87. Уровень содержания азота нитритного с 45,2 ПДК до 9,8, меди с 3,1 ПДК до 2,0 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам, сульфатам до 2,6 ПДК. (таблица 23, рис. 8.17).

Улучшилось качество вод реки Шерубай-Нура относительно аналогичного месяца прошлого года. Класс качества вод снизился с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=8,08 до 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,96. Снизилось содержание азота нитритного с 35,1 ПДК до 9,3 ПДК, меди с 6,2 ПДК до 1,9 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам и сульфатам до 3,5 ПДК. (таблица 23, рис. 8.17).

Таблица 23
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за сентябрь 2010 года

	
	сентябрь 2009 года
	сентябрь 

2010 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	-
	3,68 (4 кл.)

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,70

0,194

0,0047

0,14

245
	1,9

9,7

4,7

2,8

2,5

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	2,40 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,088

0,0021

0,15

356
	4,4

2,1

3,0

3,6

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,60 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,91 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	4,11

0,0024

0,15

237
	2,1

2,4

3,0

2,4

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,46 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,67 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	4,22

0,0026

0,06

283
	2,1

2,6

1,2

2,8

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,28 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,31 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	0,025

0,0017

219
	1,3

1,7

2,2

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,30 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	4,37 (5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,108

0,0024

0,54

502
	5,4

2,4

10,8

5,0

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,77 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,92 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,075

0,0017

0,10

237
	3,8

1,7

2,0

2,4

	река Нура, отделение Садовое


	-
	2,08 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,096

0,0022

0,08

246
	4,8

2,2

1,6

2,5

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,17 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	2,59 (4 кл.)

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,49

0,118

0,0020

0,13

274
	1,8

5,9

2,0

2,6

2,7

	река Нура,  село Молодецкое
	2,27 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	2,46 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	4,42

0,090

0,0025

0,11

274
	2,2

4,5

2,5

2,2

2,7

	река Нура, верхний бъеф Интумакского водохранилища
	2,19 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	2,94 (4 кл.)

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	4,57

0,179

0,0019

283
	2,3

8,95

1,9

2,8

	река Нура, нижний бъеф Интумакского водохранилища
	2,10 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,82 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

 Сульфаты
	3,69

0,74

0,043

0,0017

310
	1,9

1,5

2,2

1,7

3,1

	река Нура,  село Акмешит
	1,77 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,83 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	4,09

0,036

0,0014

0,06

402
	2,1

1,8

1,4

1,2

4,0

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	8,08 (6 кл.)

очень 

грязная
	2,96 (4 кл.)

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,186

0,0019

0,12

246
	9,3

1,9

2,4

2,5

	река Сокыр, район автодорожного моста
	9,68 (6 кл.)

очень

грязная
	2,87 (4 кл.)

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,196

0,0020

0,06

256
	9,8

2,0

1,2

2,6
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Рис. 8.16. Индекс загрязненности воды водных объектов бассейна реки Нура
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Рис.8.17 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области

8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.18).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.18). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.18 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В сентябре 2010 года в городе Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,1. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 50 %, диоксиду серы – 23 %, оксиду углерода – 15 %,оксид углерода-12 % (рис. 9.2).
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Рис. 9.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Костанай за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по оксид углерода-1,6 ПДК, диоксиду азота составила – 1,3 ПДК.

В сентябре 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Костанай, в сравнении с сентябром 2009 года и августом 2010 года, не изменился (рис. 9.3).
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Рис. 9.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Костанай

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4, 9.5).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышения ПДК зафиксированы по меди и сульфатам на уровне 2,0 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Содержание сульфатов и меди составили 2,0 – 2,2 ПДК.

В реке Тогызак превышения ПДК отмечены по меди  2,8 ПДК, сульфатам 2,0 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК. 

Качество поверхностных вод всех обследуемых водных объектов оцениваются как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.5). 

В сравнении с сентябрем 2009 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.

В сравнении с августом 2010 года качество воды рек Тобол и Тогызак –  существенно не изменилось, а в реке Аят ухудшилось (рис.9.4)
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Рис 9.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.5 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В сентябре 2010 года в городе Кызылорда максимальная из разовых концентраций  диоксид азота составила- 1,2 ПДК. Повторяемость превышений ПДК по диоксиду азота составила 16,7 % (таблица 24).

Таблица 24
Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда за август 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,0
	0,1
	0,2
	0,4
	

	Диоксид серы
	0,1
	2,3
	0,2
	0,4
	

	Оксид углерода
	1,2
	0,4
	2
	0,4
	

	Диоксид азота
	0,1
	1,8
	0,1
	1,2
	16,7


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за сентябрь 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах (Южная промзона  (КЮТЦ-Кызылорда южтеплоцентр), Северная промзона (КТЭЦ- Кызылорда теплоэлектроцентр), Рынок «Сыбага», Мкр «Акмешит», Центральная площадь) и по Кызылординской области (Жанакорган, Шиели Сырдарья, Жалагаш, Кармакшы,  Казалы, Аральск). Определяются содержание взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода.  

При проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по г.Кызылорда  показало, что в сентябре 2010 года в районе «Северная промзона» (КТЭЦ) содержание оксида углерода превышает в 1,2 ПДК. В «Центральной площади», «Южной промзоне» (КЮТЦ), рынке «Сыбага» и микрорайоне «Акмечеть» содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы (Рис.10.2, таблица 25,26).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

Таблица 25
Характеристика состояния атмосферного воздуха г. Кызылорда

по данным маршрутных постов
	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Август 2010г.
	Сентябрь2010 г.
	Август 

2010 г. 
	Сентябрь

2010г.
	Август 2010 г.
	Сентябрь

2010г.
	Август 2010 г.
	Сентябрь

2010 г.

	
	мг/м3
	Кратная  ПДК
	мг/м3
	Кратная  ПДК
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	Кратная  ПДК
	мг/м3
	Кратная  ПДК
	Кратная  ПДК
	Кратная  ПДК
	мг/м3
	Кратная  ПДК
	мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,05
	0,1
	0,24
	0,5
	0,05
	0,6
	1,0
	0,2
	0,10
	1,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Северная промзона (КТЭЦ)
	0,05
	0,1
	0,13
	0,3
	0,05
	0,6
	1,0
	0,2
	0,06
	0,7
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	6,0
	1,2

	Рынок «Сыбага»
	0,05
	0,1
	0,10
	0,2
	0,10
	1,2
	1,0
	0,2
	0,03
	0,3
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Мкр «Акмешит»
	0,05
	0,1
	0,09
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2
	0,03
	0,3
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Центр. площадь
	0,05
	0,1
	0,08
	0,2
	0,03
	0,3
	1,0
	0,2
	0,03
	0,3
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	3,0
	0,6


Таблица 26
Характеристика  состояния атмосферного воздуха по Кызылординской области за сентябрь 2010 года по данным экспедиционных обследований.

	Наименование точек отбора


	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид серы
	диоксид азота
	оксид углерода

	
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК

	Жанакорган
	0,18
	0,4
	0,11
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2

	Шиели
	0,14
	0,3
	0,09
	0,2
	0,05
	0,6
	1,0
	0,2

	Сырдарья
	0,22
	0,4
	0,10
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	Жалагаш
	0,31
	0,6
	0,11
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	Кармакшы
	0,37
	0,7
	0,09
	0,2
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	Казалы
	0,18
	0,4
	0,15
	0,3
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	Аральск
	0,26
	0,5
	0,10
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.3, 10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам (3,2 ПДК), железу общему (3,2 ПДК), меди (2,0 ПДК).

Поверхностные воды реки Сырдарья характеризуется как "умеренно-загрязненные" (рис. 10.4). 

По сравнению с сентябрем 2009 года и августом 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды перед поступлением в распределительную сеть, с открытого водоема (вода, поступающая из р.Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, также расположенных на городском водозаборе.
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 8), для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 9).

Снижение качества питьевой воды в сентябре 2010 года  наблюдалась в открытых водоемах и в водопроводной сети: в открытых водоемах - мутность – 1,9 ПДК; сухой остаток – 1,4 ПДК; хлориды – 1,1 ПДК; жесткость – 1,2 ПДК. В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 1,5 ПДК (таблица 27).

По г. Кызылорда  в сентябре 2010 года  качество питьевой воды по сравнению с августом  2010 года  изменилось не значительно (таблица 27).

Таблица 27
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования

 г. Кызылорды 
	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за август

2010 года
	за сентябрь

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Хлориды

Жесткость  
	34

2,7

1084

610

-

-
	1,4

1,8

1,1

1,2

-

-
	-

2,83

1453

-

377,3

8,5
	-

1,9

1,4

-

1,1

1,2

	
	Глубинные 

скважины
	Сухой остаток

 
	1013


	1,0
	-
	-

	
	Водопровод 
	Мутность

Сухой остаток

Сульфаты 
	2,3

1568

570
	1,5

1,6

1,1
	2,31

1009

-
	1,5

1,0




Превышения ПДК по области наблюдаются в открытых водоемах по: сульфатам (1,1-1,4 ПДК), сухому остатку (1,2-1,4 ПДК), мутности (1,4-3,2 ПДК), цветности (1,2-3,9 ПДК), жесткости (1,2-1,8 ПДК), магнию (1,1-2,0ПДК), железу (1,1-1,3 ПДК).

Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности (1,2 ПДК), мутности (1,4-1,5 ПДК), сухому остатку (1,1-1,3 ПДК), сульфатам (1,1ПДК).

В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: магний (1,2-2,6 ПДК), сухой остаток (1,1 ПДК) и   сульфаты до (1,1 ПДК), жесткость (1,9 ПДК).

Вода из децентрализованных источников водоснабжения отличается высоким уровнем цветности (1,1-3,8 ПДК), мутности (1,1-2,1 ПДК),  сульфатов (1,1-1,2 ПДК), сухого остатка (1,3-1,4ПДК), жесткость (1,2-1,8 ПДК), магний (1,1-2,4 ПДК).

10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.5).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям города Кызылорда
Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по области и городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,11-0,13 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения
За сентябрь 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по г.Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. За  сентябрь 2010 года в  ходе  наблюдения  по северному  региону  у одного подростка наблюдалось  острое  респиртурное  заболевание. По  центральной  площади в  возрасте от 25-40 лет у одного оследуемого наблюдалось  обострение  хронического  гастрита.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау.) (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
В сентябре 2010 года в городе Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 62 %, аммиаку – 17 % (рис. 11.3).
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Рис. 11.3 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Актау за сентябрь  2010 года
Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам- 1,4 ПДК.

В сентября 2010 года в городе Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с сентябром 2009 года и августом 2010 года, не изменился (рис. 11.4). 
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Рис. 11.4 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

11.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области за сентябрь 2010 года

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на месторождениях Дунга (3 точки) и Жетыбай (3 точки).

Во всех точках месторождении максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты и суммарных углеводородов не превышали ПДК (таблица 28).

Таблица 28
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области за сентябрь 2010 года

	Наименование

примеси
	Максимальная концентрация

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Месторождение Дунга – 28.09.2010 г.

	
	1 точка
	2 точка
	3 точка

	Взвешенные вещества
	0,17
	0,3
	0,28
	0,6
	0,17
	0,3

	Диоксид серы
	0,013
	0,03
	0,017
	0,03
	0,01
	0,02

	Сульфаты
	0,005
	 
	0,003
	 
	0,003
	 

	Оксид углерода
	0,03
	0,006
	0,05
	0,01
	0,05
	0,01

	Диоксид азота
	0,014
	0,2
	0,022
	0,3
	0,022
	0,3

	Аммиак
	0,041
	0,2
	0,037
	0,2
	0,031
	0,2

	Серная кислота
	0,022
	0,07
	0,035
	0,12
	0,029
	0,10

	Суммарные углеводороды
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Месторождение Жетыбай – 27.09.2010 г.

	Взвешенные вещества
	0,28
	0,6
	0,17
	0,3
	0,39
	0,8

	Диоксид серы
	0,01
	0,02
	0,006
	0,01
	0,007
	0,01

	Сульфаты
	0,003
	 
	0,006
	 
	0,004
	 

	Оксид углерода
	0,04
	0,008
	0,03
	0,01
	0,04
	0,01

	Диоксид азота
	0,019
	0,2
	0,027
	0,3
	0,025
	0,3

	Аммиак
	0,035
	0,2
	0,053
	0,3
	0,045
	0,2

	Серная кислота
	0,032
	0,11
	0,022
	0,07
	0,042
	0,14

	Суммарные углеводороды
	0,5
	0,5
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6


11.3 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммоний солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+)).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 10).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,85-8,1 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,70-5,90 мг/л (норма 6 мг/л).

Во всех точках акватории морская вода акватории характеризуется как как "чистые" (ИЗВ=0,70-0,83, 2 класс) (рис. 11.5). На всех точках акватории превышения ПДК не наблюдались.
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Рис. 11.5 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ

По сравнению с сентябрем 2009 года качество морской воды на всех точках акватории  улучшилось, а в сравнении с августом 2010 года качество морской воды на всех точках акватории значительно не изменилось  (рис 11.3, таблица 29).

Таблица 29
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды

	
	сентябрь

2009 года
	август

2010 года
	сентябрь

2010 года

	Точка 1
	1,11 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,71 (2 кл.)

чистая
	0,70 (2 кл.)

чистая

	Точка 2
	167  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,87 (2 кл.)

чистая
	0,75 (2 кл.)

чистая

	Точка 3
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,83 (2 кл.)

чистая

	Фоновая 

точка
	1,07  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	0,78 (2 кл.)

чистая


11.4 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09-0,10 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

11.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 2б) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В сентябре 2010 года в городе Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,6. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 50 %, хлористому водороду – 19 %, оксиду углерода- 15 % (рис. 12.2).
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Рис. 12.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Павлодар за сентябрь 2010 года

Максимальная  из разовых концентраций по взвешенным веществам составила – 3,6 ПДК, хлористому водороду-2,9 ПДК, оксиду углерода-1,6 ПДК, диоксиду азота-1,4 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, в сравнении с сентябром 2009 года-понизился, а в сравнении с  августом 2010 года, не изменился (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Павлодар

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В сентябре 2010 года в городе Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,1. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 43 %, диоксиду азота- 21 %, оксиду углерода-20% диоксиду серы– 16 %, (рис. 12.5).
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Рис. 12.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Екибастуз за сентябрь 2010 года

В сентябре 2010 года в городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с сентябром 2009 года и августом 2010, значительно не изменился (рис. 12.6).
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Рис. 12.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Екибастуз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на 1 водном объекте в р.Ертис (рис.12.8).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышении ПДК не отмечены.
Качество воды рек Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с сентябрем 2009 года и августом 2010 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось (рис.12.7).
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Рис 12.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.8 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.9). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Айыртауская,5, пересечение улицы Валиханова; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 30).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 30
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за сентябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,003
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,001
	 
	0,002
	 

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,17
	0,1
	6,73
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,018
	0,5
	0,11
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,012
	0,2
	0,26
	0,7

	
	
	O3 (Озон)
	0,023
	0,8
	0,16
	1,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,047
	 
	0,19
	 

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,012
	0,3
	0,09
	0,5

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	528
	 
	639
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В сентябре 2010 года в городе Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,6. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 35 %, диоксиду азота – 30 %, взвешенным веществам – 14 %, оксиду углерода- 12 %  (рис. 13.2).
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Рис. 13.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Петропавловск за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по оксида углероду и диоксиду азота составили – 1,2 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и августом 2010 года -значительно не изменился (рис. 13.3).
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Рис. 13.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Петропавловск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

13.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4, 13.5)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине реки Есиль – город Сергеевка; город Петропавловск и села Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по сульфатам, никелю, меди на уровне 1,1 – 3,8 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержание меди составило 1,7 ПДК, никеля 1,3 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как «умеренно-загрязненная» (рис. 13.5).

По сравнению с сентябрем 2009 года  и августом 2010 года качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевксое существенно не изменилось (рис.13.4).
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Рис. 13.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.5 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image111.jpg]. T'amma-don

{ ] ) . T'amMma-oH H IIOTHOCTE





Рис. 13.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая,32 и улица 1 Мая; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 – улица Попова, улица Алдиярова и улица Белинского; №8 – улица Сайрамская,198 ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В сентябре 2010 года в городе Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,9.Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 64 %, взвешенным веществам – 16 % , диоксиду азота – 13 % (рис. 14.2).
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Рис 14.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Шымкент за сентябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода– 3,2 ПДК, взвещенным веществам-1,8 ПДК, диоксиду азота- 1,5 ПДК.

В сентябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкенте, в сравнении с сентябром 2009 года,увиличелся, а в сравнении августом 2010 года, значительно, не изменился  (рис. 14.3).
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Рис. 14.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Шымкент

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 4-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4, 14.5).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является село Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам 5,1 ПДК, азоту нитритному и магнию 1,5-2,3 ПДК. 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 7,5 ПДК, магнию 1,55 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по меди 5,0 ПДК, сульфатам 2,0 ПДК, фенолам 3,0 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,2 ПДК, азоту нитритному и магнию на уровне 1,2 – 1,3 ПДК.

Качество воды во всех исследуемых водных объектах относится к 3 классу, вода «умеренно-загрязненная» (рис. 14.5).

По сравнению с сентябрем 2009 года качество воды рек Сырдарья, Бадам и водохранилище Шардаринское существенно не изменилось, в реках Келес– улучшилось.

В сравнении с августом 2010 года качество воды во всех исследуемых водных объектах значительно не изменилось (рис.14.4).
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Рис. 14.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.5 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.6)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за сентябрь 2010г
	№
	Водный объект

(река)
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес-
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,87
	4
	IV
	IV

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(01)
	1,82
	4
	IV
	IV

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(09)
	1,81
	9
	II
	II

	 
	 
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.Уcть-Каменогорска; 
	1,68
	7
	III
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 
	1,74
	8
	IV
	II

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	1,76
	9
	II
	II

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка 
	1,89
	9
	I
	II

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	1,43
	10
	I
	I

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 
	1,55
	8
	II
	II

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинк.завода
	1,57
	8
	III
	II

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	1,72
	7
	III
	III

	5
	Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	1,83
	8
	II
	II

	 
	 
	рудникТишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных
	1,9
	3
	V
	V

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	1,95
	7
	III
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	1,89
	9
	II
	II

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	1,8
	5
	III
	IV

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	2
	7
	II
	III

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	1,93
	5
	III
	IV

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	2,02
	7
	III
	III

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	1,9
	7
	III
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса рудника 
	1,88
	6
	IV
	III

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	1,81
	9
	II
	II

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	1,7
	10
	II
	I


Приложение 2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за сентябрь 2010г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого токсического

	п/п
	 (река)
	 
	 
	 тест-объектов
	действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.Усть-Каменогорск
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	в черте с.Предгорное
	96,7
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	в черте с.Зубовка
	100,0
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	100,0
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинк. завода
	0,0
	 оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	6,7
	 оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	100,0
	  не оказывает

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных
	96,7
	не оказывает

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	93,3
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	96,7
	не оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфекальных вод
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100,0
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского
	6,7
	  оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	100,0
	не оказывает


Приложение 3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за сентябрь 2010 года
	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	река Нура
	город Темиртау
	1,0 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	1,68
	1,95
	-
	3

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	1,96
	2,11
	-
	3

	3
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	1,72
	1,95
	2,16
	3

	4
	-//-
	Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	100 м ниже плотины
	1,78
	1,96
	-
	3

	5
	-//-
	село Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,74
	1,89
	-
	3



	6
	река Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	2,23
	2,18
	2,00
	3

	7
	река Кара-Кенгир
	город Жезказган
	0,2 км выше сброса сточных вод предприятии корпорации «Казахмыс»
	1,55
	1,75
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса сточных вод предприятии корпорации «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,55
	1,97
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	6,5 км ниже сброса сточных вод предприятии корпорации предпр.корпорации «Казахмыс»
	2,17
	1,90
	-
	3

	10
	Самаркандское

водохранилище
	город Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,80
	1,89
	-
	3

	11
	Кенгирское водохранилищ
	город Жезказган
	0,1км от реки Кара-Кенгир
	1,72
	1,60
	-
	3


Приложение 4

Состояние качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской области по гидробиологическим показателям

 за сентябрь 2010 года

	№
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества

воды

	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	город Балхаш
	8,0 км от северного берега  
	1,85
	1,83
	3

	2
	- // -
	20 км от северного берега 
	1,64
	1,96
	3

	3
	-// -
	38,5 км от северного берега 
	1,78
	2,13
	3

	4
	Залив Тарангалык
	0,7 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,77
	1,76
	3

	5
	- // -
	2,5 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,72
	1,99
	3

	6
	Бухта Бертыс
	6,5 км  по А 210 гр. от юж. оконечности 

от острова Зеленый 
	1,70
	1,80
	3

	7
	- //-
	1,2 км от западного берега по А 107 гр.от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,96
	2,03
	3

	8
	- //-
	3,1 км от западного берега по А 107 гр.от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,77
	1,83
	3

	9
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от западного берега по А 128 гр.от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,82
	1,95
	3

	10
	- //-
	2,3 км от западного берега по А 128 гр.от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,85
	1,93
	3


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 9
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 10
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Медь (валовая форма)
	33

	Хром (подвижная форма)
	3,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец (валовая форма)
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (валовая форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 12
Расчет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ
(Спдс ПДК сточных вод)

	№

п.п
	Наименование
загрязняющих

веществ
	ПДК орошения

Спдк

г/м3
	Фоновая

концент. Сф

г/м3
	Концетр.

стоков, г/м3
Сст ср.

факт
	Коэффициент

К
	Расчетная концентр.

Спдс К*(Спдк-Сф)+Сф

г/м3
	Допустимая концентрац. C’пдс

г/м3

	1
	Азот аммонийный
	30,000
	2,000
	18,686
	0,739
	22,688
	22,688

	2
	Азот нитратов
	45,000
	0,800
	1,811
	0,739
	33,457
	33,457

	3
	Азот нитритов
	3,300
	0,700
	0,227
	0,739
	2,621
	2,621

	4
	Вещества взвешенные
	1000,000
	45,400
	17,614
	0,739
	750,712
	45,400

	5
	Гидрокарбонаты
	350,000
	200,300
	278,949
	0,736
	310,907
	310,907

	6
	Железо
	5,000
	0,600
	0,829
	0,739
	3,851
	3,851

	7
	Кальций
	140,000
	41,500
	47,994
	0,739
	114,277
	114,277

	8
	Кобальт
	0,050
	0,009
	0,008
	0,739
	0,039
	0,039

	9
	Магний
	85,000
	14,600
	17,556
	0,739
	66,615
	66,515

	10
	Марганец
	0,200
	0,039
	0,055
	0,739
	0,158
	0,158

	11
	Медь
	0,200
	0,044
	0,001
	0,739
	0,159
	0,159

	12
	Нефтепродукты
	10,000
	0,120
	0,023
	0,739
	7,420
	7,420

	13
	Никель
	0,200
	0,007
	0,006
	0,739
	0,150
	0,150

	14
	Сероводород
	0,500
	0,000
	0,024
	0,739
	0,369
	0,369

	15
	Свинец
	0,200
	0,005
	0,004
	0,739
	0,149
	0,149

	16
	СПАВ
	3,000
	0,200
	0,240
	0,739
	2,269
	2,269

	17
	Стронций
	7,000
	0,500
	0,207
	0,739
	5,303
	5,303

	18
	Сульфаты
	350,000
	69,100
	69,100
	0,739
	276,645
	276,645

	19
	Фосфаты
	6,000
	1,900
	3,671
	0,739
	4,929
	4,929

	20
	Фториды
	5,000
	0,900
	0,829
	0,739
	3,929
	3,929

	21
	Хлориды
	350,000
	56,100
	64,957
	0,739
	272,989
	272,989

	22
	Хром
	0,100
	0,011
	0,041
	0,739
	0,077
	0,077

	23
	Цинк
	2,000
	0,200
	0,007
	0,739
	1,530
	1,530

	Утвержденные свойства СВ

	24
	Минерализация
	1000,000
	455,000
	545,844
	0,739
	857,677
	857,677

	25
	Акт. реакция рН, ед
	6,5-8,5
	8,500
	7,357
	
	
	7,357

	26
	Прозрачность, см
	
	15,900
	21,843
	
	
	21,843

	27
	Жесткость, мг-экв/л.
	<1
	3,300
	3,910
	
	
	3,910

	28
	Щелочность мг-экв/л
	6-12
	3,300
	4,729
	
	
	4,729

	29
	БПК5
	
	24,300
	9,429
	0,739
	6,346
	6,346

	30
	ХПК
	
	54,300
	22,914
	0,739
	14,180
	14,180

	Бактериологические анализы

	31
	ОМЧ
	100000
	12000,000
	3141,143
	
	
	3141,143

	32
	Коли-индекс
	10000
	240000,000
	392261
	
	
	392251,4286

	33
	Гельминты
	
	0,000
	0,000
	
	
	0,000

	34
	Токсичность
	
	н/т
	н/т
	
	
	н/т
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