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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за ноябрь 2010 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 77 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 21 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 4). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 6 городов (Алматы, Шымкент, Темиртау, Тараз,  Актобе, Жезказган) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за ноябрь 2009 и 2010 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в ноябре 2010 года наблюдался в городе Алматы (ИЗА5 – 11,7) (рис. 2).

В сравнении с ноябрем 2009 года в городах Алматы, поселок Глубокое, Петропавловск, Актау, Балхаш, Талдыкорган, Экибастуз, Кокшетау загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городе Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Риддер, Астана, Атырау, Костанай, Павлодар - понизился, в городах Шымкент, Темиртау, Тараз, Жезказган, Семей, Кызылорда отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – в 7 городах, максимальные - в 10 городах; диоксида серы: средние - в 3 городах, максимальные – в 2 городах; оксида углерода: средние – в 1 городе, максимальные – в 10 городах; диоксида азота: средние – в 11 городах, максимальные - в 16 городах; фтористого водорода: средние – в 1 городе  и максимальные - в 2 городах; сероводорода и хлористого водорода: максимальные – в 1 городе; фенола: средние - в 7 городах, максимальные- в 6 городах; формальдегида: средние – в 5 городах, максимальные- в 1 городе.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 150 гидрохимических створах, распределенных на 56 водных объектах: 43 реках, 4 озерах, 7 водохранилищах и 2 каналах (таблица 1,2,3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесены 10 рек, 1 водохранилище, 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Урал, Текес, Беркара, Катта Бугунь, проток Шароновка, рукав Кигач, ручей Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, канал Кушум; к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 23 рек, 5 водохранилищ, 1 озеро и 1 канал: реки  Брекса, Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Илек (ЗКО), Тобол, Тогызак, Аят, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Бадам, Сырдарья; водохранилища Сергеевское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткульское, Шардаринское; канал Нура-Есиль; оз.Копа.
К классу "загрязненная" вода относится 5 рек, 1 водохранилище, 2 озера: реки Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Сырдарья (ЮКО), водохранилище Кенгирское, озера  Султанкелды и Балкаш.
Состояние качества воды рек Ульби, Глубочанка, Илек (Актюбинская) характеризуются как "грязная". Качество воды рек Тихая, Кара-Кенгир, озеро Бийликоль характеризуется как  «очень грязная». К классу «чрезвычайно – грязной» воды относятся реки Красноярка, Шерубайнура (рис. 3, 4) (таблица 1, 2, 3).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за ноябрь 2010 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р.Кара Ертис 
	1
	р.Брекса
	1
	р.Аксу
	1
	р.Ульби
	1
	р.Тихая
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р.Чаган
	2
	р. Карабалты
	2
	оз. р.Глубочанка
	2
	р.Кара-Кенгир
	2
	р.Шерубайнура

	3
	р.Буктырма


	3
	р.Деркул

	3
	р. Токташ
	3
	р.Илек (Актюбинская)
	3
	оз.Бийликоль

	
	

	4
	р.Оба
	4
	р.Большая Узень
	4
	р.Келес
	
	
	
	
	
	

	5
	пр. Шароновка
	5
	р.Малая Узень
	5
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	
	

	6
	р.Кигач
	6
	р.Илек (ЗКО)
	6
	вдхр.Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	7
	р.Урал
	7
	р.Тобол
	7
	оз.Султанкельды
	
	
	
	
	
	

	8
	р.Кеттыбулак
	8
	р.Тогызак
	8
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	9
	р.Текес
	9
	р.Аят
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	р.Беркара
	10
	р.Есиль
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	р. Катта Бугунь
	11
	р.Ак-Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	вдхр Вячеславское
	12
	р.Сары-Булак
	
	
	
	
	
	
	

	13
	канал Кушум
	13
	р.Нура
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р.Иле
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Коргас
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Есентай

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р.Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Талас
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Шу
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Сырдарья(Кызылординская)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхрСергеевское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр Капшагай
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр Ташуткульское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхрШардаринское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за ноябрь 2010 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,1-25,0
	37
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Тобыл, Аят, Есиль, Ак-Булак, Сары Булак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Сергеевское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткельское, Шардаринское, озера  Копа, Султанкельды,  Балкаш, Бийликоль, кан.Нура-Есиль

	2
	Сульфаты
	1,1- 6,2
	26
	реки Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Илек (ЗКО), Тобол, Аят, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Иле, Аксу, Карабалта, Токташ,  Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Сергеевское, Ташуткельское, Шардаринское, озера Копа, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль 

	3
	Азот нитритный
	1,1-53,5
	17
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Илек (Актюбинская), Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Нура (Карагандинская),  Кара-Кенгир, Шерубайнура, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шу, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Кенгирское, Самаркандское, кан.Нура-Есиль

	4
	Железо общее
	1,2-6,3
	16
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Илек (ЗКО), Иле, Текес, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта,Токташ, Беркара, Капшагай.

	5
	БПК5
	1,5-29,2
	16
	реки Чаган, Деркул, Малая Узень, Илек (Актюбинская), Тогызак, Сары Булак, Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура,  Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, озера Бийликоль,  водохранилище Ташуткельское,

	6
	Фенолы
	1,1-7,0
	11
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Илек (ЗКО), Нура (Карагандинская), Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО),  водохранилище Шардаринское

	7
	Цинк 
	1,2-74,5
	7
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, , Красноярка, Нура (Карагандинская), Самаркандское,

	8
	Магний

	1,1-2,0
	6
	реки Нура (Акмолинская),  Келес, водохранилище Шардаринское, канал Нура – Есиль, озера  Копа, Султанкельды,

	9
	Нефтепродукты
	1,1-4,0
	5
	реки Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, озеро Балкаш,

	10
	Аммоний солевой
	1,2 – 10,0
	4
	реки Есиль (Акмолинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу

	11
	Марганец (2+)
	1,1-1,8
	4
	реки Тихая, Ульби, Глубочанка, , Красноярка,

	12
	Фториды 
	1,1  -3,7
	3
	реки Ак-Булак, Киши Алматы, Улькен Алматы

	13
	Никель
	1,5-1,6
	2
	река Есиль (СКО), водохранилища Сергеевское

	14
	Хром (6+)
	3,8
	1
	река Илек (Актюбинская)

	15
	Бор
	22,1
	1
	река Илек (Актюбинская)
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в ноябрь 2010 года,

превышающих ПДК

	
	ноябрь 2009 года
	октябрь

2010 года
	ноябрь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	р.Ертис

(ВКО)
	0,87

(2 кл.)
чистая
	0,74

(2 кл.)
чистая
	0,57

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+) 


	0,0012
	1,2

	р.Ертис

(Павлодарская)
	0,7

(2 кл.)
Чистая
	0,64

(2 кл.)
чистая
	0,57

(2 кл.)
чистая(2 кл.)
чистая
	Медь (2+) 


	0,0015
	1,5

	р.Кара Ертис

(ВКО)
	0,81

(2 кл.)
чистая
	0,53

(2 кл.)
чистая
	0,52

(2 кл.)
Чистая
	-


	
	

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,56

(2 кл.)
чистая
	0,50

(2 кл.)
чистая
	0,56

(2 кл.)
Чистая
	Медь (2+) 


	0,0018
	1,8

	р.Брекса

(ВКО)
	4,43

(5 кл.)

грязная
	3,31

(4 кл.)
загрязнённая
	1,95

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк 

Медь (2+) 


	0,074

0,0023
	7,4

2,3

	р.Тихая

(ВКО)
	5,7

(5 кл.)

грязная
	4,72

(5 кл.)

грязная
	6,56

(6 кл.)

очень грязная
	Цинк 

Медь (2+) 

Марганец (2+)
	0,31

0,0041

0,018
	31,0

4,1

1,8

	р.Ульби

(ВКО)
	5,09

(5 кл.)

грязная
	2,07

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,85

(5 кл.)

грязная


	Цинк 

Медь (2+) 

Марганец (2+)
	0,231

0,0033

0,0122


	23,1

3,3

1,2

	р.Глубочанка

(ВКО)
	4,55

(5 кл.)

грязная
	6,52

(6 кл.)

очень грязная
	5,27

(5 кл.)

грязная

	Цинк

Медь (2+) 

Марганец (2+)
	0,22

0,007

0,011
	22,0

7,0

1,1

	р.Красноярка

(ВКО)
	5,56

(5 кл.)

грязная
	12,9

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	16,5

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	Цинк

Медь (2+) 

Марганец (2+)
	0,745

0,022

0,015
	74,5

22,0

1,5

	р.Оба

(ВКО)
	1,08

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,45

(2 кл.)
Чистая
	0,36

(2 кл.)
Чистая
	-


	
	

	пр.Шароновка

(Атырауская)
	0,5

(2 кл.)
Чистая
	0,95

(2 кл.)

Чистая
	0,73

(2 кл.)

Чистая
	-


	
	

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,59

(2 кл.)
чистая
	0,82

(2 кл.)

Чистая
	0,70

(2 кл.)

Чистая
	-


	
	

	р.Урал

(Атырауская)
	0,57

(2 кл.)
чистая
	0,79

(2 кл.)

Чистая
	0,90

(2 кл.)

Чистая
	-
	
	

	р.Урал (ЗКО)
	0,93

(2 кл.)
чистая
	0,89

(2 кл.)

чистая
	0,93

(2 кл.)

Чистая
	Фенолы

Железо общее

Азот нитритный
	0,0011

0,11

0,022
	1,1

1,1

1,1

	р.Чаган (ЗКО)
	1,2

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,31

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Фенолы

Сульфаты 

Железо общее

Азот нитритный 
	3,81

0,0016

141,8

0,13

0,022
	1,9

1,6

1,4

1,3

1,1

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,69

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,32

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,20

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Фенолы

Сульфаты 
	4,22

0,0017

144,0
	2,1

1,7

1,4

	р.Большая Узень (ЗКО)
	3,02

(4 кл.)

загрязнённая
	
	2,32

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Хлориды

Фенолы


	697,7

1024,8

0,0013
	7,0

3,4

1,3

	р.Малая Узень (ЗКО)
	1,44

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,15

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Фенолы

Сульфаты
	4,20

0,0014

136,0
	2,1

1,4

1,4

	канал Кушум (ЗКО)
	0,93

(2 кл.)
чистая
	
	0,84

(2 кл.)
Чистая
	
	
	

	р.Илек (ЗКО)
	-
	-
	1,35

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Хлориды

Сульфаты

Железо общее

Фенолы
	699,4

168,0

0,15

0,0012
	2,3

1,7

1,5

1,2

	р.Илек

(Актюбинская)
	6,33

(6 кл.)

очень грязная
	9,24

(6 кл.)

очень грязная
	4,99

(5 кл.)

грязная
	Бор

Хром (6+)

БПК5
Азот нитритный 
	0,375

0,076

3,10

0,0248
	22,1

3,8

1,5

1,2

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,83

(2 кл.)

Чистая
	1,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)


	265

0,002
	2,6

2,0

	р.Аят

(Костанайская)
	1,02

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,03

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,59

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

БПК5
Сульфаты


	0,004

3,74

186,0
	4,0

1,9

1,9

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,99

(2 кл.)

Чистая
	1,46

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
Сульфаты 

Фториды
	5,79

279,0

0,83
	2,9

2,8

1,1

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	1,22

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,53

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,28

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Никель

Сульфаты 


	0,0029

0,015

114,0
	2,9

1,5

1,1

	р.Есиль

(СКО)
	1,16

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,38

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Никель 

Сульфаты


	0,0033

0,0164

118,0
	3,3

1,6

1,2

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,28

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,14

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+) Сульфаты

Аммоний солевой

Азот нитритный
	0,003

247,0

1,02

0,027
	3,0

2,5

2,0

1,3

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,43

(2 кл.)
чистая
	0,61

(2кл.) чистая
	0,52

(2кл.) чистая
	-


	
	

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	1,69

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,94

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Медь (2+)

Хлориды
	536,3

2,78

0,002

527
	5,4

3,7

2,0

1,8

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	1,79

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5 

Азот нитритный

Сульфаты
	0,002

3,77

0,034

148,0
	2,0

1,9

1,7

1,5

	Вдхр Вячеславское
(Акмолинская
	0,67

(2 кл.)
чистая
	0,54

(2кл.) чистая
	0,70

(2кл.) чистая
	Медь (2+)


	0,002
	2,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,48

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,72

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+)

Магний

Хлориды
	389,0

0,002

68,6

384,0
	3,9

2,0

1,7

1,3

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	3,87

(4 кл.)
загрязнённая
	2,94

(4 кл.)
загрязнённая
	3,20

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Кислород

Медь (2+)

Магний

Хлориды 
	624,0

4,83

0,003

110,0

726,0
	6,2

4,1

3,0

2,7

2,4

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,64

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,38

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,02

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Медь (2+)

Магний
	409,0

0,054

0,002

78,4
	4,1

2,7

2,0

2,0

	р.Нура

(Акмолинская)
	1,47

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,50

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,63

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5

Магний
	310,0

0,002

3,21

51,8
	3,1

2,0

1,6

1,3

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,55

(4 кл.)

загрязнённая
	1,97

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,62

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь (2+)

Фенолы

Цинк
	0,055

0,0022

0,002

0,015
	2,7

2,2

2,0

1,5

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	11,7

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	6,96

(6 кл.)
очень
грязная
	7,00

(6 кл.)
очень
грязная 
	Медь (2+)

Азот нитритный
Аммоний солевой 

Нефтепродукты 

БПК5
	0,025

0,128

2,64

0,13

3,62
	25,0

6,4

5,3

2,6

1,8

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	17,6

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	14,1

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	12,1

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Нефтепродукты

Медь (2+)

БПК5
	1,07

4,94

0,18

0,0032

3,47
	53,5

10,0

3,6

3,2

1,7

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	4,94

(5 кл.)

грязная
	2,82

(4 кл.)

загрязнённая
	3,33

(4 кл.)

Загрязнённая
	Медь

Нефтепродукты 

Азот нитритный


	0,012

0,20

0,029
	12,0

4,0

1,4

	Вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,93

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,37

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,84

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Нефтепродукты 

Медь (2+)

Цинк 

Азот нитритный


	0,17

0,0027

0,02

0,037
	3,4

2,7

2,0

1,8

	оз.Балкаш

(Карагандинская)
	2,71

(4 кл.)

загрязнённая
	2,29

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,57

(4 кл.)

Загрязнённая
	Медь (2+)

Нефтепродукты
	0,011

0,07
	11,0

1,4

	р.Иле

(Алматинская)
	0,87

(2 кл.)
чистая
	1,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,46

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

Сульфаты
	0,0034

0,19

133
	3,4

1,9

1,3

	р.Текес

(Алматинская)
	0,85

(2 кл.)
чистая
	1,42

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,81

(2 кл.)
Чистая
	Железо общее 


	0,12
	1,2

	р.Коргас

(Алматинская)
	0,56

(2 кл.)
чистая
	2,04

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,85

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0084
	8,4

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	0,75

(2 кл.)
чистая
	1,68

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,49

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее 


	0,0041

0,11
	4,1

1,1

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	0,98

(2 кл.)
чистая
	2,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,54

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Фториды 

Азот нитритный Железо общее 
	0,0038

1,05

0,027

0,12
	3,8

1,4

1,3

1,2

	р.Есентай

(г.Алматы)
	0,98

(2 кл.)
чистая
	2,66

(4кл.)

загрязнённая
	1,41

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь

Азот нитритный Железо общее 

	0,0028

0,041

0,15
	2,8

2,0

1,5

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	0,75

(2 кл.)
чистая
	2,59

(4кл.)

загрязнённая
	1,33

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный Медь

Фториды 

Железо общее 
	0,039

0,0019

1,05

0,12
	1,9

1,9

1,4

1,2

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,36

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,99

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,24

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	БПК5

Железо общее


	5,13

0,15
	2,6

1,5

	р.Шу

(Жамбылская)
	2,02

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,62

(4кл.)

загрязнённая
	1,94

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	БПК5

Аммоний солевой

Железо общее

Азот нитритный
	6,36

1,22

0,24

0,046
	3,2

2,4

2,4

2,3

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,46

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,40

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,03

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее


	0,18
	1,8

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,41

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,43

(4кл.)

загрязнённая
	2,82

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)

Сульфаты

БПК5
	0,63

0,0032

307,0

5,4
	6,3

3,2

3,1

2,7

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	2,62

(4 кл.)
загрязнённая
	3,79

(4 кл.)
загрязнённая
	3,21

(4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Железо общее

Медь (2+)

БПК5
	773,0

0,52

0,0026

4,24
	7,7

5,2

2,6

2,1

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,97

(4 кл.)
Загрязнённая
	2,72

(4 кл.)
загрязнённая
	2,63

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5

Железо общее
	442,0

0,0041

6,1

0,26
	4,4

4,1

3,0

2,6

	р.Беркара (Жамбылская)
	0,72

(2 кл.)
чистая
	
	0,98

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0022

0,13
	2,2

1,3

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	6,94

(6 кл.) очень грязная
	7,46

(6 кл.)

 очень грязная
	7,49

(6 кл.)

 очень грязная
	БПК5

Сульфаты

Фториды
	29,2

1023

1,45
	29,2

10,2

1,9

	вдхр. Ташуткельское

(Жамбылская)
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	
	1,44

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5

Сульфаты


	0,0032

3,53

128,0
	3,2

1,8

1,3

	р.Келес

(ЮКО)
	3,53

(4 кл.)
загрязнённая
	2,33

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,97

(4 кл.)
загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь (2+)

Магний
	0,007

625,0

0,002

65,1
	7,0

6,2

2,0

1,6

	р.Бадам

(ЮКО)
	2,15

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,61

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,05

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы

Медь 

Сульфаты

Азот нитритный
	0,006

0,002

183,0

0,031
	6,0

2,0

1,8

1,5

	р. Ката Бугунь (ЮКО)
	0,75

(2 кл.)
чистая
	
	0,47

(2 кл.)
Чистая
	
	
	

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	2,82

(4 кл.)
загрязнённая
	1,75

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,32

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы

Медь (2+)

Магний
	538,0

0,004

0,002

57,2
	5,4

4,0

2,0

1,4

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	3,35

(4 кл.)
загрязнённая
	1,95

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,68

(4 кл.)
загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь (2+)

Азот нитритный
	0,005

490,0

0,003

0,046
	5,0

5,0

3,0

2,3

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	2,46

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,80

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,82

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Медь

Железо общее

Магний
	361,6

0,0026

0,185

63,9
	3,6

2,6

1,8

1,6


Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за ноябрь 2010 года
В ноябре 2010 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения поверхностных вод реки Красноярка (Восточно-Казахстанская область) по цинку (таблица 4).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 18 случаев на 11 водных объектах: оз.Бийликоль-1 случай ВЗ (Жамбылская), р. Илек – 3 случаев ВЗ (Актюбинская),  р. Сокыр -1 случай ВЗ, р. Шерубайнура-1 случай ВЗ (Карагандинская область), р. Красноярка-1 случай ВЗ, р. Брекса-1 случай ВЗ, р.Тихая-2 случая ВЗ,р. Ульба- 5 случаев ВЗ, р.Глубочанка- 1 случай ВЗ (Восточно-Казахстанская),р. Тобол-1 случай ВЗ, р.Аят- 1 случай ВЗ (Костанайская) ( таблица 4).
Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1ЭВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк 
	1,49
	149

	
	1ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк 
	0,042
	42

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	10.11.2010 
	15.11.2010
	БПК5
	29,2
	29,2

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010 
	Бор
	0,96 
	56,47

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010 
	Бор
	0,47

	27,65


	.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010 
	Бор
	0,52
	30,59

	р. Брекса, ВКО
г. Риддер, 0,6 км выше устья
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк 
	0,148
	14,8

	р. Тихая, ВКО
г. Риддер, 0,1  км  ниже сброса  цинкового завода
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,350
	35,0

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,270
	27,0

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк 
	0,676
	67,6

	р. Ульба,  ВКО, 1,45км выше устья р.Ульба, у автодорожного моста  левый берег 
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,12
	12,0

	р. Ульба,  ВКО, 1,45км выше устья р.Ульба, у автодорожного моста  правый берег
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк 
	0,128
	12,8

	р. Ульба,  ВКО, 21 выше гидро поста
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк 
	0,15
	15,0

	р. Ульба,  ВКО, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк 
	0,270
	27,0

	р. Ульба,  ВКО, город Риддер, 2,5 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк 
	0,388
	38,8

	Р. Тобол, Костанайская, 3 км ниже сброса КСК
	1 ВЗ
	03.11.2010
	04.11.2010
	Марганец*
	0,116
	11,6

	р .Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1 ВЗ
	02.11.2010
	04.11.2010
	Марганец*
	0,441
	44,1

	р. Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1ВЗ
	04.11.2010
	05.112010
	Азот нитритный
	1,07
	53,5

	р. Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1 ВЗ
	04.11.2010
	05.112010
	Азот нитритный
	1,11
	55,5

	Итого:
	1 ЭВЗ

18 ВЗ


Примечение: *-природное загрязнение
Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,10-0,19 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,0 – 1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за ноябрь2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная 

концентрация  



	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,06
	0,04
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,340
	0,11
	12,78
	2,6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,016
	0,4
	0,10
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,100
	1,66
	0,35
	0,89

	
	6
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,05
	0,02
	0,04

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,530
	0,2
	8,79
	1,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,029
	0,7
	0,12
	1,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,032
	0,53
	0,08
	0,21

	
	7
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,09
	0,03
	0,07

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,428
	0,14
	3,64
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,024
	0,59
	0,10
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,044
	0,7
	0,35
	0,89


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В ноябре 2010 года в городе Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,8. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 63 %, диоксиду азота – 28 % (рис.1.2).
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Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город  Астана за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам – 4,4 ПДК, диоксиду азота-3,4 ПДК, оксиду углерода-2,6 ПДК, фтористому водороду-1,5 ПДК.

В ноябре 2010 года в городе Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года, понизился (Рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Астана

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В ноябре 2010 года максимальные концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 6).

Таблица 6

Состояние атмосферного воздуха города Кокшетау за ноябрь 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	-

	Диоксид серы
	0,01
	0,16
	0,1
	0,1
	-

	Оксид углерода
	0,1
	0,03
	1
	0,2
	-

	Диоксид азота
	0,003
	0,06
	0,03
	0,4
	-


1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа и Султанкельды) (рис. 1.5, 1.6, 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область. В поверхностных водах реки Есиль наблюдались превышения ПДК по меди (3,0 ПДК), сульфатам (2,5 ПДК), аммонию солевому 2,0 ПДК), азоту нитритному (1,3 ПДК).
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. В реке превышения ПДК отмечены по сульфатам (3,1 ПДК), меди (2,0 ПДК), магнию и БПК5 в пределах 1,3-1,6 ПДК.

Между двумя реками протекает канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала зафиксированы превышения ПДК по сульфатам (4,1 ПДК), азоту нитритному (2,7 ПДК),  меди (2,0 ПДК), магнию (2,0 ПДК).

В поверхностных водах водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышение ПДК наблюдалось по меди (2,0 ПДК).
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, протекающие на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения норм по сульфатам – 5,4 ПДК, фторидам – 3,7 ПДК, меди – 2,0 ПДК, хлоридам – 1,8 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по меди 2,0 ПДК, БПК5, азоту нитритному, сульфатам в пределах 1,5 – 1,9 ПДК. 

В реке Кеттыбулак в районе кордон Золотой Бор превышение ПДК не наблюдалось.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. В озере концентрации сульфатов составили 3,9 ПДК, хлоридов, магния, меди находились в пределах 1,3 – 2,0 ПДК. 

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (6,2 ПДК), меди (3,0 ПДК), магнию (2,7 ПДК), хлоридам (2,4 ПДК). 

Наблюдался низкое содержание растворенного кислорода – 4,83 мг/л.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: к «чистым» водным объектам отнесены водохранилище Вячеславское и река Кеттыбулак; «умеренно-загрязненным» - реки Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, канал Нура-Есиль, озеро Копа; «загрязненным» - озеро Султанкельды (рис. 1.5; 1.6; 1.7).

В сравнении с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года качество воды во всех водных объектах значительно не изменилось (рис.1.5). 
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 7).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 7
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за ноябрь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,022
	 
	0,07
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,002
	0,04
	0,04
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,061
	0,02
	0,20
	0,04

	
	
	Диоксид азота
	0,042
	1,1
	0,21
	2,4

	
	
	Оксид азота
	0,001
	0,01
	0,06
	0,1

	
	
	Озон
	0,051
	1,7
	0,08
	0,5

	
	
	Диоксид углерода
	859
	 
	2329
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	 
	0,14
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,01
	0,3
	0,09
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,12
	0,04
	0,80
	0,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,11
	2,6
	0,78
	9,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,07
	1,1
	0,74
	1,8

	
	
	O3 (Озон)
	0,03
	1,0
	0,07
	0,4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	103
	 
	214
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,01
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,25
	4,9
	0,60
	1,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	4,43
	1,48
	5,8
	1,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,09
	2,1
	0,11
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,01
	0,2
	0,02
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,04
	1,5
	0,06
	0,4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	980
	 
	1067
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,02
	 
	0,2
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,02
	0,4
	0,1
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,58
	0,19
	8,4
	1,7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,01
	0,4
	0,09
	1,0

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,01
	0,01
	0,02

	
	
	O3 (Озон)
	0,01
	0,3
	0,02
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	655
	 
	764
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 2 классу качества «чистая» (ИЗВ=0,96). Превышение ПДК выявлено по фторидам (3,2 ПДК).

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная» 4 класс, при ИЗВ – 3,02. Содержание фторидов составило 12,3 ПДК, сульфатов 2,2 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как «умеренно – загрязненная» (3 класс, ИЗВ=1,69). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 6,1 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «очень грязная» - 6 класс при ИЗВ – 7,15. Превышения ПДК выявлены по фторидам 12,4 ПДК, сульфатам 12,0 ПДК, магнию 9,1 ПДК, хлоридам 6,0 ПДК, БПК5 2,6 ПДК  (таблица 8, рис. 1.9, рис.1.10).  
По сравнению с ноября 2009 года, качество воды всех озер значительно не изменилось. 

По сравнению с октябрем 2010 года, качество воды озер Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты  значительно не изменилось, в озере Бурабай  - улучшилось (таблица 8, рис. 1.9). 
Таблица 8
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в ноябрь 2010 года

превышающих ПДК

	
	ноябрь

2009 года
	октябрь

 2010 года
	ноябрь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	0,83

(2 кл.)
чистая
	1,75

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,96

(2 кл.)
чистая
	Фториды


	2,40
	3,2

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,16

(4 кл.)
загрязнённая
	3,04

(4 кл.)
загрязнённая
	3,02

(4 кл.)
загрязнённая
	Фториды Сульфаты

Магний
	9,25

221,0

72,7
	12,3

2,2

1,8

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,49

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,59

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,69

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)


	4,60

0,002
	6,1

2,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	6,70

(6 кл.)
очень грязная
	7,15

(6 кл.)
очень грязная
	Фториды

Сульфаты

Магний

Хлориды

БПК5
	9,31

1201

365,0

1799

5,18
	12,4

12,0

9,1

6,0

2,6
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В ноябре 2010 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  7,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду –66  % и диоксиду азоту – 15 % (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  город Актобе за ноябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 1,4 ПДК. 

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- понизился, а в сравнении с октябрем 2010 года – не изменился (рис.2.3).
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Рис. 2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актобе

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 22,1 ПДК, хрому (6+) 3,8 ПДК, БПК5 1,5 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК.

По сравнению с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года качество воды реки Илек улучшилось (рис 2.4).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области 

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 3 случая высокого загрязнения (таблица 9).

Таблица 9

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек

за ноябрь 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Илек,

Актюбинская,

г.Алга , 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010
	Бор
	0,96
	56,47

	р.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе , 1 км  выше города
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010
	Бор
	0,47

	27,65


	.Илек,

Актюбинская,

г.Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	04.11.2010
	06.11.2010
	Бор
	0,52
	30,59
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская пликлиника №8»); 

- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 10); 

- и на 5 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; (таблица 11). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 10

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за ноябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,30
	0,1
	2,95
	0,6

	
	28
	Оксид углерода
	2,94
	1,0
	14,2
	2,8

	
	29
	Оксид углерода
	4,5
	1,5
	23,8
	4,8

	
	30
	Оксид углерода
	0,24
	0,1
	1,7
	0,3

	
	31
	Оксид углерода
	0,82
	0,3
	8,46
	1,7


Таблица 11

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за ноябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	1,70
	0,57
	11,9
	2,4

	
	2
	Оксид углерода
	0,60
	0,20
	8,8
	1,8

	
	3
	Оксид углерода
	2,50
	0,83
	15,5
	3,1

	
	4
	Оксид углерода
	1,70
	0,57
	12,8
	2,6

	
	5
	Оксид углерода
	1,20
	0,40
	14,3
	2,9


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В ноябре 2010 года в городе Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 11,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 41 %, диоксиду азота – 29 %, взвешенным веществам и оксиду углерода - 13 % (рис. 3.2).
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Рис. 3.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Алматы за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода-4,2 ПДК, диоксиду азота – 2,7 ПДК, взвещенным веществам - 1,8 ПДК, формальдегиду-1,1 ПДК. 

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года- значительно не изменился, в сравнении с октябрем  2010 года, увеличился (рис. 3.3).
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Рис. 3.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Алматы

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 12).

Таблица 12 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы за ноябрь  2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,003
	0,01

	
	Свинец
	0,054
	0,2

	
	Мышьяк
	0,0003
	0,000

	
	Хром
	0,027
	0,02

	
	Медь
	0,212
	0,1


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В ноябре 2010 года максимальные концентрации взвещенных веществ составили - 2 ПДК, оксида углерода составили - 1,8 ПДК  (таблица 13).

Таблица 13

Состояние  атмосферного воздуха  город Талдыкорган за ноябрь  2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,2
	1,0
	1
	2
	1,3

	Оксид углерода
	2,6
	0,9
	9
	1,8
	10,7


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 7-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай) (рис. 3.5, 3.6, 3.7).

Река Иле берёт свое начало на Тянь-Шане на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены концентрации меди 3,4 ПДК, железа общего 1,9 ПДК, сульфаты 1,3 ПДК. 

Река Иле образует созданное искусственное водохранилище Капшагай, в водохранилище отмечены превышения ПДК по меди 4,1 ПДК, железу общему 1,1 ПДК.

Реки Коргас и Текес являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Превышение ПДК в реке Коргас отмечено по меди 8,4 ПДК, в реке Текес по железу общему 1,2 ПДК.

В реке Киши Алматы были зафиксированы превышения ПДК по меди – 3,8 ПДК, железу общему, азоту нитритному, фторидам на уровне 1,2 – 1,4 ПДК.

В реке Есентай железу общему превышения ПДК наблюдались по меди 2,8 ПДК, азоту нитритному – 2,0 ПДК, железу общему 1,5 ПДК .

В реке Улькен Алматы превышение ПДК отмечались по железу общему, меди, фторидам,  азоту нитритному на уровне 1,2 - 1,9 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: «чистая» - река Текес, "умеренно-загрязненные" - реки Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилище Капшагай (рис. 3.5, 3.6, 3.7).
По сравнению с ноябрем 2009 года качество воды реки Текес осталось на прежнем уровне, в реках Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилище Капшагай– ухудшилось (рис. 3.5). 

В сравнении с октябрем 2010 года качество воды рек Иле, Коргас, Киши Алматы, водохранилища Капшагай осталось на прежнем уровне, в реках Текес, Есентай, Улькен Алматы - улучшилось (рис. 3.5).
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Рис 3.5 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области
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Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.7 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области
3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.8).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за ноябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,004
	 
	0,04
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,0002
	0,004
	0,02
	0,03

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,00
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,069
	1,7
	0,48
	5,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,017
	0,3
	0,43
	1,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,001
	0,02
	0,09
	0,6

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,0001
	0,013

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,019
	0,5
	0,05
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	680,7
	 
	740,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В ноябре 2010 года в городе Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 3,7. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 31 %, взвешенным веществам -17 % (рис. 4.2).
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Рис. 4.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Атырау за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,5 ПДК. 

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года,понизился, а в сравнении с октябрем 2010 года –значительно не изменился (рис. 4.3).
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Рис.4.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Атырау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.5).
Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения, поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и впадает в Каспийское море. Река Урал разделяет город Атырау на две части, где, по данным наблюдений, превышения допустимых концентраций  не наблюдались.

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые также втекают в Каспийское море. В рукаве Кигач и  протоке Шароновка превышения ПДК не наблюдались.

Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуются как «чистая» (рис. 4.5). 
По сравнению с ноябрем 2009 года и  октябрем 2010 года качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось (рис.4.4).
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Рис 4.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области

[image: image35.jpg]YcnoBHble 0603HaueHNs:
XapaKTepucTia KaecTsa sogk:
W o 20acc

#n Ny kouTpOns KavecTsa sonst
— Pot

50000 Meters

5000025000 0





Рис. 4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3  Состояние загрязнения почвы на месторождениях Атырауской области 

Наблюдения за состоянием почв проводились по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 10).

На всех месторождениях наблюдалось концентрации кадмия в пределах 1,0-1,4 ПДК, остальные определяемые примеси не превышают допустимую норму (таблица 15).

Таблица 15
Характеристика загрязнения почв металлами на месторождениях
Атырауской области за осенний период 2010 года

	Месторождение
	Место отбора
	Примеси
	Q, мг/кг
	Q, ПДК

	Жанбай
	1- возле Буровой ПНБК 1-я Нац буровая комп. Пр-воРоссия
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	н/о
	 

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,834
	 

	
	2 – возле нефтяного насоса С-30
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,120
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,648
	 

	
	3 – возле дороги
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	0,050
	0,00

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,100
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,435
	 

	
	4 – 1 км от населенного пункта
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	0,030
	0,00

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,110
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,346
	 

	
	5 – возле старой скважины
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	0,070
	0,00

	
	
	Хром
	0,030
	0,01

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,436
	 

	Забурунье
	1 – возле скважины № 9-1
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,002
	0,00

	
	
	Медь
	0,140
	0,00

	
	
	Хром
	0,040
	0,01

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,014
	 

	
	2 – возле скважины №111
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,002
	0,00

	
	
	Медь
	0,190
	0,01

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,180
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,021
	 

	
	3 – 1 км от пос.Шатай
	Кадмий
	0,650
	1,30

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,060
	0,00

	
	
	Хром
	0,040
	0,01

	
	
	Цинк
	0,090
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,012
	 

	
	4 – возле скважины № 9
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	0,080
	0,00

	
	
	Хром
	0,030
	0,01

	
	
	Цинк
	0,100
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,022
	 

	
	5 – 500м от дороги
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,040
	0,01

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,011
	 

	Доссор
	1 – 500 м от нефтезаправки
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром 
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,012
	 

	
	2 – 250 м от дороги, въезд в поселок Доссор
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,009
	 

	
	3 – на выезде из Доссора, возле трассы Доссор-Макат
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром 
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,100
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,012
	 

	
	4 – в районе железной дороги и ТЭЦ
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,020
	0,00

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,140
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,014
	 

	
	5 - парк Мунайшы
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,040
	0,00

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,160
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,009
	 

	Макат
	1 – 1 км от резервуара возле заправочной станции
	Кадмий
	0,700
	1,40

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,120
	0,00

	
	
	Хром
	0,030
	0,01

	
	
	Цинк
	0,210
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,027
	 

	
	2 - в районе электростанции
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,100
	0,00

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,170
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,030
	 

	
	3 - возле дэпо ж/д
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	0,090
	0,00

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,200
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,028
	 

	
	4 - 500 м от дороги возле резервуара
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,030
	0,01

	
	
	Цинк
	0,170
	0,01

	
	
	Нефтепродуктыыы
	0,029
	 

	
	5 – возле завода КазТрансГаз
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,002
	0,00

	
	
	Медь
	0,050
	0,00

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,190
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,030
	 

	Косшагыл
	1 – возле скважины № 212
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром 
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,090
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,018
	 

	
	2 – возле скважины №2005
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	н/о
	 

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукты
	0,020
	 

	
	3 – 500 м до населенного пункта
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	0,050
	0,00

	
	
	Нефтепродукты
	0,020
	 

	
	4 – 500 м от KazTransoil
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,002
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,020
	0,00

	
	
	Цинк
	н/о
	 

	
	
	Нефтепродукы
	0,020
	 


	
	5 – 500 м от добывающих скважин
	Кадмий
	0,500
	1,00

	
	
	Свинец
	0,001
	0,00

	
	
	Медь
	н/о
	 

	
	
	Хром
	0,010
	0,00

	
	
	Цинк
	0,110
	0,01

	
	
	Нефтепродукты
	0,016
	 


*Q, мг/кг - концентрация примеси, в мг/кг

*Q, ПДК - концентрация примеси, кратная ПДК
4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В ноябре 2010 года в городе Усть-Каменогорске индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,5. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 30 %, диоксиду азота –27 %, диоксиду серы – 26 % (рис. 5.2).
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Рис. 5.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Усть-Каменогорск за ноябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу – 3,8 ПДК, диоксиду азота – 3,5 ПДК, взвещенным веществам-2 ПДК,оксиду углерода-1,8  ПДК.

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске, в сравнении с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года – понизился (рис. 5.3).
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Рис.5.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Усть-Каменогорск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддере велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Островского, 13А; №6 - ул.Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.4).
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Рис. 5.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В ноябре 2010 года в городе Риддер индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 5,6. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота -32 %,  диоксиду серы– 24 % , фенолу – 22 % , взвешенным веществам – 15 % (рис. 5.5).
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Рис. 5.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Риддер за ноябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,9 ПДК.

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года-понизился, а в сравнении октябрем  2010 года, значительно не изменился (рис.5.6).
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Рис. 5.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Риддер

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.7).
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Рис.5.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В ноябре  2010 года в городе Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,0. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 62 %, взвешенным веществам – 13 %, диоксиду азота – 12% (рис. 5.8).
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Рис. 5.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Семей за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-3,2 ПДК, диоксиду азота – 1,1 ПДК. 

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, в сравнении с ноябрем 2009 года и с октябрем 2010 года – увеличился (рис. 5.9).
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Рис. 5.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Семей

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.10 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В ноябре 2010 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,0. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 48 %, фенолу – 38 % (рис. 5.11).
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Рис. 5.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), поселок Глубокое за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота- 2,5 ПДК, фенолу-1,8 ПДК.

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и октябрем 2010 года, значительно не изменился (рис. 5.12).
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Рис.5.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по поселок Глубокое

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба) (рис.5.13, 5.14).

Река Кара Ертис, является трансграничной рекой, протекает территории Китайской Народной Республики и впадает в озеро Зайсан. В реке превышения ПДК не выявлено. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК наблюдались по меди на уровне 1,2-1,5 ПДК. Река Ертис с территории Восточно-Казахстанской области втекает в Павлодарскую область. 

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и в реке превышение ПДК наблюдалось по меди – 1,8 ПДК.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по цинку – 7,4 ПДК, меди – 2,3 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 31,0 ПДК, меди – 4,1 ПДК, марганцу 1,8 ПДК. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по цинку 23,1 ПДК, меди – 3,3 ПДК, марганцу 1,2 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 22,0 ПДК, меди – 7,0 ПДК, марганцу – 1,1 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис, также является загрязненным водным объектом. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 74,5 ПДК, меди – 22,0 ПДК, марганцу - 1,5 ПДК. 

Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышения ПДК не отмечены.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба; вода «умеренно-загрязненная» - река Брекса; «грязная» - реки Ульби, Глубочанка; «очень грязная» - река Тихая; «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.13, 5.14).

По сравнению с ноябрем 2009 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Ульби, Глубочанка существенно не изменился, в реках Брекса, Оба – снизился, в реках Тихая,  Красноярка – возрос.
В сравнении с октябрем 2010 года качество поверхностных вод реки Ертис, Кара Ертис, Буктырма, Красноярка, Оба существенно не изменилось, а в реках Брекса, Глубочанка улучшилось; в реках Тихая, Ульби ухудшилось (рис.5.13).
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Рис. 5.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области
В ноябре 2010 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения и 1 высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод реки Красноярка по цинку, а также 9 случаев ВЗ на реках Брекса, Тихая, Глубочанка, Ульба (таблица 16, рис.5.13).

Таблица 16
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1ЭВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	1,49
	149

	
	1ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,042
	42

	р. Брекса, ВКО
г. Риддер, 0,6 км выше устья
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,148
	14,8

	р. Тихая, ВКО
г. Риддер, 0,1  км  ниже сброса  цинкового завода
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,350
	35,0

	р.Тихая, ВКО

г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк)
	0,270
	27,0

	р.Глубочанка, ВКО, с. Белоусовка

0,5  км ниже сброса очист. сооруж. п.Белоусовка
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,676
	67,6

	р. Ульба,  ВКО, 1,45км выше устья р.Ульба, у автодорожного моста  левый берег 
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,12
	12,0

	р. Ульба,  ВКО, 1,45км выше устья р.Ульба, у автодорожного моста  правый берег
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,128
	12,8

	р. Ульба,  ВКО, 21 выше гидро поста
	1 ВЗ
	02.11.2010
	03.11.2010
	Цинк
	0,15
	15,0

	р. Ульба,  ВКО, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,270
	27,0

	р. Ульба,  ВКО, город Риддер, 2,5 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	08.11.2010
	10.11.2010
	Цинк
	0,388
	38,8
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Рис. 5.14 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по показателям токсичности на территории Восточно-Казахстанской области в ноябре 2010 года

река Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в ноябре 2010 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали. Процент погибших дафний на всех створах составил 0 % (Приложение 2). 
река Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод реки Буктырма погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2).

реки Брекса, Тихая, Ульби (рудник Тишинский). Пробы воды р. Брекса, отобранные в ноябре 2010 года, не оказывают острого токсического действия на живые организмы, однако на втором створе наблюдалась гибель дафний(30%) (Приложение 2). 

Поверхностные воды  р.Тихая в ноябре 2010 г. в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 0%. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» процент погибших дафний составил 23,3%.

Пробы воды реки Ульби, отобранные в ноябре 2010 года, не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 0%. На створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский» процент погибших дафний составил 3,3% (Приложение 2).

река Ульби (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в ноябре 2010 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Во всех створах погибших дафний не зарегистрировано (Приложение 2). 

река Глубочанка. Поверхностные воды р.Глубочанка в ноябре 2010 г. острой токсичности не показали, однако на всех створах наблюдается гибель дафний. В пробе воды  на створе «5,5 км выше сброса хозфекальных вод о/с п. Белоусовский» процент погибших дафний составил 6,7%. На втором и на заключительном створах процент погибших дафний составил 26,7 и 10% состветственно (Приложение 2).
река Красноярка. Пробы воды р.Красноярка в ноябре 2010 г. в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 0%, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2).

река Оба

В пробах воды  р.Оба в ноябре 2010 года в результате биотестирования погибших дафний не отмечено, т.е. вода не оказывает острого токсического действия на живые организмы (Приложение 2).

5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.15).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.15). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.15 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 17).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 17
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за ноябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,09
	 
	0,95
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,01
	0,1
	0,03
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	1,10
	0,4
	16,2
	3,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,1
	0,01
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,01
	0,10
	0,11
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,003
	0,1
	0,02
	0,1

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	 
	0,01
	1,6

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,003

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	695,6
	 
	949,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В октябре  2010 года в городе Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,4. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 37 %, диоксиду азота – 27 %, фтористому водороду-14 %, взвешенным веществам-12 % (рис. 6.2).
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Рис.6.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Тараз за ноябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода-3,2 ПДК, диоксиду азота и взвещенным веществам - 2,6 ПДК, фтористому водороду – 2,0 ПДК.

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, в сравнении с ноябрем 2009 года-увеличился, а в сравнении октябрем  2010 года не изменился (рис. 6.3).
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Рис. 6.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Тараз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.  

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, озеро Бийликоль) (рис.6.4, 6.5).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по БПК5 2,6 ПДК, железу общему 1,5 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: азоту нитритному, железо общее,  аммонию солевому, БПК5 в пределах 2,3 – 3,2 ПДК.

В водохранилище Ташуткельское превышения ПДК отмечены по меди 3,2 ПДК, БПК5  1,8 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана и впадает в водохранилище Ташуткольское. В реке содержания сульфатов 4,4 составили ПДК, меди 4,1 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 3,0 ПДК, железа общего 2,6 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по сульфатам – 7,7 ПДК, железу общему  5,2 ПДК, меди – 2,6 ПДК, БПК5 2,1 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 6,3 ПДК, меди 3,2 ПДК, сульфатам 3,1 ПДК, БПК5 2,7 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, в реке превышение ПДК наблюдается по железу общему – 1,8 ПДК.

В реке Беркара превышения ПДК наблюдается по железу общему и меди на уровне 1,3 – 2,2 ПДК.

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечены по БПК5 29,2 ПДК, сульфатам 10,2 ПДК, фторидам 1,9 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Беркара; вода «умеренно-загрязненная» отнесены реки Талас, Шу, Асса, вдхр. Ташуткельское; вода «загрязненная» - Аксу, Карабалта, Токташ; «очень-грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.4, 6.5).

По сравнению с ноябрем 2009 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Асса, Карабалта, Токташ, Беркара озера Бийликоль, вдхр. Ташуткельское значительно не изменился, в реках Аксу – возрос.

В сравнении с октябрем 2010 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, озера Бийликоль значительно не изменилось, в реке Шу, наблюдается улучшение (рис. 6.4).

В ноябре на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 18).
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Рис.6.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

Таблица 18
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод за сентябре 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бийликоль, Жамбылская обл.зона отдыха «Ветерок» 2 км от с.Абдикадир
	1 ВЗ
	10.11.2010 
	15.11.2010
	БПК5
	29,2
	29,2


[image: image56.jpg]340007000 0

~#s,p. Tanac
il

buTKs/Gall
b 3

“o3. KapaGaprackons

34000 Meters

YenoBHbie 0GO3HaveHHs:

‘Xapacrepucria kavecrsa sogs:

*

YMEPEHNO SarpASHENHAR - 3 NACE e PEIOH

P





Рис. 6.5  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,3 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 19).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 19
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за ноябрь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,02
	 
	0,10
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,0004
	0,01
	0,003
	0,01

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,78
	0,3
	9,18
	1,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,15
	3,8
	1,00
	11,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,15
	2,5
	1,00
	2,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,01
	0,2
	0,02
	0,1

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,00

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,0003
	0,01
	0,37
	1,8

	
	
	Диоксид углерода
	680,7
	 
	1161,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 7 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Илек, канал Кушум) (рис.7.2, 7.3).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. В реке Урал на территории Западно-Казахстанской области превышения ПДК отмечены по фенолам, железу общему, азоту нитритному на уровне 1,1 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, сульфатам, фенолам, БПК5 в пределах 1,1-1,9  ПДК.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по БПК5 2,1 ПДК, фенолам 1,7 ПДК, сульфатам 1,4 ПДК.

Загрязненность в реке Большая Узень характеризуется превышениями ПДК по сульфатам 7,0 ПДК, хлоридам 3,4 ПДК, фенолам 1,3 ПДК.

В реке Малая Узень превышения ПДКотмечены по сульфатам, фенолам, БПК5 1,4 – 2,1 ПДК.

Загрязненность в реке Илек характеризуется превышениями ПДК по фенолам, железу общему, сульфатам, хлоридам в пределах 1,2 – 2,3 ПДК.

В канале Кушум превышения ПДК не наблюдались.
Качество воды реки Урал и канала Кушум оценивается как «чистая»; вода рек Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Илек оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис 7.2, 7.3).

По сравнению с ноябрем 2009 года качество воды во всех водных объектах кроме реки Большая Узень существенно не изменилось, а в Большая Узень улучшилось.

По сравнению с октябрем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось (рис.7.2). 
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Рис 7.2 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.3  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области
7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.4).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории составило 0,11 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В ноябре 2010 года в города Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 6,2. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 39  %, формальдегиду – 33 %, диоксиду азота – 14 % (рис. 8.2).
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Рис. 8.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Караганда за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,3 ПДК,  оксиду углерода – 1,2 ПДК, взвещенных веществ - 1,2 ПДК и фенола -1,1 ПДК.

В ноябре2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, понизился, в сравнении октябрем  2010 года, значительно не изменился (рис.8.3).
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Рис. 8.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Караганда

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.4). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В ноябре 2010 года в городе Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 2,4. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 45 %, диоксиду азота – 34 %, оксида углерода - 12 % (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Балхаш за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота-2,4 ПДК, взвещенным веществам и  оксиду углерода -1,8 ПДК, диоксиду серы-1,6 ПДК.

В ноябре 2010 года в городе Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с ноябрем 2009 года и с октябрем 2010 года, значительно не изменился (рис. 8.6).
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Рис. 8.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по город Балхаш

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 20).

Таблица 20
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

 за ноябрь 2010 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,002
	0,01

	
	Свинец
	0,166
	0,6

	
	Мышьяк
	0,054
	0,02

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,151
	0,08


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул.Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В ноябре 2010 года в городе Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,1. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу– 40 % , взвешенным веществам – 37 %, и диоксиду азота – 12 % (рис. 8.8).
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Рис. 8.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Жезказган за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу– 2,6  ПДК, взвешенным веществам – 2,2 ПДК, диоксиду азота– 1,9 ПДК, диоксиду серы-1,8 ПДК.

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган в сравнении с ноябрем 2009 года, увиличился,а в сравнении октябрем 2010 года, понизился (рис. 8.9).
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Рис. 8.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Жезказган

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В ноябре 2010 года в городе Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 9,6. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 57 %, взвешенным веществам – 18 %, аммиаку-15 %  (рис. 8.11).
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Рис. 8.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Темиртау за ноябрь  2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвешенным веществам- 4,0 ПДК, фенолу-3,1 ПДК, сероводороду-2,8 ПДК, оксиду углерода– 1,6 ПДК, аммиаку -1,4 ПДК,. 

В ноябре  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, увеличился,  в сравнении с октябрем 2010 года, понизился (рис. 8.12).
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Рис.8.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Темиртау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по цинку, фенолам, меди, азоту нитритному в пределах 1,5 – 2,7 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 53,5 ПДК,  аммонию солевому 10,0 ПДК, нефтепродуктам 3,6 ПДК, меди 3,2 ПДК, БПК5 1,7 ПДК.

Сток воды реки Кара-Кенгир, в районе города Жезказган, зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (25,0) ПДК), азот нитритный (6,4 ПДК), аммоний солевой (5,3 ПДК), нефтепродуктам (2,6 ПДК) легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) (1,8 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 12,0 ПДК, нефтепродуктам  4,0 ПДК, азоту нитритному 1,4 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам 3,4 ПДК,  меди 2,7 ПДК, цинку 2,0 ПДК.

В озере Балкаш отмечены превышения ПДК по меди - 11,0 ПДК, нефтепродуктам 1,4 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское; «загрязненная»– водохранилище Кенгирское и озеро Балкаш; «очень грязная»- река Кара Кенгир; «чрезвычайно грязная» - река Шерубайнура (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15).
По сравнению с ноябрем 2009 года качество воды рек Шерубайнура, водохранилище Самаркандское и озере Балкаш не изменилось, в реке Нура, Кара – Кенгир, водохранилище Кенгирское– улучшилось. 

В сравнении с октябрем 2010 года качество воды реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Кенгирское и Самаркандское существенно не изменилось; а в озере Балкаш – ухудшилось (рис. 8.13).

На территории Карагандинской области высокое загрязнение (ВЗ) наблюдалось в реке Шерубайнура по азоту нитритному (таблица 21).

Таблица 21
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1ВЗ
	04.11.2010
	05.112010
	Азот нитритный
	1,07
	53,5
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Рис 8.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод озера Балхаш
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Рис. 8.15  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Справка о состоянии поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской области по гидробиологическим показателям за ноябрь 2010 года

Видовой состав зоопланктона стабилен. Основу составили веслоногие рачки, среди которых доминировали такие как: Eudiaptomus vulgaris, Eudiaptomus graciloides, Eucyclops serrulatus. Численность зоопланктона на всех точках отбора была высокой и в среднем составила 14,32 тыс. экз. м3 при биомассе 293,75 мг/ м3, это в 1,5  раза выше, чем в прошедшем месяце. Сравнивая численность зоопланктона  за ноябрь 2009 и 2010 годов, нужно отметить, что она в текущем году была в 7 раз, а биомасса в 9,6 раза  выше прошлогодней. Индексы сапробности незначительно варьировали  в пределах от 1,65 до 1,96. 

Ноябрьский фитопланктон озера небогат. По количеству видов доминировали диатомовые водоросли, по численности преобладали сине-зеленые водоросли. В среднем, общая численность альгофлоры составила 0,16 тыс.кл/мл, общая биомасса – 0,448 мг/л, число видов в пробе равно 3. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,76 до 2,17 и в среднем составил 1,99. 

По состоянию зоопланктона и фитопланктона на озере Балхаш качество воды оставалось в пределах 3 класса, и характеризовались как “умеренно-загрязненные “ воды (Приложение 3).
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за ноябрь 2010 года (2 программа)

В ноябре месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», на канале Нура-Есиль (рис. 8.16, 8.17).

В ноябре месяце 2010 года высокое загрязнение (ВЗ) наблюдалось: в реках Сокыр (Карагандинская область) – 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 22).
В устьевой части реки Кокпекты класс качества поверхностных вод оценивался 5 классом «грязные воды», ИЗВ=5,06. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, аммонию солевому до 8,0 ПДК, меди и цинку в пределах 5,5 – 6,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 23, рис. 8.17).

Ниже впадения в реку Нура притока реки Кокпекты, в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод по сравнению с ноябрем месяцем прошлого года понизился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,90 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,69. Снизилось содержание меди с 5,6 ПДК до 2,8 ПДК, фенолов с 3,0 ПДК до 1,0 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 1,5 ПДК, сульфатам до 3,8 ПДК (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод Самаркандского водохранилища осталось без изменений и соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,83 и 1,90. Превышения допустимой нормы наблюдались по азоту нитритному, меди, цинку, нефтепродуктам и сульфатам в пределах 1,9 – 3,4 ПДК. Содержание общей ртути не превышало 0,00006 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,50. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 1,3 ПДК, меди, цинку и сульфатам в пределах 1,8 - 2,7 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 23, рис. 8.17).

В районе створа город Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Класс качества вод понизился с 4 класса «грязные воды», ИЗВ=2,85 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,32. Снизилось содержание азота нитритного с 5,5 ПДК до 4,6 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди до 3,7 ПДК, нефтепродуктам и цинку до 2,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00055 мг/дм3, среднемесячное – 0,00034 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с ноябрем месяцем прошлого года. Класс качества вод понизился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,12 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,45. Снизилось содержание азота нитритного с 7,3 ПДК до 3,1 ПДК. Повысилось содержание фенолов с 4,0 ПДК до 5,0 ПДК. Превышения ПДК отмечались по меди и нефтепродуктам до 2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00172 мг/дм3, среднемесячное-0,00144 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура отделение Садовое класс качества поверхностных вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,76. Уровень содержания азота нитритного достигал 3,2 ПДК, меди, цинка, сульфатов в пределах 1,5-2,4 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00017 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В створе река Нура город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» класс качества вод понизился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,81 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,93. Снизилось содержание азота нитритного с 5,5 ПДК до 3,9 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди, фенолам и сульфатам до 2,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00031 мг/дм3, среднемесячное-0,00024 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В пункте контроля реки Нура села Молодецкое класс качества вод понизился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,04 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,90. Уровень содержания азота нитритного снизился с 5,7 ПДК до 3,8 ПДК, меди с 4,6 ПДК до 3,0 ПДК. Превышения ПДК цинка и сульфатов находилось в пределах 1,2 – 2,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00020 мг/дм3, среднемесячное-0,00010 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Далее по течению реки, в районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища уровень загрязнения вод прежний. Класс качества вод - 4 «загрязненные воды», ИЗВ=2,95. Превышения ПДК нефтепродуктов, сульфатов, БПК5 находилось в пределах 1,6 - 2,3 ПДК, азота нитритного до 8,6 ПДК, меди до 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00006 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод улучшилось относительно ноября месяца 2009 года. Класс качества понизился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,74 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,12. Превышения ПДК по аммонию солевому, меди, сульфатам, БПК5 находилось в пределах 1,7 - 2,8 ПДК. Содержание азота нитритного снизилось с 4,8 ПДК до 3,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00007 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит в ноябре месяце соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,72. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось содержание меди с 3,6 ПДК до 1,6 ПДК, сульфатов с 3,5 ПДК до 2,9 ПДК, БПК5 с 2,2 ПДК до 1,5 ПДК. Превышение ПДК по азоту нитритному и цинку находилось в пределах 1,6 – 2,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00006 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.17).

Качество вод реки Сокыр осталось на уровне 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=12,3. Выявлено повышенное содержание азота нитритного до 55,5 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 9,9 ПДК, меди до 3,4 ПДК, нефтепродуктам до 2,4 ПДК, БПК5 до 1,9 ПДК (таблица 23, рис. 8.17).

Класс качества вод реки Шерубайнура не изменился и соответствовал 7 классу «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=12,1. Среднемесячное содержание азота нитритного достигало 53,5 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 9,9 ПДК, меди до 3,2 ПДК, нефтепродуктам до 3,6 ПДК, БПК5 до 1,7 ПДК (таблица 23, рис. 8.17).

Класс качества вод на канале Нура-Есиль соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,00;1,69. Превышения ПДК наблюдались по меди до 3,3 ПДК, нефтепродуктам в пределах 2,6-3,4 ПДК, сульфатам до 2,7 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 23, рис. 8.17).

Таблица 22
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши за ноябрь 2010 года

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1ВЗ
	04.11.2010
	Азот нитритный
	1,11
	55,5


Таблица 23
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование реки, 

створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за ноябрь 2010 года

	
	ноябрь

2009 года
	ноябрь 

2010 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	-
	5,06 (5 кл.)

грязная
	БПК5

Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Цинк
	3,74

4,00

0,158

0,0055

0,064
	1,9

8,0

7,9

5,5

6,4

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	2,90 (4 кл.)

загрязненная
	1,69 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	0,029

0,0028

383
	1,5

2,8

3,8

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	2,01 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,83 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,056

0,0027

0,020

228
	2,8

2,7

2,0

2,3

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,22 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,90 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,037

0,0027

0,17

237
	1,9

2,7

3,4

2,4

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,12 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	1,50 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,026

0,0027

0,020

183
	1,3

2,7

2,0

1,8

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,85 (4 кл.)

загрязненная
	2,32 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Нефтепродукты


	0,092

0,0037

0,021

0,11
	4,6

3,7

2,1

2,2

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	3,12 (4 кл.)

загрязненная
	2,45 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Фенолы
	0,062

0,0026

0,14

0,005
	3,1

2,6

2,8

5,0

	река Нура, отделение Садовое


	-
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,064

0,0024

0,015

201
	3,2

2,4

1,5

2,0

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,81 (4 кл.)

загрязненная
	1,93 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,077

0,0022

0,002

219
	3,9

2,2

2,0

2,2

	река Нура,  село Молодецкое
	3,04 (4 кл.)

загрязненная
	1,90 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,075

0,0030

0,012

219
	3,8

3,0

1,2

2,2

	река Нура, верхний бъеф Интумакского водохранилища
	3,61 (4 кл.)

загрязненная
	2,95 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,09

0,171

0,0030

0,09

228
	1,6

8,6

3,0

1,8

2,3

	река Нура, нижний бъеф Интумакского водохранилища
	2,74 (4 кл.)

загрязненная
	2,12 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,42

0,83

0,069

0,0028

256
	1,7

1,7

3,5

2,8

2,6

	река Нура,  село Акмешит
	2,54 (4 кл.)

загрязненная
	1,72 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	3,00

0,054

0,0016

0,016

292
	1,5

2,7

1,6

1,6

2,9

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	17,6 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	12,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	3,47

4,94

1,07

0,0032

0,18
	1,7

9,9

53,5

3,2

3,6

	река Сокыр, район автодорожного моста
	18,8 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	12,3 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	3,75

4,96

1,11

0,0034

0,12
	1,9

9,9

55,5

3,4

2,4

	Канал Нура-Есиль, место слияния
	-
	2,00 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0033

0,17

274
	3,3

3,4

2,7

	Канал Нура-Есиль, 

246-ой км
	-
	1,69 (3 кл.)

умеренно-

загрязненная
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0025

0,13

246
	2,5

2,6

2,5
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Рис. 8.16. Индекс загрязненности воды водных объектов бассейна реки Нура
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Рис.8.17 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области

8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.18).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.18). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.18 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В ноябре 2010 года в городе Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,6. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 49 %, диоксиду серы – 26 %, оксиду углерода -14 % (рис. 9.2).
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Рис. 9.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Костанай за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по оксиду углерода-2,8 ПДК, диоксиду азота составила – 1,8 ПДК.

В ноябре 2010 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Костанай, в сравнении с ноябрем 2009 года- понизился,в сравнении  октябрем 2010 года- не изменился (рис. 9.3).
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Рис. 9.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Костанай

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4, 9.5).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышения ПДК зафиксированы по сульфатам -2,6 ПДК, меди – 2,0 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Превышения ПДК наблюдались по меди 4,0 ПДК, а также по БПК5 и сульфатам на уровне 1,9 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по БПК5 2,9 ПДК, сульфатам 2,8 ПДК, фторидам 1,1 ПДК.

Качество воды всех водных объектов как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.5). 

В сравнении с ноябрем 2009 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.

В сравнении с октябрем 2010 года качество воды рек Тобол и Тогызак –  ухудшилось, а в реке Аят существенно не изменилось (рис.9.4).

В Костанайской области высокое загрязнение поверхностных вод наблюдались в 2 случаях по марганцу (таблица 24).

Таблица 24
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р. Тобол, Костанайская, 3 км ниже сброса КСК
	1 ВЗ
	03.11.2010
	04.11.2010
	Марганец*
	0,116
	11,6

	р .Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1 ВЗ
	02.11.2010
	04.11.2010
	Марганец*
	0,441
	44,1
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Рис 9.4. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.5 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В ноябре 2010 года в городе Кызылорда максимальная из разовых концентраций  диоксид азота составила- 1,3 ПДК. Повторяемость превышений ПДК по диоксиду азота составила 12  % (таблица 25).

Таблица 25
Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда за ноябрь 2010 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,003
	0,02
	0,1
	0,2
	

	Диоксид серы
	0,11
	2,1
	0,2
	0,3
	

	Оксид углерода
	1,24
	0,4
	2
	0,4
	

	Диоксид азота
	0,07
	1,7
	0,1
	1,3
	12


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за октябрь 2010 года
Состояние атмосферного воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на 5 маршрутных постах (Южная промзона (КЮТЦ-Кызылорда южтеплоцентр), Северная промзона (КТЭЦ - Кызылорда теплоэлектроцентр), Рынок «Сыбага», Мкр «Акмешит», Центральная площадь) и по Кызылординской области (Жанакорган, Шиели Сырдарья, Жалагаш, Кармакшы, Казалы, Аральск). Определяются содержание взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода. 

В ноябре 2010 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что в районе «Северная промзона» диоксид азота превысил в 1,5 ПДК, микрорайоне «Акмечеть» в 1,5 ПДК. В «Центральной площади», в «Южной промзоне» и «Северной промзоне», рынке «Сыбага», микрорайоне «Акмечеть» содержание взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах нормы (рис.10.2, таблица 26).

В ноябре 2010 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что в Кармакшинском районе диоксид азота превысил в 1,5 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода в других районах области находились в пределах допустимой нормы (таблица 27).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 26
Характеристика состояния атмосферного воздуха в городе Кызылорда 

за ноябрь 2010 года по данным маршрутных постов.

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Октябрь 2010 г.
	Ноябрь 2010 г.
	Октябрь 2010 г.
	Ноябрь 2010 г.
	Октябрь 2010 г.
	Ноябрь 2010 г.
	Октябрь 2010 г.
	Ноябрь 2010 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона (КЮТЦ)
	0,04
	0,1
	0,13
	0,3
	0,129
	0,2
	0,135
	0,3
	0,07
	0,8
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	3,0
	0,6

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,04
	0,1
	0,18
	0,4
	0,101
	0,2
	0,124
	0,2
	0,13
	1,5
	0,13
	1,5
	2,0
	0,3
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,09
	0,2
	0,0
	0,0
	0,144
	0,3
	0,146
	0,3
	0,11
	1,3
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Мкр «Акмечеть»
	0,09
	0,2
	0,09
	0,2
	0,107
	0,2
	0,089
	0,2
	0,10
	1,2
	0,13
	1,5
	3,0
	0,6
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,04
	0,1
	0,09
	0,2
	0,126
	0,2
	0,145
	0,3
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	2,0
	0,3
	1,0
	0,2


Таблица 27
Характеристика состояния атмосферного воздуха по Кызылординской области за ноябрь 2010 года по данным экспедиционных обследований.

	Наименование точек отбора
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид серы
	диоксид азота
	оксид углерода

	
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК

	Жанакорган
	0,0
	0,0
	0,146
	0,3
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	Шиели
	0,0
	0,0
	0,102
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	Сырдарья
	0,0
	0,0
	0,121
	0,2
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4

	Жалагаш
	0,0
	0,0
	0,135
	0,3
	0,09
	0,9
	2,0
	0,4

	Кармакшы
	0,0
	0,0
	0,109
	0,2
	0,13
	1,5
	2,0
	0,4

	Казалы
	0,0
	0,0
	0,082
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	Аральск
	0,0
	0,0
	0,104
	0,2
	0,09
	0,8
	3,0
	0,6


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.3, 10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам (3,6 ПДК), меди (2,6 ПДК), железу общему (1,8 ПДК), магнию (1,6 ПДК).

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3, 10.4).

По сравнению с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
В ноябре 2010 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора (ул. М. Шокая б/н) - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из р. Сырдарьи до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м). В районах области отбор проб воды производится на районных водозаборах с открытого водоема (вода с р. Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин, водопроводной сети и децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, качковые колонки) (рис 10.5).
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Рис.10.5 Схема по отбору проб питьевой воды в г. Кызылорда

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 7), для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 8).

В ноябре 2010 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 1,0 ПДК; мутность – 2,1 ПДК; сухой остаток – 1,4 ПДК; сульфаты – 1,4 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 1,5 ПДК; по сухому остатку – 1,3 ПДК, по сульфатам – 1,4 ПДК.

В глубинных скважинах превышения наблюдаются по сухому остатку – 1,1 ПДК. 

По городу Кызылорда в ноябре 2010 года качество питьевой воды по сравнению с октябрем 2010 года  изменилось незначительно (таблица 28).

Таблица 28
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования город Кызылорды 

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за октябрь

2010 года
	за ноябрь

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты 
	104

1,84

1246

560
	4,2

1,2

1,2

1,1
	26

3,19

1362

680
	1,0

2,1

1,4

1,4

	
	Глубинные 

скважины
	Мутность 

Сухой остаток

 Сульфаты
	1,6

1155

510
	1,1

1,1

1,0
	-

1068

-
	-

1,1

-

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	3,9

59

1221

570
	2,6

2,4

1,2

1,1
	2,19

-

1326

680
	1,5

-

1,3

1,4


По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний, железо, медь.

Превышения ПДК по области наблюдаются в открытых водоемах по сульфатам 1,0-1,1 ПДК, сухому остатку 1,0-1,7 ПДК, мутности 1,1-2,9 ПДК, цветности 1,2-6,4 ПДК, жесткости 1,3-1,8 ПДК, магнию 1,1-2,7 ПДК.

Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности 1,0 ПДК, мутности 1,2-1,8 ПДК, сухому остатку 1,0 ПДК, сульфатам 1,0-1,2 ПДК. 

Наиболее лучшими качествами обладает вода из подземных скважин. В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: мутность 1,0-1,2 ПДК, цветность 1,0 ПДК.

Вода из децентрализованных источников водоснабжения отличается высоким уровнем цветности 1,0-2,6 ПДК, мутности 1,2-2,5 ПДК,  сульфатов 1,0-1,1 ПДК, сухого остатка 1,0-1,2ПДК (таблица 29).
Таблица 29
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за ноябрь

2010 года

	
	
	
	Средняя концентрация мг/л
	Кратность превыше-

ния ПДК

	пос. Жанакорган 

Жанакорганский район
	Открытый водоем
	Мутность

Цветность 

Сульфаты

Сухой остаток

Магний 
	2,1

161

575

1560

42,56
	1,4

6,4

1,1

1,6

1,1

	
	Глубинные скважины
	Мутность 
	1,75
	1,2

	
	Водопровод 
	Мутность 

Сульфаты 
	1,81

520
	1,2

1,0

	
	Децентрализованные источники
	Мутность

Цветность

Сульфаты
	1,86

52

560
	1,2

2,1

1,1

	пос. Шиели,

Шиелийский 

район
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сульфаты 

Сухой остаток
	65

1,73

510

1696
	2,6

1,1

1,0

1,7

	
	Глубинные скважины 
	Цветность
	25
	1,0

	
	Водопровод
	Сульфаты
	560
	1,2

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Медь 
	1,74

65

1050

3,24
	1,2

2,6

1,0

3,2

	пос. Жосалы, Кармакшинский район
	Открытый водоем


	Мутность

Цветность 

Жесткость

Сульфаты

Сухой остаток

Магний 
	2,1

84

9,5

545

1365

79,04
	1,4

3,4

1,3

1,1

1,4

2,0

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность

Сухой остаток
	2,18

25

1010,3
	1,4

1,0

1,0

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сухой остаток

Медь 

Магний 
	3,69

50

15

1001,8

2,42

115,52
	2,5

2,0

2,1

1,0

2,4

2,9

	р. Сырдарья Жалагашский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты

Сухой остаток

Магний
	4,31

31

10

560

1210

42,51
	2,9

1,2

1,4

1,1

1,2

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты

Сухой остаток
	3,8

25

8

510

1180
	2,5

1,0

1,1

1,0

1,2

	р. Сырдарья Сырдарьинский район 
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сухой остаток
	36

2,15

1010,3
	1,4

1,4

1,0

	
	Водопровод
	Магний
	42,56
	1,1

	
	Децентрализованные источники
	Мутность

Цветность  
	2,30

31
	1,5

1,2

	г. Казалинск, Казалинский район
	Открытый водоем
	Мутность

Цветность 

Жесткость

Сульфаты

Сухой остаток

Магний
	1,7

56

12,5

510

1261

109,44
	1,1

2,2

1,8

1,0

1,3

2,7

	
	Глубинные скважины 
	Мутность 


	1,51
	1,0

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность

Жесткость 

Магний 
	3,28

7,5

66,88
	2,2

1,1

1,7

	г. Аральск,  Аральский район
	Открытый водоем
	Мутность

Цветность 

Жесткость

Сухой остаток

Магний
	2,7

32

9

1110

66,88
	1,8

1,3

1,3

1,1

1,7

	
	Водопровод 
	Мутность

Магний 
	2,74

42,56
	1,8

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность

Жесткость

Магний  
	2,47

7,5

54,72
	1,6

1,1

1,4


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.6).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям города Кызылорда
В ноябре 2010 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда и Кызылординской области находился в допустимых пределах (0,06 - 0,15 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 10.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения
За ноябрь 2010 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека, согласно схеме плана наблюдений. За ноябрь месяц 2010 года в ходе обследований по северному региону у одного подростка и у ребенка в возрасте 1-6 лет наблюдалось острое респираторное заболевание. По центральной площади в среднем возрасте от 25 до 40 лет у одного обследуемого наблюдались острое респираторное заболевание, у второго обострение хронического бронхита. По южному региону один подросток переболел острым бронхитом. Как видно, за ноябрь месяц преобладает заболевания со стороны верних дыхательных путей. Это можно связать с похолоданием погоды. А также по южному региону в возрасте свыше 40лет у одной обследуемой наблюдалось обострение хронического полиартрита.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау.) (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В ноябре 2010 года в городе Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,9. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 63 %, аммиаку – 16 % , диоксиду азота-12 % (рис. 11.3).
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Рис. 11.3 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Актау за ноябрь 2010 года

В ноябре 2010 года в городе Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года, не изменился (рис. 11.4). 


[image: image95.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ноябрь  

2009 года

октябрь  

2010 года

ноябрь  

2010 года

3

2,7

2,9


Рис. 11.4 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, растворимых сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+)).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 9).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,52-8,12 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,85-6,13 мг/л (норма 6 мг/л).

Во всех точках акватории морская вода акватории характеризуется как как "чистые" (ИЗВ=0,74-0,99, 2 класс) (рис. 11.5). В 1-ой точке (причал №8) концентрация цинка и марганца составила 1 ПДК. В остальных точках наблюдения определяемые примеси находилось в пределах нормы.

По сравнению с ноябрем 2009 года качество морской воды в 1-ой, во 2-ой и на фоновой  точке акватории улучшилось, а на 3-ей точке - значительно не изменился  (рис 11.5, таблица 30).

Таблица 30
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории 
СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за ноябрь 2010 года

	
	ноябрь

2009 года
	ноябрь

2010 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,99 (2 кл.)

чистая
	Марганец

Цинк
	0,05

0,05
	1,0

1,0

	Точка 2
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,88 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Точка 3
	0,97 (2 кл.)

чистая
	0,74 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	Фоновая 

точка
	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,80 (2 кл.)

чистая
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Рис. 11.5 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ
11.3 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и месторождениях Мангистауской области 
  Наблюдения за состоянием морских вод проведены на трех прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас. На всех прибрежных станциях величина рН морской воды (слабощелочная) находилось в пределах 7,82-8,01, концентрации взвешенных веществ 2,0 мг/л. Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,84-6,12 мг/л (норма 6 мг/л).
Морская вода на прибрежных станциях оценивалась как "чистая" (ИЗВ=0,80-0,90, 2 класс). Превышения ПДК на всех прибрежных станциях не наблюдались  (таблица 31).
В сравнении с ноябрем 2009 года на всех прибрежных станциях качество воды улучшилось (таблица 31).

 Наблюдения за качеством морских вод ведется на месторождениях Каражанбас и Арман. На месторождениях величина рН морской воды в пределах 7,75-8,00 (слабощелочная), концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, растворенного кислорода 6,0 мг/л (норма 6 мг/л).

На месторождениях Каражанбас и Арман качество морской воды характеризуются как «чистая» (ИЗВ=0,86-0,89, 2 класс). Превышения ПДК определяемых примесей не наблюдались (таблица 31).

В сравнении с ноябрем 2009 года качество морских вод на месторождение Каражанбас существенно не изменилось, а на месторождение Арман - улучшилось (таблица 31).

Таблица 31
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях и месторождениях Мангистауской области

	Наименование

точек отбора
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды

	
	ноябрь 2009 года
	ноябрь  2010 года

	Прибрежные станции

	Форт-Шевченко
	1,18 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	0,90 (2 кл.)

чистая

	Фетисово
	1,16 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	0,80 (2 кл.)

чистая

	Каламкас
	1,04 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	0,81 (2 кл.)

чистая

	Месторождение

	Каражанбас
	0,98 (2 кл.)

чистая
	0,86 (2 кл.)

чистая

	Арман
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,89 (2 кл.)

чистая


11.4 Состояние загрязнения донных отложений моря на прибрежных станциях, месторождениях на территории Мангистауской области за осенний период 2010 года
Наблюдения за состоянием донных отложений моря проведены на 10 точках акватории СЭЗ. В донных отложениях моря определялось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром шестивалентный, свинец, цинк, никель).

В пробах донных отложений моря содержание меди находилось в пределах 1,84-2,65 мг/кг, марганца – 0,018-1,45 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), хрома (6+) - 0,01-0,05 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), нефтепродуктов - 0,007-0,068% (в отдельных точках не обнаружено), свинца - 0,001-0,002 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), цинка - 0,08-0,25 мг/кг, никеля - 0,10-0,45 мг/кг (таблица 32).

Таблица 32
Результаты исследования загрязнения донных отложений моря
на территории СЭЗ "Морпорт Актау" за осенний период 2010 года

	Примеси
	Точки отбора

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Медь, мг/кг


	2,24
	2,35
	2,27
	2,14
	2,25
	1,84
	2,65
	2,12
	2,00
	2,14

	Марганец, мг/кг


	н/о
	0,018
	0,20
	0,08
	1,00
	1,25
	1,12
	1,20
	1,34
	1,45

	Хром (6+), мг/кг


	0,01
	0,01
	0,03
	н/о
	0,05
	0,02
	0,02
	н/о
	н/о
	0,04

	Нефтепродукты, %


	0,008
	0,008
	н/о
	0,009
	0,068
	н/о
	0,007
	н/о
	0,01
	0,011

	Свинец, мг/кг


	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	0,001
	0,001
	н/о
	н/о
	н/о
	0,002

	Цинк, мг/кг


	0,08
	0,11
	0,09
	0,08
	0,07
	0,15
	0,17
	0,25
	0,18
	0,10

	Никель, мг/кг


	0,24
	0,12
	0,17
	0,45
	0,42
	0,34
	0,24
	0,15
	0,10
	0,27


11.5 Состояние почвы на месторождениях Мангистауской области
Наблюдения за состоянием почв проведены в 10 точках территории СЭЗ: 1 точка – СЭЗ причал №7, набережная зерновой терминал, 2 точка – СЭЗ возле заправочной станции, 3 точка – СЭЗ Экологический пост, 4 точка – СЭЗ административное здание "Морпорт Актау", 5 точка – СЭЗ набережная, причал № 8, 6 точка – СЭЗ пограничный пост, 7 точка – СЭЗ набережная, причал № 6, 8 точка – СЭЗ набережная, причал № 5, 9 точка – территория СЭЗ, 10 точка – территория СЭЗ.

Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов  и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, цинк, никель).

Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 10).

На 4-ой точки (в районе административного  здание СЭЗ "Морпорт Актау") концентрация хрома(6+) составила 1 ПДК, остальные определяемые примеси не превышают допустимую норму (таблица 33).

Таблица 33
Характеристика загрязнения почв металлами на территории
СЭЗ "Морпорт Актау" за осенний период 2010 года

	Место отбора
	Примеси
	Q, мг/кг
	Q, ПДК

	1 точка – СЭЗ причал №7
	Медь
	2,7
	0,9

	
	Марганец
	0,008
	0,0

	
	Хром (6+)
	0,04
	0,8

	
	Нефтепродукты, %
	0,016
	 

	
	Свинец
	0,001
	 0,0

	
	Цинк
	0,12
	0,0

	
	Никель
	0,24
	0,1

	2 точка – СЭЗ возле

заправочной станции
	Медь
	1,8
	0,34

	
	Марганец
	0,009
	0,001

	
	Хром (6+)
	0,03
	0,8

	
	Нефтепродукты, %
	0,008
	 

	
	Свинец
	0,001
	0,0 

	
	Цинк
	0,1
	0,005

	
	Никель
	0,18
	0,08

	3 точка – СЭЗ Экологический пост
	Медь
	2,2
	0,7

	
	Марганец
	0,12
	0,0

	
	Хром (6+)
	0,03
	0,6

	
	Нефтепродукты, %
	0,012
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,21
	0,0

	
	Никель
	0,12
	0,0

	4 точка – административное здание

СЭЗ "Морпорт Актау"
	Медь
	н/о
	 

	
	Марганец
	0,09
	0,0

	
	Хром (6+)
	0,05
	1,0

	
	Нефтепродукты, %
	0,009
	 

	
	Свинец
	0,001
	0,0 

	
	Цинк
	0,22
	0,0

	
	Никель
	0,1
	0,0

	5 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	2,1
	0,7

	
	Марганец
	0,07
	0,0

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	н/о
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,11
	0,0

	
	Никель
	0,22
	0,1

	6 точка – СЭЗ пограничный пост
	Медь
	1,9
	0,6

	
	Марганец
	0,1
	0,0

	
	Хром (6+)
	н/о
	

	
	Нефтепродукты, %
	0,007
	

	
	Свинец
	н/о
	

	
	Цинк
	0,09
	0,0

	
	Никель
	0,18
	0,0

	7 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	н/о
	 

	
	Марганец
	0,24
	0,0

	
	Хром (6+)
	0,01
	0,2

	
	Нефтепродукты, %
	0,008
	 

	
	Свинец
	0,002
	 0,0

	
	Цинк
	0,25
	0,0

	
	Никель
	0,09
	0,0

	8 точка – СЭЗ набережная
	Медь
	0,09
	0,0

	
	Марганец
	0,12
	0,0

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	н/о
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,09
	0,0

	
	Никель
	0,32
	0,1

	9 точка – территория СЭЗ
	Медь
	0,18
	0,1

	
	Марганец
	0,09
	0,0

	
	Хром (6+)
	н/о
	 

	
	Нефтепродукты, %
	0,009
	 0,0

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,12
	0,0

	
	Никель
	0,12
	0,0

	10 точка – территория СЭЗ
	Медь
	0,4
	0,1

	
	Марганец
	0,08
	0,0

	
	Хром (6+)
	0,04
	0,8

	
	Нефтепродукты, %
	н/о
	 

	
	Свинец
	н/о
	 

	
	Цинк
	0,11
	0,0

	
	Никель
	0,2
	0,1


*Q, мг/кг - концентрация примеси, в мг/кг

*Q, ПДК - концентрация примеси, кратная ПДК

11.6 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08 – 0,12 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 2б) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В ноябре 2010 года в городе Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам – 35 %, оксиду углерода – 19 %, хлористому водороду-18 %,  фенолу – 15 %, диоксиду азота – 13 %, (рис. 12.2).
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Рис. 12.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Павлодар ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по хлористому водороду-2,4 ПДК, взвешенным веществам составила – 2 ПДК.

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, в сравнении с ноябрем 2009 года, понизился, а в сравнении с  октябрем 2010 года, не изменился (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Павлодар

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В ноябре2010 года в городе Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 0,9. Наибольший ИЗА наблюдался по оксиду углерода – 30 %, диоксиду азота – 25 %, взвешенным веществам – 23 %, диоксиду серы – 22 %, (рис. 12.5).


[image: image102.emf]23%

22%

30%

25%

Взвешенные вещества

Диоксид серы

Оксид углерода

Диоксид азота


      Рис. 12.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Екибастуз за ноябрь 2010 года

В ноябре 2010 года в городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с ноябрем  2009 года и октябрем  2010, значительно не изменился (рис. 12.6).
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Рис. 12.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Екибастуз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на 1 водном объекте в р.Ертис (рис.12.7, 12.8).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение ПДК отмечено по меди 1,5 ПДК. Вода рек Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с ноябрем 2009 года и октябрем 2010 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось (рис.12.7, 12.8).
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Рис 12.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.8 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.9). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image106.jpg]



Рис. 12.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Айыртауская,5, пересечение улицы Валиханова; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 34).

[image: image107.jpg]



Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 34
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за ноябрь  2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,002
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,034
	0,008
	0,02

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,018
	0,0
	3,250
	0,7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,008
	0,2
	0,045
	0,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,017
	0,3
	0,135
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,007
	0,2
	0,048
	0,3

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,004
	 
	0,163
	20,3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	518,6
	 
	1012
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В ноябре 2010 года в городе Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,5. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 37 %, диоксиду азота – 29 %, взвешенным веществам – 12 % (рис. 13.2).
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Рис. 13.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Петропавловск за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций по диоксиду азота составила – 1,1 ПДК.

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск, в сравнении с аналогичным периодом 2009 года и октябрем  2010 года, значительно не изменился  (рис. 13.3).
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Рис. 13.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Петропавловск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
13.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4, 13.5)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине реки Есиль – город Сергеевка; город Петропавловск и села Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по меди – 3,3 ПДК, никелю - 1,6 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержание меди составило 2,9 ПДК, никеля и сульфатов в пределах 1,2-1,6 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как «умеренно-загрязненная» (рис. 13.5).

По сравнению с ноябрем 2009 года  и октябрем 2010 года качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевксое существенно не изменилось (рис.13.4).
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Рис. 13.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области
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Рис. 13.5 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая,б/н, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В ноябре 2010 года в городе Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,1. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 64 %, взвешенным веществам – 14 %, диоксид азота-12 % (рис. 14.2).
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Рис 14.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Шымкент за ноябрь 2010 года

Максимальная из разовых концентраций составила по взвещенным веществам – 4  ПДК, оксиду углерода -3,8 ПДК диоксиду азота- 1,5 ПДК.

В ноябре 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, в сравнении с ноябрем 2009 года, увиличился, а в сравнении октябрем 2010 года, понизился  (рис. 14.3).
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Рис. 14.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Шымкент

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5-ти водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бугунь, Ката Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4, 14.5).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является село Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по фенолам и сульфатам на уровне 5,0 ПДК, меди – 3,0 ПДК, азоту нитритному – 2,3 ПДК. 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по фенолам – 7,0 ПДК, сульфатам 6,2 ПДК, меди – 2,0 ПДК, магнию 1,6 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по фенолам – 6,0 ПДК, меди 2,0 ПДК, азоту нитритному и сульфатам на уровне 1,5 – 1,8 ПДК.

В реке Катта – Бугунь превышении ПДК не наблюдаются.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,4 ПДК, фенолам – 4,0 ПДК, меди и магнию на уровне 1,4 – 2,0 ПДК.

Качество воды реки Катта – Бугунь оценивается как «чистая», река Бадам и водохранилище Шардаринское  - «умеренно-загрязненная», реки Келес и Сырдарья - «загрязненная» (рис. 14.5).

По сравнению с ноябрем 2010 года качество воды, во всех исследуемых водных объектах, кроме водохранилища Шардаринское, значительно не изменилось, а в водохранилище Шардаринское - улучшилось.

По сравнению с октябрем 2010 года качество воды реки Бадам и водохранилища Шардаринское значительно не изменилось, а в реках Келес и Сырдарья  - ухудшилось (рис.14.4). 
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Рис. 14.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.5 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.6)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области

Приложение 1
Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 
за октябрь 2010 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Посолек Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, Телекоммуникационная антенна (далее-ТКА), Шагала).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 4).
Превышение наблюдалось по диоксиду азота в районе Жилгородок и составило-3,63 ПДК
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойла и составило - 11,8 ПДК,в районе Восток -3,34 ПДК, в районе Привокзальный -1,60 ПДК, в районе ТКА-1,18 ПДК, в районе Акимата-1,89 ПДК, в районе Шагала-1,54 ПДК. Концентрации остальных определяющих веществ находились в пределах нормы (таблица 35, 36).

Таблица 35
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,12
	0,04
	0,66
	0,13
	0,0001
	0,002
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,007
	0,94

	Авангард
	0,22
	0,07
	1,16
	0,23
	0,001
	0,011
	0,003
	0,01
	0,002
	 
	0,008
	0,99

	Акимат
	0,39
	0,13
	1,16
	0,23
	0,00
	0,03
	0,005
	0,01
	0,004
	 
	0,02
	1,89

	Болашак Восток
	0,11
	0,04
	0,31
	0,06
	0,0003
	0,01
	0,002
	0,003
	0,001
	 
	0,003
	0,32

	Болашак Запад
	0,11
	0,04
	0,30
	0,06
	0,0005
	0,01
	0,00
	0,004
	0,0007
	 
	0,005
	0,59

	Болашак Север
	0,18
	0,06
	0,29
	0,06
	0,001
	0,03
	0,00
	0,01
	0,0005
	 
	0,002
	0,20

	Болашак Юг
	0,07
	0,02
	0,35
	0,07
	0,0004
	0,01
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,004
	0,45

	Вест Ойл
	0,18
	0,06
	0,31
	0,06
	0,0003
	0,01
	0,002
	0,005
	0,017
	 
	0,09
	11,8

	Восток
	0,24
	0,08
	0,81
	0,16
	0,002
	0,04
	0,005
	0,01
	0,00
	 
	0,03
	3,34

	Доссор
	0,50
	0,17
	0,90
	0,18
	0,001
	0,03
	0,004
	0,007
	0,0009
	 
	0,003
	0,39

	Загородная
	0,23
	0,08
	0,66
	0,13
	0,002
	0,04
	0,007
	0,01
	0,001
	 
	0,01
	0,79

	Макат
	0,15
	0,05
	0,58
	0,12
	0,001
	0,02
	0,00
	0,01
	0,0006
	 
	0,003
	0,42

	Посолек Ескене
	0,05
	0,02
	0,23
	0,05
	0,0003
	0,01
	0,002
	0,004
	0,0003
	 
	0,002
	0,23

	Привокзальный
	0,41
	0,14
	0,75
	0,15
	0,001
	0,02
	0,004
	0,008
	0,003
	 
	0,013
	1,60

	Самал
	0,30
	0,10
	0,52
	0,10
	0,0005
	0,01
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,004
	0,56

	танция Ескене
	0,24
	0,08
	0,34
	0,07
	0,001
	0,01
	0,002
	0,003
	0,0002
	 
	0,001
	0,16

	Карабатан
	0,14
	0,05
	0,31
	0,06
	0,000
	0,01
	0,002
	0,003
	0,002
	 
	0,007
	0,90

	Таскескен
	0,17
	0,06
	0,37
	0,07
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01
	0,001
	 
	0,006
	0,77

	ТКА
	0,23
	0,08
	0,53
	0,11
	0,0005
	0,01
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,01
	1,18

	Шагала
	0,38
	0,13
	0,84
	0,17
	0,004
	0,08
	0,02
	0,04
	0,002
	 
	0,01
	1,54


Таблица 36
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,25
	0,31
	3,63
	0,004
	0,068
	0,05
	0,12

	Авангард
	0,010
	0,26
	0,03
	0,40
	0,009
	0,150
	0,07
	0,17

	Акимат
	0,02
	0,42
	0,05
	0,55
	0,01
	0,25
	0,09
	0,21

	Болашак Восток
	0,002
	0,05
	0,006
	0,075
	0,0001
	0,0001
	0,0004
	0,001

	Болашак Запад
	0,003
	0,08
	0,01
	0,14
	0,00043
	0,0071
	0,004
	0,010

	Болашак Север
	0,01
	0,24
	0,04
	0,47
	0,002
	0,039
	0,014
	0,036

	Болашак Юг
	0,002
	0,05
	0,01
	0,10
	0,0004
	0,01
	0,002
	0,004

	Вест Ойл
	0,004
	0,095
	0,01
	0,12
	0,001
	0,01
	0,003
	0,01

	Восток
	0,01
	0,35
	0,01
	0,16
	0,01
	0,17
	0,04
	0,10

	Доссор
	0,004
	0,10
	0,01
	0,17
	0,001
	0,013
	0,008
	0,019

	Загородная
	0,01
	0,23
	0,03
	0,41
	0,01
	0,13
	0,04
	0,11

	Макат
	0,00
	0,07
	0,02
	0,22
	0,002
	0,03
	0,01
	0,03

	Посолек Ескене
	0,001
	0,017
	0,004
	0,05
	0,001
	0,011
	0,003
	0,006

	Привокзальный
	0,01
	0,32
	0,03
	0,35
	0,01
	0,12
	0,03
	0,07

	Самал
	0,004
	0,10
	0,01
	0,17
	0,001
	0,02
	0,010
	0,02

	Станция Ескене
	0,00
	0,08
	0,01
	0,09
	0,003
	0,04
	0,005
	0,01

	Карабатан
	0,01
	0,15
	0,02
	0,18
	0,005
	0,08
	0,02
	0,04

	Таскескен
	0,003
	0,07
	0,01
	0,17
	0,003
	0,06
	0,01
	0,037

	ТКА
	0,004
	0,09
	0,01
	0,12
	0,002
	0,03
	0,01
	0,02

	Шагала
	0,01
	0,37
	0,03
	0,39
	0,01
	0,17
	0,05
	0,14


Приложение 2
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за ноябрь 2010г.

	№
	Водный объект (река)
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	токсического действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	в черте с.Предгорное
	100,0
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	в черте с.Зубовка
	100,0
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	в черте г.Риддера
	70,0
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	76,7
	не оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	100,0
	не оказывает 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	80,0
	не оказывает 

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	100,0
	не оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	93,3
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	73,3
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	90,0
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника
	0,0
	 оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	100,0
	не оказывает


Приложение 3

Состояние качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской области по гидробиологическим показателям

 за ноябрь 2010 года

	№
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества

воды

	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	город Балхаш
	8,0 км от северного берега по А 175 гр.  
	1,65
	2.17
	3

	2
	- // -
	20 км от северного берега по А 175 гр. 


	1,65
	1,96
	3

	3
	-// -
	38,5 км от северного берега по А 175 гр. 


	1,74
	2,02
	3

	4
	Залив Тарангалык
	0,7 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,66
	2,17
	3

	5
	- // -
	2,5 км от северного берега залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища
	1,70
	2,04
	3

	6
	Бухта Бертыс
	6,5 км  по А 210 гр. от южной оконечности 

от о-ва Зеленый 
	1,65
	1,78
	3

	7
	- //-
	1,2 км от западного берега по А 107 гр. от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,96
	2,12
	3

	8
	- //-
	3,1 км от западного берега по А 107 гр. от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,70
	1,76
	3

	9
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от западного берега по А 128 гр. от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,86
	2,02
	3

	10
	- //-
	2,3 км от западного берега по А 128 гр.от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,74
	1,89
	3


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор (3+)
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий (2+)
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель (2+)
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк (2+)
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Величина  ПДК, в  мг/л
	Класс опасности

	Хром (3+)
	0,5
	3

	Хром (6+)
	0,05
	3

	Железо (общ.)
	0,3
	3

	Железо (2+)
	
	

	Железо (3+)
	
	

	Цинк (2+)
	1,0
	3

	Ртуть
	0,0005
	1

	Кадмий
	0,001
	2

	Мышьяк
	0,05
	2

	Бор (3+)
	0,5
	2

	Медь (2+)
	1,0
	3

	БПК5
	
	

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,3
	4

	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III
	1.2
	2

	Фтор для климатических районов IV
	0.7
	2

	Нитриты
	3,3
	2

	Аммоний солевой


	
	4

	Кадмий


	
	2

	Сульфаты


	
	усл. 4

	Магний


	
	усл. 4

	Марганец 


	0,1
	3

	Нитраты
	45,0
	3

	Никель 
	0,1
	3


"Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.003-04, Алматы 2004 г

Приложение 8
Гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

	№
	На именование вещества
	Величина норматива в мг/м3

	1
	Цветность, в град.
	250

	2
	Мутность, мг/дм3
	1,5

	3
	Аммиак, мг/дм3
	2

	4
	Нитриты, мг/дм3
	3,3

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45

	6
	Хлориды, мг/дм3
	350

	7
	Жесткость, мгэкв/дм3
	7

	8
	Железо, мг/дм3
	0,3

	9
	Сульфаты, мг/дм3
	500

	10
	Сух. Остат. , мг/дм3
	1000

	11
	Медь, мг/дм3
	1

	12
	рН
	7-9

	13
	гидрокарбонаты
	

	14
	Кальций, мг/дм3
	180

	15
	Магний, мг/дм3
	40

	16
	Окисляемость, мг/дм3
	5

	17
	Кислород 
	зима 4,0; лето 6,0

	18
	% насыщаемости О2
	

	19
	Раствор. О2, мгэкв/дм3
	

	20
	БПК5, мг/дм3
	3,0


"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", Санитарные правила и нормы: СанПиН 3.02.002-04, Алматы 2004 г

Приложение 9
ПДК веществ, загрязняющих морские воды

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	6,0
	

	БПК5
	3 мг О2/л
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Приложение 10
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Медь (валовая форма)
	33

	Хром (подвижная форма)
	3,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец (валовая форма)
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (валовая форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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