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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за январь 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 21 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 2). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 3). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 города (Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау, Тараз, Актобе, Караганда) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за январь 2010 и 2011 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в январе 2011 года наблюдался в городе Алматы (ИЗА5 – 13,4) (рис. 2).

В сравнении с январем 2010 года в городах Алматы, Семей, Астана, Петропавловск, Павлодар, Актау, Балхаш, Кокшетау значительно не изменился, загрязнения атмосферного воздуха в городах Усть-Каменогорск, Темиртау, Караганда, Риддер, поселок Глубокое, Костанай - понизился, в городах Экибастуз, Жезказган, Атырау, Талдыкорган, Актобе, Шымкент, Тараз, Кызылорда отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – в 9 городах, максимальные - в 8 городах; диоксида серы: средние – в 6 городах, максимальные - в 4 городах; оксида углерода: средние – в 2 городах, максимальные – в 11 городах; диоксида азота: средние – в 15 городах, максимальные - в 17 городах; аммиака: средие и максимальные – в 1 городе; сереводорода - максимальные 1 городе; фенола: средние и максимальные - в 5 городах; формальдегида: средние – в 6 городах, максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: средние - в 1 городе,  максимальные – в 2 городах.
Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 144 гидрохимических створах, распределенных на 56 водных объектах: 42 рек, 4 озера, 8 водохранилищ и 2 канала (таблица 1,2,3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 4).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 5).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесены 10 рек: реки Кара Ертис, Ертис, Оба, Урал (Атырауская обл.), Есиль (СКО), Беркара, Катта – Бугунь, Бугунь, проток Шароновка, рукав Кигач, ручей Кеттыбулак; 1 водохранилище – Сергеевское и 1 канал – Ертис – Караганда.

К классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 24 рек, 5 водохранилищ, 2 озера: реки  Буктырма, Брекса, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Тогызак, Аят, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Киши Алматы, Есентай, Текес, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Бадам, Сырдарья; водохранилища Каратомарское, Ташуткельское, Вячеславское, Самаркандское, Шардаринское; озера Зеренда и Копа. 

К классу "загрязненная" вода относятся 3 реки, 1 водохранилище: реки Глубочанка, Иле, Келес, водохранилище Кенгирское.
Состояние качества воды рек Тихая, Ульби, Илек (Актюбинская), Кара – Кенгир, Коргас, канал Нура – Есиль, водохранилища Капшагай, озера Бийликоль характеризуются как "грязная". Качество воды реки Шерубайнура характеризуется как  «очень грязная». К классу «чрезвычайно – грязная» вода относятся река Красноярка и озеро Султанкельды (рис. 3, 4) (таблица 1, 2, 3).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за январь 2011 года

	2 класс

"чистая" ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,00
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10,0
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ >10,0

	1
	р.Кара Ертис 
	1
	р.Буктырма
	1
	р. Глубочанка
	1
	р.Тихая
	1
	р. Шерубайнура
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р.Брекса
	2
	р. Иле
	2
	р.Ульби
	
	
	2
	оз.Султанкельды

	3
	р.Оба
	3
	р.Урал (ЗКО)
	3
	р. Келес
	3
	оз. р.Илек (Актюбинская)
	
	
	
	

	4
	пр. Шароновка
	4
	р.Чаган
	4
	вдхр. Кенгирское
	4
	р.Кара-Кенгир
	
	
	
	

	5
	р.Кигач
	5
	р.Деркул
	
	
	5
	р.Коргас
	
	
	
	

	6
	р.Урал(Атырауский)
	6
	р.Тобол
	
	
	6
	кан.Нура-Есиль
	
	
	
	

	7
	р. Есиль (СКО)
	7
	р.Тогызак
	
	
	7
	вдхр Капшагай
	
	
	
	

	8
	р.Кеттыбулак
	8
	р.Аят
	
	
	8
	оз.Бийликоль
	
	
	
	

	9
	р. Беркара
	9
	р. Есиль (Акмолинская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	р.Катта- Бугунь
	10
	р.Ак-Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	р.Бугунь
	11
	р.Сары-Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	вдхрСергеевское
	12
	р.Нура 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	кан.Ертис - Караганда
	13
	р.Киши Алматы
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р.Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Текес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р.Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Аксу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р.Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр. Каратомарское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр. Ташуткельское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхрШардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз.Зеренде
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за январь 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,2-26,0
	45
	реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Илек (Актюбинская),  Оба, Тобол, Аят, Есиль, Ак-Булак,  Сары Булак, Нура, Кара-Кенгир, Иле, Текес, Коргас,  Каркара, Каскелен,  Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткельское, Шардаринское, озера  Копа, Султанкельды,  Зеренда, Бийликоль, каналы Нура-Есиль, Ертис - Караганды.

	2
	Сульфаты
	1,1-10,5
	36
	реки Урал, Иле, Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская),  Тобол, Аят, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак,  Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Аксу, Ертис, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Бугунь, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, Ташуткельское, Шардаринское, Сергеевское, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Бийликоль, канал Нура-Есиль

	3
	Железо общее
	1,1-5,5
	14
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Аят, Иле, Коргас, Капшагай,  Талас, Шу, Аксу, Асса, Токташ, Сырдарья,  водохранилище Ташуткельское.

	4
	Фенолы
	1,2-6,0
	11
	реки Чаган, Деркул, Карабалта, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО),  Шу, Асса, Талас, водохранилища Самаркандское, Шардаринское.

	5
	БПК5
	1,2-16,2
	7
	реки Тогызак, Кара-Кенгир, Келес, Бадам, Шерубайнура, Шу, Ертис, Сырдарья, озеро Бийликоль.

	6
	Азот нитритный
	1,1-32,0
	22
	реки Брекса, Тихая, Есиль, Тобол, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тогызак, Сары Булак,  Нура, Кара-Кенгир, Киши Алматы, Есентай, Шерубайнура, Шу, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Самаркандское, Кенгирское,  Ташуткельское.

	7
	Фториды 
	1,1-4,3
	7
	реки Ак-Булак, Карабалта, Аксу, Улькен Алматы, Есентай, озера Зеренда, Бийликоль,.

	8
	Аммоний солевой
	1,1-17,3
	6
	реки Глубочанка, Красноярка, Сары Булак, Шерубайнура, Кара-Кенгир, канал Нура-Есиль.

	9
	Цинк 
	6,0-107,4
	5
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка,  Красноярка

	10
	Марганец (2+)
	1,1- 4,3
	4
	реки Ульби, Глубочанка, Тихая, Буктырма.

	11
	Магний
	1,3-7,3
	4
	река Есиль (Акмолинская), Нура (Карагандинская) Сырдарья (Кызылординская), озера Копа, Султанкелды, Зеренда, канал Нура - Есиль

	12
	Растворенный кислород
	0,82 - 5,15 мг/л
	4
	реки Тогызак, Шерубайнура, озеро Султанкелды, канал Нура - Есиль

	13
	Хлориды
	1,8-4,3
	3
	 реки Ак-Булак, озера Зеренда и Бийликоль.

	14
	Хром (6+)
	1,8-5,0
	2
	река Урал, Илек (Актюбинская)

	15
	Бор
	19,0
	1
	река Илек (Актюбинская)

	16
	Нефтепродукты
	5,0
	1
	водохранилище Кенгирское

	17
	Никель
	1,5
	1
	река Есиль (СКО)
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ 
в январе 2011 года,

превышающих ПДК

	
	январь 2010
 года
	декабрь

2010 года
	январь

2011 
года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Крат
ность

пре
выше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,60 
(2 кл.)

чистая
	0,55

 (2 кл.)
чистая
	0,88

(2 кл.)

чистая
	БПК5
Медь (2+)
	3,19

0,0012
	1,6

1,2

	р. Ертис

(ВКО)
	0,64 
(2кл.)

чистая
	0,56

(2 кл.)
чистая
	0,85

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0028
	2,8

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,69 
(2кл.)

чистая
	0,59

(2 кл.)
чистая
	0,54 
(2кл.)

чистая

	-
	-
	-

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,61 
(2кл.)

чистая
	 0,43

(2 кл.)
чистая
	1,62

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+) Марганец(2+)


	0,004

0,034
	4,0

3,4

	р.Брекса

(ВКО)
	3,38 
(4 кл.)

загрязнённая
	3,03

(4 кл.)
загрязнённая
	2,50

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк 

Медь (2+) 

Азот нитритный
	0,060

0,0047

0,042
	6,0

4,7

2,1

	р.Тихая

(ВКО)
	9,58 
(6 кл.)
очень грязная
	6,57

(6 кл.)

очень грязная
	5,66

(5 кл.)

грязная
	Цинк 

Медь (2+) 

Азот нитритный Марганец (2+)
	0,235

0,0043

0,05

0,022
	23,5

4,3

2,6

2,2

	р.Ульби

(ВКО)
	3,19 
(4 кл.)

загрязнённая
	4,64

(5 кл.)

грязная
	4,16

(5 кл.)

грязная
	Цинк 

Медь (2+) 

Марганец (2+)
	0,2013

0,0021

0,0113
	20,1

2,1

1,1

	р.Глубочанка

(ВКО)
	1,81 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,79

(5 кл.)

грязная
	3,82

(4 кл.)

загрязнённая
	Цинк

Медь (2+) 
Марганец (2+)

Аммоний солевой
	0,115

0,0044

0,043

0,86
	11,5

4,4

4,3

1,7

	р.Красноярка

(ВКО)
	25,95
 (7 кл.)

чрезвычай
но грязная
	18,3

(7 кл.)
чрезвычай
но грязная
	24,3

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	Цинк

Медь (2+) 

Марганец (2+)

Аммоний солевой
	1,074

0,0259

0,101

0,76
	107,4

26,0

10,1

1,5

	р.Оба

(ВКО)
	0,60 
(2 кл.)

чистая
	0,52

(2 кл.)
чистая
	0,64

(2 кл.)
чистая
	-


	
	

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,73 
(2 кл.)

чистая
	 0,93

(2 кл.)

чистая
	0,71

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,60 
(2 кл.)

чистая
	 0,89

(2 кл.)

чистая
	0,60

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал

(Атырауская)
	0,69 
(2 кл.)

чистая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	0,69

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал (ЗКО)
	1,76 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,08

(3 кл.)

умеренно загрязнён
ная
	2,10

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Железо общее

Азот нитритный Хром (6+)
	352,0

0,24

0,048

0,036
	3,5

2,4

2,4

1,8

	р.Чаган (ЗКО)
	1,79 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	 1,88

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57

(3 кл.)

умеренно загрязнён
ная
	Железо общее

Сульфаты 

Азот нитритный Фенолы
	0,38

165,0

0,025

0,0012


	3,8

1,6

1,3

1,2

	р.Деркул

(ЗКО)
	1,92 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	 1,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,94

(3 кл.)

умеренно загрязнён
ная
	Железо общее

Сульфаты 

Азот нитритный 

Фенолы


	0,55

210,0

0,027

0,0013
	5,5

2,1

1,3

1,3

	р.Илек

(Актюбинская)
	6,54 
(6 кл.)

очень грязная
	4,79 

(5 кл.)

грязная
	5,58

(5 кл.)

грязная
	Бор

Медь (2+)

Хром (6+)

Сульфаты 
	0,32

0,006

0,10

211,0
	19,0

6,0

5,0

2,1

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,20 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Азот нитритный 

Хлориды
	0,005

390,0

0,034

476,0
	5,0

4,0

1,7

1,6

	р.Аят

(Костанайская)
	1,58 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	 1,60

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,30

(3 кл.)

умеренно загрязнён
ная
	Сульфаты

Железо общее

Медь (2+)


	238,2

0,22

0,002
	2,4

2,2

2,0

	р.Тогызак

(Костанайская)
	1,70
 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,73

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Кислород

БПК5
Азот нитритный 


	338,1

5,15

3,21

0,024
	3,4

2,3

1,6

1,2

	вдхр Каратомарское

(Костанайская)
	0,83 
(2 кл.)

чистая
	
	1,33

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,003

172,9
	3,0

1,7

	вдхр Сергеевское  (СКО)
	1,99 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,06

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,87

(2 кл.)

чистая
	Сульфаты


	142,0
	1,4

	р.Есиль

(СКО)
	1,77 
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,15
(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,96

(2 кл.)

чистая
	Никель

Сульфаты


	0,013

131,0
	1,3

1,3

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,88  
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,43

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,53

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний

Азот нитритный
	299,0

0,002

54,7

0,024
	3,0

2,0

1,3

1,2

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,58
 (2 кл.)
чистая
	 0,53

(2кл.) чистая
	0,51

(2кл.) чистая
	-


	-
	-

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,18 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Медь (2+)

Хлориды
	594,1

2,70

0,0023

474,0
	6,0

3,6

2,3

1,6

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	1,34
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,66
(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Азот нитритный Аммоний солевой 
	0,0022

147,0

0,03

0,58
	2,2

1,4

1,4

1,1

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская
	0,82 
(2 кл.)
чистая
	1,15

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,005
	5,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	2,15
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	 1,83

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,75

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+)

Хлориды 

Магний
	384,0

0,002

507,0

66,5
	4,0

2,0

1,7

1,6

	оз.Султанкельды

(Акмолинская)
	4,14 
(5 кл.)

грязная
	2,72

 (4 кл.)
загрязнённая
	22,4

(7 кл.)

чрезвычай
но грязная
	Кислород

БПК5

Сульфаты

Магний

Хлориды 

Медь (2+)
	0,82

33,0

1057,0

294,0

1904,0

0,004
	73,1

33,0

10,5

7,3

6,3

4,0

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	
	2,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)

Магний

Сульфаты
	3,30

0,003

85,5

183,0
	4,3

3,0

2,1

1,8

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	4,71
 (5 кл.)

грязная
	1,92

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,22

(5 кл.)

грязная
	Кислород

Аммоний солевой 

Сульфаты

Магний

Медь (2+)
БПК5
	3,54

2,77

543,0

93,0

0,002

3,16
	8,5

5,5

5,4

2,3

2,0

1,6

	р.Нура

(Акмолинская)
	2,40
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,09

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,94

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Азот нитритный 
Магний
	403,3

0,003

0,04

67,1
	4,0

3,0

2,0

1,7

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,53

 (4 кл.)

загрязнённая
	1,69

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Медь (2+)


	0,07

227,0

0,0021
	3,5

2,3

2,1

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	7,92 

(6 кл.)

очень
грязная
	3,26

(4 кл.)
загрязнён
ная
	5,46

(5 кл.)
грязная
	Медь (2+)

Азот нитритный
Аммоний солевой 

Сульфаты

БПК5
	0,015

0,113

2,51

429,0

3,7
	15,0

5,6

5,0

4,3

1,8

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	6,39 

(6 кл.)

очень
грязная
	11,4

(7 кл.)

чрезвычай
но грязная
	9,41

(6 кл.)

очень
грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

БПК5

Кислород

Цинк

Сульфаты
	0,637
8,65
3,68

5,79

0,017

164,0
	32,0
17,3
1,8

2,1

1,7

1,6

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	3,15 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,34

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,26

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Нефтепродукты 

Сульфаты

Азот нитритный
	0,0086

0,26

219,0

0,037
	8,6

5,2

2,2

1,8

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,83 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнён
ная
	Фенолы 

Медь (2+)

Азот нитритный

Цинк
	0,003

0,0025

0,041

0,014
	3,0

2,5

2,0

1,4

	канал Ертис-Караганда (Карагандинская)
	0,96 

(2 кл.)

чистая
	
	0,82

(2 кл.)

чистая
	Сульфаты

Медь (2+)


	190,0

0,0015
	1,9

1,5

	р.Иле

(Алматинская)
	0,93 

(2 кл.)

чистая
	 4,13

(5 кл.)
грязная
	3,84

(4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

Сульфаты
	0,0184

0,15

110,0
	18,4

1,5

1,1

	р.Текес

(Алматинская)
	1,31 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	 3,04

(4кл.)

загрязнённая
	1,97

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0079
	8,0

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,07
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	 3,27

(4кл.)

загрязнённая
	4,14

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Железо общее 


	0,021

0,15
	21,0

1,5

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	0,81 
(2 кл.)

чистая
	3,65 

(4кл.)

загрязнённая
	4,43

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Железо общее 


	0,0226

0,11
	22,6

1,1

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	0,93
 (2 кл.)

чистая
	 1,43

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды

	0,0097

0,034

1,15
	9,7

1,7

1,5

	р.Есентай

(г.Алматы)
	0,79
 (2 кл.)

чистая
	0,96

(2 кл.)

чистая
	1,88

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды

	0,0071

0,023

0,86
	7,1

1,1

1,1

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	1,00
 (2 кл.)

чистая
	1,12

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды

	0,0074

1,20
	7,4

1,6

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,43
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,0

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,69

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)

Фенолы 

БПК5


	0,24

0,0023

0,002

3,81
	2,4

2,3

2,0

1,9

	р.Шу

(Жамбылская)
	1,83 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,95

 (3кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,25

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
Фенолы 

Железо общее

Азот нитритный БПК5
	0,0031

0,003

0,24

0,046

4,25
	3,1

3,0

2,4

2,3

2,1

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,37 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,24

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,45

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы 

Железо общее


	0,004

0,18
	4,0

1,8

	р.Аксу

(Жамбылская)
	3,07 
(4кл.)

загрязнённая
	1,76

(3кл.)

умеренно

загрязнённая 
	1,83

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+) 

Фториды
 Железо общее
	348,0

0,0031

1,22

0,14
	3,5

3,1

1,6

1,4

	р.Беркара

(Жамбылская)
	0,91
 (2 кл.)
чистая
	
	0,65

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	2,68 
(4кл.)

загрязнённая
	2,26

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,09

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Фториды
Фенолы 
	0,0042

309,0

1,57

0,002
	4,2

3,1

2,1

2,0

	р.Токташ

(Жамбылская)
	1,95
 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,20

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая 
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Железо общее 
	367,0

0,0032

0,15
	3,7

3,2

1,5

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	6,93
 (6 кл.)

очень грязная
	7,88

(6 кл.) очень грязная
	5,05

(5 кл.)

грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь (2+)

Фториды
	16,2

874,0

0,002

1,36
	16,2

8,7

2,0

1,8

	вдхр           Ташуткельское 

(Жамбылская)
	1,73
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	
	1,36

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь (2+)

Железо общее Сульфаты 
	0,046

0,0017

0,15

134,0
	2,3

1,7

1,5

1,3

	р.Келес

(ЮКО)
	3,65
 (4 кл.)

загрязнённая
	2,73 

(4 кл.)
загрязнённая
	2,87

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Фенолы 

Азот нитритный
	605,0

0,004

0,004

0,047
	6,0

4,0

4,0

2,3

	р.Бадам

(ЮКО)
	3,17 
(4 кл.)

загрязнённая
	 1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,27

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы 

Медь (2+)

Сульфаты

Азот нитритный 
	0,006

0,003

202,0

0,034
	6,0

3,0

2,0

1,7

	р.Бугунь 

(ЮКО)
	1,42
 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	0,76

(2 кл.)
чистая

	Сульфаты


	144,0
	1,4

	р.Катта-Бугунь 

(ЮКО)
	0,88
 (2 кл.)
чистая
	
	0,52

(2 кл.)
чистая
	
	
	

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	2,73 
(4 кл.)

загрязнённая
	1,73

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы 
Сульфаты

Медь (2+)

Магний


	0,005

403,0

0,003

53,5
	5,0

4,0

3,0

1,3

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	3,08 
(4 кл.)

загрязнённая
	 1,66

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,18

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы 

Медь (2+)

Азот нитритный
	404,0

0,004

0,003

0,026
	4,0

4,0

3,0

1,3

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,85 
(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	 1,94

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Железо общее

Сульфаты 

Медь (2+)

БПК5

Магний
	0,53

322,0

0,002

3,70

47,6
	5,3

3,2

2,0

1,2

1,2


Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за январь 2011 года

В январе 2011 года на территории Республики Казахстана 3 случая экстремально высокого уровня загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод было отмечено в 3 случаях на следующих водных объектах: река Красноярка – 1 случай ЭВЗ (Восточно-Казахстанская), река Тобол - 2 случая ЭВЗ (Костанайская).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 22 случаях на 13 водных объектах: река Шерубай-Нура - 2 случая ВЗ, река Сокыр - 2 случая ВЗ (Карагандинская), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 3 случая ВЗ (Актюбинская), река Тобол-1 случай ВЗ, река Тогызак - 1 случай ВЗ, река Аят - 1 случай ВЗ, водохранилище Каратомарское - 1 случай ВЗ ( Костанайская), река Красноярка - 2 случая ВЗ, река Брекса- 1 случай ВЗ, река Тихая – 2 случая ВЗ, река Ульба – 4 случая ВЗ, Глубочанка - 1 случай ВЗ  (Восточно-Казахстанская) (таблица 4). 
Таблица 4
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже село Асыл
	1ВЗ
	12.01.2011
	12.01.2011
	Аммоний солевой
	8,65
	17,3

	
	1ВЗ
	12.01.2011
	12.01.2011
	Азот нитритный
	0,637
	31,9

	Река  Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1ВЗ
	12.01.2011
	12.01.2011
	Аммоний солевой
	8,62
	17,2

	
	1ВЗ
	12.01.2011
	12.01.2011
	Азот нитритный
	0,671
	33,6

	Озеро Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	18.01.2011
	23.01.2011
	БПК5
	16,2
	16,2

	Река Илек,

Актюбинская,

город Алга 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	10.01.2011
	10.01.2011
	Бор
	0,99
	58,29

	Река Илек,

Актюбинская,

город Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	10.01.2011
	10.01.2011
	Бор
	0,28
	16,47

	Река Илек, Актюбинская, город Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	10.01.2011
	13.01.2011
	Бор
	0,21
	12,35

	Река  Тобол, Костанайская, 3 км ниже сброса камвольно-суконный комбината
	1ЭВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец(2+)
	1,092
	109,2

	Река  Тобол, Костанайская, 1 км выше сброса управлении горводоканала
	1 ВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец(2+)
	0,728
	72,8

	Река Тобол, Костанайская, в черте села Милютинка в створе гидропоста
	1ЭВЗ
	03.01.2011
	18.01.2011
	Марганец(2+)
	1,690
	169,0

	Река  Тогызак, Костанайская, 1,5 км Севоро-Запада в гидропоста Тогузак
	1 ВЗ
	09.01.2011
	19.01.2011
	Марганец(2+)
	0,490
	49,0

	Река Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1ВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец(2+) 
	0,452
	45,2

	Водохранилище Каратомарское, Костанайская,село Викторовский, 1 км от главного гидропоста
	1 ВЗ
	25.01.2011
	26.01.2011
	Марганец(2+)
	0,137
	13,7

	 Река  Ульба,  Восточно-Казахстанская, 1,45км выше устья реки Ульби, у автодорожного моста правый берег (вертикаль 0,9)
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,107
	10,7

	 Река  Ульба,  Восточно-Казахстанская, 1,45км выше устья реки Ульби, у автодорожного моста левый берег (вертикаль 0,9)
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,106
	10,6

	Река  Ульба Восточно-Казахстанская, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,254
	25,4

	река Ульба,  Восточно-Казахстанская, город Риддер, 4,8 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника,у автодорожного моста рудника  Тишинский
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,355
	35,5

	Река Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше село Предгорное 1 км ниже впадения рекиБерезовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	2,148
	214,8

	
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Марганец(2+) 
	0,196
	19,6

	
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Медь (2+) 
	0,051
	51,0

	Река  Брекса, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,6 км выше устья реки Брекса
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,12
	12,0

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская,
город Риддер, 0,1  км  ниже сброса  цинкового завода
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,178
	17,8

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,8 км выше устья рекиТихая
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,293
	29,3

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Белоусовка

0,5  км ниже сброса очистных сооружий  Белоусовка
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,267
	26,7

	Итого:
	3 ЭВЗ

22 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,0 – 1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за январь 2010 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	SO2

(Диоксид серы)
	0,012
	0,24
	0,08
	0,2

	
	
	СО 

(Оксид углерода)
	0,306
	0,10
	14,740
	2,9

	
	
	NO2 

(Диоксид азота)
	0,011
	0,3
	0,036
	0,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,0120
	0,20
	0,158
	0,40

	
	6
	SO2 

(Диоксид серы)
	0,014
	0,28
	0,078
	0,16

	
	
	СО 

(Оксид углерода)
	0,506
	0,2
	3,721
	0,7

	
	
	NO2 

(Диоксид азота)
	0,024
	0,6
	0,123
	1,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,020
	0,333
	0,328
	0,820

	
	7
	SO2 

(Диоксид серы)
	0,021
	0,42
	0,074
	0,15

	
	
	СО 

(Оксид углерода)
	1,480
	0,49
	8,500
	0,0

	
	
	NO2

 (Диоксид азота)
	0,053
	1,33
	0,132
	1,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,050
	0,833
	0,182
	0,46


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В январе 2011 года в городе Астана индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 55 %, взвешенным веществам – 34 %, (рис.1.2).
[image: image7.png]3%

M B3gelueHHbIe BellecTsa
®OKkcupa yrnepoga
» Avokeug asota

W OTOPUCTLIN BOAOPOA,





Рис.1.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) город  Астана за январь 2011 года
Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота – 4,9 ПДК, взвешенным веществам-2,2 ПДК, фтористому водороду-1,9ПДК, оксиду углерода- 1,8 ПДК, формальдегиду – 1,3 ПДК.

В январе 2011 года в городе Астана уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с январем 2010 года не изменился, а в сравнении с декабрем 2010 года, понизился (рис.1.3). 
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Рис.1.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Астана

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В январе 2011 года максимальные концентрации взвешенных вешеств, диоксида серы, диоксид азота, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы (таблица 6).

Таблица 6
Состояние атмосферного воздуха города Кокшетау за январь 2011 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	-

	Диоксид серы
	0,04
	0,8
	0,1
	0,24
	-

	Оксид углерода
	0,5
	0,2
	2
	0,4
	-

	Диоксид азота
	0,003
	0,08
	0,03
	0,3
	-


В январе 2011 года в городе Кокшетау кратность ПДК максимальной концентрации оксида углерода в сравнении с январем 2010 года понизилась (таблица 7). 
Таблица 7
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Кокшетау

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной концентрации загрязняющих веществ  

	
	январь 2010 год
	январь 2011 год

	Взвешенные

вещества
	0
	0

	Диоксид серы
	0,03
	0,24

	Оксид углерода
	3
	0,4

	Диоксид  азота 
	0,08
	0,3


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда и Султанкельды) (рис. 1.5, 1.6, 1.7).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область. В поверхностных водах реки Есиль наблюдались превышения ПДК по сульфатам (3,0 ПДК), меди (2,0 ПДК), азоту нитритному и  магнию в пределах 1,2 – 1,3 ПДК.
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. В реке превышения ПДК отмечены по сульфатам (4,0 ПДК), меди (3,0 ПДК),  азоту нитритному (2,0 ПДК), магнию 1,7 ПДК.

Между двумя реками протекает канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала зафиксированы превышения ПДК по аммонию солевому (5,5 ПДК), сульфатам (5,4 ПДК), магнию (2,3 ПДК), меди (2,0 ПДК), БПК5 (1,6 ПДК).

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,54 мг/дм3.

В поверхностных водах водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышение ПДК наблюдалось по меди (5,0 ПДК).
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, протекающие на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения норм по сульфатам – 6,0 ПДК, фторидам – 3,6 ПДК, меди – 2,3 ПДК, хлоридам – 1,6 ПДК. В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому, азоту нитритному, сульфатам, меди  на уровне 1,1 – 2,2 ПДК. 

В реке Кеттыбулак в районе кордон Золотой Бор превышение ПДК не наблюдалось.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. В озере концентрации сульфатов составили 4,0 ПДК, меди 2,0 ПДК, хлоридов, магния находились в пределах 1,6 – 1,7 ПДК. 

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по легкоокисляемым органическим веществам (33,0 ПДК), сульфатам (10,5 ПДК), магнию (7,3 ПДК), хлоридам (6,3 ПДК),  меди (4,0 ПДК).

В воде наблюдался недостаток растворенного кислорода – 0,82 мг/дм3.

В озере Зеренда превышения ПДК наблюдались по фторидам – 4,3 ПДК, меди – 3,0 ПДК, магнию – 2,1 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак; вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, озера Копа, Зеренда, водохранилище Вячеславское; вода «грязная» - канал Нура-Есиль; вода «чрезвычайно гразная» - озеро Султанкельды (рис. 1.5; 1.6; 1.7).

В сравнении с январем 2010 года качество воды рек Есиль, Нура, Кеттыбулак, Ак - Булак, Сары – Булак, озера Копа, канала Нура – Есиль  существенно не изменилось, в водохранилище Вячеславское, озере Сультанкельды – ухудшилось.

В сравнении с декабрем 2010 года качество воды рек Есиль, Нура, Кеттыбулак, Ак - Булак, Сары – Булак, озера Копа, водохранилище Вячеславское существенно не изменилось, в канала Нура – Есиль и озере Сультанкельды – ухудшилось (рис.1.5).
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Рис 1.5. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Акмолинской области
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Рис.1.6 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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1.7 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.8). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 8).
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Рис.1.8 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,024
	 
	0,044
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,016
	0,3
	0,039
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,007
	0,00
	0,020
	0,0

	
	
	Диоксид азота
	0,037
	0,9
	0,138
	1,6

	
	
	Оксид азота
	0,003
	 
	0,006
	0,0

	
	
	Озон
	0,075
	2,5
	0,180
	1,1

	
	
	Диоксид углерода
	857
	 
	1696
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,038
	 
	0,246
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,013
	0,3
	0,066
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,145
	0,05
	0,600
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,045
	1,1
	0,940
	11,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,018
	0,3
	0,650
	1,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,001
	0,0
	0,003
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	124
	 
	490
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,007
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,503
	10,1
	0,910
	1,8

	
	
	СО (Оксид углерода)
	9,360
	3,12
	11,030
	2,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,200
	5,0
	0,317
	3,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,184
	3,1
	0,236
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,144
	4,8
	0,183
	1,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	1375
	 
	1710
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,059
	 
	0,381
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,060
	1,2
	0,245
	0,5

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,813
	0,27
	9,400
	1,9

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,037
	0,9
	0,112
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,007
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,021
	0,7
	0,050
	0,3

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	679
	 
	981
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (рис. 1.10).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества, вода «умеренно – загрязненная» (ИЗВ=1,38). Превышение ПДК выявлено по фторидам и меди на уровне 2,0 – 4,3 ПДК (таблица 7, рис. 1.9, 1.10).  
Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная», 4 класс, при ИЗВ – 3,59. Содержание фторидов составило 13,0 ПДК, меди 3,0 ПДК, сульфатов 2,6 ПДК, магния 2,0 ПДК (таблица 7, рис. 1.9, 1.10).  
Качество воды озера Шортан оценивается как «умеренно – загрязненная» (3 класс, ИЗВ=1,68). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 7,2 ПДК (таблица 7, рис. 1.9, 1.10).  
В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «очень грязная» - 6 класс при ИЗВ – 7,32. Превышения ПДК выявлены по фторидам 13,6 ПДК, сульфатам 12,5 ПДК, магнию 10,0 ПДК, хлоридам 6,7 ПДК  (таблица 7, рис. 1.9, 1.10).  
По сравнению с январем и декабрем 2010 года, качество воды во всех обследуемых водных объектах  значительно не изменилось (таблица 9, рис. 1.9). 

Таблица 9
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям
	Наименова
ние

водного объекта

(адм.
область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2010 года

превышающих ПДК

	
	январь

2010 года
	декабрь 2010 года
	январь

2011 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	1,32

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,38

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь


	3,25

0,002
	4,3

2,0

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,48

(4 кл.)
загрязнённая
	3,54

(4 кл.)
загрязнённая
	3,59

(4 кл.)
загрязнённая
	Фториды 
Медь 

Сульфаты

Магний
	9,67

0,003

259,0

79,7
	13,0

3,0

2,6

2,0

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,66

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,65

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды


	5,40
	7,2

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	7,68

(6 кл.)
очень грязная

	7,27

(6 кл.)
очень грязная
	7,32

(6 кл.)
очень грязная
	Фториды

Сульфаты Магний Хлориды 
	10,2

1249,0

400,0

2018
	13,6

12,5

10,0

6,7
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Рис.1.9 Сравнение индекса загрязненности воды на территории 

Щучинско-Боровской курортной зоны
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Рис. 1.10 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.11).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.11). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.11 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В январе 2011 года индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил  8,6. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду –72 % и диоксиду азоту – 13 % (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы  город Актобе за январь  2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота-2,9 ПДК, формальдегиду-1,3 ПДК

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года – увеличился (рис.2.3).
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Рис. 2.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актобе

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.5).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 19,0 ПДК, меди 6,0 ПДК, хрому (6+) 5,0 ПДК, сульфатам 2,1 ПДК.

По сравнению с январем 2010 года качество воды реки Илек улучшилось, а по сравнению с декабрем 2010 года существенно не изменилось (рис 2.4).
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Рис 2.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Актюбинской области
На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 3 случая высокого загрязнения (таблица 10).
Таблица 10
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек

за январь 2010 года

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река Илек,

Актюбинская,

город Алга 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	10.01.2011
	10.01.2011
	Бор
	0,99
	58,29

	Река Илек,

Актюбинская,

город Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	10.01.2011
	10.01.2011
	Бор
	0,28
	16,47

	Река Илек, Актюбинская, город Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	10.01.2011
	13.01.2011
	Бор
	0,21
	12,35
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Рис. 2.5 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8») (таблица 11);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 11); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 11). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,300
	0,1
	2,60
	0,5

	
	28
	Оксид углерода
	1,400
	0,47
	14,40
	2,9

	
	29
	Оксид углерода
	1,500
	0,50
	10,10
	2,0

	
	30
	Оксид углерода
	2,600
	0,87
	16,50
	3,3

	
	31
	Оксид углерода
	1,100
	0,37
	8,80
	1,8


Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	2,6
	0,87
	10,5
	2,1

	
	2
	Оксид углерода
	1,1
	0,37
	10,5
	2,1

	
	3
	Оксид углерода
	3,1
	1,03
	17,2
	3,4

	
	4
	Оксид углерода
	2,2
	0,73
	10,9
	2,2

	
	5
	Оксид углерода
	2,1
	0,70
	12,6
	2,5


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В январе 2011 года в городе Алматы индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 13,4. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по формальдегиду – 35 %, диоксиду азота – 33 %, оксиду углерода и взвешенным веществам - 14 % (рис. 3.2).
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Рис. 3.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Алматы за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода – 3,8 ПДК, диоксиду азота – 2,7 ПДК, взвещенным веществам - 1,6 ПДК. 

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, в сравнении с январем 2010 года, не изменился, а в сравнении с декабрем 2010 года, увеличился (рис. 3.3).
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Рис. 3.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Алматы

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 13).

Таблица 13 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за январь 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,005

	
	Свинец
	0,132
	0,44

	
	Мышьяк
	0,024
	0,008

	
	Хром
	0,015
	0,010

	
	Медь
	0,177
	0,09


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В январе 2011 года максимальные концентрации составили по оксиду углерода – 2,4 ПДК, взвещенным веществам – 1,8 ПДК (таблица 14).

Таблица 14
Состояние атмосферного воздуха  города Талдыкорган за январь 2011 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,2
	1,7
	0,9
	1,8
	13

	Оксид углерода
	4,3
	1,4
	12
	2,4
	34,8


В январе 2011 года в городе Талдыкорган кратность ПДК максимальной концентрации оксида углерода в сравнении с январем 2010 года, понизилась (таблица 15). 
Таблица 15
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Талдыкорган

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной концентрации загрязняющих веществ  

	
	январь 2010 год
	январь 2011 год

	Взвешенные

вещества
	1,6
	1,8

	Оксид углерода
	4,0
	2,4


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 7-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай) (рис. 3.5, 3.6, 3.7).

Река Иле берёт свое начало на Тянь-Шане на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены концентрации меди 18,4 ПДК, железа общего 1,5 ПДК, сульфатов 1,1 ПДК. 

Река Иле образует созданное искусственное водохранилище Капшагай, в водохоанилище отмечены превышения ПДК по меди 22,6 ПДК, железу общему 1,1 ПДК.

Реки Коргас и Текес являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Превышения ПДК в реке Коргас отмечены по меди 21,0, железу общему – 1,5 ПДК, а в реке Текес по меди – 8,0 ПДК.

В реке Киши Алматы были зафиксированы превышения ПДК по меди – 9,7 ПДК, фторидам – 1,5  ПДК.

В реке Есентай превышения ПДК наблюдались по меди 7,1 ПДК,азоту нитритному и фторидам на уровне 1,1 ПДК.

В реке Улькен Алматы превышение ПДК отмечались по меди – 7,4 ПДК и фторидам – 1,6 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода "умеренно-загрязненная" – реки Текес, Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы; вода «загрязненная» - река Иле; вода «грязная» - река Коргас и водахранилище Капшагай (рис. 3.5, 3.6, 3.7).
По сравнению с январем 2010 года качество воды реки Текес осталось на прежнем уровне, в реках Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и водохранилище Капшагай ухудшилось (рис. 3.5). 

В сравнении с декабрем 2010 года качество воды рек Киши Алматы  и Улькен Алматы осталось на прежнем уровне, в реках Коргас, Есентай и водохранилище Капшагай ухудшилось, а в реках Иле, Текес улучшилось (рис. 3.5).
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Рис 3.5 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов 

на территории Алматинской области
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Рис. 3.6 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.7 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области
3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.8).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 16).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 16
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,0032
	 
	0,048
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,000
	0,0
	0,017
	0,0

	
	
	СО 

(Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,000
	1,3

	
	
	NO2 

(Диоксид азота)
	0,075
	1,9
	0,290
	3,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,027
	0,5
	0,507
	1,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,130
	4,3
	0,400
	2,5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,019
	0,5
	0,033
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	682,4
	 
	749,7
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В январе 2011 года в городе Атырау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 3,5. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 31 % (рис. 4.2).
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Рис. 4.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Атырау за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,5 ПДК. 

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау, в сравнении с январем 2010 года, увеличился, а в сравнении с декабрем 2010 года, не изменился (рис. 4.3).
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Рис.4.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Атырау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.5).
Река Урал является крупнейшим водотоком рыбохозяйственного значения, поступает на территорию Атырауской области из Западно-Казахстанской области и впадает в Каспийское море. Превышения ПДК  по реке Урал на территории Атырауской области не наблюдалось.

Устьевой частью реки Волга, втекающей на территорию Казахстана из России, являются рукав Кигач и проток Шароновка, которые также втекают в Каспийское море. Превышения ПДК в данных водных объектах не было зафиксировано.

Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.5). 
По сравнению с январем 2010 года и  декабрем 2010 года качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка существенно не изменилось (рис.4.4).
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Рис 4.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Атырауской области

[image: image35.jpg]YcnoBHble 0Go3HaueHus:
XapaKTepACTKa KaiecTaa Bonk:

[ .
B v e aor s
—

5000025000 0 50000 Meters
N —





Рис. 4.5 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
[image: image37.jpg]nH37

nH3-1

E
5]

NH3:5

nH3





Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В январе 2011 года в городе Усть-Каменогорск индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 9,7. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 33 %, диоксиду серы – 24 %, взвешенным веществам-21% и фенолу-14%, (рис. 5.2).
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Рис. 5.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Усть-Каменогорск за январь  2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу – 4,3 ПДК, диоксиду азота – 3,6 ПДК, взвещенным веществам-2,8 ПДК, оксиду углерода-1,6 ПДК, диоксиду серы-1,3 ПДК.
В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, в сравнении с январем 2010 года - понизился, а в сравнении с декабрем 2010 года – увеличился (рис. 5.3).
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Рис.5.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Усть-Каменогорск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддере велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.4).
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Рис. 5.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В январе 2011 года в городе Риддер индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 5,7. Из них наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота -39 %, диоксиду серы -19%, фенолу – 15% , взвешенным веществам – 16 %  и формальдегиду-11% (рис. 5.5).
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Рис. 5.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Риддер за январь  2011 года
Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота -1,9 ПДК, оксиду углерода – 1,4 ПДК. 
В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, в сравнении с январем 2010 года - понизился, а в сравнении с декабрем 2010 года, значительно не изменился (рис.5.6).
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Рис. 5.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Риддер

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.7).
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Рис.5.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В январе  2011 года в городе Семей индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 4,7. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по фенолу – 34 %, диоксиду азота- 26 %, взвешенным веществам-19 %, оксиду углерода-14% (рис. 5.8).
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Рис. 5.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Семей за январь 2011 года
Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу-1,5 ПДК, диоксиду азота – 1,4 ПДК. 

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года - не изменился (рис. 5.9).
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Рис. 5.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Семей

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.10 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В январе 2011 года в поселке Глубокое индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,5. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 68 %, диоксиду серы – 19 % (рис. 5.11).
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Рис. 5.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), поселок Глубокое за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота- 2,5 ПДК.

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, в сравнении с январем 2010 года - понизился, а в сравнении с декабрем 2010 года – значительно не изменился (рис. 5.12).
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Рис.5.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) в поселке Глубокое

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба) (рис.5.13, 5.14, 5.15).

Река Кара Ертис, является трансграничной рекой, протекает из территории Китайской Народной Республики и впадает в озеро Зайсан. В реке превышения ПДК выявлено по меди и легкоокисляемым органическим веществам в пределах 1,2-1,6 ПДК. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК в водотоке наблюдались по меди на уровне 2,8 ПДК. Река Ертис с территории Восточно-Казахстанской области втекает в Павлодарскую область. 

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и в реке превышения ПДК наблюдались по марганцу и меди в пределах 3,4 – 4,0 ПДК.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по цинку – 6,0 ПДК, меди – 4,7 ПДК, азоту нитритному 2,1 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 23,5 ПДК, меди – 4,3 ПДК, азоту нитритному 2,6 ПДК, марганцу 2,2 ПДК. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по цинку 20,1 ПДК, меди – 2,1 ПДК, марганцу 1,1 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 11,5 ПДК, марганцу и меди на уровне 4,3-4,4 ПДК,  аммонию солевому – 1,7 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис, также является загрязненным водным объектом. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 107,4 ПДК, меди – 26,0 ПДК, марганцу – 10,1 ПДК, аммонию солевому 1,5 ПДК. 

Река Оба является правым притоком Ертиса. Превышения ПДК не отмечены.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Оба; вода «умеренно – загрязненная» - реки Буктырма, Брекса; вода «загрязненная» - река Глубочанка; вода «грязная» - реки Тихая,  Ульби; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.13, 5.14, 5.15).

По сравнению с январем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Кара Ертис, Красноярка, Оба существенно не изменился; в реках Брекса, Тихая – снизился; в реках Буктырма, Ульби, Глубочанка – возрос.
В сравнении с декабрем 2010 года качество поверхностных вод реки Ертис, Кара Ертис, Ульби, Красноярка, Оба существенно не изменилось, а в реке Брекса, Тихая, Глубочанка улучшилось; в реке Буктырма, ухудшилось (рис.5.13).
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Рис. 5.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории

Восточно-Казахстанской области
В январе 2011 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения поверхностных вод  на реке Красноярка, а высокое загрязнение (ВЗ) отмечено по рекам Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка (таблица 17, рис.5.13).

Таблица 17

Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения
анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Крат
ность превышения ПДК

	 Река  Ульба,  Восточно-Казахстанская, 1,45км выше устья реки Ульби, у автодорожного моста правый берег (вертикаль 0,9)
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,107
	10,7

	 Река  Ульба,  Восточно-Казахстанская, 1,45км выше устья реки Ульби, у автодорожного моста левый берег (вертикаль 0,9)
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,106
	10,6

	Река  Ульба Восточно-Казахстанская, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,254
	25,4

	река Ульба,  Восточно-Казахстанская, город Риддер, 4,8 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника,у автодорожного моста рудника  Тишинский
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,355
	35,5

	Река Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше село Предгорное 1 км ниже впадения рекиБерезовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1ЭВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	2,148
	214,8

	
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Марганец
(2+) 
	0,196
	19,6

	
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Медь(2+)
	0,051
	51,0

	Река  Брекса, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,6 км выше устья реки Брекса
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,12
	12,0

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская,
город Риддер, 0,1  км  ниже сброса  цинкового завода
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,178
	17,8

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,8 км выше устья рекиТихая
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк 
	0,293
	29,3

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Белоусовка

0,5  км ниже сброса очистных сооружий  Белоусовка
	1ВЗ
	11.01.2011
	12.01.2011
	Цинк
	0,267
	26,7
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Рис. 5.14 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по показателям токсичности на территории Восточно-Казахстанской области 
в январе 2011 года
река Ертис. Пробы воды реки Ертис, отобранные в январе 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах в «0,35 км ниже понтонного моста» и «черте села Прапорщиково» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 3,4 и 6,7% соответственно. На остальных точках погибших тест-обьектов не обнаружено (Приложение 1).


река Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод реки Буктырма погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 1).

река Брекса, р. Тихая, р. Ульби (рудник Тишинский). В пробах воды  реки Брекса в январе 2011 года в результате биотестирования острой токсичности не показали. На створе «6,8 км выше города» процент погибших дафний составил 3,4%, на втором створе «В черте г.Риддера; 0,6 км выше устья р.Брекса» процент погибших дафний составил 6,7% .

Поверхностные воды  реки Тихая в январе 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 0%. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» процент погибших дафний составил 36,7%.

Пробы воды реки Ульби в январе 2011 года в результате биотестирования оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 93,4%, На втором створе процент погибших дафний составил 100% (Приложение 1).

река Ульби  (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в январе 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Во всех створах погибших дафний не зарегистрировано (Приложение 1). 

река Глубочанка. Поверхностные воды реки Глубочанка в январе 2011 года острой токсичности не показали, однако на створе «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод, у автодорожного моста» наблюдается гибель дафний. Процент погибших дафний составил 3,3% (Приложение 1). 


река Красноярка. Пробы воды реки Красноярка в январе 2011 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» погибших дафний не обнаружена, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 1).


река Оба. Пробы воды  реки Оба отобранные в январе 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали. На створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» процент погибших дафний составил 6,7%, на втором створе «9,5 км ниже г.Шемонаиха, в черте с.Камышенка» процент погибших дафний составил 16,7% (Приложение 1).

5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.15).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.15). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.15 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 18).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 18
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,096
	
	0,590
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,1
	0,020
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	1,200
	0,4
	0,05
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,1
	0,013
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,07
	0,100
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,009
	0,3
	0,050
	0,3

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	
	0,011
	1,4

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	697,3
	0,01
	1054,9
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В январе  2011 года в городе Тараз индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,8. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 32 %, диоксиду азота – 27 %, фтористому водороду-16 %, взвешенным веществам-14 % оксиду углерода-11% (рис. 6.2).
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Рис.6.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Тараз за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода-3,4 ПДК, диоксиду азота-2,6 ПДК, взвещенным веществам и фтористому водороду – 1,4 ПДК.

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, в сравнении с январем 2010 года - увеличился, а в сравнении с декабрем  2010 года не изменился (рис. 6.3).
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Рис. 6.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Тараз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.  

6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Беркара, Карабалта, водохранилище Каратомарское, озеро Бийликоль) (рис.6.4, 6.5).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по БПК5, фенолам, меди, железу общему в пределах 1,9-2,4 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: БПК5 , азот нитритный, железо общее, фенолы, медь   в пределах 1,2 – 3,1 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана и впадает в водохранилище Ташуткольское. В реке содержания сульфатов и меди составили 3,2 – 3,9 ПДК, железа общего 1,5 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по меди – 4,2 ПДК, сульфатам 3,1 ПДК, фенолам и фторидам на уровне 2,0 – 2,1 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему, фторидам, меди, сульфатам в пределах 1,4 – 3,5 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, в реке превышения ПДК наблюдались по фенолам – 4,0 ПДК, железу общему 1,8 ПДК.

В реке Беркара превышении ПДК не было отмечено.

На сегодняшний день, озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечены по БПК5 16,2 ПДК, сульфатам 8,7 ПДК, фторидам и меди на уровне 1,8 - 2,0 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Беркара; «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ; вода «грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.4, 6.5).

По сравнению с январем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Асса, Токташ, Беркара значительно не изменился, в реках Аксу, Карабалта, озера Бийликоль  - снизился.

В сравнении с декабрем 2010 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ значительно не изменилось, в озере Бийликоль наблюдается улучшение (рис. 6.4).
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Рис.6.4 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Жамбылской области

В январе на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 19).
Таблица 19

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод 

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено
вание
	Концен
трация, мг/л
	Крат
ность превышения ПДК

	Озеро Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	18.01.2011
	23.01.2011
	БПК5
	16,2
	16,2
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Рис. 6.5  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 20).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 20
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за январь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,030
	
	0,100
	

	
	
	SO2 

(Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,050
	0,1

	
	
	СО 

(Оксид углерода)
	0,790
	0,3
	9,73
	1,9

	
	
	NO2 

(Диоксид азота)
	0,090
	2,3
	0,663
	7,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,071
	1,2
	1,000
	2,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,015
	0,5
	0,065
	0,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,001
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,002
	0,1
	0,290
	1,5

	
	
	Диоксид углерода
	711,6
	
	1700,2
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул) (рис.7.2, 7.3).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. В реке Урал на территории Западно-Казахстанской области превышения ПДК отмечены по сульфатам – 3,5 ПДК, железу общему и  азоту нитритному  на уровне 2,4 ПДК, а также, по хрому (6+)  – 1,8 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему – 3,8 ПДК, фенолам, азоту нитритному, сульфатам в пределах 1,2-1,6  ПДК.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему – 5,5 ПДК, фенолам, азоту нитритному, сульфатам в пределах 1,3 – 2,1 ПДК.

Качество воды всех обследуемых водных объектов оценивается как «умеренно - загрязненная» (рис 7.2, 7.3).

По сравнению с январем и декабрем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось (рис.7.2). 
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Рис 7.2 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области
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Рис. 7.3  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области
7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В январе 2011 года в городе Караганда индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 8,1. Из них наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 40 %, фенолу – 32 %, диоксиду азота – 14 % (рис. 8.2).
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Рис. 8.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Караганда за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по оксиду углерода диоксиду азота -2,4 ПДК, фенолу-2,3 ПДК, диоксиду азота-1,9 ПДК, диоксиду серы-1,6 ПДК.
В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года - понизился, а в сравнении с декабрем 2010 года, увеличился (рис.8.3).
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Рис. 8.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Караганда

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.4). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В январе 2011 года в городе Балхаш индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 1,6. Из них наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам –53 %, диоксиду азота – 20 %, оксида углерода - 17 % и диоксид серы - 10% (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Балхаш за январь 2011 года

В январе 2011 года в городе Балхаш уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с январем 2010 года и с декабрем 2010 года, значительно не изменился (рис. 8.6).
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Рис. 8.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по город Балхаш

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 21).

Таблица 21
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

 за январь 2011 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,002
	0,006

	
	Свинец
	0,109
	0,4

	
	Мышьяк
	0,023
	0,008

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,144
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказгане велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.7 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В январе 2011 года в городе Жезказган индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,3. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу– 41 %, взвешенным веществам – 27 %, и диоксиду азота – 23 % (рис. 8.8).
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Рис. 8.8 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Жезказган за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу– 2,6 ПДК, диоксиду азота– 1,9 ПДК, взвешенным веществам-1,8 ПДК

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган в сравнении с январем 2010 года - увеличился, а в сравнении с декабрем 2010 года, не изменился (рис. 8.9).

[image: image70.png]5,4 5,9 6,3

Ok N W B U O N ®

AHBapb2010rosa aekabpb 2010rosa sAHBapb 2011 rosa

| ———





Рис. 8.9 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Жезказган

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.10 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В январе 2011 года в городе Темиртау индекс загрязнения атмосферы по пяти веществам (ИЗА5) составил 9,3. Из них наибольший ИЗА наблюдался по фенолу – 60 %, взвешенным веществам – 14 %, аммиаку-12 %  (рис. 8.11).
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Рис. 8.11 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Темиртау за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по фенолу- 3,7 ПДК, сероводороду-3,1 ПДК,  диоксиду азота- 1,5 ПДК, оксиду углерода– 1,4 ПДК. взвешенным веществам- 1,2 ПДК. 

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и декабрем 2010 года, понизился (рис. 8.12).
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Рис.8.12 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Темиртау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис - Караганда) (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по меди, сульфатам, азоту нитритному в пределах 2,1-3,5 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 32,0 ПДК,  аммонию солевому 17,3 ПДК, сульфатам, цинку, БПК5 в пределах 1,6 – 2,1 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 5,79 мг/л.

Сток воды реки Кара-Кенгир, в районе города Жезказган, зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (15,0 ПДК), азот нитритный (5,6 ПДК), аммоний солевой (5,0 ПДК), сульфаты (4,3 ПДК), БПК5 (1,8 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 8,6 ПДК, нефтепродуктам  5,2 ПДК, азоту нитритному и сульфатам в пределах 1,8 – 2,2 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по цинку, азоту нитритному,  меди, фенолам в пределах 1,4 – 3,0 ПДК.

В канале Ертис – Караганда превышения ПДК наблюдались по меди и сульфатам в пределах 1,5 – 1,9 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «чистая» - канал Ертис-Караганда; вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское; вода «загрязненная»– водохранилище Кенгирское; вода «грязная» - река Кара Кенгир; вода «очень грязная» -  река Шерубайнура (рис.8.13, рис.8.14, рис.8.15).
По сравнению с январем 2010 года качество воды рек Шерубайнура, водохранилища Кенгирское и Самаркандское, канала Ертис - Караганда не изменилось, в реках Нура, Кара – Кенгир – улучшилось. 

В сравнении с декабрем 2010 года качество воды реки Нура и водохранилища Самаркандское существенно не изменилось; в реке Шерубайнура – улучшилось; а в реке Кара-Кенгир и водохранилище Кенгирское – ухудшилось (рис. 8.13).
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Рис 8.13 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Карагандинской области
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Рис. 8.14  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области

8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за январь 2011 года (2 программа)

В январе месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.15, 8.16).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные» воды, ИЗВ=1,84. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди и сульфатам до 2,9 ПДК (таблица 23, рис. 8.16).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные» воды, при ИЗВ=1,66 и 1,70. Превышения допустимой нормы наблюдались по азоту нитритному, меди, сульфатам в пределах 1,95 – 2,5 ПДК, по фенолам до 3,0 ПДК. Содержание общей ртути не превышало 0,00007 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.16).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненные» воды, ИЗВ=1,67. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди и фенолам в пределах 2,0 – 2,8 ПДК, сульфатам до 1,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 23, рис. 8.16).

В районе створа город Темиртау, канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные» воды, ИЗВ=2,52 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,73. Снизилось содержание азота нитритного с 5,0 ПДК до 2,6 ПДК, меди с 3,3 ПДК до 2,1 ПДК, сульфатов с 3,5 ПДК до 2,6 ПДК. Превышение допустимой нормы фенолов наблюдалось в пределах 2,0 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00058 мг/дм3, среднемесячное – 0,00042 мг/дм3 (таблица 23, рис. 8.15).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с январем месяцем прошлого года. Класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,76 до  3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,61. Снизилось содержание азота нитритного с 6,4 ПДК до 3,0 ПДК, меди с 2,8 ПДК до 2,4 ПДК, сульфатов с 3,5 ПДК до 2,0 ПДК (таблица 23, рис. 8.15). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00048 мг/дм3, среднемесячное - 0,00042 мг/дм3. (таблица 23).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура отделение Садовое класс качества поверхностных вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,85 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,89. Снизился уровень содержания азота нитритного с 7,2 ПДК до 4,5 ПДК, меди с 2,8 ПДК до 2,3 ПДК, сульфатов с 3,3 ПДК до 2,6 ПДК(таблица 23, рис. 8.15). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00024 мг/дм3. (таблица 23).

        В створе река Нура город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с январем месяцем прошлого года, класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,77 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,21 (таблица 23, рис. 8.15). Снизилось содержание азота нитритного с 7,2 ПДК до 4,7 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди, цинку и сульфатам в пределах 1,6 – 3,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00082 мг/дм3, среднемесячное - 0,00039 мг/дм3. (таблица 23).

         В пункте контроля реки Нура села Молодецкое класс качества вод повысился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,88 до  3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,44 (таблица 23, рис. 8.15). Уровень содержания азота нитритного снизился с 8,9 ПДК до 6,8 ПДК, сульфатов с 3,3 ПДК до 2,6 ПДК. Превышения ПДК по меди не превышало 2,6 ПДК, цинка – 1,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00014 мг/дм3 (таблица 23).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод улучшилось относительно января месяца 2010 года. Класс качества повысился с 5 класса «грязные» воды, ИЗВ=4,32 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,09 (таблица 23, рис. 8.15). Значительно снизилось содержание азота нитритного с 14,0 ПДК до 4,1 ПДК, меди с 3,5 ПДК до 2,9 ПДК. Превышения ПДК также наблюдались по меди и фенолам до 2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3 (таблица 23).

Качество вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Класс качества повысился с 4 класса «загрязненные», ИЗВ=3,73 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,44 (таблица 23, рис. 8.15). Снизилось содержание аммония солевого с 3,5 ПДК до 2,8 ПДК, азота нитритного с 9,3 ПДК до 7,1 ПДК, меди с 5,4 ПДК до 1,7 ПДК, сульфатов с 3,0 ПДК до 1,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00007 мг/дм3 (таблица 23).

Класс качества вод реки Сокыр снизился по сравнению с январем месяцем прошлого года с 6 класса «очень грязные» воды, ИЗВ=6,11 до 7 класса «чрезвычайно грязные» воды, ИЗВ=10,6 (таблица 23, рис. 8.15). Повысилось содержание аммония солевого с 12,4 ПДК до 17,2 ПДК, азота нитритного с 15,6 ПДК до 33,6 ПДК (зарегистрировано два случая высокого загрязнения), меди с 2,1 ПДК до 4,4 ПДК, цинка до 2,5 ПДК (таблицы 22,23).

Класс качества вод реки Шерубай-Нура не изменился и  соответствовал 6 классу «очень грязные» воды, ИЗВ=9,41 (рис. 8.16). Среднемесячное содержание аммония солевого достигало 17,3 ПДК, азота нитритного 31,9 ПДК (зарегистрировано два случая высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по цинку, сульфатам и БПК5 до 1,8 ПДК (таблицы 22,23).

Таблица 22
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, 
створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 
0,5 км ниже  сброса 
бывшей шахты Сокурская
	1
	12.01.11г
	Аммоний 
солевой 
	8,62
	17,2

	
	1
	12.01.11г
	Азот 
нитритный
	0,671 
	33,6

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже села Асыл
	1


	12.01.11г
	Аммоний 
солевой 
	8,65
	17,3

	
	1
	12.01.11г
	Азот 
нитритный
	0,637
	31,9


Таблица 23
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за январь2011 года

	
	январь

2010 года
	январь

2011 года
	Ингредиенты  
	Сред
няя концентрация, мг/дм3
	Кратность превы
шения 
ПДК

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,68 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,84 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	0,057

0,0029

292,0
	2,9

2,9

2,9

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,93 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,66 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,039

0,0020

0,003

146,0
	1,9

2,0

3,0

1,5

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,83 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,70 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Цинк
	0,041

0,0025

0,003

0,014
	2,1

2,5

3,0

1,4

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургического завода (ХМЗ
	1,62 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,67 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,043

0,0028

0,002

183,0
	2,2

2,8

2,0

1,8

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ)
	2,52 
(4 кл.)

загрязненные
	1,73 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,052

0,0021

0,002

256,0
	2,6

2,1

2,0

2,6

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ)
	2,76 
(4 кл.)

загрязненные
	1,61 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	0,060

0,0024

201,0
	3,0

2,4

2,0

	река Нура, отделение Садовое


	2,85 
(4 кл.)

загрязненные
	1,89 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	0,090

0,0023

256,0
	4,5

2,3

2,6

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) 
	2,77 
(4 кл.)

загрязненные
	2,21 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,093

0,0032

0,016

274,0
	4,7

3,2

1,6

2,7

	река Нура,  село Молодецкое
	2,88 
(4 кл.)

загрязненные
	2,44 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,135

0,0026

0,015

256,0
	6,8

2,6

1,5

2,6

	река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища
	4,32 
(5 кл.)

грязные
	2,09 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,082

0,0029

0,002

201,0
	4,1

2,9

2,0

2,0

	река Нура,  село Акмешит
	3,73 
(4 кл.)

загрязненные
	2,44 
(3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	1,42

0,141

0,0017

164,0
	2,8

7,1

1,7

1,6

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	6,39 
(6 кл.)

очень грязные
	9,41 
(6 кл.)

очень грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Цинк

Сульфаты
	3,68

8,65

0,637

0,017

164,0
	1,8

17,3

31,9

1,7

1,6

	река Сокыр, район автодорожного моста
	6,11 
(6 кл.)

очень грязные
	10,6 
(7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь

Цинк
	3,40

8,62

0,671

0,0044

0,025
	1,7

17,2

33,6

4,4

2,5
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Рис. 8.15. Индекс загрязненности вод водных объектов бассейна реки Нура
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Рис.8.16 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.7 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.17).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.17). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.17 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В январе 2011 года в городе Костанай ориентировочный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Наибольший ИЗА наблюдался по диоксиду азота – 38 %, диоксиду серы и оксиду углерода – 23 %, взвешенным веществам- 16 % (рис. 9.2).
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Рис. 9.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), город Костанай за январь 2011 года

В январе 2011 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха города Костанай, в сравнении с январем 2010 года - понизился, в сравнении  с декабрем 2010 года - не изменился (рис. 9.3).
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Рис. 9.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Костанай

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис.9.4, 9.5).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышения ПДК зафиксированы по меди – 5,0 ПДК, сульфатам  - 4,0 ПДК, хлоридам и азоту нитритному в пределах 1,6 – 1,7 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Превышения ПДК наблюдались по меди,железу общему, сульфатам в пределах 2,0- 2,4 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по сульфатам 3,4 ПДК, азоту нитритному и БПК5 в пределах 1,2 – 1,6 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшие – 5,15 мг/дм3.

Качество воды всех водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.5). 

В сравнении с январем и декабрем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось (рис.9.4).

В Костанайской области 2 случая экстремально высокого загрязнения и   4 случая высокого загрязнения поверхностных вод наблюдались на реках Тобол, Аят, Тогызак и водохранилище Каратомарское по марганцу (таблица 24).
Таблица 24
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Крат
ность превы
шения ПДК

	Река  Тобол, Костанайская, 3 км ниже сброса камвольно-суконный комбината
	1ЭВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец
	1,092
	109,2

	Река  Тобол, Костанайская, 1 км выше сброса управлении горводоканала
	1 ВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец
	0,728
	72,8

	Река Тобол, Костанайская, в черте села Милютинка в створе гидропоста
	1ЭВЗ
	03.01.2011
	18.01.2011
	Марганец
	1,690
	169,0

	Река Тогызак, Костанайская, 1,5 км Севоро-Запада в гидропоста Тогузак
	1 ВЗ
	09.01.2011
	19.01.2011
	 Марганец
	0,490
	49,0

	Река Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1ВЗ
	10.01.2011
	11.01.2011
	Марганец
	0,452
	45,2

	Водохранилище 
Каратомарское, Костанайская,село Викторовский, 1 км от главного гидропоста
	1 ВЗ
	25.01.2011
	26.01.2011
	 Марганец
	0,137
	13,7
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Рис 9.4. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Костанайской области
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Рис. 9.5 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В январе 2011 года в городе Кызылорда максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода не превышали допустимой нормы, за исключением диоксида азота - 1,1 ПДК. Повторяемость превышений ПДК по диоксиду азота составила 1,5 % (таблица 25).

Таблица 25
Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда за январь 2011 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные
	0,02
	0,15
	0,0,2
	0,4
	

	Диоксид серы
	0,09
	1,9
	0,1
	0,3
	

	Оксид углерода
	1,3
	0,4
	2,0
	0,4
	

	Диоксид азота
	0,06
	1,6
	0,09
	1,1
	1,5


В январе 2011 года в городе Кызылорда кратность ПДК максимальной концентрации всех загрязняющих веществ  в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, не изменился (таблица 26). 
Таблица 26
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Кызылорда

	Загрязняющие

вещества
	Кратность превышения  ПДК м.р. максимальной концентрации загрязняющих веществ  

	
	январь 2010 год
	январь 2011 год

	Взвешенные

вещества
	0,2
	0,4

	Диоксид серы
	0,1
	0,3

	Оксид углерода
	0,4
	0,4

	Диоксид  азота 
	1,3
	1,1


Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за январь 2011  года
В январе 2011 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что в районах: «Северная промзона», «Южная промзона», «Центральная площадь», рынок «Сыбага» и в микрорайоне «Акмечеть» содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах  нормы (рис.10.2, таблица 27).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 27
Характеристика состояния атмосферного воздуха в городе Кызылорда 

за январь 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Декабрь

2010 г.
	Январь

2011 г.
	Декабрь

2010 г.
	Январь

2011 г.
	Декабрь

2010 г.
	Январь

2011 г.
	Декабрь

2010 г.
	Январь

2011 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,0
	0,0
	0,08
	0,2
	0,130
	0,3
	0,130
	0,3
	0,12
	1,4
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,0
	0,0
	0,04
	0,1
	0,097
	0,2
	0,136
	0,3
	0,11
	1,3
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	2,0
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,0
	0,0
	0,08
	0,2
	0,102
	0,2
	0,098
	0,2
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,0
	0,0
	0,08
	0,2
	0,086
	0,2
	0,088
	0,2
	0,05
	0,6
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	3,0
	0,6

	Центр. площадь
	0,0
	0,0
	0,12
	0,2
	0,124
	0,2
	0,096
	0,2
	0,07
	0,8
	0,06
	0,7
	3,0
	0,6
	2,0
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис.10.3, 10.4).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по железу общему (5,3 ПДК), сульфатам (3,2 ПДК), меди (2,0 ПДК), а также, по магнию и БПК5 на уровне 1,2 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3, 10.4).

По сравнению с январем и декабрем 2010 года качество воды реки Сырдарья не изменилось (рис. 10.3).
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Рис.10.3 Изменение индекса загрязненности воды водных объектов на территории Кызылординской области
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Рис. 10.4  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м). 
Основными критериями качества воды являются значения ПДК веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 6).

В январе 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 1,0 ПДК; мутность – 1,1 ПДК; сухой остаток – 1,0 ПДК; сульфаты – 1,0 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 1,0 ПДК; цветности – 1,1; сухому остатку – 1,0 ПДК, сульфатам – 1,0 ПДК.

В глубинных скважинах превышения предельно-допустимой концентрации не наблюдалось. 

По городу Кызылорда,  в январе 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с декабрем  2010 года  изменилось не значительно (таблица 28).

Таблица 28
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за декабрь

2010 года
	за январь

2011 года

	
	
	
	Средняя концентрация мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация мг/л
	Крат

ность пре
вышения ПДК

	город Кызылорда
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты
	52,3

2,56

1206,0
607,0
	2,1

1,7

1,2

1,2
	26,0
1,61

1011,3

510,0
	1,0

1,1

1,0

1,0

	
	Глубинные

скважины
	Сухой остаток

 
	1074
	1,1
	-
	-

	
	Водопровод
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	2,53

35,0
1205,0
577,0
	1,7

1,4

1,2

1,1
	1,54

28

1009,8

500,0
	1,0

1,1

1,0

1,0


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 1-ой метеорологической станции (Аральское море) Кызылординской области (рис 10.5).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту составило 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда
В январе 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в пределах 0,06 - 0,17 мкЗв/ч, что не превышает предельно-допустимую норму.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения
За январь 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека. С начало января по городу Кызылорда наблюдалось резкое снижение температуры воздуха, а также, негативное влияние на здоровье обследуемых оказывало запылённость. 
В связи с чем, отмечается, в основном,  заболевание верхних дыхательных путей, особенно по северному и южному региону города. За январь месяц  2011 года в ходе  наблюдения по  северному региону у  двух  подростков  в возрасте 1-6 лет наблюдалось  острое  респираторное  заболевание. Пациент по южному  региону,   в возрасте 25 – 40 лет, переболел  острым  бронхитом, а у одного обследуемого в возрасте 25 – 40 лет наблюдалось острое респираторное заболевание.  
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В январе 2011 года в городе Актау индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 64 %, аммиаку – 18 % , диоксиду азота-10 % (рис. 11.3).
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Рис. 11.3 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), города Актау за январь 2011 года

В январе 2011 года в городе Актау уровень загрязнения атмосферного воздуха в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года - не изменился (рис. 11.4).
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Рис. 11.4 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Актау

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлора общего, сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 7).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 5).
На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 1,7 мг/л, величина рН морской воды 7,62-8,02.

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,83-6,12 мг/л (норма свыше 6,0 мг/л).

Морская вода в 3 точке акватории характеризуется как "чистая" (ИЗВ=0,88, 2 класс), а в 1, 2 и фоновой точках – как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=1,04-1,17, 3 класс) (рис. 11.5). В 3 точке (берег) определяемые примеси находилось в пределах нормы. В остальных точках наблюдения содержание растворенного кислорода небольшое– 5,73-5,84 мг/л.

По сравнению с январем 2010 года качество морской воды в 3 точке акватории улучшилось, а в остальных точках значительно не изменилось (рис 11.5, таблица 29).
Таблица 29
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории 
СЭЗ "Морпорт Актау"
	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за январь 2011 года

	
	январь
2010 года
	январь
2011 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород
	5,84
	2,05

	Точка 2
	1,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,12 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород
	5,75
	2,09

	Точка 3
	1,68 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,88 (2 кл.)
чистая

	-
	-
	-

	Фоновая 

точка
	1,40 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,04 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород
	5,83
	2,06
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Рис. 11.5 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ
11.3 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 – 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 2б) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В январе 2011 года в городе Павлодар индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,5. Из них наибольший ИЗА в атмосферном воздухе наблюдался по взвешенным веществам - 33 %, оксиду углерода и диоксиду азота-24 %, фенолу –– 13 % (рис. 12.2).
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Рис. 12.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Павлодар за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций по диоксиду азота – 1,5 ПДК, оксид углерода-1,4 ПДК.
В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года, значительно не изменился (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Павлодар

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В январе 2011 года в городе Екибастуз индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,3. Наибольший ИЗА наблюдался по взвешенным веществам – 42 %, диоксиду серы – 25 %, оксиду углерода – 21 %, диоксиду азота – 12 %, (рис. 12.5).
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Рис. 12.5 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Екибастуз за январь 2011 года

В январе 2011 года в городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха, в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года – увеличился (рис. 12.6).
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Рис. 12.6 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Екибастуз

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на реке Ертис (рис.12.7, 12.8).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение ПДК не отмечено. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с январем и декабрем 2010 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось (рис.12.7, 12.8).
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Рис 12.7. Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Павлодарской области
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Рис. 12.8 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.9). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории          Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Айыртауская,5, пересечение улицы Валиханова; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 30).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 30
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за январь  2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	 
	0,004
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,0
	0,008
	 

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,107
	0,0
	3,080
	0,6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,006
	0,1
	0,054
	0,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,005
	0,1
	0,196
	0,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,0001
	 
	0,001
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,0000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	478,2
	 
	966,4
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В январе 2011 года в городе Петропавловск индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 33 %, диоксиду азота – 30 %, взвешенным веществам – 14 %, оксиду углерода-13 %, фенолу- 10% (рис. 13.2).
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Рис. 13.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Петропавловск за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций по оксиду углерода и диоксиду азота составила -1,2 ПДК.

В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск, в сравнении с январем 2010 года и декабрем 2010 года – значительно не изменился (рис. 13.3).
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Рис. 13.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Петропавловск

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
13.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4, 13.5)

Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине реки Есиль – город Сергеевка; город Петропавловск и села Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по сульфатам, никелю  на уровне 1,3 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка отмечено превышение ПДК по сульфатам - 1,4 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как «чистая» (рис. 13.5).

По сравнению с январем и декабрем 2010 года качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевксое улучшилось (рис.13.4).

[image: image108.png]YMepeHHo 2
3arpA3HEHHaA,
3 Kknacc j 15
Yucran,
2 Kknacc 05
0

AHeaps 2010 1.

Aekabps 20107

AHeaps 2011 1.

B epxp Ceprazeckos

o p.Ecune





Рис. 13.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Северо-Казахстанской области

[image: image109.jpg]< 5 un;‘:—u.mr ’w )

o Ko rocon) 9 ﬁm.«-w; - s

e Konatar(eon)
-

| S —

YcnoeHble 0603HaueHUs:
XaparepacTIa KavecTsa soas:

W e -2 a0
K| My onpons kavecrsa sonet
R

4500022500 O 45 000 Meters
@ Ovepa v conomparna - —





Рис. 13.5 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая,б/н, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В январе 2011 года в городе Шымкент индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,9. Наибольший ИЗА наблюдался по формальдегиду – 64 %, диоксиду азота-18 %, взвешенным веществам – 14 %, (рис. 14.2).
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Рис 14.2 Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, определяющих индекс  загрязнения атмосферы (ИЗА), город Шымкент за январь 2011 года

Максимальная из разовых концентраций составила по диоксиду азота- 9,4 ПДК, оксиду углерода и взвещенным веществам -2,0 ПДК.
В январе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, в сравнении с январем 2010 года- увеличился, а в сравнении с декабрем 2010 года, не изменился  (рис. 14.3).
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Рис. 14.3 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) по городу Шымкент

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
14.2 Качество поверхностных вод на территории                                    Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-и водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта - Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.4, 14.5).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является село Кокбулак. По данному створу превышения ПДК зафиксированы по следующим показателям: сульфаты (4,0 ПДК), фенолы (4,0 ПДК), медь (3,0 ПДК), азот нитритный (1,3 ПДК). 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 6,0 ПДК, меди и фенолам на уровне 4,0 ПДК, а также, по азоту нитритному – 2,3ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по фенолам на уровне 6,0 ПДК, а также, по азоту нитритному, сульфатам, меди в пределах 1,7 – 3,0 ПДК.

Незначительное превышение ПДК по сульфатам (1,4 ПДК) наблюдалось в реке Бугунь.

В реке Катта – Бугунь превышения ПДК не было обнаружено.

В водохранилище Шардаринское фенолы, сульфаты, медь превышали допустимую норму до 3,0 – 5,0 ПДК. Также, в водохранилище обнаружено незначительное превышение ПДК по магнию (1,3 ПДК).

Качество воды рек Бугунь и Катта – Бугунь оценивается как «чистая»; в реках Сырдарья, Бадам и водохранилище Шардаринское  - «умеренно-загрязненная», в реке Келес - «загрязненная» (рис. 14.5).

По сравнению с январем 2010 года качество воды рек Келес, Катта – Бугунь значительно не изменилось, в реке Сырдарья, Бадам, Бугунь и водохранилище Шардаринское - улучшилось.

По сравнению с декабрем 2010 года качество воды во всех обследуемых водных объектах значительно не изменилось (рис.14.4). 
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Рис. 14.4  Изменение индекса загрязненности воды водных объектов  на территории Южно-Казахстанской области
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Рис. 14.5 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.6)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за январь 2010г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого ток-

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	сического действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 
	96.6
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г. Усть-Каменогорск
	93.3
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное -
	100.0
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	100.0
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	96.6
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	93.3
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового звода
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	63.3
	не оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	6.6
	 оказывает 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных
	0.0
	оказывает

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	63.3
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	6.6
	 оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	0.0
	 оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфекальных вод
	96.7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100.0
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского
	0.0
	 оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	93.3
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	83.3
	не оказывает


Приложение 2
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 3
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию







Приложение 4
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 5
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 6
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

 Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.


[image: image117.png]MET




Департамент Экологического мониторинга

РГП «Казгидромет»

аДРЕС:

город Астана

ул. Орынбор 11/1

тел. 8-(7172)-79-83-65

е MAIL: dem@kazhydromet.kz
2
PAGE  
4

_1351329283.bin

