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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за февраль 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 21 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 9 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 6 городах (Усть-Каменогорск, Темиртау, Шымкент, Алматы, Караганда, Актобе) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за февраль 2010 и 2011 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в феврале 2011 года наблюдался в городе Усть-Каменогорск (ИЗА5 – 10,4) (рис. 2).

В сравнении с февралем 2010 года в городах Караганда, Актобе, Тараз, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Атырау, Талдыкорган, Балхаш, Павлодар, Экибастуз, Шымкент, Кокшетау значительно не изменился, загрязнения атмосферного воздуха в городах Алматы, Риддер, поселок Глубокое, Астана, Актау, Костанай - понизился, в городах Усть-Каменогорск, Темиртау, Семей, отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – в 6 городах, максимальные - в 8 городах; диоксида серы: средние и максимальные - в 4 городах; оксида углерода: средние – в 2 городах, максимальные – в 8 городах; диоксида азота: средние – в 10 городах, максимальные - в 18 городах; аммиака: средние– в 1 городе; сероводорода - максимальные 3 городах; фенола: средние и максимальные - в 5 городах; формальдегида: средние – в 7 городах, максимальные – в 2 городах; фтористого водорода: максимальные – в 1 городе.
Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 152 гидрохимических створах, распределенных на 63 водных объектах: 48 реках, 5 озерах, 9 водохранилищах и 1 канале (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесены 8 рек и 1 озеро: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Урал (Атырауская обл.), Есиль (СКО), проток Шароновка, рукав Кигач, ручей Кеттыбулак и озеро Маркаколь; к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 18 рек, 5 водохранилищ, 2 озера: реки  Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Тогызак, Аят, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Жабай, Нура, Талас, Шу, Асса, Токташ, Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь; водохранилища Сергеевское, Вячеславское, Самаркандское, Шардаринское, Ташуткельское, оз.Копа и Зеренда. К классу "загрязненная" вода относятся 9 рек, 1 водохранилище: реки Брекса, Тихая, Ак-Булак, Улькен Алматы, Аксу, Карабалты, Текес, Иссык, Тургень, водохранилище Бартогай.
Состояние качества воды рек Ульби, Илек (Актюбинская), Киши Алматы, Есентай, Коргас, Иле, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Каркара, канал Нура – Есиль, водохранилища Кенгирское, Капшагай, Куртинское, озеро Султанкельды характеризуются как "грязная". 

Качество воды рек Глубочанка, Кара – Кенгир, Шерубайнура, озеро Бийликоль характеризуется как  «очень грязная». 

К классу «чрезвычайно – грязная» относится река Красноярка (таблица 1, 2, 3 рис. 3, 4).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за февраль 2011 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р.Кара Ертис 
	1
	р.Урал (ЗКО)
	1
	р.Брекса
	1
	р.Ульби
	1
	р.Глубочанка
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р.Чаган
	2
	р.Тихая
	2
	р.Илек (Актюбинская)
	2
	р.Кара-Кенгир
	
	

	3
	р.Буктырма


	3
	р.Деркул

	3
	р.Ак-Булак
	3
	р.Киши Алматы
	3
	р.Шерубайнура
	
	

	4
	р.Оба
	4
	р.Тобол
	4
	р.Улькен Алматы
	4
	р.Есентай
	4
	оз.Бийликоль

	
	

	5
	пр. Шароновка
	5
	р.Тогызак
	5
	р.Аксу
	5
	р.Коргас
	
	
	
	

	6
	р.Кигач
	6
	р.Аят
	6
	р. Карабалты
	6
	р.Иле
	
	
	
	

	7
	р.Урал(Атырауский)
	7
	р.Есиль (Акмолинская)
	7
	р.Текес
	7
	р. Шилик
	
	
	
	

	8
	р. Есиль (СКО)
	8
	р.Сары-Булак
	8
	р. Иссык
	8
	р. Шарын
	
	
	
	

	9
	р.Кеттыбулак

	9
	р. Жабай
	9
	р. Тургень
	9
	р. Баянкол
	
	
	
	

	10
	оз. .Маркаколь
	10
	р.Нура
	10
	вдхр. Бартогай
	10
	р. Каскелен
	
	
	
	

	
	
	11
	р.Талас
	
	
	11
	р. Каркара


	
	
	
	

	
	
	12
	р.Шу
	
	
	12
	оз.Султанкельды
	
	
	
	

	
	
	13
	р.Асса
	
	
	13
	кан.Нура Есиль
	
	
	
	

	
	
	14
	р. Токташ
	
	
	14
	вдхр.Кенгирское
	
	
	
	

	
	
	15
	р.Сырдарья
	
	
	15
	вдхр. Кашагай
	
	
	
	

	
	
	16
	р.Келес
	
	
	16
	вдхр. Куртинское
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Бугунь
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	вдхрСергеевское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	вдхр Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	вдхр Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	вдхрШардаринское
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	вдхр Ташуткельское 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	оз.Зеренда
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за февраль 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,2-22,0
	50
	реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Аят, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак,  Сары Булак, Жабай, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас,  Каркара, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Иссык, Тургень, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бугунь, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, Ташуткельское, озера  Копа, Султанкельды, Зеренда, Бийликоль, канал Нура-Есиль,.

	2
	Сульфаты
	1,1-7,3
	24
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Бугунь, водохранилища Шардаринское, Сергеевское, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Бийликоль, канал Нура-Есиль

	3
	Азот нитритный
	1,1-19,4
	23
	реки Брекса, Тихая, Урал (ЗКО),  Деркул, Илек (Актюбинская), Тобол,  Аят, Тогызак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шерубайнура, Каскелен,  Шу, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилища  Ташуткельское, Капшагай,.Куртинское, Шардаринское,

	4
	Железо общее
	1,1-11,4
	12
	реки Чаган, Деркул, Каскелен,  Талас, Шу, Аксу, Карабалты, Асса, Токташ, Сырдарья (Кызылординская),  водохранилище Ташуткельское, Куртинское, .

	5
	БПК5
	1,2-16,2
	8
	реки Илек (Актюбинская), Есиль (Акмолинская), Нура (Акмолинская), Шерубайнура, Аксу, озеро Бийликоль, Султанкельды,. канал Нура-Есиль,

	6
	Фенолы
	1,2-3,0
	7
	реки Урал (ЗКО), Деркул, Нура (Карагандинская), Аксу, Карабалта, Токташ, водохранилища Самаркандское,

	7
	Аммоний солевой
	1,1-23,0
	6
	реки Глубочанка, Сары Булак, Шерубайнура, Кара-Кенгир, канал Нура-Есиль, озеро Маркаколь.

	8
	Цинк 
	9,2-91,4
	5
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка,  Красноярка

	9
	Нефтепродукты
	1,2-4,0
	4
	реки Кара-Кенгир, Шерубайнура,водохранилище Кенгирское, Шардаринское,

	10
	Растворенный кислород
	4,0 – 5,91 мг/л
	3
	реки Чаган, Нура (Акмолинская),  озеро Султанкелды

	11
	Хром (6+)
	2,3-3,7
	2
	река Урал (ЗКО), Илек (Актюбинская)

	12
	Бор
	14,0
	1
	река Илек (Актюбинская)
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ 

в феврале 2011 года,

превышающих ПДК

	
	февраль 2010г
	январь

2011г
	февраль 2011г
	Ингредиенты
	Сред
няя концент-рация, мг/л
	Крат

ность

пре

выше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,77 (2кл.)

чистая
	0,88

(2 кл.)

чистая
	0,65

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р. Ертис

(ВКО)
	0,89 (2кл.)

чистая
	0,85

(2 кл.)

чистая
	0,58

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,74 (2кл.)

чистая
	0,54 

(2кл.)

чистая
	0,63

(2кл.)

чистая
	Медь (2+)-
	0,00123
	1,2

	р.Буктырма

(ВКО)
	0,61 

(2 кл.)

чистая
	1,62

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,99

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+) 


	0,0026
	2,6

	р.Брекса

(ВКО)
	3,02 

(4 кл.)

загрязнённая
	2,50

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,11

(4 кл.)

загрязнённая
	Цинк 

Медь (2+) 

Марганец (2+)

Азот нитритный
	0,092

0,0056

0,0157

0,03
	9,2

5,6

1,5

1,4

	р.Тихая

(ВКО)
	7,14 

(6 кл.)

очень
грязная
	5,66

(5 кл.)

грязная
	3,93

(4 кл.)

загрязнённая
	Цинк 

Медь (2+) 

Марганец (2+)

Азот нитритный 
	0,110

0,0068

0,026

0,04
	11,0

6,8

2,6

2,0

	р.Ульби

(ВКО)
	3,72 

(4 кл.)

загрязнённая
	4,16

(5 кл.)

грязная
	4,28

(5 кл.)

грязная
	Цинк 

Медь (2+) 

Азот нитритный Марганец (2+)
	0,176

0,00348

0,04

0,015
	17,6

3,5

1,8

1,5

	р.Глубочанка

(ВКО)
	6,88 

(6 кл.)

очень
грязная
	3,82

(4 кл.)

загрязнённая
	7,21

(6 кл.)

очень
грязная
	Цинк

Марганец (2+)

Медь (2+) 

Аммоний солевой
	0,343

0,034

0,0028

0,64
	34,3

3,4

2,8

1,2

	р.Красноярка

(ВКО)
	24,72 

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	24,3

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	16,4

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	Цинк

Марганец (2+)

Медь (2+) 


	0,914

0,035

0,0018


	91,4

3,5

1,8



	р.Оба

(ВКО)
	0,46 

(2 кл.)

чистая
	0,64

(2 кл.)
чистая
	0,53

(2 кл.)
чистая
	-


	-
	-

	оз. Маркаколь

(ВКО)
	-
	-
	0,77

(2 кл.)

чистая
	Аммоний солевой
	0,76
	1,52

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	1,21 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,71

(2 кл.)

чистая
	0,60

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,94 

(2 кл.)

чистая
	0,60

(2 кл.)

чистая
	0,64

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал

(Атырауская)
	1,03 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,69

(2 кл.)

чистая
	0,66

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р.Урал (ЗКО)
	2,70 (4 кл.)

загрязнённая
	2,10

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,46

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Хром (6+)

Азот нитритный Сульфаты 

Фенолы 
	0,047

0,043

180,0

0,0012
	2,3

2,15

1,8

1,2

	р.Чаган (ЗКО)
	3,44 

(4 кл.)

загрязнённая
	1,57

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,34

(3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	Кислород

Сульфаты 

Железо общее


	4,64

313,0

0,3
	4,3

3,1

3,0

	р.Деркул

(ЗКО)
	3,02 (4 кл.)

загрязнённая
	1,94

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,62

(3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	Сульфаты 

Железо общее

Азот нитритный 

Фенолы


	285,0

0,22

0,029

0,0014
	2,8

2,2

1,4

1,4

	р.Илек

(Актюбинская)
	5,24 (5 кл.)

грязная
	5,58

(5 кл.)

грязная
	4,20

(5 кл.)

грязная
	Бор

Азот нитритный Хром (6+)

БПК5

	0,24

0,084

0,075

4,61
	14,0

4,2

3,7

2,3

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,67 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,21

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,81

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный 

Сульфаты

Хлориды
	0,071

323,8

372,3
	3,5

3,2

1,2

	р.Аят

(Костанайская)
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,32

(3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	Сульфаты

Медь (2+)

Азот нитритный 


	219,0

0,002

0,028
	2,2

2,0

1,4

	р.Тогызак


(Костанайская)
	2,94 (4 кл.)

загрязнённая
	1,73

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,91

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный 

Медь (2+)


	372,7

0,065

0,002
	3,7

3,2

2,0

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,79 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,87

(2 кл.)

чистая
	1,03

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Никель

Сульфаты


	0,016

143,0
	1,6

1,4

	р.Есиль

(СКО)
	1,71 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,96

(2 кл.)

чистая
	0,98

(2 кл.)

чистая
	Сульфаты 

Никель


	146,0

0,013
	1,4

1,3

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,53

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,00

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

БПК5

Магний

Хлориды
	0,0036

327,0

3,40

60,6

342,0
	3,6

3,2

1,7

1,5

1,1

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,64 (2 кл.)

чистая
	0,51

(2кл.) чистая
	0,53

(2кл.) чистая
	-


	
	

	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,19

(4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Фториды

Хлориды
	562,3

0,005

3,61

732,0


	5,6

5,0

4,8

2,4

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	1,35 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,55

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Аммоний солевой Цинк

Сульфаты
	0,0032

0,91

0,014

129,7
	3,2

1,8

1,4

1,3

	р.Жабай

(Акмолинская)
	-
	-
	1,52

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Магний

Хлориды 
	0,0035

220,0

57,8

349,0
	3,5

2,2

1,3

1,1

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,71 (2 кл.)

чистая
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,004
	4,0

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,95 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,75

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,04

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+)

Магний 

Хлориды 


	370,0

0,003

97,9

554,0
	3,7

3,0

2,4

1,8

	оз.Султан
кельды

(Акмолинская)
	5,48 (5 кл.)

грязная
	22,4

(7 кл.)

чрезвычай

но грязная
	5,12

(5 кл.)

грязная
	Сульфаты 

Кислород

Медь (2+)

Магний 

БПК5
Хлориды 
	961,0

4,0

0,004

150,0

5,22

976,0
	9,6

7,5

4,0

3,7

2,6

3,2

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	-
	2,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,01

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)

Магний

Сульфаты
	3,24

0,003

87,9

183,0
	4,3

3,0

2,2

1,8

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	4,02 (5 кл.)

грязная
	4,22

(5 кл.)

грязная
	4,79

(5 кл.)

грязная
	Кислород

Сульфаты

Аммоний солевой 

Медь (2+)
Магний

БПК5
	3,88

663,0

3,03

0,003

113,0

4,93
	7,7

6,6

6,0

3,0

2,8

2,5

	р.Нура

(Акмолинская)
	3,12 (4 кл.)

загрязнённая
	1,94

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,41

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Кислород

Магний

БПК5
	429,3

0,003

5,91

72,8

3,4
	4,3

3,0

2,0

1,8

1,7

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,56 (4 кл.)

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,86

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фенолы 

Медь (2+)

Азот нитритный

Цинк


	0,003

0,0026

0,045

0,022


	3,0

2,6

2,2

2,2

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	5,16 (5 кл.)

грязная
	5,46

(5 кл.)
грязная
	6,38

(6 кл.)

очень
грязная
	Медь (2+)

Азот нитритный
Аммоний солевой 

Нефтепродукты 

БПК5
	0,022

0,1

2,3

0,19

3,7
	22,0

5,0

4,6

3,8

1,8

	р.Шерубайнура
(Карагандинская)
	11,80 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	9,41

(6 кл.)

очень
грязная
	9,68

(6 кл.)

очень
грязная
	Аммоний солевой 

Азот нитритный

БПК5

Кислород

Нефтепродукты 

Медь (2+)
	11,5

0,38

11,2

4,35

0,15

0,0025
	23,0

19,4

5,6

4,6

3,0

2,5

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	2,00 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,26

(4 кл.)

загрязнён
ная
	4,51

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Нефтепродукты 


	0,019

0,23


	19,0

4,6

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,59

(3 кл.)

умеренно

загрязнён

ная
	Медь (2+)

Фенолы 

Цинк
	0,0039

0,002

0,014
	4,0

2,0

1,4

	р.Иле

(Алматинская)
	0,98(2 кл.)

чистая
	3,84

(4кл.)

загрязнённая
	4,31

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0217

0,11
	21,7

1,1

	р.Текес

(Алматинская)
	0,96 (2 кл.)

чистая
	1,97

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,74

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,01904
	19,0

	р.Коргас

(Алматинская)
	0,83 (2 кл.)

чистая
	0,83 (2 кл.)

чистая
	5,07

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Железо общее 


	0,0262

0,12
	26,2

1,2

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,09 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,43

(5 кл.)

грязная
	4,08

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Азот нитритный


	0,020

0,031
	20,0

1,5

	р. Шилик

(Алматинская)
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	4,27

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)


	0,0217
	21,7

	р. Шарын

(Алматинская)
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	4,59

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)


	0,0243
	24,3

	р. Баянкол

(Алматинская)
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	5,04

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)


	0,026
	26,0

	р. Каскелен

(Алматинская)
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	5,84

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Азот нитритный
Железо общее

Фториды
	0,0234

0,123

0,24

1,52
	23,4

6,15

2,40

2,03

	р. Каркара

(Алматинская)
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	5,14

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)


	0,027
	27,0

	р. Иссык

(Алматинская)
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	3,39

(4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,0169

1,29
	17,0

1,7

	р. Тургень

(Алматинская)
	0,83 (2 кл.)

чистая
	-
	3,45

(4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,0175

0,85
	17,5

1,1

	вдхр. Куртинское

(Алматинская)
	1,69 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	4,69

(5 кл. грязная)
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды 

Железо общее
	0,0206

0,064

1,29

0,13
	20,6

3,2

1,72

1,30

	вдхр. Бартогай

(Алматинская)
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	2,82

(4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды 
	0,0127

0,85
	12,7

1,1

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	5,19

(5 кл. грязная)
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды

	0,0229

0,099

0,95
	23,0

5,0

1,3

	р.Есентай

(г.Алматы)
	1,33 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,88

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,04

(5 кл. грязная)
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды

	0,0163

0,094

0,85
	16,3

4,7

1,1

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	1,06 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,77

(4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
Фториды

	0,0176

0,034

1,0
	17,6

1,7

1,3

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,54 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,69

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0028

0,15
	2,8

1,5

	р.Шу

(Жамбылская)
	1,87 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,25

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,01

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее

Азот нитритный 
	0,0034

0,35

0,059
	3,4

3,5

3,0


	р.Асса

(Жамбылская)
	1,58 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,45

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее


	0,002

0,18
	2,0

1,8

	р.Аксу

(Жамбылская)
	2,13 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,83

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,40

(4 кл.)
загрязнённая

	Железо общее 

Медь (2+) 

Фенолы 

Сульфаты 

БПК5
	0,99

0,0041

0,002

190,0

3,85
	10,0

4,1

2,0

2,0

1,9

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	3,12 (4кл.)

загрязнённая
	2,09

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,76

(4кл.)

загрязнённая
	Железо общее 

Медь (2+)

Сульфаты

Фенолы 
	1,14

0,0043

384,0

0,002
	11,4

4,3

3,8

2,0

	р.Токташ

(Жамбылская)
	3,24 (4кл.)

загрязнённая
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,21

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее Сульфаты

Фенолы
	0,0042

0,29

280,0

0,002
	4,2

2,9

3,0

2,0

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	7,19 (6 кл.)

очень
грязная
	5,05

(5 кл.)

грязная
	6,27

(6 кл.)

очень  грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь (2+)

Фториды
	26,6

480,0

0,003

1,24
	26,6

5,0

3,0

1,6

	вдхр.           Ташуткельское 

(Жамбылская)
	1,58
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,36

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,62

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее 

Азот нитритный

	0,003

0,23

0,043
	3,0

2,3

2,1

	р.Келес

(ЮКО)
	2,24 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,87

(4 кл.)
загрязнённая
	2,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный 

Магний


	730,0

0,054

70,5


	7,3

2,7

1,7

	р.Бадам

(ЮКО)
	2,04 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,27

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный Сульфаты

Магний
	0,003

0,043

202,0

45,6
	3,0

2,1

2,0

1,1

	р.Бугунь 

(ЮКО)
	0,92 

(2 кл.)
чистая
	0,76

(2 кл.)
чистая

	1,10

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,002

154,0


	2,0

1,5

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	1,86 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,63

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный 

Магний

Нефтепродукты
	500,0

0,028

52,3

0,06
	5,0

1,4

1,3

1,2

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	1,78 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,18

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,35

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный 

Магний
	442,0

0,029

48,1


	4,4

1,4

1,2

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,66 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,27

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Железо общее

Сульфаты 

Медь (2+)


	0,36

325,0

0,0025


	3,6

3,2

2,5


Сведения о случаях экстремально высокого (ЭВЗ)  и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за февраль 2011 года

Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана было отмечено в 3 случаях на 3 водных объектах: река Красноярка – 1 случай ЭВЗ (Восточно-Казахстанская), река Тобол-1 случай ЭВЗ, река Тогызак – 1 случай ЭВЗ (Костанайская).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод было отмечено в 20 случаях на 10 водных объектах: река Шерубай-Нура-2 случая ВЗ, река Сокыр-2 случая ВЗ (Карагандинская), озеро Бийликоль-1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек-5 случаев ВЗ (Актюбинская), река Тобол-3 случая ВЗ, река Аят-1 случай ВЗ (Костанайская), река Брекса- 1 случай ВЗ, река Тихая – 1 случай ВЗ, река Ульба – 2 случая ВЗ, Глубочанка-2 случая ВЗ  (Восточно-Казахстанская) (таблица 4). 
Таблица 4
 Сведения о случаях экстремально высокого загрязнения и высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, 
створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже село Асыл


	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Аммоний солевой
	11,5
	23,0

	
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Азот нитритный
	0,387
	19,4

	Река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже сброса бывшей шахты Сокурская
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Аммоний солевой
	11,0
	22,0

	
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Азот нитритный
	0,363
	18,2

	Озеро Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	07.02.2011
	12.02.2011
	БПК5
	26,6
	26,6

	Река Илек,

Актюбинская,

город Алга 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,49
	28,82

	Река Илек,

Актюбинская,

город Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,28
	16,47

	Река Илек,Актюбинская, село Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	03.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,20
	11,76

	Река Илек,Актюбинская,

село Целинный, 1 км выше села
	1 ВЗ
	03.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,19
	11,18

	Река Илек, Актюбинская, город Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,17
	10,0

	Река  Тобол, Костанайская, район железо-дорожного моста Костанай-Кокчетав
	1ВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	0,948
	94,8

	Река  Тобол, Костанайская, 1 км выше сброса управлении горводоканала
	1 ВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	0,822
	82,2

	Река Тобол, Костанайская, 0,2 км   ниже села гришенка в створе гидропоста
	1ВЗ
	02.02.2011
	08.02.2011
	Марганец
	0,540
	54,0

	Река Тобол, Костанайская, в черте села Милютинка в створе гидропоста
	1ЭВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	1,407
	140,7

	Река  Тогызак, Костанайская, 1,5 км Севоро-Запада в гидропоста Тогузак
	1 ЭВЗ
	02.02.2011
	03.02.2011
	    Марганец
	1,004
	100,4

	Река Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1ВЗ
	01.02.2011
	03.02.2011
	Марганец
	0,678
	67,8

	Река  Ульба, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк 
	0,151
	15,1

	река Ульба,  Восточно-Казахстанская, город Риддер, 4,8 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника,у автодорожного моста рудника  Тишинский
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк 
	0,485
	48,5

	Река Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше село Предгорное 1 км ниже впадения рекиБерезовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1ЭВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк 
	1,827
	182,7

	Река  Брекса, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,6 км выше устья реки Брекса
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк 
	0,184
	18,4

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,8 км выше устья рекиТихая
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк
	0,156
	15,6

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Белоусовка

0,5  км ниже сброса очистных сооружий  Белоусовка
	1ВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк
	0,175
	17,5

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Глубокое,

0,175  км ниже сброса Медьзавода
	1ВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк
	0,599
	59,9

	Итого:
	3 ЭВЗ

20 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                                      по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5). 

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,08-0,20 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы         по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1 – 2,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,010
	0,20
	0,11
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,197
	0,07
	3,344
	0,7

	
	
	Диоксид азота
	0,016
	0,4
	0,068
	0,8

	
	
	 Оксид азота
	0,007
	0,12
	0,0790
	0,20

	
	6
	Диоксид серы
	0,010
	0,20
	0,080
	0,16

	
	
	Оксид углерода
	0,390
	0,1
	2,780
	0,6

	
	
	Диоксид азота
	0,040
	1,0
	0,130
	1,5

	
	
	Оксид азота
	0,0300
	0,500
	0,280
	0,70

	
	7
	Диоксид серы
	0,010
	0,20
	0,060
	0,12

	
	
	Оксид углерода
	0,730
	0,24
	4,880
	0,98


	
	
	(Диоксид азота
	0,050
	1,25
	0,120
	1,4

	
	
	Оксид азота
	0,0200
	0,3
	0,200
	0,50


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В феврале 2011 года в г Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,6 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,4 ПДК, взвешенных веществ- 3,0 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Астана не изменился, в сравнении с февралем 2010 года понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В феврале 2011 года в г. Кокшетау содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 11-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда и Султанкельды) (рис. 1.3, 1.4).

Река Есиль берёт начало в невысоком горном массиве на территории Карагандинской области. С территории Акмолинской области река Есиль втекает в Северо-Казахстанскую область. 

В поверхностных водах реки Есиль наблюдались превышения ПДК по меди (3,6 ПДК), сульфатам (3,2 ПДК), БПК5 (1,7 ПДК), магнию (1,5 ПДК), хлоридам (1,1 ПДК).
Река Нура протекает на территории Акмолинской области через Коргалжынские озера и впадает в озеро Тенгиз. В реке превышения ПДК отмечены по сульфатам (4,3 ПДК), меди (3,0 ПДК), БПК5 и магнию в пределах 1,7-1,8 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 5,91 мг/дм3.
Между двумя реками протекает канал Нура-Есиль. На территории Акмолинской области в поверхностных водах канала зафиксированы превышения ПДК по сульфатам (6,6 ПДК), аммонию солевому (6,0 ПДК), меди (3,0 ПДК), магнию (2,8 ПДК), БПК5 (2,5 ПДК).

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,88 мг/дм3.
В поверхностных водах водохранилища Вячеславское, которое расположено на реке Есиль, превышения ПДК наблюдались по меди (4,0 ПДК).
Притоками реки Есиль являются реки Ак-Булак и Сары-Булак, протекающие на территории города Астана. В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 5,6 ПДК, меди – 5,0 ПДК, фторидам – 4,8 ПДК, хлоридам – 2,4 ПДК. 

В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по меди 3,2 ПДК, аммонию солевому 1,8 ПДК, цинку 1,4 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК. 

В реке Кеттыбулак в районе кордон Золотой Бор превышение ПДК не наблюдалось.

В реке Жабай превышения ПДК обнаружены по хлоридам, магнию, меди и сульфатам на уровне 1,1-3,5 ПДК.

Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. В озере концентрации сульфатов составили 3,7 ПДК, меди 3,0 ПДК, хлоридов, магния находились в пределах 1,8 – 2,4 ПДК. 

Озеро Султанкельды находится в Коргалжынском заповеднике. В озере превышения ПДК выявлены по сульфатам (9,6 ПДК), меди (4,0 ПДК), магнию (3,7 ПДК), хлоридам (3,2 ПДК), БПК5 (2,6 ПДК).

Содержание растворенного кислорода небольшое – 4,0 мг/дм3.

В озере Зеренда превышение ПДК выявлены по фторидам (4,3 ПДК), меди (3,0 ПДК), магнию (2,2 ПДК), сульфатам (1,8 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак; вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Сары-Булак, Нура, Жабай,  озера Копа, Зеренда, вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - река Ак-Булак; вода «грязная» - озеро Султанкельды и  канал Нура Есиль (рис. 1.3; 1.4).

В сравнении с февралем 2010 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Кеттыбулак, озерах Копа, Султанкельды, канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в реке Ак Булак, вдхр. Вячеславское - ухудшилось, в реке Нура - улучшилось.

В сравнении с январем 2011 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Нура, Кеттыбулак, озерах Копа, Зеренда, канале Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское значительно не изменилось, в реке Ак Булак - ухудшилось, в озере Султанкельды - улучшилось. 
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,028
	 
	0,054
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,107
	2,1
	0,242
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	0,384
	0,13
	0,900
	0,2

	
	
	Диоксид азота
	0,025
	0,6
	0,049
	0,6

	
	
	Оксид азота
	0,011
	 
	0,032
	0,1

	
	
	Озон
	0,075
	2,5
	0,180
	1,1

	
	
	Диоксид углерода
	928
	 
	1562
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,026
	 
	0,247
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,027
	0,5
	0,108
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,210
	0,07
	2,700
	0,5

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,1
	0,012
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,008
	0,02

	
	
	O3 (Озон)
	0,001
	0,0
	0,007
	0,04

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	98
	 
	365
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,007
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,536
	10,7
	0,890
	1,8

	
	
	СО (Оксид углерода)
	10,3
	3,43
	11,8
	2,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,206
	5,2
	0,296
	3,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,199
	3,3
	0,237
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,178
	5,9
	0,210
	1,3

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	946
	 
	1772
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,028
	 
	0,216
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,045
	0,9
	0,141
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,272
	0,09
	2,000
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,028
	0,7
	0,125
	1,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,019
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,038
	1,3
	0,095
	0,6

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	656
	 
	984
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЩБКЗ проводились на 4-х водных объектах (озера Бурабай, Улкен Шабакты, Шортан и Киши Шабакты) (таблица 7, рис. 1.6).

Состояние поверхностных вод озера Бурабай соответствует 3 классу качества, вода «умеренно – загрязненная» (ИЗВ=1,19). Превышение ПДК выявлено по фторидам 4,2 ПДК.

Качество воды озера Улкен Шабакты характеризуется как «загрязненная», 4 класс, при ИЗВ – 3,37. Содержание фторидов составило 12,9 ПДК, сульфатов 2,5 ПДК, магния и меди 2,0 ПДК.

Качество воды озера Шортан оценивается как «умеренно – загрязненная» (3 класс, ИЗВ=1,82). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 7,0 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В озере Киши Шабакты качество воды характеризуется как «очень грязная» - 6 класс при ИЗВ – 7,63. Превышения ПДК выявлены по фторидам 13,6 ПДК, сульфатам 13,4 ПДК, магнию 10,7 ПДК хлоридам 7,1 ПДК (таблица 10, рис. 1.6). 
По сравнению с февралем 2010 года и январем 2011 года, качество воды всех озер значительно не изменилось (таблица 7). 
Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в феврале 2011 года

превышающих ПДК

	
	февраль 2010г
	январь

2011г
	февраль 2011г
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	1,29

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,38

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,19

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фториды


	3,16
	4,2

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,31

(4 кл.)
загрязнённая
	3,59

(4 кл.)
загрязнённая
	3,37

(4 кл.)

загрязнённая
	Фториды 
Сульфаты Магний Медь (2+)
	9,71

250,0

81,9

0,002
	12,9

2,5

2,0

2,0

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,64

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,68

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,82

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)
	5,28

0,002
	7,0

2,0

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	7,53

(6 кл.)
очень грязная
	7,32

(6 кл.)
очень грязная
	7,63

(6 кл.)

очень грязная
	Фториды

Сульфаты Магний Хлориды 
	10,2

1345

427,0

2123,0
	13,6

13,4

10,7

7,1
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе в феврале 2011 года  отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,8 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и сероводорода находилось в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота и формальдегида составили 1,4 ПДК, сероводорода – 1,2 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе понизился, в сравнении с февралем 2010 года не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.2).

Река Илек - самый крупный левобережный приток Урала и по-прежнему, остается самым загрязненным водным объектом бассейна. На данный момент сохраняется хроническое загрязнение реки бором. Превышения ПДК отмечены по бору 14,0 ПДК, азоту нитритному 4,2 ПДК, хрому (6+) 3,7 ПДК, БПК5 2,3 ПДК.

По сравнению с февралем 2010 года и январем 2011 года качество воды реки Илек существенно не изменилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 5 случаев высокого загрязнения (таблица 8).

Таблица 8
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод рек Илек

за февраль 2011 года
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река Илек,

Актюбинская,

город Алга 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,49
	28,82

	Река Илек,

Актюбинская,

город Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,28
	16,47

	Река Илек,Актюбинская, село Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	03.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,20
	11,76

	Река Илек,Актюбинская,

село Целинный, 1 км выше села
	1 ВЗ
	03.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,19
	11,18

	Река Илек, Актюбинская, город Алга , 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.02.2011
	07.02.2011
	Бор
	0,17
	10,0
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8») (таблица 9);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 10); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 10). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за февраль 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0.300
	0.1
	2.10
	0.4

	
	28
	Оксид углерода
	0.600
	0.2
	8.90
	1.8

	
	29
	Оксид углерода
	1.100
	0.4
	11.10
	2.2

	
	30
	Оксид углерода
	2.700
	0.9
	16.50
	3.3

	
	31
	Оксид углерода
	0.600
	0.2
	5.70
	1.1


Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	1.2
	0.40
	8
	1.6

	
	2
	Оксид углерода
	0.5
	0.17
	8
	1.6

	
	3
	Оксид углерода
	2.4
	0.80
	16.1
	3.2

	
	4
	Оксид углерода
	0.1
	0.03
	2.5
	0.5

	
	5
	Оксид углерода
	0.5
	0.17
	8
	1.6


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В феврале 2011 года в городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,7 ПДК, диоксида азота – 2,5 ПДК и оксида углерода – 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы и фенола находилось в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 3,6 ПДК, диоксида азота – 2,7 ПДК, взвешенных веществ – 1,4 ПДК. 

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года и  с февралем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 11).

Таблица 11 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за февраль 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0.0017
	0.006

	
	Свинец
	0.1037
	0.346

	
	Мышьяк
	0.0165
	0.006

	
	Хром
	0.0107
	0.007

	
	Медь
	0.1697
	0.085


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В феврале 2011 года в городе Талдыкорган средняя за месяц концентрация взвешенных веществ и оксида углерода составили 1,1 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 4,4 ПДК, взвешенных веществ – 2,0 ПДК. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 16-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Иссык, Тургень, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берёт свое начало на Тянь-Шане на территории Китая и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. В реке Иле отмечены концентрации меди 21,7 ПДК, железа общего 1,1 ПДК.
Река Иле образует созданное искусственное водохранилище Капшагай, в водохранилище отмечены превышения ПДК по меди 20,0 ПДК, азоту нитритному 1,5 ПДК.

Реки Коргас и Текес являются трансграничными реками с Китайской Народной Республикой. Превышения ПДК в реке Коргас отмечены по меди 26,2 ПДК, железу общему – 1,2 ПДК, а в реке Текес по меди – 19,0 ПДК.

В реках Шилик, Шарын, Баянкол превышения ПДК отмечены по меди в пределах 21,7-26,0 ПДК.
В реке Каскелен превышения ПДК отмечены по меди 23,4 ПДК, азоту нитритному 6,15 ПДК, железу общему 2,4 ПДК, фторидам 2,0 ПДК. 

В реке Есик превышения ПДК наблюдались по меди 17,0 ПДК, фторидам 1,7 ПДК.

Загрязненность в реке Турген характеризуется наличием  концентрации меди 17,5 ПДК и фторидов 1,1 ПДК. 

В реке Каркара превышения ПДК наблюдались по меди - 27,0 ПДК.

В водохранилище Бартогай наблюдались концентрации меди 12,7 ПДК и фторидов 1,1 ПДК.

В водохранилище Куртинское отмечены концентрации меди 20,6 ПДК, азота нитритного 3,2 ПДК, фторидов– 1,7 ПДК, железа общего 1,3 ПДК.

В реке Киши Алматы были зафиксированы превышения ПДК по меди – 23,0 ПДК, азоту нитритному 5,0 ПДК, фторидов 1,3 ПДК.

В реке Есентай превышения ПДК наблюдались по меди 16,3 ПДК, азоту нитритному 4,7 ПДК, фторидам 1,1 ПДК.

В реке Улькен Алматы превышение ПДК отмечались по меди – 17,6 ПДК, фторидам и азоту нитритному в пределах 1,3-1,7 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «загрязненная» - реки Текес, Турген, Есик, Улькен Алматы, водохранилище Бартогай; «грязная» - реки Иле, Коргас, Шарын, Шилик, Баянкол, Каркара, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, водохранилища Капшагай и Куртинское (рис. 3.3, 3.4).
По сравнению с февралем 2010 года качество воды во всех водных объектах  ухудшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды водохранилища Капшагай осталось на прежнем уровне, в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы наблюдалось ухудшение.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 12).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.002
	 
	0.030
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.000
	0.0
	0.0001
	0.00

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.060
	1.5
	0.370
	4.4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.0
	0.190
	0.5

	
	
	O3 (Озон)
	0.000
	0.0
	0.003
	0.0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.000
	 
	0.000
	0.0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.020
	0.5
	0.080
	0.4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	695.5
	 
	850.0
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В феврале 2011 года в городе Атырау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,6. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,6 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,3 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау понизился, в сравнении с февралем 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.5). 
По сравнению с февралем 2010 года качество воды в рукаве Кигач  существенно не изменилось, в реке Урал, протоке Шароновка - улучшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В феврале 2011 года в городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,4. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 3,7 ПДК, диоксида серы – 2,1 ПДК, фенола – превышала 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка, формальдегида и хлора находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 7,4 ПДК, фенола – 4,0 ПДК, оксид углерода- 1,8 ПДК, взвешенных веществ – 1,6 ПДК, хлор – 1,4 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск значительно не изменился, в сравнении с февралем 2010 года – увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддере велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В феврале 2011 года в городе Риддер отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,7. Средняя  концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК, диоксида серы – 1,2 ПДК, формальдегида – 1,1 ПДК.  Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, фенола и мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота равна 2,0 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер значительно не изменился, в сравнении с февралем 2010 года – понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В феврале 2011 года в городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя за месяц концентрация фенола составила 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида азота оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 1,8 ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК.

В феврале 2011года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей не изменился, в сравнении с февралем 2010 года, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В феврале 2011 года в поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя  концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДК.  Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, фенола  и мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,2 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года  и с февралем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 9-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, озеро Маркаколь) (рис.5.5).

Река Кара Ертис, является трансграничной рекой, протекает по территории Китайской Народной Республики и впадает в озеро Зайсан. В реке превышения ПДК не выявлено. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. На территории Восточно-Казахстанской (в районах городов Усть-Каменогорск и Семей) и Павлодарской областей (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК наблюдались по меди на уровне 1,2 ПДК.

Река Буктырма является правым притоком Ертиса и в реке превышение ПДК наблюдалось по меди - 2,6 ПДК.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по цинку – 9,2 ПДК, меди – 5,6 ПДК, азоту нитритному и марганцу на уровне 1,4-1,5 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 11,0 ПДК, меди – 6,8 ПДК, марганцу 2,6 ПДК, азоту нитритному 2,0 ПДК. 

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по цинку 17,6 ПДК, меди – 3,5 ПДК, азоту нитритному - 1,8 ПДК, марганцу - 1,5 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 34,3 ПДК, марганцу – 3,4 ПДК, меди 2,8 ПДК и аммонию солевому – 1,2 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис, а также, является самым загрязненным водным объектом. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 91,4 ПДК, марганцу – 3,5 ПДК меди – 1,8 ПДК. 

Река Оба является правым притоком реки Ертис. В реке превышения ПДК не было обнаружено.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, озеро Маркаколь; вода «загрязненная» - реки Брекса, Тихая; вода «грязная» - река Ульби; вода «очень грязная» - река Глубочанка; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.14).

По сравнению с  февралем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Глубочанка, Брекса, Красноярка, Оба существенно не изменился; в реке Тихая – снизился; в реке Ульби – возрос.
В сравнении с январем 2011 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Ертис, Ульби, Красноярка, Оба существенно не изменилось, а в реках Буктырма, Тихая улучшилось; в реках Брекса, Глубочанка ухудшилось.

В феврале 2011 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения поверхностных вод  на реке Красноярка, а высокое загрязнение (ВЗ) отмечено по рекам Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка (таблица 13, рис.5.5).

Таблица 13
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река  Ульба, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк
	0,151
	15,1

	река Ульба,  Восточно-Казахстанская, город Риддер, 4,8 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника,у автодорожного моста рудника  Тишинский
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк
	0,485
	48,5

	Река Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше село Предгорное 1 км ниже впадения рекиБерезовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1ЭВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк
	1,827
	182,7

	Река  Брекса, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,6 км выше устья реки Брекса
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк
	0,184
	18,4

	Река Тихая, Восточно-Казахстанская, город Риддер, 0,8 км выше устья рекиТихая
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Цинк
	0,156
	15,6

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Белоусовка

0,5  км ниже сброса очистных сооружий  Белоусовка
	1ВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк
	0,175
	17,5

	Река Глубочанка, Восточно-Казахстанская,  село Глубокое,

0,175  км ниже сброса Медьзавода
	1ВЗ
	08.02.2011
	09.02.2011
	Цинк
	0,599
	59,9
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по показателям токсичности на территории Восточно-Казахстанской области в феврале 2011 года
р. Ертис. Пробы воды реки Ертис, отобранные в феврале 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали. Процент погибших дафний на всех створах составил 0 % (Приложение 2). 



р. Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод реки Буктырма погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2).

р. Брекса, р. Тихая, р. Ульби (рудн. Тишинский). Поверхностные воды  реки Брекса в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 3,3%. На второй точке контроля процент погибших дафний составил 6,7%.

Пробы воды реки Тихая в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 53,3% , вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» процент погибших дафний составил 0% острой токсичности не установлено.

Пробы воды реки Ульби в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 0%, острой токсичности не установлено. На втором створе процент погибших дафний составил 100%, вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2).

р Ульби  (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Во всех створах погибших дафний не зарегистрировано (Приложение 2). 

р. Глубочанка. Поверхностные воды реки Глубочанка острой токсичности не показали, однако на втором и на заключительном створах наблюдается гибель дафний. Процент погибших дафний составил 3,3% (Приложение 2).

р. Красноярка. Пробы воды реки Красноярка в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 3,3%, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 96,7%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2).

р.Оба. В пробах воды реки Оба в результате биотестирования погибших дафний не отмечено, т.е. вода не оказывает острого токсического действия на живые организмы (Приложение 2).
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 14).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.050
	 
	0.450
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.003
	0.1
	0.020
	0.0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.800
	0.3
	8.60
	1.7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.002
	0.1
	0.019
	0.2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.003
	0.05
	0.110
	0.3

	
	
	O3 (Озон)
	0.020
	0.7
	0.060
	0.4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.001
	 
	0.010
	1.3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.000
	0.0
	0.007
	0.0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	682.1
	0,01 
	935.2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В феврале 2011 года в городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,9. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,1 ПДК, диоксида азота – 1,4 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода, сульфата и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 2,6 ПДК, взвешенных веществ – 2,0 ПДК, диоксида азота- 1,8 ПДК и фтористого водорода – 1,3 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз понизился, в сравнении с февралем 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, водохранилище Ташуткельское, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Реки Талас и Шу берут начало с озера Иссык-Куль на территории Кыргызской Республики. Химический состав воды в верхнем течении формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих по рекам Талас и Шу с территории Кыргызстана. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 2,8 ПДК, железу общему 1,5 ПДК. В реке Шу наблюдались превышения ПДК по следующим показателям: азот нитритный, медь, железо общая в пределах 3,0-3,5 ПДК.

Река Токташ втекает на территорию Республики Казахстан из Кыргызстана и впадает в водохранилище Ташуткельское. В реке превышения ПДК наблюдались по  меди 4,2 ПДК, сульфатам 3,0 ПДК, железу общему 2,9 ПДК,  фенолам 2,0 ПДК.

Река Карабалта трансграничная река с Кыргызской Республикой. В воде реки превышения ПДК отмечались по железу общему – 11,4 ПДК, меди – 4,3 ПДК, сульфатам 3,8 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему – 10,0 ПДК, меди – 4,1 ПДК, БПК5, сульфатам, фенолам в пределах 1,9-2,0 ПДК.

Река Асса впадает в озеро Бийликоль, в реке превышения ПДК наблюдались по железу общему и  меди в пределах 1,8 – 2,0 ПДК.

На сегодняшний день озеро Бийликоль является наиболее загрязненным водным объектом. Превышения ПДК отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 26,6 ПДК, сульфатам 5,0 ПДК, фторидам и меди на уровне 1,6-3,0 ПДК.

В водохранилище Ташуткельское превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, меди на уровне 2,1-3,0 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Токташ, водохранилище Ташуткелькое; вода «загрязненная» - Аксу, Карабалта, вода «очень-грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с февралем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Асса, Карабалта, водохранилище Ташуткельское, озера Бийликоль значительно не изменился, в реке Токташ – снизился, в реке Аксу – возрос.

В сравнении с февралем 2010 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, водохранилище Ташуткельское, озера Бийликоль значительно не изменилось, в реке Токташ - улучшилось.

В сравнении с январем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Токташ, водохранилище Ташуткельское значительно не изменилось, в реках Аксу, Карабалта, озере Бийликоль - ухудшилось.

В феврале на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 15).
Таблица 15
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод 

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Озеро Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	07.02.2011
	12.02.2011
	БПК5
	26,6
	26,6
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 16).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 16
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за февраль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.027
	 
	0.090
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.020
	0.4
	0.120
	0.2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.750
	0.3
	8.71
	1.7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.260
	6.5
	0.930
	10.9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.120
	2.0
	0.900
	2.3

	
	
	O3 (Озон)
	0.040
	1.3
	0.080
	0.5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.000
	 
	0.000
	0.0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.0

	
	
	Диоксид углерода
	700.3
	 
	927.5
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул) (рис.7.2).

В целом, часть бассейна реки Урал втекает с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в Западно-Казахстанскую область, а затем в Атыраускую область. В реке Урал на территории Западно-Казахстанской области превышения ПДК отмечены по фенолам, азоту нитритному, сульфатам, хрому шестивалентному в пределах 1,2 – 2,3 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему и сульфатам в пределах 3,0-3,1 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 4,6 мг/дм3.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по фенолам, азоту нитритному, железу общему, сульфатам в пределах 1,4-2,8 ПДК.

Качество воды всех обследуемых водных объектов оценивается как «умеренно - загрязненная» (рис 7.2).

По сравнению с февралем 2010 года качество воды во всех водных объектах улучшилось, а в сравнении с январем 2011 года качество воды рек существенно не изменилось. 
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В феврале 2011 года в городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,4. Средняя за месяц концентрация фенола составила 2,2 ПДК, формальдегида – 2,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,0 ПДК, диоксид азота-2,1ПДК, оксида углерода- 1,4 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года  и с февралем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Караганде значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В феврале 2011 года в городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,3. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 4,8 ПДК, диоксида серы – 1,4 ПДК, диоксида азота – 1,1 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года и с февралем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Балхаш значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 17.

Таблица 17
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

 за февраль 2011 года

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0.019
	0.062

	
	Свинец
	0.231
	0.8

	
	Мышьяк
	0.054
	0.018

	
	Хром
	0.003
	0.002

	
	Медь
	0.110
	0.06


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В феврале 2011 года в городе Жезказган отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,5. Средняя за месяц концентрация фенола составила 2,0 ПДК, взвешенных веществ – 1,3 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида и сульфата находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,7 ПДК,  диоксида азота – 1,5 ПДК, диоксида серы -1,1 ПДК.

 В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган понизился, в сравнении с февралем 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В феврале 2011 года в городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,0. Средняя за месяц концентрация фенола составила 3,7 ПДК, взвешенных веществ – 2,4 ПДК, аммиака- 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,9 ПДК, взвешенных веществ – 2,4 ПДК, оксида углерода-2,0 ПДК, сероводорода- 1,6 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау значительно не изменился, в сравнении с февралем 2010 года – увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское) (рис. 8.5). 

Река Нура является основным источником промышленного, сельскохозяйственного и питьевого водоснабжения Карагандинской области и втекает в Акмолинскую область. Превышения ПДК выявлены по цинку, азоту нитритному, меди, фенолам в пределах 2,2-3,0 ПДК.

Река Шерубайнура является самым крупным левобережным притоком реки Нуры. В реке отмечены превышения ПДК по аммонию солевому 23,0 ПДК, азоту нитритному 19,4 ПДК,  БПК5 – 5,6 ПДК, нефтепродуктам 3,0 ПДК, меди 2,5 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 4,35 мг/л.

Сток воды реки Кара-Кенгир, в районе города Жезказган, зарегулирован Кенгирским водохранилищем. Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (22,0 ПДК), азот нитритный (5,0 ПДК), аммоний солевой (4,6 ПДК), нефтепродукты (3,8 ПДК), БПК5 (1,8 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 19,0 ПДК, нефтепродуктам 4,6 ПДК.
В районе города Темиртау в водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по меди 4,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, цинку 1,4 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, вода «грязная»– водохранилища Кенгирское и Самаркандское; вода «очень грязная»– реки Кара Кенгир, Шерубайнура (рис.8.5).
По сравнению с февралем 2010 года качество воды водохранилища Самаркандское не изменилось, в реках Нура, Шерубайнура – улучшилось; в реке Кара – Кенгир и водохранилище Кенгирское - ухудшилось. 

В сравнении с январем 2011 года качество воды реки Нура, Шерубайнура и водохранилище Самаркандское существенно не изменилось; в реке Кара-Кенгир и водохранилище Кенгирское – ухудшилось.

В феврале на территории Карагандинской области зафиксировано 2 случая ВЗ (таблица 18).

Таблица 18
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река  Шерубайнура,  Карагандинская, 2 км ниже село Асыл


	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Аммоний солевой
	11,5
	23,0

	
	1ВЗ
	03.02.2011
	04.02.2011
	Азот нитритный
	0,387
	19,4
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области

8.6  Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за февраль 2011 года (2 программа)

В феврале месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»(рис. 8.6.).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные» воды, ИЗВ=2,12. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, фенолам в пределах 2,0 – 2,7 ПДК и сульфатам до 4,8 ПДК.(таблица 20.).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,95 и 1,91. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, фенолам, сульфатам в пределах 2,0 – 3,9 ПДК, по цинку до 1,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано. (таблица 20.).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и (ХМЗ) АО (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,96. Превышения ПДК наблюдались по меди и фенолам в пределах 3,1 – 4,0 ПДК, цинку до 1,2 ПДК, сульфатам до 2,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 20.).

В районе створа город Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и (ХМЗ) АО (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем 2010г Класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,80 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,09. Снизилось содержание азота нитритного с 5,4 ПДК до 2,7 ПДК. Превышения допустимой нормы меди, фенолов, цинка наблюдались в пределах 2,4 – 3,3 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00094 мг/дм3, среднемесячное – 0,00045 мг/дм3 (таблица 20.).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и (ХМЗ) АО (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с февралем 2010г прошлого года. Класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,83 до  3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,95. Снизилось содержание сульфатов с 4,6 ПДК до 2,7 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по  меди и фенолам до 3,0 ПДК, нефтепродуктам до 1,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00014 мг/дм3, среднемесячное - 0,00011 мг/дм3. (таблица 20.).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура отделение Садовое класс качества поверхностных вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,12 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,86. Снизился уровень содержания азота нитритного с 7,1 ПДК до 1,9 ПДК, меди с 3,1 ПДК до 2,4 ПДК. Содержание сульфатов превышало ПДК в 2,9 раз, фенолов до 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00086 мг/дм3. (таблица 20.).

В створе река Нура город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и (ХМЗ) АО (ТЭМК)» по сравнению с февралем 2010г прошлого года, класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,78 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,19. Снизилось содержание азота нитритного с 5,4 ПДК до 2,6 ПДК, меди с 3,8 ПДК до 2,5 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по цинку и фенолам в пределах 2,9 – 4,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00029 мг/дм3, среднемесячное-0,00016 мг/дм3. (таблица 20.).

В пункте контроля реки Нура села Молодецкое класс качества вод повысился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,98 до  3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,15. Уровень содержания азота нитритного снизился с 6,5 ПДК до 2,7 ПДК, меди с 3,4 ПДК до 2,7 ПДК. Превышения ПДК по фенолам и цинку не превышало 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3 (таблица 20.).

В районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод улучшилось относительно февраля 2010 года. Класс качества повысился с 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=6,20 до 3 класса «умеренно-загрязненные», ИЗВ=2,50. Значительно снизилось содержание азота нитритного с 17,2 ПДК до 4,4 ПДК. Превышения ПДК также наблюдались по меди до 4,5 ПДК, цинку и сульфатам до 2,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00017 мг/дм3 (таблица 20.).

Качество вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Класс качества повысился с 5 класса «грязные», ИЗВ=4,61 до 4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,78. Снизилось содержание аммония солевого с 4,9 ПДК до 3,3 ПДК, азота нитритного с 9,5 ПДК до 7,6 ПДК, меди с 6,7 ПДК до 2,0 ПДК, цинка до 2,7 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 20.).

Класс качества вод реки Сокыр повысился по сравнению с февралем 2010г прошлого года с 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=11,1 до 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=9,24. Снизилось содержание аммония солевого с 25,6 ПДК до 22,0 ПДК, азота нитритного с 28,5 ПДК до 18,2 ПДК (зарегистрировано два случая высокого загрязнения) (таблица 19). Превышения ПДК наблюдались по меди до 2,4 ПДК, нефтепродуктов до 2,8 ПДК. Повысилось биохимическое потребление кислорода до 5,6 ПДК (таблицы 20).

Класс качества вод реки Шерубай-Нура повысился по сравнению с февралем 2010г с 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=11,8 до 6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=9,68. Снизилось содержание аммония солевого с 25,2 ПДК до 23,0 ПДК, азота нитритного с 33,0 ПДК до 19,4 ПДК (зарегистрировано два случая высокого загрязнения) (таблицы 19) Превышения ПДК наблюдались по меди до 2,5 ПДК, нефтепродуктов до 3,0 ПДК. Повысилось биохимическое потребление кислорода до 5,6 ПДК (таблицы 20 ).

Таблица 19

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1
	03.02.11г
	Аммоний солевой 
	11,0
	22,0

	
	1
	03.02.11г
	Азот нитритный
	0,363 мгN/л
	18,2

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	1


	03.02.11г
	Аммоний солевой 
	11,5
	23,0

	
	1
	03.02.11г
	Азот нитритный
	0,387 мгN/л
	19,4


Таблица 20

Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за февраль 2011 года

	
	февраль

2010 года
	февраль

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,84 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,12 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Фенол

Сульфаты
	0,043

0,0027

0,002

475
	2,2

2,7

2,0

4,8

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	2,16 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,95 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь(2+)

Цинк

Фенол

Сульфаты
	0,0036

0,014

0,003

256
	3,6

1,4

3,0

2,6

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,97 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,91 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь(2+)

Цинк

Фенол

Сульфаты
	0,0039

0,014

0,002

274
	3,9

1,4

2,0

2,7

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,81 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,96 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь(2+)

Цинк

Фенол

Сульфаты
	0,0031

0,012

0,004

237


	3,1

1,2

4,0

2,4

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	2,09 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Фенол

Цинк
	0,054

0,0033

0,003

0,024
	2,7

3,3

3,0

2,4

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,83 (4 кл.)

загрязненные
	1,95 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь(2+)

Фенол

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0030

0,003

0,09

274
	3,0

3,0

1,8

2,7

	река Нура, отделение Садовое


	3,12 (4 кл.)

загрязненные
	1,86 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Фенол

Сульфаты
	0,038

0,0024

0,003

292
	1,9

2,4

3,0

2,9

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	2,19 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Цинк

Фенол


	0,051

0,0025

0,029

0,004
	2,6

2,5

2,9

4,0

	река Нура,  село Молодецкое
	2,98 (4 кл.)

загрязненные
	2,15 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Цинк

Фенол
	0,054

0,0027

0,033

0,003
	2,7

2,7

3,3

3,0

	река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища
	6,20 (6 кл.)

очень грязные
	2,50 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь(2+)

Цинк

Сульфаты
	0,087

0,0045

0,025

237
	4,4

4,5

2,5

2,4

	река Нура,  село Акмешит
	4,61 (5 кл.)

грязные
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь(2+)

Цинк
	1,63

0,151

0,0020

0,027
	3,3

7,6

2,0

2,7

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	11,8 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	9,68 (6 кл.)

очень грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь(2+)

Нефтепродукты
	11,2

11,5

0,387

0,0025

0,15
	5,6

23,0

19,4

2,5

3,0

	река Сокыр, район автодорожного моста
	11,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	9,24 (6 кл.)

очень грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь(2+)

Нефтепродукты
	11,1

11,0

0,363

0,0024

0,15
	5,6

22,0

18,2

2,5

3
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Рис.8.6 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.7 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - ул. Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Баймагамбетова, 36) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В феврале 2011 года в городе Костанай  отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя  концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай значительно не изменился, в сравнении с февралем 2010 года - понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис. 9.2).

Река Тобол является основным источником водоснабжения Костанайской области. Превышения ПДК зафиксированы по хлоридам, сульфатам, азоту нитритному в пределах 1,2 – 3,5 ПДК.

Река Аят является левобережным притоком реки Тобол. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, сульфатам в пределах 1,4-2,2 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по меди, азоту нитритному, сульфатам в пределах 2,0-3,7 ПДК.

Качество воды всех водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.2). 

В сравнении с февралем 2010 года качество воды рек Тобол и Аят существенно не изменилось, в реке Тогызак - улучшилось.

В сравнении с январем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось. 

В Костанайской области  обнаружены 2 случая ЭВЗ и 4 случая ВЗ поверхностных вод по марганцу (таблица 21).

Таблица 21
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведенияанализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река  Тобол, Костанайская, район железо-дорожного моста Костанай-Кокчетав
	1ВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	0,948
	94,8

	Река  Тобол, Костанайская, 1 км выше сброса управлении горводоканала
	1 ВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	0,822
	82,2

	Река Тобол, Костанайская, 0,2 км   ниже села гришенка в створе гидропоста
	1ВЗ
	02.02.2011
	08.02.2011
	Марганец
	0,540
	54,0

	Река Тобол, Костанайская, в черте села Милютинка в створе гидропоста
	1ЭВЗ
	01.02.2011
	01.02.2011
	Марганец
	1,407
	140,7

	Река  Тогызак, Костанайская, 1,5 км Севоро-Запада в гидропоста Тогузак
	1 ЭВЗ
	02.02.2011
	03.02.2011
	    Марганец
	1,004
	100,4

	Река Аят, Костанайская, 0,2 км ниже села Варваринка
	1ВЗ
	01.02.2011
	03.02.2011
	Марганец
	0,678
	67,8
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В феврале 2011 года в городе Кызылорда  средняя  концентрация диоксида серы составила 2,0 ПДК, диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержание взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за февраль 2011  года
В феврале 2011 года,  при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда, показало, что в районе «Южная промзона» диоксид азота составила 1 ПДК. В районах: «Северная промзона», «Центральная площадь», рынок «Сыбага» и в микрорайоне «Акмечеть» содержание взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах  нормы (рис.10.2, таблица 22).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 22
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за февраль 2011 года по данным маршрутных постов

	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 

вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Январь 

2011 г.
	Февраль 

2011 г.
	Январь 

2011 г.
	Февраль 

2011 г.
	Январь 

2011 г.
	Февраль 

2011 г.
	Январь 

2011 г.
	Февраль 

2011 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,08
	0,2
	0,00
	0,0
	0,130
	0,3
	0,143
	0,3
	0,07
	0,8
	0,09
	1,0
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,04
	0,1
	0,00


	0,0
	0,136
	0,3
	0,133
	0,3
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	3,0
	0,6

	Рынок «Сыбага»
	0,08
	0,2
	0,00
	0,0
	0,098
	0,2
	0,154
	0,4
	0,08
	0,9
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Мкр «Акмечеть»
	0,08
	0,2
	0,00
	0,0
	0,088
	0,2
	0,157
	0,3
	0,06
	0,7
	0,07
	0,8
	3,0
	0,6
	4,0
	0,8

	Центр. площадь
	0,12
	0,2
	0,00
	0,0
	0,096
	0,2
	0,135
	0,3
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по меди, сульфатам, железу общему в пределах 2,5 – 3,6 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.4).

По сравнению с февралем 2010 года и январем 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м). 
Основными критериями качества воды являются значения ПДК веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 7).

В феврале 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,3 ПДК; сухой остаток – 1,0 ПДК; сульфаты – 1,0 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по сульфатам – 1,0 ПДК.

В глубинных скважинах превышения предельно-допустимой концентрации не наблюдалось. 

По городу Кызылорда,  в феврале 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с январем  2011 года  изменилось не значительно (таблица 23).

Таблица 23
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования города Кызылорда
	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за январь

2011 года
	за февраль

2011 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК
	Средняя концентрация  мг/л
	Крат

ность превышения ПДК

	город Кызылорда
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты
	26

1,61

1011,3

510
	1,0

1,1

1,0

1,0
	-

1,90

1000,8

520
	-

1,3

1,0

1,0

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	1,54

28

1009,8

500
	1,0

1,1

1,0

1,0
	-

-

-

500
	-

-

-

1,0


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,11 – 0,20 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда
В феврале 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в пределах 0,06 - 0,17 мкЗв/ч, что не превышает предельно-допустимую норму.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                            на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения
За февраль 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 2 человека по 4 категориям.  С третьей декады февраля по городу Кызылорда наблюдалось резкое снижение температуры воздуха, что немалую роль сыграло на здоровье обследуемых. В связи с чем отмечается в основном  заболевание верхних дыхательных путей, особенно по северному региону города, а также по микрорайону Акмечеть, Сыбага, Центральной площади. В ходе  наблюдения, по  микрорайону Акмечеть, рынку Сыбага, Центральной  площади, у  трех  подростков  наблюдалось  острое  респираторное  заболевание. По северному  региону , в возрасте 25 – 40 лет, один обследуемый переболел  острым  бронхитом, а в возрасте 25 – 40 лет у одного обследуемого, в микрорайоне Акмечеть,  наблюдалось острое респираторное заболевание. 

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В феврале 2011 года в городе Актау отмечается низкий уровень  загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,3. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,5 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата, диоксида азота, углеводороды, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился, в сравнении с февралем 2010 года – понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), АПАВ, ХПК, карбонаты, кальций, магний, азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, хлориды, сульфатов, фенолов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 6).
На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ составили 2,0 мг/л, величина рН морской воды 7,85-8,02.

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,63-6,13 мг/л (норма свыше 6,0 мг/л).

Морская вода в 3 точке акватории и  фоновой точках характеризуются как "чистые" (ИЗВ=0,76-0,85, 2 класс), а в 1, 2 точках – как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,13-1,15, 3 класс) (рис. 11.5). Во всех  точках наблюдались содержание растворенного кислорода  – 5,63-6,13 мг/л.

По сравнению с февралем 2010 года качество морской воды в 3 и фоновой точках акватории улучшилось, а в остальных точках значительно не изменилось (рис 11.5, таблица 24).
Таблица 24
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории 
СЭЗ "Морпорт Актау"
	Наименование

станции
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за февраль 2011 года

	
	февраль
2010 года
	февраль

2011 года
	Ингредиенты
	Средняя

концен

трация

мг/л
	Кратность

превы

шения

ПДК

	Точка 1
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,15 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород
	5,89
	2,04

	Точка 2
	1,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,13 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Растворенный кислород
	5,63
	2,13

	Точка 3
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,76 (2 кл.)

чистая

	Растворенный кислород
	5,84
	1,03

	Фоновая 

точка
	1,01 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,85 (2 кл.)

чистая

	Растворенный кислород
	6,13
	1,96


11.3 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 – 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений                                                              на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В феврале 2011 года в городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Содержание средней концентрации взвешенных веществ, сульфаты, диоксида азота, фенол, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 2,8 ПДК, диоксида азота – 1,3ПДК, сероводорода- 1,1 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года и с февралем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).

[image: image54.jpg]



Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В феврале 2011 года в городе Екибастуз уровень  загрязнения атмосферного воздуха ниже среднего по городам республики. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,2. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,3 ПДК. 

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз понизился, в сравнении с феврале 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской  области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

С территории Восточно-Казахстанской области река Ертис втекает в Павлодарскую область и протекает на территориию Российской Федерации.

На территории Павлодарской области (в районах городах Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) небольшое превышение ПДК отмечено по меди (1,2 ПДК). Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с февралем 2010 года и январем 2011 года уровень загрязненности воды в реке Ертис существенно не изменилось (рис. 12.8).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,8 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха                                        по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Айыртауская,5, пересечение улицы Валиханова; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Мира) 

- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 25).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 25
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за февраль  2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.002
	 
	0.003
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.002
	0.0
	0.008
	0.02

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.090
	0.0
	1.400
	0.3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.010
	0.3
	0.090
	1.1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.008
	0.1
	0.050
	0.1

	
	
	O3 (Озон)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.001
	 
	0.006
	0.75

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.007
	0.2
	0.040
	0.2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	544.6
	 
	847.6
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В феврале 2011 года в городе Петропавловск отмечается низкий уровень  загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,6. Средняя  концентрация формальдегида составила 1,1 ПДК. Содержание диоксида азота, оксида углерода, сульфата, фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года и с февралем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).
Наблюдения за качеством воды реки Есиль проводились на следующих створах по длине реки Есиль – город Сергеевка; город Петропавловск и села Долматово.

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю, сульфатам в пределах 1,3 – 1,4 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержания сульфатов и никеля составили 1,4-1,6 ПДК.

Качество воды реки Есиль характеризуются как «чистая»,  водохранилища Сергеевское - «умеренно-загрязненная» (рис. 13.2).

По сравнению с январем 2010 года качество воды водохранилища Сергеевское существенно не изменилось, в реке Есиль улучшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды реки Есиль существенно не изменилось, в водохранилище Сергеевксое ухудшилось.
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая,б/н, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В феврале 2011 года в городе Шымкент отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 4,0 ПДК, диоксида азота 1,4 ПДК, взвешенных веществ- 1,3 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и аммиака находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода достигала 6,2 ПДК, диоксида азота – 1,3 ПДК, взвешенных веществ-1,2 ПДК, формальдегида- 1,1 ПДК.

В феврале 2011 года в сравнении с январем 2011 года и с февралем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.
14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5-х водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Химический состав воды реки Сырдарья формируется в пределах Республики Узбекистан. На территории Казахстана пограничным створом является село Кокбулак. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам 4,4 ПДК, азоту нитритному – 1,4 ПДК, магнию – 1,2 ПДК. 

С территории Южно-Казахстанкой области река Сырдарья втекает в Кызылординскую область.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 7,3 ПДК, азоту нитритному – 2,7 ПДК, магнию 1,7 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены магнию, сульфатам, азоту нитритному, меди на уровне 1,1 – 3,0 ПДК.

В реке Бугунь превышения ПДК отмечены сульфатам, меди на уровне 1,5 – 2,0 ПДК.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,0 ПДК, нефтепродуктам, магнию, азоту нитритному на уровне 1,2 – 1,4 ПДК.

Качество воды во всех водных объектах характеризуется как «умеренно-загрязненная» (рис. 14.5).

По сравнению с февралем 2010 года качество воды, во всех исследуемых водных объектах, кроме реки Бугунь, значительно не изменилось, а в реке Бугунь - ухудшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды рек Сырдарья, Бадам и водохранилища Шардаринское значительно не изменилось, а в реке  Келес – улучшилось, в реке Бугунь - ухудшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за январь 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 9 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Вест Ойл, Восток, Загородная, Привокзальный, Телекоммуникационная антенна (далее-ТКА), Шагала) и Атырауской области по данным 11 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 4).

Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойла составило – 3,0 ПДК, в районе Восток -1,23 ПДК. Концентрации остальных определяющих веществ находились в пределах нормы (таблица 26, 27).
Таблица 26
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,49
	0,16
	1,22
	0,24
	0,0006
	0,013
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,005
	0,64

	Авангард
	0,40
	0,13
	1,17
	0,23
	0,006
	0,123
	0,033
	0,07
	0,001
	 
	0,006
	0,74

	Акимат
	0,82
	0,27
	1,45
	0,29
	0,004
	0,07
	0,009
	0,02
	0,003
	 
	0,01
	0,78

	Болашак Восток
	10,89
	3,63
	0,35
	0,07
	0,0018
	0,04
	0,01
	0,020
	0,001
	 
	0,002
	0,22

	Болашак Запад
	0,35
	0,12
	0,51
	0,10
	0,0014
	0,03
	0,01
	0,017
	0,0008
	 
	0,003
	0,34

	Болашак Север
	0,36
	0,12
	0,47
	0,09
	0,002
	0,04
	0,01
	0,02
	0,0009
	 
	0,003
	0,37

	Болашак Юг
	0,50
	0,17
	0,73
	0,15
	0,0033
	0,07
	0,011
	0,022
	0,0011
	 
	0,004
	0,46

	Вест Ойл
	0,34
	0,11
	0,83
	0,17
	0,0012
	0,02
	0,007
	0,013
	0,003
	 
	0,02
	3,0

	Восток
	0,79
	0,26
	2,69
	0,54
	0,003
	0,06
	0,008
	0,02
	0,00
	 
	0,01
	1,23

	Доссор
	0,81
	0,27
	1,28
	0,26
	0,003
	0,06
	0,013
	0,026
	0,0007
	 
	0,001
	0,17

	Загородная
	0,59
	0,20
	0,93
	0,19
	0,005
	0,10
	0,014
	0,03
	0,001
	 
	0,00
	0,25

	Макат
	0,51
	0,17
	0,78
	0,16
	0,003
	0,06
	0,01
	0,01
	0,0019
	 
	0,002
	0,24

	Посолек Ескене
	0,51
	0,17
	0,66
	0,13
	0,0021
	0,04
	0,005
	0,010
	0,0001
	 
	0,001
	0,06

	Привокзальный
	0,78
	0,26
	1,62
	0,32
	0,003
	0,05
	0,008
	0,016
	0,001
	 
	0,005
	0,59

	Самал
	0,43
	0,14
	0,63
	0,13
	0,0026
	0,05
	0,009
	0,017
	0,000
	 
	0,001
	0,16

	танция Ескене
	0,55
	0,18
	1,02
	0,20
	0,003
	0,05
	0,013
	0,026
	0,0007
	 
	0,002
	0,23

	Карабатан
	0,20
	0,07
	0,35
	0,07
	0,002
	0,03
	0,009
	0,019
	0,001
	 
	0,002
	0,25

	Таскескен
	0,32
	0,11
	0,55
	0,11
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	 
	0,001
	0,07

	ТКА
	0,52
	0,17
	2,83
	0,57
	0,0020
	0,04
	0,006
	0,012
	0,001
	 
	0,00
	0,22

	Шагала
	0,73
	0,24
	1,51
	0,30
	0,010
	0,19
	0,03
	0,05
	0,002
	 
	0,00
	0,58


Таблица 27
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,02
	0,40
	0,06
	0,67
	0,004
	0,063
	0,02
	0,06

	Авангард
	0,016
	0,41
	0,06
	0,68
	0,005
	0,079
	0,03
	0,07

	Акимат
	0,03
	0,70
	0,06
	0,73
	0,03
	0,48
	0,08
	0,20

	Болашак Восток
	0,003
	0,07
	0,022
	0,26
	0,0003
	0,0003
	0,0027
	0,007

	Болашак Запад
	0,007
	0,16
	0,04
	0,49
	0,0019
	0,0317
	0,018
	0,046

	Болашак Север
	0,01
	0,16
	0,03
	0,38
	0,001
	0,024
	0,005
	0,014

	Болашак Юг
	0,004
	0,09
	0,02
	0,24
	0,0009
	0,02
	0,002
	0,006

	Вест Ойл
	0,005
	0,122
	0,02
	0,25
	0,001
	0,01
	0,004
	0,01

	Восток
	0,02
	0,58
	0,07
	0,86
	0,02
	0,30
	0,08
	0,20

	Доссор
	0,009
	0,23
	0,03
	0,32
	0,003
	0,045
	0,014
	0,035

	Загородная
	0,02
	0,54
	0,02
	0,25
	0,02
	0,26
	0,05
	0,12

	Макат
	0,02
	0,56
	0,04
	0,42
	0,012
	0,20
	0,03
	0,07

	Посолек Ескене
	0,003
	0,082
	0,003
	0,04
	0,001
	0,022
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,02
	0,51
	0,06
	0,73
	0,01
	0,13
	0,04
	0,10

	Самал
	0,007
	0,17
	0,03
	0,31
	0,004
	0,07
	0,016
	0,04

	Станция Ескене
	0,01
	0,18
	0,05
	0,57
	0,004
	0,07
	0,026
	0,07

	Карабатан
	0,01
	0,21
	0,04
	0,44
	0,004
	0,06
	0,02
	0,04

	Таскескен
	0,009
	0,23
	0,03
	0,33
	0,003
	0,05
	0,01
	0,024

	ТКА
	0,015
	0,36
	0,04
	0,49
	0,007
	0,12
	0,03
	0,07

	Шагала
	0,02
	0,57
	0,06
	0,72
	0,01
	0,17
	0,04
	0,09


Приложение 2
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за февраль 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого ток-

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	сического действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г. Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное
	100,0
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	100,0
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	100,0
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового звода
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	60,0
	не оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	100,0
	не оказывает 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	0,0
	оказывает

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	100,0
	не оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфекальных вод
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	96,7
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского
	3,3
	 оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	100,0
	не оказывает


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2



*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию







Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

 Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.
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