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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за апрель 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городах (Шымкент, Темиртау, Алматы, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Тараз) (рис. 2).


[image: image2.emf]0

2

4

6

8

10

12

14

апрель 2011 года

апрель   2010 года


Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за апрель 2010 и 2011 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в апреле 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 13,3) (рис. 2).

В сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения в городах Жезказган, Караганда, Тараз, Риддер, Кызылорда, Петропавловск, Семей, поселок Глубокое, Талдыкорган, Балхаш, Экибастуз, Кокшетау, значительно не изменился, загрязнения атмосферного воздуха в городах Алматы, Актобе, Атырау, Астана, Актау, Павлодар- понизился, в городах Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск, Костанай отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – в 9 городах, максимальные - в 10 городах; диоксида серы: средние – в 3 городах, максимальные - в 2 городах; оксида углерода: максимальные – в 7 городах; диоксида азота: средние – в 11 городах, максимальные - в 17 городах; аммиака: средние - в 1 городе; сероводорода - максимальные в 1 городе; фенола: средние и максимальные - в 5 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 3 городе; фтористого водорода : максимальные – в 2 городах.
Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 164 гидрохимических створах, распределенных на 73 водных объектах: 55 реках, 7 озерах, 9 водохранилищах и 2 каналах (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 6 рек, 2 озера и 1 канал: реки Ертис (Павлодарская); Урал (Атырауский), Катта бугунь, Кеттыбулак, проток Шароновка, рукав Кигач, озера Сулуколь и Карасу, канал Ертис – Караганда;
к классу "умеренно загрязненная" -  28 рек,7 водохранилищ, 3 озера и 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис (ВКО), Оба, Тобол, Тогызак, Есиль, Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Асса, Токташ, Беркара, Бугунь, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища Каратомарское,  Сергеевское, Вячеславское, Самаркандское,  Капшагай,  Бартогай,  Шардаринское, озера Копа, Султанкельды,  Зеренда,  канал Нура Есиль;

к классу "загрязненная"– 16 рек, 2 водохранилища и 1 озеро: реки Глубочанка,  Урал (ЗКО), Чаган,  Большая Узень,  Малая Узень, Орь, Эмба,  Аят,  Сары-Булак,  Жабай,  Нура (Акмолинская), Аксу, Карабалты,  Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Кенгирское, Куртинское, озеро Шалкар;

к классу "грязная" – 9 рек и 1 озеро: реки Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Деркул, Илек (Актюбинская), Убаган, Кара-Кенгир, озеро Бийликоль;

к классу "очень грязная"– река Шерубайнура (таблица 1, 2, 3; рис. 3, 4).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за апрель 2011 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р. Ертис (Павлодарская)
	1
	р.Кара Ертис
	1
	р.Глубочанка
	1
	р.Буктырма


	1
	р.Шерубайнура
	
	

	2
	пр. Шароновка
	2
	р. Ертис (ВКО)
	2
	р.Урал (ЗКО)
	2
	р.Брекса
	
	
	
	

	3
	р.Кигач
	3
	р.Оба
	3
	р.Чаган
	3
	р.Тихая
	
	
	
	

	4
	р.Урал (Атырауский)
	4
	р.Тобол
	4
	р.Большая Узень
	4
	р.Ульби
	
	
	
	

	5
	р. Катта бугунь
	5
	р.Тогызак
	5
	р. Малая Узень
	5
	р. Красноярка
	
	
	
	

	6
	р.Кеттыбулак
	6
	р.Есиль
	6
	р. Орь
	6
	р.Деркул

	
	
	
	

	7
	кан. Ертис - Караганда
	7
	р.Ак-Булак
	7
	р. Эмба
	7
	р.Илек (Актюбинск)
	
	
	
	

	8
	оз. Сулуколь
	8
	р.Нура (Карагандинск.)
	8
	р.Аят
	8
	р. Убаган
	
	
	
	

	9
	оз. Карасу
	9
	р.Иле
	9
	р.Сары-Булак
	9
	р.Кара-Кенгир
	
	
	
	

	
	
	10
	р.Текес
	10
	р. Жабай
	10
	оз.Бийликоль
	
	
	
	

	
	
	11
	р.Коргас
	11
	р.Нура (Акмолинская)
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р. Шилик
	12
	р.Аксу
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р. Шарын
	13
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р. Турген
	14
	р.Келес
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р. Каркара
	15
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р. Есик
	16
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Каскелен
	17
	вдхр.Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Баянкол
	18
	вдхр. Куртинское
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Улькен Алматы
	19
	оз. Шалкар
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р.Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р.Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р.Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	р. Беркара
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	р. Бугунь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	р.Сырдарья (Кызылорд.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхр. Каратомарское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	вхдр. Бартогай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр. Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	36
	оз.Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	оз.Султанкельды
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	38
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	кан.Нура Есиль
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за апрель 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,1-15,5
	58
	реки Ертис (Павлодарская), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Аят, Тогызак, Убаган, Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Ак-Булак, Сары Булак, Жабай, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Тургень, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Беркара, Келес, Бадам, Бугунь, Сырдарья, водохранилища Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, Шардаринское, озера  Копа, Султанкельды, Зеренда, Сулуколь, Карасу,  каналы Нура-Есиль, Ертис Караганда

	2
	Сульфаты
	1,1-10,0
	29
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул,  Малая Узень, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тогызак, Убаган, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Каскелен, Карабалта, Токташ, Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, водохранилища Каратомарское,  Сергеевское, Кенгирское, Самаркандское, Куртинское, Шардаринское, озера Шалкар, Бийликоль,   канал  Нура-Есиль

	3
	Азот нитритный
	1,1-22,2
	24
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тобол,  Тогызак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шилик, Тургень, Есик, Каскелен,  Киши Алматы, Есентай,  Шу, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, Шардаринское, озеро Зеренда 

	4
	Железо общее
	1,1-10,0
	25
	реки Кара Ертис, Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Чаган, Деркул, Большая Узень,  Иле, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища  Сергеевское, Капшагай

	5
	БПК5
	1,1-15,2
	16
	реки Урал (ЗКО), Малая Узень, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тобол, Аят, Тогызак, Сары булак, Шерубайнура, Кара-Кенгир, Шу, Аксу, Карабалта, озера Бийликоль, Шалкар

	6
	Фенолы
	1,2-9,0
	16
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень,  Шу, Аксу, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Бугунь, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Сергеевское, Шардаринское, озера Шалкар, Бийликоль

	7
	Растворенный кислород
	3,06 – 5,38  мг/л
	8
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большая Узень, Малая Узень, Сары Булак, озеро Султанкелды, водохранилище Каратомарское

	8
	Аммоний солевой
	1,1-11,2
	20
	реки Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Илек, (Актюбинская), Орь, Эмба, Тобол, Аят, Убаган, Ак-Булак, Сары Булак, Нура (Акмолинская), Шерубайнура, Кара-Кенгир, водохранилище Каратомарское

	9
	Цинк 
	1,5-10,8
	10
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка,  Красноярка, Есиль (Акмолинская), Жабай, водохранилища Вячеславское, Самаркандское, канал Ертис Караганда

	10
	Хром (6+)
	1,1-1,5
	3
	реки Урал (ЗКО), Большая Узень,  озеро Шалкар

	11
	Нефтепродукты
	1,1-7,2
	6
	река Сары булак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилище Кенгирское, Самаркандское

	12
	Бор
	8,5
	1
	река Илек (Актюбинская)
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ 

в апреле 2011 года, превышающих ПДК

	
	апрель

2010 года
	март 
2011 года
	апрель

 2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя концентрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,58 (2 кл.)
чистая
	1,16

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Аммоний солевой 

Железо общее
	0,99

0,20
	2,0

2,0

	р. Ертис

(ВКО)
	1,39 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,78 (2 кл.)

чистая
	1,10

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее
	0,34
	3,4

	р. Ертис

(Павлодарская)
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,67 (2кл.)

чистая
	0,61

(2кл.)

чистая

	Медь (2+)


	0,0015
	1,5

	р.Буктырма

(ВКО)
	1,58 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,86 (2 кл.)

чистая
	4,45

(5 кл.)
грязная
	Железо общее 

Медь (2+)

Цинк 

Аммоний солевой
	0,99

0,0074

0,061

1,11
	10,0

7,4

6,1

2,2

	р.Брекса

(ВКО)
	2,65 (4 кл.)
загрязнённая
	3,67 (4 кл.)
загрязнённая
	5,77

(5 кл.)
грязная
	Цинк 

Медь (2+)

Железо общее 

Аммоний солевой
	0,108

0,0105

0,99

1,30
	10,8

10,5

10,0

2,6

	р.Тихая

(ВКО)
	5,84 (5 кл.) грязная


	5,10 (5 кл.)
грязная
	5,74

(5 кл.)
грязная
	Медь (2+)
Цинк 

Железо общее 

Аммоний солевой 
	0,0115

0,1055

0,93

1,08
	11,5

10,5

9,3

2,1

	р.Ульби

(ВКО)
	4,11 (5 кл.) грязная


	3,53 (4 кл.)
загрязнённая
	4,73

(5 кл.)
грязная
	Железо общее 

Цинк

Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,97

0,084

0,0068

1,29
	9,7

8,4

6,8

2,5

	р.Глубочанка

(ВКО)
	7,61 (6 кл.) очень
грязная
	9,16 (6 кл.)

очень
грязная
	3,76

(4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее 

Медь (2+)

Цинк

Аммоний солевой 
	0,63

0,0058

0,0533

2,04
	6,3

5,8

5,3

4,1

	р.Красноярка
(ВКО)
	8,67 (6 кл.) очень
грязная
	15,1 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	5,61

(5 кл.)
грязная
	Медь (2+)

Железо общее 

Цинк

Аммоний солевой 
	0,0108

0,95

0,078

2,23
	10,8

9,5

7,8

4,4

	р.Оба

(ВКО)
	3,25 (4 кл.)
загрязнённая
	0,74 (2 кл.)
чистая
	2,47

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,90

0,0029

0,65
	9,0

3,0

1,3

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,63

(2 кл.)

чистая
	0,74 

(2 кл.)
чистая
	0,74

(2 кл.)
чистая
	-
	
	

	р.Кигач

(Атырауская)
	0,73

(2 кл.)

чистая
	0,60 

(2 кл.)
чистая
	0,63

(2 кл.)
чистая
	-
	
	

	р.Урал

(Атырауская)
	0,76

(2 кл.)

чистая
	0,71

 (2 кл.)
чистая
	0,78

(2 кл.)
чистая
	-
	
	

	р.Урал (ЗКО)
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,20 (5 кл.)
грязная

	3,27

(4 кл.)
загрязнённая
	Кислород

Фенолы 

Азот нитритный Сульфаты

БПК5

Хром (6+)
	3,19

0,0038

0,041

160,0

3,23

0,023
	9,4

3,8

2,0

1,6

1,6

1,1

	р.Чаган (ЗКО)
	2,90 (4 кл.)
загрязнённая

	4,11(5 кл.)

грязная
	3,11

(4 кл.)
загрязнённая
	Кислород

Фенолы

 Сульфаты 

Железо общее
Азот нитритный 
	4,0

0,0032

295,0

0,24

0,033
	7,5

3,2

3,0

2,4

1,6

	р.Деркул

(ЗКО)
	3,17 (4 кл.)
загрязнённая
	5,01 (5 кл.)
грязная
	4,48

(5 кл.)
грязная
	Кислород

Фенолы 

Азот нитритный 
Сульфаты 

Железо общее
	3,12

0,009

0,055

240,0

0,16
	9,61

9,0

2,7

2,4

1,6

	р.Большой Узень (ЗКО)
	2,70 (4 кл.)

загрязнённая
	4,95 (5 кл.)
грязная
	2,94

(4 кл.)
загрязнённая
	Кислород

Железо общее

Фенолы 

Хром (6+)
	3,06

0,25

0,0022

0,03
	9,8

2,5

2,2

1,5

	р.Малый Узень (ЗКО)
	2,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	5,46 (5 кл.)
грязная
	3,06

(4 кл.)
загрязнённая
	Кислород

БПК5

Сульфаты 

Фенолы 

Хлориды


	3,14

4,18

207,0

0,002

520,5
	9,5

2,1

2,1

2,0

1,7

	оз.Шалкар

(ЗКО)
	2,06 (3 кл.)

умеренно загрязнённая


	10,4 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	2,76

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Хлориды

БПК5

Фенолы 

Хром (6+)
	620,0

1203,8

5,16

0,0018

0,025
	6,2

4,0

2,6

1,8

1,2

	р.Илек

(Актюбинская)
	4,27 (5 кл.)

грязная
	5,04

(5 кл.)

грязная
	5,91

(5 кл.)

грязная
	Аммоний солевой

Бор

БПК5

Азот нитритный

Сульфаты
	5,62

0,15

5,21

0,03

127
	11,2

8,5

2,6

1,4

1,3

	р.Орь

(Актюбинская)
	2,76 (4 кл.)

загрязнённая

	-
	2,76

(4 кл.)
загрязнённая
	Аммоний солевой

БПК5

Азот нитритный

Сульфаты
	3,12

6,95

0,07

193,0
	6,2

3,5

3,4

1,9

	р.Эмба

(Актюбинская)
	3,57 (4 кл.)

загрязнённая
	-
	3,57

(4 кл.)
загрязнённая
	Аммоний солевой

БПК5

Сульфаты
	6,2

10,3

175,0
	12,4

5,1

1,7

	р.Тобол

(Костанайская)


	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,70 (4 кл.)
загрязнённая
	2,10

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный

Аммоний солевой

БПК5
	0,006

0,037

0,83

3,21
	6,0

1,8

1,6

1,6

	р.Аят

(Костанайская)
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,20 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,77

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)

Аммоний солевой

Фенолы 

БПК5
	0,009

1,17

0,002

3,61
	9,0

2,3

2,0

1,8

	р.Тогызак


(Костанайская)
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,76 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,57

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	БПК5

Медь(2+)

Азот нитритный Сульфаты 
	5,56

0,002

0,034

161,4
	2,8

2,0

1,7

1,6

	р. Убаган 

(Костанайская)
	3,19 (4 кл.)

загрязнённая
	
	4,39

(5 кл.)
грязная

	Сульфаты Медь(2+)

Хлориды

Аммоний солевой
	980,0

0,007

1671,5

1,57
	10,0

7,0

5,6

3,1

	вдхр Каратомарское (Костанайская)
	1,38

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,86 

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,29

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Кислород

Аммоний солевой

Сульфаты 


	5,38

0,94

186,4


	2,2

1,88

1,8



	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,93 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,93 (2 кл.)
чистая
	1,34

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты

Фенолы

Никель
	0,28

145,0

0,0014

0,011
	2,8

1,4

1,4

1,1

	р.Есиль

(СКО)
	1,94 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Никель


	164,0

0,0136
	1,6

1,36

	р.Есиль

(Акмолинская)
	1,28 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,29 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,03

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты 

Цинк
	0,008

140,0

0,011
	8,0

1,4

1,1

	р.Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,64 (2 кл.)

чистая
	1,51 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,95

(2 кл.)

чистая
	Медь(2+)


	0,003
	3,0


	р.Ак-Булак

(г.Астана)
	2,23 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,71 (4 кл.)
загрязнённая
	1,86

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды
Сульфаты

Медь(2+)

Аммоний солевой
	2,73

280,0

0,0023

0,60
	3,6

2,8

2,3

1,2

	р.Сары-Булак

(г.Астана)
	2,65 (4 кл.)

загрязнённая
	2,98 (4 кл.)
загрязнённая
	3,28

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)

Аммоний солевой

Нефтепродукты

Кислород

Сульфаты 

БПК5
	0,0063

1,71

0,17

5,13

213,0

4,15
	6,3

3,4

3,4

2,3

2,1

2,1

	р. Жабай

(Акмолинская)
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	3,40

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)

Цинк
	0,0155

0,018
	15,5

1,8

	вдхр Вячеславское
(Акмолинская)
	0,51 (2 кл.)

чистая
	1,56 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,74

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Цинк
	0,006

0,018
	6,0

1,8

	оз.Копа

(Акмолинская)
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,17 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,30

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,006
	6,0

	оз.Султан

кельды

(Акмолинская)
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	8,81 (6 кл.)

очень
грязная
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Кислород


	0,003

5,81
	3,0

2,1

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	1,88 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,23

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
Азот нитритный


	0,009

0,028
	9,0

1,4

	оз. Карасу – резиденция «Карасу»
	-
	-
	0,93

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,003
	3,0

	оз. Сулуколь – кордон Сулуколь
	-
	-
	0,91

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,003
	3,0

	кан Нура-Есиль

(Акмолинская)
	1,19 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	7,17 (6 кл.)

очень
грязная
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

	0,008

140,0
	8,0

1,4

	р.Нура

(Акмолинская)
	1,17 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,28 (4 кл.)
загрязнённая
	2,70

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Нефтепродукты Азот нитритный

Аммоний солевой 
	0,009

0,16

0,026

0,55
	9,0

3,2

1,3

1,1

	р.Нура

(Карагандинская)
	2,74 (4 кл.)

загрязнённая
	1,86 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,93

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,0033

0,064

195,0

0,08
	3,3

3,2

1,9

1,6

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	12,0
(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	6,21
(6 кл.)

очень 
грязная
	5,12

(5 кл.) 
грязная
	Медь (2+)

Нефтепродукты Аммоний солевой 

Азот нитритный

БПК5
	0,0076

0,36

3,30

0,128

3,88
	7,6

7,2

6,6

6,4

1,94

	р.Шерубайнура

(Карагандинская)
	3,72
(4 кл.)

загрязнённая
	13,8 
(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	7,16

(6 кл.)

очень 
грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Медь(2+)

БПК5

Нефтепродукты
	0,443

5,46

0,0042

5,04

0,11
	22,2

10,9

4,2

2,5

2,2

	вдхр Кенгирское

(Карагандинская)
	4,73
(5 кл.)

грязная
	2,80 (4 кл.)

загрязнённая
	2,53

(4 кл.)

загрязнённая
	Нефтепродукты Медь(2+)

Сульфаты
	0,25

0,004

360,0
	5,0

4,0

3,6

	вдхр Самаркандское

(Карагандинская)
	1,60 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,30 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,33

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Нефтепродукты

Сульфаты Медь(2+)

Цинк
	0,12

183,0

0,0016

0,011
	2,4

1,8

1,6

1,1

	канал Ертис - Караганда
	1,84 (3 кл.)

умеренно
загрязнённая
	-
	0,96

(2 кл.)

чистая
	Медь(2+)

Цинк
	0,0019

0,012
	1,9

1,2

	р.Иле

(Алматинская)
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,60

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Желез общее


	0,0054

0,12
	5,4

1,2

	р.Текес

(Алматинская)
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,37 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,23

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0035
	3,5

	р.Коргас

(Алматинская)
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,21 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0031
	3,1

	вдхр Капшагай

(Алматинская)
	1,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,36 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,62

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Желез общее


	0,0042

0,036

0,14
	4,2

1,8

1,4

	р.Шилик (Алматинская)
	2,52 (4 кл.)

загрязнённая
	
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фториды

Азот нитритный
	0,0076

0,85

0,022
	7,6

1,1

1,1

	р.Шарын

(Алматинская)
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,66

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0055
	5,5

	р.Турген

(Алматинская)
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Фториды
	0,00377

0,037

0,85
	3,8

1,8

1,1

	р.Каркара

(Алматинская)
	0,95 (2 кл.) чистая
	
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Желез общее


	0,0040

0,12
	4,0

1,2

	р.Есик

(Алматинская)
	2,45 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Азот нитритный Фториды


	0,003

0,024

0,85


	3,0

1,2

1,1

	р.Каскелен

(Алматинская)
	0,88 (2 кл.) чистая
	
	1,95

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фториды

Азот нитритный

Сульфаты
	0,0059

1,51

0,03

120,0
	5,9

2,0

1,4

1,2

	р.Баянкол

(Алматинская)
	0,68 (2 кл.) чистая
	
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0043
	4,3

	вдхр Куртинское (Алматинская)
	2,86

(4кл.)

загрязнённая
	
	3,13

(4кл.)

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Сульфаты

Магний
	0,010

0,113

163,0

47,2
	10,0

5,6

1,6

1,2

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	1,15 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,74

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Фториды
	0,006

0,027

0,85
	6,0

1,3

1,1

	р.Киши Алматы

(г.Алматы)
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	4,56 (5 кл.) грязная
	2,01

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот  нитритный 

Желез общее
	0,0047

0,079

0,12


	4,7

4,0

1,2

	р.Есентай

(г.Алматы)
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,16 (5 кл.) грязная
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Азот  нитритный 

Желез общее
	0,0025

0,034

0,12
	2,5

1,7

1,2

	р.Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	0,88 (2 кл.)

чистая


	3,57 (4кл.)

загрязнённая
	1,25

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды


	0,0032

0,9
	3,2

1,2

	р.Талас

(Жамбылская)
	1,72 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,62 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,49

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее 


	0,0029

0,27
	3,0

2,7

	р.Шу

(Жамбылская)
	3,09 (4кл.)

загрязнённая

	1,94 (3кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,79

(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фенолы 

Азот  нитритный 

БПК5
Железо общее
	0,0035

0,002

0,032

3,05

0,15
	3,5

2,0

1,6

1,5

1,5

	р.Асса

(Жамбылская)
	1,44 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,32 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,77

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,42

0,0032

0,06
	4,2

3,2

1,2

	р.Аксу

(Жамбылская)
	3,08 (4кл.)

загрязнённая

	3,26 (4 кл.)
загрязнённая

	2,57

(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее

БПК5

Фенолы 
	0,0043

0,43

6,25

0,002
	4,3

4,3

3,1

2,0

	р.Карабалты

(Жамбылская)
	3,71 (4кл.)

загрязнённая

	3,45 (4кл.)

загрязнённая
	2,62

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты 

Железо общее

Медь(2+)

БПК5
Фенолы 
	500,0

0,36

0,0024

4,2

0,002
	5,0

3,6

2,4

2,1

2,0

	р.Токташ

(Жамбылская)
	2,85 (4кл.)

загрязнённая
	2,29 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,44

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее Сульфаты

Фенолы 
	0,0043

0,37

350,0

0,002
	4,3

3,7

3,5

2,0

	р.Беркара

(Жамбылская)
	1,09 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,09 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
	0,0025
	2,5

	оз.Бийликоль

(Жамбылская)
	6,90 (6 кл.) очень
грязная
	10,5 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	4,32

(5 кл.)

грязная
	БПК5

Сульфаты

Фториды

Фенолы 
	15,2

487,0
1,62

0,002
	15,2

5,0

2,1

2,0

	р.Келес

(ЮКО)
	3,55 (4кл.)

загрязнённая
	2,57 (4кл.)

загрязнённая
	2,92

(4кл.)

загрязнённая
	Фенолы 

Сульфаты

Медь(2+)

Магний
	0,006

509,0

0,004

59,0
	6,0

5,1

4,0

1,5

	р.Бадам

(ЮКО)
	2,53 (4кл.)

загрязнённая
	3,01 (4кл.)
загрязнённая
	2,87

(4кл.)
загрязнённая
	Фенолы 

Сульфаты 

Медь(2+)

Азот  нитритный 
	0,008

327,0

0,003

0,042
	8,0

3,3

3,0

2,1

	р.Бугунь 

(ЮКО)
	2,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,00 (2 кл.)
чистая
	1,42

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы 

Медь(2+)

Сульфаты
	0,003

0,002

192,0
	3,0

2,0

2,0

	р.Катта-Бугунь (ЮКО)
	0,63(2 кл.)

чистая
	0,64(2 кл.)
чистая
	0,69

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	вдхр

Шардаринское

(ЮКО)
	3,17 (4кл.)

загрязнённая
	2,15 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,35

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты
Медь (2+)

Азот  нитритный
	0,005

403,0

0,003

0,027
	5,0

4,0

3,0

1,3

	р.Сырдарья

(ЮКО)
	2,71 (4кл.)

загрязнённая
	2,73 (4кл.)

загрязнённая
	2,71

(4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь(2+)

Азот  нитритный
	0,006

413,0

0,003

0,036
	6,0

4,1

3,0

1,8

	р.Сырдарья

(Кызылординская)
	1,93
(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,16

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее Сульфаты

Медь(2+)

Магний
	0,38

360,0

0,003

55,7
	3,8

3,6

3,0

1,4


Сведения о случаях экстремально высокого (ЭВЗ)  и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за апрель 2011 года

1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана был отмечен в реке Сары - Булак  (г. Астана).

22  случая высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено на 12  водных объектах:  река Шерубай –Нура -  2 случая ВЗ,  река Сокыр - 2 случая ВЗ (Карагандинская), озера Бурабай  – 1 случай ВЗ, река Сары-булак – 1 случай  ВЗ (город Астана), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 9 случаев ВЗ (Актюбинская), река Тобол - 1 случай ВЗ, Каратомарское водохранилище – 1 случай ВЗ (Костанайская),  река Ульба - 1 случай  ВЗ,  река Красноярка – 1 случай ВЗ,  река Брекса – 1 случай ВЗ,  река Тихая -  1 случай ВЗ (Восточно-Казахстанская) (таблица 4). 
Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	Река  Шерубайнура,  Карагандинская, 

2 км ниже село Асыл


	1 ВЗ
	20.04.2011
	21.04.2011
	Аммоний солевой
	6,72
	13,4

	
	1 ВЗ
	20.04.2011
	21.04.2011
	Азот нитрит-ный
	0,951
	47,6

	Река Сокыр, 

Карагандинская, 

0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1 ВЗ
	20.04.2011
	21.04.2011
	Аммоний солевой
	7,44
	14,9

	
	1 ВЗ
	20.04.2011
	21.04.2011
	Азот нитритный
	0,958
	47,9

	Озера Бурабай, 

поселок Бурабай
	1 ВЗ
	08.04.2011
	
	Азот нитритный
	0,424
	21,2

	Река Сары-Булак, 

Астана, 

7 насосная станция
	1ЭВЗ
	01.04.2011
	
	Растворен-ный кисслород
	1,04 
	

	Река Сары-Булак,

 Астана,

 под мостом улицы  Тлендиева
	1 ВЗ
	01.04.2011
	01.04.2011
	Аммоний солевой
	6,03
	12

	Озеро Бийликоль,

 Жамбылская,

 зона отдыха «Ветерок» 2 км от село Абдикадир
	1 ВЗ
	12.04.2011
	18.04.2011
	БПК5
	15,2
	15,2

	Река Илек,

Актюбинская,

город Алга 0,5 км ниже выхода подземных  вод
	1 ВЗ
	07.04.2011
	14.04.2011
	Бор
	0,224
	13,18

	Река Илек,

Актюбинская,

г.Актобе, 

 0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	07.04.2011
	11.04.2011
	Азот нитритный
	0,470
	23,5

	Река Илек,

Актюбинская,

город Актобе 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	07.04.2011
	11.04.2011
	Азот нитритный
	0,310
	15,5

	
	1 ВЗ
	07.04.2011
	14.04.2011
	Бор
	0,340
	20,00

	Река Илек,

Актюбинская, 

село Георгиевка,

 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	08.04.2011
	11.04.2011
	Азот нитритный
	0,23
	11,5

	
	1 ВЗ
	08.04.2011
	14.04.2011
	Бор
	0,240
	14,12

	
	1 ВЗ
	13.04.2011
	14.04.2011
	Аммоний солевой
	5,350
	10,70

	Река Илек, 

Актюбинская, город Алга , 1 км выше шламовых прудов


	1 ВЗ
	07.04.2011
	14.04.2011
	Бор
	0,197
	11,62

	Река Илек,

Актюбинская,

село Целинный, 1 км выше села
	1 ВЗ
	08.04.2011
	14.04.2011
	Бор
	0,190
	11,18

	Река Тобол, 

Костанайская, 0,2 км   ниже села Гришенка в створе гидропоста
	1ВЗ
	13.04.2011
	20.04.2011
	Марганец (2+)
	0,132
	13,2

	Каратомарское водохранилище,

Костанайская,  свх. Викторовский, 1 м А 300 от ОГП
	1 ВЗ
	25.04.2011
	25.04.2011
	Марганец (2+)
	0,290
	29,0

	река Ульба,  Восточно-Казахстанская, город Риддер, 4,8 км ниже сброса сточных хозбытовых вод рудника,у автодорожного моста рудника  Тишинский
	1 ВЗ
	18.04.2011
	19.04.2011
	Цинк 
	0,123
	12,3

	Река Красноярка, 

Восточно-Казахстанская, 3 км выше село Предгорное 1 км ниже впадения реки Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	12.04.2011
	13.04.2011
	Цинк 
	0,156
	15,6

	Река  Брекса, 

Восточно-Казахстанская,

 город Риддер,

 0,6 км выше устья реки Брекса
	1 ВЗ
	18.04.2011
	19.04.2011
	Цинк
	0,217
	21,7

	Река Тихая, 

Восточно-Казахстанская, 

город Риддер, 0,8 км выше устья реки Тихая
	1 ВЗ
	18.04.2011
	19.04.2011
	Цинк
	0,119
	11,9

	Итого:
	1 ЭВЗ

22 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 81 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5).
Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,19 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,9 – 1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1. Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,004
	0,08
	0,03
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,038
	0,01
	0,44
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,016
	0,4
	0,06
	0,7

	
	
	 Оксид азота
	0,007
	0,12
	0,13
	0,31

	
	6
	Диоксид серы
	0,008
	0,16
	0,08
	0,15

	
	
	Оксид углерода
	0,340
	0,1
	3,87
	0,8

	
	
	Диоксид азота
	0,049
	1,2
	0,16
	1,9

	
	
	Оксид азота
	0,035
	0,58
	0,28
	0,69

	
	7
	Диоксид серы
	0,006
	0,12
	0,04
	0,08

	
	
	Оксид углерода
	0,436
	0,15
	2,78
	0,0

	
	
	(Диоксид азота
	0,056
	1,40
	0,14
	1,6

	
	
	Оксид азота
	0,021
	0,4
	0,20
	0,5


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,9. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 4,0 ПДК, диоксида азота- 3,5 ПДК, фтористого водорода 2,2 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Астана не изменился, а в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 13-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Сулуколь, Карасу) (рис. 1.3, 1.4, 1.6).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак, Жабай – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны.  Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В апреле в реке Есиль температура воды составила 6,50С, величина  рН – 8,1. Содержания растворенного в воде кислорода – 9,4 мг/дм3; значения БПК5  1,70 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 8,0 ПДК, сульфатам – 1,4 ПДК, цинку – 1,1 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди (9,0 ПДК), нефтепродуктам (3,2 ПДК), азоту нитритному (1,3 ПДК), аммонию солевому (1,1 ПДК).

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по меди (8,0 ПДК), сульфатам (1,4 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (6,0 ПДК) и цинку (1,8 ПДК).
В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по фторидам – 3,6 ПДК, сульфатам – 2,8 ПДК, меди – 2,3 ПДК, аммонию солевому – 1,2 ПДК.
В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по меди 6,3 ПДК, аммонию солевому 3,4 ПДК, нефтепродуктам 3,4 ПДК, сульфатам 2,1 ПДК, БПК5 2,1 ПДК. 

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,13 мг/дм3.

В реке Кеттыбулак превышение ПДК наблюдалось по меди (3,0 ПДК).

В реке Жабай превышения ПДК наблюдались по меди – 15,5 ПДК и цинку 1,8 ПДК. 

В озере Копа концентрации меди составили 6,0 ПДК.
В озере Султанкельды превышение ПДК выявлено по меди (3,0 ПДК).

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,81 мг/дм3.

В озере Зеренда превышение ПДК выявлены по меди (9,0 ПДК), азоту нитритному (1,4 ПДК).

В озерах Сулуколь и Карасу превышения ПДК выявлены по меди на уровне 3,0 ПДК. В апреле температура воды в озерах составили 1,6 -1,00С, величина рН – 6,8-7,0, содержания растворенного кислорода 8,1-9,3 мг/дм3; значения БПК5  - 0,87 -0,51  мгО2/дм3. Минерализация воды озер составляют 30-85 мг/дм3, при жесткости 0,2-0,9, соответственно.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак, озера Сулуколь и Карасу (рис. 1.6); вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Ак-Булак, озера Копа, Султанкельды, Зеренда, вдхр. Вячеславское и канал Нура Есиль; вода «загрязненная» - реки Нура, Сары-Булак, Жабай (рис. 1.3; 1.4).

В сравнении с апрелем 2010 года качество воды в реках Есиль, Кеттыбулак, Ак Булак, Сары-Булак, озерах Копа, Султанкельды, канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в реках Жабай, Нура, вдхр. Вячеславское - ухудшилось.

В сравнении с мартом  2011 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Нура озерах Копа, Зеренда, вдхр. Вячеславское значительно не изменилось, в реках Кеттыбулак, Ак Булак, озере Султанкельды, канале Нура-Есиль– улучшилось.
В реке Сары булак были обнаружены экстермально высокое и высокое загрязнения (рис. 1.3, таблица 4). 
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,03
	 
	0,04
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,24
	4,8
	0,52
	1,0

	
	
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	0,28
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,8
	0,07
	0,8

	
	
	Оксид азота
	0,00
	0,03
	0,004
	0,0

	
	
	Озон
	0,08
	2,5
	0,18
	1,1

	
	
	Диоксид углерода
	0,23
	 
	50,4
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	 
	0,16
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,05
	1,0
	0,39
	0,8

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,08
	0,03
	1,42
	0,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,003
	0,1
	0,05
	0,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,01
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,10
	3,3
	0,19
	1,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	6,67
	 
	93,9
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,00
	 
	0,01
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,14
	2,8
	0,33
	0,7

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,84
	0,28
	7,07
	1,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,06
	1,6
	0,16
	1,9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,06
	1,0
	0,16
	0,4

	
	
	O3 (Озон)
	0,15
	5,0
	0,34
	2,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	13,64
	 
	121,9
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	 
	0,07
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,06
	1,2
	0,28
	0,6

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,17
	0,06
	5,02
	1,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,02
	0,4
	0,11
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,03
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,08
	2,7
	0,20
	1,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	8,93
	 
	78,5
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. В апреле температура воды составила 0,0 0С, величина  рН – 7,4. Содержание растворенного кислорода 8,5 мг/дм3; значение БПК5  6,81 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 105,0 мг/дм3, при жесткости 1,1. Превышение ПДК выявлено по меди (4,0 ПДК), БПК5 (3,4 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 5,07 (5 класс качества, «грязная») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. В  апреле температура воды  составила 0,2 0С, величина  рН 9,2. Содержание растворенного кислорода 9,4 мг/дм3; значение БПК5  - 1,1 мгО2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 404,0 мг/дм3, при жесткости 3,8. Концентрация фторидов составила 4,7 ПДК, меди 3,0 ПДК, сульфатов 1,3 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,79 (3 класс качества, «умеренно - загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория.  В апреле температура воды составила 0,4 0С, величина  рН – 8,2. Содержание растворенного кислорода 9,4 мг/дм3; значение БПК5  - 3,6 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 133,0 мг/дм3, при жесткости 1,2. Превышения ПДК выявлены по меди – 5,0 ПДК, фторидам и БПК5 на уровне 1,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,78 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай.  В апреле температура воды составила 0,2 0С, величина рН – 9,1. Содержание растворенного кислорода 9,8 мг/дм3; значение БПК5  - 1,6 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 1394 мг/дм3, при жесткости 9,0. Превышения ПДК выявлены  по фторидам – 4,3 ПДК, сульфатам – 4,0 ПДК, магнию  – 2,5 ПДК, хлоридам – 1,3 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 2,21 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды озера Киши Шабакты значительно не изменилось, в озерах Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан – ухудшилось. По сравнению с мартом 2011 года качество воды озера Шортан  значительно не изменилось, в озере Бурабай – ухудшилось,  в озерах Улькен Шабакты и Киши Шабакты – улучшилось (таблица 7). 
В озере Бурабай было обнаружено высокое загрязнения (рис. 1.6, таблица 4). 

Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в апреле 2011 года

превышающих ПДК

	
	апрель 2010г
	март

2011г
	апрель 2011г
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	0,42 (2 кл.)

чистая

	1,96 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	5,07

(5 кл.)
грязная
	Медь (2+)

БПК5
	0,004

6,81
	4,0

3,4

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	0,66 (2 кл.)

чистая

	3,61 (4 кл.)
загрязнённая
	1,79

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды 
Медь (2+)

Сульфаты 
	3,50

0,003

134,0


	4,7

3,0

1,3

	оз.Шортан

г.Щучинск
	1,00 (2 кл.)

чистая
	1,99 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,78

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5

Фториды


	0,005

3,65

1,35
	5,0

1,8

1,8

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	1,90 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	8,09 (6 кл.)
очень 

грязная
	2,21

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Сульфаты Магний Хлориды 
	3,24

399,0

100,0

393,0
	4,3

4,0

2,5

1,3
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны
1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,9 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,3 ПДК.
В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реках Илек, Орь, Эмба (рис. 2.2).

Реки Илек и Орь - многоводные левобережные притоки реки Урал. Река Эмба берет начало с гор Мугалжар и теряется среди солёных приморских болот, а в полноводные годы дотекает до Каспийского моря.

В реке Илек превышения ПДК выявлены по аммонию солевому – 11,2 ПДК, бору – 8,5 ПДК, БПК5 – 2,6 ПДК, азоту нитритному – 1,4 ПДК, сульфатам – 1,3 ПДК.

В реке Орь превышения ПДК выявлены по аммонию солевому – 6,2 ПДК, БПК5 – 3,5 ПДК, азоту нитритному – 3,4 ПДК, сульфатам – 1,9 ПДК.

В реке Эмба превышения ПДК выявлены по аммонию солевому – 12,4 ПДК, БПК5 – 5,1 ПДК, сульфатам – 1,7 ПДК.

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды рек Илек, Орь и Эмба существенно не изменилось.

По сравнению с мартом 2011 года качество воды реки Илек существенно не изменилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 9 случаев высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за апрель 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,40
	0,1
	1,90
	0,4

	
	28
	Оксид углерода
	1,40
	0,5
	8,39
	1,7

	
	29
	Оксид углерода
	1,46
	0,5
	10,1
	2,0

	
	30
	Оксид углерода
	0,35
	0,1
	2,2
	0,6

	
	31
	Оксид углерода
	1,1
	0,4
	8,7
	1,8


Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,5
	0,17
	3,1
	0,6

	
	2
	Оксид углерода
	0,5
	0,17
	3,0
	0,6

	
	3
	Оксид углерода
	0,2
	0,07
	4,8
	1,0

	
	4
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	4,8
	1,0

	
	5
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	2,3
	0,5

	
	6
	Оксид углерода
	0,5
	0,17
	2,0
	0,4


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,2. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,4 ПДК, диоксида азота – 2,2. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находилось в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,5 ПДК, оксида углерода - 2,4 ПДК, формальдегида – 1,4 ПДК.
В апреле 2011 года сравнении с мартом 2011 года и в сравнению с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за апрель 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,005

	
	Свинец
	0,121
	0,404

	
	Мышьяк
	0,009
	0,003

	
	Хром
	0,009
	0,006

	
	Медь
	0,165
	0,082


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган средняя за месяц концентрация взвешенных веществ и оксида углерода предельно допустимой норме.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,0 ПДК, оксида углерода– 1,6 ПДК. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 16-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас,  Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Река Каркара – левый приток реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В апреле в реке Иле температура воды в среднем составила 10,9 0С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода 10,1 мг/дм3, значение БПК5  1,36 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 400,0 мг/дм3, при жесткости 4,5. Превышения ПДК выявлены по меди (5,4 ПДК), железу общему (1,2 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 4,2 ПДК, азоту нитритному 1,8 ПДК, железу общему 1,4 ПДК.

Превышения ПДК в реках Коргас и Текес отмечены по меди в пределах 3,1-3,5 ПДК.

В воде рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – медь – 4,7 ПДК, азот нитритный – 4,0 ПДК, железо общее – 1,2 ПДК; р. Есентай - медь – 2,5 ПДК, азот нитритный – 1,7 ПДК, железо общее – 1,2 ПДК;  р. Улькен Алматы – медь – 3,2 ПДК, фториды – 1,2 ПДК.
В реке Шилик концентрации меди достигали 7,6 ПДК, азота нитритного и фторидов на уровне 1,1 ПДК.

В реке Шарын превышения нормы отмечены по меди до 5,5 ПДК.

В реке Турген превышения ПДК отмечены по меди (3,8 ПДК), азоту нитритному (1,8 ПДК), фторидам (1,1 ПДК).

В реке Каркара превышения ПДК отмечены по меди (4,0 ПДК) и железу общему (1,2 ПДК).

В реке Есик превышения ПДК зафиксированы по меди до 3,0 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК, фторидам 1,1 ПДК.

В реке Каскелен превышения ПДК зафиксированы по меди до 5,9 ПДК, фторидам 2,0 ПДК, азоту нитритному 1,4 ПДК, сульфатам 1,2 ПДК.

В реке Баянкол отмечено превышение концентрации меди до 4,3 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются медь (10,0 ПДК), азот нитритный (5,6 ПДК), сульфаты (1,6 ПДК), магний (1,2 ПДК).

В воде водохранилища Бартогай зафиксированы концентрации меди 6,0 ПДК, азота нитритного 1,3 ПДК, фторидов 1,1 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода "умеренно-загрязненная" - реки Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Есентай, Киши Алматы и водохранилищах Капшагай и Бартогай; "загрязненная" - водохранилище Куртинское (рис.3,3, 3.4).

По сравнению с апрелем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Иле, Текес, Коргас, Шарын, Турген, Есик, Киши Алматы, Есентай и водохранилищах Капшагай, Куртинское и Бартогай существенно не изменился, в реках Каркара, Каскелен, Баянкол, Улкен Алматы – возрос, а в реке Шелек - снизился.

В сравнении с мартом 2011 года качество поверхностных вод в реках Иле, Текес, Коргас, водохранилище Капшагай существенно не изменилось, в реках Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы - улучшилось.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области
3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 11).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,013
	 
	0,286
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,011
	0,2
	0,043
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,054
	0,0
	1,628
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,045
	1,1
	0,287
	3,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,013
	0,2
	0,365
	0,9

	
	
	O3 (Озон)
	0,021
	0,7
	0,145
	0,9

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,0002
	0,03

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,015
	0,4
	0,036
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	683,7
	 
	920,3
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 1,4 ПДК, диоксида азота – 1,3.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно не изменился, в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.2). 
По сравнению с апрелем 2010 года и мартом 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,11-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области
4.5 Состояние загрязнения почвы на месторождениях Атырауской области 

Наблюдения за состоянием почв проводились по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

На всех месторождения содержание нефтепродуктов находилось в пределах 0,001-1,4 %.

На месторождение Жанбай концентрация кадмия возле первой национальной буровой компании (1 точка) и возле нефтяного насоса С-30 (2 точка) находилась в пределах 1,2-1,6 ПДК.

На месторождение Доссор 250 м от дороги, на выезде из Доссора (2 точка) и возле трассы Доссор-Макат (3 точка) концентрация кадмия и хрома достигала до 1,4 ПДК.

На месторождение Макат возле заправочной станции (1 точка) концентрация хрома и меди составила 1,1 ПДК, 500 м от дороги возле резервуара (4 точка) и возле завода КазТрансГаз (5 точка) концентрация меди находилось в пределах 4,5-4,7 ПДК.

На всех точках месторождение Косшагыл концентрация меди находилось в пределах 3,8-4,2 ПДК.

На месторождение Забурунье концентрация определяемых примесей не превышали допустимую норму.

Остальные определяемые примеси находились в пределах нормы.

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,2. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,4 ПДК, диоксида серы – 2,2 ПДК, фенола – превышала 1,5 ПДК, формальдегида – 1,3 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка и хлора находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 7,0 ПДК, диоксида азота – 4,3 ПДК, диоксид серы – 3,6 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 и сравнении с апрелем 2010 года года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,2. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК, диоксида серы- 1,3 ПДК, формальдегида – 1,2 ПДК и фенол- 1,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,7 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 и в сравнении с апрелем 2010 года года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ составила 1,2 ПДК. Содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 1,6 ПДК, диоксида азота – 1,3 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,4. Средняя  концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, мышьяка и фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,5 ПДК и фенола 1,5 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба) (рис.5.5).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара Ертис в апреле температура воды в среднем составила 5,0 0С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода 11,8 мг/дм3; значение БПК5  2,70 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по аммонию солевому и железу общему на уровне 2,0 ПДК.
Минерализация воды  составило 277,0 мг/дм3, при жесткости 2,4.

В реке Ертис температура воды в среднем составила 5,4 0С, величина рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода 11,4 мг/дм3; значения БПК5  1,89 мг О2/дм3. Превышение ПДК наблюдалось по железу общему 3,4 ПДК.
В реке  Буктырма превышения ПДК наблюдались по железу общему – 10,0 ПДК, меди – 7,4 ПДК, цинку – 6,1 ПДК, аммонию солевому - 2,2 ПДК.

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 10,8 ПДК,  меди – 10,5 ПДК, железу общему – 9,8 ПДК, аммонию солевому – 2,6 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по меди – 11,5 ПДК, цинку – 10,5 ПДК, железу общему – 9,3 ПДК, аммонию солевому – 2,1 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались по железу общему – 9,7 ПДК, цинку 8,4 ПДК, меди – 6,8 ПДК, аммонию солевому – 2,5 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по железу общему – 6,3 ПДК, меди 5,8 ПДК, цинку 5,3 ПДК, аммонию солевому – 4,1 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по меди – 10,8 ПДК, железу общему –9,5 ПДК,  цинку – 7,8 ПДК, аммонию солевому – 4,4 ПДК.

В реке Оба превышения ПДК были обнаружены по железу общему – 9,0 ПДК, меди -  3,0 ПДК, аммонию солевому – 1,3 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно - загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Оба; вода «загрязненная» - река Глубочанка; вода «грязная» - река Красноярка, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби (рис.5.5).

По сравнению с апрелем  2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Тихая, Ульби, существенно не изменился; в реках Буктырма, Брекса, Красноярка– возрос, в реках Глубочанка и Оба - снизился.
В сравнении с мартом 2011 года качество поверхностных вод реки Тихая существенно не изменилось, а в реках Глубочанка,  Красноярка улучшилось; в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Ульби, Оба ухудшилось.

В апреле 2011 года наблюдался 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) по рекам Ульба, Красноярка, Брекса, Тихая (таблица 4).
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области
р. Ертис.  На «условно фоновом» створе р. Ертис в пробе обнаружено 22 видов водорослей, из них 20 видов диатомовых и по 1 виду зеленых и сине-зеленых. Доминирующее положение занимали Diatoma vulgare и Nitzschia palea с частотой встречаемости – 7. Индекс сапробности составил 1,86, что соответствовало III классу качества – вода умеренно загрязненная.

Ниже по течению на створе «0,35 км ниже понтонного моста» на левом берегу количество отобранных видов равно 26. Доминирующие позиции также занимали диатомеи, зеленые водоросли были представлены 3 видами. Индекс сапробности несколько выше, чем на предыдущем створе и равен 2,00, что соответствует III классу качества. 

На правом берегу количество отобранных видов равно 11. В составе обрастаний отмечены уродливые формы водорослей рода Nitzschia. Индекс сапробности равен 1,87. III класс качества, вода умеренно-загрязненная. 

На створе «в черте с. Прапорщиково» в пробе определено 22 вида водорослей, из них 20 видов диатомовых и 1 вид зеленых. Также как и на предыдущем створе отмечены уродливые формы Nitzschia. Значение индекса сапробности равно 1,89. Вода умеренно-загрязненная. На заключительном створе  проба перифитона оказалась пустой (Приложение 2.1).
Пробы воды р. Ертис, отобранные в апреле 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах  «0,8 км ниже плотины ГЭС» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 3,3 % соответственно. На остальных точках погибших тест-обьектов не обнаружено (Приложение 2.2).
На створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогорской ГЭС» в составе макрозообентоса были обнаружены только гаммарусы. Биотический индекс  - 3, V класс качества – вода  грязная. 

На створах «0,35 км ниже понтонного моста (0,1)» в составе макрозообентоса обнаружено 5 таксонов животных – это личинки  веснянок, ручейников, гаммарусы, олигохеты и хирономиды. Биотический индекс - 7, III  класс качества – вода умеренно загрязненная.  

На правобережье створа «0,35 км ниже понтонного моста» вода грязная. В пробе определено 2 таксона беспозвоночных – пиявки и личинки клопов. Биотический индекс - 4, IV класс каячества, вода  загрязненная. 

В  черте с. Прапорщиково качество воды соответствовало III  классу качества – вода умеренно загрязненная. Биотический индекс равен 7. В пробе зафиксированы личинки веснянок, ручейников и хирономид.

На створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» в составе макрозообентоса присутствуют только олигохеты. Биотический индекс 1,  вода очень грязная. 

Таким образом, по показателям состояния макрозообентоса качество воды р. Ертис в  апреле 2010 г. соответствовало V классу – воды грязные. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года качество воды р.Ертис по показателям макрозообентоса стало хуже на один класс (Приложение 2.1).

р. Буктырма.  По показателям развития перифитона качество поверхностных вод р. Буктырма удалось установить только на первом створе. В составе обрастаний было обнаружено 10 видов водорослей, все виды относились к типу диатомовых водорослей. Доминирующий комплекс представлен х-α и о-β-сапробами. Индекс сапробности равен 1,39, что соответствует II классу качества – воды чистые. На втором створе отобранная проба перифитона оказалась пустой. Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в апреле 2011 г. соответствовала III классу качества вод – воды умеренно загрязненные, значение биотического индекса составило 7. Здесь были отловлены личинки веснянок, поденок и клопы. Количество таксонов в пробе 5, доля оксиреофильных видов 80%. На втором створе «в черте с. Зубовка» отобранная проба зообентоса оказалась пустая (Приложение 2.1).
Поверхностные воды р.Буктырма в апреле 2011 года не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе  «г. Зыряновск, 0,1 км выше впадения р. Хашир» и на створе «г. Зыряновск, 0,3 км ниже сбросов обоют фабрики» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.2).

Реки Брекса, Тихая, Ульби (рудник Тишинский). На створе «6,8 км выше г. Риддера» в пробе перифитона были обнаружены только диатомовые водоросли, всего 7 таксонов. Доминирующие позиции занимали х и х-о сапробы. Индекс сапробности на этом створе равен 0,92, что соответствует II классу качества – воды чистые.
На второй точке контроля в  пробе перифитона также было определено 7 видов водорослей. Индекс сапробности, рассчитанный для этой точки отбора значительно выше, чем на эталонном створе, и составлял 1,98, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.

На створе реки Тихая, расположенном выше сброса цинкового завода в пробе обнаружено 11 видов водорослей, все относились к диатомеям. Индекс сапробности равен 1,24, что соответствует II классу качества, воды чистые.

Ниже по течению количество обнаруженных видов равно 10. Помимо диатомовых встречались зеленые и сине-зеленые водоросли. Индекс сапробности составил 1,61, вода умеренно-загрязненная. 

Качество воды на реке Ульби в черте рудника Тишинский на створе «50 м выше сброса рудника Тишинский» оценивается  III классом, воды умеренно загрязненные. В пробе определено 11 видов водорослей, из них диатомовых – 10 видов, зеленых – 1 вид.  Индекс сапробности равен 1,59. 

Ниже сбросов шахтных вод рудника Тишинский в пробе перифитона было обнаружено только 2 вида водорослей, которые относились к β-сапробам. Индекс сапробности рассчитывается по присутствию как минимум 3х видов водорослей, обладающих сапробной валентностью, поэтому считаем некорректным делать выводы о качестве воды на этом створе.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в пробе макрозообентоса было определено 20 таксонов.  Показатель ЕРТ = 15, доля оксиреофильных видов 75%.  Значение биотического индекса равнялся 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксированы личинки веснянок, и хирономиды. Значение биотического индекса = 6, III класс качества, умеренное загрязнение.

Качество воды р. Тихая на створе , «0,1 км выше сброса Цинкового завода» соответствовало категории «умеренное загрязнение». В пробе зафиксированы  личинки поденок, хирономиды, клопы. Значение биотического индекса составило 7. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» отмечены личинки веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, водяные клещи. Значение биотического индекса равнялось 9, доля оксиреофильных видов 33%. Качество вод соответствует II классу, воды чистые.

В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 13 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, ручейников, двукрылых, олигохеты, водяные клещи. Доля оксиреофильных видов – 31%. Значение биотического индекса составило 9, II класс качества вод, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала III классу качества вод, умеренно загрязненные. Здесь были отловлены  личинки поденок и ручейников (Приложение 2.1).
Поверхностные воды  реки Брекса в апреле 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. 

В результате биотестирования поверхностных вод реки Тихая погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

Пробы воды реки Ульби в апреле 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы (Приложение 2.2).
р. Ульби (г. Усть-Каменогорск). На своре «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе фитобентоса определено 17 таксонов водорослей, из которых 16 таксонов диатомей и 1 вид зеленых водорослей. Наибольшего развития достигали х-α сапробные виды. Индекс сапробности составлял 1,67, что соответствует III классу качества.

   Ниже по течению, на  створе «1,45 км выше устья (0,1)» в пробе было обнаружено 11 видов водорослей. Индекс сапробности равен 1,47, II класс качества.

На створе «1,45 км выше устья (0,9)» показатель  индекса сапробности равен 1,92. В пробе определено 15 видов водорослей. В составе перифитона обнаружены уродливые формы Nitzschia palea. Воды соответствовали III классу качества, умеренно загрязненные.
На створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 9 таксонов - это личинки веснянок, поденок, двукрылых, клопы. Биотический индекс равен 8, II класс качества вод – воды чистые.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу значение БИМ составило 4, III класс качества – воды загрязненные. В составе макрозообентоса присутствовали лишь личинки двукрылых. В пробе, отобранной на левом берегу  присутствовали только клопы. Биотический индекс равен 3, V класс качества – воды грязные (Приложение 2.1).
Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в апреле 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Однако на створах «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер и «1,45 км выше устья (0,9)» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.2).
р. Глубочанка.  По показателям развития перифитона качество воды на р. Глубочанка было определено лишь на условно «фоновом» створе. В пробе зафиксировано 5 видов водорослей. Индекс сапробности равен 1,96, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению, на втором и третьем створах пробы перифитона оказались пустыми.
На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 3 таксона – личинки двукрылых и гаммарусы. Биотический индекс 4, IV класс качества – воды загрязненные. 

На створах «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» и «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» отобранные пробы зообентоса оказались пустыми (Приложение 2.1).
Поверхностные воды р.Глубочанка в апреле 2011 г. острой токсичности не показали, однако на всех створах наблюдается гибель дафний. В пробе воды  на створе «5,5 км выше сброса хозфекальных вод о/с п. Белоусовский» процент погибших дафний составил 3,3%. На втором и на заключительном створах процент погибших дафний составил 43,3 и 16,7% состветственно (Приложение 2.2).
р. Красноярка. Качество воды по показателям развития перифитонных сообществ на первом створе р. Красноярка установить не удалось, так как пробы были пустыми. 

На створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» качество воды оценивалось IV классом, воды загрязненные. В составе перифитона обнаружено 8 видов водорослей, преимущественно представленные α-сапробами.

По показателям макрозообентоса в апреле 2011 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало IV классу – загрязненные. Здесь были обнаружены личинки двукрылых и гаммарусы. Значение биотического индекса составило 4. На створе, ниже сбросов Березовского рудника были отловлены лишь хирономиды. Значение биотического индекса – 1, VI класс качества, воды очень грязные (Приложение 2.1).

В результате биотестирования поверхностных вод реки Красноярка погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
р.Оба. На створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» в составе перифитонных сообществ обнаружено только 2 вида водорослей, ввиду чего,  оценивать качество воды считаем некорректным.

На втором створе определено 8 видов водорослей, все виды встречались единично. Индекс сапробности составлял 1,74, что соответствовало III классу качества, воды умеренно загрязненные.

В апреле 2011 г. на створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» в составе макрозообентоса обнаружены личинки веснянок, поденок, хирономиды, клопы, гаммарусы. Доля оксиреофильных видов 50%. Значение БИМ – 8, II класс качества, воды чистые.

На створе «в черте с. Камышенка» степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Оба соответствовала III классу качества. В пробе определено 5 таксонов беспозвоночных, из них 1 – личинки веснянок, 3 – личинки поденок и клопы. Значение биотического индекса равнялось 7, доля оксиреофильных видов – 80% (Приложение 2.1).
В результате биотестирования поверхностных вод реки Оба погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не зарегистрировано (Приложение 2.2).
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 12).

[image: image30.jpg]



Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,044
	 
	0,7
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,005
	0,1
	0,02
	0,04

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,504
	0,2
	13,96
	2,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,0
	0,01
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,05
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,068
	2,3
	0,23
	1,5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,0003
	 
	0,01
	1,3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,0000
	0,0
	0,00
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	693,4
	 
	903,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,3 ПДК, диоксида азота – 1,4 ПДК, взвещенных веществ – 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода, сульфата и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,8 ПДК, оксида углерода и взвешенных веществ – 1,4 ПДК, фтористого водорода и формальдегида- 1,2 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. Река Беркара вытекает из территории Кыргызской Республики и на территории республики теряется в песках. 
В апреле в реке Шу температура воды составила 12,4 0С, величина  рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода – 9,9 мг/дм3, значение БПК5  - 1,01 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по железу общему, БПК5, азоту нитритному, фенолам, меди в пределах 1,5-3,5 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по меди 3,0 ПДК, железу общему 2,7 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по  меди 4,3 ПДК, железу общему 3,7 ПДК, сульфатам 3,5 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам 5,0 ПДК, железу общему – 3,6 ПДК, меди – 2,4 ПДК БПК5- 2,1 ПДК, фенолам– 2,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по фенолам, БПК5, железу общему, меди в пределах 2,0-4,3 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по железу общему – 4,2 ПДК,  меди – 3,2 ПДК, нефтепродуктам – 1,2 ПДК.

В реке Беркара превышение ПДК наблюдалось по меди – 2,5 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 15,2 ПДК, сульфатам 5,0 ПДК, фторидам 2,1 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Токташ, Беркара; «загрязненная» - реки Аксу, Карабалта; вода «грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с апрелем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара значительно не изменился; в реках Шу, Токташ и озера Бийликоль – снизился.

В сравнении с мартом 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Беркара значительно не изменилось, в озера Бийликоль  - улучшилось.

В апреле на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 4).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 13).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,020
	 
	0,090
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,020
	0,4
	0,129
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,760
	0,3
	5,29
	1,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,020
	0,5
	0,070
	0,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,020
	0,3
	0,239
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,028
	0,9
	0,075
	0,5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,002
	 
	0,042
	5,3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,020
	0,5
	0,203
	1,0

	
	
	Диоксид углерода
	595,4
	 
	848,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, озеро Шалкар) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. Трансграничные реки Волга - Уральского междуречья Большая Узень и Малая Узень в устье образуют лабиринт Камыссамарских озер.
В апреле в реке Урал температура воды в среднем составила 0,9 0С, величина рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,2 мг/дм3, значение БПК5 – 3,2 мг О2/дм3. 

Минерализация воды составило 1007,0 мг/дм3, при жесткости 7,6. Превышения ПДК отмечены по хрому шестивалентному, БПК5, сульфатам, азоту нитритному, фенолам в пределах 1,1-3,8 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, сульфатам, фенолам в пределах 1,6-3,2 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 4,0 мг/дм3.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему – 1,6 ПДК, сульфатам – 2,4 ПДК, азоту нитритному – 2,7 ПДК, фенолам – 9,0 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,12 мг/дм3.
В реке Большой Узень превышения ПДК выявлены по хрому шестивалентному, фенолам, железу общему в пределах 1,5-2,5 ПДК. 

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,06 мг/дм3.
В реке Малый Узень превышения ПДК отмечены по хлоридам, фенолам,  сульфатам,  БПК5 на уровне 1,7-2,1 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 3,14 мг/дм3.
В озере Шалкар превышения ПДК отмечены по хрому шестивалентному 1,2 ПДК, фенолам – 1,8 ПДК, БПК5 2,6 ПДК, хлоридам – 4,0 ПДК, сульфатам 6,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «загрязненная» реки Урал, Чаган, Большой Узень, Малый Узень, озеро Шалкар; вода «грязная» - река Деркул (рис. 7.2).
По сравнению с апрелем 2010 года качество воды в реках Чаган, Большой Узень существенно не изменилось; в реках Урал, Деркул, Малый Узень, озере Шалкар - ухудшилось.

По сравнению с мартом 2011 года качество воды в реке Деркул существенно не изменилось; в реке Урал, Чаган, Большой Узень, Малый Узень, озере Шалкар – улучшилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области
7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,6. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила – 2,3 ПДК, фенола- 2,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сульфатов и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила -3,2 ПДК, фенола 1,6 ПДК, оксида углерода- 1,4 ПДК. 
В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, с апрелем 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,7. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ составила – 1,3 ПДК Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 3,2 ПДК, взвешенных веществ -2,2 ПДК, диоксид азота-1,8 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш –увеличился,а в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 14.
В городе Балхаш концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышали ПДК. Концентрация свинца составила – 1,2 ПДК.
Таблица 14
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,004
	0,014

	
	Свинец
	0,354
	1,2

	
	Мышьяк
	0,046
	0,015

	
	Хром
	0,007
	0,005

	
	Медь
	0,130
	0,07


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,1. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 3,6 ПДК, фенола– 2,2 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и сульфатов находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 3,4 ПДК, фенола– 2,7 ПДК, диоксида азота -2,1 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган увеличился, в сравнении с апрелем 2010 года значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,8,. Средняя за месяц концентрация фенола составила 4,1 ПДК, взвешенных веществ – 3,0 ПДК, аммиака- 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 3,4 ПДК, фенола– 3,2 ПДК, сероводорода- 1,6 ПДК, оксида углерода-1,2 ПДК, диоксид азота-1,1 ПДК.  
В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау– увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6-ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис – Караганда). 

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир. 
В реке Нура температура воды в среднем составила 7,0 0С, величина рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода – 9,8 мг/дм3, значение БПК5  - 2,7 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по нефтепродуктам, сульфатам, азоту нитритному, меди в пределах 1,6-3,3 ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 22,2 ПДК, аммонию солевому 10,9 ПДК, меди 4,2 ПДК, БПК5 – 2,5 ПДК нефтепродуктам 2,2 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (7,6 ПДК), нефтепродукты (7,2 ПДК), аммоний солевой (6,6 ПДК), азот нитритный (6,4 ПДК), БПК5 – (1,9 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам 5,0 ПДК, меди 4,0 ПДК, сульфатам 3,6 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по цинку, меди, сульфатам, нефтепродуктам в пределах 1,1-2,4 ПДК.

В канале Ертис – Караганда обнаружены незначительные превышения по цинку и меди на уровне 1,2-1,9 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «чистая» - канал Ертис – Караганда; вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское, вода «загрязненная» – водохранилище Кенгирское; вода «грязная»– река Кара Кенгир; вода «очень грязная» – река Шерубайнура (рис.8.5).
По сравнению с апрелем  2010 года качество воды в водохранилище Самаркандское не изменилось, в реках Нура, Кара – Кенгир, водохранилище Кенгирское, канал Ертис - Караганда – улучшилось; в реке Шерубайнура - ухудшилось.

В сравнении с мартом 2011 года качество воды рек Нура, водохранилищ Кенгирское, Самаркандское существенно не изменилось; в реках Кара-Кенгир, Шерубайнура - улучшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 2 случая ВЗ по реке Шерубайнура (таблица 4, рис.8.5).
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за апрель 2011 года (2 программа)

В апреле месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.6).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества воды соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненная» вода, ИЗВ=1,84. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и нефтепродуктам в пределах 1,2 – 2,0 ПДК и меди и азоту нитритному до 3,9 ПДК (таблица 16, рис. 8.6).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненная вода», при ИЗВ=1,09 и 1,39. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, цинку, фенолам, сульфатам в пределах 1,1 – 1,8 ПДК, по нефтепродуктам до 2,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.6).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненная вода», ИЗВ=1,77. Превышения ПДК наблюдались по меди и сульфатам в пределах 2,5 – 3,9 ПДК, цинку до 1,6 ПДК, нефтепродуктам до 1,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.6).

В районе створа город Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Класс качества вод повысился с 6 класса «очень грязная вода», ИЗВ=6,73 до 4 класса «загрязненная», ИЗВ=3,16. Снизилось содержание азота нитритного с 23,6 ПДК до 6,8 ПДК, нефтепродуктов с 4,6 ПДК до 3,0 ПДК. Превышения допустимой нормы меди и  сульфатов наблюдались в пределах 3,3 – 4,5 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00056 мг/дм3, среднемесячное – 0,00034 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с апрелем  месяцем прошлого года. Класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненная вода», ИЗВ=3,61 до  3 класса «умеренно-загрязненная вода», ИЗВ=2,13. Снизилось содержание азота нитритного с 8,2 ПДК до 2,6 ПДК, сульфатов с 4,0 ПДК до 2,8 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по  меди, цинку, фенолам и нефтепродуктам в пределах 2,0 – 4,1 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00097 мг/дм3, среднемесячное - 0,00054 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6).

Далее по течению реки в пункте наблюдения отделение Садовое реки Нура класс качества поверхностных вод не изменился по сравнению с апрелем месяцем прошлого года и соответствует 3 классу «умеренно-загрязненная вода», ИЗВ=2,29. Превышение допустимой нормы  наблюдались по азоту нитритному и меди в пределах 3,5 - 3,6 ПДК, фенолов и сульфатов – в пределах 2,0 – 2,3 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00154 мг/дм3, среднемесячное - 0,00109 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6).

        В створе река Нура город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненная вода», ИЗВ=3,89 до 3 класса «умеренно-загрязненная вода», ИЗВ=2,24. Снизилось содержание азота нитритного с 8,2 ПДК до 3,6 ПДК, сульфатов с 4,0 ПДК до 1,8 ПДК. Превышения ПДК наблюдались по меди и цинку в пределах 2,1 – 3,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00067 мг/дм3, среднемесячное - 0,00036 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6).

         В пункте контроля реки Нура села Молодецкое, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, класс качества вод повысился с 4 класса «загрязненная вода», ИЗВ=2,99 до 3 класса «умеренно-загрязненная вода», ИЗВ=2,22.  Уровень содержания азота нитритного, по сравнению с апрелем месяцем прошлого года, снизился с 4,9 ПДК до 3,4 ПДК, меди с 6,1 ПДК до 3,6 ПДК.  Превышения ПДК по  цинку и нефтепродуктам наблюдалось в пределах 2,2 – 2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00031 мг/дм3, среднемесячное – 0,00019 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6).

          В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод осталось на прежнем уровне, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и соответствует 4 классу «загрязненная», ИЗВ=2,98. Повысилось содержание азота нитритного с 3,1 ПДК до 8,8 ПДК. Превышение ПДК по аммонию солевому, меди и сульфатам наблюдалось в пределах 2,1 – 2,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00009 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6). 

          Класс качества вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища соответствует 4 классу «загрязненная», ИЗВ=2,63. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному,  меди, нефтепродуктам  в пределах  3,2 – 4,7  ПДК, аммонию солевому до 1,7 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00006 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.6). 

Класс качества вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит, по сравнению с апрелем месяцем прошлого года, повысился с  4 класса «загрязненные», ИЗВ=2,70 до 3 класса «умеренно-загрязненная», ИЗВ=2,36. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 4,0 ПДК, меди до 3,2 ПДК, цинку до 2,4 ПДК, сульфатам до 2,2 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.6).

Качество вод в пунктах наблюдений реки Нура поселок Киевка, село Романовка, село Сабынды, село Коргалжин соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,94; 1,25; 2,49; 2,47. Уровень содержания меди находился в пределах 1,5-2,5 ПДК, нефтепродуктов -  3,8-8,4 ПДК, азота нитритный  и сульфаты не превышали  1,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00011 мг/дм3.  (таблица 16, рис. 8.6).

Класс качества вод реки Сокыр снизился, по сравнению с апрелем месяцем прошлого года, с 5 класса «грязная», ИЗВ=4,42 до 7 класса «чрезвычайно грязная вода», ИЗВ=12,3. Повысилось содержание аммония солевого с 3,98 ПДК до 14,9 ПДК (один случай высокого загрязнения), азота нитритного с 9,6 ПДК до 47,9 ПДК (один случай высокого загрязнения). Превышение ПДК наблюдалось по меди до 4,5 ПДК, сульфатам до 2,7 ПДК, БПК5 до 5,86 мгО/дм3 (таблицы 15, 16 рис. 8.6).
Класс качества вод реки Шерубай-Нура снизился по сравнению с апрелем месяцем прошлого года с 5 класса «грязная вода», ИЗВ=4,21 до  7 класса «чрезвычайно грязная вода», ИЗВ=12,4. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 13,4 ПДК (один случай высокого загрязнения), азоту нитритному до 47,6 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди до 4,7 ПДК, сульфатам до 3,3 ПДК, при повышенном биохимическом потреблении растворенного кислорода до 6,34 мгО/дм3 (таблицы 15,16 рис. 8.6).

Таблица 15
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,

год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/л
	Кратность превыше-ниия ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1
	20.04.11г.
	Аммоний солевой
	7,44
	14,9

	
	1
	20.04.11г.
	Азот нитритный
	0,958
	47,9

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	1
	20.04.11г.
	Аммоний солевой
	6,72
	13,4

	
	1
	20.04.11г.
	Азот нитритный
	0,951
	47,6


Таблица 16
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за апрель 2011 года

	
	апрель

2010 года
	апрель

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	3,40 (4 кл.)

загрязненные
	2,20 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,67

0,0023

0,19

456
	1,3

2,3

3,8

4,6

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	2,04 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,84 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты


	0,99

0,078

0,0025

0,06
	1,98

3,9

2,5

1,2

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,60 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,09 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Цинк

Фенол

Нефтепродукты
	0,0013

0,011

0,001

0,10
	1,3

1,1

1,0

2,0

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,60 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,39 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0016

0,011

0,12

183
	1,6

1,1

2,4

1,8

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,31 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,77 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0039

0,016

0,07

247
	3,9

1,6

1,4

2,5

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	6,73 (6 кл.)

очень грязные
	3,16 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты 
	0,135

0,0045

0,15

329
	6,8

4,5

3,0

3,3

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	3,61 (4 кл.)

загрязненные
	2,13 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,052

0,0041

0,10

283
	2,6

4,1

2,0

2,8

	река Нура, отделение Садовое


	2,50 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,29 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	3,60

0,070

0,0036

0,002

228
	1,8

3,5

3,6

2,0

2,3

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	3,89 (4 кл.)

загрязненные
	2,24  (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты


	3,13

0,072

0,0038

0,021

183
	1,6

3,6

3,8

2,1

1,8

	река Нура,  село Молодецкое
	2,99 (4 кл.)

загрязненные
	2,22 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Нефтепродукты
	0,067

0,0036

0,022

0,14
	3,4

3,6

2,2

2,8

	река Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища
	2,59 (4 кл.)

загрязненные
	2,98 (4 кл.)

загрязненные
	БПК-5

Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,10

1,11

0,176

0,0025

210
	1,6

2,2

8,8

2,5

2,1

	река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,97 (4 кл.)

загрязненные
	2,63 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 
	0,83

0,093

0,0045

0,16
	1,7

4,7

4,5

3,2

	река Нура,  село Акмешит
	2,70 (4 кл.)

загрязненные
	2,36 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Азот нитритный

Медь

Цинк 

Сульфаты
	3,78

0,080

0,0032

0,024

215
	1,9

4,0

3,2

2,4

2,2

	река Нура, поселок Киевка
	1,72 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,94 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,47

0,043

0,0022

0,19

128
	1,7

2,2

2,2

3,8

1,3

	река Нура, село Романовка
	2,41 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,25 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь 

Сульфаты
	0,034

0,0025

119
	1,7

2,5

1,2

	река Нура, Сабынды
	2,85 (4 кл.)

загрязненные
	2,49 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Медь

Цинк Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,85

0,0023

0,017

0,36

128
	1,9

2,3

1,7

7,2

1,3

	река Нура, Коргалжин
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	2,47 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Медь Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,62

0,0015

0,42

164
	1,8

1,5

8,4

1,6

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	4,21 (5 кл.)

грязные
	12,4 (7 кл.)

чрезвычайно-грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	6,34

6,72

0,951

0,0047

329
	3,2

13,4

47,6

4,7

3,3

	река Сокыр, район автодорожного моста
	4,42 (5 кл.)

грязные
	12,3 (7 кл.)

чрезвычайно-грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь

Сульфаты 
	5,86

7,44

0,958

0,0045

274


	2,9

14,9

47,9

4,5

2,7
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Рис.8.6 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.7 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - улица Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Дощанова,43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,2. Средняя  концентрация диоксида азота составила 3,3 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,6 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай - увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 5 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, Убаган, водохранилище Каратомарское) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными, река Убаган правобережным притоками реки Тобол.

В апреле в реке Тобол температура воды в среднем составила 4,1 0С, величина рН – 7,3. Содержание растворенного кислорода – 10,0 мг/дм3, значениие БПК5  - 3,2 мг О2/дм3. 

Минерализация воды составило 348,0 мг/дм3, при жесткости 3,4.

Превышения ПДК зафиксированы по меди - 6,0 ПДК, БПК5, аммонию солевому, азоту нитритному в пределах 1,6-1,8 ПДК.

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по меди – 9,0 ПДК, аммонию солевому – 2,3 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК,  БПК5  - 1,8 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по сульфатам, азоту нитритному, меди, БПК5 в пределах 1,6-2,8 ПДК.

В реке Убаган превышения ПДК отмечены сульфатам – 10,0 ПДК, меди – 7,0 ПДК, хлоридам – 5,6 ПДК, аммонию солевому – 3,1 ПДК. 

В водохранилище Каратомарское превышения ПДК отмечены по сульфатам и аммонию солевому на уровне 1,8 – 1,9 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,38 мг/дм3.

Качество воды всех водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Тобол, Тогызак и водохранилище Каратомарское; вода «загрязненная» - река Аят, вода «грязная» - река Убаган (рис. 9.2). 

В сравнении с апрелем 2010 года качество воды в реках Тобол, Тогызак,  существенно не изменилось, в реках Аят, Убаган, водохранилище Каратомарское - ухудшилось.

В сравнении с мартом 2011 года качество воды в реках Тогызак, водохранилище Каратомарское существенно не изменилось, в реке Тобол – улучшилось, в реке Аят - ухудшилось.

В Костанайской области  обнаружены 2 случая ВЗ поверхностных вод по марганцу в реке Тобол и водохранилище Каратомарское (таблица 4, рис.9.2).
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 3,1 ПДК, диоксида азота – 1,9 ПДК. Содержание взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за апрель 2011  года
В апреле 2011 года,  при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда, показало, что диоксид азота превысил в «Южной промзоне» в 1,2 ПДК, в микрорайоне «Акмечеть» в 1,2 ПДК. В районе «Северной промзоны» оксид углерода превысил в 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ и диоксида серы находились в пределах  нормы (рис.10.2, таблица 17).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 17
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за апрель 2011 года по данным маршрутных постов

	Наименование точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Март 

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Март 

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Март 

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Март 

2011 г.
	Апрель 

2011 г.

	Южная промзона (КЮТЦ)
	0,04
	0,01
	0,09
	0,2
	0,180
	0,4
	0,147
	0,3
	0,10
	1,2
	0,10
	1,2
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,04
	0,01
	0,04
	0,1
	0,178
	0,4
	0,132
	0,3
	0,07
	0,8
	0,09
	1,0
	2,0
	0,4
	6,0
	1,2

	Рынок «Сыбага»
	0,0
	0,0
	0,09
	0,2
	0,156
	0,3
	0,136
	0,3
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Микрорайон «Акмечеть»
	0,0
	0,0
	0,09
	0,2
	0,433
	0,9
	0,115
	0,2
	0,06
	0,7
	0,10
	1,2
	6,0
	1,2
	2,0
	0,4

	Центральная площадь
	0,0
	0,0
	0,09
	0,2
	0,089
	0,2
	0,128
	0,2
	0,09
	1,0
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по магнию, меди, сульфатам, железу общему в пределах 1,4-3,8 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с апрелем 2010 года и мартом 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м) (рисунок 10.4).
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Рисунок 10.4 Схема по отбору проб питьевой воды в городе Кызылорда

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников и водопровода являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 7).

В апреле 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 2,05 ПДК, цветность – 1,2; сухой остаток – 1,2 ПДК; сульфаты – 1,1 ПДК. 

В глубинных скважинах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: сухой остаток – 1,0 ПДК; сульфаты – 1,0 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности -1,5 ПДК, цветности – 1,1 ПДК, сухому остатку – 1,2 ПДК, сульфатам – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда,  в апреле 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с мартом  2011 года  изменилось не значительно (таблица 18).
Таблица 18
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за март

2011 года
	за апрель

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость
	-

2,86

1100,1

560

7,2
	-

1,3

1,0

1,0

1,0
	30

3,08

1247

560

-
	1,2

2,05

1,2

1,1

-

	
	Глубинные скважины
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	-

-

1001,0

510
	-

-

1,0

1,0

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	-

-

1050

510
	-

-

1,0

1,0
	2,27

28

1225

510
	1,5

1,1

1,2

1,0


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,11 – 0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда и Кызылординской области
В апреле 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,08 - 0,20 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения за апрель 2011 года по городу Кызылорда
За апрель 2011 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок Сыбага, Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека.  

За апрель месяц по городу Кызылорда в ходе  наблюдения в связи со стабилизацией погоды особых изменений по состоянию здоровья  обследуемых  не наблюдалось.  По северному региону города у одной обследуемой в возрасте 25-40 лет отмечалось острое респираторное заболевание. По южному региону  один обследуемый в возрасте свыше 40 лет переболел гипертонической болезнью ΙΙ стадии. После проведенного курса лечения состояние стабилизировалось. Исход благоприятный, выздоровление. В целом состояние здоровья обследуемых по городу Кызылорда за апрель месяц стабильное. 

Состояние здоровья населения за март 2011 года по Кызылординской области

При проведении мониторинга состояния здоровья населения в марте 2011 года по Кызылординской области было обследовано всего 56 пациентов, по 7 районам (Аральский, Казалинский, Кармакчинский, Жалагашский, Сырдаринский, Шиелинский, Жанакорганский) по 4 категориям по 2 человека.

Наблюдалось резкое снижение температуры воздуха в регионе, а также, запыленность атмосферного воздуха сыграло немалую роль на здоровье обследуемых. В связи с чем, отмечается в основном заболевание верхних дыхательных путей. 

По Аральскому району также отмечается заболевания со стороны верхних дыхательных путей. Одна обследуемая в возрасте 12-18 лет, один пациент в возрасте 25-40 лет переболели острым респираторным заболеванием, и одна обследуемая в возрасте 25-40 лет - нейроциркуляторной дистонией.

По Казалинскому району один пациент в возрасте 12-18 лет перенес острый бронхит и один пациент в возрасте 25-40 лет перенесла острое респираторное заболевание.

По Кармакчинскому району одна обследуемая в возрасте 12-18 лет переболела острым респираторным заболеванием, по Шиелинскому району один обследуемый в возрасте 12-18 лет перенес острый бронхит. Анализируя состояния здоровья обследуемых по области можно сделать вывод о том что, в основном отмечаются заболевания со стороны верхних дыхательных путей, что связано с запыленностью воздуха.

В марте всего 7 обследуемых переболели заболеванием верхних дыхательных путей, что составляет 17,7 % от общего числа обследуемых по области. Только у двоих обследуемых наблюдались изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, в виде нейроциркуляторной дистонией, что составляет всего 2 % от общего числа обследуемых по области.  

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень  загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,9 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфатов, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 1,2 ПДК. 
В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился, в сравнении с апрелем 2010 года – понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммония солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества морских вод (Приложение 9).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 5,0-8,0 мг/дм3, величина рН морской воды - 8,02-8,12 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,11-6,14 мг/дм3.

На 1-ой и во 2-ой точке морская вода акватории характеризуется как "загрязненная" (ИЗВ=1,55-1,57, 4 класс). На 3-ой точке и на акватории морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=0,92-1,28, 3 класс) (рис. 11.2). На всех точках морпорта содержание биохимического потребления кислорода за 5 суток составила до 3,5 ПДК, а также на 2-ой точке концентрация растворенного кислорода - 2,0 ПДК.

По сравнению с апрелем 2010 года и  мартом 2011 года качество морской воды на 1-ой, 2-ой точках акватории ухудшилось, а на остальных точках морпорта значительно не изменилось  (рис 11.2).
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Рис. 11.2 Сравнение индекса загрязненности воды на территории СЭЗ

11.3 Состояние донных отложений моря на территории СЭЗ

"Морпорт Актау" за весенний период 2011 года
Наблюдения за состоянием донных отложений моря проведены на 10 точках акватории СЭЗ. В донных отложениях моря определялось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром шестивалентный, свинец, цинк, никель).

В пробах донных отложений моря содержание меди находилось в пределах 1,95-2,26 мг/кг, марганца – 0,09-0,29 мг/кг, хрома (6+) - 0,01-0,06 мг/кг, нефтепродуктов - 0,007-0,014% (в отдельных точках не обнаружено), свинца - не обнаружено, цинка - 0,08-0,16 мг/кг, никеля - 0,20-0,47 мг/кг.

11.4 Состояние почвы на территории СЭЗ

"Морпорт Актау" за весенний период 2011 года

Наблюдения за состоянием почв проведены в 10 точках территории СЭЗ: 1 точка – СЭЗ причал №7, набережная зерновой терминал, 2 точка – СЭЗ возле заправочной станции, 3 точка – СЭЗ Экологический пост, 4 точка – СЭЗ административное здание "Морпорт Актау", 5 точка – СЭЗ набережная, причал № 8, 6 точка – СЭЗ пограничный пост, 7 точка – СЭЗ набережная, причал № 6, 8 точка – СЭЗ набережная, причал № 5, 9 точка – территория СЭЗ, 10 точка – территория СЭЗ.

Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов  и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, цинк, никель).

Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 10)
На всех точках на территории морпорта концентрация нефтепродуктов в воде достигала 0,007-0,015 %.

На набережной СЭЗ (5, 7, 8 точки), в районе пограничного поста СЭЗ (6 точка) и на территории СЭЗ (9,10-ой точки) концентрация хрома (6+) находилось в пределах 1,6-2,6 ПДК, остальные определяемые примеси не превышают допустимую норму.

Состояние почвы на месторождениях Мангистауской области

Отбор проб почв проводился на 4 месторождениях Мангистауской области. Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, никель, цинк).

Месторождения Дунга (3 точки) и Жетыбай (3 точки) Во всех точках отбора на  месторождениях Дунга и Жетыбай концентрация нефтепродуктов находилось в пределах 0,004-0,035 %, содержание хрома (6+), марганца, свинца, цинка, никеля, меди не превышало допустимую норму.
Месторождения Каражанбас и Арман на месторождениях Каражанбас и Арман концентрация нефтепродуктов и свинца не обнаружено, содержание хрома (6+), марганца, меди, никеля, цинка не превышало допустимую норму.
11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10 – 0,11 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,9. 
Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,6 ПДК. Содержание средней концентрации сульфата, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 1,8 ПДК, оксида углерода 1,6 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар и в сравнении с апрелем 2010 года, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз уровень  загрязнения атмосферного воздуха ниже среднего по городам республики. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,0. Содержание средней и максимальной концентрации взвешенных веществ, сульфата, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.7 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди – 1,5 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды реки улучшилось, по сравнению с мартом 2011 года существенно не изменилось (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.8 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Уалиханова, 17; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 19).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 19
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за апрель 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,031
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,08
	0,02
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,09
	0,03
	1,92
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,02
	0,5
	0,09
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,01
	0,2
	0,22
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,00004
	0,001
	0,0001
	0,001

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,0003
	 
	0,002
	0,3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,006
	0,2
	0,39
	2,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	536,4
	 
	1135,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень  загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,8. Средняя концентрация формальдегида составила 1,2 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК. Содержание оксида углерода, сульфата, фенола находились в пределах допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,4 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
13.6 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю, сульфатам в пределах 1,3-1,6 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержания никеля, фенолов, сульфатов и железа общего составили 1,1-2,8 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются «умеренно-загрязненная» (рис. 13.2).

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды данных водных объектов существенно не изменилось.

По сравнению с мартом 2011 года качество воды реки Есиль существенно не изменилось, в водохранилище Сергеевксое - ухудшилось.
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области
13.7 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).

[image: image62.jpg]MipCAMAI 2.

ey,
ALEPS EA"
@9

e
:
LA

MKP. CAVPAM.





Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 13,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 5,5 ПДК, диоксида азота 1,5 ПДК, взвешенных веществ- 1,4 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и аммиака находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота достигала – 1,4 ПДК, формальдегида-1,1 ПДК.

В апреле 2011 года в сравнении с мартом 2011 года и с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, увеличился
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №2 (таблица 20.
В городе Шымкент Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила – 2,8 ПДК.
Таблица 20
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Шымкент

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Шымкент 
	Кадмий
	0,025
	0,300

	
	Свинец
	0,834
	2,8

	
	Мышьяк
	0,219
	0,073

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,102
	0,05


14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес. 

Река Бадам - левый приток, а река Бугунь правый приток реки Арыс, река Бугунь ранее впадала в бессточное озеро Кумколь, теперь соединена с бассейном реки Сырдарья. Река Катта Бугунь правый приток реки Бугунь.

В апреле в реке Сырдарья температура воды в среднем составила 14,50С, величина рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода – 12,6 мг/дм3, значение БПК5  - 0,9 мг О2/дм3. 

Минерализация воды составило 881,0 мг/дм3, при жесткости 10,1.

Превышения ПДК наблюдались по фенолам 6,0 ПДК, сульфатам 4,1 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному – 1,8 ПДК. 

В реке Келес отмечены превышения ПДК по фенолам 6,0 ПДК,  сульфатам 5,1 ПДК, меди – 4,0 ПДК, магнию 1,5 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены фенолам 8,0 ПДК, сульфатам 3,3 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному 2,1 ПДК.

В реке Бугунь превышения ПДК отмечены сульфатам, меди, фенолам в пределах 2,0-3,0 ПДК.

В реке Катта бугунь превышения ПДК не было обнаружено.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по фенолам 5,0 ПДК, сульфатам 4,0 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному 1,3 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: река Катта бугунь - «чистая», река Бугунь и водохранилище Шардаринское – «умеренно-загрязненная»; реки Сырдарья, Келес, Бадам – «загрязненная» (рис. 14.2).

По сравнению с апрелем 2010 года качество воды рек Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта бугунь существенно не изменилось; в водохранилище Шардаринское - улучшилось.

По сравнению с мартом 2011 года качество воды рек Сырдарья, Келес, Бадам, Катта бугунь, водохранилище Шардаринское существенно не изменилось; в реке Бугунь - ухудшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за март 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 9 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Вест Ойл, Восток, Загородная, Привокзальный, Телекоммуникационная антенна (далее-ТКА), Шагала) и Атырауской области по данным 11 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойла – 7,6 ПДК, Акимат – 4,44 ПДК, в районе Авангард -2,13 ПДК, в  районе Жилгородок – 1,7 0 ПДК, в районе Болашак Юг – 1,33 ПДК.

Превышение наблюдалось по диоксиду азота в районе Восток -1,12 ПДК. Концентрации остальных определяющих веществ находились в пределах нормы (таблица 21).
Таблица 21
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,43
	0,14
	1,14
	0,23
	0,0018
	0,035
	0,011
	0,022
	0,003
	
	0,014
	1,70

	Авангард
	0,41
	0,14
	0,92
	0,18
	0,001
	0,014
	0,004
	0,01
	0,007
	
	0,017
	2,13

	Акимат
	0,56
	0,19
	1,11
	0,22
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01
	0,016
	
	0,04
	4,44

	Болашак Восток
	0,33
	0,11
	0,33
	0,07
	0,0008
	0,02
	0,002
	0,004
	0,001
	
	0,002
	0,23

	Болашак Запад
	0,33
	0,11
	0,43
	0,09
	0,0006
	0,01
	0,00
	0,004
	0,0004
	
	0,002
	0,27

	Болашак Север
	0,40
	0,13
	0,51
	0,10
	0,001
	0,02
	0,00
	0,00
	0,0013
	
	0,003
	0,33

	Болашак Юг
	1,52
	0,51
	1,78
	0,36
	0,0000
	0,00
	0
	0,000
	0,0106
	
	0,011
	1,33

	Вест Ойл
	0,40
	0,13
	1,37
	0,27
	0,0048
	0,10
	0,053
	0,106
	0,012
	
	0,06
	7,6

	Восток
	0,74
	0,25
	1,58
	0,32
	0,006
	0,13
	0,040
	0,08
	0,00
	
	0,01
	0,90

	Доссор
	0,71
	0,24
	1,12
	0,22
	0,002
	0,04
	0,014
	0,027
	0,0005
	
	0,002
	0,21

	Загородная
	0,42
	0,14
	0,82
	0,16
	0,007
	0,14
	0,015
	0,03
	0,001
	
	0,00
	0,29

	Макат
	0,43
	0,14
	0,67
	0,13
	0,004
	0,07
	0,02
	0,03
	0,0011
	
	0,003
	0,42

	Посолек Ескене
	0,44
	0,15
	0,78
	0,16
	0,0011
	0,02
	0,004
	0,009
	0,0010
	
	0,005
	0,61

	Привокзальный
	0,61
	0,20
	1,24
	0,25
	0,003
	0,06
	0,011
	0,021
	0,001
	
	0,003
	0,43

	Самал
	0,52
	0,17
	0,84
	0,17
	0,0020
	0,04
	0,014
	0,029
	0,001
	
	0,003
	0,35

	танция Ескене
	0,44
	0,15
	0,53
	0,11
	0,002
	0,04
	0,016
	0,033
	0,0004
	
	0,001
	0,17

	Карабатан
	0,31
	0,10
	0,38
	0,08
	0,003
	0,05
	0,015
	0,029
	0,001
	
	0,004
	0,51

	Таскескен
	0,41
	0,14
	0,54
	0,11
	0,003
	0,05
	0,016
	0,03
	0,001
	
	0,004
	0,45

	ТКА
	0,43
	0,14
	0,71
	0,14
	0,0024
	0,05
	0,011
	0,021
	0,000
	
	0,00
	0,37

	Шагала
	0,52
	0,17
	0,95
	0,19
	0,006
	0,12
	0,03
	0,06
	0,001
	
	0,00
	0,37


продолжение таблицы 21
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,02
	0,45
	0,08
	0,89
	0,003
	0,052
	0,01
	0,03

	Авангард
	0,021
	0,53
	0,07
	0,87
	0,007
	0,123
	0,02
	0,04

	Акимат
	0,03
	0,72
	0,09
	1,00
	0,02
	0,27
	0,04
	0,09

	Болашак Восток
	0,004
	0,09
	0,013
	0,16
	0,0003
	0,0003
	0,0019
	0,005

	Болашак Запад
	0,005
	0,13
	0,02
	0,21
	3,7E-04
	0,0062
	0,002
	0,005

	Болашак Север
	0,01
	0,35
	0,04
	0,45
	0,001
	0,022
	0,003
	0,007

	Болашак Юг
	0,030
	0,74
	0,03
	0,35
	0,0106
	0,18
	0,011
	0,027

	Вест Ойл
	0,005
	0,132
	0,03
	0,38
	0,001
	0,02
	0,008
	0,02

	Восток
	0,03
	0,74
	0,10
	1,12
	0,02
	0,26
	0,06
	0,15

	Доссор
	0,008
	0,20
	0,02
	0,29
	0,001
	0,016
	0,003
	0,006

	Загородная
	0,02
	0,43
	0,02
	0,20
	0,01
	0,16
	0,03
	0,07

	Макат
	0,02
	0,52
	0,06
	0,76
	0,009
	0,15
	0,04
	0,10

	Посолек Ескене
	0,003
	0,068
	0,010
	0,12
	0,001
	0,015
	0,002
	0,005

	Привокзальный
	0,02
	0,61
	0,08
	0,99
	0,01
	0,12
	0,03
	0,07

	Самал
	0,007
	0,18
	0,04
	0,48
	0,001
	0,02
	0,006
	0,02

	Станция Ескене
	0,00
	0,12
	0,01
	0,13
	0,002
	0,03
	0,008
	0,02

	Карабатан
	0,01
	0,17
	0,02
	0,28
	0,003
	0,05
	0,01
	0,03

	Таскескен
	0,007
	0,16
	0,02
	0,23
	0,006
	0,09
	0,01
	0,032

	ТКА
	0,010
	0,24
	0,03
	0,31
	0,001
	0,01
	0,01
	0,02

	Шагала
	0,02
	0,58
	0,08
	0,90
	0,01
	0,10
	0,02
	0,05


Приложение 2.1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за апрель 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,86
	3
	 
	V

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (01)
	2
	7
	 
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (09)
	1,87
	4
	 
	IV

	 
	 
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.Усть Каменогорск
	1,89
	7
	 
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с. Предгорное
	-
	1
	 
	VI

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань
	1,39
	7
	 
	III

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	-
	-
	 
	-

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	0,92
	10
	 
	I

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	1,98
	6
	 
	III

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса
	1,24
	7
	 
	III

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	1,61
	9
	 
	II

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	1,59
	9
	 
	II

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных
	-
	7
	 
	III

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть Каменогорск
	1,67
	8
	 
	II

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	1,47
	3
	 
	V

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	1,92
	4
	 
	IV

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса
	1,96
	4
	 
	IV

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса 
	-
	-
	 
	-

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	-
	-
	 
	-

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше сточных вод
	-
	4
	 
	IV

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса 
	2,51
	1
	 
	VI

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	1,74
	7
	 
	III


Приложение 2.2
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за апрель 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого 

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	токсического действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест - объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	93,3
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное
	100,0
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	96,7
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	100,0
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	100
	не оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса 
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса 
	100,0
	 не оказывает

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	96,7
	не оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса 
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса 
	56,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	83,3
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше сточных вод
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса 
	100,0
	не оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	100,0
	не оказывает


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 9
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 10
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву
	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Медь (валовая форма)
	33

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец (валовая форма)
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (валовая форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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