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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за май 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 6 городах (Шымкент, Темиртау, Алматы, Усть-Каменогорск, Тараз, Семей) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за май 2010 и 2011 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в мае 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 15,5) (рис. 2).

В сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения в городах Риддер, Караганда, Кызылорда, Петропавловск, Павлодар, Актау, Талдыкорган, Балхаш, Экибастуз и в поселке Глубокое значительно не изменился, загрязнения атмосферного воздуха в городах Алматы, Жезказган, Актобе, Атырау, Астана, Кокшетау- понизился, в городах Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск,Тараз, Семей, Костанай отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК- в 8 городах; диоксида серы: средние – в 3 городах, максимальные - в 2 городах; оксида углерода: средние - в 1 городе; максимальные – в 4 городах; диоксида азота: средние – в 10 городах, максимальные - в 16 городах; аммиака: средние и максимальные в 1 городе; сероводорода - максимальные в 2 городах; фенола: средние – в 6 городах, максимальные - в 8 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 3 городе; фтористого водорода : максимальные – в 2 городах.
Качество поверхностных вод Республики Казахстан
Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 183 гидрохимических створах, распределенных на 74 водных объектах: 55 реках, 8 озерах, 9 водохранилищах и 2 каналах (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 10 рек и 1 водохранилище: реки Кара Ертис, Буктырма, Урал (Атырауский), Аят, Беркара, Есиль (СКО), Катта бугунь, Кеттыбулак, проток Шароновка, рукав Кигач, водохранилища  Каратомарское;
к классу "умеренно загрязненная" -  37 рек, 6 водохранилищ, 5 озер и 2 канала: реки Ертис, Брекса, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аякоз, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Орь, Эмба, Тобол, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Жабай, Нура, Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Асса, Токташ, Бугунь, Сырдарья (Кызылординская);  водохранилища Куртинское, Сергеевское, Вячеславское, Самаркандское,  Капшагай,  Бартогай,  озера Копа, Зеренда, Сулуколь, Карасу, Улкен Алматы, канал Нура Есиль, Кушум;

к классу "загрязненная"– 8 рек, 2 озера и 2 водохранилища: реки Тихая, Илек (ЗКО), Ак булак, Сары булак, Келес, Бадам, Карабалты, Сырдарья (ЮКО); озера Султанкельды, Балкаш,  водохранилища Кенгирское и Шардаринское;
к классу "грязная" – 3 реки, 1 озеро и 1 водохранилище: реки Илек (Актюбинская), Убаган, Кара-Кенгир, озеро Бийликоль; к классу "очень грязная"– река Аксу. 

к классу «чрезвычайно грязная» - река Шерубайнура (таблица 1, 2, 3; рис. 3, 4).

.
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за май 2011 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31 - 1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01 - 2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51 - 4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01 - 6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01 - 10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р.Кара Ертис
	1
	р. Ертис
	1
	р.Тихая
	1
	Илек (Актюбинск)
	1
	р. Аксу
	1
	р.Шерубайнура



	2
	р.Буктырма


	2
	р.Брекса
	2
	р. Илек (ЗКО)
	2
	р. Убаган
	
	ЖЖ

(Жамбылская)
	
	

	3
	пр. Шароновка
	3
	р.Ульби
	3
	р.Ак-Булак
	3
	р. Кара-Кенгир
	
	
	
	

	4
	р. Кигач
	4
	р.Глубочанка
	4
	р. Сары-Булак
	4
	оз. Бийликоль


	
	
	
	

	5
	р.Урал (Атырауский)
	5
	р. Красноярка
	5
	р. Келес
	
	
	
	
	
	

	6
	р. Аят
	6
	р.Оба
	6
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	

	7
	р. Есиль (СКО)
	7
	р. Емель
	7
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	

	8
	р.Кеттыбулак
	8
	р.Аякоз
	8
	р. Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	
	

	9
	р. Беркара
	9
	р.Урал (ЗКО)
	9
	оз.Султанкельды
	
	
	
	
	
	

	10
	р.Катта Бугунь
	10
	р. Чаган
	10
	вхдр. Шардара
	
	
	
	
	
	

	11
	вдхр. Каратомарское
	11
	р. Деркул
	11
	вдхр.Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р. Орь
	12
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р. Эмба
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р. Тобол
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р. Тогызак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р. Есиль Акмолинская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р.Жабай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Нура
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Иле
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р.Текес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Коргас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Шилик
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р. Шарын
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р. Турген
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	р. Каркара
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	р. Есик
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	р. Каскелен
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	р. Баянкол
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29

29
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30

31

30
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	р.Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	р.Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	р.Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	36
	р. Бугунь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	р. Сырдарья  (Кызылорд.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	38
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42
	вдхр. Куртинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	43
	вхдр. Бартогай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	44
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46
	оз. Карасу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	48
	оз. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49
	кан. Нура Есиль


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	кан.Кушум
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за май 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Железо общее
	1,1-6,8
	30
	реки Ертис (ВКО), Ертис (Павлодарская), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Урал, Чаган, Деркул, канал Кушум, вдхр. Сергеевское, реки Текес, Шарын, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, вдхр. Бартогай, реки Есентай, Улькен, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, озеро Бийликоль, река Сырдарья (Кызылординская)

	2
	Медь (2+)
	1,1-15,0
	54
	реки Ертис (ВКО), Бреска, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Илек, Орь, Эмба, Тобол, Аят, Тогызак,Убаган, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, озеро Султан, канал Нура-Есиль, реки Нура (Акмолинская), Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шербайнура, вдхр. Кенгирское, Самаркандское, Куртинское, Вячеславское, Капшагай, Бартогай, Шардаринское, реки Иле, Текес, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол,  Киши Алматы, Есентай, Улькен, Шу, Асса, Аксу,  Карабалты, Токташ, Беркара, Келес, Бадам, Бугунь, Сырларья (ЮКО), Сырдария (Кызылординская), озеро Балкаш

	3
	Цинк
	1,7-4,9
	6
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубчанка, Красноярка, Жабай, озеро Балкаш 

	4
	Марганец (2+)
	1,2-2,0
	2
	реки Тихая, Глубчанка

	5
	Аммоний солевой
	1,5-42,0
	9
	реки Глубочанка, Красноярка, Емель, Аягоз, Илек, Убаган, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура

	6
	Сульфаты
	1,1-8,2
	22
	реки Емель, Аягоз, Урал, Эмба, Тогызак, Убаган, Есиль, Ак-Булак, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Бугунь, Сырдария (ЮКО), Сырдария (Кызылординская), озера Копа, Султан, Бийликоль, канал Нура-Есиль, вдхр. Каратомарское, Капшагай, Шардаринское

	7
	Хром(6+)
	1,9 – 3,0
	3
	реки Урал, Илек, канал Кушум

	8
	Азот нитритный
	1,1-82,5
	23
	реки Урал, Чаган, Деркул, Илек, Орь, Эмба, Есиль, Сары-булак, Нура, Шерубайнура, Турген, Киши Алматы, Есентай, Улькен, Келес, Бадам, Бугунь, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская), канал Кушум, вдхр. Куртинское, Бартогай, Шардаринское

	9
	Магний
	1,1-3,0
	6
	реки Емель, Шарын, Сырдарья (Кызылординская), озера Копа, Султан келди, Зеренда, 

	10
	Фенолы
	1,1-7,0
	14
	реки Талас, Урал, Чаган, Деркул, Орь, Аксу, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Шу, Асса, вдхр. Шардаринское

	11
	БПК5
	1,7-29,3
	11
	реки Шу, Аксу, Карабалты, Талас, Дергул, Кара-Кенгирь, Сары-Булак, Орь, Тогызак, вдхр. Самаркандское,  озеро Бийлеколь

	12
	Никель
	1,1
	1
	вдхр. Сергеевское  

	13
	Фториды
	1,1-6,2
	8
	реки Ак-Булак, Шилик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, вдхр. Куртинское, озера Зеренда, Бийколь 

	14
	Нефтепродукты
	1,7-7,8
	5
	реки Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Кенгирское, Самаркандское, озеро Балкаш  
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ

в мае 2011 года, превышающих ПДК

	
	май
2010
года
	апрель

2011
года
	май

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя концентрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	2,89

(4 кл.)
загрязнён-ная
	1,16

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,68

(2 кл.)

чистая

	-
	-
	-

	р. Ертис

(ВКО)
	2,30

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,10

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,13

(3 кл.)
умеренно загрязнён-ная
	Железо общее

Медь (2+)
	0,32

0,0011
	3,2

1,1

	р. Ертис

(Павлодарская)
	1,47

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,61

(2кл.)

чистая

	1,13

(3 кл.)

умерен-но загряз-нённая
	Железо общее


	0,38


	3,8



	р. Буктырма

(ВКО)
	1,88

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,45

(5 кл.)
грязная
	0,64

(2кл.)

чистая
	Железо общее 


	0,13
	1,3

	р. Брекса

(ВКО)
	3,51

(4 кл.)
загрязнён-ная
	5,77

(5 кл.)
грязная
	2,41

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Железо общее 

Цинк 

Медь (2+)
	0,68

0,038

0,00145
	6,8

3,8

1,4

	р. Тихая

(ВКО)
	3,50

(4 кл.)
загрязнён-ная
	5,74

(5 кл.)
грязная
	2,65

(4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее 

Цинк 
Марганец (2+)
	0,63

0,061

0,012
	6,3

6,1

1,2

	р. Ульби

(ВКО)
	5,89

(5 кл.)

грязная
	4,73

(5 кл.)
грязная
	2,28

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая

	Железо общее 

Цинк

Медь (2+)


	0,58

0,0488

0,0013
	5,8

4,9

1,3

	р. Глубочанка

(ВКО)
	3,83

(4 кл.)
загрязнён-ная
	3,76

(4 кл.)
загрязнённая
	2,08

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая

	Цинк 

Аммоний солевой 

Медь (2+)

Марганец (2+)
	0,0383

1,44

0,00245

0,0198
	3,8

2,9

2,4

2,0

	р. Красноярка

(ВКО)
	3,46

(4 кл.)
загрязнён-ная
	5,61

(5 кл.)
грязная
	2,34

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая

	Цинк 
Аммоний солевой 

Медь (2+)

Железо общее
	0,049

1,48

0,0029
0,23
	4,9

3,0

3,0

2,3

	р. Оба

(ВКО)
	2,84

(4 кл.)
загрязнён-ная
	2,47

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,29

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая

	Железо общее 

Медь (2+)


	0,33

0,0011
	3,3

1,1

	р. Емель 

(ВКО)
	-
	-
	1,92

(3 кл.)

умеренно

загряз-нённая

	Аммоний  солевой

Сульфаты

Магний

Медь (2+)


	2,30

315

46,4

0,0011
	4,6

3,1

1,1

1,1

	р. Аягоз

(ВКО)
	-
	-
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загряз-нённая

	Аммоний солевой

Сульфаты
	1,40

205
	2,8

2,0

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,70

(2 кл.)

чистая
	0,74

(2 кл.)
чистая
	0,73

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,77

(2 кл.)

чистая
	0,63

(2 кл.)
чистая
	0,63

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Урал

(Атырауская)
	0,87

(2 кл.)

чистая
	0,78

(2 кл.)
чистая
	0,83

(2 кл.)
чистая
	Сульфаты
	116
	1,2

	р. Урал (ЗКО)
	2,05

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,27

(4 кл.)
загрязнённая
	2,45

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая

	Железо общее
Хром (6+)

Азот  нитритный 

Фенолы 


	0,63

0,06

0,058

0,0011
	6,3

3,0

2,9

1,1

	р. Чаган (ЗКО)
	1,83

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,11

(4 кл.)
загрязнённая
	2,06

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Железо общее
Азот  нитритный 

БПК5

Фенолы


	0,52

0,066

3,16

0,0012
	5,2

3,3

1,6

1,2

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,66

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,48

(5 кл.)
грязная
	1,67

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Железо общее
Азот  нитритный 

БПК5

Фенолы


	0,38

0,042

3,36

0,0013
	3,8

2,1

1,7

1,3

	Канал Кушум
	
	
	1,33

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Хром (6+)

Азот  нитритный 

Железо общее
	0,05

0,038

0,12


	2,5

1,9

1,2

	р. Илек (ЗКО)


	0,86 (2 кл.)

чистая
	
	2,67

(4 кл.)
загрязнённая
	Азот  нитритный 

Хром(6+)

БПК5

Сульфаты

Фенолы
	0,162

0,05

4,30

142,0

0,0013
	8,1

2,5

2,1

1,4

1,3

	р. Илек

(Актюбинская)
	5,71

(5 кл.)

грязная
	5,91

(5 кл.)

грязная
	5,6

(5 кл.)

грязная
	Бор

Азот  нитритный 

Медь(2+)

Хром(6+)

Сульфаты

Аммоний солевой 
	0,377

0,082

0,0032

0,038

181

0,77
	22,2

4,1

3,2

1,9

1,8

1,5

	р. Орь

(Актюбинская)
	2,80

(4 кл.)

загрязнён-ная
	2,76

(4 кл.)
загрязнённая
	2,30

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5

Медь(2+)

Фенолы

Свинец

Азот  нитритный 


	5,63

0,005

0,002

0,179

0,035
	2,8

5,0

2,0

1,8

1,7

	р. Эмба

(Актюбинская)
	3,27

(4 кл.)

загрязнён-ная
	3,57

(4 кл.)
загрязнённая
	2,11

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
Азот  нитритный 

Сульфаты

Свинец


	0,006

0,031

179,0

0,234


	6,0

1,5

1,8

2,3



	р. Тобол

(Костанайская)


	0,91

(2 кл)
чистая
	2,10

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,60

(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Медь(2+)

Сульфаты
	0,005

154,2


	5,0

1,5

	р. Аят

(Костанайская)
	0,71

(2 кл)
чистая
	2,77

(4 кл.)
загрязнённая
	0,97

(2 кл.)

чистая
	Медь(2+)


	0,003


	3,0



	р. Тогызак


(Костанайская)
	1,99

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,40

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь(2+)

БПК5

Сульфаты
	0,003

3,88

159,5


	3,0

1,9

1,6

	р. Убаган 

(Костанайская)
	5,98

(5 кл.)

грязная
	4,39

(5 кл.)
грязная

	4,53

(5 кл.)
грязная

	Медь(2+)

Сульфаты

Хлориды

Аммоний солевой
	0,013

672,4

1445,2

0,97


	13,0

6,7

4,8

1,9



	вдхр Каратомарское (Костанайская)
	1,42

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,29

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,70

(2 кл.)

чистая
	Сульфаты


	115,3


	1,1



	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,60

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,34

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,11

(3 кл.)

умерен-но загрязнённая
	Железо общее

Никель
	0,28

0,011


	2,8

1,1

	р. Есиль

(СКО)
	1,72

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,19

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	2,03

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,95

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Сульфаты 


	0,0043

0,038

182,0
	4,3

1,9

1,8

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	1,35

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-

ная
	0,95

(2 кл.)

чистая
	0,62

(2 кл.)

чистая
	-


	-
	-

	р. Ак-Булак

(г. Астана)
	3,77

(4 кл.)

загрязнён-ная
	1,86

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,13

(4 кл.)
загрязнённая

	Фториды
Сульфаты

Медь(2+)

Хлориды
	4,67

618

0,003

650,3
	6,2

6,2

3,0

2,1

	р. Сары-Булак

(г. Астана)
	3,43

(4 кл.)

загрязнённая
	3,28

(4 кл.)
загрязнённая
	2,82

(4 кл.)
загрязнённая
	Аммоний солевой

Медь(2+)
Азот нитритный

БПК5
Нефтепродукты


	2,244

0,004

0,083

3,40

0,084


	4,5

4,0

4,1

1,7

1,7

	р. Жабай

(Акмолинская)
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,40

(4 кл.)
загрязнённая
	1,59

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Цинк
	0,007

0,017
	7,0

1,7

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,62

(2 кл.)

чистая
	1,74

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,21

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	Медь(2+)


	0,004
	4,0

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,74

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,30

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,28

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Хлориды
	250

61,3

331
	2,5

1,5

1,1

	оз. Султан

кельды

(Акмолинская)
	2,74

(4 кл.)

загрязнён-ная
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,87

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Медь(2+)

Аммоний солевой


	817,0

122,0

0,003

0,91
	8,2

3,0

3,0

1,8

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	2,23

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,51

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Магний 

Сульфаты


	3,03

69,4

110,0
	4,0

1,7

1,1



	оз. Карасу

(Акмолинская)
	
	0,93

(2 кл.)

чистая
	1,37

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)

Цинк
	2,93

0,002

0,011
	3,9

2,0

1,1

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	0,91

(2 кл.)

чистая
	1,35

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Цинк

Медь (2+)

Фториды
	0,029

0,002

1,41
	2,9

2,0

2,0

	канал  Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,003

235,0


	3,0

2,3

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,65

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	2,70

(4 кл.)
загрязнённая
	1,47

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0037


	3,7



	р. Нура

(Карагандинская)
	1,43

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	1,93

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,80

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,074

0,0029

0,09
	3,7

2,9

1,8

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	9,22

(6 кл.) очень
грязная
	5,12

(5 кл.)

грязная
	5,70

(5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Нефтепродукты 

БПК5
Аммоний солевой 

Азот нитритный


	0,011

0,39

4,06

3,10

0,128
	11,0

7,8

2,03

6,2

6,4

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	3,62

(4 кл.)

загрязнён-ная
	7,16

(6 кл.)

очень
грязная
	21,8

(7 кл.)

чрезвычайно

грязная вода


	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Нефтепродукты БПК5

Медь(2+)
	1,65

21,0

0,11

4,20

0,0013
	82,5

42,0

2,2

2,1

1,3

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	5,35

(5 кл.)

грязная
	2,53

(4 кл.)

загрязнённая
	3,58

(4 кл.)

загрязненная
	Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,015

0,22
	15,0

4,4

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,01

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,33

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,67
(3 кл.)

умеренно

загрязнён

ная
	Нефтепродукты

Медь(2+)

БПК5
	0,20

0,0023

3,83
	4,0

2,3

1,9

	озеро Балкаш 

(Карагандинская)
	2,68 

(4 кл.)

загрязнённая
	
	2,69

(4 кл.)

загрязненная
	Медь(2+)

Нефтепродукты

Цинк
	0,011

0,09

0,012
	11,0

1,8

1,2

	р. Иле

(Алматинская)
	3,48

(4 кл.)

загрязнён-ная
	1,60

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,64

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Медь(2+) 


	0,0059
	5,9

	р. Текес

(Алматинская)
	5,09

(5 кл.)

грязная
	1,23

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее


	0,0031

0,13
	3,1

1,3

	р. Коргас

(Алматинская)
	3,12

(4 кл.)

загрязнённая
	1,15

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,12

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0040
	4,0

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	3,93

(4кл.)

загрязнён-ная
	1,62

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты
	0,0032

111,0
	3,2

1,1

	р. Шилик (Алматинская)
	2,36

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,03

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,58

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фториды


	0,00536

0,85
	5,4

1,1

	р. Шарын

(Алматинская)
	3,78

(4 кл.)

загрязнён-ная
	1,66

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,72

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее

Магний


	0,00617

0,12

43,8
	6,2

1,2

1,1

	р. Турген

(Алматинская)
	2,54 (4 кл.)

загрязнённая
	1,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,36

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный


	0,00401

0,034
	4,0

1,7

	р. Каркара

(Алматинская)
	2,65

(4 кл.)

загрязнённая
	1,42

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Железо общее


	0,00348

0,120
	3,5

1,2

	р. Есик

(Алматинская)
	2,54

(4 кл.)

загрязнённая
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,19

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Железо общее


	0,0033

0,11
	3,3

1,1

	р. Каскелен

(Алматинская)
	2,18

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	1,95

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,58

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фториды

Железо общее


	0,00466

1,30

0,11
	4,7

1,7

1,1

	р. Баянкол

(Алматинская)
	2,68

(4кл.)

загрязнён-ная
	1,30

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,55

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее


	0,00549

0,13
	5,5

1,3

	вдхр. Куртинское (Алматинская)
	3,86

(4кл.)

загрязнён-ная
	3,13

(4кл.)

загрязнённая
	2,33

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь(2+)

Сульфаты

Фториды
	0,109

0,0044

183,0

1,00
	5,4

4,4

1,8

1,3

	вдхр. Бартогай

(Алматинская)
	2,62

(4кл.)

загрязнён-ная
	1,74

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,59

(3 кл.)

умерен-но

загрязнён-ная
	Медь(2+)

Железо общее

Азот нитритный
	0,00517

0,13

0,022
	5,2

1,3

1,1

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	1,05

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	2,01

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,09

(3 кл.)

умеренно

загряз-ненная
	Медь (2+)

Азот нитритный

Фториды
	0,0052

0,070

1,29
	5,2

3,5

1,7

	р. Есентай

(г. Алматы)
	1,73

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,75

(3 кл.)

умеренно

загрязнён

ная
	Медь (2+)

Железо общее

Азот  нитритный 

Фториды


	0,005

0,15

0,028

0,93


	5,4

1,5

1,4

1,2

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	0,78

(2 кл.)

чистая


	1,25

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,61

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-

ная
	Медь (2+)

Железо общее

Азот нитритный


	0,0047

0,14

0,027


	4,7

1,4

1,3

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	1,10 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,34

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,0040

1,00
	4,0

1,3

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,76

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная

	1,49

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	БПК5
Фенолы

Железо


	5,33

0,002

0,18
	2,7

2,0

1,8

	р. Шу

(Жамбылская)
	3,10

(4кл.)

загрязнён-ная

	1,79

(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,73

(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	БПК5
Фенолы 
Железо общее

Медь(2+)
	7,95

0,002

0,15

0,0013


	3,9

2,0

1,5

1,3

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	1,77

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,66

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Железо

Фенолы

Медь(2+)
	0,42

0,002

0,0013
	4,2

2,0

1,3

	р. Аксу

(Жамбылская)
	3,02

(4кл.)

загрязнён-ная
	2,57

(4 кл.)
загрязнённая
	6,48

(6 кл.)
очень
грязная
	БПК5

Железо общее

Медь(2+)

Фенолы 
	29,3

0,27

0,0022

0,002
	29,3

2,7

2,2

2,0

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	4,87

(5 кл.) грязная
	2,62

(4 кл.)
загрязнённая
	2,61

(4 кл.)
загрязнённая
	БПК5
Железо общее

Сульфаты

Фенолы

Медь(2+)


	9,00

0,39

291

0,002

0,0016
	4,5

3,9

2,1

2,0

1,6

	р. Токташ

(Жамбылская)
	3,27

(4кл.)

загрязнён-ная
	2,44

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,43

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Железо общее 

Медь(2+)


	0,002

190,0

0,18

0,0014
	2,0

1,9

1,8

1,4

	р. Беркара

(Жамбылская)
	1,27
(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	1,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,78

(2 кл.)

чистая

	Медь(2+)
	0,0012
	1,2

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	6,09

(6 кл.) очень
грязная
	4,32

(5 кл.)

грязная
	5,61

(5 кл.)

грязная
	БПК5

Сульфаты

Фториды

Железо общее
	21,6

692,0

1,28

0,12
	21,6

6,9

1,7

1,2

	р. Келес

(ЮКО)
	2,45

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	2,92

(4кл.)

загрязнённая
	2,96

(4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты 

Фенолы 

Медь(2+)

Азот  нитритный 


	663,0

0,005

0,003

0,043
	6,6

5,0

3,0

2,1

	р. Бадам

(ЮКО)
	2,26

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	2,87

(4кл.)
загрязнённая
	2,81

(4кл.)
загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь(2+)

Азот  нитритный 


	0,007

322,0

0,003

0,053
	7,0

3,2

3,0

2,6

	р. Бугунь 

(ЮКО)
	1,89

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	1,42

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты

Азот  нитритный 


	0,002

134

0,022
	2,0

1,3

1,1

	р. Катта-Бугунь (ЮКО)
	0,51

(2 кл.)

чистая
	0,69

(2 кл.)
чистая
	0,57

(2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	2,23

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	2,35

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,72

(4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь(2+)
Азот  нитритный 


	0,006

413,0

0,003

0,043
	6,0

4,1

3,0

2,1

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	3,24
(4кл.)

загрязнён

ная
	2,71

(4кл.)

загрязнённая
	2,80

(4кл.)

загрязнённая
	Фенолы

Сульфаты

Медь(2+)

Азот  нитритный 


	0,005

490,0

0,003

0,058
	5,0

4,9

3,0

2,9

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,80

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	2,16

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,90

(3 кл.)

умерен-но загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Железо общее Магний
	355

0,003

0,23

49,7
	3,5

3,0

2,3

1,24


Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за май 2011 года

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 25  случаях  на 12  водных объектах:  река Шерубай – Нура -  4 случая ВЗ,  река Сокыр - 4 случая ВЗ (Карагандинская), река Сары - булак – 2 случая  ВЗ (город Астана), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), р. Аксу – 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Есиль – 2 случая ВЗ (г. Астана), река Илек - 6 случаев ВЗ (Актюбинская), река Тобол (Костанайская) - 3 случая ВЗ, р. Тогузак – 1 случай ВЗ (Костанайская), канал объединенного сброса сточных вод – 1 ВЗ (Темиртау) (таблица 4).

Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	р.  Шерубайнура,  Карагандинская, 

2 км ниже села Асыл
	1 ВЗ
	04.05.2011
	05.05.2011
	аммоний солевой
	21,0
	42,0

	
	1 ВЗ
	04.05.2011
	05.05.2011
	азот нитритный
	1,65
	82,5

	р Сокыр, 

Карагандинская, 

район автодорожного моста,

0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1 ВЗ
	04.05.2011
	05.05.2011
	аммоний солевой
	17,4
	34,8

	
	1 ВЗ
	04.05.2011
	05.05.2011
	азот нитритный
	1,22


	61,0

	р. Сары-Булак – г. Астана,

возле моста через Астраханское шоссе
	1 ВЗ
	06.05.2011
	06.05.2011
	азот нитритный
	0,21
	10,5

	р. Есиль 

– 8 км ниже г. Астана,

 с. Коктал
	1 ВЗ
	06.05.2011
	06.05.2011
	азот нитритный
	0,214
	10,7

	Р. Есиль

 – 8 км ниже г. Астана,

 с. Коктал
	1 ВЗ
	06.05.2011
	06.05.2011
	аммоний солевой
	5,09


	10,2

	р. Сары – Булак – г. Астана 0,2 км выше впадения 

в р. Есиль
	1 ВЗ
	06.05.2011
	06.05.2011
	аммоний солевой
	5,36


	10,7

	озеро Бийликоль,

 Жамбылская,

 зона отдыха «Ветерок»,

2 км от села Абдикадир
	1 ВЗ
	05.05.2011
	05.05.2011

10.05.2011
	БПК5
	21,6
	21,6

	р. Илек - Алга,

Актюбинская,
 ств. № 1,

1,0 км выше щлаковых прудов
	1 ВЗ
	05.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,236
	13,88

	р. Илек - Алга, Актюбинская, ств. №  2, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,451
	26,53

	р. Илек - Актюбинск,

город  Актобе, 

ств. № 1, 0,5 км  выше города
	1 ВЗ
	05.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,660
	38,82

	р. Илек - Актюбинск,

ств. № 3, 0,5 км ниже устья р. Дженишке
	1 ВЗ
	05.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,377
	22,18

	р. Илек – Георгиевка,

0,5 км ниже выхода подземных вод

	1 ВЗ
	06.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,324
	19,06

	р. Илек – Целинный,

1 км выше села
	1 ВЗ
	06.05.2011
	10.05.2011
	бор
	0,209
	12,29

	р Тобыл, Костанайская, Костанай 1,

1 км выше сброса упр. Горвод

оканала
	1ВЗ
	06.05.2011
	10.05.2011
	марганец
	0,236
	23,6

	р Тобыл, Костанай 2,

район ж/д моста Костанай -Кокчетав


	1ВЗ
	06.05.2011
	10.05.2011
	марганец
	0,389
	38,9

	р Тобыл, Костанайская,

г/п Милютинка, 

в черте села, в створе г/п
	1ВЗ
	05.05.2011
	10.05.2011
	марганец
	0,568
	56,8

	р. Аксу, Жамбылская, 

0,5 км выше Аксу, 

10 км от устья реки
	1 ВЗ
	13.05.2011
	18.05.2011
	БПК5
	29,3
	29,3

	р. Тогузак, Костанайская,

в черте села, в створе
	1 ВЗ
	04.05.2011
	18.05.2011
	марганец
	0,216
	21,6

	р. Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста  (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская
	1 ВЗ
	24.05.2011
	25.05.2011
	аммоний солевой
	12,6
	25,2

	р. Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста  (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская
	1 ВЗ
	24.05.2011
	25.05.2011
	азот нитрит-ный
	1,27
	63,5

	р. Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	24.05.2011
	25.05.2011
	аммоний солевой
	13,3
	26,6

	р. Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	24.05.2011
	25.05.2011
	азот нитрит-ный
	1,45
	72,5

	г. Темиртау, «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	24.05.2011
	25.05.2011
	азот нитритный
	0,382


	19,1

	Итого:
	25 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы                             по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 81 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5).
Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,21 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,0 – 1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0.008
	0.16
	0.07
	0.1

	
	
	Оксид углерода
	0.200
	0.07
	5.77
	1.2

	
	
	Диоксид азота
	0.020
	0.5
	0.060
	0.7

	
	
	 Оксид азота
	0.005
	0.08
	0.16
	0.39

	
	6
	Диоксид серы
	0.010
	0.20
	0.130
	0.26

	
	
	Оксид углерода
	0.540
	0.2
	2.920
	0.6

	
	
	Диоксид азота
	0.050
	1.3
	0.160
	1.9

	
	
	Оксид азота
	0.0200
	0.333
	0.2200
	0.550

	
	7
	Диоксид серы
	0.010
	0.20
	0.070
	0.14

	
	
	Оксид углерода
	0.540
	0.18
	11.31
	0.0

	
	
	Диоксид азота
	0.050
	1.25
	0.120
	1.4

	
	
	Оксид азота
	0.020
	0.3
	0.180
	0.45


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 7,1 ПДК, взвешенных веществ – 2,6 ПДК, фтористого водорода 2,3 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана не изменился, а в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 13-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Карасу, Сулуколь, и Султанкельды) (рис. 1.3, 1.4, 1.6).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак, Жабай – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак, озера Карасу и Сулуколь находятся на территории Щучинско-Боровской курортной зоны.  Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В мае в реке Есиль температура воды составила 11,30С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного в воде кислорода – 7,9 мг/дм3; значения БПК5  1,88 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 4,3 ПДК, азоту нитритному – 1,9 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди (3,7 ПДК). 

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по меди (3,0 ПДК), сульфатам (2,3 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (4,0 ПДК).

В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по фторидам – 6,2 ПДК, сульфатам – 6,2 ПДК, меди – 3,0 ПДК, хлоридам – 2,2 ПДК.
В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому 4,5 ПДК, азоту нитритному 4,1 ПДК, меди 4,0 ПДК,  БПК5 1,7 ПДК, нефтепродуктам 1,7 ПДК. 

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 6,85 мг/дм3.

В реке Кеттыбулак превышение ПДК не обнаружено.

В реке Жабай превышения ПДК наблюдались по меди – 7,0 ПДК и цинку 1,7 ПДК. 

В озере Копа концентрации сульфатов составили 2,5 ПДК, магния 1,5 ПДК, хлоридов 1,1 ПДК.
 В озере Султанкельды превышение ПДК выявлено по сульфатам (8,2 ПДК), магнию (3,0 ПДК), меди (3,0 ПДК), аммонию солевому (1,8 ПДК).

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 7,93 мг/дм3.

В озере Зеренда превышение ПДК выявлены по фторидам (4,0 ПДК), магнию (1,7 ПДК), сульфатам (1,1 ПДК).

В озере Карасу превышение ПДК выявлено цинку и меди на уровне 1,1-2,00 ПДК.

В озере Сулуколь превышение ПДК выявлены по фторидам, меди, цинку в пределах 1,8-2,9 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак; вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Жабай, озера Копа, Зеренда, Карасу, Сулуколь, вдхр. Вячеславское и канал Нура Есиль; вода «загрязненная» - реки Ак-Булак, Нура, Сары-Булак, озеро Султанкельды (рис. 1.3; 1.4, 1.6).

В сравнении с маем 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура, Кеттыбулак, Ак Булак, Сары-Булак, Жабай, озерах Копа, Султанкельды, канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в вдхр. Вячеславское – ухудшилос, в реке Кеттыбулак – улучшилось.
В сравнении с апрелем  2011 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Кеттыбулак, в озерах Копа, Зеренда, вдхр. Вячеславское значительно не изменилось, в реках Жабай и  Нура – улучшилось, в озерах Карасу и Сулуколь - ухудшилось. 

В 2 водных объектах были отмечены 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод: реки Есиль, Сары-булак (рис. 1.3; 1.4, таблица 4). 
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.030
	
	0.060
	

	
	
	Диоксид серы
	0.440
	8.8
	1.350
	2.7

	
	
	Оксид углерода
	0.150
	0.05
	0.510
	0.1

	
	
	Диоксид азота
	0.040
	1.0
	0.070
	0.8

	
	
	Оксид азота
	0.003
	0.1
	0.004
	0.0

	
	
	Озон
	0.090
	3.0
	0.130
	0.8

	
	
	Диоксид углерода
	0.200
	
	4.590
	

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.010
	
	0.110
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.040
	0.8
	0.120
	0.2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.010
	0.00
	0.200
	0.0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.001
	0.0
	0.030
	0.4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.0
	0.026
	0.1

	
	
	O3 (Озон)
	0.096
	3.2
	0.160
	1.0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	10.110
	
	78.300
	9787.5

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.002
	
	0.004
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.040
	0.8
	0.110
	0.2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.200
	0.07
	7.010
	1.4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.003
	0.1
	0.030
	0.4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.0
	0.040
	0.1

	
	
	O3 (Озон)
	0.090
	3.0
	0.190
	1.2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	10.140
	
	73.400
	9175.0

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.010
	
	0.120
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.010
	0.2
	0.340
	0.7

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.130
	0.04
	3.650
	0.7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.017
	0.4
	0.110
	1.3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.0
	0.050
	0.1

	
	
	O3 (Озон)
	0.090
	3.0
	0.140
	0.9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	10.14
	
	456.95
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. В мае температура воды составила 11,2 0С, величина  рН – 8,3. Содержание растворенного кислорода 9,9 мг/дм3; значение БПК5  1,28 мг О2/дм3.

Минерализация воды  в среднем составила 249,0 мг/дм3, при жесткости 2,5.

Превышение ПДК выявлено по фторидам (4,0 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,93 (2 класс качества, «чистая») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. В  мае температура воды  составила 8,2 0С, величина  рН 8,7. Содержание растворенного кислорода 8,8 мг/дм3; значение БПК5  - 0,8 мгО2/дм3.

Минерализация воды  в среднем составила 1010,0 мг/дм3, при жесткости 8,2.

Концентрация фторидов составила 13,1 ПДК, сульфатов 2,0 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 3,15 (4 класс качества, «умеренно - загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория.  В мае температура воды составила 15,2 0С, величина  рН – 8,5. Содержание растворенного кислорода 8,3 мг/дм3; значение БПК5  - 0,8 мгО2/дм3.

Минерализация воды в среднем составляет 321,0 мг/дм3, при жесткости 4,6.

Превышения ПДК выявлены по фторидам на уровне 5,7 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,40 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай.  

Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 18,2 ПДК, фторидам – 13,2 ПДК, магнию  – 9,1 ПДК, хлоридам – 6,0 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 7,92 (6 класс качества, «очень грязная») (рис. 1.6).

По сравнению с маем 2010 года качество воды озера Киши Шабакты ухудшилось, в озере Бурабай – улучшилось, в озерах Шортан, Улькен Шабакты – не изменилось. По сравнению с апрелем 2011 года качество воды озера Шортан  значительно не изменилось, в озере Бурабай – улучшилось,  в озерах Улькен Шабакты и Киши Шабакты – ухудшилось (таблица 7). 
Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае  2011 года

превышающих ПДК

	
	май

 2010г
	апрель 2011г
	май 2011г
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	1,21 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	5,07

(5 кл.)
грязная
	0,93

(2 кл.)

чистая
	Фториды 

	2,62
	3,49

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	2,76

 (4кл.)

загрязнённая
	1,79

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,15

(4кл.)

загрязнённая
	Фториды 

Сульфаты

Магний 
	9,80

202,0

73,8
	13,1

2,0
1,8

	оз. Шортан

г.Щучинск
	2,19

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,78

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,40

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды


	4,30
	5,7

	оз. Киши

Шабакты

с. Акылбай
	3,87 

(4кл.)

загрязнённая
	2,21

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	7,92

(6 кл.)
очень  грязная
	Сульфаты

Фториды

Магний Хлориды 
	1825,0

9,88

365,0

1806,0
	18,2

13,2

9,1

6,0
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций сероводорода составила 1,7 ПДК, диоксида азота 1,2 ПДК, формальдегида 1,1 ПДК.
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реках Илек, Орь, Эмба (рис. 2.2).

Реки Илек и Орь - многоводные левобережные притоки реки Урал. Река Эмба берет начало с гор Мугалжар и теряется среди солёных приморских болот, а в полноводные годы дотекает до Каспийского моря.

В реке Илек превышения ПДК выявлены по бору – 22,2 ПДК, азоту нитритному – 4,1 ПДК, меди – 3,2 ПДК, хрому (6+) – 1,9 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК, аммонию солевому – 1,5 ПДК.
В реке Орь превышения ПДК выявлены по  меди – 5,0 ПДК, БПК5 – 2,8 ПДК, азоту нитритному – 1,7 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, свинцу – 1,8 ПДК.

В реке Эмба превышения ПДК выявлены по меди – 6,0 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК, свинцу – 2,3 ПДК, азоту нитритному – 1,5 ПДК. 

По сравнению с маем 2010 года качество воды реки Илек существенно не изменилось, Орь и Эмба улучшилось.

По сравнению с апрелем 2011 года качество воды реки Илек существенно не изменилось, рек Орь и Эмба - улучшилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 6 случаев высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за май 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	0,60
	0,1

	
	28
	Оксид углерода
	0,50
	0,2
	2,67
	0,5

	
	29
	Оксид углерода
	1,02
	0,3
	5,57
	1,1

	
	30
	Оксид углерода
	0,24
	0,1
	1,68
	0,3

	
	31
	Оксид углерода
	0,32
	0,11
	1,57
	0,31


Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,2
	0,07
	2,2
	0,58

	
	2
	Оксид углерода
	0
	0,00
	0,6
	0,44

	
	3
	Оксид углерода
	0,2
	0,07
	2,9
	0,46

	
	4
	Оксид углерода
	0
	0,00
	2,2
	0,48

	
	5
	Оксид углерода
	0,3
	0,10
	2,3
	0,46

	
	6
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	2,4
	0,48


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,5 ПДК, диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находилось в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0 ПДК, оксида углерода – 1,2 ПДК, формальдегида – 1,1 ПДК.
В мае 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с апрелем 2011 года, значительно не изменился, в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за май 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,300

	
	Свинец
	0,079
	0,300

	
	Мышьяк
	0,003
	0,001

	
	Хром
	0,009
	0,006

	
	Медь
	0,173
	0,086


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 17-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас,  Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, озеро Улькен Алматы) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Река Каркара – левый приток реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В мае в реке Иле температура воды в среднем составила 15,0 0С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода 10,7 мг/дм3, значение БПК5  1,70 мг О2/дм3.

Минерализация воды  в среднем составило 372,0 мг/дм3, при жесткости 4,5.

Превышение ПДК выявлено по меди (5,9 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 3,2 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК.

Превышения ПДК в реке Коргас отмечены по меди(2+) в пределах 4,0 ПДК.

В реке Текес превышение ПДК по меди(2+) достигает 3,1 ПДК, по железу общему - 1,3 ПДК.

В водах рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы концентрации подавляющего большинства химических веществ не превышали предельно-допустимых норм. В воде рек наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – медь – 5,2 ПДК, азот нитритный – 3,5 ПДК, фториды – 1,7 ПДК; р. Есентай - медь – 5,4 ПДК, железо общее – 1,5 ПДК, азот нитритный – 1,4 ПДК, фториды – 1,2 ПДК;  р. Улькен Алматы – медь – 4,7 ПДК, железо общее – 1,4 ПДК, азот нитритный – 1,3 ПДК. 
В реке Шилик концентрации меди достигали 5,4 ПДК, фторидов на уровне 1,1 ПДК.

В реке Шарын превышения нормы отмечены по меди до 6,2 ПДК, железу общему до 1,2 ПДК, магнию до 1,1 ПДК.

В реке Турген превышения ПДК отмечены по меди (4,0 ПДК), азоту нитритному (1,7 ПДК).

В реке Каркара превышения ПДК отмечены по меди (3,5 ПДК) и железу общему (1,2 ПДК).

В реке Есик превышения ПДК зафиксированы по меди до 3,3 ПДК, железу общему 1,1 ПДК.

В реке Каскелен превышения ПДК зафиксированы по меди до 4,7 ПДК, фторидам 1,7 ПДК, железу общему 1,1 ПДК.

В реке Баянкол отмечено превышение концентрации меди до 5,5 ПДК, железу общему до 1,3 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются азот нитритный (5,4 ПДК), медь (4,4 ПДК), сульфаты (1,8 ПДК), фториды (1,3 ПДК).

В воде водохранилища Бартогай зафиксированы концентрации меди 5,2 ПДК, железа общего 1,3 ПДК, азота нитритного 1,1 ПДК.

В озере Улькен Алматы превышения ПДК наблюдаются по меди (4,0 ПДК), фторидам (1,3 ПДК).
Качество воды всех обследованных водных объектов оценивается как "умеренно-загрязненная" (рис.3.3, 3.4).

По сравнению с маем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Есентай, Каскелен, Шелек, озере Улькен Алматы существенно не изменился, в реках Улкен Алматы – возрос; в реках, Текес, Иле, Коргас, Шарын, Турген, Есик, Каркара, Баянкол и водохранилище Капшагай, Куртинское, Бартогай – улучшился. 

В сравнении с апрелем 2011 года качество поверхностных вод в реках Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, в водохранилищах Капшагай и Бартогай существенно не изменилось, в водохранилище Куртинское – улучшилось.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,21 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 11).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,010
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,000
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,150
	3,8
	1,000
	11,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,025
	0,4
	1,000
	2,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,006
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,0003
	0,038

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,020
	0,5
	0,320
	1,6

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	459,5
	 
	686,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,7. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно не изменился, в сравнении с апрелем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
4.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На всех месторождениях все определяемые примеси находились в пределах нормы (таблица 12).
Таблица 12
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях

Атырауской области за май 2011 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация,

	
	
	мг/м3
	Кратность
превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,3
	0,6

	
	Диоксид серы
	0,070
	0,82


	
	Оксид углерода
	0,51
	0,10

	
	Диоксид азота
	0,070
	0,82

	
	Аммиак
	0,020
	0,1

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,53
	0,11

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Доссор
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,7
	0,13

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,50

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,80

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,01

	
	Оксид углерода
	1,12
	0,22

	
	Диоксид азота
	0,05
	0,59

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,003
	0,37

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,05
	0,21

	
	Диоксид азота
	0,06
	0,71

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,003
	0,37


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
В реке Урал превышение ПДК по сульфатам достигает 1,2 ПДК.
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.2). 
По сравнению с маем 2010 года и апрелем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов

Атырауской области
Наблюдения за состоянием морских вод на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов проводились в мае 2011 года на территории Атырауской области. Опрелелялись: прозрачность, соленость, цветность, температура, взвешенные вещества, водородный показатель, растворенный кислород, % нас. кислород, удельная электропроводность, магний, хлориды, сульфаты, жесткость, минерализация, гидрокарбонаты, кальций, БПК5, аммоний солевой, азот нитритный, азот нитратный, сумма азота, железо общее, железо(2+), медь, хром общий, хром(6+), хром(3+), летучие фенолы, цинк, бор, марганец, кремний, фтор, фосфаты.

Содержание гидрохимических показателей сравнилось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества поверхностных вод (Приложение 9).

Прибрежные станции Наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях морского судоходного канала (2 точки),  в районе Тенгизского месторождения (5 точек) и взморья р. Урал (5 точек).

Морской судоходный канал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 5,00 мг/л, величина рН – 8,5, жесткость – 8,5 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,2 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ = 0,55, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Тенгизское месторождение. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 5,0 - 6,5 мг/л, величина рН – 8,9 - 9,9 (слабощелочная), жесткость – 8,2 - 8,5 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,5-10,6 мг/л (норма 6 мг/л). Качество морской воды оценивается как "чистая" (ИЗВ=0,59, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Взморье р. Урал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 6,0 - 6,9 мг/л, величина рН – 8,6 - 10,5 (нейтральная), жесткость – 8,0 - 8,8 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,0 - 10,7 мг/л (норма 6 мг/л). Качество морской воды оценивается как "чистая" (ИЗВ = 0,64, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

Станции вековых разрезов Наблюдения за качеством морских вод проводились на станциях векового разреза острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек), на дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек), Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень (9 точек).

В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы концентрации взвешенных веществ находились в пределах 4,9 - 7,2 мг/л, величина рН – 8,2 - 8,6 (слабощелочная), жесткость – 7,0 - 8,6 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,2 - 10,5 мг/л (норма 6 мг/л). Качество морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ = 0,49, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

В дополнительном разрезе «А» и «В» концентрации взвешенных веществ находились в пределах 6,1 - 7,2 мг/л, величина рН – 8,0 - 8,8 (слабощелочная), жесткость – 7,2 - 8,0 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,0 - 10,9 мг/л (норма 6 мг/л). Качества морской воды оценивается как "чистые" (ИЗВ = 0,45, 2 класс). Превышение ПДК не наблюдалось. 

4.5 Состояние донных отложений моря на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов на территории Атырауской области

Отбор проб донных отложений проводился в мае 2011 года на прибрежных станциях морского судоходного канала р.Урал (2 станции), в районе Тенгизского месторождения (5 станции), взморья р.Урал (5 станции) и на станциях векового разреза Шалыги-Кулалы (7 станции), Допольнительных разрезах А и В (9 станции). Анализировалось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, хром (6+), кадмий, никель, марганец, свинец и цинк).

Морской судоходный канал р. Урал. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 232 - 237 мг/кг, меди 0,5 -0,7 мг/кг, хрома (6+) - 0,1 - 0,2 мг/кг,  кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,37 - 1,46 мг/кг, марганца – 5,1 - 5,2 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,1 - 2,2  мг/кг.

Тенгизское месторождение. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 224 - 247 мг/кг, меди 0,6-1,0 мг/кг, хрома (6+) - 0,1-10,9 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,37 - 1,48 мг/кг, марганца – 4,2 - 5,5 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,0 - 2,5 мг/кг.

Взморье р. Урал. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 210 - 275 мг/кг, меди 0,8 - 1,2 мг/кг, хрома (6+) - 0,2 - 0,8 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,25 - 1,43 мг/кг, марганца – 2,56 - 6,4,36 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,1 - 2,8 мг/кг.

Станция вековых разрезов Шалыги - Кулалы. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 211-345мг/кг, меди 1,0 - 1,2 мг/кг, хрома (6+) - 0,1 - 0,6 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,39 - 1,99 мг/кг, марганца – 2,4 - 4,2 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,4 - 3,0 мг/кг.

Допольнительные разрезы А и В. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 215 - 268 мг/кг, меди 1,1-1,3 мг/кг, хрома (6+) - 0,8-1,0 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,25 - 2,00 мг/кг, марганца – 3,6 - 4,2 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,0 - 3,0 мг/кг.

4.6 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,6. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,3 ПДК, диоксида серы – 1,8 ПДК, формальдегида – превышала 1,6 ПДК, фенола – 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка и хлора находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 7,6 ПДК, диоксида азота – 6,9 ПДК, диоксид серы – 1,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, значительно не изменился, в сравнении уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск с маем 2010 года, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,7. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК, диоксида серы и фенола- 1,3 ПДК, формальдегида – 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК, фенол 1,1 ПДК.
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,0. Средняя за месяц концентрация фенола составила 2,7 ПДК, взвещенных веществ 1,3 ПДК. Содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 4,1 ПДК, взвещенных веществ -2,0 ПДК, диоксида азота – 1,4 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, увеличился.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,6. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,6 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, мышьяка и фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,9 ПДК и фенола 1,5 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое понизился, в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз) (рис. 5.5, 5.6).

Река Кара Ертис, является трансграничной рекой, протекает по территории Китайской Народной Республики и впадает в озеро Зайсан. 

Река Ертис вытекает из озера Зайсан. В мае температура воды в среднем составила 7,40С, величина рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода 10,6 мг/дм3; значения БПК5  1,9 мг О2/дм3.

На территории Восточно-Казахстанской области в реке  Ертис  превышения ПДК наблюдались по меди(2+) – 1,1 ПДК, по железу общему – 3,2 ПДК.

В реке Кара Ертис превышений ПДК не обнаружено.

Река Брекса относится к загрязненному водоисточнику. Превышения ПДК отмечались по железу общему – 6,8 ПДК,  цинку – 3,8 ПДК,  меди – 1,4 ПДК. 

В реке Буктырма отмечается превышение ПДК по железу общему – 1,3 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по железу общему – 6,3 ПДК,  цинку – 6,1 ПДК, марганцу – 1,2 ПДК.

Река Ульби является загрязненным притоком реки Ертис. Превышения ПДК отмечались по железу общему – 5,8 ПДК, цинку 4,9 ПДК, меди – 1,3 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 3,8 ПДК, аммонию солевому – 2,9 ПДК, меди – 2,4 ПДК, марганцу – 2,0 ПДК.

Река Красноярка является одним из основных правобережных притоков реки Ертис, а также, является самым загрязненным водным объектом. По данным наблюдений превышения ПДК отмечены по цинку – 4,9 ПДК, аммонию солевому – 3,0 ПДК, меди – 3,0 ПДК, железу общему 2,3 ПДК.

Река Оба является правым притоком реки Ертис. В реке превышения ПДК были обнаружены по железу общему – 3,3 ПДК, меди -  1,2 ПДК.

В реке Емель превышения ПДК отмечались по меди – 1,1 ПДК, магнию – 1,16 ПДК, сульфатам – 3,1 ПДК, аммонию солевому – 4,6 ПДК.

В реке Аягоз превышения ПДК отмечались по сульфатам – 2,1 ПДК, аммонию солевому – 2,8 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Буктырма, «умеренно - загрязненная» - реки Красноярка, Брекса, Ульби Ертис, Оба, Емель, Аягоз, Глубочанка; вода «загрязненная» - река  Тихая (рис. 5.5, 5.6).

По сравнению с маем  2010 года уровень загрязненности воды в реках Ертис, Тихая, существенно не изменился; в реках Буктырма, Брекса, Красноярка, Ульби, Глубочанка и Оба,  Кара Ертис - снизился.
В сравнении с апрелем 2011 года качество поверхностных вод реки Оба существенно не изменилось, а в реках Глубочанка,  Кара Ертис, Буктырма, Тихая, Красноярка, Брекса, Ульби улучшилось; в реке Ертис ухудшилось.
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Кара Ертис. 
По гидробиологическим показателям качество поверхностных вод р.Кара Ертис в мае 2011 года оценено III классом, умеренно загрязненные.

Индекс сапробности  по перифитону равен 2,05. В пробе  определено всего 5 видов диатомовых водорослей, с частотой встречаемости 1.

В составе макрозообентоса зафиксировано 4 таксона животных- это личинки поденок, водные клопы и хирономиды. Биотический индекс равен 7 (Приложение 2.1).

В результате биотестирования поверхностных вод реки Кара Ертис погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
р. Ертис. По показателям перифитона в мае 2011 г. на первых двух створах реки Ертис фиксируются наиболее высокие показатели видового обилия. Так, на «фоновом» створе было определено 23 вида водорослей. Доминирующее положение занимали Diatoma vulgare и Gomphonema olivaceum. Индекс сапробности равен 1,84. Класс качества воды III. 

Левый берег створа «0,35 км ниже понтонного моста» также отличается высоким видовым разнообразием. В пробе обнаружен 21 вид диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,90, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 

Правый берег очень беден в видовом отношении. В пробе обнаружено всего 2 вида водорослей, которые встречались единично. Ввиду этого, индекс сапробности рассчитать не удалось. 

Ниже по течению на створе «в черте с. Прапорщиково» в пробе перифитона было зафиксировано 10 видов водорослей, но встречались они единично. Индекс сапробности равен 1,69, что соответствует III классу качества. 

На заключительном створе качество воды определить не удалось, из-за недостаточного количества отобранных видов. 

В составе макрозообентоса в мае 2011 года определено 10 таксонов животных, среди которых личинки веснянок, поденок, ручейников, ракообразные, жуки, двукрылые, хирономиды и олигохеты.

На «условно фоновом» створе обитают хирономиды и олигохеты. Биотический индекс 2. В мае месяце 2011 года на данной точке не обнаружено ракообразных, которые ранее встречались практически во все периоды наблюдения. Это свидетельствует об ухудшении качества воды в данной точке, по сравнению с апрелем и соответствующим периодом прошлого года. Биотический индекс 2, вода грязная.

В районе понтонного моста лево- и правобережье характеризуются как разнокачественные. На левом берегу в пробе обнаружены только виды индикаторы умеренного и сильного загрязнения – гаммарусы, хирономиды, олигохеты. Биотический индекс 4. На правобережье донная фауна представлена видами – индикаторами чистой воды, это личинки веснянок, поденок, ручейников, а также олигохетами и хирономидами. Биотический индекс 8, вода чистая. На данной точке качество воды улучшилось.

Ниже по течению, в черте с.Прапорщиково по сравнению с апрелем качество поверхностных вод стало хуже. Из состава биоценоза исчезли оксиреофильные виды личинки веснянок и ручейников. Биотический индекс 4, вода загрязненная

В черте с. Предгорное биотический индекс 6, вода умеренно загрязненная.

Среднее значение биотического индекса в мае, на контролируемом участке реки, равно 5, что соответствует IV классу- вода загрязненная. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года и апрелем текущего года качество воды р.Ертис стало лучше (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Ертис, отобранные в мае 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе  «в черте с. Прапорщиково» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.2). 
р. Буктырма.  
Майские пробы перифитона по сравнению с прошлым месяцем довольно богаты и  разнообразны. На створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в пробе определено 14 видов водорослей. Доминируют диатомовые Gomphonema olivaceum и Cembella ventricosa, которые являются x-ά-сапробами. Частота встречаемости их равна 7. Индекс сапробности равен 1,52. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная.

На створе «в черте с. Зубовка» в пробе зафиксировано 18 видов водорослей. Доминирующий комплекс представлен теми же видами, что и на первом створе, но к числу доминантов добавилась диатомовая Ceratoneis arcus v. amphioxys, c x-o-валентной сапробностью, что сказалось на уменьшении показателя индекса сапробности до 1,33. Класс качества II, вода чистая.

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в мае 2011 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (БИМ - 10). Здесь было зарегистрировано 20 таксонов, из них 6 видов личинок веснянок, 7 видов личинок поденок, 2 вида личинок ручейников, а также личинки двукрылых, жуки, водяные клещи.

На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки поденок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).

Поверхностные воды р.Буктырма в мае 2011 года не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.2).
р. Брекса, р. Тихая, р. Ульби (рудн.Тишинский). В пробе перифитона отобранной в мае 2011 г. на р. Брекса обнаружено 5 видов  водорослей. Из них 4 вида принадлежит диатомовым и 1 вид – золотистым. Частота встречаемости их равна 1. Индекс сапробности – 0,62. Класс качества воды II, чистая. 

Ниже по течению в пробе определено 11 видов водорослей. Доминируют виды с x-o-валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 1,01. Класс качества II,  вода чистая.

Качество воды на р. Тихая на двух точках отбора различно. Так, на «фоновом» створе в пробе определено 14 видов водорослей, из них диатомовых – 12 видов, но частота встречаемости их невелика – 1-3. Золотистых один вид Hydrurus foetidus, с частотой встречаемости – 2. Зеленых 1 вид Ulohtrix zonata, с частотой встречаемости - 7. Индекс сапробности равен 1,73. III класс качества, вода умеренно-загрязненная. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» в пробе зафиксировано 11 видов водорослей. Здесь в массе присутствует золотистая водоросль Hydrurus foetidus, которая является x-o-сапробом. Индекс сапробности равен 1,0, что соответствует II классу качества. Вода чистая.

В составе перифитона р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено всего 4 вида диатомовых водорослей, с частотой встречаемости – 1. Индекс сапробности равен 1,48, II класс качества воды. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 12 видов водорослей. Из них диатомовых – 11 видов, с частотой встречаемости 1-3, и один вид золотистых, с частотой встречаемости – 5. Индекс сапробности  - 0,99, что соответствует II классу качества - вода чистая.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 18 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, гаммарусы. Показатель ЕРТ = 14, доля оксиреофильных видов 78%. Значение БИМ составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза встречены личинки поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы. Значение БИМ составило 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. 

Качество воды р. Тихая на створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода» соответствовало категории «умеренное загрязнение». В пробе зафиксированы  личинки поденок и хирономиды. Значение БИМ составило 6. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» отмечены личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, олигохеты. Значение БИМ равнялось 9, доля оксиреофильных видов 54%. Качество вод соответствует II классу,  воды чистые.

В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 13 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, олигохеты, клопы. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала III классу качества вод, умеренное загрязнение. Здесь были отловлены личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых (Приложение 2.1).
Поверхностные воды  реки Брекса в мае 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. На створе «6,8 км выше г. Риддера» процент погибших  дафний составил 10%. На створе «0,6 км выше устья р. Брекса» процент погибших  дафний составил 0%.

В результате биотестирования поверхностных вод реки Тихая погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

Пробы воды реки Ульби в мае 2011 года в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 0%, острой токсичности не установлено. На втором створе процент погибших дафний составил 56,7%, вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.2).

р. Ульби (г.Усть-Каменогорск). Майские пробы перифитона, отобранные на р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска небогаты в видовом отношении по сравнению с прошлым месяцем. На створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе перифитона определено 6 видов водорослей. Массового развития достигла золотистая Hydrurus foetidus (x-o). Индекс сапробности равен 0,83. Качество воды оценивается II классом – чистая. На левом берегу створа «1,45 км выше устья» количество отобранных видов увеличилось в два раза, но частота встречаемости их невелика - 1-2. Индекс сапробности равен 1,86, что соответствует III классу качества воды - умеренно-загрязненная. На правом берегу качество воды определить не удалось, проба пустая.

По показателям макрозообентоса качество вод р. Ульби в черте г. Усть-Кменогорска улучшилось. Так, на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 20 таксонов - это личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, клопы. Значение БИМ составило 10, I класс качества вод – воды очень чистые.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало IV классу, воды загрязненные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки ручейников и двукрылых, клопы, клещи. Значение БИМ составило 5, доля оксиреофильных видов – 25%. В пробе, отобранной на левом берегу  присутствовали личинки веснянок, поденок, двукрылых, клопы, водяные клещи. БИМ равен 9, II класс качества – воды чистые (Приложение 2.1). 
Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в мае 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Во всех створах погибших дафний не зарегистрировано (Приложение 2.2). 

р. Глубочанка. Майский перифитон на р. Глубочанка отличается значительным увеличением видового обилия по сравнению с прошлым месяцем. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 16 видов водорослей. Массового  развития достигли х-ά и β-сапробы. Частота встречаемости остальных видов  варьировала от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,96, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» наблюдается резкое уменьшение количества отобранных видов – 4 и частота встречаемости их равна 1. Индекс сапробности равен 2,03. Класс качества воды III. На заключительном створе  «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» видовое обилие несколько выравнивается. В пробе зафиксировано 12 видов диатомовых водорослей, но частота встречаемости их невелика и изменяется от 1 до 3. Индекс сапробности равен 2,19, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 5 таксонов  – личинки поденок, двукрылых, гаммарусы, клопы, водяные клещи. Биотический индекс 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики встречены личинки поденок и ручейников. Значение БИМ 6 – вода умеренно загрязненная. В составе макрозообентоса на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» обнаружено 6 таксонов: личинки веснянок, ручейников, хирономиды, клопы. Значение БИМ составило 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные (Приложение 2.1).
Поверхностные воды р.Глубочанка в мае 2011 г. острой токсичности не показали, однако на створах «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» и «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» наблюдается гибель дафний. Процент погибших дафний составил 3,3 и 36,7% соответственно (Приложение 2.2).

р. Красноярка. По показателям перифитона качество воды на р. Красноярка удалось определить только на условно «фоновом» створе. В пробе зафиксировано 15 видов диатомовых водорослей, преимущественно это х-ά и ά-сапробы. Индекс сапробности равен 2,13. Класс качества воды III- умеренное загрязнение. На втором створе качество воды установить не удалось, так как пробы перифитона были пустыми. 

Качество поверхностных вод р.Красноярка на «фоновом» створе оценено IIIклассом, вода умеренно загрязненная. В пробе обнаружено 5 таксонов – это личинки поденок, клопы, хирономиды, олигохеты. Биотический индекс 7. Ниже впадения р.Березовки качество воды р.Красноярки резко снижается до категории очень грязная. В пробе определена только личинки вислокрылки – это индикатор сильного загрязнения. Биотический индекс 1, VI класс качества (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Красноярка, отобранные в мае 2011 г., острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на обеих створах  наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составил 6,7 и 13,3% соответственно (Приложение 2.2).

р.Оба. Качество воды на р. Оба в мае 2011г. по показателям перифитона  оценивается III классом. Так,  на створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» в пробе перифитона определено 9 видов водорослей. Частота встречаемости их равна1. Значение индекса сапробности -1,97. На створе «в черте с. Камышенка» зафиксировано 6 видов диатомовых водорослей, частота встречаемости их также равна 1. Индекс сапробности – 2,25. Вода умеренно-загрязненная.

В мае 2011 г. качество воды р. Оба на обоих створах аналогично, III класс качества, воды умеренно загрязненные, значение БИМ – 7. Однако по структурным характеристикам донные сообщества беспозвоночных  на створах различались. Так,  на створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» в составе макрозообентоса  обнаружено 3 таксона: личинки веснянок, поденок и клопы. Доля оксиреофильных видов 67%. На створе «в черте с. Камышенка» отловлено 7 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, двукрылых, клопы, олигохеты. Доля оксиреофильных – 14% (Приложение 2.1).
В результате биотестирования поверхностных вод реки Оба погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод рек Аякоз и Емель

Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Бакты, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 13).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,050
	 
	0,790
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,0
	0,020
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,590
	0,2
	9,61
	1,9

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,000
	0,0
	0,005
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,060
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,090
	3,0
	0,320
	2,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	 
	0,025
	3,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	683
	 
	959,5
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,6 ПДК, диоксида азота – 1,4 ПДК, взвещенных веществ – 1,2 ПДК, фтористый водород – 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 3,6 ПДК, диоксида азота– 2,2 ПДК, фтористого водорода - 1,6 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. Река Беркара вытекает из территории Кыргызской Республики и на территории республики теряется в песках. 
В мае в реке Шу температура воды составила 18,7 0С, величина  рН – 7,96. Содержание растворенного кислорода – 10,25 мг/дм3, значение БПК5  - 6,06 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5, фенолам, железу общему, меди в пределах 1,3 - 3,9 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по БПК5, фенолам, железу общему 1,8 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по  фенолам 2,0 ПДК, сульфатам 1,9 ПДК, железу общему 1,8 ПДК, меди 1,4 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по БПК5 – 4,5 ПДК, железу общему – 3,9 ПДК, сульфатам - 2,1 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, меди – 1,6 ПДК. 
В реке Аксу превышения норм отмечены по БПК5, железу общему, меди,  фенолам в пределах 2,0 – 29,3 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по железу общему – 4,2 ПДК,  фенолам – 2,0 ПДК, меди – 1,3 ПДК.

В реке Беркара превышенея ПДК наблюдалось по меди – 1,2 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 21,6 ПДК, сульфатам 6,9 ПДК, фторидам 1,7 ПДК, железу общему 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Беркара, «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Токташ; «загрязненная» - Карабалта; вода «грязная» - озеро Бийликоль, вода «очень грязная» - река Аксу (рис. 6.2).

По сравнению с маем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Асса,  значительно не изменился; в реке Аксу  – снизился.

В сравнении с апрелем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса,  Карабалта, Токташ, озера Бийликоль -  значительно не изменилось, а реки Беркара  - улучшилось.

В мае на территории Жамбылской области на реке Аксу и на озере Бийликоль зафиксировано 2 случая ВЗ (таблица 4, рис.6.2).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,030
	
	0,095
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,013
	0,3
	0,087
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,711
	0,2
	3,53
	0,7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,020
	0,5
	0,070
	0,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,020
	0,3
	0,270
	0,7

	
	
	O3 (Озон)
	0,020
	0,7
	0,070
	0,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	
	0,037
	4,6

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,030
	0,8
	0,170
	0,9

	
	
	Диоксид углерода
	548,5
	
	769,3
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 7 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Илек, канал Кушум) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. Трансграничные реки Волга - Уральского междуречья Большая Узень и Малая Узень в устье образуют лабиринт Камыссамарских озер.
В апреле в реке Урал температура воды в среднем составила 10,7 0С, величина рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода небольшое – 11,35 мг/дм3, значение БПК5 – 2,54  мг О2/дм3. 

Минерализация воды составило 477,35 мг/дм3, при жесткости 3,7. Превышения ПДК отмечены по железу, хрому шестивалентному, нитритам,  фенолам в пределах 1,1-6,3 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему, нитритам, БПК5, фенолам в пределах 1,2-5,2 ПДК.

Содержание растворенного кислорода небольшое – 11,33 мг/дм3.
В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему – 3,8 ПДК, нитритам – 2,1 ПДК, БПК5 – 1,7, фенолам – 1,3 ПДК.

В канале Кушум превышения ПДК наблюдались по хрому(6+) – 2,5 ПДК, азоту нитритному – 1,9 ПДК, железу общему – 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом - вода «умеренно загрязненная» - реки Деркул, Урал, Чаган; вода «загрязненная» - река Илек  (рис. 7.2).
По сравнению с маем 2010 года качество воды в реках Чаган,  Деркул, Урал существенно не изменилось, в реке Илек - ухудшилось.

По сравнению с апрелем 2011 года качество воды в в реках Урал, Деркул Чаган – улучшилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,2. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила – 2,0 ПДК, фенола- 1,9 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сульфатов и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила -1,6 ПДК, оксида углерода и взвешенных веществ - 1,4 ПДК фенола 1,3 ПДК. 
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда понизился, в сравнении с маем 2010 года значительно уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,5. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ составила – 1,3 ПДК Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 3,0 ПДК, диоксид азота -2,8 ПДК, взвешенных веществ -1,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 и с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш – значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 15).

Таблица 15
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,006
	0,020

	
	Свинец
	0,137
	0,458

	
	Мышьяк
	0,073
	0,024

	
	Хром
	0,003
	0,002

	
	Медь
	0,493
	0,247


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается повышенний уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,7. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 2,4 ПДК, фенола– 1,8 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и сульфатов находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 2,8 ПДК, фенола– 2,6 ПДК.
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган увеличился, в сравнении с маем 2010 года понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,4. Средняя за месяц концентрация фенола составила 3,2 ПДК, взвешенных веществ – 2,3 ПДК, аммиака- 1,4 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 2,8 ПДК, фенола-2,7 ПДК, сероводорода- 2,3 ПДК, взвешенных веществ– 2,2 ПДК, аммиака- 2,1 ПДК, диоксид азота-1,5 ПДК.
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау понизился, в сравнении с маем 2010 года– увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 - ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш). 

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир. 
В реке Нура превышения ПДК выявлены по азоту нитритному, меди в пределах 1,8 - 3,7  ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по БПК5 – 2,1 ПДК по аммонию солевому 42,0 ПДК, азтоу нитритному - 82,5 ПДК, меди 1,3 ПДК, нефтепродуктам 2,2 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются медь (11,0 ПДК), нефтепродукты (7,8 ПДК), БПК5 – (2,0 ПДК), азот нитритный (6,4 ПДК), аммоний солевой (6,2 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по  меди 15,0 ПДК, нефтепродуктам 4,4 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам, меди, цинку в пределах 1,9 – 4,0 ПДК.

В озере Балкаш превышения ПДК наблюдались по меди (11,0 ПДК), нефтепродуктам (1,8 ПДК) и цинку (1,2 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское; вода «загрязненная» - водохранилище Кенгирское и озеро Балкаш; вода «грязная» –река Кара Кенгир; вода «чрезвычайно грязная» – река Шерубайнура (рис.8.5, 8.6).
По сравнению с маем  2010 года качество воды в реке Нура, водохранилище Самаркандское, озере Балкаш - не изменилось, в реке Кара – Кенгир и водохранилище Кенгирское – улучшилось; в реке Шерубайнура - ухудшилось.

В сравнении с апрелем 2011 года качество воды рек Нура, Кара-Кенгир, в водохранилищах Самаркандское и Кенгирское существенно не изменилось; в реках Шерубайнура - ухудшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 2 случая ВЗ по реке Шерубайнура и 2 случая ВЗ по реке Сокыр (таблица 4, рис.8.6).
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской  области
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Рис. 8.6  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области

р.Нура

Видовой состав зоопланктона в период наблюдения не богат. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 90% от общего количества  планктона. Доминировали такие виды, как: Eucyclops serrulatus, Cyclops strenuus. Ветвистоусые рачки составили 2% от общего количества,  коловратки – 8%. Общая численность в среднем составила 1,12 тыс. экз. м³ при биомассе 9,35 мг/м³.  Наиболее загрязненными являлись створы в районе г.Темиртау. Индекс сапробности варьировал в пределах  от 1,66 до 2,10 и в среднем по реке составил 1,86.  Качество воды соответствовало третьему классу, т.е. "умеренно- загрязненные" воды.

Майские пробы были разнообразнее апрельских в количественном и видовом отношениях. В пробах преобладали диатомовые и зеленые водоросли. Они составили 90% от общей биомассы. Развитие сине-зеленых водорослей было очень слабым. Прочие водоросли составили 9% от общей биомассы. В среднем общая численность и биомасса  фитопланктона увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым месяцем и соответственно составили 0,25 тыс.кл/мл, 1,249 мг/. Среднее число видов в пробе – 11. Индекс сапробности  увеличился и был равен 2,04, что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод (Приложение 2.3). 

р.Шерубай-Нура
В пробе на зоопланктон присутствовали  ветвистоусые и веслоногие рачки, а также  коловратки. Общая численность  составила 4,40 тыс. экз.м³ при биомассе 32,8 мг/м³. Индекс сапробности равен 1,87.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.

Основная биомасса фитопланктона (71%) создавалась за счет нахождения в воде большого количества Euglena variabilis, что говорит о загрязнении воды органическими веществами. Видовое развитие диатомовых водорослей было наибольшим. В среднем общая численность увеличилась и составила 0,28 тыс.кл/мл, общая биомасса составила 1,401 мг/л. Индекс сапробности увеличился (2,23 против 1,93 прошлого месяца), что говорит о незначительном ухудшении качества воды в пределах третьего класса (Приложение 2.3).
р.Кара-Кенгир 

Видовой состав зоопланктона  был представлен всеми группами. Доминировали коловратки, составившие 82% от общего числа зоопланктона. Среди них преобладали такие виды как: Keratella guadrata, Keratella сochlearis, Brachionus calyciflorus.  Среднее число видов в пробе было равно 6, численность в среднем составила 2,37 тыс. экз.м³ при биомассе 3,02 мг/м³. Индекс сапробности в среднем  по реке был равен 1,71, что соответствовало 3 классу “умеренно-загрязненных” вод. 

Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли. Общая численность в среднем составила  0,17 тыс.кл/мл, общая биомасса - 1,664 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,90 до 2,03, в среднем составил 1,98. Вода "умеренно-загрязненная" (Приложение 2.3).
Самаркандское водохранилище

Зоопланктон развит умеренно. Основу микрофауны  составили веслоногие рачки -90% от общего числа зоопланктона. Средняя численность соответствовала 5,65  тыс. экз.м³ при биомассе 54,36 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,71 и соответствовал 3 классу “умеренно-загрязненных” вод.

Майская проба фитопланктона разнообразна в количественном и качественном отношениях по сравнению с апрельской. Доминировали диатомовые и зеленые водоросли. Общая численность и биомасса увеличились в несколько раз и составили соответственно 0,27 тыс.кл/мл и 1,581 мг/л, индекс сапробности равен 1,81. Вода "умеренно-загрязненная" (Приложение 2.3).
Кенгирское водохранилище 

Весенний зоопланктон развит хорошо. В пробах были встречены все группы микрофауны. Доминантную роль играли коловратки, среди которых преобладалa Keratella quadrata - 40%  от общего числа зоопланктона. Доля ветвистоусых рачков составила 13%, а веслоногих рачков -30%. Средняя численность была равна 3,77 тыс. экз. м³ при биомассе 7,03 мг/м³. Индекс сапробности соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Проба бедна. Количественное и качественное развитие водорослей невысокое. Преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,08 тыс.кл/мл при биомассе 0,279 мг/л.  Индекс сапробности незначительно увеличился (2,00). Класс воды третий - "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 2.3).
озеро Балхаш

Состав зоопланктона  стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность составила 3,60 тыс. экз.м³ при биомассе 62,12 мг/м³.  Индексы сапробности  менялись в пределах  от 1,65 до 1,98 и соответствовали 3 классу «умеренно-загрязненных» вод.  

Проба бедна, видовой состав не превышал 6 видов. Доминировали диатомовые водоросли. В среднем, общая численность составила 0,21 тыс.кл/мл при биомассе 0,986 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,59 до 2,19 (Приложение 2.4).

8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за май 2011 года (2 программа)

В мае месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», на Коргалжинских озерах (озеро Шолак, озеро Ессей, озеро Султанкельды, озеро Кокай) (таблица 16, рис. 8.7, 8.8).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,40. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам и нефтепродуктам в пределах 1,1 – 1,8 ПДК и меди до 3,5 ПДК (таблица 16, рис.8.8).
Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,23 и 1,48. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, цинку, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 1,19 – 2,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис.8.8).
В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод по -прежнему относится к 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,33. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам и нефтепродуктам в пределах 1,65 – 1,8 ПДК, меди - 2,1 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис.8.8).
В районе створа город Темиртау, «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» класс качества вод остался на уровне мая месяца прошлого года  и соответствует 4 классу «загрязненные воды», ИЗВ=3,38. Наблюдалось превышение азота нитритного до 14,0 ПДК (один случай высокого загрязнения, таблица 4). Превышения допустимой нормы по аммонию солевому и фенолам и меди  наблюдались в пределах 1,22 – 2,0 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00102 мг/дм3, среднемесячное – 0,00080 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод осталось на прежнем уровне по сравнению с маем месяцем прошлого года. Класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,45. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 6,35 ПДК, по меди, фенолам и сульфатам в пределах 2,0 – 2,47 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,019 мг/дм3, среднемесячное - 0,00973 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура «отделение Садовое» класс качества поверхностных вод повысился по сравнению с маем месяцем прошлого года и соответствует 4 классу «загрязненные воды», ИЗВ=2,60. Наблюдалось превышение допустимых норм по азоту нитритному  до 6,65 ПДК,  по меди, фенолам и нефтепродуктам – в пределах 1,9 – 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00291 мг/дм3, среднемесячное - 0,00242 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
В створе реки Нура город Темиртау  «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, класс качества вод понизился с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,09 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,79. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 6,3 ПДК, по меди до 4,4 ПДК, по фенолам и сульфатам в пределах 2,0 – 2,42 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00089 мг/дм3, среднемесячное - 0,00086 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
В пункте контроля реки Нура села Молодецкое, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, класс качества вод не изменился и соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,15.  Уровень содержания азота нитритного, по сравнению с апрелем месяцем прошлого года. Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 3,25 ПДК, меди - до 3,5 ПДК, по  фенолам и сульфатам наблюдалось в пределах 2,0 – 2,56 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00036 мг/дм3, среднемесячное – 0,00030 мг/дм3  (таблица 16, рис.8.8).
В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод ухудшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и соответствует 4 классу «загрязненные воды», ИЗВ=2,95. Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 9,3 ПДК. По аммонию солевому, БПК-5, нефтепродуктам и меди превышение ПДК наблюдалось в пределах 1,44 – 2,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00009 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
Класс качества вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища соответствует 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,10. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому, меди, БПК-5, нефтепродуктам и азоту нитритному в пределах 1,08 – 3,35 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00020 мг/дм3, среднемесячное – 0,00010 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
Класс качества вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит, по сравнению с маем месяцем прошлого года, не изменился и соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,35. Превышения ПДК наблюдались по меди и азоту нитритному в пределах  2,1– 2,4 ПДК, аммонию солевому и нефтепродуктам  в пределах 1,06 – 1,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3 (таблица 16, рис.8.8).
Качество вод в пунктах наблюдений реки Нура поселок Киевка, село Романовка, село Сабынды, село Коргалжин соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,39; 1,34; 2,41; 1,92. Уровень содержания меди находился в пределах 1,8 – 2,1 ПДК, нефтепродуктов -  1,0 – 6,8 ПДК, азот нитритный  и сульфаты не превышали  1,92 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00007 мг/дм3  (таблица 16, рис.8.8).
Класс качества вод реки Сокыр снизился, по сравнению с маем месяцем прошлого года, с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,48 до 7 класса «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=17,2. Наблюдалось превышение ПДК по аммонию солевому до 30,0 ПДК (два случая высокого загрязнения, таблица 4), азоту нитритному до 62,5 ПДК (два случая высокого загрязнения, таблица 4). Превышение ПДК наблюдалось по меди до 4,4 ПДК, сульфатам до 3,56 ПДК, БПК5 до 1,96 ПДК  (таблица 16, рис.8.8).
Класс качества вод реки Шерубай-Нура снизился по сравнению с маем месяцем прошлого года с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,16 до  7 класса «чрезвычайно-грязные воды», ИЗВ=20,3. Наблюдалось превышение ПДК по аммонию солевому до 34,4 ПДК (два случая высокого загрязнения, таблица 4), азоту нитритному до 77,5 ПДК (два случая высокого загрязнения, таблица 4), меди до 4,5 ПДК, сульфатам до 2,92 ПДК, БПК5 до 1,77 ПДК (таблица 16, рис.8.8).
На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на озерах Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай (таблица 16, рис.8.7).
Класс качества вод озера Шолак осталось на прежнем уровне сравнительно с аналогичным периодом прошлого года – 3 класс «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,36. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и меди до 1,2 ПДК, нефтепродуктам до 1,8 ПДК, сульфатам до 2,4 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00005 мг/дм3.

Класс качества поверхностных вод озера Есей  не изменился - 5 класс «грязные», ИЗВ=4,38. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и меди в пределах 3,8-4,1 ПДК, нефтепродуктам до 1,6 ПДК, сульфатам до 15,3 ПДК, при высоком минеральном составе 6135 мг/дм3. Содержание общей ртути не зарегистрировано. 

Качество вод озера Султанкельды осталось на уровне аналогичного месяца прошлого года – 4 класс «загрязненные воды», ИЗВ=2,58. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и нефтепродуктам до 2,0 ПДК, меди до 3,4 ПДК, сульфатам до 6,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано.

Класс качества вод озера Кокай снизился по сравнению с октябрем месяцем прошлого года с 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,24 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,87. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому до 1,8 ПДК, меди и цинку в пределах 3,1-4,7 ПДК, сульфатам до 6,1 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00008 мг/дм3.  
Таблица 16
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура 
по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за май 2011 года

	
	май

2010 года
	май

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	2,75 (4 кл.)

загрязненные
	3,00 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	1,68

0,114

0,0033

0,21
	3,36

5,7

3,3

4,2

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,49 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,40 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0035

0,09

110
	3,5

1,8

1,1

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,14 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,23 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты 
	0,0016

0,015

0,09

119
	1,6

1,5

1,8

1,19

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,10 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,48 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0024

0,13

1,37
	2,4

2,6

1,37

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,18 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,33 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0021

0,09

165
	2,1

1,8

1,65

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	3,38 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Медь

Фенолы  
	0,280

0,61

0,0017

0,002
	14,0

1,22

1,7

2,0

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,96 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,45 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,127

0,0023

0,002

247
	6,35

2,3

2,0

2,47

	река Нура, отделение Садовое


	1,85 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,60 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Нефтепродукты
	0,133

0,0019

0,003

0,13
	6,65

1,9

3,0

2,6

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,09 (3кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,79 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты


	0,126

0,0044

0,002

242
	6,3

4,4

2,0

2,42

	река Нура,  село Молодецкое
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,15 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты 
	0,065

0,0035

0,002

256
	3,25

3,5

2,0

2,56

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	2,07 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,95 (4 кл.)

загрязненные
	БПК-5

Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,48

0,72

0,186

0,0025

0,11
	1,74

1,44

9,3

2,5

2,2

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	1,57 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,10 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 
	3,45

0,54

0,067

0,0029

0,15
	1,73

1,08

3,35

2,9

3,0

	река Нура,  село Акмешит
	1,41 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,35 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Медь

Нефтепродукты 
	0,048

0,53

0,0021

0,06
	2,4

1,06

2,1

1,2

	река Нура, поселок Киевка
	1,37 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,39 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,027

0,0021

0,11

141
	1,35

2,1

2,2

1,41

	река Нура, село Романовка
	1,85 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,34 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Медь 

Сульфаты
	3,70

0,0021

155
	1,85

2,1

1,55

	река Нура, Сабынды
	2,26 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,41 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Медь

Фенолы

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,35

0,0018

0,002

0,34

155
	1,68

1,8

2,0

6,8

1,55

	река Нура, Коргалжин
	1,95 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,92 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК-5

Аммоний солевой

Медь Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,91

0,62

0,0018

0,20

192
	1,96

1,24

1,8

4,0

1,92

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	4,16 (5 кл.)

грязные
	20,3 (7 кл.)

чрезвычайно-грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,53

17,2

1,55

0,0045

292
	1,77

34,4

77,5

4,5

2,92

	река Сокыр, район автодорожного моста
	4,48 (5 кл.)

грязные
	17,2 (7 кл.)

чрезвычайно-грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь

Сульфаты 
	3,91

15,0

1,25

0,0044

356
	1,96

30,0

62,5

4,4

3,56

	Коргалжинские озера,

озеро Шолак
	2,10 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,36 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,61

0,0012

0,09

2,38
	1,2

1,2

1,8

2,4

	Коргалжинские озера,

озеро Есей
	5,85 (5 кл.)

грязные
	4,38 (5 кл.)

грязные
	Аммоний солевой

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	2,06

0,0038

0,08

1530
	4,1

3,8

1,6

15,3

	Коргалжинские озера,

озеро Султанкельды
	2,80 (4 кл.)

загрязненные
	2,58 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,97

0,0034

0,10

675
	1,9

3,4

2,0

6,8

	Коргалжинские озера,

озеро Кокай
	2,24 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,87 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,89

0,0047

0,031

611
	1,8

4,7

3,1

6,1
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Рис.8.7 Характеристика качества поверхностных вод Коргалжинских озер Карагандинской области
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Рис.8.8 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - улица Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Дощанова,43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя  концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай понизился, в сравнении с маем 2010 года - увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 5 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, Убаган, водохранилище Каратомарское) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными, река Убаган правобережным притоками реки Тобол.

В апреле в реке Тобол температура воды в среднем составила 13 0С, величина рН – 7,98. Содержание растворенного кислорода – 10,8 мг/дм3, значениие БПК5  - 2,7 мг О2/дм3. 

Минерализация воды составила 769,5 мг/дм3, при жесткости 6,7.

Превышения ПДК зафиксированы по меди - 5,0 ПДК, сульфатам – 1,5 ПДК.

В реке Аят превышение ПДК наблюдалось по меди – 3,0 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по меди,   БПК5, сульфатам  в пределах 1,6 – 3,0 ПДК.

В реке Убаган превышения ПДК отмечены по меди – 13,0 ПДК, сульфатам – 6,7 ПДК, хлоридам – 4,8 ПДК, аммонию солевому – 1,9 ПДК. 

На водохранилище Каратомарском незначительное превышение ПДК отмечено по  сульфатам на уровне 1,1 ПДК.

Качество воды всех водных объектов оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Аят, водохранилище Каратомарское; вода «умеренно-загрязненная» - реки Тобол, Тогызак; вода «грязная» - река Убаган (рис. 9.2). 

В сравнении с маем 2010 года качество воды в реках Тогызак, Аят, Убаган существенно не изменилось, на водохранилище Каратомарском - улучшилось.

В сравнении с апрелем 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак, Убаган существенно не изменилось, на  водохранилище Каратомарском – улучшилось, в реке Аят - улучшилось.

В Костанайской области  обнаружены 4 случая ВЗ поверхностных вод по марганцу в реке Тобол и реке Тогызак (таблица 4, рис.9.2).
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 2,5 ПДК, диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержание взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда за апрель 2011  года
В мае 2011 года, при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда, показало, что содержание взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах  нормы (рисунок 10.2, таблица 17).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 17
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за май 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Апрель 

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Апрель 

2011 г.
	Май  

2011 г.

	Южная промзона (КЮТЦ)
	0,09
	0,2
	0,05
	0,1
	0,147
	0,3
	0,111
	0,2
	0,10
	1,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,04
	0,1
	0,04
	0,1
	0,132
	0,3
	0,153
	0,3
	0,09
	1,0
	0,08
	0,9
	6,0
	1,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,09
	0,2
	0,14
	0,3
	0,136
	0,3
	0,116
	0,2
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Мкр. «Акмечеть»
	0,09
	0,2
	0,09
	0,2
	0,115
	0,2
	0,129
	0,2
	0,10
	1,2
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Центр.площадь
	0,09
	0,2
	0,05
	0,2
	0,128
	0,2
	0,144
	0,3
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2


Результаты экспедиционных обследований Кызылординской области в мае 2011 года показали, что диоксид азота превысил в Кармакшинском районе 1,4 ПДК и Жалагашском районе в 1,5 ПДК. А также в Жалагашском районе превышение концентраций наблюдалось по оксиду углерода в 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы в других районах области находились в пределах допустимой нормы (таблица 18).

Таблица 18
Характеристика  состояния атмосферного воздуха по Кызылординской области за май 2011 года по данным экспедиционных обследований

	Наименование точек отбора


	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид 

серы
	диоксид

 азота
	оксид 

углерода

	
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК
	мг/м³
	Кратн.

превыш ПДК

	Жанакорган
	0,14
	0,3
	0,169
	0,3
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	Шиели
	0,47
	0,9
	0,157
	0,3
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4

	Сырдарья
	0,05
	0,1
	0,094
	0,2
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4

	Жалагаш
	0,09
	0,2
	0,109
	0,2
	0,13
	1,5
	6,0
	1,2

	Кармакшы
	0,14
	0,3
	0,118
	0,2
	0,12
	1,4
	2,0
	0,4

	Казалы
	0,00
	0,0
	0,152
	0,3
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4

	Аральск
	0,05
	0,1
	0,131
	0,3
	0,07
	0,8
	3,0
	0,6


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по фенолам, сульфатам, меди, нитритам  в пределах 2,9 – 5,0 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 4 классом, вода «загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с маем 2010 года и апрелем  2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3  Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Кызылординской области
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м) (рисунок 10.4).
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Рисунок 10.4 Схема по отбору проб питьевой воды в городе Кызылорда

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников и водопровода являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Приложение 7).

В мае 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,0 ПДК; сухой остаток – 1,2 ПДК; сульфаты – 1,0 ПДК, жесткость – 1,1 ПДК, магний - 1,1 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются цветность - 1,0 ПДК , сухой остаток – 1,2 ПДК, сульфаты – 1,0 ПДК.

В глубинных скважинах превышения ПДК наблюдаются магний - 1,2 ПДК, сухой остаток – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда,  в мае 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с апрелем  2011 года  изменилось не значительно (таблица 19).

Таблица 19
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за апрель

2011 года
	за май

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость

Магний 
	30

3,08

1247

560

-

-
	1,2

2,05

1,2

1,1

-

-
	-

1,51

1210

510

7,5

42,56
	-

1,0

1,2

1,0

1,1

1,1

	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток

Сульфаты

Магний 
	1001,0

510

-
	1,0

1,0

-
	1001

-

48,6
	1,0

-

1,2

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	2,27

28

1225

510
	1,5

1,1

1,2

1,0
	-

25

1210

510
	-

1,0

1,2

1,0


По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний, железо (таблица 20).

Превышения ПДК по области наблюдаются в открытых водоемах по сульфатам 1,1-1,4 ПДК, сухому остатку 1,0-1,4 ПДК, мутности 1,0-3,0 ПДК, цветности 1,2-5,0 ПДК, жесткости 1,0-1,3 ПДК, магнию 1,1-1,8 ПДК, железо – 1,2-2,6 ПДК.

Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности 1,0-1,2 ПДК, мутности 1,1-1,8 ПДК, сухому остатку 1,0-1,1 ПДК, жесткость 1,0-1,1 ПДК, сульфатам 1,0 ПДК,  магнию 1,1 ПДК.

 Наиболее лучшими качествами обладает вода из подземных скважин. В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: мутность 1,2 ПДК, жесткость 1,0-1,2 ПДК, цветность 1,1 ПДК, сульфатам 1,0 ПДК. 

Вода из децентрализованных источников водоснабжения отличается высоким уровнем цветности 1,0-1,4 ПДК, мутности 1,2-2,0 ПДК,  сульфатов 1,0-1,4 ПДК, сухого остатка 1,0-1,4ПДК, жесткость – 1,2-1,4 ПДК, магнию 1,0-1,8 ПДК.

Таблица 20
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  Кызылординской области

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за май

2011 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Кратность превыше-

ния ПДК

	пос. Жанакорган 

Жанакорганский район
	Открытый водоем
	Мутность

Цветность 

Сульфаты

Сухой остаток
	2,3

29

710

1458
	1,5

1,2

1,4

1,4

	
	Водопровод 
	Сульфаты 

Сухой остаток
	520

1011
	1,0

1,0

	
	Децентрализованные источники
	Мутность

Цветность

Сульфаты 

 Сухой остаток
	1,9

25

580

1250
	1,3

1,0

1,2

1,2

	пос. Шиели,

Шиелийский 

район
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Сульфаты 

Сухой остаток
	30

2,3

610

1325
	1,2

1,5

1,2

1,3

	
	Глубинные скважины 
	Сульфаты 
	510
	1,0

	
	Водопровод
	Мутность

Сульфаты 

Сухой остаток
	1,6

520

1120
	1,1

1,0

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Цветность

Мутность

Сульфаты 

Сухой остаток
	27

1,8

650

1450
	1,1

1,2

1,3

1,4

	пос. Жосалы, Кармакшинский район
	Открытый водоем


	Мутность

Цветность

Жесткость 

Железо 

Сухой остаток Магний
	1,86

87

8,5

0,35

1075

48,64
	1,2

3,5

1,2

1,2

1,1

1,2

	
	Глубинные скважины
	Жесткость 


	7,5
	1,1

	
	Водопровод 
	Мутность

Жесткость 

Сухой остаток 
	1,8

8,0

1000
	1,2

1,1

1,0

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сухой остаток

Магний 
	2,3

26

8,5

1035

72,96
	1,5

1,0

1,2

1,0

1,8

	р.Сырдарья Жалагашский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток

Магний

Железо 
	4,5

69

8,5

650

1040

48,76

0,8
	3,0

2,8

1,2

1,3

1,0

1,2

2,6

	
	Глубинные скважины
	Мутность 

Цветность 
	1,8

28
	1,2

1,1

	
	Водопровод
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сухой остаток
	2,7

28,5

7,1

1125
	1,8

1,1

1,0

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток
	3,0

35

10

689

1193
	2,0

1,4

1,4

1,4

1,2

	р.Сырдарья Сырдарьинский район 
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток

Магний
	2,33

82

9

570

1306

72,96
	1,5

3,3

1,3

1,1

1,3

1,8

	
	Водопровод
	Мутность 

Цветность 
	1,8

26
	1,2

1,0

	
	Децентрализованные источники
	Мутность 

Цветность 

Сухой остаток
	2,1

29

1000,1
	1,4

1,2

1,0

	г. Казалинск, Казалинский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сухой остаток
	1,51

126

7

1235
	1,0

5,0

1,0

1,2

	
	Глубинные скважины
	Жесткость 
	8,5
	1,2

	
	Водопровод 
	Мутность 

Жесткость 

Магний
	1,7

7,5

42,96
	1,1

1,1

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сухой остаток
	2,1

25

9

1209
	1,4

1,0

1,3

1,2

	г. Аральск,  Аральский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток

Магний
	1,84

85

8

570

1175

42,64
	1,2

3,4

1,1

1,1

1,2

1,1

	
	Водопровод 
	Цветность 

Жесткость 
	31

7
	1,2

1,0

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток

Магний
	1,74

26

9

500

1005

41,56
	1,2

1,0

1,3

1,0

1,0

1,0


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,11 – 0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда и Кызылординской области
В мае 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда и Кызылординской области находился в пределах 0,07 - 0,18 мкЗв/ч, что не превышал предельно-допустимый уровень.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения за май 2011 года по городу Кызылорда
С мая 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека.

За май месяц в ходе  наблюдения по  северному региону у одного  подростка  и по южному региону в возрасте 1-6 лет наблюдалось  острое  респираторное  заболевание. По микрорайону Акмечеть  в возрасте 25 – 40 лет переболел  острым  бронхитом, а в возрасте 25 – 40 лет у одного обследуемого наблюдалось острое респираторное заболевание.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.

[image: image54.jpg]



Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,8. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,8 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфатов, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам:  1 точка – 0,5 км выше поста, причал №  8;  2 точка – 0,5 км выше поста, причал № 7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  № 4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммоний солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнилось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества поверхностных вод (Приложение 9).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 5,0 - 13,0 мг/дм3, величина рН морской воды 8,2 - 8,4 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,2 - 10,3 мг/дм3.

На всех точках морпорта морская вода акватории характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ = 0,92 - 1,25, 3 класс) (рис. 11.5). На 2-ой точке морпорта содержание биохимического потребления кислорода за 5 суток составила 2,5 ПДК. На 1 - ой и 3 - й точках акватории концентрация никеля составила 1,2 ПДК.

По сравнению с маем 2010 года качество морской воды на 2-ой и на фоновой точках акватории ухудшилось, а на остальных точках морпорта значительно не изменилось.

По сравнению с апрелем 2011 года качество морской воды на 1 - ой и на 2-ой точках акватории улучшилось, а на остальных точках морпорта существенно не изменилось (таблица 21).

Таблица 21
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

точек
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК

	
	май

2010 года
	апрель

2011 года
	май

2011 года
	Ингредиен-ты
	Сред

няя концент-рация, мг/ дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	Точка 1
	0,83 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57 

(4 кл.)

загрязнённая
	0,95 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Никель
	0,121
	1,2

	Точка 2
	0,73

 (2 кл.)

чистая
	1,55

 (4 кл.)

загрязнённая
	1,25

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	5,0
	2,5

	Точка 3
	0,77

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,28

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,05

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Никель
	0,124
	1,2

	Фоновая 

точка
	0,66 

(2 кл.)

чистая
	0,92

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	-
	-


11.3 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на станциях вековых разрезов Мангистауской области
Наблюдения за качеством морских вод на станциях вековых разрезов проводились по девяти контрольным точкам на трех станциях Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень.

В разрезе Кендерли - Дивичи величина рН морской воды составила 7,3-8,0 (нейтральная и слабощелочная), взвешенных веществ – 6,0 - 6,3 мг/л. Концентрация растворенного кислорода находилась в пределах 10,3 - 10,5 мг/л (норма 6 мг/л).

В разрезе Песчанный - Дербент величина рН морской воды находилась в пределах 7,2 - 7,7 (слабощелочная), растворенного кислорода – 10,8 - 11,0 мг/л (норма 6 мг/л). Значение взвешенных веществ 6,2 - 6,9 мг/л.

В разрезе Мангышлак-Чечень величина рН морской воды находилась в пределах 7,5 - 8,0, (нейтральная и слабощелочная), растворенного кислорода – 10,2 - 10,9 мг/л (норма 6 мг/л), взвешенных веществ – 7,7 - 7,8 мг/л.

Качество морской воды на всех разрезах оценивалось как "чистые" (ИЗВ = 0,47 – 0,53, 2 класс). На всех разрезах превышения ПДК не наблюдались.
11.4 Состояние загрязнения донных отложений моря на станциях вековых разрезов на территории Мангистауской области
Пробы донных отложений моря отобраны на станциях вековых разрезов Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень.

Пробы донных отложений моря отобраны на станциях вековых разрезов Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень содержание марганца находилось в пределах 3,55 - 4,25 мг/л, хрома(6+) - 0,8-1,0 мг/л, нефтепродуктов – 226 - 312 мг/л, цинка – 2,0 - 3,0 мг/л, никеля 1,25 -2,00 мг/л, свинца 0,0 мг/л, меди - 1,0 - 1,3 мг/л.

11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09 – 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.

[image: image57.jpg]



Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,5. 
Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,7 ПДК. Содержание средней концентрации сульфатов, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 2,2 ПДК, фенола 1,6 ПДК, диоксида азота 1,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха ниже среднего по городам республики. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 0,7. Содержание средней и максимальной концентрации взвешенных веществ, сульфатов, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и в сравнении с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение ПДК обнаружено по железу общему – 3,8 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «умеренно-загрязненная».

По сравнению с маем 2010 года качество воды реки не изменилось, по сравнению с апрелем 2011 года ухудшилось (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09-0,20 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Уалиханова, 17; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 22).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 22
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за май 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	
	0,005
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,008
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,090
	0,0
	1,470
	0,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,030
	0,8
	0,090
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,013
	0,2
	0,235
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,001
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,007
	0,2
	0,039
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	508,5
	
	678,3
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,8. Средняя концентрация формальдегида и диоксида азота составили -1,2 ПДК. Содержание оксида углерода, сульфата, фенола находились в пределах допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по железу общему, никелю в пределах 1,1-2,8 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержания железа общего и никеля составили 1,1-2,8 ПДК.

Качество воды реки Есиль характеризуется как «чистая», а водохранилища Сергеевское характеризуются как «умеренно-загрязненная» (рис. 13.2).

По сравнению с маем 2010 года качество воды  реки Есиль улучшилось, а в водохранилише Сергеевском - не изменилось.

По сравнению с апрелем 2011 года качество воды реки Есиль улучшилось, а в водохранилище Сергеевском – не изменилось.
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 15,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 6,3 ПДК, диоксида азота 1,7 ПДК, взвешенных веществ- 1,6 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и аммиака находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота достигала – 1,4 ПДК, формальдегида-1,2 ПДК.

В мае 2011 года в сравнении с апрелем 2011 года и с маем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, увеличился
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах( №1; №2 ) (таблица 23).
В городе Шымкент Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила – 3,2 ПДК.

Таблица 23
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Шымкент

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Шымкент 
	Кадмий
	0,032
	0,105

	
	Свинец
	0,979
	3,263

	
	Мышьяк
	0,252
	0,084

	
	Хром
	0,003
	0,002

	
	Медь
	0,091
	0,046


14.2 Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес. 

Река Бадам - левый приток, а река Бугунь правый приток реки Арыс, река Бугунь ранее впадала в бессточное озеро Кумколь, теперь соединена с бассейном реки Сырдарья. Река Катта Бугунь правый приток реки Бугунь.

В мае в реке Сырдарья величина рН – 7,8, содержание растворенного кислорода – 10,6 мг/дм3, значение БПК5  - 1,3 мг О2/дм3. 

Минерализация воды составило 1108,0 мг/дм3, при жесткости 13,4.

Превышения ПДК наблюдались по фенолам 5,0 ПДК, сульфатам 4,9 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному – 2,9 ПДК. 

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 6,6 ПДК, фенолам 5,0 ПДК,  меди – 3,0 ПДК, нитритам 2,1 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по фенолам 7,0 ПДК, сульфатам 3,2 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному 2,6 ПДК.

В реке Бугунь превышения ПДК отмечены по фенолам, сульфатам, меди, нитритам в пределах 2,6 - 7,0 ПДК.

В реке Катта бугунь превышения ПДК не было обнаружено.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по фенолам 6,0 ПДК, сульфатам 4,1 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: река Катта бугунь - «чистая», река Бугунь - «умеренно-загрязненная» река Бадам и водохранилище Шардаринское, реки Сырдарья, Келес – «загрязненная» (рис.14.2).

По сравнению маем 2010 года качество воды рек Сырдарья, Бугунь, Катта бугунь существенно не изменилось; в водохранилище Шардаринское,  реках Келес, Бадам - ухудшилось.

По сравнению с апрелем 2011 года качество воды рек Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, Катта бугунь, существенно не изменилось; в водохранилище Шардаринское - ухудшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за апрель 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 9 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Вест Ойл, Восток, Загородная, Привокзальный, Телекоммуникационная антенна (далее-ТКА), Шагала) и Атырауской области по данным 11 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойла – 4,96 ПДК, Акимат – 4,31 ПДК, в районе Восток – 1,65 ПДК, в районе Авангард -1,46 ПДК (таблица 24).

Таблица 24
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,34
	0,11
	0,73
	0,15
	0,0011
	0,022
	0,002
	0,005
	0,001
	
	0,005
	0,59

	Авангард
	0,20
	0,07
	0,54
	0,11
	0,001
	0,011
	0,002
	0,00
	0,004
	
	0,012
	1,46

	Акимат
	0,52
	0,17
	0,81
	0,16
	0,002
	0,04
	0,007
	0,01
	0,014
	
	0,03
	4,31

	Болашак Восток
	0,27
	0,09
	0,27
	0,05
	0,0001
	0,00
	0,001
	0,001
	0,000
	
	0,001
	0,10

	Болашак Запад
	0,24
	0,08
	0,35
	0,07
	0,0004
	0,01
	0,002
	0,004
	0,0014
	
	0,004
	0,48

	Болашак Север
	0,29
	0,10
	0,42
	0,08
	0,001
	0,01
	0,001
	0,00
	0,0007
	
	0,001
	0,18

	Болашак Юг
	1,64
	0,55
	1,85
	0,37
	0,0053
	0,11
	0,005
	0,011
	0,0000
	
	0,000
	0,00

	Вест Ойл
	0,08
	0,03
	0,26
	0,05
	0,0002
	0,00
	0,001
	0,002
	0,003
	
	0,04
	4,96

	Восток
	0,62
	0,21
	1,02
	0,20
	0,002
	0,04
	0,013
	0,03
	0,00
	
	0,01
	1,65

	Доссор
	0,13
	0,04
	0,30
	0,06
	0,002
	0,05
	0,009
	0,017
	0,0001
	
	0,001
	0,08

	Загородная
	0,15
	0,05
	0,31
	0,06
	0,003
	0,05
	0,010
	0,02
	0,001
	
	0,00
	0,36

	Макат
	0,33
	0,11
	0,42
	0,08
	0,004
	0,09
	0,01
	0,02
	0,0018
	
	0,004
	0,55

	Посолек Ескене
	0,21
	0,07
	0,38
	0,08
	0,0010
	0,02
	0,002
	0,004
	0,0002
	
	0,001
	0,08

	Привокзальный
	0,48
	0,16
	0,61
	0,12
	0,002
	0,05
	0,006
	0,012
	0,001
	
	0,003
	0,40

	Самал
	0,25
	0,08
	0,39
	0,08
	0,0014
	0,03
	0,005
	0,010
	0,000
	
	0,003
	0,33

	танция Ескене
	0,38
	0,13
	0,49
	0,10
	0,001
	0,03
	0,00
	0,004
	0,0004
	
	0,001
	0,15

	Карабатан
	0,25
	0,08
	0,34
	0,07
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,001
	
	0,003
	0,38

	Таскескен
	0,37
	0,12
	0,61
	0,12
	0,002
	0,04
	0,007
	0,01
	0,001
	
	0,004
	0,50

	ТКА
	0,45
	0,15
	0,66
	0,13
	0,0008
	0,02
	0,00
	0,005
	0,001
	
	0,003
	0,34

	Шагала
	0,41
	0,14
	0,79
	0,16
	0,002
	0,05
	0,01
	0,02
	0,001
	
	0,004
	0,49


продолжение таблицы 24
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,25
	0,03
	0,37
	0,001
	0,018
	0,00
	0,01

	Авангард
	0,019
	0,47
	0,04
	0,42
	0,004
	0,067
	0,01
	0,03

	Акимат
	0,02
	0,59
	0,05
	0,57
	0,01
	0,23
	0,03
	0,09

	Болашак Восток
	0,001
	0,03
	0,005
	0,06
	0,0003
	0,0003
	0,0008
	0,002

	Болашак Запад
	0,003
	0,06
	0,01
	0,06
	0,003
	0,02
	0,004
	0,010

	Болашак Север
	0,01
	0,16
	0,01
	0,16
	0,001
	0,012
	0,001
	0,004

	Болашак Юг
	0,030
	0,74
	0,03
	0,35
	0,0106
	0,18
	0,011
	0,027

	Вест Ойл
	0,003
	0,064
	0,01
	0,11
	0,001
	0,01
	0,001
	0,00

	Восток
	0,03
	0,70
	0,07
	0,78
	0,01
	0,18
	0,04
	0,09

	Доссор
	0,005
	0,11
	0,01
	0,10
	0,001
	0,010
	0,002
	0,004

	Загородная
	0,01
	0,32
	0,01
	0,15
	0,01
	0,13
	0,02
	0,05

	Макат
	0,01
	0,32
	0,04
	0,42
	0,005
	0,08
	0,02
	0,06

	Посолек Ескене
	0,001
	0,031
	0,005
	0,06
	0,001
	0,009
	0,001
	0,002

	Привокзальный
	0,02
	0,47
	0,04
	0,43
	0,01
	0,09
	0,01
	0,02

	Самал
	0,003
	0,08
	0,01
	0,10
	0,001
	0,01
	0,002
	0,01

	Станция Ескене
	0,003
	0,07
	0,01
	0,08
	0,001
	0,02
	0,003
	0,01

	Карабатан
	0,005
	0,12
	0,01
	0,13
	0,003
	0,05
	0,01
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,07
	0,01
	0,11
	0,005
	0,08
	0,01
	0,027

	ТКА
	0,003
	0,06
	0,01
	0,11
	0,001
	0,02
	0,01
	0,01

	Шагала
	0,02
	0,38
	0,04
	0,42
	0,00
	0,06
	0,01
	0,03


Приложение 2.1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за май 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес-
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в створе гидропоста
	2,05
	7
	 
	III

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,84
	2
	V
	V

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста (01)
	1,9
	4
	III
	IV

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста (09)
	-
	8
	IV
	II

	 
	 
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.Усть-Каменогорск; 
	1,69
	4
	III
	IV

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное
	-
	6
	VI
	IV

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	1,52
	10
	III
	I

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	1,33
	9
	-
	II

	4
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	0,62
	10
	I
	I

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	1,01
	7
	III
	III

	5
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса 
	1,73
	6
	III
	III

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	1
	9
	II
	II

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса 
	1,48
	9
	II
	II

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса 
	0,99
	7
	III
	III

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.Усть-Каменогорск
	1,34
	10
	II
	I

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	1,86
	9
	V
	II

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	-
	5
	IV
	IV

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса 
	1,96
	6
	IV
	III

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса 
	2,03
	6
	-
	III

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса 
	2,19
	7
	-
	III

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше сточных вод
	2,13
	7
	IV
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса 
	-
	1
	VI
	VI

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	1,97
	7
	II
	III

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	2,25
	7
	III
	III


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за май 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого токсического

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в створе гидропоста
	100
	не оказывает

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.Усть-Каменогорск
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
	100,0
	не оказывает

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
	100,0
	не оказывает

	4
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	90,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
	100,0
	не оказывает

	5
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	100
	не оказывает

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	100,0
	 не оказывает

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных
	43,3
	  оказывает

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.Усть-Каменогорск
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	100,0
	не оказывает

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфекакльных вод
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	63,3
	не оказывает

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод
	93,3
	 не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского
	86,7
	не оказывает

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха;
	100,0
	не оказывает


Приложение 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области за май 2011 г.
	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,75
	1,93
	-
	3

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,99
	2,38
	-
	3

	3
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объединенного сброса сточных АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,10
	2,07
	2,26
	3

	4
	-//-
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр
	100 м ниже плотины


	1,80
	1,95
	-
	3

	5
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,66
	1,86
	-
	3

	6
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл


	1,87
	2,23
	2,20
	3

	7
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса сточных вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,53
	2,01
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предприятии корпорации «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,60
	1,90
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса сточных вод предприятии корпорации «Казахмыс»
	2,02
	2,03
	-
	3

	10
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,71
	1,81
	-
	3

	11
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А15 от реки Кара-Кенгир
	1,56
	2,00
	-
	3


Приложение 2.4

Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям озера Балкаш (Карагандинская область) за май  2011 года
	№

п/п


	Пункт

контроля
	Пункт

привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды

	
	
	
	зоопланктон
	Фитопланктон
	

	1


	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,65
	1,90
	3

	2
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш


	1,65
	2,16
	3

	3


	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,81
	2,10
	3

	4


	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,88
	2,02
	3

	5


	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,85
	1,91
	3

	6
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,82
	2,07
	3

	7
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,88
	2,12
	3

	8
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,85
	2,08
	3

	9
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,96
	2,19
	3



	10
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,98
	2,01
	3



	11
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,85
	1,99
	3

	12
	Залив Малый Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,65
	2,11
	3

	13
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,70
	1,70
	3

	14
	о. Алгазы 
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,70
	1,94
	3

	15
	Северо-Восточная часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,60
	1,59
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 9
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 10
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву
	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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