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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за июнь 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7городах (Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск, Алматы, Жезказган, Тараз, Караганда) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за июнь 2010 и 2011 годов
По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в июне 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 16,5) (рис. 2).

По сравнению с июнем 2010 года уровень загрязнения в городах Жезказган, Тараз, Караганда, Риддер, Кызылорда, Семей, Петропавловск, Павлодар, Актау, Талдыкорган, Балхаш, Кокшетау, Экибастуз значительно не изменился, в городах Алматы, Актобе, Атырау, Астана, Костанай и в поселке Глубокое - понизился, в городах Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК; средние и максимальные - в 8 городах;  диоксида серы: средние – в 3 городах, максимальные - в 1 городе; оксида углерода: максимальные – в 8 городах; диоксида азота: средние – в 9 городах, максимальные - в 18 городах; аммиака: средние и максимальные в 1 городе; фенола: средние – в 5 городах, максимальные - 6 8 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 3 городе; фтористого водорода: средние – в 1 городе, максимальные – в 2 городах.
Качество поверхностных вод Республики Казахстан
Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 172 гидрохимических створах, распределенных на 60 водных объектах: 43 реках, 8 озерах, 8 водохранилищах и 1 канале (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 7 рек, 1 водохранилище, 1 озеро: реки Кара Ертис, Буктырма, пр. Шароновка, Кигач, Урал (Атырауская), Аят, Ертис (Павлодарская), Бугунь, озеро Карасу, водохранилище Буктырма; к классу "умеренно загрязненная" -  29 рек, 7 водохранилищ, 3 озера: реки Ертис (ВКО), Брекса, Ульби, Глубочанка, Бадам, Оба, Урал (ЗКО), Чаган, Утва Деркул, Есиль,  Тобол, Тогызак, Тихая, Нура, Иле, Текес, Улькен Алматы, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карбалта, Токташ, Беркара, Сырдарья, озера Зеренда, Сулуколь,  Улкен Алматы, водохранилища Сергеевское, Вячеславское, Самаркандское, Капшагай, Кенгирское; Усть  -Каменогорское, Шардаринское;

к классу "загрязненная"– 3 реки, 2 озеро, 1 канал: реки  Сары булак, Келес, Кеттыбулак, озеро Балкаш и Копа,  канал Нура-Есиль;

к классу "грязная" – 4 реки, 2 озера: реки Красноярка, Илек (Актюбинская), Кара-Кенгир, Ак-Булак, озера Бийликоль, Султанкельды; 

к классу «чрезвычайно грязная» - река Шерубайнура (таблица 1, 2, 3; рис. 3, 4).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июнь 2011 года

	2 класс

"чистая"

ИЗВ 0,31 - 1,0
	3 класс

"умеренно загрязненная"

ИЗВ 1,01 - 2,5
	4 класс,

"загрязненная"

ИЗВ 2,51 - 4,0
	5 класс,

"грязная"

ИЗВ 4,01 - 6,0
	6 класс,

"очень грязная"

ИЗВ 6,01 - 10
	7 класс,

"чрезвычайно грязная"

ИЗВ > 10

	1
	р. Кара Ертис


	1
	р. Ертис (ВКО)
	1
	р. Сары-Булак
	1 
	Красноярка
	
	
	1
	р. Шерубайнура



	2
	р. Буктырма


	2
	р. Брекса
	2
	р. Келес
	2
	р. Илек (Актюб.)
	  
	р.   

ЖЖ

(Жамбылская)
	
	

	3
	пр. Шароновка
	3
	р. Ульби
	3
	р. Кеттыбулак
	3
	р. Кара-Кенгир
	
	
	
	

	4
	р. Кигач
	4
	р. Глубочанка
	4
	оз. Балкаш


	4
	р. Ак-Булак
	
	
	
	

	5
	р. Урал (Атырауская)
	5
	р. Бадам
	5
	канал Нура-Есиль
	5
	оз. Бийликоль


	
	
	
	

	6
	р. Аят
	6
	р.Оба


	6
	оз. Копа
	6
	оз. Султанкельды


	
	
	
	

	7
	Ертис (Павлодарская)


	7
	р. Урал (ЗКО)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Бугунь
	8
	р. Чаган
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	оз. Карасу
	9
	р. Утва
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	вдхр. Буктырма
	10
	р. Деркул
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	р. Есиль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р. Тобол
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р. Тогызак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ККаменогорское
	14
	р. Тихая
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р. Нура (Акмолинская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р. Иле
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Текес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р. Коргас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р. Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	р. Карабалта
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	р. Беркара
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	р. Сырдарья  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	оз. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	36
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	38
	вдхр. Усть-Каменогор
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	вдхр.Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за июнь 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Железо общее
	1,1-6,8
	30
	реки Ертис (ВКО), Ертис (Павлодарская), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Оба, Урал (ЗКО), Чаган, Утва, Деркул, Текес, Шу (Жамбылская), Иле (Алматинская), Талас, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, озеро Бийликоль

	2
	Медь (2+)
	1,1-15,0
	55
	реки Ертис (ВКО), Ертис (Павлодарская), Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Кеттыбулак, Бадам, Аят, Есиль (СКО), Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, озера Султанкельды, Балкаш, Копа; канал Нура-Есиль, реки Нура (Акмолинская), Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шу (Жамбылская), Асса, Коргас, Текес, Шербайнура, вдхр. Кенгирское, Самаркандское, Вячеславское, Капшагай, Усть-Каменогорское, реки Иле, Бугунь, Токташ, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы,  Сары-Булак, Карабалты, Беркара, Талас, Сырдарья (Кызылординская), озера Балкаш, Зеренда, Улькен Алматы

	3
	Цинк
	1,7-4,9
	7
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, озера Карасу, Сулуколь,  Балкаш, вдхр. Сергеевское

	4
	Марганец 
	1,2-2,0
	2
	река  Глубочанка

	5
	Аммоний солевой
	1,5-42,0
	9
	реки Глубочанка, Красноярка, Сары-Булак, Илек (Актюбинская, Шу (Жамбылская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, озеро Султанкельды, канал Нура-Есиль  

	6
	Сульфаты
	1,1-8,2
	22
	реки Карабалты, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Токташ, Келес, Тобол, Нура (Акмолинская), Тогызак, Бадам, Бугунь, Аят, Сырдарья (ЮКО), Аксу, Урал (Атырауская), Сырдарья (Кызылординская), озера Копа, Султанкельды, Зеренда, Бийликоль, канал Нура-Есиль, вдхр. Шардаринское

	7
	Хром (6+)
	1,9 – 3,0
	3
	реки Урал (ЗКО), Илек (Актюбинская)

	8
	Азот нитритный
	1,1-82,5
	23
	реки  Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская), Есиль (Акмолинская), Деркул,  Сары-булак, Текес, Шерубайнура, Кара-Кенгир, Нура (Карагандинская), Киши Алматы, Асса, Келес, Сырдарья (ЮКО),  вдхр. Шардаринское

	9
	Магний
	1,1-3,0
	6
	реки Келес, озера Копа, Султанкелды, вдхр. Шардаринское

	10
	Фенолы
	1,1-7,0
	14
	реки  Утва, Аксу,  Шу (Жамбылская), Асса

	11
	БПК5
	1,7-29,3
	11
	реки Асса, Илек (Актюбинская), Тогызак, Утва, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Орь, Карабалты, Тогызак, Шу (Жамбылская), Аксу, Шерубайнура, вдхр. Самаркандское,  озера Бийликоль, канал Нура-Есиль  

	12
	Никель
	1,1
	1
	р. Есиль СКО), вдхр. Сергеевское

	13
	Фториды
	1,1-6,2
	8
	реки Ак-Булак,  Киши Алматы, озера Зеренда, Карасу, Сулуколь, Бийликоль 

	14
	Нефтепродукты
	1,7-7,8
	6
	реки Сары-Булак, Текес, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Нура (Акмолинская), Нура (Карагандинская), вдхр. Кенгирское, Самаркандское, озеро Балкаш
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ

в июне 2011 года, превышающих ПДК

	
	июнь

2010 года
	май

2011 года
	июнь

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя концентрация, мг/

дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,97 (2 кл.)

чистая
	0,68 (2 кл.)
чистая
	0,57 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Ертис

(ВКО)
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,13 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)
	0,27

0,0012
	2,7

1,2

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,92 (2 кл.)
чистая
	1,13 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,88 (2 кл.)
чистая
	Железо общее

Медь (2+)
	0,16

0,0014
	1,6

1,4

	р. Буктырма

(ВКО)
	1,11 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,64 (2кл.)
чистая
	0,77 (2кл.)
чистая
	Железо общее 


	0,14
	1,4

	р. Брекса

(ВКО)
	3,24 (4 кл.)
загрязнённая
	2,41 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,70 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Цинк 


	0,45

0,025
	4,5

2,5

	р. Тихая

(ВКО)
	2,86(4 кл.)
загрязнённая
	2,65(4 кл.)
загрязнённая
	1,05 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Медь (2+)


	0,22

0,00125
	2,2

1,2


	р. Ульби

(ВКО)
	2,99(4 кл.)
загрязнённая
	2,28(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,14 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Цинк

Медь (2+)
	0,19

0,0153

0,00144
	1,9

1,5

1,4

	р. Глубочанка

(ВКО)
	2,80(4 кл.)
загрязнённая
	2,08(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,96(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Цинк 

Аммоний солевой 

Медь (2+)
	0,042

1,76

0,002
	4,2

4,2

2,0

	р. Красноярка

(ВКО)
	2,12(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,34(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	5,19(5 кл.)
грязная

	Цинк 
Аммоний солевой 

Медь (2+)

Марганец 
	0,235

1,28

0,0022

0,013
	23,5

2,5

2,2

1,3

	р. Оба

(ВКО)
	2,25(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,29(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,75(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее 

Медь (2+)


	0,65

0,0014
	6,5

1,4

	вдхр Буктырма

(ВКО)
	0,72(2 кл.)
чистая
	
	0,88(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)


	0,0026
	2,6

	вдхр Усть-Каменогорское

(ВКО)
	0,59(2 кл.)
чистая
	
	1,11(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь (2+)


	0,0036
	3,6

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,94(2 кл.)
чистая
	0,73(2 кл.)
чистая
	0,72(2 кл.)
чистая
	-
	
	

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,79(2 кл.)
чистая
	0,63(2 кл.)
чистая
	0,68(2 кл.)
чистая
	-
	
	

	р. Урал

(Атырауская)
	1,13(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,83(2 кл.)
чистая
	0,79(2 кл.)
чистая
	Сульфаты
	110,0
	1,1

	р. Урал (ЗКО)
	1,24(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,45(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,52(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Хром (6+) 

Железо общее

	0,065

0,25
	3,2

2,5

	р. Чаган (ЗКО)
	1,34(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,06(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,63(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее
Азот  нитритный 


	0,52

0,026
	5,2

1,3

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,31(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,67(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,32(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее
Фенолы

Азот  нитритный
	0,33

0,0012

0,023
	3,3

1,2

1,1

	р. Утва (ЗКО)
	1,57(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,65(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	БПК5

Железо общее

Фенолы
	6,72

0,25

0,0013
	3,36

2,5

1,3

	р. Илек

(Актюбинская)
	3,50(4 кл.)

загрязнённая
	5,6(5 кл.)

грязная
	4,44(5 кл.)
грязная
	Бор

Аммоний солевой 

БПК5 
Хром(6+) 
Азот  нитритный 
	0,33

0,90

3,55

0,031

0,03
	19,4

1,8

1,8

1,5

1,5

	р. Тобол

(Костанайская)


	1,36(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,60(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,07(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты
	290,6
	3,0

	р. Аят

(Костанайская)
	2,07(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,97(2 кл.)

чистая
	0,78(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)
Сульфаты
	0,002

121,0
	2,0

1,2

	р. Тогызак


(Костанайская)
	2,57(4 кл.)

загрязнённая
	1,40(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,23(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	БПК5

Сульфаты
	5,70

192,1
	2,8

2,0

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,88(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,11(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,26(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Цинк

Никель
	0,013

0,0125
	1,3

1,2

	р. Есиль

(СКО)
	1,64(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,94(2 кл.)

чистая
	1,17(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь(2+)

Никель
	0,0022

0,015
	2,2

1,5

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,08(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,95(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,33(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты 

Азот нитритный


	0,007

235,0

0,042
	7,0

2,3

2,1

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,99(2кл.) чистая
	0,62(2 кл.)
чистая
	2,55(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)


	0,013
	13,0

	р. Ак-Булак

(г. Астана)
	2,51(4 кл.)
загрязнённая
	3,13(4 кл.)
загрязнённая
	4,20(5 кл.)
грязная
	Фториды
Сульфаты

Медь(2+)

Хлориды
	7,17

694,0

0,0045

759,0
	9,5

7,0

4,5

2,5

	р. Сары-Булак

(г. Астана)
	2,91(4 кл.)
загрязнённая
	2,82(4 кл.)
загрязнённая
	2,71(4 кл.)
загрязнённая
	Медь(2+)
Азот нитритный

Аммоний солевой

Нефтепродукты

БПК5
	0,0052

0,06

1,25

0,084

3,1
	5,2

3,0

2,5

1,7

1,5

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,62 (2 кл.)
чистая
	1,21(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,34(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,005
	5,0

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,51(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	1,28(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,90(4 кл.)
загрязнённая
	Кислород

Сульфаты

Медь(2+)

Магний

Хлориды
	2,74

321,0

0,002

61,5

340,0
	14,6

3,2

2,0

1,5

1,1

	оз. Султан

кельды

(Акмолинская)
	3,19(4 кл.)

загрязнённая
	2,87(4 кл.)
загрязнённая
	4,98(5 кл.)
грязная
	Кислород

Сульфаты

Медь(2+)

Магний

БПК5

Аммоний солевой
	3,16

911,0

0,005

118,0

3,76

0,72
	9,5

9,1

5,0

3,0

2,0

1,4

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	1,51(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,74(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)

Магний 

Сульфаты
	2,96

0,002

70,0

134,0
	3,9

2,0

1,7

1,3

	оз. Карасу

(Акмолинская)
	
	1,37(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,97(2 кл.)
чистая
	Цинк

Фториды
	0,018

1,21
	1,8

1,6

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	1,35(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,34(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

 Цинк


	2,92

0,014
	4,0

1,4

	канал  Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,42(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,66(4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты
БПК5

Азот нитратный

Аммоний солевой
	0,006

394,5

4,03

15,2

0,7
	6,0

4,0

2,0

1,7

1,4

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,73 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,47 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,40 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)
Сульфаты
Кислород

Нефтепродукты
	0,0047

293,0

5,94

0,063
	4,7

3,0

2,0

1,3

	р. Нура (Карагандинская)
	2,75 (4 кл.)
загрязнённая
	1,80 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,20 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,108

0,0032

0,10
	5,4

3,2

2,0

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	7,44 (6 кл.)
очень
грязная 
	5,70(5 кл.)
грязная
	4,57(5 кл.)
грязная

	Аммоний солевой 

Азот нитритный

Нефтепродукты Медь (2+)

БПК5
	3,26

0,126

0,31

0,006

3,34
	6,5

6,3

6,2

6,0

1,7

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	35,1(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	21,8(7 кл.)
чрезвычайно

грязная
	18,8(7 кл.)
чрезвычайно

грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой 

Медь(2+)

Нефтепродукты БПК5
	1,23

21,5

0,0042

0,11

3,11
	61,5

43,0

4,2

2,2

1,5

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	6,47(6 кл.)

очень грязная
	3,58(4 кл.)

загрязненная
	1,76(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,005

0,10
	5,0

2,0

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,67(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,59(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Нефтепродукты


	0,0036

0,13
	3,6

2,6

	озеро Балкаш 

(Карагандинская)
	2,89 (4 кл.)

загрязнённая
	2,69(4 кл.)
загрязненная
	2,79(4 кл.)
загрязненная
	Медь(2+)

Нефтепродукты
	0,012

0,08
	12,0

1,6

	р. Иле

(Алматинская)
	1,87(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,64(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,15(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Железо общее
	0,002

0,16
	2,0

1,6

	р. Текес

(Алматинская)
	2,75

(4 кл.)

загрязнённая
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,81

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее

Нефтепродукты

Азот нитритный
	0,0062

0,15

0,06

0,022
	6,2

1,5

1,2

1,1

	р. Коргас

(Алматинская)
	1,91(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,12(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,57(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
	0,005
	5,0

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	1,49(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,16(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,03(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,0027
	2,7

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	2,13(3 кл.)

умеренно

загрязнённая 
	2,09(3 кл.)

умеренно

загрязненная
	1,45(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Азот нитритный

Медь (2+)

Фториды
	0,056

0,0027

0,86
	2,8

2,7

1,1

	р. Есентай

(г. Алматы)
	3,73(4кл.)

загрязнённая
	1,75(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,52(3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	Медь (2+)
	0,0052
	5,2

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	3,62(4кл.)

загрязнённая
	1,61(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,04(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
	0,0026
	2,6

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	3,12(4кл.)

загрязнённая
	1,34(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,06(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,0024

0,9
	2,4

1,2

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,25(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,67(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее


	0,0043

0,22
	4,3

2,2

	р. Шу

(Жамбылская)
	2,37(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,73(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,14(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	БПК5
Железо общее

Медь(2+)

Фенолы 

Аммоний солевой
	8,95

0,24

0,0021

0,002

0,62
	4,5

2,4

2,1

2,0

1,2

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,30

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,66

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,54

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фенолы

БПК5

Железо общее

Азот нитритный
	0,0024

0,002

3,06

0,15

0,022
	2,4

2,0

1,5

1,5

1,1

	р. Аксу

(Жамбылская)
	3,27(4кл.)
загрязнённая
	6,48(6 кл.)
очень
грязная
	2,13(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

БПК5

Сульфаты

Фенолы 

Железо общее
	0,0032

5,05

243,0

0,002

0,18
	3,2

2,5

2,4

2,0

1,8

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	3,31(4кл.)

загрязнённая
	2,61(4 кл.)
загрязнённая
	2,03(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

БПК5
Медь(2+)

Железо общее
	390,0

5,75

0,0023

0,13
	4,0

3,0

2,3

1,3

	р. Токташ

(Жамбылская)
	2,72(4 кл.)
загрязнённая
	1,43(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,57(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты

Железо общее 


	0,0032

229,0

0,15
	3,2

2,3

1,5

	р. Беркара

(Жамбылская)
	1,24(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,78(2 кл.)
чистая
	1,03(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
	0,003
	3,0

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	7,30(6 кл.) очень
грязная

	5,61(5 кл.)
грязная
	5,96(5 кл.)
грязная
	БПК5

Сульфаты

Фториды

Железо общее
	23,4

692,0

1,50

0,17
	23,4

7,0

2,0

1,7

	р. Келес

(ЮКО)
	2,02(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,96(4кл.)

загрязнённая
	2,74(4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты 

Магний

Азот  нитритный 


	1143,0

85,7

0,022
	11,4

2,1

1,1

	р. Бадам

(ЮКО)
	1,19 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,81(4кл.)
загрязнённая
	1,90(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Азот  нитритный 


	356,0

0,003

0,058


	3,5

3,0

3,0

	р. Бугунь 

(ЮКО)
	1,04 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,07(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,94(2 кл.)
чистая
	Медь(2+)
	0,002
	2,0

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	1,54(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,72(4кл.)
загрязнённая
	1,69(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот  нитритный 

Магний
	500,0

0,04

61,0
	5,0

2,0

1,5

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,57 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,80(4кл.)
загрязнённая
	1,70(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот  нитритный 
	548,0

0,046
	5,5

2,3

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,87(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,90(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,86(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Железо общее Магний
	363,3

0,003

0,17

44,6
	3,6

3,0

1,7

1,1


Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за июнь 2011 года

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан было отмечено в 23  случаях  на 9 водных объектах: река Шерубай – Нура (Карагандинская) -  4 случая ВЗ, река Сокыр - 4 случая ВЗ (Карагандинская), река Сары - булак – 1 случай  ВЗ (город Астана), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 6 случаев ВЗ (Актюбинская), река Тобол (Костанайская) - 3 случая ВЗ, р. Тогузак – 1 случай ВЗ (Костанайская), р. Красноярка – 1 случай ВЗ, р. Ак-Булак – 2 случая ВЗ (таблица 4). 
Таблица 4
Сведения о случаях экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/л
	Кратность превышения ПДК

	река Тобыл, Костанайская, Костанай 1,

1 км выше сброса упр. Горвод

оканала
	1ВЗ
	01.06.2011
	01.06.2011
	Марганец
	0,508
	50,8

	река Тобыл, Костанай 2,

район ж/д моста

Костанай -Кокчетав


	1ВЗ
	01.06.2011
	01.06.2011
	Марганец
	0,355
	35,5

	река Красноярка, ВКО, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	01.06.2011
	02.06.2011
	Цинк
	0,466
	46,6

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская)
	1 ВЗ
	06.06.2011
	07.06.2011
	аммоний солевой 
	22,3
	44,6

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская
	1 ВЗ
	06.06.2011
	07.06.2011
	азот нитрит-ный
	1,43 мгN/л
	71,5

	река Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	06.06.2011
	07.06.2011
	аммоний солевой
	21,5
	43,0

	река Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	06.06.2011
	07.06.2011
	азот нитрит-ный
	1,23 мгN/л
	61,5

	озеро Бийликоль, Жамбылская
	1 ВЗ
	02.06.2011
	02.06.2011

07.06.2011
	БПК5
	23,4
	23,4

	река Илек - Алга, Актобе, ств № 1, 1,0 км выше шлаковых прудов
	1 ВЗ
	02.06.2011
	06.06.2011
	Бор
	0,174
	10,24

	река Илек - Алга, Актобе, 

ств № 1, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	02.06.2011
	06.06.2011
	Бор
	0,793
	46,65

	река  Илек - Алга, Актобе, 

ств № 1, 0,5 км выше города
	1 ВЗ
	02.06.2011
	06.06.2011
	бор
	0,348
	20,47

	река  Илек - Актюбинск, Актобе, ств № 3, 0,5 км ниже устья р. Дженишке
	1 ВЗ
	02.06.2011
	06.06.2011
	бор
	0,198
	11,65

	река Илек - Георгиевка, Актобе,

 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	03.06.2011
	06.06.2011
	бор
	0,274
	16,12

	река Илек - Целинный, Актобе, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	03.06.2011
	06.06.2011
	бор
	0,198
	11,65

	река Тобыл, Костанай, 

г/п Милютинка, 

в черте села, в створе г/п
	1 ВЗ
	01.06.2011
	09.06.2011
	марганец
	0,168
	16,8

	река Тогузак, 

Костанайская,

в черте села, в створе г/п
	1 ВЗ
	03.06.2011
	14.06.2011
	марганец
	0,223
	22,3

	река Сары - Булак, Астана,

г. Астана – 7, насосная
	1 ВЗ
	14.06.2011
	14.06.2011
	растворенный кислород
	0,98 мгО2/

дм3
	

	река Ак - Булак, Астана, 
Под 1 железнодорожным мостом
	1 ВЗ
	14.06.2011
	14.06.2011
	фториды
	9,76
	13,0

	река Ак - Булак, Астана, 

после сброса трубопр. от фильтр. станции
	1 ВЗ
	14.06.2011
	14.06.2011
	фториды
	8,11
	10,8

	река Сокыр, Карагандинская,
район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская)
	1 ВЗ
	21.06.2011
	22.06.2011
	аммоний солевой
	14,8
	29,6

	река Сокыр, Карагандинская,
район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская)
	1 ВЗ
	21.06.2011
	22.06.2011
	азот нитрит-ный
	1,88

мгN/л
	94,0

	река Шерубайнура, Карагандинская,

2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	21.06.2011
	22.06.2011
	аммоний солевой
	14,4
	28,8

	река Шерубайнура, Карагандинская,

2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	21.06.2011
	22.06.2011
	азот нитрит-ный
	1,83
мгN/л
	91,5

	Итого:
	23 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 80 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5).
Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,19 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,9 – 1,8 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
[image: image5.jpg]@cpme

o @HKomcomaney @Cepreeska
< KoKuue
Yoy “'8loM Boposoe: 5
AR . @KocTarail®! g 1L v P Weyrorsi
2 - g RpOaT!
g 8 @Kapacy Lilyuumrck oL
§ o, ! p
A @vpanstim, r erikaba @Banaune g ronrond @asnopaj Y
% 8 ] 2 @Akon: Srusactys Y =
U ty @Lokysaeska @Aracel anmop .Epweway. gils \ § e N
Hosoanexceeska @hcrana 7 @Ponrmosckos O nurhoa  @PwA
3 Ocrigeon.  @apuin @asrayin @Cenen Vers-KamenoSRgs
5 @KoprarmielH » Y e L O ron-Kaparan ).
@Taiinax ; @Kopreeska ouap @no® Hapuify
@yun { @Kaparargsi ManrsisTobe@ @Cawvapka 5
% : @Kapaynkensasi b KoknexToi@ @Kypuym
§ @Xarabynax e i \
z Bapiara aiiben
@ATeipay . ; @BapwaragAasrys @Aka®3:
@ewoit ®Luankap \ .
@Kynbcaps! W | j
> ~ Barre
/ @encei f
f J  @vopr-lliesyerko ~ P
@ JE: |bIKOf
% - Oranar o .o
e @Kbi3binopaa | S aiac)
S X | @Capriosex
= @Karaozen @ ider
A @Kanuaraii y
3
@Tone 61 >
/ .A MaTbl S
@TyprecTaH. SR RS R
@ ramma-por (81 MC)

@ nnotHocts (43 MC)

@ amma-choH 1 NNOTHOCTL





Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,006
	0,12
	0,06
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,524
	0,17
	0,555
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,0580
	1,5
	0,147
	1,7

	
	
	 Оксид азота
	0,021
	0,35
	0,202
	0,51


	
	6
	Диоксид серы
	0,005
	0,10
	0,065
	0,13

	
	
	Оксид углерода
	0,073
	0,0
	0,267
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,015
	0,4
	0,058
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,083
	0,079
	0,20

	
	7
	Диоксид серы
	0,009
	0,18
	0,071
	0,14

	
	
	Оксид углерода
	0,096
	0,03
	0,677
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,055
	1,38
	0,167
	2,0

	
	
	Оксид азота
	0,043
	0,7
	0,324
	0,81


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,4 ПДК, диоксида азота 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 4,8 ПДК, диоксида азота -2,5 ПДК, фтористого водорода 3,3 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана не изменился, а в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 12-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак,  водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Карасу, Сулуколь и Султанкельды) (рис. 1.3, 1.4).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак, Жабай – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак, озера Карасу и Сулуколь находятся на территории Щучинско-Боровской курортной зоны.  Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

Превышения ПДК в реке Есиль выявлены по меди – 7,0 ПДК, азоту нитритному – 2,1 ПДК, сульфатам – 2,3 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди 4,7 ПДК, сульфатам 3,0 ПДК, кислороду 2,0 ПДК, нефтепродуктам 1,3 ПДК. 

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по меди (6,0 ПДК), сульфатам (4,0 ПДК), БПК5 (2,0 ПДК), азоту нитритному (1,7 ПДК), аммонию солевому (1,4 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (5,0 ПДК).

В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по фторидам – 9,5 ПДК, сульфатам – 7,0 ПДК, меди – 4,5 ПДК, хлоридам – 2,5 ПДК.
В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по меди 5,2 ПДК, азоту нитритному 3,0 ПДК, аммонию солевому 2,5 ПДК, нефтепродуктам 1,7 ПДК, БПК5 1,5 ПДК. 

В реке Кеттыбулак превышение ПДК  обнаружено по меди 13,0 ПДК.

В озере Копа концентрации кислорода составили 14,6 ПДК, сульфатов 3,2 ПДК, меди 2,0 ПДК, магния 1,5 ПДК, хлоридов 1,1 ПДК.
 В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам (9,1 ПДК), меди (5,0 ПДК), магнию (3,0 ПДК), БПК5 (2,0 ПДК), аммонию солевому (1,4 ПДК).

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 3,16 мг/дм3.

В озере Зеренда превышения ПДК выявлены по фторидам (3,9 ПДК), меди (2,0 ПДК), магнию (1,7 ПДК), сульфатам (1,3 ПДК).

В озере Карасу превышения  ПДК выявлены по фторидам и цинку на уровне 1,6 – 1,8 ПДК.

В озере Сулуколь превышения ПДК выявлены по  цинку и фторидам  в пределах 1,4 – 4,0 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей озеро Карасу; вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Нура, Зеренда, Сулуколь, вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - реки Кеттыбулак, Сары-Булак, озеро Копа, канал Нура - Есиль; «грязная» - река Ак-Булак, озеро Султанкельды (рис. 1.3; 1.4, 1,6).

В сравнении с июнем 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура,  Ак Булак, Сары-Булак, озерах Сулуколь значительно не изменилось; в реках Кеттыбулак, Кеттыбулак, в озерах Копа, Султанкельды, в вдхр. Вячеславское, канале Нура-Есиль – ухудшилось.
В сравнении с июнем  2011 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Нура, в озерах  Зеренда, вдхр. Вячеславское значительно не изменилось, в озере Карасу – улучшилось; в реках Кеттыбулак, Ак-Булак, в озерах Карасу и Сулуколь, Копа,  Султанкельды, канале Нура-Есиль - ухудшилось.
В реке Сары-Булак был отмечен 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) (рис. 1.3; 1.4, таблица 4).
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,018
	
	0,042
	

	
	
	Диоксид серы
	0,691
	13,8
	1,250
	2,5

	
	
	Оксид углерода
	0,168
	0,06
	0,472
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,008
	0,2
	0,023
	0,3

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,05
	0,005
	0,0

	
	
	Озон
	0,075
	2,5
	0,180
	1,1

	
	
	Диоксид углерода
	0,888
	
	27,23
	

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,007
	
	0,090
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,044
	0,9
	0,110
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,027
	0,01
	0,995
	0,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,03
	0,022
	0,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,017
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,063
	2,1
	0,133
	0,8

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	15,637
	
	231,2
	

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,002
	
	0,007
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,155
	3,1
	0,569
	1,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,569
	0,19
	13,001
	2,6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,0
	0,021
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,022
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,113
	3,8
	0,216
	1,4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	8,824
	
	171,5
	

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,009
	
	0,049
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,057
	1,1
	0,312
	0,6

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,834
	0,28
	3,913
	0,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,013
	0,3
	0,102
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,031
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,075
	2,5
	0,171
	1,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	7,255
	
	86,7
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. 

Превышение ПДК выявлено по фторидам (3,2 ПДК). Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,94 (2 класс качества, «чистая») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. Концентрация фторидов составила 12,1 ПДК, сульфатов 3,0 ПДК, магния 2,0 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 3,12 (4 класс качества, «загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория. Превышения ПДК выявлены по фторидам на уровне 6,1 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,59 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай. Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 15,0 ПДК, фторидам – 12,4 ПДК, магнию – 9,0 ПДК, хлоридам – 5,7 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 7,16 (6 класс качества, «очень грязная») (рис. 1.6).

По сравнению с июнем 2010 года качество воды озера Бурабай улучшилось, озера Улькен Шабакты, Шортан – не изменилось; озера Киши Шабакты – ухудшилось.

По сравнению с маем 2011 года качество воды озер Бурабай, Шортан, Киши Шабакты,  Улькен Шабакты – не изменилось (таблица 7).

Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2011 года,

превышающих ПДК

	
	июнь 2010г
	май 2011г
	июнь 2011г
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/дм3
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	1,40

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,93

(2 кл.)

чистая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	Фториды

	2,38
	3,2

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,05

(4кл.)

загрязнён

ная
	3,15

(4кл.)

загрязнён

ная
	3,12

(4кл.)

загрязнённая
	Фториды

Сульфаты

Магний 
	9,12

282,0

74,2
	12,1

3,0

2,0

	оз. Шортан

г.Щучинск
	2,09

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,40

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,59

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды


	4,55
	6,1

	оз. Киши

Шабакты

с. Акылбай
	5,32

(5 кл.)
грязная
	7,92

(6 кл.)
очень  грязная
	7,16

(6 кл.)
очень  грязная
	Сульфаты

Фториды

Магний Хлориды 
	1475,0

9,30

362,0

1720
	15,0

12,4

9,0

5,7
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций  формальдегида составила 3,1 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, понизился, а в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.2).

Река Илек - многоводный левобережный приток реки Урал.  

Превышения ПДК наблюдались по бору (19,4 ПДК), аммонию солевому, азоту нитритному, хрому шестивалентному, БПК5 в пределах 1,5-1,8 ПДК.
По сравнению с июнем  2010 года качество воды реки Илек ухудшилось. 

По сравнению с маем 2011 года качество воды реки Илек существенно не изменилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 6 случаев высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 15 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за июнь 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,30
	0,1
	2,70
	0,5

	
	28
	Оксид углерода
	0,380
	0,1
	2,49
	0,5

	
	29
	Оксид углерода
	0,820
	0,3
	4,73
	0,9

	
	30
	Оксид углерода
	0,490
	0,2
	2,67
	0,5

	
	31
	Оксид углерода
	0,230
	0,1
	1,46
	0,3


Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	4,3
	0,5

	
	2
	Оксид углерода
	0,00
	0,00
	0,6
	0,1

	
	3
	Оксид углерода
	0,1
	0,03
	2,3
	0,4

	
	4
	Оксид углерода
	0,0
	0,00
	0,0
	0,5

	
	5
	Оксид углерода
	0,3
	0,10
	2,2
	0,4

	
	6
	Оксид углерода
	0,4
	0,13
	2,3
	0,5


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

[image: image16.jpg]AN
A pysnbie noctsl

A\ asTomatuueckve HaseMmHbie NOCTbI Y

A\ asTomatuueckue BLICOTHBIE NOCTBI





Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,6 ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находилось в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,4 ПДК, оксида углерода – 2,0 ПДК, формальдегида – 1,1 ПДК.
В июне 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с маем 2011 года, значительно не изменился, в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12 (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за июнь 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,002
	0,006

	
	Свинец
	0,051
	0,168

	
	Мышьяк
	0,011
	0,0036

	
	Хром
	0,011
	0,007

	
	Медь
	0,219
	0,110


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8-и водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас,  Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай,  озеро Улькен Алматы) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Река Каркара – левый приток реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
Превышения ПДК в реке Иле выявлены по меди (2,0 ПДК) и железу общему (1,6 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 2,7 ПДК.

Превышение ПДК в реке Коргас отмечено по меди(2+) в пределах 5,0 ПДК.

В реке Текес превышения ПДК по меди(2+) достигает 6,2 ПДК, по железу общему - 1,5 ПДК, по нефтепродуктам – 1,2 ПДК, по азоту нитритному – 1,1 ПДК. 

В водах рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы концентрации подавляющего большинства химических веществ не превышали предельно-допустимых норм. В воде рек наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – азот нитритный – 2,8 ПДК, медь – 2,7 ПДК, фториды – 1,1 ПДК; р. Есентай - медь – 5,2 ПДК, р. Улькен Алматы – медь – 2,6 ПДК. 
В озере Улькен Алматы превышения ПДК наблюдаются по меди (2,4 ПДК), фторидам (2,2 ПДК).
Качество воды всех обследованных водных объектов оценивается как "умеренно-загрязненная" (рис.3,3, 3.4).

По сравнению с июнем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Коргас, водохранилище Бартогай существенно не изменился, в реках Есентай, Улкен Алматы, Текес, Иле , озере Улькен Алматы– улучшился. 

В сравнении с маем 2011 года качество поверхностных вод в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, озере Улькен Алматы, водохранилище Капшагай существенно не изменилось.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4  Состояние качества поверхностных вод бассейна  озера Балкаш и Алаколь по результатам экспедиционных наблюдений 

В июне 2011 года проведено плановое экспедиционное обследование юго-восточной части оз. Балкаш (18 точек).  Были отобраны пробы в юго-восточной части оз. Балкаш, в бассейне оз. Алаколь и в реках Каратал, Аксу, Лепсы.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

По акватории юго-восточной части озера Балкаш ИЗВ колеблется в пределах 6,64-8,58. В районе пристани Бурлю-тобе качество воды характеризуется «очень грязной» - 6 класс при ИЗВ – 6,64. Обнаружены высокие концентрации сульфатов (17,6 ПДК) и меди (16,7 ПДК).  Превышения ПДК выявлены по магнию (7,9 ПДК), натрию (7,4 ПДК), никелю (5,5ПДК) и фтору (3,92 ПДК) (таблица 11). 

Качество воды в заливе Карашаган относится к 6 классу – «очень грязная», ИЗВ составил 8,58. Здесь отмечается высокое содержание сульфатов (18,4 ПДК) и меди (19,8 ПДК) (таблица 1). Также выявлены превышения ПДК по магнию (7,05 ПДК), натрию (4,8 ПДК), никелю (4,8 ПДК),  марганцу (1,7 ПДК), фтору (3,8 ПДК).

Качество воды в акватории зоны отдыха Лепсы относится к 6 классу – «очень грязная», ИЗВ составил 8,35. Здесь отмечается превышения ПДК по сульфатам (18,6 ПДК) и меди (17,7 ПДК), магнию (7,4 ПДК), натрию (5,4 ПДК), никелю (4,8 ПДК) и фтору (3,89 ПДК), кобальту (2,6 ПДК) (таблица 11).

В реке Лепсы пробы отбирались в поселке Толебаева и станции Лепсы. Средняя минерализация воды 177 мг/дм3 при жесткости 2,08 мг-экв/дм3, рН воды составила 7,7.

Качество воды реки Лепсы в районе поселка Толебаева относится к 3 классу – «умеренно загрязненная» при ИЗВ – 1,44, превышения ПДК выявлены по содержанию меди (4,1 ПДК), железа общего (1,2 ПДК), фтору (1,2 ПДК) и азоту нитритному (1,1 ПДК).

Выше по течению, качество воды в реке Лепсы характеризуется как 3 класс – «умеренно загрязненная», ИЗВ в станции Лепсы составил 2,48. Загрязнение воды наблюдается по содержанию меди (11,4 ПДК).

В реке Аксу пробы отбирались на станции Матай. Минерализация воды 231 мг/дм3 при жесткости 2,56 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,8.

Качество воды характеризуется как «умеренно загрязненная» - 3 класс с ИЗВ – 2,22, при повышенном содержании меди (8,5 ПДК), железа общего (1,5 ПДК), азота нитритного (1,2 ПДК), и фтора (1,2 ПДК).

В реке Каратал пробы отбирались выше города Талдыкорган и в поселке Уштобе. Средняя минерализация воды 92,4 мг/дм3 при жесткости 1,1 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. 

Уровень загрязненности воды выше города Талдыкорган составил 1,82, соответственно качество воды относится к 3 классу – «умеренно загрязненная». Загрязнение реки отмечается за счет меди (3,8 ПДК), железу общему (3,3 ПДК), марганцу (1,3 ПДК) и азоту нитритному (1,2 ПДК). Ниже по течению, в поселке Уштобе качество воды также относится 3 классу. ИЗВ составил 2,21, превышения ПДК выявлены по меди (6,6 ПДК) железу общему (3,4 ПДК), марганцу (2,1 ПДК).

В Алаколь - Сасыккольском бассейне пробы отбирались в десяти точках, начиная с реки Тентек до реки Егинсу, а также в акваториях озер Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь.

В реке Тентек пробы отбирались выше водозаборного сооружения поселка Ынталы. Минерализация воды 110 мг/дм3 при жесткости 1,32 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5.

В реке Тентек ИЗВ составил 1,15, соответственно качество воды относится к 3 классу – «умеренно загрязненная». Превышение ПДК выявлено по содержанию меди (1,8 ПДК) железу общему (1,7 ПДК), марганцу (1,1 ПДК) и азоту нитритному (1,1 ПДК). 

В озере Алаколь пробы отбирались в акватории озера, близ поселка Акчи. Минерализация воды составила 4366 мг/дм3 при жесткости 25,6 мг-экв/дм3, рН воды составил 9,1.

Качество воды озера Алаколь относится к 6 классу - «очень грязная», ИЗВ составил 8,4. Превышения ПДК набюдались по сульфатам (18,9 ПДК), меди (18,7 ПДК), магнию (7,5 ПДК), хлоридам (1,76 ПДК), натрию (7,9 ПДК), мышьяку (4,3 ПДК), кобальту (3,1 ПДК), никелю (2,3 ПДК), марганцу (1,5 ПДК) и фтору (1,0 ПДК). 

В реке Жаманты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 128 мг/дм3 при жесткости 1,68 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,22. 

Качество воды реки Жаманты характеризуется как «умеренно загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,24. Превышения ПДК выявлены по содержанию меди (3,9 ПДК) и азоту нитритному (1,2 ПДК). 

В реке Ыргайты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составляет 143 мг/дм3 при жесткости 1,24 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,23. 

Качество воды реки Ыргайты характеризуется как «умеренно-загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,2. Превышения ПДК выявлены по меди (2,1 ПДК), азоту нитритному (1,3 ПДК), марганцу (1,3 ПДК) и железу общему (1,3 ПДК).  

В озере Жаланашколь пробы отбирались в районе дамбы. Минерализация воды 1532 мг/дм3 при жесткости 8,64 мг-экв/дм3, рН воды составил 9,1. 

Качество воды озера Жаланашколь относится к 5 классу – «грязная» со значением ИЗВ – 5,23, при повышенном содержании меди (19,5 ПДК), сульфатов (4,8 ПДК), натрия (2,8 ПДК), магния (2,4 ПДК), никеля (3,3 ПДК) и фтора (3,1 ПДК). 

В реке Емель пробы отбирались в гидропосту реки Емель. Минерализация воды 1043 мг/дм3 при жесткости 7,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,14. 

Качество воды реки Емель характеризуется как «загрязненная» - 4 класс, ИЗВ составил 2,73. Превышения ПДК отмечаются по меди (8 ПДК), сульфатам (4,1 ПДК), натрию (1,6 ПДК) и фтору (1,2 ПДК). 

В реке Катынсу пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 222 мг/дм3 при жесткости 2,7 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,9. 

Качество воды реки Катынсу относится к 3 классу – «умеренно-загрязненная» с ИЗВ – 1,8, при повышенном содержании марганца (4,8 ПДК), меди (2,3 ПДК) и азота нитритного (1,9 ПДК). 

В реке Урджар пробы отбирались в города Урджар. Минерализация воды 275 мг/дм3 при жесткости 3,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,7. 

Качество воды реки Урджар относится к 2 классу – «чистая» с ИЗВ – 0,73, при повышенном содержании меди (2,0 ПДК). 

В реке Егинсу пробы отбирались ниже водохранилища. Минерализация воды 272 мг/дм3 при жесткости 3,6 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,9. 

Значение ИЗВ реке составил 0,87, соответственно качество воды относится к 2 классу – «чистая». Загрязнение воды отмечается по содержанию меди (2,3 ПДК). 

В озере Сасыкколь пробы отбирались в акватории южной части. Минерализация воды озера составила 348 мг/дм3 при жесткости 3,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,2. 
Качество воды озера Сасыкколь характеризуется как «умеренно загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,43. Превышения ПДК отмечаются по содержанию   меди (3,8 ПДК), железу общему (1,4 ПДК), азоту нитритному и фенолу (1 ПДК) (таблица 11).

Таблица 11

Состояние качества поверхностных вод Балкаш-Алакольского бассейна

по экспедиционным данным 

	Гидрохимический створ
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2011 года превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты


	Сред

няя  концен-трация,  мг/дм3
	Кратность превыше

ния

ПДК

	
	июль

2009 года
	июнь

2010 года
	июнь

2011 года
	
	
	

	озеро Балкаш (юго-восточная часть)

	поселок Бурлю-Тобе
	8,27 (6 кл.)
очень грязная
	9,21 (6 кл.) очень грязная
	6,64 (6 кл.) очень грязная
	Сульфаты 

Медь Магний

Натрий

Никель 

Фтор 
	1765

0,0167

316

882

0,055

2,94
	17,6

16,7

7,9

7,4

5,5

3,9

	залив Карашаган
	13,42 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	9,81 (6 кл.) очень грязная
	8,58 (6 кл.) очень грязная
	Сульфаты

Медь Магний Натрий 

Никель 

Марганец

Фтор
	1844

0,0198

282

578

0,048

0,017

2,88
	18,4

19,8

7,05

4,8

4,8

1,7

3,84

	зона отдыха Лепсы
	8,2 (6 кл.)
очень грязная
	9,72 (6 кл.) очень грязная
	8,35 (6 кл.) очень грязная
	Сульфаты

Медь Магний

Натрий

Никель

Фтор

Кобальт
	1886

0,0177

294

643

0,048

2,92

0,026
	18,6

17,7

7,35

5,4

4,8

3,89

	река Лепсы

	поселок Толебаева
	5,33 (5 кл.) 
грязная
	3,23 (4 кл.) загрязненная
	1,44 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Железо общее

Фтор

Азот нитрит
	0,0041

0,12

0,89

0,022
	4,1

1,2

1,2

1,1

	станция Лепсы
	1,66 (3 кл.) 
умеренно загрязненная
	2,05 (3 кл.) умеренно загрязненная
	2,48 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь


	0,0139


	11,4



	река Аксу

	станция Матай
	1,12 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,54 (4 кл.) загрязненная
	2,22 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Железо общее

Фтор

Азот нитрит
	0,00853

0,15

0,88

0,024
	8,5

1,5

1,2

1,2

	река Каратал

	город Талдыкорган
	1,54 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,16 (4 кл.) загрязненная
	1,82 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Железо общее

Марганец

Азот нитрит
	0,0038

0,33

0,0133

0,025
	15,1

3,3

1,3

1,2

	Поселок Уштобе
	0,66 (2 кл.)
чистая
	3,12 (4 кл.) загрязненная
	2,21 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Железо общее

Марганец
	0,0066

0,34

0,021
	6,6

3,4

2,1

	озеро Алаколь

	поселок  Акчи
	14,00 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	9,29 (6 кл.) очень грязная
	8,4 (6 кл.) очень грязная
	Сульфаты 

Медь

Магний

Хлориды

Натрий

Мышьяк Кобальт

Никель

Марганец

Фтор 
	1888

0,0187

299

528

946

0,215

0,0315

0,023

0,015

1,79
	18,8

18,7

7,5

1,76

7,9

4,3

3,1

2,3

1,5

2,39

	река Тентек

	поселок Ынталы
	0,85 (2 кл.)
чистая
	2,15 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,15 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	Медь

Железо общ. Марганец

Азот нитрит

	0,0018

0,17

0,0105

0,022
	1,8

1,7

1,1

1,1

	река Жаманты

	Автодорожный мост
	2,22 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	1,11 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,24 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	Медь 

Азот нитрит

	0,0039

0,025
	3,9

1,2

	река Ыргайты

	Автодорожный мост
	4,33 (5 кл.)
грязная
	1,64 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,2 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	Медь 

Азот нитрит

Марганец

Железо общ
	0,0021

0,026

0,0128

0,12
	2,1

1,3

1,3

1,3

	озеро Жаланашколь

	Дамба
	5,15 (5 кл.)
грязная
	5,57 (5 кл.) грязная
	5,23 (5 кл.) грязная
	Медь

Сульфаты

Натрий 

Магний

Никель 

Фтор
	0,0195

480

341

93,4

0,033

2,31
	19,5

4,8

2,8

2,4

3,3

3,1

	река Емель

	гидропост  Емель
	2,65 (4 кл.)
загрязненная
	3,52 (4 кл.) загрязненная
	2,73 (4 кл.) загрязненная
	Медь Сульфаты

Натрий

Фтор
	0,008

410

188

0,89
	8,0

4,1

1,6

1,2

	река Катынсу

	Автодорожный мост
	0,91 (2 кл.)
чистая
	1,62 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,8 (3 кл.) умеренно загрязненная
	Марганец

Медь

Азот нитрит
	0,0478

0,0023

0,039
	4,8

2,3

1,9

	река Урджар

	ниже города Урджар
	1,50 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	1,42 (3 кл.) умеренно загрязненная
	0,73 (2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0020
	2,0

	река Егинсу

	ниже водохранилища
	1,03 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	2,31 (3 кл.) умеренно загрязненная
	0,87 (2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0023
	2,3

	озеро Сасыкколь

	Акватория южной части
	1,86 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,81 (4 кл.) загрязненная
	1,43 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	Медь 

Железо общ Азот нитрит

Фенол 
	0,0038

0,14

0,02

0,001
	3,8

1,4

1

1


Улучшения качества воды отмечаются практически во всех створах рек и озер. Особенно это наблюдается в створах таких рек как: Лепсы, Аксу, Каратал, Урджар и Егинсу. Качество вод озер изменилось незначительно.

3.4.1. Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер 

Отбор проб донных отложений в бассейне юго-восточной части озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер производился 18 контрольных точках (таблица 12).

В пробах донных отложений анализированы содержания ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, медь, никель, марганец, хром). 

Количество проб (1500 гр), методика отбора регламентирована соответствующим ГОСТом. 

Содержание тяжелых металлов в реках и озерах Балхаш-Алакольского бассейна колеблется в широких пределах от 0,00 до 1250 мг/кг.

Таблица 12
Результаты анализа донных отложений озера Балкаш-Алакольского бассейна по экспедиционным данным

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	Cu
	Cr
	Ni
	As
	Mn

	1
	река Каратал -  город Талдыкорган
	0,14
	17,8
	3,2
	0,75
	2,36
	4,9
	863,7

	2
	река Каратал – поселок Уштобе
	0,11
	17,9
	1,7
	0,39
	2,03
	4,9
	847,5

	3
	река Аксу – станция Матай
	0,01
	2,3
	1,4
	0,64
	2,9
	27,4
	953,7

	4
	река Лепсы – поселок Толебаева
	0,03
	2,21
	0,74
	0,74
	2,17
	3,4
	853,9

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,04
	2,47
	0,64
	1,4
	2,56
	4,1
	850,9

	6
	озеро Балкаш – залив Карашаган
	0,025
	2,06
	0,27
	0,21
	1,79
	4,1
	843,9

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,02
	3,8
	0,35
	0,21
	1,71
	1,3
	845,6

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,013
	1,94
	0,3
	0,15
	1,8
	2,5
	819,3

	9
	Озеро Сасыкколь – акватория южной части
	0,045
	3,03
	0,53
	0,37
	2,3
	14,7
	836,6

	10
	Река Тентек – поселок Ынталы
	0,07
	4,87
	0,7
	0,49
	3,8
	38,4
	761,5

	11
	озеро Алаколь – поселок Акчи
	0,05
	4,35
	0,07
	0,22
	17,5
	46,8
	764,4

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,04
	3,11
	0,14
	0,97
	1,9
	43,9
	970,3

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,03
	3,33
	0,9
	0,57
	2,31
	25,3
	1200,4

	14
	река Катынсу – автомост
	0,06
	4,8
	1,9
	0,09
	2,8
	18,6
	1250,4

	15
	Река Урджар – город Урджар
	0,09
	4,7
	0,28
	0,41
	14,62
	37,8
	970,3

	16
	река Егинсу - автомост
	0,05
	3,08
	0,46
	0,14
	3,64
	33,1
	797,4

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,05
	10,05
	1,3
	0,09
	3,1
	6,73
	722,7

	18
	река Жаманты - автомост
	0,06
	10,1
	1,53
	0,33
	3
	47,6
	984,6


3.4.2. Состояние загрязнения почвы озера Балкаш и Алаколь Сасыккольской системы озер тяжёлыми металлами
В июне 2011 года в ходе экспедиционных обследований произведен отбор проб почвы на берегах  водоохранных зон по 18 контрольным точкам (таблица 13). 

В пробах почвы определялось содержание кадмия, свинца, меди, хрома, никеля, мышьяка, марганца. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 10). 

В почве бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер основными загрязняющими веществами среди определяемых веществ являются мышьяк хром и медь. Данные приведены в таблице.

Во всех точках отбора наблюдается превышения по мышьяку в пределах от 1,4 ПДК до 10,1 ПДК.

Превышения по содержанию меди выявлены на побережьях рек Каратал и Катынсу (1 и 1,43 ПДК соответственно) 

Превышения хрома наблюдались также в 2 точках, в почве побережья Бурлю-Тобе и в почве озера Жаланашколь (1,05 и 1,12 ПДК соответственно).

В грунте побережья южной части озера Сасыкколь обнаружены превышения по никелю (3,58 ПДК). Превышения по содержанию никеля также обнаружены в почвах побережья реки Тентек – поселок Ынталы, озеро Алаколь – поселок Акчи, озеро Жаланашколь – дамба (3,35 ПДК, 3,85 ПДК, 4,15 ПДК соответственно).

Таблица 13
Характеристика  загрязнения почвы тяжёлыми металлами

Балкаш-Алакольского бассейна за июнь 2011 года
	Место отбора
	Примеси
	июнь 2011 года

	
	
	Q, мг/кг
	Q", ПДК

	река Каратал -  город Талдыкорган
	Кадмий
	0,34
	0,68



	
	Свинец
	19,9


	0,62



	
	Медь
	1,5


	0,50



	
	Хром
	0,34
	0,11

	
	Никель
	1,84


	0,46



	
	Мышьяк
	5,9


	2,95



	
	Марганец
	874,6


	0,58



	река Каратал – поселок Уштобе
	Кадмий
	0,18


	0,36



	
	Свинец
	18,7


	0,58



	
	Медь
	3,22


	1,07



	
	Хром
	2,48


	0,83



	
	Никель
	2,19


	0,55



	
	Мышьяк
	5,5


	2,75



	
	Марганец
	874,8


	0,58

0,06

0,58



	река Аксу –станция Матай
	Кадмий
	0,03


	0,06

0,06

0,06



	
	Свинец
	2,98


	0,09



	
	Медь
	1,26


	0,42



	
	Хром
	0,62


	0,21



	
	Никель
	3,04


	0,76



	
	Мышьяк
	18,3


	9,15



	
	Марганец
	1013,2


	0,68



	река Лепсы-поселокТолебаева
	Кадмий
	0,04

2,94


	0,08



	
	Свинец
	2,94


	0,09



	
	Медь
	0,49


	0,16




	
	Хром
	0,22


	0,07



	
	Никель
	2,54


	0,64



	
	Мышьяк
	4,7


	2,35



	
	Марганец
	637,4


	0,42

	река Лепсы – станция Лепсы
	Кадмий
	0,09


	0,18



	
	Свинец
	3,28


	0,10



	
	Медь
	0,46


	0,15



	
	Хром
	0,26


	0,09



	
	Никель
	1,68


	0,42



	
	Мышьяк
	2,8


	1,4



	
	Марганец
	827,6


	0,55



	озеро Балкаш – залив Карашаган
	Кадмий
	0,06


	0,12



	
	Свинец
	3,56


	0,11



	
	Медь
	0,46


	0,15



	
	Хром
	0,1


	0,03



	
	Никель
	1,79


	0,45



	
	Мышьяк
	4,6


	2,3



	
	Марганец
	847,4


	0,56



	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	Кадмий
	0,11


	0,22



	
	Свинец
	11,6


	0,36



	
	Медь
	1,2


	0,40



	
	Хром
	3,14


	1,05



	
	Никель
	4,17


	1,04



	
	Мышьяк
	7,7


	3,85



	
	Марганец
	851,8


	0,57



	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	Кадмий
	0,06


	0,12



	
	Свинец
	4,5


	0,14



	
	Медь
	1,11


	0,37



	
	Хром
	0,23


	0,08



	
	Никель
	2,84


	0,71



	
	Мышьяк
	7,98


	3,99



	
	Марганец
	839,6


	0,56



	озеро Сасыкколь – акватория южной части
	Кадмий
	0,09


	0,18



	
	Свинец
	10,65


	0,33



	
	Медь
	1,84


	0,61



	
	Хром
	0,81


	0,27



	
	Никель
	14,3


	3,58



	
	Мышьяк
	37,2


	18,6



	
	Марганец
	930,6


	0,62



	
	Кадмий
	0,11


	0,22



	река Тентек – поселок Ынталы
	Свинец
	12,8


	0,40



	
	Медь
	1,27


	0,42



	
	Хром
	0,17


	0,06



	
	Никель
	13,4


	3,35



	
	Мышьяк
	37,2


	18,6



	
	Марганец
	1070,5


	0,71



	
	Кадмий
	0,16


	0,32



	озеро Алаколь – поселок Акчи
	Свинец
	11,9


	0,37



	
	Медь
	2,14


	0,71



	
	Хром
	0,15


	0,05



	
	Никель
	15,4


	3,85



	
	Мышьяк
	20,3


	10,15



	
	Марганец
	960,1


	0,64



	
	Кадмий
	0,1


	0,2



	озеро Жаланашколь – дамба
	Свинец
	4,9


	0,15



	
	Медь
	1,74


	0,58



	
	Хром
	3,36


	1,12



	
	Никель
	16,6


	4,15



	
	Мышьяк
	15,5


	7,75



	
	Марганец
	707,1


	0,47



	
	Кадмий
	0,032


	0,064



	река Емель – гидропост Емель
	Свинец
	3,64


	0,11



	
	Медь
	1,73


	0,58



	
	Хром
	0,56


	0,19



	
	Никель
	2,86


	0,72



	
	Мышьяк
	18,6


	9,3



	
	Марганец
	896,3


	0,60



	
	Кадмий
	0,08


	0,16



	река Катынсу – автомост
	Свинец
	3,97


	0,12



	
	Медь
	4,3


	1,43



	
	Хром
	0,32


	0,11



	
	Никель
	3,8


	0,95



	
	Мышьяк
	15,7


	7,85



	
	Марганец
	785,7


	0,52



	
	Кадмий
	0,23


	0,46



	река Урджар – город Урджар
	Свинец
	10,9


	0,34



	
	Медь
	1,23


	0,41



	
	Хром
	0,55


	0,18



	
	Никель
	3,6


	0,90



	
	Мышьяк
	18,9


	9,45



	
	Марганец
	903,6


	0,60



	
	Кадмий
	0,09


	0,18



	река Егинсу – ниже водохранилища
	Свинец
	10,8


	0,34



	
	Медь
	0,83


	0,28



	
	Хром
	0,06


	0,02

0,72



	
	Никель
	2,87


	0,72



	
	Мышьяк
	10,5


	5,25



	
	Марганец
	1005,7


	0,67



	
	Кадмий
	0,11


	0,22



	река Ыргайты - автомост
	Свинец
	11,8


	0,37



	
	Медь
	1,02


	0,34



	
	Хром
	0,07


	0,02



	
	Никель
	1,7


	0,43



	
	Мышьяк
	17,7


	8,85



	
	Марганец
	838,9


	0,56



	
	Кадмий
	0,12


	0,24



	
	Свинец
	14,16


	0,44



	река Жаманты - автомост
	Медь
	2,42


	0,81



	
	Хром
	0,37


	0,12



	
	Никель
	1,82


	0,46



	
	Мышьяк
	14,5


	7,25



	
	Марганец
	1115


	0,74




* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг,  Q" – кратность превышения ПДК металлов 

3.5 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 11).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,006
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,002

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,00

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,024
	0,6
	1,000
	11,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,008
	0,1
	1,000
	2,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,002
	0,01

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,011
	0,3
	0,310
	1,6

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	580,5
	 
	646,7
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,6. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно не изменился, в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
4.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На всех месторождениях максимальная концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода находились  в пределах нормы (таблица 14).
Таблица 14
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях

Атырауской области за июнь 2011 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация

	
	
	мг/м3
	Кратность
превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,007
	0,01

	
	Оксид углерода
	0,4
	0,08

	
	Диоксид азота
	0,07
	0,82

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,92
	0,18

	
	Диоксид азота
	0,07
	0,82

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Доссор
	Взвешенные вещества
	0,2
	0,4

	
	Диоксид серы
	0,01
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,08
	0,22

	
	Диоксид азота
	0,08
	0,94

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,3
	0,6

	
	Диоксид серы
	0,01
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,56
	0,31

	
	Диоксид азота
	0,07
	0,82

	
	Аммиак
	0,02
	0,1

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,4
	0,8

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,018

	
	Оксид углерода
	0,68
	0,14

	
	Диоксид азота
	0,07
	0,82

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,002
	0,25


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
В реке Урал незначительное превышение ПДК наблюдалось по сульфатам - 1,1 ПДК.
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.2). 
По сравнению с июнем 2010 года и маем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,2. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,2 ПДК, диоксида серы – 1,7 ПДК, диоксида азота – превышала 1,4 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка и хлора находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,5 ПДК, диоксид серы – 2,1 ПДК, оксид углерода – 1,6 ПДК, фенола -1,4 ПДК, взвещенные вещества -1,2 ПДК.
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, значительно не изменился, в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,2. Средняя концентрация диоксида серы составила 1,4 ПДК, диоксида азота и формальдегида – 1,3ПДК, фенола -1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,5 ПДК.
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
[image: image26.png]



Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,5. Средняя за месяц концентрация фенола взвещенных веществ составила 1,2 ПДК. Содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 1,6 ПДК, диоксида азота-1,4 ПДК, фенола – 1,2 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей - понизился, а в сравнении с июнем 2010 года, значительно не изменился.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,2. Средняя концентрация взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, мышьяка и фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое понизился.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, водохранилища Усть Каменогорское, Бухтарминское) (рис.5.5, 5,6,5,7).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара Ертис в июне температура воды в среднем составила 21,2 0С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода 8,9 мг/дм3; значение БПК5  1,3 мг О2/дм3. Превышения ПДК не обнаружены.

Минерализация воды  составило 147,0 мг/дм3, при жесткости 1,7.

В реке Ертис температура воды в среднем составила 16,2 0С, величина рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода 10,3 мг/дм3; значения БПК5  1,93 мг О2/дм3. Превышение ПДК наблюдалось по меди  и железу общему 1,2-2,7 ПДК.

В реке  Буктырма незначительное превышение ПДК наблюдалось по железу общему – 1,4 ПДК.

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по железу общему – 4,5 ПДК, цинку – 2,5 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по железу общему – 2,2 ПДК, меди – 1,2 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались по железу общему – 1,9 ПДК, цинку 1,5 ПДК, меди – 1,4 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 4,2 ПДК, аммонию солевому – 4,2 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 23,5 ПДК, аммонию солевому – 2,5 ПДК, меди – 2,2 ПДК, марганцу – 1,3 ПДК.

В реке Оба превышения ПДК были обнаружены по железу общему – 6,5 ПДК, меди - 1,4 ПДК.

В водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорск превышения ПДК наблюдались по меди на уровне 2,6 – 3,6 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Кара Ертис, Буктырма, водохранилище Буктырма, вода «умеренно - загрязненная» - реки Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Оба, водохранилище Усть - Каменогорское; вода «грязная» - река Красноярка (рис.5.5, 5,6,5,7).

По сравнению с июнем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Оба, водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорск существенно не изменился; в реке Красноярка– возрос, в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка - снизился.
В сравнении с маем 2011 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Ульби, Глубочанка, Оба существенно не изменилось, а в реке Тихая  улучшилось; в реке Красноярка ухудшилось.

В июне 2011 года наблюдался 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) по реке Красноярка (таблица 4).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис. По показателям перифитона в июне 2011г. наблюдается увеличение видового обилия на всех створах исследования по сравнению с  прошлым месяцем. Так, на «фоновом» створе  определено 30 видов водорослей. Массового развития здесь достигла нитчатая Ulothrix zonata с ά-валентной сапробностью. Как следствие этого, на данной точке наблюдается наиболее высокий показатель индекса сапробности по сравнению с нижележащими створами. Индекс сапробности здесь равен 1,92. Класс качества воды III. 

Ниже по течению, на створе «0,35 км ниже понтонного моста» показатели индексов сапробности на левом и правом берегах одинаковы и равны 1,49. Наибольшая частота встречаемости принадлежит х-ά-сапробам. Количество отобранных видов равно 24 и 27 соответственно. Качество воды соответствует II классу, чистые.

На створе, в черте с. Прапорщиково  в пробе перифитона зафиксировано 26 видов водорослей, что в два раза больше по сравнению с прошлым месяцем. Частота встречаемости водорослей небольшая и варьирует от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,57, что соответствует III классу качества. 

На заключительном створе, в черте с. Предгорное, количество отобранных видов равно 27, но частота встречаемости их невелика 1-3. Индекс сапробности равен 1,77. Вода умеренно-загрязненная. 

В составе макрозообентоса в июне 2011 года определено 15 таксонов животных, среди которых личинки поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых, пиявки, клопы, водяные клещи.

На «условно фоновом» створе обитают гаммарусы, хирономиды и клопы. Биотический индекс 4, вода загрязненная.

В районе понтонного моста лево- и правобережье характеризуются как разнокачественные. На левом берегу в пробе обнаружены только виды индикаторы умеренного загрязнения – гаммарусы, хирономиды, пиявки. Биотический индекс 4. На правобережье донная фауна представлена личинками  поденок, ручейников, стрекоз, хирономиды, водяные клещи, клопы. Биотический индекс 7, вода умеренно загрязненная. 

Ниже по течению, в черте с.Прапорщиково по сравнению с маем качество поверхностных вод стало лучше. В составе биоценоза присутствовали личинки поденок, ручейников, хирономиды, гаммарусы, пиявки, водяные клещи.  Биотический индекс (далее, БИМ) 7, вода умеренно загрязненная.

В черте с. Предгорное в составе макрозообентоса зарегистрированы пиявки, личинки поденок, ручейников, хирономиды, моллюски, гаммарусы. Качество вод соответствовало III классу, умеренное загрязнение. Биотический индекс 6 (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Ертис, отобранные в июне 2011 г., острого токсического действия на тест-объекты не оказали, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2 ). 
р. Буктырма. Пробы перифитона, отобранные на р. Буктырма в июне месяце, как и в мае довольно разнообразны в видовом отношении. На створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» определено 19 видов водорослей, но частота встречаемости их невелика - 1-2. Индекс сапробности равен 1,63. Класс качества воды III.


На створе «в черте с. Зубовка» в пробе зафиксировано 17 видов диатомовых водорослей. Частота встречаемости их также равна 1-2. Индекс сапробности  - 1,61.Класс качества воды III – умеренно-загрязненная. 

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в июне, как и в предыдущем месяце 2011 г. соответствовала II классу качества вод – воды очень чистые (БИМ - 10). Здесь было зарегистрировано 20 таксонов: личинки веснянок, поденок,  ручейников, стрекоз, двукрылых, гаммарусы, водяные клещи.

На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, клопы. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).

Поверхностные воды р.Буктырма в июне 2011 года не окзывают острого токсического действия на живые организмы, погибших дафний не обнаружено, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
р. Брекса В пробе перифитона отобранной в июне 2011 г. на первом створе р. Брекса обнаружено 15видов  водорослей. Из них 13 видов относятся к диатомовым и по 1 виду к зеленым и сине-зеленым. Наибольшая частота встречаемости отмечена у диатомеи Gomphonema olivaceum – 7. Индекс сапробности – 1,33. Класс качества воды II, чистая. 

Ниже по течению в пробе определено 27 видов водорослей. Доминируют виды Сeratoneis arcus, Cymbella ventricosa. В пробе отмечены уродливые формы водорослей рода Nitzschia и Ceratoneis, что свидетельствует о повышенном для них уровне загрязнения. Индекс сапробности равен 1,54. Класс качества III,  вода умеренно загрязненная.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 9 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, жуков, гаммарусы. Показатель ЕРТ = 6, доля оксиреофильных видов 67%. Значение БИМ составило 8, что соответствует II классу качества вод – воды чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза встречены личинки поденок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).
Поверхностные воды  реки Брекса в июне 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. На створе «6,8 км выше г. Риддера» процент погибших  дафний составил 30%. На створе «0,6 км выше устья р. Брекса» процент погибших  дафний составил 13,3% (Приложение 2.2).

р. Тихая Качество воды р. Тихая на створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода» соответствовало категории «умеренное загрязнение». В пробе зафиксированы  личинки поденок, ручейников, жуков, хирономиды и олигохеты. Значение БИМ составило 7. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» отмечены личинки веснянок, поденок, ручейников, гаммарусы,  водяные клещи. Значение БИМ равнялось 9, доля оксиреофильных видов 57%. Качество вод соответствует II классу,  воды чистые.

На «фоновом» створе р. Тихая в пробе определено 32 вида водорослей, из них диатомовых – 29 видов, зеленых -2 и 1 вид эвгленовых. Наибольшая частота встречаемости отмечена у Сeratoneis arcus, Surirella angustata и Ulothrix zonata. Индекс сапробности равен 1,5, II-III класс качества. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» в пробе зафиксировано 24 вида водорослей. Здесь массовых видов не отмечено, с частотой встречаемости 5 присутствовали виды Cymbella ventricosa, Gomphonema olivaceum. Индекс сапробности равен 1,49, что соответствует II классу качества. Вода чистая (Приложение 2.1).

Поверхностные воды  реки Тихая в июне 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы.  Однако, на створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода» процент погибших  дафний составил 6,7%. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» процент погибших  дафний составил 26,7% (Приложение 2.2).
р. Ульби (рудн.Тишинский)  В составе перифитона р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено всего 8 видов диатомовых водорослей и 1 вид золотистых. Частоту встречаемости 7 имели х-о сапробные виды Сeratoneis arcus, Hydrurus foetidus и х-α сапробный вид Cymbella ventricosa. Индекс сапробности равен 1,1, II класс качества воды. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 15 видов водорослей. Из них диатомовых – 13 видов и по одному виду зеленых и золотистых. Индекс сапробности  - 1,04, что соответствует II классу качества - вода чистая.

В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 12 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала III классу качества вод, умеренное загрязнение. Здесь были отловлены личинки поденок и двукрылых (Приложение 2.1).
Пробы воды реки Ульби в июне 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы.   В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 16,7%. На втором створе процент погибших дафний составил 40%, вода не оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.2).

р . Ульби (г. Усть-Каменогорск)  В июне 2011г. видовое разнообразие перифитона значительно увеличилось на всех створах отбора по сравнению с прошлым месяцем. На створе  в черте поселка Каменный Карьер в составе перифитона определено 25 видов водорослей. Наибольшая частота встречаемости отмечается у видов с х-о и х-α-валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 1,58. Качество воды оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению, на левобережной части реки обрастания также достаточно разнообразны. На створе обнаружен 21 вид водорослей. Индекс сапробности равен 1,51, что соответствует III классу качества воды - умеренно-загрязненная. На правом берегу в пробе определено 22 вида водорослей. Преимущественно это х-α и β-сапробы. Индекс сапробности равен 1,69, что соответствует III классу качества воды.

По показателям макрозообентоса качество вод р. Ульби в черте г. Усть-Кменогорска по сравнению с прошлым месяцем ухудшилось. Так, на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 5 таксонов - это личинки веснянок, поденок,  двукрылых, гаммарусы, водяные клещи. Значение БИМ составило 7, III класс качества вод – воды умеренно загрязненные.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало IV классу, воды загрязненные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки двукрылых и клопы. Значение БИМ составило 4. В пробе, отобранной на левом берегу  присутствовали личинки поденок, двукрылых, клопы, водяные клещи. БИМ равен 6, III класс качества – воды умеренно загрязненные (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в июне 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах  «21 км выше г. У-Ка в черте п. Каменный Карьер» и «1,45 км выше устья р. Ульба (левый берег) у автодорожного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний на этих створах составляет 3,3%. На заключительном створе погибших дафний не обнаружено (Приложение 2.2). 
р. Глубочанка  В июне месяце видовое разнообразие перифитона на р. Глубочанка  значительно увеличилось по сравнению с маем месяцем и аналогичным периодом прошлого года. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 23 вида диатомовых водорослей. Массового  развития достигли х-ά и β-сапробы. Частота встречаемости остальных видов  варьировала от 1 до 5. Индекс сапробности равен 2,0, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» количество отобранных видов равно 14. Максимальное значение частоты встречаемости (9) принадлежит диатомовой водоросли Surirella ovata, с β-валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 2,08. Класс качества воды III. На заключительном створе  определено 10 видов диатомовых водорослей, но частота встречаемости их невелика и изменяется от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,79, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 7 таксонов  – личинки поденок, ручейников, стрекоз, гаммарусы, водяные клещи, олигохеты. Биотический индекс 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики встречены личинки ручейников и хирономиды. Значение БИМ 5 – вода загрязненная. Проба, отобранная на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» оказалась пустая (Приложение 2.1).

Поверхностные воды р.Глубочанка в июне 2011 г. острого токсического действия в створах «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики», «1,75 км ниже сбросов Медьзавода», «0,175 км ниже сброса Медьзавода» не зафиксировано. Процент погибших дафний на этих створах составляет 3,3% (Приложение 2.2).
р. Красноярка  Пробы перифитона, отобранные на р. Красноярка в июне месяце оказались очень бедными. Так, на условно «фоновом» створе качество воды определить не удалось, из-за высокого уровня воды. Ниже по течению, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» в пробе определено всего 5 видов водорослей. Максимальное значение частоты встречаемости принадлежит зеленой водоросли  рода Stigeoclonium. Индекс сапробности равен 2,5. Класс качества IV, вода грязная.

 Качество поверхностных вод р. Красноярка на «фоновом» створе оценено III классом, вода умеренно загрязненная. В пробе обнаружено 7 таксонов – это личинки поденок, ручейников, клопы, хирономиды, олигохеты, гаммарусы. Биотический индекс 7. На втором створе пробы макрозообентоса были пустые (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Красноярка в июне 2011 г. в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составляет 13,3%, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 90%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.2).

р.Оба  Июньский перифитон р. Оба довольно богат и разнообразен по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года. Так, на условно «фоновом» створе в пробе обнаружено 29 видов водорослей, из них диатомовых – 26 видов и 3 вида зеленых. Индекс сапробности равен 1,55. 

Ниже по течению, на створе «в черте с. Камышенка» определено 33 вида водорослей, из которых диатомовых – 30 видов, зеленых – 2 вида и сине-зеленых – 1 вид. Индекс сапробности равен 1,67. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная. 

В июне 2011 г. качество воды р. Оба на обоих створах аналогично, II класс качества, воды чистые. Однако по структурным характеристикам донные сообщества беспозвоночных  на створах различались. Так,  на створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» в составе макрозообентоса  обнаружено 8 таксонов: личинки поденок, хирономиды, водяные клещи, клопы. Доля оксиреофильных видов 50%. На створе «в черте с. Камышенка» отловлено 11 таксонов беспозвоночных: личинки поденок, двукрылых, моллюски, клопы, водяные клещи. Доля оксиреофильных – 36% (Приложение 2.1).

Пробы воды р.Оба отобранные в июне 2011 года острого токсического действия на тест-объект не оказали, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Буктарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6 Характеристика качества поверхностных вод Усть Каменогорского водохранилища Восточно-Казахстанской области
[image: image30.jpg]YcnosHble 06o3HaueHus:
XaparrepucTica kaecTsa sonkt

* [O—Y
[ pr——

e PN

TS ———.
[ ——

@ Oxpausonopama

e —





Рис. 5.7 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 16-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 15).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 15
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,047
	 
	0,715
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,1
	0,030
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,620
	0,2
	10,14
	2,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,03
	0,011
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,061
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,087
	2,9
	0,326
	2,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,014
	1,8

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,00

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	683
	 
	1282
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,3 ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК, взвещенных веществ и фтористый водород – 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,9 ПДК, взвешенных веществ 1,8 ПДК, фтористого водорода - 1,5 ПДК, оксида углерода-1,4 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, значительно не изменился.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
6.2. Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. Река Беркара вытекает из территории Кыргызской Республики и на территории республики теряется в песках.
В июне в реке Шу температура воды составила 23,6 0С, величина  рН – 7,7. Содержание растворенного кислорода – 9,4 мг/дм3, значение БПК5  - 2,98 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5 (4,5 ПДК), железу общему (2,4 ПДК), меди (2,1 ПДК), фенолам (2,0 ПДК), аммонию солевому (1,2 ПДК).

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по меди (4,3 ПДК), железу общему (2,2 ПДК).

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по меди 3,2 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, железу общему 1,5 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам – 4,0 ПДК, БПК5 – 3,0 ПДК, меди – 2,3 ПДК, железу общему – 1,3 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему, фенолам, сульфатам, БПК5, меди  в пределах 1,8-3,2 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, БПК5,  фенолам, меди в пределах 1,1-2,4 ПДК.

В реке Беркара превышения ПДК наблюдалось по меди – 3,0 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 23,4 ПДК, сульфатам 7,0 ПДК, фторидам 2,0 ПДК, железу общему 1,7 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Токташ, Аксу, Беркара, Карабалта; вода «грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с июнем 2010 года уровень загрязненности рек Шу, Талас, Асса, Беркара значительно не изменился; в реке Аксу, Карабалты, Токташ, озере Бийликоль – снизился.

В сравнении с маем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса,  Токташ, озера Бийликоль  значительно не изменилось, в реках Аксу, Карабалта  - улучшилось, а в реке Беркара – ухудшилось.

В мае на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксировано 1 случай ВЗ (таблица 4, рис.6.2).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3. Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7. Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 16).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 16
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,017
	 
	0,095
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,007
	0,1
	0,022
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,591
	0,2
	3,50
	0,7

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,014
	0,4
	0,128
	1,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,018
	0,3
	0,257
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,025
	0,8
	0,072
	0,5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,005
	 
	0,044
	5,5

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,024
	0,6
	0,271
	1,4

	
	
	Диоксид углерода
	497
	 
	683,4
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2. Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Утва) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. Трансграничные реки Волга - Уральского междуречья Большая Узень и Малая Узень в устье образуют лабиринт Камыссамарских озер.
В реке Урал температура воды в среднем составила 16,1 0С, величина рН – 8,4. Содержание растворенного кислорода – 9,3 мг/дм3, значение БПК5 – 2,45  мг О2/дм3.

Минерализация воды составило 683,8 мг/дм3, при жесткости 6,1. Превышения ПДК отмечены по хрому шестивалентному (3,2 ПДК), железу общему (2,5 ПДК).

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему (5,2 ПДК), азоту нитритному (1,3 ПДК).

В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему – 3,3 ПДК, фенолам – 1,2 ПДК, азоту нитритному (1,1 ПДК).

В реке Утва отмечены превышения ПДК по фенолам, железу общему, БПК5 в пределах 1,3-3,3 ПДК.

Качество поверхностных вод всех обследованных водных объектов оценивается как «умеренно загрязненная» (рис. 7.2).
По сравнению с июнем 2010 года и маем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3. Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8. Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,3. Средняя за месяц концентрация фенола составила – 2,2 ПДК, формальдегида – 2,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сульфатов и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила -2,5 ПДК, взвешенных веществ – 1,8 ПДК, фенола 1,5 ПДК, оксид углерода. 
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда увеличился, в сравнении с июем 2010 года значительно уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.2. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,9. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сульфата и диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксид азота составила 1,6 ПДК, взвешенных веществ -1,2 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 и с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш – значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах, расположенных по адресу: №1 и №3 (таблица 17).

Таблица 17
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Балхаш
	Кадмий
	0,005
	0,015

	
	Свинец
	0,207
	0,689

	
	Мышьяк
	0,045
	0,015

	
	Хром
	0,003
	0,002

	
	Медь
	0,452
	0,226


8.3. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 3,1 ПДК, фенола– 2,5 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и сульфатов находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 3,4 ПДК, фенола– 2,9 ПДК, диоксида азота – 2,0 ПДК.
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган увеличился, в сравнении с июнем 2010 года не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.4. Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,5. Средняя за месяц концентрация фенола составила 3,8 ПДК, взвешенных веществ – 1,9 ПДК, аммиака- 1,8 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,5 ПДК, диоксид азота-1,9 ПДК, оксида углерода и взвешенных веществ– 1,6 ПДК, аммиака- 1,9 ПДК,.
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау– увеличился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
8.5. Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 - ти водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш).
Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура превышения ПДК выявлены по азоту нитритному (5,4 ПДК), меди (3,2 ПДК), нефтепродуктам (2,0 ПДК).

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азтоу нитритному – 61,5 ПДК, аммонию солевому 43,0 ПДК, меди 4,2 ПДК, нефтепродуктам 2,2 ПДК, БПК5 – 1,5 ПДК.
Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются аммоний солевой (6,5 ПДК), азот нитритный (6,3 ПДК), нефтепродукты (6,2 ПДК), медь (6,0 ПДК), БПК5 – (1,7 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по  меди 5,0 ПДК, нефтепродуктам 2,0 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам, меди в пределах 2,6-3,6 ПДК.

В озере Балкаш превышения ПДК наблюдались по меди (12,0 ПДК), нефтепродуктам (1,6 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилищ Самаркандское и Кенгирское; вода «загрязненная» - озеро Балкаш; вода «грязная» – река Кара Кенгир; вода «чрезвычайно грязная» – река Шерубайнура (рис.8.5).
По сравнению с июнем 2010 года качество воды в реке Шерубай-Нура, в водохранилище Самаркандское, озере Балкаш - не изменилось, в реках Нура, Кара – Кенгир и водохранилище Кенгирское – улучшилось.

В сравнении с маем 2011 года качество воды рек Нура, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, в озере Балкаш, в водохранилищах Самаркандское существенно не изменилось; в водохранилище Кенгирском – улучшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 4 случая ВЗ по реке Шерубайнура и 4 случая ВЗ по реке Сокыр (таблица 4, рис.8.5).
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской  области
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Рис. 8.6 Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.6. Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области

р. Нура Основу фитопланктона составили, как и в прошлом месяце, диатомовые и зеленые водоросли. С повышением температуры воды наблюдалось увеличение вегетации сине-зеленых водорослей, в  связи с чем была увеличена численность и биомасса фитопланктона. В среднем, общая численность составила 0,47 тыс.кл/мл, общая биомасса - 14,161 мг/л, среднее число видов в пробе  было равно 11. Наиболее загрязненным являлся створ "1,0 км ниже сброса сточных вод…", где индекс сапробности был наиболее высок. В среднем,  индекс сапробности  равен 2,00, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод. Видовой состав зоопланктона  исследуемого участка реки не отличался большим разнообразием. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 50% от общего числа зоопланктона. Среди них доминировали такие виды как: Cyclops strenuus, Eucyclops serrulatus. На долю  коловраток пришлось 35%, а  ветвистоусые  рачки составили 15% от общего числа планктона. Численность на исследованном участке реки в среднем была рана 1,64 тыс. экз. м³ при биомассе 13,82 мг/м³, это не многим больше чем в мае месяце. Наиболее загрязненными являлись створы: город Темиртау,"1 км ниже сброса ст. вод…" и с. Акмешит.   Индекс сапробности варьировал от 1,70 до 1,90.  Качество воды соответствовало третьему классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 2.3).

р. Шерубай-Нура. Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли. Качество воды в июне улучшилось, евгленовые водоросли отсутствовали. В среднем, общая численность и биомасса уменьшились по сравнению с прошлым месяцем и соответственно составили 0,18 тыс.кл/мл и 0,469 мг/л. Индекс сапробности уменьшился (1,97 против 2,23 прошлого месяца), что говорит об улучшении качества воды в пределах третьего класса.

         В пробе на зоопланктон присутствовали  все группы  зоопланктеров. Значительно доминировали веслоногие рачки, которые составили 71% от общего числа, среди них преобладали Cyclops strenuus и Eucyclops serrulatus. Коловратки были представлены такими видами как: Brachionus quadridentatus, Asplanchna priodonta, Вrachionus calyciflorus и составили 21%. Общая численность снизилась по сравнению с прошлым месяцем и была равна 2,19 тыс.экз.м³ при биомассе 12,86 мг/м³. Индекс сапробности равен 1,95.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды(Приложение 2.3).
р. Кара-Кенгир. Соотношение основных групп водорослей июня было почти аналогичным прошлому месяцу. Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли. На створе  город Темиртау,"0,5 км ниже сброса сточных вод…" получили развитие представители золотистых и пиррофитовых водорослей, относящихся к группе прочих. Общая численность в среднем составила  0,22 тыс.кл/мл, общая биомасса – 0,537 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,87 до 2,06, в среднем составил 1,97. Вода "умеренно-загрязненная". Видовой состав зоопланктона  был представлен ветвистоусыми и веслоногими рачками, а также коловратками. Последние  преобладали и составили 52% от общего числа зоопланктона, среди них доминировали такие виды как: Keratella guadrata, Keratella cochlearis, Brachionus calyciflorus.  Среднее число видов в пробе  было равно 7, численность в среднем составила 2,1 тыс. экз. м³ при биомассе 11,89 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,80, что соответствовало 3 классу. т.е. "умеренно- загрязненные" воды(Приложение 2.3).
Самаркандское водохранилище. Видовой состав фитопланктона  был невысокий по сравнению с прошлым месяцем. Основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли. Общая численность незначительно увеличилась, биомасса уменьшилась. Они составили соответственно 0,39 тыс.кл/мл и 0,840 мг/л. Индекс сапробности увеличился, но остался в пределах бета-мезосапробной зоны (1,81). Вода "умеренно-загрязненная".  
     Видовой состав зоопланктона развит умеренно. Доминантную роль играли веслоногие рачки, которые составили 95% от общего количества  планктона. Численность зоопланктона была равна 1,62 тыс. экз. м³ при биомассе 17,14 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,72 , что соответствовало "умеренно- загрязненным " водам (Приложение 2.3).
Кенгирское водохранилище. Количественный и качественный состав водорослей вырос по сравнению с маем месяцем.  По-прежнему доминировали диатомовые водоросли. Численность и биомасса фитопланктона увеличились. Общая численность в среднем составила 0,11 тыс.кл/мл при биомассе 2,348 мг/л.  Индекс сапробности незначительно уменьшился (1,80). Качество воды соответствовало третьему классу, т.е.  "умеренно-загрязненные" воды.            

     Зоопланктонное сообщество развито хорошо. В пробе присутствовали все группы, среди которых: ветвистоусые рачки  - 39%, веслоногие рачки - 23% и коловратки - 38%. Численность составила 3,87 тыс. экз. м³ при биомассе 25,46 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,61, что соответствовало 3 классу "умеренно- загрязненных" вод (Приложение 2.3).
озеро Балхаш. Июньские пробы на фитопланктон были богаче майских, но видовой состав каждой пробы не превышал 6 видов. Доминировали диатомовые водоросли. Численность и биомасса фитопланктона увеличились почти в 2 раза. В среднем, общая численность составила 0,40 тыс.кл/мл при биомассе 1,625 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,79 до 2,04 и в среднем составил 1,96, что соответствовало третьему классу. Состав зоопланктона был стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность составила 0,58 тыс. экз. м³ при биомассе 10,08 мг/м³.  Индексы сапробности  менялись в пределах  от 1,70 до 1,85 и соответствовали 3 классу "умеренно- загрязненных" вод (Приложение 2.3).
8.7. Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

В июне месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, в системе Коргалжинских озер, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.7, 8.8).

В устьевой части реки Кокпекты класс качества поверхностных вод не изменился и оценивался 4 классом «загрязненные воды», ИЗВ=3,46. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 8,2 ПДК, аммонию солевому, меди и нефтепродуктам в пределах 2,4 – 4,9 ПДК. (таблица 18, рис. 8.8).

         В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,26. Превышения ПДК наблюдались по меди и сульфатам до  2,2 ПДК (таблица 18, рис. 8.8).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,87 и 1,57. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди, фенолам, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 1,3 – 3,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00024 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).
В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод  прежний - 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,32. Превышения ПДК наблюдались по меди, сульфатам, нефтепродуктам в пределах 1,2 – 2,3 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 18, рис. 8.8).

В районе створа город Темиртау, «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с июнем месяцем прошлого года качество поверхностных вод улучшилось  с  6 класса «очень грязные воды», ИЗВ=7,86 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,05. Наблюдалось превышение азота нитритного до 9,8 ПДК. Превышения допустимой нормы по аммонию солевому, фенолам и нефтепродуктам  наблюдались в пределах 1,4 – 3,0 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00048 мг/дм3, среднемесячное – 0,00037 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с июнем месяцем прошлого года с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=5,56 до 3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=3,01. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 9,3 ПДК, по меди, фенолам и нефтепродуктам в пределах 2,0 – 2,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00381 мг/дм3, среднемесячное - 0,00274 мг/дм3 ((таблица 18, рис. 8.8). Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура «отделение Садовое» по сравнению с июнем месяцем прошлого года качество поверхностных вод улучшилось с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=5,23 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,28. Наблюдались превышения допустимых норм по азоту нитритному  до 9,4 ПДК,  по меди, фенолам и нефтепродуктам – в пределах 2,0 – 4,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00303 мг/дм3, среднемесячное - 0,00245 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).

В створе реки Нура город Темиртау  «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, качество вод улучшилось с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,60 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,26. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 9,1 ПДК, по меди до 4,1 ПДК, по фенолам и сульфатам в пределах 2,0 – 2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00122 мг/дм3, среднемесячное - 0,00090 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).

         В пункте контроля реки Нура села Молодецкое относительно июня месяца прошлого года качество вод улучшилось с 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,51 до  3 класса «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,11.  Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 4,5 ПДК, по фенолам, нефтепродуктам, БПК5 и сульфатам наблюдалось в пределах 1,7 – 2,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00037 мг/дм3, среднемесячное – 0,00034 мг/дм3  (таблица 18, рис. 8.8).

В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод улучшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с 5 класса «грязные воды», ИЗВ=4,63 до 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=3,05. Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 9,4 ПДК. По нефтепродуктам, меди, сульфатам, БПК5 превышения ПДК наблюдались в пределах 1,4 – 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00017 мг/дм3, среднемесячное – 0,00013 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).

Класс качества вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища не изменился - 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,24. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, сульфатам, БПК5 в пределах 1,2 – 1,7 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00009 мг/дм3 (таблица 18, рис. 8.8).

Качество вод в пунктах наблюдений реки Нура село Акмешит, поселок Киевка, село Романовка, село Сабынды, село Коргалжин соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,76; 1,16; 1,28; 2,29; 1,20. Уровень содержания меди находился в пределах 1,2 – 2,8 ПДК, нефтепродуктов -  1,2 – 7,6  ПДК, аммоний солевой, азот нитритный  и сульфаты не превышали  2,4 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00013 мг/дм3  (таблица 18, рис. 8.8).

Класс качества вод реки Сокыр не изменился -  7 класс «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=21,7. Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 37,2 ПДК (два случая высокого загрязнения), азота нитритного - 83,0 ПДК (два случая высокого загрязнения). Превышение ПДК наблюдалось по меди до 4,5 ПДК, сульфатам до 3,0 ПДК, БПК5 до 1,9 ПДК  (таблица 18, рис. 8.8).

Класс качества вод реки Шерубай-Нура не изменился -  7 класс «чрезвычайно грязные воды», ИЗВ=20,3.  Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 35,6 ПДК (два случая высокого загрязнения), азота нитритного – 76,5 ПДК (два случая высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по меди до 4,0 ПДК, сульфатам до 2,9 ПДК, БПК5 до 1,9 ПДК (таблица 18, рис. 8.8).

На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на озерах Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай (таблица 18, рис. 8.7).

Класс качества вод озера Шолак осталось на прежнем уровне сравнительно с аналогичным периодом прошлого года – 3 класс «умеренно-загрязненные», ИЗВ=1,34. Превышения ПДК наблюдались по  нефтепродуктам до 2,2 ПДК, хлоридам до 1,1 ПДК, сульфатам до 2,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано. 

Класс качества поверхностных вод озера Есей  не изменился - 5 класс «грязные», ИЗВ=4,41. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному и меди в пределах 2,7 – 3,4 ПДК, хлоридам до 5,8 ПДК, сульфатам до 13,3 ПДК, при высоком минеральном составе 4970 мг/дм3. Содержание общей ртути не превышало 0,00005 мг/дм3.

Качество вод озера Султанкельды осталось на уровне аналогичного месяца прошлого года – 3 класс «умеренно - загрязненные воды», ИЗВ=2,12. Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам до 1,6 ПДК, хлоридам до 2,5 ПДК, сульфатам до 6,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано.

Класс качества вод озера Кокай не изменился по сравнению с июнем месяцем прошлого года с 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,07. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому до 1,3 ПДК, цинку до 1,1 ПДК, хлоридам до 2,6 ПДК, сульфатам до 5,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00006 мг/дм3. 
Таблица 18
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за июнь 2011 года

	
	июнь

2010 года
	июнь

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	3,59 (4 кл.)

загрязненные
	3,46 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты
	1,22

0,163

0,0049

0,20
	2,4

8,2

4,9

4,0

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,67 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,26 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Сульфаты
	0,0022

219
	2,2

2,2

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,54 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,87 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Фенол

Нефтепродукты

Сульфаты 
	0,0035

0,002

0,14

128
	3,5

2,0

2,8

1,3

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,23 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,57 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0029

0,13

133
	2,9

2,6

1,3

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,27 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,32 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0023

0,10

119
	2,3

2,0

1,2

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	7,86 (6 кл.)

очень грязные
	3,05 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенолы 

Нефтепродукты 
	0,72

0,195

0,003

0,13
	1,4

9,8

3,0

2,6

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	5,56 (5 кл.)

грязные
	3,01 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Нефтепродукты
	0,186

0,0026

0,002

0,12
	9,3

2,6

2,0

2,4

	река Нура, отделение Садовое


	5,23 (5 кл.)

грязные
	3,28 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Нефтепродукты
	0,187

0,0046

0,002

0,11
	9,4

4,6

2,0

2,2

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	4,60 (5 кл.)

грязные
	3,26 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Нефтепродукты 
	0,182

0,0041

0,002

0,14
	9,1

4,1

2,0

2,8

	река Нура,  село Молодецкое
	2,51 (4 кл.)

загрязненные
	2,11 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенолы

Нефтепродукты

Сульфаты 
	3,32

0,089

0,002

0,06

274
	1,7

4,5

2,0

1,2

2,7

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	4,63 (5 кл.)

грязные
	3,05 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,29

0,188

0,0024

0,07

292
	1,7

9,4

2,4

1,4

2,9

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,02 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные 
	1,24 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,12

0,024

0,0017

142
	1,6

1,2

1,7

1,4

	река Нура,  село Акмешит
	2,37 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 
	0,75

0,048

0,0028

0,12
	1,5

2,4

2,8

2,4

	река Нура, поселок Киевка
	1,69 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные 
	1,16 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,0020

0,06

128
	2,0

1,2

1,3

	река Нура, село Романовка
	1,94 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,28 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты 


	0,0018

0,12
	1,8

2,4

	река Нура, Сабынды
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	2,29 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Фенолы

Нефтепродукты 
	0,0015

0,002

0,38
	1,5

2,0

7,6

	река Нура, Коргалжин
	2,14 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,20 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Медь Нефтепродукты 
	0,74

0,0012

0,09
	1,5

1,2

1,8

	река Сокыр, район автодорожного моста
	23,7 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	21,7 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Медь

Сульфаты 
	3,79

18,6

1,66

0,0045

301
	1,9

37,2

83,0

4,5

3,0

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	25,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	20,3 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,73

17,8

1,53

0,0040

292
	1,9

35,6

76,5

4,0

2,9

	Коргалжинские озера,

озеро Шолак
	1,62 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,34 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Нефтепродукты

Хлориды

Сульфаты
	0,46

0,11

329

256
	0,9

2,2

1,1

2,6

	Коргалжинские озера,

озеро Есей
	5,01 (5 кл.)

грязные
	4,41 (5 кл.)

грязные
	Азот нитритный

Медь

Хлориды

Сульфаты
	0,068

0,0027

1750

1330
	3,4

2,7

5,8

13,3

	Коргалжинские озера,

озеро Султанкельды
	2,44 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,12 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Медь

Нефтепродукты

Хлориды

Сульфаты
	0,0009

0,08

753

602
	0,9

1,6

2,5

6,0

	Коргалжинские озера,

озеро Кокай
	2,39 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,07 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Аммоний солевой

Цинк

Хлориды

Сульфаты
	0,63

0,011

791

586
	1,3

1,1

2,6

5,9
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Рис.8.7 Характеристика качества поверхностных вод Коргалжинских озер Карагандинской области
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Рис.8.8 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.8. Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - улица Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Дощанова,43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
[image: image47.jpg]



Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя  концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,2 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК.
В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай понизился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
9.2. Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными, река Убаган правобережным притоками реки Тобол.

Превышения ПДК в реке Тобол зафиксированы по сульфатам – 3,0 ПДК.

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по меди  – 2,0 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК. 

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по сульфатам, БПК5  в пределах 2,0 – 2,8 ПДК.

Качество воды всех водных объектов оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Аят; вода «умеренно-загрязненная» - реки Тобол, Тогызак (рис. 9.2). 

В сравнении с июнем 2010 года качество воды в реке Тобол существенно не изменилось; в реках Тогызак, Аят - улучшилось.

В сравнении с маем 2011 года качество воды в реках Тобол, Аят, Тогызак, Убаган существенно не изменилось.

В Костанайской области  обнаружены 4 случая ВЗ поверхностных вод по марганцу в реке Тобол и реке Тогызак (таблица 4, рис.9.2).
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3. Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10. Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 2,3 ПДК, диоксида азота – 1,9 ПДК. Содержание взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
10.2. Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда
В июне 2011 года,  при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что содержание взвешенных веществ,  диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода находились в пределах  нормы (рисунок 10.2, таблица 19).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 19
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за июнь 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Май  

2011 г.
	Июнь

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Июнь

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Июнь

2011 г.
	Май  

2011 г.
	Июнь

2011 г.

	Южная промзона («КЮТЦ»)
	0,05
	0,1
	0,05
	0,1
	0,111
	0,2
	0,133
	0,3
	0,06
	0,7
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,04
	0,1
	0,09
	0,2
	0,153
	0,3
	0,111
	0,2
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,14
	0,3
	0,05
	0,1
	0,116
	0,2
	0,123
	0,2
	0,07
	0,8
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Микрорайон «Акмечеть»
	0,09
	0,2
	0,05
	0,1
	0,129
	0,2
	0,140
	0,3
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Центральная площадь
	0,05
	0,2
	0,05
	0,1
	0,144
	0,3
	0,134
	0,3
	0,07
	0,8
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2


10.3. Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам (3,6 ПДК), меди (3,0 ПДК), железу общему 1,7 ПДК, магнию 1,1 ПДК. 

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с июнем 2010 года и маем  2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4. Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м)  (рисунок 10.4).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 7).

В июне 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,12 ПДК, цветность – 1,04; сухой остаток – 1,2 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по сухому остатку – 1,2 ПДК, сульфатам – 1,02  ПДК.

По городу Кызылорда,  в июне 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с маем  2011 года  изменилось не значительно (таблица 19).
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Рисунок 10.4 Схема по отбору проб питьевой воды в городе Кызылорда

Таблица 19
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за май
2011 года
	за июнь

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость
	-

2,86

1100,1

560

7,2
	-

1,3

1,0

1,0

1,0
	26

1,68

1206

-

-
	1,04

1,12

1,2

-

-

	
	Водопровод 
	Мутность

Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	-

-

1050

510
	-

-

1,0

1,0
	-

-

1216

510
	-

-

1,2

1,02


10.5. Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,10 – 0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6. Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда 
Согласно пункту 5.3.1. «Норм радиационной безопасности» (НРБ – 99), допустимое значение эффективной дозы, обусловленное суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

Основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

В июне 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,06 - 0,17 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 
10.7. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8. Состояние здоровья населения за июнь 2011 года по городу Кызылорда
За июнь месяц 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. За июнь месяц 2011 года в ходе  наблюдения особых изменений со стороны органов дыхательных путей не было. По  южному региону у одной обследуемой, в возрасте 25-40 лет, отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: гипертоническая болезнь ΙΙ ст. 


По северному региону у одной обследуемой, в возрасте свыше 40 лет, также отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: гипертоническая болезнь ΙΙ ст.
11. Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,9 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфатов, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
11.1.1Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Мангыстауской области

На месторождениях Дунга и Жетыбай максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты и суммарного углеводорода не превышали ПДК (таблица 20).

Таблица 20
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Мангыстауской области

	Наименование

примеси
	Максимальная концентрация

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Месторождение Дунга – 17.06.2011 г.

	
	1 точка
	2 точка
	3 точка

	Взвешенные вещества
	0,47
	0,94
	0,48
	0,96
	0,37
	0,74

	Диоксид серы
	0,009
	0,02
	0,017
	0,03
	0,01
	0,02

	Сульфаты
	0,004
	 
	0,003
	 
	0,006
	 

	Оксид углерода
	0,15
	0,03
	0,19
	0,04
	0,11
	0,02

	Диоксид азота
	0,007
	0,08
	0,007
	0,08
	0,03
	0,35

	Аммиак
	0,004
	0,02
	0,024
	0,12
	0,018
	0,09

	Серная кислота
	0,018
	0,06
	0,009
	0,03
	0,006
	0,02

	Суммарные углеводороды
	0,9
	0,90
	1
	1,00
	0,7
	0,70

	Месторождение Жетыбай – 16.06.2011 г.

	Взвешенные вещества
	0,43
	0,86
	0,48
	0,96
	0,48
	0,96

	Диоксид серы
	0,009
	0,02
	0,006
	0,01
	0,005
	0,01

	Сульфаты
	0,004
	 
	0,009
	 
	0,004
	 

	Оксид углерода
	0,27
	0,05
	0,47
	0,09
	0,16
	0,03

	Диоксид азота
	0,007
	0,08
	0,017
	0,20
	0,007
	0,08

	Аммиак
	0,016
	0,08
	0,004
	0,02
	0,032
	0,16

	Серная кислота
	0,006
	0,02
	0,009
	0,03
	0,006
	0,02

	Суммарные углеводороды
	0,8
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


11.2. Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммоний солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 7,0-10 мг/дм3, величина рН морской воды -8,0-8,3 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,2-6,15 мг/дм3.

На 1-ой и 3-ей точке морская вода акватории характеризуется как "загрязненная" (ИЗВ=1,35-1,57, 4 класс). Концентрация биохимического потребления кислорода за 5 суток находилось в пределах 2,5-3,5 ПДК.

На 2-ой и фоновой точке акватории морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=0,98-1,24, 3 класс) (рис. 11.5).

По сравнению с июнем 2010 года качество морской воды на всех точках акватории ухудшилось (табл.29).

По сравнению с маем 2011 года качество морской воды фоновой точке существенно не изменилось, на 1-ой и на 3-ей точке акватории - ухудшилось, на 2-ой точке акватории – улучшилось (таблица 21).

Таблица 21
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

точек
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	июнь

2010 года
	май

2011 года
	июнь

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя концент-рация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	Точка 1
	0,72 (2 кл.)

чистая
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5
	7,0
	3,5

	Точка 2
	0,73 (2 кл.)

чистая
	1,33 (4 кл.)

загрязнённая
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	

	Точка 3
	0,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,35 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5
	5,0
	2,5

	Фоновая 

точка
	0,65 (2 кл.)

чистая
	0,92 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	


11.3. Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и месторождениях Мангыстауской областей за июнь 2011 года

Пробы морских вод были проанализированы следующие показатели: температура, взвешенные вещества, рН, растворимый кислород, БПК5, аммоний солевой, азота нитритный, азота нитратный, сумма азота, фосфаты, железа общее, медь, цинк, нефтепродукты, растворимые сульфаты, хром (6+), никель, свинец, марганец, сухой остаток, АПАВ, карбонаты, летучие фенолы, кальций, магний, хлориды, ХПК и минерализация.

На прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас величина рН морской воды составило 8,0-8,1 (слабощелочная), концентрации взвешенных веществ находилось в пределах – 9,0-11,0 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,1-6,2 мг/л (норма 6 мг/дм3).

Морская вода на прибрежных станциях оценивалась как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=0,94-1,22, 3 класс). На Форт-Щевченко концентрация БПК5 составило 2,0 ПДК (таблица 22).
На месторождениях Каражанбас и Арман величина рН морской воды находилось в пределах 8,08-8,2 (слабощелочная), растворенного кислорода – 6,1-6,12 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3) и концентрации взвешенных веществ -7,0-8,0 мг/дм3.

Качество морской воды на месторождениях оценивалось как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=0,94-0,96, 3 класс). Превышение ПДК не наблюдалось (таблица 22).

По сравнению с июнем 2010 года и с мартом 2011 года качество морских вод на прибрежных станциях и месторождениях значительно не изменилось (таблица 22).

Таблица 22
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях, месторождениях Мангыстауской области

	Наимено

вание

точек
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК 

за июнь  2011 года

	
	июнь 2010 года
	март 2011 года
	июнь 2011 года
	Ингредиенты
	Средняя

концнт

рация,

мг/дм3
	Кратность

превы шения

ПДК

	Форт-Шевченко
	1,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	4,0
	2,0

	Фетисово
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,94 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	

	Каламкас
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	0,95 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	

	Каражанбас
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,94 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	

	Арман
	1,15 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,97 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,96 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	


11.4. Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08 – 0,13 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.5. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12. Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,5. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,5 ПДК. Содержание средней концентрации сульфатов, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 2,0 ПДК, фенола и диоксида азота 1,5 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.2. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха ниже среднего по городам республики. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,1. Содержание средней концентрации взвешенных веществ, сульфатов, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и в сравнении с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
12.3. Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышения ПДК обнаружены по меди и железу общему – 1,4-1,6 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с июнем 2010 года качество воды реки не изменилось, по сравнению с маем 2011 года улучшилось (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4. Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13. Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Уалиханова, 17; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 23).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 23
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июнь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	
	0,002
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,1
	0,020
	0,04

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,103
	0,03
	1,840
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,019
	0,5
	0,105
	1,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,012
	0,2
	0,389
	1,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,005
	0,6

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,007
	0,2
	0,039
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	466,1
	
	606,7
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Средняя концентрация формальдегида составила -1,3 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК. Содержание оксида углерода, сульфата, фенола находились в пределах допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.
13.2. Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю, меди в пределах 1,5 - 2,2 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка содержания никеля и цинка составили 1,2 – 1,3 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуются как «умеренно-загрязненная» (рис. 13.2).

По сравнению с июнем 2010 года качество воды  реки Есиль и водохранилища Сергеевское не изменилось.

По сравнению с маем 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское – не изменилось, реки Есиль – ухудшилось. 
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3. Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14. Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 16,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 6,8 ПДК, диоксида азота 1,4 ПДК, взвешенных веществ- 1,6 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и аммиака находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота достигала – 2,1 ПДК, оксида углерода-1,4 ПДК, формальдегида-1,2 ПДК.

В июне 2011 года в сравнении с маем 2011 года и с июнем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, увеличился
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха  не зарегистрировано.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах( №1; №2 ) (таблица 24).
В городе Шымкент Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила – 1,7 ПДК.

Таблица 24
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Шымкент

	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Шымкент 
	Кадмий
	0,01
	0,06

	
	Свинец
	0,51
	1,7

	
	Мышьяк
	0,09
	0,03

	
	Хром
	0,008
	0,005

	
	Медь
	0,07
	0,03


14.2. Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Бугунь, водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес.
Река Бадам - левый приток, а река Бугунь правый приток реки Арыс, река Бугунь ранее впадала в бессточное озеро Кумколь, теперь соединена с бассейном реки Сырдарья. Река Катта Бугунь правый приток реки Бугунь.

Превышения ПДК Сырдарья наблюдались по сульфатам 5,5 ПДК, азоту нитритному – 2,3 ПДК.
В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 11,4 ПДК, магнию 2,1 ПДК, азоту нитритному 1,1 ПДК.
В реке Бадам превышения ПДК отмечены по сульфатам 3,5 ПДК, меди 3,0 ПДК, азоту нитритному 3,0 ПДК.

В реке Бугунь превышения ПДК отмечены по меди (2,0 ПДК).

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,0 ПДК,  азоту нитритному 2,0 ПДК, магнию 1,5 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: река Бугунь - «чистая»; реки Бадам, Сырдарья, водохранилище Шардаринское - «умеренно-загрязненная»; река Келес – «загрязненная» (рис. 14.2).

По сравнению июнем 2010 года качество воды рек Сырдарья, Бадам, водохранилища Шардаринское существенно не изменилось; в реке Келес – ухудшилось; реки Бугунь – улучшилось.
По сравнению с маем 2011 года качество воды рек  Келес  существенно не изменилось; в реках Сырдарья, Бадам, Бугунь, водохранилище Шардаринское - улучшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3. Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за май 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 6 станциям (Авангард, Акимат, Восток, Загородная, Привокзальный, Шагала) и Атырауской области по данным 10 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Восток – 1,5 ПДК, в районе Акимат – 1,03 ПДК (таблица 25).

Таблица 25
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Авангард
	0,41
	0,14
	0,76
	0,15
	0,001
	0,025
	0,011
	0,02
	0,001
	
	0,003
	0,32

	Акимат
	0,52
	0,17
	1,00
	0,20
	0,014
	0,28
	0,040
	0,08
	0,002
	
	0,01
	1,03

	Болашак Восток
	0,23
	0,08
	0,23
	0,05
	0,0003
	0,01
	0,001
	0,003
	0,000
	
	0,002
	0,21

	Болашак Запад
	0,24
	0,08
	0,40
	0,08
	0,0002
	0,00
	0,00
	0,003
	0,0005
	
	0,001
	0,19

	Болашак Север
	0,25
	0,08
	0,34
	0,07
	0,001
	0,02
	0,00
	0,00
	0,0016
	
	0,004
	0,51

	Восток
	0,64
	0,21
	1,01
	0,20
	0,001
	0,02
	0,005
	0,01
	0,00
	
	0,01
	1,5

	Доссор
	0,19
	0,06
	0,31
	0,06
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,0002
	
	0,001
	0,07

	Загородная
	0,39
	0,13
	0,60
	0,12
	0,003
	0,06
	0,007
	0,01
	0,001
	
	0,00
	0,52

	Макат
	0,31
	0,10
	0,45
	0,09
	0,002
	0,04
	0,00
	0,01
	0,0007
	
	0,003
	0,35

	Посолек Ескене
	0,13
	0,04
	0,42
	0,08
	0,0008
	0,02
	0,002
	0,003
	0,0002
	
	0,001
	0,10

	Привокзальный
	0,44
	0,15
	0,69
	0,14
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,001
	
	0,007
	0,81

	Самал
	0,13
	0,04
	0,30
	0,06
	0,0016
	0,03
	0,006
	0,012
	0,001
	
	0,004
	0,51

	Cтанция Ескене
	0,29
	0,10
	0,42
	0,08
	0,001
	0,03
	0,002
	0,004
	0,0005
	
	0,002
	0,21

	Карабатан
	0,33
	0,11
	0,86
	0,17
	0,001
	0,02
	0,002
	0,005
	0,001
	
	0,004
	0,45

	Таскескен
	0,30
	0,10
	0,41
	0,08
	0,002
	0,03
	0,008
	0,02
	0,001
	
	0,005
	0,63

	Шагала
	0,29
	0,10
	0,56
	0,11
	0,003
	0,07
	0,02
	0,03
	0,001
	
	0,00
	0,60


продолжение таблицы 25
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Авангард
	0,015
	0,37
	0,03
	0,39
	0,006
	
	0,02
	

	Акимат
	0,02
	0,62
	0,05
	0,61
	0,01
	0,23
	0,04
	0,10

	Болашак Восток
	0,001
	0,03
	0,010
	0,12
	0,0005
	0,0005
	0,0017
	0,004

	Болашак Запад
	0,002
	0,05
	0,01
	0,08
	5,2E-04
	0,0086
	0,001
	0,004

	Болашак Север
	0,01
	0,28
	0,10
	1,14
	0,002
	0,026
	0,004
	0,010

	Восток
	0,03
	0,66
	0,05
	0,57
	0,01
	0,15
	0,02
	0,05

	Доссор
	0,003
	0,07
	0,01
	0,11
	0,000
	0,007
	0,001
	0,002

	Загородная
	0,02
	0,38
	0,02
	0,18
	0,01
	0,15
	0,03
	0,06

	Макат
	0,01
	0,27
	0,03
	0,40
	0,005
	0,08
	0,03
	0,06

	Посолек Ескене
	0,001
	0,019
	0,003
	0,04
	0,001
	0,010
	0,001
	0,003

	Привокзальный
	0,02
	0,50
	0,03
	0,40
	0,00
	0,08
	0,01
	0,03

	Самал
	0,003
	0,07
	0,01
	0,08
	0,000
	0,01
	0,001
	0,00

	Станция Ескене
	0,00
	0,08
	0,01
	0,12
	0,002
	0,03
	0,005
	0,01

	Карабатан
	0,00
	0,12
	0,01
	0,12
	0,003
	0,05
	0,01
	0,02

	Таскескен
	0,002
	0,05
	0,01
	0,08
	0,004
	0,06
	0,01
	0,020

	Шагала
	0,02
	0,41
	0,03
	0,38
	0,00
	0,08
	0,02
	0,06


Приложение 2.1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июнь 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес-
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,69
	4
	V
	IV

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста(01)
	1,49
	4
	IV
	IV

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста(09)
	1,49
	7
	II
	III

	 
	 
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г. Усть-Каменогорск
	1,57
	7
	IV
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное
	1,77
	7
	IV
	III

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	1,63
	10
	I
	I

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	1,61
	9
	II
	II

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	1,33
	8
	I
	II

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	1,54
	8
	III
	II

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса 
	1,5
	7
	III
	III

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	1,49
	9
	II
	II

	5
	Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	1,1
	9
	II
	II

	 
	 
	рудник Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1,04
	7
	III
	III

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	1,58
	7
	I
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	1,51
	6
	II
	III

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	1,69
	4
	IV
	IV

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса 
	2
	7
	III
	III

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса 
	2,08
	5
	III
	IV

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса 
	1,79
	-
	III
	-

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше сброса
	-
	7
	III
	III

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса 
	2,5
	-
	VI
	-

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	1,55
	8
	III
	II

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха
	1,67
	9
	III
	II


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за июнь 2011 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого ток сического

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г. Усть-Каменогорск -
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное
	100,0
	не оказывает

	2
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка
	100,0
	не оказывает

	3
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	70,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера
	86,6
	не оказывает

	4
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса 
	93,3
	не оказывает

	 
	 
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	73,3
	не оказывает

	5
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод
	83,3
	 не оказывает

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	60,0
	  оказывает

	6
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорск
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01);
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);
	100,0
	не оказывает

	7
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса 
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса 
	96,7
	не оказывает

	 
	 
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса 
	96,7
	не оказывает

	8
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше сброса
	86,7
	 не оказывает

	 
	 
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса 
	10,0
	 оказывает

	9
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха
	100,0
	не оказывает


Приложение 2.3
Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области за июнь  2011 года
	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,75
	1,99
	-
	3

	2
	р. Нура
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,70
	2,21
	-
	3

	3
	р. Нура
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,90
	1,94
	2,25
	3

	4
	р. Нура
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины


	1,78
	2,05
	-
	3

	5
	р. Нура
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста


	1,83
	,80
	-
	3

	6
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл


	1,95
	1,97
	2,10
	3

	7
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,60
	1,97
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,74
	1,87
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,98
	2,06
	-
	3

	10
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,74
	1,96
	-
	3

	11
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А15º от реки Кара-Кенгир
	1,57
	1,80
	-
	3


Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям озера Балкаш (Карагандинская область) за июнь 2011 года
	№

п/п


	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт

привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды

	
	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	Озеро Балхаш


	г.Балхаш


	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,73
	1,93
	3

	2
	Озеро Балхаш


	г.Балхаш


	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,78
	2,01
	3

	3
	Озеро Балхаш


	г.Балхаш


	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,74
	1,88
	3

	4
	Озеро Балхаш


	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,78
	2,04
	3

	5
	Озеро Балхаш


	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,78
	2,01
	3

	6
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,85
	1,79
	3

	7
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,70
	2,32
	3



	8
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,73
	1,85
	3



	9
	Озеро Балхаш


	Залив Малый

 Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,70
	2,02
	3

	10
	Озеро Балхаш
	Залив Малый 

Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,74
	1,79
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 9
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 10
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву
	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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