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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП "Казгидромет" по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за июль 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 9 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городах (Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау, Актобе, Тараз, Алматы, Риддер) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за июль 2010 и 2011 годов

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в июле 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 22,6) (рис. 2).

По сравнению с июлем 2010 года уровень загрязнения в городах Актобе, Тараз, Риддер, Караганда, Семей, Петропавловск, Актау, Павлодар, Балхаш, Экибастуз, Талдыкорган, Кокшетау значительно не изменился, в городах Алматы, Жезказган, Кызылорда, Атырау, Астана, Костанай, п. Глубокое- понизился, в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК; средние - в 8 городах, максимальные - в 10 городах; диоксида серы: средние – в 3 городах, максимальные - в 2 городах; оксида углерода: средние – в 1 городе, максимальные – в 4 городах; диоксида азота: средние – в 9 городах, максимальные - в 15 городах; аммиака: средние и максимальные в 1 городе; фенола: средние и максимальные - 5 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 2 городах; фтористого водорода: средние и максимальные – в 1 городе; хлористый водород: максимальные - 1 городе; углеводороды -1 городе.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории республики не зарегистрировано.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан
Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 198 гидрохимических створах, распределенных на 72 водных объектах: 50 реках, 9 озерах, 10 водохранилищах и 3 каналах (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 5).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 17 рек, 2 озера и 4 водохранилища: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, проток Шароновка, рукав Кигач, Урал (Атырауская), Есиль (СКО), Кеттыбулак, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Баянкол, Каркара, Есик, Турген, Катта, Бугунь; озера Карасу и Улькен Алматы; водохранилища Буктырма, Усть Каменогорск, Капшагай и Бартогай;

к классу "умеренно загрязненная" -  24 рек,5 водохранилищ, 4 озера и 2 канал: реки Ульби, Глубочанка, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Орь, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Жабай, Нура, Иле, Улкен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Каскелен, Талас, Шу, Асса, Карабалта, Токташ, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), озера Шалкар, Копа, Зеренда, Сулуколь, каналы Кушум, Ертис Караганда, водохранилища Сергеевское, Вячеславское, Самаркандское, Куртинское, Шардаринское;

к классу "загрязненная"– 9 рек, 2 озеро, 1 водохранилища и 1 канал: реки Брекса, Тихая, Илек (Актюбинская), Эмба, Ак булак, Сары булак, Аксу, Келес, Сырдарья (ЮКО), озера Султанкельды, Балкаш, водохранилище Кенгирское канал Нура Есиль;

к классу "грязная" – рек Кара Кенгир;

к классу "очень грязная"– озеро Бийликоль;

к классу "чрезвычайно грязная" - реки Красноярка и Шерубайнура (таблица 1, 2, 3; рис. 3, 4).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан 
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июль 2011 года

	2 класс, 

«чистая», 

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс, 

«умеренно загрязненная» 

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

«загрязненная»

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс, 

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс, 

«очень грязная»

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

«чрезвычайно грязная»

ИЗВ >10

	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Ульби
	1
	р. Брекса
	1
	р. Кара Кенгир
	1
	оз. Бийликоль
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р. Глубочанка
	2
	р. Тихая
	
	
	
	
	2
	р. Шерубайнура

	3
	р. Буктырма
	3
	р. Урал (ЗКО)
	3
	р. Илек (Актюбинская)
	
	
	
	
	
	

	4
	р. Оба
	4
	р. Чаган
	4
	р. Эмба
	
	
	
	
	
	

	5
	проток Шароновка
	5
	р. Деркул
	5
	р. Ак булак
	
	
	
	
	
	

	6
	рукав Кигач
	6
	р. Орь
	6
	р. Сары булак
	
	
	
	
	
	

	7
	р. Урал (Атырауская)
	7
	р. Тобол
	7
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Есиль (СКО)
	8
	р. Аят
	8
	р. Келес
	
	
	
	
	
	

	9
	р. Кеттыбулак
	9
	р. Тогызак
	9
	р. Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	
	

	10
	р. Текес
	10
	р. Есиль (Акмолинская)
	10
	оз. Султанкельды
	
	
	
	
	
	

	11
	р. Коргас
	11
	р. Жабай
	11
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	12
	р. Шилик
	12
	р. Нура
	12
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	13
	р. Шарын
	13
	р. Иле
	13
	кан Нура Есиль
	
	
	
	
	
	

	14
	р. Баянкол
	14
	р. Улкен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	р. Каркара
	15
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	р. Есик
	16
	р. Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	р. Турген
	17
	р. Каскелен
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	р. Катта Бугунь
	18
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	оз. Карасу
	19
	р. Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	оз. Улькен Алматы
	20
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	вдхр. Буктырма
	21
	р. Карабалта
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	вдхр. Усть Каменогорское
	22
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	вдхр. Капшагай
	23
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	вдхр. Бартогай
	24
	р. Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	оз. Шалкар
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	кан. Кушум
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	кан. Ертис Караганда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр. Куртинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр. Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за июль 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,2-12,3
	59
	реки Ертис (ВКО), Ертис (Павлодарская), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, вдхр. Буктырма, вдхр. Усть-Каменогорское, Илек (Актюбинская), Эмба, Аят, Тогызак, вдхр. Сергеевское, Есиль (СКО), Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Ак-булак,  Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Шилик, Шарын, Каскелен, Каркара, Турген, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская); вдхр. Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, Шардаринское, озера Копа, Султанкельды, Зеренда, Балкаш, Улькен Алматы, Бийликоль; каналы Нура-Есиль, Ертис-Караганда

	2
	Железо обшее
	1,2-8,0
	20
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Эмба, Иле, Улькен Алматы, Шарын, Баянкол, Каскелен, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья (Кызылординская); канал Кушум; озера Шалкар, Бийликоль; вдхр. Сергеевское

	3
	Аммоний солевой
	1,8-6,6
	6
	реки Глубочанка, Красноярка, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир; озеро Султанкельды

	4
	Цинк
	1,1-77,9
	10
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Нура (Карагандинская); озера Карасу, Сулуколь, Балкаш; вдхр. Самаркандское

	5
	Хлориды
	1,1-6,6
	4
	река Ак-булак; озеро Шалкар, Копа; канал Нура-Есиль

	6
	Марганец (2+)
	1,2-7,0
	6
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка; вдхр. Куртинское

	7
	Сульфаты
	1,1-10,9
	33
	реки Деркул, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тобол, Аят, Тогызак, Ак-булак, Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья (ЮКО), Есиль (Акмолинская), Жабай, Нура (Акмолинская), Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Каркара, Келес, Бадам, Сырдарья (Кызылординская); озера Султанкельды, Зеренда, Копа, Бийликоль; канал Нура-Есиль, Ертис-Караганда; вдхр. Кенгирское, Куртинское, Шардаринское, Капшагай

	8
	Хром (6+)
	2,0
	1
	озеро Шалкар

	9
	Азот нитритный
	1,1-48,6
	22
	реки Брекса, Тихая, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская), Орь, Сары-Булак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Киши Алматы, Есентай, Шилик, Шарын, Асса, Сырдарья (ЮКО); озеро Шалкар; вдхр. Кенгирское, Шардаринское; канал Кушум

	10
	Кислород
	2,4-4,9
	2
	реки Сары-Булак; озеро Султанкельды

	11
	Магний
	1,1-3,0
	7
	реки  Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Сырдарья (Кзылординская); озера Копа,  Султанкельды, Зеренда; канал Нура-Есиль

	12
	Фенолы
	1,1-4,0
	12
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Тогызак, Шерубай-нура, Талас, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО); канал Кушум; вдхр. Шардаринское

	13
	БПК5
	1,1-5,1
	16
	реки Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тогызак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Токташ, Нура (Акмолинская), Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья (Кызылординская); вдхр. Кенгирское, Самаркандское; озера Шалкар, Бийликоль

	14
	Бор
	11,5
	1
	река Илек (Актюбинская) 

	15
	Никель
	1,2
	1
	реки Есиль (СКО)

	1
	Фториды
	1,4-5,0
	7
	реки Орь, Ак-булак; озера Зеренда, Карасу, Сулуколь, Бийликоль; вдхр. Куртинское 

	17
	Нефтепродукты
	1,2-4,2
	4
	реки Келес, Бадам; вдхр. Кенгирское; озеро Балкаш


Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июле 2011 года, превышающих ПДК

	
	июль

2010 года
	июнь

2011 года
	июль

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя концентрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,57 (2 кл.)

чистая
	0,52 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	р. Ертис

(ВКО)
	0,83 (2 кл.)

чистая
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,58 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0015
	1,5

	р. Ертис

(Павлодарская)
	1,15 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,88 (2 кл.)

чистая
	0,69 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	р. Буктырма

(ВКО)
	0,64 (2 кл.)

чистая
	0,77 (2кл.)

чистая
	0,52 (2кл.)

чистая
	
	
	

	р. Брекса

(ВКО)
	2,95 (4 кл.)

загрязнённая
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,75 (4 кл.)

загрязнённая
	Цинк 

Медь (2+)

Марганец
Азот  нитритный
	0,1228

0,0052

0,026

0,022
	12,3

5,2

2,6

1,1

	р. Тихая

(ВКО)
	3,74 (4 кл.)

загрязнённая
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,82 (4 кл.)

загрязнённая
	Цинк

Медь (2+)

Марганец
Азот  нитритный
	0,075

0,0041

0,03

0,022
	7,5

4,1

3,0

1,1

	р. Ульби

(ВКО)
	3,29 (4 кл.)

загрязнённая
	1,14  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк

Медь (2+)

Марганец
	0,06

0,002

0,022
	6,0

2,7

2,3

	р. Глубочанка

(ВКО)
	2,95 (4 кл.)

загрязнённая
	1,96 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,45 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Цинк 

Аммоний солевой 

Марганец
Медь (2+)
	0,045

2,06

0,024

0,0023
	4,5

4,1

2,4

2,3

	р. Красноярка

(ВКО)
	6,16 (6 кл.)

очень грязная
	5,19 (5 кл.)

грязная
	15,2 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Цинк 
Марганец
Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,779

0,070

0,003

1,23
	77,9

7,0

3,0

2,4

	р. Оба

(ВКО)
	0,63 (2 кл.)

чистая
	1,75 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	0,50 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	вдхр Буктырма

(ВКО)
	0,97 (2 кл.)

чистая
	0,88 (2 кл.)

чистая
	0,61 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0012
	1,2

	вдхр Усть-Каменогорское

(ВКО)
	0,77 (2 кл.)

чистая
	1,11 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,66 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0012
	1,2

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,73 (2 кл.)

чистая
	0,72 (2 кл.)

чистая
	0,78 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,83 (2 кл.)

чистая
	0,68 (2 кл.)

чистая
	0,81 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	р. Урал

(Атырауская)
	0,77 (2 кл.)

чистая
	0,79 (2 кл.)

чистая
	0,88 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	р. Урал (ЗКО)
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,52 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее
Азот  нитритный 

Фенолы
	0,21

0,035

0,0011
	2,1

1,7

1,1

	р. Чаган (ЗКО)
	1,33 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,63 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее
Азот  нитритный 
Фенолы
	0,175

0,029

0,0011
	1,7

1,4

1,1

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 
Азот  нитритный 

Железо общее
Фенолы
	153,0

0,029

0,14

0,0012
	1,5

1,4

1,4

1,2

	канал Кушум
	0,95 (2 кл.)

чистая
	
	1,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот  нитритный 

Железо общее
Фенолы
	0,046

0,20

0,0011
	2,3

2,0

1,1

	озеро Шалкар
	1,93 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,39 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	Хлориды

БПК5

Хром(6+) 
Железо общее
Азот  нитритный
	1984,5

5,20

0,04

0,13

0,024
	6,6

2,6

2,0

1,3

1,2

	р. Илек

(Актюбинская)
	3,26 (4 кл.)

загрязнённая
	4,44 (5 кл.)

грязная
	4,00 (4 кл.)

загрязнённая
	Бор

Медь (2+)
Азот  нитритный

БПК5 
Сульфаты
	0,195

0,004

0,074

5,71

132,0
	11,5

4,0

3,7

3,0

1,3

	р.Орь (Актюбинская)
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,30 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот  нитритный

БПК5 
Сульфаты

Фториды
	0,11

7,37

153,0
1,11
	5,5

3,4

1,5

1,5

	р. Эмба (Актюбинская)
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	3,39 (4 кл.)

загрязнённая
	Железо общее
БПК5 
Сульфаты

Медь (2+)
	0,80

10,2

373,0

0,002
	8,0

5,1

3,7

2,0

	р. Тобол

(Костанайская)


	1,28 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы
	202,0

0,002
	2,0

2,0

	р. Аят

(Костанайская)
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,78 (2 кл.)

чистая
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
Сульфаты
	0,003

111,0
	3,0

1,1

	р. Тогызак


(Костанайская)
	2,79 (4 кл.)

загрязнённая
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы 

Сульфаты

Медь (2+)
БПК5
	0,003

220,0

0,002

3,25
	3,0

2,2

2,0

1,6

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)
	0,26

0,0017
	2,6

1,7

	р. Есиль

(СКО)
	1,55 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,00 (2 кл.)

чистая
	Медь(2+)

Никель
	0,0021

0,012
	1,2

1,2

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,33 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,88 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты 
	0,005

311,0
	5,0

3,1

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,63 (2 кл.)

чистая
	2,55 (4 кл.)

загрязнённая
	0,69( 2 кл.)

чистая
	Медь(2+)
	0,002
	2,0

	р. Ак-Булак

(г. Астана)
	2,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,20 (5 кл.)

грязная
	2,56 (4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Фториды
Медь(2+)

Хлориды
	564,0

2,86

0,003

450,0
	5,6

3,8

3,0

1,5

	р. Сары-Булак

(г. Астана)
	4,83 (5 кл.)

грязная
	2,71 (4 кл.)

загрязнённая
	2,91 (4 кл.)

загрязнённая
	Кислород

Аммоний солевой

Медь(2+)
Азот нитритный

Магний
	4,08

2,03

0,004

0,034

45,8
	4,9

4,0

4,0

1,7

1,1

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,84 (2 кл.)

чистая
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,16 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)
	0,004
	4,0

	р. Жабай

(Акмолинская)
	1,70 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,74 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Азот нитритный

Сульфаты
	0,0045

0,068

176,0
	4,5

3,4

1,7

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,38 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,90 (4 кл.)

загрязнённая
	1,67 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Магний

Хлориды
	366,0

0,002

60,3

337,0
	3,7

2,0

1,5

1,1

	оз. Султан

кельды

(Акмолинская)
	3,24 (4кл.)

загрязнённая
	4,98 (5 кл.)

грязная
	3,62 (4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Медь(2+)

Кислород Аммоний солевой 
	1090,0

121,0

0,003

5,06

0,92
	10,9

3,0

3,0

2,4

1,8


	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	1,74 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	Фториды

Медь (2+)

Сульфаты

Магний
	2,71

0,002

186,0

70,0
	3,6

2,0

1,8

1,7

	оз. Карасу

(Акмолинская)
	
	0,97 (2 кл.)

чистая
	0,99 (2 кл.)

чистая
	Фториды

Цинк
	1,37

0,014
	1,8

1,4

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,53 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды

Цинк
	3,67

0,012
	5,0

1,2

	канал  Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,85 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,66 (4 кл.)

загрязнённая
	3,23 (4 кл.)

загрязнённая


	Сульфаты
Медь (2+)

Магний
Хлориды
	997,0

0,0035

101,6

548,5
	10,0

3,5

2,5

1,8

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,78 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,40 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты
Медь (2+)
БПК5

Аммонийс олевой

Магний
	476,0

0,0033

4,27

0,65

45,3
	4,7

3,3

2,1

1,3

1,1

	р. Нура (Карагандинская)
	2,80 (4 кл.)

загрязнённая
	2,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Азот нитритный

Медь(2+)

Сульфаты
Цинк
	0,073

0,003

209,0

0,016
	3,6

3,0

2,1

1,6

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	10,9 (7кл.)

 чрезвычайно

грязная
	4,57 (5 кл.)

грязная
	5,49 (5 кл.)

грязная
	Сульфаты
Медь (2+)

Азот нитритный

Аммоний солевой
БПК5
	870,0

0,0079

0,137

3,29

4,22
	8,7

7,9

6,8

6,6

2,1

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	20,8 (7 кл.)

чрезвычайногрязная
	18,8 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная 
	10,2 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная 
	Азот нитритный

Фенолы

Сульфаты
Медь(2+)

БПК5
	0,97

0,004

310,0

0,0029

4,21
	48,6

4,0

3,1

2,9

2,1

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	3,83 (4 кл.)

загрязнённая
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,94

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты
Нефтепродукты

Азот нитритный

БПК5
	0,0049

438,0

0,21

0,034

3,36
	4,9

4,4

4,2

1,7

1,7

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,22 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	1,90 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь(2+)

БПК5
Цинк
	0,005

4,13

0,016
	5,0

2,1

1,6

	озеро Балкаш 

(Карагандинская)
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,79 (4 кл.)

загрязненная
	2,61 (4 кл.)

загрязненная
	Медь(2+)

Нефтепродукты

Цинк
	0,011

0,06

0,011
	11,0

1,2

1,1

	канал Ертис – Караганда
(Карагандинская)
	1,59 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	1,08 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Сульфаты
	0,0017

115,0
	1,7

1,1

	р. Иле

(Алматинская)
	4,39 (5 кл.)

грязная 
	2,15 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+) 

Железо общее
	0,004

0,14
	4,0

1,4

	р. Текес

(Алматинская)
	4,66 (5 кл.)

грязная
	1,81 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	Медь(2+)
	0,0015
	1,5

	р. Коргас

(Алматинская)
	3,78 (4 кл.)

загрязнённая
	1,57 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,71 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	2,08 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	Медь(2+)
Сульфаты
	0,0024

115,0
	2,4

1,1

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	1,83 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,45 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
	0,0045

0,03
	4,5

1,5

	р. Есентай

(г. Алматы)
	1,66 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,52 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,33 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный
	0,0038

0,024
	3,8

1,2

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	1,67 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0058

0,127
	5,8

1,3

	р.Шилик (Алматинская)
	
	
	0,81 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Азот нитритный
	0,0013

0,025
	1,3

1,2

	р.Шарын

(Алматинская)
	
	
	0,98 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Азот нитритный
Железо общее
	0,0014

0,026

0,13
	1,4

1,3

1,3

	р.Баянкол

(Алматинская)
	
	
	0,88 (2 кл.)

чистая
	Железо общее
	0,15
	1,5

	р.Каскелен

(Алматинская)
	
	
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0027

0,16
	2,7

1,6

	р.Каркара

(Алматинская)
	
	
	0,79 (2 кл.)

чистая
	Сульфаты

Медь (2+)
	115,0

0,0011
	1,1

1,1

	р.Есик

(Алматинская)
	
	
	0,55 (2 кл.)

чистая
	
	-
	-

	р.Турген

(Алматинская)
	
	
	0,68(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0017
	1,7

	вдхр Куртинское (Алматинская)
	
	
	2,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Фториды

Марганец
	0,005

346,0

1,1

0,012
	5,0

3,4

1,4

1,2

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	
	
	0,77 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0013
	1,3

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	1,78 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,06 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0021
	2,1

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,92 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,67 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,41 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фенолы

Железо общее
	0,0027

0,002

0,14
	2,7

2,0

1,4

	р. Шу

(Жамбылская)
	4,17 (5 кл.)

грязная 
	2,14 (3кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,12 (3кл.)

умеренно

загрязнённая
	БПК5
Медь(2+)

Железо общее
	10,4

0,0032

0,18
	5,2

3,2

1,8

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,53 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,54 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь(2+)

Азот нитритный
	0,24

0,0021

0,027
	2,4

2,1

1,3

	р. Аксу

(Жамбылская)
	4,21 (5 кл.) грязная
	2,13 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,56(4кл.)

загрязнённая
	БПК5

Железо общее

Медь(2+)

Сульфаты
	9,95

0,33

0,0031

228,0
	5,0

3,3

3,1

2,3

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	3,31 (4кл.)

загрязнённая
	2,03 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,00 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

БПК5
Железо общее
	725,0

0,0033

6,05

0,28
	7,2

3,3

3,0

2,8

	р. Токташ

(Жамбылская)
	3,90 (4 кл.)

загрязнённая
	1,57 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,02 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Железо общее Сульфаты

БПК5
	0,0041

0,28

184,0

3,3
	4,1

2,8

1,8

1,6

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	7,64 (6 кл.) очень

грязная
	5,96 (5 кл.)

грязная
	7,36 (6 кл.) очень

грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь(2+)

Фториды

Железо общее
	33,4

460,0

0,0023

1,16

0,15
	33,4

4,6

2,3

1,5

1,5

	р. Келес

(ЮКО)
	2,38 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,74 (4кл.)

загрязнённая
	3,13 (4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь(2+)

Фенолы

Нефтепродукты 
	860,0

0,004

0,003

0,10
	8,6

4,0

3,0

2,0

	р. Бадам

(ЮКО)
	1,69 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,90 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,04 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)

Фенолы

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,003

0,003

298,0

0,11
	3,0

3,0

3,0

2,2

	р. Катта –бугунь (ЮКО)
	0,39 (2 кл.)

чистая
	
	0,51 (2 кл.)

чистая
	
	
	

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	2,12 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,69 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,11 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Фенолы

Азот  нитритный 
	490,0

0,003

0,002

0,029
	4,9

3,0

2,0

1,4

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,95 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,68 (4кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Фенолы

Азот  нитритный 
	634,0

0,003

0,003

0,050
	6,3

3,0

3,0

2,5

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,87 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,86 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,83 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Железо общее Магний
БПК5
	353,3

0,0025

0,18

50,7

3,30
	3,5

2,5

1,8

1,2

1,1


Сведения о случаях экстремально-высокого загрязнения

и высокого загрязнения поверхностных вод

1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) наблюдался в реке Красноярка (ВКО).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан. Было отмечено 12 случаев на 9 водных объектах: река Шерубай – Нура - 1 случай ВЗ, река Сокыр - 1 случай ВЗ (Карагандинская), река Сары - булак – 1 случай ВЗ (город Астана), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 4 случая ВЗ (Актюбинская), река Келес – 1 случай ВЗ (ЮКО), река Брекса – 1 случай ВЗ (ВКО), река Ульби – 1 случай ВЗ (ВКО), река Красноярка – 1 случай (ВКО) (таблица 4).
Таблица 4
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская)

оканала
	1ВЗ
	07.07.2011
	08.07.2011
	азот

нитритный
	1,76
	88,0

	река Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже

 с. Асыл


	1 ВЗ
	07.07.2011
	08.07.2011
	азот
нитритный
	0,971
	48,6

	река Келес, Южно-Казахстанская область, 

1,2 км выше устья р. Келес
	1 ВЗ
	07.07.2011
	08.07.2011
	сульфаты
	1230
	12,3

	река Брекса,  Восточно-Казахстанская, 0,6 км выше устья р. Брекса
	1 ВЗ
	12.07.2011
	13.07.2011
	цинк 
	0,243
	24,3

	р.Ульби, Восточно-Казахстанская, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста р-ка Тишинский
	1 ВЗ
	12.07.2011
	13.07.2011
	цинк 
	0,152
	15,2

	р.Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	13.07.2011
	14.07.2011
	цинк 
	1,558
	155,8

	р.Красноярка, Восточно-Казахстанская, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	13.07.2011
	13.07.2011
	марганец 
	0,125
	12,5

	река Илек, Актюбинская, Алга, створ № 1, 1,0 км выше шлаковых прудов
	1 ВЗ
	04.07.2011
	07.07.2011
	бор
	0,177
	10,41

	река Илек, Актюбинская, Алга,

створ № 2, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	04.07.2011
	07.07.2011
	бор
	0,221
	13,0

	река Илек, Актюбинская, Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.07.2011
	07.07.2011
	бор
	0,192
	11,29

	река Илек, Актюбинская, Целинный, 1 км выше села
	1 ВЗ
	05.07.2011
	07.07.2011
	бор
	0,331
	19,47

	озеро Бийликоль, Жамбылская,
зона отдыха «Ветерок» 

(с. Жанауткель) 
	1 ВЗ
	08.07.2011
	13.07.2011
	БПК5
	33,4
	33,4

	река Сары-Булак, Астана,
0,2 км выше впадения в р. Есиль
	1 ВЗ
	21.07.2011
	21.07.2011
	растворенный кислород
	2,65 мгО2/

дм3
	

	Всего
	1 ЭВЗ, 12 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 81 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5).
Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,23 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,9 – 1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0.007
	0.14
	0.058
	0.1

	
	
	Оксид углерода
	0.240
	0.08
	1.686
	0.3

	
	
	Диоксид азота
	0.014
	0.4
	0.052
	0.6

	
	
	 Оксид азота
	0.004
	0.07
	0.062
	0.16

	
	6
	Диоксид серы
	0.009
	0.18
	0.102
	0.20

	
	
	Оксид углерода
	0.132
	0.0
	3.118
	0.6

	
	
	Диоксид азота
	0.031
	0.8
	0.162
	1.9

	
	
	Оксид азота
	0.025
	0.417
	0.308
	0.770

	
	7
	Диоксид серы
	0.006
	0.12
	0.085
	0.17

	
	
	Оксид углерода
	0.506
	0.17
	4.699
	0.0

	
	
	Диоксид азота
	0.051
	1.28
	0.138
	1.6

	
	
	Оксид азота
	0.014
	0.2
	0.166
	0.42


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,3. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы, диоксида азота, сульфатов, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,4 ПДК, взвешенных веществ 1,4 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана не изменился, а в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау содержание всех загрязняющих веществ находилось в пределах допустимой нормы. 

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 13-ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Сулуколь, Карасу) (рис. 1.3, 1.4, 1.6).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак, Жабай – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В июле в реке Есиль температура воды составила 21,70С, величина  рН – 8,2. Содержания растворенного в воде кислорода – 8,1 мг/дм3; значения БПК5  2,3 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 5,0 ПДК, сульфатам –3,1 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по сульфатам (4,7 ПДК), меди (3,3 ПДК), БПК5 (2,1 ПДК) аммонию солевому (1,3 ПДК), магнию (1,1 ПДК).

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по сульфатам (10,0 ПДК), меди (3,5 ПДК), магнию (2,5 ПДК), хлоридам (1,8 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (4,0 ПДК).
В реке Ак-Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 5,6 ПДК, фторидам – 3,8 ПДК, меди – 3,0 ПДК, хлоридам – 1,5 ПДК.
В реке Сары-Булак превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому и меди 4,0 ПДК, азот нитритный 1,7 ПДК, магний 1,1 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 4,08 мг/дм3.

В реке Кеттыбулак превышение ПДК наблюдалось по меди (2,0 ПДК).

В реке Жабай превышения ПДК наблюдались по меди – 4,5 ПДК, азоту нитритному 3,4 ПДК, сульфатам 1,7 ПДК.

В озере Копа превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,7 ПДК, меди 2,0 ПДК, магнию и хлоридам на уровне 1,1-1,5 ПДК.
В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам - 10,9 ПДК, магнию и  меди - 3,0 ПДК, аммонию солевому – 1,8 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,06 мг/дм3.

В озере Зеренда превышение ПДК выявлены по фторидам (3,6 ПДК), меди (2,0 ПДК), сульфатам (1,8 ПДК), магнию (1,7 ПДК).

В озерах Сулуколь и Карасу превышения ПДК выявлены по фторидам и цинку в пределах 1,2-5,0 ПДК. 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак, озеро Карасу (рис. 1.6); вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Нура, Жабай, озера Копа, Зеренда, Сулуколь и вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - реки Ак-Булак, Сары-Булак, озеро Султанкельды и канал Нура Есиль (рис. 1.3; 1.4).

В сравнении с июлем 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура, Кеттыбулак, Жабай, озерах Копа, Султанкельды, значительно не изменилось, в реках Ак Булак, вдхр. Вячеславское, канале Нура-Есиль – ухудшилось; Сары-Булак - улучшилось.

В сравнении с июнем  2011 года качество воды в реках Есиль, Сары-Булак, Нура, озере Зеренда, Карасу, Сулуколь, канале Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское значительно не изменилось, в реках Кеттыбулак, Ак Булак, озерах Копа, Султанкельды,– улучшилось.

В реке Сары булак было обнаружено 1 случай высокого загрязнения (рис. 1.3, таблица 4). 
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.009
	 
	0.044
	 

	
	
	Диоксид серы
	0.748
	15.0
	1.319
	2.6

	
	
	Оксид углерода
	0.221
	0.07
	6.315
	1.3

	
	
	Диоксид азота
	0.009
	0.2
	0.016
	0.2

	
	
	Оксид азота
	0.002
	0.03
	0.004
	0.01

	
	
	Озон
	0.075
	2.5
	0.180
	1.1

	
	
	Диоксид углерода
	3.683
	 
	359.982
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.011
	 
	0.264
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.044
	0.9
	0.122
	0.2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.072
	0.02
	1.385
	0.3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.001
	0.0
	0.031
	0.4


	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.02
	0.023
	0.06

	
	
	O3 (Озон)
	0.050
	1.7
	1.100
	6.9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	12.650
	 
	163.868
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.010
	 
	0.110
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.016
	0.3
	0.402
	0.8

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.178
	0.06
	7.0
	1.4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.001
	0.0
	0.038
	0.4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.02
	0.060
	0.15

	
	
	O3 (Озон)
	0.073
	2.4
	0.141
	0.9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	3.133
	 
	46.476
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.008
	 
	0.048
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.023
	0.5
	0.124
	0.2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.900
	0.30
	4.353
	0.9

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.011
	0.3
	0.078
	0.9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.02
	0.024
	0.06

	
	
	O3 (Озон)
	0.059
	2.0
	0.137
	0.9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	7.948
	 
	174.929
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. Температура воды составила 21,6 0С, величина  рН – 8,6. Содержание растворенного кислорода 8,6 мг/дм3; значение БПК5  0,28 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 223,0 мг/дм3, при жесткости 2,13. Превышение ПДК выявлено по фторидам (3,1 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,91 (2 класс качества, «чистая») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. Температура воды составила 18,8 0С, величина  рН 8,8. Содержание растворенного кислорода 8,7 мг/дм3; значение БПК5  - 0,37 мгО2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 1148,0 мг/дм3, при жесткости 8,1. Концентрация фторидов составила 12,0 ПДК, сульфатов 3,0 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 3,12 (4 класс качества, «загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория. Температура воды составила 23,8 0С, величина  рН – 8,5. Содержание растворенного кислорода 9,3 мг/дм3; значение БПК5  - 2,5 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 382,0 мг/дм3, при жесткости 3,1. Превышение ПДК выявлено по фторидам 6,1 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,51 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай. Температура воды составила 21,6 0С, величина рН – 8,9. Содержание растворенного кислорода 8,3 мг/дм3; значение БПК5  - 1,4 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 5913 мг/дм3, при жесткости 32,8. Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 16,0 ПДК, фторидам – 12,4 ПДК, магнию – 9,2 ПДК, хлоридам – 6,1 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 7,48 (6 класс качества, «очень грязная») (рис. 1.6).

По сравнению с июлем 2010 года качество воды озера Улькен Шабакты, Киши Шабакты значительно не изменилось, в озерах Бурабай, Шортан – улучшилось. По сравнению с июлем 2011 года качество воды вовсех озерах значительно не изменилось (таблица 7).
Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июле 2011 года

превышающих ПДК

	
	июль

2011 года
	июнь

2011 года
	июль

2011 года
	Ингредиенты
	Сред
няя концент-рация, мг/дм3
	Крат
ность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	1,28 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	0,91 (2 кл.)

чистая
	Фториды
	2,35
	3,1

	оз.Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	2,89 (4 кл.)

загрязнённая
	3,12 (4кл.)

загрязнённая
	3,12 (4 кл.)

загрязнённая
	Фториды 
Сульфаты
Магний 
	9,04

301,0

73,5
	12,0

3,0

1,8

	оз.Шортан

г.Щучинск
	2,56 (4 кл.)

загрязнённая
	1,59 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,51 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фториды
	4,58
	6,1

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	7,46 (6 кл.)

очень грязная
	7,16 (6 кл.)

очень

грязная
	7,48 (6 кл.)

очень

грязная
	Сульфаты Фториды

Магний

Хлориды
	1603,0

9,28

367,0

1826,0
	16,0

12,4

9,2

6,1
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,23 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 4,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций  формальдегида составила 2,5 ПДК, диоксида азота и сероводорода 1,1 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе, увеличился, а в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, значительно не изменился.

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реках Илек, Орь, Эмба (рис. 2.2).

Реки Илек и Орь - многоводные левобережные притоки реки Урал. Река Эмба берет начало с гор Мугалжар и теряется среди солёных приморских болот, а в полноводные годы дотекает до Каспийского моря.

В реке Илек превышения ПДК выявлены по бору – 11,5 ПДК, меди – 4,0 ПДК, азоту нитритному – 3,7 ПДК, БПК5 – 3,0 ПДК, сульфатам – 1,3 ПДК.

В реке Орь превышения ПДК выявлены по азоту нитритному – 5,5 ПДК, БПК5 – 3,4 ПДК, сульфатам и фторидам на уровне 1,5 ПДК.

В реке Эмба превышения ПДК выявлены по железу общему 8,0 ПДК, БПК5 – 5,1 ПДК, сульфатам – 3,7 ПДК, меди 2,0 ПДК.

По сравнению с июлем 2010 года качество воды рек Илек, Орь  существенно не изменилось, в реке Эмба ухудшилось.

По сравнению с июнем 2011 года качество воды реки Илек улучшилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 4 случая высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за июль 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0.4
	0.1
	2.3
	0.5

	
	28
	Оксид углерода
	0.5
	0.2
	2.6
	0.5

	
	29
	Оксид углерода
	0.84
	0.3
	5.7
	1.1

	
	30
	Оксид углерода
	0.49
	0.2
	2.87
	0.6

	
	31
	Оксид углерода
	0.30
	0.1
	1.6
	0.3


Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0.10
	0.03
	16.30
	3.3

	
	2
	Оксид углерода
	0.00
	 0.00
	0.20
	0.04

	
	3
	Оксид углерода
	0.00
	0.00
	0.60
	0.1

	
	4
	Оксид углерода
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	
	5
	Оксид углерода
	0.30
	0.10
	2.00
	0.4

	
	6
	Оксид углерода
	0.40
	0.13
	1.80
	0.4


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,1ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находилось в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,3 ПДК, оксида углерода – 1,8 ПДК.
В июле 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12. В городе Алматы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ находились в пределах нормы (таблица 10).
Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0.001
	0.003

	
	Свинец
	0.167
	0.556

	
	Мышьяк
	0.002
	0.001

	
	Хром
	0.005
	0.004

	
	Медь
	0.141
	0.070


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 4,6 ПДК.

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 16-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас,  Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Река Каркара – левый приток реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В июле в реке Иле температура воды в среднем составила 22.4 0С, величина  рН – 7.6. Содержание растворенного кислорода 9.3 мг/дм3, значение БПК5  1,5 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 373,0 мг/дм3, при жесткости 4,24. Превышения ПДК выявлены по меди (4,0 ПДК), железу общему (1,4 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 2,4 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК.

Превышения ПДК в реках Текес и Турген, водохранилище Бартогай отмечены по меди - 1,3-1,7 ПДК.

В реке Коргас и Есик превышений ПДК не обнаружено.
В воде рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – медь – 4,5 ПДК, азот нитритный – 1,5 ПДК; р. Есентай - медь – 3,8 ПДК, азот нитритный – 1,2 ПДК; р. Улькен Алматы – медь – 5,8 ПДК, железо общее – 1,3 ПДК.
В реке Шилик концентрации азота нитритного и меди находились на уровне 1,2-1,3 ПДК.

В реке Шарын превышения нормы отмечены по железу общему, азоту нитритному, меди в пределах 1,3-1,4 ПДК.

В реке Каркара незначительные превышения ПДК отмечены по меди и сульфатам на уровне 1,1 ПДК.

В реке Каскелен превышения ПДК зафиксированы по меди 2,7 ПДК, железо общее 1,6 ПДК.

В реке Баянкол отмечено превышение ПДК по железу общему – 1,5 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются медь (5,0 ПДК), сульфаты (3,4 ПДК), фториды (1,4) магний (1,2 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Баянкол, Каркара, Есик, Турген, водохранилищах Бартогай и Капшагай, озеро Улькен Алматы; вода "умеренно-загрязненная" - реки Иле, Каскелен, Улкен Алматы, Есентай, Киши Алматы; водохранилище Куртинское (рис.3,3, 3.4).

По сравнению с июлем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы существенно не изменился, а в реках Иле, Текес, Коргас, водохранилище Капшагай, озере Улькен Алматы - снизился.

По сравнению с июнем 2011 года уровень загрязненности воды в реках Иле, Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы существенно не изменился, а в реках Текес, Коргас, водохранилище Капшагай, озеро Улькен Алматы - снизился.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 11).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.001
	 
	0.010
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.0002
	0.004
	0.001
	0.00

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.000
	0.00
	0.000
	1.3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.050
	1.3
	1.000
	11.8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.010
	0.2
	0.990
	2.5

	
	
	O3 (Озон)
	0.003
	0.1
	0.110
	0.7

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.000
	 
	0.001
	0.1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.002

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	537.1
	 
	601.1
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,0 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно не изменился, в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.2). 
По сравнению с июлем 2010 года и июнем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.3 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов

Атырауской области
Наблюдения за состоянием морских вод на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов проводились в июле 2011 года на территории Атырауской области.
Содержание гидрохимических показателей сравнилось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества морских вод (Приложение 9).

В районе морского судоходного канала (2 точки) величина рН находились в пределах 7,6-7,8, концентрации взвешенных веществ 5,00 мг/дм3, жесткость – 8,4-8,8 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,5-10,6 мг/дм3.

На территрии Тенгизского месторождения (5 точек) концентрации взвешенных веществ находились в пределах 8,5 – 13,2 мг/дм3, величина рН – 6,5 – 7,5 (нейтральная), жесткость – 8,2 - 8,6 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,2-10,7 мг/дм3.

В районе взморье р.Урал (5 точек) концентрации взвешенных веществ находились в пределах 8,3 – 15,2 мг/дм3, величина рН – 6,7 – 8,3 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 8,2 - 8,5 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,2 - 10,7 мг/дм3.
На всех прибрежных станциях качество морской воды оценивается как "чистая".
В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек) концентрации взвешенных веществ находились в пределах 9,8 - 13,2 мг/дм3, величина рН – 7,5 - 8,2 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 8,2 - 8,7 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 10,0 - 10,8 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3). Качество морской воды оценивается как "чистые".

В дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек) концентрации взвешенных веществ находились в пределах 10,2 - 14,9 мг/дм3, величина рН – 7,3 - 8,7 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 8,2 - 8,8 мг - экв/ дм3, содержание растворенного кислорода 10,0 - 10,9 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3). Качества морской воды оценивается как "умеренно загрязненные".

На всех прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов превышение ПДК не наблюдалось.

По сравнению с июлем 2010 года качество морских вод в районе морского судоходного канала и на дополнительном разрезе существенно не изменилось, на территории взморье р.Урал, Тенгизского месторождения, острова Шалыги-Кулалы - улучшилось.

4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,11 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,4 ПДК, диоксида азота - 1,8 ПДК, диоксида серы превышала 1,3 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка и хлора находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 5,1 ПДК, фенола -2,1 ПДК, диоксид серы и взвещенные вещества 1,4 ПДК, оксид углерода –1,2 ПДК.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, увеличился.

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,0. Средняя концентрация формальдегида составила 1,5 ПДК, диоксида серы – 1,4 ПДК, диоксида азота и фенола -1,3 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер значительно не изменился.

5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
[image: image26.png]



Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,5. Средняя за месяц концентрация фенола составила 1,4 ПДК, взвещенных веществ 1,2 ПДК. Содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 2,2 ПДК, фенола – 1,2 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, значительно не изменился.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,0. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК. Содержание взвещенных веществ, фенола, диоксида серы и мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, значительно не изменился, в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, водохранилища Буктырма и Усть Каменогорское) (рис.5.5,5.6,5.7).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара Ертис в июле температура воды в среднем составила 21,1 0С, величина  рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода 8,3 мг/дм3; значение БПК5  1,2 мг О2/дм3. Превышения ПДК не выявлены.

Минерализация воды  составило 149,0 мг/дм3, при жесткости 1,3.

В реке Ертис температура воды в среднем составила 19,1 0С, величина рН –8,0. Содержание растворенного кислорода 10,0 мг/дм3; значения БПК5  2,04 мг О2/дм3. Незначительное превышение ПДК наблюдалось по меди - 1,5 ПДК.

В реке  Буктырма превышений ПДК не наблюдались.

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 12,3 ПДК,  меди – 5,2 ПДК, марганцу – 2,6 ПДК, азоту нитритному -1,1 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 7,5 ПДК, меди – 4,1 ПДК, марганцу – 3,0 ПДК, азоту нитритному -1,1 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались цинку 6,0 ПДК, меди – 2,7 ПДК, марганцу – 2,3 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 4,5 ПДК, аммонию солевому – 4,1 ПДК, марганцу – 2,4 ПДК, меди 2,3 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 77,9 ПДК, марганцу – 7,0 ПДК, меди –3,0 ПДК, аммонию солевому – 2,4 ПДК.

В реке Оба превышения ПДК не были обнаружены. В водохранилищах Буктырма и Усть Каменогорское превышении ПДК отмечены по меди на уровне 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, водохранилища Буктырма и Усть-Каменогорское, вода «умеренно - загрязненная» - реки Ульби, Глубочанка, «загрязненная» - реки Брекса, Тихая; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.5).

По сравнению с июлем  2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Оба, водохранилищах Буктырма и Усть Каменогорское существенно не изменился; в реке Красноярка– возрос, в реках Ульби, Глубочанка - снизился.
В сравнении с июнем 2011 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Буктырма, Ульби, Глубочанка, водохранилища Буктырма существенно не изменилось, а в реках Ертис, Оба, водохранилище Усть Каменогорское улучшилось; в реках Брекса, Тихая, Красноярка ухудшилось.

В июле 2011 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения в реке Красноярка, 3 случая высокого загрязнения по рекам Ульба, Красноярка, Брекса (таблица 4).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис.  По показателям перифитона качество воды на всех створах исследования оценивалось III классом, вода умеренно загрязненная. На «фоновом» створе  определено 25 видов водорослей. Массового развития здесь достигала диатомовая водоросль Diatoma vulgare. Индекс сапробности здесь равен 1,88.
Ниже по течению, на створе «0,35 км ниже понтонного моста» показатели индексов сапробности на левом и правом берегах значительно повысились по сравнению с прошлым месяцем и соответственно равны 1,94 и 1,96. На левом берегу наибольшая частота встречаемости принадлежала ά-сапробной сине-зеленой водоросли Oscillatoria brevis. Количество отобранных видов равно 24 и 23 соответственно.
Наибольшее количество видов в июле месяце зафиксировано на створе в черте с. Прапорщиково - 33 таксона водорослей, что значительно больше, по сравнению с прошлым месяцем. Частота встречаемости водорослей небольшая и варьировала от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,9.
На заключительном створе, в черте с. Предгорное, количество отобранных видов равно 31. Наибольшая частота встречаемости наблюдалась у Cymbella ventricosa и Achnanthes minutissima. Индекс сапробности составил 1,91. 

В составе макрозообентоса на «условно фоновом» створе обитают гаммарусы и хирономиды. Биотический индекс 4, вода загрязненная.

В районе понтонного моста лево- и правобережье характеризуются как разнокачественные. На левом берегу в пробе обнаружены только виды индикаторы умеренного загрязнения – гаммарусы, хирономиды, пиявки. Биотический индекс 4. На правобережье донная фауна представлена личинками ручейников, двукрылых, пиявки. Биотический индекс 6, вода умеренно загрязненная. 

Ниже по течению, в черте с. Прапорщиково по сравнению с июнем качество поверхностных вод стало хуже. В составе биоценоза присутствовали хирономиды, гаммарусы, пиявки, клопы. Биотический индекс 4, вода загрязненная.

В черте с. Предгорное в составе макрозообентоса зарегистрированы лишь  гаммарусы, олигохеты, клопы. Качество вод соответствовало IV классу, загрязненная. Биотический индекс 4 (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Ертис, отобранные острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створах в «0,35 км ниже понт. моста» и «черте села Прапорщиково» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 3,4 и 16,7% соответственно. На остальных точках погибших тест-обьектов не обнаружено (Приложение 2.2).
р. Буктырма. Пробы перифитона, отобранные на р. Буктырма оценивались как умеренно-загрязненные, III класс качества. На створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» определено 12 видов водорослей, но частота встречаемости их невелика - 1-3. Индекс сапробности равен 1,64.
На створе «в черте с. Зубовка» в пробе зафиксировано 20 видов водорослей, из них 18 диатомовых и по одному виду зеленых и сине-зеленых. Индекс сапробности здесь повысился по сравнению с прошлым месяцем и составил 1,86. 

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» соответствовала II классу качества вод – воды чистые (БИМ - 9). Здесь было зарегистрировано 13 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, олигохеты. На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки поденок, жуков и водяные клещи. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Буктырма в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «0,3 км выше с.Лесная Пристань» процент погибших дафний составил 80%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы. На створе  «В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка» процент погибших дафний составил 0%, острой токсичности нет (Приложение 2.2).

р. Брекса.  В пробе перифитона отобранной на первом створе р. Брекса обнаружено 18 видов  водорослей. Из них 17 видов относятся к диатомовым и 1 вид к зеленым. Наибольшая частота встречаемости отмечена у диатомеи Cymbella ventricosa – 9. Индекс сапробности – 1,4. Класс качества воды II, чистая. 

Ниже по течению в пробе определено 20 видов водорослей. Доминируют виды Achnanthes minutissima var. cryptocephalа, Stigeoclonium flagelliferum. В пробе отмечены уродливые формы водорослей рода Nitzschia и Ceratoneis, что свидетельствует о повышенном для них уровне загрязнения. Индекс сапробности равен 1,97. Класс качества III,  вода умеренно загрязненная.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 17 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, гаммарусы. Показатель ЕРТ - 10, доля оксиреофильных видов 59%. Значение БИМ составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды очень чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза встречены личинки веснянок, поденок, двукрылых, стрекоз. Показатель ЕРТ - 4, доля оксиреофильных видов 36%. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1). 

Поверхностные воды  р. Брекса в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. На створе «6,8 км выше г. Риддера» процент погибших  дафний составил 33,3%. На створе «0,6 км выше устья р. Брекса» процент погибших  дафний составил 16,7% (Приложение 2.2).

р. Тихая. На «фоновом» створе р. Тихая видовое обилие в 2 раза снизилось по сравнению с прошлым месяцем, в пробе определено 14 видов водорослей, из них диатомовых – 11 видов и зеленых -3. Наибольшая частота встречаемости отмечена у зеленой водоросли Stigeoclonium flagilliferum. Индекс сапробности равен 1,83, III класс качества. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» в пробе зафиксировано 22 вида водорослей. Здесь массовых видов не отмечено, с частотой встречаемости 5 присутствовали виды Achnanthes minutissima var. Cryptocephala и Surirella angustata. Индекс сапробности равен 1,73, что соответствует III классу качества. Вода умеренно загрязненная. 

Качество воды р. Тихая на обоих створах  соответствовало II классу качества вод – чистые. На створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода» в пробе зафиксированы  личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 8, индекс ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов 50%.  На створе «0,5 км ниже г. Риддера» отмечены личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ равнялось 8,  индекс ЕРТ – 6, доля оксиреофильных видов 60% (Приложение2. 1).

 В результате биотестирования поверхностных вод р. Тихая погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.2).
р. Ульби (рудн.Тишинский).  В составе перифитона р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 16 видов водорослей и 1 вид зеленых. Массовых видов не наблюдалось, с частотой встречаемости 5 был отмечен ά-сапробнный вид Nitzschia palea. Также отмечены уродливые формы водорослей. Индекс сапробности  значительно повысился по сравнению с прошлым месяцем и составил 1,79, III класс качества воды. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 20 видов водорослей. Из них диатомовых – 19 видов и 1 вид зеленых. Индекс сапробности  - 1,87, что соответствует III классу качества - вода умеренно-загрязненная.

В составе макрозообентоса р. Ульби в створе «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 5 таксонов беспозвоночных: личинки поденок и двукрылых. Индекс ЕРТ равнялся 3, доля оксиреофильных видов 60%. Значение БИМ составило 7, III класс качества, воды  умеренно загрязненные. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса также соответствовала III классу качества вод, умеренное загрязнение. Здесь были отловлены личинки поденок, двукрылых и водяные клещи. Индекс ЕРТ – 1, доля оксиреофильных видов 20%, БИМ – 6(Приложение 2.1).
Пробы воды реки Ульби в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 20% острой токсичности нет. На втором створе процент погибших дафний составил 70% т.е. вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.2).

р. Ульби (г. Усть-Каменогорск). На створе в черте поселка Каменный Карьер в составе перифитона определено 25 видов водорослей. Наибольшая частота встречаемости отмечается у вида с α-валентной сапробностью Navicula rhynchocephala. Индекс сапробности равен 1,89. Качество воды оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная.
Ниже по течению, на левобережной части реки обрастания также достаточно разнообразны. На створе обнаружено 26 видов водорослей, из них 23 диатомовых, 2 зеленых и 1 вид сине-зеленых. Индекс сапробности равен 1,84, что соответствует III классу качества воды - умеренно-загрязненная. На правом берегу в пробе определено только 2 вида водорослей. В связи с чем рассчитать индекс сапробности не удалось.
По показателям макрозообентоса качество вод р. Ульби в черте г. Усть-Кменогорска по сравнению с прошлым месяцем улучшилось. Так, на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 7 таксонов - это личинки поденок, ручейников, гаммарусы, водяные клещи. Индекс ЕРТ равен 5, доля оксиреофльных видов – 83%. Значение БИМ составило 8, II класс качества вод – воды чистые.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало III классу, воды умеренно загрязненные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки поденок, хирономиды и клопы. Значение БИМ составило 6. В пробе, отобранной на левом берегу присутствовали личинки ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. БИМ равен 5, IV класс качества – воды загрязненные (Приложение 2.1). 
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе «1,45 км выше устья р.Ульба (09) у автодорожного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний на этом створе составил 26,7% (Приложение 2.2).
р. Глубочанка. Видовое разнообразие перифитона на р. Глубочанка несколько увеличилось по сравнению с прошлым месяцем. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 23 вида диатомовых водорослей, по 1 виду зеленых и сине-зеленых. Индекс сапробности равен 2,03, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» количество отобранных видов равно 21. Максимальное значение частоты встречаемости (7) принадлежит диатомовой водоросли Surirella ovata var. crumena, с β-валентной сапробностью. Индекс сапробности несколько ниже, чем на первом створе и равен 1,82. Класс качества воды III. На заключительном створе  определено 10 видов водорослей, но частота встречаемости их невелика и изменяется от 1 до 3. Индекс сапробности равен 2,05, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная.
На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 11 таксонов  – личинки поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых, гаммарусы,  олигохеты. Биотический индекс 9, II класс качества, воды чистые. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики встречены личинки ручейников и двукрылых. Значение БИМ 5 – вода загрязненная. В составе зообентоса на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» обнаружено 8 таксонов: личинки веснянок, ручейников, поденок, двукрылых. Индекс ЕРТ – 6, доля оксиреофильных видов 75%. Значение БИМ составило 8, II класс качества – воды чистые (Приложение 2.1).

Пробы воды реки Глубочанка в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский» процент погибших дафний составил 80% т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы.
На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста»  и «0,175 км ниже сброса Медьзавода» острого токсического действия на тест-объект не оказали, процент погибших дафний составляет 6,7 и 3,4% соответственно (Приложение 2.2). 

р. Красноярка. Видовое обилие водорослей в пробах перифитона, отобранных на р. Красноярка в июле значительно выше, по сравнению с прошлым месяцем. Так, на условно «фоновом» створе определено 21 вид водорослей. Доминирующие позиции занимают α-сапробные виды Navicula cryptocephala и Navicula viridula. Индекс сапробности составлял 2,1, что относится к III классу качества, воды умеренно загрязненные. Ниже по течению, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» в пробе определено всего 7 видов водорослей. Максимальное значение частоты встречаемости принадлежит зеленой водоросли  рода Stigeoclonium flagelliferum. Индекс сапробности равен 2,02. Класс качества III, вода умеренно загрязненная.

 Качество поверхностных вод р. Красноярка на на обоих створах по показателям макрозообентоса оценивается IV классом – воды загрязненные. В составе биоценозов встречены только виды, толерантные к загрязнению: личинки двукрылых,  пиявки, гаммарусы, клопы, олигохеты (Приложение 2.1).

Пробы воды реки Красноярка в результате биотестирования оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составляет 80%. На втором створе процент погибших дафний составил 100% (Приложение 2.2).

р.Оба. Видовое обилие водорослей перифитона несколько снизилось по сравнению с июнем, в пробе на условно «фоновом» створе обнаружено 17 видов водорослей, из них диатомовых – 11 видов, 5 видов зеленых и сине-зеленых 1 вид. Индекс сапробности равен 1,7. 

Ниже по течению, на створе «в черте с. Камышенка» определено 19 видов водорослей, из которых диатомовых – 15 видов, зеленых – 3 вида и сине-зеленых – 1 вид. Индекс сапробности равен 1,89. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная.
Качество воды р. Оба на обоих створах аналогично, II класс качества, воды чистые. Однако по структурным характеристикам донные сообщества беспозвоночных  на створах различались. Так,  на створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» в составе макрозообентоса обнаружено 9 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Индекс ЕРТ – 6, доля оксиреофильных видов 67%. На створе «в черте с. Камышенка» отловлено 14 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клопы. Индекс ЕРТ составил 8, доля оксиреофильных – 57% (Приложение 2.1).
Пробы воды р.Оба отобранные острого токсического действия на тест-объект не оказали, острой токсичности не отмечено. На створе «0,3 км выше г.Шемонаиха» процент погибших дафний составил 6,7%. На створе  «9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка» процент погибших дафний составил 3,4% (Приложение 2.2). 
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6 Характеристика качества поверхностных вод Бухтарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.7 Характеристика качества поверхностных вод Усть Каменогорского водохранилища Восточно-Казахстанской области
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Бакты, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 12).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.040
	 
	0.580
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.001
	0.0
	0.020
	0.04

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.580
	0.2
	10.100
	2.0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.001
	0.0
	0.020
	0.2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.001
	0.02
	0.060
	0.2

	
	
	O3 (Озон)
	0.090
	3.0
	0.270
	1.7

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.001
	 
	0.020
	2.5

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	625.9
	 
	943.2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,6. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,2 ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК, взвещенных веществ – 1,2 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфата и оксида азота, фтористого водорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,6 ПДК, диоксида азота 2,4 ПДК, фтористого водорода - 1,5 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, значительно не изменился.
6.2. Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7-и водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. 
В июле в реке Шу температура воды составила 23,5 0С, величина  рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода – 8,7 мг/дм3, значение БПК5  - 10,4 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5 5,2 ПДК, меди 3,2 ПДК, железу общему 1,8 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по меди 2,7 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, железу общему 1,4 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по  меди 4,1 ПДК, железу общему 2,8 ПДК, сульфатам 1,8 ПДК, БПК5 1,6 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам 7,2 ПДК, меди – 3,3 ПДК, БПК5- 3,0 ПДК, железу общему – 2,8 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по БПК5  5,0 ПДК, железу общему 3,3 ПДК, меди 3,1 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди железу общему в пределах 1,3-2,4  ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 33,4 ПДК, сульфатам 4,6 ПДК, меди 2,3 ПДК, фторидам и железу общему на уровне 1,5 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса, Карабалта Токташ; «загрязненная» - река Аксу; вода «очень грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с июлем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, озера Бийликоль значительно не изменился; в реках Шу, Аксу, Карабалта, Токташ – снизился.

В сравнении с июнем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Карабалта, Токташ значительно не изменилось, в реке Аксу и  озере Бийликоль  - ухудшилось.

На территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксировано 1 случай высокого загрязнения (таблица 4).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3. Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7. Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 13).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за июль 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.010
	 
	0.095
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.020
	0.4
	0.138
	0.3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.600
	0.2
	3.240
	0.6

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.020
	0.5
	0.120
	1.4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.020
	0.3
	0.560
	1.4

	
	
	O3 (Озон)
	0.020
	0.7
	0.110
	0.7

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.006
	 
	0.050
	6.3

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.030
	0.8
	0.380
	1.9

	
	
	Диоксид углерода
	459.7
	 
	669.3
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2. Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, канал Кушум, озеро Шалкар) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. 

В июле в реке Урал температура воды в среднем составила 24,6 0С, величина рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода -8,8 мг/дм3, значение БПК5 – 2,5 мг О2/дм3.

Минерализация воды составило 634,1 мг/дм3, при жесткости 4,8. Превышения ПДК отмечены по фенолам, азоту нитритному, железу общему в пределах 1,1-2,1 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по фенолам, азоту нитритному, железу общему в пределах 1,1-1,7 ПДК.

В реке Деркул отмечены превышения ПДК фенолам, железу общему, азоту нитритному, сульфатам в пределах 1,2-1,5 ПДК.

В озере Шалкар превышения ПДК отмечены по хлоридам – 6,6 ПДК, БПК5 2,6 ПДК, хрому шестивалентному 2,0 ПДК, железу общему и азоту нитритному на уровне 1,2-1,3 ПДК.

В канале Кушум превышения ПДК наблюдались по фенолам, железу общему, азоту нитритному в пределах 1,1-2,3 ПДК.

Качество поверхностных вод всех обследуемых водных объектов оценивается как «умеренно - загрязненная» (рис. 7.2).
По сравнению с июнем 2010 года качество воды всех водных объектов существенно не изменилось, кроме канала Кушум, где качество воды ухудшилось.

По сравнению с июлем 2011 года всех водных объектов существенно не изменилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3. Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8. Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается повышенний уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,1 ПДК, фенола – 1,9 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сульфатов и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксид углерода составила -2,6 ПДК, диоксида азота– 1,4 ПДК, фенола 1,1 ПДК,. 
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда значительно не изменился.

8.2. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,3. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сульфата и диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 2,9 ПДК, диоксид азота -1,8 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 и с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш – значительно не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах (таблица 14).

В городе Балхаш в районе микрорайона Сабитовой (возле СШ№6, ул.Уалиханова на север) концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила 2,7 ПДК (табл. 14). На территории ул.Ленина, уг.ул.Алимжанова концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.
Таблица 14
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе Балхаш

	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север
	Кадмий
	0.009
	0.03

	
	Свинец
	0.8
	2.7

	
	Мышьяк
	0.09
	0.031

	
	Хром
	0.006
	0.0048

	
	Медь
	0.3
	0.15

	ПНЗ №3 -ул.Ленина, уг.ул.  Алимжанова
	Кадмий
	0.003
	0.01

	
	Свинец
	0.104
	0.35

	
	Мышьяк
	0.015
	0.005

	
	Хром
	0.003
	0.002

	
	Медь
	0.19
	0.09


8.3. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,8. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 2,7 ПДК, фенола– 2,2 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и сульфатов находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,2 ПДК, взвещенных веществ 2,0 ПДК, диоксида азота – 1,8 ПДК.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган не изменился, в сравнении с июлем 2010 года понизился.

8.4. Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,7. Средняя за месяц концентрация фенола составила 3,8 ПДК, аммиака- 1,7 ПДК, взвешенных веществ – 1,5 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, сульфата и оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,4 ПДК, диоксид азота и взвешенных веществ -2,8 ПДК, оксида углерода– 2,0 ПДК, аммиака- 1,2 ПДК.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау не изменился, в сравнении с июлем 2010 года– увеличился.

8.5. Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 7 водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис – Караганда, озеро Балкаш) (рис.8.5, 8.6).

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура температура воды в среднем составила 22,3 0С, величина рН – 8,2. Содержание растворенного кислорода – 9,1 мг/дм3, значение БПК5  - 2,7 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 3,6 ПДК, меди 3,0 ПДК, сульфатам 2,1 ПДК, цинку 1,6 ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 48,6 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, сульфатам 3,1 ПДК, меди 2,9 ПДК, БПК5 – 2,1 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются сульфаты (8,7 ПДК), медь (7,9 ПДК), азот нитритный (6,8 ПДК), аммоний солевой (6,6 ПДК), БПК5 – (2,1 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 4,9 ПДК, сульфатам 4,4 ПДК, нефтепродуктам 4,2 ПДК, азоту нитритному и БПК5 на уровне 1,7 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по меди 5,0 ПДК, БПК5 2,1 ПДК, цинку 1,6 ПДК.

В канале Ертис – Караганда обнаружены незначительные превышения по меди и сульфатам на уровне 1,1-1,7 ПДК.

В озере Балкаш превышения ПДК обнаружены по меди 11,0 ПДК, цинку и нефтепродуктам на уровне 1,1-1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское, канал Ертис – Караганда; вода «загрязненная» – водохранилище Кенгирское и озеро Балкаш; вода «грязная»– река Кара Кенгир; вода «чрезвычайно грязная» – река Шерубайнура (рис.8.5, 8.6).
По сравнению с июлем  2010 года качество воды в реке Шерубайнура, водохранилищах Кенгирское и Самаркандское, канале Ертис - Караганда не изменилось, в реках Нура, Кара – Кенгир – улучшилось; в озере Балкаш - ухудшилось.

В сравнении с июнем 2011 года качество воды рек Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилище Самаркандское, озере Балкаш существенно не изменилось; в водохранилище Кенгирское – ухудшилось.

На территории Карагандинской области зафиксировано 1 случай высокого загрязнение по реке Шерубайнура (таблица 4, рис.8.5,8.6).
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Рис. 8.5 Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской области
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Рис. 8.6  Характеристика качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской  области
Состояние поверхностных вод по гидробиологическим показателям

р. Нура Фитопланктон июля богат и разнообразен. По численности преобладали зеленые и сине-зеленые водоросли, благодаря наличию колониальных форм. Они составили 76% от общей численности альгофлоры. В создании биомассы наибольшее участие (85% от общей биомассы) приняли диатомовые и зеленые водоросли. В среднем, общая численность фитопланктона составила 0,34 тыс.кл/мл, общая биомасса - 0,882 мг/л, среднее число видов в пробе – 9. Наиболее загрязненным, как и в прошлом месяце, остался  створ "1,0 км ниже сброса сточных вод…", где индекс сапробности был высок. В среднем, индекс сапробности незначительно уменьшился и равен 1,93 против 2,00 прошлого года, что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.  
Видовой состав зоопланктона, по сравнению с прошлым месяцем, остался на том же уровне.  Средняя численность его составила 1,77 тыс. экз. м³, а биомасса 15,54 мг/м³. Зоопланктон в пробах был представлен всеми группами: веслоногими и  ветвистоусыми рачками, а также коловратками. Доминантную роль играли веслоногие рачки, доля которых была равна 45%. Преобладали  бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,58 до 2,05 и в среднем составил 1,83. Качество воды соответствовало 3 классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 2.3).
р.Шерубай-Нура Количественный и качественный состав фитопланктона наиболее богат и разнообразен, по сравнению с  прошлым месяцем.  Получили развитие колонии сине-зеленых водорослей, также были обнаружены представители прочих водорослей, чего не наблюдалось в июне. Численность и биомасса увеличились в несколько раз и составили соответственно  в среднем 0,72 тыс.кл/мл и 8,509 мг/л. Индекс сапробности увеличился, что говорит об ухудшении качества воды в пределах третьего класса.
В пробе на зоопланктон  присутствовали ветвистоусые, веслоногие  рачки и коловратки. Численность незначительно  снизилась по сравнению  с прошлым месяцем и составила 1,91 тыс.экз.м³  (против 2,19 тыс.экз.м³  в прошлом месяце)  при  этом биомасса увеличилась, за счет увеличения числа рачков, и составила 15,82 мг/м³ (против 12,86 мг/м³ в прошлом месяце). Индекс сапробности равен 1,94 и  остался в пределах 3 класса (Приложение 2.3).
р. Кара-Кенгир Доминантными группами, как и в июне, остались диатомовые и зеленые водоросли. В пробах присутствовали представители всех основных групп водорослей. Общая численность уменьшилась и в среднем составила 0,13 тыс.кл/мл, общая биомасса увеличилась в 2 раза и составила 1,845 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,82 до 2,31, в среднем составил 2,02. Вода "умеренно-загрязненная".
Видовой состав зоопланктона  в период наблюдения был представлен всеми  таксономическими группами. Значительную роль играли коловратки, которые в среднем составили 82% от общего числа зоопланктона. Средняя численность на исследованном участке реки была равна 1,44 тыс.экз.м. при биомассе 2,95 мг/м³, что в 1,45 раза меньше чем в прошлом месяце. Индекс сапробности был равен 1,96.  Качество воды соответствовало 3 классу, т.е "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 2.3).

Самаркандское водохранилище Видовой состав фитопланктона невысок, соотношение основных групп аналогично прошлому месяцу. Основу составили диатомовые и зеленые водоросли. Общая численность и биомасса уменьшились. Они составили соответственно 0,13 тыс.кл/мл и 0,426 мг/л, индекс сапробности незначительно уменьшился, но остался в пределах бета-мезосапробной зоны (1,92). 

В зоопланктоне  основной рост численности и биомассы составили ветвистоусые рачки (95%) от общего числа планктона.  На долю веслоногих рачков пришлось 5%, при этом коловратки в пробах отсутствовали. Средняя численность зоопланктона  была равна 15,9 тыс.экз.м³  при биомассе 387,1 мг/м³,  тогда как в прошлом месяце численность составила 1,62 тыс.экз.м³ при биомассе 17,40 мг/м³. Индекс сапробности был равен  1,81. 

По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона класс воды соответствует третьему -  "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 2.3).
Кенгирское водохранилище Количественные показатели альгофлоры июльских проб значительно увеличились в связи с нахождением в воде колоний зеленых и сине-зеленых водорослей. Наиболее часто были встречены виды родов Scenedesmus и Gomphosphaeria lacustris. Общая численность в среднем составила 0,58 тыс.кл/мл при биомассе 1,908 мг/л. Индекс сапробности незначительно увеличился (с 1,80 до 2,00), что говорит о загрязнении воды. Класс качества воды остался прежним – третьим.

Зоопланктон  довольно разнообразен в видовом отношении. Численность была равна 6,74 тыс.экз.м³ при биомассе 50,39 мг/м³.  Главную роль  играли веслоногие  рачки (90%), коловратки  и ветвистоусые рачки составили по 5%. Значение индекса сапробности соответствовало 1,57 (Приложение 2.3).

озеро Балхаш Фитопланктон не богат, видовой состав каждой пробы не превышал 7 видов. Основу альгофлоры, как и в июне, составили диатомовые и зеленые водоросли. В создании биомассы доминировали диатомовые водоросли. Численность создавалась за счет вегетации зеленых и сине-зеленых водорослей.  В среднем, общая численность составила 0,98 тыс.кл/мл при биомассе 2,157 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,64 до 2,23 и в среднем составил 1,97, что соответствует третьему классу.
Видовой состав зоопланктона стабилен  и представлен только рачками: веслоногими  и ветвистоусыми. Средняя численность по водоему составила 6,51 тыс.экз.м³ при  биомассе 119,9 мг/м³. Индекс  сапробности варьировал в пределах от 1,58 до 1,99. Класс воды - третий. Качество вод – "умеренно-загрязненные"(Приложение 2.3).
8.6. Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

Пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, на реках Сокыр, Шерубай-Нура, Кокпекты и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.7).

В устьевой части реки Кокпекты качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» 3 класс, ИЗВ=1,70 до «грязных вод» 5 класса, ИЗВ=4,01. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному и меди до 7,5 ПДК, фенолу и нефтепродуктам в пределах 3,0 – 3,8 ПДК, БПК5 до 2,0 ПДК. (таблица 15, рис. 8.7).
В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод не изменился и соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,49. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, цинку, меди и сульфатам в пределах 1,1 – 2,8 ПДК (таблица 15, рис. 8.7).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,58 и 1,72. Превышения допустимой нормы наблюдались по меди в пределах 2,9 – 4,6 ПДК, фенолам, цинку, сульфатам и БПК5 в пределах 1,1 – 2,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 15, рис. 8.7).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод  прежний - 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,28. Превышения ПДК наблюдались по меди до 2,4 ПДК, азоту нитритному, сульфатам, цинку в пределах 1,2 – 1,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 15, рис. 8.7).

В районе створа город Темиртау, «канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с июлем месяцем прошлого года уровень загрязненности поверхностных вод снизился. Качество поверхностных вод улучшилось  с  «очень грязных вод» 6 класса, ИЗВ=7,58 до «загрязненные воды» 4 класса, ИЗВ=3,13. Наблюдалось превышение предельно допустимой нормы по азоту нитритному до 9,4 ПДК. Превышения ПДК по аммонию солевому, меди и сульфатам  наблюдались в пределах 2,2 – 3,2 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00058 мг/дм3, среднемесячное – 0,00053 мг/дм3 (таблица 15, рис. 8.7).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с июлем месяцем прошлого года с «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,86) до «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,35). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 7,1 ПДК, по меди, цинку и сульфатам в пределах 1,4 – 2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00230 мг/дм3, среднемесячное - 0,00155 мг/дм3 (таблица 15, рис. 8.7).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура отделение Садовое по сравнению с июлем месяцем прошлого года качество поверхностных вод улучшилось с «грязные воды» 5 класса, ИЗВ=4,49 до «умеренно - загрязненные воды» 3 класса, ИЗВ=2,28. Наблюдались превышения допустимых норм по азоту нитритному  до 5,5 ПДК,  по меди, цинку, БПК5 и сульфатам – в пределах 1,5 – 2,5 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00078 мг/дм3, среднемесячное - 0,00076 мг/дм3 (таблица 15, рис. 8.7).
В створе реки Нура город Темиртау  «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, качество вод улучшилось с «грязных вод» 5 класса, ИЗВ=4,83 до «загрязненные воды» 4 класса, ИЗВ=2,77. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 6,2 ПДК, по меди до 4,4 ПДК, по фенолам, БПК5 и сульфатам в пределах 1,7 – 2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00052 мг/дм3, среднемесячное - 0,00038 мг/дм3  (таблица 15, рис. 8.7).
В пункте контроля реки Нура села Молодецкое качество поверхностных вод не изменилось - «умеренно-загрязненные воды» 3 класс, ИЗВ=2,00. Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 3,9 ПДК, по меди, цинку, БПК5 и сульфатам наблюдалось в пределах 1,2 – 2,1 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00023 мг/дм3, среднемесячное – 0,00015 мг/дм3  (таблица 15, рис. 8.7).
В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод осталось прежним - «загрязненные воды» 4 класс, ИЗВ=2,78. Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 8,1 ПДК. По аммонию солевому, меди, сульфатам, БПК5 превышения ПДК наблюдались в пределах 1,6 – 2,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00005 мг/дм3 (таблица 15, рис. 8.7). 
Качество поверхностных вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища не изменилось - «умеренно-загрязненные воды» 3 класс, ИЗВ=1,73. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, фенолам, сульфатам, БПК5 в пределах 1,6 – 2,5 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано  (таблица 15, рис. 8.7). 

В районе реки Нура село Акмешит качество поверхностных вод соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=2,38. Превышения ПДК наблюдались по меди до 6,0 ПДК, азоту нитритному, фенолам, БПК5 и сульфатам в пределах 1,6 – 2,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 15, рис. 8.7).
Качество вод реки Сокыр не изменилось -  «чрезвычайно грязные воды» 7 класс, ИЗВ=16,7. Содержание азота нитритного достигало - 88,0 ПДК (1 случай высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по меди, фенолам, сульфатам и БПК5 в пределах 2,0 – 3,0 ПДК (таблицы 15, 4, рис. 8.7).

Качество вод реки Шерубай-Нура не изменилось - «чрезвычайно грязные воды» 7 класс, ИЗВ=10,2.  Содержание азота нитритного достигало – 48,6 ПДК (один случай высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по меди, фенолам, сульфатам и БПК5 в пределах 2,1 – 4,0 ПДК (таблицы 15, 4, рис. 8.7).
Таблица 15
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование  реки,  створа
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за июль 2011г

	
	июль

2010 г
	июль

2011 г
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	1,70 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	4,01 (5 кл.)

грязные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенол

Нефтепродукты
	4,08

0,149

0,0071

0,003

0,19
	2,0

7,5

7,1

3,0

3,8

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,15 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,49 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,021

0,028

0,015

237
	1,1

2,8

1,5

2,4

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,50 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,58 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Медь

Фенол

Сульфаты 
	3,48

0,0029

0,002

110
	1,7

2,9

2,0

1,1

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,34 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,72 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Медь

Цинк

Сульфаты
	3,27

0,0046

0,013

110
	1,6

4,6

1,3

1,1

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод  АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат»
	1,21 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,28 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,023

0,0024

0,014

128
	1,2

2,4

1,4

1,3

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод  АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат»
	7,58 (6кл.)

очень грязные
	3,13 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты  
	1,08

0,188

0,0032

237
	2,2

9,4

3,2

2,4

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат»
	4,86 (5 кл.)

грязные
	2,35 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,141

0,0020

0,014

201
	7,1

2,0

1,4

2,0

	река Нура, отделение Садовое
	4,49 (5 кл.)

грязные
	2,28 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	3,07

0,109

0,0025

0,018

183
	1,5

5,5

2,5

1,8

1,8

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод  АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат» 
	4,83 (5 кл.)

грязные
	2,77 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,42

0,123

0,0044

0,002

183
	1,7

6,2

4,4

2,0

1,8

	река Нура,  село Молодецкое
	2,26 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,00 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	4,08

0,078

0,0021

0,012

201
	2,0

3,9

2,1

1,2

2,0

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	2,91 (4 кл.)

загрязненные
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	4,17

0,78

0,162

0,0021

219
	2,1

1,6

8,1

2,1

2,2

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,03 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,73 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,42

0,032

0,0025

0,002

183
	1,7

1,6

2,5

2,0

1,8

	река Нура,  село Акмешит
	1,75 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,38 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,26

0,033

0,0060

0,002

237
	1,6

1,7

6,0

2,0

2,4

	река Сокыр, район автодорожного моста
	27,8 (7кл.)

чрезвычайно грязные
	16,7 (7кл.)

чрезвычайно грязные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты 
	4,04

1,76

0,0029

0,003

292
	2,0

88,0

2,9

3,0

2,9

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	20,8 (7кл.)

чрезвычайно грязные
	10,2 (7кл.)

чрезвычайно грязные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	4,21

0,971

0,0029

0,004

310
	2,1

48,6

2,9

4,0

3,1


[image: image44.jpg]o ey
-
a. Pouanoska

20 Kavan Hypa-Ecuns

a.Kopran

. Tonwol iy —

>
gy

I —

[T——

enms (riscon,

[P f—

K/A CTBanbIKTbl
a.Cepryononscroe

YcnoBHble 0603HaueHus:

XapaKTepuCT/iKa KauecTsa BOAbI: Beicokoe sarpsiaHente (B3)

8 Yogue p.Coxuip

. A
- YMepeHHO 3arpssHeHHas-3 knacc et

H MyHT KOHTpONS Ka4ecTBa BoAb!
- 3arpsisHeHHast - 4 knacc

- rpsigHas - 5 knacc " Oaepa u sopoxpanunuLla -

- upesBbl4anHo rpsHas - 7 knacc — Poyy

[ —

4 - r.TemupTay, 1 kM Bbilue 0GbEANHEHHOTO CGPOCA CTONHBIX BOA %)
AO«Apcenop Mutran Temmptay» n XM3 TOO «TOMK» : 1

5 - .Temupray, KaHan cTo4HbIX BOA,

6 - .Temuptay, 1 KM Hinke 06bEAMHEHHOTO COPOCA CTOUHBIX BOA
AO«Apcenop Mutran Temuptay» n XM3 TOO «TOMK»

7 - .Temuptay, 5,7 kM Hike 06bEAMHEHHOTO CBpOCa CTOUHbIX BOA,
AO«Apcenop Muttan Temupray» 1 XM3 TOO «TOMK»

8 - Otpenexne Canosoe, 1 KM HiKe ceneHns

17 - yctbe p.LLepyGait-Hypa





Рис.8.7 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.7. Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,14-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.8. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - улица Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Дощанова,43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,2. Средняя и максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай значительно не изменился, в сравнении с июлем 2010 года понизился.

9.2. Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

В июле в реке Тобол температура воды в среднем составила 24,2 0С, величина рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода – 6,9 мг/дм3, значение БПК5  - 2,1 мг О2/дм3. Минерализация воды составило 1035,0 мг/дм3, при жесткости 7,9. Превышения ПДК зафиксированы по сульфатам и фенолам на уровне 2,0 ПДК.

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по меди – 3,0 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по сульфатам, и фенолам в пределах 2,2 – 3,0 ПДК, БПК5 и меди в пределах 1,6 – 2,0 ПДК.
Качество воды всех водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.2).

В сравнении с июлем 2010 года качество воды в реках Тобол и Аят существенно не изменилось, в реке Тогызак – улучшилось.

В сравнении с июнем 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак существенно не изменилось, в реке Аят - ухудшилось.
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3. Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image48.jpg]iy
0)
%)

I W
> 0 KeTbikapa . .

1

. T'amma-don

. T'amMa-OH H IIIOTHOCTH





Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10. Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.

[image: image49.jpg]o /A v#igwi;m—ﬂlar-\\“\\&\%% R ",
— SSEEg ‘T"\\\\\\E)\"f\%%% Q .
SR S S

R
ol N
A b





Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 1,9 ПДК, диоксида азота – 1,8 ПДК. Содержание взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

10.2. Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда
В июле 2011 года, при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что диоксид азота превысил в «Северной промзоне» 1,2 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах нормы (рисунок 10.2).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

10.3. Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен-Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г.Казалинск, с.Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам 3,5 ПДК, меди 2,5 ПДК, железу общему 1,8 ПДК, магний 1,2 ПДК, БПК5 1,1 ПДК.
Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с июнем 2010 года и июлем 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось
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Рис. 10.3 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4. Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м) (рисунок 10.4).
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Рисунок 10.4 Схема по отбору проб питьевой воды в городе Кызылорда

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (приложение 7).
В июле 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,1 ПДК, цветность – 1,1ПДК; сухой остаток – 1,2 ПДК, сульфаты – 1,0 ПДК, жесткость – 1,1 ПДК, магний – 1,0 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по цветности – 1,0 ПДК, сухому остатку – 1,1 ПДК, сульфатам – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда, в июле 2011 года, качество питьевой воды по сравнению с июнем  2011 года изменилось не значительно (таблица 16).

Таблица 16
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за июнь

2011 года
	за июль

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость

Магний 
	26

1,68

1206

-

-

-
	1,04

1,12

1,2

-

-

-
	28

1,65

1235

510

8

42,36
	1,1

1,1

1,2

1,0

1,1

1,0

	
	Водопровод 
	Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 
	-

1216

510
	-

1,2

1,02
	26

1095

500
	1,0

1,1

1,0


10.5. Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области и по экспедиционным исследованиям города Кызылорды (рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам находились в пределах 0,06 – 0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.7. Состояние здоровья населения по городу Кызылорда
Для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека. В ходе наблюдения были изменения со стороны органов дыхательных путей. Особенно в Южной промзоне, в возрасте 1-6 лет, у одной обследуемой и в возрасте 12-18 лет, у другой обследуемой были изменения со стороны органов дыхательных путей, в виде острого респираторного заболевания. В Южной промзоне, в возрасте 12-18 лет, один обследуемый перенёс острый бронхит. Это можно связать с запылённостью воздуха в южном регионе города в третьей декаде июля.
11. Состояние окружающей среды Мангыстауской области

11.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,8 ПДК. Содержание диоксида серы, оксида углерода, сульфатов, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций углеводорода составила 2,1 ПДК, взвешенных веществ 1,4 ПДК.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился.

11.2. Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории специальной экономической зоны "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 8).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 4-7 мг/дм3, рН величина морской воды -8,0-8,13 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,08-6,14 мг/дм3.

На всех точках акватории морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная". На 3-ей точке акватории биологическое потребление кислорода за 5 суток составила 2,0 ПДК.
По сравнению с июлем 2010 года качество морской воды на 2 точке значительно не изменилось, а на остальных точках акватории ухудшилось.

По сравнению с июнем 2011 года качество морской воды фоновой и на 2-ой точке существенно не изменилось, на 1-ой точке и 3-ей точке акватории – улучшилось.

11.3. Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на станциях вековых разрезов Мангыстауской области
В разрезе Кендерли-Дивичи величина рН морской воды составило 8,0-8,2 (слабощелочная), взвешенных веществ – 13,8-15,5 мг/дм3. Концентрация растворенного кислорода находилась в пределах 10,5-10,8 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3).

В разрезе Песчанный-Дербент величина рН морской воды находилась в пределах 7,8-8,4 (слабощелочная), растворенного кислорода – 10,2-10,6 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3), значение взвешенных веществ - 13,5-15,2 мг/дм3.

В разрезе Мангышлак-Чечень величина рН морской воды находилась в пределах 8,4-8,7, (слабощелочная), растворенного кислорода – 10,2-10,9 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3), взвешенных веществ – 12,8-14,8 мг/дм3.

Качество морской воды на всех разрезах оценивалось как "умеренно загрязненные". В районе разреза Мангышлак-Чечень концентрация меди составила 1,2 ПДК. На остальных разрезах содержание определяемых примесей не превышало допустимую норму.
11.4. Радиационный гамма-фон Мангыстауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангыстауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09 – 0,22 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.5. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангыстауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12. Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфатов, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.

[image: image57.jpg]



Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низский уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДК. Содержание средней концентрации сульфатов, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 1,2 ПДК, хлористого водорода 1,1 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар понизился, в сравнении с июлем 2010 года, значительно не изменился.

12.2. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха ниже среднего по городам республики. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,0. Содержание средней и максимальной концентрации взвешенных веществ, сульфатов, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и в сравнении с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.
12.3. Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди – 1,2 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с июлем 2010 года качество воды реки улучшилось, по сравнению с июнем 2011 года существенно не изменилось (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4. Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области

13. Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Уалиханова, 17; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, сульфата, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 17).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 17
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за июль 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0.001
	 
	0.001
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0.003
	0.06
	0.020
	0.04

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0.080
	0.0
	1.910
	1.3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0.020
	0.5
	0.090
	1.1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0.010
	0.2
	0.080
	0.2

	
	
	O3 (Озон)
	0.000
	0.0
	0.000
	0.0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0.000
	 
	0.003
	0.4

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0.007
	0.2
	0.039
	0.2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	450.7
	 
	605
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,9. Средняя концентрация формальдегида составила -1,3 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК. Содержание оксида углерода, сульфата, фенола находились в пределах допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.
В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

13.2. Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю и меди на уровне 1,2 ПДК.

В водохранилище Сергеевское концентрация меди и железа общего составили 1,7-2,6 ПДК.

Качество воды реки Есиль характеризуются как «чистая» и водохранилища Сергеевское - «умеренно-загрязненная» (рис. 13.2).

По сравнению с июлем 2010 года и июнем 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское существенно не изменилось, реки Есиль - улучшилось. 

[image: image62.jpg]e e o %
\ Eraions Y Tadion)
o &
. maso)
L S
ii (oA L
) bt
 f . VemoBnE CBOEEHIAT
xiitooe g
/ = { Yucras - 2 knace
o K Yaneursnar YMepenHo 3arpraHeHas - 3 knac
\ e e— K| Ny onTpons xevecrsa sopet
\ —
PP —

e 5

=

4500022500 0

45000 Meters.





Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3. Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14. Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 22,6. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 9,0 ПДК, диоксида взвешенных веществ- 2,1 ПДК, азота 1,8 ПДК. Содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенные вещества достигала – 1,5 ПДК, диоксида азота -1,6 ПДК, формальдегида-3,1 ПДК.

В июле 2011 года в сравнении с июнем 2011 года и с июлем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, увеличился.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводились на 2 ручных постах города (таблица 18).
В городе Шымкент в районе проспекта Абая (АО «Южполиметалл») концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила  2,7 ПДК (табл. 18). В районе площади Ордабасы концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.
Таблица 18
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе Шымкент

	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - проспект Абая, АО «Южполиметалл»
	Кадмий
	0.03
	0.09

	
	Свинец
	0.80
	2.7

	
	Мышьяк
	0.08
	0.03

	
	Хром
	0.007
	0.004

	
	Медь
	0.08
	0.04

	ПНЗ №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би
	Кадмий
	0.003
	0.01

	
	Свинец
	0.088
	0.29

	
	Мышьяк
	0.009
	0.003

	
	Хром
	0.000
	0.000

	
	Медь
	0.05
	0.03


14.2. Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Катта Бугунь и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес. 

Река Бадам - левый приток реки Арыс, а река Катта Бугунь правый приток реки Бугунь.

В июле в реке Сырдарья температура воды в среднем составила 27,20С, величина рН – 7,7. Содержание растворенного кислорода – 8,5 мг/дм3, значение БПК5  - 1,6 мг О2/дм3. Минерализация воды составило 1224,0 мг/дм3, при жесткости 6,7. Превышения ПДК наблюдались по сульфатам 6,3 ПДК, фенолам и меди на уровне 3,0 ПДК, азоту нитритному – 2,5 ПДК. 

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 8,6 ПДК, меди – 4,0 ПДК, фенолам 3,0 ПДК, нефтепродуктам 2,0 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены нефтепродуктам, фенолам, меди, сульфатам в пределах 2,2-3,0 ПДК.

В реке Катта бугунь превышения ПДК не было обнаружено.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 4,9 ПДК, меди 3,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, азоту нитритному 1,4 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Катта бугунь; вода «умеренно-загрязненная»- река Бадам и водохранилище Шардаринское; вода «загрязненная» - реки Сырдарья, Келес, (рис. 14.2).

По сравнению с июлем 2010 года качество воды рек Бадам, Катта бугунь, водохранилища Шардаринское существенно не изменилось; в реках Сырдарья, Келес – ухудшилось.

По сравнению с июнем 2011 года качество воды рек Келес, Бадам, водохранилище Шардаринское существенно не изменилось; в реке Сырдарья - ухудшилось.

В реке Келес было обнаружено 1 случай высокого загрязнение (таблица 4).
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3. Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за июнь 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 7 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Восток, Загородная, Привокзальный, Шагала) и Атырауской области по данным 10 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Восток – 1,1 ПДК (таблица 19).

Таблица 19
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,40
	0,13
	0,40
	0,08
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Авангард
	0,32
	0,11
	0,57
	0,11
	0,001
	0,014
	0,003
	0,01
	0,001
	 
	0,003
	0,37

	Акимат
	0,49
	0,16
	0,79
	0,16
	0,008
	0,16
	0,020
	0,04
	0,001
	 
	0,00
	0,59

	Болашак Восток
	0,22
	0,07
	0,22
	0,04
	0,0010
	0,02
	0,004
	0,008
	0,001
	 
	0,001
	0,11

	Болашак Запад
	0,22
	0,07
	0,29
	0,06
	0,0006
	0,01
	0,00
	0,003
	0,0004
	 
	0,001
	0,19

	Болашак Север
	0,23
	0,08
	0,32
	0,06
	0,001
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0007
	 
	0,001
	0,16

	Восток
	0,60
	0,20
	1,05
	0,21
	0,002
	0,04
	0,006
	0,01
	0,00
	 
	0,01
	1,05

	Доссор
	0,25
	0,08
	0,55
	0,11
	0,000
	0,01
	0,002
	0,004
	0,0001
	 
	0,001
	0,12

	Загородная
	0,34
	0,11
	0,56
	0,11
	0,002
	0,03
	0,004
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,36

	Макат
	0,25
	0,08
	0,34
	0,07
	0,001
	0,02
	0,00
	0,01
	0,0006
	 
	0,001
	0,13

	Посолек Ескене
	0,19
	0,06
	0,35
	0,07
	0,0006
	0,01
	0,001
	0,003
	0,0008
	 
	0,002
	0,21

	Привокзальный
	0,40
	0,13
	0,58
	0,12
	0,001
	0,02
	0,002
	0,005
	0,001
	 
	0,004
	0,52

	Самал
	0,22
	0,07
	0,28
	0,06
	0,0009
	0,02
	0,005
	0,010
	0,001
	 
	0,002
	0,22

	Станция Ескене
	0,33
	0,11
	0,46
	0,09
	0,000
	0,02
	0,001
	0,002
	0,0001
	 
	0,001
	0,07

	Карабатан
	0,35
	0,12
	0,51
	0,10
	0,001
	0,02
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,003
	0,40

	Таскескен
	0,30
	0,10
	0,42
	0,08
	0,002
	0,04
	0,004
	0,01
	0,001
	 
	0,003
	0,38

	Шагала
	0,34
	0,11
	0,44
	0,09
	0,002
	0,04
	0,01
	0,02
	0,001
	 
	0,00
	0,47


продолжение таблицы 19
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,25
	0,01
	0,12
	0,003
	0,000
	0,00
	0,00

	Авангард
	0,015
	0,39
	0,03
	0,35
	0,006
	
	0,01
	

	Акимат
	0,02
	0,57
	0,04
	0,44
	0,01
	0,14
	0,02
	0,05

	Болашак Восток
	0,001
	0,04
	0,004
	0,04
	0,0005
	0,0005
	0,0009
	0,002

	Болашак Запад
	0,003
	0,07
	0,01
	0,06
	0,00044
	0,0074
	0,001
	0,004

	Болашак Север
	0,01
	0,13
	0,01
	0,10
	0,001
	0,012
	0,001
	0,003

	Восток
	0,03
	0,82
	0,08
	0,96
	0,01
	0,15
	0,03
	0,08

	Доссор
	0,002
	0,06
	0,01
	0,08
	0,000
	0,006
	0,001
	0,003

	Загородная
	0,01
	0,33
	0,01
	0,16
	0,01
	0,11
	0,01
	0,03

	Макат
	0,01
	0,21
	0,03
	0,34
	0,003
	0,04
	0,01
	0,02

	Посолек Ескене
	0,001
	0,021
	0,002
	0,03
	0,001
	0,016
	0,002
	0,005

	Привокзальный
	0,02
	0,40
	0,03
	0,30
	0,00
	0,06
	0,02
	0,05

	Самал
	0,004
	0,09
	0,01
	0,12
	0,000
	0,00
	0,001
	0,00

	Станция Ескене
	0,00
	0,10
	0,01
	0,08
	0,002
	0,03
	0,004
	0,01

	Карабатан
	0,01
	0,16
	0,01
	0,10
	0,004
	0,07
	0,01
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,08
	0,01
	0,12
	0,004
	0,06
	0,01
	0,026

	Шагала
	0,01
	0,37
	0,03
	0,32
	0,00
	0,06
	0,01
	0,02


Приложение 2.1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июль 2011 г.

	
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	предыдущий период
	отчетный период

	
	р.Ертис
	г. Усть Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,88
	4
	IV
	IV

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,1)
	1,94
	4
	IV
	IV

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,9)
	1,96
	6
	III
	III

	
	
	с. Прапорщиково
	3,5 км ниже города Усть Каменогорск, в черте села Прапорщиково
	1,9
	4
	III
	IV

	
	
	с. Предгорное
	в черте села Предгорное, 1 км ниже впадения реки Красноярка
	1,91
	4
	III
	IV

	
	р. Буктырма
	г. Зыряновск
	0,3 км выше села Лесная Пристань
	1,64
	9
	I
	II

	
	
	г. Зыряновск
	в черте села Зубовка, 1,5 км ниже устья реки Березовка
	1,86
	8
	II
	II

	
	р. Брекса
	г. Риддер
	6,8 км выше города
	1,4
	10
	II
	I

	
	
	г. Риддер
	в черте города; 0,6 км выше устья реки Брекса
	1,97
	9
	II
	II

	
	р. Тихая
	г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1,83
	8
	III
	II

	
	
	г. Риддер
	0,5 км ниже города
	1,73
	8
	II
	II

	
	р. Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,79
	7
	II
	III

	
	
	рудник Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,87
	6
	III
	III

	
	р. Ульби
	г. Усть-Каменогорск
	21 км выше города Усть Каменогорск, в черте села Каменный карьер
	1,89
	8
	III
	II

	
	
	г. Усть -Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,1); у автодорожного моста
	1,84
	5
	III
	IV

	
	
	г. Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,9); у автодорожного моста
	
	6
	IV
	III

	
	р. Глубочанка
	с. Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод, у автодорожного моста
	2,03
	9
	III
	II

	
	
	с. Белоусовка
	0,5 км выше сброса хозфекальных вод, у автодорожного моста
	1,82
	5
	IV
	IV

	
	
	с. Глубокое
	0,175 км ниже сброса Мельзавода
	2,05
	8
	-
	II

	
	р. Красноярка
	с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника
	2,1
	4
	III
	IV

	
	
	с. Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста
	2,02
	5
	-
	IV

	
	р. Оба
	г. Шемонаиха
	0,3 км выше города Шемонаиха
	1,7
	8
	II
	II

	
	
	г. Шемонаиха
	9,53 км ниже города Шемонаиха, в черте села Камышенка
	1,89
	9
	II
	II


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за июль 2011 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость 

тест-объектов 

в пробе (%)
	Влияние 

острого токсического действия

 на тест-объекты

	1
	Ертис
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

с. Прапорщиково

с. Предгорное
	0,8 км ниже плотины ГЭС

0,35 км ниже понтонног моста

0,35 км ниже понтонного моста

3,5 км ниже г. Ксть-Каменогорска; в черте села Прапорщиково

В черте с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Красноярка
	100

100,0

96,6

83,3

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

	2
	Буктырма
	г. Зыряновск

г. Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань

В черте с. Зубовка; 1,5 км ниже устья р. Березовка
	20,0

100,0
	оказывает

не оказывает

	3
	Брекса
	г. Риддер

г. Риддер
	6,8 км выше города

В черте г. Риддера; 0,6 км выше 

устья р. Брекса
	66,6

83,3
	не оказывает

не оказывает

	4
	Тихая
	г. Риддер

г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода

0,5 км ниже города
	100,0

100
	не оказывает

не оказывает

	5 
	Ульби
	рудн. Тишинский

рудн. Тишинский


	50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский

4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	80,0

30,0
	не оказывает

оказывает



	6
	Ульби
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорска; 

в черте п. Каменный Карьер

1,45 км выше устья р. Ульба (01);

у автодорожного моста

1,45 км выше устья р. Ульба (09);

у автодорожного моста
	100,0

100,0

73,3
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	7
	Глубочанка
	с. Белоусовка

с. Белоусовка

с. Глубокое
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский, у автодорожного моста

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	20,0

93,3

96,6
	оказывает

не оказывает

не оказывает

	8
	Красноярка
	с. Предгорное

с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника

0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	20,0

0,0
	оказывает

оказывает

	9
	Оба
	г. Шемонаиха

г. Шемонаиха
	0,3 км выше г. Шемонаиха

9,5 км ниже г. Шемонаиха;

в черте с. Камышенка
	93,3

96,6
	не оказывает

не оказывает


Приложение 2.3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июль 2011 г.

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоопланктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	с. Шешенкара
	3 км ниже села, в створе водпоста
	1,78
	1,86
	1,94
	3

	2
	-//-
	жд.ст. Балыкты
	2,0 км ниже жд.ст., 2,0 км выше села, 2,0 км ниже впад. реки Кокпекты
	1,85
	1,69
	-
	3

	3
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,58
	1,79
	-
	3

	4
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,84
	2,10
	-
	3

	5
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,88
	2,00
	2,07
	3

	6
	-//-
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	2,05
	2,09
	-
	3

	7
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,86
	1,98
	-
	3

	8
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,94
	2,00
	2,02
	3

	9
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,79
	1,82
	-
	3

	10
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,89
	2,31
	-
	3

	11
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	2,21
	1,93
	-
	3

	12
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,81
	1,92
	-
	3

	13
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,57
	2,00
	-
	3


Продолжение приложения 2.3 

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области (озеро Балкаш) по гидробиологическим показателям за июль 2011  

	№

п/п


	Водный

объект
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды

	
	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	Озеро Балхаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,65
	1,98
	3

	2
	Озеро Балхаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш
	1,58
	1,94
	3

	3
	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,65
	2,23
	3

	4
	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,68
	1,88
	3

	5
	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,69
	1,81
	3

	6
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,67
	1,84
	3

	7
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,70
	2,03
	3

	8
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,74
	1,85
	3

	9
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,66
	2,07
	3



	10
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,66
	2,01
	3



	11
	Озеро Балхаш
	Залив Малый 

Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,89
	2,11
	3

	12
	Озеро Балхаш
	Залив Малый

 Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,99
	2,02
	3

	13
	Озеро Балхаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,65
	1,64
	3

	14
	Озеро Балхаш
	о. Алгазы 
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,61
	1,76
	3

	15
	Озеро Балхаш
	Северо-Восточная

 часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,63
	1,76
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 7
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 9
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00
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