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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за август 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 8 городах (Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау, Алматы, Жезказган, Риддер, Караганда, Тараз) (Приложение 5, рис. 2).
По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в августе 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 19,4) (рис. 2).
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Рис.2 Сравнение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по городам

Республики Казахстан за август 2010 и 2011 годов

По сравнению с августом 2010 года уровень загрязнения в городах Караганда, Тараз, Кызылорда, Петропавловск, Павлодар, Актау, Балхаш, Экибастуз, Кокшетау, Талдыкорган значительно не изменился, в городах Алматы, Актобе, Атырау, Семей, Астана, Костанай, поселок Глубокое- понизился, в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Темиртау, Жезказган, Риддер отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (рис. 2).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК; средние - в 8 городах, максимальные - в 11 городах;  диоксида серы: средние и максимальные - в 3 городах; оксида углерода: максимальные – в 5 городах; диоксида азота: средние – в 8 городах, максимальные - в 14 городах; аммиака: средние и максимальные в 1 городе; фенола: средние и максимальные - 6 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 1 городе; фтористого водорода: максимальные – в 2 городах, хлористый водород: максимальные - 1 городе, углеводороды: максимальные-1городе.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории республики не зарегистрировано.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 170 гидрохимических створах, распределенных на 60 водных объектах: 42 реках, 8 озерах, 9 водохранилищах и 1 канале (таблица 1, 2, 3, рис.3, 4). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 10 рек, 1 озеро и 4 водохранилища: реки Кара Ертис, Ертис, проток Шароновка, рукав Кигач, Урал (Атырауская), Аят, Текес, Коргас, Есентай, Улкен Алматы, Беркара; озеро Улькен Алматы; водохранилища Буктырма, Усть Каменогорское, Сергеевское, Капшагай;

к классу "умеренно загрязненная" -  21 рек, 5 водохранилищ, 1 озеро: реки Буктырма,  Оба, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек, Большой Узень, Малый Узень, Тобол,  Тогызак, Есиль, Кеттыбулак, Сары - булак, Нура, Иле, Киши Алматы,  Талас, Шу, Асса, Бадам, Сырдарья, озера Копа, Зеренда, водохранилища Каратомарское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Шардаринское;

к классу "загрязненная"–  6 рек, 4 озера и 1 канал: реки  Глубочанка,  Ак - булак, Аксу, Карабалты, Токташ, Келес, озера Султанкельды, Карасу, Сулуколь, Балкаш,  канал Нура Есиль;

к классу "грязная" – реки Брекса, Кара Кенгир, озеро Бийликоль;

к классу "очень грязная"– реки Тихая, Ульби, Шерубайнура;

к классу «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (таблица 1, 2, 3; рис. 3, 4).
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Рис 3. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан
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Рис 4. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за август 2011 года

	2 класс, 

«чистая», 

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс, 

«умеренно загрязненная» 

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

«загрязненная»

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс, 

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс, 

«очень грязная»

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

«чрезвычайно грязная»

ИЗВ >10

	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Буктырма
	1
	р. Глубочанка
	1
	р. Брекса
	1
	р. Тихая
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р. Оба
	2
	р. Ак – Булак
	2
	р. Кара-Кенгир
	2
	р. Ульби
	
	

	3
	проток Шароновка
	3
	р. Урал (ЗКО)
	3
	р. Аксу
	3
	оз. Бийликоль
	3
	р. Шерубайнура
	
	

	4
	рукав Кигач
	4
	р. Чаган
	4
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	

	5
	р. Урал (Атырауская)
	5
	р. Деркул
	5
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	

	6
	р. Аят
	6
	р. Илек
	6
	р. Келес
	
	
	
	
	
	

	7
	р. Текес
	7
	р. Большой Узень
	7
	оз. Султанкельды
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Коргас
	8
	р. Малый Узень
	8
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	9
	р. Есентай
	9
	р. Тобол
	9
	оз. Карасу
	
	
	
	
	
	

	10
	р. Улькен Алматы
	10
	р. Тогызак
	10
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	

	11
	р. Беркара
	11
	р. Есиль 
	11
	каналНура-Есиль
	
	
	
	
	
	

	12
	оз. Улькен Алматы
	12
	р. Кеттыбулак
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	вдхр. Буктырма
	13
	р. Сары - Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	вдхр. Усть Каменогорск
	14
	р. Нура
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	вдхр. Сергеевское
	15
	р. Иле
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	вдхр. Капшагай
	16
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Шу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхр. Каратомарское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр. Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за август 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,2-12,3
	59
	реки  Ертис (ВКО), Ертис (Павлодарская), Буктырма, Брекса, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Тогызак, Есиль (СКО), Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Ак–Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир,  Беркара, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Иле, Текес, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Талас,  Шу, Асса, Аксу, Карабалты,  Токташ, Бадам,  Сырдарья (Кзылординская); вдхр. Каратомарское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай; озера Копа, Султанкельды, Зеренда, Карасу, Сулуколь, Балкаш,  Бийликоль; канал Нура-Есиль

	2
	Железо обшее
	1,2-8,0
	20
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Оба, Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Аят, Есиль (СКО), Иле,  Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья (Кзылординская);  вдхр. Каратомарское, Сергеевское

	3
	Аммоний солевой
	1,8-6,6
	6
	реки Тихая, Глубочанка, Большой Узень, Малый Узень, Красноярка, Кара-Кенгир,  Нура (Карагандинская), Шерубайнура; вдхр. Каратомарское, Самаркандское

	4
	Цинк
	1,1-77,9
	10
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка; озера Карасу, Балкаш

	5
	Хлориды
	1,1-6,6
	4
	реки Ак-булак, Большой Узень, Малый Узень; озера Султанкельды, Копа; канал Нура-Есиль

	6
	Марганец 
	1,2-7,0
	6
	реки Буктырма, Брекса, Тихая, Красноярка, Тобол, Аят, Тогызак

	7
	Сульфаты
	1,1-10,9
	33
	реки Тобол, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Ак-булак, Аксу, Карабалты, Токташ, Иле,  Нура (Акмолинская), Болшой Узень, Малый Узень, Илек (ЗКО), Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кзылординская); озера Султанкельды, Зеренда, Копа, Бийликоль; канал Нура-Есиль; вдхр. Каратомарское, Вячеславское, Шардаринское

	8
	Хром (6+)
	2,0
	1
	реки Урал (ЗКО)

	9
	Азот нитритный
	1,1-48,6
	22
	реки Брекса, Тихая, Глубочанка, Илек (Актюбинская), Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир,  Шерубайнура, Иле, Киши Алматы, Бадам, Сырдарья (ЮКО), вдхр. Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Шардаринское

	10
	Кислород
	2,4-4,9
	2
	реки Тогызак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская); озеро Султанкельды

	11
	Магний
	1,1-3,0
	7
	реки Сары-булак,  Нура (Акмолинская), Келес, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кзылординская); озера Копа,  Султанкельды, Зеренда; канал Нура-Есиль, вдхр. Шардаринское

	12
	Фенолы
	1,1-4,0
	12
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Илек (ЗКО), Нура (Карагандинская), Шу, Карабалты, Токташ,  Шерубай-нура; вдхр. Кенгирское, Самаркандское; озеро Балкаш, Бийликоль 

	13
	БПК5
	1,1-5,1
	16
	реки Урал (ЗКО), Чаган (ЗКО), Деркул, Тогызак, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Токташ, Нура (Акмолинская), Большой Узень, Илек (ЗКО), Асса, Аксу, Карабалты;  вдхр. Кенгирское; озера Копа, Бийликоль

	14
	Бор
	11,5
	1
	река Илек (Актюбинская) 

	15
	Никель
	1,2
	1
	реки Тобол, Аят, Тогызак; вдхр. Сергеевское

	1
	Фториды
	1,4-5,0
	7
	реки Ак-Булак, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы; озера Зеренда, Карасу, Сулуколь, Бийликоль

	17
	Нефтепродукты
	1,2-4,2
	4
	реки  Кара-Кенгир, Талас, Шу, Бадам; вдхр. Сергеевское, Кенгирское


Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ

в августе 2011 года, превышающих ПДК

	
	август

2010 года
	июль

2011 года
	август

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя кон-цен-тра-ция, мг/

дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,73 (2 кл.)
чистая
	0,52 (2 кл.)

чистая
	0,51 (2 кл.)

чистая
	-
	-
	-

	р. Ертис

(ВКО)
	0,83 (2 кл.) чистая
	0,58 (2 кл.)

чистая
	0,85

 (2 кл.)

чистая
	Железо общее

Медь (2+)
	0,20

0,0012
	2,0

1,2

	р. Ертис

(Павлодарская)
	1,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	0,69 (2 кл.)

чистая
	0,53

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	р. Буктырма

(ВКО)
	0,64 (2 кл.)

чистая
	0,52 (2кл.)

чистая
	1,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Марганец 

Железо общее

Медь (2+)
	0,0337

0,13

0,0011
	3,4

1,3

1,1

	р. Брекса

(ВКО)
	2,95 (4 кл.) загрязнённая
	3,75

(4 кл.)
загрязнённая
	5,24

(5 кл.)

грязная
	Цинк

Медь (2+)

Марганец

Азот нитритный
	0,221

0,0037

0,0353

0,02
	22,1

3,7

3,5

1,2

	р. Тихая

(ВКО)
	3,74 (4 кл.) загрязнённая
	2,82 (4 кл.)
загрязнённая
	9,57

(6 кл.) очень грязная
	Цинк

Марганец
Аммоний солевой

Азот нитритный
	0,4615

0,0432

1,85

0,04
	46,2

4,3

3,7

1,9

	р. Ульби

(ВКО)
	3,29 (4 кл.) загрязнённая
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	8,4

(6 кл.) очень грязная
	Цинк

Медь (2+)


	0,453

0,0022
	45,3

2,2

	р. Глубочанка

(ВКО)
	2,95 (4 кл.) загрязнённая
	2,45 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	2,76 (4 кл.) загрязнённая
	Цинк

Аммоний солевой
Медь (2+)

Азот нитритный
	0,0793

1,91

0,0024

0,02
	7,9

3,8

2,4

1,1

	р. Красноярка

(ВКО)
	6,16 (6 кл.) очень грязная
	15,2 (7 кл.)

чрезвычай-но грязная

	14,38 (7 кл.)

чрезвычай-но грязная
	Цинк
Марганец
Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,7265

0,0695

0,003

1,29
	72,7

7,0

3,0

2,6

	р. Оба

(ВКО)
	0,63 (2 кл.) чистая
	0,50 (2 кл.)

чистая
	1,58

(3 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)

Железо общее


	0,0036

0,32
	3,6

3,2

	вдхр. Буктырма

(ВКО)
	0,97 (2 кл.) чистая
	0,61 (2 кл.)
чистая
	0,53 (2 кл.)
чистая
	-


	-
	-

	вдхр Усть-Каменогорское

(ВКО)
	0,77 (2 кл.) чистая
	0,66 (2 кл.)
чистая
	0,49 (2 кл.)
чистая

	-
	-
	-

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,73 (2 кл.) чистая
	0,78 (2 кл.)
чистая
	0,61 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,83 (2 кл.) чистая
	0,81 (2 кл.)
чистая
	0,77  (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Урал

(Атырауская)
	0,77 (2 кл.) чистая
	0,88 (2 кл.)
чистая
	0,61 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Урал (ЗКО)
	1,13 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	БПК5
Хром (6+)

Фенолы


	4,7
0,03

0,0012


	2,4
1,5

1,2


	р. Чаган (ЗКО)
	1,33 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	БПК5
Фенолы

Железо общее
	6,11
0,0013

0,11


	3,1
1,3

1,1

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,24 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	БПК5

Фенолы

Железо общее

	6,20

0,0012

0,15


	3,1

1,2

1,5



	р. Большой Узень (ЗКО)
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	
	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

БПК5

Хлориды

Аммоний солевой

Фенолы
	260,0

3,52

357,9

0,6

0,001


	2,6

1,8

1,2

1,2

1,1

	р. Малый Узень (ЗКО)
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	
	1,06 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Аммоний солевой

Фенолы

Сульфаты

Хлориды
	0,6

0,001

115,0

342,9
	1,2

1,2

1,2

1,1

	р. Илек (ЗКО)
	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	
	1,15 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	БПК5

Железо

Фенолы

Сульфаты
	3,10

0,15

0,001

105,0
	1,6

1,5

1,2

1,1

	р. Илек

(Актюбинская)
	3,26 (4 кл.) загрязнённая
	4,00

(4 кл.)

загрязнённая
	1,90 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Бор

Азот нитритный


	0,13

0,387


	7,6

1,9



	р. Тобол

(Костанайская)


	1,28 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,25 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Марганец

Медь (2+)

Никель

Сульфаты
	0,065

0,003

0,029

151,8
	6,5

3,0

2,9

1,5

	р. Аят

(Костанайская)
	1,07 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,08 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	0,71  (2 кл.)

чистая
	Марганец

Железо общее

Никель
	0,056

0,19

0,016
	5,6

1,9

1,6

	р. Тогызак

(Костанайская)
	2,79 (4 кл.) загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	2,19 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная

	Марганец

Кислород

Медь (2+)

БПК5

Сульфаты

Никель
	0,082

4,93

0,003

5,68

207,5

0,016
	8,2

4,1

3,0

2,8

2,1

1,6

	вдхр. Каратомарское (Костанайская)
	
	
	1,29 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная

	Железо общее

Медь

Аммоний солевой

Сульфаты
	0,28

0,002

0,95

123,0
	2,8

2,0

1,9

1,2

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,42 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,93 (2 кл.)
чистая
	Железо общее

Нефтепродукты

Никель
	0,14

0,067

0,011


	1,4

1,3

1,1

	р. Есиль

(СКО)
	1,55 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,00 (2 кл.)
чистая

	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0027

0,18


	2,7

1,8

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,88 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,70 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,0047

243,0
	4,7

2,4

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,63 (2 кл.) чистая
	0,69( 2 кл.)
чистая

	1,19 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь(2+)


	0,005
	5,0

	р. Ак - Булак

(г. Астана)
	2,34 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,56 (4 кл.)
загрязнённая

	2,91 (4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Медь(2+)

Фториды

Хлориды
	582,0

0,0053
2,63

450,0
	5,8

5,3

3,5

1,5

	р. Сары - Булак

(г. Астана)
	4,83 (5 кл.)

грязная
	2,91 (4 кл.)
загрязнённая

	2,35 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Кислород

Медь (2+)
Азот нитритный

БПК5
Магний
	4,13

0,0034

0,038

3,66

45,5
	4,9

3,4

1,9

1,8

1,1

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,84 (2 кл.) чистая
	1,16 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,34 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты


	0,003

218
	3,0

2,2

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,38 (3 кл.) умеренно

загрязнён-ная
	1,67 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5
Магний

Хлориды
	373

0,003

3,53

59,4

3,40
	3,7

3,0

1,8

1,5

1,1

	оз. Султан

кельды

(Акмолинская)
	3,24 (4кл.) загрязнённая
	3,62 (4кл.)

загрязнённая

	3,56 (4кл.)

загрязнённая

	Сульфаты

Медь (2+)

Магний

Хлориды

Кислород 
	1013,0

0,003

113,0

741

5,16
	10,1

3,0

2,8

2,5

2,3

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	1,76 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	2,05 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды

Сульфаты

Магний
	0,005

1,82

186,0

68,1
	5,0

2,4

1,9

1,7

	оз. Карасу

(Акмолинская)
	
	0,99 (2 кл.)

чистая
	3,47 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Фториды

Цинк
	0,017

1,0

0,013
	17,0

1,3

1,3

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	1,53 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,05 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь

Фториды
	0,012

2,7
	12,0

3,6

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,85 (3 кл.) умеренно
загрязнённая
	3,23 (4 кл.)
загрязнённая

	3,54 (4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты
Медь (2+)

Магний
Хлориды
	1086,5

0,0045

99,5

532,5
	10,9

4,5

2,5

1,8

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,78 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	2,26 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,38 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь

Сульфаты

БПК5

Кислород

Магний
	0,0043

427,0

4,65

5,76

44,7
	4,3

4,3

2,3

2,1

1,1

	р. Нура (Карагандин-ская)
	2,80 (4 кл.) загрязнённая

	1,98 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	2,02 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Азот нитритный

Медь (2+)

Фенолы

Аммоний солевой
	0,082

0,0025

0,002

0,95
	4,1

2,5

2,0

1,9

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	10,9 (7кл.) чрезвычай-но грязная
	5,49

(5 кл.)

грязная

	4,65

(5 кл.)

грязная

	Нефтепродукты

Азот нитритный

Аммоний солевой

Медь (2+)

БПК5
	0,35

0,142

2,67

0,0051

5,05


	7,0

7,1

5,3

5,1

2,5

	р. Шерубайнура

(Карагандин-ская)
	20,8 (7 кл.) чрезвычайно   грязная
	10,2 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	8,95 

(6 кл.)

очень

грязная

	Азот нитритный

Аммоний солевой

Фенолы

БПК5

Медь (2+)
	0,695

4,91

0,004

4,92

0,0018
	34,8

9,8

4,0

2,5

1,8

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	3,83 (4 кл.) загрязнённая
	2,94

(4 кл.)
загрязнённая
	2,46 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Медь (2+)

Нефтепродукты

Фенолы

БПК5
Азот нитритный
	0,0049

0,20

0,002

3,06

0,030
	4,9

4,0

2,0

1,5

1,5

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,22 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	1,90 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,53 (3 кл.)

умеренно загрязнённая


	Медь (2+)

Фенолы

Аммоний солевой

Азот нитритный
	0,0033

0,002

0,65

0,024
	3,3

2,0

1,3

1,2

	озеро Балкаш

(Карагандинская)
	2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,61 (4 кл.)

pагрязнен-ная
	2,57 (4 кл.)

загрязнен-ная
	Медь (2+)

Цинк

Фенолы
	0,0102

0,0200

0,02
	10,2

2,0

1,5

	р. Иле

(Алматинская)
	4,39 (5 кл.) грязная
	1,47 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	1,17 (3 кл.)

умеренно-загрязненная
	Медь (2+)

Железо общее

Сульфаты

Азот нитритный
	0,0022

0,15

112

0,022
	2,2

1,5

1,1

1,1

	р. Текес

(Алматинская)
	4,66 (5 кл.) грязная
	0,94 (2 кл.)

чистая
	0,78 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0011
	1,1

	р. Коргас

(Алматинская)
	3,78 (4 кл.) загрязнённая
	0,71 (2 кл.)

чистая

	0,83

 (2 кл.)

чистая
	-


	-
	-

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	2,08 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	0,94 (2 кл.)

чистая

	0,95

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
Азот нитритный


	0,0019

0,022
	1,9

1,1

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,43 (3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный

Фториды
	0,002

0,036

1,07


	2,0

1,8

1,4

	р. Есентай

(г. Алматы)
	1,66 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,33 (3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	0,91 (2 кл.)

чистая

	Медь (2+)

Фториды
	0,0014

0,83
	1,4

1,1

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	1,67 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,65 (3 кл.)

умеренно загряз-нённая
	0,97 (2 кл.)

чистая

	Медь (2+)

Фториды 
	0,0018

0,89


	1,8

1,2

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	1,78 (3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	0,76

(2 кл.)

чистая
	0,80 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0013
	1,3

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,92 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,41 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,28 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее
Нефтепродукты
	0,0023

0,16

0,06
	2,3

1,6

1,2

	р. Шу

(Жамбылская)
	4,17 (5 кл.) грязная
	2,12 (3кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,25 (3кл.)
умеренно

загрязнённая

	БПК5
Медь (2+)

Фенолы

Железо общее
Нефтепродукты
	10,0

0,0032

0,002

0,15

0,06
	5,0

3,2

2,0

1,5

1,2

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,53 (3 кл.) умеренно

загрязнённая
	1,40 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5

Железо общее
	0,0034

3,18

0,15
	3,4

1,6

1,5

	р. Беркара
	
	
	0,99

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,002
	2,0

	р. Аксу

(Жамбылская)
	4,21 (5 кл.) грязная
	2,56 (4кл.)

загрязнённая
	2,67 (4кл.)

загрязнённая
	Медь (2+) 

Железо общее

БПК5

Сульфаты
	0,0043

0,36

6,0

243,0
	4,3

3,6

3,0

2,4


	р. Карабалты

(Жамбылская)
	3,31 (4кл.) загрязнённая
	3,00 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	3,44 (4кл.) загрязнённая

	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5
Фенолы

Железо общее
	887,0

0,0042

6,00

0,002

0,18
	8,9

4,2

3,0

2,0

1,8

	р. Токташ

(Жамбылская)
	3,90 (4 кл.) загрязнённая
	2,02 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,75(4 кл.) загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

БПК5

Сульфаты

Фенолы
	0,0051

0,33

6,24

233,0

0,002
	5,1

3,3

3,1

2,3

2,0

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	7,64 (6 кл.) очень грязная
	7,36 (6 кл.) очень
грязная
	5,84 (5кл.)

грязная
	БПК5

Сульфаты

Фенолы

Фториды

Медь(2+)
	25,8

359,0

0,002

1,21

0,0012
	25,8

3,6

2,0

1,6

1,2

	р. Келес

(ЮКО)
	2,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	3,13 (4кл.)

загрязнённая

	2,80 (4кл.)

загрязнённая

	Сульфаты

Магний
	1153

130
	11,5

3,3

	р. Бадам

(ЮКО)
	1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,04 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,80 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Медь (2+)

Азот нитритный

Сульфаты

Нефтепродукты
	0,003

0,05

231,0

0,09
	3,0

2,5

2,3

1,8

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	2,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,11 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,14 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Азот  нитритный

Магний
	576

0,062

76,6
	5,8

3,1

1,9

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,95 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,68 (4кл.)

загрязнённая

	2,28
 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот  нитритный

Магний
	711,0

0,06

89,0


	7,1

3,0

2,2



	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,87 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,83 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,91 (3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Сульфаты

Медь (2+)

Железо общее Магний
	371,7

0,0027

0,19

54,7
	3,7

2,7

2,0

1,4


Сведения о случаях экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за август  2011 года
1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) наблюдался в реке Красноярка (ВКО).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан.  Было отмечено 14  случаев  на  10  водных объектах:  река Шерубай – Нура -  2 случая ВЗ,  река Сокыр - 2 случая ВЗ (Карагандинская), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 1 случай ВЗ (Актюбинская), река Келес – 1 случай ВЗ (ЮКО), река Глубочанка (Восточно - Казахстанская область) – 1 случай ВЗ (ВКО), река Красноярка – 1 случай (Восточно - Казахстанская область), река Брекса (Восточно-Казахстанская область) – 1 случай ВЗ,  река Тихая (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ, р. Ульби (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ (таблица 4). 
Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально - высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/ дм3
	Кратность превышения ПДК

	р. Келес, Южно-Казахстанская область, 1,2 км выше устья р. Келес
	1ВЗ
	03.08.2011
	03.08.2011
	Сульфаты
	1153
	11,5

	р. Глубочанка, Восточно-Казахстанская область, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п. Белоусовка
	1 ВЗ
	02.08.2011
	03.08.2011
	Цинк 
	0,216
	21,6

	р. Красноярка, Восточно-Казахстанская область, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	02.08.2011
	03.08.2011
	Цинк 
	1,452
	145,2

	р. Красноярка, Восточно-Казахстанская область, 

3 км выше с. Предгорное,

1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	02.08.2011
	03.08.2011
	Марганец 
	0,133
	13,3

	р. Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская)
	1 ВЗ
	03.08.2011
	04.08.2011
	Азот нитрит

ный
	1,09 


	54,5

	р. Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	03.08.2011
	04.08.2011
	Азот нитрит

ный
	0,625


	31,3

	р. Илек, Актюбинская, г. Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	02.08.2011
	05.08.2011
	бор
	0,301
	17,71

	р. Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста (устье, 0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская) 
	1 ВЗ
	11.08.2011
	12.08.2011
	азот нитрит-ный
	1,20


	60,0

	р. Шерубайнура, Карагандинская,

2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	11.08.2011
	12.08.2011
	азот нитрит-ный
	0,695


	34,8

	озеро Бийликоль, Жамбылская
	1 ВЗ
	11.08.2011
	16.08.2011
	БПК5
	25,8
	25,8

	р. Брекса, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, 0,6 км выше устья р. Брекса
	1 ВЗ
	24.08.2011
	26.08.2011
	Цинк
	0,441
	44,1

	р. Тихая, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	24.08.2011
	26.08.2011
	Цинк
	0,441
	44,1

	р. Тихая, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер, 0,8 км выше устья р. Тихая
	1 ВЗ
	24.08.2011
	26.08.2011
	Цинк
	0,482
	48,2

	р. Ульби, Восточно-Казахстанская область, рудник Тишинский, 50 м выше сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	24.08.2011
	26.08.2011
	Цинк
	0,437
	43,7

	р. Ульби, Восточно-Казахстанская область, рудник Тишинский, 2,5 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	24.08.2011
	26.08.2011
	Цинк
	0,469
	46,9

	Итого:
	1  ЭВЗ

                                                    14  ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан в июле 2011 года проводились ежедневно на 81 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 5).
Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,23 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы в июле 2011 года осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Согласно главе 6 «Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» (Выпуск 12), измерения бета-активности проб, по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,8 – 1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№1 - улица Джамбула 11; №2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; №3 – улица Ташкентская, район лесозавода; №4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№7 - район жилого комплекса «Достар»; №6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; №5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода 
(таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за август  2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,006
	0,12
	0,06
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,524
	0,17
	0,555
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,0580
	1,5
	0,147
	1,7

	
	
	 Оксид азота
	0,021
	0,35
	0,202
	0,51

	
	6
	Диоксид серы
	0,005
	0,10
	0,065
	0,13

	
	
	Оксид углерода
	0,073
	0,0
	0,267
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,015
	0,4
	0,058
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,005
	0,083
	0,079
	0,20

	
	7
	Диоксид серы
	0,009
	0,18
	0,071
	0,14

	
	
	Оксид углерода
	0,096
	0,03
	0,677
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,055
	1,38
	0,167
	2,0

	
	
	Оксид азота
	0,043
	0,7
	0,324
	0,81


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0.  Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила1,1 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,6 ПДК, взвешенных веществ - 1,8 ПДК, фтористого водорода 1,4 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана не изменился, а в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау содержания всех загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы.
1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 12 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак,  водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Сулуколь, Карасу) (рис. 1.3, 1.4, 1.6).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак– правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В августе в реке Есиль температура воды составила 19,70 С, величина  рН – 8,3. Содержания растворенного в воде кислорода – 8,5 мг/дм3; значения БПК5  2,1 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 4,7 ПДК, сульфатам – 2,4 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди (4,3 ПДК), сульфатам (4,3 ПДК), БПК5 (2,3 ПДК), кислороду (2,1 ПДК),  магнию (1,1 ПДК).

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по сульфатам (10,9 ПДК), меди (4,5 ПДК), магнию (2,5 ПДК), хлоридам (1,8 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (3,0 ПДК), сульфатам (2,2 ПДК).
В реке Ак - Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 5,8 ПДК, меди – 5,3 ПДК, фторидам 3,5 ПДК, хлоридам – 1,5 ПДК.
В реке Сары - Булак превышения ПДК наблюдались по кислороду 4,9 ПДК, меди 3,4 ПДК, азоту нитритному 1,9 ПДК, БПК5 1,8 ПДК, магнию 1,1 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 4,13 мг/дм3.

В реке Кеттыбулак превышение ПДК наблюдалось по меди (5,0 ПДК).

В озере Копа превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,7 ПДК, меди 3,0 ПДК, БПК5 1,8 ПДК, хлоридам и магнию на уровне 1,1 - 1,5 ПДК.
В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам - 10,1 ПДК,  меди - 3,0 ПДК, магнию 2,8 ПДК, хлоридам 2,5 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,16 мг/дм3.

В озере Зеренда превышения ПДК выявлены по меди (5,0 ПДК), фторидам (2,4 ПДК),  сульфатам (1,9 ПДК), магнию (1,7 ПДК).

В озере Сулуколь превышения ПДК выявлены по меди (12,0 ПДК) и фторидам (3,6 ПДК).

В озере Карасу превышения ПДК выявлены по меди (17,0 ПДК), фторидам (1,3 ПДК), цинку (1,3 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - ручей Кеттыбулак, реки Есиль, Нура, Сары-Булак, озера Копа, Зеренда и вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - река Ак-Булак, озера Султанкельды, Сулуколь, Карасу и канал Нура Есиль (рис. 1.3; 1.4, 1.6).

В сравнении с августом 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура,  озерах Копа, Султанкельды значительно не изменилось, в реках Кеттыбулак, Ак Булак, вдхр. Вячеславское, канале Нура - Есиль – ухудшилось; в реке Сары -Булак - улучшилось.

В сравнении с июлем  2011 года качество воды в реках Есиль, Нура, Ак -булак, в озерах Копа,  Зеренда, Султанкельды, канале Нура - Есиль, в водохранилище Вячеславское значительно не изменилось; в реке Кеттыбулак,  в озерах  Карасу  и Сулуколь – ухудшилось; в реке Сары - Булак – улучшилось.
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за август 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,008
	 
	0,045
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,057
	1,1
	0,099
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,181
	0,06
	0,90
	0,2

	
	
	Диоксид азота
	0,009
	0,2
	0,023
	0,3

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,05
	0,015
	0,04

	
	
	Озон
	0,719
	24,0
	1,732
	10,8

	
	
	Диоксид углерода
	7
	 
	432
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,007
	 
	0,355
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,205
	1,1
	3,996
	0,3

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,044
	0,01
	0,3
	0,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,6
	0,033
	4,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,12
	0,039
	0,5

	
	
	O3 (Озон)
	0,041
	0,1
	0,404
	0,03

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	10,476
	 
	198
	 

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,002
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,077
	1,5
	0,343
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,104
	0,03
	0,450
	0,5

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,003
	0,0
	0,057
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,3
	0,013
	0,01

	
	
	O3 (Озон)
	0,046
	2,2
	0,125
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	2
	 
	887
	39,5

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,008
	 
	0,178
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,005
	0,1
	0,109
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,886
	0,30
	4,234
	0,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,011
	0,1
	0,118
	1,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,01
	0,038
	0,04

	
	
	O3 (Озон)
	0,051
	1,7
	0,144
	0,7

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	7,268
	 
	108,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. В августе температура воды составила 19,2 0С, величина  рН – 8,3. Содержание растворенного кислорода 9,3 мг/дм3; значение БПК5  0,68 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составила 231,0 мг/дм3, при жесткости 2,16. Превышение ПДК выявлено по фторидам (1,8 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,91 (2 класс качества, «чистая») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. В августе температура воды  составила 19,1 0С, величина  рН 8,8. Содержание растворенного кислорода 8,5 мг/дм3; значение БПК5  - 0,68 мгО2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 1161,0 мг/дм3, при жесткости 8,0. Концентрация фторидов составила 8,0 ПДК, меди 3,0 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 2,34 (3 класс качества, «умеренно-загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория.  В августе температура воды составила 18,2 0С, величина  рН – 8,7. Содержание растворенного кислорода 8,9 мг/дм3; значение БПК5  - 0,5 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 376,0 мг/дм3, при жесткости 3,1. Превышение ПДК выявлено по фторидам 3,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,05 (3 класс качества, «умеренно загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай.  В августе температура воды составила 20,2 0С, величина рН – 8,8. Содержание растворенного кислорода 9,5 мг/дм3; значение БПК5  - 0,8 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 6058 мг/дм3, при жесткости 32,7. Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 16,7 ПДК, магнию – 9,1 ПДК, фторидам – 7,9 ПДК, хлоридам – 6,2 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 6,79 (6 класс качества, «очень грязная») (рис. 1.6).

По сравнению с августом 2010 года качество воды озер Бурабай, Шортан значительно не изменилось; в озере Улькен Шабакты – улучшилось, в озере Киши Шабакты – ухудшилось.

По сравнению с июлем 2011 года качество воды озер Бурабай,  Шортан, Киши Шабакты значительно не изменилось; в озере Улькен Шабакты – улучшилось (таблица 7).
Таблица 7

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в августе 2011 года

превышающих ПДК

	
	август 2011 года
	июль

2011 года
	август 2011 года
	Ингредиенты
	Сред-няя концентрация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	0,99 (2 кл.)

чистая
	0,91 (2 кл.)

чистая
	0,71 (2 кл.)

чистая
	Фториды
	1,32
	1,8

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	2,87 (4 кл.)

загрязнён-ная
	3,12 (4 кл.)

загрязнён-ная
	2,34 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды

Медь 

Магний 
	6,00

0,003

72,3
	8,0

3,0

1,8

	оз. Шортан

г. Щучинск
	2,02 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,51 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,05 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды


	2,81
	3,8

	оз. Киши

Шабакты

с.Акылбай
	4,94 (5 кл.)
 грязная
	7,48 (6 кл.)
очень  грязная
	6,79 (6 кл.)
очень  грязная
	Сульфаты 

Магний 

Фториды

Хлориды 
	1667

364

5,91

1861
	16,7

9,1

7,9

6,2
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11-0,23 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области

2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,3 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода находились в пределах нормы.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и августом  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе – понизился. 
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.2).

Реки Илек - многоводный левобережный приток реки Урал. 
В реке превышения ПДК выявлены по бору – 7,6 ПДК, азоту нитритному – 1,9 ПДК.

По сравнению с августом 2010 года качество воды реки Илек улучшилось.

По сравнению с июлем 2011 года качество воды реки Илек улучшилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; №28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; №29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; №30 - микрорайон «Шанырак», школа №26, улица Жанкожа батыра,202; №31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; №3 –улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; №6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за август 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,172
	0,1
	1,387
	0,3

	
	28
	Оксид углерода
	0,544
	0,2
	2,641
	0,5

	
	29
	Оксид углерода
	1,277
	0,4
	5,896
	1,2

	
	30
	Оксид углерода
	1,250
	0,4
	32,089
	6,4

	
	31
	Оксид углерода
	0,277
	0,1
	1,479
	0,3


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за август 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,21
	0,07
	2,19
	0,3

	
	2
	Оксид углерода
	0,06
	0,02
	0,21
	0,0

	
	3
	Оксид углерода
	0,14
	0,05
	1,32
	0,7

	
	4
	Оксид углерода
	0,05
	0,02
	0,10
	0,4

	
	5
	Оксид углерода
	0,38
	0,13
	3,31
	0,0

	
	6
	Оксид углерода
	0,13
	0,04
	1,85
	0,0


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,0.. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,7ПДК, ПДК диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находились в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,5 ПДК, оксида углерода – 1,6 ПДК, взвешенных вещетсв – 1,2 ПДК.
В августе 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с июлем 2011 года - увеличился, а в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах №1 и №12. В городе Алматы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ находились в пределах нормы (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за август 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,001
	0,004

	
	Свинец
	0,1
	0,3

	
	Мышьяк
	0,005
	0,002

	
	Хром
	0,001
	0,001

	
	Медь
	0,2
	0,08


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
[image: image17.jpg]



Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган содержания всех загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы. 
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8 - ми водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, озеро Улькен Алматы) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В августе в реке Иле температура воды в среднем составила 22,2 0С, величина  рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода 9,71 мг/дм3, значение БПК5  1,50 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 307,0 мг/д3, при жесткости 3,8. Превышения ПДК выявлены по меди (2,2 ПДК), железу общему (1,5 ПДК), сульфатам (1,1 ПДК), азоту нитритному (1,1 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 1,9 ПДК, азоту нитритному  1,1 ПДК.

Превышения ПДК в реке Текес отмечены по меди 1,1 ПДК.
В реке Коргас превышения ПДК не обнаружено.

В воде рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – медь – 2,0 ПДК, азот нитритный – 1,8 ПДК, фториды – 1,4 ПДК; р. Есентай - медь – 1,4 ПДК, фториды – 1,1 ПДК; р. Улькен Алматы – медь – 1,8 ПДК, фториды– 1,2 ПДК.
В озере Улькен Алматы незначительное превышение ПДК обнаружено по меди на уровне 1,3 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Текес, Коргас, водохранилище Капшагай, озеро Улькен Алматы; вода "умеренно-загрязненная" - реки Иле,  Улкен Алматы, Есентай, Киши Алматы (рис.3.3, 3.4).

По сравнению с августом 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы существенно не изменился; в реках Есентай, Улькен Алматы, Иле, Текес, Коргас, озере Улькен Алматы, водохранилище Капшагай – улучшился.

По сравнению с июлем 2011 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Текес, Коргас, Иле, озере Улькен Алматы, водохранилище Капшагай  существенно не изменился; в реках Есентай, Улькен Алматы – улучшился. 
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4 Радиационный гамма-фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 11).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за август 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,002
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,000
	0,0
	0,002
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,022
	0,6
	0,399
	4,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,001
	0,0
	0,039
	0,2

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,001
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	637,1
	 
	691,1
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,5. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,3 ПДК, взвешенных веществ – 1,7 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,5 ПДК, взвешенных веществ-1,2 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно увеличился, а в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

4.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам в районе  5 месторождении: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На территории всех месторождении максимальная концентрация взвешенных веществ и  диоксида азота находилось в пределах 1,0-1,4 ПДК, содержание  диоксида серы, оксида углерода, аммиака и сероводорода не превышали нормы (таблица 12).
Таблица 12
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области за август 2011 года

	Месторождение
	Анализируемые примеси
	Максимальная концентрация,

	
	
	мг/м3
	Кратность
превышения ПДК

	Жанбай
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,42
	0,08

	
	Диоксид азота
	0,09
	1,1

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,002
	0,25

	Забурунье
	Взвешенные вещества
	0,6
	1,2

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,68
	0,14

	
	Диоксид азота
	0,08
	0,94

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,001
	0,13

	Доссор
	Взвешенные вещества
	0,6
	1,2

	
	Диоксид серы
	0,008
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,00
	0,2

	
	Диоксид азота
	0,11
	1,3

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Макат
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,01
	0,02

	
	Оксид углерода
	1,66
	0,33

	
	Диоксид азота
	0,1
	1,2

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,003
	0,38

	Косшагыл
	Взвешенные вещества
	0,5
	1,0

	
	Диоксид серы
	0,009
	0,02

	
	Оксид углерода
	0,5
	0,1

	
	Диоксид азота
	0,12
	1,4

	
	Аммиак
	0,01
	0,05

	
	Сероводород
	0,004
	0,5


4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.2).
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.2). 
По сравнению с августом 2010 года и июлем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.2 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,0. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,2 ПДК, ПДК, диоксида азота-1,8 ПДК, диоксида серы и фенола– 1,3 ПДК. Содержания взвешенных веществ, оксида углерода, фтористого водорода, хлора и мышьяка находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,8 ПДК, диоксид серы – 3,3 ПДК, оксид углерода – 1,8 ПДК, фенола -1,3 ПДК, взвещенные вещества -1,2 ПДК.
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск  значительно не изменился, а в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, увеличился.

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
[image: image25.png]



Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается высокий  уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,2. Средняя концентрация формальдегида составила 2,1 ПДК, диоксида азота-1,6 ПДК, диоксида серы-1,5 ПДК, фенола -1,4 ПДК. Содержания взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций диоксида азота составила 1,6 ПДК, фенола-1,1 ПДК.
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и с августом 2010 года  уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, увеличился.

5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№2 - Рыскулова 27, цемзавод; №4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,5. Средняя за месяц концентрация фенола взвещенных веществ составила 1,2 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ составила 2,0 ПДК, диоксида серы-1,5 ПДК, диоксида азота и фенола – 1,2 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей значительно не изменился, а в сравнении с августом  2010 года, понизился.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,6. Содержания средней за месяц концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, мышьяка и фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК.

В августе  2011 года в сравнении с июлем 2011 года  уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое, а в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, не изменился.
5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, водохранилища Буктырма, Усть - Каменогорское (рис.5.5, 5.6, 5.7).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара Ертис в августе температура воды в среднем составила 21,5 0С, величина  рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода 8,15 мг/дм3; значение БПК5  1,05 мг О2/дм3. Превышения ПДК не выявлены.

В реке Ертис температура воды в среднем составила 16,2 0С, величина рН –8,0. Содержание растворенного кислорода 9,36 мг/дм3; значения БПК5  2,00 мг О2/дм3. Минерализация воды  составило 201,3 мг/дм3, при жесткости 2,28.

Незначительные превышения ПДК наблюдались по железу общему – 2,0 ПДК, меди - 1,2 ПДК.

В реке  Буктырма превышения ПДК наблюдались по марганцу (3,4 ПДК), железу общему (1,3 ПДК), меди (1,1 ПДК).

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 22,1 ПДК,  меди – 3,7 ПДК, марганцу – 3,5 ПДК, азоту нитритному -1,2 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 46,2 ПДК, марганцу – 4,3 ПДК, аммонию солевому – 3,7 ПДК, азоту нитритному -1,9 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались по цинку 45,3 ПДК, меди – 2,2 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 7,9 ПДК, аммонию солевому – 3,8 ПДК, меди 2,4 ПДК, азоту нитритному – 1,1 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 72,7 ПДК, марганцу – 7,0 ПДК, меди –3,0 ПДК, аммонию солевому – 2,6 ПДК.

В реке Оба превышения были обнаружены по меди (3,6 ПДК) и железу общему (3,2 ПДК). В водохранилищах Буктырма и Усть Каменогорск превышений ПДК не отмечено.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара – Ертис, Ертис, водохранилища Буктырма, Усть-Каменогорское; вода «умеренно - загрязненная» - реки Буктырма, Оба; вода «загрязненная» - река Глубочанка; вода «грязная» - река Брекса, вода «очень грязная» - реки Тихая, Ульби; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.5, 5.6, 5.7).
По сравнению с августом 2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Глубочанка, водохранилищах Буктырма и Усть Каменогорское существенно не изменился; в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба – возрос.
В сравнении с июлем 2011 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Ертис, Красноярка, водохранилищах Буктырма и Усть Каменогорское существенно не изменилось, а в реках улучшилось; в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Оба ухудшилось.

В августе 2011 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения в реке Красноярка, 6 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по рекам Ульба (2 случая ВЗ), Тихая (2 случая ВЗ), Брекса, Красноярка (таблица 4).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис.  По показателям перифитона качество воды в августе 2011г. на обследуемых створах изменялось неоднозначно. Так, на «фоновом» створе  качество воды оценивалось II классом, чистая. Индекс сапробности  равен 1,48. В пробе определено 20 видов водорослей. Массового развития здесь достигла нитчатая водоросль Ulothrix zonata.

Ниже по течению, на створе «0,35 км ниже понтонного моста» показатели индексов сапробности на левом и правом берегах значительно увеличились по сравнению с  первым створом и достигли значения 1.84. Количество отобранных видов равно 18 и 21 соответственно. На обоих створах наибольшая частота встречаемости наблюдалась у о-β-сапробов. Класс качества воды III.

Как и в прошлом месяце наибольшее количество видов в августе месяце зафиксировано на створе в черте с. Прапорщиково - 30 таксонов водорослей.  Массового развития здесь достигли о-β-сапробы. Индекс сапробности равен 1,7, что соответствует III классу качества, вода умеренно - загрязненная.

На заключительном створе, в черте с. Предгорное, количество отобранных видов равно 29. Наибольшая частота встречаемости наблюдалась у Achnanthes minutissima, Diatoma vulgare, Melosira varians. Индекс сапробности равен 1,79. Класс качества воды III, умеренно - загрязненная. 

В составе макрозообентоса в августе 2011 г. на «условно фоновом» створе были обнаружены гаммарусы, моллюски,  личинки ручейников и хирономиды. Биотический индекс 5, IV класс качества, вода загрязненная.

В районе понтонного моста лево- и правобережье характеризуются как разнокачественные. На левом берегу в пробе обнаружено только 4 таксона: личинки поденок, пиявки, брюхоногие моллюски, хирономиды. Значение биотического индекса составило 6, III класс качества, умеренное загрязнение. На правобережье донная фауна представлена личинками ручейников, веснянок, двукрылых, пиявки, моллюски. Биотический индекс 8, II класс качества, вода чистая. 

Ниже по течению, в черте с. Прапорщиково по сравнению с июлем качество поверхностных вод стало лучше. В составе биоценоза присутствовали гаммарусы, пиявки, моллюски, личинки ручейников и двукрылых.  Биотический индекс 7, III класс качества, умеренное загрязнение. 

В черте с. Предгорное в составе макрозообентоса зарегистрированы   индикаторы умеренного загрязнения: гаммарусы, моллюски, пиявки, олигохеты, клопы. Качество вод соответствовало IV классу, загрязненная. Биотический индекс 5 (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Ертис в августе 2011 г. в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «0,8 км ниже плотины ГЭС» процент погибших дафний составил 97%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы. На остальных створах острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе «0,35 км ниже понтонного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний составляет 3,4% (Приложение 2.2).
р. Буктырма 
Пробы перифитона, отобранные на р. Буктырма в августе месяце оценивались как умеренно-загрязненные. Класс качества воды III. На створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в пробе определено 16 видов водорослей. Частота встречаемости их невелика и варьирует от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,54.

На створе «в черте с. Зубовка» в пробе зафиксировано 24 вида водорослей. Частота встречаемости их еще ниже, чем на первом створе и изменяется от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,77. Вода умеренно-загрязненная.

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в августе 2011 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (биотический индекс (БИМ) - 10). Здесь было зарегистрировано 16 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, водяные клещи. На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки веснянок, поденок, двукрылых, водяные клещи. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).

Пробы воды р. Буктырма в августе 2011 г. в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. На створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» процент погибших дафний составил 26,7%. На створе  «В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка» процент погибших дафний составил 3,4% (Приложение 2.2).
р. Брекса.  В пробе перифитона отобранной в августе 2011 г. на р. Брекса на створе «6,8 км выше г. Риддер» обнаружен 21 вид диатомовых  водорослей. Массового развития достигла Cymbella ventricosa. Частота встречаемости остальных видов варьирует от 1 до 5. Индекс сапробности – 1,63. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная. 

Ниже по течению в пробе определено всего 8 видов водорослей, что более чем в два раза меньше по сравнению с прошлым месяцем. В массе присутствует зеленая водоросль Stigeoclonium flagelliferum. Индекс сапробности равен 2,2. Класс качества III,  вода умеренно загрязненная.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 12 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, жуки. Показатель сапробности (ЕРТ) - 8, доля оксиреофильных видов 67%. Значение БИМ составило 9, что соответствует II классу качества вод – воды чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза встречены личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Показатель ЕРТ - 5, доля оксиреофильных видов 71%. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые (Приложение 2.1).  

Поверхностные воды  р. Брекса в августе 2011 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «6,8 км выше г. Риддера» процент погибших  дафний составил 20%, вода  не оказывает острое токсическое действие на живые организмы. На створе «0,6 км выше устья р. Брекса» процент погибших  дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.2).
р. Тихая.  На «фоновом» створе р. Тихая в августе месяце определено 13 видов водорослей, из них диатомовых – 10 видов и зеленых -3. Массового развития достигала зеленая водоросль Chlamidomonas sp., предпочитающая загрязненные воды. Индекс сапробности повысился по сравнению с прошлым месяцем и равен 2,1, III класс качества. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» в пробе зафиксировано 14 видов водорослей, что практически в 2 раза ниже чем в прошлом месяце. Здесь также обильно развивался Chlamidomonas sp. Индекс сапробности равен 2,25, что соответствует III классу качества. Вода умеренно загрязненная. 

В пробе, отобранной в створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода»  зафиксированы  личинки веснянок, ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 6, III класс качества вод, умеренное загрязнение.  На створе «0,5 км ниже г. Риддера» отмечено 12 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Индекс ЕРТ – 8, доля оксиреофильных видов 67%. Значение БИМ равнялось 9, II класс качества вод, чистые (Приложение 2.1).

Пробы воды реки Тихая, отобранные в августе 2011 года, оказывают острое токсическое действие на живые организмы. На первом створе расположенном выше сброса процент  погибших дафний составил 100%,  на втором створе дафнии погибли 93,3%, что говорит о наличии острой токсичности (Приложение 2.2). 
р. Ульби (рудн.Тишинский). В составе перифитона р. Ульби в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 15 видов водорослей. В массе развивался вид зеленых водорослей Stigeoclonium fragilliferum. Также отмечены уродливые формы водорослей. Индекс сапробности  значительно повысился по сравнению с прошлым месяцем и составил 2,1, III класс качества воды. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 23 вида водорослей. Из них диатомовых – 17 видов, зеленых - 5 и 1 вид сине - зеленых. Наибольшую частоту встречаемости имели диатомовые водоросли: Achnanthes minutissima var. cryptochephala, Surirella angustatum, Surirella ovata и Nitzschia palea. Индекс сапробности  - 1,98, что соответствует III классу качества - вода умеренно -загрязненная (Приложение 2.1).

В составе макрозообентоса р. Ульби в створе «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 10 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, двукрылых. Индекс ЕРТ равнялся 7, доля оксиреофильных видов 70%. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды  чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса также соответствовала II классу качества вод, чистые. Здесь были отловлены личинки веснянок, ручейников,  двукрылых. Индекс ЕРТ – 4, доля оксиреофильных видов 57%, БИМ – 8.
Пробы воды реки Ульби в августе 2011 года острого токсического действия на тест-объект не оказали. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 14%, острой токсичности нет. На втором створе процент погибших дафний составил 0% т.е. не оказывает острое токсическое действие на живые организмы(Приложение 2.2).
р. Ульби (г. Усть-Каменогорск).  Богат и разнообразен перифитон, отобранный в августе месяце на р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска. На створе  «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в составе перифитона определено 28 видов водорослей. Массового развития здесь достигла диатомовая Cymbella ventricosa с х-α-валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 1,95. Качество воды оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная.

Ниже по течению, на левобережной части реки обрастания также достаточно разнообразны. На створе обнаружено 22 вида водорослей, из них 16 диатомовых, 5 зеленых и 1 вид сине-зеленых. Индекс сапробности равен 2,0, что соответствует III классу качества воды - умеренно-загрязненная. Правый берег этого же  створа также отличается большим количеством отобранных видов. В пробе зафиксировано 28 видов водорослей, из них зеленых – 3 вида, сине-зеленых – 2 вида, остальные приходятся на долю диатомовых. Индекс сапробности равен 1,94. III класс качества воды.

По показателям макрозообентоса качество вод р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска по сравнению с прошлым месяцем несколько ухудшилось. Так, на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 7 таксонов - это личинки поденок, ручейников,  двукрылых, клопы, водяные клещи. Индекс ЕРТ равен 2, доля оксиреофильных видов – 28%. Значение БИМ составило 7, III класс качества вод – воды умеренно загрязненные.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало III классу, воды умеренно загрязненные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки веснянок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. Значение БИМ составило 7. В пробе, отобранной на левом берегу присутствовали личинки веснянок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи, олигохеты. БИМ равен 9, II класс качества – воды чистые (Приложение 2.1).
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в августе 2011 года, острого токсического действия на тест - объект не оказали, однако на створе  «1,45 км выше устья р. Ульба (01) у автодорожного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний. Процент погибших дафний на этом створе составил 3,4% (Приложение 2.2).  

р. Глубочанка.  В августе месяце видовое разнообразие перифитона на р. Глубочанка немного уменьшилось, по сравнению с прошлым месяцем . Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 18 видов диатомовых водорослей и по 1 виду зеленых и сине-зеленых. Индекс сапробности равен 2,17, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» количество отобранных видов равно 18. Частота встречаемости водорослей невелика и изменяется в пределах 1-5. Индекс сапробности равен 2,08. Класс качества воды III. На заключительном створе «0,75 км ниже сбросов Медьзавода» определено всего 14 видов водорослей, но частота встречаемости их также невелика и изменяется от 1 до 5. Индекс сапробности равен 2,37, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная.

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 6 таксонов  – личинки поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых, гаммарусы,  водяные клещи. Биотический индекс 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики как и в прошлом месяце были встречены лишь личинки ручейников и двукрылых. Значение БИМ 5 – вода загрязненная. В составе зообентоса на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» обнаружено 7 таксонов: личинки веснянок, ручейников, поденок, двукрылых. Индекс ЕРТ – 4, доля оксиреофильных видов 57%. Значение БИМ составило 8, II класс качества – воды чистые (Приложение 2.1).

Пробы воды реки Глубочанка в августе 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский» процент погибших дафний составил 3,4%, На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста»  и «0,175 км ниже сброса Медьзавода»  острого токсического действия на тест-объект не оказали, процент погибших дафний составляет 16,7 и 14% соответственно (Приложение 2.2). 

р. Красноярка. Пробы перифитона, отобранные в августе 2011г. на р. Красноярка не так разнообразны как в июле месяце.  Так, на условно «фоновом» створе определено 17 видов водорослей. Как и в прошлом месяце доминирующие позиции занимают α-сапробные виды Navicula cryptocephala, Navicula viridula и Nitzshia palea. Индекс сапробности равен  2,19, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» в пробе определено 13 видов водорослей. Максимальное значение частоты встречаемости (7) принадлежит зеленой водоросли  рода Stigeoclonium flagelliferum. Индекс сапробности равен 1,89. Класс качества III, вода умеренно загрязненная.

Качество поверхностных вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало II классу качества вод. Здесь было обнаружено 11 таксонов: личинки поденок, ручейников, двукрылых, поденок, клопов, олигохеты. Биотический индекс равен 9, II класс качества, воды чистые.

На втором створе качество вод хуже и соответствовало IV классу, воды загрязненные. В составе гидробиоценоза встречены личинки ручейников и двукрылых (Приложение 2.1).
Пробы воды реки Красноярка в августе 2011 года в результате биотестирования оценено по разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составляет 14%, вода не оказывает острого токсического действия на живые организмы. На втором створе процент погибших дафний составил 96,7%, т.е. вода оказывает острого токсического действия на живые организмы (Приложение 2.2).
р. Оба.  Качество воды на р.Оба в августе месяце по показателям перифитона на обоих створах идентично и оценивается III классом.. Но доминирующий комплекс на двух створах различен. Так, на условно «фоновом» створе в пробе обнаружено 17 видов водорослей. Массового развития достигла диатомовая водоросль Achnanthes minutissima. Индекс сапробности равен 1,85. 

Ниже по течению, на створе «в черте с. Камышенка» всего определено 17 видов водорослей. В массе присутствует диатомея Cymbella affinis. Индекс сапробности равен 1,73. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная. 

В августе 2011 г. качество воды р. Оба на обоих створах по сравнению с июлем не изменилось и аналогично, II класс качества, воды чистые. В составе гидробиоценозов встречены личинки поденок, ручейников, двукрылых, клопы (Приложение 2.1).
Пробы воды р.Оба отобранные в августе 2011 года острого токсического действия на тест-объект не оказали, острой токсичности не отмечено. На створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» процент погибших дафний составил 20%. На створе  «9,5 км ниже г. Шемонаиха; в черте с. Камышенка» процент погибших дафний составил 23,4% (Приложение 2.2). 
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Буктарминского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6 Характеристика качества поверхностных вод Усть Каменогорского водохранилища Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.7 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности в июле 2011 года осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Бакты, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис.5.8).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области в июле 2011 года осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно-Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№1 улица Шымкентская,22; №2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; №3 угол улиц Абая и Толеби; №4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 13).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за август  2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,000
	 
	0,000
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,020
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,642
	0,2
	10,020
	2,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,0
	0,011
	0,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,03
	0,055
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,056
	1,9
	0,158
	1,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,002
	0,2

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	710,0
	 
	940,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,4 ПДК, диоксида азота – 1,5 ПДК, взвещенных веществ – 1,1 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешеннных веществ  составила 2,8 ПДК,  диоксида азота 2,4 ПДК, фтористого водорода - 1,2 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и в сравнении с августом  2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, значительно не изменился.
6.2 Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7 - и водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. 
В августе в реке Шу температура воды составила 20,7 0С, величина  рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода – 9,7 мг/дм3, значение БПК5  - 10,0 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5 5,0 ПДК, меди 3,2 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, железу общему 1,5 ПДК, нефтепродуктам 1,2 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по меди 2,3 ПДК, железу общему 1,6 ПДК, нефтепродуктам 1,2 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по  меди 5,1 ПДК, железу общему 3,3 ПДК, БПК5 3,1 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам 8,9 ПДК, меди – 4,2 ПДК, БПК5  - 3,0 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, железу общему – 1,8 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по меди 4,3 ПДК, железу общему 3,6 ПДК, БПК5  3,0 ПДК, сульфатам 2,4 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по железу общему,  БПК5, меди в пределах 1,5 - 3,4  ПДК.

В реке Беркара незначительное превышение ПДК обнаружено по меди на уровне 2,0 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 25,8 ПДК, сульфатам 3,6 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, фторидам 1,6 ПДК и меди  1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: «чистая» - река Беркара; вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Шу, Асса; «загрязненная» - реки Карабалта, Аксу, Токташ; вода «грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с августом 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Карабалта, Асса, Токташ – значительно не изменился;  в реках Шу, Аксу, озере Бийликоль – снизился. 

В сравнении с июлем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, значительно не изменилось; в озере Бийликоль – улучшилось; в реках Карабалта, Токташ - ухудшилось.

В августе 2011 года на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 4).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за август 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,067
	 
	0,736
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,034
	0,7
	0,097
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,669
	0,2
	5,820
	1,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,041
	1,0
	0,999
	11,8

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,006
	0,1
	0,062
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,055
	1,8
	0,146
	0,9

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,007
	 
	0,200
	25,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,005
	0,1
	0,130
	0,6

	
	
	Диоксид углерода
	758,3
	 
	997,9
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Илек) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. 

В августе в реке Урал температура воды в среднем составила 24,4 0С, величина рН – 7,4. Содержание растворенного кислорода - 8,2 мг/дм3, значение БПК5 – 4,7 мг О2/дм3.

Минерализация воды составила 679,8 мг/дм3, при жесткости 6,0. Превышения ПДК отмечены по фенолам, хрому (6+), БПК5 в пределах 1,2 - 2,4 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему, фенолам, БПК5 в пределах 1,1 - 3,1 ПДК.

В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему, фенолам, БПК5 в пределах 1,5 - 3,1 ПДК.

По реке Большой Узень превышения ПДК наблюдались по фенолам, аммонию солевому, хлоридам, БПК5, сульфатам в пределах 1,1 -2,6 ПДК. 

По реке Малый Узень превышения ПДК наблюдались по хлоридам, сульфатам, фенолам, аммонию солевому в пределах 1,1 - 1,2 ПДК.

По реке Илек превышения ПДК наблюдались по сульфатам, фенолам, железу общему, БПК5 в пределах 1,1 – 1,6 ПДК.

Качество поверхностных вод всех обследуемых водных объектов оценивается как «умеренно - загрязненная» (рис. 7.2).
По сравнению с августом 2010 года и июлем 2011 года качество воды всех водных объектов существенно не изменилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; №3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; №4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; №7 улица Ермекова,116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,8. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила – 2,4 ПДК, фенола – 2,1 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,1 ПДК, оксид углерода – 1,8 ПДК, фенола - 1,2 ПДК,. 
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда увеличился, в сравнении с августом 2010 года  уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, не изменился.

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север; №3 -ул.Ленина,  уг.ул.  Алимжанова;  №4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Содержания средней за месяц концентраций взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода,  диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 6,1 ПДК, взвешенных веществ -2,4 ПДК, диоксида азота-1,2 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 и с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш, значительно не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Балхаш  проводились на 2 ручных постах (таблица 15).

В городе Балхаш в районе микрорайона Сабитовой (возле СШ№6, ул.Уалиханова на север) и на территории ул.Ленина, уг.ул.Алимжанова (ПНЗ №3) концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы, за исключением свинца. Концентрации свинца в атмосферном воздухе находились в пределах 1,4-2,2 ПДК (таблица 15). 

Таблица 15
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш 
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - м-н Сабитовой возле СШ№6, ул.Уалиханова на север
	Кадмий
	0,008
	0,03

	
	Свинец
	0,7
	2,2

	
	Мышьяк
	0,07
	0,024

	
	Хром
	0,003
	0,002

	
	Медь
	0,4
	0,20

	ПНЗ №3 -ул.Ленина, уг.ул.  Алимжанова
	Кадмий
	0,007
	0,02

	
	Свинец
	0,4
	1,4

	
	Мышьяк
	0,1
	0,017

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,4
	0,2


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; №3 -ул.Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,6. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 3,5 ПДК, фенола– 2,6 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвещенных веществ и диоксида азота составила 3,2 ПДК, фенола– 2,5 ПДК.
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган, увеличился.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; №4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; №5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,9. Средняя за месяц концентрация фенола составила 4,0 ПДК, аммиака- 1,7 ПДК, взвешенных веществ – 1,6 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,9 ПДК, сероводорода - 2,1 ПДК, взвешенных веществ- 1,8 ПДК, оксида углерода– 1,6 ПДК, аммиака- 1,1 ПДК.
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, значительно не изменился, а в сравнении с августом 2010 года увеличился.

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.6).

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура температура воды в среднем составила 21,5 0С, величина рН – 8,0. Содержание растворенного кислорода – 0,7 мг/дм3, значение БПК5  - 0,9 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 4,1 ПДК, меди 2,5 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, аммонию солевому 1,9 ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 34,8 ПДК, аммонию солевому 9,8 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, БПК5 – 2,5 ПДК, меди 1,8 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются нефтепродукты (7,0 ПДК), азот нитритный (7,1 ПДК), аммоний солевой (5,3 ПДК), медь (5,1 ПДК), БПК5 – (2,5 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по меди 4,9 ПДК, нефтепродуктам 4,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, БПК5 и азоту нитритному на уровне 1,5 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по меди 3,3 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, аммонию солевому 1,3 ПДК, азоту нитритному 1,2 ПДК.

В озере Балкаш превышения ПДК обнаружены по меди 10,2 ПДК,  фенолам и цинку на уровне 1,5 – 2,0 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилища Самаркандское, Кенгирское; вода «загрязненная» –   озеро Балкаш; вода «грязная»– река Кара - Кенгир; вода «очень грязная» - река Шерубайнура (рис.8.5).
По сравнению с августом  2010 года качество воды в водохранилище Самаркандское  не изменилось, в реках Нура, Кара – Кенгир, Шерубайнура, водохранилище Кенгирском  – улучшилось; в озере Балкаш - ухудшилось.

В сравнении с июлем 2011 года качество воды рек Нура, Кара-Кенгир,  водохранилище Самаркандское, озере Балкаш существенно не изменилось; в реке Шерубайнура, в водохранилище Кенгирском – улучшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 2 случая ВЗ по реке Шерубайнура (таблица 4, рис.8.6).

8.6 Состояние поверхностных вод по гидробиологическим показателям за август 2011 года

р. Нура. Количественный и качественный состав фитопланктона  более богат и разнообразен, чем в июле. В пробах отмечены представители всех основных групп водорослей. Развитие колоний зеленых и сине-зеленых водорослей было интенсивным. По численности и биомассе преобладали зеленые и сине-зеленые водоросли, в связи с высокой температурой воды. Они на 83% участвовали в создании биомассы, в меньшинстве были диатомовые и прочие водоросли. В среднем, общая численность и биомасса  фитопланктона августа увеличились в несколько раз по сравнению с данными июля и составили соответственно 1,71 тыс.кл/мл;  10,441 мг/л.  Среднее число видов в пробе увеличилось почти в 2 раза. Наиболее загрязненным, как и в прошлом месяце, остался  створ "1,0 км ниже сброса сточных вод…", где индекс сапробности был высок. Индекс сапробности увеличился и в среднем составил 1,96, что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод. 
Видовой состав зоопланктона, в сравнении с прошлым месяцем, более богат и разнообразен. Среднее число видов в пробах было равно 6. Численность зоопланктона составила 3,56 тыс. экз. м³, а биомасса 38,50 мг/м³. В пробах он был представлен всеми группами: веслоногими и  ветвистоусыми рачками, а также коловратками. Доминантную роль играли веслоногие рачки, доля которых была равна 70%. Преобладали  бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,69 до 2,18 и в среднем составил 1,90. Качество воды соответствовало 3 классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 2.3).

р. Шерубай-Нура. Августовский фитопланктон богаче и разнообразнее июльского. В пробах получили развитие колонии зеленых и сине-зеленых водорослей. Они составили 89% от общей численности. Общая численность и биомасса увеличились и составили соответственно  в среднем 0,96 тыс.кл/мл и 18,844 мг/л. Индекс сапробности также увеличился, что говорит об ухудшении качества воды в пределах третьего класса.
В пробе на зоопланктон  присутствовали ветвистоусые, веслоногие  рачки и коловратки. Численность   снизилась по сравнению  с прошлым месяцем и составила 0,6 тыс.экз.м³  (против 1,91 тыс.экз.м³  в прошлом месяце)  при  этом биомасса  составила 5,74 мг/м³ (против 15,82 мг/м³ в прошлом месяце). Индекс сапробности равен 1,81 и  остался в пределах 3 класса. Качество воды соответствовало "умеренно- загрязненным" водам (Приложение 2.3). 

р. Кара-Кенгир. Фитопланктон наиболее богат и разнообразен. Основу альгофлоры  составили диатомовые водоросли (63% от общей биомассы).  В пробах присутствовали представители всех основных групп водорослей. Доминировали бета-мезосапробные организмы. Общая численность и биомасса увеличились в 2,5 раза и составили соответственно 0,37 тыс.кл/мл;  5,118 мг/л. Среднее значение индекса сапробности ниже  июльского, он варьировал в пределах от 1,81 до 2,22, в среднем составил 1,99. Вода "умеренно-загрязненная". 
Видовой состав зоопланктона  в период наблюдения был представлен всеми  таксономическими группами. Значительную роль играли коловратки, которые в среднем составили 42% от общего числа зоопланктона, при этом на долю веслоногих рачков пришлось 34%, а ветвистоусых рачков – 24%. Средняя численность на исследованном участке реки была равна 0,89 тыс.экз.м. при биомассе 6,20 мг/м. Индекс сапробности был равен 1,92.  Качество воды соответствовало 3 классу, т.е "умеренно-загрязненные" воды (Приложение 2.3).

Самаркандское водохранилище. Видовой состав фитопланктона значительно увеличился, альгофлора, согласно результатам анализов, стала богаче и разнообразнее. Основу составили зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая численность и биомасса увеличились в несколько раз. Они составили соответственно 1,09 тыс.кл/мл и 4,364 мг/л. Индекс сапробности также увеличился, но остался в пределах бета-мезосапробной зоны (1,99).  

В зоопланктоне  основной рост численности и биомассы,  как и в прошлом месяце, составили ветвистоусые рачки (82%) от общего числа планктона.  На долю веслоногих рачков пришлось 18%, при этом коловратки в пробах отсутствовали. Численность зоопланктона  была равна 11,54 тыс. экз. м³  при биомассе 250,9 мг/м³. Индекс сапробности был равен  160. 

По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона качество воды соответствует третьему классу, т. е. -  "умеренно - загрязненные" воды (Приложение 2.3). 

Кенгирское водохранилище. Количественные показатели альгофлоры августовских проб уменьшились по сравнению с прошлым месяцем. Видовой состав диатомовых водорослей увеличился. Наиболее часто были встречены виды родов Navicula, Nitzschia. Общая численность в среднем составила 0,17 тыс.кл/мл при биомассе 1,610 мг/л.  Индекс сапробности уменьшился (с 2,00 до 1,79), что говорит об улучшении качества воды, но остался в пределах третьего класса.   

Состав зоопланктона  стабилен в видовом отношении, по сравнению с прошлыми месяцами. Численность была равна 0,54 тыс.экз.м³ при биомассе 3,45 мг/м³, что значительно меньше, чем в июльских пробах за счет естественной цикличности в развитии рачков. Индекс сапробности был равен 1,55.  Качество воды соответствовало 3 классу (Приложение 2.3). 

озеро Балхаш. Фитопланктон августа стал богаче и разнообразнее. Соотношение основных групп водорослей осталось прежним: основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли. Они на 80% участвовали в создании биомассы. В среднем, общая численность увеличилась и составила 1,68 тыс.кл/мл при биомассе 2,449 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,96 до 2,16 и в среднем составил 2,03, что соответствует третьему классу. 

Видовой состав зоопланктона стабилен  и представлен только рачками: веслоногими  и ветвистоусыми. Средняя численность по водоему составила 5,1 тыс. экз. м³ при  биомассе 92,4 мг/м³. Индекс  сапробности варьировал в пределах от 1,65 до 1,85. Класс воды - третий. Качество вод – "умеренно-загрязненные" (Приложение 2.4).
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской  области
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Рис. 8.6 Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

В августе месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, в системе Коргалжинских озер, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (таблица 16, рис. 8.7, 8.8).

В устьевой части реки Кокпекты качество поверхностных вод улучшилось с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,79) до «умеренно-загрязненных» (3 класс, ИЗВ=1,75).  Превышения ПДК наблюдались по фенолам до 3,0 ПДК, меди, цинку, сульфатам в пределах 1,3 – 2,6 ПДК (таблица 16, рис. 8.8).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты, по прежнему, качество вод соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ=1,58. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, цинку и сульфатам в пределах 1,2 – 3,5 ПДК (таблица 16, рис. 8.8).
Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=1,95 и 2,06. Превышения допустимой нормы наблюдались по азоту нитритному до 3,3 ПДК, меди, фенолам, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 1,8 – 2,9 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.8).
В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод  прежний - «умеренно-загрязненные воды», 3 класс ИЗВ=1,75. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, сульфатам, фенолам в пределах 2,0 – 2,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.8).
В районе створа город Темиртау, «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с августом месяцем прошлого года качество поверхностных вод улучшилось  с  «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,02) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,04). Наблюдалось превышение азота нитритного до 7,95 ПДК, БПК5 до 1,5 ПДК. Превышения допустимой нормы по меди, сульфатам и нефтепродуктам  наблюдались в пределах 2,6 – 2,7 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00047 мг/дм3, среднемесячное – 0,00035 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.8).
В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура - город Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с августом месяцем прошлого года с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,09) до  «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,44). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 5,2 ПДК, по меди, фенолам и сульфатам в пределах 2,0 – 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00198 мг/дм3, среднемесячное - 0,00113 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.8).
Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура «отделение Садовое» качество поверхностных вод не изменилось -4 класс «загрязненные воды», ИЗВ=2,60. Наблюдались превышения допустимых норм по азоту нитритному  до 5,2 ПДК, фенолам до 4,0 ПДК, меди до 2,2 ПДК, сульфатам до 2,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00116 мг/дм3, среднемесячное - 0,00083 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.8).
В створе реки Нура город Темиртау «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод осталось на уровне 4 класса «загрязненные воды», ИЗВ=2,67. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 5,6 ПДК, по меди до 3,5 ПДК, по фенолам, БПК5 и сульфатам в пределах 1,7 – 2,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00133 мг/дм3, среднемесячное - 0,00087 мг/дм3  (таблица 16, рис. 8.8).
В пункте контроля реки Нура села Молодецкое относительно августа месяца прошлого года качество вод улучшилось с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,95) до «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,49).  Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 5,1 ПДК, по аммонию солевому, меди, БПК5 и сульфатам наблюдалось в пределах 1,8 – 2,8 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00024 мг/дм3, среднемесячное – 0,00020 мг/дм3  (таблица 16, рис. 8.8).
В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод не изменилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - 4 класс «загрязненные воды», ИЗВ=2,84. Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 6,9 ПДК. По аммонию солевому, меди, сульфатам, БПК5 превышения ПДК наблюдались в пределах 2,0 – 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00007 мг/дм3 (таблица 16, рис. 8.8).
Качество вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища не изменилось - «умеренно-загрязненные воды» (3 класс, ИЗВ=2,39). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому, азоту нитритному, меди, фенолам, БПК5 в пределах 1,8 – 4,3 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00007 мг/дм3(таблица 16, рис. 8.8).
Качество вод в пункте наблюдений реки Нура село Акмешит характеризовалось, как «умеренно-загрязненные воды» (3 класс, ИЗВ=2,41). Уровень содержания аммония солевого достигал 2,2 ПДК, азота нитритного – 4,0 ПДК, меди и фенолов в пределах 3,0 – 3,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00007 мг/дм3  (таблица 16, рис. 8.8).
Качество вод в створе реки Нуры в районе поселка Киевка ухудшилось с «умеренно - загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=1,67) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,92). Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам до 5,8 ПДК, фенолам до 4,0 ПДК, азоту нитритному и сульфатам до 2,9 ПДК, БПК5 до 1,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.8).
Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура село Романовка качество поверхностных вод не изменилось – «умеренно-загрязненные воды» (3 класс, ИЗВ=2,34). Уровень содержания нефтепродуктов достигал 5,2 ПДК, содержание азота нитритного, фенолов, сульфатов находилось в пределах 2,0 – 3,1 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 16, рис. 8.8).
Качество вод в створе реки Нуры в районе села Сабынды ухудшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,27) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,73). Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам до 6,0 ПДК, азоту нитритному до 3,4 ПДК, меди до 2,4 ПДК, сульфатам до 3,1 ПДК.

В пункте наблюдения река Нура село Коргалжин качество вод характеризовалось, как «умеренно-загрязненные воды» (3 класс, ИЗВ=2,41). Превышения ПДК наблюдались по меди до 3,7 ПДК, сульфатам до 3,3 ПДК, аммонию солевому, нефтепродуктам, БПК5 в пределах 1,6 – 2,8 ПДК.

Качество поверхностных вод реки Сокыр, относительно августа месяца прошлого года, ухудшилось с «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,55) до  «чрезвычайно грязных вод» (7 класс, ИЗВ=12,1). Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 5,5 ПДК, азота нитритного – 57,5 ПДК (два случая высокого загрязнения) (таблица 4). Превышение ПДК наблюдались по фенолам до 3,0 ПДК, нефтепродуктам до 3,8 ПДК, БПК5 до 1,7 ПДК  (таблица 16, рис. 8.8).
Качество поверхностных вод реки Шерубай-Нура относительно августа месяца прошлого года, ухудшилось с «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,01) до «очень грязных вод» (6 класс, ИЗВ=8,15). Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 5,4 ПДК, азота нитритного – 33,0 ПДК (два случая высокого загрязнения) (таблица 4). Превышения ПДК наблюдались по фенолам до 4,0 ПДК, сульфатам до 3,6 ПДК, БПК5 до 2,0 ПДК (таблица 16, рис. 8.8)..

На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на озерах Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай (таблица 16, рис. 8.7).
Качество вод озера Шолак осталось на прежнем уровне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – «умеренно-загрязненные воды» (3 класс, ИЗВ=2,12). Превышения ПДК наблюдались по  нефтепродуктам до 3,2 ПДК,  аммонию солевому, цинку, сульфатам в пределах 2,2 - 2,7 ПДК, БПК5 до 1,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано. 

Качество поверхностных вод озера Есей  улучшилось с «очень грязных вод» (6 класс, ИЗВ=8,34) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=5,65). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому, нефтепродуктам, и БПК5 в пределах 1,6 – 3,6 ПДК, хлоридам до 8,1 ПДК, сульфатам до 17,0 ПДК, при высоком минеральном составе 6660 мг/дм3. Содержание общей ртути не зарегистрировано.
Качество вод озера Султанкельды осталось на уровне аналогичного месяца прошлого года – «загрязненные воды», 4 класс ИЗВ=2,78. Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 2,6 ПДК, нефтепродуктам до 3,6 ПДК, хлоридам до 2,6 ПДК, сульфатам до 6,3 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано.

Качество вод озера Кокай не изменился по сравнению с августом месяцем прошлого года - «загрязненные воды», 4 класс, ИЗВ=2,79. Превышения ПДК отмечались по аммонию солевому до 2,4 ПДК, цинку до 2,2 ПДК, БПК5 до 1,6 ПДК, хлоридам до 2,7 ПДК, сульфатам до 7,3 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00007 мг/дм3.  

Таблица 16
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за август 2011 года

	
	август

2010 года
	август

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	2,79 (4 кл.)

загрязненные
	1,75 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Фенол

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,003

0,0026

0,013

237
	3,0

2,6

1,3

2,4

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,53 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	1,58 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Цинк

Сульфаты
	0,030

0,0021

0,012

347
	1,5

2,1

1,2

3,5

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,87 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	1,95 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты 
	0,063

0,0025

0,09

264
	3,2

2,5

1,8

2,6

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,68 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,06 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол 

Сульфаты
	0,065

0,0029

0,002

256
	3,3

2,9

2,0

2,6

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,55 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	1,75 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол 

Сульфаты
	0,056

0,0022

0,002

201
	2,8

2,2

2,0

2,0

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	4,02 (5 кл.)

грязные
	3,04 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,08

0,159

0,0027

0,13

256
	1,5

7,95

2,7

2,6

2,6



	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	3,09 (4 кл.)

загрязненные
	2,44 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,104

0,0027

0,002

292
	5,2

2,7

2,0

2,9

	река Нура, отделение Садовое


	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	2,60 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,103

0,0022

0,004

274
	5,2

2,2

4,0

2,7

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	3,10 (4 кл.)

загрязненные
	2,67 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты 
	3,37

0,111

0,0035

0,002

256
	1,7

5,6

3,5

2,0

2,6

	река Нура,  село Молодецкое
	2,95 (4 кл.)

загрязненные
	2,49 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты 
	3,78

0,88

0,102

0,0028

274
	1,9

1,8

5,1

2,8

2,7

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	3,09 (4 кл.)

загрязненные
	2,84 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,98

1,15

0,138

0,0023

292
	2,0

2,3

6,9

2,3

2,9

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,25 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,39 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Фенол
	3,49

1,27

0,086

0,0020

0,003
	1,8

2,5

4,3

2,0

3,0

	река Нура,  село Акмешит
	2,15 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,41 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Фенол 
	1,09

0,080

0,0037

0,003
	2,2

4,0

3,7

3,0

	река Нура, поселок Киевка
	1,67 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,92 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,21

0,057

0,004

0,29

270
	1,6

2,9

4,0

5,8

2,7

	река Нура, село Романовка
	1,77 (3 кл.)

умеренно-загрязненные 
	2,34 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 

Сульфаты 
	0,045

0,002

0,26

310
	2,3

2,0

5,2

3,1

	река Нура, Сабынды
	2,27 (3 кл.)

умеренно-загрязненные 
	2,73 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты 

Сульфаты
	0,067

0,0024

0,30

307
	3,4

2,4

6,0

3,1

	река Нура, Коргалжин
	2,15 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,41 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Медь Нефтепродукты

Сульфаты 
	3,16

1,38

0,0037

0,12

329
	1,6

2,8

3,7

2,4

3,3

	река Сокыр, район автодорожного моста
	4,55 (5 кл.)

грязные
	12,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 
	3,47

2,76

1,15

0,003

0,19
	1,7

5,5

57,5

3,0

3,8

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	4,01 (5 кл.)

грязные
	8,15 (6 кл.)

очень грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенол

Сульфаты
	4,05

2,72

0,660

0,004

356
	2,0

5,4

33,0

4,0

3,6

	Коргалжинские озера,

озеро Шолак
	2,14 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	2,12 (3 кл.)

умеренно-загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Цинк

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,22

1,20

0,022

0,16

274
	1,6

2,4

2,2

3,2

2,7

	Коргалжинские озера,

озеро Есей
	8,34 (6 кл.)

очень грязные
	5,65 (5 кл.)

грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Нефтепродукты

Хлориды

Сульфаты
	3,13

1,81

0,15

2440

1700
	1,6

3,6

3,0

8,1

17,0

	Коргалжинские озера,

озеро Султанкельды
	2,88 (4 кл.)

загрязненные
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Нефтепродукты

Хлориды

Сульфаты
	1,29

0,18

764

630
	2,6

3,6

2,6

6,3

	Коргалжинские озера,

озеро Кокай
	2,74 (4 кл.)

загрязненные
	2,79 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Цинк

Хлориды

Сульфаты
	3,11

1,20

0,022

798

730
	1,6

2,4

2,2

2,7

7,3
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Рис.8.7 Характеристика качества поверхностных вод Коргалжинских озер Карагандинской области
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Рис.8.8 Характеристика качества поверхностных вод реки Нура Карагандинской области
8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.9).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№1 - улица Каирбеков,379; жилой район; №3 – улица Дощанова,43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай не изменился, а в сравнении с августом 2010 года понизился.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

В июле в реке Тобол температура воды в среднем составила 20,3 0С, величина рН – 7,9. Содержание растворенного кислорода – 6,5 мг/дм3, значение БПК5  - 1,6 мг О2/дм3. Минерализация воды составило 842,9 мг/дм3, при жесткости 6,7. Превышения ПДК зафиксированы по марганцу (6,5 ПДК), меди (3,0 ПДК), никелю (2,9 ПДК), сульфатам (1,5 ПДК).

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по марганцу – 5,6 ПДК, железу общему 1,9 ПДК, никелю 1,6 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по никелю, сульфатам,  БПК5, меди, кислороду, марганцу в пределах 1,6 – 8,2 ПДК.

Качество воды в реке Аят – «чистая», в реке Тогызак и водохранилище Каратомарское оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.2). 

В сравнении с августом 2010 года качество воды в реке Тобол  существенно не изменилось, в реках Тогызак и Аят – улучшилось. 

В сравнении с июлем 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак существенно не изменилось, в реке Аят - улучшилось.
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№1 – микрорайон Шугла дом.24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 2,4 ПДК, диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержания взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,7 ПДК.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда
В августе 2011 года, при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда, показало, что содержание взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах  нормы (рис. 10.2, таблица 17).
В августе 2011 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что диоксид азота превысил в Жанакорганском районе в 1,1 ПДК, Кармакшинском районе в 1,1 ПДК и в Аральском районе в 1,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы  и оксида углерода в других районах области находились в пределах допустимой нормы  (таблица 18).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 17
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за август 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Июль

2011 г.
	Август

2011 г.
	Июль

2011 г.
	Август

2011 г.
	Июль

2011 г.
	Август

2011 г.
	Июль

2011 г.
	Август

2011 г.

	Южная промзона («КЮТЦ»)
	0,09
	0,2
	0,09
	0,2
	0,152
	0,3
	0,068
	0,1
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,05
	0,1
	0,27
	0,5
	0,118
	0,2
	0,052
	0,1
	0,10
	1,2
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,05
	0,1
	0,09
	0,2
	0,141
	0,3
	0,080
	0,2
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Микрорайон «Акмечеть»
	0,0
	0,0
	0,13
	0,3
	0,100
	0,2
	0,072
	0,1
	0,06
	0,7
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	3,0
	0,6

	Центральная площадь
	0,05
	0,1
	0,14
	0,3
	0,134
	0,3
	0,070
	0,1
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4


Таблица 18
Характеристика  состояния атмосферного воздуха по Кызылординской области 

за август 2011 года по данным экспедиционных обследований.

	Наименование точек отбора


	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид  серы
	Диоксид  азота
	оксид углерода

	
	мг/м³
	Кратн.

Превыш

ПДК
	мг/м³
	Кратн.

Превыш

ПДК
	мг/м³
	Кратн.

Превыш

ПДК
	мг/м³
	Кратн.

Превыш

ПДК

	Жанакорган
	 Центр района (ул. Корасан ата)
	0,09
	0,2
	0,118
	0,2
	0,09
	1,1
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Манап Кокенов)
	0,14
	0,3
	0,132
	0,3
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Амангельды)
	0,14
	0,3
	0,113
	0,2
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	Шиели
	Центр района (ул. Сатпаева)
	0,09
	0,2
	0,168
	0,3
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Даулеткерей)
	0,14
	0,3
	0,111
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	 Ж/д вокзал(ул. А. Байтурсынова)
	0,09
	0,2
	0,154
	0,3
	0,03
	0,3
	2,0
	0,4

	Сырдарья
	Центр района (ул. Конаева)
	0,05
	0,1
	0,179
	0,3
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Керейтбаева)
	0,05
	0,1
	0,215
	0,4
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Алиакбарова) 
	0,10
	0,2
	0,303
	0,6
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	Жалагаш
	Центр района (ул. Бухарбай батыр)
	0,05
	0,1
	0,124
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Абая)
	0,10
	0,2
	0,162
	0,3
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Кыстаубаева)
	0,10
	0,2
	0,192
	0,4
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	Кармакшы
	Центр района (ул. Коркыт Ата)
	0,0
	0,0
	0,162
	0,3
	0,09
	1,1
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Кошербаева)
	0,05
	0,1
	0,152
	0,3
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Привокзальная)
	0,05
	0,1
	0,096
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	Казалы
	Центр района (ул. Ауезова)
	0,05
	0,1
	0,092
	0,2
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Счастнов)
	0,05
	0,1
	0,088
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Айтеке би)
	0,0
	0,0
	0,221
	0,4
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	Аральск
	Центр района (ул. Абылхаир хан)
	0,09
	0,2
	0,110
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Бактыбай батыр)
	0,09
	0,2
	0,192
	0,4
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Женис 50 лет)
	0,14
	0,3
	0,078
	0,1
	0,09
	1,1
	1,0
	0,2


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен - Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам – 3,7 ПДК, меди 2,7 ПДК, железу общему 2,0 ПДК, магнию 1,4 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с августом 2010 года и июлем 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 8).

В августе 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,0 ПДК; сухой остаток – 1,1 ПДК; сульфаты – 1,0 ПДК, жесткость – 1,1 ПДК, магний - 1,5 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются цветность - 1,0 ПДК, сухой остаток – 1,2 ПДК, сульфаты – 1,0 ПДК, магний - 1,5 ПДК. 

В глубинных скважинах превышения ПДК наблюдаются сухой остаток – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда,  в августе 2011 года,  качество питьевой воды по сравнению с июлем  2011 года  изменилось не значительно (таблица 19).
Таблица 19
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за июль

2011 года
	за август

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость

Магний 
	28

1,65

1235

510

8

42,36
	1,1

1,1

1,2

1,0

1,1

1,0
	26

1,52

1120

520

8,0

60,8
	1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,5

	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток
	-
	-
	1010
	1,0

	
	Водопровод 
	Цветность 

Сухой остаток

Сульфаты 

Магний
	26

1095

500

-
	1,0

1,1

1,0

-
	25

1215

500

60,8
	1,0

1,2

1,0

1,5


По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний, железо.

Превышения ПДК по области наблюдаются в открытых водоемах по мутности 1,0-2,5 ПДК, цветности 1,0-1,8 ПДК, жесткости 1,0-1,6 ПДК, сульфатам 1,02-1,3 ПДК, сухому остатку 1,1-1,4 ПДК, магнию 1,06-2,0 ПДК.

Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности 1,0-1,2 ПДК, мутности 1,0-2,6 ПДК, сухому остатку 1,01-1,3 ПДК, жесткость 1,0 ПДК, сульфатам 1,0-1,2 ПДК.

Наиболее лучшими качествами обладает вода из подземных скважин. В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: цветность 1,0 ПДК, сульфаты  1,0 ПДК, сухой остаток 1,0-1,1 ПДК. 

Вода из децентрализованных источников водоснабжения отличается высоким уровнем цветности 1,04-2,04 ПДК, мутности 1,03-2,5 ПДК,  сульфатов 1,02-1,4 ПДК, сухого остатка 1,0-1,4 ПДК, жесткость – 1,1-1,7 ПДК, магнию 1,2 ПДК (таблица 20).

Таблица 20
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  Кызылординской области

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	За август

2011 года

	
	
	
	Средняя концентрация  мг/л
	Кратность превыше-

ния ПДК

	пос. Жанакорган 

Жанакорганский район
	Открытый водоем
	Мутность

Цветность 

Жесткость

Сульфаты

Сухой остаток

Магний
	2,35

43

10

610

1120

42,56
	1,6

1,7

1,4

1,2

1,1

1,1

	
	Водопровод 
	Цветность 

Жесткость

Сульфаты
	26

7

520


	1,04

1,0

1,04



	
	Децентрализованные источники
	Мутность

Цветность

Жесткость

Сульфаты 

 Сухой остаток

Магний
	1,87

51

12

500

1020

47,50
	1,2

2,04

1,7

1,0

1,02

1,2

	пос. Шиели,

Шиелийский 

район
	Открытый водоем
	Цветность

Мутность

Жесткость

Сульфаты 

Сухой остаток
	28

1,9

8,5

570

1310
	1,1

1,3

1,2

1,1

1,3

	
	Водопровод
	Мутность

Жесткость

Сульфаты 

Сухой остаток
	2,1

7

500

1010
	1,4

1,0

1,0

1,01

	
	Децентрализованные источники 
	Цветность

Мутность

Жесткость

Сульфаты 

Сухой остаток

Магний
	31

3,0

10

680

1420

47,4
	1,2

2,0

1,4

1,4

1,4

1,2

	пос. Жосалы, Кармакшинский район
	Открытый водоем


	Мутность

Цветность

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток Магний
	1,51

25

7,5

510

1247

42,6
	1,0

1,0

1,0

1,02

1,2

1,06

	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток 
	1001
	1,0

	
	Водопровод 
	Сульфаты 
	500
	1,0

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты

Сухой остаток


	1,6

26

510

1315
	1,1

1,04

1,02

1,3

	р.Сырдарья Жалагашский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток

 
	3,8

42

7

540

1350
	2,5

1,7

1,0

1,1

1,3



	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток
	1010
	1,0



	
	Водопровод
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты

Сухой остаток
	3,4

30

610

1130
	2,6

1,2

1,2

1,1

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты 

Сухой остаток
	3,7

34

720

1275
	2,5

1,4

1,4

1,3

	р.Сырдарья Сырдарьинский район 
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты 

Сухой остаток


	2,45

35

660

1216
	1,6

1,4

1,3

1,2

	
	Водопровод
	Цветность

Сульфаты 

Сухой остаток
	26

580

1100
	1,04

1,2

1,1

	
	Глубинные скважины
	Цветность
	25
	1,0

	
	Децентрализованные источники
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты

Сухой остаток
	1,55

30

620

1100
	1,03

1,2

1,2

1,1

	г. Казалинск, Казалинский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты

Сухой остаток

Магний
	2,6

46

11,5

640

1412

79
	1,7

1,8

1,6

1,3

1,4

2,0

	
	Глубинные скважины
	Сульфаты
	510
	1,0

	
	Водопровод 
	Мутность 

Сульфаты
	2,10

610


	1,4

1,2

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Жесткость 

Сульфаты

Сухой остаток
	2,4

8,0

510

1010,75
	1,6

1,1

1,0

1,0

	г. Аральск,  Аральский район
	Открытый водоем
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток
	1,6

27

8,0

620

1230
	1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

	
	Глубинные скважины
	Сульфаты

Сухой остаток
	500

1110
	1,0

1,1

	
	Водопровод 
	Мутность 

Цветность 

Жесткость 

Сульфаты 

Сухой остаток
	1,56

25

7,0

560

1260
	1,0

1,0

1,0

1,1

1,3

	
	Децентрализованные источники 
	Мутность 

Цветность 

Сульфаты 

Сухой остаток
	2,10

28

620

1360
	1,4

1,1

1,2

1,4


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда 
В августе 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда и Кызылординской области находился в допустимых пределах (0,06 - 0,17 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image53.jpg]N\.Kblabm&pna

W e

)

(<178

. Tamma - pon

. T'amMma-(oH H IIIOTHOCTE





Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения за август 2011 года по городу Кызылорда
За август месяц 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека. За август месяц 2011 года в ходе  наблюдения особых изменений со стороны органов дыхательных путей не было. По  южному региону у одной обследуемой, в возрасте 25-40 лет, отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ степени. 

По северному региону у одной обследуемой, в возрасте свыше 40 лет, также отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ степени.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная концентрация углеводорода составила 1,9 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау - понизился, а в сравнении с августом 2010 года, значительно не изменился.

11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"
Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже  поста,  причал  №4 (берег) (рис.11.2);  4 точка (фоновая) – 0,5 км  ниже  дороги  1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммоний солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнилось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 9).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества морских вод (Приложение 10).
На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 6,5-7,0 мг/дм3, величина рН морской воды -8,0-8,16 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,17-8,4 мг/дм3.

На 1-ой точке морская вода акватории характеризуется как "загрязненная" (ИЗВ=1,30, 4 класс). Концентрация биохимического потребления кислорода за 5 суток составила 1,9 ПДК, никелья 1,1 ПДК и марганца 1,2 ПДК.

На 2-ой, 3-ей и фоновой точке акватории морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ=1,07-1,24, 3 класс). Превышение наблюдалось по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток в пределах  1,8-2,0 ПДК.

По сравнению с июлем 2011 года качество морской воды на 2-ой, 3-ей и на фоновой точке существенно не изменилось, на 1-ой точке акватории - ухудшилось (таблица 21).

Таблица 21
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на акватории СЭЗ "Морпорт Актау"

	Наименование

точек
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

	
	июль

2011 года
	август

2011 года
	Ингредиенты
	Средняя концент-рация, мг/дм3
	Кратность

превыше

ния ПДК

	Точка 1
	0,97  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,30 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5

Никель

Марганец
	3,8

0,112

0,06
	1,9

1,1

1,2

	Точка 2
	0,91 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	4,0
	2,0

	Точка 3
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	3,5
	1,8

	Фоновая 

точка
	0,94 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5
	3,5
	1,8


11.3 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и месторождениях Мангыстауской областей за август 2011 года

Пробы морских вод были проанализированы следующие показатели: температура, взвешенные вещества, рН, растворимый кислород, БПК5, аммоний солевой, азота нитритный, азота нитратный, сумма азота, фосфаты, железа общее, медь, цинк, нефтепродукты, растворимые сульфаты, хром (6+), никель, свинец, марганец, сухой остаток, АПАВ, карбонаты, летучие фенолы, кальций, магний, хлориды, ХПК и минерализация.

На прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас величина рН морской воды составило 8,09-8,12 (слабощелочная), концентрации взвешенных веществ находилось в пределах – 7,5-9,9 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 7,2-7,5 мг/дм3.

Морская вода на прибрежной станции Фетисово оценивалась как "загрязненные" (ИЗВ=1,28, 4 класс). Превышение наблюдалось  по биологическому потреблению кислорода за 5 суток 2,3 ПДК и по марганцу 1,1 ПДК (таблица 22).
Морская вода на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Каламкас оценивалась как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=0,92-1,01, 3 класс). Концентрация биологического потребление кислорода за 5 суток находилось в пределах 1,0-1,6 ПДК (таблица 22).
На месторождениях Каражанбас и Арман величина рН морской воды находилось в пределах 8,11 -8,9 (слабощелочная), растворенного кислорода – 6,9-7,9 мг/дм3,  концентрации взвешенных веществ -7,1-8,1 мг/дм3.

Качество морской воды в районе месторождении Каражанбас оценивалось как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,25, 3 класс). Превышение ПДК наблюдалось по биологическому потреблению кислорода за 5 суток 2,3 ПДК (таблица 22).

Качество морской воды в районе месторождении Арман характеризовалось как "загрязненные" (ИЗВ=1,47, 4 класс).  Концентрация биологического потребление кислорода за 5 суток достигала 2,1 ПДК, нитриты 1,7 ПДК и хром (6+) 1,2 ПДК  (таблица 22).
По сравнению с июнем 2011 года качество морских вод на прибрежной станции Фетисово и в районе месторождении Арман ухудшилось, на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Каламкас и в районе месторождении Каражанбас  - значительно не изменилось (таблица 22).
Таблица 22
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях, месторождениях Мангыстауской области

	Наимено

вание

точек
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ превышающих ПДК

за август  2011 года

	
	июнь 2011 года
	август 2011 года
	Ингредиенты
	Средняя

концнт

рация,

мг/дм3
	Кратность

превы шения

ПДК

	Форт-Шевченко
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	
	

	Фетисово
	0,94 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,28 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5

Марганец
	4,6

0,054
	2,3

1,1

	Каламкас
	0,95 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5


	3,1
	1,6

	Каражанбас
	0,94 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5


	4,6
	2,3

	Арман
	0,96 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,47 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5

Нитриты

Хром (6+)
	4,2

0,034

0,024
	2,1

1,7

1,2


11.4 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар-Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09 – 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,6. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,4 ПДК. Содержания средней концентрации, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода составила 2,4 ПДК, взвешенных веществ- 2,2 ПДК, оксида углерода- 1,4 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился.

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха . Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,1. Содержания средней концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и в сравнении с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.3).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди – 1,2 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с августом 2010 года качество воды реки улучшилось, по сравнению с июлем 2011 года существенно не изменилось (рис. 12.3).
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Рис. 12.3 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№1 – улица Уалиханова, 17; №3 – улица Букетова,16,пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я.Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 23).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 23
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за август 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,001
	 
	0,004
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,015
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,091
	0,0
	1,922
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,016
	0,4
	0,096
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,011
	0,2
	0,235
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,001
	0,1

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,006
	0,2
	0,039
	0,2

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	433,3
	 
	1079
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя концентрация формальдегида составила -1,4 ПДК, диоксида азота-1,2 ПДК. Содержания оксида углерода, фенола находились в пределах допустимой нормы.
В августе 2011 года в сравнении с июлем 2011 года и с августом 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

13.2 Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2 - х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.2).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по меди (2,7 ПДК) и сульфатам (1,8 ПДК).

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка отмечены превышения ПДК по железу общему (1,4 ПДК), нефтепродуктам (1,3 ПДК), никелю (1,1 ПДК).

Качество воды реки Есиль характеризуется как «умеренно-загрязненная» и водохранилища Сергеевское – как «чистая» (рис. 13.2).

По сравнению с августом 2010 года качество воды водохранилища Сергеевское улучшилось, реки Есиль – не изменилось.

По сравнению с июлем 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское улучшилось, реки Есиль – ухудшилось 
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; №3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; №8 – улица Сайрамская,198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).

[image: image64.jpg]MipCAMAI 2.

ey,
ALEPS EA"
@9

e
:
LA

MKP. CAVPAM.





Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 19,4. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 7,6 ПДК, взвешенных веществ  2,2 ПДК, диоксида азота 1,8 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы, сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота достигала – 2,2 ПДК, формальдегида-1,5 ПДК, взвешенных веществ- 1,2 ПДК.

В  августе 2011 года в сравнении с июлем  2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, понизился, а в сравнении с августом 2010 года, увеличился.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Шымкент проводились на 2 ручных постах( №1; №2 ) (таблица 24).
В городе Шымкент в районе проспекта Абая (АО «Южполиметалл») концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила 4,4 ПДК (табл. 24). В районе площади Ордабасы концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.

Таблица 24
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе Шымкент

	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - проспект Абая, АО «Южполиметалл»
	Кадмий
	0,036
	0,121

	
	Свинец
	1,3
	4,4

	
	Мышьяк
	0,14
	0,05

	
	Хром
	0,01
	0,01

	
	Медь
	0,08
	0,04

	ПНЗ №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би
	Кадмий
	0,01
	0,03

	
	Свинец
	0,2
	0,6

	
	Мышьяк
	0,01
	0,004

	
	Хром
	0,01
	0,008

	
	Медь
	0,037
	0,02


14.2 Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес. Река Бадам - левый приток реки Арыс.
В реке Сырдарья превышения ПДК наблюдались по сульфатам 7,1 ПДК, азот нитритный 3,1 ПДК, магнию – 1,9 ПДК. 

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 11,5 ПДК, магнию 3,3 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам, сульфатам, азоту нитритному, меди в пределах 1,8 - 3,0 ПДК.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,8 ПДК, азоту нитритному 3,1 ПДК, магнию 1,9 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная»- реки Бадам, Сырдарья и водохранилище Шардаринское; вода «загрязненная» - река Келес (рис. 14.2).

По сравнению с августом 2010 года качество воды рек Бадам, Сырдарья,  водохранилища Шардаринское существенно не изменилось; в реке Келес – ухудшилось.

По сравнению с июлем 2011 года качество воды рек Келес, Бадам, водохранилища  Шардаринского  существенно не изменилось; в реке Сырдарья - улучшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 0,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за июль 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее-СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 7 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Восток, Загородная, Привокзальный, Шагала) и Атырауской области по данным 10 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Жилгородок-1,1ПДК, Акимат – 1,8 ПДК, Восток-1,7 ПДК, Загородная-2,22 ПДК,  Шагала – 2,0 ПДК (таблица 25).

Таблица 25
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,228
	0,08
	0,76
	0,15
	0,0022
	0,044
	0,003
	0,007
	0,004
	
	0,009
	1,11

	Авангард
	0,345
	0,11
	0,92
	0,18
	0,002
	0,043
	0,006
	0,01
	0,002
	
	0,006
	0,79

	Акимат
	0,56
	0,19
	1,10
	0,22
	0,013
	0,27
	0,064
	0,13
	0,004
	
	0,01
	1,79

	Болашак Восток
	0,23
	0,08
	0,23
	0,05
	0,0007
	0,01
	0,004
	0,007
	0,001
	
	0,001
	0,09

	Болашак Запад
	0,23
	0,08
	0,32
	0,06
	0,0007
	0,01
	0,00
	0,009
	0,0014
	
	0,006
	0,77

	Болашак Север
	0,18
	0,06
	0,25
	0,05
	0,001
	0,02
	0,00
	0,01
	0,0006
	
	0,001
	0,17

	Восток
	0,64
	0,21
	1,24
	0,25
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01
	0,00
	
	0,01
	1,73

	Доссор
	0,30
	0,10
	0,59
	0,12
	0,001
	0,01
	0,003
	0,005
	0,0001
	
	0,001
	0,09

	Загородная
	0,41
	0,14
	0,70
	0,14
	0,002
	0,05
	0,005
	0,01
	0,003
	
	0,02
	2,22

	Макат
	0,40
	0,13
	1,18
	0,24
	0,001
	0,02
	0,01
	0,01
	0,0008
	
	0,002
	0,23

	Посолек Ескене
	0,37
	0,12
	0,54
	0,11
	0,0017
	0,03
	0,004
	0,008
	0,0010
	
	0,004
	0,45

	Привокзальный
	0,33
	0,11
	0,51
	0,10
	0,002
	0,03
	0,005
	0,010
	0,002
	
	0,006
	0,70

	Самал
	0,18
	0,06
	0,38
	0,08
	0,0021
	0,04
	0,005
	0,011
	0,001
	
	0,004
	0,47

	Cтанция Ескене
	0,26
	0,09
	0,37
	0,07
	0,001
	0,04
	0,002
	0,004
	0,0002
	
	0,001
	0,10

	Карабатан
	0,32
	0,11
	0,44
	0,09
	0,001
	0,03
	0,003
	0,005
	0,001
	
	0,005
	0,64

	Таскескен
	0,32
	0,11
	0,43
	0,09
	0,002
	0,03
	0,003
	0,01
	0,001
	
	0,003
	0,41

	Шагала
	0,44
	0,15
	0,70
	0,14
	0,001
	0,03
	0,00
	0,01
	0,003
	
	0,02
	2,00


продолжение таблицы 25
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,02
	0,40
	0,03
	0,39
	0,005
	0,075
	0,035
	0,09

	Авангард
	0,008
	0,21
	0,02
	0,28
	0,006
	0,096
	0,03
	0,07

	Акимат
	0,03
	0,65
	0,05
	0,55
	0,01
	0,22
	0,06
	0,16

	Болашак Восток
	0,002
	0,04
	0,003
	0,04
	0,0005
	0,0085
	0,0008
	0,002

	Болашак Запад
	0,003
	0,07
	0,01
	0,07
	0,0014
	0,0234
	0,006
	0,015

	Болашак Север
	0,005
	0,11
	0,01
	0,10
	0,001
	0,010
	0,001
	0,003

	Восток
	0,03
	0,70
	0,04
	0,50
	0,01
	0,22
	0,05
	0,13

	Доссор
	0,004
	0,09
	0,01
	0,12
	0,000
	0,007
	0,002
	0,004

	Загородная
	0,02
	0,39
	0,02
	0,18
	0,01
	0,14
	0,02
	0,05

	Макат
	0,01
	0,27
	0,03
	0,37
	0,004
	0,07
	0,02
	0,00

	Посолек Ескене
	0,002
	0,039
	0,006
	0,08
	0,002
	0,042
	0,008
	0,019

	Привокзальный
	0,02
	0,45
	0,03
	0,34
	0,003
	0,05
	0,01
	0,03

	Самал
	0,004
	0,09
	0,01
	0,08
	0,001
	0,01
	0,001
	0,00

	Станция Ескене
	0,00
	0,09
	0,01
	0,07
	0,002
	0,03
	0,005
	0,01

	Карабатан
	0,01
	0,14
	0,01
	0,12
	0,004
	0,06
	0,01
	0,03

	Таскескен
	0,002
	0,00
	0,01
	0,07
	0,002
	0,04
	0,01
	0,021

	Шагала
	0,02
	0,49
	0,03
	0,38
	0,01
	0,10
	0,02
	0,05


Приложение 2.1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за август 2011 г.

	
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	предыдущий период
	отчетный период

	
	р.Ертис
	г. Усть Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,48
	5
	IV
	IV

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,1)
	1,84
	6
	IV
	III

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,9)
	1,84
	8
	III
	II

	
	
	с. Прапорщиково
	3,5 км ниже города Усть Каменогорск,

 в черте села Прапорщиково
	1,70
	7
	IV
	III

	
	
	с. Предгорное
	в черте села Предгорное, 1 км ниже впадения реки Красноярка
	1,79
	5
	IV
	IV

	
	р. Буктырма
	г. Зыряновск
	0,3 км выше села Лесная Пристань
	1,54
	10
	II
	I

	
	
	г. Зыряновск
	в черте села Зубовка, 1,5 км ниже устья реки Березовка
	1,77
	9
	II
	II

	
	р. Брекса
	г. Риддер
	6,8 км выше города
	1,63
	9
	I
	II

	
	
	г. Риддер
	в черте города; 0,6 км выше устья реки Брекса
	2,2
	8
	II
	II

	
	р. Тихая
	г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	2,1
	6
	II
	III

	
	
	г. Риддер
	0,5 км ниже города
	2,25
	9
	II
	II

	
	р. Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,79
	8
	III
	II

	
	
	рудник Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,98
	8
	III
	II

	
	р. Ульби
	г. Усть-Каменогорск
	21 км выше города Усть Каменогорск,

 в черте села Каменный карьер
	1,95
	7
	II
	III

	
	
	г. Усть -Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,1); 

у автодорожного моста
	2
	9
	IV
	II

	
	
	г. Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,9); 

у автодорожного моста
	1,94
	7
	III
	III

	
	р. Глубочанка
	с. Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод, 

у автодорожного моста
	2,17
	7
	II
	III

	
	
	с. Белоусовка
	0,5 км выше сброса хозфекальных вод,

у автодорожного моста
	2,08
	5
	IV
	IV

	
	
	с. Глубокое
	0,175 км ниже сброса Мельзавода
	2,37
	8
	II
	II

	
	р. Красноярка
	с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника
	2,19
	9
	IV
	II

	
	
	с. Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста
	1,89
	5
	IV
	IV

	
	р. Оба
	г. Шемонаиха
	0,3 км выше города Шемонаиха
	1,85
	8
	II
	II

	
	
	г. Шемонаиха
	9,53 км ниже города Шемонаиха, 

в черте села Камышенка
	1,73
	8
	II
	II


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за август 2011 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость 

тест-объектов 

в пробе (%)
	Влияние 

острого токсического действия

 на тест-объекты

	1
	Ертис
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Кам  еногорск

г. Усть-Каменогорск

с. Прапорщиково

с. Предгорное
	0,8 км ниже плотины ГЭС

0,35 км ниже понтонног моста

0,35 км ниже понтонного моста

3,5 км ниже г. Ксть-Каменогорска; 

в черте села Прапорщиково

В черте с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Красноярка
	3

96,6

100,0

100,0

100,1
	оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

	2
	Буктырма
	г. Зыряновск

г. Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань

В черте с. Зубовка; 

1,5 км ниже устья р. Березовка
	73,3

96,6
	оказывает

не оказывает

	3
	Брекса
	г. Риддер

г. Риддер
	6,8 км выше города

В черте г. Риддера; 0,6 км выше 

устья р. Брекса
	80,0

0,0
	не оказывает

оказывает

	4
	Тихая
	г. Риддер

г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода

0,5 км ниже города
	0,0

6,6
	оказывает

оказывает

	5 
	Ульби
	рудн. Тишинский

рудн. Тишинский


	50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский

4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	86,0

100,0
	не оказывает

не оказывает



	6
	Ульби
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорска; 

в черте п. Каменный Карьер

1,45 км выше устья р. Ульба (01);

у автодорожного моста

1,45 км выше устья р. Ульба (09);

у автодорожного моста
	100,0

96,6

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	7
	Глубочанка
	с. Белоусовка

с. Белоусовка

с. Глубокое
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский, у автодорожного моста

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	96,6

83,3

86,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	8
	Красноярка
	с. Предгорное

с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника

0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	86,0

3,3
	не оказывает

оказывает

	9
	Оба
	г. Шемонаиха

г. Шемонаиха
	0,3 км выше г. Шемонаиха

9,5 км ниже г. Шемонаиха;

в черте с. Камышенка
	80,0

76,6
	не оказывает

не оказывает


Приложение 2.3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за август  2011 г.

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,69
	1,89
	-
	3

	2
	р. Нура
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,80
	2,00
	-
	3

	3
	р. Нура
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,99
	1,98
	2,09
	3

	4
	р. Нура
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины


	1,87
	1,97
	-
	3

	5
	р. Нура
	с. Акмешит
	в черте села, в створе водпоста


	2,18
	1,94
	-
	3

	6
	р. Шерубай -Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,81
	2,02
	2,17
	3

	7
	р. Кара - Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	2,03
	1,93
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,86
	2,22
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,89
	1,81
	-
	3

	10
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,60
	1,99
	-
	3

	11
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А15º от реки Кара-Кенгир
	1,55
	1,79
	-
	3


Приложения 2.4 

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области (озеро Балкаш) по гидробиологическим показателям за июль 2011  

	№

п/п


	Водный

объект
	Пункт 

контроля
	Пункт 

привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды

	
	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	Озеро Балхаш


	г. Балхаш


	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,75
	2,16
	3

	2
	Озеро Балхаш


	г. Балхаш


	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,78
	1,96
	3

	3
	Озеро Балхаш


	г. Балхаш


	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,85
	2,05
	3

	4
	Озеро Балхаш


	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,75
	2,04
	3

	5
	Озеро Балхаш


	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,77
	2,00
	3

	6
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г. Балхаш
	1,65
	2,01
	3

	7
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,84
	2,01
	3



	8
	Озеро Балхаш


	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,81
	2,03
	3



	9
	Озеро Балхаш


	Залив Малый

 Сары - Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,76
	1,97
	3

	10
	Озеро Балхаш
	Залив Малый 

Сары - Шаган
	2,3 км от зап. бер.1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,69
	1,99
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстан за август 2011 года

	Город,

населенный пункт
	ИЗА5
	Название примесей,

превышающих ПДК
	Средняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость концентраций примесей

выше ПДК,

в %

	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	

	Актау


	2.4


	Взвешенные
	0.19
	1.3
	0.4
	0.8
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0055
	0.1
	0.023
	0.05
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.1308
	0.04
	1
	0.2
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0149
	0.4
	0.04
	0.5
	.

	
	
	Углеводороды
	0.7212
	
	1.9
	1.9
	3.8

	
	
	Аммиак
	0.0245
	0.6
	0.07
	0.4
	.

	
	
	Серная кислота
	0.0197
	0.2
	0.06
	0.2
	.

	Актобе


	6.7


	Взвешенные
	0.0665
	0.4
	0.3
	0.6
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0185
	0.4
	0.036
	0.07
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.8038
	0.3
	2
	0.4
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0356
	0.9
	0.07
	0.8
	.

	
	
	Оксид азота
	0.0232
	0.4
	0.06
	0.2
	.

	
	
	Сероводород
	0.0024
	.
	0.005
	0.6
	.

	
	
	Формальдегид
	0.0099
	3.3
	0.016
	0.5
	.

	Алматы


	9.0


	Взвешенные
	0.1166
	0.8
	0.6
	1.2
	0.5

	
	
	Диоксид серы
	0.0091
	0.2
	0.038
	0.08
	.

	
	
	Оксид углерода
	2.0697
	0.7
	8
	1.6
	1.2

	
	
	Диоксид азота
	0.0661
	1.7
	0.21
	2.5
	26.7

	
	
	Фенол
	0.0007
	0.2
	0.007
	0.7
	.

	
	
	Формальдегид
	0.011
	3.7
	0.031
	0.9
	.

	Астана


	2.4


	Взвешенные
	0.1712
	1.1
	0.9
	1.8
	3.5

	
	
	Диоксид серы
	0.0014
	0.03
	0.03
	0.1
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.1923
	0.1
	2
	0.4
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0411
	1.0
	0.31
	3.6
	10.9

	
	
	Фтористый водород
	0.0007
	0.1
	0.027
	1.4
	0.3

	Атырау


	5.5


	Взвешенные
	0.2564
	1.7
	0.6
	1.2
	3.8

	
	
	Диоксид серы
	0.0069
	0.1
	0.008
	0.02
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.1474
	0.4
	3
	0.6
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0912
	2.3
	0.13
	1.5
	74.4

	
	
	Сероводород
	0.001
	.
	0.002
	0.3
	.

	
	
	Аммиак
	0.0084
	0.2
	0.01
	0.1
	.

	Балхаш


	2.1


	Взвешенные
	0.1162
	0.8
	1.2
	2.4
	0.4

	
	
	Диоксид серы
	0.0379
	0.8
	3.039
	6.1
	1.3

	
	
	Сульфаты
	0.0006
	.
	0.02
	0.002
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.8162
	0.3
	5
	1
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0135
	0.3
	0.1
	1.2
	1.3

	п.Глубокое


	1.6


	Взвешенные
	0.0231
	0.2
	0.1
	0.2
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0095
	0.2
	0.031
	0.1
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0368
	0.9
	0.12
	1.4
	6.4

	
	
	Фенол
	0.0015
	0.5
	0.006
	0.6
	.

	
	
	Н/о соед. мышьяка
	0
	0.01
	0.001
	0.3
	.

	Жезказган


	8.6
	Взвешенные
	0.5231
	3.5
	1.6
	3.2
	38.5

	
	
	Диоксид серы
	0.014
	0.3
	0.236
	0.5
	.

	
	
	Сульфаты
	0.0041
	.
	0.02
	0.0022
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.0641
	0.4
	5
	1
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0412
	1.0
	0.27
	3.2
	10.3

	
	
	Фенол
	0.0077
	2.6
	0.025
	2.5
	28.2

	Караганда


	7.8


	Взвешенные
	0.0888
	0.6
	0.5
	1
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0086
	0.2
	0.107
	0.2
	.

	
	
	Оксид углерода
	2.3254
	0.8
	9
	1.8
	3

	
	
	Диоксид азота
	0.0299
	0.7
	0.18
	2.1
	2.1

	
	
	Оксид азота
	0.0162
	0.3
	0.04
	0.1
	.

	
	
	Фенол
	0.0063
	2.1
	0.012
	1.2
	1.2

	
	
	Формальдегид
	0.0071
	2.4
	0.016
	0.5
	.

	Костанай


	2.1


	Взвешенные
	0.0327
	0.2
	0.1
	0.2
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0293
	0.6
	0.039
	0.1
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.5833
	0.2
	2
	0.4
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0403
	1.0
	0.06
	0.7
	.

	Кызылорда


	5.2


	Взвешенные
	0.0538
	0.4
	0.5
	1
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.1196
	2.4
	0.185
	0.4
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.2692
	0.4
	2
	0.4
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0664
	1.7
	0.09
	1.1
	5.1

	Павлодар


	2.6


	Взвешенные
	0.2147
	1.4
	1.1
	2.2
	5.1

	
	
	Диоксид серы
	0.0036
	0.1
	0.014
	0.03
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.7372
	0.2
	7
	1.4
	0.6

	
	
	Диоксид азота
	0.0088
	0.2
	0.08
	0.9
	.

	
	
	Сероводород
	0.0005
	.
	0.002
	0.3
	.

	
	
	Фенол
	0.001
	0.3
	0.008
	0.8
	.

	
	
	Хлор
	0.0026
	0.1
	0.02
	0.2
	.

	
	
	Хлористый водород
	0.0547
	0.5
	0.47
	2.4
	7.1

	Петропавловск

	4.1


	Взвешенные
	0.0795
	0.5
	0.1
	0.2
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0062
	0.1
	0.011
	0.02
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.2115
	0.4
	3
	0.6
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0465
	1.2
	0.08
	0.9
	.

	
	
	Фенол
	0.0015
	0.5
	0.003
	0.3
	.

	
	
	Формальдегид
	0.0041
	1.4
	0.009
	0.3
	.

	Риддер


	8.2


	Взвешенные
	0.116
	0.8
	0.3
	0.6
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.073
	1.5
	0.185
	0.4
	.

	
	
	Оксид углерода
	2.1154
	0.7
	5
	1
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0629
	1.6
	0.14
	1.6
	14.1

	
	
	Фенол
	0.0043
	1.4
	0.011
	1.1
	0.6

	
	
	Формальдегид
	0.0062
	2.1
	0.026
	0.7
	.

	
	
	Мышьяк
	0.0009
	0.3
	0.002
	0.7
	.

	Семей


	4.5


	Взвешенные
	0.1519
	1.0
	1
	2
	1.9

	
	
	Диоксид серы
	0.0286
	0.6
	0.736
	1.5
	0.6

	
	
	Оксид углерода
	1.9359
	0.6
	3
	0.6
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0304
	0.8
	0.1
	1.2
	0.6

	
	
	Фенол
	0.0037
	1.2
	0.012
	1.2
	1.3

	Тараз


	7.5


	Взвешенные
	0.1696
	1.1
	1.4
	2.8
	1

	
	
	Диоксид серы
	0.0093
	0.2
	0.018
	0.04
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.7564
	0.6
	5
	1
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0618
	1.5
	0.2
	2.4
	10.9

	
	
	Оксид азота
	0.0127
	0.2
	0.03
	0.1
	.

	
	
	Фтористый водород
	0.0043
	0.9
	0.023
	1.2
	0.9

	
	
	Формальдегид
	0.0072
	2.4
	0.03
	0.9
	.

	Темиртау


	9.9


	Взвешенные
	0.2342
	1.6
	0.9
	1.8
	1.3

	
	
	Диоксид серы
	0.0069
	0.1
	0.044
	0.1
	.

	
	
	Оксид углерода
	1.2906
	0.4
	8
	1.6
	0.4

	
	
	Диоксид азота
	0.0127
	0.3
	0.04
	0.5
	.

	
	
	Оксид азота
	0.0103
	0.2
	0.03
	0.1
	.

	
	
	Сероводород
	0.0017
	.
	0.017
	2.1
	3.4

	
	
	Фенол
	0.0121
	4.0
	0.029
	2.9
	57.3

	
	
	Аммиак
	0.0664
	1.7
	0.22
	1.1
	0.4

	Усть-

Каменогорск


	10.0


	Взвешенные
	0.104
	0.7
	0.6
	1.2
	0.5

	
	
	Диоксид серы
	0.0664
	1.3
	1.632
	3.3
	0.4

	
	
	Оксид углерода
	0.69
	0.2
	9
	1.8
	0.7

	
	
	Диоксид азота
	0.0714
	1.8
	0.41
	4.8
	28.6

	
	
	Фенол
	0.0038
	1.3
	0.013
	1.3
	0.5

	
	
	Фтористый водород
	0.0001
	0.03
	0.008
	0.4
	.

	
	
	Хлор
	0.0079
	0.3
	0.06
	0.6
	.

	
	
	Хлористый водород
	0.0625
	0.6
	0.16
	0.8
	.

	
	
	Формальдегид
	0.0095
	3.2
	0.017
	0.5
	.

	
	
	Мышьяк
	0.0001
	0.02
	0.001
	0.3
	.

	Шымкент


	19.4


	Взвешенные
	0.3327
	2.2
	0.6
	1.2
	0.3

	
	
	Диоксид серы
	0.0063
	0.1
	0.019
	0.04
	.

	
	
	Оксид углерода
	2.516
	0.8
	5
	1.0
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.0722
	1.8
	0.19
	2.2
	26.3

	
	
	Сероводород
	0.0011
	.
	0.002
	0.3
	.

	
	
	Формальдегид
	0.0229
	7.6
	0.052
	1.5
	9

	Экибастуз


	1.1


	Взвешенные
	0.0397
	0.3
	0.2
	0.4
	0.3

	
	
	Диоксид серы
	0.0095
	0.2
	0.02
	0.04
	0.2

	
	
	Оксид углерода
	0.8462
	0.3
	1
	0.2
	0.3

	
	
	Диоксид азота
	0.0162
	0.4
	0.09
	1.1
	0.3

	Талдыкорган


	0.8


	Взвешенные
	0.0949
	0.6
	0.2
	0.4
	.

	
	
	Оксид углерода
	0.3462
	0.1
	1
	0.2
	.

	Кокшетау


	0.8


	Взвешенные
	0
	0.0
	0
	0
	.

	
	
	Диоксид серы
	0.0111
	0.2
	0.058
	0.1
	.

	
	
	Оксид углерода
	0
	0.0
	0
	0
	.

	
	
	Диоксид азота
	0.025
	0.6
	0.06
	0.7
	.


Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 9
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 10
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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