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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за сентябрь 2011 года.
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесены 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) 9 городов: Шымкент, Алматы, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Жезказган, Караганда, Тараз, Актобе (Приложение 5).
По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в августе 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 17,3) (таблица 1).
По сравнению с сентябрем 2010 года уровень загрязнения в городах Алматы, Жезказган, Караганда, Актобе, Тараз, Атырау, Семей, Кызылорда, Петропавловск, Павлодар, Актау, Балхаш значительно не изменился, в городах Астана, Костанай, Темиртау, поселок Глубокое - понизился, в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Риддер отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (таблица 1).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК; средние и максимальные - в 9 городах;  диоксида серы: средние и максимальные - в 3 городах; оксида углерода: максимальные – в 10 городах; диоксида азота: средние – в 13 городах, максимальные - в 16 городах; аммиака: средние и максимальные в 1 городе; фенола: средние и максимальные – в 7 городах; формальдегида: средние – в 8 городах, максимальные – в 2 городах; фтористого водорода: максимальные – в 2 городах, хлористый водорода и сероводорода: максимальные - 1 городе.

Таблица 1

Приоритетный список городов Республики Казахстан по уровню загрязнения атмосферного воздуха 

	Город
	ИЗА5

	
	сентябрь

2010 г.
	август

2011 г.
	сентябрь

2011 г.

	1.
	Шымкент
	11,9
	19,4
	17,3

	2.
	Алматы
	10,4
	9,0
	10,7

	3.
	Темииртау
	11,6
	9,9
	9,8

	4.
	Усть-Каменогорск 
	7,9
	10,0
	8,9

	5.
	Риддер
	5,4
	8,2
	8,9

	6.
	Жезказган
	8,3
	8,6
	8,8

	7.
	Караганда
	7
	7,8
	7,5

	8.
	Тараз
	8,2
	7,5
	7,5

	9.
	Актобе
	7,5
	6,7
	7,4

	10.
	Семей
	4,9
	4,5
	4,6

	11.
	Атырау
	4,8
	5,5
	4,4

	12.
	Астана
	7,7
	2,4
	4,2

	13.
	Петропавловск
	4,6
	4,1
	4,1

	14.
	поселок Глубокое
	4,7
	1,6
	3,5

	15.
	Павлодар
	2,6
	2,6
	2,9

	16.
	Актау
	3
	2,4
	2,5

	17.
	Балхаш
	2,1
	2,1
	2,4

	18.
	Костанай
	3,1
	2,1
	2,1

	19.
	Экибастуз 
	1,1
	1,1
	1,4


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории республики не зарегистрировано.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 168 гидрохимических створах, распределенных на 67 водных объектах: 49 реках, 8 озерах, 9 водохранилищах и 1 канале (таблица 1, 2, 3, рис. 2, 3). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды «чистая» отнесены 15 рек, 1 озеро и 3 водохранилища: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, проток Шароновка, рукав Кигач, Урал (Атырауская), Чаган, Есиль (СКО), Текес, Коргас, Улкен Алматы, Шарын, Шилик, Баянкол, Есик; озеро Улькен Алматы; водохранилища Сергеевское, Вячеславское, Бартогай;

к классу «умеренно загрязненная» - 25 рек, 3 водохранилища, 1 озеро: реки  Ульби, Емель, Аякоз, Урал (ЗКО), Деркул, Утва, Тобол, Тогызак, Аят, Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Нура (Акмолинская), Иле, Киши Алматы, Есентай, Талас, Асса,  Аксу, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, Тургень, Каркара, Каскелен, озера Копа, водохранилища Капшагай, Шардаринское, Ташуткелськое;

к классу «загрязненная» – 8 рек, 4 озера и 1 канал, 3 водохранилища: реки  Брекса, Тихая, Глубочанка, Нура (Карагандинская), Шу, Ак - булак, Сары - булак, Карабалты, озера Зеренда, Карасу, Сулуколь, Балкаш, канал Нура Есиль; водохранилища Кенгирское, Самаркандское, Куртинское;

к классу «грязная» – реки Илек (Актюбинская), Кара Кенгир, озеро Султанкельды;

к классу «очень грязная»– озеро Бийликоль;

к классу «чрезвычайно грязная» - реки Красноярка, Шерубайнура (таблица 1, 2, 3; рис. 2, 3).
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Рис 2. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за сентябрь 2011 года

	2 класс, 

«чистая», 

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс, 

«умеренно загрязненная» 

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

«загрязненная»

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс, 

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс, 

«очень грязная»

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

«чрезвычайно грязная»

ИЗВ >10

	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Ульби
	1
	р. Брекса
	1
	р. Илек (Актюбинская)
	1
	оз. Бийликоль
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис
	2
	р.Емель
	2
	р. Тихая
	2
	р. Кара-Кенгир
	2
	
	
	р. Шерубайнура

	3
	р. Буктырма
	3
	р.Аякоз
	3
	р. Глубочанка
	3
	оз. Султанкельды
	3
	
	
	

	4
	р. Оба
	4
	р. Урал (ЗКО)
	4
	р. Нура (Карагандинская)
	
	
	
	
	
	

	5
	проток Шароновка
	5
	р. Деркул
	5
	р. Шу
	
	
	
	
	
	

	6
	рукав Кигач
	6
	р. Утва
	6
	р. Ак – Булак
	
	
	
	
	
	

	7
	р. Урал (Атырауская)
	7
	р. Тобол
	7
	р. Сары - Булак
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Чаган
	8
	р. Тогызак
	8
	р. Карабалты
	
	
	
	
	
	

	9
	р. Есиль (СКО)
	9
	р. Аят
	9
	р.Нура (Карагандинская)
	
	
	
	
	
	

	10
	р. Текес
	10
	р. Есиль (Акмолинская)
	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	р. Коргас
	11
	р. Кеттыбулак
	11
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	

	12
	р. Улькен Алматы
	12
	р.Нура (Акмолинская)
	
	оз. Балкаш
	
	
	
	
	
	

	13
	р. Шарын
	13
	р. Иле
	
	оз. Карасу
	
	
	
	
	
	

	14
	р. Шилик
	14
	р. Киши Алматы
	
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	

	15
	р. Баянкол
	15
	р. Есентай
	
	каналНура-Есиль
	
	
	
	
	
	

	16
	р. Есик
	16
	р. Талас
	
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	
	оз. Улькен Алматы
	17
	р. Асса
	
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	

	
	вдхр. Сергеевское
	18
	р. Аксу
	
	вдхр. Куртинское
	
	
	
	
	
	

	
	вдхр. Вячеславское
	19
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вдхр. Бартогай
	20
	р. Келес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р. Турген
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р. Каркара
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	р.Каскелен
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр. Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхр. Ташуткелськое
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за сентябрь 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,2-13,6
	54
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма (ВКО), Брекса (ВКО), Ульби (ВКО), Тихая (ВКО), Глубочанка (ВКО), Красноярка (ВКО), Оба (ВКО), Тобол, Аят (Костанайская), Тогызак (Костанайская), Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Ак  – Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Иле, Текес, Турген, Шарын, Шилик, Баянкол, Каркара, Каскелен, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Талас,  Шу, Асса, Аксу, Карабалты,  Токташ, Бадам,  Сырдарья (Кзылординская); водохранилища Каратомарское (Костанайская), Вячеславское, Куртинское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткельское (Жамбылская), Бартогай; озера Копа, Султанкельды, Зеренда, Карасу, Сулуколь, Балкаш, Бийликоль, Улькен Алматы; канал Нура - Есиль

	2
	Железо общее
	1,2-2,2
	12
	р. Утва (ЗКО), Иле, Баянкол, Каскелен, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Сырдарья; водохранилище Сергеевское

	3
	Аммоний солевой
	1,8-6,6
	9
	реки Тихая, Емель (ВКО), Аякоз (ВКО), р. Илек (Актюбинская), Аят, Сары-Булак,  Кара-Кенгир,  Шерубайнура; водохранилище  Кенгирское (Карагандинская)

	4
	Цинк
	1,1-61,8
	8
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка; озера Карасу, Сулуколь, Балкаш

	5
	Хлориды
	1,1
	5
	реки  Утва, Ак - булак; озера Султанкельды, Копа; канал Нура - Есиль

	6
	Марганец 
	1,2-8,4
	3
	реки Брекса, Глубочанка, Красноярка

	7
	Сульфаты
	1,1-9,1
	22
	реки  Утва,  Деркул,  Чаган, Аякоз, Емель, Есиль (Акмолинская), Ак - булак, Аксу, Карабалты, Токташ,  Нура (Акмолинская), Келес, Бадам, Сырдарья; озера Султанкельды, Зеренда, Копа, Бийликоль; канал Нура - Есиль; водохранилища Шардаринское, Ташуткельское, Куртинское

	8
	Хром (6+)
	1,4-2,0
	2
	реки Урал (ЗКО),  Илек (Актюбинская)

	9
	Азот нитритный
	1,1-62
	19
	реки Брекса, Тихая, Аякоз, Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара - Кенгир,  Шерубайнура, Турген, Каскелен,  Сырдарья, Келес, Утва,  Илек (Актюбинская),  Киши Алматы, Есентай; водохранилища Кенгирское, Самаркандское, Куртинское, Шардаринское

	10
	Кислород
	1,8
	3
	реки Сары-Булак,  Кара – Кенгир (Карагандинская); озеро Султанкельды

	11
	Магний
	1,1-2,4
	8
	реки Нура (Акмолинская), Келес, Бадам Сырдарья; озера Копа,  Султанкельды, Зеренда; канал Нура - Есиль (ЮКО); водохранилища  Шардаринское (ЮКО), Куртинское

	12
	Фенолы
	1,1-2,6
	8
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул,  Нура (Карагандинская),  Аксу, Карабалты, Шерубайнура; водохранилище Самаркандское 

	13
	БПК5
	1,1-37,4
	13
	реки Чаган, Деркул, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Нура (Акмолинская), р. Утва, Аксу, Карабалты, р. Сырдарья (Кызылординская); озера Бийликоль,  Копа; водохранилище Ташуткельское

	14
	Бор
	20,7
	1
	река Илек (Актюбинская) 

	15
	Никель
	1,5
	1
	река Есиль (СКО)

	1
	Фториды
	4,4-5,0
	5
	реки Ак - Булак, Каскелен; озера Зеренда, Карасу, Сулуколь

	17
	Нефтепродукты
	1,2-6,2
	4
	реки Кара - Кенгир, Турген; водохранилища  Самаркандское, Кенгирское


Таблица 3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ

в сентябре 2011 года, превышающих ПДК

	
	сентябрь

2010 года
	август

2011 года
	сентябрь

2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя кон-цен-тра-ция, мг/

дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	0,41

(2 кл.)
чистая
	0,51 
(2 кл.)

чистая
	0,54

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	р. Ертис

(ВКО)
	0,54

(2 кл.)
чистая
	0,85

 (2 кл.)

чистая
	0,95

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0027
	2,7

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,49

(2 кл.)
чистая
	0,53

(2 кл.)

чистая
	0,57 
(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0015
	1,5

	р. Буктырма

(ВКО)
	0,32

(2 кл.)
чистая
	1,29 
(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,77

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)
	0,0019
	2,0

	р. Брекса

(ВКО)
	1,19

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	5,24

(5 кл.)

грязная
	2,80

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Цинк

Медь (2+)

Азот нитритный Марганец
	0,0885

0,004

0,04

0,012


	8,8

4,0

2,0

1,2

	р. Тихая

(ВКО)
	1,64

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	9,57

(6 кл.) очень грязная
	3,4

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Цинк

Медь (2+)

Азот нитритный Аммоний солевой
	0,11

0,0047

0,03

0,78
	11,0

4,7

1,6

1,5

	р. Ульби

(ВКО)
	1,20

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	8,4

(6 кл.) очень грязная
	1,75

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Цинк

Медь (2+)


	0,042

0,0036
	4,2

3,6

	р. Глубочанка

(ВКО)
	2,80

(4 кл.)
загрязнённая
	2,76
 (4 кл.) загрязнённая
	2,64

(4 кл.) загрязнён-ная
	Цинк

Медь (2+)

Марганец
	0,0765

0,0044

0,0157
	7,6

4,4

1,6

	р. Красноярка

(ВКО)
	1,94

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	14,38
 (7 кл.)

чрезвычай-но грязная

	12,9

(7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Цинк
Марганец
Медь (2+)


	0,618

0,084

0,0047
	61,8

8,4

4,7

	р. Оба

(ВКО)
	0,53

(2 кл.)
чистая
	1,58

 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,96

(2 кл.)
чистая

	Медь (2+)


	0,0035
	3,5

	р. Емель

(ВКО)
	-
	-
	1,44

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

Аммоний солевой

Натрий
	315,0

0,78

176,0
	3,1

1,5

1,5

	р. Аякоз

(ВКО)
	-
	-
	1,29

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

Азот нитритный

Аммоний солевой
	201,0

0,04

0,88
	2,0

2,0

1,7

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,86

(2 кл.)

чистая
	0,61
 (2 кл.)
чистая

	0,87 
(2 кл.)
чистая

	-
	-
	-


	р. Кигач

(Атырауская)
	0,62

(2 кл.)

чистая
	0,77 
 (2 кл.)
чистая

	0,88
(2 кл.)
чистая

	-
	-
	-

	р. Урал

(Атырауская)
	0,92

(2 кл.)

чистая
	0,61 
(2 кл.)
чистая

	0,84 
(2 кл.)
чистая

	-
	-
	-

	р. Урал (ЗКО)
	1,26

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,11

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Хром (6+)

Фенолы


	0,04

0,0011
	2,0

1,1

	р. Чаган (ЗКО)
	1,19

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,24 
(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,96 
(2 кл.)
чистая
	Фенолы

БПК5

Сульфаты
	0,0012

3,57
108,0


	1,2

1,1
1,1

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,44

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,35
 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,04 
(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Фенолы

БПК5

Сульфаты


	0,014

3,72

110,0


	1,4

1,2

1,1



	р. Утва (ЗКО)
	1,67

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	
	1,45

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Железо общее

БПК5

Азот нитритный

Сульфаты

Хлориды
	0,22

3,46

0,032

140,0

342,9
	2,2

1,7

1,6

1,4

1,1

	р. Илек

(Актюбинская)
	6,70

(6 кл.)

очень грязная
	1,90
 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	4,70

(5 кл.)

грязная
	Бор

Аммоний солевой

Азот нитритный

Хром (6+)
	0,352

1,28

0,04

0,029
	20,7

2,6

2,0

1,4

	р. Тобол

(Костанайская)


	1,17

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная

	1,08
 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)

Сульфаты
	0,002

163,0
	2,0

1,6

	р. Аят

(Костанайская)
	1,29

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,71  (2 кл.)

чистая
	1,02

(3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	Медь (2+)

Аммоний солевой

Сульфаты
	0,002

0,58

111,4
	2,0

1,2

1,1

	р. Тогызак

(Костанайская)
	1,48

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	2,19 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	1,01
 (3 кл.)

умеренно загрязнён

ная
	Сульфаты

Медь (2+)


	203,6

0,002
	2,0

2,0

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,03

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	0,93
 (2 кл.)
чистая
	0,98
(2 кл.)
чистая

	Никель 

Железо общее


	0,020

0,13
	2,0

1,3

	р. Есиль

(СКО)
	1,45

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,90
 (2 кл.)
чистая

	Никель 


	0,015
	1,5

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,24

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,70 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,80
 (3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная

	Медь (2+)

Сульфаты


	0,004

317,0
	4,0

3,2

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,69

(2кл.) 
чистая
	1,19 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,37 
(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	Медь(2+)


	0,006
	6,0

	р. Ак - Булак

(г. Астана)
	1,52

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,91 
(4 кл.)
загрязнённая
	2,73

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Медь(2+)

Фториды

Хлориды 

Сульфаты
	0,005

2,98

1012,0

286,0
	5,0

4,0

3,4

3,0

	р. Сары - Булак

(г. Астана)
	1,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,35 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	2,78

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Медь (2+)
Кислород

Азот нитритный

Аммоний солевой
	0,0062

4,45

0,058

1,02


	6,2

4,5

2,9

2,0

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,61

(2 кл.) чистая
	1,34 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,79

(2 кл.) чистая
	Медь (2+)


	0,002
	2,0

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,52

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,47
 (3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	Медь (2+)

Сульфаты

БПК5
Магний

Хлориды
	0,005

410,0

4,46

64,8

361,0
	5,0

4,1

2,2

1,6

1,2

	оз. Султан

кельды

(Акмолинская)
	4,28

(5 кл.)

грязная
	3,56
 (4кл.)

загрязнённая

	4,31

(5 кл.)

грязная
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний

Хлориды

Кислород
	1209,0

0,005

127,0

835,0

5,32
	12,1

5,0

3,2

2,8

2,1

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	
	2,05 
(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,65 
(4кл.)

загрязнён-ная

	Медь (2+)

Фториды

Сульфаты

Магний
	0,007

2,71

244,0

70,0
	7,0

3,6

2,4

1,7

	оз. Карасу

(Акмолинская)
	
	3,47
 (4 кл.)
загрязнённая
	2,80

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Медь

Фториды

Цинк
	0,012

1,20

0,015
	12,0

1,6

1,5

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	3,05
 (4 кл.)
загрязнённая
	3,58

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Медь

Фториды

Цинк
	0,013

4,06

0,012
	13,0

5,4

1,2

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,87

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,54 

(4 кл.)
загрязнённая
	3,05

(4 кл.)
загрязнён-ная
	Сульфаты
Медь (2+)

Магний
Хлориды
	898,0

0,004

87,3

490,0
	9,0

4,0

2,2

1,6

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,83

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,38 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,23 
(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная

	Сульфаты

Медь

БПК5

Магний
	539,0

0,0033

5,12

50,9
	5,4

3,3

2,5

1,3

	р. Нура (Карагандин-ская)
	1,85

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,02 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	2,58 
(4 кл.)
загрязнён-ная
	Азот нитритный

Фенолы

Медь (2+)

Нефтепродукты

БПК5
	0,122

0,003

0,0024
0.09

3,04


	6,1

3,0

2,4
1,8

1,5

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	9,24

(6 кл.)
очень
грязная
	4,65

(5 кл.)

грязная
	4,88

(5 кл.)

грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Медь (2+)

Нефтепродукты

Кислород

БПК5
	0,187

3,29

0,0049

0,23

5,84

3,57
	9,3

6,6

4,9

4,6

2,0

1,8

	р. Шерубайнура

(Карагандин-ская)
	2,74

(4 кл.)

загрязнённая
	8,95 

(6 кл.)

очень

грязная
	12,7

(7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Фенолы

Медь (2+)

БПК5
	1,24

2,35

0,004

0,0026

3,28
	62,0

4,7

4,0

2,6

1,6

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	8,64

(6 кл.)

очень грязная
	2,46 
(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	3,41

(4 кл.)

загрязнён-ная
	Азот нитритный Нефтепродукты Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,162

0,31

0,0025

1,05
	8,1

6,2

2,5

2,1

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,65

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	1,53 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	2,55

(4 кл.)

загрязнён-ная
	Азот нитритный Медь (2+)

Нефтепродукты

Фенолы
	0,128

0,0032

0,11

0,002
	6,4

3,2

2,2

2,0

	озеро Балкаш

(Карагандинская)
	2,78

(4 кл.)

загрязнённая

	2,57 (4 кл.)

загрязнен-ная
	2,91

(4 кл.)

загрязненная
	Медь (2+)

Цинк


	0,0136

0,016
	13,6

1,6

	р. Иле

(Алматинская)
	3,94

(4 кл.)

загрязнённая
	1,17 
(3 кл.)

умеренно-загрязненная
	1,10 (3 кл.)

умеренно-загрязнен-ная
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0020

0,13
	2,0

1,3

	р. Текес

(Алматинская)
	2,64

(4 кл.)

загрязнённая
	0,78 
(2 кл.)

чистая
	0,94

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0016
	1,6

	р. Коргас

(Алматинская)
	3,20

(4 кл.)

загрязнённая
	0,83

 (2 кл.)

чистая
	0,82

(2 кл.)

чистая
	-
	
	

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	3,73

(4 кл.)

загрязнённая
	0,95

(2 кл.)

чистая
	1,21

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)
	0,0034
	3,4

	р. Турген

(Алматинская)
	
	
	1,20

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Нефтепродукты

Азот нитритный

Медь (2+)

	0,10

0,029

0,0013


	2,0

1,4

1,3

	р. Шарын

(Алматинская)
	
	
	0,95

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

	0,00207
	2,1

	р. Шилик

(Алматинская)
	
	
	0,92

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

	0,0015
	1,5

	р. Баянкол

(Алматинская)
	
	
	0,86

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0016

0,13
	1,6

1,3

	р. Каркара

(Алматинская)
	
	
	1,79

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)


	0,0062
	6,2

	р. Есик

(Алматинская)
	
	
	0,80

(2 кл.)

чистая
	-
	
	

	р. Каскелен

(Алматинская)
	
	
	1,72

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Азот нитритный

Медь (2+)

Железо общее Фториды


	0,087

0,0017

0,16

0,92
	4,3

1,7

1,6

1,2

	вдхр Куртинское

(Алматинская)
	
	
	2,82

(4кл.)

загрязнён-ная
	Азот нитритный

Медь (2+)

Сульфаты

Магний
	0,161

0,0039

202,0

67,6
	8,0

3,9

2,0

1,7

	вдхр Бартогай

(Алматинская)
	
	
	0,93

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,0016
	1,6

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	1,08

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,20 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная


	1,68

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Азот нитритный

Медь (2+)


	0,084

0,0035
	4,2

3,5

	р. Есентай

(г. Алматы)
	1,16

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,91 (2 кл.)

чистая

	1,09

(3 кл.)

умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)

Азот нитритный


	0,0025

0,036
	2,5

1,8

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	1,32

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,97 
(2 кл.)

чистая

	0,76
 (2 кл.)

чистая

	Медь (2+)


	0,0015
	1,5

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	1,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнён-ная
	0,80
 (2 кл.)

чистая
	0,71

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)


	0,00157
	1,5

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,22

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,28
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,34
 (3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная 
	Медь (2+)

Железо общее

	0,0033

0,16
	3,3

1,6

	р. Шу

(Жамбылская)
	3,08

(4кл.)

загрязнённая
	2,25 
(3кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,57

(4кл.)

загрязнён-ная
	БПК5
Медь (2+)

Железо общее
Фенолы
	11,6

0,004

0,21

0,002
	5,8

4,0

2,1

2,0

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,37

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,34

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0033

0,15
	3,3

1,5

	р. Аксу

(Жамбылская)
	4,15

(5кл.)

грязная
	2,67
 (4кл.)

загрязнённая
	2,69 
(4кл.)

загрязнён-ная
	БПК5

Сульфаты

Медь (2+) 

Железо общее

Фенолы
	9,1

351,0

0,0033

0,21

0,002
	4,55

3,5

3,3

2,1

2,0

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	2,78

(4 кл.)
загрязнённая
	3,44 
(4кл.) загрязнённая

	3,29 
(4кл.) загрязнён
ная

	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5
Фенолы

Железо общее
	910,0

0,0037

4,26

0,002

0,21
	9,1

3,7

2,1

2,0

2,1

	р. Токташ

(Жамбылская)
	
	2,75(4 кл.) загрязнённая
	1,87 (3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная

	Сульфаты

Медь (2+)

Фенолы Железо общее
	349,0

0,003

0,002

0,14
	3,5

3,0

2,0

1,4

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	7,43

(6 кл.) 

очень
грязная
	5,84
 (5кл.)

грязная
	7,84

(6 кл.) 

очень
грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь(2+)

Фториды
	37,4

412,0

0,0022

1,16
	37,4

4,1

2,2

1,5

	вдхр. Ташуткельское (Жамбылская)
	1,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	-
	1,48

(3 кл.)
умеренно

загрязнён-ная
	БПК5

Медь(2+)

Сульфаты
	4,86

0,0023

120,0
	2,4

2,3

1,2

	р. Келес

(ЮКО)
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,80 
(4кл.)

загрязнённая

	2,19

(3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

Магний

Азот нитритный
	807

77,2

0,033
	8,1

1,9

1,7

	р. Бадам

(ЮКО)
	2,07

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,80
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	1,41

(3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	Медь (2+)

Сульфаты

Магний
	0,003

250,0

48,7
	3,0

2,5

1,2

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	1,59

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,14
 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	2,16

(3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

Магний

Азот нитритный
	768

96,1

0,031
	7,7

2,4

1,6

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,73

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,28
 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,08

(3 кл.) умеренно загрязнён-ная
	Сульфаты

Магний

Азот  нитритный


	721,0

85,8

0,035
	7,2

2,2

1,8



	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,77

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,91
 (3 кл.)

умеренно загрязнённая

	1,82
 (3 кл.)

умеренно загрязнён-ная

	Сульфаты

Медь (2+)

Железо общее Магний

БПК5
	331,6

0,0027

0,155

58,8

3,38
	3,3

2,7

1,5

1,5

1,1


Сведения о случаях экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за сентябрь 2011 года
Наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) наблюдался в реке Красноярка (ВКО).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан.  Было отмечено 15  случаев на  11  водных объектах: река Шерубай – Нура (Карагандинская) – 1 случай ВЗ,  река Сокыр (Карагандинская) – 1 случай ВЗ, озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 5 случаев ВЗ (Актюбинская), река Глубочанка (ВКО) – 1 случай ВЗ (ВКО), река Красноярка (ВКО) – 1 случай, река Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тихая (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тогузак – 1 случай ВЗ, река Есиль (Астана) – 1 случай ВЗ, река Сары-Булак (Астана) – 1 случай ВЗ (таблица 4).
Таблица 4
 Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально - высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентра-ция, мг/дм3
	Крат-ность превыше-ния ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста, устье, 0,5 км ниже сброса бывшей шахты Сокурская
	1ВЗ
	06.09.11
	07.09.11
	азот нитрит-ный
	1,14


	57,0

	река Шерубайнура, Карагандинская,
2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	06.09.11
	07.09.11
	азот нитрит-ный
	1,24


	62,0

	река Глубочанка, Восточно-Казахстанская, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п. Белоусовка
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	цинк
	0,137
	13,7

	река Красноярка, Восточно-Казахстанская область, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка,
0,5 км ниже сброса сточных вод  Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	цинк
	1,236
	123,6

	река Красноярка, Восточно-Казахстанская область, 3 км выше с. Предгорное, 1 км ниже впадения р. Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод  Березовского рудника
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	марганец
	0,154
	15,4

	река Брекса, Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер, 0,6 км выше устья р. Брекса
	1 ВЗ
	06.09.11
	07.09.11
	цинк
	0,177
	17,7

	река Тихая, Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер, 0,8 км выше устья
р. Тихая
	1 ВЗ
	06.09.11
	07.09.11
	цинк
	0,145
	14,5

	река Илек, Актюбинская область, г. Алга, створ № 1,
1,0 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	бор
	0,215
	12,7

	река Илек, Актюбинская область, г. Алга, створ № 2,
0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	бор
	0,884
	52,0

	река Илек, Актюбинская область, г. Актюбинск, 0,5 км выше города
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	бор
	0,357
	21,0

	река Илек, Актюбинская область, поселок Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	бор
	0,265
	15,6

	река Илек, Актюбинская область, поселок Целинный,
1 км выше села
	1 ВЗ
	07.09.11
	08.09.11
	бор
	0,260
	15,3

	река Есиль, Астана,
8 км ниже г. Астана, с. Коктал
	1 ВЗ
	08.09.11
	
	кислород
	2,48


	

	река Сары - Булак, Астана, 0,2 км выше до впадения в р. Есиль
	1 ВЗ
	08.09.11
	
	кислород
	1,87


	

	река Тогузак, Костанайская, г/п Тогузак, в черте села,
в створе г/п, 1,5 км СЗ ст. Тогузак
	1 ВЗ
	04.09.11
	13.09.11
	марганец
	0,108
	10,8

	озеро Бийликоль, Жамбылская
	1 ВЗ
	14.09.11
	14.09.11
	БПК5
	37,4
	37,4

	Итого:
	1 ЭВЗ

15 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 4).
Согласно «Нормам радиационной безопасности» (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,23 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль  за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы в июле 2011 года осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 5).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,0 – 1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1): 

- на 4 ручных постах (№ 1 - улица Джамбула 11; № 2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; № 3 – улица Ташкентская, район лесозавода; № 4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№ 7 - район жилого комплекса «Достар»; № 6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; № 5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода 
(таблица 5).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 5

Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,011
	0,22
	0,09
	0,2

	
	
	Оксид углерода
	0,30
	0,10
	5,46
	1,1

	
	
	Диоксид азота
	0,02
	0,4
	0,06
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,01
	0,14
	0,18
	0,44

	
	6
	Диоксид серы
	0,02
	0,37
	0,14
	0,28

	
	
	Оксид углерода
	0,13
	0,0
	0,23
	0,0

	
	
	Диоксид азота
	0,05
	1,4
	0,19
	2,2

	
	
	Оксид азота
	0,04
	0,65
	0,35
	0,9

	
	7
	Диоксид серы
	0,00
	0,09
	0,02
	0,04

	
	
	Оксид углерода
	0,48
	0,16
	3,61
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,01
	0,36
	0,06
	0,7

	
	
	Оксид азота
	0,01
	0,2
	0,28
	0,7


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,2. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,4 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,9 ПДК, фтористого водорода 2,5 ПДК, оксида углерода 1,8 ПДК, взвешенных веществ - 1,4 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана увеличился, а в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК. Содержания взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 12 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак,  водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Сулуколь, Карасу) (рис. 1.3, 1.4, 1.6).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В сентябре в реке Есиль температура воды составила 17,10 С, величина  рН – 8,0. Содержания растворенного в воде кислорода – 7,6 мг/дм3; значения БПК5  2,2 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 4,0 ПДК, сульфатам – 3,2 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по сульфатам (5,4 ПДК), меди (3,3 ПДК), БПК5 (2,5 ПДК), магнию (1,3 ПДК).

Также превышения ПДК наблюдались в канале Нура-Есиль по сульфатам (9,0 ПДК), меди (4,0 ПДК), магнию (2,2 ПДК), хлоридам (1,6 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (2,0 ПДК).
В реке Ак - Булак отмечены превышения нормы по меди – 5,0 ПДК, фторидам 4,0 ПДК, хлоридам – 3,4 ПДК, сульфатам – 3,0 ПДК.
В реке Сары - Булак превышения ПДК наблюдались по меди 6,2 ПДК,  азоту нитритному 2,9 ПДК, аммоний солевой – 2,0 ПДК. Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 4,45 мг/дм3.

Превышения концентраций по меди (6,0 ПДК) отмечено в реке Кеттыбулак.

Превышения ПДК в озере Копа наблюдались по меди 5,0 ПДК, сульфатам 4,1 ПДК, БПК5 2,2 ПДК, хлоридам и магнию на уровне 1,2 - 1,6 ПДК. 
В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам – 12,1 ПДК,  меди - 5,0 ПДК, магнию 3,2 ПДК, хлоридам 2,8 ПДК. Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,32 мг/дм3.

В озере Зеренда отмечаются превышения ПДК по меди (7,0 ПДК), фторидам (3,6 ПДК),  сульфатам (2,4 ПДК), магнию (1,7 ПДК).

В озере Сулуколь превышения ПДК выявлены по меди (13,0 ПДК) и фторидам (5,4 ПДК), цинк (1,2 ПДК).

Превышения ПДК по меди (12,0 ПДК), фторидам (1,6 ПДК), цинку (1,5 ПДК) наблюдаются в озере Карасу.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - водохранилище Вячеславское; вода «умеренно - загрязненная» - реки Есиль, Нура, ручей Кеттыбулак, озера Копа, вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - река Ак - Булак, Сары - Булак, озера Зеренда, Карасу, Сулуколь, канал Нура Есиль; вода «грязная» - озера Султанкельды (рис. 1.3; 1.4).

В сравнении с сентябрем 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура,  озерах Копа, Султанкельды, водохранилище Вячеславское, значительно не изменилось, в реках Кеттыбулак, Ак Булак, Сары – Булак, канале Нура - Есиль – ухудшилось.

В сравнении с августом 2011 года качество воды в реках Есиль, Кеттыбулак, Нура, Ак - булак, озерах Копа,  Карасу и Сулуколь, канале Нура - Есиль значительно не изменилось; в реке Сары - Булак, в озерах  Султанкельды, Зеренда – ухудшилось; в водохранилище Вячеславское – улучшилось.

В сентябре высокое загрязнение наблюдались в реках Есиль (1 ВЗ) и Сары Булак (1 ВЗ).
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Рис.1.3 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астана
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Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области
1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.5). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 6).
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Рис.1.5 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,04
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,04
	0,7
	0,14
	0,3

	
	
	Оксид углерода
	0,23
	0,08
	1,31
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,009
	0,2
	0,02
	0,3

	
	
	Оксид азота
	0,003
	0,05
	0,01
	0,0

	
	
	Озон
	0,859
	28,6
	1,63
	10,2

	
	
	Диоксид углерода
	9,568
	 
	188,2
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,006
	 
	0,38
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,030
	0,6
	0,11
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,045
	0,02
	0,48
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,1
	0,04
	0,5

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,02
	0,03
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,041
	1,4
	0,148
	0,9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	5,329
	 
	74
	9191,3

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,003
	 
	0,020
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,00
	0,1
	0,291
	0,6

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,1
	0,03
	0,7
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,003
	0,1
	0,015
	0,2

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,011
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,047
	1,6
	0,12
	0,8

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	2,07
	 
	31,3
	 

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	 
	0,04
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,03
	0,5
	0,11
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,54
	0,18
	4,21
	0,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,018
	0,5
	0,107
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,029
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,051
	1,7
	0,148
	0,9

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	8,403
	 
	91,54
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско-Боровской курортной зоны
По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. В сентябре температура воды составила 16,4 0С, величина  рН – 8,45. Содержание растворенного кислорода 8,7 мг/дм3; значение БПК5  0,65 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составила 244,0 мг/дм3, при жесткости 2,25. Превышение ПДК выявлено по фторидам (2,9 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,91 (2 класс качества, «чистая») (рис. 1.6).

По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. В сентябре температура воды  составила 17,0 0С, величина  рН 8,8. Содержание растворенного кислорода 8,6 мг/дм3; значение БПК5  - 0,65 мгО2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 1192,0 мг/дм3, при жесткости 8,2. Концентрация фторидов составила 11,2 ПДК, меди 5,0 ПДК, сульфатов 3,2 ПДК, магния 1,8 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 3,70 (4 класс качества, «загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория. В сентябре температура воды составила 17,6 0С, величина  рН – 8,7. Содержание растворенного кислорода 9,2 мг/дм3; значение БПК5  - 0,38 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 373,0 мг/дм3, при жесткости 2,9. Превышение ПДК выявлено по фторидам 5,9 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,38 (3 класс качества, «умеренно - загрязненная») (рис. 1.6).

По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай. В сентябре температура воды составила 16,6 0С, величина рН – 8,7. Содержание растворенного кислорода 9,0 мг/дм3; значение БПК5  - 0,42 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 6327 мг/дм3, при жесткости 33,2. Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 17,9 ПДК, фторидам – 11,0 ПДК, магнию – 9,3 ПДК, хлоридам – 6,2 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 7,55 (6 класс качества, «очень грязная») (рис. 1.6).

По сравнению с сентябрем 2010 года качество воды озер Улькен Шабакты, Шортан, Киши Шабакты значительно не изменилось; в озере Бурабай– улучшилось.

По сравнению с августом 2011 года качество воды озер Бурабай,  Шортан, Киши Шабакты значительно не изменилось; в озере Улькен Шабакты – ухудшилось (таблица 7).
Таблица 7
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименова-ние

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в сентябре 2011 года,
превышающих ПДК

	
	сентябрь 2010 года
	август

2011 года
	сентябрь 2011 года
	Ингредиенты
	Сред-няя кон-центрация, мг/л
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	1,15

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,71
(2 кл.)

чистая

	0,91
(2 кл.)

чистая
	Фториды
	2,21
	2,9

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,11

(4 кл.)
загрязнённая
	2,34
(3 кл.)
умеренно загрязнён-ная

	3,70

(4 кл.)
загрязнённая
	Фториды

Медь

Сульфаты

Магний
	8,40

0,005

321,0

74,4
	11,2

5,0

3,2

1,8

	оз. Шортан

г. Щучинск
	1,53

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,05
(3 кл.)
умеренно загрязнён-ная

	1,38

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды


	4,42
	5,9

	оз. Киши

Шабакты

с.Акылбай
	6,61

(6 кл.)
очень грязная
	6,79 (6 кл.)
очень  грязная
	7,55

(6 кл.)
очень грязная
	Сульфаты

Фториды

Магний

Хлориды
	1795

8,24

374,0

1856,0


	17,9

11,0

9,3

6,2
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Рис. 1.6 Характеристика качества поверхностных вод
Щучинско-Боровской курортной зоны

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 - 0,23 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области

2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,4. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,5 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода находились в пределах нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе – не изменился. 
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек (рис. 2.2).

Реки Илек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке превышения ПДК выявлены по бору – 20,7 ПДК, хрому (6+), азоту нитритному, аммонию солевому в пределах 1,4-2,6 ПДК.

По сравнению с сентябрем 2010 года качество воды реки Илек улучшилось, по сравнению с августом 2011 года - ухудшилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрированы 5 случаев высокого загрязнения (рис. 2.2, таблица 4).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области
2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 - 0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№ 1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника № 8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№ 27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; № 28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; № 29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; № 30 - микрорайон «Шанырак», школа № 26, улица Жанкожа батыра,202; № 31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 8); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; № 3 – улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; № 6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 9). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за сентябрь 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,24
	0,1
	1,4
	0,3

	
	28
	Оксид углерода
	0,8
	0,3
	3,3
	0,7

	
	29
	Оксид углерода
	1,8
	0,6
	9,8
	2,0

	
	30
	Оксид углерода
	1,3
	0,4
	2,0
	0,4

	
	31
	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	2,7
	0,5


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,58
	0,19
	4,31
	0,2

	
	2
	Оксид углерода
	0,12
	0,04
	2,60
	0,0

	
	3
	Оксид углерода
	0,13
	0,04
	1,00
	0,1

	
	4
	Оксид углерода
	0,07
	0,02
	0,21
	1,1

	
	5
	Оксид углерода
	0,27
	0,09
	0,65
	0,1

	
	6
	Оксид углерода
	0,59
	0,20
	5,30
	1,06


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 10,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 4,1 ПДК, диоксида азота – 1,9 ПДК, взвешенных веществ 1,1 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода и фенола находились в пределах нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,6 ПДК, оксида углерода – 1,6 ПДК, взвешенных вещетсв – 1,4 ПДК, формальдегида – 1,1 ПДК.
В сентябре 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с августом 2011 года - увеличился, а в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах № 1 и № 12. В городе Алматы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ находились в пределах нормы (таблица 10).

Таблица 10 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы 
за сентябрь 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,001
	0,004

	
	Свинец
	0,078
	0,3

	
	Мышьяк
	0,003
	0,001

	
	Хром
	0,029
	0,02

	
	Медь
	0,228
	0,1


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган содержания всех загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы. 
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 17-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, озеро Улькен Алматы) (рис. 3.3, 3.4).

Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Река Каркара – левый приток реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В сентябре в реке Иле температура воды в среднем составила 18,5 0С, величина  рН – 7,6. Содержание растворенного кислорода 10,0 мг/дм3, значение БПК5  1,90 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 373,0 мг/д3, при жесткости 3,8. Превышения ПДК выявлены по меди (2,0 ПДК), железу общему (1,3 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 3,4 ПДК.

Превышения ПДК в реке Текес отмечены по меди 1,6 ПДК.
В реке Коргас превышения ПДК не обнаружено.

В воде рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы наблюдались следующие превышения ПДК: р. Киши Алматы – азот нитритный – 4,2 ПДК, медь – 3,5 ПДК; р. Есентай - медь – 2,5 ПДК, азот нитритный – 1,8 ПДК; р. Улькен Алматы – медь – 1,5 ПДК.
В реке Шилик концентрации меди были на уровне 1,5 ПДК.

В реке Шарын превышения нормы отмечены по меди до 2,1 ПДК.

В реке Турген превышения ПДК отмечены по нефтепродуктам (2,0 ПДК), азоту нитритному (1,4 ПДК), меди (1,3 ПДК).

В реке Каркара превышения ПДК отмечены по меди (6,2 ПДК).

В реке Есик превышения ПДК не зафиксированы.

В реке Каскелен превышения ПДК зафиксированы по азоту нитритному 4,3 ПДК, меди 1,7 ПДК, железу общему 1,6 ПДК, фторидам 1,2 ПДК.

В реке Баянкол отмечено превышение концентрации меди 1,6 ПДК, железу общему до 1,3 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами для водохранилища Куртинское являются азот нитритный (8,0 ПДК), медь (3,9 ПДК), сульфаты (2,0 ПДК), магний (1,7 ПДК).

В воде водохранилища Бартогай зафиксированы концентрации меди 1,6 ПДК.

В озере Улькен Алматы превышения ПДК наблюдаются по меди (1,5 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Текес, Коргас, Шарын, Шилик, Баянкол, Есик, Улькен Алматы, водохранилище Бартогай, озеро Улькен Алматы; вода "умеренно-загрязненная" - реки Иле, Турген, Каркара, Каскелен,  Есентай, Киши Алматы, водохранилище Капшагай; вода «загрязненная»- водохранилище Куртинское (рис.3,3; 3.3.1).

По сравнению с сентябрем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Есентай существенно не изменился; в реках Улькен Алматы, Иле, Текес, Коргас, озере Улькен Алматы, водохранилище Капшагай – улучшился.

По сравнению с августом 2011 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Текес, Коргас, Иле, Улькен Алматы, озере Улькен Алматы,  существенно не изменился; в реке Есентай, водохранилище Капшагай – ухудшилось.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.3.1 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.4  Состояние качества поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь по результатам экспедиционных наблюдений за август 2011 года

Проведено плановое экспедиционное обследование юго-восточной части оз. Балкаш (18 точек). Были отобраны пробы воды, донных отложений и почвы в юго-восточной части оз. Балкаш, в бассейне оз. Алаколь, а также во всех крупных притоках.

На озере Балкаш были отобраны пробы в 3 точках: пристань Бурлю-Тобе, залив Карашаган и на акватории зоны отдыха Лепсы. В водах юго-восточной части озера Балкаш минерализация воды составила 6586 мг/дм3 при жесткости 29,6 мг-экв/дм3, рН воды – 8,7. По преобладающим ионам вода в озере относится к сульфатно-натриевому классу.

По акватории юго-восточной части озера Балкаш ИЗВ колеблется в пределах 9,64-10,74, 6-7 класс качества (от «очень грязной» до «чрезвычайно грязной») (таблица 1). В районе пристани Бурлю-тобе наблюдались превышения ПДК по сульфатам (24,2 ПДК) и меди (16,3 ПДК), натрию (12,9 ПДК), магнию (9,4 ПДК), никелю (5,6ПДК) и фтору (3,8 ПДК). 

В заливе Карашаган отмечались превышения ПДК по сульфатам (21,9 ПДК) и меди (17,1 ПДК),  натрию (12,8 ПДК), магнию (8,0 ПДК), никелю (4,9 ПДК,  марганцу (1,52 ПДК), фтору (3,8 ПДК).

Качество воды в акватории зоны отдыха Лепсы относится к 6 классу – «очень грязная», ИЗВ составил 9,64. Здесь также отмечается высокая степень минерализации и высокие концентрации сульфатов (20,6 ПДК) и меди (14,9 ПДК). Наряду с этим на качество воды влияют превышения по таким элементам как магний (8,6 ПДК), натрий (12,1 ПДК), никель (5,02 ПДК), фтор (3,8 ПДК), и марганец (1,6 ПДК).

В реке Лепсы пробы отбирались в поселке Толебаева и станции Лепсы. Средняя минерализация воды 264 мг/дм3 при жесткости 2,68 мг-экв/дм3, рН воды составила 8,0. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды реки Лепсы в районе поселка Толебаева относится к 3 классу – «умеренно - загрязненная» при ИЗВ – 2,3, превышения ПДК выявлены по содержанию азота нитритного (9,5 ПДК), меди (1,9 ПДК) и фенолу (1,0 ПДК). Выше по течению, качество воды в реке Лепсы характеризуется как 2 класс – «чистая», ИЗВ в станции Лепсы составил 0,97.  Превышение ПДК наблюдается по меди (2,3 ПДК) и марганцу (1,1 ПДК). 

В реке Аксу пробы отбирались на станции Матай. Минерализация воды 172 мг/дм3 при жесткости 1,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,7. Преобладающими ионами в воде реки Аксу являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды характеризуется как «умеренно - загрязненная» - 3 класс с ИЗВ – 1,3, при повышенном содержании меди (3,9 ПДК) и марганца (1,0 ПДК). 

В реке Каратал пробы отбирались выше города Талдыкорган и в поселке Уштобе. Средняя минерализация воды 197 мг/дм3 при жесткости 2,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,6. Преобладающими ионами в воде реке Каратал являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Уровень загрязненности воды выше города Талдыкорган составил 1,3, качество воды относится к 3 классу – «умеренно загрязненная». Загрязнение реки отмечается за счет меди (1,5 ПДК), железа общего (2,7 ПДК) и азота нитритного (1,7 ПДК). Ниже по течению, в поселке Уштобе ИЗВ составил 0,86 (2 класс, вода «чистая»), превышения ПДК  выявлены по меди (1,3 ПДК). 

В Алаколь - Сасыккольском бассейне пробы отбирались в десяти точках, начиная с реки Тентек до реки Егинсу, а также в акваториях озер Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь.

В реке Тентек пробы отбирались выше водозаборного сооружения поселка Ынталы. Минерализация воды 158 мг/дм3 при жесткости 1,84 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Преобладающими ионами в воде реки Тентек являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

В реке Тентек ИЗВ составил 0,59, соответственно качество воды относится к 2 классу – «чистая». Превышение ПДК выявлено по содержанию меди (1,4 ПДК).

В озере Алаколь пробы отбирались в акватории озера, близ поселка Акчи. Минерализация воды составила 6484 мг/дм3 при жесткости 24,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия.

Качество воды озера Алаколь относится к 7 классу - «чрезвычайно грязная», ИЗВ составил 11,5. Выявлены высокие концентрации в воде озера сульфатов (26,3 ПДК), меди (17,7 ПДК). Наряду с этим отмечаются превышения ПДК по натрию (13,6 ПДК), магнию (7,1 ПДК), хлоридам (3,9 ПДК). Также превышения наблюдаются по таким элементам как мышьяк (7,0 ПДК), кобальт (9,9 ПДК), никель (6,4 ПДК), марганец (1,9 ПДК) и фтор (2,1 ПДК). 

В реке Жаманты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 180 мг/дм3 при жесткости 2 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,1. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды реки Жаманты характеризуется как «умеренно загрязненная» - 3 класс, ИЗВ составил 1,58. Превышения ПДК выявлены по содержанию железа общего (5,8 ПДК) и меди (1,5 ПДК). 

В реке Ыргайты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составляет 167 мг/дм3 при жесткости 1,96 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,6. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды реки Ыргайты характеризуется как «чистая» - 2 класс, ИЗВ составил 0,78. Превышения ПДК выявлены по содержанию меди (1,6 ПДК) и фенолам (1 ПДК).  

В озере Жаланашколь пробы отбирались в районе дамбы. Минерализация воды 2619 мг/дм3 при жесткости 10,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия 

Качество воды озера Жаланашколь относится к 6 классу – «очень грязная» со значением ИЗВ – 6,6 при повышенном содержании меди (19,4 ПДК), сульфатов (9,6 ПДК), ионов натрия (5,1 ПДК), магния (2,9 ПДК), никеля (3,9 ПДК) и фтора (3,2 ПДК). 

В реке Емель пробы отбирались в гидропосту реки Емель. Минерализация воды 983 мг/дм3 при жесткости 7,0 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,3. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия.

Качество воды реки Емель характеризуется как «загрязненная» - 4 класс, ИЗВ составил 2,56. Превышения ПДК отмечаются по содержанию меди (6,2 ПДК), никель (1,2 ПДК), фенолы (1,0 ПДК) и фтору (1,5 ПДК). 

В реке Катынсу пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 274 мг/дм3 при жесткости 3,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,7. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды реки Катынсу относится  2 классу – «чистая» с ИЗВ – 0,69, при повышенном меди (1,7 ПДК). 

В реке Урджар пробы отбирались ниже города Урджар. Минерализация воды 368 мг/дм3 при жесткости 4 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Качество воды реки Урджар относится ко 2 классу – «чистая» с ИЗВ – 0,69, при повышенном содержании меди (2,0 ПДК). 

В реке Егинсу пробы отбирались ниже водохранилища. Минерализация воды 350 мг/дм3 при жесткости 3,9 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и кальция.

Значение ИЗВ реке составил 0,72, соответственно качество воды относится к 2 классу – «чистая». Загрязнение воды отмечается по содержанию меди (1,9 ПДК). 

В озере Сасыкколь пробы отбирались на акватории южной части. Минерализация воды озера составила 389 мг/дм3 при жесткости 3,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,9. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и натрия.
Качество воды озера Сасыкколь характеризуется как «загрязненная» - 4 класс, ИЗВ составил 2,65. Превышения ПДК отмечаются по содержанию   азоту нитритному (9,0 ПДК), меди (3,1 ПДК), железу общему (1,5 ПДК) (таблица 11).

Таблица 11
Состояние качества поверхностных вод Балкаш-Алакольского бассейна

по экспедиционным данным за август 2011 г.
	Гидрохимический створ
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за  август 2011 г. превышающих ПДК

	
	
	Ингредиенты


	Сред

няя  концен-трация,  мг/дм3
	Кратность превыше

ния

ПДК

	
	август

 2009 г.
	август 

2010 г.
	август

2011 г.
	
	
	

	озеро Балкаш (юго-восточная часть)

	поселок Бурлю-Тобе
	7,41 
(6 кл.)
очень грязная
	14,25
 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	10,74
 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	Сульфаты 

Медь 

Магний

Натрий

Никель 

Фтор 
	2420

0,0162

376

1553

0,056

2,87
	24,2

16,2

9,4

12,9

5,6

3,8

	залив Карашаган
	8,39 
(6 кл.)
очень грязная
	14,08 
(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	10,14 
(7 кл.) чрезвычайно грязная
	Сульфаты

Медь 

Магний 

Натрий 

Никель 

Марганец

Фтор
	2190

0,0171

320

1533

0,048

0,015

2,84
	21,9

17,2

8,0

12,8

4,9

1,5

3,8

	зона отдыха Лепсы
	6,01
 (6 кл.)
очень грязная
	13,14
 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	9,64 
(6 кл.) очень грязная
	Сульфаты

Медь 

Магний 

Натрий 

Никель 

Фтор
	2056

0,0148

343

1456

0,050

2,87
	20,6

14,8

8,6

12,1

5,02

3,8

	река Лепсы

	поселок Толебаева
	1,71
 (3 кл.) 
умеренно загрязненная
	5,31
 (5 кл.)
грязная
	2,3 
(3 кл.) умеренно загрязненная
	Азот нитритный 

Медь

Фенол
	0,19

0,0019

0,001
	9,5

1,9

1,0

	станция Лепсы
	1,89
 (3 кл.) 
умеренно загрязненная
	3,68
 (4 кл.)
загрязненная
	0,97 
(2 кл.) 
чистая
	Медь

Марнанец


	0,0023

0,013
	2,3

1,13

	река Аксу

	станция Матай
	2,39 
(3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,86 
(4 кл.) 

загрязненная
	1,33 
(3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Марганец
	0,00394

0,001
	3,9

1,0

	река Каратал

	город Талдыкорган
	0,89
 (2 кл.)
чистая
	4,25
 (5 кл.)

грязная
	1,35 
(3 кл.) умеренно загрязненная
	Медь

Железо общ.

Марганец

Азот нитритный
	0,0015

0,27

0,0133

0,035
	1,5

2,7

1,3

1,7

	поселок Уштобе
	1,21 (2 кл.)
умеренно загрязненная
	4,25
(5 кл.)
грязная
	0,86 
(2 кл.)
 чистая
	Медь

Фтор
	0,0013

1,13
	1,3

1,5

	озеро Алаколь

	поселок  Акчи
	1,02 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	14,68 
(7 кл.) 

чрезвычайно грязная
	11,53
(7 кл.) чрезвычайно грязная
	Сульфаты 

Натрий

Медь

Магний

Хлориды

Мышьяк Кобальт

Никель

Марганец

Фтор 
	2632

1627

0,0177

285

1177

0,352

0,0996

0,0644

0,018

1,61
	26,3

13,6

17,7

7,1

3,9

7,0

9,9

6,4

1,8

2,15

	река Тентек

	поселок Ынталы
	0,72 (2 кл.)
чистая
	3,39 
(4 кл.) 
загрязненная
	0,59 
(2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0014
	1,4

	река Жаманты

	автодорож-
ный мост
	1,36 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	2,7
 (4 кл.) 
загрязненная
	1,58 
(3 кл.)
умеренно загрязненная
	Железо общ.

Медь 
	0,58

0,0015
	5,8

1,5

	река Ыргайты

	автодорож-
ный мост
	1,1 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,22 
(4 кл.) 
загрязненная
	0,78
 (2 кл.)
чистая
	Медь 

Фенол 
	0,0016

0,001
	1,6

1,0

	озеро Жаланашколь

	дамба
	1,67 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	9,59 
(6 кл.) 
очень грязная
	6,59 
(6 кл.)
 очень грязная
	Медь

Сульфаты

Натрий 

Магний

Никель 

Фтор
	0,0194

961

612

119

0,038

2,42
	19,4

9,6

5,1

2,9

3,9

3,2

	река Емель

	гидропост  Емель
	1,52 
(3 кл.)
умеренно загрязненная
	5,34 
(5 кл.) 
грязная
	2,56
 (4 кл.) загрязненная
	Медь 

Никель

Фенол

Фтор
	0,0062

0,0116

0,001

1,15
	6,2

1,2

1,0

1,5

	река Катынсу

	автодорож-

ный мост
	3,18
 (4 кл.)
загрязненная
	5,35
 (5 кл.) 
грязная
	0,69
 (2 кл.) 
чистая
	Медь
	0,0017
	1,7

	река Урджар

	ниже города Урджар
	0,68
 (2кл.)
чистая
	4,09 
(5 кл.) 
грязная
	0,69 
(2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0019
	1,9

	река Егинсу

	ниже водохранили-

ща
	1,17 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,47 
(4 кл.) 
загрязненная
	0,72 
(2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0019
	1,9

	озеро Сасыкколь

	акватория южной части
	0,5 (2 кл.)
чистая
	4,7
 (5 кл.) 
грязная
	2,65
 (4 кл.)
загрязненная
	Азот нитритный

Медь 

Железо общее
	0,18

0,0031

0,15
	9,0

3,1

1,5


Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер

за август 2011 года
Отбор проб донных отложений в бассейне юго-восточной части озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер производился на 18 контрольных точках (таблица 2).

В пробах донных отложений анализированы содержания ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, медь, никель, марганец, хром). 

Содержание тяжелых металлов в реках и озерах Балхаш-Алакольского бассейна колеблется от 0,01 до 1250 мг/кг.

Таблица 2

Результаты анализа донных отложений озера Балкаш-Алакольского бассейна за август 2011 года

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	Cu
	Cr
	Ni
	As
	Mn

	1
	река Каратал -  город Талдыкорган
	0,042
	7,25
	0,65
	0,59
	1,47
	2,2
	831,8

	2
	река Каратал – поселок Уштобе
	0,046
	7,6
	0,22
	2,16
	1,87
	0,9
	846,6

	3
	река Аксу – станция Матай
	0,019
	2,12
	0,29
	0,67
	1,4
	1,06
	827,1

	4
	река Лепсы – поселок Толебаева
	0,016
	1,65
	0,3
	0,67
	0,79
	0,99
	839,7

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,021
	1,5
	0,27
	0,58
	1,21
	0,7
	917,3

	6
	озеро Балкаш – залив Карашаган
	0,017
	2,9
	0,07
	4,7
	1,68
	1,8
	868,6

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,044
	2,73
	0,15
	1,49
	1,72
	0,95
	953,9

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,019
	1,8
	0,21
	0,82
	0,94
	1,24
	851,9

	9
	озеро Сасыкколь – акватория южной части
	0,022
	6,08
	0,09
	2,19
	1,17
	0,87
	930,5

	10
	река Тентек – поселок Ынталы
	0,031
	4,4
	0,63
	0,99
	2,5
	1,4
	974,5

	11
	озеро Алаколь – поселок Акчи
	0,033
	2,9
	0,041
	2,66
	12,6
	4,2
	858,2

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,04
	3,11
	0,14
	0,97
	1,9
	43,9
	970,3

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,019
	3,14
	0,45
	0,71
	1,14
	0,85
	951,4

	14
	река Катынсу – автомост
	0,023
	2,44
	0,72
	1,57
	3,6
	1,36
	957,5

	15
	река Урджар – город Урджар
	0,024
	3,8
	0,39
	0,79
	1,3
	1,3
	841,5

	16
	река Егинсу – ниже вдхр.
	0,022
	2,53
	0,19
	2,3
	2,62
	0,64
	846,9

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,02
	6,9
	0,69
	0,96
	0,73
	1,2
	844,7

	18
	река Жаманты - автомост
	0,029
	5,8
	2,12
	0,33
	0,99
	0,96
	974,8


Состояние загрязнения почвы бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер

За август 2011 года в ходе экспедиционных обследований произведен отбор проб почвы на берегах  водоохранных зон по 18 контрольным точкам (таблица 3). 

В пробах почвы определялось содержание кадмия, свинца, меди, хрома, никеля, мышьяка, марганца. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 11). 

В почве бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер основными загрязняющими веществами среди определяемых веществ являются мышьяк хром и никель.

Превышения по содержанию мышьяка выявлены на побережьях реки Каратал г. Талдыкорган (1,35 ПДК) 

Превышения хрома наблюдались в почве  озер Алаколь и Жаланашколь (1,97 и 1,17 ПДК) соответственно.

В грунте побережья Алаколь также обнаружены превышения по никелю и мышьяку (3,9 3,1 ПДК). Превышения по содержанию никеля обнаружены в почвах побережья реки Емель – гидропост р. Емель – 1,1 ПДК.

Повышенное содержание мышьяка обнаружены в почвах озера Алаколь – поселок Акчи, озеро Жаланашколь – дамба (3,1 ПДК, 1,2 ПДК) соответственно.

Таблица 11
Характеристика  загрязнения почвы тяжёлыми металлами

Балкаш - Алакольского бассейна за август 2011 года

	Место отбора
	Примеси
	август 2011 года

	
	
	Q, мг/кг
	Q", ПДК

	река Каратал -  город Талдыкорган
	Кадмий
	0,099
	0,2

	
	Свинец
	22,2
	0,7

	
	Медь
	0,65
	0,2

	
	Хром
	0,56


	0,2

	
	Никель
	1,04
	0,3

	
	Мышьяк
	2,7
	1,4

	
	Марганец
	837,4
	0,6

	река Каратал – поселок Уштобе
	Кадмий
	0,06
	0,1

	
	Свинец
	9,6
	0,3

	
	Медь
	0,25
	0,08

	
	Хром
	0,44
	0,1

	
	Никель
	0,82
	0,2

	
	Мышьяк
	1,51
	0,8

	
	Марганец
	903,4
	0,6

	река Аксу – станция Матай
	Кадмий
	0,021
	0,04

	
	Свинец
	2,6
	0,08

	
	Медь
	0,18
	0,06

	
	Хром
	0,18
	0,06

	
	Никель
	1,3
	0,3

	
	Мышьяк
	0,93
	0,5

	
	Марганец
	845,4
	0,5

	река Лепсы – поселок Толебаева
	Кадмий
	0,012
	0,02

	
	Свинец
	2,5
	0,08

	
	Медь
	0,24
	0,08

	
	Хром
	0,64
	0,2

	
	Никель
	1,07
	0,3

	
	Мышьяк
	1,05
	0,5

	
	Марганец
	836,8
	0,6

	река Лепсы – станция Лепсы
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	Свинец
	1,96
	0,06

	
	Медь
	0,32
	0,1

	
	Хром
	2,14
	0,7

	
	Никель
	1,7
	0,4

	
	Мышьяк
	1,01
	0,5

	
	Марганец
	904,6
	0,6

	озеро Балкаш – залив Карашаган
	Кадмий
	0,024
	0,05

	
	Свинец
	2,8
	0,09

	
	Медь
	0,26
	0,09

	
	Хром
	0,67
	0,2

	
	Никель
	1,2
	0,3

	
	Мышьяк
	0,97
	0,5

	
	Марганец
	954,7
	0,6

	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	Кадмий
	0,014
	0,03

	
	Свинец
	2,53
	0,08

	
	Медь
	0,32
	0,1

	
	Хром
	0,91
	0,3

	
	Никель
	1,57
	0,4

	
	Мышьяк
	1,51
	0,8

	
	Марганец
	944,5
	0,6

	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	Кадмий
	0,024
	0,05

	
	Свинец
	3,16
	0,1

	
	Медь
	0,33
	0,1

	
	Хром
	0,87
	0,3

	
	Никель
	2,05
	0,5

	
	Мышьяк
	1,6
	0,8

	
	Марганец
	847,5
	0,6

	озеро Сасыкколь – акватория южной части
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	Свинец
	6,4
	0,2

	
	Медь
	0,31
	0,1

	
	

	
	Хром
	0,71
	0,2

	
	Никель
	1,69
	0,4

	
	Мышьяк
	1,23
	0,6

	
	Марганец
	1094,3
	0,7

	река Тентек – поселок Ынталы
	Кадмий
	0,053
	0,1

	
	Свинец
	8,8
	0,3

	
	Медь
	0,4
	0,1

	
	Хром
	0,68
	0,2

	
	Никель
	1,5
	0,4

	
	Мышьяк
	1,62
	0,8

	
	Марганец
	1110,2
	0,7

	озеро Алаколь – поселок Акчи
	Кадмий
	0,036
	0,07

	
	Свинец
	6,7
	0,2

	
	Медь
	0,46
	0,2

	
	Хром
	5,9
	1,9

	
	Никель
	15,6
	3,9

	
	Мышьяк
	6,14
	3,1

	
	Марганец
	886,1
	0,6

	озеро Жаланашколь – дамба
	Кадмий
	0,065
	0,1

	
	Свинец
	10,6
	0,3

	
	Медь
	0,36
	0,1

	
	Хром
	3,5
	1,2

	
	Никель
	2,05
	0,5

	
	Мышьяк
	2,34
	1,2

	
	Марганец
	1201,7
	0,8

	река Емель – гидропост Емель
	Кадмий
	0,033
	0,07

	
	Свинец
	3,13
	0,1

	
	Медь
	0,98
	0,3

	
	Хром
	2,61
	0,9

	
	Никель
	4,24
	1,1

	
	Мышьяк
	1,61
	0,8

	
	Марганец
	852,6
	0,6

	река Катынсу – автомост
	Кадмий
	0,032
	0,06

	
	Свинец
	3,16
	0,1

	
	Медь
	0,76
	0,3

	
	Хром
	0,66
	0,2

	
	Никель
	1,79
	0,4

	
	Мышьяк
	1,67
	0,8

	
	Марганец
	980,7
	0,7

	река Урджар – город Урджар
	Кадмий
	0,084
	0,2

	
	Свинец
	15,5
	0,5

	
	Медь
	0,46
	0,1

	
	Хром
	0,88
	0,3

	
	Никель
	3,04
	0,8

	
	Мышьяк
	1,8
	0,9

	
	Марганец
	963,8
	0,6

	река Егинсу – ниже водохранилища
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	10,15
	0,3

	
	Медь
	0,56
	0,2

	
	Хром
	1,04
	0,3

	
	Никель
	2,7
	0,7

	
	Мышьяк
	1,21
	0,6

	
	Марганец
	859,8
	0,6

	река Ыргайты - автомост
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	9,2
	0,3

	
	
	
	

	
	Медь
	0,32
	0,1

	
	Хром
	1,34
	0,4

	
	Никель
	0,96
	0,2

	
	Мышьяк
	1,99
	0,9

	
	Марганец
	965,5
	0,6

	река Жаманты - автомост
	Кадмий
	0,071
	0,1

	
	Свинец
	13,4
	0,4

	
	Медь
	0,35
	0,1

	
	Хром
	0,34
	0,1

	
	Никель
	0,61
	0,1

	
	Мышьяк
	1,2
	0,6

	
	Марганец
	1065,7
	0,7


* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг,  Q" – кратность превышения ПДК металлов 

3.5 Радиационный гамма - фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13 -0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.6  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№ 1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 12).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	 
	0,001
	 
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,0
	0,002
	0,0
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,0
	0,000
	1,3
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	2,1
	0,999
	11,8
	2,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,6
	1,000
	2,5
	0,6

	
	
	O3 (Озон)
	2,2
	0,406
	2,5
	2,2

	
	
	H2S (Сероводород)
	 
	0,000
	0,0
	 

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,01
	0,030
	0,2
	0,01

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	 
	709,2
	 
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,4. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,1 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау понизилс, а в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, начительно не изменился.

4.7 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам в районе 5 месторождении: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

На месторождение Косшагыл максимальная концентрация взвешенных веществ составила  1,2 ПДК. На месторождениях Жанбай, Забурунье, Доссор и Макат концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода не превышали нормы.

4.8 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) (рис. 4.3).
Качество воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая» (рис. 4.3). 
По сравнению с сентябрем 2010 года и августом 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
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Рис. 4.3 Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области
Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов                                                            Атырауской области

Наблюдения за состоянием морских вод на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов проводились в сентябре 2011 года на территории Атырауской области. 
Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 10).

Прибрежные станции Наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях морского судоходного канала (2 точки),  в районе Тенгизского месторождения (5 точек) и взморья р. Урал (5 точек).

Морской судоходный канал. На прибрежных станциях величина рН находились в пределах 7,5 - 7,7, концентрации взвешенных веществ 4,00 мг/дм3, жесткость – 8,7 - 8,8 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 8,9 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные» (ИЗВ = 0,79, 3 класс).

Тенгизское месторождение. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 7,5 – 12,2 мг/дм3, величина рН – 6,4 – 7,2 (нейтральная), жесткость – 8,2 - 8,6 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 8,5 - 8,9 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные» (ИЗВ = 0,75, 3 класс).

Взморье р. Урал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 9,20–15,2 мг/дм3, величина рН – 7,0 – 8,2 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 7,2-8,4 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 8,5 - 9,9 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные» (ИЗВ = 0,76, 3 класс).

Станции вековых разрезов Наблюдения за качеством морских вод проводились на станциях векового разреза острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек), на дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек), Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень (9 точек).

В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы концентрации взвешенных веществ находились в пределах 8,3 - 13,2 мг/дм3, величина рН – 6,6 - 8,1 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 6,6 – 7,3 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 8,2 – 9,5 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно – загрязненные» (ИЗВ = 0,79, 3 класс).

В дополнительном разрезе «А» и «В» концентрации взвешенных веществ находились в пределах 10,5 – 11,5 мг/дм3, величина рН – 7,5 - 8,3 (нейтральная и слабощелочная), жесткость – 7,1 - 8,5 мг - экв/ дм3, содержание растворенного кислорода 8,2 – 9,6 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненное» (ИЗВ = 0,79, 3 класс).

На всех прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Северного Каспия превышений ПДК не наблюдалось.

По сравнению с июлем 2011 года качество морских вод в районе дополнительного разреза «А» и «В» существенно не изменилось, в районе морского судоходного канала и на территории взморье р. Урал, Тенгизского месторождения, острова Шалыги - Кулалы - ухудшилось.

В разрезе Кендерли-Дивичи величина рН морской воды составило 7,9-8,0 (слабощелочная), взвешенных веществ – 11,5 - 12,5 мг/дм3. Концентрация растворенного кислорода находилась в пределах 8,3 - 8,6 мг/дм3.

В разрезе Песчанный-Дербент величина рН морской воды находилась в пределах 7,2 - 8,0 (нейтральная и слабощелочная), растворенного кислорода – 8,9 - 9,2 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3), значение взвешенных веществ – 10,0 - 11,3 мг/дм3.

В разрезе Мангышлак-Чечень величина рН морской воды находилась в пределах 7,2 - 8,3, (нейтральная и слабощелочная), растворенного кислорода – 9,2-9,4 мг/дм3 (норма 6 мг/дм3), взвешенных веществ – 11,3-12,3 мг/дм3.

Качество морской воды на всех разрезах оценивалось как "умеренно загрязненные" (ИЗВ = 0,83 - 0,87, 3 класс). В районе разреза Мангышлак - Чечень и Песчанный Дербент концентрация меди составила до 1,1 ПДК. На территории разреза Кендерли - Девичи  содержание хрома (6+) достигала 1,1 ПДК.
4.9 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,09-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.10 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,9. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,0 ПДК, формальдегида и диоксида серы-1,7 ПДК, фенола и взвещенных веществ– 1,3 ПДК. Содержания оксида углерода, фтористого водорода, хлора и мышьяка находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,4 ПДК, диоксид серы – 2,9 ПДК, фенола -2,2 ПДК, оксид углерода и взвещенных веществ -1,6 ПДК.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск значительно понизился, а в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск, увеличился.

5.7 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,9. Средняя концентрация формальдегида составила 2,4 ПДК, диоксида азота и диоксида серы-1,5 ПДК, фенола -1,4 ПДК. Содержания взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций составила оксида углерода 1,6 ПДК, диоксида азота - 1,3 ПДК.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер, не изменился, а в сравнении с сентябрем 2010 года, увеличился.

5.8 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 2 - Рыскулова 27, цемзавод; № 4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,6. Средняя за месяц концентрация фенола составила 1,7 ПДК, диоксида азота 1,1 ПДК. Содержания взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 4,0 ПДК, диоксида азота– 3,4 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей значительно не изменился.
5.9 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№ 1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,5. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК, фенола 1,2 ПДК. Содержания средней за месяц концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,2 ПДК, фенола 1,9 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое увеличился, а в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился.
5.10 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аякоз) (рис.5.5, 5.6).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

Реки Емель и Аякоз относятся к бассейну Балкаш-Алакольских систем озер.

В реке Ертис в сентябре температура воды в среднем составила 14,5 0С, величина  рН – 8,2. Содержание растворенного кислорода 9,3 мг/дм3; значение БПК5  2,1 мг О2/дм3. 

В реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма превышения ПДК наблюдались по меди на уровне 1,2 - 2,7 ПДК.

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 8,8 ПДК,  меди – 4,0 ПДК, азоту нитритному - 2,0 ПДК, марганцу – 1,2 ПДК.

Данные по реке Тихая также показывают превышения ПДК  по цинку – 11,0 ПДК, меди – 4,7 ПДК, азоту нитритному - 1,6 ПДК, аммонию солевому – 1,5 ПДК.

Превышения ПДК в реке Ульби отмечались по цинку 4,2 ПДК, меди – 3,6 ПДК выявлены. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 7,6 ПДК, меди 4,4 ПДК, марганец 1,6 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 61,8 ПДК, марганцу – 8,4 ПДК, меди – 4,7 ПДК.

Реке Оба характеризуется превышениями по меди (3,5 ПДК).

В реке Емель превышения ПДК были отмечены по сульфатам (3,1 ПДК), аммонию солевому и натрию на уровне 1,5 ПДК.

В реке Аякоз превышения ПДК зафиксированы по сульфатам, азоту нитритному на уровне 2,0 ПДК и аммонию солевому -1,7 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара – Ертис, Ертис, Буктырма, Оба; вода «умеренно - загрязненная» - реки Ульби, Емель, Аякоз; вода «загрязненная» - река Брекса, Тихая, Глубочанка; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (рис.5.5).

По сравнению с сентябрем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Ульби, Глубочанка, Оба существенно не изменился; в реках Брекса, Тихая, Красноярка – возрос.
В сравнении с августом 2011 года качество поверхностных вод реки Кара Ертис, Ертис, Глубочанка, Красноярка существенно не изменилось, а в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Оба улучшилось.

В сентябре 2011 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения в реке Красноярка, 4 случая ВЗ наблюдались по рекам: Тихая (1 ВЗ), Брекса (1 ВЗ), Красноярка (1 ВЗ), Глубочанка (1 ВЗ) (таблица 4).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Кара Ертис.  По показателям перифитона качество поверхностных вод р.Кара Ертис в сентябре 2011 года оценивается III классом.

В пробе определено 20 видов водорослей, из них диатомовых – 16 видов и зеленых – 4 вида. Частота встречаемости их изменяется от 1 до 7. Доминируют ά-сапробы. Индекс сапробности равен 2,0. Вода умеренно-загрязненная.

В составе макрозообентоса зафиксировано 14 таксонов животных - это личинки веснянок, поденок, ручейников, жуки, водные клопы, малощетинковые черви и личинки хирономид. Биотический индекс равен 10. Класс качества I, вода чистая.

В результате биотестирования поверхностных вод р.Кара Ертис погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

р. Ертис. По показателям перифитона качество воды на р. Ертис в сентябре 2011г. на всех обследуемых створах оценивалось III классом. На «фоновом» створе в пробе определено 19 видов водорослей. Массового развития здесь достигли нитчатая водоросль Ulothrix zonata и диатомовая Diatoma vulgare. Частота встречаемости остальных водорослей варьирует от 1 до 5.  Индекс сапробности  равен 1,79. Вода умеренно-загрязненная.

Ниже по течению, на створе «0,35 км ниже понтонного моста» левобережье отличается наличием большого количества β-сапробных видов. В массе встречается β - сапроб Navicula atomus. Индекс сапробности равен 1,92. Правый берег по количеству обрастаний значительно уступает левому. Частота встречаемости водорослей не превышает 5. Индекс сапробности равен 2,02. Качество воды на обоих створах оценивается III классом,  вода умеренно-загрязненная.

Лидером по количеству отобранных видов по прежнему остается створ в черте с. Прапорщиково, где в сентябре было обнаружено 22 таксона водорослей. С частотой встречаемости 7 встречается х-β-сапроб Achnanthes lanceolata, частота встречаемости остальных видов варьирует от 1 до 5. Индекс сапробности равен 1,80, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 

На заключительном створе, в черте с. Предгорное, количество отобранных видов равно 19. Частота встречаемости их невелика и изменяется в пределах от 1 до 5.  Индекс сапробности равен 2,0. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная. 

В составе макрозообентоса в сентябре 2011 г. на «условно фоновом» створе были обнаружены гаммарусы, моллюски, личинки ручейников, олигохеты и хирономиды. Биотический индекс 6, III класс качества, вода умеренно загрязненная.

В районе понтонного моста лево- и правобережье характеризуются как разнокачественные. На левом берегу в пробе обнаружено только 6 таксонов: личинки ручейников, двукрылых, пиявки, гаммарусы. Значение биотического индекса составило 6, III класс качества, умеренное загрязнение. Индекс ЕРТ составил 1, доля оксиреофильных видов 17%. На правобережье донная фауна представлена личинками поденок, ручейников, веснянок, двукрылых, пиявки, моллюски, водяные клещи, олигохеты. Биотический индекс 10, I класс качества, вода очень чистая. Индекс ЕРТ составил 8, доля оксиреофильных видов 50%.

Ниже по течению, в черте с. Прапорщиково в составе биоценоза присутствовали гаммарусы, пиявки, моллюски, личинки ручейников и двукрылых, клопы, жуки.  Биотический индекс 7, III класс качества, умеренное загрязнение. 

В черте с. Предгорное в составе макрозообентоса зарегистрированы   индикаторы умеренного загрязнения: гаммарусы, моллюски, типулиды, олигохеты. Качество вод соответствовало IV классу, загрязненные. Биотический индекс 4.

В целом, в сентябре 2011 г. по сравнению с августом, качество вод р. Ертис улучшилось.

В результате биотестирования поверхностных вод р. Ертис погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

р. Буктырма. Пробы перифитона, отобранные на р. Буктырма в сентябре значительно богаче по сравнению с прошлым месяцем. Так, на створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в пробе определено 26 видов водорослей (в августе всего 16). Доминирующее положение занимают диатомовые – 21 вид, зеленые -  4 вида и сине-зеленые - 1 вид. Частота встречаемости 1-7, в основном это ά-сапробы. Индекс сапробности равен 1,82. Класс качества воды III.


На створе «в черте с. Зубовка» в пробе зафиксировано 22 вида водорослей, с частотой встречаемости 1 - 5.  Индекс сапробности равен 1,9. Класс качества III, вода умеренно - загрязненная.

Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в августе 2011 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (БИМ - 10). Здесь было зарегистрировано 16 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, водяные клещи, олигохеты. Индекс ЕРТ составил 12, доля окиреофильных видов – 75%. На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки веснянок, поденок, двукрылых, водяные клещи, клопы. Индекс ЕРТ составил 9, доля окиреофильных видов – 64%. Значение БИМ составило 9, II класс качества, воды чистые.

Пробы воды р. Буктырма в августе 2011 г. в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. На створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» процент погибших дафний составил 26,7%. На створе  «В черте с. Зубовка; 1,5 км ниже устья р. Березовка» процент погибших дафний составил 3,4%.

Поверхностные воды р.Буктырма в сентябре 2011 года не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%).
р. Брекса. Качество воды по показателям перифитона на обоих створах р. Брекса в сентябре месяце было оценено III классом. Однако показатели индекса сапробности на условно фоновом створе значительно ниже, чем на втором створе, и составляли 1,75. В пробе перифитона на створе «6,8 км выше г. Риддер» обнаружено 20 видов  водорослей. Из них 19 видов диатомовых и по одному виду из зеленых и сине-зеленых. Массовое развитие было зафиксировано у  Cymbella ventricosa и Achnanthes minutissima. 

Ниже по течению в пробе определено 23 вида водорослей, что более чем в два раза выше по сравнению с прошлым месяцем. Нестабильность видового состава на данном створе указывает на неблагоприятную экологическую обстановку. Массового развития достигали диатомовые водоросли Surirella ovata, Achnanthes minutissima var. Сryptocephala и зеленая водоросль Stigeoclonium sp. Индекс сапробности равен 2,07. Класс качества III,  вода умеренно загрязненная.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 18 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, жуки, водяные клещи. Показатель ЕРТ – 10, доля оксиреофильных видов 56%. Значение БИМ составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды  очень чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксировано 5 таксонов: личинки веснянок, ручейнкиов, двукрылых. Показатель ЕРТ - 3, доля оксиреофильных видов 60%. Значение БИМ составило 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные. 

Поверхностные воды  реки Брекса в сентябре 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 6,7%. На второй точке контроля процент погибших  дафний составил 3,3%.

р. Тихая. На «фоновом» створе р. Тихая в августе месяце определено 12 видов водорослей, из них 11 видов диатомовых и 1 - зеленых. Индекс сапробности составлял 2,21, III класс качества. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» как и в прошлом месяце в пробе зафиксировано 14 видов водорослей. Индекс сапробности равен 2,22, что соответствует III классу качества. Вода умеренно загрязненная. 

В пробе, отобранной в створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода»  зафиксированы лишь личинки хирономид. Значение БИМ составило 2, V класс качества вод, грязные. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» в составе макрозообентоса было отмечено 5 таксонов: личинки ручейников, двукрылых, водяные клещи. Индекс ЕРТ – 3, доля оксиреофильных видов 60%. Значение БИМ равнялось 5, III класс качества вод, умеренное загрязнение.

В результате биотестирования поверхностных вод р. Тихая погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

р. Ульби (рудн. Тишинский). В составе перифитона р. Ульби в точке «50 км выше сброса рудн. Тишинский» обнаружено 25 видов водорослей. Массового развития достигали α - сапробная водоросль Nitzschia palea и α-β-сапробный вид Stigeoclonium sp.  Также c частотой встречаемости 5 были отмечены уродливые формы водорослей. Индекс сапробности  составлял 2,1, III класс качества воды. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 20 видов водорослей. Из них диатомовых – 12 видов, зеленых - 7 и 1 вид эвгленовых водорослей. Наибольшую частоту встречаемости имели диатомовые водоросли: Achnanthes minutissima var. cryptochephala, Surirella angustatu и Nitzschia palea. Индекс сапробности  - 2,24, что соответствует III классу качества - вода умеренно-загрязненная.

В составе макрозообентоса р. Ульби в створе «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 6 таксонов беспозвоночных: личинки поденок, ручейников, двукрылых. Индекс ЕРТ равнялся 4, доля оксиреофильных видов 67%. Значение БИМ составило 7, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса  соответствовала V классу качества, воды грязные. Здесь были отловлены лишь личинки двукрылых: хирономиды и типулиды. 
Таким образом, в сентябре 2011 г. качество поверхностных вод водотоков окрестности г. Риидера значительно ухудшилось по сравнению с августом месяцем.

Пробы воды реки Ульби в сентябре 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 6,7%, На втором створе процент погибших дафний составил 0%.

р . Ульби (г. Усть-Каменогорск).  Пробы перифитона, отобранные на р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска в сентябре месяце несколько скуднее по сравнению с прошлым месяцем.  Так, на створе  «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в составе перифитона определено 25 видов водорослей (в августе 28 видов). Из них диатомовых 23 вида и зеленых 2 вида. В большом количестве здесь присутствует ά - сапроб Nitzshia palea. Частота встречаемости остальных видов 1 - 5. Индекс сапробности равен 1,95. Качество воды оценивается III классом, вода умеренно - загрязненная. 

На створе «1,45 км выше устья» на левом берегу обнаружено 24 вида водорослей, из них 21 вид диатомовых и 3 вида зеленых водорослей. Доминирующее положение занимают виды с β-валентной сапробностью . Индекс сапробности равен 1,86. Правый берег этого же  створа  В пробе зафиксирован 21 вид водорослей, из них диатомовых 18 видов, зеленых – 3 вида. Индекс сапробности равен 2,03. Класс качества воды - III.

В сентябре 2011 г. на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 11 таксонов - это личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. Индекс ЕРТ равен 7, доля оксиреофльных видов – 64%. Значение БИМ составило 9, II класс качества вод – воды чистые.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало III классу, воды умеренно загрязненные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. Значение БИМ составило 6. В пробе, отобранной на левом берегу  присутствовали личинки веснянок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи. Значение БИМ равнялось 7, III класс качества – воды умеренно загрязненные. 
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в сентябре 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе  «1,45 км выше устья р.Ульба (01) у автодорожного моста» наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%). 

р. Глубочанка. Качество воды на р. Глубочанка в сентябре месяце на всех створах отбора оценивается III классом. На условно «фоновом» створе в пробе определено 23 вида водорослей, из них диатомовых – 19 видов, зеленых – 3 вида и сине-зеленых – 1 вид. Индекс сапробности равен 2,24, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» количество отобранных видов равно 16. В массе встречаются β – сапробы, это - диатомовая  Surirella ovata и зеленая Stigeoclonium flagelliferum. Индекс сапробности равен 1,96. Вода умеренно-загрязненная. На заключительном створе «0,75 км ниже сбросов Медьзавода» в пробе определено 17 видов водорослей,  частота встречаемости их  невелика и изменяется от 1 до 5. Индекс сапробности равен 2,17, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 8 таксонов  – личинки поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых, гаммарусы.  Биотический индекс 8, II класс качества, воды чистые. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики, как  и в прошлые месяцы, были встречены лишь личинки ручейников и двукрылых. Значение БИМ 5 – вода загрязненная. В составе зообентоса на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» обнаружено 10 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых. Индекс ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов 63%. Значение БИМ составило 8, II класс качества – воды чистые.

В результате биотестирования поверхностных вод р. Глубочанка погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено.

р. Красноярка. Видовое разнообразие перифитона, отобранного в сентябре 2011г. на р. Красноярка на двух точках отбора различно. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 25 видов водорослей. Доминирующее положение по - прежнему занимает α-сапроб Navicula cryptocephala. Индекс сапробности равен  1,94, что соответствует III классу качества.  Ниже по течению, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» в пробе определено всего 5 видов водорослей. С частотой встречаемости 7 здесь встречается зеленая водоросль  Stigeoclonium flagelliferum(β). Индекс сапробности равен 1,83. Класс качества III, вода умеренно загрязненная.

Качество поверхностных вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало III классу качества вод. Здесь было обнаружено 8 таксонов: личинки поденок, ручейников, двукрылых, клопов, гаммарусы. Биотический индекс равен 7, умеренное загрязнение. На втором створе качество вод хуже и соответствовало IV классу, воды загрязненные. В составе гидробиоценоза встречены личинки ручейников, двукрылых, водяные клещи.

Пробы воды реки Красноярка в сентябре 2011 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 13,3%, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы.

р. Оба.  Качество воды на р. Оба в сентябре месяце по показателям перифитона на обоих створах оценивается III классом. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 24 вида водорослей, из них диатомовых – 19 видов и зеленых – 4 вида. Массового развития достигла диатомовая водоросль Cymbella ventricosa. Частота встречаемости остальных видов  1-5. Индекс сапробности равен 1,65. Вода умеренно - загрязненная. 

Ниже по течению, на створе «в черте с. Камышенка» всего зафиксировано 16 видов водорослей, из которых 14 видов диатомовых и 2 вида зеленых. Индекс сапробности равен 1,58. Класс качества воды III, умеренно-загрязненная. 

В сентябре 2011 г. качество воды р. Оба на обоих створах по сравнению с прошлым месяцем не изменилось и аналогично, II класс качества, воды чистые. В составе гидробиоценозов встречены личинки поденок, ручейников, двукрылых, клопы.

Пробы воды р. Оба отобранные в сентябре 2011 года острого токсического действия на тест - объект не оказали. Однако на створе  «9,5 км ниже г. Шемонаиха; в черте с. Камышенка» наблюдалась гибель дафний. Процент погибших дафний составил 16,7% (Приложение 2.1,2.2). 
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Рис. 5.5 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
5.7  Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Бакты, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) Восточно-Казахстанской области (рис. 5.8).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области в июле 2011 года осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно - Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№ 1 улица Шымкентская,22; № 2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; № 3 угол улиц Абая и Толеби; № 4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 13).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,032
	 
	0,635
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,1
	0,010
	0,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,666
	0,2
	8,949
	1,8

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,008
	0,2
	0,245
	2,9

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,06
	0,087
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,034
	1,1
	0,114
	0,7

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,002
	0,2

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	741,3
	 
	952,5
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,4 ПДК, диоксида азота – 1,6 ПДК. Содержания взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода и оксида азота находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота  составила 2,5 ПДК, оксида углерода 1,8 ПДК, взвешеннных веществ и фтористого водорода - 1,2 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, значительно не изменился.
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7 водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, озеро Бийликоль) (рис.6.2).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу. 
В сентябре в реке Шу температура воды составила 16,7 0С, величина  рН – 7,6. Содержание растворенного кислорода – 9,8 мг/дм3, значение БПК5  - 11,6 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5 5,8 ПДК, меди 4,0 ПДК, железу общему 2,1 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по меди 3,3 ПДК, железу общему 1,6 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,5 ПДК, меди 3,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, железу общему 1,4 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам 9,1 ПДК, меди – 3,7 ПДК, БПК5  - 2,1 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, железу общему – 2,1 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по БПК5  4,5 ПДК, сульфатам 3,5 ПДК, меди 3,3 ПДК, железу общему 2,1 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по меди 3,3 ПДК, железу общему 1,5 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 37,4 ПДК, сульфатам 4,1 ПДК, меди  2,2 ПДК, фторидам 1,5 ПДК.

В водохранилище Ташуткельское превышения наблюдались по сульфатам, меди, БПК5 в пределах 1,2 - 2,4 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Асса Аксу, Токташ, водохранилище Ташуткельское; «загрязненная» - реки Шу, Карабалта; вода «грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с сентябрем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Карабалта, Асса, водохранилища Ташуткельское, озера Бийликоль – значительно не изменился; в реке Аксу – снизился. 

В сравнении с августом 2011 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Карабалта, озере Бийликоль значительно не изменилось; в реке Шу, - ухудшилось; Токташ - улучшилось.

В сентябре 2011 года на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 4).
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Рис. 6.2  Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области
6.3 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.3).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического поста за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,687
	
	1,000
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,009
	0,2
	0,099
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,487
	0,2
	6,314
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,022
	0,5
	0,178
	2,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,021
	0,4
	0,320
	0,8

	
	
	O3 (Озон)
	0,044
	1,5
	0,126
	0,8

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,001
	0,0
	0,030
	0,2

	
	
	Диоксид углерода
	780,8
	
	912,0
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются
7.2 Качество поверхностных вод на территории
Западно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул, Утва) (рис.7.2).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. 

В сентябре в реке Урал температура воды в среднем составила 19,8 0С, величина рН – 7,6. Содержание растворенного кислорода – 9,1 мг/дм3, значение БПК5 – 2,56 мг О2/дм3.

Минерализация воды составила 754,0 мг/дм3, при жесткости 6,2. Превышения ПДК отмечены по фенолам и хрому (6+) в пределах 1,1-2,0 ПДК.

По реке Чаган незначительные превышения ПДК наблюдались по сульфатам, фенолам, БПК5 в пределах 1,1 – 1,2 ПДК.

В реке Деркул отмечены превышения ПДК по сульфатам, БПК5, фенолам, в пределах 11,1-1,4 ПДК.

В реке Утва превышения ПДК наблюдались по хлоридам, сульфатам, азоту нитритному, БПК5, железу общему в пределах 1,1-2,2 ПДК.

Качество поверхностных вод рек Урал, Деркул, Утва оценивается как «умеренно - загрязненная», в реке Чаган как «чистая» (рис. 7.2).
По сравнению с сентябрем 2010 года  и августом 2011 года качество воды рек  Урал, Деркул, Утва существенно не изменилось, в реке Чаган улучшилось.
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Рис. 7.2  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области

7.3 Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11 -0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

        8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; № 3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; № 4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; № 7 улица Ермекова, 116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация фенола составила – 2,2 ПДК, формальдегида – 1,9 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,5 ПДК, оксид углерода – 1,8 ПДК, фенола - 1,2 ПДК. 
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, не изменился.

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№ 1 - м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север; № 3 - ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова;  № 4 - Больничный городок) (рис 8.2). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.

[image: image37.jpg]



Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ составила – 1,3 ПДК. Содержания средней за месяц концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота  и сульфатов находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 2,4 ПДК, диоксида серы - 2,1 ПДК, диоксида азота - 1,4 ПДК, оксида углерода -1,2 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 и с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш значительно не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Балхаш  проводились на 2 ручных постах (таблица 15).

В городе Балхаш в районе микрорайона Сабитовой (возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север) и на территории ул. Ленина, уг.ул. Алимжанова (ПНЗ № 3) концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы, за исключением свинца. Концентрации свинца в атмосферном воздухе находились в пределах 1,1 - 1,2 ПДК (таблица 15). 

Таблица 15
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Балхаш 
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 – м - н Сабитовой возле СШ№ 6,
 ул. Уалиханова на север
	Кадмий
	0,004
	0,01

	
	Свинец
	0,3
	1,1

	
	Мышьяк
	0,05
	0,02

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,25
	0,1

	ПНЗ № 3 - ул. Ленина, 
уг.ул.  Алимжанова
	Кадмий
	0,004
	0,01

	
	Свинец
	0,37
	1,2

	
	Мышьяк
	0,03
	0,01

	
	Хром
	0,0031
	0,002

	
	Медь
	0,3
	0,2


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№ 2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; № 3 -ул. Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,8. Средняя за месяц концентрация фенола взвешенных веществ составила 2,8 ПДК, фенола– 2,6 ПДК, диоксида азота – 1,3 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила– 2,8 ПДК, взвещенных веществ и диоксида азота, диоксида серы составила 2,6 ПДК.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган, значительно ен изменился.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№ 3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; № 4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; № 5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,8. Средняя за месяц концентрация фенола составила 3,9 ПДК, взвешенных веществ – 2,0 ПДК, аммиака- 1,2 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 4,5 ПДК, сероводорода - 2,9 ПДК, взвешенных веществ и оксида углерода – 1,9 ПДК, аммиака- 1,2 ПДК.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, значительно не изменился, а в сравнении с сентябрем 2010 года, понизился.

8.5 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах (реки Нура, Кара -Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, озеро Балкаш) (рис.8.5).

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура температура воды в среднем составила 17,9 0С, величина рН – 8,3. Содержание растворенного кислорода – 9,5 мг/дм3, значение БПК5  - 3,2 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по азоту нитритному 6,1 ПДК, фенолам 3,0 ПДК, меди 2,4 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК, БПК5 – 1,5 ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 62,0 ПДК, аммонию солевому 4,7 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, БПК5 – 2,6 ПДК, меди 1,6 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются азот нитритный (9,3 ПДК), аммоний солевой (6,6 ПДК), медь (4,9 ПДК), нефтепродукты (4,6 ПДК), БПК5 (1,8 ПДК).

Наблюдался недостаток растворенного в воде кислорода – 5,84 мг/дм3.
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по азоту нитритному 8,1 ПДК, нефтепродуктам 6,2  ПДК, меди 2,5 ПДК, аммонию солевому 2,1 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по азоту нитритному 6,4 ПДК, меди 3,2 ПДК, нефтепродуктам 2,2 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В озере Балкаш превышения ПДК обнаружены по меди 13,6 ПДК,  цинку 1,6 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «загрязненная» – река Нура, водохранилища Самаркандское, Кенгирское, озеро Балкаш; вода «грязная»– река Кара - Кенгир; вода «чрезвычайно грязная» - река Шерубайнура (рис.8.5).
По сравнению с сентябрем 2010 года качество воды в озере Балкаш не изменилось, в реке Кара – Кенгир, водохранилище Кенгирском – улучшилось; в реках Нура, Шерубайнура, водохранилище Самаркандское - ухудшилось.

В сравнении с августом 2011 года качество воды реки Кара-Кенгир, озере Балкаш существенно не изменилось; в реках Нура, Шерубайнура, водохранилищах Самаркандское, Кенгирском - ухудшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 1 случай ВЗ по реке Шерубайнура и 1 случай по реке Сокыр (таблица 4, рис.8.5.1).

8.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям за сентябрь 2011 года

Река Нура. Количественный и качественный состав фитопланктона сентября богат и разнообразен. В пробах отмечены представители всех основных групп водорослей, и их процентное соотношение было аналогично соотношению в августе месяце. Развитие колоний зеленых и сине-зеленых водорослей было богатым. По численности и биомассе преобладали зеленые и сине-зеленые водоросли. Они на 75% участвовали в создании биомассы, в меньшинстве были диатомовые и прочие водоросли. В среднем, общая численность фитопланктона незначительно увеличилась с 1,71 до 2,03 тыс.кл/мл, биомасса уменьшилась и составила 5,259 мг/л.  По показателям индекса сапробности наиболее загрязненным был  створ «5,7 км ниже сброса сточных вод…». В среднем, индекс сапробности несколько уменьшился и составил 1,95, что соответствует 3 классу «умеренно-загрязненных» вод.  

Видовой состав зоопланктона менее богат и разнообразен. Среднее число видов в пробах было равно 3. Численность зоопланктона составила 1,05 тыс. экз. м³, а биомасса- 9,26 мг/м³. В пробах он был представлен всеми группами: веслоногими и  ветвистоусыми рачками, а также коловратками. Доминантную роль играли веслоногие рачки, доля которых была равна 57%. Преобладали  бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,73 до 2,0 и в среднем составил 1,83. Качество воды соответствовало 3 классу,  т.е. «умеренно- загрязненные» воды.

р. Шерубай-Нура. Сентябрьский фитопланктон не отличался богатством и разнообразием, которое наблюдалось в августе месяце. В пробах доминировали диатомовые и зеленые водоросли (85% от общей биомассы), колонии сине-зеленых встречались редко. Общая численность и биомасса значительно уменьшились и составили соответственно в среднем 0,11 тыс.кл/мл и 0,368 мг/л. Индекс сапробности увеличился, что говорит об ухудшении качества воды, но остался в пределах третьего класса - 2,14 .

В пробе на зоопланктон  присутствовали веслоногие  рачки и коловратки. Численность   снизилась, по сравнению  с прошлым месяцем, и составила 1,5 тыс.экз.м³  (против 0,6 тыс.экз.м³  в прошлом месяце),  при  этом биомасса  составила 10,18 мг/м³ (против 5,74 мг/м³ в прошлом месяце). Индекс сапробности равен 1,92 и  остался в пределах 3 класса. Качество воды соответствовало «умеренно- загрязненным» водам.

р. Кара-Кенгир. Согласно результатам анализа, фитопланктон сентября богат и разнообразен. Развитие диатомовых водорослей шло более интенсивно, они на 96% участвовали в создании биомассы. В пробах присутствовали представители всех основных групп водорослей. Доминировали бета-мезосапробные организмы. В среднем, общая численность составила 0,38 тыс.кл/мл при биомассе 6,923 мг/л. Среднее значение индекса сапробности ниже августовского, он варьировал в пределах от 1,83 до 1,91, в среднем составил 1,87. Вода «умеренно-загрязненная».  

Видовой состав зоопланктона  в период наблюдения был умеренно развит. Значительную роль играли веслоногие рачки, которые в составили 52% от общего числа зоопланктона, при этом на долю коловраток пришлось 42%, а ветвистоусых рачков – 6%. Средняя численность на исследованном участке реки была равна 0,81 тыс.экз.м. при биомассе 9,11 мг/м. Индекс сапробности был равен 1,77.  Качество воды соответствовало 3 классу, т.е "умеренно-загрязненные" воды.

Самаркандское водохранилище. Согласно результатам анализов, видовой состав фитопланктона увеличился, альгофлора стала богаче и разнообразнее. Основу составили зеленые и сине-зеленые водоросли. В массе были представлены колонии следующих водорослей: Gomphosphaeria lacustris, Aphanothece clatrata, Merismopedia glauca. В среднем, общая численность незначительно увеличилась и составила 1,65 тыс.кл/мл, общая биомасса - 2,966 мг/л. Индекс сапробности  немного уменьшился, оставаясь в пределах бета-мезосапробной зоны (1,90). Вода «умеренно-загрязненная».      

В зоопланктоне  основной рост численности и биомассы, составили веслоногие рачки (99,5%) от общего числа планктона.  На долю ветвистоусых рачков пришлось 05%, при этом коловратки в пробах отсутствовали. Численность зоопланктона  была равна 2,01 тыс.экз.м³  при биомассе 20,18 мг/м³. Индекс сапробности был равен  1,87. 

По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона качество воды соответствовало третьему классу, т.е. – «умеренно-загрязненные» воды. 

Кенгирское водохранилище. Основу фитопланктона составили зеленые и сине-зеленые водоросли. По численности преобладали сине-зеленые водоросли (73% от общей численности), благодаря развитию в воде колоний Merismopedia glauca. По биомассе преобладали зеленые водоросли (62% от общей биомассы). Общая численность увеличилась и в среднем составила 0,73 тыс.кл/мл при биомассе 0,442 мг/л.  Индекс сапробности увеличился (с 1,79 до 1,82), что говорит об улучшении качества воды, но остался в пределах третьего класса.
Состав зоопланктона  стабилен в видовом отношении, как и в прошлом месяце. Численность была равна 0,57 тыс.экз.м³ при биомассе 1,91 мг/м³. Доминировали веслоногие рачки и коловратки примерно в равных количествах. Индекс сапробности был равен 1,63.  Качество воды соответствовало 3 классу. 

Озеро Балхаш. Фитопланктон сентября развит умеренно. Соотношение основных групп водорослей аналогично предыдущему месяцу: основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли. Они на 85% участвовали в создании биомассы. Единично встречены представители других групп водорослей. В среднем, общая численность немного уменьшилась и составила 1,47 тыс.кл/мл при биомассе 2,053 мг/л. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,81 до 2,28 и в среднем составил 2,06, что соответствует третьему классу.

Видовой состав зоопланктона стабилен  и представлен только рачками: веслоногими  и ветвистоусыми. Средняя численность по водоему составила 4,83 тыс.экз.м³ при  биомассе 87,8 мг/м³. Индекс  сапробности варьировал в пределах от 1,57 до 1,69. Класс воды - третий. Качество вод – «умеренно-загрязненные». 
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Рис. 8.5  Характеристика качества поверхностных вод озера Балкаш Карагандинской  области
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Рис. 8.5.1 Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.7  Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

В сентябре месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, на реках Сокыр, Шерубай - Нура, Кокпекты и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» (рис. 8.6).

В устьевой части реки Кокпекты  качество поверхностных вод не изменилось по сравнению с сентябрем месяцем прошлого года – «загрязненные воды» 4 класс, ИЗВ = 3,45. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному  до 7,3 ПДК, меди, фенолу и нефтепродуктам в пределах 3,3 – 5,2 ПДК (таблица 17, рис. 8.6).

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты класс качества вод не изменился и соответствовал 3 классу «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ = 2,29. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 4,9 ПДК, фенолам, меди и сульфатам в пределах 2,0 – 3,3 ПДК (таблица 17, рис. 8.6).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно-загрязненные воды», при ИЗВ=2,17 и 1,90. Превышения допустимой нормы наблюдались по азоту нитритному в пределах 3,0 – 4,8 ПДК, по меди в пределах 2,2 – 2,6 ПДК, фенолам и сульфатам в пределах 2,0 – 2,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17, рис. 8.6).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод  прежний - 3 класс «умеренно-загрязненные воды», ИЗВ = 1,93. Превышения ПДК наблюдались по меди до 1,9 ПДК, азоту нитритному до 3,9 ПДК, сульфатам, фенолам в пределах 2,0 – 2,3 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17, рис. 8.6).

В районе створа город Темиртау «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» по сравнению с сентябрем месяцем прошлого года уровень загрязненности поверхностных вод снизился. Качество поверхностных вод улучшилось  с  «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,37) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,54). Наблюдалось превышение предельно допустимой нормы по азоту нитритному до 9,3 ПДК. Превышения ПДК по аммонию солевому, меди и фенолам  наблюдались в пределах 3,0 – 4,0 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00050 мг/дм3, среднемесячное – 0,00041 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.6).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод ухудшилось по сравнению с сентябрем месяцем прошлого года с «умеренно - загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=1,92) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,82). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 7,1 ПДК, по меди, фенолам и сульфатам в пределах 2,1 – 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00113 мг/дм3, среднемесячное - 0,00074 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.6).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура отделение Садовое по сравнению с июлем месяцем прошлого года качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,08) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,02). Наблюдались превышения допустимых норм по азоту нитритному  до 7,1 ПДК,  по меди, фенолам и сульфатам – в пределах 2,8 – 4,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00099 мг/дм3, среднемесячное - 0,00087 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.6).

В створе реки Нура город Темиртау  «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество вод осталось прежним – «загрязненные воды», 4 класс, ИЗВ=2,87. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 6,8 ПДК, по меди, фенолам, БПК5 и сульфатам в пределах 1,8 – 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00071 мг/дм3, среднемесячное - 0,00064 мг/дм3  (таблица 17, рис. 8.6).

В пункте контроля реки Нура села Молодецкое качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,46) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,57). Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 5,5 ПДК, по меди, нефтепродуктам, БПК5 и сульфатам наблюдалось в пределах 1,8 – 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00041 мг/дм3, среднемесячное – 0,00031 мг/дм3  (таблица 17, рис. 8.6).

В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод осталось прежним - «загрязненные воды» 4 класс, ИЗВ = 2,91. Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 7,6 ПДК. По фенолам, меди, сульфатам, БПК5 превышения ПДК наблюдались в пределах 2,0 – 3,1 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00011 мг/дм3, среднемесячное – 0,00010 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.6). 

Качество поверхностных вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=1,82) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ = 2,73). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 6,2 ПДК, меди, фенолам, сульфатам, БПК5 в пределах 1,8 – 2,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00006 мг/дм3  (таблица 17, рис. 8.6). 

В районе реки Нура село Акмешит качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно - загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=1,83) до «загрязненных» (4 класс, ИЗВ = 3,03).  Превышения ПДК наблюдались по фенолам до 4,0 ПДК, азоту нитритному до 6,6 ПДК, меди, БПК5 и сульфатам в пределах 2,0 – 2,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17, рис. 8.6).

Качество вод реки Сокыр значительно ухудшилось по сравнению с сентябрем месяцем прошлого года с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,87) до «чрезвычайно грязных вод» (7 класс, ИЗВ=11,8). Содержание азота нитритного достигало - 57,0 ПДК (один случай высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 4,3 ПДК, меди, фенолам, сульфатам и БПК5 в пределах 1,8 – 4,0 ПДК (таблица 17, рис. 8.6).

Качество вод реки Шерубай-Нуры значительно ухудшилось по сравнению с сентябрем месяцем прошлого года с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,96) до «чрезвычайно грязных вод» (7 класс, ИЗВ=12,7). Содержание азота нитритного достигало – 62,0 ПДК (один случай высокого загрязнения). Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 4,7 ПДК, меди, фенолам, сульфатам и БПК5 в пределах 1,6 – 4,0 ПДК. (таблица 17, рис. 8.6).

Таблица 16
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мгN/дм3
	Кратность превыше-ния  ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1
	06.09.11г
	Азот нитритный
	1,14 
	57,0

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	1
	06.09.11г
	Азот нитритный
	1,24
	62,0


Таблица 17
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за сентябрь 2011 года

	
	сентябрь

2010 года
	сентябрь

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентра-ция, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	3,68 (4 кл.)

загрязненные
	3,45 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Нефтепродукты
	0,145

0,0033

0,004

0,26
	7,3

3,3

4,0

5,2

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	2,40 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,29 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,098

0,0024

0,002

329
	4,9

2,4

2,0

3,3

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,91 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,17 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты 
	0,095

0,0022

0,002

237
	4,8

2,2

2,0

2,4

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,67 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,90 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,059

0,0026

0,002

219
	3,0

2,6

2,0

2,2

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,31 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	1,93 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,078

0,0019

0,002

228
	3,9

1,9

2,0

2,3

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	4,37 (5 кл.)

грязные
	3,54 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Фенол

  
	1,70

0,185

0,0030

0,004
	3,4

9,3

3,0

4,0

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,92 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,82 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,142

0,0021

0,003

301
	7,1

2,1

3,0

3,0

	река Нура, отделение Садовое


	2,08 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	3,02 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	0,142

0,0028

0,004

276
	7,1

2,8

4,0

2,8

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,59 (4 кл.)

загрязненные
	2,87 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,64

0,135

0,0026

0,003

246
	1,8

6,8

2,6

3,0

2,5

	река Нура,  село Молодецкое
	2,46 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	3,52

0,110

0,0024

0,11

292
	1,8

5,5

2,4

2,2

2,9

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	2,94 (4 кл.)

загрязненные
	2,91 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенол

Сульфаты
	4,25

0,152

0,0021

0,002

305
	2,1

7,6

2,1

2,0

3,1

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	1,82 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	2,73 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	3,90

0,124

0,0018

0,003

274
	2,0

6,2

1,8

3,0

2,7

	река Нура,  село Акмешит
	1,83 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	3,03 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	4,01

0,131

0,0022

0,004

277
	2,0

6,6

2,2

4,0

2,8

	река Сокыр, район автодорожного моста
	2,87 (4 кл.)

загрязненные
	11,8 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенолы

Сульфаты 
	3,65

2,17

1,14

0,004

307
	1,8

4,3

57,0

4,0

3,1

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	2,96 (4 кл.)

загрязненные
	12,7 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенолы

Сульфаты
	3,28

2,35

1,24

0,004

283
	1,6

4,7

62,0

4,0

2,8
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Рис. 8.6. Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской  области
8.8 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5 - ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.9).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 8.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9 Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 1 - улица Каирбеков, 379; жилой район; № 3 – улица Дощанова, 43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,6 ПДК, аммиака - 1,2 ПДК.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай не изменился, а в сравнении с сентябрем 2010 года понизился.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак) (рис. 9.2).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

В июле в реке Тобол температура воды в среднем составила 20,2 0С, величина рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода – 9,8 мг/дм3, значение БПК5  - 2,3 мг О2/дм3. Минерализация воды составило 902,0 мг/дм3, при жесткости 6,7. Превышения ПДК зафиксированы по меди (2,0 ПДК), сульфатам (1,6 ПДК).

В реке Аят незначительные превышения ПДК наблюдались по сульфатам, аммонию солевому, меди на уровне 1,1-2,0 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по сульфатам, БПК5, меди, на уровне 2,0 ПДК.

Качество воды всех водных объектов оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 9.2). 

В сравнении с сентябрем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось. 

В сравнении с августом 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак существенно не изменилось, в реке Аят - ухудшилось.

На территории Костанайской области зафиксированы 1 случай ВЗ по реке Тогузак (таблица 4).
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Рис. 9.2 Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№ 1 – микрорайон Шугла дом 24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 2,9 ПДК, диоксида азота – 1,8 ПДК. Содержания взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,2 ПДК.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда
В сентябре 2011 года, при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда, показало, что содержание взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах нормы (рисунок 10.2, таблица 18). 
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 18
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за сентябрь 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Август

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Август

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Август

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Август

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.

	Южная промзона («КЮТЦ»)
	0,09
	0,2
	0,0
	0,0
	0,068
	0,1
	0,140
	0,3
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,27
	0,5
	0,0
	0,0
	0,052
	0,1
	0,089
	0,2
	0,08
	0,9
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,09
	0,2
	0,0
	0,0
	0,080
	0,2
	0,131
	0,3
	0,08
	0,9
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Микрорайон «Акмечеть»
	0,13
	0,3
	0,0
	0,0
	0,072
	0,1
	0,075
	0,1
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	3,0
	0,6
	2,0
	0,4

	Центральная площадь
	0,14
	0,3
	0,0
	0,0
	0,070
	0,1
	0,106
	0,2
	0,08
	0,9
	0,05
	0,6
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4


10.3 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья (рис. 10.3).

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен - Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам – 3,7 ПДК, меди 2,7 ПДК, железу общему 2,0 ПДК, магнию 1,4 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (рис.10.3).

По сравнению с сентябрем 2010 года и августом 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.
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Рис. 10.3 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской  области

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (Приложение 8).

В сентябре 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,4 ПДК; цветность – 3,4 ПДК, сухой остаток – 1,4 ПДК; сульфаты – 1,1 ПДК, жесткость – 1,1 ПДК, магний - 1,1 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются цветность - 1,4 ПДК, мутность – 1,1 ПДК, жесткость – 1,0 ПДК, сухой остаток – 1,5 ПДК, сульфаты – 1,1 ПДК, магний - 1,1 ПДК. 

В глубинных скважинах превышения ПДК наблюдаются сульфат – 1,0 ПДК, магний – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда, в сентябре 2011 года, качество питьевой воды по сравнению с августом 2011 года изменилось не значительно (таблица 19).
Таблица 19
Состояние воды хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за август
2011 года
	за сентябрь
2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость

Магний 
	26

1,52

1120

520

8,0

60,8
	1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,5
	84

2,04

1436

560

7,5

42,68
	3,4

1,4

1,4

1,1

1,1

1,1

	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток

Сульфаты 

Магний 
	1010

-

-
	1,0

-

-
	-

510

41,13
	-

1,0

1,0

	
	Водопровод 
	Мутность Цветность 

Жесткость Сухой остаток

Сульфаты 

Магний
	-

25

-

1215

500

60,8
	-

1,0

-

1,2

1,0

1,5
	1,72

36

7

1510

530

42,68
	1,1

1,4

1,0

1,5

1,1

1,1


10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда 
В сентябре 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,06 - 0,18 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения за сентябрь 2011 года по городу Кызылорда
За сентябрь месяц 2011 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов, по 4 категориям по 2 человека. 

За сентябрь месяц в ходе наблюдения по южному региону у одной обследуемой в возрасте 25-40 лет отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ степени. 


По северному региону у одной обследуемой в возрасте свыше 40 лет также отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ степени.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№ 4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,5. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился.

11.2 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области

На месторождениях Дунга и Жетыбай максимальные концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 1,0-1,3 ПДК, концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты и суммарного углеводорода не превышали ПДК.

11.3  Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал № 8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал № 7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал № 4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 10).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 5,0-7,5 мг/дм3, величина рН морской воды - 8,0 - 8,20 (слабощелочная).

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,2 - 8,7 мг/дм3.

На всех точках морпорта морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная" (ИЗВ = 0,96 - 1,13, 3 класс). Концентрация биохимического потребления кислорода за 5 суток на 3-х точках морпорта (1 точка – 0,5 км выше поста, причал № 8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал № 7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал № 4 (берег) находилось в пределах 1,5 - 2,0 ПДК.

По сравнению с августом 2011 года качество морской воды на 2-ой, 3-ей и на фоновой точке существенно не изменилось, на 1-ой точке акватории – улучшилось.

11.4  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2 - х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар - Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09 – 0,10 мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.5  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№ 1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,9. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,7 ПДК. Содержания средней концентрации, диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода и хлора находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода составила 2,9 ПДК, взвешенных веществ- 2,0 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился.

12.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№ 2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота (рис.12.4).
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Рис.12.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,4. Содержания средней концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,4 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и в сравнении с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

12.5 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис (рис. 12.5).

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди – 1,5 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с сентябрем 2010 года и августом 2011 года качество воды реки существенно не изменилось (рис. 12.5).
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Рис. 12.5 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области
12.6 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,19 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№ 1 – улица Уалиханова, 17; № 3 – улица Букетова,16, пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 – угол улицы Уалиханова и улицы Я. Гашека) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 20).
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Рис.13.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 20
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за сентябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петро
павловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,005
	 
	0,007
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	0,1
	0,056
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,23
	0,1
	15,46
	3,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,025
	0,6
	0,10
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,1
	0,14
	0,4

	
	
	O3 (Озон)
	0,086
	2,9
	0,46
	2,9

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,001
	 
	0,02
	1,9

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,00
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	510
	 
	801
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,1. Средняя концентрация формальдегида составила -1,4 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК. Содержания оксида углерода, фенола находились в пределах допустимой нормы.
В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года и с сентябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

13.2 Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2 - х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское) (рис. 13.4).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю 1,5 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка отмечены превышения ПДК по железу общему, никелю на уровне 1,3-2,0 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское характеризуется как «чистая» (рис. 13.4).

По сравнению с сентябрем 2010 года качество воды вышеуказанных водных объектов улучшилось. По сравнению с августом 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское существенно не изменилось, реки Есиль – улучшилось. 
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Рис. 13.4 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области

13.3 Радиационный гамма-фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; № 3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; № 8 – улица Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 17,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 6,7 ПДК, взвешенных веществ 2,0 ПДК, диоксида азота 1,8 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы, сероводорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода достигала 2,6 ПДК, взвешенных веществ – 1,6 ПДК, диоксида азота и формальдегида-1,5 ПДК.

В сентябре 2011 года в сравнении с августом 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, понизился, а в сравнении с сентябрем 2010 года, увеличился.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Шымкент проводились на 2 ручных постах( №1; №2 ) (таблица 21).
В городе Шымкент в районе проспекта Абая (АО «Южполиметалл») концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила 2,2 ПДК (табл. 24). В районе площади Ордабасы концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.

Таблица 21
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе Шымкент

	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - проспект Абая, АО «Южполиметалл»
	Кадмий
	0,02
	0,07

	
	Свинец
	0,6
	2,2

	
	Мышьяк
	0,07
	0,02

	
	Хром
	0,0008
	0,006

	
	Медь
	0,17
	0,08

	ПНЗ №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би
	Кадмий
	0,006
	0,02

	
	Свинец
	0,07
	0,6

	
	Мышьяк
	0,006
	0,002

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,102
	0,005


14.2 Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам и водохранилище Шардаринское) (рис. 14.2).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес. Река Бадам - левый приток реки Арыс.
В реке Сырдарья превышения ПДК наблюдались по сульфатам 7,2 ПДК, магнию – 2,2 ПДК, азоту нитритному 1,8 ПДК.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 8,1 ПДК, магнию 1,9 ПДК, азоту нитритному 1,7 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по меди 3,0 ПДК, сульфатам 2,5 ПДК, магнию 1,2 ПДК.

В водохранилище Шардаринское наблюдались превышения ПДК по сульфатам 7,7 ПДК, магнию 2,4 ПДК, азоту нитритному 1,6 ПДК.

Качество воды во всех водных объектах оценивается как «умеренно-загрязненная» (рис. 14.2).

По сравнению с сентябрем 2010 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.

По сравнению с августом 2011 года качество воды рек Сырдарья, Бадам, водохранилища  Шардаринского существенно не изменилось; в реке Келес- улучшилось.
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Рис. 14.2 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанской области
14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3)
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,5 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за август 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 7 станциям (Жилгородок, Авангард, Восток, Загородная , Шагала) и Атырауской области по данным 10 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Восток-1,4 ПДК, Авангард – 1,3 ПДК (таблица 22).

Таблица 22
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,264
	0,09
	0,67
	0,13
	0,0017
	0,035
	0,003
	0,006
	0,002
	 
	0,006
	0,73

	Авангард
	0,417
	0,14
	0,94
	0,19
	0,003
	0,056
	0,006
	0,01
	0,004
	 
	0,011
	1,3

	Болашак Восток
	0,22
	0,07
	0,22
	0,04
	0,0006
	0,01
	0,001
	0,002
	0,001
	 
	0,002
	0,25

	Болашак Запад
	0,21
	0,07
	0,31
	0,06
	0,0006
	0,01
	0,00
	0,004
	0,0012
	 
	0,006
	0,73

	Болашак Север
	0,15
	0,05
	0,32
	0,06
	0,001
	0,02
	0,00
	0,00
	0,0005
	 
	0,001
	0,11

	Болашак Юг
	0,22
	0,07
	0,36
	0,07
	0,0015
	0,03
	0,008
	0,017
	0,0009
	 
	0,002
	0,27

	Восток
	0,49
	0,16
	0,79
	0,16
	0,002
	0,03
	0,005
	0,01
	0,00
	 
	0,01
	1,4

	Доссор
	0,45
	0,15
	0,91
	0,18
	0,001
	0,02
	0,004
	0,007
	0,0002
	 
	0,001
	0,12

	Загородная
	0,35
	0,12
	0,52
	0,10
	0,001
	0,03
	0,003
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,54

	Посолек Ескене
	0,18
	0,06
	0,31
	0,06
	0,0021
	0,04
	0,005
	0,010
	0,0010
	 
	0,002
	0,29

	Самал
	0,11
	0,04
	0,28
	0,06
	0,0011
	0,02
	0,003
	0,007
	0,001
	 
	0,004
	0,44

	Cтанция Ескене
	0,22
	0,07
	0,34
	0,07
	0,001
	0,02
	0,001
	0,003
	0,0012
	 
	0,005
	0,63

	Карабатан
	0,28
	0,09
	0,40
	0,08
	0,001
	0,02
	0,002
	0,004
	0,002
	 
	0,004
	0,49

	Таскескен
	0,34
	0,11
	0,44
	0,09
	0,002
	0,04
	0,005
	0,01
	0,002
	 
	0,004
	0,52

	Шагала
	0,37
	0,12
	0,49
	0,10
	0,001
	0,03
	0,00
	0,01
	0,001
	 
	0,01
	0,63


продолжение таблицы 22
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,32
	0,02
	0,27
	0,003
	0,047
	0,011
	0,03

	Авангард
	0,009
	0,23
	0,02
	0,19
	0,004
	0,062
	0,01
	0,03

	Болашак Восток
	0,001
	0,03
	0,003
	0,04
	0,0006
	0,0099
	0,0012
	0,003

	Болашак Запад
	0,003
	0,07
	0,00
	0,06
	0,0012
	0,0203
	0,006
	0,015

	Болашак Север
	0,005
	0,12
	0,01
	0,12
	0,000
	0,008
	0,001
	0,002

	Болашак Юг
	0,000
	0,00
	0,003
	0,03
	0,0007
	0,01
	0,002
	0,004

	Восток
	0,02
	0,62
	0,04
	0,45
	0,01
	0,16
	0,03
	0,06

	Доссор
	0,004
	0,09
	0,01
	0,11
	0,000
	0,008
	0,001
	0,003

	Загородная
	0,01
	0,30
	0,01
	0,14
	0,01
	0,14
	0,02
	0,05

	Посолек Ескене
	0,001
	0,026
	0,003
	0,03
	0,001
	0,021
	0,003
	0,007

	Самал
	0,002
	0,04
	0,01
	0,06
	0,001
	0,01
	0,001
	0,00

	Cтанция Ескене
	0,00
	0,07
	0,01
	0,10
	0,001
	0,01
	0,002
	0,01

	Карабатан
	0,00
	0,12
	0,01
	0,12
	0,004
	0,07
	0,01
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,08
	0,01
	0,08
	0,003
	0,05
	0,01
	0,014

	Шагала
	0,02
	0,40
	0,03
	0,32
	0,00
	0,07
	0,01
	0,03


Приложение 2.1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за сентябрь 2011 г.

	
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	предыдущий период
	отчетный период

	
	р.Ертис
	г. Усть Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,79
	6
	IV
	III

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,1)
	1,92
	6
	III
	III

	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,9)
	2,02
	10
	II
	I

	
	
	с. Прапорщиково
	3,5 км ниже города Усть Каменогорск,

 в черте села Прапорщиково
	1,8
	7
	III
	III

	
	
	с. Предгорное
	в черте села Предгорное, 1 км ниже впадения реки Красноярка
	2
	4
	IV
	IV

	
	р. Буктырма
	г. Зыряновск
	0,3 км выше села Лесная Пристань
	1,82
	10
	I
	I

	
	
	г. Зыряновск
	в черте села Зубовка, 1,5 км ниже устья реки Березовка
	1,9
	8
	II
	II

	
	р. Брекса
	г. Риддер
	6,8 км выше города
	1,75
	10
	II
	I

	
	
	г. Риддер
	в черте города; 0,6 км выше устья реки Брекса
	2,07
	6
	II
	III

	
	р. Тихая
	г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	2,21
	2
	III
	V

	
	
	г. Риддер
	0,5 км ниже города
	2,22
	5
	II
	IV

	
	р. Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1,99
	7
	II
	III

	
	
	рудник Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	2,24
	3
	II
	V

	
	р. Ульби
	г. Усть-Каменогорск
	21 км выше города Усть Каменогорск,

 в черте села Каменный карьер
	1,95
	7
	III
	III

	
	
	г. Усть -Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,1); 

у автодорожного моста
	1,86
	7
	II
	III

	
	
	г. Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,9); 

у автодорожного моста
	2,03
	6
	III
	III

	
	р. Глубочанка
	с. Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод, 

у автодорожного моста
	2,24
	8
	III
	II

	
	
	с. Белоусовка
	0,5 км выше сброса хозфекальных вод,

у автодорожного моста
	1,96
	5
	IV
	IV

	
	
	с. Глубокое
	0,175 км ниже сброса Мельзавода
	2,17
	8
	II
	II

	
	р. Красноярка
	с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника
	1,94
	7
	II
	III

	
	
	с. Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста
	1,83
	5
	IV
	IV

	
	р. Оба
	г. Шемонаиха
	0,3 км выше города Шемонаиха
	1,65
	8
	II
	II

	
	
	г. Шемонаиха
	9,53 км ниже города Шемонаиха, 

в черте села Камышенка
	1,58
	9
	II
	II


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за сентябрь 2011 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость 

тест-объектов 

в пробе (%)
	Влияние 

острого токсического действия

 на тест-объекты

	1
	Ертис
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Кам  еногорск

г. Усть-Каменогорск

с. Прапорщиково

с. Предгорное
	0,8 км ниже плотины ГЭС

0,35 км ниже понтонног моста

0,35 км ниже понтонного моста

3,5 км ниже г. Ксть-Каменогорска; 

в черте села Прапорщиково

В черте с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Красноярка
	100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

	2
	Буктырма
	г. Зыряновск

г. Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань

В черте с. Зубовка; 

1,5 км ниже устья р. Березовка
	96,7

100,0
	не оказывает

не оказывает

	3
	Брекса
	г. Риддер

г. Риддер
	6,8 км выше города

В черте г. Риддера; 0,6 км выше 

устья р. Брекса
	93,3

96,7
	не оказывает

не оказывает



	4
	Тихая
	г. Риддер

г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода

0,5 км ниже города
	100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

	5 
	Ульби
	рудн. Тишинский

рудн. Тишинский


	50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский

4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	93,3

100,0
	не оказывает

не оказывает



	6
	Ульби
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорска; 

в черте п. Каменный Карьер

1,45 км выше устья р. Ульба (01);

у автодорожного моста

1,45 км выше устья р. Ульба (09);

у автодорожного моста
	100,0

96,7

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	7
	Глубочанка
	с. Белоусовка

с. Белоусовка

с. Глубокое
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский, у автодорожного моста

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100,0

100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	8
	Красноярка
	с. Предгорное

с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника

0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	86,7

0,0
	не оказывает

оказывает

	9
	Оба
	г. Шемонаиха

г. Шемонаиха
	0,3 км выше г. Шемонаиха

9,5 км ниже г. Шемонаиха;

в черте с. Камышенка
	100,0

83,3
	не оказывает

не оказывает


Приложение 2.3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за сентябрь 2011 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс качества воды

	
	
	
	
	Зоо- планктон
	Фито- планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,88
	1,87
	-
	3

	2
	р. Нура
	-//-
	1,0 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,00
	1,97
	-
	3

	3
	р. Нура
	-//-
	5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,73
	2,01
	2,12
	3

	4
	р. Нура
	Нижний бьеф Интумакского вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,80
	1,92
	-
	3

	5
	р. Нура
	с. Акмешит
	в черте села, в створе водпоста
	1,73
	1,97
	-
	3

	6
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,92
	2,14
	2,04
	3

	7
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса сточных вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,61
	1,86
	-
	3

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса сточных вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,97
	1,91
	-
	3

	9
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса сточных вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,72
	1,83
	-
	3

	10
	Самаркандское водохранили-ще
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,87
	1,90
	-
	3

	11
	Кенгирское водохранили-ще
	г. Жезказган
	0,1 км А15º от реки Кара-Кенгир
	1,63
	1,82
	-
	3


Продолжение приложения 2.3 

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области (озеро Балкаш) по гидробиологическим показателям за сентябрь 2011 г. 

	№

п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс качества воды

	
	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1
	Озеро Балхаш


	г.Балхаш


	8,0 км от северного берега А 175 0от ОГП
	1,58
	2,20
	3

	2
	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	20,0 км от северного берега А 175 0от ОГП
	1,57
	2,16
	3

	3
	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	38,5 км от северного берега А 175 0от ОГП
	1,63
	1,96
	3

	4
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от северного берега залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,68
	2,03
	3

	5
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от северного берега залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,60
	2,03
	3

	6
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,66
	1,81
	3

	7
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от западного  берега А 1070от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,66
	2,28
	3

	8
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от западного  берега А 1070от сброса сточных вод ТЭЦ
	1,58
	2,04
	3

	9
	Озеро Балхаш
	Залив Малый Сары-Шаган
	1,0 км от западного  берега А1280от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,68
	2,25
	3

	10
	Озеро Балхаш
	Залив Малый Сары-Шаган
	2,3 км от западного  берега А 1280от сброса сточных вод АО «Балхашбалык»
	1,69
	1,95
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстан за сентябрь 2011 года

	Город,

населенный пункт
	ИЗА5
	Название примесей,

превышающих ПДК
	Средняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость концентраций примесей

выше ПДК,

в %

	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	

	Актау
	2.5
	Взвешенные
	0.2
	1.3
	0.4
	0.8
	.

	Актобе
	7,4
	Диоксид азота
	0,038
	0,9
	0,09
	1,1
	1,2

	
	
	Формальдегид
	0,01
	3,5
	0,017
	0,5
	

	Алматы


	10,7


	Взвешенные
	0,1613
	1,1
	0,7
	1,4
	1

	
	
	Оксид углерода
	2,1923
	0,7
	8
	1,6
	1,9

	
	
	Диоксид азота
	0,0757
	1,8
	0,22
	2,6
	37

	
	
	Формальдегид
	0,0124
	4,1
	0,039
	1,1
	0,2

	Астана


	4,2


	Взвешенные
	0,1808
	1,2
	0,7
	1,4
	2,4

	
	
	Оксид углерода
	0,8248
	0,3
	9
	1,8
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,0582
	1,5
	0,42
	4,9
	24

	
	
	Фтористый водород
	0,0052
	1,0
	0,05
	2,5
	5,3

	Атырау
	4,4
	Диоксид азота
	0,0847
	2,1
	0,09
	1,1
	52,6

	Балхаш


	2,4


	Взвешенные
	0,197
	1,3
	1,2
	2,4
	6

	
	
	Диоксид серы
	0,0106
	0,2
	1,0
	2,1
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	0,9658
	0,3
	6
	1,2
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,0222
	0,6
	0,12
	1,4
	1,3

	п.Глубокое


	3,5
	Диоксид азота
	0,0521
	1,3
	0,19
	2,2
	12,8

	
	
	Фенол
	0,0037
	1,2
	0,019
	1,9
	9

	Жезказган


	8,8
	Взвешенные
	0,4218
	2,8
	1,3
	2,6
	23,1

	
	
	Диоксид серы
	0,0316
	0,6
	1,294
	2,6
	1,9

	
	
	Диоксид азота
	0,0513
	1,2
	0,22
	2,6
	21,2

	
	
	Фенол
	0,0081
	2,7
	0,028
	2,8
	27,6

	Караганда


	7,5


	Оксид углерода
	1,932
	0,6
	9
	1,8
	1,8

	
	
	Диоксид азота
	0,0389
	0,9
	0,21
	2,5
	5,6

	
	
	Фенол
	0,0065
	2,2
	0,012
	1,2
	2,3

	Костанай
	2,1
	Оксид углерода
	0,8077
	0,3
	8
	1,6
	0,6

	Кызылорда
	5,7
	Диоксид азота
	0,0738
	1,8
	0,1
	1,2
	10,3

	Павлодар
	2,9
	Взвешенные
	0,266
	1,7
	1
	2
	4,5

	
	
	Хлористый водород
	0,0496
	0,6
	0,58
	2,9
	5,8

	Петропавловск
	4,1
	Диоксид азота
	0,0459
	1,1
	0,08
	0,9
	

	
	
	Формальдегид
	0,0041
	1,4
	0,009
	0,6
	

	Риддер


	8,9 


	Диоксид серы
	0,0764
	1,5
	0,158
	0,3
	

	
	
	Оксид углерода 
	2,5
	0,8
	8
	1,6
	2,6

	
	
	Диоксид азота
	0,061
	1,5
	0,11
	1,3
	10,3

	
	
	Фенол
	0,0044
	1,5
	0,012
	1,2
	1,9

	
	
	Формальдегид
	0,0071
	2,4
	0,025
	0,7
	

	Семей
	4,6
	Диоксид азота
	0,0422
	1,1
	0,29
	3,4
	6,4

	
	
	Фенол
	0,0051
	1,7
	0,04
	4
	7,7

	Тараз


	7,5

	Взвешенные
	0,1474
	0,9
	0,6
	1,2
	1,3

	
	
	Оксид углерода 
	1,9199
	0,6
	9
	1,8
	1,6

	
	
	Диоксид азота
	0,0647
	1,6
	0,21
	2,5
	19,2

	
	
	Фтористый водород
	0,0046
	0,9
	0,024
	1,2
	1,3

	
	
	Формальдегид
	0,0072
	2,4
	0,026
	0,79
	

	Темиртау


	9,8


	Взвешенные
	0,2949
	1,9
	0,8
	1,6
	6,4

	
	
	Оксид углерода
	1,6197
	0,5
	8
	1,6
	4,3

	
	
	Сероводород
	0,0019
	
	0,023
	2,8
	3,4

	
	
	Фенол
	0,0116
	3, 9
	0,045
	4,5
	49,1

	
	
	Аммиак
	0,0472
	1,1
	0,23
	1,2
	0,9

	Усть-

Каменогорск


	8,9


	Взвешенные
	0,187
	1,2
	0,8
	1,6
	4,8

	
	
	Диоксид серы
	0,0888
	1,7
	1,4
	2,9
	0,6

	
	
	Оксид углерода
	0,9315
	0,3
	8
	1,6
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,081
	2,0
	0,37
	4,3
	36,5

	
	
	Фенол
	0,0039
	1,2
	0,022
	2,2
	3,1

	Шымкент


	17,3


	Взвешенные
	0,3006
	2,0
	0,8
	1,6
	1,3

	
	
	Оксид углерода
	2,359
	0,7
	13
	2,6
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,0703
	1,7
	0,13
	1,5
	25

	
	
	Формальдегид
	0,0206
	6,9
	0,051
	1,5
	3,4

	Экибастуз
	1,4
	Диоксид азота
	0,0238
	0,6
	0,12
	1,4
	2,6

	Талдыкорган


	0,8

	Взвешенные 
	0,1061
	0,7
	0,2
	0,4
	.

	
	
	Оксид углерода
	0,098
	0,03
	2
	0,4
	.

	Кокшетау
	1,4
	Диоксид азота
	0,0435
	1,1
	0,09
	1,1
	5,1


Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 9
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 10
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 


[image: image64.png]MET




Департамент Экологического мониторинга

РГП «Казгидромет»

аДРЕС:

город Астана

ул. Орынбор 11/1

тел. 8-(7172)-79-83-65 (внутр. 1090)
е MAIL:cemosrk@mail.ru
      DEM@KAZHYDROMET.KZ
6
PAGE  
5

_1364742506.bin

