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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за октябрь 2011 года. 
[image: image1.jpg]



Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесены 9 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) 8 городов: Шымкент, Темиртау, Караганда, Жезказган, Актобе, Тараз, Алматы, Риддер (Приложение 5).
По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в октябре 2011 года наблюдался в городе Шымкент (ИЗА5 – 11,7) (таблица 1).
По сравнению с октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Шымкент, Жезказган, Кызылорда, Атырау, Петропавловск, Балхаш, Актау. Экибастуз значительно не изменился, в городах Темиртау, Тараз, Алматы, Усть-Каменогорск, поселок Глубокое, Семей, Астана, Костанай - понизился, в городах Караганда, Риддер, Павлодар, Актобе отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (таблица 1).

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние - в 10 городах, максимальные - в 11 городах;  диоксида серы: средние и максимальные - в 3 городах; оксида углерода: средние – в 1 городе, максимальные – в 10 городах; диоксида азота: средние – в 13 городах, максимальные - в 15 городах; фенола: средние - в 4 городах,  максимальные – в 6 городах; формальдегида: средние – в 7 городах, максимальные – в 1 городе; хлористого водорода: максимальные в 2 городах; фтористого водорода и сероводорода: максимальные - 1 городе.

Таблица 1

Приоритетный список городов Республики Казахстан по уровню загрязнения атмосферного воздуха 

	Город
	ИЗА5

	
	октябрь

2010 г.
	сентябрь
2011 г.
	октябрь

2011 г.

	1.
	Шымкент
	11,2
	17,3
	11,7

	2.
	Темиртау
	12,7
	9,8
	9,2

	3.
	Караганда
	6,4
	7,5
	8,1

	4.
	Жезказган
	8,1
	8,8
	7,9

	5.
	Актобе
	6,6
	7,4
	7,8

	6.
	Тараз
	8,4
	7,5
	7,5

	7.
	Алматы
	10,0
	10,7
	7,3

	8.
	Риддер
	5,8
	8,9
	7,2

	9.
	Усть-Каменогорск
	7,8
	8,9
	6,7

	10.
	Атырау
	4,3
	4,4
	4,6

	11.
	Петропавловск
	3,7
	4,1
	3,8

	12.
	поселок Глубокое
	4,8
	3,5
	3,4

	13.
	Семей
	4,5
	4,6
	3,2

	14.
	Балхаш
	2,6
	2,4
	3,2

	15.
	Павлодар
	2,0
	2,9
	3,0

	16.
	Астана
	4,8
	4,2
	3,0

	17.
	Актау
	2,7
	2,5
	2,4

	18.
	Костанай
	3,0
	2,1
	1,9

	19.
	Экибастуз
	1,0
	1,4
	1,2


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории республики не зарегистрировано.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 169 гидрохимических створах, распределенных на 60 водном объекте: 43 реках, 8 озерах, 7 водохранилищах и 2 каналах (таблица  2, 3, 4, 5, рис.2,3). 

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 8 рек, 1 озеро: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Есиль (СКО), Кеттыбулак, проток Шароновка, рукав Кигач, Урал (Атырауская), Текес, озеро Улькен Алматы; 

к классу "умеренно загрязненная" -  25 рек, 7 водохранилищ, 1 озеро, 1 канал: реки Оба, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Утва, Илек, Орь, Эмба, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Сары - булак, Жабай, Нура, Иле, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы, Талас, Асса,  Бадам, Сырдарья, Келес, озеро Зеренда, водохранилища Капшагай, Сергеевское, Каратомарское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Шардаринское, канал Ертис-Караганда;
к классу "загрязненная"–  5 рек, 5 озера и 1 канал: реки Глубочанка,  Ак - булак, Аксу, Токташ, Шу, озера Шалкар, Копа, Султанкельды, Карасу, Сулуколь, канал Нура - Есиль;

к классу "грязная" – реки Ульби, Карабалты, Кара Кенгир;

к классу "очень грязная"– реки Илек (Актюбинская), Брекса, Тихая, озеро Бийликоль;

к классу «чрезвычайно грязная» - реки Красноярка, Шерубайнура (таблица 2, 3, 4, 5; рис. 2,3).
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Рис 2. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за октябрь 2011 года

	2 класс, 

«чистая», 

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс, 

«умеренно загрязненная» 

ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,

«загрязненная»

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

«очень грязная»

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

«чрезвычайно грязная»

ИЗВ >10

	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Оба
	1
	р. Глубочанка
	1
	р. Ульби
	1
	р. Брекса
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис 
	2
	р. Урал (ЗКО)
	2
	р. Аксу
	2
	р. Кара-Кенгир
	2
	р. Тихая
	2
	р.Шерубайнура

	3
	р. Буктырма
	3
	р. Чаган
	3
	р. Токташ
	3
	р. Карабалты
	3
	р. Илек (Актюбинская)
	
	

	4
	проток Шароновка
	4
	р. Деркул
	4
	р. Шу
	
	
	4
	оз. Бийликоль
	
	

	5
	рукав Кигач
	5
	р. Утва
	5
	оз. Шалкар
	
	
	
	
	
	

	6
	р. Урал (Атырауская)
	6
	р. Илек (ЗКО)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	р. Есиль (СКО)
	7
	р. Орь
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Текес
	
	р. Эмба
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	оз. Улькен Алматы
	8
	р. Тобол
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	р. Аят
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	р. Тогызак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	р. Нура
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р. Есиль 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р. Иле
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р. Коргас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р. Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Келес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Сырдарья 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	вдхр. Каратомарское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	кан.Ертис-Караганда
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за октябрь 2011 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	1,7-8,5
	31
	реки  Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Аят, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Талас,  Шу, Асса, Аксу, Карабалты,  Токташ, Бадам,  Сырдарья (Кзылординская), Капшагай;  Бийликоль; вдхр. Самаркандское (Карагандинская),  канал Ертис-Караганда (Карагандинская)

	2
	Железо обшее
	1,1-6,7
	16
	реки Буктырма,Чаган, Деркул, Утва, Тобол, Тогызак,Аят, Иле, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ,  вдхр. Каратомарское, Сергеевское

	3
	Аммоний солевой
	1,1-2,0
	5
	реки Эмба, Красноярка, Кара-Кенгир,  Шерубайнура, Кенгирское

	4
	Цинк
	1,1-77,9
	5
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка

	5
	Хлориды
	1,4-10,2
	3
	реки Утва, Илек (ЗКО), озеро Шалкар (ЗКО), 

	6
	Марганец 
	1,1-6,6
	10
	реки Брекса, Тихая, р. Глубочанка, р. Ульби,  Красноярка, Тобол, Аят, Тогызак, Киши Алматы, Есентай

	7
	Сульфаты
	1,1-8,9
	25
	реки Тобол, Эмба, Токташ, Аят, Орь, р.Нура (Карагандинская), р. Кара – Кенгир р.Шерубайнура, Тогызак, Урал (ЗКО), Утва, Илек (ЗКО), Деркул, Чаган, Келес, Бадам, Аксу, Карабалты, Сырдарья; озера Шалкар,  Бийликоль; канал Ертис-Караганда , вдхр. Самаркандское, Кенгирское, Шардаринское

	8
	Хром (6+)
	1,5-1,7
	3
	реки Урал (ЗКО), Илек ; озера Шалкар

	9
	Азот нитритный
	1,1-4,5
	22
	реки Брекса, Тихая, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир,  Шерубайнура, Илек (Актюбинская), Орь, Иле (Алматинская), Шу. Киши Алматы, Есентай, Бадам, Сырдарья (ЮКО), вдхр. Каратомарское, Самаркандское, Капшагай, Шардаринское

	10
	Магний
	1,4-2,2
	3
	реки, Сырдарья, Келес, вдхр. Шардаринское

	11
	Фенолы
	1,1-4,0
	16
	реки Чаган, Деркул, Утва, Иле(Алматинская), Илек (ЗКО), Нура (Карагандинская), Шу, Аксу, Карабалты, Токташ,  Шерубай-Нура; вдхр. Кенгирское, Самаркандское; озера Шалкар, Бийликоль 

	12
	БПК5
	1,8-32,2
	13
	реки Деркул, Утва, Кара-Кенгир, Шу, Токташ, Орь, Илек (Актюбинская),  Аксу, Карабалты;  вдхр. Капшагай,  Каратомарское; озера Шалкар, Бийликоль

	13
	Бор
	18,9
	1
	река Илек (Актюбинская)

	14
	Никель
	1,6
	1
	реки Есиль (СКО)

	15
	Фториды
	1,4-1,6
	3
	реки, Аят, Коргас, Орь

	16
	Нефтепродукты
	1,4-4,2
	4
	реки  Кара-Кенгир, Келес р. Нура (Карагандинская)


Таблица 4
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в октябре 2011 года, превышающих ПДК

	
	октябрь

2010 года
	сентябрь

2011 года
	октябрь 2011 года
	Ингредиенты
	Сред

няя кон-цен-трация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара - Ертис

(ВКО)
	0,53 (2 кл.)
чистая
	0,54 (2 кл.)
чистая
	0,58 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0013
	1,3

	р. Ертис

(ВКО)
	0,74 (2 кл.)
чистая
	0,95 (2 кл.)

чистая
	0,77 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0023
	2,3

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,64 (2 кл.)
чистая
	0,57 (2 кл.)

чистая
	0,65 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0017
	1,7

	р. Буктырма

(ВКО)
	0,50 (2 кл.)
чистая
	0,77 (2 кл.)
чистая
	0,84 (2 кл.)
чистая
	Медь (2+)

Железо общее
	0,0016

0,13
	1,7

1,3

	р. Брекса

(ВКО)
	3,31 (4 кл.)
загрязнённая
	2,80 (4 кл.)
загрязнённая
	6,55 (6 кл.)

очень грязная
	Цинк

Марганец

Медь (2+)

Азот нитритный
	0,247

0,0642

0,0048
0,040
	24,7

6,4

4,8

2,0

	р. Тихая

(ВКО)
	4,72 (5 кл.)
грязная
	3,4 (4 кл.)
загрязнённая
	9,79 (6 кл.)

очень грязная
	Цинк 

Медь (2+)

Марганец

Азот нитритный
	0,456

0,0062
0,058
0,06
	45,6

6,2

5,8

3,0

	р. Ульби

(ВКО)
	2,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,75 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	5,88 (5 кл.)

грязная
	Цинк 

Марганец

Медь (2+)
	0,258
0,043

0,0037
	25,8

4,3

3,7

	р. Глубочанка

(ВКО)
	6,52 (6 кл.)
очень грязная
	2,64 (4 кл.) загрязнённая
	3,48 (4 кл.) загрязнённая
	Цинк 

Аммоний солевой

Марганец

Медь (2+)
	0,121

1,75

0,025
0,002
	12,1

3,5

2,5

2,0

	р. Красноярка

(ВКО)
	12,9 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	12,9 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	10,09 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	Цинк 

Марганец

Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,344
0,127

0,0098

1,24
	34,4

12,7

9,8

2,5

	р. Оба

(ВКО)
	0,45 (2 кл.)
чистая
	0,96 (2 кл.)
чистая
	1,04 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
	0,0037
	3,7

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,95 (2 кл.)
чистая
	0,87 (2 кл.)
чистая
	0,77 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,82 (2 кл.)
чистая
	0,88 (2 кл.)
чистая
	0,86 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Урал

(Атырауская)
	0,79 (2 кл.)
чистая
	0,84  (2 кл.)
чистая
	0,85 (2 кл.)
чистая
	-
	-
	-

	р. Урал (ЗКО)
	0,89 (2 кл.)
чистая
	1,11 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Хром (6+)

Азот нитритный

Сульфаты
	0,033

0,025

108,0
	1,7

1,3

1,1

	р. Чаган (ЗКО)
	1,33 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,96 (2 кл.)
чистая
	1,22 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Железо общее

Фенолы
	0,037

172,0

0,11

0,0011
	1,8

1,7

1,1

1,1

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,32 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5

Азот нитритный

Сульфаты

Фенолы

Железо общее
	3,52

0,033

171,0

0,0013

0,11
	1,8

1,7

1,7

1,3

1,1

	р. Утва (ЗКО)
	1,08 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,45 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5

Хлориды

Сульфаты

Железо общее

Фенолы
	4,10

536,8

144,0

0,14

0,0012
	2,1

1,8

1,4

1,4

1,2

	р. Илек (ЗКО)
	-
	-
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Хром 6+

Хлориды

Сульфаты

Фенолы
	0,03

417,5

105,0

0,0011
	1,5

1,4

1,1

1,1

	озеро Челкар (ЗКО)
	-
	-
	3,04 (4 кл.)

загрязнённая
	Хлориды

БПК5
Сульфаты

Хром 6+

Фенолы
	3057,0

5,16

207,0

0,03

0,0013
	10,2

2,6

2,1

1,5

1,3

	р. Илек

(Актюбинская)
	9,24 (6 кл.)
очень грязная
	4,70 (5 кл.)
грязная
	7,97 (6 кл.)

очень грязная
	Медь

Бор

Азот нитритный

Хром (6+)

БПК5
	0,02

0,322

0,064

0,059

3,92
	20,2

18,9

3,2

3,0

2,0

	р. Орь         (Актюбинская)
	-
	-
	2,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

БПК5

Медь

Сульфаты

Фториды
	0,066

6,07

0,003

182

1,04
	3,3

3,0

3,0

1,8

1,4

	р. Эмба (Актюбинская)
	-
	-
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Аммоний солевой
	0,005

308

0,71
	5,0

3,1

1,4

	р. Тобол

(Костанайская)


	0,83 (2 кл.)
чистая
	1,08 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,06 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Сульфаты

Марганец

Железо общее
	0,002

179,2

0,015

0,11
	2,0

1,8

1,5

1,1

	р. Аят

(Костанайская)
	2,03 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,02 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Марганец

Медь (2+)

Железо общее

Фториды

Сульфаты
	0,066

0,003

0,23

1,06

127,8
	6,6

3,0

2,3

1,4

1,3

	р. Тогызак

(Костанайская)
	0,99 (2 кл.)
чистая
	1,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,51 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы

Марганец

Сульфаты

Железо общее
	0,004

0,032

201,7

0,16
	4,0

3,2

2,0

1,6

	вдхр. Каратомарское

(Костанайская)
	-
	-
	1,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	БПК5

Железо общее

Азот нитритный
	3,08

0,14

0,028
	1,5

1,4

1,4

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	1,53 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,98 (2 кл.)
чистая
	1,27 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее
	0,40
	4,0

	р. Есиль

(СКО)
	1,38 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,90 (2 кл.)
чистая
	0,97 (2 кл.)
чистая
	Никель
	0,016
	1,6

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,14 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,80 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,33 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Магний
	0,007

408,0

52,0
	7,0

4,1

1,3

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,61 (2 кл.)
чистая
	1,37 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,67 (2 кл.)
чистая
	БПК5
	3,62
	1,2

	р. Ак - Булак

(г. Астана)
	1,94 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,73 (4 кл.)
загрязнённая
	3,30 (4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Фториды

Медь (2+)

Хлориды
	642,0

3,62

0,004

1012,0
	6,4

4,8

4,0

3,4

	р. Сары - Булак

(г. Астана)
	1,22 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,78 (4 кл.)
загрязнённая
	2,00 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Кислород

Медь (2+)

Аммоний солевой
	0,084

6,26

0,0022

0,8
	4,2

3,2

2,2

1,6

	р. Жабай

(Акмолинская)
	-
	-
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Магний

Цинк
	0,0033

254,0

45,1

0,011
	3,3

2,5

1,1

1,1

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	0,54 (2 кл.)
чистая
	0,79 (2 кл.) чистая
	1,27 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
	0,005
	5,0

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,72 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,47 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,74 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Магний

Хлориды
	0,013

540,0

72,9

403,0
	13,0

5,4

1,8

1,3

	оз. Султан-

кельды

(Акмолинская)
	2,94 (4 кл.)
загрязнённая
	4,31 (5 кл.)
грязная
	3,01 (4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний

Хлориды
	718,

0,006

73,3

441,0
	7,2

6,0

1,8

1,5

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	-
	2,65 (4кл.)
загрязнённая
	1,64 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды

Медь (2+)

Сульфаты

Магний
	2,29

0,002

193,0

74,3
	3,0

2,0

2,0

1,8

	оз. Карасу

(Акмолинская)
	-
	2,80 (4 кл.)
загрязнённая
	2,58 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,011

1,3
	11,0

1,7

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	-
	3,58 (4 кл.)
загрязнённая
	2,61 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Фториды
	0,008

3,81
	8,0

5,1

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	1,38 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,05 (4 кл.)
загрязнённая
	2,58 (4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний
	713,0

0,004

59,0
	7,1

4,0

1,5

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,50 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,23 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,26 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

БПК5

Магний
	
488,0

0,004

4,40
53,0
	5,0

4,0

2,2

1,3

	р. Нура (Карагандинская)
	1,97 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,58 (4 кл.)
загрязнённая
	1,82 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Фенолы

Нефтепродукты
	289

0,055

0,002

0,09
	2,9

2,8

2,0

1,8

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	6,96 (6 кл.)
очень грязная
	4,88 (5 кл.)
грязная
	4,37 (5 кл.)

грязная
	Аммоний солевой

Нефтепродукты

Азот нитритный

Сульфаты

Кислород

БПК5
	3,20

0,30

0,102

486.0
5,62

3,38
	6,4

6,0

5,1

4,9

2,1

1,7

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	14,1 (7 кл.)
чрезвычайно

грязная
	12,7 (7 кл.)
чрезвычайно

грязная
	18,9 (7 кл.)

чрезвычайно

грязная
	Азот нитритный

Аммоний солевой

Сульфаты

Фенолы
	1,92

4,90

303

0,003
	96,0

9,8

3,0

3,0

	вдхр.  Кенгирское

(Карагандинская)
	2,82 (4 кл.)
загрязнённая
	3,41 (4 кл.)

загрязнённая
	1,91 (3 кл.)
умеренно

загрязненная
	Аммоний солевой

Сульфаты

Медь

Фенолы
	1,48

281

0,0021

0,002
	3,0

2,8

2,1

2,0

	канал Ертис-Караганда (Карагандинская)
	-
	-
	1,12 (3 кл.)
умеренно

загрязненная
	Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,0022

0,06

109
	2,2

1,2

1,1

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,37 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,55 (4 кл.)

загрязнённая
	1,79 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Сульфаты

Фенолы

Медь
	0,065

219

0,002

0,0020
	3,3

2,2

2,0

2,0

	р. Иле
(Алматинская)
	1,39 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,10  (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	1,55 (3 кл.)
умеренно

загрязненная
	Медь

Железо общее

Фенолы

Азот нитритный
	0,0036

0,20

0,0012

0,022
	3,6

2,0

1,2

1,1

	р. Текес
(Алматинская)
	1,42 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	0,80 (2 кл.)
чистая
	Медь
	0,0014
	1,5

	р. Коргас
(Алматинская)
	2,04 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,82 (2 кл.)
чистая
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Фториды
	3,01

0,84
	3,0

1,1

	вдхр. Капшагай
(Алматинская)
	1,68 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,21 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,88 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь

Азот нитритный

БПК5
Фториды
	0,0048

0,035

3,32

1,14
	4,8

1,8

1,7

1,5

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	2,48 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,68 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,71 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Азот нитритный

Медь (2+)

Марганец
	0,090

0,0027

0,0105
	4,5

2,7

1,1

	р. Есентай

(г. Алматы)
	2,66 (4кл.)
загрязнённая
	-
	1,56 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Азот нитритный

Марганец
	0,0036

0,055

0,0137
	3,6

2,8

1,4

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	2,59 (4кл.)
загрязнённая
	-
	1,30 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)
	0,0043
	4,3

	оз. Улькен

Алматы

(Алматинская)
	1,08 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,71 (2 кл.)

чистая
	0,78 (2 кл.)

чистая
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,99 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,34 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая 
	1,24(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Аммоний солевой Медь (2+)

Железо общее
	1,01

0,0019

0,13
	2,0

1,9

1,3

	р. Шу

(Жамбылская)
	2,62 (4 кл.)
загрязнённая
	2,57 (4 кл.)
загрязнённая
	2,94 (4 кл.)

загрязнённая
	БПК5
Медь (2+)

Азот нитритный

Фенолы

Железо общее
	10,6

0,005

0,058

0,002

0,18
	5,3

5,0

2,9

2,0

1,8


	р. Асса

(Жамбылская)
	1,40 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,34 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,22 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

Аммоний солевой
	0,0025

0,15

0,56
	2,5

1,5

1,1

	р. Аксу

(Жамбылская)
	3,43 (4 кл.)
загрязнённая
	2,69  (4 кл.)
загрязнённая
	3,63 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

БПК5

Фенолы

Сульфаты
	0,0069

0,67

7,5

0,002

169
	6,9

6,7

3,8

2,0

1,7

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	3,79 (4 кл.)
загрязнённая
	3,29 (4 кл.) загрязнённая
	4,44 (5 кл.)

грязная
	Медь (2+)

Железо общее

Сульфаты

БПК5

Фенолы
	0,0082

0,64

613

6,3

0,002
	8,2

6,4

6,1

3,2

2,0

	р. Токташ

(Жамбылская)
	2,72 (4кл.)
загрязнённая
	1,87 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,64 (4 кл.)
загрязнённая
	Медь (2+)

Железо общее

Сульфаты

БПК5

Фенолы
	0,0085

0,64

225

4,02

0,002
	8,5

6,4

2,3

2,0

2,0

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	7,84 (6 кл.) 

очень грязная
	7,84 (6 кл.) 

очень
грязная
	7,30 (6 кл.) 

очень грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь (2+)

Фенолы

Фториды
	32,2

522

0,0022

0,002

1,16
	32,2

5,2

2,2

2,0

1,5

	р. Келес

(ЮКО)
	2,33 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,24 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Нефтепродукты

Магний
	893

0,07

54,0
	8,9

1,4

1,4

	р. Бадам

(ЮКО)
	1,61 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты

Азот нитритный
	0,002

125,0

0,021
	2,0

1,3

1,1

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	1,75 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,18 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Азот нитритный
	749

89,0

0,021
	7,5

2,2

1,1

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,95 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Азот  нитритный
	721,0

80,5

0,032
	7,2

2,0

1,6

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,80 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,82 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,60 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний
	333,3

0,0023

62,3
	3,3

2,3

1,6


Сведения о случаях экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за октябрь 2011 года

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан.  Был отмечен 21  случаи  на  9 водных объектах: река Шерубай – Нура -  2 случая ВЗ,  река Сокыр - 2 случая ВЗ (Карагандинская), озеро Бийликоль - 1 случай ВЗ (Жамбылская), река Илек - 7 случаев ВЗ (Актюбинская), река Глубочанка (Восточно - Казахстанская область) – 1 случай ВЗ (ВКО), река Красноярка – 2 случая (Восточно - Казахстанская область), река Брекса (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ,  река Тихая (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ, река Ульби (Восточно-Казахстанская – 2 случая ВЗ (таблица 5).
Таблица 5
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально - высокого загрязнения поверхностных вод 
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/ дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста, устье, 0,5 км ниже сброса бывшей шахты Сокурская
	1ВЗ
	04.10.2011
	05.10.2011
	азот нитрит-ный
	1,91
	95,5

	река Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	04.10.2011
	05.10.2011
	азот нитрит-ный
	1,92
	96,0

	река Брекса, Восточно-Казахстанская область, 0,6 км выше устья р. Брекса
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,492
	49,2

	
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	марганец
	0,121
	12,1

	река Тихая, Восточно-Казахстанская область, город Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,456
	45,6

	река Тихая, Восточно-Казахстанская область, город Риддер, 0,8 км выше устья р. Тихая
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,456
	45,6

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, р-к Тишинский, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,450
	45,0

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, р-к Тишинский, 2,5 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,457
	45,7

	река Глубочанка, Восточно-Казахстанская область, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка, непосредственно у автодорожного моста
	1 ВЗ
	05.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,447
	44,7

	река Красноярка, Восточно-Казахстанская область, с. Предгорное, 3 км выше с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Березовка; 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	цинк
	0,681
	68,1

	река Красноярка, Восточно-Казахстанская область, с. Предгорное, 3 км выше с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Березовка; 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	04.10.2011
	06.10.2011
	марганец
	0,234
	23,4

	река Илек, Актюбинская, 

г. Актюбинск, створ № 1, 

0,5 км выше города
	1 ВЗ
	05.10.2011
	07.10.2011
	азот нитрит-ный
	0,33
	16,5

	река Илек, Актюбинская, г. Алга, створ № 1, 

1,0 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,265
	15,6

	река Илек, Актюбинская, г. Алга, створ № 2, 

0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,689
	40,5

	река Илек, Актюбинская, 

г. Актюбинск, створ № 1,

0,5 км выше города
	1 ВЗ
	05.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,330
	19,4

	река Илек, Актюбинская, 

г. Актюбинск, створ № 3, 

0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,200
	11,8

	река Илек, Актюбинская, Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	06.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,241
	14,2

	река Илек, Актюбинская, Целинный, 1 км выше села
	1 ВЗ
	06.10.2011
	10.10.2011
	бор
	0,215
	12,7

	река Сокыр, Карагандинская, район автодорожного моста, устье,

0,5 км ниже сброса бывшей ш. Сокурская
	1 ВЗ
	13.10.2011
	14.10.2011
	азот нитрит-ный
	0,729
	36,5

	река Шерубай - Нура, Карагандинская, 

2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	13.10.2011
	14.10.2011
	азот нитрит-ный
	0,611
	30,6

	озеро Бийликоль, Жамбылская
	1 ВЗ
	15.10.2011
	20.10.2011
	БПК5
	32,2
	32,2

	Итого:
	21 ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 79 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,09-0,22 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль  за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,2 – 1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1):
- на 4 ручных постах (№ 1 - улица Джамбула 11; № 2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; № 3 – улица Ташкентская, район лесозавода; № 4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№ 7 - район жилого комплекса «Достар»; № 6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; № 5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода 
(таблица 6).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Диоксид серы
	0,01
	0,29
	0,04
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,42
	0,14
	1,27
	0,3

	
	
	Диоксид азота
	0,02
	0,4
	0,03
	0,4

	
	
	Оксид азота
	0,01
	0,24
	0,04
	0,09

	
	6
	Диоксид серы
	0,012
	0,24
	0,05
	0,10

	
	
	Оксид углерода
	0,26
	0,1
	0,41
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,06
	1,5
	0,10
	1,1

	
	
	Оксид азота
	0,07
	1,14
	0,17
	0,418

	
	7
	Диоксид серы
	0,006
	0,12
	0,02
	0,04

	
	
	Оксид углерода
	0,84
	0,28
	3,7
	0,03

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,67
	0,05
	0,6

	
	
	Оксид азота
	0,03
	0,5
	0,15
	0,38


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 5,6 ПДК, взвешенных веществ – 3,6 ПДК, фтористого водорода 2,9 ПДК, оксида углерода 1,6 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана, понизился.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК. Содержания взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,3 ПДК.

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 13 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславском, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, Сулуколь, Карасу).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак - Булак– правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В октябре в реке Есиль температура воды составила 12,4 0С, величина  рН – 8,2. Содержания растворенного в воде кислорода – 8,1 мг/дм3; значения БПК5  1,5 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по меди – 7,0 ПДК, сульфатам – 4,1 ПДК, магнию 1,3 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди (4,0 ПДК), сульфатам (7,1 ПДК), магнию (1,5 ПДК).

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по сульфатам (7,1 ПДК), меди (4,0 ПДК), магнию (1,5 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (5,0 ПДК).
В реке Ак - Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 6,4 ПДК, фторидам 4,8 ПДК, меди – 4,0 ПДК, хлоридам – 3,4 ПДК.
В реке Сары - Булак превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 4,2 ПДК, кислороду 3,2 ПДК, меди 2,2 ПДК, аммонию солевому 1,6 ПДК.

В реке Кеттыбулак превышение ПДК наблюдалось по БПК5 (1,2 ПДК).

В озере Копа превышения ПДК наблюдались по меди 13 ПДК, сульфатам 5,4 ПДК, магнию 1,8 ПДК и хлоридам 1,3 ПДК.
В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам – 7,2 ПДК,  меди - 6,0 ПДК, магнию 1,8 ПДК, хлоридам 1,5 ПДК.

Содержание растворенного в воде кислорода небольшое – 5,16 мг/дм3.

В озере Зеренда превышения ПДК выявлены по меди (2,0 ПДК), фторидам (3,0 ПДК),  сульфатам (2,0 ПДК), магнию (1,8 ПДК).

В озере Сулуколь превышения ПДК выявлены по меди (8,0 ПДК) и фторидам (5,1 ПДК).

В озере Карасу превышения ПДК выявлены по меди (11,0 ПДК), фторидам (1,7 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Нура, Сары-Булак, Жабай, озеро Зеренда и вдхр. Вячеславское; вода «загрязненная» - река Ак-Булак, озера Копа, Султанкельды, Сулуколь, Карасу и канал Нура Есиль.
В сравнении с октябрем 2010 года качество воды в реках Есиль, Нура, Кеттыбулак,  Сары –Булак, озере Султанкельды значительно не изменилось, в реках Ак Булак, вдхр. Вячеславское, озере Копа, канале Нура - Есиль – ухудшилось.

В сравнении с сентябрем 2011 года качество воды в реках Есиль, Нура, Ак -булак, в озерах Карасу и Сулуколь, канале Нура - Есиль значительно не изменилось; в озере Копа, водохранилище Вячеславское – ухудшилось; в реках Кеттыбулак, Сары – Булак, в озере Зеренда, – улучшилось.

1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.3). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 7).
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Рис.1.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 7
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	
	0,30
	

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,3
	0,22
	0,4

	
	
	Оксид углерода
	0,05
	0,02
	0,6
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,01
	0,1
	0,46
	5,4

	
	
	Оксид азота
	0,00
	0,04
	0,07
	0,2

	
	
	Озон
	0,015
	0,5
	0,06
	0,4

	
	
	Диоксид углерода
	6,5
	
	99,4
	

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,027
	
	0,14
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,02
	0,4
	0,07
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,09
	0,03
	0,4
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,01
	0,2
	0,03
	0,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,01
	0,018
	0,045

	
	
	O3 (Озон)
	0,03
	1,0
	0,08
	0,5

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	2,0
	
	44,6
	

	
	3
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	
	0,11
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,01
	0,2
	0,36
	0,7

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,37
	0,12
	5,5
	1,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,02
	0,5
	0,11
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,01
	0,02
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,04
	1,2
	0,09
	0,6

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	10,3
	
	91,8
	

	
	4
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,01
	
	0,30
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,02
	0,3
	0,22
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,05
	0,02
	0,6
	0,1


	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,01
	0,1
	0,46
	5,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,00
	0,04
	0,07
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,015
	0,5
	0,06
	0,4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	6,5
	
	99,4
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

По оз. Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. В октябре температура воды составила 10,3 0С, величина  рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода 6,4 мг/дм3; значение БПК5  2,8 мг О2/дм3. Минерализация воды  в среднем составила 235 мг/дм3, при жесткости 2,3. Превышение ПДК выявлено по фторидам (2,6 ПДК).

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,01 (3 класс качества, «умеренно-загрязненная»).
По оз. Улькен Шабакты пробы отбирались в  створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. В октябре температура воды  составила 10 0С, величина  рН 8,5. Содержание растворенного кислорода 8,37 мг/дм3; значение БПК5  - 1,78 мгО2/дм3. Минерализация воды  в среднем составило 12790 мг/дм3, при жесткости 8,22. Концентрация фторидов составила 10,2 ПДК, сульфатам 3,6 ПДК, магния 1,9 ПДК.

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 2,99 (4 класс качества, «загрязненная»).
По оз. Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория. В октябре  температура воды составила 8,7 0С, величина  рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода 6,7 мг/дм3; значение БПК5  - 4,1 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 398,0 мг/дм3, при жесткости 3,1. Превышение ПДК выявлено по фторидам 5,0 ПДК, БПК5 1,35 ПДК.
Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,47 (3 класс качества, «умеренно загрязненная»).
По оз. Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай.  В октябре температура воды составила 9,3 0С, величина рН – 8,6. Содержание растворенного кислорода 8,9 мг/дм3; значение БПК5  - 1,1 мгО2/дм3. Минерализация воды в среднем составляет 6173 мг/дм3, при жесткости 36,2. Превышения ПДК выявлены  по сульфатам – 17,0 ПДК, магнию – 10,2 ПДК, фторидам – 3,4 ПДК, хлоридам – 6,2 ПДК. 

Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 6,30 (6 класс качества, «очень грязная»).
По сравнению с октябрем 2010 года качество воды озер Бурабай, Шортан, Улькен Шабакты, Киши Шабакты значительно не изменилось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество воды озерах Шортан, Киши Шабакты значительно не изменилось; в озере Бурабай и Улькен Шабакты – улучшилось (таблица 8).
Таблица 8
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в октябре 2011 года

превышающих ПДК

	
	октябрь

2010 года
	сентябрь 2011 года
	октябрь 

2011 года
	Ингредиенты
	Сред-няя концентрация, мг/дм3
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	1,15 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,71 (2кл.)

чистая
	1,01 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды
	1,98
	2,6

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,11 (4 кл.)
загрязнённая
	2,34 (3кл.)
умеренно загрязнённая
	2,99 (4 кл.)
загрязнённая
	Фториды
Сульфаты

Магний
	7,68

359,0

76,1
	10,2

3,6

1,9

	оз. Шортан

г. Щучинск
	1,53 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,05 (3кл.)
умеренно загрязнённая
	1,47 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды
БПК5
	3,73

4,05
	5,0

1,3

	оз. Киши

Шабакты

с.Акылбай
	6,61 (6 кл.)
очень грязная
	6,79 (6кл.)
очень грязная
	6,30 (6 кл.)
очень 

грязная
	Сульфаты

Магний

Хлориды

Фториды
	1693,0

408,0

1865,0

2,55
	17,0

10,2

6,2

3,4


1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.7).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 - 0,22 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области

2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,8. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,7 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода находились в пределах нормы.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе – не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, увеличился.

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реках Илек, Орь и Эмбе 

Реки Илек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке превышения ПДК выявлены по меди – 20,2 ПДК, бору – 18,9 ПДК, азоту нитритному – 3,2 ПДК, хрому (6+) – 3,0 ПДК, БПК5 – 2,0 ПДК.

В реке Орь превышения ПДК выявлены по азоту нитритному – 3,3 ПДК, БПК5  - 3,0 ПДК, меди – 3,0 ПДК, сульфатам – 1,8 ПДК, фторидам – 1,4 ПДК.

В реке  Эмба превышения ПДК выявлены по меди – 5,0 ПДК, сульфатам – 3,1 ПДК, аммонию солевому – 1,4 ПДК.

По сравнению с октябрем 2010 года качество воды реки Илек не изменилось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество воды реки Илек ухудшилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрировано 7 случаев высокого загрязнения (таблица 5).

2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11 - 0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№ 1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника № 8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№ 27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; № 28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; № 29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; № 30 - микрорайон «Шанырак», школа № 26, улица Жанкожа батыра,202; № 31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 9); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; № 3 – улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; № 6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 10). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 9
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за октябрь 2011 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,270
	0,1
	0,539
	0,1

	
	28
	Оксид углерода
	1,253
	0,4
	2,402
	0,5

	
	29
	Оксид углерода
	2,329
	0,8
	4,206
	0,8

	
	30
	Оксид углерода
	3,096
	1,0
	6,555
	1,3

	
	31
	Оксид углерода
	0,479
	0,2
	0,825
	0,2


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	0,91
	0,30
	1,79
	0,04

	
	2
	Оксид углерода
	0,17
	0,06
	0,43
	0,1

	
	3
	Оксид углерода
	0,10
	0,03
	0,19
	0,2

	
	4
	Оксид углерода
	0,12
	0,04
	0,49
	0,1

	
	5
	Оксид углерода
	0,25
	0,08
	0,78
	0,2

	
	6
	Оксид углерода
	1,02
	0,34
	1,83
	0,4


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,3. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,4 ПДК, диоксида азота – 1,9 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и фенола находились в пределах нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,4 ПДК, оксида углерода – 1,8 ПДК, взвешенных веществ – 1,2 ПДК.
В октябре 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах № 1 и № 12. В городе Алматы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ находились в пределах нормы (таблица 11).

Таблица 11 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города 
Алматы за октябрь 2011 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	Алматы
	Кадмий
	0,003
	0,009

	
	Свинец
	0,1
	0,4

	
	Мышьяк
	0,004
	0,001

	
	Хром
	0,007
	0,005

	
	Медь
	0,2
	0,1


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В октябре месяце в городе Талдыкорган содержания всех загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы. 
3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8 - ми водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, озеро Улькен Алматы).
Река Иле берет начало в Центральном Тянь-Шане на территории Китая после слияния трех рек и на территории Казахстана впадает в озеро Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. 
В реке Иле превышения ПДК выявлены по меди (3,6 ПДК), железу общему (2,0 ПДК), фенолам (1,2 ПДК),  азоту нитритному (1,1 ПДК).
В водохранилище Капшагай отмечены превышения ПДК по меди 4,8 ПДК, азоту нитритному  1,8 ПДК, БПК5 1,7 ПДК, фторидам 1,5 ПДК.

Превышения ПДК в реке Текес отмечены по меди 1,5 ПДК.
В реке Коргас превышения ПДК обнаружены по меди (3,0 ПДК), фторидам (1,1 ПДК).

В воде рек Киши Алматы, Есентай и Улькен Алматы наблюдались следующие превышения ПДК: р.Киши Алматы – азот нитритный – 4,5 ПДК, медь – 2,7 ПДК, марганец  – 1,1 ПДК; р. Есентай - медь – 3,6 ПДК, азот нитритный – 2,8 ПДК, марганец – 1,4 ПДК; р. Улькен Алматы – медь – 4,3 ПДК.
В озере Улькен Алматы незначительное превышение ПДК обнаружено по меди на уровне 1,4 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Текес,  озеро Улькен Алматы; вода "умеренно-загрязненная" - реки Иле, Коргас,  Улкен Алматы, Есентай, Киши Алматы, водохранилище Капшагай.
По сравнению с октябрем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Иле, Коргас, водохранилище Капшагай существенно не изменился; в реках Есентай, Улькен Алматы, Текес, озере Улькен Алматы – улучшился.

По сравнению с сентябрем 2011 года уровень загрязненности воды в реках Киши Алматы, Текес, Иле, озере Улькен Алматы, водохранилище Капшагай  существенно не изменился; в реке Коргас – увеличился.
3.4 Радиационный гамма - фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13 -0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№ 1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и озона (таблица 12).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 12
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,000
	
	0,00
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,03
	0,00
	0,00

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,0
	0,00
	0,0

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,05
	0,40
	4,74

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,002
	0,03
	0,15
	0,38

	
	
	O3 (Озон)
	0,025
	0,83
	0,10
	0,60

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,00
	0,00

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,01
	0,00
	0,004

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	670,8
	
	732,2
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,6. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,0 ПДК, взвешенных веществ 1,3 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 1,4 ПДК, диоксида азота 1,2 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау, значительно не изменился.

4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка)воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая».
По сравнению с октябрем 2010 года и сентябрем  2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.
4.3. Состояние морских вод по гидрохимическим показателям на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов

Атырауской области

Наблюдения за состоянием морских вод на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов проводились в октябре 2011 года на территории Атырауской области. 
Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 10).

Прибрежные станции Наблюдения за состоянием морских вод проводились на прибрежных станциях морского судоходного канала (2 точки),  в районе Тенгизского месторождения (5 точек) и взморья р. Урал (5 точек).

Морской судоходный канал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 10,5-11,00 мг/дм3, величина рН 8,5, жесткость – 8,0 - 8,2 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,5-9,9 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «чистые».

Тенгизское месторождение. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 10,2 – 12,5 мг/дм3, величина рН – 8,2 – 9,2, жесткость – 8,4 - 8,6 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,0 – 9,6 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные».

Взморье р. Урал. На прибрежных станциях концентрации взвешенных веществ находились в пределах 12,0-12,8 мг/дм3, величина рН – 8,0 – 9,2, жесткость – 7,0-8,5 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,0-9,5 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные».

Станции вековых разрезов Наблюдения за качеством морских вод проводились на станциях векового разреза острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек), на дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек), Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень (9 точек).

В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы концентрации взвешенных веществ находились в пределах 12,0-12,5 мг/дм3, величина рН – 8,5-9,5, жесткость – 7,0-7,5 мг - экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,2-9,5 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные».

В дополнительном разрезе «А» и «В» концентрации взвешенных веществ находились в пределах 12,0-13,6 мг/дм3, величина рН – 8,7-9,6, жесткость – 7,2 - 8,5 мг-экв/дм3, содержание растворенного кислорода 9,2–9,7 мг/дм3. Качества морской воды оценивается как «умеренно загрязненные».

На всех прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов Северного Каспия превышений ПДК не наблюдалось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество морских вод в районе дополнительного разреза «А» и «В», острова Шалыги – Кулалы, на территории взморье р. Урал, Тенгизского месторождения существенно не изменилось, в районе морского судоходного канала - улучшилось.

В разрезе Кендерли-Дивичи величина рН морской воды составило 8,2-8,9, взвешенных веществ – 12,0-12,5 мг/дм3. Концентрация растворенного кислорода находилась в пределах 9,2-9,5 мг/дм3.

В разрезе Песчанный-Дербент величина рН морской воды находилась в пределах 8,5-8,9, растворенного кислорода – 9,3-9,5 мг/дм3, значение взвешенных веществ – 12,0-12,5 мг/дм3.

В разрезе Мангышлак-Чечень величина рН морской воды находилась в пределах 8,2 - 8,9, растворенного кислорода – 9,3-9,7 мг/дм3, взвешенных веществ – 12,0-14,5 мг/дм3.

Качество морской воды на всех разрезах оценивалось как "умеренно загрязненные". В районе разреза Мангышлак-Чечень и Песчанный -Дербент концентрация меди составила до 1,1 ПДК. На территории разреза Кендерли-Девичи  содержание хрома (3+) достигала 1,2 ПДК.
В сравнении с сентябрем 2011 года качество морских вод в разрезах Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень значительно не изменилось.

4.4 Состояние загрязнения почвы на месторождениях Атырауской области 

Наблюдения за состоянием почв проводились в октябре 2011 года по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

На всех месторождениях содержание нефтепродуктов находилось в пределах 0,002-0,5 %. На месторождениях Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл концентрация определяемых примесей не превышали допустимую норму.

4.5  Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.6  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5 Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области
5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,7. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК, диоксида серы-1,5 ПДК, взвещенных веществ– 1,3 ПДК, фенола 1,1 ПДК. Содержания оксида углерода, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода, формальдегида, мышьяка находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 3,9 ПДК, диоксида серы – 3,7 ПДК, фенола -2,9 ПДК, хлористого водорода 1,9 ПДК, взвещенных веществ -1,8 ПДК и оксид углерода 1,2 ПДК.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск понизился.

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,2. Средняя концентрация формальдегида составила 2,0 ПДК, диоксида серы-1,6 ПДК, диоксида азота -1,3 ПДК, фенола -1,1 ПДК. Содержания взвешенных веществ, оксида углерода, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций составила диоксида азота 1,5 ПДК.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер - понизился, а в сравнении с октябрем 2010 года, увеличился.

5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 2 - Рыскулова 27, цемзавод; № 4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. составила. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода и диоксида азота составила 1,4 ПДК, фенола – 1,2 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей, понизился.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№ 1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 

[image: image19.png]



Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,4. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК. Содержания средней за месяц концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, фенола, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,6 ПДК, фенола 1,3 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое значительно не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, понизился.
5.5 Качество поверхностных вод на территории

Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба).
Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. 

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. 

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара-Ертис превышения ПДК наблюдались по меди – 1,3 ПДК.

В реке Ертис температура воды в октябре в среднем составила 11,6 0С, величина рН –8,2. Содержание растворенного кислорода 10,3 мг/дм3; значения БПК5  1,57 мг О2/дм3. Минерализация воды  составило 213,3 мг/дм3, при жесткости 2,68.

Незначительные превышения ПДК наблюдались по меди - 2,3 ПДК.

В реке  Буктырма превышения ПДК наблюдались по меди (1,7 ПДК), железу общему (1,3 ПДК).

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 24,7 ПДК, марганцу – 6,4 ПДК, меди – 4,8 ПДК, азоту нитритному – 2,0 ПДК.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 45,6 ПДК, меди – 6,2 ПДК, марганцу – 5,8 ПДК, азоту нитритному - 2,9 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались по цинку - 25,8 ПДК, марганцу – 4,3 ПДК, меди –  3,7 ПДК. 

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 12,1 ПДК, аммонию солевому – 3,5 ПДК,  марганцу – 2,5 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 34,4 ПДК, марганцу – 12,7 ПДК, меди – 9,8 ПДК, аммонию солевому – 2,5 ПДК.

В реке Оба превышения были обнаружены по меди (3,7 ПДК). 

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма; вода «умеренно - загрязненная» - реки Оба; вода «загрязненная» - река Глубочанка; вода «грязная» - река Ульби; вода «очень грязная» - реки Брекса, Тихая; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка.
По сравнению с октябрем 2010 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Буктырма, Красноярка, Ертис существенно не изменился; в реках Брекса, Тихая, Ульби,  Оба – возрос; в реках Глубочанка – уменьшился.
В сравнении с сентябрем 2011 года качество поверхностных вод рек  Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Красноярка, Глубочанка существенно не изменилось; в реках  Брекса, Тихая, Ульби,  Оба ухудшилось.

В октябре 2011 года наблюдалось  9 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по рекам Ульба (2 случая ВЗ), Тихая (2 случая ВЗ), Брекса (2 случая ВЗ), Красноярка (2 случая ВЗ), Глубочанка (1 случай ВЗ) (таблица 5).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис  Пробы перифитона, отобранные на р. Ертис в октябре 2011г. на всех обследуемых створах достаточно богаты и разнообразны. Так, на «фоновом» створе  в пробе определено 24 вида водорослей. Доминирующее положение занимают  диатомовые водоросли, из которых массового развития достигла  Diatoma vulgare. Частота встречаемости остальных водорослей варьирует в пределах от 1 до 5. Индекс сапробности  равен 1,85. Вода умеренно загрязненная.

Ниже по течению, на створе «0,35 км ниже понтонного моста» на левом берегу в пробе было зафиксировано всего 14 видов водорослей. В массе здесь присутствуют зеленые водоросли подкласса протококковые, определить которые до вида не удалось. Из диатомовых часто встречается  β-сапроб Synedra Vaucheriae. Частота встречаемости остальных водорослей варьирует от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,93. Правый берег этого же створа отличается высоким видовым разнообразием. Количество отобранных видов равно 30. Из них диатомовых 26 видов и 4 вида зеленых. Индекс сапробности равен 1,75. Качество воды на обоих створах оценивается III классом,  вода умеренно загрязненная.

Створ  в черте с. Прапорщиково, по-прежнему отличается наибольшим количеством отобранных видов - 32. Из которых диатомовых – 26 видов, зеленых – 5 видов, сине-зеленых – 1 вид. Индекс сапробности равен 1,71, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная. 

На заключительном створе, в черте с. Предгорное, количество отобранных видов равно 14. Причем все водоросли встречаются единично. Индекс сапробности равен 1,60. Класс качества воды III, умеренно загрязненная.
В составе макрозообентоса в октябре 2011 г определен 21 таксон беспозвоночных, в том числе: личинки веснянок, ручейников, двукрылых, ракообразные, моллюски, пиявки, клопы и малощетинковые черви.

На условно «фоновом» створе зафиксировано 3 таксона – это гаммарусы, пиявки и олигохеты. Биотический индекс 4, IV класс качества (вода загрязненная). По сравнению с прошлым месяцем качество воды «фонового» створа стало хуже, о чем свидетельствует выпадение из биоценоза личинок ручейников и моллюсков. Значение биотического индекса понизилось с 6 до 4.

В районе понтонного моста в октябре месяце качество воды, по сравнению с сентябрем, ухудшилось как на левобережье, так и на правобережье. На левом берегу в пробе обнаружено только 4 таксона: личинки двукрылых, пиявки, гаммарусы. Значение биотического индекса составило 4, класс качества (вода загрязненная). На правобережье донная фауна представлена личинками поденок, ручейников, веснянок, двукрылых, пиявками, моллюсками, водными  клещами и малощетинковыми червями. Биотический индекс 9, II класс качества, вода  чистая. Индекс ЕРТ составил 6, доля оксиреофильных видов 40%.

Ниже по течению, в черте с. Прапорщиково, в октябре также фиксируется ухудшение качества воды. В составе биоценоза присутствовали гаммарусы, пиявки, моллюски, личинки ручейников и двукрылых, клопы, жуки.  Биотический индекс снизился с 7 до 6, что соответствует III классу качества, умеренное загрязнение.
На заключительном створе контролируемого участка реки в черте с. Предгорное в октябре 2011 года отмечается улучшение качества воды, что выражается в увеличении видового богатства с 4 до 7, биотического индекса с 4 до 6. Вода в октябре на данном участке оценена III классом, умеренно загрязненная.

В результате биотестирования поверхностных вод р. Ертис погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.1, 2.2).

р. Буктырма Качество воды на р. Буктырма в октябре 2011 г. на двух точках отбора различно. Так, на створе  «0,3 км выше с. Лесная Пристань» качество воды оценивается II классом качества. Индекс сапробности равен 1,42. В пробе зафиксирован 21 вид водорослей, из них диатомовых 19 видов и 2 вида зеленых. Доминирующее положение занимают х и х-β-сапробы. Вода чистая. 

На створе «в черте с. Зубовка» качество воды оценивается III классом. Индекс сапробности равен 1,86. В пробе определено 22 вида водорослей, с частотой встречаемости 1-5. С частотой встречаемости 5 присутствует х-ά-сапроб Cymbella ventricosa. Вода умеренно-загрязненная.
Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в октябре 2011 г. соответствовала I классу качества вод – воды очень чистые (БИМ - 10). Здесь было зарегистрировано 17 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, водяные клещи, клопы,  олигохеты. Индекс ЕРТ составил 13, доля окиреофильных видов – 76%. На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе присутствовали личинки веснянок, поденок, двукрылых, водяные клещи, клопы. Индекс ЕРТ составил 9, доля окиреофильных видов – 67%. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые.

Поверхностные воды р.Буктырма в октябре 2011 г. не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе  «В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка» наблюдалась незначительная гибель дафний (6,7%) (Приложение 2.1, 2.2).
р. Брекса.  В октябре месяце на условно «фоновом» створе «6,8 км выше г. Риддера» в пробе перифитона определен 21 вид водорослей, все относились к типу диатомей. Доминирующие позиции занимали Achnanthes minutissima и Cymbella ventricosa с частотой встречаемости 9. Индекс сапробности составлял 1,81, класс качества III. Ниже по течению в пробе определено 11 видов водорослей, наибольшая частота встречаемости (9) отмечена для α-β сапробного вида Stigeoclonium sp. Превалирующее положение в пробе занимали α-сапробные виды. Индекс сапробности составил 2,41, что значительно выше по сравнению с прошлым месяцем, и что указывает на ухудшение качества воды на данном створе. Класс качества III,  вода умеренно загрязненная.

На створе «6,8 км выше г. Риддера» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 16 таксонов: личинки поденок, веснянок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, жуки. Показатель ЕРТ – 12, доля оксиреофильных видов 75%. Значение БИМ составило 10, что соответствует I классу качества вод – воды  очень чистые. В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксировано 3 таксонов: личинки веснянок, ручейнкиов, двукрылых. Показатель ЕРТ - 2, доля оксиреофильных видов 67%. Значение БИМ составило 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные.
Поверхностные воды  р. Брекса в октябре 2011 г. в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые орнанизмы. В пробе воды отобранной выше сбросов процент погибших  дафний составил 30%. На второй точке контроля процент погибших  дафний составил 0% (Приложение 2.1, 2.2).
р. Тихая.  Качество воды р.Тихая по показателям перифитона в октябре месяце на обоих створах оценивалось III классом, воды умеренно загрязненная. Однако индекс сапробности на «фоновом» створе был несколько ниже, чем на створе, расположенным ниже сбросов и составил 1,96. В пробе перифитона зафиксировано 23 вида водорослей, из них 19 видов диатомовых, 3 вида зеленых и 1 – сине-зеленых. С частотой встречаемости 9 отмечены β-мезосапробные диатомовые водоросли Surirella ovata и Synedra vausheriae. На створе «0,5 км ниже г. Риддер» как и в прошлом месяце в пробе зафиксировано 14 видов водорослей. В массе  присутствовали одноклеточные зеленые водоросли, видовую принадлежность которых установить не удалось. Индекс сапробности равен 2,24.
В пробе, отобранной в створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода»  зафиксированы лишь личинки двукрылых. Значение БИМ составило 3, V класс качества вод, грязные. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» в составе макрозообентоса было отмечено 7 таксонов: личинки веснянок, ручейников, двукрылых. Индекс ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов 71%. Значение БИМ равнялось 8, II класс качества вод, воды чистые.

Поверхностные воды р.Тихая в октябре 2011 года не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на обоих створах   наблюдалась незначительная гибель дафний (6,7%) (Приложение 2.1, 2.2).
р. Ульби (рудн.Тишинский). На обоих створах р. Ульби в черте г. Риддера в октябре месяце качество воды оценивалось III классом, индексы сапробности на створах тоже различались незначительно и составили – на 1м створе – 2,08, а на втором – 2,04. В составе перифитона в точке «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 19 видов водорослей. Массового развития достигали β-сапробные водоросли Surirella ovata и Synedra vausheria. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе определено 18 видов водорослей. Наибольшую частоту встречаемости имели диатомовые водоросли: Achnanthes minutissima var. cryptochephala, Surirella angustatа, Surirella ovata и Nitzschia palea. Индекс сапробности  - 2,04. На обоих створах с частотой встречаемости 5 были отмечены уродливые формы диатомовых водорослей рода Nitzschia, что указывает на значительную антропогенную нагрузку на водоток.
В октябре 2011 г. в составе макрозообентоса р. Ульби в створе «50 км выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 8 таксонов беспозвоночных: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых. Индекс ЕРТ равнялся 4, доля оксиреофильных видов 50%. Значение БИМ составило 8, II класс качества, воды чистые. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала III классу качества, воды умеренно загрязненные. Здесь были отловлены личинки ручейников, двукрылых, жуки. Индекс ЕРТ равнялся 2, доля оксиреофильных видов 33%.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Ульби погибших дафний не зарегистрировано, острой токсичности не отмечено (Приложение 2.1, 2.2).
р . Ульби (г. Усть-Каменогорск).  Пробы перифитона, отобранные на р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска в октябре месяце довольно богаты и разнообразны.  Так, на створе  «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в составе перифитона определено 24 вида водорослей. Из них диатомовых 19 видов,  зеленых 4 вида и сине-зеленых – 1 вид. Массового  развития достигла  зеленая водоросль Stigeoclonium flagelliferum. Частота встречаемости остальных видов 1-5. Индекс сапробности равен 1,93. Качество воды оценивается III классом, вода умеренно загрязненная.
На створе «1,45 км выше устья» на левом берегу обнаружено 27 видов водорослей, из них 24 вида диатомовых и 3 вида зеленых водорослей. Здесь  массового  развития достиг  β-сапроб Cymbella cistula. Индекс сапробности равен 1,90. Правый берег этого же  створа  не так богат, как предыдущие две точки отбора. Хотя в пробе зафиксировано 22 вида водорослей, но частота их встречаемости невелика и варьирует в пределах от 1 до 3. Индекс сапробности равен 2,01. Класс качества воды – III, умеренно-загрязненная.

В октябре 2011 г. на створе «21 км выше г. Усть-Каменогорска» в черте пос. Каменный Карьер в составе макрозообентоса определено 10 таксонов - это личинки веснянок, ручейников, стрекоз, двукрылых, водяные клещи. Индекс ЕРТ равен 4, доля оксиреофильных видов – 40%. Значение БИМ составило 7, III класс качества вод – воды умеренно загрязненные.

В створе «1,45 км выше устья» на правом берегу качество вод соответствовало IV классу, воды грязные. Здесь в составе макрозообентоса зафиксированы личинки ручейников, двукрылых, клопы, моллюски. Значение БИМ составило 5. В пробе, отобранной на левом берегу присутствовали личинки веснянок, ручейников, двукрылых, клопы, моллюски, олигохеты. Значение БИМ равнялось 7, III класс качества – воды умеренно загрязненные. 
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в октябре 2011 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали, однако на створе  «21 км выше г. Усть-Каменогорска» » в черте пос. Каменный Карьер наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.1, 2.2).
р. Глубочанка. Качество воды на р. Глубочанка в октябре месяце на всех створах отбора оценивается III классом. На условно «фоновом» створе в пробе определено 26 видов водорослей, из них диатомовых – 21 вид, зеленых – 4 вида и сине-зеленых – 1 вид. Индекс сапробности равен 2,13, вода умеренно-загрязненная. Ниже по течению, на створе «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» количество отобранных видов несколько уменьшилось как по количеству отобранных видов, так и по частоте встречаемости. В пробе было определено 17 видов водорослей. С частотой встречаемости 7 зафиксирован β-сапроб Surirella ovata. Остальные водоросли имеют частоту встречаемости 1-5. Индекс сапробности равен 2,27. Вода умеренно-загрязненная. На заключительном створе «0,75 км ниже сбросов Медьзавода» в пробе определено 14 видов водорослей,  частота встречаемости их  невелика и изменяется от 1 до 3. Индекс сапробности равен 2,04, что соответствует III классу качества. Вода умеренно загрязненная.
На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 5 таксонов – личинки поденок, ручейников, двукрылых, гаммарусы, водяные клещи.  Биотический индекс 6, III класс качества, воды умеренно загрязненные. Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики, как  и в прошлые месяцы, были встречены лишь личинки ручейников и двукрылых. Значение БИМ 5 – вода загрязненная. В составе зообентоса на заключительном створе «1,75 км ниже сбросов Медьзавода» обнаружено 3 таксона: личинки ручейников, двукрылых. Значение БИМ составило 5, IV класс качества – воды грязные.

Пробы воды реки Глубочанка в октябре 2011 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. На условно «фоновом» створе процент погибших дафний составил 0%. На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста»  и «0,175 км ниже сброса Медьзавода» острого токсического действия на тест-объект не оказали, процент погибших дафний составляет 6,7 и 3,3% соответственно (Приложение 2.1, 2.2).
р. Красноярка Видовое разнообразие перифитона, отобранного в октябре 2011г. на р. Красноярка как и в прошлом месяце на двух точках отбора различно. Так, на условно «фоновом» створе в пробе определено 25 видов водорослей. Доминирующее положение по-прежнему принадлежит  α-сапробам Navicula cryptocephala и Nitzschia acicularis. Индекс сапробности равен  2,12, что соответствует III классу качества воды.  Ниже по течению, на створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» в пробе определено всего 6 видов водорослей. Массового развития, как и в сентябре месяце, достигла зеленая водоросль  Stigeoclonium flagelliferum(β). Индекс сапробности равен 1,46. Класс качества II, вода чистая.

Качество поверхностных вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало II классу качества вод, чистые. Здесь было обнаружено 9 таксонов: личинки поденок, двукрылых, пиявки, клопы, гаммарусы, моллюски, олигохеты. Биотический индекс равен 8, индекс ЕРТ – 2, доля оксиреофильных видов 22%. На втором створе качество вод хуже и соответствовало IV классу, воды загрязненные. В составе гидробиоценоза встречены личинки ручейников, двукрылых, клопы. Биотический индекс равен 5, индекс ЕРТ – 2, доля оксиреофильных видов 40%.

Пробы воды реки Красноярка в октябре 2011 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 0%, острой токсичности нет. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 60%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы (Приложение 2.1, 2.2).
Оба Качество воды на р.Оба в октябре месяце по показателям перифитона стало несколько лучше, по сравнению с прошлым месяцем и оценивается II классом. На створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» в пробе определен 21 вид водорослей, из них диатомовых – 17 видов, зеленых – 3 вида и сине-зеленых – 1 вид. Доминирующее положение занимают водоросли с о-β, х-ά и х-β-валентной сапробностью. Индекс сапробности равен 1,43, вода чистая.
Ниже по течению, на створе «в черте с. Камышенка» в пробе зафиксировано 18 видов водорослей, из которых 16 видов принадлежит диатомовым и 2 вида зеленым. Индекс сапробности равен 1,52. Класс качества воды II, чистая.
В октябре 2011 г. качество воды р. Оба на створе «0,3 км выше г. Шемонаиха» соответствовало III классу,  умеренное загрязнение. В составе ценозов обнаружены лишь личинки поденок и хирономиды. На створе «в черте с. Камышенка» в составе зообентоса определено 16 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, клопы, водяные клещи, гаммарусы, жуки, моллюски. Индекс ЕРТ составил 9, доля оксиреофильных видов 56%. Биотический индекс равен 10, I класс качества, воды очень чистые.

Пробы воды р.Оба отобранные в октябре 2011 года острого токсического действия на тест-объект не оказали. Однако на обоих створах наблюдалась незначительная гибель дафний (3,3%) (Приложение 2.1, 2.2).
5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15 - ти метеорологических станциях (Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Бакты, Зайсан, Дмитриевка, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар) Восточно-Казахстанской области (рис. 5.5).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области в октябре 2011 года осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно - Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№ 1 улица Шымкентская,22; № 2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; № 3 угол улиц Абая и Толеби; № 4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 13).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 13
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

наземного автоматического поста за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,031
	
	0,125
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,064
	0,009
	0,017

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,159
	0,053
	0,608
	0,122

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,053
	0,006
	0,068

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,004
	0,066
	0,012
	0,031

	
	
	O3 (Озон)
	0,015
	0,510
	0,034
	0,214

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,0002
	0,025

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	779,4
	
	902,9
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,5. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,3 ПДК, диоксида азота – 1,6 ПДК, взвешенных веществ-1,1 ПДК Содержания диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, фтористого водорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,1 ПДК, взвешеннных веществ - 1,8 ПДК, оксида углерода и фтористого водорода -1,6 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, понизился
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 7 - и водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, озеро Бийликоль).
Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу.
В октябре в реке Шу температура воды составила 13,5 0С, величина  рН – 8,3. Содержание растворенного кислорода – 10,1 мг/дм3, значение БПК5  - 6,82 мг О2/дм3. Превышения ПДК наблюдались по БПК5  5,3 ПДК, меди 5,0 ПДК, азоту нитритному 2,9 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, железу общему 1,8 ПДК.

В реке Талас  превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному 2,0 ПДК, меди 1,9 ПДК, железу общему 1,3 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по  меди 8,5 ПДК, железу общему 6,4 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, БПК5 2,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по меди – 8,2 ПДК, железу общему – 6,4 ПДК, сульфатам 6,1 ПДК, БПК5  - 3,2 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по меди 6,9 ПДК, железу общему 6,7 ПДК, БПК5  3,8 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, сульфатам 1,7 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному, железу общему, меди в пределах 1,1 – 2,5  ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 32,2 ПДК, сульфатам 5,2 ПДК, меди 2.2 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, фторидам 1,6 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас,  Асса; «загрязненная» - реки Шу,  Аксу, Токташ; вода «грязная» - река Карабалты; вода «очень грязная» - озеро Бийликоль (рис. 6.2).

По сравнению с октябрем 2010 года уровень загрязненности рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, озера Бийликоль – значительно не изменился;  в реках Карабалты – увеличился.

В сравнении с сентябрем 2011 года качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, озера Бийликоль значительно не изменилось; в реках Карабалта, Токташ - ухудшилось.

В октябре 2011 года на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 4).
6.3  Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземного автоматического поста за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,091
	
	0,171
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,003
	0,1
	0,01
	0,01

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,72
	0,2
	2,06
	0,4

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,02
	0,5
	0,03
	0,4

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,04
	0,6
	0,11
	0,3

	
	
	O3 (Озон)
	0,02
	0,8
	0,04
	0,3

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,000
	0,0

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,005
	0,1
	0,01
	0,04

	
	
	Диоксид углерода
	735,5
	
	889
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются
7.2 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул. Утва, Илек, озеро Шалкар) 

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул. 

В октябре в реке Урал температура воды в среднем составила 12,3 0С, величина рН – 7,8 Содержание растворенного кислорода – 10,6 мг/дм3, значение БПК5 – 1,8 мг О2/дм3.

Минерализация воды составила 863,8 мг/дм3, при жесткости 7,0. Превышения ПДК отмечены по сульфатам, азоту нитритному, хрому (6+) в пределах 1,1 – 1,7 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по фенолам, железу общему, сульфатам, азоту нитритному в пределах 1,1 – 1,8 ПДК.

В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему, фенолам, сульфатам, азоту нитритному, БПК5 в пределах 1,1 – 1,8 ПДК.

По реке Утва превышения ПДК наблюдались по фенолам, железу общему, сульфатам, хлоридам, БПК5 в пределах 1,2 – 2,1 ПДК. 

По реке Илек превышения ПДК наблюдались по фенолам, сульфатам, хлоридам, хрому 6+ в пределах 1,1 – 1,5 ПДК.

В озере Шалкар превышения ПДК наблюдались по фенолам, хрому 6+, сульфатам, БПК5 в пределах 1,3 – 2,6 ПДК, по хлоридам – 10,2 ПДК.

Качество поверхностных вод рек Урал, Чаган, Деркул, Утва, Илек оценивается как «умеренно - загрязненная» Качество воды озера Шалкар оценивается как «загрязненная».
По сравнению с октябрем  2010 года качество воды рек Чаган,  Деркул, Утва существенно не изменилось; реки Урал – ухудшилось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество воды рек Урал, Деркул, Утва  существенно не изменилось; реки Чаган – ухудшилось.

7.3 Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

        8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; № 3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; № 4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; № 7 улица Ермекова, 116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,1. Средняя за месяц концентрация фенола составила – 2,3 ПДК, формальдегида – 2,0 ПДК, диоксида азота-1,2 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,3 ПДК, диоксида азота 3,1 ПДК, взвешенных веществ-2,0 ПДК, оксид углерода – 1,8 ПДК. 
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, увеличился 
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№ 1 - м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север; № 3 - ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова;  № 4 - Больничный городок) (рис 8.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,2. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ составила – 1,6 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 4,0 ПДК, оксида углерода -2,6 ПДК, диоксида азота - 1,5 ПДК, диоксида серы – 1,4 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш значительно не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Балхаш  проводились на 2 ручных постах (таблица 15).

В городе Балхаш в районе ул.Ленина (ПНЗ № 3) концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы, за исключением свинца. Концентрация свинца в атмосферном воздухе  составила 1,1 ПДК. 
В районе микрорайона Сабитовой (ПНЗ №1) и на территории ул. Ленина концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.

Таблица 15
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города 
Балхаш за октябрь 2011 года
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 – м - н Сабитовой возле СШ№ 6,

 ул. Уалиханова на север
	Кадмий
	0,003
	0,01

	
	Свинец
	0,2
	0,7

	
	Мышьяк
	0,02
	0,006

	
	Хром
	0,009
	0,006

	
	Медь
	0,2
	0,1

	ПНЗ № 3 - ул. Ленина, 

уг.ул.  Алимжанова
	Кадмий
	0,007
	0,02

	
	Свинец
	0,3
	1,1

	
	Мышьяк
	0,03
	0,011

	
	Хром
	0,008
	0,006

	
	Медь
	0,3
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№ 2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; № 3 -ул. Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
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Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган

В городе Жезказган отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 7,9. Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 2,8 ПДК, фенола– 2,3 ПДК, диоксида азота – 1,2 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы. 
Максимальная из разовых концентраций фенола составила– 3,08 ПДК, диоксида азота-2,3 ПДК, взвещенных веществ -2,2 ПДК, диоксида серы – 1,5 ПДК.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган, понизился, а в сравнении с октябрем 2010 года, не изменился.
8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№ 3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; № 4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; № 5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,2. Средняя за месяц концентрация фенола составила 4,0 ПДК, взвешенных веществ – 1,3 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 2,7 ПДК, оксида углерода – 2,4 ПДК, сероводорода - 2,0 ПДК, взвешенных веществ - 1,4 ПДК.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, значительно не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, понизился.

8.5  Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, канал Ертис-Караганда, водохранилища Самаркандское и Кенгирское).
Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура температура воды в среднем составила 11,960С, величина рН – 8,1. Содержание растворенного кислорода – 9,1 мг/дм3, значение БПК5  - 2,6 мг О2/дм3. Превышения ПДК выявлены по сульфатам 2,9 ПДК, азоту нитритному 2,8 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, аммонию солевому 1,8 ПДК.

В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по азоту нитритному 96,0 ПДК, аммонию солевому 9,8 ПДК, сульфатам 3,0 ПДК, фенолам 3,0 ПДК.

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются аммоний солевой (6,4 ПДК), нефтепродукты (6,0 ПДК), азот нитритный (5,1 ПДК), сульфаты (4,9 ПДК), кислород (2,1 ПДК), БПК5 – (1,7 ПДК).
В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по аммонию солевому 3,0 ПДК, сульфатам 2,8 ПДК, меди 2,1 ПДК, фенолам 2,0 ПДК.

В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по азоту нитритному 3,3 ПДК, сульфатам 2,2 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, меди 2,0 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилища Самаркандское, Кенгирское, канал Иртыш-Караганда;  вода «грязная»– река Кара - Кенгир; вода «чрезвычайно- грязная» - река Шерубайнура 
По сравнению с октябрем  2010 года качество воды в реках Нура, Шерубай-Нура, водохранилище и Самаркандское  не изменилось; в водохранилище Кенгирском  – улучшилось;  в реке Кара-Кенгир – улучшилось. 

В сравнении с сентябрем 2011 года качество воды рек Шерубай-Нура,  Кара-Кенгир существенно не изменилось; в реках Нура, в водохранилищах Кенгирском, Самаркандском – улучшилось.

На территории Карагандинской области зафиксированы 2 случая ВЗ по реке Шерубайнура и 2 случая по реке Сокыр (таблица 4).

8.6 Состояние поверхностных вод по гидробиологическим показателям за октябрь 2011 года

р. Нура Количественный и качественный состав фитопланктона отчетного периода богат и разнообразен. В пробах отмечены представители всех основных групп водорослей.  По численности преобладали зеленые и сине-зеленые водоросли. На их долю пришлось 95% от общей численности. В создании биомассы, наряду с вышеупомянутыми водорослями, значительную роль играли диатомовые водоросли, которые  составили 29% от общей биомассы. 

В среднем, общая численность и биомасса фитопланктона уменьшились. Они составили соответственно 1,58 тыс.кл/мл и 3,175 мг/л. По показателям индекса сапробности наиболее загрязненным был  створ "1,0 км ниже сброса сточных вод…". В среднем, индекс сапробности уменьшился и был равен 1,90 против 1,95 прошлого месяца, что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод. 
Зоопланктон за период наблюдения характеризовался стабильным развитием в сравнении с прошлым месяцем. Среднее число видов в пробах было также равно 3. Численность зоопланктона составила 0,92 тыс. экз. м³, а биомасса- 9,74 мг/м³. В пробах присутствовали все группы: веслоногие и  ветвистоусые рачки, а также коловратки. Доминантную роль играли веслоногие рачки, доля которых была равна 83%. Преобладали  бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,75 до 2,25 и в среднем составил 1,94. Качество воды соответствовало 3 классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды (Приложение 3).
р.Шерубай-Нура Октябрьский фитопланктон не отличался богатством и разнообразием. По численности преобладали зеленые водоросли (71% от общей численности), биомасса альгофлоры на 51% создавалась за счет развития диатомовых водорослей. Общая численность и биомасса незначительно увеличились и составили соответственно в среднем 0,28 тыс.кл/мл и 0,732 мг/л. Индекс сапробности уменьшился (с 2,14 в прошлом месяце до 2,03 в отчетном), что говорит об улучшении качества воды.
Зоопланктонное сообщество  не отличалось большим разнообразием. Численность   снизилась, по сравнению  с прошлым месяцем, и составила 0,38 тыс.экз.м³  (против 1,5 тыс.экз.м³),  при  этом биомасса  составила 2,87 мг/м³ (против 10,18 мг/м³ в прошлом месяце). Индекс сапробности был равен 1,69, что значительно ниже в сравнении с прошлым месяцем (1,92),  и это говорит об улучшении качества воды, хотя и в пределах 3 класса (Приложение3).
р. Кара-Кенгир  Согласно результатам анализов, фитопланктон октября менее богат и разнообразен, чем в сентябре. Основу составили диатомовые и зеленые водоросли. Доминировали бета-мезосапробные организмы.  Общая численность и биомасса уменьшились. Численность составила 0,24 тыс.кл/мл при биомассе 3,552 мг/л. Среднее значение индекса сапробности ниже сентябрьского. Индекс варьировал в пределах от 1,72 до 2,00 и в среднем составил 1,84. Вода "умеренно-загрязненная".

Видовой состав зоопланктона  в период наблюдения носил характер умеренного развития. Значительную роль играли коловратки, которые  составили 50% от общего числа зоопланктона, при этом на долю ветвистоусых рачков пришлось 29%, а  веслоногих рачков – 11%. Средняя численность на исследованном участке реки была равна 1,29 тыс.экз.м³. при биомассе 6,84 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,72.  Качество воды соответствовало 3 классу, т.е "умеренно загрязненные" воды (Приложение3).
Самаркандское водохранилище Согласно результатам анализов, видовой состав фитопланктона увеличился, альгофлора стала богаче и разнообразнее. Основу составили зеленые и сине-зеленые водоросли. В массе были представлены колонии следующих водорослей: Crucigenia guadrata, Gomphosphaeria lacustris, Merismopedia glauca. В среднем, общая численность увеличилась, по сравнению с прошлым месяцем, почти в 2 раза и составила 2,91 тыс.кл/мл, общая биомасса увеличилась в 3 раза и составила 10,075 мг/л. Индекс сапробности  незначительно уменьшился (с 1,90 до 1,88), оставаясь в пределах бета-мезосапробной зоны.
Зоопланктонное сообщество за отчетный месяц не претерпело значительных изменений. Основу  составили веслоногие рачки (100%).  Численность зоопланктона  была равна  0,04 тыс.экз.м³  при биомассе 0,32мг/м³, это значительно меньше ,чем в прошлом месяце. Индекс сапробности был равен  1,85. 
По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона качество воды соответствовало третьему классу, т.е. -  "умеренно загрязненные" воды (Приложение3). 

Кенгирское водохранилище Фитопланктон беден в отличие от прошлого месяца. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли. Общая численность и биомасса фитопланктона уменьшились и в среднем составили соответственно 0,08 тыс.кл/мл при биомассе 0,500 мг/л.  Индекс сапробности увеличился (с 1,82 до 1,91), что говорит об ухудшении качества воды, но остался в пределах третьего класса.  
Видовой состав зоопланктона  беднее, чем  в прошлом месяце. Численность была равна 0,11 тыс.экз.м³ при биомассе 1,15 мг/м³. Доминировали веслоногие рачки (91%), на долю ветвистоусых рачков пришлось 9% от общего числа зоопланктона.  Коловратки в пробах отсутствовали. Индекс сапробности был равен 1,66.  Качество воды соответствовало 3 классу (Приложение3). 
озеро Балхаш Фитопланктон октября развит умеренно. Соотношение основных групп водорослей аналогично предыдущему месяцу: по численности и биомассе доминировали диатомовые водоросли (50%). Представители остальных групп альгофлоры принимали меньшее участие в создании биомассы. В среднем, общая численность немного уменьшилась и составила 1,07 тыс.кл/мл при биомассе 1,946 мг/л. Индекс сапробности уменьшился, что говорит о незначительном улучшении качества воды. Он варьировал в пределах от 1,57 до 2,28 и в среднем составил 1,96, что соответствует третьему классу.
Видовой состав зоопланктона стабилен  и представлен только рачками: веслоногими  и ветвистоусыми. Средняя численность по водоему составила 12,84 тыс.экз.м³ при  биомассе 249,86 мг/м³ , это в 2,65 раза больше чем в прошлом месяце. Индекс  сапробности варьировал в пределах от 1,52 до 1,79. Качество вод – "умеренно загрязненные" (Приложение3).
8.7 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

В октябре месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, в системе Коргалжинских озер, реках Кокпекты, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)».

В устьевой части реки Кокпекты качество поверхностных вод улучшилось с «загрязненных вод» до «умеренно-загрязненных».  Превышения ПДК наблюдались по фенолам до 4,0 ПДК, меди, нефтепродуктам, сульфатам в пределах 2,6 – 3,6 ПДК (таблица 17).
В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты, по прежнему, качество вод соответствовало 3 классу «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, меди, нефтепродуктам и сульфатам в пределах 1,3 – 3,5 ПДК (таблица 17).

Качество вод Самаркандского водохранилища соответствовало 3 классу «умеренно загрязненные воды». Превышения допустимой нормы наблюдались по нефтепродуктам до 3,8 ПДК, азоту нитритному, меди, фенолам, сульфатам в пределах 1,9 – 2,6 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» уровень загрязненности вод  прежний - «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по меди, нефтепродуктам, фенолам, сульфатам в пределах 1,7 – 2,2 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17).

В районе створа город Темиртау, «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество  поверхностных вод не изменилось - 4 класс «загрязненные воды». Наблюдалось  превышение азота нитритного до 5,0 ПДК.  Превышения допустимой нормы по меди, сульфатам и фенолам  наблюдались в пределах 2,4 – 4,0 ПДК.  Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00021 мг/дм3, среднемесячное – 0,00017 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.17).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура - город Темиртау,  «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод улучшилось по сравнению с августом месяцем прошлого года с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,98) до  «умеренно-загрязненных вод». Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 4,2 ПДК, по меди, фенолам и сульфатам в пределах 1,7 – 3,2 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00030 мг/дм3, среднемесячное - 0,00022 мг/дм3 (таблица 17).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура «отделение Садовое» качество поверхностных вод ухудшилось с 3 класса «умеренно загрязненные воды», ИЗВ=2,30 до 4 класса «загрязненные». Наблюдались превышения допустимых норм по азоту нитритному  до 5,6 ПДК, фенолам до 2,0 ПДК, БПК5  и меди до 2,2 ПДК, сульфатам до 3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00041 мг/дм3, среднемесячное - 0,00035 мг/дм3 (таблица 17).
В створе реки Нура город Темиртау  «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод осталось на уровне 3 класса «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 4,6 ПДК, по сульфатам до 3,0 ПДК, по фенолам и меди до 2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00048 мг/дм3, среднемесячное - 0,00034 мг/дм3  (таблица 17).
В пункте контроля реки Нура села Молодецкое качество вод  не изменилось – 3 класс «умеренно-загрязненных воды».  Превышения ПДК наблюдалось по азоту нитритному до 3,7 ПДК, по сульфатам до 3,1 ПДК,  по БПК5, фенолам  и сульфатам - в пределах 1,5 – 2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00021 мг/дм3, среднемесячное – 0,00016 мг/дм3  (таблица 17).
В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод не изменилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - 4 класс «загрязненные воды». Превышение ПДК  наблюдалось по азоту нитритному до 5,0 ПДК, аммонию солевому до 4,1 ПДК, по  БПК5,  фенолам и сульфатам   -в пределах 1,8 – 2,9 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3 (таблица 17, рис. 8.17). 
Качество вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища не изменилось - «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по меди, нефтепродуктам, БПК5,  сульфатам и фенолам  в пределах 1,8 – 3,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17).
Качество вод в пункте наблюдений реки Нура село Акмешит характеризовалось, как «умеренно загрязненные воды». Уровень содержания фенолов достигал 4,0 ПДК,  нефтепродуктов, БПК5, меди и сульфатов в пределах 1,8 – 2,8 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано  (таблица 17).

Качество вод в створе реки Нуры в районе поселка Киевка не изменилось -  «умеренно загрязненных воды». Превышения ПДК наблюдались по фенолам до 4,0 ПДК, нефтепродуктам, азоту нитритному, БПК5  и сульфатам  в пределах  1,6- 2,4 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17, рис. 8.17).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура село Романовка качество поверхностных вод не изменилось – «умеренно загрязненные воды». Уровень содержания азота нитритного достигал 4,1 ПДК, содержание  фенолов, БПК5, нефтепродуктов и сульфатов  находилось в пределах 1,8 – 2,2 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 17).

Качество вод в створе реки Нуры в районе села Сабынды  не изменилось - «умеренно загрязненных воды». Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам до 4,0 ПДК, азоту нитритному до 2,5 ПДК,  сульфатам до 2,7 ПДК, по БПК5 и фенолам в пределах  1,6-2,0 ПДК.

В пункте наблюдения река Нура село Коргалжин качество вод характеризовалось, как «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по сульфатам до 3,5 ПДК, меди до 2,5 ПДК, азоту нитритному и нефтепродуктам  до 1,8 ПДК.
Качество поверхностных вод реки Сокыр характеризовалось как  «чрезвычайно грязные воды». Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 9,0 ПДК, азота нитритного – 66,0 ПДК (2 случая ВЗ). Превышение ПДК наблюдалось по фенолам до 3,0 ПДК, сульфатам до 3,1 ПДК, БПК5 до 1,5 ПДК  (таблицы 16, 17).

Качество поверхностных вод реки Шерубай-Нура характеризовалось как «чрезвычайно грязные воды».  Cреднемесячное содержание аммония солевого достигало 7,4 ПДК, азота нитритного – 63,5 ПДК (2 случая ВЗ). Превышения ПДК наблюдались по фенолам  и сульфатам до 3,0 ПДК  (таблицы 16,17).

На Коргалжинских озерах пробы поверхностных вод отбирались на озерах  Шолак,  Есей,  Султанкельды,  Кокай (таблица 17).
Качество вод озера Шолак осталось на прежнем уровне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – «умеренно загрязненные воды». Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному и  сульфатам до 2,9 ПДК,  по аммонию солевому, БПК5 и меди в пределах  1,7-2,1  ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано. 

Качество поверхностных вод озера Есей  ухудшилось с «грязных вод» до «очень грязных вод». Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному до 8,2 ПДК, меди и БПК5 в пределах 1,6 – 4,2 ПДК, хлоридам до 8,1 ПДК, сульфатам до 17,9 ПДК, при высоком минеральном составе 6820 мг/дм3. Содержание общей ртути не зарегистрировано  (таблица 17).
Качество вод озера Султанкельды ухудшилось с 3 класса «умеренно-загрязненных вод» до  «загрязненных вод». Превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому до 3,1 ПДК, азоту нитритному до 3,0 ПДК,  хлоридам до 2,8 ПДК, сульфатам до 6,4 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00006 мг/дм3 (таблица 17).
Качество вод озера Кокай не изменилось по сравнению с октябрем месяцем прошлого года - «загрязненные воды». Превышения ПДК отмечались по азоту нитритному до 1,9 ПДК, меди  до 1,7 ПДК,  хлоридам до 2,6 ПДК, сульфатам до 7,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00005 мг/дм3 (таблица 17).
Таблица 16
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

	Наименование
водного объекта, область,
пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число, месяц,
год
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превыше-ния  ПДК

	река Сокыр, Карагандинская, 0,5 км ниже  сброса бывшей шахты Сокурская
	1
	04.10.11г
	Азот нитритный
	1,91 
	95,5

	
	1
	13.10.11г
	Азот нитритный
	0,729
	36,5

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	1
	04.10.11г
	Азот нитритный
	1,92
	96,0

	
	1
	13.10.11г
	Азот нитритный
	0,611
	30,6


Таблица 17
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за октябрь 2011 года

	
	октябрь

2010 года
	октябрь

2011 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Кокпекты
	3,46 (4 кл.)

загрязненные
	2,44 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Фенол

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,004

0,0032

0,18

256
	4,0

3,2

3,6

2,6

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	1,75 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	1,73 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты
	0,026

0,0020

0,11

347
	1,3

2,0

2,2

3,5

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	1,61 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	2,00 (3 кл.)

умеренно

загрязненные
	Фенол

Медь

Нефтепродукты

Сульфаты 
	0,002

0,0021

0,19

256
	2,0

2,1

3,8

2,6

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1,28 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,57 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Нефтепродукты

Фенол 

Сульфаты
	0,038

0,10

0,002

219
	1,9

2,0

2,0

2,2

	река Нура, 

город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	1,61 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,51 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Нефтепродукты

Медь

Фенол 

Сульфаты
	0,09

0,0017

0,002

223
	1,8

1,7

2,0

2,2

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,69 (4 кл.)

загрязненные
	2,76 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенол 

Сульфаты
	0,100

0,0024

0,004

339
	5,0

2,4

4,0

3,4



	река Нура, 

город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау « и  химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,98 (4 кл.)

загрязненные
	2,26 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	0,084

0,0017

0,003

318
	4,2

1,7

3,0

3,2



	река Нура, отделение Садовое


	2,30(3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,59 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты
	4,38

0,111

0,0022

0,002

296
	2,2

5,6

2,2

2,0

3,0

	река Нура, 

город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и химико-металлургический завод (ХМЗ) АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,06 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,17 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Фенолы

Сульфаты 
	0,092

0,0020

0,002

296
	4,6

2,0

2,0

3,0

	река Нура,  село Молодецкое
	2,03 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,16 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенолы

Нефтепродукты

Сульфаты 
	3,02

0,073

0,002

0,11

307
	1,5

3,7

2,0

2,2

3,1

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища
	3,19 (4 кл.)

загрязненные
	2,74 (4 кл.)

загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенолы

Сульфаты
	3,57

2,06

0,099

0,002

292
	1,8

4,1

5,0

2,0

2,9

	река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,02(3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Медь

Фенолы

Нефтепродукты 

Сульфаты 
	3,97

0,0018

0,003

0,09

283
	2,0

1,8

3,0

1,8

2,8

	река Нура,  село Акмешит
	1,90 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,22 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Медь

Фенолы

Нефтепродукты 

Сульфаты
	4,10

0,0020

0,004

0,09

283
	2,1

2,0

4,0

1,8

2,8

	река Нура, поселок Киевка
	1,45 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,01 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,09

0,035

0,004

0,12

179
	1,6

1,8

4,0

2,4

1,8

	река Нура, село Романовка
	1,16(3 кл.)

умеренно загрязненные 
	2,15 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 

Сульфаты
	4,30

0,082

0,002

0,11

183
	2,2

4,1

2,0

2,2

1,8

	река Нура, Сабынды
	1,27 (3 кл.)

умеренно загрязненные 
	2,24 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 

Сульфаты
	3,11

0,050

0,002

0,20

274
	1,6

2,5

2,0

4,0

2,7

	река Нура, Коргалжин
	1,76 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	1,85(3 кл.)

умеренно загрязненные
	Азот нитритный

Медь Нефтепродукты

Сульфаты 
	0,035

0,0025

0,09

347
	1,8

2,5

1,8

3,5

	река Сокыр, район автодорожного моста
	12,2 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	13,9 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	БПК5
Аммоний солевой Азот нитритный

Фенол

Нефтепродукты 
	3,07

4,52

1,32

0,003

310
	1,5

9,0

66,0

3,0

3,1

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	15,1 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	13,2 (7 кл.)

чрезвычайно

грязные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Фенол

Сульфаты
	3,72

1,27

0,003

303
	7,4

63,5

3,0

3,0

	Коргалжинские озера,

озеро Шолак
	1,46 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,02 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	БПК5
Аммоний солевой

Азот нитритный

Медь

Сульфаты
	3,87

0,84

0,0057

0,0021

292
	1,9

1,7

2,9

2,1

2,9

	Коргалжинские озера,

озеро Есей
	5,53 (5 кл.)

 грязные
	6,77 (6 кл.)

очень грязные
	БПК5
Азот нитритный

Медь

Хлориды

Сульфаты
	3,14

0,164

0,0042

2420

1790
	1,6

8,2

4,2

8,1

17,9

	Коргалжинские озера,

озеро Султанкельды
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязненные
	2,78 (4 кл.)

загрязненные
	Аммоний солевой

Азот нитритный

Хлориды

Сульфаты
	1,56

0,060

833

639
	3,1

3,0

2,8

6,4

	Коргалжинские озера,

озеро Кокай
	2,57 (4 кл.)

загрязненные
	2,58 (4 кл.)

загрязненные
	Азот нитритный

Медь

Хлориды

Сульфаты
	0,038

0,0017

788

759
	1,9

1,7

2,6

7,6


8.8 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5 - ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.5).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,13-0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 8.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории           Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 1 - улица Каирбеков, 379; жилой район; № 3 – улица Дощанова, 43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,9. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года понизился.
9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 4 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, водохранилище Каратомарское).
Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

В октябре в реке Тобол температура воды в среднем составила 11,1 0С, величина рН – 7,8. Содержание растворенного кислорода – 10,1 мг/дм3, значение БПК5  - 1,5 мг О2/дм3. Минерализация воды составило 991,6 мг/дм3, при жесткости 7,6. Превышения ПДК зафиксированы по меди (2,0 ПДК), сульфатам (1,8 ПДК), марганцу (1,5 ПДК), железу общему (1,1 ПДК).

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по марганцу – 6,6 ПДК, меди – 3,0 ПДК, железу общему 2,3 ПДК, фторидам 1,4 ПДК, сульфатам 1,3 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по железу общему, сульфатам, марганцу, фенолам в пределах 1,6 – 4,0 ПДК.

В водохранилище Каратомарском превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному, железу общему, БПК5  в пределах 1,4 – 1,5 ПДК.

Качество воды в реках Тобол, Аят, Тогызак и водохранилище Каратомарском оценивается как «умеренно-загрязненная».
В сравнении с октябрем 2010 года качество воды в реках Аят  существенно не изменилось;  в реках Тобол, Тогызак – ухудшилось.

В сравнении с сентябрем 2011 года качество воды в реках Тобол, Аят Тогызак существенно не изменилось.

9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№ 1 – микрорайон Шугла дом 24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда средняя концентрация диоксида серы составила 2,5 ПДК, диоксида азота – 1,7 ПДК. Содержания взвешенных веществ и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,3 ПДК.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах города Кызылорда
В октябре 2011 года, при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что диоксид азота в районе рынка «Сыбага» превысил в 1,06 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах нормы (рисунок 10.2, таблица 18).
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда

Таблица 18
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за октябрь 2011 года по данным маршрутных постов.

	Наименование 

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные

 вещества
	Диоксид

 серы
	Диоксид 

азота
	Оксид

 углерода

	
	Сентябрь

2011 г.
	Октябрь

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Октябрь

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Октябрь

2011 г.
	Сентябрь

2011 г.
	Октябрь

2011 г.

	Южная промзона («КЮТЦ»)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,140
	0,3
	0,160
	0,3
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0


	0,4

	Северная промзона («КТЭЦ»)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,089
	0,2
	0,134
	0,3
	0,06
	0,7
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,131
	0,3
	0,116
	0,2
	0,06
	0,7
	0,09
	1,06
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Микрорайон «Акмечеть»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,075
	0,1
	0,103
	0,2
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Центральная площадь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,106
	0,2
	0,125
	0,2
	0,05
	0,6
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2


10.3 Качество поверхностных вод на территории

Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья 

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен - Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам – 3,3 ПДК, меди 2,3 ПДК, железу общему 1,6 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная».
По сравнению с октябрем  2010 года и сентябрем  2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде (приложение 8).

В октябре 2011 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: мутность – 1,4 ПДК, цветность – 2,6 ПДК; сухой остаток – 1,4 ПДК, сульфаты – 1,4 ПДК, жесткость – 1,7 ПДК, магний – 1,8 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по сухому остатку – 1,1 ПДК, магний – 1,2 ПДК, жесткость – 1,01 ПДК.

По городу Кызылорда, в октябре 2011 года, качество питьевой воды по сравнению с сентябрем 2011 года изменилось не значительно (таблица 19).
Таблица 19
Состояние воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  города Кызылорда

	Наименование пункта отбора, район
	Место отбора 
	Ингредиенты
	Содержание загрязняющих  веществ превышающих ПДК

	
	
	
	за сентябрь

2011 года
	за октябрь

2011 года

	
	
	
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превыше

ния ПДК
	Средняя концен-

трация  мг/л
	Крат-

ность превышения ПДК

	г. Кызылорда 

(пос.Тасбугет, ул. Шукурова б/н)
	Открытый водоем 
	Цветность

Мутность

Сухой остаток

Сульфаты

Жесткость

Магний 
	84

2,04

1436

560

7,5

42,68
	3,4

1,4

1,4

1,1

1,1

1,1
	65

2,15

1360

680

12

72,96
	2,6

1,4

1,4

1,4

1,7

1,8

	
	Глубинные скважины
	Сухой остаток

Сульфаты 

Магний 
	-

510
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7
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530
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	1,1

1,4

1,0

1,5

1,1

1,1
	-

-

7,1

1110

-

49,8
	-

-

1,01

1,1

-
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10.5 Радиационный гамма-фон города Кызылорда
Согласно пункту 5.3.1. «Норм радиационной безопасности» (НРБ – 99), допустимое значение эффективной дозы, обусловленное суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается.

В октябре 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах 0,08 - 0,16 мкЗв/ч, что не представляет практической опасности для населения области.
10.6 Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям 
города Кызылорда 
В октябре 2011 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,10 - 0,15 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.
10.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Кызылординской области
10.8 Состояние здоровья населения по городу Кызылорда
Для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов по 4 категориям по 2 человека.
В ходе наблюдения по микрорайону «Акмечеть» у одной обследуемой в возрасте 25-40 отмечалось изменение со стороны органов дыхательных путей. Участковый терапевт поставила диагноз: пневмония. Также у одной обследуемой в возрасте 12-18 лет отмечались острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. В анемнезе пациент не состоит на диспансерном учете. По южному региону у одной обследуемой в возрасте 12-18 лет отмечались острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей: острый назофарингит. А также в возрасте 25-40 лет отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: гипертоническая болезнь ΙΙ степени. 

В районе рынка «Сыбага» у одной обследуемой в возрасте свыше 40 лет также отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: гипертоническая болезнь ΙΙ степени.

Кызылординская область находится в зоне экологического бедствия. 

Высыхание Аральского моря, неблагоприятное влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения очевидно. В результате рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе создаются приземные концентрации загрязняющих веществ, поражающие в первую очередь верхние дыхательные пути. 

У обследуемых часто наблюдаются заболевания верхних дыхательных путей, что можно связать с климатическими условиями Кызылординской области. Об этом свидетельствует структура заболеваний, где болезни органов дыхания, занимают лидирующее место. Вдыхаемый загрязненный воздух через трахею и бронхи попадает в альвеолы легких, откуда примеси поступают в кровь и лимфу. Последствия для здоровья человека крайне неблагоприятные.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№ 4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,4. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,4 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау значительно не изменился.

11.2 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям

на прибрежных станциях и на месторождениях

Мангистауской области

Пробы морских вод были проанализированы следующие показатели: температура, взвешенные вещества, рН, растворимый кислород, БПК5, аммоний солевой, азота нитритный, азота нитратный, сумма азота, фосфаты, железа общее, медь, цинк, нефтепродукты, растворимые сульфаты, хром (6+), никель, свинец, марганец, сухой остаток, АПАВ, карбонаты, летучие фенолы, кальций, магний, хлориды, ХПК и минерализация.

В октябре 2011 года на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас величина рН морской воды составило 8,0-8,1, концентрации взвешенных веществ находилось в пределах – 6,0-7,0 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,3-6,9 мг/дм3.

Морская вода на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас оценивалась как "умеренно загрязненные". На прибрежных станциях Фетисово, Каламкас Концентрация биологического потребление кислорода за 5 суток находилось в пределах 1,0-1,8 ПДК.
На месторождениях Каражанбас и Арман величина рН морской воды находилось в пределах 8,0 -8,1, растворенного кислорода – 6,0-6,8 мг/дм3,  концентрации взвешенных веществ -6,8-8,0 мг/дм3.

Качество морской воды в районе месторождении Каражанбас и Арман оценивалось как "умеренно загрязненные". Превышение ПДК наблюдалось по биологическому потреблению кислорода за 5 суток до 1,6 ПДК.

По сравнению с августом 2011 года качество морских вод на прибрежной станции Фетисово и в районе месторождении Арман улучшилось, на прибрежных станциях Форт-Шевченко, Каламкас и в районе месторождении Каражанбас  - значительно не изменилось.

Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в октябре 2011 года по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".

Пробы морских вод были проанализированы на содержание взвешенных веществ, рН, растворимого кислорода и БПК5, аммоний солевого, азота нитритного, азота нитратного, фосфатов, железа общего, нефтепродуктов, растворимых сульфатов и металлов (медь, цинк, никель, свинец, марганец и хром (6+).

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 9).

На акватории морпорта величина рН морской воды достигала 8,1, концентрация взвешенных веществ составила 6 мг/дм3, содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,1-7,1 мг/дм3.

На всех точках морпорта морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная". Превышение нормы не наблюдалось.
По сравнению с сентябрем 2011 года качество морской воды на акваториях существенно не изменилось.

11.3  Состояние загрязнения донных отложений моря на прибрежных станциях, месторождениях на территории Мангистауской области

Пробы донных отложений моря отобраны в октябре 2011 года на прибрежных станиях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас и на месторождениях Каражанбас, Арман. В пробах донных отложений моря содержание меди находилось в пределах 1,12-1,24 мг/кг, марганца 0,16-0,28 мг/кг, хрома (6+) -0,03-0,04 мг/кг, нефтепродуктов - 0,01-0,018 %, цинка – 0,08-0,12 мг/кг, никеля 0,16-0,47 мг/кг, свинца - не обнаружено.
Состояние донных отложений моря на территории СЭЗ "Морпорт Актау"

Наблюдения за состоянием донных отложений моря проведены в октябре 2011 года на 10 точках акватории СЭЗ. В донных отложениях моря определялось содержание нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром шестивалентный, свинец, цинк, никель).

В пробах донных отложений моря содержание меди находилось в пределах 0,08-1,27 мг/кг, марганца – 0,12-0,25 мг/кг, хрома (6+) - 0,01-0,04 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), нефтепродуктов - 0,0065-0,012%, свинца – 0,001 мг/кг (в отдельных точках не обнаружено), цинка - 0,07-0,11 мг/кг, никеля - 0,14-0,28 мг/кг.

11.4 Состояние почвы на месторождениях Мангистауской области

Отбор проб почв проводился в октябре 2011 года на 4 месторождениях Мангистауской области. Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, никель, цинк).

Месторождения Дунга (3 точки), Жетыбай (3 точки), Каражанбас и Арман концентрация нефтепродуктов находилось в пределах 0,0195-0,032 %, содержание хрома (6+), марганца, свинца, цинка, никеля, меди не превышало допустимую норму.

Состояние почвы на территории СЭЗ "Морпорт Актау"

Наблюдения за состоянием почв проведены в октябре 2011 года в 10 точках территории СЭЗ: 1 точка – СЭЗ причал №7, набережная зерновой терминал, 2 точка – СЭЗ возле заправочной станции, 3 точка – СЭЗ Экологический пост, 4 точка – СЭЗ административное здание "Морпорт Актау", 5 точка – СЭЗ набережная, причал № 8, 6 точка – СЭЗ пограничный пост, 7 точка – СЭЗ набережная, причал № 6, 8 точка – СЭЗ набережная, причал № 5, 9 точка – территория СЭЗ, 10 точка – территория СЭЗ.

Анализировалось содержание в почве нефтепродуктов  и металлов (медь, марганец, хром (6+), свинец, цинк, никель).

Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 11).

На всех точках на территории морпорта концентрация нефтепродуктов в воде достигала 0,007-0,015 %. Свинца не обнаружено, остальные определяемые примеси не превышают допустимую норму.

11.5  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2 - х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко) и хвостохранилище Кошкар - Ата Мангистауской области (рис. 11.3). Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09  мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№ 1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,8 ПДК. Содержания средней концентрации диоксида серы, диоксида азота, фенола, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода, хлора и хлористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 3,2 ПДК, взвешенных веществ- 2,4 ПДК, хлористого водорода -1,9 ПДК.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился, а в сравнении с октябрем 2010 года, увеличился.
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№ 2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,2. Содержания средней концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,6 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.

12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис 

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди – 1,7 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с октябрем 2010 года и сентябрем 2011 года качество воды реки существенно не изменилось 
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,11-0,20  мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№ 1 – улица Уалиханова, 17; № 3 – улица Букетова,16, пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 – улицы Парковая, 57А) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 20).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 20
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за октябрь 2011 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Взвешенные вещества РМ-10
	0,005
	
	0,006
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,004
	
	0,009
	

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,21
	0,1
	0,74
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,02
	0,6
	0,06
	0,7

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,1
	0,03
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,05
	1,7
	0,05
	0,3

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	
	0,001
	

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	521,3
	
	580
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,8. Средняя концентрация формальдегида составила -1,3 ПДК, диоксида азота-1,1 ПДК. Содержания оксида углерода, фенола находились в пределах допустимой нормы.
В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года и октябрем 2010 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск значительно не изменился.

13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2 - х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское).
В реке Есиль отмечены превышения ПДК по никелю (1,6 ПДК).

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка отмечены превышения ПДК по железу общему (4,0 ПДК).

Качество воды реки Есиль характеризуется как «чистая» и водохранилища Сергеевское – как «умеренно-загрязненная».
По сравнению с октябрем 2010 года качество воды водохранилища Сергеевское не изменилось, реки Есиль – улучшилось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское ухудшилось, реки Есиль – не изменилось.
13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; № 3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; № 8 – улица Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,7. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 4,7 ПДК, взвешенных веществ 1,8 ПДК, диоксида азота 1,7 ПДК, оксид углерода 1,1 ПДК. Содержания диоксида серы находилось в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода достигала 3,2 ПДК, диоксида азота- 2,0ПДК взвешенных веществ – 1,4 ПДК, и формальдегида-1,1 ПДК.

В октябре 2011 года в сравнении с сентябрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент, понизился, а в сравнении с октябрем 2010 года, не изменился.
Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Шымкент проводились на 2 ручных постах (№1; №2) (таблица 21).

В городе Шымкент в районе проспекта Абая (ПНЗ №1 АО «Южполиметалл») концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца в атмосферном воздухе не превышают ПДК. Концентрация свинца составила 3,4 ПДК (табл. 24). В районе площади Ордабасы (ПНЗ № 2) концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы.

Таблица 21
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе 
Шымкент за октябрь 2011 года
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - проспект Абая, АО «Южполиметалл»
	Кадмий
	0,04
	0,12

	
	Свинец
	1,02
	3,4

	
	Мышьяк
	0,2
	0,05

	
	Хром
	0,03
	0,02

	
	Медь
	0,10
	0,05

	ПНЗ №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би
	Кадмий
	0,02
	0,05

	
	Свинец
	0,1
	0,4

	
	Мышьяк
	0,03
	0,01

	
	Хром
	0,02
	0,015

	
	Медь
	0,08
	0,04


14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам и водохранилище Шардаринское).
Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правым притоком реки Сырдарья является река Келес.
Река Бадам - левый приток реки Арыс.
В реке Сырдарья превышения ПДК наблюдались по сульфатам 7,2 ПДК, магнию – 2,0 ПДК, азоту нитритному – 1,6 ПДК.
В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 8,9 ПДК, нефтепродуктам – 1,4 ПДК, магнию – 1,4 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по азоту нитритному, сульфатам, меди в пределах 1,1 - 2,0 ПДК.

В водохранилище Шардаринском наблюдались превышения ПДК по сульфатам 7,5 ПДК, магнию 2,2 ПДК, азоту нитритному 1,1ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная»- реки Бадам, Келес, Сырдарья и водохранилище Шардаринское 

По сравнению с октябрем 2010 года качество воды рек  Бадам, Келес, Сырдарья,  водохранилища Шардаринского существенно не изменилось.

По сравнению с сентябрем 2011 года качество воды рек Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища  Шардаринского  существенно не изменилось.

14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за сентябрь 2011 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 7 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Восток, Загородная, Привокзальный, Шагала) и Атырауской области по данным 11 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Восток-2,2 ПДК, Акимат - 1,4 ПДК, Жилгородок – 1,2 ПДК (таблица 22).

Таблица 22
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,42
	0,14
	0,94
	0,19
	0,0013
	0,026
	0,003
	0,007
	0,002
	 
	0,009
	1,2

	Авангард
	0,40
	0,13
	0,82
	0,16
	0,002
	0,031
	0,008
	0,02
	0,001
	 
	0,003
	0,43

	Акимат
	0,67
	0,22
	1,28
	0,26
	0,024
	0,48
	0,090
	0,18
	0,003
	 
	0,01
	1,4

	Болашак Восток
	0,21
	0,07
	0,21
	0,04
	0,0011
	0,02
	0,002
	0,005
	0,001
	 
	0,002
	0,23

	Болашак Запад
	0,26
	0,09
	0,30
	0,06
	0,0014
	0,03
	0,00
	0,006
	0,0004
	 
	0,001
	0,17

	Болашак Север
	0,22
	0,07
	0,39
	0,08
	0,001
	0,01
	0,00
	0,00
	0,0008
	 
	0,003
	0,35

	Болашак Юг
	0,16
	0,05
	0,25
	0,05
	0,0009
	0,02
	0,003
	0,006
	0,0006
	 
	0,002
	0,22

	Восток
	0,81
	0,27
	1,64
	0,33
	0,003
	0,06
	0,011
	0,02
	0,00
	 
	0,02
	2,20

	Доссор
	0,63
	0,21
	1,26
	0,25
	0,001
	0,02
	0,002
	0,004
	0,0001
	 
	0,001
	0,07

	Загородная
	0,48
	0,16
	0,86
	0,17
	0,002
	0,04
	0,005
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,48

	Макат
	0,44
	0,15
	0,78
	0,16
	0,001
	0,03
	0,00
	0,01
	0,0019
	 
	0,004
	0,46

	Посолек Ескене
	0,22
	0,07
	0,27
	0,05
	0,0010
	0,02
	0,002
	0,004
	0,0008
	 
	0,001
	0,19

	Привокзальный
	0,49
	0,16
	0,78
	0,16
	0,002
	0,04
	0,004
	0,008
	0,003
	 
	0,007
	0,91

	Самал
	0,16
	0,05
	0,24
	0,05
	0,0002
	0,00
	0,001
	0,002
	0,000
	 
	0,001
	0,13

	Станция Ескене
	0,25
	0,08
	0,38
	0,08
	0,001
	0,00
	0,003
	0,006
	0,0001
	 
	0,001
	0,09

	Карабатан
	0,32
	0,11
	0,41
	0,08
	0,002
	0,04
	0,003
	0,007
	0,002
	 
	0,003
	0,41

	Таскескен
	0,21
	0,07
	0,35
	0,07
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01
	0,002
	 
	0,003
	0,43

	Шагала
	0,41
	0,14
	0,71
	0,14
	0,002
	0,05
	0,01
	0,01
	0,002
	 
	0,01
	1,01


продолжение таблицы 22
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,02
	0,41
	0,03
	0,39
	0,007
	0,000
	0,00
	0,00

	Авангард
	0,015
	0,37
	0,03
	0,37
	0,007
	 0,115
	0,03
	 

	Акимат
	0,03
	0,74
	0,07
	0,83
	0,02
	0,40
	0,09
	0,22

	Болашак Восток
	0,001
	0,03
	0,004
	0,04
	0,0019
	0,002
	0,0103
	0,026

	Болашак Запад
	0,003
	0,08
	0,01
	0,08
	0,0007
	0,012
	0,002
	0,004

	Болашак Север
	0,01
	0,15
	0,02
	0,19
	0,000
	0,007
	0,002
	0,004

	Болашак Юг
	0,002
	0,05
	0,01
	0,07
	0,0007
	0,01
	0,002
	0,000

	Восток
	0,03
	0,73
	0,05
	0,58
	0,02
	0,34
	0,06
	0,15

	Доссор
	0,005
	0,13
	0,01
	0,15
	0,001
	0,019
	0,003
	0,007

	Загородная
	0,02
	0,46
	0,02
	0,22
	0,01
	0,25
	0,04
	0,10

	Макат
	0,01
	0,37
	0,03
	0,41
	0,007
	0,11
	0,03
	0,06

	Посолек Ескене
	0,002
	0,039
	0,003
	0,04
	0,001
	0,015
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,02
	0,53
	0,04
	0,47
	0,01
	0,12
	0,03
	0,07

	Самал
	0,003
	0,07
	0,01
	0,09
	0,001
	0,01
	0,003
	0,01

	Станция Ескене
	0,00
	0,09
	0,01
	0,11
	0,002
	0,03
	0,005
	0,01

	Карабатан
	0,03
	0,63
	0,13
	1,57
	0,011
	0,19
	0,08
	0,19

	Таскескен
	0,005
	0,11
	0,01
	0,10
	0,003
	0,06
	0,01
	0,029

	Шагала
	0,02
	0,46
	0,04
	0,43
	0,01
	0,14
	0,02
	0,06


Приложение 2.1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за октябрь  2011 г.

	
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	предыдущий период
	отчетный период

	
	р.Ертис
	г. Усть Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,85
	6
	IV
	III



	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,1)
	1,93
	6
	III
	III



	
	
	г. Усть Каменогорск
	0,35 км ниже понтонного моста (0,9)
	1.75
	10
	II
	I

	
	
	с. Прапорщиково
	3,5 км ниже города Усть Каменогорск,

 в черте села Прапорщиково
	1.71
	7
	III
	III

	
	
	с. Предгорное
	в черте села Предгорное, 1 км ниже впадения реки Красноярка
	1.6
	4
	IV
	IV

	
	р. Буктырма
	г. Зыряновск
	0,3 км выше села Лесная Пристань
	1.42
	10
	I
	I

	
	
	г. Зыряновск
	в черте села Зубовка, 1,5 км ниже устья реки Березовка
	1.86
	8
	II
	I

	
	р. Брекса
	г. Риддер
	6,8 км выше города
	1.81
	10
	II
	I

	
	
	г. Риддер
	в черте города Риддер; 0,6 км выше устья реки р.Брекса
	2.41
	6
	II
	III

	
	р. Тихая
	г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	1.96
	2
	III
	V

	
	
	г. Риддер
	0,5 км ниже города
	2.24
	5
	II
	IV

	
	р. Ульби
	рудник Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский
	2.08
	7
	II
	III

	
	
	рудник Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	2.04
	3
	II
	V

	
	р. Ульби
	г. Усть-Каменогорск
	21 км выше города Усть Каменогорск,

 в черте села Каменный карьер
	1.93
	7
	III
	III

	
	
	г. Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,1); 

у автодорожного моста
	1.9
	7
	II
	III

	
	
	г. Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья реки Ульби (0,9); 

у автодорожного моста
	2.01
	6
	III
	III

	
	р. Глубочанка
	с. Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод, 

у автодорожного моста
	2.13
	8
	III
	II

	
	
	с. Белоусовка
	0,5 км выше сброса хозфекальных вод о/с Белоусовский,

у автодорожного моста
	2.27
	5
	IV
	IV

	
	
	с. Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	2.04
	8
	II
	II

	
	р. Красноярка
	с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника
	2.12
	7
	II
	III

	
	
	с. Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста
	1.46
	5
	IV
	IV

	
	р. Оба
	г. Шемонаиха
	0,3 км выше города Шемонаиха
	1.43
	8
	II
	II

	
	
	г. Шемонаиха
	9,53 км ниже города Шемонаиха, 

в черте села Камышенка
	1.52
	9
	II
	II


Приложение 2.2

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за отябрь 2011 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость 

тест-объектов 

в пробе (%)
	Влияние 

острого токсического действия

 на тест-объекты

	1
	Ертис
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Кам  еногорск

г. Усть-Каменогорск

с. Прапорщиково

с. Предгорное
	0,8 км ниже плотины ГЭС

0,35 км ниже понтонног моста

0,35 км ниже понтонного моста

3,5 км ниже г. Ксть-Каменогорска; 

в черте села Прапорщиково

В черте с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Красноярка
	100

100,0

100,0

100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает



	2
	Буктырма
	г. Зыряновск

г. Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань

В черте с. Зубовка; 

1,5 км ниже устья р. Березовка
	100,0

93,3


	не оказывает

не оказывает



	3
	Брекса
	г. Риддер

г. Риддер
	6,8 км выше города

В черте г. Риддера; 0,6 км выше 

устья р. Брекса
	100,0

70,0
	не оказывает

не оказывает

	4
	Тихая
	г. Риддер

г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода

0,5 км ниже города
	93,3

93,3
	не оказывает

не оказывает

	5 
	Ульби
	рудн. Тишинский

рудн. Тишинский


	50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский

4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	100,0

100,0


	не оказывает

не оказывает



	6
	Ульби
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорска; 

в черте п. Каменный Карьер

1,45 км выше устья р. Ульба (01);

у автодорожного моста

1,45 км выше устья р. Ульба (09);

у автодорожного моста
	96,7

100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	7
	Глубочанка
	с. Белоусовка

с. Белоусовка

с. Глубокое
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский, у автодорожного моста

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	100,0

93,3

96,7
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	8
	Красноярка
	с. Предгорное

с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника

0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	100,0

40,0
	не оказывает

не оказывает

	9
	Оба
	г. Шемонаиха

г. Шемонаиха
	0,3 км выше г. Шемонаиха

9,5 км ниже г. Шемонаиха;

в черте с. Камышенка
	96,7

96,7
	не оказывает

не оказывает


Приложение 2.3

Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за октябрь  2011 г.

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс 

качества

воды

	
	
	
	
	Зоо-       

планктон
	Фито- 

планктон
	Перифитон
	

	1
	р. Нура
	с. Шешенкара
	3 км ниже села, в створе водпоста


	1,78
	1,96
	2,00
	3

	2
	-//-
	жд.ст. Балыкты
	2,0 км ниже жд.ст., 2,0 км выше села, 2,0 км ниже впад. реки Кокпекты
	1,75
	1,72
	-
	3

	3
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,05
	1,93
	-
	3

	4
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,25
	2,02
	-
	3

	5
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,02
	2,00
	2,00
	3

	6
	-//-
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,83
	1,87
	-
	3

	7
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,91
	1,82
	-
	3



	8
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,69
	2,03
	1,81
	3

	9
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,51
	1,72
	-
	3

	10
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	1,83
	2,00
	-
	3

	11
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,81
	1,80
	-
	3

	12
	Самаркандское

вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,85
	1,88
	-
	3

	13
	Кенгирское дхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,66
	1,91
	-
	3


	№

п/п


	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт

привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды

	
	
	
	
	зоопланктон
	фитопланктон
	

	1


	Озеро Балхаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,63
	1,83
	3

	2
	Озеро Балхаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш


	1,74
	1,83
	3

	3


	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,69
	2,28
	3

	4


	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,77
	2,20
	3

	5


	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,65
	1,87
	3

	6
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,70
	2,10
	3

	7
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,59
	1,98
	3

	8
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,61
	1,96
	3

	9
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,52
	2,05
	3



	10
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,63
	1,97
	3



	11
	Озеро Балхаш
	Залив Малый 

Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,59
	2,07
	3

	12
	Озеро Балхаш
	Залив Малый

 Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,79
	1,98
	3

	13
	Озеро Балхаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,68
	1,65
	3

	14
	Озеро Балхаш
	о. Алгазы 
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,69
	1,69
	3

	15
	Озеро Балхаш
	Северо-Восточная

 часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,67
	1,57
	3


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстан за октябрь 2011 года

	Город,

населенный пункт
	ИЗА5
	Название примесей,

превышающих ПДК
	Средняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость концентраций примесей

выше ПДК,

в %

	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	

	Актау
	2,4
	Взвешенные
	0,2146
	1,4
	0,4
	0,1
	

	Актобе
	7,3

	Оксид углерода
	1,3423
	0,4
	4
	0,8
	

	
	
	Формальдегид
	0,0112
	3,7
	0,018
	0,5
	

	Алматы


	7,3

	Взвешенные
	0,1087
	0,7
	0,6
	1,2
	0,5

	
	
	Оксид углерода
	2,3798
	0,8
	9
	1,8
	4,8

	
	
	Диоксид азота
	0,0779
	1,9
	0,2
	2,4
	38,2

	
	
	Формальдегид
	0,0073
	2,4
	0,03
	0,9
	

	Астана


	3,0


	Взвешенные
	0,1757
	1,2
	1,8
	3,6
	4,4

	
	
	Оксид углерода
	1,0128
	0,3
	8
	1,6
	1,7

	
	
	Диоксид азота
	0,0502
	1,3
	0,48
	5,6
	16,9

	
	
	Фтористый водород
	0,0007
	0,1
	0,059
	3,0
	1,2

	Атырау
	4,6


	Взвешенные
	0,1885
	1,3
	0,7
	1,4
	2,6

	
	
	Диоксид азота
	0,0786
	2,0
	0,1
	1,2
	21,8

	Балхаш


	3,2

	Взвешенные
	0,2466
	1,6
	2
	4,0
	7,3

	
	
	Диоксид серы
	0,017
	0,3
	0,709
	1,4
	0,9

	
	
	Оксид углерода
	1,1667
	0,4
	13
	2,6
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,0317
	0,8
	0,13
	1,5
	4,7

	п.Глубокое


	3,4
	Диоксид азота
	0,0705
	1,8
	0,22
	2,6
	23,1

	
	
	Фенол
	0,0022
	0,7
	0,013
	1,3
	1,3

	Жезказган


	7,9
	Взвешенные
	0,4128
	2,8
	1,1
	2,2
	14,1

	
	
	Диоксид серы
	0,0262
	0,5
	0,773
	1,5
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,0479
	1,2
	0,2
	2,4
	12,8

	
	
	Фенол
	0,007
	2,3
	0,03
	3,0
	22,4

	Караганда


	8,1


	Взвешенные
	0,066
	0,4
	1
	2,0
	0,9

	
	
	Оксид углерода
	2,3225
	0,8
	9
	1,8
	4,7

	
	
	Диоксид азота
	0,0486
	1,2
	0,26
	3,1
	10,7

	
	
	Фенол
	0,007
	2,3
	0,033
	3,3
	6,5

	Костанай
	1,9
	Оксид углерода
	0,9038
	0,3
	5
	1,0
	

	Кызылорда
	5,3
	Диоксид серы
	0,1264
	2,5
	0,204
	0,4
	

	
	
	Диоксид азота
	0,0678
	1,7
	0,11
	1,3
	9

	Павлодар
	3,0
	Взвешенные
	0,2724
	1,8
	1,2
	2,4
	6,4

	
	
	Оксид углерода
	1,1923
	0,4
	16
	3,2
	3,8

	
	
	Хлористый водород
	0,0406
	0,4
	0,39
	2,0
	2,6

	Петропавловск
	3,8
	Диоксид азота
	0,0442
	1,1
	0,08
	0,9
	

	
	
	Формальдегид
	0,0039
	1,3
	0,007
	0,2
	

	Риддер


	7,2

	Диоксид серы
	0,0776
	1,6
	0,181
	0,4
	

	
	
	Диоксид азота
	0,0506
	1,3
	0,13
	1,5
	6,4

	
	
	Фенол
	0,0031
	1,0
	0,007
	0,7
	

	
	
	Формальдегид
	0,0059
	2,0
	0,017
	0,5
	

	
	
	Диоксид азота
	0,0422
	1,1
	0,29
	3,4
	6,4

	Семей
	3,2
	Оксид углерода
	1,3205
	0,4
	7
	1,4
	1,3

	
	
	Диоксид азота
	0,0357
	0,9
	0,12
	1,4
	1,3

	
	
	Фенол
	0,0027
	0,9
	0,012
	1,2
	1,3

	Тараз


	7,5

	Взвешенные
	0,1654
	1,1
	0,9
	1,8
	1,6

	
	
	Оксид углерода
	2,1827
	0,7
	8
	1,6
	1,6

	
	
	Диоксид азота
	0,0655
	1,6
	0,18
	2,1
	19,9

	
	
	Фтористый водород
	0,0041
	0,8
	0,031
	1,6
	1,7

	Темиртау


	9,2


	Взвешенные
	0,1991
	1,3
	0,7
	1,4
	6,4

	
	
	Оксид углерода
	1,6496
	0,5
	12
	2,4
	3,4

	
	
	Сероводород
	0,002
	
	0,016
	2,0
	1,3

	
	
	Фенол
	0,012
	4,0
	0,027
	2,7
	55,6

	Усть-

Каменогорск


	6,7


	Взвешенные
	0,191
	1,3
	0,9
	1,8
	5,6

	
	
	Диоксид серы
	0,074
	1,5
	1,844
	3,7
	0,8

	
	
	Оксид углерода
	0,7832
	0,3
	6
	1,2
	0,5

	
	
	Диоксид азота
	0,0728
	1,8
	0,33
	3,9
	29,3

	
	
	Фенол
	0,0033
	1,1
	0,029
	2,9
	1,6

	
	
	Хлористый водород
	0,0729
	0,7
	0,38
	1,9
	0,9

	Шымкент


	11,7


	Взвешенные
	0,2689
	1,8
	0,7
	1,4
	1

	
	
	Оксид углерода
	3,1955
	1,1
	16
	3,2
	6,1

	
	
	Диоксид азота
	0,0511
	1,3
	0,17
	2,0
	9,6

	
	
	Формальдегид
	0,014
	4,7
	0,038
	1,1
	0,4

	Экибастуз
	1,2
	Диоксид азота
	0,0208
	0,5
	0,14
	1,6
	1,3

	Кокшетау
	
	Диоксид азота
	0,0435
	1,09
	0,2
	2,4
	10,3


Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 9
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 10
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 11
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 
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