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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Бюллетень включает в себя материалы по данным наблюдений за атмосферным воздухом, качеством поверхностных и морских вод, состоянием радиационной обстановки в разрезе областей Республики Казахстан за январь 2012 года. 
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 ручных постах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1), и на 22 автоматических постах наблюдений в 10 населенных пунктах: Алматы (11), Астана (3), Атырау (1), СКФМ «Боровое» (1), Петропавловск (1), Тараз (1), Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), санаторий Щучинск (1) и Уральск (1) (рис.1).
При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие примеси: взвешенные вещества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, фтористый водород, сероводород, аммиак, н/о соединения мышьяка, хлора, хлористый водород, серная кислота, озона и тяжелые металлы (кадмий, свинец, цинк, хром, медь).

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3). Уровень загрязнения атмосферы оценивался по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывался по пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса опасности, а также оценивался и по превышению ПДК (Приложение 4). 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесены 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) 7 городах: Темиртау, Алматы, Шымкент, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Риддер, Тараз (Приложение 5).

По результатам данных наблюдений за состоянием загрязнения воздушного бассейна в городах Республики Казахстан наибольший уровень загрязнения воздуха в январе 2012 года наблюдался в городе Темиртау (ИЗА5 – 11,3) (таблица 1).

По сравнению с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Тараз, Жезказган, Астана, Петропавловск, Актау, Атырау, Павлодар, Балхаш, Экибастуз, Костанай и поселок Глубокое значительно не изменился, в городах Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганда, Актобе - понизился, в городах Темиртау, Кызылорда, Семей, Риддер отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха (таблица 1).
Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ превышали ПДК: средние – 9 гордах,  максимальные - в 7 городах;  диоксида серы: средние  и максимальные в 2 городах; оксида углерода: средние – в 2 городах, максимальные – в 12 городах; диоксида азота: средние – в 10 городах, максимальные - в 18 городах; фенола: средние и  максимальные – в 5 городах; формальдегида: средние – в 6городах, максимальные в 1 городе; хлористого водорода и сероводорода: максимальные - 1 городе, аммиака: средние-1 городе.

Таблица 1

Список городов Республики Казахстан по уровню загрязнения атмосферного воздуха
	Город
	ИЗА5

	
	январь
2011 г.
	декабрь
2011 г.
	январь
2012 г.

	1.
	Темиртау
	9,3
	10,2
	11,3

	2.
	Алматы
	13,4
	9,3
	11,2

	3.
	Шымкент
	9,9
	7,3
	9,0

	4.
	Кызылорда
	4,4
	4,8
	8,9

	5.
	Усть-Каменогорск
	9,7
	10,5
	8,8

	6.
	Риддер
	5,7
	7,6
	8,1

	7.
	Тараз
	8,8
	8,2
	8,1

	8.
	Жезказган
	6,3
	8,3
	6,2

	9.
	Актобе
	8,6
	9,2
	6,1

	10.
	Караганда
	8,1
	10,8
	6,1

	11.
	Семей
	4,7
	5,9
	5,6

	12.
	поселок Глубокое
	5,5
	5,4
	4,9

	13.
	Петропавловск
	3,9
	4,7
	4,7

	14.
	Астана
	3,9
	3,3
	3,7

	15.
	Атырау
	3,5
	3,2
	3,3

	16.
	Павлодар
	2,5
	2,6
	3,0

	17.
	Экибастуз
	2,3
	2,0
	2,2

	18.
	Костанай
	2,1
	2,1
	2,1

	19.
	Актау
	2,4
	2,4
	2,0

	20.
	Балхаш
	1,6
	1,9
	1,9


Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории республики не зарегистрировано.

Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 149 гидрохимических створах, распределенных на 60 водных объектах: 43 реках, 4 озерах, 10 водохранилищах, 2 каналах и 1 море (таблица  2, 3, 4, 5, рис.2,3).

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 6).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 7).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды "чистая" отнесены 15 рек, 1 водохранилище: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, проток Шароновка, рукав Кигач, Бугунь, Катта-Бугунь,  Урал(Атырауская), Есентай, Текес, Улькен Алматы, Кеттыбулак, Беркара, Аят, водохранилище Сергеевское;
к классу "умеренно загрязненная" - 20 рек, 6 водохранилищ, 2 озера, 1 море, 1 канал: реки Чаган,  Деркул, Тобол, Келес, Тогызак, Есиль, Нура, Иле, Киши Алматы, Токташ, Арысь,  Талас,  Асса,  Аксу,  Бадам, Сырдарья, Ак – Булак,  Сары – Булак, Урал (ЗКО),  Коргас, водохранилища Капшагай,  Вячеславское, Амангельдинское, Верхнетобольское, Ташуткельское, озера Копа,  Зеренда,канал Ертис-Караганда;

к классу "загрязненная"– 2 реки, 1 озеро и 3 водохранилища: реки Шу, Карабалты, озеро Султанкельды, водохранилища Каратомарское, Шардаринское, Кенгирское;
к классу "грязная" – 6 рек, 1 озеро, 1 канал: реки Илек,  Кара кенгир, Шерубайнура, Брекса, Тихая, Ульби, озеро Билийколь, канал Нура-Есиль;

к классу "очень грязная"– река Глубочанка;

к классу «чрезвычайно грязная» - река Красноярка (таблица 2, 3, 4, 5; рис. 2,3).
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Рис 2. Изменения  индекса загрязненности  воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения индекса загрязненности  воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 2
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за январь 2012 года

	2 класс, 
«чистая», 
ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс, 
«умеренно загрязненная» 
ИЗВ 1,01-2,5
	4 класс,
«загрязненная»
ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,
«грязная»
ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,
«очень грязная»
ИЗВ 6,01-10
	7 класс,
«чрезвычайно грязная»
ИЗВ >10


	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Чаган
	1
	р. Шу
	1
	р.Илек (Актюбинская)
	1
	р. Глубочанка
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Ертис 
	2
	р. Деркул
	2
	р. Карабалты
	2
	р. Кара-Кенгир
	
	
	
	

	3
	р. Буктырма
	3
	р. Тобол
	3
	оз.Султанкельды
	3
	р.Шерубайнура
	
	
	
	

	4
	р. Оба
	4
	р. Келес
	4
	вдхр.Каратомарское
	4
	р. Брекса
	
	
	
	

	5
	проток Шароновка
	5
	р. Тогызак
	5
	вдхр.Шардаринское
	5
	р. Тихая
	
	
	
	

	6
	рукав Кигач
	6
	р. Есиль 
	6
	вдхр. Кенгирское
	6
	р. Ульби
	
	
	
	

	7
	р.Бугунь
	7
	р. Нура
	
	
	7
	оз. Бийликоль
	
	
	
	

	8
	р.Катта-Бугунь
	8
	р. Иле
	
	
	8
	канал Нура - Есиль
	
	
	
	

	9
	р. Урал(Атырауская) 
	9
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	р. Есентай
	10
	р.Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	р. Текес
	11
	р.Арысь
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	р. Улькен Алматы
	12
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	р. Кеттыбулак
	13
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	р.Беркара
	14
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	р. Аят
	15
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	вдхр. Сергеевское
	16
	р. Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Ак - Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Сары - Булак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р.Урал (ЗКО)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р. Коргас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	вдхр. Амангельдинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр. Верхнетобольское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр Ташуткельское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	море Малый Арал 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	канал Ертис-Караганда
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за январь  2012 года

	№
	Наименование ингредиентов
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь (2+)
	0,5-13,0
	48
	реки  Есиль (Акмолинская), Кеттыбулак, Ак – Булак, Сары – Булак,  Кара-Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба,  Кигач, Урал, Илек, Нура, Кара – Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, р.Беркара, Аксу, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Арысь, Сырдарья, пр. Шароновка;  оз. Бийликоль, оз. Султанкельды,  вдхр.  Кенгирское, вдхр. Самаркандское (Карагандинская), вдхр Капшагай,  вдхр Каратомарское, вдхр Амангельдинское, вдхр Верхнетобольское,  вдхр. Ташаткульское, вдхр.Шардаринское, вдхр. Вячеславское,  канал Ертис-Караганда;море Малый Арал.

	2
	Железо общее
	0,2-8,8
	21
	реки Кара-Ертис, Ертис (Павлодарская),  Буктырма, Чаган, Урал (ЗКО), Деркул, Есиль (СКО), Иле, Талас, Шу, Асса, Аксу, Беркара, Карабалты, Токташ;  вдхр. Сергеевское, вдхр. Ташуткельское; оз.Копа, оз.Зеренда; море Малый Арал.

	
	Железо 2+
	0,6-0,8
	3
	Реки Кигач, Урал(Атырауская), пр.Шароновка

	3
	Аммоний солевой
	0,1- 8,5
	15
	реки Ертис, Тихая, Тобол, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Сары – Булак, Глубочанка, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Самаркандское, вдхр Верхнетобольское; оз. Зеренда; канал Нура –Есиль, канал Ертис-Караганда

	4
	Цинк
	0,7-69,1
	11
	реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Аят, Шерубайнура, вдхр.Самаркандское; канал Ертис-Караганда

	5
	Хлориды
	0,7-1,1
	6
	реки Тобол, Аят, Тогызак; вдхр Каратомарское, вдхр Амангельдинское, вдхр Верхнетобольское.

	6
	Марганец 
	0,6-12,3
	12
	реки Кара – Ертис (ВКО), р. Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Киши Алматы, р. Есентай, р. Улькен Алматы; вдхр. Капшагай

	7
	Сульфаты
	0,1-13,0
	45
	реки Кара-Ертис, пр.Шароновка, Кигач, Урал (Атырауская), Илек (Актюбинская), Есиль,  Кеттыбулак, Нура, Ак – Булак, Сары – Булак, Тобол, р. Кара – Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас,  Аксу, Беркара, Токташ, Аят, Тогызак, Чаган, Келес, Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь, Арысь,  Карабалты, Сырдарья; озера Бийликоль, Копа, Султанкельды; вдхр. Шардаринское, Каратомарское, Амангельдинское, Верхнетобольское, Сергеевское, Вячеславское, Кенгирское,  Самаркандское, Капшагай, Ташуткельское;  каналы Нура-Есиль, Ертис-Караганда; море Малый Арал.

	8
	Хром (6+)
	0,5-4,2
	4
	реки Илек (Актюбинская), Кигач, пр.Шароновка, Урал. 

	9
	Азот нитритный
	0,5-6,6
	20
	реки Брекса, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Тогызак, Сары – Булак, Нура, Шерубайнура, Иле (Алматинская), Текес, Коргас, Шу, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы; вдхр Каратомарское, Амангельдинское; озера Копа, Зеренда

	10
	Магний
	0,1-3,5
	11
	реки Есиль, Кеттыбулак, Келес, Бугунь, Катта-Бугунь,  озера Копа, Султанкельды, вдхр. Сергеевское, Вячеславское; канал Нура-Есиль; море Малый Арал

	11
	Фенолы
	1,0-4,0
	16
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Текес, Талас, Шу, Асса,  Карабалты, Токташ, Сырдарья (ЮКО), Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь, Арысь; вдхр. Кенгирское, Шардаринское. 

	12
	БПК5
	0,04-20,2
	60
	реки  Кара – Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, пр. Шароновка, Кигач, Урал, Чаган, Есиль, Кеттыбулак, Ак – Булак, Сары – Булак,  Деркул, Тобол, Аят, Тогызак, Нура, Иле,  Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, Кара-Кенгир,  Шерубайнура, Талас, Асса, Шу, Илек (Актюбинская), Аксу, Беркара, Карабалты, Токташ, Келес, Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь, Арысь, Сырдарья,  вдхр. Ташаткульское, Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское,  Амангельдинское, Верхнетобольское, Сергеевское, Вячеславское, Капшагай, Шардаринское; озера Копа, Зеренда, Султанкельды; каналы Нура – Есиль, Ертис-Караганда; озеро Билийколь; море Малый Арал. 

	13
	Бор
	23,2
	1
	река Илек (Актюбинская)

	14
	Никель
	1,3
	2
	река Есиль (СКО), вдхр. Сергеевское  (СКО).

	15
	Фториды
	0,8-1,8
	7
	реки Ак – Булак, р. Нура (Акмолинская), Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Асса,  оз. Бийликоль.

	16
	Нефтепродукты
	0,4-7,8
	12
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Оба,  Кара – Кенгир, Беркара, Бадам, Бугунь, Катта-Бугунь, Арысь, Сырдарья (ЮКО), оз. Бийликоль, вдхр.  Кенгирское.

	17
	Кадмий
	1,3-3,7
	3
	Реки Тихая, Ульби, Красноярка


Таблица 4
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январь 2012 г., превышающих ПДК

	
	январь 

2011 г.
	декабрь 2011 г.
	январь 2012 г.
	Ингредиенты
	Сред

няя кон-центрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара - Ертис

(ВКО)
	0,88

(2 кл.)

чистая
	0,84 

(2 кл.)

чистая

	0,77 

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Марганец

БПК5

Растворенный кислород

Сульфаты

Железо общее
	0,0013

0,010

2,93

12,8

59,0

0,03
	1,3

1,0

0,9

0,4

0,6

0,3

	р. Ертис

(ВКО)
	0,85

(2 кл.)

чистая
	0,81 

(2 кл.)

чистая
	0,76

(2 кл.)

чистая

	Медь (2+) 

Цинк 

Марганец

Нефтепродукты
Растворенный кислород

БПК5
	0,0011

0,0085

0,0079

0,03

12,4

2,10
	1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,7

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,54 (2кл.)

чистая
	0,47

 (2 кл.)

чистая
	0,47 

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5

Аммоний солевой

Железо общее

Фториды
	0,0017

11,6

1,55

0,08

0,02

0,19
	1,7

0,5

0,5

0,1

0,2

0,2

	р. Буктырма

(ВКО)
	1,62 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,84 

(2 кл.)

чистая
	0,73 

(2 кл.)

чистая

	Медь (2+)

БПК5

Марганец

Нефтепродукты

Железо общее

Растворенный кислород
	0,0017

2,00

0,0061

0,03

0,03

11,1
	1,7

0,6

0,6

0,5

0,3

0,5

	р. Брекса

(ВКО)
	2,50

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	7,25

 (6 кл.)
очень грязная
	4,37 

(5 кл.)

грязная
	Цинк

Марганец

Азот нитритный

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	0,15

0,04

0,06

0,003

11,8

2,75
	15,0

4,0

3,0

3,0

0,5

0,5

	р. Тихая

(ВКО)
	5,66

(5 кл.)

грязная
	3,73 

(4 кл.) загрязнённая


	5,55

(5 кл.)

грязная
	Цинк 

Марганец 

Кадмий

Аммоний солевой

Растворенный кислород

БПК5
	0,202

0,043

0,018

1,81

12,7

2,90
	20,2

4,3

3,7

3,6

0,5

0,9

	р. Ульби

(ВКО)
	4,16

(5 кл.)

грязная
	3,54 

(4 кл.) загрязнённая
	5,49 

(5 кл.)

грязная
	Цинк 

Марганец

Кадмий

Медь (2+) Растворенный кислород

БПК5
	0,222

0,039

0,018

0,0019

12,9

1,8
	22,2

3,9

3,7

1,9

0,4

0,6

	р. Глубочанка

(ВКО)
	3,82 

(4 кл.)

загрязнённая
	6,76

 (6 кл.)

очень грязная
	7,81 

(6 кл.)

очень грязная


	Цинк 

Марганец

Аммоний солевой

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	0,339

0,069

1,25

0,0024

12,6

1,6
	33,9

6,9

2,5

2,4

0,4

0,5

	р. Красноярка

(ВКО)
	24,3

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	20,9

 (7 кл.)
чрезвычайно грязная
	14,9 

(7 кл.)
чрезвычайно грязная
	Цинк 

Марганец

Медь (2+)

Кадмий

Растворенный кислород

БПК5
	0,691

0,123

0,0057

0,0067

11,2

2,30
	69,1

12,3

5,7

1,3

0,5

0,7

	р. Оба

(ВКО)
	0,64

(2 кл.)
чистая
	0,84 

(2 кл.)
чистая
	0,73 

(2 кл.)
чистая

	Марганец

Медь (2+)

Нефтепродукты

Цинк 

Растворенный кислород

БПК5
	0,0095

0,0009

0,04

0,0073

12,5

1,50
	0,9

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,71 

(2 кл.)

чистая
	0,71

 (2 кл.)
чистая
	0,76 

(2 кл.)
чистая
	Железо 2+

Медь

Хром 6+

Сульфаты

Растворенный кислород

БПК5
	0,004

0,001

0,01

95,6

13,2

2,50
	0,8

1,0

0,5

0,9

0,4

0,8

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,60

 (2 кл.)

чистая
	0,70

 (2 кл.)
чистая
	0,67 

(2 кл.)
чистая
	Железо 2+

Медь

Хром 6+

Сульфаты

Растворенный кислород

БПК5
	0,003

0,0008

0,01

95,0

13,0

2,20
	0,6

0,8

0,5

0,9

0,4

0,7

	р. Урал

(Атырауская)
	0,69

 (2 кл.)

чистая
	0,79 

(2 кл.)
чистая
	0,70 

(2 кл.)
чистая
	Железо 2+

Медь

Хром 6+

Сульфаты

Растворенный кислород

БПК5
	0,004

0,0008

0,01

99,0

13,2

2,0
	0,8

0,8

0,5

0,9

0,4

0,6

	р. Урал (ЗКО)
	2,10

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,90 

(2 кл.)
чистая
	1,27 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая


	Хром (6+)

Железо общее

Фенолы

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,04

0,19

0,0013

0,025

7,63

1,18
	2,0

1,9

1,3

1,2

0,8

0,4

	р. Чаган (ЗКО)
	1,57

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,36 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,49 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Железо общее

Растворенный кислород

Фенолы 

Азот нитритный Сульфаты

БПК5
	0,31

5,44

0,0013

0,021

91,5

1,04
	3,1

2,2

1,3

1,0

0,9

0,3

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,94

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,58  

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,36

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты 

Фенолы

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,24

192,0

0,0014

0,024

7,52

1,3
	2,4

1,9

1,4

1,2

0,8

0,4

	р. Илек

(Актюбинская)
	5,58 

(5 кл.)

грязная
	4,28 

(5 кл.)

грязная
	5,95 

(5 кл.)

грязная
	Бор

Медь (2+)

Хром (6+)

Сульфаты

Растворенный кислород

БПК5
	0,395

0,0052

0,085

160,1

9,63

2,71
	23,2

5,2

4,2

1,6

0,6

0,9

	р. Тобол

(Костанайская)


	2,21

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,35

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,16 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Аммоний солевой Хлориды

Растворенный кислород

БПК5
	264,7

0,026

0,51

276,6

7,72

0,84
	2,6

1,3

1,0

0,9

0,8

0,3

	р. Аят

(Костанайская)
	1,30

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,16

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,83 

(2 кл.)
чистая

	Сульфаты 
Фториды

Цинк

Хлориды

Растворенный кислород

БПК5
	196,0
0,53

0,007

225,9

9,71

0,63
	2,0
0,7

0,7

0,7

0,6

0,2

	р. Тогызак

(Костанайская)
	1,73 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,11 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Сульфаты

Азот нитритный

Хлориды
Аммоний солевой
Растворенный кислород

БПК5
	211,0

0,026

340,0
0,44

11,0

2,0
	2,1

1,3

1,1
0,9

0,5

0,6

	вдхр Каратомарское

(Костанайская)
	1,33

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	2,95 

(4 кл.)

загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5

Сульфаты 
Хлориды
Растворенный кислород

Азот нитритный
	0,013

3,41

127,0
202,9

13,0

0,011
	13,0

1,7

1,2
0,7

0,4

0,5

	вдхр Амангельдинское (Костанайская)
	-
	-
	1,51 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты 
Азот нитритный
Хлориды
Растворенный кислород

БПК5
	0,004

199,0
0,018

241,0

9,4

2,18
	4,0

2,0
0,9

0,8

0,6

0,7

	вдхр Верхнетобольское

(Костанайская)
	-
	-
	1,68 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Медь (2+)

Сульфаты 
Хлориды
Аммоний солевой
Растворенный кислород

БПК5
	0,007

123,0
252,7

0,17

13,2

0,64
	7,0

1,2
0,8

0,3

0,4

0,2

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	0,87

 (2 кл.)

чистая
	0,92 

(2 кл.)
чистая
	0,77

 (2 кл.)
чистая

	БПК5
Никель 
Сульфаты
Магний

Железо общее
Растворенный кислород
	1,7

0,013

98,5

26,0

0,06

11,7
	1,6

1,3

0,9

0,6

0,6

0,5

	р. Есиль

(СКО)
	0,96

(2 кл.)

чистая
	1,00

 (2 кл.)
чистая
	1,12 

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Железо общее

Никель

Сульфаты 
Магний

Растворенный кислород

БПК5
	0,15

0,014

136,0

44,7

10,1

2,12
	1,5

1,4

1,3

1,1

0,6

0,7

	р. Есиль

(Акмолинская)
	1,53

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,35

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,23

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Медь (2+)

Магний

Аммоний солевой
Растворенный кислород

БПК5
	275,0

0,0017

50,2

0,26

7,7

1,04
	2,7

1,7

1,2

0,5

0,8

0,3

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,51 (2кл.) чистая
	0,38 

(2 кл.)

чистая
	0,38

 (2 кл.)

чистая
	Растворенный кислород

БПК5

Сульфаты 

Магний

Медь (2+)

Фториды
	11,1

0,13

15,4

4,50

0,0009

0,67
	0,5

0,04

0,1

0,1

0,5

0,9

	р. Ак - Булак

(г. Астана)
	2,40

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,24

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,57 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Хлориды

Фториды

Растворенный кислород

БПК5
	339,3

0,0022

556,0

0,60

9,7

1,11
	3,4

2,2

1,8

0,8

0,6

0,5

	р. Сары - Булак

(г. Астана)
	1,22

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,54

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,63 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Аммоний солевой 

Медь (2+)

Сульфаты

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	1,20

0,0021

194,6

0,033

6,98

2,7
	2,4

2,0

1,9

1,6

0,8

0,9

	вдхр. Вячеславское
(Акмолинская)
	1,25

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	0,73 (2кл.) чистая
	1,22 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

Цинк

Сульфаты Растворенный кислород

Магний

БПК5
	0,003

0,023

61,5

8,82

22,4

0,50
	3,0

2,3

0,6

0,7

0,5

0,2

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,75

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,57 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,91 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Железо общее

Магний

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	319,0

0,24

92,0

0,04

10,1

3,00
	3,2

2,4

2,3

2,0

0,6

1,0

	оз. Султан-

кельды

(Акмолинская)
	22,4

(7 кл.)

чрезвычай

но грязная
	3,25

 (4 кл.)

загрязнённая

	3,20

 (4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты

Магний

Хлориды

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	1023,0

141,0

946,0

0,001

6,1

0,91
	10,2

3,5

3,1

1,0

0,9

0,3

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	2,07

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,40

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,21 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Фториды 

Азот нитритный

Железо общее

Аммоний солевой 

Растворенный кислород

БПК5
	3,19

0,06

0,28

1,00

10,4

2,0
	4,2

3,0

2,8

2,0

0,6

0,6

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	4,22 (5 кл.)

грязная
	3,31

 (4 кл.)
загрязнённая
	4,28 

(5 кл.)

грязная
	Сульфаты

Хлориды 

Аммоний солевой 

Магний 

Растворенный кислород

БПК5
	1305,0

1297,0

1,96

115,9

6,0

1,40
	13,0

4,3

3,9

3,0

1,0

0,5

	р. Нура

(Акмолинская)
	1,94

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,77

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,07 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Азот нитритный

Фториды

Растворенный кислород

БПК5
	508,0

0,003

0,035

0,89

7,34

1,8
	5,1

3,0

1,7

1,2

0,8

0,6

	р. Нура (Карагандинская)
	1,68

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,33 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	1,91

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Азот нитритный

Медь (2+)

Аммоний солевой 

Растворенный кислород

БПК5
	354,0

0,055

0,002

0,97

9,38

1,7
	3,5

2,7

2,0

1,9

0,6

0,5

	р. Кара - Кенгир

(Карагандинская)
	5,46

(5 кл.)
грязная
	4,10 

(5 кл.)

грязная
	5,01 

(5 кл.)

грязная

	Нефтепродукты 

Медь

Сульфаты

Аммоний солевой

Растворенный кислород

БПК5
	0,39

0,0074

701,0

1,96

5,27

3,24
	7,8

7,4

7,0

4,0

2,3

1,6

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	9,41

(6 кл.)

очень
грязная
	4,55

 (5 кл.)

грязная
	4,15 

(5 кл.)

грязная

	Аммоний солевой

Растворенный кислород

Азот нитритный

Сульфаты 

БПК5

Цинк 
	4,26

4,57

0,092

300,0

4,4

0,022
	8,5

4,4

4,6

3,0

2,2

2,2

	вдхр. Кенгирское

(Карагандинская)
	3,26

(4 кл.)

загрязнённая
	1,95 

(3 кл.)
умеренно

загрязненная

	2,78

(4 кл.)

загрязнённая
	Сульфаты 

Медь

Нефтепродукты

Фенолы

Растворенный кислород

БПК5
	557,0

0,0043

0,15

0,002

6,70

2,8
	5,6

4,3

3,0

2,0

0,9

0,9

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	1,70

(3 кл.)

умеренно

загрязнён

ная
	1,03 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,77 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Сульфаты 

Медь 

Аммоний солевой 

Цинк 

Растворенный кислород

БПК5
	365,0

0,0022

0,96

0,015

7,06

1,57
	3,6

2,2

1,9

1,5

0,8

0,5

	канал Ертис-Караганда (Карагандинская)
	0,82

(2 кл.)

чистая
	-
	1,20 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты 

Медь

Аммоний солевой 

Цинк 

Растворенный кислород

БПК5
	154,0

0,0015

0,74

0,012

7,62

2,0
	1,5

1,5

1,5

1,2

0,8

0,7

	р. Иле

(Алматинская)
	3,84

(4кл.)

загрязнённая
	1,52

 (3 кл.)
умеренно

загрязненная
	1,07 

(3 кл.)
умеренно

загрязненная
	Медь

Сульфаты 

Азот нитритный

Железо общее

Растворенный кислород

БПК5
	0,0023

119,0

0,023

0,07

11,5

1,40
	2,3

1,2

1,1

0,7

0,5

0,5

	р. Текес

(Алматинская)
	1,97

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,84

 (2 кл.)

чистая
	0,86

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Сульфаты 

Фенолы 

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,0012

106,0

0,001

0,015

10,6

1,56
	1,2

1,0

1,0

0,7

0,6

0,5

	р. Коргас

(Алматинская)
	4,14

(5 кл.)

грязная
	0,76 

(2 кл.)

чистая
	1,08 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Фенолы 

Медь (2+)

Сульфаты 

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,002

0,0014

106,0

0,019

12,0

1,64
	2,0

1,4

1,0

0,9

0,5

0,5

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	4,43

(5 кл.)

грязная
	1,00

 (2 кл.)

чистая
	1,14 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Медь (2+)

Марганец

Сульфаты 

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,0031

0,011

101,0

0,011

11,2

1,5
	3,1

1,1

1,0

0,5

0,5

0,5

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	2,48

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,87 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,07 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Азот нитритный

Медь (2+)

Фториды

Марганец

Растворенный кислород

БПК5
	0,133

0,0023

0,89

0,010

10,2

1,7
	6,6

2,3

1,2

1,0

0,6

0,6

	р. Есентай

(г. Алматы)
	1,88

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,24

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,84 

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Фториды

Марганец

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,0016

0,80

0,0073

0,010

11,2

1,70
	1,6

1,0

0,7

0,5

0,54

0,6

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	1,93 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,38  

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,89 

(2 кл.)

чистая
	Медь (2+)

Фториды

Марганец

Азот нитритный

Растворенный кислород

БПК5
	0,0019

0,78

0,0082

0,01

11,5

1,62
	1,9

1,0

0,8

0,5

0,5

0,5

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,69 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,48

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,15 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Медь (2+)

Железо общее

Фенолы

Нефтепродукты

Растворенный кислород

БПК5 
	0,0026

0,12

0,001

0,05

11,8

2,34
	2,6

1,2

1,0

1,0

0,51

0,8

	р. Шу

(Жамбылская)
	2,25

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,88 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	3,31 

(4 кл.)
загрязнённая
	Железо общее

БПК5
Медь (2+)

Азот нитритный

Растворенный кислород

Фенолы
	0,88

8,70

0,0032

0,038

10,2

0,001
	8,8

4,3

3,2

1,9

0,6

1,0

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,45

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,92

 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,62 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Железо общее

Медь (2+)

Фенолы

Фториды

Растворенный кислород

БПК5
	0,44

0,002

0,001

0,68

11,7

2,63
	4,4

2,0

1,0

0,9

0,5

0,8

	р. Аксу

(Жамбылская)
	1,83

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,82 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,14 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Железо общее 
БПК5

Медь (2+)

Сульфаты

Растворенный кислород

Фенолы
	0,40

7,70

0,002

146,0
11,6

0,001
	4,0

3,8

2,0

1,4

0,5

1,0

	р. Беркара

(Жамбылская)
	0,65

(2 кл.)
чистая
	-
	0,75 

(2 кл.)
чистая
	Медь (2+)

Железо общее 

Сульфаты

Нефтепродукты
Растворенный кислород

БПК5
	0,0012

0,10

29,8

0,04

11,4

1,93
	1,2

1,0

0,3

0,8

0,53

0,64

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	2,09

(3кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,24 

(3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,72 

(4 кл.)
загрязнённая

	Медь (2+)

Железо общее 

БПК5

Сульфаты

Фенолы 

Растворенный кислород
	0,0046

0,40

5,95

225,0

0,002

11,8
	4,6

4,0

3,0

2,2

2,0

0,5

	р. Токташ

(Жамбылская)
	1,78

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,52 

(4 кл.)
загрязнённая
	1,97 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая

	Медь (2+)

Железо общее

Фенолы

Сульфаты

БПК5

Растворенный кислород
	0,0034

0,23

0,002

194,0

3,36

11,6
	3,4

2,3

2,0

2,0

1,7

0,5

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	5,05

(5 кл.)

грязная
	8,21 

(6 кл.) 

очень грязная
	5,17

(5 кл.)

грязная
	БПК5

Сульфаты

Медь (2+)

Фториды 

Нефтепродукты

Растворенный кислород
	20,2

497,0

0,0023

1,36

0,06

11,4
	20,2

5,0

2,3

1,8

1,2

0,5

	вдхр Ташуткельское

(Жамбылская)
	1,36

 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	-
	1,82 

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Медь (2+)

БПК5

Железо общее

Сульфаты

Растворенный кислород

Фенолы
	0,0032

5,76

0,22

114,0

12,0

0,001
	3,2

3,0

2,2

1,1

0,5

1,0

	р. Келес

(ЮКО)
	2,87

(4 кл.)
загрязнённая
	2,55

 (4 кл.)
загрязнённая
	2,36

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Фенолы 

Магний

Растворенный кислород

БПК5
	644,0

0,003

0,002

74,2

12,0

1,14
	6,4

3,0

2,0

1,8

0,5

0,4

	р. Бадам

(ЮКО)
	2,27

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,12

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,69

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фенолы 

Сульфаты

Медь (2+)

Нефтепродукты

Растворенный кислород

БПК5
	0,003

236,0

0,002

0,09

12,0

1,45
	3,0

2,3

2,0

1,8

0,5

0,5

	р.Бугунь

(ЮКО)
	0,76

(2 кл.)
чистая

	-
	0,96

(2 кл.)
чистая

	Фенолы 

Сульфаты

Нефтепродукты

Магний 

Растворенный кислород

БПК5
	0,002

115,0

0,04

26,8

13,1

2,0
	2,0

1,1

0,8

0,7

0,4

0,7

	р.Катта-Бугунь

(ЮКО)
	0,52

(2 кл.)
чистая
	-
	0,50

(2 кл.)
чистая
	Фенолы 

Магний 

Нефтепродукты

Сульфаты

Растворенный кислород

БПК5
	0,001

18,8

0,02

38,4

12,1

0,70
	1,0

0,5

0,4

0,4

0,5

0,2

	р.Арысь

(ЮКО)
	-
	-
	1,72 

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фенолы 

Сульфаты

Медь (2+)

Нефтепродукты

Растворенный кислород

БПК5
	0,003

269,0

0,002

0,09

12,7

1,10
	3,0

2,7

2,0

1,8

0,5

0,4

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	2,39

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,53 

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,72 

(4 кл.)
загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы 

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	586,0

0,004

0,003

12,9

1,70
	5,8

4,0

3,0

0,5

0,6

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	2,18

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,46 

(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,23

 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Фенолы 

Нефтепродукты 

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	414,0

0,004

0,12

0,002

13,7

1,15
	4,1

4,0

2,4

2,0

0,4

0,4

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	2,27

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,75

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,53

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Сульфаты

Медь (2+)

Магний 

Железо общее

Растворенный кислород

БПК5
	301,4

0,0025

62,5

0,12

9,41

0,93
	3,0

2,5

1,5

1,2

0,6

0,3

	море Малый Арал 
(Кызылординская)
	-
	-
	2,20

 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Железо общее

Сульфаты

Магний 

Медь (2+)

Растворенный кислород

БПК5
	0,50

320,0

96,4

0,002

7,71

1,10
	5,0

3,2

2,4

2,0

0,4

0,3


Сведения о случаях экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных вод за январь 2012 года
1 случай  экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстана был отмечен в реке Красноярка (ВКО). 

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Республики Казахстан.  Было отмечено  20  случаев  на  10 водных объектах: река Илек - 6 случаев ВЗ (Актюбинская), река Брекса – 1 случай ВЗ (ВКО), река Тихая – 1 случай  ВЗ (ВКО), река Глубочанка – 3 случая ВЗ (ВКО); река Ульби – 2 случая ВЗ (ВКО), река Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тогызак (Костанайская) – 1 случай ВЗ, река Тобыл (Костанайская)  - 3 случая ВЗ, река Аят (Костанайская) – 1 случай ВЗ, озеро Бийликоль – 1 случай ВЗ (Жамбылская) (таблица 5). 
Таблица 5
Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально - высокого загрязнения поверхностных вод
	Наименование

водного объекта, область,

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев
	Число,

месяц

отбора

проб

воды
	Число,

месяц

проведения

анализа
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	Наимено-вание
	Концентрация, мг/ дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Илек, 

Актюбинскаяобласть, 

г. Алга, 

1,0 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	05.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,399
	23,46

	река Илек, 

Актюбинская область, 

г. Алга, 

0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	05.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,737
	43,37


	река Илек, 

Актюбинская область,

 г. Актюбинск, створ № 1,

 0,5 км выше города (Актюбинское водохранилище)
	1 ВЗ
	05.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,540
	31,74

	река Илек, 

Актюбинская область,

 г. Актюбинск, створ № 3, 

0,5 км ниже устья Дженишке
	1 ВЗ
	05.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,257
	15,09

	река Илек, 

Актюбинская область, Георгиевка,

 0,5 км ниже выхода подземных рек
	1 ВЗ
	06.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,198
	11,62

	река Илек, 

Актюбинская область, 

Целинный, 

1 км выше села
	1 ВЗ
	06.01.2012
	09.01.2012
	бор
	0,236
	13,88

	река Тобыл, 

Костанайская,

1 км выше сброса управления Горводоканала
	1 ВЗ
	04.01.2012
	04.01.2012
	марганец
	0,233
	23,3

	река Тобыл, 

Костанайская,

10 км ниже г. Костанай
	1 ВЗ
	04.01.2012
	04.01.2012
	марганец
	0,344
	34,4

	река Аят, 

Костанайская, 

0,2 км ниже села, 

в створе г/п
	1 ВЗ
	03.01.2012
	04.01.2012
	марганец
	0,237
	23,7

	река Брекса, 

Восточно-Казахстанская область, 

0,6 км выше устья р.Брекса
	1 ВЗ
	09.01.2012
	11.01.2012
	цинк 
	0,294
	29,4

	река Тихая, 

Восточно-Казахстанская область, 

г. Риддер, 

0,8 км выше устья р. Тихая
	1 ВЗ
	09.01.2012
	11.01.2012
	цинк 
	0,306
	30,6

	река Ульби, 

Восточно-Казахстанская область, 

р-к Тишинский, 

50 м выше сброса цинкового завода
	1 ВЗ
	09.01.2012
	11.01.2012
	цинк 
	0,215
	21,5

	река Ульби, 

Восточно-Казахстанская область, р-к Тишинский,

2,5 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	1 ВЗ
	09.01.2012
	11.01.2012
	цинк
	0,539
	53,9

	река Глубочанка, 

Восточно-Казахстанская область,

 с. Белоусовка, 

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка;

непосредственно у автодорожного моста
	1 ВЗ
	10.01.2012
	11.01.2012
	цинк
	0,428
	42,8

	река Глубочанка,

 Восточно-Казахстанская область,

с. Белоусовка,

 0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка; непосредственно у автодорожного моста
	1 ВЗ
	10.01.2012
	11.01.2012
	марганец
	0,148
	14,8

	река Глубочанка, 

Восточно-Казахстанская область, 

с. Глубокое, 

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	1 ВЗ
	10.01.2012
	11.01.2012
	цинк
	0,465
	46,5

	река Красноярка,

Восточно-Казахстанская область, 

3 км выше с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Березовка; 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ЭВЗ
	10.01.2012
	11.01.2012
	цинк
	1,373
	137,3

	река Красноярка, 

Восточно-Казахстанская область, 

3 км выше с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Березовка; 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника
	1 ВЗ
	10.01.2012
	11.01.2012
	марганец
	0,235
	23,5

	река Тогызак, 

Костанайская область,

г/п Тогызак,

в черте села, 

в створе г/п
	1 ВЗ
	07.01.2012
	16.01.2012
	марганец
	0,251
	25,1

	река Тобыл, 

Костанайская область, 

г/п Милютинка,

в черте села,

в створе г/п
	1 ВЗ
	07.01.2012
	18.01.2012
	марганец
	0,807
	80,7

	озеро Бийликоль, 
Жамбылская область
	1 ВЗ
	14.01.2012
	19.01.2012
	БПК5
	20,2
	20,2

	Итого:
	1  ЭВЗ

20  ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 78 метеорологических станциях в 14 областях (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,07-0,23 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль  за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 1,1 – 1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 постах наблюдений (рис. 1.1):
- на 4 ручных постах (№ 1 - улица Джамбула 11; № 2 - пересечение улиц Ауезова -Сейфуллина; № 3 – улица Ташкентская, район лесозавода; № 4 - рынок «Шапагат», угол улицы Богенбая); 

- на 3 наземных автоматических постах (№ 7 - район жилого комплекса «Достар»; № 6 - улица Можайского, район насосно-фильтровой станции; № 5 - проспект Туран, центральная спасательная станция). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых, оксида углерода, диоксида азота и фтористого водорода (таблица 6).
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Рис.1.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Астана
Таблица 6
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматических наземных постов за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

 ПДК

	Астана
	5
	Пыль РМ10
	0,16
	
	0,49
	

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,33
	0,07
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,64
	0,2
	2,11
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,02
	0,48
	0,04
	0,42

	
	
	Оксид азота
	0,01
	0,24
	0,05
	0,14

	
	6
	Пыль РМ10
	0,18
	
	0,30
	

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,46
	0,05
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,21
	0,1
	0,30
	0,1

	
	
	Диоксид азота
	0,07
	1,64
	0,11
	1,31

	
	
	Оксид азота
	0,04
	0,58
	0,09
	0,21

	
	7
	Пыль РМ10
	0,10
	
	0,32
	

	
	
	Диоксид серы
	0,03
	0,52
	0,07
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,77
	0,3
	1,93
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,06
	1,46
	0,11
	1,26

	
	
	Оксид азота
	0,01
	0,24
	0,06
	0,16


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Астана отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,7. Средняя за месяц концентрация диоксид азота составила 1,7 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, фтористого водорода находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 6,2 ПДК,диоксида азота -3,3 ПДК, оксида углерода 2,2 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем и январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Астана - не изменился.

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционирует один ручной пост по контролю загрязнения воздуха (на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ микрорайон 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск) (рис.1.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.1.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кокшетау
В городе Кокшетау средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, диоксид серы , оксид углерода  находились в пределах допустимой нормы. 
Максимальная концентрация диоксида азота составила -1,2 ПДК (таблица 7).

Таблица 7
Состояние атмосферного воздуха города Кокшетау за январь 2012 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0
	0
	0
	0
	

	Диоксид серы
	0,0
	0,3
	0,05
	0,11
	

	Оксид углерода
	0,7
	0,2
	3
	0,6
	

	Диоксид азота
	0,04
	1,1
	0,1
	1,2
	6,9


1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак,  водохранилище Вячеславском, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак – Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В реке Есиль превышения ПДК наблюдались по сульфатам (2,7 ПДК), магнию и меди на уровне 1,2-1,7 ПДК.

В реке Нура превышения ПДК отмечены по сульфатам (5,1 ПДК), меди (3,0 ПДК), азоту нитритному (1,7 ПДК), фторидам (1,2 ПДК).

На канале Нура-Есиль наблюдались превышения ПДК по сульфатам (13,0 ПДК), хлоридам (4,3 ПДК), аммоний солевой (3,9 ПДК), магнию (3,0 ПДК).

В водохранилища Вячеславское превышения ПДК наблюдались по меди (3,0 ПДК), цинку (2,3 ПДК).
В реке Ак - Булак отмечены превышения нормы по сульфатам – 3,4 ПДК, меди – 2,2 ПДК, хлоридам – 1,8 ПДК.
В реке Сары - Булак превышения ПДК наблюдались по аммонию солевому 2,4 ПДК, меди 2,0 ПДК, сульфатам – 1,9 ПДК,  азоту нитритному – 1,6 ПДК. 

В реке Кеттыбулак превышений ПДК не наблюдалось.

В озере Копа превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,2 ПДК, азоту нитритному, магнию, железу общему в пределах 2,0 – 2,4 ПДК.
В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам –10,2 ПДК, магнию 3,5 ПДК, хлоридам 3,1 ПДК.

В озере Зеренда превышения ПДК выявлены по фторидам 4,2 ПДК, азоту нитритному 3,0 ПДК, железу общему 2,8 ПДК, аммонию солевому 2,0 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - ручей Кеттыбулак; вода «умеренно-загрязненная» - реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, вдхр. Вячеславское, озера Зеренда, Копа; вода «загрязненная» - озеро Султанкельды; вода «грязная» - канал Нура Есиль.
В сравнении с январем 2011 года качество воды в реках Есиль, Нура, Кеттыбулак, Ак - Булак, Сары – Булак, водохранилище Вячеславское, озерах Копа, Зеренда, канале Нура-Есиль значительно не изменилось, в озере Султанкельды- улучшилось.

В сравнении с декабрем 2011 года качество воды в реках Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура; в озерах Копа, Султанкельды, Зеренда, значительно не изменилось; канале Нура – Есиль, водохранилище Вячеславском – ухудшилось.

1.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 наземных автоматических постах (№4 - город Щучинск(1); № 3 санаторий «Щучинск»; №2 Государственный национальный парк «Бурабай»; №1 Станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»), (рис. 1.3). Посты обеспечивали автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенные вещества (РМ-10), диоксид серы, оксид углерода, диоксид углерода и озон (таблица 8).
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Рис.1.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 8
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматических наземных постов за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная концентрация** 

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	СКФМ Боровое
	1
	Пыль РМ-10
	0,0003
	 
	0,003
	 

	
	
	Диоксид серы
	0,016
	0,3
	0,047
	0,1

	
	
	Оксид углерода
	0,293
	0,10
	1,978
	0,4

	
	
	Диоксид азота
	0,053
	1,3
	0,265
	3,1

	
	
	Оксид азота
	0,009
	0,15
	0,053
	0,1

	
	
	Озон
	0,075
	2,5
	0,180
	1,1

	
	
	Диоксид углерода
	40,4
	 
	186,7
	 

	ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона)
	2
	Пыль РМ-10
	0,026
	 
	0,314
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,156
	3,1
	0,478
	1,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,046
	0,02
	0,524
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,014
	0,4
	0,047
	0,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,005
	0,1
	0,087
	0,2

	
	
	O3 (Озон)
	0,002
	0,07
	0,019
	0,1

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	0,54
	 
	4,77
	 

	
	3
	Пыль РМ-10
	0,003
	 
	0,007
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,096
	1,9
	0,480
	1,0

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,084
	0,03
	0,506
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,019
	0,5
	0,091
	1,1

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,030
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,028
	0,9
	0,070
	0,4

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	2,01
	 
	205,23
	 

	
	4
	Пыль РМ-10
	0,062
	 
	0,687
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,051
	1,0
	0,194
	0,4

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,373
	0,12
	6,240
	1,2

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,036
	0,9
	0,108
	1,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,0
	0,014
	0,0

	
	
	O3 (Озон)
	0,034
	1,1
	0,087
	0,5

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	57,55
	 
	234,6
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

По озеру Бурабай пробы отбирались в поселке Боровое – в районе створа гидрологического поста. Превышения ПДК выявлены по фторидам (3,3 ПДК). Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 0,95 (2 класс качества, «чистая»).

По озере Улькен Шабакты пробы отбирались в створе гидрологического поста в районе пансионата Майбалык. Концентрация фторидов составила 11,1 ПДК, сульфатам 2,7 ПДК, магнию 2,1 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 2,94 (4 класс качества, «загрязненная»).

По озере Шортан пробы отбирались в створе гидрологического поста - в районе поселка Щучинского санатория. Превышение ПДК выявлено по фторидам 6,6 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,60 (3 класс качества, «умеренно загрязненная»).

По озере Киши Шабакты пробы отбирались в с. Акылбай.  Превышения ПДК выявлены  по фторидам – 11,9 ПДК, сульфатам – 15,8 ПДК, магнию – 10,5 ПДК, хлоридам – 7,2 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 7,75 (6 класс качества, «очень грязная»).

В озере Сулуколь превышения ПДК выявлены по фторидам 15,5 ПДК, растворенному кислороду  4,3 ПДК, меди 2,0 ПДК,  аммонию солевому 1,4 ПДК. Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 4,08 (5 класс качества, «грязная»).

В озере Карасье превышения ПДК выявлены по фторидам (3,2 ПДК), меди (2,0 ПДК). Значение индекса загрязненности воды (ИЗВ) составляет 1,24 (3 класс качества, «умеренно загрязненная»).

По сравнению с январем 2011 года качество воды озер Шортан, Улькен Шабакты, Киши Шабакты значительно не изменилось, в озере Бурабай – улучшилось.  По сравнению с декабрем 2011 года качество воды озер Бурабай, Шортан, Улькен Шабакты, Киши Шабакты значительно не изменилось, в озерах  Карасье, Сулуколь - ухудшилось (таблица 9).
Таблица 9
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2012 года

превышающих ПДК

	
	январь 2011
	декабрь 

2011 г
	январь 2012
	Ингредиенты
	Сред-няя концентрация, мг/дм3
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	1,38

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	0,89 

(2 кл.)
чистая
	0,95 (2 кл.)
чистая
	Фториды

Сульфаты

Магний 

Медь

БПК5
Растворенный кислород
	2,49

40,8

10,9

0,0008

0,55

8,8
	3,3

0,4

0,3

0,8

0,2

0,7

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,59

(4 кл.)
загрязнённая
	2,99 (4 кл.)
загрязнённая

	2,94

(4 кл.)
загрязнённая
	Фториды

Сульфаты

Магний 

Хлориды

БПК5
Растворенный кислород 
	8,36

276,0

83,1

171,0

1,74

11,7
	11,1

2,7

2,1

0,6

0,6

0,5

	оз. Шортан

г. Щучинск
	1,68

(3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	1,43 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,60 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Фториды

Медь

Сульфаты

Магний

БПК5
Растворенный кислород 
	4,93

0,001

71,6

21,8

0,73

11,5
	6,6

1,0

0,7

0,5

0,2

0,5

	оз. Киши

Шабакты

с.Акылбай
	7,32

(6 кл.)
очень грязная
	7,76 (6 кл.)
очень 

грязная

	7,75 (6 кл.)
очень 

грязная

	Фториды

Сульфаты

Магний

Хлориды

БПК5
Растворенный кислород
	8,90

1586,0

419,0

2171,0

1,50

11,2
	11,9

15,8

10,5

7,2

0,5

0,5

	оз. Карасье, резиденция "Карасу"
	-
	0,83 (2 кл.)

чистая
	1,24 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	Фториды

Медь

БПК5
Сульфаты

Магний

Растворенный кислород
	2,37

0,002

2,91

40,8

9,8

8,82
	3,2

2,0

0,9

0,4

0,2

0,7

	оз. Сулуколь, кордон  Сулуколь
	-
	2,30 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	4,08

(5 кл.)
грязная

	Фториды

Медь

БПК5
Сульфаты

Растворенный кислород

Аммоний солевой
	11,6

0,002

1,85

61,0

4,63

0,7
	15,5

2,0

0,6

0,6

4,3

1,4


1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14-ти метеорологических станциях Акмолинской области (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск) (рис. 1.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09 - 0,23 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (№1 - Авиагородок, 14; №4 - улица Белинского, 5; №5 – улица Ломоносова, 7) (рис. 2.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида.
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Рис.2.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Актобе

В городе Актобе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,9 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода находились в пределах нормы.
В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актобе –понизился. 
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек.

Реки Илек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке превышения ПДК выявлены по бору – 23,2 ПДК, меди – 5,2 ПДК, хрому (6+) – 4,2 ПДК, сульфаты – 1,6 ПДК.

По сравнению с декабрем 2011 года и  январем 2011 года качество воды реки Илек не изменилось. 

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрировано 6 случаев высокого загрязнения (таблица 5).

2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях Актюбинской области (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабалук) (рис. 2.3).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 - 0,14 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1), из них:

 - на 5 ручных постах (№ 1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; №12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра; №16 - микрорайон Айнабулак-3; №25 – микрорайон Аксай-3, улица Маречека угол улицы Б.Момышулы; №26 - микрорайон Тастак-1, улицы Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника № 8»);
- на 5 наземных автоматических постах (№ 27 - Метеопост «Медеу», улица Горная,548; № 28 - Аэрологическая станция, район аэропорта, улица Ахметова,50; № 29 – РУВД Турксибского района, улица Р.Зорге,14; № 30 - микрорайон «Шанырак», школа № 26, улица Жанкожа батыра,202; № 31 - микрорайон «Орбита» на территории Дендропарка АО «Зеленстрой») (таблица 10); 

- и на 6 высотных автоматических постах (№1 - проспект Абая,191, ДГП «Институт горного дела имени Кунаева Д.А.»; № 2 - улица Тимирязева 74, КазНу имени Аль-Фараби; № 3 – улица Жандосова, 55, КазЭУ имени Т. Рыскулова; № 4 - Акимат Алатауского района, микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 26; № 5 - улица Сатпаева, 22, КазНТУ имени К.Сатпаева; № 6 ул. Пушкина 72(здание акимата Медеуского района)  (таблица 11). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида.
Таблица 10
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземных автоматических постов за январь 2012 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	Мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	27
	Оксид углерода
	0,343
	0,1
	0,90
	0,2

	
	28
	Оксид углерода
	2,53
	0,8
	5,68
	1,1

	
	29
	Оксид углерода
	2,837
	0,9
	8,39
	1,7

	
	30
	Оксид углерода
	3,558
	1,2
	9,59
	1,9

	
	31
	Оксид углерода
	1,451
	0,5
	3,19
	0,6


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

Таблица 11
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью высотных автоматических постов за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Алматы
	1
	Оксид углерода
	2,4
	0,81
	5,06
	1,0

	
	2
	Оксид углерода
	0,4
	0,14
	1,42
	0,3

	
	3
	Оксид углерода
	0,12
	0,04
	0,24
	0,0

	
	4
	Оксид углерода
	0,26
	0,09
	1,38
	0,3

	
	5
	Оксид углерода
	0,37
	0,12
	1,59
	0,3

	
	6
	Оксид углерода
	1,64
	0,55
	6,05
	1,2


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;
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Рис. 3.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Алматы

В городе Алматы отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,2. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,2 ПДК, диоксида азота – 2,6 ПДК, оксида углерода 1,4 ПДК, взвешенные вещества 1,5 ПДК. Содержания диоксида серы и фенола находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 4,0 ПДК, диоксида азота– 2,1 ПДК, взвешенных веществ – 1,4 ПДК.

В январе 2012 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы в сравнении с декабрем 2011 года – увеличился, в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха, понизился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 2 ручных постах № 1 и № 12. В городе Алматы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ находились в пределах нормы (таблица 12).

Таблица 12 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города 
Алматы за январь 2012 года
	Город
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	№ 1 - улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; 
	Кадмий
	0,001
	0,002

	
	Свинец
	0,020
	0,07

	
	Мышьяк
	0,002
	0,001

	
	Хром
	0,006
	0,004

	
	Медь
	0,038
	0,02

	№12 - проспект Райымбека угол улицы Наурызбай батыра;
	Кадмий
	0,005
	0,02

	
	Свинец
	0,181
	0,60

	
	Мышьяк
	0,003
	0,001

	
	Хром
	0,014
	0,01

	
	Медь
	0,224
	0,11


3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№1 - улица Гагарина, 216 и улица Джабаева) (Рис.3.2). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида углерода.
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Рис.3.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Талдыкорган

В городе Талдыкорган средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Содержание оксид углерода находились в пределах допустимой нормы. 
Максимальная концентрация взвещенных веществ составила -2,0 ПДК, оксид углерода-1,8 ПДК (таблица 13).
Таблица 13
Состояние атмосферного воздуха города Талдыкорган за январь 2012 года

	Название

примесей
	Cредняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость

концентраций

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения  ПДК
	примесей

выше ПДК,

в %

	Взвешенные вещества
	0,2
	1,3
	1
	2
	8,7

	Оксид углерода
	2,8
	0,9
	9
	1,8
	18,8


3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 7 - и водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай).

Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас.
В реке Иле превышения ПДК зафиксированы по меди – 2,3 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК, азоту нитритному - 1,1 ПДК.

В реке Коргас превышения ПДК отмечены по фенолам – 2,0 ПДК, меди 1,4 ПДК.

В реке Текес  превышения ПДК отмечены по меди – 1,2 ПДК.

В водохранилище Капшагай отмечены превышения концентраций меди – 3,1 ПДК и марганца 1,1 ПДК.

Превышения концентрации меди – 1,9 ПДК  наблюдались в реке Улькен Алматы.

В реке Есентай превышения ПДК наблюдались по меди 1,6 ПДК.

Река Киши Алматы является притоком реки Иле, превышения нормы наблюдались по азоту нитритному 6,6 ПДК, меди 2,3 ПДК, фторидам 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Улькен Алматы, Есентай, Текес; вода «умеренно-загрязненная» - реки Иле, Коргас, Киши Алматы, водохранилище Капшагай.
По сравнению с декабрем 2011 года качество воды рек Иле, Киши Алматы, Текес осталось на прежнем уровне, в реке Коргас,  водохранилища Капшагай – ухудшилось; в реках Есентай, Улькен Алматы – улучшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды реки  Киши Алматы осталось на прежнем уровне, в реках Иле, Коргас, Есентай, Улькен Алматы Текес, водохранилище Капшагай – улучшилось.

3.4 Радиационный гамма - фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) Алматинской области (рис. 3.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13 -0,17 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах (рис. 4.1), из них:

- на 2 ручных постах (№ 1 - проспект Азаттык, угол проспекта Ауэзова; №5 – угол проспекта Сатпаева и улицы Владимирская); 
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - станция аэропорт, рядом с Атырауским Центром гидрометеорологии). 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода,фенола, формальдегида, аммиака и озона (таблица 14).
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Рис.4.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Атырау

Таблица 14
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью автоматического наземного поста за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя * *

концентрация
	Максимальная концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Атырау
	6
	Пыль РМ-10
	0,0003
	
	0,0004
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,03
	0,002
	0,003

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,000
	0,000
	0,000
	1,3

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,001
	0,01
	0,001
	0,01

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,001
	0,01
	0,001
	0,002

	
	
	O3 (Озон)
	0,001
	0,02
	0,001
	0,004

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,0001
	
	0,0001
	0,01

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,01
	0,000
	0,002

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	723,7
	
	868,5
	


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Атырау отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,3. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и аммиака находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций составила диоксида азота 1,2 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года  и январем 2011 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Атырау значительно не изменился.

4.2 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах (река Урал, на контрольных створах протоков Волги: рукав Кигач и проток Шароновка) воды реки Урал, рукава Кигач и протока Шароновка характеризуется как «чистая».

По сравнению с декабрем 2011 года и январем 2011 года качество воды во всех водных объектах существенно не изменилось.

4.3 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) Атырауской области (рис 4.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

4.4  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис 4.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Атырауской области

5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области
5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорске велись на 5 ручных постах (№1 - ул. Рабочая, 6,; №5 - ул. Кайсенова, 30; №7 -  ул.Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита); №8 - ул. Егорова, 6; №12 - пр.Сатпаева, 12) (рис.5.1). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода,  формальдегида и мышьяка.
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Рис.5.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Усть-Каменогорск
В городе Усть-Каменогорск отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,8. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,6 ПДК, взвещенных веществ– 1,9 ПДК, диоксида серы-1,7 ПДК, фенола 1,1 ПДК. Содержания оксида углерода, фтористого водорода, хлора, хлористого водорода, формальдегида, мышьяка находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,6 ПДК, фенола -3,7 ПДК, диоксид серы -1,1 ПДК, оксид углерода 1,2 ПДК, взвещенных веществ -1,8 ПДК.
В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск понизился.
5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Риддер велись на 2 ручных постах (№1 – улица Островского, 13А; №6 – улица Клинка, 7). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида и мышьяка (рис.5.2).
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Рис. 5.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Риддер

В городе Риддер отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,1. Средняя концентрация оксида углерода, составила -2,1 ПДК. Содержания взвешенных веществ, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, фенола, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых  концентраций составила диоксида азота 2,5 ПДК.
В январе 2011 года в сравнении с декабрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Риддер – не изменился, а в сравнении с январем 2011 года, увеличился.
5.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 2 - Рыскулова 27, цемзавод; № 4 - район Силикатного завода, 343 квартал). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола (рис.5.3).
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Рис.5.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Семей

В городе Семей отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 5,6. Средняя за месяц концентрация фенола составила 1,2 ПДК, диоксид азота 2,0 ПДК.Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,4 ПДК, фенола 1,3 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Семей значительно не изменился, а в сравнении с январем 2011 года увеличился.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 ручном посту (№ 1 – улица Ленина,15) (рис.5.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, фенола и мышьяка. 
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Рис.5.4 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в поселке Глубокое

В поселке Глубокое отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,9. Средняя за месяц концентрация диоксида азота составила 2,5 ПДК. Содержания средней за месяц концентрации взвешенных веществ, фенола, диоксида серы, мышьяка находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,1 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселке Глубокое увеличился, а в сравнении с январем 2011 года, значительно не изменился.
5.5 Качество поверхностных вод на территории

Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 8 водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис.

На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации.

Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара-Ертис превышения ПДК наблюдались по меди - 1,3 ПДК.

В реке Ертис превышения ПДК наблюдались по меди  1,1 ПДК.

В реке Буктырма превышения ПДК наблюдались по меди (1,7 ПДК).

В реке Брекса превышения ПДК отмечались по цинку – 15,0 ПДК, марганцу – 4,0 ПДК, азоту нитритному – 3,0 ПДК, меди – 3,0.

В реке Тихая превышения ПДК отмечались по цинку – 20,2 ПДК, марганцу – 4,3 ПДК, кадмию – 3,7 ПДК, аммонию солевому – 3,6 ПДК.

В реке Ульби превышения ПДК отмечались по цинку – 22,2 ПДК, марганцу – 3,9 ПДК, кадмию – 3,7 ПДК, меди – 1,9 ПДК.

В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по цинку 33,9 ПДК, марганцу – 6,9 ПДК, аммонию солевому – 2,5 ПДК, меди - 2,4 ПДК.

В реке Красноярка превышения ПДК отмечены по цинку – 69,1 ПДК, марганцу – 12,3 ПДК, меди – 5,7 ПДК, кадмию – 1,3 ПДК.

В реке Оба превышений обнаружено не было.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба; вода «грязная» - реки Брекса, Тихая, Ульби; вода «очень грязная» - река Глубочанка; вода «чрезвычайно грязная» - река Красноярка.

По сравнению с декабрем 2011 года уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Глубочанка, Оба, Красноярка существенно не изменился; в реках Тихая, Ульби – возрос; в реках Брекса– уменьшился.
В сравнении с январем 2011 года качество поверхностных вод рек Кара Ертис, Ертис, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба существенно не изменилось; в реках Брекса, Глубочанка - ухудшилось; в реке Буктырма - улучшилось.

В январе 2012 года наблюдался 1 случай ЭВЗ в реке Красноярка и 7 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по рекам Ульби (2 случая ВЗ), Глубочанка (3 случая ВЗ), Брекса – 1 случай ВЗ (ВКО), Тихая – 1 случай  ВЗ (ВКО) (таблица 5).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в январе 2012 года острого токсического действия на тест-объект не оказали. Процент погибших дафний на всех створах составил 0 %. 


р. Буктырма. Поверхностные воды р.Буктырма в январе 2012 г. не окзывают острого токсического действия на живые организмы, однако на обоих створах наблюдалась незначительная гибель дафний, на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» (10%), и «г. Зыряновск, 0,3 км ниже сбросов обоют фабрики» (6,7 %).
р. Брекса, р. Тихая, р. Ульби (рудник Тишинский). Пробы воды р. Брекса, отобранные в январе 2012 года, не оказывают острого токсического действия на живые организмы, на обеих створах погибших дафний не обнаружено. 
Пробы воды реки Тихая в январе 2012 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной «0,1 км ниже сброса цинкового завода» процент погибших  дафний составил 0%. На створе «0,5 км ниже г. Риддера» процент погибших дафний составил 30%. 

Пробы воды реки Ульби в январе 2012 года в результате биотестирования оценено по-разному. В пробе воды отобранной выше сбросов Тишинского рудника процент погибших дафний составил 33,3%, острой токсичности не установлено. На втором створе процент погибших дафний составил 100%, вода оказывает острое токсическое действие на живые организмы.

р. Ульби (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды реки Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в январе 2012 года, острого токсического действия на тест-объект не оказали. Однако во всех створах наблюдается незначительная гибель дафний. На створе «21 км выше г. Усть-Ка в черте п. Каменный Карьер» процент погибших дафний составил 3,3%, на створах «1,45 км выше устья р. Ульби (левый берег) у автодорожного моста» и «1,45 км выше устья р. Ульби (правый берег) у автодорожного моста» процент пгибших дафний составил 13,3 и 16,6% соответственно. 
р. Глубочанка. Пробы воды реки Глубочанка в январе 2012 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды отобранной «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский» процент погибших дафний составил 13,3%, на створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста» и «0,175 км ниже сброса Медьзавода» острого токсического действия на тест-объект не оказали, процент погибших дафний составляет 43,3 и 16,6% соответственно.

р. Красноярка. Пробы воды реки Красноярка в январе 2012 года в результате биотестирования оценено по-разному. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 40%, острой токсичности нет. На створе «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» процент погибших дафний составил 100%, т.е. вода  оказывает острое токсическое действие на живые организмы.

р.Оба.  Пробы воды р.Оба отобранные в январе 2012 года в результате биотестирования не оказывают острого токсического действия на живые организмы, однако на створе «9,5 км ниже г.Шемонаиха, в черте с. Камышенка» процент погибших дафний составил 3,3% (Приложение 2).

5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 14 - ти метеорологических станциях (Аягуз, Улькен Нарын, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Усть-Каменогорск, Шар) Восточно-Казахстанской области (рис. 5.5).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,07-0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image20.jpg]®Llap
YKanrbiaTo6e@®
KoknekToi@®

@bapLiatac@Asrys





Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Восточно - Казахстанской области
6 Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 постах (рис. 6.1), из них:

- на 4 ручных постах (№ 1 улица Шымкентская,22; № 2 улица Рысбек батыра,15, угол улицы Ниеткалиева; № 3 угол улиц Абая и Толеби; № 4 улица Байзак батыра, 162); 

- и на 1 наземном автоматическом посту (№ 6 - улица Сатпаева и проспект Джамбула). 

Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, формальдегида, сероводорода, аммиака, озона (таблица 15).
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Рис.6.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Тараз

Таблица 15
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

наземного автоматического поста за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация**
	Максимальная

концентрация**

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Тараз
	6
	Пыль  РМ-10
	0,007
	
	0,008
	

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,043
	0,9
	0,104
	0,2

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,134
	0,04
	0,47
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,002
	0,05
	0,004
	0,05

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,003
	0,05
	0,007
	0,02

	
	
	O3 (Озон)
	0,014
	0,5
	0,031
	0,2

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,002
	
	0,006
	0,8

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	732,971
	0,01
	792,761
	0,14


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Тараз отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,1. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 2,6 ПДК, диоксида азота – 1,8 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, фтористого водорода находились в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода составила 2,3 ПДК, оксида углерода 2,2 ПДК, диоксида азота -2,0 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Тараз, не изменился.
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9 водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалта, Беркара, озеро Бийликоль, водохранилища Ташуткельское).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются левобережными притоками реки Шу.
В реке Шу превышения ПДК наблюдались по железу общему 8,8 ПДК, БПК5  4,3 ПДК, меди 3,2 ПДК, азоту нитритному 1,9 ПДК.

В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 2,6 ПДК, железу общему 1,2 ПДК.

В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по меди 3,4 ПДК, железу общему 2,3 ПДК, фенолам и сульфатам - 2,0 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК.

В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по меди – 4,6 ПДК, железу общему – 4,0 ПДК, БПК5 - 3,0 ПДК, сульфатам - 2,2 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК.

В реке Аксу превышения норм отмечены по железу общему 4,0 ПДК, БПК5  3,8 ПДК, меди 2,0 ПДК, сульфатам 1,4 ПДК.

В реке Асса превышения ПДК наблюдались по железу общему 4,4 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В реке Беркара превышения ПДК наблюдались по меди 1,2 ПДК.

Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 20,2 ПДК, сульфатам 5,0 ПДК, меди 2,3  ПДК, фторидам 1,8 ПДК, нефтепродуктам 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Беркара; вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Аксу, Асса, Токташ, водохранилище Ташуткельское; «загрязненная» - река Шу, Карабалты; вода «грязная» - озеро Бийликоль.

По сравнению с декабрем 2011 года уровень загрязненности рек Талас, Асса, Аксу – значительно не изменился; в реках Шу, Карабалты – увеличился, в реке Токташ и озере Бийликоль - снизился.

В сравнении с январем 2011 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Беркара, Токташ и в озере Бийликоль,  водохранилище Ташуткельское значительно не изменилось; в реках Шу, Карабалта – ухудшилось.

В январе 2012 года на территории Жамбылской области на озере Бийликоль зафиксирован 1 случай ВЗ (таблица 5).
6.3  Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) Жамбылской области (рис. 6.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,16-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 - угол ул. Мухита и Д. Нурпеисовой, район базара «Мирлан») (рис.7.1). Пост обеспечивал автоматическое измерение следующих компонентов: взвешенных веществ (РМ-10), диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксид углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и озона (таблица 16).
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Рис.7.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Уральск

Таблица 16
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью наземного автоматического поста за январь 2012 года

	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Уральск
	5
	Пыль РМ-10
	0,034
	 
	0,078
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,017
	0,3
	0,068
	0,1

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,314
	0,1
	0,70
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,028
	0,7
	0,049
	0,6

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,019
	0,3
	0,041
	0,1

	
	
	O3 (Озон)
	0,057
	1,9
	0,081
	0,5

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,000
	 
	0,000
	0,00

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,005
	0,1
	0,007
	0,04

	
	
	Диоксид углерода
	3,835
	 
	4,450
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются
7.2 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах, - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул.

В  реке Урал превышение ПДК отмечены по хрому шестивалентному – 2,0 ПДК, железу общему – 1,9 ПДК, фенолам – 1,3 ПДК и азоту нитритному – 1,2 ПДК.

По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по железу общему – 3,1 ПДК, фенолам – 1,3 ПДК. В реке наблюдался недостаток растворенного кислорода в воде - 5,44 мг/дм3.

В реке Деркул отмечены превышения ПДК по железу общему – 2,4 ПДК, сульфатам – 1,9 ПДК, фенолам – 1,4 ПДК и азоту нитритному – 1,2 ПДК.

Качество поверхностных вод рек Урал, Чаган, Деркул оценивается как «умеренно - загрязненная».

По сравнению с декабрем 2011 года качество воды рек Чаган, Деркул существенно не изменилось; река Урал – ухудшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды рек Урал, Чаган, Деркул существенно не изменилось.

7.3      Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) Западно-Казахстанской области (рис. 7.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

7.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1- аэрологическая станция районн аэропорта «Городской»; № 3 - угол улицы Ленина и проспекта Бухар-Жырау; № 4 – улица Бирюзова,15, новый Майкудук; № 7 улица Ермекова, 116) (рис.8.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, формальдегида и фенола.
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Рис.8.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Караганда

В городе Караганда отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,1. Средняя за месяц концентрация фенола составила – 1,9 ПДК,  формальдегида 1,4 ПДК. Содержания взвешенных веществ, диоксида азота, оксид углерода,диоксида серы, оксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,9 ПДК, оксид углерода 1,8 ПДК. 

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Караганда, понизился. 
8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 ручных постах (№ 1 - м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север; № 3 - ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова;  № 4 - Больничный городок) (рис 8.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.8.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Балхаш

В городе Балхаш отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 1,9. Средняя за месяц концентрация взвещенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 5,5 ПДК ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Балхаш, значительно не изменился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Балхаш  проводились на 2 ручных постах (таблица 17).

В городе Балхаш в районе ул.Ленина (ПНЗ № 3)  микрорайона Сабитовой (ПНЗ №1) концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы. 

Таблица 17
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города 
Балхаш за январь 2012 года
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 – м - н Сабитовой возле СШ№ 6,

ул. Уалиханова на север
	Кадмий
	0,001
	0,003

	
	Свинец
	0,099
	0,33

	
	Мышьяк
	0,006
	0,002

	
	Хром
	0,002
	0,001

	
	Медь
	0,010
	0,01

	ПНЗ № 3 - ул. Ленина,

уг.ул.  Алимжанова
	Кадмий
	0,001
	0,004

	
	Свинец
	0,151
	0,5

	
	Мышьяк
	0,009
	0,003

	
	Хром
	0,001
	0,001

	
	Медь
	0,126
	0,1


8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Жезказган велись на 2 ручных постах (№ 2 -ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики; № 3 -ул. Жастар, 6, площадь Металлургов) (рис.8.3). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и фенола.
[image: image27.jpg]



Рис.8.3 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Жезказган
В городе Жезказган отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 6,2. Средняя за месяц концентрация фенола составила 2,3 ПДК, взвешенных веществ 1,5 ПДК, диоксида азота – 1,1 ПДК. Содержания оксида углерода, диоксида серы находились в пределах допустимой нормы. 

Максимальная из разовых концентраций фенола составила– 3,0 ПДК, диоксида азота-1,9 ПДК, диоксид серы 1,7 ПДК, взвещенных веществ -1,2 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Жезказган-понизился, а в сравнении c январем 2011 года года, значительно не изменился.

8.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Темиртау велись на 3 ручных постах (№ 3 – улица Дмитрова,212 и Степана Рамзина; № 4 - 6 микрорайон Амангельды/Темиртауская; № 5 - 3 «а» микрорайон) (рис.8.4). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака и фенола.
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Рис.8.4 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Темиртау

В городе Темиртау отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 11,3. Средняя за месяц концентрация фенола составила 4,5 ПДК, взвешенных веществ – 1,8 ПДК, аммиака-1,5 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций фенола составила 3,7 ПДК, оксида углерода – 3,2 ПДК, сероводорода – 3,0 ПДК, диоксид азота и взвещенные вещества составили 2,0 ПДК.
В январе 2011 года в сравнении с декабрем 2011 года и январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, увеличился.

8.5  Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах (реки Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, водохранилища Самаркандское и Кенгирское, канал Ертис-Караганда).

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. В реку Шерубайнура впадает река Сокыр. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура превышения ПДК выявлены по сульфатам – 3,5 ПДК, азоту нитритному – 2,7 ПДК, меди – 2,0 ПДК, аммонию солевому – 1,9 ПДК.
В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по аммонию солевому 8,5 ПДК, азоту нитритному 4,6 ПДК, сульфатам 3,0 ПДК, БПК5 2,2 ПДК, цинку 2,2 ПДК. В реке наблюдался недостаток растворенного кислорода в воде – 4,57 мг/дм3.

Характерными загрязняющими веществами реки Кара-Кенгир являются нефтепродукты (7,8 ПДК), медь (7,4 ПДК), сульфаты – 7,0 ПДК, аммоний солевой (4,0 ПДК), БПК5 – (1,6 ПДК). В реке наблюдался недостаток растворенного кислорода в воде – 5,27 мг/дм3.

В водохранилище Кенгирское превышения ПДК отмечены по сульфатам – 5,6 ПДК, меди – 4,3 ПДК, нефтепродуктам – 3,0 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК.
В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по сульфатам – 3,6 ПДК, меди – 2,2 ПДК, аммонию солевому – 1,9 ПДК, цинку – 1,5 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - река Нура, водохранилище Самаркандское, канал Ертис-Караганда;  вода «загрязненная» - водохранилище Кенгирское; вода «грязная»– реки Кара – Кенгир, Шерубайнура.
В сравнении с декабрем 2011 года качество воды рек Нура, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, водохранилища Самаркандское существенно не изменилось; водохранилища Кенгирское - ухудшилось. 

По сравнению с январем 2011 года качество воды в реках Нура, Кара-Кенгир, водохранилищ Кенгирское и Самаркандское не изменилось; в реке Шерубай-Нура – улучшилось; канале Ертис-Караганда – ухудшилось.

8.6 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области (2 программа)

Биотестирование проводилось по методике разработанной на основе СТ РК 17.1.4.01-95.

Метод определения острой токсичности воды на дафниях устанавливал различия между выживаемостью дафний, находившихся  в анализируемой воде (опыт) и в воде, не содержащей токсических веществ (контроль). Критерием острой токсичности считается гибель 50 и более процентов дафний в анализируемой воде по сравнению контролем за время биотестирования (в течение 24, 48 или 96 часов).

В отчетный период нами для биотестирования были взяты пробы на следующих створах:

· р. Нура (с.Шешенкара – с. Акмешит ) – 7 проб;

· р. Шерубай-Нура – 1 проба;

· р.Кара-Кенгир – 2 пробы, 

· Самаркандское вдхр. – 1 проба;

· Кенгирское вдхр. – 1 проба (таблица 18 )
Таблица 18

	Дата отбора пробы
	Место

отбора

пробы
	Длител.

биотес-тирова-ния
	Темпера-

тура, ºС


	Содержа-

ние 

растворен-

ного О2
	Кол-во выживших дафний, экз
	% к 

конт-ролю

	
	
	
	
	
	Контроль-

ная 

вода
	Опытная вода
	

	
	
	
	
	
	
	Повторность
	Средн

арифм
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	11.01.

2012
	с. Шешен-кара
	24
	24,0
	7,6
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	23,5
	7,6
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	96
	23,0
	7,6
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	11.01.

2012
	Жд.ст.

Балыкты
	24
	25,0
	8,15
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	23,8
	8,15
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	93
	23,0
	8,15
	10
	10
	10
	9
	9,7
	98

	25.01.

2012
	г.Темиртау
	1км.

выше
	24
	22,0
	11,4
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	
	48
	23,0
	11,4
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	
	93
	23,0
	11,4
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	1км.

ниже
	24
	22,0
	10,8
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	
	48
	23,0
	10,8
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	
	93
	23,0
	10,8
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	5,7 км.

ниже
	24
	22,0
	11,2
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	
	48
	23,0
	11,2
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	
	93
	23,0
	11,2
	10
	10
	9
	8
	9
	95

	25.01.

2012
	Интумак-ское вдхр.
	24
	22,0
	5,29
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	23,0
	5,29
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	96
	22,0
	5,29
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	12.01.

2012
	с.Акмешит
	24
	22,0
	6,67
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	23,0
	6,67
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	96
	23,0
	6,67
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	12.01.

2012
	р.Шеру-бай-нура
	24
	22,0
	4,57
	10
	10
	10
	9
	9,7
	98

	
	
	48
	23,0
	4,57
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	
	
	96
	22,0
	4,57
	10
	10
	9
	9
	9,3
	97

	05.12.

2012
	р.Кара-Кенгир
	200 м.

выше
	24
	22,0
	6,3
	10
	10
	10
	9
	9,7
	97

	
	
	
	48
	23,0
	6,3
	10
	10
	9
	9
	9,3
	93

	
	
	
	96
	23,0
	6,3
	10
	9
	9
	9
	9
	90

	
	
	0,5 км

ниже
	24
	22,0
	4,24
	10
	10
	10
	9
	9,7
	97

	
	
	
	48
	23,0
	4,24
	10
	10
	9
	8
	9
	90

	
	
	
	93
	23,0
	4,24
	10
	10
	9
	8
	9
	90

	11.01

2012
	Самаркан-дское вдхр
	24
	24,0
	7,06
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	24,0
	7,06
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	96
	24,0
	7,06
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	16.01.2012
	Кенгирск. вдхр
	24
	25,0
	6,7
	10
	10
	10
	10
	10
	100

	
	
	48
	25,0
	6,7
	10
	10
	9
	8
	9
	90

	
	
	96
	25,0
	6,7
	10
	10
	9
	8
	9
	90


На основании полученных результатов биотестирования можно сделать следующие выводы:
· Исследуемая вода не оказывает токсического влияния на тест – объект при кратковременном биотестировании;

· Используемая нами методика дополняет и подтверждает информацию о состоянии водных объектов.

8.7 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5 - ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) Карагандинской области (рис. 8.5).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
8.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 8.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах (№ 1 - улица Каирбеков, 379; жилой район; № 3 – улица Дощанова, 43) (рис.9.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
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Рис.9.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Костанай

В городе Костанай отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,1. Содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,4 ПДК.
В январе 2011 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 годуровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Костанай, не изменился.

9.2 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 6 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак, водохранилища Каратомарское, Амангельдинское, Верхнетобольское).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

В реке Тобол превышения ПДК зафиксированы по сульфатам (2,6 ПДК), азоту нитритному (1,3 ПДК).

В реке Аят превышения ПДК наблюдались по сульфатам 2,0 ПДК.

В реке Тогызак  превышения ПДК отмечены по хлоридам, азоту нитритному, сульфатам в пределах 1,1-2,1 ПДК.

В водохранилище Каратомарское превышения ПДК наблюдались по меди – 13,0 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК.

В водохранилище Амангельдинское превышения ПДК наблюдались по меди – 4,0 ПДК, сульфатам – 2,0 ПДК.

В водохранилище Верхнетобольское превышения ПДК наблюдались по меди – 7,0 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК.

Качество воды рек Тобол, Тогызак, водохранилища Амангельдинское, Верхнетобольсоке оценивается как «умеренно загрязненная»; водохранилища Каратомарское – «загрязненная», река Аят - «чистая».
В сравнении с декабрем 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак существенно не изменилось, в реке Аят – улучшилось.

В сравнении с январем 2011 года качество воды в реках Тобол, Тогызак существенно не изменилось, в реке Аят – улучшилось, в водохранилище Каратомарское - ухудшилось. 


Высокое загрязнение наблюдалось в следующих реках: река Тогызак (Костанайская) – 1 случай ВЗ, река Тобыл (Костанайская)  - 3 случая ВЗ, река Аят (Костанайская) – 1 случай ВЗ.
9.3 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Докучаевка, Карасу, Комсомолец, Костанай, Урицкий) Костанайской области (рис. 9.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

9.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 
Костанайской области

10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кызылорда велись на 1 ручном посту (№ 1 – микрорайон Шугла дом 24-а, улица Муратбаева) (рис.10.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, формальдегида, диоксида азота.

[image: image32.jpg]o /A v#igwi;m—ﬂlar-\\“\\&\%% R ",
— SSEEg ‘T"\\\\\\E)\"f\%%% Q .
SR S S

R
ol N
A b





Рис.10.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Кызылорда

В городе Кызылорда отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 8,9. Средняя  концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, формальдегида находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 1,4 ПДК. В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Кызлорда, увеличился.

10.2 Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах 
города Кызылорда 
В январе 2012 года  при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что диоксид азота превысил в районах «мкр.Акмечеть» 1,06 ПДК, рынок «Сыбага» 1,06 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксид углерода и диоксида серы находились в пределах  нормы (рисунок 10.2). 
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Рис.10.2 Схема расположения маршрутных постов мест по отбору проб воздуха

 в городе Кызылорда
10.3 Качество поверхностных вод на территории

Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья  и море Малый Арал.

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен - Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок (Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам – 3,0 ПДК, меди - 2,5 ПДК, магнию -1,5 ПДК, железу общему – 1,2 ПДК.

В море Малый Арал превышения ПДК отмечены по железу общему – 5,0 ПДК, сульфатам – 3,2 ПДК, магнию – 2,4 ПДК, меди 2,0 ПДК.

Качество воды реки Сырдарья и моря Малый Арал характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная».

По сравнению с декабрем 2011 года и январем 2011 года качество воды реки Сырдарья не изменилось.

10.4 Качество воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.

В январе 2012 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 1,4 ПДК; мутность – 1,3 ПДК; сухой остаток – 1,2 ПДК; сульфаты – 1,3 ПДК, магний – 1,2 ПДК, жесткость – 1,7 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 1,1 ПДК; цветности – 1,2; сухому остатку – 1,1 ПДК, сульфатам – 1,2 ПДК, жесткость – 1,4 ПДК, магний – 1,0 ПДК.

В глубинных скважинах превышения предельно-допустимой концентрации  наблюдается по сульфатам – 1,0 ПДК. 

По городу Кызылорда,  в январе 2012 году,  качество питьевой воды по сравнению с январем  2011 года  изменилось не значительно.

10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда, Шиели) Кызылординской области (рис 10.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным  пунктам находились в пределах 0,11 – 0,16 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.
Радиационный гамма-фон по экспедиционным исследованиям города Кызылорда 
В январе 2012 года радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по г. Кызылорда находился в допустимых пределах 0,06 - 0,18 мкЗв/ч и не превышали естественного фона.
10.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
10.7 Состояние здоровья населения по городу Кызылорда 
Для проведения мониторинга состояния здоровья населения по городу Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, микрорайон «Акмечеть», рынок «Сыбага», Центральная площадь) было набрано всего 40 пациентов по 4 категориям по 2 человека.

За январь месяц 2012 года по южному региону у Жолдасбаевой З., в возрасте 25-40 лет, отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ ст. 


По северному региону у Наурызбаевой Р., в возрасте свыше 40 лет, также отмечалось повышение артериального давления. В анамнезе обследуемая состоит на диспансерном учете у терапевта по месту жительства с диагнозом: Гипертоническая болезнь ΙΙ ст. По северному  региону  в возрасте 12 – 18 лет Аскарова С. переболела  острым  респираторным заболеванием.
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 ручных постах:

№ 3 – 1 микрорайон;

№ 4 - на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау (рис.11.1, 11.2).
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, , оксида углерода, диоксида азота, аммиака, суммарных углеводородов и серной кислоты.
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Рис.11.1 Схема расположения поста по отбору проб воздуха в городе Актау
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Рис.11.2 Схема расположения поста по отбору проб воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

В городе Актау отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,0. Средняя  концентрация взвешенных веществ составила 1,3 ПДК. Содержания диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, углеводорода, аммиака и серной кислоты находились в пределах допустимой нормы.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Актау, значительно не изменился.

11.2 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в декабре 2011 года по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 9).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 10).

На акватории морпорта концентрации взвешенных веществ находилось в пределах 8-13 мг/дм3, величина рН морской воды 7,0-10,02.

На всех точках акватории содержание растворенного кислорода находилось в пределах 6,2-7,1 мг/дм3.

Морская вода на акватории характеризуется как "умеренно загрязненная". На 1-ой точке концентрация биологического потребления кислорода за 5 суток составила 1,8 ПДК, нефтепродукты – 1,1 ПДК. Во 2-ой точке содержание цинка,  марганца и нефтепродуктов находилось в пределах 1,1-1,4 ПДК. На  3 точке (берег) концентрация марганца достигала 1,1 ПДК.

По сравнению с январем 2011 года качество морской воды на всех точках акватории существенно не изменилось.

11.3 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2 - х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко). Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09-0,10  мкЗв /ч и не превышало естественного фона.

11.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 11.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе велись на 2 ручных постах (№ 1 - пересечение улиц Камзина и Чкалова; №2 - улица Айманова, 26) (рис.12.1). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, хлора и хлористого водорода.
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Рис.12.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Павлодар

В городе Павлодар отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 3,0. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДК. Содержания средней концентрации диоксида серы, диоксида азота, фенола, оксида углерода, сероводорода, хлористого водорода, хлора и хлористого водорода находились в пределах допустимой нормы.

Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составила 3,4 ПДК, взвешенных веществ и хлористого водорода – 1,4 ПДК, диоксид азота-1,3 ПДК,фенола -1,1 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Павлодар, значительно не изменился.

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за атмосферным воздухом в городе Екибастуз велись на 1 ручном посту (№ 2 - 8 микрорайон, улицы Беркембаева и Сатпаева). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, диоксида азота (рис.12.2).
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Рис.12.2 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Екибастуз

В городе Екибастуз отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 2,2. Содержания средней концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций оксид углерода составила 2,4 ПДК диоксида азота -1,2 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Екибастуз, значительно не изменился.
12.3 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) незначительное превышение ПДК обнаружено по меди 1,7 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая».

По сравнению с январем 2011 года и декабрем 2011 года качество воды реки существенно не изменилось.
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Экибастуз) Павлодарской области (рис. 12.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10-0,18  мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 12.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории 

Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 постах  (рис. 13.1), из них: 

- на 2 ручных постах (№ 1 – улица Уалиханова, 17; № 3 – улица Букетова,16, пересечение улицы Казахстанской правды).
- на 1 наземном автоматическом посту (№ 5 – улицы Парковая, 57А) 
Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, озона (таблица 19).
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Рис.13.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Петропавловск

Таблица 19
Данные наблюдений вредных примесей, полученные с помощью

автоматического поста за январь 2012 года
	Город

населенный пункт
	Номер ПНЗ
	Название

примесей
	Cредняя

концентрация **
	Максимальная

концентрация **

	
	
	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК

	Петропавловск
	5
	Пыль РМ-10
	0,009
	 
	0,012
	 

	
	
	SO2 (Диоксид серы)
	0,002
	0,04
	0,004
	0,01

	
	
	СО (Оксид углерода)
	0,234
	0,08
	0,524
	0,1

	
	
	NO2 (Диоксид азота)
	0,134
	3,3
	0,448
	5,3

	
	
	NO (Оксид азота)
	0,057
	1,0
	0,306
	0,8

	
	
	O3 (Озон)
	0,040
	1,3
	0,070
	0,4

	
	
	H2S (Сероводород)
	0,0002
	 
	0,0003
	0,04

	
	
	NH3 (Аммиак)
	0,0000
	0,00
	0,000
	0,000

	
	
	Диоксид углерода (CO2)
	540,6
	 
	637,2
	 


** результаты данных наблюдений автоматических постов при расчете индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) не учитываются;

В городе Петропавловск отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 4,7. Средняя концентрация формальдегида и диоксида азота составили -1,4 ПДК. Содержания оксида углерода, фенола находились в пределах допустимой нормы.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,8 ПДК, оксид углерода -1,2 ПДК.
В январе 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года и в сравнении с январем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Петропавловск,не изменился.

13.2 Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2 - х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское).

В реке Есиль отмечены превышения ПДК по железу общему  - 1,5 ПДК, никелю – 1,4 ПДК, сульфатам – 1,3 ПДК и магнию 1,1 ПДК.

В водохранилище Сергеевское города Сергеевка отмечены превышения по БПК5 – 1,6 ПДК и никелю - 1,3 ПДК.

Качество воды водохранилища Сергеевское – характеризуется как «чистая», реки Есиль - как «умеренно загрязненная».

По сравнению с декабрем и январем 2011 года качество воды водохранилища Сергеевское не изменилось.

 По сравнению с декабрем и январем 2011 года качество воды в реке  Есиль  ухудшилось.

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) Северо-Казахстанской области (рис. 13.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,09-0,13 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории                           Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 ручных постах (№ 1 – проспект Абая, АО «Южполиметалл»; №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би; № 3 –улица Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»; № 8 – улица Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода и формальдегида (рис. 14.1).
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Рис.14.1 Схема расположения постов по отбору проб воздуха в городе Шымкент

В городе Шымкент отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) составил 9,0. Средняя за месяц концентрация формальдегида составила 3,9 ПДК, взвешенных веществ 1,2 ПДК. Содержания диоксида азота, диоксида серы и оксид углерода находилось в пределах нормы.

Максимальная из разовых концентраций диоксида азота достигала 3,8 ПДК, оксид углерода – 3,2 ПДК, формальдегида-1,3 ПДК.

В январе 2012 года в сравнении декабрем 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент увеличился, а в сравнении с январем 2011 года понизился.

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе в г. Шымкент проводились на 2 ручных постах (№1; №2).

В городе Шымкент в районе проспекта Абая (ПНЗ №1 АО «Южполиметалл») и в районе площади Ордабасы (ПНЗ № 2)концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК (таблица 20). 
Таблица 20
Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городе 
Шымкент за январь 2012 года
	Месторасположение поста
	Примеси
	Средняя концентрация

	
	
	Q, мкг/м3
	Q, ПДК

	ПНЗ №1 - проспект Абая, АО «Южполиметалл»
	Кадмий
	0,0003
	0,001

	
	Свинец
	0,019
	0,06

	
	Мышьяк
	0,015
	0,005

	
	Хром
	0,0005
	0,0003

	
	Медь
	0,097
	0,05

	ПНЗ №2 - площадь Ордабасы, пересечение улиц Казыбек би и Толе би
	Кадмий
	0,0004
	0,001

	
	Свинец
	0,098
	0,3

	
	Мышьяк
	0,002
	0,001

	
	Хром
	0,002
	0,002

	
	Медь
	0,080
	0,04


14.2 Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 7 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Арыс, Бугунь, Катта бугунь и водохранилище Шардаринское).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правыми притоками реки Сырдарья являются реки Келес, Арыс. Река Бадам - левый приток реки Арыс.
В реке Сырдарья превышения ПДК наблюдались по сульфатам 4,1 ПДК, фенолам – 4,0 ПДК, нефтепродуктам 2,4 ПДК, меди 2,0 ПДК.

В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 6,4 ПДК, меди 3,0 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, магнию 1,8 ПДК.

В реке Бадам превышения ПДК отмечены по фенолам 3,0 ПДК, сульфатам 2,3 ПДК, меди 2,0 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК. 

В реке Арыс превышения ПДК наблюдались по фенолам 3,0 ПДК, сульфатам 2,7 ПДК, меди 2,0 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК.

В реке Бугунь превышения ПДК наблюдались по фенолам 2,0 ПДК, сульфатам 1,1 ПДК.

В реке Катта бугунь превышения ПДК не наблюдались. 

В водохранилище Шардаринском наблюдались превышения ПДК по сульфатам 5,8 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, меди 3,0 ПДК, нефтепродуктам 2,4 ПДК.

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «чистая»- реки Бугунь, Катта-Бугунь; вода «умеренно-загрязненная»- реки Арыс, Келес,  Сырдарья, Бадам; вода «загрязненная» - водохранилище Шардаринское.

По сравнению с декабрем 2011 года качество воды рек Бадам, Сырдарья, существенно не изменилось; реки Келес – улучшилось; водохранилища Шардаринское- ухудшилось.

По сравнению с январем 2011 года качество воды рек Бадам,  Бугунь, Катта-Бугунь, Сырдарья существенно не изменилось; в реках Келес, - улучшилось; в водохранилище Шардаринское - ухудшилось (таблица 5).

14.3 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) Южно-Казахстанской области (рис. 14.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,13-0,15 мкЗв /ч и не превышали естественного фона.

14.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.2). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений 
на территории Южно-Казахстанской области
Приложение 1

Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» 

за январь 2012 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау по данным 8 станциям (Жилгородок, Авангард, Акимат, Вест Ойл, Восток, Загородная, Привокзальный, Шагала) и Атырауской области по данным 11 станциям СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Доссор, Макат, Посолек Ескене, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
Превышение наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойл-1,02 ПДК (таблица 21).

Таблица 21

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,47
	0,16
	0,93
	0,19
	0,0014
	0,028
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,003
	0,37

	Авангард
	0,42
	0,14
	0,84
	0,17
	0,005
	0,095
	0,012
	0,024
	0,003
	 
	0,006
	0,79

	Акимат
	0,65
	0,22
	1,15
	0,23
	0,004
	0,071
	0,010
	0,020
	0,002
	 
	0,00
	0,51

	Болашак Восток
	6,42
	2,14
	0,21
	0,04
	0,0026
	0,053
	0,007
	0,014
	0,001
	 
	0,002
	0,19

	Болашак Запад
	0,31
	0,10
	0,35
	0,07
	0,0028
	0,056
	0,01
	0,014
	0,0007
	 
	0,001
	0,17

	Болашак Север
	0,36
	0,12
	0,47
	0,09
	0,003
	0,055
	0,01
	0,013
	0,0009
	 
	0,002
	0,24

	Болашак Юг
	0,59
	0,20
	0,68
	0,14
	0,0019
	0,038
	0,006
	0,012
	0,0010
	 
	0,002
	0,24

	Вест Ойл
	0,23
	0,08
	0,35
	0,07
	0,0018
	0,036
	0,004
	0,009
	0,001
	 
	0,01
	1,02

	Восток
	0,77
	0,26
	1,14
	0,23
	0,003
	0,062
	0,009
	0,019
	0,00
	 
	0,00
	0,51

	Доссор
	0,34
	0,11
	0,76
	0,15
	0,002
	0,044
	0,007
	0,014
	0,0004
	 
	0,001
	0,13

	Загородная
	0,52
	0,17
	0,90
	0,18
	0,004
	0,076
	0,009
	0,017
	0,001
	 
	0,00
	0,32

	Макат
	0,45
	0,15
	0,63
	0,13
	0,002
	0,036
	0,01
	0,010
	0,0013
	 
	0,001
	0,17

	Посолек Ескене
	0,27
	0,09
	0,47
	0,09
	0,0028
	0,056
	0,007
	0,014
	0,0014
	 
	0,005
	0,61

	Привокзальный
	0,69
	0,23
	1,10
	0,22
	0,004
	0,081
	0,008
	0,016
	0,001
	 
	0,007
	0,86

	Самал
	0,33
	0,11
	0,39
	0,08
	0,0020
	0,040
	0,004
	0,008
	0,001
	 
	0,002
	0,23

	Станция Ескене
	0,18
	0,06
	0,23
	0,05
	0,003
	0,059
	0,006
	0,013
	0,0008
	 
	0,002
	0,22

	Карабатан
	0,49
	0,16
	0,84
	0,17
	0,002
	0,046
	0,007
	0,014
	0,001
	 
	0,003
	0,32

	Таскескен
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	 
	0,002
	0,21

	Шагала
	0,60
	0,20
	1,33
	0,27
	0,002
	0,048
	0,01
	0,011
	0,001
	 
	0,00
	0,37


продолжение таблицы 21

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,30
	0,03
	0,33
	0,003
	0,043
	0,01
	0,02

	Авангард
	0,016
	0,41
	0,05
	0,59
	0,006
	0,094
	0,02
	0,04

	Акимат
	0,02
	0,51
	0,03
	0,40
	0,02
	0,345
	0,05
	0,12

	Болашак Восток
	0,003
	0,07
	0,006
	0,07
	0,0002
	0,003
	0,0006
	0,00

	Болашак Запад
	0,003
	0,08
	0,01
	0,08
	5,8E-04
	0,010
	0,001
	0,00

	Болашак Север
	0,00
	0,11
	0,01
	0,15
	0,000
	0,005
	0,002
	0,00

	Болашак Юг
	0,001
	0,02
	0,00
	0,04
	0,0007
	0,012
	0,001
	0,00

	Восток
	0,003
	0,07
	0,02
	0,19
	0,001
	0,012
	0,005
	0,01

	Доссор
	0,02
	0,44
	0,04
	0,45
	0,01
	0,204
	0,03
	0,08

	Загородная
	0,006
	0,15
	0,02
	0,18
	0,001
	0,010
	0,002
	0,01

	Макат
	0,02
	0,40
	0,02
	0,19
	0,01
	0,188
	0,03
	0,08

	Посолек Ескене
	0,02
	0,41
	0,05
	0,54
	0,007
	0,116
	0,02
	0,05

	Привокзальный
	0,001
	0,03
	0,003
	0,04
	0,001
	0,025
	0,005
	0,01

	Самал
	0,02
	0,56
	0,05
	0,56
	0,01
	0,101
	0,03
	0,07

	Станция Ескене
	0,004
	0,10
	0,01
	0,16
	0,001
	0,012
	0,003
	0,01

	Карабатан
	0,00
	0,09
	0,01
	0,11
	0,001
	0,021
	0,004
	0,01

	Таскескен
	0,01
	0,13
	0,02
	0,18
	0,002
	0,036
	0,01
	0,02

	ТКА
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,003
	0,058
	0,00
	0,01

	Шагала
	0,02
	0,47
	0,08
	0,99
	0,01
	0,145
	0,06
	0,15


Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за январь 2012 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау на 4 экопостах (№1 Мирный - расположен в поселок Мирный по улицы Гайдара, №2 Перетаска -расположен по улицу Говорова, №3 Химпоселок -расположен в поселке Химпоселок по ул.Менделеева, №4 Пропарка - расположен в районе промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарные углеводороды.

Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 3).
В январь месяце максимально разовые концентрация суммарных углеводородов в поселке Мирный составила 1,02 ПДК. (таблица 22).

Таблица 22
	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3


	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,20
	0,07
	0,34
	0,07
	0,0011
	0,018
	0,003
	0,008
	0,015
	0,4
	0,027
	0,32

	Перетаска
	0,24
	0,08
	0,52
	0,10
	0,002
	0,026
	0,005
	0,013
	0,015
	0,4
	0,043
	0,51

	Пропарка
	0,17
	0,06
	0,37
	0,07
	0,001
	0,016
	0,001
	0,003
	0,004
	0,1
	0,01
	0,11

	Химпоселок
	0,25
	0,08
	0,50
	0,10
	0,0007
	0,012
	0,002
	0,005
	0,012
	0,3
	0,026
	0,31


продолжение таблицы 22
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,01
	0,19
	0,04
	0,07
	0,003
	 
	0,005
	0,63
	0,31
	 
	1,02
	1,02

	Перетаска
	0,016
	0,32
	0,10
	0,20
	0,003
	 
	0,006
	0,75
	0,29
	 
	0,88
	0,88

	Пропарка
	0,00
	0,08
	0,01
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,38
	0,08
	 
	0,23
	0,23

	Химпоселок
	0,004
	0,08
	0,026
	0,05
	0,0011
	 
	0,004
	0,50
	0,07
	 
	0,64
	0,64


Приложение 2
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям январь 2012 г.
	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость 

тест-объектов 

в пробе (%)
	Влияние 

острого токсического действия

 на тест-объекты

	1
	Ертис
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Кам  еногорск

г. Усть-Каменогорск

с. Прапорщиково

с. Предгорное
	0,8 км ниже плотины ГЭС

0,35 км ниже понтонног моста

0,35 км ниже понтонного моста

3,5 км ниже г. Ксть-Каменогорска; 

в черте села Прапорщиково

В черте с. Предгорное; 

1 км ниже впадения р. Красноярка
	100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

не оказывает

	2
	Буктырма
	г. Зыряновск

г. Зыряновск
	0,3 км выше с. Лесная Пристань

В черте с. Зубовка; 

1,5 км ниже устья р. Березовка
	90,0

93,3
	не оказывает

не оказывает

	3
	Брекса
	г. Риддер

г. Риддер
	6,8 км выше города

В черте г. Риддера; 0,6 км выше 

устья р. Брекса
	100,0

100,0
	не оказывает

не оказывает

	4
	Тихая
	г. Риддер

г. Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода

0,5 км ниже города
	100,0

70,0
	не оказывает

не оказывает

	5 
	Ульби
	рудн. Тишинский

рудн. Тишинский


	50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский

4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	66,7

0,0


	не оказывает

оказывает



	6
	Ульби
	г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск

г. Усть-Каменогорск
	21 км выше г. Усть-Каменогорска; 

в черте п. Каменный Карьер

1,45 км выше устья р. Ульба (01);

у автодорожного моста

1,45 км выше устья р. Ульба (09);

у автодорожного моста
	96,7

86,7

83,4
	не оказывает

не оказывает

не оказывает

	7
	Глубочанка
	с. Белоусовка

с. Белоусовка

с. Глубокое
	5,5 км выше сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский

0,5 км ниже сброса хозфекальных вод

о/с п. Белоусовский, у автодорожного моста

0,175 км ниже сброса Медьзавода
	86,7

56,7

83,4
	не оказывает

не оказывает

не оказывает



	8
	Красноярка
	с. Предгорное

с. Предгорное
	1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника

0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	

60,0

0,0
	не оказывает

оказывает

	9
	Оба
	г. Шемонаиха

г. Шемонаиха
	0,3 км выше г. Шемонаиха

9,5 км ниже г. Шемонаиха;

в черте с. Камышенка
	100,0

96,7
	не оказывает

не оказывает


Приложение 3
Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей 

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Хром
	
	0,0015
	1

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3


*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629
Приложение 4
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Степень загрязнение атмосферы
	Показатель
	Оценка 



	
	
	загрязнения атмосферы
	

	I

II

III

IV
	Низкое

Повышенное

Высокое

Очень высокое
	ИЗА

ИЗА

ИЗА

ИЗА
	0–4

5–6

7–13

( 14


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общме требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Приложение 5
Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстан за январь 2012 года

	Город,

населенный пункт
	ИЗА5
	Название примесей,

превышающих ПДК
	Средняя

концентрация,
	Максимальная

концентрация,
	Повторяемость концентраций примесей

выше ПДК,

в %

	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	

	   Актау 

 


	2,0
	Взвешенные 
	0,20
	1,3
	0,4
	0,8
	

	
	
	Диоксид серы
	0,005
	0,09
	0,01
	0,02
	

	
	
	Диоксид азота
	0,01
	0,27
	0,03
	0,35
	

	
	
	Аммиак
	0,01
	0,29
	0,03
	0,15
	

	
	
	Серная кислота
	0,02
	0,16
	0,03
	0,1
	

	Актобе
	6,1
	Диоксид серы
	0,01
	0,29
	0,03
	0,06
	

	
	
	Оксид углерода
	1,29
	0,43
	4
	0,8
	

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,76
	0,08
	0,94
	

	
	
	Оксид азота
	0,03
	0,44
	0,06
	0,15
	

	
	
	Формальдегид
	0,01
	2,98
	0,01
	0,37
	

	Алматы

  

 
	11,2
	Взвешенные
	0,22
	1,47
	0,7
	1,4
	1,4

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,33
	0,09
	0,2
	

	
	
	Оксид углерода
	4,29
	1,43
	20
	4
	23,1

	
	
	Диоксид азота
	0,10
	2,58
	0,18
	2,1
	71,5

	
	
	Формальдегид
	0,010
	3,23
	0,03
	0,9
	

	Астана

  

 

 
	3,7
	Взвешенные
	0,18
	1,19
	3,1
	6,2
	5,1

	
	
	Диоксид серы 
	0,001
	0,03
	0,01
	0,02
	

	
	
	Оксид углерода
	1,35
	0,5
	11
	2,2
	3,7

	
	
	Диоксид азота
	0,07
	1,70
	0,28
	3,3
	32,1

	
	
	Фтористый водород
	0,0002
	0,05
	0,01
	0,4
	

	Атырау

  

 
	3,3
	Взвешенные 
	0,02
	0,15
	0,2
	0,4
	

	
	
	Диоксид серы
	0,006
	0,13
	0,009
	0,02
	

	
	
	Оксид углерода
	1,37
	0,46
	3
	0,6
	

	
	
	Диоксид азота
	0,07
	1,80
	0,1
	1,2
	9

	
	
	Аммиак
	0,01
	0,28
	0,02
	0,1
	

	Балхаш

  

 
	1,9
	Взвешенные
	0,12
	0,8
	0,4
	0,8
	

	
	
	Диоксид серы
	0,003
	0,06
	0,03
	0,06
	

	
	
	Оксид углерода
	1,01
	0,34
	5
	1
	

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,72
	0,47
	5,5
	4,3

	п.Глубокое 

 

 

 
	4,9
	Взвешенные
	0,08
	0,6
	0,2
	0,4
	

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,3
	0,05
	0,10
	

	
	
	Диоксид азота
	0,10
	2,5
	0,18
	2,1
	65,2

	
	
	Фенол
	0,002
	0,8
	0,01
	0,6
	

	
	
	Н/о соед. мышьяка
	0,0001
	0,02
	0,001
	0,33
	

	Жезказган

  

 
	6,2
	Взвешенные
	0,22
	1,5
	0,6
	1,2
	1,4

	
	
	Диоксид серы
	0,02
	0,3
	0,9
	1,7
	1,4

	
	
	Оксид углерода
	0,7
	0,2
	2
	0,4
	

	
	
	Диоксид азота
	0,05
	1,1
	0,16
	1,9
	12,3

	
	
	Фенол
	0,007
	2,3
	0,03
	3
	18,8

	Караганда

 

 

 
	6,1
	Взвешенные 
	0,06
	0,4
	0,3
	0,6
	

	
	
	Оксид углерода
	2,69
	0,9
	9
	1,8
	5

	
	
	Диоксид азота
	0,04
	0,9
	0,2
	1,9
	5,4

	
	
	Фенол
	0,01
	1,9
	0,01
	1
	

	
	
	Формальдегид
	0,004
	1,4
	0,02
	0,5
	

	Костанай 

 

 
	2,1
	Взвешенные 
	0,04
	0,3
	0,1
	0,2
	

	
	
	Диоксид серы
	0,03
	0,5
	0,04
	0,08
	

	
	
	Оксид углерода
	1,45
	0,5
	7
	1,4
	1,4

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,8
	0,06
	0,71
	

	Кызылорда 

 

 
	8,97
	Взвешенные 
	0,01
	0,10
	0,2
	0,4
	

	
	
	Диоксид серы
	0,1
	2,3
	0,17
	0,3
	

	
	
	Оксид углерода
	1,19
	0,40
	2
	0,4
	

	
	
	Диоксид азота
	0,07
	1,74
	0,1
	1,2
	5,8

	
	
	Формальдегид
	0,009
	3,0
	0,011
	0,3
	

	Павлодар 

 

 

 
	3,0
	Взвешенные
	0,18
	1,2
	0,7
	1,4
	2,9

	
	
	Оксид углерода
	1,6
	0,5
	17
	3,4
	2,2

	
	
	Диоксид азота
	0,02
	0,4
	0,1
	1,3
	0,7

	
	
	Фенол
	0,002
	0,7
	0,01
	1,1
	0,7

	
	
	Хлористый водород
	0,03
	0,3
	0,3
	1,4
	0,7

	Петропавловск 

 

 
	4,7
	Взвешенные 
	0,10
	0,63
	0,1
	0,2
	

	
	
	Оксид углерода
	1,6
	0,5
	6
	1,2
	0,7

	
	
	Диоксид азота
	0,06
	1,4
	0,2
	1,8
	4,9

	
	
	Фенол
	0,002
	0,5
	0,003
	0,3
	

	
	
	Формальдегид
	0,004
	1,4
	0,01
	0,3
	

	Риддер 

 

 

 
	8,1
	Взвешенные
	0,13
	0,13
	0,3
	0,6
	

	
	
	Диоксид серы
	0,08
	0,08
	0,20
	0,4
	

	
	
	Оксид углерода 
	2,06
	2,1
	4
	0,8
	

	
	
	Диоксид азота
	0,08
	0,08
	0,21
	2,5
	40,6

	
	
	Фенол
	0,004
	0,004
	0,01
	1
	

	
	
	Формальдегид
	0,005
	0,005
	0,02
	0,5
	

	Семей 

 

 
	5,6
	Взвешенные 
	0,07
	0,48
	0,4
	0,8
	

	
	
	Диоксид серы
	0,04
	0,84
	0,2
	0,3
	

	
	
	Оксид углерода
	1,5
	0,49
	3
	0,6
	

	
	
	Диоксид азота
	0,1
	2,0
	0,2
	2,4
	38,2

	
	
	Фенол
	0,004
	1,2
	0,01
	1,3
	4,2

	Тараз 
	8,1
	Взвешенные
	0,14
	0,92
	0,4
	0,8
	

	
	
	Оксид углерода 
	2,95
	0,98
	11
	2,2
	9,4

	
	
	Диоксид азота
	0,07
	1,8
	0,17
	2
	29,3

	
	
	Фтористый водород
	0,004
	0,7
	0,05
	2,3
	0,5

	
	
	Формальдегид
	0,008
	2,6
	0,03
	0,8
	

	Темиртау 

 

 

 
	11,3
	Взвешенные
	0,26
	1,76
	1
	2
	6,3

	
	
	Оксид углерода
	2,14
	0,71
	16
	3,2
	4,3

	
	
	Диоксид азота
	0,03
	0,65
	0,17
	2
	4,3

	
	
	Сероводород
	0,0025
	
	0,024
	3
	4,8

	
	
	Фенол
	0,01
	4,47
	0,04
	3,7
	57,5

	
	
	Аммиак
	0,05
	1,25
	0,19
	0,95
	

	Усть

Каменогорск

 

 

 
	8,8
	Взвешенные
	0,28
	1,88
	0,9
	1,8
	9

	
	
	Диоксид серы
	0,09
	1,71
	0,54
	1,1
	0,6

	
	
	Оксид углерода
	1,65
	0,55
	6
	1,2
	1,4

	
	
	Диоксид азота
	0,10
	2,60
	0,39
	4,6
	59,1

	
	
	Фенол
	0,00
	1,10
	0,04
	3,7
	3,3

	Шымкент

 

 

 
	9,0
	Взвешенные
	0,18
	1,2
	0,4
	0,8
	

	
	
	Диоксид серы 
	0,01
	0,10
	0,01
	0,02
	

	
	
	Оксид углерода
	2,4
	0,81
	16
	3,2
	4,7

	
	
	Диоксид азота
	0,04
	1,00
	0,32
	3,8
	4

	
	
	Формальдегид
	0,01
	3,9
	0,04
	1,3
	1

	Экибастуз
 

 
	2,2
	Взвешенные 
	0,08
	0,52
	0,2
	0,4
	

	
	
	Диоксид серы
	0,01
	0,3
	0,05
	0,1
	

	
	
	Оксид углерода
	1,3
	0,4
	12
	2,4
	1,4

	
	
	Диоксид азота
	0,04
	0,9
	0,1
	1,2
	4,3

	Талдыкорган
	2,2
	Взвешенные 
	0,2
	1,3
	1
	2
	8,7

	
	
	Оксид углерода
	2,8
	0,9
	9
	1,8
	18,8

	Кокшетау 

 

 
	1,7
	Взвешенные 
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Диоксид серы
	0,0
	0,3
	0,05
	0,11
	

	
	
	Оксид углерода
	0,7
	0,2
	3
	0,6
	

	
	
	Диоксид азота
	0,04
	1,1
	0,1
	1,18
	6,9


Приложение 6
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 7
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 8
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	Наименование
	Нормативы (предельно – допустимые концентрации – ПДК)
	Класс опасности

	Цветность, в град.
	20 (35)0
	

	Мутность, мг/дм3
	1,5 (2)
	

	Жесткость, мг-экв/дм3
	7,0 (10)
	

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	1000 (1500)
	

	рН
	6,5-8,5
	

	Окисляемость, мг/дм3
	5
	

	Кислород, мг/дм3
	не менее 4
	

	Сульфаты, мг/дм3 
	500
	4

	Нитриты, мг/дм3
	45,0
	2

	Хлориды, мг/дм3
	350
	4

	Медь, мг/дм3
	1,0
	3

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Мышьяк, мг/дм3
	0,05
	2

	Свинец, мг/дм3
	0,03
	2

	Хром (6+), мг/дм3
	0,05
	3

	Железо (общ.) , мг/дм3
	0,3 (1,0)
	3

	Железо (2+), мг/дм3
	
	

	Железо (3+), мг/дм3
	
	

	Цинк (2+), мг/дм3
	5,0
	3

	Ртуть, мг/дм3
	0,0005
	1

	Кадмий, мг/дм3
	0,001
	2

	Бор, мг/дм3
	0,5
	2

	Фенолы, мг/дм3
	0,25
	

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	

	Фтор для климатических районов I-II, мг/дм3
	1,5
	2

	Фтор для климатических районов III, мг/дм3
	1,2
	2

	Марганец , мг/дм3

	0,1 (0,5)
	3

	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	3

	Никель, мг/дм3
	0,1
	3


«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г

Приложение 9
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах
	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод, 

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 10
Критерий изменения качества морских вод
	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00
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