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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 35 населенных пунктах республики на 110 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 54 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), Кокшетау (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (2), Атырау (1), Кульсары (1), Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (1), Тараз (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (2), Аркалык (2), Житикара (2), Лисаковск (2), Кызылорда (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Екибастуз (1), Аксу (1), Петропавловск (1), Туркестан (1) (рис. 1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром,  медь, бензол.

На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды. В зависимости от наличия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 

ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом Республики Казахстан (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ

НП, %
	0-1

0

	II
	Повышенное
	СИ

НП, %
	2-4

1-19

	III
	Высокое
	СИ

НП, %
	5-10

20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ

НП, %
	›10

›50


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в декабре месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относятся (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Риддер, Астана, Лисаковск, Екибастуз, Актобе, Алматы, Житикара, Кызылорда;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Павлодар, Петропавловск, Уральск, Караганда, Жезказган, Кокшетау, Темиртау, Аксай, Аркалык, Рудный, п. Глубокое и Щучинско-Боровская курортная зона; 
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 6 населенных пунктов: гг. Атырау, Костанай, Семей, Туркестан, Балхаш и п. Торетам;

Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Кульсары, Актау, Аксу, Жанаозен и п. Акай (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан 

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	Акай
	0,7
	0,0
	I, низкое

	2
	Кулсары
	0,9
	0,0
	I, низкое

	3
	Актау
	1,0
	0,0
	I, низкое

	4
	Аксу
	1,0
	0,1
	I, низкое

	5
	Жанаозен
	1,3
	0,8
	I, низкое

	6
	Атырау
	1,2
	4,2
	II, повышенное

	7
	Торетам
	2,1
	1,7
	II, повышенное

	8
	Костанай
	2,2
	9,8
	II, повышенное

	9
	Семей
	2,3
	4,8
	II, повышенное

	10
	Туркестан
	3,0
	10,7
	II, повышенное

	11
	Балхаш
	3,6
	6,9
	II, повышенное

	12
	Павлодар
	3,8
	31,2
	III, высокое

	13
	Петропавловск
	5,0
	2,3
	III, высокое

	14
	Уральск
	5,1
	11,2
	III, высокое

	15
	ЩБКЗ
	5,2
	0,7
	III, высокое

	16
	п.Глубокое
	2,2
	20,8
	III, высокое

	17
	Караганда
	3,0
	27,8
	III, высокое

	18
	Жезказган
	3,8
	40,3
	III, высокое

	19
	Кокшетау
	4,0
	24,1
	III, высокое

	20
	Темиртау
	6,2
	41,7
	III, высокое

	21
	Аксай
	8,2
	1,8
	III, высокое

	22
	Аркалык
	8,8
	1,2
	III, высокое

	23
	Рудный
	9,2
	8,2
	III, высокое

	24
	Усть-Каменогорск
	5,8
	84,1
	IV, очень высокое

	25
	Талдыкорган
	8,7
	51,0
	IV, очень высокое

	26
	Тараз
	4,3
	63,5
	IV, очень высокое

	27
	Шымкент
	5,2
	66,7
	IV, очень высокое

	28
	Риддер
	2,1
	69,4
	IV, очень высокое

	29
	Астана
	9,9
	97,2
	IV, очень высокое

	30
	Лисаковск
	5,3
	99,2
	IV, очень высокое

	31
	Екибастуз
	10,0
	9,5
	IV, очень высокое

	32
	Актобе
	10,6
	13,9
	IV, очень высокое

	33
	Алматы
	11,8
	98,6
	IV, очень высокое

	34
	Житикара
	19,3
	0,4
	IV, очень высокое

	35
	Кызылорда
	21,6
	54,3
	IV, очень высокое


Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:

1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. 
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне.  
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Сведения о случаях высокого загрязнения окружающей среды 

Республики Казахстан за декабрь 2014 года

Велось оперативное уведомление Министерства энергетики РК (МЭ РК), Государственного инспекционного комитета нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля РК для принятия необходимых мер.

На территории Республики Казахстан было зафиксировано 115 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: 1 случай ВЗ в городе Актобе, 105 случаев ВЗ в городе Алматы,  2 случая ВЗ в городе Житикара, 1 случай ЭВЗ и 3 случая ВЗ в городе Кызылорда, 4 случая ВЗ в городе Экибастуз.
Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе

ратура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	

	г.  Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	03.12.14
	08:00
	2
	0,0848
	10,6
	Юго-восток
	0,3
	-11,1
	825,5

	г.  Алматы (ВЗ)  

	Диоксид азота
	15.12.14
	15:40
	3
	0,8523
	10,0
	260,44
	0,59
	-2,05
	0

	Диоксид азота
	18.12.14
	11:40
	3
	0,9329
	11,0
	152,60
	0,25
	2,2
	0

	
	
	12:00
	
	0,9677
	11,4
	208,50
	0,08
	2,4
	0

	
	
	12:20
	
	0,9522
	11,2
	215,03
	0,03
	2,6
	0

	
	
	12:40
	
	0,9994
	11,8
	215,58
	0,00
	2,9
	0

	
	
	13:00
	
	0,9994
	11,8
	306,11
	0,23
	3,8
	0

	
	
	13:20
	
	0,9993
	11,8
	207,02
	0,73
	5,1
	0

	
	
	13:40
	
	0,9994
	11,8
	155,51
	0,76
	4,5
	0

	
	
	14:00
	
	0,9966
	11,7
	129,87
	0,39
	4,7
	0

	
	
	14:20
	
	0,9993
	11,8
	165,71
	0,06
	4,7
	0

	
	
	14:40
	
	0,9993
	11,8
	174,67
	0,35
	4,9
	0

	
	
	15:00
	
	0,9993
	11,8
	227,05
	0,40
	3,9
	0

	
	
	15:20
	
	0,9978
	11,7
	169,16
	0,09
	4,3
	0

	
	
	15:40
	
	0,9937
	11,7
	121,03
	0,09
	4,9
	0

	
	
	16:00
	
	0,9981
	11,7
	195,52
	0,47
	4,1
	0

	
	
	16:20
	
	0,9125
	10,7
	207,02
	0,07
	2,8
	0

	
	
	16:40
	
	0,8653
	10,2
	207,02
	0,25
	1,8
	0

	Диоксид азота
	19.12.14
	11:00
	3
	0,9436
	11,1
	97,33
	0,58
	13,0
	2,2

	
	
	11:20
	
	0,9736
	11,5
	121,08
	0,08
	13,1
	2,6

	
	
	11:40
	
	0,9945
	11,7
	166,31
	0,45
	13,1
	2,4

	
	
	12:00
	
	0,9975
	11,7
	136,00
	0,55
	13,1
	2,9

	
	
	12:20
	
	0,9212
	10,8
	134,18
	0,52
	13,1
	3,2

	Диоксид азота
	20.12.14
	11:40
	3
	0,8682
	10,2
	134,78
	0,32
	13,5
	4,0

	
	
	12:00
	
	0,9993
	11,8
	194,89
	0,80
	13,5
	2,8

	
	
	12:20
	
	0,9994
	11,8
	125,03
	0,91
	13,6
	4,1

	
	
	12:40
	
	0,9991
	11,8
	127,70
	1,32
	13,6
	3,7

	
	
	13:00
	
	0,8799
	10,4
	119,78
	1,36
	13,6
	3,7

	Диоксид азота
	21.12.14
	12:20
	3
	0,9793
	11,5
	199,86
	0,03
	13,9
	5,6

	
	
	12:40
	
	0,9994
	11,8
	201,78
	0,25
	13,9
	5,5

	
	
	13:00
	
	0,9993
	11,8
	220,95
	0,20
	13,9
	5,7

	
	
	13:20
	
	0,9994
	11,8
	220,96
	0,63
	13,9
	5,6

	
	
	13:40
	
	0,9994
	11,8
	215,80
	0,25
	13,9
	5,8

	
	
	14:00
	
	0,9993
	11,8
	215,03
	0,15
	13,9
	5,5

	
	
	14:20
	
	0,9994
	11,8
	215,03
	0,00
	13,9
	5,5

	
	
	14:40
	
	0,9994
	11,8
	215,02
	0,00
	13,9
	6,2

	
	
	15:00
	
	0,9994
	11,8
	215,02
	0,66
	14,1
	6,2

	
	
	15:20
	
	0,9994
	11,8
	221,46
	0,82
	14,1
	5,6

	
	
	15:40
	
	0,9994
	11,8
	225,96
	0,26
	14,1
	5,4

	
	
	16:00
	
	0,9994
	11,8
	225,97
	0,14
	14,1
	4,9

	
	
	16:20
	
	0,9576
	11,3
	225,97
	0,01
	14,1
	3,9

	
	
	16:40
	
	0,9037
	10,6
	225,96
	0,00
	14,1
	3,9

	
	
	17:20
	
	0,8760
	10,3
	225,94
	0,02
	14,1
	3,4

	
	
	17:40
	
	0,9159
	10,8
	225,94
	0,00
	14,2
	3,4

	
	
	18:00
	
	0,9214
	10,8
	225,91
	0,10
	14,2
	3,1

	
	
	18:20
	
	0,9512
	11,2
	225,87
	0,00
	14,2
	2,7

	
	
	18:40
	
	0,9510
	11,2
	225,89
	0,04
	14,3
	2,9

	Диоксид азота
	22.12.14
	10:20
	3
	0,8990
	10,6
	167,2
	0,44
	1,08
	680,3

	
	
	11:00
	
	0,9233
	10,7
	131,8
	0,38
	2,88
	680,3

	
	
	11:20
	
	0,9419
	11,1
	130,5
	0,70
	3,36
	680,2

	
	
	12:00
	
	0,8771
	10,3
	133,3
	0,54
	3,84
	679,9

	
	
	12:20
	
	0,8702
	10,2
	121,6
	0,63
	4,26
	679,7

	
	
	12:40
	
	0,8564
	10,1
	139,0
	0,15
	4,57
	679,6

	
	
	13:00
	
	0,9748
	11,5
	170,2
	0,34
	4,82
	679,4

	
	
	13:20
	
	0,9994
	11,8
	206,9
	0,45
	4,60
	679,3

	
	
	13:40
	
	0,9994
	11,8
	209,4
	0,48
	5,12
	679,2

	
	
	14:00
	
	0,9994
	11,8
	212,8
	0,57
	4,53
	679,1

	
	
	14:20
	
	0,9994
	11,8
	215,5
	0,56
	3,98
	679,0

	
	
	14:40
	
	0,9994
	11,8
	221,3
	0,75
	3,64
	679,0

	
	
	15:00
	
	0,9993
	11,8
	223,0
	0,19
	3,46
	679,0

	
	
	15:20
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,08
	3,44
	679,1

	
	
	15:40
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,02
	3,42
	679,2

	
	
	16:00
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,00
	3,35
	679,2

	
	
	16:20
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,06
	3,17
	679,2

	
	
	16:40
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,03
	2,43
	679,2

	
	
	17:00
	
	0,9994
	11,8
	223,0
	0,00
	1,84
	679,3

	
	
	17:20
	
	0,9994
	11,8
	223,1
	0,00
	1,52
	679,4

	
	
	17:40
	
	0,9994
	11,8
	223,1
	0,00
	1,33
	679,5

	
	
	18:00
	
	0,9994
	11,8
	223,1
	0,00
	0,94
	679,6

	
	
	18:20
	
	0,9994
	11,8
	223,5
	0,001
	0,61
	679,7

	
	
	18:40
	
	0,9987
	11,7
	223,1
	0,08
	1,38
	679,9

	
	
	19:00
	
	0,9994
	11,8
	223,1
	0,19
	1,33
	680,0

	
	
	19:20
	
	0,9991
	11,8
	223,1
	0,31
	1,53
	680,2

	
	
	19:40
	
	0,9795
	11,5
	223,4
	0,15
	1,14
	680,2

	
	
	20:00
	
	0,9343
	11,0
	223,1
	0,00
	0,85
	680,2

	
	
	20:20
	
	0,8652
	10,2
	223,1
	0,00
	-0,07
	680,2

	
	
	20:40
	
	0,8895
	10,5
	223,1
	0,00
	-0,64
	680,1

	
	
	21:00
	
	0,8721
	10,3
	223,1
	0,001
	-0,72
	680,0

	Диоксид азота
	28.12.14
	13:20
	3
	0,9028
	10,6
	233,28
	0,39
	5,1
	

	
	
	13:40
	
	0,9408
	11,1
	239,93
	0,12
	7,2
	

	
	
	14:00
	
	0,8764
	10,3
	234,13
	0,53
	7,7
	

	
	
	14:20
	
	0,9989
	11,8
	235,79
	0,61
	5,8
	

	
	
	14:40
	
	0,9557
	11,2
	227,60
	0,91
	4,8
	

	Диоксид азота
	29.12.14
	11:40
	3
	0,9895
	11,6
	216,26
	0,63
	0,6
	

	
	
	12:00
	
	0,9994
	11,8
	228,91
	0,02
	1,0
	

	
	
	12:20
	
	0,9994
	11,8
	196,91
	0,47
	1,7
	

	
	
	12:40
	
	0,9994
	11,8
	230,96
	0,31
	1,7
	

	
	
	13:00
	
	0,9994
	11,8
	247,67
	0,40
	1,6
	

	
	
	13:20
	
	0,9994
	11,8
	230,32
	1,02
	0,6
	

	
	
	13:40
	
	0,9994
	11,8
	230,79
	0,27
	-0,4
	

	
	
	14:00
	
	0,9994
	11,8
	231,21
	0,00
	0,6
	

	
	
	14:20
	
	0,9994
	11,8
	222,70
	0,27
	1,4
	

	
	
	14:40
	
	0,9994
	11,8
	220,20
	0,50
	1,3
	

	
	
	15:00
	
	0,9584
	11,3
	226,67
	0,57
	0,8
	

	
	
	15:20
	
	0,8742
	10,3
	227,71
	0,29
	0,0
	

	
	
	15:40
	
	0,8678
	10,2
	227,73
	0,00
	-0,1
	

	
	
	16:00
	
	0,8633
	10,2
	227,74
	0,31
	-0,2
	

	
	
	19:20
	
	0,8705
	10,2
	228,06
	0,00
	-2,6
	

	
	
	19:40
	
	0,9157
	10,8
	228,02
	0,00
	-2,4
	

	
	
	20:00
	
	0,9865
	11,6
	227,89
	0,02
	-2,0
	

	
	
	20:20
	
	0,9909
	11,7
	227,82
	0,04
	-1,8
	

	
	
	20:40
	
	0,9202
	10,8
	227,82
	0,00
	-1,7
	

	
	
	21:00
	
	0,8913
	10,5
	227,80
	0,00
	-1,6
	

	
	
	21:20
	
	0,8645
	10,2
	227,77
	0,00
	-1,5
	

	
	
	21:40
	
	0,8666
	10,2
	227,81
	0,00
	-0,8
	

	Диоксид азота
	30.12.14
	13:00
	3
	0,9994
	11,8
	196,39
	0,22
	12,30
	

	г. Житикара (ВЗ)

	Сероводород
	28.12.14
	00:49
	10
	0,154
	19,3
	170,9
	1,34
	-15,75
	

	
	
	01:09
	
	0,154
	19,3
	135,9
	0,91
	-15,95
	

	г. Кызылорда (ЭВЗ)

	Диоксид азота
	15.12.14
	11:40
	2
	1,8333
	21,6
	55,84
	0,04
	-8,7
	764,2

	г. Кызылорда (ВЗ)

	Диоксид азота
	15.12.14
	12:00
	2
	0,9747
	11,5
	49,95
	0,07
	-7,8
	764,4

	
	16.12.14
	22:20
	2
	0,9857
	11,6
	31,00
	0,02
	-7,2
	759,8

	Диоксид азота
	18.12.14
	21:00
	2
	0,8543
	10,1
	13,53
	0,08
	-5,74
	758,4

	г. Екибастуз (ВЗ)

	Диоксид серы
	07.12.14
	03:20
	1
	5,000
	10,0
	Северо-запад (330)
	1
	-25,8
	750

	
	
	03:40
	
	5,000
	10,0
	Северо-запад (330)
	1
	-25,7
	750

	
	
	06:20
	
	5,000
	10,0
	Запад(300)
	1
	-26,8
	754

	
	
	06:40
	
	5,000
	10,0
	Запад (300)
	1
	-26,8
	754


Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 150 гидрохимическом створе, распределенном на 61 водных объектах: 42 рек, 11 озер, 6 водохранилищ, 1 канала, 1 море (таблица 3, 4, 5,6 рис. 2,3).

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 3).

Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 2, 3, 4, 5, 6).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к классу качества воды «чистая» отнесены 8 рек: реки Кара Ертис, Ертис (Павлодарская), Шароновка, Кигач, Урал (Атырауская), Аят, Улькен Алматы, Бадам. 

Класс «умеренно – загрязненная» – 24 рек, 4 водохранилищ, 1 канала, 6 озер и 1 море: реки Ертис (ВКО), Буктырма, Оба, Емель, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Тогызак, Есиль, Кеттыбулак, Нура (Акмолинская), Иле, Текес, Коргас, Есентай, Киши Алматы, Талас, Асса, Аксу, Токташ, Келес, Арыс, Сырдарья, вдхр. Сергеевское, Капшагай, Астанинское, Шардаринское, канал Нура-Есиль, оз. Бурабай, Сулуколь, Копа, Зеренда, Карасье, море Малый Арал, Каспийское море. 
Класс «загрязненная» – 5 реки, 2 водохранилища, 3 озера: реки Ак – Булак, Сары – Булак, Шу, Карабалты, Саргоу, оз. Улькен Шабакты, Султанкельды, Шортан, вдхр. Самаркандское, Кенгирское. 
К классу «грязная» – 3 реки, 1 озеро: реки Брекса, Илек (Актюбинская), Нура (Карагандинская), оз. Бийликоль. 
Класс «очень грязная» - 5 реки, 1 озеро: реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Кара-Кенгир, оз. Киши Шабакты.
Класс «чрезвычайно грязная» - 1 река: река Шерубайнура (таблица 3, 4, 5,6  рис. 2, 3).
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Рис 2. Изменения индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан

[image: image4.png]Kacrmitckoe Mope
Mope Mansiit Apan (KbI3EUIOpIHHCKas)
Bixp llapnapurckoe (FOKO)

03 Britmxos (KaMGhUICKas)

B1xp Kammaraif (Amvatisckas)

Brxp Camapkarzckoe (KaparannuHCKas)
Baxp Kenrupckoe (KaparaHauHCKas)
xa Hypa-EcHits (AKMOIHHCKas)

03. CymyKorms (AKMOMHHCKas)
03.Kapache (AKMOTHHCKas)

03 Ky [11aGaKTe! (AKMOTHHCKas)
03.IllopTan (AKMOTHHCKas)

03.VbKen [11a6aKTE (AKMOIHHCKAS)
03.Bypabaii (AKMomHCKas)

03. 3eperia (AKMOHHCKAs)
03.CyNTaHKeNbIB! (AKMOHHCKAS)
03.Kona (AKMOTHHCKaf)

BIXp ACTaHHHCKOE (AKMOIHHCKAS)

BIxp. Cepreesckoe (CKO)

2
W 1exaGps 201





Рис 3. Изменения индекса загрязненности воды на водохранилищах, 
озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за декабрь 2014 года

	2 класс,

«чистая»,

ИЗВ 0,31-1,0
	3 класс,

«умеренно загрязненная»

ИЗВ 1,01-2,5

(поверхностная вода);

ИЗВ 0,76-1,25

(морская вода)
	4 класс,

«загрязненная»

ИЗВ 2,51-4,0
	5 класс,

«грязная»

ИЗВ 4,01-6,0
	6 класс,

«очень грязная»

ИЗВ 6,01-10
	7 класс,

«чрезвычайно грязная»

ИЗВ >10

	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Ертис (ВКО)
	1
	р. Ак - Булак
	1
	р. Брекса
	1
	р. Тихая
	1
	р. Шерубайнура

	2
	р. Ертис (Павлодарская)
	2
	р. Буктырма
	2
	р. Сары – Булак
	2
	р. Илек (Актюбинская)
	2
	р. Ульби
	
	

	3
	проток Шароновка
	3
	р. Оба
	3
	р. Шу
	3
	р.Нура (Карагандинская)
	3
	р. Глубочанка
	
	

	4
	р. Кигач  
	4
	р. Емель
	4
	р. Карабалты
	4
	оз. Бийликоль
	4
	р. Красноярка
	
	

	5
	р. Урал (Атырауская)
	5
	Урал (ЗКО)
	5
	р. Саргоу
	
	
	5
	р. Кара-Кенгир
	
	

	6
	р. Аят
	6
	р. Чаган
	6
	оз. Улькен Шабакты
	
	
	6
	оз. Киши Шабакты
	
	

	7
	р. Улькен Алматы
	7
	р. Деркул
	7
	оз. Шортан
	
	
	
	
	
	

	8
	р. Бадам
	8
	р. Тобол
	8
	оз. Султанкельды
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	р. Тогызак
	9
	вдхр. Самаркандское
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	р. Есиль 
	10
	вдхр. Кенгирское
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	р. Кеттыбулак
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	р.Нура (Акмолинская)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	р. Иле
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	р. Текес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	р. Коргас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	р. Есентай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	р. Талас
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	р. Асса
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	р. Келес
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	р. Арыс
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	р. Сырдарья
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Шардаринское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр. Астанинское
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	канал Нура-Есиль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	оз. Бурабай
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	оз. Сулуколь
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	оз. Копа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	оз. Зеренда
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	оз. Карасье
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	море Малый Арал
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	36
	Каспийское море
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за декабрь 2014 года

	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	БПК5
	1,5-16,9
	14
	проток Шароновка, реки Урал, Чаган, Деркул, Тобол, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Аксу, Карабалты, Токташ, Саргоу, оз. Бийликоль.

	2
	Медь 
	1,3-10,0
	39
	реки Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Тобол, Тогызак, Есиль, Кеттыбулак, Ак-Булак, Нура, Кара–Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Есентай, Киши Алматы, Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Саргоу, Сырдарья (Кызылординская), оз. Копа, Зеренда, Бийликоль, Шортан, Карасье, Сулуколь, Бурабай, море Малый Арал, вдхр. Сергеевское, Астанинское, Самаркандское, Кенгирское, Капшагай.

	3
	Азот нитритный
	1,1- 29,0
	18
	реки Буктырма, Брекса, Тихая, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская), Тогызак, Шерубайнура, Шу, Келес, Бадам, Арыс, Сырдария (ЮКО), вдхр. Шардаринское.

	4
	Фенолы
	1,1-4,0
	13
	реки Урал (ЗКО), Деркул, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Кара-Кенгир, Шу, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ, Саргоу, оз. Бийликоль, вдхр. Самаркандское.

	5
	Цинк
	1,1-42,7
	17
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Тогызак, Есиль, Нура (Карагандинская), оз. Бурабай, Улкен Шабакты, Сулуколь, вдхр. Сергеевское, Самаркандское.

	6
	Аммоний солевой
	16,5- 16,9
	2
	реки Шерубайнура, Кара-Кенгир.

	7
	Бор
	16,9
	1
	река Илек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,2-31,0
	25
	реки Кара-Ертис, Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Деркул, Чаган, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Кара-Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Есентай, Киши Алматы, оз. Копа, Зеренда, вдхр. Самаркандское, Кенгирское, Капшагай.

	9
	Растворенный кислород
	5,30-5,71 мг/дм3
	6
	река Сары-Булак, Нура (Акмолинская),  Кара–Кенгир, оз. Султанкельды, канал Нура-Есиль, вдхр. Кенгирское.

	10
	Сульфаты
	1,6 -15,4
	23
	реки Емель, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Аксу, Карабалты, Токташ, Саргоу, Сырдарья, Келес, Бадам, Арыс, оз. Копа, Бийликоль, Киши Шабакты, Султанкельды, море Малый Арал, вдхр. Шардаринское, канал Нура-Есиль

	11
	Фториды 
	1,1-11,6
	17
	реки Емель, Кеттыбулак, Ак-Булак, Есентай, Карабалты, Саргоу, Аксу, Токташ, оз. Бийликоль, Султанкельды, Зеренда, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь.

	12
	Магний
	1,1-10,5
	12
	реки Сары-Булак, Келес, Бадам, Арыс, Сырдарья, оз. Султанкельды, Зеренда, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, море Малый Арал, канал Нура-Есиль, вдхр. Шардаринское

	13
	Хлориды 
	1,1-7,0
	7
	реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Сары-Булак, оз. Султанкельды, Киши Шабакты, канал Нура-Есиль. 

	14
	Общее железо 
	1,1-4,2
	12
	реки Ертис (Павлодарская), Урал (ЗКО), Чаган, Иле, Текес, Коргас, Талас, Сырдарья (Кызылординская), оз. Карасье, Сулуколь, море Малый Арал, вдхр. Капшагай.

	15
	Хром (6+)
	5,6
	1
	река Илек (Актюбинская)

	16
	Молибден 
	1,7-8,3
	6
	река Кеттибулак, оз. Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, вдхр.Астанинское


Таблица 5

Перечень водных объектов за декабрь 2014 года

	№
	Реки
	Озера
	Водохранилище
	Канал
	Море



	п/п
	
	
	
	(кол-во створов)
	

	1
	р. Есиль
	1. оз. Копа
	1. вдхр. Астанинское
	1. канал Нура-Есиль (2)
	1. Каспийское море (3)

	
	р.Есиль (Акмолинская)
	2. оз. Султанкельды
	2. вдхр. Капшагай
	
	

	
	р.Есиль (СКО)
	3. оз. Зеренда
	3. вдхр. Самаркандское
	
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	4. оз. Бийликоль
	4. вдхр. Кенгирское
	
	


	
	р.Нура (Карагандинская)
	5. малое Аральское море
	5. вдхр. Сергеевское
	
	

	3
	р. Ак – Булак
	7. оз. Шортан
	6. вдхр. Шардаринское
	
	

	4
	р. Сары – Булак
	8. оз. Бурабай
	
	
	

	5
	р. Кеттыбулак
	9. оз. Улькен Шабакты
	
	
	

	6
	р. Иле
	10. оз. Киши Шабакты
	
	
	

	
	р. Иле  (автоматика)
	11. оз. Карасье
	
	
	

	7
	р. Текес
	12. оз. Сулуколь
	
	
	

	
	р. Текес (автоматика)
	
	
	
	

	8
	р. Коргас
	
	
	
	

	
	р. Коргас (автоматика)
	
	
	
	

	9
	р. Есентай
	
	
	
	

	10
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	

	11
	р. Киши Алматы
	
	
	
	

	12
	р.Илек (Актюбинская)
	
	
	
	

	13
	р.Урал (Атырауская)
	
	
	
	


	
	р.Урал (ЗКО)
	
	
	
	

	14
	пр.Шароновка
	
	
	
	

	15
	р. Кигач
	
	
	
	

	16
	р.Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Кара Ертис (автоматика)
	
	
	
	

	
	р.Ертис (Павлодарская)
	
	
	
	

	17
	р. Буктырма
	
	
	
	

	18
	р. Ульби
	
	
	
	

	19
	р. Глубочанка
	
	
	
	

	20
	р. Красноярка
	
	
	
	

	21
	р. Оба
	
	
	
	

	22
	р. Брекса
	
	
	
	

	23
	р. Тихая
	
	
	
	

	24
	р. Емель
	
	
	
	

	
	р. Емель (автоматика)
	
	
	
	

	25
	р. Шу
	
	
	
	

	26
	р. Талас
	
	
	
	

	27
	р. Асса
	
	
	
	

	28
	р. Аксу
	
	
	
	

	29
	р. Карабалты
	
	
	
	

	30
	р. Токташ
	
	
	
	

	31
	р. Саргоу
	
	
	
	

	32
	р. Чаган
	
	
	
	

	33
	р. Деркул
	
	
	
	

	34
	р. Кара-Кенгир
	
	
	
	

	35
	р. Шерубайнура
	
	
	
	

	36
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	

	
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	

	37
	р. Тобол
	
	
	
	

	38
	р. Аят
	
	
	
	

	39
	р. Тогызак
	
	
	
	

	40
	р. Келес
	
	
	
	

	41
	р. Бадам
	
	
	
	

	42
	р. Арыс
	
	
	
	

	Общее: 61  в/о, 42  рек, 6 вдхр., 11 озер, 1 канал, 1 море


Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм. область)
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в декабре 2014 г., превышающих ПДК

	
	декабрь 

2013 г.
	ноябрь 

2014 г.
	декабрь 2014 г.
	Ингредиенты
	Сред

няя кон-центрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	р. Кара - Ертис

(ВКО)
	1,14 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,94 (2 кл.)

чистая
	0,95 (2 кл.)

чистая
	Раст.кислород

БПК5

Марганец 

Медь 

Железо общее

Сульфаты 
	13,5
2,63

0,0250

0,001

0,05

34,0
	0,4
0,9

2,5

1,0

0,5

0,3

	р. Ертис

(ВКО)
	1,40 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	1,18 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Цинк

Марганец 

Медь

Аммоний солевой
	10,9
2,93

0,0208

0,0161

0,0015

0,18
	0,5
1,0

2,1

1,6

1,5

0,3

	р. Ертис

(Павлодарская)
	0,81 (2 кл.)

чистая
	0,97 (2 кл.)

чистая
	0,97 (2 кл.)

чистая
	Раст.кислород

БПК5

Аммоний солевой

Медь 

Железо общее Нефтепродукты 
	12,68
1,83

0,32

0,0021

0,13

0,04
	0,5
0,6

0,6

2,1

1,3

0,8

	р. Буктырма

(ВКО)
	0,95 (2 кл.)

чистая
	0,84 (2 кл.)

чистая
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Азот нитритный 

Марганец 

Цинк 

Медь 
	12,4
1,35

0,038
0,016
0,017

0,0009
	0,5
0,4

1,9

1,6

1,7

0,9

	р. Брекса

(ВКО)
	5,43 (5 кл.)

грязная
	3,17 (4 кл.)

загрязнённая
	5,49 (5 кл.)

грязная
	Раст.кислород

БПК5

Цинк 

Медь 

Марганец

Азот нитритный 
	9,73
1,11

0,192
0,0064

0,051
0,024
	0,6
0,4

19,2

6,4

5,1

1,2

	р. Тихая

(ВКО)
	15,88 (7 кл.)

черезвычайно грязная
	4,54 (5 кл.)

грязная
	8,48 (6 кл.)

очень грязная 
	Раст.кислород

БПК5

Цинк

Медь 

Марганец

Азот нитритный 
	11,85
1,68

0,32

0,0088
0,075
0,03
	0,5
0,6

32,0

8,8

7,5

1,5

	р. Ульби

(ВКО)
	9,69 (6 кл.)

очень грязная
	3,93 (4 кл.)

загрязнённая
	7,41 (6 кл.)

очень грязная

	Раст.кислород

БПК5

Цинк 

Медь 

Марганец

Аммоний солевой
	12,68
0,86

0,324
0,0055
0,051
0,34
	0,5
0,3

32,4

5,5

5,1

0,7

	р. Глубочанка

(ВКО)
	3,75 (4 кл.)

загрязнённая
	4,61 (5 кл.)

грязная
	9,64 (6 кл.)

очень грязная
	Раст.кислород

БПК5 

Цинк
Марганец 

Медь

Азот нитритный 
	11,93
1,01

0,427

0,107
0,0027
0,016
	0,5
0,3

42,7

10,7

2,7

0,8

	р. Красноярка

(ВКО)
	3,98 (4 кл.)

загрязнённая
	13,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	9,01 (6 кл.)

очень грязная
	Раст.кислород

БПК5

Цинк 

Марганец 

Медь

Нефтепродукты 
	12,3
0,98

0,396
0,081
0,0050
0,02
	0,5
0,3

39,6

8,1

5,0

0,4

	р. Оба

(ВКО)
	1,81 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,05 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	1,37 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Марганец

Цинк

Медь

Аммоний солевой 
	12,1

1,58

0,042
0,014

0,0009
0,33
	0,5
0,5

4,2
1,4

0,9

0,6

	р.Емель (ВКО)
	
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	1,24 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Фториды 

Марганец 
Магний 
	11,8
1,58

270,0
1,1
0,012
42,0
	0,5
0,5

2,7

1,5

1,2

1,0

	пр. Шароновка

(Атырауская)
	0,89 (2 кл)

чистая
	1,02 (3 кл)

умеренно загрязненная
	0,90 (2 кл)

чистая
	Раст. кислород 

БПК5

Медь

Цинк

Железо общее

Фенолы
	9,3
3,2

0,001

0,01

0,1

0,0007
	0,6
1,6
1,0

1,0

1,0

0,7

	р. Кигач

(Атырауская)
	0,89 (2 кл)

чистая
	1,05 (3 кл)

умеренно загрязненная
	0,89  (2 кл)

чистая
	Раст. кислород 

БПК5

Медь

Цинк

Железо общее
Фенолы 
	9,4
3,0

0,001

0,01

0,09

0,0008
	0,6
1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

	р. Урал

(Атырауская)
	1,00 (2 кл)

чистая
	1,06 (3 кл)

умеренно загрязненная
	0,93  (2 кл)

чистая
	Раст. кислород 

БПК5

Медь 
Цинк

Железо общее 

Фенолы
	9,4
3,05

0,001

0,01

0,09

0,001
	0,6
1,5
1,0

1,0

0,9

1,0

	р. Урал (ЗКО)
	1,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,36 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,36 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Хлориды

Азот нитритный

Фенолы

Железо общее 
	13,0
5,90

331,10

0,029
0,0011

0,11
	0,5
2,9

1,1

1,4
1,1

1,1

	р. Чаган (ЗКО)
	0,96 (2 кл)

чистая
	1,53 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,63 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Хлориды

Азот нитритный

Марганец 
Железо общее 
	10,16
6,35

497,0

0,023

0,02
0,13
	0,6
3,2

1,6

1,1

2,0
1,3

	р. Деркул

(ЗКО)
	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,47 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,71 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Хлориды

Азот нитритный

Фенолы

Марганец 
	12,0
4,32

589,0

0,026

0,0014

0,030
	0,5
2,2

1,9

1,3

1,4

3,0

	р. Илек

(Актюбинская)
	3,39 (4 кл.)

загрязнённая
	4,34 (5 кл)

грязная
	4,34 (5 кл)

грязная
	БПК5

Раст. кислород

Азот нитритный

Фенолы

Хром (6+)

Бор
	1,81
10,26

0,030

0,001

0,112

0,287
	0,6
0,6

1,5

0,8

5,6

16,9

	р. Тобол

(Костанайская)


	1,79 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,24 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	1,70 (3 кл.)

умеренно загрязненная
	Раст. кислород

БПК5

Сульфаты

Хлориды 

Медь

Цинк 
	12,65
3,83

186,4

231,0

0,004

0,012
	0,5
1,9

1,9

0,8

4,0

1,2

	р. Аят

(Костанайская)
	0,95 (2 кл.)

чистая
	0,80 (2 кл.)

чистая
	0,91 (2 кл.)

чистая
	Раст. кислород

БПК5 

Сульфаты

Хлориды 

Аммоний солевой

Цинк
	10,50
2,34

203,6

262,0

0,15
0,009
	0,6
0,8

2,0

0,9

0,3

0,9

	р. Тогызак

(Костанайская)
	1,79 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст. кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный 

Медь 

Цинк
	11,57
0,73

280,0
0,030

0,006

0,012
	0,5
0,2

2,8

1,5

6,0

1,2

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	1,28 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Железо общее

Никель 
Медь 

Цинк
	9,42
1,30

0,09

0,0232

0,0015

0,0419
	0,6
0,4

0,9

2,3

1,5

4,2

	р. Есиль

(СКО)
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,57 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Никель
Сульфаты

Медь 

Цинк 
	11,0
1,20

0,0190

102,0
0,0014

0,027
	0,5
0,4

1,9

1,0

1,4

2,7

	р. Есиль

(Акмолинская)
	2,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,90 (2 кл.)

чистая
	1,72 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст. кислород

БПК5

Сульфаты

Медь 

Железо общее

Цинк 
	6,79
1,28

165,0
0,005

0,016

0,024
	0,9
0,4

1,6

4,8

0,2

2,4

	р. Кеттыбулак

(Акмолинская)
	0,75 (2 кл.)

чистая
	3,16 (4 кл.)
загрязнённая
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Раст.кислород

БПК5

Молибден 

Цинк

Медь

Фториды
	9,55
0,43

0,003

0,007

0,002

1,28
	0,6
0,1

2,5
0,7

1,8

1,7

	р. Ак - Булак

(г. Астана)
	4,48 (5 кл.)
грязная


	2,40 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,33 (4 кл.)
загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Медь 

Фториды

Азот нитритный 
	7,87
1,40

452,0
0,010

1,44

0,023
	0,8
0,5

4,5

10,0

1,9

2,3

	р. Сары - Булак

(г. Астана)
	4,86 (5 кл.)
грязная


	6,46 (6 кл.)
очень грязная
	 3,18 (4 кл.)
загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Хлориды
Азот нитритный 
Магний 
	5,69
3,31

694,0

650

0,040

87,2
	2,1
1,7

6,9

2,2

4,0

2,2

	оз. Копа

(Акмолинская)
	1,27 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,27 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты 

Медь 

Молибден

Марганец 
	12,58
1,25

192

0,0052

0,0020

0,034
	0,5
0,4

1,9

5,2

1,7
3,4

	оз. Султан-

кельды

(Акмолинская)
	3,20 (4 кл.)

загрязнённая
	4,10 (4 кл.)

загрязнённая
	3,52 (4 кл.)

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Хлориды

Сульфаты

Магний

Фториды 
	5,71
0,93

965,0
1057,0
148,0

0,90
	2,1
0,3

3,2

10,6

3,7

1,2

	оз. Зеренда

(Акмолинская)
	1,42 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,36 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,12 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Фториды 
Медь 

Магний

Марганец
	12,26
2,04

2,88

0,0039

72,0
0,020
	0,5
0,7

3,8

3,9

1,8

2,0

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	2,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,09 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Хлориды 

Железо общее

Магний 
	5,71
1,45

611,0
328,0
0,03

71,3
	2,1
0,5

6,1

1,1

0,3

1,8

	р. Нура

(Акмолинская)
	2,40 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,48 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный 
Железо общее
Медь 
	5,65
1,07

394

0,022

0,030

0,004
	2,1
0,4

3,9

1,1

0,3

4,1

	вдхр.

Астанинское (Акмолинская)
	1,39 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	8,22 (6 кл.)

очень грязная
	1,50 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Железо общее

Цинк
Молибден 
Медь 
	7,51
0,90

0,008

0,009

0,005

0,003
	0,9
0,3

0,1

0,8

4,2

2,7

	р. Нура (Карагандинская)
	1,65 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	4,90 (5 кл.)

грязная
	4,40 (5 кл.)

грязная
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Цинк

Фенолы

Марганец
	10,3
2,77

0,0024

0,011

0,002

0,194
	0,6
0,9

2,4

1,1

2,0

19,4

	р. Шерубайнура

(Карагандинская)
	9,76 (6 кл.)

очень грязная
	7,46 (6 кл.)

очень грязная
	13,9 (7 кл)

чрезвычайно грязная
	Раст.кислород

БПК5

Азот нитритный Аммоний солевой

Фенол
Марганец 
	7,02
3,82

0,58
8,26

0,004

0,310
	0,8
1,9

29,0

16,5

4,0

31,0

	р.Кара-Кенгир

(Карагандинская)
	3,88 (4 кл.)
загрязнённая
	14,3 (7 кл)

чрезвычайно грязная
	9,90 (6 кл.)

очень грязная
	Раст.кислород

БПК5

Аммоний солевой

Медь 

Фенол 
Марганец 
	5,30
3,41

8,45

0,008
0,002

0,285
	2,3
1,7

16,9

8,0

2,0

28,5

	вдхр. Самаркандское

(Карагандинская)
	2,10 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	3,74 (4 кл.)

загрязненная
	3,68 (4 кл.)

загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Цинк
Фенол
Марганец
	10,5
2,13

0,0022

0,016

0,002

0,150
	0,6
0,7

2,2

1,6

2,0

15,0

	вдхр. Кенгирское

(Карагандинская)
	2,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,94 (4 кл.)

загрязненная
	3,13 (4 кл.)

загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Медь 
Цинк 
Фенолы

Марганец
	5,98
2,99

0,0049

0,009
0,001

0,090
	2,0
1,0

4,9

0,9

1,0

9,0

	р. Иле

(Алматинская)
	1,24 (3 кл) умеренно загрязнённая
	1,90 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,16 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты 

Медь 

Марганец 
Железо общее
	12,8
1,02

104
0,0009
0,013
0,19
	0,5
0,3

1,0

1,9

1,3

1,9

	р. Текес

(Алматинская)
	0,39 (2 кл.)

чистая


	2,06 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,34 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст. кислород

БПК5

Сульфаты 

Медь 
Железо общее

Марганец 
	13,3
1,77

90,0
0,0013

0,20

0,028
	0,4
0,6

0,9

1,3

2,0

2,8

	р. Коргас

(Алматинская)
	1,02 (3 кл) умеренно загрязнённая
	1,76 (3 кл)

умеренно загрязненная
	2,47 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Марганец 

Медь 

Железо общее

Азот нитритный 
	10,575
1,63

0,0469

0,0038
0,42

0,021
	0,6
0,5

4,7

3,8

4,2

1,0

	вдхр. Капшагай

(Алматинская)
	0,82 (2 кл.)

чистая
	1,55 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,13 (3 кл)

умеренно загрязненная
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Железо общее
Марганец 

Фенолы 
	11,4
1,10

0,0015

0,18

0,0158

0,001
	0,5
0,4

1,5

1,8

1,6

1,0

	р. Есентай

(г. Алматы)
	2,01 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,05 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Марганец 

Железо общее

Медь 

Фториды 
	10,8
1,700

0,014
0,055

0,0032

0,810
	0,6
0,6

1,4

0,5

3,2

1,1

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)
	0,98 (2 кл.)

чистая
	0,86 (2 кл.)

чистая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	Раст.кислород

БПК5

Фториды 

Железо общее

Медь 

Марганец
	12,9
1,400

0,743

0,080

0,0008
0,0102
	0,5
0,5

1,0

0,8

0,8

1,0

	р.Киши 

Алматы (г. Алматы)
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,98 (2 кл.)

чистая
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Марганец 

Сульфаты

Медь

Фториды 
	12,83
1,03

0,025
68,0

0,0022
0,69
	0,5
0,3

2,5

0,7

2,2

0,9

	р. Талас

(Жамбылская)
	1,34 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,29 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая

	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Железо общее Фенолы

Нефтепродукты
	10,7
2,9

0,0025

0,09

0,002

0,04
	0,6
1,0

2,5

2,0

0,8

0,6

	р. Шу

(Жамбылская)
	1,88 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,14 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,59 (4 кл.)

загрязнённая

	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Азот нитритный

Фенолы

Нефтепродукты 
	10,7
10,9

0,0034

0,038

0,003

0,06
	0,6
5,5

3,4

1,9

3,0

1,2

	р. Асса

(Жамбылская)
	1,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая


	1,14 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	Раст. кислород

БПК5

Медь 

Азот нитритный 
Фенолы

Железо общее 
	11,6
2,59

0,0021

0,018

0,002

0,07
	0,5
0,9

2,1

0,9

2,0,

0,7

	р. Аксу

(Жамбылская)
	1,72 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,07 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,27 (3 кл.)

умеренно загрязнённая

	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Сульфаты

Фториды 

Фенолы
	11,9
5,0

0,0016

284,0
1,63

0,004
	0,5
2,5

1,6

2,8

2,2

4,0

	р. Карабалты

(Жамбылская)
	3,01 (4 кл.)

загрязнённая
	2,16 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,82 (4 кл.)

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Сульфаты

Фенолы

Фториды 
	8,53
4,04

0,0018

680,0
0,004

1,23
	0,7
2,0

1,8

6,8

4,0

1,6

	р. Токташ

(Жамбылская)
	2,32 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,20 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,28 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Сульфаты

Фенолы

Фториды 
	9,32
4,08

0,0026

432,0
0,003

0,84
	0,6
2,0

2,6

4,3

3,0

1,1

	р. Саргоу

(Жамбылская)
	2,20 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,39 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,76 (4 кл.)

загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Сульфаты

Фенолы

Фториды 
	9,8
5,0

0,0022

623,0
0,003

1,52
	0,6

2,5

2,2

6,2

3,0

2,0

	оз. Бийликоль

(Жамбылская)
	8,60 (6 кл.)

очень грязная
	5,37 (5 кл.)

грязная
	5,21 (5 кл.)

грязная
	Раст.кислород

БПК5

Медь 

Сульфаты

Фториды

Фенолы
	7,39
16,9

0,0022

625,0
1,6

0,003
	0,8
16,9

2,2

6,2

2,1

3,0

	р. Келес

(ЮКО)
	2,25 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	1,83 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный 
Хлориды 
Магний
	12,8
1,80

749,0
0,030

95,7

81,5
	0,5
0,6

7,5

1,5

0,3

2,0

	р. Бадам

(ЮКО)
	1,89 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	1,22 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	0,92 (2 кл.) чистая 
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты 

Азот нитритный

Цинк 
Магний 
	12,4
1,30

180,0
0,028

0,002

45,8
	0,5
0,4

1,8

1,4

0,2

1,1

	р.Арыс

(ЮКО)
	1,02 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,54 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,05 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный

Азот нитратный 
Магний 
	11,4
1,20

300,0
0,024

1,66

43,2
	0,5
0,4

3,0

1,2

0,2

1,1

	вдхр.

Шардаринское

(ЮКО)
	2,03 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,59 (4кл.)

загрязнённая
	2,0 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный

Нефтепродукты Магний  
	13,6
1,20

596,0
0,05
0,05

66,9
	0,4
0,4

6,0

2,5

1,0

1,7

	р. Сырдарья

(ЮКО)
	1,99 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,32 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,81 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Азот нитритный

Хлориды 
Магний
	12,1
1,14

580,0
0,056

76,2

47,2
	0,5
0,4

5,8

2,8

0,2

1,2

	р. Сырдарья

(Кызылординская)
	1,90 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,88 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,86 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Медь

Железо общее Магний
	8,03
1,07

460,0
0,002

0,18

64,0
	0,7
0,4

4,6

2,0

1,8

1,6

	море Малый Арал
(Кызылординская)
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,00 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,78 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Сульфаты

Медь

Железо общее Магний
	7,5
1,0

460,0

0,002

0,11

73,08
	0,8
0,3

4,6

2,0

1,1

1,8


Сведения о случаях экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод

на территории республики за декабрь 2014 года

За декабрь 2014 года зафиксированы 1 случай ЭВЗ и 50 случаев ВЗ на 14 водных объектах: р. Кара-Кенгир -3 случая ВЗ, р. Илек - 3 случая ВЗ, р. Глубочанка - 2 случая ВЗ и 1 случай ЭВЗ, р.Красноярка - 2 случая ВЗ, р. Ульби - 5 случаев ВЗ, р.Брекса - 1 случай ВЗ, р.Тихая - 2 случая ВЗ, Самарканское вдхр - 2 случая ВЗ, р. Сокыр - 3 случая ВЗ, р. Шерубайнура - 3 случая ВЗ, оз. Бийликоль - 1 случай ВЗ, канал сточных вод - 3 случая ВЗ, р. Нура – 19 случаев ВЗ, р.Сары Булак-1 случая ВЗ.

Таблица 7

	Наименование

водного объекта, область, 

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ/ ЭВЗ
	Год, число,

месяц

отбора проб
	Год, число,

месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения

 ПДК

	р. Кара - Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» 

г. Жезказган
	1 ВЗ
	04.12.14
	04.12.14
	аммоний солевой
	16,5
	33,0

	р. Кара-Кенгир, Карагандинская область, 0,2 км выше сбр. ст. вод. предприят. АО «ПТВС» г. Жезказган
	1 ВЗ
	04.12.14
	15.12.14
	марганец
	0,120
	12,0

	р.Кара-Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г. Жезказган
	1 ВЗ
	04.12.14
	15.12.14
	марганец
	0,450
	45,0

	р. Илек, Актюбинская обл., г. Алга  1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	бор
	0,23
	13,53

	р. Илек, Актюбинская обл., г. Алга  

0,5 км.ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	бор
	0,67
	39,41

	р. Илек, Актюбинская обл., г. Актобе, 0,5км выше  города
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	бор
	0,27
	15,88

	р.Глубочанка, ВКО, с.Белоусовка, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п.Белоусовка
	1 ЭВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	1,128
	112,80

	
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	марганец
	0,212
	21,20

	р. Глубочанка, ВКО, с. Глубокое, 0,3 км выше от устья
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,288
	28,80

	р. Красноярка, ВКО, 3 км выше с. Предгорные, 1км.ниже впадения р.Березовка, 0,5км. ниже сброса сточных вод Березовского рудники
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,789
	78,90

	
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	марганец
	0,137
	13,70

	р. Ульби, ВКО, 1,45 км выше устья г.Ульби, левый берег 
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,150
	15,00

	р. Ульби, ВКО, 1,45 км выше устья г.Ульби, правый берег 
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,148
	14,80

	р. Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км. выше устья р.Брекса
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,377
	37,70

	р. Тихая ВКО, Безымянный өзенінің құйылуынаң 0,1 км. жоғары
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,287
	28,70

	р. Тихая, ВКО, Риддер, 8 км.выше устья р.Тихая
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,353
	35,30

	р. Ульби, ВКО, рудник Тишинский, 100 м выше сброса шахтных вод   
	1 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,435
	43,50

	р.Ульби, ВКО, рудник Тишинский, 4,8 км. ниже сборса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста
	2 ВЗ
	02.12.14
	04.12.14
	цинк
	0,639
	63,90

	
	
	
	
	марганец
	0,147
	14,70

	р. Нура, Карагандинская область,  ж.д. станция Балыкты, 2 км. выше села      
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,180
	18,0

	Самарканское вдхр., Карагандинская область, 7км. выше плотины, проран г. Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,140
	14,0

	Самаркандское вдхр. Карагандинская область,  0,5км выше плотины, г.Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,150
	15,0

	р. Нура, Карагандинская область, 1км. выше обьед. сб.вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,160
	16,0

	р. Нура, Карагандинская область, 1км ниже обьед. сброса сточных  вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,180
	18,0

	р. Нура, Карагандинская область,  отделение Садовое 1км.ниже селения, г.Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,160
	16,0

	р.Нура, Карагандинская область, 5,7км. ниже обьед. сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,150
	15,0

	р. Нура, Карагандинская область, с. Молодецкое, авто-дорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,170
	17,0

	р.Нура, Карагандинская область, Верхний бьеф Интумакского вдхр., 100м ниже плотины
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,290
	29,0

	р.Нура, Карагандинская область, 

а. Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	04.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,190
	19,0

	р. Сокыр, Карагандинская область,  автодорожный мост
	3 ВЗ
	04.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,320
	32,0

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,505


	25,3

	
	
	
	
	аммоний солевой
	7,22
	14,4

	р. Шерубай-Нура, Карагандинская область,  устье 2 км ниже  с. Асыл
	3 ВЗ

	04.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,310
	31,0

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,580
	29,0

	
	
	
	
	аммоний солевой
	8,26
	16,5

	р.Нура, Карагандинская область, 1км. выше обьед. сб.вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,150
	15,0

	р.Нура, Карагандинская область, 1км. ниже обьед. сброса сточных  вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,250
	25,0

	р.Нура, Карагандинская область, 5,7км. ниже обьед. сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,160
	16,0

	р. Нура, Карагандинская область, с. Молодецкое, авто-дорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,130
	13,0

	р.Нура, Карагандинская область,  Нижний  бьеф Интумакского вдхр., 100м ниже плотины
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,260
	26,0

	Канал сточных вод. Карагандинская область, обьед.сб.ст.вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК» г. Темиртау
	1 ВЗ
	03.12.14
	05.12.14
	марганец
	0,210
	21,0

	Канал сточных вод, Карагандинская область, обьед. сб. ст. вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	11.12.14
	12.12.14
	марганец
	0,290
	29,0

	оз. Бийликоль, Жамбылская область


	1 ВЗ
	04.12.14
	09.12.14
	БПК5
	16,6
	16,6

	р.Сары Булак г.Астана 0,2 км. выше впадения в р. Есиль
	1 ВЗ
	15.12.14
	18.12.14
	аммоний 

солевой
	12,9
	25,8

	р.Нура, Карагандинская область, 1км. выше обьед. сб.вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,180
	18,0

	Канал сточных вод, Карагандинская область, обьед. сб. ст. вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темиртау
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,220
	22,0

	р.Нура, Карагандинская область, 1км. ниже обьед. сброса сточных  вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темир-Тау
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,240
	24,0

	р.Нура, Карагандинская область, 5,7км. ниже обьед. сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г.Темиртау
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,200
	20,0

	р. Нура, Карагандинская область, с. Молодецкое, авто-дорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,190
	19,0

	Р. Нура, Верхний беф Интумакского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с. Актобе
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,180
	18,0

	р.Нура, Карагандинская область, Верхний бьеф Интумакского вдхр., 100м ниже плотины
	1 ВЗ
	22.12.14
	23.12.14
	марганец
	0,160
	16,0

	Всего 14 водных объектов
	1 случай ЭВЗ  и 50 случаев ВЗ 


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 84 метеорологических станциях в 14 областях, также на 21 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощности экспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Талдыкорган (1), Кульсары (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (1), Кызылорда (1), п.Акай (1),  п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2),  Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,05–0,25 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,8–2,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис 1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы) 
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», угол ул. Богенбая
	

	6
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	7
	
	
	Район жилого комплекса «Достар»
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Рис.1.1 схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана
Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1109
	0,7393
	0,6000
	1,2000
	4
	
	

	Взвешенные

частицы РМ -10
	0,0558
	
	0,8186
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0042
	0,0843
	0,1212
	0,2424
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1566
	0,0522
	2,6921
	0,5384
	
	
	

	Сульфаты
	0,0054
	
	0,0200
	0,0022
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0868
	2,1700
	0,8400
	9,8824
	171
	12
	

	Оксид азота
	0,0012
	0,0200
	0,0761
	0,1903
	
	
	

	Фтористый водород
	0,0001
	0,0237
	0,0080
	0,4000
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В декабре по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким. Он определялся значением НП равным 97,2 % (очень высокий уровень), значение СИ = 9,9 (высокий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл. 1 и табл. 1.1). 

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по взвешенным веществам - 4, диоксиду азота - 171 случай; а также были выявлены превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 12 случаев (таблица 9).
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.2, таблица 10):
Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в cутки
	ручной отбор проб  
(дискретные  методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.

	2
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 1.2 схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кокшетау
Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,228
	1,519
	1,100
	2,200
	14
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,460
	 
	0,462
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,052
	1,040
	0,211
	0,423
	
	
	

	Оксид углерода
	0,369
	0,123
	7,800
	1,560
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,044
	1,098
	0,337
	3,961
	539
	
	

	Оксид азота
	0,025
	0,417
	0,708
	1,769
	20
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 24,1%, значение СИ = 4,0 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ, превышающих ПДК наблюдались по взвешенным веществам 1,5 ПДКс.с., диоксиду серы 1,0 ПДКс.с., диоксиду азота 1,1 ПДКс.с..Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось взвешенным веществам – 14, по оксиду углерода - 10, по диоксиду азота - 539 и по оксиду азота - 20 (таблица 11).

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Ак-Булак, Сары-Булак, Кеттыбулак, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренда, Султанкельды, водохранилище Астанинское).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак-Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Астанинское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В реке Есиль превышения ПДК наблюдались по меди – 4,8 ПДК, цинку - 2,4 ПДК, сульфатам – 1,6 ПДК.
В реке Нура превышения ПДК отмечены по меди 4,1 ПДК, сульфатам – 3,9 ПДК, азоту нитритному – 1,1 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,65 мгО2/л.
Канал Нура-Есиль характеризуется превышениями ПДК по сульфатам  6,1 ПДК, магнию – 1,8 ПДК, хлоридам – 1,1 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,71 мгО2/л.
В реке Ак - Булак отмечены превышения нормы ПДК по меди 10,0 ПДК, сульфатам – 4,5 ПДК, азоту нитритному – 2,3 ПДК, фторидам – 1,9 ПДК.

В реке Сары - Булак превышения ПДК наблюдались также по сульфатам 6,9 ПДК, азоту нитритному – 4,0 ПДК, хлоридам и по магнию– 2,2 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,69 мгО2/л.
В реке Кеттыбулак превышения ПДК отмечены по молибдену 2,5 ПДК, меди – 1,8 ПДК, фторидам – 1,7 ПДК.

В озере Султанкельды превышения ПДК выявлены по сульфатам 10,6 ПДК, магнию – 3,7 ПДК, хлоридам – 3,2 ПДК, фторидам – 1,2 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,71 мгО2/л.
В озере Копа превышения ПДК отмечены по меди 5,2 ПДК, марганцу – 3,4 ПДК, сульфатам – 1,9 ПДК, молибдену – 1,7 ПДК. 

В озере Зеренда превышения ПДК выявлены по меди 3,9 ПДК, фторидам – 3,8 ПДК, марганцу – 2,0 ПДК, магнию – 1,8 ПДК.
В водохранилище Астанинское отмечены превышения нормы по молибдену 4,2 ПДК, меди – 2,7 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно - загрязненная» - реки Есиль, Кеттыбулак, Нура, озера Копа, Зеренда, канал Нура-Есиль, водохранилище Астанинское; вода «загрязненная» – реки Ак-Булак, Сары-Булак, озеро Султанкельды. 
В сравнении с декабрем 2013 года качество воды рек Есиль, Нура, озера Копа, Султанкельды, Зеренда, канала Нура-Есиль, водохранилище Астанинское значительно не изменилось; в реке Кеттыбулак – ухудшилось, в реках Ак-Булак, Сары-Булак - улучшилось (таблица 6).
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды реки Нура, озеро Копа, Султанкельды, Зеренда, канала Нура-Есиль существенно не изменилось; в реках Есиль, Ак-Булак – ухудшилось, в реках Кеттыбулак, Сары-Булак, водохранилище Астанинское – улучшилось (таблица 6).

На территории Акмолинской области зафиксировано 1 случай ВЗ в реке Сары Булак (таблица 7).

1.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.3, таблица 12).

Таблица 12

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.3. схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ 

Таблица 13

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0626
	0,4172
	1,4027
	2,8054
	24
	
	

	Взвешенные частицы РМ-1
	0,0610
	
	1,3265
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0613
	
	1,3786
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-4
	0,0641
	
	1,3937
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0648
	
	1,4028
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0125
	0,2490
	0,1871
	0,3742
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1068
	0,0356
	7,3305
	1,4661
	6
	
	

	Диоксид азота
	0,0072
	0,1788
	0,4386
	5,1600
	6
	1
	

	Оксид азота
	0,0064
	0,1071
	0,1899
	0,4748
	
	
	

	Озон
	0,0452
	1,5058
	0,0946
	0,5913
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	
	0,0085
	1,0625
	1
	
	

	Сумма углеводородов
	1,0651
	
	3,0908
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0046
	0,1150
	0,1600
	0,8000
	
	
	

	Метан 
	0,9939
	
	1,4426
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	738,73
	
	4635,40
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В декабре по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 5,2, НП = 0,7 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвещшенным веществам – 24, оксиду углерода – 6, диоксиду азота – 6 и сероводороду – 1, а также однократное превышение по диоксиду азота (более 5 ПДК) (таблица 13). 

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

Превышение ПДК в озере Бурабай выявлены по меди 4,9 ПДК, фторидам и по молибдену – 3,3 ПДК, цинку – 2,0 ПДК. Превышения ПДК в озере Улькен Шабакты выявлены по фторидам 11,6 ПДК, молибдену – 5,8 ПДК, магнию – 2,3 ПДК, цинку – 1,4 ПДК. Превышение ПДК в озере Шортан выявлены по молибдену  8,3 ПДК, фторидам – 5,7 ПДК, меди – 5,0 ПДК. Превышения ПДК в озере Киши Шабакты выявлены по сульфатам 15,4 ПДК, фторидам – 10,9 ПДК, магнию – 10,5 ПДК, хлоридам – 7,0 ПДК. В озере Карасье превышения ПДК выявлены по меди 1,9 ПДК, фторидам – 1,8 ПДК, железу общему – 1,4 ПДК. В озере Сулуколь превышение ПДК выявлено по меди 3,2 ПДК, фторидам – 3,0 ПДК, цинку – 1,6 ПДК, железу общему - 1,1 ПДК.

Качество воды характеризуется следующим образом: вода «умеренно загрязненная» - озера Бурабай, Карасье, Сулуколь; вода «загрязненная» - озера Улькен Шабакты, Шортан; вода «очень грязная» - озеро Киши Шабакты (таблица 3).

По сравнению с декабрем 2013 года качество воды озер Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Сулуколь значительно не изменилось; в озерах Бурабай, Шортан, Карасье – ухудшилось.

По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды озер Шортан, Киши Шабакты, Сулуколь, Карасье значительно не изменилось; в озерах Бурабай, Улькен Шабакты - улучшилось (таблица 14).
Таблица 14
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	
	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за декабрь 2014 года превышающих ПДК

	
	декабрь

2013 г.
	ноябрь 2014 г.
	декабрь 2014 г.
	Ингредиенты
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность

превыше

ния

ПДК

	оз. Бурабай

пос. Боровое
	0,96 (2 кл.)

чистая
	10,4 (7 кл.)

чрезвычайно грязная 
	2,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст. кислород

БПК5

Фториды

Молибден
Цинк

Медь
	9,42

0,51

2,50

0,004

0,020

0,005
	0,6

0,2

3,3

3,3

2,0

4,9

	оз. Улькен

Шабакты

пос. Боровое
	3,0 (4 кл.)
загрязнённая
	8,64 (5 кл.)

грязная
	3,70 (4 кл.)
загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Молибден 

Цинк

Магний

Фториды
	10,40

1,40

0,007

0,014

90,6

8,71
	0,6

0,5

5,8

1,4

2,3

11,6

	оз. Шортан

г. Щучинск
	1,61 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,74 (4кл.)

загрязнённая
	3,43 (4 кл.)
загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Цинк

Медь

Молибден 
Фториды
	9,71
0,54

0,008

0,005

0,010

4,30
	0,6
0,2

0,8

5,0

8,3

5,7

	оз. Киши

Шабакты

с.Акылбай
	7,05 (6 кл.)

очень

 грязная
	6,44 (6 кл.)

очень

грязная
	7,43 (6 кл.)

очень

грязная
	Раст.кислород

БПК5

Магний

Сульфаты

Хлориды

Фториды
	9,28
0,50

419

1537

2087

8,15
	0,6
0,2

10,5

15,4

7,0

10,9

	оз.Карасье, резиденция "Карасу"
	0,85 (2 кл.)

чистая
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст. кислород

БПК5

Цинк

Железо общее

Фториды

Медь
	9,27
0,57

0,009

0,1427

1,36

0,002
	0,6
0,2

0,9

1,4

1,8

1,9

	 оз. Сулуколь, кордон  Сулуколь
	1,43 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,42 (3 кл.) умеренно загрязненная)
	1,63 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	Раст.кислород

БПК5

Цинк

Железо общее

Фториды

Медь
	 9,69
  0,99

0,016

0,110

2,25

0,003                                                                                                                       
	0,6
0,3

1,6

1,1

3,0

3,2


1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2) (рис. 1.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06–0,25 мкЗв /ч и не превышали нормы. 
1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис.2.1, таблица 15).

Таблица 15
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109
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Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Таблица 16
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0108
	0,0722
	0,2000
	0,4000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1146
	
	0,2879
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0043
	
	0,0100
	0,0011
	
	
	

	Сульфаты
	0,0072
	0,1440
	0,0568
	0,1136
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2016
	0,0672
	10,2423
	2,0485
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0152
	0,3788
	0,0938
	1,1035
	14
	
	

	Оксид азота
	0,0107
	0,1783
	0,1127
	0,2818
	
	
	

	Озон
	0,0596
	1,9867
	0,1245
	0,7781
	
	
	

	Сероводород
	0,0031
	
	0,0848
	10,6000
	138
	9
	1

	Формальдегид
	0,0014
	0,4500
	0,0240
	0,6857
	10
	
	

	Хром
	0,0006
	0,4111
	0,0022
	1,4667
	10
	
	

	∑ углеводородов 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется очень высоким  уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 10,6 (очень высокий уровень); НП = 13,9 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили по озону 2,0 ПДКс.с. по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по оксиду углерода - 2, по диоксиду азота - 14, по сероводороду - 138, по формальдегиду – 10, по хрому – 10, также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК - 9 и более 10 ПДК - 1 (таблица 16).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Актобе зафиксирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились 1 водном объекте - река Илек.

Река Илек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке превышения ПДК выявлены по по бору 16,9 ПДК, хрому (6+) – 5,6 ПДК, азоту нитритному – 1,5 ПДК. Качество воды реки Илек оценивается как «грязная». 

По сравнению с декабрем 2013 качество воды ухудшилось. В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды значительно не изменилось.

На территории Актюбинской области по течению реки Илек зарегистрировано 3 случая ВЗ (таблица 7).

2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях  (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак) (рис. 2.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05–0,24 мкЗв /ч и не превышали нормы.
2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 17).
Таблица 17
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза

 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26


	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27

(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28

(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29

(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30

(наземный)
	
	
	м-н "Шанырак", школа №26, ул. Жанкожа батыра 202
	

	31

(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО "Зеленстрой"
	

	1

(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая 191
	

	2

(высотный)
	
	
	КазНу им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева 74
	

	3

(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО КазГАСА
	

	4

(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра 26
	

	5

(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева 22
	

	6

(высотный)
	
	
	ул. Пушкина 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Алматы 

Таблица 18
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,203
	1,356
	0,800
	1,600
	19
	
	 

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,024
	
	0,614
	
	
	
	 

	Диоксид серы
	0,040
	0,798
	1,962
	3,925
	369
	
	 

	Оксид углерода
	2,467
	0,822
	17,312
	3,462
	2347
	
	 

	Диоксид азота
	0,105
	2,618
	0,999
	11,758
	4008
	535
	105

	Оксид азота
	0,039
	0,646
	1,000
	2,499
	296
	
	 

	Фенол 
	0,004
	1,152
	0,010
	1,000
	
	
	 

	Формальдегид 
	0,014
	4,621
	0,035
	1,000
	
	
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значениями СИ равным 11,8 и НП 98,6 % по концентрации диоксида азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,4 ПДКс.с., диоксида азота – 2,6 ПДКс.с., фенола – 1,2 ПДКс.с.,  формальдегида – 4,6 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За декабрь месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам – 19 случаев, по диоксиду серы – 369 случаев, по оксиду углерода – 2347 случаев, по диоксиду азота – 4008 случаев и по оксиду азота – 296 случаев, также по диоксиду азота были выявлены превышения более 5 ПДК – 535 и более 10 ПДК – 105 случаев (таблица 18).

По данным автоматического поста наблюдений в городе Алматы зафиксировано 105 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 19).

Таблица 19
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 3.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган  


Таблица 20
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1000
	0,6667
	0,2000
	0,4000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1626
	
	1,0000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0586
	1,1710
	1,9119
	3,8238
	18
	
	

	Оксид углерода
	1,7031
	0,5677
	13,2860
	2,6572
	13
	
	

	Диоксид азота
	0,0890
	2,2250
	0,6747
	7,9376
	1138
	6
	

	Оксид азота
	0,0129
	0,2150
	0,3424
	0,8560
	
	
	

	Сероводород 
	0,0032
	
	0,0695
	8,6875
	54
	5
	

	Аммиак
	0,0165
	0,4125
	0,4340
	2,1700
	4
	
	

	Формальдегид
	0,0002
	0,0500
	0,0009
	0,0257
	
	
	

	∑ углеводородов
	1,7244
	
	3,9474
	
	
	
	

	Метан 
	0,0538
	
	1,3366
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется  очень высоким  уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 51,0 % (очень высокий уровень); СИ = 8,7 (высокий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота и диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида серы составила 1,2 ПДКс.с.,  диоксида азота - 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК было зафиксировано: по диоксиду серы – 18, по оксиду углерода – 13, по диоксиду азота – 1138, по сероводороду – 54, по аммиаку – 4, также были выявлены превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 6 и по сероводороду – 5 (таблица 20).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 7 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилище Капшагай).

Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас.

В реке Иле превышения ПДК зафиксированы по меди и железу общему – 1,9 ПДК, марганцу – 1,3 ПДК. В реке Текес превышения ПДК наблюдались по марганцу 2,8 ПДК, железу общему – 2,0 ПДК, меди – 1,3 ПДК. В реке Коргас превышения ПДК наблюдались по марганцу 4,7 ПДК, железу общему – 4,2 ПДК, меди – 3,8 ПДК. В реке Улькен Алматы превышение ПДК не обнаружено. В реке Есентай превышения ПДК наблюдались по меди 3,2 ПДК, марганцу – 1,4 ПДК, фторидам – 1,1 ПДК. В реке Киши Алматы превышение нормы наблюдались по марганцу 2,5 ПДК и по меди – 2,2 ПДК. В водохранилище Капшагай превышение ПДК наблюдались по железу общему 1,8 ПДК, марганцу – 1,6 ПДК, меди – 1,5 ПДК. 
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Улькен Алматы; вода «умеренно-загрязненная» - реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, водохранилище Капшагай; 
По сравнению с декабрем 2013 года качество воды рек Иле, Коргас, Есентай, Киши Алматы, Улкен Алматы значительно не изменились; в реке Текес и в водохранилище Капшагай – ухудшилось.

По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды рек Иле, Текес, Коргас, Есентай, Улькен Алматы, в водохранилище Капшагай остались на прежнем уровне, в реке Киши Алматы – ухудшилось.

3.4 Радиационный гамма – фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек)  и  на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Талдыкорган (№2) Алматинской области (рис. 3.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10–0,22 мкЗв /ч и не превышали нормы.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории

Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис 4.1, таблица 21).

Таблица 21
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак


[image: image15.jpg]



Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 22
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,124
	0,824
	0,600
	1,200
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,008
	 
	0,016
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,133
	0,132
	0,264
	
	
	

	Оксид углерода
	1,273
	0,424
	4,000
	0,800
	
	
	

	Диоксид азота
	0,048
	1,195
	0,090
	1,059
	5
	
	

	Оксид азота 
	0,004
	0,058
	0,067
	0,168
	
	
	

	Озон 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,419
	0,004
	0,400
	
	
	

	Аммиак 
	0,004
	0,108
	0,010
	0,050
	
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,424
	0,003
	0,086
	
	
	

	Диоксид углерода
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался повышенным уровнем загрязнения. Он определялся по значению НП равным 4,2 %, СИ = 1,2 (низкий уровень) по взвешенным веществам (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота – 1,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За декабрь 2014 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по взвешенным веществам – 2, по диоксиду азота – 5 (таблица 22).

4.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном  посту (рис. 4.2, таблица 23).

Таблица 23
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары 

Таблица 24
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0413
	 
	0,0891
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,0262
	0,5240
	0,0650
	0,1299
	
	

	Оксид углерода
	0,0763
	0,0254
	0,6004
	0,1201
	
	

	Диоксид азота
	0,0076
	0,1900
	0,0748
	0,8797
	
	

	Оксид азота
	0,0009
	0,0150
	0,1280
	0,3200
	
	

	Озон 
	0,0237
	0,7900
	0,0351
	0,2194
	
	

	Сероводород 
	0,0013
	 
	0,0042
	0,5255
	
	

	Аммиак
	0,0053
	0,1325
	0,0410
	0,2050
	
	

	Формальдегид
	0,0025
	0,8333
	0,0046
	0,1314
	
	

	∑ углеводородов
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в декабре месяце атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 24). 

4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3-х водных объектах: реки Урал, Кигач, Шароновка.

В реках Урал и Шароновка превышения ПДК отмечено по БПК5  в пределах 1,5-1,6 ПДК. В реке Кигач превышения нормы не наблюдалось. 
Качество воды рек Шароновка, Урал, Кигач оценивается как «чистая». 

По сравнению с декабрем 2013 года качество воды рек Урал, Кигач, Шароновка  существенно не изменились. 

В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды рек Урал, Кигач, Шароновка улучшилось (таблица 6). 

4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7) (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,07–0,20 мкЗв /ч и не превышали нормы.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Атырауской области
5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск велись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 25).
Таблица 25
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка

На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
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Рис.5.1 Схема расположением стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорска
Таблица 26
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,189
	0,506
	1,000
	2,000
	19
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,084
	
	0,340
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,079
	1,584
	1,533
	3,066
	37
	
	

	Оксид углерода
	1,488
	0,496
	10,420
	2,084
	131
	
	

	Диоксид азота
	0,062
	1,562
	0,220
	2,588
	171
	
	

	Оксид азота
	0,040
	0,658
	0,459
	1,148
	3
	
	

	Озон
	0,029
	0,950
	0,088
	0,550
	
	
	

	Сероводород
	0,021
	
	0,046
	5,750
	2250
	16
	


	Фенол
	0,003
	1,048
	0,028
	2,800
	6
	
	

	Хлор
	0,002
	0,067
	0,010
	0,100
	
	
	

	Аммиак
	0,008
	0,188
	0,042
	0,210
	
	
	

	Кислота серная
	0,023
	0,234
	0,110
	0,367
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,216
	0,017
	0,486
	
	
	

	Мышьяк
	0,001
	0,171
	0,002
	0,667
	
	
	

	∑ углеводородов
	2,539
	
	9,571
	
	
	
	


	Метан
	1,506
	
	5,641
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 84,1 % (очень высокий уровень), СИ = 5,8 (высокий уровень) по сероводороду (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,6 ПДКс.с., диоксида азота – 1,6 ПДКс.с., формальдегида – 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам составило 19, по диоксиду серы – 37, по оксиду углерода – 131, по диоксиду азота – 171, по оксиду азота – 3, по сероводороду – 2250, по фенолу – 6, также число случаев превышения более 5 ПДК по сероводороду составило – 16 (таблица 26).
5.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 27).

Таблица 27
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер 

 Таблица 28
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,100
	0,667
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,066
	
	0,985
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,057
	1,131
	0,545
	1,090
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,782
	0,261
	5,359
	1,072
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,045
	1,128
	0,170
	2,000
	21
	
	

	Оксид азота
	0,022
	0,367
	0,335
	0,838
	
	
	

	Озон
	0,041
	1,367
	0,097
	0,606
	
	
	

	Сероводород
	0,011
	
	0,017
	2,125
	950
	
	

	Фенол
	0,002
	0,569
	0,005
	0,500
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,075
	0,014
	0,070
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,977
	0,008
	0,229
	
	
	

	Мышьяк 
	0,001
	0,185
	0,002
	0,667
	
	
	

	∑ углеводородов
	2,108
	
	3,622
	
	
	
	

	Метан
	1,309
	
	1,675
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в декабре месяце атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся  значением НП равным 69,4 % (очень высокий уровень), СИ = 2,1 (повышенный уровень загрязнения). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,1 ПДКс.с., диоксида азота – 1,1 ПДКс.с., озона – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по диоксиду серы – 1, по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 21, по сероводороду - 950 случаев (таблица 28).

5.3 
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.3, таблица 29).

Таблица 29
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева,189
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города Семей
Таблица 30
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,134
	0,894
	0,300
	0,600
	
	 
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,310
	
	0,985
	
	
	 
	

	Диоксид серы
	0,035
	0,690
	0,301
	0,602
	
	 
	

	Оксид углерода
	0,820
	0,273
	6,164
	1,233
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,031
	0,765
	0,080
	0,941
	
	 
	

	Оксид азота
	0,013
	0,217
	0,177
	0,443
	
	 
	

	Озон
	0,032
	1,067
	0,070
	0,438
	
	 
	

	Сероводород
	0,006
	
	0,018
	2,250
	66
	
	

	Фенол
	0,004
	1,449
	0,010
	1,000
	
	 
	

	Аммиак
	0,002
	0,050
	0,014
	0,070
	
	 
	

	∑ углеводородов
	2,207
	
	3,519
	
	
	 
	

	Метан
	1,332
	
	1,581
	
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,3 и НП = 4,8 %. Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 1,1 ПДКс.с.,  по фенолу составила – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 30). Были зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по оксиду углерода – 1, сероводороду – 66 случаев.
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 5.4, таблица 31).

Таблица 31
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое
Таблица 32
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0958
	0,6389
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0754
	1,5086
	0,1250
	0,2500
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0656
	1,6389
	0,1900
	2,2353
	15
	
	

	Фенол
	0,0021
	0,7037
	0,0100
	1,0000
	
	
	

	Мышьяк
	0,0003
	0,1157
	0,0010
	0,3333
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 20,8 % (высокий уровень), СИ по городу составило 2,2 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,5 ПДКс.с., диоксида азота – 1,6 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 32). Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 15 раз.
5.5 Качество поверхностных вод на территории

Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель).

Река Ертис берет начало в Китае, на западных склонах Монгольского Алтая, и до впадения в озеро Зайсан носит название Кара Ертис. На территории республики река Ертис протекает через территорию Восточно-Казахстанской области, далее втекает на территорию Павлодарской области и впадает в реку Обь на территории Российской Федерации. Река Буктырма впадает в Бухтарминское водохранилище. Бухтарминское водохранилище сливается с озером Зайсан. Ниже водохранилища Усть-Каменогорское на выходе реки Ертис с гор в нее впадает два крупных правобережных притока – реки Ульба и Оба; малыми правобережными притоками являются реки Красноярка и Глубочанка; реки Тихая и Брекса являются истоками реки Ульба.

В реке Кара-Ертис превышение ПДК обнаружено по марганцу  2,5 ПДК. В реке Ертис превышения ПДК наблюдались по цинку 2,1 ПДК, марганцу – 1,6 ПДК, меди – 1,5 ПДК. В реке Буктырма превышения ПДК отмечались по азоту нитритному 1,9 ПДК, цинку – 1,7 ПДК, марганцу – 1,6 ПДК. В реке Брекса зафиксированы повышенные концентрации цинка 19,2 ПДК, меди – 6,4 ПДК, марганца – 5,1 ПДК, азоту нитритному – 1,2 ПДК. В реке Тихая превышения ПДК обнаружены по цинку 32,0 ПДК, меди – 8,8 ПДК, марганцу – 7,5 ПДК, азоту нитритному - 1,5 ПДК. В реке Ульби превышения ПДК отмечались по цинку 32,4 ПДК, меди – 5,5 ПДК, марганцу – 5,1 ПДК. В реке Глубочанка наблюдались превышения ПДК по таким элементам, как цинк (42,7 ПДК), марганец (10,7 ПДК), медь (2,7 ПДК). Река Красноярка отмечается повышенным содержанием цинка 39,6 ПДК, марганца – 8,1 ПДК, меди – 5,0 ПДК. В реке Оба превышения ПДК наблюдались по марганцу  4,2 ПДК, цинку – 1,4 ПДК. В реке Емель превышения ПДК выявлены по сульфатам 2,7 ПДК, фторидам – 1,5 ПДК, марганцу - 1,2 ПДК.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «чистая» - река Кара Ертис; вода «умеренно загрязненная» - реки Ертис, Буктырма, Оба, Емель; вода «грязная» - река Брекса; вода «очень грязная» - реки Тихая, Ульби, Красноярка, Глубочанка (таблица 3).
В сравнении с декабрем 2013 года качество поверхностных вод рек Ертис, Брекса, Ульби, Оба существенно не изменилось; в реках Буктырма, Глубочанка, Красноярка – ухудшилось; в реках Кара Ертис, Тихая – улучшилось. 

По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды рек Кара-Ертис, Ертис, Оба, Емель существенно не изменилось; в реке Красноярка - улучшилось; в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка - ухудшилось (таблица 6). 

На территории Восточно-Казахстанской области зафиксировано ВЗ на следующих водных объектах: река Глубочанка – 2 случая ВЗ и 1 случай ЭВЗ, река Красноярка – 2 случая ВЗ, река Брекса – 1 случай ВЗ, река Тихая – 2 случая ВЗ, река Ульби – 5 случаев ВЗ (таблица 7).
5.7 Характеристика качества поверхностных вод по токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в декабре  2014 года не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Однако на всех створах прослеживался небольшой процент гибели тест-объектов. На створах «0,35 км ниже понт. моста(01)», «0,35 км ниже понт. моста(09)» и «в черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р. Красноярка»гибель дафний составила 3%. «0,8 км ниже плотины ГЭС». На створе «3,5 км ниже г.У-Ка; в черте с.Прапорщиково» процент гибели тест-объектов составил 13% и «0,8 км ниже плотины ГЭС» погибших дафний не обнаружено.

р. Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в декабре 2014 г., острой токсичности зарегистрировано не было, но на обоих створах была отмечена незначительная гибель тест-объектов в количестве 3%.
р. Брекса. Пробы воды, отобранные в декабре месяце 2014 г. на р. Брекса острой токсичности на живые организмы не оказывали. На створе «6,8 км  выше города» гибель дафний составила 3%, на втором створе «в черте г.Риддер; 0,6 км выше устья р.Брекса» процент погибших тест-объектов составил 6,7%.

р. Тихая. Пробы воды, отобранные на р.Тихая в декабре 2014г. между собой различались. На створе «0,1км ниже сброса цинкового завода» острой токсичности отмечено не было, гибель дафний составила 30%.  . На створе «0,5км ниже города» в результате биотестирования была зарегистрирована острая токсичность, гибель-тест объектов составила 70%. 

р. Ульби (рудн. Тишинский). В пробах воды р. Ульби, отобранных в декабре 2014 г., в результате биотестирования, как и в прошлом месяце, была зарегистрирована острая токсичность. На створе «50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский» гибель тест-объектов составила 100%. На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский» выживших дафний почти не обнаружено, смертность составила 99,7%.

р Ульби (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в декабре 2014 г., по сравнению с прошлым ноябрем месяцем, не показали наличие острой токсичности, но результаты биотестирования между собой различались. На створе «21 км выше г.У-Ка, в черте п.Каменный Карьера» погибших дафний не обнаружено. На створе «1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста» гибель тест-объектов составила 16,7% и створе «1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста» смертность дафний составила 47%. 

р. Глубочанка. Пробы воды, отобранные на р. Глубочанка в декабре месяце 2014 г., в результате проведенного биотестирования, между собой различались. На створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п. Белоусовский» и «0,175 км ниже сброса Медьзавода» острой токсичности отмечено не было, но гибель тест-объектов составила  33% и 23% соответственно. На створе «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста» гибель дафний составила 70% - вода токсична.
р. Красноярка. Результаты биотестирования поверхностных вод р. Красноярка  в декабре месяце 2014г. также различались. Так, на створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» гибель тест-объектов составила 26,7%. На втором створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста» была отмечена острая токсичность, смертность дафний составила 56,7%.

р.Оба. В пробах воды, отобранных в декабре 2014г. на р.Оба, как и в прошлом месяце, острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «0,3 км выше города Шемонаиха» гибель дафний составила 6,7%, на втором створе «9,5км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка» погибших тест-объектов не обнаружено.

р. Емель. В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель в декабре месяце, острой токсичности отмечено не было, гибель тест-объектов составила 10%. (Приложения 8).

5.8 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха)  (рис. 5.6).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,07–0,23 мкЗв /ч и не превышали нормы.

5.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Восточно - Казахстанской области
6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 33).
Таблица 33
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,  оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха города Тараз 
Таблица 34
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,194
	1,294
	1,000
	2,000
	7
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,108
	
	0,802
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,149
	0,065
	0,130
	
	
	

	Сульфаты
	0,024
	
	0,090
	0,010
	
	
	

	Оксид углерода
	1,575
	0,525
	11,000
	2,200
	13
	
	

	Диоксид азота
	0,081
	2,014
	0,364
	4,278
	1463
	
	

	Оксид азота
	0,068
	1,128
	1,000
	2,500
	144
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,588
	0,026
	1,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,226
	0,020
	0,571
	
	
	

	Диоксид углерода
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким  уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 63,5 %, СИ = 4,3 (повышенный уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с., диоксида азота – 2,0 ПДКс.с., оксида азота – 1,1 ПДКс.с., формальдегида - 2,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За декабрь 2014 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам - 7 случаев, по оксиду углерода - 13, по диоксиду азота – 1463, по оксиду азота – 144 (таблица 34).
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8 водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ, Карабалты, Саргоу, озеро Бийликоль).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Шу превышения ПДК наблюдались по БПК5 5,5 ПДК, меди – 3,4 ПДК, фенолам – 3,0 ПДК, азоту нитритному – 1,9 ПДК, нефтепродуктам – 1,2 ПДК. В реке Талас превышения ПДК наблюдались по меди 2,5 ПДК, железу общему – 2,0 ПДК. В реке Асса превышения ПДК наблюдались по меди  2,1 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК. В реке Аксу превышения нормы отмечены по фенолам 4,0 ПДК, сульфатам – 2,8 ПДК, БПК5 – 2,5 ПДК, фторидам – 2,2 ПДК, меди – 1,6 ПДК. В воде реки Карабалты превышения ПДК отмечались по сульфатам 6,8 ПДК, фенолам – 4,0 ПДК, БПК5 – 2,0 ПДК, меди – 1,8 ПДК, фторидам на уровне 1,6 ПДК. В реке Токташ превышения ПДК наблюдались по сульфатам  4,3 ПДК, фенолам – 3,0 ПДК, меди – 2,6 ПДК, БПК5 – 2,0 ПДК, фторидам – 1,1 ПДК. В реке Саргоу превышения ПДК обнаружены по сульфатам 6,2 ПДК, фенолам – 3,0 ПДК, БПК5 – 2,5 ПДК, меди – 2,2 ПДК и по фторидам на уровне 2,0 ПДК. Превышения ПДК в озере Бийликоль отмечены по БПК5 16,9 ПДК, сульфатам – 6,2 ПДК, фенолам – 3,0 ПДК, меди – 2,2 ПДК, фторидам – 2,1 ПДК (таблица 6). 
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренно-загрязненная» - реки Талас, Асса, Аксу, Токташ; вода «загрязненная» - реки Шу, Карабалты, Саргоу; вода «грязная» - озеро Бийликоль (таблица 3).
По сравнению с декабрем 2013 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Карабалты, Токташ существенно не изменилось; озера Бийликоль – улучшилось; в реках Шу, Саргоу– ухудшилось.

В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Токташ, оз. Бийликоль остались на прежнем уровне; в реке Шу, Карабалты, Саргоу - ухудшилось (таблица 6).
На территории области зафиксировано 1 случай ВЗ в озере Бийликоль (таблица 7). 

6.3   Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10–0,19 мкЗв /ч и не превышали нормы.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 35).

Таблица 35
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, аммиак, сумма углеводородов, метан
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск

Таблица 36
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0308
	
	0,2698
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0440
	0,8800
	0,1117
	0,2234
	
	
	

	Оксид углерода
	0,9384
	0,3128
	14,9040
	2,9808
	161
	
	

	Диоксид азота
	0,0311
	0,7775
	0,1703
	2,0035
	227
	
	

	Оксид азота
	0,0106
	0,1758
	0,0985
	0,2463
	
	
	

	Озон
	0,0038
	0,1267
	0,8204
	5,1275
	3
	1
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0323
	4,0375
	1
	
	

	Аммиак
	0,0052
	0,1288
	0,0224
	0,1120
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 5,1; НП = 11,2 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Были выявлены превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 161, по диоксиду азота – 227, по озону – 3, по сероводороду – 1 раз; более 5 ПДК по озону – 1 раз (таблица 36).

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 37).

Таблица 37
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 38
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,017
	
	0,127
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,062
	1,230
	0,194
	0,388
	
	
	

	Оксид углерода
	1,169
	0,390
	28,812
	5,762
	41
	2
	

	Диоксид азота
	0,023
	0,563
	0,091
	1,075
	3
	
	

	Оксид азота
	0,016
	0,263
	0,063
	0,159
	
	
	

	Озон 
	0,067
	2,230
	0,117
	0,729
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,066
	8,238
	1
	1
	

	Аммиак 
	0,014
	0,353
	0,046
	0,229
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 8,2 (высокий уровень); НП = 1,8 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации по диоксиду серы составил 1,2 ПДКс.с, по озону составили 2,2 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по оксиду углерода составило 41, по диоксиду азота – 3, по сероводороду – 1, также  более 5 ПДК по оксиду углерода – 2 и по сероводороду – 1 (таблица 38).

7.3 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул.Шолохова и ул.Штыбы, №2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган). Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.

Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 39).

Таблица 39
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Уральск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р. мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,108
	
	0,109
	

	Диоксид серы  
	0,019
	0,037
	0,015
	0,030

	Оксид углерода 
	2,927
	0,585
	2,382
	0,476

	Диоксид азота  
	0,058
	0,69
	0,019
	0,22

	Оксид азота 
	0,018
	0,045
	0,023
	0,057

	Сероводород 
	0,002
	0,25
	0,002
	0,253

	Углеводороды 
	33,23
	0,55
	32,52
	0,54

	Аммиак  
	0,016
	0,078
	0,014
	0,069

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,92
	0,061
	0,097
	0,065


7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

Наблюдения за загрязнением воздуха проводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений  Чинарево). 


Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.


Максимальная из разовых концентраций загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 40).

Таблица 40
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в п. Январцево

	Определяемые примеси
	Точка отбора

	
	№1

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Пыль РМ-10
	0,099
	

	Диоксид серы  
	0,005
	0,009

	Оксид углерода 
	1,23
	0,25

	Диоксид азота  
	0,015
	0,17

	Оксид азота 
	0,013
	0,032

	Сероводород 
	0,0025
	0,313

	Углеводороды 
	33,2
	0,55

	Аммиак  
	0,009
	0,045

	Формальдегид 
	0,0
	0,0

	Бензол 
	0,040
	0,027


7.4 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах (реки Урал, Чаган, Деркул).

Река Урал, берущая начало в Уральских горах - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Чаган и Деркул.

В реке Урал превышения ПДК наблюдались по БПК5 2,9 ПДК, азоту нитритному – 1,4 ПДК, железу общему, хлоридам, фенолам на уровне 1,1 ПДК. По реке Чаган превышения ПДК наблюдались по БПК5 3,2 ПДК, марганцу – 2,0 ПДК, хлоридам – 1,6 ПДК, железу общему - 1,3 ПДК, азоту нитритному – 1,1 ПДК. В реке Деркул превышения ПДК наблюдались по марганцу 3,0 ПДК, БПК5 – 2,2 ПДК, хлоридам – 1,9 ПДК, фенолам – 1,4 ПДК, азоту нитритному на уровне 1,3 ПДК.
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается как «умеренно – загрязненным» (таблица 3).
По сравнению с декабрем 2013 года качество воды рек Урал, Деркул значительно не изменилось; в реке Чаган – ухудшилось.

По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды в реках Урал, Чаган, Деркул существенно не изменилось (таблица 6).
7.5  Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3) и г.Аксай (№4) (рис. 7.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,05-0,15 мкЗв /ч и не превышали нормы.
7.6  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 41).

Таблица 41
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза

 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза

 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные чстицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Караганда
Таблица 42
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,059
	0,391
	0,300
	0,600
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,064
	
	0,607
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,370
	0,201
	0,401
	
	
	

	Сульфаты
	0,002
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	2,612
	0,871
	15,000
	3,000
	49
	
	

	Диоксид азота
	0,051
	1,264
	0,230
	2,709
	315
	
	

	Оксид азота
	0,017
	0,284
	0,310
	0,776
	
	
	

	Фенол 
	0,008
	2,594
	0,018
	1,800
	24
	
	

	Формальдегид 
	0,007
	2,206
	0,014
	0,400
	
	
	

	Сумма углеводородов
	0,238
	
	1,222
	
	
	
	

	Метан 
	1,281
	
	2,305
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 27,8 % (высокий уровень), СИ = 3,0 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота  – 1,3 ПДКс.с., фенола - 2,6 ПДКс.с., формальдегида – 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК: по оксиду углероду - 49, по диоксиду азота - 315 и по фенолу - 24 (таблица 42).
8.2 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Караганда 

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Караганда проводились на 1 точке (Точка №1 – район Пришахтинска). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака, формальдегида. 
Концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, фенола, углеводорода, аммиака, формальдегида по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 43).

Таблица 43
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Караганда 

	Загрязняющие вещества
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,05
	0,10

	Диоксид серы  
	0,009
	0,02

	Оксид углерода 
	1,0
	0,2

	Диоксид азота  
	0,006
	0,071

	Оксид азота 
	0,005
	0,01

	Сероводород 
	0,002
	0,25

	Фенол 
	0,008
	0,8

	Углеводороды 
	59
	0,98

	Аммиак  
	0,004
	0,02

	Формальдегид
	0
	0


8.3  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений наблюдений города Шахтинск
Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Шахтинск проводились на 2 точках (Точка №1 – Шахтинский ТЭЦ ул. Парковая пересекает ул. .Хусаинова точка №2 – шахты Казахстанская, 3 -й Строительный переулок пересекает ул. Гагарина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и формальдегида.

Концентрации всех веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 44).

Таблица 44
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Шахтинск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,05
	0,10
	0,05
	0,10

	Диоксид серы  
	0,009
	0,018
	0,008
	0,016

	Оксид углерода 
	0,9
	0,18
	0,9
	0,18

	Диоксид азота  
	0,006
	0,07
	0,006
	0,07

	Оксид азота 
	0,01
	0,025
	0,008
	0,02

	Сероводород 
	0,002
	0,25
	0,002
	0,25

	Фенол
	0,006
	0,6
	0,005
	0,5

	Углеводороды 
	58,3
	0,97
	58,3
	0,97

	Аммиак  
	0,007
	0,035
	0,05
	0,25

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0


8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.2., таблица 45).
Таблица 45
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

На ПНЗ №1 и №3: кадмий,свинец, мышьяк, хром, медь

	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш
Таблица 46
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,188
	1,256
	0,800
	1,600
	3
	
	

	Диоксид серы
	0,044
	0,871
	1,813
	3,626
	6
	
	

	Сульфаты
	0,007
	
	0,040
	0,004
	
	
	

	Оксид углерода
	1,199
	0,400
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,021
	0,535
	0,110
	1,294
	6
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 3,6 и НП = 6,9 % (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с, свинца - 1,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам 3 случая, по диоксиду серы и диоксиду азота – 6 (таблица 46).
8.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.8.3., таблица 47).

Таблица 47
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
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Рис.8.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жезказган
Таблица 48
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,263
	1,755
	0,500
	1,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,018
	0,351
	0,164
	0,328
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,040
	0,004
	
	
	

	Оксид углерода
	1,597
	0,532
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,075
	1,870
	0,260
	3,059
	50
	
	

	Фенол 
	0,005
	1,600
	0,038
	3,800
	9
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 40,3 % (высокий уровень); СИ = 3,8 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,8 ПДКс.с., диоксида азота – 1,9 ПДКс.с., фенола – 1,6 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 50 и по фенолу – 9 случаев (таблица 48).
8.6    Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.4., таблица 49).

Таблица 49
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/

Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 8.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау

Таблица 50
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау 

	         Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,236
	1,571
	0,900
	1,800
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,196
	0,395
	0,791
	
	
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	1,294
	0,431
	7,476
	1,495
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,031
	0,783
	0,174
	2,046
	511
	
	

	Оксид азота
	0,016
	0,265
	0,811
	2,027
	3
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,050
	6,200
	111
	4
	

	Фенол 
	0,010
	3,282
	0,046
	4,600
	78
	
	

	Аммиак 
	0,057
	1,431
	0,240
	1,200
	2
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 6,2 и НП = 41,7 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,6 ПДКс.с., фенола – 3,3 ПДКс.с., аммиака – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 4, по оксиду углерода – 3, по диоксиду азота – 511, по оксиду азота – 3, по сероводороду – 111, по фенолу – 78, по аммиаку – 2; также 4 превышения более 5 ПДК – по сероводороду (таблица 50).
8.7  Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах (реки Нура, Шерубайнура, Кара-Кенгир, водохранилища Самаркандское, Кенгирское).

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Кургалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркандское. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
В реке Нура превышения ПДК выявлены по марганцу 19,4 ПДК, меди – 2,4 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, цинку – 1,1 ПДК. В реке Шерубайнура отмечены превышения ПДК по марганцу 31,0 ПДК, азоту нитритному – 29,0 ПДК, аммонию солевому – 16,5 ПДК, фенолам – 4,0 ПДК, БПК5 – 1,9 ПДК. Повышенное загрязнение в реке Кара-Кенгир зафиксированы по всем определяемым химическим веществам: марганец – 28,5 ПДК, аммоний солевой – 16,9 ПДК, медь – 8,0 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, БПК5 – 1,7 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,30 мгО2/л. Водохранилище Кенгирское загрязнено марганцем – 9,0 ПДК, медью – 4,9 ПДК. В воде наблюдается дефицит кислорода – 5,98 мгО2/л. В водохранилище Самаркандское превышения ПДК отмечены по марганцу 15,0 ПДК, меди – 2,2 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, цинку – 1,6 ПДК (таблица 6).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оцениваются следующим образом: вода «загрязненная» - водохранилищи Самаркандское, Кенгирское; вода «грязная» - река Нура; вода «очень грязная» - река Кара-Кенгир; вода «черезвычайно грязная» - река Шерубайнура (таблица 3).
По сравнению с декабрем 2013 года качество воды в реках Нура, Шерубайнура, Кара-Кенгир, водохранилищах Самаркандское, Кенгирское ухудшилось.
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды реки Нура, в водохранилищах Кенгирское, Самаркандское существенно не изменилось; в реке Шерубайнура – ухудшилось, в реке Кара-Кенгир - улучшилось (таблица 6). 

На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Кара-Кенгир – 3 случая ВЗ, р.Сокыр – 3 случая ВЗ, р.Нура – 19 случаев ВЗ, р. Шерубайнура – 3 случая ВЗ, водохранилище Самаркандское– 2 случая ВЗ, канал сточных вод – 3 случая ВЗ (таблица 7).

8.8 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области 

Гидробиологические наблюдения проводились на реках Нура, Шерубай-Нура, Кара-Кенгир, а также на Самаркандском и Кенгирском водохранилищах только по определению острой токсичности воды  на дафний.

р. Нура. Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие данные тест-параметра (процент погибших дафний по отношению к контролю): г. Темиртау,''1 км выше сброса сточных вод″ , с. Акмешит, ″нижний бьеф Интумакского водохранилища″ и г. Темиртау, ″1 км ниже сброса сточных вод″ - 0%. г.Темиртау, ″5,7 км ниже сброса сточных вод″ - 3%. По полученным данным исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест-обьект. 
р. Шерубай – Нура. В процессе определения острой токсичности воды - тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) по реке составил 3 %. Токсического влияния на тест – объект не обнаружено. 

Самаркандское водохранилище. Количество выживших дафний на водохранилище в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphnia magna.

Кенгирское водохранилище. Тест- параметр, полученный в ходе биотестирования по Кенгирское водохранилищу, равен 0%. Исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест- объект.
р. Кара-Кенгир. В ходе биотестирования процент погибших дафний по отношению к контролю по реке составил 0%. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест–объект.

8.9  Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за декабрь 2014 года 

(2 программа)

В декабре месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Сокыр, Шерубай-Нура и на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)».
В связи с тем, что при расчете индекса загрязнения воды (ИЗВ) стали учитывать показатель - «марганец», содержание которого превышало 10 ПДК и более, что соответствовало высокому загрязнению (ВЗ), класс качества поверхностных вод ухудшился.

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты качество вод, по сравнению с декабрем месяцем прошлого года, ухудшилось с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,58) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,35). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 18,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди, фенолу и сульфатам в пределах 2,0–2,5 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 51).

Качество вод Самаркандского водохранилища в районе прорана не изменилось и соответствует «загрязненным водам» (4 класс, ИЗВ=3,69). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 14,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди до 2,8 ПДК, фенолу и цинку в пределах 1,9–2,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 51).

Качество вод Самаркандского водохранилища в точке наблюдения «0,5 км выше плотины» ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,48) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,68). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 15,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди, цинку и фенолу в пределах 1,6–2,2 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 51).

В пункте контроля реки Нура город Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,44) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,75). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 16,3 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди и сульфатам в пределах до 1,2–2,5 ПДК. Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3 (таблица 51).

В районе створа город Темиртау «Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество  вод ухудшилось с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=2,52) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=5,57). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 24,0 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди, фенолам и сульфатам в пределах 2,3–3,0 ПДК Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00016 мг/дм3, среднемесячное – 0,00013 мг/дм3 (таблица 51).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,27) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=5,14). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 22,3 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди, фенолу и сульфатам  в пределах до 2,0–2,6 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00012 мг/дм3, среднемесячное – 0,00009 мг/дм 3 (таблица 51).

Далее по течению реки в пункте наблюдения река Нура «отделение Садовое» качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,17) до «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,86). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 16,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди, фенолу и цинку в пределах до 1,5–2,2 ПДК. Содержание общей ртути достигало 0,00017 мг/дм3 (таблица 51).

В пункте наблюдения, расположенного ниже впадения канала объединенного сброса сточных вод в реку Нура город Темиртау «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,17) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,25). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 17,0 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди, фенолу и сульфатам в пределах до 2,0–2,7 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм3 (таблица 51).

В пункте контроля реки Нура села Молодецкое качество поверхностных вод ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,08) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,04). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 16,3 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди до 2,6 ПДК, азоту нитритному и фенолу в пределах 1,9–2,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00011 мг/дм3 (таблица 51).

В районе верхнего бьефа Интумакского водохранилища качество вод ухудшилось с «загрязненных вод» (4 класс, ИЗВ=3,51) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,46). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 18,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди, азоту нитритному, БПК5 и фенолу в пределах до 1,6–2,5 ПДК. Содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3 (таблица 51).

Качество вод в районе нижнего бьефа Интумакского водохранилища ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=2,06) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=5,44). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 23,7 ПДК (три случая высокого загрязнения), меди, БПК5, фенолу и сульфатам в пределах 1,3–3,0 ПДК. Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00012 мг/дм3, среднемесячное – 0,00010 мг/дм3 (таблица 51).

 Качество вод в пункте наблюдения реки Нура село Акмешит, по сравнению с декабрем месяцем прошлого года, ухудшилось с «умеренно-загрязненных вод» (3 класс, ИЗВ=1,76) до «грязных вод» (5 класс, ИЗВ=4,20). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 19,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), меди, цинку и сульфатам в пределах 1,1–1,8 ПДК. Содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3 (таблица 51).

Качество вод реки Сокыр ухудшилось, по сравнению с декабрем месяцем прошлого года, с «очень грязных вод» (6 класс, ИЗВ=9,20) до «чрезвычайно-грязных вод» (7 класс, ИЗВ=12,9). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 32,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), аммонию солевому до 14,4 ПДК (один случай высокого загрязнения), азоту нитритному до 25,3 ПДК (один случай высокого загрязнения), БПК5 и фенолу в пределах 1,9-3,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 51).

Качество вод реки Шерубайнура также ухудшилось, по сравнению с декабрем месяцем прошлого года, с «очень грязных вод» (6 класс, ИЗВ=10,0) до «чрезвычайно-грязных вод» (7 класс, ИЗВ=13,9). Превышения ПДК наблюдались по марганцу до 31,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), аммонию солевому до 16,5 ПДК (один случай высокого загрязнения), азоту нитритному до 29,0 ПДК (один случай высокого загрязнения), БПК5 и фенолу в пределах 1,9-4,0 ПДК. Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 51).

Таблица 51
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование  реки,  створа


	Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества вод
	Содержание загрязняющих веществ, превышающих ПДК за декабрь 2014 года

	
	декабрь

2013 года
	декабрь

2014 года
	Ингредиенты  
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	река Нура, железнодорожная станция Балыкты
	2,58 (4 кл.)

загрязненные
	4,35 (5 кл.)

грязные
	Медь

Марганец

Фенол

Сульфаты
	0,0022

0,180

0,002

254,0
	2,2

18,0

2,0

2,5

	Самаркандское водохранилище, 

город  Темиртау, район прорана
	2,76 (4 кл.)

загрязненные
	3,69 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Цинк

Марганец

Фенол
	0,0028

0,019

0,140

0,002
	2,8

1,9

14,0

2,0

	Самаркандское водохранилище, 

город Темиртау, 0,5 км выше плотины
	2,48 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	3,68 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Цинк

Марганец

Фенол
	0,0022

0,016

0,150

0,002
	2,2

1,6

15,0

2,0

	река Нура, город Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал

Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,44 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	3,75 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Марганец

Сульфаты
	0,0025

0,163

123,0
	2,5

16,3

1,2

	Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,52 (4 кл.)

загрязненные
	5,57 (5 кл.)

грязные
	Медь

Марганец

Фенол

Сульфаты
	0,0023

0,240

0,003

262,0
	2,3

24,0

3,0

2,6

	река Нура, город Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО « Арселор Миттал Темиртау» и  АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)»
	2,27 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	5,14 (5 кл.)

грязные
	Медь

Марганец

Фенол

Сульфаты
	0,0026

0,223

0,002

243,0
	2,6

22,3

2,0

2,4

	река Нура, отделение Садовое


	2,17 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	3,86 (4 кл.)

загрязненные
	Медь

Цинк

Марганец

Фенол
	0,0022

0,015

0,160

0,002
	2,2

1,5

16,0

2,0

	река Нура, город Темиртау 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод  АО « Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» 
	2,17 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	4,25 (5 кл.)

грязные
	Медь

Марганец

Фенол

Сульфаты
	0,0027

0,170

0,002

231,0

	2,7

17,0

2,0

2,3



	река Нура, село Молодецкое
	2,08 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	4,04 (5 кл.)

грязные
	Азот нитритный

Медь

Марганец

Фенол
	0,038
0,0026

0,163

0,002
	1,9

2,6

16,3

2,0

	река Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища
	3,51 (4 кл.)

загрязненные
	4,46 (5 кл.)

грязные
	БПК5

Азот нитритный

Медь

Марганец

Фенол
	3,20

0,041

0,0025

0,180

0,002
	1,6

2,1

2,5

18,0

2,0

	река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища
	2,06 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	5,44 (5 кл.)

грязные
	БПК5

Медь

Марганец

Фенол 

Сульфаты
	3,16

0,0024

0,237

0,003

134,0
	1,6

2,4

23,7

3,0

1,3

	река Нура,  село Акмешит
	1,76 (3 кл.)

умеренно-

загрязненные
	4,20 (5 кл.)

грязные
	Медь

Цинк

Марганец

Сульфаты
	0,0018

0,011

0,190

177,0
	1,8

1,1

19,0

1,8

	река Шерубай-Нура,

2 км ниже поселка Асыл
	10,0 (6 кл.)

очень грязные
	13,9 (6 кл.)

черезвычайно грязная
	БПК5

Азот нитритный

Аммоний солевой

Марганец

Фенол 
	3,82

0,580

8,26

0,310

0,004
	1,9

29,0

16,5

31,0

4,0

	река Сокыр, автодорожный мост, район села Каражар
	9,20 (6 кл.)

очень грязные
	12,9 (7 кл.)

черезвычайно грязная
	БПК5

Азот нитритный

Аммоний солевой

Марганец

Фенол
	3,82

0,505

7,22

0,320

0,003
	1,9

25,3

14,4

32,0

3,0


8.10 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) И на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5) г. Темиртау (№2) (рис. 8.5).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,12–0,23 мкЗв/ч и не превышали нормы.
8.11 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 8.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 52).

Таблица 52
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 
Таблица 53
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,009
	
	0,139
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,016
	0,311
	0,115
	0,231
	
	
	

	Оксид углерода
	0,303
	0,101
	2,704
	0,541
	
	
	

	Диоксид азота
	0,039
	0,974
	0,183
	2,155
	392
	
	

	Оксид азота
	0,023
	0,383
	0,402
	1,006
	1
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,2 и НП = 9,8 %. Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За декабрь по городу было зафиксировано 392 превышений более 1 ПДК - по диоксиду азота и 1 превышение по оксиду азота (таблица 53).

9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 54).

Таблица 54
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный
Таблица 55
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,019
	
	0,309
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,103
	0,085
	0,170
	
	

	Оксид углерода
	0,019
	0,006
	1,205
	0,241
	
	

	Диоксид азота
	0,036
	0,898
	0,780
	9,173
	273
	1

	Оксид азота
	0,012
	0,204
	0,276
	0,690
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается высоким, он определялся значением СИ равным 9,2; НП = 8,2 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азоту – 273 и однократное превышение более 5 ПДК по диоксиду азота (таблица 55).

9.3
Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык велись на 2 стационарных постах (рис.9.3., таблица 56).
Таблица 56
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	12
	
	
	на территории М Аркалык
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Рис.9.3 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Аркалык

Таблица 57
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аркалык
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,017
	 
	0,230
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода 
	0,331
	0,110
	2,496
	0,499
	
	
	

	Диоксид азота 
	0,000
	0,000
	0,008
	0,094
	
	
	

	Озон 
	0,069
	2,300
	0,150
	0,938
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,070
	8,750
	27
	3
	

	Неметановые УВ 
	7359,004
	 
	24850,626
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается высоким, он определялся значением СИ равным 8,8 (высокий уровень); НП = 1,2% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,3 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения по сероводороду более 1 ПДК – 27 и более 5 ПДК – 3 случая (таблица 57).
9.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара велись на 2 стационарных постах (рис.9.4., таблица 58)
Таблица 58
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	на территории М Житикара
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Рис.9.4 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Житикара
Таблица 59
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Житикара

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,013
	 
	0,554
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,218
	0,073
	29,233
	5,847
	10
	1
	 

	Диоксид азота 
	0,002
	0,038
	0,081
	0,953
	 
	 
	 

	Озон 
	0,003
	0,100
	0,040
	0,250
	 
	 
	 

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,154
	19,250
	3
	2
	2

	Неметановые УВ 
	4966,699
	 
	101689,208
	 
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значением СИ равным 19,3 (очень высокий уровень), НП = 0,4 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 10, по сероводороду – 3; более 5 ПДК по оксиду углерода – 1 и по сероводороду – 3; более 10 ПДК по сероводороду – 2 случая (таблица 59).

По данным автоматического поста наблюдений в городе Житикара зафиксиро   вано 2 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск велись на 2 стационарных постах (рис.9.5., таблица 60)

Таблица 60
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	8
	
	
	ул. Тобольская,

на территории ГКП «Лисаковсккомунэнерго»
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Рис.9.5 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Лисаковск

Таблица 61
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Лисаковск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,014
	 
	0,550
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,002
	0,040
	0,052
	0,104
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,081
	0,027
	2,323
	0,465
	
	 
	 

	Оксид азота 
	0,000
	0,000
	0,008
	0,094
	 
	 
	 

	Озон 
	0,270
	8,983
	0,612
	3,825
	2214
	 
	 

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,042
	5,250
	22
	1
	

	Неметановые УВ 
	0,988
	 
	25,737
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.5.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значением НП равным 99,2 %; СИ = 5,3 (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила – 9,0 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по озону – 2214, по сероводороду – 22; более 5 ПДК по сероводороду – 1 случай (таблица 61).

9.6 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах (реки Тобол, Аят, Тогызак).

Река Тобол – левобережный приток реки Ертис, исток реки лежит на границе восточных отрогах Южного Урала и Тургайского плато. Реки Тогызак и Аят являются левобережными притоками реки Тобол.

Превышения ПДК в реке Тобол наблюдались по меди 4,0 ПДК, сульфатам и по БПК5 – 1,9 ПДК, цинку – 1,2 ПДК. 

В реке Аят превышение ПДК отмечено по сульфатам  2,0 ПДК. 

В реке Тогызак превышения ПДК отмечены по меди 6,0 ПДК, сульфатам – 2,8 ПДК, азоту нитритному – 1,5 ПДК, цинку – 1,2 ПДК. 

Качество воды обследуемых водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренно загрязненная» - реки Тобол, Тогызак; река Аят оценивается как «чистая». 
По сравнению с декабрем 2013 года и ноябрем 2014 года качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак существенно не изменилось.

9.7 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (№2,4); г.Рудный (№5) (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,06–0,21 мкЗв /ч и не превышали нормы.

9.8   Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Костанайской области

10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.10.1., таблица 62).

Таблица 62
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	на территории «Кустовой радиостанции», по ул. Нариманова 6
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, формальдегид, метан
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Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города  Кызылорда
Таблица 63
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,128
	2,555
	0,276
	0,552
	
	
	

	Оксид углерода
	0,573
	0,191
	2,000
	0,400
	
	
	

	Диоксид азота
	0,131
	3,263
	1,833
	21,568
	1147
	225
	4

	Оксид азота
	0,051
	0,850
	0,658
	1,646
	10
	
	

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,001
	0,125
	
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,450
	0,004
	0,114
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,000
	 
	0,002
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значениями СИ равным 21,6, НП = 54,3 %  (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы– 2,6 ПДКс.с., диоксида азота – 3,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 1147, по оксиду азота – 10, а также были зафиксированы случаи превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 225 и более 10 ПДК - 4 (таблица 63).
По данным автоматических постов наблюдений в городе Кызылорда обнаружено 3 случая высокого и 1 случай экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 64).

Таблица 64
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид
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Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 
Таблица 65
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0001
	 
	0,0330
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0099
	0,1980
	0,0499
	0,0998
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2090
	0,0697
	2,0076
	0,4015
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0149
	0,3725
	0,0577
	0,6788
	
	
	

	Оксид азота
	0,0011
	0,0183
	0,0140
	0,0350
	
	
	

	Озон 
	0,0559
	1,8633
	0,1083
	0,6769
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0007
	0,2333
	0,0011
	0,0301
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,7, НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 1,9 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 65). 
10.3 Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 66).
Таблица 66
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 
Таблица 67
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0003
	
	0,0395
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0107
	0,2140
	0,0394
	0,0788
	
	

	Оксид углерода
	0,3692
	0,1231
	4,4531
	0,8906
	
	

	Диоксид азота
	0,0172
	0,4300
	0,1783
	2,0976
	38
	

	Оксид азота
	0,0117
	0,1950
	0,3361
	0,8403
	
	

	Формальдегид 
	0,0005
	0,1667
	0,0107
	0,3065
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,1, НП = 1,7 % по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 38 раз (таблица 67). 
10.4 Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда (экспедиция)
В декабре 2014 года  при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, содержание диоксид азота в районе мкр «Акмечеть» в 1,1 ПДК. Содержание диоксида серы и оксида углерода и взвешанных веществ находились в пределах нормы (рис. 10.4, таблица 68).
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Рис.10.4 Схема расположения  наблюдений атмосферного воздуха

в городе Кызылорда
Таблица 68
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за декабрь 2014 года 
	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 

вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Декабрь    

2013 г.
	Декабрь    

2014 г.
	Декабрь    

2013 г.
	Декабрь    

2014 г.
	Декабрь    

2013 г.
	Декабрь    

2014 г.
	Декабрь    

2013 г.
	Декабрь    

2014 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,171
	0,3
	0,141
	0,3
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,217
	0,4
	0,229
	0,5
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	3,0
	0,6

	Рынок «Сыбага»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,147
	0,3
	0,191
	0,4
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Мкр «Акмечеть»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,155
	0,3
	0,212
	0,4
	0,07
	0,8
	0,09
	1,1
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,182
	0,4
	0,231
	0,5
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2


10.5 Качество поверхностных вод на территории

Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились в реке Сырдарья и море Малый Арал.

В нижнем течении реки Сырдарья (станции Тюмен - Арык, выше и ниже г. Кызылорда, г. Казалинск, с. Каратерень, поселок Жосалы) превышения ПДК зафиксированы по сульфатам 4,6 ПДК, меди – 2,0 ПДК, железу общему – 1,8 ПДК, магнию – 1,6 ПДК.
В море Малый Арал превышения ПДК также отмечены по сульфатам 4,6 ПДК, меди – 2,0 ПДК, магнию – 1,8 ПДК, железу общему – 1,1 ПДК (таблица 6).
Качество воды реки Сырдарья и моря Малый Арал характеризуется 3 классом, вода «умеренно-загрязненная» (таблица 3).
По сравнению с декабрем 2013 года и ноябрем 2014 года качество воды водных объектов значительно не изменилось (таблица 6).
10.6 Качество воды хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В декабре 2014 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность – 1,0 ПДК; мутность – 1,0 ПДК; сульфаты – 1,1 ПДК, сухой остаток- 1,3 ПДК,  жесткость – 1,0 ПДК, магний – 1,1 ПДК.

Водопроводная вода  имеет превышения ПДК по  сульфатам – 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда,  в декабре 2014 года,  качество питьевой воды по сравнению с декабрем 2013 года  изменилось незначительно.

10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кызылорда (№2), п.Акай (№1) и  п.Торетам (№1)(рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам составили 0,11–0,15 мкЗв /ч и не превышали нормы.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылорда по данным эпизодических наблюдений
Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,09 - 0,17 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
10.10 Состояние здоровья населения по городу Кызылорда 

За декабрь месяц 2014 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. 

По Южному региону в возрасте от 1-6 лет у обследуемого (Айтжан А.) отмечалось изменения со стороны органов дыхания. Диагноз острое респираторное заболевание. В возрасте 12-18 лет у обследуемой (Келис Н.) кашель, озноб, температура. Диагноз острое респираторное вирусная инфекция. В возрасте свыше 40 лет (Арымкожаева У.) головные боли, тошнота. Диагноз: АГ2 риск2. 

По Северному региону в возрасте 12-18 лет, у обследуемого (Келис Д., Тасмаганбетов) жалобы на головные боли, температура. Диагноз: ОРВИ.  В возрасте свыше 40 лет, (Алиева А.) жалобы на боли в области поясницы, частые мочеспускание. Диагноз: Хр. Пиелонефрит.

По Центральной площади возрасте 12-18 лет у обследуемая (Тайманова А.) жалобы на боли в области сердца, ноющего характера. Диагноз: Врожденный порок сердца. В возрасте 25-40, (Досманбетова Г.) жалобы на боль в области скулы справа. Диагноз: хр. Гайморит.

По мкр. Акмечеть возрасте 12-18 лет, у обследуемого (Досманбетов А.) отмечалось головные боли, тошнота, рвота. Диагноз: Сотресение головного мозга, легкой степени.  В возрасте от 1-6 лет обследуемый (Байзаков Р.) кашель, озноб, температура. Диагноз острое респираторное вирусная инфекция.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.11.1., таблица  69).

Таблица 69
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Актау
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Рис.11.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 70
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,218
	1,450
	0,500
	1,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,238
	0,090
	0,180
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,421
	0,030
	0,353
	
	
	

	Углеводороды
	0,508
	
	0,900
	0,900
	
	
	

	Аммиак 
	0,019
	0,469
	0,040
	0,200
	
	
	

	Серная кислота
	0,017
	0,173
	0,040
	0,133
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1., 11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,0 и НП = 0 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами. 

В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
11.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарном посту (рис. 11.3., таблица 71).

Таблица 71
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис. 11.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 72
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен 
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0477
	 
	0,1755
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,0000
	0,0000
	0,0057
	0,0114
	
	

	Оксид углерода
	0,2460
	0,0820
	2,0179
	0,4036
	
	

	Диоксид азота
	0,0128
	0,3200
	0,1108
	1,3035
	15
	

	Оксид азота
	0,0010
	0,0167
	0,0490
	0,1225
	
	

	Озон
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	

	Сероводород
	0,0002
	 
	0,0005
	0,0625
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1., 11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,3 и НП = 0,8 % (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 72). Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 15 раз .
11.3  Состояние атмосферного воздуха на территории х/х Кошкар-Ата по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата». Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.

Концентрации остальных загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 73).

Таблица 73
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений 

х/х «Кошкар-Ата»

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,46
	

	Диоксид серы
	0,03
	0,1

	Оксид углерода
	0,78
	0,2

	Диоксид азота
	0,02
	0,18

	Оксид азота
	0,02
	0,04

	Растворимые сульфаты
	0,02
	0,1

	Сумма  углеводородов
	0,51
	0,51

	Аммиак
	0,02
	0,1


11.4 Состояние атмосферного воздуха на территории п.Баутина по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением воздуха проводились в п.Баутина. Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов. 

Концентрации определяемых веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 74).
Таблица 74
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений п. Баутина
	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы  РМ-10
	0,45
	

	Диоксид серы 
	0,03

3
	0,07
21,

	Оксид углерода 
	0,85
	0,17

	Диоксид азота  
	0,02
	0,25

	Оксид азота
	0,02
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,02
	

	Сумма  углеводородов
	0,54
	0,54

	Аммиак  
	0,03
	0,1


11.5  Состояние атмосферного воздуха на месторождениях

Мангистауской области 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились на месторождениях Дунга (3 точки) и Жетыбай (3 точки) Мангистауской области. В районе месторождении Дунга и Жетыбай максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты  и суммарного углеводорода находились в пределах нормы и не превышали ПДК.
11.6  Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

 Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" по четырем контрольным точкам (1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар").

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 6).
Морская вода на акватории морпорта характеризуются как "умеренно загрязненная". Превышения нормы не наблюдались.

По сравнению с декабрем 2013 года качество морской воды на территории  морского порта значительно не изменилось.
11.7  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко,  Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (№1,2). 
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08–0,12 мкЗв /ч и не превышали нормы.

11.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.12.1., таблица 75).

Таблица 75
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлоритсый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 76
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,164
	1,093
	0,600
	1,200
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,052
	 
	0,609
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,202
	0,077
	0,153
	
	
	

	Сульфаты
	0,011
	 
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	0,829
	0,276
	14,328
	2,866
	25
	
	

	Диоксид азота
	0,042
	1,045
	0,167
	1,965
	915
	
	

	Оксид азота
	0,036
	0,599
	0,356
	0,889
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,030
	3,763
	1
	
	

	Фенол
	0,001
	0,345
	0,009
	0,900
	
	
	

	Хлор
	0,001
	0,028
	0,010
	0,100
	
	
	

	Хлористый водород
	0,019
	0,190
	0,050
	0,250
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 31,2 %, СИ = 3,8 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 1, по оксиду углерода – 25, по диоксиду азота – 915 и по сероводороду – 1 случай (таблица 76).
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.12.2., таблица 77).

Таблица 77
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.12.2.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз
Таблица 78
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,107
	0,713
	0,500
	1,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,019
	
	0,201
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,078
	1,564
	5,000
	10,000
	38
	14
	4

	Сульфаты
	0,003
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,004
	0,335
	2,454
	0,491
	
	
	

	Диоксид азота
	0,039
	0,985
	0,184
	2,161
	213
	
	

	Оксид азота
	0,020
	0,332
	0,106
	0,265
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким. Он определялся значением СИ равным 10,0 (очень высокий уровень), НП = 9,5 % (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация диоксида серы составили 1,6 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по диоксиду серы – 38, по диоксиду азота – 213; а также по диоксиду серы превышения более 5 ПДК – 14 раз и более 10 ПДК – 4 раз (таблица 78). 
По данным автоматических постов наблюдений в городе Екибастуз обнаружено 4 случая высокого загрязнения  атмосферного воздуха (таблица 2).
12.3  Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 79).

Таблица 79
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород 
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 
Таблица 80
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,015
	
	0,188
	
	
	

	Диоксид серы
	0,021
	0,426
	0,048
	0,096
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	Диоксид азота
	0,020
	0,495
	0,087
	1,026
	2
	

	Оксид азота
	0,004
	0,058
	0,058
	0,146
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значением СИ равным 1,0 и НП = 0,1 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 2 случая (таблица 80). 
12.4   Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.

В реке Ертис на территории Павлодарской области (в районах городов Аксу, Павлодар и сельских округах Жанабет и Прииртышское) превышение ПДК обнаружены по меди 2,1 ПДК, железу общему – 1,3 ПДК. Качество воды реки Ертис оценивается как «чистая» (таблица 3).

По сравнению с декабрем 2013 года и ноябрем 2014 года качество воды реки Ертис значительно не изменилось (таблица 6).
12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Екибастуз) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (№3,4), г.Аксу (№1) и г.Екибастуз (№1) (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,10–0,21 мкЗв /ч и не превышали нормы.
12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории
Павлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.13.1., таблица 81).

Таблица 81
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.13.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск
Таблица 82
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,074
	0,491
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,133
	0,016
	0,032
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,197
	0,399
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,030
	0,752
	0,070
	0,824
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Озон 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,479
	0,002
	0,200
	
	
	

	Формальдегид 
	0,004
	1,377
	0,007
	0,200
	
	
	

	Аммиак
	0,023
	0,563
	1,000
	4,999
	51
	
	

	Диоксид углерода
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 5,0 (высокий уровень), НП = 2,3 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация формальдегида составили 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Был выявлен 51 случай превышения более 1 ПДК по аммиаку (таблица 82). 
13.2  Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское).

В реке Есиль превышения ПДК обнаружены по цинку 2,7 ПДК, никелю - 1,9 ПДК, меди – 1,4 ПДК. В водохранилище Сергеевское превышения ПДК наблюдались по цинку 4,2 ПДК, никелю - 2,3 ПДК, меди – 1,5 ПДК.

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское оценивается как «умеренно загрязненная». 

По сравнению с декабрем 2013 года и с ноябрем 2014 года качество воды в реке Есиль и в водохранилище Сергеевское существенно не изменилось (таблица 6).

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09–0,14 мкЗв /ч и не превышали нормы.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.14.1., таблица 83).

Таблица 83
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая, АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

На ПНЗ №1,2: кадмий, свинец, мышьяк, хром, медь

	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
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Рис.14.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент
Таблица 84
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,188
	1,250
	0,400
	0,800
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,095
	0,009
	0,018
	
	
	

	Оксид углерода
	2,705
	0,902
	12,000
	2,400
	27
	
	

	Диоксид азота
	0,072
	1,797
	0,440
	5,177
	85
	1
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,002
	0,250
	
	
	

	Формальдегид 
	0,014
	4,626
	0,074
	2,114
	2
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП равным 66,7 %. В целом по городу значение СИ = 5,2 (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1).  Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,8 ПДКс.с.,  формальдегида – 4,6 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК: по оксиду углероду – 27, диоксиду азота – 85, по формальдегиду - 2 случая, а также было выявлено однократное превышение более 5 ПДК по диоксиду азота (таблица 84).

14.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 85).

Таблица 85
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,

на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан
Таблица 86
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,310
	
	0,992
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	Оксид углерода
	1,921
	0,640
	14,780
	2,956
	238
	

	Диоксид азота
	0,039
	0,983
	0,168
	1,981
	223
	

	Оксид азота
	0,024
	0,403
	0,292
	0,730
	
	

	Формальдегид 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 3,0 и НП = 10,7 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода. 

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по оксиду углерода 238 случаев и по диоксиду азота 223 случая (таблица 86).
14.3  Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах (реки Сырдарья, Келес, Бадам, Арыс, водохранилище Шардаринское).

Река Сырдарья образуется при слиянии рек Нарын и Карадарья в восточной части Ферганской долины. На территории бассейна реки Сырдарья находятся Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Правыми притоками реки Сырдарья являются реки Келес, Арыс. Река Бадам - левый приток реки Арыс.

В реке Сырдарья превышения ПДК наблюдались по сульфатам 5,8 ПДК, азоту нитритному – 2,8 ПДК, магнию – 1,2 ПДК. В реке Келес отмечены превышения ПДК по сульфатам 7,5 ПДК, магнию – 2,0 ПДК, азоту нитритному – 1,5 ПДК. В реке Бадам превышения ПДК отмечены по сульфатам 1,8 ПДК, азоту нитритному – 1,4 ПДК, магнию – 1,1 ПДК. В реке Арыс превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,0 ПДК, азоту нитритному – 1,2 ПДК, магнию – 1,1 ПДК. В водохранилище Шардаринское выявлены превышения ПДК по сульфатам 6,0 ПДК, азоту нитритному – 2,5 ПДК, магнию – 1,7 ПДК.

Качество воды реки Бадам оценивается как «чистая»; вода реки Келес, Арыс, Сырдарья и водохранилище Шардаринское - «умеренно загрязненная» (таблица 3).

По сравнению с декабрем 2013 года качество воды рек Келес, Арыс, Сырдария, вдхр. Шардаринское существенно не изменилось, в реке Бадам – улучшилось. В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды рек Келес, Сырдарья, Арыс существенно не изменилось, вода вдхр. Шардаринское и р. Бадам – улудшилось (таблица 6).

14.4 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1) (рис. 14.3).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту территории составило 0,06–0,21 мкЗв /ч и не превышали нормы.
14.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области
Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;

Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;

Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация

ИЗВ – индекс загрязнения воды

ВЗ – высокое загрязнение

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение

БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток

рН – водородный показатель

БИ – биотический индекс

ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт

ГЭС – гидроэлектростанция

ТЭЦ - теплоэлектростанция

ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 

р. – река

пр. - проток

оз.  – озеро

вдхр. – водохранилище

кан. – канал

ВКО – Восточно Казахстанская область

ЗКО – ЗападноКазахстанская область

ЮКО – Южно Казахстанская область

пос. – поселок

г. – город

а. –ауыл

с. –село

им. - имени

ур. – урочище

зал. – залив

о. - остров

п-ов – полуостров

сев. – северный

юж. – южный

вост. – восточный

зап. - западный

рис. – рисунок

табл. – таблица

Приложение 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)

Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3
Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

	Класс качества
	Характеристика качества воды
	Величина ИЗВ

	1
	Очень чистая
	( 0,3

	2
	Чистая
	0,31 - 1,0

	3
	Умеренно загрязненная
	1,01 - 2,5

	4
	Загрязненная
	2,51 – 4,0

	5
	Грязная
	4,01 – 6,0

	6
	Очень грязная
	6,01 – 10,0

	7
	Чрезвычайно грязная
	( 10,0


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	№
	Показатели

	Нормативы
(предельно - допустимые

концентрации - ПДК), не более, в мг/л
	Класс

опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий


	0,001
	2

	13
	Марганец 


	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты (по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды (СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,

местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года

Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Критерий изменения качества морских вод

	Класс качества вод
	Диапазон значений индекса загрязнения воды

	Очень чистые 
	I
	ИЗВ < 0,25

	Чистые 
	II
	0,25 < ИЗВ ( 0,75

	Умеренно загрязненные 
	III
	0,75 < ИЗВ ( 1,25

	Загрязненные 
	IV
	1,25 < ИЗВ ( 1,75

	Грязные 
	V
	1,75 < ИЗВ ( 3,00

	Очень грязные 
	VI
	3,00 < ИЗВ ( 5,00

	Чрезвычайно грязные 
	VII
	ИЗВ > 5,00


Приложение 7

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за декабрь 2014 г.

	№
п/п
 
	Водный объект
 
 
	Пункт контроля
 
 
	Створ (привязка)
 
 
	Выживаемость
 тест-объектов
в пробе (0%)
	Влияние острого ток-
сического действия
на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе гидропоста
	90,0
	не оказывает

	2
	Ертис
 
 
 

	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста (01)
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста (09)
	97,0
	не оказывает

	 
	
	с.Прапорщиково 
	3,5 км ниже г.У-Ка; в черте села Прапорщиково
	87,0
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	97,0
	не оказывает

	3
	Буктырма
  
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	97,0
	не оказывает

	4
	Брекса
 
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	93,3
	не оказывает

	5
	Тихая
 
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	70,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	30,0
	оказывает

	6
	Ульби
 
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудн.Тишинский
	0,0
	оказывает 

	 
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	0,3
	оказывает

	7
	Ульби
 
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.У-Ка; в черте п.Каменный Карьер
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск 
	1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста
	83,3
	 не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста
	53,0
	не оказывает

	8
	Глубочанка
 
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский
	67,0
	 оказывает

	 
	
	с.Белоусовка 
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, 

у автодорож ного моста -
	30,0
	оказывает

	 
	
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	77,0
	не оказывает  

	9
	Красноярка 
 
 
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	73,3
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 


	0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	43,3
	оказывает

	10
	Оба
 
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	93,3
	не оказывает

	 
	
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка
	100
	не оказывает


Приложение 9
Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

за декабрь 2014 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышения наблюдались по сероводороду в районах Вест Ойл – 12,6 ПДК, в районе Восток – 1,6 ПДК. Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы (таблица 87).
Таблица 87
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,42
	0,14
	0,60
	0,1
	0,002
	0,03
	0,004
	0,008
	0,002
	 
	0,005
	0,7

	Авангард
	0,37
	0,12
	0,61
	0,12
	0,003
	0,07
	0,013
	0,026
	0,002
	 
	0,006
	0,76

	Акимат
	0,60
	0,20
	0,87
	0,17
	0,002
	0,03
	0,00
	0,01
	0,002
	 
	0,01
	1,0

	Болашак Восток
	0,22
	0,07
	0,35
	0,07
	0,004
	0,075
	0,011
	0,021
	0,002
	 
	0,004
	0,47

	Болашак Запад
	0,26
	0,09
	0,29
	0,06
	0,002
	0,032
	0,003
	0,007
	0,0005
	 
	0,001
	0,16

	Болашак Север
	0,26
	0,09
	0,37
	0,07
	0,001
	0,028
	0,004
	0,007
	0,0007
	 
	0,002
	0,28

	Болашак Юг
	0,39
	0,13
	0,84
	0,17
	0,002
	0,05
	0,004
	0,008
	0,0011
	 
	0,002
	0,25

	Вест Ойл
	0,30
	0,10
	0,44
	0,09
	0,0031
	0,061
	0,007
	0,015
	0,013
	 
	0,10
	12,57

	Восток
	0,57
	0,19
	0,95
	0,2
	0,003
	0,062
	0,005
	0,01
	0,004
	 
	0,01
	1,60

	Доссор
	0,35
	0,12
	0,44
	0,09
	0,0007
	0,01
	0,002
	0,004
	0,0004
	 
	0,001
	0,1

	Загородная
	0,50
	0,2
	1,24
	0,25
	0,003
	0,057
	0,006
	0,012
	0,002
	 
	0,004
	0,53

	Макат
	0,34
	0,11
	0,53
	0,11
	0,001
	0,020
	0,002
	0,005
	0,001
	 
	0,002
	0,27

	Посолек Ескене
	0,27
	0,09
	0,37
	0,07
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,003
	0,41

	Привокзальный
	0,50
	0,17
	0,64
	0,13
	0,001
	0,027
	0,003
	0,006
	0,002
	 
	0,01
	0,86

	Самал
	0,42
	0,14
	0,57
	0,11
	0,002
	0,04
	0,009
	0,018
	0,0008
	 
	0,002
	0,23

	Станция Ескене
	0,34
	0,11
	0,59
	0,12
	0,001
	0,03
	0,003
	0,007
	0,0002
	 
	0,001
	0,1

	Карабатан
	0,31
	0,10
	0,37
	0,07
	0,001
	0,02
	0,003
	0,005
	0,001
	 
	0,002
	0,30

	Таскескен
	0,3
	0,09
	0,5
	0,09
	0,002
	0,04
	0,006
	0,012
	0,001
	 
	0,002
	0,3

	ТКА
	0,3
	0,10
	0,35
	0,07
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,00
	0,2

	Шагала
	0,62
	0,21
	0,87
	0,17
	0,002
	0,032
	0,003
	0,007
	0,002
	 
	0,008
	1,0


продолжение таблицы 87
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,3
	0,03
	0,3
	0,003
	0,05
	0,010
	0,03

	Авангард
	0,01
	0,37
	0,03
	0,4
	0,005
	0,08
	0,011
	0,03

	Акимат
	0,02
	0,41
	0,03
	0,39
	0,02
	0,28
	0,04
	0,10

	Болашак Восток
	0,001
	0,02
	0,002
	0,03
	0,002
	0,037
	0,003
	0,008

	Болашак Запад
	0,003
	0,08
	0,010
	0,11
	0,001
	0,01
	0,002
	0,006

	Болашак Север
	0,004
	0,11
	0,013
	0,16
	0,001
	0,02
	0,003
	0,008

	Болашак Юг
	0,001
	0,03
	0,003
	0,03
	0,0006
	0,010
	0,0022
	0,005

	Вест Ойл
	0,004
	0,10
	0,01
	0,14
	0,001
	0,01
	0,005
	0,014

	Восток
	0,02
	0,46
	0,04
	0,43
	0,02
	0,30
	0,04
	0,11

	Доссор
	0,007
	0,17
	0,02
	0,27
	0,002
	0,041
	0,015
	0,038

	Загородная
	0,02
	0,5
	0,04
	0,47
	0,02
	0,35
	0,05
	0,13

	Макат
	0,02
	0,45
	0,04
	0,41
	0,014
	0,23
	0,05
	0,13

	Посолек Ескене
	0,002
	0,05
	0,004
	0,04
	0,000
	0,003
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,02
	0,4
	0,03
	0,33
	0,008
	0,13
	0,02
	0,04

	Самал
	0,009
	0,22
	0,038
	0,44
	0,002
	0,03
	0,006
	0,015

	Станция Ескене
	0,004
	0,10
	0,02
	0,18
	0,002
	0,029
	0,005
	0,012

	Карабатан
	0,003
	0,07
	0,01
	0,07
	0,003
	0,047
	0,007
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,08
	0,012
	0,14
	0,002
	0,04
	0,01
	0,02

	ТКА
	0,006
	0,16
	0,01
	0,16
	0,003
	0,05
	0,024
	0,06

	Шагала
	0,02
	0,5
	0,04
	0,41
	0,008
	0,13
	0,02
	0,06


Приложение 10
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за декабрь 2014 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау на 4 экопостах (№1 Мирный - поселок Мирный, улица Гайдара, №2 Перетаска - улица Говорова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4 Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы. 

В декабре максимально-разовые концентрации суммарных углеводородов составили в поселках: Химпоселок - 4,2 ПДК, Пропарка – 3,8 ПДК, Перетаска – 2,6 ПДК Мирный – 1,3 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица 88).

Таблица 88
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,31
	0,10
	0,45
	0,09
	0,003
	0,050
	0,013
	0,033
	0,005
	0,1
	0,008
	0,09

	Перетаска
	0,35
	0,12
	0,59
	0,12
	0,005
	0,083
	0,015
	0,038
	0,004
	0,1
	0,015
	0,18

	Пропарка
	0,34
	0,11
	0,70
	0,14
	0,002
	0,033
	0,009
	0,023
	0,013
	0,3
	0,028
	0,33

	Химпоселок
	0,44
	0,15
	0,86
	0,17
	0,002
	0,033
	0,005
	0,013
	0,009
	0,2
	0,014
	0,16


продолжение таблицы 88
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3 
	Сероводорд (H2S), мг/м3 
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,013
	0,26
	0,033
	0,07
	0,005
	 
	0,008
	1,0
	0,26
	 
	1,27
	1,3

	Перетаска
	0,006
	0,12
	0,011
	0,02
	0,003
	 
	0,006
	0,8
	0,73
	 
	2,58
	2,6

	Пропарка
	0,012
	0,24
	0,041
	0,082
	0,004
	 
	0,008
	1,0
	1,513
	 
	3,76
	3,8

	Химпоселок
	0,006
	0,12
	0,014
	0,03
	0,004
	 
	0,008
	1,0
	1,19
	 
	4,22
	4,2
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