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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 37 населенных пунктах республики на 107 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 51 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), Кокшетау (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (2), Атырау (1), Кульсары (1), Тараз (1), Уральск (2), Аксай (1), п.Березовка (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (2), Аркалык (2), Житикара (2), Лисаковск (2), Кызылорда (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Екибастуз (1), Аксу (1), Петропавловск (1), Туркестан (1) (рис. 1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром,  медь, бензол.

На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды. В зависимости от наличия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 

ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом Республики Казахстан (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ

НП, %
	0-1

0

	II
	Повышенное
	СИ

НП, %
	2-4

1-19

	III
	Высокое
	СИ

НП, %
	5-10

20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ

НП, %
	›10

›50


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в январе месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относятся (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Усть-Каменогорск, Тараз, Темиртау, Астана, Шымкент, Алматы, Екибастуз, Актобе, Караганда, Аркалык, Лисаковск и п.Глубокое;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Уральск, Жезказган, Павлодар, Житикара, Балхаш, Талдыкорган и Щучинско-Боровская курортная зона; 
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 7 населенных пунктов: гг. Атырау, Риддер, Туркестан, Костанай, Рудный, Кокшетау, и п. Торетам;

Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Жанаозен, Семей, Березовка, Актау, Петропавловск, Кызылорда, Кульсары,  Аксу, Аксай, и п. Акай, СКФМ Боровое (таблица 1.1). 
Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан 

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	Жанаозен
	0,6
	0
	I, низкое

	2
	Акай
	0,8
	0
	I, низкое

	3
	СКФМ Боровое
	0,8
	0
	I, низкое

	4
	Семей
	0,9
	0
	I, низкое

	5
	Березовка
	0,9
	0
	I, низкое

	6
	Актау
	1,0
	0,0
	I, низкое

	7
	Петропавловск
	1
	0
	I, низкое

	8
	Кызылорда
	1,1
	0,4
	I, низкое

	9
	Кулсары
	1,2
	0,0
	I, низкое

	10
	Аксу
	1,6
	0,9
	I, низкое

	11
	Аксай
	1,8
	0,7
	I, низкое

	12
	Атырау
	1,1
	1,4
	II, повышенное

	13
	Торетам
	1,8
	1
	II, повышенное

	14
	Риддер
	1,9
	16,7
	II, повышенное

	15
	Туркестан
	2,4
	10,7
	II, повышенное

	16
	Костанай
	2,6
	18,4
	II, повышенное

	17
	Рудный
	3,0
	15,9
	II, повышенное

	18
	Кокшетау
	4,1
	15,3
	II, повышенное

	19
	Уральск
	3,0
	25,4
	III, высокое

	20
	Жезказган
	3,2
	26,4
	III, высокое

	21
	Павлодар
	3,8
	30,7
	III, высокое

	22
	Житикара
	5,4
	1
	III, высокое

	23
	Балхаш
	5,8
	11,1
	III, высокое

	24
	ЩБКЗ
	6,3
	0,9
	III, высокое

	25
	Талдыкорган
	9,2
	41
	III, высокое

	26
	п.Глубокое
	2
	58,3
	IV, очень высокое

	27
	Усть-Каменогорск
	2,7
	63,9
	IV, очень высокое

	28
	Тараз
	4,5
	51,4
	IV, очень высокое

	29
	Темиртау
	4,8
	56,9
	IV, очень высокое

	30
	Астана
	6,8
	88,9
	IV, очень высокое

	31
	Шымкент
	6,9
	55,6
	IV, очень высокое

	32
	Алматы
	8,7
	100
	IV, очень высокое

	33
	Екибастуз
	10,0
	6,5
	IV, очень высокое

	34
	Актобе
	11,2
	16,9
	IV, очень высокое

	35
	Караганда
	25,6
	18,7
	IV, очень высокое

	36
	Аркалык
	40,3
	1,6
	IV, очень высокое

	37
	Лисаковск
	68,3
	99,3
	IV, очень высокое


Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:

1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. 
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне.  
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Сведения о случаях высокого загрязнения окружающей среды 

Республики Казахстан за январь 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энергетики РК (МЭ РК), Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции нефте-газового комплекса РК для принятия необходимых мер.

На территории Республики Казахстан было зафиксировано 7 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 5 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: 1 случай ВЗ в городе Актобе, 3 случая ЭВЗ в городе Аркалык,  5 случаев ВЗ в городе Екибастуз, 1 случай ЭВЗ в городе Лисаковск, 1 случай ВЗ и 1 случай ЭВЗ в городе Караганда.

Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе

ратура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	

	г. Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	08.01.15
	13:00
	2
	0,089
	11,1
	Юго-восток
	121
	-10,5
	825,3

	г. Аркалык (ЭВЗ)

	Сероводород
	13.01.15
	12:02
	12
	0,210
	26,25
	202,9
	12,01
	-2,9
	

	
	
	12:29
	
	0,322
	40,25
	207,9
	11,40
	-2,7
	

	
	
	12:49
	
	0,168
	21,00
	215,9
	10,33
	-2,4
	

	г. Караганда (ВЗ)

	Взвешенные вещества
	30.01.15
	07:00
	4
	8,900
	17,8
	0,0
	0
	-22,0
	ясно

	г. Караганда (ЭВЗ)

	Взвешенные вещества
	29.01.15
	07:00
	7
	12,800
	25,6
	0,0
	0
	-23,3
	мгла

	г. Лисаковск (ЭВЗ)

	Сероводород
	01.01.15
	22:59
	7
	0,546
	68,3
	295,0
	0,99
	-22,41
	

	г. Экибастуз (ВЗ)

	Диоксид серы
	10.01.15
	12:00
	1
	5,000
	10,0
	Юго-запад (270)
	7
	-14,3
	752,0

	
	11.01.15
	16:20
	
	
	
	Юго-запад (280)
	1
	-12,8
	753,0

	
	11.01.15
	16:40
	
	
	
	
	1
	
	

	
	25.01.15
	00:40
	
	
	
	Запад (270)
	1
	-30,6
	767,0

	
	
	01:00
	
	
	
	Северо-запад (310)
	1
	-28,3
	768,0


Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 163 гидрохимическом створе, распределенном на 70 водных объектах: 46 рек, 11 озер, 10 водохранилищ, 2 канала, 1 море (таблица 3, 4, 5,6 рис. 2,3).

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).

Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов качества воды классифицируется следующим образом:

- «нормативно - чистая» - 5 рек, 1 море: реки Жайык (Атырауская), Бериккара, Шаронова, Кигаш, Катта – Бугунь, Каспийское море.
- «умеренного уровня загрязнения» – 25 рек, 9 водохранилищ, 8 озер, 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Жайык (ЗКО), Шаган, Есиль (СКО), Нура (Карагандинское), Улькен Алматы, Киши Алматы, Беттыбулак, Есентай, Иле, Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдарья (ЮКО), Келес, Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Каратомар, Жогаргы Тобыл, Сергеевское, Кенгир, Шардара, Вячеславское, Капшагай, Тасоткель, Самаркан, канал Нура-Есиль, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Сулуколь, Копа, Зеренды, Карасье, Бийликоль, Аральское море.
- «высокого уровня загрязнения» – 19 реки, 1 водохранилище, 3 озера, 1 канал: реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Дерколь, Елек (Актюбинская), Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Текес, Коргас, Сырдарья (Кызылординская), оз. Шучье, Султанкельды, Киши Шабакты, вдхр.Аманкельды, кан. Ертис – Караганды.
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Красноярка (таблица 3, 4, 5,6  рис. 2, 3).

[image: image3.png]pCoprapus (Ksrsmopmmaas)
pCoprapun (OKO)
pApsic (OKO)

» Karta Byrys (OKO)
pBoren (OKO)
pBaa4(OKO)

pKenec (OKO)

pCapamay CKanomcras)
pBepmaapa CKabamcras)
» Toxtam CKanGomcsas)

» KapGama (Kasmcsan)
pAxcy CKavomeras)
p.Acca (Kasbormcras)
Py (KavGamcras)

P Tanac (KanGomaxas)

b Ymen Amaares - Amvamm)
p Ecemaii(r Amars)
Ko Amgaren - Amvars)
» Koprac (Amuanmcxas)
pTexec (Amsammasas)

p e (Amiammicias)
pIlepySaiinypa (Kaprasmomeras)
pKapaKenrup (Kaparasamias)
pEypa (Kaparammaxas)

P Eypa(Amommas)

P Capubya(r Actans)
pAxGymar (e Actan)
pBermibynar (Amsommcras)
p Ecum (Assomickas)
pEcum (CKO)

». Vi (Rocrasicsas)

» Torsmax (Kocraraicxas)
p.Ader (ocranaicxas)

P —
pEnex (Axmobimcras)
pReprom (KO)

p.Ilaras GKO)

». Kaii (3KO)

p. Kl (Amspayaxas)
p-Komans (Arsipayeras)

np Wlsporosa (Ampayexas)
p.Evtem (BKO)
$.063EKO)

pKpacuospsa BKO)
pInyGouarma BKO)
»YmnEKO)
»Tiaz(BKO)
pEpexca(BKO)
pBystaipaaa (BKO)

»-Epmc (lasnozaperas)
».Epmc (BKO)
».KapaEpme BKO)

Hmmaps 2015 (amv. o6nacrs)





Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за январь 2015 года

	«нормативно - чистая»,

КИЗВ  ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»

КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»

КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»

КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Жайык (Атырауская)
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Брекса
	1
	р. Красноярка

	2
	р. Бериккара
	2
	р. Ертис
	2
	р. Тихая
	
	

	3
	проток Шаронова
	3
	р. Буктырма
	3
	р. Ульби
	
	

	4
	р. Кигаш
	4
	р. Оба
	4
	р. Глубочанка
	
	

	5
	р. Катта - Бугунь
	5
	р. Емель
	5
	р. Дерколь
	
	

	6
	Каспийское море
	6
	р. Жайык (ЗКО)
	6
	р. Елек (Актюбинская)
	
	

	
	
	7
	р. Шаган
	7
	р. Тобыл
	
	

	
	
	8
	р. Есиль (СКО)
	8
	р. Айет
	
	

	
	
	9
	р. Нура (Карагандинское)
	9
	р. Тогызак
	
	

	
	
	10
	р. Улькен Алматы
	10
	р. Уй
	
	

	
	
	11
	р. Киши Алматы
	11
	р. Есиль (Акмолинская)
	
	

	
	
	12
	р. Беттыбулак
	12
	р. Акбулак
	
	

	
	
	13
	р. Есентай
	13
	р. Сарыбулак
	
	

	
	
	14
	р. Иле
	14
	р. Нура (Акмолинская)
	
	

	
	
	15
	р. Талас
	15
	р. Кара Кенгир
	
	

	
	
	16
	р. Асса
	16
	р. Шерубайнура
	
	

	
	
	17
	р. Шу
	17
	р. Текес
	
	

	
	
	18
	р. Аксу
	18
	р. Коргас
	
	

	
	
	19
	р. Карабалта
	19
	р. Сырдарья (Кызылординская)
	
	

	
	
	20
	р. Токташ
	20
	оз. Шучье
	
	

	
	
	21
	р. Сарыкау
	21
	оз. Султанкельды
	
	

	
	
	22
	р. Сырдарья (ЮКО)
	22
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	23
	р. Келес
	23
	вдхр. Аманкельды
	
	

	
	
	24
	р. Бадам
	24
	кан. Ертис - Караганды
	
	

	
	
	25
	р. Арыс
	
	
	
	

	
	
	26
	р. Боген
	
	
	
	

	
	
	27
	вдхр. Каратомар
	
	
	
	

	
	
	28
	вдхр. Жогаргы Тобыл
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	

	
	
	30
	вдхр. Кенгир
	
	
	
	

	
	
	31
	вдхр. Шардара
	
	
	
	

	
	
	32
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр. Тасоткель
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр. Самаркан
	
	
	
	

	
	
	36
	канал Нура-Есиль
	
	
	
	

	
	
	37
	оз. Бурабай
	
	
	
	

	
	
	38
	оз. Улькен Шабакты
	
	
	
	

	
	
	39
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	
	
	40
	оз. Копа
	
	
	
	

	
	
	41
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	42
	оз. Карасье
	
	
	
	

	
	
	43
	оз. Бийликоль
	
	
	
	

	
	
	44
	Аральское море
	
	
	
	


Таблица 4

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за январь 2015 года

	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1 – 23,3
	45
	реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек (Актюбинская), Тобыл, Тогызак, Уй, Есиль, Акбулак, Нура, Кара Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Бадам, Арыс, Боген, Сарыбулак, оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, Тасоткель, канал Ертис – Караганды, Нура-Есиль

	2
	Азот нитритный
	1,1- 24,0
	18
	реки Дерколь, Елек (Актюбинская), Айет, Тогызак, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Нура (Акмолинская), Иле, Шу, Келес, Бадам, Сырдария (ЮКО), вдхр. Капшагай, Тасоткель, Шардара, канал Ертис – Караганды, Нура-Есиль

	3
	Азот нитратный
	1,1
	1
	река Тогызак

	4
	Фенолы
	1,5-4,0
	15
	реки Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сырдария (ЮКО), Арыс, оз. Биликоль, вдхр. Каратомар, Кенгир, Тасотель

	5
	Цинк
	1,1-39,8
	25
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек (Актюбинская), Айет, Уй, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Сарыбулак, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, оз. Копа, Султанкельды, Зеренда, Карасье, Сулуколь, вдхр. Самаркан, Кенгир, Вячеславское, канал Нура-Есиль

	6
	Аммоний солевой
	1,2-19,7
	13
	реки Брекса, Ульби, Глубочанка, Елек (Актюбинская), Айет, Тогызак, Уй, Шерубайнура, Кара-Кенгир, Нура (Акмолинская), Сарыбулак, оз. Султанкельды, кан. Нура-Есиль

	7
	Бор
	17,1
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1 – 29,0
	41
	реки Кара-Ертис, Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Дерколь, Шаган, Елек (Актюбинская), Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Есиль (Акмолинская), Сарыбулак, Акбулак, Нура, Шерубайнура, Кара-Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Копа, Султанкельды, Зеренда, вдхр. Аманкельды, Самаркан, Капшагай, канал Ертис – Караганды, канал Нура-Есиль

	9
	Нефтепродукты
	1,2-1,6
	5
	река Елек (Актюбинская), Карабалта, Токташ, оз. Биликоль, вдхр. Тасоткель

	10
	Сульфаты
	1,3 -1,7
	38
	реки Брекса, Тихая, Елек (Актюбинская), Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Есиль (СКО), Кара Кенгир, Шерубайнура, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, оз. Копа, Зеренда, Биликоль, Улькен-Шабакты, Киши Шабакты, Султанкельды, вдхр. Самаркан, Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Кенгир, Тасоткель, Шардара, канал Нура-Есиль

	11
	Фториды 
	1,3-3,8
	24
	реки Емель, Айет, Уй, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Беттыбулак, Акбулак, Есентай, Киши Алматы, Карабалта, Сарыкау, Аксу, Токташ, Сарыбулак, оз. Биликоль, Султанкельды, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, вдхр. Самаркан

	12
	Кальций
	1,2-1,5
	3
	реки Кара Кенгир, Сарыбулак, оз. Султанкельды

	13
	Магний
	1,1-3,9
	26
	реки Емель, Дерколь, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Нура, Кара Кенгир,  Шерубайнура, Есиль (Акмолинская), Сарыбулак, Карабалта, Сарыкау, Келес, Сырдария, оз.Копа, Султанкельды, Зеренда, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Биликоль, канал Нура-Есиль, вдхр. Шардара, Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл

	14
	Хлориды 
	1,1-2,6
	10
	реки Шаган, Дерколь, Тобыл, Кара Кенгир, Шерубайнура, Сарыбулак, р. Акбулак, оз. Султанкельды, Киши Шабакты, канал Нура-Есиль 

	16
	Железо общее
	1,1-4,5
	3
	вдхр. Самаркан, оз. Карасье, Сулуколь

	17
	Хром (6+)
	5,8
	1
	река Елек (Актюбинская)

	18
	Натрий
	2,1-2,6
	2
	реки Шаган, Дерколь

	19
	Калий
	1,2 – 2,6
	2
	реки Шаган, Дерколь

	20
	Кадмий
	1,6-11,3
	16
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Есиль (Акмолинская), Нура (Акмолинская), Сарыбулак, Акбулак, Беттыбулак, вдхр. Вячеславское, оз. Султанкельды, Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Зеренда, канал Нура-Есиль

	21
	Никель
	1,5-13,2
	7
	реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл


Таблица 5

Перечень водных объектов за январь 2015 года

	№
	Реки
	Озера
	Водохранилище
	Канал
	

	п/п
	
	
	
	
	Море


	1
	р. Есиль
	1. оз. Копа
	1. вдхр. Астанинское
	1. канал Нура-Есиль  
	1. Каспийское море 

	
	р.Есиль (Акмолинская)
	2. оз. Султанкельды
	2. вдхр. Капшагай
	2. канал Ертис- Караганды 
	

	
	р.Есиль (СКО)
	3. оз. Зеренда
	3. вдхр.Тасоткель
	
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	4. оз. Бийликоль
	4. вдхр. Самарканд
	
	

	
	р.Нура (Карагандинская)
	5. малое Аральское море
	5. вдхр. Кенгир
	
	

	3
	р. Ак – Булак
	6.оз. Шортан
	6. вдхр Каратомар
	
	

	4
	р. Сары – Булак
	7.оз. Бурабай
	7. вдхр Аманкельды
	
	

	5
	р.Беттыбулак
	8.оз. Улькен Шабакты
	8. вдхр Жогары Тобыл
	
	

	6
	р. Иле
	9.оз. Киши Шабакты
	9. вдхр. Сергеевское
	
	

	
	
	10.оз. Карасье
	10. вдхр. Шардара
	
	

	7
	р. Текес
	11.оз. Сулуколь
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	р. Коргас
	
	
	
	

	9
	р. Есентай
	
	
	
	

	10
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	

	11
	р. Киши Алматы
	
	
	
	

	12
	р.Елек (Актюбинская)
	
	
	
	

	13
	р.Жайык (Атырауская)
	
	
	
	

	
	р.Жайык (ЗКО)
	
	
	
	

	14
	пр.Шароновка
	
	
	
	

	15
	р. Кигаш
	
	
	
	

	16
	р.Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	р.Ертис (Павлодарская)
	
	
	
	

	17
	р. Буктырма
	
	
	
	

	18
	р. Ульби
	
	
	
	

	19
	р. Глубочанка
	
	
	
	

	20
	р. Красноярка
	
	
	
	

	21
	р. Оба
	
	
	
	

	22
	р. Брекса
	
	
	
	

	23
	р. Тихая
	
	
	
	

	24
	р. Емель 
	
	
	
	

	25
	р. Шу
	
	
	
	

	26
	р. Талас
	
	
	
	

	27
	р. Асса
	
	
	
	

	28
	р. Аксу
	
	
	
	

	29
	р. Бериккара
	
	
	
	

	30
	р. Карабалта
	
	
	
	

	31
	р. Токташ
	
	
	
	

	32
	р. Сарыкау
	
	
	
	

	33
	р. Шаган
	
	
	
	

	34
	р. Дерколь
	
	
	
	

	35
	р. Кара-Кенгир
	
	
	
	

	36
	р. Шерубайнура
	
	
	
	

	37
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	

	
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	

	38
	р. Тобыл
	
	
	
	

	39
	р. Айет
	
	
	
	

	40
	р. Тогызак
	
	
	
	

	41
	р. Уй
	
	
	
	

	42
	р. Келес
	
	
	
	

	43
	р. Бадам
	
	
	
	

	44
	р. Катта-Бугунь
	
	
	
	

	45
	р. Боген
	
	
	
	

	46
	р. Арыс
	
	
	
	

	Общее: 70  в/о, 46  рек, 10 вдхр., 11 озер, 2 канала, 1 море


Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2015 года

превышающих ПДК

	
	январь 2014 г.

(по ИЗВ)
	декабрь 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 

2015 г.

(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	река Кара Ертис (ВКО)
	-
	-
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,1
	-

	
	-
	-
	2,40 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,40
	-

	
	1,04 (3кл.) умеренно загрязненная
	0,95 (2кл.) чистая
	1,40 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	река Ертис (ВКО)
	-
	-
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,9
	-

	
	-
	-
	2,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,67
	-

	
	1,47 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,18 (3 кл) умеренно загрязнённая
	1,54 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,0181
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,0160
	1,6

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	река Ертис (Павлодарская)
	-
	-
	12,26 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,26
	-

	
	-
	-
	1,69 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,69
	-

	
	0,86 
(2 кл.

чистая)
	0,97

 (2  кл. чистая)
	2,10

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	р. Буктырма

(ВКО)
	-
	-
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	-
	-
	0,61 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,61
	-

	
	2,05 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,61 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,0221
	2,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,0153
	1,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	р. Брекса

(ВКО)
	-
	-
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	-

	
	-
	-
	2,89 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,89
	-

	
	5,95 (5 кл.)

грязная
	5,49 

(5 кл.)

грязная
	6,15 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	297,0
	3,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,92
	3,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,1873
	18,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,1735
	17,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0093
	9,3

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0061
	1,2

	р. Тихая

(ВКО)
	-
	-
	10,55 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,55
	-

	
	-
	-
	3,65 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,65
	-

	
	14,59 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	8,48

 (6 кл.)

очень грязная
	7,36 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	270,0
	2,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,28
	2,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,398
	39,8

	
	
	
	
	Медь
	0,0145
	14,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,1055
	10,5

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0123
	2,5

	р. Ульби

(ВКО)
	-
	-
	11,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,7
	-

	
	-
	-
	1,38 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,38
	-

	
	9,63 (6 кл.)

очень грязная
	7,41 (6 кл.)

очень грязная
	4,26 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,584
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,1344
	13,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,0898
	9,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0089
	1,8

	р. Глубочанка

(ВКО)
	-
	-
	11,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	-

	
	-
	-
	1,06 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,06
	-

	
	4,41 (5 кл.)

грязная
	9,64 (6 кл.)

очень грязная
	4,59 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,610
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,0968
	9,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,0847
	8,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	р. Красноярка

(ВКО)
	-
	-
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,1
	-

	
	-
	-
	0,92 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,92
	-

	
	11,5 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	9,01 (6 кл.)

очень грязная
	13,75 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,2779
	27,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,0750
	7,5

	
	
	
	
	Медь
	0,00595
	5,9

	р. Оба

(ВКО)
	-
	-
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	-

	
	-
	-
	1,06 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,06
	-

	
	1,31 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,37 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,95 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0295
	2,9

	р. Емель

(ВКО)
	-
	-
	10,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	-

	
	-
	-
	1,65 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,65
	-

	
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,24 

(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,81 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	240,0
	2,4

	
	
	
	
	Магний
	49,2
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0380
	3,8

	река Жайык

(Атырауская)
	-
	-
	7,62 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,62
	

	
	-
	-
	3,07 (нормативно чистая)
	БПК5
	3,07
	

	
	0,83 (2 кл)

чистая
	0,93 (2 кл)

чистая
	0,00  (нормативно чистая)
	-
	
	

	река Шаронова (Атырауская) 
	-
	-
	7,20 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,20
	

	
	-
	-
	3,20 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,20
	

	
	0,84 (2 кл)

чистая
	0,90 (2 кл)

чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	-
	
	

	река Кигаш

(Атырауская)
	-
	-
	7,40 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,40
	

	
	
	
	3,00 (нормативно чистая)
	БПК5
	3,00
	

	
	0,79 (2 кл)

чистая
	0,89 (2 кл)

чистая
	0,00  (нормативно чистая)
	-
	
	

	р. Жайык

(ЗКО)
	-
	-
	8,21(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,21
	

	
	-
	-
	3,91 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	3,91
	

	
	0,81 (2 кл.)
чистая
	1,36 (3 кл)

умеренно загрязненная
	1,94 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	393,0
	1,3

	
	
	
	
	Натрий
	251,4
	2,1

	
	
	
	
	Калий
	120,0
	2,4

	р. Шаган

(ЗКО)

                                                                                     
	-
	-
	6,96 (нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	6,96
	-

	
	-
	-
	4,63 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	4,63
	-

	
	0,88 (2 кл.)
чистая
	1,63 (3 кл)

умеренно загрязненная
	2,51 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	538,1
	1,8

	
	
	
	
	Натрий
	263,45
	2,2

	
	
	
	
	Калий
	111,73
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0295
	2,9

	р. Дерколь

(ЗКО)
	-
	-
	7,04 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,04
	-

	
	-
	-
	4,80 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	4,8
	-

	
	2,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,71 (3 кл)

умеренно загрязненная
	3,58

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	774,2
	2,6

	
	
	
	
	Магний
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	Натрий
	315,6
	2,6

	
	
	
	
	Калий
	131,4
	2,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,041
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,042
	4,2

	р. Елек

(Актюбинская)
	-
	-
	11,62 (нормативно чистая)
 
	Растворенный кислород
	11,62


	-

	
	-
	-
	2,36 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,36 
	-

	
	5,23 (5 кл.)

грязная
	4,34 

(5 кл. грязная)
	4,93 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	164,5
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,845
	1,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,038
	1,9

	
	
	
	
	Бор 
	0,29
	17,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0233
	23,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,117
	5,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,070
	7,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,068
	1,4


	р. Тобыл

(Костанайская)


	
	
	12,39 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	12,39
	-

	
	
	
	2,92 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,92
	-

	
	1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,70  (3 кл.) умеренно загрязнённая
	6,59 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	279,6
	2,8

	
	
	
	
	Магний
	64,0
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,408
	4,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,008
	8,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,247
	24,7

	
	
	
	
	Никель
	0,078
	7,8

	р. Айет

(Костанайская)
	
	
	7,14 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,14
	-

	
	
	
	0,64 (нормативно – чистая)
	БПК5
	0,64
	-

	
	2,00 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	0,91 (2 кл.) чистая
	4,70 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	315,1
	3,1

	
	
	
	
	Магний
	72,4
	1,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,37
	3,7

	
	
	
	
	Фториды
	0,86
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,222
	22,2

	
	
	
	
	Никель
	0,04
	4,0

	р. Тогызак

(Костанайская)
	
	
	8,95 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	8,95
	-

	
	
	
	3,45 (нормативно – чистая)
	БПК5
	3,45
	-

	
	2,77 (4 кл.) загрязнённая
	2,04 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,82 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	сульфаты
	345,8
	3,5

	
	
	
	
	магний
	83,3
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,7
	1,4

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,031
	1,5

	
	
	
	
	Азот нитратный
	9,94
	1,1

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,02
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,122
	12,2

	
	
	
	
	Никель
	0,068
	6,8

	р. Уй

(Костанайская)
	-
	-
	10,26 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	10,26
	-

	
	-
	-
	0,95 (нормативно – чистая)
	БПК5
	0,95
	-

	
	-
	-
	5,12 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	сульфаты
	307,4
	3,1

	
	
	
	
	магний
	55,9
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,61
	1,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,45
	4,5

	
	
	
	
	Фториды
	1,01
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,007
	7,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,03
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,199
	19,9

	
	
	
	
	Никель
	0,132
	13,2

	вдхр. Аманкельды (Костанайская)
	-


	-
	7,91 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,91
	-

	
	-


	-
	2,83 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,83
	-

	
	1,71 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	-
	4,03 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	203,6
	2,0

	
	
	
	
	Магний
	47,4
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,24
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,120
	12,0

	
	
	
	
	Никель
	0,062
	6,2

	вдхр. Каратомар (Костанайская)
	
	-
	9,38 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,38
	-

	
	
	
	2,54 (нормативно  чистая)
	БПК5
	2,54
	-

	
	1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	-
	2,36 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	142,2
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	45,0
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,14
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	
	
	
	
	Никель
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	вдхр. Жогаргы Тобыл (Костанайская)
	
	-
	12,17 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,17
	-

	
	
	
	1,96 (нормативно  чистая)
	БПК5
	1,96
	-

	
	1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	
	2,07 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	138,3
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Никель
	0,015
	1,5


	р. Есиль (СКО)
	- 
	- 
	9,65 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	9,65
	-

	
	- 
	- 
	1,23 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,23
	-

	
	1,17 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,38   (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,91 (умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	139,0
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00242
	2,4

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	-
	-
	7,91 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,91
	

	
	-
	-
	1,55 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,55
	

	
	1,67 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,30 (умеренного

уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	р. Есиль

(Акмолинская)
	
	
	7,16 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,16
	-

	
	
	
	1,90 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,90
	-

	
	1,87 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	1,72 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,11 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	246,9
	2,5

	
	
	
	
	Магний
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0055
	5,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,0123
	1,2

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0151
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,0778
	7,8

	р. Беттыбулак

(Акмолинская)
	
	
	9,83 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,83
	-

	
	
	
	0,57 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,57
	-

	
	0,88  (2 кл.)

чистая
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая


	2,34 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	фториды
	1,15
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0157
	3,1

	р. Акбулак (Акмолинская)
	
	
	8,66 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	8,66
	-

	
	
	
	0,29 (нормативно-чистый)
	БПК5
	0,29
	-

	
	3,05 (4 кл.)

загрязнённая
	3,33 (4 кл.)

загрязнённая
	3,34 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	хлориды
	329,6
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	360,0
	3,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,31
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0054
	5,4

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0194
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,0854
	8,5

	р. Сарыбулак (Акмолинская)
	
	
	7,49 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,49
	

	
	
	
	4,32 (умеренного уровня загрязнения) 
	БПК5
	4,32
	

	
	3,19 (4 кл.)

загрязнённая
	3,18 (4 кл.)
загрязнённая
	3,70

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	685,2
	2,3

	
	
	
	
	Сульфаты
	738,0
	7,4

	
	
	
	
	Кальций
	264,4
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	88,42
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,946
	3,9

	
	
	
	
	Фториды
	2,506
	3,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	00294
	2,9

	
	
	
	
	Кадмий
	0,0149
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,0862
	8,6

	оз. Копа

(Акмолинская)
	
	
	10,85 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,85
	

	
	
	
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	

	
	3,28 (4 кл.)

загрязнённая
	2,18 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,39 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	205
	2,0

	
	
	
	
	Магний 
	47,7
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0268
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,02375
	2,4

	оз. Султан-

кельды

(Акмолинская)
	
	
	3,22 (умеренного уровня загрязнения)
	Растворенный кислород
	3,22
	

	
	
	
	1,7 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,7
	

	
	3,84  (4 кл.)

загрязнённая
	3,52 (4 кл.)

загрязнённая
	3,70 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	685,2
	2,3

	
	
	
	
	Сульфаты 
	738,0
	7,4

	
	
	
	
	Кальций 
	264,4
	1,5

	
	
	
	
	Магний 
	88,42
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,946
	3,9

	
	
	
	
	Фториды
	2,506
	3,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,00204
	2,0

	
	
	
	
	Цинк 
	0,02948
	2,9

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0149
	3,0

	
	
	
	
	Марганец 
	0,08626
	8,6

	оз. Зеренды
(Акмолинская)
	
	
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	

	
	
	
	1,21 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,21
	

	
	1,87 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	2,12 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,74 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	158,0
	1,6

	
	
	
	
	Магний
	77,1
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,83
	3,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0055
	5,5

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0109
	1,1

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0079
	1,6

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0255
	2,5

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	
	
	7,46 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,46
	

	
	
	
	1,77 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,77
	

	
	2,56 (4 кл.)

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,86 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	325,5
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	639,0
	6,4

	
	
	
	
	Магний
	81,25
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,205
	2,4

	
	
	
	
	Азот нитритный 
	0,022
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,00325
	3,2

	
	
	
	
	Цинк 
	0,01165
	1,2

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,02365
	4,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0546
	5,5

	р. Нура (Акмолинская)
	
	
	5,61 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	5,61
	

	
	
	
	1,61 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,61
	

	
	2,26 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,98 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,13 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	402,33
	4,0

	
	
	
	
	Магний 
	52,47
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммогний солевой
	0,79
	1,6

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,03
	1,5


	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0035
	3,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,097
	9,7

	
	
	
	
	кадмий
	0,06
	11,3

	вдхр.

Вячаславское (Акмолинская)
	
	
	8,71 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,71
	

	
	
	
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	1,36 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	1,50 (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	2,32 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0222
	2,2

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0117
	2,3

	р. Нура 

(Карагандинская)
	
	
	9,96 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,96
	-

	
	
	
	1,84 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,84
	-

	
	2,46 (3кл) умеренно- загрязненная
	4,40 (5кл) грязная
	3,04 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	47,34
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	Фториды
	1,24
	1,7

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,191
	19,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	вдхр. Самаркан 

(Карагандинская)
	
	
	9,33 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,33
	-

	
	
	
	1,07  (нормативно чистая)
	БПК5
	1,07
	-

	
	1,98 (3 кл.)

умеренно

загрязненная
	3,68 (4 кл.)

загрязненная
	2,60 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	132,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	Фториды
	1,27
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,110
	11,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	вдхр. Кенгир (Карагандинская)
	-
	-
	6,07 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	6,07
	-

	
	-
	-
	3,17 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,17
	-

	
	2,84 (4кл) загрязненная
	3,13 (4кл) загрязненная
	3,04 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	197,0
	2,0

	
	
	
	
	Магний
	57,6
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,099
	9,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Кара Кенгир

(Карагандинская)
	-
	-
	5,01 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,01
	-

	
	-
	-
	3,31 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,31
	-

	
	4,87(5кл.)

грязная
	9,90 (6кл) очень грязная
	6,75
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	365,0
	1,2

	
	
	
	
	Сульфаты
	199,5
	2,0

	
	
	
	
	Кальций
	214,0
	1,2

	
	
	
	
	Магний
	47,4
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	9,83
	19,7

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,035
	1,7

	
	
	
	
	Железо общее
	0,29
	2,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,265
	26,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0058
	5,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0645
	6,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,002
	2,0

	р. Шерубайнура, (Карагандинская)
	-
	-
	8,13 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,13
	-

	
	-
	-
	3,46 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,46
	

	
	6,67 (6 кл) очень грязная вода
	13,9

(7 кл) чрезвы-чайно-грязная вода
	6,90
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	334,0
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	136,0
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	52,1
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	8,51
	17,0

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,480
	24,0

	
	
	
	
	Фториды
	0,96
	1,3

	
	
	
	
	Железо общее
	0,16
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,290
	29,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,004
	4,0

	канал Ертис-Караганды (Карагандинская)
	-
	-
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	-

	
	-
	-
	1,86

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,86
	-

	
	1,17 (3 кл) умеренно-загрязнён-
ная
	-
	4,04 

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный 
	0,035
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,091
	9,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	р. Иле

(Алматинская)
	-
	-
	14,4

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,4
	-

	
	-
	-
	1,08 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,08
	-

	
	0,91 (2кл.)

чистая
	1 ,16    (3 кл.)

умеренно загрязнения
	2,96 

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,022
	1,1

	
	
	
	
	Железо общее
	0,20
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	р. Текес

(Алматинская)
	
	
	8,70 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	8,7
	

	
	
	
	1,90 (нормативно  чистая)
	БПК5
	1,9
	

	
	1,47   (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,34   (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,50
(высокого уровня  загрязненная)


	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,31
	3,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,061
	6,1

	р. Коргас

(Алматинская)


	
	
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	-

	
	0,83 (2 кл.)

чистая


	2,47 (3кл.)

умеренно загрязнённая

	3,20  (высокого уровня  загрязненная)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,32
	3,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	вдхр Капшагай

(Алматинская)

)
	
	
	12,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	0,82 (2 кл.)

чистая 
	1,13 (3кл.)

умеренно загрязнённая
	3,02 (умеренного уровня  загрязненная)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,07
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,034
	3,4

	р. Улькен

Алматы

(г. Алматы)


	
	
	11,1 (нормативно чистая  )
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,76 (2 кл.)

чистая
	1,37  (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Киши Алматы

(г. Алматы)
	
	
	11,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	
	2,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,6
	

	
	1,44 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,60 (умеренного уровня загрязнения
)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,0154
	1,5

	р. Есентай

(г. Алматы)
	
	
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	

	
	
	
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	1,27 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,23 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,52 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,21
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00175
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	р. Талас (Жамбылская)
	-
	-
	10,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,2
	-

	
	-
	-
	3,73 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,73
	-

	
	1,54 

(3 кл.

умеренно загрязнённая)
	1,29

(3 кл умеренно загрязнённая)
	2,18

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,00175
	

1,7

	р. Асса (Жамбылская)
	-
	-
	12,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,9
	-

	
	-
	-
	1,30 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,30
	-

	
	1,15 (3кл.

умеренно загрязнённая)
	1,18 (3кл умеренно загрязнённая)
	1,85 (умеренного

уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Бериккара

(Жамбылская)
	-
	-
	10,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	-

	
	-
	-
	1,52 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,52
	-

	
	1,05 (3кл.

умеренно загрязнённый)
	-
	0,00 (нормативно чистая)
	-
	-
	-

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	-
	-
	9,28 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,28
	-

	
	-
	-
	16,20 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	16,2
	-

	
	7,39 (6 кл.) очень грязная
	5,21 (5 кл.)

грязная
	3,01 (умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	692,0
	6,9

	
	
	
	
	Магний
	157,0
	3,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,35
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,08
	1,6

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р.Шу (Жамбылская)
	-
	-
	12,4 (нормативно чистая)
	Растворённый

кислород
	12,4
	-

	
	-
	-
	3,28 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,28
	-

	
	2,48 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,59 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,25 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	125,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,063
	3,1

	
	
	
	
	Железо общее
	0,15
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Аксу (Жамбылская)
	
	
	13,2 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	13,2
	

	
	
	
	2,90 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,90
	

	
	1,93 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,27 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,36 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	337,0
	3,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,16
	1,6

	
	
	
	
	Фториды
	1,36
	1,8

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,0144
	1,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Карабалта (Жамбылская)
	
	
	13,8 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	13,8
	

	
	
	
	2,38 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	2,38
	

	
	2,84(4кл.

загрязнённый водоём)
	2,82 

(4кл.

загрязнённый водоём)
	2,35 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	424,0
	4,2

	
	
	
	
	Магний
	45,2
	1,1

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,0212
	2,1

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	р.Токташ (Жамбылская)
	
	
	13,6 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	13,6
	

	
	
	
	2,74 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,74
	

	
	1,73(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,28 

(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,16 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	223
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,16
	1,5

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,07
	1,4

	р. Сарыкау (Жамбылская)
	
	
	11,2 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	11,2
	-

	
	
	
	3,06 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,06
	-

	
	2,31
(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,76

(4кл.

загрязнённый водоём)
	2,30 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	362
	3,6

	
	
	
	
	Магний
	55,0
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,42
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,0208
	2,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	вдхр.

Тасоткель (Жамбылская)
	
	
	13,9 (нормативно чистая)
	Растворённый

кислород
	13,9
	-

	
	
	
	5,48 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,48
	-

	
	1,80 

(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	-
	2,15 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	134,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,039
	1,9

	
	
	
	
	Железо общее
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,08
	1,6

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	11,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,3
	-

	
	-
	-
	2,52 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,52
	-

	
	1,92 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,81  (3 кл) умеренно загрязнённая
	2,44 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	569,0
	5,7

	
	
	
	
	Магний
	45,6
	1,1

	
	
	
	
	 биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,056
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0015
	1,5

	р. Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	12,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,4
	-

	
	-
	-
	2,00 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,00
	-

	
	2,12 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,07  (3 кл) умеренно загрязнённая
	2,19 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	500,0
	5,0

	
	
	
	
	Магний
	62,0
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	р. Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	10,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	-

	
	-
	-
	1,55 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,55
	-

	
	1,19 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	0,92  (2 кл) чистая
	1,50 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	207
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	11,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	-

	
	-
	-
	1,70 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,70
	-

	
	1,25 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,05  (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	2,20 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	250
	2,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	река Боген (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	-

	
	-
	-
	1,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,67
	-

	
	0,56  

(2 кл) чистая 
	- 
	1,70 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	река Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	11,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,7
	-

	
	-
	-
	1,97 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,97
	-

	
	0,29  

(1 кл) очень чистая 
	- 
	0,00 (нормативно - чистая)
	-

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	13,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	-

	
	-
	-
	2,70 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,70
	-

	
	2,34 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,00  (3 кл.)

умеренно загрязнённая 
	2,37 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	442
	4,4

	
	
	
	
	Магний
	49,9
	1,2

	
	
	
	
	 биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,030
	1,5

	
	
	
	
	Железо (2+)
	0,01
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,13
	2,6

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Сырдария (Кызылординская)
	-
	-
	7,62 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,62
	-

	
	-
	-
	1,2 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,2
	-

	
	2,0(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,86 (3 кл) умеренно загрязнённая
	3,46

(высокого

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	465
	4,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,074
	3,7

	
	
	
	
	,иогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,26
	2,6

	
	
	
	6,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,97
	-

	Аральское море (Кызылординская)
	
	
	0,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,8
	-

	
	1,96            

(3 кл. умеренного

уровня загрязнения)
	1,78             (3 кл. умеренного

уровня загрязнения) 
	2,35

(умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	450
	4,5

	
	
	
	
	Магния
	48,76
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,03
	1,5


Сведения о случаях экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод

на территории республики за январь 2015 года

За январь 2015 года зафиксирована 43 случая ВЗ на 12 водных объектах: река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Нура (Карагандинская область) – 19 случаев ВЗ, канал объединенного сброса сточных вод (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Тобыл (Костанайская область) – 4 случая ВЗ, река Айет (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Тогызак (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Уй (Костанайская область) – 2 случая ВЗ, водохранилище Аманкельды (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, озеро Биликоль (Жамбылская область) – 1 случай ВЗ.

Таблица 7

	Наименование

водного объекта, область, 

пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ/ ЭВЗ
	Год, число,

месяц

отбора проб
	Год, число,

месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения

 ПДК

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	05.01.15
	05.01.15
	аммоний солевой
	19,4
	38,8

	река Айет, Костанайская, г/п Варваринка, 0,2 км ниже села,  в створе г/п
	1 ВЗ
	05.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,222
	22,2

	река Тогызак, Костанайская область, 1,5 км СЗ Тогызак станции, в створе г/п
	1 ВЗ
	05.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,122
	12,2

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,170
	17,0

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,290
	29,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,190
	19,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,210
	21,0

	
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,210
	21,0

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	06.01.15
	08.01.15
	марганец
	0,290
	29,0

	река Тобыл, Костанайская область,

1 км выше сброса управления горводоканала
	1 ВЗ
	08.01.15
	12.01.15
	марганец
	0,281
	28,1

	река Тобыл, Костанайская область,

10 км ниже г. Костанай
	1 ВЗ
	08.01.15
	12.01.15
	марганец
	0,240
	24,0

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, г.Жезказган, 0,2 км выше сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС»
	1 ВЗ
	05.01.15
	12.01.15
	марганец
	0,140
	14,0

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	05.01.15
	12.01.15
	марганец
	0,390
	39,0

	река Тобыл, Костанайская область,  село Милютинка, в черте села, в створе г/п


	2 ВЗ
	04.01.15
	14.01.15
	марганец
	0,466
	46,6

	
	
	
	
	никель
	0,111
	11,1

	река Нура, Карагандинская область, 3 км ниже поселка Шешенкара
	1 ВЗ
	12.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,120
	12,0

	река Нура, Карагандинская область, 2 км выше станции Балыкты
	1 ВЗ
	12.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,150
	15,0

	вдхр. Самаркан, Карагандинская область, 7 км выше плотины, проран г.Темиртау
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,130
	13,0

	вдхр. Самаркан, Карагандинская область, г.Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,110
	11,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,160
	16,0

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,290
	29,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,240
	24,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,250
	25,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,240
	24,0

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,210
	21,0

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	13.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,250
	25,0

	река Нура, Карагандинская область, с.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	14.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,180
	18,0

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар
	3 ВЗ
	14.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,330
	33,0

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,820
	41,0

	
	
	
	
	аммоний солевой
	13,0
	26,0

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	3 ВЗ
	14.01.15
	15.01.15
	марганец
	0,290
	29,0

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,480
	24,0

	
	
	
	
	аммоний солевой
	8,51
	17,0

	озеро Биликоль, Жамбылская область
	1 ВЗ
	15.01.14
	20.01.14
	БПК5
	16,2
	16,2

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,160
	16,0

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,160
	16,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,240
	24,0

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,230
	23,0

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,270
	27,0

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	21.01.15
	22.01.15
	марганец
	0,180
	18,0

	вдхр. Аманкельды
Костанайская область, 8 км к юго-востоку от города Костанай
	1 ВЗ
	21.01.15
	23.01.15
	марганец
	0,120
	12,0

	река Уй, Костанайская область, 0,5 км к Востоку от с. Уйское, в створе г/п
	2 ВЗ
	27.01.15
	28.01.15
	марганец
	0,199
	19,9

	
	
	
	
	никель
	0,132
	13,2

	Всего 12 водных объектов
	43 случая ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 84 метеорологических станциях в 14 областях, также на 23 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощности экспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (2), Талдыкорган (1), Кульсары (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (1), Кызылорда (1), п.Акай (1),  п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2),  Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,04–0,25 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,8–2,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис 1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы) 
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», угол ул. Богенбая
	

	6
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	7
	
	
	Район жилого комплекса «Достар»
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Рис.1.1 схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана
Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,081
	0,539
	0,700
	1,4
	1
	

	Взвешенные  частицы РМ -10
	0,081
	
	1,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,116
	0,207
	0,414
	
	

	Оксид углерода
	0,199
	0,066
	4,596
	0,919
	
	

	Сульфаты
	0,005
	
	0,020
	0,002
	
	

	Диоксид азота
	0,134
	3,3
	0,580
	6,8
	175
	8

	Фтористый водород
	0,000
	0,047
	0,012
	0,6
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В январе по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким. Он определялся значением НП равным 88,9 % (очень высокий уровень), значение СИ = 6,8 (высокий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл. 1 и табл. 1.1). 

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составила 3,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по взвешенным веществам - 1, диоксиду азота - 175 случай; а также были выявлены превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 8 случаев (таблица 9).
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.2, таблица 10).
Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в cутки
	ручной отбор проб  
(дискретные  методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.

	2
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 1.2 схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кокшетау
Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,2153
	1,4
	1,3
	2,6
	11
	 
	 

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,463
	 
	0,469
	 
	
	 
	 

	Диоксид серы
	0,042
	0,833
	0,297
	0,594
	
	 
	 

	Оксид углерода
	0,419
	0,140
	6,677
	1,4
	3
	 
	 

	Диоксид азота
	0,033
	0,821
	0,350
	4,1
	281
	 
	 

	Оксид азота
	0,002
	0,037
	0,073
	0,183
	
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 15,3%, значение СИ = 4,1. Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота и взвешенными веществами  (табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ, превышающих ПДК наблюдались по взвешенным веществам 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК..Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось взвешенным веществам – 11, по оксиду углерода - 3, по диоксиду азота - 281 (таблица 11).

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 - ти водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, канал Нура-Есиль, озера Копа, Зеренды, Султанкельды, водохранилище Вячеславское).

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак-Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Астанинское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.

В реке Есиль температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,16 мг/дм3, БПК5 – 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 7,8 ПДК, медь – 5,5 ПДК, кадмий – 3,0 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК, магний – 1,2 ПДК).

В реке Нура, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен – 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,61 мг/дм3, БПК5 – 1,61 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 11,3 ПДК, марганец – 9,7 ПДК, медь – 3,5 ПДК), главных ионов (сульфаты – 4,0 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 1,6 ПДК, азот нитритный – 1,5 ПДК).

канал Нура-Есиль, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,97, концентрация растворенного в воде кислорода 7,46 мг/дм3, БПК5 1,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,5 ПДК, кадмий – 4,7 ПДК, медь – 3,2 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), главных ионов (сульфаты – 6,4 ПДК, магний – 2,0 ПДК, хлориды – 1,1 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 2,4 ПДК, азот нитритный – 1,1 ПДК).

В реке Акбулак, температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,66 мг/дм3, БПК5 – 0,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 8,5 ПДК, медь 5,4 ПДК, кадмий 3,9 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,6 ПДК, хлориды – 1,1 ПДК), биогенным веществам (фториды – 1,7 ПДК).

В реке Сарыбулак, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 7,49 мг/дм3, БПК5 4,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 8,6 ПДК, медь – 2,0 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, кадмий – 3,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 7,4 ПДК, хлориды – 2,3 ПДК, магний – 2,2 ПДК, кальций – 1,5 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 3,9 ПДК, фториды – 3,3 ПДК).

В реке Беттыбулак -  температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,35, концентрация растворенного в воде кислорода 9,83 мг/дм3, БПК5 0,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 3,1 ПДК), биогенным веществам (фториды – 1,5 ПДК).

    В озере Султанкельды, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,25, концентрация растворенного в воде кислорода 9,83 мг/дм3, БПК5 0,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 8,6 ПДК, кадмий – 3,0 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, медь – 2,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 7,4 ПДК, хлориды – 2,3 ПДК, магний – 2,2 ПДК, кальций – 1,5 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 3,9 ПДК, фториды – 3,3 ПДК).

В озере Копа - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,11, концентрация растворенного в воде кислорода 10,85 мг/дм3, БПК5 1,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,4 ПДК, цинк – 2,7 ПДК, марганец – 2,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК, магний – 1,2 ПДК).

В озере Зеренды - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 9,04, концентрация растворенного в воде кислорода 11,5 мг/дм3, БПК5 1,21 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 5,5 ПДК, марганец – 2,5 ПДК, кадмий – 1,6 ПДК, цинк – 1,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенным веществам (фториды – 3,8 ПДК).

В водохранилище Вячеславское - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,70, концентрация растворенного в воде кислорода 8,71 мг/дм3, БПК5 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, цинк – 2,2 ПДК, кадмий – 2,3 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - Беттыбулак, озера Копа, Зеренды, канал Нура-Есиль, вдхр. Вячаславское; вода «высокого уровня загрязнения» – река Нура, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, озеро Султанкельды.

В сравнении с январем 2014 года качество воды озера Зеренды, водохранилище Вячаславское значительно не изменилось; рек Нура, Есиль, Беттыбулак – ухудшилось, озера Копа, канала Нура-Есиль - улучшилось (таблица 6). 

В сравнении с декабрем 2014 года качество воды реки Беттыбулак, озер Копа, Зеренда, канала Нура-Есиль, водохранилища Вячеславское существенно не изменилось; в реках Нура, Есиль – ухудшилось. В январе и декабре 2014 года качество воды в реках Акбулак, Сарыбулак и озере Султанкельды оценивалось как «загрязненная», в январе 2015 года оценивается как «высокого уровня загрязнения» (таблица 6).
1.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.3, таблица 12).

Таблица 12

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.3. схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ 

Таблица 14

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

ПДК м.р.
	>ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0349
	0,2327
	0,1773
	0,3546
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0335
	 
	0,1727
	 
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0452
	
	0,1737
	
	

	Диоксид серы
	0,0059
	0,1174
	0,0929
	0,1858
	

	Оксид углерода
	0,5838
	0,1946
	2,3822
	0,4764
	

	Диоксид азота
	0,0082
	0,2058
	0,0441
	0,5188
	

	Оксид азота
	0,0066
	0,1097
	0,0810
	0,2025
	

	Озон
	0,0751
	2,5
	0,0704
	0,4400
	

	Сероводород
	0,0001
	 
	0,0051
	0,6375
	

	Сумма углеводородов
	1,4381
	 
	3,0908
	 
	

	Аммиак
	0,0023
	0,0575
	0,1600
	0,8
	

	Метан 
	1,3119
	 
	1,3987
	 
	

	Диоксид углерода
	815,94
	 
	2319,000
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения,  он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0% (таблица 1 и таблица 1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,5 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 14). 

Таблица 15

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0626
	0,4170
	1,0184
	2,0368
	22
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0615
	
	1,0163
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0649
	
	1,0219
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0101
	0,2019
	0,1322
	0,2644
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2213
	0,0738
	9,0186
	1,8
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0110
	0,2758
	0,1054
	1,2
	18
	
	

	Оксид азота
	0,0050
	0,0828
	0,4597
	1,1
	1
	
	

	Озон
	0,0617
	2,1
	0,1626
	1,0
	1
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0503
	6,3
	2
	1
	

	Сумма углеводородов
	1,1987
	
	3,7693
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0043
	0,1063
	0,16
	0,8
	
	
	

	Метан 
	1,1132
	
	1,6130
	
	
	 
	

	Диоксид углерода
	768,07
	
	1 421,5827
	
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В январе месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 6,3 (высокий уровень), НП = 0,9% (низкий уровень) по сероводороду (таблица 1 и таблица 1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 15). Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 22, по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 18, по оксиду азота и озону – 1 случай, по сероводороду – 2 случая, также однократное превышение более 5 ПДК зафиксировано по сероводороду.

1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

В озере Бурабай - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,32 мг/дм3, БПК5 – 0,81 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 1,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 3,5 ПДК).

В озере Улькен Шабакты - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,0 мг/дм3, БПК5 – 0,48 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 1,5 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,0 ПДК, магний – 2,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 4,3 ПДК).

В озере Щучье, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,30, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,4 мг/дм3, БПК5 – 0,6 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 1,7 ПДК), биогенных веществ (фториды – 5,8 ПДК).

В озере Киши Шабакты температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,70, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,17 мг/дм3, БПК5 – 0,62 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (кадмий – 1,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 16,3 ПДК, магний – 10,6 ПДК, хлориды – 6,7 ПДК), биогенных веществ (фториды – 10,4 ПДК).

В озере Карасье - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,78 мг/дм3, БПК5 – 0,46 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп тяжелых металлов (цинк – 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК, фториды – 1,8 ПДК). В озере Сулуколь температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,76 мг/дм3, БПК5 – 0,43 мг/дм3. Превышение ПДК выявлено по веществам из групп тяжелых металлов (цинк – 1,3 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,3 ПДК, фториды – 2,7 ПДК).

Качество воды характеризуется следующим образом: вода «умеренного  уровня загрязнения» - озера Бурабай, Улькен Шабакты, Карасье, Сулуколь; вода «высокого уровня загрязнения» - озера Щучье, Киши Шабакты (таблица 3).

По сравнению с январем 2014 года качество воды озер Бурабай, Сулуколь значительно не изменилось; в озере Улькен Шабакты – улучшилось;  в озерах Щучье, Карасье – ухудшилось.
По сравнению с декабрем 2014 года качество воды озер Бурабай, Сулуколь, Карасье значительно не изменилось; в озере Улькен Шабакты – улучшилось. В январе и декабре 2014 года качество воды в озере Киши Шабакты оценивалось как «очень грязная», а в январе 2015 года оценивается как «высокого уровня загрязнения». Качество воды озеро Щучье в декабре 2014 года оценивался как «загрязненная», а в текущем месяце также оценивается «высокого уровня загрязнения» (таблица 14).

Таблица 14
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2015 года

превышающих ПДК

	
	январь 2014 г.

(по ИЗВ)
	декабрь 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 

2015 г.

(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	
	
	9,32 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,32
	

	
	
	
	0,81 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	1,54  (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,41 (умеренного

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,65
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0064
	1,3

	оз.Улькен

Шабакты

пос.Боровое
	
	
	10,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,0
	

	
	
	
	0,48 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,48
	

	
	3,08 (4 кл.)
загрязнённая
	3,70 (4 кл.)
загрязнённая
	2,83 (умеренного

 уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	298,0
	3,0

	
	
	
	
	Магний 
	90,6
	2,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	3,25
	4,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0076
	1,5

	оз.Щучье

г.Щучинск
	
	
	10,4 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	
	
	0,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,6
	

	
	2,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,43 (4 кл.)
загрязнённая
	3,72 (высокого 

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	4,32
	5,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0084
	1,7

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	
	8,17 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,17
	

	
	
	
	0,62 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,62
	

	
	7,37 (6 кл.)

очень

 грязная

	7,43 (6 кл.)

очень

грязная
	7,75 (высокого

уровня загрязнения)
	Главные ионы 

	
	
	
	
	Хлориды 
	1999,0
	6,7

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1633,0
	16,3

	
	
	
	
	Магний 
	425,0
	10,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	7,79
	10,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Кадмий 
	0,0083
	1,7

	оз.Карасье

(Акмолинская)
	
	
	8,78 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,78
	

	
	
	
	0,46 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,46
	

	
	0,90 (2 кл.)

чистая
	1,13 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,33 (умеренного

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,1159
	1,2

	
	
	
	
	Фториды 
	1,32
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,012
	1,2

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	
	8,96 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,96
	

	
	
	
	0,43 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,43
	

	
	2,10 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,63 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,69 (умеренного

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,1341
	1,3

	
	
	
	
	Фториды
	2,03
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0135
	1,3


1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерементау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2) (рис. 1.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07–0,25 мкЗв /ч и не превышали нормы. 
1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории  Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис.2.1, таблица 15).

Таблица 15
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109
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Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Таблица 16
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,013
	0,086
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,132
	
	0,528
	
	
	
	

	Сульфаты
	0,005
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,205
	0,127
	0,255
	
	
	

	Оксид углерода
	0,285
	0,095
	3,013
	0,603
	
	
	

	Диоксид азота
	0,020
	0,504
	0,129
	1,5
	371
	
	

	Оксид азота
	0,012
	0,194
	0,169
	0,422
	
	
	

	Озон
	0,065
	2,2
	0,127
	0,791
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,089
	11,2
	93
	1
	1

	Формальдегид
	0,002
	0,717
	0,023
	0,657
	2
	
	

	Хром
	0,001
	0,382
	0,002
	1,3
	2
	
	

	∑ углеводородов 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется очень высоким  уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 11,2 (очень высокий уровень), НП = 16,9 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).  Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили по озону 2,2 ПДКс.с. по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по диоксиду азота - 371, по сероводороду - 93, по формальдегиду – 2, по хрому – 2, также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК - 1 и более 10 ПДК - 1 (таблица 16).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Актобе зафиксирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Илек.

В реке Илек температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,56, концентрация растворенного в воде кислорода 11,62 мг/дм3, БПК5 -2,36 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  - 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 23,3 ПДК, цинк – 3,2 ПДК, хром (6+) – 5,8 ПДК, марганец – 7,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,7 ПДК, азот нитритный – 1,9 ПДК, бор – 17,1 ПДК), органических веществ (нефтепродукты – 1,4 ПДК).

Качество воды реки Илек оценивается как «высокого уровня загрязнения». В январе и декабре 2014 года качество воды реки Илек оценивался как «грязная».

2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях  (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак) и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (№2, 3) (рис. 2.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06–0,25 мкЗв /ч и не превышали нормы.
2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 17).
Таблица 17
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза

 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26


	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27

(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28

(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29

(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30

(наземный)
	
	
	м-н "Шанырак", школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31

(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО "Зеленстрой"
	

	1

(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая 191
	

	2

(высотный)
	
	
	КазНу им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева 74
	

	3

(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО КазГАСА
	

	4

(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра 26
	

	5

(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева 22
	

	6

(высотный)
	
	
	ул. Пушкина 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Алматы 

Таблица 18
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1706
	1,1
	0,8
	1,6
	8
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0344
	
	0,6241
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0165
	0,3307
	0,5276
	1,1
	6
	
	

	Оксид углерода
	2,2814
	0,7605
	16,0920
	3,2184
	887
	
	

	Диоксид азота
	0,1257
	3,1
	0,7402
	8,7
	2229
	28
	

	Оксид азота
	0,0521
	0,8683
	0,4572
	1,1
	22
	
	

	Фенол 
	0,0025
	0,8212
	0,0090
	0,9000
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0138
	4,6
	0,0340
	0,9714
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 100,0% (очень высокий уровень); СИ = 8,7 (высокий уровень) по концентрации диоксида азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,1 ПДКс.с., диоксида азота – 3,1 ПДКс.с., формальдегида – 4,6 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За январь месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам – 8, по диоксиду серы – 6 случаев, по оксиду углерода – 887 случаев, по диоксиду азота – 2229 и по оксиду азота – 22 случая, также по диоксиду азота были выявлены превышения более 5 ПДК – 28 случаев (таблица 18).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 19).

Таблица 19
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 3.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган  


Таблица 20
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,135
	0,898
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,269
	
	1,0
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,069
	1,4
	1,908
	3,8
	40
	
	

	Оксид углерода
	1,620
	0,540
	20,287
	4,1
	13
	
	

	Диоксид азота
	0,084
	2,1
	0,591
	6,9
	886
	4
	

	Оксид азота
	0,011
	0,177
	0,363
	0,906
	
	
	

	Сероводород 
	0,004
	
	0,074
	9,3
	101
	14
	

	Аммиак
	0,009
	0,235
	0,267
	1,4
	1
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,100
	0,001
	0,026
	
	
	

	∑ углеводородов
	1,634
	
	3,015
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,027
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким  уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ = 9,2, НП равным 41,0 % .Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота и сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида серы составила 1,4 ПДКс.с., диоксида азота - 2,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК было зафиксировано: по диоксиду серы – 40, по оксиду углерода – 13, по диоксиду азота – 886, по сероводороду – 101, по аммиаку – 1, также были выявлены превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 4 и по сероводороду – 14 (таблица 20).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилище Капшагай, озеро Улькен Алматы).

Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик–притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.

В реке Иле температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 14,4 мг/дм3, БПК5 1,08 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,1 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК), из групп тяжелых металлов (медь - 5,1 ПДК, марганец – 3,6 ПДК).

В реке Текес температура воды находится на уровне 0,3 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 8,7 мг/дм3, БПК5 1,9 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,1 ПДК), из групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец – 6,1 ПДК).

В реке Коргас температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель - 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода - 12,0 мг/дм3, БПК5 - 1,5 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,2 ПДК), из групп тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, марганец – 3,9 ПДК).

В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода - 12,3 мг/дм3, БПК5 - 1,6 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 3,5 ПДК, железо общее – 1,8 ПДК), из групп тяжелых металлов (марганец – 3,4 ПДК).

В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,1 мг/дм3, БПК5 - 1,4 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец – 1,3 ПДК).

В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода - 11,1 мг/дм3, БПК5 - 2,6 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец – 1,5 ПДК).

В реке Есентай температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода - 12,0 мг/дм3, БПК5 – 1,8 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,6 ПДК), из групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец – 1,1 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: «умеренного уровня загрязнения» - реки Иле, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, вдхр. Капшагай; «высокого уровня загрязнения»- реки Текес, Коргас.

По сравнению с январем 2014 года качество воды в реках  Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы – значительно не изменилось; в реках Иле, Коргас, Текес, вдхр. Капшагай – ухудшилось.
По сравнению с декабрем 2014 года качество воды в реках Иле,  Есентай, Киши Алматы, вдхр. Капшагай – значительно не изменилось;  в реках Улькен Алматы, Коргас, Текес – ухудшилось.
3.4 Радиационный гамма – фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек)  и  на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Талдыкорган (№2) Алматинской области (рис. 3.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12–0,21 мкЗв /ч и не превышали нормы.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис 4.1, таблица 21).

Таблица 21
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 22
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,133
	0,889
	0,5
	1,0
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,007
	
	0,018
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,139
	0,014
	0,028
	
	

	Оксид углерода
	1,241
	0,414
	3,0
	0,6
	
	

	Диоксид азота
	0,047
	1,2
	0,090
	1,1
	1
	

	Оксид азота 
	0,030
	0,507
	0,176
	0,440
	
	

	Озон 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,006
	0,750
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,350
	0,003
	0,300
	
	

	Аммиак 
	0,004
	0,101
	0,010
	0,050
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,352
	0,003
	0,086
	
	

	Диоксид углерода
	0,000
	
	0,000
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался повышенным уровнем загрязнения. Он определялся по значению НП равным 1,4 %, СИ = 1,1 (низкий уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота – 1,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За январь 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по диоксиду азота – 1 (таблица 22).

4.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном  посту (рис. 4.2, таблица 23).

Таблица 23
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан


[image: image16.jpg]



Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары 

Таблица 24
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК


	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0398
	 
	0,0688
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0343
	0,6860
	0,1934
	0,3868
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0394
	0,0131
	0,3371
	0,0674
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0067
	0,1675
	0,0780
	0,9176
	
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,0204
	0,0510
	
	
	

	Озон 
	0,0322
	1,1
	0,0367
	0,2294
	
	
	

	Сероводород 
	0,0012
	 
	0,0093
	1,2
	1
	
	

	Аммиак
	0,0083
	0,2075
	0,0180
	0,0900
	
	
	

	Формальдегид
	0,0032
	1,1
	0,0048
	0,1363
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в январе месяце атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,2 и НП = 0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации озона и формальдегида составили – 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 24). 

4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3 водных объектах: река Урал, река Шароновка, река Кигач.

В реке Жайык температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 7,62 мг/дм3, БПК5 - 3,07 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.

В реке Кигаш температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 7,4 мг/дм3, БПК5 - 3,0 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.

В реке Шаронова температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 7,2 мг/дм3, БПК5 – 3,2 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено. 

В сравнении с январем и декабрем 2014 года качество воды всех водных объектов не изменились.

4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7) (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,07–0,18 мкЗв /ч и не превышали нормы.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Атырауской области
5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск велись на 5 стационарных постах (рис.5.1, таблица 25).
Таблица 25
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка

На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
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Рис.5.1 Схема расположением стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорска
Таблица 26
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,169
	1,1
	0,9
	1,8
	7
	 

	Диоксид серы
	0,098
	2,0
	0,244
	0,488
	 
	 

	Оксид углерода
	1,194
	0,398
	8,0
	1,6
	2
	 

	Диоксид азота
	0,076
	1,9
	0,230
	2,7
	157
	 

	Фенол
	0,005
	1,6
	0,021
	2,1
	38
	 

	Хлор
	0,002
	0,058
	0,010
	0,1
	 
	 

	Кислота серная
	0,021
	0,212
	0,150
	0,5
	 
	 

	Формальдегид
	0,008
	2,5
	0,021
	0,6
	 
	 

	Мышьяк
	0,001
	0,151
	0,001
	0,333
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 63,9 % (очень высокий уровень), СИ = 2,7 (повышенный уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,1 ПДКс.с, диоксида серы – 2,0 ПДКс.с., диоксида азота – 1,9 ПДКс.с., фенола – 1,6 ПДКс.с , формальдегида – 2,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам составило 7, по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 157, по фенолу – 38 (таблица 26).
5.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.5.2, таблица 27).

Таблица 27
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
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Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер 

 Таблица 28
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,085
	0,569
	0,2
	0,4
	
	

	Диоксид серы
	0,073
	1,5
	0,137
	0,274
	
	

	Оксид углерода
	0,625
	0,208
	3,0
	0,6
	
	

	Диоксид азота
	0,057
	1,4
	0,160
	1,9
	22
	

	Фенол
	0,003
	0,889
	0,010
	1,0
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,968
	0,008
	0,229
	
	

	Мышьяк 
	0,001
	0,192
	0,001
	0,333
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в январе атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения. Он определялся  значением НП равным 16,7 % , СИ = 1,9 (низкий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,5 ПДКс.с., диоксида азота – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 22 (таблица 28).

5.3 
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.5.3, таблица 29).

Таблица 29
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси


	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города Семей
Таблица 30
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК


	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК

	Взвешанные вещества
	0,129
	0,861
	0,3
	0,6
	

	Диоксид серы
	0,045
	0,902
	0,059
	0,118
	

	Оксид углерода
	0,868
	0,289
	4,0
	0,8
	

	Диоксид азота
	0,030
	0,748
	0,050
	0,588
	

	Фенол
	0,006
	1,9
	0,009
	0,9
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0 %. (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по фенолу составили 1,9 ПДКс.с,, других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаев превышения ПДК не было зафиксировано(таблица 30).
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 5.4, таблица 31).

Таблица 31
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое
Таблица 32
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,043
	0,287
	0,2
	0,4
	
	
	

	Диоксид серы
	0,092
	1,8
	0,185
	0,370
	
	
	

	Диоксид азота
	0,090
	2,3
	0,170
	2,0
	42
	
	

	Фенол
	0,005
	1,8
	0,019
	1,9
	9
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,088
	0,001
	0,333
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 58,3 % (очень высокий уровень), СИ = 2,0 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,8 ПДКс.с., диоксида азота – 2,3 ПДКс.с., фенола – 1,8 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 42, по фенолу  - 9 раз (таблица 32).
5.5 Качество поверхностных вод на территории

Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Буктырма).

В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 6,90 - 7,13, концентрация растворенного в воде кислорода 12,1 мг/дм3, БПК5 2,40 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,4 ПДК).

В реке Ертис температура воды находилась в пределах 0,2-2,1 ºC, водородный показатель 7,25-7,74, концентрация растворенного в воде кислорода 11,9 мг/дм3, БПК5 2,67 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК, цинк 1,8 ПДК, марганец 1,6 ПДК).

В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 0,1-0,4 ºC, водородный показатель 7,56 - 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5 0,61 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК, цинк 2,2 ПДК, марганец 1,5 ПДК).

В реке Брекса температура воды находилась в пределах 0,1-0,6 ºC, водородный показатель 7,40 – 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5 2,89 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов ( сульфаты 3,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой 3,8 ПДК), тяжелых металлов (медь 9,3 ПДК, цинк 17,3 ПДК, марганец 18,7 ПДК, кадмий 1,2 ПДК).

В реке Тихая температура воды находилась в пределах 0,6-0,8 ºC, водородный показатель 8,11 – 9,23, концентрация растворенного в воде кислорода 10,55 мг/дм3, БПК5 3,65 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой 2,6 ПДК), тяжелых металлов (медь 14,5 ПДК, цинк 39,8 ПДК, марганец 10,5 ПДК, кадмий 2,5 ПДК).

В реке Ульби температура воды находилась в пределах 0,1-1,0 ºC, водородный показатель 7,43 - 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода 11,7 мг/дм3, БПК5 1,38 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 5,2 ПДК, цинк 13,4 ПДК, марганец 9,0 ПДК, кадмий 1,8 ПДК).

В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 0,1-1,6 ºC, водородный показатель 8,35 – 8,39, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 1,06 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 5,7 ПДК, цинк 9,7 ПДК, марганец 8,5 ПДК).

В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 0,8-1,2 ºC, водородный показатель 8,30 – 8,39, концентрация растворенного в воде кислорода 12,1 мг/дм3, БПК5 0,92. мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 5,9 ПДК, цинк 27,8 ПДК, марганец 7,5 ПДК).

В реке Оба температура воды находилась в пределах 0,2-2,1 ºC, водородный показатель 7,34 - 7,46, концентрация растворенного в воде кислорода 11,5 мг/дм3, БПК5 1,06 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 2,9 ПДК).

В реке Емель температура воды находилась в пределах 0,2-2,1 ºC, водородный показатель 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 10,4 мг/дм3, БПК5 1,65 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,4 ПДК, магний 1,2 ПДК), тяжелых металлов (марганец 3,8 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Емель, Оба, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Красноярка.
По сравнению с январем 2014 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Красноярка, Оба, Емель существенно не изменилось, в реке Тихая – улучшилось. В январе 2014 года качество воды рек Брекса, Глубочанка оценивалось как «грязная»; в реке Тихая - «чрезвычайно грязная»; в реке Ульби – «очень грязная», в январе 2015 года все вышеуказанные реки классифицировались как «высокого уровня загрязнения».

По сравнению с декабрем 2014 года качество воды в реках Ертис, Буктырма, Оба, Емель существенно не изменился; в реке Кара Ертис – ухудшилось. В декабре 2014 года качество воды реки  Брекса оценивался как «грязная», в реках Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка - «очень грязная», в январе 2015 года качество воды вышеуказанных рек классифицируется как «высокого уровня загрязнения» и «чрезвычайно высокого уровня загрязнения».

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в январе месяце 2015г. не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Однако на всех створах прослеживался небольшой процент гибели тест-объектов. На створах «0,8 км ниже плотины ГЭС», «3,2 км ниже впадения р. Ульби(01)» процент погибших тест-объектов составил 3%. На створе «3,2 км ниже впадения р. Ульби (09)» гибель дафний составила 10%. На двух оставшихся створах погибших тест-объектов не обнаружено.

р. Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в январе 2015 г., острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «в черте с.Зубовка; 1,5 км ниже впадения р.Березовка» гибель живых организмов составила 7%. На первом створе погибших тест-объектов не обнаружено.

р. Брекса. Пробы воды, отобранные в январе месяце 2015 г. на р. Брекса между собой различались. На створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» погибших дафний не обнаружено. На втором створе «в черте г.Риддер; 0,6 км выше устья р.Брекса» была зарегистрирована острая токсичность, гибель тест-объектов составила 100%.

р. Тихая. Пробы воды, отобранные на р.Тихая в январе 2015г. не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На створе «0,1км выше впадения руч. Безымянный» гибель дафний составила 40%. На створе «в черте города; 8 км выше устья» в результате биотестирования гибель тест-объектов составила 3%. 

р. Ульби (рудник Тишинский). Пробы воды р. Ульби, отобранные в январе 2015 г., в результате биотестирования между собой различались. На створе «100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой» выживаемость тест-объектов составила 100%. На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский; у автодорожного моста» было зарегистрировано явление острой токсичности, выживших дафний не обнаружено, смертность составила 100%.

р Ульби (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорск в январе 2015 г., не показали наличие острой токсичности, но результаты биотестирования между собой немного различались. На створе «в черте п.Каменный Карьер; в створе водпоста» гибель дафний составила 7%. На створе «в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (01); у автодорожного моста» и «в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (09); у автодорожного моста» смертность тест-объектов составила 3% и 10% соответственно.

р. Глубочанка. Пробы воды, отобранные на р. Глубочанка, в январе месяце 2015 г., в результате проведенного биотестирования не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с с. Белоусовка» гибель дафний составила 7%. На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» и «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья»  острой токсичности отмечено не было, но гибель тест-объектов составила  17% и 13% соответственно. 

р. Красноярка. Результаты биотестирования поверхностных вод р. Красноярка в январе месяце 2015г. между собой различались. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» гибель тест-объектов составила 43%. На втором створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста» была отмечена острая токсичность, смертность дафний составила 50%.

р.Оба. В пробах воды, отобранных в январе 2015г. на р.Оба острой токсичности зарегистрировано не было. На обоих исследуемых створах выживаемость дафний составила 100%.

р. Емель. В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель в декабре месяце, острой токсичности отмечено не было, гибель тест-объектов составила 7%.

р. Кара Ертис. В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертис в январе 2015г. явлений острой токсичности зарегистрировано не было, выживаемость дафний составила 100%. (Приложение 7).

5.8 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха)  (рис. 5.5).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,08–0,22 мкЗв /ч и не превышали нормы.

5.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Восточно - Казахстанской области
6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 33).
Таблица 33
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,  оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха города Тараз 
Таблица 34
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,157
	1,0
	1,0
	2,0
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,085
	
	0,553
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,008
	0,164
	0,129
	0,258
	
	
	

	Сульфаты
	0,020
	
	0,110
	0,012
	
	
	

	Оксид углерода
	1,407
	0,469
	10,0
	2,0
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,075
	1,9
	0,380
	4,5
	1210
	
	

	Оксид азота
	0,047
	0,775
	1,0
	2,5
	85
	
	

	Сероводород
	0,0002
	
	0,006
	0,8
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,609
	0,008
	0,4
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,4
	0,027
	0,771
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким  уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 51,4 %, СИ = 4,5 (повышенный уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота – 1,9 ПДКс.с., формальдегида - 2,4 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За январь  2015  года были выявлены превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам - 4, по оксиду углерода - 10, по диоксиду азота – 1210, по оксиду азота – 85 (таблица 34).
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 10 водных объектах (реки Талас, Шу, Асса, Бериккара, Аксу, Токташ, Карабалта, Сарыкау, озеро Бийликоль, вдхр. Тасоткель).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалты, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды находится в пределах 4,2 – 16,0 ºC, водородный показатель равен 8,11, концентрация растворенного в воде кислорода 10,2 мг/дм3, БПК5 3,73 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 2,6 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,7 ПДК).

В реке Асса температура воды 2,5ºC, водородный показательравен8,00, концентрация растворенного в воде кислорода 12,9 мг/дм3, БПК51,30 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 1,7 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК).

В реке Берикара, температура воды 2,1ºC, водородный показательравен 8,00, концентрация растворенного в воде кислорода 10,7 мг/дм3, БПК51,52 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.

В озере Биликоль - температура воды 2,1ºC, водородный показательравен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 9,28 мг/дм3, БПК5 16,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты - 6,9 ПДК, магний - 3,9 ПДК), из биогенных веществ (фториды – 1,8 ПДК), из органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК, нефтепродукты - 1,6 ПДК).

Река Шу - температура воды находится в пределах 2,2 – 4,8 ºC, водородный показатель равен 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода 12,4 мг/дм3, БПК5 3,28 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный -3,1, железо общее - 1,5 ПДК), тяжёлых металлов (медь 3,2 ПДК, марганец - 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК).

Река Аксу, температура воды 2,2ºC, водородный показательравен8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 13,2мг/дм3, БПК5 2,90 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты - 3,4 ПДК), тяжелых металлов (медь - 3,3 ПДК, марганец - 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее - 1,6 ПДК, фториды – 1,8 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК).

Река Карабалта, температура воды 2,2ºC, водородный показательравен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 13,8мг/дм3, БПК52,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты - 4,2 ПДК, магний – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь - 3,4 ПДК, марганец - 2,1 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК, нефтепродукты - 1,2 ПДК).

Река Токташ- температура воды 2,4ºC, водородный показательравен8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 13,6мг/дм3, БПК52,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь - 3,1 ПДК, марганец - 3,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,5 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК, нефтепродукты - 1,4 ПДК). 

Река Сарыкау - температура воды 2,2 ºC, водородный показательравен 8,40, концентрация растворенного в воде кислорода 11,2 мг/дм3, БПК5 3,06 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты - 3,6 ПДК, магний – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь - 2,7 ПДК, марганец - 2,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК).

Вдхр. Тасоткель, температура воды 4,4 ºC, водородный показатель равен 8,00, концентрация растворенного в воде кислорода 13,9 мг/дм3, БПК5 5,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты - 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь - 2,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,4 ПДК, азот нитритный - 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК, нефтепродукты - 1,6 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Жамбылской области оценивается следующим образом: вода «нормативно – чистая» - река Бериккара; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель, оз. Биликоль.
По сравнению с январем 2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель существенно не изменился; в реках – ухудшилось; в реке Бериккара, Карабалта, озере Биликоль – улучшилось. По сравнению с декабрем 2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Токташ существенно не изменился, в реках– ухудшилось; в реках Карабалта, Сарыкау – улучшилось (таблица 6).
На территории области зафиксировано 1 случай ВЗ в озере Бийликоль (таблица 7).

6.3   Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10–0,20 мкЗв /ч и не превышали нормы.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 35).

Таблица 35
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак 
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск

Таблица 36
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0306
	 
	0,1071
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0447
	0,8940
	0,1185
	0,2370
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1968
	0,0656
	4,1321
	0,8264
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0423
	1,1
	0,2538
	3,0
	555
	
	

	Оксид азота
	0,0082
	0,1358
	0,2407
	0,6018
	
	
	

	Озон
	0,0003
	0,01
	0,0061
	0,0381
	
	
	

	Сероводород
	0,0007
	 
	0,0196
	2,5
	1
	
	

	Аммиак
	0,0051
	0,1263
	0,0180
	0,09
	
	
	

	∑углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 25,4%, СИ = 3,0 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида азота составили 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ - не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 555, по сероводороду – 1 случай (таблица 36).

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 37).

Таблица 37
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 38
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0169
	 
	0,0560
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0615
	1,2
	0,1604
	0,3208
	
	
	

	Оксид углерода
	1,0250
	0,3417
	8,8992
	1,8
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,0249
	0,6225
	0,0998
	1,2
	15
	
	

	Оксид азота
	0,0153
	0,2550
	0,0396
	0,0990
	
	
	

	Озон 
	0,0869
	2,9
	0,1332
	0,8325
	
	
	

	Сероводород 
	0,0024
	 
	0,0051
	0,6355
	
	
	

	Аммиак 
	0,0131
	0,3275
	0,0331
	0,1655
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,8 и НП = 0,7%  (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации по диоксиду серы составили 1,2 ПДКс.с, по озону - 2,9 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по оксиду углерода составило 10, по диоксиду азота – 15 (таблица 38).

7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 39).

Таблица 39
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка
Таблица 40
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0085
	
	0,0581
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0103
	 
	0,0702
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0059
	0,1180
	0,0613
	0,1225
	
	
	

	Оксид углерода
	0,7576
	0,2525
	1,3580
	0,2716
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0053
	0,1325
	0,0590
	0,6941
	
	
	

	Оксид азота
	0,0023
	0,0383
	0,0565
	0,1413
	
	
	

	Озон 
	0,0283
	0,9433
	0,0785
	0,4906
	
	
	

	Сероводород 
	0,0015
	 
	0,0070
	0,8750
	
	
	

	Аммиак 
	0,0101
	0,2525
	0,1358
	0,6790
	
	
	

	∑углеводородов
	2,0865
	 
	4,5745
	 
	
	
	

	Метан
	2,3925
	 
	4,5820
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0%  (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 40).

7.4 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул.Шолохова и ул.Штыбы, №2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган). Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.

Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 41).

Таблица 41
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Уральск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р. мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,078

	
	0,070
	

	Диоксид серы  
	0,013
	0,025
	0,012
	0,024

	Оксид углерода 
	3,961
	0,792
	3,388
	0,678

	Диоксид азота  
	0,019
	0,225
	0,087
	1,024

	Оксид азота 
	0,025
	0,062
	0,019
	0,048

	Сероводород 
	0,003
	0,40
	0,003
	0,362

	Углеводороды 
	38,517
	0,642
	42,416
	0,707

	Аммиак  
	0,029
	0,144
	0,029
	0,144

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,083
	0,056
	0,086
	0,057


7.5 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

Наблюдения за загрязнением воздуха проводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений  Чинарево). 


Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.


Максимальная из разовых концентраций загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 42).

Таблица 42
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в п. Январцево
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,078
	

	Диоксид серы  
	0,005
	0,01

	Оксид углерода 
	3,961
	0,792

	Диоксид азота  
	0,012
	0,143

	Оксид азота 
	0,010
	0,024

	Сероводород 
	0,003
	0,4

	Углеводороды 
	42,42
	0,707

	Аммиак  
	0,018
	0,091

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,057
	0,038


7.6 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь.

В реке Жайык температура воды составил 0,2ºC, водородный показатель равен 7,02, концентрация растворенного в воде кислорода 8,21 мг/дм3, БПК5 3,91 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды - 1,3 ПДК, натрий – 2,1 ПДК, калий – 2,4 ПДК).

В реке Шаган, температура воды составил 0,3ºC, водородный показатель равен 7,1, концентрация растворенного в воде кислорода 6,96 мг/дм3, БПК5 4,63 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды - 1,8 ПДК, натрий – 2,2 ПДК, калий – 2,2 ПДК) и металлов (марганец 2,9 ПДК).

В реке Дерколь температура воды составил 0,5ºC, водородный показатель равен 7,1, концентрация растворенного в воде кислорода 7,04 мг/дм3, БПК5 4,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды - 2,6 ПДК, магний – 1,2 ПДК, натрий – 2,6 ПДК, калий – 2,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 2,0 ПДК), металлов (марганец 4,2 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области оценивается следующим образом: реки Жайык, Шаган - «умеренного уровня загрязнения», река Дерколь – «высокого уровня загрязнения».

В сравнении с январем 2014 года качество воды рек Дерколь, Жайык, Шаган - ухудшилось.

В сравнении с декабрем 2014 года качество воды рек Жайык, Шаган существенно не изменилось; в реке Дерколь – ухудшилось.

7.7  Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3) и г.Аксай (№4) (рис. 7.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,04-0,14 мкЗв /ч и не превышали нормы.
7.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 43).

Таблица 43
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза

 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза

 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные чстицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Караганда
Таблица 44
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,231
	1,5
	12,8
	25,6
	5
	5
	4

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,073
	
	0,942
	
	 
	 
	 

	Диоксид серы
	0,025
	0,497
	0,264
	0,528
	 
	 
	 

	Сульфаты
	0,001
	
	0,010
	0,001
	 
	 
	 

	Оксид углерода
	2,242
	0,747
	12,0
	2,4
	18
	 
	 

	Диоксид азота
	0,049
	1,2
	0,225
	2,7
	367
	 
	 

	Оксид азота
	0,016
	0,271
	0,305
	0,763
	 
	 
	 

	Фенол 
	0,007
	2,4
	0,022
	2,2
	16
	 
	 

	Формальдегид 
	0,006
	2,0
	0,013
	0,371
	 
	 
	 

	Сумма углеводородов
	0,258
	
	1,080
	
	 
	 
	 

	Метан 
	1,311
	
	2,148
	
	 
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением СИ = 25,6 (очень высокий уровень),  НП равным 18,7 % (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,5 ПДКс.с, диоксида азота  – 1,2 ПДКс.с., фенола - 2,4 ПДКс.с., формальдегида – 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам  -5, оксиду углероду - 18, по диоксиду азота - 367 и по фенолу – 16, а также по взвешенным веществам  более 5 ПДК – 5, более 10 ПДК – 4  (таблица 44).
По данным ручного отбора проб в городе Караганда зафиксирован 1 случай высокого загрязнения и 1 случай экстермально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
8.2 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Караганда 

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Караганда проводились на 1 точке (Точка №1 – район Пришахтинска). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака, формальдегида. 
Концентрации  углеводорода превысили 1,3 ПДК, а взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, фенола, аммиака, формальдегида по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 45).

Таблица 45
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Караганда 

	Загрязняющие вещества
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,16
	0,32

	Диоксид серы  
	0,011
	0,02

	Оксид углерода 
	1,1
	0,22

	Диоксид азота  
	0,009
	0,106

	Оксид азота 
	0,009
	0,023

	Сероводород 
	0,002
	0,25

	Фенол 
	0,008
	0,8

	Углеводороды 
	79,3
	1,3

	Аммиак  
	0,09
	0,45

	Формальдегид
	0
	0


8.3  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений наблюдений города Шахтинск
Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Шахтинск проводились на 2 точках (Точка №1 – Шахтинский ТЭЦ ул. Парковая пересекает ул. .Хусаинова точка №2 – шахты Казахстанская, 3 -й Строительный переулок пересекает ул. Гагарина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и формальдегида.

Концентрации всех веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 46).

Таблица 46
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Шахтинск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,12
	0,24
	0,11
	0,22

	Диоксид серы  
	0,007
	0,01
	0,014
	0,03

	Оксид углерода 
	2
	0,4
	2
	0,4

	Диоксид азота  
	0,04
	0,47
	0,011
	0,129

	Оксид азота 
	0,009
	0,023
	0,007
	0,018

	Сероводород 
	0,002
	0,25
	0,002
	0,25

	Фенол
	0,009
	0,9
	0,009
	0,9

	Углеводороды 
	85,4
	1,4
	80,3
	1,3

	Аммиак  
	0,007
	0,035
	0,012
	0,055

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0


8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.2., таблица 47).
Таблица 47
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота



	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш
Таблица 48
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,094
	0,624
	0,6
	1,2
	1
	 

	Диоксид серы
	0,031
	0,615
	2,890
	5,8
	3
	1

	Сульфаты
	0,003
	 
	0,030
	0,003
	 
	 

	Оксид углерода
	1,181
	0,394
	5,0
	1,0
	 
	 

	Диоксид азота
	0,030
	0,748
	0,200
	2,4
	12
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 5,8, значение НП был равен 11,1 % (повышенный  уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации свинца превысили  1,2 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам 1 случай, по диоксиду серы -3 и диоксиду азота – 12, а также более 5 ПДК  - 1 случай по диоксиду серы (таблица 48).
8.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.8.3., таблица 49).

Таблица 49
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
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Рис.8.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жезказган
Таблица 50
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,224
	1,5
	0,5
	1,0
	
	

	Диоксид серы
	0,036
	0,724
	0,819
	1,6
	3
	

	Сульфаты
	0,006
	
	0,020
	0,002
	
	

	Оксид углерода
	1,438
	0,479
	4,0
	0,8
	
	

	Диоксид азота
	0,064
	1,6
	0,270
	3,2
	34
	

	Фенол 
	0,004
	1,2
	0,021
	2,1
	4
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 26,4 % (высокий уровень), СИ = 3,2 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,5 ПДКс.с., диоксида азота – 1,6 ПДКс.с., фенола – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 34, по диоксиду серы -3 и по фенолу – 4  (таблица 50).
8.6    Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.4., таблица 51).

Таблица 51
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/

Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 8.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау

Таблица 52
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау 

	         Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,259
	1,7
	0,8
	1,6
	12
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,233
	0,425
	0,850
	
	
	

	Сульфаты
	0,010
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	1,269
	0,423
	5,0
	1,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,022
	0,555
	0,159
	1,9
	219
	
	

	Оксид азота
	0,011
	0,176
	0,287
	0,718
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,038
	4,8
	44
	
	

	Фенол 
	0,012
	3,9
	0,035
	3,5
	101
	
	

	Аммиак 
	0,054
	1,4
	0,2
	1,0
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значениями НП = 56,9 % (очень высокий уровень) и СИ равным 4,8 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,7 ПДКс.с., фенола – 3,9 ПДКс.с., аммиака – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 12,  по диоксиду азота – 219, по сероводороду – 44, по фенолу – 101 (таблица 52).
8.7  Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах- реки Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан, Кенгир, канал Ертис-Караганды.

В реке Нура: температура воды 0,5ºC, водородный показатель равен 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,96 мг/дм3, БПК5 – 1,84 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 19,1 ПДК, медь – 1,2 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), главных ионов (магний – 1,2 ПДК), биогенным веществам (азот нитритный – 1,2 ПДК, железо общее –1,8 ПДК) и органическим веществам (фенолы – 2,0 ПДК).

В реке Шерубайнура, температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен – 7,62, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,13 мг/дм3, БПК5 – 3,46 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 29,0 ПДК, медь – 2,4 ПДК, цинк – 2,7 ПДК), главных ионов (хлориды – 1,1 ПДК, сульфаты – 1,4 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 17,0 ПДК, азот нитритный – 24,0 ПДК, фтор  – 1,3 ПДК, железо общее – 1,6 ПДК) и органическим веществам (фенолы – 4,0 ПДК).

В водохранилище Самаркан г.Темиртау, 0,5 км выше плотины – температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 9,33 мг/дм3, БПК5 1,07 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 11,0 ПДК, медь – 2,3 ПДК, цинк – 1,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК) биогенным веществам (железо общее – 1,1 ПДК, фтор – 1,7 ПДК).

В водохранилище Кенгир – температура воды 2,0ºC, водородный показатель равен 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,07 мг/дм3, БПК5 – 3,17 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 9,9 ПДК, медь – 2,7 ПДК, цинк –3,6 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК, магний – 1,4 ПДК) и органическим веществам (фенолы – 2,0 ПДК).

В реке Кара Кенгир - температура воды 2,9ºC, водородный показатель равен 7,50, концентрация растворенного в воде кислорода 5,01 мг/дм3, БПК5 3,31 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 26,5 ПДК, медь – 5,8 ПДК, цинк – 6,4 ПДК), главных ионов (хлориды – 1,2 ПДК, сульфаты – 2,0 ПДК, магний – 1,2 ПДК, кальций – 1,2 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 19,7 ПДК, азот нитритный – 1,7 ПДК, железо общее  – 2,9 ПДК) и органическим веществам (фенолы –  2,0 ПДК).

В канале Ертис-Караганды- температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 8,26, концентрация растворенного в воде кислорода 10,1 мг/дм3, БПК5 1,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 9,1 ПДК, медь – 2,5 ПДК), биогенным веществам (азот нитритный – 1,7 ПДК).

    Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - река Нура, вдхр. Самаркан, Кенгир, «высокого уровня загрязнения» - реки Кара Кенгир, Шерубайнура, канал Ертис-Караганды.

В сравнении с январем 2014 года качество воды реки Нура, вдхр. Самаркан существенно не изменилось, вдхр. Кенгир – улучшилось; канала  Ертис-Караганды - ухудшилось. 

В сравнении с декабрем 2014 года качество воды рек Нура, вдхр. Самаркан, Кенгир  – улучшилось. В январе 2014 года качество воды оценивалось в реках Шерубайнура - «очень грязная», Кара Кенгир – «грязная», в декабре 2014 года качество воды рек Кара Кенгир – «очень грязная», Шерубайнура – «чрезвычайно грязная», а в январе 2015 года степень загрязнения оценивается как «высокого уровня загрязнения». 

На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Кара-Кенгир – 3 случая ВЗ, Нура – 19 случаев ВЗ, Шерубайнура – 3 случая ВЗ, водохранилище Самаркан – 2 случая ВЗ (таблица 7).

8.8 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области 

Гидробиологические наблюдения проводились на реках Нура, Шерубай-Нура, Кара-Кенгир, а также на Самаркандском и Кенгирском водохранилищах только по определению острой токсичности воды на дафний.

р. Нура. Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие тест – параметры (процент погибших дафний по отношению к контролю): с.Шешенкара – 0%; г.Темиртау, ″1 км выше сбр.ст.вод…″– 0%; г.Темиртау, ″5,7 км выше сбр.ст.вод…″– 0%; нижний бьеф Интумакского в-ща – 0%; с. Акмешит – 0%; жд.ст.Балыкты и г.Темиртау, ″1 км ниже сбр.ст.вод…″- 3%. По полученным данным исследуемая вода р. Нуры не оказывает токсического действия на тест-обьект.

р.Шерубай – Нура. В процессе определения острой токсичности воды тест-параметр по реке составил 0 %. Токсического влияния на тест–объект не обнаружено.

Водохранилище Самаркан. Количество выживших дафний на водохранилище в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphnia magna.

Водохранилище Кенгир. Тест-параметр, полученный в ходе биотестирования по Кенгирскому вдхр. был равен 3%. По полученным данным исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест-обьект.

р. Кара-Кенгир. В ходе биотестирования в январе месяце процент погибших дафний был равен: г.Жезказган, 0,2 км выше сбр.ст.вод – 0%; г.Жезказган, 4,7км ниже сбр.ст.вод – 10%. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест – объект.

8.9  Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за январь 2015 года

(2 программа)

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах: река Нура, водохранилище Самаркан, Канал сточных вод, реки Сокыр, Шерубайнура.

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты–температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода-9,18мг/дм3, БПК5-1,65мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=3,67). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 1,3 ПДК) и тяжелых металлов (марганец-15,0 ПДК, медь -1,7 ПДК, цинк -1,3 ПДК) (таблица 53).

В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темир-Тау– температура воды 0,1ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,94 мг/дм3, БПК5 -1,38 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,67). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,7 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 13,0 ПДК, медь -2,7 ПДК, цинк - 1,1 ПДК) (таблица 53).

В точке наблюдения «0,5 км выше плотины» водохранилища Самаркан, г. Темир-Тау – температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода - 9,33 мг/дм3, БПК5 - 1,07 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,06). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,3 ПДК) и тяжелых металлов (марганец- 11,0 ПДК, медь -2,3 ПДК, цинк -1,1 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 53).

В пункте контроля реки Нура г. Темир-Тау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила 0,3ºC, водородный показатель равен 7,87, концентрация растворенного в воде кислорода- 11,0 мг/дм3, БПК5 -2,29 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=9,33). Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец- 16,3 ПДК, медь -2,3 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3 (таблица 53).

В районе створа г. Темир-Тау, «Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «ТЭМК» за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила 5,7ºC, водородный показатель равен 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода- 9,92 мг/дм3, БПК5 -1,91 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=3,82). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,5 ПДК, магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-3,2 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 24,7 ПДК, медь и цинк по 1,5 ПДК), органических веществ (нефтепродукты-1,2 ПДК, фенолы-2,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00011 мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте контроля реки Нура г. Темир-Тау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК) за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила 2,1ºC, водородный показатель равен 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода- 10,1 мг/дм3, БПК5 - 2,02 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=4,06). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-2,3 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 22,3 ПДК, медь -2,4 ПДК, цинк - 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы-4,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм 3 (таблица 53).

В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темир-Тау – температура воды равна 0,1ºC, водородный показатель-7,98, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,5 мг/дм3, БПК5 -1,17 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=5,44). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный- 4,9 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 25,0 ПДК, медь -2,3 ПДК, цинк -1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы-2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте контроля реки Нура г. Темир-Тау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК) за три отбора в месяц среднее значение – температура воды - 0,1ºC, водородный показатель равен 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,2 мг/дм3, БПК5 -2,24 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,58). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,1 ПДК, магний-1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-2,1 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 23,0 ПДК, медь -2,5 ПДК, цинк - 1,7 ПДК), также органических веществ (фенолы-2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00012 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте контроля реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села) за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила 0,1ºC, водородный показатель - 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,46 мг/дм3, БПК5 -2,52 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,29). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,1 ПДК, магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-3,0 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 23,0 ПДК, медь -2,0 ПДК, цинк - 1,2 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте контроля реки Нура нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила- 0,6ºC, водородный показатель равен 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода - 10,3 мг/дм3, БПК5 -2,07 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,30). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК, азот нитритный-1,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 24,0 ПДК, медь -1,6 ПДК), также органических веществ (фенолы-2,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3, среднемесячное – 0,00003 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте наблюдения реки Нура с.Акмешит (в черте села) – температура воды составила 0,1ºC, водородный показатель - 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,93 мг/дм3, БПК5 -2,10 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=6,83). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-1,3 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 18,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00003 мг/дм3 (таблица 53).

В пункте наблюдения реки Сокыр в районе автодорожного моста температура воды равна 0,1ºC, водородный показатель- 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,58 мг/дм3, БПК5 -3,47 мг/дм3. Качество воды оценивается как «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=12,8). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды- 2,0 ПДК, сульфаты- 1,8 ПДК магний- 2,2 ПДК, калий-натрий- 2,2 ПДК), биогенных и неорганических веществ (аммоний солевой-26,0 ПДК, азот нитритный- 41,0 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 33,0 ПДК, медь -2,5 ПДК, цинк -2,3ПДК) и органических веществ (фенолы- 3,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 53).

В пункте наблюдения реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл- температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 7,62, концентрация растворенного в воде кислорода - 8,13 мг/дм3, БПК5 -3,46 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=9,29). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды- 1,1 ПДК, сульфаты- 1,4 ПДК магний- 1,3 ПДК, биогенных веществ (аммоний солевой-17,0 ПДК, азот нитритный- 24,0 ПДК), тяжелых металлов (марганец- 29,0 ПДК, медь -2,4 ПДК, цинк -2,7 ПДК) и органических веществ (фенолы- 4,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 53).

Таблица 53
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2015 г.

	
	январь 2014 г.

(по ИЗВ)
	декабрь 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 2015 г.

(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя

концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	Река Нура, ж/д станция Балыкты (Карагандинская)
	-
	-
	9,18 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,18
	-

	
	-
	-
	1,65 нормативно чистая
	БПК5
	1,65
	-

	
	1,87 (3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	 4,35 (5 кл) грязная
	3,67 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	53,5
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,150
	15,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	вдхр. Самаркан, 7 км выше плотины, проран

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	9,94 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,94
	-

	
	-
	-
	1,38 нормативно чистая
	БПК5
	1,38
	-

	
	2,05(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,69 (4кл) загрязненная
	3,67 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,130
	13,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	вдхр. Самаркан, 0,5 км выше плотины,

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	9,33 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,33
	-

	
	-
	-
	1,07 нормативно чистая
	БПК5
	1,07
	-

	
	1,98(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,68 (4кл) загрязненная
	3,06 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	132
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,110
	11,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	Река Нура, «1 км выше канала сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО 

(ТЭМК)

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	11,0 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	11,0
	-

	
	-
	-
	2,29 нормативно чистая
	БПК5
	2,29
	-

	
	2,29 (3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,75 (4кл) загрязненная
	9,33 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,163
	16,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	«Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	9,92 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,92
	-

	
	-
	-
	1,91 нормативно чистая
	БПК5
	1,91
	-

	
	2,73(4кл) загрязнен-ная
	5,57 (5кл) грязная
	3,82

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	151
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	42,1
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,063
	3,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,247
	24,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,06
	1,2

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,002
	2,0

	Река Нура, «1 км ниже канала  сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	10,1 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,1
	-

	
	-
	-
	2,02 нормативно чистая
	БПК5
	2,02
	-

	
	2,70 (4кл) загрязнен-ная
	5,14 (5кл) грязная
	4,06 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	107
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,045
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,223
	22,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,004
	4,0

	Река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	-
	10,5 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,5
	-

	
	-
	-
	1,17 нормативно чистая
	БПК5
	1,17
	-

	
	2,27 (4кл) загрязнен-ная
	3,86 (4кл) загрязненная
	5,44 высокого уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,097
	4,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,250
	25,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,002
	2,0

	Река Нура, «5,7 км ниже канала сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

г. Темир-Тау (Карагандинская
	-
	-
	10,2 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,2
	-

	
	-
	-
	2,24 нормативно чистая
	БПК5
	2,24
	-

	
	2,56 (4кл) загрязнен-ная
	4,25 (5кл) грязная
	3,58 

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	111
	1,1

	
	
	
	
	Магний
	48,6
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,042
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,230
	23,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,002
	2,0

	Река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села (Карагандинская)
	-
	-
	9,46 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,46
	-

	
	-
	-
	2,52 нормативно чистая
	БПК5
	2,52
	-

	
	2,51 (4кл) загрязнен-ная
	4,04 (5кл) грязная
	4,29 

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	114
	1,1

	
	
	
	
	Магний
	44,5
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,059
	3,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,230
	23,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	Река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины (Карагандинская)
	-
	-
	10,3 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,3
	-

	
	-
	-
	2,07 нормативно чистая
	БПК5
	2,07
	-

	
	2,47 (3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	5,44 (5кл) грязная
	4,30 

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	45,7
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,56
	1,1

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	 0,029
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,002
	2,0

	Река Нура, 

с. Акмешит, в черте села (Карагандинская)
	-
	-
	9,93 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,93
	-

	
	-
	-
	2,10 нормативно чистая
	БПК5
	2,10
	-

	
	2,06 (3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	4,20 (5кл) грязная
	6,83 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,180
	18,0

	Река Сокыр, автодорожный мост

(Карагандинская)
	-
	-
	8,58

нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,58
	-

	
	-
	-
	3,47 умеренного уровня загрязнения
	БПК5
	3,47
	-

	
	6,53 (6 кл) очень грязная вода
	12,9

(7 кл) чрезвы-чайно-грязная вода
	12,8 

чрезвычай-но высокого уровня загрязнения


	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	585
	2,0

	
	
	
	
	Сульфаты
	176
	1,8

	
	
	
	
	Магний
	86,3
	2,2

	
	
	
	
	Калий-натрий
	379
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	13,0
	26,0

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,820
	41,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,330
	33,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,023
	2,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,003
	3,0

	река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл (Карагандинская)
	-
	-
	8,13 нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8.13
	-

	
	-
	-
	3,46 умеренного уровня загрязнения
	БПК5
	3,46
	-

	
	6,67 (6 кл) очень грязная вода
	13,9 

(7 кл) чрезвы-чайно-грязная вода
	9,29 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	334
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	136
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	52,1
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	8,51
	17,0

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,480
	24,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,290
	29,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,004
	4,0


8.10 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5) г. Темиртау (№2) (рис. 8.5).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,11–0,19 мкЗв/ч и не превышали нормы.
8.11 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
[image: image33.jpg]3 J . il
-

T o "‘Z"{j{ ‘Erm H,D, b;{o
=z Nas

cTaHa PO,D,HMKOBC{KOG ' / 4
‘ Aﬁan EaFIHayb\M

: @ ,KogHéeéKa ’ /
o }’ A5 ) { ean 2y
2 / “i‘ Loy , Kaparawgol

!

- ( \ e !
;,/‘,v —_ i 2 5 "/" . ’ \ i i . "‘ /’
5 > < b A ey A o B (L5 N A
i s Y L = § 53 - =
: / X T =
b E

‘ \ ) PoAHMKOBCKMiA f o
o F\\‘:/’~ ‘ ' / e b

' I'amma-¢hoH (aBTOMaTHIECKHE MOCTHI)





Рис. 8.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 54).

Таблица 54
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан


[image: image34.jpg]A ABTOMaTHYECKHE IIOCTH

ACTaunonapnme TIOCTEI





Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 
Таблица 55
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1141
	 
	0,5593
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы
	0,0158
	0,3150
	0,0946
	0,1892
	 
	 
	 

	Оксид углерода
	0,4280
	0,1427
	6,9604
	1,4
	1
	 
	 

	Диоксид азота
	0,0461
	1,2
	0,2249
	2,6
	729
	 
	 

	Оксид азота
	0,0284
	0,4725
	0,4877
	1,2
	1
	 
	 

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 

	Метан 
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,6 и НП = 18,4 %. Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации  диоксида азота превысило – 1,2 ПДКс.с.,  других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За январь по городу было зафиксировано 729 превышений более 1 ПДК - по диоксиду азота, 1 превышение по оксиду азота, 1 превышение по оксиду углерода (таблица 55).

9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 56).

Таблица 56
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный
Таблица 57
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0245
	 
	0,4236
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0088
	0,1760
	0,1070
	0,214
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0408
	0,0136
	5,4480
	1,1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0457
	1,1
	0,2568
	3,0
	648
	
	

	Оксид азота
	0,0131
	0,2183
	0,2670
	0,6675
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значениями СИ равным 3,0, НП = 15,9 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида заота составили 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 648 случаев (таблица 57).

9.3
Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык велись на 2 стационарных постах (рис.9.3., таблица 58).
Таблица 58
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	12
	
	
	на территории М Аркалык
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Рис.9.3 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Аркалык

Таблица 59
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аркалык
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,011
	 
	0,208
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода 
	0,314
	0,105
	2,668
	0,534
	
	
	

	Диоксид азота 
	0,002
	0,050
	0,376
	4,4
	36
	
	

	Озон 
	0,071
	2,4
	0,700
	4,4
	1
	 
	 

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,322
	40,3
	21
	6
	3

	Неметановые УВ 
	3619,048
	 
	19671,808
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значением СИ равным 40,3, НП = 1,6% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,4 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по диоксиду азота – 36, по озону – 1, по сероводороду – 21 случай; также по сероводороду более 5 ПДК – 6 и более 10 ПДК – 3 случая (таблица 59).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Аркалык зафиксировано 3 случая экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
9.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара велись на 2 стационарных постах (рис.9.4., таблица 60)
Таблица 60
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	на территории М Житикара
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Рис.9.4 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Житикара
Таблица 61
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Житикара

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,012
	 
	0,404
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,126
	0,042
	26,956
	5,4
	5
	1
	 

	Диоксид азота 
	0,002
	0,050
	0,253
	3,0
	22
	
	 

	Озон 
	0,002
	0,050
	0,040
	0,250
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Неметановые УВ 
	1279,406
	 
	10498,444
	 
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается высоким, он определялся значением СИ равным 5,4 (высокий уровень), НП = 1,0% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода. 

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 5, по диоксиду азота – 22 случая; также однократное превышение более 5 ПДК по оксиду углерода (таблица 61).

9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск велись на 2 стационарных постах (рис.9.5., таблица 62)

Таблица 62
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	8
	
	
	ул. Тобольская,

на территории ГКП «Лисаковсккомунэнерго»
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Рис.9.5 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Лисаковск

Таблица 63
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Лисаковск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,007
	 
	1,688
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,001
	0,020
	0,209
	0,418
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,279
	0,093
	5,474
	1,1
	1
	 
	 

	Оксид азота 
	0,000
	0,000
	0,020
	0,235
	 
	 
	 

	Озон 
	0,275
	9,2
	0,672
	4,2
	2217
	 
	 

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,546
	68,3
	91
	9
	1

	Неметановые УВ 
	0,487
	 
	5,382
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.5.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 68,3 и НП = 99,3% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили – 9,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 1, по озону – 2217, по сероводороду – 91 случай; также по сероводороду более 5 ПДК – 9 случаев и 1 случай превышения более 10 ПДК (таблица 63).

По данным автоматического поста наблюдений в городе Лисаковск зафиксирован 1 случай экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
9.6 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 7 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, водохранилища Жогаргы Тобыл, Аманкельды, Каратомар.

В реке Тобыл температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,22, концентрация растворенного в воде кислорода 12,39 мг/дм3, БПК5 2,92 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 24,7 ПДК, железо общее 4,1 ПДК, никель 7,08 ПДК, медь 8,0 ПДК) и главных ионов (сульфаты 2,8 ПДК, магний 1,6 ПДК).

В реке Айет температура воды 0,1ºC, водородный показатель равен 6,95, концентрация растворенного в воде кислорода 7,14 мг/дм3, БПК5 0,64 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 22,2 ПДК, никель 4,0 ПДК, цинк 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,7 ПДК, фториды 1,1) и главных ионов (сульфаты 3,1 ПДК, магний 1,8 ПДК).

В реке Тогызык температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода 8,95 мг/дм3, БПК5 3,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 12,2 ПДК, никель 6,8 ПДК, цинк 2,0 ПДК),  биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК, аммоний солевой 1,40 ПДК, азот нитритный 1,5 ПДК, азот нитратный 1,1 ПДК), и главных ионов (сульфаты 3,5 ПДК, магний 2,1 ПДК). 

В реке Уй температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,18, концентрация растворенного в воде кислорода 10,26 мг/дм3, БПК5 0,95 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 19,9 ПДК, никель 13,2 ПДК, медь 7,0 ПДК, цинк 3,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,5 ПДК, аммоний солевой 1,2 ПДК, фтор 1,3 ПДК), и главных ионов (сульфаты 3,1 ПДК, магний 1,4 ПДК). 

В вдхр. Аманкельды температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,40, концентрация растворенного в воде кислорода 7,91 мг/дм3, БПК5 2,83 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 12,0 ПДК, никель 6,2 ПДК, медь 6,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,4 ПДК) и главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК, магний 1,2 ПДК).

В вдхр. Каратомар температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 7,50, концентрация растворенного в воде кислорода 9,38 мг/дм3, БПК5 2,54 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 1,5 ПДК, медь 6,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,5 ПДК), и главных ионов (сульфаты 1,4 ПДК, магний 1,1 ПДК), органических веществь (фенолы 3,0 ПДК).

В вдхр. Жогаргы Тобыл, температура воды 0,2ºC, водородный показатель равен 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 12,17 мг/дм3, БПК5 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 1,5 ПДК, медь 4,0 ПДК) и главных ионов (сульфаты 1,34 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - вдхр. Каратомар, Жогаргы Тобыл; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, вдхр. Амангельды.

В сравнении с январем 2014 года качество воды вдхр. Каратомар, Жогаргы Тобыл существенно не изменилось; реки Тобыл, Айет, вдхр. Амангельды ухудшилось. Качество воды в реке Тогызак оценивался как «загрязненная», в январе 2015 года оценивается как «высокого уровня загрязнения».

В сравнении с декабрем 2014 года качество воды реки Тобыл, Айет, Тогызак – ухудшилось. 

На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Тобыл – 4 случая ВЗ, Аят – 1 случай ВЗ, Тогызак – 1 случай ВЗ, Уй – 2 случая ВЗ, Амангельды водохранилище – 1 случай ВЗ (таблица 7).

9.7 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (№2,4); г.Рудный (№5) (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08–0,17 мкЗв /ч и не превышали нормы.

9.8   Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории  Костанайской области
10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.10.1., таблица 64).

Таблица 64
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	на территории «Кустовой радиостанции», по ул. Нариманова 6
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, формальдегид, метан
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Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением  атмосферного воздуха города  Кызылорда

Таблица 65
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,015
	 
	0,125
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,130
	2,6
	0,284
	0,568
	
	
	

	Оксид углерода
	0,577
	0,192
	2,0
	0,4
	
	
	

	Диоксид азота
	0,051
	1,3
	0,097
	1,1
	8
	
	

	Оксид азота
	0,014
	0,228
	0,129
	0,322
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,002
	0,250
	
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,483
	0,005
	0,143
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,1, НП = 0,4 %  (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы– 2,6 ПДКс.с., диоксида азота – 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота –8 случаев (таблица 65).
10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 66).

Таблица 66
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид
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Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 
Таблица 67
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0001
	 
	0,0278
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0112
	0,2240
	0,1220
	0,2440
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2048
	0,0683
	1,3333
	0,2667
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0101
	0,2525
	0,0652
	0,7671
	
	
	

	Оксид азота
	0,0009
	0,0150
	0,0290
	0,0725
	
	
	

	Озон 
	0,0557
	1,9
	0,1188
	0,7425
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0007
	0,2333
	0,0011
	0,0307
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,8, НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 1,9 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 67). 
10.3 Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 68).
Таблица 68
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид


[image: image42.jpg]



Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 
Таблица 69
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0005
	 
	0,1009
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0086
	0,1720
	0,1804
	0,3608
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3137
	0,1046
	1,7409
	0,3482
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0157
	0,3925
	0,1489
	1,8
	23
	
	

	Оксид азота
	0,0093
	0,1550
	0,1864
	0,4660
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0005
	0,1667
	0,0006
	0,0166
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 1,0% (повышенный уровень), СИ = 1,8 (низкий уровень)  по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 23 случая (таблица 69). 
10.4 Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда (экспедиция)
В январе 2015 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, содержание диоксид азота, взвешенных веществ, оксид углерода и диоксида серы находились в пределах  нормы (рис. 10.4, таблица 70).
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Рис.10.4 Схема расположения  наблюдений атмосферного воздуха

в городе Кызылорда
Таблица 70
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за январь 2015 года 
	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 

вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Январь 

2014 г.
	Январь 

2015 г.
	Январь 

2014 г.
	Январь 

2015 г.
	Январь 

2014 г.
	Январь 

2015 г.
	Январь 

2014 г.
	Январь 

2015 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,145
	0,3
	0,273
	0,5
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,126
	0,3
	0,236
	0,5
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,155
	0,3
	0,242
	0,5
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,137
	0,3
	0,224
	0,4
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,117
	0,2
	0,246
	0,5
	0,07
	0,8
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	3,0
	0,6


10.5 Качество поверхностных вод на территории

Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 

В реке Сырдария температура воды колебалась от 0ºC до 2,4 ºC, среднее значение рН составило 7,42, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,62 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,2 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 2,6 ПДК, хрому (6+) 3,7 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,6 ПДК) и биогенных веществ (железо общее 2,6 ПДК).

В Малом Аральском море температура воды - 0ºC, рН составило 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,97 мг/дм3, БПК5  0,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 2,0 ПДК, хрому (6+) 1,5 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,5 ПДК, магния 1,2 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Кызылординской области оценивается следующим образом: река Сырдария - вода «высокого уровня загрязнения», Аральское море – «умеренного уровня загрязнения».

По сравнении с январем 2014 года и декабрем 2014 года качество воды Аральского моря существенно не изменилось; в реке Сырдария – ухудшилось.

10.6 Качество воды хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В январе 2015 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 2,5 ПДК; мутность – 1,3 ПДК; сухой остаток – 1,0 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдается: по мутности – 1,0 ПДК, сульфатам- 1,0 ПДК.

По городу Кызылорда, в январе 2015 году, качество питьевой воды по сравнению с январем  2014 года  изменилось не значительно.

10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кызылорда (№2), п.Акай (№1) и  п.Торетам (№1)(рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам составили 0,09–0,18 мкЗв /ч и не превышали нормы.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылорда по данным эпизодических наблюдений
Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,06 - 0,20 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
10.10 Состояние здоровья населения по городу Кызылорда 

За январь месяц 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. По Южному региону, в возрасте 1-6 лет, Айтжан А., Мамыр А., жалобы на першение в горле, слабость. Диагноз: ОРЗ.  В возрасте от 12-18 лет, Сейтмаганбет Е., жалобы на жажду, сухость во рту. Диагноз: Сахарный диабет 2 тип. В возрасте 25-40 лет, Алиева А., жалобы на боль в пояснице. Диагноз: хр. Пиелонефрит, обострение. Свыше 40 лет, Арымкожаева У. жалобы на тошноту, головные боли. Диагноз: АГ2 риск2.

По Северному региону, в возрасте 1-6 лет, Бектай Н. и Бектай Н., жалобы на температуру, слабость. Диагноз: ОРЗ. В возрасте свыше 40 лет, Алиева А., жалобы на боль в области поясницы, частое мочеспускание. Диагноз: хр. Пиелонефрит. Обследуемый Алиулы Ж. жалобы на боль в области плечевого сустава справа. Диагноз: Артрит плечевого сустава.

По рынку «Сыбага» в возрасте 12-18 лет, Батырбек А., Батырбек Е., жалобы на головные боли, першение в горле. Диагноз: ОРЗ. В возрасте свыше 40 лет, Айтжанов М. жалобы на головные боли, головокружение. Диагноз: Артериальная гипертензия 2 ст Риск2. Обследуемая Айтжанова А., жалобы на боль в пояснице. Диагноз: хр. Пиелонефрит, обострение.

По Центральной площади, в возрасте 1-6 лет, Бакирова Р. жалобы на сухой кашель. Диагноз: Трахеит. В возрасте 12-18 лет, Тайманова А.  боль в области сердца, слабость. Диагноз: Врожденный порок сердца. Свыше 40 лет, у обследуемой Елубаевой Л. жалобы на головные боли, головокружение. Диагноз: НЦД по смешанному типу. 

По мкр. Акмечеть, в возрасте 1-6 лет, обследуемые  Байзаков Р.т и Токтанова Д., жалобы на температуру, боль в горле. Диагноз: ОРЗ. 

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.11.1., таблица  71).

Таблица 71
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Актау
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Рис.11.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 72
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,189
	1,3
	0,5
	1,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,260
	0,024
	0,048
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	 
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,018
	0,440
	0,040
	0,471
	
	
	

	Углеводороды
	0,519
	 
	0,8
	0,8
	
	
	

	Аммиак 
	0,022
	0,542
	0,040
	0,2
	
	
	

	Серная кислота
	0,018
	0,176
	0,040
	0,133
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1., 11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,0 и НП = 0 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами. 

В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
11.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарном посту (рис. 11.3., таблица 73).

Таблица 73
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон
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Рис. 11.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 74
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен 
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0410
	
	0,1757
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0000
	0,0000
	0,0049
	0,0098
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2493
	0,0831
	2,7984
	0,5597
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0075
	0,1875
	0,0160
	0,1882
	
	
	

	Оксид азота
	0,0000
	0,0000
	0,0004
	0,0010
	
	
	

	Озон
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Сероводород
	0,0410
	
	0,1757
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,6 и НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 74). 
11.3  Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

 Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" по четырем контрольным точкам (1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар").

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).
Морская вода на акватории морпорта характеризуются как "нормативно-чистая". Превышения нормы не наблюдались.

На акватории морского порта концентрации взвешенных веществ находились в пределах 6,8-7,3 мг/дм3, величина рН морской воды - 8,1-8,3,  концентрация растворенного в воде кислорода  - 6,1-6,8 мг/дм3,  БПК5 0,9-1,0 мг/дм3.

По сравнению с январем и декабрем 2014 года качество морской воды на территории  морского порта улучшилось.
11.7  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко,  Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (№1, 2). 
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08–0,12 мкЗв /ч и не превышали нормы.

11.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.12.1., таблица 75).

Таблица 75
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлоритсый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 76
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,176
	1,2
	0,8
	1,6
	12
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,051
	
	0,569
	
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,241
	0,199
	0,397
	 
	
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,050
	0,006
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,709
	0,236
	7,225
	1,5
	13
	
	

	Диоксид азота
	0,045
	1,1
	0,146
	1,7
	824
	
	

	Оксид азота
	0,033
	0,552
	0,302
	0,754
	 
	
	

	Озон
	
	
	
	
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,031
	3,8
	3
	
	

	Фенол
	0,002
	0,6
	0,008
	0,8
	 
	
	

	Хлор
	0,001
	0,037
	0,020
	0,2
	 
	
	

	Хлористый водород
	0,022
	0,218
	0,060
	0,3
	 
	
	

	Сумма углеводородов
	2,085
	
	4,532
	
	 
	
	

	Метан
	1,364
	
	1,751
	
	 
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 30,7 %, СИ = 3,8 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,2 ПДКс.с., диоксида азота - 1,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 12, по оксиду углерода – 13, по диоксиду азота – 824 и по сероводороду – 3 (таблица 76).
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.12.2., таблица 77).

Таблица 77
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.12.2.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз
Таблица 78
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,088
	0,583
	0,5
	1,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,002
	
	0,095
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,127
	2,5
	5,0
	10,
	144
	56
	5

	Сульфаты
	0,003
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,038
	0,346
	3,0
	0,6
	
	
	

	Диоксид азота
	0,033
	0,835
	0,168
	2,0
	126
	
	

	Оксид азота
	0,020
	0,333
	0,111
	0,278
	
	
	

	Сумма углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким. Он определялся значением СИ равным 10,0 (очень высокий уровень), НП = 6,5 % (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация диоксида серы составили 2,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по диоксиду серы – 144, по диоксиду азота –126; а также по диоксиду серы превышения более 5 ПДК – 56 раз и более 10 ПДК –5 раз (таблица 78). 
По данным автоматических постов наблюдений в городе Екибастуз обнаружено 5 случая высокого загрязнения  атмосферного воздуха (таблица 2).
12.3  Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 79).

Таблица 79
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 
Таблица 80
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0166
	 
	0,3875
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0178
	0,3560
	0,0613
	0,1226
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0002
	0,0001
	0,1157
	0,0231
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0179
	0,4475
	0,1364
	1,6
	21
	
	

	Оксид азота
	0,0029
	0,0483
	0,0427
	0,1068
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,6 и НП = 0,9 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 21 случай (таблица 80). 
12.4   Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.

Температура воды колебалась от 0,1 до 9,2 ºC, среднее значение рН составило рН=7,76, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 12,26 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,69 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь 2,3 ПДК).

Качество воды реки Ертис оценивается как «умеренного уровня загрязнения».

В сравнении с январем и декабрем 2014 года качество воды реки Ертис ухудшилось.

12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Екибастуз) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (№3, 4), г.Аксу (№1) и г.Екибастуз (№1) (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09–0,20 мкЗв /ч и не превышали нормы.
12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.13.1., таблица 81).

Таблица 81
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак
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Рис.13.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск
Таблица 82
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,084
	0,560
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0101
	0,2024
	0,015
	0,03
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	 
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,288
	0,429
	5,0
	1,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0461
	1,2
	0,08
	0,9412
	
	
	

	Фенол 
	0,002
	0,491
	0,003
	0,3
	
	
	

	Формальдегид 
	0,004
	1,4
	0,007
	0,2
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,028
	0,001
	0,007
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значением СИ равным 1,0 и НП = 0 %  (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация диоксида азота составили 1,2 ПДКс.с., формальдегида 1,4 ПДКс.с.,других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 82). 
13.2  Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на 2-х водных объектах (река Есиль и водохранилище Сергеевское).

В реке Есиль температура воды колебалась от 0,2 ºC до 0,8 ºC, среднее значение рН составило рН=7,55; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 9,65 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,23 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 2,4 ПДК) и главных ионов (сульфаты - 1,4 ПДК).

В вдхр. Сергеевка температура воды - 0,5 ºC, значение рН составило рН= 7,84; концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,91 мг/дм3, БПК5 1,55 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 2,3 ПДК).

Качество воды реки Есиль и водохранилища Сергеевское «умеренного уровня загрязнения».

По сравнению с декабрем и январем 2014 года качество воды в реке Есиль и водохранилище Сергеевское существенно не изменилось (таблица 6).

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09–0,14 мкЗв /ч и не превышали нормы.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.14.1., таблица 83).

Таблица 83
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая, АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
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Рис.14.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент
Таблица 84
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,190
	1,3
	0,5
	1,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,117
	0,010
	0,020
	
	
	

	Оксид углерода
	2,545
	0,848
	14,0
	2,8
	16
	
	

	Диоксид азота
	0,075
	1,9
	0,590
	6,941
	54
	1
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,002
	0,250
	
	
	

	Аммиак
	0,042
	1,0
	0,130
	0,650
	
	
	

	Формальдегид 
	0,014
	4,8
	0,050
	1,4
	1
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП равным 55,6 %. В целом по городу значение СИ = 6,9 (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1).  Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,9 ПДКс.с.,  формальдегида – 4,8 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК: по оксиду углероду – 16, диоксиду азота – 54, по формальдегиду - 1, а также было выявлено однократное превышение более 5 ПДК по диоксиду азота (таблица 84).

14.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 85).

Таблица 85
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,

на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан
Таблица 86
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1568
	 
	0,9919
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	1,0434
	0,3478
	12,0275
	2,4
	36
	
	

	Диоксид азота
	0,0315
	0,7875
	0,1928
	2,3
	238
	
	

	Оксид азота
	0,0088
	0,1467
	0,2201
	0,5503
	
	
	

	Формальдегид 
	0,1568
	 
	0,9919
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,4 и НП = 10,7 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода. 

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по оксиду углерода - 36 и по диоксиду азота - 238 случаев (таблица 86).
14.3  Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 7-ми водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта Бугунь и водохранилище Шардаринское). 

В реке Сырдария температура воды от 3,5ºC до 6,2ºC, среднее значение рН составила 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 11,3 мг/дм3,  БПК5 в среднем 2,52 мг/дм3.

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,7 ПДК, магний 1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,8 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 1,5 ПДК).

В реке Келес – температура воды от 3,6ºC до5,6 ºC, среднее значение рН = 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 12,4 мг/дм3,  БПК5 в среднем 2,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,0 ПДК, магний 1,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (меди 2,1 ПДК).

В реке Бадам, температура воды от 5,8 ºC до 7,6ºC, среднее значение  рН = 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 10,4 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,55 мг/дм3. 

Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  2,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (меди 1,8 ПДК).

В реке Арыс, температура воды 5,0ºC, водородный показатель равен 8,33, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 1,70 мг/дм3.

 Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,5 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

В реке Боген - температура воды 4,3ºC, водородный показатель равен 8,28, концентрация растворенного в воде кислорода 11,5 мг/дм3,  БПК5 1,67 мг/дм3. Превышения ПДК отмечались  по веществам из групп тяжелых металлов (меди 1,7 ПДК).

В реке Катта – Бугунь, температура воды 7,9ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 11,7 мг/дм3,  БПК5 1,97 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.

В водохранилище Шардара температура воды 3,5ºC, водородный показатель равен 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3,  БПК5 2,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  4,4 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,5 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,6 ПДК) и органических веществ (нефтепродукты 2,6 ПДК, фенолы 2,0 ПДК).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: в реке Катта - Бугунь вода  «нормативно - чистая»; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Сырдария,  Келес, Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Шардара.

В сравнении с январем 2014 года качество воды рек Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Катта – Бугунь, вдхр. Шардара существенно не изменилось; реки Боген – ухудшилось.

В сравнении с декабрем 2014 года качество воды рек Сырдария, Келес, Арыс, вдхр. Шардара существенно не изменилось; река Бадам ухудшилось. 

14.4 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1) (рис. 14.3).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту территории составило 0,06–0,17 мкЗв /ч и не превышали нормы.
14.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области
Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;

Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;

Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация

ИЗВ – индекс загрязнения воды

ВЗ – высокое загрязнение

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение

БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток

рН – водородный показатель

БИ – биотический индекс

ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт

ГЭС – гидроэлектростанция

ТЭЦ - теплоэлектростанция

ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 

р. – река

пр. - проток

оз.  – озеро

вдхр. – водохранилище

кан. – канал

ВКО – Восточно Казахстанская область

ЗКО – ЗападноКазахстанская область

ЮКО – Южно Казахстанская область

пос. – поселок

г. – город

а. –ауыл

с. –село

им. - имени

ур. – урочище

зал. – залив

о. - остров

п-ов – полуостров

сев. – северный

юж. – южный

вост. – восточный

зап. - западный

рис. – рисунок

табл. – таблица

Приложение 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)

Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3
Общая классификация водных объектов по степени загрязнения
	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	№
	Показатели

	Нормативы
(предельно - допустимые

концентрации - ПДК), не более, в мг/л
	Класс

опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий


	0,001
	2

	13
	Марганец 


	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты (по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды (СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,

местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года

Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод,

мг/л
	Класс опасности

	Растворенный кислород
	**
	

	БПК5
	**
	

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 6
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за декабрь 2014 г.

	№
п/п
 
	Водный объект
 
 
	Пункт контроля
 
 
	Створ (привязка)
 
 
	Выживаемость
 тест-объектов
в пробе (0%)
	Влияние острого ток-
сического действия
на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	93,0
	не оказывает

	2
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста
	100,0
	не оказывает

	
	Ертис
 
 
 

	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	90,0
	не оказывает

	 
	
	с.Прапорщиково 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже впадения руч. Бражный
	100,0
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	100,0
	не оказывает

	3
	Буктырма
  
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р.Хамир
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже впадения р.Березовка
	93,0
	не оказывает

	4
	Брекса
 
	г.Риддер
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	0,0
	оказывает

	5
	Тихая
 
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше впадения руч. Безымянный
	60,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	97,0
	не оказывает

	6
	Ульби
 
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой
	100,0
	не оказывает

	 
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста
	0,0
	оказывает

	7
	Ульби
 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте п.Каменный Карьер, в створе водпоста
	93,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск 
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (01); у автодорожного моста
	97,0
	 не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (09); у автодорожного моста
	90,0
	не оказывает

	8
	Глубочанка
 
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовка
	93,0
	не оказывает

	 
	
	с.Белоусовка 
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. 

у автодорож ного моста -
	83,0
	не оказывает

	 
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	87,0
	не оказывает  

	9
	Красноярка 
 
 
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	57,0
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 


	1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста
	50,0
	оказывает

	10
	Оба
 
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже впадения р.Таловка
	100,0
	не оказывает


Приложение 8
Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

за декабрь 2014 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышения наблюдались по сероводороду в районах Вест Ойл – 2,1 ПДК. Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы (таблица 87).
Таблица 87
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,43
	0,14
	0,58
	0,1
	0,002
	0,03
	0,008
	0,017
	0,001
	 
	0,003
	0,3

	Авангард
	0,41
	0,14
	0,54
	0,11
	0,005
	0,11
	0,020
	0,041
	0,001
	 
	0,002
	0,30

	Акимат
	0,55
	0,18
	0,80
	0,16
	0,003
	0,05
	0,01
	0,02
	0,002
	 
	0,00
	0,44

	Болашак Восток
	0,29
	0,10
	0,39
	0,08
	0,002
	0,032
	0,005
	0,010
	0,001
	 
	0,002
	0,26

	Болашак Запад
	0,28
	0,09
	0,35
	0,07
	0,002
	0,036
	0,004
	0,007
	0,0012
	 
	0,003
	0,43

	Болашак Север
	0,26
	0,09
	0,41
	0,08
	0,001
	0,027
	0,006
	0,012
	0,0007
	 
	0,002
	0,20

	Болашак Юг
	0,29
	0,10
	0,37
	0,07
	0,001
	0,02
	0,004
	0,008
	0,0004
	 
	0,002
	0,22

	Вест Ойл
	0,33
	0,11
	0,44
	0,09
	0,0030
	0,061
	0,009
	0,018
	0,002
	 
	0,02
	2,08

	Восток
	0,57
	0,19
	0,84
	0,2
	0,002
	0,047
	0,006
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,45

	Доссор
	0,29
	0,10
	0,43
	0,09
	0,0007
	0,01
	0,001
	0,003
	0,0009
	 
	0,001
	0,2

	Загородная
	0,36
	0,1
	0,56
	0,11
	0,003
	0,064
	0,009
	0,019
	0,001
	 
	0,002
	0,31

	Макат
	0,37
	0,12
	0,44
	0,09
	0,001
	0,024
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,002
	0,30

	Посолек Ескене
	0,27
	0,09
	0,32
	0,06
	0,001
	0,02
	0,004
	0,008
	0,001
	 
	0,002
	0,19

	Привокзальный
	0,52
	0,17
	0,65
	0,13
	0,001
	0,025
	0,003
	0,005
	0,001
	 
	0,00
	0,31

	Самал
	0,37
	0,12
	0,55
	0,11
	0,002
	0,04
	0,004
	0,007
	0,0005
	 
	0,002
	0,20

	Станция Ескене
	0,43
	0,14
	0,60
	0,12
	0,002
	0,04
	0,004
	0,008
	0,0006
	 
	0,002
	0,2

	Карабатан
	0,35
	0,12
	0,39
	0,08
	0,002
	0,03
	0,004
	0,008
	0,001
	 
	0,003
	0,38

	Таскескен
	0,3
	0,11
	0,5
	0,10
	0,002
	0,04
	0,007
	0,014
	0,001
	 
	0,002
	0,3

	ТКА
	0,3
	0,10
	0,42
	0,08
	0,001
	0,01
	0,002
	0,003
	0,000
	 
	0,00
	0,2

	Шагала
	0,51
	0,17
	0,74
	0,15
	0,001
	0,018
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,004
	0,5


продолжение таблицы 87
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,3
	0,02
	0,2
	0,003
	0,04
	0,008
	0,02

	Авангард
	0,01
	0,35
	0,02
	0,2
	0,008
	0,13
	0,016
	0,04

	Акимат
	0,02
	0,45
	0,03
	0,31
	0,02
	0,26
	0,04
	0,11

	Болашак Восток
	0,001
	0,03
	0,003
	0,04
	0,002
	0,032
	0,004
	0,010

	Болашак Запад
	0,003
	0,07
	0,007
	0,09
	0,000
	0,01
	0,001
	0,004

	Болашак Север
	0,005
	0,13
	0,010
	0,12
	0,001
	0,01
	0,002
	0,005

	Болашак Юг
	0,002
	0,05
	0,005
	0,05
	0,0010
	0,017
	0,0037
	0,009

	Вест Ойл
	0,007
	0,17
	0,02
	0,27
	0,001
	0,02
	0,003
	0,009

	Восток
	0,01
	0,37
	0,03
	0,30
	0,01
	0,22
	0,03
	0,07

	Доссор
	0,005
	0,12
	0,01
	0,12
	0,001
	0,017
	0,002
	0,005

	Загородная
	0,02
	0,4
	0,03
	0,31
	0,01
	0,22
	0,03
	0,08

	Макат
	0,01
	0,35
	0,04
	0,46
	0,009
	0,15
	0,04
	0,10

	Посолек Ескене
	0,003
	0,06
	0,005
	0,06
	0,001
	0,010
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,01
	0,4
	0,02
	0,26
	0,005
	0,08
	0,01
	0,03

	Самал
	0,002
	0,06
	0,006
	0,07
	0,000
	0,01
	0,002
	0,004

	Станция Ескене
	0,003
	0,07
	0,00
	0,06
	0,001
	0,020
	0,002
	0,006

	Карабатан
	0,002
	0,06
	0,01
	0,07
	0,003
	0,043
	0,006
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,08
	0,006
	0,07
	0,002
	0,03
	0,01
	0,02

	ТКА
	0,005
	0,13
	0,01
	0,15
	0,002
	0,03
	0,006
	0,02

	Шагала
	0,01
	0,3
	0,02
	0,23
	0,005
	0,08
	0,01
	0,03


Приложение 9
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за январь 2015 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау на 4 экопостах (№1 Мирный - поселок Мирный, улица Гайдара, №2 Перетаска - улица Говорова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4 Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы. 

В декабре максимально-разовые концентрации сероводорода – в поселке Химпоселок  - 1,9 ПДК, суммарных углеводородов составили в поселках: Мирный – 1,7 ПДК, Пропарка – 1,6 ПДК , Химпоселок – 1,4 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица 88).

Таблица 88
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,34
	0,11
	0,52
	0,10
	0,003
	0,050
	0,031
	0,078
	0,004
	0,1
	0,011
	0,13

	Перетаска
	0,30
	0,10
	0,44
	0,09
	0,007
	0,117
	0,020
	0,050
	0,006
	0,2
	0,028
	0,33

	Пропарка
	0,42
	0,14
	1,54
	0,31
	0,003
	0,050
	0,017
	0,043
	0,015
	0,4
	0,061
	0,72

	Химпоселок
	0,47
	0,16
	0,92
	0,18
	0,002
	0,033
	0,005
	0,013
	0,009
	0,2
	0,022
	0,26


продолжение таблицы 88
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3 
	Сероводорд (H2S), мг/м3 
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,014
	0,28
	0,049
	0,10
	0,004
	 
	0,008
	1,00
	0,61
	 
	1,66
	1,7

	Перетаска
	0,006
	0,12
	0,013
	0,03
	0,004
	 
	0,008
	1,0
	0,34
	 
	0,66
	0,7

	Пропарка
	0,013
	0,26
	0,022
	0,044
	0,004
	 
	0,008
	1,0
	0,663
	 
	1,64
	1,6

	Химпоселок
	0,005
	0,10
	0,017
	0,03
	0,004
	 
	0,015
	1,88
	0,26
	 
	1,37
	1,4
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