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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 37 населенных пунктах республики на 106 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 50 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (2), Атырау (1), Кульсары (1), Тараз (1), Уральск (2), Аксай (1), п.Березовка (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (2), Аркалык (2), Житикара (2), Лисаковск (2), Кызылорда (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Екибастуз (1), Аксу (1), Петропавловск (1), Туркестан (1) (рис. 1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром,  медь, бензол.

На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды. В зависимости от наличия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 

ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ

НП, %
	0-1

0

	II
	Повышенное
	СИ

НП, %
	2-4

1-19

	III
	Высокое
	СИ

НП, %
	5-10

20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ

НП, %
	›10

›50


Рд 52.04.667– 2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в феврале месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относятся (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Темиртау, Усть-Каменогорск, Лисаковск, Алматы, Астана, Караганда, Актобе;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Рудный, Костанай, Павлодар, Шымкент, Тараз, Аркалык, Талдыкорган, Екибастуз и п. Глубокое; 
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 11 населенных пунктов: гг. Петропавловск, Риддер, Аксу, Атырау, Кызылорда, Балхаш, Туркестан, Кокшетау, Уральск, Жезказган и  Щучинско-Боровская курортная зона;

Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Жанаозен, Семей, Актау, Кульсары, Аксай, Житикара, п. Березовка, п. Акай, п. Торетам и СКФМ Боровое (таблица 1.1). 
Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан 

	№
	Населенные пункты
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	Жанаозен
	0,4
	0,0
	I, низкое

	2
	СКФМ Боровое
	0,8
	0,0
	I, низкое

	3
	Семей
	0,8
	0,0
	I, низкое

	4
	Березовка
	0,9
	0,0
	I, низкое

	5
	Актау
	1,0
	0,0
	I, низкое

	6
	Акай
	1,1
	0,0
	I, низкое

	7
	Кулсары
	1,3
	0,4
	I, низкое

	8
	Аксай
	1,5
	0,99
	I, низкое

	9
	Житикара
	1,7
	0,1
	I, низкое

	10
	Торетам
	1,95
	0,9
	I, низкое

	11
	Петропавловск
	1,2
	2,8
	II, повышенное

	12
	Риддер
	1,4
	8,3
	II, повышенное

	13
	Аксу
	1,6
	1,6
	II, повышенное

	14
	Атырау
	2,0
	6,9
	II, повышенное

	15
	Кызылорда
	2,1
	0,8
	II, повышенное

	16
	Балхаш
	2,3
	2,8
	II, повышенное

	17
	Туркестан
	2,3
	10,8
	II, повышенное

	18
	Кокшетау
	2,8
	13,9
	II, повышенное

	19
	Уральск
	3,3
	0,3
	II, повышенное

	20
	ЩБКЗ
	3,6
	0,3
	II, повышенное

	21
	Жезказган
	4,7
	9,7
	II, повышенное

	22
	п.Глубокое
	2,0
	47,2
	III, высокое

	23
	Рудный
	2,7
	21,5
	III, высокое

	24
	Костанай
	3,2
	26,0
	III, высокое

	25
	Павлодар
	3,9
	32,2
	III, высокое

	26
	Шымкент
	4,7
	37,5
	III, высокое

	27
	Тараз
	5,3
	43,1
	III, высокое

	28
	Аркалык
	7,0
	3,0
	III, высокое

	29
	Талдыкорган
	8,7
	38,4
	III, высокое

	30
	Екибастуз
	9,7
	16,5
	III, высокое

	31
	Темиртау
	4,3
	51,4
	IV, очень высокое

	32
	Усть-Каменогорск
	4,5
	63,9
	IV, очень высокое

	33
	Лисаковск
	4,8
	78,7
	IV, очень высокое

	34
	Алматы
	9,3
	98,6
	IV, очень высокое

	35
	Астана
	9,9
	87,5
	IV, очень высокое

	36
	Караганда
	13,4
	18,1
	IV, очень высокое

	37
	Актобе
	29,9
	47,9
	IV, очень высокое


Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:

1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. 
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне.  
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Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

на территории Республики Казахстан

Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха 

Республики Казахстан за февраль 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.

На территории Республики Казахстан было зафиксировано 10 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 6 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (ЭВЗ) из них: в городе Актобе 9 случаев ВЗ и 6 случаев ЭВЗ, в городе Караганда – 1 случай ВЗ.
Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе

ратура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	

	г.  Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	26.02.15
	21:00
	3
	0,0975
	12,2
	ССЗ
	337
	-4,5
	755,2

	Сероводород
	27.02.15
	02:20
	2
	0,0836
	10,5
	Запад
	274
	-13,2
	825,1

	
	
	15:20
	
	0,0814
	10,2
	Юго-запад
	0,1
	-7,5
	825,1

	
	
	19:20
	
	0,1301
	16,3
	262
	0,1
	-7,3
	825,1

	
	
	19:40
	
	0,1549
	19,4
	271
	0,0
	-7,8
	825,1

	
	
	20:00
	
	0,1248
	15,6
	281
	0,0
	-8,3
	825,1

	
	
	20:20
	
	0,0884
	11,0
	288
	0,0
	-8,9
	825,1

	
	
	20:40
	
	0,1305
	16,3
	294
	0,0
	-9,2
	825,1

	
	
	21:00
	
	0,0853
	10,7
	295
	0,0
	-9,5
	825,1

	г.  Актобе (ЭВЗ)  

	Сероводород
	27.02.15
	03:40
	2
	0,1831
	22,9
	Запад
	270
	-13,0
	825,1

	
	
	04:00
	
	0,2363
	29,5
	
	272
	-13,1
	825,1

	
	
	04:20
	
	0,2395
	29,9
	
	271
	-13,1
	825,1

	
	
	04:40
	
	0,2318
	28,9
	
	273
	-13,0
	825,1

	
	
	05:00
	
	0,1805
	22,5
	
	271
	-13,0
	825,1

	
	
	05:20
	
	0,1738
	21,7
	
	272
	-13,1
	825,1

	г.  Караганда (ВЗ)

	Взвешанные вещества (пыль)
	03.02.15
	07:00
	4
	6,7
	13,4
	315
	4
	-18,0
	мгла

	Всего: 2 населенных пункта
	10 ВЗ и 6 ЭВЗ


Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 168 гидрохимическом створе, распределенном на 76 водных объектах: 53 рек, 12 озер, 9 водохранилищ, 1 канал, 1 море (таблица 3, 4, 5,6 рис. 2,3). 
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).

Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов качества воды классифицируется следующим образом:

- «нормативно - чистая» - 6 рек, 1 озеро, 1 вдхр., 1 море: реки р. Жайык (Атырауская), Шаронова, Кигаш, Шилик, Талгар, Боген, оз. Маркаколь, вдхр. Капшагай, Каспийское море.
- «умеренного уровня загрязнения» – 28 рек, 5 водохранилищ, 5 озер: реки Кара Ертис, Ертис, Оба, Емель, Жайык (ЗКО), Шаган, Дерколь, Есиль, Акбулак, Баянкол, Иле, Каскелен, Каркара, Есик, Тургень, Темирлик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Бадам, Арыс, вдхр. Шардара, Вячеславское, Курты, Бартогай, Тасоткель, оз. Копа, Зеренды, Бийликоль, Карасье, Аральское море.

- «высокого уровня загрязнения» – 17 рек, 6 озер, 3 водохранилища, 1 канал: реки Буктырма, Тихая, Ульби, Глубочанка, Елек (Актюбинская), Тобыл, Айет, Тогызак, Беттыбулак, Сарыбулак, Жабай, Нура, Кара Кенгир, Шарын, Текес, Коргас, Келес, оз. Султанкельды, Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Сулуколь, вдхр. Сергеевское, Кенгир, Самаркан, канал Нура-Есиль.
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - реки Брекса, Красноярка, Шерубайнура (таблица 3, 4, 5,6  рис. 2, 3).
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Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за февраль 2015 года

	«нормативно - чистая»,

КИЗВ  ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»

КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»

КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»

КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Жайык (Атырауская)
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Буктырма
	1
	р. Брекса

	2
	проток Шаронова
	2
	р. Ертис
	2
	р. Тихая
	2
	р. Красноярка

	3
	р. Кигаш
	3
	р. Оба
	3
	р. Ульби
	3
	р. Шерубайнура

	4
	р. Шилик
	4
	р. Емель
	4
	р. Глубочанка
	
	

	5
	р. Талгар
	5
	р. Жайык (ЗКО)
	5
	р. Елек (Актюбинская)
	
	

	6
	р. Боген
	6
	р. Шаган
	6
	р. Тобыл
	
	

	7
	оз. Маркаколь
	7
	р. Дерколь
	7
	р. Айет
	
	

	8
	вдхр. Капшагай
	8
	р. Есиль 
	8
	р. Тогызак
	
	

	9
	Каспийское море
	9
	р. Акбулак
	9
	р. Беттыбулак
	
	

	
	
	10
	р. Баянкол
	10
	р. Сарыбулак
	
	

	
	
	11
	р. Иле
	11
	р. Жабай
	
	

	
	
	12
	р. Каскелен
	12
	р. Нура
	
	

	
	
	13
	р. Каркара
	13
	р. Кара Кенгир
	
	

	
	
	14
	р. Есик
	14
	р. Шарын
	
	

	
	
	15
	р. Тургень
	15
	р. Текес
	
	

	
	
	16
	р. Темирлик
	16
	р. Коргас
	
	

	
	
	17
	р. Киши Алматы
	17
	р. Келес
	
	

	
	
	18
	р. Есентай
	18
	оз. Султанкельды
	
	

	
	
	19
	р. Улькен Алматы
	19
	оз. Бурабай
	
	

	
	
	20
	р. Талас
	20
	оз. Улькен Шабакты
	
	

	
	
	21
	р. Асса
	21
	оз. Шучье
	
	

	
	
	22
	р. Шу
	22
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	23
	р. Аксу
	23
	оз. Сулуколь
	
	

	
	
	24
	р. Карабалта
	24
	вдхр. Сергеевское
	
	

	
	
	25
	р. Токташ
	25
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	
	26
	р. Сарыкау
	26
	вдхр. Самаркан
	
	

	
	
	27
	р. Сырдария
	27
	канал Нура-Есиль
	
	

	
	
	28
	р. Бадам
	
	
	
	

	
	
	29
	р. Арыс
	
	
	
	

	
	
	30
	вдхр. Шардара
	
	
	
	

	
	
	31
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	

	
	
	32
	вдхр. Курты
	
	
	
	

	
	
	33
	вдхр. Бартогай
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр. Тасоткель
	
	
	
	

	
	
	35
	оз. Копа
	
	
	
	

	
	
	36
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	37
	оз. Бийликоль
	
	
	
	

	
	
	38
	оз. Карасье
	
	
	
	

	
	
	39
	Аральское море
	
	
	
	


Таблица 4

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за февраль 2015 года

	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1 – 6,2
	52
	реки Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Тобыл, Айет, Есиль, Беттыбулак, Беттыбулак, Жабай, Нура, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Улькен Алматы, Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Бадам, Сарыбулак, Есик, Темирлик, Киши Алматы, оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, Биликоль, Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, Аральское море, вдхр. Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, Кенгир, Курты, Бартогай, Тасоткель, Нура-Есиль

	2
	Азот нитритный
	1,1- 24,8
	14
	реки Дерколь, Елек (Актюбинская), Тогызак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Нура, Каскелен, Киши Алматы, Шу, Бадам, вдхр. Курты, Тасоткель, Шардара 

	3
	Азот нитратный
	1,4
	1
	река Тогызак

	4
	Фенолы
	1,1-3,0
	8
	реки Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Биликоль 

	5
	Цинк
	1,1-44,6
	28
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Беттыбулак, Есиль, Сарыбулак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, вдхр. Сергеевское, Самаркан, Кенгир, Вячеславское 

	6
	Аммоний солевой
	1,1-30,8
	13
	реки Брекса, Тихая, Глубочанка, Жайык (ЗКО), Дерколь, Елек (Актюбинская), Шерубайнура, Кара Кенгир, Сарыбулак, оз. Султанкельды, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь

	7
	Бор
	13,7
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1 – 38,0
	36
	реки Кара-Ертис, Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Есиль (Акмолинская), Беттыбулак, Тобыл, Айет, Жабай, Шарын, Нура, Сарыбулак, Шерубайнура, Кара Кенгир, Иле, Текес, Коргас, Каскелен, Каркара, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, Бурабай, Шучье, Киши Шабакты, вдхр. Самаркан, Кенгир, Бартогай, канал Нура-Есиль

	9
	Нефтепродукты
	1,1-1,4
	5
	река Кара Кенгир,  оз. Биликоль

	10
	Сульфаты
	1,1-9,3
	29
	реки Емель, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль, Беттыбулак, Сарыбулак, Жабай, Нура (Акмолинская), Каркара, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, оз. Копа, Биликоль, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Султанкельды, Аральское море, вдхрКурты, Кенгир, Тасоткель, Шардара, канал Нура-Есиль

	11
	Фториды 
	1,1-19,1
	21
	реки Беттыбулак, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Улькен Алматы, Карабалта, Сарыкау, Сарыбулак, Коргас, Каскелен, Каркара, Тургень, оз. Биликоль, Султанкельды, Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, вдхр. Самаркан, Курты


	12
	Кальций
	1,5
	1
	реки Сарыбулак 

	13
	Магний
	1,1 - 8,1
	17
	реки Шаган, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль, Нура (Акмолинская), Сарыбулак, Жабай, Келес, Сырдария, оз. Копа, Султанкельды, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Аральское море, вдхр. Шардара, канал Нура-Есиль


	14
	Хлориды 
	1,1-5,0
	6
	реки Дерколь, Беттыбулак, Сарыбулак, оз. Султанкельды, Киши Шабакты, канал Нура-Есиль 

	15
	Железо общее
	1,1-4,0
	13
	Ертис (Павлодарская), Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (СКО), Шу, Аксу, Токташ, Сарыкау, Сырдария (Кызылординская), вдхр. Тасоткель, оз. Карасье, Аральское море

	16
	Хром (6+)
	1,1-8,5
	2
	река Елек (Актюбинская), Сырдария (Кызылординская)

	17
	Натрий
	1,1-1,3
	2
	реки Дерколь, Есиль (СКО)

	18
	Калий
	1,3
	1
	реки Дерколь

	19
	Никель
	1,1-5,5
	2
	реки Тобыл, Айет 

	20
	Молибден
	1,1-
	3
	река Беттыбулак, оз. Копа, Зеренды


Таблица 5

Перечень водных объектов за февраль 2015 года

	№
	Реки
	Озера
	Водохранилище
	Канал
	

	п/п
	
	
	
	
	Море

	1
	р.Есиль (Акмолинская)
	1. оз. Копа
	1. вдхр. Вячеславское
	1. канал Нура-Есиль  
	1. Каспийское море 

	
	р.Есиль (СКО)
	2. оз. Султанкельды
	2. вдхр. Капшагай
	
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	3. оз. Зеренды
	3. вдхр.Тасоткель
	
	

	
	р.Нура (Карагандинская)
	4. оз. Бийликоль
	4. вдхр. Самарканд
	
	

	3
	р. Ак – Булак
	5. Аральское море
	5. вдхр. Кенгир
	
	

	4
	р. Сарыбулак
	6.оз. Шучье
	6. вдхр. Сергеевское
	
	

	5
	р.Беттыбулак
	7.оз. Бурабай
	7. вдхр. Шардара
	
	

	6
	р. Жабай
	8.оз. Улькен Шабакты
	8. вдхр. Курты
	
	

	7
	р. Иле
	9.оз. Киши Шабакты
	9. вдхр. Бартогай
	
	

	8
	р. Текес
	10.оз. Карасье
	
	
	

	9
	р. Коргас
	11.оз. Сулуколь
	
	
	

	10
	р. Есентай
	12. оз. Маркаколь
	
	
	

	11
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	

	12
	р. Киши Алматы
	
	
	
	

	13
	р. Шилик
	
	
	
	

	14
	р. Талгар
	
	
	
	

	15
	р. Баянкол
	
	
	
	

	16
	р. Каскелен
	
	
	
	

	17
	р. Каркара
	
	
	
	

	18
	р. Есик
	
	
	
	

	19
	р. Тургень
	
	
	
	

	20
	р. Темирлик
	
	
	
	

	21
	р. Шарын
	
	
	
	

	22
	р.Елек (Актюбинская)
	
	
	
	

	23
	р.Жайык (Атырауская)
	
	
	
	

	
	р.Жайык (ЗКО)
	
	
	
	

	24
	пр.Шаронова
	
	
	
	

	25
	р. Кигаш
	
	
	
	

	26
	р.Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Ертис (Павлодарская)
	
	
	
	

	27
	р. Буктырма
	
	
	
	

	28
	р. Ульби
	
	
	
	

	29
	р. Глубочанка
	
	
	
	

	30
	р. Красноярка
	
	
	
	

	31
	р. Оба
	
	
	
	

	32
	р. Брекса
	
	
	
	

	33
	р. Тихая
	
	
	
	

	34
	р. Емель 
	
	
	
	

	35
	р. Шу
	
	
	
	

	36
	р. Талас
	
	
	
	

	37
	р. Асса
	
	
	
	

	38
	р. Аксу
	
	
	
	

	39
	р. Карабалта
	
	
	
	

	40
	р. Токташ
	
	
	
	

	41
	р. Сарыкау
	
	
	
	

	42
	р. Шаган
	
	
	
	

	43
	р. Дерколь
	
	
	
	

	44
	р. Кара Кенгир
	
	
	
	

	45
	р. Шерубайнура
	
	
	
	

	46
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	

	
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	

	47
	р. Тобыл
	
	
	
	

	48
	р. Айет
	
	
	
	

	49
	р. Тогызак
	
	
	
	

	50
	р. Келес
	
	
	
	

	51
	р. Бадам
	
	
	
	

	52
	р. Боген
	
	
	
	

	53
	р. Арыс
	
	
	
	

	Общее: 76  в/о, 53  рек, 9 вдхр., 12 озер, 1 канал, 1 море


Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод РК по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в феврале 2015 г.

	
	февраль 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 2015 г.

(по КИЗВ)
	февраль 2015 г.

(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя концентрация, мг/дм3
	кратность превышения

	река Кара Ертис (ВКО)
	-
	12,1 (нормативно чистая)
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,9
	-

	
	-
	2,40 (нормативно чистая)
	2,08 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,08
	-

	
	1,08(3кл.) умеренно загрязненная
	1,40 (умеренного уровня загрязнения)
	1,20 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	река Ертис (ВКО)
	-
	11,9 (нормативно чистая)
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	-
	2,67 (нормативно чистая)
	1,11 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,11
	-

	
	1,35 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,54 (умеренного уровня загрязнения)
	1,86 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,0339
	3,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,02
	2,0

	река Ертис (Павлодарская)
	-
	12,26 (нормативно чистая)
	12,69 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,69
	

	
	-
	1,69 (нормативно чистая)
	1,71 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,71
	

	
	0,83
(2 кл.

чистая)
	2,10

(умеренного уровня загрязнения)
	1,7

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо
 общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	р. Буктырма

(ВКО)
	-
	11,6 (нормативно чистая)
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	-
	0,61 (нормативно чистая)
	1,70 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,70
	-

	
	1,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,61 (умеренного уровня загрязнения)
	3,90 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,051
	5,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,027
	2,7

	р. Брекса

(ВКО)
	-
	11,4 (нормативно чистая)
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	-
	2,89 (нормативно чистая)
	1,36 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,36
	-

	
	3,80(4кл) загрязненная
	6,15 (высокого уровня загрязнения)
	10,73 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,42
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,446
	44,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,074
	7,4

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	р. Тихая

(ВКО)
	-
	10,55 (нормативно чистая)
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	-

	
	
	3,65 (умеренного уровня загрязнения)
	2,19 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,19
	-

	
	10,54 (7 кл.)

чрезвычайно грязная -
	7,36 (высокого уровня загрязнения)
	9,21 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,64
	5,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,250
	25,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,081
	8,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0062
	6,2

	р. Ульби

(ВКО)
	-
	11,7 (нормативно чистая)
	11,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	-

	
	-
	1,38 (нормативно чистая)
	1,39 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,39
	-

	
	9,42 (6 кл.)

очень грязная
	4,26 (высокого уровня загрязнения)
	9,41 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,182
	18,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,0548
	5,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0045
	4,5

	р. Глубочанка

(ВКО)
	-
	11,8 (нормативно чистая)
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	-

	
	-
	1,06 (нормативно чистая)
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,11
	-

	
	3,42 (4 кл.)

загрязненная
	4,59 (высокого уровня загрязнения)
	8,45 (высокого уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,07
	4,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,2740
	27,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,0907
	9,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	р. Красноярка

(ВКО)
	-
	12,1 (нормативно чистая)
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,1
	-

	
	-
	0,92 (нормативно чистая)
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	-

	
	10,77 (7 кл.)

чрезвычайно грязная
	13,75 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	18,73 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,4130
	41,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,0890
	8,9

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	р. Оба

(ВКО)
	-
	11,5 (нормативно чистая)
	10,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,8
	-

	
	-
	1,06 (нормативно чистая)
	1,25 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,25
	-

	
	1,41 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,95 (умеренного уровня загрязнения)
	2,30 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	р. Емель

(ВКО)
	-
	10,4 (нормативно чистая)
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,1
	-

	
	-
	1,65 (нормативно чистая)
	2,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,58
	-

	
	1,78 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,81 (умеренного уровня загрязнения)
	1,81 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	252,0
	2,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	оз.Маркаколь (ВКО)
	
	-
	12,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	
	-
	1,89 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,89
	-

	
	0,58 (2 кл.) чистая
	-
	0,00 (нормативно чистая)
	-
	-
	-

	река Жайык

(Атырауская)
	-
	7,62 (нормативно чистая)
	14,1 (нормативно – чистая) 
	Растворенный кислород
	14,1
	-

	
	-
	3,07 (нормативно чистая)
	3,0 (нормативно – чистая)
	БПК5
	3,0
	-

	
	0,80  (2 кл)

чистая
	0,00  (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно – чистая)
	
	
	

	река Шаронова (Атырауская) 
	-
	7,20 (нормативно чистая)
	13,0 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	-
	3,20 (умеренного уровня загрязнения)
	3,0 (нормативно – чистая)
	БПК5
	3,0
	

	
	0,76 (2 кл)

чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно – чистая)
	
	
	

	река Кигаш

(Атырауская)
	
	7,40 (нормативно чистая)
	13,0 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	
	3,00 (нормативно чистая)
	3,0 (нормативно – чистая)
	БПК5
	3,0
	

	
	0,76 (2 кл)

чистая
	0,00  (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно – чистая)
	
	
	

	р. Жайык

(ЗКО)
	-
	8,21(нормативно чистая)
	6,23 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,23
	

	
	-
	3,91 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	5,88 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	5,88
	

	
	1,39 (3 кл.)
умеренно-

загрязненная
	1,94 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,767
	1,5

	р. Шаган

(ЗКО)
	
	6,96 (нормативно 

чистая)
	6,17 (нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	6,17
	

	
	
	4,63 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	6,41 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	6,41
	

	
	1,51 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	2,51 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	1,4 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	57,0
	1,4

	р. Дерколь

(ЗКО)
	-
	7,04 (нормативно чистая)
	5,98 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,98
	

	
	-
	4,80 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	6,54 (умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК5
	6,54
	

	
	1,66 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,58

(высокого уровня загрязнения)
	1,93

(умеренного

уровня

загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	353,4
	1,2

	
	
	
	
	Натрий
	154,0
	1,3

	
	
	
	
	Калий
	64,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,0
	4,0

	р. Елек

(Актюбинская)
	-
	11,62 (нормативно чистая)
 
	9,78 (нормативно чистая)
 
	Растворенный кислород
	9,78


	-

	
	-
	2,36 (нормативно чистая)
	1,85

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,85 
	-

	
	4,78 (высокого уровня загрязнения)
	4,93 (высокого уровня загрязнения)
	5,53 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,93
	1,9

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,043
	2,1

	
	
	
	
	Бор 
	0,233
	13,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,171
	8,5




	р. Тобыл

(Костанайская)


	
	12,39 (нормативно – чистая)
	7,97 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,97
	-

	
	
	2,92 (нормативно – чистая)
	1,02 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,02
	-

	
	1,64 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	6,59 (высокого уровня загрязнения)
	4,65 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	265,2
	2,6

	
	
	
	
	Магний
	59,9
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,007
	7,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,147
	14,7

	
	
	
	
	Никель
	0,055
	5,5

	р. Айет

(Костанайская)
	
	7,14 (нормативно – чистая)
	5,32 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	5,32
	-

	
	
	0,64 (нормативно – чистая)
	1,01 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,01
	-

	
	1,52 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	4,70 (высокого уровня загрязнения)
	6,94 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	307,4
	3,1

	
	
	
	
	Магний
	67,5
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,46
	4,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,384
	38,4

	
	
	
	
	Никель
	0,027
	2,7

	р. Тогызак

(Костанайская)
	
	8,95 (нормативно – чистая)
	9,34 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,34
	-

	
	
	3,45 (нормативно – чистая)
	4,01 (умеренно загрязненная)
	БПК5
	4,01
	-

	
	1,77 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,82 (высокого уровня загрязнения)
	3,11 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	368,9
	3,7

	
	
	
	
	Магний
	80,9
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	Азот нитратный
	12,56
	1,4

	
	
	
	
	Железо общее
	0,37
	3,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,005
	5,0

	
	
	
	
	Никель
	0,037
	3,7

	река Есиль (СКО)

	
	9,65 (нормативно - чистая)
	10,5 (нормативно - чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	1,23 (нормативно - чистая)
	1,19 (нормативно - чистая)
	БПК5
	1,19
	

	
	1,11(3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,91 (умеренного

уровня загрязнения)
	1,66 (умеренного

уровня загрязнения) 
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	169,0
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	44,6
	1,1

	
	
	
	
	Натрий
	161,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенны вещества 

	
	
	
	
	Железо общее
	0,16
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0144
	1,4

	вдхр. Сергеевское (СКО)


	
	7,91 (нормативно - чистая)
	10,6 (нормативно - чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	

	
	
	1,55 (нормативно - чистая)
	0,98 (нормативно - чистая)
	БПК5
	0,98
	

	
	1,36 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,30 (умеренного

уровня загрязнения)
	3,25 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,0189
	1,9

	р. Есиль

(Акмолинская)
	
	7,16 (нормативно-чистый)
	7,60 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,60
	-

	
	
	1,90 (нормативно-чистый)
	1,35 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,35
	-

	
	2,28 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	3,11 (высокого уровня загрязнения)
	2,39 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	232
	2,3

	
	
	
	
	Магний
	46,4
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00525
	5,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0336
	3,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,0525
	5,2


	р. Беттыбулак

(Акмолинская)
	
	9,83 (нормативно чистая)
	11,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	

	
	
	0,57 (нормативно чистая)
	0,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,67
	

	
	0,63 (2 кл.)

чистая
	2,34 (умеренного уровня загрязнения)
	4,04 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0327
	3,3

	
	
	
	
	Молибден
	0,0047
	3,9

	р. Акбулак (Акмолинская)
	
	8,66 (нормативно-чистый)
	7,29 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,29
	-

	
	
	0,29 (нормативно-чистый)
	1,09 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,09
	-

	
	3,36 (4 кл.)

загрязнённая
	3,34 (высокого уровня загрязнения)
	2,94 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	381,0
	1,3

	
	
	
	
	Сульфаты
	391,0
	3,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,73
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00563
	5,6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Марганец
	0,0818
	8,2

	р. Сарыбулак (Акмолинская)
	
	7,49 (нормативно-чистый)
	5,99 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	5,99
	

	
	
	4,32 (умеренного уровня загрязнения) 
	2,35 (нормативно-чистый) 
	БПК5
	2,35
	

	
	2,29 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,70

(высокого уровня загрязнения)
	4,62

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	687,4
	2,3

	
	
	
	
	Сульфаты
	777,0
	7,8

	
	
	
	
	Кальций
	278
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	83,74
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	4,284
	8,6

	
	
	
	
	Фториды
	2,09
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00228
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0879
	8,8


	
	
	
	
	Марганец
	0,0799
	8,0

	р. Жабай (Акмолинская)
	
	
	10,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,2
	

	
	
	
	1,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,88
	

	
	1,08  (3 кл.)

умеренно

загрязнённая
	
	3,55 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	218,5
	2,2

	
	
	
	
	Магний 
	71,6
	1,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,043
	4,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,161
	16,1

	оз. Копа

(Акмолинская)
	
	10,85 (нормативно чистая)
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	
	1,20 (нормативно чистая)
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	

	
	4,21  (5 кл.)

грязная
	2,39 (умеренного уровня загрязнения)
	2,78  (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	274,0
	2,7

	
	
	
	
	Магний 
	53,8
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	Цинк 
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,041
	4,1

	
	
	
	
	Молибден
	0,0035
	2,9

	оз. Султан-

кельды

(Акмолинская)
	
	3,22 (умеренного уровня загрязнения)
	3,02 (высокого уровня загрязнения)
	Растворенный кислород
	3,02
	

	
	
	1,7 (нормативно чистая)
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	4,66  (5 кл.)

грязная
	3,70 (высокого уровня загрязнения)
	3,32 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	700,0
	2,3

	
	
	
	
	Сульфаты 
	995,0
	9,9

	
	
	
	
	Магний 
	119,0
	3,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,03
	2,1

	
	
	
	
	Фториды
	0,99
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0469
	4,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0521
	5,2

	оз. Зеренды

(Акмолинская)
	
	11,5 (нормативно чистая)
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	
	1,21 (нормативно чистая)
	1,59 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,59
	

	
	2,77 (4 кл.)

загрязнённая
	2,74 (умеренного уровня загрязнения)
	2,71 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	158,0
	1,6

	
	
	
	
	Магний
	77,1
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,83
	3,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0055
	5,5

	
	
	
	
	Цинк 
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Молибден
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,025
	2,5

	канал Нура -Есиль

(Акмолинская)
	
	7,46 (нормативно чистая)
	6,36 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,36
	

	
	
	1,77 (нормативно чистая)
	0,92 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,92
	

	
	2,38 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,86 (умеренного уровня загрязнения)
	4,82 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	338,0
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	427,0
	4,3

	
	
	
	
	Магний
	95,35
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0064
	6,4

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0769
	7,7

	р. Нура (Акмолинская)
	
	5,61 (нормативно-чистый)
	5,21 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	5,21
	

	
	
	1,61 (нормативно-чистый)
	1,09 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,09
	

	
	3,16 (4 кл.)

загрязнённая
	4,13 (высокого уровня загрязнения)
	3,11 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	403
	4,0

	
	
	
	
	Магний 
	52,67
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,037
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,0557
	5,6

	вдхр.

Вячаславское (Акмолинская)
	
	8,71 (нормативно чистая)
	7,21 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,21
	

	
	
	1,8 (нормативно чистая)
	0,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,58
	

	
	1,27 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	2,32 (умеренного уровня загрязнения)
	1,55 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Цинк 
	0,011
	1,1

	вдхр. Самаркан 

(Карагандинская)
	-
	9,33 (нормативно чистая)
	8,89

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,89
	-

	
	-
	1,07  (нормативно чистая)
	2,56 (нормативно- чистая)
	БПК5
	2,56
	-

	
	2,11

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	2,60 (умеренного уровня загрязнения)
	4,41 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,42
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,150
	15,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,033
	3,3

	р. Нура

(Карагандинская)
	-
	9,96 (нормативно чистая)
	9,68 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,68
	-

	
	-
	1,84 (нормативно чистая)
	1,89 (нормативно- чистая)
	БПК5
	1,89
	-

	
	1,70

 (3кл) умеренно загрязненная
	3,04 (умеренного уровня загрязнения)
	5,61 (высокого уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,031
	1,6

	
	
	
	
	Фториды
	1,42
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,024
	2,4

	вдхр. Кенгир (Карагандинская)
	-
	6,07 (нормативно- чистая)
	6,14 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	6,14
	-

	
	-
	3,17 (умеренного уровня загрязнения)
	2,67 (нормативно- чистая)
	БПК5
	2,67
	-

	
	2,39

(3кл) умеренно загрязненная
	3,04 (умеренного уровня загрязнения)
	5,23 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,092
	9,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,044
	4,4

	р. Кара Кенгир

(Карагандинская)
	-
	5,01 (нормативно чистая)
	5,61 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	5,61
	-

	
	-
	3,31 (умеренного уровня загрязнения)
	3,34 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,34
	-

	
	5,03 (5кл) грязная вода
	6,75

(высокого уровня загрязнения)
	7,05 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	9,53
	19,1

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,025
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,260
	26,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	р. Шерубайнура, (Карагандинская)
	-
	8,13 (нормативно чистая)
	7,83 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	7,83
	-

	
	-
	3,46 (умеренного уровня загрязнения)
	3,15 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,15
	-

	
	10,3 (7кл) чрезвычайно-грязная вода
	6,90

(высокого уровня загрязнения)
	15,7 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	15,4
	30,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,496
	24,8

	
	
	
	
	Фториды
	0,94
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,310
	31,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,040
	4,0

	р. Иле

(Алматинская)
	-
	14,4

(нормативно чистая)
	14,5

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,5
	-

	
	-
	1,08 (нормативно чистая)
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	-

	
	0,97 (2 кл.)

чистая
	2,96 

(умеренного уровня загрязнения)
	1,6 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,018
	1,8

	р. Текес

(Алматинская)
	-
	8,70 (нормативно  чистая)
	10,4 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	-
	1,90 (нормативно  чистая)
	2,0 (нормативно  чистая)
	БПК5
	2,0
	

	
	1,17
(умеренного уровня загрязнения)
	3,50

(высокого уровня  загрязненная)


	4,20
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,058
	5,8

	р. Коргас
(Алматинская)


	
	12,0 (нормативно чистая)
	12,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	2,1  (нормативно чистая)
	БПК5
	2,1
	-

	
	1,33 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая 
	3,20  (высокого уровня  загрязненная)
	4,2
(высокого уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,13
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,047
	4,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	вдхр Капшагай

(Алматинская)


	
	12,3 (нормативно чистая)
	13,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,8
	-

	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	1,06 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая 
	3,02 (умеренного уровня  загрязненная)
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	р. Баянкол
(Алматинская)


	
	
	13,0 (нормативно чистая  )
	Растворенный кислород
	13,0
	-

	
	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	-

	
	0,80 (нормативно чистая  )
	-


	1,30  (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	р. Шилик
(Алматинская)


	
	
	14,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,0
	

	
	
	
	1,3 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	0,96 (нормативно чистая)
	-
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	р. Шарын
(Алматинская)


	
	
	16,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	16,3
	

	
	
	-
	1,3 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	0,91  (нормативно чистая)
	
	3,3 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,033
	3,3

	р. Каскелен

(Алматинская


	
	
	15,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	15,2
	-

	
	
	
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	1,27 (3кл.)

умеренно загрязнённая 
	-
	1, 5 (умеренного уровня  загрязненная)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,88
	1,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	р. Каркара

(Алматинская)


	
	
	13,0 (нормативно чистая  )
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	0,76 (2 кл.)

чистая
	-
	1,2  (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	2,07
	2,8

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	115,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	р. Есик

(Алматинская

)
	
	
	11,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	
	2,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,6
	

	
	1,21 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	-
	1,1 (умеренного уровня загрязнения
)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	
	
	

	вдхр Курты

Алматинская


	
	
	13,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	
	
	2,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,4
	

	
	1,36 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,82
	1,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,05
	2,5

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	134,0
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	вдхр.Бартогай

Алматинская
	
	
	15,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,3
	-

	
	
	
	1,3 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	1,04 (3кл.)

умеренно загрязнённая 
	-
	2,0 2 (умеренного уровня  загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	р. Тургень

(Алматинская


	
	
	13,5 (нормативно чистая  )
	Растворенный кислород
	13,5
	

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	0,77 (нормативно чистая)
	-
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	2,07
	2,8

	р. Талгар

(Алматинская

)
	
	
	13,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	1,00 (2 кл.)

чистая
	1,0 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	-
	-
	-

	р.Темирлик

(Алматинская)


	
	
	13,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,0
	

	
	
	
	0,7 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,7
	

	
	0,80 (2 кл.)

чистая
	
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	р. Киши Алматы

(г.Алматы)
	
	11,1 (нормативно чистая)
	9,7                    (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,7
	-

	
	
	2,6 (нормативно чистая)
	1,9 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,9
	

	
	1,77 (умеренного уровня загрязнения)
	1,60 (умеренного уровня загрязнения
)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,045
	2,2

	р. Есентай

(г.Алматы)
	
	12,0 (нормативно чистая)
	11,0 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,0
	

	
	
	1,8 (нормативно чистая)
	1,9 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,9
	

	
	0,95 (2 кл.)

чистая
	1,52 (умеренного уровня загрязнения)
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	р. Улькен

Алматы

(г.Алматы)
	
	11,1 (нормативно чистая  )
	11,1 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	1,2 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,2
	

	
	0,85 (2 кл.)

чистая
	1,37  (умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,13
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,031
	3,1

	р. Талас (Жамбылская)
	-
	10,2 (нормативно чистая)
	11,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,3
	-

	
	-
	3,73 (умеренного уровня загрязнения)
	3,97 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,97
	-

	
	1,96

(3 кл.

умеренно загрязнённая)
	2,18

(умеренного уровня загрязнения)
	1,83

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0013
	1,3

	р. Асса (Жамбылская)
	-
	12,9 (нормативно чистая)
	12,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,9
	-

	
	-
	1,30 (нормативно чистая)
	1,30 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,30
	-

	
	1,23 (3кл.

умеренно загрязнённая)
	1,85 (умеренного

уровня загрязнения)
	1,90 (умеренного

уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	-
	9,28 (нормативно чистая)
	9,82 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,82
	-

	
	-
	16,20 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	18,3 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	18,3
	-

	
	7,00 (6 кл.) очень грязная
	3,01 (умеренного

уровня загрязнения)
	2,65 (умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	543,0
	5,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,37
	1,8

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,07
	1,4

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р.Шу (Жамбылская)
	-
	12,4 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	Растворённый

кислород
	10,5
	-

	
	-
	3,28 (умеренного уровня загрязнения)
	3,36 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,36
	-

	
	2,02 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,25 (умеренного уровня загрязнения)
	2,53 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,071
	3,6

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Аксу (Жамбылская)
	
	13,2 (нормативно чистая)
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	11,5
	

	
	
	2,90 (нормативно чистая)
	2,04 -(нормативно чистая)
	БПК5
	2,04
	

	
	2,17 (3 кл.

умеренно загрязнёный)
	2,36 (умеренного уровня загрязнения)
	2,05 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	195
	1,95

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	
	Фториды
	1,48
	2,0

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Карабалта

(Жамбылская)
	
	13,8 (нормативно чистая)
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	11,9
	

	
	
	2,38 (умеренного уровня загрязнения)
	3,02

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,02
	

	
	3,10 (4кл.

загрязнённый водоём)
	2,35 (умеренного уровня загрязнения)
	3,15 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	454,0
	4,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,03
	1,4

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р.Токташ

(Жамбылская)
	
	13,6 (нормативно чистая)
	10,9 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	10,9
	

	
	
	2,74 (нормативно чистая)
	2,94 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,94
	

	
	1,88(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,16 (умеренного уровня загрязнения)
	2,51

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	262,0
	2,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,15
	1,5

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0040
	4,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Сарыкау

(Жамбылская)
	
	11,2 (нормативно чистая)
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	11,4
	-

	
	
	3,06 (умеренного уровня загрязнения)
	4,98 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,98
	-

	
	2,10

(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,30 (умеренного уровня загрязнения)
	2,43 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	257
	2,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,35
	1,8

	
	
	
	
	Железо общее
	0,40
	4,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	вдхр.

Тасоткель (Жамбылская)
	
	13,9 (нормативно чистая)
	13,7

(нормативно чистая)
	Растворённый

кислород
	13,7
	-

	
	
	5,48 (умеренного уровня загрязнения)
	2,34

(нормативно чистая)
	БПК5
	2,34
	-

	
	2,33 

(3 кл.

умеренно загрязнённый)
	2,15 (умеренного уровня загрязнения)
	2,00 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	149
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,039
	1,9

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	
	
	

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	11,3 (нормативно  - чистая)
	12,0 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	-
	2,52 (нормативно  - чистая)
	1,55 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	1,55
	-

	
	1,29 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,44 (умеренного уровня загрязнения)
	2,22 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	375
	3,8

	
	
	
	
	Магний
	45,6
	1,1

	
	
	
	
	 биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,040
	2,0

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	12,4 (нормативно  - чистая)
	12,8 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	12,8
	-

	
	-
	2,00 (нормативно  - чистая)
	2,70 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	2,70
	-

	
	1,95 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,19 (умеренного уровня загрязнения)
	4,66 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	749
	7,5

	
	
	
	
	Магний
	73,4
	1,8

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	10,4 (нормативно  - чистая)
	12,3 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	-
	1,55 (нормативно  - чистая)
	1,35 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	1,35
	-

	
	1,48 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,67 (умеренного уровня загрязнения)
	1,62 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	216,0
	2,2

	
	
	
	
	 биогенные вещества 

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	11,8 (нормативно  - чистая)
	12,4 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	12,4
	-

	
	-
	1,70 (нормативно  - чистая)
	2,36 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	2,36
	-

	
	0,82 (2кл) чистая
	2,20 (умеренного уровня загрязнения)
	1,73 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173,0
	1,7

	река Боген (Южно-Казахстанская)
	-
	11,5 (нормативно  - чистая)
	11,6 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	-
	1,67 (нормативно  - чистая)
	0,91 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	0,91
	-

	
	0,78 (2кл) чистая
	1,70 (умеренного уровня загрязнения)
	0,00 (нормативно  - чистая) 
	-

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	-
	13,0 (нормативно  - чистая)
	13,7 (нормативно  - чистая)
	Растворенный кислород
	13,7
	-

	
	-
	2,70 (нормативно  - чистая)
	2,90 (нормативно  - чистая)
	БПК5
	2,90
	-

	
	1,40 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,31 (умеренного уровня загрязнения)
	1,98 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	403,0
	4,0

	
	
	
	
	Магний
	46,8
	1,2

	
	
	
	
	 биогенные вещества 

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,4

	р. Сырдария

(Кызылординская)
	
	7,62 (1 кл. нормативно чистая)
	6,80 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,8
	

	
	
	1,2 (1 кл. нормативно чистая)
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	1,29 (3 кл.)
умеренно

загрязнённая
	3,46

(3 кл. высокого

уровня загрязнения)
	2,83

(умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	460,0
	4,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,03
	1,5

	
	
	6,97 (1 кл. нормативно чистая)
	6,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,97
	

	Аральское море (Кызылординская)
	
	0,8 (1 кл. нормативно чистая)
	1,1 (нормативно чистая
	БПК5
	1,1
	

	
	1,88

(3 кл. умеренного

уровня загрязнения)
	2,35

(3 кл. умеренного

уровня загрязнения)
	2,30

(умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	480,0
	4,8

	
	
	
	
	Магний
	54,84
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9


Сведения о случаях экстремально высокого и высокого загрязнения поверхностных вод

на территории республики за февраль 2015 года

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод – зафиксировано 56 случаев ВЗ на 17 водных объектах: река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Нура (Карагандинская область) – 18 случаев ВЗ, канал сточных вод (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ,  водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область)–3 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 3  случая ВЗ, река Айет (Костанайская область) -  1 случай ВЗ, река Тобыл (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Елек (Актюбинская область) – 5 случаев ВЗ, река Тихая (ВКО) – 2 случая ВЗ, река Ульби (ВКО) – 5 случаев ВЗ, река Глубочанка (ВКО) – 3 случая ВЗ, река Красноярка (ВКО) – 2 случая ВЗ, река Брекса (ВКО) – 2 случая ВЗ, река Жабай (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, река Сарыбулак (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озера Биликоль (Жамбылская область) – 1 случай ВЗ .
Таблица 7
	Наименование

водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ
	Год, число,

месяц

отбора проб
	Год, число,

месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества
	Номера и даты

исходящих документов от РГП «Казгидромет» в МЭ РК

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК
	

	река Айет, Костанайская, г/п Варваринка, 0,2 км ниже села,  в створе г/п
	1 ВЗ
	01.02.15
	02.02.15
	Марганец


	0,348


	34,8


	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/265  от 03.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля №11-1-05/264 от 03.02.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	05.02.15
	05.02.15
	аммоний солевой

	18,7


	37,4


	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/295 от 05.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

 №11-1-05/294 от 05.02.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 1,0 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	бор
	0,37
	21,76
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/301 от 06.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/300 от 06.02.15 г.


	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	бор
	0,56
	32,94
	

	река Елек, Актюбинская область,  г. Актобе, 0,5 км выше города
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	бор
	0,17
	10,00
	

	река Елек, Актюбинская область, Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	хром (6+)
	0,228
	11,4
	

	река Елек, Актюбинская область, 1 км выше села Целинный
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	бор
	0,18
	10,59
	

	река Жабай, Акмолинская область, город Атбасар
	1 ВЗ
	04.02.15
	05.02.15
	марганец
	0,259
	25,9
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/306 от 06.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/305 от 06.02.15 г.

	река Глубочанка, Восточно-Казахстанская область, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений п. Белоусовка, непосредственно у автодорожного моста (09)
	2 ВЗ
	03.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,608
	60,8
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/308 от 06.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/307 от 06.02.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,151
	15,1
	

	река Глубочанка, ВКО, с.Глубокое, в черте села 0,3 км выше от устья
	1 ВЗ
	03.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,210
	21,0
	

	река Красноярка, ВКО, 3 км выше с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Березовка; у автодорожного моста (01)
	2 ВЗ
	03.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,826
	82,6
	

	
	
	
	
	марганец
	0,158
	15,8
	

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки
	2 ВЗ
	04.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,888
	88,8
	

	
	
	
	
	марганец
	0,139
	13,9
	

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения ручья Безымянный (01)
	1 ВЗ
	04.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,300
	30,0
	

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, в черте города, 8 км выше устья (01)
	1 ВЗ
	04.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,201
	20,1
	

	река Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1 ВЗ
	04.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,209
	20,9
	

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста (09)
	2 ВЗ
	04.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,410
	41,0
	

	
	
	
	
	марганец
	0,136
	13,6
	

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, в черте г.Усть-Каменогорска, 1 км выше устья р.Ульби, у автодорожного моста (01)
	1 ВЗ
	03.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,127
	12,7
	

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, в черте г.Усть-Каменогорска, 1 км выше устья р.Ульби, у автодорожного моста (09)
	1 ВЗ
	03.02.15г.
	05.02.15г.
	цинк
	0,128
	12,8
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/310 от 06.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/309 от 06.02.15 г

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,120
	12,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,140
	14,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,180
	18,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	05.02.15
	06.02.15
	марганец
	0,270
	27,0
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,2 км выше сброса сточных вод АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	05.02.15
	10.02.15
	марганец
	0,160
	16,0
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/342 от 10.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/341 от 10.02.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	05.02.15
	10.02.15
	марганец
	0,360
	36,0
	

	река Нура, Карагандинская область, 2 км выше станции Балыкты
	1 ВЗ
	10.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,180
	18,0
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/389 от 16.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/388 от 16.02.15 г.

	вдхр. Самаркан, Карагандинская область, 7 км выше плотины, проран г.Темиртау
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,160
	16,0
	

	вдхр. Самаркан, Карагандинская область, г.Темиртау, 0,5 км выше

плотины
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,150
	15,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,190
	19,0
	

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,310
	31,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,270
	27,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,240
	24,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,150
	15,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,230
	23,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	11.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,310
	31,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	12.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,280
	28,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, устье реки, в районе автомагистрали села Каражар
	3 ВЗ
	12.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,320
	32,0
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,456
	22,8
	

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	15,0
	30,0
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	3 ВЗ
	12.02.15
	13.02.15
	марганец
	0,310
	31,0
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,496
	24,8
	

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	15,4
	30,8
	

	озеро Биликоль, Жамбылская область
	1 ВЗ
	12.02.15
	17.02.15
	БПК5
	18,3
	18,3
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/408 от 17.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/407 от 17.02.15 г.

	река Сарыбулак, г.Астана, 0,2 км выше впадения в реку Есиль
	1 ВЗ
	18.02.15
	18.02.15
	Аммоний солевой
	16,77
	33,5
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/436 от 19.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/435 от 19.02.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,130
	13,0
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/480 от 25.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/479 от 25.02.15 г.

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,170
	17,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,190
	19,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,190
	19,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	23.02.15
	24.02.15
	марганец
	0,330
	33,0
	

	река Тобыл, Костанайская область, в черте села Милютинка, в створе гидрологического поста
	1 ВЗ
	23.02.15
	25.02.15
	марганец
	0,569
	56,9
	Министерству Энергетики РК; Копии:

-Департамент экологического мониторинга и информации

№11-1-05/487 от 25.02.15 г.
-Государственный инспекционный комитет нефте-газового комплекса экологического регулирования и контроля

№11-1-05/486 от 25.02.15 г.

	Всего: 17 в/о
	56 случаев ВЗ


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 84 метеорологических станциях в 14 областях, также на 23 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощности экспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (2), Талдыкорган (1), Кульсары (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (1), Кызылорда (1), п.Акай (1),  п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2),  Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,04-0,26 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,6–2,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис 1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы) 
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», угол ул. Богенбая
	

	6
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	7
	
	
	Район жилого комплекса «Достар»
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Рис.1.1 схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана
Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,139
	0,923
	0,600
	1,200
	1
	
	

	Взвешенные  частицы РМ -10
	0,082
	
	0,942
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,101
	0,139
	0,278
	
	
	

	Оксид углерода
	0,133
	0,044
	2,195
	0,439
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Диоксид азота
	0,122
	3,045
	0,840
	9,882
	168
	7
	

	Фтористый водород
	0,001
	0,105
	0,040
	2,000
	1
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В феврале по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким. Он определялся значением НП равным 87,5 % (очень высокий уровень); значение СИ = 9,9 (высокий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл. 1 и табл. 1.1). 

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составила 3,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по взвешенным веществам - 1, диоксиду азота - 168, фтористому водороду - 1 случай; а также по диоксиду азота было выявлено 7 случаев превышения более 5 ПДК (таблица 9).
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.2, таблица 10).
Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в cутки
	ручной отбор проб  
(дискретные  методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.
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Рис. 1.2 схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кокшетау
Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,215
	1,435
	1,400
	2,800
	10
	 
	 

	Диоксид серы
	0,003
	0,054
	0,004
	0,008
	
	 
	 

	Оксид углерода
	0,611
	0,204
	3,000
	0,600
	
	 
	 

	Диоксид азота
	0,008
	0,198
	0,050
	0,588
	
	 
	 

	Оксид азота
	0,001
	0,016
	0,020
	0,050
	
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,8, НП = 13,9%. Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами  (табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ, превышающих ПДК наблюдались по взвешенным веществам 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК..Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по взвешенным веществам – 10 случаев (таблица 11).

1.3 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Жабай, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, водохранилище Вячеславское).

В реке Есиль температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,04 мг/дм3, БПК5 – 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,2 ПДК, медь – 5,2 ПДК, цинк – 3,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,3 ПДК, магний – 1,2 ПДК).

В реке Нура, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен – 7,57, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,21 мг/дм3, БПК5 – 1,09 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,6 ПДК, медь – 4,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 4,0 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенным веществам (азот нитритный – 1,8 ПДК).

В реке Акбулак, температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,29 мг/дм3, БПК5 – 1,09 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец - 8,2 ПДК, медь - 5,6 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,9 ПДК, хлориды – 1,3 ПДК), биогенным веществам (фториды – 2,3 ПДК).

В реке Сарыбулак, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода 5,99 мг/дм3, БПК5 2,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 8,0 ПДК, медь – 2,3 ПДК, цинк – 8,8 ПДК), главных ионов (сульфаты – 7,8 ПДК, хлориды – 2,3 ПДК, магний – 2,1 ПДК, кальций – 1,5 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 8,6 ПДК, фториды – 2,8 ПДК).

В реке Беттыбулак, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода 11,0 мг/дм3, БПК5 0,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,8 ПДК, молибден – 3,9 ПДК, цинк – 3,3 ПДК).

В реке Жабай, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,2 мг/дм3, БПК5 1,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,2 ПДК, магний – 1,8 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, цинк – 4,3 ПДК, марганец – 16,1 ПДК).

Канал Нура-Есиль, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 6,36 мг/дм3, БПК5 0,92 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 7,7 ПДК, медь – 6,4 ПДК,), главных ионов (сульфаты – 4,3 ПДК, магний – 2,4 ПДК, хлориды – 1,1 ПДК).
В озере Султанкельды, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода 3,02 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,2 ПДК, цинк – 4,7 ПДК, медь – 4,8 ПДК), главных ионов (сульфаты – 9,9 ПДК, хлориды – 2,3 ПДК, магний – 3,0 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 2,1 ПДК, фториды – 1,3 ПДК).

В озере Копа, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,1 мг/дм3, БПК5 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 4,1 ПДК, цинк – 2,7 ПДК, медь – 4,4 ПДК, молибден – 2,9 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,7 ПДК, магний – 1,3 ПДК).

В озере Зеренды, температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,1 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 2,5 ПДК, молибден – 2,5 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, медь – 5,5 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенным веществам (фториды – 3,8 ПДК).

В водохранилище Вячеславское - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 7,21 мг/дм3, БПК5 0,58 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, цинк – 1,1 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Есиль, Беттыбулак, Акбулак, озера Копа, Зеренды, вдхр. Вячаславское; вода «высокого уровня загрязнения» – река Нура, Сарыбулак, Жабай, озеро Султанкельды, канал Нура-Есиль.
В сравнении с февралем 2014 года качество воды рек Есиль, Нура, водохранилища Вячаславское, озере Зеренды значительно не изменилось; в реках Беттыбулак, Сарыбулак, Жабай, канал Нура - Есиль - ухудшилось; в реках Акбулак, озерах Копа, Султанкельды - улучшилось.
В сравнении с февралем 2014 года качество воды рек Сарыбулак, Нура, водохранилища Вячаславское, озерах Зеренды, Копа, Султанкельды значительно не изменилось; в реке Беттыбулак, канал Нура - Есиль - ухудшилось; в реках Есиль, Акбулак - улучшилось.

В феврале на территории Акмолинской области зафиксированы следующие высокие загрязнения: река Жабай – 1 случай ВЗ, река Сарыбулак – 1 случай ВЗ (таблица 7 ).

1.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.3, таблица 12).

Таблица 12

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.3. схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ 

Таблица 13
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

ПДК м.р.
	>ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0349
	0,2327
	0,1773
	0,3546
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0335
	 
	0,1718
	 
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0338
	 
	0,1727
	 
	

	Диоксид серы
	0,0136
	0,2720
	0,0929
	0,1858
	

	Оксид углерода
	0,1089
	0,0363
	2,3822
	0,4764
	

	Диоксид азота
	0,0089
	0,2225
	0,0441
	0,5188
	

	Оксид азота
	0,0078
	0,1300
	0,0810
	0,2025
	

	Озон
	0,0336
	1,1200
	0,0704
	0,4400
	

	Сероводород
	0,0001
	 
	0,0051
	0,6375
	

	Сумма углеводородов
	1,4381
	 
	3,0908
	 
	

	Аммиак
	0,0023
	0,0575
	0,1600
	0,8000
	

	Метан 
	1,3119
	 
	1,3987
	 
	

	Диоксид углерода
	733,139
	 
	2852,804
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения,  он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0% (таблица 1 и таблица 1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 13). 

Таблица 14
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0668
	0,4455
	0,5894
	1,1788
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0656
	
	0,5802
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0664
	
	0,5870
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0140
	0,2795
	0,1537
	0,3074
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0506
	0,0169
	5,2565
	1,0513
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0116
	0,2888
	0,1259
	1,4812
	10
	
	

	Оксид азота
	0,0047
	0,0783
	0,2407
	0,6018
	
	
	

	Озон
	0,0640
	2,1342
	0,1307
	0,8169
	
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0287
	3,5875
	2
	
	

	Сумма углеводородов
	1,2408
	
	3,1258
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0044
	0,1100
	0,1600
	0,8000
	
	
	

	Метан 
	1,1460
	
	1,5664
	
	
	 
	

	Диоксид углерода
	746,540
	
	936,9953
	
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. В феврале месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 3,6; НП = 0,3% (низкий уровень) по сероводороду (таблица 1 и таблица 1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 14). Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 4, по оксиду углерода – 1, по диоксиду азота – 10, по сероводороду – 2 случая.
1.5 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

В озере Бурабай - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,44, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,59 мг/дм3, БПК5 – 2,82 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,8 ПДК, цинк – 8,9 ПДК, марганец – 7,5 ПДК), биогенных веществ (фториды – 5,1 ПДК).

В озере Улькен Шабакты - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,84, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,31 мг/дм3, БПК5 – 2,5 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,1 ПДК, цинк – 3,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,8 ПДК, магний – 2,4 ПДК), биогенных веществ (фториды – 19,1 ПДК).

В озере Щучье температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,34, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,67 мг/дм3, БПК5 – 3,6 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,2 ПДК, цинк – 7,4 ПДК, марганец – 7,5 ПДК), биогенных веществ (фториды – 9,2 ПДК).

В озере Киши Шабакты температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 8,36, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,95 мг/дм3, БПК5 – 3,04 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,3 ПДК, цинк – 5,3 ПДК, марганец – 4,0 ПДК), главных ионов (хлориды – 5,0 ПДК, сульфаты – 9,3 ПДК, магний – 8,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 8,2 ПДК, аммоний солевой – 4,2 ПДК).

В озере Карасье - температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 7,2, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,1 мг/дм3, БПК5 – 3,32 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК, цинк – 3,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,9 ПДК, фториды – 2,7 ПДК, аммоний солевой – 2,2 ПДК).

В озере Сулуколь температура воды 0 ºC, водородный показатель равен 6,83, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,12 мг/дм3, БПК5 – 4,14 мг/дм3. Превышение ПДК выявлено по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,5 ПДК, цинк – 9,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,2 ПДК, фториды – 7,0 ПДК).

Качество воды характеризуется следующим образом: вода «умеренного  уровня загрязнения» - озеро Карасье; вода «высокого уровня загрязнения» - озера Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь (таблица 3).

По сравнению с февралем 2014 года качество воды в озерах Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь – ухудшилось, в озере Киши Шабакты - улучшилось. 

По сравнению с январем 2015 года качество воды озер Щучье, Киши Шабакты, Карасье значительно не изменилось; в озерах Бурабай, Улькен Шабакты, Сулуколь – ухудшилось (таблица 15). 

Таблица 15
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование

водного объекта

(адм.область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в феврале 2015 года

превышающих ПДК

	
	февраль 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 

2015 г.

(по КИЗВ)
	февраль 2015 г.

(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Крат

ность

превыше

ния

ПДК

	оз.Бурабай

пос.Боровое
	
	
	10,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	

	
	
	
	2,82 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,82
	

	
	1,18 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	2,41 (умеренного

 уровня загрязнения)
	6,31 (высокого 

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	3,84
	5,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,089
	8,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,075
	7,5

	оз.Улькен

Шабакты

пос.Боровое
	
	
	10,3 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,3
	

	
	
	
	2,50  (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,50
	

	
	3,22 (4 кл.)

загрязнённая
	2,83 (умеренного

 уровня загрязнения)
	8,15 (высокого 

уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	286,0
	2,8

	
	
	
	
	Магний 
	95,8
	2,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	14,3
	19,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,034
	3,4

	оз.Щучье

г.Щучинск
	
	
	9,67 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,67
	

	
	
	
	3,60 (нормативно-чистая)
	БПК5
	3,60
	

	
	1,55 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	3,72 (высокого 

уровня загрязнения)
	7,79 (высокого 

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	6,91
	9,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0042
	4,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,074
	7,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,075
	7,5

	оз.Киши

Шабакты

с.Акылбай
	
	
	6,95 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,95
	

	
	
	
	3,04 (нормативно-чистая)
	БПК5
	3,04
	

	
	7,90 (6 кл.)

очень

 грязная
	7,75 (высокого

уровня загрязнения)
	5,85 (высокого

уровня загрязнения)
	Главные ионы 

	
	
	
	
	Хлориды 
	1496,0
	5,0

	
	
	
	
	Сульфаты 
	934,0
	9,3

	
	
	
	
	Магний 
	324,0
	8,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	6,18
	8,2

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,08
	4,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,053
	5,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,04
	4,0

	оз.Карасье

(Акмолинская)
	
	
	7,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,1
	

	
	
	
	3,32 (умеренного

 уровня загрязнения)
	БПК5
	3,32
	

	
	0,86  (2 кл.)

чистая
	1,33 (умеренного

 уровня загрязнения)
	2,92 (умеренного

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,39
	3,9

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,12
	2,2

	
	
	
	
	Фториды 
	2,03
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,0314
	3,1

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	
	
	5,12 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	5,12
	

	
	
	
	4,14  (умеренного

 уровня загрязнения)
	БПК5
	4,14
	

	
	2,09 (3 кл.)

умеренно загрязнённая
	1,69 (умеренного

 уровня загрязнения)
	5,46 (высокого 

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,08
	4,2

	
	
	
	
	Фториды
	5,26
	7,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0045
	4,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,092
	9,2


1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Коргалжин, Акколь, Атбасар, Балкашино, Егиндыколь, Ерейментау, Жалтыр, Кокшетау, Степногорск, СКФМ Боровое, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2) (рис. 1.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07–0,24 мкЗв /ч и не превышали нормы. 
1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень. 
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Рис. 1.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории  Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис.2.1, таблица 16).

Таблица 16
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109
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Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Таблица 17
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0083
	0,0556
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1200
	
	0,5600
	
	
	
	

	Сульфаты
	0,0028
	
	0,0100
	0,0011
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0086
	0,1720
	0,1353
	0,2706
	
	
	

	Оксид углерода
	0,4529
	0,1510
	7,0000
	1,4000
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0238
	0,5945
	0,1749
	2,0576
	389
	
	

	Оксид азота
	0,0059
	0,0978
	0,1562
	0,3905
	
	
	

	Озон
	0,0641
	2,1350
	0,1939
	1,2119
	19
	
	

	Сероводород
	0,0109
	
	0,2395
	29,9375
	175
	43
	15

	Формальдегид
	0,0019
	0,6333
	0,0180
	0,5143
	
	
	

	Хром
	0,0003
	0,1815
	0,0013
	0,8667
	
	
	

	∑ углеводородов 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется очень высоким  уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 29,9 (очень высокий уровень), НП = 47,9 % (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1).  Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили по озону 2,1 ПДКс.с. по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по диоксиду азота - 389, по сероводороду - 175, по озону – 19, по оксиду углерода – 1 случай, также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК – 43 и более 10 ПДК – 15случаев (таблица 17).
По данным автоматических постов наблюдений в городе Актобе зафиксировано 9 случаев высокого загрязнения и 6 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Елек.

В реке Елек температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,56, концентрация растворенного в воде кислорода 9,78 мг/дм3, БПК5 -1,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп глав тяжелых металлов (хром (6+) – 8,5 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,9 ПДК, азот нитритный – 2,1 ПДК, бор – 13,7 ПДК).

Качество воды реки Елек оценивается как «высокого уровня загрязнения». В феврале 2014 г. и январе 2015 г. качество воды реки Елек существенно не изменилось.

В феврале на территории Актюбинской области зафиксированы 5 случаев ВЗ на реке Елек.
2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях  (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак) и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (№2, 3) (рис. 2.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07–0,26 мкЗв /ч и не превышали нормы.
2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Актюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 18).
Таблица 18
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза

 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26


	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27

(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная, 548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28

(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29

(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге, 14
	

	30

(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31

(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	

	1

(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	

	2

(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3

(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4

(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5

(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6

(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Алматы 

Таблица 19
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1904
	1,2691
	0,8000
	1,6000
	14
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0634
	
	0,5515
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0174
	0,3476
	1,4568
	2,9136
	40
	
	

	Оксид углерода
	2,0677
	0,6892
	16,2000
	3,2400
	705
	
	

	Диоксид азота
	0,1334
	3,3347
	0,7904
	9,2983
	1979
	27
	

	Оксид азота
	0,0534
	0,8896
	0,4786
	1,1965
	20
	
	

	Фенол 
	0,0027
	0,8863
	0,0100
	1,0000
	 
	 
	

	Формальдегид 
	0,0132
	4,3863
	0,0320
	0,9143
	 
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 98,6% (очень высокий уровень); СИ = 9,3 (высокий уровень) по концентрации диоксида азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с., диоксида азота – 3,3 ПДКс.с., формальдегида – 4,4 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За февраль месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам – 14, по диоксиду серы – 40, по оксиду углерода – 705, по диоксиду азота – 1979 и по оксиду азота – 20 случаев, также по диоксиду азота были выявлены превышения более 5 ПДК – 27 случаев (таблица 19).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 20).

Таблица 20
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 3.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган  


Таблица 21
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,140
	0,935
	0,400
	0,800
	
	
	 

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,255
	
	1,000
	
	
	
	 


	Диоксид серы
	0,049
	0,981
	3,077
	6,154
	21
	1
	 

	Оксид углерода
	1,079
	0,360
	7,000
	1,400
	9
	
	 

	Диоксид азота
	0,081
	2,020
	0,738
	8,685
	775
	1
	 

	Оксид азота
	0,006
	0,107
	0,188
	0,469
	
	
	 

	Сероводород 
	0,002
	
	0,041
	5,134
	46
	2
	 

	Аммиак
	0,008
	0,210
	0,177
	0,887
	
	
	 

	Формальдегид
	0,0004
	0,117
	0,001
	0,026
	
	
	 

	∑ углеводородов
	1,545
	
	3,080
	
	
	
	 

	Метан 
	0,0001
	
	0,208
	
	
	
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким  уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ = 8,7, НП равным 38,4 %. Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составила - 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК было зафиксировано: по диоксиду серы – 21, по оксиду углерода – 9, по диоксиду азота – 775, по сероводороду – 46,  также были выявлены превышения более 5 ПДК по диоксиду серы и диоксиду азота – 1, по сероводороду – 2 случая (таблица 21).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 18-ми водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Каркара, Есик, Турген, Талгар, Темирлик, вдхр. Куртинское, Бартогай, Капшагай).

Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик–притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.

В реке Иле температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 14,5 мг/дм3, БПК5 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК, марганец – 1,8 ПДК).

В реке Текес температура воды находится на уровне 0,3 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 10,4 мг/дм3, БПК5 2,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК, марганец – 5,8 ПДК).

В реке Коргас температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель - 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода - 12,3 мг/дм3, БПК5 – 2,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,7 ПДК, марганец – 4,7 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,6 ПДК).

В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 13,8 мг/дм3, БПК5 - 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксировано.

 В реке Шарын температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 16,3 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 3,3 ПДК).

В реке Шилик температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,2, концентрация растворенного в воде кислорода 14,0 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксировано.

В реке Баянкол температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК).

В вдхр. Курты температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 13,0 мг/дм3, БПК5 – 2,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ и главному иону (азот нитритный – 2,5 ПДК, сульфаты– 1,3 ПДК, фториды – 1,6 ПДК), групп тяжелых металлов (медь – 1,1 ПДК).

В вдхр. Бартогай температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 13,3 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,3 ПДК, марганец – 1,7 ПДК).

В реке Есик температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 13,6 мг/дм3, БПК5 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,1 ПДК).

В реке Каскелен температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 15,2 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,8 ПДК, фторид –1,2 ПДК), из групп тяжелых металлов (марганец – 1,4 ПДК).

В реке Каркара температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 13,2 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,8 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 1,2 ПДК).

В реке Тургень температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 13,5 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –2,8 ПДК).

В реке Талгар температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.

В реке Темирлик температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3, БПК5 0,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК).

В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,7 мг/дм3, БПК5 – 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 2,2 ПДК) групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец – 2,9 ПДК).

В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,1 мг/дм3, БПК5 - 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,5 ПДК), из групп тяжелых металлов (медь – 2,2 ПДК, марганец – 3,1 ПДК).

В реке Есентай температура воды находится на уровне 0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода - 11,0 мг/дм3, БПК5 – 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,3 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «нормативно - чистая» - реки Шилик, Талгар, вдхр. Капшагай; «умеренного уровня загрязнения» - реки Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Иле, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Тургень, Темирлик, вдхр. Курты, Бартогай; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Текес, Коргас, Шарын.

По сравнению с февраля 2014 года качество воды в реках Шилик, Есик, Каскелен, Талгар, вдхр. Курты, Бартогай – значительно не изменилось; в реках Киши Алматы, Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Шарын, Тургень, Темирлик, Есентай, Улькен Алматы – ухудшилось; реки Каркара, вдхр. Капшагай – улучшилось.
По сравнению с январем 2015 года качество воды в реках Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы – значительно не изменилось; вдхр. Капшагай – улучшилось.
3.4 Радиационный гамма – фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек)  и  на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Талдыкорган (№2) Алматинской области (рис. 3.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,12–0,20 мкЗв /ч и не превышали нормы.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Алматинской области
4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис 4.1, таблица 22).

Таблица 22
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 23
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,096
	0,639
	1,000
	2,000
	10
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,009
	
	0,114
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,143
	0,014
	0,028
	
	
	

	Оксид углерода
	1,847
	0,616
	3,000
	0,600
	
	
	

	Диоксид азота
	0,071
	1,783
	0,090
	1,059
	3
	
	

	Оксид азота 
	0,146
	2,438
	0,261
	0,652
	
	
	

	Озон 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород 
	0,003
	
	0,006
	0,750
	
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,458
	0,004
	0,400
	
	
	

	Аммиак 
	0,006
	0,148
	0,010
	0,050
	
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,426
	0,003
	0,086
	
	
	

	Диоксид углерода
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался повышенным уровнем загрязнения, он определялся по значениям СИ равным 2,0, НП = 6,9% по взвешенным веществам (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота – 1,8 ПДКс.с, оксида азота - 2,4 ПДКс.с , других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За февраль 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по взвешенным веществам - 10, по диоксиду азота – 3 случая (таблица 23).

4.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном  посту (рис. 4.2, таблица 24).

Таблица 24
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары 

Таблица 25
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0478
	 
	0,1194
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0357
	0,7140
	0,2353
	0,4706
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1443
	0,0481
	1,4410
	0,2882
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0170
	0,4250
	0,1067
	1,2553
	6
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,0033
	0,0238
	0,0595
	
	
	

	Озон 
	0,0331
	1,1033
	0,0396
	0,2475
	
	
	

	Сероводород 
	0,0014
	 
	0,0044
	0,5500
	
	
	

	Аммиак
	0,0101
	0,2525
	0,0428
	0,2140
	
	
	

	Формальдегид
	0,0035
	1,1667
	0,0050
	0,1429
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в феврале месяце атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,3 и НП = 0,4 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили – 1,1 ПДКс.с, формальдегида – 1,2 ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Было зафиксировано по диоксиду азота 6 случаев превышения более 1 ПДК (таблица 25).
4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3 водных объектах: река Урал, река Шароновка, река Кигач.

В реке Жайык температура воды 1,2 ºC, водородный показатель равен 7,8 концентрация растворенного в воде кислорода 14,1 мг/дм3, БПК5-3,0 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.

В реке Кигач температура воды 1,0 ºC, водородный показатель равен 7,0 концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3, БПК5 -3,1 мг/дм3.Превышения ПДК не обнаружено.

В реке Шаронова температура воды 1,0 ºC, водородный показатель равен 7,0 концентрация растворенного в воде кислорода 13,0 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3.

Качество воды водных объектов на территории Атырауской области оценивается как «нормативно чистая».

В сравнении с февралем 2014 г. и январем 2015 г. качество воды всех водных объектов не изменились.

4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7) (рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области составили 0,06–0,16 мкЗв /ч и не превышали нормы.

4.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Атырауской области
5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск велись на 5 стационарных постах (рис.5.1, таблица 26).
Таблица 26
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка

На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
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Рис.5.1 Схема расположением стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорска
Таблица 27
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,2031
	1,3537
	0,9000
	1,8000
	21
	 
	

	Диоксид серы
	0,0847
	1,6934
	0,2000
	0,4000
	
	 
	

	Оксид углерода
	1,2963
	0,4321
	10,0000
	2,0000
	5
	 
	

	Диоксид азота
	0,0732
	1,8299
	0,3800
	4,4706
	120
	 
	

	Фенол
	0,0040
	1,3171
	0,0210
	2,1000
	19
	 
	

	Хлор
	0,0024
	0,0810
	0,0100
	0,1000
	
	 
	

	Кислота серная
	0,0417
	0,4165
	0,1900
	0,6333
	
	 
	

	Формальдегид
	0,0098
	3,2611
	0,0410
	1,1714
	1
	 
	

	Мышьяк
	0,0005
	0,1736
	0,0010
	0,3333
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 63,9% (очень высокий уровень), СИ = 4,5 (повышенный уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,4 ПДКс.с, диоксида серы – 1,7 ПДКс.с., диоксида азота – 1,8 ПДКс.с., фенола – 1,3 ПДКс.с , формальдегида – 3,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам составило 21, по оксиду углерода – 5, по диоксиду азота – 120, по фенолу – 19, по формальдегиду - 1 случай (таблица 27).
5.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.5.2, таблица 28).

Таблица 28
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
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Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер 

 Таблица 29
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0938
	0,6250
	0,2000
	0,4000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0731
	1,4615
	0,1430
	0,2860
	
	
	

	Оксид углерода
	0,6528
	0,2176
	3,0000
	0,6000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0520
	1,3003
	0,1200
	1,4118
	10
	
	

	Фенол
	0,0027
	0,8889
	0,0070
	0,7000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0031
	1,0394
	0,0070
	0,2000
	
	
	

	Мышьяк 
	0,0005
	0,1713
	0,0010
	0,3333
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в феврале атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения. Он определялся  значением НП равным 8,3 % , СИ = 1,4 (низкий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,5 ПДКс.с., диоксида азота – 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зарегистрированы 10 случаев превышения более 1 ПДК по диоксиду азота (таблица 29).

5.3 
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.5.3, таблица 30).

Таблица 30
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха города Семей
Таблица 31
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,145
	0,968
	0,300
	0,600
	
	
	

	Диоксид серы
	0,044
	0,870
	0,054
	0,108
	
	
	

	Оксид углерода
	0,938
	0,313
	4,000
	0,800
	
	
	

	Диоксид азота
	0,028
	0,703
	0,050
	0,588
	
	
	

	Фенол
	0,006
	2,074
	0,008
	0,800
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по фенолу составили 2,1 ПДКс.с,, других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаев превышения ПДК не было зафиксировано(таблица 31).
5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 5.4, таблица 32).

Таблица 32
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое
Таблица 33
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0417
	0,2778
	0,2000
	0,4000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0804
	1,6086
	0,1720
	0,3440
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0768
	1,9201
	0,1700
	2,0000
	34
	
	

	Фенол
	0,0036
	1,2083
	0,0160
	1,6000
	5
	
	

	Мышьяк
	0,0003
	0,0833
	0,0010
	0,3333
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 47,2 % (высокий уровень), СИ = 2,0 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,6 ПДКс.с., диоксида азота – 1,9 ПДКс.с., фенола – 1,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 34, по фенолу  - 5 раз (таблица 33).
5.5 Качество поверхностных вод на территории

Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 11-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Буктырма, оз. Маркаколь).

В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 6,90 - 7,12, концентрация растворенного в воде кислорода 11,9 мг/дм3, БПК5 2,08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,2 ПДК).

В реке Ертис температура воды находилась в пределах 0,1-1,0 ºC, водородный показатель 7,16-7,71, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5 1,11 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 2,1 ПДК, цинк 3,4 ПДК, марганец 2,0 ПДК).

В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 7,80 - 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5 1,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк 5,1 ПДК, марганец 2,7 ПДК).

В реке Брекса температура воды находилась в пределах 0,2-1,0 ºC, водородный показатель 7,52 – 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5 1,36 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 2,8 ПДК), тяжелых металлов (цинк 44,6 ПДК, марганец 7,4 ПДК, медь 3,9 ПДК).

В реке Тихая температура воды находилась в пределах 0,9-2,3 ºC, водородный показатель 7,89 – 8,77, концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5 2,19 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 5,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк 25,0 ПДК, марганец 8,1 ПДК, медь 6,2 ПДК).

В реке Ульби температура воды находилась в пределах 0,1-1,3 ºC, водородный показатель 7,06 – 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 1,39 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 4,5 ПДК, цинк 18,2 ПДК, марганец 5,5 ПДК).

В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 0,1-0,3 ºC, водородный показатель 8,21– 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода 11,5 мг/дм3, БПК5 1,11 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 4,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,8 ПДК, цинк 27,4 ПДК, марганец 9,1 ПДК).

В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 0,1-0,2 ºC, водородный показатель 8,14 – 8,31, концентрация растворенного в воде кислорода 12,1 мг/дм3, БПК5 1,20. мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк 41,3 ПДК, марганец 8,9 ПДК, медь 6,0 ПДК).

В реке Оба температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 7,28 - 7,38, концентрация растворенного в воде кислорода 10,8 мг/дм3, БПК5 1,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 2,7 ПДК, цинк 2,5 ПДК, марганец 1,6 ПДК).

В реке Емель температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 7,81, концентрация растворенного в воде кислорода 12,1 мг/дм3, БПК5 2,58 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,5 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК).

В оз. Маркаколь температура воды находилась в пределах 0,1 ºC, водородный показатель 7,21, концентрация растворенного в воде кислорода 12,3 мг/дм3, БПК5 1,89 мг/дм3. Превышения ПДК не зафиксированы.

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «нормативно - чистая» - оз.Маркаколь, вода «умеренного уровня загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Емель, Оба, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Буктырма, вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Красноярка, Брекса.

По сравнению с февралем 2014 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Ульби, Красноярка, Оба, Емель, оз. Маркаколь существенно не изменилось, в реке Тихая – улучшилось; в реках Глубочанка, Брекса, Буктырма – ухудшилось.

По сравнению с январем 2015 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель существенно не изменилось; в реках Брекса, Буктырма – ухудшилось.


На территории ВКО были зафиксированы следующие ВЗ: река Тихая  – 2 случая ВЗ, река Ульби  – 5 случаев ВЗ, река Глубочанка  – 3 случая ВЗ, река Красноярка  – 2 случая ВЗ, река Брекса  – 2 случая ВЗ (таблица 7 ).
5.6 Характеристика качества поверхностных вод по токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в феврале месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На всех створах  выживаемость тест-объектов составила 100%, и только на створе «в черте с.Прапорщиково;15 км ниже впадения руч. Бражный» была зарегистрирована гибель дафний в количестве 16,7%.

р. Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в феврале 2015 г., острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «0,3км выше с. Лесная Пристань» гибель тест-объектов составила 3%, на втором створе «в черте с.Зубовка; 1,5км ниже устья р.Березовка» гибель дафний составила 7%.
р. Брекса. Пробы воды, отобранные в феврале месяце 2015 г. на р. Брекса между собой различались. На створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» погибших дафний не обнаружено. На втором створе «в черте г.Риддер; 0,6 км выше устья р.Брекса» была зарегистрирована острая токсичность, гибель тест-объектов составила 80%.

р. Тихая. Пробы воды, отобранные на р.Тихая в феврале 2015г. не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На створе «в черте города; 8 км выше устья» в результате биотестирования гибель тест-объектов составила 13%. На первом створе погибших тест-объектов не обнаружено.

р. Ульби (рудн. Тишинский). В пробах воды р. Ульби, отобранных в феврале 2015 г., в результате биотестирования была зарегистрирована острая токсичность. На створе «50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский» гибель тест-объектов составила 80%. На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский» гибель дафний составила 87%.

р Ульби  (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в феврале 2015 г., острого токсического действия на тест-объект не оказывали. На всех трех створах в результате биотестирования была отмечена 100% выживаемость дафний. 

р. Глубочанка. Пробы воды, отобранные на р. Глубочанка в феврале месяце 2015 г., в результате проведенного биотестирования острого токсического действия на тест-объекты не оказывали, хотя и различались. На створах «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с с. Белоусовка» и «0,175 км ниже сброса Медьзавода» погибших дафний не обнаружено. На створе «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» гибель тест-объектов составила  43%. 

р. Красноярка. Результаты биотестирования проб воды на р. Красноярка  в феврале месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» процент погибших дафний составил 3%. На створе  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника, у автодорожного моста» процент погибших тест-объектов составил 7%.

р.Оба. В пробах воды, отобранных в феврале 2015г. на р.Оба острой токсичности зарегистрировано не было. На обоих исследуемых створах выживаемость дафний составила 100%.

р. Емель. В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель в феврале месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость дафний составила 100%.

р. Кара Ертис. В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертис в феврале 2015г. явлений острой токсичности зарегистрировано не было, выживаемость дафний составила 100% (Приложение 7).

5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха)  (рис. 5.5).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,07–0,22 мкЗв /ч и не превышали нормы.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области  составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
[image: image22.jpg]Yers-KameHoro

g Kﬁ;-l(aparam
-y : i ey BIpSIHOBCK.
/ ' 'LIJap ’YJ'IbKeH !‘lapblH'i

-amapkd

j : )Kan‘FbI3T66e“ i
\ | ‘ ‘ KeKI'leKTj‘
{41 ) ‘EapLuaTe{"A;,ry;;

b

- - ey

\ T =B
' I'amma-don
. IInmoTHOCTH

‘ T'amma-¢oH (aBTOMaTH4IECKHAE MOCTHI)





Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Восточно - Казахстанской области
6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 34).
Таблица 34
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,  оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха города Тараз 
Таблица 35
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1587
	1,0579
	1,1000
	2,2000
	3
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0471
	
	0,3982
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0079
	0,1588
	0,0420
	0,0840
	
	
	

	Сульфаты
	0,0199
	
	0,1000
	0,0111
	
	
	

	Оксид углерода
	1,2459
	0,4153
	10,000
	2,0000
	7
	
	

	Диоксид азота
	0,0696
	1,7405
	0,4486
	5,2776
	835
	1
	

	Оксид азота
	0,0420
	0,7000
	1,0000
	2,5000
	45
	
	

	Сероводород
	0,0005
	
	0,0064
	0,8062
	
	
	

	Фтористый водород
	0,0029
	0,5880
	0,0100
	0,5000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0068
	2,2581
	0,0280
	0,8000
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким  уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 5,3, НП = 43,1% по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ - 1,1 ПДКс.с , диоксида азота – 1,7 ПДКс.с., формальдегида - 2,3 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За февраль  2015  года были выявлены превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам - 3, по оксиду углерода - 7, по диоксиду азота – 835, по оксиду азота – 45, также превышение более 5 ПДК - по диоксиду азота  - 1 случай (таблица 35).
6.2  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9 водных объектах (реки Талас, Шу, Асса,  Аксу, Токташ, Карабалта, Сарыкау, озеро Биликоль, вдхр. Тасоткель).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды находится в пределах 4,0 – 11,0 ºC, водородный показатель равен 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода 11,3 мг/дм3, БПК5 3,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 2,4 ПДК),  из органических веществ (фенолы - 1,3 ПДК).

В реке Асса температура воды 4,0ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 9,95 мг/дм3, БПК5 1,84 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 1,8 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

В озере Биликоль - температура воды 2,6ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,82 мг/дм3, БПК5 18,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,4 ПДК), из биогенных веществ (фториды 1,8 ПДК), из органических веществ (фенолы 2,0 ПДК, нефтепродукты 1,4 ПДК).

В реке Шу температура воды находится в пределах 4,2 – 6,2 ºC, водородный показатель равен 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 3,36 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 3,6 ПДК, железо общее 1,2 ПДК), тяжёлых металлов (медь 3,7 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК).

Река Аксу, температура воды 2,0ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 11,5 мг/дм3, БПК5 2,04 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп : главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь  2,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее  1,8 ПДК, фториды  1,97 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК).

Река Карабалта, температура воды 2,0ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 11,9 мг/дм3, БПК5 3,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  4,5 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,5 ПДК), биогенных  веществ (фториды 1,4 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК, нефтепродукты - 1,2 ПДК).

Река Токташ, температура воды 2,0ºC, водородный показатель равен 8,00, концентрация растворенного в воде кислорода 10,9 мг/дм3, БПК5 2,94 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,6 ПДК), тяжелых металлов (медь  4,0 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК). 

Река Сарыкау - температура воды 2,0 ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5 4,98 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  2,6 ПДК), тяжелых металлов (медь  2,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 4,0 ПДК, фториды  1,8 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК).

Вдхр. Тасоткель, температура воды 2,4 ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 13,7 мг/дм3, БПК5 2,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп : тяжелых металлов (медь 2,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,9 ПДК, железо общее 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Жамбылской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» оз. Биликоль.

По сравнению с февралём 2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель существенно не изменился; в озере Биликоль качество воды  улучшилось. 
По сравнению с январем 2015 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель, озере Биликоль существенно не изменился.

На территории области зафиксировано 1 случай ВЗ в озере Биликоль (таблица 7).
6.3  Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.2).

Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10–0,20 мкЗв /ч и не превышали нормы.

6.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Жамбылской области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Жамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 36).

Таблица 36
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак 
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск

Таблица 37
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0335
	
	0,1383
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0475
	0,9500
	0,1276
	0,2552
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1956
	0,0652
	4,0981
	0,8196
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0124
	0,3100
	0,0930
	1,0941
	3
	
	

	Оксид азота
	0,0061
	0,1008
	0,0538
	0,1345
	
	
	

	Озон
	0,0334
	1,1133
	0,1623
	1,0144
	2
	
	

	Сероводород
	0,0007
	
	0,0265
	3,3125
	2
	
	

	Аммиак
	0,0051
	0,1275
	0,0224
	0,1120
	
	
	

	∑углеводородов
	0,0335
	
	0,1383
	
	
	
	

	Метан
	0,0475
	0,9500
	0,1276
	0,2552
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 3,3; НП = 0,3 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ - не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 3, по озону и сероводороду – 2 случая (таблица 37).

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 38).

Таблица 38
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 39
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,017
	 
	0,071
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,061
	1,216
	0,114
	0,227
	
	
	

	Оксид углерода
	1,164
	0,388
	7,329
	1,466
	20
	
	

	Диоксид азота
	0,024
	0,595
	0,087
	1,022
	1
	
	

	Оксид азота
	0,015
	0,247
	0,035
	0,088
	
	
	

	Озон 
	0,040
	1,337
	0,103
	0,644
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	 
	0,004
	0,550
	
	
	

	Аммиак 
	0,014
	0,350
	0,032
	0,159
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,5 и НП = 0,99%  (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации по диоксиду серы составили 1,2 ПДКс.с, по озону – 1,3 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по оксиду углерода составило 20, по диоксиду азота – 1 (таблица 39).

7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 40).

Таблица 40
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка
Таблица 41
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0103
	 
	0,0512
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0105
	 
	0,3537
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0069
	0,1380
	0,0540
	0,1080
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2949
	0,0983
	1,0600
	0,2120
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0073
	0,1825
	0,0315
	0,3706
	
	
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,0067
	0,0108
	0,0270
	
	
	

	Озон 
	0,0208
	0,6933
	0,0755
	0,4719
	
	
	

	Сероводород 
	0,0018
	 
	0,0070
	0,8750
	
	
	

	Аммиак 
	0,0080
	0,2000
	0,0893
	0,4465
	
	
	

	∑углеводородов
	3,0032
	 
	9,8815
	 
	
	
	

	Метан
	3,2115
	 
	4,7733
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0%  (табл.1 и табл.1.1).

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 41).

7.4 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул.Шолохова и ул.Штыбы, №2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган). Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.

Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 42).

Таблица 42
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Уральск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р. мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,093

	
	0,091


	

	Диоксид серы  
	0,013
	0,026
	0,014
	0,028

	Оксид углерода 
	4,669
	0,934
	4,873
	0,975

	Диоксид азота  
	0,0887
	1,043
	0,079
	0,932

	Оксид азота 
	0,025
	0,062
	0,017
	0,043

	Сероводород 
	0,002
	0,291
	0,002
	0,265

	Углеводороды 
	44,493
	0,746
	42,008
	0,700

	Аммиак  
	0,123
	0,615
	0,101
	0,504

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,141
	0,094
	0,096
	0,064


7.5 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

Наблюдения за загрязнением воздуха проводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений  Чинарево). 


Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.


Максимальная из разовых концентраций загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 43).

Таблица 43
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в п. Январцево
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,067


	

	Диоксид серы  
	0,024
	0,047

	Оксид углерода 
	1,785
	0,357

	Диоксид азота  
	0,036
	0,422

	Оксид азота 
	0,035
	0,089

	Сероводород 
	0,003
	0,431

	Углеводороды 
	25,687
	0,428

	Аммиак  
	0,028
	0,144

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,057
	0,038


7.6 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 3 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь.

В реке Жайык температура воды составил 0,2ºC, водородный показатель равен 7,74, концентрация растворенного в воде кислорода 6,23 мг/дм3, БПК5 5,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой - 1,5 ПДК).

В реке Шаган, температура воды составил 0,35ºC, водородный показатель равен 7,085, концентрация растворенного в воде кислорода 6,17 мг/дм3, БПК5 6,41 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,4 ПДК).

В реке Дерколь температура воды составила  0,4ºC, водородный показатель равен 7,21, концентрация растворенного в воде кислорода- 5,98 мг/дм3, БПК5- 6,54 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,2 ПДК, натрий – 1,3 ПДК, калий – 1,3 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,2 ПДК, аммоний солевой- 4,0 ПДК).

Качество воды водных объектов Шаган, Дерколь, Жайык на территории Западно-Казахстанской области оценивается как «умеренного уровня загрязнения».

В сравнении с февралем 2014 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь существенно не изменилось.

В сравнении с январем 2015 года качество воды реках Жайык, Шаган существенно не изменилось; в реке Дерколь - улушилось.

7.7  Радиационный гамма - фон Западно - Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3) и г.Аксай (№4) (рис. 7.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,04-0,12 мкЗв /ч и не превышали нормы.
7.8  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 7.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма - фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Западно - Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 44).

Таблица 44
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза

 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза

 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные чстицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Караганда
Таблица 45
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1615
	1,0769
	6,7000
	13,4000
	4
	1
	1

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0559
	
	0,6473
	
	
	 
	 

	Диоксид серы
	0,0164
	0,3280
	0,1570
	0,3140
	
	 
	 

	Сульфаты
	0,0001
	
	0,0100
	0,0011
	
	 
	 

	Оксид углерода
	2,1855
	0,7285
	12,000
	2,4000
	20
	 
	 

	Диоксид азота
	0,0514
	1,2840
	0,1861
	2,1894
	123
	 
	 

	Оксид азота
	0,0147
	0,2442
	0,1691
	0,4228
	
	 
	 

	Фенол 
	0,0069
	2,2986
	0,0130
	1,3000
	3
	 
	 

	Формальдегид 
	0,0057
	1,8866
	0,0110
	0,3143
	
	 
	 

	Сумма углеводородов
	0,2083
	
	0,9696
	
	
	 
	 

	Метан 
	1,3164
	
	2,2658
	
	
	 
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением СИ = 13,4 (очень высокий уровень),  НП равным 18,1 % (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами  (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,1 ПДКс.с, диоксида азота  – 1,3 ПДКс.с., фенола - 2,3 ПДКс.с., формальдегида – 1,9 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 4, по оксиду углерода – 20, по диоксиду азота - 123 и по фенолу – 3, а также по взвешенным веществам  более 5 ПДК и  более 10 ПДК – 1 случай  (таблица 45).
По данным ручного отбора проб в городе Караганда зафиксирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).
8.2 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Караганда 

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Караганда проводились на 1 точке (Точка №1 – район Пришахтинска). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака, формальдегида. 
Концентрации   взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, фенола, углеводорода, аммиака, формальдегида по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 46).

Таблица 46
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений

в городе Караганда 

	Загрязняющие вещества
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,08
	0,16

	Диоксид серы  
	0,120
	0,24

	Оксид углерода 
	1,6
	0,3

	Диоксид азота  
	0,003
	0,04

	Оксид азота 
	0,01
	0,03

	Сероводород 
	0,002
	0,25

	Фенол 
	0,008
	0,80

	Углеводороды 
	57,4
	1,0

	Аммиак  
	0,01
	0,05

	Формальдегид
	0,00
	0,00


8.3  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений наблюдений города Шахтинск
Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Шахтинск проводились на 2 точках (Точка №1 – Шахтинский ТЭЦ ул. Парковая пересекает ул. .Хусаинова точка №2 – шахты Казахстанская, 3 -й Строительный переулок пересекает ул. Гагарина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и формальдегида.

Концентрации углеворода превысили - 1,2 ПДК, остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 47).

Таблица 47
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Шахтинск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,07
	0,14
	0,06
	0,12

	Диоксид серы  
	0,100
	0,20
	0,015
	0,03

	Оксид углерода 
	3
	0,6
	4
	0,7

	Диоксид азота  
	0,003
	0,04
	0,003
	0,04

	Оксид азота 
	0,004
	0,01
	0,004
	0,01

	Сероводород 
	0,001
	0,13
	0,002
	0,25

	Фенол
	0,006
	0,60
	0,005
	0,50

	Углеводороды 
	62,4
	1,0
	69,2
	1,2

	Аммиак  
	0,01
	0,03
	0,01
	0,03

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0


8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.2., таблица 48).
Таблица 48
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота



	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш
Таблица 49
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	    мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,154
	1,028
	0,500
	1,000
	 
	
	 

	Диоксид серы
	0,007
	0,144
	1,142
	2,284
	1
	
	

	Сульфаты
	0,007
	 
	0,030
	0,003
	 
	
	 

	Оксид углерода
	1,014
	0,338
	5,000
	1,000
	 
	
	 

	Диоксид азота
	0,020
	0,494
	0,130
	1,529
	3
	
	 


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,3, значение НП был равен 2,8 %. Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы  (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации свинца превысили  1,4 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы - 1 и диоксиду азота – 3 раза (таблица 49).
8.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.8.3., таблица 50).

Таблица 50
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
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Рис.8.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жезказган
Таблица 51
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,190
	1,264
	0,800
	1,600
	2
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,183
	0,038
	0,076
	
	
	

	Сульфаты
	0,006
	
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	1,708
	0,569
	4,000
	0,800
	
	
	

	Диоксид азота
	0,042
	1,047
	0,250
	2,941
	12
	
	

	Фенол 
	0,005
	1,498
	0,047
	4,700
	8
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 4,7 и НП = 9,7 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,3 ПДКс.с., фенола – 1,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 2, по диоксиду азота – 12 и по фенолу – 8  (таблица 51).
8.6    Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.4., таблица 52).

Таблица 52
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/

Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 8.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау

Таблица 53
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,280
	1,864
	0,800
	1,600
	16
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,011
	0,212
	0,453
	0,906
	
	
	

	Сульфаты
	0,012
	
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	1,583
	0,528
	9,000
	1,800
	5
	
	

	Диоксид азота
	0,033
	0,831
	0,214
	2,521
	277
	
	

	Оксид азота
	0,012
	0,198
	0,279
	
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,034
	4,250
	76
	
	

	Фенол
	0,011
	3,528
	0,039
	3,900
	88
	
	

	Аммиак
	0,056
	1,408
	0,220
	1,100
	1
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП = 51,4 % (очень высокий уровень) и СИ равным 4,3 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,9 ПДКс.с.,  фенола – 3,5 ПДКс.с., аммиака – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 16,  по оксиду углерода - 5, диоксиду азота – 277, по сероводороду – 76, по фенолу – 88, по аммиаку – 1 случай (таблица 53).
8.7  Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах- реках Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир г.Жезказган; вдхр. Самаркан, Кенгир г.Жезказган.

В пунктах наблюдения по реке Нура: температура воды составила 1,2ºC, водородный показатель равен 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,68 мг/дм3, БПК5 –1,89 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 24,0 ПДК, медь – 2,0 ПДК, цинк – 2,4 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,6 ПДК, фториды –1,9 ПДК).

В точке наблюдения реки Шерубайнура, температура воды – 0,1ºC, водородный показатель равен – 7,12, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,83 мг/дм3, БПК5 – 3,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 31,0 ПДК, медь – 2,6 ПДК, цинк – 4,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 30,8 ПДК, азот нитритный – 24,8 ПДК, фториды – 1,3 ПДК).

В точке наблюдения водохранилища Самаркан г.Темиртау, «0,5 км выше плотины» – температура воды – 0,1ºC, водородный показатель равен 7,26, концентрация растворенного в воде кислорода 8,89 мг/дм3, БПК5 2,56 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 15,0 ПДК, медь – 2,5 ПДК, цинк – 3,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,9 ПДК).

В пункте наблюдения водохранилища Кенгир г.Жезгазган– температура воды составила – 1,0ºC, водородный показатель равен 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,14 мг/дм3, БПК5 – 2,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 9,2 ПДК, медь – 2,1 ПДК, цинк –4,4 ПДК).

В пунктах наблюдения реки Кара Кенгир г.Жезгазган - температура воды – 1,7ºC, водородный показатель равен 7,45, концентрация растворенного в воде кислорода 5,61 мг/дм3, БПК5 3,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 26,0 ПДК, медь – 1,7 ПДК, цинк – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 19,1 ПДК, азот нитритный – 1,3 ПДК) и органических веществ (нефтепродукты –1,2 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки: Нура, Кара Кенгир, вдхр. Кенгир, вдхр Самаркан, вода «чрезвычайно - высокого уровня загрязнения» - река Шерубайнура.

В сравнении с февралем 2014 года качество воды рек Нура, Кара Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, Кенгир - ухудшилось.

В сравнении с январем 2015 года качество воды рек Кара Кенгир – не изменилось; рек Нура, вдхр. Самаркан, Кенгир, Шерубайнура - ухудшилось.

На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Кара-Кенгир – 3 случая ВЗ, Нура – 11 случаев ВЗ, Шерубайнура – 3 случая ВЗ, водохранилище Самаркан – 1 случай ВЗ (таблица 7).

8.8 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области 

р. Нура. Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие тест-параметры (процент погибших дафний по отношению к контролю):  г. Темиртау, ″1 км выше сбр. ст. вод…″– 0%; г. Темиртау, ″1 км ниже сбр. ст. вод…″– 0%; нижний бьеф Интумакского в-ща – 0%; а. Акмешит – 0% и г. Темиртау, ″5,7 км ниже сбр. ст. вод…″– 3%. По полученным данным исследуемая вода р. Нуры не оказывает токсического действия на тест-объект. 

р. Шерубай-Нура. В процессе определения острой токсичности воды, процент погибших дафний по отношению к контролю по реке составил 0 %. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено. 

Самаркандское водохранилище. Количество выживших дафний на водохранилище в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphnia magna.

Кенгирское водохранилище. Данные полученные в ходе биотестирования по  Кенгирскому водохранилищу показали отсутствие токсического влияние на тест-обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр равен  0%.

р.Кара-Кенгир. В ходе биотестирования воды реки Кара-Кенгир  в феврале  месяце процент выживших дафний составил 100%. Тест-параметр равен  0%. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест-объект.

8.9  Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за февраль 2015 года

(2 программа)

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах: река Нура, водохранилище Самаркан, Канал сточных вод, реки Сокыр, Шерубайнура.

В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты–температура воды 0,2 ºC, водородный показатель равен 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода составила – 6,63 мг/дм3, БПК5 -1,21 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,55). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,4 ПДК, магний 1,8 ПДК) и тяжелых металлов (медь -1,7 ПДК, цинк -2,9 ПДК, марганец- 18,0 ПДК) (таблица 54).
В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темиртау, температура воды 0,1ºC, водородный показатель равен 7,18, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,73 мг/дм3, БПК5-2,71 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,21). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь -2,6 ПДК, цинк -2,9 ПДК, марганец- 16,0 ПДК) (таблица 54).

В точке наблюдения «0,5 км выше плотины» водохранилища Самаркан, г. Темиртау – температура воды - 0,1ºC, водородный показатель равен 7,26, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,89 мг/дм3, БПК5 -2,56 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,02). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь -2,5 ПДК, цинк -3,3 ПДК, марганец- 15,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 54).

В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» в среднем за три отбора – температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода- 9,78 мг/дм3, БПК5 -1,80 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,98). Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь -1,6 ПДК, цинк-2,1 ПДК, марганец- 16,3 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3 (таблица 54).

В районе створа Канал сточных вод, г. Темиртау, «объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «ТЭМК» за три отбора в среднем – температура воды составила 7,3ºC, водородный показатель равен 7,50, концентрация растворенного в воде кислорода- 9,57 мг/дм3, БПК5 -1,86 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=3,88). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,7 ПДК, магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный-2,4 ПДК), тяжелых металлов ( медь-1,5 ПДК, цинк- 2,1 ПДК, марганец- 20,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3 (таблица 54).

В пункте контроля реки Нура г. Темир-Тау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК) за три отбора в месяц среднее значение – температуры воды составила - 3,4ºC, водородный показатель равен 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,91 мг/дм3, БПК5 – 1,55 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=3,81). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 2,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный- 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь -1,9 ПДК, цинк – 2,0 ПДК, марганец- 19,7 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм 3 (таблица 54).

В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темиртау – температура воды равна 2,2ºC, водородный показатель- 7,46, концентрация растворенного кислорода в воде составила 9,03 мг/дм3, БПК5 -2,41 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,29). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 2,0 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный- 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь - 2,0 ПДК, цинк -3,0 ПДК, марганец- 24,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00018 мг/дм3 (таблица 54).

В пункте контроля реки Нура г. Темир-ау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК) за три отбора в месяц среднее значение – температура воды - 0,1ºC, водородный показатель равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,2 мг/дм3, БПК5 -1,91 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,54). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 2,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный- 2,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, цинк - 1,9 ПДК, марганец- 16,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00011 мг/дм3, среднемесячное – 0,0001 мг/дм 3 (таблица 54).

В пункте контроля реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села) за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила 0,1ºC, водородный показатель - 7,50, концентрация растворенного кислорода в воде – 8,48 мг/дм3, БПК5 -1,76 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=3,97). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,9 ПДК, магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный- 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь -1,8 ПДК, цинк – 2,3 ПДК, марганец- 22,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00009 мг/дм3, среднемесячное – 0,00008 мг/дм3 (таблица 54).

В пункте контроля реки Нура нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины за три отбора в месяц среднее значение – температура воды составила – 2,0ºC, водородный показатель равен 7,57, концентрация растворенного в воде кислорода - 10,3 мг/дм3, БПК5 -2,11 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=5,14). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,9 ПДК, магний-1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,4 ПДК, азот нитритный- 3,1 ПДК), тяжелых металлов (медь, цинк по 1,5 ПДК, марганец- 30,3 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3, среднемесячное – 0,00006 мг/дм3 (таблица 54).

В пункте наблюдения реки Нура с.Акмешит (в черте села) – температура воды составила 0,1ºC, водородный показатель - 7,40, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,19 мг/дм3, БПК5 -1,81 мг/дм3. Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=4,66). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный - 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь -1,8 ПДК, цинк - 2,8 ПДК, марганец- 28,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00003 мг/дм3 (таблица 54).

В пункте наблюдения реки Сокыр, в районе автодорожного моста, температура воды - 0,1ºC, водородный показатель составил 7,12, концентрация растворенного кислорода в воде составила 7,38 мг/дм3, БПК5 - 3,31 мг/дм3. Качество воды оценивается как «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» (КИЗВ=13,5). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды-1,1 ПДК, сульфаты- 2,4 ПДК, магний- 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой-30,0 ПДК,азот нитритный- 22,8 ПДК), тяжелых металлов (медь -2,3 ПДК, цинк -3,6 ПДК, марганец- 32,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 54).

В пункте наблюдения реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл- температура воды составила 0,1ºC, водородный показатель равен 7,12, концентрация растворенного в воде кислорода–7,83 мг/дм3, БПК5 -3,15 мг/дм3. Степень загрязнения воды оценивается как «чрезвычайно высокого уровня загрязнения»  (КИЗВ=14,0). Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды- 1,1 ПДК, сульфаты- 2,2 ПДК магний- 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой-30,8 ПДК, азот нитритный- 24,8 ПДК), тяжелых металлов (медь -2,6 ПДК, цинк -4,0 ПДК, марганец- 31,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 54).

По сравнению с февралем 2014 года качество воды в реке Нура, канале сточных вод - ухудшилось (оценивался как «умеренно-загрязненная»), реках Сокыр и Шерубайнура - существенно не изменился. В сравнении с январем 2015 года качество воды в реке Шерубайнура – ухудшилось, в остальных объектах - существенно не изменилось (таблица 54).

Таблица 54
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в январе 2015 г.

	
	февраль 2014 г.

(по ИЗВ)
	январь 2015 г.

(по КИЗВ)
	февраль 2015 г.

(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя

концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	река Нура, ж/д станция Балыкты (Карагандинская)
	-
	9,18 нормативно чистая
	6,63 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	6,63
	-

	
	-
	1,65 нормативно чистая
	1,21 нормативно чистая
	БПК5
	1,21
	-

	
	2,00 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,67 высокого уровня загрязнения
	4,55 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	136
	1,4
	
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	71,4
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,180
	18,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,029
	2,9

	вдхр. Самаркан,

7 км выше плотины, проран

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	9,94 нормативно чистая
	8,73 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,73
	-

	
	-
	1,38 нормативно чистая
	2,71 нормативно чистая
	БПК5
	2,71
	-

	
	2,34

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,67 высокого уровня загрязнения
	4,21 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	125
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,029
	2,9

	вдхр.Самаркан,

0,5 км выше плотины,

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	9,33 нормативно чистая
	8,89 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,89
	-

	
	-
	1,07 нормативно чистая
	2,56 нормативно чистая
	БПК5
	2,56
	-

	
	2,29 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,06 высокого уровня загрязнения
	4,02 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	107
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,150
	15,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,033
	3,3

	река Нура, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «АрселорМиттал Темир-Тау» и АО 

(ТЭМК)

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	11,0 нормативно чистая
	9,78 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,78
	-

	
	-
	2,29 нормативно чистая
	1,80 нормативно чистая
	БПК5
	1,80
	-

	
	1,90 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	9,33 высокого уровня загрязнения
	3,98 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	125
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,163
	16,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,021
	2,1

	«Канал объединенного сброса сточных вод АО «АрселорМиттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

 г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	9,92 нормативно чистая
	9,57 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,57
	-

	
	-
	1,91 нормативно чистая
	1,86 нормативно чистая
	БПК5
	1,86
	-

	
	1,97 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,82 высокого уровня загрязнения
	3,88 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	43,5
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,047
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,021
	2,1

	Река Нура, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «АрселорМиттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	10,1 нормативно чистая
	9,91 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,91
	-

	
	-
	2,02 нормативно чистая
	1,55 нормативно чистая
	БПК5
	1,55
	-

	
	2,14 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	4,06 высокого уровня загрязнения
	3,81 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	206
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,030
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,197
	19,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,020
	2,0

	Река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 

г. Темир-Тау (Карагандинская)
	-
	10,5 нормативно чистая
	9,03 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,03
	-

	
	-
	1,17 нормативно чистая
	2,41 нормативно чистая
	БПК5
	2,41
	-

	
	2,03 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	5,44 высокого уровня загрязнения
	4,29 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	198
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,023
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,030
	3,0

	Река Нура, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «АрселорМиттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)

г. Темир-Тау (Карагандинская
	-
	10,2 нормативно чистая
	10,2 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,2
	-

	
	-
	2,24 нормативно чистая
	1,91 нормативно чистая
	БПК5
	1,91
	-

	
	2,11 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	3,58 

высокого уровня загрязнения
	3,54

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	206
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,041
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	Река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села (Карагандинская)
	-
	9,46 нормативно чистая
	8,48

нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,48
	-

	
	-
	2,52 нормативно чистая
	1,76 нормативно чистая
	БПК5
	1,76
	-

	
	1,80 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	4,29 

высокого уровня загрязнения
	3,97

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	187
	1,9

	
	
	
	
	Магний
	43,5
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,035
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,220
	22,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,023
	2,3

	Река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины (Карагандинская)
	-
	10,3 нормативно чистая
	10,3 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,3
	-

	
	-
	2,07 нормативно чистая
	2,11 нормативно чистая
	БПК5
	2,11
	-

	
	2,10 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	4,30 

высокого уровня загрязнения
	5,14

высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	187
	1,9

	
	
	
	
	Магний
	51,3
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,23
	2,4

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	 0,062
	3,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,303
	30,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	Река Нура, 

с. Акмешит, в черте села (Карагандинская)
	-
	9,93 нормативно чистая
	9,18 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,18
	-

	
	-
	2,10 нормативно чистая
	1,81 нормативно чистая
	БПК5
	1,81
	-

	
	1,65 

(3 кл.)

умеренно-загрязнён-
ная
	6,83 высокого уровня загрязнения
	4,66 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	45,4
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,040
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,280
	28,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,028
	2,8

	Река Сокыр, автодорожный мост

(Карагандинская)
	-
	8,58

нормативно чистая
	7,38

нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,38
	-

	
	-
	3,47 умеренного уровня загрязнения
	3,31 умеренного уровня загрязнения
	БПК5
	3,31
	-

	
	11,2 

(7 кл.)

чрезвычайно-грязная
	12,8 

чрезвычай-но высокого уровня загрязнения


	13,5 

чрезвычай-но высокого уровня загрязнения


	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	337
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	243
	2,4

	
	
	
	
	Магний
	49,7
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	15,0
	30,0

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,456
	22,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,320
	32,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,036
	3,6

	Река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл (Карагандинская)
	-
	8,13 нормативно чистая)
	7,83 нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,83
	-

	
	-
	3,46 умеренного уровня загрязнения
	3,15 умеренного уровня загрязнения
	БПК5
	3,15
	-

	
	10,3 

(7 кл.)

чрезвычайно-грязная
	9,29 высокого уровня загрязнения
	14,0 чрезвычай-но высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	329
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	224
	2,2

	
	
	
	
	Магний
	53,1
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	15,4
	30,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,496
	24,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,310
	31,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,040
	4,0


8.10 Радиационный гамма - фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5) г. Темиртау (№2) (рис. 8.5).
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории  находились в пределах 0,10–0,19 мкЗв/ч и не превышали нормы.
8.11 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно - допустимый уровень.
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Рис. 8.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Карагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 55).

Таблица 55
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 
Таблица 56
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,119
	
	0,369
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,018
	0,353
	0,230
	0,460
	
	
	

	Оксид углерода
	0,470
	0,157
	6,000
	1,200
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,048
	1,205
	0,275
	3,239
	913
	
	

	Оксид азота
	0,027
	0,454
	0,339
	0,848
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 26,0 %, СИ = 3,2 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации  диоксида азота превысило – 1,2 ПДКс.с.,  других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За февраль по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 913, по лксиду углерода – 1 случай (таблица 56).

9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 57).

Таблица 57
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный
Таблица 58
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,030
	 
	0,388
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,016
	0,328
	0,108
	0,216
	
	
	

	Оксид углерода
	0,025
	0,008
	7,593
	1,519
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,055
	1,362
	0,227
	2,674
	813
	
	

	Оксид азота
	0,012
	0,195
	0,261
	0,653
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается высоким, он определялся значением НП равным 21,5%; СИ = 2,7 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида азота составили 1,4 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 1, по диоксиду азота – 813 случаев (таблица 58).

9.3
Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык велись на 2 стационарных постах (рис.9.3., таблица 59).
Таблица 59
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	12
	
	
	на территории М Аркалык
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Рис.9.3 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Аркалык
Таблица 60
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аркалык
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,010
	 
	0,484
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,078
	0,156
	
	
	

	Оксид углерода 
	0,808
	0,269
	4,358
	0,872
	
	
	

	Диоксид азота 
	0,000
	0,000
	0,016
	0,188
	
	
	

	Озон 
	0,072
	2,400
	0,164
	1,025
	3 
	 
	 

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,056
	7,000
	64
	9 
	

	Неметановые УВ 
	42,094
	 
	443,325
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается высоким, он определялся значением СИ равным 7,0; НП = 3,0% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 

В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,4 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по озону – 3, по сероводороду – 64 случая; также по сероводороду более 5 ПДК – 9 случаев (таблица 60).
9.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара велись на 2 стационарных постах (рис.9.4., таблица 61)
Таблица 61
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	на территории М Житикара
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Рис.9.4 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Житикара
Таблица 62
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Житикара

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,023
	 
	0,242
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,088
	0,029
	8,556
	1,711
	3
	
	 

	Диоксид азота 
	0,001
	0,025
	0,088
	1,035
	1
	
	 

	Озон 
	0,013
	0,433
	0,102
	0,638
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Неметановые УВ 
	0,214
	 
	4,554
	 
	
	 
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается низким, он определялся значениями СИ равным 1,7 и НП = 0,1% (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 3, по диоксиду азота – 1 случай (таблица 62).

9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск велись на 2 стационарных постах (рис.9.5., таблица 63)

Таблица 63
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	8
	
	
	ул. Тобольская,

на территории ГКП «Лисаковсккомунэнерго»
	


[image: image38.jpg]/ £

e

2 2 & A
2 o« Googleearth

52°32'40.70" C 62°29'56.64" B BICOTa HAA YPOBHEM MOPS: 103 M 0630p C BbicoTbl 3.42 ki €

4





Рис.9.5 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Лисаковск

Таблица 64
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Лисаковск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность

превышения ПДК
	мг/м3
	кратность

превышения

ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,011
	 
	1,645
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,000
	0,000
	0,167
	0,334
	
	 
	

	Оксид углерода 
	0,056
	0,019
	9,092
	1,818
	4
	 
	 

	Оксид азота 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 

	Озон 
	0,314
	10,450
	0,766
	4,788
	1588
	 
	 

	Сероводород 
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Неметановые УВ 
	0,268
	 
	3,174
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.5.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значением НП равным 78,7%; НП = 4,8 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен озоном. 

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили – 10,5 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 4, по озону – 1588 случаев (таблица 64).

9.6 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак.

В реке Тобыл температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,40, концентрация растворенного в воде кислорода 7,97 мг/дм3, БПК5 1,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК), тяжелых металлов (марганец 14,7 ПДК, никель 5,5 ПДК, медь 7,0 ПДК) и главных ионов (сульфаты 2,6 ПДК, магний 1,5 ПДК).

В реке Айет температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,17, концентрация растворенного в воде кислорода 5,32 мг/дм3, БПК5 1,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 4,0 ПДК, железо общее 4,6 ПДК, марганец 38,4 ПДК, никель 2,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,6 ПДК) и главных ионов (сульфаты 3,1 ПДК, магний 1,7 ПДК).

В реке Тогызык температура воды 0ºC, водородный показатель равен 7,64, концентрация растворенного в воде кислорода 9,34 мг/дм3, БПК5 4,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 3,7 ПДК, медь 5,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,7 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК, азот нитратный 1,4 ПДК), и главных ионов (сульфаты 3,7 ПДК, магний 2,0 ПДК). 

Во всех реках качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения».

В сравнении с февралем 2014 года качество воды в реках Тобыл, Айет, Тогызак существенно не изменилось; реки ухудшилось. 

В сравнении с февралем 2014 года качество воды в реках Тобыл, Айет, Тогызак существенно не изменилось. 

На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Тобыл – 1 случай ВЗ, Аят – 1 случай ВЗ (таблица 2).
9.7 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (№2,4); г.Рудный (№5) (рис. 9.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08–0,19 мкЗв /ч и не превышали нормы.

9.8   Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.6). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории  Костанайской области
10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.10.1., таблица 65).

Таблица 65
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	на территории «Кустовой радиостанции», по ул. Нариманова 6
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, формальдегид, метан
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Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением  атмосферного воздуха города  Кызылорда

Таблица 66
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,015
	0,102
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,027
	
	0,154
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,134
	2,686
	0,295
	0,590
	
	
	

	Оксид углерода
	0,564
	0,188
	2,000
	0,400
	
	
	

	Диоксид азота
	0,057
	1,434
	0,181
	2,126
	15
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,072
	0,087
	0,217
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,001
	0,125
	
	
	

	Формальдегид 
	0,001
	0,467
	0,005
	0,143
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,1, НП = 0,8 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 2,7 ПДКс.с., диоксида азота – 1,4 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 15 случаев (таблица 66).
10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 67).

Таблица 67
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид
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Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 
Таблица 68
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0002
	 
	0,0322
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0116
	0,2320
	0,1119
	0,2238
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1691
	0,0564
	0,9713
	0,1943
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0164
	0,4100
	0,0938
	1,1035
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0007
	0,0117
	0,0070
	0,0175
	
	
	

	Озон 
	0,0933
	3,1100
	0,1327
	0,8294
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0007
	0,2333
	0,0011
	0,0314
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,1, НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 

В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 3,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Было зафиксировано однократное превышение по диоксиду азота (таблица 68). 
10.3 Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 69).
Таблица 69
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид


[image: image42.jpg]



Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 
Таблица 70
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0010
	 
	0,0755
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0077
	0,1540
	0,0192
	0,0384
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3595
	0,1198
	2,2805
	0,4561
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0203
	0,5075
	0,1659
	1,9518
	18
	
	

	Оксид азота
	0,0097
	0,1617
	0,3262
	0,8155
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0005
	0,1667
	0,0006
	0,0164
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значением СИ равным 1,95 и НП = 0,9% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 18 случаев (таблица 70). 
10.4 Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда (экспедиция)
В феврале 2015 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что диоксид азота в районе «рынка Сыбага» превысил в 1,1 ПДК. Содержание взвешенных веществ, оксид углерода и диоксида серы находились в пределах нормы (рис. 10.4, таблица 72).
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Рис.10.4 Схема расположения  наблюдений атмосферного воздуха

в городе Кызылорда
Таблица 71
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда

за февраль 2015 года 
	Наименование

точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 

вещества
	Диоксид

серы
	Диоксид

азота
	Оксид
углерода

	
	Февраль 

2014 г.
	Февраль 

2015 г.
	Февраль 

2014 г.
	Февраль 

2015 г.
	Февраль 

2014 г.
	Февраль 

2015 г.
	Февраль 

2014 г.
	Февраль 

2015 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,118
	0,2
	0,234
	0,5
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,00


	0,0
	0,00


	0,0
	0,136
	0,3
	0,239
	0,5
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,130
	0,3
	0,272
	0,5
	0,08
	0,9
	0,09
	1,1
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,133
	0,3
	0,224
	0,4
	0,08
	0,9
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,143
	0,3
	0,245
	0,5
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2


10.5 Качество поверхностных вод на территории

Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море.

В реке Сырдария температура воды колебалась от 0ºC до 1,3 ºC, среднее значение рН составило - 7,47, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 6,8 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 2,7 ПДК, хрому (6+) 1,5 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,6 ПДК).

В Малом Аральском море температура воды - 0ºC, рН составило - 8,5, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,97 мг/дм3, БПК5  1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 2,0 ПДК), биогенные вещества (железо 1,9 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК, магния 1,2 ПДК).

Качество воды реки Сырдария и Аральского моря оценивается как  «умеренного уровня загрязнения».

По сравнении с февралем 2014 года и январем 2015 года качество воды реки Сырдария и Аральского моря существенно не изменилось.

10.6 Качество воды хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда 
Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).

Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В феврале 2015 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 3,0 ПДК; мутность – 1,2 ПДК; сухой остаток – 1,0 ПДК; сульфаты-1,2, магний – 1,4 ПДК, железо – 1,3 ПДК. 

В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по сульфатам – 1,1 ПДК; железо – 1,6 ПДК.

 В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: железо - 1,1 ПДК.

По городу Кызылорда, в феврале 2015 году, качество питьевой воды по сравнению с февралем 2014 года изменилось не значительно.

10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кызылорда (№2), п.Акай (№1) и  п.Торетам (№1)(рис 10.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам составили 0,09–0,17 мкЗв /ч и не превышали нормы.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылорда по данным эпизодических наблюдений
Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда находился в допустимых пределах (0,07 - 0,19 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области. 

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
10.10 Состояние здоровья населения по городу Кызылорда 
За февраль месяц 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. 

По Южному региону, в возрасте 25-40 лет, Жунусов Т., жалобы на першение в горле, слабость, температура. Диагноз: ОРЗ.  Свыше 40 лет, Бекмуратова Ш. жалобы на боль в области затылка, головные боли. Диагноз: Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

По Северному региону, в возрасте 25-40 лет, Абенова А. и Абенова Н., жалобы на температуру, слабость. Диагноз: ОРЗ. 

По рынку «Сыбага» в возрасте 1-6 лет, Суеныш Е., жалобы на головные боли, температура. Диагноз: ОРЗ. Возрасте 12-18 лет, Батырбек Е. жалобы на высыпание на теле. Диагноз: Аллергический дерматит.

По Центральной площади, в возрасте 25-40 лет, Бакирова Е. жалобы на кашель, насморк. Диагноз: Аллергический ринит, острый трахеит. 

По мкр. Акмечеть, в возрасте 12-18 лет, обследуемый  Досманбетов А., жалобы на головные боли, головокружение. Диагноз: Посттравматическая энцефолопатия. В возрасте 25-40 лет, Мырзаханова Г., жалобы на сухой кашель, головные боли. Диагноз: Острый трахеит.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.11.1., таблица  72).

Таблица 72
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города  Актау
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Рис.11.2 Схема  расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 73
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,195
	1,300
	0,500
	1,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,024
	0,473
	0,043
	0,086
	
	
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,100
	0,011
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,016
	0,388
	0,030
	0,353
	
	
	

	Углеводороды
	0,702
	
	0,900
	0,900
	
	
	

	Аммиак 
	0,020
	0,504
	0,040
	0,200
	
	
	

	Серная кислота
	0,021
	0,214
	0,040
	0,133
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1., 11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,0 и НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
11.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарном посту (рис. 11.3., таблица 74).

Таблица 74
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода
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Рис. 11.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 75
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен 
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,042
	
	0,142
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,003
	0,006
	
	
	

	Оксид углерода
	0,267
	0,089
	2,180
	0,436
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,4 и НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 75). 
11.3 Состояние атмосферного воздуха на территории х/х Кошкар-Ата по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата». Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.

Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 76).

Таблица 76
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений 

х/х «Кошкар-Ата»
	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,45
	

	Диоксид серы
	0,03
	0,1

	Оксид углерода
	0,86
	0,2

	Диоксид азота
	0,03
	0,4

	Оксид азота
	0,26
	0,65

	Растворимые сульфаты
	0,02
	0,1

	Сумма  углеводородов
	0,71
	0,01

	Аммиак
	0,03
	0,2


11.4  Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морпорт Актау"

 Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в феврале 2015 года по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".

Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).

Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).

На акватории морского порта концентрации взвешенных веществ находились в пределах 6,1-6,8 мг/дм3, величина рН морской воды - 8,1-8,3,  содержание растворенного кислорода  - 6,0-6,4 мг/дм3.

В целом морская вода на акватории морпорта характеризуются как "нормативно-чистая". На фоновой точке акватории морского порта вода характеризуются как "умеренного уровня загрязнения", превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец - 1,1 ПДК).

В феврале 2015 года по сравнению с февралем 2014 года, качество морской воды акватории порта улучшилось, а в сравнении с январем 2015 года качество воды на фоновой точке – ухудшилось, на остальных точках акватории - значительно не изменилось.

11.5  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко,  Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (№1, 2). 
Средние значения радиационного гамма - фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,08–0,12 мкЗв /ч и не превышали нормы.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.12.1., таблица 77).

Таблица 77
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлоритсый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 78
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,2278
	1,5185
	1,3000
	2,6000
	11
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0690
	
	0,9814
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0141
	0,2825
	0,3010
	0,6020
	
	
	

	Сульфаты
	0,0115
	
	0,0400
	0,0044
	
	
	

	Оксид углерода
	0,6777
	0,2259
	5,0711
	1,0142
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0508
	1,2688
	0,1751
	2,0600
	833
	
	

	Оксид азота
	0,0253
	0,4217
	0,3479
	0,8698
	
	
	

	Сероводород
	0,0011
	
	0,0310
	3,8750
	3
	
	

	Фенол
	0,0022
	0,7454
	0,0050
	0,5000
	 
	
	

	Хлор
	0,0001
	0,0046
	0,0100
	0,1000
	 
	
	

	Хлористый водород
	0,0239
	0,2389
	0,0500
	0,2500
	 
	
	

	Сумма углеводородов
	1,9123
	
	2,3135
	
	 
	
	

	Метан
	1,3681
	
	1,5668
	
	 
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 32,2 %; СИ = 3,9 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,5 ПДКс.с., диоксида азота - 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 11, по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 833 и по сероводороду – 3 (таблица 78).
12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.12.2., таблица 79).

Таблица 79
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.12.2.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз
Таблица 80
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,150
	1,000
	0,700
	1,400
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	
	0,007
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,052
	1,038
	4,850
	9,700
	12
	2
	

	Сульфаты
	0,002
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	0,943
	0,314
	2,491
	0,498
	
	
	

	Диоксид азота
	0,039
	0,970
	0,181
	2,134
	334
	
	

	Оксид азота
	0,016
	0,273
	0,120
	0,301
	
	
	

	Сумма углеводородов
	0,581
	 
	6,360
	
	
	
	

	Метан
	0,581
	 
	6,360
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 9,7 (высокий уровень); НП = 16,5 % (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам - 4, по диоксиду серы – 12, по диоксиду азота – 334; а также по диоксиду серы превышения более 5 ПДК – 2 раза (таблица 80). 
12.3  Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 81).

Таблица 81
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 
Таблица 82
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0305
	 
	0,3821
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0151
	0,3020
	0,0335
	0,0670
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0003
	0,0001
	0,1977
	0,0395
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0204
	0,5100
	0,1375
	1,6176
	33
	
	

	Оксид азота
	0,0036
	0,0600
	0,1043
	0,2608
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями НП равным 1,6%; СИ = 1,6 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 33 случая (таблица 82). 
12.4   Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.

Температура воды колебалась от 0,1до 9,0ºC, среднее значение рН составило рН=7,78, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 12,69 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,71 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь 2,3 ПДК).

Качество воды реки Ертис оценивается как «умеренного уровня загрязнения».

В сравнении с февралем 2014 г. качество воды реки Ертис ухудшилось. В сравнении с январем 2015 года  качество воды реки Ертис не изменилось. 

12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, Екибастуз) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (№3, 4), г.Аксу (№1) и г.Екибастуз (№1) (рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09–0,22 мкЗв /ч и не превышали нормы.
12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Павлодарской области
13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха

по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.13.1., таблица 83).

Таблица 83
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак
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Рис.13.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск
Таблица 84
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества
	0,094
	0,630
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,192
	0,013
	0,026
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,319
	0,440
	6,000
	1,200
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,044
	1,089
	0,060
	0,706
	
	
	

	Фенол
	0,001
	0,475
	0,002
	0,200
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,278
	0,007
	0,200
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,028
	0,002
	0,008
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП = 2,8 % (повышенный уровень), СИ равным 1,2  (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация диоксида азота составили 1,1 ПДКс.с., формальдегида 1,3 ПДКс.с.,других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК по оксиду углерода - 2 случая (таблица 84). 
13.2  Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Североказахстанской области  проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.    

В реке Есиль температура воды колебалась от 0,2 ºC до 0,8 ºC, среднее значение рН составило рН=7,12; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,5 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 1,19 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь - 2,3 ПДК; цинк – 1,4 ПДК) и главных ионов (сульфаты - 1,7 ПДК; магний – 1,1 ПДК; натрий – 1,3 ПДК).

Вдхр. Сергеевка, температура воды 0,6 ºC, значение рН рН=7,4; концентрация растворенного в воде кислорода составляла 10,6 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 0,98 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,6 ПДК; цинк – 1,9 ПДК).

Качество воды реки Есиль оценивается как «умеренно загрязненная»; вдхр. Сергеевка – «высокого уровня загрязнения».


По сравнению с январем 2014 г. качество воды в реке Есиль, вдхр. Сергеевка не изменилось.


По сравнению с февралем 2015 г. качество воды в реке Есиль не изменилось; в вдхр. Сергеевка – ухудшилось.

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,09–0,13 мкЗв /ч и не превышали нормы.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.14.1., таблица 85).

Таблица 85
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая, АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
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Рис.14.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент
Таблица 86
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,158
	1,056
	0,400
	0,800
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,120
	0,013
	0,026
	
	
	

	Оксид углерода
	1,979
	0,660
	7,000
	1,400
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,065
	1,625
	0,400
	4,706
	44
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,002
	0,250
	
	
	

	Аммиак
	0,040
	0,998
	0,200
	1,000
	
	
	

	Формальдегид 
	0,014
	4,598
	0,050
	1,429
	1
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 37,5%. В целом по городу значение СИ = 4,7 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).  Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,1 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,6 ПДКс.с.,  формальдегида – 4,6 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК по оксиду углероду – 2, диоксиду азота – 44, по формальдегиду - 1 случай (таблица 86).

14.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 87).

Таблица 87
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,

на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан
Таблица 88
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,146
	 
	0,992
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	2,162
	0,721
	9,062
	1,812
	217
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,420
	0,194
	2,279
	98
	
	

	Оксид азота
	0,008
	0,135
	0,227
	0,567
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,3 и НП = 10,8% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по оксиду углерода - 217 и по диоксиду азота - 98 случаев (таблица 88).
14.3  Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-и водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген и водохранилище Шардаринское).

В реке Сырдария – температура воды от 1,9ºC до 8,0ºC, среднее значение рН составила 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 12,0 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,55 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 3,8 ПДК, магний 1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,0 ПДК).

В реке Келес – температура воды 5,0ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода 12,8 мг/дм3,  БПК5 2,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 7,5 ПДК, магний 1,8 ПДК).

В реке Бадам – температура воды от 2,8 ºC до 3,6ºC, среднее значение  рН = 8,35, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 12,3 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  2,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,3 ПДК) и тяжелых металлов (меди 1,5 ПДК).

В реке Арыс – температура воды 3,4ºC, водородный показатель равен 8,32, концентрация растворенного в воде кислорода 12,4 мг/дм3,  БПК5 2,36 мг/дм3. Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,7 ПДК).

В реке Боген – температура воды 2,8ºC, водородный показатель равен 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3,  БПК5 0,91 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.

В водохранилище Шардара – температура воды 1,8ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода 13,7 мг/дм3,  БПК5 2,90 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  4,0 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,4 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: в реке Боген; вода «нормативно - чистая»; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Сырдария, Бадам, Арыс, вдхр. Шардара; вода «высокого уровня загрязнения» - река Келес.

В сравнении с февралем 2014 года качество воды реки Сырдария, Бадам, Боген, вдхр. Шардара существенно не изменилось; реки Келес, Арыс  - ухудшилось.

В сравнении с январем 2015 года качество воды реки Сырдария, Бадам, Арыс, вдхр. Шардара существенно не изменилось, в реке Келес – ухудшилось; река Боген – улучшилось.

14.4 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1) (рис. 14.3).

Среднее значение радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенному пункту территории составило 0,04–0,12 мкЗв /ч и не превышали нормы.
14.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области
Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;

Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;

Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация

ИЗВ – индекс загрязнения воды

ВЗ – высокое загрязнение

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение

БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток

рН – водородный показатель

БИ – биотический индекс

ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт

ГЭС – гидроэлектростанция

ТЭЦ - теплоэлектростанция

ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 

р. – река

пр. - проток

оз.  – озеро

вдхр. – водохранилище

кан. – канал

ВКО – Восточно Казахстанская область

ЗКО – ЗападноКазахстанская область

ЮКО – Южно Казахстанская область

пос. – поселок

г. – город

а. –ауыл

с. –село

им. - имени

ур. – урочище

зал. – залив

о. - остров

п-ов – полуостров

сев. – северный

юж. – южный

вост. – восточный

зап. - западный

рис. – рисунок

табл. – таблица

Приложение 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)

Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

Приложение 3
Общая классификация водных объектов по степени загрязнения
	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1


Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан

	№
	Показатели

	Нормативы
(предельно - допустимые

концентрации - ПДК), не более, в мг/л
	Класс

опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий


	0,001
	2

	13
	Марганец 


	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты (по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды (СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,

местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года

Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ в морских водах

	Наименование

примесей
	ПДК для морских вод,

мг/л
	Класс опасности

	Железо общее
	0,1
	3

	Фосфаты
	3,5
	

	Азот аммонийный
	0,5
	

	Азот нитритный
	0,02
	2

	Азот нитратный
	9,1
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

Приложение 6
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 

(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0



*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 

Приложение 7

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за январь 2015 г.

	№
п/п
 
	Водный объект
 
 
	Пункт контроля
 
 
	Створ (привязка)
 
 
	Выживаемость
 тест-объектов
в пробе (0%)
	Влияние острого ток-
сического действия
на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	100,0
	не оказывает

	2
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста
	100,0
	не оказывает

	
	Ертис
 
 
 

	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	100,0
	не оказывает

	 
	
	с.Прапорщиково 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже впадения руч. Бражный
	83,0
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	100,0
	не оказывает

	3
	Буктырма
  
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р.Хамир
	97,0
	не оказывает

	 
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже впадения р.Березовка
	93,0
	не оказывает

	4
	Брекса
 
	г.Риддер
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	20,0
	оказывает

	5
	Тихая
 
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше впадения руч. Безымянный
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	87,0
	не оказывает

	6
	Ульби
 
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой
	20,0
	не оказывает

	 
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста
	13,0
	оказывает

	7
	Ульби
 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте п.Каменный Карьер, в створе водпоста
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск 
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (01); у автодорожного моста
	100,0
	 не оказывает

	 
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (09); у автодорожного моста
	100,0
	не оказывает

	8
	Глубочанка
 
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовка
	100,0
	не оказывает

	 
	
	с.Белоусовка 
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. 

у автодорож ного моста -
	57,0
	не оказывает

	 
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	100,0
	не оказывает  

	9
	Красноярка 
 
 
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	97,0
	не оказывает

	 
	
	с.Предгорное 


	1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста
	93,0
	оказывает

	10
	Оба
 
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	100,0
	не оказывает

	 
	
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже впадения р.Таловка
	100,0
	не оказывает


Приложение 8
Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

за  январь 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).

В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышения наблюдались по сероводороду в районах Вест Ойл – 2,0 ПДК. Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы (таблица 87).
Таблица 89
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,33
	0,11
	0,55
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,004
	0,5

	Авангард
	0,40
	0,13
	0,57
	0,11
	0,002
	0,05
	0,007
	0,014
	0,0005
	 
	0,001
	0,18

	Акимат
	0,54
	0,18
	0,78
	0,16
	0,002
	0,04
	0,01
	0,02
	0,001
	 
	0,002
	0,30

	Болашак Восток
	0,19
	0,06
	0,28
	0,06
	0,001
	0,028
	0,004
	0,009
	0,0002
	 
	0,001
	0,14

	Болашак Запад
	0,25
	0,08
	0,31
	0,06
	0,002
	0,033
	0,004
	0,009
	0,0007
	 
	0,003
	0,39

	Болашак Север
	0,31
	0,10
	0,48
	0,10
	0,002
	0,040
	0,005
	0,010
	0,0007
	 
	0,002
	0,19

	Болашак Юг
	0,30
	0,10
	0,37
	0,07
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,0007
	 
	0,003
	0,32

	Вест Ойл
	0,47
	0,16
	1,03
	0,21
	0,0039
	0,078
	0,011
	0,022
	0,002
	 
	0,02
	2,00

	Восток
	0,60
	0,20
	0,86
	0,2
	0,003
	0,059
	0,007
	0,01
	0,001
	 
	0,001
	0,54

	Доссор
	0,26
	0,09
	0,42
	0,08
	0,0008
	0,02
	0,003
	0,006
	0,0004
	 
	0,001
	0,1

	Загородная
	0,35
	0,1
	0,55
	0,11
	0,003
	0,057
	0,006
	0,013
	0,002
	 
	0,003
	0,34

	Макат
	0,39
	0,13
	0,45
	0,09
	0,001
	0,022
	0,003
	0,005
	0,001
	 
	0,002
	0,21

	Посолек Ескене
	0,31
	0,10
	0,36
	0,07
	0,001
	0,02
	0,004
	0,008
	0,0002
	 
	0,001
	0,12

	Привокзальный
	0,51
	0,17
	0,72
	0,14
	0,001
	0,027
	0,003
	0,005
	0,001
	 
	0,002
	0,32

	Самал
	0,44
	0,15
	0,70
	0,14
	0,004
	0,07
	0,008
	0,016
	0,0005
	 
	0,002
	0,25

	Станция Ескене
	0,33
	0,11
	0,54
	0,11
	0,002
	0,04
	0,005
	0,010
	0,0003
	 
	0,001
	0,1

	Карабатан
	0,40
	0,13
	0,48
	0,10
	0,002
	0,05
	0,006
	0,012
	0,001
	 
	0,003
	0,42

	Таскескен
	0,3
	0,10
	0,4
	0,08
	0,002
	0,03
	0,004
	0,008
	0,0004
	 
	0,001
	0,2

	ТКА
	0,3
	0,09
	0,37
	0,07
	0,001
	0,03
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,002
	0,2

	Шагала
	0,43
	0,14
	0,64
	0,13
	0,001
	0,026
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,002
	0,3


продолжение таблицы 89
	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилгородок
	0,01
	0,3
	0,02
	0,2
	0,002
	0,04
	0,007
	0,02

	Авангард
	0,01
	0,32
	0,02
	0,3
	0,004
	0,07
	0,013
	0,03

	Акимат
	0,02
	0,43
	0,03
	0,34
	0,01
	0,22
	0,04
	0,10

	Болашак Восток
	0,002
	0,04
	0,004
	0,05
	0,0004
	0,007
	0,001
	0,002

	Болашак Запад
	0,002
	0,06
	0,005
	0,06
	0,001
	0,01
	0,001
	0,004

	Болашак Север
	0,005
	0,11
	0,011
	0,12
	0,0004
	0,01
	0,001
	0,003

	Болашак Юг
	0,001
	0,04
	0,003
	0,04
	0,0012
	0,020
	0,0024
	0,006

	Вест Ойл
	0,006
	0,16
	0,02
	0,21
	0,001
	0,02
	0,003
	0,009

	Восток
	0,02
	0,38
	0,03
	0,34
	0,01
	0,20
	0,02
	0,06

	Доссор
	0,005
	0,12
	0,01
	0,14
	0,001
	0,017
	0,004
	0,009

	Загородная
	0,02
	0,4
	0,03
	0,36
	0,01
	0,17
	0,03
	0,07

	Макат
	0,01
	0,34
	0,03
	0,37
	0,008
	0,13
	0,04
	0,09

	Посолек Ескене
	0,002
	0,05
	0,005
	0,05
	0,0005
	0,008
	0,001
	0,003

	Привокзальный
	0,01
	0,4
	0,03
	0,32
	0,004
	0,07
	0,01
	0,03

	Самал
	0,003
	0,08
	0,007
	0,08
	0,001
	0,01
	0,002
	0,004

	Станция Ескене
	0,003
	0,07
	0,01
	0,06
	0,001
	0,015
	0,002
	0,005

	Карабатан
	0,003
	0,07
	0,00
	0,06
	0,003
	0,055
	0,008
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,07
	0,007
	0,08
	0,002
	0,03
	0,01
	0,01

	ТКА
	0,007
	0,17
	0,01
	0,17
	0,001
	0,02
	0,005
	0,01

	Шагала
	0,01
	0,3
	0,02
	0,26
	0,005
	0,08
	0,02
	0,04


Приложение 9
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за февраль 2015 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау на 4 экопостах (№1 Мирный - поселок Мирный, улица Гайдара, №2 Перетаска - улица Говорова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4 Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы. 

В феврале максимально-разовые концентрации сероводорода – в поселке Химпоселок  - 3,8 ПДК, Мирный - 2,1 ПДК, Перетаска - 1,1 ПДК, Пропарка - 1,1 ПДК, суммарных углеводородов составили в поселках:  Пропарка – 4,2 ПДК, Перетаска – 2,8 ПДК , Мирный – 2,6 ПДК, Химпоселок – 2,2 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица 88).

Таблица 90
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,40
	0,13
	0,66
	0,13
	0,003
	0,050
	0,013
	0,033
	0,009
	0,2
	0,024
	0,28

	Перетаска
	0,40
	0,13
	0,88
	0,18
	0,011
	0,183
	0,029
	0,073
	0,020
	0,5
	0,043
	0,51

	Пропарка
	0,40
	0,13
	0,86
	0,17
	0,004
	0,067
	0,013
	0,033
	0,022
	0,6
	0,051
	0,60

	Химпоселок
	0,53
	0,18
	0,87
	0,17
	0,004
	0,067
	0,018
	0,045
	0,017
	0,4
	0,048
	0,56


продолжение таблицы 90
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3 
	Сероводорд (H2S), мг/м3 
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,014
	0,28
	0,056
	0,11
	0,005
	 
	0,017
	2,13
	1,18
	 
	2,57
	2,6

	Перетаска
	0,007
	0,14
	0,012
	0,02
	0,005
	 
	0,009
	1,1
	0,87
	 
	2,80
	2,8

	Пропарка
	0,013
	0,26
	0,018
	0,036
	0,005
	 
	0,009
	1,1
	1,129
	 
	4,19
	4,2

	Химпоселок
	0,005
	0,10
	0,014
	0,03
	0,005
	 
	0,030
	3,75
	1,30
	 
	2,25
	2,2
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