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Предисловие

Информационный бюллетеньпредназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах
Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 47 населенных пунктах республики на 137 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 81 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай»(1),Кокшетау (1), Степногорск (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (3), Атырау (3),Кульсары (1),Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1),Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Шу (1), п.Кордай (1),Уральск (2), Аксай (1), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1), Жезказган (1), Сарань (1), Темиртау (1),Костанай (2), Рудный (2),Аркалык (2), Житикара (2), Лисаковск (2), п.Карабалык (1),п.Акай (1), п.Торетам (1),Актау (2), Жанаозен (2), п.Бейнеу (1),Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2),Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан(1) (рис.1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол.
На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды.В зависимостиотналичия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 
Показатели загрязнения атмосферного воздуха.Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 
ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси(Приложение 1).
	Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ
НП, %
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ
НП, %
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ
НП, %
	5-10
20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ
НП, %
	›10
›50


РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию	

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в мае месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относятся (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Актау, Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Аркалык, Балхаш, Лисаковск, Житикара;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Риддер, Екибастуз, Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Степногорск, Караганда, Аксай, Туркестан, Жезказган, Костанай, Шымкент, Шу, Темиртау и п.Глубокое;
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 12 населенных пунктов: гг. Семей, Уральск, Талдыкорган, Кокшетау, Кульсары, Петропавловск, Жанатас, Рудный, п.п.Акай, Январцево, Кордай, Щучинско-Боровская курортная зона;
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Жанаозен, Кызылорда, Сарань, Каратау, Аксу, Кентау, п.п. Торетам, Березовка, Бейнеу, Карабалык и СКФМ Боровое(таблица 1.1).







Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	п. Торетам
	0,3
	0
	I, низкое

	2
	Жанаозен
	0,3
	0,0
	I, низкое

	3
	п. Березовка
	0,6
	0
	I, низкое

	4
	п. Бейнеу
	0,7
	0,0
	I, низкое

	5
	СКФМ Боровое
	0,8
	0,0
	I, низкое

	6
	Кызылорда
	0,9
	0
	I, низкое

	7
	Сарань
	1
	0,2
	I, низкое

	8
	Каратау
	1,1
	0
	I, низкое

	9
	п. Карабалык
	1,1
	0,1
	I, низкое

	10
	Аксу
	1,1
	0,3
	I, низкое

	11
	Кентау
	1,9
	0,5
	I, низкое

	12
	Акай
	1,1
	3,2
	II, повышенное

	13
	ЩБКЗ
	1,7
	5,0
	II, повышенное

	14
	Семей
	1,7
	7,2
	II, повышенное

	15
	Уральск
	2,1
	0
	II, повышенное

	16
	Талдыкорган
	2,1
	0,6
	II, повышенное

	17
	п. Январцево
	2,2
	0,2
	II, повышенное

	18
	Кокшетау
	2,3
	8,7
	II, повышенное

	19
	Кульсары
	2,9
	0,7
	II, повышенное

	20
	Петропавловск
	3
	0,9
	II, повышенное

	21
	п. Кордай
	3,4
	0,2
	II, повышенное

	22
	Жанатас
	3,5
	18,4
	II, повышенное

	23
	Рудный
	4,5
	2,7
	II, повышенное

	24
	п.Глубокое
	1,6
	39,1
	III, высокое

	25
	Риддер
	2,4
	35,6
	III, высокое

	26
	Екибастуз
	2,6
	21,7
	III, высокое

	27
	Тараз
	2,6
	34,8
	III, высокое

	28
	Павлодар
	3,5
	21,7
	III, высокое

	29
	Усть-Каменогорск
	5
	40,6
	III, высокое

	30
	Степногорск
	5,8
	49,5
	III, высокое

	31
	Караганда
	5,9
	7,2
	III, высокое

	32
	Аксай
	6,1
	0,1
	III, высокое

	33
	Туркестан
	6,1
	7,6
	III, высокое

	34
	Жезказган
	6,8
	20,3
	III, высокое

	35
	Костанай
	6,9
	38,3
	III, высокое

	36
	Шымкент
	8,8
	11,6
	III, высокое

	37
	Шу
	9,7
	47,2
	III, высокое

	38
	Темиртау
	10
	23,2
	III, высокое

	39
	Актау
	4,1
	93,5
	IV, очень высокое

	40
	Алматы
	4,6
	89,9
	IV, очень высокое

	41
	Астана
	5,6
	76,8
	IV, очень высокое

	42
	Атырау
	10,3
	18,8
	IV, очень высокое

	43
	Актобе
	11,9
	5,8
	IV, очень высокое

	44
	Аркалык
	14,0
	71,3
	IV, очень высокое

	45
	Балхаш
	27,8
	5,8
	IV, очень высокое

	46
	Лисаковск
	38,5
	54,3
	IV, очень высокое

	47
	Житикара
	39,6
	56,7
	IV, очень высокое



Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:
1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 
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[image: Карта воздуха РК с количеством ПНЗ с Калачи]
Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
на территории Республики Казахстан
Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстанза май 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.
На территории Республики Казахстан было зафиксировано 190 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 11 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (ЭВЗ) из них: в городе Актобе – 2 случая ВЗ, в городе Аркалык – 1 случай ВЗ, в городе Атырау – 1 случай ВЗ, в городе Балхаш 18 случаев ВЗ и 4 случая ЭВЗ, в городе Житикара – 55 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ, в городе Лисаковск  – 112 случаев ВЗ и 6 случаев ЭВЗ, в городе Темиртау – 1 случай ВЗ.
Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Температура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	

	г.  Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	22.05.15
	02:00
	3
	0,0955
	11,94
	327
	0,5
	11,7
	728,6

	
	
	06:20
	
	0,0911
	11,39
	335
	0,1
	8,7
	729,5

	г. Аркалык (ВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	10:25

	11
	0,112
	14,0
	1,9
	0,94
	34,64
	-

	г.  Атырау (ВЗ)  

	Сероводород
	25.05.15
	22:20
	8
	0,0838
	10,5
	119,9
	1,6
	26,6
	1020,9

	г. Балхаш  (ВЗ)

	Сероводород
	02.05.15
	20:00
	2
	0,1200
	15,0
	ЮЮВ (157)
	0,4
	18,4
	731,3

	
	
	23:00
	
	0,1202
	15,0
	ВЮВ-В (106)
	0,2
	16,4
	731,5

	
	
	23:20
	
	0,1358
	17,0
	ЮВ-ЮЮВ (150)
	0,4
	16,8
	731,5

	
	
	23:40
	
	0,1401
	17,5
	ЮЮВ-Ю (174)
	0,4
	16,5
	731,5

	Сероводород
	09.05.15
	10:00
	2
	0,0997
	12,5
	ЮЮЗ
(204)
	1,0
	18,4
	723,1

	
	
	14:00
	
	0,1437
	18,0
	Ю-ЮЮЗ (190)
	1,1
	16,8
	725,4

	Сероводород
	16.05.15
	23:00
	2
	0,0996
	12,5
	ЮЗ-ЗЮЗ (230)
	1,3
	19,3
	-

	Сероводород
	17.05.15
	00:20
	2
	0,1289
	16,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (246)
	1,6
	18,4
	-

	
	
	00:40
	
	0,1038
	13,0
	ЮЗ-ЗЮЗ
(247)
	1,9
	18,3
	-

	
	
	01:40
	
	0,0931
	11,6
	ЗЮЗ-З
(253)
	2,1
	17,1
	-

	
	
	02:00
	
	0,1332
	16,7
	ЮЮЗ-ЮЗ
(221)
	1,9
	17,0
	-

	
	
	03:20
	
	0,0933
	11,7
	ЮЮЗ-ЮЗ (215)
	2,0
	16,4
	-

	
	
	03:40
	
	0,1295
	16,2
	ЮЗ-ЗЮЗ (245)
	2,0
	16,3
	-

	
	
	06:40

	
	0,1044
	13,1
	ЗЮЗ-З (257)
	1,8
	15,6
	-

	
	
	10:20
	
	0,0985
	12,3
	ЮЗ-ЗЮЗ (226)
	1,6
	19,6
	-

	Сероводород
	19.05.15
	09:40
	2
	0,0971
	12,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (240)
	1,3
	22,2
	727,6

	Сероводород

	19.05.15

	15:20

	2
	0,0995
	12,4
	ЮЗ-ЗЮЗ (240)
	1,9
	21,5
	728,3

	Сероводород
	25.05.15
	09:00
	2
	0,1336
	16,7
	ЮЗ (200)
	0,9
	18,8
	728,9

	г. Балхаш (ЭВЗ)

	Сероводород
	17.05.15
	02:20
	2
	0,174
	21,4
	ЮЮЗ-ЮЗ (213)
	2,2
	16,8
	

	
	
	06:20
	
	0,0969
	12,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (246)
	2,4
	15,6
	

	
	
	22:00
	
	0,2222
	27,8
	ЮЮЗ-Ю (173)
	0,4
	18,7
	

	
	
	22:20
	
	0,1990
	24,9
	ВЮВ-ЮВ (115)
	0,3
	18,5
	

	г. Жетикара (ВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	16:21
	10
	0,154
	19,3
	10,9
	1,26
	17,53
	

	
	
	16:41
	
	0,112
	14,0
	30,9
	3,23
	17,51
	

	
	
	17:21
	
	0,112
	14,0
	25,9
	1,83
	19,86
	

	
	
	23:01
	
	0,084
	10,5
	193,9
	1,07
	14,86
	

	
	
	23:21
	
	0,084
	10,5
	159,9
	1,16
	13,75
	

	
	
	23:41
	
	0,084
	10,5
	181,9
	0,75
	13,16
	

	Сероводород
	06.05.15
	00:01
	10
	0,084
	10,5
	177,9
	0,9
	12,97
	

	
	
	00:21
	
	0,087
	10,9
	197,9
	1,22
	13,32
	

	
	
	00:42
	
	0,098
	12,3
	216,9
	0,93
	13,19
	

	
	
	01:02
	
	0,098
	12,3
	198,9
	0,7
	12,92
	

	
	
	01:22
	
	0,098
	12,3
	196,9
	1,36
	13,51
	

	
	
	01:42
	
	0,095
	11,9
	190,9
	1,66
	13,93
	

	
	
	02:02
	
	0,106
	13,3
	167,9
	0,61
	13,17
	

	
	
	02:22
	
	0,098
	12,3
	180,9
	0,81
	12,48
	

	
	
	02:42
	
	0,098
	12,3
	204,9
	1,21
	12,33
	

	
	
	03:42
	
	0,081
	10,2
	190,9
	1,69
	12,68
	

	
	
	04:02
	
	0,084
	10,5
	203,9
	1,5
	12,59
	

	
	
	04:22
	
	0,084
	10,5
	149,9
	0,83
	12,38
	

	
	
	04:42
	
	0,084
	10,5
	173,9
	0,97
	12,09
	

	
	
	05:02
	
	0,084
	10,5
	200,9
	1,1
	12,2
	

	
	
	05:22
	
	0,084
	10,5
	199,9
	2,06
	12,21
	

	
	
	05:42
	
	0,084
	10,5
	197,9
	1,34
	11,67
	

	
	
	06:02
	
	0,084
	10,5
	140,9
	0,53
	11,29
	

	
	
	06:22
	
	0,084
	10,5
	161,9
	0,36
	11,42
	

	
	
	06:42
	
	0,084
	10,5
	188,9
	0,25
	11,52
	

	
	
	07:02
	
	0,084
	10,5
	175,9
	1,63
	12,27
	

	
	
	07:22
	
	0,084
	10,5
	207,9
	0,96
	14,53
	

	
	
	07:42
	
	0,084
	10,5
	155,9
	0,8
	16,81
	

	
	
	08:02
	
	0,084
	10,5
	157,9
	1,07
	21,37
	

	
	
	08:22
	
	0,084
	10,5
	277,9
	0,32
	24,72
	

	
	
	09:02
	
	0,084
	10,5
	251,9
	0,27
	29,35
	

	
	
	09:22
	
	0,090
	11,2
	101,9
	0,58
	30,7
	

	
	
	09:42
	
	0,098
	12,3
	147,9
	0,88
	32,26
	

	
	
	10:02
	
	0,094
	11,7
	172,9
	0,56
	28,5
	

	
	
	10:22
	
	0,084
	10,5
	166,9
	0,48
	31,08
	

	
	
	10:42
	
	0,098
	12,3
	189,9
	1,23
	31,23
	

	
	
	11:02
	
	0,132
	16,5
	124,9
	0,73
	33,6
	

	
	
	11:22
	
	0,127
	15,9
	4,9
	0,35
	31,53
	

	
	
	11:42
	
	0,112
	14,0
	90,9
	0,47
	34,04
	

	
	
	12:02
	
	0,112
	14,0
	64,9
	0,57
	34,62
	

	
	
	12:22
	
	0,112
	14,0
	175,9
	0,45
	32,04
	

	
	
	12:42
	
	0,112
	14,0
	171,9
	0,87
	32,5
	

	
	
	13:02
	
	0,106
	13,3
	132,9
	0,5
	30,49
	

	
	
	13:22
	
	0,098
	12,3
	188,9
	0,52
	30,41
	

	
	
	13:42
	
	0,090
	11,2
	196,9
	2,45
	31,26
	

	
	
	14:02
	
	0,084
	10,5
	195,9
	1,56
	31,41
	

	Сероводород
	07.05.15
	06:40
	10
	0,084
	10,5
	71,9
	0,22
	11,17
	

	
	
	07:00
	
	0,084
	10,5
	35,9
	0,37
	10,74
	

	
	
	07:20
	
	0,0924
	11,6
	88,9
	0,72
	10,42
	

	
	
	07:40
	
	0,0966
	12,1
	347,9
	1,98
	10,7
	

	
	
	08:00
	
	0,0854
	10,7
	14,9
	1,85
	10,67
	

	
	
	08:20
	
	0,084
	10,5
	13,9
	1,61
	11,05
	

	
	
	14:03
	
	0,084
	10,5
	38,9
	1,19
	13,94
	

	
	
	14:23
	
	0,084
	10,5
	26,9
	1,01
	14,49
	

	
	
	14:43
	
	0,084
	10,5
	20,9
	1,28
	14,51
	

	г. Жетикара (ЭВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	17:01
	10
	0,3164
	39,6
	127,9
	0,58
	20,02
	

	г. Лисаковск (ВЗ)

	Сероводород
	03.05.15
	19:44
	8
	0,084
	10,5
	123,9
	2,44
	20,87
	

	
	
	2-:04
	
	0,084
	10,5
	125,9
	2,21
	20,46
	

	
	
	20:24
	
	0,084
	10,5
	113,9
	1,07
	20,26
	

	
	
	20:44
	
	0,084
	10,5
	114,9
	1,52
	19,98
	

	
	
	21:24
	
	0,084
	10,5
	148,9
	0,92
	18,94
	

	Сероводород
	04.05.15
	18:21
	7
	0,0826
	10,3
	172,9
	2,89
	33,98
	

	
	
	18:41
	
	0,0826
	10,3
	151,9
	3,56
	34,11
	

	
	
	19:01
	
	0,0966
	12,1
	183,9
	3,41
	33
	

	
	
	19:21
	
	0,112
	14,0
	147,9
	3,87
	31,58
	

	
	
	19:41
	
	0,1176
	14,7
	143,9
	2,85
	29,79
	

	
	
	20:01
	
	0,1246
	15,6
	185,9
	3,14
	31,18
	

	
	
	20:21
	
	0,1274
	15,9
	150,9
	1,86
	31,87
	

	
	
	20:41
	
	0,1302
	16,3
	170,9
	1,61
	29,12
	

	
	
	21:01
	
	0,1288
	16,1
	132,9
	1,47
	26,93
	

	
	
	21:21
	
	0,1372
	17,2
	132,9
	1
	25,75
	

	
	
	21:41
	
	0,1316
	16,5
	169,9
	2,31
	24,72
	

	
	
	22:01
	
	0,1246
	15,6
	174,9
	3,31
	24,02
	

	
	
	22:21
	
	0,1162
	14,5
	142,9
	2,4
	22,96
	

	
	
	22:41
	
	0,1092
	13,7
	166,9
	2,08
	22,3
	

	
	
	23:01
	
	0,1008
	12,6
	169,9
	1,74
	21,6
	

	
	
	23:21
	
	0,091
	11,4
	154,9
	1,84
	20,92
	

	Сероводород
	04.05.15
	19:20
	8
	0,1048
	13,1
	181,9
	0,92
	28,01
	

	
	
	19:40
	
	0,131
	16,4
	317,9
	0,8
	26,09
	

	
	
	20:00
	
	0,131
	16,4
	279
	0,77
	25
	

	
	
	20:20
	
	0,1572
	19,7
	329
	0,63
	24,15
	

	
	
	20:40
	
	0,1572
	19,7
	138,9
	1,2
	23,6
	

	
	
	21:00
	
	0,131
	16,4
	285,9
	1,35
	23,26
	

	
	
	21:20
	
	0,131
	16,4
	245,9
	1,25
	22,35
	

	
	
	21:40
	
	0,1048
	13,1
	151,9
	1,37
	21,58
	

	
	
	22:00
	
	0,1048
	13,1
	285,9
	1,38
	21,14
	

	Сероводород
	05..04.15
	16:41
	7
	0,0826
	10,3
	347,9
	1,83
	27,46
	

	
	
	17:01
	
	0,1008
	12,6
	261
	1,44
	26,21
	

	
	
	17:21
	
	0,1134
	14,2
	206,9
	2,43
	27,48
	

	
	
	17:41
	
	0,1232
	15,4
	197,9
	2,98
	28,37
	

	
	
	18:01
	
	0,126
	15,8
	189,9
	3,22
	31,21
	

	
	
	18:21
	
	0,1316
	16,5
	180,9
	3,32
	31,21
	

	
	
	18:41
	
	0,1414
	17,7
	201,9
	3,66
	30,3
	

	
	
	19:21
	
	0,0938
	11,7
	145,9
	3,12
	24,33
	

	Сероводород
	05..04.15
	14:40
	8
	0,084
	10,5
	227,9
	0,86
	25,76
	

	
	
	15:00
	
	0,084
	10,5
	128,9
	1,36
	25,83
	

	
	
	15:20
	
	0,098
	12,3
	201,9
	1,11
	26,19
	

	
	
	15:40
	
	0,084
	10,5
	213
	1,08
	27,58
	

	
	
	16:20
	
	0,084
	10,5
	38,9
	1,13
	29,05
	

	
	
	17:00
	
	0,084
	10,5
	307
	1,57
	28,3
	

	
	
	20:40
	
	0,084
	10,5
	253,9
	0,43
	18,14
	

	
	
	21:00
	
	0,098
	12,3
	90,9
	0,32
	18,61
	

	
	
	21:20
	
	0,098
	12,3
	26,9
	0,22
	18,35
	

	
	
	21:40
	
	0,098
	12,3
	253,9
	0,3
	17,9
	

	
	
	22:00
	
	0,084
	10,5
	317,9
	0,24
	16,85
	

	Сероводород
	06.05.15
	06:25
	7
	0,116
	14,5
	40,9
	0,94
	12,14
	

	
	
	06:45
	
	0,105
	13,1
	81,9
	0,94
	12,09
	

	
	
	07:05
	
	0,095
	11,9
	165,9
	0,81
	12,1
	

	
	
	17:05
	
	0,087
	10,9
	100,9
	1,17
	29,9
	

	
	
	17:25
	
	0,081
	10,2
	116,9
	1,8
	26,86
	

	
	
	18:05
	
	0,083
	10,3
	192,9
	2,56
	27,06
	

	Сероводород
	06.05.15
	12:51
	8
	0,084
	10,5
	252,9
	0,81
	31,66
	

	
	
	13:11
	
	0,098
	12,3
	301,9
	0,68
	31,17
	

	
	
	13:31
	
	0,112
	14,0
	233,9
	0,79
	32,84
	

	
	
	13:51
	
	0,122
	14,0
	200,9
	0,82
	32,92
	

	
	
	14:11
	
	0,14
	17,5
	275,9
	0,81
	32,93
	

	
	
	14:31
	
	0,14
	17,5
	345
	0,81
	31,28
	

	
	
	14:51
	
	0,154
	19,3
	301,9
	0,71
	31,52
	

	
	
	16:51
	
	0,154
	19,3
	208,9
	1,16
	24,54
	

	
	
	17:11
	
	0,126
	15,8
	228,9
	0,58
	23,93
	

	
	
	17:31
	
	0,126
	15,8
	158,9
	0,97
	23,75
	

	
	
	17:51
	
	0,112
	14,0
	106,9
	0,92
	29,1
	

	
	
	18:11
	
	0,126
	15,8
	104,9
	0,59
	29,9
	

	
	
	18:31
	
	0,126
	15,8
	321,9
	0,8
	27,89
	

	
	
	18:51
	
	0,112
	14,0
	96,9
	1,84
	24,99
	

	
	
	19:11
	
	0,098
	12,3
	91,9
	2,78
	23,08
	

	
	
	19:31
	
	0,084
	10,5
	110,9
	2,29
	22,2
	

	
	
	19:51
	
	0,084
	10,5
	100,9
	2,51
	21,83
	

	
	
	20:11
	
	0,098
	12,3
	116,9
	1,79
	21,14
	

	
	
	20:31
	
	0,126
	15,8
	112,9
	1,7
	20,4
	

	
	
	20:51
	
	0,126
	15,8
	106,9
	1,55
	19,8
	

	
	
	21:11
	
	0,126
	15,8
	120,9
	1,4
	19,14
	

	
	
	21:31
	
	0,126
	15,8
	119,9
	1,03
	18,72
	

	
	
	21:51
	
	0,14
	17,5
	257,9
	0,86
	17,97
	

	
	
	22:11
	
	0,112
	14,0
	129,9
	1,3
	17,26
	

	
	
	22:31
	
	0,098
	12,3
	131,9
	0,93
	16,9
	

	
	
	22:51
	
	0,084
	10,5
	117,9
	0,89
	16,66
	

	Сероводород
	19.05.15
	21:21
	7
	0,126
	15,8
	113,9
	0,91
	11,13
	

	
	
	21:41
	
	0,116
	14,4
	35,9
	2,34
	10,48
	

	
	
	22:01
	
	0,084
	10,5
	70,9
	3,25
	10,36
	

	
	
	23:41
	
	0,141
	17,6
	134,9
	2,33
	8,81
	

	Сероводород
	26.05.15
	21:02
	7
	0,095
	11,9
	51,9
	1,76
	26,3
	

	
	
	21:22
	
	0,115
	14,4
	48,9
	2,32
	25,66
	

	
	
	21:42
	
	0,136
	17,0
	44,9
	1,78
	24,16
	

	
	
	22:02
	
	0,144
	18,0
	22,9
	1,91
	23,55
	

	
	
	22:22
	
	0,140
	17,5
	91,9
	0,97
	21,57
	

	
	
	22:42
	
	0,133
	16,6
	91,9
	1,13
	20,13
	

	
	
	23:02
	
	0,132
	16,5
	127,9
	0,49
	18,71
	

	
	
	23:22
	
	0,127
	15,9
	119,9
	0,38
	18,02
	

	
	
	23:42
	
	0,109
	13,6
	88,9
	0,83
	17,2
	

	Сероводород
	26.05.15
	13:43
	8
	0,084
	10,5
	155,9
	1,39
	30,37
	

	
	
	14:03
	
	0,084
	10,5
	234,9
	1,31
	30,85
	

	
	
	14:23
	
	0,098
	12,2
	319,9
	1,05
	30,95
	

	
	
	14:43
	
	0,098
	12,2
	146,9
	1,2
	31,08
	

	
	
	15:03
	
	0,098
	12,2
	143,9
	1,76
	30,02
	

	
	
	15:23
	
	0,098
	12,2
	176,9
	1,36
	31,61
	

	
	
	15:43
	
	0,098
	12,2
	206,9
	1,09
	32,03
	

	
	
	16:03
	
	0,098
	12,2
	143,9
	1,23
	32,16
	

	
	
	16:23
	
	0,098
	12,2
	132,9
	1,04
	30,31
	

	
	
	16:43
	
	0,098
	12,2
	114,9
	1,55
	29,63
	

	
	
	17:03
	
	0,098
	12,2
	30,9
	1,4
	29,64
	

	
	
	20:40
	
	0,084
	10,5
	113,9
	0,72
	22,12
	

	
	
	21:00
	
	0,084
	10,5
	98,9
	0,88
	21,38
	

	
	
	21:20
	
	0,098
	12,2
	109,9
	0,88
	20,72
	

	
	
	21:40
	
	0,098
	12,2
	104,9
	0,55
	19,74
	

	
	
	22:00
	
	0,098
	12,2
	98,9
	0,23
	18,9
	

	
	
	22:20
	
	0,098
	12,2
	66,9
	0,35
	18,15
	

	
	
	22:40
	
	0,084
	10,5
	160,9
	0,5
	17,84
	

	г. Лисаковск (ЭВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	19:01
	7
	0,308
	38,5
	169,9
	3,75
	29,83
	

	Сероводород
	06.05.15
	15:11
	8
	0,168
	21,0
	301
	0,72
	31,7
	

	
	
	15:31
	
	0,168
	21,0
	28,9
	0,85
	31,48
	

	
	
	15:51
	
	0,182
	22,8
	24,9
	0,59
	31,95
	

	
	
	16:11
	
	0,182
	22,8
	291,9
	0,54
	28,7
	

	
	
	16:31
	
	0,168
	21,0
	155,9
	0,8
	26,95
	

	г. Темиртау

	Сероводород
	13.05.15
	07:00
	2
	0,0800
	10,0
	74
	0,0
	7,5
	721,7

	Всего: 7 населенных пункта
	190 ВЗ и 11 ЭВЗ
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Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 206 гидрохимическом створе, распределенном на 85 водных объектах: 59 рек, 9 вдхр., 14 озер, 2 канал, 1 море (таблица 3, 4, 5, 6 рис. 2, 3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).
Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).
Всего из общего количества обследованных водных объектов качества воды классифицируется следующим образом:
- «нормативно - чистая» - 8 рек: реки Кигаш, Катта Бугунь, Актасты, Ойыл, Шаронова, Эмба (Атырауская), Орь, Ыргыз;
- «умеренного уровня загрязнения» – 32 рек, 4 водохранилища, 8 озер, 2 канала, 1 море: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Емель, Аягоз, Жайык, Каргалы, Косестек, Шаган, Дерколь, Улкен Кобда, Кара Кобда, Эмба (Актюбинская), Темир, Айет, Нура, Иле, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Бериккара, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Аманкельды, Вячеславское, Шардара, Капшагай, оз. Копа, Зеренды, Улькен Алматы, Бурабай, Карасье, Сулуколь, Шалкар (Актюбинская), Аральское море, каналы Нура-Есиль, Кошимский, Каспийское море;
- «высокого уровня загрязнения» – 18 рек, 6 озер, 5 водохранилищ: реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Елек, Тобыл, Тогызак, Обаган, Есиль, Жабай, Акбулак, Беттыбулак, Сарыбулак, Кара Кенгир, Шерубайнура, Текес, Коргас, оз. Улькен Шабакты, Султанкельды, Балкаш, Киши Шабакты, Шучье, Биликоль, вдхр. Сергеевское, Кенгир, Самаркан, Каратомар, Жогаргы Тобыл;
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - реки Уй и Брекса(таблица 3, 4, 5, 6  рис. 2, 3).



Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан





Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

таблица 3
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за май 2015 года

	«нормативно - чистая»,
КИЗВ  ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»,
КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Кигаш
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Тихая
	1
	р. Уй

	2
	р. Катта Бугунь
	2
	р. Ертис
	2
	р. Ульби
	2
	р. Брекса

	3
	р. Актасты
	3
	р. Буктырма
	3
	р. Глубочанка
	
	

	4
	р. Ойыл
	4
	р. Емель
	4
	р. Красноярка
	
	

	5
	проток Шаронова
	5
	р. Аягоз
	5
	р. Оба
	
	

	6
	река Эмба (Атырауская)
	6
	р. Жайык
	6
	р. Елек
	
	

	7
	р. Орь
	7
	р. Каргалы
	7
	р. Тобыл
	
	

	8
	р. Ыргыз
	8
	р. Косестек
	8
	р. Тогызак
	
	

	
	
	9
	р. Шаган
	9
	р. Обаган
	
	

	
	
	10
	р. Дерколь
	10
	р. Есиль
	
	

	
	
	11
	р. Улкен Кобда
	11
	р. Жабай
	
	

	
	
	12
	р. Кара Кобда
	12
	р. Акбулак
	
	

	
	
	13
	р. Эмба (Актюбинская)
	13
	р. Беттыбулак
	
	

	
	
	14
	р. Темир
	14
	р.Сарыбулак
	
	

	
	
	15
	р. Айет
	15
	р. Кара Кенгир
	
	

	
	
	16
	р. Нура
	16
	р. Шерубайнура
	
	

	
	
	17
	р. Иле
	17
	р. Текес
	
	

	
	
	18
	р. Киши Алматы
	18
	р. Коргас
	
	

	
	
	19
	р. Есентай
	19
	оз. Улькен Шабакты
	
	

	
	
	20
	р. Улькен Алматы
	20
	оз. Султанкельды
	
	

	
	
	21
	р. Талас
	21
	оз. Балкаш
	
	

	
	
	22
	р. Асса
	22
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	23
	р. Шу
	23
	оз. Шучье
	
	

	
	
	24
	р. Аксу
	24
	оз. Биликоль
	
	

	
	
	25
	р. Карабалта
	25
	вдхр. Сергеевское
	
	

	
	
	26
	р. Токташ
	26
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	
	27
	р. Сарыкау
	27
	вдхр. Самаркан
	
	

	
	
	28
	р. Бериккара
	28
	вдхр. Каратомар
	
	

	
	
	29
	р. Сырдария
	29
	вдхр. Жогаргы Тобыл
	
	

	
	
	30
	р. Келес
	
	
	
	

	
	
	31
	р. Бадам
	
	
	
	

	
	
	32
	р. Арыс
	
	
	
	

	
	
	33
	р. Боген
	
	
	
	

	
	
	34
	вдхр. Аманкельды
	
	
	
	

	
	
	35
	вдхр. Вячеславское
	
	
	
	

	
	
	36
	вдхр. Шардара
	
	
	
	

	
	
	37
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	

	
	
	38
	оз. Копа
	
	
	
	

	
	
	39
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	40
	оз. Улькен Алматы
	
	
	
	

	
	
	41
	оз. Бурабай
	
	
	
	

	
	
	42
	оз. Карасье
	
	
	
	

	
	
	43
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	
	
	44
	оз. Шалкар (Актюбинская)
	
	
	
	

	
	
	45
	Аральское море
	
	
	
	

	
	
	46
	канал Нура-Есиль
	
	
	
	

	
	
	47
	канал Кошимский
	
	
	
	

	
	
	48
	Каспийское море
	
	
	
	







таблица 4
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах замай 2015 года
	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1 – 15,0
	63
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, Елек, Косестек, Эмба, Темир, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Нура, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Асса, Аксу, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Карабалта, Токташ, Сырдария, Келес, Нура (Карагандинская), Улькен Алматы, Боген, Арыс, Бадам, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, Кенгир, Капшагай, Шардара,  оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, Биликоль, Бурабай, Карасье, Киши Шабакты, Сулуколь, Щучье, Балкаш, каналы Нура-Есиль

	2
	Азот нитритный
	1,1 – 31,9
	21
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Оба, Жайык (ЗКО), Акбулак, Сарыбулак, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Есентай, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, вдхр. Шардара, Сергеевское, канал Кошимский, Каспийское море

	3
	Азот нитратный 
	1,1
	2
	река Жайык( ЗКО), канал Кошимский

	4
	Фенолы
	1,1 - 27,0
	23
	реки Жайык, Шаган, Дерколь, Елек, Темир, Уй, Обаган, Талас, Аксу, Карабалта, Токташ, Сырдария (ЮКО), Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Балкаш, Бадам, Арыс, канал Кошимский, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, оз. Биликоль, Каспийское море

	5
	Цинк
	1,1 - 36,1
	26
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Тогызак, Елек, Улкен Кобда, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, Кара Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Жогаргы Тобыл, Самаркан, Кенгир, оз. Султанкельды, Зеренды, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь, Карасье, канал Нура-Есиль

	6
	Аммоний солевой
	1,1 - 5,2
	15
	реки Брекса,  Тихая, Глубочанка, Красноярка, Елек, Уй, Обаган, Есиль (СКО), Есентай, Шерубайнура, Кара Кенгир, Сарыбулак, оз. Киши Шабакты, Сулуколь, вдхр. Сергеевское

	7
	Бор
	12,7
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1 – 42,0
	43
	реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Елек, Каргалы, Айет, Улкен Кобда, Эмба, Уй, Обаган, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Беттыбулак, Нура, Сарыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, оз. Копа, Султанкельды, Зеренды, Киши Шабакты, вдхр. Вячеславское, Самаркан, Кенгир, Капшагай, каналы Нура-Есиль, Нура (Карагандинская), Бурабай, Улкен  Шабакты, Щучье, Каспийское море

	9
	Нефтепродукты
	1,1 – 2,4
	3
	реки Карабалта, Токташ, Каспийское море

	10
	Сульфаты
	1,1- 19,0
	34
	реки Емель, Аягоз, Елек, Каргалы, Косестек, Тогызак, Уй, Шалкар, Эмба, Темир, Айет, Обаган, Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Жабай, Аксу, Карабалта, Токташ, Сырдария, Келес, Арыс, вдхр. Аманкельды, вдхр. Каратомар, вдхр.Жогаргы Тобыл, Шардара, оз. Биликоль, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Султанкельды, Копа, Зеренды, Балкаш, канал Нура-Есиль

	11
	Фториды 
	1,1- 17,1
	20
	реки Кара Кобда, Айет, Акбулак, Сарыбулак, Зеренды, Киши Алматы, Есентай, Аксу, Карабалта, Токташ, оз. Биликоль, Бурабай, Улькен Алматы, Улькен Шабакты, Карасье, Сулуколь, вдхр. Шерубайнура, Балкаш, Щучье, Киши Шабакты

	12
	Хлориды 
	1,1 –6,4
	7
	реки Сарыбулак, Обаган, Акбулак, оз. Султанкельды, Балкаш, Киши Шабакты, канал Кошимский

	13
	Железо общее
	1,1 – 6,4
	28
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса ,Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, Есиль Беттыбулак, Темир, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Жабай, Талас, Токташ, Арыс, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Сергеевское, Вячеславское, оз. Киши Шабакты, Карасье, Щучье, канал Кошим

	14
	Хром (6+)
	1,1- 1,6
	2
	реки Елек (Актюбинская), Сырдария (Кызылординская)

	15
	Никель
	1,1- 19,1
	8
	реки Айет, Тогызак, Темир, Уй, Обаган, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл

	16
	Кадмий
	2,8
	1
	реки Тихая

	17
	Магний
	1,1– 10,3
	21
	реки Шаган, Дерколь, Айет, Тогызак, Обаган, Акбулак, Сарыбулак, Аксу, Карабалта, Токташ, Сырдария, Келес, оз.Улкен Шабакты, Киши Шибакты,Копа, Зеренды, Балкаш, Султанкельды, вдхр. Шардара, Аманкельды, канал Нура-Есиль

	18
	БПК5
	1,1 – 15,7
	19
	река Кара Кенгир, Елек (Актюбинская), Ойыл, Орь, Ыргыз, Темир, Тогызак, оз. Шалкар (Актюбинская), Акбулак,Сарыбулак, Кара Кенгир,Шу, Аксу, Карабалта,Сарыкау,Бериккара, оз. Биликоль, Копа, вдхр. Кенгир.



















Таблица 5
Перечень водных объектов за май 2015 года

	№
	Река
	Озеро
	Водохранилище
	Канал 
	Море

	п/п
	
	
	
	
	

	1
	р. Есиль
	1. оз. Султанкельды 
	1. вдхр. Астанинское
	1. канал Нура-Есиль  
	1. Каспийское море

	 
	р.Есиль (Акмолинская)
	2. оз. Копа
	2. вдхр. Капшагай
	2. канал Кошимский
	 

	 
	р.Есиль (СКО)
	3. оз. Зеренда
	3 вдхр. Самаркан
	
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	4. оз. Улькен Алматы 
	4. вдхр. Кенгир
	
	

	 
	р.Нура (Карагандинская)
	5. оз. Бийликоль
	5. вдхр. Каратомар
	
	

	3
	р. Акбулак
	6. оз.Шалкар (Актюбинская)
	6. вдхр. Амангельды
	
	

	4
	р. Сарыбулак
	7. оз. Балкаш
	7. вдхр Жогаргы Тобыл
	
	

	5
	р. Беттыбулак
	8. малое Аральское море 
	8.  вдхр. Сергеевское
	
	

	6
	р. Жабай
	9. оз. Шортан 
	9. вдхр. Шардара
	
	

	7
	р. Иле
	10. оз. Бурабай 
	
	
	 

	 
	р. Иле (автоматика)
	11. оз. Улькен Шабакты
	
	
	 

	8
	р. Текес
	12. оз. Киши Шабакты
	
	
	 

	 
	р. Текес (автоматика)
	13. оз. Карасье 
	
	
	 

	9
	р. Коргас
	14. оз. Сулуколь
	
	
	 

	10
	р. Есентай
	
	 
	
	 

	11
	р. Улькен Алматы
	
	 
	
	 

	12
	р. Киши Алматы
	
	 
	
	 

	13
	р.Елек (Актюбинская)
	
	 
	
	 

	 
	р. Елек (ЗКО)
	
	 
	
	 

	14
	р.Орь 
	
	 
	
	 

	15
	р.Эмба (Актюбинская)
	
	 
	
	 

	 
	р.Эмба (Атырауская)
	
	 
	
	 

	16
	р. Каргалы
	
	 
	
	 

	17
	р. Косестек
	
	 
	 
	 

	18
	р. Ыргыз
	
	 
	 
	 

	19
	р. Кара Кобда
	
	 
	 
	 

	20
	р. Улькен Кобда
	
	 
	 
	 

	21
	р. Ойыл
	
	 
	 
	 

	22
	р. Темир
	
	 
	 
	 

	23
	р. Актасты
	
	 
	 
	 

	24
	р.Жайык (Атырауская)
	
	 
	 
	 

	 
	р.Жайык (ЗКО)
	
	 
	 
	 

	25
	пр.Шароновка
	
	 
	 
	 

	26
	р. Кигаш
	
	 
	 
	 

	27
	р.Ертис (ВКО)
	
	 
	 
	 

	 
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	 
	 
	 

	 
	р. Ертис (Павлодарская)
	
	 
	 
	 

	28
	р. Буктырма
	
	 
	 
	 

	29
	р. Ульби
	
	 
	 
	 

	30
	р. Глубочанка
	
	 
	 
	 

	31
	р. Красноярка
	
	 
	 
	 

	32
	р. Оба
	
	 
	 
	 

	33
	р. Брекса
	
	 
	 
	 

	34
	р. Тихая
	
	 
	 
	 

	35
	р. Емель 
	
	 
	 
	 

	 
	р. Емель (автоматика)
	
	 
	 
	 

	36
	р. Аягоз
	
	 
	 
	 

	37
	р. Шу
	
	 
	 
	 

	38
	р. Талас
	
	 
	 
	 

	39
	р. Асса
	
	 
	 
	 

	40
	р. Аксу
	
	 
	 
	 

	41
	р. Берикара
	
	 
	 
	 

	42
	р. Карабалта
	
	 
	 
	 

	43
	р. Токташ
	
	 
	 
	 

	44
	р. Сарыкау
	
	 
	 
	 

	45
	р. Шаган
	
	 
	 
	 

	46
	р. Дерколь
	
	 
	 
	 

	47
	р. Шерубайнура
	
	 
	 
	 

	48
	р. Кара-Кенгир
	
	 
	 
	 

	49
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	 
	 
	 

	 
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	 
	 
	 

	50
	р. Тобол
	
	 
	 
	 

	51
	р. Айет
	
	 
	 
	 

	52
	р. Тогызак
	
	 
	 
	 

	53
	р. Обаган
	
	 
	 
	 

	54
	р. Уй
	
	 
	 
	 

	55
	р. Келес
	
	 
	 
	 

	56
	р. Бадам
	
	 
	 
	 

	57
	р. Боген
	
	 
	 
	 

	58
	р. Катта-Бугунь
	
	 
	 
	 

	59
	р. Арыс
	
	 
	 
	 

	
	Общее: 85 в/о, 59 рек, 9 вдхр., 14 озер, 2 канал, 1 море






Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае 2015 г.

	
	май
2014 г.
(по ИЗВ)
	апрель
2015 г.
(по КИЗВ)
	май
2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя концен-трация, мг/дм3
	Кратность пре-
вышения

	река Кара Ертис (ВКО)
	-
	11,4
(нормативно чистая)
	9,57
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,57
	

	
	-
	2,18 (нормативно чистая)
	1,42 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,42
	

	
	1,05(3кл.) умеренно загрязненная
	1,20 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1  (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	река Ертис (ВКО)
	-
	11,8 (нормативно чистая)
	9,40 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,40
	

	
	-
	1,38 (нормативно чистая)
	1,32 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,32
	

	
	0,91 (2кл.)
чистая
	1,65 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,024
	2,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	река Ертис
(Павлодарская)
	-
	12,4 (нормативно чистая)
	10,31 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,31
	

	
	-
	1,81 (нормативно чистая)
	2,16  (нормативно чистая)
	БПК5
	2,16
	

	
	1,09 
(3кл.   умеренно загрязненная)
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	р.Буктырма
(ВКО)
	-
	10,4 (нормативно чистая)
	9,07 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,07
	

	
	-
	1,22 (нормативно чистая)
	0,70 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,70
	

	
	1,12 (3кл.)
умеренно загрязнённая
	1,64 (умеренного уровня загрязнения)
	2,27 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,31
	3,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	р.Брекса
(ВКО)
	-
	11,2 (нормативно чистая)
	8,43 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,43
	

	
	-
	1,43 (нормативно чистая)
	1,24 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,24
	

	
	2,52(4кл) загрязненная
	4,78 (высокого уровня загрязнения)
	10,79 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,56
	5,6

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,55
	1,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,361
	36,1

	
	
	
	
	Медь
	0,015
	15,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,056
	5,6

	р. Тихая
(ВКО)
	-
	9,31 (нормативно чистая)
	8,84 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,84
	

	
	
	2,14 (нормативно чистая)
	0,64 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,64
	

	
	1,91 (3кл) умеренно загрязненная
	6,01 (высокого уровня загрязнения)
	7,2 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,41
	4,1

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,65
	1,3

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,27
	27,0

	
	
	
	
	Медь
	0,014
	14,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,049
	4,9

	
	
	
	
	Кадмий
	0,014
	2,8

	р. Ульби
(ВКО)
	-
	11,0 (нормативно чистая)
	9,36 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,36
	

	
	-
	0,80 (нормативно чистая)
	0,71 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,71
	

	
	2,06 (3кл) умеренно загрязненная
	5,54 (высокого уровня загрязнения)
	5,1   (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,478
	4,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,12
	12,0

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,032
	3,2

	р. Глубочанка
(ВКО)
	-
	11,3 (нормативно чистая)
	8,35 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,35
	

	
	-
	0,81 (нормативно чистая)
	0,81 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	2,58(4кл) загрязненная
	13,63 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	5,3   (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,857
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,13
	13,0

	
	
	
	
	Медь
	0,007
	7,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,066
	6,6

	р. Красноярка
(ВКО)
	-
	11,3 (нормативно чистая)
	8,66 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,66
	

	
	-
	0,92 (нормативно чистая)
	0,65 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,65
	

	
	2,60 (4кл) загрязненная
	9,47 (высокого уровня загрязнения)
	3,1 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,185
	1,8

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,76
	1,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,063
	6,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,045
	4,5

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	р. Оба
(ВКО)
	-
	11,0 (нормативно чистая)
	8,95 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,95
	

	
	-
	0,87 (нормативно чистая)
	1,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,02
	

	
	1,92 (3кл) умеренно загрязненная
	2,69 (умеренного уровня загрязнения)
	3,2    (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,36
	3,6

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,044
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	р. Емель
(ВКО)
	-
	8,51 (нормативночистая)
	7,45 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,45
	

	
	-
	1,59 (нормативно чистая)
	1,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,02
	

	
	1,41 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,58 (умеренного уровня загрязнения)
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	160,0
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,207
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	р. Аягоз
(ВКО)
	-
	-
	7,99 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,99
	

	
	-
	-
	0,87 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,87
	

	
	1,32 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	-
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	131,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	река Жайык (Атырауская)
	
	12,25 (нормативно чистая)
	11,6  (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	

	
	
	3,01 (нормативно чистая)
	1,21 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,21
	

	
	0,88 (2 кл.)
чистая
	1,87 (умеренного уровня загрязнения)
	2,2 (умеренногоуровня загрязнения)
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0022
	2,2

	река Шаронова (Атырауская)
	
	12,4 (нормативно чистая)
	12,08 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,08
	

	
	
	3,04 (нормативно чистая)
	1,44 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,44
	

	
	0,91 (2 кл.)
чистая
	1,34 (умеренного уровня загрязнения) 
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	река Кигаш (Атырауская)
	
	12,7 (нормативно чистая)
	12,08 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,08
	

	
	
	3,12 (умеренного уровня загрязнения)
	1,36 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,36
	

	
	0,92 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	река Эмба (Атырауская)
	
	13,0 (нормативно чистая)
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	

	
	
	2,8 (нормативно чистая)
	1,44 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,44
	

	
	0,88 (2 кл.)
чистая
	1,10 (умеренного уровня загрязнения) 
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	





	река Жайык
(ЗКО)
	-
	8,29
(нормативно чистая)
	10,90
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,90
	

	
	-
	4,79 (умеренного
уровня
загрязнения)
	2,75
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,75
	

	
	1,11 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,15 (умеренного уровня загрязнения)

	2,58
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	Азот нитратный
	9,9
	1,1

	
	
	
	
	органические  вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,004
	4,0

	река Шаган
(ЗКО)
	-
	15,76
(нормативно
чистая)
	12,08
(нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	12,08
	

	
	-
	5,42 (умеренного
уровня
загрязнения)
	2,81 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,81
	

	
	1,07 (3кл.)
умереннозагрязненная
	1,37
(умеренного уровня загрязнения)
	2,42
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	69,6
	1,7

	
	
	
	
	органические  вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0031
	3,1

	река Дерколь
(ЗКО)
	-
	8,48
(нормативно
чистая)
	16,0
(нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	16,0
	

	
	-
	5,24 (умеренного
уровня
загрязнения)
	2,88
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	0,81 (2кл.)
чистая
	1,40
(умеренного
уровня
загрязнения)
	2,28
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	74,4
	1,9

	
	
	
	
	органические  вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0027
	2,7

	река Елек
(ЗКО)
	-
	-
	12,48 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	12,48
	

	
	-
	-
	2,80 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,80
	

	
	1,77(3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	4,5
(высокого
уровня
загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,0
	4,0

	
	
	
	
	органические  вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,005
	5,0

	канал Кошимский
(ЗКО)
	-

	-

	11,36 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	11,36
	

	
	
	
	2,88 нормативно чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	0,96(2кл.)
чистая
	-
	2,29
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	438,0
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,037
	1,8

	
	
	
	
	Азот нитратный
	10,2
	1,1

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,004
	4,0



	р.Елек (Актюбинская)
	
	9,22 (нормативно чистая)
	11,12
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,12
	

	
	
	3,19 (умеренного уровня загрязнения)
	4,57 (умеренного уровня загрязнения )
	БПК5
	4,57
	

	
	6,64 (6 кл.)
очень 
грязная
	4,31 (высокого уровня загрязнения)
	5,63
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	128,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенные и неогранические вещества

	
	
	
	
	Бор
	0,217
	12,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,032
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,025
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	
	
	

	р. Каргалы (Актюбинская)
	
	10,3 (нормативно чистая)
	11,16 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,16
	

	
	
	4,84 (умеренного уровня загрязнения)
	2,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,67
	

	
	4,89 (5 кл.)
грязная
	1,75 (умеренного уровня загрязнения)
	2,40 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	249,0
	2,5

	р.Косестек (Актюбинская)
	
	10,4 (нормативно чистая)
	9,58 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,58
	

	
	
	4,41 (умеренного уровня загрязнения)
	1,72 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,72
	

	
	4,18
(5 кл.)
грязная
	1,44 (умеренного уровня загрязнения)
	2,06 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	111,0
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	р.Актасты (Актюбинская)
	
	10,46 (нормативно чистая)
	11,21 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,21
	

	
	
	5,77 (умеренного уровня загрязнения)
	1,82 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,82
	

	
	4,78
(5 кл.)
грязная
	2,48 (умеренного уровня загрязнения)
	0,0 (нормативно чистая)
	

	р.Ойыл (Актюбинская)
	
	10,8 (нормативно чистая)
	11,60 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,60
	

	
	
	3,62 (умеренного уровня загрязнения)
	3,3 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,3
	

	
	3,81 (4 кл)
загрязненная
	2,90 (умеренного уровня загрязнения)
	0,0 (нормативно чистая)
	

	р. Улкен Кобда (Актюбинская)
	
	9,7 (нормативно чистая)
	8,69 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,69
	

	
	
	5,03 (умеренного уровня загрязнения)
	1,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,58
	

	
	4,38
(5 кл.)
грязная
	2,16 (умеренного уровня загрязнения)
	1,50 (умеренного уровня загрязнени)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,018
	1,8

	р. Кара Кобда (Актюбинская)
	
	10,6 (нормативно чистая)
	9,12 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,12
	

	
	
	2,40  (умеренного уровня загрязнения)
	1,65  (норматино чистая)
	БПК5
	1,65
	

	
	3,81
(4 кл) загрязненная
	3,09 (умеренного уровня загрязнения)
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды

	0,87
	1,2

	оз.Шалкар (Актюбинская)
	
	11,69 (нормативно чистая)
	10,29(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,29
	

	
	
	5,74 (умеренного уровня загрязнения)
	5,74 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,74
	

	
	4,58
(5 кл.)
грязная

	1,77 (умеренного уровня загрязнения)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	153,0
	1,5

	р.Орь (Актюбинская)
	
	9,40 (нормативно чистая)
	10,54 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,54
	

	
	
	4,92 (умеренного уровня загрязнения)
	6,49 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	6,49
	

	
	4,66 (5 кл.)
грязная
	2,00 (умеренного уровня загрязнения)
	0,00 (нормативно чистая
	

	р. Ыргыз (Актюбинская)
	
	9,29 (нормативно чистая)
	9,76 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,29
	

	
	
	3,85 (умеренного уровня загрязнения)
	3,91 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,85
	

	
	4,94
(5 кл.)
грязная
	1,79 (умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	р. Эмба (Актюбинская)
	
	10,68 (нормативно чистая)
	9,89 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,89
	

	
	
	4,07 (умеренного уровня загрязнения)
	1,24(нормативно чистая)
	БПК5
	1,24
	

	
	5,05 (5 кл.)
грязная
	7,14 (высокого уровня загрязнения)
	1,75 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,0135
	1,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	182,0
	1,8

	
	
	
	
	
	
	

	р.Темир (Актюбинская)
	
	10,06 (нормативно чистая)
	7,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,94
	

	
	
	3,76 (умеренного уровня загрязнения)
	3,76 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,76
	

	
	5,10 (5 кл.)
грязная
	5,37 (высокого уровня загрязнения)
	1,49
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Cульфаты
	149,0
	1,5



	р. Тобыл
(Костанайская)

	
	6,78 (нормативно – чистая)
	9,52 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,52
	

	
	
	2,90 (нормативно – чистая)
	2,07 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,07
	

	
	4,97 (5 кл.)
грязная
	7,17 (высокого уровня загрязнения)
	6,39 
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	178,2
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,0095
	9,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,36
	3,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,016
	16,0

	
	
	
	
	Никель
	0,054
	5,4

	р. Айет
(Костанайская)
	
	10,74 (нормативно – чистая)
	8,71 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	8,71
	

	
	
	2,39 (нормативно – чистая)
	1,32 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,32
	

	
	1,19 (3 кл)
умеренно загрязненная
	12,24 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	2,73 
(умеренного уровня загрязнения )
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	165,2
	1,6

	
	
	
	
	Магний 
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,42
	4,2

	
	
	
	
	Фториды 
	1,44
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,005
	5,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Никель
	0,042
	4,2

	р. Тогызак
(Костанайская)
	
	11,21 (нормативно – чистая)
	9.65 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9.65
	

	
	
	4,55 (умеренного уровня загрязнения )
	4,72
(умеренного уровня загрязнения )
	БПК5
	4,72
	

	
	1,66 (3 кл)
умеренно загрязненная
	3,97
(высокого уровня загрязнения)
	3,86
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	222,9
	2,2

	
	
	
	
	Магний 
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,009
	9,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Никель
	0,133
	13,3

	р. Уй
(Костанайская)
	
	8,06 (нормативно – чистая)
	7,62 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,62
	

	
	
	6,03 (нормативно – чистая)
	2,30 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,30
	

	
	2,37 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	4,14 (высокого уровня загрязнения)
	10,71 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	130,6
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,82
	8,2

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,77
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,008
	8,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Никель
	0,191
	19,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,027
	27,0

	р. Обаган
(Костанайская)
	
	9,81 (нормативно – чистая)
	6,15 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	6,15
	

	
	
	3,43 (нормативно – чистая)
	2,39 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,39
	

	
	4,79 (5 кл.)
грязная
	7,98 (высокого уровня загрязнения)
	3,84 
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	484,1
	4,8

	
	
	
	
	Хлориды
	419,7
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	62,0
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,33
	3,3

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,66
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,062
	6,2

	
	
	
	
	Никель
	0,123
	12,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,003
	3,0

	вдхр. Аманкельды (Костанайская)
	
	7,04 (нормативно – чистая)
	9,23 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,23
	

	
	
	3,11 (умеренного уровня загрязнения )
	1,81 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,81
	

	
	1,77 (3 кл)
умеренно загрязненная
	5,78
(высокого уровня загрязнения )
	2,30
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	326,3
	3,3

	
	
	
	
	Магний 
	54,1
	1,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,009
	9,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Никель
	0,028
	2,8

	вдхр. Каратомар (Костанайская)
	
	6,38 (нормативно – чистая)
	9,09 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,09
	

	
	
	1,00 (нормативно чистая)
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	

	
	1,46 (3 кл)
умеренно загрязненная
	7,04 (высокого уровня загрязнения)
	4,27
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	159,5
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Никель
	0,052
	5,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,009
	9,0

	вдхр. Жогаргы Тобыл (Костанайская)
	
	7,91 (нормативно чистая)
	9,67 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,67
	

	
	
	3,27 (умеренного уровня загрязнения )
	1,98 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,98
	

	
	1,10 (3 кл)
умеренно загрязненная
	3,64
(высокого уровня загрязнения)
	4,18
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	119,1
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,010
	10,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Никель
	0,016
	1,6



	река Есиль (СКО)
	
	10,6
(нормативно-чистая)
	10,7 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	

	
	
	1,71 (нормативно-чистая)
	1,82 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,82
	

	
	1,82(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,61
(умеренного
уровня
загрязнения)
	3,41
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,62
	1,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,54
	5,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	
	7,16 (нормативно-чистый)
	7,75 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,75
	

	
	
	2,13 (нормативно-чистая)
	2,25 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,25
	

	
	1,55(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	5,32 (высоко уровня загрязнения)
	3,43
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,74
	1,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	Железо общее
	0,64
	6,4

	р. Есиль
(Акмолинская)
	
	6,33 (нормативно-чистый)
	8,7 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	8,7
	

	
	
	1,61 (нормативно-чистый)
	1,9 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,9
	

	
	1,80  (3 кл.)
умеренно-загрязнённая
	2,76 (умеренного уровня загрязнения)
	3,53 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0054
	5,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0137
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,038
	3,8

	р. Акбулак (Акмолинская)
	
	6,95 (нормативно-чистый)
	12,84 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	12,84
	

	
	
	2,26 (нормативно-чистый)
	6,74 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	6,74
	

	
	3,16 
(4 кл.)
загрязнённая
	4,08 (высокого уровня загрязнения)
	5,05 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	517,0
	1,7

	
	
	
	
	Сульфаты
	1225,3
	12,2

	
	
	
	
	Магний
	61,1
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,143
	7,2

	
	
	
	
	Фториды
	1,77
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0098
	9,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0211
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,0372
	3,7

	р. Сарыбулак (Акмолинская)
	
	5,88 (нормативно-чистый)
	10,43 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	10,43
	

	
	
	5,14 (умеренного уровня загрязнения) 
	5,34 (умеренного уровня загрязнения) 
	БПК5
	5,34
	

	
	3,66 (4 кл.)
загрязненная
	4,89
(высокого уровня загрязнения)
	5,54
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	732,8
	2,4

	
	
	
	
	Сульфаты
	1802,0
	18,0

	
	
	
	
	Кальций
	254,2
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	100,9
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,62
	1,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,17
	8,5

	
	
	
	
	Фториды
	2,97
	4,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,035
	3,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,1107
	11,1

	оз. Султан-
кельды
(Акмолинская)
	
	0,39 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	6,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,5
	

	
	
	12,1 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	1,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,88
	

	
	3,54 (4 кл.)
загрязненная
	4,13 (высокого уровня загрязнения)
	5,57 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	749,0
	2,5

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1898,0
	19,0

	
	
	
	
	Магний 
	113,0
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0252
	2,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,03
	3,0

	канал Нура -Есиль
(Акмолинская)
	
	6,59 (нормативно чистая)
	10,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	
	0,63 (нормативно чистая)
	3,01 (нормативно чистая)
	БПК5
	3,01
	

	
	2,35 (3 кл.)
умеренно-загрязненная
	2,06 (умеренного уровня загрязнения)
	2,41 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	158,0
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0043
	4,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0221
	2,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0316
	3,2

	р. Нура (Акмолинская)
	
	6,92 (нормативно-чистый)
	8,68 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	8,68
	

	
	
	1,93 (нормативно-чистый)
	1,54 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,54
	

	
	2,10 (3кл.)
умеренно-загрязнённая
	2,97 (умеренного уровня загрязнения)
	2,24 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	119,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0268
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,0206
	2,1

	вдхр.
Вячаславское (Акмолинская)
	
	7,16 (нормативно чистая)
	8,68 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,68
	

	
	
	0,86 (нормативно чистая)
	1,28 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,28
	

	
	1,16 
(3 кл.)
умеренно-загрязнённая
	3,08 (умеренного уровня загрязнения)
	2,33 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0043
	4,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,0193
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,154
	1,5



	река Беттыбулак (Акмолинская)
	-
	11,43
(нормативно-чистая)
	12,13
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	12,13
	

	
	
	2,44
(нормативно-чистая)
	0,50
(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,50
	

	
	1,98(3 кл) умеренно загрязнённая
	3,3
(высокого
уровня загрязнения)
	3,9
(высокого
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,256
	2,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,087
	8,7

	 река Жабай (Акмолинская)
	
	9,59
(нормативно-чистая)
	8,28
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,28
	

	
	
	2,64
(нормативно-чистая)
	0,48
(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,48
	

	
	6,04 (6 кл.) 
очень
 грязная
	6,60
(высокого
 уровня загрязнения)
	4,76
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	119,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,19
	18,7

	оз. Копа
(Акмолинская)
	
	12,2 (нормативно-чистая )
	9,4
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,4
	

	
	
	1,14
(нормативно-чистая )
	3,53
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,53
	

	
	3,80 (4 кл)
загрязненная
	3,88
(высокого
уровня загрязнения)
	3,04
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	152,0
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	49,55
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,068
	6,8

	оз.Зеренды (Акмолинская)
	
	12,37
(нормативно-чистая)
	11,38
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	11,38
	

	
	
	1,99
(нормативно-чистая)
	2,28
(нормативно- чистая)
	БПК5
	2,28
	

	
	4,25 (5 кл)
грязная
	2,29
(умеренного
 уровня загрязнения)
	2,46
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	166,0
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	81,65
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	2,53
	3,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0115
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9



	р. Нура
(Карагандинская)
	
	9,66 (нормативно- чистая)
	8,93
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,93
	

	
	
	2,41 (нормативно- чистая)
	2,38
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,38
	

	
	1,62 (3 кл)
умеренно загрязненная
	6,25
(высокого уровня загрязнения)
	2,95
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,136
	13,6

	
	
	
	
	Медь
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0012
	1,2

	вдхр. Самаркан
(Карагандинская)
	
	9,08 (нормативно- чистая)
	9,18
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,18
	

	
	
	2,63 (нормативно- чистая)
	1,96
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,96
	

	
	1,45 (3 кл)
умеренно загрязненная
	3,72
(высокого уровня загрязнения)
	6,47
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,066
	6,6

	
	
	
	
	Медь
	0,011
	11,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,018
	1,8

	вдхр.Кенгир (Карагандинская)
	-
	6,39 (нормативно- чистая)
	7,21 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	7,21
	

	
	
	2,58 (нормативно- чистая)
	3,74
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,74
	

	
	2,88 (4 кл)
загрязненная
	4,81
(высокого уровня загрязнения)
	3,60
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,051
	5,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0045
	4,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	р. Кара Кенгир
(Карагандинская)
	-
	5,07 (нормативно- чистая)
	6,41
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,41
	

	
	-
	2,89 (нормативно- чистая)
	3,39
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,39
	

	
	4,92 (5 кл)
грязная
	6,56
(высокого уровня загрязнения)
	6,09
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,09
	4,2

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,06
	3,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,157
	15,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0088
	8,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	р. Шерубайнура, (Карагандинская)
	-
	8,08
(нормативно- чистая)
	7,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,94
	-

	
	-
	2,02 (нормативно- чистая)
	2,70
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,70
	

	
	5,13 (5 кл)
грязная
	6,36
(высокого уровня загрязнения)
	9,97
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,58
	5,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,638
	31,9

	
	
	
	
	Фториды
	1,04
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,420
	42,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	оз. Балкаш
(Карагандинская)
	
	
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	
	
	1,06 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,06
	

	
	1,69(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	
	4,27 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	922.0
	9,2

	
	
	
	
	Хлориды
	418,0
	1,4

	
	
	
	
	Магний
	137,0
	3,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,8
	2,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,007
	7,0
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	р. Иле
(Алматинская)
	-
	12,2 (нормативно чистая)
	9,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,9
	

	
	-
	0,96 (нормативно чистая)
	0,78 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,78
	

	
	1,62 (3 кл.) умеренно-загрязненная
	1,72 (умеренного уровня загрязнения)
	2,2 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	р. Текес
(Алматинская)
	-
	10,6 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	-
	2,0 (нормативно чистая)
	2,2 (нормативно  чистая)
	БПК5
	2,2
	

	
	1,29(3кл.)
умеренно-загрязненная
	5,8
(высокого уровня загрязнения)
	3,9
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,048
	4,8

	р. Коргас
(Алматинская)

	
	12,9 (нормативно чистая)
	12,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,2
	

	
	
	1,62 (нормативно чистая)
	1,74 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,74
	

	
	3,95 (4 кл)
загрязненная
	4,80 (высокого уровня загрязнения)
	3,45 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,043
	4,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	вдхр Капшагай
(Алматинская)

	
	13,3 (нормативно чистая)
	13,15 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,15
	

	
	
	1,60 (нормативно чистая)
	1,60 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,60
	

	
	1,71 (3кл.) умеренно загрязненная
	1,25 (умеренного уровня загрязнения)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,0113
	1,1

	р. Киши Алматы
(г. Алматы)
	
	11,8 (нормативно- чистая)
	11,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	
	0,97 (нормативно – чистая)
	0,97 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,97
	

	
	2,01 (3 кл)
умеренно загрязненная
	2,23 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,4
	1,9

	р. Есентай
(г. Алматы)
	
	11,1 (нормативно – чистая
	11,1 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	1,20 (нормативно – чистая
	1,20 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,20
	

	
	2,15(3 кл)
умеренно загрязненная
	2,43 (умеренного уровня загрязнения)
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0189
	1,9

	
	
	
	
	Медь
	0,00173
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,035
	1,7

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,05
	2,1

	
	
	
	
	Фториды
	1,15
	1,5

	р. Улькен
Алматы
(г. Алматы)
	
	11,9 (нормативно – чистая
	11,9 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,9
	

	
	
	1,40 (нормативно – чистая
	1,40 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,40
	

	
	1,09(3 кл)
умеренно загрязненная
	2,44 (умеренного уровня загрязнения
	1,4 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,93
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	оз. Улькен
Алматы
(Алматинская)
	
	
	12,2 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,2
	

	
	
	
	0,7 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,7
	

	
	0,98 (2кл)  чистая
	
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы



	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	р. Талас (Жамбылская)
	-
	10,2 (нормативно чистая)
	10,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,0
	

	
	-
	4,29 (умеренного уровня загрязнения)
	2,79 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,79
	

	
	1,60
(3 кл умеренно загрязн-я)
	2,23
(умеренного уровня загрязнения)
	2,05
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Асса (Жамбылская)
	-
	10,1
(нормативно чистая)
	8,29
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,29
	

	
	-
	1,41 (нормативно чистая)
	1,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,58
	

	
	1,22
(3 кл умеренно загрязнная)
	2,80 (умеренного
уровня загрязнения)
	2,40 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	
	8,36 (нормативно чистая)
	8,92 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,92
	

	
	
	18,7
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	15,7 (чрезвычайновысокого уровня загрязнения)
	БПК5
	15,7
	

	
	6,13
(6 кл.
очень
грязная)
	2,53
(умеренного
уровня загрязнения)
	3,42 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	576,0
	5,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,29
	1,7

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р.Шу (Жамбылская)
	
	9,00 (нормативно чистая)
	9,23 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	9,23
	

	
	
	2,80 (нормативно чистая)
	3,30 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,30
	

	
	1,85
(3 кл умеренно загрязн-я)
	2,87
(умеренного уровня загрязнения)
	2,50 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	р. Аксу (Жамбылская)
	-
	9,33 (нормативно чистая)
	8,53 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,53
	

	
	-
	2,56 (нормативно чистая)
	3,86 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,86
	

	
	1,92
(3 кл умеренно загрязн-я)
	1,89 (умеренного уровня загрязнения)
	1,58
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	260
	2,6

	
	
	
	
	Магний
	46,7
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,91
	1,2

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Карабалта
(Жамбылская)
	-
	9,16 (нормативно чистая)
	9,48 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	9,48
	

	
	-
	2,88
(нормативно чистая)
	6,15 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	6,15
	

	
	2,80
(4кл.
загрязнённый водоём)
	2,66
(умеренного уровня загрязнения)
	2,98
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	980
	9,8

	
	
	
	
	Магний
	119,0
	3,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,28
	1,7

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,12
	2,4

	р.Токташ
(Жамбылская)
	-
	9,94 (нормативно чистая)
	9,25 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	9,25
	

	
	-
	4,80 (умеренного уровня загрязнения)
	2,56 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,56
	

	
	2,44 (3 кл)
умеренно загрязненная
	2,26
(умеренного уровня загрязнения)
	2,06
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	569,0
	5,7

	
	
	
	
	Магний
	83,4
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,89
	1,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,08
	1,6

	р. Сарыкау
(Жамбылская)
	-
	10,2
(нормативно чистая)
	7,71 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	7,71
	

	
	-
	3,7 (умеренного уровня загрязнения)
	5,90 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,90
	

	
	2,52
(4 кл.
загряз-нённый водоём)
	2,95
(умеренного уровня загрязнения)
	2,79
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	905,0
	9,0

	
	
	
	
	Магний
	119,0
	3,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,64
	2,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,08
	1,6

	р. Бериккара (Жамбылская)
	-
	9,67
(нормативно чистая)
	9,39 (нормативно чистая)
	Растворённый
кислород
	9,39
	

	
	-
	1,03
(нормативно чистая)
	3,13 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,13
	

	
	1,12
(3 кл.
умеренно загрязн-ый)
	1,40
(умеренного уровня загрязнения)
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	9,95 (нормативно чистая)
	8,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,75
	

	
	-
	1,88 (нормативно чистая)
	1,82 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,82
	

	
	2,75 (4 кл.)
загрязнённая
	2,72 (умеренного уровня загрязнения)
	3,0 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	528,0
	5,3

	
	
	
	
	Магний
	51,7
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,057
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0035
	3,5

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	11,1 (нормативно чистая)
	8,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,94
	

	
	-
	2,05 (нормативно чистая)
	1,46 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,46
	

	
	2,39 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,20 (умеренного уровня загрязнения)
	2,02 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	408,0
	4,1

	
	
	
	
	Магний
	46,25
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	10,9 (нормативно чистая)
	8,60 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,60
	-

	
	-
	1,85 (нормативно чистая)
	1,10 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,10
	-

	
	2,02 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,81 (умеренного уровня загрязнения)
	2,19 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	154
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,07
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0015
	1,5

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	9,71 (нормативно чистая)
	10,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,0
	

	
	1,50 
(3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,38 (нормативно чистая)
	1,40 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,40
	

	
	
	1,78 (умеренного уровня загрязнения)
	2,06 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	192
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,03
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	река Боген (Южно-Казахстанская)
	-
	10,2 (нормативно чистая)
	9,10 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,10
	

	
	-
	1,34 (нормативно чистая)
	0,95 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,95
	

	
	1,19 
(3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,10 (умеренного уровня загрязнения)
	1,30 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	река Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская)
	-
	10,8 (нормативно чистая)
	8,11 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,11
	-

	
	-
	1,01 (нормативно чистая)
	0,91 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,91
	

	
	0,67 
(2 кл.)  чистая
	0,00 (нормативно  чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	-
	11,8 (нормативно чистая)
	9,57 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,57
	

	
	-
	2,25 (нормативно чистая)
	1,27 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,27
	

	
	2,36 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,29 (умеренного уровня загрязнения)
	2,18 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	461,0
	4,6

	
	
	
	
	Магний
	51,7
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,034
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	река Сырдария (Кызылординская)
	
	7,6 (1 кл. нормативно чистая)
	7,34 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,34
	

	
	
	1,07  (1 кл. нормативно чистая)
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	2,01
(3 кл. умеренного
уровня загрязнения)
	2,60
(3 кл. умеренного
уровня загрязнения)
	2,13
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	460,0
	4,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,03
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	Аральское море (Кызылординская)
	
	7,58 (нормативно чистая)
	7,04 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,04
	

	
	
	1,2 (нормативно чистая)
	1,7 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,7
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	1,83
(3 кл. умеренного
уровня загрязнения)
	2,86
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,55
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	480,0
	4,8

	
	
	
	
	Магний
	42,7
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества
	
	

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7





Сведения о случаях высокого загрязнения окружающей среды 
Республики Казахстан за май 2015 года

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод – зафиксирована 81 случаев ВЗ на 28 водных объектах: река Нура (Карагандинская область) – 27 случаев ВЗ, канал сточных вод (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Кокпекты (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, озеро Султанкельды (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, озеро Шолак (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Есей (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Кокай (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, канал Нура-Есиль (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Тогызак (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Уй (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Елек (Актюбинская область) – 4 случаев ВЗ, река Есиль (Акмолинская область) - 1 случай ВЗ, озеро Султанкельды (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, река Сарыбулак (Акмолинская область) – 6 случаев ВЗ, река Акбулак (Акмолинская область) – 2 случая ВЗ, река Жабай (Акмолинская область) - 2 случая ВЗ, река Глубочанка (ВКО) – 2 случая ВЗ, река Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тихая (ВКО) – 2 случая ВЗ, река Ульби (ВКО) – 2 случая ВЗ, озеро Биликоль (Жамбылская область) – 1 случай ВЗ, озеро Улькен Шабакты (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Киши Шабакты (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ.
Таблица 7
	Наименование
водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ
	Год, число,
месяц
отбора проб
	Год, число,
месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества
	Номера и даты
исходящих документов от РГП «Казгидромет» в МЭ РК

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК
	

	река Есиль, Акмолинская область, п. Каменный карьер 
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец
	0,129
	12,9
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1177 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1176 от 06.05.15 г.

	река Жабай, Акмолинская область, г.Атбасар, в створе водомерного поста 
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец
	0,214
	21,4
	

	река Жабай,Акмолинская область, с.Балкашино, в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец

	0,160

	16,0

	

	река Глубочанка, ВКО, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений с. Белоусовка, непосредственно у автодор. моста (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	река Глубочанка, ВКО, в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,173
	17,3
	

	река Красноярка, ВКО, 3 км выше с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Березовка; у автодор. моста (01)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,122
	12,2
	

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,713
	71,3
	

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения р.Безымянный (01)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,297
	29,7
	

	река Тихая, ВКО,в черте города Риддера; 8 км выше устья (01)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,243
	24,3
	

	р.Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,181
	18,1
	

	река Ульби, ВКО, р-к Тишинский, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодор. моста (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,303
	30,3
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1198 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1197 от 08.05.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	2 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,302
	15,1
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	

	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 1 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,31
	18,09
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1202 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1201 от 08.05.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,34
	20,00
	

	река Елек, Актюбинская область, г. Актобе, 0,5 км выше города
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,20
	12,06
	

	река Елек, Актюбинская область, г. Актобе, 0,5 км ниже выхода загрязненных подземных вод
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,19
	11,20
	

	река Уй, Костанайская область,0,5 км к Востоку от с. Уйское, в створе г/п
	1 ВЗ
	05.05.15
	08.05.15
	Никель
	0,191
	19,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1210 от 12.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1209 от 12.05.15 г.

	река Тогызак, Костанайская область, 1,5 км СЗ Тогызак станции, в створе г/п
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Никель
	0,133
	13,3
	

	Озеро Биликоль, Жамбылская область 
	1 ВЗ
	06.05.15
	11.05.15
	БПК5
	15,7
	15,7
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1223 от 12.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1222 от 12.05.15 г.

	река Кокпекты, 0,5 ниже рабочего поселка
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	река Нура, ж.д. станция Балыкты, 2 км выше села
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,160
	16,0
	

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	река Нура, Карагандинская область, Верхний бъеф Интумакского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского вдхр., 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,130
	13,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	

	река Нура, Карагандинская область, п. Киевка, 2 км ниже села
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Романовка, 5 км ниже села
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндиколь
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Коргалжин, 0,2 км ниже села
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник, северно-восточный берег 
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	

	Канал Нура-Есиль, место слияния №1, 2 км выше головного сооружения канала
	1 ВЗ
	16.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,870
	87,0
	

	Канал Нура-Есиль, 246 км №2, 6 км ниже головного сооружения канала 
	1 ВЗ
	16.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,480
	48,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар
	2 ВЗ
	18.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,330
	33,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,510
	25,5
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	2 ВЗ
	18.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,420
	42,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,635
	31,8
	

	озеро Улкен Шабакты,Акмолинская область, п.Боровое 
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Фториды
	12,8
	17,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1329 от 20.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1328 от 20.05.15 г.

	озеро Киши Шабакты, Акмолинская область,
с. Акылбай
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Фториды
	12,5
	16,7
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.05.15
	19.05.15
	Марганец

	0,290
	29,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1342 от 21.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1341 от 21.05.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган 
	1 ВЗ
	04.05.15
	19.05.15
	Марганец

	0,140
	14,0
	

	река Кокпекти, Карагандинская область,  0,5 ниже рабочего поселка
	1 ВЗ
	21.05.15
	22.05.15
	Марганец
	0,190
	19,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1387 от 22.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1386 от 22.05.15 г.

	река Нура, Карагандинская область,  ж.д. станция Балыкты, 2 км выше села
	1 ВЗ
	21.05.15
	22.05.15
	Марганец
	0,220
	22,0
	

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область,  г.Темиртау, 7 км выше плотины, проран 
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область, г.Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,290
	29,0
	

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.04.15
	Марганец
	0,410
	41,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,350
	35,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,390
	39,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,370
	37,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,280
	28,0
	

	река Акбулак, г.Астана, под 1-м ж.д. мостом 
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1438
	14,38
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Акбулак, г.Астана, после сброса трубопровода с фильтровальной станции 
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1559
	15,59
	

	река Сарыбулак, г. Астана, под 1-м ж.д. мостом
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1658
	16,58
	

	река Сарыбулак, г. Астана, ниже  моста по ул. Карасай Батыра
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1598
	15,98
	

	река Сарыбулак, г. Астана, 7-ая насосная станция (пересечение с ул. 9-мая)
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1938
	19,38
	

	
	1 ВЗ
	11.05.15
	27.05.15
	Марганец
	0,4376
	43,76
	

	река Сарыбулак, г. Астана, под мостом на ул. Тилендиева
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1619
	16,19
	

	река Сарыбулак, г. Астана, 0,2 км выше города до впадения в р. Есиль
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	2198
	21,98
	

	озеро Султанкельды, Акмолинская область, Кордон Каражар
	1 ВЗ
	14.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1898
	18,98
	

	река Нура, Карагандинская область, Верхний бъеф Интумакского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,330
	33,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского вдхр., 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	

	река Нура, Карагандинская область, в черте с.Акмешит 
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	

	река Нура, Карагандинская область, п. Киевка, 2 км ниже села
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,200
	20,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Романовка, 5 км ниже села 
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндиколь
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Коргалжин, 0,2 км ниже села
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	

	Оз. Шолак, с. Коргалжин, северо-западный берег
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,130
	13,0
	

	Оз.Есей, Коргалжинский заповедник, северный берег 
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	

	Оз.Султанкельды, Коргалжинский заповедник, северо-восточный берег
	1 ВЗ
	27.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	

	Оз. Кокай, Коргалжинский заповедник, северо-восточный берег
	1 ВЗ
	27.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	

	Канал Нура-Есиль, Карагандинская область, место слияния №1, 2 км выше головного сооружения канала
	1 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,720
	72,0
	

	Канал Нура-Есиль, Карагандинская область, 246 км №2, 6 км ниже головного сооружения канала
	1 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,560
	56,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар 
	2 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,350
	35,0
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,530
	26,5
	

	река Шерубайнура,Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	2 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,460
	46,0
	

	
	
	
	
	азот нитритный 
	0,470
	23,5
	

	Всего: 28 в/о
	81 случаев ВЗ 
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Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 85 метеорологическихстанциях в 14 областях, также на 22автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощностиэкспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (2), Талдыкорган (1), Кульсары (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1),Костанай (2), Рудный (1),п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Аксу (1),Екибастуз (1), Туркестан (1)(рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,05-0,27 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы по Республике Казахстан

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,8–2,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан

1 Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис 1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение 
ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, 
район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 
угол ул. Богенбая
	

	6
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,

	7
	
	
	Район жилого комплекса «Достар»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота
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Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана


Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,146
	0,972
	1,000
	2,000
	11
	
	

	Взвешенныечастицы РМ -10
	0,011
	
	0,279
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,018
	0,368
	0,219
	0,437
	
	
	

	Оксид углерода
	0,298
	0,099
	4,000
	0,800
	
	
	

	Сульфаты
	0,005
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Диоксид азота
	0,067
	1,7
	0,480
	5,647
	99
	1
	

	Оксид азота
	0,001
	0,018
	0,001
	0,003
	
	
	

	Фтористый водород
	0,0004
	0,084
	0,018
	0,900
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.В мае по даннымстационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким,он определялся значениямиСИ равным 5,6(высокий уровень) и НП = 76,8% (очень высокий уровень).Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (таблица1 и 1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота – 1,7 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1ПДК наблюдалось по взвешенным веществам – 11 случаев, диоксиду азота– 99 случаев,также было выявлено 1 случайпревышения более 5 ПДК (таблица 9).

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха(рис.1.2, таблица 10).

Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


[image: Кокшетау]
Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау


Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,119

	0,792

	0,800

	1,600

	6
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,001

	
	0,394

	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,040
	0,806
	0,105
	0,211
	
	
	

	Оксид углерода
	0,419
	0,140
	5,533
	1,107
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,023
	0,571
	0,194
	2,285
	93
	
	

	Оксид азота
	0,027
	0,446
	0,488
	1,220
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значениемНПравным 8,7%, значение СИ=2,3. Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота(табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городусреднемесячные концентрациизагрязняющих веществне превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по диоксиду азота – 93, взвешенным веществам – 6, оксиду углерода - 2 случая(таблица 11).

1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 12).

Таблица 12
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	1 микрорайон
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак



[image: степногорск №1]

Рис. 1.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск




Таблица 13
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Степногорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0079
	
	0,6677
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0134
	
	0,7426
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0076
	0,1520
	2,8768
	5,7536
	2
	1
	

	Оксид углерода
	0,2137
	0,0712
	3,9468
	0,7894
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0048
	0,1200
	0,0545
	0,6412
	
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,0169
	0,0423
	
	
	

	Озон
	0,1568
	5,2
	0,2960
	1,8500
	1105
	
	

	Сероводород
	0,0010
	
	0,0126
	1,5750
	11
	
	

	Аммиак
	0,0013
	0,0325
	0,0721
	0,3605
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 5,8, значение НП = 49,5 % (табл.13 и рис.1.3). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 5,2ПДКс.с, других загрязняющих веществ– не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по озону – 1105, сероводороду – 11, диоксиду серы - 2 случая, также было выявлено 1 случай превышения более 5 ПДК по диоксиду серы (таблица 13).


1.4 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 11 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Жабай, Беттыбулак, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, водохранилище Вячеславское).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак-Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Астанинское. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.
В реке Есиль температура воды 16,8 ºC, водородный показатель равен 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,7 мг/дм3, БПК5 –1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 3,8 ПДК, медь – 5,4 ПДК, цинк – 1,4 ПДК).
В реке Нура, температура воды 15,6 ºC, водородный показатель равен – 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,7 мг/дм3, БПК5 – 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 2,1 ПДК, медь – 5,2 ПДК, цинку 2,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК).
каналНура-Есиль, температура воды 15,1 ºC, водородный показатель равен 7,93,  концентрация растворенного в воде кислорода 10,4 мг/дм3, БПК5 3,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 3,2 ПДК, медь – 4,3 ПДК, цинк 2,2 ПДК).
В реке Акбулак,температура воды 18,2 ºC, водородный показатель равен 8,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,8 мг/дм3, БПК5 – 6,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 3,7 ПДК, медь – 9,8 ПДК, цинк – 2,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 12,2 ПДК, хлориды – 1,7 ПДК, магний – 1,5 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,4 ПДК, азот нитритный – 7,2 ПДК).
В реке Сарыбулак, температура воды 16,6 ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,4 мг/дм3, БПК5 5,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 11,1 ПДК, медь – 3,3 ПДК, цинк – 3,5 ПДК), главных ионов (сульфаты – 18,0 ПДК, хлориды – 2,4 ПДК, кальций 1,4 ПДК, магний – 2,5 ПДК), биогенным веществам (аммоний солевой – 1,2 ПДК, азот нитритный – 8,5 ПДК, фториды – 4,0 ПДК).
В озере Беттыбулак  температура воды 6 ºC, водородный показатель равен 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,13мг/дм3, БПК5 –0,50 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец –8,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,6 ПДК).
В реке Жабай - температура воды 12,7 ºC, водородный показатель равен 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,28 мг/дм3, БПК5 –0,48 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп тяжелых металлов (медь  – 3,9 ПДК, марганец – 18,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК,), биогенных веществ (железо общее – 1,8 ПДК).
В озере Султанкельды, температура воды 17,3 ºC, водородный показатель равен 7,45, концентрация растворенного в воде кислорода 6,5 мг/дм3, БПК5 1,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 3,0 ПДК, цинк – 2,5 ПДК, медь – 3,6 ПДК), главных ионов (сульфаты – 19,0 ПДК, хлориды – 2,5 ПДК, магний – 2,8 ПДК).
В водохранилище Вячеславское - температура воды 11,2 ºC, водородный показатель равен 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 8,7 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,3 ПДК, марганец – 1,9 ПДК).
В озере Копа - температура воды 9,2 ºC, водородный показатель равен 8,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,4 мг/дм3, БПК5 –3,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  главных ионов (сульфаты – 1,5 ПДК, магний – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК, марганец – 6,8 ПДК).
В озере Зеренда  - температура воды 8,8 ºC, водородный показатель равен 8,98, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,38 мг/дм3, БПК5 –2,28 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп  главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК, магний – 2,0 ПДК ), тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК, марганец – 3,9 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 3,4 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Нура, канал Нура-Есиль, вдхр. Вячаславское, озера Зеренды, Копа; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, озеро Султанкельды.
В сравнении с маем 2014 года качество воды в реке Нура, озере Копа, канале Нура-Есиль, водохранилище Вячаславское значительно не изменилось; в реке Жабай, озере Зеренды – улучшилось; в рекахЕсиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, озере Султанкельды – ухудшилось.
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды рек Беттыбулак, Акбулак, Сарыбулак, Нура, Жабай, озер Султанкельды,водохранилища Вячеславское, канале Нура-Есиль, Зерендысущественно не изменилось; в озере Копа– улучшилось; в реке Есиль – ухудшилось.
Высокое загрязнение отмечено в следующих водных объектах: река Есиль - 1 случай ВЗ, озеро Султанкельды – 1 случай ВЗ, река Сарыбулак – 6 случаев ВЗ, река Акбулак – 2 случая ВЗ, река Жабай - 2 случая ВЗ (таблица 1).


1.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.4, таблица 14).
Таблица 14
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.4 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ


Таблица 15
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0198
	0,1320
	0,0785
	0,1570
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0181
	
	0,0746
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0194
	
	0,0771
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0040
	0,0800
	0,2878
	0,5756
	
	
	

	Оксид углерода
	2,0702
	0,6901
	3,8877
	0,7775
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0040
	0,1000
	0,0657
	0,7729
	
	
	

	Оксид азота
	0,0034
	0,0567
	0,1013
	0,2533
	
	
	

	Сероводород
	0,0001
	
	0,0046
	0,5750
	
	
	

	Сумма углеводородов
	1,6166
	
	2,7705
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0121
	0,3025
	0,0758
	0,3790
	
	
	

	Метан 
	1,5733
	
	2,3698
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	833,74
	
	959,21
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0 % (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 15).

Таблица 16

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0808
	0,5384
	0,4304
	0,8608
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0779
	
	1,9255
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0805
	
	1,9302
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0055
	0,1107
	0,0499
	0,0998
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0112
	0,0037
	2,0286
	0,4057
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0049
	0,1225
	0,0750
	0,8824
	
	
	

	Оксид азота
	0,0013
	0,0222
	0,0963
	0,2408
	
	
	

	Озон
	0,0945
	3,1
	0,2752
	1,7200
	177
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0075
	0,9375
	
	
	

	Сумма углеводородов
	1,3073
	
	2,2443
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0049
	0,1233
	0,0151
	0,0755
	
	
	

	Метан 
	1,2314
	
	3,4168
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	769,34
	
	1418,10
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,7 (низкий уровень) и НП = 5,0 % (повышенный уровень) (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 3,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 16). Были выявлены превышения более 1 ПДК по озону – 177 случаев (таблица 16).


1.6 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

В озере Бурабай - температура воды 14,7 ºC, водородный показатель равен 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,8 мг/дм3, БПК5 –1,29мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК, марганец – 3,3 ПДК), биогенных веществ (фториды –3,5 ПДК).
В озере Улькен Шабакты - температура воды 12,8 ºC, водородный показатель равен 8,74, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,5 мг/дм3, БПК5 –1,35 мг/дм3.  Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь  – 1,8 ПДК,  цинк – 3,2 ПДК, марганец  – 2,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,0 ПДК, магний – 2,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 17,1 ПДК).
В озере Щучье, температура воды 11 ºC, водородный показатель равен 8,24 , концентрация растворенного в воде кислорода – 9,16 мг/дм3, БПК5 –1,12 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК,  цинк– 4,1 ПДК, марганец – 2,0 ПДК ), биогенных веществ (железо общее – 1,6 ПДК, фториды – 7,7 ПДК).
В озере Киши Шабакты температура воды 13,34 ºC, водородный показатель равен 8,89, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,19 мг/дм3, БПК5 –2,25 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК,  цинк – 3,1 ПДК, марганец – 6,9 ПДК), главных ионов (хлориды – 6,4 ПДК, сульфаты – 7,9 ПДК, магний – 10,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой  – 1,6 ПДК,  фториды – 16,7 ПДК).
В озере Карасье - температура воды 15,1 ºC, водородный показатель равен 7,76, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,46 мг/дм3, БПК5 –1,64 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп тяжелых металлов (медь –2,7 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,0 ПДК, фториды – 1,8 ПДК). 
В озере Сулуколь температура воды 16,2 ºC, водородный показатель равен 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,27 мг/дм3, БПК5 –1,53 мг/дм3. Превышение ПДК выявлено по веществам из групп тяжелых металлов (цинк – 2,3 ПДК, медь – 4,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,9 ПДК, фториды – 4,9 ПДК, аммоний солевой –1,5 ПДК).
Качество воды оценивается следующим образом: вода «высокого  уровня загрязнения» - озера Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье; вода «умеренного уровня загрязнения» -  озера Бурабай, Сулуколь, Карасье. 
По сравнению с маем 2014 года качество воды в озерах Улькен Шабакты, Киши Шабакты – ухудшилось; в озерах Щучье, Бурабай, Сулуколь, Карасье – не изменилось.
По сравнению с апрелем 2015 года качество воды озера Щучье –ухудшилось; качество вод озер: Улькен Шабакты , Киши Шабакты, Бурабай, Сулуколь, Карасье – не изменилось.
Высокое загрязнение наблюдалось в следующих водных объектах: озеро Улькен Шабакты – 1 случай ВЗ, озеро Киши Шабакты – 1 случай ВЗ (таблица 7). 

Таблица 17
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование
водного объекта
(адм.область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае 2015 года
превышающих ПДК

	
	май
2014 г.
(по ИЗВ)
	апрель 2015 г.
(по КИЗВ)
	май 
2015 г.
(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Крат
ность
превыше
ния
ПДК

	


оз.Бурабай
пос.Боровое
	
	8,8
(нормативно-чистая)
	9,79
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,79
	

	
	
	 2,79
(нормативно-чистая)
	2,25
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,25
	

	
	2,78 
(4 кл.) 
(загрязненная) 
	2,47
(умеренного  уровня загрязнения)
	2,88
(умеренного  уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,6
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,033
	3,3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	оз.Улькен
Шабакты
пос.Боровое
	
	 11,57
 (нормативно-чистая)
	9,5
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,5
	

	
	
	2,03
(нормативно-чистая)
	1,35
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,35
	

	
	3,30
(4кл.)
загрязнённая
	4,68
(высокого 
 уровня загрязнения)
	7,42
(высокого 
 уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	298,0
	3,0

	
	
	
	
	Магний 
	91,3
	2,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	12,8
	17,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец 
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,0317
	3,2

	оз.Щучье
г.Щучинск
	
	10,61
(нормативно-чистая)
	9,16(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,16
	

	
	
	2,15
(нормативно-чистая)
	1,12 (нормативно-чистая)
	БПК5



	1,12
	

	
	3,81
(4 кл.)
загрязнённая
	2,43
(умеренного 
уровня загрязнения)
	3,58
(высокого 
 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,159
	1,6

	
	
	
	
	Фториды 
	5,8
	7,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0408
	4,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,02
	2,0

	оз.Киши
Шабакты
с.Акылбай
	

	11,57
(нормативно-чистая)
	8,19
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,19
	

	
	
	3,1 (умеренного уровня загрязнения )
	2,25
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,25
	

	
	5,78
(5 кл.)
грязная
	4,76
(высокого
уровня загрязнения)
	7,21
(высокого
уровня загрязнения)
	Главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	789,0
	7,9

	
	
	
	
	Хлориды 
	1917,0
	6,4

	
	
	
	
	Магний 
	414,0
	10,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой 
	0,822
	1,6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Фториды 
	12,5
	16,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0313
	3,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,069
	6,9

	оз.Карасье
(Акмолинская)
	
	9,11
(нормативно-чистая)
	9,46
(нормативно-
	Растворенный кислород
	9,46
	

	
	
	1,99
(нормативно-чистая)
	1,64
(нормативно чистая)-
	БПК5
	1,64
	

	
	1,22
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,29 (умеренного 
 уровня загрязнения)
	2,05
(умеренного 
 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,201
	2,0

	
	
	
	
	Фториды 
	1,38
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,0163
	1,6

	оз. Сулуколь
(Акмолинская)
	
	6,26
(нормативно-чистая)
	7,27
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,27
	

	
	
	2,72
(нормативно-чистая)
	1,53
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,53
	

	
	1,79
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,7
(умеренного 
 уровня загрязнения)
	3,08
(умеренного 
 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,193
	1,9

	
	
	
	
	Фториды
	3,72
	4,9

	
	
	
	
	Аммоний солевой 
	0,768
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0229
	2,3

	
	
	
	
	Медь 
	0,0044
	4,4





1.7 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино,СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2) (рис. 1.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


1.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–2,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: акмола 1 копия]

Рис. 1.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАкмолинской области



2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.2.1, таблица 18).
Таблица 18
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109
	

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: ]
Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе
Таблица 19
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0470
	0,3130
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0188
	
	0,3424
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0518
	
	1,1634
	
	
	
	

	Сульфаты
	0,0036
	
	0,0200
	0,0022
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0249
	0,4974
	0,7600
	1,5200
	4
	
	

	Оксид углерода
	0,4513
	0,1504
	4,1394
	0,8279
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0190
	0,4746
	0,1651
	1,9424
	49
	
	

	Оксид азота
	0,0061
	0,1017
	0,2468
	0,6170
	
	
	

	Озон
	0,0638
	2,1
	0,1489
	0,9306
	
	
	

	Сероводород
	0,0006
	
	0,0955
	11,9375
	75
	16
	2

	Аммиак
	0,0037
	0,0925
	0,0602
	0,3010
	
	
	

	Формальдегид
	0,0060
	2,0
	0,0580
	1,6571
	6
	
	

	Хром
	0,0003
	0,2058
	0,0010
	0,6667
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	1,0847
	
	2,9695
	
	
	
	

	Метан
	1,2984
	
	3,3895
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется оченьвысокимуровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 11,9 (очень высокий уровень), НП = 5,8 % (повышенныйуровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячныеконцентрациисоставили по озону2,1 ПДКс.с, по формальдегиду 2,0 ПДКс.с, по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по сероводороду - 75,по диоксиду азота- 49, по формальдегиду – 6,по диоксиду серы– 4 случая,также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК–16 раз и более 10 ПДК – 2 раза (таблица 19).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Актобе были зафиксированы 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 2).

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на 12 водных объектах: реки Елек, Орь, Эмба, Темир, Карагала, Косестек, Иргиз, Кара Хобда, Большая Хобда, Ойыл, Актасты и озеро Шалкар.
Река Елек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке температура воды находится на уровне от 14 до 18 ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода 11,12 мг/дм3, БПК5 4,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,8 ПДК, цинк -2,6, марганец – 2,4 ПДК, хром (6+) – 1,6 ПДК), биогенных и неорганических веществ ( бор – 12,7 ПДК).
В реке Орь температура воды находится на уровне 15,0 ºC, водородный показатель 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода 10,54 мг/дм3, БПК5 6,49 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Эмба температура воды находится на уровне 12,5 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 9,89 мг/дм3, БПК5 1,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 1,3 ПДК), главных ионов (сульфаты - 1,8 ПДК).
В реке Темир температура воды находится на уровне 14,5ºC, водородный показатель 7,45, концентрация растворенного в воде кислорода 7,94 мг/дм3, БПК5 3,76 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано группы главных ионов( сульфаты-1,5 ПДК).
В реке Каргалы температура воды находится на уровне 14ºC, водородный показатель 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода 11,16 мг/дм3, БПК5 2,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК), тяжелых металлов (марганец - 2,3 ПДК).
В реке Косестек температура воды находится на уровне 13 ºC, водородный показатель 7,64, концентрация растворенного в воде кислорода 9,58 мг/дм3, БПК5 1,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,0 ПДК).
В реке Ыргыз температура воды находится на уровне 15,5 ºC, водородный показатель 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода 9,29 мг/дм3, БПК5 3,85 мг/дм3. Превышения ПДК не было зафиксировано.
В реке Кара Кобда температура воды находится на уровне 15,0ºC, водородный показатель 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,12 мг/дм3, БПК5 1,65 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано из групп биогенных веществ (фториды – 1,2 ПДК).
В реке Улькен Кобда температура воды находится на уровне 15,0 ºC, водородный показатель 7,78, концентрация растворенного в воде кислорода 8,69 мг/дм3, БПК5 1,58 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,8 ПДК, цинк – 1,2 ПДК).
В реке Ойыл температура воды находится на уровне 20,0 ºC, водородный показатель 8,35,концентрация растворенного в воде кислорода 11,60 мг/дм3, БПК5 3,3 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Актасты температура воды находится на уровне 1,35 ºC, водородный показатель 7,47, концентрация растворенного в воде кислорода 11,21 мг/дм3, БПК5 1,82 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы
В озере Шалкар температура воды находится на уровне 17,75 ºC, водородный показатель 8,4,концентрация растворенного в воде кислорода 10,29 мг/дм3, БПК5 6,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,5 ПДК).
Качество воды оценивается следующим образом: вода «нормативно чистая» - реки Ойыл, Ыргыз, Орь, Актасты, вода «умеренного  уровня загрязнения» - реки Улькен Кобда, Кара Кобда, Косестек, Каргалы,Темир, Эмба, озеро Шалкар; вода «высокого уровня загрязнения» - река Елек.
В сравнении с маем 2014 года качество воды в реках Елек, Каргалы, Ыргыз, Кара Кобда, Улькен Кобда, Актасты, Эмба, Темир, Орь, Ойыл, Косестек, озере Шалкар - улучшилось, в -ухудшилось. 
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды в реках Елек, Каргалы, Косестек, Улькен Кобда, Кара Кобда, Орь, озере Шалкар существенно не изменилось; в реках Ыргыз, Актасты, Эмба, Темир, Ойыл - улучшилось. 
Высокое загрязнение отмечено в реке Елек – 4 случаев ВЗ (таблица 7). 


2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак) и на 2-хавтоматическихпостах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (№2, 3) (рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах0,07-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАктюбинской области
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3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на16стационарных постах (рис.3.1, таблица 20).

Таблица 20
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза
 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26

	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27
(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28
(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 
ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29
(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30
(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31
(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	

	1
(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	

	2
(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3
(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4
(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5
(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6
(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы
	
Таблица 21
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,140
	0,933
	0,600
	1,200
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,031
	
	0,153
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,026
	0,513
	0,588
	1,175
	3
	
	

	Оксид углерода
	0,967
	0,322
	7,643
	1,529
	41
	
	

	Диоксид азота
	0,102
	2,554
	0,390
	4,588
	1155
	
	

	Оксид азота
	0,025
	0,421
	0,204
	0,510
	
	
	

	Фенол 
	0,003
	0,833
	0,009
	0,900
	
	
	

	Формальдегид 
	0,016
	5,323
	0,036
	1,029
	1
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значениемНП равным 89,9% (очень высокий уровень);СИ = 4,6 (повышенный уровень) по концентрации диоксида азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили:диоксида азота– 2,6 ПДКс.с.,формальдегида– 5,3ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ– не превышали ПДК. За маймесяц по городу зафиксированыпревышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам–4, по диоксиду серы –3, по оксиду углерода – 41, по диоксиду азота – 1155, по формальдегиду – 1случай (таблица 21).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 22).
Таблица 22
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис.3.2 Схемарасположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган
	Таблица 23
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0986
	0,6570
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0677
	
	0,4199
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0140
	0,2800
	0,6388
	1,2776
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,1897
	0,0632
	3,7386
	0,7477
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0172
	0,4300
	0,1037
	1,2200
	10
	
	

	Оксид азота
	0,0007
	0,0117
	0,0556
	0,1390
	
	
	

	Сероводород 
	0,0004
	
	0,0164
	2,0500
	4
	
	

	Аммиак
	0,0015
	0,0375
	0,1204
	0,6020
	
	
	

	Формальдегид
	0,0001
	0,0333
	0,0004
	0,0114
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,3162
	
	1,5615
	
	
	
	

	Метан 
	0,0027
	
	0,4380
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуетсяповышенным уровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 2,1 (повышенный уровень)иНП = 0,6 % (низкий уровень).Воздух города более всего загрязненсероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Число случаев превышения более1 ПДК было зафиксировано: по диоксиду азота – 10, по сероводороду – 4, по диоксиду серы – 1случай (таблица 23).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр. Капшагай, оз. Улькен Алматы).
Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас.
В реке Илетемпература воды находится на уровне 1,7 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 9,9 мг/дм3, БПК5 0,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, марганец – 1,9 ПДК).
В реке Текестемпература воды находится на уровне 6,67 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 2,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,0 ПДК, марганец – 4,8 ПДК).
В реке Коргас температура воды находится на уровне 1,43 ºC, водородный показатель - 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода - 12,2 мг/дм3, БПК5 – 1,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК, марганец – 4,3 ПДК).
В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 1,9 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 13,2 мг/дм3, БПК5 - 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп), тяжелых металлов (марганец – 1,1 ПДК, медь – 1,9 ПДК). 
В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 1,1 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,8 мг/дм3, БПК5 –0,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец – 2,3 ПДК).
В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 1,3 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,9 мг/дм3, БПК5 - 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК , марганец – 1,9 ПДК).
В реке Есентай температура воды находится на уровне 1,3 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,1 мг/дм3, БПК5 – 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец –1,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,1 ПДК, азот нитритный –1,7 ПДК, фториды – 1,5 ПДК).
В озере Улькен Алматы температура воды находится на уровне 0,1 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,2 мг/дм3, БПК5 – 0,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Иле, вдхр. Капшагай, озеро Улкен Алматы; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Текес, Коргас.
По сравнению с маем 2014 года качество воды в реках Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, Иле, вдхр. Капшагай– значительно не изменилось; в реке Текес, озере Улкен Алматы – ухудшилось.
По сравнению с апрелем 2015 года качество воды в реках Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, вдхр. Капшагай – значительно не изменилось.


3.4Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Талдыкорган (№2) Алматинской области (рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,19 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

3.5Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,8 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: алматы 1 копия]

Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАлматинской области

4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис 4.1, таблица 24).

Таблица 24
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	9
	
	
	микрорайон Береке, район промзоны Береке
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 25
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,220
	1,5
	1,300
	2,600
	14
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,014
	
	0,175
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,043
	
	1,101
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,098
	0,081
	0,162
	
	
	

	Оксид углерода
	2,078
	0,693
	35,138
	7,028
	273
	257
	

	Диоксид азота
	0,035
	0,883
	0,110
	1,294
	22
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,044
	0,087
	0,216
	
	
	

	Озон
	0,067
	2,2
	0,116
	0,725
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,083
	10,325
	83
	6
	1

	Аммиак
	0,006
	0,143
	0,031
	0,154
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,609
	0,003
	0,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,626
	0,003
	0,086
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	1,545
	
	12,692
	
	
	
	

	Метан
	1,597
	
	10,431
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался оченьвысокимуровнем загрязнения,он определялся по значениямСИ равным 10,3 (очень высокий уровень), НП = 18,8%(повышенный уровень) посероводороду(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: по взвешенным веществам – 1,5 ПДКс.с, озону – 2,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За май2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по оусиду углероду- 273 случаев, по сероводороду – 83 случаев,по диоксиду азота - 22 случаев, по взвешенным веществам –14 случаев, также были выявлены превышения по оксиду углероду более 5 ПДК – 257 раза, по сероводорлду – 6 раз и более 10 ПДК – 1 раз (таблица 25).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Атырау было зафиксировано1 случай высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 2).


4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном посту (рис. 4.2, таблица 26).

Таблица 26
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан



[image: Кульсары]

Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары

	Таблица 27
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,045
	
	0,219
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,034
	0,674
	0,191
	0,381
	
	
	

	Оксид углерода
	0,007
	0,002
	14,265
	2,853
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,053
	0,046
	0,541
	
	
	

	Оксид азота
	0
	0
	0,005
	0,013
	
	
	

	Озон 
	0,039
	1,3
	0,207
	1,294
	2
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,017
	2,100
	1
	
	

	Аммиак
	0,011
	0,273
	0,043
	0,214
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	1,1
	0,005
	0,137
	
	
	

	∑ углеводородов
	0
	
	0
	
	
	
	

	Метан 
	0
	
	0
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в мае атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,9 (повышенный уровень) и НП = 0,1 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составила – 1,3 ПДКс.с, формальдегида - 1,1 ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 27). За май 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по озону – 2 случая, по сероводороду и оксиду углерода – 1 случай (таблица 27).

4.3 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях
Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. Определялись содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода.
На месторождениях Косшагыл, Жанбай и Забурунье концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК. Остальные примеси находились в пределах нормы.


4.4 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 4 водных объектах: река Жайык, река Шаронова, река Кигаш, река Эмба.
В реке Жайык температура воды 14,5 ºC, водородный показатель равен 7,5 концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5-1,21 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружено по группам органических веществ (фенолы – 2,2 ПДК).
В реке Шаронова  температура воды 15,0 ºC, водородный показатель равен 7,4 концентрация растворенного в воде кислорода 12,08 мг/дм3, БПК5 -1,44 мг/дм3.Превышения ПДК не обнаружено.
В реке Кигаш температура воды 15,0 ºC, водородный показатель равен 7,7 концентрация растворенного в воде кислорода 12,08 мг/дм3, БПК5 – 1,36 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено. 
В реке Эмба температура воды 15,0 ºC, водородный показатель равен 7,7 концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5-1,44 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
По сравнению с маем 2014 года качество воды в реке Жайык ухудшилось, в реках Кигаш, Шаронова, Эмба не изменились.
По сравнению с апрелем 2015 года качество воды рек Шаронова и Эмба – улучшилось; в реках Жайык, Кигаш не изменились.

4.5 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов
Атырауской и Мангистауской области

Морской судоходный канал. На прибрежных станциях температура воды находилось в пределах 18,7 °С, величина рН морской воды – 7,3, содержание растворенного кислорода – 14,5 мг/дм3, БПК5 – 3,02 мг/дм3. Превышении ПДК не обнаружено.
Тенгизское месторождениеНа прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 17,8°С, величина рН – 8,34, содержание растворенного кислорода – 12,9 мг/дм3, БПК5 2,82 мг/дм3.
Взморье р.УралНа прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 18,7°С, величина рН – 7,2, содержание растворенного кислорода 12,8 мг/дм3, БПК5 3,08 мг/дм3.
Вразрезе острова залива Шалыги-Кулалы ((7 точек)температура находились в пределах 17,8°С, величина рН – 8,04, содержание растворенного кислорода 13,2 мг/дм3, БПК5 2,97 мг/дм3.
Вдополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек) температура находились в пределах 19,4 °С, величина рН – 7,8,содержание растворенного кислорода 14,04 мг/дм3, БПК5 2,95 мг/дм3.
В разрезе Кендерли-Дивичи(3 точек)температура находились в пределах 17°С, величина рН морской воды составило7,8, растворенного кислорода – 13,3 мг/дм3, БПК5 – 2,73 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
В разрезе Песчанный-Дербент(3 точек) температура находились в пределах 18,1°С, величина рН морской воды находилась в пределах 7,4, растворенного кислорода – 12,9 мг/дм3, БПК5 – 2,8 мг/дм3. Наблюдалось превышение ПДК по неорганичским веществам (азот нитритный – 1,1 ПДК)..
В разрезе Мангышлак-Чечень(3 точек) температура находились в пределах 19 °С, величина рН – 7,9, растворенного кислорода – 12,9 мг/дм3, взвешенных веществ – 2,84 мг/дм3.
В районе Каламкастемпература находились в пределах 16,3°С, величина рН морской воды составило8, растворенного кислорода – 12,6 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3. Превышение нормы наблюдалось по органическим веществам (нефтепродукты – 1,1 ПДК).
В районе Курмангазытемпература находились в пределах 16,1°С, величина рН морской воды составило8,2, растворенного кислорода – 12,4 мг/дм3, БПК5 – 3,1 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
В районе Дархантемпература находились в пределах 16,4°С, величина рН морской воды составило8,1, растворенного кислорода – 12,1 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
В районе затопленных скважин (3 точек) температура находились в пределах 17,2 °С, величина рН морской воды составило 8,2, растворенного кислорода – 12,7 мг/дм3, БПК5 – 2,93 мг/дм3. Превышение нормы наблюдалось по органическим веществам (нефтепродукты – 1,1 ПДК, фенолы – 1,1 ПДК).
В районе районе о.Кулалы (3 точек) температура находились в пределах 19,2 °С, величина рН морской воды составило 8,1, растворенного кислорода – 13,1 мг/дм3, БПК5 – 2,96 мг/дм3.
Качество морской воды на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах оценивалось как "нормативно-чистая":морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, разрез острова залива Шалыги-Кулалы, дополнительный разрез «А» и «В», разрез Дивичи-Кендерли, Курмангазы, район Дархан, район о.Кулалы.
Качество морской воды на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах оценивалось как "умеренного уровня загрязнения": взморье р.Урал, разрез Мангышлак-Чечень, разрез Песчанный-Дербент, Каламкас, районе затопленных скважин.
По сравнению с маем 2014 года качество морских вод на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах: морской судоходный канал,Тенгизское месторождение,разрез острова залива Шалыги-Кулалы, дополнительный разрез «А» и «В»,разрез Дивичи-Кендерли, Курмангазы,район Дархан, район о.Кулалысущественно не изменилось.В сравнении с маем 2014 года качество морских вод на следующих точках ухудшилось: взморье р.Урал, разрез Мангышлак-Чечень, разрез Песчанный-Дербент, Каламкас, район затопленных скважин.

4.6 Состояние донных отложений моря на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов на территории Атырауской и Мангистауской области

Морской судоходный канал р. Урал. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 271,42-308,22 мг/кг, меди 0,68-0,72 мг/кг, хрома (6+) – 0,27-0,46 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,5-1,91 мг/кг, марганца – 3,81-4,40 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 1,80-1,92 мг/кг.
Тенгизское месторождение. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 229,02-317,25 мг/кг, меди 1,56-1,77 мг/кг, хрома (6+) – 0,22-0,55 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,26-1,66 мг/кг, марганца – 3,62-5,60 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 1,96-2,60 мг/кг.
Взморье р.Урал. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 277,54-374,11 мг/кг, меди 0,92-1,89 мг/кг, хрома (6+) – 0,25-0,56 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,39-1,64 мг/кг, марганца – 3,71-4,51 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,31-2,88 мг/кг.
Станция вековых разрезов Шалыги-Кулалы. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 212,17-396,11 мг/кг, меди 1,25-2,05 мг/кг, хрома (6+) – 0,28-0,62 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 11,36-1,88 мг/кг, марганца – 3,0-4,07 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,3-2,90 мг/кг.
Дополнительные разрезы А и В. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 208,97-337,94 мг/кг, меди 1,29-2,44 мг/кг, хрома (6+) – 0,66-1,25 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,2-2,13 мг/кг, марганца – 3,37-4,60 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,43-2,97 мг/кг.
Пробы донных отложений моря отобраны на станциях вековых разрезов Кендерли-Дивичи, Песчанный-Дербент, Мангышлак-Чечень содержание марганца находилось в пределах 3,29-4,74 мг/кг, хрома (6+) – 0,73-1,33 мг/кг, нефтепродуктов – 222,77- 358,93 мг/кг, цинка – 2,32- 3,14 мг/кг, никеля 11,42 – 2,33 мг/кг, свинца и кадмия 0,0 мг/кг, меди – 1,11 – 358,93 мг/кг.
В районе Курмангазы, Дархан и Каламкас. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 282,69 -339,11 мг/кг, меди 1,08 -1,64 мг/кг, хрома (6+) – 0,6 – 1,22 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,78 – 2,33 мг/кг, марганца – 3,64 – 4,33 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,63 – 3,14 мг/кг.
Район затопленных скважин. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 289,17 -308,33 мг/кг, меди 1,48 -2,17 мг/кг, хрома (6+) – 0,5 -1,34 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,63 – 2,08 мг/кг, марганца – 3,85 – 4,27 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 2,36 – 2,70 мг/кг.
Район о.Кулалы. В пробах донных отложений моря содержание нефтепродуктов находилось в пределах 217,6 – 317,93 мг/кг, меди 2,01 – 2,39 мг/кг, хрома (6+) – 0,61 – 1,37 мг/кг, кадмия 0,0 мг/кг, никеля 1,8 – 2,41 мг/кг, марганца – 3,19 – 4,30 мг/кг, свинца 0,0 мг/кг, цинка 22,76 – 2,91 мг/кг.

4.7 Состояние загрязнения почвы на месторождениях Атырауской области 

Наблюдения за состоянием почв проводились по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях Северного Каспия - Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.
На всех месторождениях содержание нефтепродуктов находились в пределах 0,003-4,32 мг/кг.
На всех месторождениях и их точках концентрация определяемых примесей не превышали допустимую норму.


4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7) (рис 4.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


4.5Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,2–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,4 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: атырау 1]

Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАтырауской области


5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорсквелись на7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 28).

Таблица 28
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка
На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
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Рис.5.1 Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск


Таблица 29
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,063
	0,419
	0,400
	0,800
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,091
	1,821
	2,493
	4,986
	360
	
	

	Оксид углерода
	0,501
	0,167
	3,030
	0,606
	
	
	

	Диоксид азота
	0,049
	1,223
	0,390
	4,588
	51
	
	

	Оксид азота
	0,031
	0,517
	0,135
	0,337
	
	
	

	Озон
	0,085
	2,821
	0,133
	0,830
	
	
	

	Сероводород
	0,016
	
	0,024
	3,025
	1420
	
	

	Фенол
	0,003
	1,034
	0,015
	1,500
	3
	
	

	Хлор
	0,002
	0,051
	0,010
	0,100
	
	
	

	Аммиак
	0,009
	0,216
	0,059
	0,293
	
	
	

	Кислота серная
	0,015
	0,154
	0,030
	0,100
	
	
	

	Формальдегид
	0,010
	3,197
	0,031
	0,886
	
	
	

	Мышьяк
	0,0002
	0,070
	0,001
	0,333
	
	
	

	∑ углеводородов
	2,077
	
	4,315
	
	
	
	

	Метан
	1,323
	
	1,613
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 5,0; НП =40,6%по диоксиду серы (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 2,0 ПДКс.с., диоксида азота – 1,5 ПДКс.с., озона – 2,8 ПДКс.с., формальдегида – 3,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 360, по диоксиду азота – 51, по сероводороду – 1420, по фенолу –3случая (таблица 29).

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3стационарных постах (рис.5.2, таблица 30).

Таблица 30
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: риддер карта 2014]
Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер
	

Таблица 31
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,077
	0,512
	0,300
	0,600
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,049
	0,982
	0,147
	0,294
	
	
	

	Оксид углерода
	0,385
	0,128
	3,603
	0,721
	
	
	

	Диоксид азота
	0,033
	0,826
	0,120
	1,412
	7
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,071
	0,029
	0,073
	
	
	

	Озон
	0,078
	2,611
	0,138
	0,860
	
	
	

	Сероводород
	0,011
	
	0,019
	2,425
	795
	
	

	Фенол
	0,003
	0,940
	0,008
	0,800
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,109
	0,059
	0,293
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,176
	0,009
	0,257
	
	
	

	Мышьяк
	0,001
	0,193
	0,002
	0,667
	
	
	

	∑ углеводородов
	1,911
	
	9,151
	
	
	
	

	Метан
	1,269
	
	1,930
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в мае атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения.Он определялся  значением НП равным 35,6%(высокий уровень), СИ = 2,4 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: озона– 2,6 ПДКс.с., формальдегида – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 7, по сероводороду –795 случаев (таблица 31).

5.3 	Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4стационарных постах (рис.5.3, таблица 32).

Таблица 32
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха города Семей


Таблица 33
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,102
	0,681
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,022
	
	0,295
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,025
	
	1,128
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,027
	0,532
	0,094
	0,189
	
	
	

	Оксид углерода
	0,350
	0,117
	4,830
	0,966
	
	
	

	Диоксид азота
	0,015
	0,381
	0,058
	0,686
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,090
	0,190
	0,475
	
	
	

	Озон
	0,068
	2,266
	0,129
	0,804
	
	
	

	Сероводород
	0,006
	
	0,013
	1,650
	160
	
	

	Фенол
	0,006
	2,077
	0,008
	0,800
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,128
	0,027
	0,137
	
	
	

	∑ углеводородов
	1,510
	
	6,009
	
	
	
	

	Метан
	1,218
	
	1,622
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениемНП равным 7,2% (повышенный уровень), СИ = 1,7 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: озона – 2,3 ПДКс.с., фенола – 2,1ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду составило 160 случаев (таблица 33).


5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 34).

Таблица34
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое

Таблица 35
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,030
	0,203
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,013
	
	0,089
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,033
	
	0,262
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,040
	0,807
	0,123
	0,246
	
	
	

	Оксид углерода
	0,288
	0,096
	0,622
	0,124
	
	
	

	Диоксид азота
	0,019
	0,480
	0,102
	1,194
	9
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,022
	0,024
	0,061
	
	
	

	Озон
	0,146
	4,857
	0,262
	1,638
	872
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,003
	0,350
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,662
	0,005
	0,500
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,090
	0,019
	0,095
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,033
	0,001
	0,333
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,844
	
	1,007
	
	
	
	

	Метан
	1,047
	
	1,242
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения.Он определялся значением НП равным 39,1% (высокий уровень), СИ = 1,6 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озонасоставила 4,9ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 35). Были зарегистрированы 9 случаев превышения более 1 ПДК по диоксиду азота, 872 случаев - по озону(таблица 35).

5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 11-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Буктырма, Емель, Аягоз).
В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 12,2-15,2 ºC, водородный показатель 6,76-7,15, концентрация растворенного в воде кислорода 9,57 мг/дм3, БПК5 1,42 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 3,0 ПДК).
В реке Ертис температура воды находилась в пределах 6,2-11,5 ºC, водородный показатель 7,54 - 7,75, концентрация растворенного в воде кислорода 9,40 мг/дм3, БПК5 1,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,9 азот нитритный 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк 2,4 ПДК, медь 3,0 ПДК, марганец 1,1 ПДК).
В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 9,0 ºC, водородный показатель 6,71 – 6,95, концентрация растворенного в воде кислорода 9,07 мг/дм3, БПК5 0,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 3,1 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь 3,2 ПДК, цинк 1,5 ПДК).
В реке Брекса температура воды находилась в пределах 9,6-9,8 ºC, водородный показатель 7,53 – 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода 8,43 мг/дм3, БПК5 1,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам биогенных веществ (железо общее 5,6 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК, аммоний солевой 1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк 36,1 ПДК, медь 15,1 ПДК, марганец 5,6 ПДК).
В реке Тихая температура воды находилась в пределах 7,0-8,2 ºC, водородный показатель 7,73 – 8,08, концентрация растворенного в воде кислорода 8,84 мг/дм3, БПК5 0,64 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 4,1 ПДК, азот аммонийный 1,3 ПДК, азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк 27,0 ПДК, медь 14,0 ПДК, марганец 4,9 ПДК, кадмий 2,8 ПДК).
В реке Ульби температура воды находилась в пределах 7,0-9,8 ºC, водородный показатель 7,55 – 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,36 мг/дм3, БПК5 0,71 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 4,8 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк 12,0 ПДК, медь 6,0 ПДК марганец 3,2 ПДК).
В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 11,4-12,0 ºC, водородный показатель 8,26– 8,39, концентрация растворенного в воде кислорода 8,35 мг/дм3, БПК5 0,81 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 1,7 ПДК), тяжелых металлов (цинк 13,0 ПДК, медь 7,0 ПДК марганец 6,6 ПДК).
В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 10,8-12,2 ºC, водородный показатель 8,31 – 8,34, концентрация растворенного в воде кислорода 8,66 мг/дм3, БПК5 0,65 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,8 ПДК, аммоний солевой 1,5 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк 6,3 ПДК, марганец 4,5 ПДК, медь 3,0 ПДК).
В реке Оба температура воды находилась в пределах 10,8 ºC, водородный показатель 7,58 - 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода 8,95 мг/дм3, БПК5 1,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам групп биогенных веществ (железо общее 3,6 ПДК, азот нитритный 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 5,1 ПДК марганец 1,9 ПДК).
В реке Емель температура воды находилась в пределах 18,4-21,4 ºC, водородный показатель 8,29-8,34, концентрация растворенного в воде кислорода 7,45 мг/дм3, БПК5 1,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,1 ПДК,), тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК, марганец 1,4 ПДК).
В реке Аягоз температура воды находилась в пределах 17,2 ºC, водородный показатель 8,48, концентрация растворенного в воде кислорода 8,51 мг/дм3, БПК5 1,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,3 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма,Емель,Аягоз; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Брекса.
По сравнению с маем 2014 года качество воды в реках Кара Ертис, Емель, Аягоз существенно не изменилось; в реке Ертис, Буктырма, Глубочанка, Красноярка, Ульби, Оба, Тихая, Брекса– –ухудшилось.
По сравнению с апрелем 2015 года качество воды в реках Кара Ертис, Буктырма, Ертис, Емель, Тихая, Ульби существенно не изменилось; в реках Брекса, Оба - ухудшилось, в реках Глубочанка, Красноярка - улучшилось.
Высокое загрязнение отмечено в реке Глубочанка – 2 случая ВЗ, реке Красноярка – 1 случай ВЗ, реке Брекса – 1 случай ВЗ, реке Тихая – 2 случая ВЗ, реке Ульби – 2 случая ВЗ (таблица 7).


5.6 Характеристика качества поверхностных вод по токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Кара Ертис. Проба перифитона отобранная в мае 2015 на р. Кара Ертис  была практически пустой, так как сезонное увеличение объема воды привело к разливу реки, и обрастания, в доступном для отбора месте, еще не успели сформироваться. В пробе был обнаружен только один вид диатомовых водорослей – Diatomavulgare. Индекс сапробности определить не удалось.
Как и в апреле макрозообентос в мае  богат и разнообразен. В составе донных сообществ зарегистрировано 12 таксонов животных – это личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылых, жуков и клопов. Как и в прошлом месяце наиболее разнообразно представлены личинки поденок. Биотический индекс равен 9, что соответствует II классу качества, вода чистая. 
В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертисв мае месяце, острой токсичности отмечено не было, гибель тест-объектов составила 3,3%.
р. Ертис. По показателям развития перифитона поверхностные воды  р. Ертис в мае 2015 г. оценивались III классом качества. Так, на створе «0,8 км ниже плотины Усть -Каменогорский ГЭС» в пробе было зафиксировано 13 видов водорослей, все относились к отделу диатомей. Наибольшая частота встречаемости (5) наблюдалась у Diatomavulgare. Индекс сапробности на данном створе равен 1,56, вода умеренно загрязненная.
	На левом берегу створа «0,35 км ниже понтонного моста» в пробе перифитона было определено 17 видов водорослей, только один вид из которых принадлежал к отделу сине-зеленых водорослей, остальные к отделу диатомей. Доминирующие позиции занимали диатомовые водоросли Nitzcshiapalea, Naviculagracile и Gomphonemaolivaceumc частотой встречаемости 5. Класс качества  III, вода умеренно-загрязненная. Правый берег этого же створа был менее богат по видовому обилию, в пробе определено 5 видов водорослей. Все виды встречались единично. Индекс сапробности равен 1,67, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 
На створе, расположенном в черте с. Прапорщиково в пробе было зафиксировано 5 видов водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых. Все виды водорослей имели частоту встречаемости 1. Индекс сапробности составлял 1,55. Класс качества  III, вода умеренно загрязненная. 
Проба перифитона, отобранная в мае 2015 на заключительном створе, расположенном в черте с. Предгорное, была практически пустой, так как сезонное увеличение объема воды привело к разливу реки, и обрастания, в доступном для отбора месте, еще не успели сформироваться. В пробе был обнаружен только один вид диатомовых водорослей – Achnanthesminutissima. Индекс сапробности определить не удалось
В составе макрозообентоса в мае месяце 2015г. на створе «0,8 км ниже плотины ГЭС» было обнаружено четыре таксона: личинки ручейников, ракообразные, хирономиды и олигохеты. Индекс ЕРТ равен 1, доля оксиреофильных видов составила 25%, биотический индекс 4, что соответствует IV классу качества, вода загрязненная. В районе понтонного моста (левобережная часть) в пробе макрозообентоса были обнаружены лишь гаммарусы, олигохеты и клопы. Значение биотического индекса 4, что соответствует IV классу качества, вода загрязненная. В правобережной части определено 3 таксона беспозвоночных: это личинки ручейников, веснянок и хирономиды. Доля оксиреофильных видов составила 67%, индекс ЕРТ – 2, биотический индекс 6 - III класс качества, воды умеренно загрязненные. В черте с. Прапорщиково в пробе зообентоса встречены лишь личинки ручейников. Кроме того,  встретились ракообразные и клопы. Индекс ЕРТ составил 2, доля оксиреофильных видов 40%, биотический индекс 5, что соответствует классу качества III - вода умеренно-загрязненная. В черте поселка  Предгорное в пробе зообентоса зафиксировано пять таксонов - это личинки веснянок, поденок, двукрылых, также встретились ракообразные. Индекс ЕРТ – 2, доля оксиреофильных видов составила 33%. Биотический индекс составил 7, что соответствует  II классу качества, воды чистые.
В целом качество воды р. Ертис по сравнению с прошлым 2014г. и апрелем 2015г., практически  не изменилось.
Пробы воды р. Ертис, отобранные в мае месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы.На створе «0,8 км ниже плотины ГЭС» была отмечена гибель дафний в количестве 6,7%. На створах «в черте с.Прапорщиково;15 км ниже впадения руч. Бражный» и «в черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р. Красноярка»  была зарегистрирована небольшая гибель дафний в количестве 3,3%. На двух оставшихся створах погибших тест-объектов не обнаружено.
		р. Буктырма. Пробы перифитона, отобранные в мае 2015 на р. Буктырма на створах «0,3 км выше с. Лесная Пристань» и «в черте с. Зубовка»оказалисьпустыми, так как сезонное увеличение объема воды привело к разливу реки, и обрастания, в доступном для отбора месте, еще не успели сформироваться. Индекс сапробности определить не удалось.
По показателям развития макрозообентоса качество воды р.Буктырма в мае по сравнению с прошлым месяцем осталось на том же уровне. На створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в мае 2015 г. качество воды р. Буктырма соответствовало II классу качества – воды чистые. В пробе зафиксированы личинки веснянок, поденок, двукрылых и ракообразные. Значение биотического индекса составило 7, индекс ЕРТ – 3, доля оксиреофильных видов 60%. На створе «в черте с. Зубовка» оксиреофильная группа беспозвоночных животных представлена личинками веснянок и поденок. Кроме этих видов обнаружены двукрылые и хирономиды. Значение биотического индекса составило 8, индекс ЕРТ – 8, доля оксиреофильных видов 80%, класс качества II – чистые воды.
Качество поверхностных вод р.Буктырма по показателям макрозообентоса в мае месяце по сравнению с прошлым годом и  соответствующим  периодом 2015 года не изменилось.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в мае 2015 г., острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» гибель живых организмов составила 3,3%. На втором створе погибших тест-объектов не обнаружено.
р. Брекса. Проба перифитона, отобранная в мае 2015 на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» оказалась пустой, индекс сапробности определить не удалось. На створе «0,6 км выше устья, в черте города»  в пробе было зафиксировано 7 видов водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых и имели частоту встречаемости 1. Индекс сапробности равен 2,11, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.
В мае 2015г. на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» в пробе макрозообентоса было определено 6 таксонов – это личинки, веснянок, поденок, ручейников. Кроме вышеуказанных личинок,  в пробе макрозообентоса встречены пиявки. Индекс ЕРТ - 5, доля оксиреофильных видов составила 83%. Биотический индекс 7, что соответствует II классу качества – воды чистые. На створе «в черте г.Риддера; 0,6 км вышеустья р.Брекса» таксономический сосотав практически не отличался от предыдущего створа. Оксиреофильная группа представлена личинами веснянок, поденок и ручейников. Также нам встретились двукрылые и малощетинковые черви. Значение биотического индекса составило 8, индекс ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов 71%, класс качества II - воды чистые.
Качество поверхностных вод на р.Брекса по показателям макрозообентоса в мае 2015г.  по сравнению с прошлым годом и  соответствующим  периодом 2015 года улучшилось.
Пробы воды р. Брекса отобранные в мае 2015 года, по результатам проведенного биотестирования между собой различались. В пробе воды, отобранной на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» острой токсичности отмечено не было, гибель дафний составила 46,7%. На втором створе «в черте г.Риддера; 0,6 км вышеустья р.Брекса» была зарегистрирована острая токсичность, гибель тест-объектов составила 100%.
р. Тихая. Качество воды  р. Тихая в мае 2015 г.  на двух створах оценивалось по разному.  На  створе «в черте города, 0,1 км выше впадения ручья Безымянный» в пробе перифитона было зафиксировано 4 вида водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых, с единичной частотой встречаемости. Индекс сапробности составлял 1,23, что соответствует II классу качества, вода чистая. На  створе «0,8 км выше устья» качество воды несколько хуже. Здесь так же зафиксировано 4 вида диатомовых водорослей, но индекс сапробности равен 1,95, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
По показателям макрозообентоса в мае 2015г. качество воды р. Тихая соответствовало категории «чистые воды»,II класс качества. На створе «0,1 км выше впадения руч. Безымянный»  таксономический состав стал значительно богаче, по сравнению с прошлым  месяцем. В пробе было определено 9 таксонов: личинки веснянок, поденок, ручейников и двукрылых. Также в пробе были обнаружены малощетинковые черви.  Значение биотического индекса составило 8, индекс ЕРТ – 7, доля оксиреофильных видов 78%. На створе «в черте города; 8 км выше устья» оксиреофильная группа была представлена веснянками и ручейниками. Также а пробе присутствовали олигохеты. Индекс ЕРТ составил 6, доля оксиреофильных видов – 86%. Значение биотического индекса составило 8.
Качество поверхностных вод на р.Тихая в мае 2015г. по сравнению с прошлым месяцем улучшилось на один класс.
Пробы воды, отобранные на р.Тихая в мае месяце 2015г. в результате биотестирования показали наличие острой токсичности. На обоих створах гибель тест-объектов составила 100%.
р. Ульби (рудн. Тишинский). Проба перифитона отобранная в мае 2015 г. на р. Ульби в зоне деятельности рудника Тишинский на створе «100 м выше сброса шахтных вод рудника» была практически пустой, так как сезонное увеличение объема воды привело к разливу реки, и обрастания, в доступном для отбора месте, еще не успели сформироваться. В пробе был обнаружен только один вид диатомовых водорослей – Diatomavulgare и один вид зеленых водорослей – Ankistrodesmussp. Индекс сапробности определить не удалось.На створе ниже сбросов сточных вод рудника в пробе перифитона обнаружено 6 видов водорослей, 5 из которых относились к отделу диатомовых (все имели частоту встречаемости 1) и 1 – к отделу сине-зеленых водорослей (частота встречаемости 3). Здесь индекс сапробности составлял 1,76, что оценивается III классом качества, воды  умеренно загрязненные. 
Качество поверхностных вод р. Ульби в районе деятельности рудника Тишинский,  по показателям макрозообентоса в мае 2015 г. различалось на один класс. На створе «100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой» обнаружено 4 таксона беспозвоночных животных: личинки веснянок, ручейников и двукрылых. Значение биотического индекса составило 6, показатель ЕРТ – 3, доля оксиреофильных видов – 75%, класс качества III – воды умеренно загрязненные.  Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» таксономический состав состоял из веснянок, ручейников, хирономид и олигохет, показатель ЕРТ – 4, доля оксиреофильных  видов составила 67%. Биотический индекс - 8, класс качества II - воды чистые.
По сравнению с апрелем 2015г. качество воды на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» улучшилось на один класс. На первом створе улучшения качества поверхностных вод не наблюдается.
Пробы воды р. Ульби в мае 2015 г. в результате биотестирования также показали наличие острой токсичности. На обоих створах смертность тест-объектов составила 100%.
р Ульби  (г. Усть-Каменогорск). В мае  2015 г. на створах «21 км выше г. Усть-Каменогорска, в черте пос. Каменный Карьер» и «1км выше устья р.Ульби (09)» индекс сапробности определить не удалось, так как на обоих створах было зафиксировано лишь по одному виду диатомовых водорослей. На створе «1км выше устья р.Ульби (01)» было найдено 6 видов диатомовых водорослей  с частотой встречаемости 1-2. Индекс сапробности равен 1,84, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
На створе «в черте п.Каменный Карьер; в створе водпоста»по сравнению с прошлым месяцем класс качества остался неизменным. В составе макрозообентоса оксиреофильные группы были представлены веснянками, поденками, ручейниками. Также в пробе встретились двукрылые, ракообразные и пиявки. Индекс ЕРТ составил 9, доля оксиреофильных видов – 75%. Биотический индекс равен 9, II класс качества – вода чистая. На створе «в черте города; 1 км выше устья р.Ульби; у автодорожного моста» на левом берегу по сравнению с прошлым месяцем класс качества ухудшился на один. В составе макрозообентоса присутствовали личинкивеснянок и поденок, а также обнаружены пиявки. Показатель ЕРТ – 2, доля оксиреофильных видов 67%. Биотический индекс 6, III класс качества, вода умеренно-загрязненная. На правом берегу обнаружено 7 таксонов беспозвоночных животных: личинки веснянок, ручейников, двукрылых, а также клопы и малощетинковые черви. Биотический индекс равен 8, показатель ЕРТ-4, доля оксиреофильных видов составила 50%, класс качества II – воды чистые.
В целом качество поверхностных вод в 2015г. по сравнению с прошлым годом улучшилось.
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в мае 2015 г., не показали наличие острой токсичности, но результаты биотестирования между собой различались. На створе «21 км выше г.У-Ка, в черте п.Каменный Карьер» и «1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста»гибель дафний составила 43,3 и 20% соответственно. На створе «1,45 км выше устья р.Ульба (09); у автодорожного моста» гибель тест-объектов не обнаружено. 
р. Глубочанка. На «фоновом» створе р. Глубочанка в мае 2015г. было определено 12 видов диатомовых водорослей. Массового развития достиг x-ά - мезосапробный вид Gomphonemaolivaceum. Индекс сапробности равен 1,94. Класс качества III, вода умеренно загрязненная. На втором створе было так же зафиксировано 12 видов диатомовых водорослей, с частотой встречаемости 1-2. Индекс сапробности равен 2,03, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная. На заключительном створе (как и в апреле 2015г.) качество воды оценить не удалось, из-за недостаточного количества отобранных видов.
В мае 2015 г. таксономическое богатство макрозообентоса  условно «фонового» створа снизилось по сравнению с апрелем. Из состава биоценоза выпали личинки двукрылых и моллюски.В составе биоценоза зарегистрированы личинки поденок, ручейников,  а также гаммарусы, клопы, водные пауки и малощетинковые черви. Биотический индекс 7, вода чистая. Ниже по течению качество воды ухудшается. На створе  «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» в составе макрозообентоса зафиксировано только 3 таксона донных беспозвоночных, в том числе: личинки  двукрылых,  жуки и малощетинковые черви. Биотический индекс составил 2, вода грязная. На заключительном створе мониторинга качества поверхностных вод р. Глубочанки «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» качество воды по сравнению с прошлым месяцем стало лучше. Увеличилось таксономическое богатство с 2 таксонов до 5. В пробе обнаружены личинки ручейников, стрекоз, а также клопы, гаммарусы и олигохеты. Биотический индекс 4, IV класс качества, вода загрязненная.
Таким образом, по степени развития макрозообентоса качество поверхностных вод р. Глубочанки на первых двух створах ухудшилось, а на заключительном створе ухудшилось по сравнению с апрелем месяцем.
Пробы воды реки Глубочанка в мае 2015 года в результате проведенного биотестирования, по сравнению с прошлым месяцем между собой различались. На створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п. Белоусовский» острой токсичности отмечено не было, гибель тест-объектов составила 3,3%. На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» и «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» была отмечена острая токсичность, смертность дафний составила 70 и 66,7% соответственно.
р. Красноярка. 	В мае 2015 г. на створе «1,5 км выше х/б сточных вод Иртышского рудника» в пробе перифитона найдено 2 вида диатомовых водорослей и 1 х-о сапробный  вид золотистых водорослей, с частотой встречаемости - 7. Однако индекс сапробности рассчитать не удалось, потому что сапробную валентность имели только 2 вида. 
На створе «1 км ниже впадения р. Березовка» в пробе перифитона зафиксировано 4 вида диатомовых водорослей с частотой встречаемости 1. Индекс сапробности составил 2,31, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
		По показателям развития макрозообентоса в мае  2015 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствует II классу качества, чистая. В пробе зарегистрировано 6 таксонов – это личинки веснянок, поденок, двукрылых а также гаммарусы, клопы и олигохеты. Значение биотического индекса составило 7. На створе, ниже сбросов Березовского рудника были отловлены личинки стрекоз, хирономид и олигохеты.. Биотический индекс 2, V класс качества воды. Вода грязная. В целом качество воды в мае по сравнению с апрелем улучшилось на обоих створах на один класс.
	В пробах воды р.Красноярки, отобранных в мае 2015 г. в результате биотестирования как и в прошлом месяце случаев острой токсичности не зарегистрировано. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» гибель тест-объектов составила 36,7%. На втором створе «1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста» гибель дафний составила 16,7%.
р.Оба. В пробе перифитона отобранной на р. Оба в мае 2015 г. на створе «1,8 км выше впадения р. Березовка» было определено 7  видов диатомовых водорослей, с частотой встречаемости 1-2. Индекс сапробности равен 1,79, что соовтвествует IIIклассу качества, вода умеренно загрязненная. Ниже по течению, на створе, расположенном в черте с. Камышенка, в пробе было зафиксировано 6 видов диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 2,2, что соовтвествует IIIклассу качества, вода умеренно загрязненная.
В мае 2015 г. качество воды р. Оба по показателям макрозообентоса соответствовало второму и третьему классу качества. На створе «1,8 км выше впадения р. Березовки, г.Шемонаиха» в составе макрозообентоса было обнаружено 6 таксонов животных. Оксиреофильная группа была представлена  веснянками, поденками, ручейниками. Также в пробе были обнаружены гаммарусы и клопы. Показатель ЕРТ – 4, доля оксиреофильных видов 57%. Значение биотического индекса – 7, класс качестваII – воды чистые . На створе «в черте с. Камышенка» зарегистрировано 3 таксона: личинки веснянок, стрекозы и малощетинковые черви. Показатель ЕРТ – 1, доля оксиреофильных видов 33%. Значение биотического индекса – 6,III класс качества -  вода умеренно загрязненная.
По сравнению с прошлым годом качество поверхностных вод р.Оба сохраняет тенденцию II и III класса качества умеренно-загрязненных и чистых вод.
В пробах воды, отобранных в мае 2015г. на р.Оба, острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «в черте с.Камышенка; 4,1 км нижевпадения р.Таловка» погибших дафний не обнаружено, только на втором створе отмечена гибель дафний в количестве 16,7%.
р. Емель. По показателям развития фитопланктона качество воды на р. Емель в мае 2015 г. оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе определено 17 видов водорослей, из которых 14 видов диатомовых и 3 вида зеленых. Общая численность водорослейнесколько повысилась по сравнению с апрелем месяцем и составляла – 386,6тыс.кл/л, биомасса – 0,753 мг/л. Индекс сапробности остался на том же уровне - 2,2. 
По показателям развития перифитона качество воды на р. Емель в мае 2015 г. оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе определено 19 видов водорослей, из которых 16 видов диатомовых и 3 вида зеленых. Доминирующие позиции занимал ά-сапробный вид Nitzschiaacicularis, с частотой встречаемости 5 по глазомерной шкале. Индекс сапробности составил 2,21. 
В пробе зоопланктона обнаружены только науплиальные и копеподидные стадии веслоногих рачков, индекс сапробности определить не удалось.
В составе макрозообентоса р.Емель в мае определено 10 таксонов донных беспозвоночных, в том числе личинки веснянок,поденок, стрекоз, двукрылых и  гаммарусы. Доля оксиреофильных видов увеличилась с 38% до 70%.. Биотический индекс 8, II класс качества, вода чистая.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Емельострой токсичности не отмечено, выживаемость тест-объектов составила 100% (Приложение 8).


5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,23мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


5.8Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области



6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5стационарных постах (рис. 6.1., таблица 36).
Таблица 36
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10,озон,аммиак, диоксид углерода
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз

Таблица 37
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,144
	0,957
	1,300
	2,600
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,020
	
	0,438
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,171
	0,028
	0,056
	
	
	

	Сульфаты
	0,014
	
	0,070
	0,008
	
	
	

	Оксид углерода
	1,515
	0,505
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,065
	1,6
	0,130
	1,529
	55
	
	

	Оксид азота
	0,015
	0,243
	0,050
	0,125
	
	
	

	Озон 
	0,041
	1,3
	0,086
	0,538
	
	
	

	Аммиак 
	0,015
	0,373
	0,071
	0,357
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,504
	0,012
	0,600
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,4
	0,022
	0,629
	
	
	

	Диоксид углерода 
	744,91
	
	1 025,11
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется высокимуровнем загрязнения,он определялся значением НП = 34,8 % (высокий уровень), СИ был равен 2,6 (повышенный уровень). Город более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: формальдегида - 2,4 ПДКс.с.,диоксида азота – 1,6 ПДКс.с., озона –1,3 ПДКс.с.,концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За май2015 года были выявленыпревышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 55 случаев, по взвешенным веществам – 2 случая (таблица 37).


6.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.2., таблица 38).

Таблица 38
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Таблица 39
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,007
	
	0,404
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,023
	
	0,418
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,294
	0,042
	0,084
	

	Оксид углерода
	0,184
	0,061
	0,944
	0,189
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,190
	0,030
	0,354
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,007
	0,062
	0,155
	

	Озон
	0,084
	2,8
	0,132
	0,825
	

	Сероводород
	0,009
	
	0,028
	3,500
	410

	Аммиак
	0,003
	0,083
	0,014
	0,070
	

	Сумма углеводородов 
	1,883
	
	2,250
	
	

	Метан
	2,337
	
	2,626
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3,5 и НП = 18,4 %. Город более всего загрязнен сероводородом(табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,8 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За май2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по сероводороду – 410 случаев(таблица 39).

6.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.3., таблица 40).
Таблица 40
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Каратау


Таблица 41
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Каратау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0
	
	0
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0
	
	0
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,062
	0,016
	0,031
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,183
	0,060
	0,708
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,017
	0,096
	0,240
	
	
	

	Озон
	0,082
	2,7
	0,172
	1,075
	1
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,806
	
	2,069
	
	
	
	

	Метан
	1,001
	
	2,192
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения,он определялся значениям СИ равным 1,1 и НП = 0,0 %. Город более всего загрязнен озоном (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,7 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За май2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: поозону – 1 случай (таблица 41).

6.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.4., таблица 42).
Таблица 42
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Чу

Таблица 43
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Чу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,025
	
	0,387
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,108
	
	1,937
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,122
	0,021
	0,042
	
	
	

	Оксид углерода
	0,248
	0,083
	3,072
	0,614
	
	
	

	Диоксид азота
	0,015
	0,380
	0,711
	8,360
	74
	4
	

	Оксид азота
	0,046
	0,772
	3,895
	9,739
	102
	17
	

	Озон
	0,043
	1,4
	0,164
	1,025
	3
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,025
	3,150
	800
	
	

	Аммиак
	0,007
	0,163
	0,558
	2,790
	3
	
	

	Сумма углеводородов 
	6,772
	
	22,259
	
	
	
	

	Метан
	8,278
	
	27,617
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4) атмосферный воздух города в целом характеризуетсявысоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 9,7, НП = 47,2 %. Город более всего загрязнен по оксидам азота и сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,4 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За май2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по сероводороду – 800, по оксиду азота – 102, диоксиду азота – 74,по аммиаку и озону – 3 случая, также были превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 4 случая и по оксиду азота – 17 случаев (таблица 43).

6.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.5., таблица 44).
Таблица 44
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Жибек жолы, №496«А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.5. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кордай

Таблица 45
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Кордай
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,012
	
	0,224
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,031
	
	0,581
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,084
	0,018
	0,037
	
	
	

	Оксид углерода
	0,281
	0,094
	1,313
	0,263
	
	
	

	Диоксид азота
	0,006
	0,160
	0,090
	1,061
	1
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,012
	0,019
	0,047
	
	
	

	Озон
	0,066
	2,2
	0,130
	0,813
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,158
	0,685
	3,427
	5
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,867
	
	1,517
	
	
	
	

	Метан
	1,077
	
	1,880
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.5) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 3,4(повышенный уровень) и НП = 0,2 % (низкий уровень).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За май 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 1, по аммиаку – 5 случаев.

6.6  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9 водных объектах (реки Талас, Бериккара,  Асса,  Шу, Аксу, Карабалта,  Токташ, Сарыкау, озеро Биликоль).
Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды находится в пределах 14,0 – 21,0 ºC, водородный показатель равен 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 10,0 мг/дм3, БПК5  2,79 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее  2,2 ПДК). 
В реке Асса температура воды 11,8ºC, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 8,29 мг/дм3, БПК5 1,58  мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 2,4 ПДК).
В реке Бериккара температура воды 13,0ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,39 мг/дм3, БПК5 3,13 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК).
В озере Биликоль температура воды 24,0ºC, водородный показатель равен 8,50, концентрация растворенного в воде кислорода 8,92 мг/дм3, БПК5 15,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,8 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,7 ПДК), органических веществ (фенолы 3,0 ПДК), тяжелых металлов (медь 3,2 ПДК).
В реке Шу температура воды находится в пределах 18,0 –19,6 ºC, водородный показатель равен 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 9,23 мг/дм3, БПК5 3,30 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из  тяжёлых металлов (медь 2,5 ПДК). 
Река Аксу, температура воды 21,2ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,53 мг/дм3, БПК5  3,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп: главных ионов (сульфаты 2,6 ПДК, магний 1,2 ПДК), из биогенных веществ (фториды 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК).
Река Карабалта, температура воды 24,3ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,48 мг/дм3, БПК5  6,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 9,8 ПДК, магний 3,0), тяжелых металлов (медь 1,6 ПДК) биогенных  веществ (фториды 1,7 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК, нефтепродукты 2,4 ПДК).
Река Токташ, температура воды  24,2ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,25 мг/дм3, БПК5  2,56 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,7 ПДК, магний 2,1), биогенных веществ (железо общее  1,3 ПДК, фториды 1,2), тяжелых металлов (медь 1,3 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК, нефтепродукты  1,6 ПДК).
Река Сарыкау, температура воды 19,4ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 7,71 мг/дм3, БПК5  5,90 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 9,0 ПДК, магний 3,0), тяжелых металлов (медь 1,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,3 ПДК, фториды 2,2 ПДК), органических веществ (нефтепродукты 1,6 ПДК).
Качество воды водных объектов следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Шу, Талас, Асса, Бериккара, Аксу, Карабалта, Токташ,Сарыкау; вода «высокого уровня загрязнения» - озеро Биликоль.
По сравнению с маем 2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Бериккара, Аксу, Карабалта, Токташ,Сарыкау существенно не изменился; в озере Биликоль качество воды  улучшилось. По сравнению с апрелем  2014 года качество воды в реках Шу, Аксу,Токташ,Талас, Асса, Бериккара, Карабалта, Сарыкаусущественно не изменилось; в озере Биликоль ухудшилось.
Высокое загрязнение отмечено в озере Биликоль - 1 случай ВЗ (таблица 7).


6.7 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,19 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЖамбылской области


7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 46).

Таблица 46
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск


Таблица 47
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0285
	
	0,5634
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0427
	0,8530
	1,0721
	2,1442
	2
	
	

	Оксид углерода
	0,0384
	0,0128
	2,0177
	0,4035
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0093
	0,2325
	0,0839
	0,9871
	
	
	

	Оксид азота
	0,0120
	0,2000
	0,1010
	0,2525
	
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0048
	0,6000
	
	
	

	Аммиак
	0,0076
	0,1900
	0,0177
	0,0885
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениямиСИравным 2,1 (повышенный уровень) иНП= 0,0 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всехзагрязняющих веществ - не превышали ПДК (таблица 47).
За май2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 2 случая (таблица 47).	
7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 48).

Таблица 48
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота,сероводород, аммиак,сумма углеводородов, метан
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 49
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,018
	
	0,215
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,025
	0,498
	3,064
	6,127
	2
	1
	

	Оксид углерода
	0,302
	0,101
	4,208
	0,842
	
	
	

	Диоксид азота
	0,009
	0,213
	0,049
	0,578
	
	
	

	Оксид азота
	0,010
	0,165
	0,033
	0,083
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,006
	0,788
	
	
	

	Аммиак
	0,009
	0,228
	0,067
	0,334
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	1,025
	
	3,762
	
	
	
	

	Метан
	0,884
	
	2,677
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется высокимуровнем загрязнения,он определялся значением СИ равным 6,1 (высокий уровень),НП = 0,1 %(низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДКпо диоксиду серы – 2 случаяи более 5 ПДК – 1 случай (таблица 49).


7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 50).

Таблица 50
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка


Таблица 51
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,005
	
	0,051
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,008
	
	0,090
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,001
	0,020
	0,020
	0,040
	
	
	

	Оксид углерода
	0,170
	0,057
	0,844
	0,169
	
	
	

	Диоксид азота
	0,001
	0,025
	0,011
	0,129
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,017
	0,044
	0,110
	
	
	

	Озон 
	0,012
	0,400
	0,035
	0,219
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,005
	0,625
	
	
	

	Аммиак 
	0,007
	0,175
	0,033
	0,165
	
	
	

	∑углеводородов
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 0,6, НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 51).
7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

	Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.4., таблица 52).

Таблица 52
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	с. Январцево
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Таблица 53
Концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений
в п. Январцево

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0093
	
	0,3746
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0200
	
	0,5026
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0141
	0,2820
	0,0524
	0,1048
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2004
	0,0668
	1,0879
	0,2176
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0043
	0,1075
	0,0508
	0,5976
	
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,0033
	0,0414
	0,1035
	
	
	

	Озон 
	0,0632
	2,1
	0,1180
	0,7375
	
	
	

	Сероводород 
	0,0006
	
	0,0017
	0,2125
	
	
	

	Аммиак 
	0,0087
	0,2175
	0,4312
	2,1560
	4
	
	

	∑углеводородов
	8,6778
	
	19,1484
	
	
	
	

	Метан
	10,76
	
	24,95
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.4) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значением НП = 0,2 % (низкий уровень),СИ = 2,2 ( повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,1 ПДКс.с,концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК по аммиаку – 4 случая (таблица 53).

7.5Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений поселка Январцево

Наблюдения за загрязнением воздухапроводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений Чинарево).
	Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0ПДК.
	Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 54).

Таблица 54
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в п. Январцево

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,108
	

	Диоксид серы  
	0,006
	0,01

	Оксид углерода 
	1,983
	0,39

	Диоксид азота  
	0,171
	2,0

	Оксид азота 
	0,027
	0,06

	Сероводород 
	0,001
	0,21

	Углеводороды 
	28,589
	0,47

	Аммиак  
	0,015
	0,07

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,046
	0,03




7.6 Качество поверхностных вод на территорииЗападно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь, Елек, канал Кошимский.
В реке Жайык температура воды составила 12,65ºC, водородный показатель равен 7,05, концентрация растворенного в воде кислорода 10,90 мг/дм3, БПК5 2,75 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды-1,0 ПДК), по биогенным веществам (азот нитритный - 1,2 ПДК, азот нитратный - 1,1 ПДК), органическим веществам ( фенолы – 4,0 ПДК).
В реке Шаган температура воды составила 16ºC, водородный показатель равен 6,95, концентрация растворенного в воде кислорода- 12,08 мг/дм3, БПК5- 2,81 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний - 1,7 ПДК), органических веществ( фенолы - 3,1 ПДК). 
В реке Дерколь температура воды составила  18ºC, водородный показатель равен 6,89, концентрация растворенного в воде кислорода- 16 мг/дм3, БПК5- 2,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,9 ПДК), органическим веществам (фенолы - 2,7 ПДК).
В реке Елек температура  воды составила 12,3ºC, водородный показатель равен 7,0, концентрация растворенного в воде кислорода-12,48 мг/дм3, БПК5-2,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 4,0 ПДК),  органических веществ (фенолы – 5,0 ПДК).
В канале Кошимский тем-раводы составила 11,9ºC, водородный показатель равен 7,07, концентрация растворенного в воде кислорода-11,36 мг/дм3, БПК5-2,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды - 1,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный - 1,8 ПДК, азот нитратный - 1,1 ПДК), органических веществ ( фенол – 4,0 ПДК).
Качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь, канала Кошимский оценивается как «умеренного уровня загрязнения», в реке Елек - «высокого уровня загрязнения».
В сравнении с маем 2014 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь, Елек канала Кошим – ухудшилось.
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды рек Жайык, Шаган – ухудшилось; в реке Дерколь – не изменилось.

7.7 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак)на 3-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3) и г.Аксай (№4) (рис. 7.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,05-0,14 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


7.8Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.5Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЗападно-Казахстанкой области




8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 55).
Таблица 55
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза
 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза
 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сумма углеводородов, метан

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

Таблица 56
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,1100
	0,7336
	0,5000
	1,0000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0356
	
	0,8224
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0357
	
	0,8388
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0070
	0,1406
	0,0566
	0,1132
	
	
	

	Сульфаты
	0,0013
	
	0,0100
	0,0011
	
	
	

	Оксид углерода
	1,0107
	0,3369
	5,0000
	1,0000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0277
	0,6929
	0,0842
	0,9906
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0056
	0,0929
	0,0787
	0,1968
	
	
	

	Озон
	0,0625
	2,1
	0,1471
	0,9194
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	
	0,0470
	5,8750
	1
	1
	

	Фенол
	0,0066
	2,2
	0,0200
	2,0000
	5
	
	

	Аммиак
	0,0100
	0,2488
	0,0173
	0,0865
	
	
	

	Формальдегид
	0,0049
	1,6
	0,0090
	0,2571
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	1,2526
	
	13,596
	
	
	
	

	Метан
	1,3035
	
	8,0442
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивалсявысоким,он определялся значением СИ = 5,9 (высокий уровень);НП равным 7,2 % (повышенный уровень).Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили:фенола - 2,2 ПДКс.с., формальдегида – 1,6ПДКс.с., озона – 2,1 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 1, по фенолу – 5, по сероводороду – 1 случай, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 1 случай (таблица 56).

8.2 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Караганда

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Караганда проводились на 1 точке (Точка №1 – район Пришахтинска).Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола,углеводородов, аммиака, формальдегида.
Максимальная из разовых концентраций феноласоставила 4,0 ПДК.
Максимальная из разовых концентраций углеводорода составила 1,3 ПДК.
Концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, аммиака, формальдегида по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 57).

Таблица 57
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в городе Караганда

	Загрязняющие вещества
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,070
	0,14

	Диоксид серы  
	0,012
	0,02

	Оксид углерода 
	0,900
	0,2

	Диоксид азота  
	0,004
	0,05

	Оксид азота 
	0,005
	0,01

	Сероводород 
	0,006
	0,75

	Фенол 
	0,040
	4,0

	Углеводороды 
	75,30
	1,3

	Аммиак  
	0,005
	0,03

	Формальдегид
	0
	0











8.3Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Шахтинск

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Шахтинск проводились на 2точках(Точка №1 – Шахтинский ТЭЦ ул. Парковая пересекает ул. Хусаинова точка №2 – шахты Казахстанская, 3 -й Строительный переулок пересекает ул. Гагарина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода,диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и формальдегида.
Максимальная концентрация углеводорода на точке № 1 и на точке №2составила 1,3 ПДК.
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 58).


Таблица 58
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений в городе Шахтинск

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,07
	0,14
	0,07
	0,14

	Диоксид серы  
	0,10
	0,20
	0,015
	0,03

	Оксид углерода 
	0,90
	0,2
	0,90
	0,2

	Диоксид азота  
	0,005
	0,06
	0,005
	0,06

	Оксид азота 
	0,04
	0,10
	0,009
	0,02

	Сероводород 
	0,001
	0,13
	0,001
	0,13

	Фенол
	0,006
	0,60
	0,006
	0,6

	Углеводороды 
	77,0
	1,3
	77,0
	1,3

	Аммиак  
	0,006
	0,03
	0,005
	0,03

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0



8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 59).

Таблица 59
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота


	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш

Таблица 60
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	    мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,2280
	1,5
	0,7000
	1,4000
	5
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0250
	
	1,5302
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0250
	
	1,5316
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0187
	0,3747
	2,3890
	4,7780
	46
	
	

	Сульфаты
	0,0032
	
	0,0300
	0,0033
	
	
	

	Оксид углерода
	0,8030
	0,2677
	6,0000
	1,2000
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0218
	0,5450
	0,3600
	4,2353
	8
	
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,0067
	0,0185
	0,0463
	
	
	

	Озон
	0,0590
	2,0
	0,0985
	0,6156
	
	
	

	Сероводород
	0,0022
	
	0,2222
	27,7750
	66
	37
	22

	Аммиак
	0,0096
	0,2400
	0,0171
	0,0855
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	1,3779
	
	3,3543
	
	
	
	

	Метан
	1,2822
	
	1,4188
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значениями СИ равным 27,8 (очень высокий уровень), значение НП был равен 5,8% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрациивзвешенных веществ 1,5 ПДКс.с., озона 2,0 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов свинца составил 1,2 ПДКс.с.,  другие загрязняющие веществане превышали ПДК.Были зафиксированы превышенияболее 1 ПДК по сероводороду – 66 случаев, по диоксиду серы – 46 случаев, по диоксиду азота – 8 случаев, по взвешенным веществам – 5 случаев, по оксиду углероду – 1 случай, также зафиксированы по сероводороду 37 случаев превышения более 5 ПДК и 22  случаев более 10 ПДК (таблица 60).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Балхаш были зафиксированы 18 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 4 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).


8.5 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.3., таблица 61).
Таблица 61
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган

Таблица 62
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,335
	2,2
	0,800
	1,600
	13
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0
	
	0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0
	
	0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,270
	1,386
	2,772
	3
	

	Сульфаты
	0,006
	
	0,020
	0,002
	
	

	Оксид углерода
	1,588
	0,529
	5,595
	1,119
	3
	

	Диоксид азота
	0,024
	0,600
	0,140
	1,647
	14
	

	Оксид азота
	0,005
	0,080
	0,143
	0,357
	
	

	Озон
	0,056
	1,9
	0,112
	0,700
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,055
	6,825
	229
	33

	Фенол
	0,005
	1,7
	0,035
	3,500
	12
	

	Аммиак
	0,003
	0,075
	0,909
	4,547
	2
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,134
	
	2,130
	
	
	

	Метан
	0,167
	
	2,648
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениемСИ равным 6,8;НП =20,3 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: фенола – 1,7 ПДКс.с., взвешенных веществ – 2,2ПДКс.с., озона – 1,9 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 13, диоксиду серы - 3, оксида углерода - 3, диоксиду азота – 18, посероводороду – 229, по фенолу – 12 и по аммиаку – 2 случая, также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по сероводороду – 33 случаев (таблица 62).

8.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.8.4., таблица 63).
Таблица 63
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань

Таблица 64
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Сарань

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0137
	
	0,4785
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0368
	
	3,0077
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0013
	0,0260
	0,5109
	1,0218
	5
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0002
	0,0050
	0,0019
	0,0224
	
	
	

	Оксид азота
	0,0003
	0,0050
	0,0038
	0,0095
	
	
	

	Озон
	0,0645
	2,1
	0,1220
	0,7625
	
	
	

	Сероводород
	0
	
	0,0056
	0,7000
	
	
	

	Аммиак
	0,0001
	0,0025
	0,0014
	0,0070
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,9223
	
	3,8923
	
	
	
	

	Метан
	1,1432
	
	4,8354
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями НП равным 0,2 %; СИ = 1,0 (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК подиоксиду серы – 5 случая(таблица 64).

8.7  Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.5., таблица 65).
Таблица 65
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/
Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид,сумма углеводородов, метан


[image: ]
	Рис. 8.5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау	

Таблица 66
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,315
	2,1
	1,300
	2,600
	21
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0
	
	0
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,065
	1,3
	4,480
	8,960
	251
	30
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,040
	0,004
	
	
	

	Оксид углерода
	2,193
	0,731
	19,000
	3,800
	66
	
	

	Диоксид азота
	0,019
	0,481
	0,119
	1,398
	42
	
	

	Оксид азота
	0,011
	0,180
	0,116
	0,290
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,080
	10,000
	190
	4
	1

	Фенол
	0,005
	1,5
	0,045
	4,500
	22
	
	

	Аммиак
	0,075
	1,873
	0,400
	2,000
	12
	
	

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Сумма углеводородов
	0
	
	0
	
	
	
	

	Метан
	0
	
	0
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5),  уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 10,0 и НП = 23,2 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 2,1ПДКс.с., диоксида серы – 1,7 ПДКс.с., оксида углерода – 1,2 ПДКс.с.,  фенола – 1,5 ПДКс.с.,аммиака – 3,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК взвешенным веществам –21, по диоксиду серы – 251, по оксиду углерода - 66, по  диоксиду азота – 42,по сероводороду – 190, пофенолу – 22, по аммиаку – 12 случаев,также превышения более 5 ПДК по диоксиду серы- 30, по сероводороду 4 случая и более 10 ПДК – 1 случай (таблица 66).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Темиртау было зафиксировано 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).


8.8 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах- реках: Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, водохранилищах: Самаркан, Кенгир.
На реке Нура: температура воды 15,0ºC, водородный показатель равен 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,93 мг/дм3, БПК5 –2,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 13,6 ПДК, медь – 3,8 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,4 ПДК), органических веществ (фенолы - 1,2 ПДК)
На реке Шерубайнура: температура воды 17,6ºC водородный показатель равен – 8,32, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,94 мг/дм3, БПК5 – 2,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 42,0 ПДК, медь – 2,1 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 5,2 ПДК, азот нитритный – 31,9 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), органических веществ (фенолы - 2,0 ПДК)
На водохранилище Самаркан: температура воды 14,8ºC, водородный показатель равен 8,32, концентрация растворенного в воде кислорода 9,18 мг/дм3, БПК5 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 6,6 ПДК, медь – 11,0 ПДК, цинк – 1,8 ПДК).
На водохранилище Кенгир:– температура воды 11,4ºC, водородный показатель равен 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,21 мг/дм3, БПК5 – 3,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,1 ПДК, медь – 4,5 ПДК, цинк –1,2 ПДК).
В реке Кара Кенгир: - температура воды 13,7ºC, водородный показатель равен 7,93, концентрация растворенного в воде кислорода 6,41 мг/дм3, БПК5 3,39 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 15,7 ПДК, медь – 8,8 ПДК, цинк – 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,2 ПДК, азот нитритный – 3,0 ПДК).
Среднемесячная температура воды в озере Балкаш была  13,5 ºC, водородный показатель равен 8,60, концентрация растворенного в воде кислорода 10,1 мг/дм3, БПК5 -1,06 мгО2/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 7,0 ПДК), главных ионов (сульфаты 9,2 ПДК, хлориды 1,4 ПДК, магний 3,4 ПДК), биогенных веществ (фториды -2,4 ПДК), органических веществ (фенолы – 3,0 ПДК).
Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» -река Нура, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Кара Кенгир, Шерубайнура, вдхр.Кенгир, Самаркан, оз. Балкаш.
В сравнении с маем 2014 года качество воды в реках Нура, Кара Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, Кенгир, оз. Балкаш - ухудшилось. 
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды реки Нура улучшилось, в реках Шерубайнура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан, Кенгир - существенно не изменилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Нура – 10 случаев,  река Кара Кенгир – 2 случая, река Шерубайнура – 2 случая (таблица).

8.9 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области

Пробы за отчетный период были отобраны на створах рек: Нура, Шерубай-Нура, Кара-Кенгир, озеро: Балхаш, водохранилищ: Самаркандское и Кенгирское. Качество воды определяли по состоянию фитопланктона, зоопланктона и перифитона. Биотестирование (определение острой токсичности воды) проводили на дафниях.
р. Нура. Зоопланктон в отчетный период не отличался  большим разнообразием.  В пробах в среднем  насчитывалось  по 2-3 вида. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 100% от общего количества  планктона.  Среди них доминировали  Eucyclopsserrulatus и Cyclopsstrenuus. Коловратки  и ветвистоусые рачки в пробах отсутствовали. Общая численность в среднем была равна 0,65 тыс. экз. м³ при биомассе 6,54 мг/м³, что в 2,8 раза меньше, чем в этот период  прошлого года.  Индекс сапробности варьировал в пределах  от 1,94 до 2,25 и в среднем по реке составил 2,07.  Качество воды по состоянию зоопланктона соответствовало третьему классу,  т.е. "умеренно-загрязненные" воды.
В майском фитопланктоне доминировали диатомовые и зеленые водоросли, которые составили 75% от общей биомассы. Сине-зеленые водоросли участвовали на 25% в создании биомассы. Общая численность и биомасса фитопланктона в среднем  составили соответственно 0,14 тыс.кл/см³, 0,44 мг/дм³; число видов в пробе – 8. Индекс сапробности   был равен 1,94, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.   
Перифитон имел диатомовый характер, представленный водорослями таких родов как Cymatopleura, Nitzschia, Tabellaria. Индекс сапробности был равен 1,86. Качество воды по состоянию перифитона соответствовало третьему классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды.
Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие тест - параметры (процент погибших дафний по отношению к контролю): г. Темиртау, ″1 км ниже сброса сточных  вод... ″ - 0%, г. Темиртау, ″1 км выше сброса сточных  вод... ″ - 0%,  г. Темиртау, ″5,7 км ниже  сброса сточных  вод... ″ - 0%, нижний бьеф Интумакского водохранилища - 0%, а. Акмешит  - 3%. По полученным данным исследуемая вода реки Нуры не оказывает токсического действия на тест-объект.
р.Шерубай-Нура. Зоопланктонное сообщество исследуемого водотока в пробе было представлено 2 видами. Ведущую роль играли веслоногие рачки Eucyclopsserrulatus - 60% от общего числа зоопланктона. Общая численность  была равна 0,03 тыс. экз. м³ при биомассе 0,2 мг/м³. Индекс сапробности составил 2,00.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.
Проба фитопланктона не богатая. Основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли. По численности и биомассе доминировали диатомовые водоросли. Сине-зеленые и прочие водоросли отсутствовали. В среднем, общая численность составила 0,020 тыс.кл/см³, общая биомасса - 0,19мг/дм³. Индекс сапробности уменьшился  по сравнению с прошлым месяцем  и составил -1,79, но остался в пределах 3 класса "умеренно-загрязненных" вод.
Основу перифитона реки Шерубай-Нура составили диатомовые водоросли, ресничные инфузории и эвглены. Зеленые и сине-зеленые водоросли  в пробах отсутствовали. Из диатомовых водорослей преобладали Cymbellalanceolata и  Stephanodiscushantzscii.  У ресничных инфузорий (Ciliata) доминировали  Loxodesrostrum и Nassulagracilis,  у эвгленовых – Euglenaviridis. Частота встречаемости – 3. Индекс сапробности составил  2,11. Класс качества воды реки Шерубай-Нура соответствовал третьему классу ″умеренно-загрязненных″ вод. Количество выживших дафний по реке составило 100% по отношению к контролю. Тест параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphniamagna.
р. Кара-Кенгир. Видовой состав зоопланктона  в пробах  был умеренным.    Значительно преобладали  веслоногие рачки-77% от общего числа зоопланктона, на долю ветвистоусых рачков пришлось 10%, а коловратки составили 13% от всего числа планктона.  Среднее число видов в пробе было равно 5, численность в среднем составила 6,33 тыс. экз.м³ при биомассе 34,41мг/м³.  Индекс сапробности в среднем  по реке был равен 1,84, что соответствовало 3 классу ″умеренно-загрязненных вод″. 
Согласно результатам анализов, в пробах фитопланктона доминировали диатомовые водоросли. Их качественное и количественное развитие было невысокое. Общая численность в среднем составила  0,14 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,28 мг/дм³. Индекс сапробности в среднем составил 1,73. Класс  воды третий.
В ходе биотестирования воды реки Кара-Кенгир  в мае месяце процент выживших дафний составил 100%. Тест-параметр равен  0%. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест-объект.
Самаркандское водохранилище. Зоопланктон в пробах представлен умеренно. Его основу составили веслоногие рачки - 100% от общего числа зоопланктона. Средняя численность зоопланктона была равна 1,00  тыс. экз. м³ при биомассе 10,00 мг/м³. Индекс сапробности составил 1,86 и соответствовал 3 классу ″умеренно-загрязненных″ вод.
Качественный и количественный состав фитопланктона не богат. Доминировали диатомовые водоросли.  В среднем, общая численность составила 0,21 тыс.кл/см³,  общая биомасса - 0,35 мг/дм³, индекс сапробности уменьшился и составил  1,81. Вода "умеренно-загрязненная".  
В процессе определения острой токсичности воды, процент погибших дафний по отношению к контролю по створу составил 3 %. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.
Кенгирское водохранилище. Зоопланктон в пробе был представлен умеренно. Доминантную роль играли веслоногие рачки,  на долю которых пришлось 74% от  общего числа зоопланктона. Процент коловраток был равен 25, ветвистоусые рачки в пробе составили 0,9%. Средняя численность зоопланктона  была равна 2,03тыс. экз. м³ при биомассе 16,82 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,62 и  соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.
Количественное и качественное развитие альгофлоры слабое. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,13 тыс.кл/см³ при биомассе 0,23 мг/дм³. Класс воды третий - "умеренно-загрязненные" воды.
Данные полученные в ходе биотестирования по  Кенгирскому   водохранилищу  показали отсутствие  токсического влияния на тест-обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр равен  0%.
озеро Балхаш. Состав зоопланктона  стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность была равна 6,53 тыс. экз.м³ при биомассе 122,0 мг/м³.  Индексы сапробности  менялись в пределах  от 1,65 до 1,79  и соответствовали 3 классу  " умеренно-загрязненных" вод.           
Фитопланктон  был развит слабо. Количество видов в пробе не превышало 8. Преобладали диатомовые и зеленые водоросли - 98% от общей биомассы.  Процент представителей остальных групп водорослей  был наименьшим. В среднем, общая численность составила 0,07 тыс.кл/см³ при биомассе 0,62 мг/дм³, количество видов в пробе – 4. Индекс сапробности незначительно уменьшился по сравнению с минувшим годом и был равен 1,82, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.  
Согласно результатам биотестирования по озеру Балхаш  наблюдались следующие данные тест - параметра (процент погибших дафний по отношению к контролю): оз.Балхаш ″Юж.ч, 22 км. от устья р.Или″- 0%, оз.Балхаш ″Юж.ч, 15,5 км Мыса Карагаш″- 0%, г.Балхаш,″8,0 км от сев. бер. ОГП″ - 0%, г.Балхаш,″20,0 км от сев.бер.ОГП″  - 0%, г.Балхаш,″ 38,5 км от сев. бер. ОГП″  - 0%, з.Тарангалык,″ 0,7 км. от хвостохранилища″  – 0%, з.Тарангалык,″ 2,5 км. от хвостохранилища″  – 0%,  Бухта – Бертыс , ″1,2 км. от сброса сточных вод ТЭЦ″ – 0%, Малый Сары-Шаган, 1,0 км от сброса АО″  Балхашбалык″  – 0%, Малый Сары - Шаган, 2,3 км от сброса АО″ Балхашбалык″  – 0%, п-ов Сары - Есик в прол.  Узунарал – 0%, остров Алгазы,2,5 км. от о-ва Коржин – 0%, сев-вост.ч.5,5 км. от устья  р.Каратал – 0%; Бухта - Бертыс, ″6,5 км. от острова Зеленый″ и  Бухта - Бертыс, ″3,1 км. от сброса сточных вод ТЭЦ ″– 3% (Приложение 9 ).

8.10 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за май 2015 года
(2 программа)

В мае месяце пробы поверхностных вод отбирались по длине реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубайнураи на канале объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», канале Нура-Есиль, на Коргалжинских озерах (озеро Шолак, озеро Есей, озеро Султанкельды, озеро Кокай), водохранилище Самаркан.
В устьевой части реки Кокпекты  качество поверхностных вод температура воды – 13,2ºC, водородный показатель равен 8,31, концентрация растворенного в воде кислорода составила – 7,96 мг/дм3, БПК5 – 1,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 2,6 ПДК, сульфаты – 3,9 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 4,3 ПДК), тяжелых металлов (медь –5,3 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 18,0 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00003 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения на реке Нура, в районе железнодорожной станции Балыкты – температура воды – 14,4ºC, водородный показатель равен 8,14, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,84 мг/дм3, БПК5– 1,89 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец – 19,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3, среднемесячное – 0,00003 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темиртау – температура воды составила 14,6оС, водородный показатель равен 8,32, концентрация растворенного кислорода в воде – 9,04 мг/дм3, БПК5 – 2,94 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 5,1 ПДК, цинк – 2,5 ПДК, марганец – 15,6 ПДК). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00002 мг/дм 3 (таблица 67).
В точке наблюдения «0,5 км по створу от южного берега в черте г. Темиртау водохранилища Самаркан», температура воды составила 15,3оС, водородный показатель равен 8,26, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,36 мг/дм3, БПК5– 2,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь –6,5 ПДК, цинк – 2,0 ПДК, марганец – 13,8 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм 3 (таблица 67).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)», температура воды составила 14,8ºC, водородный показатель равен 8,12, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,33 мг/дм3, БПК5– 2,79 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, цинк – 2,1 ПДК, марганец – 18,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00002 мг/дм 3(таблица 67).
В районе створа г. Темиртау, «Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды составила – 18,0ºC, водородный показатель равен 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,03 мг/дм3, БПК5 – 1,73 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –4,3 ПДК, магний – 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,6 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 29,5 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3, среднемесячное – 0,00007 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды – 14,0ºC, водородный показатель равен 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,03 мг/дм3, БПК5 – 2,79 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,5 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 23,5 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00008 мг/дм3, среднемесячное – 0,00007 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темиртау – температура воды равна 15,1ºC, водородный показатель–7,99, концентрация растворенного кислорода в воде составила 8,73 мг/дм3, БПК5– 3,09 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,4 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,9 ПДК, цинк – 1,7 ПДК, марганец – 23,3 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00016 мг/дм3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды – 14,1ºC, водородный показатель равен 7,99, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,58 мг/дм3, БПК5– 2,86 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 4,1 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 23,4 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00015 мг/дм3(таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села): средняя температура воды составила 14,1ºC, водородный показатель – 7,94, концентрация растворенного кислорода в воде – 7,53 мг/дм3, БПК5– 2,33 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,4 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,3 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 20,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00012 мг/дм3, среднемесячное – 0,00011 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища, 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе – температура воды равна 15,5ºC, водородный показатель– 7,80, концентрация растворенного кислорода в воде составила 9,92 г/дм3, БПК5– 1,37 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,6 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 25,5 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины в месяц средняя температура воды составила – 15,4ºC, водородный показатель равен 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,19 мг/дм3, БПК5– 2,22 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, марганец – 20,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура с. Акмешит (в черте села): температура воды составила 16,0ºC, водородный показатель – 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,23 мг/дм3, БПК5– 1,74 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,4 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 22,5 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00003 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нура п. Киевка, 2 км ниже поселка: температура воды составила 15,4ºC, водородный показатель составил 7,76, концентрация растворенного кислорода в воде составила 8,12 мг/дм3, БПК5 – 1,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,2 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 16,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00003 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нура с. Романовка, 5,0 км ниже поселка: температура воды составила 15,4ºC, водородный показатель –7,82, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,83 мг/дм3, БПК5 – 1,89 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, марганец – 21,5 ПДК) и органических веществ (фенол – 1,5 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте контроля реки Нура с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь: температура воды составила 16,2ºC, водородный показатель –7,79, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,83 мг/дм3, БПК5 – 1,46 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец – 16,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте наблюдения реки Нура с. Коргалжин, 0,2 км ниже села: температура воды составила 17,1ºC, водородный показатель – 7,84, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,80 мг/дм3, БПК5 – 1,60 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь –2,0 ПДК, марганец– 14,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте наблюдения реки Сокыр в районе автодорожного моста: температура воды составила 19,1ºC, водородный показатель составил 8,22, концентрация растворенного кислорода в воде составила 8,20 мг/дм3, БПК5– 2,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 4,9 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 5,7 ПДК, азот нитритный – 26,0 ПДК), тяжелых металлов (медь –2,4 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 34,0 ПДК), органических веществ (фенол – 2,0 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте контроля реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл – температура воды составила 19,2ºC, водородный показатель равен 8,21, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,64 мг/дм3, БПК5– 2,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 4,9 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 3,6 ПДК, азот нитритный – 27,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,3 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец– 44,5 ПДК), органических веществ (фенол – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте наблюдения озера Шолак, температура воды составила 21,8оС, водородный показатель равен 7,83, концентрация растворенного кислорода в воде – 8,28 мг/дм3, БПК5 – 1,82 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,8 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, марганец – 11,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте контроля озера Есей, температура воды составила 19,7ºC, водородный показатель равен 8,26, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,32 мг/дм3, БПК5– 2,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 4,3 ПДК, сульфаты – 9,9 ПДК, магний – 4,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец– 9,1 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В пункте контроля озера Султанкельды, температура воды составила 19,9ºC, водородный показатель равен 7,88, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,60 мг/дм3, БПК5– 2,04 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,9, сульфаты – 4,7 ПДК, магний – 2,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец– 15,5 ПДК). Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00002 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте наблюдения озера Кокай, температура воды составила 21,9ºC, водородный показатель равен 7,67, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,75 мг/дм3, БПК5– 2,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 4,4 ПДК, магний – 1,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, марганец– 8,4 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте контроля Канала Нура-Есиль № 1 – температура воды составила 12,7ºC, водородный показатель равен 7,64, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,83 мг/дм3, БПК5– 2,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,6 ПДК, магний – 1,4 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, марганец– 79,5 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте контроля Канала Нура-Есиль № 2 – температура воды составила 12,1ºC, водородный показатель равен 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,20 мг/дм3, БПК5– 2,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,4 ПДК, магний – 1,4 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец– 52,0 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм 3(таблица 67).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области в мае месяце 2015 года оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Кокпекты, Нура, Сокыр, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, канал сточных вод, Коргалжинские озера (Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай), канал Нура-Есиль.
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды в реках Кокпекты, Нура, Сокыр, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, канал сточных вод значительно не изменилось(таблица 67).
Таблица 67
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в мае 2015 г.

	
	Май  
2014 г.
(по ИЗВ)
	Апрель 
 2015 г.
(по КИЗВ)
	Май
2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя
концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	Река Кокпекты, устье, 0,5 км ниже Рабочего поселка

	-
	6,91 нормативно чистая
	7,96 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,96
	-

	
	-
	1,95 нормативно чистая
	1,43 нормативно чистая
	БПК5
	1,43
	-

	
	3,17
 (4 кл.) загрязнён-
ная
	7,06 высокого уровня загрязнения
	4,12 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	791
	2,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	391
	3,9

	
	
	
	
	Магний 
	78,7
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,087
	4,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0053
	5,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0160
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,180
	18,0

	
	
	
	
	органические вещества
	

	
	
	
	
	Фенол 
	0.002
	2,0

	Река Нура, ж/д станция Балыкты 
	-
	9,08 нормативно чистая
	7,84 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,84
	-

	
	-
	2,49 нормативно чистая
	1,89 нормативно чистая
	БПК5
	1,89
	-

	
	1,72
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,21 высокого уровня загрязнения
	10,3 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,190
	19,0

	
Самаркан вдхр.,
7 км выше плотины
г. Темиртау 
	-
	9,46 нормативно чистая
	9,04 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,04
	-

	
	-
	2,49 нормативно чистая
	2,94 нормативно чистая
	БПК5
	2,94
	-

	
	1,59
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	3,36 высокого уровня загрязнения
	4,53 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	132
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,0255
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,156
	15,6

	
Самаркан вдхр.,
0,5 км по створу от южного берега вдхр. в черте
 г. Темиртау 
	-
	9,08 нормативно чистая
	8,36 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,36
	-

	
	-
	2,63 нормативно чистая
	2,34
нормативно чистая
	БПК5
	2,34
	-

	
	1,51
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,98 высокого уровня загрязнения
	4,36 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	126
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0065
	6,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,0205
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,138
	13,8

	
Река Нура, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,5 нормативно чистая
	9,33 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,33
	-

	
	-
	2,61 нормативно чистая
	2,79 нормативно чистая
	БПК5
	2,79
	-

	
	1,53
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	6,36 высокого уровня загрязнения
	4,50 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	134
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0215
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,180
	18,0

	
«Канал сточных вод, объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
г. Темиртау 
	-
	7,63 нормативно чистая
	9,03 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,03
	-

	
	-
	2,60 нормативно чистая
	1,73 нормативно чистая
	БПК5
	1,73
	-

	
	2,48
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	5,23
высокого уровня загрязнения
	4,63
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	429
	4,3

	
	
	
	
	Магний 
	49,3
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,041
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0056
	5,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,0165
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,295
	29,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,6
нормативно чистая
	9,03
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,03
	-

	
	-
	2,30 нормативно чистая
	2,79 нормативно чистая
	БПК5
	2,79
	-

	
	1,54
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	9,04 высокого уровня загрязнения
	4,18 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	117
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0045
	4,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,0160
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,235
	23,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 
г. Темиртау 
	-
	8,05
нормативно чистая
	8,73
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,73
	-

	
	-
	2,93 нормативно чистая
	3,09 нормативно чистая
	БПК5
	3,09
	-

	
	1,94
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	4,13 высокого уровня загрязнения
	4,06 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	137
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,0175
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,233
	23,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,3
нормативно чистая
	8,58
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,58
	-

	
	-
	2,21 нормативно чистая
	2,86 нормативно чистая
	БПК5
	2,86
	-

	
	1,79 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	7,99
высокого уровня загрязнения
	5,43
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	135
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,234
	23,4

	Река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села 
	-
	9,86
нормативно чистая
	7,53
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,53
	-

	
	-
	1,96 нормативно чистая
	2,33 нормативно чистая
	БПК5
	2,33
	-

	
	1,68
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,16
высокого уровня загрязнения
	4,68
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	139
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0165
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	Река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища,
 4,8 км по руслу реке ниже с.Актобе

	-
	8,20 нормативночистая
	9,92 нормативночистая
	Растворенный кислород
	9,92
	-

	
	-
	1,96 нормативночистая
	1,37 нормативночистая
	БПК5
	1,37
	-

	
	1,64 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	6,46 высокого уровня загрязнения
	5,89 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	197
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,255
	25,5

	Река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины 
	-
	8,88
нормативно- чистая
	9,19
нормативно- чистая
	Растворенный кислород
	9,19
	-

	
	-
	2,76
нормативно чистая
	2,22
нормативно чистая
	БПК5
	2,22
	-

	
	2,04
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	5,49
высокого уровня загрязнения
	6,01
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	121
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	
Река Нура, 
с. Акмешит, в черте села 
	-
	8,42
нормативно чистая
	7,23
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,23
	-

	
	-
	1,52 нормативно чистая
	1,74 нормативно чистая
	БПК5
	1,74
	-

	
	1,45
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,91 высокого уровня загрязнения
	3,84 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	144
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0135
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,225
	22,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, 
п. Киевка, 2 км ниже села

	-
	7,37 нормативно чистая
	8,12 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,12
	-

	
	-
	1,37 нормативно чистая
	1,67 нормативно чистая
	БПК5
	1,67
	-

	
	1,76 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	7,87 высокого уровня загрязнения
	3,85 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	111
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0225
	2,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0155
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	Река Нура, 
с. Романовка, 5 км ниже села

	-
	7,07 нормативно чистая
	7,83 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,83
	-

	
	-
	1,81 нормативно чистая
	1,89 нормативно чистая
	БПК5
	1,89
	-

	
	1,76 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	8,30 высокого уровня загрязнения
	4,89 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	113
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,215
	21,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, 
с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь

	-
	7,53 нормативно чистая
	7,83 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,83
	-

	
	-
	1,96 нормативно чистая
	1,46 нормативно чистая
	БПК5
	1,46
	-

	
	1,58 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	11,6 чрезвычай
но-высокого уровня загрязнения
	5,21 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, 
с. Коргалжин, 0,2 км ниже села

	-
	11,1 нормативно чистая
	8,80 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,80
	-

	
	-
	2,26 нормативно чистая
	1,60 нормативно чистая
	БПК5
	1,60
	-

	
	1,74 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	6,80 высокого уровня загрязнения
	8,25 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,145
	14,5

	Река Сокыр, устье автодорожный мост в районе с. Каражар

	-
	9,79
нормативно чистая
	8,20
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,20
	-

	
	-
	3,61 умеренного уровня загрязнения
	2,72 нормативно чистая

	БПК5
	2,72
	-

	
	8,72
(6 кл.)
очень грязная
	7,80
высокого уровня загрязнения

	8,28
высокого уровня загрязнения

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	441
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	488
	4,9

	
	
	
	
	Магний 
	76,6
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,84
	5,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,520
	26,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,340
	34,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	Река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл 
	-
	7,37
нормативно чистая
	8,64
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,64
	-

	
	-
	1,37 нормативно чистая
	2,57 нормативно чистая
	БПК5
	2,57
	-

	
	8,86
(6 кл.)
очень грязная
	7,33
 высокого уровня загрязнения
	9,09
 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	461
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	493
	4,9

	
	
	
	
	Магний 
	74,9
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,81
	3,6

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,553
	27,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,445
	44,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	

Озеро Шолак, Коргалжинский заповедник 
	-
	-
	8,28
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,28
	-

	
	-
	-
	1,82 нормативно чистая
	БПК5
	1,82
	-

	
	1,47
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	-
	4,51 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	183
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,115
	11,5

	Озеро Есей, Коргалжинский заповедник 
	-
	-
	9,32
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,32
	-

	
	-
	-
	2,20 нормативно чистая
	БПК5
	2,20
	-

	
	4,35 
(5 кл.) грязная 
	-
	4,02высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	1275
	4,3

	
	
	
	
	Сульфаты
	988
	9,9

	
	
	
	
	Магний 
	194
	4,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,77
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,091
	9,1

	Озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник 
	-
	-
	7,60
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,60
	-

	
	-
	-
	2,04 нормативно чистая
	БПК5
	2,04
	-

	
	2,27 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	4,48 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	585
	1,9

	
	
	
	
	Сульфаты
	475
	4,7

	
	
	
	
	Магний 
	84,6
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0130
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,155
	15,5

	Озеро Кокай, Коргалжинский заповедник 
	-
	-
	7,75
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,75
	-

	
	-
	-
	2,35 нормативно чистая
	БПК5
	2,35
	-

	
	1,71
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	3,71 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	452
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	439
	4,4

	
	
	
	
	Магний 
	76,1
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,084
	8,4

	Канал Нура-Есиль №1
	-
	-
	7,83
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,83
	-

	
	-
	-
	2,12 нормативно чистая
	БПК5
	2,12
	-

	
	1,63
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	10,7
чрезвычайно-высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	263
	2,6

	
	
	
	
	Магний 
	55,7
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,22
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,795
	79,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	


Канал Нура-Есиль №2
	-
	-
	8,20
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,20
	-

	
	-
	-
	2,34 нормативно чистая
	БПК5
	2,34
	-

	
	1,61
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	5,91 высокого уровня загрязнения

	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	239
	2,4

	
	
	
	
	Магний 
	54,1
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,87
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,520
	52,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5




8.11 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологическихстанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх Родниковский) и на 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5), г. Темиртау (№2) (рис. 8.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,11-0,18мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


8.12 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

	Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКарагандинской области



9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 68).
Таблица 68
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан



[image: Костанай ]

Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 

Таблица 69
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,105
	 
	0,365
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,043
	0,851
	3,470
	6,941
	3
	1
	

	Оксид углерода
	0,177
	0,059
	3,609
	0,722
	
	 
	

	Диоксид азота
	0,035
	0,871
	0,177
	2,079
	141
	 
	

	Оксид азота
	0,201
	3,354
	2,222
	5,555
	896
	13
	

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким,он определялся значениямиСИ равным 6,9, НП = 38,3%. Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации оксида азота составили 3,4 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществне превышали ПДК.За майпо городу были зафиксированыпревышения более 1 ПДК по оксиду азота – 896 случаев, по диоксиду азота – 141 случай, по диоксиду серы – 3 случая, также были выявлены превышения более 5 ПДК по оксиду азота – 13 и по диоксиду серы – 1 случай (таблица 69).

9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 70).

Таблица 70
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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	Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный

Таблица 71
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0244
	 
	0,9445
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,1265
	2,5300
	2,2329
	4,4658
	29
	
	

	Оксид углерода
	0,0922
	0,0307
	4,6821
	0,9364
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0244
	0,6100
	0,1374
	1,6165
	95
	
	

	Оксид азота
	0,0037
	0,0608
	0,1325
	0,3313
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оцениваетсяповышенным,он определялся значениями СИ равным 4,5 иНП=2,7% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы и диоксидом азота.
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 2,5 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. За майпо городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 29 случаев, по диоксиду азота – 95 случаев (таблица 71).

9.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 72).

Таблица72
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.9.3. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык



Таблица 73
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Карабалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,016
	 
	0,245
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,042
	 
	0,782
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,058
	0,063
	0,126
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,517
	0,172
	3,352
	0,670
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,205
	0,077
	0,907
	 
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,017
	0,062
	0,155
	 
	
	

	Озон
	0,064
	2,140
	0,124
	0,775
	 
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,008
	1,050
	2
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,125
	0,022
	0,112
	 
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	1,025
	 
	2,210
	 
	 
	
	

	Метан
	1,267
	 
	2,701
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается низким, он определялся значениями СИ равным 1,1 и НП = 0,1% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,1ПДКс.с., всех остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 73).Были зафиксированы превышения ПДК более 1 раза по сероводороду – 2 случая.

9.4	Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык велись на 2 стационарныхпостах (рис.9.4., таблица 74).
Таблица 74
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	12
	
	
	на территории М Аркалык
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Рис.9.4 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Аркалык

Таблица 75
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аркалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,012
	 
	0,252
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы 
	0,009
	0,187
	0,288
	0,576
	 
	 
	 

	Оксид углерода 
	1,510
	0,503
	13,340
	2,668
	465
	 
	 

	Диоксид азота 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 

	Озон 
	0,044
	1,479
	0,360
	2,250
	1
	 
	 

	Сероводород 
	0,013
	 
	0,112
	14,000
	2144
	467
	1

	Неметановые УВ 
	5950,056
	 
	9201,435
	 
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 14,0 и НП = 71,3% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,5ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 465, по озону – 1, по сероводороду–2144 случаев; также по сероводороду более 5 ПДК– 467случаев и более 10 ПДК – 1 случай (таблица 75).
По данным автоматического поста в городе Аркалык был зафиксирован 1 случай ВЗ атмосферного воздуха (таблица 2).


9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара велись на 2 стационарных постах (рис.9.5., таблица 76)
Таблица 76
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	на территории М Житикара
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Рис. 9.5 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Житикара
Таблица 77
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Житикара

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,009
	 
	0,150
	 
	 
	 
	

	Диоксид серы 
	0,066
	1,320
	0,710
	1,420
	22
	 
	 

	Оксид углерода 
	1,978
	0,659
	13,883
	2,777
	594
	 
	 

	Диоксид азота 
	0,000
	0,012
	0,081
	0,951
	 
	 
	 

	Озон 
	0,005
	0,169
	0,072
	0,450
	
	
	

	Сероводород 
	0,011
	 
	0,316
	39,500 
	1275
	584
	56

	Неметановые УВ 
	7,767
	 
	96,186
	 
	 
	 
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.5.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается оченьвысоким, он определялся значениями СИ равным 39,6и НП = 56,7% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,3 ПДКс.с,  остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 22 случая, по оксиду углерода – 594 случаев, по сероводороду – 1275 случаев, а также по сероводороду были превышения более 5 ПДК– 584 случая и превышения более 10 ПДК – 56 случаев (таблица 77).
По данным автоматического поста в городе Житикара были зафиксированы 1 случай ЭВЗ и 55 случаев ВЗ атмосферного воздуха (таблица 2).

9.6 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск велись на 2 стационарных постах (рис.9.6., таблица 78)
Таблица 78
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	8
	
	
	ул. Тобольская,
на территории ГКП «Лисаковсккомунэнерго»
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Рис.9.6 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Лисаковск

Таблица 79
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Лисаковск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,006
	 
	1,333
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы 
	0,054
	1,085
	1,336
	2,672
	67
	 
	 

	Оксид углерода 
	3,240
	1,080
	49,609
	9,922
	671
	77
	 

	Оксид азота 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 

	Озон 
	0,043
	1,427
	0,044
	0,275
	 
	 
	 

	Сероводород 
	0,025
	 
	0,308
	38,500
	2310
	1240
	118

	Неметановые УВ 
	2,308
	 
	10,481
	 
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.6), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 38,5 и НП= 54,3% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы и диоксида азота составили – 1,1 ПДКс.с,озона – 1,4 ПДКс.с,других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по сероводороду – 2310, по оксиду углерода – 671, по диоксиду серы – 67 случаев, а также случаи превышения более 5 ПДК были зафиксированы по сероводороду – 1240 и оксиду углерода – 77 случаев и по сероводороду более 10 ПДК – 118 случаев (таблица 79).
По данным автоматических постов в городе Лисаковск было зафиксировано 6 случаев ЭВЗи 112 случаев ВЗ атмосферного воздуха (таблица 2).

9.7 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 8 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, водохранилища Жогаргы Тобыл, Аманкельды, Каратомар.
В реке Тобыл температура воды 13.92 ºC, водородный показатель равен 7,31, концентрация растворенного в воде кислорода 9.52мг/дм3, БПК52,07 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 5,4 ПДК, медь 16,0 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,6 ПДК) и органических веществ (фенолов 9,5 ПДК).
В реке Айет температура воды 14,2 ºC, водородный показатель равен 7,27, концентрация растворенного в воде кислорода 8,71 мг/дм3, БПК5 1,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,9 ПДК, никель 4,2 ПДК, медь 5.0 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,6 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,2 ПДК, фторидов 1,9 ПДК).
В реке Тогызык температура воды 14,8 ºC, водородный показатель равен 7,32, концентрация растворенного в воде кислорода 9,65 мг/дм3, БПК5 4.72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 13,3 ПДК, медь 9,0 ПДК, цинк 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,9 ПДК), главных ионов (сульфаты 2,2 ПДК, магний 1,2).
В реке Уй температура воды 13,0 ºC, водородный показатель равен 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода 7,62 мг/дм3, БПК5 2,30 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,9 ПДК, никель 19,1 ПДК, медь 8,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 8,2 ПДК, аммоний солевой 1,5 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,3 ПДК), органических веществ (фенолов 27,0 ПДК).
В реке Обаган температура воды 14,8 ºC, водородный показатель равен 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода 6,15 мг/дм3, БПК5 2,39 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 6,2 ПДК, никель 12,3 ПДК, медь 4,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 3,3 ПДК, аммоний солевой 1,3 ПДК), главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК, хлориды 1,4 ПДК, магний 1,5 ПДК), органических веществ (фенолов 3,0 ПДК).
В вдхр. Аманкельды температура воды 14,8 ºC, водородный показатель равен 7,14, концентрация растворенного в воде кислорода 9,23 мг/дм3, БПК5 1,81 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 2,8 ПДК, медь 4,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,2 ПДК) и главных ионов (сульфаты 3,3 ПДК, магния 1,3 ПДК), органических веществ (фенолы – 9,0 ПДК).
В вдхр. Каратомар температура воды 10.2 ºC, водородный показатель равен 7.29, концентрация растворенного в воде кислорода 9,09 мг/дм3, БПК5 1.02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 5,2 ПДК, медь 4,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,9 ПДК), органические вещества (фенолы 9,0 ПДК) и главных ионов (сульфаты 1,6 ПДК).
В вдхр. Жогаргы Тобыл, температура воды 11,6 ºC, водородный показатель равен 7,35, концентрация растворенного в воде кислорода 9,67 мг/дм3, БПК5 1,98 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 1,6 ПДК, цинк 1,1 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы 10,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» – река Айет, вдхр. Аманкельды; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тобыл, Тогызак, Обаган, вдхр. Каратомар, вдхр. Жогаргы Тобыл; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Уй.
В сравнении с маем 2014 года качество воды вдхр. Амангельды существенно не изменилось; в реках Тобыл, Айет Тогызак, Уй, Каратомар, вдхр. Жогаргы Тобыл - ухудшилось; в реке Обаган - улучшилось.
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды рек Тобыл, Тогызак, Обаган, вдхр. Каратомар, Жогаргы Тобыл не изменилось; в реке Айет, вдхр. Амангельды – улучшилось; в реке Уй – ухудшилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: реки Уй – 1 случй ВЗ, Тогызак – 1 случай ВЗ (таблица 7).


9.8 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай(№2,4); г.Рудный (№5) (рис. 9.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах0,09-0,17мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


9.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.7). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКостанайской области



10. Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту(рис.10.1., таблица 80).
Таблица 80
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид



[image: Кызылорда]

Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда	


Таблица 81
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,062
	0,416
	0,300
	0,600
	
	
	

	Диоксид серы
	0,175
	3,497
	0,278
	0,556
	
	
	

	Оксид углерода
	1,174
	0,391
	2,000
	0,400
	
	
	

	Диоксид азота
	0,072
	1,797
	0,080
	0,941
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	
	0,001
	0,125
	
	
	

	Формальдегид 
	0,005
	1,686
	0,009
	0,257
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрациисоставили: диоксида серы– 3,5 ПДКс.с., диоксида азота –1,8 ПДКс.с., формальдегида – 1,7 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 81).

10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 82).
Таблица 82
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид



[image: Акай]
Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 






Таблица 83
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0000
	 
	0,0093
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0083
	0,1660
	0,0142
	0,0284
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1113
	0,0371
	1,1786
	0,2357
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0064
	0,1600
	0,0445
	0,5235
	
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,0033
	0,0038
	0,0095
	
	
	

	Озон 
	0,1098
	3,6600
	0,1799
	1,1244
	66
	
	

	Формальдегид 
	0,0006
	0,2000
	0,0006
	0,0171
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязненияатмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениемНП равным 3,2% (повышенный уровень), СИ = 1,1 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 3,7 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по озону – 66 случаев (таблица 83).


10.3Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 84).
Таблица 84
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 

Таблица 85
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0002
	 
	0,0321
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0065
	0,1300
	0,0532
	0,1064
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1984
	0,0661
	1,0070
	0,2014
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0002
	0,0667
	0,0011
	0,0314
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИравным 0,2 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 85).

10.4 Состояние атмосферного воздуха городаКызылорда и Кызылординской области (экспедиция)

В мае 2015 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что содержание диоксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах нормы (рис. 10.4, таблица 86).
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Рис.10.4Схема расположения маршрутных постов экспедиционных наблюдений  по г. Кызылорда


В мае 2015 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что содержание диоксида азота, взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

Таблица 86
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда
за май 2015 года по данным экспедиционных наблюдений

	Наименование
точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 
вещества
	Диоксид
серы
	Диоксид
азота
	Оксид
углерода

	
	Май
2014 г.
	Май 
2015 г.
	Май
2014 г.
	Май 
2015 г.
	Май
2014 г.
	Май 
2015 г.
	Май
2014 г.
	Май 
2015 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,09
	0,2
	0,04
	0,1
	0,163
	0,3
	0,162
	0,3
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	3,0
	0,6
	1,0
	0,2

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,19
	0,4
	0,09
	0,2
	0,159
	0,3
	0,195
	0,4
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,19
	0,4
	0,05
	0,1
	0,152
	0,3
	0,160
	0,3
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,09
	0,2
	0,05
	0,1
	0,135
	0,3
	0,177
	0,4
	0,06
	0,7
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Центр. площадь
	0,33
	0,7
	0,05
	0,1
	0,191
	0,4
	0,158
	0,3
	0,06
	0,7
	0,08
	0,9
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4














Таблица 86

Характеристика состояния атмосферного воздуха Кызылординской
за май 2015 годапо данным экспедиционных наблюдений
	

Наименование точек отбора




	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид  
серы
	Диоксид 
 азота
	оксид 
углерода

	
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК

	
Жанакорган
	 Центр района (ул. Корасан ата)
	0,0
	0,0
	0,092
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Манап Кокенов)
	0,0
	0,0
	0,098
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Амангельды)
	0,0
	0,0
	0,102
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Шиели
	Центр района (ул. Сатпаева)
	0,0
	0,0
	0,064
	0,1
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Даулеткерей)
	0,0
	0,0
	0,080
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	 Ж/д вокзал(ул. А. Байтурсынова)
	0,0
	0,0
	0,098
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Сырдарья
	Центр района (ул. Конаева)
	0,0
	0,0
	0,087
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Керейтбаева)
	0,0
	0,0
	0,091
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Алиакбарова) 
	0,0
	0,0
	0,109
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
Жалагаш
	Центр района (ул. Бухарбай батыр)
	0,0
	0,0
	0,097
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Абая)
	0,0
	0,0
	0,080
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Кыстаубаева)
	0,0
	0,0
	0,110
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Кармакшы
	Центр района (ул. Коркыт Ата)
	0,09
	0,2
	0,116
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Кошербаева)
	0,04
	0,1
	0,088
	0,2
	0,04
	0,5
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Привокзальная)
	0,09
	0,2
	0,120
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
Казалы
	Центр района (ул. Ауезова)
	0,0
	0,0
	0,102
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Счастнов)
	0,04
	0,1
	0,099
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Айтеке би)
	0,04
	0,1
	0,105
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
Аральск
	Центр района (ул. Абылхаир хан)
	0,0
	0,0
	0,099
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Бактыбай батыр)
	0,04
	0,1
	0,087
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Женис 50 лет)
	0,09
	0,2
	0,093
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
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10.5 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 
В реке Сырдария температура воды колебалась от 12ºC до 18,2ºC, среднее значение рН составило – 8,01, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,34 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,5 мг/дм3.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 3,0 ПДК, хрому (6+) 1,5 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,6 ПДК, магний 1,1 ПДК), по биогенным веществам (железо общее 1,3 ПДК).
В Малом Аральском море температура воды – 15,4ºC, рН составило – 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,04 мг/дм3, БПК5  1,7 мг/дм3.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди 2,0 ПДК), биогенные вещества (железо 2,7 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Кызылординской области оценивается следующим образом: река Сырдария - вода «умеренного уровня загрязнения», Аральское море – «умеренного уровня загрязнения».
По сравнении с маем 2014 года качество воды реки Сырдария и Аральского моря ухудшалось.  По сравнении с апрелем 2015 года качество воды реки Сырдария и Аральского моря – изменилось не значительно.


10.6 Качество водыхозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда и Кызылординской области

Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В мае 2015 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 4,8 ПДК; мутность – 1,4 ПДК; сульфаты-1,1 ПДК; магний – 1,1 ПДК; железо – 1,7 ПДК. 
Глубинные скважины: цветность- 1,2 ПДК; железо – 1,0 ПДК; сульфаты-1,4 ПДК.
Водопроводная сеть: сульфаты-1,1 ПДК; железо – 1,1 ПДК; цветность- 3,0 ПДК .
 По городу Кызылорда, в мае 2015 года, качество питьевой воды по сравнению с маем 2014 года изменилось не значительно.
По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний, медь, железо.
Превышения ПДК в открытых водоемах по области наблюдается по следующим ингредиентам: мутность 1,2-1,9 ПДК; цветность 2,9–4,6 ПДК; сухой остаток 1,1–1,4 ПДК; сульфаты 1,0–1,4 ПДК, жесткость 1,0–1,1 ПДК; магний 1,1-1,7 ПДК, железо 1,3 ПДК.
Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности 1,1-3,8 ПДК, мутности 1,0 ПДК, сульфатов 1,0-1,5 ПДК, сухого остатка 1,0 ПДК, железо – 1,2 ПДК.
В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: цветности 1,1-1,9 ПДК, мутности 1,0 ПДК, сухого остатка 1,0-1,2 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК.
Превышения ПДК в децентрализованных источниках по области наблюдается по следующим ингредиентам: цветности 1,6-4,2 ПДК, мутности 1,0-2,0 ПДК, сульфатов 1,0-1,4 ПДК, сухого остатка 1,0-1,5 ПДК, жесткость – 1,3-1,7 ПДК, магнию 1,4-2,1 ПДК, медь 1,4 ПДК, железо 1,4 ПДК.


10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха п.Акай (№1) и п.Торетам (№1 )(рис 10.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылорда и Кызылордиснкой области по данным экспедиционных наблюдений

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорданаходился в допустимых пределах (0,05 - 0,23 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области

10.10 Состояние здоровья населенияпо городу Кызылорда и Кызылордиснкой области

За май месяц 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. По Южному региону в возрасте 1-6 лет у обследуемого (Мамыр А.) отмечался сухой кашель, температура, озноб. Диагноз: ОРЗ. В возрасте 25-40 лет, обследуемый (Жунусов Т.) боль в горле, температура. Диагноз: Катаральная ангина. В возрасте свыше 40 лет, у обследуемой (Арымкожаева У.) отмечалась головокружение, шум в ушах. Диагноз: АГ3 риск4. состоит на «Д» учете.
По Северному региону, в возрасте свыше 40 лет, обследуемый (Алиулы Ж.) жалобы на появление   белых пятен на руках. Диагноз: Витилиго. 
По рынку Сыбага, в возрасте 1-6 лет, обследуемый (Суйениш Е.) жалобы на кашель с мокротой, боль в горле, температура. Диагноз: ОРВИ. В возрасте 25-40 лет, обследуемый (Алиев Н.) боль в области эпигастрии. Диагноз: хр.Холецистит, обострение.
 По Центральной площади, в возрасте 1-6 лет, у обследуемая (Бакирова Р.) отмечалась боль в области эпигастрии, тошнота, рвота. Диагноз: Пищевая токсикоинфекция. В возрасте 12-18 лет, (Тайманова А.) слабость, головокружение, боль в области сердца. Диагноз: ВПС (врожденный порок сердца).
За май 2015 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по Кызылординской области было обследовано всего 56 пациентов, по 7 районам (Аральский, Казалинский, Кармакчинский, Жалагашский, Сырдаринский, Шиелинский, Жанакорганский) по 4 категориям по 2 человека. Среди обследуемых 9 человек состоят на диспансерном учете, например Кожахметова С 1978 г.р. диагноз – Диффузный зоб 2 степени, Нагиятова Ш. А\Г 3 риск 3, Сабралиева Б  А/Г 3 риск 4,  Курманалиев М. хронический бронхит А\Г 3 риск 4, Омарова Г. 1967 г.р ж/д анемия, Тайманов Б 1962 г.р. ИБС А\Г 3 риск 4,  Абсадыкова Т. 1967 г.р. А/Г 3 риск 4, Утепов 1978 г.р. бронхиальная астма, Денисламова Б. А/Г 3 риск 4. 
По Аральскому району, в возрасте от 12 до 18 лет, Айбосынова Г. жалобы на боль в горле. Диагноз: Катаральная ангина. А также в возрасте свыше 40 лет, Танатарова Б., боль в области сердца, сердцебиение. Диагноз: НЦД по аритмицескому типу. 
По Казалинскому району, в возрасте 12-18 лет, Мешитбаева, жалобы на плохой аппетит, изжога. Диагноз: Дискинизия желчевыводящих путей. В возрасте 25-40 лет, Идрисова Р. отмечалось головные боли, слабость. Диагноз: НЦД  по смешанному типу.
По Жалагашскому району, в возрасте 1-6 лет, Роман А. жалобы на головные боли, насморк. Диагноз: ОРЗ. Свыше 40 лет, Бекназарова Д. Жалобы на шум в ушах, головные боли. Диагноз: АГ2 риск2.
По Сырдарьинскому району в возрасте свыше 40 лет у Курманалиева М. Жалобы на головные боли, шум в ушах. Диагноз: АГ3 риск4, ОНМК. 
По Кармакшинскому району, в возрасте от 1-6 лет, Сейсенбекулы Б . и Толепберген И. жалобы на боль в горле, температура, насморк. Диагноз: ОРЗ. В возрасте 25-40 лет, Арыстанбаев С. боль в области поясницы. Диагноз: Радикулит. 
По Шиелинскому району, в возрасте 25-40 лет, Омарова Г. Слабость, головные боли. Диагноз: ЖДА.  В возрасте свыше 40 лет, Сеилова Ж. Жалобы на головные боли, слабость. Диагноз: АГ2 риск2.  
По Жанакорганскому району в возрасте свыше 40 лет Ахметова Б., жалобы на боль в области поясницы. Диагноз: хр. Пиелонефрит.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.11.1., таблица 87).
Таблица 87
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актау
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Рис.11.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 88
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,136
	0,904
	0,300
	0,600
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,013
	
	0,134
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,044
	
	0,880
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,269
	0,043
	0,086
	
	
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,181
	0,060
	3,439
	0,688
	
	
	

	Диоксид азота
	0,015
	0,380
	0,182
	2,146
	138
	
	

	Озон
	0,069
	2,287
	0,228
	1,425
	289
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,021
	2,625
	27
	
	

	Углеводороды
	2,457
	
	4,100
	4,100
	43
	
	

	Аммиак
	0,017
	0,426
	0,040
	0,200
	
	
	

	Серная кислота
	0,023
	0,232
	0,040
	0,133
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1.,11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким,он определялся значениемНП равным  93,5% (очень высокий), СИ =4,1 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен углеводородами.
В целом по городу среднемесячные концентрации озона 2,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За май месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по озону – 289 случаев, по диоксиду азота – 138 случаев, по углеводородам – 43 случаев, по сероводороду – 27 случаев (таблица 88).

11.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарных постах (рис. 11.3., таблица 89).

Таблица 89
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, озон
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 90
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,007
	
	0,150
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,229
	0,076
	1,337
	0,267
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким,он определялся значениями СИ равным 0,3 и НП =0,0% (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 90).

11.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис. 11.4., таблица 91).

Таблица 91
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 11.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Бейнеу



Таблица 92
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Бейнеу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,015
	 
	0,185
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,069
	 
	1,188
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,001
	0,024
	0,005
	0,010
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,069
	0,023
	1,012
	0,202
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,005
	0,128
	0,058
	0,686
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,027
	0,113
	0,282
	
	
	

	Озон
	0,070
	2,323
	0,110
	0,688
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,004
	0,525
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,110
	0,043
	0,214
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,487
	 
	9,843
	 
	 
	
	

	Метан
	0,598
	 
	15,415
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,7 и НП =0,0% (табл.1 и табл.1.1).
По городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,3ПДКс.с.,остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК(таблица 92). 

11.4 Состояние атмосферного воздуха на территории х/х Кошкар-Ата 
по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздухапроводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата».Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.
Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 93).

Таблица 93
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
х/х «Кошкар-Ата»

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,151
	

	Диоксид серы
	0,035
	0,07

	Оксид углерода
	0,422
	0,08

	Диоксид азота
	0,016
	0,18

	Оксид азота
	0,019
	0,05

	Растворимые сульфаты
	0,021
	

	Сумма  углеводородов
	42,30
	0,71

	Аммиак
	0,020
	0,10












11.5 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ)"Морпорт Актау"
Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в мае 2015 года по четырем контрольным точкам: 1точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".
Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).
Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).
На акватории морского порта температура воды находилось в пределах 9-15 °С, величина рН морской воды - 8,0-8,2, содержание растворенного кислорода - 5,7-6,0 мг/дм3, БПК5 0,8-1,0 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено.
На всех точках акватории Морпорта морская вода характеризуются как «нормативно-чистая», в мае 2014 года был отмечен как "умеренно загрязненная". 
В сравнении с апрелем 2015 года, в мае 2015 года качество морской воды значительно не изменилось.


11.6 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (№1,2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,07-0,12 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.7  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.5).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Мангистауской области
12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6стационарных постах (рис.12.1., таблица 94).
Таблица 94
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	ул. Затон, 39
	



[image: C:\Documents and Settings\basembekova_s.KAZHYDROMET\Мои документы\My Received Files\DEM Inkar\карты 2015\карты 2015\карты новых скатов 18.12.14\карты новых скатов\павлодар\павлодар.jpg]

Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 95
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК

	Взвешенные вещества
	0,262
	1,744
	0,600
	1,200
	2
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,014
	 
	0,205
	 
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,021
	 
	0,339
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,191
	0,222
	0,443
	
	

	Сульфаты
	0,003
	 
	0,040
	0,004
	
	

	Оксид углерода
	0,376
	0,125
	3,456
	0,691
	
	

	Диоксид азота
	0,026
	0,642
	0,297
	3,494
	137
	

	Оксид азота
	0,009
	0,148
	0,682
	1,706
	2
	

	Озон
	0,060
	2,012
	0,124
	0,775
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,022
	2,800
	483
	

	Фенол
	0,002
	0,546
	0,005
	0,500
	
	

	Хлор 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	Хлористый водород
	0,025
	0,251
	0,060
	0,300
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,045
	0,587
	2,933
	5
	

	Сумма углеводородов 
	5,346
	 
	50,868
	 
	
	

	Метан
	5,074
	 
	45,426
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким,он определялся значением НП равным 21,0% (высокий уровень), СИ =3,5 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячныеконцентрациивзвешенных веществ составили 1,7 ПДКс.с., озона 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были выявленыслучаи превышения более 1 ПДКпо взвешенным веществам - 2,по диоксиду азота – 137, по оксиду азота – 2, по сероводороду – 483, аммиаку–5 случаев (таблица 95).

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.12.2., таблица 96).
Таблица 96
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз


Таблица 97
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,309
	2,058
	1,300
	2,600
	15
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,012
	
	0,099
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,020
	
	0,729
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,235
	0,275
	0,550
	
	
	

	Сульфаты
	0,007
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,854
	0,285
	3,157
	0,631
	
	
	

	Диоксид азота
	0,016
	0,410
	0,097
	1,146
	5
	
	

	Оксид азота
	0,006
	0,105
	0,239
	0,597
	
	
	

	Озон
	0,068
	2,270
	0,140
	0,875
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,008
	0,039
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким,он определялся значением НПравным21,7% (высокий уровень), СИ = 2,6 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячныеконцентрациивзвешенных веществ превысили 2,1 ПДКс.с., озона – 2,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Зарегистрированы превышения более 1 ПДК:по взвешенным веществам– 15, по диоксиду азота – 5 случаев (таблица 97).

12.3  Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 98).
Таблица 98
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 

Таблица 99
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,284
	0,086
	0,172
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,016
	0,410
	0,090
	1,058
	1
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,065
	0,043
	0,108
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким,он определялся значениями СИ равным 1,1,НП = 0,3% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Был зафиксирован 1 случай превышения более 1 ПДК по диоксиду азота (таблица 99).



12.4 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.
Температура воды колебалась от 11,0 до 15,1 º C, среднее значение рН составило рН=8,09, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,31 мг/дм³,  БПК5   в среднем 2,16   мг/дм³.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  биогенных  веществ  (железо общее 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь 4,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Павлодарской области оценивается следующим образом: река Ертис - вода «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с  месяцем апрель 2015 года  качество воды реки Ертис не изменилось.


12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ти метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) ина 4-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар(№3,4),г.Аксу (№1) и г.Екибастуз (№1) (рис. 12.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,21 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарскойобласти осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииПавлодарской области



13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Петропавловск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах(рис.13.1., таблица 100).

Таблица 100
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.13.1. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск


Таблица 101
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,084
	0,560
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,011
	
	0,266
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,012
	
	0,351
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,147
	0,351
	0,702
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	0,886
	0,295
	4,000
	0,800
	
	
	

	Диоксид азота
	0,029
	0,726
	0,068
	0,796
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,015
	0,066
	0,165
	
	
	

	Озон
	0,059
	1,960
	0,104
	0,650
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,024
	2,975
	18
	
	

	Фенол
	0,001
	0,473
	0,003
	0,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,307
	0,007
	0,200
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,031
	0,069
	0,346
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	1,507
	
	1,520
	
	
	
	

	Метан
	1,869
	
	1,886
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением СИ равным 3,0 (высокий уровень), НП = 0,9% (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация озонасоставили 2,0 ПДКс.с., формальдегида - 1,3 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 101). Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по сероводороду – 18 случаев.

13.2   Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо – Казахстанской области  проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.
В реке Есиль температура воды колебалась от 4,8 ºC до 10,2 ºC, среднее значение рН составило рН=7,79; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,7 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 1,82 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по ингредиентам из групп тяжелых металлов (медь – 5,7 ПДК, цинк – 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой - 1,2 ПДК, железо общее – 5,4 ПДК).
В вдхр. Сергеевском зафиксированы превышения по показателям из групп тяжелых металлов (медь – 3,8 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой - 1,5 ПДК; азот нитритный – 1,3 ПДК, железо общее – 6,4 ПДК).
Качество воды реки Есиль, вдхр. Сергеевское оценивается как «высокого уровня загрязнения».
По сравнению с маем 2014 г. качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское – ухудшилось. 
По сравнению с апрелем 2015 г. качество воды реки Есиль – ухудшилось; в вдхр. Сергеевское – не изменилось.


13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,13мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области



14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица 102).
Таблица 102
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1 Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент

Таблица 103
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,211
	1,408
	0,600
	1,200
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,024
	
	0,655
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,102
	
	5,187
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,117
	0,054
	0,108
	
	
	

	Оксид углерода
	1,715
	0,572
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,045
	1,130
	0,500
	5,882
	22
	1
	

	Оксид азота
	0,018
	0,306
	0,359
	0,898
	
	
	

	Озон
	0,061
	2,018
	0,162
	1,013
	2
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,070
	8,750
	67
	5
	

	Аммиак
	0,027
	0,674
	0,110
	0,550
	
	
	

	Формальдегид
	0,017
	5,775
	0,043
	1,229
	1
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,312
	
	1,821
	
	
	
	

	Метан
	0,321
	
	2,210
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он пределялся значением СИ равным 8,8 (высокий уровень), НП = 11,6% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,4 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,1 ПДКс.с., озона – 2,0 ПДКс.с., формальдегида – 5,8 ПДКс.с.,содержание тяжелых металлови других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Былизафиксированыслучаи превышения более 1 ПДКпо взвешенным веществам – 4 случая, по диоксиду азота – 22, по озону – 2, по сероводороду – 67, по формальдегиду – 1 случай, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 5 и диоксиду азота – 1  случай (таблица 103).

14.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 104).



Таблица 104

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,
на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан

Таблица 105
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	
	
	
	

	Оксид углерода
	2,562
	0,854
	30,446
	6,089
	164
	6
	

	Диоксид азота
	0,003
	0,080
	0,074
	0,869
	
	 
	

	Оксид азота
	0,002
	0,025
	0,007
	0,019
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он пределялся значением СИ равным 6,1; НП = 7,6% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода.
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. По оксиду углерода были выявлены превышения более 1 ПДК –164 и превышения более 5 ПДК– 6 случаев (таблица 105).

14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица 106).
Таблица 106

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау


Таблица 107
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кентау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,024
	 
	0,046
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,015
	 
	0,026
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,067
	1,330
	0,951
	1,903
	7
	
	

	Оксид углерода
	0,338
	0,113
	4,146
	0,829
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Оксид азота
	0,040
	0,670
	0,586
	1,465
	4
	
	

	Озон
	0,077
	2,567
	0,118
	0,738
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,012
	1,525
	12
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он пределялся значениями СИ равным 1,9 и НП = 0,5% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы.
В целом по городу среднемесячная концентрация по диоксиду серы составляла 1,3 ПДКс.с., по озону – 2,6ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышалаПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 7, по оксиду азота – 4, по сероводороду–12 случаев (таблица 107).


14.4   Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанскойобласти проводились на 7-ми водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта Бугунь и водохранилище Шардаринское). 
В реке Сырдария – температура воды от 18,4ºC до 22,1ºC, среднее значение рН составила 7,96, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,75 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,82 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,3 ПДК, магний 1,3 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,8 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,3 ПДК), органических веществ (фенолы 3,5 ПДК).
В реке Келес – температура воды от 16,8ºC до 17,2ºC, среднее значение рН = 8,21, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,94 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,46 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,1 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,2 ПДК).
В реке Бадам – температура воды от 14,2 ºC до 19,2ºC, среднее значение  рН = 8,27, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,60 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,10 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 3,5 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,7 ПДК) и органических веществ (фенолы 1,5 ПДК).
В реке Арыс – температура воды 20,0ºC, водородный показатель равен 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода 10,0 мг/дм3,  БПК5 1,40 мг/дм3.Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,9 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,5 ПДК), тяжелых металлов (меди 1,8 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,0 ПДК). 
В реке Боген – температура воды 19,3ºC, водородный показатель равен 8,37, концентрация растворенного в воде кислорода 9,10 мг/дм3,  БПК5 0,95 мг/дм3.Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп тяжелых металлов (медь 1,3 ПДК).
В реке Катта - Бугунь – температура воды 17,1ºC, водородный показатель равен 8,30, концентрация растворенного в воде кислорода 8,11 мг/дм3, БПК5 0,91 мг/дм3.Превышения ПДК не наблюдались.
В водохранилище Шардара – температура воды 19,2ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода 9,57 мг/дм3,  БПК5 1,27 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,6 ПДК, магний 1,3 ПДК), биогенных (азот нитритный 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,9 ПДК).  
Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно чистая» - река Катта – Бугунь; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Шардара.  
В сравнении с маем 2014 года качество воды реи Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта - Бугунь, вдхр. Шардара существенно не изменилось; в реке Сырдария - улучшилось.
В сравнении с апрелем 2015 года качество воды реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта - Бугунь, вдхр. Шардара существенно не изменилось.


14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан)и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1) (рис. 14.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,05-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области


Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;
Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;
Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ВЗ – высокое загрязнение
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение
БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток
рН – водородный показатель
БИ – биотический индекс
ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт
ГЭС – гидроэлектростанция
ТЭЦ - теплоэлектростанция
ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 
р. – река
пр. - проток
оз.  – озеро
вдхр. – водохранилище
кан. – канал
ВКО – Восточно Казахстанская область
ЗКО – ЗападноКазахстанская область
ЮКО – Южно Казахстанская область
пос. – поселок
г. – город
а. –ауыл
с. –село
им. - имени
ур. – урочище
зал. – залив
о. - остров
п-ов – полуостров
сев. – северный
юж. – южный
вост. – восточный
зап. - западный
рис. – рисунок
табл. – таблица








































Приложение 1
Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	
Наименование
примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	
Класс
опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)


Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,
мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 3

Общая классификация водных объектов по степени загрязнения

	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1




Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в водеводных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан
	
	№
	
Показатели


	Нормативы
(предельно - допустимые
концентрации -ПДК), не более, в мг/л
	Класс
опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий

	0,001
	2

	13
	Марганец 

	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты(по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды(СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользованияи безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ 
в морских водах

	Наименование
примесей
	ПДК для морских вод,
мг/л
	Класс опасности

	Железо общее
	0,05
	3

	Аммоний солевой
	2,9
	

	Нитриты
	0,08
	2

	Нитраты
	40
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2

	Никель
	0,01
	3



Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 6

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 
(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0


	*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 



Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за май 2015 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биоти
чес-
	Класс качества воды

	п/п
	
	
	
	сапроб-
	кий
	предыд.
	отчетный

	
	
	
	
	ности
	ин
декс
	период
	период

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с. Боран; 0,3 км выше речной
	-
	9
	II
	II

	
	
	
	пристани; в створе водпоста
	
	
	
	

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1.56
	-
	IV
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р. Ульби (01)
	1.83
	4
	IV
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р. Ульби (09)
	1.67
	6
	II
	III

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Прапорщиково
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	1.55
	5
	II
	III

	
	
	
	впадения руч. Бражный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Предгорное
	В черте с. Предгорное; 1км ни-
	-
	7
	III
	II

	
	
	
	же впадения р. Красноярка
	
	
	
	

	
	
	
	в черте с. Лесная Пристань;
	
	
	
	

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,1 км выше впадения р. Хамир
	-
	7
	II
	II

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с. Зубовка; 1,5 км ниже
	-
	8
	II
	II

	
	
	
	устья р. Березовка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впад.ключа Шубина
	-
	7
	III
	II

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Риддер
	В черте г. Риддера; 0,6 км выше
	2.11
	8
	IV
	II

	
	
	
	усть р. Брекса
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	1.23
	8
	III
	II

	
	
	
	впадения руч. Безымянный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	1.95
	8
	III
	II

	6
	
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	-
	6
	III
	III

	
	Ульби
	
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	
	
	
	

	
	
	
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	
	
	
	

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1.76
	8
	III
	II

	
	
	
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	
	
	
	

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	в черте п. Каменный Карьер;
	-
	9
	II
	II

	
	
	
	в створе водпоста
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1.84
	6
	II
	III

	
	
	
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	-
	8
	III
	II

	
	
	
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	
	
	
	

	8





	Глубочанка





	с.Белоусовка

	5,5 км выше сброса хозфекальных  вод
о/с с.Белоусовка
	1.94

	7

	II

	II


	
	
	с.Белоусовка


	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
о/с села, непоср. у автодорож-
ного моста
	2.03


	2


	IV


	V



	
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	-
	4
	V
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	-
	7
	IV
	II

	
	
	
	Иртышского рудника
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	2.31
	2
	VI
	V

	
	
	
	у автодорожного моста
	
	
	
	

	10


	Оба


	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р. Березовка
	1.79
	7
	III
	II

	
	
	г.Шемонаиха

	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
впадения р.Таловка
	2.2

	6

	III

	III


	11
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	2.21
	8
	II
	II



Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за май 2015 г.

	№
п/п
 
	Водный объект
 
 
	Пункт контроля
 
 
	Створ (привязка)
 
 
	Выживаемость
 тест-объектов
в пробе (%)
	Влияние острого ток-
сического действия
на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста 
	100.0
	не оказывает

	2
	Кара Ертис
	с.Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной 
	96.7
	не оказывает

	 
	 
	 
	пристани; в створе водпоста
	 
	 

	3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ертис
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	г.Усть-Каменогорск
 
	0,8 км ниже плотины ГЭС
 
	93.3
 
	не оказывает
 

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
 
	100.0
 
	не оказывает
 

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
 
	100.0
 
	не оказывает
 

	
	
	с.Прапорщиково 
 
 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
впадения руч. Бражный
 
	96.7
 
 
	не оказывает
 
 

	
	
	с.Предгорное 
 
 
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
же впадения р.Красноярка
 
	96.7
 
 
	не оказывает
 
 

	4
 
 
 
 
	Буктырма
 
 
 
 
	г.Зыряновск
 
	в черте с.Лесная Пристань;
0,1 км выше впадения р.Хамир
	96.7
 
	не оказывает
 

	
	
	г.Зыряновск
 
 
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
впадения р.Березовка
 
	100.0
 
 
	не оказывает
 
 

	5
 
 
 
	Брекса
 
 
 
	г.Риддер
 
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
 
	53.3
 
	не оказывает
 

	
	
	г.Риддер
 
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
устья р.Брекса
	0.0
 
	 оказывает
 

	6
 
 
 
 
	Тихая
 
 
 
 
	г.Риддер
 
	в черте города; 0,1 км выше
впадения руч. Безымянный
	0.0
 
	 оказывает
 

	
	
	 
г.Риддер
 
	 
в черте города; 8 км выше устья
 
	 
0.0
 
	 
 оказывает
 

	7
 
 
 
 
 
 
	Ульби
 
 
 
 
 
 
	рудн.Тишинский



	100 м выше сброса шахтных вод
рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
слияния рр. Громотухи и Тихой

	0.0
 
 
 
	 оказывает 
 
 
 
 
 

	
	
	рудн.Тишинский
 
 
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
рудн. Тишинский; у автодорожного моста
 
	0.0
 
 
	 оказывает
 
 

	8
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ульби
 
 
 
 
 
 
 
 
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте п. Каменный Карьер;
в створе водпоста

	56.7


	не оказывает



	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте города; 1 км выше устья
р.Ульби (01); у автодорожного моста
	80.0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте города; 1 км выше устья
р.Ульби (09); у автодорожного моста
	100.0
	не оказывает

	9
 
 
 
 
 
 
 
 
	Глубочанка
 
 
 
 
 
 
 
 
	с.Белоусовка
 
 
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
о/с с.Белоусовка
	96.7
	не оказывает

	
	
	с.Белоусовка
 
 
 
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
о/с села, непоср. у автодорож-
ного моста
	30.0
	оказывает

	
	
	с.Глубокое
 
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	33.3
	оказывает

	10
 
 
 
 
 
	Красноярка
 
 
 
 
 
	с.Предгорное
 
 
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
Иртышского рудника
	63.3
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное
 
 
	1 км ниже впадения р.Березовка;
у автодорожного моста
	83.3
	не оказывает

	11
 
 
	Оба
 
 
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Шемонаиха
 
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
впадения р.Таловка
	83.3
	не оказывает


Приложение 9

Состояние качества поверхностных вод Караганданской областипо гидробиологическим показателям за май 2015 года

	№
п/п
	Водный
объект
	Пункт
контроля
	
Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества
воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-
планктон
	Фито-
планктон
	Пери-
фитон
	
	 Тест- параметр,%
	Оценка воды

	1
	р.Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,94
	1,93
	-
	3

	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,08
	2,10
	-
	3

	0
	

	3
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	2,05
	2,12
	1,86
	3
	0
	

	4
	-//-
	Нижний бьеф 
Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	2,05
	1,81
	-
	3
	0
	

	5
	-//-
	с. Акмешит

	В черте села, в створе водпоста
	2,25
	1,74
	-
	3
	3
	

	6
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	2,00
	1,79
	2,11
	3
	0
	

	7
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,55
	1,60
	-
	3
	0
	

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот. 
	1,98
	1,65
	-
	3
	0
	

	9
	-//-
	-//-
	5,5 км ниже  сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	2,00
	1,96
	-
	3
	0
	

	10
	Самаркандское вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,86
	1,81
	-
	3
	3
	

	11
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,62
	1,76
	-
	3
	0
	

	№
п/п

	
Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт
привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест –параметр, %
	Оценка воды

	1

	Озеро Балхаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,79
	1,71
	3
	0
	
Не оказывает токсического действия

	2
	Озеро Балхаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш

	1,70
	1,63
	3
	0
	

	3

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,78
	1,74
	3
	0
	

	4

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,69
	1,83
	3
	0
	

	5

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,70
	1,79
	3
	0
	

	6
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,74
	1,79
	3
	0
	

	7
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,70
	1,90
	3
	0
	

	8
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,66
	1,88
	3
	3
	

	9
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,98
	1,89
	3

	0
	

	10
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,66
	1,78
	3

	3
	

	11
	Озеро Балхаш
	Залив Малый
Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,68
	1,97
	3
	0
	

	12
	Озеро Балхаш
	Залив Малый
Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,70
	1,88
	3
	0
	

	13
	Озеро Балхаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,66
	1,78
	3
	0
	

	14
	Озеро Балхаш
	о. Алгазы
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,65
	1,90
	3
	0
	

	15
	Озеро Балхаш
	Северо-Восточная
часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,70
	1,83
	3
	0
	



Приложение 10

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»
за  апрель2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Превышения наблюдались по сероводороду в районах Акимат – 1,1 ПДК, Восток – 2,1 ПДК и Вест Ойл – 9,5 ПДК.Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы(таблица 108).


Таблица 108
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,32
	0,11
	0,49
	0,10
	0,001
	0,03
	0,002
	0,005
	0,001
	
	0,004
	0,45

	Авангард
	0,27
	0,09
	0,63
	0,13
	0,002
	0,04
	0,006
	0,012
	0,001
	
	0,005
	0,66

	Акимат
	0,49
	0,16
	0,97
	0,19
	0,002
	0,03
	0,004
	0,009
	0,001
	
	0,01
	1,1

	Болашак Восток
	0,27
	0,09
	0,36
	0,07
	0,001
	0,018
	0,002
	0,005
	0,0004
	
	0,001
	0,12

	Болашак Запад
	0,23
	0,08
	0,28
	0,06
	0,001
	0,025
	0,002
	0,005
	0,001
	
	0,001
	0,15

	Болашак Север
	0,23
	0,08
	0,42
	0,08
	0,001
	0,016
	0,002
	0,004
	0,0004
	
	0,002
	0,20

	Болашак Юг
	0,27
	0,09
	0,33
	0,07
	0,001
	0,01
	0,001
	0,003
	0,0003
	
	0,001
	0,07

	Вест Ойл
	0,31
	0,10
	0,42
	0,08
	0,0019
	0,038
	0,006
	0,011
	0,011
	
	0,08
	9,5

	Восток
	0,58
	0,19
	1,08
	0,22
	0,002
	0,034
	0,007
	0,014
	0,003
	
	0,02
	2,1

	Доссор
	0,22
	0,07
	0,34
	0,07
	0,0003
	0,01
	0,001
	0,001
	0,0007
	
	0,001
	0,2

	Загородная
	0,36
	0,12
	0,65
	0,13
	0,001
	0,026
	0,007
	0,014
	0,001
	
	0,003
	0,32

	Макат
	0,31
	0,10
	0,41
	0,08
	0,001
	0,012
	0,001
	0,003
	0,001
	
	0,001
	0,15

	Посолек Ескене
	0,28
	0,09
	0,33
	0,07
	0,001
	0,02
	0,002
	0,003
	0,0004
	
	0,001
	0,12

	Привокзальный
	0,48
	0,16
	0,72
	0,14
	0,002
	0,034
	0,004
	0,009
	0,002
	
	0,01
	1,01

	Самал
	0,30
	0,10
	0,37
	0,07
	0,0005
	0,01
	0,001
	0,002
	0,0002
	
	0,0005
	0,06

	Станция Ескене
	0,31
	0,10
	0,68
	0,14
	0,001
	0,01
	0,001
	0,002
	0,0003
	
	0,001
	0,1

	Карабатан
	0,34
	0,11
	0,38
	0,08
	0,001
	0,02
	0,002
	0,003
	0,001
	
	0,001
	0,14

	Таскескен
	0,23
	0,08
	0,33
	0,07
	0,001
	0,01
	0,001
	0,003
	0,0002
	
	0,001
	0,1

	ТКА
	0,28
	0,09
	0,37
	0,07
	0,001
	0,01
	0,002
	0,004
	0,001
	
	0,01
	0,8

	Шагала
	0,49
	0,16
	0,69
	0,14
	0,001
	0,023
	0,003
	0,006
	0,001
	
	0,004
	0,4
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	Станции СМКВ Аджип ККО 
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,01
	0,3
	0,03
	0,3
	0,002
	0,04
	0,009
	0,02

	Авангард
	0,01
	0,36
	0,03
	0,4
	0,003
	0,05
	0,016
	0,04

	Акимат
	0,02
	0,54
	0,05
	0,54
	0,01
	0,17
	0,04
	0,10

	Болашак Восток
	0,002
	0,04
	0,009
	0,11
	0,0002
	0,003
	0,0005
	0,001

	Болашак Запад
	0,002
	0,06
	0,004
	0,05
	0,001
	0,01
	0,001
	0,004

	Болашак Север
	0,002
	0,06
	0,006
	0,07
	0,000
	0,01
	0,001
	0,003

	Болашак Юг
	0,001
	0,02
	0,002
	0,02
	0,0006
	0,009
	0,0012
	0,003

	Вест Ойл
	0,008
	0,20
	0,02
	0,18
	0,001
	0,02
	0,005
	0,012

	Восток
	0,02
	0,56
	0,05
	0,53
	0,01
	0,18
	0,04
	0,10

	Доссор
	0,003
	0,08
	0,01
	0,11
	0,001
	0,010
	0,002
	0,004

	Загородная
	0,02
	0,5
	0,05
	0,56
	0,01
	0,18
	0,04
	0,10

	Макат
	0,01
	0,30
	0,03
	0,32
	0,004
	0,06
	0,02
	0,05

	Посолек Ескене
	0,002
	0,04
	0,003
	0,04
	0,001
	0,014
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,01
	0,4
	0,03
	0,35
	0,003
	0,05
	0,02
	0,05

	Самал
	0,003
	0,07
	0,005
	0,06
	0,0005
	0,01
	0,001
	0,004

	Станция Ескене
	0,003
	0,07
	0,004
	0,05
	0,001
	0,009
	0,001
	0,003

	Карабатан
	0,002
	0,04
	0,004
	0,05
	0,003
	0,053
	0,006
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,08
	0,006
	0,07
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01

	ТКА
	0,008
	0,20
	0,02
	0,24
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01

	Шагала
	0,01
	0,3
	0,03
	0,31
	0,003
	0,05
	0,01
	0,03





Приложение 11

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за май2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырауна 4 экопостах (№1 Мирный – поселокМирный, улицаГайдара, №2 Перетаска –улицаГоворова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.
Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы.
Вмаемаксимально-разовые концентрациисероводорода – в поселке Пропарка  - 2,4 ПДК,суммарных углеводородов составили в поселках: Перетаска – 1,2 ПДК, Пропарка – 1,8 ПДК, Химпоселок – 3,0 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица109).
Таблица 109
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,21
	0,07
	0,51
	0,10
	-0,002
	-0,033
	0,001
	0,003
	0,004
	0,1
	0,013
	0,15

	Перетаска
	0,14
	0,05
	1,49
	0,30
	0,003
	0,050
	0,008
	0,020
	0,005
	0,1
	0,018
	0,21

	Пропарка
	0,17
	0,06
	1,16
	0,23
	0,001
	0,017
	0,003
	0,008
	0,006
	0,2
	0,024
	0,28

	Химпоселок
	0,38
	0,13
	1,24
	0,25
	-0,005
	-0,083
	0,004
	0,010
	0,006
	0,2
	0,012
	0,14



продолжение таблицы 109
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3 
	Сероводорд (H2S), мг/м3 
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,001
	0,02
	0,008
	0,02
	0,000
	 
	0,005
	0,63
	0,33
	 
	0,86
	0,9

	Перетаска
	0,004
	0,08
	0,017
	0,03
	0,003
	 
	0,006
	0,8
	0,47
	 
	1,20
	1,2

	Пропарка
	0,001
	0,02
	0,003
	0,006
	0,003
	 
	0,019
	2,4
	0,666
	 
	1,77
	1,8

	Химпоселок
	0,005
	0,10
	0,023
	0,05
	0,002
	 
	0,003
	0,38
	1,19
	 
	3,03
	3,0
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май 2015 г. (адм. область)	р. Кара Ертис (ВКО)	р. Ертис (ВКО)	р. Ертис (Павлодарская)	р.Буктырма (ВКО)	р.Брекса (ВКО) 	р.Тихая (ВКО)	р.Ульби (ВКО) 	р.Глубочанка (ВКО)	р.Красноярка (ВКО)	р.Оба (ВКО)	р. Емель (ВКО)	р.Аягоз (ВКО)	р. Кигаш (Атырауская)	р.Жайык (Атырыуская)	пр. Шаронова (Атырауская)	р. Эмба (Атырауская)	р. Жайык (ЗКО)	р. Шаган (ЗКО)	р.Дерколь (ЗКО)	р.Елек (ЗКО)	р.Елек (Актюбинская)	р. Эмба (Актюбинская)	р. Орь (Актюбинская)	р. Каргалы (Актюбинская)	р. Косестек (Актюбинская)	р. Ыргыз (Актюбинская)	р. Кара Кобда (Актюбинская)	р. Улькен Кобда (Актюбинская)	р. Ойыл (Актюбинская)	р. Темир (Актюбинская)	р. Актасты (Актюбинская)	р.Тобыл (Костанайская)	р.Айет (Костанайская)	р.Тогызак  (Костанайская)	р. Уй  (Костанайская)	р. Обаган (Косатанайская)	р.Есиль (СКО)	р.Есиль (Акмолинская)	р. Акбулак (Акмолинская)	р. Сарыбулак (Акмолинская)	р.Беттыбулак (Акмолинская)	р. Жабай (Акмолинская)	р.Нура (Акмолинская)	р.Нура (Карагандинская)	р.Кара Кенгир (Карагандинская)	р.Шерубайнура (Карагандинская)	р.Иле (Алматинская)	р.Текес (Алматинская)	р.Коргас (Алматинская)	р.Киши Алматы (г.Алматы)	р.Есентай (г.Алматы)	р.Улькен Алматы (г.Алматы)	р.Талас (Жамбылская)	р.Шу (Жамбылская)	р.Асса (Жамбылская)	р.Аксу (Жамбылская)	р.Карабалта (Жамбылская)	р.Токташ (Жамбылская)	р.Сарыкау (Жамбылская)	р. Бериккара (Жамбылская)	р.Келес (ЮКО)	р.Бадам (ЮКО)	р.Боген  (ЮКО)	р.Катта Бугунь  (ЮКО)	р.Арыс (ЮКО)	р.Сырдария (ЮКО)	р.Сырдария (Кызылординская)	2.1	1.9000000000000001	2.6	2.27	10.79	7.2	5.0999999999999996	5.3	3.1	3.2	1.8	1.5	0	2	0	0	2.58	2.42	2.2799999999999998	4.5	5.63	1.7500000000000013	0	2.4	2.06	0	1.2	1.5	0	1.49	0	6.39	2.73	3.86	10.709999999999999	3.8499999999999988	3.4099999999999997	3.53	5.05	5.54	3.9	4.76	2.2400000000000002	2.9499999999999997	6.09	9.9700000000000006	2.2000000000000002	3.9	3.4499999999999997	1.9000000000000001	1.8	1.4	2.0499999999999998	2.5	2.4	1.58	2.98	2.06	2.79	1.2	2.02	2.19	1.3	0	2.06	3	2.13	
май 2015 г. (адм. обл.)	канал Кошимский	оз. Шалкар (Актюбинская)	вдхр. Аманкельды (Костанайская)	вдхр. Каратомар (Костанайская)	вдхр. Жогаргы Тобыл (Костанайская)	вдхр. Сергеевское  (СКО)	вдхр Вячеславское (Акмолинская)	оз.Копа  (Акмолинская)	оз.Султанкельды  (Акмолинская)	оз. Зеренды (Акмолинская)	оз.Бурабай (Акмолинская)	оз.Улькен Шабакты (Акмолинская)	оз.Шучье (Акмолинская)	оз.Киши Шабакты (Акмолинская)	оз.Карасье (Акмолинская)	оз. Сулуколь (Акмолинская)	кан Нура-Есиль (Акмолинская)	вдхр Кенгир (Карагандинская)	вдхр Самаркан (Карагандинская)	оз.Балхаш(Карагандинская)	вдхр Капшагай (Алматинская)	оз.Улкен Алматы (Алматинская)	оз.Биликоль (Жамбылская)	вдхр Шардара (ЮКО)	Аральское море	Каспийское море	2.29	1.5	2.2999999999999998	4.2699999999999996	4.18	3.4299999999999997	2.3299999999999987	3.04	5.57	2.46	2.88	7.42	3.58	7.21	2.0499999999999998	3.08	2.4099999999999997	3.6	6.4700000000000024	4.2699999999999996	1.5	1.2	3.42	2.1800000000000002	2.5499999999999998	1.1000000000000001	


image1.jpeg
I/1H<DOPMAL|,I/IOHHbII/1 EKDJ'IJ'IETEHb

COCTQFIHI/II/I @KPY)KAFQ.I_.I‘J,EI/I CPED,bI
RECIYBJINKY KA3AXCTAH 3’<.

\

ho:

4

OJIMKH

JlennapTaMeHT;3KOJOrn4€CKOTO)MOHUTOPHUHTa




image2.jpeg
HaceneHHble NyHKTbI HabnaeHui 3a COCTOSIHUEM aTmocdepHoro

Bo3gyxa Ha Tepputopumn Pecny6nuku KasaxcraH

c. rnysoxog
Tb-KameHoropcl

PSIHOBCK

o I S ~

n.Koukap-ara A 2 D Topetam {
n.Beiiney |:

AkTay

¢
33"Mopnopr Axray” Y % &(hlzb{ﬂopﬂé"
x)Kanao:mn i ]

“AOM” cTaHIMA MOHMTODHHIra aTMOCGEPHOro BO3AyXa

CrauMoHapHbIE MOCTHI

KonuyecTBo nocTos
Onu3oaudeckue HaGIIOACHHT

A ABTOMaTH4€CKHE MOCTHI
1





image3.jpeg
% n
" @sancaumo, .C'rennaropcx

. @toacigy Wil

onawxa X

‘1"““’* “® .,, i

& o e
/ @ . Yo
v Kanreisrese@) P
< Kexnexri@) youym

@5apuwara@anys @ .:43 aH

"Arkap

enueno
o« 4 \
> ’.(mshmopna e \~ e
\
-

‘Kauao:en

@ wionn |

4 ’weq{..\
y 5

@ lNamma-doHEs M)
 T'amma-don 26 aBromaTuuyeckux ITH3, 19 HaceNEHHBIX MyHKTaX .
1 Konm4ecTBo MocToB NMnoTHOCTBL (43 M)

@ avmma-oH 1 NAOTHOCTL





image4.jpeg




image5.jpeg
A CranuoHapHEIE IOCTH





image6.jpeg
5

2

(T
2]

‘§. R ] s Po—
£
3 - = 5 |, o [i] anen
5 4 o
;] -l — v nesmsa STy —
— R s s im w |
| ] = = S o = gr [s BIRS =
H 2 B
e/ 1
3 a8
» =ry 2
LAl o . >
“ o o
& 4 ]
oo ) [P
. ey
W
el smsse!
G o
B R
o
s
bl 2
¥ g it MER
“ o | ‘
BLAnCK o =il





image7.jpeg




image8.jpeg
i@xme%yyp@@am Akl
yP - ) ?ﬁ
¥ lyunnck

o= | :
T\ z Y #J)’EanKaMMHO ¢ ‘CTeI'IHOFOpCK

/ AKKOIb -

e g o,
i, o~ cg,

L\w “?“f‘{‘g : ‘En/lH,zl,l:.uafogA ‘ > g

@ avva-don - W,ﬁopran)%bm o

@ 1lnotHOCTH

. TI'amma-¢on (aBTOMaTIfI‘IeCK?IC /Bc;r)bl) 3

|‘va| LlKVI ?





image9.png
A ABTOMATHYECKHE IOCTHI

A C'ra.n;ﬂonapnne TNOCTEI





image10.jpeg
‘Kapaynkenb,qbf e
i .)KaraGyrlaK ~—

it v; E % & 1 e <
. Tamma-don ) ‘ .LIJanKap ; PR \

2 N
. TL1OTHOCTH - - / )
. T'amma-@doH (aBTOMATHYECKHE ITOCTHI) = / \ il




image11.jpeg
AN

M pyunsie nocTe

A asromaruieckue Hasemmme NocTE!

A\ asromaTuueckue BLICOTHBI® NOCTLI





image12.jpeg
| AABTOMaTP[‘leCKHG MOCTHL

ACTalmonapnue TIOCTEI





image13.jpeg
R

‘ T'amma-don
. ITonTHOCTH




image14.png




image15.jpeg




image16.jpeg
@ l'amma-don
@ ioruocts
. I'amMma-¢oH (aBTOMaTHIECKHE TOCTHI)





image17.jpeg




image18.jpeg
Inksotamian m\m
.,

§




image19.png




image20.jpeg




image21.jpeg
f‘?
{—/} .Bapma‘ra./_\ﬂry:.,

R

S . ‘Ld/“\\ L=y,
. T'amma-don

IInoTHOCTH

. T'amma-¢doH (aBTOMAaTHYECKHE MOCTHI)

YcTb-KameHoro
-oH-Kaparau

BIPSIHOBCK,

.anKeH HapblH"




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg
q.

N
=) £
L 3
i g
2 2 Ceficbynuu keweci
= 3
£ B
3 s
z
=
=3
E
3
o
KapaTay
o1 Capbiapka (1))
Tampab! e Keweci Basap (@)

CanbipaK baTelp Keweci CaHbipak baTelp keweci

Puickynos kewseci PhicKynos Keweci PhiCKy108 Koleci e

193MEX SoBHOY

O3MEX Y US|
nex eaouRseuop suue




image25.jpeg




image26.jpeg
yn Turosd

yn Twrosa

Tone &1

0]
UenTpantiias
toman Bonbrma

O N2 1 im.
@Jl. A. Konaesa

yosonog ¥

oAt 0
st U

ponsaegrue

CYAa OpTanbIFb!

3
3
S
£

|

1o-n ugedeo:t

onnegteeg

2% eHe yewenolf

[9-Angedeo-e
a0y

»agites

Georgiyevka

HEX HEUDY.

1% Mgeded-Ve,

ol

eHe

iy




image27.jpeg
N\ T = ‘. TamMa-(oH H INIOTHOCTH
— S




image28.jpeg
A ABTOMaTHYECKHE IIOCTH

ACTauuonapnme TIOCTEHI

e





image29.jpeg




image30.jpeg
G@Sglezearth

g

N \E

o

€201
ifhage ot

-





image31.jpeg
Axeapuseo
-





image32.jpeg
@ Iamma-don Tainae (

@ LotnocTs f\\)/ 3

 I'amma-¢on (aBTOMaTHIECKHE nocnll)l \ﬁ e ‘
.




image33.jpeg
. A ABTOMaTHYECKHE IIOCTHL

A CranuoHapHEIE MTOCTHI





image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.png




image38.jpeg
) b

AcTaHa POZHMKOBCKOE

S " ErvHabikosTb {
i L ) " . i EaﬂH§yh!5 \
/g \ b _al
/1 KopHeeBka
% { emlgy P ‘/
y 1 . : aparaHipl A
/ &
‘ 2 PoaHukoBckuit |
b e N /\)
9 e -
.
5
. f
~% p
/

‘)K63K33I'3H r\
&

///
‘ Tamma-¢on
' IInotHOCTH

. T'amma-(oH (aBTOMAaTHYECKHE OCTHI)





image39.jpeg
A ABTOMaTHYECKHE IIOCTH

ACTaunonapnme TIOCTEI





image40.jpeg
. & o
Q‘v';,,_w‘

Waxerat s,
IKasaxcal O





image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg
2\
Google earth

ey





image45.jpeg
.KOMCOM
’KOCTaH@I‘yPVILIKVI
o= .)YHHH%) .Kf\agy

eTblkapa oy .

OT‘y'leLI "'“g 71

il

. I'amma-¢on e
.
. IltoTHOCTH !

. I'amma-¢oH (aBTOMaTHIECKHE TOCTHI)




image46.jpeg
= "’ yn./!
a T Al o
< WA IS b TP
o Nl Al Pl
Sl 1

‘:;.-s:,,,

A ABTOMAaTHYECKHUE IIOCTHL

A C'ralmonapnme TIOCTEI





image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg
THocTel 0T60pa NPod Bo3yXa

ceBepHAasi IPOM30HA
MKp. AKMeYeTh
peiHok Ceibara
I0mAnL

I07KHAsI NPOM30HA





image50.jpeg
@ 'amma-don
@ LiotHOCTH

. T'amma-¢oH (aBTOMAaTHYECKHE IOCTHI) A M’\W\x\ |
y




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image54.jpeg




image55.jpeg
o
/ f

@ opr-Llesuerko

Ao L ~
@ I'amma-dpon
@ IInorHOCTH

© T'amma-doH (AaBTOMATHYIECKHE IOCTHL)




image56.jpeg
sn. Lkonioscioro

A ABTOMaTHYECKHE IIOCTHL

ACTarmonapnme TOCTHI

eaohEdAH UA

Y. Bonban ofueadhian





image57.jpeg
A ABTOMaTHIECKHE IIOCTH

A CranuoHapHEIE IOCTHI





image58.jpeg




image59.jpeg
@ 'amma-don
@ InorsocTs
* I'amma-¢oH (aBTOMaTHYECKUE IOCTHI)

a

EpTtuc
KTOoram

oropcx ot )

'/
Sknbactys
'Ep@l gra

O‘i, (?F?op,w/l koBdkoe

Jan ) ‘EaHHayb\M





image60.jpeg




image61.jpeg
. T'amma-don

{ ] ) . T'amMma-oH H IIOTHOCTE





image62.jpeg




image63.jpeg




image64.jpeg




image65.jpeg
@ 'amma-don
@ InorHOCTH
. TI'amma-¢doH (aBTOMaTH4IECKHE MOCTHI)

>|3b|n\o){3,u,a J&n‘* e
.HLLI‘\ﬁenw L \
L

A P
s, :j\’ f[ ~





image66.png
MET




