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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями              РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах
Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 44 населенных пунктах республики на 128 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 72 автоматических постах наблюдений: Астана (1), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай»(1), Кокшетау (1), Степногорск (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (2), Атырау (3), Кульсары (1),Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1), Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Шу (1), п.Кордай (1), Уральск (2), Аксай (1), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1), Жезказган (1), Темиртау (1), Сарань (1), Костанай (2), Рудный (2), п.Карабалык (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Актау (2), Жанаозен (1), п.Бейнеу (1), Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2), Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан (1) (рис.1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол.
На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды.В зависимости от наличия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 
Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 
ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси(Приложение 1).
	Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ
НП, %
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ
НП, %
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ
НП, %
	5-10
20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ
НП, %
	›10
›50


РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию	

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в июне месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относены (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Алматы, Усть-Каменогорск, Астана, Актобе, Шу, Талдыкорган, Темиртау, Балхаш;  
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Тараз, Степногорск, Риддер, Туркестан, Павлодар, Костанай, Жанатас, Актау, Жезказган, Атырау и п.Глубокое;
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 15 населенных пунктов: гг. Кызылорда, Кокшетау, Екибастуз, Шымкент, Петропавловск, Караганда, Семей, Уральск, Рудный, Каратау, п.п. Январцево, Березовка, Торетам, Акай, Щучинско-Боровская курортная зона;
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Аксу, Сарань, Аксай, Кульсары, Жанаозен, Кентау, п.п Кордай, Бейнеу, Карабалык и СКФМ Боровое(таблица 1.1).








Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	Аксу
	0,5
	0,0
	I, низкое

	2
	СКФМ Боровое
	0,6
	0,0
	I, низкое

	3
	Сарань
	0,8
	0
	I, низкое

	4
	п. Кордай
	0,9
	0
	I, низкое

	5
	Аксай
	1,2
	0,1
	I, низкое

	6
	п. Бейнеу
	1,2
	0,3
	I, низкое

	7
	Кулсары
	1,4
	0,1
	I, низкое

	8
	Жанаозен
	1,6
	0,0
	I, низкое

	9
	п. Карабалык
	1,6
	0
	I, низкое

	10
	Кентау
	1,9
	0,5
	I, низкое

	11
	Кызылорда
	1,1
	12,8
	II, повышенное

	12
	ЩБКЗ
	1,4
	5,5
	II, повышенное

	13
	Кокшетау
	1,6
	2,6
	II, повышенное

	14
	Екибастуз
	1,6
	9
	II, повышенное

	15
	п. Январцево
	1,9
	2,5
	II, повышенное

	16
	Шымкент
	1,9
	15,4
	II, повышенное

	17
	п. Березовка
	2,1
	7,4
	II, повышенное

	18
	п. Торетам
	2,3
	0
	II, повышенное

	19
	Петропавловск
	2,5
	1,3
	II, повышенное

	20
	Караганда
	2,9
	7,7
	II, повышенное

	21
	Акай
	3,6
	8,7
	II, повышенное

	22
	Семей
	3,8
	3,7
	II, повышенное

	23
	Уральск
	4
	0
	II, повышенное

	24
	Рудный
	4,2
	1,7
	II, повышенное

	25
	Каратау
	4,4
	4,1
	II, повышенное

	26
	Тараз
	1,5
	30,8
	III, высокое

	27
	п.Глубокое
	1,5
	31,3
	III, высокое

	28
	Степногорск
	1,6
	46,1
	III, высокое

	29
	Риддер
	1,7
	25,6
	III, высокое

	30
	Туркестан
	4,4
	20,7
	III, высокое

	31
	Павлодар
	4,4
	36,1
	III, высокое

	32
	Костанай
	4,5
	28,3
	III, высокое

	33
	Жанатас
	5,4
	47,2
	III, высокое

	34
	Актау
	6,8
	14,5
	III, высокое

	35
	Жезказган
	8,9
	26,9
	III, высокое

	36
	Атырау
	9,6
	25,6
	III, высокое

	37
	Алматы
	4,8
	97,4
	IV, очень высокое

	38
	Усть-Каменогорск
	6
	51,3
	IV, очень высокое

	39
	Астана
	6,9
	89,7
	IV, очень высокое

	40
	Актобе
	10,4
	20,5
	IV, очень высокое

	41
	Чу
	11,4
	16,8
	IV, очень высокое

	42
	Талдыкорган
	14,6
	4,5
	IV, очень высокое

	43
	Темиртау
	20,4
	30,8
	IV, очень высокое

	44
	Балхаш
	26,9
	9,0
	IV, очень высокое



Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:
1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 
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[image: Карта воздуха РК с количеством ПНЗ с Калачи]
Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
на территории Республики Казахстан
Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстан за июнь 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.
На территории Республики Казахстан было зафиксировано 12 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 3 случая экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (ЭВЗ) из них: в городе Актобе – 2 случая ВЗ, в городе Балхаш - 4 случая ВЗ и 2 случая ЭВЗ, в городе Талдыкорган – 3 случая ВЗ, в городе Темиртау – 2 случая ВЗ и 1 случай ЭВЗ, в городе Шу  – 1 случай ВЗ.
Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Температура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	


	г.  Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	12.06.15
	02:40
	3
	0,0827
	10,34
	0
	320
	13,9
	738,4

	
	
	04:00
	
	0,0828
	10,35
	0
	330
	13,8
	738,5

	г. Балхаш  (ВЗ)

	Сероводород
	09.06.15
	02:40
	2
	0,0945
	11,8
	ЗЮЗ
(254)
	2,0
	19,1
	724,2

	Сероводород
	09.06.15
	17:20
	
	0,0912
	11,4
	ЮЮЗ-ЮЗ
(219)
	2,0
	25,9
	731,1

	
	10.06.15
	01:20
	
	0,1209
	15,1
	ЮЮЗ-ЮЗ
(205)
	1,0
	22,6
	732,8

	Сероводород
	13.06.15
	19:20
	
	0,0982
	12,3
	Ю-ЮЮЗ
(195)
	0,9
	31,3
	718,1

	г. Балхаш  (ЭВЗ)

	Сероводород
	10.06.15
	04:20
	2
	0,1694
	21,2
	Ю-ЮЮЗ
(200)
	1,1
	21,9
	732,5

	
	
	04:40
	
	0,2150
	26,9
	ЮЮЗ-ЮЗ
(206)
	1,2
	21,8
	732,5

	г. Талдыкорган (ВЗ)

	Сероводород
	15.06.15
	06:20
	2
	0,0845
	10,56
	225
	2
	16,8
	707,6

	Сероводород
	17.06.15
	16:20
	2
	0,1051
	13,1
	35
	3
	26,6
	709,0

	Сероводород
	24.06.15
	15:00
	2
	0,1024
	12,8
	230
	3
	32,0
	700,2

	г. Темиртау (ВЗ)

	Сероводород
	29.06.15
	02:40
	2
	0,0923
	11,5
	96
	0
	15,5
	716,9

	
	
	04:00
	
	0,1315
	16,4
	96
	0
	14,4
	717,0

	г. Темиртау (ЭВЗ)

	Сероводород
	29.06.15
	02:20
	2
	0,1634
	20,4
	96
	0
	15,6
	717,0

	г. Шу (ВЗ)

	Сероводород
	21.06.15
	04:00
	1
	0,0910
	11,4
	193
	0,3
	16,7
	955,3

	Всего: 5 населенных пункта
	12 ВЗ и 3 ЭВЗ
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Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 192гидрохимическом створе, распределенномна 69 водныхобъектах: 46 рек, 8 водохранилищ, 13 озер, 1 канал, 1 море (таблица 3, 4, 5, 6 рис. 2,3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).
Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).
Всего из общего количества обследованных водных объектов качества воды классифицируется следующим образом:
- «нормативно - чистая» -2 реки и 1 море: реки Жайык, Шаронова,Каспийское море;
- «умеренного уровня загрязнения» – 27 рек, 5 водохранилищ, 6 озер:реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Кигаш, Эмба (Атырауская), Шаган, Дерколь, Шынгырлау, Есиль (СКО), Акбулак,  Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Шу, Аксу, Токташ,Бериккара,Бадам, Арыс, Боген,водохранилища Усть-Каменогорское, Буктырма, Сергеевское, Шардара, Капшагай, озера Биликоль, Зеренды, Улькен Алматы, Бурабай, Сулуколь и Аральское море;
- «высокого уровня загрязнения» – 16 рек, 7 озер, 3 водохранилища, 1 канал:реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Беттыбулак, Нура (Акмолинская), Сарыбулак, Карабалта, Сарыкау, Келес, Сырдария, озера Копа, Султанкельды, Балкаш, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Шучье, Карасье, водохранилища Вячеславское, Кенгир, Самаркан, канал Нура-Есиль;
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - 4 реки: реки Брекса, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Кара Кенгир (таблица 3, 4, 5,6  рис. 2, 3).




Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан





Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица3
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за июнь 2015 года

	«нормативно - чистая»,
КИЗВ  ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»,
КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Жайык
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Тихая
	1
	р. Брекса

	2
	проток Шаронова
	2
	р. Ертис
	2
	р. Ульби
	2
	р. Нура (Карагандинская)

	3
	Каспийское море
	3
	р. Буктырма
	3
	р. Глубочанка
	3
	р. Шерубайнура

	
	
	4
	р. Оба
	4
	р. Красноярка
	4
	р. Кара Кенгир

	
	
	5
	р. Емель
	5
	р. Елек
	
	

	
	
	6
	р. Кигаш
	6
	р. Тобыл
	
	

	
	
	7
	река Эмба (Атырауская)
	7
	р. Айет
	
	

	
	
	8
	р. Шаган
	8
	р. Тогызак
	
	

	
	
	9
	р. Дерколь
	9
	р. Есиль (Акмолинская)
	
	

	
	
	10
	р. Шынгырлау
	10
	р. Беттыбулак
	
	

	
	
	11
	р. Есиль (СКО)
	11
	р. Нура (Акмолинская)
	
	

	
	
	12
	р. Акбулак
	12
	р.Сарыбулак
	
	

	
	
	13
	р. Иле
	13
	р. Карабалта
	
	

	
	
	14
	р. Текес
	14
	р. Сарыкау
	
	

	
	
	15
	р. Коргас
	15
	р. Сырдария
	
	

	
	
	16
	р. Киши Алматы
	16
	р. Келес
	
	

	
	
	17
	р. Есентай
	17
	оз. Копа
	
	

	
	
	18
	р. Улькен Алматы
	18
	оз. Улькен Шабакты
	
	

	
	
	19
	р. Талас
	19
	оз. Султанкельды 
	
	

	
	
	20
	р. Асса
	20
	оз. Балкаш
	
	

	
	
	21
	р. Шу
	21
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	22
	р. Аксу
	22
	оз. Шучье
	
	

	
	
	23
	р. Токташ
	23
	оз. Карасье
	
	

	
	
	24
	р. Бериккара
	24
	вдхр. Вячеславское
	
	

	
	
	25
	р. Бадам
	25
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	
	26
	р. Арыс
	26
	вдхр. Самаркан
	
	

	
	
	27
	р. Боген
	27
	Канал Нура-Есиль
	
	

	
	
	28
	вдхр. Усть-Каменогорское
	
	
	
	

	
	
	29
	вдхр. Буктырма
	
	
	
	

	
	
	30
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	

	
	
	31
	вдхр. Шардара
	
	
	
	

	
	
	32
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	

	
	
	33
	оз. Биликоль
	
	
	
	

	
	
	34
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	35
	оз. Улькен Алматы
	
	
	
	

	
	
	36
	оз. Бурабай
	
	
	
	

	
	
	37
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	
	
	38
	Аральское море
	
	
	
	


















Таблица 4
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за июнь 2015 года

	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1 – 14,5
	55
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Эмба (Атырауская), Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Нура, КараКенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Улькен Алматы,Киши Алматы,Аксу, Талас, Шу, Карабалта, Токташ,Сарыкау, Бериккара, Сырдария (Кызылординская), Бадам, Боген, вдхр. Усть-Каменогорское, Буктырма, Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, Кенгир, озера Копа, Султанкельды, Зеренды, Биликоль, Бурабай, Улькен Шабакты, Карасье, Киши Шабакты, Сулуколь, Щучье, Балкаш, канал Нура-Есиль, Аральское море

	2
	Азот нитритный
	1,1 – 33,0
	17
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобыл, Акбулак, Сарыбулак, Кара Кенгир, Шерубайнура, Есентай, Аксу, Сырдария (ЮКО), вдхр. Шардара

	3
	Фенолы
	1,3 – 18,3
	14
	реки Кигаш, Эмба (Атырауская), Тобыл, Тогызак, Айет, Шерубайнура, Кара Кенгир, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, озеро Балкаш, Биликоль

	5
	Цинк
	1,1 – 38,1
	23
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Тогызак, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, вдхр. Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, оз. Султанкельды, Зеренды, Биликоль,Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь, канал Нура-Есиль

	6
	Аммоний солевой
	1,1 – 14,8
	9
	реки Брекса,  Тихая,  Шерубайнура, Кара Кенгир, Сарыбулак, Беттыбулак, Есентай, оз. Киши Шабакты, Сулуколь

	7
	Бор
	11,8
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1 – 75,3
	34
	реки Кара Ертис, Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Эмба (Атырауская), Тобыл, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Беттыбулак, Нура, Сарыбулак, Кара Кенгир, Шерубайнура,Текес, Коргас, Есентай, Киши Алматы, озера Копа, Султанкельды, Улькен Алматы, Зеренды, Улькен  Шабакты, Киши Шабакты, Бурабай, Щучье, вдхр. Вячеславское, Самаркан, Кенгир, канал Нура-Есиль.

	9
	Нефтепродукты
	1,1 – 2,4
	5
	реки Кигаш, Эмба (Атырауская), Тогызак, Токташ, Сарыкау

	10
	Сульфаты
	1,1- 11,4
	28
	реки Емель, Тобыл, Тогызак, Айет, Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Иле, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, озера Биликоль, Бурабай,Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Султанкельды, Копа, Зеренды, вдхр.Капшагай, Шардара, канал Нура-Есиль, Аральское море

	11
	Фториды 
	1,1- 16,4
	20
	реки Емель, Текес, Сарыбулак, Акбулак, Шерубайнура, Есентай, Улькен Алматы, Киши Алматы, Аксу, Карабалта, Сарыкау, озера Биликоль, Зеренды, Бурабай,Улькен Алматы, Улькен Шабакты, Карасье, Сулуколь, Щучье, Киши Шабакты

	12
	Хлориды 
	1,2 –6,1
	7
	реки Шаган, Дерколь, Шынгырлау, Сарыбулак, Акбулак,оз. Султанкельды,Киши Шабакты

	13
	Железо общее
	1,1 – 8,7
	24
	реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Есиль (СКО), Беттыбулак, Тобыл, Айет, Тогызак, Асса, Шу, Аксу,  Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Усть-Каменогорское, Буктырма, Сергеевское, озера Киши Шабакты, Карасье, Аральское море 

	14
	Хром (6+)
	2,1
	1
	реки Елек (Актюбинская)

	15
	Никель
	3,2-9,5
	3
	реки Тобыл, Айет, Тогызак

	16
	Кадмий
	2,6
	1
	реки Тихая

	17
	Магний
	1,1– 4,3
	16
	реки Дерколь, Айет, Тогызак, Акбулак, Сарыбулак, Сырдария (ЮКО), Келес, Арыс, озера Улькен Шабакты, Киши Шибакты, Копа, Зеренды, Султанкельды, вдхр. Шардара, канал Нура-Есиль, Аральское море

	18
	Кальций
	1,5
	1
	река Сарыбулак

	19
	БПК5
	3,45 – 19,0
	14
	река Жайык, Шаранова, Кигаш, Эмба (Атырауская), Акбулак, Кара Кенгир, Талас, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, озера  Биликоль, Копа, канал Нура-Есиль, Каспийское море

	20
	Растворенный кислород
	3,75
	1
	озеро Султанкельды














Таблица 5
Перечень водных объектов за июнь 2015 года

	№
	Река
	Озеро
	Водохранилище
	Канал 
	Море

	п/п
	
	
	
	
	

	1
	р. Есиль
	1. оз. Султанкельды
	1. вдхр. Вячеславское
	1. канал Нура-Есиль
	1. Каспийское море

	 
	р.Есиль (Акмолинская)
	2. оз. Копа
	2. вдхр. Капшагай
	
	 

	 
	р.Есиль (СКО)
	3. оз. Зеренды
	3 вдхр. Самаркан
	
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	4. оз. Улькен Алматы 
	4. вдхр. Кенгир
	
	

	 
	р.Нура (Карагандинская)
	5. оз. Биликоль
	5. вдхр. Сергеевское
	
	

	3
	р. Акбулак
	6. оз. Балкаш
	6. вдхр. Шардара
	
	

	4
	р. Сарыбулак
	7. Аральское море
	7. вдхр. Усть-Каменогорское
	
	

	5
	р. Беттыбулак
	8. оз. Щучье
	8. вдхр. Буктырма
	
	

	6
	р. Иле
	9. оз. Бурабай
	
	
	

	
	р. Иле (автоматика)
	10. оз. Улькен Шабакты
	
	
	 

	7
	р. Текес
	11. оз. Киши Шабакты
	
	
	 

	
	р. Текес (автоматика)
	12. оз. Карасье
	
	
	 

	8
	р. Коргас
	13. оз. Сулуколь
	
	
	 

	
	р. Коргас(автоматика)
	
	
	
	

	9
	р. Есентай
	
	
	
	 

	10
	р. Улькен Алматы
	
	 
	
	 

	11
	р. Киши Алматы
	
	 
	
	 

	12
	р.Елек (Актюбинская)
	
	 
	
	 

	13
	р.Эмба (Атырауская)
	
	 
	
	 

	14
	р.Жайык (Атырауская)
	
	 
	
	 

	
	р.Жайык (ЗКО)
	
	 
	
	 

	15
	пр. Шаронова
	
	 
	
	 

	16
	р. Кигаш
	
	 
	
	 

	17
	р.Ертис (ВКО)
	
	 
	 
	 

	
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	 
	 
	 

	
	р. Ертис (Павлодарская)
	
	 
	 
	 

	18
	р. Буктырма
	
	 
	 
	 

	19
	р. Ульби
	
	 
	 
	 

	20
	р. Глубочанка
	
	 
	 
	 

	21
	р. Красноярка
	
	 
	 
	 

	22
	р. Оба
	
	 
	 
	 

	23
	р. Брекса
	
	 
	 
	 

	24
	р. Тихая
	
	 
	 
	 

	25
	р. Емель 
	
	 
	 
	 

	
	р. Емель (автоматика)
	
	 
	 
	 

	26
	р. Шу
	
	 
	 
	 

	27
	р. Талас
	
	 
	 
	 

	28
	р. Асса
	
	 
	 
	 

	29
	р. Аксу
	
	 
	 
	 

	30
	р. Берикара
	
	 
	 
	 

	31
	р. Карабалта
	
	 
	 
	 

	32
	р. Токташ
	
	 
	 
	 

	33
	р. Сарыкау
	
	 
	 
	 

	34
	р. Шаган
	
	 
	 
	 

	35
	р. Дерколь
	
	 
	 
	 

	36
	р. Шерубайнура
	
	 
	 
	 

	37
	р. Кара Кенгир
	
	 
	 
	 

	38
	р.Сырдария (ЮКО)
	
	 
	 
	 

	39
	р.Сырдария (Кызылординская)
	
	 
	 
	 

	40
	р. Тобыл
	
	 
	 
	 

	41
	р. Айет
	
	 
	 
	 

	42
	р. Тогызак
	
	 
	 
	 

	43
	р. Келес
	
	 
	 
	 

	44
	р. Бадам
	
	 
	 
	 

	45
	р. Боген
	
	 
	 
	 

	46
	р. Арыс
	
	 
	 
	 

	
	Общее: 69 в/о, 46 рек, 8 вдхр., 13 озер, 1 канал, 1 море





Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование
водного объекта
(адм. область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2015 г.

	
	июнь
2014 г.
(по ИЗВ)
	май
2015 г.
(по КИЗВ)
	июнь
2015 г.
(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Сред
няя кон-центрация, мг/дм3
	Крат
ность
превыше
ния
ПДК

	р. Кара Ертис
(ВКО)
	-
	9,57
(чистая)
	8,41
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,41
	

	
	-
	1,42 (нормативно чистая)
	1,57 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,57
	

	
	1,13(2кл.) чистая
	2,13 (умеренного уровня загрязнения)
	2,15 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,110
	1,1

	река Ертис (ВКО)
	-
	9,40 (нормативно чистая)
	9,27 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,27
	

	
	-
	1,32 (нормативно чистая)
	0,97 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,97
	

	
	0,89 (2кл.)
чистая
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	1,69 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	река Ертис
(Павлодарская)
	-
	10,31 (нормативно чистая)
	9,18 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,18
	-

	
	-
	2,16 (нормативно чистая)
	1,70 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,70
	-

	
	1,10 (3кл.)   умеренно загрязненная
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	1,72 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	р.Буктырма
(ВКО)
	-
	9,07 (нормативно чистая)
	8,80 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,80
	

	
	-
	0,70 (нормативно чистая)
	1,29 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,29
	

	
	0,99  (2кл.)
чистая
	2,27 (умеренного уровня загрязнения)
	1,97 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,020
	2,0

	р.Брекса
(ВКО)
	-
	8,43 (нормативно чистая)
	9,19 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,19
	

	
	-
	1,24 (нормативно чистая)
	1,40 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,40
	

	
	2,30 (3кл) умеренно загрязненная
	10,79 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	11,09 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,60
	6,0

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,56
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,381
	38,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0145
	14,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,051
	5,1

	р. Тихая
(ВКО)
	-
	8,84 (нормативно чистая)
	9,37 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,37
	

	
	
	0,64 (нормативно чистая)
	1,25 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,25
	

	
	8,31 (6кл) очень грязная
	7,15 (высокого уровня загрязнения)
	8,58 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее 
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,93
	1,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,320
	32,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0138
	13,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,11
	11,0

	
	
	
	
	Кадмий
	0,013
	2,6

	р. Ульби
(ВКО)
	-
	9,36 (нормативно чистая)
	8,93 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,93
	

	
	-
	0,71 (нормативно чистая)
	0,97 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,97
	

	
	3,61 (4кл) загрязненная
	5,05 (высокого уровня загрязнения)
	5,58 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,47
	4,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,143
	14,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0063
	6,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,040
	4,0

	р. Глубочанка
(ВКО)
	-
	8,35 (нормативно чистая)
	9,02 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,02
	

	
	-
	0,81 (нормативно чистая)
	1,32 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,32
	

	
	5,69 (5кл) грязная
	5,26 (высокого уровня загрязнения)
	6,84 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,038
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,241
	24,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0064
	6,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,049
	4,9

	р. Красноярка
(ВКО)
	-
	8,66 (нормативно чистая)
	9,69 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,69
	

	
	-
	0,65 (нормативно чистая)
	1,29 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,29
	

	
	4,94 (5кл) грязная
	3,11 (высокого уровня загрязнения)
	6,24 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,031
	1,6

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,228
	22,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,059
	5,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0047
	4,7

	р. Оба
(ВКО)
	-
	8,95 (нормативно чистая)
	8,93 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,93
	

	
	-
	1,02 (нормативно чистая)
	0,77 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,77
	

	
	1,04    (3кл) умеренно загрязненная
	3,18 (высокий уровня загрязнения)
	2,57 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,24
	2,4

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,032
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	р. Емель
(ВКО)
	-
	7,45 (нормативночистая)
	8,92 (нормативночистая)
	Растворенный кислород
	8,92
	

	
	-
	1,02 (нормативно чистая)
	1,44 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,44
	

	
	1,16 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,82 (умеренного уровня загрязнения)
	1,76 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	203
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,93
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,0018
	1,8

	вдхр. Усть Каменогорское (ВКО)
	-
	
	9,39 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,39
	

	
	-
	
	2,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,02
	

	
	0,83(2кл) чистая
	-
	1,18 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,109
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	вдхр. Буктырма (ВКО)
	-
	
	8,34
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,34
	

	
	-
	
	1,90 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,90
	

	
	1,10 (3кл) умеренно загрязненная
	-
	1,80 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,216
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	река Жайык
(Атырауская)
	
	11,6  (нормативно чистая)
	8,35 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,35
	

	
	
	1,21 (нормативно чистая)
	4,10 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,10
	

	
	0,81  (2 кл.)
чистая
	2,2 (умеренногоуровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	река Шаронова (Атырауская) 
	
	12,08 (нормативно чистая)
	9,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,7
	-

	
	
	1,44 (нормативно чистая)
	4,8 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,8
	-

	
	0,71 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	

	река Кигаш
(Атырауская)
	
	12,08(нормативно чистая)
	9,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,5
	

	
	
	1,36(нормативно чистая)
	4,64 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,64
	

	
	0,98 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	1,25(умеренного уровня загрязнения)
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	
	
	
	
	фенол
	0,0013
	1,3

	река Эмба 
(Атырауская)
	
	11,4 (нормативно чистая)
	8,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,5
	

	
	
	1,44 (нормативно чистая)
	4,16 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,16
	

	
	0,61 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	1,15(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	нефтепродукты
	0,053
	1,1

	
	
	
	
	фенол
	0,0012
	1,2

	р. Жайык
(ЗКО)
	-
	10,90
(нормативно чистая)
	9,52
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,52
	

	
	-
	2,75
(нормативно чистая)
	2,04 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,04
	

	
	0,91 (2 кл.)
чистая
	2,58
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00 (нормативно чистая)
	

	р. Шаган
(ЗКО)
	-
	12,08
(нормативно
чистая)
	11,40
(нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	11,40
	

	
	-
	2,81 (нормативно чистая)
	2,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,20
	

	
	1,05 (3кл.)
Умеренно загрязненная
	2,42
(умеренного уровня загрязнения)
	1,23
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	хлориды
	370,2
	1,2

	р. Дерколь
(ЗКО)
	-
	16,0
(нормативно
чистая)
	11,72
(нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	11,72
	

	
	-
	2,88
(нормативно чистая)
	2,86 (нормативная чистая)
	БПК5
	2,86
	

	
	1,09 (3кл.)
Умеренно загрязненная
	2,28
(умеренного
уровня
загрязнения)
	1,37
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	хлориды
	353,5
	1,2

	
	
	
	
	магний
	62,4
	1,6

	р. Шынгырлау
(ЗКО)
	
	
	10,24 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	10,24
	

	
	
	
	1,34 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,34
	

	
	1,2 (3кл.)
умеренно загрязненная
	
	1,30
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	хлориды
	404
	1,3

	р. Елек
(Актюбинская)
	
	11,12
(нормативно чистая)
	8,23 (нормативно чистая)
	Раст. кислород 
	8,23
	

	
	
	4,57 (умеренного уровня загрязнения )
	2,59 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,59
	

	
	1,66  (3 кл)
умеренно загрязненная

	5,63
(высокого уровня загрязнения)
	6,96 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные и неорганические вещества

	
	
	
	
	Бор
	0,200
	11,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,043
	2,1

	р. Тобыл
(Костанайская)

	
	9,52 (нормативно – чистая)
	6,1(нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	6,10
	

	
	
	2,07 (нормативно – чистая)
	1,79
(нормативно – чистая)
	БПК5
	1,79
	

	
	1,86 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	6.39
(высокого уровня загрязнения)
	6,80
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	200,78
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,05
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	5,8

	
	
	
	
	Никель
	0,050
	5,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,020
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,018
	18,3

	р. Айет
(Костанайская)
	
	8,71 (нормативно – чистая)
	6,22 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	6,22
	-

	
	
	1,32 (нормативно – чистая)
	2,26 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,26
	-

	
	2,64 (4 кл.)
загрязнённая
	2,73
(умеренного уровня загрязнения )
	6,54
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	249,8
	2,5

	
	
	
	
	Магний 
	49,2
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,47
	4,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Никель
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,016
	16,0

	р. Тогызак
(Костанайская)
	
	9.65 (нормативно – чистая)
	6,25 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	6,25
	-

	
	
	4,72
(нормативно – чистая)
	2,97
(нормативно – чистая)
	БПК5
	2,97
	-

	
	4,56  (5 кл.)
грязная
	3.86
(Высокого уровня загрязнения)
	3,48 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	307,4
	3,1

	
	
	
	
	Магний 
	65,1
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,25
	2,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Никель
	0,095
	9,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,007
	7,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,07
	1,4

	вдхр. Сергеевское  (СКО)
	
	7,75 (нормативно – чистая)
	7,41 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,41
	

	
	
	2,25 (нормативно – чистая)
	1,98 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,98
	

	
	1,08 (3 кл.)
умеренно загрязнённая

	3,43
(Высокого уровня загрязнения)
	2,65
(умеренного
уровня загрязнения)

	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,240
	2,4

	
	
	
	
	  тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0047
	4,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,0112
	1,1

	
р. Есиль
(СКО)
	
	10,7(нормативно – чистая)
	9,48 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,48
	

	
	
	1,82(нормативно – чистая)
	1,39 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,39
	

	
	1,00(3 кл.)
чистая
	3,41
(высокого
уровня загрязнения)
	1,88
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0108
	1,1

	р. Есиль
(Акмолинская)
	
	8,7 (нормативно-чистый)
	8,44 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,44
	

	
	
	1,9 (нормативно-чистый)
	1,40 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,40
	

	
	2,10 (3 кл. умеренно-загрязненная)
	3,53 (высокого уровня загрязнения)
	4,43 (высокого
уровня загрязнения)
	Тяжелые металлы

	
	
	
	
	медь
	0,0081
	8,1

	
	
	
	
	цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	марганец
	0,0353
	3,5

	оз.Копа
(г.Кокшетау)
	
	
	8,35
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,35
	

	
	
	
	6,41
(умеренного
уровня загрязнения)
	БПК5
	6,41
	

	
	2,67
(4 кл.)
загрязненная
	3,04
(умеренного
уровня загрязнения)
	5,25
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	165
	1,6

	
	
	
	
	 Магний 
	62,3
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь  
	0,0059
	5,9

	
	
	
	
	Марганец 
	0,119
	11,9

	р. Беттыбулак







	
	12,13
(нормативно-чистая)
	8,28
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,28
	

	
	
	0,50
(нормативно-чистая)
	0,81
(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	2,66 (4 кл.)
загрязнённая
	3,9
(высокого
уровня загрязнения)
	5,41
(высокого
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,765
	1,5

	
	
	
	
	Железо общее 
	0,162
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0062
	6,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,123
	12,3

	



оз.Зеренды
	
	11,38
(нормативно-чистая)
	8,93
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,93
	

	
	
	2,28
(нормативно-чистая)
	2,20
(нормативно- чистая)
	БПК5
	2,20
	

	
	2,62
(4 кл.)
загрязненная
	2,46
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,68
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	141
	1,4

	
	
	
	
	Магний 
	74,9
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды    
	2,4
	3,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0113
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,039
	3,9

	р. Сарыбулак
(г. Астана)
	
	10,43 (нормативно-чистый)
	7,7 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,7
	

	
	
	5,34 (умеренного уровня загрязнения)
	2,74 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,74
	

	
	4,53  (5 кл.)
грязная
	5,54
(высокого уровня загрязнения)
	4,48
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	772,8
	2,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	969,8
	9,7

	
	
	
	
	Кальций
	262,4
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	108,4
	2,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,41
	2,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,097
	4,8

	
	
	
	
	Фториды
	2,9
	3,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00872
	8,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,03952
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,0377
	3,8

	р. Акбулак (Акмолинская)
	
	12,84 (нормативно-чистый)
	9,8 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	9,8
	

	
	
	6,74 (умеренного уровня загрязнения)
	4,77 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,77
	

	
	4,53 (5 кл.)
грязная
	5,05 (высокого уровня загрязнения)
	3,0 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	361,7
	1,2

	
	
	
	
	Сульфаты
	473,3
	4,7

	
	
	
	
	Магний 
	50,43
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,048
	2,4

	
	
	
	
	Фториды
	0,823
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00943
	9,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0212
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,0321
	3,2

	оз. Султан-
кельды
(Акмолинская)
	
	6,5 (нормативно чистая)
	3,75 (умеренного уровня загрязнения)
	Растворенный кислород
	3,75
	

	
	
	1,88 (нормативно чистая)
	1,86 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,86
	

	
	3,28  (4 кл.)
загрязнённая
	5,57 (высокого уровня загрязнения)
	4,07 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	594
	2,0

	
	
	
	
	Сульфаты 
	589
	5,9

	
	
	
	
	Магний 
	91,4
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,009
	9,0

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0232
	2,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0292
	2,9

	канал Нура -Есиль
(Акмолинская)
	
	10,4 (нормативно чистая)
	9,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,75
	

	
	
	3,01 (нормативно чистая)
	4,24(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,24
	

	
	2,36 (3 кл)
умеренно загрязненная
	2,41 (умеренного уровня загрязнения)
	3,78 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	380
	3,8

	
	
	
	
	Магний
	45,1
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0092
	9,2

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0269
	2,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0327
	3,3

	р. Нура
(Акмолинская)
	
	8,68 (нормативно-чистый)
	8,85 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,85
	

	
	
	1,54 (нормативно-чистый)
	2,11 (нормативно-чистый)
	БПК5
	2,11
	

	
	2,34 (3 кл)
умеренно загрязненная
	2,24 (умеренного уровня загрязнения)
	3,32(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	186,7
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0094
	9,4

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0287
	2,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,204
	2,0

	вдхр.
Вячаславское (Акмолинская)
	
	8,68 (нормативно чистая)
	9,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,0
	

	
	
	1,28 (нормативно чистая)
	0,7 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,7
	

	
	1,31(3 кл)
умеренно загрязненная
	2,33 (умеренного уровня загрязнения)
	3,91 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0093
	9,3

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0118
	1,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,0126
	1,3

	р. Нура (Карагандинская)
	-
	8,93
(норматив-но чистая)
	8,19
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	8,19
	-

	
	-
	2,38
(норматив-но чистая)
	1,99
(норматив-но чистая)
	БПК5
	1,99
	-

	
	1,68
(3кл) умеренно- загрязненная
	2,95
(умеренного уровня загрязне-ния)
	10,6
(чрезвычайно-высокого уровня загрязне-ния)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,252
	25,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0050
	5,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	р. Шерубайнура, (Карагандинская)

	-
	7,94 (нормативно чистая)
	10,7
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	-

	
	-
	2,70
(нормативно чистая)
	2,26
(норматив-но чистая)
	БПК5
	2,26
	-

	
	8,12
(6 кл)
очень
грязная вода

	9,97
(высокого уровня загрязне-ния)
	13,5
(чрезвычайно-высокого уровня загрязне-ния)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,29
	2,6

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,660
	33,0

	
	
	
	
	Фториды
	1,08
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,470
	47,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Кара Кенгир
(Карагандинская)

	-
	6,41
(нормативно чистая)
	5,43
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	5,43
	-

	
	-
	3,39
(умеренного уровня загрязне-ния)
	3,45
(умеренно-го уровня загрязне-ния)
	БПК5
	3,45
	

	
	5,60
(5 класс)
грязная вода

	6,09
(высокого уровня загрязне-ния)
	19,2
(чрезвычайно-высокого уровня загрязне-ния)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	7,42
	14,8

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,277
	13,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,753
	75,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0064
	6,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0023
	2,3

	вдхр. Самаркан
(Карагандинская)
	-
	9,18
(норматив-но чистая)
	9,02
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	9,02
	-

	
	-
	1,96
(норматив-но чистая)
	2,70
(норматив-но чистая)
	БПК5
	2,70
	-

	
	1,23
(3кл) умеренно- загрязненная
	6,47
(высокого уровня загрязне-ния)
	9,70
(высокого уровня загрязне-ния)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,020
	2,0

	вдхр.Кенгир (Карагандинская)
	-
	7,21 (нормативно- чистая)
	6,21
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	6,21
	-

	
	-
	3,74
(умеренного уровня загрязне-ния)
	2,85
(норматив-но чистая)
	БПК5
	2,85
	-

	
	2,91
(4кл) загрязненная
	3,60
(высокого уровня загрязне-ния)
	5,40
(высокого уровня загрязне-ния)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,062
	6,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0046
	4,6

	Озеро Балкаш
	-
	10,1 (нормативно чистая)
	8,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,39
	-

	
	-
	1,06 (нормативно чистая)
	1,41 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,41
	-

	
	2,25(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	4,27 (высокого уровня загрязнения)
	5,6 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	медь
	0,0097
	9,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	фенолы
	0,0014
	1,4

	р. Иле
(Алматинская)
	-
	9,9
(нормативно чистая)
	10,61
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,61
	

	
	-
	0,78 (нормативно чистая)
	0,63 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,63
	

	
	1,94  (3кл.)умеренно- загрязненная
	2,2
(умеренного уровня загрязнения)
	2,1
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	109,2
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	р. Текес
(Алматинская)
	-
	10,5 (нормативно  чистая)
	11,53 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	11,53
	

	
	-
	2,2 (нормативно  чистая)
	1,4 (нормативно  чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	2,41 (3кл.)
умеренно- загрязненная
	3,9 (высокого уровня загрязнения)
	2,5 (умеренного уровня загрязнения)
	Биогенные вещества

	
	
	
	
	фтор
	0,83
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,0027
	2,7

	р. Коргас
(Алматинская)

	
	12,2 (нормативно чистая)
	11,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,97
	-

	
	
	1,74 (нормативно чистая)
	1,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,67
	-

	
	2,15  (3кл.)
умеренно- загрязненная
	3,45 (высокого уровня загрязнения)
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0301
	3,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	вдхр Капшагай
(Алматинская)

	
	13,15 (нормативно чистая)
	12,25 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,25
	

	
	
	1,60 (нормативно чистая)
	1,2 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	1,05 (3кл.)умеренно загрязненная
	1,54  (умеренного уровня загрязнения)
	1,1 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	110,5
	1,1

	р. Есентай
(г. Алматы)
	
	11,1 (нормативно – чистая
	8,70 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	8,70
	

	
	
	1,20 (нормативно – чистая
	2,05 (нормативно – чистая
	БПК5
	2,05
	

	
	1,01(3 кл)
умеренно загрязненная
	1,8(умеренного уровня загрязнения)
	2,31 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,70
	1,4

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,116
	5,8

	
	
	
	
	Фториды
	1,24
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0162
	1,6

	р. Улькен
Алматы
(г. Алматы)
	
	11,9 (нормативно – чистая
	10,73 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	10,73
	

	
	
	1,40 (нормативно – чистая
	1,97 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,97
	

	
	1,26 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,4 (умеренного уровня загрязнения
	1,6 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,32
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00143
	1,4

	р. Киши Алматы
(г. Алматы)
	
	11,8                    (нормативно- чистая)
	9,96                    (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,96
	-

	
	
	0,97 (нормативно – чистая)
	2,16 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,16
	

	
	1,47 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,94 (умеренного уровня загрязнения)
	1,91 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,44
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,0199
	2,0

	оз. Улькен
Алматы
(Алматинская)
	
	12,2 (нормативно – чистая
	12,0 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,0
	

	
	
	0,7 (нормативно – чистая
	1,6 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,6
	

	
	
0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	1,73 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,26
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,00178
	1,8

	р. Талас (Жамбылская)
	-
	10,0 (нормативно чистая)
	8,03 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,03
	

	
	-
	2,79 (нормативно чистая)
	3,75 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,75
	

	
	1,40
(3 кл умеренно загрязн-я)
	2,05
(умеренного уровня загрязнения)
	1,90
(умеренного уровня загрязнения)
	Тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	р. Асса (Жамбылская)
	-
	8,29
(нормативно чистая)
	8,42
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,42
	

	
	-
	1,58 (нормативно чистая)
	2,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	1,17
(3 кл умеренно загрязн-я)
	2,40 (умеренного уровня загрязнения)
	1,60
(умеренного
уровня загрязнения)
	Биогенные вещества 

	
	
	
	
	Железо общ.
	0,16
	1,6

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	-
	8,92 (нормативно чистая)
	7,07 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,07
	

	
	-
	15,7 (чрезвычайновысокого уровня загрязнения)
	19,0
(чрезвыч-го
уровня загряз.)
	БПК5
	19,0
	

	
	5,03
(6 кл.
очень
грязная)
	3,42 (высокого уровня загрязнения)
	2,90
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	568
	5,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,31
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0109
	1,1

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р.Шу (Жамбылская)
	-
	9,23 (нормативно чистая)
	9,71 (нормативно чистая)
	Растворённый
кислород
	9,71
	

	
	-
	3,30 (умеренного уровня загрязнения)
	2,24
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,24
	

	
	1,31
(3 кл  умеренно загрязн-я)
	2,50 (умеренного уровня загрязнения)
	1,63
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общ.
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Аксу (Жамбылская)
	-
	8,53 (нормативно чистая)
	8,14
(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,14
	

	
	-
	3,86 (умеренного уровня загрязнения)
	5,58
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,58
	

	
	1,89
(3 кл . умеренно загрязн-я)
	1,58
(умеренного уровня загрязнения)
	2,21
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	116
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,1

	
	
	
	
	Фториды
	1,12
	1,1

	
	
	
	
	Железо общ.
	0,85
	8,5

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р. Карабалта
(Жамбылская)
	-
	9,48 (нормативно чистая)
	7,86 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	7,86
	

	
	-
	6,15 (умеренного уровня загрязнения)
	4,20
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,20
	

	
	3,05
(4кл.
загрязнённый водоём)
	2,98
(умеренного уровня загрязнения)
	4,00
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	605
	6,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,83
	1,1

	
	
	
	
	Железо общее
	0,87
	8,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р.Токташ
(Жамбылская)
	-
	9,25 (нормативно чистая)
	10,0 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	10,0
	

	
	-
	2,56 (нормативно чистая)
	4,16 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,16
	

	
	2,58
(4кл.  загрязнённый  водоём)
	2,06
(умеренного уровня загрязнения)
	2,78
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	405
	4,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	железо общ.
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	нефтепродукты
	0,06
	1,2

	р. Сарыкау
(Жамбылская)
	-
	7,71 (нормативно чистая)
	7,48 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	7,48
	

	
	-
	5,90 (умеренного уровня загрязнения)
	3,86 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,86
	

	
	2,96
(4 кл.
загряз-нённый водоём)
	2,79
(умеренного уровня загрязнения)
	3,35
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	633
	6,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,12
	1,5

	
	
	
	
	железо общ.
	0,51
	5,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	неорганические вещества

	
	
	
	
	нефтепрод.
	0,06
	1,2

	
	
	
	
	фенолы
	0,003
	2,0

	р.Бериккара
	-
	9,39 (нормативно чистая)
	8,03(нормативно чистая)
	Растворённый
кислород
	8,03
	

	
	-
	3,13 (умеренного уровня загрязнения)
	2,19
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,19
	

	
	0,75 (2 кл.)
чистая
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	1,5
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	8,75 (нормативно чистая)
	8,34
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,34
	

	
	-
	1,82
(нормативно чистая)
	1,77 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,77
	

	
	1,76 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,0 (умеренного уровня загрязнения)
	3,72
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	586
	5,9

	
	
	
	
	Магний
	76,6
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,071
	3,5

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	8,94 (нормативно чистая)
	9,07 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,07
	-

	
	-
	1,46 (нормативно чистая)
	0,85 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,85
	-

	
	1,77 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,02 (умеренного уровня загрязнения)
	5,15 (высокогоуровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	807
	8,1

	
	
	
	
	Магний
	88,8
	2,2

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	8,60 (нормативно чистая)
	7,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,75
	

	
	-
	1,10
(нормативно чистая)
	1,15 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,15
	

	
	1,10 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,19 (умеренного уровня загрязнения)
	1,67 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	164
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	10,0 (нормативно чистая)
	7,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,7
	

	
	-

	1,40
(нормативно чистая)
	1,90 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,90
	

	
	1,01 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,06
(умеренного уровня загрязнения)
	2,65 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	365
	3,6

	
	
	
	
	Магний 
	65,7
	1,6

	река Боген (Южно-Казахстанская)
	-
	9,10 (нормативно чистая)
	8,10
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,10
	

	
	-
	0,95 (нормативно чистая)
	 1,10
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,10
	

	
	1,14 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,30 (умеренного уровня загрязнения) 
	1,76 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	231
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	вдхр. Шардара (Южно-Казахстанская)
	-
	9,57 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	-
	1,27 (нормативно чистая)
	2,15 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,15*
	

	
	1,82 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,18 (умеренного уровня загрязнения)
	2,83 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	528
	5,3

	
	
	
	
	Магний
	64,4
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,044
	2,2

	р. Сырдария
(Кызылординская)
	
	7,34 (нормативно чистая)
	7,38 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,38
	

	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	2,01 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,01
	

	
	1,78
(3 кл. умеренного
уровня загрязнения)
	2,13
(умеренного
уровня загрязнения)
	3,86
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	470
	4,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	Аральское море (Кызылординская)
	
	7,04 (нормативно чистая)
	7,44 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,44
	

	
	
	1,7 (нормативно чистая)
	2,00 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,00
	

	
	1,91
(3 кл. умеренного
уровня загрязнения)
	2,55
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,48
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	470
	4,7

	
	
	
	
	магний
	55,22
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	железо общее
	0,14
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0
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Сведения о случаях высокого загрязнения окружающей среды 
Республики Казахстан за июнь 2015 года

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод – зафиксирована 1 случай ЭВЗ и 66 случаев ВЗ на 24 водных объектах: река Нура (Карагандинская область) – 22 случаев ВЗ, канал сточных вод (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Кокпекты (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ, река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 1 случай ЭВЗ и 5 случаев ВЗ, озеро Шолак (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ,озеро Есей (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Султанкельды (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Кокай (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, канал Нура-Есиль (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Елек (Актюбинская область) – 1 случай ВЗ, река Есиль (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, река Беттыбулак (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Копа (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, река Глубочанка (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тихая (ВКО) – 3 случая ВЗ, река Ульби (ВКО) – 2 случая ВЗ, озеро Биликоль (Жамбылская область) – 1 случай ВЗ, озеро Улькен Шабакты (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Киши Шабакты (Акмолинская область) – 3 случая ВЗ.
Таблица 7 

	Наименование
водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ
	Год, число,
месяц
отбора проб
	Год, число,
месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества
	Номера и даты
исходящих документов от РГП «Казгидромет» в МЭ РК

	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.06.15
	04.06.15
	Аммоний солевой

	15,0
	30,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1529 от 04.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1528 от 04.06.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган 
	2 ВЗ
	04.06.15
	04.06.15
	Аммоний солевой
	0,140
	14,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,800
	40,0
	

	река Елек, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Бор
	0,54
	31,76
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1534 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1533 от 05.06.15 г.

	река Глубочанка, ВКО, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений с. Белоусовка, непосредственно у автодор. моста (09)
	1 ВЗ
	01.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,624
	62,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Красноярка, ВКО, 1 км ниже впадения р. Березовка; у автодор. моста (01)
	1 ВЗ
	01.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,451
	45,1
	

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки (09)
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,753
	75,3
	

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения р.Безымянный (01)
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,434
	43,4
	

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 8 км выше устья (01)
	2 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,205
	20,5
	

	
	
	
	
	Марганец
	0,153
	15,3
	

	реке Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,403
	40,3
	

	река Ульби, ВКО, р-к Тишинский, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодор. моста (09)
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	Цинк
	0,194
	19,4
	

	река Кокпекты,  0,5 км.ниже  рабочего поселка
	1 ВЗ
	03.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,390
	39,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	река Нура, ж.д. станция Балыкты, 2км. выше села
	1 ВЗ
	03.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,320
	32,0
	

	вдхр. Самаркан, 7км выше плотины, проран г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,320
	32,0
	

	вдхр. Самаркан, 0,5км., от южного берега водохранилища г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	

	река Нура, 1км выше канала ст. Вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	

	Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	

	Река Нура, 1км ниже канала сточных вод  АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	

	Река Нура, отделение Садовое, 1км., ниже селения г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	

	Река Нура, 5,7км ниже канала сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г. Темиртау
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,290
	29,0
	

	Река Нура, с. Молодецкое, авто-дорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,320
	32,0
	

	Река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар
	2 ВЗ
	05.06.15
	08.06.15
	Марганец
	0,360
	36,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1544 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1545 от 08.06.15 г.

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,780
	39,0
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	2 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,470
	47,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,660
	33,0
	

	река Беттыбулак, кордон Золотой Бор, в 30м. от дороги с. Мадениет – с. Жукей
	1ЖЛ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,123
	12,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1670 от 09.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
 №11-1-05/1669 от 09.06.15 г.

	озера Копа, г. Кокшетау, в створе водомерного поста
	1ЖЛ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,119
	11,9
	

	река Есиль, г. Есиль (Каменный карьер), северо – западная окраина Щебзавода
	1ЖЛ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,112
	11,2
	

	озеро Улькен Шабакты, пос.Боровое, в створе водомерного поста
	1ЖЛ
	09.06.15
	10.06.15
	Фториды
	12,3
	16,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1619 от 11.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1618 от 11.06.15 г.

	озеро Киши Шабакты, с.Акылбай
	3 ЖЛ
	09.06.15
	10.06.15
	Фториды
	11,7
	15,6
	

	
	
	
	
	Сульфаты
	1141
	11,4
	

	
	
	
	
	Марганец
	0,102
	10,2
	

	озеро Биликоль, 2 км. от             а.Абдикадер 
	1ЖЛ
	03.06.15
	09.06.15
	БПК5
	19,0
	-
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1635 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1634 от 12.06.15 г.

	Река Нура, Верхний бьеф Интуманского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	Река Нура, Нижний бьеф Интуманского вдхр., 100м ниже плотины
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	

	Река Нура, а.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,280
	28,0
	

	Река Нура, п.Киевка, 2км., ниже села
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	

	Река Нура, с.Романовка, 5км., ниже села
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	

	Река Нура, с.Сабынды, 2,8км., ниже по течению от с.Егындыколь
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	

	Река Нура, с.Коргалжин, 0,2км., ниже села
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,230
	23,0
	

	Озеро Шолак, с.Коргалжин, северо – западный берег
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	Озеро Есей, Коргалжинский заповедник, северный берег
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,220
	22,0
	

	Озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник, северо – восточный берег
	1 ВЗ
	10.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,200
	20,0
	

	Озеро Кокай, Коргалжинский заповедник, северо – восточный берег
	1 ВЗ
	10.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	

	Канал Нура-Есиль, место слияния №1, 2км выше головного сооружения канала
	1 ВЗ
	11.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,450
	45,0
	

	Канал Нура-Есиль, 246-й км, №2, 6км ниже головного сооружения канала
	1 ВЗ
	11.06.15

	12.06.15
	Марганец
	0,390
	39,0
	

	Река Кара Кенгир, 0,2км выше сбр.ст.вод предпиятия АО «ПТВС» г. Жезказган
	1 ВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	

	Река Кара Кенгир, 0,5км ниже сбр.ст.вод АО «ПТВС» г. Жезказган
	1 ВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,860
	86,0
	

	Река Кара Кенгир, 5,5км ниже сбр.ст.вод АО «ПТВС» г. Жезказган
	1 ЭВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	1,200
	120,0
	

	река Кокпекти, Карагандинская область,  0,5 ниже рабочего поселка
	1 ВЗ
	22.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,220
	22,0
	Министерству энергетики рк
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе 
№11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура,Карагандинская область,  ж.д. станция Балыкты, 2 км выше села
	1 ВЗ
	22.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,280
	28,0
	

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область,  г.Темиртау, 7 км выше плотины, проран
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,230
	23,0
	

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область, г.Темиртау, 0,5 км от южного берега вдхр. 
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,130
	13,0
	

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,380
	38,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,190
	19,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	

	река Нура, Верхний бьеф Интуманского вдхр., 4,8 км., по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,320
	32,0
	

	река Нура, Нижний бьеф Интуманского вдхр., 100м., ниже плотины
	1 ВЗ
	23.06.15 
	25.06.15
	Марганец
	0,370
	37,0
	

	река Нура, а.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	Марганец
	0,420
	42,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар
	2 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	Марганец
	0,570
	57,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,950
	47,5
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	2 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	Марганец
	0,630
	63,0
	

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,800
	40,0
	

	Всего: 24 в/о
	1 случай ЭВЗ и 66 случаев ВЗ




Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 85 метеорологических станциях в 14 областях, также на 20 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощности экспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (1), Талдыкорган (1), Кульсары (1), Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (1), Павлодар (2), Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,05-0,31мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы по Республике Казахстан

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Республики Казахстан колебалась в пределах 0,6–2,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по Республики Казахстан составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан

1 Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение 
ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, 
район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 
угол ул. Богенбая
	

	7
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	район жилого комплекса «Достар»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота
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Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана




Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,180
	1,197
	0,8
	1,6
	9
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,032
	
	0,159
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,016
	0,328
	0,703
	1,406
	26
	
	

	Оксид углерода
	0,323
	0,108
	5,0
	1,0
	
	
	

	Сульфаты
	0,004
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Диоксид азота
	0,088
	2,209
	0,580
	6,824
	153
	12
	

	Оксид азота
	0,001
	0,018
	0,001
	0,003
	
	
	

	Фтористый водород
	0,0003
	0,068
	0,018
	0,9
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. В июне по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП равным 89,7% (очень высокий уровень), СИ= 6,8 (высокий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (таблица1 и 1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДКс.с., диоксида азота –2,2ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1ПДК наблюдалось по взвешенным веществам – 9 случаев, диоксиду серы – 26 случаев, диоксиду азота–153 случаев, также было выявлено 12 случаев превышения более 5 ПДК (таблица 9).

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис.1.2, таблица 10).

Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


[image: Кокшетау]
Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау


Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,090
	0,598
	0,800
	1,600
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,001
	
	0,497
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,040
	0,807
	0,106
	0,211
	
	
	

	Оксид углерода
	0,382
	0,127
	3,350
	0,670
	
	
	

	Диоксид азота
	0,014
	0,353
	0,102
	1,205
	7
	
	

	Оксид азота
	0,026
	0,438
	0,420
	1,051
	1
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным                2,6 %; значение СИ=1,6 (низкий уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота(табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городусреднемесячные концентрациизагрязняющих веществне превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по диоксиду азота – 7, взвешенным веществам – 2, оксиду азота - 1 случай (таблица 11).

1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 12).

Таблица 12
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	1 микрорайон
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан



[image: степногорск №1]

Рис. 1.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск




Таблица 13
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Степногорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0078
	 
	0,1943
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0185
	 
	1,4075
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0047
	0,0940
	0,0917
	0,1834
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1879
	0,0626
	1,3777
	0,2755
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0052
	0,1300
	0,0639
	0,7518
	
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,0169
	0,0423
	
	
	

	Озон
	0,1546
	5,1533
	0,2560
	1,6000
	995
	
	

	Сероводород
	0,0009
	 
	0,0042
	0,5250
	
	
	

	Аммиак
	0,0012
	0,0300
	0,0063
	0,0315
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	 
	0,0000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 46,1%, значение СИ = 1,6 (низкий уровень)(табл.13 и рис.1.3). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 5,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ– не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по озону – 995 случаев (таблица 13).


1.4 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, водохранилище Вячеславское).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сары Булак, Ак-Булак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Астанинское. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.
В реке Есиль температура воды составило в пределах 20,8-24,4ºC, водородный показатель равен 7,8, концентрация растворенного воде кислорода – 8,44 мг/дм3, БПК5 –1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 8,1 ПДК, цинк – 1,6 ПДК марганец – 3,5 ПДК).
В реке Нура,температура воды 22-24,4 ºC, водородный показатель равен – 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,85 мг/дм3, БПК5 – 2,11 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь – 9,4 ПДК, цинк – 2,9 ПДК, марганец – 2,0 ПДК).
КаналНура-Есиль, температура воды 22-24,6 ºC, водородный показатель равен 7,97, концентрация растворенного в воде кислорода 9,75 мг/дм3, БПК5 4,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 3,8 ПДК, магний – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 3,3 ПДК, медь – 9,2 ПДК, цинк – 2,7 ПДК).
В реке Акбулак,температура воды 13,4-23,2ºC, водородный показатель равен 7,77, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,8 мг/дм3, БПК5 – 4,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,7 ПДК, хлориды – 1,2 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенным веществам (азот нитритный – 2,4 ПДК, фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 9,4 ПДК, марганец – 3,2 ПДК, цинк – 2,1 ПДК).
В реке Сарыбулак,температура воды 20,6-22,3 ºC, водородный показатель равен 7,51, концентрация растворенного в воде кислорода 7,7 мг/дм3, БПК5 2,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 9,7 ПДК, магний – 2,7 ПДК, хлориды – 2,6 ПДК, кальций – 1,5 ПДК), биогенным веществам (азот нитритный – 4,8 ПДК, фториды – 3,9 ПДК, аммоний солевой – 2,8 ПДК), тяжелых металлов (медь – 8,7 ПДК, марганец – 3,8 ПДК, цинк – 3,9 ПДК).
В озере Беттыбулактемпература воды 12,6 ºC, водородный показатель равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,28 мг/дм3, БПК5 –0,81 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,5 ПДК, железо общее – 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 6,2 ПДК, марганец –12,3ПДК).
В озере Султанкельды,температура воды 26,3 ºC, водородный показатель равен 7,75, концентрация растворенного в воде кислорода 3,75 мг/дм3, БПК5 – 1,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 5,9 ПДК, хлориды – 2,0 ПДК, магний – 2,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 9,0 ПДК, марганец – 2,9 ПДК, цинк – 2,3 ПДК).
В водохранилище Вячеславское- температура воды 24 ºC, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 9,0 мг/дм3, БПК5 0,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 9,3 ПДК, марганец-1,3 ПДК, цинк – 1,2 ПДК).
В озере Копа- температура воды 22ºC, водородный показатель равен 8,57, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,35 мг/дм3, БПК5 –6,41 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК, магний – 1, 6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,9 ПДК, марганец – 11,9 ПДК).
В озере Зеренда- температура воды 22ºC, водородный показатель равен 9,08, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,93 мг/дм3, БПК5 –2,20 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,4 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных веществ (фториды – 3,20 ПДК), тяжелых металлов (медь– 4,6 ПДК, марганец – 3,9 ПДК,цинк – 1,1 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - река Акбулак, озеро Зеренды; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Есиль, Сарыбулак, Нура-Есиль, Нура, Беттыбулак, озера Султанкельды, Копа, вдхр. Вячеславское.
В сравнении с июнем 2014 года качество воды в реках Есиль, Нура, канале Нура-Есиль, водохранилищеВячеславское – ухудшилось; вода в реке Акбулак, озере Зеренды – улучшилось; в реках Сарыбулак, Беттыбулак и озерах Султанкельды, Копа – значительно не изменилось.
По сравнению с маем качество воды в июне 2015 года рек Есиль, Сарыбулак, Беттыбулак, озер Зеренды, Султанкельды – существенно не изменлось; реки Нура, озера Копа, канала Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское – ухудшилось; реки Акбулак – улучшилось.
Высокое загрязнение отмечено в следующих водных объектах:река Есиль– 1 случай ВЗ,река Беттыбулак– 1 случай ВЗ,озеро Копа  – 1 случай ВЗ (таблица 1).

1.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах(рис. 1.4, таблица 14).
Таблица 14
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.4 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ






Таблица 15
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0198
	0,1320
	0,0785
	0,1570
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0488
	 
	1,3025
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0511
	 
	1,3035
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0147
	0,2940
	0,1574
	0,3148
	
	
	

	Оксид углерода
	2,0702
	0,6901
	1,9922
	0,3984
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0040
	0,1000
	0,0477
	0,5612
	
	
	

	Оксид азота
	0,0023
	0,0383
	0,2198
	0,5495
	
	
	

	Озон
	0,0019
	0,0633
	0,0565
	0,3531
	
	
	

	Сероводород
	0,0001
	 
	0,0046
	0,5750
	
	
	

	Сумма УВ
	1,9476
	 
	5,6574
	 
	
	
	

	Аммиак
	0,0103
	0,2575
	0,0934
	0,4670
	
	
	

	Метан 
	1,9476
	 
	2,1826
	 
	
	
	

	Диоксид углерода
	805,31
	 
	997,2528
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,6 и НП = 0,0% (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 15).


















Таблица 16

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Щучинско-Боровской курортной зоны

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0808
	0,5384
	0,4304
	0,8608
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,1067
	
	2,1236
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1100
	
	2,1240
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0212
	0,4247
	0,0383
	0,0766
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0095
	0,0032
	2,9592
	0,5918
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0028
	0,0708
	0,0695
	0,8176
	
	
	

	Оксид азота
	0,0008
	0,0133
	0,0552
	0,1380
	
	
	

	Озон
	0,0874
	2,9144
	0,2242
	1,4013
	144
	
	

	Сероводород
	0,0003
	 
	0,0075
	0,9375
	
	
	

	Сумма УВ
	1,7626
	
	6,8924
	 
	
	
	

	Аммиак
	0,0050
	0,1250
	0,0440
	0,2200
	
	
	

	Метан 
	0,8620
	 
	5,7620
	 
	
	
	

	Диоксид углерода
	759,85
	 
	1877,47
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. В июне месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 5,5% (повышенный уровень), СИ = 1,4 (низкий уровень) (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,9 ПДКс.с.,остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по озону – 144раза (таблица 16).


1.6 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

В озере Бурабай - температура воды 19,8 ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,79 мг/дм3, БПК5 –0,81мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), биогенных веществ (фториды –3,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,9 ПДК, марганец – 3,6 ПДК).
В озере Улькен Шабакты - температура воды 15,8ºC, водородный показатель равен 8,79,концентрация растворенного в воде кислорода – 8,44 мг/дм3, БПК5 –0,49 мг/дм3.  Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 3,3 ПДК, магний – 2,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 16,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,6 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 1,7 ПДК).
В озере Щучье, температура воды 15,8 ºC, водородный показатель равен 8,35, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,60мг/дм3, БПК5 –0,81 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 7,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,2 ПДК, цинк– 2,4 ПДК, марганец – 5,3 ПДК).
В озере Киши Шабакты температура воды 15,4 ºC, водородный показатель равен 8,78, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,32 мг/дм3, БПК5 –0,99 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 11,4 ПДК, хлориды – 6,1 ПДК, магний – 4,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,5 ПДК, железо общее – 1,1 ПДК, фториды – 15,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, цинк – 3,2, марганец – 10,2 ПДК).
В озере Карасье - температура воды 18,8 ºC, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,49мг/дм3, БПК5 –1,48 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,4 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь –5,8 ПДК).
В озере Сулуколь температура воды 19,0 ºC, водородный показатель равен 7,56, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,14 мг/дм3, БПК5 –1,81 мг/дм3. Превышение ПДК выявлено по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 2,6 ПДК, фториды – 3,4 ПДК, аммонийсолевой –2,0 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 1,4 ПДК, медь – 4,0 ПДК).
В июне 2015 года качество воды «высокого уровня загрязнения» характеризуется –озера Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье; «умеренного уровня загрязнения»– озера Бурабай, Сулуколь(таблица 17).
По сравнению с маем 2015 года и июнем 2014 года качество воды озера Карасье –ухудшилось; качество вод озер: Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Сулуколь – не изменилось (таблица 17). 
На территории Щучинско - Боровскойкурортной зоны зафиксировано ВЗ на следующих водных объектах:озеро Улькен Шабакты – 1 случай ВЗ, озеро Киши Шабакты  – 3 случая ВЗ (таблица 7).











Таблица 17
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование  водного объекта
(адм. область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июне 2015 года
превышающих ПДК

	
	июнь
2014 г.
(по ИЗВ)
	май
2015 г.
(по КИЗВ)
	июнь
2015 г.
(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Крат
ность
превыше
ния
ПДК

	


оз.Бурабай
пос.Боровое
	
	9,79
(нормативно-чистая)
	7,79
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,79
	

	
	
	 2,25
(нормативно-чистая)
	0,81
(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	2,39
(3 КЛ.) 
умеренно загрязненная  
	2,88
(умеренного уровня загрязнения )
	2,81
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	110
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,32
	3,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0049
	4,9

	
	
	
	
	Марганец 
	0,036
	3,6

	



оз.Улькен
Шабакты
пос.Боровое
	
	9,5
(нормативно-чистая)
	8,44
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,44
	

	
	
	1,35
(нормативно-чистая)
	0,49
(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,49
	

	
	3,34
(4кл)
загрязнённая
	7,42
 (высокого 
 уровня загрязнения)
	7,27
(высокого 
 уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	329
	3,3

	
	
	
	
	Магний 
	93,0
	2,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	12,3
	16,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	Марганец 
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,0148
	1,5

	оз.Щучье
г.Щучинск
	
	9,16 (нормативно-чистая)
	8,60
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,60
	

	
	
	1,12
(нормативно-чистая)
	0,81 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	2,89 (4 кл)
загрязнённая
	3,58
(высокого 
 уровня загрязнения)
	5,67 (высокого уровня)
	Биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	5,29
	7,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	медь 
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	цинк
	0,0237
	2,4

	
	
	
	
	Марганец 
	0,053
	5,3

	
оз. Киши
Шабакты
с.Акылбай
	
	8,19
(нормативно-чистая)
	7,32
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,32
	

	
	
	2,25 (нормативно-чистая)
	0,99
(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,99
	

	
	5,33
(5 кл.)
грязная 

	7,21
(высокого
уровня загрязнения)
	6,38
(высокого
уровня загрязнения)
	Главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1141
	11,4

	
	
	
	
	Хлориды 
	1840
	6,1

	
	
	
	
	Магний 
	174
	4,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой 
	0,774
	1,5

	
	
	
	
	Железо общее
	0,106
	1,1

	
	
	
	
	 Фториды 
	11,7
	15,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Цинк 
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,102
	10,2

	оз. Карасье
(Акмолинская)
	
	9,46
(нормативно-чистая)
	7,49
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	7,49
	

	
	
	1,64
(нормативно-чистая)
	1,48
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,48
	

	
	1,77
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,05 (умеренного
уровня загрязнения)
	3,62
(высокого
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,142
	1,4

	
	
	
	
	Фториды 
	1,083
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0058
	5,8

	оз. Сулуколь
(Акмолинская)
	
	7,27
(нормативно-чистая)
	7,14
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,14
	

	
	
	1,53
(нормативно-чистая)
	1,81
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,81
	

	
	1,85
(3 кл.)
 умеренно загрязнённая
	3,08 (умеренного 
 уровня загрязнения)
	2,71
(умеренного 
 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,261
	2,6

	
	
	
	
	Фториды
	2,57
	3,4

	
	
	
	
	Аммоний солевой 
	1,025
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0145
	1,4

	
	
	
	
	Медь 
	0,004
	4,0




1.7 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино,СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2)(рис. 1.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,24мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


1.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ Боровое) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: акмола 1 копия]

Рис. 1.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Акмолинской области
2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис.2.1, таблица 18).
Таблица 18
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Есет-батыра, 109
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: ]
Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Таблица 19
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0323
	0,2154
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0205
	
	0,2068
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0418
	
	1,3346
	
	
	
	

	Сульфаты
	0,0045
	
	0,0300
	0,0033
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0136
	0,2717
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,4199
	0,1400
	3,3646
	0,6729
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0219
	0,5465
	0,1443
	1,6976
	39
	
	

	Оксид азота
	0,0084
	0,1400
	0,2261
	0,5653
	
	
	

	Озон
	0,0725
	2,4150
	0,1460
	0,9125
	
	
	

	Сероводород
	0,0007
	
	0,0828
	10,35
	57
	8
	2

	Аммиак
	0,0097
	0,2425
	0,0511
	0,2555
	
	
	

	Формальдегид
	0,0085
	2,8333
	0,0410
	1,1714
	3
	
	

	Хром
	0,0005
	0,3624
	0,005
	3,3333
	1
	
	

	Сумма УВ
	1,0875
	
	1,8328
	
	
	
	

	Метан
	1,1758
	
	2,1407
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 10,4 (очень высокий уровень), НП = 20,5 % (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации составили по озону 2,4 ПДКс.с, по формальдегиду 2,8 ПДКс.с, по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по сероводороду - 57, по диоксиду азота- 39, по формальдегиду – 3, по хрому– 1 случай,также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК–8 раз и более 10 ПДК – 2 раза(таблица 19).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Актобе были зафиксированы 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 2).

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились не реке Елек.
Река Елек - многоводный левобережный приток реки Урал. Река Елек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке температура воды находится на уровне от 21 до 25 ºC, водородный показатель 7,76, концентрация растворенного в воде кислорода 8,23 мг/дм3, БПК5 2,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных и неорганических веществ (бор – 11,8 ПДК), тяжелых металлов (хром (6+) - 2,1 ПДК).
Качество воды оценивается следующим образом: река Елек - «высокого уровня загрязнения».
В сравнении с июнем 2014 года качество воды в реке Елек ухудшилось. По сравнению с маем 2015 года качество воды Елек не изменилось.
Высокое загрязнение отмечено в реке Елек – 1 случай ВЗ (таблица 7). 


2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак)и на 2-хавтоматическихпостах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе(№2, 3)(рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах0,08-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Актюбинской области
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3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 20).
Таблица 20

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза
 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26

	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27
(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28
(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 
ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29
(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30
(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31
(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	

	1
(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	

	2
(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3
(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4
(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5
(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6
(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городаАлматы
	
Таблица 21
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,131
	0,873
	0,900
	1,800
	5
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,079
	
	0,209
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,070
	1,406
	1,807
	3,614
	729
	
	

	Оксид углерода
	0,985
	0,328
	5,600
	1,120
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,109
	2,733
	0,410
	4,824
	1110
	
	

	Оксид азота
	0,032
	0,528
	0,142
	0,355
	
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,452
	0,009
	0,900
	
	
	

	Формальдегид 
	0,016
	5,410
	0,041
	1,171
	20
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 97,4% (очень высокий уровень);СИ = 4,8(повышенный уровень) по концентрации диоксида азота(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,4 ПДКс.с., диоксида азота– 2,7 ПДКс.с.,формальдегида– 5,4 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов идругих загрязняющих веществ– не превышали ПДК. За июнь месяц по городу зафиксированыпревышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам– 5, по диоксиду серы – 729, по оксиду углерода –1, по диоксиду азота – 1110, по формальдегиду – 20 случаев (таблица 21).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах(рис. 3.2, таблица 22).
Таблица 22
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис.3.2Схемарасположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган
	Таблица 23
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0987
	0,6581
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0314
	0,6270
	2,7704
	5,5408
	50
	1
	

	Оксид углерода
	0,0401
	0,0134
	1,4473
	0,2895
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0185
	0,4625
	0,1326
	1,5600
	11
	
	

	Оксид азота
	0,0007
	0,0117
	0,0839
	0,2098
	
	
	

	Сероводород 
	0,0009
	
	0,1171
	14,6375
	88
	10
	4

	Аммиак
	0,0023
	0,0575
	0,1533
	0,7665
	
	
	

	Формальдегид
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0100
	
	0,4785
	
	
	
	

	Метан 
	0,0001
	
	0,0055
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений(рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высокимуровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 14,6 (очень высокий уровень), значение НП =4,5% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Число случаев превышения: более1 ПДК было зафиксированопо диоксиду серы – 50, по диоксиду азота – 11, по сероводороду – 88 случаев; более 5 ПДК зафиксировано: по диоксиду серы – 1, по сероводороду – 10; более 10 ПДК – по сероводороду – 4 случая (таблица 23).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Талдыкорган было зафиксировано 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 8-ми водных объектах (реки Иле,Текес,Коргас,Киши Алматы,Есентай, Улькен Алматы,вдхр.Капшагай, оз.Улькен Алматы).
Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас.
В реке Илетемпература воды находится на уровне 9,9 ºC, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 10,61 мг/дм3, БПК5 0,63 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК) и групп тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК).
В реке Текестемпература воды находится на уровне 9,7 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 11,53 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фтор-1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,1 ПДК, марганец – 2,7 ПДК).
В реке Коргас температура воды находится на уровне 2,2 ºC, водородный показатель - 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,97 мг/дм3, БПК5 – 1,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец – 3,0 ПДК).
В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 1,3 ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,25 мг/дм3, БПК5 - 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК).
В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 1,2 ºC, водородный показатель 7,6,концентрация растворенного в воде кислорода – 9,96 мг/дм3, БПК5 –2,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец – 2,0 ПДК).
В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 1,6 ºC, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,73 мг/дм3, БПК5 – 1,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК).
В реке Есентай температура воды находится на уровне 1,5 ºC, водородный показатель 7,5,концентрация растворенного в воде кислорода – 8,7 мг/дм3, БПК5 – 2,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,4 ПДК, азот нитритный –5,8 ПДК, фториды – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (марганец –1,6 ПДК).
В озеро Улькен Алматы температура воды находится на уровне 1,2 ºC, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,0 мг/дм3, БПК5 –1,6 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (марганец –1,8 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод всех объектов оценивается как вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Иле, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Коргас,Текес, вдхр. Капшагай и озеро Улькен Алматы.
По сравнению с июнем 2014 года качество воды в реках Иле, Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Коргас, Текес, вдхр. Капшагай существенно не изменилось, в озере Улькен Алматы – ухудшилось.
По сравнению с маем 2015 года качество воды в реках Иле, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы, вдхр. Капшагай, озере Улькен Алматы – значительно не изменилось; в реках Текес, Коргас – улучшилось.

3.4  Состояние качества поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь по результатам экспедиционных наблюдений

За июнь 2015 г. проведено плановое экспедиционное обследование юго-восточной части оз. Балкаш (18 точек). Были отобраны пробы в юго-восточной части оз. Балкаш, в бассейне оз. Алаколь и в реках Каратал, Аксу, Лепсы.
На озере Балкаш были отобраны пробы в 3 точках: пристань Бурлю-Тобе, залив Карашаган и на акватории зоны отдыха Лепсы. В водах озера Балкаш минерализация воды составила 3418 мг/дм3 при жесткости 27,2 мг-экв/дм3, рН воды –8,02. Преобладающими ионами в воде являются сульфаты, магний и натрий. Превышения ПДК отмечены по веществам из групп главных ионов (сульфаты 10,0 ПДК, натрий 5,6 ПДК), тяжелые металлы (медь 2,3 ПДК, цинк 2,2 ПДК). КИЗВ колеблется в пределах 3,9-9,4. Качество воды озера относится к степени «высокого уровня загрязнения».
В реке Лепсы пробы отбирались в поселке Толебаева и станции Лепсы. Средняя минерализация воды 210 мг/дм3 при жесткости 2,5 мг-экв/дм3, рН воды составила 7,2. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов, сульфатов и кальция (НСО3- , SO4 и Са).
В реке Лепсы - в районе поселка Толебаева превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 2,8 ПДК). Качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения» при КИЗВ –2,8 ПДК.                     
В створе станции Лепсы превышения ПДК выявлены по веществам из группы тяжелых металлов (медь 3,7 ПДК, марганец 1,1 ПДК). Качество воды характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 2,4. 
В реке Аксу пробы отбирались на станции Матай. Минерализация воды 281 мг/дм3 при жесткости 3,4 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Преобладающими ионами в воде реки Аксу являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 4,4 ПДК). Качество воды характеризуется как «высокий уровень загрязнение» с КИЗВ – 4,4.
В реке Каратал пробы отбирались выше города Талдыкорган и в поселке Уштобе. Средняя минерализация воды 140 мг/дм3 при жесткости  2,7 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,2. Преобладающими ионами в воде реке Каратал являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+). Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК). КИЗВ составил 1,5, качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения». 
Ниже по течению, в поселке Уштобе превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК). Качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,2. 
В Алаколь-Сасыккольском бассейне пробы отбирались в десяти точках, начиная с реки Тентек до реки Егинсу, а также в акваториях озер Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь.
В реке Тентек пробы отбирались выше водозаборного сооружения поселка Ынталы. Минерализация воды 143 мг/дм3 при жесткости 1,7 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Преобладающими ионами в воде реки Тентек являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+). превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК). КИЗВ составил 1,1, качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения».
В озере Алаколь пробы отбирались в акватории озера, близ поселка Акчи. Минерализация воды составила 4099 мг/дм3 при жесткости 24,0 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,1. Преобладающими ионами в воде являются ионы магния, сульфатов, хлоридов и натрия. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 20,3 ПДК), главных ионов (сульфаты 9,9 ПДК, магний 6,8 ПДК, натрий 8,8 ПДК). КИЗВ составил 4,8, качество воды относится к степени «высокий уровень загрязнение».
В реке Жаманты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 168 мг/дм3 при жесткости 2,12 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК). Качество воды реки характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,5. 
В реке Ыргайты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составляет 192 мг/дм3 при жесткости 1,9 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы биогенных веществ (азот нитритный 2,1 ПДК). Качество воды реки характеризуется как «умеренного уровня загрязнения» КИЗВ составил 2,1 ПДК. 
В озере Жаланашколь пробы отбирались в районе дамбы. Минерализация воды 1294 мг/дм3 при жесткости 9,6 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,02. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия (SО4- и Na+). Превышения ПДК выявлены по веществам из групп главных ионов (магний 2,6 ПДК, сульфаты 2,4 ПДК, натрий 1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК). Качество воды озера относится к степени «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ –2,3.
В реке Емель пробы отбирались в створе гидропоста реки Емель. Минерализация воды 799 мг/дм3 при жесткости 6,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и гидрокарбонатов. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,9 ПДК), тяжелых металлов (медь 5,4 ПДК) биогенных веществ (азот нитритный 1,4 ПДК). Качество воды реки характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 3,2.
В реке Катынсу пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 236 мг/дм3 при жесткости 3,0 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,4 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,0 ПДК). Качество воды реки относится к степени «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ – 1,7.
В реке Урджар пробы отбирались в городе Урджар. Минерализация воды 251 мг/дм3 при жесткости 3,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК). Качество воды реки относится к степени «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ – 1,1.
В реке Егинсу пробы отбирались ниже водохранилища. Минерализация воды 317 мг/дм3 при жесткости 3,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 2,5 ПДК). КИЗВ составил 2,5, качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения». 
В озере Сасыкколь пробы отбирались в акватории южного побережья. Минерализация воды озера составила 345 мг/дм3 при жесткости 4,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Превышения ПДК выявлены по веществ из групп тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК, никель 1,8 ПДК). Качество воды озера характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,9 (таблица 24).

Таблица 24

Состояние качества поверхностных вод Балкаш-Алакольского бассейна
по экспедиционным данным 

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за июнь 2015 г.

	
	июнь 2013года
	июнь 2014года
	июнь 2015года
	показатели качества воды
	средняя концентрация, мг/дм3
	кратность превышения

	поселок Бурлю-Тобе  (оз. Балхаш)
	
	
	11,4
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	

	
	
	
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	9,28 (6 кл.) очень грязная
	7,32 (6 кл.) очень грязная
	7,6 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	999
	10,0

	
	
	
	
	Магний
	306
	7,6

	
	
	
	
	Натрий
	667
	5,6

	залив Карашаган
(оз. Балхаш)
	
	
	11,4 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	

	
	
	
	0,2 (нормативно  чистая)
	БПК5
	0,2
	

	
	11,18 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	6,42 (6 кл.) очень грязная

	9,4 (высокого уровня загрязнения

	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	293
	7,3

	
	
	
	
	Натрий
	690
	5,8

	зона отдыха Лепсы 
(оз. Балхаш)
	
	
	11,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,7
	-

	
	
	
	0,3 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,3
	-

	
	11,78 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	7,87(6 кл.) очень грязная

	3,9 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	297
	7,4

	
	
	
	
	Натрий
	644
	5,4

	
	
	
	
	Сульфаты
	940
	9,4

	р. Лепси - п. Толебаева 
	
	
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,9
	

	
	
	
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	2,16 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,02 (3 кл.) умеренно загрязненная
	2,8  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	р. Лепси-станция Лепсы
	
	
	11,6                   (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	
	
	1,5 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,52 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,03 (3 кл.) умеренно загрязненная
	2,4  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	 р. Аксу-станция Матай
	
	
	10,4 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	
	
	1,0 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,0
	

	
	0,91 (2 кл.) чистая
	1,46 (3 кл.) умеренно загрязненная
	4,4 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	р. Каратал – г. Талдыкорган
	
	
	12,5 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,5
	

	
	
	
	0,6 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,6
	

	
	0,98 (2 кл.) чистая
	1,56 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,5  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Каратал — 
п. Уштобе
	
	
	10,5 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	2,76 (4 кл.) загрязненная
	2,25 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,2  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	оз.. Алаколь – 
п.  Акчи
	-
	
	15,5
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	15,5
	

	
	-
	
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	12,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	10,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	4,8 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0203
	20,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	990
	9,9

	
	
	
	
	Магний
	272
	6,8

	
	
	
	
	Натрий
	1058
	8,8

	р..Тентек – 
п. Ынталы
	-
	
	15,1 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	15,1
	

	
	-
	
	0,8 (нормативно  чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	0,88 (2 кл.) чистая
	5,35 (5 кл.)  грязная
	1,1 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	р. Жаманты-автодорожный мост 
	
	
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	
	
	1,767(нормативно чистая)
	БПК5
	1,67
	-

	
	0,82 (2 кл.) чистая
	1,03 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,5  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Ыргайты-автодорожный мост
	
	
	14,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,6
	

	
	
	
	0,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,5
	

	
	1,1 (3кл.)  умеренно загрязненная
	1,54  (умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,042
	2,1

	оз. Жаланашколь-дамба
	
	
	15,1                    (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	15,1
	-

	
	
	
	1,2 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	1,47 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,94 (умеренного уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00124
	1,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	240
	2,4

	
	
	
	
	Магний
	105
	2,6

	
	
	
	
	Натрий
	230
	1,9

	р.. Емель-гидропост  Емель
	
	
	12,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,8
	

	
	
	
	       0,3  (нормативно – чистая
	БПК5
	0,3
	

	
	1,01(3 кл)
умеренно загрязненная
	1,71 (умеренного уровня загрязнения)
	3,2 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0054
	5,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,4

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	288
	2,9

	р. Катынсу-автодорожный мост
	
	
	12,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,8
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	1,26 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,38 (умеренного уровня загрязнения
	1,7 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,04
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец 
	0,014
	1,4

	р. Уржар-ниже города Урджар
	
	
	11,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	
	
	0,4
(нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	
0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	1,1 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	р. Егинсу-ниже водохранили-
ща
	
	
	11,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	
	
	0,3 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,3
	

	
	
0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	2,5 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	оз. Сасыкколь-акватория южной части
	
	
	12,1 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,1
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	1,9 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Никель
	0,0018
	1,8




3.5  Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер
за  июнь 2015 года

Отбор проб донных отложений в бассейне юго-восточной части озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер производился на 18 контрольных точках (таблица 25).
В пробах донных отложений анализированы содержания кислоторастворимых (валовых) форм ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, марганец), а также подвижных форм (медь, никель, хром).
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях рек и озер Балкаш-Алакольского бассейна колеблется в широких пределах: кадмий от 0,01 до 0,25 мг/кг, свинец от 2,18 до 24,6 мг/кг, медь от 0,15 до 1,0 мг/кг, хром от 0,01 до 0,41 мг/кг, никель от 0,27 до 5,9 мг/кг, мышьяк от 0,5 до 4,3 мг/кг, марганец от 110 до 691 мг/кг (табл. 25).


Таблица  25
Результаты анализа донных отложений озера Балкаш-Алакольского бассейна   за июнь  2015 года
	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	As
	Mn
	Ni
	Cr
	Cu

	1
	река Каратал -  город Талдыкорган
	0,11
	14,7
	2,2
	343,5
	0,29
	0,04
	0,61

	2
	река Каратал – поселок Уштобе
	0,01
	24,56
	1,9
	235,5
	0,88
	0,06
	0,45

	3
	река Аксу – станция Матай
	0,04
	15,5
	1,7
	136,5
	1,1
	0,08
	0,75

	4
	река Лепсы – поселок Толебаева
	0,03
	2,47
	0,88
	221,9
	0,35
	0,03
	0,27

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,05
	2,46
	1,04
	236,3
	0,27
	0,01
	0,28

	6
	озеро Балкаш – залив Карашаган
	0,17
	2,18
	2,9
	624,4
	2,4
	0,13
	0,15

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,06
	3,27
	1,25
	428,9
	3,1
	0,09
	0,24

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,04
	2,38
	4,3
	224,2
	1,61
	0,04
	0,08

	9
	Озеро Сасыкколь – акватория южной части
	0,02
	3,64
	1,8
	122
	0,73
	0,09
	0,22

	10
	Река Тентек – поселок Ынталы
	0,08
	7,52
	1,9
	512,6
	0,37
	0,39
	0,41

	11
	озеро Алаколь – поселок Акчи
	0,25
	10,9
	4,2
	160,4
	2,7
	0,35
	1,0

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,006
	8,3
	1,6
	120,2
	0,95
	0,15
	0,3

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,03
	3,6
	0,51
	220,4
	0,9
	0,04
	0,63

	14
	река Катынсу – автомост
	0,06
	10,6
	0,7
	110,4
	0,82
	0,03
	0,25

	15
	Река Урджар – город Урджар
	0,01
	5,4
	0,93
	111,5
	0,6
	0,09
	0,12

	16
	река Егинсу - автомост
	0,01
	6,8
	1,3
	194
	0,24
	0,04
	0,22

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,07
	6,7
	0,9
	509,6
	5,9
	0,41
	0,36

	18
	река Жаманты - автомост
	0,01
	5,66
	1,07
	690,5
	1,6
	0,03
	0,8




3.6 Состояние загрязнения почвы бассейна оз.Балкаш 
тяжёлыми металлами за  июнь 2015 года

В июне месяце 2015 года в ходе экспедиционных обследований произведен отбор проб почвы на берегах водоохранной зоны по 18 контрольным точкам бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер (таблица 26). В пробах почвы определяли содержания кислоторастворимые (валовые) форм ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, марганец), а также подвижные формы( медь, никель, хром).
В пробах почвы определялось содержание кадмия, свинца, меди, хрома, никеля, мышьяка, марганца. 
В почве бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер в 7 из 18 створов наблюдается повышенное содержание мышьяка в пределах 1,3-2,6 ПДК.
В почве в реке Каратал – п. Екпинди обнаружены превышения по свинцу 1,2 ПДК. Так же в почве у берега реки Ыргайты –автомост обнаружены превышения по никелю  1,55 ПДК.
В пробах грунта остальных точек наблюдения содержание тяжелых металлов находятся в пределах ПДК.

Таблица 26

Характеристика  загрязнения почвы тяжёлыми металлами Балкаш-Алакольского бассейна за июнь 2015 год
        
	Место отбора
	Примеси
	июнь 2015 год

	
	
	Q, мг/кг
	Q", ПДК

	река Каратал -  город Талдыкорган
	Кадмий
	0,12
	0,2

	
	Свинец
	20,57
	0,6

	
	Мышьяк
	2,49
	1,3

	
	Марганец
	366,1
	0,2

	
	Никель
	0,37
	0,09

	
	Хром
	0,07
	0,01

	
	Медь
	0,88
	0,3

	река Каратал – поселок Уштобе
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	38,8
	1,2

	
	Мышьяк
	4,72
	2,4

	
	Марганец
	279
	0,2

	
	Никель
	0,83
	0,2

	
	Хром
	0,12
	0,02

	
	Медь
	1,56
	0,5

	река Аксу –станция Матай
	Кадмий
	0,05
	0,1

	
	Свинец
	17,1
	0,5

	
	Мышьяк
	0,9
	0,5

	
	Марганец
	147,2
	0,1

	
	Никель
	1,1
	0,3

	
	Хром
	0,12
	0,02

	
	Медь
	0,83
	0,3

	река Лепсы-поселокТолебаева
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	Свинец
	6,44
	0,2

	
	Мышьяк
	1,3
	0,7

	
	Марганец
	227,4
	0,2

	
	Никель
	0,37
	0,09

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Медь
	0,53
	0,2

	река Лепсы – станция Лепсы
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	3,93
	0,1

	
	Мышьяк
	1,5
	0,8

	
	Марганец
	232,3
	0,2

	
	Никель
	0,21
	0,05

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Медь
	0,3
	0,1

	озеро Балкаш – залив Карашаган
	Кадмий
	0,21
	0,04

	
	Свинец
	3,99
	0,1

	
	Мышьяк
	4,2
	2,1

	
	Марганец
	637,1
	0,4

	
	Никель
	2,6
	0,7

	
	Хром
	0,27
	0,05

	
	Медь
	0,26
	0,09

	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	Кадмий
	0,08
	0,01

	
	Свинец
	4,21
	0,1

	
	Мышьяк
	3,1
	0,6

	
	Марганец
	414,7
	0,3

	
	Никель
	3,6
	0,9

	
	Хром
	0,15
	0,03

	
	Медь
	0,36
	0,1

	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	Кадмий
	0,08
	0,2

	
	Свинец
	2,65
	0,08

	
	Мышьяк
	5,1
	2,6

	
	Марганец
	277,7
	0,2

	
	Никель
	1,84
	0,5

	
	Хром
	0,07
	0,01

	
	Медь
	0,2
	0,07

	озеро Сасыкколь – акватория южной части
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	9,31
	0,29

	
	Мышьяк
	4,1
	2,1

	
	Марганец
	137,2
	0,09

	
	Никель
	1,06
	0,3

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,92
	0,3

	река Тентек – поселок Ынталы
	Кадмий
	0,06
	0,1

	
	Свинец
	5,22
	0,2

	
	Мышьяк
	2,4
	1,2

	
	Марганец
	533
	0,4

	
	Никель
	0,53
	0,1

	
	Хром
	0,44
	0,07

	
	Медь
	0,57
	0,2

	озеро Алаколь – поселок Акчи
	Кадмий
	0,27
	0,5

	
	Свинец
	15,2
	0,5

	
	Мышьяк
	3,7
	1,9

	
	Марганец
	211
	0,1

	
	Никель
	3,2
	0,8

	
	Хром
	0,67
	0,1

	
	Медь
	1,13
	0,4

	озеро Жаланашколь – дамба
	Кадмий
	0,01
	0,02

	
	Свинец
	7,4
	0,2

	
	Мышьяк
	1,2
	0,6

	
	Марганец
	192,4
	0,1

	
	Никель
	0,97
	0,2

	
	Хром
	0,13
	0,02

	
	Медь
	0,76
	0,3

	река Емель – гидропост Емель
	Кадмий
	0,07
	0,1

	
	Свинец
	3,9
	0,12

	
	Мышьяк
	0,47
	0,24

	
	Марганец
	232,3
	0,15

	
	Никель
	1,1
	0,27

	
	Хром
	0,04
	0,007

	
	Медь
	0,17
	0,06

	река Катынсу – автомост
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	11,4
	0,36

	
	Мышьяк
	2,2
	1,1

	
	Марганец
	115,7
	0,08

	
	Никель
	0,78
	0,2

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,31
	0,1

	река Урджар – город Урджар
	Кадмий
	0,01
	0,02

	
	Свинец
	5,8
	0,18

	
	Мышьяк
	0,63
	0,32

	
	Марганец
	127,4
	0,08

	
	Никель
	0,5
	0,13

	
	Хром
	0,07
	0,011

	
	Медь
	0,77
	0,26

	река Егинсу – ниже водохранилища
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	7,4
	0,23

	
	Мышьяк
	2,3
	1,15

	
	Марганец
	201,7
	0,13

	
	Никель
	0,33
	0,08

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,21
	0,07

	река Ыргайты - автомост
	Кадмий
	0,09
	0,18

	
	Свинец
	9,3
	0,29

	
	Мышьяк
	1,6
	0,8

	
	Марганец
	540,3
	0,36

	
	Никель
	6,2
	1,55

	
	Хром
	0,53
	0,09

	
	Медь
	0,15
	0,05

	река Жаманты - автомост
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	8,97
	0,28

	
	Мышьяк
	2,04
	1,02

	
	Марганец
	704,2
	0,47

	
	Никель
	2,3
	0,58

	
	Хром
	0,05
	0,008

	
	Медь
	1,16
	0,398


                                       
* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг,  Q" – кратность превышения ПДК металлов 


3.7  Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) ина 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Талдыкорган (№2)Алматинской области (рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,31 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

3.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Алматинской области


















4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах(рис 4.1, таблица 27).

Таблица 27
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	9
	
	
	микрорайон Береке, район промзоны Береке
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 28
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,244
	1,628
	1,200
	2,400
	9
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,017
	
	0,312
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,053
	
	0,783
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,111
	0,230
	0,460
	
	
	

	Оксид углерода
	0,958
	0,319
	4,000
	0,800
	
	
	

	Диоксид азота
	0,037
	0,935
	0,130
	1,529
	39
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,048
	0,056
	0,141
	
	
	

	Озон
	0,067
	2,238
	0,130
	0,813
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,077
	9,625
	154
	31
	

	Аммиак
	0,006
	0,162
	0,110
	0,550
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,673
	0,004
	0,400
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,737
	0,007
	0,200
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,588
	
	24,472
	
	
	
	

	Метан
	1,630
	
	26,560
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся по значениями СИ равным 9,6 и НП =25,6 % по сероводороду (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: по взвешенным веществам – 1,6 ПДКс.с, озону – 2,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За июнь 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксированопо сероводороду – 154 случая,по диоксиду азота - 39 случаев, по взвешенным веществам – 9 случаев, также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК – 31 раз(таблица 28).


4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на1 стационарном посту(рис. 4.2, таблица 29).







Таблица 29
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан
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Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары

	Таблица 30
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0435
	 
	0,0725
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0319
	0,6380
	0,0467
	0,0934
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0000
	0,0000
	0,0424
	0,0085
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0056
	0,1400
	0,0456
	0,5365
	
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,0103
	0,0258
	
	
	

	Озон 
	0,0379
	1,2633
	0,0581
	0,3631
	2
	
	

	Сероводород 
	0,0012
	 
	0,0110
	1,3750
	
	
	

	Аммиак
	0,0099
	0,2475
	0,0387
	0,1935
	
	
	

	Формальдегид
	0,0032
	1,0667
	0,0047
	0,1343
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений(рис.4.2), в июне атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,4 и НП = 0,1 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составила – 1,3 ПДКс.с, формальдегида - 1,1 ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За июнь2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по озону – 2 случая(таблица 30).

4.3 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях
Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. Определялись содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода.
По данным наблюдений на месторождениях Жанбай, Забурунье, Макат, Косшагыл концентрация взвешенных веществ находилось в пределах 1,0-1,6 ПДК. На всех месторождениях концентрация диоксида азота превышали допустимую норму 1,1-1,5 ПДК. Остальные примеси находились в пределах нормы.

4.4 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 4 водных объектах: река Жайык, река Шаронова, река Кигаш, река Эмба.
В реке Жайыктемпература воды 22,1ºC, водородный показатель равен 7,4 , концентрация растворенного в воде кислорода 8,35 мг/дм3, БПК5- 4,10 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В реке Шаронова температура воды 28 ºC, водородный показатель равен 14, концентрация растворенного в воде кислорода 9,7 мг/дм3,БПК54,8 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В реке Кигаш температура воды 21,5ºC, водородный показатель равен 12, концентрация растворенного в воде кислорода 9,5 мг/дм3, БПК5 – 4,64 мг/дм3.Превышения ПДКбыли зафиксированы по веществам из групп органических веществ (нефтепродукты-1,2 ПДК; фенолы-1,3 ПДК).
В реке Эмба температура воды 21,3 ºC, водородный показатель равен 14 концентрация растворенного в воде кислорода 8,5 мг/дм3, БПК5- 4,16 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь-1,1 ПДК; марганец-1,2ПДК), органических веществ (нефтепродукты-1,1 ПДК, фенол-1,2 ПДК).
Качество воды в реках Жайык, Шаронова оценивается как «нормативно чистая», в реках Кигаш и Эмба «умеренного уровня загрязнения».
В июне по сравнению с маем 2015 года качество воды в реке Жайык - улучшилось, в реках Кигаш и Эмба – ухудшилось, в реке Шароновка - существенно не изменилось.

4.5 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на прибрежных станциях Атырауской области

Морской судоходный канал.На прибрежных станциях температура воды находилось в пределах 24-24,4 °С, величина рН морской воды – 7,4-7,6, содержание растворенного кислорода – 8,3 мг/дм3, БПК5 – 4,08 мг/дм3. Превышение ПДК наблюдалось по органическим веществам (нефтепродукты – 1,1 ПДК).
Тенгизское месторождение.На прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 24,1-25°С, величина рН – 8-9,1, содержание растворенного кислорода – 9,76 мг/дм3, БПК5 4,8 мг/дм3.
Взморье р. Жайык. На прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 24-25,3 °С, величина рН – 7,4-8,2, содержание растворенного кислорода 8,48 мг/дм3, БПК5 4,16 мг/дм3.
В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек)температура находились в пределах 24,1-25,4 °С, величина рН – 7,7-8,8, содержание растворенного кислорода 10,17 мг/дм3, БПК5 4,98 мг/дм3.
В дополнительном разрезе «А» и «В» (9 точек) температура находились в пределах 24,1-25,5 °С, величина рН – 7,2-8,1, содержание растворенного кислорода 9,5 мг/дм3, БПК5 5,23 мг/дм3.
В разрезе Мангышлак-Чечень (3 точек) температура находились в пределах 24,4-24,9 °С, величина рН – 7,4-7,7,растворенного кислорода – 10,62 мг/дм3, взвешенных веществ – 4,69 мг/дм3. 
В разрезе Песчанный-Дербент (3 точек) температура находились в пределах 24,6-25,2 °С, величина рН морской воды находилась в пределах 7,6-7,9, растворенного кислорода – 10,7 мг/дм3, БПК5 – 5,23 мг/дм3. Наблюдалось превышение ПДК не наблюдалось.  
В разрезе Кендерли-Дивичи (3 точек) температура находились в пределах 24,4-25,3 °С, величина рН морской воды составило 7,9-8,2, растворенного кислорода – 11,1 мг/дм3, БПК5 – 5,44 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
Качество морской воды на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах оценивалось как «нормативно-чистая»:Тенгизское месторождение, взморье р.Жайык, разрез острова залива Шалыги-Кулалы, дополнительный разрез «А» и «В»,разрез Мангышлак-Чечень, разрез Песчанный-Дербент, разрез Дивичи-Кендерли; в прибрежных станциях Морского судоходного канала качество воды оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
В июне 2014 года качество морских вод на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах оценивалось как «умеренно загрязненная»: морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, дополнительный разрез «А» и «В»,разрез Песчанный-Дербент, Дивичи-Кендерли; вода в Взморье р. Жайык, вековых разрезах острова залива Шалыги-Кулалы оценивалось как «чистая».
По сравнению с маем 2015 года качество морских вод на точках морского судоходного канала – ухудшилось; в разрезе Мангышлак-Чечень - улучшилось; Тенгизское месторождение, взморье р.Урал, разрез острова залива Шалыги-Кулалы, дополнительный разрез «А» и «В»,разрез Песчанный-Дербент, Дивичи-Кендерли существенно не изменилось.

4.6 Радиационный гамма-фон Атырауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7)(рис 4.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

4.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: атырау 1]

Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Атырауской области



























5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе                         Усть-Каменогорск велись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 31).

Таблица 31
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка
На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
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Рис.5.1Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск

Таблица 32
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0759
	0,5060
	3,0000
	6,0000
	1
	1
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0936
	1,8729
	0,9800
	1,9600
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,5938
	0,1979
	3,0296
	0,6059
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0498
	1,2459
	0,3200
	3,7647
	80
	
	

	Оксид азота
	0,0311
	0,5189
	0,1348
	0,3371
	
	
	

	Озон
	0,0840
	2,7991
	0,1328
	0,8300
	
	
	

	Сероводород
	0,0132
	
	0,0194
	2,4250
	1060
	
	

	Фенол
	0,0016
	0,5267
	0,0140
	1,4000
	4
	
	

	Хлор
	0,0019
	0,0641
	0,0100
	0,1000
	
	
	

	Аммиак
	0,0087
	0,2187
	0,0586
	0,2930
	
	
	

	Кислота серная
	0,0222
	0,2215
	0,0800
	0,2667
	
	
	

	Формальдегид
	0,0118
	3,9179
	0,0450
	1,2857
	4
	
	

	Мышьяк
	0,0003
	0,1090
	0,0010
	0,3333
	
	
	

	Сумма УВ
	2,1986
	
	4,3150
	
	
	
	

	Метан
	1,3390
	
	1,6130
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НПравным 51,3%; значение СИ= 6,0 (высокий уровень) по взвешенным веществам(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,9 ПДКс.с., диоксида азота – 1,2 ПДКс.с., озона – 2,8 ПДКс.с., формальдегида – 3,9 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам и диоксиду серы – 1, по диоксиду азота – 80, по сероводороду – 1060, по фенолуи формальдегиду –4 случая, также по взвешенным веществам было зафиксировано однократное превышение более 5 ПДК(таблица 32).

5.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 33).





Таблица 33
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: риддер карта 2014]
Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер
	













Таблица 34
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,098
	0,654
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,053
	1,059
	0,192
	0,384
	
	
	

	Оксид углерода
	0,424
	0,141
	2,000
	0,400
	
	
	

	Диоксид азота
	0,030
	0,739
	0,100
	1,176
	2
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,070
	0,029
	0,073
	
	
	

	Озон
	0,086
	2,865
	0,129
	0,804
	
	
	

	Сероводород
	0,012
	
	0,013
	1,650
	553
	
	

	Фенол
	0,003
	1,019
	0,008
	0,800
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,104
	0,009
	0,047
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,331
	0,009
	0,257
	
	
	

	Мышьяк
	0,001
	0,197
	0,002
	0,667
	
	
	

	Сумма УВ
	1,910
	
	9,151
	
	
	
	

	Метан
	1,277
	
	1,412
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в июне атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения.Он определялся  значением НП равным 25,6% (высокий уровень), СИ = 1,7 (низкий уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,1 ПДКс.с., озона– 2,9 ПДКс.с., формальдегида – 1,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 2, по сероводороду – 553 случая (таблица 34).

5.3 	Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.5.3, таблица 35).








Таблица 35
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха города Семей





Таблица 36
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,095
	0,633
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,017
	
	0,357
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,021
	
	0,701
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,025
	0,504
	0,066
	0,132
	
	
	

	Оксид углерода
	0,388
	0,129
	4,830
	0,966
	
	
	

	Диоксид азота
	0,013
	0,327
	0,081
	0,952
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,086
	0,190
	0,475
	
	
	

	Озон
	0,063
	2,100
	0,134
	0,838
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,030
	3,800
	80
	
	

	Фенол
	0,006
	1,829
	0,009
	0,900
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,125
	0,034
	0,168
	
	
	

	Сумма УВ
	1,769
	
	6,009
	
	
	
	

	Метан
	1,537
	
	2,212
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значением СИ равным 3,8 и НП= 3,7%(табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: озона – 2,1 ПДКс.с., фенола – 1,8ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду составило 80случаев (таблица 36).


5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 37).









Таблица 37
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое











Таблица 38
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,022
	0,145
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,012
	
	0,065
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,036
	
	0,206
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,040
	0,804
	0,244
	0,487
	
	
	

	Оксид углерода
	0,332
	0,111
	1,632
	0,326
	
	
	

	Диоксид азота
	0,025
	0,630
	0,110
	1,294
	3
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,020
	0,009
	0,024
	
	
	

	Озон
	0,137
	4,550
	0,238
	1,488
	257
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,004
	0,525
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,624
	0,008
	0,800
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,100
	0,007
	0,035
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,033
	0,001
	0,333
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,000
	
	0,018
	
	
	
	

	Метан
	1,031
	
	1,192
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 31,3% (высокий уровень), СИ = 1,5 (низкий уровень)(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озонасоставила 4,6 ПДКс.с.,других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Были зарегистрированы 3 случаяпревышения более 1 ПДК по диоксиду азота, 257 случаев - по озону (таблица 38).

5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 12-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, вдхр. Буктырма и Усть-Каменогорское).
В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 13,8-21,6 ºC, водородный показатель 6,76-6,99, концентрация растворенного в воде кислорода 8,41 мг/дм3, БПК5 1,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 3,2 ПДК, марганец 1,1 ПДК).
В реке Ертис температура воды находилась в пределах 7,4-15,5 ºC, водородный показатель 7,47 - 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода 9,27 мг/дм3, БПК5 0,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,7 ПДК, азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,8 ПДК цинк 1,7 ПДК, марганец 1,4 ПДК).
В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 15,2-15,4 ºC, водородный показатель 7,18 – 7,25, концентрация растворенного в воде кислорода 8,80 мг/дм3, БПК5 1,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,7 ПДК, азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 3,1 ПДК, цинк 2,0 ПДК).
В реке Брекса температура воды находилась в пределах 13,0-13,2 ºC, водородный показатель 7,20 – 7,22, концентрация растворенного в воде кислорода 9,19 мг/дм3, БПК5 1,40 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из биогенных веществ (железо общее 6,0 ПДК, азот нитритный 1,8 ПДК аммоний солевой 1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк 38,1 ПДК, медь 14,5 ПДК, марганец 5,1 ПДК).
В реке Тихая температура воды находилась в пределах 11,8-13,4 ºC, водородный показатель 7,24 – 7,31, концентрация растворенного в воде кислорода 9,37 мг/дм3, БПК5 1,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 3,4 ПДК, азот аммонийный 1,8 ПДК, азот нитритный 1,8 ПДК), тяжелых металлов (цинк 32,0 ПДК, медь 13,8 ПДК, марганец 11,0 ПДК, кадмий 2,6 ПДК).
В реке Ульби температура воды находилась в пределах 10,4-13,2 ºC, водородный показатель 7,35 – 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода 8,93 мг/дм3, БПК5 0,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 4,7 ПДК, азот нитритный 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк 14,3 ПДК, медь 6,3 ПДК марганец 4,0 ПДК).
В реке Глубочанка,температура воды находилась в пределах 14,6-14,8 ºC, водородный показатель 8,25– 8,33, концентрация растворенного в воде кислорода 9,02 мг/дм3, БПК5 1,32 мг/дм3. Превышения ПДК былизафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,9 ПДК), тяжелых металлов (цинк 24,1 ПДК, медь 6,4 ПДК марганец 4,9 ПДК).
В реке Красноярка,температура воды находилась в пределах 13,2-13,6 ºC, водородный показатель 8,18 – 8,23,концентрация растворенного в воде кислорода 9,69 мг/дм3, БПК5 1,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,6 ПДК, железо общее 1,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк 22,8 ПДК, марганец 5,9 ПДК, медь 4,7 ПДК).
В реке Оба - температура воды находилась в пределах 14,4-15,0 ºC, водородный показатель 7,30 – 8,07, концентрация растворенного в воде кислорода 8,93 мг/дм3, БПК5 0,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам групп биогенных веществ (железо общее 2,4 ПДК, азот нитритный 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь 4,1 ПДК, марганец 2,3 ПДК).
В реке Емель,температура воды находилась в пределах 17-24,8 ºC, водородный показатель 8,28-8,4, концентрация растворенного в воде кислорода 8,92 мг/дм3, БПК5 1,44 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,2 ПДК,), тяжелых металлов (медь 2,2 ПДК, марганец 1,8 ПДК).
В водохранилище Буктырма - температура воды находилась в пределах 3,4-26,4 ºC, водородный показатель 7,53-8,84, концентрация растворенного в воде кислорода 8,34 мг/дм3, БПК5 1,90 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,4 ПДК).
В водохранилище Усть-Каменогорское, температура воды находилась в пределах 5,6-11,4ºC, водородный показатель 7,57-7,76, концентрация растворенного в воде кислорода 9,39 мг/дм3, БПК5 2,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,3 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, водохранилища Буктырма и Усть-Каменогорское; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Брекса.
По сравнению с июнем 2014 года качество воды в реках Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, вдхр. Буктырмасущественно не изменилось; в реке Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, вдхр. Усть-Каменогорское – ухудшилось.
По сравнению с маем 2015 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Емель, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Краснояркасущественно не изменилось; в реке Оба – улучшилось.
Высокое загрязнение отмечено в реках Глубочанка– 1 случай ВЗ,Красноярка– 1 случай ВЗ,река Брекса– 1 случай ВЗ, река Тихая  – 3 случая ВЗ, река Ульби) – 2 случая ВЗ (таблица 7).

5.6 Характеристика качества поверхностных вод по токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области

р. Кара Ертис. Проба перифитона отобранная в июне 2015 на р. Кара Ертис  была очень бедной, определено лишь 5 видов диатомовых водорослей, частота встречаемости 3 отмечена у Asterionellaformosa, остальные виды встречались единично. Индекс сапробности составлял 1,19, класс качества II – вода чистая. 
 В составе донных сообществ р.Кара Ертис в июне  зарегистрировано 12 таксонов животных – это личинки поденок, двукрылых, стрекоз и клопов. Как и в прошлом месяце наиболее разнообразно представлены личинки поденок. На их долю приходится 50% от общего числа таксонов. Биотический индекс равен 8, что соответствует II классу качества, вода чистая. 
В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертисв июне месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов  составила 100%.
р. Ертис. По показателям развития перифитона поверхностные воды  р. Ертис в июне 2015 г. оценивались III классом качества. На створе «0,8 км ниже плотины У-Ка ГЭС» в пробе было зафиксировано 9 видов водорослей, 8 из которых принадлежали отделу диатомовых и 1 вид сине-зеленых. Наибольшая частота встречаемости (5) наблюдалась у Diatoma vulgare. Индекс сапробности на данном створе равен 1,8, вода умеренно загрязненная.
На левом берегу створа «0,35 км ниже понтонного моста» наблюдалось максимальное видовое обилие водорослей перифитона, в пробе было определено  24 таксона диатомовых, 2  сине-зеленых и 1 вид зеленых водорослей. Доминирующие позиции занимали диатомовые водоросли Nitzcshia palea, Navicula gracilis и Cymbella ventricosa c частотой встречаемости 7 - 9. Индекс сапробности равен 1,74, класс качества  III, вода умеренно-загрязненная. Правый берег этого же створа был менее богат по видовому обилию, в пробе определено 17 видов водорослей. Все виды относились к отделу диатомей. Индекс сапробности равен 1,75, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. 
На створе, расположенном в черте с. Прапорщиково в пробе было зафиксировано 17 видов водорослей,  15 принадлежало к отделу диатомовых и по одному виду к отделам зеленых и сине-зеленых. Частота встречаемости варьировала от 1 до 3. Индекс сапробности составлял 2,04. Класс качества  III, вода умеренно загрязненная. 
В пробе перифитона, отобранной в мае 2015 на заключительном створе, расположенном в черте с. Предгорное, обнаружено также 17 водорослей, все относились к отделу диатомей. Индекс сапробности составлял 1,79, III класс качества, вода умеренно загрязненная.
В составе макрозообентоса в июне месяце 2015г. на створе «0,8 км ниже плотины ГЭС» были обнаружены ракообразные, хирономиды и олигохеты. Биотический индекс составил 4, что соответствует IV классу качества, вода загрязненная. В районе понтонного моста (левобережная часть) в пробе макрозообентоса были обнаружены личинки ручейников, гаммарусы, пиявки, малощетинковые черви и хирономиды. Доля оксиреофильных видов составила 20%, индекс ЕРТ – 1, биотический индекс - 4, что соответствует IV классу качества, вода загрязненная. В правобережной части определено 3 таксона беспозвоночных: это ракообразные, хирономиды и клопы. Значение биотического индекса 4 - IV класс качества, вода загрязненная. В черте с. Прапорщиково в пробе зообентоса были определены ракообразные, пиявки, жуки, малощетинковые черви и моллюски. Значение биотического индекса 3, что соответствует классу качества III - вода умеренно-загрязненная. В черте поселка  Предгорное в пробе зообентоса зафиксировано семь таксонов беспозвоночных животных - это личинки ручейников, гаммарусы, пиявки, жуки, малощетинковые черви и моллюски. Индекс ЕРТ – 1, доля оксиреофильных видов составила 14%. Биотический индекс - 5, что соответствует  III классу качества - воды умеренно-загрязненные.
По сравнению с прошлым месяцем  качество воды в июне 2015г. на створах «3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)» и «в черте с.Предгорное; 1км ни же впадения р.Красноярка» ухудшилось на один класс. В целом, на контролируемом участке реки Ертис качество поверхностных вод оценивается III и  IV классами, вода умеренно-загрязненная.
Пробы воды р. Ертис, отобранные в июне месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На всех исследуемых створах выживаемость тест-объектов  составила 100%.
	р. Буктырма. По показателям перифитона воды р. Буктырма в июне месяце оценивались II классом качества – чистые. На створе «0,3 км выше с.Лесная Пристань» было определено 7 видов водорослей перифитона, все относились к отделу диатомовых. Индекс сапробности составлял 1,35, II класс качества вода чистая.  Ниже по течению в пробе обнаружено 6 видов диатомей, преимущественно х-о и х-ά мезосапробов. Индекс сапробности был равен 1,2, II класс качества, вода чистая.
В июне 2015 года, как и в предыдущие годы и месяцы исследования в составе донных сообществ доминирующее положение занимают индикаторы чистых вод - личинки веснянок и поденок.  На створе «в черте с. Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р.Хамир» в июне 2015г. в пробе 8 из 10 таксонов относятся к индикаторам чистых вод, т.е. доля оксиреофильных видов составляет 90%. Биотический индекс 8, что соответствует категории «воды чистые», II класс качества. На створе «в черте с. Зубовка; 1,5 км ниже впадения р.Березовка» в пробе было определено 10 видов беспозвоночных животных – это личинки веснянок, поденок и ручейников. Доля оксиреофильных видов составила 90%, индекс ЕРТ – 9, биотический индекс составил 8, класс качества II – воды чистые.
Качество поверхностных вод р.Буктырма по показателям макрозообентоса в июне месяце по сравнению с прошлым годом и  соответствующим  периодом 2015 года не изменилось.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в июне 2015 г., острой токсичности зарегистрировано не было, выживаемость тест-объектов составила 100%.
р. Брекса. В пробе перифитона, отобранной в июне 2015 на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» было обнаружено лишь 4 вида единично встречающихся диатомовых водорослей. Индекс сапробности составлял 1,12, II класс качества, вода чистая. На створе «0,6 км выше устья, в черте города» в пробе было зафиксировано 8 видов водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых. Наибольшая частота встречаемости зафиксирована у диатомеи Achnanthesminutissimavar. сryptocephala – 5, остальные виды имели частоту встречаемости 1 – 2. Индекс сапробности равен 2,19, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.
В июне 2015г. на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» в пробе макрозообентоса было определено 9 таксонов: личинка веснянки, многообразием видов были представлены личинки поденок и ручейников. Кроме выше указанных беспозвоночных,в пробе макрозообентоса встречены пиявки и ракообразные. Индекс ЕРТ - 8, доля оксиреофильных видов составила 89%. Биотический индекс 7, что соответствует II классу качества – воды чистые. На створе «в черте г.Риддера; 0,6 км вышеустья р.Брекса» таксономический состав практически не отличался от предыдущего створа своим многообразием видового состава. Оксиреофильная группа представлена личинами веснянок, поденок и ручейников. Также нам встретились двукрылые и гаммарусы. Значение биотического индекса составило 7, индекс ЕРТ – 6, доля оксиреофильных видов 75%, класс качества II - воды чистые.
Класс качества поверхностных вод на р.Брекса по показателям макрозообентоса в июне 2015г. посравнению с прошлым месяцем не изменился.
Пробы воды р. Брекса отобранные в июне 2015 года, по результатам проведенного биотестирования показали наличие острой токсичности. На створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» гибель дафний составила 57%. В пробе воды, отобранной на втором створе «в черте г.Риддера; 0,6 км вышеустья р.Брекса» гибель тест-объектов составила 100%.
р. Тихая. Качество воды  р. Тихая в июне 2015 г.  оценивалось III классом.  На  створе «в черте города, 0,1 км выше впадения ручья Безымянный» в пробе перифитона было зафиксировано 11 видов водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых. Наибольшее обилие отмечено у мелкоклеточной диатомеи Naviculaatomus, частота встречаемости у которой равна 7. У остальных водорослей частота встречаемости варьировала от 1 до 3. Индекс сапробности составлял 1,79, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная. На створе «0,8 км выше устья» качество воды несколько хуже. Здесь зафиксировано 6 видов диатомовых водорослей, индекс сапробности равен 2,29, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
По показателям макрозообентоса в июне 2015г. качество воды р. Тихая на обеих точках мониторинга оценивается II классом «вода чистая». На створе «0,1 км выше впадения руч. Безымянный» таксономический состав практически ни чем не отличался от предыдущего месяца. Оксиреофильные группы представлены личинками веснянок, поденок, ручейников, также в пробе были обнаружены двукрылые.  Значение биотического индекса составило 8, индекс ЕРТ – 7, доля оксиреофильных видов 88%. На створе «в черте города; 8 км выше устья» группа беспозвоночных животных была представлена большим видовым разнообразием поденок, также в пробе присутствовали двукрылые. Индекс ЕРТ составил 6, доля оксиреофильных видов – 71%. Значение биотического индекса составило 7.
Качество поверхностных вод на р.Тихая в июне 2015г. по сравнению с прошлым годом и текущим периодом 2015г. осталось на том же уровне – воды чистые.
Пробы воды, отобранные на р.Тихая в июне месяце 2015г. в результате биотестирования между собой различались. На створе «в черте города; 0,1 км выше впадения ручья Безымянный» вода оказала острое токсическое действие на живые организмы, гибель тест-объектов составила 100%. На втором створе «в черте города; 8 км выше устья» острой токсичности зарегистрировано не было, гибель дафний составила 40%.
р. Ульби (рудн. Тишинский). Качество воды по показателям перифитона в июне 2015 г. на р. Ульби в зоне деятельности рудника Тишинский оценивалось III – умеренное загрязнение. На створе «100 м выше сброса шахтных вод» в пробе перифитона было определено 8 видов диатомовых водорослей с частотой встречаемости 1 – 2. Индеек сапробности был равен 1,77. На створе ниже сбросов сточных вод рудника в пробе перифитона обнаружено 6 видов водорослей, также единично встречающихся. Здесь индекс сапробности составлял 1,59, что оценивается III классом качества, воды  умеренно загрязненные. 
Качество поверхностных вод р. Ульби в районе деятельности рудника Тишинский,  по показателям макрозообентоса в июне 2015 г. соответствовало II классу. На створе «100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский» обнаружено 7 таксонов беспозвоночных животных: личинки веснянок, поденок и ручейников, также в пробе были определены двукрылые и олигохеты. Значение биотического индекса составило 8, показатель ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов – 71%. Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» в пробе преобладают индикаторы чистых вод - личинки поденок, веснянок и ручейников. Показатель ЕРТ – 7, доля оксиреофильных  видов составила 88%. Биотический индекс - 7.
В целом, состояние р.Ульби (рудн. Тишинский) по сравнению соответствующим периодом прошлого года и текущим периодом, не изменилось, и оценивается как «чистые воды».
Пробы воды р.Ульби (рудн. Тишинский), отобранные в июне 2015 г.в результате биотестирования оказывали острое токсическое действие на живые организмы. На обоих створах  гибель тест-объектов составила 100%.
р Ульби  (г. Усть-Каменогорск). На створе «в черте пос. Каменный Карьер» в июне 2015 в пробе перифитона было определено 15 видов водорослей, все принадлежали к отделу диатомовых. Доминирующие позиции занимали х-ά сапробы Gomphonemaolivaceum и Cymbellaventricosa. Индекс сапробности составлял 1,6, воды умеренно загрязненные. На створе «1км выше устья р.Ульби (01)» было определено 17 видов водорослей перифитона, из них 15 относились к отделу диатомовых и 2 к отделу зеленых. Частота встречаемости 5 отмечена у х-ά сапроба Cymbellaventricosa и o-β сапроба Achnanthesminutissima, остальные виды имели частоту встречаемости 1-3. Индекс сапробности равен 1,81, умеренное загрязнение.  На правом берегу  встречено 18 видов водорослей перифитона, из них 16 относились к отделу диатомовых и по одному виду к отделам зеленых и сине-зеленых. Здесь на доминирующие позиции помимо  Cymbellaventricosa  выходит ά-сапробный вид Nitzschiapalea, частота встречаемости – 5. Зеленые и сине-зеленые водоросли встречались единично. Индекс сапробности составлял 1,96, III класс качества, вода умеренно загрязненная.
В июне 2015 г. таксономическое богатство донных сообществ макрозообентоса  такое же разнообразное, как и в прошлом месяце.  На створе «в черте п.Каменный Карьер; в створе водпоста» в составе донных сообществ беспозвоночных животных доминирующее положение занимали индикаторы чистых вод- личинки поденок, веснянок, ручейников, также в пробе были определены личинки стрекоз, ракообразные и олигохеты. Индекс ЕРТ составил 10, доля оксиреофильных видов – 72%. Биотический индекс равен 9, II класс качества – вода чистая. На створе «в черте города; 1 км выше устья р.Ульби; у автодорожного моста» на левом берегу по сравнению с прошлым месяцем качество воды улучшилось. В составе макрозообентоса присутствовали личинкивеснянок и поденок, также в пробе определены ракообразные, малощетинковые черви, клопы и личинки стрекоз. Показатель ЕРТ – 5, доля оксиреофильных видов 46%. Биотический индекс 9, IIкласс качества, вода чистая. На правом берегу в июне 2015г. видовой состав был беднее, качество воды, по сравнению с прошлым месяцем, ухудшилось на один класс. В пробе встретилась лишь одна группа оксиреофильного вида – личинка веснянки, также были определены клопы, малощетинковые черви и ракообразные. Биотический индекс равен 6, показатель ЕРТ-1, доля оксиреофильных видов составила 25%, класс качества III – воды умеренно-загрязненные.
В целом качество поверхностных вод р.Ульби (Усть-Каменогорск) в 2015г. по сравнению с прошлым годом улучшилось.
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в июне 2015 г., не оказывали острого токсического  действия на живые организмы, выживаемость дафний составила 100%.
р. Глубочанка. На «фоновом» створе р. Глубочанка в июне 2015г. было определено 16 видов диатомовых водорослей. Массового развития достигали x-ά - мезосапробные виды Gomphonema olivaceum и Cymbella ventricosa, o-β сапроб Diatoma vulgare и ά-сапробный вид Nitzschia palea. Индекс сапробности равен 1,93. Класс качества III, вода умеренно загрязненная. На втором створе таксономическое разнообразие значительно ниже, в пробе определено 8 видов диатомовых водорослей с частотой встречаемости 1-2. Индекс сапробности равен 2,12, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная. На заключительном створе в пробе перифитона определено 7 видов диатомовых водорослей, которые имели частоту встречаемости от 1 до 3. Индекс сапробности составлял 2,13, III класс качества, вода умеренно загрязненная.
По сравнению с маем значительных изменений в таксономическом составе макрозообентоса  условно «фонового» створа в июне не наблюдалось. В составе биоценоза зарегистрированы личинки поденок, ручейников, двукрылых,  а также гаммарусы и водные пауки. Биотический индекс 6, вода умеренно загрязненная. Ниже по течению, качество воды в июне месяце значительно улучшилось. На створе  «ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики» в составе макрозообентоса зафиксировано  6 таксона донных беспозвоночных, в том числе: личинки  поденок, ручейников и водяные клещи. Биотический индекс составил 7, вода чистая. На заключительном створе мониторинга качества поверхностных вод р. Глубочанки «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» наблюдается снижение таксономического богатства, однако и увеличивается доля оксиреофильных видов. В пробе зарегистрированы личинки веснянок и стрекоз. Биотический индекс 6,III класс качества, вода умеренно загрязненная.
Пробы воды р. Глубочанка в июне 2015 годав результате проведенного биотестирования между собой различались. На створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п. Белоусовский» острой токсичности отмечено не было, гибель тест-объектов составила 43%. На втором створе «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» зарегистрирована острая токсичность, гибель дафний составила 90%. На заключительном створе «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» гибель тест-объектов составила 7% - вода не токсична.
р. Красноярка. 	В июне 2015 г. на створе «1,5 км выше х/б сточных вод Иртышского рудника» в пробе перифитона найдено 11 видов диатомовых водорослей и 1 вид сине-зеленых. Массового развития достигали Diatomavulgare, Nitzcshiapalea, Gomphonemaolivaceum иDiatomaelongatumvar. tenue. В пробе превалировали ά-сапробные виды, однако в следствии массового развития о-β-сапробного вида Diatomavulgare индекс сапробности находился в β–мезосапробной зоне, и составлял 2,29, III класс качества, вода умеренно загрязненная. Ниже по течению в пробе перифитона также зафиксировано 12 видов водорослей, из них 11 видов диатомей и 1 вид зеленых. Однако, виды имели более низкую частоту встречаемости по сравнению с створом выше сбросов. С частотой встречаемости 5 отмечены уродливые формы диатомеи Nitzshiapalea, у остальных видов частота встречаемости варьировала от 1 до 3. Следует отметить, что доминирование в пробе перифитона уродливых форм водорослей свидетельствует о неблагоприятной экологической обстановке на водотоке. Индекс сапробности равен 2,4, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
По показателям развития макрозообентоса в июне  2015 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствует II классу качества, чистая. В пробе зарегистрировано 9 таксонов –  поденок, двукрылых а также гаммарусы, водяные клещи, пиявки и моллюски. Значение биотического индекса составило 7. На створе, ниже сбросов Березовского рудника качество воды в июне улучшилось, по сравнению с маем. В составе макрозообентоса зарегистрированы личинки ручейников, двукрылых, стрекоз и малощетинковые черви. Биотический индекс 6, Ш  класс качества воды, вода умеренно загрязненная.
В результате биотестирования пробы воды р.Красноярка между собой различались.  На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» гибель тест-объектов составила 13%. На втором створе «1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста» была зарегистрирована острая токсичность, гибель дафний составила 100%.
р.Оба. В пробе перифитона отобранной на р. Оба в июне 2015 г. на створе «1,8 км выше впадения р. Березовка» было определено 16  видов диатомовых водорослей. Наибольшая частота встречаемости (7) отмечена у Navicularadiosa, субдоминантом с частотой встречаемости 5 была диатомея Cymbellaventricosa, у остальных видов частота встречаемости варьировала от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,83, что соовтвествует IIIклассу качества, вода умеренно загрязненная. Ниже по течению, на створе, расположенном в черте с. Камышенка, в пробе также зафиксировано 16 видов водорослей, из них 15 видов диатомовых и 1 вид сине-зеленых. С частотой встречаемости 5 отмечена Cymbellaventricosa, остальные виды встречались реже.  Индекс сапробности был несколько выше, чем на «фоновом» створе и составлял 1,94, что соовтвествует IIIклассу качества, вода умеренно загрязненная. 
В июне 2015 г. качество воды р. Оба по показателям макрозообентоса соответствовало II классу качества – «воды чистые». На створе «1,8 км выше впадения р. Березовки, г.Шемонаиха» в составе макрозообентоса было обнаружено 7 таксонов беспозвоночных животных. Оксиреофильная группа была представлена  веснянками, поденками, ручейниками. Также в пробе были обнаружены гаммарусы, двукрылые и малощетинковые черви. Показатель ЕРТ – 3, доля оксиреофильных видов 43%. Значение биотического индекса – 7. На створе «в черте с. Камышенка» основу макрозообентоса составляли личинки поденок, веснянок, ручейников. Кроме оксиреофильной группы в июньском зообентосе зарегистрированы ракообразные, клопы, жуки и личинки стрекозы. Показатель ЕРТ – 4, доля оксиреофильных видов 44%. Значение биотического индекса – 7.
По сравнению с прошлым годом качество поверхностных вод р.Оба сохраняет тенденцию II класса качества - чистых вод.
В пробах воды, отобранных в июне 2015г. на р.Оба, острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «в черте с.Камышенка; 4,1 км нижевпадения р.Таловка» погибших дафний не обнаружено, только на первом створе отмечена гибель дафний в количестве 6,7%.
р. Емель. По показателям развития фитопланктона качество воды на р. Емель в июне 2015 г. оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе определено 22 вида водорослей, из которых 17 видов диатомовых, 3 вида зеленых и 2 вида сине-зеленых. Общая численность водорослей несколько повысилась по сравнению с маем месяцем и составляла – 600тыс.кл/л, биомасса – 1,6 мг/л. Индекс сапробности остался на том же уровне - 2,2. 
Обрастания в июне месяце представлены большим таксономическим разнообразием водорослей. В пробе определено 25 видов, из них 18 видов диатомовых, 5 таксонов зеленых и 2 сине-зеленых водорослей. Доминирующие позиции занимал о-β-мезосапробный вид из отдела зеленых водорослей – Spirogiraporticalis, субдоминантом с частотой встречаемости 7 был α-сапроб Nitzshiapalea. Индекс сапробности составил 2,12, качество воды оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. 
В пробе зоопланктона обнаружены 2 вида коловраток и копеподидные стадии веслоногих рачков, индекс сапробности определить не удалось.
В составе макрозообентоса р.Емель в июне определено 10 таксонов донных беспозвоночных, в том числе личинки веснянок, поденок, стрекоз, гаммарусы, жуки и хирономиды. Доля оксиреофильных видов составила 60%, биотический индекс 7, II класс качества, вода чистая.
         В результате биотестирования поверхностных вод р. Емельострой токсичности не отмечено, выживаемость тест-объектов составила 100% (Приложение 8).

5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,20 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области




























6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5стационарных постах(рис. 6.1., таблица 39).
Таблица 39
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10,озон,аммиак, диоксид углерода
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз



Таблица 40
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,151
	1,009
	0,500
	1,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,007
	
	0,080
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,186
	0,044
	0,088
	
	
	

	Сульфаты
	0,013
	
	0,060
	0,007
	
	
	

	Оксид углерода
	1,381
	0,460
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,066
	1,651
	0,130
	1,529
	55
	
	

	Оксид азота
	0,019
	0,320
	0,040
	0,100
	
	
	

	Озон 
	0,050
	1,657
	0,103
	0,646
	
	
	

	Аммиак 
	0,010
	0,245
	0,055
	0,274
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,503
	0,007
	0,350
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,328
	0,026
	0,743
	
	
	

	Диоксид углерода 
	701,733
	
	879,042
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1)атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП = 30,8% (высокий уровень), СИ был равен 1,5 (низкий уровень). Город более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: формальдегида - 2,3 ПДКс.с.,диоксида азота и озона – 1,7 ПДКс.с.,концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За июнь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 55 случаев(таблица 40).


6.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.2., таблица 41).








Таблица 41
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Таблица 42
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,009
	 
	0,243
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,043
	 
	2,030
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,140
	0,068
	0,136
	
	
	

	Оксид углерода
	0,195
	0,065
	4,843
	0,969
	
	
	

	Диоксид азота
	0,011
	0,270
	0,053
	0,619
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,005
	0,196
	0,489
	
	
	

	Озон
	0,089
	2,977
	0,140
	0,875
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	 
	0,043
	5,425
	946
	1
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,998
	 
	2,430
	 
	
	
	

	Метан
	2,481
	 
	3,016
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 5,4 и НП = 47,2%. Город более всего загрязнен сероводородом(табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 3,0ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За июнь 2015 года по сероводороду были выявлены превышения: более 1 ПДК– 946 случаев, более 5 ПДК – 1 случай (таблица 42).


6.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.3., таблица 43).
Таблица 43
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Каратау



Таблица 44
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Каратау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,082
	0,047
	0,094
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,165
	0,064
	0,752
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,012
	0,068
	0,169
	
	
	

	Озон
	0,087
	2,903
	0,186
	1,163
	1
	
	

	Сероводород
	0,003
	 
	0,035
	4,375
	88
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,014
	0,070
	
	
	

	Сумма УВ
	0,660
	 
	1,479
	 
	
	
	

	Метан
	0,819
	 
	1,698
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4,4 и НП = 4,1%. Город более всего загрязнен сероводородом и озоном (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,9 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.За июнь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по озону – 1 случай, по сероводороду – 88 случаев (таблица 44).

6.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис. 6.4., таблица 45).
Таблица 45
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: C:\Documents and Settings\basembekova_s.KAZHYDROMET\Мои документы\My Received Files\DEM Inkar\карты 2015\карты 2015\карты новых скатов 18.12.14\карты новых скатов\жамбыл\Шу карта.jpg]
Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Шу

Таблица 46
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,023
	 
	0,464
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,101
	 
	3,263
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,146
	0,018
	0,037
	
	
	

	Оксид углерода
	0,214
	0,071
	2,462
	0,492
	
	
	

	Диоксид азота
	0,013
	0,328
	0,115
	1,349
	5
	 
	 

	Оксид азота
	0,007
	0,113
	0,128
	0,320
	 
	 
	 

	Озон
	0,077
	2,580
	0,144
	0,900
	 
	 
	 

	Сероводород
	0,006
	 
	0,091
	11,375
	293
	3
	1

	Аммиак
	0,003
	0,070
	0,016
	0,081
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,377
	 
	3,043
	 
	
	
	

	Метан
	0,424
	 
	3,742
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 11,4; НП = 16,8% (повышенный уровень). Город более всего загрязнен по сероводородом(табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,6 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За июнь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по сероводороду – 293, диоксиду азота – 5, также по сероводороду были превышения более 5 ПДК– 3 случая и превышения более 10 ПДК – 1 случай (таблица 46).
По данным автоматического поста наблюдений в городу Шу был зафиксирован 1 случай ВЗ атмосферного воздуха (таблица 2).

6.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис. 6.5., таблица 47).
Таблица 47
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Жибек жолы, №496«А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.5. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кордай





Таблица 48
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Кордай
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,013
	 
	0,119
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,043
	 
	0,580
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,062
	0,013
	0,026
	
	
	

	Оксид углерода
	0,240
	0,080
	0,884
	0,177
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,188
	0,051
	0,598
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,008
	0,023
	0,057
	
	
	

	Озон
	0,074
	2,480
	0,132
	0,825
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,010
	0,240
	0,027
	0,133
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,234
	 
	6,697
	 
	
	
	

	Метан
	1,532
	 
	6,439
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.5) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0%.
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,5 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 48).

6.6  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9 водных объектах (реки Талас, Бериккара,  Асса,  Шу, Аксу, Карабалта,  Токташ, Сарыкау, озеро Биликоль).
Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды находится в пределах 15,1 – 22,0 ºC, водородный показатель равен 8,1- 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 8,03 мг/дм3, БПК5 3,75 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК). 
В реке Асса температура воды 16,0ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,42 мг/дм3, БПК5 2,88  мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  биогенных веществ  (железо общее 1,6 ПДК).
В реке Бериккара температура воды 14,5ºC, водородный показатель равен 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 8,03 мг/дм3, БПК5 2,19 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
В озере Биликоль температура воды 27,0ºC, водородный показатель равен 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода 7,07 мг/дм3, БПК5 19,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,7 ПДК), из биогенных веществ (фториды 1,7 ПДК), тяжелых металлов (меди 3,2 ПДК, цинка 1,1ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).
В реке Шу - температура воды находился в пределах 21,6 –23,4 ºC, водородный показатель равен 7,9-8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 9,71 мг/дм3, БПК5 2,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,7 ПДК), тяжёлых металлов (медь 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК). 
В реке Аксу, температура воды 21,6ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 8,14 мг/дм3, БПК5  5,58 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,1 ПДК, фториды – 1,1 ПДК, железо общее 8,5ПДК), тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК), из  органических веществ (фенолы  3,0 ПДК).
Река Карабалта, температура воды 21,8 ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 7,86 мг/дм3, БПК5  4,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты  6,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее 8,7 ПДК, фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК), органических веществ (фенолы  3,0 ПДК).                                                                                                                                                                      
Река Токташ, температура воды  21,8 ºC, водородный показатель равен 8,30, концентрация растворенного в воде кислорода 10,0 мг/дм3, БПК5  4,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее  3,4 ПДК),  тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК), органических веществ (фенолы  2,0 ПДК, нефтепродукты  1,2 ПДК).
Река Сарыкау, температура воды 24,8 ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 7,48 мг/дм3, БПК5  3,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  главных ионов (сульфаты  6,3 ПДК), биогенных веществ  (железо общее 5,1 ПДК, фториды 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь  2,2 ПДК), органических веществ (нефтепродукты  1,2 ПДК, фенолы 2,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Жамбылской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Шу, Талас, Асса, Бериккара, Аксу, Токташ, озеро Биликоль, «высокого уровня загрязнения» - реки Карабалты, Сарыкау.
По сравнению с июнем  2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта,  Сарыкау существенно не изменилось; в озере Биликоль,  в реке Токташ -   улучшилось; в реке Бериккара - ухудшилось. По сравнению с маем  2014 года качество воды в реках Шу, Талас, Асса, Аксу, Бериккара, Токташ существенно не изменилось; в  озере Биликоль – улучшилось; в реках Карабалта, Сарыкау - ухудшилось.
На территории области зафиксировано 1 случай ВЗ в озере Биликоль (таблица 7).

6.7 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,20мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Жамбылской области

7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах(рис.7.1, таблица 49).

Таблица 49
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск





Таблица 50
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1839
	 
	0,6863
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0241
	0,4810
	1,9750
	3,9500
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,0384
	0,0128
	2,0177
	0,4035
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0167
	0,4175
	0,0778
	0,9153
	
	
	

	Оксид азота
	0,0039
	0,0650
	0,0694
	0,1735
	
	
	

	Сероводород
	0,0003
	 
	0,0022
	0,2750
	
	
	

	Аммиак
	0,0008
	0,0200
	0,0020
	0,0100
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется повышенным  уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 4,0 (повышенный уровень) и НП= 0,0 % (низкий уровень)(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ - не превышали ПДК. За июнь 2015 года было выявлено однократное превышение более 1 ПДК по диоксиду серы (таблица 50).	

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 51).

Таблица 51
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота,сероводород, аммиак,сумма углеводородов, метан
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 52
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,088
	 
	0,686
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,061
	1,212
	0,113
	0,227
	
	
	

	Оксид углерода
	1,044
	0,348
	5,764
	1,153
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,023
	0,575
	0,086
	1,007
	2
	
	

	Оксид азота
	0,014
	0,240
	0,023
	0,058
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,004
	0,475
	
	
	

	Аммиак
	0,014
	0,353
	0,024
	0,120
	
	
	

	Сумма УВ
	1,191
	 
	6,502
	 
	
	
	

	Метан
	0,847
	 
	2,571
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,2 и                           НП = 0,1%(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячнаяконцентрация диоксида серы составила 1,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по оксиду углерода  – 3 случая и по диоксиду азота – 2 случая (таблица 52).


7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис 7.3., таблица 53).

Таблица 53
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка












Таблица 54
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,008
	 
	0,224
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,027
	 
	1,625
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,136
	0,029
	0,058
	
	
	

	Оксид углерода
	0,205
	0,068
	1,719
	0,344
	
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,055
	0,024
	0,287
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,013
	0,013
	0,033
	
	
	

	Озон 
	0,030
	1,010
	0,072
	0,450
	
	
	

	Сероводород 
	0,003
	 
	0,017
	2,100
	160
	
	

	Аммиак 
	0,001
	0,013
	0,036
	0,179
	
	
	

	Сумма УВ
	1,374
	 
	2,125
	 
	
	
	

	Метан
	1,525
	 
	2,597
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,1 и НП = 7,4%  (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по сероводороду – 160 случаев (таблица 54).

7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

	Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.4., таблица 55).

Таблица 55
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	с. Январцево
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Таблица 56
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Январцево

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0110
	 
	0,3066
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0301
	 
	0,4004
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0007
	0,0140
	0,0288
	0,0576
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1437
	0,0479
	0,9131
	0,1826
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0040
	0,1000
	0,0357
	0,4200
	
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,0033
	0,0056
	0,0140
	
	
	

	Озон 
	0,0771
	2,5700
	0,1500
	0,9375
	
	
	

	Сероводород 
	0,0003
	 
	0,0154
	1,9250
	53
	
	

	Аммиак 
	0,0088
	0,2200
	0,1274
	0,6370
	
	
	

	Сумма УВ
	0,7662
	 
	1,3543
	 
	
	
	

	Метан
	0,8689
	 
	1,7340
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.4) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП = 2,5% (повышенный уровень), СИ = 1,9 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,6 ПДКс.с, концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду – 53 случая (таблица 56).

7.5 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

	Наблюдения за загрязнением воздухав городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул.Шолохова и ул.Штыбы,№2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган).Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота на точке №1 составила 1,3 ПДК, на точке №2 составила 1,5 ПДК.
	Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода,оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 57).

Таблица 57
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в городе Уральск
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,162
	
	0,306
	

	Диоксид серы  
	0,011
	0,02
	0,017
	0,03

	Оксид углерода 
	3,681
	0,74
	4,071
	0,81

	Диоксид азота  
	0,108
	1,3
	0,131
	1,5

	Оксид азота 
	0,030
	0,07
	0,024
	0,06

	Сероводород 
	0,003
	0,40
	0,003
	0,42

	Углеводороды 
	31,582
	0,53
	29,976
	0,50

	Аммиак  
	0,017
	0,09
	0,014
	0,07

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,057
	0,04
	0,056
	0,04




7.6 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений поселка Январцево

Наблюдения за загрязнением воздухапроводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений Чинарево).
	Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 1,1 ПДК. По данным наблюдений концентрации остальных загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 58).

Таблица 58
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в п. Январцево

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,064
	

	Диоксид серы  
	0,016
	0,03

	Оксид углерода 
	1,772
	0,35

	Диоксид азота  
	0,090
	1,1

	Оксид азота 
	0,011
	0,03

	Сероводород 
	0,002
	0,19

	Углеводороды 
	30,619
	0,51

	Аммиак  
	0,009
	0,05

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,039
	0,03




7.7 Качество поверхностных вод на территории 
Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 4 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь, Шынгырлау.
В реке Жайык температура воды составила 21-23 ºC, водородный показатель равен 7,2-7,7 концентрация растворенного в воде кислорода 9,52 мг/дм3, БПК5 2,04 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Шаган температура воды составила 21-25ºC, водородный показатель равен 7,15-7,64, концентрация растворенного в воде кислорода- 11,40 мг/дм3, БПК5- 2,20 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды 1,2 ПДК). 
В реке Дерколь температура воды составила в пределах 21-25ºC, водородный показатель равен 7,09-7,31, концентрация растворенного в воде кислорода- 11,72 мг/дм3, БПК5- 2,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,2 ПДК, магний – 1,6 ПДК). 
В реке Шынгырлау температура воды составила 22ºC, водородный показатель равен 7,23, концентрация растворенного в воде кислорода-10,24 мг/дм3, БПК5-1,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы также по  главным ионам (хлориды-1,3 ПДК).
Качество воды водных объектов Жайык оценивается как «нормативно чистая»,Шаган, Дерколь, Шынгырлау на территории Западно-Казахстанской области оценивается как «умеренного уровня загрязнения».  
В сравнении с июнем 2014 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь, Шынгырлау существенно не изменилось. 
 В сравнении с маем 2015 года качество воды реки Жайык улучшилось, а качество воды рек Шаган и Дерколь не изменилось.

7.8 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак)на 3-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3)и г.Аксай (№4)(рис. 7.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,05-0,14 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.



7.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: ЗКО 1]

Рис. 7.5Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Западно-Казахстанкой области
8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах(рис. 8.1., таблица 59).
Таблица 59
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза
 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза
 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сумма углеводородов, метан

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, аммиак, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: Караганда]
Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

Таблица 60
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,1056
	0,7041
	0,4000
	0,8000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0292
	
	0,6180
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0317
	
	0,6370
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0070
	0,1406
	0,6640
	1,3280
	1
	
	

	Сульфаты
	0,0006
	
	0,0100
	0,0011
	
	
	

	Оксид углерода
	1,2736
	0,4245
	6,0016
	1,2003
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0275
	0,6867
	0,0900
	1,0588
	4
	
	

	Оксид азота
	0,0073
	0,1213
	0,1061
	0,2653
	
	
	

	Озон
	0,0588
	1,9600
	0,1378
	0,8613
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	
	0,0228
	2,8500
	2
	
	

	Фенол
	0,0076
	2,5244
	0,0140
	1,4000
	14
	
	

	Аммиак
	0,0098
	0,2450
	0,0152
	0,0760
	
	
	

	Формальдегид
	0,0061
	2,0256
	0,0100
	0,2857
	
	
	

	Сумма УВ
	1,3414
	
	6,7943
	
	
	
	

	Метан
	1,2328
	
	4,9691
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ = 2,9 и НП равным 7,7 %. Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: фенола - 2,5 ПДКс.с., озона и формальдегида – 2,0 ПДКс.с.,других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 1, по оксиду углерода и сероводороду – 2, по диоксиду азота – 4, по фенолу – 14(таблица 60).

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 61).

Таблица 61
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота


	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш

Таблица 62
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	    мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,2436
	1,6239
	0,8
	1,6
	12
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0196
	
	0,7214
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0196
	
	0,7217
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0194
	0,3880
	2,0168
	4,0336
	44
	
	

	Сульфаты
	0,0067
	
	0,03
	0,0033
	
	
	

	Оксид углерода
	1,1808
	0,3936
	11,0
	2,2
	9
	
	

	Диоксид азота
	0,0255
	0,6381
	0,2200
	2,5882
	12
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,0033
	0,0186
	0,0465
	
	
	

	Озон
	0,0603
	2,0100
	0,1183
	0,7394
	
	
	

	Сероводород
	0,0016
	
	0,2150
	26,8750
	44
	19
	6

	Аммиак
	0,0099
	0,2475
	0,3701
	1,8505
	2
	
	

	Сумма УВ
	1,3481
	
	1,9155
	
	
	
	

	Метан
	1,2556
	
	1,3335
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением СИ равным 26,9 (очень высокий уровень), значение НП был равен 9,0% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрациивзвешенных веществ 1,6ПДКс.с., озона 2,0 ПДКс.с.,содержание тяжелых металлов свинца составил 1,3 ПДКс.с.,другие загрязняющие веществане превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам и диоксиду азота – 12 случаев, по диоксиду серы и  сероводороду – 44 случая, по оксиду углероду – 9 случаев, по аммиаку – 2 случая, также зафиксированы по сероводороду 19 случаев превышения более 5 ПДК и 6  случаев более 10 ПДК(таблица 62).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Балхаш были зафиксированы 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) и 2 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).








8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах(рис.8.3., таблица 63).


Таблица 63
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган



Таблица 64
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,410
	2,735
	0,800
	1,600
	24
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,258
	2,460
	4,920
	
	
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	0,217
	0,072
	1,802
	0,360
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,193
	0,047
	0,553
	30
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,048
	0,068
	0,169
	
	
	

	Озон
	0,071
	2,370
	0,138
	0,863
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,071
	8,925
	50
	6
	

	Фенол
	0,006
	2,053
	0,029
	2,900
	21
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,053
	0,098
	0,490
	
	
	

	Сумма УВ
	0,608
	
	2,090
	
	
	
	

	Метан
	1,105
	
	2,730
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 8,9 и НП = 26,9% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 2,7 ПДКс.с., озона – 2,4 ПДКс.с., фенола – 2,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 24, диоксиду азота – 30, по сероводороду – 50, по фенолу – 21, также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по сероводороду – 6 случаев (таблица 64).













8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.8.4., таблица 65).
Таблица 65
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань














Таблица 66
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Сарань

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0120
	 
	0,0869
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0328
	 
	0,3738
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2778
	0,0926
	2,3460
	0,4692
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0005
	0,0125
	0,0150
	0,1765
	
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,0226
	0,0565
	
	
	

	Озон
	0,0645
	2,1500
	0,1300
	0,8125
	
	
	

	Сероводород
	0,0000
	 
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Аммиак
	0,0001
	0,0025
	0,0014
	0,0070
	
	
	

	Сумма УВ
	0,8055
	 
	3,3880
	 
	
	
	

	Метан
	0,9975
	 
	4,0997
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,2ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК(таблица 66).

8.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.5., таблица 67).
Таблица 67
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/
Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид,сумма углеводородов, метан
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	Рис. 8.5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау	

Таблица 68
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,3355
	2,2365
	1,0000
	2,0000
	35
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0258
	0,5150
	2,7941
	5,5882
	67
	2
	

	Сульфаты
	0,0110
	
	0,0200
	0,0022
	
	
	

	Оксид углерода
	2,2994
	0,7665
	13,000
	2,6000
	34
	
	

	Диоксид азота
	0,0161
	0,4019
	0,0988
	1,1624
	5
	
	

	Оксид азота
	0,0094
	0,1558
	0,1522
	0,3805
	
	
	

	Сероводород
	0,0017
	
	0,1634
	20,4250
	158
	11
	3

	Фенол
	0,0061
	2,0342
	0,0240
	2,4000
	26
	
	

	Аммиак
	0,0787
	1,9669
	0,5000
	2,5000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением СИ равным 20,4 (очень высокий уровень), значение НП = 30,8% (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 2,2 ПДКс.с., фенола и аммиака – 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК взвешенным веществам –35, по диоксиду серы – 67, по оксиду углерода - 34, по  диоксиду азота – 5, по сероводороду – 158, по фенолу – 26 случаев, также превышения более 5 ПДК по диоксиду серы - 2, по сероводороду - 11 случаев и более 10 ПДК – 3 случая (таблица 68).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Темиртау было зафиксировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ)  и 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).


8.6 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах – реках: Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, водохранилищах: Самаркан, Кенгир, озеро Балхаш).
На реке Нура: температура воды колебалась в пределах 17,4-21,9ºC, водородный показатель равен 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,19 мг/дм3, БПК5 –1,99 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 25,2 ПДК, медь – 5,0 ПДК, цинк – 1,5 ПДК). 
На реке Шерубайнура: температура воды 23,2ºC водородный показатель равен – 8,34, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,7 мг/дм3, БПК5 – 2,26 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 2,6 ПДК, азот нитритный – 33,0 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 47,0 ПДК, медь – 5,2 ПДК), органических веществ (фенолы-2,0 ПДК).
На водохранилище Самаркан: температура воды 23,6ºC, водородный показатель равен 8,52, концентрация растворенного в воде кислорода 9,02 мг/дм3, БПК5 – 2,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 24,0 ПДК, медь – 3,1 ПДК, цинк – 2,0 ПДК).
На водохранилище Кенгир: температура воды 24,2ºC, водородный показатель равен 8,42, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,21 мг/дм3, БПК5 – 2,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 6,2 ПДК, медь – 4,6 ПДК).
На реке Кара Кенгир: температура воды в пределах 21,2-22ºC, водородный показатель равен 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода 5,43 мг/дм3, БПК5 – 3,45 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 14,8 ПДК, азот нитритный – 13,8 ПДК),тяжелых металлов (марганец – 75,3 ПДК, медь – 6,4 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,3 ПДК).
Озеро Балкаш, температура воды по всем створам в июне была в пределах 19,2-26 ºC, водородный показатель 8,3-8,55, концентрация растворенного в воде кислорода 8,39 мг/дм3, БПК5 -1,41 мгО2/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь- 9,7 ПДК) и органических веществ (фенолы – 1,4 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» – вдхр. Самаркан, Кенгир, оз. Балкаш; вода «чрезвычайно-высокого уровня загрязнения» – реки Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир.
Всравнении с июнем месяцем 2014 года качество воды рек Нура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан,оз. Балкаш – ухудшилось; реки Шерубайнура, вдхр. Кенгир – не изменилось.
По сравнению с маем месяцем 2015 года качество воды рек Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир – ухудшилось,  вдхр. Самаркан и Кенгир, оз. Балкаш – не изменилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Нура – 5 случаев,  река Кара Кенгир – 6 случаев, река Шерубайнура – 2 случая, вдхр. Самаркан – 1 случай (таблица 7 ).
.

8.7 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области

Пробы за отчетный период были отобраны на створах рек: Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, озеро Балкаш, водохранилищ: Самаркан и Кенгир.Качество воды определяли по состоянию фитопланктона, зоопланктона и перифитона. Биотестирование (определение острой токсичности воды) проводили на дафниях.
р. Нура.В июньском фитопланктоне доминировали диатомовые и зеленые водоросли, которые составили 83% от общей биомассы. Сине-зеленые водоросли участвовали на 17% в создании биомассы. Общая численность и биомасса фитопланктона в среднем  составили соответственно 0,12 тыс.кл/см³,  0,47мг/дм³; число видов в пробе – 7. Индекс сапробности   был равен 1,90, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.   
Основу перифитонного сообщества реки Нуры составили диатомовые и зеленые водоросли. Из диатомовых водорослей преобладали следующие виды: Cymbellalanceolata, Naviculagracilis. Из представителей других групп альгофлоры наиболее часто попадались в пробах Scenedesmusarmatus, Scenedesmusquadricauda, Tetraedroncaudatum. Индекс сапробности составил 1,91. Класс воды - третий.
Видовой состав зоопланктона  исследуемого участка реки был развит умеренно, как и в  прошлом месяце. Основу зоопланктонного сообщества  составили ветвистоусые рачки, доля которых была равна 60% от общего числа зоопланктона.  Веслоногие   рачки составили 37,5%, а  коловратки 2,5% от общего числа планктона. Численность на исследованном участке реки в среднем была рана 3,55 тыс. экз. м³ при биомассе 40,49 мг/м³, это в 4,4 раза больше, чем в этот же период прошлого года и в 5,4 раза больше, чем в мае месяце этого года. Индекс сапробности варьировал  в пределах от 1,68 до 1,95 и в среднем составил 1,80.  Качество воды соответствовало третьему классу,  т.е. "умеренно- загрязненные" воды.
Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие данные выживания тест – объекта по отношению к контролю (в %): г. Темиртау ˝1 км. выше сброса ст. вод…˝, ˝1 км ниже сброса ст. вод…˝ 100%,  ˝5,7 км. ниже сброса ст. вод˝- 93%, при тест-параметре 7%;  с. ˝нижний бьеф Интумакского водохранилища˝97% при тест-параметре 3% и с. Акмешит – 97%, при тест-параметре 3%. По полученным данным исследуемая вода р. Нуры не оказывала токсического действия на тест-объект.
р.Шерубайнура. Проба фитопланктона не богатая. Основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли. По численности и биомассе доминировали диатомовые водоросли. Сине-зеленые и прочие водоросли отсутствовали. В среднем, общая численность составила 0,05 тыс.кл/см³, общая биомасса -0,17мг/дм³. Индекс сапробности остался  прежним   и  равен 1,79. Класс воды третий.
Перифитон реки Шерубайнура представлен диатомовыми и зелеными водорослями, а также ресничными инфузориями. Из диатомовых водорослей преобладали следующие виды: Cyclotellacomta  с частотой встречаемости - 9, Amphoraovalis, Pinnulariaviridis. Из зеленых водорослей - Scenedesmusquadricauda, из ресничных инфузорий (Ciliata) – Cinetochilummargaritaceum и Tracheliusovum. Основная часть организмов относилась к β-мезосапробной зоне. Индекс сапробности равен 1,83. Класс воды третий "умеренно- загрязненых"  вод.
Зоопланктонное сообщество было развито умеренно.  Значительно доминировали коловратки, которые составили 80% от общего числа зоопланктона, среди них преобладали такие  виды как: Brachionusquadridentatus, Вrachionuscalyciflorus. Доля ветвистоусых  рачков в пробе была равна 20%. Веслоногие рачки в пробе отсутствовали. Общая численность увеличилась по сравнению с прошлым месяцем в 40 раз и была равна 1,25 тыс. экз. м³ при биомассе 3,12 мг/м³, против 0,03 тыс. экз. м³  за прошлый месяц. Индекс сапробности  был равен 1,84. Качество воды осталось в пределах 3 класса, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.
  В процессе биотестирования при определении острой токсичности воды число выживших дафний по отношению к контролю составило 100%, значение тест-параметра было равно 0%. Полученный результат доказал отсутствие токсического влияния на тест-объект.
р. Кара Кенгир. Согласно результатам анализов, в пробах фитопланктона доминировали диатомовые водоросли. Их качественное и количественное развитие было невысокое. Общая численность в среднем составила  0,15 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,19 мг/дм³. Индекс сапробности в среднем составил 1,74. Класс  воды третий.  
Видовой состав зоопланктона в пробах был представлен  умеренно.  Из соотношения  в группах  очевидно преобладание веслоногих рачков, на долю которых пришлось 68,2 % от общего числа зоопланктона. Ветвистоусые рачки составили 23%, а коловратки 8,8%. Доминантный комплекс представляли следующие виды зоопланктона: Daphniacucullata, Daphnialongispina, Cyclopsserrulatus. Среднее число видов в пробе  было равно 4, численность в среднем составила 2,08 тыс. экз. м³ при биомассе 19,10 мг/м³, что в 3раза больше количественных показателей прошлого года. Индекс сапробности был равен 1,95, что соответствовало 3 классу. т.е. "умеренно- загрязненные" воды.
 При определении острой токсичности воды на створах р. Кара-Кенгир были получены следующие данные выживания тестируемого объекта по отношению к контролю (в %): г. Жезказган ˝0,2 км выше сброса ст. вод ТЭЦ˝; г. Жезказган ˝4,7 км ниже сброса ст. вод …˝ -; г. Жезказган ˝5,5 км ниже сброса ст. вод …˝ - 100%. Процентное соотношение между опытом и контролем не показало наличия в воде токсического действия на тестируемый объект.
Водохранилище Самаркан.Качественный и количественный состав фитопланктона не богат.     В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли.  В среднем, общая численность составила 0,11 тыс.кл/см³,  общая биомасса - 0,30 мг/дм³, индекс сапробности  составил  1,85. Вода "умеренно-загрязненная".  
Видовой состав зоопланктона развит умеренно. Доминантную роль играли ветвистоусые рачки, которые составили 95,5% от общего количества  планктона.  Численность зоопланктона составила 5,5 тыс. экз. м³ при биомассе 63,75мг/м³, количество зоопланктона в отчетный месяц  в 5,5 раза больше , чем в прошлом месяце.  Индекс сапробности был равен 1,65, что соответствовало "умеренно- загрязненным " водам.
Данные полученные в ходе биотестирования по водохранилищу показали отсутствие токсического влияния на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%.
Водохранилище Кенгир. Количественное и качественное развитие альгофлоры слабое. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,08 тыс.кл/см³ при биомассе 0,22 мг/дм³. Класс воды третий - "умеренно-загрязненные" воды.
Зоопланктонное сообщество в период наблюдения было представлено всеми группами. Доминантную роль играли ветвистоусые рачки, на долю которых пришлось 60% от общей численности зоопланктона.  Численность зоопланктона была равна 3,75 тыс. экз. м³ при биомассе 38,0 мг/м³, что в  3,5 раз  больше по сравнению с этим периодом прошлого года .  Индекс сапробности был равен 1,67, что соответствовало 3 классу "умеренно- загрязненных" вод.
Количество выживших дафний на водохранилище в ходе биотестирования составило 97% по отношению к контролю. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphniamagna.
озеро Балкаш. Фитопланктон  был развит слабо. Количество видов в пробе не превышало 7. Преобладали диатомовые и зеленые водоросли (99% от общей биомассы).  Процент представителей остальных групп водорослей  был наименьшим. В среднем, общая численность составила 0,07 тыс.кл/см³ при биомассе 0,55 мг/дм³, количество видов в пробе – 4. Индекс сапробности незначительно уменьшился по сравнению с минувшим годом (1,79), что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.
Состав зоопланктона был стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность в отчетном месяце была очень незначительной и  составила 0,08 тыс. экз. м³ при биомассе 0,7 мг/м³, что в 107 раз меньше численности за этот же период прошлого года.  Индекс сапробности  менялся в пределах  от 1,60 до 1,85 и в среднем по озеру он был равен 1,77, что  соответствовало 3 классу "умеренно- загрязненных" вод.
Данные биотестирования по озеру Балхаш распределились в порядке возрастания следующим образом: 90 выживших дафний (тест-параметр 10%) наблюдалось на створе ˝Бухта Бертыс 6,5 км от острова Зеленый.  На остальных пунктах контроля прослеживалась сто процентная выживаемость тест-объекта по отношению к контролю. Исследуемая вода озера Балхаш не оказала токсического влияния на тестируемый объект(Приложение 9 ).

8.8 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за май 2015 года
(2 программа)

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области в июне месяце 2015 года проводились на 11 водных объектах: реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура; водохранилище Самаркан, Канал сточных вод, озера Коргалжинского заповедника: Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай и канал Нура-Есиль.
В пункте наблюдения на реки Кокпекты, 0,5 км ниже Рабочего поселка – температура воды – 24,8ºC, водородный показатель равен 8,28, концентрация растворенного в воде кислорода составила – 8,58 мг/дм3, БПК5 – 1,66 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 2,6 ПДК, сульфаты – 4,5 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных и неорганических веществ (аммоний солевой – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 30,5 ПДК), органических веществ (фенол – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3 (таблица 69).
В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты – температура воды – 20,0ºC, водородный показатель равен 7,96, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,39 мг/дм3, БПК5– 1,66 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –2,6 ПДК, магний – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,0 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 30,0 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3 (таблица 69). 
В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темиртау – температура воды составила 21,6оС, водородный показатель равен 8,13, концентрация растворенного кислорода в воде – 8,12 мг/дм3, БПК5 – 2,03 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, цинк – 3,9 ПДК, марганец – 27,5 ПДК).Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00003 мг/дм3 (таблица 69).
В точке наблюдения «0,5 км по створу от южного берега в черте г. Темиртау водохранилища Самаркан,температура воды составила 22,8оС, водородный показатель равен 8,33, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,97 мг/дм3, БПК5– 2,25 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,6 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,2 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 20,5 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм 3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» – температура воды составила 20,7ºC, водородный показатель равен 8,29, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,87 мг/дм3, БПК5– 1,88 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,4 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 18,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 67).
В районе створа г. Темиртау, «Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды составила – 22,9ºC, водородный показатель равен 7,81, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,25 мг/дм3, БПК5– 1,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,7 ПДК, магний – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,7 ПДК, цинк – 1,4 ПДК, марганец – 29,5 ПДК), органических веществ (фенол – 2,0 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00014 мг/дм3, среднемесячное – 0,00013 мг/дм3(таблица 69).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды – 21,2ºC, водородный показатель равен 8,00, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,59 мг/дм3, БПК5 – 1,89 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, марганец – 22,0 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темиртау – температура воды равна 21,3ºC, водородный показатель – 8,08, концентрация растворенного кислорода в воде составила7,59 мг/дм3, БПК5– 1,58 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,6 ПДК, марганец – 20,5 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00039 мг/дм3(таблица 69).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: средняя температура воды – 20,9ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,89 мг/дм3, БПК5– 2,25 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –2,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 23,0 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00062 мг/дм3, среднемесячное – 0,00042 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села): средняя температура воды составила 21,4ºC, водородный показатель – 8,13, концентрация растворенного кислорода в воде – 7,30 мг/дм3, БПК5– 1,66 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,4 ПДК, марганец – 28,0 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00054 мг/дм3, среднемесячное – 0,00037мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища, 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе – температура воды равна 22,1ºC, водородный показатель– 8,20, концентрация растворенного кислорода в воде составила 9,49 г/дм3, БПК5– 2,71 мг/дм3.Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный– 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь –2,3 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 29,5 ПДК), органических веществ (фенол – 1,5 ПДК).Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00003 мг/дм3(таблица 67).
В пункте контроля реки Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины, средняя температура воды составила – 20,4ºC, водородный показатель равен 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,35 мг/дм3, БПК5– 2,25 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 7,9 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 32,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 1,5 ПДК). Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00041 мг/дм3, среднемесячное – 0,00023 мг/дм3(таблица 69).
В пункте контроля реки Нура с. Акмешит (в черте села): температура воды составила 21,6ºC, водородный показатель – 7,94, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,19 мг/дм3, БПК5– 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,5 ПДК, цинк – 1,4 ПДК, марганец – 35,0 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00017 мг/дм3, среднемесячное – 0,00010 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нура п. Киевка, 2 км ниже поселка: температура воды составила 20,0ºC, водородный показатель составил 7,98, концентрация растворенного кислорода в воде составила 6,46 мг/дм3, БПК5 – 1,95 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,5 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 24,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нура с. Романовка, 5,0 км ниже поселка: температура воды составила 20,4ºC, водородный показатель – 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,76 мг/дм3, БПК5 – 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 27,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 2,0 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте контроля реки Нура с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь: температура воды составила 19,0ºC, водородный показатель –8,02, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,46 мг/дм3, БПК5 – 1,65 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,2 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 25,0 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения реки Нура с. Коргалжин, 0,2 км ниже села: температура воды составила 19,4ºC, водородный показатель – 7,76, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,91 мг/дм3, БПК5 – 1,50 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь –5,0 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец– 23,0 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте наблюдения реки Сокыр, в районе автодорожного моста: температура воды в среднем составила 23,2ºC, водородный показатель составил 8,76, концентрация растворенного кислорода в воде составила 10,8 мг/дм3, БПК5– 2,70 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,7 ПДК, сульфаты – 7,0 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой– 2,8 ПДК, азот нитритный– 43,3 ПДК), тяжелых металлов (медь –2,7 ПДК, цинк –1,4 ПДК, марганец– 46,5 ПДК), органических веществ (фенол – 2,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте контроля реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл – температура воды составила 22,8ºC, водородный показатель равен 8,45, концентрация растворенного в воде кислорода– 10,7 мг/дм3, БПК5– 2,26 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов(хлориды – 1,7 ПДК, сульфаты – 6,4 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенныхвеществ (аммоний солевой – 2,3 ПДК, азот нитритный – 36,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, марганец– 55,0 ПДК), органических веществ (фенол – 2,5 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте наблюдения озера Шолак,температура воды составила 19,8оС, водородный показатель равен 8,00, концентрация растворенного кислорода в воде – 7,21 мг/дм3, БПК5 – 1,50 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 5,9 ПДК, марганец – 12,0 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте контроля озера Есей, температура воды составила 19,2ºC, водородный показатель равен 8,14,концентрация растворенного в воде кислорода – 7,36 мг/дм3, БПК5– 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 3,9 ПДК, сульфаты – 10,6 ПДК, магний – 4,1 ПДК), биогенных и неорганических веществ (аммоний солевой – 3,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 8,4 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец– 22,0 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3 (таблица 69).
В пункте контроля озера Султанкельды – температура воды составила 22,2ºC, водородный показатель равен 7,62, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,51 мг/дм3, БПК5– 1,80 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,6, сульфаты – 4,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, марганец– 20,0 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3(таблица 69).
В пункте наблюдения озера Кокай– температура воды составила 22,4ºC, водородный показатель равен 7,72, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,67 мг/дм3, БПК5– 2,11 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 3,5 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,0 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 12,0 ПДК). Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 69).
В пункте контроля место слияниеканала Нура-Есиль – температура воды составила 19,3ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,07 мг/дм3, БПК5 – 2,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, марганец– 45,0 ПДК).Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3(таблица 69).
[bookmark: _GoBack]В пункте контроля 246-й км канала Нура-Есил ь– температура воды составила 19,2ºC, водородный показатель равен 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,46 мг/дм3, БПК5– 2,40 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,0 ПДК, цинк – 1,7 ПДК, марганец– 39,0 ПДК).Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3 (таблица 67).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области в июне месяце 2015 года оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Кокпекты, Нура, вдхр. Самаркан, канал сточных вод, Коргалжинские озера (Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай), канал Нура-Есиль (246 км); вода«чрезвычайно высокого уровня» - Сокыр, Шерубайнура, канал Нура-Есиль (место слияния).
В сравнении с маем 2015 года качество воды в реках Кокпекты, Нура, вдхр. Самаркан, Коргалжинские озера (Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай), канал сточных вод, канал Нура-Есиль значительно не изменилось; в реках Сокыр, Шерубайнура - ухудшилось (таблица 69).
В сравнении с июнем 2014 года качество воды в реках Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура, в створах реки Нура (в районе 1 км ниже сброса сточных вод, отделение Садовое, с. Молодецкое, с. Романовка, верхний бъеф Интумакского вдхр.), канале сточных вод, озерах Шолак, Есей, Султанкельды существенно не изменилось; в створах реки Нура (в районе ж/д станции Балыкты, 1 км выше и 5,7 км ниже сброса сточных вод, с. Акмешит, п. Киевка, с. Сабынды, с. Коргалжин, нижний бъеф Интумакского вдхр.), вдхр. Самаркан, оз. Кокай, канал Нура-Есиль - ухудшилось (таблица 69).

Таблица 69
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в июнь 2015 г.

	
	Июнь 
2014 г.
(по ИЗВ)
	Май
2015 г.
(по КИЗВ)
	Июнь
2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя
концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	Река Кокпекты, устье, 0,5 км ниже Рабочего поселка

	-
	7,96 ((нормативно чистая))
	8,58 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,58
	-

	
	-
	1,43 (нормативно чистая)
	1,66 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,66
	-

	
	2,69
 (4 кл.) загрязнён-
ная
	4,12 (высокого уровня загрязнения)
	4,56 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	783
	2,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	448
	4,5

	
	
	
	
	Магний 
	73,9
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,73
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,305
	30,5

	
	
	
	
	органические вещества
	

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	
Река Нура, ж/д станция Балыкты 
	-
	7,84 (нормативно чистая)
	6,39 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,39
	-

	
	-
	1,89 (нормативно чистая)
	1,66 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,66
	-

	
	1,81
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	10,3 (высокого уровня загрязнения)
	6,64 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	260
	2,6

	
	
	
	
	Магний 
	47,8
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0030
	3,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,300
	30,0

	
Самаркан вдхр.,
7 км выше плотины
г. Темиртау 
	-
	9,04 (нормативно чистая)
	8,12 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,12
	-

	
	-
	2,94 (нормативно чистая)
	2,03 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,03
	-

	
	2,11
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	4,53 (высокого уровня загрязнения)
	6,69 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	196
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,039
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,275
	27,5

	
Самаркан вдхр.,
0,5 км по створу от южного берега вдхр. в черте
 г. Темиртау 
	-
	8,36 (нормативно чистая)
	7,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,97
	-

	
	-
	2,34
(нормативно чистая)
	2,25
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,25
	-

	
	1,95
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	4,36 (высокого уровня загрязнения)
	5,00 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	158
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,205
	20,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	177
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
Река Нура, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	9,33 (нормативно чистая)
	8,87 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,87
	-

	
	-
	2,79 (нормативно чистая)
	1,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,88
	-

	
	2,13
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	4,50 (высокого уровня загрязнения)
	4,45 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	156
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,185
	18,5

	
«Канал сточных вод, объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
г. Темиртау 
	-
	9,03 (нормативно чистая)
	9,25 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,25
	-

	
	-
	1,73 (нормативно чистая)
	1,43 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,43
	-

	
	4,42
(5 кл.)
грязная
	4,63
(высокого уровня загрязнения)
	5,37
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	466
	4,7

	
	
	
	
	Магний 
	47,3
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,295
	29,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	Река Нура, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	9,03
(нормативно чистая)
	7,59
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,59
	-

	
	-
	2,79 (нормативно чистая)
	1,89 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,89
	-

	
	2,58
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	4,18 (высокого уровня загрязнения)
	5,14 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	194
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,220
	22,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 
г. Темиртау 
	-
	8,73
(нормативно чистая)
	7,59
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,59
	-

	
	-
	3,09 (нормативно чистая)
	1,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,58
	-

	
	2,69
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	4,06 (высокого уровня загрязнения)
	5,00 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	196
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,205
	20,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	
Река Нура, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	8,58
(нормативно чистая)
	7,89
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,89
	-

	
	-
	2,86 (нормативно чистая)
	2,25 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,25
	-

	
	2,03
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	5,43
(высокого уровня загрязнения)
	5,38
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	215
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,230
	23,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села 
	-
	7,53
(нормативно чистая)
	7,30
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,30
	-

	
	-
	2,33 (нормативно чистая)
	1,66 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,66
	-

	
	3,17
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	4,68
(высокого уровня загрязнения)
	8,87
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	204
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,280
	28,0

	Река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища,
 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе

	-
	9,92 нормативночистая
	9,49 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,49
	-

	
	-
	1,37 нормативночистая
	2,71 нормативночистая
	БПК5
	2,71
	-

	
	2,88
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	5,89 (высокого уровня загрязнения)
	3,95 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,295
	29,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	Река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины 
	-
	9,19
нормативно- чистая
	8,35
нормативно- чистая
	Растворенный кислород
	8,35
	-

	
	-
	2,22
(нормативно чистая)
	2,25
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,25
	-

	
	2,01
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	6,01
(высокого уровня загрязнения)
	5,63
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	167
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0079
	7,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,320
	32,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0015
	1,5

	
Река Нура, 
с. Акмешит, в черте села 
	-
	7,23
(нормативно чистая)
	8,19
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,19
	-

	
	-
	1,74 (нормативно чистая)
	1,80 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,80
	-

	
	2,05
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,84 (высокого уровня загрязнения)
	7,67 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	202
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0036
	3,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,350
	35,0

	Река Нура, 
п. Киевка, 2 км ниже села

	-
	8,12 (нормативно чистая)
	6,46 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,46
	-

	
	-
	1,67 (нормативно чистая)
	1,95 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,95
	-

	
	1,68 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,85 (высокого уровня загрязнения)
	5,59 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	192
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	Река Нура, 
с. Романовка, 5 км ниже села

	-
	7,83 (нормативно чистая)
	6,76 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,76
	-

	
	-
	1,89 (нормативно чистая)
	1,80 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,80
	-

	
	2,84
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	4,89 (высокого уровня загрязнения)
	4,61 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	134
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,270
	27,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,002
	2,0

	Река Нура, 
с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь

	-
	7,83 (нормативно чистая)
	6,46 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,46
	-

	
	-
	1,46 (нормативно чистая)
	1,65 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,65
	-

	
	1,87 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	5,21 (высокого уровня загрязнения)
	5,76 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	169
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,250
	25,0

	Река Нура, 
с. Коргалжин, 0,2 км ниже села

	-
	8,80 (нормативно чистая)
	6,91 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,91
	-

	
	-
	1,60 (нормативно чистая)
	1,50 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,50
	-

	
	1,97 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	8,25 (высокого уровня загрязнения)
	9,70 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0050
	5,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,230
	23,0

	Река Сокыр, устье автодорожный мост в районе с. Каражар

	-
	8,20
(нормативно чистая)
	10,8
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,8
	

	
	-
	2,72 (нормативно чистая)

	2,70 (нормативно чистая)

	БПК5
	2,70
	

	
	11,3
(7 кл.)
чрезвычайно- грязная
	8,28
(высокого уровня загрязнения)

	11,5
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	498
	1,7

	
	
	
	
	Сульфаты
	699
	7,0

	
	
	
	
	Магний 
	81,2
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,42
	2,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,865
	43,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,465
	46,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0025
	2,5

	Река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл 
	-
	8,64
(нормативно чистая)
	10,7
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	

	
	-
	2,57 (нормативно чистая)
	2,26 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,26
	

	
	9,96
(6 кл.)
очень грязная
	9,09
(высокого уровня загрязнения)
	13,7
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	505
	1,7

	
	
	
	
	Сульфаты
	639
	6,4

	
	
	
	
	Магний 
	81,3
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,16
	2,3

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,730
	36,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,550
	55,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0025
	2,5

	

Озеро Шолак, Коргалжинский заповедник 
	-
	8,28
(нормативно чистая)
	7,21
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,21
	

	
	-
	1,82 (нормативно чистая)
	1,50 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,50
	

	
	1,13
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	4,51(высокого уровня загрязнения)
	5,44(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	192
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0059
	5,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,120
	12,0

	Озеро Есей, Коргалжинский заповедник 
	-
	9,32
(нормативно чистая)
	7,36
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,36
	

	
	-
	2,20 (нормативно чистая)
	1,96 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,96
	

	
	4,75 
(5 кл.) грязная 
	4,02(высокого уровня загрязнения)
	6,74(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	1180
	3,9

	
	
	
	
	Сульфаты
	1060
	10,6

	
	
	
	
	Магний 
	164
	4,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,69
	3,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0084
	8,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,220
	22,0

	Озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник 
	-
	7,60
(нормативно чистая)
	7,51
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,51
	

	
	-
	2,04 (нормативно чистая)
	1,80 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,80
	

	
	2,92 
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	4,48(высокого уровня загрязнения)
	3,93(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	486
	1,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	423
	4,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,58
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	Озеро Кокай, Коргалжинский заповедник
	-
	7,75
(нормативно чистая)
	7,67
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,67
	

	
	-
	2,35 (нормативно чистая)
	2,11 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,11
	

	
	1,87
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,71(высокого уровня загрязнения)
	3,03(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	443
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	346
	3,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,55
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0030
	3,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,120
	12,0

	Канал Нура-Есиль, место слияния
	
	7,83
(нормативно чистая)
	7,07
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,07
	

	
	
	2,12 (нормативно чистая)
	2,25 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,25
	

	
	
	10,7
чрезвычайно-(высокого уровня загрязнения)
	13,03
чрезвычайно-(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	200
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,450
	45,0

	


Канал Нура-Есиль, 246-й км
	
	8,20
(нормативно чистая)
	6,46
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,46
	

	
	
	2,34 (нормативно чистая)
	2,40 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,40
	

	
	
	5,91(высокого уровня загрязнения)

	8,43(высокого уровня загрязнения)

	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	196
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0040
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,390
	39,0

	
	
	
	
	Сульфаты
	198
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,420
	42,0




8.9 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологическихстанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский) ина 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5),г. Темиртау (№2)(рис. 8.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,13-0,19 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

8.10 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

	Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами(рис. 8.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–2,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Карагандинской области

9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 70).
Таблица 70
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 

Таблица 71
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,100
	 
	0,500
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,060
	1,192
	2,114
	4,228
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,063
	0,021
	2,152
	0,430
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,024
	0,591
	0,156
	1,829
	57
	
	

	Оксид азота
	0,171
	2,853
	1,780
	4,451
	623
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким,он определялся значением НП равным 28,3% (высокий уровень),              СИ = 4,5 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен оксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,2 ПДКс.с., оксида азота 2,9 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществне превышали ПДК. За июнь по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по оксиду азота – 623 случая, по диоксиду азота – 57 случаев, по диоксиду серы – 1 случай (таблица 71).

9.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 72).

Таблица 72
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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	Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный

Таблица 73
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0255
	 
	1,0000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0662
	1,3230
	2,0990
	4,1980
	33
	
	

	Оксид углерода
	0,0002
	0,0001
	0,1973
	0,0395
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0165
	0,4113
	0,1342
	1,5788
	43
	
	

	Оксид азота
	0,0030
	0,0492
	0,1730
	0,4325
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значениями СИ равным 4,2 и НП= 1,7% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы и диоксидом азота.
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,3 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. За июнь по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 33 случая, по диоксиду азота – 43 случая (таблица 73).



9.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 74).

Таблица 74
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.9.3. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык













Таблица 75
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Карабалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,013
	 
	0,131
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,040
	 
	0,493
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,098
	0,047
	0,094
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,060
	0,020
	3,171
	0,634
	
	
	

	Диоксид азота
	0,006
	0,160
	0,055
	0,641
	 
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,000
	0,026
	0,066
	 
	
	

	Озон
	0,067
	2,227
	0,146
	0,913
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,158
	0,330
	1,649
	1
	
	

	Сумма УВ
	1,000
	 
	1,519
	 
	 
	
	

	Метан
	1,240
	 
	1,822
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается низким, он определялся значениями СИ равным 1,6 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен аммиаком. 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,2 ПДКс.с., всех остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК.Был зафиксирован 1 случай превышения более 1 ПДК–по аммиаку (таблица 75).

9.4 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак.
В реке Тобыл температура воды 22,53 ºC, водородный показатель равен 7,70, концентрация растворенного в воде кислорода 6,1мг/дм3, БПК51,79мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группглавных ионов (сульфаты 2,00 ПДК),биогенных веществ (азот нитритный 2,3 ПДК, железо общее 2,8 ПДК), тяжелых металлов (марганец 2,00 ПДК, никель 5,00 ПДК, медь 5,80 ПДК) и органических веществ (фенолов 18,3 ПДК).
В реке Айет температура воды 23,8 ºC, водородный показатель равен 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода 6,22 мг/дм3, БПК5 2,26 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,5 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,7 ПДК), тяжелых металлов (никель 3,2 ПДК, медь 4,0 ПДК), и органических веществ (фенолов 16,0 ПДК).
В реке Тогызык температура воды 20,0 ºC, водородный показатель равен 7,20, концентрация растворенного в воде кислорода 6,25 мг/дм3, БПК5 2,97 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 3,1 ПДК, магний 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,5 ПДК) и тяжелых металлов (никель 9,5 ПДК, медь 4,0 ПДК, цинк 1,1 ПДК), органических веществ (фенолы – 7,0 ПДК, нефтепродукты – 1,4 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тобыл, Тогызак, река Айет.
В сравнении с июнем 2014 года качество воды реки Тобыл ухудшилось; реки Тогызак, Айет не изменилось. В сравнении с маем 2015 года качество воды реки Тобыл, Тогызак не изменилось; реки Айет – ухудшилось.
На территории области ВЗ не обнаружено(таблица 7).

9.5 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (№2,4); г.Рудный (№5) (рис. 9.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

9.6  Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.7). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Костанайской области
























10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис.10.1., таблица 76).
Таблица 76
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид



[image: Кызылорда]

Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда	






Таблица 77
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0846
	0,5641
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,1707
	3,4138
	0,2190
	0,4380
	
	
	

	Оксид углерода
	1,2051
	0,4017
	2,0000
	0,4000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0781
	1,9519
	0,0900
	1,0588
	10
	
	

	Сероводород 
	0,0002
	
	0,0010
	0,1250
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0035
	1,1709
	0,0070
	0,2000
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 12,8% (повышенный уровень), СИ = 1,1 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрациисоставили: диоксида серы– 3,4 ПДКс.с., диоксида азота –2,0 ПДКс.с., формальдегида – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 10 случаев (таблица 77).


10.2Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 78).
Таблица 78
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид



[image: Акай]
Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 

Таблица 79
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0000
	 
	0,0134
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0095
	0,1900
	0,1604
	0,3208
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1156
	0,0385
	1,1212
	0,2242
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0079
	0,1975
	0,3049
	3,5871
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0001
	0,0017
	0,2657
	0,6643
	
	
	

	Озон 
	0,1213
	4,0433
	0,2076
	1,2975
	176
	
	

	Формальдегид 
	0,0003
	0,1000
	0,0006
	0,0171
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязненияатмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 3,6 и НП = 8,7% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 4,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по озону – 176 случаев и по диоксиду азота – 1 случай (таблица 79).


10.3Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 80).
Таблица 80
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 

Таблица 81
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0003
	 
	0,0247
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0074
	0,1480
	1,1493
	2,2986
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,1897
	0,0632
	1,9920
	0,3984
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0001
	0,0333
	0,0007
	0,0200
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным,он определялся значением СИ равным 2,3; НП = 0,0% (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Было выявлено однократное превышение более 1 ПДК по диоксиду серы(таблица 81).

10.4 Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда(экспедиция)

В июне 2015 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что содержание диоксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах нормы(рис. 10.4, таблица 82).
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Рис.10.4Схема расположения маршрутных постов экспедиционных наблюдений  по г. Кызылорда


Таблица 82
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда
за июнь2015 годапо данным экспедиционных наблюдений

	Наименование
точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 
вещества
	Диоксид
серы
	Диоксид
азота
	Оксид
углерода

	
	июнь  
2014 г.
	июнь 
2015 г.
	июнь  
2014 г.
	июнь 
2015 г.
	июнь  
2014 г.
	июнь 
2015 г.
	июнь  
2014 г.
	июнь 
2015 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,199
	0,4
	0,147
	0,3
	0,09
	1,06
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,139
	0,3
	0,184
	0,4
	0,08
	0,9
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,139
	0,3
	0,187
	0,4
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,182
	0,4
	0,206
	0,4
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,173
	0,3
	0,215
	0,4
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2
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10.5 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 
В реке Сырдария температура воды колебалась от 16,7ºC до 22ºC, среднее значение рН составило в пределах7,3-7,9,концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,38 мг/дм3, БПК5 в среднем 2,01 мг/дм3.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,7 ПДК), тяжелых металлов (меди 3,0 ПДК).
В Аральском море температура воды – 19,2ºC, рН составило – 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,44 мг/дм3, БПК5  2,0 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,7 ПДК, магний 1,4), биогенные вещества (железо 1,4 ПДК), тяжелых металлов (меди 3,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Кызылординской области оценивается следующим образом: река Сырдария - вода «высокого уровня загрязнения», Аральское море – «умеренного уровня загрязнения».
По сравнении с июнем 2014 года и качество воды реки Сырдария – ухудшилось; Аральского моря существенно не изменилось.  По сравнении с маем 2015 года качество воды также в реке Сырдария – ухудшилось, а в Аральском море не изменилось.


10.6 Качество водыхозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда

Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В июне 2015 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность- 2,8 ПДК; мутность – 1,9 ПДК; сухой остаток – 1,0 ПДК; сульфаты- 1,1 ПДК, жесткость – 1,1 ПДК, магний – 1,4 ПДК. 
В водопроводной сети превышения ПДК наблюдаются по мутности – 1,3 ПДК, цветности- 1,2 ПДК, сульфатам - 1,1 ПДК .
 По городу Кызылорда, в июне 2015 году, качество питьевой воды по сравнению с июнем 2014 года изменилось не значительно.

10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздухап.Акай (№1) ип.Торетам (№1)(рис 10.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,17 мкЗв/ч.В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылордапо данным экспедиционных наблюдений

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорданаходился в допустимых пределах (0,07 - 0,17 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.5). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области

10.10Состояние здоровья населенияпо городу Кызылорда

За июнь месяц 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. По Южному региону, в возрасте 1-6 лет, Айтжан А., жалобы на боль в области эпигастрии, жидкий стул. Диагноз: Энтероколит.  В возрасте 12-18 лет, обследуемый Келис Н., жалобы на боль в горле, температура. Диагноз: Катаральная ангина. Свыше 40 лет, Бекмуратова Ш., жалобы на боль в области поясницы. Диагноз: Хр. Пиелонефрит. 
По Северному региону, в возрасте 12-18 лет, Тасмаганбет Н., жалобы на боль в области живота, понижение аппетита. Диагноз: Хр. Гастрит.  В возрасте 25-40 лет, Абенова Н., жалобы на сухой кашель. Диагноз: Хр. Бронхит.
По рынку «Сыбага» в возрасте 12-18 лет, Батырбек А., жалобы на частое мочеспускание. Диагноз: Хр. Пиелонефрит. Возрасте свыше 40 лет, Айтжанов М. жалобы на головные боли. Диагноз: АГ3 риск3. Обследуемая Айтжанова А., жалобы на боль в области поясницы. Диагноз: Хр. Пиелонефрит.
По Центральной площади, в возрасте 12-18 лет, Тайманова А., жалобы на боль в области сердца, слабость. Диагноз: ВПС (врожденный порок сердца). В возрасте 25-40 лет, Бакиров Е., жалобы на заложенность носа. Диагноз: Аллергический ренит.
По мкр. Акмечеть, в возрасте 1-6 лет, обследуемый  Байзаков Р. и Токтанова Д., жалобы на слабость, кашель, жидкий стул. Диагноз: острый бронхит, острый гастрит.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах(рис.11.1., таблица 83).
Таблица 83
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актау

[image: Морпорт 1]

Рис.11.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 84
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,165
	1,103
	0,300
	0,600
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,014
	
	0,156
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,063
	
	1,171
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,291
	0,044
	0,088
	
	
	

	Сульфаты
	0,014
	
	0,150
	0,017
	
	
	

	Оксид углерода
	0,192
	0,064
	3,439
	0,688
	
	
	

	Диоксид азота
	0,014
	0,352
	0,149
	1,747
	62
	
	

	Озон
	0,069
	2,287
	0,228
	1,425
	289
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,055
	6,825
	57
	1
	

	Углеводороды
	1,041
	
	5,000
	5,000
	51
	
	

	Аммиак
	0,021
	0,525
	0,040
	0,200
	1
	
	

	Серная кислота
	0,027
	0,265
	0,050
	0,167
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1.,11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень  высоким, он определялся значением НП равным  98,1 % (очень высокий уровень), СИ = 6,8 (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородам и озоном.
В целом по городу среднемесячные концентрациивзвешенных веществ составили 1,1 ПДКс.с., озона 2,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За июнь месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по озону – 289 случаев, по диоксиду азота – 62 случая, по сероводороду – 57 случаев, по углеводородам – 51 случай и по аммиаку – 1 случай, также однократное превышение более 5 ПДК зафиксировано по сероводороду (таблица 84).

11.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис. 11.3., таблица 85).

Таблица 85
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 86
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1065
	
	0,1638
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0225
	0,4500
	0,0640
	0,1280
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1671
	0,0557
	7,8112
	1,5622
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0102
	0,2550
	0,0178
	0,2094
	
	
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,0067
	0,0034
	0,0085
	
	
	

	Озон
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Сероводород
	0,0001
	 
	0,0002
	0,0250
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким,он определялся значениями СИ равным 1,6 и НП =0,0% (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Было выявлено однократное превышение более 1 ПДК по оксиду углерода(таблица 86).

11.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту(рис. 11.4., таблица 87).

Таблица 87
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 11.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Бейнеу



Таблица 88
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Бейнеу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,015
	 
	0,296
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,075
	 
	2,035
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,002
	0,032
	0,016
	0,031
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,002
	0,001
	0,138
	0,028
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,004
	0,100
	0,058
	0,686
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,015
	0,064
	0,160
	
	
	

	Озон
	0,070
	2,337
	0,128
	0,800
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,010
	1,225
	6
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,095
	0,038
	0,189
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,478
	 
	20,181
	 
	 
	
	

	Метан
	1,814
	 
	23,555
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,2 и НП =0,3% (табл.1 и табл.1.1).
По городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,3ПДКс.с., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК. Было выявлено 6 случаев превышении более 1 ПДК по сероводороду(таблица 88). 

11.4 Состояние атмосферного воздуха на территории х/х                 Кошкар-Ата  по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздухапроводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата».Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.
Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 89).

Таблица 89
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
х/х «Кошкар-Ата»

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,150
	

	Диоксид серы
	0,031
	0,06

	Оксид углерода
	0,288
	0,06

	Диоксид азота
	0,014
	0,17

	Оксид азота
	0,023
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,013
	

	Сумма  углеводородов
	30,900
	0,52

	Аммиак
	0,025
	0,13












11.5 Состояние атмосферного воздуха на территории п.Баутина по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением воздухапроводились в п.Баутина. Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов. 
Концентрации определяемых веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 90).








Таблица 90
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений п. Баутина

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы  РМ-10
	0,151
	

	Диоксид серы 
	0,029
	0,06

	Оксид углерода 
	0,426
	0,09

	Диоксид азота  
	0,015
	0,18

	Оксид азота
	0,024
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,016
	

	Сумма  углеводородов
	40,300
	0,67

	Аммиак  
	0,158
	0,79




11.6 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области

На месторождениях Дунга и Жетыбай максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты и суммарного углеводорода не превышали ПДК.


11.7  Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ)"Морпорт Актау"
Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в июне 2015 года по четырем контрольным точкам: 1точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".
Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).
Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).
На акватории морского порта температура воды находилось в пределах 13-24 °С, величина рН морской воды - 8,0-8,3,содержание растворенного кислорода - 5,6-6,1 мг/дм3, БПК5 0,9-1,1 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено.
На всех точках акватории Морпорта морская вода характеризуются как «нормативно-чистая», в июне 2014 года был отмечен как«умеренно загрязненная».
В сравнении с маем 2015 года, в июне 2015 года качество морской воды значительно не изменилось.

11.8 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на прибрежных станциях, месторождениях Мангистауской области

На прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас температура воды находилось в пределах21-22 °С, величина рН морской воды –7,8-8,1,содержание растворенного кислорода - 5,8-6,3 мг/дм3, БПК5 0,9-1,0 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено (табл.2.1).
На месторождениях Каражанбас и Армантемпература воды отмечена 21 °С, величина рН морской воды –7,8-8,0,содержание растворенного кислорода –6,0-6,1 мг/дм3, БПК51,0-1,1 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено.
Качество морской воды на прибрежных станциях и месторождениях оценивается как «нормативно-чистая». В июне 2014 года качество воды оценивалось как «умеренно загрязнённая»(по ИЗВ).


11.9  Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 1-хавтоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен(№2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,08-0,12 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.10 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.5).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–2,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииМангистаускойобласти





























12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах(рис.12.1., таблица 91).
Таблица 91
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	ул. Затон, 39
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 92
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества
	0,2372
	1,5812
	0,8000
	1,6000
	10
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0142
	
	0,1517
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0394
	
	0,4132
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0090
	0,1803
	0,2967
	0,5934
	
	
	

	Сульфаты
	0,0044
	
	0,0200
	0,0022
	
	
	

	Оксид углерода
	0,5250
	0,1750
	5,4760
	1,0952
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,0182
	0,4546
	0,1244
	1,4635
	95
	
	

	Оксид азота
	0,0067
	0,1113
	0,2333
	0,5833
	
	
	

	Озон
	0,0550
	1,8333
	0,1500
	0,9375
	
	
	

	Сероводород
	0,0024
	
	0,0350
	4,3750
	763
	
	

	Фенол
	0,0022
	0,7457
	0,0070
	0,7000
	
	
	

	Хлор 
	0,0003
	0,0085
	0,0100
	0,1000
	
	
	

	Хлористый водород
	0,0385
	0,3846
	0,4000
	2,0000
	1
	
	

	Аммиак
	0,0056
	0,1400
	0,1666
	0,8330
	
	
	

	Сумма УВ 
	2,0547
	
	4,5041
	
	
	
	

	Метан
	2,2466
	
	5,7392
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким,он определялся значением НП равным 36,1% (высокий уровень), СИ = 4,4 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,6 ПДКс.с., озона 1,8 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 10, по оксиду углерода – 2, по диоксиду азота – 95, по по сероводороду – 763, хлористому водороду – 1случай (таблица 92).

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах(рис.12.2., таблица 93).





Таблица 93
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз










Таблица 94
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,186
	1,239
	0,800
	1,600
	7
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,012
	
	0,169
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,021
	
	0,885
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,105
	0,107
	0,215
	
	
	

	Сульфаты
	0,006
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,028
	0,009
	0,905
	0,181
	
	
	

	Диоксид азота
	0,018
	0,447
	0,101
	1,189
	14
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,090
	0,308
	0,771
	
	
	

	Озон
	0,062
	2,063
	0,126
	0,788
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,011
	0,265
	0,176
	0,882
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 9,0 % (повышенный уровень), СИ = 1,6 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячныеконцентрациивзвешенных веществ превысили 1,2 ПДКс.с., озона – 2,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам– 7, по диоксиду азота – 14 случаев (таблица 94).

12.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 95).










Таблица 95
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 

Таблица 96
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,031
	 
	0,034
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,248
	0,037
	0,074
	
	
	

	Оксид углерода
	0,024
	0,008
	1,541
	0,308
	
	
	

	Диоксид азота
	0,006
	0,145
	0,043
	0,504
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,032
	0,013
	0,033
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,5 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 96).


12.4  Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.
Температура воды колебалась от 16,0 до 21,4 º C, среднее значение рН составило рН=8,09, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 9,18 мг/дм³, БПК5   в среднем 1,70 мг/дм³.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,2  ПДК)  и  тяжелых металлов (медь  2,3 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Павлодарской области оценивается следующим образом: река Ертис - вода «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с июнем 2014 года и маем 2015 года  качество воды реки Ертис не изменилось.


12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) ина 4-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар(№3,4),г.Аксу (№1)и г.Екибастуз (№1)(рис. 12.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,21 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарскойобласти осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Павлодарской области























13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Петропавловск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах(рис.13.1., таблица 97).

Таблица 97
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: C:\Documents and Settings\basembekova_s.KAZHYDROMET\Мои документы\My Received Files\DEM Inkar\карты 2015\карты 2015\карты новых скатов 18.12.14\карты новых скатов\петропавловск 6.jpg]
	Рис.13.1. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск


Таблица 98
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,085
	0,568
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,009
	
	0,061
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,010
	
	0,105
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,130
	0,183
	0,367
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	1,028
	0,343
	6,000
	1,200
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,034
	0,862
	0,070
	0,824
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,010
	0,045
	0,113
	
	
	

	Озон
	0,046
	1,523
	0,100
	0,625
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,020
	2,450
	22
	
	

	Фенол
	0,002
	0,489
	0,003
	0,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,368
	0,007
	0,200
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,070
	0,031
	0,156
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,5 и НП = 1,3% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация озонасоставили1,5 ПДКс.с., формальдегида - 1,4 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 1, по сероводороду – 22 случая ПДК (таблица 98).

13.2  Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории  Северо – Казахстанской области  проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.
В реке Есиль температура воды колебалась от 18,0 ºC до 18,6 ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,77, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 9,48 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 1,39 мгО2/дм3.
Превышения ПДК были зафиксированы по ингредиентам из групп биогенных и неорганических веществ (железо общее – 1,32 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,8 ПДК, цинк – 1,1 ПДК).
В вдхр. Сергеевское температура воды составило 19,2ºC, значение водородного показателя составило 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,41 мгО2/дм3, БПК5 1,98 мгО2/дм3. Зафиксированы превышения ПДК по показателям из групп биогенных веществ (железо общее – 2,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,7 ПДК, цинк – 1,1 ПДК).
Качество воды в реке Есиль и вдхр. Сергеевское оценивается как «умеренногоуровня загрязнения».
В сравнении с июнем 2014 года вода в реке Есиль – ухудшилось, вдхр. Сергеевское существенно не изменилось. 
По сравнению с маем 2015 года качество воды в реке Есиль и вдхр. Сергеевское существенно не изменилось.

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области



























14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица 99).
Таблица 99
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент

Таблица 100
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,285
	1,900
	0,800
	1,600
	9
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,013
	
	0,545
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,058
	
	3,526
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,110
	0,034
	0,068
	
	
	

	Оксид углерода
	1,556
	0,519
	6,000
	1,200
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,044
	1,095
	0,120
	1,412
	48
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,047
	0,194
	0,484
	
	
	

	Озон
	0,081
	2,710
	0,172
	1,075
	31
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,015
	1,925
	73
	
	

	Аммиак
	0,028
	0,702
	0,307
	1,533
	1
	
	

	Формальдегид
	0,018
	6,147
	0,033
	0,943
	
	
	

	Сумма УВ
	0,512
	
	3,376
	
	
	
	

	Метан
	0,622
	
	4,033
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 15,4% (повышенный уровень), СИ= 1,9 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,9 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,1 ПДКс.с., озона – 2,7 ПДКс.с., формальдегида – 6,1 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДКпо взвешенным веществам – 9 случаев, по оксиду углерода  и аммиаку – 1 случай, по диоксиду азота – 48 случаев, по озону – 31 случай, по сероводороду – 73 случая (таблица 100).

14.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.14.2., таблица 101).


	


Таблица 101

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,
на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан

Таблица 102
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	
	
	
	

	Оксид углерода
	3,195
	1,065
	21,872
	4,374
	446
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,053
	0,081
	0,953
	
	 
	

	Оксид азота
	0,002
	0,028
	0,016
	0,041
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он пределялся значением НП равным 20,7%; СИ = 4,4 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода.
В целом по городу среднемесячные концентрации оксида углерода составили 1,1 ПДКс.с., остальныхзагрязняющих веществ – не превышали ПДК. По оксиду углерода были выявлены превышения более 1 ПДК – 446 случаев (таблица 102).

14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица 103).
Таблица 103

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау


Таблица 104
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кентау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,067
	1,330
	0,951
	1,903
	7
	
	

	Оксид углерода
	0,342
	0,114
	4,570
	0,914
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,004
	0,105
	0,096
	1,128
	2
	
	

	Оксид азота
	0,040
	0,670
	0,586
	1,465
	4
	
	

	Озон
	0,090
	3,007
	0,150
	0,938
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,012
	1,525
	12
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,040
	0,008
	0,039
	
	
	

	Сумма УВ
	0,068
	 
	0,090
	 
	
	
	

	Метан
	0,084
	 
	0,112
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он пределялся значениями СИ равным 1,9 и НП = 0,5% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация по диоксиду серы составляла 1,3 ПДКс.с., по озону – 3,0 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышала ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 7, по диоксиду азота – 2, по оксиду азота – 4, по сероводороду–12 случаев (таблица 104).

14.4  Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанскойобласти проводились на 6-и водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген и водохранилище Шардаринское).
В реке Сырдария – температура воды от 23,2ºC до 25,2ºC, среднее значение рН составила 7,94, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,34 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,9 ПДК, магний 1,9 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 3,5 ПДК).
В реке Келес – температура воды 20,0ºC, среднее значение рН = 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 9,07 мг/дм3, БПК5 0,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 8,1 ПДК, магний 2,2 ПДК).
В реке Бадам – температура воды от 21,6 ºC до 22,6ºC, среднее значение рН = 8,21, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 7,75 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,6 ПДК), тяжелых металлов (меди 1,7 ПДК).
В реке Арыс – температура воды 22,8ºC, водородный показатель равен 7,60, концентрация растворенного в воде кислорода 7,70 мг/дм3, БПК5 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты 3,6 ПДК, магний 1,6 ПДК).
В реке Боген – температура воды 22,2ºC, водородный показатель равен 8,43, концентрация растворенного в воде кислорода 8,10 мг/дм3,  БПК5 1,1 мг/дм3.Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты  2,3 ПДК) из групп тяжелых металлов (меди 1,2 ПДК).
В водохранилище Шардара – температура воды 24,4ºC, водородный показатель равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 2,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,3 ПДК, магний 1,6 ПДК), биогенных (азот нитритный 2,2 ПДК).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Шардара, вода «высокого уровня загрязнения» - река Сырдария, Келес.
В сравнении с июнем 2014 года и маем 2015 года качество воды рекиБадам, Арыс, Боген, вдхр. Шардара существенно не изменилось; вода в реках Сырдария и  Келес – ухудшилось.


14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан)и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1)(рис. 14.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,06-0,19мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области
















Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;
Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;
Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ВЗ – высокое загрязнение
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение
БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток
рН – водородный показатель
БИ – биотический индекс
ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт
ГЭС – гидроэлектростанция
ТЭЦ - теплоэлектростанция
ТЭМК - Темиртауский электро-металлургический комбинат 
р. – река
пр. - проток
оз.  – озеро
вдхр. – водохранилище
кан. – канал
ВКО – Восточно Казахстанская область
ЗКО – ЗападноКазахстанская область
ЮКО – Южно Казахстанская область
пос. – поселок
г. – город
а. –ауыл
с. –село
им. - имени
ур. – урочище
зал. – залив
о. - остров
п-ов – полуостров
сев. – северный
юж. – южный
вост. – восточный
зап. - западный
рис. – рисунок
табл. – таблица








































Приложение 1
Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	
Наименование
примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	
Класс
опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)


Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,
мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 3

Общая классификация водных объектов по степени загрязнения

	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1




Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в водеводных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан
	
	№
	
Показатели


	Нормативы
(предельно - допустимые
концентрации -ПДК), не более, в мг/л
	Класс
опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий

	0,001
	2

	13
	Марганец 

	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты(по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды(СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользованияи безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ 
в морских водах

	Наименование
примесей
	ПДК для морских вод,
мг/л
	Класс опасности

	Железо общее
	0,05
	3

	Аммоний солевой
	2,9
	

	Нитриты
	0,08
	2

	Нитраты
	40
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2

	Никель
	0,01
	3



Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 6

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 
(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0


	*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 



Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июнь 2015 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности 
	Биотический индекс
	Класс качества воды

	п/п
	
	
	
	
	
	предыд. период
	отчетный период

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с. Боран; 0,3 км выше речной
	1.19
	8
	II
	II

	
	
	
	пристани; в створе водпоста
	
	
	
	

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1.8
	4
	IV
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р. Ульби (01)
	1.74
	4
	IV
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р. Ульби (09)
	1.75
	4
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Прапорщиково
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	2.04
	5
	III
	III

	
	
	
	впадения руч. Бражный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Предгорное
	В черте с. Предгорное; 1км ни-
	1.79
	5
	II
	III

	
	
	
	же впадения р. Красноярка
	
	
	
	

	
	
	
	в черте с. Лесная Пристань;
	
	
	
	

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,1 км выше впадения р. Хамир
	1.35
	8
	II
	II

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с. Зубовка; 1,5 км ниже
	1.2
	8
	II
	II

	
	
	
	устья р. Березовка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впад.ключа Шубина
	1.12
	7
	II
	II

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Риддер
	В черте г. Риддера; 0,6 км выше
	2.19
	7
	II
	II

	
	
	
	усть р. Брекса
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	1.79
	8
	II
	II

	
	
	
	впадения руч. Безымянный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	2.29
	7
	II
	II

	6
	
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	1.77
	8
	III
	II

	
	Ульби
	
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	
	
	
	

	
	
	
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	
	
	
	

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1.59
	7
	II
	II

	
	
	
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	
	
	
	

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	в черте п. Каменный Карьер;
	1.6
	9
	II
	II

	
	
	
	в створе водпоста
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1.81
	9
	III
	II

	
	
	
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1.96
	6
	II
	III

	
	
	
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	
	
	
	

	8





	Глубочанка





	с.Белоусовка

	5,5 км выше сброса хозфекальных  вод
о/с с.Белоусовка
	1.93
	6
	II
	III

	
	
	с.Белоусовка


	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
о/с села, непоср. у автодорож-
ного моста
	2.12
	7
	V
	II

	
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	2.13
	6
	IV
	III

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	2.29
	7
	II
	II

	
	
	
	Иртышского рудника
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	2.4
	6
	V
	III

	
	
	
	у автодорожного моста
	
	
	
	

	10


	Оба


	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р. Березовка
	1.83
	7
	II
	II

	
	
	г.Шемонаиха

	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
впадения р.Таловка
	1.94
	7
	III
	II

	11
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	2.12
	7
	II
	II






Приложение 8

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за июнь 2015 г.

	№
п/п
 
	Водный объект
 
 
	Пункт контроля
 
 
	Створ (привязка)
 
 
	Выживаемость
 тест-объектов
в пробе (%)
	Влияние острого ток-
сического действия
на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста 
	100.0
	не оказывает

	2
	Кара Ертис
	с.Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста
	100.0
	не оказывает

	3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ертис
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	г.Усть-Каменогорск
 
	0,8 км ниже плотины ГЭС
 
	100.0
	не оказывает
 

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
 
	100.0 
	не оказывает
 

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
 
	100.0
 
	не оказывает
 

	
	
	с.Прапорщиково 
 
 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
впадения руч. Бражный
 
	100.0
 
 
	не оказывает
 
 

	
	
	с.Предгорное 
 
 
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
же впадения р.Красноярка
 
	100.0
 
 
	не оказывает
 
 

	4
 
 
 
 
	Буктырма
 
 
 
 
	г.Зыряновск
 
	в черте с.Лесная Пристань;
0,1 км выше впадения р.Хамир
	100.0
 
	не оказывает
 

	
	
	г.Зыряновск
 
 
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
впадения р.Березовка
 
	100.0
 
 
	не оказывает
 
 

	5
 
 
 
	Брекса
 
 
 
	г.Риддер
 
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
 
	43.3
 
	оказывает
 

	
	
	г.Риддер
 
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
устья р.Брекса
	0.0
 
	 оказывает
 

	6
 
 
 
 
	Тихая
 
 
 
 
	г.Риддер
 
	в черте города; 0,1 км выше
впадения руч. Безымянный
	0.0
 
	 оказывает
 

	
	
	 
г.Риддер
 
	 
в черте города; 8 км выше устья
 
	 
60.0
 
	 
 не оказывает
 

	7
 
 
 
 
 
 
	Ульби
 
 
 
 
 
 
	рудн.Тишинский



	100 м выше сброса шахтных вод
рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
слияния рр. Громотухи и Тихой

	0.0
 
 
 
	 оказывает 
 
 
 
 
 

	
	
	рудн.Тишинский
 
 
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
рудн. Тишинский; у автодорожного моста
 
	0.0
 
 
	 оказывает
 
 

	8
 
 
 
 
 
 
 
 
	Ульби
 
 
 
 
 
 
 
 
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте п. Каменный Карьер;
в створе водпоста

	100.0


	не оказывает



	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте города; 1 км выше устья
р.Ульби (01); у автодорожного моста
	100.0

	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
 
 
	в черте города; 1 км выше устья
р.Ульби (09); у автодорожного моста
	100.0
	не оказывает

	9
 
 
 
 
 
 
 
 
	Глубочанка
 
 
 
 
 
 
 
 
	с.Белоусовка
 
 
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
о/с с.Белоусовка
	57.0
	не оказывает

	
	
	с.Белоусовка
 
 
 
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
о/с села, непоср. у автодорож-
ного моста
	10.0
	оказывает

	
	
	с.Глубокое
 
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	93.0
	 не оказывает

	10
 
 
 
 
 
	Красноярка
 
 
 
 
 
	с.Предгорное
 
 
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
Иртышского рудника
	87.0
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное
 
 
	1 км ниже впадения р.Березовка;
у автодорожного моста
	0.0
	оказывает

	11
 
 
	Оба
 
 
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	93.0
	не оказывает

	
	
	г.Шемонаиха
 
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
впадения р.Таловка
	100.0
	не оказывает






Приложение 9

Состояние качества поверхностных вод Караганданской областипо гидробиологическим показателям за июнь 2015 года

	№
п/п
	Водный
объект
	Пункт
контроля
	
Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества
воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-
планктон
	Фито-
планктон
	Пери-
фитон
	
	 Тест- параметр,%
	Оценка воды

	1
	р. Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,68
	1,94
	
-
	
3
	
0
	Не оказывает токсического действия

	2
	р. Нура
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,80
	1,97
	
-
	
3
	
0
	

	3
	р. Нура
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,72
	1,93
	1,91
	3
	7
	

	4
	р. Нура
	Нижний бьеф 
Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины

	1,95
	1,70
	-
	3
	3
	

	5
	р. Нура
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста

	1,86
	2,00
	-
	3
	3
	

	6
	р. Шерубай-Нура
	
Устье
	
2,0 км ниже села Асыл
	1,84
	1,79
	1,83
	3
	0
	

	7
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,76
	1,68
	-
	3

	0
	

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот. 
	2,09
	1,84
	-
	3
	0
	

	9
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	2,00
	1,93
	-
	3
	0
	

	10
	Самаркандское
вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,65
	1,85
	-
	3
	0
	

	11
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А15º от реки Кара-Кенгир
	1,67
	1,64
	-
	3
	3
	

	№
п/п

	
Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт
привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест –параметр, %
	Оценка воды

	1

	Озеро Балхаш

	г.Балхаш

	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,70
	1,78
	3
	0
	
Не оказывает токсического действия

	2
	Озеро Балхаш

	г.Балхаш

	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,70
	1,74
	3
	0
	

	3

	Озеро Балхаш

	г.Балхаш

	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,77
	1,83
	3
	0
	

	4

	Озеро Балхаш

	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,85
	1,88
	3
	0
	

	5

	Озеро Балхаш

	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,85
	1,78
	3
	0
	

	6
	Озеро Балхаш

	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,78
	1,79
	3
	10
	

	7
	Озеро Балхаш

	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,70
	1,90
	3

	0
	

	8
	Озеро Балхаш

	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,85
	1,83
	3

	0
	

	9
	Озеро Балхаш

	Залив Малый
 Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	Нет сапробных видов
	1,65
	3
	0
	

	10
	Озеро Балхаш
	Залив Малый 
Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	Нет сапробных видов
	1,78
	3
	0
	



Приложение 10

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»
за  май 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Превышения наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойл – 4,5 ПДК.Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы (таблица 105).


Таблица 105
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,40
	0,13
	0,56
	0,11
	0,001
	0,03
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,003
	0,42

	Авангард
	0,33
	0,11
	0,45
	0,09
	0,001
	0,02
	0,009
	0,017
	0,001
	 
	0,003
	0,39

	Акимат
	0,44
	0,15
	0,70
	0,14
	0,001
	0,02
	0,00
	0,007
	0,001
	 
	0,00
	0,45

	Болашак Восток
	0,27
	0,09
	0,39
	0,08
	0,001
	0,014
	0,002
	0,004
	0,001
	 
	0,001
	0,12

	Болашак Запад
	0,23
	0,08
	0,27
	0,05
	0,001
	0,017
	0,002
	0,003
	0,001
	 
	0,001
	0,12

	Болашак Север
	0,22
	0,07
	0,26
	0,05
	0,001
	0,018
	0,002
	0,004
	0,0009
	 
	0,002
	0,22

	Болашак Юг
	0,24
	0,08
	0,28
	0,06
	0,001
	0,01
	0,002
	0,003
	0,0004
	 
	0,001
	0,11

	Вест Ойл
	0,31
	0,10
	0,38
	0,08
	0,0021
	0,043
	0,019
	0,039
	0,005
	 
	0,04
	4,5

	Восток
	0,52
	0,17
	0,78
	0,16
	0,002
	0,031
	0,004
	0,009
	0,002
	 
	0,01
	0,65

	Доссор
	0,37
	0,12
	1,23
	0,25
	0,0002
	0,00
	0,001
	0,001
	0,0004
	 
	0,001
	0,1

	Загородная
	0,29
	0,10
	0,54
	0,11
	0,002
	0,032
	0,003
	0,006
	0,001
	 
	0,002
	0,22

	Макат
	0,27
	0,09
	0,32
	0,06
	0,000
	0,008
	0,001
	0,002
	0,000
	 
	0,001
	0,10

	Посолек Ескене
	0,26
	0,09
	0,33
	0,07
	0,001
	0,01
	0,001
	0,002
	0,000
	 
	0,001
	0,10

	Привокзальный
	0,37
	0,12
	0,51
	0,10
	0,001
	0,023
	0,002
	0,004
	0,002
	 
	0,00
	0,50

	Самал
	0,30
	0,10
	0,43
	0,09
	0,001
	0,02
	0,001
	0,003
	0,0005
	 
	0,001
	0,18

	Станция Ескене
	0,22
	0,07
	0,31
	0,06
	0,001
	0,02
	0,002
	0,003
	0,0006
	 
	0,002
	0,2

	Карабатан
	0,28
	0,09
	0,33
	0,07
	0,001
	0,02
	0,002
	0,003
	0,001
	 
	0,002
	0,24

	Таскескен
	0,30
	0,10
	0,49
	0,10
	0,000
	0,01
	0,001
	0,001
	0,000
	 
	0,001
	0,1

	ТКА
	0,27
	0,09
	0,33
	0,07
	0,002
	0,03
	0,004
	0,009
	0,001
	 
	0,00
	0,3

	Шагала
	0,30
	0,10
	0,40
	0,08
	0,002
	0,035
	0,003
	0,007
	0,002
	 
	0,004
	0,5


продолжение таблицы 105

	Станции СМКВ Аджип ККО 
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,01
	0,3
	0,02
	0,2
	0,002
	0,03
	0,006
	0,02

	Авангард
	0,01
	0,29
	0,02
	0,2
	0,002
	0,04
	0,007
	0,02

	Акимат
	0,02
	0,46
	0,04
	0,46
	0,01
	0,14
	0,02
	0,06

	Болашак Восток
	0,001
	0,04
	0,003
	0,04
	0,001
	0,011
	0,001
	0,002

	Болашак Запад
	0,001
	0,03
	0,002
	0,03
	0,000
	0,01
	0,001
	0,002

	Болашак Север
	0,002
	0,06
	0,005
	0,06
	0,000
	0,01
	0,001
	0,003

	Болашак Юг
	0,001
	0,03
	0,002
	0,02
	0,0006
	0,009
	0,0011
	0,003

	Вест Ойл
	0,006
	0,16
	0,01
	0,16
	0,001
	0,02
	0,002
	0,005

	Восток
	0,02
	0,48
	0,04
	0,44
	0,01
	0,11
	0,01
	0,03

	Доссор
	0,001
	0,02
	0,00
	0,03
	0,000
	0,006
	0,001
	0,002

	Загородная
	0,02
	0,4
	0,03
	0,38
	0,01
	0,13
	0,02
	0,04

	Макат
	0,01
	0,19
	0,02
	0,20
	0,002
	0,03
	0,00
	0,01

	Посолек Ескене
	0,001
	0,03
	0,002
	0,02
	0,000
	0,007
	0,001
	0,003

	Привокзальный
	0,01
	0,3
	0,02
	0,25
	0,002
	0,04
	0,01
	0,02

	Самал
	0,002
	0,04
	0,003
	0,04
	0,001
	0,01
	0,001
	0,003

	Станция Ескене
	0,002
	0,05
	0,00
	0,04
	0,001
	0,015
	0,002
	0,004

	Карабатан
	0,002
	0,04
	0,00
	0,06
	0,003
	0,049
	0,006
	0,01

	Таскескен
	0,002
	0,05
	0,006
	0,07
	0,001
	0,02
	0,01
	0,01

	ТКА
	0,007
	0,18
	0,01
	0,12
	0,001
	0,02
	0,003
	0,01

	Шагала
	0,01
	0,2
	0,02
	0,23
	0,003
	0,05
	0,01
	0,03





Приложение 11

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за июнь 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырауна 4 экопостах (№1 Мирный – поселокМирный, улицаГайдара, №2 Перетаска –улицаГоворова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.
Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы.
Виюне максимально-разовые концентрациисероводорода – в поселке Пропарка  - 8,8 ПДК,Химпоселок – 2,0 ПДК,суммарных углеводородов составили в поселках: Перетаска – 1,7 ПДК, Пропарка – 3,7 ПДК, Химпоселок – 4,4 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы(таблица 106).
Таблица 106
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,19
	0,06
	0,38
	0,08
	0,003
	0,050
	0,009
	0,023
	0,012
	0,3
	0,025
	0,29

	Перетаска
	0,33
	0,11
	0,73
	0,15
	0,005
	0,083
	0,011
	0,028
	0,016
	0,4
	0,029
	0,34

	Пропарка
	0,62
	0,21
	3,34
	0,67
	0,002
	0,033
	0,018
	0,045
	0,006
	0,2
	0,034
	0,40

	Химпоселок
	0,45
	0,15
	0,99
	0,20
	0,005
	0,083
	0,01
	0,025
	0,015
	0,4
	0,030
	0,35



продолжение таблицы 106
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,000
	0,00
	0,002
	0,00
	0,001
	
	0,004
	0,50
	0,15
	
	0,92
	0,9

	Перетаска
	0,003
	0,06
	0,011
	0,02
	0,003
	
	0,006
	0,8
	0,62
	
	1,72
	1,7

	Пропарка
	0,004
	0,08
	0,014
	0,028
	0,013
	
	0,070
	8,8
	0,709
	
	3,66
	3,7

	Химпоселок
	0,003
	0,06
	0,010
	0,02
	0,003
	
	0,016
	2,0
	1,91
	
	4,42
	4,4
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