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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан  и позволяет оценивать эффективность мероприятий в области охраны окружающей среды по выполнению бюджетной программы 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга» подпрограммы 100 «Проведение  наблюдений за состоянием окружающей среды»,  с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах

Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 46 населенных пунктах республики на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау(1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1), поселок Глубокое (1) и на 84 автоматических постах наблюдений: Астана (3), ЩБКЗ (4), СКФМ Боровое (3), п. Сарыбулак (1), Кокшетау(1), Степногорск (1), Алматы (11),Талдыкорган (1), Актобе (3), Атырау (3), Кульсары (1), Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1), Зыряновск (1),Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Шу (1), Кордай (1), Уральск (3), Аксай (1), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1), Жезказган (1), Темиртау (1), Сарань (1), Костанай (2), Рудный (2), п.Карабалык (1), Кызылорда (2), п.Акай (1), п.Торетам (1), Актау (2), Жанаозен (2), п.Бейнеу (1), Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2), Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан (1)(рис.3).
На стационарных постах за состоянием загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные частицы (пыль),  взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, растворимые сульфаты, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, метан, не метановые углеводороды, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол, бенз(а)пирен, бериллий, марганец, кобальт, гамма-фон, цинк.

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 

ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси(Приложение 1).
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП (Приложение 2). Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в мае месяце к классу очень высокого уровня загрязнения отнесены: гг.Актобе, Балхаш, Атырау (СИ – более 10, НП – более 50%)
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Астана, Алматы, Жезказган, Темиртау, Шу, Петропавловск, Караганда и пп. Карабалык, Бейнеу;
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся:                           гг. Рудный, Кокшетау, Риддер, Семей, Аксу, Актау, Каратау, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Жанаозен, Жанатас, Екибастуз, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск и пп. Глубокое, Кордай;
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: гг. Аксай, Степногорск, Туркестан, Костанай, Кульсары, Кентау, Сарань, Зыряновск, Уральск,  пп. Сарыбулак, Березовка, Январцево, Акай, Торетам, СКФМ «Боровое» и Щучинско-Боровская курортная зона (рис. 1, 2).
Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как: диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные частицы, фенол, аммиак обусловлен:

1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.

2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.

3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 
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Рис 1. Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан (стандартный индекс)
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Рис 2.Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан (наибольшая повторяемость)
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Рис 3. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздухана территории Республики Казахстан

Таблица 1

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Примесь
	Средняя концентрация (Qмес.)
	Максимальная разовая концентрация (Qм)
	Число случаев превышения ПДКм.р.

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с
	мг/м3
	Кратность превышения

 ПДКм.р
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	г. Астана

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,5
	1,6
	3,2
	19
	
	

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,01
	0,3
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,02
	0,3
	0,3
	1,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,023
	0,467
	0,741
	1,5
	6
	
	

	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	4
	0,7
	
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,06
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0,09
	2,2
	1,04
	5,2
	62
	2
	

	Оксид азота
	0,02
	0,27
	0,21
	0,53
	
	
	

	Фтористый водород
	0,002
	0,292
	0,037
	1,9
	3
	
	

	АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Кокшетау

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,6
	0,9
	1,8
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,002
	0,1
	0,2
	1,0
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,002
	0,04
	0,0
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,064
	0,007
	0,014
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1
	0,04
	1
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,44
	0,11
	0,56
	
	
	

	Оксид азота
	0,11
	1, 9
	0,47
	1,18
	2
	
	

	г. Степногорск

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,004
	0,1
	0,05
	0,3
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,008
	0,1
	0,06
	0,2
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,003
	0,09
	0,05
	0,25
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,09
	0,039
	0,10
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,040
	0,007
	0,037
	
	
	

	СКФМ Боровое

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,05
	0,3
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,4
	0,1
	0,7
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,4
	0,3
	1,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,033
	0,659
	0,142
	0,284
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1
	0,04
	1
	0,2
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,19
	0,04
	0,20
	
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,05
	0,02
	0,04
	
	
	

	Озон
	0,020
	0,673
	0,046
	0,288
	
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак 
	0,005
	0,13
	0,02
	0,11
	
	
	

	Диоксид углерода
	1109
	
	4633
	
	
	
	

	Щучинско-Боровская курортная зона (ЩБКЗ)

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,03
	0,2
	0,2
	0,4
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,02
	0,6
	0,13
	0,83
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,4
	0,2
	0,7
	
	
	

	Диоксид серы
	0,020
	0,400
	0,098
	0,196
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,17
	0,09
	0,45
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,04
	0,06
	0,14
	
	
	

	Озон
	0,006
	0,186
	0,030
	0,187
	
	
	

	Сероводород
	0,0002
	
	0,005
	0,596
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,11
	0,08
	0,39
	
	
	

	Диоксид углерода
	531
	
	908
	
	
	
	

	п.Сарыбулак

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,008
	0,2
	0,10
	0,7
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,01
	0,2
	0,19
	0,6
	
	
	

	Диоксид серы
	0,037
	0,730
	0,054
	0,107
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	1
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,04
	0,07
	0,37
	
	
	

	Оксид азота
	0,0007
	0,01
	0,07
	0,18
	
	
	

	Озон
	0,022
	0,740
	0,030
	0,185
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,025
	0,019
	0,097
	
	
	

	АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Актобе

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,4
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,02
	0,4
	0,3
	1,6
	8
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,04
	0,6
	1,9
	6,3
	28
	1
	

	Сульфаты
	0,001
	 
	0,01
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,258
	0,723
	1,4
	2
	
	

	Оксид углерода
	1
	0,4
	22
	4
	115
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,48
	0,25
	1,3
	7
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,14
	0,33
	0,82
	
	
	

	Озон
	0,116
	3,9
	0,243
	1,5
	553
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,237
	29,59
	148
	33
	9

	Аммиак
	0,004
	0,11
	0,099
	0,49
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,310
	0,016
	0,320
	
	
	

	Хром
	0,0004
	0,2694
	0,0009
	
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	г. Алматы

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,2
	0,7
	1,4
	18
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,005
	0,1
	0,2
	1,1
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,3
	0,5
	1,7
	42
	
	

	Диоксид серы
	0,053
	1,1
	0,403
	0,807
	
	
	

	Оксид углерода
	0,6
	0,2
	7
	1,4
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,3
	0,50
	2,5
	36
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,38
	0,56
	1,4
	61
	
	

	Фенол 
	0,004
	1,2
	0,014
	1,4
	37
	
	

	Формальдегид 
	0,014
	1,4
	0,049
	0,980
	
	
	

	Кадмий
	0,002
	0,005
	0,003
	
	
	
	

	Свинец
	0,061
	0,203
	0,102
	
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,000
	0,001
	
	
	
	

	Хром
	0,004
	0,003
	0,017
	
	
	
	

	
	0,106
	0,053
	0,155
	
	
	
	

	АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Талдыкорган

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,7
	0,1
	0,2
	
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,301
	0,065
	0,130
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	1
	0,2
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,78
	0,23
	1,2
	4
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,37
	0,11
	0,28
	
	
	

	Сероводород 
	0,0006
	
	0,032
	4,0
	1
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,17
	0,01
	0,05
	
	
	

	АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Атырау

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,1
	0,7
	1,4
	5
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,2
	0,2
	1,3
	13
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,4
	1,0
	3,4
	79
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,142
	0,019
	0,038
	
	
	

	Оксид углерода
	1,2
	0,4
	3
	0,6
	
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	0,88
	0,10
	0,50
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,04
	0,15
	0,38
	
	
	

	Озон
	0,036
	1,2
	0,158
	0,988
	
	
	


	Сероводород
	0,003
	
	0,137
	17,15
	132
	19
	7

	Фенол
	0,002
	0,618
	0,003
	0,300
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,12
	0,01
	0,07
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,188
	0,003
	0,060
	
	
	

	Диоксид углерода
	441
	
	507
	
	
	
	

	г. Кульсары

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,07
	1,2
	0,2
	0,5
	
	
	

	Диоксид серы
	0,033
	0,668
	0,088
	0,176
	
	
	

	Оксид углерода
	0,018
	0,01
	1,0
	0,2
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,18
	0,18
	0,91
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,16
	0,07
	0,18
	
	
	

	Озон 
	0,071
	2,4
	0,113
	0,708
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,012
	1,5
	3
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,24
	0,04
	0,21
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,330
	0,009
	0,174
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Усть-Каменогорск

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,4
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,03
	0,6
	0,3
	0,9
	
	
	

	Диоксид серы
	0,067
	1,3
	2,068
	4,1
	46
	
	

	Оксид углерода
	0
	0,1
	7
	1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	1,1
	0,43
	2,2
	21
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,20
	0,51
	
	
	

	Озон
	0,063
	2,1
	0,146
	0,912
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,027
	3,4
	462
	
	

	Фенол
	0,001
	0,332
	0,016
	1,6
	3
	
	

	Фтористый водород
	0,005
	0,932
	0,017
	0,850
	
	
	

	Хлор
	0,01
	0,19
	0,05
	0,50
	
	
	

	Хлористый водород
	0,02
	0,20
	0,07
	0,35
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,13
	0,04
	0,18
	
	
	

	Кислота серная
	0,01
	0,05
	0,03
	0,10
	
	
	

	Формальдегид
	0,005
	0,484
	0,019
	0,380
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,054
	0,001
	
	
	
	

	Сумма УВ
	1,1
	
	2,5
	
	
	
	

	Метан
	1,3
	
	3,0
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0005
	0,5200
	0,0010
	
	
	
	 

	Гамма-фон
	0,1460
	
	0,2100
	
	
	
	 

	Свинец
	0,273
	0,911
	0,324
	
	
	
	

	Медь
	0,025
	0,013
	0,036
	
	
	
	

	Бериллий
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Кадмий
	0,042
	0,140
	0,055
	
	
	
	

	Цинк
	0,504
	0,010
	0,712
	
	
	
	

	г. Риддер

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1028
	0,6852
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,7
	0,4
	1,3
	6
	
	

	Диоксид серы
	0,044
	0,870
	0,606
	1,2
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	3
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,75
	0,09
	0,45
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,09
	0,11
	0,27
	
	
	

	Озон
	0,076
	2,5
	0,122
	0,764
	
	
	

	Сероводород
	0,007
	
	0,019
	2,3
	270
	
	

	Фенол
	0,0029
	0,9722
	0,014
	1,4
	2
	
	

	Формальдегид
	0,0038
	0,3771
	0,009
	0,18
	
	
	

	Мышьяк
	0,0002
	0,5787
	0,001
	
	
	
	

	Сумма УВ
	1,0
	
	1,5
	
	
	
	

	Метан
	1,3
	
	1,5
	
	
	
	

	г. Семей

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1007
	0,6713
	0,5
	1
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,4
	0,2
	1,0
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,03
	0,6
	0,6
	2,0
	5
	
	

	Диоксид серы
	0,018
	0,355
	0,058
	0,116
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0,2
	3
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,60
	0,33
	1,6
	18
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,18
	0,45
	
	
	

	Озон
	0,069
	2,3
	0,125
	0,784
	
	
	

	Фенол
	0,0032
	1,1
	0,012
	1,2
	1
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,025
	0,032
	0,161
	
	
	

	п. Глубокое

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,0375
	0,25
	0,2
	0,4
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,047
	0,946
	0,600
	1,2
	4
	
	

	Оксид углерода
	0
	0,1
	4
	0,7
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,64
	0,20
	1,00
	
	
	

	Оксид азота


	0,003
	0,05
	0,022
	0,055
	
	
	

	Озон
	0,044
	1,5
	0,247
	1,5
	31
	
	

	Сероводород
	0,004
	 
	0,029
	3,7
	64
	
	

	Фенол
	0,0009
	0,3056
	0,005
	0,5
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,10
	0,21
	1,1
	1
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	
	

	Гамма-фон
	0,1200
	 
	0,1400
	 
	
	
	

	Сумма УВ
	0,8
	 
	1,1
	 
	
	
	

	Метан
	1,0
	
	1,3
	
	
	
	

	г. Зыряновск

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,3
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,03
	0,5
	0,2
	0,8
	
	
	

	Диоксид серы
	0,00003
	0,0006
	0,0002
	0,0004
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1
	0,04
	1
	0,1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,001
	0,03
	0,01
	0,04
	
	
	

	Оксид азота
	0,0008
	0,01
	0,001
	0,003
	
	
	

	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Тараз

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,1
	2,1
	4,2
	4
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,05
	0,8
	0,5
	1,5
	10
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,184
	0,037
	0,074
	
	
	

	Сульфаты
	0,02
	
	0,07
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1,3
	0,4
	5
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,07
	1,6
	0,29
	1,5
	3
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,21
	0,22
	0,56
	
	
	

	Озон 
	0,037
	1,2
	0,111
	0,693
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,005
	0,684
	
	
	

	Аммиак 
	0,02
	0,38
	0,02
	0,09
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,629
	0,016
	0,800
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	0,701
	0,018
	0,360
	
	
	

	Диоксид углерода 
	216
	
	3923
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0002 мкг/м3
	0,2000 мкг/м3
	0,0006 мкг/м3
	
	
	
	

	Свинец
	0,001
	0,003
	0,006
	
	
	
	

	Марганец
	0,025
	0,025
	0,056
	
	
	
	

	Кобальт
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Кадмий
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	г. Жанатас

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,3
	0,2
	1,5
	5
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,05
	0,8
	1,3
	4,3
	50
	
	

	Оксид углерода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,004
	0,11
	0,01
	0,07
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,022
	0,001
	0,003
	
	
	

	Озон
	0,080
	2,7
	0,159
	0,995
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,23
	0,07
	0,35
	
	
	

	г. Каратау

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,03
	0,8
	0,3
	1,9
	9
	
	 

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,07
	1,2
	0,9
	3,0
	61
	
	 

	Диоксид серы
	0,012
	0,240
	0,038
	0,076
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,07
	1,8
	0,20
	0,99
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,09
	0,04
	0,10
	
	
	

	Озон
	0,067
	2,2
	0,153
	0,956
	
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,14
	3,5
	0,20
	1,00
	
	
	

	г. Шу

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,03
	0,7
	0,7
	4,5
	23
	 
	 

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,11
	1,9
	2,7
	8,9
	160
	8
	 

	Диоксид серы
	0,015
	0,304
	0,067
	0,134
	
	
	 

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	 

	Диоксид азота
	0,01
	0,30
	0,09
	0,45
	
	
	 

	Оксид азота
	0,05
	0,92
	0,21
	0,52
	
	
	 

	Озон
	0,031
	1,040
	0,157
	0,982
	
	
	 

	Сероводород
	0,005
	
	0,007
	0,007
	
	
	 

	Аммиак
	0,004
	0,09
	0,03
	0,13
	
	
	 

	пос. Кордай

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,4
	0,1
	0,8
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,04
	0,6
	0,5
	1,6
	1,378
	21
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	1,7
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,006
	0,16
	0,040
	0,20
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,03
	0,012
	0,029
	
	
	

	Озон
	0,047
	1,6
	0,160
	0,997
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,012
	0,30
	0,108
	0,541
	
	
	

	ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Уральск

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,3
	0,2
	1,0
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,4
	0,4
	1,5
	9
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,281
	0,465
	0,929
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3
	0,1
	4,3
	0,9
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,53
	0,17
	0,86
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,08
	0,11
	0,28
	
	
	

	Озон
	0,028
	0,948
	0,099
	0,616
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,008
	1,000
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,05
	0,03
	0,16
	
	
	

	Сумма УВ
	0,03
	
	2,8
	
	
	
	

	Метан 
	0,004
	
	1,5
	
	
	
	

	г. Аксай

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,02
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,04
	0,03
	0,15
	
	
	

	Оксид азота
	0,0008
	0,01
	0,003
	0,007
	
	
	

	Озон
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сероводород
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	Аммиак
	0,0008
	0,02
	0,006
	0,03
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	п. Березовка

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,004
	0,001
	0,01
	0,001
	
	
	

	Озон 
	0,007
	0,240
	0,132
	0,825
	
	
	

	Сероводород 
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	п. Январцево

	Диоксид серы
	0,148
	3,0
	0,487
	0,975
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3
	0,1
	3
	0,6
	
	
	

	Диоксид азота
	0,004
	0,10
	0,013
	0,07
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,04
	0,004
	0,010
	
	
	

	Озон 
	0,055
	1,8
	0,158
	0,988
	
	
	

	Сероводород 
	0,004
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак 
	0,004
	0,10
	0,01
	0,04
	
	
	

	КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Караганда

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,9
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,04
	1,3
	0,9
	5,8
	235
	2
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,04
	0,7
	0,9
	3,1
	73
	
	

	Диоксид серы
	0,018
	0,362
	0,099
	0,197
	
	
	

	Сульфаты
	0,007
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,9
	0,3
	3
	0,6
	
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	1,02
	0,35
	1,8
	9
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,16
	0,13
	0,33
	
	
	

	Озон
	0,025
	0,837
	0,146
	0,909
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,047
	5,9
	2
	1
	

	Фенол
	0,007
	2,4
	0,018
	1,8
	26
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,25
	0,02
	0,08
	
	
	

	Формальдегид
	0,014
	1,4
	0,024
	0,480
	
	
	

	Сумма УВ
	0,5
	
	3,0
	
	
	
	

	Метан
	0,5
	
	3,0
	
	
	
	

	г. Балхаш

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,4
	1,2
	2,4
	10

	
	

	Диоксид серы
	0,020
	0,395
	1,924
	3,8
	37
	
	

	Сульфаты
	0,004
	
	0,03
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,8
	0,3
	7
	1,4
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,46
	0,29
	1,4
	21
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,17
	0,43
	
	
	

	Озон
	0,051
	1,7
	0,085
	0,532
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,133
	16,68
	51
	12
	1

	Аммиак
	0,01
	0,27
	0,05
	0,23
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2
	
	1,9
	
	
	
	

	Метан
	0,8
	
	1,1
	
	
	
	

	Кадмий
	0,010
	0,034
	0,030
	
	
	
	

	Свинец
	0,097
	3,2
	2,683
	
	
	
	

	Мышьяк
	0,116
	0,039
	0,389
	
	
	
	

	Хром
	0,002
	0,001
	0,003
	
	
	
	

	Медь
	0,549
	0,275
	0,916
	
	
	
	

	г. Жезказган

	Взвешанные частицы (пыль)
	0,4
	2,7
	0,8
	1,6
	37
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,037
	0,740
	2,120
	4,2
	2
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,03
	
	
	
	

	Оксид углерода
	2
	1
	7
	1,4
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,60
	0,08
	0,40
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Фенол
	0,009
	3,1
	0,045
	4,5
	44
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,07
	0,01
	0,05
	
	
	

	г. Сарань

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,3
	0,1
	0,7
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,3
	0,3
	0,9
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,236
	0,067
	0,134
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	1
	0,2
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0007
	0,02
	0,008
	0,04
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,004
	0,01
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,002
	0,250
	
	
	

	г. Темиртау

	Взвешанные частицы (пыль)
	0,3
	2,1
	0,8
	1,6
	21
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	1,2
	0,4
	1,2
	4
	
	

	Диоксид серы
	0,034
	0,672
	3,837
	7,7
	79
	2
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,02
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,9
	0,3
	10
	2
	17
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,45
	0,30
	1,5
	8
	
	

	Оксид азота
	0,010
	0,17
	0,13
	0,31
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,044
	5,5
	112
	4
	

	Фенол
	0,008
	2,6
	0,028
	2,8
	43
	
	

	Аммиак
	0,06
	1,6
	0,39
	2,0
	2
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	 

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	 

	КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Костанай

	Взвешанные частицы (пыль)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,020
	0,406
	0,248
	0,496
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3
	0,1
	3
	0,6
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,68
	0,11
	0,57
	
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,33
	0,39
	0,96
	
	
	

	г. Рудный

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,04
	0,7
	0,5
	1,7
	13
	
	

	Диоксид серы
	0,011
	0,216
	0,185
	0,370
	
	
	

	Оксид углерода
	0,8
	0,3
	5
	1,1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,52
	0,16
	0,81
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,07
	0,18
	
	
	

	п. Карабалык

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,4
	0,6
	3,9
	10
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,03
	0,5
	0,6
	2,1
	9
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,252
	0,079
	0,159
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3
	0,1
	2
	0,4
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,74
	0,07
	0,33
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сероводород
	0,006
	
	0,015
	1,9
	347
	
	

	Аммиак
	0,017
	0,43
	0,03
	0,13
	
	
	

	КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Кызылорда

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,6
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,4
	0,3
	1,6
	10
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,02
	0,4
	0,9
	3,0
	34
	
	

	Диоксид серы
	0,074
	1,5
	0,204
	0,408
	
	
	

	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	7
	1,4
	5
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,2
	0,27
	1,3
	13
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,20
	0,51
	
	
	

	Сероводород
	0,0005
	
	0,001
	0,125
	
	
	

	Формальдегид
	0,001
	0,060
	0,002
	0,040
	
	
	

	п. Акай

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,025
	0,498
	0,219
	0,437
	
	
	

	Оксид углерода
	0,08
	0,0
	1
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,34
	0,17
	0,85
	
	
	

	Оксид азота
	0,0002
	0,003
	0,008
	0,02
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0004
	0,040
	0,0008
	0,016
	
	
	

	п. Торетам

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,004
	0,01
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,110
	0,014
	0,028
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	2
	0,5
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,26
	0,21
	1,1
	1
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,19
	0,48
	
	
	

	Формальдегид
	0,0005
	0,050
	0,0006
	0,011
	
	
	

	МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Актау

	Взвешанные частицы (пыль)
	0,2
	1,2
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,07
	2,1
	0,1
	0,7
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,05
	0,9
	0,8
	2,6
	28
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,309
	0,049
	0,098
	
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,03
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	3
	0,5
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,55
	0,08
	0,40
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,03
	0,07
	
	
	

	Озон
	0,119
	4,0
	0,158
	0,988
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,007
	0,875
	
	
	

	Углеводороды
	2,9
	
	4,1
	
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,27
	0,04
	0,20
	
	
	

	Серная кислота
	0,028
	0,277
	0,050
	0,167
	
	
	

	г. Жанаозен

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,02
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,1
	0,2
	0,3
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	4
	0,7
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,44
	0,17
	0,85
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,22
	0,25
	0,63
	
	
	

	Озон
	0,004
	0,117
	0,017
	0,109
	
	
	

	Сероводород
	0,0006
	
	0,030
	3,8
	1
	
	

	Сумма УВ 
	0,1
	
	5,0
	
	
	
	

	Метан
	0,1
	
	3,2
	
	
	
	

	п. Бейнеу

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,02
	0,5
	0,4
	2,6
	21
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,09
	1,5
	1,8
	6,0
	135
	4
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,17
	0,05
	0,24
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,06
	0,16
	0,41
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,123
	0,007
	0,035
	
	
	

	ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Павлодар

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,1
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,005
	0,1
	0,2
	1,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,007
	0,1
	1,0
	3,2
	2
	
	

	Диоксид серы
	0,008
	0,167
	0,227
	0,454
	
	
	

	Сульфаты
	0,002
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,5
	0,2
	15
	3
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,45
	0,12
	0,61
	
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,14
	0,22
	0,56
	
	
	

	Озон
	0,018
	0,599
	0,101
	0,631
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,031
	3,8
	72
	
	

	Фенол
	0,001
	0,213
	0,002
	0,200
	
	
	

	Хлор 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Хлористый водород
	0,022
	0,219
	0,070
	0,350
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,06
	0,02
	0,08
	
	
	

	Сумма УВ
	0,3
	
	10,8
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	5,3
	
	
	
	

	г. Екибастуз

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,2
	1,2
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,120
	0,129
	0,258
	
	
	

	Сульфаты
	0,002
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,35
	0,12
	1,3
	0,26
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,48
	0,40
	2,00
	1
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,04
	0,10
	0,25
	
	
	

	Озон
	0,077
	2,6
	0,160
	1,000
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,030
	3,8
	2
	
	

	Аммиак
	0,009
	0,22
	0,02
	0,12
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2
	
	3,9
	
	
	
	

	Метан 
	1,1
	
	3,2
	
	
	
	

	г. Аксу

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,380
	0,165
	0,329
	
	
	

	Оксид углерода
	0,002
	0,001
	2
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,21
	0,08
	0,39
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,02
	0,04
	0,09
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	
	0,017
	2,1
	3
	
	

	Сумма УВ
	1,0
	
	2,6
	
	
	
	

	Метан 
	1,0
	
	1,3
	
	
	
	

	СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Петропавловск

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,1
	0,7
	0,2
	0,4
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,01
	0,2
	0,1
	0,5
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,01
	0,2
	0,1
	0,4
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,197
	0,492
	0,985
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0,4
	4
	0,8
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,39
	0,11
	0,55
	
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,04
	0,04
	0,09
	
	
	

	Озон
	0,029
	0,967
	0,098
	0,612
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,051
	6,4
	583
	7
	

	Фенол
	0,002
	0,625
	0,008
	0,800
	
	
	

	Формальдегид
	0,005
	0,510
	0,008
	0,160
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,26
	0,10
	0,52
	
	
	

	Диоксид углерода
	930
	
	1069
	
	
	
	

	ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Шымкент

	Взвешанные частицы (пыль)
	0,2
	1,1
	0,5
	1,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,02
	0,6
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,08
	1,3
	0,7
	2,5
	71
	
	

	Диоксид серы
	0,008
	0,154
	0,302
	0,604
	
	
	

	Оксид углерода
	2
	0,6
	5
	1,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	1,03
	0,09
	0,45
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,07
	0,015
	0,04
	
	
	

	Озон
	0,089
	3,0
	0,160
	0,998
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,027
	3,4
	3
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,34
	0,04
	0,20
	
	
	

	Формальдегид
	0,025
	2,4
	0,036
	0,720
	
	
	

	Кадмий
	0,007
	0,022
	0,015
	
	
	
	

	Свинец
	0,014
	0,048
	0,021
	
	
	
	

	Мышьяк
	0,007
	0,002
	0,011
	
	
	
	

	Хром
	0,001
	0,000
	0,001
	
	
	
	

	Медь
	0,018
	0,009
	0,028
	
	
	
	

	г. Туркестан

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0001
	0,002
	0,0004
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	4
	0,8
	
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,04
	0,04
	0,22
	
	
	

	Оксид азота
	0,0009
	0,02
	0,02
	0,04
	
	
	

	Формальдегид
	0,0005
	0,0500
	0,0006
	0,0117
	
	
	

	г. Кентау

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Оксид углерода
	0,5
	0,2
	5
	1,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,14
	0,03
	0,14
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,03
	0,04
	0,10
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,02
	0,001
	0,004
	
	
	


Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан 
Велось оперативное уведомление Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 42 случая высокого загрязнения (ВЗ) и 1 случай экстремально выского загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в городе Актобе – 9 ВЗ, в городе Атырау – 32 ВЗ и 1 ЭВЗ (также по данным постов АДЖИП ККО и АНПЗ), в городе Балхаш – 1 ВЗ (табл. 2).

Таблица 2

Высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха

	Примесь
	День. Месяц, Год 
	Время
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе

ратура, 0С
	Атмосферное давление
	Принятые меры

КЭРК МЭ РК


	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК 
	Направление,

град
	Скорость, м/с
	
	
	

	Высокое загрязнение  - г. Актобе

	Сероводород
	05.05.17
	07:40
	2 (ул. Рыскулова, 4Г)
	0,116
	14,5
	251 (ЗЮЗ)
	0,2
	10,1
	824,6
	Лабораторией департамента экологии осуществляется контроль за качеством атмосферного воздуха города по северо-западной промышленной части города еженедельно. 

Так 05.05.17 г.в северо-западной части города стоял неприятный запах фекалий, на основании которого был осуществлён внеплановый отбор проб воздуха. По данным инструментальных замеров установлено превышение концентрации сероводорода по ул. Рыскулова до 2,5 ПДК, по ул.Чернышевского сероводород достигал 12,5 ПДК, по ул.Пожарского составил 1,8 ПДК. Также пробы воздуха были отобраны в районе комплексных очистных сооружений (КОС) АО «Акбулак», где концентрация сероводорода достигала до 5,3 ПДК. Учитывая метеорологические параметры: направление ветра -северо-западное, скорость – 1 м/с, источником неприятного запаха в городе является КОС и канализационные сети АО проходящие через данный участок.

Превышения концентрации сероводорода в северо-западной части города также подтверждаются данными поста № 2 (расположенный по ул. Рыскулова 4Г). По данным поста 05.05.17 г. с 06:40 часов фиксировалось высокое загрязнение (превышения концентрации более 10 ПДК) воздуха сероводородом. В этот день было установлено: 1 случай высокого и 5 случаев экстремально-высокого загрязнения, с максимальной концентрацией до 30 ПДК. Также хотелось бы отметить, что канализационный коллектор (диаметром – 1,8 м.) проходящий через улицу Рыскулова, как основной источник выделения сероводорода, негативно воздействует на данные поста, тем самым завышает реальный уровень загрязнения характерный для данного района. Проведенный детальный анализ показывает, что пост № 2 подвержен воздействию одного источника (канализационные коллектора, колоды АО «Акбулак»). Считаем необходимым рассмотреть вопрос переноса поста № 2.

В свою очередь департамент проводит мероприятия по принятию дополнительных мер контроля за качеством атмосферного воздуха города. 

Так, 28.04.17 г. ДЭ проведено совещание с приглашением представителей крупных предприятий города оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух г.Актобе. 

На совещании присутствовали представители: АО «ТНК Казхром»;  АО «АЗХС»; ТОО «АРБЗ»; ТОО «Стройдеталь»; АО «Актобе ТЭЦ»; ТОО «Актобе нефтепереработка»; АО «КоктасАктобе»; ТОО «Актобе Таза Кала». 

По обсужденным вопросам Департаментом рекомендовано предприятиям, принять меры по снижению эмиссий загрязняющих веществ  в частности: 

- заключить договора с РГП «Казгидромет» на получение информации о НМУ (неблагоприятные метеоусловия) для принятия своевременных мер по сокращению выбросов в период НМУ;

- установить датчики контроля отходящих газов, пыли от основных источников загрязнения атмосферы;
Также  согласно плана выборочных проверок на первое полугодие 2017 г. Департаментом проводиться комплексная проверка: ТОО «БН Актобе», ТОО «Максимус», АО «Акбулак» по соблюдению экологических требований. 

	
	
	08:00
	
	0,2335
	29,19
	251 (ЗЮЗ)
	0,1
	10,2
	
	

	
	
	08:20
	
	0,2187
	27,34
	308 (СЗ)
	0,4
	10,3
	
	

	
	
	08:40
	
	0,2367
	29,59
	335 (ССЗ)
	0,3
	10,5
	
	

	
	
	09:00
	
	0,2034
	25,43
	335 (ССЗ)
	0,1
	11,5
	
	

	
	
	09:20
	
	0,217
	27,13
	335 (ССЗ)
	0,1
	12,3
	
	

	
	06.05.17
	01:20
	
	0,1807
	22,59
	55 (ВСВ)
	0,7
	5,7
	713,8
	

	
	14.05.17
	23:20
	
	0,1001
	12,5
	341 (ССЗ)
	0,1
	14,2
	510
	

	
	24.05.17
	23:00
	
	0,0803
	10,04
	44 (СВ)
	0
	12,6
	710,8
	

	Высокое загрязнение  - г. Атырау

	Сероводород
	09.05.17
	03:40
	*№104 «Вест Ойл»; 

террито-рия склада «Вест Ойл»
 
	0,08624
	10,78
	116,70 (ВЮВ)
	2,75
	16,22
	996,67
	Связи с фиксированием высоких и экстремально высоких концентрации сероводорода станцией мониторинга качества воздуха № 104 «Вэст Ойл», департаментом  было направлено письмо в специализированную природоохранную прокуратуру № 05-04/1175 от 02.05.2017 г., об оказании содействии по принятию мер по зафиксированным превышениям.

На сегодняшний день на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области об устранении нарушении законности № 2-0509-17-00460 от 18.05.2017 г. будут проведены внеплановые проверки в отношении ТОО «АНПЗ», ТОО «Вест Дала», ТОО «КаспийПромСтройНедвижимость» на предмет соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан.

	
	
	04:20
	
	0,15900
	19,88
	35,35 (СВ)
	2,62
	16,10
	996,16
	

	
	
	06:40
	
	0,23514
	29,39
	67,01 (ВСВ)
	1,90
	16,00
	996,27
	

	
	
	07:00
	
	0,36493
	45,62
	91,79 (В)
	1,54
	15,94
	996,13
	

	
	12.05.17
	02:20
	
	0,10067
	12,58
	53,13 (СВ)
	2,12
	11,89
	1017,19
	

	
	
	02:40
	
	0,08413
	10,52
	47,12 (СВ)
	2,00
	11,92
	1017,28
	

	
	
	03:20
	
	0,12390
	15,49
	52,64 (СВ)
	1,83
	11,56
	1017,42
	

	
	
	03:40
	
	0,09062
	11,33
	43,41 (СВ)
	1,91
	11,56
	1017,52
	

	
	
	04:20
	
	0,08723
	10,90
	47,64 (СВ)
	1,71
	11,14
	1017,83
	

	
	
	05:00
	
	0,25507
	31,88
	61,96 (ВСВ)
	1,87
	11,09
	1018,19
	

	
	
	05:20
	
	0,21803
	27,25
	71,06 (ВСВ)
	2,15
	11,45
	1018,39
	

	
	10.05.17
	20:20
	
	0,18419
	23,02
	51,96
	1,92
	20,96
	1004,33
	

	
	
	21:00
	
	0,39902
	49,88
	68,89
	2,27
	20,01
	1003,77
	

	
	
	21:20
	
	0,09894
	12,37
	78,66
	2,53
	19,73
	1003,47
	

	
	
	21:40
	
	0,09913
	12,39
	73,28
	2,73
	19,61
	1003,45
	

	
	
	22:40
	
	0,10524
	13,16
	76,19
	2,70
	18,93
	1003,48
	

	
	
	23:00
	
	0,09069
	11,34
	71,44
	2,57
	18,75
	1003,44
	

	
	
	23:20
	
	0,22823
	28,53
	59,90
	2,18
	18,31
	1003,41
	

	
	
	23:40
	
	0,23613
	29,52
	54,41
	2,26
	18,44
	1003,48
	

	
	18.05.17
	22:00
	**Химпоселок
 
	0,083
	10,38
	76 (ВСВ)
	1
	18,7
	163,8
	

	
	
	23:00
	
	0,380
	47,5
	84 (В)
	2
	16,8
	763,8
	

	
	19.05.17
	00:00
	
	0,150
	18,75
	75 (ВСВ)
	2
	15,9
	763,8
	

	
	
	01:00
	
	0,082
	10,25
	71 (ВСВ)
	1
	15,5
	763,6
	

	Сероводород
	30.05.17
	05:20
	9 (Береке микрорайон)
	0.1316
	16.45
	133.7
	3.38
	10.76
	599
	

	
	
	05:40
	
	0.1372
	17.15
	143.84
	3.55
	10.67
	599
	

	
	
	06:00
	
	0.1162
	14.53
	157.49
	3.89
	10.99
	599
	

	
	
	06:20
	
	0.0924
	11.55
	150.76
	3.91
	11.23
	599
	

	
	
	06:40
	
	0.0896
	11.2
	155.81
	3.97
	11.66
	599
	

	
	
	07:00
	
	0.0854
	10.68
	156.52
	4.14
	12.34
	599
	

	Сероводород
	31.05.17
	01:20
	9 (Береке микрорайон)
	0,0812
	10,2
	149,3 (ЮВ)
	3,7
	16,0
	599,3
	

	Сероводород
	31.05.17
	06:00
	**Химпоселок

	0,096
	12
	94 (В)
	2
	14,3
	759,2
	

	
	
	07:00
	
	0,087
	10,875
	356 (С)
	2
	17,4
	759,3
	

	Экстремально высокое загрязнение  - г. Атырау

	Сероводород
	10.05.17
	20:40
	*№104 «Вест Ойл»; 

террито-рия склада «Вест Ойл» 
	0,47478
	59,35
	74,01
	2,07
	20,39
	1004,23
	

	Высокое загрязнение  - г. Балхаш

	Сероводород
	30.05.17
	09:40
	2 (южнее дома ул. Ленина 10)
	0,1334
	16,68
	238 (ЗЮЗ)
	2,3
	18,7
	723,8
	


Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 344 гидрохимических створах, распределенных на112 водных объектах: на 74 реках, 25 озерах, 9 водохранилищах, 3 каналах, 1 море (таблица 3).

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (приложение 3).

Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (приложение 4).

Всего из общего количества обследованных водных объектов по классификации КИЗВ:

к степени "нормативно-чистая" отнесена 5 рек, 2 озеро, 1 море: реки Шаган, Дерколь, Асса, Бериккара, Катта-Бугунь, озеро Маркаколь, Султанкельды (Акмолинская), Каспийское море;
к степени "умеренного уровня загрязнения" – 45  рек, 6 водохранилищ, 10 озер, 3  канала: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Красноярка, Емель (ВКО), Аягоз, Усолка, Жайык, Шаронова, Кигаш, Эмба (ЗКО), Елек (ЗКО), Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Тобыл, Айет, Тогызак, Обаган, Уй, Желкуар, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Нура, Кокпекты, Иле, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Аксу (Алматинская), Тентек, Жаманты, Ыргайты, Катынсу, Уржар, Егинсу, Талас,  Шу, Аксу (Жамбылская), Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария (ЮКО), Бадам, Боген, канал сточных вод, канал Нура-Есиль, Кошимский канал, вдхр. Вячеславское, Самаркан, Кенгир, Жогаргы Тобыл, Капшагай, Шардара, оз. Зеренды, Сулуколь, Катарколь, Текеколь, Шолак, Есей, Султанкельды (Карагандинская), Кокай, Сасыкколь, Аральское море.

к степени "высокого уровня загрязнения" - 27 рек, 13 озер, 3 вдхр.:реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Оба, Елек (Актюбинская), Каргалы, Актасты, Орь, Ыргыз, Эмба (Актюбинская), Темир, Есиль (СКО), Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Сокыр, Шерубайнура, Текес, Коргас, Лепсы, Каратал, Емель (Алматинская), Келес, Арыс, Сырдария (Кызылординская), вдхр.Аманкельды, Каратомар, Сергевское, оз.Шалкар (Актюбинская), Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Лебяжье, Балкаш, Биликоль, Улькен Алматы, Алаколь, Жаланашколь.

к степени "чрезвычайно высокого уровня загрязнения"- 2 реки и 1 озеро: реки Кылшакты, Шагалалы, озеро Майбалык, (рис. 4,5, таблицы 3,4).
В некоторых водных объектах РК наблюдаются повышенные значения биохимического потребления кислорода за 5 суток и классифицируется следующим образом:  степень «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - озеро Биликоль; степень «умеренного уровня загрязнения» –  реки Жайык (Атырауская), Шаронова, Кигаш, Эмба, Елек (ЗКО), Ыргыз, Айет, Обаган, Сарыбулак, Кара Кенгир, Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Копа, Зеренды, Шалкар (Актюбинская), Каспийское море.

Дефицит растворенного в воде кислорода наблюдался в озере Лебяжье - степень «умеренного уровня загрязнения» (таблица 4).
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Рис 4. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан
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Рис 5. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан
Таблица 3

Перечень водных объектов за май 2017 года

	№ п/п
	Река
	Озеро
	Водохранилище
	Канал
	Море

	1
	р. Кара Ертис 
	1
	оз. Маркаколь
	1
	вдхр. Кенгир
	1. Кошимский канал
	1. Каспийское море

	
	р. Ертис 
	2
	оз. Шалкар (Актюбинская)
	2
	вдхр. Самаркан
	2. кан. Нура-Есиль
	

	
	р. Ертис 
	3
	оз.Султанкельды
	3
	вдхр. Капшагай
	3. канал сточных вод
	

	2
	р.Буктырма 
	4
	оз.Копа
	4
	вдхр. Сергеевское
	
	

	3
	р.Брекса 
	5
	оз. Зеренды
	5
	вдхр. Вячеславское
	
	

	4
	р.Тихая 
	6
	оз. Бурабай
	6
	вдхр. Шардара
	
	

	5
	р.Ульби 
	7
	оз.Улькен Шабакты
	7
	вдхр.Жогаргы Тобыл
	
	

	6
	р.Глубочанка 
	8
	оз. Шучье
	8
	вдхр.Каратомар
	
	

	7
	р.Красноярка 
	9
	оз. Киши Шабакты
	9
	вдхр. Аманкельды
	
	

	8
	р.Оба 
	10
	оз. Карасье 
	
	
	
	

	9
	р. Емель
	11
	оз. Сулуколь 
	
	
	
	

	10
	р. Аягоз
	12
	оз. Катарколь
	
	
	
	

	11
	р.Усолка
	13
	оз. Текеколь
	
	
	
	

	12
	р.Жайык
	14
	оз. Майбалык
	
	
	
	

	13
	пр. Шаронова
	15
	оз. Лебяжье
	
	
	
	

	14
	р.Кигаш
	16
	оз. Шолак
	
	
	
	

	15
	р.Эмба
	17
	оз. Есей
	
	
	
	

	16
	р. Шаган 
	18
	оз. Кокай
	
	
	
	

	17
	р.Дерколь 
	19
	оз. Балкаш
	
	
	
	

	18
	р. Елек
	20
	оз.Биликоль
	
	
	
	

	19
	р. Орь
	21
	оз.Улькен Алматы
	
	
	
	

	20
	р. Каргалы
	22
	оз.Алаколь
	
	
	
	

	21
	р. Косестек
	23
	оз. Жаланашколь
	
	
	
	

	22
	р. Ыргыз
	24
	оз. Сасыкколь
	
	
	
	

	23
	р. Кара Кобда
	25
	Аральское море
	
	
	
	

	24
	р. Улькен Кобда
	
	
	
	
	
	

	25
	р. Ойыл
	
	
	
	
	
	

	26
	р. Темир
	
	
	
	
	
	

	27
	р. Актасты
	
	
	
	
	
	

	28
	р.Тобыл
	
	
	
	
	
	

	29
	р.Айет
	
	
	
	
	
	

	30
	р.Тогызак
	
	
	
	
	
	

	31
	р.Уй
	
	
	
	
	
	

	32
	р.Обаган
	
	
	
	
	
	

	33
	р.Желкуар
	
	
	
	
	
	

	34
	р. Есиль
	
	
	
	
	
	

	35
	р. Беттыбулак
	
	
	
	
	
	

	36
	р. Жабай
	
	
	
	
	
	

	37
	р.Кылшакты 
	
	
	
	
	
	

	38
	р.Шагалалы 
	
	
	
	
	
	

	39
	р. Акбулак 
	
	
	
	
	
	

	40
	р. Сарыбулак 
	
	
	
	
	
	

	41
	р. Нура
	
	
	
	
	
	

	42
	р. Кара Кенгир
	
	
	
	
	
	

	43
	р. Шерубайнура
	
	
	
	
	
	

	44
	р. Сокыр
	
	
	
	
	
	

	45
	р. Кокпекты
	
	
	
	
	
	

	46
	р.Иле
	
	
	
	
	
	

	47
	р.Текес
	
	
	
	
	
	

	48
	р.Коргас
	
	
	
	
	
	

	49
	р.Киши Алматы
	
	
	
	
	
	

	50
	р.Есентай 
	
	
	
	
	
	

	51
	р.Улькен Алматы 
	
	
	
	
	
	

	52
	р. Лепсы
	
	
	
	
	
	

	53
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	

	54
	р. Каратал
	
	
	
	
	
	

	55
	р. Тентек
	
	
	
	
	
	

	56
	р. Жаманты
	
	
	
	
	
	

	57
	р. Ыргайты
	
	
	
	
	
	

	58
	р. Катынсу
	
	
	
	
	
	

	59
	р. Егинсу
	
	
	
	
	
	

	60
	р. Уржар
	
	
	
	
	
	

	61
	р.Талас
	
	
	
	
	
	

	62
	р.Шу
	
	
	
	
	
	

	63
	р.Асса
	
	
	
	
	
	

	64
	р.Аксу
	
	
	
	
	
	

	65
	р.Карабалта
	
	
	
	
	
	

	66
	р.Бериккара
	
	
	
	
	
	

	67
	р.Токташ
	
	
	
	
	
	

	68
	р.Сарыкау
	
	
	
	
	
	

	69
	р.Келес
	
	
	
	
	
	

	70
	р.Бадам
	
	
	
	
	
	

	71
	р.Арыс
	
	
	
	
	
	

	72
	р. Боген
	
	
	
	
	
	

	73
	р. Катта-Бугунь
	
	
	
	
	
	

	74
	р.Сырдария
	
	
	
	
	
	

	
	общее: 112 в/о – 74 рек, 25 озер, 9 вдхр., 3 канала, 1 море


Таблица 4

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ

 в мае 2017г.

	
	май 2016 г.
	май 2017 г.
	показатели качества воды
	Сред

няя концентрация, мг/дм3
	Крат
ность превышения

	р. Кара Ертис

(ВКО)
	9,83

(нормативно чистая)
	9,23

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,23
	-

	
	1,45 

(нормативно чистая)
	1,22

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,22
	-

	
	2,05

(умеренного уровня загрязнения)
	2,9

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0029
	2,9

	р. Ертис (ВКО)
	10,9

(нормативно чистая)
	11,25

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,25
	-

	
	2,14

(нормативно чистая)
	0,96

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,96


	-

	
	2,40 

(умеренного уровня загрязнения)
	1,65

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,16
	1,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,002
	2,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	р.Буктырма

(ВКО)
	10,2

(нормативно чистая)
	11,50

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,50
	-

	
	0,85

(нормативно чистая)
	0,85

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,85
	-

	
	1,95

(умеренного уровня загрязнения)
	2,05

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0019
	1,9

	р.Брекса

(ВКО)
	10,1

(нормативно чистая)
	11,50

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,50
	-

	
	2,18 

(нормативно чистая)
	0,57

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,57
	-

	
	11,3

(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	3,53

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,44
	4,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,66
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,058
	5,8

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0046
	4,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,022
	2,2

	р. Тихая

(ВКО)
	10,3 

(нормативно чистая)
	11,70

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,70


	-

	
	2,31 

(нормативно чистая)
	0,70

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,70
	-

	
	7,05

(высокого уровня загрязнения)
	3,59

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,1
	2,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк  (2+)
	0,063
	6,3

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0054
	5,4

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,023
	2,3

	р. Ульби

(ВКО)
	10,9

(нормативно чистая)
	11,76

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,76
	-

	
	2,23

(нормативно чистая)
	0,59

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,59
	-

	
	5,2

(высокого уровня загрязнения)
	3,25

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,35
	3,5

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,96
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,061
	6,1

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,023
	2,3

	
	
	
	Медь (2+)
	0,003
	3,0

	р. Глубочанка

(ВКО)
	10,9

(нормативно чистая)
	10,37

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,37
	-

	
	2,46

(нормативно чистая)
	0,82

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,82


	-

	
	13,0

(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	6,15

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,91
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,21
	21

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0053
	5,3

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,052
	5,2

	р. Красноярка

(ВКО)
	9,70 

(нормативно чистая)
	11,40

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,40
	-

	
	2,26 

(нормативно чистая)
	0,68

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,68
	-

	
	9,55

(высокого уровня загрязнения)
	2,40

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,70
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,061
	6,1

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,022
	2,2

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0019
	1,9

	р. Оба

(ВКО)
	10,7

(нормативно чистая)
	11,50

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,50
	-

	
	2,64

(нормативно чистая)
	0,64

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,64
	-

	
	3,75 

(высокого уровня загрязнения)
	3,65

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,37
	3,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,004
	4,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,032
	3,2

	р. Емель

(ВКО)
	7,65

(нормативно чистая)
	7,71

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,71
	-

	
	0,96

(нормативно чистая)
	1,27

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,27
	-

	
	1,84 

(умеренного уровня загрязнения)
	2,00

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0020
	2,0

	р. Аягоз

(ВКО)
	8,62 (нормативночистая)
	9,27

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,27
	-

	
	0,60

(нормативно чистая)
	1,77

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,77
	-

	
	1,43 
(умеренного уровня загрязнения)
	1,73

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	120,0
	1,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,97
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,004
	4,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	оз.Маркаколь. (ВКО)
	9,28 (нормативно чистая)
	9,64

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,64
	-

	
	0,50

(нормативно чистая)
	1,21

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,21
	-

	
	0,00 

(нормативно чистая)
	0,00 

(нормативно чистая)
	-
	-
	-

	р. Ертис

(Павлодарская)
	11,1

 (нормативно чистая
	9,54 

(нормативно чистая)
	Растворенный       кислород
	9,54
	-

	
	1, 94 

(нормативно чистая)
	1,92 

(нормативно          чистая)
	БПК5
	1,92
	-

	
	1,7

 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	р. Усолка

(Павлодарская)
	-


	9,36 

(нормативно чистая)
	Растворенный       кислород
	9,36
	-

	
	-


	1,54

(нормативно          чистая)
	БПК5
	1,54
	-

	
	-
	1,78

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,57
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0016
	1,6

	р. Жайык

(Атырауская)
	11,05

 (нормативно

чистая)
	8,7

(нормативно

чистая)
	Растворенный

кислород
	8,7
	-

	
	3,39

(умеренного

 уровня загрязнения)
	3,8

(умеренного

 уровня загрязнения)
	БПК 5
	3,8
	-

	
	              0,0

(нормативно

чистая)


	1,12

(умеренного

 уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	109,7
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,123
	1,2

	
	
	
	Бор (3+)
	0,018
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,012
	1,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,011
	1,1

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0011
	1,1

	р. Шаронова

(Атырауская)
	11,5

(нормативно

чистая)
	8,75

(нормативно

чистая)
	Растворенный

кислород
	8,75
	

	
	3,65

(умеренного уровня загрязнения)
	3,5

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК 5
	3,5
	

	
	0,0

(нормативно

чистая)


	1,17

(умеренного

 уровня загрязнения)


	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,112
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,013
	1,3



	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0011
	1,1

	р.Кигаш

(Атырауская)


	11,2

(нормативно

чистая)
	8,1

(нормативно

чистая)
	Растворенный

кислород
	8,1
	-

	
	3,6

(умеренного 

уровня

 загрязнения)
	4,6

(умеренного

уровня 

загрязнения)
	БПК 5
	4,6
	-

	
	0,0

(нормативно

чистая)


	1,31

(умеренного

 уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	123,45
	1,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,143
	1,4

	
	
	
	Бор (3+)
	0,021
	1,2

	
	
	
	Хром (3+)
	0,008
	1,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,017
	1,7

	
	
	
	органические вещества 

	
	
	
	Фенолы 
	0,0011
	1,1

	р.Эмба

(Атырауская)


	11,2

(нормативно

чистая)
	9,4

(нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	9,4
	

	
	3,45

(умеренного

 уровня загрязнения)
	4,0

(умеренного

 уровня загрязнения)
	БПК 5
	4,0
	

	
	0,0

(нормативно

чистая)


	1,4

(умеренного

 уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты 
	164,6
	1,6

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Бор (3+)
	0,018
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,015
	1,5

	Каспийское море


	13,5

(нормативно чистая)
	9,2

(нормативно чистая)
	Растворенный

кислород
	9,2
	

	
	2,68 (нормативно чистая)
	4,0 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,0
	

	
	1,3

(умеренного уровня загрязнения)
	0,0

(нормативті таза)
	
	
	

	р. Жайык

(ЗКО)
	12,08 (нормативно чистая)
	12,92

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,92
	

	
	1,25 (нормативно чистая)
	2,96

(нормативно чистая)
	БПК5
	2,96
	

	
	2,51 (умеренного уровня загрязнения)
	2,40

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,25
	2,5

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы  
	0,0023
	2,3

	р. Шаган

(ЗКО)
	12,56

(нормативно

чистая)
	15,20

(нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	15,20
	

	
	1,08

(нормативно чистая)
	3,04

(нормативно 

чистая)
	БПК5
	3,04
	

	
	2,10

(умеренного уровня загрязнения)
	0,00

(нормативно 

чистая)
	

	р. Дерколь

(ЗКО)
	12,80 (нормативно

чистая)
	15,36

(нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	15,36
	

	
	1,15 (нормативно

чистая)
	3,00

(нормативно 

чистая)
	БПК5
	3,00
	

	
	1,37 (умеренного

уровня

загрязнения)
	0,00

(нормативно 

чистая)
	

	р.Елек

(ЗКО)
	13,12  (нормативно

чистая)
	12,32

(нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	12,32
	

	
	0,90 (нормативно

чистая)
	3,12

(умеренного

уровня

загрязнения)
	БПК5
	3,12
	

	
	1,32  (умеренного

уровня

загрязнения)
	2,70

(умеренного

уровня

загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный  
	0,055
	2,7

	канал Кошимский

(ЗКО)
	12,16

(нормативно

чистая)
	11,52

(нормативно 

чистая)
	Растворенный

кислород
	11,52
	

	
	1,44

(нормативно

чистая)
	3,00

(нормативно 

чистая)
	БПК5
	3,00
	

	
	1,55

(умеренного

уровня

загрязнения)
	1,85

(умеренного

уровня

загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный  
	0,034
	1,7

	
	
	
	Железо общее
	0,20
	2,0

	р.Елек (Актюбинская)


	9,95

(нормативно чистая)
	9,25

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,25


	

	
	2,60

(нормативно чистая)
	2,18

(нормативно чистая)
	БПК5
	2,18
	

	
	8,92

(высокого уровня загрязнения)
	4,40

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные и неорганические вещества

	
	
	
	Бор (3+) 
	0,065
	3,9

	
	
	
	Аммоний солевой
	3,43
	6,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	 медь (2+) 
	0,0082
	8,2

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,031
	3,1

	
	
	
	Хром (6+)
	0,046
	2,3

	
	
	
	Хром (3+)
	0,036
	7,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0015
	1,5

	
	
	
	Нефтепродукты
	0,057
	1,1

	р. Каргалы (Актюбинская)
	10,49

(нормативно чистая)
	8,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород 
	8,75


	

	
	3,73

(умеренного уровня загрязнения)
	0,39 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,39


	

	
	6,93
 (высокого уровня загрязнения)
	7,50

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	3,28
	6,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	 медь (2+) 
	0,019
	19,0

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,060
	6,0

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,17
	3,4 

	р. Косестек (Актюбинская)
	14,16

(нормативно чистая)
	10,51 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,51


	

	
	6,15

(умеренного уровня загрязнения)
	1,60 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,60
	

	
	3,15

(высокого уровня загрязнения)
	2,53 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты 
	108
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,31
	4,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+) 
	0,019
	1,9

	р. Актасты (Актюбинская)
	15,04 (нормативно чистая)
	10,16 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,16


	

	
	7,35

(высокого уровня загрязнения)
	2,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,20


	

	
	3,43

 (высокого уровня загрязнения)


	4,47 

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	111
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	4,57
	9,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,032
	3,2

	р. Ойыл (Актюбинская)
	8,76
(нормативно чистая)
	8,92 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,92


	

	
	2,32

(нормативно чистая)
	1,45
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,45


	

	
	4,03

(высокого уровня загрязнения)


	2,25

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,022
	2,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,08
	1,6

	р. Улькен Кобда (Актюбинская)
	8,71

(нормативно чистая)
	7,87

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,87
	

	
	5,95

(умеренного уровня загрязнения)
	2,63

(нормативно чистая)
	БПК5
	2,63


	

	
	3,30

(высокого уровня загрязнения)


	1,80

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,83
	1,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,024
	2,4

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,014
	1,4

	р. Кара Кобда (Актюбинская)
	8,56

(нормативно чистая)
	7,61

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,61


	

	
	2,13 (нормативно чистая)
	0,47

(нормативно чистая)
	БПК5
	0,47


	

	
	4,10

 (высокого уровня загрязнения)


	1,65

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний  солевой
	1,04
	2,1

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	оз. Шалкар (Актюбинская)
	10,05

(нормативно чистая)
	10,57 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,57


	

	
	3,54

(умеренного уровня загрязнения)
	3,96 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,96
	

	
	3,00

 (умеренного уровня загрязнения)
	4,18 

(высокого уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	106
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,28
	4,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,009
	9,0

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы  
	0,002
	2,0

	р.Орь (Актюбинская)
	7,78

(нормативно чистая)
	8,88 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,88
	

	
	2,02

(нормативно чистая)
	2,87 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,87
	

	
	7,10

(высокого уровня загрязнения)
	6,65

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	3,26
	6,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,009
	9,0

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,019
	1,9

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы  
	0,008
	8,0

	р. Ыргыз (Актюбинская)
	7,78

(нормативно чистая)
	9,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,94
	

	
	2,02

(нормативно чистая)
	3,85 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,85
	

	
	4,53

(высокого уровня загрязнения)
	6,70 

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,72
	3,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,010
	10,0

	р. Эмба (Актюбинская)
	8,48 (нормативно чистая)
	8,59 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,59 
	

	
	1,10

(нормативно чистая)
	1,48 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,48


	

	
	4,03

(высокого уровня загрязнения)
	6,38

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	3,56
	7,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,01
	10,0

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,105
	2,1

	р. Темир (Актюбинская)
	6,91 (нормативно чистая)
	7,21 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,21 
	

	
	0,51

(нормативно чистая)
	1,80

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,80


	

	
	3,20

(высокого уровня загрязнения)
	5,63

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний  солевой
	4,04
	8,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0105
	10,5

	
	
	
	Цинк (2+)  
	0,013
	1,3

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,145
	2,9

	р. Тобыл

(Костанайская)


	9,74 (нормативно-чистая)
	9,07 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,07
	-

	
	1,98

(нормативно-чистая)
	1,61

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,61
	-

	
	4,05

(высокого уровня загрязнения)
	2,88

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Магний
	44,8
	1,1

	
	
	
	Сульфаты 
	179,8
	1,8

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,006
	6,0

	
	
	
	Никель (2+)
	0,052
	5,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,023
	2,3

	р. Айет

(Костанайская)
	9,16 (нормативно-чистая)
	10,45 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,45
	-

	
	2,42

(нормативно-чистая)
	4,53

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,53
	-

	
	10,13

(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	2,71

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	138,3
	1,4

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,68
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,006
	6,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,053
	5,3

	
	
	
	Никель (2+)
	0,054
	5,4

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,09
	1,8

	р. Тогызак

(Костанайская)
	10,59 (нормативно-чистая)
	10,66

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,66
	-

	
	2,39

(нормативно-чистая)
	2,91

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,91
	-

	
	3,07

(высокого уровня загрязнения)
	2,80

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	165,2
	1,7

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,24
	2,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,005
	5,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,019
	1,9

	
	
	
	Никель (2+)
	0,060
	6,0

	р. Обаган

(Костанайская)
	6,3 (нормативно-чистая)
	6,64

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,64
	-

	
	3,27

(умеренного уровня загрязнения)
	3,72

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5


	3,72
	-

	
	3,95

(высокого уровня загрязнения)
	2,98

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	199,8
	2,0

	
	
	
	биогенные элементы

	
	
	
	Железо общее
	0,40
	4,0

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,003
	3,0

	
	
	
	Никель (2+)
	0,029
	2,9

	р. Уй

(Костанайская)
	7,62 (нормативно-чистая)
	4,40 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	4,40
	-

	
	1,13 (нормативно-чистая)
	3,02

(нормативно чистая)
	БПК5
	3,02
	-

	
	4,35

(высокого уровня загрязнения)
	2,71

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Магний
	44,4
	1,1

	
	
	
	Сульфаты
	196,0
	2,0

	
	
	
	биогенные элементы

	
	
	
	Фториды
	0,80
	1,1

	
	
	
	Железо общее
	0,25
	2,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь(2+)
	0,006
	6,0

	
	
	
	Никель (2+)
	0,060
	6,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,023
	2,3

	р. Желкуар

(Костанайская)
	10,99 (нормативно-чистая)
	6,45 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,45
	-

	
	1,35

(нормативно-чистая)
	0,08

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,08
	-

	
	3,9

(высокого уровня загрязнения)
	1,99

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	107,6
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,012
	1,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	
	
	
	Никель (2+)
	0,063
	6,3

	вдхр. Аманкельды (Костанайская)
	9,53 (нормативно-чистая)
	6,74 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,74
	-

	
	1,15

(нормативно-чистая)
	0,15

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,15
	-

	
	2,95

(умеренного уровня загрязнения)
	3,97

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	222,9
	2,2

	
	
	
	биогенные элементы

	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Никель (2+)
	0,078
	7,8

	вдхр. Каратомар (Костанайская)
	10,85 (нормативно-чистая)
	8,74 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,74
	-

	
	1,78

(нормативно-чистая)
	0,10

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,10
	-

	
	3,5

(высокого уровня загрязнения)
	3,69

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	134,5
	1,3

	
	
	
	биогенные элементы

	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,019
	19,0

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,016
	1,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,099
	9,9

	
	
	
	Никель (2+)
	0,014
	1,4

	вдхр. Жогаргы Тобыл (Костанайская)
	8,06 (нормативно-чистая)
	6,74

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,74
	-

	
	1,5 (нормативно-чистая)
	0,0

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,0
	-

	
	3,0

(умеренного уровня загрязнения)
	3,0

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	142,2
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Никель (2+)
	0,078
	7,8

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	р. Есиль (СКО)

 


	11,02

(нормативно-чистая)
	9,10

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,10
	

	
	2,29

(нормативно-чистая)
	2,27

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,27
	

	
	2,85

(умеренного уровня

загрязнения)
	3,46

(высокого уровня

загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,66
	1,3

	
	
	
	Азот нитритный
	0,043
	2,1

	
	
	
	Железо общее
	0,62
	6,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	 медь (2+)
	0,0037
	3,7

	вдхр. Сергеевское (СКО)

 
	8,25

(нормативно-чистая)
	8,25

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,25
	

	
	2,28

(нормативно-чистая)
	2,31

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,31
	

	
	4,20

(высокого уровня

загрязнения)
	3,92

(высокого уровня

загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,58
	1,2

	
	
	
	Железо общее
	0,99
	9,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0023
	2,3

	р. Есиль

(Акмолинская)
	10,94 (нормативно чистая)
	10,26 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,26
	-

	
	1,26 (нормативно чистая)
	1,85 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,85
	-

	
	2,60 (умеренного уровня загрязнения)
	2,87

 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее 
	0,148
	1,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,071
	7,1

	р. Акбулак (Акмолинская)
	12,13 (нормативно чистая)
	11,23

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,23
	-

	
	3,89 (умеренного уровня загрязнения)
	1,16

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,16
	-

	
	3,17 
(высокого уровня загрязнения)
	2,01

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	294
	2,9

	
	
	
	Магний
	53,1
	1,3

	
	
	
	Хлориды
	432
	1,4

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	2,57
	3,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,15
	2,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)   
	0,0013
	1,3

	р. Сарыбулак (Акмолинская)

	9,69 (нормативно чистая)
	9,38

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,38
	-

	
	4,47 (умеренного уровня загрязнения)
	5,37

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,37
	-

	
	3,20 
(высокого уровня загрязнения)
	5,06

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	570
	5,7

	
	
	
	Магний
	101
	2,5

	
	
	
	Хлориды
	627
	2,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,58
	3,2

	
	
	
	Азот нитритный
	0,055
	2,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,088
	8,8

	р. Нура (Акмолинская)
	11,97 (нормативно чистая)
	9,62 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,62
	-

	
	3,58 (умеренного уровня загрязнения)
	1,80 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,80
	-

	
	2,23 (умеренного уровня загрязнения)
	1,23 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	106
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,533
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0015
	1,5

	р. Беттыбулак (Акмолинская)
	9,33

(нормативно чистая)
	9,92

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,92
	

	
	0,17

(нормативно чистая)
	0,81

(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,81
	

	
	3,35

(высокого

уровня загрязнения)
	3,39

(высокого

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,05
	2,1

	
	
	
	Железо общее
	0,306
	3,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+) 
	0,0171
	1,7

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,094
	9,4

	р.Жабай 

(Акмолинская)
	7,83

(нормативно чистая)
	7,99

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,99
	

	
	1,55

(нормативно чистая)
	1,64

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,64
	

	
	6,15

(высокого уровня загрязнения)
	7,50

(высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,891
	1,8

	
	
	
	Железо общее
	0,610
	6,1

	
	
	
	Азот нитритный 
	0,022
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы 

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0014
	1,4

	
	
	
	Цинк (2+) 
	0,0120
	1,2

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,334
	33,4

	р.Кылшакты

(Акмолинская)
	
	7,29

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,29
	

	
	
	1,72

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,72
	

	
	
	11,03

(чрезвычайновысокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,683
	1,4

	
	
	
	Железо общее
	0,153
	1,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,206
	20,6

	р.Шагалалы

(Акмолинская)
	
	8,77

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,77
	

	
	
	1,72

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,72
	

	
	
	14,08

(чрезвычайно высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,311
	3,1

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,975
	2,0

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,256
	25,6

	канал Нура-Есиль (Акмолинская)
	12,80 (нормативно чистая)
	10,08 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,08
	-

	
	4,45 (умеренного уровня загрязнения)
	2,08 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,08
	-

	
	2,11 (умеренного уровня загрязнения)
	1,70

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	269
	2,7

	
	
	
	Магний 
	50,8
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	оз. Султанкельды

(Акмолинская)
	12,10 (нормативно чистая)
	9,61

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,61
	

	
	3,04 (нормативно чистая)
	1,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,02
	

	
	2,05 (умеренного уровня загрязнения)
	0,00

(нормативно чистая)
	

	вдхр.

Вячеславское (Акмолинская)
	12,40 (нормативно чистая)
	10,70

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,70
	-

	
	1,75 (нормативно чистая)
	1,85

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,85
	-

	
	2,30 (умеренного уровня загрязнения)
	1,10

 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+) 
	0,011
	1,1

	оз. Копа

(Акмолинская)
	8,66

(нормативно чистая)
	8,76

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,76
	

	
	3,41

(умеренного уровня загрязнения)
	4,91

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,91
	

	
	3,35

(высокого

 уровня загрязнения)
	3,68

(высокого

 уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,572
	1,1

	
	
	
	Железо общее
	0,344
	3,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,088
	8,8

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0014
	1,4

	оз. Зеренды

(Акмолинская)
	10,25

(нормативно чистая)
	9,92

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,92
	

	
	2,10

(нормативно чистая)
	4,09

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,09
	

	
	2,27
(умеренного уровня загрязнения)
	2,50

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты 
	128
	1,3

	
	
	
	Магний 
	62,2
	1,6

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды    
	2,12
	2,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0017
	1,7

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,048
	4,8


	оз. Бурабай

(Акмолинская)
	9,60

(нормативно-чистая)
	8,94

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,94
	

	
	0,90

(нормативно-чистая)
	1,16

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,16
	

	
	2,60

(умеренного

уровня загрязнения)
	3,85

(высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды 
	1,92
	2,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,051
	5,1

	оз. Улькен

Шабакты

(Акмолинская)
	9,71

(нормативно-чистая)
	9,49

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,49
	

	
	1,94

(нормативно-чистая)
	0,96

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,96
	

	
	6,73
(высокого

уровня загрязнения)
	6,12

(высокого

уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	Сульфаты 
	267
	2,7

	
	
	
	Магний 
	81,1
	2,0

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды 
	10,72
	14,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0015
	1,5

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,019
	1,9

	оз. Щучье

(Акмолинская)
	10,22

(нормативно-чистая)
	8,84

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,84
	

	
	1,27

(нормативно-чистая)
	0,65

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,65
	

	
	4,40

(высокого

уровня загрязнения)
	4,13

(высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	4,59
	6,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,031
	3,1

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0012
	1,2

	оз. Киши

Шабакты

(Акмолинская)
	9,21

(нормативно-чистая)
	8,27

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,27
	

	
	1,00

(нормативно-чистая)
	0,85

(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,85
	

	
	9,43
(высокого уровня

загрязнения)
	6,54

(высокого

уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	Сульфаты 
	1130
	11,3

	
	
	
	Хлориды 
	1704
	5,7

	
	
	
	Магний 
	356
	8,9

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды 
	8,78
	11,7

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,763
	1,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0017
	1,7

	
	
	
	Марганец (2+) 
	0,071
	7,1

	оз. Карасье

(Акмолинская)
	8,80

(нормативно-чистая)
	7,23

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,23
	

	
	1,07

(нормативно-чистая)
	1,25

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,25
	

	
	1,85
(умеренного

уровня загрязнения)
	3,42

(высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды 
	1,26
	1,7

	
	
	
	Аммоний солевой
	6,05
	12,1

	
	
	
	Железо общее
	0,190
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0016
	1,6

	оз. Сулуколь

(Акмолинская)
	8,24

(нормативно-чистая)
	6,64

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,64
	

	
	1,08

(нормативно-чистая)
	1,27

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,27
	

	
	2,50
(умеренного

уровня загрязнения)
	1,78

(умеренного

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,385
	3,9

	
	
	
	Фториды
	1,63
	2,2

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,037
	2,1


	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0014
	1,4

	оз. Катарколь (Акмолинская)
	10,12

(нормативно-

чистая)
	5,20

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	5,20
	

	
	4,14

(умеренного

уровня загрязнения)
	2,22

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,22
	

	
	2,97

(умеренного

уровня загрязнения)
	2,49

(умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты 
	127
	1,3

	
	
	
	Магний 
	65,05
	1,6

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,22
	4,4

	
	
	
	Фториды
	5,59
	7,5

	
	
	
	Азот нитритный
	0,029
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,0160
	1,6

	оз. Текеколь

(Акмолинская)
	10,11

(нормативно-

чистая)
	8,69

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,69
	

	
	0,77

(нормативно-

чистая)
	1,28

(нормативно- чистая)
	БПК5
	1,28
	

	
	3,70

(высокого

уровня загрязнения)
	3,00

(умеренного

уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты 
	125
	1,3

	
	
	
	Магний 
	74,8
	1,9

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	7,14
	9,5

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,37
	2,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Цинк (2+) 
	0,0130
	1,3

	оз. Майбалык

(Акмолинская)
	7,85

(нормативно-

чистая)
	6,53

(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	6,53
	

	
	1,24

(нормативно чистая)
	2,09

(нормативно- чистая)
	БПК5
	2,09
	

	
	9,93

(высокого уровня загрязнения)
	10,66

(чрезвычайно высокого

уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Магний 
	1561
	39,0

	
	
	
	Сульфаты 
	3785
	37,9

	
	
	
	Хлориды 
	10176
	33,9

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,45
	2,9

	
	
	
	Фториды
	2,79
	3,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0012
	1,2

	оз. Лебяжье 

(Акмолинская)
	6,08

(нормативно-чистая)
	3,69

(умеренного

уровня загрязнения)
	Растворенный кислород
	3,69
	

	
	2,12

(нормативно-чистая)
	1,83

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,83
	

	
	2,40

(умеренного

уровня загрязнения)
	3,30

(высокого

уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды 
	2,48
	3,3

	
	
	
	Железо общее 
	0,938
	9,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,88
	3,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+) 
	0,0011
	1,1

	р. Нура

(Карагандинская)
	9,14
(нормативно-чистая)
	8,28
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,28
	-

	
	2,24

(нормативно-чистая)
	2,27

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,27
	-

	
	4,17

(высокого уровня загрязнения)


	1,92

(умеренного уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	182
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0033
	3,3

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,018
	1,8

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,032
	3,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0012
	1,2

	вдхр. Самаркан

(Карагандинская)
	9,02

(нормативно-чистая)
	8,98

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,98
	-

	
	2,44
(нормативно-чистая)
	1,67
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,67
	-

	
	1,87

(умеренного уровня загрязнения)
	1,94

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	209
	2,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,85
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0042
	4,2

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,018
	1,8

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,019
	1,9

	канал сточных вод 

(Карагандинская)
	9,69

(нормативно чистая)
	7,84

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,84
	-

	
	2,93

(нормативно чистая)
	1,96

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,96
	-

	
	3,05

(умеренного уровня загрязнения)
	2,23

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	203
	2,0

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0037
	3,7

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,020
	2,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,024
	2,4

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	вдхр.Кенгир (Карагандинская)
	6,41

(нормативно-чистая)
	6,55

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,55
	-

	
	3,50

(умеренного уровня загрязнения)
	2,61

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,61
	-

	
	1,80

(умеренного уровня загрязнения)
	1,74

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,72
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0040
	4,0

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,011
	1,1

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,011
	1,1

	р. Кара Кенгир

(Карагандинская)
	6,12

(нормативно-чистая)
	5,64

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	5,64
	-

	
	3,10

(умеренного уровня загрязнения)
	3,14

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,14
	-

	
	4,20

(высокого уровня загрязнения)


	4,69

(высокого уровня загрязнения)


	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	7,54
	15,1

	
	
	
	Азот нитритный
	0,071
	3,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0045
	4,5

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,013
	1,3

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,046
	4,6

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0013
	1,3

	р. Сокыр (Карагандинская)
	9,16

(нормативно чистая)
	6,90

(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,90
	-

	
	3,45

(умеренного уровня загрязнения)
	2,74

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,74
	-

	
	4,85

(высокого уровня загрязнения)


	4,97

(высокого уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Хлориды
	423,5
	1,4

	
	
	
	Сульфаты
	310
	3,1

	
	
	
	Магний
	66,8
	1,7

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,75
	5,5

	
	
	
	Азот нитритный
	0,350
	17,5

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0043
	4,3

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,019
	1,9

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,052
	5,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0025
	2,5

	р. Шерубайнура (Карагандинская)
	9,76

(нормативно-чистая)
	7,23
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,23


	-

	
	3,53

(умеренного уровня загрязнения)
	2,93

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,93
	-

	
	5,37

(высокого уровня загрязнения)


	3,92

(высокого уровня загрязнения)


	главные ионы

	
	
	
	Хлориды
	404
	1,3

	
	
	
	Сульфаты
	202
	2,0

	
	
	
	Магний
	69,8
	1,7

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,42
	4,8

	
	
	
	Азот нитритный
	0,306
	15,3

	
	
	
	Фториды
	1,05
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0045
	4,5

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,017
	1,7

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,053
	5,3

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р. Кокпекты (Карагандинская)
	10,14

(нормативно-чистая)
	7,76

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,76
	-

	
	2,03

(нормативно-чистая)
	2,37

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,37
	-

	
	4,70

(высокого уровня загрязнения)


	2,83

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Хлориды
	666
	2,2

	
	
	
	Сульфаты
	346,5
	3,5

	
	
	
	Магний
	60,8
	1,5

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,064
	3,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0028
	2,8

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,022
	2,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,077
	7,7

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0015
	1,5

	Оз. Шолак, Коргалжинский заповедник (Карагандинская)
	9,54

(нормативно-чистая)
	8,25

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,25
	-

	
	2,48

(нормативно-чистая)
	2,53

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,53
	-

	
	3,85

(высокого уровня загрязнения)


	2,02

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	181,5
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0018
	1,8

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,016
	1,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,033
	3,3

	Оз. Есей, Коргалжинский заповедник (Карагандинская)
	8,79

(нормативно-чистая)
	8,66

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,66
	-

	
	2,48

(нормативно-чистая)
	2,37

(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,37
	-

	
	1,93

(умеренного уровня загрязнения)
	1,87

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Хлориды
	514
	1,7

	
	
	
	Сульфаты
	183,5
	1,8

	
	
	
	Магний
	56,9
	1,4

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0015
	1,5

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,018
	1,8

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,030
	3,0

	Оз. Султанкельды, Коргалжинский заповедник (Карагандинская)
	7,52

(нормативно-чистая)
	7,02

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,02
	-

	
	1,95

(нормативно-чистая)
	1,80

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,80
	-

	
	2,85

(умеренного уровня загрязнения)
	1,90

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Хлориды
	393
	1,3

	
	
	
	Сульфаты
	226,5
	2,3

	
	
	
	Магний
	50,8
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0017
	1,7

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,015
	1,5

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,033
	3,3

	Оз. Кокай, Коргалжинский заповедник (Карагандинская)
	8,41

(нормативно-чистая)
	8,73

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,73
	-

	
	1,65

(нормативно-чистая)
	1,88

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,88
	-

	
	1,90

(умеренного уровня загрязнения)
	1,85

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	189
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0016
	1,6

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,014
	1,4

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,024
	2,4

	Канал Нура-Есиль (Карагандинская) 
	9,20

(нормативно-чистая)
	7,39

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,39
	-

	
	1,84

(нормативно-чистая)
	1,88

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,88
	-

	
	4,25

(высокого уровня загрязнения)


	1,89

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	164,5
	1,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0022
	2,2

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,017
	1,7

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,027
	2,7

	Оз. Балкаш (Карагандинская)
	10,10 (нормативно- чистая)
	7,88 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	7,88
	-

	
	0,81 (нормативно- чистая)
	0,98

(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,98
	-

	
	3,13 

(высокого уровня загрязнения)
	3,70

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	775
	7,8

	
	
	
	Хлориды
	413
	1,4

	
	
	
	Магний
	87,0
	2,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	1,41
	1,9

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0086
	8,6

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,023
	2,3

	р. Иле (Алматинская)

	10,05

(нормативно чистая)
	11,74
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,74
	

	
	0,98 (нормативно чистая)
	1,35 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,35
	

	
	1,5

(умеренного уровня загрязнения)
	2,00

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0021
	2,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,049
	2,5

	
	
	
	Железо общее
	0,30
	3,0



	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	110
	1,1

	р. Текес
(Алматинская)
	9,8 (нормативно  чистая)
	10,17

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,17


	

	
	2,6 (нормативно  чистая)
	1,50

 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,50
	

	
	2,5

(умеренного уровня загрязнения)
	3,90  (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0037
	3,7

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,068
	6,8

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,40
	4,0

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,56
	1,1

	р. Коргас
(Алматинская)


	8,8 (нормативно чистая)
	9,08

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,08
	

	
	2,2 (нормативно чистая)
	1,34 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,34
	

	
	4,5 (высокого уровня загрязнения)
	4,08
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,043
	4,3

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0024
	2,4

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,73
	7,3

	
	
	
	Азот нитритный
	0,047
	2,3

	
	
	
	

	Вдхр. Капшагай
(Алматинская)


	9,9 (нормативно чистая)
	13,15

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	13,15
	

	
	1,3 (нормативно чистая)
	1,65 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,65
	

	
	1,4  (умеренного уровня загрязнения)
	1,53
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0022
	2,2

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	110
	1,1

	оз. Алаколь

(Алматинская)


	-
	11,90 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,90
	

	
	-
	1,50 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,50
	

	
	-
	5,36
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	Азот нитритный
	0,059
	2,9

	
	
	
	Фториды
	1,44
	1,9

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,70
	3,4

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	1354
	13,5

	
	
	
	Натрий
	745
	6,2

	
	
	
	Магний
	195
	4,9

	
	
	
	Хлориды
	692
	2,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0178
	17,8

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,0130
	1,3

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,019
	1,9

	оз. Балкаш

(Алматинская)


	-
	11,87 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,87
	

	
	-
	1,73 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,73
	

	
	-
	7,51
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	Азот нитритный
	0,030
	1,5

	
	
	
	Фториды
	3,52
	4,7

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,35
	4,7

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	1889
	18,9

	
	
	
	Натрий
	1142
	9,5

	
	
	
	Магний
	280
	7,0

	
	
	
	Хлориды
	1134
	3,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0241
	24,1

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,0275
	2,7

	
	
	
	Цинк (2+)
	0,024
	2,4

	оз.Жаланашколь

(Алматинская)


	
	8,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,8
	

	
	
	1,40 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,40
	

	
	
	4,85

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	Железо общее
	0,21
	2,1

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,65
	1,3

	
	
	
	Фториды
	1,72
	2,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0117
	11,7

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,015
	1,5

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	1460
	14,6

	
	
	
	Натрий
	756
	6,3

	
	
	
	Магний
	112
	2,8

	
	
	
	Хлориды
	330
	1,1

	оз.Сасыкколь

(Алматинская)


	
	8.9 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,9
	

	
	
	1.52 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,52
	

	
	
	1,97

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,028
	1,4

	
	
	
	Железо общее
	0,24
	2,4

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,87
	3,7

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0026
	2,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,018
	1,8

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	120
	1,2

	р.Лепсы

(Алматинская)


	
	9,64 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,64
	

	
	
	1,70 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,70
	

	
	
	3,29

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,056
	2,8

	
	
	
	Железо общее
	0,72
	7,2

	
	
	
	Аммоний солевой
	1,1
	2,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0036
	3,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	р.Аксу

(Алматинская)


	
	9,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,2
	

	
	
	1,38 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,38
	

	
	
	2,93

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,68
	6,8

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,65
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0019
	1,9

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,017
	1,7

	р.Каратал

(Алматинская)
	
	9,75 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,75
	

	
	
	1,54 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,54
	

	
	
	3,11

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,058
	2,9

	
	
	
	Железо общее
	0,71
	7,1

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,65
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы


	
	
	
	Медь (2+)
	0,0027
	2,7

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,022
	2,2

	р.Тентек (Алматинская)

	
	10,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,8
	

	
	
	1,66 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,66
	

	
	
	2.04

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	Железо общее
	0,29
	2,9

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,60
	1,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,021
	2,1

	р.Жаманты

(Алматинская)


	
	9,31 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,31
	

	
	
	1,58 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,58
	

	
	
	2,25

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,31
	3,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0014
	1,4

	р.Ыргайты

(Алматинская)


	
	8,53 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,53
	

	
	
	1,50 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,50
	

	
	
	1,33

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0013
	1,3

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	р.Емель

(Алматинская)


	
	9,24 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,24
	

	
	
	1,50 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,50
	

	
	
	3,78

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,17
	8,5

	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	Аммоний солевой
	2,6
	5,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0062
	6,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,025
	2,5

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	170
	1,7

	р.Катынсу

(Алматинская)


	
	9,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,2
	

	
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	
	2,6

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,022
	1,1

	
	
	
	Железо общее
	0,40
	4,0

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0033
	3,3

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,020
	2,0

	р.Уржар

(Алматинская)


	
	9,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,6
	

	
	
	1,4 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	
	1,89

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,040
	2,0

	
	
	
	Железо общее
	0,45
	4,5

	
	
	
	Аммоний солевой
	0,6
	1,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,012
	1,2

	р.Егинсу

(Алматинская)


	
	9,78 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,78
	

	
	
	1,1
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	
	1,35

(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0016
	1,6

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,014
	1,4

	оз.Улькен Алматы

(г. Алматы)
	11,4 (нормативно-чистая)
	11,7
(нормативно-чистая )
	Растворенный кислород
	11,7
	

	
	1,1 (нормативно-чистая)
	0,8
(нормативно-чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	3,50

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,56
	5,6

	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0036
	3,6

	р. Киши Алматы
(г. Алматы)
	11,2 (нормативно-чистая)
	11,67                    (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	11,67
	

	
	1,1

(нормативно-чистая)
	1,8 

(нормативно – чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	2,87 (умеренного уровня загрязнения)

	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0025
	2,5

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,52
	5,2

	
	
	
	Азот нитритный
	0,061
	3,1

	
	
	
	Фториды
	1,03
	1,4

	р. Есентай
(г. Алматы)
	11,3 (нормативно-чистая)
	10,95

(нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	10,95
	

	
	1,1 (нормативно-чистая)
	1,15 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,15
	

	
	4,8 (высокого уровня загрязнения)
	2,72

(умеренного уровня загрязнения)

	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,65
	6,5

	
	
	
	Азот нитритный
	0,050
	2,5

	
	
	
	Фториды
	0,95
	1,3

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0020
	2,0

	р. Улькен Алматы
(г. Алматы)
	10,9 (нормативно-чистая)
	10,67 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	10,67
	

	
	0,93 (нормативно-чистая)
	0,90

(нормативно – чистая)
	БПК5
	0,9
	

	
	3,8

(высокого уровня загрязнения)
	2,42 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы 

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0021
	2,1

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,013
	1,3

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,54
	5,4

	
	
	
	Азот нитритный
	0,043
	2,2

	
	
	
	Фториды
	1,32
	1,8

	р. Талас (Жамбылская)
	 9,8

(нормативно чистая)
	10,5

(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	10,5
	-

	
	5,48 

(умеренного уровня загрязнения)
	3,1

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,1
	-

	
	 1,7

(умеренного уровня загрязнения)
	1,2

 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты
	0,062
	1,2

	р. Асса (Жамбылская)
	8,47

 (нормативно чистая)
	 8,38

(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,38
	-

	
	 1,0

(нормативно чистая)
	2,79

(нормативно чистая)
	БПК5
	2,79
	-

	
	 1,9

(умеренного уровня загрязнения)
	0,00

(нормативно чистая)
	

	р. Бериккара (Жамбылская)


	8,85

 (нормативно чистая)
	8,22 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,22
	-

	
	0,95

 (нормативно чистая)
	1,68

(нормативно чистая)
	БПК5
	1,68
	-

	
	 1,3

(умеренного уровня загрязнения)
	0,00

(нормативно чистая)
	

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	 7,27

(нормативно чистая)
	7,05 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	7,05
	-

	
	16,0

 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	              8,48

(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	8,48
	-

	
	3,5

( высокого уровня загрязнения)
	6,1

 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	612,0
	6,1

	р. Шу (Жамбылская)
	7,56

(нормативно чистая)
	8,91 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,91
	-

	
	3,14

 (умеренного уровня загрязнения)
	3,28

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,28
	-

	
	2,67
(умеренного уровня загрязнения)
	1,8

(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,002
	2,0

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,012
	1,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Аксу (Жамбылская)
	 7,33

(нормативно чистая)
	8,12

 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,12
	-

	
	3,86

(умеренного уровня загрязнения)
	 3,2

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,2
	-

	
	 2,73

(умеренного уровня загрязнения)
	1,97

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	269,0
	2,7

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,89
	1,2

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Карабалта (Жамбылская)
	7,87

 (нормативно чистая)
	8,24

(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,24
	-

	
	3,38

 (умеренного уровня загрязнения)
	 4,0
(умеренного уровня загрязнения) 
	БПК5
	4,0
	-

	
	 3,0

(умеренного уровня загрязнения)
	 2,9

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Магний
	87,6
	2,2

	
	
	
	Сульфаты
	540,0
	5,4

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Токташ (Жамбылская)
	 7,87

(нормативно чистая)
	8,0

 (нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,0
	-

	
	 3,74

(умеренного уровня загрязнения) 
	 3,38

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,38
	-

	
	2,58

(умеренного уровня загрязнения)
	2,16

 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Магний
	85,1
	2,1

	
	
	
	Сульфаты
	463,0
	4,6

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,038
	1,9

	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0012
	1,2

	
	
	
	Марганец (2+)
	0,016
	1,6

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Сарыкау

(Жамбылская)
	 7,86

(нормативно чистая)
	 8,03

(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	8,03
	-

	
	 3,16

(умеренного уровня загрязнения)
	4,24 

(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,24
	-

	
	3,1

 (высокого уровня загрязнения)
	2,34

(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Магний
	82,7
	2,1

	
	
	
	Сульфаты
	680,0
	6,8

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	1,33
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0011
	1,1

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	8,51 (нормативно чистая)
	8,41 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,41
	-

	
	1,43 (нормативно чистая)
	1,73 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,73
	-

	
	2,85 

(умеренного уровня загрязнения)
	2,5 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	413,0
	4,1

	
	
	
	Магний
	46,25
	1,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,076
	3,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0011
	1,1


	
	
	
	Кадмий
	0,006
	1,3

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	
	
	
	Фенолы
	0,0035
	3,5

	р. Келес (Южно-Казахстанская)
	9,76 (нормативно чистая)
	9,51 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,51
	-

	
	1,45

(нормативно чистая)
	1,57 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,57
	-

	
	2,6

 (умеренного  уровня загрязнения)
	3,6 

(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	375,0
	3,7

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,0035
	3,5

	р. Бадам  (Южно-Казахстанская)
	9,59 (нормативно чистая)
	9,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,94
	-

	
	1,47 (нормативно чистая)
	1,38 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,38
	-

	
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	120,2
	1,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,022
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0029
	2,9

	
	
	
	Кадмий
	0,0053
	1,1

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,005
	5,0

	р. Арыс (Южно-Казахстанская)
	8,25 (нормативно чистая)
	9,55 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,55
	-

	
	1,61 (нормативно чистая)
	2,38 (нормативно чистая)
	БПК5


	2,38
	-

	
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	3,27 

(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0016
	1,6

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,007
	7,0

	
	9,4 (нормативно чистая)
	9,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,75
	-

	р. Боген (Южно-Казахстанская)
	1,21 

(нормативно чистая)
	1,27  (нормативно чистая)
	БПК5
	1,27
	-

	
	1,65 (умеренного уровня загрязнения)
	2,5 (умеренного уровня загрязнения) 
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,002
	2,0

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р. Катта - Бугунь (Южно-Казахстанская)
	8,52 (нормативно чистая)
	9,32 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,32
	-

	
	1,33 (нормативно чистая)
	2,44  (нормативно чистая)
	БПК5
	2,44
	-

	
	0,00 (нормативно - чистая)
	0,00 (нормативно - чистая)
	-

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	9,01 (нормативно чистая)
	10,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	-

	
	1,03 (нормативно чистая)


	2,32 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,32
	-

	
	2,45 (умеренного  уровня загрязнения)
	2,29 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	480,0
	4,8

	
	
	
	Магний
	51,1
	1,3

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,035
	1,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0013
	1,3

	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р. Сырдария (Кызылординская)
	7,51

(нормативно- чистая) 
	4,15

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	4,15
	

	
	1,0 

(нормативно- чистая)
	1,16 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,16
	

	
	2,2

(умеренного

уровня загрязнения)


	3,55
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	478,333
	4,8

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,0023
	2,3

	Аральское море (Кызылординская)
	7,52

(нормативно- чистая)
	4,44

(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	     4,44
	

	
	1,0

(нормативно- чистая)
	1,0

(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	3,80

(высокого

уровня загрязнения)
	2,33
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	470
	4,7

	
	
	
	Магний 
	42,68
	1,1

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь (2+)
	0,003
	3,0

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1


Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан 

Велось оперативное уведомление в Департамент экологического мониторинга и информации,  Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК для принятия необходимых мер.

В поверхностных водах  зафиксировано 68 случаев ВЗ на 15 водных объектах: река Сарыбулак (1 случай ВЗ), озеро Киши Шабакты (19 случая ВЗ), озеро Улькен Шабакты (20 случай ВЗ), озеро Карасье (5 случай ВЗ), река Есиль (1 случай ВЗ), река Жабай (2 случая ВЗ), озеро Майбалык (8 случаев ВЗ), река Ульби (1 случай ВЗ), река Глубочанка (2 случая ВЗ), река Красноярка (1 случай ВЗ), река Кара Кенгир (2 случая ВЗ), река Сокыр (1случай ВЗ), река Шерубайнура (1 случай ВЗ), река Кылшакты (2 случая ВЗ), река Шагалалы (2 случая ВЗ).
Таблица 5
Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
	Наименование

водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ
	Год, число,

месяц

отбора проб
	Год, число,

месяц проведе

ния анализа
	Загрязняющие вещества
	Причины

	
	
	
	
	Наименование
	Концен

трация,    мг/дм3
	Крат

ность превышения ПДК
	

	река Сарыбулак, г.Астана, 0,2 км выше впадения в реку Есиль
	1 ВЗ
	02.05.17
	02.05.17
	Азот нитритный
	0,392
	19,6
	Был организован выезд отдела лабораторно аналитического контроля совместно с лабораторией РГП «Казгидромет» и были отобраны пробы воды, результаты проб воды превышение по «нитрит ионы» не показало. 

	озеро Киши Шабакты, Акмолинская область, с. Ақылбай 
	3  ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Сульфаты
	1184
	11,8
	оз. Киши Шабакты 
Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.

Озеро относится к категории соленых, сухой остаток составляет 3-10г/дм3

	
	
	
	
	Фториды
	10,82
	14,4
	

	
	
	
	
	Магний
	400
	10,0
	

	озеро Улькен Шабакты, Акмолинская область, с. Бурабай 
	1  ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Фториды
	11,53
	15,4
	оз. Улкен Шабакты 
Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.

	озеро Карасье, резиденция «Карасу» 
	1 ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Аммоний молевой
	5,64
	11,3
	оз. Карасье  По озеру Карасу в настоящее время осуществляется реализация проекта «Очистка и санация водоема оз.Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны», с 2015 года начат процесс очистки.

	озеро Улькен Шабакты, Акмолинская область
	1 точка на глубине 0,5 м
	12 ВЗ
	02.05.17
	04.05.17
	Фториды
	11,00
	14,7
	оз. Улкен Шабакты Бурабайский район – концентрация фторидов 11,53мг/дм3 Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.


	
	2 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,02
	14,7
	

	
	3 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,08
	14,8
	

	
	4 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,16
	14,9
	

	
	5 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,18
	14,9
	

	
	6 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	10,82
	14,4
	

	
	7 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,06
	14,7
	

	
	8 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	9,72
	13,0
	

	
	11 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,78
	15,7
	

	
	12 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	11,21
	14,9
	

	
	13 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	7,61
	10,1
	

	
	14 точка на глубине 0,5 м
	
	
	
	Фториды
	9,95
	13,3
	

	
	9 точка на глубине 0,5 м
	7 ВЗ
	02.05.17
	16.05.17
	Фториды
	11,8
	15,7
	

	
	9 точка на глубине 5 м
	
	
	
	Фториды
	12,0
	16,0
	

	
	9 точка на глубине 10 м
	
	
	
	Фториды
	11,9
	15,9
	

	
	9 точка на глубине 15 м
	
	
	
	Фториды
	11,68
	15,6
	

	
	9 точка на глубине 20 м
	
	
	
	Фториды
	11,73
	15,6
	

	
	9 точка на глубине 25 м
	
	
	
	Фториды
	11,6
	15,5
	

	
	9 точка на глубине 30 м
	
	
	
	Фториды
	11,47
	15,3
	

	река Есиль, г. Есиль (Каменный карьер), северо-западная окраина Щебзавода
	1 ВЗ
	02.05.17
	04.05.17
	Марганец 
	0,412
	41,2
	р. Есиль.  В план проверок на 2017г. Департамента включен мониторинг  р.Есиль. Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема. 

	река Жабай, г. Атбасар, в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	02.05.17
	04.05.17
	Марганец
	0,403
	40,3
	р.Жабай г.Атбасар. Данный ингредиент природного характера, т.е. происходит вследствие зарастания водоема.

Тем не менее Департаментом неоднократно направлялись письма в район о необходимости строительства ливневой канализации.

В настоящее время разработан ПСД ливневой канализации г.Атбасар, на сумму 85млн.тг.
В 2014г проведены работы по  демонтажу плотины п.Заречный, расчистке русла, объем выполненных работ составил 7000м2 .
На 2016-2020гг в г.Атбасар планируется проведение работ по очистке и углублению русла р.Жабай в пределах города по мере выделения финсредств.

	река Жабай, Акмолинская область, c. Балкашино, в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	02.05.17
	04.05.17
	Марганец
	0,265
	26,5
	р.Жабай с.Балкашино. Значительные количества марганца поступают в процессе разложения водных, животных и растительных организмов, особенно сине-зеленых диатомовых водорослей, а также высших водных растений. Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям.
На состав р.Жабай могут оказать влияние ливневые стоки, т.к. ливневая канализация в районе отсутствует.

	озеро Майбалык
	1 точка на глубине 0,5 м 
	2 ВЗ
	02.05.17
	12.05.17
	Сульфаты
	2532
	25,3
	Оз. Майбалык    Данный ингредиент в основном природного характера, вблизи водоема строения и сооружения отсутствуют, т.е. в результате хозяйственно-бытовой деятельности загрязнения не образуется.

	
	
	
	
	
	Магний 
	521
	13,0
	

	
	2 точка на глубине  0,5м 
	3 ВЗ
	02.05.17
	12.05.17
	Сульфатты
	2435
	24,3
	

	
	
	
	
	
	Магний 
	566
	14,1
	

	
	
	
	
	
	Хлориды
	4493
	15,0
	

	
	3 точка на глубине 0,5 м 
	3 ВЗ
	02.05.17
	12.05.17
	Сульфаты
	6389
	63,9
	

	
	
	
	
	
	Магний 
	3596
	89,9
	

	
	
	
	
	
	Хлориды 
	23439
	78,1
	

	озеро Киши Шабакты
	1 точка на глубине  0,5м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1118
	11,18
	оз. Киши Шабакты 

Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.

Озеро относится к категории соленых, сухой остаток составляет 3-10г/дм3
оз. Карасье По озеру Карасу в настоящее время осуществляется реализация проекта «Очистка и санация водоема оз.Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны», с 2015 года начат процесс очистки.

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,15
	10,9
	

	
	2 точка на глубине  0,5м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1130
	11,30
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,35
	11,1
	

	
	3 точка на глубине  0,5м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1127
	11,27
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,48
	11,3
	

	
	4 точка на глубине 0,5 м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1132
	11,32
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,48
	11,3
	

	
	5 точка на глубине  0,5м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1125
	11,25
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,48
	11,7
	

	
	6 точка на глубине 0,5 м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1166
	11,16
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,78
	11,7
	

	
	6 точка на глубине  5 м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1122
	11,22
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,50
	11,3
	

	
	6 точка на глубине 10 м 
	2 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Сульфаты
	1120
	11,20
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	8,71
	11,6
	

	озеро Карасу
	1 точка на глубине 0,5 м 
	1 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Аммоний солевой
	6,37
	12,74
	

	
	2 точка на глубине 0,5 м 
	1 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Аммоний солевой
	5,87
	11,74
	

	
	3 точка на глубине 0,5 м 
	1 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Аммоний солевой
	5,97
	11,94
	

	
	4 точка на глубине  0,5м 
	1 ВЗ
	03.05.17
	17.05.17
	Аммоний солевой
	6,39
	12,78
	

	река Кылшакты, район Кирпичного завода, город Кокшетау
	1 ВЗ
	16.05.17
	17.05.17
	Марганец (2+)
	0,224
	22,4
	р.Кылшакты Разработано ТЭО на очистку от иловых отложений р.Кылшакты в пределах города.  В рамках проекта запланирована очистка русла реки от мусора и водно-болотной растительности, укрепление откосов берегов бетонными плитами, дноуглубительные работы, благоустройство набережной.
Департаментом в 2015-2016гг проводились работы по отбору проб и анализу вод р.Кылшакты. Установлено по руслу реки скопление  большого количества водорослей, превышение ПДК по многим показателям, необходима очистка русла реки по мере выделения финсредств.

р.Шагалы Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.

В план проверок на 2017г. Департамента будет включен мониторинг  р.Шагалы

	река Кылшакты, район детского сада Акку, город Кокшетау
	1 ВЗ
	16.05.17
	17.05.17
	Марганец (2+)
	0,187
	18,7
	

	река Шагалалы, с. Заречное 
	1 ВЗ
	16.05.17
	17.05.17
	Марганец (2+)
	0,213
	21,3
	

	река Шагалалы,  с.Красный Яр 
	1 ВЗ
	16.05.17
	17.05.17
	Марганец (2+)
	0,299
	29,9
	

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста (09)
	1 ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Цинк(2+)
	0,161
	16,1
	Горнодобывающей промышленностью обусловлены так называемые исторические загрязнения водных объектов Восточно-Казахстанской области. Это отвалы горных пород, хвостохранилища, расположенные в водоохранных полосах и зонах рек. Основное загрязнение водоемов происходит с дренажными, недостаточно очищенными и неочищенными шахтными водами.

Наиболее загрязненными по химическим показателям являются реки Красноярка, Глубочанка, Тихая, Брекса, Ульба (в районе Тишинского рудника, г.Риддер), находящиеся под влиянием действующих предприятий горнодобывающего комплекса ТОО «Востокцветмет» и ТОО «Казцинк». Среднегодовые концентрации меди цинка, марганца превышают ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения, достигают высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод.

Источниками поступления цинка и марганца в реку служит предприятие ТОО «Востокцветмет». Основным источником загрязнения реки служат шахтные воды Иртышского рудника, дренаж шламохранилища Иртышского р-ка в ручей Безымянный, который затем впадает в р.Красноярку, дренаж Березовского хвостохранилища в р. Красноярку, излив из шахты «Капитальной», которая находится в государственной собственности. Река Глубочанка загрязняется, в основном, историческим загрязнением отвала в пойме ручья Гребенюшенский.

Загрязнение рек Брекса (Филипповка), Тихая, Ульба (в районе Тишинского рудника) обусловлены историческим загрязнением от породных отвалов, которые в данное время находятся в государственной собственности, а также сбросами ТОО «Казцинк». Загрязнение реки Брекса связано также с интенсивным загрязнением ручья Мартынов ключ (впадает в реку Брекса), дренажными водами породного отвала Шубинского рудника и его шахтными водами.

Река Филипповка загрязняется сбросами Риддер-Сокольного рудника, дренажом Чащинского хвостохранилища, а также Восточным породным отвалом Риддер-Сокольского месторождения, который является государственным.

Восточный породный отвал Риддер-Сокольного месторождения образован в 1951-1988 годах при строительстве Андреевского и Крюковского карьеров складируемыми вскрышными породами. Участок размещения отвала расположен в долине р. Филипповки в пределах территории санитарно-защитной зоны промплощадки Риддер-Сокольного рудника. Р. Тихая (далее впадает в р. Ульба) загрязняется предприятиями: цинковым заводом РМК ТОО«Казцинк», ТОО «Казцинмаш», Риддерской ТЭЦ.

Река Ульба загрязняется сбросами Тишинского рудника ТОО «Казцинк» и государственным породным отвалом Тишинского рудника № 2.

Породный отвал Тишинского месторождения (отвал № 2) образован в период 1965-1967 г.г. за счет размещения вскрышных пород в процессе отработки карьера Тишинского месторождения. Отвал расположен в правобережной пойменной части долины реки Ульбы на месте протекания ее естественного правого русла. К особенностям породного отвала № 2 относится его отсыпка без проектной проработки на неподготовленные для складирования отходов участки земной поверхности непосредственно в пойму русла реки Ульбы. Дренажные воды, вытекающие из-под отвала № 2, являются основным источником загрязнения р.Ульба цветными металлами. 

Департаментом экологии по ВКО проводится большая работа по выявлению и контролю источников загрязнения рек. Проводятся проверки предприятий на соответствие предельно допустимых сбросов нормативам Разрешения, создаются комиссии по мониторингу рек, в которые привлекаются специалисты других организаций и представители общественности.

Кроме того, природопользователями принимаются определенные меры по охране окружающей среды. 

РГОК ТОО «Казцинк»

В целях снижения объемов сброса загрязняющих веществ предприятием проводятся следующие мероприятия:

· Выполнены работы по внедрению способа очистки от нефтепродуктов на компрессорной станции энергоцеха ОФ;

· Выполнено реконструкция и модернизация системы отвода и очистки сточных вод Шубинского рудника:

– выполнено строительство узла по известкованию на водоотливном комплексе в шахте на Шубинском руднике. Снижение загрязняющих веществ на 0,004 тонн.

– выполнена реконструкция септиков для сбора хозбытовых стоков от АБК Шубинского рудника (1 этап). Снижение загрязняющих веществ в водные объекты на 0,002 тонн.

· Комплекс мер по предотвращению загрязнения р.Ульба дренажными водами Тишинского рудника и исторического отвала №2, включая:

– обеспечение герметичности шламонакопителя за счет контроля состояния дамб и прудков шламонакопителей и гидрогеологические наблюдения за дренажными водами. 

– эксплуатация комплекса по обезвреживанию дренажной воды из-под исторического отвала №2 Тишинского рудника. Снижение загрязнения водных объектов.

– проводятся работы по эксплуатации системы перехвата дренажных вод из-под исторического Шубинского отвала и очистка дренажных вод на очистных сооружениях шахтных вод Шубинского рудника. Снижение объема сброса дренажных вод из-под отвала в водный объект на 500м3. 

В процессе закладочных работ использована вода с компрессорной Шубинского рудника в процессе закладочных работ в объеме 10000м3 в год. Снижение объема сброса в водный объект на 0,001 тонн.

Эксплуатация системы по повторному использованию части очищенной шахтной воды Тишинского рудника в технологических процессах участка дробления руды и бетоно-закладочном комплексе. Снижение объема сброса в водный объект на 10%.

Этап реализации проектных решений по реконструкции очистных сооружений шахтных и карьерных вод:

– разработка ТЭО по перехвату карьерной воды РСР;

– проведение промышленных испытаний по применению нового реагента (флокулянта) для доочистки шахтных вод. Выполнение данных работ позволит снизить сбросы загрязняющих веществ в р. Филипповку (выпуск №3) на 2500 тонн (50%).

25 апреля 2017 года в ходе проверки установлен несанкционированный сброс оборотной воды в реку Филипповка, из Чашинского хвостохранилища без очистки сброс через  трубу диаметром 400 мм.

Отобраны пробы сточной воды, из обоих организованных несанкционированных сбросов протокол испытаний проб сточных и природных (поверхностных) вод № 3-3-1-02/8 от 28.04.2017 г.

По требованию незамедлительного прекращения несанкционированного сброса воды в реку Филипповка, Большая Таловка предприятием в присутствии представителей Департамента экологии по ВКО произведен демонтаж труб.

РМК ТОО «Казцинк»
1. Совершенствование производственных процессов с целью уменьшения объемов сбросов сточных вод в природные водные объекты, направленное на предотвращение загрязнения и вредного воздействия:

– выполнен перевод пара – воздушных эжекторов вакум – испарительных установок с промышленной воды на оборотную воду. Сокращение объемов сбросов веществ в поверхностные водные объекты. Выполнено на 100%.

– выполнена установка нефтоловушек на очистных сооружениях №7 и №8. Выполнено на 100%.
– проведен ремонт ливневых накопителей. Выполнено на 100%.

– реконструкция системы локального водооборота вельццеха, перевод подпитки насосов на смыве клинкера с технической на оборотную воду.

– применение на очистных сооружениях №7,8 дополнительно к очистке известкованию, флокулянта марки Магнофлок 10, отработка режимов реагентной очистки.

- разработка и согласование проекта реконструкции очистных сооружении Шубинского рудника.

– установка и наладка узла по приготовлению флокулянта для доочистки шахтных вод Шубинского рудника (выпуск №1).

– обеспечение герметичности шламонакопителя за счет контроля состояния дамб и прудков шламонакопителей и гидрогеологические наблюдения за дренажными водами.

– эксплуатация комплекса по обезвреживанию дренажной воды из под исторического отвала 2 Тишинского рудника;

– эксплуатация системы перехвата и очистки промливневой воды Тишинского рудника.

- эксплуатация системы перехвата дренажных вод из под исторического Шубинского отвала и очистка дренажных вод на очистных сооружениях шахтных вод Шубинского рудника.

- эксплуатация системы по повторному использованию части очищенной шахтной воды Тишинского рудника в технологических процессах участка дробления руды и бетоно-закладочном комплексе.

- корректировка проекта: «Реконструкция очистных сооружении Риддер Сокольного месторождения. Отделение приготовление флокулянтов» в части применение дополнительного способа по доочистке шахтных и карьерных вод.

- начало реализации проектных решений по реконструкции очистных сооружений шахтных и карьерных вод с учетом корректировки.

- реконструкция системы сбора части загрязнения хозяйственно-бытовых сточных вод для предварительной их доочистки.

На 2017 год в ТОО «Казцинк» запланированы следующие мероприятия:

– Перевод промышленной воды, используемой в производственных процессах объединенного цеха №1, на воду повторного использования с сокращением объема сточных вод. (РМК ТОО «Казцинк») стоимостью 3,325 млн. тенге.

– Перевод сброса воды, используемой на охлаждение дымососов, вакуум– насосов, колосников сушильных барабанов и пара конденсата в процесс растворение и вельокиси. (РМК ТОО «Казцинк») стоимостью 4,375 млн. тенге.

– Перевод охлаждение циркуляционных, питательных и конденсатных насосов (насосные №1 и №2 вельц цеха) на оборотные водоснабжения, с последующим возвратом в водооборот. (РМК ТОО «Казцинк») стоимостью 1,75 млн. тенге.

– Внедрение способов доочистки сточных вод с применением «Шунгита» марки Таурит. (РМК ТОО «Казцинк») стоимостью 6,93 млн. тенге.

Предприятием ТОО «Востокцветмет» выполнены следующие природоохранные мероприятия, направленных на оздоровление р.Глубочанка и р.Красноярка:

– разработан проект: «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Иртышской шахты ИПК»;

– проведена прокачка наблюдательных скважин существующей сети мониторинга;

– проведено обустройство выпуска очищенных шахтных вод;

– регулярно проводится санитарная очистка прибрежной зоны р.Красноярка и очистка территории;

– проведены наладочные работы на очистных сооружениях шахтных сточных вод Иртышской шахты;

– проведена частичная замена изношенных участков трубопровода шахтных вод;

– проведен ремонт дренажного водовода на участке от дренажной насосной станции до сброса в хвостохранилище.

· с августа 2016 года проводятся строительно-монтажные работы по обустройству промышленной ливневой канализацией Николаевской обогатительной фабрики;

· для обустройства ливневой канализацией Белоусовской площадки заключен договор на проектирование с ТО «Лаборатория Атмосфера». Реализация проекта запланирована в 2017 году;

- на стадии проектирования ливневая канализация Иртышской площадки. Договор заключен с ТОО «НПО ВК –ЭКО». Реализация проекта запланирована в 2017 году.

	река Глубочанка, Восточно-Казахстанская область, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений п. Белоусовка, непосредственно у автодорожного моста (09)
	1 ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Цинк(2+)
	0,350
	35,0
	

	река Глубочанка, ВКО, с.Глубокое, в черте села 0,3 км выше устья (09)

	1 ВЗ
	02.05.17
	03.05.17
	Цинк(2+)
	0,273
	27,3
	

	река Красноярка, ВКО, 3 км выше с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Березовка; у автодорожного моста (01)
	1 ВЗ
	03.04.17
	04.04.17
	Цинк(2+)
	0,114
	11,4
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область,0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	11.05.17
	11.05.17
	Аммоний солевой
	12,7
	25,4
	На текущий момент в отношении АО «ПТВС» проводится плановая проверка.

	река КараКенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	11.05.17
	11.05.17
	Аммоний солевой
	9,22
	18,4
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост с. Каражар 
	1 ВЗ
	11.05.17
	15.05.17
	Азот нитритный 
	0,510
	25,5
	На этапе оформления  внеплановая проверка касательно предприятии, которые расположены вдоль рек Сокыр и Шерубайнура Каргандинской области

	озеро Шерубайнура, Карагандинская область,  устье реки, 2 км ниже с.Асыл
	1 ВЗ
	11.05.17
	15.05.17
	Азот нитритный
	0,430
	21,5
	

	Всего: 68 случай ВЗ на 15 в/о


Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан
Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 85 метеорологическихстанциях (в 14 областях и городах Астана, Алматы),а также на 23 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощностиэкспозиционной дозы в автоматическом режиме: Актобе(2), Талдыкорган (1), Кульсары (1),  Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (2), Кызылорда (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Аксу (1), Екибастуз (1),Туркестан (1)(рис. 6).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы
по Республике Казахстан
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях(в 14 областях и городах Астана, Алматы)Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 6).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Республики Казахстан колебалась в пределах 0,8-2,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по Республики Казахстан составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных 
выпадений на территории Республики Казахстан
1 Состояние окружающей среды Акмолинской области
1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (рис1.1, таблица 1.1).

Таблица 1.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	2 раза

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные методы)
	ул. Джамбула,11
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, сульфаты, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение ул. Ауэзова –Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 

ул.Валиханова

угол пр. Богенбая батыра
	


	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пр.Туран, центральная спасательная станция
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

	6
	
	
	ул. Акжол, район отстойника сточных вод «Астана Тазалык»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

	7
	
	
	ул. Туркестан, 2/1

(район НИШ)
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Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана
Общая оценка загрязнения атмосферы. В мае, по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий,  он определялся значением СИ равным 5 и НП=39 % (рис. 1,2). 
Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (в районе №3 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных частиц (пыль) составляла 1,5 ПДКс.с, диоксида азота – 2,2 ПДКс.с, среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ  не превышали ПДК.
Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составляла 3,2 ПДКм.р, диоксида серы – 1,5 ПДКм.р, диоксида азота – 5,2 ПДКм.р, фтористого водорода – 1,9 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 1).
1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау
В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис.1.2, таблица 1.2).
Таблица 1.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза

в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	старый аэропорт, район метеостанции
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался как повышенный, он определялся значениями СИ равным 2 и НП= 6% (рис. 1,2).
Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами (пыль) (район поста №1).
В целом по городу среднемесячная концентрация оксида азота составила 1,9 ПДКс.с, среднемесячная концентрация остальных определяемых веществ не превышала ПДК.
Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составляла 1,8 ПДКм.р,  оксида азота – 1,2 ПДКм.р,  концентрации остальных загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 1.3).
Таблица 1.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	 Микрорайон №1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак
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Рис. 1.3Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался как низкий, он определялся значениями СИ равным 0 и НП =0% (рис. 1,2).
В целом по городу среднемесячные и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
1.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 8 стационарных постах (рис. 1.4, таблица 1.4).
Таблица 1.4

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	Автомати-ческим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	

	5
	
	
	улица Шоссейная, в районе дома №171 
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	6
	
	
	поляна им.Абылайхана в 6 км. от поселка Бурабай граница ГНПП Бурабай
	

	7
	
	
	северный берег оз.Большое Чебачье, граница ГНПП Бурабай , на территории метеостанции Бурабай
	

	8
	
	
	на участке ТОО «АВИАЛЕСОХРАНЫ» в поселке Сарыбулак
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Рис.1.4Схема расположения стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха СКФМ Боровое. 
По данным стационарной сети наблюдений, (рис.1,2) уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом характеризовалсякак низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП =0% (рис.1, 2).

Среднемесячные и максимально-разовые концентрации всех загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).


Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ). 
По данным стационарной сети наблюдений, (рис.1,4) уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом характеризовался  как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП =0%.
В целом по территории среднемесячные и максимально-разовые концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха п. Сарыбулак.
По данным стационарной сети наблюдений, (рис.1.4) уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом характеризовался как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП =0% (рис.1, 2).
Среднемесячные и максимально-разовые концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
1.5 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 23 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, Кылшакты, Шагалалы, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулукол, Катарколь, Текеколь, Майбалык, Лебяжье). 

Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сарыбулак, Акбулак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника. Озера Копа и Зеренды входят в бассейн реки Есиль. Озера Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь находятся на территории Щучинско-Бор (3+)овской курортной зоны (ЩБКЗ).

В реке Есиль температура воды было в пределах 11-12,1ºC, водородный показатель равен – 7,79, концентрация растворенного воде кислорода – 10,26 мг/дм3, БПК5 – 1,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,5 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,4 ПДК, марганец (2+) – 7,1 ПДК).

В реке Акбулак температура воды отмечена в пределах 9,3-11 ºC, водородный показатель равен – 7,92 концентрация растворенного в воде кислорода – 11,23 мг/дм3, БПК5 – 1,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,3 ПДК, сульфаты – 2,9 ПДК, хлориды – 1,4 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,3 ПДК, фториды – 3,4 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,3 ПДК).
В реке Сарыбулак температура отмечена в пределах 8,2-11,2 ºC, водородный показатель равен - 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,38 мг/дм3, БПК5 – 5,37 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 5,7 ПДК, магний – 2,5 ПДК, хлориды – 2,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 3,2 ПДК, азот нитритный – 2,7 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) – 8,8 ПДК).

В реке Нура температура воды отмечена в пределах 12-14,6 ºC, водородный показатель равен – 7,72, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,62 мг/дм3, БПК5 – 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,5 ПДК).

В реке Беттыбулак - температура воды 4,0 ºC, водородный показатель равен 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,92 мг/дм3, БПК5 –0,81 мг/дм3.Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 2,1 ПДК, железо общее – 3,1 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) –9,4 ПДК, цинк (2+) –1,7 ПДК,  медь (2+)-1,4 ПДК).

В реке Жабай температура воды обнаружена в пределах 10 ºC, водородный показатель равен 8,29, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,99 мг/дм3, БПК5 – 1,64 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 6,1 ПДК, аммоний солевой – 1,8 ПДК, азот нитритный – 1,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) –1,4 ПДК, цинк (2+)-1,2 ПДК, марганец (2+) –33,4 ПДК).

В реке Кылшакты температура воды 10,4 – 12,2 ºC, водородный показатель равен 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,29 мг/дм3, БПК5 –1,72 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой- 1,4 ПДК, железо общее – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) – 20,6 ПДК).

В реке Шагалалы температура воды 10,0 – 10,4 ºC, водородный показатель равен 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,77 мг/дм3, БПК5 –1,72 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,1 ПДК, аммоний солевой – 2,0 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) – 25,6 ПДК).

В канале Нура-Есиль температура воды отмечена в пределах 13,2-15,9 ºC, водородный показатель равен – 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,08 мг/дм3, БПК5 – 2,08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,7 ПДК, магний – 1,3 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,4 ПДК).

В озере Султанкельды температура воды составило 15,9ºC, водородный показатель равен – 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,61 мг/дм3, БПК5 – 1,02 мг/дм3. Превышения ПДК не зафиксированы.
В водохранилище Вячеславское температура воды составило 9,2ºC, водородный показатель равен – 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,70 мг/дм3, БПК5 – 1,85 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (цинк (2+) – 1,1 ПДК).

В озере Копа-температура воды 11,0ºC, водородный показатель равен 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,76 мг/дм3, БПК5 –4,91 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК, железо общее – 3,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) –8,8 ПДК,  медь (2+)-1,4ПДК).

В озере Зеренды - температура воды 9,0ºC, водородный показатель равен 9,06, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,92 мг/дм3, БПК5 –4,09 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,3ПДК, магний – 1,6ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,8 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) –4,8 ПДК,  медь (2+)-1,7 ПДК).

В озере Бурабай - температура воды обнаружено в пределах 9,2 –12,4 ºC, водородный показатель равен 7,70, концентрация растворенного вводе кислорода – 8,94 мг/дм3, БПК5 – 1,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –2,6 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) – 5,1 ПДК).
В озере Улькен Шабакты - температура воды обнаружено в пределах 8,0 – 14,4 ºC, водородный показатель равен 8,79, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,49 мг/дм3, БПК5 – 0,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –2,7 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенных веществ (фториды –14,3 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) -1,9 ПДК,  медь (2+) –1,5 ПДК).

В озере Щучье - температура воды обнаружено в пределах 6,8 -10,0ºC, водородный показатель равен 8,31, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,84 мг/дм3, БПК5 – 0,65 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –6,1 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) – 3,1 ПДК,  медь (2+) – 1,2 ПДК).
В озере Киши Шабакты- температура воды обнаружено в пределах 9,0 – 13,0 ºC, водородный показатель равен – 8,96, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,27 мг/дм3, БПК5 –0,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 5,7 ПДК, сульфаты – 11,3 ПДК, магний – 8,9 ПДК), биогенных веществ (фториды – 11,7 ПДК, аммоний солевой – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) –7,1 ПДК,  медь (2+) – 1,7 ПДК).

В озере Карасье –температура воды обнаружено в пределах 11,2 –14,6 ºC, водородный показатель равен 7,64, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,23 мг/дм3, БПК5 –1,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,7 ПДК, аммоний солевой – 12,1 ПДК, железо общее – 1,9 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,6 ПДК).
В озере Сулуколь - температура воды обнаружено в пределах 11,0 –16,8 ºC, водородный показатель равен 7,31, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,64 мг/дм3, БПК5 –1,27 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 2,1 ПДК, фториды – 2,2 ПДК, железо общее – 3,9 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) - 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,4 ПДК).

В озере Катарколь - температура воды обнаружено в пределах 13,0 – 16,2 ºC, водородный показатель равен 9,38, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,20 мг/дм3, БПК5 –2,22 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,6 ПДК, сульфаты – 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,4 ПДК, фториды – 7,5 ПДК, азот нитритный – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) – 1,6 ПДК).
В озере Текеколь - температура воды обнаружено в пределах 11,6 -13,4 ºC, водородный показатель равен 8,90, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,69 мг/дм3, БПК5 –1,28 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,9 ПДК, сульфаты – 1,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 9,5 ПДК, аммоний солевой – 2,7 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) – 1,3 ПДК).

В озере Майбалык - температура воды обнаружено в пределах 14,0 – 14,8 ºC, водородный показатель равен 8,91, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,53 мг/дм3, БПК5 –2,09 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 39,0 ПДК, сульфаты – 37,9 ПДК, хлориды –33,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой -2,9 ПДК, фториды – 3,7 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,2 ПДК).
В озере Лебяжье - температура воды 14,2 ºC, водородный показатель равен 6,94, концентрация растворенного в воде кислорода – 3,69 мг/дм3, БПК5 –1,83 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 9,4 ПДК, фториды –3,3 ПДК, аммоний солевой – 3,8 ПДК), тяжелых металлов (мед – 1,1 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: 

вода «нормативно чистая» - оз.Султанкельды;

вода «умеренного уровня загрязнения» – реки Есиль, Акбулак, Нура, канал Нура-Есиль, вдхр.Вячеславское, озера Зеренды, Сулуколь, Катарколь, Теккеколь; 
вода «высокого  уровня загрязнения» – реки Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, озера Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Лебяжье;

вода «чрезвычайно высокого  уровня загрязнения»– реки Кылшакты, Шагалалы, озеро Майбалык.

По сравнению с маем 2016 года качество воды в реке Акбулак, озерах Султанкельды, Теккеколь – улучшилось; озеро Бурабай, Карасье, Майбалык, Лебяжье - ухудшилось; в реках Есиль, Сарыбулак, Нура, Беттыбулак, Жабай, канале Нура-Есиль, озерах Зеренды, Копа, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь, Катарколь, вдхр.Вячеславское – существенно не изменилось.

По БПК5 качество воды в реке Сарыбулак, озерах Копа, Зеренды оценивается как вода «умеренного уровня загрязнения», в остальных водных объектах вода «нормативно-чистая».

В сравнении с маем 2016 года по величине биохимического потребления кислорода за 5 суток, состояние качество воды в озере Зеренды – ухудшилось, в реках Акбулак, Нура, канале Нура-Есиль, озере Катарколь – улучшилось; в остальных водных объектах не изменилось.

Кислородный режим воды в озере Лебяжье оценивается как вода «умеренного уровня загрязнения», а в остальных водных объектах в норме.
В сравнении с маем 2016 года кислородный режим в озере Лебяжье – ухудшилось, а в остальных водных объектах не изменилось (таблица 4).
На территорий Акмолинской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения было отмечено в следующих водных объектах: река Сарыбулак – 1 случай ВЗ, река Есиль (п. Каменный карьер) - 1 случай ВЗ, река Жабай – 2 случая ВЗ, озеро Улькен Шабакты – 20 случаев ВЗ, озеро Киши Шабакты – 19 случаев ВЗ, озеро Карасье – 5 случаев ВЗ, река Кылшакты – 2 случая ВЗ, река Шагалалы – 2 случая ВЗ, озеро Майбалык – 8 случай (таблица 5).

1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино,СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) (рис. 1.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 1.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-
фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАкмолинской области
2. Состояние окружающей среды Актюбинской области
2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.2.1, таблица 2.1).
Таблица 2.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретныеметоды)
	ул. Белинского, 5
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, хром

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	взвешенные частицы (пыль), сульфаты, оксид углерода, оксид и диоксид азота, формальдегид, хром

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109А
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, сероводород, аммиак


[image: image13.jpg]KipiR

3" Kyprenogg

ropmon

A\

\
N

Aponopr Axtobe.
\

o

/\ - Crawonapuie nocrix
D - ABTOMaTHUCCKHE NOCTH a\
N

1 - Howmepa nocron





Рис.2.1.Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, (рис.2.1) уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался как очень высокий, он определялся значением СИ равным 30.
*5, 6, 14, 24 мая  2017 года по данным автоматического поста №2 было зафиксировано 9 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха в пределах 10,04- 29,59 ПДК по сероводороду (таблица 2).

* согласно РД 52.04.667-2005, если СИ>10, то вместо НП определяется количество дней, когда хотя бы в один из сроков наблюдений СИ более 10.

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 3,9 ПДКс.с, среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. 

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ -2,5 составили 1,6 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ -10 – 6,3 ПДКм.р, диоксида серы – 1,4 ПДКм.р, оксида углерода – 4 ПДКм.р, диоксида азота – 1,3 ПДКм.р, озона – 1,5 ПДКм.р, сероводорода – 29,59 ПДКм.р,  концентрации остальных загрязняющихвеществне превышали ПДК (таблица 1).
2.2  Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на 12 водных объектах: реки Елек, Орь, Эмба, Темир, Каргалы, Косестек, Ыргыз, Кара Кобда, Улькен Кобда, Ойыл, Актасты и озеро Шалкар.

Река Елек - многоводныйлевобережный приток реки Жайык. В реке температура воды находилась в пределах от 12 до 18 ºC, водородный показатель в 7,78, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составила 9,25 мг/дм3, БПК5 2,18 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных и неорганических веществ (бор (3+)–3,9 ПДК, аммоний солевой-6,9 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 8,2 ПДК, хром (+6) – 2,3 ПДК, хром(+3) – 7,2 ПДК, цинк (2+)-3,1 ПДК), органических веществ (фенолы-1,5 ПДК, нефтепродукты-1,1 ПДК).

В реке Орь - температура воды находилась в пределах 16,8 ºC, водородный показатель 7,75, концентрация растворенного в воде кислорода 8,88 м/дм3, БПК5-2,87мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой-6,5ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 9,0 ПДК, цинк (2+) – 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы – 8,0 ПДК). 

В реке Эмба - температура воды находилась в пределах от 18 до 20ºC, водородный показатель 7,81, концентрация растворенного в воде кислорода 8,59 мг/дм3, БПК5 1,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой - 7,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 10,0 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК, нефтепродукты-2,1 ПДК).

В реке Темир - температура воды находилась в пределах от 18 до 20ºC, водородный показатель 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода 7,21 мг/дм3, БПК5 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано из групп биогенных веществ (аммоний солевой-8,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+)–10,5 ПДК, цинк (2+)-1,3 ПДК), органических веществ (нефтепродукты-2,9 ПДК).

В реке Каргалы - температура воды находилась в пределах 12 ºC, водородный показатель 7,37, концентрация растворенного в воде кислорода 8,75 мг/дм3, БПК5 0,39 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой-6,6 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) –19,0 ПДК, цинк (2+) – 6,0 ПДК), органических веществ (нефтепродукты– 3,4 ПДК).

В реке Косестек - температура воды находилась в пределах 13ºC, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 10,51 мг/дм3, БПК5 1,60 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,6 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) – 1,9 ПДК).

В реке Ыргыз - температура воды находилась в пределах 13ºC, водородный показатель 8,08, концентрация растворенного в воде 9,94 мг/дм3, БПК5- 3,85мг/дм3.  Превышения ПДК было зафиксировананопо веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой-3,4ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+)-10,0 ПДК).

В реке Кара Кобда -  температура воды находилась в пределах 16ºC, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 7,61 мг/дм3, БПК5 0,47 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 2,1ПДК), органических веществ (нефтепродукты-1,2 ПДК).

В реке Улькен Кобда -  температура воды находилась в пределах 17,5ºC, водородный показатель 7,36, концентрация растворенного в воде кислорода 7,87мг/дм3, БПК5 2,63мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой-1,7ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+)-2,4ПДК, марганец (2+)-1,4ПДК).

В реке Ойыл - температура воды находилась в пределах 22ºC, водородный показатель 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 8,92 мг/дм3, БПК5 1,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк (2+)-2,2 ПДК), органических веществ (фенолы – 3,0 ПДК, нефтепродукты – 1,6 ПДК).

В реке Актасты температура воды находилась в пределах 15ºC, водородный показатель 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 10,16 мг/дм3, БПК5 2,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главные ионы (сульфаты –1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой-9,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+)-3,2 ПДК).

В озере Шалкар температура воды находилась в пределах 17,5ºC, водородный показатель 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода 10,57 мг/дм3, БПК5 3,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой-4,6 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+)-9,0 ПДК), органических веществ (фенолы-2,0 ПДК).

Качество воды оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Улькен Кобда, Кара Кобда, Ойыл, Косестек; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Елек, Актасты, Орь, Ыргыз, Темир, Каргалы, Эмба, озеро Шалкар.

В сравнении с маем 2016 года качество воды в реках Елек, Каргалы, Актасты, Орь, Ыргыз, Эмба, Темир – существенно не изменилось; в реках Косестек, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда – улучшилось; в озере Шалкар – ухудшилось.

Качество воды по величине БПК5 оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Ыргыз, оз.Шалкар; вода «нормативно-чистая» - реки Елек, Темир, Орь, Каргалы, Кара Кобда,Эмба, Улькен Кобда, Косестек, Актасты, Ойыл.

В сравнении с маем 2016 года воды по БПК5 в реке Каргалы, Косестек, Улькен Кобда, Актасты – улучшилась; в реках Елек, Кара Кобда, Ойыл, Эмба, Темир, Орь, оз.Шалкар – существенно не изменилось; в реке Ыргыз – ухудшилось. 

Кислородный режим в норме (таблица 4).

На территории области ВЗ не обнаружено.
2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак)(рис. 2.2)и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (ПНЗ№2; ПНЗ №3)(рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,29 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,3Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности  радиоактивных выпадений на территорииАктюбинской области
Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 3.1).
Таблица 3.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза

 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	25
	
	
	ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	26
	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	27

(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,диоксид и оксид азота


	28

(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 

ул. Ахметова, 50
	

	29

(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30

(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксидуглерода,диоксид и оксид азота

	31

(наземный)
	
	
	м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксидуглерода,диоксид и оксид азота

	1

(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2

(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3

(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4

(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5

(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6

(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы
Общая оценка загрязнения атмосферы.
 Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как высокий, он определялся значением НП=22% (высокий уровень), значением СИ равным 3 (повышенный уровень).
Воздух города более всего загрязнен фенолом (на территории поста №16).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ составили: взвешенные частицы (пыль) – 1,2 ПДКс.с, диоксид серы – 1,1 ПДКс.с, диоксид азота – 1,3 ПДКс.с, фенол – 1,2 ПДКс.с, формальдегид – 1,4 ПДКс.с, содержание тяжелых металлов и остальных загрязняющих веществ не превышало ПДК.
Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ составили: взвешенные частицы (пыль)  – 1,4 ПДКс.с, взвешенные частицы РМ-2,5 – 1,1 ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-10 – 1,7 ПДКм.р, оксид углерода – 1,4 ПДКм.р, диоксид азота – 2,5 ПДКм.р, оксид азота и фенол – 1,4 ПДКм.р, остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК (таблица 1).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 3.2).

Таблица 3.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,сероводород, аммиак

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Кунаева, 32
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак
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Рис.3.2Схемарасположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как повышенный, он определялся значением СИ равным 4 (повышенный уровень), значением НП = 0% (низкий уровень)(рис. 1, 2). 
Город более всего загрязнен сероводородом (район поста №2).
В целом по городу.среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота составили 1,2 ПДКм.р, сероводорода ​​​​- 4,0 ПДКм.р, максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 22 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Лепсы, Аксу, Каратал, Тентек, Жаманты, Ыргайты, Емель, Катынсу, Уржар, Егинсу, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр. Капшагай, озера Балкаш, Алаколь, Жаланашколь,  Сасыкколь, Улькен Алматы,).

Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Турген, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик – притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.

В реке Иле температура воды находится на уровне 14,14 ºC, водородный показатель 8,16 концентрация растворенного в воде кислорода 11,74 мг/дм3, БПК5 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 2,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее –3,0 ПДК, азот нитритный- 2,5 ПДК)  и главные ионы (сульфаты –1,1 ПДК).

В реке Текес температура воды находится на уровне 9,60 ºC, водородный показатель 8,13, концентрация растворенного в воде кислорода 10,17 мг/дм3, БПК5 1,50 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 3,7 ПДК, марганец (2+) – 6,8 ПДК) и  биогенных веществ (железо общее –4,0 ПДК, аммоний солевой- 1,1 ПДК).

В реке Коргас температура воды находится на уровне 12,0 ºC, водородный показатель – 7,93, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,08 мг/дм3, БПК5 – 1,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 2,4 ПДК, марганец (2+) – 4,3 ПДК) и  биогенных веществ (железо общее –7,3 ПДК, азот нитритный- 2,3 ПДК).

В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 13,25 ºC, водородный показатель 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода – 13,15 мг/дм3, БПК5 – 1,65 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее –1,3 ПДК) , тяжелых металлов (медь (2+) – 2,2 ПДК) и главные ионы (сульфаты –1,1 ПДК).

В озеро Балкаш температура воды находится на уровне 17,3 ºC, водородный показатель 8,79 концентрация растворенного в воде кислорода 11,87 мг/дм3, БПК5 1,73 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 24,1 ПДК, марганец (2+) – 2,7 ПДК, цинк (2+)-2,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее –1,1 ПДК, азот нитритный- 1,5 ПДК, аммоний солевой-4,7 ПДК, фториды-4,7 ПДК )  и главные ионы (сульфаты –18,9 ПДК, магний – 7,0 ПДК, натрий-9,5ПДК, хлориды-3,8 ПДК).

В озеро Алаколь температура воды находится на уровне 15,8 ºC, водородный показатель 8,57 концентрация растворенного в воде кислорода 11,90 мг/дм3, БПК5 1,50 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 17,8 ПДК, марганец (2+) – 1,3 ПДК, цинк (2+)-1,9 ПДК), биогенных веществ (железо общее –1,2 ПДК, азот нитритный- 2,9 ПДК, аммоний солевой- 3,4 ПДК, фториды-1,9 ПДК )  и главные ионы (сульфаты –13,5 ПДК, магний – 4,9 ПДК, натрий- 6,2 ПДК, хлориды- 2,3 ПДК).

В озере Сасыкколь температура воды находится на уровне 21,7 ºC, водородный показатель 8,30 концентрация растворенного в воде кислорода 8,90 мг/дм3, БПК5 1,52 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 2,6 ПДК, марганец (2+) – 1,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее –2,4 ПДК, азот нитритный- 1,4 ПДК, аммоний солевой- 3,7)   и главные ионы (сульфаты –1,2 ПДК).

В озере Жаланашколь температура воды находится на уровне 21,2 ºC, водородный показатель 9,3 концентрация растворенного в воде кислорода 8,8 мг/дм3, БПК5 1,40 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 11,7 ПДК, марганец (2+) – 1,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее –2,1 ПДК, азот нитритный- 1,3 ПДК, аммоний солевой- 1,3 ПДК, фториды-2,3 ПДК )  и главные ионы (сульфаты –14,6 ПДК, магний – 2,8 ПДК, натрий- 6,3 ПДК, хлориды- 1,1 ПДК).

В реке Аксу температура воды находится на уровне 19,8 ºC, водородный показатель 8,2 концентрация растворенного в воде кислорода 9,2 мг/дм3, БПК5 1,38 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 1,9 ПДК, марганец (2+) – 1,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее –6,8 ПДК,  аммоний солевой- 1,3 ПДК).

В реке Лепсы температура воды находится на уровне 22,7 ºC, водородный показатель 8,09 концентрация растворенного в воде кислорода 9,64 мг/дм3, БПК5 1,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 3,6 ПДК, марганец (2+) – 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее –7,2 ПДК, азот нитритный- 2,8 ПДК, аммоний солевой- 2,2 ПДК).

В реке Каратал  температура воды находится на уровне 20,6 ºC, водородный показатель 8,03 концентрация растворенного в воде кислорода 9,75 мг/дм3, БПК5 1,54 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 2,7 ПДК, марганец (2+) – 2,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее –7,1 ПДК, азот нитритный- 2,9 ПДК, аммоний солевой- 1,3 ПДК).

В реке Тентек температура воды находится на уровне 12,0 ºC, водородный показатель 7,91 концентрация растворенного в воде кислорода 10,8 мг/дм3, БПК5 1,66 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец (2+) – 2,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее –2,9 ПДК, азот нитритный- 1,8 ПДК, аммоний солевой- 1,2 ПДК).

В реке Жаманты температура воды находится на уровне 14,7 ºC, водородный показатель 8,16 концентрация растворенного в воде кислорода 9,31 мг/дм3, БПК5 1,58 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее –3,1 ПДК).

В реке Ыргайты температура воды находится на уровне 20,7 ºC, водородный показатель 8,19 концентрация растворенного в воде кислорода 8,53 мг/дм3, БПК5 1,50 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 1,3 ПДК, марганец (2+) – 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее –1,3 ПДК).

В реке Емель температура воды находится на уровне 17,9 ºC, водородный показатель 8,18 концентрация растворенного в воде кислорода 9,24 мг/дм3, БПК5 1,50 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 6,2 ПДК, марганец (2+) – 2,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее –2,2 ПДК, азот нитритный- 8,5 ПДК, аммоний солевой- 5,2ПДК )   и главные ионы (сульфаты –1,7 ПДК).

В реке Катынсу температура воды находится на уровне 18,1 ºC, водородный показатель 8,20 концентрация растворенного в воде кислорода 9,2 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 3,3 ПДК, марганец (2+) – 2,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее –4,0ПДК, азот нитритный- 1,1 ПДК.

В реке Уржар температура воды находится на уровне 16,0 ºC, водородный показатель 8,10 концентрация растворенного в воде кислорода 9,6 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 1,2 ПДК, марганец (2+) – 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее –4,5 ПДК, азот нитритный- 2,0 ПДК, аммоний солевой- 1,2 ПДК).

В реке Егинсу температура воды находится на уровне 19,3 ºC, водородный показатель 8,2 концентрация растворенного в воде кислорода 9,78 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 1,6 ПДК, марганец (2+) – 1,4 ПДК) и биогенных веществ (азот нитритный- 1,2 ПДК).

В озере Улькен Алматы температура воды находится на уровне 1,3 ºC, водородный показатель 7,67 концентрация растворенного в воде кислорода 11,7 мг/дм3, БПК5 0,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 3,6 ПДК) и биогенных веществ (железо общее –5,6 ПДК, азот нитритный- 1,2 ПДК).

В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 10,8 ºC, водородный показатель 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,67 мг/дм3, БПК5 – 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 5,2 ПДК, азот нитритный- 3,1 ПДК, фториды- 1,4 ПДК) и тяжелых металлов (медь (2+) – 2,5 ПДК).

В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 10,9 ºC, водородный показатель 7,96, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,67 мг/дм3, БПК5 -0,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) – 2,1 ПДК, марганец (2+) – 1,3 ПДК) и биогенных веществ (железо общее – 5,4 ПДК, азот нитритный- 2,2 ПДК, фториды- 1,8 ПДК).

В реке Есентай температура воды находится на уровне 10,5 ºC, водородный показатель 8,07, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,95 мг/дм3, БПК5 –1,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 6,5 ПДК, азот нитритный –2,5 ПДК, фториды- 1,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь (2+) – 2,0 ПДК).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Иле, вдхр. Капшагай, Аксу, оз.Сасыкколь, Жаманты, Ыргайты, Катынсу, Уржар, Егинсу, Тентек, ; вода «высокого уровня загрязнения»- Текес,  Коргас, оз.Улькен Алматы, оз. Балкаш, оз. Алаколь, Каратал, Лепсы, оз.Жаланашколь, Емель.
По сравнению с маем 2016 года качество воды в реках Иле,   Коргас, Киши Алматы,  вдхр.Капшагай – значительно не изменилось; в реках  Текес, оз.Улькен Алматы – ухудшилось; в реках Есентай, Улькен Алматы- улучшилось (таблица 4).
3.4 Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2)(рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
3.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАлматинской области

4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис 4.1, таблица 4.1).
Таблица 4.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	
Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	старый аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	9
	
	
	мкр.Береке, район промзоны Береке
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как очень высокий,  он определялся значением СИ равным 17 (рис. 1, 2). 

*30, 31 мая  2017 года по данным автоматического поста №9 было зафиксировано 7 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха в пределах 10,2- 17,15 ПДК по сероводороду (таблица 2).

* согласно РД 52.04.667-2005, если СИ>10, то вместо НП определяется количество дней, когда хотя бы в один из сроков наблюдений СИ более 10.
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,1 ПДКс.с., озона – 1,2 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,4 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,3 ПДКм.р,  взвешенных частиц РМ-10 – 3,4 ПДКм.р, сероводорода – 17,15 ПДКм.р,  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном посту (рис. 4.2, таблица 4.2).
Таблица 4.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, формальдегид, сумма углеводородов, метан
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Рис. 4.2Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кульсары
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных частиц РМ-10 составила 1,2 ПДКс.с, озона – 2,4 ПДКс.с,  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
В целом по городу максимально-разововая концентрация сероводорода составила 1,5 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдение качества поверхностных вод на территорий Атырауской области  проводилось на 4 водных объектах: реки  Жайык, Шаронова,  Кигаш, Эмба.
Река Жайык вытекает с территорий Российской Федераций и протекает по территориям ЗКО и Атырауской области, река впадает в Каспийское море на территории Атырауской области. 

Река Эмба берет начало на западных склонах гор Мугоджар, протекает по территорий Актюбинской и Атырауской областей и теряется среди солёных приморских болот (соров), в полноводные годы  дотекает до Каспийского моря.

Реки Шаронова и Кигаш являются протоком и рукавом нижнего течения реки Волга,  пересекающими  территорию  Казахстана. 

Реки впадают  в Каспийское море на территорий Атырауской области.

В реке Жайык температура воды находится на уровне 14ºC, водородный показатель равен -7,67 , концентрация растворенного в воде кислорода-  8,7 мг/дм3,  БПК5-3,8 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее-1,2 ПДК, бор (3+)-1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+)-1,2 ПДК, марганец (2+)-1,1 ПДК), органических веществ (фенолы-1,1 ПДК)
В реке Шаронова температура воды находится на уровне 11,6ºC, водородный показатель равен – 8,14 ,концентрация растворенного в воде кислорода-8,75   мг/дм3, БПК5-3,5мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее-1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+)-1,3 ПДК), органических веществ (фенолы-1,1).
В реке Кигаш температура воды 11,4ºC,водородный показатель равен-7,3,  концентрация растворенного в воде кислорода- 8,1мг/дм3, БПК5 –4,6мг/дм3.

Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты-1,2 ПДК), биогенных веществ (железо-1,4ПДК, бор (3+)-1,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+)-1,7 ПДК, хром(3+) -1,6 ПДК),органических веществ (фенолы-1,1 ПДК).

В реке Эмба температура воды находится на уровне 11,2ºC, водородный показатель равен – 6,88, концентрация растворенного в воде кислорода- 9,4 мг/дм3, БПК5- 4,0 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты-1,6 ПДК), биогенных неорганических веществ (бор (3+)-1,1 ПДК), тяжелые металлы (цинк (2+)-1,5ПДК)

Качество воды по КИЗВ в реках Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба оценивается как «умеренного уровня загрязнения».

По сравнению с маем 2016г. качество воды  в реках Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба ухудшилось.

Качество воды по БПК5, в реке Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба  оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
По сравнению с маем 2016г. качество воды по БПК5 в реке  Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба осталось без изменений.

Кислородный режим в норме (таблица 4).
4.4 Качество морской воды Северного Каспия на территории
Атырауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на следующихприбрежных станциях и вековых разрезах: морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, взморье р. Жайык; острова залива Шалыги-Кулалы; дополнительные разрезы «А» и «В», Курмангазы, Дархан, Каламкас, район затопленных скважин, район о. Курык.

Температура воды Северного Каспий находилось на уровне 12,7°С, величина рН морской воды – 7,8, содержание растворенного кислорода – 9,4 мг/дм3, БПК5 – 4,4 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы органических веществ (нефтепродукты – 1,1 ПДК).

В мае 2017 года качество воды Северного Каспия по КИЗВ характеризуется как «умеренного уровня загрязнения». По сравнению с маем 2016 года качество морской воды не изменилось. 
Качество воды Северного Каспия по БПК5 оценивается как «умеренного уровня загрязнения». По сравнению с маем 2016 года качество воды по БПК5  не изменилось.
4.5 Радиационный гамма-фон Атырауской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и 1 автоматическом посту г.Кульсары (ПНЗ №7)(рис 4.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/чи находился в допустимых пределах.

4.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАтырауской области

5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорсквелись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 5.1).

Таблица 5.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные частицы (пыль),  диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлор,хлористый водород, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка, бенз(а)пирен, гамма-фон.
На ПНЗ №1,5,7:бериллий, кадмий, медь, свинец, цинк.

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Первооктябрьская, 126 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.5.1Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением 
атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуетсякак повышенный, он определялся значением СИ равным 4, НП=18%.

Город более всего загрязнен сероводородом ( на территории поста №2).

В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили  1,3 ПДКс.с, диоксида азота – 1,1 ПДКс.с,  озона – 2,1 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ, концентрации тяжелых металлов не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации диоксида серы составили  4,1 ПДКм.р, оксида углерода – 1,4  ПДКм.р, диоксида азота – 2,2 ПДКм.р, сероводорода – 3,4 ПДКм.р, фенола – 1,6 ПДКм.р, концентрации остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
5.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 5.2).

Таблица 5.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха города  Риддер
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризуется как повышенный, он определялся значениями СИ равным 2 и НП = 12%  (рис. 1, 2).
Город более всего загрязнен сероводородом (в районе поста №3).

В целом по городу среднемесячные концентрации озона составляли 2,5 ПДКс.с.,концентрации остальных загрязняющих веществ  не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составляли 1,3 ПДКм.р, диоксида серы – 1,2 ПДКм.р,  сероводорода – 2,3 ПДКм.р, фенола ​– 1,4 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
5.3 
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.5.3, таблица 5.3).
Таблица 5.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение улиц Рыскулова и Глинки
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	4
	
	
	343 квартал (район детского сада)
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	диоксид и оксид азота

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид и оксид азота, озон, аммиак
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений

за загрязнением атмосферного воздуха города Семей

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как повышенный, он определялся значением СИ равным 2 и НП = 1% (рис. 1, 2).
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (на территории поста №3), фенолом (на территории поста №4).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,3 ПДКс.с, фенола – 1,1 ПДКс.с, среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 1,0 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 2,0 ПДКм.р, диоксида азота –1,6 ПДКм.р, фенола – 1,2 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 5.4).
Таблица 5.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк, гамма-фон

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид углерода,озон, сероводород
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений  за загрязнением 
атмосферного воздуха в поселке Глубокое
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка в целом характеризуется как повышенный, он определялся значением СИ равным 4 , НП = 4% (рис. 1, 2).
Воздух поселка более всего загрязнен сероводородом (в районе поста №2).
В целом по поселку среднемесячные концентрации озона составили 1,5 ПДКс.с,  концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида серы составили 1,2 ПДКм.р, озона – 1,5 ПДКм.р, сероводорода – 3,7 ПДКм.р, аммиака –1,1 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
5.5  Состояние атмосферного воздуха по городу Зыряновск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.5.5., таблица 5.5).
Таблица 5.5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Партизанская, 118
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 5.5.Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Зыряновск

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.5) уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризуется как низкий, он определялся значением СИ равным 1 и НП = 0%(рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные и  максимально-разовые концентрации концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

5.6 Качество поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 11-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Буктырма, Емель, Аягоз и озеро Маркаколь).

В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 13,5ºC, водородный показатель 7,44, концентрация растворенного в воде кислорода 9,23 мг/дм3, БПК5 1,22 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь (2+) – 2,9 ПДК).

В реке Ертис температура воды находилась в пределах 6,3 ºC, водородный показатель 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 11,25 мг/дм3, БПК5 0,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 2,0 ПДК, марганец (2+) - 1,4 ПДК).

В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 5,2 ºC, водородный показатель 7,64, концентрация растворенного в воде кислорода 11,50 мг/дм3, БПК5 0,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп из групп биогенных веществ (железо общее 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 1,9 ПДК).

В реке Брекса температура воды находилась в пределах 3,7 ºC, водородный показатель 7,40, концентрация растворенного в воде кислорода 11,50 мг/дм3, БПК5 0,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 4,4 ПДК, аммоний солевой 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 5,8 ПДК, медь (2+) 4,6 ПДК, марганец (2+) 2,2 ПДК).

В реке Тихая температура воды находилась в пределах 3,0 ºC, водородный показатель 7,32, концентрация растворенного в воде кислорода 11,70 мг/дм3, БПК5 0,70 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 2,8 ПДК, аммоний солевой 2,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 6,3 ПДК, медь (2+) 5,4 ПДК, марганец (2+) 2,3 ПДК).

В реке Ульби температура воды находилась в пределах 3,5 ºC, водородный показатель 7,38, концентрация растворенного в воде кислорода 11,76 мг/дм3, БПК5 0,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам веществ из групп биогенных веществ (железо общее 3,5 ПДК, аммоний солевой 1,9 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 6,1 ПДК, медь (2+) 3,0 ПДК, марганец (2+) 2,3 ПДК).

В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 8,1 ºC, водородный показатель 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода 10,37 мг/дм3, БПК5 0,82 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 1,8 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 21 ПДК, медь (2+) 5,3 ПДК, марганец (2+) 5,2 ПДК).

В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 5,6 ºC, водородный показатель 8,27, концентрация растворенного в воде кислорода 11,40 мг/дм3, БПК5 0,68 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой 1,4 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 6,1 ПДК, марганец (2+) 2,2 ПДК, медь (2+) 1,9 ПДК).

В реке Оба температура воды находилась в пределах 6,4 ºC, водородный показатель 7,47, концентрация растворенного в воде кислорода 11,50 мг/дм3, БПК5 0,64 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 3,7 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 4,0 ПДК, марганец (2+) 3,2 ПДК).
В реке Аягоз температура воды находилась в пределах 17,0 ºC, водородный показатель 8,39, концентрация растворенного в воде кислорода 9,27 мг/дм3, БПК5 1,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главные ионы (сульфаты 1,2 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 4,0 ПДК, марганец (2+) 1,4 ПДК).
В озере Маркаколь температура воды находилась в пределах 13,6 ºC, водородный показатель 7,53, концентрация растворенного в воде кислорода 9,64 мг/дм3, БПК5 1,21 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы. 

В реке Емель температура воды находилась в пределах 20,6 ºC, водородный показатель 8,12, концентрация растворенного в воде кислорода 7,71 мг/дм3, БПК5 1,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь (2+) 2,0 ПДК).

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом:

вода «нормативно-чистая» - озеро Маркаколь;

вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Кара Ертис, Ертис, Аягоз, Буктырма, Красноярка, Емель;

вода «высокого уровня загрязнения» - реки Брекса, Тихая, Глубочанка, Оба, Ульби.

По сравнению с маем 2016 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Ульби, Тихая, Оба, Емель, Аягоз и озера Маркаколь– существенно не изменилось; в реках– Брекса, Красноярка, Глубочанка, улучшилось (таблица 4).

На территории области в мае обнаружены следующие ВЗ: река Глубочанка – 2 случая ВЗ, река Красноярка – 1 случай ВЗ, река Ульби –1 случая ВЗ (таблица 5).
5.7 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям 
р. Кара Ертис Альгофлора р. Кара Ертис, отобранная в мае 2017 г. была очень бедной. В пробе определено 4 вида диатомовых водорослей  с единичной частотой встречаемости. Индекс сапробности определить не удалось  из-за недостаточного количества видов.
В составе макрозообентоса было определено 6 таксонов животных – это личинки Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera. Биотический индекс равен 8, что соответствует II классу качества, вода чистая. 

В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертис в мае месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов составила 100%.

р. Ертис На створе «0,8км ниже платины УК ГЭС» р. Ертис в пробе обнаружено 14 видов диатомовых водорослей. Массовости не достиг ни один вид. Частота встречаемости колебалась от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,69, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная
На створе «0,5 км ниже сбросов конденсаторного завода» зафиксировано 19 видов водорослей. Из них 18 диатомовых и 1 вид зеленых. Массового развития достиг лишь 1 вид Diatoma vulgare (5 баллов). Индекс сапробности равен 1,74, что соответствует III классу качества, умеренно-загрязненная

Ниже по течению на створе «3,2 км ниже впадения р. Ульби» на левом берегу количество отобранных видов 13. Частота встречаемости колебалась от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,61, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная 

На правом берегу количество отобранных видов по сравнению с апрелем увеличилось вдвое. Все 12 видов. Так же как и на левом берегу этого створа частота встречаемости видов нахдоилась в пределах 1-3. Индекс сапробности равен 1,53. Класс качества II, вода чистая.

На створе «в черте с. Прапорщиково» количество видов в пробе возросло до 16.  Все виды относились к отделу диатомовых. Частота встречаемости находилась в пределах 1-3. Значение индекса сапробности равно 1,66. Вода умеренно-загрязненная. 

На заключительном створе в пробе так же обнаружено 12 видов диатомовых водорослей и 1 вид зеленых. Массового развития не достиг ни один вид. Индекс сапробности равен 1,60. Класс качества воды III.

В мае месяце на створе «0,8 км ниже плотины У-Ка ГЭС»  в составе макрозообентоса определено 4 вида беспозвоночных животных: личинки Diptera larvae, Vermes, Crustaceae. Биотический индекс равен 4, вода IV класса качества –загрязненная.

На створе «0,5 км ниже сбросов конденсаторного завода» в составе макрозообентоса определено 3 таксонов, включая Vermes, Heteroptera. Значение биотического индекса равно 1, VI класс качества, воды  очень грязные.
На створе «3,2 км ниже впадения р. Ульби (01)»  качество воды значительно лучше. В составе макрозообентоса определены личинки Diptera larvae, Plecoptera, Vermes, Crustaceae. Значение биотического индекса равно 7, II класс качества, вода чистая.
На створе ««3,2 км ниже впадения р. Ульби (0,9)» в составе макрозообентоса определено 11 таксонов, включая личинки Diptera larvae, Plecoptera, Vermes, Trichoptera, Heteroptera, Ephemeroptera. Биотический индекс равен 9, что соответствует II классу качества вода– чистая.

В черте с. Прапорщиково качество воды соответствовало III  классу – умеренно загрязненные. Значение биотического индекса составило 6. В пробе найдены личинки Heteroptera, Crustaceae, Plecoptera.

На створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» качество воды по показателям развития макрозообентоса находилось хуже  створа в черте с. Прапорщиково. Значение биотического индекса равно 3, V класс качества, воды грязные.

Пробы воды р. Ертис, отобранные в мае месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На всех исследуемых створах выживаемость тест-объектов  составила 100%, и только на створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» была зарегистрирована гибель дафний в количестве 6,7%.

р. Буктырма В мае 2017г. на створах «в черте с. Лесная Пристань» и «в черте с.Зубовка», в связи с сезонным разливом рек, обрастания не успели сформироваться. На обоих створах индекс сапробности определить не удалось из-за недостаточного количества отобранных видов.     
Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,1 км выше с. Лесная Пристань» в мае 2017 г. соответствовала II классу качества вод – воды чистые (биотический индекс - 9). Здесь были отловлены личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae. Доля оксиреофильных видов 81%.

На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе макрозообентоса присутствовали личинки Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera larvae, Heteroptera. Значение биотического индекса составило 10, I класс качества, воды очень чистые.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в мае месяце 2017 г., острой токсичности зарегистрировано не было, выживаемость тест-объектов составила 100%.

 р.Брекса, р.Тихая, р.Ульби (рудн.Тишинский) В мае на р. Брекса в пробе отобранной на «условно фоновом» створе индекс сапробности определить не удалось, проба была пустая.
На створе 0,6 км выше устья р. Брекса обнаружено 9 видов диатомовых водорослей с частотой встречаемости от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,11, что соответствует II классу качества, вода чистая. 

На р. Тихая на створе «0,1 км выше впадения р. Безымянный» обнаружено 10 видов диатомей с частотой встречаемости  1-2. Индекс сапробности равен 1,36, что соответствует II классу качества, вода чистая.

На створе «0,8км выше устья зафиксировано 7 видов водорослей: из них 6 видов относились к отделу диатомовых и 1 вид к отделу золотистых. Массового развития (7) достигли 1 вид диатомовых -  Ceratoneis arcus (х-о) и 1 вид золотистых Hydrurus foetidus (х-о). Индекс сапробности равен 1,14, что соответствует II классу качества, вода чистая.

Качество воды на р. Ульби в черте рудника Тишинский на створе «100 м выше сброса шахтных вод руд. Тишинский» оценивается  II классом. В пробе определено 8 видов диатомовых водорослей. Массовыми видами (5) являлись 1 вид диатомовых Ceratoneis arcus (х-о) и 1 вид золотистых Hydrurus foetidus (х-о). Индекс сапробности равен 1,34. 

Ниже сбросов шахтных вод руд. Тишинский отобрано 6 видов диатомей и 1 вид золотистых, с частотой встречаемости 2-3 балла. Значение индекса сапробности равно 1,26. Качество воды оценивается II классом.  
На створе «0,5 км выше впад. ключа Шубина» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 15 таксонов: личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae,  Turbellaria, Crustaceae. Доля оксиреофильных видов 60%. Значение биотического индекса составило 8, что соответствует II классу качества – воды чистые.

В створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода в составе биоценоза зафиксированы личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Crustaceae, Vermes. Значение индекса составило 8, II класс качества, воды чистые. 

В составе макрозообентоса р. Тихая на точке «0,1 км выше впад. ручья Безымянный» обнаружено 18 таксона личинок Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Vermes. Значение индекса составило 10, вода очень чистая. 

Ниже по течению на створе «8 км выше устья» в пробе макрозообентоса обнаружено только 10 таксона животных: личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Vermes. Биотический индекс составлял 8, класс качества – II, вода чистая.

В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «100 м выше сброса руд. Тишинский» обнаружено 17 таксонов донных беспозвоночных: личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Crustaceae, Vermes. Значение биотического индекса составило 9, II класс качества, воды чистые.

Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса соответствовала III классу качества вод, воды умеренно загрязненные. Здесь были отловлены личинки Trichoptera, Ephemeroptera. 

Пробы воды р. Брекса отобранные в мае 2017 года, не оказывали острого токсического действия на живые организмы, на обоих створах выживаемость тест-объектов составила 100%.

Пробы воды р. Тихая, отобранные в мае 2017 года, не оказывали острого токсического действия на живые организмы.  В пробе воды, отобранной на створе «в черте города; 0,1 км выше впадения руч. Безымянный» гибель-тест объектов составила 10%.  На втором створе «в черте города; 8 км выше устья» погибших дафний не обнаружено.

Пробы воды р.Ульби (рудн. Тишинский), отобранные в мае 2017 г. в результате биотестирования между собой различались. На створе «100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой» острой токсичности отмечено не было, выживаемость дафний составила 96,7%.    На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский; у автодорожного моста» была зарегистрирована острая токсичность, смертность дафний составила 66,7%.

р. Ульби (г. Усть-Каменогорск) В мае на «условно фоновом» створе в связи с сезонным разливом рек, обрастания не успели сформироваться. Индекс сапробности определить не удалось из-за недостаточного количества отобранных видов.  
 Ниже по течению, на левобережной части реки, в пробе обнаружено 13 видов диатомовых водорослей, с частотой встречаемости от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,81, III класс качества. 

На правом берегу, этого же створа индекс сапробности определить не удалось из-за недостаточного количества отобранных видов.  

На «условно фоновом» створе в черте пос. Каменный Карьер качество воды р. Ульби соответствовало II классу, воды чистые. Значение БИ составило 9. В составе макрозообентоса обнаружено 11 таксонов - это личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Acarina. Доля оксиреофильных видов 81%.

На створе «1 км выше устья» на левом берегу качество воды оценено II классом, воды чистые. В пробе присутствовали   Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Heteroptera, Vermes. БИ равен 9. Доля оксиреофильных видов 54%.

На правом берегу значение БИ составило 10, I класс качества – воды очень чистые. В донных сообществах беспозвоночных присутствовали личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Heteroptera, Acarina. Доля оксиреофильных видов 70%.
Пробы воды р.Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в мае 2016 г., не показали наличие острой токсичности. На всех трех створах в результате биотестирования была отмечена 100% выживаемость дафний. 

р. Глубочанка В пробе перифитона отобранной в мае на «условно фоновом» створе р. Глубочанка определено 15 видов диатомовых водорослей. Руководящи комплекс представлен 4 видами: Diatoma vulgare (9 баллов), Navicula radiosa  (9 баллов), Surirella ovata (5 баллов) и Gomphonema olivaceum (5 баллов). Остальные виды имели частоту встречаемости от 1 до 3. Индекс сапробности равен 1,82, III класс качества. Вода умеренно загрязненная. 
На створе  «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка»  обнаружено 8 видов водорослей: из них 7 таксонов диатомей и 1 таксон золотистых. Индекс сапробности равен 2,02, III класс качества воды.

На створе в черте с. Глубокое обнаружено 10 видов диатомовых водорослей. Массового развития (так же как и на створе  «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка») не достиг ни один вид. Частота встречаемости фиксировалась от 1 до 3. Индекс сапробности равен 2,05, III класс качества воды.

На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 8    таксонов  – личинки Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Crustaceae.  Значение БИ составило 7, II класс качества, вода чистая. Доля оксиреофильных видов 62,5%.
Ниже впадения сбросов сточных вод  Белоусовской обогатительной фабрики было обнаружено 3 таксона  – личинки Trichoptera, Heteroptera, Diptera larvae. Значение БИ составило 4, IV класс качества, вода загрязненная. 

На «0,3 км ниже сбросов Медьзавода» качество воды соотвествовало III классу, воды умеренно загрязненные. Значение БИ – 5. Оксиреофильных видов 2.
Пробы воды реки Глубочанка в мае 2017 года в результате проведенного биотестирования как и в прошлом месяце между собой различались. На створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п. Белоусовский» острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов составила 80%. На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» и «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» была отмечена острая токсичность, смертность дафний составила 80 и 96,7% соответственно.

р. Красноярка На условно фоновом створе в пробе перифитона, отобранной в мае 2017 года, количество отобранных видов возросло более чем в  4 раза. Из 18 таксонов 17 относились к отделу диатомовых и 1 вид к отделу золотистых. Массового развития достигли 5 видов. С частотой встречаемости «9» зафиксированы Diatoma vulgare, Navicula radiosa, Navicula atomus, «7» Nitzschia palea, Surirella ovata. Остальные виды имели частоту встречаемости от 1 до3.  Индекс сапробности равен 1,99. Вода оценивается III классом, умеренно-загрязненная.
На створе «1 км ниже впадения р. Березовки» такого заметного увеличения как на фоновом створе не наблюдалось. Всего зафиксировано 8 видов водорослей и все они относились к отелу диатомовых. Массовости не достиг ни один вид. Индекс сапробности равен 1,90, что соответствует III классу качества. 

По показателям макрозообентоса в мае 2017 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало II классу – чистые. Здесь были обнаружены личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Crustaceae.  Значение БИ составило 7. Доля оксиреофильных видов 50%.
На створе, ниже сбросов Березовского рудника в составе макрозообентоса обнаружены личинки Trichoptera, Crustaceae, Diptera larvae, Mollusca, Vermes. Значение БИ составило 4, IV класс качества, воды загрязненные. 
В результате биотестирования пробы воды р.Красноярка между собой различались.  На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника»  процент погибших дафний составил 23,3%, острой токсичности нет. На втором створе «1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста» была зарегистрирована острая токсичность, гибель дафний составила 100%.

р.Оба В пробе перифитона отобранной на р. Оба в мае месяце  на створе «1,8 км выше впадения р. Березовки» обнаружено 6 видов диатомовых водорослей с частотой встречаемости 2. Индекс сапробности равен 1,60. Класс качества III, воды  умеренно-загрязненные.
Ниже по течению в черте с. Камышенка наблюдалось увеличение альгофлоры по сравнению с прошлым месяцем. В пробе зафиксировано 11 видов диатомей с частотой встречаемости 1-2.  Значение индекса сапробности равно 1,85. Класс качества III, воды умеренно-загрязненные.

На створе 1,8 выше впад. р. Березовка в составе макрозообентоса  обнаружены личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Vermes Crustaceae, Heteroptera. Значение БИ – 8, II класс качества, воды чистые.       

На створе «в черте с. Камышенка» степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Оба соответствовала II классу качества, воды  чистые. В пробе присутствовали личинки Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera larvae, Vermes, Crustaceae, Heteroptera, Acarina. Значение БИ составило 7, доля оксиреофильных видов 44%.
В пробах воды, отобранных в мае 2017г. на р.Оба острой токсичности зарегистрировано не было. На обоих исследуемых створах выживаемость дафний составила 100%.

р. Емель По показателям развития фитопланктона качество воды на р. Емель в мае 2017 г. оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе определено 18 видов водорослей, из которых 14 видов диатомовых, 3 вида из отдела зеленых и 1 из отдела сине-зеленых водорослей. Общая численность водорослей – 5408 тыс.кл/л, биомасса – 2,65 мг/л. Индекс сапробности равен 2,07.
В пробе перифитона, отобранной на р. Емель в мае месяце зафиксировано 8 видов водорослей. Все они относились к отделу диатомовых. Частота встречаемости 1-3. Индекс сапробности равен 2,22. Класс качества III, воды  умеренно-загрязненные.
В составе зоопланктона определено 2 таксона животных: Asplanchna priodonta, Daphnia sp.. Общая численность составила 0,4 экз.м³, биомасса 0,1 мг/ м³. Индекс сапробности расчитать не удалось из-за недостаточного количества встреченных видов для статистической достоверности результатов.

В составе макрозообентоса р.Емель в мае зарегистрировано 5 таксонов донных беспозвоночных, в том числе личинки Ephemeroptera, Diptera larvae. Оксиреофильных видов 2. Биотический индекс 6, III класс качества, вода   умеренно загрязненная.

В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель острой токсичности не отмечено, выживаемость тест-объектов составила 100% (приложение 6, 6.1).
5.8 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

5.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8-2,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области
6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 6.1).

Таблица 6.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид, бензапирен

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, озон, аммиак, 
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1) уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризуется как повышенный, он определялся значением СИ равным 4, НП= 6% (рис. 1, 2). 
Город более всего загрязнен взвешенными частицами (пыль) (на территории поста №2).

В целом по городу среднемесячные концентрации составили:  взвешенные частицы (пыль) – 1,1 ПДКс.с,  диоксид азота – 1,6 ПДКс.с, озон – 1,2 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ и содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе не превышало ПДК.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль) – 4,2 ПДКм.р,  взвешенные частицы РМ-10  и диоксид азота – 1,5 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
6.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.2., таблица 6.2).
Таблица 6.2
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, аммиак 
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Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как повышенный, он определялся значением СИ равным 4 и НП = 2% (рис. 1, 2).
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,7 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации составили:  взвешенные частицы РМ-2,5 – 1,5 ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-10 – 4,3 ПДКм.р,  концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

6.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.3., таблица 6.3).
Таблица 6.3
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха города Каратау

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как повышенный, он определялся значением СИ равным 3, значение НП = 3% (низкий уровень) (рис. 1, 2). 
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных частиц РМ-10 составила 1,2 ПДКс.с, диоксида азота составила 1,8 ПДКс.с, озона – 2,2 ПДКс.с,  аммиака – 3,5 ПДКс.с,  концентрации других загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц РМ-2,5 составила 1,9 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 3,0 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
6.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.4., таблица 6.4).
Таблица 6.4
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздухагорода Шу
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризовался как высокий,он определялся значением СИ равным 9 (высокий уровень) и НП=8% (повышенный уровень) (рис. 1, 2).
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.

В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,9 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 4,5 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 8,9 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
6.5  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.5., таблица 6.5).
Таблица 6.5
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Жибек жолы,

 №496«А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.6.5. Схема расположения стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кордай

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.5) уровень загрязнения атмосферного воздуха города в целом характеризуется как повышенный, он определялся значением СИ равным 2 и НП = 1%.
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,6 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В целом по городу максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,6 ПДКм.р,  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

6.6  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9 водных объектах (реки Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и озеро Биликоль).

Сток бассейна рек Шу, Талас и Аса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды 14,00С, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5  3,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  тяжелых металлов (медь (2+) 1,2 ПДК), органических веществ (нефтепродукты 1,2 ПДК).

В реке Асса температура воды 13,00С, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 8,38 мг/дм3, БПК5 2,79 мг/дм3. 

Превышение ПДК не  было зафиксировано.

В реке Бериккара температура воды 12,00С, водородный показатель равен 8,05, концентрация растворенного в воде кислорода 8,22 мг/дм3, БПК5 1,68 мг/дм3. Превышение ПДК не было зафиксировано. 

В озере Биликоль температура воды 18,00С, водородный показатель равен 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода 7,05 мг/дм3, БПК5  8,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 6,1 ПДК).

В реке Шу температура воды 16,60С, водородный показатель равен 7,62,   концентрация растворенного в воде кислорода 8,91 мг/дм3, БПК5 3,28 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) 2,0 ПДК, марганец (2+) 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК). 

В реке Аксу температура воды 17,00С, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 8,12 мг/дм3, БПК5  3,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,7 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,2 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

В реке Карабалта температура воды 17,50С, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 8,24 мг/дм3, БПК5  4,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 2,2 ПДК, сульфаты 5,4 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

В реке Токташ температура воды 17,20С, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 8,0 мг/дм3, БПК5  3,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 2,1 ПДК, сульфаты 4,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,9 ПДК),  тяжелых металлов (медь (2+) 1,2 ПДК, марганец (2+) 1,6 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

В реке Сарыкау температура воды 18,00С, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 8,03 мг/дм3, БПК5 4,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 2,1 ПДК, сульфаты 6,8 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 1,1 ПДК), органических веществ (фенолы 2,0 ПДК).

Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: 

- вода «умеренного уровня загрязнения» – реки Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ и Сарыкау; 

- реки Асса и Бериккара – «нормативно-чистая»; 

- озеро Биликоль – относится к степени «высокого уровня загрязнения».
По сравнению с маем 2016 года качество воды в реках Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ и в озере Биликоль – существенно не изменилось;
В реках  Асса,  Бериккара и  Сарыкау – улучшилось;  
Качество воды по БПК5 в реках Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и в оз. Биликоль – «умеренного уровня загрязнения»,  

в реках Асса, Бериккара – «нормативно-чистая», 

озеро Биликоль по БПК5  относится  к степени «чрезвычайно высокого уровня загрязнения».  
В  сравнении с маем 2016 года качество воды по БПК5 в реках Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и оз.Биликоль – существенно не изменилось. 
Кислородный режим в норме (таблица 4).
6.7  Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,11-0,20 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8-1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииЖамбылской области
7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области
7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах(рис.7.1, таблица 7.1).

Таблица 7.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер

Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с пожарной частью №1

 (ул. Гагарина, район дома №25)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	рядом с парком 

им. Кирова 

(ул. Даумова)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород,  аммиак,сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Мухита (район рынка "Мирлан")
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался  как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП =0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации  взвешенных частиц РМ-10 составили– 1,5 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 1).
7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 7.2).
Таблица 7.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак,сумма углеводородов, метан
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как низкий, он определялся значениями СИ равным 0 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 7.3).

Таблица 7.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	диоксид серы, оксид углерода, озон, сероводород
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3),уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как низкий, он  определялся значениями СИ равным 1 и НП= 0% (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.4., таблица 7.4).

Таблица 7.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	п. Январцево
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения

 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.4),уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как низкий, он  определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1,2).
В целом по поселку среднемесячные концентрации диоксида серы составили 3,0 ПДК с.с., озона –1,8  ПДК с.с, концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК.

7.5 Качество поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах: реки Жайык, Шаган, Дерколь, Елек, канал Кошимский.

В реке Жайык температура воды составила от 2 до 3,3ºC, водородный показатель равен 7,43, концентрация растворенного в воде кислорода- 12,92 мг/дм3, БПК5- 2,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы биогенных веществ (железо общее-2,5 ПДК), органических веществ (фенолы-2,3 ПДК).

В реке Шаган температура воды составила от 3,4 до 3,8ºC, водородный показатель равен 7,48, концентрация растворенного в воде кислорода- 15,20 мг/дм3, БПК5- 3,04 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы. 

В реке Дерколь температура воды составила 3,6ºC, водородный показатель равен 7,51, концентрация растворенного в воде кислорода- 15,36 мг/дм3, БПК5- 3,00 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.

В реке Елек температура воды составила 1,3ºC, водородный показатель равен 7,36, концентрация растворенного в воде кислорода- 12,32 мг/дм3, БПК5- 3,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы биогенных   веществ (азот нитритный - 2,7 ПДК).

В канале Кошимский температура воды составила 2,2ºC, водородный показатель равен 7,50, концентрация растворенного в воде кислорода- 11,52 мг/дм3, БПК5 - 3,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы биогенных веществ (азот нитритный - 1,7 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК).

Качество воды рек Жайык, Елек и канала Кошимский оценивается как «умеренного уровня загрязнения», реки Шаган, Дерколь оценивается как «нормативно чистая».
В сравнении с маем 2016 года качество воды в реках Шаган, Дерколь – улучшилось; в реках Жайык, Елек, Кошимском канале качество воды существенно не изменилось.

Качество водных объектов по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток в реке Елек оценивается как «умеренного уровня загрязнения»; в реках Жайык, Шаган, Дерколь, канале Кошимский оценивается как «нормативно чистая».
В сравнении с маем 2016 года качество воды по БПК5 в реке Елек -  ухудшилось; в  реках Жайык, Шаган, Дерколь, канале Кошимский – существенно не изменилось   (таблица 4).
7.6 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Уральск (ПНЗ №2, ПНЗ №3), г.Аксай (ПНЗ №4)(рис. 7.5).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
7.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8-1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: image37.jpg]@ Iamma-don Tainae (

@ LotnocTs f\\)/ 3

 I'amma-¢on (aBTOMaTHIECKHE nocnll)l \ﬁ e ‘
.




Рис. 7.5Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности  радиоактивных выпадений на территорииЗападно-Казахстанкой области

8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 8.1).
Таблица 8.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза

 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция(р-н аэропорта «Городской»)
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза

 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау, 1
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15 (новый Майкудук)
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 6 (высокий уровень), НП =17% (повышенный уровень). 
Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ 2,5 (в районе  поста №8).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 1,3 ПДКс.с, фенола – 2,4 ПДКс.с, формальдегида – 1,4 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 5,8 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 3,1 ПДКм.р, диоксида азота – 1,8 ПДКм.р, сероводорода – 5,9 ПДКм.р, фенола – 1,8 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 8.2).
Таблица 8.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой (возле СШ № 6)
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота. На ПНЗ №1,3 кадмий,медь, мышьяк, свинец, хром.


	3
	
	
	ул. Ленина угол

ул. Алимжанова
	

	4
	
	
	ул. Кирова (больничный городок)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как очень высокий, он определялся значением СИ равным 17 (очень высокий уровень).
*30 мая 2017 года по данным автоматического поста №2 был зафиксирован 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха 16,68 ПДК по сероводороду (таблица 2).

* согласно РД 52.04.667-2005, если СИ>10, то вместо НП определяется количество дней, когда хотя бы в один из сроков наблюдений СИ более 10.

В городе среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,4 ПДКс.с,  озона составляли 1,7 ПДКс.с, содержание свинца – 3,2 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 2,4 ПДКм.р, диоксида серы составляли 3,8 ПДКм.р, оксида углерода – 1,4 ПДКм.р, диоксида азота – 1,4 ПДКм.р,  сероводорода – 16,68 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.3., таблица 8.3).
Таблица 8.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6 

(площадь Металлургов)
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид и оксид азота, озон, аммиак
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Рис.8.3.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 5 и НП =39%(рис. 1, 2). 
Воздух города более всего загрязнен фенолом (в районе поста №3).

В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных  частиц (пыль) составили 2,7 ПДКс.с,  фенола – 3,1 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных  частиц (пыль) составили 1,6 ПДКм.р, диоксида серы – 4,2 ПДКм.р, оксида углерода – 1,4 ПДКм.р, фенола – 4,5 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.8.4., таблица 8.4).

Таблица 8.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид углерода,диоксид и оксид азота,сероводород
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2). 

В целом по городу среднемесячные концентрации и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

8.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.5., таблица 8.5).
Таблица 8.5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/

Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
(район спасительной станции)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
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Рис. 8.5.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 8, НП =25 % (рис. 1, 2).
Воздух города более всего загрязнен фенолом (в районе поста №4) и диоксидом серы (в районе №5 поста).

В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенные частицы (пыль) – 2,1 ПДКс.с, взвешенные частицы РМ-10 – 1,2 ПДКс.с, фенол –2,6 ПДКс.с, аммиак – 1,6 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)  – 1,6 ПДКм.р, взвешенные частицы  РМ-10 – 1,2 ПДКм.р,  диоксид серы – 7,7 ПДКм.р,  оксид углерода – 2,0 ПДКм.р, диоксид азота – 1,5 ПДКм.р, сероводород – 5,5 ПДКм.р, фенол – 2,8 ПДКм.р, аммиак – 2,0 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
8.6 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 13 водных объектах – реки: Нура, Шерубайнура, Сокыр, Кокпекты, Кара Кенгир, водохранилища: Самаркан, Кенгир, Канал сточных вод, озера Коргалжинского заповедника: Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай, канал Нура-Есиль.

Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Коргалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тенгиз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркан. Река Шерубайнура – правобережный приток реки Нура. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгир расположено на реке Кенгир.

На реке Нура: температура воды отмечена в пределах 14,0 – 18,6ºC, водородный показатель равен 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,28 мг/дм3, БПК5 –2,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,8 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 3,3 ПДК, цинк (2+) – 1,8 ПДК, марганец (2+) –3,2 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,2 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00005 мг/дм3, максимальная – 0,00020 мг/дм3.

На водохранилище Самаркан: температура воды отмечена в пределах 16,2 – 18,0ºC, водородный показатель равен 8,18, концентрация растворенного в воде кислорода 8,98 мг/дм3, БПК5 – 1,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 4,2 ПДК, цинк (2+) – 1,8 ПДК, марганец (2+) – 1,9 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3.

В канале сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «ТЭМК» температура воды отмечена в пределах 18,2 – 20,8 ºC, водородный показатель равен 8,08, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,84 мг/дм3, БПК5 – 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –2,0 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 3,7 ПДК, цинк (2+) – 2,0 ПДК, марганец (2+) –2,4 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК).  Средняя концентрация общей ртути составила 0,00018 мг/дм3, максимальная – 0,00021 мг/дм3.

В пункте наблюдения реки Сокыр в районе автодорожного моста: температура воды отмечена в пределах 16,8 – 17,0ºC, водородный показатель равен 7,96, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,90 мг/дм3, БПК5 – 2,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,4 ПДК, сульфаты – 3,1 ПДК, магний – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 5,5 ПДК, азот нитритный – 17,5 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 4,3 ПДК, цинк (2+) – 1,9 ПДК, марганец (2+) – 5,2 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,5 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На реке Шерубайнура: температура воды отмечена в пределах 16,4 – 17,2ºC, водородный показатель равен – 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,23 мг/дм3, БПК5 – 2,93 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,3 ПДК, сульфаты – 2,0 ПДК, магний – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,8 ПДК, азот нитритный – 15,3 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 4,5 ПДК, цинк (2+) – 1,7 ПДК, марганец (2+) – 5,3 ПДК), органических веществ (фенолы – 3,0 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

В пункте наблюдения реки Кокпекты – температура воды отмечена в пределах 15,2 – 17,0ºC, водородный показатель равен 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,76 мг/дм3, БПК5 – 2,37 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 2,2 ПДК, сульфаты – 3,5 ПДК, магний – 1,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 3,2 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 2,8 ПДК, цинк (2+) – 2,2 ПДК, марганец (2+) – 7,7 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,5 ПДК).  Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На водохранилище Кенгир: температура воды – 14,4ºC, водородный показатель равен 7,76, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,55 мг/дм3, БПК5 – 2,61 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,4 ПДК) тяжелых металлов ( медь (2+) – 4,0 ПДК, цинк (2+) – 1,1 ПДК, марганец (2+) – 1,4 ПДК).

На реке Кара Кенгир: температура воды отмечена в пределах 15,0 – 16,8 C, водородный показатель равен 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода 5,64 мг/дм3, БПК5 –3,14 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 15,1 ПДК, азот нитритный – 3,5 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 4,5 ПДК, цинк (2+) – 1,3 ПДК, марганец (2+) – 4,6 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,3 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На озере Шолак: температура воды отмечена в пределах 16,4 – 17,1оС, водородный показатель равен 8,14, концентрация растворенного кислорода в воде – 8,25 мг/дм3, БПК5 – 2,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,8 ПДК) и тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,8 ПДК, цинк (2+) – 1,6 ПДК, марганец (2+) – 3,3 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3.

На озере Есей: температура воды отмечена в пределах 16,8 – 17,6оС, водородный показатель равен 8,18, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,66 мг/дм3, БПК5 – 2,37 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,7 ПДК, сульфаты – 1,8 ПДК, магний – 1,4 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,5 ПДК, цинк (2+) – 1,8 ПДК, марганец (2+) – 3,0 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На озере Султанкельды: температура воды отмечена в пределах 14,0-20,4оС, водородный показатель равен 7,88, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,02 мг/дм3, БПК5– 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,3 ПДК, сульфаты – 2,3 ПДК, магний – 1,3 ПДК) и тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,7 ПДК, цинк (2+) – 1,5 ПДК, марганец (2+) – 3,3 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На озере Кокай: температура воды отмечена в пределах 16,0 – 16,8оС, водородный показатель равен 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,73 мг/дм3, БПК5– 1,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,9 ПДК) и тяжелых металлов ( медь (2+) – 1,6 ПДК, цинк (2+) – 1,4 ПДК, марганец (2+) – 2,4 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

На канале Нура-Есиль: температура воды отмечена в пределах 15,1 – 17,0оС, водородный показатель равен 7,91, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,39 мг/дм3, БПК5– 1,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 2,2 ПДК, цинк (2+) – 1,7 ПДК, марганец (2+) – 2,7 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 

В озере Балкаш - температура наблюдалась в пределах 12-20 ºC, водородный показатель равен 8,60, концентрация растворенного в воде кислорода 7,88 мг/дм3, БПК5 – 0,98 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 7,8 ПДК, хлориды – 1,4 ПДК, магний – 2,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,9 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 8,6 ПДК, цинк (2+) – 2,3 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» – реки Нура, Кокпекты, вдхр. Самаркан, Кенгир, канал сточных вод, озера Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай и канал Нура – Есиль; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Сокыр, Шерубайнура, Кара Кенгир, озеро Балкаш.

В сравнении с маем месяцем 2016 года качество воды рек Нура, Кокпекты, озеро Шолак и канал Нура – Есиль – улучшилось; вдхр. Самаркан, Кенгир, Канала сточных вод, озер Есей, Султанкельды, Кокай, рек Кара Кенгир, Сокыр, Шерубайнура, озере Балкаш – значительно не изменилось.

Качество воды по величине БПК5 оценивается следующим образом: вода «нормативно-чистая» – реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура Канал сточных вод, вдхр. Самаркан и Кенгир, озера Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай, канал Нура-Есил, озеро Балкаш; вода «умеренного уровня загрязнения» – река Кара Кенгир.

В сравнении с маем 2016 года качество воды по БПК5 в реках Сокыр, Шерубайнура, вдхр. Кенгир – улучшилось; в остальных водных объектах существенно не изменилось. 

Кислородный режим в норме (таблица 4).

На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Кара Кенгир – 2 случая ВЗ, река Сокыр – 1 случай ВЗ, река Шерубайнура – 1 случай ВЗ (таблица 5).
8.7 Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области
 по гидробиологическим показателям
р. Нура. Зоопланктон реки в отчетный период не отличался большим разнообразием.  В пробах в среднем насчитывалось по 3-4 вида. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 65% от общего количества планктона.  Среди них доминировали Eucyclops serrulatus и Cyclops strenuus. Ветвистоусые рачки в пробах на 12% участвовали в создании биомассы зоопланктона, а коловратки - на 23%. Общая численность в среднем была равна 2,24 тыс. экз/м³ при биомассе 14,68 мг/м³, что в 11,7 раза больше численности в сравнении с   прошлым месяцем и в 3,6 раза больше численности в сравнении с этим периодом прошлого года. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,69 до 2,05 и в среднем по реке составил 1,88.  Качество воды по состоянию зоопланктона соответствовало третьему классу, т.е. "умеренно- загрязненные" воды.

Фитопланктон был развит хорошо. Доминировали диатомовые и зеленые водоросли, которые составили 99% от общей биомассы фитопланктона. Сине-зеленые водоросли участвовали на 1% в создании биомассы. Число видов варьировало в пределах от 5 до 21 и  в среднем составило – 14. Общая численность альгофлоры составила 0,35 тыс.кл/см³, общая биомасса - 0,193 мг/дм³. Наибольшие индексы сапробности были зарегистрированы на створах "с. Акмешит" – 1,99 и г. Темиртау "5,7 км ниже сброса ст.вод…" – 2,1. В среднем, индекс сапробности составил 1,88, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Видовой состав перифитона реки Нура был богат и представлен диатомовыми водорослями таких родов, как: Cymatopleura, Nitzschia, Rhoicosphenia, Synedra. Зеленые, сине-зеленые водоросли и ресничные инфузории в исследуемом водоеме встречались в единичном экземпляре. Наибольший индекс сапробности наблюдался на створе ″отд. Садовое″ и ″а. Акмешит″ и составил 2,10. Средний индекс сапробности был равен 1,94, что соответствовало третьему классу "умеренно-загрязненных" вод.

При исследовании зообентоса реки Нура в пробах присутствовали такие представители, как: ракообразные - Gammarus pulex (χ-β-0,65), моллюски (Planorbis complanata, Pl.contortus, Pl.planorbis, Sphaerium corneum (β-α-2,4) и Valvata piscinalis (β-1,7), а также личинки насекомых: Chaoborus sp., Hydroporus sp., Rhantus sp. В среднем биотический индекс был равен 5, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Согласно результатам биотестирования на створах реки Нура наблюдалась стопроцентная выживаемость тест-объекта, за исключением створа г. Темиртау, 1 км ниже сброса сточных вод…, где тест-параметр был равен 3%. По полученным данным исследуемая вода реки не оказывает токсического действия на культуру Daphnia magna.

р.Шерубайнура. Зоопланктонное сообщество исследуемого водотока в пробе было представлено 7 видами. Ведущую роль играли коловратки- 74 % от общего числа зоопланктона. На долю ветвистоусых рачков пришлось 10%, а веслоногих рачков-16%. Общая численность зоопланктона была равна 4,75 тыс. экз./м³ при биомассе 11,73 мг/м³, это в 9,5 раза больше чем в этот период прошлого года. Индекс сапробности составил 1,80.  Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.  

Фитопланктон был богат. Основу альгофлоры составили диатомовые водоросли, которые составили 94% от общей биомассы. Из диатомовых водорослей преобладали следующие виды: Cyclotella meneghiniana, Neidium productum, Nitzschia longissima, Nitzschia sigmoidea, Synedra acus, Synedra ulna.Общая численность составила 0,43 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,208 мг/дм³. Число видов в пробе – 17.  Индекс сапробности был равен 1,86. Вода -"умеренно-загрязненная", класс воды - третий.

Перифитон реки Шерубайнура был представлен диатомовыми и эвгленовыми водорослями, а также ресничными инфузориями. Среди диатомовых водорослей доминировали такие виды, как: Cymatopleura solea, Melozira varians, Synedra ulna, S. vaucheriae и Tabellaria fenestrata, среди эвгленовых – Trachelomonas eurystoma, среди ресничных инфузорий – Loxophyllum helus. Индекс сапробности составил 1,94. Класс воды- третий.

В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) по реке составил 3%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.
водохранилище  Самаркан. Зоопланктон в пробах был представлен слабо. Его основу составили веслоногие рачки - 100% от общего числа зоопланктона. Средняя численность зоопланктона была равна 1,25 тыс. экз./м³ при биомассе 12,5 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,65 и соответствовал 3 классу ″умеренно-загрязненных″ вод.

Фитопланктон был хорошо развит. Основу составили диатомовые водоросли. Общая численность была равна   0,43 тыс.кл/см³, при биомассе 0,229 мг/дм³. Число видов в пробе – 18. Из диатомовых водорослей преобладали: Cyclotella comta, Stephanodiscus astraca, Synedra acus, Cymatopleura solea. Из зеленых доминировали Scenedesmus quadricauda. Индекс сапробности - 1,59, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Перифитонное сообщество водохранилища Самаркан было богато диатомовыми водорослями, представленными следующими видами: Cymbella lanceolata, Melozira varians, Nitzschia vermicularis, Stephanodiscus astraea и другие. Индекс сапробности был равен 1,92. Класс воды-третий, вода ″умеренно-загрязненная″. 

При исследовании зообентоса водохранилища Самаркан в пробах присутствовали следующие представители: ракообразные (Crustasea) – Gammarus pulex, брюхоногие моллюски (Gastropoda) - Lymnaea ovata и двустворчатые моллюски (Bivalvia): Pisidium obtusale (o-1,2), Sphaerium corneum (β-α-2,4) и Unio pictorum (β-1,75). Биотический индекс по Вудивиссу был равен 5. Класс воды - третий, т.е. вода ″умеренно-загрязненная″.

Количество выживших дафний в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест-параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphnia magna.

водохранилище Кенгир. Зоопланктон был богат и разнообразен. В пробах были представлены все группы зоопланктона в равном процентном соотношении. Средняя численность зоопланктона была равна 4,5 тыс. экз./м³ при биомассе 24,1 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,65 и соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Фитопланктон был развит умеренно. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,21 тыс.кл/см³ при биомассе 0,07 мг/дм³. Индекс сапробности был равен 1,66. Класс воды – третий, т.е.  - "умеренно-загрязненные" воды. 

Данные, полученные в ходе биотестирования по    водохранилищу, показали отсутствие токсического влияния на тест-обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр был равен 0%.

р. Кара  Кенгир. Видовой состав зоопланктона в пробах был развит хорошо. Преобладали коловратки - 78% от общего числа зоопланктона, на долю ветвистоусых рачков пришлось 15% от всего числа планктона, а веслоногие рачки составили 7%.  Среднее число видов в пробе было равно 8.  Численность в среднем составила 4,82 тыс. экз./м³ при биомассе 7,72мг/м³.  Индекс сапробности в среднем по реке был равен 1,85, что соответствовало 3 классу ″умеренно-загрязненных вод″. 

В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли, которые составили 79%, зеленые водоросли участвовали на 21% в создании биомассы. Общая численность и биомасса фитопланктона в среднем составили соответственно 0,137 тыс.кл/см³, 0,048мг/дм³; число видов в пробе – 7. Были получены следующие индексы сапробности: г. Жезказган ˝0,2 км выше сброса ст. вод ТЭЦ˝ - 1,65; г. Жезказган ˝5,5 км ниже сброса ст. вод˝ - 1,92; г. Жезказган ˝0,5 км ниже сброса ст. вод ˝ - 1,93. В среднем по реке индекс сапробности составил 1,83, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.     

В ходе биотестирования воды реки Кара Кенгир число выживших дафний составило на створе г. Жезказган, 0,5 км ниже сброса ст. вод предприятий корпорации «Казахмыс» - 97%. Тест-параметр был равен 3%. На остальных створах наблюдалась стопроцентная выживаемость дафний. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест-объект.

Коргажинские озера. Озеро Шолак. Зоопланктонное сообщество озера за отчетный период текущего года развито слабо. Доминировали веслоногие рачки, которые составили 100% от общей   численности зоопланктона. Численность зоопланктона была равна 0,02 тыс.экз/м³, биомасса – 0,20 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,69.

В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли, которые составили 76% от общей биомассы. Зеленые водоросли на 24% участвовали в создании биомассы. В среднем, общая численность альгофлоры составила 0,22 тыс.кл/см³, общая биомасса 0,123 мг/дм³, число видов в пробе – 11. Индекс сапробности был равен 1,73, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод. 

Альгоценоз обрастаний озера Шолак носил диатомовый характер, часто встречались представители таких родов, как: Caloneis, Gomphonema, Navicula, Nitzschia. Зеленые и сине-зеленые водоросли встречались реже. Согласно сапробиологическому анализу, доминировали β-мезосапробные организмы. Индекс сапробности составил 2,33. Класс воды -третий.

Донная фауна озера была представлена личинками насекомых - Molanna sp. Биотический индекс был равен 5, соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Озеро Есей. Зоопланктон был развит слабо. Видовой состав представляли   веслоногие рачки и коловратки. Численность зоопланктона составила 0,03 тыс. экз./м³, биомасса 0,2 мг/м³, это значительно меньше, чем в прошлом году. Преобладали бета-мезосапробные организмы.  Индекс сапробности был равен 1,63. Вода - "умеренно-загрязненная".
Фитопланктон был развит умеренно. Доминировали диатомовые водоросли, которые составили 55% от общей биомассы. Среди диатомовых водорослей доминировали такие роды, как: Cymbella, Synedra. Среди зеленых доминировали Pediastrum tetras и Scenedesmus quadricauda. Общая численность составила 0,27 тыс.кл/см³, при биомассе 0,173 мг/дм³. Индекс сапробности в среднем составил 1,91, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.   
Для перифитона характерно присутствие в пробах диатомовых и зеленых водорослей с частотой встречаемости 3-5. Среди диатомовых водорослей наиболее распространены были такие виды, как: Gomphonema angustatum, Navicula cuspidata, Staurastrum commutatum, среди зеленых: Cosmarium formulosum, Scenedesmus brasiliensis и Sc. opoliensis. Индекс сапробности был равен 1,94, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.  
Видовой состав бентоса озера Есей был представлен брюхоногими моллюсками (Gastropoda): Lymnaea auricularia, L. ovata, L.  stagnalis, Planorbis complanata, P.spirorbis и P. vortex . Оценка качества воды, проведенная определением биотического индекса, показала состояние исследованного участка водоема как "умеренно-загрязненное". 
Озеро Султанкельды. Зоопланктонное сообщество за отчетный период было развито хорошо. В пробах были встречены ветвистоусые и веслоногие рачки. Среднее число видов в пробе было равно 7, против 5 в прошлом году. Численность зоопланктона составила 5,28 тыс. экз./м³, биомасса 79,54 мг/м³. Индекс сапробности в среднем составил 1,77.  В целом по озеру качество воды соответствовало третьему классу "умеренно-загрязненных" вод. 

Фитопланктон развит хорошо. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,195 тыс.кл/см³ при биомассе 0,076 мг/дм³. Число видов в пробе - 10. Индекс сапробности был равен 1,71. Вода -"умеренно-загрязненная".     

Перифитон озера был беден и представлен в основном диатомовыми водорослями: Diatoma elongatum, Navicula viridula, Stauroneis phoenicenteron. Частота встречаемости по глазомерной шкале 3-5. Зеленые и прочие водоросли встречались реже. Индекс сапробности был равен 2,12, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

При исследовании зообентоса озера Султанкельды в пробах присутствовали личинки комаров Chaoborus sp. и Endochironomus tendens, а также брюхоногие моллюски (Gastropoda): Lymnaea pereger, L.stagnalis и Planorbis corneus. Биотический индекс по Вудивиссу составил - 5. Класс воды -третий.

Озеро Кокай. Зоопланктонное сообщество было развито умеренно. В майских пробах по количеству преобладали рачки: ветвистоусые -47% от общего числа в пробе, веслоногие рачки -49% от общего числа зоопланктона, коловратки составили 4%. Средняя численность в этот период составила 11,5 тыс.экз./м³, биомасса 153,13 мг/м³. ³ Индекс сапробности составил в среднем 1,78 и соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" воды. 

Фитопланктон был развит хорошо. Доминировали зеленые водоросли, которые составили 55% от общей биомассы. Общая численность в среднем была равна 0,14 тыс.кл/см³ при биомассе 0,088 мг/дм³. Число видов в пробе – 12. Индекс сапробности- 1,66. Класс воды третий, т.е. - "умеренно-загрязненные" воды.

Основу перифитонного сообщества озера Кокай составили диатомовые водоросли, представленные такими видами, как: Cymbella lanceolata, Ephithemia sorex, Rhopalodia gibba. Частота встречаемости представителей остальных групп водорослей была равна 1-2, Индекс сапробности по состоянию перифитона в мае месяце составил 1,70, что соответствовало 3 классу "умеренно - загрязненных" вод.

Обитатели дна исследуемого водоёма в основном состояли из представителей класса брюхоногих моллюсков (Gastropoda): Anisus vortex, Lymnaea stagnalis, Planorbis complanata, Radix ovata и другие. Зона сапробности организмов осталась прежней β-мезосапробной. Биотический индекс был равен 5. По результатам исследования зообентоса, дно водоема оценивалось как "умеренно-загрязненное".

озеро Балкаш.   Состав зоопланктона на исследованном участке был   стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки - 91 % от общего числа зоопланктона. Средняя численность была равна 16,15 тыс. экз./м³ при биомассе 279,94 мг/м³.  Индекс сапробности в среднем по озеру составил 1,71 и соответствовал 3 классу " умеренно-загрязненных" вод. 

Основу фитопланктона составили диатомовые водоросли. Общая численность соответствовала 0,06 тыс.кл/см³, при биомассе 0,033 мг/дм³. В среднем, количество видов в пробе составило 5. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,53 до 1,85 и в среднем составил 1,73.  Вода - "умеренно-загрязненная". 

Согласно результатам биотестирования по озеру Балхаш наблюдалось стопроцентное выживание дафний в тестируемой воде, за исключением створа Бухта Бертыс, ″1,2 км. от сброса сточных вод ТЭЦ″, где тест -параметр был равен 3% (приложение 7).
8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологическихстанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский)и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Караганда(ПНЗ№6),Темиртау(ПНЗ №2)(рис. 8.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10 -0,19 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слоеатмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами(рис. 8.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииКарагандинской области
9. Состояние окружающей среды Костанайской области
9.1  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 9.1).

Таблица 9.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбекова, 379; жилой район
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43,
центр города
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10,  диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 

за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации и максимально-разовые концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

9.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 9.2).
Таблица9.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид углерода,диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
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Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как  повышенный, определялся значениями СИ равным 2 и НП= 1%( рис. 1, 2). 
Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (на территории поста №6).

В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,7 ПДКм.р, оксида углерода – 1,1 ПДКм.р максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали норму (таблица 1).

9.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 9.3).

Таблица9.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак
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Рис.9.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий, он определялся значением НП равным 20% (высокий уровень), СИ = 4 (повышенный уровень) (рис. 1, 2). 
Поселок более всего загрязнен сероводородом.
В целом по поселку среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК .
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 3,9 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 2,1 ПДКм.р, сероводород – 1,9 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
9.4  Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 9 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Желкуар, Обаган, водохранилища Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл.

В реке Тобыл температура воды 15,2 ºC, водородный показатель равен 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода 9,07 мг/дм3, БПК5 1,61 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 1,1 ПДК, сульфаты 1,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 6,0 ПДК, никель (2+) 5,2 ПДК, марганец (2+) 2,3 ПДК).

В реке Айет температура воды 10,2 ºC, водородный показатель равен 7,43, концентрация растворенного в воде кислорода 10,45 мг/дм3, БПК5 4,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК, аммоний солевой 1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 6,0 ПДК, никель (2+) 5,4 ПДК, марганец (2+) 5,3 ПДК), органические веществ (нефтепродукты 1,8 ПДК).

В реке Тогызык температура воды 11,6 ºC, водородный показатель равен 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода 10,66 мг/дм3, БПК5 2,91 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,4 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 5,0 ПДК, никель (2+) 6,0 ПДК, марганец (2+) 1,9 ПДК)

В реке Обаган температура воды 15,4 ºC, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода 6,64 мг/дм3, БПК5 3,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,0 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 3,0 ПДК, никель (2+) 2,9 ПДК).

В реке Уй температура воды 13,1 ºC, водородный показатель равен 8,09, концентрация растворенного в воде кислорода 4,44 мг/дм3, БПК5 3,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний 1,1 ПДК, сульфаты 2,0 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,1 ПДК, железо общее 2,5 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 6,0 ПДК, никель (2+) 6,0 ПДК, марганец (2+) 2,3 ПДК).

В реке Желкуар температура воды 14,1 ºC, водородный показатель равен 7,87, концентрация растворенного в воде кислорода 6,45 мг/дм3, БПК5 0,08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,1 ПДК), биогенных элементов (железо общее 1,9 ПДК), тяжелых металлов (цинк (2+) 1,2 ПДК, никель (2+) 6,3 ПДК, марганец (2+) 1,4 ПДК).

В вдхр. Аманкельды температура воды 15,0 ºC, водородный показатель равен 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода 6,74 мг/дм3, БПК5 0,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,9 ПДК), тяжелых металлов (никель (2+) 7,8 ПДК).

В вдхр. Каратомар температура воды 15,4 ºC, водородный показатель равен 7,88, концентрация растворенного в воде кислорода 8,74 мг/дм3, БПК5 0,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,3 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 19,0 ПДК, цинк (2+) 1,6 ПДК, никель (2+) 9,9 ПДК, марганец (2+) 1,4 ПДК).

В вдхр. Жогаргы Тобыл температура воды 15,2 ºC, водородный показатель равен 7,70, концентрация растворенного в воде кислорода 6,74 мг/дм3, БПК5 0,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец (2+) 1,4 ПДК, никель (2+) 7,8 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» -  водохранилища Каратомар, Аманкельды; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Тобыл, Айет, Тогызак, Желкуар, Обаган, Уй, водохранилище Жогаргы Тобыл.

В сравнении с маем 2016 года качество воды рек: водохранилищ Каратомар, Жогаргы Тобыл – существенно не изменилось; вода рек Тобыл, Айет, Тогызык, Обаган, Желкуар, Уй – улучшилось; водохранилища Аманкельды – ухудшилось.

Качество воды по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток оценивается следующим образом: «нормативно чистая» - реки Тобыл, Тогызык, Желкуар, Уй, водохранилища Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл; «умеренного уровня загрязнения» - реки Айет, Обаган.
В сравнении с маем 2016 года по величине биохимического потребления кислорода за 5 суток, состояние качества воды в реках Тобыл, Тогызык, Желкуар, Обаган, Уй, водохранилищах Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл– существенно не изменилось; река Айет – ухудшилось.

Кислородный режим в норме (таблица 4).
9.5 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Костанай, Комсомолец, Карасу, Жетикара, Докучаевка, Урицкий)и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай(ПНЗ№2; ПНЗ№4),Рудный(ПНЗ №5; ПНЗ №6) (рис. 9.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,22 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
9.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологическихстанциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииКостанайской области

10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 3 стационарных постах (рис.10.1., таблица 10.1).
Таблица 10.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул.Торекулова 76
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Нариманова, 6, (территория Кустовой радиостанции)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	3
	
	
	левый берег р. Сырдарьи, «Аэрологическая станция»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис.10.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ равным 3 и НП = 2% (рис. 1, 2).
Воздух более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе поста №2).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксид серы –1,5 ПДКс.с, диоксид азота – 1,2 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 1,6 ПДКм.р,  взвешенных частиц РМ-10 – 3,0 ПДКм.р,  оксида углерода – 1,4 ПДКм.р,  диоксида азота – 1,3 ПДКм.р,   концентрации остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.10.2., таблица 10.2).

Таблица 10.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота,озон, формальдегид
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 Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха поселка Акай 

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).

10.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.10.3., таблица 10.3).
Таблица 10.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3),уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как низкий, он определялся значением СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные загрязняющих веществ не превышали ПДК, а максимально-разовая  концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК м.р. (таблица 1).

10.4 Качество поверхностных вод на территории Кызылординской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 

В реке Сырдария температура воды составила 14,73ºC, среднее значение водородного показателя составило – 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 4,15 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) 2,3 ПДК), главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК).

В Аральском море температура воды 15,2ºC, водородного показателя составило – 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода составила 4,44 мг/дм3, БПК5 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) - 3,0 ПДК), главных ионов (сульфаты - 4,7 ПДК, магний - 1,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,1 ПДК).
Качество воды реки Сырдарья «высокого уровня загрязнения», и Аральского моря оценивается как вода «умеренного уровня загрязнения».

По сравнению с маем 2016 года качество воды реки Сырдарья ухудшалось, Аральского моря улучшалось (таблица 4).
10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1)(рис 10.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,17 мкЗв/ч.В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
10.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8-1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области
11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.11.1., таблица 11.1).

Таблица11.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон, на территории филиала Жайык-Каспийского департамента экологии
	взвешенные частицы (пыль),  диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак
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Рис.11.1Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха города Актау
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, определялся значением СИ =3 и НП = 1% (рис. 1, 2). 
Воздух более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе  постов №5, 6).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,2 ПДКс.с, взвешенных частиц РМ-10 – 2,1 ПДКс.с,   озона – 4,0 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 2,6 ПДКм.р,  концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
11.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарныхпостах (рис. 11.2., таблица 11.2).

Таблица 11.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
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Рис. 11.2. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города  Жанаозен
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ = 4 (повышенный уровень), значение НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).
Воздух города более всего загрязнен сероводородом (в районе поста №1).

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода составили  3,8 ПДКм.р,  концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
11.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис. 11.3., таблица 11.3).

Таблица 11.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, сероводород, озон, аммиак
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Бейнеу

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=6 (высокий уровень), значение НП=6% (повышенный уровень) (рис. 1, 2). 
Поселок более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.
В целом по поселку среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,5 ПДКс.с, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 2,6 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 – 6,0 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).
11.4  Качество морских  вод Среднего Каспия на территории Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на следующихприбрежных станциях и вековых разрезах: акватория моря на СЭЗ "Морпорт Актау", Мангышлак – о.Чечень, Песчаный – Дербент, Дивичи – Кендирли.
На акватории моря Среднего Каспий температура воды находилось на уровне 15,04°С, величина рН морской воды – 7,8, содержание растворенного кислорода – 8,8 мг/дм3, БПК5 – 3,4 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.

В мае 2017 года на всех точках акватория морского порта, прибрежных станциях и вековых разрезах Среднего Каспий качество воды характеризуются как «нормативно-чистая». По сравнению с маем 2016 года качество морской воды улучшилось. 
Качество воды Среднего Каспия по БПК5 оценивается как «умеренного уровня загрязнения». В сравнении с маем 2016 года качество воды по БПК5 не изменилось.
11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу),хвостохранилище Кошкар-Атаи на 2-х автоматических  постахнаблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен(ПНЗ№1; ПНЗ№2)(рис.11.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,12 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.4).

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииМангистаускойобласти
12 Состояние окружающей среды Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.12.1., таблица 12.1).
Таблица 12.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлористый водород,хлор

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	6
	
	
	ул. Затон, 39
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, аммиак
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Павлодар 
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ равным 4, значение НП = 3% (рис. 1,2). 
Город более всего загрязнен сероводородом (в районе поста №3).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,1 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 3,2 ПДКм.р, оксида углерода – 3,0 ПДКм.р, сероводорода составили 3,8 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществне превышали ПДК (таблица 1).

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.12.2., таблица 12.2).
Таблица 12.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, аммиак
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Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Екибастуз
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся  значением СИ равным 4, НП = 1% (рис. 1,2).
Город более всего загрязнен сероводородом (в районе поста №1), диоксидом азота  (в районе поста №2).
В целом по городу среднемесячные концентрации  взвешенных частиц (пыль) составили 1,2 ПДКс.с., озона – 2,6 ПДКс.с., концентрации  остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В целом по городу максимально-разовая концентрация диоксида азота составила 2,0 ПДКм.р, сероводорода – 3,8 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК  (таблица 1).

12.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 12.3).
Таблица 12.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксида азота, оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Аксу 
Общая оценка загрязнения атмосферы По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся  значением СИ равным 2 (повышенный уровень), НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2). 
Город более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации  загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В целом по городу максимально-разовые концентрации сероводорода составили 2,1 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
12.4 Качество поверхностных вод на территории Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на 2-х водных объектах (реки  Ертис и Усолка).

В реке Ертис - средняя температура воды 11,6 ⁰С, среднее значение водородного показателя составило7,85 ,  концентрация растворенного в воде  кислорода в среднем составляла 9,54   мг/дм³,  БПК5  в среднем 1,92   мг/дм³. Превышения  ПДК были  зафиксированы  по веществам  из группы тяжелых металлов (медь (2+) 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,8  ПДК).

В реке Усолка -  температура воды 210,8 ⁰С, среднее значение водородного показателя составило 7,62,  концентрация растворенного в воде  кислорода в среднем составляла 9,36   мг/дм³,  БПК5  в среднем 1,54   мг/дм³. Превышения  ПДК были  зафиксированы  по веществам  из группы тяжелых металлов (медь (2+) 1,6  ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,8 ПДК, аммоний солевой 1,1 ПДК), 

Качество воды водных объектов на территории Павлодарской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Ертис, Усолка.

В сравнении с маем 2016 года  качество воды реки Ертис существенно не изменилось (таблица 4).
12.4 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе)и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (ПНЗ №3; ПНЗ №4), г.Аксу (ПНЗ №1),г.Екибастуз(ПНЗ №1)(рис. 12.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,23 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
12.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарскойобласти осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8-1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииПавлодарской области

13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Петропавловск
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.13.1., таблица 13.1).

Таблица13.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ч. Валиханова,17
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.13.1.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города  Петропавловск
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как  высокий, он определялся значением СИ равным 6, НП =28% (рис. 1,2). 
Город более всего загрязнен сероводородом (в районе постов №5, №6).
В целом по среднемесячные концентрации  загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В целом по городу максимально-разовые концентрации сероводорода составили 6,4 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
13.2  Качество поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.

В реке Есиль температура воды колебалась от 8,0 ºC до 13,0 ºC; среднее значение водородного показателя составило 7,41; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 9,10 мгО2/дм3; БПК5 в среднем 2,27 мгО2/дм3. Превышения ПДК в створах были зафиксированы по показателям из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,3 ПДК, азот нитритный – 2,1 ПДК, железо общее - 6,2 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 3,7 ПДК).

В вдхр. Сергеевское температура воды составила 8,2 ºC; водородный показатель равен 7,36; концентрация растворенного в воде кислорода - 8,25 мгО2/дм3; БПК5 -  2,31 мгО2/дм3. Зафиксированы превышения из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 1,2 ПДК, железо общее - 9,9 ПДК), тяжелых металлов ( медь (2+) – 2,3 ПДК).

Качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское оценивается как «высокого уровня загрязнения». 

В сравнении с маем 2016 года качество воды реки Есиль – ухудшилось; вдхр. Сергеевское – существенно не изменилось (таблица 4).
13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области
14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица14.1).
Таблица 14.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 

в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид. 
На ПНЗ №1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром.


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, аммиак. 

На ПНЗ №1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром.



	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сероводород.

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сероводород,аммиак

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города Шымкент
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный,он определялся значением СИ равным 3 и НП =6%(рис. 1, 2). 
Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе поста №6).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенные частицы (пыль) – 1,1 ПДКс.с, взвешенные частицы РМ-10 – 1,3 ПДКс.с,  озон – 3,0 ПДКс.с, формальдегид – 2,4 ПДКс.с, содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ  не превышало ПДК.
Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 2,5 ПДКм.р, сероводорода​ – 3,4 ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
14.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 14.2).
Таблица 14.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,

на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид углерода,диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха города Туркестан
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значениями СИ = 1 и НП=0% (рис. 1,2). 
В целом по городу среднемесячные и максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК (таблица 1).
14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица14.3).

Таблица 14.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер

поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Кентау


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные и максимально-разовые концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

14.4  Качество поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 7-и водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта - Бугунь и водохранилище Шардаринское). 

В реке Сырдария – средняя температура воды 19,1ºC, среднее значение водородного показателя составила 7,99, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,41 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,73 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,1 ПДК, магний 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 3,8 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 1,1 ПДК, кадмий 1,3 ПДК) и органических веществ (нефтепродукты 1,2 ПДК, фенолы 3,5 ПДК). 

В реке Келес – средняя температура воды 12,8ºC, среднее значение водородного показателя составила 7,79, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,51мг/дм3, БПК5 в среднем 1,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 3,7 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,5 ПДК). 

В реке Бадам – средняя температура воды 13,9ºC, среднее значение водородного показателя составила 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,94 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,2 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 2,9 ПДК, кадмий 1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 5,0 ПДК). 

В реке Арыс – температура воды 16,2ºC, водородный показатель равен 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода 9,55 мг/дм3, БПК5 2,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 1,6 ПДК) и органических веществ (фенолы 7,0 ПДК). 

В реке Боген – температура воды 13,6ºC, водородный показатель равен 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода 9,75 мг/дм3, БПК5 1,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь (2+) 2,0 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,0 ПДК).

В реке Катта - Бугунь – температура воды 15,3ºC, водородный показатель равен 7,84, концентрация растворенного в воде кислорода 9,32 мг/дм3, БПК5 2,44 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.

В водохранилище Шардара – температура воды 17,4ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода 10,7 мг/дм3, БПК5 2,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК, магний 1,3 ПДК),   биогенных веществ (азот нитритный 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь (2+) 1,3) и органических веществ (фенолы 3,0 ПДК).

Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно  чистая» - река Катта - Бугунь; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Сырдария, Бадам, Боген и  вдхр. Шардара; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Келес, Арыс. 

В сравнении с маем месяца 2016 года качество воды рек Сырдария,  Бадам, Боген, Катта - Бугунь и вдхр. Шардара существенно не изменилось; реки Келес, Арыс – ухудшилось (таблица 4).
14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (ПНЗ №1)(рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,29 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпаденийна территории Южно-Казахстанской области
Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;

Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;

Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация

КИЗВ – комплексный индекс загрязнения воды

ВЗ – высокое загрязнение

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение

БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток

рН – водородный показатель

БИ – биотический индекс

ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт

ГЭС – гидроэлектростанция

ТЭЦ - теплоэлектростанция

ТЭМК–Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 

р. – река

пр. - проток

оз.  – озеро

вдхр. – водохранилище

кан. – канал

ВКО – Восточно Казахстанская область

ЗКО – ЗападноКазахстанская область

ЮКО – Южно Казахстанская область

пос. – поселок

г. – город

а. –ауыл

с. –село

им. - имени

ур. – урочище

зал. – залив

о. - остров

п-ов – полуостров

сев. – северный

юж. – южный

вост. – восточный

зап. - западный

рис. – рисунок

табл. – таблица

Приложение 1
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в воздухе населенных мест

	Наименование

примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс

опасности

	
	максимально разовая(ПДКм.р)
	средне-суточная
(ПДК с.с.)
	

	Азота диоксид 
	0,2
	0,04
	2

	Азота оксид 
	0,4
	0,06
	3

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Бенз/а/пирен
	-
	0,1 мкг/100 м3 
	1

	Бензол
	0,3
	0,1
	2

	Бериллий
	0,09
	0,00001
	1

	Взвешенные частицы (пыль)
	0,5
	0,15
	3

	Взвешенные  частицы РМ 10
	0,3
	0,06
	

	Взвешенные  частицы РМ 2,5
	0,16
	0,035
	

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Кадмий
	-
	0,0003
	1

	Кобальт 
	-
	0,001
	2

	Марганец
	0,01
	0,001
	2

	Медь
	-
	0,002
	2

	Мышьяк
	-
	0,0003
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,05
	0,01
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Цинк
	-
	0,05
	3


«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Приложение 2
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ

НП, %
	0-1

0

	II
	Повышенное
	СИ

НП, %
	2-4

1-19

	III
	Высокое
	СИ

НП, %
	5-10

20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ

НП, %
	›10

›50


Рд 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию


Приложение 3
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,

мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.
Приложение 4
Общая классификация водных объектов по степени загрязнения*
	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1


*«Методические рекомендации по комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям», Астана, 2012 г.

Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК)* веществ 

в морских водах
	Наименование

веществ
	ПДК для морских вод,

мг/дм3

	Железо общее
	0,05

	Аммоний солевой
	2,9

	Нефтепродукты
	0,05

	Марганец
	0,05

	Медь
	0,005

	Сульфаты
	3500

	Хлориды
	11900

	Цинк
	0,05

	Свинец
	0,01

	Кальций
	610

	Магний
	940

	Кадмий
	0,01

	Калий
	390

	Натрий
	7100


* «Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов», Москва 1990 г.

Приложение 6
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за май 2017 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс
	Биотичес-
	Класс качества воды

	п/п
	 
	 
	 
	сапроб-
	кий 
	предыд.
	отчетный

	 
	 
	 
	 
	ности
	индекс
	период
	период

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной 
	 
	8
	I
	II

	 
	 
	 
	пристани; в створе водпоста
	 
	 
	 
	 

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,69
	4
	II
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,5 км ниже конденсаторного завода
	1,74
	1
	III
	VI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	1,61
	7
	IV
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	1,53
	9
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Прапорщиково
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	1,66
	6
	II
	III

	 
	 
	 
	впадения руч. Бражный
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
	1,6
	3
	II
	V

	 
	 
	 
	же впадения р.Красноярка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	в черте с.Лесная Пристань;
	 
	 
	 
	 

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,1 км выше впадения р.Хамир
	      -
	9
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
	      -
	10
	II
	I

	 
	 
	 
	устья р.Березовка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впад.ключа Шубина
	-
	8
	I
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
	1,11
	8
	II
	II

	 
	 
	 
	усть р.Брекса
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	1,36
	10
	II
	I

	 
	 
	 
	впадения руч. Безымянный
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	1,14
	8
	III
	II

	6
	 
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	 
	9
	II
	II

	 
	Ульби
	 
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	1,34
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1,26
	6
	II
	III

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	 в черте п. Каменный Карьер;
	      -
	9
	II
	II

	 
	 
	 
	в створе водпоста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1,81
	9
	II
	II

	 
	 
	 
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	-
	10
	II
	I

	 
	 
	 
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	1,82
	7
	III
	II

	 
	 
	 
	о/с с.Белоусовка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	2,02
	4
	III
	IV

	 
	 
	 
	о/с села, непоср. у автодорож-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	2,05
	5
	V
	III

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	1,99
	7
	II
	II

	 
	 
	 
	Иртышского рудника
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	1,9
	4
	V
	IV

	 
	 
	 
	 у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р. Березовка
	1,6
	8
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
	1,85
	7
	III
	II

	 
	 
	 
	впадения р.Таловка
	 
	 
	 
	 

	11
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	2,22
	6
	VI
	III


Приложение 6.1

Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за май 2017 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого ток-

	п/п
	 
	 
	 
	 тест-объектов
	сического действия

	 
	 
	 
	 
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кара Ертис
	с.Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	пристани; в створе водпоста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	0,5 км ниже сбросов 
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	конденсаторного завода
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения руч. Бражный
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
	93,3
	не оказывает

	 
	 
	 
	же впадения р.Красноярка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Буктырма
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань;
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	0,1 км выше впадения р.Хамир
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения р.Березовка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	устья р.Брекса
	 
	 

	6
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	90,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения руч. Безымянный
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	100,0
	не оказывает

	7
	Ульби
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	96,7
	не оказывает 

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	 
	 

	 
	 
	 
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	33,3
	оказывает

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	 в черте п. Каменный Карьер;
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	в створе водпоста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	80,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	о/с с.Белоусовка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	20,0
	 оказывает

	 
	 
	 
	о/с села, непоср. у автодорож-
	 
	 

	 
	 
	 
	ного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	3,3
	 оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	76,7
	не оказывает

	 
	 
	 
	Иртышского рудника
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	0,0
	оказывает

	 
	 
	 
	 у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
	100,0
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения р.Таловка
	 
	 


Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Карагандинской областипо гидробиологическим показателям за май 2017 года

	№

п/п
	Водный

объект
	Пункт

контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества

воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-

планктон
	Фито-

планктон
	Пери-

фитон
	бентос
	
	 Тест- параметр,%
	Оценка воды

	1
	р.Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,76
	1,75
	-
	-
	3


	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,84
	1,87
	1,93
	4
	3-4
	3
	

	3
	-//-
	-//-
	Отд. Садовое 


	-
	-
	2,10
	5
	3
	-
	

	4
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,97
	2,10
	2,03
	4
	3-4
	0
	

	5
	-//-
	-//-
	с. Молодецкое


	-
	-
	1,98
	5
	3
	-
	

	6
	-//-
	Нижний бьеф 

Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	2,05
	1,83
	1,84
	5
	3
	0
	

	7
	-//-
	с. Акмешит


	В черте села, в створе водпоста
	1,98
	1,99
	2,10
	5
	3
	0
	

	8
	-//-
	с. Киевка
	2,0 км ниже села


	1,85
	1,90
	1,76
	5
	3
	-
	

	9
	-//-
	с. Сабынды
	2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь
	1,65
	1,72
	1,94
	5
	3
	-
	

	10
	-//-
	с. Коргалжын
	0,2 км ниже села


	-
	-
	2,05
	5
	3
	-
	

	11
	р. Шерубайнура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,80
	1,86
	1,94
	-
	3
	3
	

	12
	р. Кара Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,61
	1,65
	-
	-
	3
	0
	

	13
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 
	1,98
	1,93
	-
	-
	3
	3
	

	14
	-//-
	-//-
	5,5 км ниже  сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,96
	1,92
	-
	-
	3
	0
	

	15
	Самаркан вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,65
	1,59
	1,92
	5
	3
	0
	

	16
	Кенгир вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,65
	1,66
	-
	-
	3
	0
	

	17
	Озеро Шолак
	с. Коргалжын,
	северо-западный берег, точка 1
	1,70
	1,72
	2,37
	5
	3
	-
	

	18
	-//-
	-//-
	точка2 , 1,2 км от точки1
	1,68
	1,74
	2,28
	5
	3
	-
	

	19
	Озеро Есей
	Коргалжынский заповедник
	северный берег, точка 1
	1,63
	1,93
	2,06
	5
	3
	-
	

	20
	-//-
	-//-
	точка 2, 0,5 км от точки 1
	1,64
	1,88
	1,82
	5
	3
	-
	

	21
	Озеро Султан-кельды
	-//-
	северо-восточный берег, точка 1
	1,78
	1,75
	2,19
	5
	3
	-
	

	22
	-//-
	-//-
	точка 2, 0,65 км от точки 1
	1,75
	1,66
	2,05
	5
	3
	-
	

	23
	Озеро Кокай
	-//-
	северо-восточный берег, точка 1
	1,79
	1,65
	1,68
	5
	3
	-
	

	24
	-//-
	-//-
	 точка 2, 1 км от точки 1
	1,76
	1,68
	1,72
	5
	3
	-
	

	№

п/п


	Водный

объект
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс

качества воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест –параметр, %
	Оценка воды

	1


	Озеро Балкаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,65
	1,77
	3
	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	Озеро Балкаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш


	1,78
	1,67
	3
	0
	

	3


	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,70
	1,85
	3
	0
	

	4


	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,83
	1,72
	3
	0
	

	5


	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,63
	1,73
	3
	0
	

	6
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300 от хвостохранилища
	1,70
	1,77
	3
	0
	

	7
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300 от хвостохранилища
	1,70
	1,83
	3
	0
	

	8
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,74
	1,77
	3
	0
	

	9
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,73
	1,76
	3


	3
	

	10
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,70
	1,82
	3


	0
	

	11
	Озеро Балкаш
	Залив Малый 

Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,70
	1,78
	3
	0
	

	12
	Озеро Балкаш
	Залив Малый

 Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,70
	1,80
	3
	0
	

	13
	Озеро Балкаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,69
	1,51
	3
	0
	

	14
	Озеро Балкаш
	о. Алгазы 
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,65
	1,58
	3
	0
	

	15
	Озеро Балкаш
	Северо-Восточная

 часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,70
	1,53
	3
	0
	


Приложение 8
Промышленный мониторинг

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

за май 2017 года

Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области проводились по данным 20 станций СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» («Аджип ККО») («Жилгородок», «Авангард», «Акимат», «Болашак Восток», «Болашак Запад», «Болашак Север», «Болашак Юг», «Вест Ойл», «Восток», «Доссор», «Загородная», «Макат», «Привокзальная», «Самал», «Станция «Ескене», «Поселок «Ескене», «Карабатан», «Таскескен», «ТКА», «Шагала»).

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.

Превышение наблюдалось по сероводороду в районе станции: 

«Вест Ойл» – 59,35 ПДКм.р., «Жилгородок» – 7,58 ПДКм.р., «Болашак Юг» – 7,4 ПДКм.р., «Восток» – 6,84 ПДКм.р «Загородная» – 6,77 ПДКм.р., «Шагала» – 4,42 ПДКм.р., «ТКА» – 3,8 ПДКм.р., «Акимат» – 3,74 ПДКм.р.; «Авангард» – 3,34 ПДКм.р., «Болашак Восток» – 2,59 ПДКм.р., «Болашак Запад» – 1,51 ПДКм.р.,  «Привокзальная» – 1,48 ПДКм.р., а также в районе станции «Авангард» наблюдались превышения по диоксиду и оксиду азота – 1,2 ПДКм.р..

9, 10 и 12 мая 2017 года по данным автоматического поста №104 «Вест Ойл», расположенного в городе Атырау, было зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха  по сероводороду в пределах 10,52 – 49,88 ПДКм.р. и 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)– 59,35 ПДКм.р. (таблица 2).

Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (табл. к приложению 8).
таблица к Приложению8
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводород (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,59
	0,20
	2,60
	0,52
	0,004
	0,073
	0,021
	0,041
	0,003
	 
	0,061
	7,578

	Авангард
	0,36
	0,12
	2,57
	0,51
	0,004
	0,084
	0,051
	0,103
	0,002
	 
	0,027
	3,339

	Акимат
	0,72
	0,24
	3,44
	0,69
	0,004
	0,071
	0,022
	0,044
	0,003
	 
	0,030
	3,738

	Болашак Восток
	0,81
	0,27
	1,02
	0,20
	0,005
	0,107
	0,469
	0,939
	0,001
	 
	0,021
	2,589

	Болашак Запад
	0,26
	0,09
	0,78
	0,16
	0,002
	0,037
	0,039
	0,079
	0,000
	 
	0,012
	1,514

	Болашак Север
	0,43
	0,14
	0,81
	0,16
	0,002
	0,032
	0,048
	0,096
	0,003
	 
	0,008
	0,969

	Болашак Юг
	0,56
	0,19
	0,79
	0,16
	0,002
	0,043
	0,225
	0,450
	0,001
	 
	0,059
	7,398

	Вест Ойл
	0,75
	0,25
	1,37
	0,27
	0,002
	0,039
	0,016
	0,032
	0,007
	 
	0,475
	59,35

	Восток
	0,44
	0,15
	2,72
	0,54
	0,004
	0,071
	0,125
	0,251
	0,002
	 
	0,055
	6,835

	Доссор
	0,11
	0,04
	0,33
	0,07
	0,001
	0,024
	0,009
	0,018
	0,002
	 
	0,002
	0,279

	Загородная
	0,27
	0,09
	2,72
	0,54
	0,005
	0,110
	0,019
	0,037
	0,002
	 
	0,054
	6,771

	Макат
	0,09
	0,03
	0,43
	0,09
	0,004
	0,073
	0,005
	0,011
	0,003
	 
	0,004
	0,551

	Поселок Ескене
	0,43
	0,14
	0,63
	0,13
	0,002
	0,036
	0,055
	0,110
	0,002
	 
	0,005
	0,603

	Привокзальная
	0,65
	0,22
	2,57
	0,51
	0,003
	0,067
	0,015
	0,030
	0,002
	 
	0,012
	1,481

	Самал
	0,57
	0,19
	0,90
	0,18
	0,000
	0,000
	0,008
	0,015
	0,003
	 
	0,005
	0,641

	Станция Ескене
	0,05
	0,02
	0,32
	0,06
	0,003
	0,054
	0,011
	0,023
	0,001
	 
	0,003
	0,433

	Карабатан
	0,03
	0,01
	0,65
	0,13
	0,004
	0,087
	0,128
	0,257
	0,001
	 
	0,002
	0,264

	Таскескен
	0,43
	0,14
	0,99
	0,20
	0,003
	0,054
	0,023
	0,046
	0,002
	 
	0,005
	0,653

	ТКА
	0,49
	0,16
	1,86
	0,37
	0,003
	0,061
	0,016
	0,033
	0,003
	 
	0,030
	3,796

	Шагала
	0,08
	0,03
	0,69
	0,14
	0,000
	0,007
	0,006
	0,012
	0,002
	 
	0,035
	4,415


продолжение таблицы к Приложению 8

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,01
	0,13
	0,07
	0,37
	0,001
	0,024
	0,09
	0,23

	Авангард
	0,05
	1,13
	0,29
	1,20
	0,009
	0,156
	0,48
	1,20

	Акимат
	0,02
	0,44
	0,07
	0,37
	0,01
	0,15
	0,06
	0,16

	Болашак Восток
	0,00
	0,03
	0,02
	0,11
	0,0001
	0,0008
	0,009
	0,023

	Болашак Запад
	0,00
	0,08
	0,03
	0,16
	0,00
	0,01
	0,007
	0,019

	Болашак Север
	0,00
	0,07
	0,03
	0,13
	0,00
	0,01
	0,004
	0,011

	Болашак Юг
	0,00
	0,05
	0,05
	0,27
	0,00
	0,02
	0,037
	0,094

	Вест Ойл
	0,01
	0,16
	0,07
	0,36
	0,00
	0,01
	0,05
	0,12

	Восток
	0,01
	0,34
	0,07
	0,36
	0,01
	0,10
	0,08
	0,21

	Доссор
	0,00
	0,01
	0,03
	0,14
	0,00
	0,01
	0,007
	0,018

	Загородная
	0,01
	0,37
	0,05
	0,27
	0,01
	0,20
	0,05
	0,14

	Макат
	0,01
	0,20
	0,06
	0,30
	0,00
	0,04
	0,03
	0,08

	Поселок Ескене
	0,00
	0,10
	0,03
	0,15
	0,00
	0,03
	0,00
	0,01

	Привокзальная
	0,02
	0,38
	0,08
	0,38
	0,00
	0,03
	0,08
	0,21

	Самал
	0,00
	0,05
	0,02
	0,09
	0,00
	0,00
	0,002
	0,004

	Станция Ескене
	0,00
	0,04
	0,03
	0,14
	0,00
	0,01
	0,070
	0,175

	Карабатан
	0,01
	0,13
	0,04
	0,21
	0,00
	0,03
	0,068
	0,170

	Таскескен
	0,00
	0,05
	0,04
	0,19
	0,00
	0,04
	0,03
	0,09

	ТКА
	0,01
	0,19
	0,05
	0,25
	0,00
	0,01
	0,025
	0,062

	Шагала
	0,01
	0,27
	0,07
	0,37
	0,00
	0,05
	0,104
	0,261


Приложение 9
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за май 2017 года
Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау проводились на 4 экопостах (№1 «Мирный» – поселок Мирный, улица Гайдара; №2 «Перетаска» – улица Говорова; №3 «Химпоселок» - поселок Химпоселок, улица Менделеева; №4 «Пропарка» - район промывочной станции).

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.

18,19   и 31 мая 2017 года по данным автоматического поста «Химпоселок», расположенного в городе Атырау, было зафиксировано 6 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха  по сероводороду в пределах 10,25 – 47,5 ПДКм.р.  (таблица 2).

В районе  экопоста  «Мирный» концентрация сероводорода составила 5,63 ПДКм.р., «Пропарка» –5,25 ПДКм.р.,  «Перетаска» –4,75 ПДКм.р..
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы(таблица к Приложению 9).

таблица к Приложению 9
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 

«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превыше-ния ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,2
	0,1
	1,5
	0,3
	0,00
	0,01
	0,02
	0,06
	0,02
	0,37
	0,04
	0,22

	Перетаска
	0,1
	0,0
	1,4
	0,3
	0,01
	0,11
	0,05
	0,13
	0,01
	0,27
	0,07
	0,36

	Пропарка
	0,6
	0,2
	2,7
	0,5
	0,00
	0,01
	0,03
	0,07
	0,01
	0,15
	0,07
	0,37

	Химпоселок
	0,2
	0,1
	1,4
	0,3
	0,00
	0,07
	0,05
	0,13
	0,01
	0,27
	0,07
	0,36


продолжение таблицы к Приложение 9
	Станции

АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превыше-ния ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превышен-ия  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК
	мг/м3
	кратность превыше-ния  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,009
	0,186
	0,093
	0,186
	0,006
	 -
	0,045
	5,625
	0,5
	- 
	4,9
	1,0

	Перетаска
	0,007
	0,134
	0,093
	0,186
	0,006
	 -
	0,038
	4,750
	0,3
	- 
	2,4
	0,5

	Пропарка
	0,007
	0,142
	0,077
	0,154
	0,004
	 -
	0,042
	5,250
	0,4
	- 
	16,6
	3,3

	Химпоселок
	0,005
	0,098
	0,047
	0,094
	0,007
	 -
	0,380
	47,5
	0,9
	- 
	3,9
	0,8
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