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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 



5

Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах
Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 42 населенных пунктах республики на 129 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 73 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай» (1), Кокшетау (1), Степногорск (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (3), Атырау (3), Кульсары (1), Усть-Каменогорск (1), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1), Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Шу (1), п.Кордай (1), Уральск (2), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1), Жезказган (1), Темиртау (1), Сарань (1), Костанай (2), Рудный (2), п.Карабалык (1), Кызылорда (1), п.Торетам (1), Актау (2), Жанаозен (2), п.Бейнеу (1), Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2), Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан (1) (рис.1).
На стационарных постах ручного отбора проб за состоянием загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол.
На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-2,5, взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды.В зависимостиотналичия приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 
Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 
ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси (Приложение 1).
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ
НП, %
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ
НП, %
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ
НП, %
	5-10
20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ
НП, %
	›10
›50


РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию	

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в ноябре месяце к классу очень высокого уровня загрязнения относены (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Туркестан, Талдыкорган;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Шымкент, Астана, Алматы, Шу, Семей, Темиртау, Павлодар, Актау, Жанатас, Актобе, Тараз, Костанай, Атырау, Караганда, Жезказган, п.п. Бейнеу,Торетам; 
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся: гг.Каратау, Сарань, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Рудный, Петропавловск, Риддер, Уральск, Екибастуз, Балхаш, п.п. Кордай и Глубокое; 
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: гг. Аксу, Кентау, Кызылорда, Жанаозен, Степногорск, Кульсары, п.п. Карабалык, Березовка, Январцево, СКФМ «Боровое» и Щучинско-Боровская курортная зона (таблица 1.1).



Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	Аксу
	0,3
	0,0
	I, низкое

	2
	СКФМ Боровое
	0,6
	0,0
	I, низкое

	3
	Кентау
	0,7
	0,0
	I, низкое

	4
	ЩБКЗ
	0,9
	0,0
	I, низкое

	5
	п. Карабалык
	0,8
	0,0
	I, низкое

	6
	п. Березовка
	0,9
	0
	I, низкое

	7
	Кызылорда
	1,0
	0,0
	I, низкое

	8
	Жанаозен
	1,0
	0,1
	I, низкое

	9
	Степногорск
	1,0
	1,9
	I, низкое

	10
	Кулсары
	1,2
	0,0
	I, низкое

	11
	п. Январцево
	3,9
	2,1
	I, низкое

	12
	п. Кордай
	1,2
	5,0
	II, повышенное

	13
	Каратау
	1,4
	6,6
	II, повышенное

	14
	Сарань
	1,9
	1,9
	II, повышенное

	15
	Усть-Каменогорск
	2,0
	2,7
	II, повышенное

	16
	Кокшетау
	2,0
	2,7
	II, повышенное

	17
	Рудный
	2,2
	0,1
	II, повышенное

	18
	п.Глубокое
	2,5
	1,5
	II, повышенное

	19
	Петропавловск
	2,5
	7,4
	II, повышенное

	20
	Риддер
	3,0
	13,8
	II, повышенное

	21
	Уральск
	3,3
	0,1
	II, повышенное

	22
	Екибастуз
	3,3
	2,6
	II, повышенное

	23
	Балхаш
	4,9
	6,7
	II, повышенное

	24
	Шымкент
	2,6
	31,9
	III, высокое

	25
	Астана
	2,6
	46,7
	III, высокое

	26
	Алматы
	3,3
	37,3
	III, высокое

	27
	Шу
	3,9
	46,3
	III, высокое

	28
	Семей
	4,6
	12,7
	III, высокое

	29
	Темиртау
	4,6
	25,3
	III, высокое

	30
	п. Бейнеу
	5,7
	5,8
	III, высокое

	31
	Павлодар
	5,8
	47,5
	III, высокое

	32
	п. Торетам
	6,0
	0,0
	III, высокое

	33
	Актау
	6,5
	2,7
	III, высокое

	34
	Жанатас
	6,7
	4,0
	III, высокое

	35
	Актобе
	7,5
	3,2
	III, высокое

	36
	Тараз
	7,6
	15,5
	III, высокое

	37
	Костанай
	8,1
	33,6
	III, высокое

	38
	Атырау
	8,2
	6,8
	III, высокое

	39
	Караганда
	9,2
	11,7
	III, высокое

	40
	Жезказган
	10,0
	16,7
	III, высокое

	41
	Туркестан
	3,3
	55,0
	IV, очень высокое

	42
	Талдыкорган
	16,3
	86,2
	IV, очень высокое



Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как: диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:
1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 
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[image: Карта воздуха РК с количеством ПНЗ с Калачи]
Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
на территории Республики Казахстан
Сведения о случаях высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстан за ноябрь 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.
В городе Талдыкорган было зафиксировано 4 случая высокого загрязнения (ВЗ).

Таблица 2
Высокое загрязнение загрязнение атмосферного воздуха 
	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе
ратура, 0С
	Атмосферные давления
	Номера и даты
исходящих документов от РГП «Казгидромет» в МЭ РК

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	
	

	г.  Талдыкорган (ВЗ)

	Сероводород
	30.10.15
	22:40
	2
	0,0961
	12,01
	61
	1,5
	12,01
	714,1
	17 ноября 2015 года проведен «круглый стол» на тему «Загрязнение сероводородом атмосферного воздуха г. Талдыкорган. Проблемы и пути решения». Протокольным решением «круглого стола» создана комиссия . Комиссии поручено произвести замеры близлежащих предприятий для выявления конкретного источника загрязнения сероводородом атмосферного воздуха. 

	
	01.11.15
	14:00
	
	0,1111
	13,9
	56
	2,3
	2,3
	708,5
	

	Сероводород
	02.11.15
	10:20
	1
	0,1067
	13,3
	60
	2,5
	0,3
	720,2
	

	Сероводород
	06.11.15
	10:20
	1
	0,1304
	16,3
	54
	1,3
	5,4
	712,0
	

	Всего населенных пунктов: 1 
	4 ВЗ
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Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 191 гидрохимическом створе, распределенном на 79 водных объектах: 55 рек, 9 вдхр., 12 озер, 2 канала, 1 море (таблица 3, 4, 5, 6 рис. 2, 3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).
Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).
Всего из общего количества обследованных водных объектов качество воды классифицируется следующим образом:
- «нормативно - чистая» – реки Жайык (Атырауская), Шаранова, Кигаш, Есик, Катта-Бугунь, вдхр. Бартогай, Каспийское море.
- «умеренного уровня загрязнения» – 36 рек, 4 водохранилища, 7 озер, 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Жайык (ЗКО), Шаган, Дерколь, Есиль, Акбулак, Нура (Акмолинская), Беттыбулак, Иле, Текес, Баянкол, Шилик, Шарын, Каскелен, Каркара, Тургень, Талгар, Темирлик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Бериккара, Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Келес, Бадам, Арыс, Сырдария (Кызылординская), вдхр. Сергеевское, Капшагай, Курты, Тасоткель, оз. Султанкельды, Зеренды, Бурабай, Карасье, Сулуколь, Биликоль, Аральское море, Кошимский канал; 
- «высокого уровня загрязнения» – 15 рек, 4 водохранилища, 5 озер, 1 канал: реки Брекса, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Сарыозен, Караозен, Елек (Актюбинская), Айет, Тобыл, Тогызак, Сарыбулак, Коргас, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Сырдария (ЮКО), вдхр. Самаркан, Вячеславское, Кенгир, Шардара, оз. Балкаш, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Копа, канал Нура-Есиль;
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - реки Тихая и Кара Кенгир (таблица 3, 4, 5, 6, рис. 2, 3).



Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан


Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан






















Таблица 3
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за ноябрь 2015 года

	«нормативно - чистая»,
КИЗВ  ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»,
КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»,
КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Жайык (Атырауская)
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Брекса
	1
	р. Тихая

	2
	р. Шаранова
	2
	р. Ертис
	2
	р. Ульби
	2
	р. Кара Кенгир

	3
	р. Кигаш
	3
	р. Буктырма
	3
	р. Глубочанка
	
	

	4
	р. Есик
	4
	р. Оба
	4
	р. Красноярка
	
	

	5
	р. Катта-Бугунь
	5
	р. Емель
	5
	р. Сарыозен
	
	

	6
	Каспийское море
	6
	р. Жайык (ЗКО)
	6
	р. Караозен
	
	

	7
	вдхр. Бартогай
	7
	р. Шаган
	7
	р. Елек (Актюбинская)
	
	

	
	
	8
	р. Дерколь
	8
	р. Айет
	
	

	
	
	9
	р. Есиль
	9
	р. Тобыл
	
	

	
	
	10
	р. Акбулак
	10
	р. Тогызак
	
	

	
	
	11
	р. Нура (Акмолинская)
	11
	р.Сарыбулак
	
	

	
	
	12
	р. Беттыбулак
	12
	р. Коргас
	
	

	
	
	13
	р. Иле
	13
	р.Нура (Карагандинская)
	
	

	
	
	14
	р. Текес
	14
	р. Шерубайнура
	
	

	
	
	15
	р. Баянкол
	15
	р. Сырдария (ЮКО)
	
	

	
	
	16
	р. Шилик
	16
	вдхр. Самаркан
	
	

	
	
	17
	р. Шарын
	17
	вдхр. Вячеславское 
	
	

	
	
	18
	р. Каскелен
	18
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	
	19
	р. Каркара
	19
	вдхр. Шардара
	
	

	
	
	20
	р. Тургень
	20
	оз. Балкаш
	
	

	
	
	21
	р. Талгар
	21
	оз. Улькен Шабакты
	
	

	
	
	22
	р.Темирлик
	22
	оз. Щучье
	
	

	
	
	23
	р. Киши Алматы
	23
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	24
	р. Есентай
	24
	оз. Копа
	
	

	
	
	25
	р. Улькен Алматы
	25
	канал Нура-Есиль
	
	

	
	
	26
	р. Бериккара
	
	
	
	

	
	
	27
	р. Талас
	
	
	
	

	
	
	28
	р. Асса
	
	
	
	

	
	
	29
	р. Шу
	
	
	
	

	
	
	30
	р. Аксу
	
	
	
	

	
	
	31
	р. Карабалта
	
	
	
	

	
	
	32
	р. Токташ
	
	
	
	

	
	
	33
	р. Сарыкау
	
	
	
	

	
	
	34
	р. Келес
	
	
	
	

	
	
	35
	р. Бадам
	
	
	
	

	
	
	36
	р. Арыс
	
	
	
	

	
	
	37
	р.Сырдария (Кызылординская)
	
	
	
	

	
	
	38
	вдхр. Сергеевское
	
	
	
	

	
	
	39
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	

	
	
	40
	вдхр Курты
	
	
	
	

	
	
	41
	вдхр. Тасоткель
	
	
	
	

	
	
	42
	оз. Султанкельды
	
	
	
	

	
	
	43
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	44
	оз. Бурабай
	
	
	
	

	
	
	45
	оз. Карасье
	
	
	
	

	
	
	46
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	
	
	47
	оз. Биликоль
	
	
	
	

	
	
	48
	Аральское море
	
	
	
	

	
	
	49
	Кошимский канал
	
	
	
	





Таблица4
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за ноябрь 2015 года

	№
	Наименование
	Пределы ПДК
	Кол-во объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1 – 19,0
	63
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, Беттыбулак, Текес, Коргас,  Баянкол, Шилик, Шарын, Каскелен, Каркара, Тургень, Талгар, Темирлик, Аксу, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Бериккара, Асса, Шу, Токташ, Сарыкау, Бадам, Сырдария, Келес, Арыс, вдхр. Сергеевское, Вячаславское, Самаркан, Кенгир, Курты, вдхр. Тасоткель, Шардара, оз. Султанкельды, Копа, Зеренды, Биликоль, Балкаш, Улькен Алматы, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, канал Нура-Есиль, Аральское море

	2
	Азот нитритный
	1,1– 26,3
	14
	реки Брекса, Ульба, Глубочанка, Емель, Дерколь, Акбулак, Киши Алматы, Кара Кенгир, Шерубайнура, Шу, Сырдария (ЮКО), Бадам, вдхр. Шардара, Тасоткель

	3
	Азот нитратный
	1,7
	1
	река Шерубайнура

	4
	Фенолы
	1,1–4,0
	14
	реки Тогызак, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Талас, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария (ЮКО), Келес, Бадам, Арыс, озеро Биликоль, вдхр. Шардара 

	5
	Цинк
	1,1–34,4
	17
	реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Тобыл, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, оз. Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты 

	6
	Аммоний солевой
	1,1– 32,2
	5
	реки Емель, Елек (Актюбинская), Акбулак, Кара Кенгир, Сулуколь;

	7
	Бор
	21,8
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1 – 41,3
	40
	реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Нура, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Шилик, Шарын, Каскелен, Киши Алматы, Есентай,  Улькен Алматы, озера Султанкельды, Копа, Зеренды,  Биликоль, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, вдхр. Самаркан, Кенгир, Капшагай, Курты, канал Нура-Есиль 

	9
	Нефтепродукты
	1,1-2,0
	4
	реки Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз.Сулуколь;

	10
	Сульфаты
	1,1–14,4
	29
	реки Емель, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура, Иле, Талас, Шерубайнура, Аксу, Шу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Бадам, Келес, Арыс, Сырдария, вдхр. Тасоткель,  Шардара, оз. Копа, Зеренды, Биликоль, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, канал Нура-Есиль, Аральское море;

	11
	Фториды 
	1,1– 15,8
	20
	реки Емель, Акбулак, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Коргас, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Копа, Зеренды, Биликоль, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, вдхр. Самаркан, Тасоткель;

	12
	Хлориды 
	1,1–6,9
	11
	реки Жайык, Шаган, Дерколь, Сарыозен, Караозен, Акбулак, Сарыбулак, Нура, оз. Султанкельды, Киши Шабакты, Кошимский канал

	13
	Железо общее
	1,1–3,8
	22
	реки Ертис (Павлодарская), Шаган, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (СКО), Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Шилик, Шарын, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Сырдария, вдхр. Сергеевское, Капшагай, оз. Копа, Карасье, Сулуколь, канал Аральское море,;

	14
	Хром (6+)
	1,1 - 4,2
	2
	река Елек (Актюбинская), Сырдария (Кызылординская)

	15
	Никель
	1,1 – 4,1
	4
	реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй

	16
	Магний
	1,1–5,0
	27
	реки Шаган, Дерколь, Сарыозен, Караозен, Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Арыс, вдхр. Шардара, оз. Биликоль,Султанкельды, Копа, Зеренды, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Аральское море, канал Нура-Есиль

	17
	Кальций
	1,1
	1
	река Караозен 

	18
	БПК5
	1,1 - 15,6
	16
	оз. Биликоль, Копа, Сулуколь, реки Жайык (Атырауская), Шаронова, Кигаш, Айет, Сарыбулак, Кара Кенгир, Талас,Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Сарыкау, вдхр. Тасоткель 



Таблица 5
Перечень водных объектов за ноябрь 2015 года

	№ п/п
	Река
	Озеро
	Водохранилище
	Канал
	Море

	1
	р. Есиль (Акмолинская)
	1
	оз. Султанкельды
	1
	вдхр. Вячеславское
	1. канал Нура-Есиль
	1. Каспийское море

	
	р. Есиль (СКО)
	2
	оз. Копа
	2
	вдхр. Самаркан
	2. канал Кошимский 
	

	2
	р. Нура  (Акмолинская)
	3
	оз. Зеренды
	3
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	р. Нура (Карагандинская)
	4
	оз. Биликоль
	4
	вдхр. Сергеевское
	
	

	3
	р. Акбулак
	5
	оз. Бурабай
	5
	вдхр. Шардара
	
	

	4
	р. Сарыбулак
	6
	оз. Улькен Шабакты
	6
	вдхр. Капшагай
	
	

	5
	р. Беттыбулак
	7
	оз. Киши Шабакты
	7
	вдхр Курты
	
	

	6
	р. Иле
	8
	оз. Шучье
	8
	вдхр. Бартогай
	
	

	7
	р. Текес
	9
	оз. Карасье
	9
	вдхр. Тасоткель
	
	

	8
	р. Коргас
	10
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	9
	р. Баянкол
	11
	оз. Балкаш
	
	
	
	

	10
	р. Шилик
	12
	Аральское море
	
	
	
	

	11
	р. Шарын
	
	
	
	
	
	

	12
	р. Каскелен
	
	
	
	
	
	

	13
	р. Каркара
	
	
	
	
	
	

	14
	р. Есик
	
	
	
	
	
	

	15
	р. Тургень
	
	
	
	
	
	

	16
	р. Талгар
	
	
	
	
	
	

	17
	р.Темирлик
	
	
	
	
	
	

	18
	р. Есентай
	
	
	
	
	
	

	19
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	
	
	

	20
	р. Киши Алматы
	
	
	
	
	
	

	21
	р. Елек (Актюбинская)
	
	
	
	
	
	

	22
	р. Жайык (Атырауская)
	
	
	
	
	
	

	
	р. Жайык (ЗКО)
	
	
	
	
	
	

	23
	пр. Шаронова
	
	
	
	
	
	 

	24
	р. Кигаш
	
	
	
	
	
	 

	25
	р. Кара Ертис (ВКО)
	
	
	
	
	
	 

	
	р. Ертис (ВКО)
	
	
	
	
	
	 

	
	р. Ертис (Павлодарская)
	
	
	
	
	
	

	26
	р. Буктырма
	
	
	
	
	
	

	27
	р. Брекса
	
	
	
	
	
	

	28
	р. Тихая
	
	
	
	
	
	

	29
	р. Ульби
	
	
	
	
	
	

	30
	р. Глубочанка
	
	
	
	
	
	

	31
	р. Красноярка
	
	
	
	
	
	

	32
	р. Оба
	
	
	
	
	
	

	33
	р. Емель 
	
	
	
	
	
	

	34
	р. Шу
	
	
	
	
	
	

	35
	р. Талас
	
	
	
	
	
	

	36
	р. Бериккара
	
	
	
	
	
	

	37
	р. Асса
	
	
	
	
	
	

	38
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	

	39
	р. Карабалта
	
	
	
	
	
	

	40
	р. Токташ
	
	
	
	
	
	

	41
	р. Сарыкау
	
	
	
	
	
	

	42
	р. Дерколь
	
	
	
	
	
	 

	43
	р. Шаган
	
	
	 
	
	
	 

	44
	р. Караозен
	
	
	 
	
	
	 

	45
	р. Сарыозен
	
	
	 
	
	
	 

	46
	р. Шерубайнура
	
	
	 
	
	
	 

	47
	р. Кара Кенгир
	
	
	
	
	
	

	48
	р. Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	
	
	

	
	р. Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	 
	
	
	 

	49
	р. Тобыл
	
	
	 
	
	
	 

	50
	р. Айет
	
	
	 
	
	
	 

	51
	р. Тогызак
	
	
	 
	
	 
	 

	52
	р. Келес
	
	
	 
	
	 
	 

	53
	р. Бадам
	
	
	 
	
	 
	 

	54
	р. Арыс
	
	
	 
	
	 
	 

	55
	р. Катта - Бугунь
	
	
	
	
	
	

	
	общее: 79 в/о - 55 рек, 9 вдхр., 12 озер, 2 канала, 1 море




Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование
водного объекта
(адм. область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) – характеристика качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в ноябре 2015 г., превышающих ПДК

	
	ноябрь
2014 г.
	октябрь
2015г.
	ноябрь
2014 г.
	Ингредиенты
	Сред
няя кон-центрация, мг/дм3
	Крат
ность
превыше
ния
ПДК

	река Кара Ертис (ВКО)
	-
	11,2
(нормативно чистая)
	12,2
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	12,2
	-

	
	-
	2,08 (нормативно чистая)
	1,33 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,33
	-

	
	0,94 (2кл.)
чистая
	1,20
(умеренного уровня загрязнения)
	1,8
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	река Ертис (ВКО)
	-
	9,95 (нормативно чистая)
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	-

	
	-
	1,29 (нормативно чистая)
	1,59 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,59
	-

	
	1,19 (3кл.)
умеренно загрязненная
	1,53 (умеренного уровня загрязнения)
	1,39 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	река Ертис
(Павлодарская)
	-
	11,13 (нормативно-чистая
	12,7 (нормативно-чистая)
	Растворенный       кислород
	12,7
	-

	
	-
	1,73 (нормативно-чистая)
	1,8 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,8
	-

	
	0,97 (2класс, чистая)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	1,4 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Буктырма
(ВКО)
	-
	11,1 (нормативно чистая)
	12,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,6
	-

	
	-
	2,47 (нормативно чистая)
	0,96 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,96
	-

	
	0,84 (2кл.)
чистая
	1,28
(умеренного уровня загрязнения)
	1,70
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	р. Брекса
(ВКО)
	-
	10,45
(нормативно чистая)
	12,3
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	-
	1,71 (нормативно чистая)
	1,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,02
	-

	
	3,17(4кл) загрязненная
	5,99 (высокого уровня загрязнения)
	6,79 
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,022
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0082
	8,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,241
	24,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,052
	5,2

	р. Тихая
(ВКО)
	-
	9,14 (нормативно чистая)
	11,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,2
	-

	
	-
	1,43(нормативно чистая)
	1,18 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,18
	-

	
	4,54 (5кл) грязная
	5,31 (высокого уровня загрязнения)
	14,93 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,344
	34,4

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,064
	6,4

	р. Ульби
(ВКО)
	-
	10,14 (нормативно чистая)
	12,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,6
	-

	
	-
	1,94(нормативно чистая)
	0,87 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,87
	-

	
	3,93 (4кл) загрязненная
	3,55 (высокого уровня загрязнения)
	3,61
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,021
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,105
	10,5

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9

	р. Глубочанка
(ВКО)
	-
	8,91 (нормативно чистая)
	11,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	-

	
	-
	1,40 (нормативно чистая)
	0,64 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,64
	-

	
	4,61 (5кл) грязная
	3,39 (высокого уровня загрязнения)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,049
	4,9

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,045
	4,5

	р. Красноярка
(ВКО)
	-
	9,43 (нормативно чистая)
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	-
	1,80(нормативно чистая)
	0,78 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,78
	-

	
	13,7 (7кл) чрезвычайно грязная
	8,26 (высокого уровня загрязнения)
	9,09
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,174
	17,4

	
	
	
	
	Медь
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,053
	5,3

	р. Оба
(ВКО)
	-
	11,05 (нормативно чистая)
	13,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,2
	-

	
	-
	1,53 (нормативно чистая)
	1,49 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,49
	-

	
	1,05 (3кл) умеренно загрязненная
	2,20 (умеренного уровня загрязнения)
	2,83 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,02
	2,0

	р. Емель
(ВКО)
	-
	10,67 (нормативно чистая)
	11,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	-

	
	-
	1,46
(нормативно чистая)
	1,54
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,54
	-

	
	1,43 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,70 (умеренного уровня загрязнения)
	1,85 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	200,0
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,93
	1,9

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,034
	1, 7

	
	
	
	
	Фториды
	0,91
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,022
	2,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	река
Жайык
(Атырауская)
	
	10,05
(нормативно чистая)
	9,33
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,33
	

	
	
	4,08
(умеренного уровня загрязнения)
	4,48
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,48
	

	
	1,06 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,44
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	река
Шаронова (Атырауская)
	
	10,2
(нормативно чистая)
	9,4
(нормативно чистая)
	Растворенный
кислород
	9,4
	

	
	
	3,28
(умеренного уровня загрязнения)
	4,12
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,12
	

	
	1,02 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	река
Кигаш
(Атырауская)
	
	10,2
(нормативно чистая)
	9,8
(нормативно чистая)
	Растворенный
кислород
	9,8
	

	
	
	3,28
(умеренного уровня загрязнения)
	4,28
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,28
	

	
	1,05 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	
	
	
	
	
	
	

	р. Жайык
(ЗКО)
	
	10,32
(нормативно чистая)
	12,69
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,61,31
	

	
	
	3,77 (умеренного уровня загрязнения)
	2,31
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,34,321
	

	
	1,36 (3 кл)
умеренно загрязненная
	0,0 (нормативно-чистая)
	1,31
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	392,2
	1,3

	р. Шаган
(ЗКО)
	
	8,40
(нормативно
чистая)
	14,44 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	14,44
	

	
	
	3,0 (нормативная чистая)
	2,88
(нормативно
чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	1,53 (3кл.)
умеренно загрязненная

	1,28
(умеренного уровня загрязнения)
	1,47
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	507
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные ионы
	
	

	
	
	
	
	Железо общее
	0,15
	1,5

	р. Дерколь
(ЗКО)
	
	12,16
(нормативно
чистая)
	9,92 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	9,92
	

	
	
	3,40 (умеренного уровня загрязнения)
	2,55
(нормативно
чистая)
	БПК5
	2,55
	

	
	1,47(3кл.)
умеренно загрязненная
	1,28
(умеренного
уровня
загрязнения)
	1,76 (умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	64,8
	1,6

	
	
	
	
	Хлориды
	808,5
	2,7

	
	
	
	
	биогенные ионы

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,3

	р. Сарыозен
(ЗКО)
	
	-
	8,96 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	8,96
	

	
	
	-
	2,42
(нормативно
чистая)
	БПК5
	2,42
	

	
	1,39 (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	5,99
(высокого
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	2075,2
	6,9

	
	
	
	
	Магний
	202
	5,0

	р. Караозен
(ЗКО)
	
	-
	9,12
(нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	9,12
	

	
	
	-
	2,40
(нормативно
чистая)
	БПК5
	2,40
	

	
	1,40 (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	4,32
(высокого
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	2190
	7,3

	
	
	
	
	Кальций
	200
	1,1

	
	
	
	
	Магний
	182,4
	4,6

	Кошимский канал
(ЗКО)
	
	-
	11,68 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	11,68
	

	
	
	-
	2,28
(нормативно
чистая)
	БПК5
	2,28
	

	
	1,19 (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	1,20
[bookmark: _GoBack](умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	359,5
	1,2

	

р. Елек (Актюбинская)
	
	8,76
(нормативно чистая)
	12,34 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,34
	

	
	
	1,99 (нормативно-чистая )
	2,75 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,75
	

	
	4,34 (4 кл)
загрязнённая
	4,50
(высокого уровня загрязнения)
	7,71 (высокого уровня загрязнения)
	биогенные и неорганические вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,706
	1,4

	
	
	
	
	Бор
	0,371
	21,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,083
	4,2

	р. Тобыл
(Костанайская)
	
	8,58 (нормативно-чистая)
	10,94 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,94
	

	
	
	1,71
(нормативно-чистая)
	2,57
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,57
	

	
	2,24
(3 кл.)
умеренно загрязненная
	3,43
(высокого уровня загрязнения)
	3,19
(высокого  уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	219,0
	2,2

	
	
	
	
	Магний
	48,03
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0107
	10,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Никель
	0,041
	4,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,065
	6,5

	р. Айет
(Костанайская)
	
	12,26 (нормативно-чистая)
	12,32 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	12,32
	-

	
	
	3,3 (умеренного уровня  загрязнения)
	3,59 (умеренного уровня  загрязнения)
	БПК5
	3,59
	-

	
	0,80
(2 кл.)
чистая
	2,2
(умеренного уровня  загрязнения)
	4,98
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	307,4
	3,1

	
	
	
	
	Магний
	59,0
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,38
	3,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,019
	19,0

	
	
	
	
	Никель
	0,03
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,046
	4,6

	р. Тогызак
(Костанайская)
	
	11,87 (нормативно-чистая)
	18,31 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	18,31
	-

	
	
	5,18
(умеренного уровня  загрязнения)
	2,35
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,35
	-

	
	2,20 
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,6 (высокого уровня загрязнения)
	3,67
(высокого уровня загрязнения )
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	472,6
	4,7

	
	
	
	
	Магний
	74,4
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,33
	3,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,009
	9,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,087
	8,7

	
	
	
	
	Никель
	0,04
	4,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Есиль (СКО)
	
	10,5 (нормативно-чистый)
	11,68 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	11,68
	

	
	
	1,65 (нормативно-чистый)
	1,67 (нормативно-чистый)
	БПК5
	1,67
	

	
	1,57
(3 кл.
умеренно-загрязнен
ная)
	2,0
(умеренного уровня
загрязнения)
	2,12
(умеренного уровня
загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,214
	2,1

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	-
	7,24 (нормативно-чистый)
	7,49 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	7,49
	

	
	-
	2,18 (нормативно-чистый)
	2,30 (нормативно-чистый)
	БПК5
	2,30
	

	
	1,35
(3 класс-
умеренно-загрязненная)
	2,90
(умеренного уровня
загрязнения))
	2,05
(умеренного уровня
загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	р. Есиль
(Акмолинская)
	
	8,5 (нормативно-чистая)
	10,50 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,50
	-

	
	
	2,8 (нормативно-чистая)
	2,87 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,87
	-

	
	0,90 (2 кл.)
чистая
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	2,18 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	241,7
	2,4

	
	
	
	
	Магний
	44,33
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0042
	4,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,022
	2,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0139
	1,4

	р. Акбулак (г.Астана)
	
	8,4 (нормативно-чистый)
	9,75 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,75
	-

	
	
	2,6 (нормативно-чистая)
	0,71 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,71
	-

	
	2,40 (3кл.умеренно загрязненная)
	2,80 (умеренного уровня загрязнения)
	2,38 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	278
	2,8

	
	
	
	
	Магний
	47,5
	1,2

	
	
	
	
	Хлориды
	419,3
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,058
	2,9

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,627
	1,2

	
	
	
	
	Фториды
	2,037
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,037
	3,7

	р. Сарыбулак (г. Астана)
	
	6,7 (нормативно-чистый)
	4,37 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	4,37
	-

	
	
	3,4 (умеренного уровня загрязнения)
	4,08 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,08
	-

	
	6,46 (6кл.очень грязная)
	2,30
(умеренного уровня загрязнения)
	3,80
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	444,4
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	430,4
	4,3

	
	
	
	
	Магний
	78,62
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	3,206
	6,4

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,123
	6,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,024
	2,4

	р. Беттыбулак
(Акмолинская)
	
	9,0
(нормативно- чистая)
	11,06
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	11,06
	

	
	
	0,5
(нормативно- чистая)
	0,51
(нормативно- чистая)
	БПК5
	0,51
	

	
	3,16 (4 кл.)
загрязнённая
	2,3
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,77
(умеренного
уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Марганец 
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,0161
	1,6

	р. Нура (Акмолинская)
	
	8,8 (нормативно-чистая)
	11,57 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,57
	

	
	
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	2,88 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	2,48 (4кл.загрязненная)
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	2,16 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	283,3
	2,8

	
	
	
	
	Магний
	47,667
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	оз. Султан-
кельды
(Акмолинская)
	
	5,9 (нормативно-чистый)
	8,02 (нормативно-чистый)
	Растворенный кислород
	8,02
	

	
	
	2,5 (нормативно-чистая)
	2,51 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,51
	

	
	4,10 (5кл. грязная)
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	2,28 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	363
	3,6

	
	
	
	
	Магний
	68,3
	1,7

	
	
	
	
	Хлориды
	417
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,003
	3,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,014
	1,3

	оз.Копа
(Акмолинская)
	
	9,9
(нормативно- чистая)

	11,87
(нормативно- чистая)

	Растворенный кислород
	11,87
	

	
	
	1,9
(нормативно- чистая)

	5,18
(умеренного
уровня загрязнения)
	БПК5
	5,18
	

	
	2,27 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	2,1
(умеренного
уровня загрязнения)
	3,11
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	317
	3,2

	
	
	
	
	Магний 
	57,47 
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь  
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,081
	8,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее 
	0,158
	1,6

	оз.Зеренды (Акмолинская)
	
	9,9
(нормативно- чистая)
	12,03
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	12,03
	

	
	
	1,6
(нормативно- чистая)
	1,76
(нормативно- чистая)
	БПК5
	1,76
	

	
	2,36 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	2,6
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,86
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	222
	2,2

	
	
	
	
	Магний 
	69,13
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	2,29
	3,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец 
	0,051
	5,1

	вдхр.
Вячеславское (Акмолинская)
	
	8,1 (нормативно чистая)
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	
	2,3 (нормативно чистая)
	2,24 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,24
	

	
	8,22 (6кл.очень грязная)
	3,3 (высокого уровня загрязнения)
	3,60 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	3,6

	канал Нура -Есиль
(Акмолинская)
	
	8,3 (нормативно чистая)
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	

	
	
	2,3 (нормативно чистая)
	0,82 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,82
	

	
	2,09 (3кл.умеренно загрязненная)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	3,45 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	630,5
	6,3

	
	
	
	
	Магний
	83,55
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,005
	4,7

	
	
	
	
	Цинк 
	0,02
	1,9

	
	
	
	
	Марганец 
	0,015
	1,4

	р. Нура
(Карагандинская)
	-
	9,17
(норматив-но чистая)
	10,32
(норматив-но чистая)
	Растворенный кислород
	10,32
	-

	
	-
	1,71
(норматив-но чистая)
	1,49
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,49
	-

	
	4,90
(5 класс)
грязная

	3,07
(высокого уровня загрязне-ния)
	4,02
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,32
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,152
	15,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0016
	1,6

	р. Шерубайнура, (Карагандинская)
	-
	10,1
(норматив-но чистая)
	8,70
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,70
	-

	
	-
	2,25
(норматив-но чистая)
	3,01
(нормативно чистая)
	БПК5
	3,01
	-

	
	7,46
(6 класс)
очень грязная

	8,79
(высокого уровня загрязне-ния)
	9,47
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	16,1
	32,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,525
	26,3

	
	
	
	
	Азот нитратный 
	15,8
	1,7

	
	
	
	
	Фториды
	1,56
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	вдхр. Самаркан
(Карагандинская)
	-
	9,47
(норматив-но чистая)
	9,45
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,45
	-

	
	-
	1,81
(норматив-но чистая)
	1,20
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	-

	
	3,74
(4 класс)
загрязненная
	2,75
(умеренно-го уровня загрязне-ния)
	4,13
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,29
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	вдхр. Кенгир (Карагандинская)
	-
	5,81
(норматив-но чистая)
	5,44
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,44
	-

	
	-
	3,60
(умеренно-го уровня загрязне-ния)
	3,00
(нормативно чистая)
	БПК5
	3,00
	-

	
	2,94
(4 класс)
загрязненная
	3,78
(высокого уровня загрязне-ния)
	5,00
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,060
	6,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0040
	4,0

	р. Кара Кенгир
(Карагандинская)
	-
	5,16
(норматив-но чистая)
	5,16
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,16
	-

	
	-
	3,88
(умеренно-го уровня загрязне-ния)
	3,53
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,53
	-

	
	14,3
(7 класс)
чрезвы-чайно-грязная
	5,80
(высокого уровня загрязне-ния)
	11,3
(чрезвычайно-высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	7,77
	15,5

	
	
	
	
	Азот нитритный. 
	0,066
	3,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,413
	41,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0043
	4,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0017
	1,7

	озеро Балкаш (Карагандинская)
	-
	10,44 (нормативно чистая)
	12,09 (нормативно чистая)
	Растворен ный кислород
	12,09
	-

	
	-
	1,27 (нормативно чистая)
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	-

	
	1,97
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	4,18 (высокого уровня загрязнения)
	5,25 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0089
	8,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0016
	1,6

	р. Иле
(Алматинская)
	-
	10,2
(нормативно-чистая)
	10,7
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,7
	

	
	-
	1,3 (нормативно-чистая)
	1,22 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,22
	

	
	1,9 (3кл.) умеренно загрязненная
	2,4
(умеренного уровня загрязнения)
	2,45
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,026
	2,6

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	145
	1,45

	р. Текес
(Алматинская)
	-
	13,2 (нормативно-чистая)
	11,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	

	
	-
	1,2 (нормативно-чистая)
	2,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,1
	

	
	2,06  (3кл.)
умеренно загрязненная
	3,6 (высокого уровня загрязнения)
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,21
	2,1

	р. Коргас
(Алматинская)
	
	10,5 (нормативно-чистая)
	11,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	-

	
	
	1,3 (нормативно-чистая)
	1,8 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,8
	-

	
	1,65  (3кл.)
умеренно загрязненная
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	3,4
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,024
	2,4

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	3,0
	4,0

	
	
	
	
	Железо общее
	0,51
	5,1

	вдхр Капшагай
(Алматинская)
	
	10,6 (нормативно-чистая)
	10,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	

	
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	1,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	1,55  (3кл.)
умеренно загрязненная
	3,8
(высокого уровня загрязнения)
	1,5
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	р. Баянкол
(Алматинская)
	
	
	10,5 (нормативно-чистая )
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	
	1,5
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,88  (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	1,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	р. Шилик
(Алматинская)
	
	
	10,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	

	
	
	
	1,5 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	0,81 (2кл.) чистая
	-
	1,4
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	р. Шарын
(Алматинская)
	
	
	10,5 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	
	0,8 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	1,44  (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	3,0
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,38
	3,8

	р. Каскелен
(Алматинская)
	
	
	11,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	
	
	1,5 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,89  (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	2,3
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	р. Каркара
(Алматинская)
	
	
	11,3 (нормативно-чистая  )
	Растворенный кислород
	11,3
	

	
	
	
	1,5 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,03   (3кл.)
умеренно загрязненная
	-
	2,1
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	р. Есик
(Алматинская)
	
	
	10,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	

	
	
	
	1,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	1,51 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	-
	0,0 (нормативно-чистая)
	

	вдхр Курты
(Алматинская)
	
	
	10,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,8
	

	
	
	
	1,2 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	1,87 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	-
	1,6
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,015
	1,5

	вдхр. Бартогай
(Алматинская)
	
	
	10,9 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,9
	

	
	
	
	0,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,6
	

	
	1,12(2 кл.) (нормативно-чистая)
	-
	0,0 (нормативно-чистая)
	

	р. Тургень
(Алматинская)
	
	
	10,5 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	
	0,7 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,7
	

	
	0,90 (2 кл)
чистая
	-
	1,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	р. Талгар
(Алматинская)
	
	
	10,4 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	1,75 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	-
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	р.Темирлик
(Алматинская)
	
	
	10,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,2
	

	
	
	
	1,5 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	0,57(2кл.)     чистая
	-
	1,9
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	р. Киши Алматы
(г. Алматы)
	
	11,6 (нормативно-чистая)
	12,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	
	0,4 (нормативно-чистая)
	1,4 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	0,98(2кл.)     чистая
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,034
	3,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,14
	1,4

	р. Есентай
(г. Алматы)
	
	9,6 (нормативно-чистая
	12,3 (нормативно-чистая
	Растворенный кислород
	12,3
	

	
	
	0,5 (нормативно-чистая
	1,5 (нормативно-чистая
	БПК5
	1,5
	

	
	1,05 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	2,5 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,031
	3,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,21
	2,1

	р. Улькен
Алматы
(г. Алматы)
	
	9,1 (нормативно-чистая
	12,2 (нормативно-чистая
	Растворенный кислород
	12,2
	

	
	
	0,4 (нормативно-чистая
	2,0 (нормативно-чистая
	БПК5
	2,0
	

	
	0,86  (2 кл.)
чистая
	1,4 (умеренного уровня загрязнения
	2,3 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	р. Талас (Жамбылская)
	-
	11,0
(нормативно-чистая)
	10,0
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,0
	-

	
	-
	2,84
(нормативно-чистая)
	3,34
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,34
	-

	
	1,35
(3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,93
(умеренного уровня загрязнения)
	1,94
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	129,0
	1,3

	р. Бериккара (Жамбылская)
	
	
	12,5
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	12,5
	

	
	
	
	2,96
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,96
	

	
	1,10
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	
	1,5
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Асса (Жамбылская)
	-
	11,7
(нормативно-чистая)
	13,7
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	13,7
	-

	
	-
	4,44
(умеренного уровня загрязнения)
	3,12
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,12
	-

	
	1,14
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	2,2
(умеренного уровня загрязнения)
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	-
	11,0
(нормативно-чистая)
	9,35
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,35
	-

	
	-
	19,0
(чрезвычайно высокого уровня
загрязнения)
	15,6
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	15,6
	-

	
	5,37
(5 кл.)
грязная
	3,86
(высокого
уровня загрязнения)
	2,45
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	602
	6,0

	
	
	
	
	Магний
	96,1
	2,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,53
	2,0

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Шу (Жамбылская)
	-
	11,6
(нормативно-чистая)
	9,48 (нормативно-чистая)
	Растворённый
кислород
	9,48
	-

	
	-
	4,02
(умеренного уровня загрязнения)
	4,94
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,94
	-

	
	2,14
(3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	2,76
(умеренного уровня загрязнения)
	2,9
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,066
	3,3

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	р. Аксу (Жамбылская)
	-
	9,97
(нормативно-чистая)
	10,3
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	10,3
	-

	
	-
	3,36
(умеренного уровня загрязнения)
	4,68
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,68
	-

	
	2,07
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	2,19
(умеренного уровня загрязнения)
	2,1
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	142,0
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,62
	2,2

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	р. Карабалта
(Жамбылская)
	-
	9,56
(нормативно-чистая)
	13,1
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	13,1
	-

	
	-
	3,30
(умеренного уровня загрязнения)
	3,64
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,64
	-

	
	2,16
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	2,76
(умеренного уровня загрязнения)
	1,84
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	250
	2,5

	
	
	
	
	Магний
	44,0
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,8
	1,1

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,1
	2,0

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,003
	3,0

	р. Токташ
(Жамбылская)
	-
	10,8
(нормативно чистая)
	10,6
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	10,6
	-

	
	-
	3,54
(умеренного уровня загрязнения)
	2,38
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,38
	-

	
	2,20
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	2,87
(умеренного уровня загрязнения)
	1,57
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	199,0
	2,0

	
	
	
	
	Магний
	42,4
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,88
	1,2

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	р. Сарыкау
(Жамбылская)
	-
	10,6
(нормативно чистая)
	10,8
(нормативно чистая)
	Растворённый кислород
	10,8
	-

	
	-
	3,44
(умеренного уровня загрязнения)
	3,24
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,24
	-

	
	2,39
(3 кл.) умеренно
загрязнённая
	3,91
(высокого уровня загрязнения)
	2,39
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	421
	4,2

	
	
	
	
	Магний
	77,0
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,50
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,10
	2,0

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,003
	3,0

	вдхр. Тасоткель (Жамбылская)
	
	
	9,44
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	9,44
	

	
	
	
	4,6
(умеренногоуровня загрязнения)
	БПК5
	4,6
	

	
	2,71
(4 кл.) загрязнённая
	
	1,44
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	147,0
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,032
	1,6

	
	
	
	
	Фториды
	0,82
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	9,61 (нормативно чистая)
	10,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	-

	
	-
	2,71 (нормативно чистая)
	1,91 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,91
	-

	
	2,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	4,32 (высокого уровня загрязнения)
	3,27 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	596
	6,0

	
	
	
	
	Магний
	75,1
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,088
	4,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0025
	2,5

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	8,81 (нормативно чистая)
	11,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	-

	
	-
	1,03 (нормативно чистая)
	2,01 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,01
	-

	
	1,83 (3 кл.) умеренно-
загрязнённая
	5,39 (высокого уровня загрязнения)
	2,51 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	437,0
	4,4

	
	
	
	
	Магний
	42,9
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0025
	2,5

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	9,68 (нормативно чистая)
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	-

	
	-
	2,05 (нормативно чистая)
	1,85 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,85
	-

	
	1,22 (3 кл.)
умеренно- загрязнённая
	1,61 (умеренного уровня загрязнения)
	1,88 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173,0
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,047
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	9,53 (нормативно чистая)
	11,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	-

	
	-
	1,14 (нормативно чистая)
	2,34 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,34
	-

	
	1,54 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,41 (умеренного уровня загрязнения)
	1,56 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	163,0
	1,6

	
	
	
	
	Магний
	52,3
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	река Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,63 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,63
	-

	
	-
	-
	2,46 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,46
	-

	
	0,39  (2 кл.)  чистая
	-
	0,00 (нормативно  чистая)
	-

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	-
	11,2 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	-

	
	-
	2,88 (нормативно чистая)
	1,07 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,07
	-

	
	2,59 (4 кл.)
загрязнённая
	4,02 (высокого уровня загрязнения)
	3,35  (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	711
	7,1

	
	
	
	
	Магний
	85,1
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,052
	2,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,004
	4,0

	река Сырдария (Кызылординская)
	
	7,4 (нормативно-чистая)
	8,5 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,5
	

	
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	1,3 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	1,88
(3 кл.) умеренно
загрязненная)
	2,9
(умеренного
уровня загрязнения) 
	2,4
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	455,0
	4,6

	
	
	
	
	Магний
	42,67
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,025
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	Аральское море (Кызылординская)
	
	7,88 (нормативно-чистая)
	8,34 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,34
	

	
	
	1,2 (нормативно-чистая)
	1,3 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	2,00 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	3,0
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,1
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	450,0
	4,5

	
	
	
	
	Магний
	42,68
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества 

	
	
	
	
	Железо общее
	0,14
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0



Сведения о случаях высокого загрязнения окружающей среды 
Республики Казахстан за ноябрь 2015 года

Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод – зафиксирована 40 случаев ВЗ и 3 случая ЭВЗ на 15 водных объектах: река Нура (Карагандинская область) – 12 случаев ВЗ, канал сточных вод (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Елек (Актюбинская область) – 6 случаев ВЗ, река Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Тихая (ВКО) – 1 случай ВЗ, река Ульби (ВКО) – 2 случая ВЗ, озеро Биликоль (Жамбылская область) – 1 случай ВЗ, озеро Улькен Шабакты (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Киши Шабакты (Акмолинская область) – 2 случая ВЗ, река Сарыбулак (город Астана) – 3 случая ЭВЗ (таблица 7).
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Таблица 7
	Наименование
водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ
	Год, число,
месяц
отбора проб
	Год, число,
месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества
	Примечание (возможные источники загрязнения)

	
	
	
	
	Наимено
вание
	Концен
трация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК
	

	озеро Улькен Шабакты, Акмолинская область, поселок Бурабай, на водоизмерительном посту
	1ВЗ
	03.11.15
	04.11.15
	фториды
	11,89
	15,9
	Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема

	озеро Киши Шабакты, Акмолинская область, село Акылбай
	1ВЗ
	03.11.15
	04.11.15
	фториды
	11,29
	15,1
	

	
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	сульфаты
	1443,0
	14,4
	

	река Сарыбулак, г. Астана, 7-ая насосная станция (на пересечении с ул. 9 мая)
	1ЭВЗ
	04.11.15
	04.11.15
	растворенный кислород
	0,81
	
	Специалистами отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по г.Астана был осуществлен выезд и проведен отбор проб воды по 3 точкам в реке  Сарыбулак. По результатам анализа, растворенного кислорада показало что результат ниже нормы.

	река Сарыбулак, г. Астана, под мостом на ул. Тлендиева
	1ЭВЗ
	04.11.15
	04.11.15
	растворенный кислород
	0,80
	
	

	река Сарыбулак, г. Астана, 0,2 км выше города до впадения в р.Есиль
	1ЭВЗ
	04.11.15
	04.11.15
	растворенный кислород
	0,81
	
	

	река Нура, Карагандинская обасть, ж.д. станция Балыкты, 2км выше села
	1ВЗ
	02.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,140
	14,0
	

	вдхр. Самаркан., Карагандинская обасть, 7 км выше плотины, проран г.Темиртау
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,110
	11,0
	

	вдхр. Самаркан., Карагандинская обасть, 0,5км от южного берега водохранилища, г.Темиртау
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,160
	16,0
	Предприятиями АО «ТЭМК», АО «Арселор Миттал», ТОО «Bassell Group» осуществляется сброс сточных вод в реку Нура и вдхр. Самаркан. Ведется внеплановая проверка. Пробы воды отобраны для химического анализа. Сбросы ТОО «Шахтинскводоканал» производятся на биологическую карту. Карта № 9 заполнена. В связи с плохими погодными условиями пробы воды для химического анализа не были отобраны. Внеплановая проверка продлена.

	река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, г.Темиртау
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,130
	13,0
	

	река Нура, Карагандинская область, 5,7км ниже канала сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК», г. Темиртау
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,150
	15,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Молодецкое, авто-дорожный мост в районе села
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,150
	15,0
	

	река Нура, Карагандинская область, Верхний бъеф Интумакского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с.Актобе
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,170
	17,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского вдхр., 100 м ниже плотины
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с. Акмешит, в черте села
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	марганец
	0,300
	30,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост
	3ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	аммоний солевой
	17,9
	35,8
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,650
	32,5
	

	
	
	
	
	марганец
	0,210
	21,0
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	3ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	аммоний солевой
	16,1
	32,2
	

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,525
	26,3
	

	
	
	
	
	марганец
	0,200
	20,0
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,5км ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» г. Жезказган
	1ВЗ
	05.11.15
	05.11.15
	аммоний солевой
	18,3
	36,6
	

	река Красноярка, 1км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста (01)
	1ВЗ
	03.11.15
	14.11.15
	цинк 
	0,344
	34,4
	РГОК ТОО «Казцинк»
В целях снижения объемов сброса загрязняющих веществ предприятием проводятся совершенствование производственных процессов с целью уменьшения объемов сбросов сточных вод в природные водные объекты, направленное на предотвращение загрязнения и вредного воздействия.

	р.Елек, Актюбинская область, Алга ств №1-1км выше шламовых прудов
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,28
	16,47
	Загрязнение поверхностных и подземных вод бором и прилегающих земель комиссией  признано историческим,  финансирование по ликвидации источника загрязнения бором подземных, поверхностных вод Актюбинской области  ведется с Республиканского бюджета, объем денежных средств не известен и работы  не велись. Департаментом неоднократно поднимался вопрос по принятию мер по очистки р. Елек. Принять меры инспекторского реагирования по вопросу загрязнения р. Елек бором  не 

	р.Елек, Актюбинская область, Алга ств №2-0,5км ниже выхода подземных вод
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,45
	26,47
	

	р.Елек, Актюбинская область, г. Актобе 0,5 км., выше города
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,33
	19,41
	

	р.Елек, Актюбинская область, 5 км ниже устья р. Дженишке
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,39
	22,94
	

	р.Елек, Актюбинская область, п. Георгиевка, 0,5 км ниже выхода загрязненных подземных вод
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,36
	21,18
	представляется возможным. В свою очередь испытательной лабораторией Департамента ведется ежемесячный контроль по гидрохимическим показателям р. Елек.  

	р.Елек, Актюбинская область, п. Целинный, 1 км выше села
	1ВЗ
	04.11.15
	05.11.15
	бор
	0,35
	20,59
	

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки р.Брекса (09)
	1ВЗ
	05.11.15
	06.11.15
	цинк (2+)
	0,471
	47,1
	РГОК ТОО «Казцинк»
В целях снижения объемов сброса загрязняющих веществ предприятием проводятся совершенствование производственных процессов с целью уменьшения объемов сбросов сточных вод в природные водные объекты, направленное на предотвращение загрязнения и вредного воздействия.

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения р.Безымянный (01)
	1ВЗ
	05.11.15
	06.11.15
	цинк (2+)
	0,665
	66,5
	

	река Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1ВЗ
	05.11.15
	06.11.15
	цинк (2+)
	0,140
	14,0
	

	река Ульби, ВКО, р-к Тишинский, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодор. моста (09)
	1ВЗ
	05.11.15
	06.11.15
	цинк (2+)
	0,180
	18,0
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, г.Жезказган, 0,5 км ниже сбр.ст.вод АО «ПТВС» г. Жезказган
	1ВЗ
	05.11.15
	11.11.15
	марганец
	0,21
	21,0
	Проверка не проводилась в связи с ведением процесса суда по АО «ПТВС»

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, г.Жезказган, 5,5 км ниже сбр.ст.вод АО «ПТВС» г. Жезказган
	1ВЗ
	05.11.15
	11.11.15
	марганец
	0,93
	93,0
	

	озеро Биликоль, Жамбылская область, 2 км. от   а.Абдикадер
	1ВЗ
	05.11.15
	11.11.15
	БПК5
	15,6
	
	Загрязнение озера Биликоль является историческим, в 1987 году был произведен аварийный сброс условно-чистых стоков с контрольных прудов бывшего ДЛО «Химпром» двойного фосфорного завода в канал Талас-Аса, далее в реку Аса и озеро Биликоль.

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1ВЗ
	11.11.15
	12.11.15
	марганец
	0,11
	11,0
	АО «ТЭМК». установлено превышение нормативов эмиссий  в сточной воде  по марганцу. По результатам принятых мер дополнительно будет сообщено. ТОО «Bassell Grоup LLS» превышений не установлено. -	СД «АрселорМитталТемиртау» проверка продолжается.

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1ВЗ
	11.11.15
	12.11.15
	марганец
	0,14
	14,0
	

	Карагандинская область, г.Темиртау, канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	24.11.15
	25.11.15
	марганец
	0,310
	31,0
	-	АО «ТЭМК» согласно протокола  анализа воды № 64, №71 от 20.10.15г.,18.11.2015г. установлено превышение нормативов эмиссий  в сточной воде по марганцу. По результатам принятых мер дополнительно будет сообщено. 
-	ТОО «Bassell Grоup LLS» превышений не установлено.
-	СД «АрселорМитталТемиртау» проверка продолжается.По результатам проверки дополнительно будет сообщено.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	24.11.15
	25.11.15
	марганец
	0,290
	29,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	24.11.15
	25.11.15
	марганец
	0,270
	27,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	24.11.15
	25.11.15
	марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского вдхр., 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	24.11.15
	25.11.15
	марганец
	0,230
	23,0
	





Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 85 метеорологических станциях в 14 областях, также на 20 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощности экспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (2), Талдыкорган (1), Уральск (2), Караганда (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (1), Кызылорда (1), Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,004-0,30 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы
по Республике Казахстан

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Республики Казахстан колебалась в пределах 0,6–1.6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по Республики Казахстан составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных 
выпадений на территории Республики Казахстан

1 Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис1.1, таблица 8).
Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода,сульфаты, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение 
ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, 
район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 
ул.Валиханова
угол пр. Богенбая батыра
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

	7
	
	
	район жилого комплекса «Достар»
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Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана


Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,196
	1,305
	1,300
	2,600
	37
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,093
	1,557
	0,551
	1,838
	74
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,113
	0,055
	0,109
	
	
	

	Оксид углерода
	0,175
	0,058
	3,000
	0,600
	
	
	

	Сульфаты
	0,016
	
	0,080
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0,061
	1,535
	0,480
	2,400
	35
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,151
	0,154
	0,386
	
	
	

	Фтористый водород
	0,002
	0,303
	0,045
	2,250
	1
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. В ноябре по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 46,7% (высокий уровень), значение СИ = 2,6 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (таблица 1 и 1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ составляла 1,3 ПДКс.с., взвешенных частиц РМ-10 – 1,6 ПДКс.с., диоксида азота –1,5 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по взвешенным веществам – 37 случаев, взвешенным частицам РМ-10 – 74 случаев, диоксиду азота – 35 случаев, фтористому водороду – 1 случай (таблица 9).

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис.1.2, таблица 10).
Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	старый аэропорт, район метеостанции
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау

Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,077
	0,516
	0,600
	1,200
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,072
	0,012
	0,024
	
	
	

	Оксид углерода
	0,421
	0,140
	9,793
	1,959
	7
	
	

	Диоксид азота
	0,023
	0,586
	0,130
	0,651
	
	
	

	Оксид азота
	0,043
	0,718
	0,717
	1,792
	38
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис. 1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,0 и НП = 2,7 %. Воздух города более всего загрязнен оксидом азота (таблица 1 и 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации веществ не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по взвешенным веществам – 2 случая, по оксиду углерода – 7 случаев, по оксиду азота – 38 случаев (таблица 11).


1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 12).
Таблица 12

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	1 микрорайон
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан



[image: степногорск №1]

Рис. 1.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск



Таблица 13
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Степногорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,005
	0,149
	0,052
	0,324
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,007
	0,117
	0,137
	0,458
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,232
	0,257
	0,514
	
	
	

	Оксид углерода
	0,261
	0,087
	0,987
	0,197
	
	
	

	Диоксид азота
	0,003
	0,073
	0,090
	0,451
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,002
	0,015
	0,038
	
	
	

	Озон
	0,102
	3,390
	0,156
	0,975
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,004
	0,525
	
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,003
	0,013
	0,063
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 0,0% (низкий уровень), значение СИ = 1,0 (низкий уровень)(табл.1 и рис.1.3).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 3,4 ПДКс.с, среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

1.4 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 10 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сарыбулак, Акбулак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника. Озера Копа и Зеренды входят в бассейн реки Есиль.
В реке Есиль температура воды составило в пределах 0-2,2 ºC, водородный показатель равен - 7,91, концентрация растворенного воде кислорода – 10,50 мг/дм3, БПК5 – 2,87 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,2 ПДК, марганец – 2,2 ПДК, цинк –1,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,4 ПДК, магний – 1,1 ПДК).
В реке Акбулак температура воды находилась в пределах 1,8-3,0 ºC, водородный показатель равен – 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,75 мг/дм3, БПК5 – 0,71 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,2 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 3,7 ПДК), главных ионов (хлориды – 1,4 ПДК, магний –1,2 ПДК, сульфаты –2,8 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,2 ПДК, фториды – 2,7 ПДК, азот нитритный – 2,9 ПДК).
В реке Сарыбулак температура воды в пределах 1,1-3,5 ºC, водородный показатель равен - 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода – 4,37 мг/дм3, БПК5 – 4,08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 2,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 4,3 ПДК, хлориды – 1,5 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 6,4 ПДК, азот нитритный – 6,2 ПДК).
В реке Беттыбулак температура воды 0,2 ºC, водородный показатель равен 7,46, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,06 мг/дм3, БПК5 – 0,51 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,8 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 1,9 ПДК).
В реке Нура температура воды составило 0 ºC, водородный показатель равен – 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,57 мг/дм3, БПК5 – 2,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,2 ПДК, сульфаты – 2,8 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,0 ПДК, марганец – 1,6 ПДК, цинк – 1,3 ПДК).
В озере Султанкельды температура воды составило 0 ºC, водородный показатель равен – 7,35, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,02 мг/дм3, БПК5 – 2,51 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 3,6 ПДК, магний –1,7 ПДК, хлориды – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, марганец – 1,3 ПДК). 
В озере Копа - температура воды 0,1 ºC, водородный показатель равен 7,94, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,87 мг/дм3, БПК5 – 5,18 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –3,2 ПДК, магний –1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, марганец – 8,1 ПДК).
В озере Зеренды - температура воды 0,4 ºC, водородный показатель равен 8,84, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,03 мг/дм3, БПК5 – 1,76 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,2 ПДК, магний – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 5,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 3,0 ПДК).
В водохранилище Вячеславское температура воды составило 0 ºC, водородный показатель равен – 6,80, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,1 мг/дм3, БПК5 – 2,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 3,6 ПДК).
В канале Нура-Есиль температура воды составило 0 ºC, водородный показатель равен – 7,70, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,6 мг/дм3, БПК5 – 0,82 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 6,3 ПДК, магний – 2,1 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 1,4 ПДК, медь – 4,7 ПДК, цинк – 1,9 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Есиль, Акбулак, Беттыбулак, Нура, озеро Султанкельды, Зеренды; вода «высокого уровня загрязнения» – река Сарыбулак, оз. Копа, вдхр. Вячеславское, канал Нура-Есиль (таблица 6).
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды в реках Акбулак, Сарыбулак, озере Зеренды, вдхр. Вячеславское – значительно не изменилось; в реках Нура, Беттыбулак, оз.Султанкельды – улучшилось, в реке Есиль, озере Копа, канале Нура-Есиль - ухудшилось.
По сравнению с октябрем 2015 года качество воды реки Есиль, Акбулак, Нура, Беттыбулак, озер Зеренды, Султанкельды, вдхр. Вячеславское – существенно не изменилось, реки Сарыбулак, озера Копа, канала Нура-Есиль – ухудшилось.
В ноябре месяце 2015 г. отмечено 3 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) в реке Сарыбулак (таблица 7).


1.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.4, таблица 14).
Таблица 14
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.4Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ

Таблица 15
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0283
	0,1887
	0,0448
	0,0896
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0273
	0,7800
	0,0408
	0,2550
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0280
	0,4667
	0,0425
	0,1417
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0042
	0,0840
	0,0215
	0,0430
	
	
	

	Оксид углерода
	2,2206
	0,7402
	3,0012
	0,6002
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0070
	0,1750
	0,0912
	0,4561
	
	
	

	Оксид азота
	0,0031
	0,0517
	0,2297
	0,5743
	
	
	

	Озон
	0,0034
	0,1133
	0,0345
	0,2156
	
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0050
	0,6250
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0116
	0,2900
	0,0527
	0,2634
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	787,87
	
	1989,4582
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис. 1.4) атмосферный воздух парка в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,6 и НП = 0,0% (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по территории среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 15).

Таблица 16
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Щучинско-Боровской курортной зоны

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,046
	0,308
	0,153
	0,305
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,021
	0,607
	0,150
	0,938
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,026
	0,434
	0,152
	0,505
	
	
	

	Диоксид серы
	0,002
	0,039
	0,055
	0,110
	
	
	

	Оксид углерода
	0,039
	0,013
	1,300
	0,260
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,194
	0,064
	0,320
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,033
	0,276
	0,691
	
	
	

	Озон
	0,019
	0,640
	0,105
	0,656
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,002
	0,300
	
	
	

	Сумма УВ
	0,966
	
	1,294
	
	
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,119
	0,023
	0,113
	
	
	

	Метан 
	0,966
	
	1,295
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	775,55
	
	3826,91
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. В ноябре месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух зоны в целом характеризуется низким загрязнением, он определялся значениями СИ равным 0,9 и НП = 0,0% (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по территории среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 16).


1.6 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

В озере Бурабай - температура воды 0,3 ºC, водородный показатель равен 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,96 мг/дм3, БПК5 –1,13 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, цинк – 1,4 ПДК, марганец –1,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 3,1 ПДК).
В озере Улькен Шабакты - температура воды 1,2 ºC, водородный показатель равен 8,72, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,64 мг/дм3, БПК5 – 1,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,3 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 1,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,5 ПДК, магний – 2,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 15,8 ПДК).
В озере Щучье - температура воды 0,4 ºC, водородный показатель равен 8,23, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,69 мг/дм3, БПК5 – 1,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь –2,1 ПДК, марганец – 2,3 ПДК), биогенных веществ (фториды –7,2 ПДК).
В озере Киши Шабакты - температура воды 0,6 ºC, водородный показатель равен 8,76, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,44 мг/дм3, БПК5 –1,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,2 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 2,0 ПДК), главных ионов (хлориды – 6,8 ПДК, сульфаты – 14,4 ПДК, магний – 9,6 ПДК), биогенных веществ (фториды – 15,0 ПДК).
В озере Карасье - температура воды 0,2 ºC, водородный показатель равен 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,65 мг/дм3, БПК5 –1,47 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,7 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,7 ПДК, железо общее – 1,4 ПДК). 
В озере Сулуколь - температура воды 0,2 ºC, водородный показатель равен 7,37, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,61 мг/дм3, БПК5 –2,77 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,5 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,2 ПДК, железо общее – 1,3 ПДК, фториды – 4,1 ПДК), органических веществ (нефтепродукты – 1,4 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории ЩБКЗ оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» – озера Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты; вода «умеренного уровня загрязнения» – озера Бурабай, Карасье, Сулуколь (таблица 17).
По сравнению с октябрем 2015 года качество воды озер Боровое, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь - существенно не изменилось.
По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды озер Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь – существенно не изменилось, в озере Бурабай - улучшилось.
Высокое загрязнение было отмечено в озере Киши Шабакты – 2 случая ВЗ, в озере Улькен Шабакты – 1 случай ВЗ (таблица 7).

Таблица 17

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование
водного объекта
(адм.область)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ в ноябре 2015 года
превышающих ПДК

	
	ноябрь
2014 г.
	октябрь
2015 г.
	ноябрь
2015 г.
	Ингредиенты
	Средняя концентрация, мг/дм3
	Крат
ность
превыше
ния
ПДК

	оз.Бурабай
(Акмолинская)
	
	9,14
(нормативно-чистая)
	10,96
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,96
	

	
	
	1,28 (нормативно-чистая)
	1,13 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,13
	

	
	10,4 (7кл)
чрезвычайно грязная
	2,3
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,63
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,33
	3,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Цинк 
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец 
	0,011
	1,1

	оз. Улькен
Шабакты
(Акмолинская)
	
	9,32
(нормативно-чистая)
	10,64
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,64
	

	
	
	2,11
(нормативно-чистая)
	1,45
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,45
	

	
	8,64
(5кл)
грязная
	5,64
(высокого
уровня загрязнения)
	6,96
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	350
	3,5

	
	
	
	
	Магний 
	82,9
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	11,89
	15,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0043
	4,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,011
	1,1

	оз. Щучье
(Акмолинская)
	
	9,00
(нормативно-чистая)
	8,69
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,69
	

	
	
	0,65
(нормативно-чистая)
	1,59
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,59
	

	
	3,74
(4кл)
загрязнённая
	4,0
(высокого
уровня загрязнения)
	4,70
(высокого
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	5,39
	7,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,023
	2,3

	оз. Киши
Шабакты
(Акмолинская)
	
	9,79
(нормативно-чистая)
	10,44
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,44
	

	
	
	1,47
(нормативно-чистая)
	1,29
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,29
	

	
	6,44
(6 кл.) очень
грязная

	7,5
(высокого
уровня загрязнения)
	9,25
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1443,0
	14,4

	
	
	
	
	Хлориды 
	2027
	6,8

	
	
	
	
	Магний 
	382,4
	9,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	 Фториды 
	11,29
	15,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0042
	4,2

	
	
	
	
	Цинк 
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,020
	2,0

	оз. Карасье
(Акмолинская)
	
	9,48
(нормативно- чистая)
	9,65
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	9,65
	

	
	
	0,97
(нормативно-чистая)
	1,47
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,47
	

	
	1,77
(3кл.)
умеренно загрязненная
	1,77
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,13
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,138
	1,4

	
	
	
	
	Фториды 
	1,31
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0027
	2,7

	оз. Сулуколь
(Акмолинская)
	
	7,85 (нормативно чистая)
	5,61 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,61
	

	
	
	3,9
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,77
(умеренного
уровня загрязнения)
	БПК5
	2,77
	

	
	2,42
(3кл.)
умеренно загрязнённая
	2,64
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,81
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	Фториды
	3,06
	4,1

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,111
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0045
	4,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты 
	0,07
	1,4






1.7 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино, СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1-ом автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (ПНЗ №2)(рис. 1.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,26 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


1.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 1.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-
фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Акмолинской области

2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.2.1, таблица 18).

Таблица 18
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретныеметоды)
	ул. Белинского, 5
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, хром

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	взвешенные вещества, сульфаты, оксид углерода, оксид и диоксид азота, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, формальдегид

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109А
	

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: ]
Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Таблица 19
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,023
	0,152
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,014
	0,389
	0,273
	1,704
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,020
	0,338
	0,407
	1,356
	3
	
	

	Сульфаты
	0,006
	 
	0,020
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,017
	0,337
	1,517
	3,035
	7
	
	

	Оксид углерода
	0,632
	0,211
	10,685
	2,137
	34
	
	

	Диоксид азота
	0,022
	0,538
	0,159
	0,794
	
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,149
	0,240
	0,599
	
	
	

	Озон
	0,032
	1,051
	0,118
	0,739
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,060
	7,463
	63
	2
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,001
	0,004
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	0,415
	0,041
	0,820
	
	
	

	Хром
	0,001
	0,507
	0,002
	 
	
	
	

	Сумма УВ
	1,071
	 
	1,776
	 
	
	
	

	Метан
	1,325
	 
	2,125
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис. 2.1) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 7,5 (высокий уровень), НП = 3,2 % (повышенный уровень)(табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по взвешенным частицам РМ-2,5 – 2, по взвешенным частицам РМ-10 – 3, по диоксиду серы - 7, по оксиду углерода – 34, по сероводороду – 63; также были выявлены превышения более 5 ПДК по сероводороду – 2 случая. (таблица 19).

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на реке Елек.
Река Елек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке температура воды находится в пределах 2,5-4 ºC, водородный показатель 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода 12,34 мг/дм3, БПК5 2,75 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (хром (6+) – 4,2 ПДК), биогенных и неорганических веществ (аммоний солевой – 1,4 ПДК, бор – 21,1 ПДК).
Качество воды реки Елек оценивается как вода «высокого уровня загрязнения» (таблица 6).
По сравнению с ноябрем 2014 года и октябрем 2015 года качество воды в реке Елек значительно не изменилось.
На территории Актюбинской области по реке Елек зарегистрировано 6 случаев ВЗ (таблица 7).


2.3 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак) и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (ПНЗ№2;ПНЗ№3) (рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,004-0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.




2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАктюбинской области


3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 20).
Таблица 20
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза
 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26
	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249
	

	27
(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	28
(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 
ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	29
(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30
(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31
(наземный)
	
	
	м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	

	1
(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	

	2
(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3
(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4
(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5
(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6
(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городаАлматы
	Таблица 21
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,208
	1,383
	0,900
	1,800
	30
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,158
	2,632
	0,995
	3,316
	160
	
	

	Диоксид серы
	0,029
	0,587
	1,369
	2,737
	151
	
	

	Оксид углерода
	1,417
	0,472
	15,806
	3,161
	535
	
	

	Диоксид азота
	0,097
	2,429
	0,390
	1,950
	64
	
	

	Оксид азота
	0,054
	0,894
	0,604
	1,511
	68
	
	

	Фенол 
	0,002
	0,504
	0,010
	1,000
	
	
	

	Формальдегид 
	0,016
	1,604
	0,038
	0,760
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 37,3 % (высокий уровень); значение СИ = 3,3 (повышенный уровень) по концентрации оксида углерода (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ - 1,4 ПДКс.с., взвешенных частиц РМ-10 – 2,6 ПДКс.с., диоксида азота – 2,4 ПДКс.с., формальдегида – 1,6 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
За ноябрь месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам – 30, по взвешенным частицам РМ-10 – 160, по диоксиду серы – 151, по оксиду углерода – 535, по диоксиду азота – 64 и по оксиду азота – 68 случаев (таблица 21).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 22).
Таблица 22
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	
Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, формальдегид
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Рис.3.2Схемарасположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Таблица 23
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,137
	0,916
	0,300
	0,600
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,662
	11,040
	1,000
	3,333
	1861
	
	

	Диоксид серы
	0,031
	0,610
	1,644
	3,288
	23
	
	

	Оксид углерода
	1,022
	0,341
	10,000
	2,000
	4
	
	

	Диоксид азота
	0,044
	1,110
	0,340
	1,702
	11
	
	

	Оксид азота
	0,035
	0,575
	0,350
	0,875
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	
	0,130
	16,300
	83
	24
	4

	Аммиак
	0,007
	0,165
	0,121
	0,604
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,001
	0,012
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значениям СИ равным 16,3 и НП = 86,2%. Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом, по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составляли 11,0 ПДКс.с., диоксида азота – 1,1 ПДКс.с., среднемесячные концентрации других загрязняющих веществне превышали ПДК. 
Число случаев превышения более 1 ПДК было зафиксировано по взвещенным частицам РМ–10 – 1861 случай, по диоксиду серы – 23, по оксиду углерода – 4, по диоксиду азота - 11 и по сероводороду – 83 случая; более 5 ПДК зафиксировано по сероводороду – 24 случая, также были зафиксированы превышения более 10 ПДК по сереводороду – 4 случая (таблица 23).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Талдыкорган было зафиксировано 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) (таблица 2).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 18-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Каркара, Есик, Тургень, Талгар, Темирлик, вдхр. Курты, Бартогай, Капшагай).
Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик–притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.
В реке Иле температура воды находится на уровне 3,0-10,2 ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода 10,7 мг/дм3, БПК5 1,22 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 2,3 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,6 ПДК) и главных ионов (сульфаты – 1,45 ПДК).
В реке Текес температура воды находится на уровне 3,9 ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода 11,6 мг/дм3, БПК5 2,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, марганец – 3,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,1 ПДК).
В реке Коргас температура воды находится на уровне 2,6 ºC, водородный показатель - 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,8 мг/дм3, БПК5 – 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 2,4 ПДК), и биогенных веществ (железо общее – 5,1 ПДК, фториды – 4,0 ПДК).
В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 3,5 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,6 мг/дм3, БПК5 – 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,2 ПДК), и биогенных веществ (железо общее – 1,7 ПДК).
В реке Шарын температура воды находится на уровне 5,0 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 0,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, марганец – 1,4 ПДК), и биогенных веществ (железо общее –3,8 ПДК).
В реке Шилик температура воды находится на уровне 4,6 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 10,6 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец – 1,6 ПДК), и биогенных веществ (железо общее – 1,1 ПДК).
В реке Баянкол температура воды находится на уровне 4,7 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, марганец – 1,7 ПДК), и биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК).
В вдхр. Курты температура воды находится на уровне 6,0 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,8 мг/дм3, БПК5 – 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, марганец – 1,5 ПДК).
В вдхр. Бартогай температура воды находится на уровне 6,8 ºC, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода 10,9 мг/дм3, БПК5 0,6 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Есик температура воды находится на уровне 6,0 ºC, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода 10,6 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы. 
В реке Каскелен температура воды находится на уровне 4,4 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 11,1 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК, марганец – 3,2 ПДК).
В реке Каркара температура воды находится на уровне 3,7 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 11,3 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 2,1 ПДК).
В реке Тургень температура воды находится на уровне 5,0 ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 0,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК).
В реке Талгар температура воды находится на уровне 6,1 ºC, водородный показатель 7,2, концентрация растворенного в воде кислорода 10,4 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (марганец – 1,8 ПДК). 
В реке Темирлик температура воды находится на уровне 15,1 ºC, водородный показатель 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода 10,2 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК). 
В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 3,3 ºC, водородный показатель 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,0 мг/дм3, БПК5 – 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,2 ПДК, железо общее – 1,4 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 3,4 ПДК).
В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 3,0 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,2 мг/дм3, БПК5 -2,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, марганец – 3,9 ПДК), и биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК).
В реке Есентай температура воды находится на уровне 2,5 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,3 мг/дм3, БПК5 – 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК, марганец – 3,1ПДК) и биогенных веществ (железо общее – 2,1 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Баянкол, Талгар, Каркара, Тургень, Текес, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Иле, Каскелен, Шилик, Шарын, Темирлик, вдхр.Капшагай, Курты; вода «высокого уровня загрязнения» - река Коргас; вода «нормативно чистая» - река Есик и вдхр. Бартогай. (таблица 6).
По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды в реках Иле, Каскелен, Талгар, Баянкол, Текес, Каркара, Есентай, Киши Алматы, Шилик, Тургень, Темирлик, вдхр. Курты, Капшагай – значительно не изменилось; в реках Улькен Алматы, Шарын, Коргас – ухудшилось, в реке Есик и вдхр. Бартогай – улучшилось.
По сравнению с октябрем 2015 года качество воды в реках Иле, Улькен Алматы, Есентай, Киши Алматы – значительно не изменилось; в реке Текес, вдхр. Капшагай – улучшилось; в реке Коргас– ухудшилось.


3.4Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2) (рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,30мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

3.5Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: алматы 1 копия]
Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАлматинской области



4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис 4.1, таблица 24).
Таблица 24
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	старый аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид и оксид азота

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	9
	
	
	мкр.Береке, район промзоны Береке
	



[image: ]

Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау


Таблица 25
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,070
	0,467
	0,600
	1,200
	2
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,005
	0,153
	0,110
	0,689
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,008
	0,140
	0,170
	0,565
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,117
	0,014
	0,028
	
	
	

	Оксид углерода
	0,877
	0,292
	3,000
	0,600
	
	
	

	Диоксид азота
	0,033
	0,819
	0,090
	0,450
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,083
	0,301
	0,752
	
	
	

	Озон
	0,029
	0,957
	0,068
	0,425
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,066
	8,225
	146
	22
	

	Аммиак
	0,005
	0,122
	0,023
	0,116
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,560
	0,003
	0,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,171
	0,003
	0,060
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,841
	
	2,104
	
	
	
	

	Метан
	0,626
	
	2,045
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся по значениями СИ равным 8,2 (высокий уровень) и НП = 6,8% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом, по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. 
За ноябрь 2015 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по взвешенным веществам – 2, по сероводороду – 146 случаев; так же более 5 ПДК по сероводороду – 22 случая (таблица 25).


4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном посту (рис. 4.2, таблица 26).
Таблица 26
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, формальдегид, сумма углеводородов, метан



[image: Кульсары]

Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары

	Таблица 27
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,004
	0,068
	0,050
	0,166
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,174
	0,035
	0,069
	
	
	

	Оксид углерода
	0,015
	0,005
	0,515
	0,103
	
	
	

	Диоксид азота
	0,010
	0,240
	0,106
	0,529
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,007
	0,036
	0,090
	
	
	

	Озон 
	0,020
	0,670
	0,031
	0,191
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,009
	1,175
	1
	
	

	Аммиак
	0,010
	0,243
	0,049
	0,244
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в ноябре атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,2 и  НП = 0,0%  (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За ноябрь 2015 года зафиксировано однократное превышение более 1 ПДК по сероводороду (таблица 27).


4.3  Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 3 водных объектах: реки Жайык, Шаронова, Кигаш.
В реке Жайык температура воды - 3,52 ºC, водородный показатель равен – 7,27 концентрация растворенного в воде кислорода – 9,33 мг/дм3, БПК5 – 4,48 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Шаронова температура воды – 3,5 ºC, водородный показатель равен-7,2 концентрация растворенного в воде кислорода - 9,4 мг/дм3, БПК5 – 4,12 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
В реке Кигаш температура воды – 3,5 ºC, водородный показатель равен – 7,4 концентрация растворенного в воде кислорода -9,8 мг/дм3, БПК5 – 4,28 мг/дм3. Превышения ПДК не были зафиксированы.
Качество воды в рек Жайык, Шаронова, Кигаш оценивается как «нормативно - чистая». (таблица 6)
По сравнению с ноябрем 2014 г. и октябрем 2015 года качество воды в реках Жайык, Шаронова и Кигаш улучшилось.


4.4 Радиационный гамма-фон Атырауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) (рис 4.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,16мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/чи находился в допустимых пределах.

4.5Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
[image: атырау 1]

Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАтырауской области


5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск велись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 28).

Таблица 28
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка
На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Первооктябрьская, 126 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
	



[image: оскемен 2014]

Рис.5.1 Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением 
атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск

Таблица 29
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,106
	0,704
	0,500
	1,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,074
	1,486
	0,116
	0,232
	
	
	

	Оксид углерода
	0,852
	0,284
	6,804
	1,361
	7
	
	

	Диоксид азота
	0,048
	1,193
	0,140
	0,700
	
	
	

	Оксид азота
	0,008
	0,138
	0,226
	0,564
	
	
	

	Озон
	0,046
	1,537
	0,094
	0,584
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,623
	0,020
	2,000
	2
	
	

	Хлор
	0,002
	0,053
	0,010
	0,100
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,093
	0,030
	0,148
	
	
	

	Кислота серная
	0,015
	0,150
	0,060
	0,200
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,155
	0,010
	0,200
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,111
	0,005
	 
	
	
	

	Сумма УВ
	2,083
	 
	5,178
	 
	
	
	

	Метан
	1,394
	 
	3,326
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 2,7% (повышенный уровень); значение СИ = 2,0 (повышенный уровень). Город более всего загрязнен оксидом углерода (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,5 ПДКс.с., диоксида азота – 1,2 ПДКс.с., озона –1,6 ПДКс.с., среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по оксиду углерода - 7 случаев, по фенолу - 2 случая (таблица 29).


5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 30).

Таблица 30
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: риддер карта 2014]
Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер
	
Таблица 31
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,079
	0,529
	0,200
	0,400
	

	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,062
	1,239
	0,221
	0,442
	
	
	

	Оксид углерода
	1,229
	0,410
	3,500
	0,700
	
	
	

	Диоксид азота
	0,039
	0,981
	0,170
	0,850
	
	
	

	Оксид азота
	0,006
	0,107
	0,200
	0,500
	
	
	

	Озон
	0,013
	0,433
	0,096
	0,600
	
	
	

	Сероводород
	0,008
	
	0,024
	3,000
	189
	
	

	Фенол
	0,003
	1,029
	0,007
	0,700
	
	
	

	Аммиак
	0,008
	0,200
	0,020
	0,100
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	0,367
	0,009
	0,180
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	1,022
	0,001
	
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) в ноябре атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 13,8% (повышенный уровень), СИ = 3,0 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по сероводороду – 189 случаев (таблица 31).

5.3 	Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.5.3, таблица 32).
Таблица 32
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение улиц Рыскулова и Глинки
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	343 квартал (район детского сада)
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: ]

Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха города Семей


Таблица 33
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превыше-ния ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,158
	1,053
	0,700
	1,400
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,036
	1,026
	0,390
	2,434
	60
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,022
	0,361
	0,416
	1,388
	10
	
	

	Диоксид серы
	0,043
	0,854
	0,384
	0,767
	
	
	

	Оксид углерода
	0,576
	0,192
	4,877
	0,975
	
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,435
	0,070
	0,350
	
	
	

	Оксид азота
	0,011
	0,184
	0,212
	0,529
	
	
	

	Озон
	0,010
	0,318
	0,059
	0,371
	
	
	

	Сероводород
	0,007
	
	0,037
	4,600
	275
	
	

	Фенол
	0,006
	2,036
	0,009
	0,900
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,066
	0,012
	0,062
	
	
	

	Сумма УВ
	0,688
	
	2,678
	
	
	
	

	Метан
	0,680
	
	1,563
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4,6 (повышенный уровень) и НП = 12,7% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен  сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации фенола составили 2,0 ПДКс.с.,среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 1 случай, по взвешенным частицам РМ-2,5 составило – 60, по взвешенным частицам РМ-10 – 10, по  сероводороду – 275 случаев (таблица 33).


5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 34).

Таблица 34
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений  за загрязнением 
атмосферного воздуха в поселке Глубокое

Таблица 35
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,035
	0,231
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,028
	0,789
	0,343
	2,142
	26
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,034
	0,560
	0,379
	1,263
	7
	
	

	Диоксид серы
	0,038
	0,755
	0,301
	0,603
	
	
	

	Оксид углерода
	0,485
	0,162
	3,555
	0,711
	
	
	

	Диоксид азота
	0,029
	0,716
	0,137
	0,686
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,025
	0,117
	0,292
	
	
	

	Озон
	0,087
	2,890
	0,166
	1,038
	12
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,020
	2,450
	33
	
	

	Фенол
	0,001
	0,298
	0,004
	0,400
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,018
	0,144
	0,721
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,020
	
	1,198
	
	
	
	

	Метан
	1,266
	
	1,486
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным  уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 1,5% (повышенный уровень), СИ = 2,5 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по поселку среднемесячная концентрация озона  2,9 ПДКс.с., среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 26, по взвешенным частицам РМ-10 – 7, по озону– 12 и 33 случая по сероводороду (таблица 35).


5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 10-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Буктырма, Емель).
В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 0,1-5,4 ºC, водородный показатель 6,91-7,08, 6,89-7,1, концентрация растворенного в воде кислорода 12,2 мг/дм3, БПК5 1,33 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 1,8 ПДК).
В реке Ертис температура воды находилась в пределах 2,2-7,9 ºC, водородный показатель 7,64-8,00, концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5 1,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 1,6 ПДК, цинк 1,2 ПДК).
В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 0,4-0,6 ºC, водородный показатель 7,71-7,82, концентрация растворенного в воде кислорода 12,6 мг/дм3, БПК5 0,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 1,7 ПДК).
В реке Брекса температура воды находилась в пределах 0,1-1,5ºC, водородный показатель 7,63-7,82, концентрация растворенного в воде кислорода 12,3 мг/дм3, БПК5 1,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 8,2 ПДК, цинк 24,1 ПДК, марганец 5,2 ПДК).
В реке Тихая температура воды находилась в пределах 1,3-6,2 ºC, водородный показатель 7,55-7,63, концентрация растворенного в воде кислорода 11,2 мг/дм3, БПК5 1,18 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (цинк 34,4 ПДК, медь 4,0 ПДК, марганец 6,4 ПДК).
В реке Ульби температура воды находилась в пределах 0,6-2,0 ºC, водородный показатель 7,53-7,57, концентрация растворенного в воде кислорода 12,6 мг/дм3, БПК5 0,87 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк 10,5 ПДК, медь 4,0 ПДК, марганец 3,9 ПДК).
В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 2,5-3,2 ºC, водородный показатель 8,14-8,24, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 0,64 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 1,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк 4,9 ПДК, медь 4,0 ПДК марганец 4,5 ПДК).
В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 1,2-1,3 ºC, водородный показатель 8,22-8,27, концентрация растворенного в воде кислорода 12,0 мг/дм3, БПК5 0,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (цинк 17,4 ПДК, медь 4,6 ПДК, марганец 5,3 ПДК).
В реке Оба температура воды находилась в пределах 1,7-2,2 ºC, водородный показатель 7,92-8,19, концентрация растворенного в воде кислорода 13,2 мг/дм3, БПК5 1,49 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы биогенных тяжелых металлов (медь 3,6 ПДК, марганец 2,0 ПДК).
В реке Емель температура воды находилась в пределах 6,8 ºC, водородный показатель 8,14, концентрация растворенного в воде кислорода 11,0 мг/дм3, БПК5 1,54 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой 1,9 ПДК, азот нитритный 1,7 ПДК, фториды 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,7 ПДК, марганец 2,2 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов в ноябре 2015г, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения – реки Кара Ертис, Ертис, Оба, Буктырма, Глубочанка, Емель; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Ульби, Красноярка, Брекса; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» – река Тихая. (таблица 6).
По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Ульби, Глубочанка, Оба, Емель – существенно не изменилось; в реках Брекса, Тихая, Буктырма – ухудшилось, в реке Глубочанка, Красноярка – улучшилось.
По сравнению с октябрем 2015 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Оба, Буктырма, Емель, Брекса, Ульби – существенно не изменилось; в реках Глубочанка, Красноярка – улучшилось; в реке Тихая – ухудшилось.
Высокое загрязнение отмечено в реке Красноярка – 1 случай ВЗ, в реке Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, в реке Тихая – 1 случай ВЗ, в реке Ульби – 2 случая ВЗ (таблица 7).






5.6 Характеристика качества поверхностных вод
Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям 

р. Кара Ертис. В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертис в ноябре месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов  составила 100%.
р. Ертис. Пробы воды р. Ертис, отобранные в ноябре месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы. На всех исследуемых створах выживаемость тест-объектов  составила 100%.
р. Буктырма. В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в ноябре 2015 г., острой токсичности зарегистрировано не было, выживаемость тест-объектов составила 100%.
р. Брекса. Пробы воды, отобранные в ноябре месяце 2015 г. на р. Брекса в результате биотестирования между собой различались. На створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» погибших дафний не обнаружено. На втором створе «в черте г.Риддер; 0,6 км выше устья р.Брекса» была зарегистрирована острая токсичность, гибель тест-объектов составила 86,7%.
р. Тихая. Пробы воды, отобранные на р.Тихая в ноябре месяце 2015г. в результате биотестирования также различались. На створе «в черте города; 0,1 км выше впадения ручья Безымянный» вода оказала острое токсическое действие на живые организмы, гибель тест-объектов составила 100%. На втором створе «в черте города; 8 км выше устья» острой токсичности зарегистрировано не было, гибель дафний составила 3,3%.
р. Ульби (рудн. Тишинский). В пробах воды р. Ульби, отобранных в ноябре 2015 г., в результате биотестирования была зарегистрирована острая токсичность. На створе «100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский;1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой» гибель тест-объектов составила 90%. На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский» гибель дафний составила 86,7%. 
р Ульби (г. Усть-Каменогорск). Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в ноябре 2015 г., острого токсического действия на тест-объект не оказывали. На всех трех створах в результате биотестирования была отмечена 100% выживаемость дафний. 
р. Глубочанка. Пробы воды р. Глубочанка, отобранные в ноябре месяце не показали наличие острой токсичности. На створах «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с с. Белоусовка» и «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» погибших дафний не обнаружено. На створе «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» была зарегистрирована небольшая гибель дафний в количестве 3,3%. 
р. Красноярка. В результате биотестирования пробы воды р.Красноярка между собой различались. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» погибших дафний не обнаружено. На втором створе «1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста» как и в предыдущие месяцы была зарегистрирована острая токсичность, гибель дафний составила 73,3%.
р.Оба. В пробах воды, отобранных в ноябре 2015г. на р.Оба, как и в прошлом месяце, острой токсичности зарегистрировано не было. На обоих исследуемых створах выживаемость дафний составила 100%.
р. Емель. В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель в ноябре месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов  составила 100%. (Приложение 7).


5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,24мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области


6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 36).

Таблица 36
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, озон, аммиак
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз

Таблица 37
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,150
	1,002
	0,600
	1,200
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,037
	0,615
	0,492
	1,639
	20
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,178
	0,036
	0,072
	
	
	

	Сульфаты
	0,016
	
	0,060
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1,959
	0,653
	38,023
	7,605
	337
	26
	

	Диоксид азота
	0,056
	1,405
	0,230
	1,150
	2
	
	

	Оксид азота
	0,017
	0,279
	0,301
	0,753
	
	
	

	Озон 
	0,017
	0,567
	0,075
	0,471
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,008
	1,013
	1
	
	

	Аммиак 
	0,014
	0,343
	0,153
	0,766
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,566
	0,010
	0,500
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	0,700
	0,017
	0,340
	
	
	

	Диоксид углерода 
	82,370
	
	356,970
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 7,6 (высокий уровень), значение НП = 15,5 % (повышенный уровень). Город более всего загрязнен оксидом углерода (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации по диоксиду азота составляли 1,4 ПДКс.с.,  других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
За ноябрь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам и сероводороду - 1, взвешенным частицам РМ-10 – 20, по оксиду углероду - 337, по диоксиду азота – 2, также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по оксиду углерода – 26 случаев (таблица 37).

6.2  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.2., таблица 38).
Таблица 38
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Таблица 39
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,013
	0,380
	0,187
	1,168
	1
	 
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,021
	0,357
	0,248
	0,827
	 
	 
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,298
	0,089
	0,178
	 
	 
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	

	Диоксид азота
	0,024
	0,605
	0,083
	0,414
	 
	 
	

	Оксид азота
	0,002
	0,033
	0,055
	0,136
	 
	 
	

	Озон
	0,044
	1,450
	0,116
	0,725
	 
	 
	

	Сероводород
	0,009
	
	0,053
	6,650
	85
	3
	

	Аммиак
	0,009
	0,215
	0,070
	0,350
	 
	 
	

	Сумма УВ 
	0,601
	
	1,062
	
	 
	 
	

	Метан
	0,724
	
	1,675
	
	 
	 
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 6,7 (высокий уровень) и НП = 4,0% (повышенный уровень). Город более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,5ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года были выявлены превышения: более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 1, по сероводороду – 85 случаев; более 5 ПДК по сероводороду - 3 случая превышения (таблица 39).

6.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.3., таблица 40).

Таблица 40
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси
	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Каратау

Таблица 41
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Каратау
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,011
	0,303
	0,042
	0,264
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,023
	0,383
	0,070
	0,234
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,112
	0,018
	0,037
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,009
	0,218
	0,036
	0,179
	
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,035
	0,090
	0,226
	
	
	

	Озон
	0,042
	1,407
	0,094
	0,588
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,011
	1,400
	105
	
	

	Аммиак
	0,008
	0,205
	0,032
	0,161
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,538
	
	
	
	

	Метан
	0,100
	
	0,669
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,2 (низкий уровень) и НП = 6,6% (повышенный уровень). Город более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,4 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по сероводороду – 105 случаев (таблица 41).


6.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.4., таблица 42).
Таблица 42
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Шу




Таблица 43
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шу
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,027
	0,766
	0,191
	1,192
	4
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,040
	0,665
	0,294
	0,979
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,017
	0,332
	0,092
	0,183
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,350
	0,117
	10,350
	2,070
	5
	
	

	Диоксид азота
	0,018
	0,438
	0,141
	0,705
	 
	
	

	Оксид азота
	0,007
	0,122
	0,228
	0,569
	 
	
	

	Озон
	0,029
	0,980
	0,162
	1,013
	1
	
	

	Сероводород
	0,008
	
	0,031
	3,850
	999
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,008
	0,063
	0,315
	 
	 
	

	Сумма УВ 
	0,021
	
	0,751
	
	 
	 
	

	Метан
	0,024
	
	0,912
	
	 
	 
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 3,9 (повышенный уровень); НП = 46,3% (высокий уровень). Город более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: повзвешенным частицам РМ-2,5 - 1, по оксиду углерода – 5, по озону – 1, по сероводороду – 999 случаев (таблица 43).

6.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.5., таблица 44).
Таблица 44
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси
	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Жибек жолы,
 №496«А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.5. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кордай

Таблица 45
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Кордай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,028
	0,789
	0,149
	0,933
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,042
	0,698
	0,239
	0,796
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,108
	0,016
	0,031
	
	
	

	Оксид углерода
	0,409
	0,136
	2,005
	0,401
	
	
	

	Диоксид азота
	0,035
	0,865
	0,090
	0,451
	
	
	

	Оксид азота
	0,007
	0,110
	0,165
	0,414
	
	
	

	Озон
	0,027
	0,900
	0,070
	0,438
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	 
	0,010
	1,225
	104
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,018
	0,007
	0,035
	 
	
	

	Сумма УВ 
	0,504
	 
	0,718
	 
	 
	
	

	Метан
	0,625
	 
	0,895
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.5) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1,2 (низкий уровень) и НП = 5,0 % (повышенный уровень).
В целом по поселку среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК по сероводороду – 104 случая (таблица 45).


6.6  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 10 водных объектах (реки Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр.Тасоткель и озеро Биликоль).
Сток бассейна рек Шу, Талас, Беррикара и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды находится в пределах 9,0 – 18,5 0С, водородный показатель равен 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 10,0 мг/дм3, БПК5  3,34 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 1,7 ПДК).
В реке Бериккара температура воды 4,00 С, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 12,5 мг/дм3, БПК5 2,96 мг/дм3.  Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
В реке Асса температура воды 6,00 С, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 13,7 мг/дм3, БПК5 3,12 мг/дм3.  Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК).
В озере Биликоль температура воды 8,0 0С, водородный показатель равен 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода 9,35 мг/дм3, БПК5 15,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 6,0 ПДК, магний – 2,4 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 1,1 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Шу температура воды находится в пределах 6,4 – 8,4 0С, водородный показатель равен 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 9,48 мг/дм3, БПК5  4,94 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 3,3 ПДК), тяжёлых металлов (медь – 1,4 ПДК). 
В реке Аксу температура воды 8,0 0С, водородный показатель равен 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 10,3 мг/дм3, БПК5  4,68 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,4 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК). 
В реке Карабалта температура воды 8,4 0С, водородный показатель равен 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода 13,1 мг/дм3, БПК5 3,64 мг/дм3.  Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК, магний – 1,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК), органические вещества (нефтепродукты – 2,0 ПДК, летучие фенолы – 3,0 ПДК)
В реке Токташ температура воды 5,60 С, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,6 мг/дм3, БПК5  2,38 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,0 ПДК, магний – 1,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК, нефтепродукты – 1,2 ПДК).
В реке Сарыкау температура воды 4,2 0С, водородный показатель равен 8,25, концентрация растворенного в воде кислорода 10,8 мг/дм3, БПК5  3,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,2 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 3,0 ПДК, нефтепродукты – 2,0 ПДК).
В вдхр. Тасоткель температура воды 7,0 0С, водородный показатель равен 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода 9,44 мг/дм3, БПК5  4,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,6 ПДК, фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Жамбылской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель и озеро Биликоль (таблица 6). 
По сравнению с ноябрём 2014 года качество воды в реках Талас, Асса, Шу, Аксу, Бериккара, Карабалта, Токташ, Сарыкау, вдхр. Тасоткель – существенно не изменилось. 
По сравнению с октябрем 2015 года качество воды в реках Талас, Шу, Аксу, Асса, Карабалта, Токташ – существенно не изменилось; в реке Сарыкау, оз. Биликоль - улучшилось. В ноябре 2015 года в озере Биликоль степень загрязнения по БПК5 относится к «чрезвычайно высокому уровню», по остальным группам веществ - «умеренного уровня загрязнения», в ноябре 2014 г. уровень загрязнения озера относился к 5 классу «грязная» с учетом БПК 5 и остальных групп веществ.
На территории области зафиксировано 1 случай ВЗ в озере Биликоль в ноябре месяце 2015г. (таблица 7)




6.7 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,20мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: Жамбылская область copy]
Рис. 6.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЖамбылской области











7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 46).

Таблица 46
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с пожарной частью №1
 (ул. Гагарина, район дома №25)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	рядом с парком 
им. Кирова 
(ул. Даумова)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород, сумма углеводородов, метан




[image: Уральск ]
Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск



Таблица 47
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0000
	0,0000
	0,0173
	0,0577
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0048
	0,0960
	0,0357
	0,0714
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0200
	0,5000
	0,0900
	0,4500
	
	
	

	Оксид азота
	0,0129
	0,2150
	0,0983
	0,2458
	
	
	

	Сероводород
	0,0013
	 
	0,0260
	3,2500
	1
	
	

	Аммиак
	0,0001
	0,0025
	0,0010
	0,0050
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,1902
	 
	10,0840
	 
	
	
	

	Метан
	1,0652
	 
	4,4792
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 3,3 (повышенный уровень); значение НП= 0,1% (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ - не превышали ПДК.
За ноябрь 2015 года было выявлено однократное превышение более 1 ПДК по сероводороду (таблица 47).


7.2  Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 48).
Таблица 48
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка
Таблица 49
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,076
	0,018
	0,036
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,001
	0,028
	0,023
	0,115
	
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,075
	0,023
	0,058
	
	
	

	Озон 
	0,025
	0,817
	0,065
	0,406
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак 
	0,001
	0,028
	0,061
	0,305
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,9 (низкий уровень) и НП = 0,0% (низкий уровень)(табл.1 и табл.1.1).
В целом по поселку среднемесячные концентрации загрязняющих веществ  не превышали ПДК. 

7.3 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

	Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 50).
Таблица 50
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	с. Январцево
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Таблица 51
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Январцево

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,012
	0,351
	0,112
	0,698
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,014
	0,240
	0,118
	0,394
	
	
	

	Диоксид серы
	0,021
	0,416
	0,037
	0,073
	
	
	

	Оксид углерода
	0,258
	0,086
	1,400
	0,280
	
	
	

	Диоксид азота
	0,009
	0,233
	0,030
	0,151
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,007
	0,006
	0,014
	
	
	

	Озон 
	0,070
	2,333
	0,134
	0,838
	
	
	

	Сероводород 
	0,006
	
	0,011
	1,400
	10
	
	

	Аммиак 
	0,004
	0,088
	0,781
	3,903
	46
	
	

	Сумма УВ
	0,004
	
	0,208
	
	
	
	

	Метан
	0,005
	
	0,259
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3), атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП = 2,1% (повышенный уровень), значение СИ = 3,9 (повышенный уровень)(табл.1 и табл.1.1). Воздух загрязнен аммиаком.
В целом по поселку среднемесячная концентрация озона составила 2,3 ПДКс.с., среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду - 10 случаев, по аммиаку - 46 случаев (таблица 51).

7.4 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

	Наблюдения за загрязнением воздухав городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул. Шолохова и ул. Штыбы, №2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган). Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода,оксида азота, сероводорода,углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 52).
Таблица 52
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в городе Уральск
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,104
	0,208
	0,108
	0,215

	Диоксид серы  
	0,015
	0,030
	0,018
	0,037

	Оксид углерода 
	3,853
	0,770
	4,056
	0,811

	Диоксид азота  
	0,140
	0,701
	0,021
	0,107

	Оксид азота 
	0,016
	0,041
	0,016
	0,040

	Сероводород 
	0,002
	0,25
	0,002
	0,291

	Углеводороды 
	31,65
	
	33,232
	

	Аммиак  
	0,016
	0,08
	0,013
	0,065

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,096
	0,323
	0,091
	0,307



7.5 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений поселка Январцево

Наблюдения за загрязнением воздухапроводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений Чинарево).
Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
По данным наблюдений концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 53).
Таблица 53
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в п. Январцево

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,087
	0,174

	Диоксид серы  
	0,012
	0,02

	Оксид углерода 
	1,640
	0,328

	Диоксид азота  
	0,019
	0,099

	Оксид азота 
	0,018
	0,043

	Сероводород 
	0,002
	0,290

	Углеводороды 
	30,25
	

	Аммиак  
	0,029
	0,144

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,59
	0,198



7.6 Качество поверхностных вод на территории
Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 6 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь, Сарыозен, Караозен, Кошимский канал.
Река Жайык, берущая начало в Уральских горах - четвертая по водности река Казахстана, вытекает с территории Российской Федерации и втекает на территорию Западно-Казахстанской области республики, далее протекает по территории Атырауской области и впадает в Каспийское море. Правобережные притоки - Шаган и Дерколь.
В реке Жайык температура воды составила 3,6ºC, водородный показатель равен 6,79, концентрация растворенного в воде кислорода- 12,6 мг/дм3, БПК5- 2,31 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды-1,3 ПДК).
В реке Шаган температура воды составила 3,4ºC, водородный показатель равен 6,63, концентрация растворенного в воде кислорода- 14,44 мг/дм3, БПК5- 2,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных ионов (железо общее-1,5 ПДК), по веществам из групп главных ионов (хлориды-1,7 ПДК, хлориды – 1,2 ПДК). 
В реке Дерколь температура воды составила 3,0ºC, водородный показатель равен 6,67, концентрация растворенного в воде кислорода- 9,92 мг/дм3, БПК5- 2,55 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний – 1,6 ПДК, хлориды -2,7 ПДК), по веществам из групп биогенных ионов (азот нитритный-1,3 ПДК).
В реке Сарыозен температура воды составила 7,0ºC, водородный показатель равен 6,60, концентрация растворенного в воде кислорода-8,96 мг/дм3, БПК5-2,42 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы главных ионов (хлориды - 6,9 ПДК, магний – 5,0 ПДК).
В реке Караозен температура воды составила 7,4ºC, водородный показатель равен 6,55, концентрация растворенного в воде кислорода-9,12 мг/дм3, БПК5-2,40 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы главных ионов (хлориды-7,3ПДК, магний- 4,6ПДК, кальций- 1,1ПДК). 
В Кошимском канале температура воды составила 4,7ºC, водородный показатель равен 6,55, концентрация растворенного в воде кислорода-11,68 мг/дм3, БПК5-2,28 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы главных ионов (хлориды-1,2 ПДК). 
Качество воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Жайык, Шаган, Дерколь, Кошимский канал, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Сарыозен, Караозен (таблица 6). 
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь, Кошимский канал – существенно не изменилось, в реках Сарыозен, Караозен- ухудшилось.
В сравнении с октябрем 2015 года качество воды рек Шаган, Дерколь – существенно не изменилось; реки Жайык – ухудшилось.


7.7Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (ПНЗ№2;ПНЗ№3)(рис. 7.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05-0,21мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.




7.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.4). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.4Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЗападно-Казахстанкой области


8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 54).
Таблица 54
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза
 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция(р-н аэропорта «Городской»)
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза
 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау, 1
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15 (новый Майкудук)
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сумма углеводородов, метан

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

Таблица 55
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0914
	0,6092
	0,2000
	0,4000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0808
	2,3071
	1,4652
	9,1575
	324
	35
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0581
	0,9683
	1,4701
	4,9003
	141
	
	

	Диоксид серы
	0,0084
	0,1680
	0,0935
	0,1870
	
	
	

	Сульфаты
	0,0002
	
	0,0100
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,7970
	0,2657
	4,7358
	0,9472
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0327
	0,8182
	0,1100
	0,5500
	
	
	

	Оксид азота
	0,0067
	0,1121
	0,0453
	0,1133
	
	
	

	Сероводород
	0,0006
	
	0,0063
	0,7875
	
	
	

	Фенол
	0,0069
	2,2960
	0,0110
	1,1000
	2
	
	

	Аммиак
	0,0098
	0,2438
	0,0293
	0,1465
	
	
	

	Формальдегид
	0,0079
	0,7860
	0,0130
	0,2600
	
	
	

	Сумма УВ
	1,0107
	
	3,7329
	
	
	
	

	Метан
	0,8167
	
	2,8246
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ = 9,2 (высокий уровень), значение НП = 11,7 % (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-2,5 (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 и фенола составляли 2,3 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 324, по взвешенным частицам РМ-10 – 141, по фенолу – 2 случая; а также превышения более 5 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 35 случаев (таблица 55).

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 56).
Таблица 56
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой (возле СШ № 6)
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота


	3
	
	
	ул. Ленина угол
ул. Алимжанова
	

	4
	
	
	ул. Кирова (больничный городок)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш

Таблица 57
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	    мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,189
	1,262
	0,800
	1,600
	8
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,044
	1,266
	0,786
	4,910
	128
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,046
	0,773
	0,788
	2,625
	50
	
	

	Диоксид серы
	0,071
	1,416
	2,222
	4,444
	120
	
	

	Сульфаты
	0,004
	
	0,030
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1,028
	0,343
	7,000
	1,400
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,437
	0,150
	0,750
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,020
	0,069
	0,173
	
	
	

	Озон
	0,022
	0,720
	0,048
	0,300
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,012
	1,450
	4
	
	

	Аммиак
	0,010
	0,243
	0,018
	0,092
	
	
	

	Сумма УВ
	1,148
	
	1,926
	
	
	
	

	Метан
	1,146
	
	1,292
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4,9 и НП = 6,7 %. Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-2,5 (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ и взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,3 ПДКс.с., диоксида серы - 1,4 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов свинца составило 2,1 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным вешествам - 8, взвещенным частицам РМ-2,5 - 128, взвешенным частицам РМ-10 - 50, по диоксиду серы – 120, оксиду углероду – 3, сероводороду – 4 случая (таблица 57).

8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах(рис.8.3., таблица 58).
Таблица 58
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6 
(площадь Металлургов)
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган
Таблица 59
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,266
	1,773
	0,600
	1,200
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,017
	0,343
	3,668
	7,336
	107
	3
	

	Сульфаты
	0,007
	 
	0,030
	 
	
	
	

	Оксид углерода
	0,976
	0,325
	3,000
	0,600
	
	
	

	Диоксид азота
	0,020
	0,496
	0,080
	0,400
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,003
	0,009
	0,024
	
	
	

	Озон
	0,032
	1,053
	0,074
	0,463
	
	
	

	Сероводород
	0,005
	 
	0,080
	9,975
	359
	34
	

	Фенол
	0,006
	1,933
	0,047
	4,700
	13
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,023
	0,003
	0,014
	
	
	

	Сумма УВ
	0,082
	 
	0,231
	 
	
	
	

	Метан
	0,183
	 
	0,562
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 10,0 (высокий уровень) и НП =16,7% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом и диоксидом серы. 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,8 ПДКс.с., фенола – 1,9 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. 
Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 1, по диоксиду серы - 107, по сероводороду – 359, по фенолу – 13; также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по диоксиду серы - 3 случая, по сероводороду – 34 случая (таблица 59).









8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.8.4., таблица 60).
Таблица 60
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань
Таблица 61
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Сарань

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,032
	0,917
	0,304
	1,900
	41
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,037
	0,612
	0,408
	1,360
	4
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,658
	0,219
	4,599
	0,920
	
	
	

	Диоксид азота
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,000
	0,002
	0,005
	 
	
	

	Озон
	0,036
	1,213
	0,062
	0,388
	 
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,821
	 
	1,999
	 
	 
	
	

	Метан
	1,018
	 
	2,390
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями НП равным 1,9% (повышенный уровень); СИ = 1,9 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,2 ПДКс.с., концентрации  других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 41, по взвешенным частицам РМ-10 – 4 случая (таблица 61).

8.5  Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.5., таблица 62).
Таблица 62
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/
Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
(район спасительной станции)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, сумма углеводородов, метан


[image: ]
	Рис. 8.5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау	

Таблица 63
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,264
	1,760
	0,800
	1,600
	12
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,002
	0,007
	
	
	

	Диоксид серы
	0,020
	0,393
	1,882
	3,764
	10
	
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,020
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1,246
	0,415
	9,000
	1,800
	7
	
	

	Диоксид азота
	0,016
	0,388
	0,084
	0,419
	
	
	

	Оксид азота
	0,010
	0,175
	0,079
	0,199
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,030
	3,788
	6
	
	

	Фенол
	0,007
	2,289
	0,046
	4,600
	35
	
	

	Аммиак
	0,052
	1,289
	0,300
	1,500
	2
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 25,3 % (высокий уровень), значение СИ = 4,6 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен фенолом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,8 ПДКс.с., фенола - 2,3 ПДКс.с., аммиака – 1,3 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 12, по диоксиду серы – 10, по оксиду углерода – 7, по сероводороду – 6, по фенолу – 35, по аммиаку – 2 случая (таблица 63).


8.6Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах – реках: Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, водохранилищах: Самаркан, Кенгир, озеро Балкаш.
Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Коргалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркан. Река Шерубайнура - правобережный приток реки Нура. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгирское расположено на реке Кенгир.
На реке Нура: температура воды 2,0ºC, водородный показатель равен 7,97, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,32 мг/дм3, БПК5 –1,49 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 15,2 ПДК, медь – 2,2 ПДК), биогенных веществ (фтор – 1,8 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,6 ПДК). 
На реке Шерубайнура: температура воды 0,5ºC, водородный показатель равен – 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,70 мг/дм3, БПК5 – 3,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 20,0 ПДК, медь – 1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 32,2 ПДК, азот нитритный – 26,3 ПДК, азот нитратный – 1,7 ПДК, фтор – 2,1 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК).
На водохранилище Самаркан: температура воды 3,0ºC, водородный показатель равен 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода 9,45 мг/дм3, БПК5 – 1,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 16,0 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, медь – 2,3 ПДК), биогенных веществ (фтор – 1,7 ПДК).
На водохранилище Кенгир: температура воды 6,4ºC, водородный показатель равен 7,62, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,44 мг/дм3, БПК5 – 3,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 6,0 ПДК, медь – 4,0 ПДК).
На реке Кара Кенгир: температура воды 4,7ºC, водородный показатель равен 7,39, концентрация растворенного в воде кислорода 5,16 мг/дм3, БПК5 – 3,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 41,3 ПДК, медь – 4,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 15,5 ПДК, азот нитритный – 3,3 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,7 ПДК).
В озере Балкаш температура воды колебалась в пределах 4-6,2 ºC, водородный показатель равен 8,50, концентрация растворенного в воде кислорода 12,09 мгО2/дм3, БПК5 - 1,20 мгО2/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 8,6 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,6 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» – реки Нура, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, вдхр. Кенгир, озеро Балкаш; вода «чрезвычайно-высокого уровня загрязнения» – река Кара Кенгир (таблица 6). 
В сравнении с ноябрем месяцем 2014 года качество воды рек Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан, Кенгир – не изменилось; в озере Балкаш – ухудшилось.
В сравнении с октябрем месяцем 2015 года качество воды рек Нура, Шерубайнура, вдхр. Кенгир, озера Балкаш – не изменилось; реки Кара Кенгир, вдхр. Самаркан – ухудшилось.
На территории области обнаружены следующие высокие загрязнения: река Нура – 3 случая ВЗ, река Кара Кенгир – 3 случая ВЗ, река Шерубайнура – 3 случая ВЗ, вдхр. Самаркан – 1 случай ВЗ (таблица 7).


8.7Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям

Река Нура. Согласно результатам биотестирования на всех створах реки Нуры тест – параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) равен 0%. По полученным данным исследуемая вода реки Нуры не оказывает токсического действия на тест – объект.
Река Шерубайнура. В процессе определения острой токсичности воды тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) по реке составил 0 %. Токсического влияния воды на тест – объект не обнаружено. 
Река Кара Кенгир. В ходе биотестирования в ноябре месяце тест-параметр равен 0%на всех створах наблюдения. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывает токсического действия на тест – объект.
Водохранилище Самаркан. Количество выживших дафний на водохранилище в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест параметр был равен 0%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphnia magna.
Водохранилище Кенгир. Тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю), полученный в ходе биотестирования по водохранилищу Кенгир, равен 0%. Исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест-объект.
Озеро Балкаш. Фитопланктон был беден. Основу альгофлоры составили диатомовые водоросли (98% от общей биомассы). Наиболее часто были встречены виды родов Cymatopleura, Cyclotella, Achnanthes. В среднем, общая численность составила 0,04 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,431 мг/дм³, число видов в пробе – 3, индекс сапробности – 1,92. Класс качества воды соответствовал третьему. 
Зоопланктонное сообщество развито стабильно умеренно. Зоопланктон характеризовался стопроцентным доминированием веслоногих рачков. Группа копепод создавала основу биомассы в общем комплексе зоопланктона. Средняя численность по водоему была равна 0,95 тыс.экз/м³ при биомассе 17,2мг/м³, это в 2,3 раза меньше, чем в этот период прошлого года. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,66 до 1,83. В среднем индекс сапробности по водоёму был равен 1,73, против 1,72 за этот период прошлого года. Класс воды - третий. Качество вод – "умеренно-загрязненные". 
Согласно результатам биотестирования по озеру Балкаш  наблюдались следующие данные тест-параметра (процент погибших дафний по отношению к контролю): г.Балхаш,″20,0 км от северного берега по А175º от ОГП″  - 3%; г.Балхаш,″38,5 км от северного берега по А 175º от ОГП″ - 0%; з.Тарангалык,″ 0,7 км от по А 130º от хвостохранилища БГМК″ – 0%; з.Тарангалык,″ 2,5 км по А 130º от хвостохранилища БГМК″   – 0%; Бухта – Бертыс , ″ 1,2 км от западного берега по А107º сброса сточных вод ТЭЦ″ – 0%; Бухта - Бертыс, ″6,5 км от острова Зеленый″ – 3%; Малый Сары -Шаган, 1,0 км от сброса АО  ″Балхашбалык″–  0%; г.Балхаш,″8,0 км от сев.бер. от ОГП″ - 0%; Бухта - Бертыс, ″3,1 км от сброса сточных вод ТЭЦ ″– 0%; Малый Сары - Шаган, 2,3 км от сброса АО ″Балхашбалык″– 0%. По полученным данным исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест- объект. (Приложение 8).

8.8Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области за ноябрь 2015 года
(2 программа)
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 5 водных объектах: река Нура, водохранилище Самаркан, Канал сточных вод, р. Сокыр, р. Шерубайнура.
В пункте наблюдения на реке Нура, в районе железнодорожной станции Балыкты – температура воды 0,4ºC, водородный показатель равен 8,04, концентрация растворенного в воде кислорода составила – 10,5 мг/дм3, БПК5 – 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,3 ПДК, магний – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,8 ПДК, марганец – 14,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3.
В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темиртау – температура воды 2,4ºC, водородный показатель равен 8,30, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,75 мг/дм3, БПК5 – 1,05 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, марганец – 11,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3.
В точке наблюдения «0,5 км от южного берега» водохранилища Самаркан, г. Темиртау – температура воды – 3,0ºC, водородный показатель равен 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,45 мг/дм3, БПК5 – 1,20 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,5 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,3 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 16,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3.
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «Темиртауский электро–металлургический комбинат (ТЭМК)» в среднем за три отбора температура воды составила 1,2ºC, водородный показатель равен 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,3 мг/дм3, БПК5 – 1,51 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты- 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец – 7,7 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3.
В районе створа г. Темиртау, «Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК», в среднем за три отбора температура воды составила 8,9ºC, водородный показатель равен 7,58, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,07 мг/дм3, БПК5 – 1,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК), биогенных и неорганических веществ (азот нитритный – 1,4 ПДК, азот нитратный –1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец – 17,3 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00010 мг/дм3, максимальная – 0,00011 мг/дм3.
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО (ТЭМК), в среднем за три отбора температура воды – 3,5ºC, водородный показатель равен 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,99 мг/дм3, БПК5 – 1,51 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитратный – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, марганец – 15,1 ПДК) и органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00014 мг/дм3, максимальная – 0,00016 мг/дм3.
 В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темиртау, температура воды равна 4,2ºC, водородный показатель – 8,26, концентрация растворенного кислорода в воде составила 12,0 мг/дм3, БПК5 – 1,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,8 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, цинк – 1,4 ПДК, марганец – 13,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00015 мг/дм3.
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО (ТЭМК) в среднем за три отбора температура воды – 1,4ºC, водородный показатель равен 7,90, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,3 мг/дм3, БПК5 – 1,31 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, цинк – 2,6 ПДК, марганец – 16,9 ПДК) и органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00010 мг/дм3, максимальная – 0,00011 мг/дм3.
В пункте наблюдения реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села), в среднем за три отбора температура воды составила 1,0ºC, водородный показатель – 8,05, концентрация растворенного кислорода в воде – 10,2 мг/дм3, БПК5 – 1,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,3 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 15,0 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00010 мг/дм3, максимальная – 0,00011 мг/дм3.
В пункте контроля реки Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища, 4,8 км по руслу реки ниже с. Актобе, температура воды равна 1,5 ºC, водородный показатель – 8,44, концентрация растворенного кислорода составила 11,0 мг/дм3, БПК5 – 2,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, марганец – 17,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3.
В пункте контроля реки Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины – в среднем за три отбора температура воды составила – 1,1ºC, водородный показатель равен 8,34, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,84 мг/дм3, БПК5 – 1,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 15,8 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3.
В пункте наблюдения реки Нура с. Акмешит (в черте села) – температура воды составила 2,0ºC, водородный показатель – 8,36, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,3 мг/дм3, БПК5 – 2,14 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, марганец – 30,0 ПДК) и органических веществ (фенол – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3.
В пункте наблюдения реки Сокыр, в районе автодорожного моста, температура воды -  0,7ºC, водородный показатель составил 7,83, концентрация растворенного кислорода в воде составила 8,55 мг/дм3, БПК5 – 3,76 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,1 ПДК, сульфаты – 2,9 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 35,8 ПДК, азот нитритный – 32,5 ПДК, азот нитратный – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, цинк – 2,0 ПДК, марганец – 21,0 ПДК) и органических веществ (фенолы – 3,0 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3.
В пункте контроля реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл, температура воды составила 0,5ºC, водородный показатель равен 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,70 мг/дм3, БПК5 - 3,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,1 ПДК, сульфаты – 3,0 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 32,2 ПДК, азот нитритный – 26,3 ПДК, азот нитратный – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, марганец – 20,0 ПДК) и органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3.
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области в ноябре месяце 2015 года оценивается как вода «высокого уровня загрязнения» - реки Нура, Сокыр, Шерубайнура, водохранилище «Самаркан», канал сточных вод (таблица 64).
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды на створе «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК» реки Нура – улучшилось; на остальных створах реки Нура, вдхр. Самаркан, а также на Канале сточных вод, на реках Сокыр и Шерубайнура значительно не изменилось. 
В сравнении с октябрем 2015 года качество воды на реке Нура, «1 км выше канала сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК» - улучшилось; на следующих створах реки Нура: «5,7 км ниже канала сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК» и с. Молодецкое состояние – ухудшилось; на остальных створах реки Нура, вдхр. Самаркан, на Канале сточных вод объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау», реках Сокыр,  и Шерубайнура состояние качества воды значительно не изменилось (таблица 64).
Таблица 64
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям
	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ 
в ноябре 2015 г.

	
	Ноябрь 2014 г.
(по ИЗВ)
	Октябрь 2015 г.
(по КИЗВ)
	Ноябрь 2015 г.
(по КИЗВ
	показатели качества воды
	средняя
концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	река Нура, ж/д станция Балыкты (Карагандинская)
	
	10,2 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,5
	-

	
	
	2,10 (нормативно чистая)
	1,35 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,35
	-

	
	4,67
(5 кл.)
грязная
	4,19 (высокого уровня загрязнения)
	4,57 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	234
	2,3
	
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	51,4
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,140
	14,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0058
	5,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	Самаркан вдхр.,
7 км выше плотины, проран
г. Темиртау (Карагандинская)
	
	10,1 (нормативно чистая)
	9,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,75
	-

	
	
	1,50 (нормативно чистая)
	1,05 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,05
	-

	
	3,54
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	3,55 (высокого уровня загрязнения)
	3,34 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	108
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,110
	11,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	Самаркан вдхр., 
0,5 км выше плотины,
 г. Темиртау (Карагандинская)
	
	9,99
(нормативно чистая)
	9,45 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,45
	-

	
	
	1,97
(нормативно чистая)
	1,20 нормативно чистая
	БПК5
	1,20
	-

	
	3,77
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	3,47 (высокого уровня загрязнения)
	4,00 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	146
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,160
	16,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	река Нура, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО 
(ТЭМК)
 г. Темиртау (Карагандинская)
	
	9,77
(нормативно– чистая)
	10,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,3
	-

	
	
	1,65 (нормативно чистая)
	1,51 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,51
	-

	
	3,68
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	3,13 (высокого уровня загрязнения)
	2,96 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	131
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,077
	7,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	«Канал сточных вод, объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)
 г. Темиртау (Карагандинская)
	
	7,80 (нормативно чистая)
	9,07 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,07
	-

	
	
	2,00 (нормативно чистая)
	1,45 нормативно чистая
	БПК5
	1,45
	-

	
	5,22
(5 кл.)
грязная
	3,30
высокого уровня загрязнения
	4,44 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	250
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,027
	1,4

	
	
	
	
	Азот нитратный
	11,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,173
	17,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	река Нура, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)
г. Темиртау (Карагандинская)
	
	8,81
(нормативно чистая)
	9,99 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,99
	-

	
	
	1,80 (нормативно чистая)
	1,51 нормативно чистая
	БПК5
	1,51
	-

	
	4,55
(5 кл.)
грязная
	4,32 (высокого уровня загрязнения)
	3,64 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	254
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,016
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,151
	15,1

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 
г. Темиртау (Карагандинская)
	
	10,6
(нормативно чистая)
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	-

	
	
	2,03 (нормативно чистая)
	1,20 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,20
	-

	
	5,72
(5 кл.)
грязная
	3,53 высокого уровня загрязнения
	3,80 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	177
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,130
	13,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	река Нура, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО (ТЭМК)
г. Темиртау (Карагандинская
	
	9,57
(нормативно чистая)
	10,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,3
	-

	
	
	1,75 (нормативно чистая)
	1,31 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,31
	-

	
	4,08
(5 кл.)
грязная
	2,78
(умеренного уровня загрязнения)
	3,90
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	258
	2,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,169
	16,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села (Карагандинская)
	
	10,3
(нормативно чистая)
	10,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,2
	-

	
	
	1,50 (нормативно чистая)
	1,45 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,45
	-

	
	3,86
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	3,00
(умеренного уровня загрязнения)
	4,11
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	227
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,150
	15,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища,
 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе
(Карагандинская)
	
	8,28 (нормативно – чистая)
	11,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	-

	
	
	2,03 (нормативно – чистая)
	2,85 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,85
	-

	
	5,00
(5 кл.)
грязная
	3,59 (высокого уровня загрязнения)
	5,60 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	169
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец 
	0,170
	17,0

	река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины (Карагандинская)
	
	8,22
(нормативно- чистая)
	9,84 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,84
	-

	
	
	1,80
(нормативно – чистая)
	1,59 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,59
	-

	
	5,47
(5 кл.)
грязная
	4,42
(высокого уровня загрязнения)
	8,74
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	165
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,158
	15,8

	река Нура, 
с. Акмешит, в черте села (Карагандинская)
	
	9,16
(нормативно чистая)
	12,3 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	
	1,80 (нормативно чистая)
	2,14 нормативно чистая
	БПК5
	2,14
	-

	
	5,39
(5 кл.)
грязная
	4,78 (высокого уровня загрязнения
	6,79 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	181
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,300
	30,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	река Сокыр, автодорожный мост
(Карагандинская)
	
	10,6
(нормативно чистая)
	8,55
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,55
	-

	
	
	2,47 (нормативно чистая)

	3,76 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,76
	-

	
	8,03
(6 кл.)
очень грязная
	9,82
(высокого уровня загрязнения)

	9,17
(высокого уровня загрязнения)

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	325
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	289
	2,9

	
	
	
	
	Магний
	51,4
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	17,9
	35,8

	
	
	
	
	Азот нитритный 
	0,650
	32,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	14,0
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,210
	21,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,020
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл (Карагандинская)
	
	10,2
(нормативно чистая)
	8,70 нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,70
	-

	
	
	2,70 (нормативно чистая)
	3,01 нормативно чистая
	БПК5
	3,01
	

	
	7,46
(6 кл.)
очень грязная
	9,76
(высокого уровня загрязнения)
	8,72 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	322
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	296
	3,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	16,1
	32,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,525
	26,3

	
	
	
	
	Азот нитратный
	15,8
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,200
	20,0

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0




8.9Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (ПНЗ№5), г.Темиртау (ПНЗ№2)(рис. 8.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

8.10Плотность радиоактивных выпадений в приземном слоеатмосферы

	Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКарагандинской области

9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 65).
Таблица 65
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбекова, 379; жилой район
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43,
центр города
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан



[image: Костанай ]
Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 

Таблица 66
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,030
	0,501
	0,200
	0,665
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,383
	0,236
	0,472
	
	
	

	Оксид углерода
	0,230
	0,077
	2,448
	0,490
	
	
	

	Диоксид азота
	0,034
	0,852
	1,620
	8,098
	113
	16
	

	Оксид азота
	0,288
	4,806
	2,222
	5,555
	998
	37
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ = 8,1 и НП = 33,6 %. Воздух города более всего загрязнен оксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации оксида азота составили 4,8 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
За ноябрь по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 113, по оксиду азота – 998 случаев, также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 16, по оксиду азота - 37 случаев (таблица 66).


9.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 67).

Таблица 67
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан



[image: Рудный]

	Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный
Таблица 68
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0019
	0,0317
	0,6561
	2,1870
	2
	
	

	Диоксид серы
	0,0569
	1,1370
	0,4427
	0,8854
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0005
	0,0002
	1,0290
	0,2058
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0229
	0,5725
	0,1556
	0,7780
	
	
	

	Оксид азота
	0,0033
	0,0542
	0,1217
	0,3043
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значением СИ равным 2,2 (повышенный уровень), значение НП = 0,1 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10.
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,1 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. 
За ноябрь по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 - 2 случая (таблица 68).


9.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 69).
Таблица 69
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.9.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык



Таблица 70
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Карабалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,011
	0,320
	0,091
	0,570
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,015
	0,253
	0,168
	0,561
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,188
	0,058
	0,115
	
	
	

	Оксид углерода
	0,256
	0,085
	4,041
	0,808
	
	
	

	Диоксид азота
	0,002
	0,053
	0,030
	0,151
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,000
	0,021
	0,052
	
	
	

	Озон
	0,039
	1,313
	0,066
	0,413
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	 
	0,006
	0,700
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,015
	0,006
	0,032
	
	
	

	Сумма УВ
	0,886
	 
	1,314
	 
	
	
	

	Метан
	1,098
	 
	1,594
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается низким, он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП был равен 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по поселку среднемесячная концентрация озона составляла 1,3ПДКс.с., концентрации всех остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК.


9.4Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак.
В реке Тобыл температура воды 0,8 ºC, водородный показатель равен 7,77, концентрация растворенного в воде кислорода 10,94 мг/дм3, БПК5 2,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 6,5 ПДК, никель – 4,1 ПДК, медь – 10,7 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,2 ПДК, магний – 1,2 ПДК) и биогенных веществ (железо общее – 2,2 ПДК).
В реке Айет температура воды 0,2 ºC, водородный показатель равен 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода 12.32 мг/дм3, БПК5 3.59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 4,6 ПДК, никель – 3,0 ПДК, медь – 19,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,1 ПДК, магний – 1,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,8 ПДК).
В реке Тогызак температура воды 0,1 ºC, водородный показатель равен 7,84, концентрация растворенного в воде кислорода 18,31 мг/дм3, БПК5 2,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель – 4,0 ПДК, медь – 9,0 ПДК, марганец – 8,7 ПДК, цинк – 2,6 ПДК), главных ионов (сульфаты – 4,7 ПДК, магния – 1,9 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,3 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Айет, Тобыл, Тогызак. (таблица 6)
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды реки Тобол, Тогызак – существенно не изменилось, река Айет – ухудшилось.
В сравнении с октябрем 2015 года качество воды реки Тобыл, Тогызак – существенно не изменилось; река Айет – ухудшилось.


9.5Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (ПНЗ№2; ПНЗ№4), г.Рудный (ПНЗ№5)(рис. 9.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах0,09-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

9.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,0 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКостанайской области






10. Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарных постах (рис.10.1., таблица 71).
Таблица 71
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, 
ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	левый берег р. Сырдарьи, «Аэрологическая станция»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид, сумма углеводородов, метан
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Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда	
Таблица 72
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0040
	0,0267
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0118
	0,1967
	0,2915
	0,9717
	
	
	

	Диоксид серы
	0,1263
	2,5250
	0,2960
	0,5920
	
	
	

	Оксид углерода
	0,6549
	0,2183
	2,0000
	0,4000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0892
	2,2300
	0,2000
	1,0000
	
	
	

	Оксид азота
	0,0046
	0,0767
	0,1208
	0,3020
	
	
	

	Сероводород 
	0,0001
	
	0,0010
	0,1250
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0011
	0,1050
	0,0050
	0,1000
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким,он определялся значениями СИ равным 1,0 и  НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота. 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 2,5 ПДКс.с., диоксида азота – 2,2 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 72).

10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 73).
Таблица 73
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид



[image: Торетам]

Рис. 10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 


Таблица 74
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0008
	0,0133
	0,0734
	0,2447
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0016
	0,0320
	0,0340
	0,0680
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2820
	0,0940
	2,9128
	0,5826
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0005
	0,0500
	0,2983
	5,9660
	1
	1
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 6,0 (высокий уровень), значение НП = 0,0 % (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух более всего загрязнен формальдегидом. 
В целом по поселку среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зафиксированы по 1 случаю превышения более 1 ПДК и более 5 ПДК по формальдегиду (таблица 74).



10.3  Состояние атмосферного воздуха города Кызылорда и Кызылординской области (экспедиция)

В ноябре 2015 года при проведении маршрутных обследований атмосферного воздуха по городу Кызылорда показало, что содержание диоксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода и диоксида серы находились в пределах нормы.
В ноябре 2015 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксид азота и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы  (рис. 10.3, таблица 75,76). 

[image: Пункты наблюдения атмосферного воздуха по г]

Рис.10.3Схема расположения маршрутных постов экспедиционных наблюдений
по г. Кызылорда
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Таблица 75
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда
за ноябрь 2015 года по данным экспедиционных наблюдений

	Наименование
точек
	Максимальная разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные 
вещества
	Диоксид
серы
	Диоксид
азота
	Оксид
углерода

	
	Ноябрь   
2014 г.
	Ноябрь   
2015 г.
	Ноябрь   
2014 г.
	Ноябрь   
2015 г.
	Ноябрь   
2014 г.
	Ноябрь   
2015 г.
	Ноябрь   
2014 г.
	Ноябрь   
2015 г.

	
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК
	Мг/м3
	Кратная  ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,215
	0,4
	0,099
	0,2
	0,08
	0,9
	0,07
	0,3
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона ("КТЭЦ")
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,185
	0,4
	0,083
	0,2
	0,07
	0,8
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Рынок «Сыбага»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,119
	0,2
	0,087
	0,2
	0,08
	0,9
	0,05
	0,2
	2,0
	0,4
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,120
	0,2
	0,104
	0,2
	0,08
	0,9
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,131
	0,3
	0,095
	0,2
	0,08
	0,9
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2














Таблица 76
Характеристика состояния атмосферного воздуха Кызылординской области
за ноябрь 2015 года по данным экспедиционных наблюдений
	

Наименование точек отбора




	Максимальная разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид  серы
	Диоксид  азота
	оксид углерода

	
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК

	
Жанакорган
	 Центр района (ул. Корасан ата)
	0,00
	0,0
	0,107
	0,2
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Манап Кокенов)
	0,00
	0,0
	0,147
	0,3
	0,05
	0,2
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Амангельды)
	0,00
	0,0
	0,122
	0,2
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2

	
Шиели
	Центр района (ул. Сатпаева)
	0,00
	0,0
	0,113
	0,2
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Даулеткерей)
	0,00
	0,0
	0,133
	0,3
	0,07
	0,3
	2,0
	0,4

	
	 Ж/д вокзал(ул. А. Байтурсынова)
	0,00
	0,0
	0,113
	0,2
	0,07
	0,3
	2,0
	0,4

	
Сырдарья
	Центр района (ул. Конаева)
	0,00
	0,0
	0,126
	0,2
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Керейтбаева)
	0,00
	0,0
	0,111
	0,2
	0,09
	0,4
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Алиакбарова) 
	0,00
	0,0
	0,131
	0,3
	0,08
	0,4
	2,0
	0,4

	
Жалагаш
	Центр района (ул. Бухарбай батыр)
	0,00
	0,0
	0,147
	0,3
	0,08
	0,4
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Абая)
	0,00
	0,0
	0,101
	0,2
	0,09
	0,4
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Кыстаубаева)
	0,00
	0,0
	0,111
	0,2
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2

	
Кармакшы
	Центр района (ул. Коркыт Ата)
	0,00
	0,0
	0,140
	0,3
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Кошербаева)
	0,00
	0,0
	0,129
	0,2
	0,06
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Привокзальная)
	0,00
	0,0
	0,138
	0,3
	0,08
	0,4
	1,0
	0,2

	
Казалы
	Центр района (ул. Ауезова)
	0,00
	0,0
	0,148
	0,3
	0,07
	0,3
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Счастнов)
	0,00
	0,0
	0,116
	0,2
	0,08
	0,4
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Айтеке би)
	0,00
	0,0
	0,125
	0,2
	0,08
	0,4
	1,0
	0,2

	
Аральск
	Центр района (ул. Абылхаир хан)
	0,00
	0,0
	0,142
	0,3
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Бактыбай батыр)
	0,00
	0,0
	0,122
	0,2
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Женис 50 лет)
	0,00
	0,0
	0,110
	0,2
	0,07
	0,3
	1,0
	0,2
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10.4 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 
В реке Сырдария температура воды колебалась от 2,4ºC до 7ºC, среднее значение рН составило – 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 8,47мг/дм3, БПК5 в среднем 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди – 3,0 ПДК, хрому (6+) – 1,2 ПДК) и главных ионов (сульфаты – 4,6 ПДК, магний – 1,1 ПДК).
В Малом Аральском море температура воды – 3,0ºC, среднее значение рН составило – 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,34 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (меди – 3,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 4,5 ПДК, магний – 1,1 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Кызылординской области оценивается следующим образом: река Сырдария - вода «умеренного уровня загрязнения», Аральское море – вода «умеренного уровня загрязнения» (таблица 6).
По сравнению с ноябрем 2014 года качество воды реки Сырдария и Аральского моря существенно изменилось.
По сравнению с октябрем 2015 года существенно не изменилось качество воды реки Сырдария и Аральского моря существенно изменилось.


10.5Качество воды хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорд и Кызылординской области

В ноябре 2015 года отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические  нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В ноябре 2015 года в открытых водоемах превышения ПДК наблюдается по следующим ингредиентам: цветность – 2,04 ПДК; мутность – 1,2 ПДК; сухой остаток – 1,2 ПДК; сульфаты – 1,3 ПДК: жесткость – 1,0 ПДК, магний – 1,2 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК.
 В глубинных скважин превышения ПДК: цветность – 1,2 ПДК; сульфаты – 1,02 ПДК.
Водопроводная вода  превышения ПДК: цветность – 1,3 ПДК; мутность – 1,1 ПДК; сульфаты – 1,2 ПДК; магний – 1,1 ПДК, железо – 1,4 ПДК. 
По городу Кызылорда, в ноябре 2015 года, качество питьевой воды по сравнению с ноябрем 2014 года  изменилось не значительно.
По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний.
Превышения ПДК в открытых водоемах по области наблюдается по следующим ингредиентам: мутность  1,1-1,5 ПДК; цветность 1,3–5,7 ПДК; сухой остаток 1,0–1,3 ПДК; сульфаты 1,0–1,4 ПДК, жесткость 1,0 ПДК; железо 1,3 ПДК; магний  1,1-1,4 ПДК; медь 1,5 ПДК. 
Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по мутности 1,0 ПДК,  цветность 1,2-1,4 ПДК, сульфатам 1,0-1,1 ПДК, магнию 1,1 ПДК. 
В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: сульфатам 1,0 ПДК; магний 1,1 ПДК. 
Вода из децентрализованных источников водоснабжения отличается высоким уровнем цветности 1,0-4,5 ПДК, мутности 1,0-1,2 ПДК,  сульфатов 1,0-1,2 ПДК, сухого остатка 1,0-1,3 ПДК, жесткость – 1,0 ПДК,  магнию 1,1-1,2 ПДК, железо 1,2 ПДК.


10.6Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п.Торетам (ПНЗ№1)(рис 10.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,19мкЗв/ч.В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


10.7 Радиационный гамма-фон города Кызылорда и Кызылординской области поданным экспедиционных наблюдений

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорда и Кызылординской области находился в допустимых пределах (0,05 - 0,19 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.
10.8Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области

10.9 Состояние здоровья населенияпо городу Кызылорда и Кызылординской области

За ноябрь месяц 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. 
По Южному региону, в возрасте 1-6 лет, у обследуемый (Мамыр А.) температура, слизотечение, слабость, озноб. Диагноз:  ОРВИ. В возрасте 25-40 лет, (Алиева А.) боль в области поясницы. Диагноз: Хр. Пиелонефрит. Возрасте свыше 40 лет, (Арымкожаева У.) головные боли, головокружение, шум в ушах. Диагноз: АГ3 Риск4.
По Северному региону, в возрасте 1-6 лет, (Бектай Н.) боль в горле, температура. Диагноз: Фолликулярная ангина. В возрасте свыше 40 лет, (Алиева А.) жалобы на боль в суставах. Диагноз: Ревматоидный артрит. 
По рынку Сыбага, в возрасте 1-6 лет, (Батырбек А. и Батырбек Е.) температура, кашель. Диагноз: ОРВИ. В возрасте свыше 40 лет, (Айтжанов М.) головокружение, шум в ушах. Диагноз: АГ2 риск3.  А также обследуемый (Айтжанова А.) жалобы на боль в области поясницы. Диагноз: Хр. Пиелонефрит.
 По Центральной площади возрасте 12- 18 лет, у обследуемой (Тайманова А.) отмечалось боль в области сердца. Диагноз: ВПС (Врожденный порок сердца).
 По мкр. Акмечеть возрасте свыше 40 лет, у обследуемого (Сарбаев Б.) боль в области поясницы, частое мочеспускание. Диагноз: Хр. Простатит. 
За ноябре 2015 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по Кызылординской области было обследовано всего 56 пациентов, по 7 районам (Аральский, Казалинский, Кармакчинский, Жалагашский, Сырдаринский, Шиелинский, Жанакорганский) по 4 категориям по 2 человека. Среди обследуемых 9 человек состоят на диспансерном учете, например Кожахметова С 1978 г.р. диагноз – Диффузный зоб 2 степени, Нагиятова Ш. А\Г 3 риск 3, Сабралиева Б  А/Г 3 риск 4,  Курманалиев М. хронический бронхит А\Г 3 риск 4, Омарова Г. 1967 г.р ж/д анемия, Тайманов Б 1962 г.р. ИБС А\Г 3 риск 4,  Абсадыкова Т. 1967 г.р. А/Г 3 риск 4, Утепов 1978 г.р. бронхиальная астма, Денисламова Б. А/Г 3 риск 4. 

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.11.1., таблица 77).
Таблица 77
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон, на территории филиала Жайык-Каспийского департамента экологии
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха города Актау

[image: Морпорт 1]

Рис.11.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод
 на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 78
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,174
	1,157
	0,600
	1,200
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,015
	0,441
	0,290
	1,815
	10
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,040
	0,659
	1,109
	3,698
	17
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,381
	0,060
	0,120
	
	
	

	Сульфаты
	0,018
	
	0,030
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,151
	0,050
	3,710
	0,742
	
	
	

	Диоксид азота
	0,031
	0,780
	0,197
	0,987
	
	
	

	Озон
	0,037
	1,230
	0,180
	1,125
	35
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,052
	6,475
	23
	1
	

	Углеводороды
	0,767
	
	3,200
	
	
	
	

	Аммиак
	0,012
	0,293
	0,050
	0,250
	
	
	

	Серная кислота
	0,035
	0,353
	0,050
	0,167
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1.,11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ = 6,5 (высокий уровень),  НП = 2,7% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,2 ПДКс.с., озона - 1,2 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Было зафиксировано превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 1 случай, по взвешенным частицам РМ-2,5 - 10, по взвешенным частицам РМ-10 - 17, по озону – 35, по сероводороду – 23; так же 1 случай превышения более 5 ПДК по сероводороду (таблица 78).

11.2   Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарных постах (рис. 11.3., таблица 79).
Таблица 79
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, озон
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 80
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0603
	1,0042
	0,1433
	0,4777
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0157
	0,3140
	0,0448
	0,0896
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1240
	0,0413
	2,2004
	0,4401
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0154
	0,3850
	0,0651
	0,3255
	
	
	

	Оксид азота
	0,0109
	0,1817
	0,0666
	0,1665
	
	
	

	Озон
	0,0449
	1,4950
	0,1604
	1,0025
	2
	
	

	Сероводород
	0,0002
	
	0,0079
	0,9875
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ = 1,0 и НП равным 0,1 %  (табл.1 и табл.1.1). Воздух города загрязнен более всего озоном.
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,5 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. 
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по озону – 2 случая (таблица 80).


11.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис. 11.4., таблица 81).

Таблица 81
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 11.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Бейнеу

Таблица 82
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Бейнеу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,012
	0,354
	0,129
	0,807
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,039
	0,657
	0,366
	1,221
	6
	
	 

	Диоксид серы
	0,003
	0,064
	0,024
	0,047
	
	
	 

	Оксид углерода
	0,111
	0,037
	0,713
	0,143
	
	
	 

	Диоксид азота
	0,008
	0,190
	0,032
	0,160
	
	
	 

	Оксид азота
	0,006
	0,107
	0,102
	0,254
	
	
	 

	Озон
	0,239
	7,960
	0,916
	5,725
	37
	1
	 

	Сероводород
	0,002
	 
	0,017
	2,100
	59
	
	 

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,001
	0,004
	
	
	 

	Сумма УВ 
	0,468
	 
	1,365
	 
	 
	 
	 

	Метан
	1,023
	 
	1,711
	 
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 5,7 (высокий уровень), значение НП = 5,8%  (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
По поселку среднемесячная концентрация по озону – 8,0 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. 
Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 -6, по озону – 37, по сероводороду - 59 случаев, также превышения более 5 ПДК  по озону - 1 случай (таблица 82).

11.4 Состояние атмосферного воздуха на территории х/х Кошкар-Ата по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата».Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.
Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 83).

Таблица 83
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
х/х «Кошкар-Ата»

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,16
	0,33

	Диоксид серы
	0,04
	0,08

	Оксид углерода
	0,29
	0,058

	Диоксид азота
	0,05
	0,23

	Оксид азота
	0,02
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,02
	

	Сумма  углеводородов
	26,30
	

	Аммиак
	0,03
	0,15












11.5 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ)"Морпорт Актау"
Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в ноябре 2015 года по четырем контрольным точкам: 1 точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3 точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".
На акватории морского порта температура воды находилось в пределах 12,0-15,0 °С, величина рН морской воды - 8,0-8,2, содержание растворенного кислорода - 5,8-6,3 мг/дм3, БПК5 - 0,9-1,0 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
На всех точках акватории Морпорта, качество морской воды, характеризуется как «нормативно-чистая» (по КИЗВ). 
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды улучшилось. В сравнении с октябрем 2015 года - не изменилось.


11.6 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на территории Мангистауской области

На прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас температура морской воды находилось в пределах 12-14°С, величина рН 7,9-8,1. Содержание растворенного кислорода находилось в пределах 5,9-6,1 мг/дм3, БПК5 0,9-1,2 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдалось.
На месторождениях Каражанбас и Арман, температура морской воды находилось на уровне 14°С, величина рН находилось в пределах 8,0 - 8,1, концентрация растворенного кислорода – 5,9-6,0 мг/дм3, значение БПК5 – 1,0-1,1 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдалось.
На всех точках прибрежных станции, месторождении качество морской воды характеризуется как «нормативно-чистая».
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды улучшилось. В сравнении с октябрем 2015 года - не изменилось.

11.7 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (ПНЗ №1, ПНЗ №2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,08-0,13 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.5).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Мангистаускойобласти












12 Состояние окружающей среды Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.12.1., таблица 84).

Таблица 84
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	ул. Затон, 39
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 85
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества
	0,215
	1,436
	0,600
	1,200
	3
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,016
	0,467
	0,148
	0,926
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,039
	0,650
	0,447
	1,489
	3
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,253
	0,168
	0,335
	
	
	

	Сульфаты
	0,004
	
	0,010
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,267
	0,089
	2,813
	0,563
	
	
	

	Диоксид азота
	0,024
	0,608
	0,109
	0,545
	
	
	

	Оксид азота
	0,015
	0,248
	0,185
	0,463
	
	
	

	Озон
	0,026
	0,860
	0,074
	0,463
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,046
	5,775
	1228
	5
	

	Фенол
	0,003
	0,909
	0,008
	0,800
	
	
	

	Хлор 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Хлористый водород
	0,029
	0,288
	0,060
	0,300
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,053
	0,043
	0,214
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,222
	
	2,395
	
	
	
	

	Метан
	1,887
	
	3,020
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениям НП = 47,5% (овысокий уровень), СИ был равен 5,8 (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,4 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным вещетвам и по взвешенным частицам РМ-10 – по 3 случая, по сероводороду - 1228 случаев; также превышения более 5 ПДК: по сероводороду - 5 случаев (таблица 85).


12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.12.2., таблица 86).

Таблица 86
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз






Таблица 87
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,112
	0,747
	0,400
	0,800
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,014
	0,400
	0,089
	0,557
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,011
	0,182
	0,101
	0,338
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,128
	0,039
	0,079
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,020
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,908
	0,303
	3,000
	0,600
	
	
	

	Диоксид азота
	0,018
	0,457
	0,089
	0,444
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,073
	0,081
	0,203
	
	
	

	Озон
	0,034
	1,133
	0,072
	0,450
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,027
	3,325
	55
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,138
	0,034
	0,168
	
	
	

	Сумма УВ
	0,313
	
	2,163
	
	
	
	

	Метан 
	0,419
	
	2,882
	
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями НП равным 2,6%, СИ был равен 3,3 (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Зарегистрированы превышения более 1 ПДК по сероводороду – 55 случаев (таблица 87).

12.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 88).
Таблица 88
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота



[image: Аксу]
Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Аксу 

Таблица 89
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,034
	0,572
	0,044
	0,147
	
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,282
	0,043
	0,085
	
	
	

	Оксид углерода
	0,004
	0,001
	0,594
	0,119
	
	
	

	Диоксид азота
	0,014
	0,360
	0,063
	0,316
	
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,062
	0,034
	0,085
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 0,3 и НП = 0,0 % (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 89).




12.4  Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.
Температура воды колебалась от 0,1 до 10,0ºC, среднее значение рН составило 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 12,7 мг/дм³, БПК5  в среднем 1,8 мг/дм³.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
Качество реки Ертис на территории Павлодарской области оценивается как вода «умеренного уровня загрязнения» (таблица 6).
В сравнении с октябрем 2015 года качество воды реки Ертис – существенно не изменилось.
В сравнении с ноябрем 2014 года качество воды реки Ертис – существенно не изменилось.

12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (ПНЗ №3, ПНЗ №4), г.Аксу (ПНЗ №1), г.Екибастуз (ПНЗ №1) (рис. 12.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,004-0,20 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииПавлодарской области


13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Петропавловск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.13.1., таблица 90).
Таблица 90
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ч. Валиханова,17
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.13.1. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города  Петропавловск

Таблица 91
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,087
	0,582
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,007
	0,211
	0,109
	0,679
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,021
	0,346
	0,584
	1,946
	23
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,178
	0,073
	0,147
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,010
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0,950
	0,317
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,030
	0,758
	0,060
	0,300
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,013
	0,047
	0,118
	
	
	

	Озон
	0,030
	1,003
	0,048
	0,300
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,020
	2,450
	160
	
	

	Фенол
	0,002
	0,500
	0,002
	0,200
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	0,394
	0,006
	0,120
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,035
	0,054
	0,270
	
	
	

	Сумма УВ
	1,761
	
	2,170
	
	
	
	

	Метан
	2,183
	
	2,685
	
	
	
	




Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,5 и НП = 7,4% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 -  23 случая, по сероводороду – 160 случаев (таблица 91).


13.2 Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо-Казахстанской области проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское. 
В реке Есиль температура воды колебалась от 0,2 ºC до 1,8 ºC; среднее значение водородного показателя (рН) составило 7,29; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 11,68 мгО2/дм3; БПК5 - в среднем 1,67 мгО2/дм3. Превышения ПДК в створах были зафиксированы по показателям из групп тяжелых металлов (медь – 2,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,1 ПДК).
В вдхр. Сергеевское температура воды составила 1,2 ºC; водородный показатель (рН) равен 7,30; концентрация растворенного в воде кислорода - 
7,49 мгО2/дм3; БПК5 -  1,67 мгО2/дм3. Зафиксированы превышения биогенных веществ (железо общее – 2,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,7 ПДК).
Качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское оценивается как «умеренного уровня загрязнения» (таблица 6).
В сравнении с октябрем 2015 года качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское существенно не изменилось.
В сравнении с ноябрем 2014 года класс качества воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское остался на том же уровне. 


13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,16 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.



13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области


14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица 92).
Таблица 92
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1 Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города Шымкент

Таблица 93
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,179
	1,196
	0,500
	1,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,022
	0,616
	0,391
	2,445
	80
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,033
	0,549
	0,568
	1,894
	65
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,076
	0,045
	0,089
	
	
	

	Оксид углерода
	1,503
	0,501
	13,000
	2,600
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,038
	0,946
	0,140
	0,700
	
	
	

	Оксид азота
	0,016
	0,271
	0,468
	1,170
	5
	
	

	Озон
	0,038
	1,260
	0,230
	1,438
	118
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,016
	2,000
	685
	
	

	Аммиак
	0,027
	0,683
	0,160
	0,800
	
	
	

	Формальдегид
	0,017
	1,646
	0,032
	0,640
	
	
	

	Сумма УВ
	0,938
	
	6,901
	
	
	
	

	Метан
	1,139
	
	8,167
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 2,6 (повышенный уровень) и  НП был равен 31,9% (высокий уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,2 ПДКс.с., озона – 1,3 ПДКс.с., формальдегида– 1,7 ПДКс.с.,содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ 2,5 - 80, взвешенным частицам РМ-10 - 65, оксиду углерода- 10, оксиду азота - 5, озону – 118 случаев, сероводороду – 685 случаев (таблица 93).


14.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 94).
Таблица 94

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,
на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота



[image: Туркестан]

Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Туркестан

Таблица 95
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,387
	6,450
	0,992
	3,306
	1164
	
	

	Оксид углерода
	1,248
	0,416
	11,365
	2,273
	61
	
	

	Диоксид азота
	0,005
	0,115
	0,058
	0,289
	
	 
	

	Оксид азота
	0,003
	0,042
	0,054
	0,135
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП = 55,0 % (очень высокий уровень), значение СИ = 3,3 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен взвещенными частицами РМ-10.
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 6,5 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
По взвешенным частицам РМ-10 были выявлены превышения более 1 ПДК – 1164 случая и по оксиду углерода – 61 случай (таблица 95).

14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица 96).
Таблица 96
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Кентау


Таблица 97
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кентау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,000
	0,000
	0,001
	0,008
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	0,000
	0,001
	0,004
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,019
	0,473
	0,056
	0,282
	
	
	

	Оксид азота
	0,200
	3,333
	0,299
	0,747
	
	
	

	Озон
	0,035
	1,150
	0,114
	0,713
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,080
	0,053
	0,266
	
	
	

	Сумма УВ
	0,094
	 
	0,154
	 
	
	
	

	Метан
	0,116
	 
	0,191
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он пределялся значениями СИ равным 0,7 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация по оксиду азота – 3,3ПДКс.с., по озону – 1,2ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышала ПДК. 

14.4 Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 6-и водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Катта - Бугунь и водохранилище Шардаринское). 
В реке Сырдария – температура воды находилась в пределах от 10,2ºC до 13,1ºC, среднее значение рН составила 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 10,1 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,91 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 6,0 ПДК, магний – 1,9 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 4,4 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,3 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,5 ПДК).
В реке Келес – температура воды находилась в пределах от 5,2ºC до 10,6ºC, среднее значение рН = 8,28, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 11,0 мг/дм3,  БПК5 в среднем 2,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,4 ПДК, магний – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,3 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,5 ПДК).
В реке Бадам – температура воды находилась в пределах от 7,6ºC до 11,0ºC, среднее значение рН = 8,26, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 11,5 мг/дм3,  БПК5 в среднем 1,85 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 2,4 ПДК), тяжелых металлов (меди – 1,5 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Арыс – температура воды составила 8,0ºC, водородный показатель равен 8,32, концентрация растворенного в воде кислорода 11,4 мг/дм3, БПК5 2,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК, магний – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (меди – 1,2 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Катта-Бугунь – температура воды составила 10,3ºC, водородный показатель равен 8,44, концентрация растворенного в воде кислорода 9,63 мг/дм3,  БПК5 2,46 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.
В водохранилище Шардара – температура воды составила 11,6ºC, водородный показатель равен 8,17, концентрация растворенного в воде кислорода 10,5 мг/дм3, БПК5 1,07 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 7,1 ПДК, магний – 2,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 2,6 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,2 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 4,0 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно - чистая» - река Катта – Бугунь; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Келес, Бадам, Арыс; вода «высокого уровня загрязнения» - река Сырдария, вдхр. Шардара (таблица 6).  
В сравнении с ноябрем месяца 2014 года качество воды реки Келес, Бадам, Арыс, Катта - Бугунь, вдхр. Шардара существенно не изменилось; река Сырдария  - ухудшилось.
В сравнении с октябрем месяца 2015 года качество воды реки Сырдария, Бадам, Арыс, вдхр. Шардара существенно не изменилось; река Келес - улучшилось. 


14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан)и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1)(рис. 14.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,20мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Южно-Казахстанской области




Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;
Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;
Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ВЗ – высокое загрязнение
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение
БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток
рН – водородный показатель
БИ – биотический индекс
ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт
ГЭС – гидроэлектростанция
ТЭЦ - теплоэлектростанция
ТЭМК - Темиртауский электро-металлургический комбинат 
р. – река
пр. - проток
оз.  – озеро
вдхр. – водохранилище
кан. – канал
ВКО – Восточно Казахстанская область
ЗКО – ЗападноКазахстанская область
ЮКО – Южно Казахстанская область
пос. – поселок
г. – город
а. –ауыл
с. –село
им. - имени
ур. – урочище
зал. – залив
о. - остров
п-ов – полуостров
сев. – северный
юж. – южный
вост. – восточный
зап. - западный
рис. – рисунок
табл. – таблица








































Приложение 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	
Наименование
примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	
Класс
опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Взвешенные  вещества (частицы)
	0,5
	0,15
	3

	Взвешенные  частицы РМ 10
	0,3
	0,06
	

	Взвешенные  частицы РМ 2,5
	0,16
	0,035
	

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Оксид углерода
	5,0
	3,0
	4

	Диоксид азота
	0,2
	0,04
	2

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Формальдегид
	0,05
	0,01
	2

	Бензол
	0,3
	0,1
	2

	Мышьяк
	-
	0,0003
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Кадмий
	-
	0,0003
	1

	Медь
	-
	0,002
	2


«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)




Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,
мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

Приложение 3

Общая классификация водных объектов по степени загрязнения

	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1


Приложение 4

Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в водеводных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан
	
	№
	Показатели
	Нормативы
(предельно - допустимые
концентрации -ПДК), не более, в мг/л
	Класс
опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий
	0,001
	2

	13
	Марганец
	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность
	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты(по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды(СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользованияи безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года



Приложение 5

Значения предельно-допустимых концентраций веществ 
в морских водах

	Наименование
примесей
	ПДК для морских вод,
мг/л
	Класс опасности

	Железо общее
	0,05
	3

	Аммоний солевой
	2,9
	

	Нитриты
	0,08
	2

	Нитраты
	40
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2

	Никель
	0,01
	3



Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 6

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 
(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0


	*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 



Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за ноябрь 2015 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость  тест-объектов в пробе (%)
	Влияние острого токсического действия на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста 
	100.0
	не оказывает

	2
	Кара Ертис
	с.Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной пристани; в створе водпоста
	100.0
	не оказывает

	3
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	100.0
	не оказывает

	
	
	с.Прапорщиково 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже впадения руч. Бражный
	100.0
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	100.0
	не оказывает

	4
	Буктырма
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань; 0,1 км выше впадения р.Хамир
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже впадения р.Березовка
	100.0
	не оказывает

	5
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше устья р.Брекса
	13.3
	 оказывает

	6
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше впадения руч. Безымянный
	0.0
	 оказывает

	
	
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	96.7
	не оказывает

	7
	Ульби
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой
	10.0
	 оказывает 

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	13.3
	 оказывает

	8
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	 в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (01); у автодорожного моста
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья р.Ульби (09); у автодорожного моста
	100.0
	не оказывает

	9
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с с.Белоусовка
	100.0
	не оказывает

	
	
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста
	96.7
	не оказывает

	
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	100.0
	не оказывает

	10
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	100.0
	не оказывает

	
	
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;  у автодорожного моста
	26.7
	оказывает

	11
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	100.0
	не оказывает

	
	
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже впадения р.Таловка
	100.0
	не оказывает


Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим и токсикологическим показателями 
за ноябрь 2015 г.

	№
п/п
	Водный
объект
	Пункт
контроля
	
Пункт привязки
	Биотестирование

	
	
	
	
	Тест-параметр,
%
	Оценка воды

	1
	р.Нура
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	0
	

	3
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
	0
	

	4
	-//-
	Нижний бьеф 
Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	0
	

	5
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	0
	

	6
	р. Шерубайнура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	0
	

	7
	р. Кара  Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	0
	

	8
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.  
	0
	

	
	-//-
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс».  
	0
	

	9
	водохранилище Самаркан
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	0
	

	10
	водохранилище
 Кенгир
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	0
	

	№
п/п

	Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт
привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества воды
	Биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест-параметр,
%
	Оценка воды

	1

	Озеро Балкаш
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,83
	2,10
	3
	0
	Не оказывает токсического действия

	2

	Озеро Балкаш
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,66
	1,92
	3
	3
	

	3

	Озеро Балкаш
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,70
	1,94
	3
	0
	

	4
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,72
	1,90
	3
	0
	

	5
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,78
	2,10
	3
	0
	

	6
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,74
	1,80
	3
	3
	

	7
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,66
	2,10
	3

	0
	

	8
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,72
	1,80
	3

	0
	

	9
	Озеро Балкаш
	Залив Малый 
Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,77
	1,86
	3
	0
	

	10
	Озеро Балкаш
	Залив Малый
 Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,74
	1,83
	3
	0
	





Приложение 9

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»
за октябрь 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Превышения наблюдалось по сероводороду в районе Вест Ойл – 14,4 ПДК, на районах Восток и Акимат- 1,2 ПДК. Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы (таблица 98).


Таблица 98
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,49
	0,16
	1,06
	0,21
	0,002
	0,04
	0,011
	0,023
	0,001
	
	0,004
	0,49

	Авангард
	0,35
	0,12
	0,93
	0,19
	0,002
	0,03
	0,005
	0,010
	0,001
	
	0,003
	0,40

	Акимат
	0,61
	0,20
	1,08
	0,22
	0,002
	0,04
	0,01
	0,016
	0,003
	
	0,01
	1,2

	Болашак Восток
	0,22
	0,07
	0,33
	0,07
	0,002
	0,035
	0,006
	0,012
	0,001
	
	0,002
	0,25

	Болашак Запад
	0,27
	0,09
	0,31
	0,06
	0,002
	0,044
	0,006
	0,012
	0,001
	
	0,002
	0,27

	Болашак Север
	0,30
	0,10
	0,46
	0,09
	0,001
	0,023
	0,004
	0,008
	0,0014
	
	0,003
	0,37

	Болашак Юг
	0,21
	0,07
	0,35
	0,07
	0,001
	0,01
	0,001
	0,002
	0,0009
	
	0,002
	0,29

	Вест Ойл
	0,28
	0,09
	0,71
	0,14
	0,0011
	0,023
	0,004
	0,007
	0,015
	
	0,11
	14,4

	Восток
	0,66
	0,22
	1,42
	0,28
	0,003
	0,054
	0,019
	0,037
	0,003
	
	0,01
	1,2

	Доссор
	0,24
	0,08
	0,41
	0,08
	0,0003
	0,01
	0,001
	0,002
	0,0002
	
	0,001
	0,1

	Загородная
	0,41
	0,14
	0,71
	0,14
	0,001
	0,028
	0,007
	0,014
	0,002
	
	0,003
	0,41

	Макат
	0,31
	0,10
	0,46
	0,09
	0,000
	0,007
	0,001
	0,003
	0,001
	
	0,002
	0,20

	Посолек Ескене
	0,26
	0,09
	0,35
	0,07
	0,001
	0,01
	0,003
	0,005
	0,000
	
	0,001
	0,14

	Привокзальный
	0,51
	0,17
	0,90
	0,18
	0,001
	0,019
	0,002
	0,003
	0,002
	
	0,00
	0,57

	Самал
	0,23
	0,08
	0,38
	0,08
	0,000
	0,00
	0,001
	0,002
	0,0008
	
	0,003
	0,33

	Станция Ескене
	0,52
	0,17
	0,78
	0,16
	0,001
	0,02
	0,003
	0,005
	0,0008
	
	0,001
	0,2

	Карабатан
	0,34
	0,11
	0,42
	0,08
	0,001
	0,01
	0,002
	0,005
	0,001
	
	0,001
	0,14

	Таскескен
	0,25
	0,08
	0,41
	0,08
	0,000
	0,01
	0,001
	0,002
	0,001
	
	0,002
	0,3

	ТКА
	0,21
	0,07
	0,67
	0,13
	0,002
	0,05
	0,020
	0,040
	0,001
	
	0,01
	0,7

	Шагала
	0,44
	0,15
	0,86
	0,17
	0,001
	0,015
	0,003
	0,005
	0,002
	
	0,005
	0,6


продолжение таблицы 98

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,02
	0,4
	0,03
	0,17
	0,005
	0,08
	0,030
	0,08

	Авангард
	0,02
	0,44
	0,04
	0,18
	0,007
	0,12
	0,044
	0,11

	Акимат
	0,02
	0,56
	0,04
	0,22
	0,01
	0,24
	0,04
	0,11

	Болашак Восток
	0,003
	0,07
	0,008
	0,04
	0,001
	0,009
	0,001
	0,002

	Болашак Запад
	0,004
	0,09
	0,008
	0,04
	0,001
	0,01
	0,002
	0,004

	Болашак Север
	0,004
	0,11
	0,009
	0,05
	0,000
	0,01
	0,001
	0,003

	Болашак Юг
	0,014
	0,35
	0,031
	0,15
	0,0116
	0,194
	0,0262
	0,066

	Вест Ойл
	0,011
	0,27
	0,02
	0,11
	0,002
	0,04
	0,010
	0,026

	Восток
	0,01
	0,20
	0,02
	0,12
	0,01
	0,21
	0,04
	0,10

	Доссор
	0,004
	0,09
	0,01
	0,05
	0,002
	0,042
	0,009
	0,023

	Загородная
	0,02
	0,4
	0,04
	0,19
	0,02
	0,33
	0,05
	0,13

	Макат
	0,01
	0,33
	0,04
	0,19
	0,008
	0,13
	0,04
	0,09

	Посолек Ескене
	0,003
	0,07
	0,006
	0,03
	0,001
	0,011
	0,001
	0,003

	Привокзальный
	0,02
	0,5
	0,04
	0,18
	0,005
	0,09
	0,02
	0,05

	Самал
	0,005
	0,13
	0,012
	0,06
	0,001
	0,01
	0,003
	0,008

	Станция Ескене
	0,004
	0,09
	0,01
	0,04
	0,002
	0,027
	0,005
	0,013

	Карабатан
	0,006
	0,16
	0,01
	0,06
	0,003
	0,058
	0,010
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,09
	0,009
	0,05
	0,004
	0,06
	0,01
	0,02

	ТКА
	0,011
	0,28
	0,03
	0,14
	0,005
	0,09
	0,031
	0,08

	Шагала
	0,02
	0,4
	0,04
	0,18
	0,008
	0,13
	0,03
	0,07




Приложение 10

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за ноябрь2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырауна 4 экопостах (№1 Мирный – поселок Мирный, улица Гайдара, №2 Перетаска –улица Говорова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4 Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.
Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы.
В ноябре максимально-разовые концентрации сероводорода на станциях Пропарка и Химпоселок находились в пределах 1,4-2,9  ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица 99).

Таблица 99
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,20
	0,07
	0,40
	0,08
	0,007
	0,117
	0,011
	0,028
	0,010
	0,3
	0,022
	0,11

	Перетаска
	0,30
	0,10
	0,82
	0,16
	0,006
	0,100
	0,041
	0,103
	0,010
	0,3
	0,033
	0,17

	Пропарка
	0,53
	0,18
	1,06
	0,21
	0,002
	0,033
	0,005
	0,013
	0,002
	0,1
	0,005
	0,03

	Химпоселок
	0,57
	0,19
	0,77
	0,15
	0,012
	0,200
	0,032
	0,080
	0,008
	0,2
	0,020
	0,10



продолжение таблицы 99
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,001
	0,02
	0,005
	0,01
	0,001
	 
	0,007
	0,88
	0,94
	 
	2,00
	 

	Перетаска
	0,002
	0,04
	0,006
	0,01
	0,002
	 
	0,007
	0,9
	0,58
	 
	1,35
	 

	Пропарка
	0,003
	0,06
	0,011
	0,022
	0,003
	 
	0,023
	2,9
	1,638
	 
	2,53
	 

	Химпоселок
	0,002
	0,04
	0,026
	0,05
	0,002
	 
	0,011
	1,4
	0,07
	 
	0,33
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ноябрь 2015 г.	р. Кара Ертис (ВКО)	р. Ертис (ВКО)	р. Ертис (Павлодарская)	р.Буктырма (ВКО)	р.Брекса (ВКО) 	р.Тихая (ВКО)	р.Ульби (ВКО) 	р.Глубочанка (ВКО)	р.Красноярка (ВКО)	р.Оба (ВКО)	р. Емель (ВКО)	пр. Шаронова (Атырауская)	р.Кигаш (Атырауская)	р. Жайык (Атырауская)	р.Жайык (ЗКО)	р.Шаган (ЗКО)	р.Дерколь (ЗКО)	р. Сарыозен (ЗКО)	р. Караозен (ЗКО)	р. Елек (Актюбинская)	р.Тобыл (Костанайская)	р.Айет (Костанайская)	р.Тогызак  (Костанайская)	р.Есиль (СКО)	р.Есиль (Акмолинская)	р.Беттыбулак (Акмолинская)	р.Акбулак (г.Астана)	р.Сарыбулак (г.Астана)	р.Нура (Акмолинская)	р.Нура (Карагандинская)	р.Кара Кенгир (Карагандинская)	р.Шерубайнура (Карагандинская)	р.Иле (Алматинская)	р.Текес (Алматинская)	р.Коргас (Алматинская)	р.Шилик (Алматинская)	р.Шарын (Алматинская)	р.Турген (Алматинская)	р.Каркара (Алматинская)	р.Есик (Алматинская)	р.Каскелен (Алматинская)	р.Баянкол (Алматинская)	р.Талгар (Алматинская)	р.Темирлик (Алматинская)	р.Киши Алматы (г.Алматы)	р.Есентай (г.Алматы)	р.Улькен Алматы (г.Алматы)	р.Талас (Жамбылская)	р.Шу (Жамбылская)	р.Асса (Жамбылская)	р.Аксу (Жамбылская)	р.Карабалта (Жамбылская)	р.Токташ (Жамбылская)	р.Сарыкау (Жамбылская)	р. Бериккара (Жамбылская)	р.Келес (ЮКО)	р.Бадам (ЮКО)	р.Арыс (ЮКО)	р. Катта Бугунь (ЮКО)	р.Сырдария (ЮКО)	р.Сырдария (Кызылординская)	1.8	1.3900000000000001	1.4	1.7000000000000017	6.79	14.93	3.61	2.8	9.09	2.8299999999999987	1.85	0	0	0	1.31	1.47	1.7600000000000022	5.99	4.3199999999999985	7.71	3.19	4.9800000000000004	3.67	2.12	2.1800000000000002	2.77	2.38	3.8	2.16	4.0199999999999996	11.3	9.4700000000000006	2.4499999999999997	2.6	3.4	1.4	3	1.4	2.1	0	2.2999999999999998	1.4	1.8	1.9000000000000001	2	2.5	2.2999999999999998	1.9400000000000031	2.9	1.2	2.1	1.84	1.57	2.3899999999999997	1.5	2.5099999999999998	1.8800000000000001	1.56	0	3.27	2.4	


ноябрь 2015 г.	вдхр. Сергеевское  (СКО)	вдхр. Вячеславское (Акмолинская)	оз.Копа  (Акмолинская)	оз.Султанкельды  (Акмолинская)	оз. Зеренды (Акмолинская)	оз. Бурабай (Акмолинская)	оз.Улькен Шабакты (Акмолинская)	оз. Шучье (Акмолинская)	оз. Киши Шабакты (Акмолинская)	оз. Карасье (Акмолинская)	оз. Сулуколь (Акмолинская)	кан. Нура-Есиль (Акмолинская)	вдхр Кенгир (Карагандинская)	вдхр Самаркан (Карагандинская)	оз. Балкаш (Карагандинская)	вдхр. Капшагай (Алматинская)	вдхр. Курты (Алматинская)	вдхр Бартогай (Алматинская)	оз.Бийликоль (Жамбылская)	вдхр. Тасоткель (Жамбылская)	вдхр Шардара (ЮКО)	Аральское море	Каспийское море	Кошимский канал	2.0499999999999998	3.6	3.11	2.2799999999999998	2.86	2.63	6.96	4.7	9.25	2.13	2.8099999999999987	3.4499999999999997	5	4.13	5.25	1.5	1.6	0	2.4499999999999997	1.44	3.3499999999999988	2.1	0	1.2	
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