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Предисловие
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Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах
Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 47 населенных пунктах республики на 137 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть - Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и на 81 автоматических постах наблюдений: Астана (2), СКФМ «Боровое» (1), Щучинск (1), санаторий Щучинск (1), ГНПП «Бурабай»(1), Кокшетау (1), Степногорск (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (3), Атырау (3), Кульсары (1), Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1), Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Чу (1), п.Кордай (1), Уральск (2), Аксай (1), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1), Жезказган (1), Сарань (1), Темиртау (1), Костанай (2), Рудный (2), Аркалык (2), Житикара (2), Лисаковск (2), п.Карабалык (1), п.Акай (1), п.Торетам (1), Актау (2), Жанаозен (2), п.Бейнеу (1), Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2), Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан (1) (рис.1).
На стационарных постах ручного отбора проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол.
На автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан, не метановые углеводороды.В зависимостиотналичия  приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси.
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 
Показатели загрязнения атмосферного воздуха.Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 
ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси (Приложение 1).
	Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ
НП, %
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ
НП, %
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ
НП, %
	5-10
20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ
НП, %
	›10
›50


РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию	

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, во 2 квартале 2015 года к классу очень высокого уровня загрязнения относятся (СИ – более 10, НП – более 50%): гг. Риддер, Алматы, Усть-Каменогорск, Атырау, Чу, Актобе, Талдыкорган, Аркалык, Астана, Темиртау, Балхаш, Лисаковск, Житикара и п. Глубокое;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Тараз, Павлодар, Жанатас, Степногорск, Караганда, Туркестан, Аксай, Актау, Костанай, Шымкент, Петропавловск, Жезказган;
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся 17 населенных пунктов: гг. Кызылорда, Сарань, Екибастуз, Кокшетау, Кульсары, Семей, Уральск, Каратау, Рудный, п.п. Карабалык, Январцево, Торетам, Кордай, Березовка, Акай, Бейнеу, Щучинско-Боровская курортная зона;
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: Аксу, Жанаозен, п. Кентау и СКФМ Боровое (таблица 1.1).







Таблица 1.1
Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан

	№
	Город
	СИ
	НП, %
	Степень загрязнения

	1
	СКФМ Боровое
	0,8
	0,0
	I, низкое

	2
	Аксу
	1,1
	0,3
	I, низкое

	3
	Жанаозен
	1,6
	0,0
	I, низкое

	4
	Кентау
	1,9
	0,5
	I, низкое

	5
	Кызылорда
	1,1
	9,8
	II, повышенное

	6
	ЩБКЗ
	1,7
	5,5
	II, повышенное

	7
	Сарань
	1,8
	1,6
	II, повышенное

	8
	п. Карабалык
	2,1
	2,8
	II, повышенное

	9
	п. Январцево
	2,2
	2,5
	II, повышенное

	10
	п. Торетам
	2,3
	1,5
	II, повышенное

	11
	Екибастуз
	2,6
	14,7
	II, повышенное

	12
	Кокшетау
	2,7
	10,7
	II, повышенное

	13
	Кульсары
	2,9
	0,1
	II, повышенное

	14
	п. Кордай
	3,4
	0,2
	II, повышенное

	15
	п. Березовка
	3,5
	7,4
	II, повышенное

	16
	п. Акай
	3,6
	8,7
	II, повышенное

	17
	Семей
	3,8
	8,1
	II, повышенное

	18
	Уральск
	4,0
	0,1
	II, повышенное

	19
	Каратау
	4,4
	4,1
	II, повышенное

	20
	Рудный
	4,5
	6,0
	II, повышенное

	21
	п. Бейнеу
	4,7
	0,3
	II, повышенное

	22
	Тараз
	2,6
	33,3
	III, высокое

	23
	Павлодар
	4,4
	36,1
	III, высокое

	24
	Жанатас
	5,4
	47,2
	III, высокое

	25
	Степногорск
	5,8
	49,5
	III, высокое

	26
	Караганда
	5,9
	7,1
	III, высокое

	27
	Туркестан
	6,2
	20,7
	III, высокое

	28
	Аксай
	6,7
	2,5
	III, высокое

	29
	Актау
	6,8
	14,5
	III, высокое

	30
	Костанай
	6,9
	38,3
	III, высокое

	31
	Шымкент
	8,8
	13,3
	III, высокое

	32
	Петропавловск
	9,3
	5,0
	III, высокое

	33
	Жезказган
	10,0
	20,4
	III, высокое

	34
	п.Глубокое
	2,6
	61,8
	IV, очень высокое

	35
	Риддер
	4,4
	83,1
	IV, очень высокое

	36
	Алматы
	4,9
	95,1
	IV, очень высокое

	37
	Усть-Каменогорск
	7,8
	54,7
	IV, очень высокое

	38
	Атырау
	10,3
	16,4
	IV, очень высокое

	39
	Чу
	11,4
	47,2
	IV, очень высокое

	40
	Актобе
	11,9
	7,6
	IV, очень высокое

	41
	Талдыкорган
	14,6
	10,3
	IV, очень высокое

	42
	Аркалык
	14,0
	71,3
	IV, очень высокое

	43
	Астана
	14,0
	79,6
	IV, очень высокое

	44
	Темиртау
	20,4
	21,8
	IV, очень высокое

	45
	Балхаш
	27,8
	5,8
	IV, очень высокое

	46
	Лисаковск
	38,5
	86,8
	IV, очень высокое

	47
	Житикара
	39,5
	56,7
	IV, очень высокое



Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:
1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 
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[image: Карта воздуха РК с количеством ПНЗ с Калачи]
Рис 1. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
на территории Республики Казахстан
Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстанза 2 квартал 2015 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.
На территории Республики Казахстан было зафиксировано 251 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 23 случая экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (ЭВЗ) из них: в городе Актобе - 4 случая ВЗ, в городе Аркалык – 2 случая ВЗ, в городе Астана – 1 случай ВЗ, в городе Атырау – 1 случай ВЗ, в городе Балхаш – 48 случаев ВЗ и 15 случаев ЭВЗ, в городе Жетикара – 55 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ, в городе Лисаковск – 132 случая ВЗ и 6 случаев ЭВЗ, в городе Талдыкорган – 4 случая ВЗ, в городе Темиртау – 3 случай ВЗ и 1 случай ЭВЗ и в городе Чу – 1 случай ВЗ.

Таблица 2

	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Температура, 0С
	Атмосферные давления

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	


	г.  Актобе (ВЗ)  

	Сероводород
	22.05.15
	02:00
	3
	0,0955
	11,94
	327
	0,5
	11,7
	728,6

	
	
	06:20
	
	0,0911
	11,39
	335
	0,1
	8,7
	729,5

	Сероводород
	12.06.15
	02:40
	3
	0,0827
	10,34
	0
	320
	13,9
	738,4

	
	
	04:00
	
	0,0828
	10,35
	0
	330
	13,8
	738,5

	г.  Аркалык (ВЗ)  

	Сероводород
	07.04.15
	01:12
	12
	0,112
	14,00
	75,9
	1,55
	1,17
	

	
Сероводород


	
05.05.15


	
10:25


	
11


	
0,112


	
14,0


	
1,9


	
0,94


	
34,64


	
-



	г.  Астана (ВЗ)

	Азота диоксид
	08.04.15
	19:00
	1
	1,19
	14,0
	ССЗ
	1
	2,6
	облачно

	г.  Атырау (ВЗ)  

	Сероводород
	25.05.15
	22:20
	8
	0,0838
	10,5
	119,9
	1,6
	26,6
	1020,9

	г.  Балхаш (ВЗ)  

	Сероводород
	12.04.15
	22:00
	2
	0,1408
	17,6
	Ю-ЮЮЗ
(184)
	0,6
	16,4
	726,4

	
	
	23:20
	
	0,1420
	17,8
	Ю-ЮЮЗ
(184)
	0,5
	14,6
	726,2

	
	13.04.15
	03:40
	
	0,0869
	10,9
	ЮЮВ
(158)
	1,1
	11,7
	725,0

	
	
	07:20
	
	0,1058
	13,2
	Ю-ЮЮ
(201)
	1,1
	12,8
	725,2

	Сероводород
	16.04.15
	04:20
	2
	0,1083
	13,5
	ЮЗ-ЗЮЗ
(240)
	2,3
	9,3
	726,9

	
	
	04:40
	
	0,1011
	12,6
	ЗЮЗ-З
(251)
	2,7
	9,0
	727,0

	
	
	06:00
	
	0,0925
	11,6
	ЮЗ-ЗЮЗ
(246)
	2,4
	8,0
	727,7

	
	
	07:00
	
	0,1287
	16,1
	ЮЗ-ЗЮЗ
(242)
	2,0
	7,2
	728,7

	
	
	07:20
	
	0,1290
	16,1
	ЗЮЗ-З
(251)
	2,3
	7,3
	728,9

	
	
	07:40
	
	0,0825
	10,3
	ЮЗ-ЗЮЗ
(238)
	2,3
	7,2
	729,2

	Сероводород
	16.04.15
	11:40
	2
	0,0916
	11,5
	ЮЗ-ЗЮЗ
(243)
	2,4
	9,2
	731,9

	Сероводород
	16.04.15
	17:40
	2
	0,0877
	11,0
	ЮЮВ-Ю
(167)
	1,2
	8,6
	733,5

	Сероводород
	17.04.15
	17:40
	2
	0,0940
	11,8
	ЮЮВ-Ю
(166)
	0,9
	15,6
	730,1

	Сероводород
	21.04.15
	10:20
	2
	0,1213
	15,2
	ЮЮВ-Ю
(169)
	1,3
	19,6
	730,9

	
	
	10:40
	
	0,1381
	17,3
	ЮЮВ-Ю
(176)
	1,9
	18,9
	731,0

	
	
	11:00
	
	0,1127
	14,1
	ЮЮВ-Ю
(174)
	1,4
	19,6
	730,9

	Сероводород
	23.04.15
	01:00
	2
	0,0874
	10,9
	ЮЮЗ-ЮЗ
(203)
	0,6
	17,3
	727,0

	Сероводород
	26.04.15
	09:20
	2
	0,0863
	10,8
	ЮЮВ-Ю
(160)
	0,7
	14,6
	719,8

	
	
	09:40
	
	0,1067
	13,3
	ВЮВ-ЮВ
(126)
	0,9
	15,7
	719,6

	
	
	10:20
	
	0,0964
	12,1
	Ю-ЮЮЗ
(198)
	0,7
	16,7
	720,1

	
	
	22:00
	
	0,1069
	13,4
	ЮЗ-ЗЮЗ
(198)
	1,9
	11,5
	723,9

	
	27.04.15
	02:40
	
	0,0992
	12,4
	ЮЗ-ЗЮЗ
(245)
	2,3
	10,1
	727,9

	
	
	04:00
	
	0,1407
	17,6
	ЮЗ-ЗЮЗ
(230)
	1,9
	10,3
	728,9

	
	
	05:00
	
	0,1354
	16,9
	ЮЮЗ-ЮЗ
(218)
	1,7
	10,7
	729,7

	
	
	05:40
	
	0,1221
	15,3
	Ю-ЮЮЗ
(200)
	1,6
	10,6
	729,8

	
	
	09:20
	
	0,0940
	11,8
	ЮЗ-ЗЮЗ
(231)
	2,2
	11,1
	731,9

	Сероводород
	02.05.15
	20:00
	2
	0,1200
	15,0
	ЮЮВ (157)
	0,4
	18,4
	731,3

	
	
	23:00
	
	0,1202
	15,0
	ВЮВ-В (106)
	0,2
	16,4
	731,5

	
	
	23:20
	
	0,1358
	17,0
	ЮВ-ЮЮВ (150)
	0,4
	16,8
	731,5

	
	
	23:40
	
	0,1401
	17,5
	ЮЮВ-Ю (174)
	0,4
	16,5
	731,5

	Сероводород
	09.05.15
	10:00
	2
	0,0997
	12,5
	ЮЮЗ
(204)
	1,0
	18,4
	723,1

	
	
	14:00
	
	0,1437
	18,0
	Ю-ЮЮЗ (190)
	1,1
	16,8
	725,4

	Сероводород
	16.05.15
	23:00
	2
	0,0996
	12,5
	ЮЗ-ЗЮЗ (230)
	1,3
	19,3
	-

	Сероводород
	17.05.15
	00:20
	2
	0,1289
	16,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (246)
	1,6
	18,4
	-

	
	
	00:40
	
	0,1038
	13,0
	ЮЗ-ЗЮЗ
(247)
	1,9
	18,3
	-

	
	
	01:40
	
	0,0931
	11,6
	ЗЮЗ-З
(253)
	2,1
	17,1
	-

	
	
	02:00
	
	0,1332
	16,7
	ЮЮЗ-ЮЗ
(221)
	1,9
	17,0
	-

	
	
	03:20
	
	0,0933
	11,7
	ЮЮЗ-ЮЗ (215)
	2,0
	16,4
	-

	
	
	03:40
	
	0,1295
	16,2
	ЮЗ-ЗЮЗ (245)
	2,0
	16,3
	-

	
	
	06:40

	
	0,1044
	13,1
	ЗЮЗ-З (257)
	1,8
	15,6
	-

	
	
	10:20
	
	0,0985
	12,3
	ЮЗ-ЗЮЗ (226)
	1,6
	19,6
	-

	Сероводород
	19.05.15
	09:40
	2
	0,0971
	12,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (240)
	1,3
	22,2
	727,6

	Сероводород


	
19.05.15


	
15:20


	2

	0,0995
	12,4

	ЮЗ-ЗЮЗ (240)
	1,9

	21,5

	728,3


	Сероводород
	25.05.15
	09:00
	2
	
0,1336
	16,7
	ЮЗ (200)
	0,9
	18,8
	728,9

	Сероводород
	09.06.15
	02:40
	2
	0,0945
	11,8
	ЗЮЗ
(254)
	2,0
	19,1
	724,2

	Сероводород
	09.06.15
	17:20
	2
	0,0912
	11,4
	ЮЮЗ-ЮЗ
(219)
	2,0
	25,9
	731,1

	
	10.06.15
	01:20
	
	0,1209
	15,1
	ЮЮЗ-ЮЗ
(205)
	1,0
	22,6
	732,8

	Сероводород
	13.06.15
	19:20
	2
	0,0982
	12,3
	Ю-ЮЮЗ
(195)
	0,9
	31,3
	718,1

	г.  Балхаш (ЭВЗ)  

	Сероводород
	08.04.15
	20:00
	2
	0,2181
	27,3
	ЮЗ-ЗЮЗ
(240)
	0,8
	11,4
	736,7

	Сероводород
	17.04.15
	08:20
	2
	0,2222
	27,8
	ВСВ-В
(72)
	0,7
	7,2
	733,9

	
	
	08:40
	
	0,2222
	27,8
	СВ-ВСВ
(66)
	0,9
	7,5
	733,7

	
	
	09:00
	
	0,1807
	22,6
	ВСВ-В
(79)
	0,8
	8,4
	733,6

	Сероводород
	20.04.15
	19:20
	2
	0,1872
	23,4
	ЗЮЗ-З
(257)
	1,3
	19,7
	728,2

	Сероводород
	27.04.15
	03:00
	2
	0,1826
	22,8
	ЮЗ-ЗЮЗ
(238)
	2,1
	10,0
	728,3

	
	
	03:40
	
	0,1637
	20,5
	ЮЗ-ЗЮЗ
(233)
	2,0
	10,2
	728,7

	
	
	04:40
	
	0,1993
	24,9
	ЮЮЗ-ЮЗ
(211)
	1,9
	10,7
	729,4

	
	
	06:00
	
	0,1651
	20,6
	ЮЮЗ-ЮЗ
(213)
	1,9
	10,6
	729,9

	Сероводород
	17.05.15
	02:20
	2
	0,174
	21,4
	ЮЮЗ-ЮЗ (213)
	2,2
	16,8
	-

	
	
	06:20
	
	0,0969
	12,1
	ЮЗ-ЗЮЗ (246)
	2,4
	15,6
	-

	
	
	22:00
	
	0,2222
	27,8
	ЮЮЗ-Ю (173)
	0,4
	18,7
	-

	
	
	22:20
	
	0,1990
	24,9
	ВЮВ-ЮВ (115)
	0,3
	18,5
	-

	Сероводород
	10.06.15
	04:20
	2
	0,1694
	21,2
	Ю-ЮЮЗ
(200)
	1,1
	21,9
	732,5

	
	
	04:40
	
	0,2150
	26,9
	ЮЮЗ-ЮЗ
(206)
	1,2
	21,8
	732,5

	г. Жетикара (ВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	16:21
	10
	0,154
	19,3
	10,9
	1,26
	17,53
	

	
	
	16:41
	
	0,112
	14,0
	30,9
	3,23
	17,51
	

	
	
	17:21
	
	0,112
	14,0
	25,9
	1,83
	19,86
	

	
	
	23:01
	
	0,084
	10,5
	193,9
	1,07
	14,86
	

	
	
	23:21
	
	0,084
	10,5
	159,9
	1,16
	13,75
	

	
	
	23:41
	
	0,084
	10,5
	181,9
	0,75
	13,16
	

	Сероводород
	06.05.15
	00:01
	10
	0,084
	10,5
	177,9
	0,9
	12,97
	

	
	
	00:21
	
	0,087
	10,9
	197,9
	1,22
	13,32
	

	
	
	00:42
	
	0,098
	12,3
	216,9
	0,93
	13,19
	

	
	
	01:02
	
	0,098
	12,3
	198,9
	0,7
	12,92
	

	
	
	01:22
	
	0,098
	12,3
	196,9
	1,36
	13,51
	

	
	
	01:42
	
	0,095
	11,9
	190,9
	1,66
	13,93
	

	
	
	02:02
	
	0,106
	13,3
	167,9
	0,61
	13,17
	

	
	
	02:22
	
	0,098
	12,3
	180,9
	0,81
	12,48
	

	
	
	02:42
	
	0,098
	12,3
	204,9
	1,21
	12,33
	

	
	
	03:42
	
	0,081
	10,2
	190,9
	1,69
	12,68
	

	
	
	04:02
	
	0,084
	10,5
	203,9
	1,5
	12,59
	

	
	
	04:22
	
	0,084
	10,5
	149,9
	0,83
	12,38
	

	
	
	04:42
	
	0,084
	10,5
	173,9
	0,97
	12,09
	

	
	
	05:02
	
	0,084
	10,5
	200,9
	1,1
	12,2
	

	
	
	05:22
	
	0,084
	10,5
	199,9
	2,06
	12,21
	

	
	
	05:42
	
	0,084
	10,5
	197,9
	1,34
	11,67
	

	
	
	06:02
	
	0,084
	10,5
	140,9
	0,53
	11,29
	

	
	
	06:22
	
	0,084
	10,5
	161,9
	0,36
	11,42
	

	
	
	06:42
	
	0,084
	10,5
	188,9
	0,25
	11,52
	

	
	
	07:02
	
	0,084
	10,5
	175,9
	1,63
	12,27
	

	
	
	07:22
	
	0,084
	10,5
	207,9
	0,96
	14,53
	

	
	
	07:42
	
	0,084
	10,5
	155,9
	0,8
	16,81
	

	
	
	08:02
	
	0,084
	10,5
	157,9
	1,07
	21,37
	

	
	
	08:22
	
	0,084
	10,5
	277,9
	0,32
	24,72
	

	
	
	09:02
	
	0,084
	10,5
	251,9
	0,27
	29,35
	

	
	
	09:22
	
	0,090
	11,2
	101,9
	0,58
	30,7
	

	
	
	09:42
	
	0,098
	12,3
	147,9
	0,88
	32,26
	

	
	
	10:02
	
	0,094
	11,7
	172,9
	0,56
	28,5
	

	
	
	10:22
	
	0,084
	10,5
	166,9
	0,48
	31,08
	

	
	
	10:42
	
	0,098
	12,3
	189,9
	1,23
	31,23
	

	
	
	11:02
	
	0,132
	16,5
	124,9
	0,73
	33,6
	

	
	
	11:22
	
	0,127
	15,9
	4,9
	0,35
	31,53
	

	
	
	11:42
	
	0,112
	14,0
	90,9
	0,47
	34,04
	

	
	
	12:02
	
	0,112
	14,0
	64,9
	0,57
	34,62
	

	
	
	12:22
	
	0,112
	14,0
	175,9
	0,45
	32,04
	

	
	
	12:42
	
	0,112
	14,0
	171,9
	0,87
	32,5
	

	
	
	13:02
	
	0,106
	13,3
	132,9
	0,5
	30,49
	

	
	
	13:22
	
	0,098
	12,3
	188,9
	0,52
	30,41
	

	
	
	13:42
	
	0,090
	11,2
	196,9
	2,45
	31,26
	

	
	
	14:02
	
	0,084
	10,5
	195,9
	1,56
	31,41
	

	Сероводород
	07.05.15
	06:40
	10
	0,084
	10,5
	71,9
	0,22
	11,17
	

	
	
	07:00
	
	0,084
	10,5
	35,9
	0,37
	10,74
	

	
	
	07:20
	
	0,0924
	11,6
	88,9
	0,72
	10,42
	

	
	
	07:40
	
	0,0966
	12,1
	347,9
	1,98
	10,7
	

	
	
	08:00
	
	0,0854
	10,7
	14,9
	1,85
	10,67
	

	
	
	08:20
	
	0,084
	10,5
	13,9
	1,61
	11,05
	

	
	
	14:03
	
	0,084
	10,5
	38,9
	1,19
	13,94
	

	
	
	14:23
	
	0,084
	10,5
	26,9
	1,01
	14,49
	

	
	
	14:43
	
	0,084
	10,5
	20,9
	1,28
	14,51
	

	г. Жетикара (ЭВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	17:01
	10
	0,3164
	39,6
	127,9
	0,58
	20,02
	

	г.  Лисаковск  (ВЗ)  

	Сероводород
	06.04.15
	16:21
	7
	0,094
	11,75
	106,9
	1,42
	1,42
	

	
	
	17:41
	
	0,095
	11,88
	165,9
	1,36
	1,75
	

	Сероводород
	11.04.15
	03:59
	7
	0,129
	16,12
	243,9
	1,09
	3,26
	

	
	
	04:19
	
	0,150
	18,75
	138,9
	0,86
	3,46
	

	
	
	07:19
	
	0,157
	19,63
	206,9
	0,27
	2,94
	

	Сероводжород
	17.04.15
	20:21
	7
	0,081
	10,1
	307,9
	3,25
	11,89
	

	
	
	23:01
	
	0,105
	13,1
	190,9
	5,07
	9,79
	

	
	18.04.15
	01:21
	
	0,111
	13,9
	203,9
	2,79
	7,66
	

	
	
	01:42
	
	0,105
	13,1
	196,9
	3,22
	7,49
	

	
	
	05:42
	
	0,091
	11,4
	1,9
	0,87
	7,2
	

	
	
	07:22
	
	0,094
	11,8
	219,9
	1,08
	4,97
	

	
	
	07:42
	
	0,101
	12,6
	63,9
	0,84
	4,45
	

	
	
	09:22
	
	0,120
	15,0
	192,9
	1,81
	8,95
	

	
	
	09:42
	
	0,092
	11,5
	217,9
	1,5
	9,79
	

	
	19.04.15
	03:42
	
	0,085
	10,6
	57,9
	1,21
	5,00
	

	
	
	05:42
	
	0,095
	11,9
	219,9
	1,51
	4,55
	

	
	
	07:22
	
	0,094
	11,8
	221,9
	1,08
	5,37
	

	
	
	07:42
	
	0,083
	10,4
	220,9
	1,63
	5,63
	

	
	
	09:42
	
	0,085
	10,6
	243,9
	2,57
	6,52
	

	
	
	11:42
	
	0,090
	11,3
	124,9
	2,14
	7,2
	

	Сероводород
	03.05.15
	19:44
	8
	0,084
	10,5
	123,9
	2,44
	20,87
	

	
	
	2-:04
	
	0,084
	10,5
	125,9
	2,21
	20,46
	

	
	
	20:24
	
	0,084
	10,5
	113,9
	1,07
	20,26
	

	
	
	20:44
	
	0,084
	10,5
	114,9
	1,52
	19,98
	

	
	
	21:24
	
	0,084
	10,5
	148,9
	0,92
	18,94
	

	Сероводород
	04.05.15
	18:21
	7
	0,0826
	10,3
	172,9
	2,89
	33,98
	

	
	
	18:41
	
	0,0826
	10,3
	151,9
	3,56
	34,11
	

	
	
	19:01
	
	0,0966
	12,1
	183,9
	3,41
	33
	

	
	
	19:21
	
	0,112
	14,0
	147,9
	3,87
	31,58
	

	
	
	19:41
	
	0,1176
	14,7
	143,9
	2,85
	29,79
	

	
	
	20:01
	
	0,1246
	15,6
	185,9
	3,14
	31,18
	

	
	
	20:21
	
	0,1274
	15,9
	150,9
	1,86
	31,87
	

	
	
	20:41
	
	0,1302
	16,3
	170,9
	1,61
	29,12
	

	
	
	21:01
	
	0,1288
	16,1
	132,9
	1,47
	26,93
	

	
	
	21:21
	
	0,1372
	17,2
	132,9
	1
	25,75
	

	
	
	21:41
	
	0,1316
	16,5
	169,9
	2,31
	24,72
	

	
	
	22:01
	
	0,1246
	15,6
	174,9
	3,31
	24,02
	

	
	
	22:21
	
	0,1162
	14,5
	142,9
	2,4
	22,96
	

	
	
	22:41
	
	0,1092
	13,7
	166,9
	2,08
	22,3
	

	
	
	23:01
	
	0,1008
	12,6
	169,9
	1,74
	21,6
	

	
	
	23:21
	
	0,091
	11,4
	154,9
	1,84
	20,92
	

	Сероводород
	04.05.15
	19:20
	8
	0,1048
	13,1
	181,9
	0,92
	28,01
	

	
	
	19:40
	
	0,131
	16,4
	317,9
	0,8
	26,09
	

	
	
	20:00
	
	0,131
	16,4
	279
	0,77
	25
	

	
	
	20:20
	
	0,1572
	19,7
	329
	0,63
	24,15
	

	
	
	20:40
	
	0,1572
	19,7
	138,9
	1,2
	23,6
	

	
	
	21:00
	
	0,131
	16,4
	285,9
	1,35
	23,26
	

	
	
	21:20
	
	0,131
	16,4
	245,9
	1,25
	22,35
	

	
	
	21:40
	
	0,1048
	13,1
	151,9
	1,37
	21,58
	

	
	
	22:00
	
	0,1048
	13,1
	285,9
	1,38
	21,14
	

	Сероводород
	05..04.15
	16:41
	7
	0,0826
	10,3
	347,9
	1,83
	27,46
	

	
	
	17:01
	
	0,1008
	12,6
	261
	1,44
	26,21
	

	
	
	17:21
	
	0,1134
	14,2
	206,9
	2,43
	27,48
	

	
	
	17:41
	
	0,1232
	15,4
	197,9
	2,98
	28,37
	

	
	
	18:01
	
	0,126
	15,8
	189,9
	3,22
	31,21
	

	
	
	18:21
	
	0,1316
	16,5
	180,9
	3,32
	31,21
	

	
	
	18:41
	
	0,1414
	17,7
	201,9
	3,66
	30,3
	

	
	
	19:21
	
	0,0938
	11,7
	145,9
	3,12
	24,33
	

	Сероводород
	05..04.15
	14:40
	8
	0,084
	10,5
	227,9
	0,86
	25,76
	

	
	
	15:00
	
	0,084
	10,5
	128,9
	1,36
	25,83
	

	
	
	15:20
	
	0,098
	12,3
	201,9
	1,11
	26,19
	

	
	
	15:40
	
	0,084
	10,5
	213
	1,08
	27,58
	

	
	
	16:20
	
	0,084
	10,5
	38,9
	1,13
	29,05
	

	
	
	17:00
	
	0,084
	10,5
	307
	1,57
	28,3
	

	
	
	20:40
	
	0,084
	10,5
	253,9
	0,43
	18,14
	

	
	
	21:00
	
	0,098
	12,3
	90,9
	0,32
	18,61
	

	
	
	21:20
	
	0,098
	12,3
	26,9
	0,22
	18,35
	

	
	
	21:40
	
	0,098
	12,3
	253,9
	0,3
	17,9
	

	
	
	22:00
	
	0,084
	10,5
	317,9
	0,24
	16,85
	

	Сероводород
	06.05.15
	06:25
	7
	0,116
	14,5
	40,9
	0,94
	12,14
	

	
	
	06:45
	
	0,105
	13,1
	81,9
	0,94
	12,09
	

	
	
	07:05
	
	0,095
	11,9
	165,9
	0,81
	12,1
	

	
	
	17:05
	
	0,087
	10,9
	100,9
	1,17
	29,9
	

	
	
	17:25
	
	0,081
	10,2
	116,9
	1,8
	26,86
	

	
	
	18:05
	
	0,083
	10,3
	192,9
	2,56
	27,06
	

	Сероводород
	06.05.15
	12:51
	8
	0,084
	10,5
	252,9
	0,81
	31,66
	

	
	
	13:11
	
	0,098
	12,3
	301,9
	0,68
	31,17
	

	
	
	13:31
	
	0,112
	14,0
	233,9
	0,79
	32,84
	

	
	
	13:51
	
	0,122
	14,0
	200,9
	0,82
	32,92
	

	
	
	14:11
	
	0,14
	17,5
	275,9
	0,81
	32,93
	

	
	
	14:31
	
	0,14
	17,5
	345
	0,81
	31,28
	

	
	
	14:51
	
	0,154
	19,3
	301,9
	0,71
	31,52
	

	
	
	16:51
	
	0,154
	19,3
	208,9
	1,16
	24,54
	

	
	
	17:11
	
	0,126
	15,8
	228,9
	0,58
	23,93
	

	
	
	17:31
	
	0,126
	15,8
	158,9
	0,97
	23,75
	

	
	
	17:51
	
	0,112
	14,0
	106,9
	0,92
	29,1
	

	
	
	18:11
	
	0,126
	15,8
	104,9
	0,59
	29,9
	

	
	
	18:31
	
	0,126
	15,8
	321,9
	0,8
	27,89
	

	
	
	18:51
	
	0,112
	14,0
	96,9
	1,84
	24,99
	

	
	
	19:11
	
	0,098
	12,3
	91,9
	2,78
	23,08
	

	
	
	19:31
	
	0,084
	10,5
	110,9
	2,29
	22,2
	

	
	
	19:51
	
	0,084
	10,5
	100,9
	2,51
	21,83
	

	
	
	20:11
	
	0,098
	12,3
	116,9
	1,79
	21,14
	

	
	
	20:31
	
	0,126
	15,8
	112,9
	1,7
	20,4
	

	
	
	20:51
	
	0,126
	15,8
	106,9
	1,55
	19,8
	

	
	
	21:11
	
	0,126
	15,8
	120,9
	1,4
	19,14
	

	
	
	21:31
	
	0,126
	15,8
	119,9
	1,03
	18,72
	

	
	
	21:51
	
	0,14
	17,5
	257,9
	0,86
	17,97
	

	
	
	22:11
	
	0,112
	14,0
	129,9
	1,3
	17,26
	

	
	
	22:31
	
	0,098
	12,3
	131,9
	0,93
	16,9
	

	
	
	22:51
	
	0,084
	10,5
	117,9
	0,89
	16,66
	

	Сероводород
	19.05.15
	21:21
	7
	0,126
	15,8
	113,9
	0,91
	11,13
	

	
	
	21:41
	
	0,116
	14,4
	35,9
	2,34
	10,48
	

	
	
	22:01
	
	0,084
	10,5
	70,9
	3,25
	10,36
	

	
	
	23:41
	
	0,141
	17,6
	134,9
	2,33
	8,81
	

	Сероводород
	26.05.15
	21:02
	7
	0,095
	11,9
	51,9
	1,76
	26,3
	

	
	
	21:22
	
	0,115
	14,4
	48,9
	2,32
	25,66
	

	
	
	21:42
	
	0,136
	17,0
	44,9
	1,78
	24,16
	

	
	
	22:02
	
	0,144
	18,0
	22,9
	1,91
	23,55
	

	
	
	22:22
	
	0,140
	17,5
	91,9
	0,97
	21,57
	

	
	
	22:42
	
	0,133
	16,6
	91,9
	1,13
	20,13
	

	
	
	23:02
	
	0,132
	16,5
	127,9
	0,49
	18,71
	

	
	
	23:22
	
	0,127
	15,9
	119,9
	0,38
	18,02
	

	
	
	23:42
	
	0,109
	13,6
	88,9
	0,83
	17,2
	

	Сероводород
	26.05.15
	13:43
	8
	0,084
	10,5
	155,9
	1,39
	30,37
	

	
	
	14:03
	
	0,084
	10,5
	234,9
	1,31
	30,85
	

	
	
	14:23
	
	0,098
	12,2
	319,9
	1,05
	30,95
	

	
	
	14:43
	
	0,098
	12,2
	146,9
	1,2
	31,08
	

	
	
	15:03
	
	0,098
	12,2
	143,9
	1,76
	30,02
	

	
	
	15:23
	
	0,098
	12,2
	176,9
	1,36
	31,61
	

	
	
	15:43
	
	0,098
	12,2
	206,9
	1,09
	32,03
	

	
	
	16:03
	
	0,098
	12,2
	143,9
	1,23
	32,16
	

	
	
	16:23
	
	0,098
	12,2
	132,9
	1,04
	30,31
	

	
	
	16:43
	
	0,098
	12,2
	114,9
	1,55
	29,63
	

	
	
	17:03
	
	0,098
	12,2
	30,9
	1,4
	29,64
	

	
	
	20:40
	
	0,084
	10,5
	113,9
	0,72
	22,12
	

	
	
	21:00
	
	0,084
	10,5
	98,9
	0,88
	21,38
	

	
	
	21:20
	
	0,098
	12,2
	109,9
	0,88
	20,72
	

	
	
	21:40
	
	0,098
	12,2
	104,9
	0,55
	19,74
	

	
	
	22:00
	
	0,098
	12,2
	98,9
	0,23
	18,9
	

	
	
	22:20
	
	0,098
	12,2
	66,9
	0,35
	18,15
	

	
	
	22:40
	
	0,084
	10,5
	160,9
	0,5
	17,84
	

	г. Лисаковск (ЭВЗ)

	Сероводород
	05.05.15
	19:01
	7
	0,308
	38,5
	169,9
	3,75
	29,83
	

	Сероводород
	06.05.15
	15:11
	8
	0,168
	21,0
	301
	0,72
	31,7
	

	
	
	15:31
	
	0,168
	21,0
	28,9
	0,85
	31,48
	

	
	
	15:51
	
	0,182
	22,8
	24,9
	0,59
	31,95
	

	
	
	16:11
	
	0,182
	22,8
	291,9
	0,54
	28,7
	

	
	
	16:31
	
	0,168
	21,0
	155,9
	0,8
	26,95
	

	г. Талдыкорган (ВЗ)

	Сероводород
	15.06.15
	06:20
	2
	0,0845
	10,56
	225
	2
	16,8
	707,6

	Сероводород
	17.06.15
	16:20
	2
	0,1051
	13,1
	35
	3
	26,6
	709,0

	Сероводород
	24.06.15
	15:00
	2
	0,1024
	12,8
	230
	3
	32,0
	700,2

	Сероводород
	26.06.15
	13:20
	2
	0,1171
	14,6
	230
	4
	25,2
	699,0

	г. Темиртау (ВЗ)

	Сероводород
	13.05.15
	07:00
	2
	0,0800
	10,0
	74
	0,0
	7,5
	721,7

	Сероводород
	29.06.15
	02:40
	2
	0,0923
	11,5
	96
	0
	15,5
	716,9

	
	
	04:00
	
	0,1315
	16,4
	96
	0
	14,4
	717,0

	г. Темиртау (ЭВЗ)

	Сероводород
	29.06.15
	02:20
	2
	0,1634
	20,4
	96
	0
	15,6
	717,0

	г. Чу (ВЗ)

	Сероводород
	21.06.15
	04:00
	1
	0,0910
	11,4
	193
	0,3
	16,7
	955,3

	Всего: 11 населенных пункта
	 251 ВЗ и 23 ЭВЗ
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Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 206 гидрохимическом створе, распределенном на 102 водных объектах: 70 рек, 13 вдхр., 15 озер, 3 канала, 1 море (таблица 3, 4, 5, 6, рис. 2,3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2,5).
Уровень загрязнения поверхностных и морских вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).
Всего из общего количества обследованных водных объектов качества воды классифицируется следующим образом:
- «нормативно - чистая» - 6 рек, 1 море: реки Кигаш, Жайык (Атырауская), Эмба, Шаронова, Сарыозен, Катта бугунь, Каспийское море.
- «умеренного уровня загрязнения» – 50 рек, 8 озер, 6 водохранилищ, 1 канал: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Аягоз, Жайык (ЗКО), Шаган, Дерколь, Шынгырлау, Караозен, Каргалы, Косестек, Актасты, Ойыл, Улкен Кобда, Кара Кобда, Орь, Ыргыз, Эмба (Актюбинская), Темир, Есиль (Акмолинская), Нура (Акмолинская), Беттыбулак, Иле, Баянкол, Шилик, Шарын, Каскелен, Каркара, Есик, Тургень, Талгар, Темирлик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, оз. Шалкар (ЗКО), Шалкар (Актюбинская), Биликоль, Зеренды, Улкен Алматы, Карасье, Сулуколь, Аральское море, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорское, Капашагай, Курты, Бартогай, Шардара, канал Кошим.
- «высокого уровня загрязнения» – 19 рек, 7 озер, 7 водохранилищ, 2 канала: реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль (СКО), Акбулак, Сарыбулак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Текес, Коргас, оз. Султанкельды, Копа, Балхаш, Бурабай, Улкен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Сергеевское, Вячаславское, Самаркан, Кенгир, канал Нура-Есиль, Ертис-Караганды.
- «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Шерубайнура (таблица 3, 4, 5,6  рис. 2, 3).
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Рис 2. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан
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Рис 3. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан

Таблица 3
Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за 2 квартал 2015 года

	«нормативно - чистая»,
КИЗВ ≤ 1,0
	«умеренного уровня загрязнения»
КИЗВ 1,1 - 3,0
	«высокого уровня загрязнения»
КИЗВ 3,1 - 10,0
	«чрезвычайно высокого уровня загрязнения»
КИЗВ ≥ 10,1

	1
	р. Кигаш
	1
	р. Кара Ертис
	1
	р. Брекса
	1
	р. Шерубайнура

	2
	р. Жайык (Атырауская)
	2
	р. Ертис
	2
	р. Тихая
	
	

	3
	р. Эмба (Атырауская)
	3
	р. Буктырма
	3
	р. Ульби
	
	

	4
	р. Шаронова
	4
	р. Оба
	4
	р. Глубочанка
	
	

	5
	р. Сарыозен
	5
	р. Емель
	5
	р. Красноярка
	
	

	6
	р. Катта-Бугунь
	6
	р. Аягоз
	6
	р. Елек 
	
	

	7
	Каспийское море
	7
	р. Жайык (ЗКО)
	7
	р. Тобыл
	
	

	
	
	8
	р. Шаган
	8
	р. Айет
	
	

	
	
	9
	р. Дерколь
	9
	р. Тогызак
	
	

	
	
	10
	р. Шынгырлау
	10
	р. Уй
	
	

	
	
	11
	р. Караозен
	11
	р. Обаган
	
	

	
	
	12
	р. Каргалы
	12
	р. Есиль (СКО)
	
	

	
	
	13
	р. Косестек
	13
	р. Акбулак
	
	

	
	
	14
	р. Актасты
	14
	р. Сарыбулак
	
	

	
	
	15
	р. Ойыл
	15
	р. Жабай
	
	

	
	
	16
	р. Улькен Кобда
	16
	р. Нура (Карагандинская)
	
	

	
	
	17
	р. Кара Кобда
	17
	р. Кара Кенгир
	
	

	
	
	18
	р. Орь
	18
	р. Текес
	
	

	
	
	19
	р. Ыргыз
	19
	р. Коргас
	
	

	
	
	20
	р. Эмба (Актюбинская)
	20
	оз. Султанкельды
	
	

	
	
	21
	р. Темир 
	21
	оз. Копа
	
	

	
	
	22
	р. Есиль (Акмолинская)
	22
	оз. Балхаш
	
	

	
	
	23
	р. Нура (Акмолинская)
	23
	оз. Бурабай
	
	

	
	
	24
	р. Беттыбулак
	24
	оз. Улкен Шабакты
	
	

	
	
	25
	р. Иле
	25
	оз. Щучье
	
	

	
	
	26
	р. Баянкол
	26
	оз. Киши Шабакты
	
	

	
	
	27
	р. Шилик
	27
	вдхр. Аманкельды
	
	

	
	
	28
	р. Шарын
	28
	вдхр. Каратомар
	
	

	
	
	29
	р. Каскелен
	29
	вдхр. Жогаргы Тобыл
	
	

	
	
	30
	р. Каркара
	30
	вдхр. Сергеевское
	
	

	
	
	31
	р. Есик
	31
	вдхр. Вячаславское
	
	

	
	
	32
	р. Тургень
	32
	вдхр. Самаркан
	
	

	
	
	33
	р. Талгар
	33
	вдхр. Кенгир
	
	

	
	
	34
	р. Темирлик
	34
	канал Нура-Есиль
	
	

	
	
	35
	р. Киши Алматы
	35
	канал Ертис-Караганды
	
	

	
	
	36
	р. Есентай
	
	
	
	

	
	
	37
	р. Улькен Алматы
	
	
	
	

	
	
	38
	р. Талас
	
	
	
	

	
	
	39
	р. Асса
	
	
	
	

	
	
	40
	р. Бериккара
	
	
	
	

	
	
	41
	р. Шу
	
	
	
	

	
	
	42
	р. Аксу
	
	
	
	

	
	
	43
	р. Карабалта
	
	
	
	

	
	
	44
	р. Токташ
	
	
	
	

	
	
	45
	р. Сарыкау
	
	
	
	

	
	
	46
	р. Сырдария
	
	
	
	

	
	
	47
	р. Келес
	
	
	
	

	
	
	48
	р. Бадам
	
	
	
	

	
	
	49
	р. Арыс
	
	
	
	

	
	
	50
	р. Боген
	
	
	
	

	
	
	51
	оз. Шалкар (ЗКО)
	
	
	
	

	
	
	52
	оз. Шалкар (Актюбинская)
	
	
	
	

	
	
	53
	оз. Зеренды
	
	
	
	

	
	
	54
	оз. Улкен Алматы
	
	
	
	

	
	
	55
	оз. Биликоль
	
	
	
	

	
	
	56
	оз. Карасье
	
	
	
	

	
	
	57
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	
	
	58
	Аральское море
	
	
	
	

	
	
	59
	вдхр. Буктырма
	
	
	
	

	
	
	60
	вдхр. Усть-Каменогорское
	
	
	
	

	
	
	61
	вдхр. Капшагай
	
	
	
	

	
	
	62
	вдхр. Курты
	
	
	
	

	
	
	63
	вдхр. Бартогай
	
	
	
	

	
	
	64
	вдхр. Шардара
	
	
	
	

	
	
	65
	канал Кошим
	
	
	
	
























Таблица 4
Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за 2 квартал 2015 года
	№
	Наименование 
	Пределы ПДК
	Количество объектов
	Название рек и водоемов

	1
	Медь 
	1,1–12,7
	83
	реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, Елек (Актюбинская), Косестек, Актасты, Каракобда, Орь, Ыргыз, Эмба, Темир, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль, Сарыбулак, Акбулак, Нура, Беттыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Шарын, Каскелен, Каркара, Есик, Талгар, Темирлик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, оз. Султанкельды, Копа, Зеренды, Балхаш, Биликоль, Аральское море, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорская, Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Сергеевское, Вячеславское, Самаркан, Кенгир, Капшагай, Курты, Бартогай, Шардара, канал Нура-Есиль, Ертис-Караганды

	2
	Азот нитритный
	1,1–14,5
	24
	реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобыл, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Жабай, Каскелен, Есентай, Шу, Сырдария (ЮКО), Келес, Бадам, Арыс, Кара Кенгир, Шерубайнура, вдхр. Шардара, канал Кошим.

	3
	Азот нитратный
	1,1–2,65
	2
	река Караозен, канал Кошим

	4
	Летучие фенолы
	1,3–16,0
	29
	реки Жайык (ЗКО), Шаган, Дерколь, Елек (ЗКО), Каргалы, Косестек, Актасты, Темир, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Талас, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария (ЮКО), Арыс, оз. Шалкар, Султанкельды, Балхаш, Биликоль, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Шардара, канал Кошим

	5
	Цинк
	1,1–30,7
	27
	реки Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Улкен Кобда, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, Беттыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, оз. Султанкельды, Зеренды, Бийликоль, вдхр. Сергеевское, Самаркан, канал Нура-Есиль 

	6
	Аммоний солевой
	1,1–11,68
	14
	реки Тихая, Елек, Каргалы, Улкен Кобда, Кара Кобда, Ыргыз, Обаган, Сарыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Есентай, оз. Шалкар

	7
	Бор
	12,88
	1
	река Елек (Актюбинская)

	8
	Марганец
	1,1–42,3
	61
	реки Кара-Ертис (ВКО), Ертис (ВКО), Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Елек (Актюбинская), Каргалы, Улкен Кобда, Ыргыз, Эмба, Темир, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль (Акмолинская), Акбулак, Сарыбулак, Нура, Беттыбулак, Жабай, Кара Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Баянкол, Шилик, Шарын, Каскелен, Каркара, Есик, Тургень, Талгар, Темирлик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, оз. Шалкар, Султанкельды, Копа, Зеренда, Улкен Алматы, Бийликоль, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл, Вячаславское, Самаркан, Кенгир, Курты, Бартогай, канал Нура-Есиль, Ертис-Караганды

	9
	Нефтепродукты
	1,2–3,2
	8
	реки Караозен, Ойыл, Улкен Кобда, Кара Кобда, Темир, Карабалта, Токташ, Сарыкау

	10
	Никель
	2,8–19,7
	8
	реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл

	11
	Сульфаты
	1,1–10,1
	41
	реки Емель, Аягоз, Елек (Актюбинская), Каргалы, Косестек, Актасты, Ойыл, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Акбулак, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Жабай, Кара Кенгир, Каркара, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, оз. Шалкар, Балхаш, Султанкельды, Копа, Зеренды, Бийликоль, вдхр. Аманкельды, Кенгир, Капшагай, Курты, Аральское море, Шардара, канал Нура-Есиль

	12
	Фториды 
	1,1–5,08
	20
	реки Айет, Есиль (СКО), Акбулак, Сарыбулак, Каскелен, Есик, Талгар, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Зеренды, Балхаш, Улкен Алматы, Бийликоль, вдхр. Сергеевское, Курты

	13
	Магний
	1,1–3,4
	19
	реки Шаган, Дерколь, Тогызак, Акбулак, Сарыбулак, Кара Кенгир, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария, Келес, оз. Шалкар, Султанкельды, Зеренды, Балхаш, Бийликоль, вдхр. Шардара

	14
	Хлориды 
	1,1–4,5
	7
	реки Шынгырлау, Акбулак, Сарыбулак, оз. Шалкар, Султанкельды, Балхаш, канал Кошим

	15
	Железо общее
	1,1–13,4
	39
	реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Есиль (СКО), Беттибулак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара Кенгир, Шерубайнура, Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Сырдария (Кызылординская), Аральское море, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорское, Аманкельды, Каратомар, Сергеевское, Самаркан, Аральское море, оз. Шалкар (ЗКО), канал Кошим, Ертис-Караганды

	16
	Хром (6+)
	1,5–2,9
	3
	река Елек (Актюбинская), Сырдария (Кызылординская), Аральское море

	17
	Никель
	2,8–19,7
	8
	реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, вдхр. Аманкельды, Каратомар, Жогаргы Тобыл,

	18
	Кадмий
	2,2
	1
	река Тихая












Таблица 5
Перечень водных объектов за 2 квартал 2015 года

	№
	Реки
	Озера
	Водохранилище
	Канал
	

	п/п
	
	
	
	
	Море

	1
	р. Есиль (Акмолинская)
	1. оз. Копа
	1. вдхр. Вячеславское
	1. канал Нура-Есиль  
	1. Каспийское море 

	
	р. Есиль (СКО)
	2. оз. Султанкельды
	2. вдхр. Капшагай
	2. канал Кошим
	

	2
	р. Нура (Акмолинская)
	3. оз. Зеренды
	3. вдхр. Самаркан
	3. канал Ертис - Караганды
	

	
	р. Нура (Карагандинская)
	4. оз. Бийликоль
	4. вдхр. Кенгир
	
	

	3
	р. Акбулак
	5. Аральское море
	5. вдхр. Сергеевское
	
	

	4
	р. Сарыбулак
	6. оз. Шучье
	6. вдхр. Шардара
	
	

	5
	р. Беттыбулак
	7. оз. Бурабай
	7. вдхр. Курты
	
	

	6
	р. Жабай
	8. оз. Улькен Шабакты
	8. вдхр. Бартогай
	
	

	7
	р. Иле
	9. оз. Киши Шабакты
	9. вдхр. Аманкельды
	
	

	8
	р. Текес
	10. оз. Карасье
	10. вдхр. Каратомар
	
	

	9
	р. Коргас
	11. оз. Сулуколь
	11. вдхр. Жогаргы Тобыл
	
	

	10
	р. Есентай
	12. оз. Шалкар (ЗКО)
	12. вдхр. Буктырма
	
	

	11
	р. Улькен Алматы
	13. оз. Шалкар(Актюбинская)
	13. вдхр. Усть-Каменогорское
	
	

	12
	р. Киши Алматы
	14. оз. Балхаш
	
	
	

	13
	р. Шилик
	15. оз. Улкен Алматы
	
	
	

	14
	р. Талгар
	
	
	
	

	15
	р. Баянкол
	
	
	
	

	16
	р. Каскелен
	
	
	
	

	17
	р. Каркара
	
	
	
	

	18
	р. Есик
	
	
	
	

	19
	р. Тургень
	
	
	
	

	20
	р. Темирлик
	
	
	
	

	21
	р. Шарын
	
	
	
	

	22
	р.Каргалы
	
	
	
	

	23
	р.Косестек
	
	
	
	

	24
	р. Актасты
	
	
	
	

	25
	р. Ойыл
	
	
	
	

	26
	р. Улкен Кобда
	
	
	
	

	27
	р. Кара Кобда
	
	
	
	

	28
	р. Орь
	
	
	
	

	29
	р. Ыргыз
	
	
	
	

	30
	р. Эмба (Актюбинская)
	
	
	
	

	
	р. Эмба (Атырауская)
	
	
	
	

	31
	р. Темир
	
	
	
	

	32
	р. Елек (Актюбинская)
	
	
	
	

	
	р. Елек (ЗКО)
	
	
	
	

	33
	р. Жайык (Атырауская)
	
	
	
	

	
	р. Жайык (ЗКО)
	
	
	
	

	34
	пр. Шаронова
	
	
	
	

	35
	р. Кигаш
	
	
	
	

	36
	р.Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Кара Ертис (ВКО)
	
	
	
	

	
	р.Ертис (Павлодарская)
	
	
	
	

	37
	р. Буктырма
	
	
	
	

	38
	р. Ульби
	
	
	
	

	39
	р. Глубочанка
	
	
	
	

	40
	р. Красноярка
	
	
	
	

	41
	р. Оба
	
	
	
	

	42
	р. Брекса
	
	
	
	

	43
	р. Тихая
	
	
	
	

	44
	р. Емель 
	
	
	
	

	45
	р. Шу
	
	
	
	

	46
	р. Талас
	
	
	
	

	47
	р. Асса
	
	
	
	

	48
	р. Аксу
	
	
	
	

	49
	р. Карабалта
	
	
	
	

	50
	р. Токташ
	
	
	
	

	51
	р. Сарыкау
	
	
	
	

	52
	р. Бериккара
	
	
	
	

	53
	р. Шаган
	
	
	
	

	54
	р. Дерколь
	
	
	
	

	55
	р. Шынгырлау
	
	
	
	

	56
	р. Сарыозен
	
	
	
	

	57
	р. Караозен
	
	
	
	

	58
	р. Кара Кенгир
	
	
	
	

	59
	р. Шерубайнура
	
	
	
	

	60
	р.Сырдарья (ЮКО)
	
	
	
	

	
	р.Сырдарья (Кызылординская)
	
	
	
	

	61
	р. Тобыл
	
	
	
	

	62
	р. Айет
	
	
	
	

	63
	р. Тогызак
	
	
	
	

	64
	р. Уй
	
	
	
	

	65
	р. Обаган
	
	
	
	

	66
	р. Келес
	
	
	
	

	67
	р. Бадам
	
	
	
	

	68
	р. Боген
	
	
	
	

	69
	р. Арыс
	
	
	
	

	70
	р. Катта Бугунь
	
	
	
	

	общее: 102 в/о, 70 рек, 13 вдхр., 15 озер, 3 канала, 1 море















Таблица 6

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за 2 квартал 2015 г.-

	
	2 квартал 2014 г.
(по ИЗВ)
	1 квартал  2015 г.
(по КИЗВ)
	2 квартал 2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя концентрация, мг/дм3
	кратность превышения

	река Кара Ертис (ВКО)
	
	
	9,88 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,88
	

	
	-
	
	1,72 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,72
	-

	
	1,17 (3кл.) умеренно загрязненная
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	река Ертис (ВКО)
	-
	
	9,68 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,68
	-

	
	-
	
	1,12 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,12
	-

	
	1,07 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	1,7 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,15
	1,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,25

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,022
	2,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	река Ертис
(Павлодарская)
	-
	-
	10,06 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,06
	-

	
	-
	-
	1,81 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,81
	-

	
	1,04 (3кл. умеренно загрязненная)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	река Буктырма (ВКО)
	
	
	9,74 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,74
	

	
	-
	
	1,07 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,07
	-

	
	1,30 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,34 (умеренного уровня загрязнения)
	1,99 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	река Брекса
(ВКО)
	-
	
	9,59 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,59
	-

	
	-
	
	1,35 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,35
	-

	
	3,04(4кл) загрязненная
	5,18 (высокого уровня загрязнения)
	9,8
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,51
	5,1
	2,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,037
	1,85

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,307
	30,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0127
	12,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,051
	5,1

	река Тихая
(ВКО)
	-
	
	9,17 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,17
	-

	
	
	
	1,34 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,34
	-

	
	4,40 (5 кл.)
грязная
	5,54 (высокого уровня загрязнения)
	7,1
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,041
	2,05

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,66
	1,3

	
	
	
	
	Железо общее
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,261
	26,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,073
	7,3

	
	
	
	
	Кадмий
	0,011
	2,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0123
	12,3

	река Ульби
(ВКО)
	-
	
	9,78 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,78
	-

	
	-
	
	1,13 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,13
	

	
	3,27 (4 кл.)
загрязненная
	3,8
(высокого уровня загрязнения)
	5,4
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,45
	4,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,03
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,129
	12,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,047
	4,7

	река Глубочанка
(ВКО)
	-
	
	9,57 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,57
	-

	
	-
	
	0,98 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,98
	-

	
	3,75 (4 кл.)
загрязненная
	5,89 (высокого уровня загрязнения
	6,4
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,195
	19,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,074
	7,4

	
	
	
	
	Медь
	0,0073
	7,3

	река Красноярка
(ВКО)
	-
	
	9,88 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,88
	-

	
	-
	
	0,95 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,95
	-

	
	3,25 (4 кл.)
загрязненная
	16,49 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	4,8
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,25

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,153
	15,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,057
	5,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0043
	4,3

	река Оба
(ВКО)
	-
	
	9,61 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,61
	-

	
	-
	
	0,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,88
	-

	
	2,00 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,84 (умеренного уровня загрязнения)
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,31
	3,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,35

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,022
	2,2

	река Емель
(ВКО)
	-
	
	8,29 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,29
	-

	
	-
	
	1,35 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,35
	-

	
	1,28 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,10 (умеренного уровня загрязнения)
	1,7 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	168,7
	1,687

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,16
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	река Аягоз
(ВКО)
	
	-
	7,99 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,99
	-

	
	
	-
	0,87 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,87
	-

	
	1,32 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	-
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	131
	1,31

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	вдхр. Буктырма (ВКО)
	
	-
	8,34 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,34
	-

	
	
	-
	1,90 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,90
	-

	
	1,10 (3кл) умеренно загрязненная
	
	1,80 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,216
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	вдхр. Усть-Каменогорское (ВКО)
	
	-
	9,39 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,39
	-

	
	
	-
	2,02 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,02
	-

	
	0,83 (2кл) чистая
	
	1,18 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,109
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	река Жайык
(Атырауская)
	
	-
	10,74 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,74
	

	
	
	-
	2,78
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,78
	

	
	0,87 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	река Шаронова (Атырауская)
	
	-
	11,39
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,39
	

	
	
	-
	3,09
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,09
	

	
	0,88 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	

	река Кигаш (Атырауская)
	
	-
	11,43
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,43
	

	
	
	
	3,04
(нормативно чистая)
	БПК5
	3,04
	

	
	0,90 (2 кл.)
чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00
(нормативно чистая)
	
	
	

	река Эмба
(Атырауская)
	
	-
	10,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,97
	

	
	
	
	2,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,8
	

	
	0,85 (2 кл.)
чистая
	-
	0,00
(нормативно чистая)
	
	
	

	река Жайык
(ЗКО)
	-
	-
	9,53 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,53
	

	
	-
	-
	3,04 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,04
	

	
	1,15 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,17 (умеренного уровня загрязнения)
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	река Шаган
(ЗКО)
	-
	-
	12,84 (нормативно
чистая)
	Растворенный
кислород
	12,84
	

	
	-
	-
	3,29 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,29
	

	
	1,28 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	1,4 (умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	52,69
	1,32

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0014
	1,4

	река Дерколь
(ЗКО)
	-
	-
	11,98 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,98
	

	
	-
	-
	3,46 (умеренного
уровня
загрязнения)
	БПК5
	3,46
	

	
	1,25 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,72 (умеренного уровня загрязнения)
	1,4
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	62,4
	1,56

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0013
	1,3

	река Елек
(ЗКО)
	-
	-
	12,48 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,48
	

	
	-
	-
	2,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,8
	

	
	1,77 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	4,5
(высокого уровня загрязнения)
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,005
	5,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,0
	4,0

	река Шынгырлау
(ЗКО)
	-
	-
	10,24 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,24
	

	
	-
	-
	1,34 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,34
	

	
	1,2 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	3,14
(высокого уровня загрязнения)
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	404
	1,3

	река Сарыозен
(ЗКО)
	-
	-
	7,28 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,28
	

	
	-
	-
	4,98 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,98
	

	
	1,73 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	1,6
(умеренного уровня загрязнения)
	0,0
(нормативно чистая)
	
	
	

	река Караозен
(ЗКО)
	-
	-
	7,14 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,14
	

	
	-
	-
	3,74 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,74
	

	
	1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	0,0
(нормативно чистая)
	2,0
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитратный
	24,1
	2,65

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,067
	1,34

	канал Кошим
(ЗКО)
	-
	-
	11,36 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,36
	

	
	-
	-
	2,88 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,88
	

	
	0,96 (2 кл.) 
чистая
	2,54
(умеренного уровня загрязнения)
	2,3
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	438
	1,46

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,037
	1,85

	
	
	
	
	Азот нитратный
	10,2
	1,12

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	оз.Шалкар
(ЗКО)
	-
	-
	7,48 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,48
	

	
	-
	-
	6,43 (умеренного  уровня загрязнения)
	БПК5
	6,43
	

	
	2,68 (4 кл.)
загрязнённая
	8,5
(высокого уровня загрязнения)
	2,6
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	1346,4
	4,5

	
	
	
	
	Магний
	134,4
	3,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,0
	4,0

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0013
	1,3

	р.Елек (Актюбинская)
	
	
	9,45 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,45
	

	
	
	
	3,27 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,27
	

	
	3,0 (4кл.) загрязненная
	6,22 (высокого уровня загрязнения)
	4,53
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные и неогранические вещества

	
	
	
	
	Бор
	0,219
	12,88

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,99
	1,98

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,0588
	2,94

	
	
	
	
	Марганец
	0,058
	5,8

	
	
	
	
	главные ионны

	
	
	
	
	Сульфаты
	126
	1,26

	р. Каргалы (Актюбинская)
	
	
	10,75 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,75
	

	
	
	
	2,67 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,67
	

	
	3,47 (4 кл.) загрязнённая
	
	1,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	128,0
	1,28

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,00165
	1,65

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,72
	1,44

	р.Косестек (Актюбинская)
	
	
	10,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,0
	

	
	
	
	1,72 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,72
	

	
	3,29 (4 кл.)
загрязнённая
	
	1,6
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	112
	1,12

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	р.Актасты (Актюбинская)
	
	
	10,84 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,84
	

	
	
	
	4,45 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,45
	

	
	4,14 (5 кл.)
грязна
	
	1,9
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	110,0
	1,1

	р.Ойыл (Актюбинская)
	
	
	11,22 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,22
	

	
	
	
	3,3 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,3
	

	
	2,64 (4 кл.)
загрязнённая
	
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	193,0
	1,93

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,16
	3,2

	р. Улкен Кобда (Актюбинская)
	
	
	9,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,2
	

	
	
	
	1,58 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,58
	

	
	3,59 (4 кл.)
загрязнённая
	
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные и неогранические вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,615
	1,23

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,095
	1,9

	р. Кара Кобда (Актюбинская)
	
	
	9,86 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,86
	

	
	
	
	1,65 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,65
	

	
	5,16 (5 кл.)
грязная
	
	2,0
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,575
	1,15

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,11
	2,2

	оз.Шалкар (Актюбинская)
	
	
	10,99 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,99
	

	
	
	
	5,87 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,87
	

	
	3,93 (4 кл.)
загрязнённая
	
	1,4
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	152,5
	1,525

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	р.Орь (Актюбинская)
	
	
	9,97 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,97
	

	
	3,57 (4 кл.) загрязнённая
	
	6,44 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	6,44
	

	
	
	
	1,50 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Ыргыз (Актюбинская)
	
	
	9,77 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,77
	

	
	
	
	3,88 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,88
	

	
	4,24 (5 кл.)
грязная
	
	1,4
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные и неогранические вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,6
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,0165
	1,65

	р.Эмба (Актюбинская)
	
	
	10,29 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,29
	

	
	
	
	1,24 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,24
	

	
	4,70  (5 кл.)
грязная
	
	6,68 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0083
	8,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,0505
	5,05

	р.Темир (Актюбинская)
	
	
	9,00 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,00
	

	
	
	
	3,76 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,76
	

	
	5,15 (5 кл.)
грязная
	
	2,8
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0058
	5,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,07
	1,4

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0013
	1,3

	река Тобыл (Костанайская)
	
	
	6,59 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	6,59
	-

	
	
	
	2,0 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,0
	-

	
	4,58 (5 кл.)
грязная
	4,47 (высокого уровня загрязнения)
	5,6
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	145,7
	1,457

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0116
	11,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,43
	4,3

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0098
	9,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,028
	2,8

	
	
	
	
	Никель
	0,069
	6,9

	река Айет (Костанайская)
	
	
	8,56 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	8,56
	-

	
	
	
	1,99 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,99
	-

	
	3,17 (4 кл.)
загрязнённая
	6,25 (высокого уровня загрязнения)
	6,0 
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	163,3
	1,633

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,55
	5,5

	
	
	
	
	Фториды
	0,91
	1,21

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0047
	4,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,04
	4,0

	
	
	
	
	Никель
	0,067
	6,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0137
	13,7

	река Тогызак (Костанайская)
	
	
	9,04 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	9,04
	-

	
	
	
	4,08
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,08
	-

	
	3,03  (4 кл.)
загрязнённая
	3,11
(высокого уровня загрязнения)
	3.1
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	232,5
	2,325

	
	
	
	
	Магний
	53,9
	1,35

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,059
	5,9

	
	
	
	
	Никель
	0,092
	9,2

	река Уй (Костанайская)
	
	
	7,84 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,84
	-

	
	
	
	4,17
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,17
	-

	
	1,89 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	6,09 (высокого уровня загрязнения)
	8,0
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	126,8
	1,268

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,82
	8,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,01
	10,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,022
	2,2

	
	
	
	
	Никель
	0,124
	12,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,016
	16,0

	река Обаган (Костанайская)
	
	
	8,59 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	8,59
	-

	
	
	
	3,43
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,43
	-

	
	4,21 (5 кл.)
грязная
	
	7,3
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	282,4
	2,824

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	1,343
	13,43

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,1
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0107
	10,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,008
	8,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Никель
	0,197
	19,7

	вдхр. Аманкельды (Костанайская)
	
	
	8,14 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	8,14
	-

	
	
	
	2,46 (нормативно – чистая)
	БПК5
	2,46
	-

	
	2,59 (4 кл.)
загрязнённая
	3,51
(высокого уровня загрязнения)
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	206,4
	2,064

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0045
	4,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,21
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Никель
	0,059
	5,9

	вдхр. Каратомар (Костанайская)
	
	
	7,74 (нормативно – чистая)
	Растворенный кислород
	7,74
	-

	
	
	
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	-

	
	1,87 (3 кл.)
умеренно-
загрязнённая
	6,3
(высокого уровня загрязнения)
	6,2
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,29
	2,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Никель
	0,088
	8,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,011
	11,0

	вдхр. Жогаргы Тобыл (Костанайская)
	
	
	8,79 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,79
	-

	
	
	
	2,63 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,63
	-

	
	1,96 (3 кл.)
умеренно
загрязнённая
	2,19
(умеренного уровня загрязнения)
	6,7
(высокого уровня загрязнения)
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0105
	10,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,031
	3,1

	
	
	
	
	Никель
	0,028
	2,8

	река Есиль (СКО)
	
	
	10,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	
	
	1,64 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,64
	

	
	1,03(3 кл)
(умеренно загрязненная)
	1,64
(умеренного уровня загрязнения)
	3,5
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,25
	2,5

	
	
	
	
	Фториды
	0,254
	5,08

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	
	
	7,44 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,44
	

	
	
	
	2,12 (нормативно-чистая)
	БПК5
	2,12
	

	
	1,13(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,67
(умеренного уровня загрязнения)
	3,5
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,31
	3,1

	
	
	
	
	Фториды
	0,18
	3,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0056
	5,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	река Есиль
(Акмолинская)
	
	
	8,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,2
	-

	
	
	
	1,65 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,65
	-

	
	1,54 (3 кл.)
умеренно загрязнённая 
	3,73 (высокого уровня загрязнения)
	2,67 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,075
	7,5

	река Акбулак (Акмолинская)
	
	
	9,87 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,87
	

	
	
	
	4,59 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,59
	

	
	3,20 (4 кл.)
загрязнённая
	3,14 (высокого уровня загрязнения)
	3,9 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	393,7
	1,3

	
	
	
	
	Сульфаты
	692,1
	6,921

	
	
	
	
	Магний
	49,4
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,2
	1,6

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,086
	4,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,084
	8,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,05
	5,0

	река Сарыбулак (Акмолинская)
	
	
	8,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,0
	

	
	
	
	4,41 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,41
	

	
	3,62 (4 кл.)
загрязнённая
	3,9
(высокого уровня загрязнения)
	3,8
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	414,1
	1,38

	
	
	
	
	Сульфаты
	522,8
	5,228

	
	
	
	
	Магний
	61,4
	1,535

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,08
	4,16

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,094
	4,7

	
	
	
	
	Фториды
	1,4
	1,86

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,007
	7,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,03
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,042
	4,2

	оз. Султанкельды
(Акмолинская)
	
	
	3,55 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	3,55
	

	
	
	
	5,28 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	5,28
	

	
	2,68 (4 кл.)
загрязнённая
	3,66 (высокого уровня загрязнения)
	3,5 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	616,7
	2,05

	
	
	
	
	Сульфаты
	1010,3
	10,103

	
	
	
	
	Магний
	95,1
	2,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0053
	5,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,052
	5,2

	канал Нура -Есиль
(Акмолинская)
	
	
	8,91 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,91
	

	
	
	
	2,63 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,63
	

	
	2,48 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	3,1 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	271,6
	2,716

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0055
	5,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,021
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,028
	2,8

	река Нура (Акмолинская)
	
	
	8,3 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,3
	

	
	
	
	1,86 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,86
	

	
	2,08 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,5 (умеренного уровня загрязнения)
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	184,4
	1,844

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	
	

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0062
	6,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,031
	3,1

	вдхр.
Вячаславское (Акмолинская)
	
	
	8,28 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,28
	

	
	
	
	0,95 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,95
	

	
	1,42 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,88 (умеренного уровня загрязнения)
	3,9 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0058
	5,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	оз.Копа
(Акмолинская)
	
	
	9,98 (нормативно-чистая )
	Растворенный кислород
	9,98
	

	
	
	
	3,69
(умеренного
уровня загрязнения)
	БПК5
	3,69
	

	
	3,98
(4 кл.)
загрязненная
	2,83
(умеренного уровня загрязнения)
	3,6
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	113,6
	1,136

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,075
	7,5

	оз.Зеренда (Акмолинская)
	
	
	10,89
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,89
	

	
	
	
	2,16
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,16
	

	
	3,21
(4 кл.)
загрязненная
	2,82 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	117,5
	1,175

	
	
	
	
	Магний
	58,35
	1,46

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,81
	2,41

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	река Беттыбулак (Акмолинская)
	-
	
	10,61
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,61
	

	
	
	
	1,25
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,25
	

	
	1,99 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,64
(умеренного уровня загрязнения)
	3,06
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,159
	1,59

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,0136
	1,36

	
	
	
	
	Марганец
	0,082
	8,2

	река Жабай (Акмолинская)
	
	
	8,96
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,96
	

	
	
	
	1,80
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,80
	

	
	7,29
(6 кл.)
очень грязная
	3,55 (высокого уровня загрязнения)
	5,0
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	135,5
	1,355

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,72
	1,44

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,15

	
	
	
	
	Железо общее
	0,379
	3,79

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,287
	28,7

	река Нура
(Карагандинская)
	-
	
	9,14
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,14
	-

	
	-
	
	2,32
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,32
	-

	
	1,84
(3кл) умеренно- загрязненная
	4,93
(высокого уровня загрязнения)
	6,4
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,53
	5,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,167
	16,7

	
	
	
	
	Медь
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	вдхр. Самаркан
(Карагандинская)
	-
	
	9,09
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,09
	-

	
	-
	
	2,48
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,48
	-

	
	1,49
(3кл) умеренно- загрязненная
	2,79
(умеренного уровня загрязнения)
	4,8
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,35
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,116
	11,6

	
	
	
	
	Медь
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	вдхр.Кенгир (Карагандинская)
	-
	
	6,55 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,55
	-

	
	-
	
	2,94
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,94
	-

	
	3,11
(4кл)
загрязненная
	4,21
(высокого уровня загрязнения)
	4,3
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	257
	2,57

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,069
	6,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0053
	5,3

	река Кара Кенгир
(Карагандинская)
	-
	
	5,64
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	5,64
	-

	
	-
	
	3,24
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,24
	

	
	5,84
(5 класс)
грязная 
	7,97
(высокого уровня загрязнения)
	9,2
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	334
	3,34

	
	
	
	
	Магний
	89,9
	2,25

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	5,84
	11,68

	
	
	
	
	Азот нитритный.
	0,138
	6,9

	
	
	
	
	Железо общее
	0,27
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,423
	42,3

	
	
	
	
	Медь
	0,0095
	9,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	река Шерубайнура (Карагандинская)
	-
	
	8,57
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,57
	-

	
	-
	
	2,20
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,20
	-

	
	5,36
(5 класс)
грязная
	8,13
(высокого уровня загрязнения)
	10,3
(чрезвычайно-высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,15
	2,3

	
	
	
	
	Азот нитритный.
	0,29
	14,5

	
	
	
	
	Железо общее
	0,58
	5,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,324
	32,4

	
	
	
	
	Медь
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	канал Ертис Караганды (Карагандинская)
	-
	
	9,50 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,50
	-

	
	-
	
	2,01
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,01
	-

	
	1,58
(3кл) умеренно- загрязненная
	3,6
(высокого уровня загрязнения)
	3,6
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,082
	8,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	оз. Балхаш (Карагандинская)
	-
	-
	9,64 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,64
	-

	
	-
	-
	1,13 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,13
	-

	
	1,95(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	-
	4,3 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	876,6
	8,766

	
	
	
	
	Хлориды
	357,2
	1,19

	
	
	
	
	Магний
	121,3
	3,03

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,52
	2,02

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0088
	8,8

	река Иле (Алматинская)
	-
	
	11,4 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	-

	
	-
	
	0,78 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,78
	-

	
	1,54 (3кл.) умеренно загрязненная
	2,7 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,015
	1,5

	река Текес (Алматинская)
	-
	
	10,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,9
	

	
	-
	
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	1,62 (3кл) умеренно загрязненная
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	4,5 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,0395
	3,95

	река Коргас (Алматинская)
	
	
	12,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	-

	
	
	
	1,6
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	-

	
	2,23 (3 кл.)
чистая
	2,1 (умеренного уровня загрязнения
	3,5 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,042
	4,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	вдхр Капшагай (Алматинская)
	
	
	12,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,9
	-

	
	
	
	1,3
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	1,34(3 кл.)
чистая
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	110,5
	1,1

	река Баянкол (Алматинская)
	
	
	14,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	14,1
	-

	
	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	-

	
	0,81
(2 кл.)
чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	2,13 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00265
	2,65

	
	
	
	
	Марганец
	0,0161
	1,61

	река Шилик (Алматинская)
	
	
	12,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,9
	

	
	
	
	1,4(нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	0,85
(2кл)
чистая
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0191
	1,91

	река Шарын (Алматинская)
	
	
	14,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,2
	

	
	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	0,89 (2кл) чистая
	1,97 (умеренного уровня загрязнения)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0183
	1,83

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	река Каскелен (Алматинская)
	
	
	13,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,4
	-

	
	
	
	1,05 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,05
	

	
	1,74 (3кл.) умеренно загрязнённая
	1, 5 (умеренного уровня  загрязнения)
	1, 5 (умеренного уровня  загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,23
	1,64

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,034
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	река Каркара (Алматинская)
	
	
	13,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,6
	

	
	
	
	0,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,4
	

	
	1,17 (3 кл.)
чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	115
	1,15

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0201
	2,01

	
	
	
	
	Медь
	0,00165
	1,65

	река Есик (Алматинская)
	
	
	15,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	15,1
	

	
	
	
	0,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,4
	

	
	1,06 (3 кл.)
чистая
	1,6 (умеренного уровня загрязнения)
	1,7 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00279
	2,79

	
	
	
	
	Марганец
	0,0172
	1,72

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,85
	1,13

	вдхр Курты (Алматинская)
	
	
	14,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,2
	

	
	
	
	0,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,5
	

	
	1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,05
	1,4

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	288
	2,88

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00348
	3,48

	
	
	
	
	Марганец
	0,0186
	1,86

	вдхр. Бартогай (Алматинская)
	
	
	14,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,5
	

	
	
	
	0,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	0,91 (2 кл.)
чистая
	1,53 (умеренного уровня  загрязнения)
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00141
	1,41

	
	
	
	
	Марганец
	0,0226
	2,26

	река Тургень (Алматинская)
	
	
	12,0 (нормативно чистая )
	Растворенный кислород
	12,0
	

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	0,84 (2 кл.)
чистая
	1,6 (умеренного уровня загрязнения)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,028
	2,8

	река Талгар (Алматинская)
	
	
	12,3 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,3
	

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	1,20(3 кл.)
чистая
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,18
	1,57

	река Темирлик (Алматинская)
	
	
	14,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,1
	

	
	
	
	1,1(нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	0,79(2 кл.)
чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,0233
	2,33

	река Киши Алматы (г.Алматы)
	
	
	11,2 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,2
	-

	
	
	
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	

	
	1,68 (3кл) умеренно загрязненная
	1,8 (умеренного уровня загрязнения)
	2,03 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00265
	2,65

	
	
	
	
	Марганец
	0,0204
	2,04

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,281
	1,71

	река Есентай (г.Алматы)
	
	
	10,3 (нормативно чистая
	Растворенный кислород
	10,3
	

	
	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,41
(3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	1,98 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,068
	1,42

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,683
	1,37

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,074
	3,7

	река Улькен Алматы (г.Алматы)
	
	
	11,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,5
	

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	1,03
(2 кл.)
чистая
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	1,4 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,06
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,015
	1,5

	оз. Улькен Алматы (г.Алматы)
	
	
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,1
	

	
	
	
	1,2 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	0,90
(2 кл.)
чистая
	-
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,83
	1,11

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,0132
	1,32

	река Талас
(Жамбылская)
	-
	
	9,4 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,4
	-

	
	-
	
	3,61 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,61
	

	
	1,51(3кл.) умеренно загрязненная
	1,95 (умеренного уровня загрязнения)
	2,0
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,14
	1,4

	река Асса (Жамбылская)
	-
	
	8,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,94
	-

	
	-
	
	1,96 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,96
	-

	
	1,12 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,95 (умеренного уровня загрязнения)
	1,60 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	оз.Бийликоль
(Жамбылская)
	-
	
	8,12 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,12
	

	
	-
	
	17,8 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	17,8
	

	
	5,87
(5 кл.)
грязная
	2,29
(умеренного уровня загрязнения)
	2,55
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	589
	5,89

	
	
	
	
	Магний
	88,6
	2,22

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,24
	1,65

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	река Бериккара
(Жамбылская)
	-
	
	9,03 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,03
	-

	
	-
	
	2,12 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,12
	

	
	0,95 (3 кл)
умеренно  
загрязнённая
	1,60 (умеренного уровня загрязнения)
	1,4
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжёлые маталлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	река Шу (Жамбылская)
	-
	
	9,06 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,06
	-

	
	-
	
	2,78 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,78
	

	
	2,00 (3 кл)
умеренно загрязнённая
	2,2
(умеренного уровня загрязнения)
	1,8
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,032
	1,6

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	река Аксу (Жамбылская)
	-
	
	8,67 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,67
	-

	
	
	
	4,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	4,0
	

	
	2,18 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	1,97 (умереного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	214
	2,14

	
	
	
	
	Магний
	46,2
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	Фториды
	1,04
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0023
	2,3

	река Карабалта
(Жамбылская)
	-
	
	8,83 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,83
	-

	
	-
	
	4,41 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,41
	

	
	2,85 (4 кл.) загрязнённая
	2,70 (умеренного уровня загрязнения)
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	746
	7,46

	
	
	
	
	Магний
	103
	2,58

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,37
	3,7

	
	
	
	
	Фториды
	1,03
	1,37

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,07
	1,4

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0023
	2,3

	река Токташ
(Жамбылская)
	-
	
	9,73 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,73
	-

	
	-
	
	3,84 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,84
	

	
	2,53 (4кл.) загрязненная
	2,12 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	455
	4,55

	
	
	
	
	Магний
	64,2
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8

	
	
	
	
	Фториды
	0,83
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	река Сарыкау
(Жамбылская)
	-
	
	8,46 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,46
	-

	
	-
	
	4,49 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,49
	

	
	2,74 (4 кл.) загрязнённая
	2,36
(умеренного уровня загрязнения)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,26
	2,6

	
	
	
	
	Фториды
	1,61
	2,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	698
	6,98

	
	
	
	
	Магний
	102,65
	2,56

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	река Сырдария (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,0
	-

	
	-
	-
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	-

	
	2,65 (4 кл.) загрязнённая
	2,39 (умеренного уровня загрязнения)
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	515,5
	5,155

	
	
	
	
	Магний
	58,58
	1,46

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,064
	3,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,003
	3,0

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,8
	-

	
	-
	-
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	-

	
	2,05 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,81 (умеренного уровня загрязнения)
	2,2 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	482
	4,82

	
	
	
	
	Магний
	55,48
	1,39

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,25

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,1
	-

	
	-
	-
	1,4 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,4
	-

	
	1,61 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,91 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	158,5
	1,585

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,044
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,1
	-

	
	-
	-
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	-

	
	1,33 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	1,77 (умеренного уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	217,7
	2,177

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,028
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,002
	2,0

	река Боген (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,1
	-

	
	
	
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	-

	
	1,14  (3 кл.) умеренно загрязнённая
	0,00 (нормативно   чистая)
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	125,0
	1,25

	
	
	
	
	тяжелые металлы -

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	река Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	9,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,5
	-

	
	-
	-
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	-

	
	0,65  
(2 кл.)  чистая
	0,00 (нормативно чистая)
	0,0 (нормативно  чистая)
	-

	вдхр. Шардара (Южно-Казахстанская)
	-
	-
	10,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,6
	-

	
	-
	-
	1,9 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,9
	-

	
	2,35 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	2,44 (умеренного уровня загрязнения)
	2,2 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	483,3
	4,833

	
	
	
	
	Магний
	54,9
	1,37

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Летучие фенолы
	0,0015
	1,5

	река Сырдария (Кызылординская)
	
	
	7,44 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,44
	

	
	
	
	1,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,91
(3 кл.) умеренно загрязненная
	3,0
(умеренного уровня загрязнения)
	2,3
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	470
	4,7

	
	
	
	
	Магний
	44,3
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,05
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	Аральское море (Кызылординская)
	
	
	7,37 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,37
	

	
	
	
	1,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	2,39
(4 кл.) 
загрязненная
	2,0
(умеренного уровня загрязнения)
	2,74
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	466,7
	4,67

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Хром (6+)
	0,03
	1,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,18
	1,8







34



41


Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
за 2 квартал 2015 года

	2 случая ЭВЗ и 223 случаев высокого загрязнения (ВЗ) отмечено на 35 водных объектах: река Елек (Актюбинская область) – 15 случаев ВЗ, река Есиль (Акмолинская область) - 3 случая ВЗ, озеро Султанкельды (Акмолинская область) – 1 случай ЭВЗ и 1 случай ВЗ, река Сарыбулак (Акмолинская область) – 9 случаев ВЗ, река Акбулак (Акмолинская область) – 2 случая ВЗ, река Жабай (Акмолинская область) - 7 случаев ВЗ, река Беттыбулак (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ, озеро Копа (Акмолинская область) – 1 случай ВЗ,озеро Улькен Шабакты (Акмолинская область) – 2 случая ВЗ, озеро Киши Шабакты (Акмолинская область) – 5 случаев ВЗ, озеро Биликоль (Жамбылская область) – 2 случая ВЗ, река Глубочанка (ВКО) – 7 случаев ВЗ, река Красноярка (ВКО) – 4 случая ВЗ, река Брекса (ВКО) – 3 случаев ВЗ, река Тихая (ВКО) – 6 случаев ВЗ, река Ульби (ВКО) – 6 случаев ВЗ, река Нура (Карагандинская область) – 72 случаев ВЗ, канал сточных вод (Карагандинская область) – 7 случаев ВЗ, река Кара Кенгир (Карагандинская область) – 12 случаев ВЗ и 1 случай ЭВЗ, вдхр. Кенгир (Карагандинская область) – 1 случай ВЗ, река Кокпекты (Карагандинская область) – 5 случаев ВЗ, водохранилище Самаркан (Карагандинская область) – 7 случаев ВЗ,река Сокыр (Карагандинская область) – 9 случаев ВЗ,река Шерубайнура (Карагандинская область) – 11 случаев ВЗ,озеро Султанкельды (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, озеро Шолак (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, озеро Есей (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, озеро Кокай (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, канал Нура-Есиль (Карагандинская область) – 6 случаев ВЗ,река Тобыл (Костанайская область) – 3 случая ВЗ, река Айет (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, река Тогызак (Костанайская область) – 2 случая ВЗ,река Обаган (Костанайская область) – 2 случая ВЗ,река Уй (Костанайская область) – 1 случай ВЗ, вдхр. Каратомар (Костанайская область) – 1 случай ВЗ.  











Таблица 7
	Наименование
водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ
	Год, число,
месяц
отбора проб
	Год, число,
месяц проведения анализа
	Загрязняющие вещества
	
Номера и даты
исходящих документов от РГП «Казгидромет» в МЭ РК


	
	
	
	
	Наименование
	Концентрация, мг/ дм3
	Кратность превышения ПДК
	

	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 1,0 км выше шламовых прудов
	1 ВЗ
	02.04.15
	03.04.15
	бор
	0,22
	12,94
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/831 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/830 от 06.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,20
	11,76
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1097 от 29.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1096 от 29.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,31
	18,09
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1202 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1201 от 08.05.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	1 ВЗ
	02.04.15
	03.04.15
	бор
	0,17
	10,00
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/831 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/830 от 06.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,21
	12,35
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1097 от 29.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1096 от 29.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,34
	20,00
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1202 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1201 от 08.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	бор
	0,54
	31,76
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1534 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1533 от 05.06.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Актобе, 0,5 км ниже выхода загрязненных подземных вод
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,19
	11,20
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1202 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1201 от 08.05.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Актобе, 0,5 км ниже выхода подземных вод
	2 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,29
	17,06
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1097 от 29.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1096 от 29.04.15 г.

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	5,26
	10,52
	

	река Елек, Актюбинская область,г. Актобе, 0,5 км выше города
	1 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,19
	11,18
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1097 от 29.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1096 от 29.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Бор
	0,20
	12,06
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1202 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1201 от 08.05.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, г. Актобе, 0,5 км ниже устья р. Дженишке, 0,5 км выше выхода подземных вод
	1 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,20
	11,76
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1097 от 29.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1096 от 29.04.15 г.

	река Елек, Актюбинская область, п. Целинный, 1 км выше села
	2 ВЗ
	27.04.15
	28.04.15
	бор
	0,19
	11,18
	

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	6,50
	13,00
	

	река Глубочанка, ВКО, 0,5 км ниже сброса очистных сооружений с. Белоусовка, непосредственно у автодор. моста (09)
	2 ВЗ
	02.04.15
	03.04.15
	цинк
	0,440
	44,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,163
	16,3
	

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	01.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,624
	62,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Глубочанка, ВКО, с. Глубокое, 0,3 км выше устья (09)
	2 ВЗ
	02.04.15
	03.04.15
	цинк
	0,203
	20,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,124
	12,4
	

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,173
	17,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	река Красноярка, ВКО, 1 км ниже впадения р. Березовка; у автодор. моста (01)
	2 ВЗ
	02.04.15
	03.04.15
	цинк
	0,332
	33,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,112
	11,2
	

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,122
	12,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	01.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,451
	45,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки (09)
	1 ВЗ
	01.04.15
	03.04.15
	цинк
	0,351
	35,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,713
	71,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,753
	75,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения р.Безымянный (01)
	1 ВЗ
	01.04.15
	03.04.15
	марганец
	0,318
	31,8
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,297
	29,7
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,434
	43,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Тихая, ВКО,в черте города Риддера; 8 км выше устья (01)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,243
	24,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	2 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,205
	20,5
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,153
	15,3
	

	река Ульби, ВКО, р-к Тишинский, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодор. моста(09)
	2 ВЗ
	01.04.15
	03.04.15
	цинк
	0,363
	36,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/833 от 06.04.15 г.
Министерству энергетики Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/832 от 06.04.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,201
	20,1
	

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,303
	30,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,194
	19,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	р.Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Цинк
	0,181
	18,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1179 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1178 от 06.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	02.06.15
	03.06.15
	цинк
	0,403
	40,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1536 от 05.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1535 от 05.06.15 г.

	река Жабай, Акмолинская область, г. Атбасар, в створе водомерного поста 
	1 ВЗ
	08.04.15
	09.04.15
	марганец

	0,430

	43,0

	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/910 от 10.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/909 от 10.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	14.04.15
	16.04.15
	марганец

	0,329

	32,9

	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/998 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/997 от 17.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец
	0,214
	21,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1177 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1176 от 06.05.15 г.

	река Жабай, Акмолинская область, c. Балкашино, в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	08.04.15
	09.04.15
	марганец

	0,205

	20,5

	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/910 от 10.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/909 от 10.04.15 г.

	
	2 ВЗ
	14.04.15
	16.04.15
	Железо общее
	1,7
	17
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/998 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/997 от 17.04.15 г.

	
	
	
	
	марганец
	0,584
	58,4
	

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец

	0,160

	16,0

	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1177 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1176 от 06.05.15 г.

	река Сарыбулак, г.Астана, 0,2 км выше впадения в реку Есиль
	1 ВЗ
	10.04.15
	10.04.15
	Аммоний солевой
	12,25
	24,5
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/918 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/917 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	15.04.15
	16.04.15
	Азот нитритный
	0,390
	19,5
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1000 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/999 от 17.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	2198
	21,98
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Сарыбулак, г.Астана, под мостом на ул. Тлендиева

	1 ВЗ
	15.04.15
	16.04.15
	Азот нитритный
	0,363
	18,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1000 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/999 от 17.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1619
	16,19
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Сарыбулак, г. Астана, под 1-м ж.д. мостом
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1658
	16,58
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Сарыбулак, г. Астана, ниже  моста по ул. Карасай Батыра
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1598
	15,98
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Сарыбулак, г. Астана, 7-ая насосная станция (пересечение с ул. 9-мая)
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1938
	19,38
	

	
	1 ВЗ
	11.05.15
	27.05.15
	Марганец
	0,4376
	43,76
	

	река Есиль, г. Астана, 8 км ниже города, пос.Коктал

	1 ВЗ
	15.04.15
	16.04.15
	Азот нитритный
	0,231
	11,6
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1000 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/999 от 17.04.15 г.

	река Есиль, г. Есиль (Каменный карьер), северо – западная окраина Щебзавода
	1 ВЗ
	04.05.15
	05.05.15
	Марганец
	0,129
	12,9
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1177 от 06.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1176 от 06.05.15 г.

	
	1ВЗ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,112
	11,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1670 от 09.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1669 от 09.06.15 г.

	река Акбулак, г.Астана, под 1-м ж.д. мостом 
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1438
	14,38
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	река Акбулак, г.Астана, после сброса трубопровода с фильтровальной станции 
	1 ВЗ
	11.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1559
	15,59
	

	река Беттыбулак, кордон Золотой Бор, в 30м. от дороги с. Мадениет – с. Жукей
	1 ВЗ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,123
	12,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1670 от 09.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1669 от 09.06.15 г.

	озеро Султанкельды, Акмолинская область, Кордон Каражар
	1 ЭВЗ
	14.04.15
	15.04.15
	Растворенный кислород
	0,39
	-
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/961 от 16.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/960 от 16.04.15 г.

	
	
	14.04.15
	15.04.15
	сероводород
	0,28
	Для информации
	

	
	1 ВЗ
	14.05.15
	26.05.15
	Сульфаты
	1898
	18,98
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1442 от 28.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1441 от 28.05.15 г.

	озеро Улкен Шабакты, Акмолинская область, п.Боровое,  в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Фториды
	12,8
	17,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1329 от 20.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1328 от 20.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	10.06.15
	Фториды
	12,3
	16,4
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1619 от 11.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1618 от 11.06.15 г.

	Оз. Киши Шабакты, Акмолинская область, с. Акылбай
	1 ВЗ
	14.04.15
	16.04.15
	марганец

	0,345

	34,5

	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/998 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/997 от 17.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Фториды
	12,5
	16,7
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1329 от 20.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1328 от 20.05.15 г.

	
	3 ВЗ
	09.06.15
	10.06.15
	Фториды
	11,7
	15,6
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1619 от 11.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1618 от 11.06.15 г.

	
	
	
	
	Сульфаты
	1141
	11,4
	

	
	
	
	
	Марганец
	0,102
	10,2
	

	озера Копа, г. Кокшетау, в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	01.06.15
	05.06.15
	Марганец
	0,119
	11,9
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1670 от 09.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1669 от 09.06.15 г.

	


Озеро Биликоль, Жамбылская область 
	


1 ВЗ
	06.05.15
	11.05.15
	БПК5
	15,7
	-
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1223 от 12.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1222 от 12.05.15 г.

	
	1ВЗ
	03.06.15
	09.06.15
	БПК5
	19,0
	-
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1635 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1634 от 12.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, с. Шешенкара, 3 км ниже села
	1 ВЗ
	11.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,100
	10,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, жд.станция Балыкты, 2 км выше села
	1 ВЗ
	11.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,160
	16,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	21.05.15
	22.05.15
	Марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1387 от 22.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1386 от 22.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	03.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,320
	32,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,280
	28,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1198 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1197 от 08.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,290
	29,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,130
	13,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,230
	23,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.04.15
	24.04.15
	марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1075 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1074 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	19.04.15
	20.04.15
	марганец
	0,170
	17,0
	-

	
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,410
	41,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,380
	38,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,280
	28,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.04.15
	24.04.15
	марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1075 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1074 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	19.04.15
	20.04.15
	марганец
	0,110
	11,0
	-

	
	2 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1198 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1197 от 08.05.15 г.

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,302
	15,1
	

	
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,350
	35,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,190
	19,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже канала сточных вод АО «Арселор Миттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.04.15
	13.04.15
	марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.04.15
	24.04.15
	марганец
	0,200
	20,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1075 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1074 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	19.04.15
	20.04.15
	марганец
	0,110
	11,0
	-

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	08.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1198 от 08.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1197 от 08.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,370
	37,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,290
	29,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	13.04.15
	15.04.15
	марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/976 от 16.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/975 от 16.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,280
	28,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,320
	32,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, Верхний бъеф Интумакского вдхр., 4,8 км по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	21.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,290
	29,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,330
	33,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,320
	32,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского вдхр., 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	13.04.15
	15.04.15
	марганец
	0,260
	26,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/976 от 16.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/975 от 16.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	21.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,130
	13,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,370
	37,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, с Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	13.04.15
	15.04.15
	марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/976 от 16.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/975 от 16.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	21.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,160
	16,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	08.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,280
	28,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,420
	42,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	23.04.15
	24.04.15
	марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1075 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1074 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,390
	39,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,160
	16,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, п. Киевка, 2 км ниже села
	1 ВЗ
	24.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,130
	13,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	25.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,200
	20,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, с. Романовка, 5 км ниже села
	1 ВЗ
	24.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,190
	19,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,180
	18,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндиколь
	1 ВЗ
	24.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Нура, Карагандинская область, с. Коргалжин, 0,2 км ниже села
	1 ВЗ
	25.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	14.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,230
	23,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Кара Кенгир,Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	13.04.15
	13.04.15
	Аммоний солевой
	12,4
	24,8
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,450
	45,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	19.05.15
	Марганец

	0,290
	29,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1342 от 21.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1341 от 21.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	04.06.15
	Аммоний солевой

	15,0
	30,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1529 от 04.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1528 от 04.06.15 г

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,860
	86,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган 
	1 ВЗ
	13.04.15
	13.04.15
	Аммоний солевой
	11,5
	23,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/927 от 13.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/926 от 13.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	13.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,420
	42,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.05.15
	19.05.15
	Марганец

	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1342 от 21.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1341 от 21.05.15 г.

	
	2 ВЗ
	04.06.15
	04.06.15
	Аммоний солевой
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1529 от 04.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1528 от 04.06.15 г

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,800
	40,0
	

	
	1 ЭВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	1,200
	120,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, 0,2 км выше сброса сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	13.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	вдхр. Кенгир, 0,1 км А15 от реки Кара Кенгир, г.Жезказган
	1 ВЗ
	13.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар

	1 ВЗ
	26.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,250
	25,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	2 ВЗ
	18.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,330
	33,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,510
	25,5
	

	
	2 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,350
	35,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,530
	26,5
	

	
	2 ВЗ
	05.06.15
	08.06.15
	марганец
	0,360
	36,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1544 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1545 от 08.06.15 г.

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,780
	39,0
	

	
	2 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,570
	57,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,950
	47,5
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область,  устье, 2 км ниже с. Асыл
	1 ВЗ
	13.04.15
	15.04.15
	марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/976 от 16.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/975 от 16.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	21.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	26.04.15
	27.04.15
	марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1077 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1076 от 27.04.15 г.

	
	2 ВЗ
	18.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,420
	42,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,635
	31,8
	

	
	2 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,460
	46,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,470
	23,5
	

	
	2 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,470
	47,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1544 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1545 от 08.06.15 г.

	
	
	
	
	азот нитритный
	0,660
	33,0
	

	
	2 ВЗ
	24.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,630
	63,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,800
	40,0
	

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область, г.Темиртау, 0,5 км выше плотины
	1 ВЗ
	23.04.15
	24.04.15
	марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1075 от 27.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1074 от 27.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,210
	21,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,240
	24,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	водохранилище Самаркан, Карагандинская область,  г.Темиртау, 7 км выше плотины, проран 
	1 ВЗ
	22.05.15
	25.05.15
	Марганец
	0,270
	27,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1412 от 26.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1411 от 26.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	04.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,320
	32,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	23.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,230
	23,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	река Кокпекти, Карагандинская область,  0,5 ниже рабочего поселка
	1 ВЗ
	22.04.15
	23.04.15
	марганец
	0,230
	23,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1068 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	12.05.15
	13.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1242 от 13.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1241 от 13.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	21.05.15
	22.05.15
	Марганец
	0,190
	19,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1387 от 22.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1386 от 22.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	03.06.15
	05.06.15
	марганец
	0,390
	39,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1543 от 08.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1542 от 08.06.15 г.

	
	1 ВЗ
	22.06.15
	25.06.15
	марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1816 от 25.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1815 от 25.06.15 г.

	озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник, северно-восточный берег 
	1 ВЗ
	15.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	27.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,170
	17,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	10.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,200
	20,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	Канал Нура-Есиль, место слияния №1, 2 км выше головного сооружения канала
	1 ВЗ
	16.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,870
	87,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,720
	72,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	11.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,450
	45,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	Канал Нура-Есиль, 246 км №2, 6 км ниже головного сооружения канала 
	1 ВЗ
	16.05.15
	18.05.15
	Марганец
	0,480
	48,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1306 от 19.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1305 от 19.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	28.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,560
	56,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	11.06.15

	12.06.15
	Марганец
	0,390
	39,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	Оз. Шолак, с. Коргалжин, северо-западный берег
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,130
	13,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	Оз.Есей, Коргалжинский заповедник, северный берег 
	1 ВЗ
	26.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,140
	14,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	09.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,220
	22,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	Оз. Кокай, Коргалжинский заповедник, северо-восточный берег
	1 ВЗ
	27.05.15
	29.05.15
	Марганец
	0,110
	11,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1451 от 29.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1450 от 29.05.15 г.

	
	1 ВЗ
	10.06.15
	12.06.15
	Марганец
	0,120
	12,0
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1648 от 12.06.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1647 от 12.06.15 г.

	река Тогызак, Костанайская область, 1,5 км СЗ Тогызак станции, в створе г/п
	1 ВЗ
	14.04.15
	16.04.15
	марганец
	0,167
	16,7
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1002 от 17.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1001 от 17.04.15 г.

	
	1 ВЗ
	06.05.15
	08.05.15
	Никель
	0,133
	13,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1210 от 12.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1209 от 12.05.15 г.

	река Айет, Костанайская область, с. Варваринка, 0,2 км выше села в створе г/п
	1 ВЗ
	15.04.15
	22.04.15
	никель
	0,128
	12,8
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1066 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	река Уй, Костанайская область,0,5 км к Востоку от с. Уйское, в створе г/п
	1 ВЗ
	05.05.15
	08.05.15
	Никель
	0,191
	19,1
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1210 от 12.05.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе №11-1-05/1209 от 12.05.15 г.

	река Тобыл, Костанайская область, 10 км ниже г. Костанай
	2 ВЗ
	17.04.15
	22.04.15
	марганец
	0,182
	18,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1066 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	
	
	
	
	никель
	0,131
	13,1
	

	река Тобыл, Костанайская область, с. Гришенка, 0,2 км  ниже села в створе г/п
	1 ВЗ
	24.04.15
	29.04.15
	Никель
	0,193
	19,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1112 от 30.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1111 от 30.04.15 г.

	река Обаган, Костанайская область, п. Аксуат, 4 км к В от села в створе г/п
	1 ВЗ
	16.04.15
	22.04.15
	никель
	0,147
	14,7
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1066 от 24.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1067 от 24.04.15 г.

	река Обаган, с. Аксуат, 4 км к В от села в створе г/п
	1 ВЗ
	24.04.15
	29.04.15
	Никель
	0,322
	32,2
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1112 от 30.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1111 от 30.04.15 г.

	вдхр. Каратомар, Костанайская область, свх. Викторовский, 1 м А 300 от ОГП
	1 ВЗ
	24.04.15
	29.04.15
	Никель
	0,123
	12,3
	Министерству Энергетики РК
Департамент экологического мониторинга и информации
№11-1-05/1112 от 30.04.15 г.
Министерству энергетики
Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовм комплексе
№11-1-05/1111 от 30.04.15 г.

	Всего 35 в/о 
	2 случая ЭВЗ и 223 случаев ВЗ
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Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 85 метеорологическихстанциях в 14 областях, также на 22-х автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощностиэкспозиционной дозы в автоматическом режиме: Кокшетау (1), Актобе (2), Талдыкорган (1),Кульсары (1),Уральск (2), Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1),Костанай (2), Рудный (1),п.Акай (1), п.Торетам (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Аксу (1),Екибастуз (1), Туркестан (1)(рис. 4).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,01-0,31мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы по Республике Казахстан

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Республики Казахстан колебалась в пределах 0,6–2,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по Республики Казахстан составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: радиация рус 84 МС+26]
Рис. 4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан

1 Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис1.1, таблица 8).

Таблица 8
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение 
ул. Ауэзова -Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, 
район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 
угол ул. Богенбая
	

	6
	каждые 20 
	в непрерывном режиме
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,

	7
	
	
	Район жилого комплекса «Достар»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота



[image: Астана КАЗГИДРО copy]

Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана


Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Астана

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,1681
	1,1
	1,1000
	2,2
	40
	 
	 

	Взвешенные
частицы РМ -10
	0,0173
	 
	0,5380
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы
	0,0113
	0,2
	0,7031
	1,4
	26
	 
	 

	Оксид углерода
	0,2109
	0,07
	5,0000
	1,0
	 
	 
	 

	Сульфаты
	0,0049
	 
	0,0200
	0,002
	 
	 
	 

	Диоксид азота
	0,0966
	2,4
	1,1900
	14,0
	379
	26
	1

	Оксид азота
	0,0007
	0,01
	0,0012
	 
	 
	 
	 

	Фтористый водород
	0,0003
	0,05
	0,0180
	0,9000
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы.Во втором кварталепо даннымстационарной сети наблюдений (рис.1.1),уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким,он определялся значениямиСИ равным 14,0 и НП = 79,6% (очень высокий уровень).Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота(таблица1 и 1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ – 1,1ПДКс.с., диоксида азота - 2,4 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1ПДК наблюдалось по диоксиду азота– 379 случаев,  взвешенным веществам – 40 случаев, диоксиду серы - 26, а также по диоксиду азота более 5 ПДК - 26, более 10 ПДК  был выявлен 1 случай(таблица 9).
По данным ручного отбора проб наблюдений по городу Астана был зафиксирован 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).













1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха(рис.1.2, таблица 10).

Таблица 10
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	на территории метеостанции, в 500-1000 метрах на ЮЗ м-н 5 этажных домов, в 2-3 км трасса Кокшетау-Петропавловск
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


[image: Кокшетау]
Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау





Таблица 11
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кокшетау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,167
	1,1
	1,100
	2,2
	24
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,112
	 
	0,497
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,040
	0,808
	0,252
	0,5
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,401
	0,134
	13,717
	2,7
	12
	
	

	Диоксид азота
	0,021
	0,515
	0,194
	2,3
	266
	
	

	Оксид азота
	0,020
	0,340
	0,488
	1,220
	1
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значением НП равным 8,7%, значение СИ=2,7. Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами (табл.11 и рис.1.2). 
В целом по городусреднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,1 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществне превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по диоксиду азота – 266, взвешенным веществам – 24, оксиду углерода - 12, по оксиду азота - 1случай (таблица 11).

1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 12) .

Таблица 12
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	1 микрорайон
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводороов, метан
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Рис. 1.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск

Таблица 13
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Степногорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0068
	 
	0,6677
	 
	 
	 

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0312
	 
	1,4075
	 
	 
	 

	Диоксид серы
	0,0049
	0,0980
	2,8768
	5,7536
	2
	1

	Оксид углерода
	0,1896
	0,0632
	3,9468
	0,7894
	 
	 

	Диоксид азота
	0,0041
	0,1017
	0,0639
	0,7518
	 
	 

	Оксид азота
	0,0001
	0,0011
	0,0169
	0,0423
	 
	 

	Озон
	0,1298
	4,3
	0,2960
	1,8500
	2100
	 

	Сероводород
	0,0010
	 
	0,0126
	1,5750
	11
	 

	Аммиак
	0,0012
	0,0300
	0,0721
	0,3605
	 
	 

	Сумма углеводородов
	0,4471
	 
	1,5510
	 
	 
	 

	Метан
	0,4454
	 
	1,5240
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 5,8, значение НП = 49,5 %(табл.13 и рис.1.3). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 4,3 ПДКс.с, других загрязняющих веществ– не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК наблюдалось по озону – 2100, сероводороду – 11, диоксиду серы - 2 случая, также было выявлено 1 случай превышения более 5 ПДК по диоксиду серы(таблица 13).
1.4Состояние атмосферного воздуха на маршрутных постах по Акмолинской области 

Наблюдения за загрязнением воздухав Акмолинской области проводились в городе Атбасар и в поселках Калачи, Зеренда (Точка №1 – п. Калачи, точка №2 – г.Атбасар, точка №3 – п.Зеренда).Измерялись концентрациивзвешенных веществ,диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, углеводородов  и формальдегида.
Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений  находились в пределах допустимой нормы (таблица 14).

Таблица 14
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
Акмолинской области

	Загрязняющие
вещества
	Точка №1
	Точка №2
	Точка №3

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвещенные вещества (пыль)
	0,066
	0,131
	0,055
	0,111
	0,037
	0,074

	Диоксид серы  
	0,008
	0,015
	0,004
	0,008
	0,007
	0,015

	Оксид углерода 
	2,621
	0,524
	4,090
	0,818
	2,810
	0,562

	Диоксид азота  
	0,003
	0,039
	0,007
	0,077
	0,004
	0,051

	Оксид азота 
	0,005
	0,013
	0,013
	0,032
	0,005
	0,012

	Углеводороды
	56,199
	0,937
	21,223
	0,354
	9,028
	0,150

	Аммиак  
	0,007
	0,036
	0,013
	0,063
	0,120
	0,600

	Формальдегид
	0,004
	0,111
	0,004
	0,122
	0,003
	0,098




1.5 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 11 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, канал Нура-Есиль, озеро Копа, Зеренды, Султанкельды, водохранилище Вячеславское).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сарыбулак, Акбулак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Ручей Кеттыбулак находится на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Озеро Копа находится в черте города Кокшетау. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжынского заповедника.
В реке Есиль температура воды находилась в пределах от 0 до 24,4ºC, водородный показатель равен 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,2 мг/дм3, БПК5 – 1,65 мг/дм3. Превышения ПДК обнаружены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,4 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 7,5 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,2 ПДК).
В реке Нура температура воды находилась в пределах от 5,4 до 24,4ºC,, водородный показатель равен – 7,66, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,3 мг/дм3, БПК5 – 1,86 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 3,1 ПДК, медь – 6,2 ПДК, цинк 2,5 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,84 ПДК).
В канале Нура-Есиль температура воды находилась в пределах от 4,9 до 24,6ºC, водородный показатель равен 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода 8,91 мг/дм3, БПК5 2,63 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 2,8 ПДК, медь – 5,5 ПДК, цинк – 2,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,7 ПДК).
В реке Акбулак температура воды находилась в пределах от 2,25 до 23,2ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,87 мг/дм3, БПК5 – 4,59 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,0 ПДК, медь – 8,4 ПДК, цинк – 3,2 ПДК), главных ионов (сульфаты – 6,9 ПДК, хлориды – 1,3 ПДК, магний – 1,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,6 ПДК, азот нитритный – 4,3 ПДК).
В реке Сарыбулак температура воды находилась в пределах от 2,3 до 22,3ºC, водородный показатель равен 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода 8,0 мг/дм3, БПК5 4,41 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 4,2 ПДК, медь – 7,0 ПДК, цинк – 3,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 5,2 ПДК, хлориды – 1,38 ПДК, магний – 1,53 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 4,16 ПДК, азот нитритный 4,7 ПДК, фториды – 1,86 ПДК).
В озере Султанкельды температура воды находилась в пределах от 0 до 26,3ºC, водородный показатель равен 7,48, концентрация растворенного в воде кислорода 3,55 мг/дм3, БПК5 – 5,28 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 5,2 ПДК, цинк – 2,5 ПДК, медь – 5,3 ПДК), главных ионов (сульфаты – 10,1 ПДК, хлориды – 2,05 ПДК, магний – 2,4 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 1,3 ПДК).
В водохранилище Вячеславское температура воды находилась в пределах от 0 до 24,0ºC,, водородный показатель равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода 8,28 мг/дм3, БПК5 0,95 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 5,8 ПДК, марганец – 1,9 ПДК).
В озере Копа температура воды находилась в пределах от 0 до 22ºC, водородный показатель равен 8,44, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,98 мг/дм3, БПК5 – 3,69 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,14 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,8 ПДК, марганец – 7,5 ПДК).
В озере Зеренда температура воды находилась в пределах от 0 до 22ºC, водородный показатель равен 9,25, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,89 мг/дм3, БПК5 – 2,16 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,175 ПДК, магний – 1,46 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, марганец – 3,6 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,41 ПДК).
В реке Беттыбулак температура воды находилась в пределах от 2,2 до 12,6ºC, водородный показатель равен 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,61 мг/дм3, БПК5 – 1,25 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,0 ПДК, цинк – 1,36 ПДК, марганец – 8,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,59 ПДК).
В реке Жабай температура воды находилась в пределах от 0 до 13,6ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,96 мг/дм3, БПК5 – 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК выявлены по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,4 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 28,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,35 ПДК,), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,44 ПДК, азот нитритный – 1,15 ПДК, железо общее – 3,79 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Есиль, Нура, Беттыбулак, озеро Зеренда, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Жабай, Акбулак, Сарыбулак, озера Сульанкельды, Копа, вдхр. Вячеславское, канал Нура Есиль.
По сравнению с 1 кварталом 2015 года качество воды в реках Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, в озераз Зеренда, Султанкельды – значительно не изменилось, качество воды в озере Копа, в вдхр Вячеславское, в канале Нура Есиль – ухудшилось, качество воды реки Есиль - улучшилось.
По сравнению с 2 кварталом 2014 года качество воды реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Нура, в озерах Султанкельды, Копа, Зеренда, в канале Нура Есиль – значительно не изменилось, в реке Жабай – улучшилось, качество воды вдхр Вячеславское - ухудшилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Есиль - 3 случая ВЗ, озеро Султанкельды – 1 случай ЭВЗ и 1 случай ВЗ, река Сарыбулак – 9 случаев ВЗ, река Акбулак – 2 случая ВЗ, река Жабай - 7 случаев ВЗ, река Беттыбулак – 1 случай ВЗ, озеро Копа – 1 случай ВЗ, озеро Улькен Шабакты – 2 случая ВЗ, озеро Киши Шабакты – 5 случаев ВЗ (таблица 7)
[image: Астана 2кв 2015 copy]Рис.1.4 Характеристика качества поверхностных вод водных объектов города Астаны
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1.5 Характеристика качества поверхностных вод Акмолинской области

1.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 4 стационарных постах (рис. 1.6, таблица 15).
Таблица 15
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	автоматическим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода
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Рис.1.6 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ


Таблица 16
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории государственного национального природного парка (СКФМ Боровое)

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,019
	0,126
	0,079
	0,157
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,028
	 
	1,303
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,029
	 
	1,304
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,132
	0,288
	0,576
	
	
	

	Оксид углерода
	1,416
	0,472
	3,888
	0,778
	
	
	

	Диоксид азота
	0,006
	0,141
	0,066
	0,773
	
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,054
	0,220
	0,550
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	0,063
	0,057
	0,353
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	 
	0,005
	0,575
	
	
	

	Аммиак
	1,634
	 
	5,657
	 
	
	
	

	Метан 
	0,012
	0,288
	0,093
	0,467
	
	
	

	Диоксид углерода
	1,614
	 
	3,083
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.6) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0,8 и НП = 0,0 % (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 16).

Таблица 17

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Чило случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0777
	0,5179
	0,4304
	0,8608
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0848
	
	2,1236
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0873
	
	2,1240
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0111
	0,2227
	0,1725
	0,3450
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0112
	0,0037
	3,0964
	0,6193
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0046
	0,1144
	0,0896
	1,0541
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0012
	0,0193
	0,1082
	0,2705
	
	
	

	Озон
	0,0810
	2,7006
	0,2752
	1,7200
	343
	
	

	Сероводород
	0,0003
	
	0,0075
	0,9375
	
	
	

	Сумма углеводородов
	1,4153
	
	6,8924
	
	
	
	

	Аммиак
	0,0050
	0,1239
	0,0440
	0,2200
	
	
	

	Метан 
	1,0679
	
	5,7620
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	765,19
	
	1877,47
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. Во 2 квартале 2015 года по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.6) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями НП равным 5,5% (повышенный уровень), СИ = 1,7 (низкий уровень) (таблица 1 и таблица 1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,7 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 16). Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 1, по озону – 343 случая (таблица 17).

1.7 Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Щучинско - Боровской курортной зоны

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Щучинско-Боровской курортной зоны проводились на 6-и водных объектах (озера Киши Шабакты, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Сулуколь, Карасье)
В озере Бурабай температура воды находилась в пределах от 1,6 до 19,8ºC, водородный показатель равен 7,93, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,79 мг/дм3, БПК5 – 1,95 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,0 ПДК, марганец – 3,9 ПДК), биогенных веществ (фториды –2,86 ПДК).
В озере Улькен Шабакты температура воды находилась в пределах от 1,4 до 15,8ºC, водородный показатель равен 8,71, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,60 мг/дм3, БПК5 – 1,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, цинк – 2,6 ПДК, марганец – 2,1 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,72 ПДК, магний – 2,1 ПДК), биогенных веществ (фториды – 14,4 ПДК).
В озере Щучье температура находилась в пределах от 0,8 до 15,8ºC, водородный показатель равен 8,07 , концентрация растворенного в воде кислорода – 9,46 мг/дм3, БПК5 – 1,36 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,5 ПДК, цинк– 2,9 ПДК, марганец – 2,8 ПДК ), биогенных веществ (фториды – 5,26 ПДК).
В озере Киши Шабакты температура воды находилась в пределах от 1,0 до 15,4ºC, водородный показатель равен 8,61, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,03мг/дм3, БПК5 – 2,11 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК, цинк – 3,2, марганец – 17,2 ПДК,), главных ионов (хлориды – 4,38 ПДК, сульфаты – 6,98 ПДК, магний – 5,25 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,28 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК, фториды – 11,3 ПДК).
В озере Карасье температура воды находилась в пределах от 0 до 18,8ºC, водородный показатель равен 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,69 мг/дм3, БПК5 – 1,70мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь –3,9 ПДК, цинк – 1,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,3 ПДК, фториды – 1,52 ПДК,). 
В озере Сулуколь температура воды находилась в пределах от 1,3 до 19,0ºC, водородный показатель равен 7,35, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,89 мг/дм3, БПК5 – 2,02 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк – 2,2 ПДК, медь – 3,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,9 ПДК, фториды – 3,68 ПДК, аммоний солевой –1,88 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Щучинско-Боровской курортной зоны оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - озера Сулуколь, Карасье, вода «высокого уровня загрязнения» - озера Бурабай, Улкен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды озера Сулуколь – улучшилось, качество воды озер Бурабай, Улкен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье – существенно не изменилось. 
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды озер Улкен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье – ухудшилось, качество воды озер Бурабай, Сулуколь, Карасье – существенно не изменилось. (таблица7).

Таблица 18
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за 2 - квартал 2015 года превышающих ПДК

	
	2 квартал
2014 г.
(по ИЗВ)
	1 квартал
2015 г.
(по КИЗВ)
	2 квартал
2015 г.
(по КИЗВ)
	Ингредиенты
	Средняя концетрация, мг/дм3
	Кратность превышения ПДК

	оз.Бурабай
пос.Боровое
	
	
	8,79
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,79
	

	
	
	
	1,95
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,95
	

	
	2,46 (3 кл.)
умеренно загрязнённая
	4,81 (высокого уровня загрязнения)
	3,2
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	2,15
	2,86

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9

	оз.Улькен
Шабакты
пос.Боровое
	
	
	9,60
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,60
	

	
	
	
	1,29
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,29
	

	
	2,60 (4 кл.)
загрязнённая
	7,10 (высокого уровня загрязнения)
	6,4
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	272
	2,72

	
	
	
	
	Магний
	84,0
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	10,8
	14,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,026
	2,6

	оз.Щучье
г.Щучинск
	
	
	9,46
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,46
	

	
	
	
	1,36 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,36
	

	
	2,85 (4 кл.)
загрязнённая
	7,51 (высокого уровня загрязнения)
	4,2
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	3,95
	5,26

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0035
	3,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,029
	2,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,028
	2,8

	оз.Киши
Шабакты
с.Акылбай
	
	
	9,03
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,03
	

	
	
	
	2,11
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,11
	

	
	4,25 (5 кл.)
грязная
	7,18 (высокого уровня загрязнения)
	6,1
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	698,3
	6,983

	
	
	
	
	Хлориды
	1314,7
	4,38

	
	
	
	
	Магний
	210,1
	5,25

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,64
	1,28

	
	
	
	
	Железо общее
	0,2
	2,0

	
	
	
	
	Фториды
	8,5
	11,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,03
	3,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,172
	17,2

	оз.Карасье
(Акмолинская)
	
	
	8,69
(нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	8,69
	

	
	
	
	1,70
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,70
	

	
	1,42 (3 кл.)
умеренно- загрязнённая
	3,03 (умеренного уровня загрязнения)
	2,3
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,23
	2,3

	
	
	
	
	Фториды
	1,14
	1,52

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	оз. Сулуколь
(Акмолинская)
	
	
	6,89
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,89
	

	
	
	
	2,02
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,02
	

	
	1,63 (3 кл.)
умеренно- загрязнённая
	4,24 (высокого уровня загрязнения)
	2,8
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,29
	2,9

	
	
	
	
	Фториды
	2,76
	3,68

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,94
	1,88

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,022
	2,2

	
	
	
	
	Медь
	0,0035
	3,5
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Рис. 1.7 Характеристика качества поверхностных вод Щучинско-Боровской курортной зоны

1.8 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино,СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и на 1автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха г.Кокшетау (№2) (рис. 1.8).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.



1.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ Боровое) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.8). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–2,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 1.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАкмолинской области




2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.2.1, таблица 19).
Таблица 19
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксида азота, сероводород, формальдегид, хром

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Белинского, 5
	

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, формальдегид

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109
	

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.2.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе
Таблица 20
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актобе

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0447
	0,2978
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0208
	 
	0,5894
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0559
	 
	2,7176
	 
	
	
	

	Сульфаты
	0,0033
	 
	0,03
	0,0033
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0221
	0,4424
	0,7600
	1,5200
	5
	
	

	Оксид углерода
	0,3903
	0,1301
	6,0000
	1,2000
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0171
	0,4274
	0,1651
	1,9424
	126
	
	

	Оксид азота
	0,0058
	0,0960
	0,3855
	0,9638
	
	
	

	Озон
	0,0682
	2,3
	0,1489
	0,9306
	
	
	

	Сероводород
	0,0010
	 
	0,0955
	11,9375
	192
	32
	4

	Аммиак
	0,0065
	0,1633
	0,0602
	0,3010
	
	
	

	Формальдегид
	0,0050
	1,7
	0,0580
	1,6571
	9
	
	

	Хром
	0,0003
	0,2311
	0,005
	3,3333
	1
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,7241
	 
	2,9695
	 
	
	
	

	Метан
	0,8247
	 
	3,3895
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризуется оченьвысокимуровнем загрязнения. Он определялся значением СИ равным 11,9 (очень высокий уровень), НП =7,6 % (повышенныйуровень)(табл.1 и табл.1.1).Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячныеконцентрациисоставили по озону2,3ПДКс.с, по формальдегиду 1,7 ПДКс.с, по другим загрязняющим веществам – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по сероводороду - 192,по диоксиду азота- 126, по формальдегиду – 9,по диоксиду серы– 5, по хрому - 1, оксиду углерода - 1,также были выявлены превышения по сероводороду более 5 ПДК–32раз и более 10 ПДК – 4 раза(таблица 20).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Актобе были зафиксированы 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).




2.2  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Кандыагаш

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Кандыагаш проводились на 2 точках (Точка №1 – ул. Западная, точка №2 – ул. Сейфуллина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака  и формальдегида.
Максимальная концентрация диоксид азота на точке №1 составила 6,7 ПДК, на№2 -7,1 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 21).
Таблица 21
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Кандыагаш

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,109
	0,22
	0,105
	0,21

	Диоксид серы  
	0,010
	0,02
	0,0096
	0,019

	Оксид углерода 
	0,674
	0,13
	0,558
	0,11

	Диоксид азота  
	0,565
	6,65
	0,601
	7,07

	Оксид азота 
	0,010
	0,02
	0,010
	0,02

	Сероводород
	0,002
	0,21
	0,003
	0,40

	Аммиак
	0,027
	0,14
	0,018
	0,09

	Формальдегид
	0,014
	0,39
	0,002
	0,04




2.3 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на 12 водных объектах: реки Елек, Орь, Эмба, Темир, Карагала, Косестек, Иргиз, Кара Хобда, Улькен Хобда, Ойыл, Актасты и озеро Шалкар.
Река Елек - многоводный левобережный приток реки Урал. В реке средняя температура воды 12,25ºC , водородный показатель 7,67, концентрация растворенного в воде кислорода 9,45мг/дм3, БПК5 3,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп, тяжелых металлов (медь – 6,0 ПДК, марганец – 5,8 ПДК, хром(6+) – 2,94 ПДК), биогенных и неорганических веществ (бор – 12,88 ПДК, аммоний солевой – 1,98 ПДК) главных ионов (сульфаты – 1,26 ПДК).
В реке Орь средняя температура воды 14,1ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода 9,97 мг/дм3, БПК5 6,44 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
В реке Эмба средняя температура воды 10,6ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 10,29 мг/дм3, БПК5 1,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 8,3 ПДК, марганец – 5,05 ПДК).
В реке Темир средняя температура воды 11,0ºC, водородный показатель 7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 9,0 мг/дм3, БПК5 3,76 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 8,3 ПДК, марганец – 5,05 ПДК).
В реке Каргалы средняя температура воды 14,0ºC, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода 10,75 мг/дм3, БПК5 2,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,2 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,28 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 1,65 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,44 ПДК).
В реке Косестек средняя температура воды 7,4ºC, водородный показатель 7,54, концентрация растворенного в воде кислорода 10,0 мг/дм3, БПК5 1,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,12 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 1,7 ПДК).
В реке Ыргыз средняя температура воды 14,55ºC, водородный показатель 7,99, концентрация растворенного в воде кислорода 9,77 мг/дм3, БПК5 3,88 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,65 ПДК, медь - 1,5 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,2 ПДК).
В реке Кара Кобда средняя температура воды 10,55ºC, водородный показатель 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода 9,86 мг/дм3, БПК5 1,65 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп (тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,15 ПДК), органических веществ(нефтепродукты – 2,2ПДК.
В реке Улькен Кобда средняя температура воды 7,45ºC, водородный показатель 7,34, концентрация растворенного в воде кислорода 9,2 мг/дм3, БПК5 1,58 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 1,8 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,23 ПДК), органических веществ( нефтепродукты – 1,9 ПДК).
В реке Ойыл средняя температура воды 11,75ºC, водородный показатель 8,07, концентрация растворенного в воде кислорода 11,22 мг/дм3, БПК5 3,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты–1,93 ПДК), органических веществ (нефтепродукты-3,2 ПДК).  
В реке Актасты средняя температура воды находится на уровне 7,18 ºC, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода 10,84 мг/дм3, БПК5 4,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы-2,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК).
В озере Шалкар средняя температура воды 17,4ºC, водородный показатель 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода 10,99 мг/дм3, БПК5 5,87 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,53 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 1,2 ПДК), 
Качество воды в водных объектов на территории Актюбинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня-загрязнения» реки – Улькен Кобда, Кара Кобда, Косестек, Каргалы, Темир, Ыргыз, Актасты, Орь, Ойыл, Эмба озеро Шалкар, вода «высокого уровня загрязнения» – река Елек.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды реки Елек – существенно не изменилось. 
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды в реках Елек, Ойыл, Темир – существенно не изменилось, качество воды в реках Каргалы, Косестек, Актасты, Кара Кобда, Улькен Кобда, Орь, Ыргыз, в озере Шалкар – улучшилось, качество воды в реке Эмба – ухудшилось. 
На территории области зафиксировано 15 случаев ВЗ в реке Елек (таблица 7).
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Рис. 2.2 Характеристика качества поверхностных вод Актюбинской области



2.4 Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак)и на 2-х автоматическихпостах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (№2, 3) (рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах0,07-0,27 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


2.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.


[image: актобе 1 копия]

Рис. 2.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАктюбинской области
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3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 22).

Таблица 22
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза
 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	

	25
	
	
	м-н Аксай-3, ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	

	26

	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249, ГУ «Городская детская поликлиника №8
	

	27
(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	28
(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 
ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота


	29
(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	

	30
(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	

	31
(наземный)
	
	
	пр. Аль-фараби угол ул. Навои м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	

	1
(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	

	2
(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	

	3
(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	

	4
(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5
(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	

	6
(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городаАлматы
	
Таблица 23
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Алматы

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,137
	0,914
	0,900
	1,800
	12
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,037
	 
	0,209
	 
	 
	

	Диоксид серы
	0,051
	1,027
	1,807
	3,614
	1609
	

	Оксид углерода
	1,025
	0,342
	7,643
	1,529
	140
	

	Диоксид азота
	0,106
	2,7
	0,420
	4,941
	3052
	

	Оксид азота
	0,025
	0,416
	0,238
	0,596
	 
	

	Фенол 
	0,002
	0,569
	0,011
	1,100
	1
	

	Формальдегид 
	0,016
	5,3
	0,041
	1,171
	21
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 95,1% (очень высокий уровень); СИ =4,9 (повышенный уровень) по концентрации диоксида азота(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили:диоксида азота– 2,7 ПДКс.с.,формальдегида–5,3ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ– не превышали ПДК. За ІІ квартал по городу зафиксированыпревышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 3052, по диоксиду серы –1609,  по оксиду углерода – 140,по формальдегиду – 21,по взвешенным веществам–12,по фенолу - 1случай(таблица 23).

3.2  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюденийгорода Алматы

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Алматы проводились на 2 точках (Точка №1 – пр. Аль-Фараби - пр. Достык,  точка №2 – мкр. Думан – ул. Хантаныр).Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
На точке № 1 максимальная концентрация формальдегидасоставила 1,7 ПДК, концентраця оксида углерода 1,1 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 24).
Таблица 24
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Алматы
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,061
	0,12
	0,094
	0,19

	Диоксид серы  
	0,093
	0,19
	0,077
	0,15

	Оксид углерода 
	5,600
	1,1
	4,030
	0,81

	Диоксид азота  
	0,015
	0,18
	0,019
	0,22

	Оксид азота 
	0,013
	0,03
	0,031
	0,08

	Фенол
	0,009
	0,86
	0,010
	0,97

	Формальдегид
	0,058
	1,7
	0,033
	0,93



3.3  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Талгар Талгарского района

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Талгар проводились на 2 точках (Точка №1 – ул. Азирбаева,  точка №2 – ул. Бокина). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
Максимальнаяконцентрация оксида углеродана точке № 1 составила 1,1 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 25).
Таблица 25
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Талгар
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,131
	0,26
	0,050
	0,10

	Диоксид серы  
	0,047
	0,09
	0,033
	0,07

	Оксид углерода 
	5,640
	1,1
	3,460
	0,69

	Диоксид азота  
	0,082
	0,97
	0,063
	0,74

	Оксид азота 
	0,099
	0,25
	0,088
	0,22

	Фенол
	0,010
	0,98
	0,010
	0,98

	Формальдегид
	0,025
	0,71
	0,009
	0,26




3.4  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Есик Енбекшиказахского района

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Есик проводились на 2 точках (Точка №1 – ул. Токатаева,  точка №2 – ул. Абая, 87). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
Максимальная концентрация диоксид азотана точке № 2составила 1,4 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 26).
Таблица 26
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в городе Есик
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,063
	0,13
	0,088
	0,18

	Диоксид серы  
	0,026
	0,05
	0,036
	0,07

	Оксид углерода 
	1,850
	0,37
	2,030
	0,41

	Диоксид азота  
	0,047
	0,55
	0,117
	1,4

	Оксид азота 
	0,009
	0,02
	0,007
	0,02

	Фенол
	0,008
	0,77
	0,009
	0,85

	Формальдегид
	0,010
	0,28
	0,009
	0,26







3.5 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений села Тургень Енбекшиказахского района

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Есик проводились на 2 точках (Точка №1 – ул. Кулмамбет,1,  точка №2 – ул. Кулмамбет, 145). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
На точке № 2 максимальная концентрация диоксида азота составила 2,1 ПДК, оксида углерода 1,1 ПДК.
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 27).
Таблица 27
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в селе Тургень
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,294
	0,59
	0,054
	0,11

	Диоксид серы  
	0,020
	0,04
	0,012
	0,02

	Оксид углерода 
	5,670
	1,1
	1,220
	0,24

	Диоксид азота  
	0,175
	2,1
	0,024
	0,28

	Оксид азота 
	0,007
	0,02
	0,008
	0,02

	Фенол
	0,010
	0,97
	0,007
	0,73

	Формальдегид
	0,023
	0,66
	0,009
	0,25



3.6  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюденийпоселка Отеген Батыр Илийского района

Наблюдения за загрязнением воздуха в поселке Отеген Батыр проводились на 2 точках (Точка №1 – Пушкина,31,  точка №2 – ул. Гагарина,6). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
На точке № 1 максимальная концентрация диоксида азота составила 2,7 ПДК, оксида углерода 1,3 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 28).
Таблица 28
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в поселке Отеген Батыра
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,275
	0,55
	0,055
	0,11

	Диоксид серы  
	0,082
	0,16
	0,017
	0,03

	Оксид углерода 
	6,410
	1,3
	1,100
	0,22

	Диоксид азота  
	0,234
	2,7
	0,037
	0,44

	Оксид азота 
	0,009
	0,02
	0,009
	0,02

	Фенол
	0,007
	0,70
	0,010
	0,95

	Формальдегид
	0,010
	0,28
	0,010
	0,27



3.7  Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений поселка городского типа Боролдай Илийского района

Наблюдения за загрязнением воздуха в поселке городского типа Боролдайпроводились на 2 точках (Точка №1 – Акимат,  точка №2 – ул. Аэродромная). Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, фенола и формальдегида.
Максимальная концентрация диоксида азота на точке № 1 составила 2,1 ПДК, на точке № 2 максимальная концентрация фенола составила2,4 ПДК, формальдегида 1,3 ПДК.
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 29).
Таблица 29
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по данным наблюдений в поселке городского типа Боролдай

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,030
	0,06
	0,054
	0,11

	Диоксид серы  
	0,049
	0,10
	0,023
	0,05

	Оксид углерода 
	1,600
	0,32
	3,290
	0,66

	Диоксид азота  
	0,177
	2,1
	0,019
	0,23

	Оксид азота 
	0,015
	0,04
	0,007
	0,02

	Фенол
	0,010
	0,99
	0,024
	2,4

	Формальдегид
	0,009
	0,26
	0,045
	1,3



3.8 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 30).
Таблица 30
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Абая 337/339
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан



[image: Талдыкорган ]

Рис.3.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Таблица 31
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Талдыкорган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,102
	0,682
	0,900
	1,8
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0809
	
	0,7789
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0255
	0,5100
	2,7704
	5,5408
	77
	1
	

	Оксид углерода
	0,1632
	0,0544
	7,0204
	1,4041
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0200
	0,5000
	0,2334
	2,7459
	77
	
	

	Оксид азота
	0,0009
	0,0144
	0,1775
	0,4438
	
	
	

	Сероводород 
	0,0019
	
	0,1171
	14,637
	159
	14
	4

	Аммиак
	0,0025
	0,0617
	0,2565
	1,2825
	1
	
	

	Формальдегид
	0,0001
	0,0333
	0,0008
	0,0229
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,5267
	
	3,3775
	
	
	
	

	Метан 
	0,0018
	
	0,4380
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений(рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризуетсяочень высокимуровнем загрязнения, он определялся значениямиСИ равным 14,6 (очень высокий уровень)иНП =10,3% (высокий уровень).Воздух города более всего загрязненсероводородом(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Число случаев превышения более1 ПДК было зафиксировано: по сероводороду – 159, по диоксиду азота  и диоксиду серы – по 77, по взвешенным веществам, оксиду углерода и аммика – по 1случаю, более 5 ПДК по диоксиду серы - 1, по сероводороду -14, более 10 ПДК - 1  случай(таблица 31).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Талдыкорган было зафиксировано 4 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

3.9 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 19 водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Каркара, Есик, Турген, Талгар, Темирлик, вдхр. Куртинское, Бартогай, Капшагай, оз. Улкен Алматы).
Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик–притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.
В реке Иле температура воды находилась в пределах от 0,3 до 18,8ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,8 концентрация растворенного в воде кислорода 11,1 мг/дм3, БПК5 0,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, марганец – 1,5ПДК).
В реке Текес температура воды находилась в пределах от 5,0 до 10,0ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,9 концентрация растворенного в воде кислорода 10,9 мг/дм3, БПК5 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 5,1 ПДК, марганец – 3,95 ПДК).
В реке Коргас температура воды находилась в пределах от 1,2 до 2,5ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,7 концентрация растворенного в воде кислорода – 12,3 мг/дм3, БПК5 – 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, марганец – 4,2 ПДК).
В вдхр. Капшагай температура воды находилась в пределах от 1,2 до 1,9ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,9 мг/дм3, БПК5 - 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты– 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК).
В реке Шарын температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 14,2 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (марганец – 1,83 ПДК, медь – 1,1 ПДК).
В реке Шилик температура воды составила 1,0ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 12,9 мг/дм3, БПК5 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов ( марганец – 1,91 ПДК).
В реке Баянкол температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 14,1 мг/дм3, БПК5 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 2,65 ПДК, марганец – 1,61 ПДК).
В вдхр. Курты температура воды составила 1,9ºC, водородный показатель равен 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода – 14,2 мг/дм3, БПК5 – 0,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,4 ПДК), главных ионов (сульфаты– 2,88 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,48 ПДК, марганец – 1,86 ПДК).
В вдхр. Бартогай температура воды составила 0,9ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 14,5 мг/дм3, БПК5 0,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,41 ПДК, марганец – 2,26 ПДК).
В реке Есик температура воды составила 0,4ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 15,1 мг/дм3, БПК5 0,3 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,79 ПДК, марганец – 1,72 ПДК,) биогенных веществ (фториды – 1,13 ПДК).
В реке Каскелен температура воды находилась в пределах от 1,5 до 1,8ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,0 концентрация растворенного в воде кислорода 13,4 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,7 ПДК, фториды –1,64 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, марганец – 1,5 ПДК).
В реке Каркара температура воды составила 1,0ºC, водородный показатель равен 8, концентрация растворенного в воде кислорода 13,6 мг/дм3, БПК5 0,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,15 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,65 ПДК, марганец – 2,01 ПДК).
В реке Тургень температура воды составила 0,5ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 12,0 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (марганец – 2,8 ПДК).
В реке Талгар температура воды составила 0,3ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 12,3 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, марганец – 1,7 ПДК), биогенных веществ (фториды –1,57 ПДК).
 В реке Темирлик температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 14,1 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,80 ПДК, марганец – 2,33 ПДК). 
В реке Киши Алматы температура воды находилась в пределах от 0 до 1,8ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,2 мг/дм3, БПК5 – 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,71 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,65 ПДК, марганец – 2,04 ПДК).
В реке Улькен Алматы температура воды находилась в пределах от 0,1 до 1,9ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,5 мг/дм3, БПК5 - 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,1 ПДК, марганец – 1,5 ПДК).
В реке Есентай температура воды находилась в пределах от 0 до 1,5ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,3 мг/дм3, БПК5 – 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, марганец – 1,7 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 3,7 ПДК, фториды –1,42 ПДК, аммоний солевой – 1,37 ПДК).
В озере Улькен Алматы температура воды находилась в пределах от 0,1 до 1,2ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 12,1 мг/дм3, БПК5 – 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –1,11 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 1,32 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Алматинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Улькен Алматы, Киши Алматы, Есентай, Иле, Есик, Баянкол, Каскелен, Каркара, Шилик, Талгар, Тургень, Шарын, Темирлик, вдхр. Капшагай, Курты, Бартогай; оз.Улкен Алматы, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Текес, Коргас.
По сравнению с 1 кварталом 2015 года качество воды рек Текес, Коргас – ухудшилось, в реках Иле, Каскелен, Киши Алматы, Улькен Алматы, Есентай, Баянкол, Есик, Каркара, Шилик, Шарын, Тургень, Темирлик, Талгар, вдхр. Капшагай, Курты, Бартогай – значительно не изменилось.
По сравнению с 2 кварталом 2014 года качество воды реки Текес, Баянкол, Тургень, Темирлик – ухудшилось, в реках Иле, Каскелен, Киши Алматы, Улькен Алматы, Коргас, Есентай, Есик, Каркара, Шилик, Шарын, Талгар, вдхр. Капшагай, Курты, Бартогай, озеро Улькен Алматы – значительно не изменилось.
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Рис. 3.3 Характеристика качества поверхностных вод города Алматы
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Рис. 3.4 Характеристика качества поверхностных вод Алматинской области

3.9.1 Состояние качества поверхностных вод бассейна озер Балкаш и Алаколь по результатам экспедиционных наблюдений
за 2 квартал 2015 года

За 2 квартал 2015 года проведено плановое экспедиционное обследование низовья р. Иле по 8 точкам (Тасмурунский канала, Баканаского канала, урочище Тамгалы-Тас, п.Баканас, п. Акколь, протока Ир, моста им. Конаева, п. Жидели).
В низовье р. Иле средняя минерализация воды 387 мг/дм3 при средней жесткости 4,36 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,0. Во всех точках превышения ПДК отмечаются по веществам из групп тяжелых металлов (медь в пределах 1,3-8,6 ПДК, марганец в пределах 1,1- 4,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный в пределах 1,1-8,0 ПДК), главных ионов (сульфаты в пределах 1,2 - 1,6 ПДК). 	
По длине реки в 7 из 8 точек качество воды характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составило 1,3-2,4, в точках п. Баканас качество воды характеризуется как «высокого уровня загрязнения» КИЗВ- 5,8.
За 2 квартал 2015 г. проведено плановое экспедиционное обследование юго-восточной части оз. Балкаш (18 точек). Были отобраны пробы в юго-восточной части оз. Балкаш, в бассейне оз. Алаколь и в реках Каратал, Аксу, Лепсы.
На озере Балкаш были отобраны пробы в 3 точках: пристань Бурлю-Тобе, залив Карашаган и на акватории зоны отдыха Лепсы. 
В водах озера Балкаш минерализация воды составила 3418 мг/дм3 при жесткости 27,2 мг-экв/дм3, рН воды – 8,02. Обнаружены повышенные концентрации веществ из групп главных ионов (сульфаты - 10,0 ПДК, натрий - 5,8 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 2,2 ПДК, медь – 2,3 ПДК).
В районе пристани Бурлю-тобе степень загрязнение воды характеризуется как «высокий уровень загрязнение» при КИЗВ – 7,6.
Качество воды в заливе Карашаган относится к степени «высокий уровень загрязнения», КИЗВ составил 9,4.
Качество воды в акватории зоны отдыха Лепсы относится к степени «высокий уровень загрязнение», КИЗВ составил 3,9.
В реке Лепсы пробы отбирались в поселке Толебаева и станции Лепсы. Средняя минерализация воды 210 мг/дм3 при жесткости 2,5 мг-экв/дм3, рН воды составила 7,2. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов, сульфатов и кальция (НСО3- , SO4 и Са). Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь - 2,8 ПДК). Качество воды реки Лепсы в районе поселка Толебаева относится к степени «умеренного уровня загрязнения» при КИЗВ –2,8 ПДК.
В створе станции Лепсы загрязнение воды наблюдается по веществам из групп тяжелых металлов (медь 3,7 ПДК, марганец 1,1 ПДК). Качество воды характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ - 2,4. 
В реке Аксу пробы отбирались на станции Матай. Минерализация воды 281 мг/дм3 при жесткости 3,4 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Преобладающими ионами в воде реки Аксу являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Повышенные концентрации выявлены из группы тяжелых металлов (медь - 4,4 ПДК). Качество воды характеризуется как «высокий уровень загрязнения» с КИЗВ – 4,4.
В реке Каратал пробы отбирались выше города Талдыкорган и в поселке Уштобе. Средняя минерализация воды 140 мг/дм3 при жесткости 2,7 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,2. Преобладающими ионами в воде реке Каратал являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+). В створе выше города Талдыкорган загрязнение реки отмечается по группе тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК). Загрязненность воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения». 
Ниже по течению, в поселке Уштобе превышения ПДК выявлены по группе тяжелых металлов (медь - 1,2 ПДК). Качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,2.
В Алаколь-Сасыккольском бассейне пробы отбирались в десяти точках, начиная с реки Тентек до реки Егинсу, а также в акваториях озер Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь.
В реке Тентек пробы отбирались выше водозаборного сооружения поселка Ынталы. Минерализация воды 143 мг/дм3 при жесткости 1,7 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Преобладающими ионами в воде реки Тентек являются ионы гидрокарбонатов и кальция (НСО3- и Са2+). Превышение ПДК выявлено из группы тяжелых металлов (медь - 1,1 ПДК). КИЗВ составил 1,1, качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения». 
В озере Алаколь пробы отбирались в акватории озера, близ поселка Акчи. Минерализация воды составила 4099 мг/дм3 при жесткости 24,0 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,1. Преобладающими ионами в воде являются ионы магния, сульфатов, хлоридов и натрия. Превышения ПДК выявлены по веществам из группы тяжелых металлов (медь - 20,3 ПДК), главных ионов (сульфаты – 9,9 ПДК, магний – 6,8 ПДК, натрий – 8,8 ПДК). КИЗВ составил 4,8, качество воды относится к «высокому уровню загрязнения».
В реке Жаманты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 168 мг/дм3 при жесткости 2,12 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы тяжелых металлов (медь - 1,5 ПДК). Качество воды характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,5. 
В реке Ыргайты пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составляет 192 мг/дм3 при жесткости 1,9 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Превышения ПДК выявлены по веществу из группы биогенных веществ (азот нитритный - 2,1 ПДК). Качество воды характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ - 2,1. 
В озере Жаланашколь пробы отбирались в районе дамбы. Минерализация воды 1294 мг/дм3 при жесткости 9,6 мг-экв/дм3, рН воды составил 8,02. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и натрия (SО4- и Na+). Превышения ПДК фиксируется по веществам из групп тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК), главных ионов (сульфаты - 2,4 ПДК, натрий - 1,9 ПДК, магний 2,6 ПДК). Качество воды озера относится к степени «умеренного уровня загрязнения» со значением КИЗВ –2,3.
В реке Емель пробы отбирались в створе гидропоста реки Емель. Минерализация воды 799 мг/дм3 при жесткости 6,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Преобладающими ионами в воде являются ионы сульфатов и гидрокарбонатов. Превышения ПДК отмечаются по веществам из групп тяжелых металлов (медь 5,4 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный - 1,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,9 ПДК). Качество воды реки характеризуется как «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ 3,2.
В реке Катынсу пробы отбирались в районе автодорожного моста. Минерализация воды составила 236 мг/дм3 при жесткости 3,0 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Превышения ПДК отмечены по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 1,4 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,0 ПДК). Качество воды реки относится к степени «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ – 1,7.
В реке Урджар пробы отбирались в городе Урджар. Минерализация воды 251 мг/дм3 при жесткости 3,2 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,3. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Превышения ПДК отмечены по веществу из группы тяжелых металлов (медь - 1,1 ПДК). Качество воды реки относится к степени «умеренного уровня загрязнения» с КИЗВ – 1,1.
В реке Егинсу пробы отбирались ниже водохранилища. Минерализация воды 317 мг/дм3 при жесткости 3,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,5. Превышения ПДК отмечены по веществу из группы тяжелых металлов (медь 2,5 ПДК). Значение КИЗВ составил 2,5, качество воды относится к степени «умеренного уровня загрязнения».
В озере Сасыкколь пробы отбирались в акватории южного побережья. Минерализация воды озера составила 345 мг/дм3 при жесткости 4,8 мг-экв/дм3, рН воды составил 7,4. Преобладающими ионами в воде являются ионы гидрокарбонатов и сульфатов. Превышения ПДК отмечаются по веществам из групп тяжелых металлов (медь - 3,2 ПДК, марганец 1,8 ПДК). Качество воды озера характеризуется как «умеренного уровня загрязнения», КИЗВ составил 1,9.
Таблица 32

Состояние качества поверхностных вод низовья реки Иле
по экспедиционным данным 
	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за
2 квартал 2015 г.

	
	2 квартал 2014г.
(по ИЗВ)
	2 квартал 2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя концентрация, мг/дм3
	кратность превышения

	Тасмурунский канал
	
	12,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,7
	-

	
	
	2,08 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,08
	-

	
	1,99 (3 кл.)
умеренно загрязненная
		1,3	
(умеренного уровня загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	
	
	
	Марганец
	0,0186
	1,9

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,79
	1,1

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	106,0
	1,1

	ур. Тамгалытас
	
	11,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	

	
	
	2,2
 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,2
	

	
	2,74 (4 кл.)
загрязненная
	1,4
(умеренного уровня загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	115
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,88
	1,2

	Баканасский канал
	
	13,1 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,1
	

	
	
	2,2 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,2
	

	
	1,2 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	2,4
(умеренного уровня загрязненная)

	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	
	
	
	Медь
	0,0086
	8,6

	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	Сульфаты
	115
	1,1

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,82
	1,1

	мост им. Кунаева
	
	13,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	13,6
	-

	
	
	0,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,6
	

	
	0,95 (2 кл.)
чистая

	1,6
(Умеренного уровня загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец
	0,0015
	1,5

	
	
	
	главный ионы  

	
	
	
	Сульфаты
	125
	1,2

	п. Баканас
	
	9,88 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,88
	-

	
	
	0,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,8
	-

	
	2,68 (4 кл.)
загрязненная
	5,8
(высокого уровня загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь
	0,0082
	8,2

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Азот нитритный
	0,16
	8,0

	п. Акколь
	
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,9
	

	
	
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	1,28 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	2,4
(умеренного уровня загрязненная)
	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец
	0,0046
	4,6

	
	
	
	главный ионы 

	
	
	
	Сульфаты
	144,0
	1,4

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды
	0,87
	1,2

	пр. Ир
	
	12,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,9
	

	
	
	0,6 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,6 
	

	
	1,19 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	1,5
(умеренного уровня загрязненная)

	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды	
	0,79
	1,1

	
	
	
	главный ионы  

	
	
	
	Сульфаты
	163
	1,6

	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	п. Жидели
	
	12,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,8
	

	
	
	0,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,5
	

	
	1,50 (3 кл.)
умеренно загрязненная
	1,4
(умеренного уровня загрязненная)

	тяжелые металлы

	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	Фториды	
	0,087
	1,2

	
	
	
	Сульфаты
	163
	1,6



таблица 33
Состояние качества поверхностных вод Балкаш-Алакольского бассейна
по экспедиционным данным 

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за 2 квартал 2015 г.

	
	2 квартал 2013года
	2 квартал 2014года
	2 квартал 2015года
	показатели качества воды
	средняя концентрация, мг/дм3
	кратность превышения

	поселок Бурлю-Тобе  (оз. Балхаш)
	-
	
	11,4
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	

	
	-
	
	1,1 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	9,28 (6 кл.) очень грязная
	7,32 (6 кл.) очень грязная
	7,6 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	999,0
	10,0

	
	
	
	
	Магний
	306,0
	7,6

	
	
	
	
	Натрий
	667,0
	5,6

	залив Карашаган
(оз. Балхаш)
	-
	
	11,4 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	11,4
	

	
	-
	
	0,2 (нормативно  чистая)
	БПК5
	0,2
	

	
	11,18 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	6,42 (6 кл.) очень грязная

	9,4 (высокого уровня загрязнения

	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0022
	2,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	293
	7,3

	
	
	
	
	Натрий
	690
	5,8

	зона отдыха Лепсы 
(оз. Балхаш)
	
	
	11,7 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,7
	-

	
	
	
	0,3 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,3
	-

	
	11,78 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	7,87(6 кл.) очень грязная

	3,9 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	297,0
	7,4

	
	
	
	
	Натрий
	644,0
	5,4

	
	
	
	
	Сульфаты
	940,0
	9,4

	р. Лепси - п. Толебаева 
	
	
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	11,9
	

	
	
	
	1,0 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	2,16 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,02 (3 кл.) умеренно загрязненная
	2,8  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	р. Лепси-ст. Лепсы
	
	
	11,6 (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	-

	
	
	
	1,5 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,5
	

	
	1,52 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,03 (3 кл.) умеренно загрязненная
	2,4 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	р. Аксу - станция Матай
	
	
	10,4 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	10,4
	

	
	
	
	1,0 (нормативно – чистая
	БПК5
	1,0
	

	
	0,91 (2 кл.) чистая
	1,46 (3 кл.) умеренно загрязненная
	4,4 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	р. Каратал – 
г. Талдыкорган
	
	
	12,5 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,5
	

	
	
	
	0,6 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,6
	

	
	0,98 (2 кл.) чистая
	1,56 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,5 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Каратал—п. Уштобе
	
	
	10,5 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	10,5
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	2,76 (4 кл.) загрязненная
	2,25 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,2  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	оз.. Алаколь -поселок  Акчи
	-
	
	15,5
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	15,5
	

	
	-
	
	1,8 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,8
	

	
	12,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	10,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная
	4,8 (высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0203
	20,3

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	990,0
	9,9

	
	
	
	
	Магний
	272,0
	6,8

	
	
	
	
	Натрий
	1058,0
	8,8

	р..Тентек – п. Ынталы
	-
	
	15,1 (нормативно  чистая)
	Растворенный кислород
	15,1
	

	
	-
	
	0,8 (нормативно  чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	0,88 (2 кл.) чистая
	5,35 (5 кл.)  грязная
	1,1 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	р..Жаманты-автодорожный мост 
	
	
	12,0 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,0
	

	
	
	
	1,767(нормативно чистая)
	БПК5
	1,67
	

	
	0,82 (2 кл.) чистая
	1,03 (3 кл.) умеренно загрязненная
	1,5  (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р..Ыргайты-автодорожный мост
	
	
	14,6 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,6
	

	
	
	
	0,5 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,5
	

	
	1,1 (3кл.)  умеренно загрязненная
	1,54  (умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,042
	2,1

	оз. Жаланашколь-дамба
	
	
	15,1   (нормативно- чистая)
	Растворенный кислород
	15,1
	

	
	
	
	1,2 (нормативно – чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	1,47 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,94 (умеренного уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,00124
	1,2

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	240,0
	2,4

	
	
	
	
	Магний
	105,0
	2,6

	
	
	
	
	Натрий
	230,0
	1,9

	 р.. Емель-гидропост  Емель
	
	
	12,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,8
	

	
	
	
	0,3  (нормативно – чистая
	БПК5
	0,3
	

	
	1,01(3 кл)
умеренно загрязненная
	1,71 (умеренного уровня загрязнения)
	3,2 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0054
	5,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,027
	1,4

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	288,0
	2,9

	р. Катынсу-автодорожный мост
	
	
	12,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,8
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	1,26 (3 кл)
умеренно загрязненная
	1,38 (умеренного уровня загрязнения
	1,7 (умеренного уровня загрязнения
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,04
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец 
	0,014
	1,4

	р. Уржар - ниже города Урджар
	
	
	11,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	
	
	0,4
(нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	1,1 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	р. Егинсу - ниже водохранилища
	
	
	11,8 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	
	
	0,3 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,3
	

	
	0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	2,5 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	оз. Сасыкколь-акватория южной части
	
	
	12,1 (нормативно – чистая
	Растворенный кислород
	12,1
	

	
	
	
	0,4 (нормативно – чистая
	БПК5
	0,4
	

	
	0,85 (2кл)  чистая
	1,2 (умеренного уровня загрязнения
	1,9 (умеренного уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Никель
	0,0018
	1,8



3.9.2 Состояние донных отложений поверхностных вод бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер

В низовье реки Иле пробы отбирались в 8 контрольных точках, в местах, где отбирались пробы воды. Результаты анализов проб приведены в таблице 3.
В пробах донных отложений анализированы содержания ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, медь, никель, марганец, хром). 
Содержание тяжелых металлов в низовья реки Иле колеблется в широких пределах от 0,002 до 787,6 мг/кг. 
Отбор проб донных отложений в бассейне юго-восточной части озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер производился на 18 контрольных точках.
В пробах донных отложений анализированы содержания кислоторастворимых (валовых) форм ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, марганец), а также подвижных форм (медь, никель, хром).
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях рек и озер Балкаш-Алакольского бассейна колеблется в широких пределах: кадмий от 0,01 до 0,25 мг/кг, свинец от 2,18 до 24,6 мг/кг, медь от 0,15 до 1,0 мг/кг, хром от 0,01 до 0,41 мг/кг, никель от 0,27 до 5,9 мг/кг, мышьяк от 0,5 до 4,3 мг/кг, марганец от 110 до 691 мг/кг (таблица 34).

таблица 34
Результаты анализа донных отложений поверхностных вод 
низовья реки Иле за 2 квартал 2015 года

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	As
	Mn
	Cu
	Ni
	Cr

	1
	р. Иле – п. Баканас
	0,03
	2,78
	4,8
	267,4
	0,37
	0,14
	0,005

	2
	р. Иле – Баканасский канал
	0,06
	2,9
	5,7
	471,4
	0,47
	0,2
	0,008

	3
	р. Иле – ур. Тамгалытас
	0,02
	2,1
	3,46
	528,8
	0,91
	0,32
	0,004

	4
	р. Иле – Тасмурунский канал
	0,03
	3,02
	5,12
	630,8
	0,32
	0,16
	0,003

	5
	р. Иле – мост им. Конаева
	0,08
	4,13
	6,7
	997,6
	1,34
	0,54
	0,33

	6
	р. Иле – аул Жидели
	0,08
	5,36
	6,14
	730,6
	0,6
	1,68
	0,11

	7
	р. Иле – пр. Ир
	0,04
	2,6
	7,66
	787,6
	0,15
	0,64
	0,05

	8
	р. Иле – п.Акколь
	0,05
	2,64
	6,7
	698,6
	0,88
	0,46
	0,007




таблица 35
Результаты анализа донных отложений озера Балкаш-Алакольского бассейна за 2 квартал 2015 года

	№
	Место отбора проб
	Концентрация, мг/кг

	
	
	Cd
	Pb
	As
	Mn
	Ni
	Cr
	Cu

	1
	река Каратал -  город Талдыкорган
	0,11
	14,7
	2,2
	343,5
	0,29
	0,04
	0,61

	2
	река Каратал – поселок Уштобе
	0,01
	24,56
	1,9
	235,5
	0,88
	0,06
	0,45

	3
	река Аксу – станция Матай
	0,04
	15,5
	1,7
	136,5
	1,1
	0,08
	0,75

	4
	река Лепсы – поселок Толебаева
	0,03
	2,47
	0,88
	221,9
	0,35
	0,03
	0,27

	5
	река Лепсы – станция Лепсы
	0,05
	2,46
	1,04
	236,3
	0,27
	0,01
	0,28

	6
	озеро Балкаш – залив Карашаган
	0,17
	2,18
	2,9
	624,4
	2,4
	0,13
	0,15

	7
	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	0,06
	3,27
	1,25
	428,9
	3,1
	0,09
	0,24

	8
	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	0,04
	2,38
	4,3
	224,2
	1,61
	0,04
	0,08

	9
	Озеро Сасыкколь – акватория южной части
	0,02
	3,64
	1,8
	122
	0,73
	0,09
	0,22

	10
	Река Тентек – поселок Ынталы
	0,08
	7,52
	1,9
	512,6
	0,37
	0,39
	0,41

	11
	озеро Алаколь – поселок Акчи
	0,25
	10,9
	4,2
	160,4
	2,7
	0,35
	1,0

	12
	озеро Жаланашколь – дамба
	0,006
	8,3
	1,6
	120,2
	0,95
	0,15
	0,3

	13
	река Емель – гидропост Емель
	0,03
	3,6
	0,51
	220,4
	0,9
	0,04
	0,63

	14
	река Катынсу – автомост
	0,06
	10,6
	0,7
	110,4
	0,82
	0,03
	0,25

	15
	Река Урджар – город Урджар
	0,01
	5,4
	0,93
	111,5
	0,6
	0,09
	0,12

	16
	река Егинсу - автомост
	0,01
	6,8
	1,3
	194
	0,24
	0,04
	0,22

	17
	река Ыргайты - автомост
	0,07
	6,7
	0,9
	509,6
	5,9
	0,41
	0,36

	18
	река Жаманты - автомост
	0,01
	5,66
	1,07
	690,5
	1,6
	0,03
	0,8



3.9.3 Состояние загрязнения почвы бассейна оз. Балкаш 
тяжёлыми металлами за 2 квартал 2015 года
На берегах р. Иле отбор проб почв произведен по 8 контрольным точкам. После проведения анализа проб почвы, низовья бассейна реки Иле результаты исследования показали, что в почвенном покрове во всех точках отмечаются превышение мышьяком до 5,65 ПДК.  В почве по остальным тяжелым металлам точек отбора низовья реки Иле за 1 полугодии 2015 года превышения не обнаружены. 
 В отобранных пробах почвы определялось содержание кадмия, свинца, меди, хрома, никеля, мышьяка, марганца. Содержание определяемых показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для почв (Приложение 3). 
Во 2 квартале 2015 года в ходе экспедиционных обследований произведен отбор проб почвы на берегах водоохраной зоны по 18 контрольным точкам бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер. В пробах почвы определяли содержания кислоторастворимые (валовые) форм ионов тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, марганец), а также подвижные формы (медь, никель, хром).
В почве бассейна озера Балкаш и Алаколь-Сасыккольской системы озер в 7 из 18 створов наблюдается повышенное содержание мышьяка в пределах 1,3-2,6 ПДК.
В почве в реке Каратал – п. Екпинди обнаружены превышения по свинцу 1,2 ПДК. Так же, в почве у берега реки Ыргайты – автомост обнаружены превышения по никелю 1,55 ПДК.
          В пробах грунта остальных точек наблюдения содержание тяжелых металлов находятся в пределах ПДК.


таблица 36

Характеристика загрязнения почв низовья реки Иле 
тяжёлыми металлами 

	Место отбора
	Примеси
	2 квартал 2015 года

	
	
	Q, мг/кг
	Q", ПДК

	р. Иле – ур. Тамгалытас
	Кадмий
	0,11
	0,22

	
	Свинец
	3,48
	0,11

	
	Медь
	0,48
	0,16

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Никель
	0,55
	0,14

	
	Мышьяк
	7,12
	3,56

	
	Марганец
	225,2
	0,15

	р. Иле – Тасмурунский канал
	Кадмий
	0,07
	0,14

	
	Свинец
	2,94
	0,09

	
	Медь
	0,96
	0,32

	
	Хром
	0,01
	0,002

	
	Никель
	0,41
	0,10

	
	Мышьяк
	6,5
	3,25

	
	Марганец
	164,7
	0,11

	р. Иле – п. Баканас
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	3,1
	0,09

	
	Медь
	0,55
	0,18

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Никель
	0,54
	0,14

	
	Мышьяк
	7,76
	3,88

	
	Марганец
	767,6
	0,51

	р. Иле – Баканасский канал
	Кадмий
	0,08
	0,16

	
	Свинец
	3,9
	0,12

	
	Медь
	1,64
	0,55

	
	Хром
	0,12
	0,02

	
	Никель
	0,75
	0,19

	
	Мышьяк
	7,5
	3,75

	
	Марганец
	301,4
	0,20

	р. Иле – п. Акколь
	Кадмий
	0,13
	0,26

	
	Свинец
	3,44
	0,11

	
	Медь
	0,42
	0,14

	
	Хром
	0,03
	0,01

	
	Никель
	0,29
	0,07

	
	Мышьяк
	6,96
	3,48

	
	Марганец
	343,6
	0,23

	р. Иле – аул Жидели
	Кадмий
	0,15
	0,3

	
	Свинец
	6,03
	0,19

	
	Медь
	2,2
	0,73

	
	Хром
	0,17
	0,03

	
	Никель
	1,56
	0,39

	
	Мышьяк
	11,3
	5,65

	
	Марганец
	274,6
	0,18

	р. Иле – пр. Ир
	Кадмий
	0,12
	0,24

	
	Свинец
	8,02
	0,25

	
	Медь
	2,22
	0,74

	
	Хром
	0,27
	0,05

	
	Никель
	0,39
	0,1

	
	Мышьяк
	7,3
	3,65

	
	Марганец
	767,6
	0,51

	р. Иле – мост им. Конаева
	Кадмий
	0,08
	0,16

	
	Свинец
	4,13
	0,13

	
	Медь
	1,34
	0,45

	
	Хром
	0,33
	0,06

	
	Никель
	0,54
	0,14

	
	Мышьяк
	6,7
	3,35

	
	Марганец
	997,6
	0,67


* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг, Q" – кратность превышения ПДК металлов

Таблица 37
Характеристика загрязнения почвы тяжёлыми металлами Балкаш-Алакольского бассейна за 2 квартал 2015 год 
	Место отбора
	Примеси
	2 квартал 2015 год

	
	
	Q, мг/кг
	Q", ПДК

	река Каратал -  город Талдыкорган
	Кадмий
	0,12
	0,2

	
	Свинец
	20,57
	0,6

	
	Мышьяк
	2,49
	1,3

	
	Марганец
	366,1
	0,2

	
	Никель
	0,37
	0,09

	
	Хром
	0,07
	0,01

	
	Медь
	0,88
	0,3

	река Каратал – поселок Уштобе
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	38,8
	1,2

	
	Мышьяк
	4,72
	2,4

	
	Марганец
	279
	0,2

	
	Никель
	0,83
	0,2

	
	Хром
	0,12
	0,02

	
	Медь
	1,56
	0,5

	река Аксу –станция Матай
	Кадмий
	0,05
	0,1

	
	Свинец
	17,1
	0,5

	
	Мышьяк
	0,9
	0,5

	
	Марганец
	147,2
	0,1

	
	Никель
	1,1
	0,3

	
	Хром
	0,12
	0,02

	
	Медь
	0,83
	0,3

	река Лепсы-поселокТолебаева
	Кадмий
	0,03
	0,06

	
	Свинец
	6,44
	0,2

	
	Мышьяк
	1,3
	0,7

	
	Марганец
	227,4
	0,2

	
	Никель
	0,37
	0,09

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Медь
	0,53
	0,2

	река Лепсы – станция Лепсы
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	3,93
	0,1

	
	Мышьяк
	1,5
	0,8

	
	Марганец
	232,3
	0,2

	
	Никель
	0,21
	0,05

	
	Хром
	0,02
	0,003

	
	Медь
	0,3
	0,1

	озеро Балкаш – залив Карашаган
	Кадмий
	0,21
	0,04

	
	Свинец
	3,99
	0,1

	
	Мышьяк
	4,2
	2,1

	
	Марганец
	637,1
	0,4

	
	Никель
	2,6
	0,7

	
	Хром
	0,27
	0,05

	
	Медь
	0,26
	0,09

	озеро Балкаш – Бурлю-Тобе
	Кадмий
	0,08
	0,01

	
	Свинец
	4,21
	0,1

	
	Мышьяк
	3,1
	0,6

	
	Марганец
	414,7
	0,3

	
	Никель
	3,6
	0,9

	
	Хром
	0,15
	0,03

	
	Медь
	0,36
	0,1

	озеро Балкаш – зона отдыха Лепсы
	Кадмий
	0,08
	0,2

	
	Свинец
	2,65
	0,08

	
	Мышьяк
	5,1
	2,6

	
	Марганец
	277,7
	0,2

	
	Никель
	1,84
	0,5

	
	Хром
	0,07
	0,01

	
	Медь
	0,2
	0,07

	озеро Сасыкколь – акватория южной части
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	9,31
	0,29

	
	Мышьяк
	4,1
	2,1

	
	Марганец
	137,2
	0,09

	
	Никель
	1,06
	0,3

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,92
	0,3

	река Тентек – поселок Ынталы
	Кадмий
	0,06
	0,1

	
	Свинец
	5,22
	0,2

	
	Мышьяк
	2,4
	1,2

	
	Марганец
	533
	0,4

	
	Никель
	0,53
	0,1

	
	Хром
	0,44
	0,07

	
	Медь
	0,57
	0,2

	озеро Алаколь – поселок Акчи
	Кадмий
	0,27
	0,5

	
	Свинец
	15,2
	0,5

	
	Мышьяк
	3,7
	1,9

	
	Марганец
	211
	0,1

	
	Никель
	3,2
	0,8

	
	Хром
	0,67
	0,1

	
	Медь
	1,13
	0,4

	озеро Жаланашколь – дамба
	Кадмий
	0,01
	0,02

	
	Свинец
	7,4
	0,2

	
	Мышьяк
	1,2
	0,6

	
	Марганец
	192,4
	0,1

	
	Никель
	0,97
	0,2

	
	Хром
	0,13
	0,02

	
	Медь
	0,76
	0,3

	река Емель – гидропост Емель
	Кадмий
	0,07
	0,1

	
	Свинец
	3,9
	0,12

	
	Мышьяк
	0,47
	0,24

	
	Марганец
	232,3
	0,15

	
	Никель
	1,1
	0,27

	
	Хром
	0,04
	0,007

	
	Медь
	0,17
	0,06

	река Катынсу – автомост
	Кадмий
	0,04
	0,08

	
	Свинец
	11,4
	0,36

	
	Мышьяк
	2,2
	1,1

	
	Марганец
	115,7
	0,08

	
	Никель
	0,78
	0,2

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,31
	0,1

	река Урджар – город Урджар
	Кадмий
	0,01
	0,02

	
	Свинец
	5,8
	0,18

	
	Мышьяк
	0,63
	0,32

	
	Марганец
	127,4
	0,08

	
	Никель
	0,5
	0,13

	
	Хром
	0,07
	0,011

	
	Медь
	0,77
	0,26

	река Егинсу – ниже водохранилища
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	7,4
	0,23

	
	Мышьяк
	2,3
	1,15

	
	Марганец
	201,7
	0,13

	
	Никель
	0,33
	0,08

	
	Хром
	0,06
	0,01

	
	Медь
	0,21
	0,07

	река Ыргайты - автомост
	Кадмий
	0,09
	0,18

	
	Свинец
	9,3
	0,29

	
	Мышьяк
	1,6
	0,8

	
	Марганец
	540,3
	0,36

	
	Никель
	6,2
	1,55

	
	Хром
	0,53
	0,09

	
	Медь
	0,15
	0,05

	река Жаманты - автомост
	Кадмий
	0,02
	0,04

	
	Свинец
	8,97
	0,28

	
	Мышьяк
	2,04
	1,02

	
	Марганец
	704,2
	0,47

	
	Никель
	2,3
	0,58

	
	Хром
	0,05
	0,008

	
	Медь
	1,16
	0,398


* Q, мг/кг   концентрация металлов, в мг/кг,  Q" – кратность превышения ПДК металлов


3.10 Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1 автоматическом посту за загрязнением атмосферного воздуха  г.Талдыкорган (№2) Алматинской области (рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,01-0,31 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


3.11 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол,Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,8 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: алматы 1 копия]

Рис. 3.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАлматинской области



4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на5 стационарных постах(рис 4.1, таблица 38).

Таблица 38
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	станция аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	9
	
	
	микрорайон Береке, район промзоны Береке
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Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау
Таблица 39
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Атырау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,244
	1,6
	1,200
	2,400
	42
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,015
	 
	0,312
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,048
	 
	1,101
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,104
	0,230
	0,460
	
	
	

	Оксид углерода
	1,353
	0,451
	35,138
	7,028
	273
	257
	

	Диоксид азота
	0,036
	0,900
	0,130
	1,529
	71
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,055
	0,806
	2,014
	9
	
	

	Озон
	0,068
	2,3
	0,130
	0,813
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	 
	0,083
	10,325
	287
	51
	1

	Аммиак
	0,006
	0,146
	0,110
	0,550
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,673
	0,004
	0,400
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,737
	0,007
	0,200
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	1,754
	 
	24,472
	 
	
	
	

	Метан
	1,828
	 
	26,560
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался оченьвысокимуровнем загрязнения,он определялся по значениямСИ равным 10,3 (очень высокий уровень), НП =16,4 %(повышенный уровень) посероводороду и диоксиду азота(табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: по взвешенным веществам – 1,6 ПДКс.с, озону – 2,3 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.Число случаев превышения более 1 ПДК зафиксированопо сероводороду – 287 случаев, по оксиду углероду- 273 случаев, по диоксиду азота - 71 случаев, по взвешенным веществам –42 случаев, по оксиду азота - 9 случаев, также  более 5ПДК  по оксиду углерода– 257 раза, по сероводорлду – 51, и более 10 ПДК – 1 раз(таблица 39).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Атырау был зафиксирован 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).






4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на 1 стационарном посту(рис. 4.2, таблица 40).

Таблица 40
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, формальдегид, метан



[image: Кульсары]

Рис. 4.2 Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары

	   Таблица 41
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кулсары

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	> 5 ПДК
	> 10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,047
	 
	0,306
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,034
	0,6707
	0,191
	0,3812
	
	
	

	Оксид углерода
	0,024
	0,0081
	14,265
	2,8530
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,004
	0,1025
	0,046
	0,5412
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,0006
	0,031
	0,0773
	
	
	

	Озон 
	0,037
	1,2
	0,207
	1,2938
	2
	
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,017
	2,1000
	3
	
	

	Аммиак
	0,011
	0,2650
	0,046
	0,2275
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	1,1
	0,006
	0,1686
	
	
	

	∑ углеводородов
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений(рис.4.2), атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2,9 (повышенный уровень) и НП = 0,1 % (низкий уровень)(табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составила – 1,2 ПДКс.с, формальдегида - 1,1 ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 41).Число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по озону – 2 случая, по сероводороду - 3  и оксиду углерода – 1 случай (таблица 41).


4.3 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Кульсары

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Кульсары проводились на 3точках(Точка №1 – район железнодорожного вокзала со стороны ТОО «Тенгизшевройл», точка №2 – в центре города возле главпочты, точка № 3 - на въезде и выезде из города, точка).Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода,диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов (С12-С19), аммиака, формальдегида и метана.
Максимальная концентрация углеводорода на точке № 1 состаила 2,0 ПДК, на точках № 2 и № 3 составили 3,0 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 42).
Таблица 42
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений в городе Кульсары 

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2
	№3

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы (РМ-10)
	0,700
	
	0,700
	
	0,700
	

	Диоксид серы  
	0,039
	0,08
	0,040
	0,08
	0,045
	0,09

	Оксид углерода 
	1,850
	0,37
	1,920
	0,38
	1,560
	0,31

	Диоксид азота  
	0,085
	1,0
	0,084
	0,99
	0,082
	0,96

	Оксид азота 
	0,090
	0,23
	0,075
	0,19
	0,071
	0,18

	Сероводород 
	0,007
	0,88
	0,007
	0,88
	0,007
	0,88

	Фенол
	0,004
	0,40
	0,004
	0,40
	0,005
	0,50

	Углеводороды (С12-С19)
	2,000
	2,0
	3,000
	3,0
	3,000
	3,0

	Аммиак  
	0,016
	0,08
	0,014
	0,07
	0,015
	0,08

	Формальдегид
	0,005
	0,14
	0,005
	0,14
	0,005
	0,14

	Метан 
	6,630
	
	6,120
	
	5,130
	




4.4 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюденийпоселка Жана Каратон

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Жана Каратон проводились на 3точках(Точка №1 – 86 км от железнодорожной станции Кульсары-въезд, точка №2 – 5 км от СЗЗ от факела (санитарно-защитная зона), точка № 3 - жилая зона 8-10 км от факела (от СЗЗ)).Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода,диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов (С12-С19), аммиака, формальдегида и метана.
Максимальная концентрация углеводорода на точке № 1 состаила 4,6 ПДК, на точке № 2 – 5,5 ПДК, на точке № 3 -5,0 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 43).
Таблица 43
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений в поселке Жана Каратон

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2
	№3

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы (РМ-10)
	0,230
	
	0,230
	
	0,240
	

	Диоксид серы  
	0,006
	0,01
	0,014
	0,03
	0,006
	0,01

	Оксид углерода 
	1,580
	0,32
	1,580
	0,32
	1,630
	0,33

	Диоксид азота  
	0,041
	0,48
	0,038
	0,45
	0,042
	0,49

	Оксид азота 
	0,004
	0,01
	0,004
	0,01
	0,004
	0,01

	Сероводород 
	0,004
	0,50
	0,004
	0,50
	0,004
	0,50

	Фенол
	0,001
	0,10
	0,001
	0,10
	0,003
	0,30

	Углеводороды (С12-С19)
	4,610
	4,6
	5,480
	5,5
	5,000
	5,0

	Аммиак  
	0,007
	0,04
	0,007
	0,04
	0,007
	0,04

	Формальдегид
	0,004
	0,11
	0,004
	0,11
	0,004
	0,11

	Метан 
	9,190
	
	9,190
	
	9,190
	




4.5 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюденийсела Ганюшкино

Наблюдения за загрязнением воздухав селе Ганюшкино проводились на 3точках(Точка №1 – возле МС Ганюшкино, точка №2 – район железнодорожного вокзала, точка № 3 - село Жыланды 200 м от школы).Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода,диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов (С12-С19), аммиака, формальдегида и метана.
Максимальная концентрация углеводорода на точках № 1, №2, №3  составила 3,1 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 44).

Таблица 44
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений в селе Ганюшкино

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2
	№3

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы (РМ-10)
	0,700
	
	0,700
	
	0,700
	

	Диоксид серы  
	0,014
	0,03
	0,014
	0,03
	0,014
	0,03

	Оксид углерода 
	1,310
	0,26
	1,380
	0,28
	1,450
	0,29

	Диоксид азота  
	0,016
	0,19
	0,014
	0,16
	0,014
	0,16

	Оксид азота 
	0,016
	0,04
	0,016
	0,04
	0,016
	0,04

	Сероводород 
	0,006
	0,75
	0,006
	0,75
	0,006
	0,75

	Фенол
	0,001
	0,10
	0,001
	0,10
	0,001
	0,10

	Углеводороды (С12-С19)
	3,120
	3,1
	3,120
	3,1
	3,120
	3,1

	Аммиак  
	0,017
	0,09
	0,017
	0,09
	0,017
	0,09

	Формальдегид
	0,016
	0,46
	0,016
	0,46
	0,016
	0,46

	Метан 
	4,120
	
	4,590
	
	4,570
	




4.6 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях
Атырауской области

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по трем контрольным точкам на 5 месторождениях: Жанбай, Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл. Определялись содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака и сероводорода.
По данным наблюдений на месторождениях Жанбай, Забурунье, Макат, Косшагылконцентрация взвешенных веществ находилось в пределах 1,0-1,6 ПДК. На всех месторождениях концентрация диоксида азота превышали допустимую норму 1,1-1,5 ПДК.Остальные примеси находились в пределах нормы.





4.7 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 4-х водных объектах: реках Жайык, Шаронова, Кигаш, Эмба.
В реке Жайык температура воды находилась в пределах 6,9-22,7ºC, водородный показатель равен 8,6, концентрация растворенного в воде кислорода 10,74 мг/дм3, БПК5- 2,78 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В реке Шаронова температура воды находилась в пределах 8,2-28 ºC, водородный показатель равен 12,5, концентрация растворенного в воде кислорода 11,39 мг/дм3, БПК5  3,09 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В реке Кигаш температура воды находилась в пределах 8,1-21,5ºC, водородный показатель равен 11,5, концентрация растворенного в воде кислорода 11,43 мг/дм3, БПК5 – 3,04 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено. 
В реке Эмба температура воды находилась в пределах 8,0-21,3 ºC, водородный показатель равен 12,0 концентрация растворенного в воде кислорода 10,97 мг/дм3, БПК5- 2,8 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено. 
Во втором квартале 2015 года качество воды в реках Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба оцениваются как «нормативная чистая» 
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды в реках Жайык, Шаронова, Кигаш – существенно не изменилось. В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды в реках Жайык, Шаронова, Кигаш и Эмба – существенно не изменилось.
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   Рис. 4.3  Характеристика качества поверхностных вод Атырауской области


4.8 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на прибрежных станциях и на станциях вековых разрезов
Атырауской области за 2-й квартал

Морской судоходный канал.На прибрежных станциях температура воды находилось в пределах 18,6-24,4 °С, величина рН морской воды – 7,1-7,6, содержание растворенного кислорода – 11,4 мг/дм3, БПК5 – 3,41 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
Тенгизское месторождение.На прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 16,3-25°С, величина рН – 7,9-9,1, содержание растворенного кислорода – 11,37 мг/дм3, БПК5 3,81 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
Взморье р. Жайык. На прибрежных станциях концентрации температура находились в пределах 16,1-25,3 °С, величина рН – 7,4-8,2,содержание растворенного кислорода 10,66 мг/дм3,БПК5 3,62 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
В разрезе острова залива Шалыги-Кулалы (7 точек)температура находились в пределах 15,6-25,4 °С, величина рН – 7,5-8,8, содержание растворенного кислорода 11,72 мг/дм3, БПК5 3,98 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
В дополнительном разрезе «А» и «В»(9 точек) температура находились в пределах 17,9-25,5 °С,величина рН – 7,2-8,2, содержание растворенного кислорода 12,33 мг/дм3, БПК5 4,09 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
В районе Каламкастемпература находились в пределах 16,3°С, величина рН морской воды составило8, растворенного кислорода – 12,6 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3. Превышение нормы наблюдалось по органическим веществам (нефтепродукты – 1,1 ПДК).
В районе Курмангазытемпература находились в пределах 16,1°С, величина рН морской воды составило8,2, растворенного кислорода – 12,4 мг/дм3, БПК5 – 3,1 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
В районе Дархантемпература находились в пределах 16,4°С, величина рН морской воды составило8,1, растворенного кислорода – 12,1 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
В районе затопленных скважин (3 точек) температура находились в пределах 16,9-17,6 °С, величина рН морской воды составило 8,1-8,4, растворенного кислорода – 12,7 мг/дм3, БПК5 – 2,93 мг/дм3. Превышение нормы наблюдалось по органическим веществам (нефтепродукты – 1,1 ПДК, фенолы – 1,1 ПДК).
В районе районе о.Кулалы (3 точек)температура находились в пределах 18,9-19,5°С, величина рН морской воды составило 8,0-8,3, растворенного кислорода – 13,1 мг/дм3, БПК5 – 2,96 мг/дм3.Превышение ПДК не наблюдалось.
Качество морской воды на следующих прибрежных станциях истанциях вековых разрезах оценивалось как «нормативно-чистая»: Морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, взморье р.Жайык, разрез острова залива Шалыги-Кулалы, дополнительный разрез «А» и «В», в районе Курмангазы, Дархан, о. Кулалы; в районе затопленных скважин, Каламкас качество воды оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
В 2 квартале 2014 года качество морских вод на следующих прибрежных станциях и станциях вековых разрезах оценивалось как «умеренно загрязненная»: морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, взморье р. Жайык, дополнительный разрез «А» и «В»,разрез острова залива Шалыги-Кулалы, Курмангазы; вода в, вековых вода в районах Каламкас, Дархан, о. Кулалы оценивалось как «чистая».


4.9 Радиационный гамма-фон Атырауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Кульсары (№7)(рис 4.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

4.10 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: атырау 1]

Рис. 4.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииАтырауской области



5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорск велись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица 45).

Таблица 45
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка
На ПНЗ №1,5,7: свинец

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Перво-Октябрьская, 216 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
	



[image: оскемен 2014]

Рис.5.1Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск


Таблица 46
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
города Усть-Каменогорск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0819
	0,5458
	3,0000
	6,0000
	1
	1
	 

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	 

	Диоксид серы
	0,0852
	1,7033
	2,4930
	4,9860
	721
	
	 

	Оксид углерода
	0,5383
	0,1794
	7,9410
	1,5882
	17
	
	 

	Диоксид азота
	0,0534
	1,3345
	0,6600
	7,7647
	283
	2
	 

	Оксид азота
	0,0230
	0,3828
	0,1348
	0,3371
	
	
	 

	Озон
	0,0789
	2,6312
	0,1580
	0,9875
	
	
	 

	Сероводород
	0,0148
	
	0,0303
	3,7875
	3737
	
	 

	Фенол
	0,0029
	0,9585
	0,0150
	1,5000
	20
	
	 

	Хлор
	0,0023
	0,0770
	0,0400
	0,4000
	
	
	 

	Аммиак
	0,0076
	0,1890
	0,0915
	0,4575
	
	
	 

	Кислота серная
	0,0192
	0,1919
	0,1200
	0,4000
	
	
	 

	Формальдегид
	0,0097
	3,2169
	0,0450
	1,2857
	4
	
	 

	Мышьяк
	0,0003
	0,0985
	0,0010
	0,3333
	
	
	 

	СуммаУВ
	2,0849
	
	4,3150
	
	
	
	 

	Метан
	1,3193
	
	1,8040
	
	
	
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 54,7% (очень высокий уровень), значение СИ = 7,8 (высокий уровень) по диоксиду азота (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,7 ПДКс.с., диоксида азота – 1,3 ПДКс.с., озона – 2,6 ПДКс.с., формальдегида – 3,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 1, по диоксиду серы – 721, по оксиду углерода – 17, по диоксиду азота – 283, по сероводороду – 3737, по фенолу – 20, по формальдегиду – 4 случая, также были выялены превышения более 5 ПДК по взвешенным веществам – 1, по диоксиду азота – случая (таблица 46).

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 47).

Таблица 47
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города  Риддер
	

Таблица 48
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Риддер

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,0887
	0,5911
	0,3000
	0,6000
	 
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,0525
	1,0509
	0,8202
	1,6404
	3
	
	

	Оксид углерода
	0,4008
	0,1336
	3,6030
	0,7206
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,0323
	0,8067
	0,1200
	1,4118
	7
	
	

	Оксид азота
	0,0049
	0,0817
	1,7770
	4,4425
	16
	
	

	Озон
	0,0809
	2,6952
	0,1376
	0,8600
	 
	
	

	Сероводород
	0,0116
	 
	0,0194
	2,4250
	3143
	
	

	Фенол
	0,0027
	0,9156
	0,0080
	0,8000
	 
	
	

	Аммиак
	0,0043
	0,1076
	0,0586
	0,2930
	 
	
	

	Формальдегид
	0,0035
	1,1785
	0,0090
	0,2571
	 
	
	

	Мышьяк
	0,0006
	0,1963
	0,0020
	0,6667
	 
	
	

	Сумма УВ
	1,9105
	 
	9,1510
	 
	 
	
	

	Метан
	1,2718
	 
	1,9300
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) во 2 квартале атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся  значением НП равным 83,1% (очень высокий уровень), СИ = 4,4 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен оксидом азота и сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,1 ПДКс.с., озона – 2,7 ПДКс.с., формальдегида – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 3, по диоксиду азота – 7, по оксиду азота – 16, по сероводороду –3143 случая (таблица 48).

5.3 	Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.5.3, таблица 49).

Таблица 49
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рыскулова 27, цемзавод
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	4
	
	
	Район Силикатного завода, 343 квартал
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: ]

Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха города Семей


Таблица 50
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Семей

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,095
	0,633
	0,200
	0,400
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,025
	
	0,600
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,024
	
	1,128
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,026
	0,522
	0,196
	0,392
	
	
	

	Оксид углерода
	0,425
	0,142
	4,830
	0,966
	
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,415
	0,096
	1,131
	7
	
	

	Оксид азота
	0,005
	0,091
	0,190
	0,475
	
	
	

	Озон
	0,056
	1,874
	0,134
	0,838
	
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,030
	3,800
	415
	
	

	Фенол
	0,006
	1,829
	0,009
	0,900
	
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,144
	0,045
	0,224
	
	
	

	Сумма УВ
	1,595
	
	6,009
	
	
	
	

	Метан
	1,144
	
	2,212
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3,8 и НП = 8,1 по сероводороду (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: озона – 1,9 ПДКс.с., фенола – 1,8 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду составило 415 случаев, по диоксиду азота – 7 случаев (таблица 50).

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 51).

Таблица 51
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха в поселке Глубокое

Таблица 52
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Глубокое

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0298
	0,1987
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0176
	
	0,4604
	
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0375
	
	0,5111
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0414
	0,8277
	0,3511
	0,7022
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3708
	0,1236
	3,3500
	0,6700
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0259
	0,6471
	0,2181
	2,5659
	53
	
	

	Оксид азота
	0,0014
	0,0239
	0,0244
	0,0610
	
	
	

	Озон
	0,1527
	5,0911
	0,4040
	2,5250
	2463
	
	

	Сероводород
	0,0016
	
	0,0056
	0,7000
	
	
	

	Фенол
	0,0020
	0,6519
	0,0080
	0,8000
	
	
	

	Аммиак
	0,0037
	0,0925
	0,2443
	1,2215
	4
	
	

	Мышьяк
	0,0001
	0,0333
	0,0010
	0,3333
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,6298
	
	1,8063
	
	
	
	

	Метан
	1,1251
	
	2,2452
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Он определялся значением НП равным 61,8% (очень высокий уровень), СИ = 2,6 (повышенный уровень) по диоксиду азота и сероводороду (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 5,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 35). Были зарегистрированы 53 случая превышения более 1 ПДК по диоксиду азота, 2463 случая - по озону, 4 случая – по аммиаку (таблица 52).

5.5 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 13-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорское).
В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 5,8-15,5ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,09, концентрация растворенного в воде кислорода 9,83 мг/дм3, БПК5 1,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, марганец – 1,1 ПДК).
В реке Ертис температура воды находилась в пределах 0,1-15,5ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,69, концентрация растворенного в воде кислорода 9,68 мг/дм3, БПК5 1,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,5 ПДК, азот нитритный – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, цинк – 2,2 ПДК, марганец – 1,3 ПДК).
В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 2,1-15,4 ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,25, концентрация растворенного в воде кислорода 9,74 мг/дм3, БПК5 1,07 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 1,2 ПДК).
В реке Брекса температура воды находилась в пределах 1,0-13,2 ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,62, концентрация растворенного в воде кислорода 9,59 мг/дм3, БПК5 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 5,1 ПДК, азот нитритный – 1,85 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 30,7 ПДК, медь – 12,7 ПДК, марганец – 5,1 ПДК).
В реке Тихая температура воды находилась в пределах 2,0-13,4 ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,73, концентрация растворенного в воде кислорода 9,17 мг/дм3, БПК5 1,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,4 ПДК, азот нитритный – 2,05 ПДК, аммоний солевой – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 26,1 ПДК, медь – 12,3 ПДК, марганец – 7,3 ПДК, кадмий – 2,2 ПДК).
В реке Ульби температура воды находилась в пределах 0,1-13,2 ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода 9,78 мг/дм3, БПК5 1,13 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 4,5 ПДК, азот нитритный – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 12,9 ПДК, медь – 5,7 ПДК, марганец – 4,7 ПДК).
В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 0,1-14,8ºC, среднее значение водородного показателя равен 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода 9,57 мг/дм3, БПК5 0,98 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 19,5 ПДК, марганец – 7,4 ПДК, медь – 7,3 ПДК).
В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 1,3-13,6ºC, среднее значение водородного показателя равен 8,32, концентрация растворенного в воде кислорода 9,88 мг/дм3, БПК5 0,95 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,3 ПДК, железо общее – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 15,3 ПДК, марганец – 5,7 ПДК, медь – 4,3 ПДК).
В реке Оба температура воды находилась в пределах 0,1-15,0ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода 9,61 мг/дм3, БПК5 0,88 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,1 ПДК, азот, нитритный – 1,35 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 2,2 ПДК, медь – 3,7 ПДК).
В реке Емель температура воды находилась в пределах 8,1-24,8ºC, среднее значение водородного показателя равен 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода 8,29 мг/дм3, БПК5 1,35 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, марганец – 1,5 ПДК).
В реке Аягоз температура воды находилась в пределах 17,2 ºC, среднее значение водородного показателя равен 8,48, концентрация растворенного в воде кислорода 7,99 мг/дм3, БПК5 0,87 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,31ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
В водохранилище Буктырма температура воды находилась в пределах 3,4-26,4 ºC, водородный показатель 7,53-8,84, концентрация растворенного в воде кислорода 8,34 мг/дм3, БПК5 1,90 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,4 ПДК).
В Усть-Каменогорском водохранилище температура воды находилась в пределах 5,6-11,4ºC, водородный показатель 7,57-7,76, концентрация растворенного в воде кислорода 9,39 мг/дм3, БПК5 2,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,3 ПДК).
Качество поверхностных вод водных объектов на территории Восточно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязненная» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Аягоз, вдхр. Усть-Каменогорская, Буктырма, вода «высокого уровня загрязнения» - реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка.
По сравнению с 1 кварталом 2015 года качество воды в реках Красноярка – улучшилось, в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Глубочанка, Оба, Емель, Брекса, Тихая, Ульби – существенно не изменилось.
По сравнению со 2 кварталом 2014 года качество воды в реках Брекса, Ульби, Тихая, Глубочанка – ухудшилось, в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Красноярка, Оба, Емель, Аягоз, вдхр. Бухтырма, Усть-Каменогорское – существенно не изменилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Глубочанка – 7 случаев ВЗ, река Красноярка – 4 случая ВЗ, река Брекса – 3 случаев ВЗ, река Тихая – 6 случаев ВЗ, река Ульби – 6 случаев ВЗ (таблица 7).
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Рис.5.5 Характеристика качества поверхностных вод рек Аякоз и Емель 
Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.6  Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области
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Рис. 5.7  Характеристика качества поверхностных вод вдхр. Бухтарминское
Восточно-Казахстанской области
[image: Устькаменогорское вдхр 2кв 2015 copy]
Рис. 5.8  Характеристика качества поверхностных вод вдхр. Усть-Каменогорское
Восточно-Казахстанской области


5.6 Характеристика качества поверхностных вод по гидробиологическим и токсикологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области
	
По токсикологическим показателям с апреля по июнь 2015г. к категории чистых рек можно отнести Кара Ертис, Емель, Ертис, Буктырма, Ульба (Усть-Каменогорск), Глубочанка и Красноярка (фоновый створ), Оба.
Наиболее неблагоприятная обстановка была отмечена на р. Ульби (рудник Тишинский). На створе «100м. выше сброса шахтных вод рудн.Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой» случаи острой токсичности были зарегистрированы в мае и июне месяце. Гибель тест-объектов варьировала от 80% до 100%. На втором створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудн.Тишинский» за весь период исследования гибель дафний составила от 87% до 100%. На р.Тихая на створе «в черте города; 0,1 км выше впадения ручья Безымянный» случаи острой токсичности зарегистрированы в апреле и июне. Гибель тест-объектов этот период составила от 93% до 100%. В мае месяце острая токсичность наблюдалась на обоих створах, гибель дафний составила 100%. На р.Брекса створе «в черте города; 0,6 км выше устья р.Брекса» острая токсичность наблюдалась в мае и июне. Гибель дафний варьировала от 80% до 100%. В июне месяце был зарегистрирован один случай острой токсичности на «фоновом створе», гибель тест-объектов составила 57%. На р.Глубочанка на створе «0,5 км ниже сброса хозфек вод о/с Белоусовский; у автодор.моста» случаи острой токсичности наблюдались только в мае и июне месяце, гибель тест-объектов варьировала от 70% до 90%. Один случай гибели тест-объектов на «заключительном створе» был отмечен в мае, процент гибели дафний составил 67%. На р.Красноярка на створе «1 км ниже впад. р.Березовка;у автодор.моста» острая токсичность наблюдалась только в июне месяце, гибель тест-объектов варьировала от 50% до 100%.
По гидробиологическим показателям качество воды в реках оценивалось по-разному. По показателям развития перифитона к категории чистых рек можно отнести р. Брекса (фоновый створ), р. Буктырма и р. Кара Ертис. Остальные исследуемые водотоки характеризовались умеренным загрязнением. Наиболее высокие значения индекса сапробности зарегистрированы на р. Ульби (рудник Тишинский), р. Брекса (ниже сбросов), р.Тихая (ниже сбросов), р. Красноярка и р. Глубочанка. 
По показателям макрозообентоса к категории «чистые» отнесены реки: Буктырма, Кара Ертис, Емель, Брекса (фоновый створ), Тихая, Ульби (в районе рудн. Тишинский) и Ульба (Усть-Каменогорск), р.Глубочанка и р.Оба (фоновый створ). Менее благоприятная обстановка была отмечена на двух точках р. Ертис «0,8 км. ниже плотины УК ГЭС» и «0,35 км. ниже понтонного моста (01)», эти реки характеризовались IV классом качества - «загрязненные воды». Наиболее низкое качество воды отмечено на р. Красноярка и р. Глубочанка ниже сбросов сточных вод – V класс качества, что соответствует категории «грязные воды». Остальные водотоки оценивались III классом качества, вода умеренно-загрязненная.
В июне 2015 г. был проведен отбор гидробиологических и токсикологических проб на Бухтарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах. Согласно Программе наблюдений было отобрано 17 проб фитопланктона, 17 проб зоопланктона, 17 проб макрозообентоса и 17 проб воды для биотестирования. Результаты анализа по биотестированию будут отражены в отчете за III квартал.
Анализ гидробиологических проб Бухтарминского и Усть-Каменогорского водохранилищ будет проведен в период с сентября по ноябрь 2015г. (Приложение 8).


5.7 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17 - ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.9).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,23мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


5.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.9). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.9 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области




6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 53).
Таблица 53
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, озон, аммиак, диоксид углерода
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз



Таблица 54
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Тараз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,149
	0,993
	1,300
	2,600
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,025
	
	0,645
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,185
	0,298
	0,596
	
	
	

	Сульфаты
	0,015
	
	0,140
	0,016
	
	
	

	Оксид углерода
	1,464
	0,488
	5,000
	1,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,067
	1,665
	0,160
	1,882
	167
	
	

	Оксид азота
	0,016
	0,268
	0,050
	0,125
	
	
	

	Озон 
	0,044
	1,479
	0,103
	0,646
	
	
	

	Аммиак 
	0,013
	0,317
	0,071
	0,357
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,524
	0,012
	0,600
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	2,326
	0,026
	0,743
	
	
	

	Диоксид углерода 
	729,331
	
	923,977
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП = 33,3% (высокий уровень), СИ был равен 2,6 (повышенный уровень). Город более всего загрязнен диоксидом азота (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: формальдегида - 2,3 ПДКс.с., диоксида азота – 1,7 ПДКс.с., озона – 1,5 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 167 случаев, по взвешенным веществам – 2 случая (таблица 54).

6.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.2., таблица 55).

Таблица 55
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Таблица 56
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанатас

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>5ПДК
	>ПДК
	>10ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,010
	 
	0,432
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,036
	 
	2,030
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,189
	0,068
	0,136
	
	
	

	Оксид углерода
	0,230
	0,077
	4,843
	0,969
	
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,207
	0,056
	0,664
	
	
	

	Оксид азота
	0,000
	0,008
	0,196
	0,489
	
	
	

	Озон
	0,083
	2,766
	0,182
	1,138
	1
	 
	

	Сероводород
	0,006
	 
	0,043
	5,425
	1442
	1
	

	Аммиак
	0,002
	0,055
	0,028
	0,140
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,863
	 
	2,430
	 
	
	
	

	Метан
	2,272
	 
	3,118
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 5,4 и НП = 47,2%. Город более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,8 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по озону – 1, по сероводороду – 1442 случая и более 5 ПДК – 1 случай (таблица 56).

6.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.3., таблица 57).
Таблица 57
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Каратау










Таблица 58
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Каратау  

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,005
	 
	0,584
	 
	 
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,009
	 
	0,684
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,077
	0,047
	0,094
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,107
	0,036
	21,483
	4,297
	20
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,201
	0,169
	1,991
	1
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,022
	0,246
	0,616
	 
	
	

	Озон
	0,081
	2,688
	0,282
	1,763
	3
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,035
	4,375
	143
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,063
	0,177
	0,886
	 
	
	

	Сумма УВ 
	0,805
	 
	3,391
	 
	 
	
	

	Метан
	0,969
	 
	4,504
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4,4 и НП = 4,1%. Город более всего загрязнен сероводородом и озоном (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,7 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по оксиду углерода – 20, по диоксиду азота – 1, по озону – 3, по сероводороду – 143 случая (таблица 58).

6.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.4., таблица 59).
Таблица 59
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Чу

Таблица 60
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Чу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,016
	 
	0,464
	 
	 
	 
	 

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,071
	 
	3,263
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы
	0,006
	0,125
	0,055
	0,110
	 
	 
	 

	Оксид углерода
	0,224
	0,075
	3,072
	0,614
	 
	 
	 

	Диоксид азота
	0,013
	0,327
	0,729
	8,581
	88
	5
	 

	Оксид азота
	0,021
	0,353
	3,895
	9,739
	103
	18
	 

	Озон
	0,057
	1,888
	0,164
	1,025
	3
	 
	 

	Сероводород
	0,005
	 
	0,091
	11,375
	1255
	3
	1

	Аммиак
	0,003
	0,083
	0,558
	2,790
	4
	 
	 

	Сумма УВ 
	2,383
	 
	22,259
	 
	 
	 
	 

	Метан
	2,900
	 
	27,617
	 
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4) атмосферный воздух города в целом характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 11,4 (очень высокий уровень), НП = 47,2% (высокий уровень). Город более всего загрязнен по сероводородом (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,9 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 88, по оксиду азота – 103, по озону – 3, по сероводороду – 1255, по аммиаку – 4 случая, также были превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 5, по оксиду азота – 18, по сероводороду – 3 случая и более 10 ПДК – 1  случай (таблица 60).
По данным автоматического поста наблюдений в городе Чу был зафиксирован 1 случай высокого загрянения атмосферного воздуха (таблица 2).

6.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Кордай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.5., таблица 61).
Таблица 61
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Жибек жолы, №496«А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.5. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кордай

Таблица 62
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Кордай
	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,015
	 
	0,224
	 
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,042
	 
	0,792
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,065
	0,018
	0,037
	
	
	

	Оксид углерода
	0,269
	0,090
	1,313
	0,263
	
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,170
	0,090
	1,061
	1
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,011
	0,064
	0,160
	
	
	

	Озон
	0,067
	2,234
	0,144
	0,900
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,138
	0,685
	3,427
	5
	
	

	Сумма УВ 
	0,964
	 
	6,697
	 
	
	
	

	Метан
	1,197
	 
	6,439
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.5) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3,4 (повышенный уровень) и НП = 0,2 % (низкий уровень).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,2 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК: по диоксиду азота – 1, по аммиаку – 5 случаев (таблица 62).

6.6  Качество поверхностных вод на территории  Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 9-ти водных объектах: реках Талас, Берикара, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, озеро Бийликоль). 
В реке Талас температура воды находилась в пределах от 9,0ºC до 22,0ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,4 мг/дм3, БПК5 в среднем 3,61 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 1,4ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,5 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,0 ПДК).
В реке Бериккара температура воды находилась в пределах от 5,4 до 14,5 ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,03 мг/дм3, БПК5 в среднем 2,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (меди – 1,4 ПДК).
В реке Асса температура воды находилась в пределах от 9,0 до 16,0ºC, среднее значение водородного показателя равен 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,94 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ ( железо общее – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (меди – 2,1 ПДК).
В озере Бийликоль температура воды находилась в пределах от 14,8 до 27,0 ºC, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 8,12 мг/дм3, БПК5 17,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 5,89 ПДК, магний – 2,22 ПДК), биогенные и неорганические вещества (фториды – 1,65 ПДК), тяжелых металлов (меди – 3,0 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 1,7 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы – 2,3 ПДК).  
В реке Шу температура воды находилась в пределах от 13,0 до 23,4ºC, водородный показатель равен 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода 9,06 мг/дм3, БПК5 2,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный – 1,6 ПДК, железо общее – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,2 ПДК).
В реке Аксу, температура воды находилась в пределах от 11,0 до 21,6ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,67 мг/дм3, БПК5 4,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,4 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,14 ПДК, магний – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (меди – 1,5 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 2,3 ПДК) .
В реке Карабалта температура воды находилась в пределах от 10,0 до 24,3ºC, водородный показатель равен 8,07, концентрация растворенного в воде кислорода 8,83 мг/дм3, БПК5 4,41 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 7,46 ПДК, магний – 2,58 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,7 ПДК, фториды – 1,37 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,1 ПДК,) и органических веществ (нефтепродукты – 1,4ПДК, летучие фенолы – 2,3 ПДК). 
В реке Токташ температура воды находилась в пределах от 10,5 до 24,2ºC, водородный показатель равен 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 9,73 мг/дм3, БПК5 3,84 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,55 ПДК, магний – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,8 ПДК, фториды – 1,1ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,2 ПДК) и органических веществ (нефтепродукты – 1,2 ПДК, летучие фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Сарыкау температура воды находилась в пределах от 8,0 до 24,8ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,46 мг/дм3, БПК5 4,49 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 6,98 ПДК, магний – 2,56 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,6 ПДК, фториды – 2,2 ПДК), тяжелых металлов (меди – 2,5 ПДК) и органических веществ (нефтепродукты – 1,2 ПДК, летучие фенолы – 1,7 ПДК).   
Качество воды водных объектов на территории Жамбылской области оценивается следующим образом: реки Талас, Асса, Бийликоль, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и озеро Бийликоль – умеренного уровня загрязнения.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Шу, Сарыкау, Карабалта, Токташ, Бериккара, озеро Бийликоль – значительно не изменилось.
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды озеро Бийликоль – улучшилось, качество воды рек Талас, Асса, Аксу, Шу, Сарыкау, Карабалта, Токташ, Бериккара – значительно не изменилось.
На территории области зафиксировано 2 случая ВЗ в озеро Биликоль (Таблица 7).
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6.6 Характеристика качества поверхностных вод Жамбылской области


6.7 Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,10-0,20мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.8 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЖамбылской области



7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.7.1, таблица 63).

Таблица 63
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пожарная часть (ул. Гагарина, р-н дома 25, возле пожарной части)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Даумова, рядом с парком отдыха им.Кирова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск





Таблица 64
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Уральск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0813
	 
	0,6863
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0362
	0,7243
	1,9750
	3,9500
	3
	
	

	Оксид углерода
	0,0384
	0,0128
	2,0177
	0,4035
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0129
	0,3217
	0,0839
	0,9871
	
	
	

	Оксид азота
	0,0108
	0,1806
	0,1080
	0,2700
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	 
	0,0100
	1,2500
	1
	
	

	Аммиак
	0,0060
	0,1508
	0,0177
	0,0885
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4,0 (повышенный уровень) и НП= 0,1% (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ - не превышали ПДК (таблица 64).
За 2 квартал 2015 года были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 3 случая, по серводороду – 1 случай (таблица 64).	

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 65).

Таблица 65
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота,сероводород, аммиак
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Таблица 66
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,041
	 
	0,686
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,044
	0,883
	3,064
	6,127
	2
	1
	

	Оксид углерода
	0,807
	0,269
	33,413
	6,683
	58
	6
	

	Диоксид азота
	0,016
	0,409
	0,122
	1,439
	3
	 
	

	Оксид азота
	0,013
	0,212
	0,050
	0,125
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,006
	0,788
	
	
	

	Аммиак
	0,012
	0,298
	0,067
	0,334
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.2) атмосферный воздух города характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 6,7 (высокий уровень), НП = 2,5% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 2, по оксиду углерода – 58, по диоксиду азота - 3 случая, также превышения более 5 ПДК по диоксиду серы – 1 и по оксиду углерода – 6 случаев (таблица 66).


7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 67).

Таблица 67
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка


Таблица 68
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Березовка

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0068
	 
	0,2238
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0161
	 
	1,6248
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0079
	0,1587
	0,2610
	0,5220
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2580
	0,0860
	1,7193
	0,3439
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0027
	0,0683
	0,0710
	0,8353
	
	
	

	Оксид азота
	0,0013
	0,0211
	0,0830
	0,2075
	
	
	

	Озон 
	0,0224
	0,7478
	0,1400
	0,8750
	
	
	

	Сероводород 
	0,0035
	 
	0,0280
	3,5000
	176
	
	

	Аммиак 
	0,0062
	0,1542
	0,1380
	0,6900
	
	
	

	Сумма УВ
	0,4580
	 
	2,1254
	 
	
	
	

	Метан
	0,5084
	 
	2,5969
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3,5 и НП = 7,4% (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по сероводороду – 176 (таблица 68).

7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

	Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.4., таблица 69).

Таблица 69
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	с. Январцево
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Таблица 70
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Январцево

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0115
	 
	0,8199
	 
	 
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0239
	 
	0,9475
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,0057
	0,1140
	0,0524
	0,1048
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,2056
	0,0685
	3,3615
	0,6723
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,0043
	0,1083
	0,0978
	1,1506
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0003
	0,0044
	0,1523
	0,3808
	 
	
	

	Озон 
	0,0596
	1,9856
	0,1500
	0,9375
	 
	
	

	Сероводород 
	0,0008
	 
	0,0154
	1,9250
	88
	
	

	Аммиак 
	0,0060
	0,1492
	0,4312
	2,1560
	4
	
	

	Сумма УВ
	3,5195
	 
	19,148
	 
	 
	
	

	Метан
	4,3380
	 
	24,951
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.4) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ = 2,2 и НП = 2,5% (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,0 ПДКс.с, концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Число случаев превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 1, по сероводороду – 88, по аммиаку – 4 случая (таблица 70).


7.5 Состояние атмосферного воздуха города Уральск

	Наблюдения за загрязнением воздухав городе Уральск проводились на 2 точках (№1 - район  завода  «Пластик», ул.Шолохова и ул.Штыбы,№2 – район АО «Конденсат» район моста через р. Чаган).Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ 10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота на точке №1 составила 1,3 ПДК, на точке №2 составила 1,5 ПДК.
	Концентрации других определяемых веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 71).

Таблица 71
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в городе Уральск

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,162
	
	0,306
	

	Диоксид серы  
	0,012
	0,02
	0,017
	0,03

	Оксид углерода 
	3,681
	0,74
	4,071
	0,81

	Диоксид азота  
	0,108
	1,3
	0,131
	1,5

	Оксид азота 
	0,063
	0,16
	0,025
	0,06

	Сероводород 
	0,003
	0,40
	0,003
	0,42

	Углеводороды 
	31,582
	0,53
	29,976
	0,50

	Аммиак  
	0,053
	0,27
	0,059
	0,29

	Формальдегид 
	0
	0
	0
	0

	Бензол 
	0,086
	0,06
	0,056
	0,04




7.6 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений поселка Январцево

Наблюдения за загрязнением воздухапроводилась в п. Январцево (Зеленовский район) (ближайший район месторождений Чинарево).
	Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола.
Максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 2,0ПДК.
	Концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, углеводородов, аммиака, формальдегида, бензола по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 72).

Таблица 72
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в п. Январцево

	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1

	
	q м.р.мг/м3
	q м.р./ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,109
	

	Диоксид серы  
	0,016
	0,03

	Оксид углерода 
	1,983
	0,40

	Диоксид азота  
	0,171
	2,0

	Оксид азота 
	0,027
	0,07

	Сероводород 
	0,002
	0,22

	Углеводороды 
	30,619
	0,51

	Аммиак  
	0,016
	0,08

	Формальдегид 
	0
	0

	Бензол 
	0,047
	0,03





7.7 Качество поверхностных вод на территории Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 9 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь, Елек, Шынгирлау, Сарыозен, Караозен, канал Кошим, оз. Шалкар.
В реке Жайык температура воды составила 12,8ºC, водородный показатель равен 7,14, концентрация растворенного в воде кислорода 9,53 мг/дм3, БПК5 3,04 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп органических ионов (летучие фенолы-2,0 ПДК).
В реке Шаган температура воды составила 14,6ºC, водородный показатель равен 7,1, концентрация растворенного в воде кислорода 12,84 мг/дм3, БПК5 3,29 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,32ПДК, летучие фенолы 1,4ПДК). 
В реке Дерколь температура воды составила 16,2ºC, водородный показатель равен 7,1, концентрация растворенного в воде кислорода - 11,98 мг/дм3, БПК5 - 3,46 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний-1,56ПДК), органических ионов (фенолы-1,3ПДК ).
В реке Елек температура воды составила 12,3ºC, водородный показатель равен 7,0, концентрация растворенного в воде кислорода- 12,48 мг/дм3, БПК5-2,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных и неорганических веществ (аммоний солевой-4,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы-5,0 ПДК).
В реке Шынгырлау температура воды составила 22ºC, водородный показатель равен 7,23, концентрация растворенного в воде кислорода-10,24мг/дм3, БПК5-1,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы  по веществам из группы главных ионов( хлориды-1,3ПДК).
В реке Сарыозен температура воды составила 2ºC, водородный показатель равен 7,29, концентрация растворенного в воде кислорода-7,28 мг/дм3, БПК5-4,98 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по в-вам из группы органических ионов( нефтепродукты-1,2ПДК).
В реке Караозен температура воды составила 2ºC, водородный показатель равен 7,03, концентрация растворенного в воде кислорода-7,14мг/дм3, БПК5-3,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп органических ионов (нефтепродукты-1,34ПДК), биогенных веществ (азот нитратный-2,65ПДК).
В канале Кошим температура воды составила 11,9ºC, водородный показатель равен 7,07, концентрация растворенного кислорода-11,36 мг/дм3, БПК5-2,88 мг/дм3.  Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды-1,46ПДК), органических веществ (летучие фенолы-4,0 ПДК), биогенных и неорганических веществ (азот нитритный-1,85ПДК, азот нитратный-1,12ПДК, железо общее-1,3ПДК).
В оз. Шалкар температура воды составила 0,2ºC, водородный показатель равен 7,47, концентрация растворенного в воде кислорода-7,48 мг/дм3,БПК5-6,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам группы главных ионов (хлориды-4,5ПДК, магний-3,4 ПДК), биогенных ионов (аммоний солевой-4,0 ПДК, железо общее-1,2ПДК), органических ионов (фенолы-1,3ПДК). 
Качество воды водных объектов на территории Западно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно-чистая» - река Сарыозен, вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Дерколь, Жайык, Шаган, Шынгирлау, Караозен, канал Кошим и озеро Шалкар, вода «высокого уровня загрязнения» - река Елек.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды в реках Елек, Караозен – ухудшилось, в реках Шынгырлау, Сарыозен и в озере Шалкар – улудшилось, в реках Жайык, Шаган, Дерколь, канал Кошим – существенно не изменилось.
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды в реке Елек, в канале Кошим – ухудшилось, в реках Жайык, Караозен, Шаган, Дерколь, Сарыозен, Шынгырлау, в озере Шалкар – существенно не изменилось.
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7.5  Характеристика качества поверхностных вод Западно-Казахстанской области


7.8 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (№2,3) и г.Аксай (№4)(рис. 7.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,05-0,14 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.



7.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииЗападно-Казахстанкой области


8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах (рис. 8.1., таблица 73).
Таблица 73
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза
 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция, р-н аэропорта «Городской»
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза
 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15, новый Майкудук
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сумма углеводородов, метан

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

Таблица 74
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,1056
	0,7041
	0,4000
	0,8000
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0453
	
	1,1239
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0440
	
	1,1292
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0076
	0,1526
	0,6640
	1,3280
	1
	
	

	Сульфаты
	0,0006
	
	0,0100
	0,0011
	
	
	

	Оксид углерода
	1,1676
	0,3892
	6,0016
	1,2003
	4
	
	

	Диоксид азота
	0,0282
	0,7038
	0,1164
	1,3694
	25
	
	

	Оксид азота
	0,0067
	0,1124
	0,1061
	0,2653
	
	
	

	Озон
	0,0763
	2,5439
	0,1563
	0,9769
	
	
	

	Сероводород
	0,0004
	
	0,0472
	5,9000
	6
	2
	

	Фенол
	0,0076
	2,5244
	0,0140
	1,4000
	27
	
	

	Аммиак
	0,0100
	0,2488
	0,0256
	0,1280
	
	
	

	Формальдегид
	0,0061
	2,0256
	0,0100
	0,2857
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2740
	
	13,596
	
	
	
	

	Метан
	1,2976
	
	8,0442
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ = 5,9 (высокий уровень); НП равным 7,1% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: озона и фенола - 2,5 ПДКс.с., формальдегида – 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 1, по оксиду углерода – 4, по диоксиду азота – 25, по сероводороду – 6, по фенолу – 27, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 2 случая (таблица 74).

8.2 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений города Караганда 

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Караганда проводились на 1 точке (Точка №1 – район Пришахтинска).Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола,углеводородов, аммиака, формальдегида.
Максимально - разовая концентрация фенола составила 4,0 ПДК, углеводорода 1,3 ПДК, сероводорода 1,2 ПДК.
Концентрации   взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, аммиака, формальдегида по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 75).

Таблица 75
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
в городе Караганда 

	Загрязняющие вещества
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,07
	0,14

	Диоксид серы  
	0,15
	0,30

	Оксид углерода 
	1,10
	0,22

	Диоксид азота  
	0,01
	0,08

	Оксид азота 
	0,02
	0,04

	Сероводород 
	0,01
	1,2

	Фенол 
	0,04
	4,0

	Углеводороды 
	75,3
	1,3

	Аммиак  
	0,01
	0,05

	Формальдегид
	0
	0


















8.3 Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюденийнаблюдений города Шахтинск

Наблюдения за загрязнением воздухав городе Шахтинск проводились на 2точках(Точка №1 – Шахтинский ТЭЦ ул. Парковая пересекает ул. .Хусаинова точка №2 – шахты Казахстанская, 3 -й Строительный переулок пересекает ул. Гагарина).Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода,диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, углеводородов, аммиака и формальдегида.
Максимальная концентрация углеводорода на точке № 1 и на точке № 2 составила 1,3 ПДК. 
Максимальная концентрация сероводорода на точке №1 составила 1,2 ПДК, на точке №2 составила 1,1 ПДК. 
Концентрации остальных веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 76).
Таблица 76
Максимальные концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений в городе Шахтинск 
	Определяемые примеси
	Точки отбора

	
	№1
	№2

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,08
	0,16
	0,07
	0,14

	Диоксид серы  
	0,15
	0,30
	0,06
	0,14

	Оксид углерода 
	0,95
	0,19
	1,10
	0,22

	Диоксид азота  
	0,01
	0,12
	0,04
	0,47

	Оксид азота 
	0,04
	0,10
	0,01
	0,03

	Сероводород 
	0,01
	1,2
	0,009
	1,1

	Фенол
	0,006
	0,60
	0,006
	0,60

	Углеводороды 
	77,0
	1,3
	77,0
	1,3

	Аммиак  
	0,03
	0,15
	0,03
	0,15

	Формальдегид
	0
	0
	0
	0



8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 77).

Таблица 77
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой возле СШ № 6, ул. Уалиханова на север
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота


	3
	
	
	ул. Ленина,  уг. ул.  Алимжанова
	

	4
	
	
	Больничный городок
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш

Таблица 78
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Балхаш

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	    мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,2436
	1,6239
	0,8000
	1,6000
	28
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0261
	
	1,5302
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0261
	
	1,5316
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0313
	0,6262
	3,2950
	6,5900
	181
	3
	

	Сульфаты
	0,0067
	 
	0,0300
	0,0033
	
	
	

	Оксид углерода
	0,9115
	0,3038
	11,000
	2,2000
	10
	
	

	Диоксид азота
	0,0240
	0,5992
	0,3600
	4,2353
	26
	
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,0067
	0,0344
	0,0860
	
	
	

	Озон
	0,0584
	1,9467
	0,1651
	1,0319
	2
	
	

	Сероводород
	0,0026
	 
	0,2222
	27,7750
	220
	134
	63

	Аммиак
	0,0098
	0,2442
	0,3701
	1,8505
	2
	
	

	Сумма УВ
	1,3708
	 
	3,3543
	 
	
	
	

	Метан
	1,2783
	 
	1,4188
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значениями СИ равным 27,8 (очень высокий уровень), значение НП был равен 5,8% (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ 1,6 ПДКс.с., озона 1,9 ПДКс.с., свинца 1,4 ПДКс.с.,  других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 28, по диоксиду серы – 181, по оксиду углероду – 10, по диоксиду азота – 26, по озону и аммиаку – 2,  по сероводороду – 220 случаев, также зафиксированы превышения более 5 ПДК по диоксиду серы – 3 по сероводороду 134 случая и 63 случая более 10 ПДК (таблица 78).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Балхаш были зафиксированы 48 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 15 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

8.5 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.3., таблица 79).
Таблица 79
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6, площадь Металлургов
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган

Таблица 80
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жезказган

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешанные вещества
	0,410
	2,735
	0,800
	1,600
	39
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,005
	
	0,069
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,015
	
	0,534
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,306
	2,678
	5,355
	23
	2
	

	Сульфаты
	0,008
	
	0,030
	0,003
	
	
	

	Оксид углерода
	0,363
	0,121
	5,595
	1,119
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,008
	0,192
	0,150
	1,765
	69
	
	

	Оксид азота
	0,004
	0,064
	0,143
	0,357
	
	
	

	Озон
	0,061
	2,032
	0,140
	0,875
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,080
	9,975
	545
	98
	

	Фенол
	0,006
	2,053
	0,029
	2,900
	51
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,043
	0,909
	4,547
	2
	
	

	Сумма УВ
	0,324
	
	2,130
	
	
	
	

	Метан
	0,506
	
	2,730
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 10,0 и НП = 20,4% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 2,7 ПДКс.с., озона – 2,0 ПДКс.с., фенола – 2,1 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 39, диоксиду серы - 23, оксида углерода - 3, диоксиду азота – 69, по сероводороду – 545, по фенолу – 51 и по аммиаку – 2 случая, также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по диоксиду серы – 2, по сероводороду – 98 случаев (таблица 80).

8.6 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.8.4., таблица 81).
Таблица 81
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань

Таблица 82
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Сарань

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения 
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0201
	 
	0,4785
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0411
	 
	3,0077
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0091
	0,1813
	0,5109
	1,0218
	5
	
	

	Оксид углерода
	0,0950
	0,0317
	2,3460
	0,4692
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0032
	0,0808
	0,0677
	0,7965
	
	
	

	Оксид азота
	0,0007
	0,0117
	0,0338
	0,0845
	
	
	

	Озон
	0,0652
	2,1733
	0,1460
	0,9125
	
	
	

	Сероводород
	0,0005
	 
	0,0140
	1,7500
	35
	
	

	Аммиак
	0,0006
	0,0150
	0,0182
	0,0910
	
	
	

	Сумма УВ
	0,9117
	 
	3,8923
	 
	
	
	

	Метан
	1,0454
	 
	4,8354
	 
	
	
	


Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 1,6%; СИ = 1,8 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Также были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 5, по сероводороду – 35 случаев (таблица 82).

8.7 Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис. 8.5., таблица 83).
Таблица 83
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/
Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид,сумма углеводородов, метан
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	Рис. 8.5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау	

Таблица 84
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Темиртау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,314
	2,094
	1,400
	2,800
	70
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,050
	0,991
	4,480
	8,960
	512
	38
	

	Сульфаты
	0,011
	
	0,040
	0,004
	
	
	

	Оксид углерода
	2,115
	0,705
	19,000
	3,800
	138
	
	

	Диоксид азота
	0,018
	0,460
	0,163
	1,918
	162
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,157
	0,561
	1,404
	1
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,163
	20,425
	517
	16
	4

	Фенол
	0,006
	2,104
	0,045
	4,500
	109
	
	

	Аммиак
	0,070
	1,738
	0,500
	2,500
	32
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением СИ равным 20,4 (очень высокий уровень), значение НП = 21,8% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ и фенола – 2,1 ПДКс.с., аммиака – 1,7 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК взвешенным веществам – 70, по диоксиду серы – 512, по оксиду углерода - 138, по  диоксиду азота – 162, по оксиду азота – 1, по сероводороду – 517, по фенолу – 109, по аммиаку – 32 случая, также превышения более 5 ПДК по диоксиду серы - 38, по сероводороду 16 случаев и более 10 ПДК – 4 случая (таблица 84).
По данным автоматического поста наблюдений по городу Темиртау было зафиксировано 3 случая высокого загрязнения (ВЗ) и 1 случай экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2).

8.8 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 6 водных объектах - реках Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан, Кенгир, канале Ертис Караганды.
В реке Нура температура воды находилась в пределах от 1,2 до 21,9ºC, водородный показатель равен 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,14 мг/дм3, БПК5 –2,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 16,7 ПДК, медь – 4,0 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 5,3ПДК).
В реке Шерубайнура температура воды находилась в пределах от 5,4 до 23,2ºC, водородный показатель равен – 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,57 мг/дм3, БПК5 – 2,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 32,4 ПДК, медь – 5,2 ПДК, цинк – 1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,3 ПДК, азот нитритный – 14,5 ПДК, железо общее – 5,8 ПДК).
В водохранилище Самаркан температура воды находилась в пределах от 4,3 до 23,6ºC, водородный показатель равен 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода 9,09 мг/дм3, БПК5 2,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 11,6 ПДК, медь – 4,8 ПДК, цинк – 1,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,5 ПДК).
В водохранилище Кенгир  температура воды находилась в пределах от 1,0 до 24,2ºC, водородный показатель равен 7,94, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,55 мг/дм3, БПК5 – 2,94 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 6,9 ПДК, медь – 5,3 ПДК), главных ионов (сульфаты – 2,57 ПДК).
В реке Кара Кенгир  температура воды находилась в пределах от 5,5 до 22,0ºC, водородный показатель равен 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода 5,64 мг/дм3, БПК5 3,24 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 42,3 ПДК, медь – 9,5 ПДК, цинк – 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 11,68 ПДК, азот нитритный – 6,9 ПДК, железо общее – 2,7 ПДК), главных ионов (сульфаты – 3,34 ПДК, магний – 2,25 ПДК).
В канале Ертис Караганды  температура воды находилась в пределах от 3,6 до 7,2ºC, водородный показатель равен 7,72, концентрация растворенного в воде кислорода 9,5 мг/дм3, БПК5 2,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец – 8,2 ПДК, медь – 2,8 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,7 ПДК).
В озере Балхаш температура воды находилась в пределах от 10,2 до 26,0ºC, водородный показатель равен 8,5, концентрация растворенного в воде кислорода 9,64 мгО2 /дм3, БПК5 -1,13 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 8,8 ПДК, хлориды – 1,19 ПДК, магний – 3,03 ПДК), тяжелых металлов (меди – 8,8 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,02 ПДК), органических веществ (летучие фенолы – 2,2 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Нура, Кара Кенгир, вдхр.Самаркан, Кенгир, канал Ертис Караганды, оз. Балхаш, вода «чрезвычайно-высокого уровня загрязнения» - река Шерубайнура. 
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды реки Шерубайнура и вдхр. Самаркан – ухудшилось, качество воды рек Нура, Кара Кенгир, вдхр. Кенгир, канала Ертис Караганды – существенно не изменилось. 
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды реки Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, вдхр. Самаркан, канал Ертис Караганды, оз. Балхаш – ухудшилось, качество воды вдхр. Кенгир – существенно не изменилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Нура – 70 случаев ВЗ, река Кара Кенгир – 13 случаев, река Шерубайнура – 7 случаев, вдхр. Самаркан – 2 случая, вдхр. Кенгир – 1 случай. (таблица 7).
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8.6  Характеристика качества поверхностных вод Карагандинской области


8.9 Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям Карагандинской области

Пробы за отчетный период были отобраны на створах рек: Нура, Шерубайнура, Кара Кенгир, озеро: Балхаш, водохранилищ: Самаркан и Кенгир. Качество воды определяли по состоянию фитопланктона, зоопланктона и перифитона. Биотестирование (определение острой токсичности воды) проводили на дафниях.
        р. Нура
Альгофлора реки Нуры за отчетный период нынешнего года менее разнообразна, чем в прошлом году. Согласно сапробиологическому анализу, доминировали бета-мезосапробные организмы, характерные для "умеренно-загрязненных" вод. Весной преобладали диатомовые водоросли, в летний период (июнь) доминировали зеленые водоросли. В связи с повышением температуры воды, прослеживалась тенденция к увеличению численности фитопланктона: апрель – 0,04 тыс.кл/см³; май – 0,14 тыс.кл/см³; июнь – 0,12 тыс.кл/см³. В среднем общая численность фитопланктона составила 0,10 тыс.кл/см³, при биомассе 0,35 мг/дм³. Число видов в пробе варьировало от 3 до 10. Наиболее загрязненными являлись  створы  г. Темиртау "1,0 км ниже сброса сточных вод…" и  "5,7 км ниже сброса ст. вод.", где индексы сапробности  были наиболее высокими. Значения индексов сапробности варьировали в пределах от 1,72 до 2,0, и в среднем индекс сапробности был равен 1,86 против 1,88 прошлого года, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод. 
В перифитоне преобладали диатомовые водоросли. Среди них доминировали следующие виды: Cymatopleurasolea, Nitzschiavermicularis, Tabellatiaflocullosa. Зеленые водоросли встречались в небольшом количестве. Индекс сапробности равен 2,05. Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. ''умеренно-загрязненные '' воды.
Зоопланктонное сообщество на исследованном участке реки за период наблюдения не отличалось большим разнообразием. Среднее число видов  в пробе не превышало 3. Численность  зоопланктона варьировала в пределах от 0,02 тыс. экз. м³ до 6,0 тыс. экз. м³ и в среднем она  составила 1,53 тыс. экз.м³.  Биомасса  зоопланктона  менялась  от 0,02 мг/м³  до 65,0 мг/м³ и среднее её значение было равно 16,80 мг/м³. Максимальная численность  зоопланктона за отчетный период  была отмечена на створе г. Темиртау, 1 км ниже сброса ст. вод -  6,00 тыс. экз. м³ при биомассе 65,00 мг/м³. Доминировали    веслоногие рачки, доля которых была равна 66% от общего числа зоопланктона. Ветвистоусые рачки  составили 33%, коловратки - 1%. Индексы сапробности изменялись незначительно, в среднем по реке индекс сапробности был равен 1,88 , что позволило ему остаться  в пределах 3 класса "умеренно-загрязненных" вод.
 Согласно результатам биотестирования на створах реки Нуры наблюдались следующие тест-параметры (процент погибших дафний по отношению к контролю): ″с. Шешенкара″,  ″ жд.ст.Балыкты ″,  г. Темиртау, ″1 км ниже сбр. ст. вод…″– 0%; г. Темиртау, ″1 км выше сбр. ст. вод…″ - 1%; ″Нижний бьеф Интумакского в-ща″ - 2%; г. Темиртау, ″5,7 км ниже сбр. ст. вод…″– 2,3%;″а. Акмешит.″ - 3%. По полученнымданным исследуемая вода реки Нуры не оказывает токсического действия на тест-объект.
р.Шерубайнура
Основная численность и биомасса альгофлоры создавалась за счет развития диатомовых и зеленых (81%).Количество сине-зеленых водорослей было незначительным, прочие отсутствовали. Численность в среднем составила  0,07 тыс.кл/см³, биомасса – 0,23 мг/дм³, число видов в пробе – 6. Индекс сапробности уменьшился и равен   1,82, т.е  "умеренно-загрязненные" воды. 
Перифитон реки Шерубай-Нура во втором квартале отличался небольшим видовым разнообразием. Преобладали диатомовые водоросли. Наиболее часто были встречены виды родов Cyclotella, Cymbella, Pinnularia. Зеленые и эвгленовые водоросли, а также ресничные инфузории встречались в небольшом количестве. Индекс сапробности соответствовал третьему классу "умеренно- загрязненных"  вод и среднее его значение было равно 1,93.
Зоопланктон  на исследованном участке реки  был развит умеренно по численности и видовому составу. В пробах в среднем  насчитывалось  более 2 видов зоопланктеров. Средняя численность за весь период наблюдения составила 0,51 тыс. экз. м³ при биомассе 1,94 мг/м³. В разных процентных соотношениях были представлены все группы зоопланктона. Доминантную роль играли веслоногие рачки - 53% от общей численности зоопланктона, коловратки составили 40%,  доля ветвистоусых рачков была равна 7%.  Индекс сапробности находился в пределах третьего класса "умеренно-загрязненных" вод и составил 1,90.
      В процессе биотестирования процент погибших дафний по отношению к контролю по реке составил 1 %. Исходя из полученных данных, исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест – объект.
р. Кара Кенгир    
       Фитопланктон за исследованный период был беднее, чем за этот же  период прошлого года.  Доминировали диатомовые водоросли. Число видов в пробах варьировало от 6 до 10. Численность фитопланктона в среднем  составила 0,15 тыс.кл/см³ при биомассе 0,79 мг/дм³.  Индекс сапробности изменялся в пределах 3 класса, и в среднем был равен 1,76. Согласно результатам анализов, наиболее загрязненным был створ г. Жезказган" 0,5 км ниже сброса ст. вод предприятий корпорации "Казахмыс ", где индексы сапробности  были более высокие.
Видовой состав зоопланктона  был стабилен. Среднее значение численности соответствовало 3,07 тыс.экз.м³ при биомассе 18,83 мг/м. Доминантный комплекс составили  веслоногие рачки -51%, коловратки 25%, веслоногие рачки-24% от общего числа зоопланктона.  Индекс сапробности  был равен 1,82.  В целом, по показателям фитопланктона и зоопланктона вода " умеренно-загрязненная" и соответствовала 3 классу.
В процессе биотестирования были выявлены следующие тест-параметры: ″г.Жезказган,0,2 км выше сброса ст.вод…″ - 0%; ″г. Жезказган, 5,5 км выше сброса ст.вод…″ - 0% , ″г. Жезказган, 4,7 км ниже сброса ст.вод…″ - 0%. По полученным данным исследуемая вода не оказывает токсического действия.
водохранилище Самаркан 
       Фитопланктон был развит умеренно. Основная биомасса с апреля по июнь создавалась за счет развития диатомовых и зеленых водорослей. Роль прочих водорослей была незначительной. В среднем, общая численность и биомасса уменьшились  по сравнению с 2014 годом и составили соответственно 0,11 тыс.кл/см³  и  0,23 мг/дм³.  Индекс сапробности был равен 1,86.  
Зоопланктон в пробах умерен в видовом отношении.  Его численность в пробах  за отчетный период в среднем составила 2,2 тыс.экз.м³ при биомассе 24,8 мг/м³.  Главную роль  играли веслоногие  рачки -68%, на долю ветвистоусых рачков пришлось 32%, коловратки в пробах отсутствовали. Среднее значение индекса сапробности было равно 1,74. 
По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона класс воды соответствовал третьему -  "умеренно-загрязненные" воды. 
      Процент погибших дафний по отношению к контролю по водохранилище составил – 1%. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру Daphniamagna.
водохранилище Кенгир 
Фитопланктон был развит умеренно. Количество видов не превышало 8.  Доминировали диатомовые и зеленые водоросли. За исследованный период сине-зеленые водоросли отсутствовали. В среднем, общая численность незначительно уменьшилась по сравнению с 2014 годом и составила 0,11 тыс.кл/см³, биомасса - 0,20 мг/дм³. Индекс сапробности был равен 1,73. 
Зоопланктонное сообщество за отчетный период  было развито умеренно. Доминировали коловратки- 45% от общего числа  зоопланктона.  Роль   веслоногих  рачков была также весомой - 34%, ветвистоусые рачки составили 21% от общей численности зоопланктона. Средняя численность зоопланктона за отчетный период составила 2,61 тыс.экз.м³ при биомассе 19,17 мг/м³. Среднее значение индекса сапробности было равно 1,60. 
       По сумме показателей фитопланктона и зоопланктона класс воды соответствовал третьему -  "умеренно-загрязненные" воды.     
    В процессе биотестирования за 2 квартал 2015г. максимальный показатель   наблюдался в июне месяце, тест-параметр который составил 3%, а за квартал тест-параметр – 1%. Исходя из полученных данных, исследуемая вода не оказывает токсического действия на тест – объект
озеро Балхаш
В фитопланктоне в период наблюдений присутствовали диатомовые и зеленые водоросли. Весной доминировали диатомовые водоросли и на 85% участвовали в создании биомассы фитопланктона. В июне основу альгофлоры составили диатомовые и зеленые водоросли (80%). Численность и биомасса нынешнего года значительно уменьшились по сравнению с 2014 годом. В среднем, общая численность фитопланктона озера за исследованный период составила 0,10 тыс.кл/см³, биомасса – 0,75 мг/дм³. Индекс сапробности  составил 1,80, т.е  третий класс "умеренно-загрязненных" вод.
Зоопланктон беден в видовом отношении. В пробах доминировали на 100% веслоногие рачки. Их число в пробе достигало от 2 до 5 видов. Количество зоопланктона на разных участках озера немногим отличалось друг от друга, максимальная численность была отмечена на створе г. Балхаш, " 20,0 км  от сев. берега по А175º от ОГП"– 22,5 тыс.экз.м³ при биомассе 435,0 мг/м³. Средняя численность по озеру была равна 4,10 тыс.экз.м³  при биомассе 81,73 мг/м³.    Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,66 до 1,85 и в среднем был равен 1,73. 
  Согласно результатам биотестирования по озеру Балхаш  наблюдались следующие данные тест- параметра (процент погибших дафний по отношению к контролю): г. Балхаш, ″южная часть,22,0км от устья р.Или″ - 0%, г.Балхаш, ″южная часть,15,5км от м. Корагаш ″ - 0%, г.Балхаш,″8,0 км от северного берега от ОГП″ - 0%, г.Балхаш,″20,0 км от северного берега от ОГП″  - 0%, г.Балхаш,″ 38,5 км от северного берега от ОГП″  - 0%, залив Тарангалык,″ 0,7 км. от хвостохранилища ″- 0%, залив Тарангалык,″ 2,5 км. от хвостохранилища″  – 0%,  Бухта – Бертыс , ″1,2 км. от сброса сточных вод  ТЭЦ″ – 0%,  Малый Сары - Шаган, 1,0 км от сброса АО ″Балхашбалык″ – 0%, Малый Сары - Шаган, 2,3 км от сброса АО ″Балхашбалык″ – 0%, г. Балхаш,″ п-ов Сары-Есик,1,7 км от сев. оконечности полуострова″- 0%, г.Балхаш, ″о. Алгазы, 25 км от острова Куржин″- 0%,  г.Балхаш, ″северо-восточная часть,5,5км от устья р.Каратал″- 0%,  Бухта - Бертыс, ″3,1 км. от сброса сточных вод ТЭЦ ″– 1%, Бухта - Бертыс, ″6,5 км. от острова Зеленый″ - 6,5% (Приложение 9 ).

8.10 Характеристика загрязнения поверхностных вод бассейна реки Нура по Карагандинской области
(2 программа)

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области во 2 квартале 2015 года проводились на 11 водных объектах: реки Нура, Кокпекты, Сокыр, Шерубайнура; водохранилище Самаркан, Канал сточных вод, озера Коргалжинского заповедника: Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай и канал Нура-Есиль.
В пункте наблюдения на реки Кокпекты, 0,5 км ниже Рабочего поселка,температура воды находилась в пределах 11,5-27,1ºC, водородный показатель в среднем равен 8,20, концентрация растворенного в воде кислорода составила – 8,06 мг/дм3, БПК5 – 1,63 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 2,2 ПДК, сульфаты – 3,4 ПДК, магний – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,9 ПДК, азот нитритный – 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,1 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 24,0 ПДК), органических веществ (фенол – 1,8 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00005 мг/дм3, максимальная- 0,00011 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте наблюдения на реке Нура в районе железнодорожной станции Балыкты – температура воды находилась в пределах – 20,0ºC, водородный показатель равен 7,96, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,77 мг/дм3, БПК5– 2,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,8 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 16,8 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00004 мг/дм3, среднемесячное – 0,00003 мг/дм3(таблица 85). 
В пункте наблюдения водохранилища Самаркан, 7 км выше плотины, в районе прорана г. Темиртау – температура воды находилась в пределах 5,0-23оС, водородный показатель в среднем равен 8,2,концентрация растворенного кислорода в воде – 8,87 мг/дм3, БПК5 – 2,49 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,5 ПДК, цинк – 2,6 ПДК, марганец – 16,4 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00003 мг/дм3, максимальная- 0,00004 мг/дм3 (таблица 85).
В точке наблюдения «0,5 км по створу от южного берега в черте г. Темиртау водохранилища Самаркан, температура воды составила в пределах 4,3-23,6оС, водородный показатель равен 8,2,концентрация растворенного в воде кислорода – 8,47 мг/дм3, БПК5– 2,41 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,1 ПДК, цинк – 1,7 ПДК, марганец – 14,1 ПДК).Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00002 мг/дм 3 (таблица 85).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат (ТЭМК)» – температура воды находилась в пределах 3,8-21,2ºC, водородный показатель равен 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,69 мг/дм3, БПК5– 2,45 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь –2,9 ПДК, цинк – 1,7 ПДК, марганец – 16,4 ПДК).Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00002 мг/дм 3 (таблица 85).
В районе створа г. Темиртау, «Канал сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: температура воды находилась в пределах 5,5-23,7ºC, водородный показатель равен 7,7,концентрация растворенного в воде кислорода – 8,49 мг/дм3, БПК5– 2,02 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,0 ПДК, магний – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь –3,9 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, марганец – 25,7 ПДК), органических веществ (фенол – 1,3 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00012 мг/ дм3, максимальная – 0,00017 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: температура воды обнаружена в пределах 3,8-21,9ºC, водородный показатель в среднем равен 7,9,концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,29 мг/дм3, БПК5 – 2,32 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 22,4 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00024 мг/ дм3, максимальная – 0,00060 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нуры, отделение Садовое (1 км ниже селения), г. Темиртау – температура воды была в пределах 9,1-22,2ºC, водородный показатель – 7,9,концентрация растворенного кислорода в воде составила 8,12 мг/дм3, БПК5– 2,53 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь –3,3 ПДК, цинк – 1,9 ПДК, марганец – 18,7 ПДК), органических веществ (фенол – 1,2 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00027 мг/ дм3, максимальная – 0,00039 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте контроля реки Нура г. Темиртау, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»: температура воды 3,3-21,4 ºC, водородный показатель в среднем равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,11 мг/дм3, БПК5– 2,41мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,2 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 20,6 ПДК), органических веществ (фенол – 1,3 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00062 мг/дм3, среднемесячное – 0,00042 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нура с. Молодецкое (автодорожный мост в районе села): температура воды составила 2,6-21,4ºC, водородный показатель – 8,86,концентрация растворенного кислорода в воде – 8,46 мг/дм3, БПК5– 1,98 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,4 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 18,0 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00037 мг/дм3, среднемесячное – 0,00019 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища, 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе – температура воды колебалась в пределах 2,6-21,4ºC, водородный показатель– 7,86, концентрация растворенного кислорода в воде составила 9,20 г/дм3, БПК5– 2,01 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,3 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный– 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,6 ПДК, цинк – 1,6 ПДК, марганец – 27,3 ПДК), органических веществ (фенол – 1,2 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00005 мг/ дм3, максимальная – 0,00008 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте контроля реки Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотинытемпература воды составила в пределах 1,2-22,2ºC, водородный показатель равен 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,81 мг/дм3, БПК5– 2,46 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,6 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 24,7 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00023 мг/дм3, среднемесячное – 0,00011 мг/дм3(таблица 85).
В пункте контроля реки Нура с. Акмешит (в черте села): температура воды составила в пределах 11,9-22,4ºC, водородный показатель в среднем равен – 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,95 мг/дм3, БПК5– 1,69 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,4 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 23,5 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,2 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00010 мг/дм3, среднемесячное – 0,00005 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нура п. Киевка, 2 км ниже поселка: температура воды составила 12,2-20,0ºC, водородный показатель составил 7,8, концентрация растворенного кислорода в воде составила 7,52 мг/дм3, БПК5 – 1,67 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь –4,0 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец – 17,2 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00003 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нура с. Романовка, 5,0 км ниже поселка: температура воды составила 11,2-20,4ºC, водородный показатель – 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,37 мг/дм3, БПК5 – 1,85 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец – 22,3 ПДК) и органических веществ (фенол – 1,3 ПДК).Максимальное содержание общей ртути не превышало 0,00003 мг/дм 3 (таблица 85).
В пункте контроля реки Нура с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь: температура воды находилась в пределах 11,0-19,0 ºC, водородный показатель – 7,89,концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,41 мг/дм3, БПК5 – 1,63 мг/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 21,0 ПДК).Максимальное содержание общей ртути достигало 0,00006 мг/дм3, среднемесячное – 0,00002 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения реки Нура с. Коргалжин, 0,2 км ниже села: температура воды составила 7,9-19,4ºC, водородный показатель – 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,9 мг/дм3, БПК5 – 1,74 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь –3,4 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец– 16,5 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00002 мг/ дм3, максимальная – 0,00004 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте наблюдения реки Сокыр, в районе автодорожного моста: температура воды составила 13,6-24,6ºC, водородный показатель составил 8,4, концентрация растворенного кислорода в воде составила 9,54 мг/дм3, БПК5– 2,89 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,4 ПДК, сульфаты – 4,9 ПДК, магний – 1,8 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой– 4,1 ПДК, азот нитритный– 28,7 ПДК), тяжелых металлов (медь –3,6 ПДК, цинк –1,4 ПДК, марганец– 37,2 ПДК), органических веществ (фенол – 1,8 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 85).
В пункте контроля реки Шерубайнура (устье), 2 км ниже села Асыл – температура водынаходилась в пределах 12,2-23,2ºC, водородный показатель равен 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода– 9,19 мг/дм3, БПК5– 2,20 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,4 ПДК, сульфаты – 4,6 ПДК, магний – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,7 ПДК, азот нитритный – 26,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,0 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец– 45,2 ПДК), органических веществ (фенол – 1,8 ПДК).Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00002 мг/ дм3, максимальная – 0,00005 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте наблюдения озера Шолак, температура воды находилась в пределах 19,8-22,4оС, водородный показатель равен 7,89,концентрация растворенного кислорода в воде – 7,92 мг/дм3, БПК5 – 1,71 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, марганец – 11,7 ПДК).Содержание общей ртути не зарегистрировано (таблица 85).
В пункте контроля озера Есей, температура воды находилась в пределах 17,8-21,6ºC,водородный показатель равен 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,66 мг/дм3, БПК5– 2,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 4,1 ПДК, сульфаты – 10,1 ПДК, магний – 4,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,4 ПДК, цинк – 1,3 ПДК, марганец– 13,4 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3(таблица 85).
В пункте контроля озера Султанкельды – температура воды находилось в пределах 18,6-22,2ºC, водородный показатель равен 779, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,57 мг/дм3, БПК5– 1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,8, сульфаты – 4,6 ПДК, магний – 1,8 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,3 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец– 17,0 ПДК).Общее содержание ртути достигало 0,00002 мг/дм3(таблица 85).
В пункте наблюдения озера Кокай – температура воды находилась в пределах 21,4-22,4ºC, водородный показатель равен 7,68, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,72 мг/дм3, БПК5– 2,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 4,1 ПДК, магний – 1,5 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 9,6 ПДК).Содержание общей ртути не превышало 0,00001 мг/дм3(таблица 85).
В пункте контроля Канала Нура-Есиль, место слияния, температура водынаходилось в пределах 12,6-19,3ºC, водородный показатель равен 7,83,концентрация растворенного в воде кислорода – 7,57 мг/дм3, БПК5 – 2,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,4 ПДК, магний – 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,8 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,0 ПДК, цинк – 1,5 ПДК, марганец– 68,0 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,3 ПДК).Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3 (таблица 85).
В пункте контроля Канала Нура-Есиль, 246-й км, температура воды находилось в пределах 11,5-19,2ºC, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенногов воде кислорода – 8,2 мг/дм3, БПК5– 2,36 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,2 ПДК, магний – 1,1 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,5 ПДК) и тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, цинк – 1,8 ПДК, марганец– 47,7 ПДК), органических веществ (фенолы – 1,3 ПДК).Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3(таблица 85).
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области за 2 квартал 2015 года оценивается следующим образом: створ реки Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины относится к классу «чрезвычайно высокого уровня загрязнения»; к классу «высокого уровня загрязнения» - реки Кокпекты, остальные створы реки Нура, вдхр. Самаркан, канал сточных вод, Коргалжинские озера (Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай), канал Нура-Есиль.
В сравнении со 2 кварталом 2015 года качество воды в реке Нура, вдхр. Самаркан, канал сточных вод, канал Нура-Есиль значительно не изменилось; в реках Сокыр, Шерубайнура - улучшилось (таблица 85).
В сравнении со 2 кварталом 2014 года качество воды в реке Кокпекты, озере Есей, канале сточных вод – существенно не изменилось; вода во всех створах реки Нура (в районе ж/д станция Балыкты, 1 км выше и ниже, 5,7 км ниже сброса сточных вод, отделение Садовое, с. Молодецкое, с. Акмешит, Киевка, Романовка, Сабынды, Коргалжин, верхний и нижний бъеф Интумакского вдхр.), в Коргалжинских озерах (Шолак, Кокай, Султанкельды), в канале Нура-Есиль, вдхр. Самаркан– ухудшилось, качество воды оценивался как «умеренно загрязненная» (по ИЗВ), в реке Сокыр и Шерубайнура – улучшилось (таблица 85).
Таблица 85
Состояние качества поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ) 
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ за IIквартал 2015 г.

	
	IIквартал
2014 г.
(по ИЗВ)
	I квартал 2015 г.
(по КИЗВ)
	IIквартал
2015 г.
(по КИЗВ)
	показатели качества воды
	средняя
концен-трация, мг/дм3
	кратность превышения

	Река Кокпекты, устье, 0,5 км ниже Рабочего поселка

	-
	
	8,06 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,06
	-

	
	-
	
	1,63 нормативно чистая
	БПК5
	1,63
	-

	
	2,83
 (4 кл.) загрязнён-
ная
	
	3,88 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	646
	2,2

	
	
	
	
	Сульфаты 
	338
	3,4

	
	
	
	
	Магний 
	66,3
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,97
	1,9

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,043
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,240
	24,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0018
	1,8

	Река Нура, ж/д станция Балыкты 
	
	7,63 нормативно чистая
	7,77 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,77
	-

	
	
	1,40 нормативно чистая
	2,01 нормативно чистая
	БПК5
	2,01
	-

	
	1,73
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	4,28 высокого уровня загрязнения
	6,83 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,0115
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,168
	16,8

	
Самаркан вдхр.,
7 км выше плотины
г. Темиртау 
	-
	8,25 нормативно чистая
	8,87 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,87
	-

	
	-
	1,87 нормативно чистая
	2,49 нормативно чистая
	БПК5
	2,49
	-

	
	1,51
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	3,84 высокого уровня загрязнения
	4,33 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	114.9
	1.1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0.0035
	3,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,0263
	2,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,1637
	16,4

	
Самаркан вдхр.,
0,5 км по створу от южного берега вдхр. в черте
 г. Темиртау 
	-
	8,23 нормативно чистая
	8,47 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,47
	-

	
	-
	1,71 нормативно чистая
	2,41 нормативно чистая
	БПК5
	2,41
	-

	
	1,63
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,38 высокого уровня загрязнения
	6,63 (высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0.0041
	4,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,0167
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,141
	14,1

	
	
	
	
	Сульфаты 
	109
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,021
	2,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,152
	15,2

	
Река Нура, «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,6 нормативно чистая
	9,69 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,69
	-

	
	-
	1,98 нормативно чистая
	2,45 нормативно чистая
	БПК5
	2,45
	-

	
	1,91
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	6,42 высокого уровня загрязнения
	4,04 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	107
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,164
	16,4

	
«Канал сточных вод, объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК»
г. Темиртау 
	-
	10,09
нормативно чистая
	8,49 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,49
	-

	
	-
	1,98 нормативно чистая
	2,02 нормативно чистая
	БПК5
	2,02
	-

	
	3,34
(4 кл.)
загрязнён-
ная
	3,41 высокого уровня загрязнения
	4,25
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	404
	4,0

	
	
	
	
	Магний 
	47,9
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,19
	2,4

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,055
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,257
	25,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0013
	1,3

	Река Нура, «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,30
нормативно чистая
	9,29
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,29
	-

	
	-
	1,96 нормативно чистая
	2,32 нормативно чистая
	БПК5
	2,32
	-

	
	1,97
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,23 высокого уровня загрязнения
	5,07 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	107
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,0148
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,224
	22,4

	Река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения, 
г. Темиртау 
	-
	10,0 нормативно чистая
	8,12
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,12
	-

	
	-
	1,88 нормативно чистая
	2,53 нормативно чистая
	БПК5
	2,53
	-

	
	2,09
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,54 высокого уровня загрязнения
	3,43 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	115
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,187
	18,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,00117
	1,2

	Река Нура, «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК» г. Темиртау 
	-
	10,4
нормативно чистая
	9,11
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,11
	-

	
	-
	2,08 нормативно чистая
	2,41 нормативно чистая
	БПК5
	2,41
	-

	
	1,80
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,04
высокого уровня загрязнения
	4,78
высокого уровня загрязнения 
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	120
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0032
	3,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,206
	20,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0013
	1,3

	Река Нура, с. Молодецкое, автодорожный мост в районе села 
	-
	9,35 нормативно чистая
	8,46
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,46
	-

	
	-
	1,99 нормативно чистая
	1,98 нормативно чистая
	БПК5
	1,98
	-

	
	2,11
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	3,87
высокого уровня загрязнения
	4,38
высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	117
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0135
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,180
	18,0

	Река Нура, Верхний бьеф Интумакского водохранилища,
 4,8 км по руслу реке ниже с. Актобе

	-
	-
	9,20 нормативночистая
	Растворенный кислород
	9,20
	-

	
	-
	
	2,01 нормативночистая
	БПК5
	2,01
	-

	
	1,94
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная

	
	3,62 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	127
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитиритный
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,273
	27,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0012
	1,2

	Река Нура, нижний бьеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины 
	
	10,1
нормативно чистая
	8,81
нормативно- чистая
	Растворенный кислород
	8,81
	-

	
	
	2,06 нормативно чистая
	2,46
нормативно чистая
	БПК5
	2,46
	-

	
	1,71
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	4,15
высокого уровня загрязнения
	10,19
чрезвычайно-высокого уровня загрязнения

	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,247
	24,7

	Река Нура, 
с. Акмешит, в черте села 
	
	8,88
нормативно чистая
	7,95
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,95
	-

	
	
	2,10 нормативно чистая
	1,69 нормативно чистая
	БПК5
	1,69
	-

	
	1,59
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	4,08 высокого уровня загрязнения
	3,94 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	118
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,0152
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,235
	23,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0012
	1,2

	Река Нура, 
п. Киевка, 2 км ниже села

	
	
	7,52 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,52
	-

	
	
	
	1,67 нормативно чистая
	БПК5
	1,67
	-

	
	1,69
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	7,58 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0040
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,172
	17,2

	Река Нура, 
с. Романовка, 5 км ниже села

	
	
	7,37 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,37
	-

	
	
	
	1,85 нормативно чистая
	БПК5
	1,85
	-

	
	1,97 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	5,06 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,223
	22,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0013
	1,3

	Река Нура, 
с. Сабынды, 2,8 км ниже по течению от с. Егиндыколь

	
	
	7,41 нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,41
	-

	
	
	
	1,63 нормативно чистая
	БПК5
	1,63
	-

	
	1,62 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	8,48    высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,210
	21,0

	Река Нура, 
с. Коргалжин, 0,2 км ниже села

	
	
	8,90нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,90
	-

	
	
	
	1,74 нормативно чистая
	БПК5
	1,74
	-

	
	1,73 
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	7,02 высокого уровня загрязнения
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,165
	16,5

	
	
	
	
	Медь
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,211
	21,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0011
	1,1

	Река Сокыр, устье автодорожный мост в районе с. Каражар

	
	7,13
нормативно чистая
	9,54
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,54
	-

	
	
	3,16 умеренного уровня загрязнения
	2,89 нормативно чистая
	БПК5
	2,89
	-

	
	8,85
(6 кл.)
очень грязная
	13,7 
чрезвычай-но высокого уровня загрязнения

	8,73
высокого уровня загрязнения

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	415
	1,4

	
	
	
	
	Сульфаты 
	487
	4,9

	
	
	
	
	Магний 
	70,5
	1,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	2,03
	4,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,573
	28,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,372
	37,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0018
	1,8

	Река Шерубайнура, устье, 2 км ниже с. Асыл 
	-
	7,33 нормативно чистая)
	9,19
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	9,19
	-

	
	-
	3,10 умеренного уровня загрязнения
	2,20 нормативно чистая
	БПК5
	2,20
	-

	
	8,30
(6 кл.)
очень грязная
	12,1 чрезвычай-но высокого уровня загрязнения
	8,92
высокого уровня загрязнения

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	427
	1,4

	
	
	
	
	Сульфаты 
	458
	4,6

	
	
	
	
	Магний 
	69,7
	1,7

	
	
	
	
	биогенные и неорганические вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,34
	2,7

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,528
	26,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0040
	4,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,452
	45,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0018
	1,8

	Озеро Шолак, Коргалжинский заповедник 
	
	
	7,92
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,92
	-

	
	
	
	1,71 нормативно чистая
	БПК5
	1,71
	-

	
	1,35
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	4,82 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	186
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,117
	11,7

	Озеро Есей, Коргалжинский заповедник 
	-
	
	8,66
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,66
	-

	
	-
	
	2,12 нормативно чистая
	БПК5
	2,12
	-

	
	4,42
(5 кл.)
грязная
	
	4,93 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	1243
	4,1

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1012
	10,1

	
	
	
	
	Магний 
	184
	4,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,07
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,134
	13,4

	Озеро Султанкельды, Коргалжинский заповедник 
	
	
	7,57
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,57
	-

	
	
	
	1,96 нормативно чистая
	БПК5
	1,96
	-

	
	2,45
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	
	4,65 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	552
	1,8

	
	
	
	
	Сульфаты 
	458
	4,6

	
	
	
	
	Магний 
	70,3
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,170
	17,0

	Озеро Кокай, Коргалжинский заповедник 
	-
	
	7,72
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	7,72
	-

	
	-
	-
	2,27 нормативно чистая
	БПК5
	2,27
	-

	
	1,77
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	3,28 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	449
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты 
	408
	4,1

	
	
	
	
	Магний 
	60,7
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,096
	9,6

	Канал Нура-Есиль, место слияния


	-
	-
	7,57
нормативночистая
	Растворенный кислород
	7,57
	-

	
	-
	-
	2,16 нормативно чистая
	БПК5
	2,16
	-

	
	1,60
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	7,21 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	241,7
	2,4

	
	
	
	
	Магний 
	49,37
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,903
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,0153
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,680
	68,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0013
	1,3

	



Канал Нура-Есиль, 246-й км
	-
	-
	8,20
нормативно чистая
	Растворенный кислород
	8,20
	-

	
	-
	-
	2,36 нормативно чистая
	БПК5
	2,36
	-

	
	1,57
(3 кл.)
умеренно-загрязнён-
ная
	-
	5,45 высокого уровня загрязнения
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	224,3
	2,2

	
	
	
	
	Магний
	44,13
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,737
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,0183
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,477
	47,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенол 
	0,0013
	1,3


8.11 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологическихстанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский) ина 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (№5),г. Темиртау (№2)(рис. 8.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,11-0,19 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

8.12 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы
	Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами(рис. 8.7). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–2,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКарагандинской области

9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 86).
Таблица 86
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбеков, 379; жилой р-н
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан



[image: Костанай ]

Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 

Таблица 87
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Костанай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	 
	 
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1040
	 
	0,4996
	 
	 
	 
	

	Диоксид серы
	0,0386
	0,7712
	3,4703
	6,9406
	8
	1
	

	Оксид углерода
	0,3931
	0,1310
	10,0000
	2,0000
	1
	 
	

	Диоксид азота
	0,0331
	0,8275
	0,2581
	3,0365
	482
	 
	

	Оксид азота
	0,1307
	2,1781
	2,2220
	5,5550
	1561
	13
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	 
	 
	

	Метан
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	 
	 
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 6,9, НП = 38,3%. Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации оксида азота составили 2,2 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. За 2 квартал по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 8, по оксиду углерода – 1, по диоксиду азота – 482, по оксиду азота – 1561 случай, также были выявлены превышения более 5 ПДК по оксиду азота – 13 и по диоксиду серы – 1 случай (таблица 87).

9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 88).

Таблица 88
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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	Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный

Таблица 89
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Рудный

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0245
	 
	1,0000
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0485
	0,9690
	2,2329
	4,4658
	66
	
	

	Оксид углерода
	0,0923
	0,0308
	15,682
	3,1364
	28
	
	

	Диоксид азота
	0,0243
	0,6067
	0,2055
	2,4176
	391
	
	

	Оксид азота
	0,0049
	0,0819
	0,2238
	0,5595
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	 
	0,0000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значениями СИ равным 4,5 и НП = 6,0% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы.
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК. За 2 квартал по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 66, по оксиду углерода – 28, по диоксиду азота – 391 случай (таблица 89).



9.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 90).

Таблица 90
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.9.3. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык



Таблица 91
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Карабалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДК м.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,017
	 
	0,898
	 
	 
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,041
	 
	1,526
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,091
	0,071
	0,141
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,422
	0,141
	5,459
	1,092
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,007
	0,185
	0,077
	0,907
	 
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,013
	0,113
	0,282
	 
	
	

	Озон
	0,068
	2,261
	0,146
	0,913
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,017
	2,100
	62
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,137
	0,330
	1,649
	1
	
	

	Сумма УВ
	1,020
	 
	2,210
	 
	 
	
	

	Метан
	1,263
	 
	2,701
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,1 и НП = 2,8% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,3 ПДКс.с., всех остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 91). Были зафиксированы превышения ПДК более 1 раза по оксиду углерода – 3, по сероводороду – 62, по аммиаку – 1 случай.

9.4	Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Аркалык велись на 2 стационарных постах(рис.9.4., таблица 92).
Таблица 92
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	12
	
	
	на территории М Аркалык
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Рис.9.4 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Аркалык

Таблица 93
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аркалык

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,011
	 
	0,252
	 
	
	
	

	Диоксид серы 
	0,005
	0,099
	0,288
	0,576
	
	
	

	Оксид углерода 
	1,127
	0,376
	13,340
	2,668
	485
	
	

	Диоксид азота 
	0,000
	0,000
	0,002
	0,024
	
	
	

	Озон 
	0,054
	1,790
	0,360
	2,250
	1
	
	

	Сероводород 
	0,008
	 
	0,112
	14,000
	2549
	528
	2

	Неметановые УВ 
	3812,896
	 
	21818,745
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.4.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 14,0 и НП = 71,3% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,8 ПДКс.с, остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения: более 1 ПДК по оксиду углерода – 485, по озону – 1, по сероводороду – 2549 случаев; также по сероводороду более 5 ПДК – 528 случаев и более 10 ПДК – 2 случая (таблица 93).
По данным автоматического поста в городе Аркалык было зафиксировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Житикара велись на 2 стационарных постах (рис.9.5., таблица 94)
Таблица 94
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	на территории М Житикара
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Рис. 9.5 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Житикара
Таблица 95
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Житикара

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,011
	 
	0,267
	 
	 
	 
	

	Диоксид серы 
	0,036
	0,725
	1,252
	2,504
	25
	
	

	Оксид углерода 
	1,498
	0,499
	13,883
	2,777
	737
	
	

	Диоксид азота 
	0,000
	0,006
	0,081
	0,951
	
	
	

	Озон 
	0,010
	0,318
	0,166
	1,038
	2
	
	

	Сероводород 
	0,007
	 
	0,316
	39,500
	1854
	731
	56

	Неметановые УВ 
	5,292
	 
	96,186
	 
	 
	 
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.5.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 39,5 и НП = 56,7% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 25, по оксиду углерода – 737, по озону – 2, по сероводороду – 1854 случая, а также по сероводороду были превышения более 5 ПДК – 731 случай и превышения более 10 ПДК – 56 случаев (таблица 95).
По данным автоматического поста в городе Житикара были зафиксированы 55 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 1 случай экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).


9.6 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Лисаковск велись на 2 стационарных постах (рис.9.6., таблица 96)
Таблица 96
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород, неметановые УВ

	8
	
	
	ул. Тобольская,
на территории ГКП «Лисаковсккомунэнерго»
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Рис.9.6 Схема расположения постов наблюдений атмосферного воздуха в городе Лисаковск

Таблица 97
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Лисаковск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	кратность
превышения ПДК
	мг/м3
	кратность
превышения
ПДК
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,006
	 
	1,333
	 
	 
	 
	 

	Диоксид серы 
	0,031
	0,612
	1,336
	2,672
	67
	
	

	Оксид углерода 
	2,518
	0,839
	49,609
	9,922
	1250
	77
	

	Оксид азота 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Озон 
	0,215
	7,182
	1,193
	7,456
	1192
	3
	

	Сероводород 
	0,016
	 
	0,308
	38,500
	3162
	1455
	138

	Неметановые УВ 
	3,914
	 
	21,367
	 
	 
	 
	 



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.6), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается очень высоким, он определялся значениями СИ равным 38,5 и НП= 86,8% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом. 
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили – 7,2 ПДКс.с, других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по сероводороду – 3162, по оксиду углерода – 1250, по озону – 1192, по диоксиду серы – 67 случаев, а также случаи превышения более 5 ПДК были зафиксированы по сероводороду – 1455, оксиду углерода – 77, по озону – 3 случая и по сероводороду более 10 ПДК – 138 случаев (таблица 97).
По данным автоматических постов в городе Лисаковск были зафиксированы 132 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 6 случаев экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

9.7 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 8 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, водохранилища Жогаргы Тобыл, Аманкельды, Каратомар.
В реке Тобыл температура воды находилась в пределах от 1,7 до 24,8ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,53, концентрация растворенного в воде кислорода 6,59 мг/дм3, БПК5 2,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 6,9 ПДК, медь 9,8 ПДК, марганец 2,8 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее 4,3 ПДК, азот нитритный 1,2 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 11,6 ПДК).
В реке Айет температура воды находилась в пределах от 3,0 до 7,58ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,58, концентрация растворенного в воде кислорода 8,56 мг/дм3, БПК5 1,99 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 4,0 ПДК, никель 6,7 ПДК, медь 4,7 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,633 ПДК), биогенных веществ (железо общее 5,5 ПДК, фториды 1,21 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 13,7 ПДК).
В реке Тогызык температура воды находилась в пределах от 0,6 до 20,0ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,35, концентрация растворенного в воде кислорода 9,04 мг/дм3, БПК5 4.08 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 9,2 ПДК, медь 5,67 ПДК, цинк 1,3 ПДК, марганец 5,9 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,7 ПДК), главных ионов (сульфаты 2,325 ПДК, магния 1,35 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 2,3 ПДК).
В реке Уй температура воды находилась в пределах от 6,0 до 13,0ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,59, концентрация растворенного в воде кислорода 7,84 мг/дм3, БПК5 4,17 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 2,2 ПДК, никель 12,4 ПДК, медь 10,0 ПДК, цинк 1,4 ПДК), биогенных веществ (железо общее 8,2 ПДК), главных ионов (сульфаты 1,268 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 16,0 ПДК).
В реке Обаган температура воды находилась в пределах от 2,8 до 14,8ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,29, концентрация растворенного в воде кислорода 8,59 мг/дм3, БПК5 3,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (марганец 2,7 ПДК, никель 19,7 ПДК, медь 8,0 ПДК, цинк 1,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее 13,43 ПДК, аммоний солевой 2,2 ПДК), главных ионов (сульфаты 2,824 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 10,7 ПДК).
В вдхр. Аманкельды температура воды находилась в пределах от 4,2 до 14,8ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,3, концентрация растворенного в воде кислорода 8,14 мг/дм3, БПК5 2,46 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 5,9 ПДК, марганец 1,9 ПДК, медь 4,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,1 ПДК) и главных ионов (сульфаты 2,064 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 4,5 ПДК).
В вдхр. Каратомар температура воды находилась в пределах от 1,0 до 10,2ºC, среднее значение водородного показателя равен 7.32, концентрация растворенного в воде кислорода 7,74 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 8,8 ПДК, марганец 1,9 ПДК, медь 3,0 ПДК), биогенных веществ (железо общее 2,9 ПДК), органические вещества (летучие фенолы 11,0 ПДК).
В вдхр. Жогаргы Тобыл, температура воды находилась в пределах от 8,4 до 11,6ºC, среднее значение водородного показателя равен 7,44, концентрация растворенного в воде кислорода 8,79 мг/дм3, БПК5 2,63 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (никель 2,8 ПДК, марганец 3,1 ПДК, медь 2,5 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 10,5 ПДК,).
Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «высокого уровня загрязнения» - реки Тобыл, Тогызак, Айет, Обаган, Уй, вдхр. Аманкельды, вдхр. Каратомар, вдхр. Жогаргы Тобыл.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды рек Тобыл, Тогызак, Айет, Уй, вдхр. Каратомар, Аманкельды – существенно не изменилось, вдхр. Жогаргы Тобыл ухудшилось. 
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды рек Тобыл, Тогызак, вдхр. Аманкельды – существенно не изменилось, качество воды Айет, Обаган, Уй, , вдхр. Каратомар, вдхр. Жогаргы Тобыл – ухудшилось.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Тобыл – 3 случая ВЗ, река Айет – 1 случай ВЗ, река Тогызак – 2 случая ВЗ, река Обаган – 2 случая ВЗ, река Уй – 1 случай ВЗ, вдхр. Каратомар – 1 случай ВЗ. (таблица 7).
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9.7  Характеристика качества поверхностных вод Костанайской области 

9.8 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) и на 3-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Костанай (№2,4); г.Рудный (№5)(рис. 9.8).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,18 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

9.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.8). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7–1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.8 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииКостанайской области


10 Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис.10.1., таблица 98).
Таблица 98
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Шугла, дом 24-а, ул. Муратбаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид



[image: Кызылорда]

Рис.10.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда	


Таблица 99
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кызылорда

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные вещества 
	0,0604
	0,4030
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Диоксид серы
	0,1941
	3,8813
	0,3080
	0,6160
	
	
	

	Оксид углерода
	1,1600
	0,3867
	2,0000
	0,4000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0746
	1,8644
	0,0900
	1,0588
	22
	
	

	Сероводород 
	0,0003
	
	0,0010
	0,1250
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0036
	1,1837
	0,0090
	0,2571
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением НП равным 9,8%; СИ = 1,1 (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 3,9 ПДКс.с., диоксида азота – 1,9 ПДКс.с., формальдегида – 1,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 22 случая (таблица 99).

10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.2., таблица 100).
Таблица 100
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, формальдегид
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Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 






Таблица 101
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0000
	 
	0,0174
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0093
	0,1853
	0,1604
	0,3208
	
	
	

	Оксид углерода
	0,1216
	0,0405
	2,0017
	0,4003
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0082
	0,2050
	0,3049
	3,5871
	1
	
	

	Оксид азота
	0,0003
	0,0056
	0,2657
	0,6643
	
	
	

	Озон 
	0,1060
	3,5333
	0,2076
	1,2975
	242
	
	

	Формальдегид 
	0,0005
	0,1667
	0,0010
	0,0286
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 3,6 и НП = 8,7% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации по озону составили 3,5 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду азота – 1, по озону – 242 случая (таблица 101).


10.3Состояние атмосферного воздуха по поселке Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.10.3., таблица 102).
Таблица 102
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 

Таблица 103
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0004
	 
	0,0503
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0047
	0,0947
	1,1493
	2,2986
	1
	
	

	Оксид углерода
	0,2114
	0,0705
	2,0047
	0,4009
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0149
	0,3725
	0,1440
	1,6941
	22
	
	

	Оксид азота
	0,0047
	0,0783
	0,1187
	0,2968
	
	
	

	Формальдегид 
	0,0002
	0,0778
	0,0011
	0,0314
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,3 и НП = 1,5% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 1, по диоксиду азота – 22 случая (таблица 103).




10.4 Состояние атмосферного воздуха городаКызылорда и Кызылординской области (экспедиция)

Во 2 квартале 2015 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что содержаниечто содержание диоксида азота, взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы(рис. 10.4, таблица 104).
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Рис.10.4Схема расположения маршрутных постов экспедиционных наблюдений  по г. Кызылорда

Во 2 квартале 2015 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что содержаниечто содержание диоксида азота, взвешенных веществ, диоксида серы и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы (Таблица 1.2).

Таблица 104
Характеристика состояния атмосферного воздуха города Кызылорда
за 2 квартал2015 годапо данным экспедиционных наблюдений

	Наименование
точек
	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	Взвешенные вещества
	Диоксид
серы
	Диоксид
азота
	Оксид
углерода

	
	1кв 
2014 г
	1кв 
2015 г
	1кв 
2014 г
	1кв 
2015 г
	1кв 
2014 г
	1кв 
2015 г
	1кв 
2014 г
	1кв 
2015 г

	
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК
	мг/м³
	Кратность
превышен
ПДК

	Южная промзона  (КЮТЦ)
	
0,09
	
0,2
	
0,00
	
0,0
	
0,162
	
0,3
	
0,150
	
0,3
	0,09
	
1,06
	0,07
	
0,8
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Северная промзона 
( "КТЭЦ")
	
0,14
	
0,3
	
0,07
	
0,1
	
0,151
	
0,3
	
0,178
	
0,4
	0,08
	
0,9
	0,07
	
0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Рынок «Сыбага»
	0,12
	0,2
	0,05
	0,1
	0,147
	0,3
	0,167
	0,3
	0,08
	0,9
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2

	Мкр «Акмечеть»
	0,07
	0,1
	0,05
	0,1
	0,155
	0,3
	0,176
	0,4
	0,08
	0,9
	0,06
	0,7
	2,0
	0,4
	2,0
	0,4

	Центр. площадь
	0,19
	0,4
	0,05
	0,1
	0,170
	0,3
	0,180
	0,4
	0,07
	0,8
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2
	1,0
	0,2















Таблица 104

Характеристика состояния атмосферного воздуха Кызылординской
за май 2015 годапо данным экспедиционных наблюдений
	

Наименование точек отбора




	Максимально-разовая концентрация, кратная ПДК

	
	взвешенные вещества
	диоксид  
серы
	Диоксид 
 азота
	оксид
углерода

	
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК
	мг/м³
	Кратн.
Превыш
ПДК

	
Жанакорган
	 Центр района (ул. Корасан ата)
	0,0
	0,0
	0,092
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Манап Кокенов)
	0,0
	0,0
	0,098
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Амангельды)
	0,0
	0,0
	0,102
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Шиели
	Центр района (ул. Сатпаева)
	0,0
	0,0
	0,064
	0,1
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Даулеткерей)
	0,0
	0,0
	0,080
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
	 Ж/д вокзал(ул. А. Байтурсынова)
	0,0
	0,0
	0,098
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Сырдарья
	Центр района (ул. Конаева)
	0,0
	0,0
	0,087
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Керейтбаева)
	0,0
	0,0
	0,091
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Алиакбарова) 
	0,0
	0,0
	0,109
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
Жалагаш
	Центр района (ул. Бухарбай батыр)
	0,0
	0,0
	0,097
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Рынок (ул. Абая)
	0,0
	0,0
	0,080
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Кыстаубаева)
	0,0
	0,0
	0,110
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
Кармакшы
	Центр района (ул. Коркыт Ата)
	0,09
	0,2
	0,116
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Кошербаева)
	0,04
	0,1
	0,088
	0,2
	0,04
	0,5
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Привокзальная)
	0,09
	0,2
	0,120
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
Казалы
	Центр района (ул. Ауезова)
	0,0
	0,0
	0,102
	0,2
	0,06
	0,7
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Счастнов)
	0,04
	0,1
	0,099
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2

	
	Ж/д вокзал (ул. Айтеке би)
	0,04
	0,1
	0,105
	0,2
	0,07
	0,8
	1,0
	0,2

	
Аральск
	Центр района (ул. Абылхаир хан)
	0,0
	0,0
	0,099
	0,2
	0,04
	0,5
	1,0
	0,2

	
	Рынок (ул. Бактыбай батыр)
	0,04
	0,1
	0,087
	0,2
	0,07
	0,8
	2,0
	0,4

	
	Ж/д вокзал (ул. Женис 50 лет)
	0,09
	0,2
	0,093
	0,2
	0,08
	0,9
	1,0
	0,2


						
94



296

10.5 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 
В реке Сырдария температура воды колебалась от 6,57ºC до 19,2ºC, среднее значение рН составило – 7,84, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,44 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 3,0 ПДК, хром (6+) 2,5 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,7 ПДК, магний 1,1 ПДК), по биогенным веществам (железо общее 1,3 ПДК).
В Малом Аральском море температура воды колебалась от 6C до 19,2ºC, среднее значение рН составило – 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода составила 7,37 мг/дм3, БПК5  1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК, хром (6+) 1,5ПДК), биогенные вещества (железо общее 1,8 ПДК) и главных ионов (сульфаты 4,67 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Кызылординской области оценивается следующим образом: река Сырдария - вода «умеренного уровня загрязнения», Аральское море – «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды рек Сырдария и Аральского моря – существенно не изменилось.
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды рек Сырдария и Аральского моря – существенно не изменилось.
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                10.5 Характеристика качества поверхностных вод Кызылординской области
10.6 Качество водыхозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования города Кызылорда и Кызылординской области

Отбор проб воды для химического анализа по хозяйственно-питьевой категории водопользования производится с городского водозабора - водопроводной воды (перед поступлением в распределительную сеть), с открытого водоема (вода, поступающая из реки Сырдарья до очистки и фильтрации), с подземных источников – глубинных скважин (скважина - водозабор 100-120 м).
Основными критериями качества проб воды из городского и районных водозаборов, глубинных скважин и децентрализованных источников являются значения ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, для водопровода - гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде.
В открытых водоемах:  мутность – 1,5 ПДК, сульфаты – 1,0 ПДК, магний – 1,2 ПДК, цветность – 3,9 ПДК, железо – 1,3 ПДК. 
В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: цветности 1,0 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК.
Качество питьевой воды в водопроводной сети: цветность 1,9 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК.
По г. Кызылорда во 2 квартале 2015 года по сравнению с 2 кварталом 2014 года значительных изменений не наблюдалось. 
По Кызылординской области основными загрязняющими веществами питьевой воды являются - цветность, мутность, жесткость, сульфаты, сухой остаток, магний.
Превышения ПДК в открытых водоемах по области наблюдается по следующим ингредиентам: мутность 1,2-1,9 ПДК; цветность 2,9–4,6 ПДК; сухой остаток 1,1–1,4 ПДК; сульфаты 1,0–1,4 ПДК, жесткость 1,0–1,1 ПДК; магний 1,1-1,7 ПДК, железо 1,3 ПДК.
Водопроводная вода по всей территории области имеет превышения по цветности 1,1-3,8 ПДК, мутности 1,0 ПДК, сульфатов 1,0-1,5 ПДК, сухого остатка 1,0 ПДК, железо – 1,2 ПДК.
В глубинных скважинах превышения наблюдаются по следующим ингредиентам: цветности 1,1-1,9 ПДК, мутности 1,0 ПДК, сухого остатка 1,0-1,2 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК.
Превышения ПДК в децентрализованных источниках по области наблюдается по следующим ингредиентам: цветности 1,6-4,2 ПДК, мутности 1,0-2,0 ПДК, сульфатов 1,0-1,4 ПДК, сухого остатка 1,0-1,5 ПДК, жесткость – 1,3-1,7 ПДК, магнию 1,4-2,1 ПДК, медь 1,4 ПДК, железо 1,4 ПДК.




10.7 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздухап.Акай (№1) ип.Торетам (№1)(рис 10.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,18мкЗв/ч.В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

10.8 Радиационный гамма-фон города Кызылорда и Кызылордиснкой области по данным экспедиционных наблюдений

Радиационный гамма-фон (мощность экспозиционной дозы) по городу Кызылорданаходился в допустимых пределах (0,05 - 0,23 мкЗв/ч), что не представляет практической опасности для населения области.

10.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.6). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области

10.10 Состояниездоровья населенияпо городу Кызылорда и Кызылордиснкой области

За 2 квартал 2015 года для проведения мониторинга состояния здоровья населения по г. Кызылорда (Южная промзона, Северная промзона, мкр. Акмечеть, рынок Сыбага, Центральная площадь) было обследовано всего 40 пациентов, 4 категории по 2 человека. По анализу заболеваемости населения по г.Кызылорда составляют болезни, в этиологии которых присутствует экологический компонент (болезни органов дыхания, пищеварения, мочевыводящих путей, болезни крови, аллергические заболевания). По нашим данным за 2 квартал заболеваемость в  30 случаях. Из них 10 обследуемых переболели заболеванием органов дыхания, 6 обследуемых переболели заболеванием органов кровообращения, 6 - мочеполовая система, желудочно-кишечного тракта - 5, эндокринная система - 2, кожные заболевания- 1. 
Во втором квартале 2015 года при проведении мониторинга состояния здоровья населения по Кызылординской области было обследовано всего 56 пациентов, по 7 районам (Аральский, Казалинский, Кармакчинский, Жалагашский, Сырдаринский, Шиелинский, Жанакорганский) по 4 категориям по 2 человека. Среди обследуемых 9 человек состоят на диспансерном учете, например Кожахметова С 1978 г.р. диагноз – Диффузный зоб 2 степени, Нагиятова Ш. А\Г 3 риск 3, Сабралиева Б  А/Г 3 риск 4,  Курманалиев М. хронический бронхит А\Г 3 риск 4, Омарова Г. 1967 г.р ж/д анемия, Тайманов Б 1962 г.р. ИБС А\Г 3 риск 4,  Абсадыкова Т. 1967 г.р. А/Г 3 риск 4, Утепов 1978 г.р. бронхиальная астма, Денисламова Б. А/Г 3 риск 4.

11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.11.1., таблица 105).
Таблица 105
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
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Рис.11.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актау

[image: Морпорт 1]

Рис.11.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздуха и точки отбора проб морских вод на территории СЭЗ «Морпорт Актау»

Таблица 106
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Актау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,153
	1,022
	0,500
	1,000
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,015
	
	0,193
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,059
	
	1,299
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,282
	0,044
	0,088
	
	
	

	Сульфаты
	0,012
	 
	0,150
	0,017
	
	
	

	Оксид углерода
	0,179
	0,060
	4,049
	0,810
	
	
	

	Диоксид азота
	0,015
	0,370
	0,211
	2,478
	262
	
	

	Озон
	0,060
	1,996
	0,228
	1,425
	798
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,055
	6,825
	94
	1
	

	Углеводороды
	0,790
	 
	5,000
	0,083
	
	
	

	Аммиак
	0,013
	0,320
	0,342
	1,712
	1
	
	

	Серная кислота
	0,025
	0,250
	0,050
	0,167
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1.,11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным  6,8 ( высокий уровень), НП = 14,5 (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации озона 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За 2 квартал по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по озону – 798 случаев, по диоксиду азота – 262 случаев, по сероводороду – 94 случая, по аммиаку – 1 случай, также зафиксирован 1 случай  превышения более 5 ПДК – по сероводороду (таблица 106).

11.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарных постах (рис. 11.3., таблица 107).

Таблица107
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Жанаозен
Таблица 108
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Жанаозен

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0199
	
	0,1638
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0076
	0,1528
	0,0640
	0,1280
	
	
	

	Оксид углерода
	0,2004
	0,0668
	7,8112
	1,5622
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,0102
	0,2550
	0,0178
	0,2094
	
	
	

	Оксид азота
	0,0004
	0,0067
	0,0034
	0,0085
	
	
	

	Озон
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Сероводород
	0,0001
	
	0,0002
	0,0250
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,6 и НП = 0,0% (табл.1 и табл.1.1).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. За 2 квартал по городу зафиксирован 1 случай  превышения более 1 ПДК по оксиду углерода (таблица 108).

11.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту (рис. 11.4., таблица 109).

Таблица 109
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 11.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Бейнеу



Таблица 110
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Бейнеу

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,017
	 
	0,769
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,081
	 
	4,578
	 
	 
	
	

	Диоксид серы
	0,001
	0,029
	0,016
	0,031
	 
	
	

	Оксид углерода
	0,066
	0,022
	1,771
	0,354
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,005
	0,130
	0,107
	1,261
	2
	
	

	Оксид азота
	0,002
	0,026
	0,149
	0,371
	
	
	

	Озон
	0,068
	2,253
	0,128
	0,800
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,010
	1,225
	6
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,099
	0,932
	4,662
	3
	
	

	Сумма УВ 
	1,164
	 
	21,157
	 
	 
	
	

	Метан
	1,430
	 
	24,935
	 
	 
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значением СИ равным 4,7 (повышенный уровень), значение НП = 0,3% (низкий уровень) (табл.1 и табл.1.1).
По городу среднемесячная концентрация озона составляла 2,3ПДКс.с.,остальных загрязняющих веществ не превышала ПДК (таблица 110). Число случаев превышения ПДК зарегистрировано по диоксиду азота – 2 раза, по сероводороду – 6 раз, по аммиаку – 3 раза.

11.4 Состояние атмосферного воздуха на территории х/х Кошкар-Ата 
по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздухапроводились на хвостохранилище «Кошкар – Ата».Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов.
Концентрации всех загрязняющих веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 111).

Таблица 111
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений
х/х «Кошкар-Ата»

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,151
	

	Диоксид серы
	0,035
	0,07

	Оксид углерода
	0,422
	0,08

	Диоксид азота
	0,016
	0,18

	Оксид азота
	0,023
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,021
	

	Сумма  углеводородов
	42,300
	0,71

	Аммиак
	0,025
	0,13












11.5 Состояние атмосферного воздуха на территориип.Баутина по данным эпизодических наблюдений

Наблюдения за загрязнением воздухапроводились в п.Баутина.Измерялись концентрации взвешенных частиц (РМ-10), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, растворимых сульфатов, сумма углеводородов. 
Концентрации определяемых веществ по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы(таблица 112).
Таблица 112
Концентрации загрязняющих веществ по даннымнаблюдений п. Баутина

	Определяемые примеси
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные частицы  РМ-10
	0,151
	

	Диоксид серы 
	0,029
	0,06

	Оксид углерода 
	0,426
	0,09

	Диоксид азота  
	0,015
	0,18

	Оксид азота
	0,024
	0,06

	Растворимые сульфаты
	0,016
	

	Сумма  углеводородов
	40,300
	0,67

	Аммиак  
	0,158
	0,79



11.6 Состояние атмосферного воздуха на месторождениях Мангистауской области

На месторождениях Дунга и Жетыбаймаксимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, серной кислоты и суммарного углеводорода не превышали ПДК.


11.7 Качество морских вод по гидрохимическим показателям на акватории Специальной экономической зоны (СЭЗ)"Морпорт Актау"
Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод на акватории СЭЗ "Морпорт Актау" проводились в 2 квартале 2015 года по четырем контрольным точкам: 1точка – 0,5 км выше поста, причал №8; 2 точка – 0,5 км выше поста, причал №7; 3точка – 0,4 км ниже поста, причал №4 (берег); 4 точка (фоновая) – 0,5 км ниже дороги 1 микрорайона "Достар".
Содержание гидрохимических показателей сравнивалось со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) для морских вод (Приложение 5).
Уровень загрязнения морских вод оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).
На акватории морского порта температура воды находилось в пределах 10,3-16,3 °С, величина рН морской воды - 8,1-8,2, содержание растворенного кислорода - 5,93-6,13 мг/дм3, БПК5 0,9-1,0 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено.
На всех точках акватории Морпорта морская вода характеризуются как «нормативно-чистая» (КИЗВ=0,00), в 2-ом квартале 2014 года был отмечен как "умеренно загрязненная" (по ИЗВ).
В сравнении с 1 кварталом, в июне 2015 года качество морской воды значительно не изменилось.

11.8 Состояние морских вод по гидрохимическим показателям
на прибрежных станциях, месторождениях Мангистауской области

На прибрежных станциях Форт-Шевченко, Фетисово, Каламкас температура воды находилось в пределах 21-22 °С, величина рН морской воды – 7,8-8,1, содержание растворенного кислорода - 5,8-6,3 мг/дм3, БПК5 0,9-1,0 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено.
На месторождениях Каражанбас и Армантемпература воды отмечена 21 °С, величина рН морской воды – 7,8-8,0, содержание растворенного кислорода – 6,0-6,1 мг/дм3, БПК5 1,0-1,1 мг/дм3. Превышение допустимой нормы не обнаружено (табл.2.1).
В разрезе Мангышлак-Чечень (3 точек) температура находились в пределах 18,5-24,9 °С, величина рН – 7,4-8,1, растворенного кислорода – 11,27 мг/дм3,БПК53,77 мг/дм3. 
В разрезе Песчанный-Дербент (3 точек) температура находились в пределах 17,8-25,2 °С, величина рН морской воды находилась в пределах 7,1-7,9, растворенного кислорода – 11,82 мг/дм3, БПК5 – 4,01 мг/дм3. Превышение ПДК не наблюдалось.
В разрезе Кендерли-Дивичи (3 точек) температура находились в пределах 16,3-25,3 °С, величина рН морской воды составило 7,7-8,2, растворенного кислорода – 12,18 мг/дм3, БПК5 – 4,08 мг/дм3. Превышение нормы не наблюдалось.
Качество морской воды на всех прибрежных станциях и месторождениях, на станциях вековых разрезов оценивается как «нормативно-чистая». Во 2 квартале 2014 года качество воды оценивалось как «умеренно загрязненная»(по ИЗВ). В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды существенно не изменилось.

11.9 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (№1,2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,07-0,12 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.10 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жана Узень) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.5).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–2,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииМангистаускойобласти

12 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.12.1., таблица 113).
Таблица 113
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	ул. Затон, 39
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Павлодар 
Таблица 114
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Павлодар

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные вещества
	0,237
	1,581
	0,800
	1,600
	26
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,017
	
	0,598
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,028
	
	0,837
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,183
	0,297
	0,593
	
	
	

	Сульфаты
	0,004
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,493
	0,164
	6,000
	1,200
	6
	
	

	Диоксид азота
	0,023
	0,587
	0,297
	3,494
	415
	
	

	Оксид азота
	0,009
	0,158
	0,682
	1,706
	12
	
	

	Озон
	0,060
	2,004
	0,150
	0,938
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,035
	4,375
	1348
	
	

	Фенол
	0,002
	0,746
	0,007
	0,700
	
	
	

	Хлор 
	0,000
	0,009
	0,010
	0,100
	
	
	

	Хлористый водород
	0,039
	0,385
	0,400
	2,000
	1
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,076
	0,587
	2,933
	5
	
	

	Сумма УВ 
	3,095
	
	50,868
	
	
	
	

	Метан
	3,029
	
	45,426
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением НП равным 36,1% (высокий уровень), СИ = 4,4 (повышенный уровень) по сероводороду (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ составили 1,6 ПДКс.с., озона 2,0 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 26, по оксиду углерода – 6, по диоксиду азота – 415, по оксиду азота – 12, по сероводороду – 1348, по хлористому водороду – 1, аммиаку – 5 случаев (таблица 114).

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.12.2., таблица 115).
Таблица 115
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Екибастуз


Таблица 116
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Екибастуз

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,186
	1,239
	0,800
	2,600
	33
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,014
	
	0,169
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,024
	
	0,885
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,194
	0,275
	0,550
	
	
	

	Сульфаты
	0,006
	
	0,020
	0,002
	
	
	

	Оксид углерода
	0,163
	0,054
	3,157
	0,631
	
	
	

	Диоксид азота
	0,017
	0,436
	0,117
	1,371
	11
	
	

	Оксид азота
	0,006
	0,108
	0,308
	0,771
	
	
	

	Озон
	0,065
	2,174
	0,140
	0,875
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,008
	1,050
	27
	
	

	Аммиак
	0,006
	0,156
	0,176
	0,882
	
	
	

	Сумма УВ
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2,6 и НП = 14,7% по взвешенным веществам (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных веществ превысили 1,2 ПДКс.с., озона – 2,2 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Зарегистрированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам – 33, по диоксиду азота – 11, по сероводороду – 27 случаев (таблица 116).

12.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 117).
Таблица 117
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аксу 


Таблица 118
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аксу 

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,011
	
	0,121
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,269
	0,201
	0,402
	
	
	

	Оксид углерода
	0,010
	0,003
	1,541
	0,308
	
	
	

	Диоксид азота
	0,010
	0,262
	0,090
	1,060
	2
	
	

	Оксид азота
	0,003
	0,049
	0,057
	0,142
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1,1 и НП = 0,3% (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Было зафиксировано 2 случая превышения более 1 ПДК по диоксиду азота (таблица 118).

12.4 Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке Ертис.
Температура воды  колебалась от 0,1 до 21,4 º C, среднее значение рН составило рН=8,07,  концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,06 мг/дм³,  БПК5   в среднем  1,81 мг/дм³.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  тяжелых металлов (медь – 2,9 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК).
Качество воды реки Ертис на территории Павлодарской области оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды в реке Ертис –существенно не изменилось.
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды в реке Ертис –существенно не изменилось.
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12.4 Характеристика качества поверхностных вод Павлодарской области


12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ти метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) ина 4-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар(№3,4),г.Аксу (№1) и г.Екибастуз (№1)(рис. 12.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,21 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.


12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарскойобласти осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территорииПавлодарской области



13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Петропавловск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах(рис.13.1., таблица 119).

Таблица 119
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Уалиханова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, оксид  углерода, аммиак

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.13.1. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Петропавловск


Таблица 120
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Петропавловск

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,085
	0,568
	0,100
	0,200
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,013
	
	0,513
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,012
	
	0,588
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,142
	0,351
	0,702
	
	
	

	Сульфаты
	0,009
	
	0,010
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	0,980
	0,327
	7,000
	1,400
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,031
	0,775
	0,070
	0,824
	
	
	

	Оксид азота
	0,001
	0,014
	0,066
	0,165
	
	
	

	Озон
	0,057
	1,896
	0,108
	0,675
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,074
	9,275
	149
	32
	

	Фенол
	0,002
	0,489
	0,003
	0,300
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	1,368
	0,007
	0,200
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,048
	0,069
	0,346
	
	
	

	Сумма УВ 
	1,009
	
	1,520
	
	
	
	

	Метан
	1,252
	
	1,886
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значением СИ равным 9,3 (высокий уровень), НП = 5,0% (повышенный уровень) по сероводороду (табл.1 и табл.1.1). 
В целом по городу среднемесячняя концентрация озона составила 1,9 ПДКс.с., формальдегида - 1,4 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышала ПДК (таблица 120). Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 2, по сероводороду – 149 и более 5 ПДК – 32 случая.

13.2 Состояние атмосферного воздуха по данным экспедиционных наблюдений по районам Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением воздухав Северо-Казахстанской области проводились в поселках Тайынша, Саумалколь, Булаева и с. Бескол (Точка №1 - п.Тайынша (Тайыншинский р-н), точка №2 п.Саумалколь (Айыртауский р-н), точка №3п.Булаева (р-н М.Жумабаева), точка №4 с. Бескол (Кызылжарский р-н).Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота.
Концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота по данным наблюдений находились в пределах допустимой нормы (таблица 121).

Таблица 121
Концентрации загрязняющих веществ 
по даннымнаблюдений районов Северо-Казахстанской области

	Загрязняющие
вещества
	Точки отбора

	
	№1
	№2
	№3
	№4

	
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК
	qm мг/м3
	qm/ПДК

	Взвешенные вещества (пыль)
	0,110
	0,220
	0,086
	0,172
	0,185
	0,370
	0,113
	0,226

	Диоксид серы
	0,005
	0,011
	0,008
	0,016
	0,005
	0,010
	0,006
	0,011

	Оксид углерода
	4,960
	0,992
	2,310
	0,462
	3,760
	0,752
	3,190
	0,638

	Диоксид азота
	0,010
	0,114
	0,008
	0,092
	0,011
	0,134
	0,004
	0,043





13.3 Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории  Северо – Казахстанской области  проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.    
В реке  Есиль температура воды находилась в пределах от 0,2 ºC до 18,6 ºC, водородный показатель равен 2,6, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 10,1 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 1,64 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 2,5ПДК; фториды – 5,08 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,1 ПДК; цинк – 1,4 ПДК).
В вдхр. Сергеевском температура воды находилась в пределах  от 0,3 ºC до 19,2 ºC, водородный показатель равен 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,44 мгО2/дм3, БПК5 в среднем 2,12 мгО2/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее –3,1 ПДК; фториды – 3,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,6 ПДК; цинк – 1,5 ПДК).
Качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское соответствует «высокому уровню загрязнения». 
По сравнению с 1 кварталом 2015 года качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское – ухудшились.
По сравнению с 2 кварталом 2014 года качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское ухудшились.
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Рис. 13.2 Характеристика качества поверхностных вод Северо-Казахстанской области
13.4 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,09-0,15 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

13.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.3). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области



14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица 122).
Таблица 122
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, аммиак


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	

	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1 Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Шымкент

Таблица 123
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	≥ПДК
	≥5ПДК
	≥10ПДК

	Взвешанные вещества
	0,243
	1,622
	0,800
	1,600
	19
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,024
	
	0,655
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,086
	
	5,187
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,117
	0,093
	0,185
	
	
	

	Оксид углерода
	1,538
	0,513
	6,000
	1,200
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,046
	1,161
	0,500
	5,882
	162
	1
	

	Оксид азота
	0,012
	0,195
	0,402
	1,006
	1
	
	

	Озон
	0,065
	2,161
	0,172
	1,075
	33
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,070
	8,750
	151
	6
	

	Аммиак
	0,028
	0,699
	0,307
	1,533
	1
	
	

	Формальдегид
	0,018
	5,946
	0,087
	2,486
	11
	
	

	Сумма УВ
	0,415
	
	3,376
	
	
	
	

	Метан
	0,482
	
	4,033
	
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он пределялся значением СИ равным 8,8 (высокий уровень), НП = 13,3% (повышенный уровень) (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен сероводородом.
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,6 ПДКс.с., диоксида азота  - 1,2 ПДКс.с., озона – 2,2 ПДКс.с., формальдегида – 5,9 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 19, по оксиду углерода,  оксиду азота и аммиаку – 1, по диоксиду азота – 162, по озону – 33, по сероводороду – 151, по формальдегиду – 11 случаев, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 6 и диоксиду азота – 1  случай (таблица 123).


14.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 124).
Таблица 124

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,
на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан

Таблица 125
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Туркестан

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,000
	 
	0,000
	
	
	
	

	Оксид углерода
	3,017
	1,006
	30,846
	6,169
	1004
	8
	

	Диоксид азота
	0,003
	0,065
	0,096
	1,133
	3
	 
	

	Оксид азота
	0,002
	0,035
	0,031
	0,078
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он пределялся значениями СИ равным 6,2 и НП = 20,7% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода.
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по оксиду углерода – 1004, по диоксиду азота – 3 случая, также превышения более 5 ПДК 8 случаев – по оксиду углерода (таблица 125).

14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица 126).
Таблица 126

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау
Таблица 127
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Кентау

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимально-разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДК

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКм.р.
	>ПДК
	>5ПДК
	>10ПДК

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,034
	 
	0,976
	 
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,020
	 
	0,621
	 
	
	
	

	Диоксид серы
	0,046
	0,918
	0,951
	1,903
	14
	
	

	Оксид углерода
	0,382
	0,127
	5,488
	1,098
	3
	
	

	Диоксид азота
	0,001
	0,035
	0,096
	1,128
	2
	
	

	Оксид азота
	0,028
	0,466
	0,586
	1,465
	8
	
	

	Озон
	0,080
	2,656
	0,150
	0,938
	 
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,012
	1,525
	24
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,013
	0,008
	0,039
	
	
	

	Сумма УВ
	0,023
	 
	0,090
	 
	
	
	

	Метан
	0,028
	 
	0,112
	 
	
	
	



Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он пределялся значениями СИ равным 1,9 и НП = 0,5% (табл.1 и табл.1.1). Воздух города более всего загрязнен диоксидом серы.
В целом по городу среднемесячная концентрация по озону составляла 2,7 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышала ПДК. Были выявлены превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 14, по оксиду углерода – 3, по диоксиду азота – 2, по оксиду азота – 8, по сероводороду – 24 случая (таблица 127).

14.4 Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанской области проводились на 7-ми водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта Бугунь и водохранилище Шардаринское). 
В реке Сырдария температура воды находилась в пределах от 8,8 до 25,2ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,99, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,0 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,155 ПДК, магний 1,46 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 3,2 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,1 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 3,0 ПДК).
В реке Келес температура воды находилась в пределах от 7,2 до 20,0ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,8 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,82 ПДК, магний 1,39 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,25 ПДК) и тяжелых металлов (меди 2,3 ПДК).
В реке Бадам температура воды находилась в пределах от 6,4 до 22,6ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 9,1 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,585 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,2 ПДК) и тяжелых металлов (меди 2,0 ПДК).
В реке Арыс температура воды находилась в пределах от 13,0 до 22,8ºC, среднее значение водородного показателя составило 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода 9,1 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК наблюдались по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,18 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,4 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,0 ПДК), органических веществ (летучие фенолы 2,0 ПДК).
В реке Боген температура воды находилась в пределах от 15,2 до 22,2ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,4, концентрация растворенного в воде кислорода 9,1 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,25 ПДК), тяжелых металлов (меди 1,2 ПДК).
В реке Катта-Бугунь температура воды находилась в пределах от 6,2 до 17,1ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,3, концентрация растворенного в воде кислорода 9,5 мг/дм3, БПК5 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.
В водохранилище Шардара температура воды находилась в пределах от 8,8 до 24,4ºC, среднее значение водородного показателя составило 8,18, концентрация растворенного в воде кислорода 10,6 мг/дм3, БПК5 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,8 ПДК, магний 1,37 ПДК), биогенных (азот нитритный 1,8 ПДК), тяжелых металлов (меди 2,3 ПДК) и органических веществ (летучие фенолы 1,5 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно чистая» - река Катта–Бугунь; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, вдхр. Шардара.
В сравнении с 1 кварталом 2015 года качество воды рек Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта-Бугунь, вдхр. Шардара – существенно не изменилось, качество воды реки Боген - ухудшилось.
В сравнении с 2 кварталом 2014 года качество воды рек Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Боген, Катта-Бугунь, вдхр. Шардара – существенно не изменилось.
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Рис. 14.4 Характеристика качества поверхностных вод Южно-Казахстанкой области


14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан)и на 1 автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1)(рис. 14.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области  находились в пределах 0,06-0,19мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.5). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,6–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотностью радиоактивных выпадений
на территории Южно-Казахстанской области




Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;
Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;
Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ВЗ – высокое загрязнение
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение
БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток
рН – водородный показатель
БИ – биотический индекс
ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт
ГЭС – гидроэлектростанция
ТЭЦ - теплоэлектростанция
ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 
р. – река
пр. - проток
оз.  – озеро
вдхр. – водохранилище
кан. – канал
ВКО – Восточно Казахстанская область
ЗКО – ЗападноКазахстанская область
ЮКО – Южно Казахстанская область
пос. – поселок
г. – город
а. –ауыл
с. –село
им. - имени
ур. – урочище
зал. – залив
о. - остров
п-ов – полуостров
сев. – северный
юж. – южный
вост. – восточный
зап. - западный
рис. – рисунок
табл. – таблица








































Приложение 1
Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

	
Наименование
примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	
Класс
опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Оксид азота
	0,4
	0,06
	3

	Диоксид азота
	0,085
	0,04
	2

	Взвешенные  вещества
	0,5
	0,15
	3

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,035
	0,003
	2

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Хлористый водород
	0,2
	0,2
	2

	Хром (VI)
	0,0015
	0,0015
	1

	Свинец
	
	0,0003
	1

	Кадмий
	
	0,0003
	1

	Мышьяк
	
	0,003
	2

	Медь
	
	0,002
	2

	Углеводороды
	1,0
	-
	3

	Бензол
	1,5
	0,1
	2


«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89 М.)


Приложение 2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов

	Наименование
	ПДК,
мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

Приложение 3

Общая классификация водных объектов по степени загрязнения

	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1



Приложение 4
Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ в водеводных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по Республике Казахстан
	
	№
	
Показатели


	Нормативы
(предельно - допустимые
концентрации -ПДК), не более, в мг/л
	Класс
опасности

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Цинк (2+)
	5,0
	3

	3
	Ртуть
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Мышьяк
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Медь
	1,0
	3

	8
	Фенолы
	0,25
	

	9
	Нефтепродукты
	0,1
	

	10
	Фтор для климатических районов I-II
	1,5
	2

	11
	Фтор для климатических районов III
	1,2
	2

	12
	Кадмий

	0,001
	2

	13
	Марганец 

	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель 
	0,1
	3

	15
	Цветность, градусы
	20 (35)
	

	16
	Мутность

	1,5 (2)
	

	17
	Нитраты(по NO3)
	45
	3

	18
	Хлориды(СL- )
	350
	4

	19
	Жесткость общая, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Железо (Fe, суммарно)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаты (SO4)
	500
	4

	22
	Общая минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	

	23
	Медь (Сu, суммарно)
	1,0
	3

	24
	Водородный показатель, рН
	в пределах 6-9
	

	25
	Окисляемость перманганатная
	5,0
	

	26
	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	


Санитарные правила«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользованияи безопасности водных объектов» № 104 СанПиН от 18 января 2012 года


Приложение 5
Значения предельно-допустимых концентраций веществ 
в морских водах

	Наименование
примесей
	ПДК для морских вод,
мг/л
	Класс опасности

	Железо общее
	0,05
	3

	Аммоний солевой
	2,9
	

	Нитриты
	0,08
	2

	Нитраты
	40
	3

	Хром (6+)
	0,02
	

	Нефтепродукты
	0,05
	4

	Марганец
	0,05
	

	Медь
	0,005
	3

	Сульфаты
	3500
	

	Фенолы
	0,001
	

	Цинк
	0,05
	

	Свинец
	0,01
	2

	Никель
	0,01
	3



Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.
Приложение 6

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

	Наименование вещества
	Предельно-допустимая концентрация 
(далее-ПДК) мг/кг в почве

	Свинец (валовая форма)
	32,0

	Медь (подвижная форма)
	3,0

	Хром (подвижная форма)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (подвижная форма)
	4,0

	Цинк (подвижная форма)
	23,0

	Кадмий (валовая форма)
	0,5

	Мышьяка (валовая форма)
	2,0


	*Совместный приказ Министерства здравоохранения РК от 30.01.2004 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 г. №21-п 



Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за 2 квартал 2015 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	апрель 2015 г
	май 2015 г
	июнь 2015 г
	среднее за 3 месяца

	
	
	
	
	ИС
	БИ
	ИС
	БИ
	ИС
	БИ
	ИС
	БИ

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в створе гидропоста
	1,53
	9
	-
	9
	1,19
	8
	1,36
	8,7

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1,68
	4
	1,56
	-
	1,8
	4
	1,68
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(01)
	1,76
	4
	1,83
	4
	1,74
	4
	1,78
	4,0

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	0,35 км ниже понт. моста(09)
	1,68
	8
	1,67
	6
	1,75
	4
	1,70
	6,0

	
	
	с.Прапорщиково
	3,5 км ниже г.У-Ка; в черте села Прапорщиково
	1,86
	7
	1,55
	5
	2,04
	5
	1,82
	5,7

	
	
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1 км ниже впадения р.Красноярка
	1,83
	5
	-
	7
	1,79
	5
	1,81
	5,7

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,3 км выше с.Лесная Пристань
	0,81
	7
	-
	7
	1,35
	8
	1,08
	7,3

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	1,01
	9
	-
	8
	1,2
	8
	1,11
	8,3

	4
	Брекса
	г.Риддер
	6,8 км выше города
	1,04
	6
	-
	7
	1,12
	7
	1,08
	6,7

	
	
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше усть р.Брекса
	2,12
	4
	2,11
	8
	2,19
	7
	2,14
	6,3

	5
	Тихая
	г.Риддер
	0,1 км ниже сброса цинкового завода
	2,26
	6
	1,23
	8
	1,79
	8
	1,76
	7,3

	
	
	г.Риддер
	0,5 км ниже города
	2,53
	6
	1,95
	8
	2,29
	7
	2,26
	7,0

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	50 м выше сброса шахтных вод рудн.Тишинский
	2,5
	6
	-
	6
	1,77
	8
	2,14
	6,7

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	2,51
	6
	1,76
	8
	1,59
	7
	1,95
	7,0

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	21 км выше г.У-Ка; в черте п.Каменный Карьер
	1,19
	7
	-
	9
	1,6
	9
	1,40
	8,3

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (01); у автодорожного моста
	1,72
	7
	1,84
	6
	1,81
	9
	1,79
	7,3

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1,45 км выше устья р.Ульба (09);  у автодорожного моста
	1,57
	6
	-
	8
	1,96
	6
	1,77
	6,7

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский
	1,99
	9
	1,94
	7
	1,93
	6
	1,95
	7,3

	
	
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста
	2,11
	4
	2,03
	2
	2,12
	7
	2,09
	4,3

	
	
	с.Глубокое
	0,175 км ниже сброса Медьзавода
	-
	2
	-
	4
	2,13
	6
	2,13
	4,0

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	-
	4
	-
	7
	2,29
	7
	2,29
	6,0

	
	
	с.Предгорное
	0,5 км ниже сброса Березовского рудника; у автодорожного моста
	-
	1
	2,31
	2
	2,4
	6
	2,36
	3,0

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	0,3 км выше г.Шемонаиха
	-
	6
	1,79
	7
	1,83
	7
	1,81
	6,7

	
	
	г.Шемонаиха
	9,5 км ниже г.Шемонаиха; в черте с.Камышенка
	-
	5
	2,2
	6
	1,94
	7
	2,07
	6,0

	11
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	2,22
	7
	2,21
	8
	2,12
	7
	2,18
	7,3



Приложение 8
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за 2 квартал 2015 г.

	№
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	апрель
	май
	июнь
	Среднее за 3 мес.

	
	
	
	
	А
	В
	А
	В
	А
	В
	

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с.Боран;0,3 км выше речной пристани;в створе водпоста
	93
	не оказывает
	96,7
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	96,6

	2
	Емель
	п. Кызылту
	в створе водпоста
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0

	3
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	97,0
	не оказывает
	93,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	96,7

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби(01); в черте города
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби(09); в черте города
	83,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	94,3

	
	
	с.Прапорщиково
	в черте с.Прапорщиково;15 км ниже впад. ручья Бражный
	90,0
	не оказывает
	96,7
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	95,6

	
	
	с.Предгорное
	в черте с.Предгорное; 1км ниже впадения р.Красноярка
	80,0
	не оказывает
	96,7
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	92,2

	4
	Буктырма
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань;0,1 км выше впад. р.Хамир
	87,0
	не оказывает
	96,7
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	94,6

	
	
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже устья р.Березовка
	87,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	95,7

	5
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впад. ключа Шубина
	87,0
	не оказывает
	53,3
	не оказывает
	43,0
	оказывает
	61,1

	
	
	г.Риддер
	В черте города; 0,6 км выше устья р.Брекса
	70,0
	не оказывает
	0,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	23,3

	6
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше впад. ручья Безымянный
	7,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	2,3

	
	
	г.Риддер
	в черте города;0,8 км выше устья
	83,0
	не оказывает
	0,0
	оказывает
	60,0
	не оказывает
	47,7

	7
	Ульби
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр. Громотухи и Тихой
	100,0
	не оказывает
	0,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	33,3

	
	
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский
	7,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	0,0
	оказывает
	2,3

	8
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	в черте п.Каменный Карьер; в створе водпоста
	77,0
	не оказывает
	56,7
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	77,9

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1 км выше устья р.Ульби (01); у автодорожного моста
	90,0
	не оказывает
	80,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	90,0

	
	
	г.Усть-Каменогорск
	1 км выше устья р.Ульби (09); у автодорожного моста
	93,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	97,7

	9
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с п.Белоусовский
	60,0
	не оказывает
	96,7
	не оказывает
	57,0
	не оказывает
	71,2

	
	
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с Белоусовский, у автодорожного моста
	70,0
	не оказывает
	30,0
	оказывает
	10,0
	оказывает
	36,7

	
	
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое;0,3 км выше устья
	87,0
	не оказывает
	33,3
	оказывает
	93,0
	не оказывает
	71,1

	10
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод Иртышского рудника
	63,0
	не оказывает
	63,3
	не оказывает
	87,0
	не оказывает
	71,1

	
	
	с.Предгорное
	1 км ниже впад. р.Березовка; у автодорожного моста
	80,0
	не оказывает
	83,3
	не оказывает
	0,0
	оказывает
	54,4

	11
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впад. р.Березовки
	77,0
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	93,0
	не оказывает
	90,0

	
	
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка;4,1 км ниже впадения р.Таловка
	80,0
	не оказывает
	83,3
	не оказывает
	100,0
	не оказывает
	87,8




Приложение 9
Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям за 2 квартал 2015 года
	№
п/п
	Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества
воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-
планктон
	Фито-
планктон
	Пери-
фитон
	
	Тест-параметр
%
	Оценка воды

	1
	р. Нура
	с. Шешенкара
	3 км ниже села, в створе водпоста
	1,81
	1,72
	1,76
	3
	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	-//-
	жд.ст. Балыкты
	2,0 км ниже жд.ст., 2,0 км выше села
	1,80
	1,74
	-
	3
	0
	

	3
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,82
	1,93
	-
	3

	1
	

	4
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,91
	2,00
	-
	3

	0
	

	5
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,87
	2,00
	2,05
	3
	2,3
	

	6
	-//-
	Нижний бьеф
Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,93
	1,76
	-
	3
	2
	

	7
	-//-
	с. Акмешит
	В черте села, в створе водпоста
	1,87
	1,80
	-
	3
	3
	

	8
	р. Шерубай-Нура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	1,90
	1,82
	1,93
	3
	1
	

	9
	р. Кара-Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,65
	1,64
	-
	3
	0
	

	10
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот.
	1,91
	1,77
	-
	3
	0
	

	11
	-//-.
	-//-
	5,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,91
	1,88
	
-
	
3
	0
	

	12
	Самаркандское вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,74
	1,86
	
-
	
3
	1
	

	13
	Кенгирское вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,60
	1,73
	-
	3
	1
	-//-



	№
п/п

	Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт
привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест-параметр,
%
	Оценка воды

	1

	Озеро Балхаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,79
	1,71
	3
	0
	Не оказывает токсического действия

	2
	Озеро Балхаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш
	1,70
	1,63
	3
	0
	

	3

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,74
	1,76
	3
	0
	

	4

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,69
	1,78
	3
	0
	

	5

	Озеро Балхаш
	г.Балхаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,74
	1,81
	3
	0
	

	6
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,80
	1,83
	3
	0
	

	7
	Озеро Балхаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,78
	1,84
	3
	0
	

	8
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,72
	1,83
	3
	6,5
	

	9
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,88
	1,89
	3
	0
	

	10
	Озеро Балхаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,76
	1,80
	3
	1
	

	11
	Озеро Балхаш
	Залив Малый
Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,68
	1,81
	3
	0
	

	12
	Озеро Балхаш
	Залив Малый
Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,70
	1,83
	3
	0
	

	13
	Озеро Балхаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,66
	1,78
	3
	0
	

	14
	Озеро Балхаш
	о. Алгазы
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,65
	1,90
	3
	0
	

	15
	Озеро Балхаш
	Северо-Восточная часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,70
	1,83
	3
	0
	




Приложение 10

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»
за  2 квартал 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области по данным 20 станции СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» (Аджип ККО) (Жилгородок, Авангард, Акимат, Болашак Восток, Болашак Запад, Болашак Север, Болашак Юг, Вест Ойл, Восток, Доссор, Загородная, Макат, Поселок Ескене, Привокзальный, Самал, Станция Ескене, Карабатан, Таскескен, ТКА, Шагала).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Превышения наблюдались по сероводороду в районах Вест Ойл – 9,5 ПДК,Восток – 2,1 ПДК,Акимат – 1,1 ПДК и ТКА – 1,1 ПДК.Концентрации остальных определяюмых веществ находились в пределах нормы(таблица 108).


Приложение 11
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,4
	0,1
	0,7
	0,1
	0,001
	0,03
	0,003
	0,007
	0,001
	 
	0,00
	0,5

	Авангард
	0,3
	0,1
	0,6
	0,1
	0,002
	0,03
	0,009
	0,02
	0,001
	 
	0,01
	0,7

	Акимат
	0,5
	0,2
	1,0
	0,2
	0,002
	0,03
	0,009
	0,02
	0,001
	 
	0,01
	1,1

	Болашак Восток
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,02
	0,004
	0,007
	0,001
	 
	0,00
	0,1

	Болашак Запад
	0,2
	0,1
	0,3
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,3

	Болашак Север
	0,2
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,007
	0,001
	 
	0,00
	0,2

	Болашак Юг
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,01
	0,002
	0,004
	0,000
	 
	0,00
	0,2

	Вест Ойл
	0,3
	0,1
	0,5
	0,1
	0,002
	0,04
	0,019
	0,04
	0,007
	 
	0,08
	9,5

	Восток
	0,5
	0,2
	1,1
	0,2
	0,002
	0,04
	0,008
	0,02
	0,002
	 
	0,02
	2,1

	Доссор
	0,3
	0,11
	1,2
	0,2
	0,000
	0,01
	0,001
	0,002
	0,0005
	 
	0,001
	0,2

	Загородная
	0,3
	0,1
	0,7
	0,1
	0,001
	0,03
	0,007
	0,014
	0,001
	 
	0,004
	0,5

	Макат
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,01
	0,001
	0,003
	0,000
	 
	0,001
	0,2

	Посолек Ескене
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,02
	0,002
	0,004
	0,000
	 
	0,001
	0,1

	Привокзальный
	0,4
	0,1
	0,7
	0,1
	0,001
	0,03
	0,004
	0,01
	0,001
	 
	0,01
	1,0

	Самал
	0,3
	0,1
	0,8
	0,2
	0,001
	0,02
	0,002
	0,00
	0,000
	 
	0,00
	0,2

	Станция Ескене
	0,3
	0,1
	0,7
	0,1
	0,001
	0,02
	0,004
	0,01
	0,000
	 
	0,00
	0,2

	Карабатан
	0,3
	0,1
	0,5
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,01
	0,001
	 
	0,00
	0,2

	Таскескен
	0,3
	0,1
	0,5
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,007
	0,000
	 
	0,001
	0,1

	ТКА
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	0,001
	0,02
	0,004
	0,009
	0,001
	 
	0,009
	1,1

	Шагала
	0,4
	0,1
	0,7
	0,1
	0,001
	0,02
	0,003
	0,007
	0,001
	 
	0,004
	0,5


продолжение приложения 11

	Станции СМКВ Аджип ККО 
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0,013
	0,3
	0,03
	0,3
	0,002
	0,03
	0,01
	0,02

	Авангард
	0,014
	0,3
	0,03
	0,4
	0,003
	0,05
	0,02
	0,04

	Акимат
	0,020
	0,5
	0,05
	0,5
	0,009
	0,1
	0,04
	0,10

	Болашак Восток
	0,002
	0,05
	0,009
	0,11
	0,000
	0,01
	0,001
	0,00

	Болашак Запад
	0,002
	0,1
	0,006
	0,1
	0,0008
	0,01
	0,002
	0,004

	Болашак Север
	0,003
	0,1
	0,01
	0,1
	0,000
	0,01
	0,001
	0,00

	Болашак Юг
	0,001
	0,03
	0,00
	0,0
	0,001
	0,01
	0,001
	0,003

	Вест Ойл
	0,007
	0,2
	0,02
	0,2
	0,001
	0,02
	0,008
	0,02

	Восток
	0,02
	0,5
	0,05
	0,5
	0,009
	0,1
	0,04
	0,10

	Доссор
	0,003
	0,1
	0,01
	0,1
	0,001
	0,01
	0,00
	0,00

	Загородная
	0,017
	0,4
	0,05
	0,6
	0,01
	0,1
	0,04
	0,10

	Макат
	0,010
	0,3
	0,03
	0,3
	0,003
	0,0
	0,02
	0,0

	Посолек Ескене
	0,001
	0,03
	0,003
	0,04
	0,001
	0,01
	0,002
	0,004

	Привокзальный
	0,014
	0,4
	0,04
	0,4
	0,003
	0,05
	0,02
	0,05

	Самал
	0,003
	0,08
	0,01
	0,1
	0,001
	0,01
	0,001
	0,00

	Станция Ескене
	0,003
	0,1
	0,01
	0,2
	0,001
	0,01
	0,002
	0,01

	Карабатан
	0,002
	0,0
	0,00
	0,1
	0,003
	0,06
	0,01
	0,02

	Таскескен
	0,003
	0,1
	0,01
	0,1
	0,002
	0,03
	0,01
	0,01

	ТКА
	0,008
	0,2
	0,02
	0,2
	0,001
	0,02
	0,00
	0,01

	Шагала
	0,011
	0,3
	0,03
	0,4
	0,003
	0,05
	0,01
	0,03





Приложение 12

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2 квртал 2015 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырауна 4 экопостах (№1 Мирный – поселокМирный, улицаГайдара, №2 Перетаска –улицаГоворова, №3 Химпоселок - поселок Химпоселок, улица Менделеева, №4Пропарка - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определяется содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.
Средние концентрации всех опреляющих веществ находились в пределах нормы.
Во 2 квартале  максимально-разовые концентрациисероводорода – в поселках Мирный – 1,2 ПДК, Перетаска – 1,1 ПДК, Пропарка  - 8,8 ПДК, Химпоселок – 2,0 ПДК,суммарных углеводородов составили в поселках: Мирный – 1,6 ПДК,  Перетаска – 1,7 ПДК, Пропарка – 3,7 ПДК, Химпоселок – 4,4 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы(таблица109).
Приложение 13
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,23
	0,08
	0,51
	0,10
	0,000
	-0,006
	0,009
	0,023
	0,007
	0,2
	0,025
	0,29

	Перетаска
	0,26
	0,09
	1,49
	0,30
	0,005
	0,078
	0,015
	0,038
	0,011
	0,3
	0,029
	0,34

	Пропарка
	0,36
	0,12
	3,34
	0,67
	0,002
	0,028
	0,018
	0,045
	0,009
	0,2
	0,034
	0,40

	Химпоселок
	0,43
	0,14
	1,91
	0,38
	-0,001
	-0,017
	0,01
	0,025
	0,010
	0,3
	0,030
	0,35



продолжение таблицы 13
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3 
	Сероводорд (H2S), мг/м3 
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,009
	0,19
	0,078
	0,16
	0,002
	
	0,010
	1,2
	0,35
	
	1,65
	1,6

	Перетаска
	0,005
	0,09
	0,017
	0,03
	0,004
	
	0,009
	1,1
	0,61
	
	1,72
	1,7

	Пропарка
	0,002
	0,03
	0,014
	0,028
	0,005
	
	0,070
	8,8
	0,846
	
	3,66
	3,7

	Химпоселок
	0,004
	0,09
	0,023
	0,05
	0,003
	
	0,016
	2,0
	1,49
	
	4,42
	4,4
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