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Алғы сөз

Ақпараттық бюллетень қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқару органдары үшін арналған және ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желілерінде қоршаған орта жай-күйіне экологиялық мониторинг жүргізу бойынша “Қазгидромет” РМК мамандандырылған бөлімшелерінде орындалатын жұмыстардың нәтижелері бойынша дайындалған.




5

Қазақстан Республикасы қалаларындағы ауаның ластану деңгейін жалпы бағалау 

Қазақстан Республикасы аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау республиканың 49 елді-мекенінде 146 бақылау бекетінде, оның ішінде: Ақтау (1), Ақтөбе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балқаш (3), Жезқазған (2), Қарағанды (4), Көкшетау (1), Қостанай (2), Қызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавл (2),Семей (2), Талдықорған (1), Тараз (4), Теміртау (3), Өскемен (5), Шымкент (4), Екібастұз (1) қалаларында, Арнайы экономикалық аймақ (АЭА) Морпорт-Ақтау (1) мен Глубокое кентінде (1) 56 қол күшімен жұмыс істейтін бекеттерінде және Астана (3), Щучье (4), Бурабай кенті (4), Сарыбұлақ кенті (1), Көкшетау (1), Степногор (1), Алматы (11), Талдықорған (1), Ақтөбе (3), Атырау (3), Құлсары (1), Өскемен (2), Риддер (1), Семей (2), Глубокое кенті (1), Зыряновск (1), Тараз (1), Жанатас (1), Қаратау (1), Шу (1), Қордай кенті (1), Орал (3), Ақсай кенті (1), Березовка кенті (1), Январцево кенті (1), Қарағанды (3), Балқаш (1), Жезқазған (1), Саран (1), Теміртау (1), Қостанай (2), Рудный (2), Қарабалық кенті (1), Лисаковск (2), Арқалық (2), Жітіқара (2), Қызылорда (2), Ақай кенті (1), Төретам кенті (1), Ақтау (2), Жаңаөзен (2), Бейнеу кенті (1), Павлодар (4), Ақсу (1), Екібастұз (2), Петропавл (2), Шымкент (2), Кентау (1), Түркістан (1) 90автоматты бақылау бекеттерінде (1-сурет) бақылау жүргізілді.
Атмосфералық ауаның ластануын зерделеу кезінде стационарлық бекеттерде келесі қоспалар: қалқыма заттар (шаң), РМ-1 қалқыма бөлшектері, РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-4 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, еритін сульфаттар, көміртегі оксиді мен диоксиді, азот оксиді мен диоксиді, озон, күкіртті сутегі, фенол, фторлы сутегі, хлор, хлорлы сутегі, көмір сутегісі, көмірсутек қосындысы, аммиак, күкірт қышқылы, формальдегид, метен, метан емес көмірсутектер, күшала қосындысы, кадмий, қорғасын, хром, мыс, бензол, бенз(а)пирен, бериллий, марганец, кобальт, гамма-фон, мырыш анықталды.
Ауа ластануының жай-күйі стационарлық бақылау бекеттерінде таңдалған ауа сынамасының талдауы мен өңделу нәтижелері бойынша бағаланды.
ҚР аумағында атмосфералық ауа ластануының  жай-күйін «Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ сәйкес стандартты индекс пен ең жоғары қайталанғыштық бойынша бағалау жүргізілді.
Атмосфералық ауаның ластану көрсеткіштері. Атмосфералық ауаның ластану деңгейі қоспалар шоғырларының салыстыруы ШЖШ-мен  (мг/м3, мкг/м3) бағаланады.
ШЖШ- шекті жол берілген қоспаның шоғыры(1- қосымша).
Атмосфералық ауа ластану деңгейінің бір айда бағалау үшін ауа сапасының екі көрсеткішін қолданады.
- стандартты индекс (СИ) – қысқа уақыт кезеніңде ең көп өлшенген, бекеттегі бір қоспа үшін немесе барлық бекеттердегі барлық қоспалар үшін өлшенген деректерден ШЖШ бөлінген қоспа шоғыры.
- ең жоғары қайталанғыштық (ЕЖҚ), %, ШЖШ-дан асуы - бекеттегі бір қоспа үшін немесе барлық бекеттердегі барлық қоспалар үшін өлшенген деректердегі қайталанғыш.
Атмосфераның ластану деңгейі СИ және ЕЖҚ мәндерінің төрт градация бойынша бағаланады. Егер СИ мен ЕЖҚ әртүрлі градацияға түссе, онда  атмосфераның ластану деңгейі осы көрсеткіштері АЛИ мәні бойынша бағаланады.
Атмосфералық ауа ластануының жалпы бағалау.
СИ және ЕЖҚ бойынша, ақпан айында ластанудың өте жоғары класына (СИ –10-нан аса, ЕЖҚ –50% аса) Балқаш, Қарағанды, Петропавл қалалары;
Ластанудың жоғары класына (СИ - 5-10, ЕЖҚ - 20-49%): Түркістан, Астана, Қостанай, Шу, Екібастұз, Теміртау, Ақтөбе, Жезқазған қалалары және Қарабалық кенті;
Ластанудың көтеріңкі деңгейіне (СИ – 2-4, ЕЖҚ – 1-19%); Құлсары, Зыряновск, Көкшетау, Ақсай, Өскемен, Алматы, Шымкент, Орал, Риддер, Семей, Жаңаөзен, Павлодар, Қаратау, Рудный, Талдықорған, Ақтау, Атырау, Жаңатас қалалары және Төретам, Глубокое, Бейнеу кенттері; 
Ластанудың төменгі деңгейіне (СИ – 0-1, ЕЖҚ – 0%): Ақсу, Кентау, Саран, Тараз, Степногорск, Қызылорда қалалары және Ақай, Қордай, Сарыбұлақ, Березовка, Январцево кенттері, «Боровое»КФМС және Щучинск-Бурабай курорттық аймағы жатады ( 1, 2 - сурет).
Атмосфералық ауаның азот диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, формальдегид, күкірттісутек, қалқыма заттар, фенол, аммиак сияқты ластаушы заттармен жоғары және өте жоғары ластанулары:
1) автожолдардың қалалық көліктермен бос еместігі (кептелуі) –бензиннің және дизельдік отынның көпқұрамды болып шығуы елді-мекендегі  атмосфералық ауаның азот диоксидімен, көміртегі оксидімен, органикалық заттармен және т.б. ластануының негізгі көзі болып табылады, ал қаладағы жоғары автожолдардың бос еместігі жақсы желдету болса да, атмосфералық ауада зиянды заттардың жиналуына әкеледі.
2) өндіріс орындарынан эмиссияның шашылуы - өндіріс орындарынан шыққан заттардың жануы, ауа ластануының жоғары деңгейіне бейімделген өндірістік процестің нәтижесі. Елді-мекен аумағындағы әуе бассейінде олардың шашылуы қала, қала маңы мен кенттердің атмосфералық ауа сапасына айтарлықтай әсер етеді.
3) елді-мекендердегі атмосфералық кеңістіктің төмен желдетілуі – атмосфераның жерге жақын қабатында ауа ластаушылары жиналып, олардың шоғырлары өте жоғары деңгейде сақталады.

1-сурет. Қазақстан Республикасы елді-мекендерінің ластану деңгейі 
(ең жоғары қайталанғыштық) 

2-сурет. Қазақстан Республикасы елді-мекендерінің ластану деңгейі 
(ең жоғары қайталанғыштық)
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3-сурет. Қазақстан Республикасы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау елді-мекендерінің орналасу сызбасы


1-кесте
Атмосфералық ауа ластануының сипаттамасы

	Қоспа
	Орташа шоғыр (gо.т.)
	Ең үлкен бір реттік шоғыр (gм.б.)
	ШЖШ арту жағдайларының саны

	
	мг/м3
	ШЖШо.т. асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШм.б. асу еселігі
	>ШЖШ
	>5 ШЖШ
	>10 ШЖШ

	Астана қаласы

	Қалқыма заттар
	0,334
	2,225
	1,800
	3,600
	100
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,117
	1,947
	0,737
	2,457
	247
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,024
	0,473
	0,672
	1,344
	13
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,341
	0,114
	5,432
	1,086
	2
	
	

	Сульфаттар
	0,027
	
	0,130
	
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,080
	1,991
	0,710
	3,550
	44
	
	

	Азот оксиді
	0,014
	0,238
	0,374
	0,934
	
	
	

	Фторлы сутек
	0,002
	0,315
	0,046
	2,300
	9
	
	

	АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

	Көкшетау қаласы

	Қалқыма заттар 
	0,049
	0,329
	0,800
	1,600
	1
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,005
	0,093
	0,180
	0,359
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,173
	0,058
	3,942
	0,788
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,015
	0,375
	0,125
	0,626
	
	
	

	Азот оксиді
	0,019
	0,322
	0,372
	0,930
	
	
	

	Степногорск қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,004
	0,100
	0,034
	0,209
	 
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,006
	0,098
	0,054
	0,180
	 
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,280
	0,093
	1,502
	0,300
	 
	
	

	Азот диоксиді
	0,003
	0,065
	0,030
	0,150
	 
	
	

	Азот оксиді
	0,002
	0,037
	0,004
	0,010
	 
	
	

	Озон
	0,080
	2,663
	0,217
	1,354
	2
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,030
	0,004
	0,022
	 
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,668
	 
	1,117
	 
	 
	
	

	Метан
	0,514
	 
	0,986
	 
	 
	
	

	Боровое КФМС

	Қалқыма заттар
	0,0360
	0,2400
	0,1122
	0,2244
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-1
	0,0351
	
	0,1109
	
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0168
	0,4810
	0,1112
	0,6950
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-4
	0,0355
	
	0,1113
	
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0182
	0,3028
	0,1284
	0,4280
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0082
	0,1633
	0,0262
	0,0524
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,1628
	0,0543
	3,9025
	0,7805
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0024
	0,0608
	0,1068
	0,5342
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0010
	0,0167
	0,1144
	0,2860
	
	
	

	Озон
	0,0530
	1,7667
	0,1347
	0,8419
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0030
	
	0,0079
	0,9875
	
	
	

	Аммиак 
	0,0039
	0,0975
	0,1089
	0,5447
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Көміртегі диоксиді
	784,06
	
	851,2120
	
	
	
	

	Щучинск-Бурабай курорттық аймағының (ЩБКА)

	Қалқыма заттар 
	0,0257
	0,1716
	0,1598
	0,3196
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-1
	0,0246
	
	0,1547
	
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0249
	0,7105
	0,1583
	0,9894
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-4
	0,0252
	
	0,1552
	
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0256
	0,4267
	0,1597
	0,5323
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0101
	0,2020
	0,1340
	0,2680
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,0813
	0,0271
	4,1650
	0,8330
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0076
	0,1900
	0,0927
	0,4637
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0103
	0,1717
	0,1721
	0,4302
	
	
	

	Озон
	0,0631
	2,1033
	0,1367
	0,8543
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0004
	
	0,0073
	0,9098
	
	
	

	Аммиак
	0,0050
	0,1250
	0,0761
	0,3804
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,2066
	
	1,7408
	
	
	
	

	Метан 
	1,1390
	
	2,2217
	
	
	
	

	Көміртегі диоксиді
	500,09
	
	879,25
	
	
	
	

	Сарыбұлақ кенті

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0089
	0,2543
	0,1548
	0,9675
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0107
	0,1783
	0,2464
	0,8213
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0103
	0,2060
	0,0245
	0,0490
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,2284
	0,0761
	1,0805
	0,2161
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0020
	0,0500
	0,0222
	0,1110
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0006
	0,0100
	0,0084
	0,0210
	
	
	

	Озон
	0,0767
	2,5567
	0,1430
	0,8938
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0042
	
	0,0080
	0,9988
	
	
	

	Аммиак
	0,0009
	0,0225
	0,0074
	0,0370
	
	
	

	АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

	Ақтөбе қаласы

	Қалқыма заттар
	0,0281
	0,1872
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0207
	0,5914
	0,5003
	3,1269
	17
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0633
	1,0556
	2,2702
	7,5673
	78
	4
	

	Сульфаттар
	0,0012
	
	0,0200
	
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0128
	0,2564
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,3665
	0,1222
	7,9920
	1,5984
	44
	
	

	Азот диоксиді
	0,0214
	0,5346
	0,2184
	1,0920
	4
	
	

	Азот оксиді
	0,0066
	0,1100
	0,1401
	0,3503
	
	
	

	Озон
	0,0705
	2,3489
	0,1554
	0,9712
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0012
	
	0,0767
	9,5834
	64
	7
	

	Аммиак
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0026
	0,2600
	0,0280
	0,5600
	
	
	

	Хром
	0,0006
	0,4026
	0,0019
	
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,1320
	
	4,4685
	
	
	
	

	Метан
	1,4286
	
	4,8039
	
	
	
	

	Алматы қаласы

	Қалқыма заттар 
	0,183
	1,220
	0,700
	1,400
	26
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,158
	2,630
	0,299
	0,996
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,021
	0,410
	0,792
	1,584
	21
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,824
	0,275
	10,733
	2,147
	91
	
	

	Азот диоксиді
	0,086
	2,153
	0,503
	2,516
	472
	
	

	Азот оксиді
	0,030
	0,498
	0,367
	0,918
	
	
	

	Фенол 
	0,002
	0,713
	0,007
	0,700
	
	
	

	Формальдегид 
	0,012
	1,209
	0,030
	0,600
	
	
	

	АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

	Талдықорған қаласы

	Қалқыма заттар 
	0,1000
	0,6667
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,2642
	4,4033
	0,3745
	1,2482
	19
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0170
	0,3400
	0,3579
	0,7158
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,2743
	0,0914
	3,7335
	0,7467
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0381
	0,9525
	0,2857
	1,4285
	1
	
	

	Азот оксиді
	0,0356
	0,5925
	0,3300
	0,8250
	
	
	

	Күкіртті сутегі 
	0,0009
	
	0,0337
	4,2105
	9
	
	

	Аммиак
	0,0070
	0,1750
	0,2222
	1,1111
	1
	
	

	Формальдегид
	0,0002
	0,0200
	0,0007
	0,0139
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	 
	 

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	 
	 

	АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

	Атырау қаласы

	Қалқыма заттар
	0,156
	1,043
	1,200
	2,400
	5
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,006
	0,157
	0,113
	0,707
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,012
	0,208
	0,498
	1,661
	5
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,006
	0,123
	0,025
	0,051
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,641
	0,214
	3,000
	0,600
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,034
	0,846
	0,114
	0,568
	
	
	

	Азот оксиді
	0,002
	0,041
	0,088
	0,219
	
	
	

	Озон
	0,037
	1,217
	0,098
	0,614
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,003
	
	0,035
	4,375
	106
	
	

	Фенол
	0,002
	0,639
	0,003
	0,300
	
	
	

	Аммиак
	0,004
	0,093
	0,020
	0,100
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,194
	0,003
	0,060
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Көміртегі диоксиді
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Құлсары қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0399
	0,6650
	0,1117
	0,3724
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0545
	1,0900
	0,1088
	0,2176
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,0033
	0,0011
	0,1855
	0,0371
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0109
	0,2725
	0,0876
	0,4381
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0002
	0,0033
	0,0466
	0,1166
	
	
	

	Озон 
	0,0392
	1,3067
	0,0718
	0,4490
	
	
	

	Күкіртті сутегі 
	0,0021
	 
	0,0124
	1,5449
	1
	
	

	Аммиак
	0,0096
	0,2400
	0,0341
	0,1705
	
	
	

	Формальдегид
	0,0050
	0,5000
	0,0088
	0,1769
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	1,2901
	 
	17,8788
	 
	
	
	

	Метан
	1,1565
	 
	2,1640
	 
	
	
	

	ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

	Өскемен қаласы

	Қалқыма заттар
	0,1056
	0,7038
	0,4000
	0,8000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0516
	1,0313
	0,1200
	0,2400
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,5044
	0,1681
	7,0000
	1,4000
	6
	
	

	Азот диоксиді
	0,0481
	1,2014
	0,4600
	2,3000
	5
	
	

	Азот оксиді
	0,0104
	0,1733
	0,6296
	1,5740
	1
	
	

	Озон
	0,0470
	1,5650
	0,1322
	0,8263
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0009
	
	0,0040
	0,5000
	
	
	

	Фенол
	0,0008
	0,2821
	0,0060
	0,6000
	
	
	

	Хлор
	0,0019
	0,0625
	0,0100
	0,1000
	
	
	

	Аммиак
	0,0051
	0,1263
	0,0273
	0,1365
	
	
	

	Күкірт қышқылы
	0,0134
	0,1344
	0,0400
	0,1333
	
	
	

	Формальдегид
	0,0027
	0,2735
	0,0110
	0,2200
	
	
	

	Күшала
	0,0000
	0,1068
	0,0010
	
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,6513
	
	5,3295
	
	
	
	

	Метан
	1,3787
	
	3,4547
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0005 мкг/м3
	5*10-6
	0,0008
	
	
	
	

	Гамма-фон
	0,1340
	
	0,2000
	
	
	
	

	Риддер қаласы

	Қалқыма заттар
	0,0910
	0,6068
	0,3000
	0,6000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0548
	1,0953
	0,6302
	1,2604
	5
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,3603
	0,1201
	3,0000
	0,6000
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0291
	0,7275
	0,0800
	0,4000
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0062
	0,1033
	0,1146
	0,2865
	
	
	

	Озон
	0,0624
	2,0800
	0,1390
	0,8688
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0070
	 
	0,0240
	3,0000
	15
	
	

	Фенол
	0,0027
	0,8868
	0,0080
	0,8000
	
	
	

	Аммиак
	0,0036
	0,0900
	0,0304
	0,1520
	
	
	

	Формальдегид
	0,0030
	0,3006
	0,0080
	0,1600
	
	
	

	Күшала
	0,0002
	0,6624
	0,0010
	
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,0586
	
	1,6458
	
	
	
	

	Метан
	1,2931
	
	1,4592
	
	
	
	

	Семей қаласы

	Қалқыма заттар
	0,132
	0,880
	0,300
	0,600
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,030
	0,843
	0,515
	3,217
	44
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,025
	0,408
	0,800
	2,667
	26
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,031
	0,624
	0,075
	0,150
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,472
	0,157
	3,421
	0,684
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,022
	0,547
	0,097
	0,484
	
	
	

	Азот оксиді
	0,007
	0,108
	0,138
	0,344
	
	
	

	Фенол
	0,006
	1,944
	0,010
	1,000
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,549
	
	1,753
	
	
	
	

	Метан
	0,670
	
	1,572
	
	
	
	

	Глубокое кенті

	Қалқыма заттар
	0,024
	0,162
	0,100
	0,200
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,020
	0,557
	0,543
	3,393
	8
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,039
	0,648
	0,764
	2,546
	12
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,032
	0,649
	0,297
	0,593
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,411
	0,137
	2,003
	0,401
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,021
	0,528
	0,090
	0,450
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,022
	0,001
	0,003
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,004
	
	0,008
	1,050
	26
	
	

	Фенол
	0,001
	0,466
	0,006
	0,600
	
	
	

	Аммиак
	0,001
	0,028
	0,004
	0,022
	
	
	

	Күшала
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,827
	
	0,827
	
	
	
	

	Метан
	0,890
	
	0,926
	
	
	
	

	Гамма-фон
	0,120
	
	0,150
	
	
	
	

	Зыряновск қаласы

	Күкірт диоксиді
	0,00002
	0,0004
	0,0002
	0,0004
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,1555
	0,0518
	7,9308
	1,5862
	10
	
	

	Азот диоксиді
	0,0375
	0,9375
	0,2535
	1,2675
	18
	
	

	Азот оксиді
	0,0009
	0,0150
	0,0011
	0,0028
	
	
	

	ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

	Тараз қаласы

	Қалқыма заттар
	0,132
	0,883
	0,500
	1,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,041
	0,685
	0,358
	1,192
	4
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,010
	0,198
	0,092
	0,183
	
	
	

	Сульфаттар
	0,011
	
	0,040
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	1,214
	0,405
	4,000
	0,800
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,054
	1,355
	0,230
	1,150
	1
	
	

	Азот оксиді
	0,009
	0,150
	0,128
	0,321
	
	
	

	Озон 
	0,057
	1,887
	0,152
	0,947
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,002
	
	0,008
	1,000
	
	
	

	Аммиак 
	0,015
	0,373
	0,045
	0,223
	
	
	

	Фторлы сутек
	0,003
	0,620
	0,011
	0,550
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	0,706
	0,029
	0,580
	
	
	

	Көміртегі диоксиді 
	145,534
	
	382,370
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0001
	
	0,0009
	
	
	
	

	Жаңатас қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,008
	0,229
	0,062
	0,384
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,024
	0,405
	0,283
	0,942
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,024
	0,482
	0,079
	0,159
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,032
	0,800
	0,073
	0,363
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,022
	0,001
	0,003
	
	
	

	Озон
	0,073
	2,440
	0,123
	0,770
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,015
	 
	0,050
	6,300
	39
	1
	

	Аммиак
	0,007
	0,185
	0,014
	0,072
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,795
	 
	0,936
	 
	
	
	

	Метан
	0,999
	 
	1,158
	 
	
	
	

	Қаратау қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,008
	0,154
	0,055
	0,110
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,005
	0,130
	0,026
	0,131
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,022
	0,001
	0,003
	
	
	

	Озон
	0,070
	2,340
	0,130
	0,810
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,005
	 
	0,032
	4,025
	145
	
	

	Аммиак
	0,012
	0,310
	0,043
	0,217
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,472
	 
	0,482
	 
	
	
	

	Шу қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,010
	0,206
	0,041
	0,083
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	1,180
	0,393
	28,372
	5,674
	128
	12
	

	Азот диоксиді
	0,002
	0,050
	0,002
	0,010
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,022
	0,003
	0,007
	
	
	

	Озон
	0,059
	1,967
	0,156
	0,973
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,007
	 
	0,041
	5,075
	43
	1
	

	Аммиак
	0,001
	0,018
	0,001
	0,007
	
	 
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	 
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	 
	

	Қордай қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,003
	0,060
	0,006
	0,012
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,217
	0,072
	0,520
	0,104
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,007
	0,178
	0,020
	0,100
	
	
	

	Азот оксиді
	0,002
	0,032
	0,007
	0,018
	
	
	

	Озон
	0,021
	0,690
	0,044
	0,275
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,004
	 
	0,006
	0,750
	
	
	

	Аммиак
	0,012
	0,290
	0,022
	0,110
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

	Орал қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,024
	0,395
	0,368
	1,227
	5
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,008
	0,161
	0,254
	0,508
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,266
	0,089
	14,795
	2,959
	2
	
	

	Азот диоксиді
	0,062
	1,560
	0,248
	1,240
	15
	
	

	Азот оксиді
	0,056
	0,928
	0,998
	2,494
	26
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,001
	 
	0,003
	0,400
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	0,065
	0,008
	0,040
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан 
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Ақсай қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,008
	0,140
	0,085
	0,283
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,067
	1,346
	0,237
	0,475
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,017
	0,415
	0,037
	0,184
	
	
	

	Азот оксиді
	0,016
	0,268
	0,235
	0,588
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,003
	 
	0,014
	1,704
	2
	
	

	Аммиак
	0,016
	0,410
	0,037
	0,185
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,105
	 
	1,767
	 
	
	
	

	Метан
	0,830
	 
	1,222
	 
	
	
	

	Березовка кенті

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,010
	0,280
	0,051
	0,337
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,021
	0,347
	0,211
	0,705
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,023
	0,462
	0,133
	0,266
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,007
	0,002
	1,267
	0,253
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,006
	0,138
	0,036
	0,178
	
	
	

	Азот оксиді
	0,006
	0,092
	0,042
	0,105
	
	
	

	Озон 
	0,007
	0,217
	0,149
	0,929
	
	
	

	Күкіртті сутегі 
	0,004
	 
	0,008
	0,975
	
	
	

	Аммиак 
	0,000
	0,000
	0,024
	0,119
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Январцево кенті

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,007
	0,200
	0,020
	0,125
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,015
	0,243
	0,038
	0,126
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,024
	0,478
	0,089
	0,178
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,323
	0,108
	3,379
	0,676
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,007
	0,165
	0,049
	0,245
	
	
	

	Азот оксиді
	0,002
	0,032
	0,004
	0,010
	
	
	

	Озон 
	0,027
	0,883
	0,135
	0,846
	
	
	

	Күкіртті сутегі 
	0,006
	 
	0,007
	0,925
	
	
	

	Аммиак 
	0,004
	0,103
	0,042
	0,210
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,435
	 
	0,456
	 
	
	
	

	Метан
	0,001
	 
	0,001
	 
	
	
	

	ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

	Қарағанды қаласы

	Қалқыма заттар
	0,161
	1,071
	0,400
	0,800
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,073
	2,099
	2,277
	14,229
	407
	17
	1

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,078
	1,292
	2,301
	7,671
	174
	2
	

	Күкірт диоксиді
	0,019
	0,380
	0,124
	0,248
	
	
	

	Сульфаттар
	0,007
	
	0,010
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	1,502
	0,501
	82,975
	16,595
	545
	27
	1

	Азот диоксиді
	0,033
	0,818
	0,140
	0,700
	
	
	

	Азот оксиді
	0,006
	0,095
	0,040
	0,100
	
	
	

	Озон
	0,063
	2,107
	0,156
	0,977
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,001
	
	0,045
	5,613
	1
	1
	

	Фенол
	0,005
	1,805
	0,022
	2,200
	12
	
	

	Аммиак
	0,010
	0,245
	0,012
	0,061
	
	
	

	Формальдегид
	0,006
	0,644
	0,014
	0,280
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,212
	
	6,692
	
	
	
	

	Метан
	1,059
	
	5,748
	
	
	
	

	Балқаш қаласы

	Қалқыма заттар
	0,2150
	1,4330
	1,1000
	2,2000
	10
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0304
	0,8686
	1,1763
	7,3521
	43
	2
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0346
	0,5767
	1,1911
	3,9704
	17
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0730
	1,4600
	4,4460
	8,8920
	54
	3
	

	Сульфаттар
	0,0044
	
	0,0300
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,5974
	0,1991
	5,0000
	1,0000
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0341
	0,8525
	0,2500
	1,2500
	2
	
	

	Азот оксиді
	0,0003
	0,0050
	0,0185
	0,0462
	
	
	

	Озон
	0,0400
	1,3333
	0,0801
	0,5007
	
	
	

	Күкіртті сутегі 
	0,0008
	
	0,0930
	11,6250
	33
	5
	1

	Аммиак
	0,0098
	0,2450
	0,0190
	0,0950
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,1651
	
	5,0726
	
	
	
	

	Метан
	1,1092
	
	1,3061
	
	
	
	

	Жезқазған қаласы

	Қалқыма заттар
	0,317
	2,115
	1,300
	2,600
	13
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,015
	0,429
	0,473
	2,956
	10
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,060
	1,003
	2,999
	9,997
	22
	2
	

	Күкірт диоксиді
	0,014
	0,275
	0,447
	0,894
	
	
	

	Сульфаттар
	0,015
	
	0,070
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	1,141
	0,380
	4,000
	0,800
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,043
	1,081
	0,210
	1,050
	1
	
	

	Азот оксиді
	0,003
	0,043
	0,011
	0,028
	
	
	

	Озон
	0,090
	2,983
	0,190
	1,188
	184
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Фенол
	0,006
	1,917
	0,032
	3,200
	19
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,048
	0,039
	0,196
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	 Саран қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,670
	0,223
	4,333
	0,867
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,022
	0,001
	0,003
	
	
	

	Озон
	0,054
	1,787
	0,101
	0,633
	
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,831
	 
	3,156
	 
	
	
	

	Метан
	1,061
	 
	3,994
	 
	
	
	

	Теміртау қаласы

	Қалқыма заттар
	0,272
	1,812
	0,600
	1,200
	9
	
	 

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	 

	Күкірт диоксиді
	0,068
	1,360
	3,028
	6,056
	372
	4
	 

	Сульфаттар
	0,011
	
	0,020
	
	
	
	 

	Көміртегі оксиді
	1,262
	0,421
	12,000
	2,400
	6
	
	 

	Азот диоксиді
	0,019
	0,464
	0,151
	0,757
	
	
	 

	Азот оксиді
	0,011
	0,185
	0,274
	0,686
	
	
	 

	Күкіртті сутегі
	0,001
	
	0,040
	4,950
	160
	
	 

	Фенол
	0,009
	3,006
	0,032
	3,200
	74
	
	 

	Аммиак
	0,072
	1,793
	0,250
	1,250
	2
	
	 

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	 

	ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

	Қостанай қаласы

	Қалқыма заттар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0428
	0,7133
	0,6822
	2,2740
	40
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0200
	0,4007
	0,2480
	0,4960
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,3403
	0,1134
	8,9175
	1,7835
	7
	
	

	Азот диоксиді
	0,0282
	0,7044
	0,2793
	1,3966
	13
	
	

	Азот оксиді
	0,1164
	1,9400
	2,2220
	5,5550
	375
	10
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,0036
	
	0,8122
	
	
	
	

	Метан
	0,0018
	
	0,3301
	
	
	
	

	Рудный қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0280
	0,4667
	0,9965
	3,3218
	12
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0544
	1,0880
	2,1130
	4,2260
	11
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,1578
	0,0526
	10,607
	2,1214
	2
	
	

	Азот диоксиді
	0,0153
	0,3813
	0,1286
	0,6432
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0033
	0,0542
	0,2006
	0,5015
	
	
	

	Қарабалық қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,017
	0,486
	0,459
	2,871
	23
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,035
	0,577
	0,872
	2,906
	23
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,010
	0,200
	0,075
	0,149
	 
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,296
	0,099
	6,316
	1,263
	1
	
	

	Азот диоксиді
	0,009
	0,230
	0,082
	0,409
	 
	
	

	Азот оксиді
	0,002
	0,032
	0,006
	0,014
	 
	
	

	Озон
	0,065
	2,150
	0,119
	0,743
	 
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,004
	 
	0,038
	4,725
	79
	
	

	Аммиак
	0,005
	0,133
	0,055
	0,273
	 
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,881
	 
	3,066
	 
	 
	
	

	Метан
	1,127
	 
	2,482
	 
	 
	
	

	Арқалық қаласы

	Күкірт диоксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	 
	

	Азот диоксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	 
	

	Күкіртті сутегі
	0,001
	 
	0,005
	0,600
	
	
	

	Жітіқара қаласы

	Азот диоксиді
	0,012
	0,306
	0,590
	2,952
	1
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,001
	 
	0,007
	0,850
	
	
	

	Лисаковск қаласы

	Көміртегі оксиді
	1,166
	0,389
	21,011
	4,202
	97
	 
	

	Азот диоксиді
	0,000
	0,000
	0,002
	0,010
	
	 
	

	Күкіртті сутегі
	0,002
	 
	0,007
	0,925
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы (метанды есептемегенде)
	0,014
	 
	1,587
	 
	
	 
	

	ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

	Қызылорда қаласы

	Қалқыма заттар
	0,0397
	0,2650
	0,1000
	0,2000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0004
	0,0067
	0,4491
	1,4969
	1
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0810
	1,6207
	0,2870
	0,5740
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,4399
	0,1466
	2,0000
	0,4000
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0660
	1,6508
	0,2194
	1,0970
	1
	
	

	Азот оксиді
	0,0047
	0,0783
	0,0527
	0,1318
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0006
	
	0,0010
	0,1250
	
	
	

	Формальдегид
	0,0015
	0,1450
	0,0050
	0,1000
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Ақай кенті

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0003
	0,0050
	0,0689
	0,2298
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0307
	0,6140
	0,6523
	1,3045
	2
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,1291
	0,0430
	2,3100
	0,4620
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0087
	0,2175
	0,1448
	0,7239
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0001
	0,0017
	0,0139
	0,0347
	
	
	

	Формальдегид
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	Төретам кенті

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0002
	0,0033
	0,0261
	0,0870
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0066
	0,1320
	0,1885
	0,3770
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,2370
	0,0790
	2,1355
	0,4271
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0089
	0,2225
	0,3091
	1,5455
	1
	
	

	Азот оксиді
	0,0032
	0,0533
	0,1127
	0,2818
	
	
	

	Формальдегид
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	

	МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

	Ақтау қаласы

	Қалқыма заттар
	0,130
	0,867
	0,200
	0,400
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,016
	0,450
	0,169
	1,054
	1
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,063
	1,045
	1,268
	4,226
	96
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,017
	0,336
	0,035
	0,070
	
	
	

	Сульфаттар
	0,014
	
	0,030
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,185
	0,062
	2,393
	0,479
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,020
	0,511
	0,202
	1,012
	2
	
	

	Азот оксиді
	0,008
	0,130
	0,133
	0,333
	
	
	

	Озон
	0,055
	1,830
	0,188
	1,175
	149
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,003
	
	0,020
	2,450
	44
	
	

	Көмірсулар
	1,153
	
	3,000
	
	
	
	

	Аммиак
	0,008
	0,192
	0,030
	0,150
	
	
	

	Күкірт қышқылы
	0,030
	0,296
	0,040
	0,133
	
	
	

	Метан
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	

	Жаңаөзен қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0099
	0,1642
	0,0637
	0,2122
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0144
	0,2880
	0,1390
	0,2779
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,2124
	0,0708
	1,7460
	0,3492
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0155
	0,3863
	0,1952
	0,9761
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0016
	0,0258
	0,1774
	0,4434
	
	
	

	Озон
	0,0098
	0,3250
	0,0322
	0,2011
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0002
	
	0,0301
	3,7566
	2
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы 
	1,6240
	
	6,0475
	
	
	
	

	Метан
	1,1799
	
	4,0860
	
	
	
	

	Бейнеу кенті

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,019
	0,554
	0,186
	1,164
	1
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,096
	1,595
	1,290
	4,299
	9
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,004
	0,078
	0,016
	0,031
	 
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	
	

	Азот диоксиді
	0,006
	0,158
	0,034
	0,169
	 
	
	

	Азот оксиді
	0,005
	0,090
	0,094
	0,235
	 
	
	

	Озон
	0,149
	4,957
	0,655
	4,096
	13
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,002
	 
	0,008
	1,050
	2
	
	

	Аммиак
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,000
	 
	0,000
	 
	
	
	

	Метан
	1,804
	 
	1,805
	 
	
	
	

	ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

	Павлодар қаласы

	Қалқыма заттар
	0,215
	1,436
	0,500
	1,000
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,015
	0,420
	0,464
	2,899
	3
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,016
	0,273
	0,464
	1,547
	3
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,013
	0,269
	0,346
	0,692
	
	
	

	Сульфаттар
	0,007
	
	0,020
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,274
	0,091
	4,345
	0,869
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,022
	0,552
	0,133
	0,665
	
	
	

	Азот оксиді
	0,008
	0,137
	0,148
	0,371
	
	
	

	Озон
	0,106
	3,517
	0,356
	2,225
	30
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,001
	
	0,032
	3,949
	45
	
	

	Фенол
	0,002
	0,658
	0,005
	0,500
	
	
	

	Хлор 
	0,001
	0,017
	0,010
	0,100
	
	
	

	Хлорлы сутегі
	0,030
	0,301
	0,080
	0,400
	
	
	

	Аммиак
	0,002
	0,054
	0,018
	0,090
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,446
	
	2,508
	
	
	
	

	Метан
	1,563
	
	2,828
	
	
	
	

	Екібастұз қаласы

	Қалқыма заттар
	0,2321
	1,5470
	0,5000
	1,0000
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0120
	0,3429
	0,1882
	1,1763
	1
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0154
	0,2558
	0,2763
	0,9210
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0094
	0,1880
	0,2260
	0,4520
	
	
	

	Сульфаттар
	0,0047
	
	0,0100
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,9811
	0,3270
	4,3989
	0,8798
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0181
	0,4533
	0,1156
	0,5779
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0046
	0,0758
	0,1069
	0,2672
	
	
	

	Озон
	0,0621
	2,0700
	0,1076
	0,6725
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0005
	
	0,0481
	6,0154
	1
	1
	

	Аммиак
	0,0090
	0,2250
	0,0407
	0,2035
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,3104
	
	6,0440
	
	
	
	

	Метан 
	1,4934
	
	5,4050
	
	
	
	

	Ақсу қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0439
	0,7317
	0,1051
	0,3504
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,0149
	0,2980
	0,1797
	0,3594
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,0029
	0,0010
	0,8430
	0,1686
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,0098
	0,2450
	0,0901
	0,4506
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0015
	0,0250
	0,0571
	0,1428
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0002
	 
	0,0036
	0,4512
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,2605
	 
	1,6014
	 
	
	
	

	Метан 
	1,1964
	 
	1,3140
	 
	
	
	

	СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

	Петропавл қаласы

	Қалқыма заттар
	0,1006
	0,6709
	0,4000
	0,8000
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,0075
	0,2143
	0,0581
	0,3631
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,0148
	0,2458
	0,2661
	0,8870
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,1143
	2,2860
	2,0000
	4,0000
	679
	
	

	Сульфаттар
	0,0083
	 
	0,0100
	
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,8714
	0,2905
	6,0000
	1,2000
	1
	
	

	Азот диоксиді
	0,0166
	0,4144
	0,1869
	0,9345
	
	
	

	Азот оксиді
	0,0026
	0,0433
	0,2235
	0,5587
	
	
	

	Озон
	0,0411
	1,3700
	0,1160
	0,7250
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,0270
	 
	0,1914
	23,9207
	1357
	853
	282

	Фенол
	0,0015
	0,4850
	0,0030
	0,3000
	
	
	

	Формальдегид
	0,0035
	0,3545
	0,0060
	0,1200
	
	
	

	Аммиак
	0,0117
	0,2925
	0,4556
	2,2778
	4
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	1,5239
	 
	2,6509
	 
	
	
	

	Метан
	1,9547
	 
	5,4807
	 
	
	
	

	Көміртегі диоксиді
	1063,1
	 
	2941,93
	 
	
	
	

	ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

	Шымкент қаласы

	Қалқыма заттар
	0,199
	1,325
	0,400
	0,800
	
	
	

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,018
	0,503
	0,148
	0,923
	20
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,048
	0,803
	0,514
	1,712
	14
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,005
	0,100
	0,082
	0,164
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	1,318
	0,439
	4,000
	0,800
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,041
	1,018
	0,150
	0,750
	
	
	

	Азот оксиді
	0,009
	0,148
	0,157
	0,392
	
	
	

	Озон
	0,038
	1,262
	0,148
	0,924
	
	
	

	Күкіртті сутегі
	0,003
	
	0,022
	2,800
	58
	
	

	Аммиак
	0,027
	0,663
	0,100
	0,500
	
	
	

	Формальдегид
	0,018
	1,747
	0,054
	1,080
	1
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,235
	
	1,346
	
	
	
	

	Метан
	0,254
	
	1,658
	
	
	
	

	Түркістан қаласы

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,246
	4,108
	0,548
	1,828
	648
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Көміртегі оксиді
	0,788
	0,263
	8,900
	1,780
	11
	
	

	Азот диоксиді
	0,003
	0,070
	0,040
	0,202
	
	
	

	Азот оксиді
	0,001
	0,023
	0,035
	0,087
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Кентау қаласы

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	РМ-10 қалқыма бөлшектері
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Күкірт диоксиді
	0,006
	0,122
	0,014
	0,028
	
	
	

	Азот диоксиді
	0,008
	0,193
	0,059
	0,293
	
	
	

	Азот оксиді
	0,005
	0,080
	0,094
	0,235
	
	
	

	Озон
	0,004
	0,133
	0,087
	0,545
	
	
	

	Аммиак
	0,003
	 
	0,007
	0,875
	
	
	

	Көмір сутегісінің сомасы
	0,002
	0,055
	0,013
	0,063
	
	
	

	Метан
	0,108
	 
	0,108
	 
	
	
	




2016 жылдың сәуір айына Қазақстан Республикасы атмосфералық ауаның 
жоғары және экстремальді жоғары ластану жағдайлары

ҚР Энергетика министрлігінің Экологиялық мониторинг және ақпарат депертаменті, Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу,бақылау және мемлекеттік  инспекциялау комитетін керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.
Балқаш  қаласындағы 1 (ЖЛ), Қарағанды  қаласындағы 2 (ЖЛ), Петропавл қаласындағы 233 (ЖЛ) және 49 (ЭЖЛ), атмосфералық ауаның 236 жоғары ластану (ЖЛ) және 49 экстремальды  жоғары (ЭЖЛ) ластану жағдайлары тіркелді.

2-кесте

Атмосфералық ауаның жоғары және экстремальді жоғары ластануы
	Қоспа
	Күні, айы, жылы
	Уақыт, сағ.
	Бекет нөмірі
	Шоғыр
	Жел
	Темпе
ратура, 0С
	Атмосфералық құбылыс
	Ескертпе (МГКЭРБМИК-нің мәліметі бойынша)

	
	
	
	
	мг/м3
	ШЖШ-дан асу  еселігі
	Бағыты, град
	Жылдамдығы,  м/с
	
	
	

	Балқаш қ.  (ЖЛ)

	Күкірт сутегісі
	22.04.16
	01:40
	2
	0,0930
	11,6
	224
	1,0
	14,6
	730,7
	Балқаш қ. орналасқан «Қазақмыс Смэлтинг» ЖШС жоспардан тыс тексеріс жүргізілуде.


	Қарағанды қ. (ЖЛ)

	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері
	14.04.16
	21:40
	8
	2,2767
	14,23
	136
	0,6
	9,0
	724
	Атмосфералық ауа ластануын анықтайтын, СКАТ 5 бекеті Қарағанды қ. тұрғын үй аймағында орналасқан.  Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың көбеюінің болжамды себебі қала тазарту жұмыстарын (сенбіліктер) өткізу болып табылады, осыған байланысты сынаманы таңдау жүргізілмеген және алдын ала тексеріс ашылмаған.  

	Көміртегі оксиді
	23.04.16
	21:00
	5
	82,9746
	16,59
	359
	0,2
	17
	676
	

	Петропавл қ. (ЖЛ)

	Күкірт сутегісі
	21.04.16
	02:00
	5
	0,0964
	12,05
	О
	4
	12,9
	747
	ТЖ ескерту мен жою жөніндегі қала мүшелерінің, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорын басшыларының комиссиялық сапары барысында, атмосфералық ауадағы күкірт сутегісі ШРШ артуының негізгі көзі - «Қызылжар су» ЖШС балансында тұрған, «Биопруд» ағынды сулар жинақтаушысы болып табылатындығы анықталды.
	Айтулы жағдайдың пайда болу себебі ағынды су жинақтаушы бетінің мұз құрсаудан көктемгі ашылуы, сондай-ақ басым жел раушанынан жел бағытының Петропавл қ. қарай ауысуы болып табылады.  


	
	
	02:20
	
	0,1261
	15,76
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,1548
	19,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,0826
	10,33
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1297
	16,21
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,0900
	11,25
	О
	2
	13,4
	746
	

	
	
	10:00
	
	0,0932
	11,65
	О
	2
	13,4
	746
	

	
	
	10:20
	
	0,0919
	11,49
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1041
	13,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1584
	19,8
	О
	2
	16,2
	747
	

	
	
	17:20
	
	0,1362
	17,03
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1520
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1508
	18,85
	О-Б
	2
	18,5
	746
	

	
	
	21:00
	
	0,1093
	13,66
	О-Б
	2
	14,4
	747
	

	
	
	21:40
	
	0,1548
	19,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1146
	14,33
	О-Б
	2
	13,9
	747
	

	
	
	22:40
	
	0,0833
	10,41
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1296
	16,2
	О-Б
	2
	13,6
	747
	

	Күкірт сутегісі
	22.04.16
	03:20
	5
	0,0979
	12,24
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1037
	12,96
	О-Б
	2
	12,6
	747
	

	
	
	04:20
	
	0,0850
	10,63
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,0977
	12,21
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1040
	13,0
	Б-СБ
	3
	11,0
	749
	

	
	
	06:00
	
	0,0948
	11,85
	Б-СБ
	3
	10,9
	749
	

	
	
	06:40
	
	0,0948
	11,85
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1216
	15,2
	СБ
	3
	10,7
	749
	

	
	
	07:20
	
	0,1593
	19,91
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1044
	13,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0944
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1153
	14,41
	СБ
	4
	10,5
	750
	

	
	
	10:40
	
	0,1094
	13,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,0973
	12,16
	СБ
	4
	13,4
	750
	

	
	
	11:20
	
	0,0951
	11,89
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1226
	15,33
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1508
	18,85
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1526
	19,08
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1523
	19,04
	СБ
	4
	16,1
	751
	

	
	
	13:20
	
	0,1517
	18,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1572
	19,65
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1543
	19,29
	СБ
	4
	17,0
	751
	

	
	
	14:20
	
	0,1546
	19,33
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0806
	10,08
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1139
	14,24
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1036
	12,95
	СБ
	4
	17,2
	751
	

	
	
	17:20
	
	0,1184
	14,8
	
	
	
	
	

	
	
	17:40
	
	0,1527
	19,09
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1272
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1587
	19,84
	
	
	
	
	

	
	
	19:00
	
	0,1521
	19,01
	СБ
	4
	16,8
	751
	

	Күкірт сутегісі
	22.04.16
	23:40
	5
	0,0806
	10,08
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,0892
	11,15
	0
	0
	11,2
	751
	

	Күкірт сутегісі
	23.04.16
	00:40
	5
	0,1533
	19,16
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1588
	19,85
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1546
	19,33
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1024
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0828
	10,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:20
	
	0,0991
	12,39
	О-ОБ
	3
	14,1
	750
	

	
	
	10:00
	
	0,0829
	10,36
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1246
	15,58
	О
	4
	20,5
	750
	

	
	
	14:40
	
	0,1122
	14,03
	О
	5
	22,6
	749
	

	
	
	15:40
	
	0,1473
	18,41
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1475
	18,48
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1006
	12,58
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,086
	10,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1148
	14,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1505
	18,81
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1593
	19,91
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1525
	19,06
	О-ОБ
	3
	22,4
	748
	

	
	
	18:20
	
	0,1536
	19,20
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1497
	18,71
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1569
	19,61
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1544
	19,30
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	24.04.16
	01:20
	5
	0,1015
	12,69
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,0849
	10,61
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,0855
	10,69
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1564
	19,55
	Б-ОБ
	2
	8,2
	753
	

	
	
	04:00
	
	0,1018
	12,73
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1027
	12,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1535
	19,19
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1299
	16,24
	О-Б
	1
	7,2
	757
	

	
	
	07:00
	
	0,1096
	13,70
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1058
	13,23
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1031
	12,89
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,086
	10,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1141
	14,26
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,0937
	11,71
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0872
	10,90
	
	
	
	
	

	
	
	17:00
	
	0,094
	11,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,142
	17,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1071
	13,39
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1159
	14,49
	Б-ОБ
	5
	15,4
	753
	

	
	
	18:20
	
	0,1596
	19,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,0968
	12,10
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1255
	15,69
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	04:00
	5
	0,1005
	12,56
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0901
	11,26
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1554
	19,43
	О-Б
	1
	5,6
	756
	

	
	
	07:40
	
	0,0803
	10,04
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	23.04.16
	20:20
	6

	0,1596
	19,95
	262,85
	6,09
	15,45
	747,1
	

	
	
	20:40
	
	0,119
	14,88
	267,75
	4,73
	14,40
	747,6
	

	
	
	21:00
	
	0,084
	10,5
	273,26
	3,40
	13,09
	747,8
	

	
	
	22:40
	
	0,0826
	10,33
	269,96
	3,52
	11,23
	747,1
	

	
	24.04.16
	16:20
	
	0,1456
	18,2
	260,04
	4,62
	14,31
	750,3
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	10:20
	5
	0,1413
	17,66
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	05:40
	6
	0,1302
	16,28
	261,28
	1,84
	7,56
	754,3
	

	
	
	06:00
	
	0,1176
	14,7
	255,56
	2,10
	7,53
	754,5
	

	
	
	07:20
	
	0,0854
	10,68
	263,05
	4,09
	8,13
	754,6
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	15:00
	5
	0,0808
	10,1
	СБ
	5
	13,3
	757
	

	
	
	15:40
	
	0,0896
	11,2
	
	
	
	
	

	
	
	16:40
	
	0,1538
	19,23
	
	
	
	
	

	
	
	18:00
	
	0,1167
	14,59
	СБ
	3
	13,1
	757
	

	
	
	18:20
	
	0,1422
	17,78
	
	
	
	
	

	
	
	18:40
	
	0,1550
	19,38
	
	
	
	
	

	
	
	19:00
	
	0,1579
	19,74
	
	
	
	
	

	
	
	20:00
	
	0,1033
	12,91
	
	
	
	
	

	
	
	20:20
	
	0,1557
	19,46
	
	
	
	
	

	
	
	20:40
	
	0,1017
	12,71
	
	
	
	
	

	
	
	21:00
	
	0,1240
	15,5
	СБ
	5
	12,0
	758
	

	
	
	21:20
	
	0,1368
	17,1
	
	
	
	
	

	
	
	22:20
	
	0,1144
	14,3
	
	
	
	
	

	
	
	22:40
	
	0,1236
	15,45
	
	
	
	
	

	
	
	23:40
	
	0,0903
	11,29
	
	
	
	
	

	Күкірт сутегісі
	26.04.16
	01:40
	5
	0,1274
	15,93
	
	
	
	
	

	
	
	02:00
	
	0,1025
	12,81
	
	
	
	
	

	
	
	03:20
	
	0,1174
	14,68
	Б
	3
	6,4
	758
	

	
	
	03:40
	
	0,0963
	12,04
	
	
	
	
	

	
	
	06:20
	
	0,1144
	14,3
	Б-СБ
	4
	7,1
	758
	

	
	
	08:40
	
	0,0957
	11,96
	
	
	
	
	

	Күкірт сутегісі
	26.04.16
	09:20
	5
	12,55
	12,55
	Б-СБ
	3
	8,2
	758
	

	
	
	10:20
	
	10,18
	10,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	17,5
	17,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	19,89
	19,89
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	19,23
	19,23
	СБ
	6
	11,8
	758
	

	
	
	13:20
	
	13,88
	13,88
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	14,25
	14,25
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	12,75
	12,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0903
	11,29
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1257
	15,71
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,0823
	10,29
	СБ
	3
	9,7
	756
	

	
	
	21:40
	
	0,0934
	11,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,0875
	10,94
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1189
	14,86
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,0825
	10,31
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1030
	12,88
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1134
	14,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1597
	19,96
	СБ
	1
	6,8
	756
	

	Күкірт сутегісі
	27.04.16
	01:20
	5
	0,1580
	19,75
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,1446
	18,08
	С
	3
	6,5
	756
	

	
	
	04:00
	
	0,0822
	10,28
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1373
	17,16
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1314
	16,43
	С
	6
	4,9
	756
	

	
	
	06:40
	
	0,0819
	10,24
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1420
	17,75
	С
	2
	4,0
	756
	

	
	
	10:00
	
	0,1343
	16,79
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	27.04.16
	10:20
	5
	0,0962
	12,03
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,1307
	16,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1265
	15,81
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1571
	19,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1575
	19,69
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1444
	18,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1030
	12,88
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,0991
	12,39
	СБ
	1
	8,4
	756
	

	
	
	15:40
	
	0,1488
	18,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,0998
	12,48
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1562
	19,53
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,0997
	12,46
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,0968
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1319
	16,49
	СБ
	1
	7,2
	756
	

	
	
	21:20
	
	0,1204
	15,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1563
	19,54
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1517
	18,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1583
	19,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1582
	19,78
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1361
	17,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1402
	17,53
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1472
	18,4
	СБ
	1
	6,5
	756
	

	Күкірт сутегісі
	28.04.16
	00:40
	5
	0,1247
	15,59
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1144
	14,3
	С
	1
	4,8
	756
	

	
	
	04:20
	
	0,1096
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1256
	15,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1050
	13,13
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0968
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1075
	13,44
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1240
	15,5
	С
	1
	4,7
	756
	

	
	
	06:20
	
	0,1188
	14,85
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,0943
	11,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0947
	11,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,0969
	12,11
	С
	2
	6,7
	756
	

	Күкірт сутегісі
	28.04.16
	10:00
	5
	0,1508
	18,85
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1015
	12,69
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,0913
	11,41
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1099
	13,74
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0946
	11,83
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,0981
	12,26
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0997
	12,46
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0850
	10,63
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1048
	13,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1225
	15,31
	Ш-СШ
	2
	9,9
	757
	

	
	
	18:40
	
	0,1034
	12,93
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1347
	16,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,0864
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1103
	13,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1128
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1589
	19,86
	Ш-СШ
	1
	6,8
	757
	

	
	
	21:20
	
	0,1331
	16,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,0825
	10,31
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,0804
	10,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,0920
	11,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,0926
	11,58
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	29.04.16
	01:20
	5
	0,1040
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1206
	15,08
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1513
	18,91
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,0918
	11,48
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0897
	11,21
	Ш-ОШ
	1
	5,2
	759
	

	
	
	03:20
	
	0,1538
	19,23
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,1007
	12,59
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1477
	18,46
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1356
	16,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1266
	15,83
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1475
	18,44
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	30.04.16
	00:40
	5
	0,1245
	15,56
	СБ
	1
	6,4
	763
	

	
	
	03:20
	
	0,087
	10,88
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,154
	19,25
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,1557
	19,46
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,0987
	12,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1283
	16,04
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1009
	12,61
	БСБ
	8
	14,2
	761
	

	
	
	17:20
	
	0,0981
	12,26
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1029
	12,86
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	30.04.16
	08:40
	6
	0,0840
	10,5
	253,25
	1,95
	8,70
	760,94
	

	
	
	20:40
	
	0,0924
	11,55
	259,96
	2,32
	13,07
	755,99
	

	
	
	21:00
	
	0,1470
	18,38
	256,73
	1,92
	12,25
	755,99
	

	
	
	21:20
	
	0,0882
	11,03
	258,69
	1,92
	11,99
	756,14
	

	Петропавл қ. (ЭЖЛ)

	Күкірт сутегісі
	21.04.16
	02:40
	5
	0,1682
	21,03
	-
	-
	-
	-
	ТЖ ескерту мен жою жөніндегі қала мүшелерінің, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорын басшыларының комиссиялық сапары барысында, атмосфералық ауадағы күкірт сутегісі ШРШ артуының негізгі көзі - «Қызылжар су» ЖШС балансында тұрған, «Биопруд» ағынды сулар жинақтаушысы болып табылатындығы анықталды.
	Айтулы жағдайдың пайда болу себебі ағынды су жинақтаушы бетінің мұз құрсаудан көктемгі ашылуы, сондай-ақ басым жел раушанынан жел бағытының Петропавл қ. қарай ауысуы болып табылады.  


	
	
	03:00
	
	0,1615
	20,19
	О
	4
	13,1
	747
	

	
	
	16:20
	
	0,1662
	20,78
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1644
	20,55
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1602
	20,03
	О
	2
	17,2
	747
	

	Күкірт сутегісі
	22.04.16
	12:00
	
	0,1701
	21,26
	СБ
	5
	15,6
	751
	

	Күкірт сутегісі
	23.04.16
	00:20
	5
	0,1606
	20,08
	0
	0
	11,2
	751
	

	
	
	01:00
	
	0,1609
	20,11
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1608
	20,10
	-
	-
	-
	-
	

	
	24.04.16
	07:20
	
	0,1729
	21,61
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1664
	20,80
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1612
	20,15
	-
	-
	-
	-
	

	
	25.04.16
	00:00
	
	0,1719
	21,49
	О-Б
	2
	10
	754
	

	
	
	00:20
	
	0,1615
	20,19
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,1623
	20,29
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	10:40
	5
	0,1741
	21,76
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	25.04.16
	16:00
	5
	0,1808
	22,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1729
	21,61
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	26.04.16
	16:00
	5
	0,1603
	20,04
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1768
	22,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1645
	20,56
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1658
	20,73
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1796
	22,45
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1914
	23,93
	-
	-
	-
	-
	

	
	27.04.16
	00:20
	
	0,1826
	22,83
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	00:40
	
	0,1716
	21,45
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1706
	21,33
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1647
	20,59
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1716
	21,45
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1710
	21,38
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1607
	20,09
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	27.04.16
	11:20
	5
	0,1647
	20,59
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1639
	20,49
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1656
	20,7
	С
	2
	7,5
	756
	

	
	
	15:20
	
	0,1749
	21,86
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1615
	20,19
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1689
	21,11
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	28.04.16
	12:40
	5
	0,1711
	21,39
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1802
	22,53
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1671
	20,89
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1637
	20,46
	-
	-
	-
	-
	

	Күкірт сутегісі
	30.04.16
	05:20
	5
	0,161
	20,13
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1764
	22,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1651
	20,64
	0
	0
	1,3
	663
	

	
	
	14:20
	
	0,1788
	22,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,161
	20,13
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1655
	20,69
	СБ
	6
	15,0
	760
	

	
	
	19:00
	
	0,1827
	22,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1631
	20,39
	СБ
	2
	8,4
	758
	

	Елді-мекен пункті : 3
	236 ЖЛ және 49 ЭЖЛ



Қазақстан Республикасының жер үсті су сапасы.

Жер үсті суларының гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша  су сапасын  бақылау 212 гидрохимиялық тұстамада орналасқан 100 су нысанында жүргізілген, олар: 72 өзен, 13 көл, 11 су қоймасы, 3 канал, 1 теңіз (3-кесте). 
Су сапасының гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша негізгі критерийі - балық шаруашылық су айдындарына арналған ластаушы заттардың ШЖШ болып табылады (Қосымша 3).
Жер үсті суларының ластану деңгейі судың сапасының өзгеру динамикасын анықтау және салыстыруда қолданылатын судың ластануының кешенді индексі (СЛКИ) шамасымен бағаланған (Қосымша 4).
Зерттелген су нысандардың жалпы санынан нормативті таза деңгейіне 7 өзен, 1 теңіз жатады: Жайық (Атырау обл.), Ембі (Атырау обл.), Баянкөл, Шілік, Шарын, Есік, Берікқара өзендері, Каспий теңізі;
«ластанудың орташа деңгейі»  дәрежесіне – 39 өзен, 6 су қоймасы, 5 көл, 1 су арнасы жатқызылды: Қара Ертіс, Ертіс (Павлодар обл.), Емел, Шаронова, Қиғаш, Жайық (БҚО), Шаған, Деркөл, Сарыөзен, Караөзен, Үлкен Кобда, Кара Кобда, Ембі (Ақтөбе обл.), Темір, Есіл, Нұра, Соқыр Шерубайнұра, Көкпекті, Іле, Текес, Қорғас, Қаскелең, Қарқара, Түрген, Талғар, Темірлік, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Талас, Асса, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, Сырдария (ОҚО), Бөген, Катта бугун, Бадам, Арыс өзендері, Щучье, Карасье, Сұлукөл, Билікөл, Шалқар (Ақтөбе обл.) көлдері; Самарқан, Капшағай, Күрті, Бартоғай, Шардара, Кеңгір су қоймалары, Ертіс-Карағанды су арнасы;
«ластанудың жоғары деңгейі» дәрежесіне – 29 өзен, 5 су қоймасы, 8 көл; 2 су арнасы жатқызылды: Ертіс (ШҚО), Бұқтырма, Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Оба, Елек (Ақтөбе обл.), Қарғалы, Қосестек, Ақтасты, Ойыл, Ор, Ырғыз, Тобыл, Әйет, Тоғызақ, Үй, Обаған, Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Беттібұлақ, Жабай, Қара Кеңгір, Шу, Сарықау, Келес, Сырдария (Қызылорда обл.) өзендері, Шалқар (БҚО), Бурабай, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Сұлтанкелді, Қопа, Зеренді көлдері, Арал теңізі, Сергеевское, Аманкелді, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл, Вячеславское су қоймалары, Нұра-Есіл ағынды су арнасы;
«ластанудың өте жоғары деңгейі» дәрежесіне Желқуар өзені жатқызылды (4,5 сур.) (3, 4 кестелер).
ҚР кейбір су нысандарында оттегінің 5 тәуліктегі биохимиялық тұтынылуының жоғары мәні байқалған және төмендегідей жіктелген: Билікөл көлі – «ластанудың өте жоғары деңгейі» дәрежесінде; Жайық (Атырау обл.), Шаронова, Қиғаш, Ембі (Атырау обл.), Елек (Ақтөбе обл.), Қосестек, Ақтасты, Ойыл, Ор, Ырғыз, Темір, Тобыл, Әйет, Желқуар, Обаған, Шу, Ақсу, Тоқташ, Қарабалта өзендері; Шалқар (Ақтөбе обл.), Сұлтанкелді, Зеренді көлдері, Аманкелді су қоймасы – «ластанудың орташа деңгейі» дәрежесінде.
Суда еріген оттегінің тапшылығы Сұлукөл көлінде байқалды - «ластанудың орташа деңгейі» дәрежесі (кесте 4).


4 - сур. Қазақстан Республикасы өзен суларының ластануының кешенді индексінің өзгеруі


5 - сур. Қазақстан Республикасы суқоймалары, көлдері және тоғандары суының ластануының кешенді индексінің өзгеруі













15





45


3-кесте
2016 жылғы сәуір бойынша су нысандарының тізімі
	№ п/п
	Өзен
	Көл 
	Су қоймасы 
	Су арнасы 
	Теңіз

	1
	Есіл өз. (Ақмола обл.) 
	1
	Сұлтанкелді көлі
	1
	Вячеславское су қоймасы
	1. Нұра-Есіл су арнасы
	1. Каспий теңізі

	
	Есіл өз. (СҚО) 
	2
	Қопа көлі
	2
	Самарқан су қоймасы
	2. ағынды су арнасы
	

	2
	Нұра  өз. (Ақмола обл.) 
	3
	Зеренді көлі
	3
	Кеңгір су қоймасы
	3. Ертіс-Караганды су арнасы
	

	
	Нұра өз. (Қарағанды обл.) 
	4
	Билікөл көлі
	4
	Сергеевское су қоймасы
	
	

	3
	Жабай өз.
	5
	Бурабай көлі
	5
	Шардара су қоймасы
	
	

	4
	Ақбұлақ өз.
	6
	Үлкен Шабақты көлі
	6
	Капшағай су қоймасы
	
	

	5
	Сарыбұлақ өз.
	7
	Кіші Шабақты көлі
	7
	Күрті су қоймасы
	
	

	6
	Беттыбұлақ өз.
	8
	Шучье көлі
	8
	Бартоғай су қоймасы
	
	

	7
	Іле өз.
	9
	Карасье көлі
	9
	Аманкельды су қоймасы
	
	

	8
	Текес өз.
	10
	Сұлукөл көлі
	10
	Қаратомар су қоймасы
	
	

	9
	Қорғас өз.
	11
	Шалқар көлі (БҚО)
	11
	Жоғарғы Тобыл су қоймасы
	
	

	10
	Баянкөл өз.
	12
	Шалқар көлі (Ақтөбе обл.)
	
	
	
	

	11
	Шілік өз.
	13
	Арал теңізі
	
	
	
	

	12
	Шарын өз.
	
	
	
	
	
	

	13
	Қаскелең өз.
	
	
	
	
	
	

	14
	Қарқара өз.
	
	
	
	
	
	

	15
	Есік өз.
	
	
	
	
	
	

	16
	Түрген өз.
	
	
	
	
	
	

	17
	Талғар өз.
	
	
	
	
	
	

	18
	Темірлік өз.
	
	
	
	
	
	

	19
	Кіші Алматы өз.
	
	
	
	
	
	

	20
	Есентай өз.
	
	
	
	
	
	

	21
	Үлкен Алматы өз.
	
	
	
	
	
	

	22
	Елек өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	23
	Ақтасты өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	24
	Темір өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	25
	Ойыл өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	26
	Үлкен Кобда өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	27
	Қара Кобда өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	28
	Ырғыз өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	29
	Қосестек өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	30
	Карғалы өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	31
	Ор өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	32
	Ембі өз. (Ақтөбе обл.) 
	
	
	
	
	
	

	
	Ембі өз.
	
	
	
	
	
	

	33
	Жайық өз. (Атырау обл.) 
	
	
	
	
	
	

	
	Жайық (БҚО) өз.
	
	
	
	
	
	

	34
	Шаронова өз.
	
	
	
	
	
	

	35
	Қиғаш өз.
	
	
	
	
	
	

	36
	Қара Ертіс өз. (ШҚО)
	
	
	
	
	
	

	
	Ертіс өз. (ШҚО) 
	
	
	
	
	
	

	
	Ертіс өз. (Павлодар обл.) 
	
	
	
	
	
	

	37
	Бұктырма өз.
	
	
	
	
	
	

	38
	Брекса өз.
	
	
	
	
	
	

	39
	Тихая өз.
	
	
	
	
	
	

	40
	Үлбі өз.
	
	
	
	
	
	

	41
	Глубочанка өз.
	
	
	
	
	
	

	42
	Красноярка өз.
	
	
	
	
	
	

	43
	Оба өз.
	
	
	
	
	
	 

	44
	Емел өз.
	
	
	
	
	
	 

	45
	Шу өз.
	
	
	
	
	
	 

	46
	Талас өз.
	
	
	
	
	
	

	47
	Асса өз.
	
	
	
	
	
	

	48
	Ақсу өз.
	
	
	
	
	
	

	49
	Қарабалта өз.
	
	
	
	
	
	

	50
	Тоқташ өз.
	
	
	
	
	
	

	51
	Сарықау өз.
	
	
	
	
	
	

	52
	Берікқара өз.
	
	
	
	
	
	

	53
	Деркөл өз.
	
	
	
	
	
	

	54
	Шаған өз.
	
	
	
	
	
	

	55
	Сарыөзен өз.
	
	
	
	
	
	

	56
	Караөзен өз.
	
	
	
	
	
	

	57
	Шерубайнұра өз.
	
	
	
	
	
	

	58
	Қара Кеңгір өз.
	
	
	
	
	
	

	59
	Көкпекті өз.
	
	
	
	
	
	

	60
	Соқыр өз.
	
	
	
	
	
	

	61
	Сырдария өз. (ОҚО)
	
	
	
	
	
	

	
	Сырдария өз. (Қызылорда обл.)
	
	
	
	
	
	

	62
	Тобыл өз.
	
	
	
	
	
	

	63
	Әйет өз.
	
	
	
	
	
	

	64
	Тоғызақ өз.
	
	
	
	
	
	

	65
	Үй өз.
	
	
	
	
	
	

	66
	Обаған өз.
	
	
	
	
	
	

	67
	Желқуар өз.
	
	
	
	
	
	

	68
	Келес өз.
	
	
	
	
	
	

	69
	Бадам өз.
	
	
	
	
	
	

	70
	Арыс өз.
	
	
	
	
	
	

	71
	Боген өз.
	
	
	
	
	
	 

	72
	Катта бугун өз.
	
	
	
	
	
	

	
	жалпы: 100 су нысандары - 72 өзен, 11 су қоймасы, 13 көл, 3 су арнасы, 1 теңіз





4 -кесте

Гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша жер үсті сулары сапасының жай -күйі

	Су нысандары атауы
(әкімшілік облыс)
	Судың ластануының кешенді индексы (СЛКИ) – су сапасының сипаттамасы
	2016 жылғы сәуір бойынша химиялық заттардың мөлшері

	
	2015 ж. сәуір
	2015 ж. наурыз
	2016 ж. сәуір
	Ингредиенттер
	Орташа шоғырлану, мг/дм3
	ШЖШ асу еселігі

	Қара Ертіс өз. (ШҚО)
	11,4
(нормативті таза)
	12,0
(нормативті таза)
	9,99
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,99
	-

	
	2,18 (нормативті таза)
	2,52 (нормативті таза)
	1,74 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,74
	-

	
	1,20 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,1
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0032
	3,2

	Ертіс өз. (ШҚО)
	11,8 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	11,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,4
	-

	
	1,38 (нормативті таза)
	1,64 (нормативті таза)
	1,03 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,03
	-

	
	1,65 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,8 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,3 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,37
	3,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0036
	3,6

	
	
	
	
	Мырыш
	0,03
	3,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,021
	2,1

	Ертіс өз.
(Павлодар обл.)
	12,39 (нормативті таза)
	11,71 (нормативті таза)
	11,62 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,62
	-

	
	1,81
(нормативті таза)
	1,69 (нормативті таза)
	2,02 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,02
	-

	
	2,4 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0016
	1,6

	Бұктырма өз.
(ШҚО)
	10,4 (нормативті таза)
	11,7 (нормативті таза)
	11,5 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,5
	-

	
	1,22 (нормативті таза)
	1,32 (нормативті таза)
	0,92 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,92
	-

	
	1,64 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,7
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,63
	6,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,049
	4,9

	
	
	
	
	Мыс
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	Брекса өз.
(ШҚО)
	11,2 (нормативті таза)
	12,3
(нормативті таза)
	10,0
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,0
	-

	
	1,43 (нормативті таза)
	1,44 (нормативті таза)
	0,99 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,99
	-

	
	4,78 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	6,2
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	8,2
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,69
	6,9

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	1,16
	2,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,21
	20,9

	
	
	
	
	Мыс
	0,098
	9,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,043
	4,3

	Тихая өз.
(ШҚО)
	9,31 (нормативті таза)
	12,4 (нормативті таза)
	10,1 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,1
	-

	
	2,14 (нормативті таза)
	1,59 (нормативті таза)
	0,91 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,91
	-

	
	6,01 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	45,6
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	7,5
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,41
	4,1

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,65
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,23
	23,0

	
	
	
	
	Мыс
	0,0095
	9,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,041
	4,1

	Үлбі өз.
(ШҚО)
	11,0 (нормативті таза)
	12,3 (нормативті таза)
	10,7 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,7
	-

	
	0,80 (нормативті таза)
	1,09 (нормативті таза)
	0,66 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,66
	-

	
	5,54 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	16,3
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	6,5
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,79
	7,9

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,79
	1,6

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,233
	23,3

	
	
	
	
	Мыс
	0,0108
	10,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,054
	5,4

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,0012
	1,2

	Глубочанка өз.
(ШҚО)
	11,3 (нормативті таза)
	11,9 (нормативті таза)
	10,8 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,8
	-

	
	0,81 (нормативті таза)
	1,54
(нормативті таза)
	0,76
(нормативті таза)
	ОБТ5
	0,76
	-

	
	13,63 (ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	8,5
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,0
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,119
	11,9

	
	
	
	
	Мыс
	0,0074
	7,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,07
	7,0

	Красноярка өз.
(ШҚО)
	11,3 (нормативті таза)
	12,5 (нормативті таза)
	11,5 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,5
	-

	
	0,92 (нормативті таза)
	1,74 (нормативті таза)
	0,77 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,77
	-

	
	9,47 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,7
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	6,5
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,47
	4,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,096
	9,6

	
	
	
	
	Мыс
	0,0079
	7,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,076
	7,6

	Оба өз.
(ШҚО)
	11,0 (нормативті таза)
	11,8 (нормативті таза)
	11,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,4
	-

	
	0,87 (нормативті таза)
	1,23 (нормативті таза)
	0,55 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,55
	-

	
	2,69 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,6 (ластанудың орташа деңгейі)
	5,5 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,68
	6,8

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0076
	7,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	Мырыш
	0,013
	1,3

	Емел өз.
(ШҚО)
	8,51 (нормативті таза)
	11,1 (нормативті таза)
	8,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,4
	-

	
	1,59 (нормативті таза)
	1,78
(нормативті таза)
	1,59
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,59
	-

	
	1,58 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,2 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,6 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	129,0
	1,3

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,15
	1,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,02
	2,0

	
	
	
	
	Мыс
	0,002
	2,0

	Каспий теңізі
(Маңғыстау обл.)
	6,05 (нормативті таза)
	9,77 (нормативті таза)
	10,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
кислород
	10,4
	

	
	0,95 (нормативті таза)
	1,13 (нормативті таза)
	1,2 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,2
	

	
	0,00
(нормативті таза)
	0,00
(нормативті таза)
	0,00
(нормативті таза)
	
	
	

	Жайық өз.
(Атырау обл.)
	12,25
(нормативті таза)
	10,44
(нормативті таза)
	10,9
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,9
	

	
	3,01
(нормативті таза)
	4,92
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,85
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,85
	

	
	1,87
(ластанудың орташа деңгейі)
	0,00
(нормативті таза)

	0,00
(нормативті таза)

	

	Шаронова өз. (Атырау обл.)
	12,4
(нормативті таза)
	8,1
(нормативті таза)
	11,0
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
кислород
	11,0
	

	
	3,04
(нормативті таза)
	4,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,0
	

	
	1,34
(ластанудың орташа деңгейі)
	0,00
(нормативті таза)
	1,2
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,012
	1,2

	Қиғаш өз.
(Атырау обл.)
	12,7
(нормативті таза)
	10,4
(нормативті таза)
	11,0
(нормативті таза)
	Еріген оттегі

	11,0

	

	
	3,12
(нормативті таза)
	5,12
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,2
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,2
	

	
	0,00
(нормативті таза)
	0,00
(нормативті таза)
	1,5
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Никель
	0,018
	1,8

	Ембі өз.
(Атырау обл.)
	13,0
(нормативті таза)
	-
	11,2
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,2
	
	11,0

	

	
	2,8
(нормативті таза)
	-
	4,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,0
	
	4,2
	

	
	1,1
(нормативті таза)
	-
	0,00
(нормативті таза)
	
	
	



	Жайық өз.
(БҚО)
	8,29
(нормативті таза)
	6,43
(нормативті таза)
	13,33 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	13,33
	

	
	4,79 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,77
(нормативті таза)
	1,97 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,97
	

	
	1,15 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,36 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,33 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Натрий
	160,3
	1,3

	Шаған өз.
(БҚО)
	15,76
(нормативті таза)
	8,69
(нормативті таза)
	13,20
(нормативті таза)
	Еріген оттегі

	13,20
	

	
	5,42
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,99
(нормативті таза)
	2,01
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,01
	

	
	1,37
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,43
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,40
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Натрий
	136,2
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,075
	3,7

	Деркөл өз.
(БҚО)
	8,48
(нормативті таза)
	7,68
(нормативті таза)
	14,72 (нормативті таза)
	Еріген оттегі

	14,72
	

	
	5,24 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,77
(нормативті таза)
	1,60 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,60
	

	
	1,40
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,90
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,10 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Натрий
	132,0
	1,1

	Сарыөзен өз.
(БҚО)
	7,28 (нормативті таза)
	5,12
(нормативті таза)
	14,08 (нормативті таза)
	Еріген оттегі

	14,08
	

	
	4,98 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,08
(нормативті таза)
	2,20 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,20
	

	
	1,20
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,34
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,90 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Хлоридтер
	556,0
	1,9

	
	
	
	
	Магний
	94,4
	2,4

	
	
	
	
	Натрий
	169,3
	1,4

	Караөзен өз.
(БҚО)
	7,14
(нормативті таза)
	5,28
(нормативті таза)
	11,68
(нормативті таза)
	Еріген оттегі

	11,68
	

	
	3,74 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,12
(нормативті таза)
	2,20
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,20
	

	
	1,30
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,55
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,35
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Хлоридтер
	392,2
	1,3

	
	
	
	
	Натрий
	167,0
	1,4

	Шалқар көлі
(БҚО)
	7,48
(нормативті таза)
	5,12
(нормативті таза)
	11,84
(нормативті таза)
	Еріген оттегі

	11,84
	

	
	6,43 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,20
(нормативті таза)
	2,24
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,24
	

	
	2,62
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,41
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,40
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Хлоридтер
	2058,8
	6,9

	
	
	
	
	Магний
	102,0
	2,5

	
	
	
	
	Кальций
	396,0
	2,2

	
	
	
	
	Натрий
	695,0
	5,8

	Елек өз.  (Ақтөбе обл.)
	9,22
(нормативті таза)
	12,54 (нормативті таза)
	10,71
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,71
	

	
	3,19
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,91
(нормативті таза)
	4,41
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,41
	

	
	4,31
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,99
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,87
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Бор
	0,176
	10,4

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,63
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар
	

	
	
	
	
	Мыс
	0,006
	5,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,064
	6,4

	
	
	
	
	Никель
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Мырыш
	0,028
	2,8

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,237
	4,7

	Қарғалы  өз. (Ақтөбе обл.)
	10,30 (нормативті таза)
	
	12,23
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,23

	

	
	4,84
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	2,95
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,95

	

	
	1,75
(ластанудың орташа деңгейі.)
	
	3,03 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Мырыш
	0,042
	4,2

	
	
	
	
	Никель
	0,02
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,082
	8,2

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	116
	1,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,165
	3,3


	Қосестек өз. (Ақтөбе обл.)
	10,4
(нормативті таза)
	
	11,81
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,81

	

	
	4,41
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,31
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,31 
	

	
	1,44 (ластанудың орташа деңгейі)

	
	5,00
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	111
	1,1

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,24
	4,8

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,012
	12,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,057
	5,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,094
	9,4

	Ақтасты өз.  (Ақтөбе обл.)
	10,46 (нормативті таза)
	
	11,52 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,52

	

	
	5,77 (ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,03
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,03

	

	
	2,48 ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,80 (ластанудың жоғарғы деңгейі

	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	111
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,058
	5,8

	
	
	
	
	Никель 
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,095
	9,5

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,28
	5,6

	Ойыл өз. (Ақтөбе обл.)
	10,8
(нормативті таза)
	
	12,53
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,53

	

	
	3,62
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,87
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,87

	

	
	2,9
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,20
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0115
	11,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	1,00
	2,0

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	265.0
	2,6

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,12
	2,4

	Үлкен Кобда өз. (Ақтөбе обл.)
	9,7
(нормативті таза)
	
	8,78
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,78
	

	
	5,03
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	2,20
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,20

	

	
	
2,16 (ластанудың орташа деңгейі)

	
	2,65
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,845
	1,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0065
	6,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,08
	8,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	Никель 
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	147.0
	1,5

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,175
	3,5

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,002
	2,0

	Қара Кобда өз. (Ақтөбе обл.)
	10,6 (нормативті таза)
	
	10,04
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,04

	

	
	2,4 (нормативті таза)
	
	2,33 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,33

	

	
	3, 09
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	2,97 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,845
	1,7

	
	
	
	
	Фторидтер
	0,815
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0065
	6,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,024
	2,4

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,15
	3,0

	Шалқар көлі (Ақтөбе обл.)
	11,69 (нормативті таза)
	
	10,99
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,99

	

	
	5,74
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	4,53
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,53

	

	
	1,77
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	2,45 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,043
	4,3

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,075
	1,5

	Ор өз. (Ақтөбе обл.)
	9,4
(нормативті таза)
	
	9,58
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,58

	

	
	4,92
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	4,17
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,17
	

	
	2,00
(ластанудың орташа деңгейі)

	
	4,07
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,089
	8,9

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	1,08
	2,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,305
	6,1

	Ырғыз өз.  (Ақтөбе обл.)
	9,29
(нормативті таза)
	
	9,40
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,40
	

	
	3,85
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,50
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,50 
	

	
	1,79
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,50
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,72
	1,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец 
	0,086
	8,6

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,225
	4,5

	Ембі өз.  (Ақтөбе обл.)
	10,68
(нормативті таза)
	
	11,79 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,79 
	

	
	4,07
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	1,24
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,24

	

	
	7,14
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	
	2,97
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0113
	11,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,047
	4,7

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Никель 
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	138.0
	1,4

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,817
	1,6

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,11
	5,5

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,113
	1,1

	Темір өз.  (Ақтөбе обл.)
	10,06
(нормативті таза)
	
	9,60 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,60 
	

	
	3,76
(ластанудың орташа деңгейі)
	
	3,36
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,36

	

	
	5,37 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	
	2,93
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,038
	3,8

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,735
	1,5

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,22
	4,4



	Тобыл  өз.
(Қостанай обл.)

	6,78 (нормативті таза)
	7,75 (нормативті таза)
	10,31 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,31
	-

	
	2,90 (нормативті таза)
	1,65
(нормативті таза)
	3,94
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,94
	-

	
	7,17 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,78
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,68
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	179,0
	1,8

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,37
	3,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,022
	21,7

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,015
	1,5

	
	
	
	
	Никель
	0,067
	6,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,001
	1,3

	Әйет  өз.
(Қостанай обл.)
	10,74 (нормативті таза)
	6,52 (нормативті таза)
	12,01 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,01
	-

	
	2,39 (нормативті таза)
	1,70
(нормативті таза)
	3,50
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,50
	-

	
	12,24 (ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	5,00
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,03
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	107,6
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,69
	6,9

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,018
	18,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,020
	2,0

	
	
	
	
	Никель
	0,093
	9,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,069
	6,9

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,003
	3,0

	Тоғызақ  өз.
(Қостанай обл.)
	11,21 (нормативті таза)
	10,79 (нормативті таза)
	12,45 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,45
	-

	
	4,55 (нормативті таза)
	4,04
(ластанудың орташа деңгейі)
	5,80
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	5,80
	-

	
	3,97
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,67
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,43
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	111,4
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,69
	6,9

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,025
	25,0

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,031
	3,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,090
	9,0

	
	
	
	
	Никель
	0,091
	9,1

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0.06
	1,2

	Үй өз.
(Қостанай обл.)
	8,06 (нормативті таза)
	9,38 (нормативті таза)
	6,70 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	6,70
	-

	
	6,03 (нормативті таза)
	2,82 (нормативті таза)
	2,96 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,96
	-

	
	6,59 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,63
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	7,65
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,085
	4,3

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,016
	16,0

	
	
	
	
	Никель
	0,086
	8,6

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,06
	1,2

	Желқуар өз.
(Қостанай обл.)
	
	7,18 (нормативті таза)
	9,23 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,23
	-

	
	
	2,81
(нормативті таза)
	3,42
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,42
	-

	
	
	7,75
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	11,75
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,93
	9,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,022
	22,0

	
	
	
	
	Никель  
	0,064
	6,4

	Обаған өз.
(Қостанай обл.)
	9,81 (нормативті таза)
	
	7,86 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	7,86
	-

	
	3,43 (нормативті таза)
	
	3,92
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,92
	-

	
	7,98 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	
	5,07
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,025
	25.0

	
	
	
	
	Мырыш
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	Никель  
	0,097
	9,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,045
	4,5

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,002
	1,5

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,075
	1,5

	Аманкелді  су қоймасы (Қостанай обл.)
	7,04 (нормативті таза)
	11,28 (нормативті таза)
	7,47 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	7,47
	-

	
	3,11 (нормативті таза)
	0,77
(нормативті таза)
	5,09
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	5,09
	-

	
	5,78
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,5
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,2
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	169,1
	1,7

	
	
	
	
	Магний 
	45,0
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,074
	3,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,012
	12,0

	
	
	
	
	Никель
	0,054
	5,4

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар 
	0,003
	3,0

	Қаратомар  су қоймасы (Қостанай обл.)
	6,38 (нормативті таза)
	9,38 (нормативті таза)
	11,34 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,34
	-

	
	1,00 (нормативті таза)
	1,38
(нормативті таза)
	2,77
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,77
	-

	
	7,04 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,15
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,95
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,081
	4,1

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,008
	8,0

	
	
	
	
	Никель 
	0,096
	9,6

	Жоғарғы Тобыл  су қоймасы  (Қостанай обл.)
	7,91 (нормативті таза)
	10,7 (нормативті таза)
	11,14 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,14
	-

	
	3,27 (нормативті таза)
	2,96 (нормативті таза)
	2,68 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,68
	-

	
	3,64
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	5,43
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,9
(ластанудың жоғарғы деңгейі)













	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	196,0
	2,0

	
	
	
	
	Магний 
	46,8
	1,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,046
	2,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,013
	13,0

	
	
	
	
	Мырыш
	0,021
	2,1

	
	
	
	
	Никель
	0,083
	8,3



	Есіл өз. (СҚО)
 


	10,6
(нормативті таза)
	10,88
(нормативті таза)
	11,32
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,32
	

	
	1,71
(нормативті таза)
	1,93
(нормативті таза)
	2,14
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,14
	

	
	2,61
(ластанудың орташа деңгейі)

	2,54
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,06
(ластанудың орташа деңгейі)
 
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	134
	1,3

	
	
	
	
	Натрий
	133,9
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,368
	3,7

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,66
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,0112
	1,1

	Сергеевское су қоймасы (СҚО)
 
	7,16
(нормативті таза)
	7,83
(нормативті таза)
	8,00
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,00
	

	
	2,13 (нормативті таза)
	2,43
(нормативті таза)
	2,21
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,21
	

	
	5,32
(ластанудың жоғарғы деңгей)
	2,69
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,60
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,33
	3,3

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,74
	1,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0048
	4,8

	Есіл өз. (СҚО)
 


	10,6
(нормативті таза)
	10,88
(нормативті таза)
	11,32
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,32
	

	
	1,71
(нормативті таза)
	1,93
(нормативті таза)
	2,14
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,14
	

	
	2,61
(ластанудың орташа деңгейі)

	2,54
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,06
(ластанудың орташа деңгейі)
 
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	134
	1,3

	
	
	
	
	Натрий
	133,9
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,368
	3,7

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,66
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0038
	3,8

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,0112
	1,1

	Сергеевское су қоймасы (СҚО)
 
	7,16
(нормативті таза)
	7,83
(нормативті таза)
	8,00
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,00
	

	
	2,13 (нормативті таза)
	2,43
(нормативті таза)
	2,21
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,21
	

	
	5,32
(ластанудың жоғарғы деңгей)
	2,69
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,60
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,33
	3,3

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,74
	1,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0048
	4,8



	Есіл өз.
(Ақмола обл.)
	6,33 (нормативті таза)
	9,15 (нормативті таза)
	11,38 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,38
	-

	
	1,61 (нормативті таза)
	1,24 (нормативті таза)
	1,66 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,66
	-

	
	2,76 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,21 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,93 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	111,7
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,060
	6,0

	
	
	
	
	Мырыш
	0,063
	6,3

	Ақбұлақ  өз. (Ақмола обл.)
	6,95 (нормативті таза)
	8,30 (нормативті таза)
	10,67 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,67
	-

	
	2,26 (нормативті таза)
	4,26 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,94 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,94
	-

	
	4,08 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,00 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,40 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	259
	2,6

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,025
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,004
	4,1

	
	
	
	
	Мырыш
	0,069
	6,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,080
	8,0

	Сарыбұлақ өз. (Ақмола обл.)
	5,88 (нормативті таза)
	7,83 (нормативті таза)
	8,08 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,08
	-

	
	5,14 (ластанудың орташа деңгейі) 
	4,12 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,07 (нормативті таза)
	ОБТ5
	3,07 
	-

	
	4,89
(ластанудың жоғарғы деңгейі)

	3,47 (ластанудың жоғарғы деңгейі)

	3,90 (ластанудың жоғарғы деңгейі)

	негізгі иондар

	
	
	
	
	Хлоридтер
	664,9
	2,2

	
	
	
	
	Сульфаттар
	596
	6,0

	
	
	
	
	Кальций
	229,8
	1,3

	
	
	
	
	Магний
	85,24
	2,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	3,873
	7,7

	
	
	
	
	Фторидтер
	2,066
	2,8

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,096
	4,8

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,043
	4,3

	
	
	
	
	Марганец
	0,055
	5,5

	
	
	
	
	Мыс
	0,0014
	1,4

	Нұра өз. (Ақмола обл.)
	6,92 (нормативті таза)
	8,49 (нормативті таза)
	11,54 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,54
	-

	
	1,93 (нормативті таза)
	1,51 (нормативті таза)
	3,00 (нормативті таза)
	ОБТ5
	3,00
	-

	
	2,97 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,42 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,58 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	186,5
	1,9

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	
	
	
	
	Мыс
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Мырыш
	0,059
	5,9

	

Нұра -Есіл
(Ақмола обл.)
	6,59 (нормативті таза)
	10,64 (нормативті таза)
	12,21 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,21
	-

	
	0,63 (нормативті таза)
	1,03 (нормативті таза)
	2,00 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,00
	-

	
	2,06 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,27 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,30 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	274
	2,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,058
	5,8

	
	
	
	
	Мыс
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,045
	4,5

	Беттібұлақ өз.  (Ақмола обл.)

	11,43 
(нормативті таза)
	11,76
(нормативті таза)
	10,47
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,47
	

	
	2,44
(нормативті таза)
	1,11
(нормативті таза)
	1,44
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,44
	

	
	3,30
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,70
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,80
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар 

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	125
	1,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір 
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	Тұзды аммоний 
	1,052
	2,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,0389
	3,9

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец 
	0,181
	18,1

	Жабай өз.
(Ақмола обл.)
	9,59
(нормативті таза)
	
	10,29
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,29
	

	
	2,64
(нормативті таза)
	
	3,37
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,37
	

	
	6,60
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	
	7,60
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот 
	0,024
	1,2

	
	
	
	
	Жалпы темір 
	0,547
	5,5

	
	
	
	
	Тұзды аммоний 
	0,683
	1,4

	
	
	
	
	ауыр металдар 

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,030
	3,0

	
	
	
	
	Марганец 
	0,329
	32,9

	Вячеславское су қоймасы (Ақмола обл.)
	7,16 (нормативті таза)
	10,80 (нормативті таза)
	9,96 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,96 
	



	
	0,86 (нормативті таза)
	1,02 (нормативті таза)
	0,65 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,65
	-

	
	3,08 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,60 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,90 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Мырыш
	0,0999
	10,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,030
	3,0

	Сұлтанкелді көлі
 (Ақмола обл.)
	0,39 (ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	12,30 (нормативті таза)
	7,86 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	7,86
	
-

	
	12,1 (ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	6,01 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,42 (ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,42
	-

	
	4,13 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,90 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,90 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец 
	0,058
	5,8

	Қопа көлі
(Ақмола обл.)
	12,2 (нормативті таза)
	11,92
(нормативті таза)
	10,47
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,47
	

	
	1,14
(нормативті таза)
	4,85
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,40
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,40
	

	
	3,88
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,93
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,20
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,002
	1,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,05
	5,0

	
	
	
	
	Мырыш
	0,03
	3,0

	Зеренді көлі (Ақмола обл.)
	12,37
(нормативті таза)
	9,82
(нормативті таза)
	11,62
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,62
	

	
	1,99
(нормативті таза)
	1,77
(нормативті таза)
	3,87
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,87
	

	
	2,29
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,50
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,00
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний   
	0,555
	1,1

	
	
	
	
	Ниртитті азот 
	0,027
	1,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,024
	2,4

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Марганец 
	0,155
	15,5

	
Бурабай көлі
(Ақмола обл.)
	8,8
(нормативті таза)
	9,71
(нормативті таза)
	9,79
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,79
	

	
	2,79
(нормативті таза)
	1,95
(нормативті таза)
	1,12
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,12
	

	
	2,47
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,10
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,25
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	0,943
	1,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,028
	2,8

	
	
	
	
	Марганец 
	0,035
	3,5

	Үлкен
Шабақты көлі
(Ақмола обл.)
	11,57
(нормативті таза)
	11,50
(нормативті таза)
	9,96
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,96
	

	
	2,03
(нормативті таза)
	2,91
(нормативті таза)
	1,14
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,14
	

	
	4,68
 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	6,05
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,10
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0013
	1,3

	
	
	
	
	Марганец 
	0,031
	3,1

	
	
	
	
	Мырыш
	0,050
	5,0

	Щучье көлі
(Ақмола обл.)
	10,61
(нормативті таза)
	8,57
(нормативті таза)
	9,32
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,32
	

	
	2,15
(нормативті таза) 
	0,98
(нормативті таза)
	0,61
(нормативті таза)
	ОБТ5
	0,61
	

	
	2,43
(ластанудың орташа деңгейі)
	5,50
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,80
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	2,31
	3,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,040
	4,0

	Кіші
Шабақты көлі
(Ақмола обл.)
	11,57
(нормативті таза)
	10,85
(нормативті таза)
	11,57
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,57
	

	
	3,1 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,28
(нормативті таза)
	0,95
(нормативті таза)
	ОБТ5
	0,95
	


	
	4,76
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	9,87
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	4,90
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар 

	
	
	
	
	Сульфаттар 
	564
	5,6

	
	
	
	
	Хлоридтер 
	801
	2,7

	
	
	
	
	Магний 
	156
	3,9

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	5,31
	7,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец 
	0,035
	3,5

	Карасье көлі
(Ақмола обл.)
	9,11
(нормативті таза)
	3,34
(ластанудың орташа деңгейі)
	6,56
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	6,56
	

	
	1,99
(нормативті таза)
	1,32
(нормативті таза)
	1,62
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,62
	

	
	2,92
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,85
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,90
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,39
	3,9

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,23
	1,6

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	1,626
	3,3

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш
	0,029
	2,9

	Сұлукөл көлі
(Ақмола обл.)
	6,26
(нормативті таза)
	4,65
(нормативті таза)
	3,15
(ластанудың орташа деңгейі)
	Еріген оттегі
	3,15
	

	
	2,72
(нормативті таза)
	6,99
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,89
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,89
	

	
	2,70
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,93
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,40
(ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,504
	5,0

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,702
	1,4

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,25
	1,7

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мырыш 
	0,031
	3,1

	
	
	
	
	Мыс 
	0,0011
	1,1

	Нұра өз.
(Қарағанды обл.)
	9,32 (нормативті таза)
	10,67
(нормативті таза)
	9,85
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,85
	-

	
	2,30 (нормативті таза)
	2,05
(нормативті таза)
	1,93
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,93
	-

	
	6,37 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,75
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,57
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	221
	2,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,28
	2,8

	
	
	
	
	Фторидтер
	0,82
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,059
	5,9

	
	
	
	
	Мырыш
	0,012
	1,2

	Самарқан су қоймасы
(Қарағанды обл.)
	9,27
(нормативті таза)
	11,19
(нормативті таза)
	10,89
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,89
	-

	
	2,56
(нормативті таза)
	2,58
(нормативті таза)
	2,30
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,30
	-

	
	3,60 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	1,98
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,17
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	239
	2,4

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,17
	1,7

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,07
	1,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,051
	5,1

	
	
	
	
	Мыс
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Мырыш
	0,012
	1,2

	ағынды су арнасы 
(Қарағанды обл.)
	7,78
(нормативті таза)
	9,71
(нормативті таза)
	9,87
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,87
	-

	
	2,60 (нормативті таза)
	1,60 (нормативті таза)
	2,45
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,45
	-

	
	5,27
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,55
(ластанудың орташа деңгейі)
	4,17
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	421
	4,2

	
	
	
	
	Магний
	49,8
	1,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот 
	0,1
	5,0

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,082
	8,2

	
	
	
	
	Мырыш
	0,013
	1,3

	Кеңгір су қоймасы (Қарағанды обл.)
	6,39 (нормативті таза)
	5,66
(нормативті таза)
	6,57
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	6,57
	-

	
	2,58 (нормативті таза)
	2,83
(нормативті таза)
	3,00
(нормативті таза)
	ОБТ5
	3,00
	-

	
	4,81
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,20
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,36
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	293.0
	2,9

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,15
	1,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,027
	2,7

	
	
	
	
	Мыс
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Мырыш
	0,028
	2,8

	Қара Кеңгір өз.
(Қарағанды обл.)
	5,07 (нормативті таза)
	5,14
(нормативті таза)
	6,46
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	6,46
	-

	
	2,89 (нормативті таза)
	3,51
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,41
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,41
	-

	
	6,56
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	9,00
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,71
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	263
	2,6

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	3,03
	6,1

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,107
	5,4

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,34
	3,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,032
	3,2

	
	
	
	
	Мыс
	0,0039
	3,9

	Соқыр өз. (Қарағанды обл.)
	9,79
(нормативті таза)
	4,84
(нормативті таза)
	8,95
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,95
	-

	
	3,61 (ластанудың орташа деңгейі)
	4,20 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,79 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,79
	-

	
	7,80
(ластанудың жоғарғы деңгейі)

	11,49
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)

	2,87
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	432
	4,3

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,66
	1,3

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,037
	1,9

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,050
	5,0

	
	
	
	
	Мыс
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Мырыш
	0,018
	1,8

	Шерубайнұра өз. (Қарағанды обл.)
	8,08 (нормативті таза)
	4,23
(нормативті таза)
	8,14
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,14

	-

	
	2,02
(нормативті таза)
	4,26 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,28
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,28
	-

	
	7,00
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	7,13
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,90
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	318.0
	3,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Тұзды аммоний
	0,96
	1,9

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,050
	2,5

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,40
	4,0

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,053
	5,3

	
	
	
	
	Мыс
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Мырыш
	0,014
	1,4

	Көкпекті өз. (Қарағанды обл.)
	6,91 (нормативті таза)
	-
	9,34
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,34
	-

	
	1,95 (нормативті таза)
	-
	3,01
(нормативті таза)
	ОБТ5
	3,01
	-

	
	7,06 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	-
	2,70
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	208
	2,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,030
	1,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,093
	9,3

	
	
	
	
	Мыс
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Мырыш
	0,027
	2,7

	Ертіс-Қарағанды су арнасы (Қарағанды обл.)
	9,50 (нормативті таза)
	-
	10,29
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,29
	-

	
	2,01
(нормативті таза)
	-
	1,89
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,89
	-

	
	3,57 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	-
	2,17
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	176.0
	1,8

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,14
	1,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,043
	4,3

	
	
	
	
	Мырыш
	0,022
	2,2

	Іле өз.
(Алматы обл.)
	12,2
(нормативті таза)
	11,7
(нормативті таза)
	10,4
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,4
	

	
	0,96 (нормативті таза)
	1,04 (нормативті таза)
	1,3 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,3
	

	
	1,72
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,25
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,6
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,02
	2,0

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,19
	1,9

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	108,1
	1,1

	Текес өз.
(Алматы обл.)
	10,6 (нормативті таза)
	11,3 (нормативті таза)
	10,5 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,5
	

	
	2,0 (нормативті таза)
	2,3 (нормативті таза)
	2,05 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,05
	

	
	5,8 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,7 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	2,4
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,044
	4,4

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	110,0
	1,1

	Қорғас өз.
(Алматы обл.)
	12,9 (нормативті таза)
	12,15 (нормативті таза)
	9,15 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,15
	-

	
	1,62 (нормативті таза)
	1,3 (нормативті таза)
	1,5 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,5
	-

	
	4,80 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	1,9
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,034
	3,4

	
	
	
	
	Мыс
	0,0020
	2,0

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,12
	1,2

	Капшағай су қоймасы
(Алматы обл.)
	13,3 (нормативті таза)
	12,1 (нормативті таза)
	12,1 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,1
	

	
	1,60 (нормативті таза)
	1,2 (нормативті таза)
	2,2 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,2
	

	
	1,25 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	1,2 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	110,0
	1,1

	Баянкөл өз.
(Алматы обл.)
	14,1 (нормативті таза)
	12,0 (нормативті таза)
	9,9 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,9
	

	
	1,50
(нормативті таза)
	1,5
(нормативті таза)
	1,6
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,6
	

	
	2,13 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	0,0 (нормативті таза)
	

	Шілік өз.
(Алматы обл.)
	12,9 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	12,5 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,5
	

	
	1,40 (нормативті таза)
	1,3 (нормативті таза)
	2,2 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,2
	

	
	1,9 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	0,0 (нормативті таза)
	

	Шарын өз.
(Алматы обл.)
	14,2 (нормативті таза)
	11,8 (нормативті таза)
	11,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,4
	

	
	1,50 (нормативті таза)
	1,5 (нормативті таза)
	1,7 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,7
	

	
	1,83
(ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	0,0 (нормативті таза)
	

	Қаскелең өз.
(Алматы обл.)
	13,4 (нормативті таза)
	12,15 (нормативті таза)
	12,6 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,6
	

	
	1,05 (нормативті таза)
	1,2 (нормативті таза)
	2,45 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,45
	

	
	1,5
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,9
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,5
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Мыс
	0,0023
	2,3

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	120,0
	1,2

	Қарқара өз.
(Алматы обл.)
	13,6 (нормативті таза)
	11,8 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,2
	

	
	0,4 (нормативті таза)
	1,1 (нормативті таза)
	2,6 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,6
	

	
	1,49
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,6
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	160,0
	1,6

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	Есік өз.
(Алматы обл.)
	15,1 (нормативті таза)
	12,1 (нормативті таза)
	12,7 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,7
	

	
	0,9 (нормативті таза)
	1,3 (нормативті таза)
	2,4 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,4
	

	
	1,69
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	

	Күрті су қоймасы
(Алматы обл.)
	14,2 (нормативті таза)
	11,8 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,2
	

	
	0,5 (нормативті таза)
	1,1 (нормативті таза)
	1,8 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,8
	

	
	2,32
(ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	2,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	460,0
	4,6

	
	
	
	
	Натрий
	210,0
	1,8

	Бартоғай су қоймасы
(Алматы обл.)
	14,5 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	12,4 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,4
	

	
	0,8 (нормативті таза)
	1,5 (нормативті таза)
	1,9 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,9
	

	
	1,84 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,2
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,2
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	Түрген өз.
(Алматы обл.)
	12,0 (нормативті таза)
	12,3 (нормативті таза)
	12,1 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,1
	

	
	1,6 (нормативті таза)
	1,5 (нормативті таза)
	1,4 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,4
	

	
	2,83 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,3
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0029
	2,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	Талғар өз.
(Алматы обл.)
	12,3 (нормативті таза)
	11,9 (нормативті таза)
	12,8 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	12,8
	

	
	1,6 (нормативті таза)
	1,5 (нормативті таза)
	1,2 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,2
	

	
	1,99 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	Темірлік өз.
(Алматы обл.) 
	14,1 (нормативті таза)
	12,2 (нормативті таза)
	11,3 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,3
	

	
	1,1 (нормативті таза)
	1,4 (нормативті таза)
	2,1 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,1
	

	
	2,07 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,021
	2,1

	Кіші Алматы өз.
(Алматы қ-сы)
	11,8 (нормативті таза)
	11,7  (нормативті таза)
	11,1  (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,1
	-

	
	0,97 (нормативті таза)
	1,1 (нормативті таза)
	1,26 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,26
	

	
	2,23 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,8 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,022
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0027
	2,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	Есентай өз.
(Алматы қ-сы)
	11,1 (нормативті таза)
	11,6 (нормативті таза)
	11,5 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,5
	

	
	1,20 (нормативті таза)
	1,0 (нормативті таза)
	1,1 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,1
	

	
	2,43 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,1  (ластанудың орташа деңгейі)
	2,2  (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,16
	1,6

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0028
	2,8

	Үлкен
Алматы өз.
(Алматы қ-сы)
	11,9 (нормативті таза)
	10,3 (нормативті таза)
	11,0 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,0
	

	
	1,40 (нормативті таза)
	0,83 (нормативті таза)
	0,86 (нормативті таза)
	ОБТ5
	0,86
	

	
	2,44 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,7 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,15
	1,5

	Талас өз.  (Жамбыл обл.)
	10,2 (нормативті таза)
	10,4 (нормативті таза)
	9,56
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,56
	-

	
	4,29
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,99
(нормативті таза)
	2,95
(нормативті таза)
	ОБТ5
	2,95
	-

	
	2,23
(ластанудың орташа деңгейі)
	1,63
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,05 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,0015
	1,5

	Аса өз.  (Жамбыл обл.)
	10,1
(нормативті таза)
	8,36
(нормативті таза)
	9,64 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,64
	-

	
	1,41
(нормативті таза)
	1,53
(нормативті таза)
	1,28 (нормативті таза) 
	ОБТ5
	1,28
	-

	
	2,80
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,1
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,1 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0021
	2,1

	Билікөл көлі (Жамбыл обл.)
	8,36
(нормативті таза)
	8,33
(нормативті таза)
	7,3
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	7,3
	-

	
	18,7
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	158
(ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	15,8 (ластанудың өте жоғарғы деңгейі)
	ОБТ5
	15,8
	-

	
	2,53
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,56
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,73
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	584,0
	5,8

	
	
	
	
	Магний
	75,4
	1,9

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,52
	2,0

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0034
	3,4

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Мұнай өнімдері
	0,06
	1,2

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,002
	2,0

	Шу өз.  (Жамбыл обл.)
	9,00
(нормативті таза)
	9,7
(нормативті таза)
	9,28 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,28
	-

	
	2,80
(нормативті таза)
	4,38
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,84 
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,84
	-

	
	2,87
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,45
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,05 
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,058
	2,9

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0032
	3,2

	Ақсу өз. (Жамбыл обл.)
	9,33 (нормативті таза)
	11,9 (нормативті таза)
	9,18 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,18
	-

	
	2,56
(нормативті таза)
	4,0
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,66
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	3,66
	-

	
	1,89 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,78 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	400,0
	4,0

	
	
	
	
	Магний
	48,6
	1,2

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,82
	2,4

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,002
	2,0

	Қарабалта өз.
(Жамбыл обл.)
	9,16
(нормативті таза)
	104
(нормативті таза)
	9,27 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,27
	-

	
	2,88
(нормативті таза) 
	5,7
(ластанудың орташа деңгейі) 
	4,4
(ластанудың орташа деңгейі)
	ОБТ5
	4,4
	-

	
	2,66
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,43
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,87 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	452,0
	4,5

	
	
	
	
	Магний
	70,5
	1,8

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,08
	1,4

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Мыс
	0,0042
	4,2

	Тоқташ өз.
(Жамбыл обл.)
	9,94 (нормативті таза)
	10,3
(нормативті таза)
	9,63
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,63
	-

	
	4,80
(ластанудың орташа деңгейі) 
	3,32
(ластанудың орташа деңгейі) 
	4,14
(ластанудың орташа деңгейі) 
	ОБТ5
	4,14
	-

	
	2,26
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,40
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,95
(ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	408,0
	4,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0046
	4,6

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,002
	2,0

	Сарықау өз.
(Жамбыл обл.)
	10,2 (нормативті таза)
	12,5 (нормативті таза)
	8,9 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,9
	-

	
	3,7
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,8 (нормативті таза)
	2,98 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,98
	-

	
	2,95
(ластанудың орташа деңгейі)
	2,64
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,23 
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	586,0
	5,9

	
	
	
	
	Магний
	63,2
	1,6

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Фторидтер
	1,98
	2,6

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0034
	3,4

	Берікқара өз.
(Жамбыл обл.)
	9,67 (нормативті таза)
	10,9 (нормативті таза)
	10,2 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,2
	-

	
	1,03
(нормативті таза)
	1,83 (нормативті таза)
	1,49 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,49
	-

	
	1,4 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,7 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,0
(нормативті таза)
	
	
	

	Сырдария өз. (ОҚО)
	9,95 (нормативті таза)
	11,02 (нормативті таза)
	9,89 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,89
	-

	
	1,88 (нормативті таза)
	2,17 (нормативті таза)
	2,14 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,14
	-

	
	2,72 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,6 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	413,0
	4,1

	
	
	
	
	Магний
	45,3
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,056
	2,8

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,0025
	2,5

	Келес өз. (ОҚО)
	11,1 (нормативті таза)
	10,9 (нормативті таза)
	10,95 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,95
	-

	
	2,05 (нормативті таза)
	1,89 (нормативті таза)
	1,47 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,47
	-

	
	2,2 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,5 (ластанудың орташа деңгейі)
	3,57 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	288,0
	2,9

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,076
	3,8

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,004
	4,0

	Бадам өз.  (ОҚО)
	10,9 (нормативті таза)
	10,75 (нормативті таза)
	10,01 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,01
	-

	
	1,85 (нормативті таза)
	2,56 (нормативті таза)
	2,42 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,42
	-

	
	1,83 (ластанудың орташа деңгейі)
	1,78 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,53 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	110,25
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,099
	4,9

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,0015
	1,5

	Арыс өз. (ОҚО)
	9,71 (нормативті таза)
	10,1 (нормативті таза)
	9,82 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,82
	-

	
	1,38 (нормативті таза)
	1,56 (нормативті таза)
	1,35 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,35
	-

	
	1,8 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,05 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,13 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,063
	3,2

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,002
	2,0

	Бөген өз. (ОҚО)
	10,2 (нормативті таза)
	10,6 (нормативті таза)
	10,1 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	10,1
	-

	
	1,34 (нормативті таза)
	1,31 (нормативті таза)
	1,37 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,37
	-

	
	1,1 (ластанудың орташа деңгейі)
	0,0 (нормативті таза)
	1,6 (ластанудың орташа деңгейі)
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,002
	2,0

	Катта Бугун өз.  (ОҚО)
	10,8 (нормативті таза)
	9,82 (нормативті таза)
	9,76 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	9,76
	-

	
	1,01 (нормативті таза)
	2,05 (нормативті таза)
	2,78 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,78
	-

	
	0,0 (нормативті таза)
	0,0 (нормативті таза)
	1,3 (ластанудың орташа деңгейі)
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,026
	1,3

	Шардара су қоймасы (ОҚО)
	11,8 (нормативті таза)
	13,3 (нормативті таза)
	11,6 (нормативті таза)
	Еріген оттегі
	11,6
	-

	
	2,25 (нормативті таза)
	2,85 (нормативті таза)
	2,51 (нормативті таза)
	ОБТ5
	2,51
	-

	
	2,29 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,7 (ластанудың орташа деңгейі)
	2,67 (ластанудың орташа деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	442,0
	4,4

	
	
	
	
	Магний
	43,8
	1,1

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Ниртитті азот
	0,023
	1,2

	
	
	
	
	органикалық заттар

	
	
	
	
	Фенолдар
	0,004
	4,0

	Сырдария өз.
(Қызылорда обл.)
	7,6
(нормативті таза)
	7,61
(нормативті таза)
	7,66
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	7,66
	

	
	1,07
(нормативті таза)
	1,0
(нормативті таза)
	1,0
(нормативті таза)
	ОБТ5
	1,0
	

	
	2,60
(ластанудың орташа деңгейі) 
	3,45 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,6 (ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	445,0
	4,5

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,0027
	2,7 

	Арал теңізі (Қызылорда обл.)
	7,58
(нормативті таза)
	7,65
(нормативті таза)
	8,65
(нормативті таза)
	Еріген оттегі
	8,65
	

	
	1,2
(нормативті таза)
	1,2 (нормативті таза)
	1,0 (нормативті таза)
	ОБТ5
	1,0
	

	
	2,86
(ластанудың орташа деңгейі)
	3,13
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	3,26
(ластанудың жоғарғы деңгейі)
	негізгі иондар

	
	
	
	
	Сульфаттар
	470,0
	4,7

	
	
	
	
	биогенді заттар

	
	
	
	
	Жалпы темір
	0,21
	2,1

	
	
	
	
	ауыр металдар

	
	
	
	
	Мыс
	0,003
	3,0
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2016 жылдың сәуір айына Қазақстан Республикасы жер үсті суларының
жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

Жер үсті суларының жоғары ластану жағдайлары – 12 су нысандарынан 27 ЖЛ жағдайлары: Нұра өзені (Қарағанды облысы) – 2 ЖЛ жағдайы, Красноярка өзені (ШҚО) – 1 ЖЛ жағдайы, Брекса өзені (ШҚО) – 1 ЖЛ жағдайы, Тихая өзені (ШҚО) – 2 ЖЛ жағдайы, Үлбі өзені (ШҚО) – 3 ЖЛ, Глубочанка өзені (ШҚО) – 2 ЖЛ жағдайы, Билікөл көлі (Жамбыл облысы) – 1 ЖЛ жағдайы, Есіл өзені (Ақмола облысы) – 2 ЖЛ жағдайы, Жабай өзені (Ақмола облысы) – 4 ЖЛ жағдайы, Беттібұлақ өзені (Ақмола облысы) – 1 ЖЛ жағдайы, Зеренді көлі (Ақмола облысы) – 1 ЖЛ жағдайы, Елек өзені (Ақтөбе облысы) – 7 ЖЛ жағдайы тіркелді.

5-кесте

	Су объектілерінің атауы, бақылау орындары,
тұстамалары
	ЖЛ саны
	Су сына
мала
рын алу күні, айы, жылы
	Сарап
тама
жүргізу күні, айы, жылы
	Ластаушы заттар
	[bookmark: _GoBack]Ескертпе (МГКЭРБМИК-нің мәліметі бойынша)

	
	
	
	
	Атауы
	Шоғыр, мг/дм3
	ШЖШ
асу еселігі
	

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 20 км төмен, Георгиевка кентінен 2,0 км төмен, Георгиевка ауылы, жер асты суларының шығуынан 0,5 км төмен
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Бор
	0,170
	10,0
	Жер асты және жер үсті суларының бормен ластануы комиссия шешімімен тарихи деп танылған. Ақтөбе облысы жер асты, жер үсті суларының бормен ластану көзін жою бойынша қаржыландыру Республикалық бюджет есебінен жүргізілуде. Қаржы көлемі белгісіз, анықтау жұмысы жүргізілмеген.
Департамент Елек өзенін тазалау шараларын қолдану мәселелерін бірнеше рет көтерген. Өз кезегінде, Департаменттің сынақ зертханасы Елек өзенінде гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша ай сайын бақылау жүргізеді.

	Есіл өзені, Ақмола облысы, Каменный карьер кенті, Щебзаводтың солтүстік-батыс төңірегінде
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Марганец
	0,103
	10,3
	Есіл ауданы мемлекеттік инспекциясы мәліметі бойынша берілген ингредиент, негізінен, табиғи сипатта, себебі, бұл аймақта өндірістік өнеркәсіп жоқ. 
Марганец негізінен судағы жануарлар мен өсімдіктер ағзасы шіруінен, әсіресе, көк – жасыл диатомды балдырлар, судағы жоғарғы сатылы өсімдіктер. Жер үсті суындағы марганец мөлшері маусымдық өзгеріске бейім.

	Жабай өзені, Ақмола облысы, Атбасар қ., су өлшеуіш бекет тұстамасында
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Марганец
	0,375
	37,5
	Су айдынын шөп басуы салдарынан берілген ингредиенттің суда болуы табиғи сипатта
Бірақ, Департамент ауданға, жаңбыр суы канализациясын салу қажеттілігі жөнінде бірнеше рет хат жолдады.
Қазіргі таңда, Атбасар қаласына 85 млн. тг. мөлшерінде жаңбыр суы канализациясы жоба сметалық құжаты әзірленген.
Аудан әкімшілігі мәліметіне сйәкес, 2014 жылы Заречный кентіндегі бөгенді жөндеу, арнаны тазалау жұмыстары жүргізілген. Орындалған жұмыс көлемі 7000 м2 құраған.
2016-2020жж. Атбасар қ. Жабай өзенін қаражат құралдарының бөлінуіне қарай қала шегінде Жабай өз. арнасын тазалау мен тереңдету жұмыстарын орындау жоспарлануда. 

	Жабай өзені, Ақмола облысы, Балкашино ауылы, су өлшеуіш бекет тұстамасында
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Марганец
	0,326
	32,6
	Марганецтің біршама бөлігі су жәндіктері мен өсімдік ағзаларының ыдырауы, шіруі салдарынан суға түседі. Мемлекеттік инспектордың мәліметтері бойынша жабай өз. құрамына нөсер шығарымдары әсер етуі мүмкін, себебі нөсер канализациясы бұл ауданда жоқ. 

	Зеренді көлі, Зеренді қ., су өлшеуіш бекет тұстамасында
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Марганец
	0,155
	15,5
	Берілген ингредиент табиғи сипатқа ие, су айдынын шөп басуы салдарынан болған.
«Көкшетау» МҰТП мекен-жайына 2016 жылғы 13 сәуірде №01-18/996 шығыс нөмірімен, жою шараларын қабылдау жөнінде сұраным жіберілді. 

	Беттібұлақ өзені, Золотой Бор кордоны
	1 ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Марганец
	0,181
	18,1
	Берілген ингредиент, негізінен, табиғи сипатта, себебі, бұл аймақта өндірістік өнеркәсіп жоқ (Бурабай ауданының мемлекеттік инспекторының мәліметі бойынша). «Бурабай» МҰТП мекен-жайына 2016 жылғы 13 сәуірде №01-18/999 шығыс нөмірімен, жою шараларын қабылдау жөнінде сұраным жіберілді. 

	Брекса өзені, ШҚО, Риддер қаласы шегінде; Брекса өзені сағасынан 0,6 км (09)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,380
	38,0
	«Казцинк» ЖШС
Кәсіпорын ластаушы заттар тастау көлемін азайту мақсатында келесі іс шараларды жүргізуде:
· Біріккен қор энергоцех кмопрессор станциясында мұнай өнімдерінен тазарту әдісін енгізу жұмыстары басталды;
· Шубинск кеніші ағын суларын жіберу мен тазалау жүйесін қайта қалпына келтіру және жаңарту:
· Шубинск кеніші шахтасындағы су шығару кешенінде әктеу бойынша құрылыс желісі; Ластаушы заттарды 0,004 тоннаға азайту; Жұмысты аяқтау 2016 жылғы 31 желтоқсанға жоспарланған.
· Шубинск кеніші әкімшілік тұрмыстық кешеніндегі шаруашылық тұрмыстық ағын суларды жинауға арналған септикті қайта қалпына келтіру ( 1 саты). Ластаушы заттардың су нысандарына түсуін 0,002 тоннаға азайту; Жұмысты аяқтау 2016 жылғы 31 желтоқсанға жоспарланған.
· Үлбі өзенінің Тишинск кенішінің дренаж суларымен және №2 тарихи үйіндімен ластануының алдын алу кешенді шаралары келесіні құрайды:
– № 2 Тишинск кеніші тарихи үйінділер  астынан шығатын дренаж суын зарарсыздандару бойынша кешенді пайдалану. Су нысандарының ластануын азайту; Жұмысты аяқтау 2016 жылғы 31 желтоқсанға жоспарланған.
– Шубинск кеніші тарихи үйінділер  астынан шығатын дренаж суын ұстап қалу жүйесін пайдалану және Шубинск кенішішахта сулары тазалау құрылғысы дренаж суларын тазалау жұмыстары жүргізілді. Үйінді астынан шығатын дренаж суының су нысандарына тасталу көлемі 500м3 азайған.
Салу жұмыстары барысында Шубинск кеніші компрессорынан жылына көлемі 10000м3 су пайдаланылған. Су нысандарының ластануын 0,001тоннаға азайту.
Тишинск кенішіндегі тазаланған шахта суын кенді бөлшектеу және бетон – салу кешені бөліміндегі технологиялық үрдіс кезінде қайта пайдалану жүйесін қолдану. Су нысандарының ластануын 10 % азайту.
«Қазцинк» ЖШС РМК
1. Табиғи су нысандарына ағынды сулар шығарымдары көлемін азайту мақсатында ластану мен зиянды әсер ету салдарын жоюға бағытталған өндірістік үрдістерді жақсарту.
– Буға ауыстыру – ауа эжекторларын вакумға – өндірістік суларды өңделген суға ауыстыру бойынша бу құрылғылары. Жер үсті су нысандарына түсетін ластауыш заттардың көлемін азайту. 2015ж. тамызда жұмыс басталды. 100% орындалды.
– Вельццех локалды су айналымы жүйесін реконструкциялау, насостар подпидкасын клинкер шаю кезінде техникалық судан өңделген суға насосты ауыстыру жүргізілді. Табиғи су нысандарына ағынды су шығарылымдары көлемін азайту;
2. Вельццех өндіріс нөсері канализациясын жөндеу аяқталды. Жер асты суларының ауыр металдармен ластануын алдын алу. 85% орындалды; Жұмыстар 2015ж. Сәуірде басталды.
3. №7 және 8 тазалау құрылғыларында тазалауға магнафлок 10 маркасындағы флокулянтты қосымша қолдану, реагентті тазалау режимін өңдеу.  Жер үсті су көздеріне ластаушы заттар шығарымы массасын азайту. Ағынды суларды тазалауға дейінгі жұмыстар жүргізілуде – жұмыс бастапқы кезеңінде 100% орындалды. Жұмыстар 2015ж.ақпанда басталды.
2016 ж. 05.03. – 2016 ж. 04.04. «Казцинк» ЖШС РМК жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Тексеру нәтижесі бойынша рұқсат етілген нормадан асу анықталды. Анықталған себептер бойынша айыпты тұлғалар әкімшілік жауапкерлікке тартылды. «Востокцветмет» ЖШС кәсіпорны 2015 жылы 50 631 147 тенге соммасына Глубочанка және Красноярка өз. жай-күйін қалпына келтіру іс-шаралары жоспарланды. 2015 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорын келесі жұмыстарды орындады:
– «ИПК Ертіс шахтасынның суды тазалау құрылғыларын реконструкциялау» жобасы әзірленді;
– құбыр сымдардың ескірген бөліктерін ауыстыру; 
– мониторинг желілерінің бақылау ұңғыларын айдау; 
– тазаланған шахта суларын шығаруды орналастыру жүргізілді; 
– Красноярка өз. жағалау аймақтарын санитарлық тазалау және аумақты тазалау үнемі жүргізіліп тұрады;
– 01.06.2016ж. Ертіс шахтасында жаңа шлам тоғандарын іске қосу жоспарлануда;
– Ертіс шахтасында ағынды суларды тазалау имараттарында реттеу жұмыстары жүргізілді;
– Шахта сулары құбырының ескірген учаскелерін ауыстыру; 
– Тазаланған шахта суларын шығаруды орналастыру орындалды;
– дренаж су таратқышын дренаж насос стансасынан қалдық қоймалары шығарымына дейін жөндеу жүргізілді.
2016 жылы  «Востокцветмет» кәсіпорнымен Глубочанка және Красноярка өз. кері әсерді біршама азайту мақсатында:
1. «Ертіс кенішінің ескі шлам тоғандарын рекультивациялау» жұмыс жобасын түзету (2016 жылы жұмыс жобасын түзету аяқталғаннан кейін Ертіс кенішінің ескі шлам тоғандарын рекультивациялау құны 55 028,1мың теңге).
1. «Ертіс кенішінің кенін уақытша сақтау үшін алаң дайындау, ҚОӘБ бөлімі» жұмыс жобасын әзірлеу (Жоба әзірленді, мем органдармен келісу кезеңінде.
1. «Ертіс кеніші жыныстарын  орналастыруға алаң дайындау, ҚОӘБ бөлімі» жұмыс жобасын әзірлеу;(Орындалуда)
«Белоусовский кен байыту фабрикасының өндіріс алаңынан нөсер және еріген суларды жинау және сорып тастау жүйесі, ҚОӘБ бөлімі» жұмыс жобасын әзірлеу (Орындалуда).
09.02.2016ж. - 05.04.2016ж. аралығында «Востокцветмет» ЖШС жоспардан тыс тексеру ұйымдастырылды.  Тексеру қорытындысы бойынша, рұқсат етілген нормадан асу анықталды. Анықталған жағдай бойынша айыпты тұлғалар әкімшілік жауапқа тартылды.

	Тихая өзені, ШҚО, Риддер қаласы шегінде; Безымянный өзенінің құйылысынан 0,1 км жоғары (01)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,240
	24,0
	

	Тихая өзені, ШҚО, Риддер қаласы шегінде; Тихая өзені сағасынан 8 км жоғары (01)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,220
	22,0
	

	Үлбі өзені, ШҚО, Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100 м., жоғары, Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,25км., төмен (09)
	2ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,725
	72,5
	

	
	
	
	
	Марганец
	0,112
	11,2
	

	Үлбі өзені, ШҚО, Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 4,8 м., төмен; автокөлік көпірі маңында (09)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,363
	36,3
	

	Глубочанка өзені, ШҚО, Белоусовка ауылы шегінде, тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары шығарылымынан 0,5 км төмен; тікелей автокөлік көпірі маңында (09)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,163
	16,3
	

	Глубочанка өзені, ШҚО, Глубокое ауылы шегінде, сағадан 0,3 км жоғары (09)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,178
	17,8
	

	Красноярка өзені, ШҚО, Березовка өзені құйылысынан 1км төмен; автокөлік көпірі маңында (01)
	1ЖЛ
	04.04.16
	05.04.16
	Мырыш (2+)
	0,180
	18,0
	

	Нұра өзені,  Қарағанды облысы, Ынтымақ су қоймасының төменгі бьефі, бөгеттен 100 м төмен
	1 ЖЛ
	06.04.16
	07.04.16
	Марганец
	0,150
	15,0
	Экология департаменті жүргізген тексерулері нәтижесінде берілген ауданда жер үсті суларын ластайтын кәсіпорындар жоқ. 

	Есіл өзені, Каменный карьер кенті, Щебзаводтың солтүстік-батыс төңірегінде
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	марганец
	0,187
	18,7
	Есіл ауданы мемлекеттік инспекциясы мәліметі бойынша берілген ингредиент, негізінен, табиғи сипатта, себебі, бұл аймақта өндірістік өнеркәсіп жоқ. 
Марганец негізінен судағы жануарлар мен өсімдіктер ағзасы шіруінен, әсіресе, көк – жасыл диатомды балдырлар, судағы жоғарғы сатылы өсімдіктер. Жер үсті суындағы марганец мөлшері маусымдық өзгеріске бейім.

	Жабай өзені, Ақмола облысы, Атбасар қ., су өлшеуіш бекет тұстамасында
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	марганец
	0,328
	32,8
	Су айдынын шөп басуы салдарынан берілген ингредиенттің суда болуы табиғи сипатта
Бірақ, Департамент ауданға, жаңбыр суы канализациясын салу қажеттілігі жөнінде бірнеше рет хат жолдады.
Қазіргі таңда, Атбасар қаласына 85 млн. тг. мөлшерінде жаңбыр суы канализациясы жоба сметалық құжаты әзірленген.
Аудан әкімшілігі мәліметіне сйәкес, 2014 жылы Заречный кентіндегі бөгенді жөндеу, арнаны тазалау жұмыстары жүргізілген. Орындалған жұмыс көлемі 7000 м2 құраған.
2016-2020жж. Атбасар қ. Жабай өзенін қаражат құралдарының бөлінуіне қарай қала шегінде Жабай өз. арнасын тазалау мен тереңдету жұмыстарын орындау жоспарлануда. 

	Жабай өзені, Ақмола облысы, Балкашино ауылы, су өлшеуіш бекет тұстамасында
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	марганец
	0,285
	28,5
	Марганецтің біршама бөлігі су жәндіктері мен өсімдік ағзаларының ыдырауы, шіруі салдарынан суға түседі. Мемлекеттік инспектордың мәліметтері бойынша жабай өз. құрамына нөсер шығарымдары әсер етуі мүмкін, себебі нөсер канализациясы бұл ауданда жоқ. 

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Алға қ., қаладан 0,3 км жоғары, Ақтөбе химиялық зауытының шлам тоғандарынан 1 км жоғары
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор
	0,192
	11,3
	Жер асты және жер үсті суларының бормен ластануы комиссия шешімімен тарихи деп танылған. Ақтөбе облысы жер асты, жер үсті суларының бормен ластану көзін жою бойынша қаржыландыру Республикалық бюджет есебінен жүргізілуде. Қаржы көлемі белгісіз, анықтау жұмысы жүргізілмеген.
Департамент Елек өзенін тазалау шараларын қолдану мәселелерін бірнеше рет көтерген. Өз кезегінде, Департаменттің сынақ зертханасы Елек өзенінде гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша ай сайын бақылау жүргізеді.

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Алға қ., қаладан 15 км төмен, жер асты суларының шығуынан 0,5 км төмен
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор 
	0,175
	10,3
	

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Ақтөбе  қаласынан 0,5 км жоғары, Қарғалы өз. құйылысынан 11,2 км жоғары
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор 
	0,304
	17,9
	

	Елек өзені, Ақтөбе облысы,  Ақтөбе қ., жер асты суларының шығуынан 0,5 км төмен, Жіңішке өзенінің құяр жерінен 1,5 км төмен
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор 
	0,208
	12,2
	

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. 20 км төмен, Георгиевка кентінен 2,0 км төмен, Георгиевка ауылы, жер асты суларының шығуынан 0,5 км төмен 
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор 
	0,192
	11,3
	

	Елек өзені, Ақтөбе облысы, Целинный а., ауылдан оңтүстік-шығысқа қарай 1 км 
	1 ЖЛ
	12.04.16
	13.04.16
	Бор 
	0,224
	13,2
	

	Билікөл көлі, Жамбыл облысы, Абдикадер ауылынан 2 шақырым
	1ЖЛ
	12.04.16
	18.04.16
	ОБТ5
	15,8
	
	Билікөл көлінің ластануы тарихи сипатта. Аса өзені бассейнінде ресурс қалыптастыратын жіне Билікөл өзенін қалпына келтіруді іс жүзінде орындау іс-шараларын жоспарлау кезінде биологиялық және механикалық кешенді әдістерді қолдану қажет. 

	Нұра өзені, Қарағанды облысы, Қорғалжын ауылынан 0,2 км төмен
	1 ЖЛ
	20.04.16
	25.04.16
	Марганец
	0,130
	13,0
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Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатының радиациялық гамма-фоны

Қазақстан Республикасы аумағында гамма-фон (экспозициялық мөлшердің қуаттылығы)   күн сайын 14 облыстың 85 метеорологиялық станциясында, сондай-ақ атмосфералық ауаның ластану мониторингіне экспозициялық мөлшердің қуаттылығына өлшеу автоматты режимде 22 автоматты бекетте жүргізілді: Ақтөбе (2), Талдықорған (1), Құлсары (1), Орал (2), Ақсай (1), Қарағанды (1), Теміртау (1), Қостанай (2), Рудный (1), Қызылорда (1), Ақай кенті (1), Төретам кенті (1), Жаңаөзен (2), Павлодар (2), Ақсу (1), Екібастұз (1), Түркістан (1) (6-сур.). 
Қазақстан Республикасының елді-мекендерінің атмосфералық ауа қабатына орташа тәуліктік радиоактивтілік түсу тығыздығының мәні 0,05-0,29 мкЗв/сағ. шегінде болды. Қазақстан Республикасында радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,13 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


Қазақстан Республикасы бойынша атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Қазақстанның 14 облысында 43 метеорологиялық станцияда ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (6-сур.).
ҚР аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,6- 2,2 Бк/м2 шегінде болды. ҚР аумағында радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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6-сурет. Қазақстан Республикасының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулерге бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.

1  Ақмола облысының қоршаған орта жай-күйі

1.1 Астана қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 7 стационарлық бекетте жүргізілді (1.1 - сур., 1.1-кесте).
1.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Жамбыл к-сі. 211
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фторлы сутегі


	2
	
	
	Әуезов – Сейфуллин көшелерінің қиылысы
	

	3
	
	
	 Ташкентская к-сі,
орман зауыты ауданы
	

	4
	
	
	«Шапағат» базары
Бөгенбай көшесінің бұрышы
	

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Тұран даңғылы, орталық құтқару стансасы
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	6
	
	
	Можай көшесі, сору-сүзу  станциясының ауданы
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді

	7
	
	
	«Достар» тұрғын кешені ауданы
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1.1-сурет. Астана қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Cәуір айында стационарлық бақылау бекетінің деректері бойынша (1.1-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 3,6 (орташа деңгей) және ЕЖҚ= 29,6% (жоғары деңгей) құрады. Қала ауасы қалқыма заттар және РМ-10 қалқыма бөлшектерімен басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар –2,2 ШЖШо.т., РМ-10 қалқыма бөлшектері – 1,9 ШЖШо.т., ,азот диоксиді – 2,0 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың орташа шоғырлары  ШЖШ- дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту жағдайлары қалқыма заттар бойынша – 100, РМ-10 қалқыма бөлшектері - 247, күкірт диоксиді - 13, азот диоксиді – 44, фторлы сутегі - 9 жағдай (1-кесте).

1.2 Көкшетау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Көкшетау қаласында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (1.2-сур., 1.2-кесте).
1.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	ескі әуежай, метеостансаның ауданы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді мен диоксиді

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Әуелбеков көшесі, 124
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді
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1.2– сурет. Көкшетау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (1.2 - сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі орташа болып бағаланды. СИ=1,6 және ЕЖҚ= 1,4 % құрады. Қала ауасы қалқыма заттармен басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша анықталатын заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту жағдайлары қалқыма заттар бойынша –1 жағдай тіркелді (1-кесте).


1.3 Степногор қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Степногор қаласында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (1.3-сур., 1.3-кесте).
1.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	1 шағынаудан
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак, көмір сутегісінің сомасы,метан
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1.3 - сурет Степногор қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (1.3-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен деңгей болып бағаланды. СИ мәні 1,4, ЕЖҚ= 0,1 %  құрады (1.2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар озон –2,7 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады. 
1 ШЖШ арту жағдайлары озон бойынша –1 жағдай тіркелді (1-кесте).


1.4 Ақмола облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Ақмола облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 17 су нысанында (Есіл, Нұра, Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Беттібұлақ, Жабай өзендері, Нұра-Есіл арнасы, Вячеславское суқоймасы, Сұлтанкелді, Қопа, Зеренді, Бурабай, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Щучье, Карасье, Сұлукөл көлдері) жүргізілді.
Есіл өзені Қарағанды облысындағы Нияз тауларынан бастау алады. Сарыбұлақ, Ақбұлақ өзендері – Есіл өзенінің оң жақ салалары. Есіл өзенінде Вячеславское суқоймасы орналасқан. Сұлтанкелді көлі Қорғалжын қорығыныңбіркөлі болып саналады. Қопа және Зеренді көлдері Есіл өзені бассейніне кіреді. Бурабай, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Щучье, Карасье, Сұлукөл көлдері Щучинск-Бурабай курорттық аймағы (ЩБКА) аумағында орналасқан.
Есіл өзені суының температурасы 0-10 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,56, судағы еріген оттегінің шоғыры – 11,38 мг/дм3, ОБТ 5 – 1,66 мг/дм3 құрады. Негізгі иондар (сульфаттар –1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 2,0 ШЖШ, мырыш – 6,3 ШЖШ, марганец – 6,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Ақбұлақ өзенінде судың температурасы 1-8,5ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 7,39, судағы еріген оттегі – 10,67 мг/дм3, ОБТ5 – 0,94 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 4,1 ШЖШ, мырыш – 6,9 ШЖШ, марганец – 8,0 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 2,6 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот – 1,3 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Сарыбұлақ өзенінде су температурасы 0-9 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші - 7,44, судағы еріген оттегі – 8,08 мг/дм3, ОБТ5 – 3,07 мг/дм3. Ауыр металдар (мырыш – 4,3 ШЖШ, мыс –1,4 ШЖШ, марганец – 5,5 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 6,0 ШЖШ, хлоридтер –2,2 ШЖШ, кальций – 1,3 ШЖШ, магний – 2,1 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 7,7 ШЖШ, нитритті азот – 4,8 ШЖШ, фторидтер – 2,8 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Беттібұлақ өзен суының температурасы 1,2 ºC, сутегі көрсеткіші 7,30, судағы еріген оттегі – 10,47 мг/дм3, ОБТ5 – 1,44 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар –1,2 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 2,2 ШЖШ, тұзды аммоний – 2,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 1,7 ШЖШ, мырыш – 3,9 ШЖШ, марганец –18,1 ШЖШ) бойынша нормадан асқан.
Жабай өзеніндегі су температурасы 0-1,8 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,91, судағы еріген оттегі –10,29 мг/дм3, ОБТ5 –3,37 мг/дм3. Биогенді заттар (жалпы темір – 5,5 ШЖШ, тұзды аммоний – 1,4ШЖШ, нитритті азот – 1,2 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 1,5 ШЖШ, марганец –32,9 ШЖШ, мырыш – 3,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалды.
Нұра өзеніндегі су температурасы 1-11 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші – 7,76, судағы еріген оттегі – 11,54 мг/дм3, ОБТ5 – 3,0 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 1,9 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 1,6 ШЖШ, мырыш – 5,9 ШЖШ, марганец – 2,3 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалды.
Нұра-Есіл арнасында су температурасы 0-11 ºC аралығында, сутегі көрсеткіші – 7,76, судағы еріген оттегі – 12,21 мг/дм3, ОБТ5 – 2,01 мг/дм3 болған. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,7 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш – 5,8 ШЖШ, мыс – 1,6 ШЖШ, марганец – 4,5 ШЖШ) бойынша шекті рұқсат етілген шоғырдан асқандығы анықталды.
Вячеславское суқоймасында судың температурасы 0 ºC, сутегі көрсеткіші – 7,0, судағы еріген оттегі – 9,96 мг/дм3, ОБТ5 – 0,65 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 1,6 ШЖШ, мырыш – 10,0 ШЖШ, марганец – 3,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шамадан асқандығы тіркелді.
Сұлтанкелді көлі - су температурасы 0 ºC, сутегі көрсеткіші – 7,75, судағы еріген оттегі – 7,86 мг/дм3, ОБТ5 – 3,42 мг/дм3. Ауыр металдар (мырыш – 2,0 ШЖШ, марганец – 5,8 ШЖШ) бойынша нормадан асқаны байқалды.
Қопа көлінде су температурасы 0ºC, сутегі көрсеткіші 7,72, судағы еріген оттегі – 10,47 мг/дм3, ОБТ5 –2,40 мг/дм3. Ауыр металдар (марганец –5,0 ШЖШ, мырыш- 3,0 ШЖШ, мыс – 1,5 ШЖШ) бойынша нормадан асқан.
Зеренді көлі–су температурасы 0ºC, сутегі көрсеткіші 8,33, судағы еріген оттегі – 11,62 мг/дм3, ОБТ5 –3,87 мг/дм3. Биогенді заттар (нитритті азот – 1,4 ШЖШ, тұзды аммоний – 1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш – 2,4 ШЖШ, марганец – 15,5 ШЖШ, мыс – 2,6 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Бурабай көлі – су температурасы 1,4 ºC, сутегі көрсеткіші 7,44, судағы еріген оттегі – 9,79 мг/дм3, ОБТ5 –1,12 мг/дм3. Биогенді заттар (фторидтер – 1,3 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш – 2,8 ШЖШ, марганец – 3,5 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Үлкен Шабақты көлінде су температурасы 0,8ºC, сутегі көрсеткіші 8,49, судағы еріген оттегі – 9,96 мг/дм3, ОБТ5 – 1,14 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 1,3 ШЖШ, марганец – 3,1 ШЖШ, мырыш – 5,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Щучье көлінде су температурасы 0,4 ºC, сутегі көрсеткіші 8,28, судағы еріген оттегі – 9,32 мг/дм3, ОБТ5 – 0,61 мг/дм3. Ауыр металдар (мырыш – 1,9 ШЖШ, марганец – 4,0 ШЖШ, мыс – 1,5 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 3,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Кіші Шабақты көлі суының температурасы 0,6 ºC, сутегі көрсеткіші – 8,89, судағы еріген оттегі – 11,57 мг/дм3, ОБТ5 – 0,95 мг/дм3. Ауыр металдар (марганец –3,5 ШЖШ), негізгі иондар (хлоридтер – 2,7 ШЖШ, сульфаттар – 5,6 ШЖШ, магний – 3,9 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 7,1 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Карасье көліндегі су температурасы 1,0 ºC, сутегі көрсеткіші 7,64, судағы еріген оттегі – 6,56 мг/дм3, ОБТ5 –1,62 мг/дм3. Ауыр металдар (мырыш –2,9 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 1,6 ШЖШ, жалпы темір – 3,9 ШЖШ, тұзды аммоний – 3,3 ШЖШ) бойынша нормадан асқан. 
Сұлукөл көлінде су температурасы 0,9 ºC, сутегі көрсеткіші 6,44, судағы еріген оттегі – 3,15 мг/дм3, ОБТ5 – 3,89 мг/дм3. Ауыр металдар (мырыш – 3,1 ШЖШ, мыс – 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 1,4 ШЖШ, жалпы темір – 5,0 ШЖШ, фторидтер – 1,7 ШЖШ) бойынша шекті рұқсат шоғырдан асуы байқалған.
Ақмола облысы су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың орташа деңгейіндегі» су – Есіл, Нұра өзендері, Щучье, Карасье, Сұлукөл көлдері; «ластанудың жоғары деңгейіндегі» су – Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Жабай, Беттібұлақ өзендері, Зеренді, Қопа, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Бурабай, Сұлтанкелді көлдері, Вячеславское су қоймасы, Нұра-Есіл су арнасы (4-кесте).
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда Ақбұлақ өз., Қопа, Зеренді, Сұлтанкелді көлдері, Нұра-Есіл су арнасында су сапасы – нашарлаған; Щучье, Карасье, Сұлукөл көлдерінде – жақсарған; Есіл, Сарыбұлақ, Нұра, Беттібұлақ өз., Бурабай, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты көлдері, Вячеславское су қоймасында – айтарлықтай өзгермеген.
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, су сапасы Зеренді, Бурабай көлдері, Нұра-Есіл су арансында – нашарлаған; Есіл, Нұра, Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Беттібұлақ, Жабай өзендері, Сұлтанкелді, Қопа, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Щучье, Карасье, Сұлукөл көлдері, Вячеславское су қоймасында – айтарлықтай өзгермеген.
ОБТ5 бойынша Сұлукөл, Зеренді, Сұлтанкелді көлдері мен Жабай өзенінің су сапасы «ластанудың орташа деңгейі», қалған су нысандары – «нормативті таза» деп бағаланады. 
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ оттегіні 5 тәулікте тұтыну шамасы бойынша су сапасы Жабай өз., Сұлукөл, Зеренді көлдерінде – нашарлаған; Сарыбұлақ өз., Сұлтанкелді, Кіші Шабақты көлдерінде – жақсарған; 2016 жылғы наурызбен салыстырғанда ОБТ5 бойынша Ақбұлақ, Сарыбұлақ өз., Қопа көлінің су сапасы – жақсарған; Зеренді көлінде – нашарлаған; қалған су нысандарында өзгермеген.
Судағы еріген оттегі шамасы бойынша Сұлукөл көлінде су сапасы «ластанудың орташа деңгейі» деп бағаланса, ал қалған су нысандарында оттегі режімі бір қалыпты.
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда оттегі режимі Карасье көлінде – жақсарған, Сұлукөл көлінде – нашарлаған; 2015 жылғы  сәуірмен салыстырсақ,  Сұлукөл көлінде – нашарлаған, Сұлтанкелді көлінде – жақсарған, қалған нысандарда айтарлықтай өзгермеген.
Жоғары ластану жағдайлары келесі су нысандарында тіркелді: Есіл өз. - 2 ЖЛ жағдайы, Жабай өз. – 4 ЖЛ жағдайы, Зеренді көлі – 1 ЖЛ жағдайы, Беттібұлақ өз. – 1 ЖЛ жағдайы (5-кесте).


1.5 Щучинск-Бурабай курорттық аймағы (ЩБКА) ауданындағы атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

ЩБКА аумағында атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 8 стационарлық бекетте жүргізілді (1.4–сур.,1.4-кесте).
1.4 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	автоматты жолмен
	«Боровое» (КФМС) кешенді фондық мониторинг стансасы
	қалқыма заттар, РМ-1 қалқыма бөлшектері, РМ-2,5  қалқыма бөлшектері,РМ-4қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак, көмірсутегісінің сомасы,метан, көміртегі диоксиді

	2
	
	
	Бурабай к. аумағындағы мектеп
	

	3
	
	
	«Щучинск» санаториі
	қалқыма заттар, РМ-1 қалқыма бөлшектері, РМ-2,5  қалқыма бөлшектері,РМ-4қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак,көміртегі диоксиді

	4
	
	
	Щучинск қ. №1 мектеп аумағы
	қалқыма заттар, РМ-1 қалқыма бөлшектері, РМ-2,5  қалқыма бөлшектері,РМ-4қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак, көмір сутегісінің сомасы,метан, көміртегі диоксиді

	5
	
	
	Щучинск қаласы Бурабай ауданы Шоссейная к. №7 үйінің аумағы
	РМ-2,5  қалқыма бөлшектері,РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак

	6
	
	
	«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Абылай-хан алаңының аумағы
	

	7
	
	
	Бурабай» метеорологиялық станцияның аймағында, «Майбалық» шипажай ауданы, Үлкен Шабақты көлі Солтүстік жағалауы
	

	8
	
	
	Сарыбұлақ кенті Бурабай ауданы әуеорманкүзет алаңы аймағының шығыс жағы
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1.4 - сурет ЩБКА ауданында атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Боровое КФМС атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (1.4-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен болып бағаланды. СИ=1,0 және ЕЖҚ= 0,0 % құрады (1.2 - сур.).
Жалпы аймақ бойынша орташа айлық шоғырлар озон –1,8 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады (1-кесте).
Щучинск-Бурабай курорттық аймақ (ЩБКА) атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Сәуір айында стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (1.4-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен болып бағаланды. СИ=1,0 және ЕЖҚ= 0,0 % құрады (1.2 - сур.).
Жалпы аймақ бойынша орташа айлық шоғырлар озон –2,1 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады (1-кесте).
Сарыбұлақ кенті атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Сәуір айында стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (1.4-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен болып бағаланды. СИ=1,0 және ЕЖҚ= 0,0 % құрады (1.2 - сур.).
Жалпы аймақ бойынша орташа айлық шоғырлар озон –2,6 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады (1-кесте).

1.6  Ақмола облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 15 метеорологиялық стансада (Астана, Аршалы, Ақкөл, Атбасар, Балкашино, «Боровое» КФМС, Егінлікөл, Ерейментау, Көкшетау, Қорғалжын, Степногор, Жалтыр, Бурабай, Щучье, Шортанды) бақылау жүргізіледі (1.5 -сур.). 
Елді-мекендер бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,07-0,26 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,13 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


1.7 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Ақмола облысында 5 метеорологиялық станцияда (Атбасар, Көкшетау, Степногор, Астана, «Боровое» КФМС) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (1.5-сур.).
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,8-1,8 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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1.5 – сурет. Ақмола облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.







2 Ақтөбе облысының қоршаған орта жай-күйі
2.1 Ақтөбе қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді (2.1-сур., 2.1-кесте).
2.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 4 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Авиақалашық, 14
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді

	4
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Белинский көш., 5
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, формальдегид, хром

	5
	
	
	Ломоносовкөш., 7
	қалқыма заттар, сульфаттар, көміртегі оксиді, азота оксидіжәне диоксиді, формальдегид

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Рысқұлов көш., 4 Г
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді,  көміртегіоксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, формальдегид

	3
	
	
	Есет-батыр көш., 109А
	

	6
	
	
	Жанқожа-батыркөш., 89
	РМ-2,5 қалқыма бөлшект ері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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2.1-сурет. Ақтөбе қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (2.1-сур.), атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. СИ= 9,6 (жоғары деңгей), ЕЖҚ= 1,5 % (орташа деңгей) (1, 2-сур.) құрады. Қала ауасы күкіртті сутегімен басымластанған.
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар РМ-10 қалқыма бөлшектер - 1,1 ШЖШо.т., озон –2,3 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектер бойынша - 17, РМ-10 қалқыма бөлшектер - 78, көміртегі оксиді - 44, азот диоксиді - 4 және күкіртті сутегі бойынша – 64, сондай-ақ 5 ШЖШ-дан арту еселігі РМ-10 қалқыма бөлшектер бойынша - 4 және күкіртті сутегі – 7 жағдай тіркелді і (1-кесте).


2.2 Ақтөбе облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Ақтөбе облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануын бақылау 12 су нысанында: Елек, Ор, Ембі, Темір, Қарғалы, Қосестек, Ырғыз, Қара Қобда, Үлкен Қобда, Ойыл, Ақтасты өзендері мен Шалқар көлінде жүргізілді.
Елек өзені - Жайық өзенінің көпсулы сол жақ саласы. Өзен суының температурасы 0,1 - 9,5 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,88, судағы еріген оттегі концентрациясы 10,71 мг/дм3, ОБТ5 4,11 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 5,2 ШЖШ, марганец – 6,4 ШЖШ, никель – 1,1 ШЖШ, мырыш-2,8 ШЖШ) биогенді және бейорганикалық заттар (бор–10,4 ШЖШ, тұзды аммоний-1,3 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-4,7 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан артқан.
Ор өзенінде су температурасы 0,9-15,8ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,72, судағы еріген оттегі концентрациясы 9,58 м/дм3, ОБТ5-4,17м/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 1,5 ШЖШ, мырыш-1,2 ШЖШ, марганец-8,9 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 2,2 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-6,1 ШЖШ) бойынша шекті жол шоғырдан асқандығы тіркелді.
Ембі өзен суының температурасы 2,4 - 11,2ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,85, судағы еріген оттегі концентрациясы 11,79 мг/дм3, ОБТ5 1,24 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 11,3 ШЖШ, марганец – 4,7 ШЖШ, мырыш-1,9 ШЖШ, никель-1,2ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний-1,6 ШЖШ, нитритті азот-5,5 ШЖШ, жалпы темір-1,1 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар-1,4ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Темір өзен суының температурасы 3,0-15,7ºC аралығында, сутегі көрсеткіші 7,81, судағы еріген оттегі концентрациясы 9,60 мг/дм3, ОБТ5 3,36 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс–2,0 ШЖШ, мырыш-2,7 ШЖШ, марганец-3,8 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний-1,5 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-4,4 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Қарғалы өзенінде су температурасы 2-14ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,85, судағы еріген оттегі концентрациясы 12,23 мг/дм3, ОБТ5 2,95 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс -4,0 ШЖШ, мырыш-4,2 ШЖШ, никель-2,0 ШЖШ, марганец-8,2 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар-1,2 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері– 3,3 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалды. 
Қосестек өзен суының температурасы 1,0-2,0 ºC аралығында, сутегі көрсеткіші 7,82, судағы еріген оттегі 11,82 мг/дм3, ОБТ5 3,32 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар-1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс–12,0 ШЖШ, мырыш-5,7 ШЖШ, марганец 9,4 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-4,8 ШЖШ) бойынша нормадан асқан.
Ырғыз өзенінде су температурасы 6,9 - 15,4ºC аралығында болды, сутегі көрсеткіші 7,85, судағы еріген оттегі концентрациясы 9,41 мг/дм3, ОБТ5 3,50 мг/дм3.  Ауыр металдар (марганец- 8,6 ШЖШ, мырыш-3,6 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний-1,4 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-4,5 ШЖШ, фенолдар-1,5 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы тіркелді.
Қара Қобда өзені – су температурасы 0 - 13,5ºC, сутегі көрсеткіші 8,03, судағы еріген оттегі концентрациясы 10,04 мг/дм3, ОБТ5 2,33 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс – 6,5 ШЖШ, марганец - 2,4 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 1,7 ШЖШ, фторидтер - 1,1 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-3,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Үлкен Қобда өзені – су температурасы 2,0 - 16,0ºC, сутегі көрсеткіші 7,98, судағы еріген оттегі концентрациясы 8,79мг/дм3, ОБТ5 2,21 мг/дм3. Ауыр металдар (мыс-6,5ШЖШ, марганец-8,0 ШЖШ, мырыш-1,4 ШЖШ, никель-2,5 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 1,7 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар-1,5 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар-2,0 ШЖШ, мұнай өнімдері-3,5 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды. 
Ойыл өзенінде су температурасы 5,9 - 16,0ºC, сутегі көрсеткіші 7,92, судағы еріген оттегі концентрациясы 12,53 мг/дм3, ОБТ5 3,87 мг/дм3. Биогенді заттар (тұзды аммоний –2,0 ШЖШ), ауыр металдар (мыс-11,5 ШЖШ, марганец-3,6 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар-2,7 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-2,4 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалған.
Ақтасты өзені – су температурасы 0,8 - 2,0ºC, сутегі көрсеткіші 7,67, судағы еріген оттегі концентрациясы 11,52 мг/дм3, ОБТ5 3,03 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар-1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс –2,0 ШЖШ мырыш-5,8 ШЖШ, никель-1,5 ШЖШ, марганец-9,5 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-5,6 ШЖШ) бойынша нормадан асқан.
Шалқар көлінде су температурасы 6,8 - 16,2 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,86, судағы еріген оттегі концентрациясы 10,99 мг/дм3, ОБТ5 4,53 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (марганец -4,3 ШЖШ, мырыш-2,5 ШЖШ), органикалық заттар (мұнай өнімдері-1,5 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалған.
Ақтөбе облысы су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың орташа деңгейіндегі» су - Үлкен Қобда, Қара Қобда, Ембі, Темір өзендері, Шалқар көлі; «ластанудың жоғары деңгейіндегі» су - Ырғыз, Елек, Қарғалы, Қосестек, Ор, Ақтасты, Ойыл өзендері (4-кесте).
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда Елек өзенінің су сапасы – нашарлаған. 2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, Елек, Үлкен Қобда, Қара Қобда өзендерінде, Шалқар көлінде су сапасы айтарлықтай өзгермеген; Ембі, Темір өзендерінде – жақсарған, Ырғыз, Ойыл, Ақтасты, Қосестек, Қарғалы, Ор өзендерінде – нашарлаған. 
ОБТ5 шамасы бойынша су сапасы келесідей бағаланады: «ластанудың орташа деңгейіндегі» су - Елек, Ырғыз, Темір, Ойыл, Қосестек, Ақтасты, Ор өзендері, Шалқар көлі; «нормативті таза» су - Қарғалы, Қара Қобда, Үлкен Қобда, Ембі өзендері (4-кесте).
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, ОБТ5 шамасы бойынша су сапасы Қарғалы, Ембі, Үлкен Қобда өзендерінде - жақсарған, Елек, Қосестек, Ақтасты, Темір, Ойыл, Қара Қобда, Ор, Ырғыз өзендерінде, Шалқар көлінде – айтарлықтай өзгермеген. 2016 жылғы наурызбен салыстырғанда, Елек өзенінде ОБТ5 бойынша су сапасы нашарлаған.
Оттегі режимі бірқалыпты. 
Облыс аумағында келесі ЖЛ жағдайлары тіркелді: Елек өзені – 7 ЖЛ жағдайы (5-кесте).






2.3 Ақтөбе облысының радиациялық гамма-фоны
Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 7 метеорологиялық стансада (Ақтөбе, Қарауылгелді, Новоалексеевка, Родниковка, Уіл, Шалқар, Жағабұлақ) және Ақтөбе қаласының (№2 ЛББ, №3 ЛББ) 2 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (2.2 - сур.). 
Елді-мекендер бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,07-0,29 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,13 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.



2.4 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Ақтөбе облысында 3 метеорологиялық станцияда (Ақтөбе, Қарауылгелді, Шалқар) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (2.2 -сур.).
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,8-1,5 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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2.2 – сурет. Ақтөбе облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


3 Алматы облысыныңқоршаған ортаныңластану жай-күйі

3.1 Алматы қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 16 стационарлық бекетте жүргізілді (3.1-сур., 3.1-кесте).
3.1 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 4 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Амангелді көшесі, Сәтпаев көшесінің бұрышы

	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол, формальдегид

	12
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Райымбек даңғылы, Наурызбай батыр көшесінің бұрышы
	

	16
	
	
	Айнабұлақ-3 шағынауданы
	

	25
	
	
	Маречек көшесі, Б.Момышұлы көшесінің бұрышы
	

	26
	
	
	Тастақ-1 шағынауданы,Төлеби көшесі, 249
	

	27
(жер үсті)
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Медео метеостансасы, Горная көшесі,548
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

	28
(жер үсті)
	
	
	аэрологиялық станса (Әуежай ауданы) 
Ахметов көшесі, 50
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	29
(жер үсті)
	
	
	Түркісіб ауданының ІДАБ 
Р. Зорге көшесі,14
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

	30
(жер үсті)
	
	
	«Шаңырақ» ш-а,
№26 мектеп, Жанқожа батыркөш., 202
	көміртегі оксиді

	31
(жер үсті)
	
	
	Орбита ш-а( «Зеленстрой» АҚ Дендропарк аймағы)
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

	1
(биік)
	
	
	Д.А.Қонаеват.,« Тау-кен ісі институты» Абай даңғ., 191
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	2
(биік)
	
	
	Әл-Фараби ат. ҚазҰУ,  Тимирязев көш., 74
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

	3
(биік))
	
	
	Рысқұлбековкөш., 28, «КазГАСА» АҚ
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	4
(биік)
	
	
	Алатау ауд. Әкімшілігі, Шаңырак-2 ш-а, ул. Жанқожа батыркөш.,26
	

	5
(биік)
	
	
	Қ.Сәтпаев ат. ҚазҰТУ , Қ.Сәтпаев көш., 22
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді

	6
(биік)
	
	
	Пушкинкөш., 72 (Медеу ауданы әкімшілігінің ғимараты)
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3.1-сурет. Алматы қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Қалада жалпыатмосфералық ауаның ластану деңгейі орташа болып бағаланды. ЕЖҚ=6,3 % (орташа деңгей), СИ=2,5 (орташа деңгей) азот диоксидінің шоғыры бойынша құрады (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар –1,2 ШЖШо.т., РМ-10 қалқыма бөлшектер – 2,6 ШЖШо.т., азот диоксиді-2,2 ШЖШо.т., формальдегид- 1,2 ШЖШо.т., ауыр металдардың бар болуы және басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
Сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары қалқыма заттар бойынша – 26, күкірт диоксиді - 21, көміртегі оксиді - 91, азот диоксиді - 472 жағдайы тіркелді (1-кесте).


3.2  Талдықорған қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (3.2-сур., 3.2-кесте).
3.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Гагарин көш., 216 және Жабаев көшесі
	қалқыма заттар, аммиак, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді азот оксиді, күкірттісутек, формальдегид

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Абай көш., 337/339
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксидіазот диоксиді,   азотоксиді, күкірттісутегі, аммиак, формальдегид, көмірсутегісінің сомасы,метан
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3.2-сурет. Талдықорған қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша қаланыңатмосфералық ауасыжалпыластану деңгейі орташа болып бағаланды. Ол СИ= 4,2 және ЕЖҚ= 1,0 % анықталды. Қала ауасы РМ-10 қалқыма бөлшектері мен күкіртті сутегімен басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар РМ-10 қалқыма бөлшектер – 4,4 ШЖШ о.т, басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
Сәуір айындағы 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары: РМ-10 қалқыма бөлшектері бойынша - 19, азот диоксиді және аммиак - 1, күкіртті сутегі - 9 жағдай  тіркелді (1-кесте).

3.3 Алматы облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Алматы облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 18 су нысанында (Іле, Текес, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Шілік, Шарын, Баянкөл, Қаскелен, Қарқара, Есік, Түрген, Талғар, Темірлік өзендері, Күрті, Бартоғай, Қапшағай су қоймалары) жүргізілді.
Іле өзенінің басы Қытай территориясы Тянь-Шань тау етегінен бастау алады және Қазақстанның ең ірі трансшекаралық өзендерінің бірі боп саналады. Алматы облысы аумағынан Балқаш өзенінің батыс бөлігіне құйылады. Текес, Шарын, Шілік, Түрген, Есік, Баянкөл, Қаскелен, Үлкен Алматы, Кіші Алматы өзендері Іле өзенінің сол жақ жағалаудағы саласы болып табылады. Есентай өзені Кіші Алматы өзенінің тармағы. Қарқара және Темірлік өзендері Шарын өзенінің саласы. Қорғас өзені Іле өзенінің оң жақ жағалаудағы саласы болып саналады. Талғар өзені Қапшағай су қоймасына құяды.
Іле өзенінде судың температурасы 11,2 ºC, құрады, сутегі көрсеткіші 7,89, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,4 мг/дм3, ОБТ5 1,3 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір – 1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 1,7 ШЖШ, марганец 2,0 ЖШЖ) негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Текес өзенінде судың температурасы 10,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,3, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,5 мг/дм3, ОБТ5 2,05 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,9 ШЖШ, марганец – 4,4 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Қорғас өзенінде судың температурасы 12,3 ºC құрады, сутегі көрсеткіші – 8,1, судағы еріген оттектің концетрациясы – 9,15 мг/дм3, ОБТ5 – 1,5 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір – 1,2 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 2,0 ШЖШ, марганец – 3,4 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Қапшағай су қоймасында судың температурасы 10,7 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,8, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,1 мг/дм3, ОБТ5 – 2,2 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 1,4 ШЖШ, марганец – 1,3 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Шарын өзенінде судың температурасы 9,9 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,8, судағы еріген оттектің концетрациясы – 11,4 мг/дм3, ОБТ5 – 1,7 мг/дм3 құраған. ШЖШ бойынша нормадан асқаны байқалмады.
Шілік өзенінде судың температурасы 7,4 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,8, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,5 мг/дм3, ОБТ5 – 2,2 мг/дм3 құраған. ШЖШ бойынша нормадан асқаны байқалмады.
Баянкөл өзенінде судың температурасы 7,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,7, судағы еріген оттектің концетрациясы – 9,9 мг/дм3, ОБТ5 – 1,6 мг/дм3 құраған. ШЖШ бойынша нормадан асқаны байқалмады.
Құрты су қоймасында судың температурасы 9,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,02, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,2 мг/дм3, ОБТ5 – 1,8 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 1,9 ШЖШ, марганец – 1,1 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 4,6 ШЖШ, натрий – 1,8 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Бартоғай су қоймасында судың температурасы 10,4 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,8, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,4 мг/дм3, ОБТ5 – 1,9 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (марганец – 1,2) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Есік өзенінде судың температурасы 6,3 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,7, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,7 мг/дм3, ОБТ5 – 2,4 мг/дм3 құраған. ШЖШ бойынша нормадан асқаны байқалмады.
Қаскелен өзенінде судың температурасы 9,5 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,6 мг/дм3, ОБТ5 – 2,45 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,3 ШЖШ, марганец – 1,2 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 1,2 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Қарқара өзенінде судың температурасы 9,7 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,2 мг/дм3, ОБТ5 – 2,6 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 1,8 ШЖШ, марганец – 1,6 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 1,6 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Түрген өзенінде судың температурасы 10,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,8, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,1 мг/дм3, ОБТ5 – 1,4 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,9 ШЖШ, марганец – 1,7 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Талғар өзенінде судың температурасы 6,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,6, судағы еріген оттектің концетрациясы – 12,8 мг/дм3, ОБТ5 – 1,2 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (марганец – 1,2 ШЖШ, мыс – 1,8 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Темірлік өзенінде судың температурасы 11,1 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,9, судағы еріген оттектің концетрациясы – 11,3 мг/дм3, ОБТ5 – 2,1 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (марганец – 2,1 ШЖШ, мыс – 2,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Кіші Алматы өзенінде судың температурасы 8,6 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,9, судағы еріген оттектің концетрациясы – 11,1 мг/дм3, ОБТ5 – 1,26 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (нитритті азот – 1,1 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 1,1 ШЖШ, мыс – 2,7 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Үлкен Алматы өзенінде судың температурасы 8,9 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы – 11,0 мг/дм3, ОБТ5 – 0,86 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір – 1,5 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Есентай өзенінде судың температурасы 9,4 ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,9, судағы еріген оттектің концетрациясы – 11,5 мг/дм3, ОБТ5 – 1,1 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,8 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 1,6 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «нормативті таза» - Баянкөл, Есік, Шілік, Шарын өзендері, «ластанудың орташа деңгейі» - Іле, Текес, Қорғас, Қаскелен, Талғар, Қарқара, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Түрген, Темірлік өзендері, Бартоғай, Қапшағай, Құрты су қоймалары (4-кесте).
2015 жылдың сәуір айымен салыстырғанда су сапасы Іле, Қарқара, Есентай, Кіші Алматы, Үлкен Алматы, Темірлік, Есік, Талғар, Түрген, Қаскелен өзендерінде, Қапшағай, Құрты, Бартоғай су қоймаларында – айтарлықтай өзгермеген, Текес, Қорғас, Шілік, Шарын, Баянкөл өзендерінде – жақсарған.
2016 жылдың наурыз айымен салыстырғанда су сапасы Іле, Есентай, Кіші Алматы, Үлкен Алматы, Темірлік, Талғар, Түрген, Шілік, Шарын, Қаскелен, Қарқара, Баянкөл өзендерінде, Бартоғай су қоймасында – айтарлықтай өзгермеген, Есік, Текес, Қорғас өзендерінде – жақсарған, Қапшағай, Құрты су қоймаларында – нашарлаған.



3.4 Алматы облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 8 метеорологиялық стансада (Алматы, Бақанас, Қапшағай, Нарынқол, Жаркент, Лепсі, Талдықорған, Сарыөзек) және Талдықорғанқаласының (№2 ЛББ)1 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (3.3 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,11-0,25 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,16 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

3.5 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Алматы облысында 5 метеорологиялық станцияда (Алматы, Нарынқол, Жаркент, Лепсі, Талдықорған) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (3.3-сур.).
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,8-1,5 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,2 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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3.3 – сурет. Алматы облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.

4 Атырау облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

4.1  Атырау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 5 стационарлық бекетте жүргізілді (4.1-сур., 4.1-кесте).
4.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Азаттық даңғ., Әуезов даңғ. бұрышы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	Сәтбаев даңғ., мен Владимирская көш., бұрышы
	

	6
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Атырау филиалының жанында, ескі әуежай
	РМ-10қалқыма бөлшектер,, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак, көміртегі диоксиді

	8
	
	
	Әуезов даңғылының ауданы
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектер, РМ-10қалқыма бөлшектер,, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан

	9
	
	
	Береке шағын ауданы, Береке өндірістік ауданы
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4.1-сурет. Атырау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойыншаатмосфералық ауаның ластану деңгейі орташа болып бағаланды. Ол СИ мәні бойынша 4,4,  ЕЖҚ= 3,2 % (орташа деңгей) болып бағаланды. Қала ауасы күкірттісутегіменбасым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша озонның орташа шоғыры – 1,2 ШЖШо.т., қалған ластағыш заттардың орташа айлық шоғырлар – ШЖШ дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту жағдайлары қалқыма заттар және РМ-10 қалқыма бөлшектер - 5 мен күкірттісутегі бойынша - 106 жағдайлары тіркелді (1-кесте).


4.2 Құлсары қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (4.2-сур., 4.2-кесте).
4.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	7
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Құлсары метеостансасының
маңында
	РМ-10 қалқыма бөлшектер, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, аммиак,  формальдегид, көмірсутегісінің сомасы, метан



[image: C:\Documents and Settings\dzhuzeeva_m\Рабочий стол\Асема раб\для работы\Ауа карталары (каз)\Кульсары.jpg]
4.2 – сурет.Құлсары қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейі көтеріңкі деңгейде болды (4.2-сурет). Ол СИ мәні бойынша 2,0 (көтеріңкі деңгей), ЕЖҚ= 0,1 % (төмен деңгей) бағаланды (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша күкірт диоксидінің орташа айлық шоғыр- 1,1 ШЖШо.т., озон - 1,3 ШЖШо.т., қалған ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
 2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту күкірттісутегі бойынша 1 жағдай тіркелді (1-кесте).

4.3Атырау облысы аумағындағы жер үсті су сапасы 

Атырау облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануын бақылау 4 су нысанында, Жайық, Шаронова, Қиғаш, Ембі өзендерінде жүргізілді.
Жайық өзенінде су температурасы 16,7 ºC, сутегі көрсеткіші 9,97, судағы еріген оттегі шамасы 10,9 мг/дм3, ОБТ5 3,85 мг/дм3 құраған. Шекті жол берілген шоғырдан асу тіркелмеген.
Шаронова өзенінде су температурасы 20,0 ºC, сутегі көрсеткіші 8,9, судағы еріген оттегі шамасы 11,0 мг/дм3, ОБТ5 4,0 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мырыш – 1,2 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Қиғаш өзенінде су температурасы 20,0 ºC, сутегі көрсеткіші 8,8, судағы еріген оттегі шамасы 11,0 мг/дм3, ОБТ5 4,2 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мырыш – 1,2 ШЖШ, никель – 1,8 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Ембі өзенінде су температурасы 21,0 ºC, сутегі көрсеткіші 9,0, судағы еріген оттегі шамасы 11,2 мг/дм3, ОБТ5 4,0 мг/дм3 құраған. Шекті жол берілген шоғырдан асу тіркелмеген.
Жайық, Ембі өзендерінде су сапасы «нормативті таза», Шаронова, Қиғаш өзендерінде су сапасы «ластанудың орташа деңгейі» деп бағаланды. 
2015 жылғы сәуірмен салыстырғанда Ембі, Шаронова өзендерінде су сапасы өзгермеген, Жайық өзенінде – жақсарған, Қиғаш өзенінде – нашарлаған. 
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда Жайық, Шаронова өзендерінде су сапасы өзгермеген, Қиғаш өзенінде – нашарлаған.
Оттегінің 5 тәуліктегі биохимиялық тұтынылуы (ОБТ5) мәні бойынша Жайық, Шаронова, Қиғаш, Ембі өзендерінде су сапасы «ластанудың орташа деңгейі» деп бағаланды. 2015 жылғы сәуірмен салыстырғанда ОБТ5 бойынша су сапасы Жайық, Шаронова, Қиғаш өзендерінде нашарлаған, 2016 жылғы наурызбен салыстырғанда Жайық, Шаронова, Қиғаш өзендерінде айтарлықтай өзгермеген. Оттегі режімі бір қалыпты.




4.4 Атырау облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Атырау, Пешной, Құлсары) және Құлсары қаласындағы 1 автоматты (Құлсары №7) бекетте жүргізілді (4.3 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,08-0,18 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,12 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


4.5 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Атырау облысында 1 метеорологиялық станцияда (Атырау) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (4.3-сур.). Стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,8-1,4 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,2 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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4.3 – сурет. Атырау облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


5 Шығыс Қазақстан облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

5.1 Өскемен қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 7стационарлық бекетте жүргізілді (5.1-сур., 5.1-кесте).
5.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Рабочая көшесі, 6
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол, хлор, формальдегид, күкірт қышқылы, күшаланың анықталмаған қосындысы, бенз(а)пирен, гамма-фон.
№1,5,7 ЛББ:бериллий, кадмий, мыс, қорғасын, мырыш анықталады.

	5
	
	
	Қайсенов көшесі, 30
	

	7
	
	
	Первооктябрьская көшесі, 126 (Защита стансасы)
	

	8
	
	
	Егорова көшесі, 6
	

	12
	
	
	Сәтбаев даңғылы, 12
	

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Питер-Коммунар көшесі, 18
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, көмір сутегісінің сомасы, аммиак, метан

	3
	
	
	Ворошилов көшесі, 79
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, көмір сутегісінің сомасы, аммиак, метан
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5.1-сурет. Өскемен қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 2,3 (көтеріңкі деңгей), ЕЖҚ мәні 0,1 % (төмен деңгей) құрады. Қала ауасы азот диоксидімен басым ластанған (1, 2 –сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар азот диоксиді 1,2 ШЖШо.т., озон 1,6 ШЖШо.т.,  ауыр металдардың бар болуы қорғасын 1,2 ШЖШо.т., құрап, басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары көміртегі оксиді бойынша - 6, азот диоксиді –5, азот оксиді -1 жағдай тіркелді (1-кесте).


5.2 Риддер қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 3 стационарлық бекетте жүргізілді (5.2-сур., 5.2-кесте).
5.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Островский көшесі, 13А
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді,  фенол, формальдегид, күшала

	6
	
	
	Клинка көшесі, 7
	

	3
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	9 мая  көшесі,7
	РМ-10 қалқыма бөлшектер, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, көмір сутегісінің соммасы, аммиак, метан
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5.2-сурет. Риддер қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері (5.2-сур.) бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 3,0 және  ЕЖҚ= 1,0 % мәндерімен  анықталды. Қала ауасы күкіртті сутегімен басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар күкірт диоксиді 1,1 ШЖШо.т.,  озон- 2,1 ШЖШо.т.,  басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады. 1 ШЖШ арту еселігі күкірт диоксиді бойынша – 5, күкіртті сутегі – 15 жаңдай тіркелді (1-кесте).

5.3 Семей қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (5.3-сур., 5.3 -кесте).


5.3 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	2
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Рысқұлов пен Глинка көшелерінің қиылысы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді

	4
	
	
	343 квартал (балабақша ауданы)
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Найманбаев көшесі, 189
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, көмірсутегісінің сомасы, метан

	3
	
	
	Аэрологиялық  станция, 1
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері,  РМ-10 қалқыма бөлшектері, көмір сутегісінің сомасы, метан
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5.3-сурет. Семей қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	.
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі  болып бағаланды. Ол СИ= 3,2 және ЕЖҚ= 2,0 % анықталды. Қала ауасы РМ – 2,5 қалқыма бөлшектерімен басым ластанған (1, 2 сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлары фенол бойынша – 1,9 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша - 44, РМ-10 қалқыма бөлшектері - 26 жағдай тіркелді (1-кесте).

5.4 Глубокое кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (5.4-сур., 5.4 -кесте).
5.4 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Ленин көшесі,15
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, 
азот диоксиді, фенол, күшала, гамма-фон.

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Попович көшесі, 9 «А»
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, көмір сутегісінің сомасы, аммиак, метан
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5.4-сурет. Глубокое кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің (5.4 – сур.) деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі көтеріңкі  болып бағаланды. Ол СИ= 3,4 және ЕЖҚ= 1,4 % анықталды. Қала ауасы РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша  басым ластанған (1, 2 – сур.).
Жалпы кент бойынша барлық анықталатын қоспалардың орташа айлық шоғырлары – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ асу еселігінің жағдайлары РМ 2,5 қалқыма бөлшектері бойынша - 8, РМ-10 қалқыма бөлшектері – 12, күкірттісутегі бойынша 26 жағдай тіркелді (1-кесте).


5.5  Зыряновск қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1стационарлық бекетте жүргізілді (5.5-сур., 5.5-кесте).
5.5- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Партизанскаякөшесі, 118
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді
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5.4-сурет. Зыряновск қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің (5.4 - сур.) деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 2,0 (көтеріңкі деңгей), ЕЖҚ= 0,8 % (төмен деңгей) анықталды (1, 2 - сур.).
 Жалпы қаланың бақылау желісінің деректері бойынша анықталатын қоспалардың орташа айлық шоғырлары – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары: көміртегі оксиді бойынша - 10, азот диоксиді – 18 жағдай тіркелді (1 - кесте).

5.6  Шығыс Қазақстан обласы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Шығыс Қазақстан обласы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 10 су нысанында (Қара Ертіс, Ертіс, Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Красноярка, Оба, Бұқтырма, Емель өзендері).
Қара Ертіс өзенінде судың температурасы 9,4ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,2, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,99 мг/дм3, ОБТ5 1,74 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 1,3 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 3,2 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған
Ертіс өзенінде судың температурасы 1,9ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,7, судағы еріген оттектің концетрациясы 11,4 мг/дм3, ОБТ5 1,03 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 3,7 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 3,0 ШЖШ, мыс 3,6 ШЖШ, марганец 2,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Бұқтырма өзенінде судың температурасы 1,8 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,35, судағы еріген оттектің концетрациясы 11,5 мг/дм3, ОБТ5 0,92 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 6,3 ШЖШ), ауыр металдар (марганец 1,9 ШЖШ, мыс 2,3 ШЖШ, мырыш 4,9 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Брекса өзенінде судың температурасы 4,4ºC құрады, сутек көрсеткіші 6,98, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,0 мг/дм3, ОБТ5 0,99 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 6,9 ШЖШ, тұзды аммоний 2,3 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 20,9 ШЖШ, мыс 9,8 ШЖШ, марганец 4,3 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Тихая өзенінде судың температурасы 4,6 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,14, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,1 мг/дм3, ОБТ5 0,91 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 4,1 ШЖШ, тұзды аммоний 1,3 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 23,0 ШЖШ, мыс 9,5 ШЖШ, марганец 4,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Үлбі өзенінде судың температурасы 3,7 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,27, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,7 мг/дм3, ОБТ5 0,66 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 7,9 ШЖШ, тұзды аммоний 1,6 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 23,3 ШЖШ, марганец 5,4 ШЖШ, мыс 10,8 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар 1,2 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Глубочанка өзенінде судың температурасы 3,9 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,99, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,8 мг/дм3, ОБТ5 0,76 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 1,2 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 11,9 ШЖШ, марганец 7,0 ШЖШ, мыс 7,4 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Красноярка өзенінде судың температурасы 2,6 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,98, судағы еріген оттектің концетрациясы 11,5 мг/дм3, ОБТ5 0,77 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 4,7 ШЖШ), ауыр металдар (мырыш 9,6 ШЖШ, мыс 7,9 ШЖШ, марганец 7,6 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Оба өзенінде судың температурасы 0,5 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,55, судағы еріген оттектің концетрациясы 11,4 мг/дм3, ОБТ5 0,55 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 6,8 ШЖШ), ауыр металдар (марганец 3,6 ШЖШ, мыс 7,6 ШЖШ, мырыш 1,3 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Емель өзенінде судың температурасы 1,1,1 ºC құрады, сутек көрсеткіші 8,09, судағы еріген оттектің концетрациясы 8,4 мг/дм3, ОБТ5 1,59 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 1,3 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 1,5 ШЖШ), ауыр металдар (марганец 2,0 ШЖШ, мыс 2,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
СЛКИ бойынша су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың орташа деңгейі» - Қара Ертіс, Емель өзендері; «ластанудың жоғары деңгейі» - Ертіс, Бұқтырма, Оба, Брекса, Глубочанка, Красноярка, Үлбі, Тихая өзендері (4-кесте). 
2016 жылдың наурызбен салыстырғанда су сапасы Қара Ертіс, Брекса, Глубочанка, Красноярка, Емель өзендерінде – айтарлықтай өзгермеген; Тихая, Үлбі өзендерінде – жақсарған, Ертіс, Бұқтырма, Оба өзендерінде – нашарлаған.
2015 жылдың сәуірмен салыстырғанда су сапасы Қара Ертіс, Брекса, Тихая, Үлбі, Красноярка, Емель өзендерінде – айтарлықтай өзгермеген; Глубочанка өзенінде – жақсарған, Ертіс, Бұқтырма, Оба өзендерінде – нашарлаған.
Жоғары ластану жағдайлары келесі су насандарында тіркелді: Красноярка өзені – 1 ЖЛ жағдайы, Брекса өзені – 1 ЖЛ жағдайы, Тихая өзені – 2 ЖЛ жағдайы, Үлбі өзені – 3 ЖЛ жағдайы, Глубочанка өзені – 2 ЖЛ жағдайы (5-кесте).


5.7 Шығыс Қазақстан обласы аумағындағы жер үсті суларының токсикологиялық көрсеткіштері бойынша сипаттамасы

Қара Ертіс өз. 2016 ж. сәуір айында Қара Ертіс өз. алынған альгофлора өте кедей болды, себебі бұл уақытта өсінділер әлі қалыптасқан жоқ. Диатомды балдырлардың 2 түрі айқындалды. Сапробты индексті есептеу мүмкін болған жоқ.
Макрозообентос құрамынан 5 таксон анықталды бұлар - безгек құрттары, поденкалар, ұлулар және қандалалар. Биотикалық индекс 8 тең, бұл сапаның II класына сәйкес, сулар таза.
Сәуір айында Қара Ертіс өз.беткі суларын биотестілеу нәтижесінде өткір уыттылық тіркелген жоқ, тірі дафниялар саны  100% құрады.
Ертіс өз. Сәуір айында алынған перифитон сынамалары барынша бай және түрліше болды. Ертіс өз. «шартты көрініс» жарма есігіндегі сынамада балдырлардың 25 түрі анықталды. Диатомды түрлер басым-балдырлардың 22 түрі. Балдырлардың жасылдан-1 және көк-жасылдан 2 түрі айқындалды. Сапробты индекс 1,73 тең, бұл сапаның III  класына сәйкес. 
Ағыс бойымен төмен «Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен» жарма есігінің сол жақ жағасынан алынған түрлер саны 17 тең. Diatoma vulgare, Nitzschia palea, Gomphonema olivaceum, Gomphonema ventricosum b Achnanthes minutissima v. cryptocephala түрлері басым. Сапробты индекс 1,56 тең, бұл сапаның III  класына сәйкес. 
Осы жарма есігінің оң жақ жағасы түрдің әртүрлілігінің азаюымен сипатталады. Сынамада балдырлардың небәрі 7 түрі айқындалды. Сапробты индекс 1,36 тең, сапас II  класқа сәйкес, су таза. 
«Прапорщиково аул.шегінде» жарма есігіндегі сынамада балдырлардың 17 түрі айқындалды. Диатомды түрлер басым- балдырлардың 16 түрі. Жасылдан 1 түр айқындалды. Сапробты индекс 1,74 тең. Су-орташа ластанған. 
Соңғы жарма есігінде сынамада балдырлардың 17 түрі айқындалды. Сапробты индекс 1,86 тең, бұл сапаның III  класына сәйкес. 
«Өскемен СЭС бөгетінен 0,8 км төмен» жарма есігіндегі макрозообентос құрамынан ручейниктер құрттары, қос қанаттылар, гаммарустар, олигохеталар дернәсілдері айқындалды. Биотикалық индекс мәні 4 тең, сапа ІV класс, сулар ластанған.
«Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (01)»  жарма есігінде су сапасы біршама жақсырақ. Макрозообентос құрамынан безгек құрттары, ручейниктер, қос қанаттылар, шаянтәрізділер және қандалалар айқындалды. Биотикалық көрсеткіш мәні 7 тең, сапа ІІ класс, су таза. 
«Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (09)» жарма есігінде макрозообентос құрамынан безгек құрттары, поденкалар, ручейниктер, қос қанаттылар, шаянтәрізділер және қандалаларды қосқанда 9 таксон анықталған. Биотикалық индекс 9 тең, су сапасының II  класына сәйкес-таза.
Прапорщиково аул.шегінде су сапасы IV класқа сәйкес ластанған. Биотикалық көрсеткіш мәні 4 тең. Сынамада тек қос қанаттылар құрттары, шаянтәрізділер және олигохеталар табылды.
«Предгорное аул. шегінде» жарма есігіндегі судың сапасы макрозообентостың даму көрсеткіштері бойынша Прапорщиково аул.шегіндегі деңгейде болды. Биотикалық көрсеткіш мәні 4 тең, су сапасының IV  класына сәйкес, сулар ластанған. 
2016 ж сәуір айында Ертіс өз. алынған су сынамасы тест-объектілерге өткір уытты әсер еткен жоқ. «Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (01)» жарма есігінде өлген  дафниялар саны 20% құрады. «Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (09)» және «Прапорщиково аул.шегінде» жарма есіктерінде өлген  дафниялар саны 6,7 және 3,3% сәйкес. Қалған жарма есіктерінде тірі дафниялар саны 100% құрады. 
Бұқтырма өз. Лесная Пристань аул. шегінде орналасқан жарма есігінде алынған түрлер саны 8 тең. Барлығы диатомды балдырлар. Сапробты индекс 0,98 тең, су сапасының I класына сәйкес. 
Березовка өз. құйылысынан төмен алынған сынаманың сапробты индексін айқындалған таксондар санының жеткіліксіздігінен анықтау мүмкін болған жоқ.
Бұқтырма өз. «Лесная Пристань аул.0,3 км жоғары» жарма есігіндегі су түбі омыртқасыздар қоғамдастығының даму деңгейі 2016ж сәуірде су сапасының III класына сәйкес келді-сулар орташа ластанған (БИМ=6). Бұл жерден  безгек құрттары, поденкалар  және қосқанаттылар ауланды. Оксиреофильді түрлердің үлесі 75%.
«Зубовка аул. щегінде» екінші жарма есігінде макрозообентос сынамасында безгек құрттары және қосқанаттылар болды. БИМ  мәні 6 құрады, сапа III класс,сулар орташа ластанған.
2016 ж сәуір айында Бұқтырма өз. алынған су сынамасын биотестілеу нәтижесінде өткір уыттылық әсері тіркелген жоқ, «Лесная Пристань аул шегінде» жарма есігінде өлген  дафниялар саны 13,3% құрады. Екінші «Зубовка аул. шегінде»  жарма есігінде өлген дафниялар саны саны 16,7% құрады. 
Брекса өз, Тихая өз, Үлбі өз (Тишинск кені). Брекса өз. «шартты көрініс» жарма есігінен сәуір айында алынған сынымасының барлық анықталған түрлері диатомдыға жатады. Сапробты индекс 1,31 тең. Судың сапасы II класқа жатады, сулар таза. 
«Риддер қ.шегінде; Брекса өз. сағасынан 0,6 км  жоғары» жарма есігінен балдырлардың 5 түрі айқындалды. Оның 4 түрі диатомды, 1 түрі жасыл. Сапробты индекс 2,24 тең.Судың сапасы III класқа жатады, су-орташа ластанған.
Тихая өз. «Қала шегінде; Безымянный өзенінің құйылуынан 0,1 км жоғары» жарма есігінен диатомдылардың 7 түрі айқындалды. Сапробты индекс 1,32 тең, су сапасының II класына сәйкес, су таза.  
Ағыс бойымен төмен орналасқан жарма есігінде сапробты көрсеткіш мәнін есептей алмадық, себебі сынамадан тек бір түр ғана айқындалды. 
Тишинск кені шегіндегі Үлбі өз. суының сапасы «Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100 м жоғары» жарма есігінде III класқа сәйкес. Сынамадан балдырлардың 11 түрі анықталды, оның ішінде диатомдылар – 10 және көк-жасылдан 1.Сапробты көрсеткіш 2,00 тең. 
Тишинск кені шахта суларының шығарындыларынан төменде балдырлардың 9 түрі айқындалды, оның ішінде 1 жасылға, қалғандары диатомдыларға жатады. Сапробты көрсеткіш мәні 2,10 тең. Судың сапасы III класқа жатады. 
«Шубин көз қайнарының құйылысынан 0,5 км жоғары» жарма есігінде су түбі омыртқасыздары биоценоздарының құрамынан 9 таксон айқындалды: поденкалар, ручейниктер дернәсілдері қосқанаттылар және гаммарустар.Оксиреофильді түрлердің үлесі 78%. БИ мәні 7 тең, су сапасының  II класына сәйкес, сулар таза.
«Риддер қ.шегінде; Брекса өз. сағасынан 0,6 км  жоғары» жарма есігіндегі биоценоз құрамынан безгек құрттары, поденкалар, ручейниктер, қосқанаттылар және олигохеталар тіркелді. БИ мәні 10 құрады, су сапасының  I класына сәйкес, сулар таза.
Тихая өз. «Безымянный өзенінің құйылуынан 0,1 км жоғары» жарма есігінен алынған макрозообентос құрамынан 14 таксон айқындалды. безгек құрттары, поденка, қосқанаттылар. БИ мәні 10 құрады, су өте таза.
Ағыс бойымен төмен «қала шегінде; сағадан 8 км жоғары» жарма есігіндегі макрозообентос сынамасынан 4 таксон айқындалды.  поденка,безгек құрттары, қосқанаттылар және олигохеталар. БИ мәні 6 құрады, су сапасының  III класына сәйкес,сулар орташа ластанған.
Үлбі өз. «Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100 м жоғары» жарма есігіндегі макрозообентос сынамасынан су түбі омыртқасыздарының 7 таксоны айқындалды: безгек құрттары, ручейниктер, қосқанаттылар және су кенесі. БИ мәні 7 құрады, су сапасының II класына сәйкес,сулар таза. Ағыс бойымен төмен «Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 4,8 км төмен; автожол көпірі маңында» жарма есігінде макрозообентостың даму деңгейі су сапасының III класына сәйкес келді, сулар орташа ластанған. Бұл жерден поденка дернәсілдері, қосқанаттылар және олигохеталар ауланды.
2016 жылдың сәуір айында Брекса өзенінен алынған су сынамалары биотестілеу нәтижесінде өткір уыттылық әсері тіркелген жоқ. «Шубин көз қайнарының құйылысынан 0,5 км жоғары» жарма есігінде өлген дафниялар саны 6,7% құрады. Екінші «Риддер қ.шегінде; Брекса өз. сағасынан 0,6 км  жоғары» жарма есігінде өлген дафниялар саны 20% құрады. 
2016 жылдың сәуір айында Тихая өзенінен алынған су сынамалары   биотестілеу қорытындысы бойынша ерекшеленді. «Қала шегінде; Безымянный өзенінің құйылуынан 0,1 км жоғары» жарма есігінде өткір уыттылық тіркелген жоқ, өлген дафниялар саны 13,3% құрады. Екінші «қала шегінде; сағадан 8 км жоғары» жарма есігінде өткір уыттылық тіркелді, өлген дафниялар саны 70% құрады.
2016 жылдың сәуір айында Үлбі өзенінен алынған су сынамаларында өткір уыттылық тіркелді. «Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100 м жоғары, Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,25 км төмен» жарма есігінде тест-объектілердің өлуі  100%. құрады.  Екінші «Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 4,8 км төмен; автожол көпірі маңында» жарма есігінде өлген  дафниялар  саны 53,3% құрады.
Үлбі өз. (Өскемен қ.) Үлбі өз. «шартты көрініс» жарма есігіндегі сынамада балдырлардың 8 түрі анықталды. Барлық түрлер диатомдыларға жатады. Олардың кездесу жиілігі 1 тең. Сапробты көрсеткіш 1,56 тең, су сапасының III класына сәйкес, су орташа ластанған.
Ағыс бойымен төмен өзеннің сол жақ жаға бөлігінде балдырлардың 15 түрі айқындалды. Оның 2 түрі жасыл және 13 түрі диатомды. Сапробты көрсеткіш 1,75 тең, су сапасының III класына сәйкес. 
Осы жарма есігінің оң жақ жағасында диатомды балдырлардың 9 түрі айқындалды. Сапробты көрсеткіш 1,88 тең, су сапасының III класына сәйкес, су орташа ластанған. 
Каменный Карьер кенті шегіндегі «шартты көрініс» жарма есігіндегі Үлбі өз. суының сапасы III класқа сәйкес келді, сулар орташа ластанған. БИ мәні 6 құрады. Макрозообентос құрамынан 5 таксон айқындалды: олар- поденка дернәсілдері және қандалалар.Оксиреофильді түрлер үлесі 80%.
«Қала шегінде;Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары» оң жақ жаға жарма есігінде су сапасы III класпен бағаланды, су орташа ластанған. Сынамада қандалалар, безгек, ручейниктер және поденкалар дернәсілдері болды. БИ 6 тең. Оксиреофильді түрлер үлесі 75%.
Сол жақ жағада БИМ мәні 5 құрады, сапа III класс – сулар орташа ластанған. Су түбі омыртқасыздары қауымдастығынан поденка дернәсілдері, қосқанаттылар, вислокрылки және қандалалар. Оксиреофильді түрлер үлесі 20%.
2016 ж сәуір айында Өскемен қ. шегіндегі Үлбі өз. алынған су сынамасы тест-объектілерге өткір уытты әсер еткен жоқ, бірақ «шартты көрініс» жарма есігінде дафниялардың шамалы өлуі байқалды (10%). Ағыс бойымен төмен орналасқан жарма есіктерінде өлген дафниялар табылған жоқ. 
Глубочанка өз. Сәуір айында Глубочанка өз. альгофлорасы кедей болды.  «Шартты көрініс» жарма есігі және «Белоусовка а. тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,5 км төмен» жарма есігінде балдырлардың 3 түрі ғана айқындалды, ал «Глубокое аул шегінде; сағадан 0,3 км жоғары» жарма есігінде сапробты индексті есептеу мүмкін болған жоқ, себебі сынамада тек 2 таксон ғана айқындалды. Барлық үш жарма есігінде де түрлердің кездесу жиілігі 1-2 тең. Бірінші жарма есігіндегі сынамадан диатомды, жасыл және көк-жасыл балдырлардың 1 түрлері ғана тіркелді. Сапробты көрсеткіш 2,59 тең, су ластанған.
«Белоусовка а. тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,5 км төмен» жарма есігінде барлық үш түрде диатомдыға жатады. Сапробты көрсеткіш 2,05 тең, су сапасы III класс.
«Шартты көрініс» жарма есігіндегі макрозообентос сынамасында 9 таксон анықталып тіркелді – ручейниктер құрттары, қосқанаттылар, қандалалар. БИ мәні 4 құрады, сапа IV класс, су лас. Оксиреофильді түрлер үлесі 25%.
Белоусовка байыту фабрикасының ақаба сулары шығарындыларының құйылысынан төменде 3 таксон айқындалды – поденкалар дернәсілдері, қосқанаттылар және олигохеталар.  БИМ мәні 5 құрады, сапа III класс, су орташа ластанған. Оксиреофильді түрлер үлесі 33%. 
«Мыс зауытынан 0,175 км төмен» жарма есігінде су сапасы IV класқа сәйкес келді, су ластанған. БИ мәні– 4. Оксиреофильді түрлер үлесі 33%.
Сәуір айында Глубочанка өз. су сынамалары  өткір уытты әсер көрсеткен жоқ, бірақ «Белоусовка а. тазалау құрылғыларының  шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 5,5 км жоғары» және «Белоусовка а. тазалау құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары төгінділерінен 0,5 км төмен» жарма есіктерінде дафниялардың шамалы өлуі байқалды. Өлген дафниялар пайызы 6,7 және 3,3% сәйкес. Соңғы жарма есігінен алынған су сынамасында өлген дафниялар табылған жоқ. 
Красноярка өз. 2016 ж. сәуір айындағы Красноярка өз. суының сапасы «Ертіс кенішінен ағынды шаруашылық қалдық су төгінділерінен 1,5 км жоғары» жарма есігінде IV класпен бағаланады, су ластанған. Сынамада диатомды балдырлардың 4 түрі анықталып тіркелді, олардың кездесу жиілігі 1 тең.  
Березовка өз. құйылысынан төмендегі сынамада балдырлардың 6 түрі анықталды, олардың барлығы да бірінші жарма есігіндегідей диатомды балдырларға жатады, кездесу жиілігі 1 тең. Сапробты индекс 1,93 тең. Сапа III класс, су орташа ластанған.  
2016 ж. сәуір айындағы Красноярка өз. суының сапасы макрозообентос көрсеткіштері бойынша бірінші жарма есігінде II класқа сәйкес келді, таза. Бұл жерден  поденкалар, ручейниктер дернәсілдері, қосқанаттылар және гаммарустар айқындалды. БИМ мәні  7 құрады. Оксиреофильді түрлер үлесі 50%.
Березовск кені шығарындыларынан төмендегі макрозообентос құрамынан тек қосқанаттылар дернәсілдері табылды. БИ мәні 2 құрады, сапа V класс, сулар лас.
2016 жылдың сәуір айында Красноярка өзенінен алынған су сынамаларын биотестілеу нәтижесінде өткір уыттылық әсері тіркелген жоқ. «Ертіс кенішінен ағынды шаруашылық қалдық су төгінділерінен 1,5 км жоғары» жарма есігінде тірі дафниялар саны 100% құрады. Екінші «Березовка өз құйылысынан 1 км төмен; автожол көпірі жанында»  жарма есігінде өлген дафниялар саны 6,7% құрады.
Оба өз. 2016ж. сәуір айында Оба өз. «Березовка өз.құйылысынан 1,8 км жоғары» жарма есігінен алынған перифитон сынамасында диатомды балдырлардың 6 түрі айқындалды. Олардың кездесу жиілігі 1 тең.Сапробты көрсеткіш 1,49 тең. Сапа класы II, су таза. 
Ағыс бойымен төменде Камышенка аул.шегінде жарма есігінде алынған түрлер саны 3 тең, барлығы диатомдыға жатады. Олардың кездесу жиілігі 1 тең. Сапробты көрсеткіш мәні  2,32 тең. Су орташа ластанған. 
«Березовка өз. құйылысынан 1,8 км жоғары» жарма есігіндегі макрозообентос құрамынан безгек құрттары, поденкалар, вислокрылки, қоңыздар және қандалалар айқындалды. БИ мәні– 6, сапа III класс, су орташа ластанған.
«Камышенка аул. шегінде» жарма есігінде Оба өз. су түбі омыртқасыздарының даму деңгейі сапаның III класына сәйкес келді, сулар орташа ластанған. Сынамада поденкалар және ручейниктер дернәсілдері, ұлулар және қандалалар болды. БИМ мәні 6 құрады,  оксиреофильді түрлер үлесі 40%.
2016 ж сәуір айында Оба өз. алынған су сынамаларында өткір уытты әсер тіркелген жоқ. «Березовка өз.құйылысынан 1,8 км жоғары»  жарма есігінде өлген дафниялар саны 3,3% құрады, екінші «Камышенка аул шегінде; Таловка өз.құйылысынан 4,1 км төмен» жарма есігінде өлген дафниялар саны 6,7% құрады.
Еміл өз. 2016 ж. сәуір айында фитопланктонның даму көрсеткіштері бойынша Еміл өз.суының сапасы III класқа жатады, су орташа ластанған. Сынамада балдырлардың 23 түрі айқындалды, олардың 19 түрі диатомды, 3 түрі жасыл және 1 түрі алтын. Балдырлардың ортақ саны– 569,9 мың.кл/л, биомасса – 0,712 мг/л. Сапробты көрсеткіш 2,17 тең. 
2016ж. сәуір айында Еміл өз. алынған перифитон сынамасында диатомды балдырлардың 13 таксоны анықталды, кездесу жиілігі 1-2.  Сапробты көрсеткіш мәні  2,35 тең, су сапасының III класына сәйкес, су орташа ластанған.
Зоопланктон сынамасында 5 таксон анықталды, сладоцер және коловраткалардың 2түрі және 1 түр веслоногих рачков. Балдырлардың ортақ саны 6,7 экз.м³, биомасса 0,00002 мг/ м³. Сапробты көрсеткіш 1,47, сапа II класс, су таза.
Сәуір айында Еміл өз.макрозообентос сынамасынан су түбі омыртқасыздарының 9 таксоны тіркелді, сонымен қатар безгек құрттары, поденкалар, ручейниктер құрттары, қос қанаттылар, гаммарустар және қандалалар. Оксиреофильді түрлер үлесі 33% құрады. БИ 7, сапа II класс, су таза. 
Сәуір айында Еміл өз.беткі суларын биотестілеу нәтижесінде өткір уыттылық тіркелген жоқ, тірі дафниялар саны  100 % құрады (8-қосымша).

5.8 Шығыс Қазақстан облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 17 метеорологиялық стансада (Ақжар, Аягөз, Дмитревка, Баршатас, Бақты, Зайсан, Жалғызтөбе, Катон-Қарағай, Көкпекті, Күршім, Риддер, Самарқа, Семей, Үлкен Нарын, Өскемен, Шар, Шемонаиха) жүргізіледі (5.6 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,06-0,24 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,13 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


5.9 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау облыс аумағында 7 метеорологиялық станцияда (Аягөз, Баршатас, Бақты, Зайсан,  Көкпекті, Семей, Өскемен)ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (5.5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,7-2,2 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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5.5 – сурет. Шығыс Қазақстан облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


6 Жамбыл  облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

6.1 Тараз қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 5 стационарлық бекетте жүргізілді (6.1-сур., 6.1-кесте).
6.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Шымкент көшесі, 22
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен  оксиді, фторлысутек, формальдегид, бенз(а)пирен. 
№1,3 ЛББ кадмий, кобальт, марганец, қорғасын анықталады.

	2
	
	
	Рысбек батыр көшесі, 15, Ниетқалиев көшесінің бұрышы
	

	3
	
	
	Абай және Төле би көшелерінің бұрышы
	

	4
	
	
	Байзақ батыр көшесі, 162
	

	6
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	 Сәтбаев көшесі мен Жамбыл даңғылы
	РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртегі оксиді мен диоксиді, азот диоксиді мен оксиді, күкірттісутегі, озон,аммиак
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6.1-сурет. Тараз қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (6.1-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 1,2 және ЕЖҚ= 0,2 % анықталды. Қала ауасы РМ-10 қалқыма бөлшектеріменбасым ластанған (1, 2 –сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар азот диоксиді - 1,4 ШЖШо.т., озон -1,9 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар мен ауыр металдардың бар болуы ШЖШ дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-10 қалқыма бөлшектері -4 және азот диоксиді бойынша – 1 жағдай тіркелді (1-кесте).


6.2 Жанатас қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (6.2-сур., 6.2-кесте).
6.2 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Тоқтаров көшесі, 27/1 және 27-а
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, азот диоксиді мен оксиді,озон, күкірттісутек, көмір сутегінің сомасы, аммиак, метан
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6.2-сурет. Жанатас қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (6.2-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 3,0 (жоғары деңгей) және ЕЖҚ = 13,3 % (көтеріңкі деңгей) анықталды. Қала ауасы күкірттісутегімен басым ластанған (1, 2- сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар озон –2,4 ШЖШс.с., басқа ластаушы заттар ШЖШ дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары күкірттісутегі бойынша - 39 жағдай тіркелді (1-кесте).

6.3 Қаратау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (6.3-сур., 6.3-кесте).
6.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Тамды әулие, №130
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді,озон, күкірттісутегі, көмір сутегісінің сомасы, аммиак, метан
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6.3-сурет. Қаратау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректерібойынша (6.3-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтерңкі болып бағаланды. Ол СИ= 4,0 және ЕЖҚ= 8,4 % (көтеріңкі деңгей) анықталды. Қала ауасы күкірттісутегіменбасым ластанған (1, 2- сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар озон – 2,3 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар ШЖШ дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары күкірттісутегі бойынша-145 жағдай тіркелді (1-кесте).

6.4  Шуқаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (6.4-сур., 6.4-кесте).
6.4- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Шу қалалық ауруханасының маңында
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді,озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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6.4-сурет. Шу қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (6.4-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ = 5,7 (жоғары деңгей), ЕЖҚ= 7,1 % (көтеріңкі деңгей) анықталды. Қала ауасы көміртегі оксиді басым ластанған (1, 2 сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар озон – 2,0 ШЖШс.с., басқа ластаушы заттар ШЖШ дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары көміртегі оксиді бойынша-128, күкірттісутегі-43 жағдай, сондай-ақ 5 ШЖШ арту еселігі көміртегі оксиді бойынша-12, күкірттісутегі бойынша – 1 жағдай тіркелді (1-кесте).

6.5  Қордай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (6.5-сур., 6.5-кесте).
6.5- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	 Жібек жолы көшесі,
 №496«А»
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді,озон, күкірттісутек, көмірсутегісінің  сомасы, аммиак, метан
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6.5-сурет. Қордай кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (6.5-сур.) атмосфералық ауаның жалпы ластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 0,8 және ЕЖҚ= 0,0 % анықталды (1, 2 сур.).
Жалпы кент бойынша анықталатын ластаушы қоспалардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ дан аспады  (1-кесте).
	

6.2 Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Жамбыл обласы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 9 су нысанында (Талас, Асса, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау, Берікқара, өзендері және Билікөл көлі).
Шу, Талас, Берікқара және Асса өзендерінің бассейн ағындары Қырғызстан Республикасы аумағында іс жүзінде толықтай белгілі нысанға келеді. Ақсу, Қарабалта, Тоқташ өзендері Шу өзенінің тармағы болып келеді. 
Талас өзені суының температурасы 13,25 0С құрады, сутек көрсеткіші 8,1, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,56 мг/дм3, ОБТ5  2,95 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,6 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар – 1,5 ШЖШ), бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Асса өзені суының температурасы 13,50 С құрады, сутек көрсеткіші 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,64 мг/дм3, ОБТ5 1,28 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс – 2,1 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Биликоль көлі суының температурасы 13,0 0С құрады, сутек көрсеткіші 7,75, судағы еріген оттектің концетрациясы 7,3 мг/дм3, ОБТ5 15,8 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар – 5,8 ШЖШ, магний – 1,9 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 2,0 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 3,4 ШЖШ), органикалық заттар (мұңай өнімдері – 1,2 ШЖШ, фенолдар 2,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Шу өзені суының температурасы 13,9 0С құрады, сутек көрсеткіші 7,85, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,28 мг/дм3, ОБТ5  3,84 мг/дм3. Биогенді заттар (нитритті азот – 2,9 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 3,2 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Ақсу өзені суының температурасы 14,2 0С құрады, сутек көрсеткіші 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,18 мг/дм3, БПК5  3,66 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар – 4,0 ШЖШ, магний – 1,2 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 2,4 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 4,1 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар – 2,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Қарабалта өзені суының температурасы 13,8 0С құрады, сутек көрсеткіші 8,1, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,27 мг/дм3, ОБТ5 4,4 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 4,5 ШЖШ, магний – 1,8 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 1,1 ШЖШ, фторидтер – 1,4 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 4,2 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Тоқташ өзені суының температурасы 12,0 0 С құрады, сутек көрсеткіші 7,95, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,63 мг/дм3, ОБТ5 4,14 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 4,1 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 1,1 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 4,6 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар – 2,0 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Сарықау өзені суының температурасы 12,9 0С құрады, сутек көрсеткіші 8,1, судағы еріген оттектің концетрациясы 8,9 мг/дм3, ОБТ5  2,98 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар – 5,9 ШЖШ, магний – 1,6 ШЖШ), биогенді заттар (фторидтер – 2,6 ШЖШ), ауыр металдар (мыс – 3,4 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғыр асқандығы тіркелді.
Берікқара өзені суының температурасы 8,00 С құрады, сутек көрсеткіші 8,1, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,2 мг/дм3, ОБТ5 1,49 мг/дм3 құраған. ЖШЖ асу еселегі тіркелмеді.
СЛКИ бойынша су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «нормативті таза» - Берікқара өзені; «ластанудың орташа деңгейі» - Талас, Асса, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ және Билікөл көлі, «ластанудың жоғары деңгейі» Шу, Сарықау өзендері. ОБТ5 бойынша Билікөл көлі «ластанудың өте жоғары деңгейі» деп бағаланады.
2015 жылдың сәуірмен салыстырғанда су сапасы Талас, Асса, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ өзендері және Билікөл көлі – айтарлықтай өзгермеген, Шу, Сарықау өзендері – нашарлаған, Берікқара өзені – жақсарған.
2016 жылдың наурызбен салыстырғанда су сапасы Қарабалта өзені – нашарлаған, Талас, Асса, Шу, Ақсу, Берікқара, Тоқташ, Сарықау және Билікөл көлі – айтарлықтай өзгермеген.
ОБТ5 бойынша су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың өте жоғары деңгейі» суы – Билікөл көлі, «ластанудың орташа деңгейі»су – Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, өзендері, «нормативті таза» су – Талас, Асса, Сарықау, Берікқара өзендері (4-кесте). 
2016 жылдың наурызбен салыстырғанда ОБТ5 бойынша су сапасы Талас, Асса, Ақсу, Шу, Қарабалта, Берікқара, Тоқташ және Билікөл көлі – айтарлықтай өзгермеген. 
2015 жылдың сәуірменмен салыстырғанда ОБТ5 бойынша су сапасы өзгерген жоқ. Сутек режимі нормада.
Облыс аймағында Билікөл көлінде 1 ЖЛ жағдайы тіркелді (5-кесте).

6.7 Жамбыл облысының радиациялық гамма-фоны
Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Тараз, Төле би, Шығанақ) жүргізіледі (6.6 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,11-0,19 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,16 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

6.8 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау облыс аумағында3 метеорологиялық станцияда (Тараз, Төле би, Шығанақ)ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (5.5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,9-1,5 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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6.6 – сурет. Жамбыл облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


7 Батыс Қазақстан облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

7.1 Орал қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 3 стационарлық бекетте жүргізілді (7.1-сур., 7.1-кесте).




7.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	№1 өрт сөндіру бөлімінің маңы
 (Гагарин көшесі, №25 үйдің ауданы)
	РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, 
азот диоксиді мен оксиді, аммиак, көмір сутегісінің сомасы, метан

	3
	
	
	Киров атындағы саябақтың маңы 
(Даумов көшесі)
	РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, күкіртті сутегі, көмір сутегісінің сомасы, метан

	5
	
	
	Мұхит көшесі («Мирлан» базарының ауданы)
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді
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7.1-сурет. Орал қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректерібойынша (7.1-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 3,0 (көтеріңкі деңгей) және ЕЖҚ= 0,7% (төмен деңгей) анықталды (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша азот диоксидінің орташа айлық шоғырлары – 1,6 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту жағдайлары РМ-10 қалқыма бөлшектері бойынша - 5, көміртегі оксиді - 2, азот диоксиді - 15 және азот оксиді - 26 жағдайлары тіркелді (1-кесте).


7.2 Ақсай қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1стационарлық бекетте жүргізілді (7.2-сур., 7.2-кесте).
7.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Утвинская көшесі, 17
	РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегіаммиак, көмір сутегісінің сомасы, метан
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7.2-сурет. Ақсай қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (7.2-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 2,0 (көтеріңкі деңгей) және ЕЖҚ= 0,1% (төмен деңгей) анықталды (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша күкірт диоксидінің орташа айлық шоғырлары – 1,3 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.
2016 жылдың сәуір айында 1 ШЖШ арту жағдайлары күкіртті сутегі бойынша - 2 жағдай тіркелді (1-кесте).


7.3 Березовка кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (7.3-сур., 7.3-кесте).



7.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	7
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Тупиковая көшесі, 1/6
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері,РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, аммиак, озон, күкірттісутегі, көмір сутегісінің сомасы, метан
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7.3-сурет. Березовка кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректерібойынша (7.3-сур.) атмосфералық ауаның жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 1,0 және ЕЖҚ= 0,0 % анықталды (1, 2 - сур.).
Жалпы кент бойынша барлық анықталатын қоспалардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ дан аспады (1-кесте).

7.4 Январцево кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (7.4-сур., 7.4-кесте).



7.4- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	6
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Январцево а.
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, аммиак, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы, метан
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7.4-сурет. Январцево кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректерібойынша (7.3-сур.) атмосфералық ауасының жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 0,9 және ЕЖҚ= 0,0 % анықталды(1, 2 - сур.).
Жалпы кент бойынша барлық анықталатын қоспалардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ дан аспады (1-кесте).


7.5 Батыс Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Батыс Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануын бақылау 6 су нысанында жүргізілді: Жайық, Шаған, Деркөл, Сарыөзен, Қараөзен өзендері, Шалқар көлі.
Жайық өзен суының температурасы 2-2,5ºC, сутегі көрсеткіші 6,25, судағы еріген оттегі концентрациясы - 13,33 мг/дм3, ОБТ5 - 1,97 мг/дм3. Негізгі иондар (натрий-1,3 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы байқалды.
Шаған өзенінде су температурасы 2,5-3ºC, сутегі көрсеткіші 6,24, судағы еріген оттегі концентрациясы - 13,20 мг/дм3, ОБТ5-2,01 мг/дм3. Негізгі иондар (натрий-1,1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот-3,7 ШЖШ) бойынша нормадан асуы тіркелген.
Деркөл өзенінде су температурасы 3ºC, сутегі көрсеткіші 6,19, судағы еріген оттегі концентрациясы - 14,72 мг/дм3, ОБТ5- 1,60 мг/дм3. Негізгі иондар (натрий – 1,1 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқан.
Сарыөзен өзенінің су температурасы 6ºC, сутегі көрсеткіші 6,25, судағы еріген оттегі концентрациясы -14,08 мг/дм3, ОБТ5-2,20 мг/дм3. Негізгі иондар (хлоридтер-1,9 ШЖШ, магний-2,4 ШЖШ, натрий-1,4 ШЖШ) бойынша нормадан асуы тіркелген.
Қараөзен өзенінде су температурасы 9ºC, сутегі көрсеткіші 6,36, еріген оттегі концентрациясы - 11,68 мг/дм3, ОБТ5-2,20 мг/дм3. Негізгі иондар (хлоридтер-1,3 ШЖШ, натрий-1,4 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды.    
Шалқар көлінде су температурасы 4ºC, сутегі көрсеткіші 6,54, судағы еріген оттегі концентрациясы - 11,84 мг/дм3, ОБТ5-2,24 мг/дм3. Негізгі иондар (хлоридтер-6,9 ШЖШ, кальций-2,2ШЖШ, магний-2,5 ШЖШ, натрий-5,8 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқан. 
Батыс Қазақстан облысы аумағында Жайық, Шағган, Деркөл, Сарыөзен, Қараөзен өзендерінде су сапасы «ластанудың орташа деңгейі», Шалқар көлінде «ластанудың жоғары деңгейі» деп бағаланады (4-кесте).
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, Жайық, Шаған, Деркөл, Сарыозен, Қараозен өзендерінің су сапасы айтарлықтай өзгермеген; Шалқар көлінде – нашарлаған. 2016 жылғы наурызбен салыстырғанда, Шаған, Жайық, Деркөл, Сарыөзен, Караөзен өзендерінің, Шалқар көлінің су сапасы өзгермеген.
ОБТ5 бойынша барлық су нысандарында су сапасы «нормативті таза» деп бағаланады. 2015 жылғы сәуірмен салыстырғанда, оттегіні 5 тәулікте тұтыну шамасы бойынша су сапасы барлық су нысандарында – жақсарған. 
Оттегі режімі бірқалыпты.


7.6 Батыс Қазақстан облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық стансада (Орал, Тайпақ) және Орал қаласының (№2, №3 ЛББ)және Ақсай (№4 ЛББ) 3автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (7.4 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,05-0,23 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,10 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


7.7 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау облыс аумағында2 метеорологиялық станцияда (Орал, Тайпақ)ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (5.5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,6-1,6 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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7.4 – сурет. Батыс Қазақстан облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


8 Қарағанды облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

8.1 Қарағанды қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 7 стационарлық бекетте жүргізілді (8.1-сур., 8.1-кесте).

8.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 4 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	аэрологиялық станса ( «Городской» әуежай ауданы)
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен  оксиді,фенол, формальдегид

	3
	тәулігіне 3 рет
	
	Ленин көшесі мен Бұқар-Жырау даңғылы 1 бұрышы
	

	4
	
	
	Бирюзов көшесі,15 (жаңа Майқұдық)
	

	7
	
	
	Ермеков көшесі, 116
	

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Мұқанов көшесі, 57/3
	көміртегі оксиді, азот диоксиді мен  оксиді

	6
	
	
	қалалық әкімдік (ескі әуежай ауданы)
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері,РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді,азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі,көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан

	8
	
	
	аурухана ауданы (Пришахтинск шағын ауданы)
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8.1-сурет. Қарағанды қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісініңорналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (8.1-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі өте жоғары  болып бағаланды. Ол СИ= 16,6 (өте жоғары деңгей) және ЕЖҚ= 9,4 % (көтеріңкі деңгей) анықталды.  Қала ауасы РМ-2,5 қалқыма бөлшектері және көміртегі оксидіме басым ластанаған(1, 2-сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма бөлешктері бойынша – 1,1 ШЖШ о.т., РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша – 2,1 ШЖШо.т., РМ-10 қалқыма бөлшектері- 1,3 ШЖШо.т., озон-2,1 ШЖШо.т.., фенол- 1,8 ШЖШо.т. басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ -2,5 қалқыма бөлшектері бойынша - 407, РМ-10 қалқыма бөлшектері-174, көміртегі оксиді-545, күкірттісутегі – 1,  фенол-12 жағдай, сондай-ақ  5 ШЖШ-дан асу бойынша РМ-2,5 қалқыма бөлшектері 17, РМ-10 қалқыма бөлшектері-2, көміртегі оксиді -27, күкіртті сутегі -1 жағдай тіркелді.  Сондай-ақ  10 ШЖШ-дан асу бойынша РМ-2,5 және көміртегі оксиді -1 жағдай тіркелді (1-кесте).
Қарағанды қаласы бойынша автоматты бекеттер бақылауы мәліметі бойынша 2 жоғары ластану(ЖЛ) жағдайы анықталды (2-кесте)



8.2 Балқаш қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (8.2-сур., 8.2-кесте).

8.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Сәбитов ш-а (№ 6 ОМ маңы)
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, 
 сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді. №1,3 ЛББ кадмий,мыс, күшала, қорғасын, мырыш


	3
	
	
	Ленин мен
Әлімжанов көшелерінің бұрышы
	

	4
	
	
	Киров көшесі (аурухана қалашығы)
	

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Ленин көшесі, 10 үйден оңтүстікке қарай
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон,күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан
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8.2-сурет. Балқаш қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (8.2 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі өте жоғары болып бағаланды. Ол СИ=11,6 (өте жоғары деңгей) және ЕЖҚ= 4,3 % (көтеріңкі деңгей) анықталды. Қала ауасы  күкірттісутегі және РМ-2,5 қалқыма бөлшектерімен  басым ластанған (1, 2 -кестелер).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар- 1,4 ШЖШо.т., күкірт диоксиді – 1,5 ШЖШо.т.,  озон – 1,3 ШЖШо.т., қорғасын -4,0 ШЖШс.с., ауыр металдардың және  басқа ластаушы заттар концентрациясы  – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары қалқыма бөлшектері – 10, РМ-2,5 қалқыма бөлшектері - 43, РМ-10 қалқыма бөлшектері -17, күкірт диоксиді-54, азот диоксиді -2, күкіртті сутегі- 33, сондай-ақ 5 ШЖШ-дан асу РМ-2,5 қалқыма бөлшектері – 2,  күкірт диоксиді  – 3,  күкіртті сутегі бойынша 3 жағдай тіркелді. Сондай-ақ 10 ШЖШ-дан асу күкіртті сутегі бойынша – 1 жағдай тіркелді (1-кесте).
Балқаш қаласы бойынша автоматты бекеттер бақылауы мәліметі бойынша 1 жоғары ластану(ЖЛ) жағдайы анықталды (2-кесте)

8.3 Жезқазған  қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 3 стационарлық бекетте жүргізілді (8.3-сур., 8.3-кесте).
8.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	2
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Сарыарқа көшесі, тоқыма фабрикасының ауданы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, 
 сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол

	3
	
	
	Жастар көшесі, 6 
(Металлургтар алаңы)
	

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	М.Жамиля көшесі, 4а/1
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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8.3-сурет. Жезқазған қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (8.3 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 9,997 (жоғары деңгей) және ЕЖҚ= 12,2 % ( көтеріңкі деңгей) анықталды (1, 2 –сур.). Қала ауасы РМ-10 қалқыма бөлшектерімен және фенолмен  басым ластанған.
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар-2,1 ШЖШс.с., азот диоксиді- 1,1 ШЖШо.т., озон –3,0 ШЖШо.т., фенол- 1,9 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары:қалқыма заттар-13, М-2,5 қалқыма бөлшектері - 10, РМ-10 қалқыма бөлшектері – 22, азот диоксиді – 1, озон – 184, фенол-19, сондай-ақ 5 ШЖШ-дан арту еселегі РМ-10 қалқыма бөлшектері бойынша  – 2 жағдай тіркелді (1-кесте).

8.4 Саран қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (8.4-сур., 8.4-кесте).
8.4- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Саран көшесі, 28а, орталық аурухана аумағында
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері,  көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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8.4-сурет. Саран қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (8.4 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 0,9 және ЕЖҚ= 0,0 % анықталды. (1,2-сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар озон – 1,8 ШЖШо.т.,, басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады(1-кесте).


8.5  Теміртау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (8.5-сур., 8.5-кесте).
8.5- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	3
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Дмитров көшесі,212 және Степан Рамзин көшесі
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, 
 сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, күкіртті сутегі, фенол, аммиак

	4
	
	
	6- шағынаудан Амангелді/
Теміртаукөшелері
	

	5
	
	
	3 «а» шағынауданы
(құтқару стансасының ауданы)
	

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Фурманов көшесі, 5
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, күкіртті сутегі,  аммиак, формальдегид
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	8.5-сурет. Теміртау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (8.5 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 6,1 және ЕЖҚ= 31,6 % (жоғары деңгей)  анықталды (1,2 – сур.). Қала ауасы  күкірт диоксидімен және күкіртті сутегі басым ластанған.
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар – 1,8 ШЖШо.т.., күкірт диоксиді-1,4 ШЖШо.т.., фенол - 3,0 ШЖШо.т.., аммиак -1,8ШЖШо.т.., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары қалқыма заттар бойынша - 9, күкірт диоксиді-372, көміртегі оксиді- 6, күкіртті сутегі- 160, фенол бойынша 74, аммиак-2 жағдай, сондай-ақ 5 ШЖШ-дан асу күкірт диоксиді бойынша -4 жағдай тіркелді (1-кесте).


8.6 Қарағанды облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Қарағанды облысындағы жерүсті суларының ластануын бақылау 9 су нысанында жүргізілді: Нұра, Шерубайнұра, Соқыр, Кокпекті, Қара Кеңгір өзендері, Самарқан, Кеңгір су қоймалары, ағынды сулар арнасы, Ертіс-Қарағанды су арнасы.
Нұра өзені Керегетас тауларынан бастау алып, үлкен Теңіз көлімен қосылып жатқан Қорғалжын көлдері жүйесіне құяды. Өзен бастауын Қарағанды облысы аумағынан алып, Ақмола облысы арқылы ағып өтеді. Нұра өзенінде Самарқан суқоймасы орналасқан. Қара Кеңгір өзені – Сарысу өзенінің оң жақ саласы. Кеңгір суқоймасы Қара Кеңгір өзенінде орналасқан.
Нұра өзені: су температурасы 2,8 – 16,6ºC  шегінде белгіленген, сутегі көрсеткіші 7,79 тең, судағы еріген оттегі концентрациясы – 9,85 мг/дм3, БПК5 –1,93 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,2 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 2,8 ШЖШ, фторидтер – 1,1 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 5,9 ШЖШ, мырыш – 1,2 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды. Жалпы сынаптың орташа концентрациясы 0,00007 мг/дм3, ең үлкен концентрациясы – 0,00045 мг/дм3 жеткен.
Самарқан су қоймасында: су температурасы 5,4 – 12,2ºC аралығында тіркелген, сутегі көрсеткіші 7,91, суда еріген оттегінің концентрациясы 10,89 мг/дм3, ОБТ5 – 2,30 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,4 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 1,7 ШЖШ, фторидтер – 1,4 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 5,1 ШЖШ, мыс – 1,2 ШЖШ, мырыш – 1,2 ШЖШ). Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 асқан жоқ. 
«Арселор Миттал Темир-Тау» АҚ және «ТЭМК» АҚ ағынды сулар арнасында су температурасы 13,7 – 14,8 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,89, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,87 мг/дм3, ОБТ5 – 2,45 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 4,2 ШЖШ, магний – 1,2 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот – 5,0 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 8,2 ШЖШ, мырыш – 1,3 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды. Жалпы сынаптың орташа концентрациясы 0,00015 мг/дм3, ең үлкен шамасы – 0,00030 мг/дм3.
Соқыр өзен суының температурасы – 15,8 ºC, сутегі көрсеткіші 8,80, еріген оттегінің концентрациясы – 8,95 мг/дм3, ОБТ5 – 1,79 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 4,3 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 1,3 ШЖШ, нитритті азот – 1,9 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 5,0 ШЖШ, мыс – 1,2 ШЖШ, мырыш – 1,8 ШЖШ) бойынша нормадан асқан. Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 жетті. 
Шерубайнұра өзен суының температурасы 8,0 – 15,4ºC шегінде болды, сутегі көрсеткіші – 7,74, суда еріген оттегінің концентрациясы – 8,14 мг/дм3, ОБТ5 – 1,28 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 3,2 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 1,9 ШЖШ, нитритті азот – 2,5 ШЖШ, жалпы темір – 4,0 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 5,3 ШЖШ, мыс – 1,4 ШЖШ, мырыш – 1,4 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды. Жалпы сынаптың орташа концентрациясы 0,00003 мг/дм3, ең үлкен концентрациясы – 0,00006 мг/дм3.
Көкпекті өзені, жұмыс елді-мекенінен 0,5 км төмен – су температурасы 9,8ºC, сутегі көрсеткіші 7,88, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,34 мг/дм3, ОБТ5 – 3,01 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот – 1,5 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 9,3 ШЖШ, мыс – 1,4 ШЖШ, мырыш – 2,7 ШЖШ) бойынша нормадан асқан. Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 асқан жоқ.
Кеңгір суқоймасында су температурасы 4,6 – 4,8 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,77, суда еріген оттегінің концентрациясы – 6,57 мг/дм3, ОБТ5 – 3,01 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,9 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 1,5 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 2,8 ШЖШ, мыс – 2,4 ШЖШ, мырыш – 2,8 ШЖШ). Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 асқан жоқ.
Қара Кеңгір өзенінде су температурасы 5,2 – 6,0 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,68, суда еріген оттегінің концентрациясы 6,46 мг/дм3, ОБТ5 –2,41 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 2,6 ШЖШ), биогенді заттар (тұзды аммоний – 6,1 ШЖШ, нитритті азот – 5,4 ШЖШ, жалпы темір – 3,4 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 3,2 ШЖШ, мыс – 3,9 ШЖШ) бойынша нормадан асу тіркелген. Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 асқан жоқ. 
Ертіс-Қарағанды су арнасы – су температурасы 4,9 – 12,2 ºC шегінде, сутегі көрсеткіші 7,58, суда еріген оттегінің концентрациясы 10,29 мг/дм3, ОБТ5 – 1,89 мг/дм3. Негізгі иондар (сульфаттар – 1,8 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 1,4 ШЖШ), ауыр металдар (марганец – 4,3 ШЖШ, мырыш – 2,2 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асқандығы анықталды. Жалпы сынаптың мөлшері 0,00001 мг/дм3 асқан жоқ.
Қарағанды облысы жер үсті суларының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың орташа деңгейі» – Нұра, Соқыр, Шерубайнұра, Көкпекті өзендері, Самарқан, Кеңгір су қоймалары, Ертіс-Қарағанды су арнасы; «ластанудың жоғары деңгейі» – ағынды сулар арнасы, Қара Кеңгір өзені (4-кесте).
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ,  Нұра, Соқыр, Шерубайнұра, Көкпекті өзендері, Самарқан, Кеңгір су қоймалары, Ертіс-Қарағанды су арнасында су сапасы – жақсарған; Қара Кеңгір өзені мен ағынды сулар арнасында – айтарлықтай өзгермеген.
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда Кеңгір су қоймасы, Соқыр, Шерубайнұра өзендерінде су сапасы – жақсарған; ағынды сулар арнасында – нашарлаған; Нұра, Қара Кеңгір өзендері, Самарқан суқоймасында – өзгермеген. 
ОБТ5 шамасы бойынша барлық су нысандарындағы су сапасы «нормативнті таза» деп бағаланады.
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда, ОБТ5 бойынша су сапасы Соқыр, Шерубайнұра, Қара Кеңгір – жақсарған; қалған су нысандарында айтарлықтай өзгермеген. 2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, ОБТ5 шамасы бойынша Соқыр өзенінде су сапасы – жақсарған; қалған су нысандарында айтарлықтай өзгеріс байқалмады. Оттегі режімі бірқалыпты.
Облыс аумағында келесі ЖЛ жағдайлары тіркелген: Нұра өзені – 2 ЖЛ жағдайлары (5-кесте).


8.7 Қарағанды облысының гидробиологиялық көрсеткіштері бойынша жер үсті суларының сапасы

Гидробиологиялық бақылаулар Нұра, Шерубайнұра, Қара Кеңгір өзендерінде, сондай-ақ Самарқан және Кеңгір суқоймаларында жүргізілді. Су сапасы фитопланктон, зоопланктон және жартылай перифитон жағдайы бойынша анықталды. Биотестілеу (дафниялар арқылы судың қатты уыттылығын анықтау) барлық мониторинг нүктелері бойынша жасалынды. 
Нұра өзені. Өзен альгофлорасында диатомоды және жасыл балдырлар басым болды, барлық фитопланктон биомассасының 97% құраған. Сынамада көк-жасыл балдырлар болмады. Фитопланктонның жалпы саны мен биомассасы 2015 жылғы сәуірмен салыстырғанда артқан және сәйкесінше орташа шамамен 0,12 тыс.кл/см³, 0,32 мг/дм³ құрады; Сынамадағы түрлер саны 7 тең болды. Сапроб индексі кішкене азайған (1,84), ол «орташа-ластанған» суға, 3 класқа  жатады.   
Өзен зоопланктоны орташа дамыған. Зоопланктонның түр құрамы жағынан алдынғы жылмен салыстырғанда біршама өзгерістер байқалмаған. Ескек аяқты шаяндар басым түсіп, барлық зоопланктон санының 57% құрады. Коловрат үлесі  29%, ал тармақты шаяндар зоопланктонның барлық санының  14% құрады. Сынамадағы түрлер саны орташа шамамен 2 құраған. Өзеннің зерттелген учаскесінде, зооплантон биомассасы 3,8 мг/м³ болғанда, 0,43 тыс.экз/м³ құраған, бұл алдынғы жылмен салыстырғанда кішкене көбірек. Сапробиологиялық талдау кезінде сынамада бета-мезосапроб ағзалардың басымдығын көрсеткен. Сапроб индексі 1,58-2,25 аралығында тіркелген, өзен бойынша орташа 1,84 тең болды. Су сапасы үшінші класқа, яғни «орташа-ластанған» суға жатады. 
Нұра өзенінің перифитон топтастығы диатомды және жасыл балдырлармен көрінді. Диатомды балдырлардың келесі түрлері басым болды: Cocconeis placentula, Navicula cryptocephala, Synedra actinastroides. Жасыл балдырлардың ішінде сынамада ең көп кездескендері: Chlamydomonas monadini, Cosmarium formulosum, Scenedesmus quadricauda. Ағзалардың негізгі бөлігі β-мезосапроб зонасына жатқан. Екі тұстама (Шешенқара а. мен Теміртау қ. "ағынды сулар шығарымынан 5,7 км төмен") бойынша орташа сапроб индексі 1,98 құрады. Су үшінші класқа жатады.
Өзендегі биотестілеу мәліметтері бақылауға қатынасы бойынша тест-нысанның жүзпайыздық тірі қалуын көрсетті. Тест параметр 0% тең болды. Алынған мәліметтер бойынша Нұра өз. зерттелген су тест-нысанға уыттылық әсер етпейді.
Шерубайнұра өзені. Сынамада фитопланктон көп емес. Альгофлора негізін диатомды және жасыл балдырлар құраған. Көк-жасыл және өзге де балдырлар болмады. Орташа алғанда, жалпы саны 0,07 мың кл/см³, жалпы биомассасы – 0,02мг/дм³. Өткен жылмен салыстырғанда сапроб индексі сапробности азайған (1,78), 3 класқа «орташа-ластанған» суға жатады.
Бақылау кезіндегі зоопланктон топтастығы коловрат (98,4%) және  аша мұрт шаяндардан (1,6%) тұрады. Зоопланктон биомассасы 0,35 мг/м³ болғанда, оның саны 0,78 мың дана/м³. Сапроб индексі 1,67 тең, «орташа ластанған» су, 3 класқа жатады. 
Шерубайнұра өзенінің перифитоны негізінен диатомды балдырлармен көрінген: Caloneis amphisbaena, Nitzshia longissima, Synedra acus және басқалар. Көзмөлшер шкаласы бойынша олардың кездесу жиілігі 2-3 тең болды. Сынамада, сондай-ақ эвглена балдырлары Urceolus cyclotomus да болды.  Сапроб индексі 2,18 тең, ол «орташа ластанған» су, 3 класқа жатады. 
Дафнияларға қатты уыттылық әсерін анықтау кезінде, өзенде бақыланған дафнияларға қатынасы бойынша өлген дафниялардың пайызы 3 % құрады. Тест-нысанға уыттылық әсері анықталмады.     
Қара Кеңгір өзені. Талдау нәтижелеріне сәйкес, фитопланктон сынамаларында диатомды балдырлар басым болған. Олардың сапалық және сандық дамуы жоғары болмады. Жалпы саны орташа алғанда - 0,09 тыс.кл/см³, жалпы биомассасы 0,25 мг/дм³. Сапроб индексі 1,76. Үшінші класқа жатады. 
Сынамада зоопланктонның 3 түрі болды.  Жалпы саны 1,92 тыс. экз/м³, биомассасы 18,22 мг/м³. Ескекаяқты шаяндар басым болды (барлық зоопланктон санының 99,8%). Сапроб индексі 1,98 тең. Су сапасы 3 класқа жатады, яғни "орташа ластанған" су.         
Қара Кеңгір өзен суын биотестілеу кезінде сәуір айында тірі қалған дафниялар саны 100% құрады. Тест-параметр 0% тең. Алынған мәліметтерге сүйенсек, су тест-нысанға уыттылық әсер етпейді. 
Кеңгір су қоймасы. Альгофлораның сандық және сапалық дамуы әлсіз. Саны мен биомассасы бойынша диатомды балдырлар басым түскен. Жалпы саны орташа шамамен 0,08 тыс.кл/см³, биомассасы 0,08 мг/дм³ құрады. Суы 3-ші класқа, «орташа ластану» деңгейінде.
Зоопланктон түрлері аз болды.  Жалпы саны 0,07 тыс. экз/м³, биомассасы 0,63 мг/м³.  Ескекаяқты шаяндар басым болды, зоопланктонның жалпы санының 90%, ал коловрат 10% құраған. Сапроб индексі 1,67, су сапасы үшінші класқа сәйкес келді.
Биотестілеу кезінде алынған мәліметтер тест-нысанға уыттылық әсердің жоқтығын көрсетті. Зерттелетін судағы тірі қалған дафниялардың саны 100%. Тест-параметр 0% тең.                                 
Самарқан су қоймасы. Фитопланктонның сапалық және сандық құрамы көп емес. Орташа шамамен, жалпы саны 0,07 тыс.кл/см³, жалпы биомассасы – 0,19 мг/дм³, сапроб индексі азайған, 1,94 тең. Су "орташа ластанған".  
Зоопланктон орташа дамыған. Сынамада ескекаяқтылар мен коловраттар тепе-тең қатынаста болды. Зоопланктон саны  0,5 тыс.экз/м³, биомассасы 3,07 мг/м³. Сапроб индексі 1,72 тең және «орташа ластанған» суға жатады. 
Су қоймадағы тірі қалған дафниялар саны биотестілей кезінде 100% болды. Тест-параметр 0% тең. Зерттелген су нысаны Daphnia magna бірлестігіне  уыттылық әсер етпейді (9-қосымша).


8.8 Қарағанды облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 5 метеорологиялық стансада (Балқаш, Жезқазған, Қарағанды, Керней, Родниковский ауылы) және Қарағанды қаласының (№5 ЛББ), Теміртау қаласының  (№2 ЛББ) 2 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (8.6 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,12-0,19 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,15 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


8.9 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау облыс аумағында3 метеорологиялық станцияда (Балқаш, Жезқазған, Қарағанды)ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (5.5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,9-1,6 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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8.6 – сурет. Қарағанды облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


9 Қостанай облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

9.1 Қостанай қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (9.1-сур., 9.1-кесте).
9.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Қайырбеков көшесі, 379; тұрғын ауданы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді

	3
	
	
	Дощанов көшесі, 43,
қала орталығы
	

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Бородина көшесі
	РМ-10 қалқыма бөлшектері,  көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	4
	
	
	Маяков көшесі
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, көмірсутегісінің сомасы, метан
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9.1-сурет. Қостанай қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (9.1-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 5,6 (жоғары деңгей),  ЕЖҚ= 9,4 % (көтеріңкі деңгей) анықталды. Қала ауасы  азот оксидімен  басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар азот оксиді – 1,9 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
Сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-10 қалқыма бөлшектер бойынша - 40, көміртегі оксиді - 7, азот диоксиді - 13, азот оксиді - 375, сондай-ақ 5 ШЖШ-данарту еселігі азот оксиді бойынша 10 жағдай тіркелді (1-кесте).


9.2 Рудный қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (9.2-сур., 9.2-кесте).
9.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Молодая Гвардия көшесі
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	6
	
	
	мешіттің маңы
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді
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	9.2-сурет. Рудный қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (9.2 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 4,2 (көтеріңкі деңгей) және ЕЖҚ= 0,3% (төмен деңгей) анықталды. Қала ауасы күкірт диоксидімен  басым ластанған (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар күкірт диоксиді – 1,1 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
Сәуір айында қала бойынша 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-10 қалқыма заттар бойынша – 12 және күкірт диоксиді – 11, көміртегі оскиді - 2 жағдай тіркелді (1-кесте).


9.3 Қарабалық кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (9.3-сур., 9.3-кесте).
9.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	13
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Гагарин көшесі, 40 «А»
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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9.3-сурет. Қарабалық кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (9.3-сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол ЕЖҚ= 4,4  % және СИ= 4,7 (көтеріңкі деңгей) анықталды (1, 2 - сур.). Қала ауасы күкірттісутегімен басым ластанған.
Жалпы кент бойынша орташа айлық шоғырлар озон – 2,2 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
Сәуір айында кент бойынша 1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектер және РМ-10 қалқыма бөлшектер - 23, көміртегі оксиді - 1, күкіртті сутегі бойынша – 79  жағдай тіркелді (1-кесте).


9.4  Арқалық қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (9.4-сур., 9.4-кесте).


9.4- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	11
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	АТЭК аймағында
	күкірт диоксиді,  азот диоксиді 

	12
	
	
	Арқалық М аймағында
	азот диоксиді, күкіртті сутегі
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9.4-сурет. Арқалық қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Сәуір айының бақылау деректері бойынша жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады (1-кесте).

9.5 Жітіқара қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (9.5-сур., 9.5-кесте).
9.5- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	9
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	орталық базардың аймағында
	азот диоксиді

	10
	
	
	Жітіқара М аймағында
	азот диоксиді, күкіртті сутегі
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Айға бақылау деректері жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады.
Сәуір айында қала бойынша 1 ШЖШ арту жағдайлары азот диоксиді бойынша –1  жағдай тіркелді (1-кесте).

9.6 Лисаковск қаласының  атмосфералық ауасының ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (9.6-сур., 9.6-кесте).
9.6- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен Анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	9
	әр 20 минут сайын
	үзіліссізрежимде
	Қызылжар гидрологиялық бөгенінің салыну аймағында
	азот диоксиді, күкіртті сутегі, метан емес көмірсулар

	10
	
	
	«Лисаковсккомуннерго» МКМ аймағы, Тобыл көшесі
	көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртті сутегі
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9.6-сурет. Лисаков  қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Айға бақылау желіс жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ-дан аспады. 
Сәуір айында қала бойынша 1 ШЖШ арту жағдайлары көміртегі оксиді бойынша – 97 жағдай тіркелді (1-кесте).


9.7 Қостанай облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы 

Қостанай облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 9 су нысанында (Тобыл, Әйет, Тоғызак, Үй, Желқуар, Обаған өзендері, Аманкелді, Қаратомар, Жоғарғы-Тобыл су қоймасы) жүргізілді.
Тобыл өзенінде судың температурасы 7,7 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,53, судағы еріген оттектің концетрациясы 10,31 мг/дм3, ОБТ5 3,94 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 1,8 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 3,7 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 21,7 ШЖШ, мырыш 1,5 ШЖШ, марганец 1,2 ШЖШ, никель 6,7 ШЖШ,), органикалық заттар (фенолдар 1,3 ШЖШ, мұңай өнімдері 1,2 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Әйет өзенінде судың температурасы 4,2 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,61, судағы еріген оттектің концетрациясы 12,01 мг/дм3, ОБТ5 3,5 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 6,9 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 18,0 ШЖШ, мырыш 2,0 ШЖШ, марганец 6,9 ШЖШ, никель 9,3 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар 3,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Тоғызық өзенінде судың температурасы 2,0 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,12, судағы еріген оттектің концетрациясы 12,45 мг/дм3, ОБТ5 5,8 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 6,9 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 25,0 ШЖШ, мырыш 3,1 ШЖШ, марганец 9,0 ШЖШ, никель 9,1 ШЖШ,), органикалық заттар (фенолдар 3,0 ШЖШ, мұңай өнімдері 1,2 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Үй өзенінде судың температурасы 13,2 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,72, судағы еріген оттектің концетрациясы 6,7 мг/дм3, ОБТ5 2,96 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (нитритті азот 4,3 ШЖШ, жалпы темір 1,7 ШЖШ), ауыр металдар (никель 8,6 ШЖШ, мыс 16,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Желқуар өзенінде судың температурасы 7,4 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,61, судағы еріген оттектің концетрациясы 9,23 мг/дм3, ОБТ5 3,42 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 9,3 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 22,0 ШЖШ, никель 6,4 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған. 
Обаған өзенінде судың температурасы 9,1 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,49, судағы еріген оттектің концетрациясы 7,86 мг/дм3, ОБТ5 3,92 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 3,4 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 25,0 ШЖШ, мырыш 1,8 ШЖШ, никель 9,7 ШЖШ, марганец 4,5 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар 1,5 ШЖШ, мұңай өнімдері 1,5 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған. 
Аманкелді су қоймасында судың температурасы 9,4 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,63, судағы еріген оттектің концетрациясы 7,47 мг/дм3, ОБТ5 5,09 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 1,7 ШЖШ, магний 1.1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 3,7 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 12,0 ШЖШ, никель 5,4 ШЖШ), органикалық заттар (фенолдар 3,0 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Қаратомар су қоймасында судың температурасы 2,4 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,82, судағы еріген оттектің концетрациясы 11,34 мг/дм3, ОБТ5 2,77 мг/дм3 құраған. Биогенді заттар (нитритті азот 4,1 ШЖШ, жалпы темір 2,2 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 8,0 ШЖШ, никель 9,6 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Жоғарғы Тобыл су қоймасында судың температурасы 9,4 ºC құрады, сутек көрсеткіші 7,01, судағы еріген оттектің концетрациясы 11.14 мг/дм3, ОБТ52,68 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 2,0 ШЖШ, магний 1,2 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 2,3 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 13,0 ШЖШ, мырыш 2,1 ШЖШ, никель 8,3 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған. 
СЛКИ бойынша су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың жоғары деңгейі» - Әйет, Тобыл, Тоғызак, Үй, Обаған өзендері, Аманкелді, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл су қоймалары; «ластанудың өте жоғары деңгейі» – Желқуар өзені. 
2016 наурызбен салыстырғанда су сапасы Әйет, Тобыл, Тоғызак, Үй өзендерінде, Аманкелді, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл су қоймаларында – айтарлықтай өзгермеген, Желқуар өзенінде – нашарлаған. 
2015 жылдың сәуірмен салыстырғанда су сапасы Тобыл, Тоғызак, Уй, Обаған өзендерінде, Аманкелді, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл су қоймаларында – айтарлықтай өзгермеген, Әйет өзенінде – жақсарған. 
ОБТ5 шамасы бойынша Тобыл, Әйет, Тоғызак, Желқуар, Обаған өзендерінде, Аманкелді су қоймасының су сапасы «ластанудың орташа деңгейі»; қалған су нысандары – «нормативті таза» деп бағаланады (4-кесте). 
2015 жылдың наурызбен салыстырғанда ОБТ5 шамасы бойынша Тобыл, Әйет өзендерінде – нашарлаған, Үй өзенінде, Жоғарғы Тобыл су қоймасында – жақсарған, Тоғызак, Обаған өзендерінде, Аманкелді, Қаратомар су қоймаларында су сапасы – айтарлықтай өзгеріс жоқ. 2016 жылдың ақпанмен салыстырғанда ОБТ5 шамасы бойынша Тобыл, Әйет, Желқуар өзендерінде, Аманкелді су қоймасында – нашарлаған, Тоғызақ, Үй өзендерінде, Қаратомар, Жоғарғы Тобыл су қоймаларында – айтарлықтай өзгермеген. Сутек режимі нормада. 

9.8 Қостанай облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 6 метеорологиялық стансада (Жітіқара, Қараменді, Қарасу, Қарабалық, Қостанай, Сарықол)) және Қостанай қаласының (№2, №4 ЛББ), Рудный қаласының  (№5 ЛББ) 3 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (8.6 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,09-0,18 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,11 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

9.9 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Қостанай облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Жітіқара, Қостанай)ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (9.4-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 1,0-1,4 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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9.4 – сурет. Қостанай облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


10 Қызылорда облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

10.1 Қызылорда қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 3стационарлық бекетте жүргізілді (10.1-сур., 10.1-кесте).
10.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Шұғыла шағынауданы, 24-а үй, 
Мұратбаев көшесі
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, 
көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкіртті сутегі, формальдегид

	2
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді

	3
	
	
	Сырдария өзенінің сол жағалауы, «Аэрологиялық станса»
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, формальдегид, көмірсутегісінің сомасы, метан
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10.1-сурет. Қызылорда қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.1 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі төменболып бағаланды. Ол СИ= 1,5 және ЕЖҚ= 0,0 % анықталды (1 , 2 –сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар күкірт диоксиді – 1,6 ШЖШс.с., азот диоксиді – 1,7 ШЖШс.с., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады. Қала бойынша 1 ШЖШ-дан арту еселігі РМ-10 қалқыма бөлшектері және азот диоксиді бойынша – 1 жағдай тіркелді(1- кесте).


10.2 Ақай кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (10.2-сур., 10.2-кесте).
10.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Қоркыт-Ата көшесі, н/з
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, формальдегид
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10.2-сурет. Ақай кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.2 сур.)атмосфералық ауаның жалпыластану деңгейі төмен  болып бағаланды. Ол СИ= 1,3 және ЕЖҚ= 0,1 %  анықталды (1, 2 сур.).
Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары– ШЖШ дан аспады. Кент бойынша 1 ШЖШ арту еселігі күкірт диоксиді бойынша – 2 жағдай тіркелді (1-кесте).


10.3  Төретам кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (10.3-сур., 10.3-кесте).
10.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Мұратбаев көшесі, 51 «А»
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, формальдегид
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10.3-сурет. Төретам кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (10.3 сур.)атмосфералық ауасының жалпы ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 2,0 (көтеріңкі деңгей),  ЕЖҚ= 0,0 % (төмен дейңгей) анықталды (1, 2 – сур.).
Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары  ШЖШ дан аспады. Сәуір айында 1 ШЖШ арту еселігі азот диоксиді бойынша – 1 жағдай тіркелді (1- кесте).

10.4 Қызылорда облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы 

Қызылорда облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 2 су нысанында (Сырдария өзені және Арал теңізі). 
Сырдария өзенінде судың температурасы 8,2ºC құрады, рН орташа мәні 8,18 құрады, судағы еріген оттектің орташа концетрациясы 7,66 мг/дм3, ОБТ5 1,0 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс 2,7 ШЖШ) және негізгі иондар (сульфаттар 4,5 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Арал теңізі температурасы 6,0ºC құрады, рН орташа мәні - 8,0, судағы еріген оттектің концетрациясы – 8,65 мг/дм3, ОБТ5- 1,0 мг/дм3 құраған. Ауыр металдар (мыс 3,0 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар 4,7 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір 2,1 ШЖШ) бойынша нормадан асу жағдайлары байқалған.
Сырдария өзені мен Арал теңізінің су сапасы «ластанудың жоғары деңгейі» түрде бағаланады. 
2015 жылдың сәуірмен салыстырғанда Сырдария өзені мен Арал теңізінде су сапасы – нашарлаған. 2016 жылдың наурызбен салыстырғанда Сырдария өзені мен Арал теңізінің су сапасы – айтарлықтай өзгермеген (4-кесте).



10.5 Қызылорда облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Қызылорда, Арал, Шиелі) және Қызылорда қаласының (№3 ЛББ), Ақай(№1 ЛББ) және Төретам(№1 ЛББ) кенттерінің3 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (10.5 - сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,07-0,21 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,12 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.


10.6 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Қызылорда облысының аумағында2 метеорологиялық станцияда (Арал теңізі, Қызылорда) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (10.5-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,7-1,2 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,0 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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10.4 – сурет. Қызылорда облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.
11 Маңғыстау облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

11.1 Ақтау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (11.1-сур., 11.1-кесте).
11.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	3
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	1 шағынаудан, Жайық-Каспий экология департаментінің аумағында
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді, көмірсулар, аммиак, күкірт қышқылы

	4
	
	
	« Морпорт Ақтау» арнайы экономикалық аймағы (АЭА) аумағында
	

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	12 шағын аудан
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан

	6
	
	
	31 шағынауданы, № 10 учаскесі
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11.1-сурет. Ақтау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (11.1-11.2 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 4,2 және ЕЖҚ= 6,9 % анықталды (1,2 сур.). Қала ауасы  РМ-10 қалқыма бөлшектерімен және озонмен  басым ластанған.
Жалпы қала бойынша озонның орташа айлық шоғыры – 1,8 ШЖШ, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша –1, РМ-10 қалқыма бөлшектері -96, азот диоксиді-2, озон-149 және күкірттісутегі -44 жағдайы тіркелді (1-кесте).


11.2 Жаңаөзен қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 2 стационарлық бекетте жүргізілді (11.2-сур., 11.1 - кесте).
11.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	әкімшіліктің маңы
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі

	2
	
	
	метеостансаның маңы
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутектер
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11.3-сурет. Жаңаөзен қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (11.3 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкіболып бағаланды. Ол СИ= 3,8 (көтеріңкі деңгей), және ЕЖҚ= 0,1 % (төмен деңгей) анықталды (1, 2 сур.).
Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа  айлық шоғырлары ШЖШ- дан аспады. 1 ШЖШ-дан асу күкіртті сутегі бойынша 2 жағдай тіркелді  (1-кесте).

11.3 Бейнеу кенті бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (11.3-сур., 11.3-кесте).
11.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	7
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Бейнеу ауданы, Восточная
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкіртті сутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан
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11.3-сурет. Бейнеу кентінің атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (11.3 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ = 4,3 және ЕЖҚ= 4,1 %  анықталды (1,2 – сур.). Кент ауасы озонмен басым ластанаған. 
Жалпы кент бойынша орташа айлық шоғырлар РМ-10 қалқыма бөлшектері – 1,6 ШЖШо.т., озон – 5,0 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша –1, РМ-10 қалқыма бөлшектері – 9, озон – 13, күкірттісутегі - 2 жағдайы тіркелді (1-кесте).


11.4 Маңғыстау облысы аумағындағы "Ақтау Теңізпорты" Арнайы экономикалық аймақ (АЭА) акваториясында гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша теңіз суы сапасы 

2016 жылдың сәуірінде "Ақтау Теңізпорты" (АЭА) акваториясында теңіз суы сапасын бақылау 4 гидрохимиялық тұстама (нүкте) бойынша: 1 тұстама – акваторияның солтүстік бөлігі-суарнасы су бөгеті тұстамасында; 2 тұстама – акваторияның орталық бөлігі – кеме жүретін су арнасы аймағында, теңізпортының мұнай терминалы; 3 тұстама – акваторияның оңтүстік бөлігі – мұнай құятын эстакада айлағы, "Қазтрансойл" мұнай құятын терминалы; 4 тұстама – фондық, АЭА акваторияның сыртында.
Теңізпорты акваториясында судың температурасы 8,0-12,0 °С дейін құрады, теңіз суының рН мөлшері 8,1-8,3, еріген оттектің құрамы – 10,4 мг/дм3, ОБТ5 – 1,2 мг/дм3. ЖШЖ асу еселегі тіркелмеді.
2016 жылдың сәуірінде Теңізпорты акваториясының барлық нүктелерінде судың сапасы «нормативті-таза» су түрде сипатталады. 2015 жылдың сәуірімен және 2016 жылдың наурызымен салыстырғанда су сапасы өзгерген жоқ.


11.5 «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының (АЭА) түптік шөгінділер жай-күйі 

Түптік шөгінділер жай-күйін бақылау АЭА су айдынындағы 10 нүктеде жүргізілді. Теңіздің түптік шөгінділерінде мұнай өнімдері мен металдардың мөлшері (мыс, марганец, алты валентті хром, қорғасын, мырыш, никель) анықталды.
Теңіздің түптік шөгінділер сынамасында мыс мөлшері  1,55-2,05 мг/кг, марганец – 1,10-1,54 мг/кг, хром (6+) - 0,02-0,04 мг/кг, мұнай өнімдері - 0,02-0,030%, қорғасын - 0,002-0,004 мг/кг, мырыш – 1,10-1,40 мг/кг, никель – 1,10-1,50 мг/кг шегінде анықталды.

11.6  2016 жылдың көктем мезгілінде 
"Морпорт Ақтау" АЭА аумағындағы топырақ жай-күйі  

Топырақ жағдайына бақылау АЭА аумағында 10 нүктеде жүргізілді: 1 нүкте: АЭА №7 айдын, жағалау дәнді терминал, 2 нүкте – АЭА жанар – жағармай стансасы маңында, 3  нүкте – АЭА Экологиялық бекеті, 4 нүкте – АЭА "Морпорт Ақтау" әкімшілік ғимараты, 5 нүкте – АЭА жағалау,  № 8 айдын, 6 нүкте – АЭА шекаралық бекет, 7 нүкте – АЭА жағалауы, № 6 айдын, 8 нүкте – АЭА жағалауы, № 5 – айдын, 9 нүкте – АЭА аумағы, 10 нүкте – АЭА аумағы.
Топырақтағы мұнайөнімдері мен металлдардың (мыстың, марганецтің, хромның (6+), қорғасынның, мырыштың, никелдің) мөлшеріне талдау жасалынды. Анықталатаын заттардың мөлшері топыраққа арналған шекті жол берілген шоғырлар (ШЖШ) мәндерімен салыстырылды (7 - қосымша).
Морпорт аумағының барлық нүктелерінде мұнайөнімдерінің топырақтағы шоғырлары 0,02- 0,04 % жетті. Барлық анықталатын заттардың шоғырлары рұқсат етілген нормадан аспады. 

11.7 Маңғыстау облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 4 метеорологиялық стансада (Ақтау, Форт-Шевченко, Жаңаөзен, Бейнеу), Қошқар- Ата қалдық орнында және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Жаңаөзен қаласының (№1, №2 ЛББ) 2 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі. 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,08-0,13 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,10 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.
11.8 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Маңғыстау облысының аумағында3 метеорологиялық станцияда (Ақтау, Форт-Шевченко, Жаңаөзен) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (11.4-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,7-1,9 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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11.4 – сурет. Маңғыстау облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


12 Павлодар облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

12.1 Павлодар қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді (12.1-сур., 12.1-кесте).
12.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Камзин мен Чкалов көшелерінің қиылысы
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, фенол, хлор, хлорлы сутегі

	2
	
	
	Айманов көшесі, 26
	

	3
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Ломов көшесі
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, көмірсутегісінің сомасы, метан

	4
	
	
	Қазправда көшесі
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,  метан

	5
	
	
	Естай көшесі, 54
	күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан

	6
	
	
	Затон көшесі,39
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан
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12.1-сурет. Павлодар қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (12.1 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 3,9 және ЕЖҚ= 0,8 % анықталды (1, 2 - сур.). Қала ауасы күкіртті сутегіменбасым ластанған. 
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлары қалқыма заттар бойынша 1,4 ШЖШо.т., озон - 3,5 ШЖШо.т., басқа  ластаушы заттардың шоғыры ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектері және РМ-10 қалқыма бөлшектері –3, озон- 30, күкірттісутегі-45 жағдай тіркелді (1-кесте).


12.2 Екібастұз қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 3 стационарлық бекетте жүргізілді (12.2-сур., 12.2-кесте).
12.2 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	2
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	8 ш-а, Беркембаев және Сәтбаев көшелері
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Мәшқұр Жүсіп көшесі, 118/1
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, күкірттісутегі, көмір сутегінің сомасы, метан

	3
	
	
	Машқұр Жүсіп көшесі,сорғыш бұрқақ стансаның маңы
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан
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	12.2-сурет. Екібастұз қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (12.2 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 6,0 (жоғары деңгей) және ЕЖҚ= 0,0 % (төмен деңгей)анықталды (1,2 сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар қалқыма заттар бойынша – 1,5 ШЖШо.т., озон- 2,1 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады. 1 ШЖШ-дан арту еселігі РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша және күкірт диоксиді-1 жағдай, сондай-ақ 5 ШЖШ арту еселігі күкірттісутегі бойынша-1 жағдай тіркелді (1-кесте).


12.3  Ақсу қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (12.3-сур., 12.3-кесте).
12.3- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Әуезов көшесі, 4 «Г»
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді,күкіртті сутегі, көмірсутегісінің сомасы,метан
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12.3-сурет. Ақсу қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (12.3 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 0,5 және ЕЖҚ= 0,0 % (төмен деңгей) анықталды (1, 2 - сур.).
Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлары ШЖШ дан аспады (1 - кесте).

12.4 Павлодар облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы 

Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау Ертіс өзенінде жүргізілді. Судың температурасы 3,2ºC құрады, рН орташа мәні 7,8 құрады, судағы еріген оттектің орташа концетрациясы 11,62 мг/дм³, ОБТ5 орташа мәні 2,02 мг/дм³ құраған. Биогенді заттар (жалпы темір 1,3 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 1,6 ШЖШ) бойынша нормадан асқандығы тіркелді.
СЛКИ бойынша су нысандарының су сапасы Ертіс өзені «ластанудың орташа деңгейі»су түрде бағаланады. 
2015 жылдың сәуірмен және 2016 жылдың наурызбен салыстырғанда Ертіс өзенінің су сапасы айтарлықтай өзгермеген (4-кесте).

12.5 Павлодар облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 7 метеорологиялық стансада (Ақтоғай, Баянауыл, Ертіс, Павлодар, Шарбақты, Екібастұз, Көктөбе)  және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Павлодар қаласының (№3, №4 ЛББ), Ақсу қаласының (№1 ЛББ), Екібастұз қаласының (№1 ЛББ)4 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (12.4 сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,09-0,22 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,12 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

12.6 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Павлодар облысының аумағында3 метеорологиялық станцияда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз)  ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (12.4-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,6-1,3 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 0,9 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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12.4 – сурет. Павлодар облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


13 Солтүстік Қазақстан облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

13.1 Петропавл қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 4 стационарлық бекетте жүргізілді (13.1-сур., 13.1-кесте).
13.1- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Ш. Уалиханов көшесі,17
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, сульфаттар, көміртегі оксиді, азот диоксиді, фенол, формальдегид

	3
	
	
	Букетов көшесі,16, Казахстанская правда көшесімен қиылысы
	

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Парковая көшесі, 57А
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, аммиак, көміртегі диоксиді

	6
	
	
	Юбилейная көшесі
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,аммиак, метан
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13.1-сурет. Петропавл қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (13.1 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі өте жоғары болып бағаланды. Ол СИ= 23,9 (өте жоғары деңгей), ЕЖҚ= 33,4 % (жоғары деңгей) анықталды (1 , 2 сур.). Қала ауасы күкіртті сутегімен басым ластанған.  
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар күкірт диоксиді – 2,3 ШЖШо.т.,  озон – 1,4 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар – ШЖШ дан аспады. 
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары күкірт диоксиді бойынша - 679, көміртегі оксиді- 1, күкіртті сутегі- 1357, аммиак-4 жағдай, сондай-ақ 5 ШЖШ-дан асу күкіртті сутегі бойынша -853. Сонымен қатар 10 ШЖШ-дан асу  күкіртті сутегі бойынша – 282 жағдай тіркелді (1 - кесте).


13.2Солтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы 

Солтүстік Қазақстан облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау Есіл өзені мен Сергеевскоесуқоймасында жүргізіледі.
Есіл өзені суының температурасы 0,2 ºC - 1,4 ºC аралығында белгіленген, сутегі көрсеткіші 7,17, судағы еріген оттегі концентрациясы 11,32 мгО2/дм3; ОБТ5 - 2,14 мгО2/дм3. Ауыр металдар (мыс – 3,8 ШЖШ, мырыш – 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (жалпы темір – 3,7 ШЖШ, тұзды аммоний – 1,3 ШЖШ), негізгі иондар (сульфаттар – 1,3 ШЖШ, натрий – 1,1 ШЖШ) бойынша шекті жол берілген шоғырдан асуы тіркелген.
Сергеевское су қоймасында су температурасы 0,6 ºC; сутегі көрсеткіші 6,95; судағы еріген оттегі концентрациясы - 8,00 мгО2/дм3; ОБТ5 -  2,21 мгО2/дм3. Ауыр металдар (мыс – 4,8 ШЖШ) және биогенді заттар (жалпы темір – 3,3 ШЖШ, тұзды аммоний – 1,5 ШЖШ) бойынша нормадан асу байқалған.
Есіл өзенінде су сапасы «ластанудың орташа деңгейі», Сергеевское су қоймасында – «ластанудың жоғары деңгейі» деп бағаланады.
2016 жылғы наурызбен салыстырғанда, Есіл өзенінің су сапасы айтарлықтай өзгермеген, Сергеевское су қоймасында - нашарлаған.
2015 жылғы сәуірмен салыстырсақ, Есіл өзені мен Сергеевское су қоймасының су сапасы айтарлықтай өзгермеген (4-кесте).


13.3 Солтүстік Қазақстан облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 3 метеорологиялық стансада (Булаево, Петропавл, Сергеевка) бақылау жүргізіледі (13.2 сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,09-0,13 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,10 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

13.4 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 2 метеорологиялық станцияда (Петропавл, Сергеевка) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (13.2-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,6-1,3  Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,1 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.
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13.2 – сурет. Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.


14 Оңтүстік Қазақстан облысының қоршаған ортаның ластану жай-күйі

14.1 Шымкент қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді (14.1-сур., 14.1-кесте).
14.1 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	тәулігіне 3 рет
	қол күшімен алынған сынама(дискретті әдіс)
	Абай даңғылы, «Южполиметалл» АҚ
	қалқыма заттар, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, формальдегид, аммиак. №1,2 ЛББ: кадмий, мыс, күшала, қорғасын, хром.


	2
	
	
	Ордабасы алаңы, Қазыбек би мен Төле би көшелерінің  қиылысы
	

	3
	
	
	Алдияров көшесі, н/з, «Шымкентцемент» АҚ
	

	8
	
	
	Сайрам көшесі, 198, «Пивзавод» ЖАҚ
	

	5
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Самал-3 шағынауданы
	қалқыма заттар, РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы,  аммиак, метан

	6
	
	
	 «Нұрсат» шағынауданы
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14.1-сурет. Шымкент қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (14.1- сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпы ластану деңгейі көтеріңкі болып бағаланды. Ол СИ= 2,8 және ЕЖҚ = 2,4 %   анықталды (1, 2 сур.). Қала ауасы күкіртті сутегімен басым ластанған.
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлары: қалқыма заттар-1,3 ШЖШо.т.,. және озон – 1,3 ШЖШо.т., формальдегид – 1,7 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар мен ауыр металдардың бар болуы  – ШЖШ дан аспады.
1 ШЖШ арту еселігінің жағдайлары РМ-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша -20, РМ-10 қалқыма бөлшектері-14, күкірттісутегі – 58, формальдегид – 1 жағдайы тіркелді (1-кесте).


14.2 Түркістан қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (14.2-сур., 14.2 - кесте).
14.2- кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Бекзат ш-а, 5 орам, 2 көше,
Метеостанса аумағында
	РМ-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді мен оксиді, формальдегид
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14.2-сурет. Түркістан қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы

Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (14.2- сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Ол ЕЖҚ= 30,1 % (жоғары деңгей)  және СИ= 1,8 (көтеріңкі деңгей) анықталды (1, 2-сур.). Қала ауасы РМ-10 қалқыма бөлшектерімен басым ластанған. 
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлары: РМ-10 қалқыма бөлшектері-4,1 ШЖШо.т., басқа ластаушы заттар– ШЖШ дан аспады.
РМ-10 қалқыма бөлшектері бойынша 1 ШЖШ-дан арту еселігі -648 және көміртегі оксиді бойынша 11 жағдай  тіркелді (101-кесте).


14.3 Кентау қаласы бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау 1 стационарлық бекетте жүргізілді (14.3-сур., 14.3-кесте).
14.3 - кесте
Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар
	Бекет нөмірі
	Сынама мерзімі
	Бақылау жүргізу
	Бекет мекен-жайы
	Анықталатын қоспалар

	1
	әр 20 минут сайын
	үзіліссіз режимде
	Уалиханов көшесі, 3 «А» учаскесі
	РМ-2,5 қалқыма бөлшектері, РМ-10қалқыма бөлшектері,  азот диоксиді мен оксиді, озон, күкірттісутегі, көмірсутегісінің сомасы, аммиак, метан
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14.3-сурет. Кентау қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасу сызбасы
	
Атмосфераның ластануын жалпы бағалау. Стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша (14.3 сур.) қаланың атмосфералық ауасы жалпыластану деңгейі төмен болып бағаланды. Ол СИ= 0,9 және ЕЖҚ= 0,0 %  анықталды (1,2 сур.).
Жалпы қала бойынша орташа айлық шоғырлар ШЖШ дан аспады (1- кесте).


0. Оңтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті суларының сапасы

Оңтүстік Қазақстан облысы аумағындағы жер үсті сулары сапасын бақылау 7 су нысанында (Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Бөген, Катта Бугун өзендері және Шардара су қоймасы) жүргізілді. 
Сырдария – өзені суының температурасы 14,6ºC құрады, рН орташа мәні 8,01 құрады, судағы еріген оттектің орташа концетрациясы 9,89 мг/дм3,  ОБТ5 2,14 мг/дм3 құраған. Негізгі иондар (сульфаттар 4,1 ШЖШ, магний 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 2,8 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 2,5 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Келес өзенінде судың температурасы 9,6 ºC құрады, рН орташа мәні = 8,23, судағы еріген оттек шамасы 10,95 мг/дм3, ОБТ5 1,47 мг/дм3 құрады. Негізгі иондар (сульфаттар 2,9 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 3,8 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 4,0 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды. 
Бадам өзенінде судың температурасы 11,8 ºC құрады, рН орташа мәні = 8,47, судағы еріген оттек шамасы 10,01 мг/дм3, ОБТ5 2,42 мг/дм3 құрады. Негізгі иондар (сульфаттар 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 4,9 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 1,5 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Арыс өзенінде судың температурасы 12,0ºC құрады, сутегі көрсеткіші 8,48, судағы еріген оттек шамасы 9,82 мг/дм3, ОБТ5 1,35 мг/дм3 құрады. Биогенді заттар (нитритті азот 3,2 ШЖШ), ауыр металдар (мыс 1,2 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 2,0 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Бөген өзенінде судың температурасы 11,6ºC құрады, сутек көрсеткіші 8,56, судағы еріген оттек шамасы 10,1 мг/дм3, ОБТ5 1,37 мг/дм3 құрады. Ауыр металдар (мыс 1,2 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 2,0 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Катта - Бугун өзенінде судың температурасы 13,7ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,87, судағы еріген оттегі шамасы 9,76 мг/дм3, ОБТ5 2,78 мг/дм3 құрады. Биогенді заттар (нитритті азот 1,3 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды.
Шардара су қоймасында судың температурасы 11,4ºC құрады, сутегі көрсеткіші 7,63, судағы еріген оттегі шамасы 11,6 мг/дм3, ОБТ5 2,51 мг/дм3 құрады. Негізгі иондар (сульфаттар 4,4 ШЖШ, магний 1,1 ШЖШ), биогенді заттар (нитритті азот 1,2 ШЖШ) және органикалық заттар (фенолдар 4,0 ШЖШ) бойынша нормадан асуы байқалды. 
СЛКИ бойынша су нысандарының су сапасы келесі түрде бағаланады: «ластанудың орташа деңгейі» - Сырдария, Бадам, Арыс, Бөген, Катта-Бугун өзендері, Шардара су қоймасы, «ластанудың жоғары деңгейі» Келес - өзені; 
2015 жылдың сәуірмен салыстырғанда су сапасы Сырдария, Бадам, Арыс, Бөген өзендерінде, Шардара су қоймасында – айтарлықтай өзгермеген. Келес, Катта-Бугун өзендерінде – нашарлаған.
2016 жылдың наурызбен салыстырғанда су сапасы Сырдария, Бадам, Арыс өзендерінде және Шардара су қоймасында – айтарлықтай өзгермеген; Келес, Бөген, Катта-Бугун өзендерінде – нашарлаған (4-кесте).


14.5 Оңтүстік Қазақстан облысының радиациялық гамма-фоны

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 2 метеорологиялық стансада (Шымкент, Түркістан)  және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Түркістан қаласының (№1 ЛББ) 1 автоматты бекетінде бақылау жүргізіледі (14.4 сур.). 
Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатына орташа радиациялық гамма-фонның мәні 0,06-0,21 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс бойынша радиациялық гамма- фонның орташа мәні 0,11 мкЗв/сағ., яғни шекті жол берілетін шамаға сәйкес келеді.

14.6 Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығы

Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің түсу тығыздығына бақылау Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында2 метеорологиялық станцияда (Шымкент, Түркістан ) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (14.4-сур.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.
Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің түсу тығыздығы 0,7-1,8 Бк/м2 шегінде болды. Облыс бойынша радиоактивті түсулердің орташа тығыздығы 1,2 Бк/м2, бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


[image: C:\Documents and Settings\dzhuzeeva_m\Рабочий стол\Асема раб\для работы\карта гамма казакша\ЮКО гамма.JPG]
14.4 – сурет. Оңтүстік Қазақстан облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивті түсулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы.



Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Атмосфералық ауаның сапасы:атмосфералық ауа сапасының гигиеналық нормативтерге және атмосфералық ауа сапасының экологиялық нормативтерге оның сәйкестік дәрежесін анықтайтын, атмосфералық ауаның физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттерінің жиынтығы. 
Бақылау бекеті: Ауа сынамасын алуға арналған құрал –жабдықтармен жабдықталған павильон немесе автомобильді орналастыруға таңдап алынған орын (жергілікті нүкте). Стационарлық бекет - ауа сынамасын алуға арналған аспаптары бар павильонды орналастыру орны. Эпизодтық бақылаулар қаланың әр түрлі нүктелерінде немесе өндірістік кәсіпорыннан әртүрлі қашықтықта атмосфералық ауаның ластану жай-күйін зерттеу үшін жүргізіледі.
Атмосферадағы қоспалардың шекті жол берілген шоғырлары; ШЖШ: Адамға және оның ұрпағына тікелей немесе жанама зиянды әсерін тигізбейтін, олардың қал-жағдайын, еңбекке қабілеттілігін, сондай-ақ адамдардың санитарлық-тұрмыстық жағдайын төмендетпейтін, қоспаның максималды шоғыры. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігімен белгіленеді.
Атмосфераның ластану деңгейі: Атмосфера ластануының сапалық сипаттамасы;
ШЖШ- шекті жол берілген шоғыр; 
СЛКИ- судың ластануының кешенді индексі
ЖЛ- жоғары ластану
ЭЖЛ-экстремальді жоғары ластану
ОБТ5 -5 тәулікке оттегінің биохимиялық тұтынуы
рН – сутегі көрсеткіші
БИ-биотикалық индекс
СИ-сапробтылық индексі
МЕМСТ- мемлекеттік стандарт
СЭС - су электр стансасы
ЖЭС-жылу электр стансасы
ТЭМК-Теміртау электро-металлургиялық комбинаты
ө.-өзен
т.-тармақ
к.-көл
бөген - немесе су қоймасы 
су арнасы немесе канал 
ШҚО-Шығыс Қазақстан облысы
БҚО-Батыс Қазақстан облысы
ОҚО-Оңтүстік Қазақстан облысы
к.- кент
қ.-қала
а. –ауыл
а.-атындағы
ш.-шатқал
шығ.-шығанақ
а.-арал
т.-түбек
с.-солтүстік
о.-оңтүстік
ш.-шығыс
б.-батыс
сур.-сурет
	кес.- кесте










































1-қосымша

Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)
	Қоспаның атауы
	ШЖШ мәні, мг/м3
	Қауіптілік класы

	
	максимальді бір ретті
	орта-тәуліктік
	

	Азот диоксиді
	0,2
	0,04
	2

	Азотоксиді
	0,4
	0,06
	3

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Бенз/а/пирен
	-
	0,1 мкг/100 м3 
	1

	Бензол
	0,3
	0,1
	2

	Бериллий
	0,09
	0,00001
	1

	Қалқыма заттар (бөлшектер)
	0,5
	0,15
	3

	РМ 10 қалқыма бөлшектері
	0,3
	0,06
	

	РМ 2,5 қалқыма бөлшектері
	0,16
	0,035
	

	Хлорлы сутек
	0,2
	0,1
	2

	Кадмий
	-
	0,0003
	1

	Кобальт 
	-
	0,001
	2

	Марганец
	0,01
	0,001
	2

	Мыс
	-
	0,002
	2

	Күшала
	-
	0,0003
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Қорғасын
	0,001
	0,0003
	1

	Күкірт диоксиді
	0,5
	0,05
	3

	Күкірт қышқылы
	0,3
	0,1
	2

	Күкіртті сутек
	0,008
	-
	2

	Көміртегі оксиді
	5,0
	3
	4

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,05
	0,01
	2

	Фторлы сутек
	0,02
	0,005
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Мырыш
	-
	0,05
	3


«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер» (2015 жылғы 28 ақпандағы №168 СанЕН

 2-қосымша

Атмосфераның ластану индексінің дәрежесін бағалау
	Дәрежесі
	Атмосфера ластануының
көрсеткіштері
	Бір жылғы бағалау

	градациялар
	атмосфераның ластануы
	
	

	I
	Төмен
	СИ
ЕЖҚ, %
	0-1
0

	II
	Көтеріңкі
	СИ
ЕЖҚ, %
	2-4
1-19

	III
	Жоғары
	СИ
ЕЖҚ, %
	5-10
20-49

	IV
	Өте жоғары
	СИ
ЕЖҚ, %
	›10
›50


Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Әзірлеуге, салуға, баяндауғажәнемазмұндауғақойылатынжалпыталаптар.
3-қосымша

Балық шаруашылығы су айдындары үшін зиянды заттардың шекті  жол берілген шоғырлары (ШЖШ)
	Атауы
	ШЖШ,мг/л
	Қауіптілік класы

	Тұзды аммоний
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Темір (2+)
	0,005
	

	Жалпы темір
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Мыс (2+)
	0,001 (табиғи фонына)
	3

	Күшала
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриттер
	0,08 (N бойынша 0,02 мг/л)
	2

	Нитраттар
	40,0 (N бойынша9,1 мг/л)
	3

	Никель
	0,01
	

	Сынап (2+)
	0,00001
	

	Сульфаттар
	100,0
	

	Фторидтер
	0,05 (0,75 соммалық мөлшерінен жоғары емес)
	2

	Хлоридтер
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Мырыш
	0,01
	3

	Фенолдар
	0,001
	4

	Мұнай өнімдері
	0,05
	4


Ескертпе:Балық шаруашылығы су айдындары үшін зиянды заттардың шекті жол берілген шоғырларының (ШЖШ) жалпыланған тізімі (Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов), Мәскеу 1990 ж.

4-қосымша

Су нысандарын ластану деңгейлері бойынша жалпы топтастыру 
	№
	Ластану деңгейі
	Су нысандарының ластануын бағалау көрсеткіштері

	
	
	СЛКИ бойынша
	 Суда еріген оттегі бойынша, мг/дм3
	ОБТ5 бойынша, мг/дм3

	1
	Нормативті таза
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	Ластанудың орташа деңгейі
	1,1-3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	Ластанудың жоғары деңгейі
	3,1-10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	Ластанудың өте жоғары деңгейі
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1




5-қосымша
Қазақстан Республикасы бойынша шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық мақсатта пайдаланатын су нысандары суының шекті жол берілген шоғыры (ШЖШ) 
	
	№
	Көрсеткіштер
	Нормативтер
(Шекті жол берілген шоғыр -ШЖШ) аспайды, в мг/л
	Қауіптілік класы

	1
	Хром (6+)
	0,05
	3

	2
	Мырыш (2+)
	5,0
	3

	3
	Сынап
	0,0005
	1

	4
	Кадмий
	0,001
	2

	5
	Күшәлә
	0,05
	2

	6
	Бор
	0,5
	2

	7
	Мыс
	1,0
	3

	8
	Фенолдар
	0,25
	

	9
	Мұнай өнімдері
	0,1
	

	10
	I-II климаттық аудандар үшін фтор 
	1,5
	2

	11
	III климаттық аудандар үшін фтор
	1,2
	2

	12
	Кадмий
	0,001
	2

	13
	Марганец
	0,1 (0,5)
	3

	14
	Никель
	0,1
	3

	15
	Түсі, градус
	20 (35)
	

	16
	Лайлылығы
	1,5 (2)
	

	17
	Нитраттар (NO3 бойынша)
	45
	3

	18
	Хлоридтер (СL- )
	350
	4

	19
	Жалпы тұтқырлығы, мг-экв./л
	7,0 (10)
	

	20
	Темір(Fe, жинақ)
	0,3 (1,0)
	3

	21
	Сульфаттар(SO4)
	500
	4

	22
	Жалпы минералдылығы (құрғақ қалдық)
	1000 (1500)
	

	23
	Мыс(Сu, жинақ)
	1,0
	3

	24
	Сутегі көрсеткіші, рН
	6-9 шегінде
	

	25
	Перманганат тотығы
	5,0
	

	26
	Еріген оттегі, мг/дм3
	4 кем емес
	


2015 жылғы 22-сәуірдегі № 209 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,  суды мәдени-тұрмыстық пайдалану    орындарына  және су объектілерінің  қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидалары




6 - қосымша

Теңіз суындағы заттардың шекті шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)*

	Заттар атауы
	Теңіз суы ШЖШ, мг/дм3

	Жалпы темір
	0,05

	Тұзды аммоний
	2,9

	Мұнай өнімдері
	0,05

	Марганец
	0,05

	Мыс
	0,005

	Сульфаттар
	3500

	Хлоридтер
	11900

	Мырыш
	0,05

	Қорғасын
	0,01

	Кальций
	610

	Магний
	940

	Кадмий
	0,01

	Калий
	390

	Натрий
	7100


* Балық шаруашылығы су айдындары суы үшін зиянды заттардың шекті шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ) жалпыланған тізімі (Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов), Мәскеу 1990 ж.
7-қосымша

Ластанған топырақ, зиянды заттардың шекті рұқсат етілген шоғырлардың нормативтері

	Заттардың атауы
	Шекті рұқсат етілген шоғыр
(бұдан әрі - ШРШ) топырақта мг/кг

	Қорғасын (жалпы нысан)
	32,0

	Мыс (жылжымалы нысан)
	3,0

	Хром (жылжымалынысан)
	6,0

	Хром +6
	0,05

	Марганец 
	1500

	Никель (жылжымалынысан)
	4,0

	Мырыш (жылжымалынысан)
	23,0

	Кадмий (жалпы нысан)
	0,5

	Сынап (жылжымалынысан)
	2,0


	* ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі 2004 ж 30.01. №99 және  ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен 2004 ж. 27.01. №21-п біріккен бұйрық.
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8-қосымша
2016 жылғы сәуір айындағы гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша Шығыс-Қазақстан облысы бойынша
жер бетіндегі су сапасының жай-күйі

	№
	Су объектісі
	Бақылау бекеті
	Жарма есік (орналасқан жері)
	сапробты
	Биотика
	Су сапасының класы

	п/п
	 
	 
	 
	көрсет
	лық 
	өткен
	есептік

	 
	 
	 
	 
	кіш
	көрсеткіш
	кезең
	кезең

	1
	Еміл
	Қызылту а.
	Су өлшеу бекетінің жармасында 
	2.35
	7
	 
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Қара Ертіс
	Боран а.
	Боран а.шегінде; су бекетінен 0,3 км жоғары;
	 
	8
	 
	II

	 
	 
	 
	су өлшеу бекетінің жарма есігінде 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ертіс
	Өскемен қ.
	қала шегінде; СЭС бөгетінен 0,8 км төмен
	1.73
	4
	 
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (01)
	1.56
	7
	 
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (09)
	1.36
	8
	 
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прапорщиково аул.
	Прапорщиково а.шегінде; Бражий бұлағының
	1.74
	4
	 
	IV

	 
	 
	 
	құйылысынан 15 км төмен
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Предгорное аул. 
	Предгорное аул. шегінде;Красно-
	1.86
	4
	 
	IV

	 
	 
	 
	ярка өз. құйылысынан 1 км төмен  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Бұқтырма
	Зырян қ.
	Лесная Пристань аул шегінде;
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Хамир өз.құйылысынан 0,1 км жоғары
	0.98
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зырян қ.
	Зубовка аул шегінде; Березовка өз. 
	 
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	құйылысынан 1,5 км төмен
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Брекса
	 Риддер қ.
	Шубин көз қайнарының құйылысынан 
	1.31
	7
	 
	II

	 
	 
	 
	0,5 км жоғары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Риддер қ.
	қала шегінде;
	2.24
	7
	 
	II

	 
	 
	 
	Брекса өз. сағасынан 0,6 км  жоғары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Тихая
	Риддер қ.
	қала шегінде; Безымянный өзенінің
	1.32
	9
	 
	II

	 
	 
	 
	құйылуынан 0,1 км жоғары 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Риддер қ.
	Қала шегінде; сағадан 8 км жоғары
	 
	6
	 
	III

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Үлбі
	Тишинск кені
	Тишинск кеніші шахталық суларының
	2
	7
	 
	III

	 
	 
	 
	төгіндісінен 100м жоғары, Громотуха және Тихая
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	өзендерінің қосылуынан 1,25 км төмен 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тишинск кені
	Тишинск кеніші шахталық суларының 
	2.1
	5
	 
	III

	 
	 
	 
	төгіндісінен 4,8 км төмен; автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Үлбі
	Өскемен қ.
	  Каменный Карьер к. шегінде;
	1.56
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	су өлшеу бекетінде
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Қала шегінде;Үлбі өзені сағасынан 
	1.75
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	 1км жоғары (01); автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Қала шегінде;Үлбі өзені сағасынан 
	1.88
	5
	 
	III

	 
	 
	 
	 1км жоғары (09); автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глубочанка
	 Белоусовка аул.
	Белоусовка а. шегінде;Белоусовка а. тазалау
	2.59
	4
	 
	IV

	9
	 
	 
	құрылғыларының  шаруашылық қалдық сулары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	төгінділерінен 5,5 км жоғары 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Белоусовка аул.
	Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау
	2.05
	5
	 
	III

	 
	 
	 
	құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	төгінділерінен 0,5 км төмен;автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Белоусовка аул.
	Глубокое аул шегінде; сағадан 0,3 км жоғары
	 
	4
	 
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Красноярка
	Предгорное аул. 
	Ертіс кенішінен ағынды шаруашылық
	2.62
	7
	 
	II

	 
	 
	 
	қалдық су төгінділерінен 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1,5км жоғары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Предгорное аул. 
	Березовка өз құйылысынан 1 км төмен;
	1.93
	2
	 
	V

	 
	 
	 
	 автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Оба
	Шемонаиха қ.
	Березовка өз.құйылысынан 1,8 км жоғары
	1.49
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Шемонаиха қ.
	Камышенка аул шегінде; 
	2.32
	6
	 
	III

	 
	 
	 
	Таловка өз.құйылысынан 4,1 км төмен
	 
	 
	 
	 








9- қосымша
2016 жылғы сәуір айындағы токсикологиялық көрсеткіштер бойынша Шығыс-Қазақстан облысы бойынша
жер бетіндегі су сапасының жай-күйі
	№
	Су объектісі
	Бақылау бекеті
	Жарма есік (орналасқан жері)
	Сынамада 
	Тест-обьектілеріне 

	п/п
	 
	 
	 
	тест-объектілердің
	өткір уыттылық әсері

	 
	 
	 
	 
	тіршілік етуі (%)
	 

	1
	Еміл
	Қызылту а.
	Су өлшеу бекетінің жармасында 
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Қара Ертіс
	Боран а.
	Боран а.шегінде; су бекетінен 0,3 км жоғары;
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	су өлшеу бекетінің жарма есігінде 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ертіс
	Өскемен қ.
	қала шегінде; СЭС бөгетінен 0,8 км төмен
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (01)
	80.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Үлбі өз.құйылысынан 3,2 км төмен (09)
	93.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прапорщиково аул.
	Прапорщиково а.шегінде; Бражий бұлағының
	96.7
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	құйылысынан 15 км төмен
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Предгорное аул. 
	Предгорное аул. шегінде;Красно-
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	ярка өз. құйылысынан 1 км төмен  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Бұқтырма
	Зырян қ.
	Лесная Пристань аул шегінде;
	96.7
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	Хамир өз.құйылысынан 0,1 км жоғары
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зырян қ.
	Зубовка аул шегінде; Березовка өз. 
	83.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	құйылысынан 1,5 км төмен
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Брекса
	 Риддер қ.
	Шубин көз қайнарының құйылысынан 
	93.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	0,5 км жоғары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Риддер қ.
	қала шегінде;
	80.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	Брекса өз. сағасынан 0,6 км  жоғары
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Тихая
	Риддер қ.
	қала шегінде; Безымянный өзенінің
	86.7
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	құйылуынан 0,1 км жоғары 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Риддер қ.
	Қала шегінде; сағадан 8 км жоғары
	30.0
	әсер етеді

	
	 
	
	 
	
	 

	7
	Үлбі
	Тишинск кені
	Тишинск кеніші шахталық суларының
	0.0
	әсер етеді

	 
	 
	 
	төгіндісінен 100м жоғары, Громотуха және Тихая
	 
	 

	 
	 
	 
	өзендерінің қосылуынан 1,25 км төмен 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тишинск кені
	Тишинск кеніші шахталық суларының 
	46.7
	әсер етеді

	 
	 
	 
	төгіндісінен 4,8 км төмен; автожол көпірі маңында
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Үлбі
	Өскемен қ.
	  Каменный Карьер к. шегінде;
	90.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	су өлшеу бекетінде
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Қала шегінде;Үлбі өзені сағасынан 
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 1км жоғары (01); автожол көпірі маңында
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Өскемен қ.
	Қала шегінде;Үлбі өзені сағасынан 
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 1км жоғары (09); автожол көпірі маңында
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Глубочанка
	 Белоусовка аул.
	Белоусовка а. шегінде;Белоусовка а. тазалау
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	құрылғыларының  шаруашылық қалдық сулары
	93.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	төгінділерінен 5,5 км жоғары 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Белоусовка аул.
	Белоусовка а. шегінде; ауылдың тазалау
	96.7
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	құрылғыларының шаруашылық қалдық сулары
	 
	 

	 
	 
	 
	төгінділерінен 0,5 км төмен;автожол көпірі маңында
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Белоусовка аул.
	Глубокое аул шегінде; сағадан 0,3 км жоғары
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Красноярка
	Предгорное аул. 
	Ертіс кенішінен ағынды шаруашылық
	100.0
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	қалдық су төгінділерінен 
	 
	 

	 
	 
	 
	1,5км жоғары
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Предгорное аул. 
	Березовка өз құйылысынан 1 км төмен;
	93.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 автожол көпірі маңында
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Оба
	Шемонаиха қ.
	Березовка өз.құйылысынан 1,8 км жоғары
	96.7
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Шемонаиха қ.
	Камышенка аул шегінде; 
	93.3
	әсер етпейді

	 
	 
	 
	Таловка өз.құйылысынан 4,1 км төмен
	 
	 





10- қосымша

2016 жылғы сәуір айына «Атырау мұнай өңдеу зауытының» ауа сапасының  мониторингі станциясының деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау жүргізу үздіксіз режімде жұмыс істейтін автоматты ауа сапасы мониторинг стансалары (бұдан әрі-АСМС) қолданылды.
Атырау қаласы аумағында атмосфералық ауаның ластануына бақылау 4 экобекетте (Мирный №1 – Мирный кенті, Гайдар көшесі бойынша орналасқан, Перетаска№2 – Говоров көшесінде орналасқан, Химкенті №3  - Химкентінде Менделеев көшесінде орналасқан, Пропарка №4 – жуып-шаю станциясы ауданында орналасқан).
Атмосфералық ауада көміртегі оксидінің, азот оксиді мен диоксидінің, күкірт  диоксидінің, күкірт сутегісінің, көміртекті сутегі сомасының бар болуы анықталды.
Сәуір айында барлық анықталатын қоспалардың шоғыры норма шегінде болды (6-кесте).


6 - кесте
«Атырау мұнай өңдеу зауытының» ауа сапасы  мониторингі станциясының деректері бойынша атмосфералық ауаның ластану жай-күйі 

	АМӨЗ
стансалары
	Көміртегі оксиді (CO) , мг/м3
	Азот оксиді (NO), мг/м3
	Азот диоксиді (NO2), мг/м3


	
	Шоғырлар

	
	Орташа
	Максималды
	Орташа
	Максималды
	Орташа
	Максималды

	
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,20
	0,07
	0,40
	0,08
	0,005
	0,08
	0,010
	0,03
	0,007
	0,18
	0,015
	0,08

	Перетаска
	0,41
	0,14
	1,72
	0,34
	0,006
	0,10
	0,018
	0,05
	0,012
	0,30
	0,031
	0,16

	Пропарка
	0,62
	0,21
	1,68
	0,34
	0,001
	0,02
	0,002
	0,01
	0,007
	0,18
	0,014
	0,07

	Хим кенті
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,006
	0,10
	0,009
	0,02
	0,022
	0,55
	0,024
	0,12



6-кестенің жалғасы
	АМӨЗ
стансалары
	Күкірт диоксиді (SO2), мг/м3
	Күкіртті сутегі (H2S), мг/м3
	Көмір сутегісінің сомасы,  мг/м3

	
	Концентрации

	
	Орташа
	Максималды
	Орташа
	Максималды
	Орташа
	Максималды

	
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі
	мг/м3
	ШЖШ асу еселігі

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0,004
	0,08
	0,017
	0,03
	0,002
	 
	0,004
	0,50
	1,59
	 
	4,07
	 

	Перетаска
	0,003
	0,06
	0,007
	0,01
	0,003
	
	0,004
	0,50
	0,50
	
	0,78
	

	Пропарка
	0,010
	0,20
	0,069
	0,14
	0,002
	
	0,006
	0,75
	0,15
	
	1,29
	

	Хим кенті
	0,004
	0,08
	0,011
	0,02
	0,003
	
	0,006
	0,75
	0,51
	
	0,96
	




	





[image: ]










«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ДЕПАРТАМЕНТІ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

АСТАНА ҚАЛАСЫ
ОРЫНБОР КӨШЕСІ 11/1
ТЕЛ. 8-(7172)-79-83-65 (ішкі. 1090)

Е MAIL:ASTANADEM@GMAIL.COM


















СИ	Ақсу	Қордай кенті	Кентау	Январцево кенті	Саран	ЩБКЗ	п. Сарыбулак	п. Березовка	Бурабай КФМС	Тараз	Ақай кенті	Степногорск	Қызылорда	Төретам кенті	Құлсары	Зыряновск	Көкшетау	Ақсай	Түркістан	Өскемен	Алматы	Шымкент	Орал	Риддер	Жаңатас	Семей	Глубокое кенті	Астана	Жаңаөзен	Павлодар	Қаратау	Рудный	Талдықорған	Ақтау	Бейнеу кенті	Атырау	Қарабалық кенті	Қостанай	Шу	Екібастұз	Теміртау	Ақтөбе	Жезқазған	Балқаш	Қарағанды	Петропавл	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	1	1	1	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7000000000000011	1.8	2.2999999999999998	2.5	2.8	3	3	3	3.2	3.4	3.6	3.8	3.9	4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4000000000000004	4.7	5.6	5.7	6	6.1	9.6	9.99	11.6	16.600000000000001	23.9	
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