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Предисловие

Информационный бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан  и позволяет оценивать эффективность мероприятий в области охраны окружающей среды по выполнению бюджетной программы 039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга» подпрограммы 100 «Проведение  наблюдений за состоянием окружающей среды»,  с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.
Бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы. 
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Общая оценка уровня загрязнения воздуха в городах
Республики Казахстан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан проводились в 48 населенных пунктах республики на 145 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах: в городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2), Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1), Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5), Шымкент (4), Экибастуз (1), Специальная экономическая зона (СЭЗ) Морпорт-Актау (1) и в поселке Глубокое (1) и  на 89 автоматических постах наблюдений: Астана (3), ЩБКЗ (4), СКФМ Боровое (3), п. Сарыбулак (1),Кокшетау(1), Степногорск (1), Алматы (11), Талдыкорган (1), Актобе (3), Атырау (3), Кульсары (1),Усть-Каменогорск (2), Риддер (1), Семей (2), п.Глубокое (1), Зыряновск (1), Тараз (1), Жанатас (1), Каратау (1), Шу (1),Уральск (3), Аксай (1), п.Березовка (1), п.Январцево (1), Караганда (3), Балхаш (1),Жезказган (1), Темиртау (1), Сарань (1), Костанай (2), Рудный (2), п.Карабалык (1), Лисаковск (2), Аркалык (2), Житикара (2), Кызылорда (2), п.Акай (1), п.Торетам (1), Актау (2), Жанаозен (2), п.Бейнеу (1), Павлодар (4), Аксу (1), Екибастуз (2), Петропавловск (2), Шымкент (2), Кентау (1), Туркестан (1) (рис.3).
На стационарных постах за состоянием загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), взвещенные вещества РМ-1, взвешенных частиц РМ-2,5, взвещенные вещества РМ-4, взвешенных частиц РМ-10, диоксид серы, растворимые сульфаты, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, метан, не метановые углеводороды, н/о соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол, бенз(а)пирен, бериллий, марганец, кобальт, гамма-фон, цинк.
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. 
Проведена оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на территории РК по показателям стандартного индекса и наибольшей повторяемости в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнении атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности населения». 
Показатели загрязнения атмосферного воздуха.Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3). 
ПДК – предельно–допустимая концентрация примеси (Приложение 1).
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП(Приложение 2). Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха
По расчетам СИ и НП, в июле месяце к классу очень высокого уровня загрязнения отнесены (СИ – более 10, НП – более 50%): гг.Алматы, Астана, Петропавловск, Актобе;
Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: гг. Туркестан, Жезказган, Актау, Зыряновск, Караганда, Темиртау, Балхаш и п. Бейнеу;
К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) относятся: гг.Семей, Атырау, Жанатас, Аксу, Тараз, Рудный, Шымкент, Павлодар, Уральск, Костанай, Каратау, Шу, Екибастуз, Усть-Каменогорск и пп. Березовка, Торетам, Карабалык, Глубокое;
Низким уровнем загрязнения (СИ – 0-1, НП – 0%) характеризуются: гг. Аксай, Кентау, Кокшетау, Степногорск, Талдыкорган, Кулсары, Риддер, Сарань, Кызылорда, Жанаозен и п.п. Сарыбулак, Январцево, Акай, СКФМ «Боровое» и Щучинско-Боровская курортная зона (рис. 1, 2).
Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как: диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен:
1) загруженностью автодорог городским транспортом – многокомпонентность выхлопов бензиновового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т.д., а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха.
2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий – результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышлености является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнености воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков.
3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов – находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне. 


Рис 1. Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан (стандартный индекс)

	Рис 2. Уровень загрязнения населенных пунктов Республики Казахстан (наибольшая повторяемость)
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Рис 3. Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздухана территории Республики Казахстан

Таблица 1
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

	Примесь
	Средняя концентрация (gс.с.)
	Максимальная разовая концентрация (gм.р.)
	Число случаев превышения ПДКм.р.

	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность превышения
 ПДКм.р.
	>ПДК
	>5 ПДК
	>10 ПДК

	г. Астана

	Взвешенные вещества
	0,4
	2,3
	2,5
	5,0
	77
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,6
	0,3
	0,9
	
	
	

	Диоксид серы
	0,024
	0,471
	0,566
	1,133
	1
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	6
	1
	6
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,04
	
	
	
	

	Диоксид азота
	0,08
	1,89
	1,05
	5,25
	60
	1
	

	Оксид азота
	0,01
	0,22
	0,49
	1,22
	2
	
	

	Фтористый водород
	0,00
	0,931
	0,141
	7,050
	19
	3
	

	АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Кокшетау

	Взвешенные вещества 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,082
	0,009
	0,018
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,22
	0,09
	0,43
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,21
	0,30
	0,75
	
	
	

	г. Степногорск

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,4
	0,1
	0,5
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,3
	0,2
	0,6
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0,4
	0,1
	1,7
	0,3
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,08
	0,04
	0,20
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,03
	0,01
	0,02
	
	
	

	Озон
	0,058
	1,94
	0,115
	0,718
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,05
	0,01
	0,05
	
	
	

	Сумма УВ
	0,8
	 
	0,8
	 
	
	
	

	Метан
	0,3
	 
	0,3
	 
	
	
	

	СКФМ Боровое

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,2
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-1
	0,0
	
	0,1
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,9
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-4
	0,0
	
	0,1
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,6
	0,2
	0,5
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,388
	0,225
	0,450
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,06
	0,11
	0,53
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,02
	0,11
	0,29
	
	
	

	Озон
	0,044
	1,45
	0,140
	0,874
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,008
	0,988
	
	
	

	Аммиак 
	0,01
	0,14
	0,11
	0,54
	
	
	

	Сумма углеводородов (с вычетом метана)
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Метан
	0,0000
	
	0,0000
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	784
	
	851
	
	
	
	

	Щучинско-Боровская курортная зона (ЩБКЗ)

	Взвешенные вещества 
	0,0
	0,3
	0,2
	0,3
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-1
	0,0
	
	0,2
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,0
	0,2
	1,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-4
	0,0
	
	0,2
	
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,6
	0,2
	0,5
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,371
	0,095
	0,191
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,12
	0,07
	0,33
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,26
	0,66
	
	
	

	Озон
	0,061
	2,04
	0,155
	0,970
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,004
	0,472
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,11
	0,07
	0,36
	
	
	

	Сумма УВ
	1,1
	
	6,5
	
	
	
	

	Метан 
	1,0
	
	2,6
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	505
	
	1429
	
	
	
	

	п. Сарыбулак

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,6
	0,1
	0,7
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,4
	0,2
	0,6
	
	
	

	Диоксид серы
	0,019
	0,372
	0,023
	0,045
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,03
	0,01
	0,03
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,02
	0,00
	0,01
	
	
	

	Озон
	0,033
	1,1
	0,107
	0,669
	
	
	

	Сероводород
	0,004
	
	0,004
	0,550
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,36
	0,04
	0,20
	
	
	

	АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Актобе

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,2
	0,2
	0,4
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,2
	0,2
	1,3
	38
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,5
	0,5
	1,8
	27
	
	

	Сульфаты
	0,00
	
	0,01
	
	
	
	

	Диоксид серы
	0,013
	0,264
	0,240
	0,479
	14
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	10
	2
	8
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,37
	0,25
	1,26
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,06
	0,09
	0,22
	
	
	

	Озон
	0,079
	2,63
	0,332
	2,076
	227
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,236
	29,493
	376
	94
	34

	Аммиак
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	Формальдегид
	0,003
	0,275
	0,020
	0,400
	
	
	

	Хром
	0,0003
	0,1849
	0,0008
	
	
	
	

	Сумма УВ
	0,4
	
	14,7
	
	
	
	

	Метан
	0,4
	
	6,0
	
	
	
	

	г. Алматы

	Взвешенные вещества 
	0,182
	1,21
	0,700
	1,400
	12
	
	

	Диоксид серы
	0,076
	1,52
	0,579
	1,270
	4
	
	

	Оксид углерода
	0,674
	0,225
	6,000
	1,200
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,085
	2,13
	0,450
	2,250
	68
	
	

	Оксид азота
	0,012
	0,194
	0,659
	1,648
	4
	
	

	Фенол 
	0,001
	0,392
	0,006
	0,600
	
	
	

	Формальдегид 
	0,014
	1,38
	0,039
	0,780
	
	
	

	АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Талдыкорган

	Взвешенные вещества 
	0,1
	0,7
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,027
	0,532
	0,387
	0,774
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,79
	0,15
	0,76
	
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,42
	0,08
	0,20
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,003
	0,422
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,13
	0,01
	0,05
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,020
	0,000
	0,008
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	
	0,0
	
	
	 
	 

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	 
	 

	АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Атырау

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,4
	0,5
	1,0
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,126
	0,015
	0,030
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	3
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	0,90
	0,12
	0,60
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,09
	0,15
	0,39
	
	
	

	Озон
	0,042
	1,39
	0,140
	0,875
	
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,011
	1,375
	10
	
	

	Фенол
	0,002
	0,549
	0,004
	0,400
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,12
	0,02
	0,10
	
	
	

	Формальдегид
	0,002
	0,169
	0,003
	0,060
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	0
	
	0
	
	
	
	

	г. Кульсары

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,021
	0,414
	0,093
	0,187
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,20
	0,05
	0,23
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон 
	0,026
	0,860
	0,049
	0,307
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,008
	1,040
	1
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,24
	0,03
	0,13
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,9
	 
	12,7
	 
	
	
	

	Метан
	0,8
	 
	9,4
	 
	
	
	

	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Усть-Каменогорск

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,1
	0,3
	0,6
	
	
	

	Диоксид серы
	0,0589
	1,18
	0,0860
	0,1720
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,68
	0,21
	1,05
	1
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,13
	0,32
	
	
	

	Озон
	0,017
	0,575
	0,447
	2,793
	223
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,003
	0,375
	
	
	

	Фенол
	0,002
	0,544
	0,004
	0,400
	
	
	

	Хлор
	0,00
	0,01
	0,02
	0,20
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,15
	0,02
	0,09
	
	
	

	Кислота серная
	0,01
	0,07
	0,06
	0,20
	
	
	

	Формальдегид
	0,006
	0,615
	0,015
	0,300
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Сумма УВ
	1,1
	
	2,8
	
	
	
	

	Метан
	1,3
	
	3,5
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0005
	 
	0,0008
	
	
	
	

	Гамма-фон
	0,1368
	 
	0,1900
	
	
	
	

	г. Риддер

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,5
	0,2
	0,4
	
	
	

	Диоксид серы
	0,052
	1,05
	0,114
	0,228
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,67
	0,10
	0,50
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,08
	0,16
	0,40
	
	
	

	Озон
	0,051
	1,7
	0,121
	0,758
	
	
	

	Фенол
	0,004
	1,19
	0,009
	0,900
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,07
	0,01
	0,07
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	0,401
	0,009
	0,180
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,511
	0,001
	
	
	
	

	Сумма УВ
	1,0
	
	1,3
	
	
	
	

	Метан
	1,3
	
	1,5
	
	
	
	

	г. Семей

	Взвешанные вещества
	0,1
	0,5
	0,2
	0,4
	
	
	

	Диоксид серы
	0,035
	0,704
	0,141
	0,282
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	6
	1
	1
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,68
	0,16
	0,80
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,08
	0,20
	0,51
	
	
	

	Фенол
	0,005
	1,76
	0,011
	1,100
	1
	
	

	Сумма УВ
	0,6
	
	1,9
	
	
	
	

	Метан
	0,7
	
	1,6
	
	
	
	

	п. Глубокое

	Взвешенные вещества
	0,0
	0,1
	0,1
	0,2
	
	
	

	Диоксид серы
	0,034
	0,677
	0,411
	0,823
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,34
	0,07
	0,35
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сероводород
	0,005
	
	0,028
	3,500
	191
	
	

	Фенол
	0,001
	0,360
	0,003
	0,300
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Мышьяк
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	

	Метан
	0,9
	
	0,9
	
	
	
	

	Гамма-фон
	0,11
	
	0,14
	
	
	
	

	г. Зыряновск

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	
	
	

	Оксид углерода
	3
	1
	26
	5
	508
	74
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,03
	0,00
	0,01
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Тараз

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,9
	0,4
	0,8
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	1,0
	0,6
	1,9
	13
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,236
	0,059
	0,118
	
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,06
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,06
	1,46
	0,24
	1,20
	4
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,16
	0,14
	0,35
	
	
	

	Озон 
	0,051
	1,69
	0,129
	0,809
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,013
	1,594
	1
	
	

	Аммиак 
	0,02
	0,38
	0,06
	0,29
	
	
	

	Фтористый водород
	0,003
	0,579
	0,013
	0,650
	
	
	

	Формальдегид
	0,007
	0,732
	0,023
	0,460
	
	
	

	Диоксид углерода 
	69
	
	299
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	0,0001
	
	0,0006
	
	
	
	

	г. Жанатас

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,3
	0,1
	0,6
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0
	0,5
	0,5
	1,8
	7
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,04
	0,88
	0,07
	0,37
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон
	0,080
	2,68
	0,120
	0,753
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,08
	2,11
	0,13
	0,66
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	г. Каратау

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,009
	0,172
	0,117
	0,234
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,10
	0,03
	0,15
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,03
	0,00
	0,01
	
	
	

	Озон
	0,077
	2,56
	0,117
	0,728
	
	
	

	Сероводород
	0,006
	 
	0,027
	3,325
	19
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,19
	0,06
	0,28
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	г. Шу

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,7
	0,3
	1,9
	12
	
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,1
	1,4
	0,9
	3,2
	82
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,246
	0,070
	0,139
	 
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	7
	1
	72
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	Озон
	0,063
	2,1
	0,108
	0,676
	 
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,006
	0,007
	 
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	

	Сумма УВ 
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	 
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	 
	

	ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Уральск

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,1
	0,2
	1,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	1,1
	0,6
	2,1
	231
	
	

	Диоксид серы
	0,010
	0,203
	0,088
	0,175
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,76
	0,20
	1,00
	1
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,19
	0,26
	0,65
	
	
	

	Озон
	0,043
	1,42
	0,097
	0,608
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,009
	1,100
	4
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,13
	0,03
	0,14
	
	
	

	Сумма УВ
	1,6
	 
	10,0
	 
	
	
	

	Метан 
	1,3
	 
	7,1
	 
	
	
	

	г. Аксай

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,46
	0,06
	0,30
	
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,28
	0,03
	0,07
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,02
	0,46
	0,04
	0,18
	
	
	

	Сумма УВ
	1,8
	 
	2,9
	 
	
	
	

	Метан
	1,3
	 
	1,9
	 
	
	
	

	п. Березовка

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0
	0,4
	0,1
	0,5
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,7
	0,4
	1,5
	3
	
	

	Диоксид серы
	0,022
	0,442
	0,091
	0,182
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон 
	0,032
	1,08
	0,128
	0,800
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	 
	0,006
	0,750
	
	
	

	Аммиак 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	п. Январцево

	Взвешенные частицы РМ -2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,049
	0,970
	0,076
	0,152
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон 
	0,072
	2,4
	0,118
	0,738
	
	
	

	Сероводород 
	0,002
	 
	0,005
	0,563
	
	
	

	Аммиак 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сумма УВ
	0,3
	 
	0,3
	 
	
	
	

	Метан
	0,1
	 
	0,1
	 
	
	
	

	КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Караганда

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,9
	0,5
	1,0
	
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,3
	0,5
	3,3
	97
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	0,9
	0,5
	1,8
	13
	
	

	Диоксид серы
	0,014
	0,275
	0,073
	0,147
	
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	5
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,80
	0,09
	0,45
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,12
	0,04
	0,10
	
	
	

	Озон
	0,060
	1,99
	0,173
	1,084
	7
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,052
	6,489
	3
	3
	

	Фенол
	0,006
	1,9
	0,012
	1,200
	9
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,24
	0,01
	0,06
	
	
	

	Формальдегид
	0,010
	0,957
	0,016
	0,320
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2
	
	6,7
	
	
	
	

	Метан
	1,0
	
	6,0
	
	
	
	

	г. Балхаш

	Взвешенные вещества
	0,2
	1,0
	0,6
	1,2
	1
	
	

	Взвешанные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,1
	1,4
	8,5
	42
	1
	

	Взвешанные частицы РМ-10
	0,0
	0,7
	1,4
	4,6
	17
	
	

	Диоксид серы
	0,066
	1,32
	2,955
	5,910
	76
	1
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,06
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,86
	0,33
	1,65
	1
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,01
	0,02
	0,04
	
	
	

	Озон
	0,045
	1,48
	0,103
	0,642
	
	
	

	Сероводород 
	0,001
	
	0,057
	7,103
	34
	2
	

	Аммиак
	0,01
	0,25
	0,01
	0,07
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2
	
	1,8
	
	
	
	

	Метан
	1,1
	
	1,3
	
	
	
	

	г. Жезказган

	Взвешанные вещества
	0,4
	2,9
	1,6
	3,2
	30
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,4
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,5
	0,3
	1,1
	1
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,245
	0,432
	0,864
	
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,03
	
	
	
	

	Оксид углерода
	2
	1
	7
	1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,76
	0,20
	1,00
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,05
	0,02
	0,04
	
	
	

	Озон
	0,001
	0,033
	0,113
	0,708
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Фенол
	0,004
	1,41
	0,038
	3,800
	10
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,02
	0,00
	0,01
	
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	г. Сарань

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,3
	0,1
	0,3
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,4
	0,2
	0,5
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,05
	0,00
	0,01
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон
	0,053
	1,75
	0,121
	0,757
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,07
	0,00
	0,01
	
	
	

	Сумма УВ
	1,0
	 
	5,4
	 
	
	
	

	Метан
	1,2
	 
	6,8
	 
	
	
	

	г. Темиртау

	Взвешанные вещества
	0,3
	2,3
	0,9
	1,8
	18
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,025
	0,505
	3,041
	6,082
	11
	1
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,02
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	14
	3
	20
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,35
	0,08
	0,38
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,16
	0,74
	1,86
	1
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,047
	5,854
	78
	1
	

	Фенол
	0,007
	2,37
	0,024
	2,400
	26
	
	

	Аммиак
	0,07
	1,64
	0,48
	2,40
	8
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Костанай

	Взвешанные вещества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	2,3
	0,7
	2,2
	697
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,239
	0,042
	0,085
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,03
	0,74
	0,15
	0,77
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,20
	0,43
	1,07
	1
	
	

	Сумма УВ 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	г. Рудный

	Взвешенные частицы РМ -10
	0,1
	1,4
	0,4
	1,4
	66
	
	

	Диоксид серы
	0,030
	0,594
	0,579
	1,158
	1
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	9
	2
	28
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,35
	0,12
	0,60
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,04
	0,20
	0,51
	
	
	

	п. Карабалык

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,1
	0,2
	1,4
	31
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	1,1
	0,9
	3,1
	23
	
	

	Диоксид серы
	0,007
	0,146
	0,048
	0,095
	 
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	 
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,19
	0,06
	0,32
	 
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,13
	0,05
	0,12
	 
	
	

	Озон
	0,054
	1,79
	0,117
	0,730
	 
	
	

	Сероводород
	0,003
	 
	0,008
	1,050
	13
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,12
	0,02
	0,10
	 
	
	

	Сумма УВ
	0,7
	 
	0,7
	 
	 
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	
	

	г. Аркалык

	Диоксид серы
	0,129
	2,57
	0,439
	0,878
	
	 
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	г. Житикара

	Диоксид азота
	0,00
	0,11
	0,44
	2,22
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	г. Лисаковск

	Оксид углерода
	0,2
	0,1
	6,5
	1,3
	
	 
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Неметановые УВ
	0,6
	 
	4,3
	 
	
	 
	

	КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Кызылорда

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,4
	0,1
	0,2
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,070
	1,397
	0,276
	0,552
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	3
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,16
	0,18
	0,90
	
	
	

	Оксид азота
	0,09
	1,46
	0,30
	0,74
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,001
	0,125
	
	
	

	Формальдегид
	0,001
	0,110
	0,005
	0,100
	
	
	

	Сумма углеводородов 
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,0
	
	
	
	

	п. Акай

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,027
	0,536
	0,533
	1,067
	1
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,17
	0,11
	0,55
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	п. Торетам

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,003
	0,068
	1,556
	3,111
	2
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,23
	0,07
	0,36
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,06
	0,06
	0,15
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Актау

	Взвешанные вещества
	0,2
	1,1
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,5
	0,2
	1,5
	3
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	0,9
	1,6
	5,4
	37
	
	

	Диоксид серы
	0,016
	0,322
	0,084
	0,168
	
	
	

	Сульфаты
	0,02
	
	0,03
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	3
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,60
	0,21
	1,07
	2
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,20
	0,07
	0,18
	
	
	

	Озон
	0,061
	2,03
	0,222
	1,388
	121
	
	

	Сероводород
	0,003
	
	0,028
	3,500
	87
	
	

	Углеводороды
	1,4
	
	3,8
	
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,24
	0,10
	0,48
	
	
	

	Серная кислота
	0,03
	0,27
	0,04
	0,13
	
	
	

	Метан
	0,1
	
	0,2
	
	
	
	

	г. Жанаозен

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,3
	0,0
	0,1
	
	
	

	Диоксид серы
	0,002
	0,047
	0,042
	0,084
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,32
	0,14
	0,72
	
	
	

	Оксид азота
	0,02
	0,31
	0,17
	0,42
	
	
	

	Озон
	0,030
	0,988
	0,088
	0,552
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,011
	1,393
	1
	
	

	Сумма УВ 
	0,7
	
	6,0
	
	
	
	

	Метан
	0,5
	
	3,7
	
	
	
	

	п. Бейнеу

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,8
	0,3
	1,6
	22
	 
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	1,9
	1,5
	5,0
	159
	1
	

	Диоксид серы
	0,004
	0,070
	0,008
	0,016
	
	
	

	Оксид углерода
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,21
	0,04
	0,22
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,12
	0,30
	
	
	

	Озон
	0,008
	0,267
	0,058
	0,361
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	 
	0,006
	0,700
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,11
	0,01
	0,04
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Павлодар

	Взвешенные вещества
	0,1
	0,8
	0,3
	0,6
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,7
	0,2
	1,1
	3
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,3
	0,7
	2,4
	2
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,249
	0,406
	0,812
	
	
	

	Сульфаты
	0,00
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	5
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,62
	0,15
	0,77
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,16
	0,18
	0,45
	
	
	

	Озон
	0,020
	0,667
	0,052
	0,328
	
	
	

	Сероводород
	0,002
	
	0,011
	1,400
	80
	
	

	Фенол
	0,002
	0,507
	0,004
	0,400
	
	
	

	Хлор 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	

	Хлористый водород
	0,03
	0,32
	0,06
	0,30
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,13
	0,06
	0,29
	
	
	

	Сумма УВ
	1,2
	
	2,5
	
	
	
	

	Метан
	1,4
	
	2,4
	
	
	
	

	г. Екибастуз

	Взвешанные вещества
	0,1
	0,5
	0,6
	1,2
	2
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,7
	0,1
	0,8
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,4
	0,2
	0,6
	
	
	

	Диоксид серы
	0,015
	0,290
	1,429
	2,859
	12
	
	

	Сульфаты
	0,00
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	11
	2
	81
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,38
	0,08
	0,42
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,07
	0,14
	0,34
	
	
	

	Озон
	0,050
	1,65
	0,113
	0,706
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,27
	0,02
	0,11
	
	
	

	Сумма УВ
	1,0
	
	2,5
	
	
	
	

	Метан 
	1,2
	
	2,5
	
	
	
	

	г. Аксу

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,012
	0,248
	0,039
	0,079
	
	
	

	Оксид углерода
	0
	0
	2
	0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,17
	0,10
	0,48
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,01
	0,07
	0,18
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	 
	0,015
	1,930
	9
	
	

	Сумма УВ
	1,3
	 
	2,3
	 
	
	
	

	Метан 
	1,2
	 
	2,1
	 
	
	
	

	СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Петропавловск

	Взвешанные вещества
	0,1
	0,7
	0,2
	0,4
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	1,0
	0,1
	0,9
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,4
	0,2
	0,5
	
	
	

	Диоксид серы
	0,078
	1,56
	2,000
	4,000
	430
	
	

	Сульфаты
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0,31
	7
	1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,02
	0,40
	0,14
	0,70
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,04
	0,06
	0,16
	
	
	

	Озон
	0,017
	0,582
	0,076
	0,473
	
	
	

	Сероводород
	0,047
	
	0,190
	23,732
	2299
	1630
	821

	Фенол
	0,001
	0,431
	0,010
	1,000
	
	
	

	Формальдегид
	0,004
	0,387
	0,006
	0,120
	
	
	

	Аммиак
	0,01
	0,37
	0,39
	1,95
	16
	
	

	Сумма УВ
	1,5
	
	2,0
	
	
	
	

	Метан
	1,9
	
	2,5
	
	
	
	

	Диоксид углерода
	1962
	
	2946
	
	
	
	

	ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	г. Шымкент

	Взвешанные вещества
	0,3
	2,2
	0,7
	1,4
	1
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,5
	0,2
	1,5
	3
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,1
	0,8
	0,5
	1,7
	18
	
	

	Диоксид серы
	0,006
	0,124
	0,206
	0,412
	
	
	

	Оксид углерода
	2
	1
	7
	1
	2
	
	

	Диоксид азота
	0,05
	1,23
	0,16
	0,80
	
	
	

	Оксид азота
	0,01
	0,15
	0,06
	0,16
	
	
	

	Озон
	0,004
	0,135
	0,127
	0,793
	
	
	

	Сероводород
	0,001
	
	0,005
	0,650
	
	
	

	Аммиак
	0,03
	0,69
	0,16
	0,80
	
	
	

	Формальдегид
	0,023
	2,28
	0,092
	1,840
	2
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	
	0,1
	
	
	
	

	Метан
	0,0
	
	0,1
	
	
	
	

	г. Туркестан

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,3
	5,1
	1,0
	3,3
	614
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Оксид углерода
	1
	0
	4
	1
	
	
	

	Диоксид азота
	0,01
	0,29
	0,12
	0,60
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,03
	0,08
	0,20
	
	
	

	Формальдегид
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	г. Кентау

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Диоксид азота
	0,00
	0,05
	0,00
	0,01
	
	
	

	Оксид азота
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	Озон
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	Сероводород
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	
	
	

	Аммиак
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	
	
	

	Сумма УВ
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	

	Метан
	0,0
	 
	0,0
	 
	
	
	



Сведения о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха
Республики Казахстан за июль 2016 года

Велось оперативное уведомление Министерства энегетики РК, Департамента экологического мониторинга и информации, Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефте-газовом комплексе РК для принятия необходимых мер.
Было зафиксировано 750 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 105 случаев экстремально выского загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в городе Актобе – 30 случаев ВЗ и 4 случая ЭВЗ, в городе Петропавловск - 720 случаев ВЗ и 101 случай ЭВЗ.
Таблица 2
Высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха 
	Примесь
	Число, месяц, год
	Время, час
	Номер поста
	Концентрация
	Ветер
	Темпе
ратура, 0С
	Атмосферные давления
	Примечание    (возможные источники загрязнения)

	
	
	
	
	мг/м3
	Кратность превышения ПДК
	Направление град
	Скорость, м/с
	
	
	

	г.  Актобе  (ВЗ)

	Сероводород
	02.07.16
	05:20
	3
	0,0845
	10,6
	320
	1-3
	14,0
	737,6
	В 2014-2015 году Департаментом экологии проведены лабораторные замеры и выявлены источники по выбросам сероводорода. Источниками являются:  УРЁ (узел регулирующий емкость) где размещаются недоочищенные стоки, КОС (комплекс очистных сооружений), КНС №6, №11 (канализационные - насосные станции); колодцы гасители.
По инициативе Департамента экологии был принят «План улучшения экологической ситуации по Актюбинской области на 2015-2017 года» утвержденный Акимом области. Намечены и проводятся мероприятия: реконструкция самотечной канализации района Жилгородок, реконструкция КОС (выделены средства для разработка ТЭО), а также строительство 3-х сливных станций.
Департаментом экологии проводятся проверки предприятий осуществляющие сброс неочищенных промышленных стоков в общегородскую канализационную сеть с целью установки локальных очистных установок промышленных предприятий.
Состояние атмосферного воздуха в г. Актобе находится под контролем Акима Области.

	
	
	05:40
	
	0,0889
	11,11
	320
	1-3
	14,2
	737,6
	

	
	
	06:00
	
	0,1070
	13,4
	310
	1-3
	14,9
	737,7
	

	
	
	06:20
	
	0,1084
	13,6
	310
	2-4
	15,2
	737,8
	

	
	
	06:40
	
	0,0843
	10,5
	310
	2-4
	15,5
	737,9
	

	Сероводород
	08.07.16
	06:40
	3
	0,0817
	10,2
	225
	4
	19,2
	739
	

	
	
	07:00
	
	0,1382
	17,3
	315
	3
	17,5
	741
	

	Сероводород
	11.07.16
	02:40
	3
	0,1315
	16,4
	0
	0
	16,2
	740,3
	

	
	
	03:00
	
	0,1438
	18,0
	0
	0
	16,4
	740,9
	

	
	
	07:20
	
	0,0853
	10,7
	0
	0
	16,7
	741,6
	

	
	
	08:00
	
	0,1501
	18,8
	0
	0
	16,8
	741,6
	

	Сероводород
	16.07.16
	23:20
	3
	0,0808
	10,1
	310
	2-9
	24,3
	737,7
	

	
	
	23:40
	
	0,0855
	10,7
	310
	2-9
	24,3
	737,7
	

	Сероводород
	19.07.16
	01:40
	2
	0,0913
	11,4
	320
	1-4
	19,4
	733,6
	

	
	
	02:20
	
	0,1502
	18,8
	320
	1-4
	18,8
	733,6
	

	
	
	02:40
	
	0,1138
	14,2
	320
	1-4
	18,4
	733,6
	

	
	
	03:00
	
	0,1142
	14,3
	322
	1-3
	18,2
	733,0
	

	
	
	03:20
	
	0,1500
	18,8
	325
	1-3
	18,0
	733,4
	

	
	
	03:40
	
	0,0977
	12,2
	325
	1-4
	17,9
	733,4
	

	
	
	04:40
	
	0,1000
	12,5
	350
	1-4
	17,5
	733,9
	

	
	
	06:20
	
	0,0832
	10,4
	330
	1-3
	18,6
	734,0
	

	Сероводород
	22.07.16
	01:20
	2
	0,0884
	11,1
	40
	1-4
	18,6
	742,0
	

	Сероводород
	23.07.16
	00:40
	2
	0,1042
	13,0
	30
	1-7
	18,8
	735,4
	

	
	
	01:00
	
	0,1568
	19,6
	40
	1-4
	18,1
	734,5
	

	
	
	01:20
	
	0,1043
	13,0
	40
	1-3
	17,6
	738,8
	

	
	
	01:40
	
	0,1233
	15,4
	40
	1-3
	17,4
	738,8
	

	
	24.07.16
	13:00
	
	0,0851
	10,6
	310
	2-6
	17,7
	734,1
	

	
	25.07.16
	02:00
	3
	0,0812
	10,2
	40
	1-3
	17,4
	738,8
	

	Сероводород
	28.07.16
	08:40
	2
	0,0947
	11,8
	0
	0
	12,8
	742
	

	
	
	09:00
	
	0,0941
	11,8
	0
	0
	12,8
	742
	

	г.  Актобе  (ЭВЗ)

	Сероводород
	11.07.16
	07:40
	3
	0,1690
	21,1
	0
	0
	16,8
	741,6
	

	Сероводород
	19.07.16
	02:00
	2
	0,1878
	23,5
	321
	1-3
	19,2
	733,5
	

	
	
	04:20
	
	0,2359
	29,5
	330
	1-3
	17,8
	733,5
	

	Сероводород
	22.07.16
	23:20
	2
	0,1836
	23,0
	40
	1-4
	21,5
	741,7
	

	г.  Петропавловск (ВЗ)

	Сероводород
	01.07.16
	01:20
	5
	0,1123
	14,0
	-
	-
	-
	-
	В период с 22.04.2016г. по 09.06.2016г. была проведена выборочная комплексная проверка ТОО «Кызылжар Су».
В ходе проверки установлено, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха сероводородом является накопитель сточных вод «Биопруд», находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су». 
По результатам проверки по превышению выбросов сероводорода были установлены следующие нарушения:
-Допущено невыполнение требования законодательства об обязательном проведении гос. экологической экспертизы при нормировании накопителя сточных вод «Биопруда»;
- Допущены выбросы загрязняющих веществ от накопителя «Биопруд» без разрешения;
- Несообщение органам, осуществляющим государственный контроль за охраной окружающей среды о вредных аварийных  воздействиях на окружающую среду, связанных с превышением выбросов сероводорода от накопителя «Биопруда».
За данные нарушения на ТОО «Кызылжар су» были наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму 1 113 252 тенге.
 В целях устранения нарушений ТОО «Кызылжар су»  были выданы следующие предписания:
-  В установленном порядке провести корректировку проекта нормативов ПДВ  с включением в него непронормированных источников выбросов вредных веществ от «Биопруда» с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы:
- Получить разрешение на эмиссии в окружающую среду с учетом всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- Вести регулярный мониторинг за выбросами сероводорода от «Биопруда». Информировать уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую среду
В настоящее время Департаментом направлено письмо в ДЧС области и филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КЗПП МНЭ РК, решается вопрос о выделении специалиста для определения возможно других источников загрязнения сероводородом. 
Кроме того, направлено письмо в акимат г. Петропавловска о необходимости    взятия на особый контроль фактов превышения по сероводороду  и принятия  всех соответствующих мер по недопущению чрезвычайной ситуации.



	
	
	01:40
	
	0,1223
	15,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1309
	16,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,1129
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0848
	10,6
	З
	3
	15,8
	738
	

	
	
	04:20
	
	0,1044
	13,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1026
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0945
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	01.07.16
	16:00
	5
	0,0925
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1114
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1076
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0819
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1106
	13,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1003
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1410
	17,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1586
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1429
	17,9
	ЗСЗ
	2
	17,4
	739
	

	
	
	21:20
	
	0,1210
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1521
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1238
	15,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	02.07.16
	00:20
	
	0,0823
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	00:40
	
	0,0962
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1205
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,0943
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1550
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1355
	16,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1347
	16,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1088
	13,6
	СЗ
	2
	15,6
	739
	

	
	
	06:20
	
	0,1124
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1337
	16,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1473
	18,4
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	04.07.16
	11:40
	5
	0,1111
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,0894
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1372
	17,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1288
	16,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1136
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0864
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1283
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,0926
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1029
	12,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,0975
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1082
	13,5
	СЗ
	2
	20,6
	742
	

	
	
	22:00
	
	0,1570
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	05.07.16
	02:40
	
	0,1109
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0816
	10,2
	0
	0
	15,4
	742
	

	
	
	03:20
	
	0,0816
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0876
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1084
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1080
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,0862
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1059
	13,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	05.07.16
	10:00
	5
	0,1237
	15,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1523
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1181
	14,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1010
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,0837
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1225
	15,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,0943
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0873
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,0981
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,0917
	11,5
	С
	4
	25,3
	743
	

	
	
	18:20
	
	0,0912
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0927
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,086
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,0920
	11,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1060
	13,3
	ССЗ
	2
	23,2
	743
	

	
	
	21:20
	
	0,1269
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1203
	15,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1511
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1094
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1553
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1283
	16,0
	СЗ
	2
	18,7
	744
	

	
	06.07.16
	02:00
	
	0,0808
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0889
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1577
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1106
	13,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1312
	16,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,0889
	11,1
	ЗСЗ
	5
	24,6
	746
	

	
	
	12:20
	
	0,1573
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1590
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,0968
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1550
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,0951
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,0828
	10,4
	СЗ
	5
	26,5
	746
	

	
	
	18:40
	
	0,1416
	17,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1548
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1119
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,0902
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	07.07.16
	01:00
	5
	0,1568
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1022
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,0842
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0989
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1564
	19,6
	0
	0
	14,6
	748
	

	
	
	08:40
	
	0,0972
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,0825
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,0889
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1537
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	07.07.16
	11:40
	5
	0,1023
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,0826
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1393
	17,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,0857
	10,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0885
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,0958
	12,0
	ЮЗ
	2
	27,1
	748
	

	
	
	15:40
	
	0,1229
	15,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1132
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0994
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1580
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1531
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1558
	19,5
	ЮЗ
	4
	27,6
	747
	

	
	
	18:20
	
	0,1579
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1578
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,0834
	10,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1596
	19,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1583
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	08.07.16
	04:00
	
	0,0814
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,0998
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1319
	16,5
	ЗСЗ
	2
	18,1
	749
	

	
	
	06:40
	
	0,1133
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1306
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	08.07.16
	13:00
	5
	0,1002
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1368
	17,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1369
	17,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1098
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,0829
	10,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1091
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1269
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1490
	18,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1368
	17,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1483
	18,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1328
	16,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1240
	15,5
	ССЗ
	5
	26,4
	749
	

	
	
	18:20
	
	0,1381
	17,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1072
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,0819
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1582
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1554
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1220
	15,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	09.07.16
	01:40
	
	0,1441
	18,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1127
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1025
	12,8
	ЗСЗ
	2
	15,6
	751
	

	
	
	03:20
	
	0,0989
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1269
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1575
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0812
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1037
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,0867
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:20
	
	0,0948
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1388
	17,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,0849
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1079
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,0939
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1544
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1123
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1133
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1174
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1361
	17,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1482
	18,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1535
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1593
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1553
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1476
	18,5
	ССЗ
	2
	27,3
	749
	

	
	
	18:20
	
	0,0958
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1335
	16,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0951
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1039
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1273
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1177
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,0871
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1578
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1283
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1075
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1340
	16,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1117
	14,0
	ЮЗ
	1
	18,8
	742
	

	
	10.07.16
	00:40
	
	0,0997
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1325
	16,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1301
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0869
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1511
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1589
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1544
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1558
	19,5
	0
	0
	16,8
	749
	

	
	
	06:40
	
	0,0925
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0965
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1170
	14,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1019
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1145
	14,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0828
	10,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1384
	17,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1504
	18,8
	ЮЮЗ
	2
	26,9
	749
	

	
	
	12:20
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	11.07.16
	17:20
	5
	0,1167
	14,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,0801
	10,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1199
	15,0
	ЗЮЗ
	4
	28,0
	749
	

	
	
	18:20
	
	0,1087
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1316
	16,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1571
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1560
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1598
	19,97
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1535
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	12.07.16
	00:40
	
	0,1493
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1564
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1553
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1559
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1544
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0854
	10,7
	0
	0
	18,3
	750
	

	
	
	04:20
	
	0,0887
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1212
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,0838
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,0903
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,0949
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1570
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:20
	
	0,1591
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1537
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	12.07.16
	11:00
	5
	0,1111
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,0842
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,0992
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0991
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1405
	17,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0948
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1076
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1219
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,0860
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1303
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1522
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,0806
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1233
	15,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1020
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1334
	16,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	13.07.16
	00:20
	
	0,0816
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1155
	14,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1012
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,1101
	13,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,0807
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1339
	16,7
	В
	3
	18,4
	747
	

	
	
	03:20
	
	0,1250
	15,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,1002
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0802
	10,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0967
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1299
	16,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1011
	12,6
	В
	5
	19,4
	744
	

	
	
	06:20
	
	0,0839
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,0872
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1021
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,0911
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1563
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,1597
	19,96
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	13.07.16
	10:40
	5

	0,0949
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1000
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1046
	13,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1592
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1594
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1594
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1461
	18,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0910
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1548
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1566
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1138
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1106
	13,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,0905
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1379
	17,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1558
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1541
	19,3
	ЮЮЗ
	3
	17,0
	743
	

	
	14.07.16
	01:20
	
	0,1315
	16,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1546
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1538
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,1085
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1367
	17,1
	ЮЮЗ
	3
	16,2
	742
	

	
	
	03:40
	
	0,1410
	17,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1560
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1413
	17,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1185
	14,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,0907
	11,3
	ЮЗ
	4
	15,1
	742
	

	
	
	06:20
	
	0,1354
	16,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1192
	14,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1441
	18,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1252
	15,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0956
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1057
	13,2
	ЮЗ
	4
	15,3
	742
	

	Сероводород
	14.07.16
	09:20
	
	0,0959
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1249
	15,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1546
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,1512
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1534
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1507
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,0837
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0962
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,0881
	11,0
	ЮЮЗ
	5
	21,1
	742
	

	
	
	15:40
	
	0,1357
	17,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1486
	18,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1078
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1490
	18,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1021
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1488
	18,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1495
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,0838
	10,5
	ЮЗ
	6
	22,9
	741
	

	
	
	18:40
	
	0,1281
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1521
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1372
	17,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1499
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1533
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1500
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1501
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1481
	18,5
	З
	1
	17,9
	742
	

	
	
	23:40
	
	0,1115
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1084
	13,6
	ЮЗ
	3
	16,9
	741
	

	
	15.07.16
	00:20
	
	0,1504
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	00:40
	
	0,1564
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1290
	16,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,0942
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,0832
	10,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1095
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1501
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1551
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1543
	19,3
	ЮЗ
	4
	17,4
	740
	

	
	
	06:20
	
	0,1510
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1542
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1557
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1517
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1141
	14,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,1260
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1537
	19,2
	ЮЗ
	4
	19,1
	741
	

	Сероводород
	15.07.16
	09:20
	5
	0,1574
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1518
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1543
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1542
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,1531
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1533
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1502
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1547
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1531
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1511
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1514
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1525
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1112
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1123
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,0995
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1279
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1482
	18,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1560
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1224
	15,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1359
	17,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1515
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1512
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1521
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1529
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1497
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1500
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1210
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1081
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,0854
	10,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,0898
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,0809
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1599
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1577
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1547
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	16.07.16
	00:40
	
	0,1039
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0996
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1426
	17,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1212
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1204
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0935
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1513
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1096
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,0994
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1242
	15,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,0897
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,0988
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1080
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1161
	14,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1502
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1213
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1367
	17,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1121
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1165
	14,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1590
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,0939
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1067
	13,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1025
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1143
	14,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1475
	18,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1193
	14,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0925
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1162
	14,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1091
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1471
	18,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1121
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1296
	16,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1307
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,0930
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1525
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1526
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1509
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1538
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1523
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1465
	18,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	17.07.16
	00:20
	
	0,0810
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	00:40
	
	0,1505
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	18.07.16
	19:00
	5
	0,1361
	17,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1469
	18,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1536
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1577
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	19.07.16
	04:40
	
	0,1531
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1304
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,0865
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,0911
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,0879
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	19.07.16
	09:20
	5
	0,1225
	15,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1026
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1080
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,0882
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1582
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1186
	14,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1125
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,0930
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1278
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1437
	18,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,0803
	10,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,0916
	11,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,0935
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1380
	17,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1584
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	20.07.16
	03:40
	
	0,0999
	12,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1555
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1548
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1552
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1586
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1007
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0960
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,0940
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	20.07.16
	09:20
	5
	0,0817
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1295
	16,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1518
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1210
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,087
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1053
	13,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0809
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1204
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,0859
	10,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,0903
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1580
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1565
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1571
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1506
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	21.07.16
	03:20
	5
	0,0820
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0807
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,0865
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1007
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,0805
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,0986
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,1530
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1564
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	21.07.16
	13:40
	5
	0,1580
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1209
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,0872
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1015
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1073
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0824
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,0869
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1258
	15,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,0845
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1312
	16,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1566
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1552
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1593
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1597
	19,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	22.07.16
	02:40
	
	0,1066
	13,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0989
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1152
	14,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1045
	13,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1243
	15,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,0884
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,1329
	16,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1573
	16,7
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	22.07.16
	10:00
	5
	0,1329
	16,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,1109
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,0870
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,0926
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,0975
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1097
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1158
	14,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1581
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1504
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1231
	15,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0934
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,0814
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,0881
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	23.07.16
	00:40
	
	0,1040
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,0836
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1278
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,0913
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1131
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1546
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1291
	16,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,0984
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1495
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,0950
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,0851
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,0939
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1111
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:00
	
	0,1068
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1157
	14,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1403
	17,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1021
	12,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1209
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1034
	12,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,0850
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1177
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,0988
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1219
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1150
	14,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1549
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1543
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,0838
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0949
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1517
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,0872
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1073
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	24.07.16
	02:20
	
	0,0930
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,1018
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0964
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1187
	14,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1386
	17,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1185
	14,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1071
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,0992
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,0878
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1121
	14,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:20
	
	0,0886
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,0979
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	25.07.16
	09:40
	5
	0,0850
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,0860
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,0994
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1322
	16,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0807
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,0918
	11,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,0876
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1403
	17,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1178
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1007
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1474
	18,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	26.07.16
	00:40
	
	0,1456
	18,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1162
	14,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,1200
	15,0
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	26.07.16
	10:20
	5
	0,0908
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1200
	15,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1589
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,0840
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0984
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,0851
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,0861
	10,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,0908
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0909
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,0805
	10,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1303
	16,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1571
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1584
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1544
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,0836
	10,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,0969
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1089
	13,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1101
	13,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1176
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	27.07.16
	00:40
	
	0,0888
	11,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1029
	12,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1062
	13,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1291
	16,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,0963
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1411
	17,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,0973
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1596
	19,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1553
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:00
	
	0,1266
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,0929
	11,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,0872
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,0940
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	27.07.16
	10:00
	5
	0,0951
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:20
	
	0,1536
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1402
	17,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,0993
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,0901
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1012
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1369
	17,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1550
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1562
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1543
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1569
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1578
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0855
	10,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1034
	12,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,0943
	11,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1068
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1267
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	28.07.16
	00:40
	
	0,1382
	17,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1589
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,1570
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1537
	19,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,1579
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,1566
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,0971
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,0802
	10,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1334
	16,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1216
	15,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1264
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1595
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1596
	19,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1114
	13,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1058
	13,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	28.07.16
	09:20
	5
	0,0871
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1552
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1237
	15,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,0851
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,0972
	12,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:20
	
	0,1580
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,1556
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:00
	
	0,1561
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:20
	
	0,1547
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,0880
	11,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:00
	
	0,1046
	13,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1013
	12,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1034
	12,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1299
	16,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1206
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,0901
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,0987
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,0907
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1127
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,0868
	10,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,0835
	10,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,0817
	10,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1579
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1284
	16,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1271
	15,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1135
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	29.07.16
	01:20
	
	0,1267
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:40
	
	0,1042
	13,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,1566
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,1575
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,0951
	11,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,1073
	13,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0892
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,0825
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1099
	13,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1166
	14,6
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	29.07.16
	09:20
	5
	0,1126
	14,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,0962
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:20
	
	0,1136
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,0957
	12,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1201
	15,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	12:40
	
	0,0968
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,0933
	11,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1198
	15,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1587
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1519
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1568
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1511
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1526
	19,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1519
	19,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1595
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1588
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1591
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1077
	13,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,0980
	12,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1176
	14,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	30.07.16
	00:20
	
	0,0826
	10,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1262
	15,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:20
	
	0,0970
	12,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,0895
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,0903
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:00
	
	0,0908
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:20
	
	0,0901
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	05:40
	
	0,1007
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1405
	17,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,0908
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1011
	12,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,0848
	10,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,0908
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1322
	16,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:40
	
	0,0899
	11,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,0913
	11,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1280
	16,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	13:40
	
	0,1211
	15,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:20
	
	0,1133
	14,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	14:40
	
	0,1540
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:20
	
	0,1543
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1496
	18,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1570
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:20
	
	0,1566
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:00
	
	0,1585
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1515
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:00
	
	0,1543
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1569
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1577
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1551
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1515
	18,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1572
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:40
	
	0,1544
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:00
	
	0,1503
	18,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1580
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1592
	19,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1548
	19,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1559
	19,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1579
	19,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	24:00
	
	0,1582
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	31.07.16
	00:20
	
	0,1546
	19,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	00:40
	
	0,1583
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	01:00
	
	0,1568
	19,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:20
	
	0,0989
	12,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:40
	
	0,0902
	11,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:00
	
	0,1584
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1586
	19,8
	-
	-
	-
	-
	

	Петропавловск (ЭВЗ)

	Сероводород
	02.07.16
	05:40
	5
	0,1677
	21,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	04.07.16
	21:40
	5
	0,1617
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	05.07.16
	16:20
	5
	0,1606
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	06.07.16
	02:20
	
	0,1666
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1736
	21,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1609
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:20
	
	0,1645
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1638
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1641
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1684
	21,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1695
	21,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1604
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1660
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1600
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	07.07.16
	06:20
	
	0,1643
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	07.07.16
	15:20
	5
	0,1641
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:40
	
	0,1637
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1681
	21,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	08.07.16
	07:00
	
	0,1782
	22,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:20
	
	0,1723
	21,5
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	08.07.16
	19:00
	5
	0,1695
	21,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1626
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1602
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	09.07.16
	05:00
	
	0,1633
	20,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	10.07.16
	01:40
	
	0,1661
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:00
	
	0,1642
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,1692
	21,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1603
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:40
	
	0,1650
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:00
	
	0,1600
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	12.07.16
	07:40
	5
	0,1704
	21,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:20
	
	0,1683
	21,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	08:40
	
	0,1828
	22,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:00
	
	0,1694
	21,2
	СВ
	4
	23,0
	753
	

	Сероводород
	12.07.16
	22:40
	5
	0,1786
	22,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1754
	21,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:20
	
	0,1771
	22,1
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	13.07.16
	23:00
	5
	0,1711
	21,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	14.07.16
	06:40
	
	0,1707
	21,3
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	15.07.16
	17:20
	5
	0,1665
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:40
	
	0,1760
	22,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	16.07.16
	07:20
	
	0,1677
	21,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	07:40
	
	0,1810
	22,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:40
	
	0,1644
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1633
	20,4
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	18.07.16
	20:40
	5
	0,1667
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	19.07.16
	05:00
	
	0,1685
	21,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:00
	
	0,1617
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	19.07.16
	15:20
	5
	0,1774
	22,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:20
	
	0,1604
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1674
	20,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	20.07.16
	04:00
	
	0,1750
	21,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	04:20
	
	0,1697
	21,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	20.07.16
	10:40
	5
	0,1560
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1613
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:40
	
	0,1799
	22,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:00
	
	0,1605
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1899
	23,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1818
	22,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:00
	
	0,1755
	21,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1753
	21,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1617
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	21.07.16
	08:20
	
	0,1606
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	21.07.16
	09:20
	5
	0,1662
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	09:40
	
	0,1727
	21,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	10:00
	
	0,1642
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	22.07.16
	08:20
	
	0,1606
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	22.07.16
	15:00
	5
	0,1622
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	22:20
	
	0,1734
	21,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	23.07.16
	19:20
	
	0,1693
	21,2
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	25.07.16
	16:40
	5
	0,1757
	22,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	26.07.16
	05:40
	
	0,1686
	21,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:20
	
	0,1608
	20,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	06:40
	
	0,1731
	21,6
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	27.07.16
	05:20
	5
	0,1766
	22,1
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	27.07.16
	10:40
	5
	0,1623
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	11:00
	
	0,1632
	20,4
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1680
	21,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	28.07.16
	02:00
	
	0,1690
	21,1
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	28.07.16
	12:00
	5
	0,1685
	21,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1675
	20,9
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:40
	
	0,1638
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	29.07.16
	02:00
	
	0,1613
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:20
	
	0,1644
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	02:40
	
	0,1651
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	03:00
	
	0,1653
	20,7
	-
	-
	-
	-
	

	Сероводород
	29.07.16
	17:20
	5
	0,1603
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1622
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:40
	
	0,1655
	20,7
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:00
	
	0,1661
	20,8
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	20:20
	
	0,1644
	20,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	30.07.16
	06:20
	
	0,1613
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	15:00
	
	0,1600
	20,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	16:40
	
	0,1621
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	17:20
	
	0,1621
	20,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	18:40
	
	0,1705
	21,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	19:00
	
	0,1615
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	21:20
	
	0,1617
	20,2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:00
	
	0,1724
	21,6
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	23:40
	
	0,1639
	20,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	31.07.16
	04:20
	
	0,1805
	22,6
	-
	-
	-
	-
	

	Всего населенных пунктов: 2
	750 ВЗ и 105 ЭВЗ




Качество поверхностных вод Республики Казахстан

Наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 279 гидрохимических створах, распределенных на объектах: на 65 реках, 15 озерах, 10 водохранилищах,4 каналах, 1 море (таблица 3).
Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов (приложение 3).
Уровень загрязнения поверхностных вод оценивался по величине комплексного индекса загрязненности воды (КИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (приложение 4).
- «нормативно - чистая» - 5 рек, 1 море: реки Жайык (Атырауская), Шаронова,Кигаш, Эмба (Атырауская), Катта-Бугунь, Каспийское море;
- «умеренного уровня загрязнения» – 36 рек, 5 озер, 9 водохранилищ, 2 канала: реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, Жайык (ЗКО), Шаган, Дерколь,  Тобыл, Айет, Тогызак, Есиль, Сарыбулак, Нура, Беттыбулак, Иле, Баянкол, Шилик, Каскелен, Каркара, Есик, Турген,Талгар,Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Асса,Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, Келес, Бадам, Арыс, Сырдария (Кызылординская), оз. Копа, Зеренды, Улькен Алматы, Биликоль,Бурабай,вдхр. Сергеевское, Буктырма, Усть-Каменогорское, Вячеславское, Кенгир, Капшагай, Курты, Самаркан, Шардара, канал Кошимский,Нура-Есиль (Акмолинская);
- «высокого уровня загрязнения» – 27 рек, 10 озер, 1 водохранилище, 2 канала: реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек (Актюбинская), Каргалы, Косестек, Актасты, Ойыл, Улькен Кобда, Кара Кобда, Орь, Ыргыз, Эмба (Актюбинская), Темир, Акбулак, Жабай, Кара Кенгир, Сокыр, Шерубайнура, Кокпекты, Текес, Коргас, Шарын, Темирлик, Сырдария (ЮКО), оз.Шалкар (ЗКО), оз. Шалкар (Актюбинская), Султанкельды (Акмолинская), Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, Балкаш, вдхр. Бартогай, канал сточных вод канал, канал Ертис-Караганды, Аральское море (рис. 4,5) (таблицы 3,4).
В некоторых водных объектах РК наблюдаются высокие значения биохимического потребления кислорода за 5 суток и классифицируется следующим образом: река Ойыл, озеро Биликоль – степень «чрезвычайно высокого уровня загрязнения»; река Карабалта – степень «высокого уровня загрязнкения»; реки Шаронова, Косестек, Актасты, Улькен Кобда, Кара Кобда,Темир, Сарыбулак, Нура (Акмолинская), Кара Кенгир, Талас, Асса, Шу, Аксу, Токташ, Сарыкау; озеро Копа, Карасье, вдхр. Кенгир, Каспийское море – степень «умеренного уровня загрязнения». Во всех водных объектах кислородный режим находился в норме (таблица 4).




Рис 4. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на реках Республики Казахстан


Рис 5. Изменения комплексного индекса загрязненности воды на водохранилищах, озерах и каналах Республики Казахстан
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Таблица 3
Перечень водных объектов за июль 2016 года
	№ п/п
	Река
	Озеро
	Водохранилище
	Канал
	Море

	1
	р.Кара Ертис
	1
	оз. Щучье
	1
	вдхр. Усть-Каменогорское
	1. кан. Ертис-Караганды
	1. Каспийское море

	
	р.Ертис
	2
	оз. Бурабай
	2
	вдхр. Буктырма
	2. кан. Нура-Есиль
	

	2
	р.Буктырма
	3
	оз. Копа
	3
	вдхр. Сергеевское
	3. кан. сточных вод
	

	3
	р.Ульби
	4
	оз .Улькен Шабакты
	4
	вдхр. Курты
	4. Кошимский канал
	

	4
	р.Глубочанка
	5
	оз.Киши Шабакты
	5
	вдхр. Бартогай
	
	

	5
	р.Красноярка
	6
	оз. Зеренды
	6
	вдхр. Капшагай 
	
	

	6
	р.Оба 
	7
	оз. Султанкельды
	7
	вдхр. Вячеславское
	
	

	7
	р.Тихая  
	8
	оз. Улькен Алматы
	8
	вдхр. Кенгир
	
	

	8
	р.Брекса 
	9
	оз. Балкаш
	9
	вдхр.Самаркан
	
	

	9
	р.Емель
	10
	оз. Шалкар
	10
	вдхр. Шардара
	
	

	10
	р. Орь
	11
	оз. Шалкар
	
	
	
	

	11
	р. Каргалы
	12
	оз. Биликоль
	
	
	
	

	12
	р. Косестек
	13
	оз. Сулуколь
	
	
	
	

	13
	р. Ыргыз
	14
	оз. Карасье
	
	
	
	

	14
	р. Кара Кобда
	15
	Аральское море
	
	
	
	

	15
	р. Улькен Кобда
	
	
	
	
	
	

	16
	р. Ойыл
	
	
	
	
	
	

	17
	р. Темир
	
	
	
	
	
	

	18
	р. Актасты
	
	
	
	
	
	

	19
	р.Эмба 
	
	
	
	
	
	

	20
	р. Елек
	
	
	
	
	
	

	21
	р.Шаган
	
	
	
	
	
	

	22
	р.Дерколь
	
	
	
	
	
	

	23
	р.Жайык
	
	
	
	
	
	

	24
	р.Кигаш
	
	
	
	
	
	

	25
	пр.Шаронова
	
	
	
	
	
	

	26
	р. Нура
	
	
	
	
	
	

	27
	р. Кара Кенгир
	
	
	
	
	
	

	28
	р.Шерубайнура
	
	
	
	
	
	

	29
	р. Кокпекты
	
	
	
	
	
	

	30
	р.Сокыр
	
	
	
	
	
	

	31
	р. Есиль
	
	
	
	
	
	

	32
	р. Жабай
	
	
	
	
	
	

	33
	р.Беттыбулак
	
	
	
	
	
	

	34
	р. Акбулак
	
	
	
	
	
	

	35
	р. Сарыбулак
	
	
	
	
	
	

	36
	р. Тобыл
	
	
	
	
	
	

	37
	р. Айет
	
	
	
	
	
	

	38
	р.Тогызак
	
	
	
	
	
	

	39
	р.Иле
	
	
	
	
	
	

	40
	р.Киши  Алматы
	
	
	
	
	
	

	41
	р.Улькен Алматы 
	
	
	
	
	
	

	42
	р.Есентай 
	
	
	
	
	
	

	43
	р.Шарын 
	
	
	
	
	
	

	44
	р.Шилик 
	
	
	
	
	
	

	45
	р.Турген 
	
	
	
	
	
	

	46
	р.Текес 
	
	
	
	
	
	

	47
	р.Коргас  
	
	
	
	
	
	

	48
	р.Баянкол 
	
	
	
	
	
	

	49
	р.Каркара 
	
	
	
	
	
	

	50
	р. Талгар
	
	
	
	
	
	

	51
	р. Темирлик
	
	
	
	
	
	

	52
	р. Есик
	
	
	
	
	
	

	53
	р. Каскелен
	
	
	
	
	
	

	54
	р. Талас
	
	
	
	
	
	

	55
	р. Асса
	
	
	
	
	
	

	56
	р. Шу
	
	
	
	
	
	

	57
	р. Аксу
	
	
	
	
	
	

	58
	р.Карабалта
	
	
	
	
	
	

	59
	р.Токташ
	
	
	
	
	
	

	60
	р.Сарыкау
	
	
	
	
	
	

	61
	р. Сырдария
	
	
	
	
	
	

	62
	р. Бадам
	
	
	
	
	
	

	63
	р. Келес
	
	
	
	
	
	

	64
	р. Арыс
	
	
	
	
	
	

	65
	р.Катта Бугунь
	
	
	
	
	
	

	
	Всего 95 водных объектов: 65 рек, 15 озер, 10 вдхр., 4 канала, 1 море





таблица 4
Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

	Наименование водного объекта (бассейн, река, гидрохимический створ)
	Комплексный индекс загрязненности воды (КИЗВ) и класс качества воды
	Содержание загрязняющих веществ
за июль 2016 г.

	
	июль
2015 г.
	июнь
2016 г.
	июль
2016г.
	показатели качества воды
	сред-няя концентрация, мг/дм3
	Крат-ность пре-выше-ния

	река Кара Ертис
(ВКО)
	7,72
(нормативно чистая)
	7,30
(нормативно чистая)
	7,61
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,61
	-

	
	1,06 (нормативно чистая)
	1,00 (нормативно чистая)
	1,00 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,00
	-

	
	3,20
(высокого уровня загрязнения)
	1,65
(умеренного уровня загрязнения)
	1,45
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	река Ертис (ВКО)
	9,26 (нормативно чистая)
	9,43 (нормативно чистая)
	10,07 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,07
	-

	
	1,29 (нормативно чистая)
	1,73 (нормативно чистая)
	0,90 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,90
	-

	
	1,84 (умеренного уровня загрязнения)
	1,80 (умеренного уровня загрязнения)
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0029
	2,9

	река Ертис
(Павлодарская)
	8,07  (нормативно чистая
	10,07  (нормативно чистая
	8,98 (нормативно чистая)
	Растворенный       кислород
	8,98
	-

	
	1, 69  (нормативно чистая)
	1,80 (нормативно чистая)
	1,62 (нормативно          чистая)
	БПК5
	1,62
	-

	
	1,8  (умеренного уровня загрязнения)
	1,5  (умеренного уровня загрязнения)
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	р.Буктырма
(ВКО)
	8,70 (нормативно чистая)
	11,1 (нормативно чистая)
	9,35 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,35
	-

	
	1,18 (нормативно чистая)
	1,82
(нормативно чистая)
	1,00
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,00
	-

	
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	2,05
(умеренного уровня загрязнения)
	1,5
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	р.Брекса
(ВКО)
	7,76 (нормативно чистая)
	10,2
(нормативно чистая)
	9,27
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,27
	-

	
	0,71 (нормативно чистая)
	1,87 (нормативно чистая)
	1,14 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,14
	-

	
	19,79 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	5,85
(высокого уровня загрязнения)
	4,00
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,022
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0077
	7,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,095
	9,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,034
	3,4

	р. Тихая
(ВКО)
	8,07 (нормативно чистая)
	10,4 (нормативно чистая)
	8,74
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,74
	-

	
	0,89 (нормативно чистая)
	1,76 (нормативно чистая)
	1,32 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,32
	-

	
	12,45 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	5,20
(высокого уровня загрязнения)
	8,28
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0048
	4,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,051
	5,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,150
	15,0

	р. Ульби
(ВКО)
	7,53 (нормативно чистая)
	10,8
(нормативно чистая)
	9,98
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,98
	-

	
	0,87 (нормативно чистая)
	1,57 (нормативно чистая)
	0,89 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,89
	-

	
	7,44 (высокого уровня загрязнения)
	3,85
(высокого уровня загрязнения)
	6,23
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0063
	6,3

	
	
	
	
	Цинк
	0,090
	9,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,033
	3,3

	р. Глубочанка
(ВКО)
	7,57 (нормативно чистая)
	9,18 (нормативно чистая)
	8,27 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,27
	-

	
	0,97 (нормативно чистая)
	1,70
(нормативно чистая)
	1,51
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,51
	-

	
	5,08 (высокого уровня загрязнения)
	2,95
(умеренного уровня загрязнения)
	3,71
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,042
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0071
	7,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,054
	5,4

	
	
	
	
	Марганец
	0,034
	3,4

	р. Красноярка
(ВКО)
	7,88 (нормативно чистая)
	9,77
(нормативно чистая)
	9,74
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,74
	-

	
	1,03 (нормативно чистая)
	1,05 (нормативно чистая)
	0,98 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,98
	-

	
	7,21 (высокого уровня загрязнения)
	3,85
(высокого уровня загрязнения)
	4,28
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,050
	5,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	Медь
	0,0043
	4,3

	р. Оба
(ВКО)
	8,73 (нормативно чистая)
	9,84 (нормативно чистая)
	10,25 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,25
	-

	
	1,69 (нормативно чистая)
	1,62 (нормативно чистая)
	0,79 (нормативно чистая)
	БПК5
	0,79
	-

	
	1,55 (умеренного уровня загрязнения)
	1,85 (умеренного уровня загрязнения)
	2,42 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0037
	3,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	р. Емель
(ВКО)
	8,48 (нормативно чистая)
	7,11 (нормативно чистая)
	8,03 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,03
	-

	
	1,89 (нормативно чистая)
	0,91
(нормативно чистая)
	1,21
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,21
	-

	
	1,65 (умеренного уровня загрязнения)
	2,65 (умеренного уровня загрязнения)
	1,77 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	200,0
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,92
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0028
	2,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,014
	1,4

	вдхр. Буктырма (ВКО)
	8,47
(нормативно чистая)
	9,50
(нормативно чистая)
	9,06
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,06
	-

	
	1,63 (нормативно чистая)
	2,18 (нормативно чистая)
	1,21 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,21
	-

	
	1,12 (умеренного уровня загрязнения)
	1,65 (умеренного уровня загрязнения)
	1,5
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	вдхр. 
Усть-Каменогорское (ВКО)
	9,96 (нормативно чистая)
	10,27 (нормативно чистая)
	9,61 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,61
	-

	
	2,13 (нормативно чистая)
	2,09 (нормативно чистая)
	1,69 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,69
	-

	
	1,58 (умеренного уровня загрязнения)
	2,00 (умеренного уровня загрязнения)
	1,50 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	Каспийское море

	12.3 (нормативно чистая)
	10,3 (нормативно чистая)
	11,9 (нормативно чистая)
	Растворенный
кислород
	11,9
	

	
	2.8 (нормативно чистая)
	4,6 (умеренного уровня загрязнения)
	3,29 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,29
	

	
	0.00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	0,00 (нормативно чистая)
	
	
	



	р. Жайык
(Атырауская)
	9,7
  (нормативно чистая)
	9,48
(нормативно чистая)
	10,73
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,73
	

	
	4,8
(умеренного уровня загрязнения)
	3,39
(умеренного уровня загрязнения)
	2,95
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,95
	

	
	0,00
(нормативно чистая)
	0,00
(нормативно чистая)

	0,00
(нормативно чистая)

	

	р. Шаронова (Атырауская)
	9,7
(нормативно чистая)
	9,5 (нормативно чистая)
	12,1 (нормативно чистая)
	Растворенный 
кислород
	12,1
	

	
	4,8
(умеренного уровня загрязнения)
	3,65
(умеренного уровня загрязнения)
	3,12
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,12
	

	
	1,1
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	р. Кигаш
(Атырауская)
	10,4
(нормативно чистая)
	9,8
(нормативно чистая)
	12,4
(нормативно чистая)
	Растворенный 
кислород
	12,4
	

	
	5,12
(умеренного уровня загрязнения)
	3,6
(умеренного уровня загрязнения)
	2,8
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,8
	

	
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	0,00
(нормативно чистая)
	

	р. Эмба
(Атырауская)
	9,1
(нормативно чистая)
	9,9
(нормативно чистая)
	12,3
(нормативно чистая)
	Растворенный 
кислород
	12,3

	


	
	4,48
(умеренного уровня загрязнения)
	3,45
(умеренного уровня загрязнения)
	3,0
(нормативно чистая)
	БПК5
	3,0
	

	
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	0,00
(нормативно чистая)
	0,00
(нормативно чистая)
	
	
	

	р. Жайык
(ЗКО)
	8,35
(нормативно чистая)
	10,59
(нормативно чистая)
	8,44 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,44

	-

	
	2,54
(нормативно чистая)
	1,18
(нормативно чистая)
	1,16 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,16
	-

	
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	1,38 (умеренного уровня загрязнения)
	1,42
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Натрий
	170,0
	1,4

	р. Шаган
(ЗКО)


	11,5
(нормативно
чистая)
	10,45
(нормативно чистая)
	10,33
(нормативно чистая)
	Растворенный
кислород
	10,33
	-

	
	2,66 (нормативная чистая)
	0,99
(нормативно чистая)
	0,98
(нормативно чистая)
	БПК5
	0,98
	-

	
	1,76
(умеренного уровня загрязнения)
	1,06
(умеренного уровня загрязнения)
	1,38
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	337,5
	1,1

	
	
	
	
	Натрий 
	196,4
	1,6

	р.Дерколь
(ЗКО)
	11,84
(нормативно
чистая)
	12,16
(нормативно чистая)
	7,00
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,00
	-

	
	2,73
(нормативная чистая)
	1,09
(нормативно чистая)
	1,01 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,01
	-

	
	1,84
(умеренного
уровня
загрязнения)
	1,53
(умеренного
уровня
загрязнения)
	1,40
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	351,0
	1,2

	
	
	
	
	Натрий
	196,7
	1,6

	Кошимский канал
(ЗКО)
	8,38
(нормативно
чистая)
	-
	6,20
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,20
	-

	
	2,54
(нормативно чистая)
	-
	1,09
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,09
	-

	
	1,46
(умеренного
уровня
загрязнения)
	-
	1,15
(умеренного
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Магний
	44,4
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,023
	1,2

	оз.Шалкар
(ЗКО)
	10,08
(нормативно чистая)
	-
	7,36 (нормативно чистая)
	Растворенный
кислород
	7,36
	-

	
	2,97
(нормативно чистая)
	-
	2,64 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,64
	-

	
	5,0
(высокого
уровня
загрязнения)
	-
	3,45
(высокого
уровня
загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды 
	2250,0
	7,5

	
	
	
	
	Кальций
	360,0
	2,0

	
	
	
	
	Магний
	252,0
	6,3

	
	
	
	
	Натрий
	809,1
	6,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,2

	р. Елек (Актюбинская)

	8,49
(нормативно чистая)
	8,28
(нормативно чистая)
	8,90
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,90

	-

	
	3,53
(умеренного уровня загрязнения)
	2,26
(нормативно чистая)
	2,53
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,53
	-

	
	5,17
(высокого уровня загрязнения)
	3,43
(высокого уровня загрязнения)
	5,20
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные и неорганические вещества

	
	
	
	
	Бор
	0,143
	8,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,014
	14,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,021
	2,1

	
	
	
	
	Хром(6+)
	0,032
	1,6

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	131,3
	1,3

	р. Каргалы (Актюбинская)
	7,86
(нормативно чистая)
	-
	10,1
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,1

	-

	
	0,99
(нормативно чистая)

	-
	2,76
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,76

	-

	
	3,56
(высокого уровня загрязнения)
	-
	3,77
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,011
	11,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	110,0
	1,1

	р.Косестек (Актюбинская)
	11,09
(нормативно чистая)
	-
	12,14
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	12,14

	-

	
	5,98
(умеренного уровня загрязнения)
	-
	4,01
(умеренного  уровня загрязнения)
	БПК5
	4,01

	-

	
	2,33
(умеренного уровня загрязнения)

	-
	4,65
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,034
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,013
	13,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,021
	2,1

	р.Актасты
(Актюбинская)
	11,89
(нормативно чистая)
	-
	9,94 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,94
	-

	
	2,9
(нормативно чистая)
	-
	3,4
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,4

	-

	
	3,53
(высокого уровня загрязнения)
	-
	9,25
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	402,0
	4,0

	
	
	
	
	Магний
	49,2
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	23,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,088
	8,8

	

р.Ойыл (Актюбинская)
	11,74
(нормативно чистая)
	-
	14,52
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	14,52

	-

	
	3,96
(умеренного уровня загрязнения)
	-
	8,43
(чрезвычайно высокого  уровня загрязнения)
	БПК5
	8,43
	-

	
	4,32
(высокого уровня загрязнения)
	-
	3,45
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	248,0
	2,5

	
	
	
	
	Хлориды
	592,0
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,85
	1,7

	
	
	
	
	Фториды
	1,33
	1,8

	
	
	
	
	Железо общее
	0,13
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,006
	6,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,20
	4,0

	р. УлькенКобда (Актюбинская)
	7,93
(нормативно чистая)
	-
	9,01
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,01
	-

	
	2,28
(нормативно чистая)
	-
	4,56
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,56
	-

	
	4,78
(высокого уровня загрязнения)
	-
	3,93
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты	
	214,0
	2,1

	
	
	
	
	Хлориды
	346,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,013
	13,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,026
	2,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,12
	2,4

	р. Кара Кобда (Актюбинская)
	9,41
(нормативно чистая)
	-
	10,86
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,86
	-

	
	2,69 (нормативно чистая)
	-
	3,68 (умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,68
	-

	
	3,88
(высокого уровня загрязненная)

	-
	6,86
(высокого уровня загрязнення)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	210,0
	2,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,012
	12,0

	
	
	
	
	Марганец	
	0,097
	9,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,37
	7,4

	оз. Шалкар (Актюбинская)
	11,65
(нормативно чистая)
	-
	10,05
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,05

	-

	
	7,47 (высокого уровня загрязнения)
	-
	2,69 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,69
	-

	
	3,67
(высокого уровня загрязнения)
	-
	3,5
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,5
	3,0

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты 
	106,0
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,004
	4,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,082
	8,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,07
	1,4

	р.Орь (Актюбинская)
	9,49
(нормативно чистая)
	-
	10,31
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,31
	-

	
	1,18
(нормативно чистая)
	-
	2,59
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,59

	-

	
	
2,27 (умеренного уровня загрязнения)
	-

	
4,95
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	187,0
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,68
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,015
	15,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,095
	9,5

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,21
	4,2

	р. Ыргыз (Актюбинская)
	7,86
(нормативно чистая)
	-
	10,05
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,05
	-

	
	1,16 (нормативно чистая)
	-
	1,75
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,75
	-

	
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	-
	4,5
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	489,0
	1,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	178,0
	1,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,24
	2,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,015
	15,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,086
	8,6

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукы
	0,1
	2,0

	р. Эмба (Актюбинская)
	9,95
(нормативно чистая)
	-
	9,78 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,78
	-

	
	3,63
(умеренного уровня загрязнения)
	-
	2,44
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,44
	-

	
	4,4
(высокого уровня загрязнения)
	-
	4,55
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	281,0
	2,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,95
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,011
	11,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,092
	9,2

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,004
	4,0

	р. Темир (Актюбинская)
	8,13
(нормативно чистая)
	
	10,64 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,64
	-

	
	1,94
(нормативно чистая)
	
	4,9
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,9
	-

	
	
4,5
(высокого уровня загрязнения)
	

	
3,77
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	191,5
	1,9

	
	
	
	
	биогенные элементы

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,01
	2,0

	
	
	
	
	Фториды
	1,42
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	Медь
	0,014
	1,4

	р. Тобыл
(Костанайская)
	7,44 (нормативно-чистая)
	7,25 (нормативно-чистая)
	5,72 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	5,72
	-

	
	1,81
(нормативно-чистая)
	2,38
(нормативно-чистая)
	1,16 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,16
	-

	
	3,7
(высокого уровня загрязнения)
	1,7
(умеренного уровня загрязнения)
	2,0
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	165,3
	1,7

	
	
	
	
	Магний
	42,6
	1,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,128
	1,3

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,045
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Никель
	0,042
	4,2

	р. Айет
(Костанайская)
	7,83 (нормативно-чистая)
	11,04 (нормативно-чистая)
	7,40 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,40
	-

	
	2,37 (нормативно-чистая)
	2,08 (нормативно-чистая)
	1,56 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,56
	-

	
	7,4
(высокого уровня загрязнения)
	2,4
(умеренного уровня загрязнения)
	2,3
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	186,4
	1,9

	
	
	
	
	Магний
	48,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0

	
	
	
	
	Никель
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,023
	2,3

	р. Тогызак
(Костанайская)
	8,33 (нормативно-чистая)
	11,91 (нормативно-чистая)
	6,68 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,68
	-

	
	1,82
(нормативно-чистая)
	1,12
(нормативно-чистая)
	1,30
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,30
	-

	
	2,9 (умеренного уровня загрязнения)
	2,4
(умеренногоуровня загрязнения)
	1,9
(умеренногоуровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	269,0
	2,7

	
	
	
	
	Магний
	85,7
	2,1

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,002
	2,0

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Никель
	0,036
	3,6

	р. Есиль (СКО)
	9,36
(нормативно-чистая)
	9,32
(нормативно-чистая)
	9,43
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,43
	-

	
	1,83
(нормативно-чистая)
	2,23
(нормативно-чистая)
	1,86
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,86
	-

	
	2,80
(умеренного уровня
загрязнения)
	2,23
(умеренного уровня
загрязнения)
	1,95
(умеренного уровня
загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0026
	2,6

	
	
	
	
	Никель
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,19
	1,9

	вдхр. Сергеевское (СКО)
	7,15
(нормативно-чистая)
	7,91
(нормативно-чистая)
	8,08
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,08
	-

	
	1,86
(нормативно-чистая)

	1,91
(нормативно-чистая)

	2,19
(нормативно-чистая)

	БПК5
	2,19
	-

	
	2,43
(умеренного уровня
загрязнения)
	2,95
(умеренного уровня
загрязнения)
	2,93
(умеренного уровня
загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,20
	2,0

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0051
	5,1

	
	
	
	
	органические вещества 

	
	
	
	
	Фенолы 
	0,0017
	1,7

	р. Есиль
(Акмолинская)
	8,7 (нормативно-чистая)
	8,21 (нормативно чистая)
	9.72
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,72
	-

	
	2,4 (нормативно-чистая)
	2,28 (нормативно чистая)
	1,72
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,72
	-

	
	3,0
(умеренного уровня загрязнения)
	1,65 (умеренного уровня загрязнения)
	
	1,95
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	152,0
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,048
	4,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,012
	1,2

	р. Акбулак (Акмолинская)
	8,63 (нормативно-чистый)
	8,90 (нормативно чистая)
	7,77
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,77
	-

	
	2,15 (нормативно-чистая)
	2,87 (нормативно чистая)
	1,53
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,53
	-

	
	3,38
(высокого уровня загрязнения)
	2,37 (умеренного уровня загрязнения)
	3,97
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	381,33
	3,8

	
	
	
	
	Кальций
	196,33
	1,1

	
	
	
	
	Магний
	50,33
	1,3

	
	
	
	
	Хлориды
	430,67
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,047
	2,4

	
	
	
	
	Фториды
	2,63
	3,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,071
	7,1

	р. Сарыбулак (Акмолинская)
	6,50 (нормативно-чистая)
	7,78 (нормативно чистая)
	6,00
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	6,00
	-

	
	4,75 (умеренного уровня загрязнения) 
	4,81 (умеренного уровня загрязнения)
	4,43
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,43
	-

	
	4,23
 (высокого уровня загрязнения)
	3,95 (высокого уровня загрязнения)
	2,83
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	638,2
	2,1

	
	
	
	
	Кальций
	201,2
	1,1

	
	
	
	
	Сульфаты
	782,4
	7,8

	
	
	
	
	Магний
	106,5
	2,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,92
	1,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,107
	5,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,015
	1,5

	р. Нура (Акмолинская)
	9,68
(нормативно-чистая)
	7,63 (нормативно чистая)
	9,58
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,58
	-

	
	4,53 (умеренного уровня загрязнения)
	1,65 (нормативно чистая)
	3,12
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,12
	-

	
	3,13
(высокого уровня загрязнения)
	 1,87 (умеренного уровня загрязнения)
	2,82
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	244,67
	2,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,05
	5.0

	

канал Нура -Есиль
(Акмолинская)
	10,6 (нормативно чистая)
	8,69 (нормативно чистая)
	9,31
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,31
	-

	
	4,07 (умеренного уровня загрязнения)
	2,40 (нормативно чистая)
	2,34
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,34
	-

	
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	 1,87 (умеренного уровня загрязнения)
	2,4
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	274.0
	2,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Цинк
	0,028
	2,8

	р. Беттыбулак (Акмолинская)


	8,33
(нормативно чистая)
	9,13
(нормативно чистая)
	8,61
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,61
	-

	
	0,31
(нормативно чистая)
	1,13
(нормативно чистая)
	0,65
(нормативно чистая)
	БПК5
	0,65
	-

	
	2,5
(умеренного уровня загрязнения)
	4,80
(высокого
уровня загрязнения)
	2,51
(умеренного
уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,036
	3,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее 
	0,141
	1,4

	
р. Жабай
(Акмолинская)
	7,11
(нормативно-чистая)
	-
	8,15
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,15
	-

	
	0,97
(нормативно-чистая)
	-
	2,03
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,03
	-

	
	3,90
(высокого
уровня загрязнения)
	-
	3,32
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	160,0
	1,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец 
	0,086
	8,6

	


вдхр.
Вячеславское (Акмолинская)
	9,85 (нормативно чистая)
	7,92 (нормативно чистая)
	8,65
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,65
	-

	
	3,01 (нормативно чистая)
	0,67 (нормативно чистая)
	1,83
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,83
	-

	
	3,48
 (высокого уровня загрязнения)
	2,00 (умеренного уровня загрязнения)
	2,4
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,033
	3,3

	
оз. Султан-
кельды
(Акмолинская)
	5,50 (нормативно-чистая)
	6,49 (нормативно чистая)
	10,60
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	10,60
	-

	
	2,44 (нормативно-чистая)
	1,40 (нормативно чистая)
	2,27
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,27
	-

	
	2,32
(умеренного уровня загрязнения)
	2,5 (умеренного уровня загрязнения)
	3,65
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	489,0
	1,6

	
	
	
	
	Сульфаты
	384,0
	3,8

	
	
	
	
	Магний
	76,0
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,048
	4,8

	оз. Копа
(Акмолинская)
	8,8
(нормативно чистая)
	8,59
(нормативно чистая)
	8,44
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,44
	-

	
	2,6
(нормативно чистая)
	2,60
(нормативно чистая)
	4,75
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,75
	-

	
	4,68
(высокого
уровня загрязнения)
	4,25
(высокого
уровня загрязнения)
	2,45
(умеренного
 уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
		Сульфаты 
	1,4



	144
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,082
	8,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,0116
	1,2

	оз. Зеренды (Акмолинская)
	8,64
(нормативно чистая)
	8,75
(нормативно чистая)
	7,42
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,42
	-

	
	0,97
(нормативно чистая)
	1,78
(нормативно чистая)
	1,78
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,78
	-

	
	2,62
(умеренного уровня загрязнения)
	2,31
(умеренного уровня загрязнения)
	2,97
(умеренного
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты	
	146,0
	1,5

	
	
	
	
	Магний
	62,8
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,92
	2,6

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,0616
	6,2

	
	
	
	
	Марганец 
	0,034
	3,4

	
оз. Бурабай
(Акмолинская)
	8,48
(нормативно-чистая)
	8,81
(нормативно чистая)
	8,12
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,12
	-

	
	0,81
(нормативно-чистая)
	1,30
(нормативно чистая)
	1,31
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,31
	-

	
	3,70 (высокого
уровня загрязнения)
	2,75
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,50
(умеренного
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	2,10
	2,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец 
	0,022
	2,2

	оз.Улькен
Шабакты
(Акмолинская)
	8,32
(нормативно-чистая)
	9,29
(нормативно чистая)
	8,78
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,78
	

	
	1,12 (нормативно-чистая)
	1,30
(нормативно чистая)
	1,76
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,76
	

	
	7,4
(высокого
уровня загрязнения)

	6,40
(высокого
уровня загрязнения)
	7,19
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	304,0
	3,0

	
	
	
	
	Магний
	80,2
	2,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	11,36
	15,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Цинк
	0,066
	6,6

	оз. Щучье
(Акмолинская)
	8,48 (нормативно-чистая)
	8,96
(нормативно чистая)
	8,44
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,44
	-

	
	1,31 (нормативно-чистая)
	1,12
(нормативно чистая)
	0,79
(нормативно чистая)
	БПК5
	0,79
	-

	
	5,37
(высокого
уровня загрязнения)
	4,25
(высокого
уровня загрязнения)
	5,25
(высокого
уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	4,83
	6,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк
	0,0409
	4,1

	
оз. Киши
Шабакты
(Акмолинская)
	9,12
(нормативно-чистая)
	8,97
(нормативно чистая)
	8,28
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,28
	-

	
	1,46
(нормативно-чистая)
	1,14
(нормативно чистая)
	1,96
(нормативно чистая)
	БПК5
	1,96
	-

	
	8,96
(высокого уровня
загрязнения)
	8,83
(высокого
уровня загрязнения)
	6,57
(высокого
уровня загрязнения)
	главные ионы 

	
	
	
	
	Сульфаты 
	1107
	11,1

	
	
	
	
	Хлориды 
	1952
	6,5

	
	
	
	
	Магний 
	433
	10,8

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	10,56
	14,1

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,546
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,042
	4,2

	
оз. Карасье
(Акмолинская)
	8,51
(нормативно-чистая)
	8,16
(нормативно-чистая)
	7,79
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,79
	-

	
	2,60
(нормативно-чистая)
	1,45
(нормативно чистая)
	3,42
(умеренного
уровня загрязнения)
	БПК5
	3,42
	-

	
	1,91
(умеренного
уровня загрязнения)
	2,90
(умеренного
уровня загрязнения)
	5,38
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды 
	1,22
	1,6

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	4,57
	9,1

	
оз. Сулуколь
(Акмолинская)
	8,2 (нормативно-чистая)
	8,49
(нормативно-чистая)
	8,29
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,29
	-

	
	0,81 (нормативно-чистая)
	1,78
(нормативно-чистая)
	1,63
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,63
	-

	
	2,42
(умеренного
уровня загрязнения)
	3,40
(высокого
уровня загрязнения)
	3,85
(высокого уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,138
	1,4

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,352
	2,7

	
	
	
	
	Фториды
	2,43
	3,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Цинк 
	0,093
	9,3

	
	
	
	
	Медь 
	0,0012
	1,2

	Нура
(Карагандинска)
	8,49 (нормативно-чистая)
	8,91
(нормативно-чистая)
	8,81
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,81
	-

	
	2,23
(нормативно-чистая)
	2,02
(нормативно-чистая)
	2,03
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,03
	-

	
	3,32
(высокого уровня загрязнения)
	3,22
(высокого уровня загрязнения)

	3,03
(умеренного уровня загрязнения)

	главные  ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	246,1
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее 
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	Фториды
	1,05
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	Цинк 
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,130
	13,0

	вдхр. Самаркан
(Карагандинская)
	8,87
(нормативно-чистая)
	8,68
(нормативно-чистая)
	8,71
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,71
	-

	
	1,91
(нормативно-чистая)
	2,06
(нормативно-чистая)
	1,99
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,99
	-

	
	3,97
(высокого уровня загрязнения)
	2,47
(умеренного уровня загрязнения)
	2,43
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	220,0
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,10
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк 
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,081
	8,1

	«Канал сточных вод
(Карагандинская)
	7,92 (нормативно чистая)
	9,47
(нормативно чистая)
	8,96
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,96
	-

	
	1,69 (нормативно чистая)
	2,78
(нормативно чистая)
	2,23
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,23
	-

	
	4,13
(высокого уровня загрязнения)
	2,87
(умеренного уровня загрязнения)
	4,33
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	364,0
	3,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,036
	1,8

	
	
	
	
	Азот нитратный
	11,8
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	Цинк 
	0,025
	2,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,184
	18,4

	вдхр.Кенгир (Карагандинская)
	5,94
(нормативно чистая)
	6,12
(нормативно-чистая)
	5,92
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	5,92
	-

	
	2,97
(нормативно чистая)
	2,91
(нормативно чистая)
	3,25
(умеренного-уровня загрязнения)
	БПК5
	3,25
	-

	
	3,6
(высокого уровня загрязнения)
	2,90
(умеренного уровня загрязнения)
	2,97
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	160,0
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,63
	1,3

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,031
	1,5

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0052
	5,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,068
	6,8

	р. Кара Кенгир
(Карагандинская)
	5,67
(нормативно чистая)
	6,31
(нормативно-чистая)
	5,13
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	5,13
	-

	
	3,96
(умеренного уровня загрязнения)
	2,63
(нормативно чистая)
	4,45
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,45
	-

	
	7,2
(высокого уровня загрязнения)
	7,45
(высокого уровня загрязнения)

	4,78
(высокого уровня загрязнения)

	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	447,3
	4,5

	
	
	
	
	Магний 
	67,6
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	5,24
	10,5

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,043
	2,2

	
	
	
	
	Железо общее
	0,20
	2,0

	
	
	
	
	Фториды
	0,98
	1,3

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,257
	25,7

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,06
	1,2

	р. Сокыр (Карагандинская)
	11,3
(нормативно- чистая)
	8,19
(нормативно чистая)
	9,64
(нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	9,64
	-

	
	2,29
(нормативно- чистая)
	2,70
(нормативно чистая)
	2,78
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,78
	-

	
	13,1
(чрезвычайно-высокого уровня загрязнения)

	10,05
(высокого уровня загрязнения)

	9,68
(высокого уровня загрязнения)

	главные ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	418,0
	1,4

	
	
	
	
	Сульфаты
	450,0
	4,5

	
	
	
	
	Магний
	57,0
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,29
	2,6

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,91
	45,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,28
	28,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Шерубайнура (Карагандинская)
	11,4
(нормативно-чистая)
	7,96
(нормативно-чистая)
	8,56
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,56

	-

	
	2,43
(нормативно-чистая)
	2,55
(нормативно чистая)
	2,80
(нормативно чистая)
	БПК5
	2,80
	-

	
	10,45
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	9,30
(высокого уровня загрязнения)

	7,55
(высокого уровня загрязнения)

	главные  ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	436,0
	1,5

	
	
	
	
	Сульфаты
	533,0
	5,3

	
	
	
	
	Магний
	62,5
	1,6

	
	
	
	
	биогенныевещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,42
	2,8

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,865
	43,3

	
	
	
	
	Железо общее
	0,36
	3,6

	
	
	
	
	Фториды
	0,81
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец 
	0,35
	35,0

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	канал Ертис-Караганды (Карагандинская)
	8,35 (нормативно-чистая)
	-
	8,60
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,60
	-

	
	1,13
(нормативно-чистая)
	-
	1,80
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,80
	-

	
	3,2
(высокого уровня загрязнения)
	-
	5,00
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	Марганец 
	0,085
	8,5

	оз. Балкаш
(Карагандинская)
	8,1 (норматино чистая)
	7,82 (нормативно чистая)
	8,08 (нормативно чистая)
	Растворен ный кислород
	8,08
	-

	
	1,17 (норматив но чистая)
	0,90 (нормативно чистая)
	1,16 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,16
	-

	
	3,80
 (высокого уровня загрязне ния)
	5,30 (высокого уровня загрязнения)
	3,94 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	757,8
	7,6

	
	
	
	
	Хлориды
	347,4
	1,2

	
	
	
	
	Магний
	108,56
	2,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,615
	2,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0057
	5,7

	р.Кокпекты, (Карагандинская)
	9,02 (нормативно- чистая)
	8,28
(нормативно-чистая)
	9,64
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,64
	-

	
	2,55 (нормативно-чистая)
	1,13
(нормативно-чистая)
	2,57
(нормативно-чистая)
	БПК5
	2,57
	-

	
	3,58
(высокого уровня загрязнения)

	3,53
(высокого уровня загрязнения)

	7,50
(высокого уровня загрязнения)

	главные  ионы

	
	
	
	
	Хлориды
	893,0
	3,0

	
	
	
	
	Сульфаты
	572,0
	5,7

	
	
	
	
	Магний
	70,4
	1,8

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь 
	0,0016
	1,6

	
	
	
	
	Цинк
	0,020
	2,0

	
	
	
	
	Марганец
	0,310
	31,0

	р. Иле
(Алматинская)
	10,1
(нормативно чистая)
	9,7
(нормативно чистая)
	10,3
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,3
	

	
	0,6 (нормативно чистая)
	0,9 (нормативно чистая)
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	4,7
(высокого уровня загрязнения)
	1,6
(умеренного уровня загрязнения)
	1,7
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,22
	2,2

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,026
	1,3

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,7
	1,4

	р. Текес
(Алматинская)
	10,5 (нормативно чистая)
	10,3 (нормативно  чистая)
	9,63 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	9,63
	

	
	1,5 (нормативно чистая)
	1,6 (нормативно  чистая)
	1,9 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,9
	

	
	3,2 (высокого уровня загрязнения)
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Марганец
	0,09
	9,0

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	118,7
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,23
	2,3

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,6
	1,2

	р. Коргас
(Алматинская)
	11,0 (нормативно чистая)
	10,3 (нормативно чистая)
	8,88 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	8,88
	-

	
	1,0 (нормативно чистая)
	1,6 (нормативно чистая)
	1,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,6
	-

	
	6,0
(высокого уровня загрязнения)
	4,1 (высокого уровня загрязнения)
	5,2
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,077
	7,7

	
	
	
	
	Медь
	0,0041
	4,1

	
	
	
	
	Цинк
	0,014
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,6
	6,0

	вдхр Капшагай
(Алматинская)
	11,7 (нормативно чистая)
	10,5 (нормативно чистая)
	11,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,2
	

	
	0,4
(нормативно чистая)
	1,5
(нормативно чистая)
	1,2
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	5,3
(высокого уровня загрязнения)
	1,4 (умеренного уровня загрязнения)
	1,7 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0024
	2,4

	
	
	
	
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	120,0
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,8
	1,6

	р. Баянкол
(Алматинская)
	10,6 (нормативно чистая)
	
	11,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,2
	

	
	0,1
(нормативно чистая)
	
	1,0
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	2,1  (умеренного уровня загрязнения)
	
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	Марганец
	0,017
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,40
	4,0

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	1,45
	2,9

	р. Шилик
(Алматинская)
	11,3 (нормативно чистая)
	
	11,3 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,3
	

	
	0,1 (нормативно чистая)
	
	0,9 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,9
	

	
	4,7
(высокого уровня загрязнения)
	
	1,5 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0017
	1,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,7
	1,4

	р. Шарын
(Алматинская)
	11,0 (нормативно чистая)
	
	11,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	

	
	0,3 (нормативно чистая)
	
	0,7 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,7
	

	
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	
	3,1 
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0077
	7,7

	
	
	
	
	Марганец
	0,013
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,8
	1,6

	р. Каскелен
(Алматинская)
	11,4 (нормативно чистая)
	
	11,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	0,5 (нормативно чистая)
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	4,0
(высокого уровня загрязнения)
	
	1,4
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	р. Каркара
(Алматинская)
	11,2 (нормативно чистая)
	
	11,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	0,6 (нормативно чистая)
	
	1,7 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,7
	

	
	2,8
(умеренного уровня загрязнения)
	
	2,7
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	115,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0062
	6,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,019
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,85
	1,7

	
	
	
	
	Железо общее
	0,41
	4,1

	р. Есик
(Алматинская)
	11,1 (нормативно чистая)
	
	11,0 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,0
	

	
	0,5 (нормативно чистая)
	
	1,0 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,0
	

	
	2,5
(умеренного уровня загрязнения)
	
	1,3 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,7
	1,4

	
	
	
	
	Железо общее
	0,15
	1,5

	вдхр Курты
(Алматинская)
	11,5 (нормативно чистая)
	
	11,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,1
	

	
	0,4 (нормативно чистая)
	
	0,8 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,8
	

	
	3,6
(высокого уровня загрязнения)
	
	2,1
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,28
	2,8

	вдхр. Бартогай
(Алматинская)
	11,6 (нормативно чистая)
	
	11,8 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,8
	

	
	0,4 (нормативно чистая)
	
	1,3 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	1,6 (умеренного уровня  загрязненная)
	
	4,3
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Марганец
	0,039
	3,9

	
	
	
	
	Медь
	0,0033
	3,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,49
	4,9

	р. Турген
(Алматинская)
	11,6 (нормативно чистая)
	
	11,2 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,2
	

	
	0,4 (нормативно чистая)
	
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	3,05 (умеренного уровня загрязнения)
	
	1,2
(умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,55
	1,1

	р. Талгар
(Алматинская)
	11,6 (нормативно чистая)
	
	11,3 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,3
	

	
	0,7 (нормативно чистая)
	
	1,2 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,2
	

	
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	
	2,6 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,36
	3,6

	р.Темирлик
(Алматинская)
	11,3 (нормативно чистая)
	
	11,7 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,7
	

	
	0,3 (нормативно чистая)
	
	1,6 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,6
	

	
	3,5
(высокого уровня загрязнения)
	
	3,5
(высокого уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0066
	6,6

	
	
	
	
	Марганец
	0,016
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,3
	3,0

	р. Киши Алматы
(г. Алматы)
	12,4 (нормативно- чистая)
	10,7
(нормативно-чистая)
	10,8  (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,8
	-

	
	2,6 (нормативно – чистая)
	1,1
(нормативно-чистая)
	0,77 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,77
	

	
	3,27 (высокого уровня загрязнения)
	1,9 (умеренного уровня загрязнения)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,042
	4,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0014
	1,4

	р. Есентай
(г. Алматы)
	12,2 (нормативно – чистая)
	11,2 (нормативно-чистая)
	11,6 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	11,6
	

	
	1,8 (нормативно – чистая)
	1,4 (нормативно-чистая)
	1,3 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,3
	

	
	3,7
(высокого уровня загрязнения)
	2,7(умеренного уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,1
	5,0

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,7
	1,4

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0021
	2,1

	р. Улькен
Алматы
(г. Алматы)
	11,4 (нормативно – чистая)
	10,7 (нормативно-чистая)
	10,9 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,9
	

	
	1,4 (нормативно – чистая)
	0,84 (нормативно-чистая)
	0,87 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,87
	

	
	3,8 (умеренного уровня загрязнения)
	2,5
(умеренного уровня загрязнения)
	2,1 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,41
	4,1

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,044
	2,2

	
	
	
	
	Аммоний солевой
	0,85
	1,7

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0018
	1,8

	
	
	
	
	Марганец
	0,011
	1,1

	озеро Улькен
Алматы
(г. Алматы)
	11,0 (нормативно – чистая)
	10,6 (нормативно-чистая)
	10,1 (нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	10,1
	

	
	0,9 (нормативно – чистая)
	1,0 (нормативно-чистая)
	0,4 (нормативно-чистая)
	БПК5
	0,4
	

	
	2,42 (умеренного уровня загрязнения)
	2,1(умеренного уровня загрязнения)
	2,4 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0019
	1,9

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,30
	3,0

	р. Талас (Жамбылская)
	8,25
(нормативно-чистая)
	8,39
(нормативно-чистая)
	7,78
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	7,78
	-

	
	2,41
(нормативно-чистая)
	3,57
(умеренного уровня загрязнения)
	4,12
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,12
	-

	
	3,15
(высокого уровня загрязнения)
	2,3 (умеренного уровня загрязнения)
	1,2 (умеренного уровня загрязнения)
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	р. Асса (Жамбылская)
	8,58
(нормативно-чистая)
	8,31 (нормативно-чистая)
	9,99 (нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	9,99
	-

	
	1,68 (нормативно-чистая)
	1,83 (нормативно-чистая) 
	4,15 
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	4,15
	-

	
	2,5
(умеренного уровня загрязнения)
	2,0 (умеренного уровня загрязнения)
	2,15 (умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,90
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0031
	3,1

	оз. Биликоль (Жамбылская)
	8,16 (нормативно-чистая)
	7,38
(нормативно-чистая)
	7,01
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	7,01
	-

	
	18,1
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	19,3 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	15,9 (чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	15,9
	-

	
	2,48
(умеренного уровня загрязнения)
	2,68
(умеренного уровня загрязнения)
	2,7
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	619,0
	6,2

	
	
	
	
	Магний
	87,6
	2,2

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	1,4
	1,9

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Шу (Жамбылская)
	9,04
(нормативно-чистая)
	8,6 (нормативно-чистая)
	8,37
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	8,37
	-

	
	4,56
(умеренного уровня загрязнения)
	3,18 
(умеренного уровня загрязнения)
	3,48 
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,48
	-

	
	1,8
(умеренного уровня загрязнения)
	4,0 
(высокого уровня загрязнения)
	1,3 
(умеренного уровня загрязнения)
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,11
	1,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0015
	1,5

	р. Аксу (Жамбылская)
	8,91 (нормативно-чистая)
	8,36 (нормативно-чистая)
	8,01 (нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	8,01
	-

	
	9,0
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	3,6
(умеренного уровня загрязнения)
	3,32
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,32
	-

	
	2,81 (умеренного уровня загрязнения)
	2,38
(умеренного уровня загрязнения)
	1,8
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	119,0
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0025
	2,5

	
	
	
	
	Цинк
	0,018
	1,8

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Карабалта
(Жамбылская)
	8,52
(нормативно-чистая)
	8,08 (нормативно-чистая)
	8,19 (нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	8,19
	-

	
	9,6
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	8,5
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	7,5
(высокого уровня загрязнения)
	БПК5
	7,5
	-

	
	3,75
(высокого уровня загрязнения)
	2,63 (умеренного уровня загрязнения)
	2,83 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	205,0
	2,1

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0044
	4,4

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,002
	2,0

	р. Токташ
(Жамбылская)
	7,75 (нормативно-чистая)
	8,54
(нормативно-чистая)
	8,29
(нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	8,29
	-

	
	3,42
(умеренного уровня загрязнения) 
	3,58
(умеренного уровня загрязнения) 
	3,48
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,48
	-

	
	2,75
(умеренного уровня загрязнения)
	2,9
(умеренного уровня загрязнения)
	1,97
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	290,0
	2,9

	
	
	
	
	Магний
	51,6
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Фториды
	0,97
	1,3

	
	
	
	
	тяжёлые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0039
	3,9

	
	
	
	
	Цинк
	0,012
	1,2

	р. Сарыкау
(Жамбылская)
	8,91 (нормативно-чистая)
	8,45 (нормативно-чистая)
	8,1 (нормативно-чистая)
	Растворённый кислород
	8,1
	-

	
	9,2
(чрезвычайно высокого уровня загрязнения)
	4,2
(умеренного уровня загрязнения)
	3,16
(умеренного уровня загрязнения)
	БПК5
	3,16
	-

	
	2,82
(умеренного уровня загрязнения)
	3,7 
(высокого уровня загрязнения)
	2,93 
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	250,0
	2,5

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Железо общее
	0,12
	1,2

	
	
	
	
	Фториды
	1,46
	1,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0047
	4,7

	река Сырдария (Южно-Казахстанская)
	7,93 (нормативно чистая)
	8,46 (нормативно чистая)
	7,91 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,91
	-

	
	0,80 (нормативно чистая)
	1,25 (нормативно чистая)
	1,25 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,25
	-

	
	2,27
(умеренного уровня загрязнения)
	3,4 (высокого уровня загрязнения)
	3,5 (высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	398,5
	4,0

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,082
	4,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0023
	2,3

	река Келес (Южно-Казахстанская)
	8,55 (нормативно чистая)
	8,73
(нормативно чистая)
	8,82 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,82
	-

	
	1,49 (нормативно чистая)
	1,73
(нормативно чистая)
	1,44 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,44
	-

	
	3,16 (высокого уровня загрязнения)
	3,65
(высокого уровня загрязнения)
	2,8 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	653,0
	6,5

	
	
	
	
	Магний
	64,4
	1,6

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,025
	1,3

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	река Бадам (Южно-Казахстанская)
	7,70 (нормативно чистая)
	8,79
(нормативно чистая)
	8,35 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,35
	-

	
	1,14 (нормативно чистая)
	1,75
(нормативно чистая)
	2,07 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,07
	-

	
	1,66 (умеренного уровня загрязнения)
	1,25
(умеренного уровня загрязнения)
	1,1 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	115,4
	1,1

	река Арыс (Южно-Казахстанская)
	7,95 (нормативно чистая)
	8,22
(нормативно чистая)
	7,8 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,8
	-

	
	1,95 (нормативно чистая)
	1,48
(нормативно чистая)
	1,64 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,64
	-

	
	1,94 (умеренного уровня загрязнения)
	1,44 (умеренного уровня загрязнения)
	1,83 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	173,0
	1,7

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,030
	1,5

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0011
	1,1

	
	
	
	
	органические вещества

	
	
	
	
	Фенолы
	0,003
	3,0

	р. Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская)
	7,39 (нормативно чистая)
	-
	8,19 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	8,19
	-

	
	1,39 (нормативно чистая)
	-
	1,14 (нормативно чистая)
	БПК5
	1,14
	-

	
	0,00 (нормативно  чистая)
	-
	0,00 (нормативно - чистая)
	-

	вдхр. Шардара   (Южно-Казахстанская)
	8,77 (нормативно чистая)
	8,49
(нормативно чистая)
	7,5 (нормативно чистая)
	Растворенный кислород
	7,5
	-

	
	1,10 (нормативно чистая)
	1,55
(нормативно чистая)
	2,17 (нормативно чистая)
	БПК5
	2,17
	-

	
	3,0  (умеренного уровня загрязнения)
	2,2
(умеренного уровня загрязнения)
	2,83 (умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	548,0
	5,5

	
	
	
	
	Магний
	52,3
	1,3

	
	
	
	
	биогенные вещества

	
	
	
	
	Азот нитритный
	0,078
	3,9

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0012
	1,2

	река Сырдария
(Кызылординская)
	7,59
(нормативно чистая)
	7,43
(нормативно-чистая)
	7,55
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	7,55
	

	
	2,0 (нормативно чистая)
	1,1
(нормативно-чистая)
	1,1
(нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	2,2
(умеренного уровня загрязнения)
	2,5
(умеренного уровня загрязнения)
	2,4
(умеренного уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	398,3
	4,0

	
	
	
	
	Магний
	48,76
	1,2

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,0022
	2,2

	Аральское море (Кызылординская)
	6,2
(нормативно чистая)
	7,67
(нормативно-чистая)
	6,27
(нормативно-чистая)
	Растворенный кислород
	6,27
	

	
	3,1 (умеренного уровня загрязнения)
	0,9 (нормативно-чистая)
	1,1 (нормативно-чистая)
	БПК5
	1,1
	

	
	3,1
(высокого уровня загрязнения)
	2,98
(умеренного уровня загрязнения)
	3,55
(высокого уровня загрязнения)
	главные ионы

	
	
	
	
	Сульфаты
	410,0
	4,1

	
	
	
	
	тяжелые металлы

	
	
	
	
	Медь
	0,003
	3,0
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Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод
Республики Казахстан за июль 2016 года
Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод – зафиксирована 41 случаев ВЗ на 14 водных объектах: река Кара Кенгир (5 случая ВЗ), река Нура (19 случаев ВЗ), река Сокыр (2 случая ВЗ), река Шерубайнура (2 случая ВЗ), река Кокпекты (1 случай ВЗ), канал сточных вод (1 случай ВЗ), озеро Киши Шабакты (3 случая ВЗ), озеро Улькен Шабакты (1 случай ВЗ), река Елек (1 случая ВЗ), озеро Биликоль (1 случай ВЗ), река Брекса (1 случай ВЗ), река Тихая (1 случай ВЗ), река Ульби (2 случая ВЗ), река Глубочанка (1 случай ВЗ).
таблица 5
Высокое загрязнение поверхностных вод

	Наименование
водного объекта, область, пункт наблюдения, створ
	Кол-во случаев ВЗ
	Год, число,
месяц
отбора проб
	Год, число,
месяц проведе
ния анализа
	Загрязняющие вещества
	Примечание

	
	
	
	
	Наимено
вание
	Концен
тра-
ция, мг/дм3
	Крат
ность превышения ПДК
	

	река КараКенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.07.16
	04.07.16
	аммоний солевой
	6,20
	12,4
	По постановлению от 04.09.2015 г. № 3599-15-3-1-3/1190 апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда загрязнение АО «ЖСЖК» реки Кара Кенгир сточными водами проводится на культурно-бытовом уровне.В соответствии с вышеизложенным, сброс отсаточных вод в реку Кара-Кенгир не проводился.

	река КараКенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.07.16
	04.07.16
	аммоний солевой
	8,60
	17,2
	

	река Кара Кенгир, Карагандинская область, г.Жезказган, 0,2 км выше сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС»
	1 ВЗ
	04.07.16
	08.07.16
	марганец
	0,110
	11,0
	

	река КараКенгир, Карагандинская область, 0,5 км ниже сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.07.16
	08.07.16
	марганец
	0,260
	26,0
	

	река КараКенгир, Карагандинская область, 5,5 км ниже сброса  сточных вод предприятия АО «ПТВС» г.Жезказган
	1 ВЗ
	04.07.16
	08.07.16
	марганец
	0,400
	40,0
	

	река Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья реки (09)
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	цинк (2+)
	0,173
	17,3
	РГОК ТОО «Казцинк»
Брекса, Тихая, Ульби. В целях снижения объемов сброса загрязняющих веществ предприятием проводятся следующие мероприятия:
· Начаты работы по внедрению способа очистки от нефтепродуктов на компрессорной станции энергоцеха ОФ; Работы начаты 01.01.2016г. Завершение планируется 31.12.2016г. Выполнено 27%.
· Реконструкция и модернизация системы отвода и очистки сточных вод Шубинского рудника:
– строительство узла по известкованию на водоотливном комплексе в шахте на Шубинском руднике. Снижение загрязняющих веществ на 0,004тонн. Завершение планируется 31.12.2016г.Выполнено 35%.
– реконструкция септиков для сбора хозбытовых стоков от АБК Шубинского рудника (1 этап). Снижение загрязняющих веществ  в водные объекты на 0,002тонн. Завершение планируется 31.12.2016г. Выполнено 17%.
· Комплекс мер по предотвращению загрязнения р.Ульба дренажными водами Тишинского рудника и исторического отвала №2, включая:
– эксплуатация комплекса по обезвреживанию дренажной воды из-под исторического отвала №2 Тишинского рудника. Снижение загрязнения водных объектов. Завершение работ планируется 31.12.2016г. Выполнено 33%.
– Проведена эксплуатация системы перехвата дренажных вод из-под исторического Шубинского отвала и очистка дренажных вод на очистных сооружениях шахтных вод Шубинского рудника. Снижение объема сброса дренажных вод из-под отвала в водный объект на 500м3. Выполнено 10%.
В процессе закладочных работ использована вода с компрессорной Шубинского рудника в процессе закладочных работ в объеме 10000м3 в год. Снижение объема сброса в водный объект на 0,001тонн. Выполнено 48%.
Эксплуатация системы по повторному использованию части очищенной шахтной воды Тишинского рудника в технологических процессах участка дробления руды и бетоно-закладочном комплексе. Снижение объема сброса в водный объект на 10%. Выполнено 33%.
Этап реализации проектных решений по реконструкции очистных сооружений шахтных и карьерных вод:
– разработка ТЭО по перехвату карьерной воды РСР;
– проведение промышленных испытаний по применению нового реагента (флокулянта) для доочистки шахтных вод. Работы планируются завершить в декабре 2016 года. Выполнение данных работ позволит снизить сбросы загрязняющих веществ в р. Филипповку (выпуск №3) на 2500 тонн (50%) к факту 2013года. На сегодняшний день выполнен перерасчет ТЭО. Испытания запланированы в 3 квартале.
РМК ТОО «Казцинк»
1. Совершенствование производственных процессов с целью уменьшения объемов сбросов сточных вод в природные водные объекты, направленное на предотвращение загрязнения и вредного воздействия.
– выполнен перевод пара – воздушных эжекторов вакум – испарительных установок с промышленной воды на оборотную воду. Сокращение объемов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. Работы начаты август 2015г. Выполнено на 100%.
– Выполнена установка нефтоловушек на очистных сооружениях №7 и №8. Работы начаты в мае 2016 года. Завершение планируется в октябре 2016 года. На сегодняшний день работы выполнены на 50%.
– Выполнен ремонт ливневых накопителей. Работы начаты в мае 2016 года. Завершение планируется в октябре 2016 года.
Р. Глубочанка. Предприятием ТОО «Востокцветмет» в 2015 году запланировано природоохранные мероприятя на оздоровление состояние р. Глубочанка и Красноярка на общую сумму 50 631 147 тенге. По итогам 2015 года предприятием выполнено следующее:
– Разработан проект «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Иртышской шахты ИПК»;
– Проведена текущая замена изношенных участков трубопровода шахтных вод;
– Проведена прокачка наблюдательных скважин существующей сети мониторинга;
– Проведено обустройство выпуска очищенных шахтных вод;
– Регулярно проводится санитарная очистка прибрежной зоны р. Красноярка, и очистка территории;

	река Тихая, ВКО,  г.Риддер, 0,1 км выше впадения ручья Безымянный (01)
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	цинк (2+)
	0,249
	24,9
	

	река Ульби, 100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский; 1,25 км ниже слияния рр.Громотухи и Тихой (09)
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	цинк (2+)
	0,233
	23,3
	

	река Ульби, Восточно-Казахстанская область, 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста (09)
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	цинк (2+)
	0,115
	11,5
	

	река Глубочанка, Восточно-Казахстанская область, с. Белоусовка, 0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений п. Белоусовка, непосредственно у автодорожного моста (09)
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	цинк (2+)
	0,131
	13,1
	

	Река Елек, Актюбинская область, г. Алга, 0,5 км ниже подземных вод, 1 км ниже птицефабрики
	1 ВЗ
	05.07.16
	07.07.16
	бор  
	0,479
	28,2
	Загрязнение поверхностных и подземных вод бором и прилегающих земель комиссией признано историческим,  финансирование по ликвидации источника загрязнения бором подземных, поверхностных вод Актюбинской области  ведется с Республиканского бюджета.	
Испытательной лабораторией Департамента экологии ведется ежемесячный контроль по гидрохимическим показателям р.Елек.  

	Озеро Киши Шабакты, Акмолинская область, с. Акылбай
	1 ВЗ
	04.07.16
	05.07.16
	сульфаты 
	1107
	11,1
	Данные ингредиенты в основном природного характера, обусловлены сложившимся природным фоном данного водоема. Озеро относится к категории соленых, сухой остаток составляет 
3-10г/дм3

	Озеро Киши Шабакты, Акмолинская область, с. Акылбай
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	магний 
	433
	10,8
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,110
	11,0
	На предприятиях АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК» проводились плановые проверки. По результатам проверки АО «Арселор Миттал  Темиртау» и АО «ТЭМК» загрязнение реки Нура марганцом не установлено.


	Карагандинская область, г.Темиртау, Канал сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,370
	37,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, отделеление Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,120
	12,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,250
	25,0
	

	река Нура, Карагандинская область, село Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,120
	12,0
	

	Река Нура, Верхний бьеф Интуманского вдхр., 4,8 км., по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,160
	16,0
	

	река Нура, Карагандинская область, нижний бъеф Интумакского водохранилища, 100 м ниже плотины
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,170
	17,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	марганец
	0,140
	14,0
	

	Озеро Биликоль, Жамбылская область, 2 км от а.Абдикадер
	1 ВЗ
	05.07.16
	10.07.16
	БПК5
	15,9
	
	Загрязнение озера Биликоль является историческим. При планированиии ресурсовостонавливающих мероприятий в бассейне реки Аса и практических мер по реабилитации озера Биликоль необходимо использовать комплексный метод как биологического, так и механического содержания, так как они дополняют друг друга. 
В 2007 году с республиканского бюджета выделены финансовые средства и установлен гидропост. Характеристика качества воды очень грязная, класс качества - 6, грязный водоем.

	Озеро Киши Шабакты, Акмолинская область, с. Акылбай
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	фториды 
	10,56
	14,1
	Данный ингредиент в основном природного характера, т.к. в данном районе отсутствуют промышленные предприятия. Обусловлен сложившимся природным фоном данного водоема.

	Озеро Улькен Шабакты, Акмолинская область, п.Боровое в створе водомерного поста
	1 ВЗ
	04.07.16
	07.07.16
	фториды 
	11,36
	15,1
	

	река Кокпекты, Карагандинская область,  0,5 ниже рабочего поселка
	1 ВЗ
	11.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,310
	31,0
	По результатм проверки АО «Арселор Миттал  Темиртау» и АО «ТЭМК» загрязнение реки Нура марганцом не установлено.

По результатам проверки, предприятиями сточные воды в реки Шерубайнура, Кокпекты слиты не были. 

По результатам проверки ТОО «Капиталстрой» и ТОО «Қарағанды-Су», сбрасывающих сточные воды в р. Сокыр, загрязнения марганцом не выявлено.

	река Нура,  Карагандинская область, 2 км выше станции Балыкты
	1 ВЗ
	11.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,240
	24,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал  Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,140
	14,0
	

	река Нура, Карагандинская область, г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	12.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,120
	12,0
	

	Река Нура, Верхний бьеф Интуманского вдхр., 4,8 км., по руслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	12.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,110
	11,0
	

	река Нура, Карагандинская область, с.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	13.07.16
	14.07.16
	марганец 
	0,180
	18,0
	

	река Сокыр, Карагандинская область, автодорожный мост в районе села Каражар
	2 ВЗ
	13.07.16
	14.07.16
	азот нитритный
	0,910
	45,5
	

	
	
	
	
	марганец 
	0,280
	28,0
	

	река Шерубайнура, Карагандинская область, устье реки, 2 км ниже села Асыл
	2 ВЗ
	13.07.16
	14.07.16
	азот нитритный
	0,865
	43,2
	

	
	
	
	
	марганец 
	0,350
	35,0
	

	р.Нура, г.Темир-Тау,, 2,1 км ниже г.Темиртау, 1 км ниже канала сточных вод АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «ТЭМК»
	1ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,120
	12,0
	По результатм проверки АО «Арселор Миттал  Темиртау» и АО «ТЭМК» загрязнение реки Нура марганцом не установлено.


	р.Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения
	1 ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,120
	12,0
	

	р.Нура, г.Темир-Тау, 6,8 км ниже г.Темиртау, 5,7 км ниже канала сточных вод АО «АрселорМиттал» и АО «ТЭМК»
	1 ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,130
	13,0
	

	р.Нура, с.Молодецкое, автодорожный мост в районе села
	1 ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,130

	13,0
	

	р.Нура, Верхний бьеф Интумакскоговдхр., 4,8 км поруслу реки ниже с.Актобе
	1 ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,150
	15,0
	

	р.Нура, Нижний бьеф Интумакскоговдхр., 100м ниже плотины
	1 ВЗ
	21.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,120
	12,0
	

	р.Нура, а.Акмешит, в черте села
	1 ВЗ
	22.07.2016
	25.07.2016
	марганец
	0,210
	21,0
	

	Всего  41 ВЗ на 14 в/о
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Радиационное состояние приземного слоя атмосферы
по Республике Казахстан

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 86 метеорологическихстанциях в 14 областях, а также на 19 автоматических постах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проведены замеры мощностиэкспозиционной дозы в автоматическом режиме:Актобе (2), Талдыкорган(1), Кульсары (1), Уральск (2),Аксай (1), Караганда (1), Темиртау (1),Кызылорда (1), Торетам (1), Акай (1), Жанаозен (2), Павлодар (2), Аксу (1), Екибастуз (1), Туркестан (1) (рис. 6).
По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан находились в пределах 0,003-0,28 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы
по Республике Казахстан

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся в 14 областях Казахстана на 43 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис. 6).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Республики Казахстан колебалась в пределах 0,7–1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по Республики Казахстан составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных 
выпадений на территории Республики Казахстан

1 Состояние окружающей среды Акмолинской области

1.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Астана

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велисьна 7 стационарных постах (рис 1.1, таблица 1.1).

Таблица 1.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	2 раза
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные методы)
	ул. Джамбула 211
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, сульфаты, диоксид азота, фтористый водород

	2
	
	
	пересечение 
ул. Ауэзова –Сейфуллина
	

	3
	
	
	ул. Ташкентская, 
район лесозавода
	

	4
	
	
	рынок «Шапагат», 
ул.Валиханова
угол пр. Богенбая батыра
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	пр.Туран, центральная спасательная станция
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

	6
	
	
	ул. Можайского, район насосно-фильтровой станции
	

	7
	
	
	район жилого комплекса «Достар»
	



[image: C:\Users\ww\Desktop\На бюллетень\Астана.jpg]
Рис.1.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха города Астана

Общая оценка загрязнения атмосферы. В июле по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался очень высоким, он определялся значением НП равным 73% (очень высокий уровень), значение СИ=7 (высокий уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (на территории №4 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ составляла 2,3 ПДКс.с., диоксида азота – 1,89 ПДКс.с., среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За июль 2016 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по взвешенным веществам – 77, диоксиду серы- 1, оксиду углерода – 6, диоксиду азота –60, оксиду азота – 2, фтористому водороду –19 случаев, а так же наблюдались превышения более 5 ПДК по диоксиду азота – 1 случай и 3 случая по фтористому водороду (таблица 1).

1.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кокшетау

В городе Кокшетау функционируют 2 стационарных поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (рис.1.2, таблица 1.2).

Таблица 1.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза
в cутки
	ручной отбор проб 
(дискретные методы)
	старый аэропорт, район метеостанции
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ауелбекова 124
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота
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Рис.1.2 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Кокшетау
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.2) атмосферный воздух города характеризовался низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1,2).
В целом по городу среднемесячные концентрации определяемых веществ не превышали ПДК (таблица 1).

1.3 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Степногорск

В городе Степногорск функционирует 1 стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (рис. 1.3, таблица 1.3).

Таблица 1.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	 каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	1 микрорайон
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан
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Рис. 1.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Степногорск

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1.3) атмосферный воздух города характеризовался низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП =0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 1,94 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
1.4 Качество поверхностных вод на территории Акмолинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Акмолинской области проводились на 17 водных объектах (реки Есиль, Нура, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, водохранилище Вячеславское, канал Нура-Есиль, озера Султанкельды, Копа, Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Киши Шабакты, Щучье, Карасье, Сулуколь).
Река Есиль берет начало из родников в горах Нияз в Карагандинской области. Реки Сарыбулак, Акбулак – правобережные притоки реки Есиль. На реке Есиль расположено водохранилище Вячеславское. Озеро Султанкельды одно из озер Коргалжинского заповедника.
В реке Есиль температура воды было в пределах 20-24 ºC, водородный показатель равен - 7,87, концентрация растворенного воде кислорода – 9,72 мг/дм3, БПК5 –1,72 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, цинк – 4,8 ПДК, марганец – 1,2 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,5 ПДК).
В реке Акбулактемпература воды было в пределах 22-25,5 ºC, водородный показатель равен – 7,65 концентрация растворенного в воде кислорода – 7,77 мг/дм3, БПК5 – 1,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (цинк – 7,1 ПДК), главных ионов (кальций – 1,1 ПДК, сульфаты – 3,8 ПДК, магний – 1,3 ПДК, хлориды – 1,4 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 2,4 ПДК, фториды – 3,5 ПДК).
В реке Сарыбулак температура воды было в пределах 17-20 ºC, водородный показатель равен - 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,00 мг/дм3, БПК5 – 4,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (кальций – 1,1 ПДК, сульфаты –7,8 ПДК, хлориды –2,1 ПДК, магний –2,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой –1,8 ПДК, азот нитритный – 5,3 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 1,5 ПДК).
В рекеБеттыбулактемпература воды 12,0 ºC, водородный показатель равен 7,48, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,61 мг/дм3, БПК5 –0,65 мг/дм3.Превышения ПДК выявлены по веществам из групп биогенных веществ (железо общее  – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец –3,6 ПДК).
В реке Жабай - температура воды отмечена в пределах 19	-19,2ºC, водородный показатель равен 8,24, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,15 мг/дм3, БПК5 – 2,03 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,6 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец –8,6 ПДК).
В реке Нура температура воды было в пределах 18,5-22 ºC, водородный показатель равен – 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,58 мг/дм3, БПК5 – 3,12 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, цинк – 5,0 ПДК). 
В канале Нура-Есиль температура воды было в пределах 22-23 ºC, водородный показатель равен – 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,31 мг/дм3, БПК5 – 2,34 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК, цинк – 2,8 ПДК).
В озере Султанкельды температура воды составило 23 ºC, водородный показатель равен – 7,85, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,60 мг/дм3, БПК5 – 2,27 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,6 ПДК, сульфаты – 3,8 ПДК, магний – 1,9 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 4,8 ПДК).
В водохранилище Вячеславское температура воды составило 23,0 ºC, водородный показатель равен – 7,20, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,65 мг/дм3, БПК5 – 1,83 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, цинк – 3,3 ПДК).
В озере Копа- температура воды 20,4ºC, водородный показатель равен 8,77, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,44 мг/дм3, БПК5 –4,75 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты –1,4 ПДК), тяжелых металлов (марганец –8,2ПДК,цинк-1,2ПДК, медь – 1,2 ПДК).
В озере Зеренды - температура воды 18,0ºC, водородный показатель равен 8,97, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,42 мг/дм3, БПК5 –1,78 мг/дм3. Превышения выявлены по веществам из группглавных ионов (сульфаты –1,5 ПДК, магний – 1,6 ПДК), биогенных веществ (фториды – 2,6 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 3,4 ПДК, цинк – 6,2ПДК).
В озере Бурабай - температура воды 18,2 ºC, водородный показатель равен 8,36, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,12 мг/дм3, БПК5 –1,31 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды –2,8 ПДК), тяжелых металлов (марганец – 2,2 ПДК).
В озере Улькен Шабакты - температура воды 19,0ºC, водородный показатель равен 9,04, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,78 мг/дм3, БПК5 – 1,76 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группглавных ионов (сульфаты –3,0 ПДК, магний – 2,0 ПДК), биогенных веществ (фториды – 15,1 ПДК),тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, цинк – 6,6 ПДК).
В озере Щучье - температура воды 17,8 ºC, водородный показатель равен 8,62, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,44 мг/дм3, БПК5 – 0,79 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группбиогенных веществ (фториды – 6,4 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 4,1 ПДК).
В озере Киши Шабакты- температура воды 18,0 ºC, водородный показатель равен – 9,09, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,28 мг/дм3, БПК5 –1,96 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 6,5 ПДК, сульфаты – 11,1 ПДК, магний – 10,8 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК, фториды – 14,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,1 ПДК, марганец –4,2 ПДК).
В озере Карасье - температура воды 18,5ºC, водородный показатель равен 7,87, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,79мг/дм3, БПК5 –3,42мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (фториды – 1,6 ПДК, аммоний солевой – 9,1 ПДК). 
В озере Сулуколь - температура воды 19,2 ºC, водородный показатель равен 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,29 мг/дм3, БПК5 – 1,63 мг/дм3. Превышение ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (аммоний солевой – 2,7 ПДК, железо общее – 1,4 ПДК, фториды – 3,2 ПДК), тяжелых металлов (цинк – 9,3 ПДК, медь – 1,2 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Акмолинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Есиль, Нура, Сарыбулак, Беттыбулак, канала Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское, оз.Копа, Зеренды, Бурабай; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Акбулак, Жабай, оз. Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, Карасье, Сулуколь, Султанкельды.
По сравнению с июлем 2015 года качество воды реки Есиль, Акбулак, Беттыбулак, Жабай, оз. Зеренды, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты - существенно не изменилось; в оз. Султанкельды, Карасье, Сулуколь - ухудшилось; в реках Сарыбулак, Нура, канал Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское, оз. Копа, Бурабай – улучшилось.
В сравнении с июнем 2016 годакачество воды в реках Есиль, Нура, канала Нура-Есиль, вдхр. Вячеславское, оз. Зеренды, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье,  Киши Шабакты, Сулуколь - существенно не изменилось; в реке Акбулак, оз. Султанкельды, Карасье - ухудшилось; в реке Сарыбулак, Беттыбулак, оз. Копа - улучшилось.
Качество воды по БПК5 в реках Сарыбулак, Нура, оз. Карасье, Копа  оценивается как «умеренного уровня загрязнения», в остальных водных объектах как «нормативно-чистая». В сравнении с июлем 2015 состояние качество воды по БПК5 в канале Нура-Есиль  улучшилось; в оз.Копа, Карасье – ухудшилось, в остальных водных объектах не изменилось. В сравнении с июнем 2016 года в реке Нура, оз. Копа, Карасье– ухудшилось, в остальных водных объектах не изменилось. Кислородный режим в норме.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: оз. Киши Шабакты – 3 случая ВЗ, оз. Улькен Шабакты – 1 случай ВЗ (таблица 5).

1.5 Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ)

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ велись на 8 стационарных постах (рис. 1.4, таблица 1.4).



Таблица 1.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	Автомати-ческим путем
	станция комплексного фонового мониторинга (СКФМ) «Боровое»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов и метан, диоксид углерода

	2
	
	
	на территории школы п.Бурабай
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	3
	
	
	санаторий «Щучинск»
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	4
	
	
	на территории школы №1 г.Щучинск
	взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-1, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-4, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан, диоксид углерода

	5
	
	
	улица Шоссейная, в районе дома №171 
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,  диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак

	6
	
	
	поляна им.Абылайхана в 6 км. от поселка Бурабай граница ГНПП Бурабай
	

	7
	
	
	северный берег оз.Большое Чебачье, граница ГНПП Бурабай , на территории метеостанции Бурабай
	

	8
	
	
	на участке ТОО «АВИАЛЕСОХРАНЫ» в поселке Сарыбулак
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Рис.1.4 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха на территории ЩБКЗ

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха СКФМ Боровое. По данным стационарной сети наблюдений (рис.1, 2) атмосферный воздух в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% ( рис.1, 2).
Среднемесячные концентрацииозона составляли 1,45 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 1).
	Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории Щучинско-Боровской курортной зоны (ЩБКЗ). В июле месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1, 2) атмосферный воздух зоны в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0%.
В целом по территории среднемесячные концентрации озона составляли 2,04 ПДКс.с., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК (таблица 1).
Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха п. Сарыбулак. В июле месяце по данным стационарной сети наблюдений (рис.1.4) атмосферный воздух зоны в целом характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
Среднемесячные концентрации озона составляли 1,1 ПДКс.с., остальныезагрязняющие вещества не превышали ПДК (таблица 1).
1.6 Радиационный гамма-фон Акмолинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино,СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) (рис. 1.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,26мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

1.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Атбасар, Кокшетау, Степногорск, Астана, СКФМ «Боровое») путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 1.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

[image: акмола 1 копия]
Рис. 1.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-
фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАкмолинской области


2 Состояние окружающей среды Актюбинской области

2.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актобе

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.2.1, таблица 2.1).

Таблица 2.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	Авиагородок, 14
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	4
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретныеметоды)
	ул. Белинского, 5
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, хром

	5
	
	
	ул. Ломоносова, 7
	взвешенные вещества, сульфаты, оксид углерода, оксид и диоксид азота, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Рыскулова, 4 Г
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, формальдегид, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Есет-батыра, 109А
	

	6
	
	
	ул. Жанкожа-батыра, 89
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.2.1.Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Актобе

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.2.1) атмосферный воздух города характеризовался очень высоким уровнем загрязнения.Он определялся значением СИ равным 29 (очень высокий уровень), значение НП =19% (повышенный уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (в районе №2 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 2,63 ПДКс.с., взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,2 ПДКс.с,среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
Число случаев превышения более 1 ПДК зарегистрировано по взвешенным частицам РМ-2,5 – 38, взвешенным частицам РМ-10 – 27, диоксид серы – 14, оксиду углерода – 8, озону – 227, сероводороду – 376 случаев, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 94 случая. Также были выявлены превышения более 10 ПДК по сероводороду – 34 случая (таблица 1).
По данным автоматических постов были зафиксированы 30 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 4 случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (таблица 2).

2.2 Качество поверхностных вод на территории Актюбинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Актюбинской области проводились на 12 водных объектах: реки Елек, Орь, Эмба, Темир, Каргалы, Косестек, Ыргыз, Кара Кобда, Улькен Кобда, Ойыл, Актасты и озеро Шалкар.
Река Елек – многоводный левобережный приток реки Жайык. В реке температура воды находилась в пределах от 22,8 до 26,3ºC, водородный показатель в 7,75, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составила 8,90 мг/дм3, БПК5 2,53 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты-1,3 ПДК), биогенных веществ (бор- 8,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 14,0 ПДК,марганец –2,1ПДК, хром(6+)-1,6ПДК).
В реке Каргалы температура воды находилась в пределах19,2ºC, водородный показатель 7,78, концентрация растворенного в воде кислорода 10,1 мг/дм3, БПК52,76 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь -11,0ПДК,марганец-1,9 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК).
В реке Косестек температура воды находилась в пределах 20,8ºC, водородный показатель 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода 12,14 мг/дм3, БПК5 4,01 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный - 1,7ПДК), тяжелых металлов (марганец - 2,1 ПДК,медь - 13,0 ПДК).
В реке Актасты температура воды находилась в пределах 21,5ºC, водородный показатель 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 9,94 мг/дм3, БПК5 3,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты-4,0 ПДК магний - 1,2ПДК), тяжелых металлов (медь - 23,0 ПДК, марганец - 8,8ПДК).
В реке Ойыл температура воды находилась в пределах 27,0ºC, водородный показатель 7,83, концентрация растворенного в воде кислорода 14,52 мг/дм3, БПК58,43 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам  из группы главных ионов (сульфаты - 2,5 ПДК, хлориды - 2,0 ПДК), биогенных элементов (аммоний солевой – 1,7ПДК,фториды - 1,8 ПДК,железо обшее - 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь - 6,0ПДК), органические вещества (нефтепродукты - 4,0 ПДК).
В реке Улькен Кобда температура воды находилась в пределах 24,0ºC, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 9,01мг/дм3, БПК54,56 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществамиз группы главных ионов (сульфаты - 2,1ПДК, хлориды - 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь - 13,0ПДК, марганец - 2,6 ПДК), органических веществ (нефтепродукты - 2,4ПДК). 
В реке Кара Кобда температура воды находилась в пределах 22,2ºC, водородный показатель 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода 10,86мг/дм3, БПК5 3,68 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы главных ионовь (сульфаты - 2,1ПДК), тяжелых металлов (медь - 12,0ПДК, марганец - 9,7ПДК), органические вещества (нефтепродукты - 7,4 ПДК).
В озере Шалкар температура воды находилась в пределах 22,0ºC, водородный показатель 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 10,05 мг/дм3, БПК52,69 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных элементов (аммоний солевой - 3,0ПДК), тяжелых металлов (марганец - 8,2ПДК,медь - 4,0ПДК), органических веществ (нефтепродукты - 1,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,1 ПДК).
В реке Орь температура воды находилась в пределах от 23,9ºC, водородный показатель 8,13, концентрация растворенного в воде кислорода10,31мг/дм3, БПК5 - 2,59мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из групп главных ионов (сульфаты–1,9 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой-1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 15,0 ПДК,марганец - 9,5ПДК), органических веществ (нефтепродукты - 4,2 ПДК).
В реке Ыргыз температура воды находилась в пределах 23,2 ºC, водородный показатель 8,03, концентрация растворенного в воде кислорода 10,05 мг/дм3, БПК51,75 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано по веществам из групп главных ионов (сульфаты-1,8 ПДК,хлориды-1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой- 2,5 ПДК), тяжелых металлов (марганец-8,6ПДК,медь-15,0ПДК), органических веществ (нефтепродукты-2,0 ПДК).
В реке Эмба температура воды находилась в пределах29,6ºC, водородный показатель 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода 9,78 мг/дм3, БПК52,44мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты-2,8 ПДК), биогенных веществ (фториды-1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 11,0 ПДК, марганец – 9,2 ПДК), органических веществ(фенолы-4,0ПДК). 
В реке Темир температура воды находилась в пределах 27,1ºC, водородный показатель 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода 10,64 мг/дм3, БПК54,9 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксированано из группы главных ионов (сульфаты - 1,9 ПДК),биогенных веществ (аммоний солевой - 2,0 ПДК, фториды -  1,9 ПДК),тяжелых металлов (медь- 1,4 ПДК,марганец-1,3 ПДК).
Качество воды оценивается как «высокого уровня загрязнения» - реки Ыргыз, Елек, Каргалы, Косестек, Орь, Ойыл Эмба, Кара Кобда, Актасты, Темир, Улькен Кобда, оз. Шалкар.
В сравнении с июлем 2015 года качество воды в реках: Елек, Карагалы, Актасты, Улькен Кобда, Кара Кобда, Темир, Ойыл, Эмба, оз.Шалкар – существенно не изменилось, в реках Косестек, Орь, Ыргыз - ухудшилось.
В сравнении с июнем месяцем 2016 года качество воды в реке Елек значительно не изменилось.
Качество воды по величине БПК5 оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» в реках Косестек, Актасты, Улькен Кобда, Кара Кобда, Темир; вода «чрезвычайно высокого уровня загрязнения» - река Ойыл.
В сравнении с июлем 2015 года качество воды по БПК5 в реках Елек, Эмба, оз.Шалкар - улучшилось, в реках  Орь, Ыргыз,Косестек,Карагалы – существенно не изменилось, в реках Улькен Кобда, Кара Кобда, Актасты, Ойыл, Темир – ухудшилось. Кислородный режим в норме.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Елек – 1 случай ВЗ (таблица 5).


2.3  Радиационный гамма-фон Актюбинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-ми метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак)и на 2-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха г. Актобе (ПНЗ№2;ПНЗ№3) (рис. 2.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,08-0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

2.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Актюбинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актобе, Караулкельды, Шалкар) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 2.2). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 2.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности  радиоактивных выпадений на территорииАктюбинской области

3 Состояние загрязнения окружающей среды Алматинской области

3.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 16 стационарных постах (рис.3.1, таблица 3.1).

Таблица 3.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	12
	3 раза
 в сутки 
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Райымбека угол ул. Наурызбай батыра
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	16
	
	
	м-н Айнабулак-3
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	25
	
	
	ул. Маречека угол ул. Б.Момышулы
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	26
	
	
	м-н Тастак-1, ул. Толеби, 249
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	27
(наземный)
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	метеостанция Медео, ул. Горная,548
	диоксид серы, оксидуглерода,диоксид и оксид азота

	28
(наземный)
	
	
	аэрологическая станция (район Аэропорта) 
ул. Ахметова, 50
	диоксид серы, оксидуглерода, диоксид и оксид азота

	29
(наземный)
	
	
	РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
	диоксид азота, оксид углерода

	30
(наземный)
	
	
	м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
	оксид углерода

	31
(наземный)
	
	
	м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»
	диоксид серы, оксид углерода

	1
(высотный)
	
	
	ДГП «Институт горного дела» им. Д.А.Кунаева, пр. Абая, 191
	оксид углерода, диоксид и оксид азота

	2
(высотный)
	
	
	КазНУ им. Аль-Фараби, ул.  Тимирязева, 74
	диоксид серы, оксид углерода

	3
(высотный)
	
	
	ул. Рыскулбекова, 28, АО «КазГАСА»
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
(высотный)
	
	
	Акимат Алатауского р-на, м-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26
	

	5
(высотный)
	
	
	КазНТУ им. К.Сатпаева, ул. К.Сатпаева, 22
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
(высотный)
	
	
	ул. Пушкина, 72 (здание акимата Медеуского района)
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Рис.3.1 Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы

Общая оценка загрязнения атмосферы. Атмосферный воздух города в целом характеризовался очень высоким уровнем загрязнения,он определялся значениям НП равным 65% (очень высокий уровень),СИ =2 (повышенный уровень). Воздух города более всего загрязнен диоксидом азота (на территории №12 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 1,21 ПДКс.с., диоксид серы – 1,52 ПДКс.сдиоксида азота– 2,13 ПДКс.с., формальдегида–1,38 ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и остальных загрязняющих веществ не превышало ПДК.
За июль месяц по городу зафиксированы превышения более 1 ПДК: по взвешенным веществам–1 2случаев, диоксиду серы –4 случая, по оксиду углерода – 1 случай, по диоксиду азота –68 случаев, по оксиду азота – 4 случая (таблица 1).

3.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Талдыкорган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 3.2, таблица 3.2).

Таблица 3.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	
Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Гагарина, 216 и ул. Джабаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,сероводород, аммиак, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Кунаева, 32
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, формальдегид, сумма углеводородов, метан
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Рис.3.2Схемарасположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Талдыкорган

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений(рис.3.2) атмосферный воздух города в целом характеризовался низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 1 и НП=0% (рис. 1, 2).
В целом по городу.среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).

3.3 Качество поверхностных вод на территории Алматинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Алматинской области проводились на 19-ти водных объектах (реки Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шилик, Шарын, Баянкол, Каскелен, Каркара, Есик, Турген, Талгар, Темирлик, вдхр. Курты, Бартогай, Капшагай, оз.Улькен Алматы).
Река Иле берёт свое начало на территории Китая в предгорьях Тянь-Шаня и является одной из крупнейших трансграничных рек Казахстана. С территории Алматинской области впадает в западную часть озера Балкаш. Реки Текес, Шарын, Шилик, Тургень, Есик, Баянкол, Каскелен, Улькен Алматы, Киши Алматы являются левобережными притоками реки Иле. Река Есентай рукав реки Киши Алматы. Реки Каркара и Темирлик–притоки реки Шарын. Правобережным притоком реки Иле является река Коргас. Река Талгар впадает в водохранилище Капшагай.
В реке Иле температура воды находится на уровне 17,8 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 10,3 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,2 ПДК, азот нитритный – 1,3ПДК, аммоний солевой – 1,4ПДК).
В реке Текес температура воды находится на уровне 13,3 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 9,63 мг/дм3, БПК5 1,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, марганец – 9,0 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,3 ПДК, аммоний солевой – 1,2ПДК).
В реке Коргас температура воды находится на уровне 15,4 ºC, водородный показатель – 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,8 мг/дм3, БПК5 – 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 4,1 ПДК, марганец – 7,7 ПДК, цинк – 1,4 ПДК) и биогенных веществ (железо общее – 6,0 ПДК).
В вдхр. Капшагай температура воды находится на уровне 16,6 ºC, водородный показатель 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,2 мг/дм3, БПК5 – 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК), главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,6ПДК).
В реке Шарын температура воды находится на уровне 16,2 ºC, водородный показатель 8,02, концентрация растворенного в воде кислорода 11,0 мг/дм3, БПК5 0,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 7,7 ПДК, марганец – 1,3 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,6 ПДК).
В реке Шилик температура воды находится на уровне 15,5 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 11,3 мг/дм3, БПК5 0,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,7 ПДК, марганец – 1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,4 ПДК).
В реке Баянкол температура воды находится на уровне 11,5 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 11,2 мг/дм3, БПК5 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,1 ПДК, марганец – 1,7 ПДК) и биогенных веществ (железо общее – 4,0 ПДК, аммоний солевой – 2,9 ПДК).
В вдхр. Курты температура воды находится на уровне 10,9 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,1 мг/дм3, БПК5 – 0,8 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК, марганец – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 2,8 ПДК).
В вдхр. Бартогай температура воды находится на уровне 13,5 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 3,3 ПДК, марганец – 3,9 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 4,9 ПДК).
В реке Есик температура воды находится на уровне 12,7 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 11,0 мг/дм3, БПК5 1,0 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,5 ПДК, аммоний солевой – 1,4ПДК).
В реке Каскелен температура воды находится на уровне 14,3 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 11,1 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК).
В реке Каркара температура воды находится на уровне 13,4 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 11,8 мг/дм3, БПК5 1,7 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 4,1 ПДК, аммоний солевой – 1,7 ПДК), тяжелых металлов (медь – 6,2 ПДК, марганец – 1,9 ПДК).
В реке Турген температура воды находится на уровне 14,1 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода 11,2 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,1 ПДК). 
В реке Талгар температура воды находится на уровне 12,0 ºC, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода 11,3 мг/дм3, БПК5 1,2 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК, марганец – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,6 ПДК).
В реке Темирлик температура воды находится на уровне 13,3 ºC, водородный показатель 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода 11,7 мг/дм3, БПК5 1,6 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 6,6 ПДК, марганец – 1,6 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 3,0 ПДК).
В реке Киши Алматы температура воды находится на уровне 11,6 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,8 мг/дм3, БПК5 – 0,77 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 4,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК).
В реке Улькен Алматы температура воды находится на уровне 11,7 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,9 мг/дм3, БПК5 - 0,87 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из группы биогенных веществ (железо общее – 4,1 ПДК, азот нитритный – 2,2 ПДК, азот аммонийный – 1,7 ПДК), группы тяжелых металлов (медь – 1,8 ПДК, марганец –1,1 ПДК).
В реке Есентай температура воды находится на уровне 11,2 ºC, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,6 мг/дм3, БПК5 – 1,3 мг/дм3. Превышения ПДК было зафиксировано по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 2,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,1 ПДК, азот нитритный – 5,0ПДК, аммоний солевой – 1,4ПДК).
В озере Улькен Алматы температура воды находится на уровне 10,2 ºC, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,1 мг/дм3, БПК5 - 0,4 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее – 3,0 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - рекиИле, Баянкол, Есик,Каскелен, Талгар, Каркара, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Шилик, Турген, вдхр. Капшагай, Курты, оз. Улькен Алматы; вода «высокого  уровня загрязнения» - реки Шарын, Текес, Коргас, Темирлик, вдхр. Бартогай.
По сравнению с июлем 2015 года качество воды в реках Текес, Коргас, Шарын, Баянкол, Каркара, Есик, Турген, Талгар,Темирлик, Улькен Алматы, оз. Улькен Алматы – значительно не изменилось; в вдхр. Бартогай– ухудшилось, в реках Иле, Шилик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, вдхр. Капшагай, Курты – улучшилось. 
По сравнению с июнем 2016 года качество воды в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр. Капшагай, оз. Улькен Алматы – значительно не изменилось.

3.4 Радиационный гамма–фон Алматинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2) (рис. 3.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,22мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

3.5 Плотность радиоактивных выпадений в приземном 
слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Алматинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Алматы, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.3.3). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9-1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 3.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАлматинской области

4 Состояние окружающей среды Атырауской области

4.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Атырау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис 4.1, таблица 4.1).

Таблица 4.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
		Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	пр. Азаттык, угол пр. Ауэзова
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид

	5
	
	
	угол пр. Сатпаева и ул. Владимирская
	

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	старый аэропорт, рядом с Атырауским филиалом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	8
	
	
	район проспекта М.Ауэзова
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	9
	
	
	мкр.Береке, район промзоны Береке
	



[image: C:\Users\ww\Desktop\На бюллетень\Атырау.jpg]Рис. 4.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Атырау

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.1) атмосферный воздух города оценивался повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 8%, значение СИ = 1(рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составили 1,39 ПДКс.с.., содержание других загрязняющих веществ – не превышало ПДК.
За июль2016 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по сероводороду–10 случаев (таблица 1).

4.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Кульсары

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кульсары велись на1 стационарном посту (рис. 4.2, таблица 4.2).

Таблица 4.2

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	р-н Промзоны, возле метеостанции Кульсары
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, формальдегид, сумма углеводородов, метан
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Рис. 4.2Схема расположения стационарной сети наблюденийза загрязнением атмосферного воздуха города  Кулсары
Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.4.2), в июле атмосферный воздух города в целом характеризовался низким уровнем загрязнения, онпределялся значениями СИ равным 1и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
За июль 2016 года число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по сероводороду – 1случай (таблица 1).

4.3 Качество поверхностных вод на территории Атырауской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Атырауской области проводились на 4 водных объектах: реки Жайык, Шаронова, Кигаш, Эмба.
В реке Жайык температура воды – 23,5 ºC, водородный показатель равен –10,3 концентрация растворенного в воде кислорода –10,73 мг/дм3, БПК5 – 2,95 мг/дм3. Превышение ПДК не обнаружено. 
В реке Шаронова  температура воды – 25,0 ºC, водородный показатель равен – 9,8 концентрация растворенного в воде кислорода – 12,1 мг/дм3,БПК5– 3,12 мг/дм3. Превышение ПДК не обнаружено.
В реке Кигаш температура воды – 23,0 ºC, водородный показатель равен – 9,7 концентрация растворенного в воде кислорода – 12,4 мг/дм3, БПК5 – 2,8 мг/дм3. Превышение ПДК не обнаружено.
В реке Эмба температура воды – 23,0 ºC, водородный показатель равен – 9,7 концентрация растворенного в воде кислорода – 12,3 мг/дм3, БПК5 – 3,0 мг/дм3. Превышение ПДК не обнаружено.
Качество воды по КИЗВ в реках Жайык, Шароновка, Кигач, Эмба оценивается как «нормативно чистая».По сравнению с июлем 2015 года качество воды в реке Жайык не изменилось, в реках Шаронова, Кигаш, Эмба улучшилось.По сравнению с июнем 2016 года качество воды в реках Жайык, Шаронова, Кигаш, Эмба не изменилось.
Качество воды по БПК5 в реке Шаронова оценивается как «умеренного уровня загрязнения», в остальных реках «нормативно - чистая». Кислородный режим в норме.По сравнению с июлем 2015 года и июнем 2016 года качество воды реки Шаронова по значениям БПК5 не изменилось, в остальных реках улучшилось.

4.4. Качество морской воды Северного Каспия на территории
Атырауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на следующихприбрежных станциях и вековых разрезах: морской судоходный канал, Тенгизское месторождение, взморье р. Жайык; острова залива Шалыги-Кулалы; дополнительные разрезы «А» и «В», Курмангазы, Дархан, Каламкас, район затопленных скважин, район о. Курык.
Температура воды Северного Каспий находилось на уровне 21,0°С, величина рН морской воды – 8,3, содержание растворенного кислорода – 13,4мг/дм3, БПК5 – 5,2 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В июле 2016 года качество воды Северного Каспия по КИЗВ характеризуется как «нормативно чистая». По сравнению с июлем 2015 года и июнем 2016 года качество морской воды не изменилось. Качество воды Северного Каспия по БПК5 оценивается как «умеренного уровня загрязнения». По сравнению с июлем 2015 года и июнем 2016 года не изменилось.

4.5 Радиационный гамма-фон Атырауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Атырау, Пешной, Кульсары) и 1 автоматическом посту Кульсары (Кульсары №7) (рис 4.3).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,07-0,25мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

4.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Атырауской области осуществлялся на 1-ой метеорологической станции (Атырау) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.4.3). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,7-1,8 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 4.3 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииАтырауской области
5. Состояние окружающей среды Восточно-Казахстанской области

5.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Усть-Каменогорск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Усть-Каменогорсквелись на 7 стационарных постах (рис.5.1, таблица5.1).

Таблица 5.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Рабочая, 6
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлор, формальдегид, серная кислота, н/о соединения мышьяка, бенз(а)пирен, гамма-фон.
На ПНЗ №1,5,7:бериллий, кадмий, медь, свинец, цинк.

	5
	
	
	ул. Кайсенова, 30
	

	7
	
	
	ул. Первооктябрьская, 126 (станция Защита)
	

	8
	
	
	ул. Егорова, 6
	

	12
	
	
	проспект Сатпаева, 12
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Питерских-Коммунаров, 18
	оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан

	3
	
	
	ул. Ворошилова, 79
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Рис.5.1Схема расположением стационарной сети наблюденийза загрязнением 
атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.1), в целом город характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значениями СИ равным 3и НП = 11% (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен озоном (на территории №3 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,18ПДКс.с., содержание тяжелых металлов и концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по диоксиду азота – 1, по озону –223 случая (таблица 1).

5.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Риддер

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.5.2, таблица 5.2).

Таблица5.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Островского, 13А
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид, мышьяк

	6
	
	
	ул. Клинки, 7
	

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. 9 мая ,7
	оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: C:\Users\ww\Desktop\На бюллетень\Риддер.jpg] Рис.5.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха города  Риддер
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.2) атмосферный воздух города в целом характеризуется низким уровнем загрязнения. Он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида серы – 1,05 ПДК, озона – 1,7 ПДКс.с., фенола – 1,19 ПДКс.с., других загрязняющих веществ – не превышали ПДК (таблица 1).

5.3 	Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Семей

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.5.3, таблица 5.3).
Таблица 5.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение улиц Рыскулова и Глинки
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	4
	
	
	343 квартал (район детского сада)
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Найманбаева, 189
	оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	ул. Аэрологическая станция, 1
	сумма углеводородов, метан
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Рис.5.3 Схема расположения стационарной сети наблюдений
за загрязнением атмосферного воздуха города Семей
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения,он определялся значениемНП равным 1% (повышенный уровень), значение СИ = 1 (низкий уровень) (рис. 1, 2).  Воздух города более всего загрязнен фенолом (в районе №4 поста). 
В целом по городу среднемесячные концентрации фенола составили 1,76 ПДКс.с.,  концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Число случаев превышения более 1 ПДК зафиксировано по фенолу и оксиду углерода -  1 случай (таблица 1).

5.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по поселку Глубокое

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис. 5.4, таблица 5.4).

Таблица 5.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ленина,15
	взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, фенол, мышьяк, гамма-фон

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Поповича, 9 «А»
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 5.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений  за загрязнением 
атмосферного воздуха в поселке Глубокое

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.4) атмосферный воздух поселка в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 4 и НП = 9% (рис. 1, 2). Воздух поселка более всего загрязнен сероводородом (в районе № 2 поста). 
 В целом по поселку среднемесячная концентрация всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК по сероводороду-191 случай (таблица 1).

5.5  Состояние атмосферного воздуха по городу Зыряновск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.5.5., таблица 5.5).
Таблица 5.5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Партизанская, 118
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и окид азота
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Рис. 5.5.Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Зыряновск
	
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.5.5) атмосферный воздух города в целом характеризуется высоким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 5 и НП = 23% (рис. 1, 2). Воздух поселка более всего загрязнен оксидом углерода (в районе №1 поста). 
В целом по городу среднемесячная концентрация всех загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
По оксиду углерода были зарегистрированы случаи превышения более 1 ПДК – 508 и более 5 ПДК– 74 случая (таблица 1).

5.6 Качество поверхностных вод на территории
Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Восточно-Казахстанской области проводились на 12-ти водных объектах (реки Кара Ертис, Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Буктырма, Емель, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорск).
В реке Кара Ертис температура воды находилась в пределах 21,1 ºC, водородный показатель 7,60, концентрация растворенного в воде кислорода 7,61 мг/дм3, БПК5 1,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 1,7 ПДК, марганец 1,2 ПДК).
В реке Ертис температура воды находилась в пределах 14,0 ºC, водородный показатель 7,71, концентрация растворенного в воде кислорода 10,07 мг/дм3, БПК5 0,90 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (медь 2,9 ПДК).
В реке Буктырма температура воды находилась в пределах 20,0 ºC, водородный показатель 7,92, концентрация растворенного в воде кислорода 9,35 мг/дм3, БПК5 1,00 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 1,7 ПДК, марганец 1,2 ПДК).
В реке Брекса температура воды находилась в пределах 14,0 ºC, водородный показатель 7,40, концентрация растворенного в воде кислорода 9,27 мг/дм3, БПК5 1,14 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группбиогенных веществ (азот нитритный 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 7,7 ПДК, цинк 9,5 ПДК, марганец 3,4 ПДК).
В реке Тихая температура воды находилась в пределах 13,6 ºC, водородный показатель 7,37, концентрация растворенного в воде кислорода 8,74 мг/дм3, БПК5 1,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 4,8 ПДК, марганец 5,1 ПДК, цинк 15,0 ПДК).
В реке Ульби температура воды находилась в пределах 15,1 ºC, водородный показатель 7,53 концентрация растворенного в воде кислорода 9,98 мг/дм3, БПК5 0,89 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 6,3 ПДК, цинк 9,0 ПДК, марганец 3,3 ПДК).
В реке Глубочанка температура воды находилась в пределах 20,2 ºC, водородный показатель 8,15, концентрация растворенного в воде кислорода 8,27 мг/дм3, БПК5 1,51 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (азот нитритный 2,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 7,1 ПДК, цинк 5,4 ПДК, марганец 3,4 ПДК).
В реке Красноярка температура воды находилась в пределах 17,4 ºC, водородный показатель 8,22, концентрация растворенного в воде кислорода 9,74 мг/дм3, БПК5 0,98 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (цинк 5,0 ПДК, марганец 3,6 ПДК, медь 4,3 ПДК).
В реке Оба температура воды находилась в пределах 20,9 ºC, водородный показатель 7,98, концентрация растворенного в воде кислорода 10,25 мг/дм3, БПК5 0,79 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь 3,7 ПДК, марганец 1,1 ПДК).
В реке Емель температура воды находилась в пределах 22,5 ºC, водородный показатель 8,35, концентрация растворенного в воде кислорода 8,03 мг/дм3, БПК5 1,21 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,0 ПДК), биогенных веществ (фториды 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,8 ПДК, марганец 1,4 ПДК).
В водохранилище Буктырма температура воды находилась в пределах 18,6 ºC, водородный показатель 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 9,06 мг/дм3, БПК5 1,21 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК).
В водохранилище Усть-Каменогорское температура воды находилась в пределах 11,8 ºC, водородный показатель 7,61, концентрация растворенного в воде кислорода 9,61 мг/дм3, БПК5 1,69 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (медь 1,5 ПДК).
Всего, из общего количества обследованных водных объектов в июле 2016г, качество поверхностных вод оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Оба, Емель, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорск; вода «высокого уровня загрязнения» - реки Глубочанка, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка. 
По сравнению с июлем 2015 года качество воды в реках Ертис, Буктырма, Ульби, Оба, Емель, Красноярка, Глубочанка, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорск – существенно не изменилось; в реках Кара Ертис,Тихая,Брекса – улучшилось.
По сравнению с июнем 2016 года качество воды в реках Кара Ертис, Ертис, Буктырма, Тихая, Ульби, Красноярка, Емель, Оба, Брекса, вдхр. Буктырма, Усть-Каменогорск – существенно не изменилось; в реке Глубочанка – ухудшилось.
На территории области в июле 2016 года обнаружены следующие ВЗ: река Глубочанка – 1 случай ВЗ, река Брекса – 1 случай ВЗ, река Тихая – 1 случай ВЗ, река Ульби – 2 случая ВЗ (таблица 7).

5.7 Характеристика качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям

р. Кара Ертис. Альгофлора р. Кара Ертис, отобранная в июле 2016 г. была скудной. Было зафиксировано 14 видов водорослей, из них 13 – диатомовых и 1 – зеленых с частотой встречаемости 1-3. Индекс сапробности равен 2,09, что соответствует III классу качества.
В составе макрозообентоса было определено 8 таксонов животных – это личинки поденок, ручейников, стрекоз, жуки, двукрылые и клопы. Биотический индекс (далее БИ) равен 7, что соответствует II классу качества, вода чистая. 
В результате биотестирования поверхностных вод р. Кара Ертис в июле месяце, острой токсичности отмечено не было, выживаемость тест-объектов составила 100%.
р. Ертис. На «условно фоновом» створе р. Ертис в пробе обнаружено 29 видов водорослей. Из них диатомовые - 28 видов водорослей. Зеленых обнаружен - 1 вид. Индекс сапробности равен 1,92, что соответствует III классу качества. 
Ниже по течению на створе «3,2 км ниже впадения р. Ульби» на левом берегу количество отобранных видов равно 15. Индекс сапробности равен 2,0, что соответствует III классу качества. 
На правом берегу количество отобранных видов 26. Индекс сапробности равен 1,75. Класс качества III, вода умеренно загрязненная. 
На створе«в черте с. Прапорщиково» в пробе определено 10 видов диатомовых водорослей.Значение индекса сапробности равно 1,81. Вода умеренно-загрязненная. 
На заключительном створе в пробе обнаружено 23 вида водорослей. Индекс сапробности равен 1,96. Класс качества воды III.
В июле месяце на створе «0,8 км ниже плотины Усть-Каменогосркой ГЭС» в составе макрозообентоса были определены только гаммарусы и хирономиды. Биотический индекс равен 4, вода IV класса качества – загрязненная.
На створе «3,2 км ниже впадения р. Ульби (01)» качество воды также соответствовало 4 классу качества. В составе макрозообентоса определены ракообразные, хирономиды и личинка жука. Значение биотического индекса равно 4, вода загрязненная.
На створе ««3,2 км ниже впадения р. Ульби (0,9)» в составе макрозообентоса определено только 8 таксонов беспозвоночных животных, это личинка ручейника, поденки, ракообразные, клопы, водяные клещи, олигохеты и хирономиды. Биотический индекс равен 7, что соответствует II классу качества – вода чистая.
В черте с. Прапорщиково качество воды, несколько улучшилось. В пробе были определены личинка поденки, ракообразные, клопы и малощетинковые черви. Значение биотического индекса составило 5, класс качества III вода умеренно-загрязненная.
На створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» качество воды по показателям развития макрозообентоса несколько улучшилось по сравнению с прошлым месяцем и соответствовало III классу качества, вода умеренно-загрязненная. Биотический индекс равен 5. В пробе были определены личинка ручейника, поденки, а также клопы и хирономиды.
Пробы воды р. Ертис, отобранные в июле месяце не оказывали острого токсического действия на живые организмы.На всех исследуемых створах выживаемость тест-объектов составила 100%, и только на створе «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» была зарегистрирована гибель дафний в количестве 26,7%.
р. Буктырма. На створе, расположенном в черте с. Лесная Пристань количество отобранных видов равно 22, из них 20 диатомей и 1 вид зеленых Индекс сапробности равен 1,45, что соответствует II классу качества воды. 
В пробе отобранной ниже впадения р. Березовка обнаружено 20 видов водорослей, из них 2 вида зеленых, 1 вид сине-зеленых, остальные относились к отделу диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,78, III класс качества, вода умеренно-загрязненная.
Степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Буктырма на створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» в июле 2016 г. соответствовала II классу качества – вода чистая (биотический индекс - 8). Здесь были отловлены  личинки веснянок, поденок, ручейников, двукрылые и водяные клещи. Доля оксиреофильных видов 80%.
На втором створе «в черте с. Зубовка» в пробе макрозообентоса присутствовали личинки поденок, ручейников, стрекоз, а также гаммарусы, клопы, водяные клещи и хирономиды. Значение биотического индекса составило 8, II класс качества, вода чистая. Доля оксиреофильных видов составила 67%.
В результате биотестирования поверхностных вод р. Буктырма в июле 2016 г., острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «0,3км выше с. Лесная Пристань» гибель тест-объектов составила 3,3%, на втором створе «в черте с.Зубовка; 1,5км ниже устья р.Березовка» гибель дафний составила 26,7%.
р.Брекса, р.Тихая, р.Ульби (рудн.Тишинский). Альгофлора на «условно фоновом» створе на р. Брекса, отобранная в июле 2016 г. была представлена 19 видами водорослей, из которых 2 вида относились к отделу зеленых, 1 вид к отделу сине-зеленых, а остальные к отделу диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,69, что соответствует III классу качества. 
На створе 0,6 км выше устья р. Брекса обнаружено 13 видов водорослей. Из них 11 видов диатомовых и 2 вида зеленых. Индекс сапробности равен 2,16 , III класс качества, вода умеренно-загрязненная.
На р. Тихая на створе «0,1 км выше впадения р. Безымянный» обнаружено 16 видов диатомовых водорослей и 2 вида зеленых. Индекс сапробности равен 2,1, что соответствует III классу качества, вода умеренно-загрязненная.
На створе, расположенном ниже по течению, в пробе определено 6 видов диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 2,14. Качество воды оценивается III классом.  
Качество воды на р. Ульби в черте рудника Тишинский на створе «100 м выше сброса шахтных вод руд. Тишинский» оценивается III классом. В пробе определено 7 видов диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,82. 
Ниже сбросов шахтных вод руд. Тишинский отобрано 9 видов диатомовых водорослей и 1 вид сине-зеленых. Значение индекса сапробности равно 1,44. Качество воды оценивается II классом.  
На створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» в составе биоценозов донных беспозвоночных обнаружено 10 таксонов: личинки поденок, ручейников, а также гаммарусы и клопы. Доля оксиреофильных видов 70%. Значение БИ составило 7, что соответствует II классу качества – воды чистые.
На створе «0,6 км выше устья р. Брекса» ниже впадения сточных вод свинцового завода, в составе биоценоза зафиксирована личинка поденки, двукрылые, гаммарусы и олигохеты. Значение БИ составило 6, III класс качества, вода умеренно-загрязненная. Доля оксиреофильных видов составила 17%.
В составе макрозообентоса р. Тихая на точке «0,1 км выше впадения ручья Безымянный» обнаружены только личинка поденки, ручейника и хирономиды. Значение БИ = 6, класс качестваIII,  вода умеренно-загрязненная. 
Ниже по течению на створе «в черте города; 8 км выше устья» в пробе макрозообентоса присутствоавли личинки поденок, ручейников и двукрылых. Биотический индекс составил 7, класс качества – II, вода чистая. Доля оксиреофильных видов составила 86%.
В составе макрозообентоса р. Ульби в точке «100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский» обнаружено 7 таксонов донных беспозвоночных: личинки поденок, двукрылых, а также водяной жук и олигохеты. Значение БИ составило 7, II класс качества, воды чистые. Доля оксиреофильных видов 29%. 
Ниже по течению на створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» степень развития макрозообентоса также соответствовала II классу качества – вода чистая. Здесь были отловлены личинки веснянок, поденок, ручейников, а также водяные клещи, хирономиды и олигохеты. Доля оксиреофильных видов составила 70%.
Пробы воды р. Брекса отобранные в июле 2016 года, не оказывали острого токсического действия на живые организмы. В пробе воды, отобранной на створе «0,5 км выше впадения ключа Шубина» погибших дафний не обнаружено. На створе «в черте г.Риддера; 0,6 км вышеустья р.Брекса» зарегистрирована гибель дафний в количестве 6,7%.
По результатам биотестирования пробы воды, отобранные на р.Тихая в июле 2016г. на двух точках отбора были различными. На створе «в черте города; 8 км выше устья» острой токсичности отмечено не было, выживаемость дафний составила 100%. На створе «в черте города; 0,1 км вышевпадения руч. Безымянный» в результате биотестирования была зарегистрирована острая токсичность, гибель-тест объектов составила 96,7%. 
Пробы воды р.Ульби (рудник Тишинский), отобранные в июле 2016 г.в результате биотестирования также между собой различались. На створе «4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника Тишинский; у автодорожного моста» процент погибших дафний составил 26,7%. На первом створе «100 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский» была зарегистрирована острая токсичность, гибель тест-объектов составила 63,3%.
р . Ульби (г. Усть-Каменогорск). В июле в черте пос. Каменный Карьер в пробе определено 22 вида водорослей. Из них 3 вида зеленых и 19 видов диатомовых. Индекс сапробности равен 1,74, что соответствует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
Ниже по течению, на левобережной части реки, в пробе обнаружено 23 видов диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 1,62, III класс качества. 
На правом берегу, этого же створа в пробе определено 28 видов водорослей. Индекс сапробности равен 1,76, что соответствует III классу качества. Вода умеренно-загрязненная. 
На «условно фоновом» створе в черте пос. Каменный Карьер качество воды р. Ульби в июле месяце соответствовало III классу, вода умеренно-загрязненная. Значение БИ составило 6. В составе макрозообентоса обнаружено 6 таксонов - это личинки поденок, ручейников, а также водяные клещи, клопы, ракообразные и хирономиды. Доля оксиреофильных видов 33%.
На створе «1 км выше устья р.Ульби; у автодорожного моста» на правом берегу качество воды оценено II классом, вода чистая. В пробе присутствовали личинки поденок, двукрылых, а также водяные клещи, клопы и олигохеты. БИ равен 7. 
На левом берегу класс качества воды соответствовал III, вода умеренно-загрязненная, биотический индекс составил 5. В донных сообществах беспозвоночных присутствовали только личинка поденки и хирономиды.
Пробы воды р. Ульби, отобранные в черте г. Усть-Каменогорска в июле 2016 г., острого токсического действия на тест-объект не оказывали. На всех трех створах в результате биотестирования была отмечена 100% выживаемость дафний. 
р. Глубочанка. Качество воды р. Глубочанка в июле 2016 года по показателям перифитона на «условно фоновом» створе оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе зафиксировано 19 видов водорослей, из них 2 вида зеленых, 1 вид сине-зеленых и 16 видов диатомовых. Индекс сапробности равен 2,03.
На створе «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод очистных сооружений с. Белоусовка» в пробе определено 17 видов диатомовых водорослей. Индекс сапробности равен 2,11. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 
На створе в черте с. Глубокое в пробе обнаружено только 5 таксонов. Частота встречаемости равна 1-2. Индекс сапробности равен 2,2, вода умеренно-загрязненная. 
На условно «фоновом» створе в пробе макрозообентоса зафиксировано 5 таксонов – личинки поденок, гаммарусы и водяные клещи. Значение БИ составило 6, III класс качества – вода умеренно-загрязненная. Доля оксиреофильных видов 60%.
Ниже впадения сбросов сточных вод Белоусовской обогатительной фабрики в пробе были обнаружены личинки веснянок, ручейников, двукрылых, стрекоз, а также гаммарусы и олигохеты. Значение БИ составило 7, II класс качества, вода чистая. Доля оксиреофильных видов 29%. 
На створе «в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» качество воды в июле месяце резко ухудшилось и соотвествовало V классу – вода грязная . В пробе присутствовали только клопы и хирономиды.  
Пробы воды реки Глубочанка в июле 2016 г.не оказывали острого токсического действия на живые организмы. Однако на всех трех створах была отмечена гибель культуры.В пробе воды, отобранной на створе «5,5 км выше сброса хозфек. вод о/с с. Белоусовска» процент погибших дафний составил 10%. На створах «0,5 км ниже сброса хозфек. вод о/с села, непоср. у автодорожного моста» гибель тест-объектов составила 16,7%, и«в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья» гибель дафний составила 6,7%.
р. Красноярка. Качество воды р. Красноярка в июле 2016 года по показателям перифитона на створе «1,5 км выше хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» оценивается III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе зафиксировано 23 вида водорослей, из них 2 вида сине-зеленых и 21 вид диатомей. Индекс сапробности равен 1,98.
Ниже впадения р. Березовка в пробе определено 11 видов водорослей. Из них 10 видов принадлежали к отделу диатомовых и 1 вид к отделу зеленых. Массового развития достигли следующие виды: Stigeocloniumtenue, Achnantesminutissimavar, cryptocephala. Индекс сапробности равен 2,34. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная. 
По показателям макрозообентоса в июле 2016 г. качество вод р. Красноярка на фоновом створе соответствовало III классу качества – вода умеренно-загрязненная. Здесь были обнаружены личинки ручейников, а также гаммарусы и хирономиды. Значение БИ составило 5. Доля оксиреофильных видов 50%.
На створе, ниже сбросов Березовского рудника качество воды несколько хуже. В составе макрозообентоса обнаружены только гаммарусы, моллюски, хирономиды и олигохеты. Биотический индекс составил 4, класс качества  IV – вода загрязненная.
В пробах воды р.Красноярки, отобранных в июле 2016 г.в результате биотестирования случаев острой токсичности не зарегистрировано. На створе «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» гибель тест-объектов составила 16,7%. На втором створе «1 км ниже впадения р.Березовка; у автодорожного моста» гибель дафний составила 36,7%.
р.Оба. В пробе перифитона отобранной на р. Оба в июле месяце на створе «1,8 км выше впадения р. Березовки» количество отобранных видов равно 18, 15 относятся к отделу диатомовых, 2 вида к отделу зеленых и 1 вид к отделу сине-зеленых. Значение индекса сапробности равно 1,68. Вода умеренно-загрязненная.
Ниже по течению в черте с. Камышенка обнаружено 24 вида водорослей, из которых 3 вида относились к отделу зеленых, 1 вид эвгленовых и 20 видов диатомовых. Индекс сапробности равен 1,88. Класс качества III, вода умеренно-загрязненная.
На створе «1,8 км выше впадения р.Березовки»  в составе макрозообентоса  обнаружено 12 таксонов, это личинки веснянок, поденок, ручейников, а также клопы, хирономиды и водяной жук. Значение БИ – 8, II класс качества, вода чистая. Доля оксиреофильных видов 75%.
На створе «в черте с. Камышенка; 4,1 км ниже впадения р.Таловка» степень развития донных сообществ беспозвоночных р. Оба также соответствовала II классу качества, вода чистая. В пробе присутствовали личинки поденок, ручейников, стрекоз, а также гаммарусы, клопы и хирономиды, водяной жук. Значение БИ составило 8, доля оксиреофильных видов 58%.
В пробах воды р.Оба, отобранных в июле 2016 года как и в прошлом месяце, острой токсичности зарегистрировано не было. На створе «1,8 км выше впадения р.Березовки» гибель дафний составила 30%, на втором створе «в черте с.Камышенка; 4,1 км нижевпадения р.Таловка» гибель тест-объектов составила 33,3%.
р. Емель. По показателям развития фитопланктона качество воды на р. Емель в июле 2016 г. оценивалось III классом, вода умеренно-загрязненная. В пробе определено 22 вида водорослей, из которых 15 видов диатомовых, 3 вида зеленых и 3 вида сине-зеленых. Общая численность водорослей – 900 тыс.кл/л, биомасса – 0,9 мг/л. Индекс сапробности равен 2,23. 
В пробе перифитона, отобранной на р. Емель в июле месяце было определено 23 таксона водорослей, 15 относятся к отделу диатомовых, 4 вида к отделу зеленых и 2 вида к отделу сине-зеленых. Значение индекса сапробности равно 1,82. Индекс сапробности равен 1,82, что соовтвествует III классу качества, вода умеренно загрязненная.
В составе зоопланктона обнаружены только науплиальные и копеподидные стадии веслоногих рачков, индек сапробности рассчитать невозможно.
В составе макрозообентоса р.Емель в июле зарегистрировано 13 таксонов донных беспозвоночных, в том числе личинки веснянок, поденок, ручейников, стрекоз, двукрылых, а также гаммарусы, брюхоногие моллюски, водные жуки и личинки хирономид. Доля оксиреофильных видов составила 38 %. Биотический индекс 8, II класс качества, вода чистая (Приложение 6).
В результате биотестирования поверхностных вод р. Емель острой токсичности не отмечено, выживаемость тест-объектов составила 90% (Приложение 6.1).

5.8 Радиационный гамма-фон Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 17-ти метеорологических станциях (Акжар, Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгизтобе, Катон-Карагай, Кокпекты, Куршым, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть-Каменогорск, Шар, Шемонаиха) (рис. 5.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05 -0,21мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

5.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории области осуществлялся на 7-ми метеорологических станциях (Аягоз, Баршатас, Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.5.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,7 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 5.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииВосточно-Казахстанской области


6. Состояние окружающей среды Жамбылской области

6.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Тараз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 5 стационарных постах (рис. 6.1., таблица 6.1).

Таблица 6.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Шымкентская, 22
	взвешанные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид

	2
	
	
	ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
	взвешанные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид

	3
	
	
	угол ул. Абая и Толе би
	взвешанные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид, бензапирен

	4
	
	
	ул. Байзак батыра, 162
	взвешанные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Сатпаева и проспект Джамбула
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид и диоксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, озон, аммиак, сероводород
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Рис.6.1. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Тараз

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.1) атмосферный воздух города в целом характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2 и НП= 3% (рис. 1, 2).  Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №2 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации по диоксиду азота составляли 1,46 ПДКс.с., по озону составляли 1,69 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ и содержание тяжелых металлов не превышали ПДК.
За июль 2016года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 13 случаев, по диоксиду азота – 4 случая, по сероводороду – 1случай (таблица 1).

6.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Жанатас

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис. 6.2., таблица 6.2).


Таблица 6.2
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Токтарова, 27/1 и 27-а
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан



[image: C:\Users\ww\Desktop\На бюллетень\Жанатас.jpg]
Рис.6.2. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Жанатас

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.2) атмосферный воздух города в целом характеризовался повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 2 (повышенный уровень), значениеНП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,68 ПДКс.с., аммиака – 2,11 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За июль 2016 года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 7 случаев (таблица 1).

6.3  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Каратау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис. 6.3., таблица 6.3).

Таблица 6.3
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси
	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тамды аулие, №130
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.3. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Каратау

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.3) атмосферный воздух города в целом характеризовался повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3и НП = 1% (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен сероводородом (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила 2,56 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За июль 2016 года были выявлены превышения более 1 ПДК по сероводороду – 19 случаев (таблица 1).

6.4  Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Шу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис. 6.4., таблица 6.4).

Таблица 6.4
Место расположения поста наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	возле Шуйской городской больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.6.4. Схема расположения стационарной сети наблюдений
 за загрязнением атмосферного воздухагорода Шу

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.6.4) атмосферный воздух города в целом характеризовался повышенным уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 3 и НП=4% (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен оксидом углерода (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,4 ПДКс.с.,озона –2,1 ПДКс.с. Концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
За июль 2016 года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 12 случаев, взвешенным частицам РМ-10 – 82 случая, оксиду углерода – 72 случая (таблица 1).




6.5  Качество поверхностных вод на территории Жамбылской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 8 водных объектах (реки Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и озеро Биликоль).
Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ являются притоками реки Шу.
В реке Талас температура воды 21,30С, водородный показатель равен 8,1, концентрация растворенного в воде кислорода 7,78 мг/дм3, БПК5  4,12 мг/дм3. Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из группы тяжелых металлов (медь – 1,2 ПДК).
В реке Асса температура воды 16,80С, водородный показатель равен 8,2, концентрация растворенного в воде кислорода 9,99 мг/дм3, БПК5 4,15 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  биогенных веществ (фториды – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,1 ПДК).
В озере Биликоль температура воды 26,00С, водородный показатель равен 7,75, концентрация растворенного в воде кислорода 7,01 мг/дм3, БПК5 15,9 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 6,2 ПДК, магний – 2,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,9 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Шу температура воды 20,00С, водородный показатель равен 7,95, концентрация растворенного в воде кислорода 8,37 мг/дм3, БПК5- 3,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп  биогенных веществ (железо общее – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,5 ПДК).
В реке Аксу температура воды 21,00С, водородный показатель равен 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 8,01 мг/дм3, БПК5  3,32 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,5 ПДК, цинк – 1,8 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК).
В реке Карабалта температура воды 21,40С, водородный показатель равен 7,65, концентрация растворенного в воде кислорода 8,19 мг/дм3, БПК5  7,5 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,4 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). 
В реке Токташ температура воды 22,00С, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 8,29 мг/дм3, БПК5  3,48 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,9 ПДК, магний – 1,3 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 3,9 ПДК, цинк – 1,2 ПДК).
В реке Сарыкау температура воды 22,40С, водородный показатель равен 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода 8,1 мг/дм3, БПК5 3,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК, фториды – 1,9 ПДК), тяжелых металлов (медь – 4,7 ПДК).
Качество воды водных объектов оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Талас, Асса, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау и озеро Биликоль. 
По сравнению с июлем 2015 года качество воды в реках Асса, Шу Аксу, Токташ, Сарыкау и в озере Биликоль – существенно не изменилось, в реках Талас, Карабалта – улучшилось.
По сравнению с июнем 2016 года качество воды в реках Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ и в озере Биликоль – существенно не изменилось, в реках Шу, Сарыкау – улучшилось.
Качество воды по БПК5 в озере Биликоль оценивается как – «чрезвычайно высокого уровня загрязнения», в реке Карабалта – «высокого уровня загрязнения», в реках Талас, Асса, Шу, Аксу, Токташ, Сарыкау – «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с июлем 2015 года качество воды по БПК5  в реках Шу, Токташ и в озере Биликоль – существенно не изменилось, в реках Талас, Асса – ухудшилось, в реках Аксу, Карабалта, Сарыкау – улучшилось.
В сравнении с июнем 2016 года качество воды по БПК5  в реках Талас, Шу, Аксу, Токташ, Сарыкау и в озере Биликоль – существенно не изменилось, в реке Асса – ухудшилось, в реке Карабалта – улучшилось. Кислородный режим в норме. 
На территории области в июле 2016 года обнаружен 1 случай ВЗ в озере Биликоль(таблица 5).

6.6  Радиационный гамма-фон Жамбылской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) (рис.6.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,19мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 6.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
[image: Жамбылская область copy]
Рис. 6.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииЖамбылской области


7 Состояние окружающей среды Западно-Казахстанской области

7.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Уральск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.7.1, таблица 7.1).
Таблица 7.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
Поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с пожарной частью №1
 (ул. Гагарина, район дома №25)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, аммиак, сумма углеводородов, метан

	3
	
	
	рядом с парком 
им. Кирова 
(ул. Даумова)
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, сероводород,  сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Мухита (район рынка "Мирлан")
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.7.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Уральск

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризовался повышенным  уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 2 и НП =17% (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №5 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрациивзвешенных частиц РМ-2,5 и взвешенных частиц РМ-10 составили 1,1 ПДКс.с, озона -1,42 ПДКс.с,  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
За июль 2016 года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам  РМ-10 – 231 случай, диоксиду азота – 1 случай, по сероводороду – 4 случая (таблица 1).

7.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Аксай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.2., таблица 7.2).

Таблица 7.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	4
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Утвинская, 17
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак,сумма углеводородов, метан
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Рис.7.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Аксай

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.1) атмосферный воздух города характеризуется низким уровнем загрязнения, он определялся значениями СИ равным 0 иНП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

7.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Березовка

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.3., таблица 7.3).


Таблица 7.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Тупиковая, 1/6
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Березовка

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.3) атмосферный воздух города характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 1% (повышенный уровень), значение СИ = 1 (низкий уровень) (рис. 1, 2). Город более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №7 поста).
В целом по поселку среднемесячная концентрация озона составила 1,08 ПДКс.с, концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).
За июль 2016 года были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 3 случая.

7.4 Состояние атмосферного воздуха п. Январцево

	Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис 7.4., таблица 7.4).
Таблица 7.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	п. Январцево
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.7.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха поселка Январцево

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.7.4), атмосферный воздух города характеризовался низким уровнем загрязнения,он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячная концентрация озона составила 2,4 ПДКс.с, концентрации  остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

7.5 Качество поверхностных вод на территории
Западно - Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области проводились на 5 водных объектах: реках Жайык, Шаган, Дерколь, Кошимский канал, оз. Шалкар.
В реке Жайык температура воды составила в пределах 13-24ºC,водородный показатель равен 7,03, концентрация растворенного в воде кислорода 8,44 мг/дм3, БПК5 1,16 мг/дм3.Превышение ПДК было зафиксировано по веществу из групп главных ионов(натрий – 1,4 ПДК).
В реке Шаган температура воды составила в пределах 24-25ºC, водородный показатель равен 7,13, концентрация растворенного в воде кислорода- 10,33 мг/дм3, БПК5- 0,98 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды- 1,1ПДК, натрий -1,6ПДК).
В реке Дерколь температура воды составила 25ºC, водородный показатель равен 7,12, концентрация растворенного в воде кислорода- 7,00 мг/дм3, БПК5- 1,01 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,2 ПДК, натрий- 1,6 ПДК).
В оз. Шалкар температура воды составила 28ºC, водородный показатель равен 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода-7,36 мг/дм3, БПК5-2,64 мг/дм3.Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды -7,5ПДК, кальций -2,0 ПДК, магний-6,3ПДК, натрий – 6,7ПДК), биогенных веществ (азот нитритный - 1,2ПДК).
В Кошимском канале температура воды составила 23ºC,водородный показатель равен 7,00, концентрация растворенного кислорода- 6,20 мг/дм3, БПК5- 1,09 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (магний -1,1ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,2ПДК).
Качество воды водных объектов Жайык, Шаган, Дерколь, канал Кошимскийна территории Западно-Казахстанской области оценивается как «умеренного уровня загрязнения», озеро Шалкаротносится к воде «высокого уровня загрязнения».
В сравнении с июлем 2015 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь, канала Кошимский, озеро Шалкар существенно не изменилось.
В сравнении с июнем 2016 года качество воды рек Жайык, Шаган, Дерколь значительно не изменилось.

7.6 Радиационный гамма-фон Западно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) и на 3-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Уральск (ПНЗ№2; ПНЗ№3), Аксай (Аксай ПНЗ №4) (рис. 7.5).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,003-0,25мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

7.7 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 7.5). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,4 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 7.5 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности  радиоактивных выпадений на территорииЗападно-Казахстанкой области


8 Состояние окружающей среды Карагандинской области

8.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Караганда

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 7 стационарных постах(рис. 8.1., таблица 8.1).
Таблица 8.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	4 раза
 в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	аэрологическая станция(р-н аэропорта «Городской»)
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, формальдегид

	3
	3 раза
 в сутки
	
	угол ул. Ленина и пр. Бухар-Жырау, 1
	

	4
	
	
	ул. Бирюзова,15 (новый Майкудук)
	

	7
	
	
	ул. Ермекова, 116
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муканова, 57/3
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	городской акимат (в районе старого аэропорта)
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	8
	
	
	район больницы (микрорайон Пришахтинск)
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Рис. 8.1. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 6 (высокий уровень), значение НП = 5% (повышенный уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен сероводороду (на территории № 8 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 составили 1,3 ПДКс.с, озона – 1,99 ПДКс.с, фенола – 1,9 ПДКс.с.,концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 97, взвешенным частицам РМ-10 – 13, озону – 7, сероводороду – 3,  фенолу–9 случаев, а также превышения более 5 ПДК по сероводороду – 3 случая (таблица 1).

8.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Балхаш

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.8.2., таблица 8.2).

Таблица 8.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	м-н Сабитовой (возле СШ № 6)
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота. На ПНЗ №1,3 кадмий,медь, мышьяк, свинец, хром.


	3
	
	
	ул. Ленина угол
ул. Алимжанова
	

	4
	
	
	ул. Кирова (больничный городок)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ленина, южнее дома 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения
 за загрязнением атмосферного воздуха города  Балхаш

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 9 (высокий уровень), значение НП =7% (повышенный уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-2,5 (в районе №2 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,1 ПДКс.с., диоксида серы – 1,32 ПДКс.с., озона – 1,48 ПДКс.с.,содержание свинца составило 2,06 ПДКс.с.,содержание остальных тяжелых металлов и концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам и диоксиду азота – 1, взвешенным частицам РМ-2,5 - 42, взвешенным частицам РМ-10 -17, диоксиду серы– 76,сероводороду – 34 случая, а также превышения более 5 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 и диоксиду серы – 1, по сероводороду – 2 случая (таблица 1).

8.3 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Жезказган

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.8.3., таблица 8.3).



Таблица 8.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Сарыарка, район трикотажной фабрики
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол

	3
	
	
	ул. Жастар, 6 
(площадь Металлургов)
	

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. М.Жамиля, 4а/1
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.3.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Жезказган

	Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким уровнем загрязнения, он определялся значением НП равным 20% (высокий уровень), значение СИ =4 (повышенный уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен взвешенными веществами (в районе №3 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ  - 2,9 ПДКс.с., фенола – 1,41 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам - 30, по взвешенным частицам РМ-10 - 1, по оксиду углерода – 2, по фенолу – 10 случаев (таблица 1).

8.4 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Сарань

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.8.4., таблица 8.4).

Таблица 8.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.8.4. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.4), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации озона составила 1,75 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица1).


8.5  Состояние атмосферного воздуха по городу Темиртау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах(рис. 8.5., таблица 8.5).
Таблица 8.5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Дмитрова,212 и Степана Рамзина
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак

	4
	
	
	6-ой м-н Амангельды/
Темиртауская
	

	5
	
	
	3 «а» м-н
(район спасительной станции)
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Фурманова, 5
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак, формальдегид
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	Рис. 8.5.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау	

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.8.5), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался высоким, он определялся значениями СИ равным 6 и НП = 20% (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен фенолом (в районе №4 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенных веществ – 2,3 ПДКс.с., фенола –2,37 ПДКс.с, аммиака – 1,64 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были выявлены случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам –18, диоксиду серы -11, оксиду углерода – 20, оксиду азота – 1, сероводороду –78,фенолу – 26, аммиаку – 8 случаев,а также были зафиксированы превышения более 5 ПДК по диоксиду серы и сероводороду –1 случай (таблица 1).

8.6 Качество поверхностных вод на территории Карагандинской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Карагандинской области проводились на 10 водных объектах – реки: Нура, Шерубайнура, Сокыр, Кокпекты, Кара Кенгир, водохранилища: Самаркан, Кенгир, канал сточных вод, канал Ертис – Караганда, оз. Балкаш.
Река Нура начинается в горах Керегетас и впадает в Коргалжинскую систему озер, соединяющихся с большим озером Тениз. Река берет свое начало на территории Карагандинской области и протекает через Акмолинскую область. На реке Нура расположено водохранилище Самаркан. Река Шерубайнура – правобережный приток реки Нура. Река Кара Кенгир – правый приток реки Сарысу. Водохранилище Кенгир расположено на реке Кенгир.
На реке Нура: температура воды отмечена в пределах 18,0 – 30,0ºC, водородный показатель равен 7,82, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,81 мг/дм3, БПК5 –2,03 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,5 ПДК), биогенных веществ (железо общее – 1,2 ПДК, фториды – 1,4 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,9 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 13,0 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00014 мг/дм3, максимальная – 0,00064 мг/дм3.
На водохранилище Самаркан:  температура воды отмечена в пределах 21,0 – 27,6ºC, водородный показатель равен 7,89, концентрация растворенного в воде кислорода 8,71 мг/дм3, БПК5 – 1,99 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 2,2 ПДК), биогенных веществ (фториды – 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 8,1 ПДК). Средняя концентрация общей ртути достигала 0,00002 мг/дм3, максимальная – 0,00004 мг/дм3.
В районе створа г. Темир-Тау, «Канал сточных вод» АО «Арселор Миттал Темир-Тау» и АО «ТЭМК» температура воды отмечена в пределах 21,4 – 24,4 ºC, водородный показатель равен 7,41, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,96 мг/дм3, БПК5 – 2,23 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 3,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный – 1,8 ПДК, азот нитратный – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,4 ПДК, цинк – 2,5 ПДК, марганец – 18,4 ПДК). Средняя концентрация общей ртути составила 0,00028 мг/дм3, максимальная – 0,00035 мг/дм3. 
На водохранилище Кенгир: температура воды – 21,8ºC, водородный показатель равен 8,08, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,92 мг/дм3, БПК5 – 3,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 1,3 ПДК, азот нитритный – 1,5 ПДК, железо общее – 1,1 ПДК), групп тяжелых металлов (медь – 5,2 ПДК, марганец – 6,8 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3.
На реке Кара Кенгир: температура воды отмечена в пределах 21,4 – 22,0 ºC, водородный показатель равен 7,87, концентрация растворенного в воде кислорода 5,13 мг/дм3, БПК5 – 4,45 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты – 4,5 ПДК, магний – 1,7 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 10,5 ПДК, азот нитритный – 2,2 ПДК, железо общее – 2,0 ПДК фториды – 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь – 5,7 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 25,7 ПДК), органических веществ (нефтепродукты – 1,2 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 
В пункте наблюдения реки Сокыр в районе автодорожного моста: температура воды отмечена 28,2ºC, водородный показатель равен 7,56, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,64 мг/дм3, БПК5 – 2,78 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,4 ПДК, сульфаты – 4,5 ПДК, магний – 1,4 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,6 ПДК, азот нитритный – 45,5 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, цинк – 1,2 ПДК, марганец – 28,0 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00001 мг/дм3. 
На реке Шерубайнура: температура воды отмечена 28,2ºC, водородный показатель равен – 7,49, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,56 мг/дм3, БПК5 – 2,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 1,5 ПДК, сульфаты – 5,3 ПДК, магний – 1,6 ПДК), биогенных веществ (аммоний солевой – 2,8 ПДК, азот нитритный – 43,3 ПДК, железо общее – 3,6 ПДК фториды – 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь – 2,1 ПДК, цинк – 1,1 ПДК, марганец – 35,0 ПДК), органических веществ (фенолы – 2,0 ПДК). Содержание общей ртути достигало 0,00002 мг/дм3. 
На канале Ертис-Караганды: температура воды отмечена в пределах 23,9 – 24,2 ºC, водородный показатель равен 7,80, концентрация растворенного в воде кислорода 8,60 мг/дм3, БПК5 – 1,80 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь – 1,4 ПДК, марганец – 8,5 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 
В пункте наблюдения реки Кокпекты, 0,5 км ниже Рабочего поселка – температура воды отмечена 27,4ºC, водородный показатель равен 8,28, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,64 мг/дм3, БПК5 – 2,57 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (хлориды – 3,0 ПДК, сульфаты – 5,7 ПДК, магний – 1,8 ПДК), тяжелых металлов (медь – 1,6 ПДК, цинк – 2,0 ПДК, марганец – 31,0 ПДК). Содержание общей ртути не достигало 0,00001 мг/дм3. 
В июле месяце наблюдения за загрязнением поверхностных вод по оз. Балкаш по Карагандинской проводились по полной программе. Температура воды была отмечена в пределах 22,0-25,8 ºC, водородный показатель равен 8,80, концентрация растворенного в воде кислорода 8,08 мг/дм3, БПК5 -1,16 мгО2/дм3. Превышения ПДК зафиксированы по веществам из группы тяжелых металлов (медь- 5,7 ПДК); главных ионов  (сульфаты 7,6 ПДК, хлориды 1,2 ПДК, магний 2,7 ПДК); биогенных веществ (фториды -2,2ПДК). 
Качество воды водных объектов на территории Карагандинской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» – река Нура, вдхр.Самаркан, Кенгир; вода «высокого уровня загрязнения» – реки Сокыр, Шерубайнура, Кокпекты, Кара Кенгир, канал Ертис – Караганда, канал сточных вод, оз.Балкаш.
В сравнении с июлем 2015 года качество воды рек Нура, Сокыр, Шерубайнура, вдхр. Самаркан, Кенгир – улучшилось; в реках Кокпекты, Кара Кенгир, канала сточных вод и канала Ертис – Караганда, оз.Балкаш – значительно не изменилось.
В сравнении с июнем 2016 года качество воды реки Нура – улучшилось; канала сточных вод – ухудшилось; на остальных водных объектах – существенно не изменилось.
Качество воды по величине БПК5 в июле 2016 года на реке Кара Кенгир, вдхр.Кенгирсоответствует «умеренному уровню загрязнения», на остальных водных объектах оценивается как «нормативно-чистая».
В сравнении с июлем месяцем 2015 года качество воды по БПК5на вдхр.Кенгир – ухудшилось, а на остальных водных объектах – существенно не изменилось. 
По сравнению с июнем 2016 года качество воды по величине БПК5 в реке Кара Кенгир, вдхр. Кенгир ухудшилось; на остальных водных объектах значительно не изменилось. Кислородный режим в норме.
На территории области обнаружены следующие ВЗ: река Нура – 19 случаев ВЗ, река Кокпекты – 1 случай ВЗ, канал сточных вод – 1 случай ВЗ, река Сокыр – 2 случая ВЗ, река Шерубайнура – 2 случая ВЗ, река Кара Кенгир – 5 случая ВЗ (таблица 5).

8.7 Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям

Река Нура.Фитопланктон был умеренно развит. По численности и биомассе доминировали диатомовые и зеленые водоросли (89%). Наименьшее участие в развитии фитопланктона принадлежало сине-зеленым и прочим водорослям. Численность и биомасса незначительно увеличились по сравнению с прошлым месяцем. В среднем, общая численность альгофлоры составила 0,13 тыс.кл/см³, общая биомасса - 0,26 мг/дм³, число видов в пробе – 6. Индекс сапробности уменьшился с 1,81 до 1,77, что соответствовало 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.  
       Зоопланктонное сообщество было представлено умеренно. В пробах в среднем насчитывалось по 3 вида. Преобладали веслоногие рачки, которые составили 59% от общего количества планктона. Среди них доминировали Eucyclopsserrulatus. Ветвистоусые рачки составили 31%, а коловратки - 10% от общего числа зоопланктона. Общая численность в среднем была равна 1,21 тыс. экз/ м³ при биомассе 29,69 мг/м³. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,63 до 1,90 и в среднем по реке составил 1,76. Качество воды по состоянию зоопланктона соответствовало третьему классу, т.е. "умеренно- загрязненные" воды.
Перифитон реки Нура имел разнообразный видовой состав, в котором доминировали диатомовые водоросли родов: Navicula, Cymbella, Nitzschia, Cyclotella. Зеленые водоросли встречались чаще и были представлены родами: Cosmarium, Pediastrum, Scenedesmus. Наименьшее количество составляли сине-зеленые и прочие водоросли. Основная часть перифитонной флоры относилась к β-мезосапробным организмам, хотя встречались и α-, ο-, ρ-мезосапробные  организмы.С максимальной степенью загрязнения были створы: "1км ниже объед. сброса ст.вод…" и "село Акмешит", где индексы сапробности были равны 2,31 и 2,15. В сравнении с результатами прошлого месяца индексы сапробности на остальных наблюдаемых створах были выше, что говорит о незначительном  ухудшении качества воды по состоянию перифитона в 3 класса "умеренно - загрязненных" вод.
      Зообентос реки Нура имел относительно разнообразный видовой состав. На створе "жд.ст. Балыкты" и "Нижний бьеф Интумакского вдхр." встречались только брюхоногие моллюски (Gastropoda)-Radix (L.) ovata. На створе "с. Молодецкое" преобладали личинки насекомых (Insecta)-Hydrophilussp. и Corixasp., в "Верхнем бьефе Интумакского вдхр." доминировали моллюски (Radix (L.) ovata), пиявки (Haemopissanguisuga и Herpobdellaoctoculata) и ручейники (Hydropsychesp.). На остальных створах в пробах доминировали двустворчатые моллюски (Pisidiumcasertaum), поденки (Ephemerellaignita) и ракообразные (Gammaruspulex). Основную массу зообентоса составили β-мезосапробные организмы. Оценка качества воды по показателям зообентоса, проведенная определением биотического индекса по системе Вудивисса, показала состояние исследованного участка водоёма как "умеренно-загрязненное". Класс воды третий.
Согласно результатам биотестирования на створах реки Нура наблюдалась стопроцентная выживаемость тест-объекта. Тест-параметр был равен 0. По полученным данным, исследуемая вода реки не оказывала токсического действия на культуру Daphniamagna.
Река Шерубайнура
Согласно результатам анализов, фитопланктон был представлен диатомовыми и зелеными водорослями. По всем показателям доминировали  диатомовые водоросли. Общая численность и биомасса увеличились. Они составили соответственно 0,14 тыс.кл/см³ и 0,60 мг/дм³. Индекс сапробности равен 1,92. Класс воды – третий, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.
Зоопланктонное сообщество исследуемого водотока в пробе было представлено 2 видами. Ведущую роль играли веслоногие рачки - 80 % от общего числа зоопланктона. Общая численность  была равна 1,25 тыс. экз./м³ при биомассе 15,25 мг/м³. Индекс сапробности составил 2,08. Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. "умеренно-загрязненные" воды.
Перифитонное сообщество в июле 2016 года имело разнообразный видовой состав, представленный диатомовыми, зелеными и сине-зелеными водорослями. Среди диатомовых водорослей доминировали роды: Caloneis, Cyclotella, Stephanodiscus. Представителями зеленых водорослей в исследуемом водоеме стали виды родов: Coelastrum, Rhizoclonium и Scenedesmus. Сравнение с предыдущим месяцем показало увеличение индекса сапробности, равное 2,31. Класс качества воды соответствовал третьему, т. Е. "умеренно- загрязненные" воды.
В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) по реке составил 0 %. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено. 
Река Кара Кенгир. Основу фитопланктона составили диатомовые и зеленые водоросли. Они на 98% участвовали в создании биомассы. Сине-зеленые водоросли отсутствовали. Общая численность в среднем была равна 0,09 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,32 мг/дм³, число видов в пробе – 7. Индексы сапробности в среднем составили 1,87. Класс воды третий.
      Видовой состав зоопланктона в пробах был умеренным. Доминировали коловратки - 55% и веслоногие рачки - 45% от общего числа зоопланктона, ветвистоусые рачки в пробах отсутствовали. Среднее число видов в пробе было равно 4, численность в среднем составила 1,0 тыс. экз./м³ при биомассе 6,31 мг/м³.  Индекс сапробности в среднем  по реке был равен 1,89, что соответствовало 3 классу ″умеренно-загрязненных вод″.
      В ходе биотестирования воды реки Кара Кенгир  число выживших дафний составило 100%. Тест-параметр был равен 0%. Полученные данные говорят о том, что вода не оказывала токсического действия на тест-объект.
       Водохранилище Самаркан. Фитопланктон был небогат. Доминировали по численности и биомассе диатомовые водоросли. В среднем, общая численность составила 0,09 тыс.кл/см³, общая биомасса  равна 0,10 мг/дм³. Индекс сапробности равен 1,83. Вода "умеренно-загрязненная".
 В обрастаниях водохранилища Самаркан были представлены диатомовые, зеленые, сине-зеленые и эвгленовые водоросли. Среди диатомовых водорослей доминировали такие виды, как: Cyclotellameneghiniana, Cymbellaventricosa с частотой встречаемости-9. У представителей зеленых водорослей частота встречаемости была равна 2-очень редко. Среди сине-зеленых преобладали: Anabaenaflos-aquae, Oscillatoriabrevis и Oscillatoriatenuissima, среди эвгленовых - Euglenatatica. Средний индекс сапробности равен 2,15 и остается в пределах третьего класса.
      Зоопланктон в пробах был представлен умеренно. Его основу составили ветвистоусые рачки - 100% от общего числа зоопланктона. Средняя численность зоопланктона была равна 1,00  тыс. экз./м³ при биомассе 10,0 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,70 и соответствовал 3 классу ″умеренно-загрязненных″ вод. 
Донная фауна водохранилища Самаркан была представлена: ракообразными (Crustacea), личинками насекомых (Diptera), двустворчатыми (Bivalvia) и брюхоногими (Gastropoda) моллюсками. Встречалось много видов-индикаторов сапробности такие, как: Gammaruspulex χ-β-0,65, Branchipussp. ο-β-1,5, Pisidiumcasertaum ο-1,15, Sphaeriumcorneum β-α-2,4, Chironomusplumosus ρ-3,8, Viviparusviviparus β-1,8. В среднем биотический индекс составил 5, что соответствовало 3 классу "умеренно - загрязненных" вод.
      Данные, полученные в ходе биотестирования по водохранилищу, показали отсутствие токсического влияния на тест-обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр равен  0%.
      Водохранилище Кенгир 
      Количественное и качественное развитие альгофлоры умеренное. В пробах присутствовали диатомовые и зеленые водоросли. Общая численность в среднем была равна 0,05 тыс.кл/см³ при биомассе 0,18 мг/дм³. Индекс сапробности 1,81. Класс воды третий - "умеренно-загрязненные" воды.
      Зоопланктон в пробе был умеренно развит. Доминантную роль играли веслоногие рачки, на долю которых пришлось 90% от общего числа зоопланктона. Роль ветвистоусых рачков была незначительна и составила 10%, коловратки в пробе отсутствовали. Средняя численность зоопланктона была равна 2,5 тыс. экз./м³ при биомассе 27,5 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,74 и  соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.
      Данные, полученные в ходе биотестирования по водохранилищу, показали отсутствие токсического влияния на тест-обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр равен  0%.
      озеро Балкаш. Фитопланктон был не богат. Число видов в пробе не превышало 8. Биомасса альгофлоры на 77% создавалась за счет развития диатомовых водорослей. В среднем, общая численность составила 0,07 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,17 мг/дм³, индекс сапробности – 1,83. Класс воды третий.
      Состав зоопланктона на исследованном участке был стабилен. Доминантную роль играли веслоногие рачки. Средняя численность была равна 0,97 тыс. экз./м³ при биомассе 16,94 мг/м³. Индексы сапробности менялись в пределах от 1,57 до 1,85, в среднем был равен 1,69  и соответствовали 3 классу " умеренно-загрязненных" вод.         
      Согласно результатам биотестирования в июле месяце по озеру прослеживалась 100%ная выживаемость тест-объекта по отношению к контролю. Исследуемая вода озера Балкаш не оказала токсического влияния на тестируемый объект (приложение 7).

8.8 Радиационный гамма-фон Карагандинской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 5-ти метеорологическихстанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский) ина 2-хавтоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганда (ПНЗ№5),г.Темиртау (ПНЗ№2)(рис. 8.6).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,12-0,27мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

8.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слоеатмосферы

	Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 8.6). На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 8.6 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииКарагандинской области


9. Состояние окружающей среды Костанайской области

9.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Костанай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.9.1., таблица 9.1).

Таблица 9.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	ул. Каирбекова, 379; жилой район
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота

	3
	
	
	ул. Дощанова, 43,
центр города
	

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Бородина
	взвешенные частицы РМ-10,  оксид углерода, диоксид и оксид азота

	4
	
	
	ул. Маяковского
	взвешенные частицы РМ-10,  диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сумма углеводородов, метан
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Рис.9.1 Схема расположения стационарной сети наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха города Костанай 

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался повышенным, он определялся значениями СИ равным 2и НП =17% (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №2 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрациивзвешенных частиц РМ-10 составили 2,3 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществне превышали ПДК.
За июль по городу были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 697, оксиду азота – 1 случай (таблица 1).
9.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Рудный

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарных постах (рис.9.2., таблица 9.2).

Таблица9.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	5
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Молодой Гвардии
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	6
	
	
	рядом с мечетью
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы,оксид углерода,диоксид и оксид азота
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	Рис.9.2. Схема расположения тационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города  Рудный

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным, он определялся значениями СИ равным 2 и НП= 3% (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №6 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации взвешенных частиц РМ-10 составили 1,4 ПДКс.с., загрязняющих веществ - не превышали ПДК.
За июль по городу были зафиксированыпревышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 66, диоксиду серы – 1, оксиду углерода  – 28 случаев (таблица 1).


9.3  Состояние атмосферного воздуха по поселку Карабалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.9.3., таблица 9.3).

Таблица9.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	13
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	ул. Гагарина, 40 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.9.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселку Карабалык

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.9.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается повышенным,он определялся значениями СИ равным 3 и  НП = 1% (рис. 1, 2). Поселок более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №13 поста).
В целом по поселку среднемесечные концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 и взвешенных частиц РМ-10 составили 1,1ПДКс.с., озона – 1,79 ПДКс.с., концентрации остальныхзагрязняющих веществ не превышали ПДК.
За июльпо поселку были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 31, взвешенным частицам РМ-10 – 23, сероводороду – 13 случаев (таблица 1).
9.4 Состояние атмосферного воздуха по городу Аркалык

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарном посту (рис.9.4., таблица 9.4).
Таблица 9.4
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	11
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории АТЭК
	диоксид серы, диоксид азота

	12
	
	
	на территории М Аркалык
	диоксид азота, сероводород
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Рис.9.4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Аркалык

По данным наблюдений за июньмесяц в целом по городу среднемесячные концентрациидиоксида серы составили 2,57 ПДКс.с., остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).

9.5 Состояние атмосферного воздуха по городу Житикара

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарном посту (рис.9.5., таблица 9.5).
Таблица 9.5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории центрального рынка
	диоксид азота

	10
	
	
	на территории М Житикара
	диоксид азота, сероводород
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Рис.9.5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Житикара

По данным наблюдений за июль месяц в целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

9.6 Состояние атмосферного воздуха по городу Лисаковск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 2 стационарном посту (рис.9.6., таблица 9.6).
Таблица 9.6
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	9
	каждые 20 минут
	 в непрерывном режиме
	на территории гидрологического сооружения Казылжарского водохранилища
	диоксид азота, сероводород, неметановые УВ

	10
	
	
	ул. Тобольская, на территории ГКП «Лисаковсккомуннерго»
	оксид углерода, диоксид азота, сероводород
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Рис.9.6. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Лисаковск

По данным наблюдений за июль месяц в целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

9.7 Качество поверхностных вод на территории Костанайской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Костанайской области проводились на 3 водных объектах: реки Тобыл, Айет, Тогызак.
В реке Тобыл температура воды 21,8ºC, водородный показатель равен 7,91, концентрация растворенного в воде кислорода 5,72мг/дм3, БПК51,16 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,7 ПДК, магний 1,1 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 2,2 ПДК, железо общее 1,3 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК, никель 4,2 ПДК).
В реке Айет температура воды 18,6ºC, водородный показатель равен 7,70, концентрация растворенного в воде кислорода 7,40 мг/дм3, БПК5 1,56 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,9 ПДК, магний 1,2 ПДК), тяжелых металлов (медь 3,0 ПДК, никель 3,6 ПДК, марганец 2,3 ПДК).
В реке Тогызык температура воды 19,0ºC, водородный показатель равен 8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 6,68 мг/дм3, БПК51,30 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 2,7 ПДК, магний 2,1 ПДК), биогенных веществ (железо общее 1,1 ПДК), тяжелых металлов (медь 2,0 ПДК, цинк1,1 ПДК, никель 3,6 ПДК).
Качество воды водных объектов на территории Костанайской области оценивается следующим образом: вода «умеренного уровня загрязнения» – реки Тобыл, Айет, Тогызак.
В сравнении с июлем 2015 года качество воды рек Тобыл, Айет  улучшилось, в реке Тогызак – существенно не изменилось. 
В сравнении с июнем 2016 года качество воды реки Тобыл, Айет, Тогызак существенно не изменилось.

9.8 Радиационный гамма-фон Костанайской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Жетыкара, Караменды, Карасу, Карабалык, Костанай, Сарыколь) (рис. 9.7).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах0,09-0,17мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

9.9 Плотность радиоактивных выпадений в приземномслое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Костанайской области осуществлялся на 2-х метеорологическихстанциях (Жетыкара, Костанай) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 9.7). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,8–1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 9.7 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииКостанайской области
10.  Состояние окружающей среды Кызылординской области

10.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Кызылорда

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха велось на 3 стационарных постах (рис.10.1., таблица 10.1).

Таблица 10.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул.Торекулова 76
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид

	2
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. нариманова, 6, «Кустовая радиостанция»
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота

	3
	
	
	левый берег р. Сырдарьи, «Аэрологическая станция»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид, сумма углеводородов, метан
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Рис.10.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кызылорда	

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался низким, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрациисоставили: диоксид серы– 1,397 ПДКс.с., диоксид азота –1,16 ПДКс.с., оксид азота – 1,46 ПДКс.с.,  концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).

10.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Акай

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту(рис.10.2., таблица 10.2).

Таблица 10.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведения наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Коркыт-Ата, б/н
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота,формальдегид




[image: C:\Users\ww\Desktop\На бюллетень\Акай.jpg] Рис.10.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Акай 

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значениями СИ равным 1 и НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
10.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.10.3., таблица 10.3).

Таблица 10.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Муратабаева, 51 «А»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис. 10.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Торетам 

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.3) атмосферный воздух поселка характеризуется повышенным уровнем загрязнения, он определялся значением СИ равным 3(повышенный уровень), значение НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по поселку среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 1).
Зафиксированы 2 случая превышения более 1 ПДК по диоксиду серы.

10.4 Качество поверхностных вод на территории
Кызылординской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Кызылординской области проводились на 2 водных объектах в реке Сырдария и Аральском море. 
В реке Сырдария температура воды составила 25,46 ºC, среднее значение рН составило – 8,16, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 7,55 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 2,2 ПДК), главных ионов (сульфаты 4,0 ПДК, магний 1,2 ПДК).
В Аральском море температура воды 28,5 ºC, рН составило – 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода составила 6,27 мг/дм3, БПК5 1,1 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп тяжелых металлов (медь 3,0 ПДК), главных ионов (сульфаты 4,1 ПДК).
Качество воды реки Сырдарья оценивается как «умеренного уровня загрязнения», в Аральском море - «высокого уровня загрязнения».
По сравнению с июлем 2015 года качество воды реки Сырдария и Аральского моря  существенно не изменилось.
По сравнению с июнем 2016 года качество воды реки Сырдария-существенно не изменилось, Аральского моря – ухудшилось.

10.5 Радиационный гамма-фон Кызылординской области.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологической станции (Кызылорда, Аральск, Шиели) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1)(рис 10.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05-0,20мкЗв/ч.В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

10.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории Кызылординской области

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Кызылординскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.10.4).На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,8 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 10.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпаденийна территорииКызылординской области


11 Состояние окружающей среды Мангистауской области

11.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Актау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.11.1., таблица 11.1).
Таблица11.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	3
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	1 микрорайон, на территории филиала Жайык-Каспийского департамента экологии
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота,углеводороды, аммиак, серная кислота

	4
	
	
	на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау»
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 12
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, сумма углеводородов, метан

	6
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон 31, участок № 10
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак
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Рис.11.1Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха города Актау

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как  высоким, он определялся значением СИ = 5 (высокий уровень),значение НП = 6% (повышенный уровень) (рис. 1, 2). Воздух более всего загрязнен озоном (в районе №5 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация взвешенных веществ составила 1,1 ПДКс.с.,  озона – 2,03 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5–3 случая, по взвешенным частицам РМ-10–37 случаев, по диоксиду азота – 2 случая, озону – 121 случай, сероводороду –87случаев (таблица 1).

11.2  Состояние атмосферного воздуха по городу Жанаозен

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 2 стационарныхпостах (рис. 11.2., таблица 11.2).
Таблица 11.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	рядом с акиматом
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород

	2
	
	
	рядом с метеостанцией
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис. 11.2. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города  Жанаозен

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.2.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низким, он определялся значением СИ = 1и НП равным 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Был зафиксирован 1 случай превышения более 1 ПДК по сероводороду (таблица 1).

11.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Бейнеу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велось на 1 стационарном посту(рис. 11.3., таблица 11.3).

Таблица 11.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	7
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	бейнеуский район, Восточная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис. 11.3. Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха поселка Бейнеу
Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.11.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высоким,он определялся значениемСИ =5 (высокий уровень), значение НП=7% (повышенный уровень) (рис. 1, 2).Воздух поселка более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №7 поста).
По поселку среднемесячная концентрация взвешенных частиц РМ-10 составила 1,9 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5 – 22 случая, по взвешенным частицам РМ-10 – 159 случаев,превышения более 5 ПДК по взвешенным частицам РМ-10 – 1 случай (таблица 1).

11.4 Качество морской воды Среднего Каспия на территории Мангистауской области

Наблюдения за качеством морских вод проводились на следующихприбрежных станциях и вековых разрезах: акватория моря на СЭЗ "Морпорт Актау", Мангышлак – о.Чечень, Песчаный – Дербент, Дивичи – Кендирли.
На акватории моря Среднего Каспий температура воды находилось на уровне 22,1 °С, величина рН морской воды – 8,1, содержание растворенного кислорода – 10,5 мг/дм3, БПК5 – 1,4 мг/дм3. Превышения ПДК не обнаружено.
В июле 2016 года на всех точках акватория морского порта, прибрежных станциях и вековых разрезах Среднего Каспий качество воды характеризуются как «нормативно-чистая». В сравнении с июлем 2015 года и июнем 2016 года качество воды не изменилось.

11.5 Радиационный гамма-фон Мангистауской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 4-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен, Бейнеу), хвостохранилище Кошкар-Ата и на 2-х автоматических  постахнаблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Жанаозен (ПНЗ№1; ПНЗ№2) (рис.11.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,12мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

11.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Мангистауской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях проводился пятисуточный отбор проб (рис.11.4).
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 11.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииМангистаускойобласти
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12 Состояние окружающей среды Павлодарской области

12.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Павлодар

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6стационарных постах (рис.12.1., таблица 12.1).

Таблица 12.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пересечение ул. Камзина и Чкалова
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлористый водород

	2
	
	
	ул. Айманова, 26
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, хлористый водород,хлор

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Ломова
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, метан

	4
	
	
	ул. Каз. правды
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	5
	
	
	ул. Естая, 54
	диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	ул. Затон, 39
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.12.1.Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Павлодар 

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивалсякак повышенным,он определялся значениямиСИ равным 2 и НП = 4% (рис. 1,2). 
Воздух более всего загрязнен сероводородом (в районе №5 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным частицам РМ-2,5-3 случая, по взвешенным частицам РМ-10 –2 случая, по сероводороду-80 случаев (таблица 1).

12.2 Состояние загрязнения атмосферного воздуха по городу Екибастуз

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 3 стационарных постах (рис.12.2., таблица 12.2).

Таблица 12.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	2
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб (дискретные методы)
	8 м-н, ул. Беркембаева и Сатпаева
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур Жусупа 118/1
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан

	3
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Машхур-Жусупа, рядом с насосной станцией фонтана
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, аммиак, метан
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	Рис.12.2.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Екибастуз

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенным, он определялся значением значениями СИ равным 3 и НП = 9% (рис. 1,2). Воздух города более всего загрязнен оксидом углерода (в районе №3 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрация озона составила1,65 ПДКс.с., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК. 
Были выявлены превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам–2 случай, по диоксиду серы – 12 случаев, оксиду углерода – 81 случай (таблица 1).

12.3  Состояние атмосферного воздуха по городу Аксу

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.12.3., таблица 12.3).
Таблица 12.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси
	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул.Ауэзова 4 «Г»
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксида азота, оксид азота, сероводород, сумма углеводородов, метан
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Рис. 12.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Аксу 

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.12.3.), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенным, он определялся значением СИ равным 2 (повышенный уровень), значение НП = 0% (низкий уровень) (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были выявлены превышения более 1 ПДК по сероводороду – 9 случаев (таблица 1).

12.4  Качество поверхностных вод Павлодарской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились на реке  Ертис.
Температура воды 21,5 ºC, среднее значение рН составило рН=7,94, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 8,98 мг/дм³, БПК5  в среднем 1,62 мг/дм³.
Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп биогенных веществ (железо общее 1,2 ПДК) и тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК).
Качество воды реки Ертис на территории Павлодарской области оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с июлем 2015 года и с июнем 2016 года качество воды реки Ертис существенно не изменилось.




12.5 Радиационный гамма-фон Павлодарской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Павлодар (ПНЗ №3; ПНЗ №4), г.Аксу (ПНЗ №1), г.Екибастуз (ПНЗ №1) (рис. 12.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам областинаходились в пределах 0,09-0,21мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

12.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарскойобласти осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис.12.4). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 12.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территорииПавлодарской области


13 Состояние окружающей среды Северо-Казахстанской области

13.1 Состояние загрязнения атмосферного воздуха
по городу Петропавловск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 4 стационарных постах (рис.13.1., таблица 13.1).
Таблица13.1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	ул. Ч. Валиханова,17
	взвешенные вещества, диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид

	3
	
	
	ул. Букетова,16, пересечение ул. Казахстанской правды
	

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Парковая, 57А
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, аммиак, диоксид углерода

	6
	
	
	ул. Юбилейная
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан
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Рис.13.1.Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города  Петропавловск

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.13.1), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как  очень высокий, он определялся значениями СИ равным 24 и НП = 84% (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен сероводородом (в районе №5 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации диоксида серы составляли 1,56 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
Были зафиксированы превышения более 1 ПДК по диоксиду серы – 430 случаев, по оксиду углерода – 2,  по сероводороду – 2299, по аммиаку – 16 случаев, а также были превышения более 5 ПДК по сероводороду – 1630 случаев.Также были выявлены превышения более 10 ПДК по сероводороду – 821 случай  (таблица 1).
По данным автоматических постов наблюдений по городу Петропавловск были зафиксированы 720 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 101 случай экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) (таблица 2).

13.2 Качество поверхностных вод на территории 
Северо-Казахстанской области

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Северо – Казахстанской области  проводились на реке Есиль и вдхр. Сергеевское.    
В реке Есиль температура воды колебалась от 19,2 ºC до 21,6 ºC; среднее значение водородного показателя составило 7,45; концентрация растворенного в воде кислорода в среднем составляла 9,43 мгО2/дм3; БПК5  - в среднем 1,86 мгО2/дм3. Превышения ПДК в створах были зафиксированы по показателям из групп тяжелых металлов (медь – 2,6 ПДК; никель – 1,4 ПДК), биогенных  веществ (железо общее – 1,9 ПДК).
В вдхр. Сергеевское температура воды составила 20,2 ºC; водородный показатель  равен 7,56; концентрация растворенного в воде кислорода - 
8,08 мгО2/дм3;  БПК5 -  2,19 мгО2/дм3. Зафиксированы превышения   тяжелых металлов (медь – 5,1 ПДК),  биогенных  веществ (железо общее – 2,0 ПДК) и органических веществ (фенолы – 1,7 ПДК).
Качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское оценивается как «умеренного уровня загрязнения».
В сравнении с июнем  2016 года и июлем 2015 года качество воды реки Есиль и вдхр. Сергеевское существенно не изменилось.

13.3 Радиационный гамма фон Северо-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Булаево, Петропавловск, Сергеевка) (рис. 13.2).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,14мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

13.4 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Северо-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Петропавловск, Сергеевка) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 13.2). На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–1,9 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 13.2 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Северо-Казахстанской области


14 Состояние окружающей среды Южно-Казахстанской области

14.1 Состояние загрязнения атмосферного воздухапо городу Шымкент

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (рис.14.1., таблица14.1).
Таблица 14.1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведениенаблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	3 раза 
в сутки
	ручной отбор проб  (дискретные  методы)
	пр. Абая,АО «Южполиметалл»
	взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид. 
На ПНЗ №1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром.


	2
	
	
	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би
	Взвешенные  вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, аммиак. 
На ПНЗ №1,2: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром.


	3
	
	
	ул. Алдиярова, б/н,АО «Шымкентцемент»
	Взвешенные  вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сероводород.

	8
	
	
	ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»
	Взвешенные  вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, сероводород,аммиак

	5
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	микрорайон Самал-3
	взвещенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород, сумма углеводородов, аммиак, метан

	6
	
	
	микрорайон «Нурсат»
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Рис.14.1 Схемарасположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
 атмосферного воздуха города Шымкент

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.1),уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенным, он определялся значением СИ равным 2 и НП =3% (рис. 1, 2). Воздух города более всего загрязнен взвешенными частицами РМ-10 (в районе №2 поста).
В целом по городу среднемесячные концентрации составили: взвешенные вещества – 2,2 ПДКс.с., диоксид азота – 1,23 ПДКс.с., формальдегид– 2,28 ПДКс.с.,содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ – не превышало ПДК.
Были зафиксированы случаи превышения более 1 ПДК по взвешенным веществам – 1 случай, по взвешенным частицам РМ-2,5 – 3 случая, по взвешенным частицам РМ-10 – 18, по оксиду углерода и формальдегиду – 2 случая (таблица 1).

                14.2 Состояние атмосферного воздуха по городу Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.2., таблица 14.2).
Таблица 14.2
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	м-н Бекзат, 5 квартал, 2 ул,
на территории метеостанции
	взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, формальдегид
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Рис.14.2. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха города Туркестан

Общая оценка загрязнения атмосферы.По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.2), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высоким,он определялсязначением НП = 29% (высокий уровень), значениеСИ =3 (повышенный уровень) (рис. 1,2). Воздух города более всего загрязнен взвещенными частицами РМ-10 (в районе №1 поста).
В целом по городу среднемесячная концентрациявзвешенных частиц РМ-10 составила 5,1 ПДКс.с., среднемесячные концентрации других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.
По взвешенным частицам РМ-10были выявлены превышения более 1 ПДК – 614случаев (таблица 1).

14.3 Состояние атмосферного воздуха по городу Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту (рис.14.3., таблица14.3).
Таблица 14.3
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

	Номер
поста
	Сроки отбора
	Проведение наблюдений
	Адрес поста
	Определяемые примеси

	1
	каждые 20 минут
	в непрерывном режиме
	ул. Валиханова, уч. 3 «А»
	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид и оксид азота, озон, сумма углеводородов, сероводород, аммиак, метан
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Рис.14.3. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха города Кентау

	Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений (рис.14.3), уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низким, он определялся значениями СИ равным 0 и НП = 0% (рис. 1, 2).
В целом по городу среднемесячные концентрации всех загрязняющих веществ не превышали ПДК(таблица 1).

14.4  Качество поверхностных вод на территории 
Южно-Казахстанской области
[bookmark: _GoBack]
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Южно-Казахстанскойобласти проводились на 6-и водных объектах (реки Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Катта - Бугунь и водохранилище Шардара). 
В реке Сырдария – средняя температура воды 25,9ºC, среднее значение рН составила 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 7,91 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,25 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 4,0 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 4,1 ПДК) и тяжелых металлов (медь 2,3 ПДК). 
В реке Келес – средняя температура воды 22,2ºC, среднее значение рН составила 7,86, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,82 мг/дм3, БПК5 в среднем 1,44 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 6,5 ПДК, магний 1,6 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,3 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,0 ПДК). 
В реке Бадам – средняя температура воды 20,5ºC, среднее значение рН составила 7,55, концентрация растворенного в воде кислорода в среднем 8,35мг/дм3, БПК5 в среднем 2,07 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из группы главных ионов (сульфаты 1,1 ПДК).
В реке Арыс – температура воды 22,4ºC, водородный показатель равен 7,04, концентрация растворенного в воде кислорода 7,8 мг/дм3, БПК5 1,64 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 1,7 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 1,5 ПДК), тяжелых металлов (медь 1,1 ПДК) и органических веществ (фенолы 3,0 ПДК). 
В реке Катта - Бугунь – температура воды 25,3ºC, водородный показатель равен 7,39, концентрация растворенного в воде кислорода 8,19 мг/дм3, БПК5 1,14 мг/дм3. Превышения ПДК не наблюдались.
В водохранилище Шардара – температура воды 26,4ºC, водородный показатель равен 7,63, концентрация растворенного в воде кислорода 7,50 мг/дм3, БПК5 2,17 мг/дм3. Превышения ПДК были зафиксированы по веществам из групп главных ионов (сульфаты 5,5 ПДК, магний 1,3 ПДК), биогенных веществ (азот нитритный 3,9 ПДК) и тяжелых металлов (медь 1,2 ПДК). 
Качество воды водных объектов на территории Южно-Казахстанской области оценивается следующим образом: вода «нормативно - чистая» - река Катта - Бугунь; вода «умеренного уровня загрязнения» - реки Келес, Бадам, Арыс и вдхр. Шардара; вода «высокого уровня загрязнения» - река Сырдария.   
В сравнении с июлем месяца 2015 года качество воды рек Бадам, Арыс, Катта – Бугунь и вдхр. Шардара – существенно не изменилось; река Сырдария – ухудшилось; река Келес – улучшилось.  
В сравнении с июнем месяца 2016 года качество воды рек Сырдария, Бадам, Арыс и вдхр. Шардара – существенно не изменилось; река Келес – улучшилось.

14.5 Радиационный гамма-фон Южно-Казахстанской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан)и на 1-омавтоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (№1) (рис. 14.4).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,06-0,20мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

14.6 Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Южно-Казахстанскойобласти осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,3 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.
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Рис. 14.4 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровнярадиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпаденийна территории Южно-Казахстанской области


Термины, определения и сокращения

Качество атмосферного воздуха: Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;
Пост наблюдения: Выбранное место (точка местности), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудованные соответствующими приборами для отбора проб воздуха. Стационарный пост — место размещения павильона с приборами для отбора проб воздуха. Эпизодические наблюдения проводятся для обследования состояния загрязнения атмосферы в различных точках города или на разных расстояниях от промышленного предприятия; 
Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере; ПДК: Максимальная концентрация примеси, которая не оказывает на человека и его потомство прямого или косвенного вредного воздействия, не ухудшает их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Устанавливается Минздравом Республики Казахстан;
Уровень загрязнения атмосферы: Качественная характеристика загрязнения атмосферы;
ПДК – предельно допустимая концентрация
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ВЗ – высокое загрязнение
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение
БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток
рН – водородный показатель
БИ – биотический индекс
ИС – индекс сапробности
ГОСТ – государственный стандарт
ГЭС – гидроэлектростанция
ТЭЦ - теплоэлектростанция
ТЭМК - Темиртаускийэлектро-металлургический комбинат 
р. – река
пр. - проток
оз.  – озеро
вдхр. – водохранилище
кан. – канал
ВКО – Восточно Казахстанская область
ЗКО – ЗападноКазахстанская область
ЮКО – Южно Казахстанская область
пос. – поселок
г. – город
а. –ауыл
с. –село
им. - имени
ур. – урочище
зал. – залив
о. - остров
п-ов – полуостров
сев. – северный
юж. – южный
вост. – восточный
зап. - западный
рис. – рисунок
табл. – таблица
















Приложение 1
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест
	Наименование
примесей
	Значения ПДК, мг/м3
	Класс
опасности

	
	максимально разовая
	средне-суточная
	

	Азота диоксид 
	0,2
	0,04
	2

	Азота оксид 
	0,4
	0,06
	3

	Аммиак
	0,2
	0,04
	4

	Бенз/а/пирен
	-
	0,1 мкг/100 м3 
	1

	Бензол
	0,3
	0,1
	2

	Бериллий
	0,09
	0,00001
	1

	Взвешенные вещества (частицы)
	0,5
	0,15
	3

	Взвешенные  частицы РМ 10
	0,3
	0,06
	

	Взвешенные  частицы РМ 2,5
	0,16
	0,035
	

	Хлористый водород
	0,2
	0,1
	2

	Кадмий
	-
	0,0003
	1

	Кобальт 
	-
	0,001
	2

	Марганец
	0,01
	0,001
	2

	Медь
	-
	0,002
	2

	Мышьяк
	-
	0,0003
	2

	Озон
	0,16
	0,03
	1

	Свинец
	0,001
	0,0003
	1

	Диоксид серы
	0,5
	0,05
	3

	Серная кислота 
	0,3
	0,1
	2

	Сероводород
	0,008
	-
	2

	Оксид углерода
	5,0
	3
	4

	Фенол
	0,01
	0,003
	2

	Формальдегид
	0,05
	0,01
	2

	Фтористый водород
	0,02
	0,005
	2

	Хлор
	0,1
	0,03
	2

	Хром (VI)
	-
	0,0015
	1

	Цинк
	-
	0,05
	3


«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Приложение 2
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы
	Градации
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Показатели
	Оценка за месяц

	I
	Низкое
	СИ
НП, %
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ
НП, %
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ
НП, %
	5-10
20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ
НП, %
	›10
›50


РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию	
Приложение 3
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов
	Наименование
	ПДК,
мг/л
	Класс опасности

	Аммоний солевой
	0,5
	

	Бор 
	0,017
	2

	Железо (2+)
	0,005
	

	Железо общее
	0,1
	

	Кадмий
	0,005
	2

	Медь (2+)
	0,001 (к природному естественному фону)
	3

	Мышьяк
	0,05
	2

	Магний
	40,0
	

	Марганец (2+)
	0,01
	

	Натрий
	120,0
	

	Нитриты
	0,08 (0,02 мг/л по N)
	2

	Нитраты
	40,0 (9,1 мг/л по N)
	3

	Никель
	0,01
	

	Ртуть (2+)
	0,00001
	

	Сульфаты
	100,0
	

	Фториды
	0,05 (не выше суммарного содержания 0,75)
	2

	Хлориды
	300
	

	Хром (6+)
	0,02
	3

	Цинк
	0,01
	3

	Фенолы
	0,001
	4

	Нефтепродукты
	0,05
	4


Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.


Приложение 4
Общая классификация водных объектов по степени загрязнения*
	№
	Степень загрязнения
	Оценочные показатели загрязнения водных объектов

	
	
	по КИЗВ
	по О2, мг/дм3
	по БПК5, мг/дм3

	1
	нормативно чистая
	≤ 1,0
	≥4,0
	≤3,0

	2
	умеренного уровня загрязнения
	1,1÷3,0
	3,1-3,9
	3,1-7,0

	3
	высокого уровня загрязнения
	3,1÷10,0
	1,1-3,0
	7,1-8,0

	4
	чрезвычайно высокого уровня загрязнения
	≥10,1
	≤1,0
	≥8,1


*«Методические рекомендации по комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям», Астана, 2012 г.






Приложение 5

Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК)* веществ 
в морских водах
	Наименование
веществ
	ПДК для морских вод,
мг/дм3

	Железо общее
	0,05

	Аммоний солевой
	2,9

	Нефтепродукты
	0,05

	Марганец
	0,05

	Медь
	0,005

	Сульфаты
	3500

	Хлориды
	11900

	Цинк
	0,05

	Свинец
	0,01

	Кальций
	610

	Магний
	940

	Кадмий
	0,01

	Калий
	390

	Натрий
	7100


* «Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов», Москва 1990 г.






Приложение 6
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по гидробиологическим показателям за июль 2016 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Индекс сапробности
	Биотичес кий индекс
	Класс качества воды

	
	
	
	
	
	
	предыд. период
	отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кара Ертис
	с. Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной 
	2.09
	7
	II
	II

	 
	 
	 
	пристани; в створе водпоста
	 
	 
	 
	 

	2
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	1.92
	4
	IV
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	2
	4
	III
	IV

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	1.75
	7
	IV
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Прапорщиково
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	1.81
	5
	IV
	III

	 
	 
	 
	впадения руч. Бражный
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
	1.96
	5
	IV
	III

	 
	 
	 
	же впадения р.Красноярка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	в черте с.Лесная Пристань;
	 
	 
	 
	 

	3
	Буктырма
	г.Зыряновск
	0,1 км выше впадения р.Хамир
	1.45
	8
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
	1.78
	8
	II
	II

	 
	 
	 
	устья р.Березовка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впад.ключа Шубина
	1.69
	7
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
	2.16
	6
	II
	III

	 
	 
	 
	усть р.Брекса
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	2.1
	6
	III
	III

	 
	 
	 
	впадения руч. Безымянный
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	2.14
	7
	III
	II

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ульби
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	1.82
	7
	II
	II

	 
	
	 
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	1.44
	7
	III
	II

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	 в черте п. Каменный Карьер;
	1.74
	6
	II
	III

	 
	 
	 
	в створе водпоста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1.62
	7
	III
	II

	 
	 
	 
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	1.76
	5
	III
	III

	 
	 
	 
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	2.03
	6
	III
	III

	 
	 
	 
	о/с с.Белоусовка
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	2.11
	7
	III
	II

	 
	 
	 
	о/с села, непоср. у автодорож-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	2.2
	2
	III
	V

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	1.98
	5
	II
	III

	 
	 
	 
	Иртышского рудника
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	2.34
	4
	IV
	IV

	 
	 
	 
	 у автодорожного моста
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р. Березовка
	1.68
	8
	II
	II

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
	1.88
	8
	III
	II

	 
	 
	 
	впадения р.Таловка
	 
	 
	 
	 

	11
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста
	1.82
	8
	II
	II




Приложение 6.1
Состояние качества поверхностных вод Восточно-Казахстанской области по токсикологическим показателям за июль 2016 г.

	№ п/п
	Водный объект
	Пункт контроля
	Створ (привязка)
	Выживаемость
	Влияние острого ток-

	
	
	
	
	тест-объектов
	сического действия

	
	
	
	
	в пробе (%)
	на тест-объекты

	1
	Емель
	п.Кызылту
	в створе водпоста 
	90.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кара Ертис
	с.Боран
	в черте с.Боран; 0,3 км выше речной 
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	пристани; в створе водпоста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ертис
	г.Усть-Каменогорск
	0,8 км ниже плотины ГЭС
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (01)
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	3,2 км ниже впадения р.Ульби (09)
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Прапорщиково 
	в черте с.Прапорщиково; 15 км ниже
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения руч. Бражный
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное 
	В черте с.Предгорное; 1км ни-
	73.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	же впадения р.Красноярка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Буктырма
	г.Зыряновск
	в черте с.Лесная Пристань;
	96.7
	не оказывает

	 
	 
	 
	0,1 км выше впадения р.Хамир
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Зыряновск
	В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже
	73.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения р.Березовка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Брекса
	г.Риддер
	0,5 км выше впадения ключа Шубина
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	В черте г.Риддера; 0,6 км выше
	93.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	устья р.Брекса
	 
	 

	6
	Тихая
	г.Риддер
	в черте города; 0,1 км выше
	3.3
	  оказывает

	 
	 
	 
	впадения руч. Безымянный
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Риддер
	в черте города; 8 км выше устья
	100.0
	не оказывает

	7
	Ульби
	рудн.Тишинский
	100 м выше сброса шахтных вод
	36.7
	 оказывает 

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; 1,25 км ниже
	 
	 

	 
	 
	 
	слияния рр. Громотухи и Тихой
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	рудн.Тишинский
	4,8 км ниже сброса шахтных вод
	73.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	рудн. Тишинский; у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ульби
	г.Усть-Каменогорск
	 в черте п. Каменный Карьер;
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	в створе водпоста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	р.Ульби (01); у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Усть-Каменогорск
	в черте города; 1 км выше устья
	100.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	р.Ульби (09); у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Глубочанка
	с.Белоусовка
	5,5 км выше сброса хозфек. вод
	90.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	о/с с.Белоусовка
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Белоусовка
	0,5 км ниже сброса хозфек. вод
	83.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	о/с села, непоср. у автодорож-
	 
	 

	 
	 
	 
	ного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Глубокое
	в черте с.Глубокое; 0,3 км выше устья
	93.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Красноярка
	с.Предгорное
	1,5 км выше хозбыт. сточных вод
	83.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	Иртышского рудника
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с.Предгорное
	1 км ниже впадения р.Березовка;
	63.3
	не оказывает

	 
	 
	 
	 у автодорожного моста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Оба
	г.Шемонаиха
	1,8 км выше впадения р.Березовки
	70.0
	не оказывает

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	г.Шемонаиха
	в черте с.Камышенка; 4,1 км ниже
	66.7
	не оказывает

	 
	 
	 
	впадения р.Таловка
	 
	 





























		Приложение 7
Состояние качества поверхностных вод Карагандинской области по гидробиологическим показателям за июль 2016 года

	№
п/п
	Водный
объект
	Пункт
контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качес-тва
воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-
планктон
	Фито-
планктон
	Пери-
фитон
	бентос
	
	Тест- пара
метр,%
	Оценка воды

	1
	р.Нура
	с. Шешенкара
	3 км ниже с. Шешенкара, в районе автодорожного моста
	1,63
	1,60
	1,75
	5
	
	0
	

	2
	-//-
	жд.ст. Балыкты
	2 км ниже впадения в р.Кокпекты, 0,5км выше железнодорожного моста
	1,68
	1,68
	1,78
	5
	
	0
	

	3
	-//-
	г. Темиртау
	1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,68
	1,75
	-
	-
	3

	0
	Не оказывает токсического действия

	4
	-//-
	-//-
	1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,86
	2,10
	2,31
	5
	3

	0
	

	5
	-//-
	-//-
	Отд. Садовое 

	-
	-
	2,02
	5
	3
	0
	

	6
	-//-
	-//-
	5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК»
	1,85
	1,99
	1,95
	5
	3
	0
	

	7
	-//-
	-//-
	с. Молодецкое

	-
	-
	2,06
	5
	
	0
	

	8
	-//-
	Верхний бьеф 
Интум. вдхр.
	4,8 км по руслу реки, ниже с.Актобе
	-
	-
	1,65
	5
	3
	0
	

	9
	-//-
	Нижний бьеф 
Интум. вдхр.
	100 м ниже плотины
	1,90
	1,60
	1,84
	5
	3
	0
	

	10
	-//-
	с. Акмешит

	В черте села, в створе водпоста
	1,69
	1,70
	2,15
	5
	3
	0
	

	11
	р.Шерубайнура
	Устье
	2,0 км ниже села Асыл
	2,08
	1,92
	-
	-
	3
	0
	

	12
	р. Кара Кенгир
	г. Жезказган
	0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,66
	1,71
	-
	-
	3
	0
	

	13
	-//-
	-//-
	0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 
	2,08
	1,99
	-
	-
	3
	0
	

	14
	-//-
	-//-
	5,5 км ниже  сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс»
	1,92
	1,91
	-
	-
	3
	0
	

	15
	Самаркан вдхр.
	г. Темиртау
	проран
	-
	-
	2,17
	5
	
	
	

	16
	Самаркан вдхр.
	г. Темиртау
	0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища
	1,70
	1,83
	2,16
	5
	3
	0
	

	17
	Кенгир вдхр.
	г. Жезказган
	0,1км А 15º от реки Кара-Кенгир
	1,74
	1,81
	-
	-
	3
	0
	

	№
п/п

	Водный
объект
	Пункт контроля
	Пункт привязки
	Индекс сапробности
	Класс
качества воды
	биотестирование

	
	
	
	
	Зоо-планктон
	Фито-планктон
	
	Тест –параметр, %
	Оценка воды

	1

	Озеро Балкаш
	Южная часть
	22 км  А 2530от устья реки Или
	1,66
	2,10
	3
	0
	
Не оказывает токсического действия

	2
	Озеро Балкаш
	Южная часть
	15,5 км от сев. бер.  А 1310от мыса Карагаш

	1,70
	1,80
	3
	0
	

	3

	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,78
	1,80
	3
	0
	

	4

	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,72
	1,83
	3
	0
	

	5

	Озеро Балкаш
	г.Балкаш
	38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП
	1,77
	2,00
	3
	0
	

	6
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,60
	1,96
	3
	0
	

	7
	Озеро Балкаш
	Залив Тарангалык
	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык  А 1300от хвостохранилища
	1,70
	1,80
	3
	0
	

	8
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш
	1,85
	1,70
	3
	0
	

	9
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,78
	2,00
	3

	0
	

	10
	Озеро Балкаш
	Бухта Бертыс
	3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ
	1,65
	1,92
	3

	0
	

	11
	Озеро Балкаш
	Залив Малый 
Сары-Шаган
	1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,66
	1,85
	3
	0
	

	12
	Озеро Балкаш
	Залив Малый
 Сары-Шаган
	2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык»
	1,71
	1,71
	3
	0
	

	13
	Озеро Балкаш
	п-ов Сары-Есик
	В проливе Узунарал, 1,7 км А 3140 от сев. окон. п-ова Сары-Есик
	1,64
	1,67
	3
	0
	

	14
	Озеро Балкаш
	о. Алгазы 
	25 км по А 550 от сев. окон. о-ва Куржин
	1,60
	1,77
	3
	0
	

	15
	Озеро Балкаш
	Северо-Восточная
 часть
	5,5 км по А 3530 от устья р. Каратал
	1,57
	1,66
	3
	0
	











Приложение 8

Промышленный мониторинг
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»
за июнь 2016 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау и Атырауской области проводились по данным 18 станций СМКВ «Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг» («Аджип ККО») («Жилгородок», «Авангард», «Болашак Восток», «Болашак Запад», «Болашак Север», «Болашак Юг», «Вест Ойл», «Восток», «Доссор», «Загородная», «Макат», «Привокзальный», «Самал», «Станция «Ескене», «Карабатан», «Таскескен», «ТКА», «Шагала»).
В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, оксида и диоксида азота.
Превышения наблюдались по концентрации сероводорода: в районе станции «Вест Ойл» – 13,148 ПДК, станции «Жилгородок» – 1,226 ПДК, станции «Восток» – 1,159 ПДК. Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы (таблица 6).

Таблица 6
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг»

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0.34
	0.11
	0.51
	0.10
	0.001
	0.018
	0.002
	0.004
	0.002
	 
	0.010
	1.226

	Авангард
	0.57
	0.19
	0.78
	0.16
	0.002
	0.042
	0.005
	0.009
	0.002
	 
	0.006
	0.761

	Акимат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Болашак Восток
	0.10
	0.03
	0.18
	0.04
	0.003
	0.069
	0.006
	0.012
	0.002
	 
	0.004
	0.534

	Болашак Запад
	0.20
	0.07
	0.24
	0.05
	0.000
	0.007
	0.004
	0.007
	0.002
	 
	0.004
	0.551

	Болашак Север
	0.27
	0.09
	1.04
	0.21
	0.002
	0.032
	0.005
	0.010
	0.001
	 
	0.002
	0.264

	Болашак Юг
	0.15
	0.05
	0.30
	0.06
	0.002
	0.037
	0.006
	0.011
	0.001
	 
	0.002
	0.208

	Вест Ойл
	1.38
	0.46
	3.33
	0.67
	0.001
	0.013
	0.004
	0.009
	0.023
	 
	0.105
	13.148

	Восток
	0.09
	0.03
	0.38
	0.08
	0.003
	0.053
	0.007
	0.014
	0.003
	 
	0.009
	1.159

	Доссор
	0.12
	0.04
	0.25
	0.05
	0.001
	0.019
	0.001
	0.003
	0.001
	 
	0.001
	0.169

	Загородная
	0.48
	0.16
	0.68
	0.14
	0.005
	0.109
	0.008
	0.016
	0.001
	 
	0.005
	0.608

	Макат
	0.31
	0.10
	0.36
	0.07
	0.002
	0.038
	0.003
	0.007
	0.002
	 
	0.004
	0.505

	Поселок Ескене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Привокзальный
	0.42
	0.14
	0.72
	0.14
	0.004
	0.089
	0.008
	0.016
	0.002
	 
	0.006
	0.764

	Самал
	0.28
	0.09
	0.42
	0.08
	0.001
	0.025
	0.003
	0.006
	0.001
	 
	0.002
	0.225

	Станция Ескене
	0.08
	0.03
	0.14
	0.03
	0.001
	0.023
	0.002
	0.004
	0.001
	 
	0.001
	0.159

	Карабатан
	0.25
	0.08
	0.65
	0.13
	0.001
	0.020
	0.002
	0.005
	0.001
	 
	0.003
	0.379

	Таскескен
	0.39
	0.13
	0.69
	0.14
	0.002
	0.031
	0.005
	0.010
	0.002
	 
	0.003
	0.375

	ТКА
	0.44
	0.15
	0.50
	0.10
	0.001
	0.019
	0.003
	0.006
	0.002
	 
	0.006
	0.766

	Шагала
	0.48
	0.16
	0.62
	0.12
	0.003
	0.054
	0.004
	0.007
	0.003
	 
	0.007
	0.854



продолжение таблицы 6

	Станции СМКВ Аджип ККО
	Диоксид азота (NO2), мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	Жилгородок
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Авангард
	0.01
	0.28
	0.02
	0.10
	0.003
	0.050
	0.01
	0.02

	Акимат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Болашак Восток
	0.002
	0.051
	0.003
	0.014
	0.0004
	0.0058
	0.0006
	0.0015

	Болашак Запад
	0.002
	0.042
	0.003
	0.014
	0.0004
	0.0061
	0.0005
	0.0012

	Болашак Север
	0.003
	0.066
	0.005
	0.024
	0.001
	0.009
	0.0012
	0.0029

	Болашак Юг
	0.0004
	0.0101
	0.002
	0.009
	0.002
	0.026
	0.002
	0.005

	Вест Ойл
	0.01
	0.17
	0.01
	0.06
	0.001
	0.010
	0.004
	0.010

	Восток
	0.02
	0.41
	0.04
	0.18
	0.004
	0.070
	0.019
	0.048

	Доссор
	0.004
	0.098
	0.01
	0.05
	0.002
	0.031
	0.004
	0.010

	Загородная
	0.003
	0.083
	0.01
	0.04
	0.004
	0.064
	0.007
	0.016

	Макат
	0.006
	0.144
	0.02
	0.08
	0.001
	0.02
	0.004
	0.011

	Поселок Ескене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Привокзальный
	0.01
	0.36
	0.04
	0.22
	0.002
	0.03
	0.006
	0.014

	Самал
	0.004
	0.09
	0.01
	0.03
	0.001
	0.01
	0.001
	0.002

	Станция Ескене
	0.003
	0.071
	0.004
	0.020
	0.003
	0.050
	0.004
	0.011

	Карабатан
	0.005
	0.113
	0.01
	0.04
	0.002
	0.039
	0.006
	0.015

	Таскескен
	0.003
	0.065
	0.004
	0.021
	0.009
	0.151
	0.015
	0.039

	ТКА
	0.01
	0.35
	0.02
	0.11
	0.001
	0.011
	0.002
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	
	


          Примечание: Станции «Акимат», «Поселок Ескене» не работают в связи с техническими работами.
Приложение 9

Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за июль 2016 года

Для наблюдений за состоянием атмосферного воздуха использовались станции мониторинга качества воздуха (далее - СМКВ), работающие в автоматическом непрерывном режиме.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории города Атырау проводились на 4 экопостах (№1 «Мирный» – поселок Мирный, улица Гайдара; №2 «Перетаска» – улица Говорова; №3 «Химпоселок» - поселок Химпоселок, улица Менделеева; №4 «Пропарка» - район промывочной станции).
В атмосферном воздухе определялось содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, суммарных углеводородов.
 В июле месяце концентрация сероводорода на экопосту №4 «Пропарка» составила 7,0 ПДК, на экопосту №1 «Мирный» – 1,75 ПДК, на экопосту №2 «Перетаска» – 1,38 ПДК.
Концентрация диоксида азота на экопосту №3 «Химпоселок» составила 1,49 ПДК.
Концентрации остальных определяемых веществ находились в пределах нормы(таблица 7).

Таблица 7
Состояние загрязнения атмосферного воздуха по данным станций мониторинга качества воздуха 
«Атырауский нефтеперерабатывающий завод»

	Станции
АНПЗ
	Оксид углерода (CO) , мг/м3
	Оксид азота (NO), мг/м3
	Диоксид азота (NO2), мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0.19
	0.06
	0.49
	0.10
	0.011
	0.176
	0.015
	0.038
	0.016
	0.4
	0.026
	0.13

	Перетаска
	0.39
	0.13
	2.01
	0.40
	0.006
	0.095
	0.013
	0.033
	0.007
	0.2
	0.026
	0.13

	Пропарка
	0.61
	0.20
	2.38
	0.48
	0.002
	0.027
	0.003
	0.008
	0.007
	0.2
	0.016
	0.08

	Химпоселок
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.008
	0.138
	0.031
	0.078
	0.031
	0.8
	0.297
	1.49



продолжение таблицы 8
	Станции
АНПЗ
	Диоксид серы (SO2), мг/м3
	Сероводорд (H2S), мг/м3
	Суммарные углеводороды, мг/м3

	
	Концентрации

	
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная
	Cредняя
	Максимальная

	
	мг/м3
	кратность превышения ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК
	мг/м3
	кратность превышения  ПДК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мирный
	0.004
	0.08
	0.012
	0.02
	0.005
	 
	0.014
	1.75
	0.61
	 
	1.18
	 

	Перетаска
	0.004
	0.07
	0.010
	0.02
	0.005
	 
	0.011
	1.38
	0.50
	 
	1.30
	 

	Пропарка
	0.003
	0.07
	0.009
	0.02
	0.009
	 
	0.056
	7.00
	0.747
	 
	2.12
	 

	Химпоселок
	0.003
	0.05
	0.004
	0.01
	0.003
	 
	0.006
	0.75
	0.74
	 
	1.42
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СИ	Аксай	Кентау	СКФМ Боровое	ЩБКЗ	п. Сарыбулак	Кокшетау	Степногорск	Талдыкорган	Кулсары	Риддер	п. Январцево	Сарань	Кызылорда	п. Акай	Жанаозен	Семей	п. Березовка	Атырау	Жанатас	Аксу	Тараз	Рудный	Шымкент	Павлодар	Уральск	Костанай	Каратау	п. Торетам	п. Карабалык	Шу	Екибастуз	Усть-Каменогорск	п.Глубокое	Туркестан	Жезказган	Актау	п. Бейнеу	Зыряновск	Караганда	Темиртау	Балхаш	Алматы	Астана	Петропавловск	Актобе	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	5	5	5	6	6	9	2	7	24	29	НП, %	Аксай	Кентау	СКФМ Боровое	ЩБКЗ	п. Сарыбулак	Кокшетау	Степногорск	Талдыкорган	Кулсары	Риддер	Жанатас	п. Январцево	Сарань	Кызылорда	п. Акай	п. Торетам	Жанаозен	Аксу	Семей	Каратау	п. Березовка	п. Карабалык	Тараз	Рудный	Шымкент	Шу	Павлодар	Караганда	Актау	Балхаш	п. Бейнеу	Атырау	п.Глубокое	Екибастуз	Усть-Каменогорск	Уральск	Костанай	Актобе	Жезказган	Темиртау	Зыряновск	Туркестан	Алматы	Астана	Петропавловск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	11	17	17	19	20	20	23	29	65	73	84	Июль 2016 г. (адм. область)	р. Кара Ертис (ВКО)	р. Ертис (ВКО)	р. Ертис (Павлодарская)	р.Буктырма (ВКО)	р.Брекса (ВКО) 	р.Тихая (ВКО)	р.Ульби (ВКО) 	р.Глубочанка (ВКО)	р.Красноярка (ВКО)	р.Оба (ВКО)	р. Емель (ВКО)	пр. Шаронова (Атырауская)	р.Кигаш (Атырауская)	р. Эмба (Атырауская)	р. Жайык (Атырауская)	р.Жайык (ЗКО)	р. Шаган (ЗКО)	р.Дерколь (ЗКО)	р. Елек (Актюбинская)	р. Каргалы (Актюбинская)	р.Косестек (Актюбинская)	р.Актасты (Актюбинская)	р. Ойыл (Актюбинская)	р. Улькен Кобда (Актюбинская)	р. Кара Кобда (Актюбинская)	р.Орь (Актюбинская)	р. Ыргыз (Актюбинская)	р. Эмба (Актюбинская)	р. Темир (Актюбинская)	р.Тобыл (Костанайская)	р.Айет (Костанайская)	р.Тогызак  (Костанайская)	р. Есиль (СКО)	р. Есиль (Акмолинская)	р. Беттыбулак (Акмолинская)	р. Акбулак (г.Астана)	р. Сарыбулак (г.Астана)	р. Нура (Акмолинская)	р. Жабай (Акмолинская)	р. Нура (Карагандинская)	р. Кара Кенгир (Карагандинская)	р. Шерубайнура (Карагандинская)	р. Сокыр (Карагандинская)	р.Кокпекты (Карагандинская)	р.Иле (Алматинская)	р.Текес (Алматинская)	р.Коргас (Алматинская)	р. Баянкол (Алматинская)	р. Шилик (Алматинская)	р. Шарын (Алматинская)	р. Каскелен (Алматинская)	р. Каркара (Алматинская)	р. Есик (Алматинская)	р. Турген (Алматинская)	р. Талгар (Алматинская)	р.Темирлик (Алматинская)	р.Киши Алматы (г.Алматы)	р.Есентай (г.Алматы)	р.Улькен Алматы (г.Алматы)	р.Талас (Жамбылская)	р.Шу (Жамбылская)	р.Асса (Жамбылская)	р.Аксу (Жамбылская)	р.Карабалта (Жамбылская)	р.Токташ (Жамбылская)	р.Сарыкау (Жамбылская)	р.Келес (ЮКО)	р.Бадам (ЮКО)	р.Катта-Бугунь (ЮКО)	р.Арыс (ЮКО)	р.Сырдария (ЮКО)	р.Сырдария (Кызылординская)	1.45	2.9	1.2	1.5	4	8.2800000000000011	6.23	3.71	4.28	2.42	1.77	0	0	0	0	1.42	1.3800000000000001	1.4	5.2	3.77	4.6499999999999995	9.25	3.4499999999999997	3.9299999999999997	6.8599999999999985	4.95	4.5	4.55	3.77	2	2.2999999999999998	1.9000000000000001	1.9500000000000022	1.9500000000000022	2.5099999999999998	3.9699999999999998	2.8299999999999987	2.82	3.32	3.03	4.78	7.55	9.68	7.5	1.7	3.1	5.2	2.4	1.5	3.1	1.4	2.7	1.3	1.2	2.6	3.5	2.8	2.2999999999999998	2.1	1.2	1.3	2.15	1.8	2.8299999999999987	1.9700000000000022	2.9299999999999997	2.8	1.1000000000000001	0	1.83	3.5	2.4	

Июль 2016 г. (адм. область)	вдхр. Буктырма (ВКО)	вдхр. Усть Каменогорское (ВКО)	Кошимский канал (ЗКО)	озеро Шалкар (ЗКО)	озеро Шалкар (Актюбинская)	вдхр. Сергеевское  (СКО)	вдхр. Вячеславское (Акмолинская)	оз.Копа  (Акмолинская)	оз.Султанкельды  (Акмолинская)	оз. Зеренды (Акмолинская)	оз. Бурабай (Акмолинская)	оз.Улькен Шабакты (Акмолинская)	оз. Шучье (Акмолинская)	оз. Киши Шабакты (Акмолинская)	оз. Карасье (Акмолинская)	оз. Сулуколь (Акмолинская)	кан. Нура-Есиль (Акмолинская)	канал сточных вод  (Карагандинская)	вдхр Кенгир (Карагандинская)	вдхр Самаркан (Карагандинская)	канал Ертис - Караганды (Карагандинская)	оз. Балкаш (Карагандинская)	вдхр. Капшагай (Алматинская)	вдхр Курты (Алматинская)	вдхр. Бартогай (Алматинская)	оз. Улькен Алматы (Алматинская)	оз.Бийликоль (Жамбылская)	вдхр Шардара (ЮКО)	Каспийское море	Аральское море	1.5	1.5	1.1499999999999913	3.4499999999999997	3.5	2.9299999999999997	2.4	2.4499999999999997	3.65	2.9699999999999998	2.5	7.1899999999999995	5.25	6.57	5.38	3.8499999999999988	2.4	4.33	2.9699999999999998	2.4299999999999997	5	3.94	1.7	2.1	4.3	2.4	2.7	2.8299999999999987	0	3.55	

image2.jpeg
=
2

HaceneHHble nyHKkTbl HabnoaeHnn

i Slnsapueso

Rpepesonca

-4

g FER_gwR,

g
o Kanpwiaraw

& aHIOWKMHO L ]
\Thipa) /
*® i P2Y AN Kymudapu

@>Kana Kaparon

@ n.Baymuo
o A

$‘ Kray n.Beiiney
‘%33'!\409"0;“ Axray”

C% ‘)Kanaosen
(@)
[

2
®

~AK3I7I )

‘TupeTaM

A

4 >

srp} BNOBCK
c. beckon 1T Bygacegy

OKanam & T

. Taiismm R
. c-yuﬂxonug ‘oKweray oS’
THIN "Byp KoM Bopoace

1. 3epcfia MK canaropui Liyuncx

e
cTana

a - A&p...
. lggmmex

B i

L

136IM10PAA’ Kaparay

‘emupray

3a cocTosiHeM aTMocdepHoro Bo3ayxa Ha Tepputopumn Pecny6nuku KaszaxcrtaH

roa R,
Axcy %
KuGaCTy3 R

gac. MnyGokoe A
/CTb-KameHorBp

’upnnoacx

paranabl

éanxaw A
N4
3

&

& p
il‘annux 4 -’

A

Ly 07T e o
Bopannain®, ~ @EcH® P
Tanrap
S Anmare!

R KOP TRl e

ABTOMaTHYECKHE MOCTHI

CranyoHapHBbI€ MOCTHI

KonuyecTBo nocToB
Dnu3oauuecKkue HabmoaeHUS





image3.jpeg
% n
" @sancaumo, .C'rennaropcx

. @toacigy Wil

onawxa X

‘1"““’* “® .,, i

& o e
/ @ . Yo
v Kanreisrese@) P
< Kexnexri@) youym

@5apuwara@anys @ .:43 aH

"Arkap

enueno
o« 4 \
> ’.(mshmopna e \~ e
\
-

‘Kauao:en

@ wionn |

4 ’weq{..\
y 5

@ lNamma-doHEs M)
 T'amma-don 26 aBromaTuuyeckux ITH3, 19 HaceNEHHBIX MyHKTaX .
1 Konm4ecTBo MocToB NMnoTHOCTBL (43 M)

@ avmma-oH 1 NAOTHOCTL





image4.jpeg
/\ - Crawnouapusie nocru

] - Asvomammiecxue nocrs

1 - Howepa nocton





image5.jpeg
%
%% e 1| Batunrcscrn

5?;\
i Py N\
F N
F N

ovorado) B

\ /\ - Craunonapuse nocr
g oo N
n w%‘““ (

[ - Asromarauccxne nocr

1

- Howmepa nocton





image6.jpeg
§ 7 A 2 %
& 4 o
Topka 7 5 o~
<
]
Cmﬂvgmocx 5-4 Mkp. s o Mip o
g
=
S & S
yn. Aoy i
; 2K %%Q 7-# mKp.
g 3-i MKp.
2:H M 10+ Mkp.
CrenHoropck
CrenHoropek
2
E %
8 %
b %
4 1-h mMKp.
i LY.
EANRD nccl?ﬁy 3aps
@ %
2u* e B E
\ =
A 3
£ 4 .
% By
20-% Mxp. A - CrauMoHapHsie nocThl
[ - Awromaruecxue nocris
1 - Howmepa nocron





image7.jpeg
[

Kartapkonb

Katapren
/\ - Crawnonapuse nocris

[ - Asromamscexne nocrss

1 - Howepa nocron





image8.jpeg
i@xme%yyp@@am Akl
yP - ) ?ﬁ
¥ lyunnck

o= | :
T\ z Y #J)’EanKaMMHO ¢ ‘CTeI'IHOFOpCK

/ AKKOIb -

e g o,
i, o~ cg,

L\w “?“f‘{‘g : ‘En/lH,zl,l:.uafogA ‘ > g

@ avva-don - W,ﬁopran)%bm o

@ 1lnotHOCTH

. TI'amma-¢on (aBTOMaTIfI‘IeCK?IC /Bc;r)bl) 3

|‘va| LlKVI ?





image9.jpeg
KipiR

3" Kyprenogg

ropmon

A\

\
N

Aponopr Axtobe.
\

o

/\ - Crawonapuie nocrix
D - ABTOMaTHUCCKHE NOCTH a\
N

1 - Howmepa nocron





image10.jpeg
‘Kapaynkenb,qbf e
i .)KaraGyrlaK ~—

it v; E % & 1 e <
. Tamma-don ) ‘ .LIJanKap ; PR \

2 N
. TL1OTHOCTH - - / )
. T'amma-@doH (aBTOMATHYECKHE ITOCTHI) = / \ il




image11.jpeg
Acemay

Haypeisoarcani (
Scouray, |/

paion

/A - Cramonapuc nocrs =y

] - Awonamuucerne nocrss

1 - Houepa nocron





image12.jpeg
weci

c Kewec

XKeTbicy

Cynyrep kewec

Ao BRRHELINE

Tangeixopran

A - CranuoHapHsIe IIOCTH
v
‘nayner MONIOAEKHBINA - ABTOMaTHYECKHE MOCTHI

1 - Homepa nocros




image13.jpeg
R

‘ T'amma-don
. ITonTHOCTH




image14.jpeg
wmuKpopaion Caman

P Ay

e
s o

J
Il o /\ - Crawonapusc nocrs

[ - Asromarccxue nocrs

1 - Howepa noctos





image15.jpeg
>

w :
5 2 Aybin @9

S-unAYBIn

1 MAKPOPAWOH

3 MUKPOPAAOH.

2 MUKPOPAROH
4 MUKPOPAIOH,

[ - Awromammicexue nocru

1 - Howepa nocron





image16.jpeg
@ l'amma-don
@ ioruocts
. I'amMma-¢oH (aBTOMaTHIECKHE TOCTHI)





image17.jpeg
/\ - Crawnonapue nocr

[ - Asromarwuccxue nocrs

1 - Homepa nocron





image18.jpeg
Wapasxa

oy v
oGunas yn:

Cosxomui

/\ - Craunonapuse nocrus
] - Awromamiucerne nocria

1 - Homepa noctos





image19.jpeg




image20.jpeg
N —
[ - Asromarmucexne noer

1 - Homepa nocton





image21.jpeg
/\ - Cramonapusc nocrss

[ - Awromammucerme nocrs

1 - Houepa nocron





image22.jpeg
f‘?
{—/} .Bapma‘ra./_\ﬂry:.,

R

S . ‘Ld/“\\ L=y,
. T'amma-don

IInoTHOCTH

. T'amma-¢doH (aBTOMAaTHYECKHE MOCTHI)

YcTb-KameHoro
-oH-Kaparau

BIPSIHOBCK,

.anKeH HapblH"




image23.jpeg
MKamGbinckuii paion

c.KpacHan 3se3na
Kpacuan 3seana
Vi

4 -

!

/
KupnuuHbii noc.
7 Knpriansii

/\ - Cramonapise nocrss

a3ponopt Aynwe'Ata

[ - Asromarmucexne nocrs

1 - Howepa nocron





image24.jpeg
\
\

\

\

\

\

\
\
Y p—
A Y . /e -
a. =
G- Mxp. Kavatac e
~ -
~ -,
~ Y /
- 14 mxp. ~
5-i MKp. P. —= 7
J s 2
JKaHarac
Xanarac
2-11 MKp.

/\ - Craunonapue nocria

[ - Asvomarmucexne nocrs

1 - Howepa nocron





image25.jpeg
\
Kapara
o

/\ - Craunonapuse nocris
[ - Asvomarmuccxne noer

1 - Howepa nocros





image26.jpeg
ropoderoe knsdtuie

Buxan
Aoan

/\ - Craunonapuse nocrus
[ - Asvomarmuccxne noer

1 - Howmepa nocros





image27.jpeg
N\ T = ‘. TamMa-(oH H INIOTHOCTH
— S




image28.jpeg
/\ - Craunonapusie nocris

[ - Asvomarmucexne noer

1 - Homepa nocton





image29.jpeg
BypMHCKUIA
opni ayaay

Conercs yn. Cosaraxan yn. Cosercran yn
Pepsoyaiceas yn.

g
7 Maserooon s
yn. Uanacsa. %

-
o S B,
i

<
§ Omepcianyn.
Otmpucian
%
uny
Xy i o
" B

n‘w’a%

/ny
‘Q’"“amosse;w,a_w

yn. anaesa

/\ - Craunonapusie nocrus

] - Awromammucerme nocris

1 - Homepa nocton





image30.jpeg
/\ - Craunonapusie nocris

] - Awromammucerme nocris

1 - Homepa nocton





image31.jpeg
] - Avromammucerme nocris

1 - Howepa nocton





image32.jpeg
@ Iamma-don Tainae (

@ LotnocTs f\\)/ 3

 I'amma-¢on (aBTOMaTHIECKHE nocnll)l \ﬁ e ‘
.




image33.jpeg
- > o

Hosan Yaewxa

' 4

noc. otaenene
Toyaosoe ayna flocked

/\ - Craunonapue nocr

[ - Asromarwccxue nocrs

1 - Homepa nocron





image34.jpeg
yn. Cendynma

o “go

2 &3 ~ - 7
nep. TypasaREsr© § '5 H g 38 %“’% ° & /!
% . nepuocnn RO rd LS #
ot H H . =
} 1= 5 8 {;f T
:
%% SRERT
g g8 Eat
q E % % !§; i3 ;f
[ Mikp. Myxamezpxasosa §
&t H
% 32-i kBapr b Liatiyran T |
< Vioawosa 3 1
i o 2 (a6
T==F 1 ; oo
£ 2 Lt I z s
b g ‘E 4 i a0t
g Ot

/\ - Cramnonapuse nocr

[ - Asromarwccxue nocrs

1

- Howepa nocron.





image35.jpeg




image36.jpeg
ropHAK

/\ - Crausonapuse nocrt

[ - Asromarwecxue nocrss

1 - Howepa nocros





image37.jpeg
355 apran

A Tewrpra
5\ N+ j oo SO S
N

1024 mapran X

B il 105 mapran 1105 vsapran

/\ - Crausonapue nocrit

[ - Asromarecxue nocrs

1 - Howepa nocros





image38.jpeg
) b

AcTaHa POZHMKOBCKOE

S " ErvHabikosTb {
i L ) " . i EaﬂH§yh!5 \
/g \ b _al
/1 KopHeeBka
% { emlgy P ‘/
y 1 . : aparaHipl A
/ &
‘ 2 PoaHukoBckuit |
b e N /\)
9 e -
.
5
. f
~% p
/

‘)K63K33I'3H r\
&

///
‘ Tamma-¢on
' IInotHOCTH

. T'amma-(oH (aBTOMAaTHYECKHE OCTHI)





image39.jpeg
KWii paiion

/\ - Crausonapusie nocris

[ - Asromarmucexue nocru

1 - Howepa nocron





image40.jpeg
oo S0 a0eapran
L/ co aw 0 { eagian £ AT
’ w— gy e MPIC® [ an 94 kpapran
17-4 waapran
244 Kzapran o
° S A - Craunonapmse nocti
= LW
5 ] - Asromarmscexue noctss
o 10-4 wkpopaiion ¥ i 304 xeapran
- P £ [ 8 Cemins 1 - Homepa nocros

j/

szt mnu ran

Se-i kmapran
Jn.

154 Mukpopaiion

it keapran

weapra/)

481 knapra
58 kiapran

3

;?;:}.

@an

44-4 keapran

< Nah A
A MyYKpoparion # S g
Simoon " \ f’ riapnan o TH A
V| g A
AN . s
\ N R
SN NS e Cilian f' Py
$ .
123 ikpapaiion A o nsap,anN
il I
334 imapan e,
e
41-/ kpapran < 2

ipran
um\pmnj
41 kbapran





image41.jpeg
Uepémuiuky

4 Tepuena
Crenuas y,
i
1 Wesveny
e
O8ag
i o
Mgy, L
a, s
Yoy jg
" AMeny U i
5‘ i
§
:
- £
otercag, £
£

7

/\ - Crausonapuse nocrt

[ - Asromarwccxue nocrs

1 - Howepa nocros





image42.jpeg
=

o, 324
pg 2 7

=

. ascoson 5 g
by %

/\ - Craunonapuse nocrt

[ - Asmosmecerne nocrs

1 - Howepa nocron





image43.jpeg
al

AiHabynax

>

o
yn. Wesseino

7+ Mp.

V1. Kapyna Mapwca
14 MKp.

s
x
.

o
&
&
v ycian
R
P AR,
. S

& n
ol “,
-
& %
& %
¢

/\ - Craunonapuse nocrit
[ - Asromarmuccxue noer

1 - Howepa nocron





image44.jpeg
Eucakoecx

%

W
KomweiT 4 it 111,

/\ - Crausonapuse nocr

¥ ~
M T [ - Asromarwuecxne nocrs

8
- 1 - Homepa nocron





image45.jpeg
.KOMCOM
’KOCTaH@I‘yPVILIKVI
o= .)YHHH%) .Kf\agy

eTblkapa oy .

OT‘y'leLI "'“g 71

il

. I'amma-¢on e
.
. IltoTHOCTH !

. I'amma-¢oH (aBTOMaTHIECKHE TOCTHI)




image46.jpeg
TacGorer

/\ - Crausonapuse nocr

[ - Asmosmecerne nocrs

1 - Howepa nocron





image47.jpeg
Asen
oo A

crul enitn, 3530/ sp e

!
e
i

yn. Tarapa YR Tacapwia yn. Tarapuna. 3 yn Carapasa w"

1 % e
7 wp. ¥ Kowaposa. yn. Kowaposa.
Pl
i o

Oty g

satepetign gk

o=
nq
- ey /\ - Crawnonapusie nocrs

[ - Asromarwuccxue nocr

1 - Homepa nocros





image1.jpeg
VKA TG
@@@WEW

oo

| mﬂa

4\4 ;H; i

\
= “——





image48.jpeg
yn. Tarapmia

. Tyru6aesa o
yn. Ouapoea A
¥, Kynutacoss ~ = Toparau

e

e - ——
g
a
yn. conap™" 2
g
2
e
4 g
H g
&
5
W owa Banpa
R <
o
£ 2
& g g
5 A g
a s g
Crawaaloponckan > o §
i S ed
g
6AMKD.  G-iimkp. F SHMD. | 5A . §.§
5 §
s £ S yn Hocosa
yn.Tarapwsa. yn. Farapwia. 5 yn.Carapuia i

/\ - Crausonapusie nocris

[ - Awossrccexne nocra

1 - Homepa nocron





image49.jpeg
@ 'amma-don
@ LiotHOCTH

. T'amma-¢oH (aBTOMAaTHYECKHE IOCTHI) A M’\W\x\ |
y




image50.jpeg
/\ - Craunonapuse nocrit

] - Asromaruucckue nocrst

1 - Howepa nocron





image51.jpeg
yn-Oren BanrsmGacsa

whwtr

ety

uuzr

Paxar2

Wit

/\ - Crausonapuse nocrs

[ - Asromarwccxue nocs

- Homepa iocron,

1





image52.jpeg
/\ - Crausonapusie nocris
[ - Awromarmucexue nocrs

1 - Howepa nocros





image53.jpeg
o
/ f

@ opr-Llesuerko

Ao L ~
@ I'amma-dpon
@ IInorHOCTH

© T'amma-doH (AaBTOMATHYIECKHE IOCTHL)




image54.jpeg
yn. NlepnoNTosa

a8
g
g

- yn.Toncroro-

soRULED PN

7 N ——

[ - Awromammuccrne mocrs

1 - Homepa nocros





image55.jpeg
/\ - Crawnonapuse nocris

[ - Awromerwuccxue nocrs

1 - Howepa nocron





image56.jpeg
R [ AN —

[ - Asromaruccxue nocrss

1 - Howepa nocros





image57.jpeg
@ 'amma-don
@ InorsocTs
* I'amma-¢oH (aBTOMaTHYECKUE IOCTHI)

a

EpTtuc
KTOoram

oropcx ot )

'/
Sknbactys
'Ep@l gra

O‘i, (?F?op,w/l koBdkoe

Jan ) ‘EaHHayb\M





image58.jpeg
yn.T- Mycpenosa

(ecKme noCTH

- A

1 - Howepa nocros

= /A - Craunonapuse nocrut





image59.jpeg
. T'amma-don

{ ] ) . T'amMma-oH H IIOTHOCTE





image60.jpeg
/\ - Crausonapuse nocria

[ - Asvomarmucexne nocrss

1 - Homepa nocron





image61.jpeg
/\ - Crausonapusie nocris

[ - Awromarmucexue nocrus

1 - Howepa nocron





image62.jpeg
1. Bara Bypren

1. Bana |

97 Morga wyea

Y. Kyuatage,

s N
NV O
o 7
% N
s
% N
N
N
Y Borent g
9352

/\ - Crawionapusie nocru

D - ABTOMATHYECKHE NOCTH

1 - Homepa nocron

Y1 Ky




image63.jpeg
@ 'amma-don
@ InorHOCTH
. TI'amma-¢doH (aBTOMaTH4IECKHE MOCTHI)

>|3b|n\o){3,u,a J&n‘* e
.HLLI‘\ﬁenw L \
L

A P
s, :j\’ f[ ~





image64.png
MET




